
《建设项目环境影响报告表》编制说明
  《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。
1.
项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。
3.
行业类别—按国标填写。
4.
总投资—指项目投资总额。
5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。
8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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一、建设项目基本情况
	项目名称
	云南恒业玻璃技术有限公司年产240万米安全节能玻璃项目

	建设单位
	云南恒业玻璃技术有限公司

	法人代表
	张贵彬
	联 系 人
	张百川

	通讯地址
	昆明市五华区西北三环普吉立交桥下500米

	联系电话
	13908863391
	传真
	/
	邮政编码
	650101

	建设地点
	富民工业园区大营五金建材产业园19号地块

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案[2018]0068号

	建设性质
	新建√　改扩建□　技改□
	行业类别
及代码
	技术玻璃制品制造
（C3051）

	占地面积
(平方米)
	10500
	绿化面积
（平方米）
	2400

	本项目总投资
(万元)
	5500
	其中：环保投资
（万元）
	23
	占总投资比例（%）
	0.42

	评价经费
（万元）
	2
	预计投产日期
	2019年1月

	工程内容及规模：
1、项目背景及任务由来
本项目生产的安全节能玻璃主要包括钢化玻璃、中空节能幕墙门窗玻璃和夹胶安全玻璃，其中钢化玻璃是一种预应力玻璃，为了提高玻璃的强度，通常使用化学和物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性，寒暑性，冲击性等，与普通玻璃相比，具有安全性高、高强度、热稳定性等优点，而广泛应用于高层建筑门窗、玻璃幕墙、室内隔断玻璃、采光顶棚、观光电梯通道、玻璃护栏等；中空节能幕墙门窗玻璃的保温、隔热、隔声等多种性能优越于普通双层玻璃，如在玻璃之间充以各种漫射光材料或电介质等，则可获得更好的声控、光控、隔热等效果，是一种良好的隔热、隔音、美观适用、并可降低建筑物自重的新型建筑材料；夹胶安全玻璃安全系数高于普通钢化玻璃，多数被用于高层楼房的景观阳台，破碎后不会有玻璃渣掉落而是整片粘结在一起，安全系数较高。
在这一背景下，云南恒业玻璃技术有限公司结合富民县当地投资环境，拟投资5500万元租用云南皇派实业有限公司位于富民工业园区大营五金建材产业园中段已建成标准化厂房新建安全节能玻璃项目（租赁合同详见附件3），该项目主要建设钢化玻璃生产线2条、中空节能幕墙门窗玻璃生产线1条、夹胶安全玻璃生产线3条。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等相关环境保护法规的要求，本项目需要编制“建设项目环境影响报告表”。为此，2018年8月云南恒业玻璃技术有限公司委托临沧尚德环境技术有限公司承担本项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司进行了现场调查，收集有关资料，按照《环境影响评价技术导则》的要求编制了本项目环境影响评价报告表，供建设单位上报环境保护行政主管部门审批。
项目概况
2.1项目基本情况
项目名称：云南恒业玻璃技术有限公司年产240万米安全节能玻璃项目
建设单位：云南恒业玻璃技术有限公司
建设地点：富民工业园区大营五金建材产业园19号地块
建设性质：新建
建设规模：项目占地面积15亩，建筑面积12524.00m2
项目总投资：总投资为5500万元
2.2建设内容
项目租用富民工业园区大营五金建材产业园云南皇派实业有限公司已建成的标准厂房建设钢化玻璃生产线2条、中空节能幕墙门窗玻璃生产线1条、夹胶安全玻璃生产线3条。该公司已办理了相关环保手续，并获得环保局批复文件（富环保复【2014】19号）。
云南皇派实业有限公司占地面积30.95亩（20634.98m2），建筑面积16009.79m2，项目租用其中15亩（10500m2）土地作为本工程用地，项目租用其生产车间、办公楼、成品仓库及宿舍楼（其中，生产车间建筑面积7240.00m2，办公楼租用其一、二层，建筑面积660.00m2，成品仓库建筑面积3024.00m2，宿舍楼建筑面积1600.00m2，总建筑面积12524.00m2），项目所涉及工程内容全部使用云南皇派实业有限公司已建成建筑，不新建任何建（构）筑物。其中，皇牌实业公司仓库建筑面积为4573.00m2，本项目租用其中3024.00m2作为项目仓库，剩余1549m2由云南皇派实业有限公司出租给双融金属制品有限公司使用。
项目运营后共设置员工110人，食堂设置于宿舍楼一层内。供电、供水依托富民工业园区电网及供水系统。项目工程组成见表1-1所示。

表1-1   项目主要建设内容
工程
类别
工程组成
主要工程内容
备注
主体工程
标准化厂房
生产车间
车间建筑面积7240m2，位置于厂区中部，以浮法玻璃为主要生产原料，经裁片、磨边、清洗、钢化等工序生产钢化玻璃，再于钢化玻璃基础上生产中空节能幕墙门窗玻璃及夹胶安全玻璃的生产。
生产厂房为双跨等高钢结构体系，1层。层高9.65m。
公用及辅助工程
给排水
供水
由为富民工业园区供水管网供给。项目不直接取水，区域内无取水井设置。
排水
生产污水

本项目产生的生产污水主要为磨边废气降尘循环水、清洗玻璃时的清洁用水及冲洗生产车间地面的废水，统一收集于厂房东北侧沉淀池，经沉淀后循环使用，不外排。根据建设单位提供资料，所设置沉淀池容积为120m3。
生活污水
项目设置生活污水处理站一座，用于处理办公楼、宿舍楼生活废水。本项目生活废水经污水处理系统处理达标后排入皇派公司污水管网，最终进入工业园区污水管网。
项目生活污水经自检处理污水处理站处理达标后排入皇派公司污水管网，由其污水总排口统一排放，本项目不单独设置排水系统，不单独设置污水排水口。近期，园区污水处理厂建成前，项目外排废水需经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中1级A标准后方可排放；远期，园区污水处理厂建成运营后，项目外排污水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排放。
能源
供电
项目生产、生活、消防等用电由富民工业园区电网供给，场区范围内无备用电源设置。
储运工程
成品仓库
成品仓库建筑面积为3024m2，位于厂区东侧。用于项目成品外售前的临时堆存。
危险废物暂存间
于项目成品仓库西北角设置一座危险废物暂存间，建筑面积为8m2，用于项目废活性炭暂存。
环保工程
废气
磨边废气
采用湿法磨边工艺，磨边过程所产生的玻璃粉与降尘的水统一收集于厂房东北侧的沉淀池，少量呈无组织排放。
有机挥发废气
生产车间中空节能幕墙门窗玻璃、夹胶安全玻璃加工区各设置1个集气罩（共2个）用于收集上述工段有机废气，设置1套活性炭吸附装置，对所收集有机废气进行处理，达标后由15m排气筒统一排放。
厨房油烟
设置一套油烟净化器，厨房油烟经净化处理后由食堂排气口排放
废水
食堂废水
需设置油水分离器，对食堂含油废水进行隔油处理。
生活废水
经建设单位核实，目前租用厂区内已建成化粪池一座，其容积为10m3，采用二档三格结构，该化粪池设置于办公楼前绿化带内，可以满足项目宿舍楼及办公楼生活废水预处理要求。
项目自建一座生活污水处理系统，设置于办公楼西侧绿化带内。近期，园区污水处理厂建成前，生活废水经隔油、化粪池处理后末端需设置深度污水处理系统，使其达到GB 18918-2002中1级A标准后排入皇派公司污水管网。本评价建议采用模块化MBR设备对该部分废水进行处置。
远期项目污水经厂区内隔油、化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入皇派公司污水管网，由该公司污水总排口排入工业园区污水管网。

生产废水
本项目产生的生产废水为原料玻璃钻孔、磨边时用于降尘、降温的循环用水，清洗玻璃时的清洁用水及冲洗生产车间地面的废水，统一收集于厂房东北侧的沉淀池，沉清并循环使用，不外排。
办公、生活
办公楼
办公楼设置于厂区西面，本项目使用一、二层建筑面积为660.00m2，为框架结构。楼内布设有卫生间、办公室等。
宿舍楼
宿舍楼设置于厂区西南面，建筑面积1600.00m2，为四层框架结构。楼内布设有食堂、职工宿舍及卫生间等。
绿化
布置于办公楼、宿舍楼及生产厂房周边，项目租用范围内总绿化面积约800m2。
2.3总平面布置
2.3.1项目厂区与富民工业园区位置关系
本项目租用皇派实业有限公司已建成的标准厂房，项目位于富民工业园区大营五金建材产业园19号地块，位于园区克林路中段。厂区北面为和裕胶黏厂及晨星彩印厂；西面为云南祥盛予建筑装饰材料有限公司及昆明克林轻工机械有限责任公司富民分公司；南侧为守护神公司；东侧为富邦制冷厂。项目与富民工业园区大营五金建材产业园的位置关系图见图1-1所示。
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图1-1   项目厂区与富民工业园区大营五金建材产业园关系示意图
2.3.2项目厂区内部平面布置
本项目由生产车间、办公楼、成品仓库及宿舍楼组成。生产车间布设于厂区中部；办公楼设置于厂区西部；成品仓库布设于厂区东部；宿舍楼布设于厂区西南面、办公楼东面，生活与生产区相对独立。厂区出入口设置于西南侧厂界，可直通厂区。项目平面布置详见附图3。
生产车间设置于厂区中部，车间内分别设置钢化玻璃生产线2条、中空节能幕墙门窗玻璃生产线1条、夹胶安全玻璃生产线3条，原料堆放区及成品临时堆放区均设置于该车间内。其中原片入口布设于生产车间西南侧，原片区布设于生产车间西南侧原片入口处，磨边、钻孔工序布设于生产车间东南侧，钢化玻璃生产线布设于生产车间中部位置，1#中空玻璃生产线紧邻原片区北面，2#中空玻璃生产线布设于生产车间北面，夹胶玻璃生产线布设于生产车间西北面。
项目生产车间平面布置详见附图4。
3、原料及产品方案
3.1原辅材料及动力消耗
本项目以浮法玻璃（规格为3~19mm）为主要原料，配以胶片、中空胶、铝条等。所需原、辅料均进行外购，来源明确可直接投入生产。根据建设单位提供的数据，生产过程中原辅材料及动力消耗情况如下表所示。
表1-2   项目主要原、辅料消耗情况
类别
名称
年耗量
单位
主要成分
备注
原辅料
浮法玻璃
260 

万m2
氧化硅
市场采购
中空胶
丁基胶
50

t

异丁烯类聚合物
市场采购
硅酮中空密封胶
A组分：107胶（端羟基聚二甲基硅氧烷）、纳米碳酸钙、二甲基硅油
B组分：炭黑、特殊二甲基硅油、交联剂、偶联剂、催化剂
市场采购
分子筛
200

t

硅酸盐成分
市场采购
PVB 胶片
0.10

t

聚乙烯醇缩丁醛
市场采购
铝条
500

t

5

市场采购
动力消耗
电
300~400

万度
/

园区电网供给
物料性质：
丁基胶：是以聚异丁烯为主要基料的单组份、无溶剂密封胶。该产品具有优异的抗紫外光老化、极低的水蒸气透过率和对玻璃与金属有良好的粘接强度等特点。已大量用于中空节能幕墙门窗玻璃的内道密封，其技术性能居国内先进。 

分子筛：硅酸盐化合物。分子筛干燥剂一种人工合成且对水分子有较强吸附性的干燥剂产品。分子筛的孔径大小可以通过加工工艺的不同来控制，除了吸附水汽，它还可以吸附其他气体。它可以同时吸附中空节能幕墙门窗玻璃中的水分和残留有机物，使中空节能幕墙门窗玻璃即使在非常低的温度下仍然保持光洁透明，充分降低中空节能幕墙门窗玻璃因为季节和昼夜温差变化所承受的强大内外压力差，彻底解决普通中空节能幕墙门窗玻璃干燥剂易使普通中空玻璃膨胀或收缩导致的扭曲破碎问题，充分延长中空玻璃的使用寿命。中空节能幕墙门窗玻璃分子筛的用途主要为：吸收中空节能幕墙门窗玻璃中的水分，干燥作用；与中空节能幕墙门窗玻璃铝条、密封胶等合理配合，保障中空节能幕墙门窗玻璃节能作用；抗凝霜作用、清洁作用。
硅酮胶：是以聚二甲基硅氧烷为主要原料，辅以交联剂、填料、增塑剂、偶联剂、催化剂在真空状态下混合而成的膏状物，在室温下通过与空气中的水发生应固化形成弹性硅橡胶。硅酮玻璃胶的粘接力强，拉伸强度大，同时又具有耐候性、抗振性，和防潮、抗臭气和适应冷热变化大的特点。双组份硅酮胶是指硅酮胶分成A\B两组，任何一组单独存在都不能形成固化，但两组胶浆一旦混合就产生固化。
表1-3   硅酮胶成分含量（%）
名称
有机羟基硅酮
有机甲基硅酮
甲基硅烷
气相二氧化硅
碳酸钙
二丁基二月
硅酸锡
氨基硅烷
硅酮胶
45

15

3

6

30

0.04

0.4

PVB胶膜：PVB全称聚乙烯醇缩丁醛，是用试剂盐酸作催化剂使正丁醛与聚乙烯醇纯水溶液进行缩合反应而成的合成树脂，具有很高的粘结性能，属于可燃物质。玻璃化温度57℃、软化温度 60-75℃，加热到 100℃以后才发生挥发分解，在 200-240℃时几乎完全分解。广泛应用于夹层玻璃，当玻璃由于外力作用破碎后，碎片与胶膜紧紧站在一起，不会脱落。其主要成分为：乙烯、PVB 树脂和增塑剂。
3.2产品组成及质量标准
本项目主要为安全节能玻璃的生产加工（其中，中空节能幕墙门窗玻璃、夹胶安全玻璃均使用自身生产的钢化玻璃为原材料）。项目建成后，年产钢化玻璃240万平方米、中空节能幕墙门窗玻璃70万平方米、夹胶安全玻璃40万平方米。其产品方案及质量控制标准如下：
表1-4    项目产品方案一览表
序号
产品名称
产品最大尺寸（mm）
产品最小尺寸（mm）
生产规模（万m2/a）
质量标准
备注
1

钢化玻璃
6000×2800

200×350

240
建筑用安全玻璃（GB15763.2-2005）
其中130万m2外售，110万m2用于自身生产
2

中空节能幕墙门窗玻璃
2500×6000

200×350

70

中空玻璃（GB/T11944-2012）
以自身钢化玻璃为原料进行生产
3

夹胶安全玻璃
3000×2500

300×350

40

建筑用安全玻璃（GB15763.3-2009）
4、主要运营设备
项目主要生产设备如下表所示。
表1-5    主要生产设备表
序号
设备名称
型号及规格
数量
单位
来源
备注
裁切、打磨、倒片、清洗加工工序
1

切割机（双驱）
CY-CNC-4288

2

台
外购
2

直线双边磨边机
SSZM2500W、SSZM4500W

4

台
外购
3

直边机
9325
4

台
外购
4

矩形玻璃卧式四边磨
JDC-25

2

台
外购
5

异型磨边机
RYM-1321

2

台
外购
6

钻孔机
RZK-0222 

4

台
外购
7

玻璃上片台（双翻四架）
CY-CNC-4288

2

台
外购
8

气浮掰片台
CY-4288

2

台
外购
9

倒片机
2

台
外购
10

清洗机
TWQX2500D、TWQX2500B

4

台
外购
钢化玻璃生产线
11

钢化炉
TPG5026-2-A

2

台
外购
12

空压机
5

台
外购
13

全自动玻璃喷砂机
LXS260

2

台
外购
中空节能幕墙门窗玻璃生产线
14

中空玻璃机
LBP1800C

2

台
外购
15

丁基胶涂布机
D3306

2

台
外购
16

全自动打胶机
2D3-V-1800

2

台
外购
17

铝框输送机
2

台
外购
18

铝条切割机
2

台
外购
19

分子筛装机
2

台
外购
夹胶安全玻璃生产线
20

平压机
2850×6000

2

台
外购
配套设施
21

水泵
1

台
外购
5、公用工程
5.1供水系统
项目生产、生活及绿化用水均由园区供水管网直接供给。
5.2排水系统
生产废水：项目运营期间生产废水为原料玻璃钻孔、磨边时用于降尘、降温的少量用水，清洗玻璃时的清洁用水及冲洗生产车间地面的废水，统一收集于生产车间东北侧的沉淀池，沉清并循环使用，不外排。
生活废水：

项目所在工业园区已建成污水管网。根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，该片区工业园区将于大营村建设污水处理厂一座，园区污水经污水处理厂处理后排入大营小河。

项目生活废水主要来源于职工日常生活，包括食堂含油废水及宿舍盥洗、卫生间冲厕废水等，全部来源于宿舍楼及办公楼。食堂废水经隔油处理后排入化粪池；宿舍楼及办公楼生活废水直接排入化粪池进行预处理。

近期，项目所在园区污水处理厂建成前，项目拟自建一套污水处理系统，项目生活废水经化粪池预处理后排入该污水处理系统内，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中1级A标准后排入皇派公司污水管网，由其污水总排口进入园区污水管网。

远期，项目所在园区污水处理厂建成后，食堂废水经隔油处理后排入化粪池；宿舍楼及办公楼生活废水直接排入化粪池进行预处理，项目化粪池出水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入皇派公司污水管网，由其污水总排口进入园区污水管网。

项目租用皇派公司部分生产厂房及生活建筑开展本项目建设，本项目排水系统属皇派公司排水系统一部分。本项目依托皇派公司排水系统进行排水，项目污水不直接排入园区污水管网。

5.3供配电
本项目用电按用电性质分为生产用电、建筑物用电和其他用电等。根据项目实际建设情况，项目厂区供电依托于富民工业园区大营片区电网供电。
6、工作制度及劳动定员
6.1劳动定员
根据生产操作和经营管理要求，项目职工配置110人，其中管理及技术人员10人，生产职工100人。根据建设单位提供资料，劳动定员如表1-6所示。
表1-6   项目劳动定员    单位：人
管理及技术人员
人员
生产职工
合计
10

100

110

6.2工作制度
根据建设单位提供设计资料，项目年运营300d，由于自动化程度及工艺设计不同，各车间（工段）运营时间有所不同，详见表1-7。
表1-7    项目主要生产车间运营情况
工段
运营方式
年运营小时（h/a）
年运营天数
钢化玻璃生产线
裁片
连续
2400
300d

钻孔
间断
2400
磨边 

间断
2400
清洗 

间断
2400
钢化
连续
2400
中空节能幕墙门窗玻璃生产线
制框
间断
1320

灌装干燥剂
间断
300

打胶
间断
1320

上框、合片
间断
1320

补胶
间断
1320

夹胶安全玻璃生产线
夹胶
间断
1320

辊压
间断
300

固化
间断
1320

7、投资情况
根据建设单位提供资料，工程总投资5500万元。全部由企业自筹解决。其中环保投资23万元，占总投资0.42%，详见表1-8。
表1-8   项目环保投资情况一览    单位：万元
项目
环保措施
处理对象
投资金额
备注
废气治理
集气罩+活性炭吸附装置
中空节能幕墙门窗玻璃、夹胶安全玻璃生产线
8
环评新增
15m排气筒
中空节能幕墙门窗玻璃、夹胶安全玻璃生产线
2
油烟净化器
食堂油烟
1.5

废水治理
沉淀池
生产废水
--

已建成
化粪池
生活废水
--
一体化污水处理系统

6

环评新增
噪声治理
选用低噪设备，减震、消声、隔音
噪声较大生产线
--

计入工程总投资
建噪声房
噪声较大生产线
--

计入工程总投资
固体废弃物处置
危险废物暂存间
包装桶、废活性炭
5

作防渗防漏处理，并与有资质的单位签订危险处置协议
垃圾清运、垃圾桶设置
生活垃圾、沉淀池垃圾
0.5
废弃原料外运
玻璃边角料、铝条切割边角料
--

集中收集后外卖
合    计
23
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与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目为新建项目，租用云南皇派实业有限公司位于富民工业园区已建成标准厂房进行安全节能玻璃生产。踏勘时候项目生产车间为双融金属制品有限公司生产车间，且尚未搬离，双融金属制品有限公司在该生产车间仅进行不锈钢笼屉的加工制作，原料为外购的现成不锈钢板材、铆钉、锅耳等，生产过程中主要产生的污染物为金属粉尘，该项目未接到过环保问题投诉，待双融金属制品有限公司搬离生产车间后，原有污染将消除。



二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

		砂锅村
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	经典墅（小区）
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	东元村
	2200
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	何管营
	1500
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	13

	大营村
	1050

	南面
	
	14

	枫桥香山（小区）
	550

	西面
	
	15

	奎南村
	1500

	西面
	
	16

	张古垄
	1200

	西面
	
	17

	麦竜村
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	18
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	大营小河
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	地表水
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2、地形、地貌、地质
富民县县境以一不规则梯形，是个山区较多的县，地势南高北低，东西宽44.2公里，南北长51.6公里。境内西部、西北部山脉属三台山余脉，东部、东北部、南部和中部山脉属拱王山余脉。望海山脉由南向北倾斜，把县境分为西部的螳螂川流域和东部的款庄河流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆岭相间，河流纵横，山多坝少，最大坝子为富民县城区，螳螂川贯穿其间，坝子西部为金铜盆山，海拔2817米，为富民最高点，中部的望海山，海拔2672米，东部与嵩明分界的老鸦山，海拔2873米，构成富民的三大山脉与两大水系。者北、赤鹫、罗免的田坝为低山环状河谷型，款庄为狭长和河谷型。坝区中部与主峰高差在800～1000米之间。
本项目所处区域属富民县工业园区，位于富民县城所在盆地西北部边缘剥蚀残丘所夹近东西沟谷内中部，属剥蚀残丘沟谷地貌。场地及附近无活动断裂通过，且场地10km范围内无发震断裂通过。选址区域总体地势西高东低，南高北低，场地较为平缓开阔，标高介于1763.15~1763.40m，相对高差0.25m。
3、气候、气象
富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温是15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8毫巴，相对温度72%。年均雨日136天，霜日63天，雾日10天，日照2287小时。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10 月为雨季，降水量占全年降雨总量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm。多年平均蒸发量1942.4mm。
区域气候温和，冬无严寒、夏无酷暑，干湿季分明，雨量适中，光照充足，属中纬度亚热带高原山地季风气候。年平均气温15.8℃，冬季9.1℃，地面年平均湿度18.7℃，无霜期245天。全年平均日照2287小时。年平均降雨量853毫米，蒸发量2032.5毫米，相对湿度72%。常年多西南风，气候条件适宜。
4、水文特征
（1）地表水
项目所在区域主要地表水体为螳螂川，大营河。
螳螂川位于项目西南面2400m处，系金沙江支流，全长252公里，为滇池唯一的出口。螳螂川自滇池流向西北，经昆明市之安宁、富民、禄劝，于禄劝与东川交界处注入金沙江。螳螂川安宁、富民一带河道较宽，流速较缓，多河曲阶地；禄劝普渡河水流较急，高山夹峙，河流深切，“V”型河谷广布。螳螂川源于滇池，于莲花岩注入富民县境，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，经永定街道、赤鹫镇到龙发村汇集天生桥河水处，其上游称螳螂川，下游称普渡河。县内全长63.4km，均宽65m，入出落差258m，年入境水量86320万m3，年均秒流量27.73m3，最大秒流量500m3。
大营河又称富民大河，为螳螂川右岸一级支流，源于昆明市五华区五宝山（高程2540m），自河源起由北向西南方向流经八里破村，五华区沙朗乡，于天生桥附近与另一源陡坡河相汇后，转到西北方向，经李子坪村、二村，在豹子洞附件进入富民境内，过完家村水文站后，向西流经何关营村、永定镇，于中沙滩村汇入螳螂川。大营河主河道长36.3km，集水面积362km2，总落差860m，平均比降9.2‰。其中富民境内积水面积131.8km2。
（2）地下水
富民县地下水资源总量多年均值为0.85亿m2，地下水类型主要为孔隙水，岩溶水和裂隙水，地下水均靠大气降水补给，以地下径流方式排泄。本项目不涉及地下水开采。
根据《昆明克林轻工机械有限责任公司异地搬迁技术改造项目环境影响报告书》中岩土工程勘测资料，项目所在区域基础勘测孔均为干燥孔，勘测深度范围内无地下水出露。
5、土壤
富民县土壤由棕壤、红壤、紫色土、水稻土4类土壤组成，分7个亚属16个土属25个土种。富民县红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积的69.2%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤和水稻土交混，主要分布在海拔2200米以下的罗免、散旦2个镇和用地街道、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土有7.19万亩，占总面积的4.85%。棕壤土有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500米以上的老青山、望海山等高寒山区。项目区主要以红壤为主。
6、植被、生物多样性
富民县现有林地65842.47hm2，全县森林覆盖率65.64%。由于海拔和地形的差异，水热条件等气候要素以及地质、土壤的不同，造成区内植物资源丰富，形成植被在地域分布上的差异性，现有的植被都是次生植被类型，主要植被类型属亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林，自然植被树种以云南松、麻栎、滇柏、旱冬瓜等为主，草本植物为细柄草、野古草、毛蕨菜、滇龙胆、黄背草、兔耳风等为主。当地乔木树种主要为云南松、早冬瓜等，灌木主要为滇杨梅、滇含笑、车桑子、小铁仔等。动物资源有家畜猪、山羊、绵羊、黄牛、水牛、乳牛、马、驴、骡、兔等等；家禽有鸡、鸭、鹅、鹌鹑等；鱼类有鲤鱼、鲫鱼、鲶鱼、草鱼、鲢鱼等。根据相关资料及现场调查，项目所在区域林草植被覆盖率约为51%。种植经济林主要植被为杨梅，自然植被较少。
项目用地属富民工业园区，租用园区标准厂房进行生产，现阶段项目生产车间、办公楼、成品仓库及倒班楼等建筑已建设完成，厂区内土地基本硬化，项目建设范围内已无原生植被，生物多样性较差。
评价范围内未发现国家和省级珍稀、濒危、特有和保护类动植物分布。评价区域内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等。
所处工业园区简况：
项目选址于富民工业园区大营五金建材产业园。
富民工业园区位于富民永定街道、罗免镇、赤鹫镇、散旦镇、款庄镇、东村镇的部分区域,各级主管部门对富民工业园区规划和建设高度重视。2006年完成了《富民工业集聚区总体规划(2006-2020年)》的编制并获昆明市工业和信息化委员会批准实施,并于2008年7月取得了《富民工业集聚区总体规划环境影响报告书》审查意见。2008年被省工信委确定为省级工业园区。2014年对总规进行了调整，编制了《富民工业园区总体规划修编(2015-2030)》， 2015年10月取得了昆明市工业和信息化委员会《关于实施<富民工业园区总体规划修编（2015-2030）>的意见》(昆工信发[2015]181号)。富民工业园区于2015年10月29日委托云南大学编制完成《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》，并于2015年11月19日通过云南省环境保护厅组织的技术审查。



三、环境质量状况

大
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	1131户,3473人
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	西面
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		梨花村
	57户,224人
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	水环境
	大营小河
	/

	南面
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	地表水
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准

		螳螂川
	/

	西南面
	2400m

		

	


四、评价适用标准

50

	
	NO2
	40

	80

	200


	NMHC

	-

	-

	2000（2）


	注：（1）为参考值，按照《环境影响评价技术导则》规定，环境质量标准无规定的小时限值可按照日平均浓度限值的三倍计。
（2）为参考《大气污染物综合排放标准详解》（P244）控制限值。
2、地表水环境质量标准
根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，螳螂川富民大桥—普渡河段、大营小河水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。
表4-2   地表水环境质量标准    单位：mg/L

项目
pH值
CODCr
（mg/L）
BOD5

（mg/L）
TP

（mg/L）
NH3-N

（mg/L）
TN

（mg/L）
Ⅳ类水标准
6～9

≤30

≤6

≤0.3

≤1.5

≤1.5

3、声环境质量标准
项目处于富民县富民工业园区范围内，根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》，项目所在区域执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。
表4-3   声环境质量标准  单位： dB（A）
项     目
昼 间
夜  间
3类
65

55

      
	

	           污染物排放标准
	1、大气污染物排放标准
项目运营所产生的大气污染物主要为主要为玻璃粉尘及非甲烷总烃（NMHC）。玻璃粉尘主要产生于磨边工段，项目磨边采用湿法磨边工艺，磨边过程所产生的玻璃粉与降尘的水补集，少量呈无组织排放；中空节能幕墙门窗玻璃、夹胶安全玻璃加工过程中会产生少量有机废气，经各集气罩收集后排入项目活性炭吸附装置进行处理，经处理达标后由15m排气筒统一排放。

项目玻璃生产切割磨边产生的粉尘（玻璃粉尘）属无组织排放，项目边界颗粒物按《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）中“表3 大气污染物无组织排放限值”进行控制。
表4-4     大气污染物无组织排放限值    单位：μg/m3
污染物项目
排放限值
限值含义
无组织排放监控位置
颗粒物
1.0

监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值
执行HJ/T55的规定，上风向设参照点，下风向设监控点
项目打胶、补胶密封和固化环节均会产生有机废气，厂区内共设置排气筒一座，其高度≥15m。外排有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃有控制标准，项目边界非甲烷总烃浓度按该标准中非甲烷总烃无组织控制限值进行控制。
表4-5  大气污染物综合排放标准
污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
最高排放速率（kg/h）
无组织排放监控点
排气筒（m）
二级标准
监控点
浓度（mg/m3）
非甲烷总烃
120

15

10

周界外浓度最高点
4.0

项目设置有职工食堂，根据建设单位提供资料，该职工食堂属大型规模，其外排油烟均执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中大型规模相关限值，标准值见表4-6。

表4-6    职工食堂油烟 排放标准

规模

大型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设备最低去除效率（%）

85
2、水污染物排放标准
项目产生废水经沉淀处理后回用，不外排。其运营所产生的废水为职工日常生活所产生的生活废水。

项目租用皇派公司部分生产厂房及生活建筑开展本项目建设，本项目排水系统属皇派公司排水系统一部分。本项目依托皇派公司排水系统进行排水，项目污水不直接排入园区污水管网。

近期，园区污水处理厂建成前，项目设置污水处理系统对其生活废水进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中1级A标准后排入皇派实业公司污水管网。

表4-7   近期项目污水排放控制标准    单位：mg/L
序号

污染物

标准值

城镇污水处理厂污染物排放标准

1
pH

6～9
2
COD

50

3
BOD

10

4
SS

10

5
氨氮

5

6
动植物油

1

远期园区污水处理厂建成运营后，项目污水经隔油、化粪池处理，化粪池出水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入皇派实业公司污水管网，由该公司污水总排口排入园区污水管网。具体标准值如下表所示。

表4-8    污水排放标准

序号

污染物

标准值（mg/l）
GB/T31962-2015

1

pH

6.5～9.5
2

SS

400
3

COD

500
4

BOD5
350
5

NH3-N
45

6
动植物油

100

3、环境噪声排放标准
项目运营后噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准值见表4-9。
表4-9  工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB(A)

类别
时段
昼间
夜间
3

65

55

4、固体废弃物控制标准
一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求。

	总量控制指标
	项目运营后所产生的废气主要为磨边工段所产生粉尘及中空节能幕墙门窗玻璃、夹胶安全玻璃加工过程所产生的少量有机废气。磨边粉尘采用湿法磨边工艺处置，少量以无组织形式发散；有机废气通过集气罩收集，由活性炭吸附装置处理后由15m排气筒统一排放。

本项目依托皇派公司排水系统进行排水，项目污水不直接排入园区污水管网。近期项目自建污水处理系统，生活废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中1级A标准后排入皇派公司污水管网；远期项目所在园区污水处理厂建成后，食堂废水经隔油处理后排入化粪池；宿舍楼及办公楼生活废水直接排入化粪池进行预处理，项目化粪池出水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入皇派公司污水管网，由其污水总排口进入园区污水管网。本项目排水系统属皇派公司排水系统一部分，该公司环评文件进行总量控制申请时已考虑了本项目废水，不再重新申请废水总量。

根据工程分析给出项目的排放污染物种类及实际建设情况，以及国务院总量控制指标的要求，项目运营不涉及SO2、NOx等污染物排放，建议该项目污染物排放总量控制因子为：
废气：NMHC；
固废处置率100%。
表4-10  总量控制建议指标
项目
建议允许排放总量（t/a）
废气
废气量
1440万 Nm3/a

NMHC

0.43
固体废物
/
处置率100%



五、建设项目工程分析

暂存，定期
	售给指定厂家
	一般固废

			中空节能幕墙门窗玻璃打胶、密封等生产工序、夹胶安全玻璃灌胶、固化等生产工序
	废胶及包装桶、废活性炭
	间断
	危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位进行处置
	危险固废

			沉淀池
	玻璃粉
	间断
	定期清掏，进入环卫系统统一处理
	一般固废

			食堂、隔油池
	餐厨垃圾
	间断
	定期清掏，由有资质的单位收集处理
	一般固废

			办公
	生活垃圾
	间断
	进入环卫系统统一处理
	一般固废

		噪声
	各类生产设备、风机等
	机械噪声
	间断
	声环境
	厂界达标


	四、污染物排放及治理情况
（一）施工期
1、废气
本项目施工期大气污染物主要来源于设备安装阶段产生的少量焊接烟尘。间断产生的少量焊接烟尘。
2、噪声
设备安装过程中因使用钻机、电锤、切割机等而产生噪声。经隔声、控制安装时间等，噪声影响很小。
（二）运营期
1、废气污染物
本项目采用电能为钢化热源，无燃烧废气产生，其生产过程产生的废气主要来源于中空节能幕墙门窗玻璃的打胶、密封工序以及夹胶安全玻璃在固化工序中产生的有机废气以及磨边、打孔过程所产生的粉尘。
（1）有机废气
①施胶有机废气
本项目在中空节能幕墙门窗玻璃生产的打胶、密封工序会产生少量有机废气。
中空玻璃生产中产生有机废气以非甲烷总烃（NMHC）计。本项目丁基胶和硅酮胶年用量约50t/a，胶料中挥发份为10%，产生NMHC量约5t/a，产生速率为2.10kg/h（按年工作300天计，施胶工序时间为8h/d）。
②固化有机废气
本项目夹胶安全玻璃固化工序采用平压机内电加热将PVB胶片加热软化，加热温度60~75℃，未到分解温度200~240℃，固化过程会产生少量有机废气以非甲烷总烃计。PVB胶片中挥发分约占17%，本项目生产夹胶安全玻璃的PVB胶片用量为0.1t/a，故受热挥发非甲烷总烃含量约为0.00765t/a，产生速率为0.0031kg/h。（按年工作300天计，平压机固化工序时间为8h/d）。
综上所述，项目有机废气主要污染物非甲烷总烃产生量约为5.00765t/a，产生速率为2.1031kg/h。项目分别在施胶工段和固化工段设置1个集气罩，有机废气经风机（6000m3/h）引入集气罩+活性炭吸附系统（集气罩集气效率为85%，活性炭吸附效率为90%），废气至15m高排气筒排放。
因此，项目生产过程有机废气产生和排放情况如下表：
表5-2    有机废气产生收集情况
污染源编号

施胶工段

固化工段

年产生时间（h）

2400
2400
废气排放方式
间断
间断

污染物种类

NMHC

NMHC

产生量

产生速率（kg/h）

2.084

0.0032

产生量（t/a）

5.0

0.00765

收集措施

集气罩

收集效率

85%

85%

无组织散佚

散佚速率（kg/h）

0.313

0.0005

散佚量（t/a）

0.75

0.0012

有组织收集

收集速率（kg/h）

1.771

0.0027

收集量（t/a）

4.25

0.00645

备注

（1）上述废气分别设置集气罩进行收集；

（2）各废气经收集后由活性炭吸附处理；

（3）有机废气经处理达标后由15m排气筒统一排放；

（4）不能收集部分直接散佚至环境中。

表5-3    有机废气排放情况

污染源

污染因子

风量
Nm3/h

废气产生情况

治理措施
处理效率
排气筒
排放情况
速率

（kg/h）

排放量

（t/a）

浓度

(mg/m3）

Φ×H

（m）

速率

（kg/h）

浓度

(mg/m3）

施胶、固化
NMHC

6000
1.78
4.26
296.67
活性炭吸附
90%
0.5×15

0.18
30
由上述计算可知，项目有机废气经活性炭吸附处理后，其外排速率为0.18kg/h，排放量为0.43t/a。

排放浓度为30mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃有组织排放控制标准。

磨边粉尘
参考美国环保局编制的《空气污染物排放和控制手册》进行分析，本项目切割、磨边及开孔粉尘的产污系数按0.7kg/t进行计算。

根据建设单位提供的信息，本项目玻璃原片为260万m2/a，经建设单位核实，玻璃原片按12.5kg/m2计，其总用量约为27500t/a，则本项目颗粒物产生量约为19.25t/a，排放速率7.292kg/h（钻孔、磨边工段按2640h/a计）。目前，建设单位采用边喷淋处理边操作的方式进行生产，根据大量同类厂家的实际操作经验所得，此生产方式可抑制约90%的粉尘无组织逸散，因此本项目的颗粒物排放量约为1.925t/a，排放速率0.73kg/h。 
2、运营期废水
（1）生产用水
钢化玻璃生产用水：根据《工业污染源产排污系数手册》“3142技术玻璃制品制造业”产排污系数，生产用水量为0.018t/（m2-产品）。按照本项目年设计的能力计算，每年需要原片玻璃约260万m2。按原料使用260万m2/a计算，则本项目打孔、磨边、清洗等生产用水量合计2.97万t/a，考虑到项目生产用水是生产废水经过沉淀池沉清后循环使用，所以项目的生产用水按90m3/d计，在加工过程中，因蒸发和清洗环节溅落地面，水的损失率取10%，则补充的新鲜水量为9m3/d、2700m3/a。生产废水产生量为81m3/d，生产废水经收集沟渠进入沉淀池（容积为120m3），经沉淀后循环使用，不外排。
（2）生活污水
本项目劳动定员110人，均在厂区内食宿，产生的污水主要为厨房污水、日常生活洗浴污水。其中厨房用水按每人20L/d计，用水量为2.2m3/d，660m3/a，污水产生量以用水量的85%计，则厨房污水产生量为1.87m3/d、561m3/a；员工日常生活洗浴用水量按100L/d计，则运营期日常生活洗浴用水量约为11m3/d，3300m3/a，污水产生量以用水量的85%计，则污水产生量为9.35m3/d、2805m3/a。项目生活污水产生总量为9.35m3/d、2805m3/a。
近期，园区污水处理厂建成前，项目需对其外排废水进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中1级A标准后方可排入皇派公司污水管网，建议采用一体化污水处理系统对项目外排废水进行深度处理；远期，园区污水处理厂建成运营后，项目生活废水经经隔油、化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入皇派公司污水管网，经该公司污水总排口排入园区污水管网。

（3）绿化用水
本项目绿化面积约为800m2，根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2013）中绿化用水定额：2.0L/（m2•d），则绿化用水量为1.6m3/d，该部分用水由新水补充。
（4）水量平衡
本项目给排水情况见表5-4。本项目水量平衡图详见图5-5所示。
表5-4   项目区给排水情况一览表
用水
单元
用水种类
用水部位
水质控制
最大用水量（m3/d）
备   注
用水量
循环水量
损耗水量
冷却循环系统
冷却用水
生产用水
清洁水
90
81
9
由新水补给
职工生活
生活用水
职工生活
饮用水
11
0

11
间歇性耗水，由
新水补给
食堂用水

饮用水
2.2

0
2.2

绿化用水

/

厂区绿化

清洁水
7.2

0
7.2

由新水补给
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图5-5    项目水量平衡示意图    单位：m3/d

由上述分析可知，项目运营后最大耗水量为23.8 m3/d。废水产生总量为11.22m3/d，3366m3/a。由平衡分析可知，项目运营无生产废水外排，其外排仅为生活废水。
近期排水情况

项目生活废水经隔油、化粪池预处理后，近期排入项目自建污水处理系统处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中1级A标准后排入皇派公司污水管网，最终进入大营小河。

考虑项目污水产生量有限，为使其外排污水可以做到稳定达标，本评价建议采用小型一体化污水处理设备对生活废水进行深度处理。

目前一体化处理技术按工艺可分为生物接触氧化、SBR、A/O法以及A2/O等，根据本项目污水水质特征，本评价建议末端设置生物接触氧化一体化污水处理设备，其工艺流程如下图所示。
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图5-6    生物接触氧化一体化污水处理工艺流程

污水经过格栅进入调节池，均匀水质和水量后，由接触氧化池处理，经二沉池、消毒池后排出。生物接触氧化池对冲击负荷有较强的适应性，剩余污泥生产量少，出水水质保持稳定。

该工艺已广泛应用于生活污水、农村废水等污水处理，属传统生化工艺。

近期项目生活废水排放情况如下表所示。

表5-6    近期生活污水排水情况

项目

污染物名称

COD

BOD5
SS

NH3-N

动植物油

pH

产生浓度（mg/L）

480

280

350

25

200

6~9

年产生量（t）

1.62

0.94

1.18

0.09

0.67

污水处理系统处理后（mg/L）

50

10

10

5

1

近期污染物排放量（t）

0.17

0.04

0.04

0.02

0.004

污水排放量（m3/a）

3366
远期排水情况

项目生活废水经隔油、化粪池预处理《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入皇派公司污水管网，由该公司污水总排口排入园区污水管网，进入园区污水处理站处理。

类比一般生活废水水质情况， 远期项目生活废水产排情况如下表所示。

表5-7    远期生活污水水质情况

项目

污染物名称

COD

BOD5
SS

NH3-N

动植物油

pH

产生浓度（mg/L）

480

280

350

25

200

6~9

年产生量（t）

1.62

0.94

1.18

0.09

0.67

隔油、化粪池处理后（mg/L）

400

240

150

18

50

远期污染物排放量（t）

1.35

0.81

0.51

0.061

0.17

污水排放量（m3/a）

3322
噪声
（1）噪声来源
项目生产期间噪声主要为打孔机械、磨边机械、清洗机械、鼓风机、平压机等机械设备噪声。根据对同类企业的调查，项目生产期间噪声源强见表5-8。
表5-8  项目主要噪声源强一览表
序号
声源
噪声源位置
声级dB（A）
治理措施
排放情况
1

打孔机
生产车间东南侧
85

厂房隔声、基础减震、距离衰减、合理布置等
场界达标
2

双边磨边机
生产车间东南侧
80

场界达标
3

清洗机
生产车间东南侧
60

场界达标
4

鼓风机
生产车间东侧
80

场界达标
5

平压机
生产车间北侧
65

场界达标
（2）治理措施
为有效降低设备噪声以及不合理作业操作产生的瞬时强噪声对项目所在区域声环境造成的不利影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，本项目拟采取以下噪声防治措施：
①设备选型使用国内先进的低噪声设备，并在车间内按照生产工艺合理布置噪声源，将高噪声设备放置于厂房中部，以有效利用距离衰减，并对厂房采取隔声降噪措施；
②合理安排生产时间，项目仅昼间生产，夜间不生产；
③各设备均布设于厂房内；
④设备接地安装时加装软垫减震片；
⑤专人定期维护机械设备，确保起正常运转，严格操作规程、加强日常管理。
固体废弃物产生、治理及排放
本项目产生的固体废物包括危险废物和一般固废两类。
（1）危险废物
①废胶包装桶
本项目用胶产生的废胶包装桶，其属于《国家危险废物名录》中“HW49其他废物（900-041-49）含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”所列废容器，产生量约0.05t/a。
②废活性炭
项目中空节能幕墙门窗玻璃打胶、密封、夹胶安全玻璃灌胶、固化产生有机废气均采用活性炭吸附方式处理。产生的废活性炭属于《国家危险废物名录（2016版）》（环境保护部令第39号）中“HW49其他废物（900-041-049）含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”所列过滤吸附介质。根据《简明通风设计手册》中活性炭吸附量经验值0.4kg/kg.活性炭来估算，活性炭吸附装置单次填充量为630kg，其吸附能力为252kg，本项目活性炭吸附装置去除有机废气量为0.89t/a，0.37kg/h，活性炭吸附周期为681h，每天8小时计，即85.1天。为了确保吸附装置的吸附效率，环评建议，活性炭填料2~3个月更换一次，预计年产生废活性炭2.52t/a。
项目产生少量危险废物，其收集、暂存应符合相关要求及规范。
环评要求：①设置专门的危险废物暂存点，严禁乱丢、乱放，严禁混入生活垃圾、一般固废中；②按照危险废物种类分区存放，加贴标签，标明种类、数量及存放日期等，各贮存区应有间隔，注意防火、防雨；③危险废物暂存库区域地面必须进行防渗漏处理，避免污染土壤及地下水；④贮存容器应选用可加盖密封，不易碎、不易漏材质；⑤建立危险废物管理台账；⑥与危险废物处置单位签订危险废物处置协议，并报当地环保局备案；⑦危险废物暂存量不应过大，定期交有资质单位处置。
（2）一般固废
本项目产生的一般固废主要为废玻璃角料、不合格玻璃产品、铝条切割废料、沉淀池沉淀的玻璃粉、生活垃圾、餐厨垃圾。类比分析可知：
①废玻璃角料、不合格玻璃产品、铝条切割废料：切割、钻孔过程中产生的玻璃废角料、不合格玻璃产品约为50kg/d，约15t/a，收集后指定厂家作为回收利用；中空节能幕墙门窗玻璃生产过程中的铝条切割废料约0.15t/a，集中收集后外卖；
②沉淀池沉淀的玻璃粉：定期清掏沉淀池，每年约产生6.3kg玻璃粉，合计0.19kg/d，约0.06t/a，统一由园区环卫部门定期清运；
③生活垃圾：本项目员工共计110人，按每人每天0.5kg的生活垃圾计算，职工生活垃圾为16.50t/a，在企业内部由垃圾桶袋装收集，每天由园区环卫部门定期清运。
④餐厨垃圾：按0.1kg/人.d计算，本项目餐厨垃圾产生量约为3.30t/a。环评要求：厨房泔水委托有资质单位清运处理，一般生活垃圾委托园区环卫部门清运处置。
表5-5   本项目固体废物产生及处理情况一览表
序号
名称
性质
产生量（t/a）
处置方式
1

废胶包装桶
危险废物
0.05

设置危废暂存间，由有资质的单位收集处理
2

废活性炭
2.52

3

玻璃废角料、不合格产品
一般固废
15

指定厂家回收利用
4

铝条切割边角料
0.15

集中收集后外卖
5

沉淀池沉淀的玻璃粉
0.06

环卫部门统一清运、处理
6

生活垃圾
16.50

环卫部门统一清运、处理
7

餐厨垃圾
3.30

由有资质的单位收集处理



建设项目污染源及治理情况
	   内容
类型
	排放源
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生速率
（kg/h）
	产生量
（t/a）
	排放速率
（kg/h）
	排放量
（t/a）

	大
气
污
染
物
	施工期
	设备安装
	焊接烟尘
	少量
	少量

	
	运营期
	生产区
	非甲烷总烃
	2.0872
	5.00765
	0.18
	0.43

	
	
	
	磨边粉尘
	7.292
	19.25
	0.73
	1.925

	水
污
染
物
	运营期
	生产区
	生产废水
	90m³/d
	经沉淀池沉淀处理后回用，不外排

	
	
	办公生活区
	生活污水、餐饮废水
	园区污水处理厂建成前，项目废水需经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中1级A标准后方可排入皇派公司污水管网；远期，园区污水处理厂建成运营后，项目外排污水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入皇派公司污水管网，由该公司污水总排口排入园区污水管网。

	噪
声
	施工期
	设备安装
	安装噪声
	低于90dB(A)
	昼：≤70dB(A)

夜：≤55dB(A)

	
	运营期
	生产设备等
	设备噪声
	低于100dB(A)
	昼：≤65dB(A)

夜：≤55dB(A)

	固
体
废
物
	运营期
	生产区
	玻璃废角料、不合格产品
	15t/a
	回售给指定厂家再利用

	
	
	
	铝条切割边角料
	0.15t/a
	集中收集后外卖

	
	
	
	沉淀池沉淀的玻璃粉
	0.06t/a
	市政环卫部门统一清运、处理

	
	
	生活区
	生活垃圾
	16.50t/a
	市政环卫部门统一清运、处理

	
	
	
	餐厨垃圾
	3.30t/a
	由有资质的单位收集处理

	
	
	生产区
	废胶包装桶
	0.05t/a
	置危废暂存库，由资质的单位进行收集处理

	
	
	
	废活性炭
	2.52t/a
	

	主要生态影响
据现场踏勘及建设单位提供资料，项目所在区域地表已全部硬化，无原生及次生植被分别，生态环境自身调控能力较差，生物多样性较差。项目无新征用地，项目的建设对周边生态环境产生的影响较小。



七、环境影响分析
	环境影响分析
一、施工期环境影响分析
项目租用富民工业园区已建成标准厂房进行建设，其施工期仅涉及设备安装及调试，施工期环境影响十分有限，施工结束后，其环境影响随之结束。
二、运营期环境影响分析
1、运营期大气环境影响分析
项目所涉及设备均以电为能源，无燃烧废气产生，运营过程中所产生的废气主要为磨边粉尘、有机废气、食堂油烟等。项目磨边采用湿法工艺进行，能有效降低粉尘产生量；有机废气经集气罩+活性炭吸附系统，废气至15m高排气筒排放。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），本评价直接以估算模式计算结果作为预测结果进行评价。
1.1污染气象特征
项目选址于昆明市富民县富民工业园区大营五金建材产业园19号地块。地块中心坐标为东经102°31′51.57″，北纬25°14′04.41″，海拔1764m。
根据《环境影响评价技术导则--大气环境》(HJ 2.2-2008)中气象资料的使用原则，与项目所在地的距离50km范围内地面气象观测站有富民县气象局观测站（一般站，海拔1692.7m）、昆明基准气候站（含探空站，海拔1889.2m），本项目距离富民县气象局观测站直线距离7.2km，距离昆明基准气候站直线距离35km。
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)规定，遵循先基准站，次基本站，后一般站的原则，本次评价采用昆明2014年地面常规气象资料，探空气象资料采用昆明基准气候站资料。
① 年平均温度的月变化
本项目评价区域进入冬季后的12月至翌年的1、2月温度较低，夏季的6、7、8月温度较高；1月平均气温最低，为7.13℃，而7月平均气温最高，达到21.10℃，年平均温度为15.20℃。年内各月平均地面温度的月变化情况见表7-1和图7-1。
表7-1    年平均温度的月变化
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
温度(℃)

7.13

10.63

11.54

16.56

19.17

20.63

21.10

20.74

19.69

15.10

10.56

9.28
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图7-1    平均气温月变化曲线
②风速
1）年平均风速月变化
本项目评价区域2014年各月的地面平均风速变化情况见图7-2。结果表明，评价区域各月的地面风速相对较小，年平均风速为1.78m/s，月均最大的3月为3.3m/s，月均最小的9月为0.64m/s。月平均风速随月份的变化见图7-2。
表7-2    年平均风速的月变化
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
风速(m/s)

2.03

2.85

3.30

2.20

2.00

1.88

1.69

0.85

0.64

1.01

1.17

1.81
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图7-2  平均风速月变化曲线
2）季小时平均风速的日变化
评价区域2014年各季小时平均地面风速的统计结果见图7-3。统计结果表明，本项目评价区域的地面风速呈现明显的日变化特点，本项目评价区域的地面风速呈现明显的日变化特点，夜间多为小风天气，白天日出后风速开始增大，夜晚日落后风速减小；夏秋季的各时段平均风速明显较小，而春冬季的各时段平均风速相对较大，对空气污染物的输送扩散比较有利。季小时平均风速日变化见表7-3。
表7-3  季小时平均风速的日变化
                   小时(h) 

风速(m/s) 

8

14

20

春季
0.83

4.42

2.26

夏季
0.65

2.63

1.12

秋季
0.13

2.15

0.54

冬季
0.63

4.48

1.51
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图7-3    各季小时平均风速日变化曲线
③风向、风频
利用昆明气象站（昆明基准气候站）有关气象资料，可统计得出建设项目所在地区地面风向的变化规律，各季代表月及全年风向频率玫瑰图见图7-4，月平均及全年平均风向频率统计结果详见表7-4 。从表7-4可看出，建设项目所在地区全年西南风和西西南的频率较高，分别为21.24%和15.18%，常年静风频率较小，平均为8.1%，其中冬季的1月份静风频率最大，平均为11.14%。
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图7-4    各季代表月及全年风玫瑰图
表7-4    各季代表月风向频率统计(%)

风频
N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

C

冬季
1月
1.75

1.88

3.09

2.28

4.03

4.17

6.99

3.90

6.59

4.84

23.12

17.07

5.65

0.94

1.48

1.08

11.14

春季
4月
3.75

0.97

3.89

1.94

3.06

5.00

4.31

5.97

4.86

5.14

20.42

22.92

8.33

0.97

1.67

1.25

5.55

夏季
7月
1.75

1.21

2.28

0.81

1.75

1.34

3.23

7.93

12.63

9.54

28.36

12.77

6.99

0.81

2.02

0.94

5.64

秋季
10月
1.88

3.90

4.97

3.63

5.24

4.70

9.27

8.74

11.16

9.81

13.04

8.20

2.69

0.13

1.21

1.48

9.95

全年
2.27

2.00

3.56

2.17

3.52

3.79

5.96

6.64

8.84

7.35

21.24

15.18

5.89

0.71

1.59

1.19

8.10

根据项目所在区域及气象条件分析，得出以下结论：
A、地形的影响
项目厂区地势较为开阔，扩散条件较好，无典型的局部风场存在。
B、逆温的影响
由于城市化的进程，下风向的下垫面粗糙度增加，辐射逆温的频率较小，据观测，逆温出现的天数小于20天，逆温层厚度40～60 m的占47%，因此，熏烟污染的几率较小。
C、风向变化的影响
项目所在地由于背景风场较强，风向较稳定，主导风为SW、S、及WSW等，只是相对频率略有变化，因而，项目排放的气态污染物主要影响东北面；污染系数最大的方位是SW、S、WSW，因此，受影响的主要是排放源的北面和东北面。
1.2预测因子
根据现有项目废气排放特点，结合工程分析和评价因子的筛选，确定非甲烷总烃为本项目大气环境影响评价因子。
1.3评价范围
根据当地气象特征及厂址周围环境特点及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）的相关规定，评价范围以项目排放源为圆心，直径为5km的圆形区域，评价面积19.63km2区域，详见附图2环评工作布置图。
1.4计算模型
本评价采用HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则-大气环境》附录A 推荐模式清单中的估算模式对项目运营后外排废气对环境的影响进行预测。
1.5评价标准
本项目厂址所处区域属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准详解》(P244)中选用的非甲烷总烃环境质量标准限值见表7-5。
表7-5   境空气质量标准（GB3095-2012）    单位：μg/m3
污染物
二级标准限值（μg/m3）
24小时平均
8小时平均
1小时平均
非甲烷总烃
--

--

2000

2.有组织预测分析
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求，采用估算模式进行估算。估算模式即为SCREEN3模型，本评价采用的估算模式为国家环境保护部工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供。
根据项目工程分析结果，项目有组织废气排放情况如下：
表7-3  项目有组织废气排放一览表
污染源
污染物
排气量
(m3/h)

排放高度（m）
排放速率
（kg/h）
出口内径(m)

烟气出口温度(℃)

施胶和固化
非甲烷总烃
6000

15

0.172

0.5

40

项目有组织废气排放下风向2.5km范围内最大落地浓度如下表所示。
表7-4 有组织废气估算模式计算结果表
距源中心下风向距离（m）
生产车间有组织非甲烷总烃
下风向预测浓度（mg/m3）
浓度占标率%

10

1.725E-18

0

100

0.01418

1.43

191

0.01647

1.85

200

0.01641

1.85

300

0.01418

1.6

400

0.01355

1.53

500

0.01332

1.49

600

0.01255

1.41

700

0.01167

1.32

800

0.01078

1.28

900

0.01005

1.19

1000

0.01001

1.17

1500

0.008924

0.99

2000

0.006661

0.74

2500

0.00519

0.58

下风向最大落地浓度
0.01647

1.85

距污染源中心距离（m）
191
根据上表可知，项目有组织非甲烷总烃废气中的排放下风向最大落地浓度为0.01647mg/m3，占标率为1.85，最大地面浓度均出现在污染源下风向191m处。本次评价预测的各污染物最大落地浓度均是在估算模式对若干气象条件预测筛选后的最大值，已考虑了污染最严重的情况，因此用估算模式预测的最大落地浓度来分析环境影响具有很高的可靠性，若环境敏感区在假设的极端情况下不会超标，那在现实中也不会超标。预测值，是一个极限浓度值（该值只用来描述极端情况下污染浓度达到的水平）。
经预测分析可知，项目废气非甲烷总烃的最大落地浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值要求。
3.无组织废气预测分析
项目无组织废气主要为磨边工段所产生粉尘以及不能被补集的有机废气。考虑项目所产生的粉尘为玻璃粉尘，质量较大，且磨边工段采用湿法磨边工艺，粉尘产生工段全部设置于厂房内，类比同类项目验收监测数据，玻璃粉尘基本不会对厂房外环境空气造成影响，本评价无组织废气重点对不能补集有机废气进行分析。

项目有机废气在车间内呈无组织排放。由于实际生产过程中各工段废气运营时间有所差异，部分废气为间断排放，故本评价以所有工段同时运营外排废气源强对项目大气环境影响进行预测。预测污染源参数如表7-8所示。
表7-8   大气污染源参数
污染因子
长（m）
宽（m）
排放高度(m)

温度（℃）
排放源强（Kg/h）
非甲烷总烃
施胶和固化
91

80.5
5

20

0.317

1.7影响预测结果
本次评价使用Screen3模式对无组织非甲烷总烃进行了预测，经预测，项目无组织非甲烷总烃下风向排放情况如下。
表7-7    废气估算模式计算结果表
距源中心下风向距离
非甲烷总烃
下风向预测浓度mg/m3
浓度占标率%

10

0.031

3.44

100

0.0419

5.07

200

0.0546

7.09

218

0.06362

7.81

300

0.06012

7.43

400

0.05621

6.47

500

0.05193

6.01

600

0.04331

5.7

700

0.03998

5.1

800

0.03786

4.9

900

0.03567

4.76

1000

0.03311

4.57

1100

0.03107

4.23

1200

0.03044

4.14

1300

0.0281

3.68

1400

0.02701

3.45

1500

0.02611

3.23

1600

0.02539

3.04

1700

0.02482

2.87

1800

0.02339

2.71

1900

0.02207

2.56

2000

0.02188

2.43

2100

0.02082

2.31

2200

0.01986

2.21

2300

0.01897

2.11

2400

0.01814

2.02

2500

0.01736

1.93

下风向最大落地浓度
0.06362

7.81

距污染源中心距离（m）
218

根据上表可知，项目无组织废气中非甲烷总烃的排放下风向最大落地浓度为0.06362mg/m3、占标率为7.81%，最大地面浓度均出现在污染源下风向218m处。综上，根据估算结果，项目无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度在2500m范围内没有出现超标点，能够达标排放。
4大气环境防护距离
项目运营期无组织排放非甲烷总烃浓度贡献值如表7-17所示。
表7-8  拟建项目无组织非甲烷总烃排放厂界浓度预测值
污染因子
污染源距厂界距离（m）
贡献值（mg/m3）
达标情况
非甲烷总烃
10

0.031

达标
由上表可见，本项目正常运行情况下无组织排放的非甲烷总烃厂界浓度均未超过《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）中“表3 大气污染物无组织排放限值”相应标准要求。厂界无组织粉尘无超标点，不需设置大气环境防护距离。
5卫生防护距离设置
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），本次评价把生产区域设为一个无组织面源计算项目大气环境防护距离。本评价采用导则推荐的国家环保部环境评估中心重点试验室发布的大气环境防护距离的计算模式进行计算。采用《大气污染物综合排放标准详解》(P244)中选用的非甲烷总烃环境质量标准进行比较。根据计算结果，本项目生产车间排放的非甲烷总烃无超标点，无需设置卫生防护距离。
大气影响分析小结
根据预测分析，项目外排废气对周边环境产生的影响有限。
2、运营期水环境影响分析
（1）生产废水
①生产废水产排情况
项目打孔、磨边废水与清洗工艺产生的废水，合计生产废水量为81m3/d，均通过收集沟排至120m3的沉淀池，废水中污染因子简单，主要为悬浮物，经沉淀后循环使用，不外排。
②生产废水回用性分析
项目设置的沉淀池对生产废水中SS进行去除，经咨询建设单位，项目生产废水经过沉淀池处理后的水满足生产清洗要求，可回用于生产，不外排。
③项目沉淀池合理性分析
项目生产废水产生量为81m3/d，均经沉淀处理后回用于生产。本项目沉淀池将利用生产车间东北侧原有沉淀池对项目生产废水进行沉清处理，现有沉淀池容积为120m3。生产废水在沉淀池的总停留时间为24h，项目日生产时间为8h，生产时废水可进行沉淀处理，能够满足回用生产需求。
（2）生活污水
①生活污水产排情况
本项目生活污水主要为厨房污水和日常生活污水。项目生活污水产生总量为11.22m3/d、3366m3/a。其中厨房污水产生量为1.87m3/d，日常生活污水产生量为9.35m3/d。本项目拟设置1座隔油池，配合厂区现有化粪池对生活废水进行预处理。

②化粪池设置合理性分析
根据建设单位核实，目前项目所租用厂区内已设置1座化粪池，用于处理办公楼、职工宿舍楼生活废水。该化粪池容积为15m3，由工程分析可知，项目运营生活废水最大产生量为11.22m3/d，该化粪池位于办公楼前（南侧）绿化带内，仅接纳本工程生活废水，其有效容积可以满足项目污水24h停留时间要求，并留有一定余量，所用化粪池设置合理。

③项目排水影响分析
项目运营后排放的废水仅为职工生活废水。

项目位于富民工业园区大营五金建材产业园，根据建设单位提供资料及走访调查，目前该园区污水管网已基本建成，末端规划污水处理厂（大营污水处理厂）尚未建成。

工程租用皇派公司部分生产厂房及生活建筑开展本项目建设，本项目排水系统属皇派公司排水系统一部分。本项目依托皇派公司排水系统进行排水，项目污水不直接排入园区污水管网。根据核实，目前皇派公司污水处理站尚未建成，为满足现行环保要求，结合项目所在区域环境保护规定，本评价要求：

近期，园区污水处理厂建成前，项目生活废水需经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中1级A标准后方可排入皇派公司污水管网；远期，园区污水处理厂建成运营后，项目外排污水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入皇派公司污水管网，经该公司污水总排口排入园区污水管网。

考虑项目污水产生量较小，近期，为使其外排污水可以做到稳定达标，本评价建议在末端增设一套一体化污水处理系统对外排废水进行深度处理。

综上所述，近期，项目污水在采取相关措施处理达到城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中1级A标后排入皇派公司污水管网，外排水量较小，对项目所在区域地表水环境产生影响十分有限；远期项目污水经厂区内隔油、化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排放，经皇派公司污水总排口进入工业园区污水处理厂处理，污水不直接进入地表水体，对周边环境产生的影响较小。

3、运营期声环境影响分析
项目运营期噪声主要为设备噪声，主要设备噪声在1m处声级一般为65～85dB(A)。项目所属区域为工业园区，属于三类地区，声环境标准为昼：65 dB(A)，夜：55dB(A)。
本次环评按照HJ/T2.4-2009中规定，选择点源几何发散衰减模式进行噪声影响预测。
①声压级合成模式
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式中：L—合成声压级，dB(A)；
Li—某声源声压级，dB(A)；
N—声源个数。
②声源声压级衰减公式：
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式中：Lr—衰减到r(m)距离处的噪声级，dB(A)；
Lo—ro距离上的声压级，dB(A)；
r—衰减距离，m；
ro—声源测试距离，m。
经计算，噪声源随距离衰减预测结果见下表。
表7-9  噪声源强衰减预测表   单位：dB(A)

项目
厂界东面
厂界西面
厂界南面
厂界北面
声源强度
（dB（A））
85

厂房衰减强度（dB（A））
20

衰减距离（m）
28

23

30

15

衰减结果
41.1

42.7

40

46.4

执行标准
（dB（A））
昼间65，夜间55

达标情况
达标
达标
达标
达标
由表7-2可见，项目边界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准，项目夜间不进行生产，且项目厂区周边200m范围内无居民居住，因此，本项目建成后，通过选用低噪声设备、车间内建噪声房，生产活动都在车间内进行，夜间不进行生产，加强管理，项目噪声对周边环境敏感点影响较小。
综上所述，本项目运营期噪声对周围声环境影响较小。
营运期固体废物环境影响分析
本项目产生的固体废物包括危险废物和一般固废两类。其中：
（1）运营期主要产生的危险废物为废胶包装桶及废活性炭。
①设置专门的危险废物暂存点，严禁乱丢、乱放，严禁混入生活垃圾、一般固废中；
②按照危险废物种类分区存放，加贴标签，标明种类、数量及存放日期等，各贮存区应有间隔，注意防火、防雨；
③危险废物暂存库区域地面必须进行防渗漏处理，避免污染土壤及地下水；
④贮存容器应选用可加盖密封，不易碎、不易漏材质；
⑤建立危险废物管理台账；
⑥与危险废物处置单位签订危险废物处置协议，并报当地环保局备案；
⑦危险废物暂存量不应过大，定期交有资质单位处置。
（2）营运期间主要固体废物为废玻璃角料、不合格玻璃产品、铝条切割废料、沉淀池沉淀的玻璃粉、生活垃圾、餐厨垃圾。
①本项目产生的废玻璃角料、不合格玻璃产品、铝条切割废料收集后指定厂家回收利用；
②沉淀池沉淀的玻璃粉，统一由园区环卫部门定期清运。
③生活垃圾在企业内部由垃圾桶袋装收集，每天由园区环卫部门定期清运；
④餐厨垃圾委托有资质单位清运处理。
危险废物暂存间及运输要求
废弃活性炭、废包装容器等均属于《国家危险废物名录》中的危险废物，应设置专门的危废储存区，储存区设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及2013修改单的规定，储存场所地面采取硬化、防渗地面，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013修改单中的规定，各危险废物应分别装在密闭容器内，危险废物贮存容器使用符合标准的容器盛装，确保完好无损；危险废物的贮存期不得超过一年。
危险废物运输过程中需要注意包装容器要密闭，以免泄漏；禁止超装、超载；运输过程中执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定和要求，做好危废转移登记。
表7-10  危废暂存要求对照表
标准要求
本项目措施
建造专用的危险废物贮存设施，也可以利用原有构建物改建成危险废物贮存设施
环评要求建一间8m2的危废暂存间
用水降温，进行预处理，使之稳定后贮存
本项目危废温度不高，不需要进行预处理
将危废装入专门的容器中
项目危废收集在独立的专用容器内
禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装
本项目将采用不同容器存放废活性炭、废胶包装桶
装载液体、半固体危险废物的容器必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上
本项目不存在液体、半固体危险废物储存
盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签
按标准要求设计
表7-11  危险废物贮存容器要求对照表
标准要求
本项目措施
应当使用符合标准的容器盛装危险废物
按标准要求设计
装载危险废物的容器和材质要满足相应的强度要求
按标准要求设计
装载危险废物的容器必须完好无损
盛装危险废物的容器定期检查，试漏后方可重新使用
装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）
按标准要求设计
盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签
按标准要求设计
总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器加入坚固的柜或箱中，柜或箱设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放不渗透间隔分开的区域内，防漏裙脚或漏盘的材料要与危险废物相容
按标准要求设计
综上所述，项目运营所产生固体废物均可得到妥善处置，处置率100%。对周边环境基本不会产生影响。
6、环保措施有效性分析
项目运营后采用集气罩+活性炭吸附系统对有机废气进行处理。活性炭是用木材、煤、果壳等含碳物质在高温缺氧条件下活化制成，活性炭吸附法是利用活性炭的物理吸附、化学吸附、氧化、催化氧化和还原等性能去除空气中污染物的处理方法，是目前对低浓度小风量有机废气去除的主要方法之一。集气罩+活性炭吸附系统的过滤形式采用内滤式，布气均匀，过滤面积大，吸附效率高，能力强，构造紧凑，占地面积小，维护管理简单方便，能够同时处理多种混合有机废气，滤料更换快速，操作简易、安全，全密闭型，室内外皆可使用，能够同时处理多种混合有机废气。有机废气通过集气罩收集后，通过活性炭吸附装置的固定吸附床内的活性炭层的过流断面，在一定的停留时间内，由于活性炭表面与有机废气分子间相互引力的作用产生物理吸附（又称范德华吸附），从而将废气中的有机成份吸附在活性炭的空隙表面，使废气得到净化，净化后的洁净气体通过主风机抽引送往烟囱达标排放。
项目运营后所产生的有机废气污染物仅为非甲烷总烃，且成分单一，产生浓度低于5000mg/Nm3，风量＜15000m3/h，适合采用活性炭吸附法处理。
7、相关符合性分析
7.1产业政策符合性分析
经查阅国家发改委《产业结构调整指导目录》（2015年修订）。本项目不属于其中所列的限制类及淘汰类范围内，属于允许类。所使用的设备不在国家禁止使用的落后、淘汰生产设备之列。本项目获得由富民县发展和改革局出具的投资备案证，备案编码1853012430590068。
综上，项目符合国家及地方产业政策。
7.2项目与富民县工业园区规划环评及审查意见符合性分析
富民工业园区位于富民永定街道、罗免镇、赤鹫镇、散旦镇、款庄镇、东村镇的部分区域,各级主管部门对富民工业园区规划和建设高度重视。2006年完成了《富民工业集聚区总体规划(2006-2020年)》的编制并获昆明市工业和信息化委员会批准实施,并于2008年7月取得了《富民工业集聚区总体规划环境影响报告书》审查意见（见附件4）。2008年被省工信委确定为省级工业园区。2014年对总规进行了调整，编制了《富民工业园区总体规划修编(2015-2030)》， 2015年10月取得了昆明市工业和信息化委员会《关于实施<富民工业园区总体规划修编（2015-2030）>的意见》(昆工信发[2015]181号)。富民工业园区于2015年10月29日委托云南大学编制完成《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》，并于2015年11月19日通过云南省环境保护厅组织的技术审查。
规划调整内容为建设用地面积由原来的10.22平方公里调整为30.4平方公里，增加了20.18平方公里。调整了发展定位,是以装备制造、钛化工和新材料三大产业为主导的产业基地，取消了原规划的硫化工、磷化工和饲料添加剂产业。产业布局由原规划的北营、麦竜、大营三个产业片区和奎南物流中心“三片一中心”结构调整为包括白石岩-大白坡片区、大营——茨塘片区、散旦片区、款庄-东村片区四个工业片区。
本项目位于大营——茨塘片区，目前已有一定的产业发展基础。根据规划，该片区将在现状东元食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业发展。
《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》（报批稿）对该片区要求为：
（1）禁止国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的产业入园；
（2）严格控制不符合《规划》中产业的项目入园；
（3）禁止未满足区域总量控制要求的项目入园；
（4）严格控制高钛渣、钛白粉项目入驻，引进的钛产业企业要以钛产品精深加工为主的工业；
（5）项目入园时（特别是钛化工产业），应充分考虑是否满足环境大气防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标的影响。
入驻限制类项目
高水耗、污水高排放的其他产业；
国家和云南省规定限制发展、符合规划要求的其他产业限制入驻产业园区。
入驻禁止类项目
国家规定禁止发展的产业；
高毒性、高污染的化工行业；
以烟尘、粉尘为特征污染物且排放量大、治理难度大、对周边居民区或其它敏感目标造成显著影响的产业；
难降解的含重金属废水排放的企业。
本项目为安全节能玻璃生产项目，属技术玻璃制品制造，符合大营五金建材园产业规划及入园要求。
本项目位于富民工业园区大营-茨塘片区，根据云南省环境保护厅关于富民工业园区规划环评审查意见，大营-茨塘片区不宜布局大气污染较重的工业企业。本项目为安全节能玻璃生产，规模有限，项目不涉及SO2、NOx以及重金属等污染物排放，大气污染负荷较低，不属于大气重污染工业。
项目不属于国家禁止发展的产业，不属于高耗能、高污染企业，不属于园区严格控制的高钛渣、钛白粉及大气重污染工业项目；同时，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅳ类项目，对地下水环境产生的影响极小。
综上所述，项目不属于规划环评及审查意见中禁止、限制入园项目。项目选址符合规划环评要求。
7.3平面布置合理性分析
厂区采用功能分区布置，分为生产区与办公生活区。办公生活区布置在厂区西面，该区域内进行重点环境绿化设计，为厂区职工提供安静、卫生、优美的居住生活环境。
生产区布置在生活区的东面。各个车间分功能根据工艺流程布置。生产区与生活区实现了分开设置；生产工艺流程布置合理、顺畅、物料运输短捷，节省能源，节约用地。
厂区内的运输主要考虑人货分流。各功能区单元之间有道路相通，厂内道路与厂外道路紧密相连，便于原辅材料及各类产品的运输。项目区平面布置图见附图。
综上所述，项目总体布局合理。
7.4选址合理性分析
（1）规划相符性
本项目选址于富民工业园区大营五金建材产业园19号地块，已经富民县工业园区管委会同意项目选址。拟建用地全部位于工业园区范围内，不属于基本农田。
（2）环境相容性分析
本项目为安全节能玻璃生产项目，项目周边已生产型企业为主，厂界2.5km范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区分布，厂界周边550m范围内无居民聚居区、学校、医院等环境敏感点分布。项目选址与周边环境相容。
（3）污染物可控性
根据报告表相关章节分析，本项目在采取相应环保措施后，各项外排污染物均可以做到达标排放，排放后对周边环境产生的影响有限，项目运营产生的污染是可以接受的。
（4）环境现状
根据引用环境质量现状监测报告结果分析，评价区的环境空气质量较好，地表水环境质量较好，噪声环境质量较好。总体来说环境治理现状较好，有一定的环境容量。
综上所述，从项目环境相容、项目区环境质量现状、污染可控性以及本项目对周围环境的影响几个方面综合考虑，项目的选址可行。
8、总量控制建议
项目运营后所产生的废气主要为磨边工段所产生粉尘及中空节能幕墙门窗玻璃、夹胶安全玻璃加工过程所产生的少量有机废气。磨边粉尘采用湿法磨边工艺处置，少量以无组织形式发散；有机废气通过集气罩收集，由活性炭吸附装置处理后由15m排气筒统一排放。

本项目依托皇派公司排水系统进行排水，项目污水不直接排入园区污水管网。近期项目自建污水处理系统，生活废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中1级A标准后排入皇派公司污水管网；远期项目所在园区污水处理厂建成后，食堂废水经隔油处理后排入化粪池；宿舍楼及办公楼生活废水直接排入化粪池进行预处理，项目化粪池出水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入皇派公司污水管网，由其污水总排口进入园区污水管网。本项目排水系统属皇派公司排水系统一部分，该公司环评文件进行总量控制申请时已考虑了本项目废水，不再重新申请废水总量。

根据工程分析给出项目的排放污染物种类及实际建设情况，以及国务院总量控制指标的要求，项目运营不涉及SO2、NOx等污染物排放，建议该项目污染物排放总量控制因子为：

废气：NMHC；

固废处置率100%。
项目运营后总量控制指标建议如下：
表7-14    总量控制建议指标
项目
建议允许排放总量（t/a）
废气
废气量
1440万 Nm3/a

NMHC

0.43
固体废物
/

处置率100%




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	   内容
类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期防治效果

	大
气
污
染
物
	施工期
	设备安装
	焊接烟尘
	布关闭门窗，防止外扬
	达标排放

	
	运营期
	生产区
	非甲烷总烃
	设置集气罩+活性炭吸附系统，废气至15m高排气筒排放
	达标排放

	
	
	
	钢化热气
	风冷后专用排气口排出
	

	
	
	
	生产废水
	随降尘用水排入项目区沉淀池，经沉淀后循环使用
	

	
	
	食堂
	餐饮油烟
	油烟净化器，经专用烟道排放
	

	水
污
染
物
	运营期
	办公生活区
	生活污水、餐饮废水
	园区污水处理厂建成前，项目废水需经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中1级A标准后方可排入皇派公司污水管网；远期，园区污水处理厂建成运营后，项目外排污水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入皇派公司污水管网，由该公司污水总排口排入园区污水管网。

	噪
声
	施工期
	设备安装
	噪声
	隔声、控制安装时间
	达标排放

	
	运营期
	生产设备等
	设备噪声
	1.建噪声房
2.隔音、消声、减振等措施
3.加强管理
4.距离衰减
	达标排放

	固
体
废
物
	运营期
	生产区
	玻璃废角料、不合格产品
	回售给指定厂家再利用
	处置率100%

	
	
	
	铝条切割边角料
	集中收集后外卖
	

	
	
	
	沉淀的玻璃粉
	市政环卫部门统一清运、处理
	

	
	
	
	废胶包装桶
	设置危废暂存库，由资质的单位进行收集处理
	

	
	
	
	废活性炭
	
	

	
	
	办公生活区
	办公生活垃圾
	市政环卫部门统一清运、处理
	

	
	
	
	食堂餐厨垃圾
	由有资质的单位收集处理
	

	生态保护措施及预期效果：
项目所在区域地表已全部硬化，无原生及次生植被分别，生态环境自身调控能力较差，生物多样性较差。项目无新征用地，项目的建设对周边生态环境产生的影响较小。



九、结论及建议
	一、结论：
云南恒业玻璃技术有限公司租用富民工业园区大营五金建材产业园云南皇派实业有限公司已建成的标准厂房进行年产240万米安全节能玻璃项目建设，该项目共设置钢化玻璃生产线2条、中空节能幕墙门窗玻璃生产线1条、夹胶安全玻璃生产线3条。项目占地面积15亩，建筑面积12524.00m2。通过对该项目所在区域及周边环境质量现状调查，结合工程项目环境影响和污染防治措施分析，得出如下结论：
1、产业政策符合性结论
经查阅国家发改委《产业结构调整指导目录》（2015年修订）。本项目不属于其中所列的限制类及淘汰类范围内，属于允许类。所使用的设备不在国家禁止使用的落后、淘汰生产设备之列。本项目获得由富民县发展和改革局出具的投资备案证，备案编号1853012430590068（详见附件2）。项目符合国家及地方产业政策。
2、规划选址合理性分析结论

本项目位于富民工业园区大营-茨塘片区，根据云南省环境保护厅关于富民工业园区规划环评审查意见，大营-茨塘片区不宜布局大气污染较重的工业企业。本项目为安全节能玻璃生产，规模有限，项目不涉及SO2、NOx以及重金属等污染物排放，大气污染负荷较低，不属于大气重污染工业。

项目不属于国家禁止发展的产业，不属于高耗能、高污染企业，不属于园区严格控制的高钛渣、钛白粉及大气重污染工业项目；同时，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅳ类项目，对地下水环境产生的影响极小。

综上所述，项目不属于规划环评及审查意见中禁止、限制入园项目。项目建设和投产运营对周边环境产生的影响总体上可满足当地环境保护的要求，项目选址符合规划环评要求，从环保角度而言项目选址合理。

3、平面布局合理性分析结论

厂区采用功能分区布置，分为生产区与办公生活区。办公生活区布置在厂区西面，该区域内进行重点环境绿化设计，为厂区职工提供安静、卫生、优美的居住生活环境。生产区布置在生活区的东面。各个车间分功能根据工艺流程布置。生产区与生活区实现了分开设置；生产工艺流程布置合理、顺畅、物料运输短捷，节省能源，节约用地。

项目平面布置满足生产人流、物流分离、互不交叉干扰的原则，从生产来说可以做到工艺流程顺捷流畅，本评价认为，项目厂区功能分区清晰，工艺流程较顺畅，物流便捷，有效的协调了与周边环境的关系，项目总体布局合理。
4、总量控制建议
本项目租用皇派公司办公楼、宿舍楼及厂房等建筑设施进行生产，项目排水系统属皇派公司排水系统一部分，污水不直接排入园区污水管网。该公司环评文件进行总量控制申请时已考虑了本项目废水，不再重新申请废水总量。

废气：允许年排气总量1440万Nm3/a；非甲烷总烃允许排放量0.43 t/a；
固废处置率100%。
5、环境影响分析结论
（1）地表水环境影响分析结论
近期，项目污水在采取相关措施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中1级A标后排入皇派公司污水管网，外排水量较小，对项目所在区域地表水环境产生影响十分有限；远期项目污水经厂区内隔油、化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排放，经皇派公司污水总排口进入工业园区污水处理厂处理，污水不直接进入地表水体，对周边环境产生的影响较小。

（2）大气环境影响分析结论
项目在切实落实本评价所提出的废气治理措施后，项目外排废气可以做到稳定达标排放，对周边环境产生的影响有限。
（3）声环境影响分析结论
设备运行为间断性操作，噪声产生也为间断性噪声，主要生产设备（钢化炉、中空玻璃机等）声级较低，高噪声切割设备（钢化阶段）运营时间较短（平均2h/d），夜晚不运行，经噪声房及距离衰减后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放控制要求。
本项目位于富民工业园区大营五金建材产业园内，距项目最近关心点为项目区西面550m处枫桥香山小区，项目运营基本不会对其声环境质量现状产生影响。
（4）固体废弃物影响分析结论
项目运营后所产生的各项固体废弃物可以的妥善处置，处理率100%，对周边环境产生的影响较小。
6、总结论
云南恒业玻璃技术有限公司年产240万米安全节能玻璃项目符合我国产业政策；在落实本评价所提出环保治理措施的前提下，项目废气可做的稳定达标排放，废水、固废均得到妥善处置。
项目在落实了本报告中提出的对策措施，严格管理，确保执行国家的污染物排放标准，在严格按“三同时”要求落实各项污控措施对策的条件下，项目建设符合我国社会、经济、环境保护协调发展方针，符合评价原则。
从环境保护的角度分析，本项目的建设及运营是可行的。
二、项目应采取的环保措施
表9-1    本项目环保措施汇总表
时期
污染防治对象
具体防治措施
运营期
废气污染防治措施
（1）项目打孔、磨边采用湿法工艺进行，以减小该工段粉尘产生量；

（2）中空节能幕墙门窗玻璃、夹胶安全玻璃加工区各设置1个集气罩（共2个）使上述工段在微负压状态下工作，收集有机废气。

（3）项目有机废气主要污染因子为NMHC，应设置相应处理设施对该废气进行治理。鉴于项目废气气量及浓度较低，本评价建议采用活性炭吸附法对该废气进行处理。

（4）项目拟设置一座排气筒对有机废气（中空节能幕墙门窗玻璃、夹胶安全玻璃加工区）统一排放，所设置排气桶高度应≥15m。

（5）项目区内设置有职工食堂，建设单位应设置油烟净化装置对食堂油烟进行处理，并设置高于食堂所在宿舍楼1.5m排气口对经处理达标后的食堂油烟废气进行排放。

废水控制措施
（1）食堂需安装油水分离器对其运营所产生的含油废水进行隔油处理。食堂废水经隔油处理后排入项目化粪池。

（2）近期，园区污水处理厂建成前，项目外排废水需经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中1级A标准后方可排入皇派公司管网。考虑项目污水产生量较小，为使其外排污水可以做到稳定达标，本评价建议在末端增设一套一体化污水处理系统对外排废水进行深度处理。

（3）远期，园区污水处理厂建成运营后，项目外排污水经隔油、化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后可排入皇派公司污水管网。

噪声防治措施
（1）严格控制各车间运营时间；

（2）定期对各生产设备进行检修，防止设备“带病”运营。

固体废物防治措施
（1）用胶产生的废胶包装桶需单独收集，不得与其他固废混合。

（2）厂区内应按危险废物暂存要求设置废胶桶暂存间，废胶桶属危险废物，建设单位委托其厂家回收利用。项目不得对该部分废物自行清运处置。

（3）项目有机废气末端采用活性炭吸附处理，所产生的废活性炭属危险废物（HW49，废物代码900-041-49），应单独收集后委托有资质单位清运处置。

三、监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）中相关要求,本项目运营期监测计划如下：
1、废水监测
根据HJ/T 91—2002《地表水和污水监测技术规范》，以及本项目自身的特点，项目制定营运期废水监测计划，见表9-2。

表9-2    废水监测计划表
监测重点

外排废水达标情况

监测因子

pH、CODCr、SS、BOD5、氨氮、动植物油

采样点

近期
污水处理系统进、出水口
远期

化粪池出水口

监测频率

每年一次，每次连续三天取样监测

分析方法

按《水和废水监测分析方法(第四版)》，国家环保局(2002年)的相关规定执行

执行标准

近期（大营工业园区污水处理厂建成前）：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中1级A标准

远期（大营工业园区污水处理厂运营后）：《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准

2、废气监测
（1）有组织废气

监测项目：废气排放量、非甲烷总烃。

监测点位：15m排气筒。

监测频次：每年监测一次，每次连续取样2天，每天不少于2次监测。

监测分析方法：采样及分析方法按国家标准方法执行。

（2）无组织废气

监测项目： 颗粒物、非甲烷总烃。

其他按《大气污染无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）相关要求执行。

3、噪声监测
监测点位：在厂界东、厂界南、厂界西和厂界北各设1个监测点。
监测项目：等效A声级Leq。
监测频率：每年监测一次，每次连续取样2天，分昼夜两个时段。
监测分析方法：国家标准分析方法，并注明监测时的主要噪声来源。
执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
4、固体废物
生产固废处置情况检查，每月一次。
表9-3  项目污染源监测计划一览表
监测
项目
监测点位
监测因子
监测时间及频率
大气
有组织
15m排气筒
废气量、非甲烷总烃
每年一次，每次连续取样2天

无组织
按HJ/T55要求执行
颗粒物、非甲烷总烃
按HJ/T55要求执行
废水
近期：污水处理系统进、出水口

远期：化粪池出水口
pH、CODCr、SS、BOD5、氨氮、动植物油
每年一次，每次连续三天取样监测
噪声
厂界东、南、西北各设1个

等效A声级Leq

每年监测一次，每次连续取样2天，分昼夜两个时段

固体废物
工业固废
统计产生量、处置量
每月1次
四、竣工验收
项目环保验收一览表见表9-4所示。
表9-4    环保工程验收一览表
序号

处理对象

设施

治理效果

排放去向
验收要求

1

施胶、固化工段有机废气

集气罩
收集效率≥85%
排气筒高空排放

（排气筒高度≥15m）

满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2控制要求。即非甲烷总烃≤120mg/m3。
活性炭吸附

有机废气吸收效率≥90%
3

无组织废气

打孔、磨边采用湿法工艺进行

厂界达标

/

项目边界大气污染物满足《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）中“表3 中颗粒物无组织排放限值”以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃无组织控制限值。

中空节能幕墙门窗玻璃、夹胶安全玻璃加工区各设置1个集气罩（共2个）使上述工段在微负压状态下工作，收集有机废气

4

近期生活废水

油水分离器+化粪池

出水水质满足GB 18918-2002中1级A标准

排入皇派公司污水管网，最终进入大营小河

相关管网完善，项目污水排放口水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中1级A级标准。

一体化污水处理系统

远期生活废水

油水分离器+化粪池

生活污水 预处理

排入皇派公司污水管网，进入园区污水处理厂处理

相关管网完善，项目污水排放口水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。

5

噪声

墙体阻隔、距离衰减

厂界达标

/

厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。即昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A）。

6

废漆桶、废活性炭

危险废物暂存间

满足危废暂存要求

/

满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

/

妥善处置

相关资质单位

严格管理，由专人负责。设置相关记录台账。

四、建议
（1）进一步推行清洁生产，加强管理，严格执行有利于清洁生产的管理条例，实行对员工主动参与清洁生产的激励措施；
（2）加强厂区安全管理，落实厂区安全管理制度。
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