
　富民县环境保护局关于年产30万吨白云岩普通建筑材料扩建项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对30万吨白云岩普通建筑材料扩建项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年12月17日－2018年12月25日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。

	序号
	项目
名称
	建设
地点
	建设
单位
	环评
机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	年产30万吨白云岩普通建筑材料扩建项目
	富民县大营街道办茨塘村委会老煤
	富民云茂耐火材料厂
	云南保兴环境科技咨询有限公司
	富民云茂耐火材料厂年产30万吨白云岩普通建筑材料扩建项目位于富民县大营街道办茨塘村委会老煤山，总占地面积201.2亩，其中原项目占地面积6.4亩（约4300m2），扩建加工区占地面积为4.8亩（约3200m2），矿区占地面积190亩（约127500m2）主要建设内容为：①改建原项目的一条生产线，使生产、加工白云岩矿规模达到20万吨/年；②在扩建区增加生活区、机修区，并扩建一条生产线，使生产、加工白云岩矿规模达到10万吨/年，③增加矿区开采面积以及相应的环保设施。本项目建设完成后，生产、加工白云岩矿的规模达到30万吨/年。项目总投资832.87万元，其中环保投资260.23万元。


	二、污染防治措施

（一）施工期污染防治措施

1.废水污染防治措施

施工废水沉淀后回用于施工场地内洒水降尘，不外排。

2.废气污染防治措施

设置围挡、洒水降尘、易扬尘物料土工布覆盖。

3.噪声污染防治措施

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.固体废物污染防治措施

废弃土石方堆至原项目排土场用于回填采空区。建筑垃圾委托有资质的单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运。

（二）运营期污染防治措施

1.废水污染防治措施

建设一个不小于6m3的隔油池，建设一个不小于60m3的储水池。生活污水经隔油池处理后暂存于60m3的储水池中，晴天回用于项目内凿岩、洒水降尘等，不外排。
2.废气污染防治措施

（1）在凿岩、采挖、装卸等工序中进行洒水降尘，车辆加盖蓬布或防尘网。

（2）破碎区、筛分检密闭。湿式破碎，喷雾降尘装置进行降尘。

（3）成品堆场、装卸进行密闭，只留供铲车、汽车进入的库门，在堆场内设置喷雾降尘装置降尘。大气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。
（４）安装油烟净化器，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准，油烟最高允许排放标准2.0mg/m3。
3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

4.固体废物污染防治措施

（1）剥离表土、废土石回填项目矿区采空区，其余部分运至临时堆土场堆放，用于矿区道路铺设、厂区平整回填及矿区闭矿后封场覆土等。
（2）设置危废暂存间，废机油及废油桶暂存在危废暂存间，委托有资质的单位清运处置。
（3）含油抹布、生活垃圾统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置。固体废物处置率100%。

5.生态环境影响防治措施

（1）矿山开采区设置排水沟、临时拦挡及覆盖、后期植被恢复措施。

（2）加工区设置沉沙池。

（3）矿山道路区栽种行道树，设置沉砂池，临时拦挡。

（4）临时堆土场设置截水沟，有临时覆盖措施，临时拦挡。

三、总量

粉尘无组织：11.021t/a，固体废物处置率100%。
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