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    1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

    3、行业类别——按国标填写。

    4、总投资——指项目投资总额。

    5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

    6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不
填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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表一  建设项目基本情况

	项目名称
	年产30万吨白云岩普通建筑材料扩建项目

	建设单位
	富民云茂耐火材料厂

	法人代表
	王兴国
	联系人
	王兴国

	通讯地址
	富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山

	联系电话
	13987102294
	传真
	-
	邮政编码
	650200

	建设地点
	富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山

	立项审批

部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案

〔2017〕0102号

	建设性质
	新建□改扩建√技改□
	行业类别

及代码
	土砂石开采（B101）

	占地面积

(平方米)
	135000
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	832.87
	其中：环保投资(万元)
	260.23
	环保投资占总投资比例
	31.24％

	评价经费

(万元)
	/
	预计投产日期
	2018年7月

	工程内容及规模
任务由来

随着国家经济建设的发展，西部大开发的实施，新昆明的建设，公路、铁路、水利及城市建设等建筑事业得到了蓬勃的发展，近年来建筑材料一直供不应求，需求量很大，普通建筑材料的价格一直处于稳步上升，具有很好的市场前景，富民县属昆明市近郊县，占有优越的地理条件。富民云茂耐火材料厂以白云岩为原料，通过表土剥离、爆破、采挖、破碎、筛分等工序生产建筑用石料。

本项目属于改扩建项目，包括原项目区域、扩建加工区域以及矿山区域。富民云茂耐火材料厂分别于2010年、2013年、2017年办理采矿许可证，矿区面积0.1275km2，生产规模为30.00万t/a，开采期为2017年10月19日至2023年10月19日。
原项目委托云南大学编写了《富民云茂耐火材料厂永定镇白云石塘建设项目环境影响报告表》，且于2014年6月19日取得富民县环境保护局关于《富民云茂耐火材料厂永定镇白云石塘建设项目环境影响报告表》的批复(富环保复［2014］38号)，于2018年9月6日进行自主验收，邀请了两名专家召开本项目评审会，专家认为本项目符合环保验收条件，同意通过竣工环保验收（具体见附件3：原项目验收意见以及签到表）。
本项目于2017年12月19日取得富民县发展和改革局关于《年产30万吨白云岩普通建筑材料扩建项目》投资项目备案证（富发改企业备案［2017］0102号）。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日实施），项目类别为非金属矿采选业中的土砂石、石材开采加工，涉及环境敏感区的应编制环境影响报告书，其他的都编制环境影响报告表。本项目不涉及环境敏感区，因此应编制环境影响报告表。为此，建设单位富民云茂耐火材料厂委托云南保兴环境科技咨询有限公司编制《年产30万吨白云岩普通建筑材料扩建项目环境影响报告表》。我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了本环境影响报告表，供建设单位上报审批。
二、原项目生产内容及规模

1、原项目基本情况

原项目总投资860万元，项目占地面积为4300m2，矿区开采面积为0.003平方公里（3000m2），开采规模为2.50万t/a。矿区主要采用露天开采方式，直进式公路开拓，从上往下分台阶半机械化剥离开采。
2、原项目开采范围

原项目矿权范围采矿许可证号：C5301242009127120051172，矿界范围内可开采储量7.33万吨。开采年限为3年（2010年9月14日至2013年9月14日），开采范围0.003km2，开采方式为露天开采，严禁超限开采，矿区范围由如下4个拐点坐标圈定，矿区范围拐点坐标（1980西安坐标系）具体见表1-1：
表1-1  原项目矿区范围拐点坐标表

拐点坐标

X

Y

矿1

2791086.24

34561352.20

矿2

2791056.24

34561332.20

矿3

2791056.24

34561432.20

矿4

2791086.24

34561452.20

矿区面积

0.003km2
开采标高

2234～2207m

3、原项目工程组成

原项目矿区包括采矿工作面、工作平台，加工区包括破碎、筛分工序、石料临时堆场，生活办公区主要包括办公室、职工宿舍、职工食堂等。项目工程组成情况见表1-2所示。

表1-2  原项目工程组成内容

类别

工程名称

内容

主体

工程

矿区

采矿工作面、工作平台，年产2.5万吨白云岩矿采场，服务年限为3年，占地面积3000m2。
加工区

破碎、筛分工序、石料临时堆场，占地面积约800m2。
辅助

工程

办公生活区

占地面积500m2，包括办公室、职工宿舍、职工食堂。
公用

工程

供电

富民县供电公司供给。
供水

项目区南部约3公里茨塘村委会地下水，通过拉水车供给。
运输道路

项目区采场、加工区约200米长的道路，碎石路面，路面宽3m，占地面积约600m2。
环保

工程

粉尘、扬尘治理

洒水降尘、二级破碎工序安装布袋除尘器。
防排水系统

矿区采场边界外修建截水沟，采场内修建排水沟，矿区采场西面排水沟末端修建储水池；加工区、办公生活区排水沟。
水土流失治理

矿山坡面整治、防排水设施，整治场地、覆土植被。
堆土场

设置在项目西南面低洼地带，采用毛石水泥沙浆砌筑防护墙，在防护墙最底部留置渗水洞，在堆土场的最高处设置车档。
4、原项目主要生产设备

原项目主要生产设备包括矿区采掘设备、加工区，设备、运输车辆以及供电等配套设备，具体见下表：
表1-3  原项目主要设备清单

序号

设备名称

型号

单位

数量

用途

1

潜孔钻机

KQD-80

台

1

矿区采掘
2

液压铲

1.0m3
台

1

3

自卸汽车

4.5t

台

2

4

轮式装载机

ZL-20

台

1

5

浅孔凿岩机

YTP-26

台

1

加工区

6

移动空压机

LY31D-12/7

台

1

7

一级颚式破碎机

PE-600*900
台

1

8

反击式破碎机

——

台

1

9

筛分机

DSL650-180
台

1

10

皮带输送机

——

套

1

11

500KVA电控柜

——

套

1

供电

5、原项目产品

原项目主要开采白云岩，开采规模为2.5万t/a，产品主要包括瓜子石、公分石、砂料、粉料。产品方案具体如下：
表1-4  原项目产品方案一览表

序号

名称

规格
产生量（万吨/a）

1

公分石

2~3cm
1.0

2

瓜子石

0.7~1.2cm
0.5

3

机砂
≤0.7cm
0.75

4
土夹石
-

0.25

6、原项目劳动定员及工作制度

原项目实行年工作300天，每天1班，每班8小时的工作制度；项目劳动定员10人，均在项目内食宿。

7、原项目环保投资

原项目总投资860万元，其中环保投资50.1万元，占总投资的5.8％。环保投资主要用于水土流失防治，粉尘污染防治以及后期的生态恢复费用，原项目环保投资明细表见表1-5。

表1-5  原项目环保投资一览表
序号

位置

项目

投资（万元）

1

矿区
截水沟、排洪沟

8

2

加工区

排水沟

4

3

堆土场防治设施

3

4

储水池

4

5

生活区

抽油烟机

0.5

6

隔油池

0.4

7

旱厕

0.2

8

其他

预留生态恢复费用

30

合计

50.1

8、原项目开采情况
根据矿产资源开发利用方案专家审查意见书以及评审意见表（详见附件8与9），由于该矿2013年至2017年基本没有正常生产，矿区保有资源情况没有发生大的变化，矿区范围内保有的（122b）白云岩矿为117.36万m3/295.75万t。
三、本项目生产内容及规模

1、项目名称：年产30万吨白云岩普通建筑材料扩建项目
2、建设单位：富民云茂耐火材料厂
3、建设地点：富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山
4、本项目基本情况

本项目包括原项目区域、扩建加工区域以及矿山区域，总投资832.87万元，总占地面积201.2亩，其中原项目占地面积6.4亩（约4300m2），扩建加工区占地面积为4.8亩（约3200m2），于2017年10月19日取得本项目采矿许可证（C5301242009127120051172），矿区占地面积190亩（约127500m2），开采规模为30.00万t/a，采用露天开采白云岩。产品主要为瓜子石、公分石、机砂。

本项目主要内容是①改建原项目的一条生产线，使生产、加工白云岩矿规模达到20万吨/年；②在扩建区增加生活区、机修区，并扩建一条生产线，使生产、加工白云岩矿规模达到10万吨/年，③增加矿区开采面积以及相应的环保设施。本项目建设完成后，生产、加工白云岩矿的规模达到30万吨/年。
5、本项目工程组成

本项目工程组成见下表：
表1-6  本项目工程组成一览表

类

别

工程

名称

单位
规模
内容
备注
主

体

工

程

露天采

矿区

m2
127500
位于项目区东部，包括采矿工作面、工作平台，年产30.00万吨白云岩矿采场，服务年限为6.18年，矿区面积约127500km2。
-
加工区

改建
m2
800
位于改建加工区以及生活办公区中部，包括毛料间、破碎间、中转车间、筛分间，底部均为砖砌结构，底部为封闭的钢架结构，占地面积约800m2。
-
扩建
m2
400
位于改建区东部，包括毛料间、破碎间、中转间、筛分间，底部均为砖砌结构，底部上方为封闭的钢架结构，占地面积约400m2。
-
成品堆放区
改建
m2
600
位于筛分间西南面，占地面积为600m2，底部为高砖混结构，其余为钢架结构的封闭的成品堆放间，且只留供铲车、汽车进入的库门。
扩建加工区生产成品堆存于改建区成品堆放区中。
辅

助

工

程

机修房
m2
400
位于改建生产线的北面，钢架结构，用于生产线设备检修。
-
配件房

m2
80

位于改建生产线的北面，砖混结构，用于存放设备配件。

-
运输道路

m2
1200
项目区采场、加工区约600米长的道路，土质路面，路面宽3m。
-
磅房

m2
40
磅房布置在改建区办公生活区正北侧，占地面积为40m2
-
办公生活区

改建
m2
500
改建区办公生活区布置在采区西侧，占地面积500m2，包括办公室、职工宿舍、职工食堂和旱厕

-
扩建
m2
300
扩建区生活区位于改建区加工区北侧，只建有住宿区，占地面积为300m2。
-
公

用

工

程

供电

配电房，建筑面积50m2，且架设150KVA电力变压器1台，将10KV电压降压至380V和220V供生产、生活使用能满足矿山生产需求，无需更换变压器。
-
供水

项目区南部约3公里茨塘村委会自来水，通过拉水车供给，配备5台储水罐，每台储水罐50t的容积（2个储存洒水降尘用水，1个储存生活用水，另外两个备用），为项目区提供生活、生产用水。
-
排水

项目不产生生产废水，生活污水经容积为6m3隔油沉淀处理后暂存于60m3的储水池中，晴天回用于项目内凿岩、洒水降尘等用水，不外排。筛分区中湿法除尘水池废水沉淀后回用于给料、破碎工段喷水降尘。
-
环保工程
废气治理
矿区

在凿岩、采挖、装卸等工序中进行洒水降尘，车辆加盖蓬布或防尘网。
环评提出
加

工

区

给料

三面封闭、洒水降尘。

破碎

密闭、湿式破碎，一级、二级破碎区采取喷雾降尘装置。
筛分

进行密闭，且采取喷雾降尘装置。
皮带输送

密闭。

成品堆场、装卸粉尘

进行全封闭，只留供铲车、汽车进入的库门，并在堆场内设置一套喷淋装置。

油烟治理

改建区
安装油烟处理设施。
环评提出
固废治理
项目内不设垃圾房，分散设置若干垃圾桶，位于项目区生活区域四周，用于生活垃圾暂存。
环评提出
危废治理

扩建机修区
设置危废暂存间，位于机修房附近，共1间，面积10m2，用于收集、临时暂存项目内机修过程中产生的危险废物。
环评提出
噪声治理

合理布局生产设备；合理安排作业时间；破碎区、筛分区底部设置围墙，顶部用钢结构进行封闭，机械设备隔声减震等。
环评提出

废水治理

改建区

设置1个容积为6m3的隔油池沉淀池，处理食堂废水。
环评提出

设置1个容积为60m3的储水池，储存雨天时的生活污水。待晴天回用矿区、加工区洒水降尘。
设置1个容积为60m3的雨水收集池，储存雨天时的雨水。待晴天回用矿区、加工区洒水降尘。
水土

保持
矿山开采区
土质排水沟360m，植被恢复3.25hm2，临时拦挡380m。
水保新增
加工区
排水沟400m，沉砂池1座。
矿山道路区
排水沟520m，沉砂池1座，临时拦挡80m。
回车场地
排水沟70m，临时拦挡130m。
临时堆土场
设置在矿区的西南部低洼地带，占地面积为0.70km2。采用毛石水泥沙浆砌筑防护墙，在防护墙最底部留置渗水洞，在堆土场的最高处设置车档。
6、本项目开采范围

本项目矿区开采面积为0.1275km2，本项目拐点坐标具体见下表。
表1-7  本矿区范围拐点坐标表

拐点坐标

X

Y

矿1

2791356.24
34561532.20
矿2

2791356.24
34564882.20
矿3

2791056.24
34561832.20
矿4

2791056.24
34561332.20
矿区面积

0.1275km2
开采标高

2381～2188m

7、本项目资源储量情况

根据《云南省富民县云茂普通建筑材料用白云岩矿勘查报告》（2011年3月）以及矿产资源开发利用方案（2012年4月），矿区保有（122b）白云岩矿117.36万m3（295.75万t），实际可采出的白云岩矿73.56万m3（185.38万t）
按照矿山生产规模30万t/a（11.9万m3/a）进行开采，矿山服务年限6.18年。且根据《云南省非煤矿山最小开采规模和最低服务年限标准》规定建筑用石料类（饰面用除外）的露天开采矿山最低服务年限为6年。因此，本项目符合《云南省非煤矿山最小开采规模和最低服务年限标准》要求。
8、矿山服务年限

本项目通过技术改扩建后达到生产普通建筑材料用白云岩矿30万吨/年，矿山设计采出矿石量185.38万t，矿山服务年限为6.18年。

9、本项目设备组成

本设备一览表具体见表1-8所示。
表1-8 本项目主要设备清单

序号

设备名称

型号

单位

数量

用途

备注

改建区

扩建区

1

潜孔钻机

CM341H
台

1

矿区

采掘
原有

2

挖掘机

WA360

台

5

原有

3
液压铲

1.0m3
台

1

原有

4
自卸汽车

4.5t

台

5
原有

5
轮式装载机

ZL-20

台

5
原有

6
浅孔凿岩机

YTP-26

台

1
原有

7
移动空压机

LY31D-12/7

台

1

原有

8

一级颚式破碎机
PE-600*900

台

2

加工区

1台
1台
9
圆锥机
240
台

6
3台
3台

10
反击式破碎机

PEQ-400

台

4
2台
2台
11
筛分机

DSL650-180
台

8
4台
4台
12
皮带输送机

——

套

8
4套
4套
13
500KVA电控柜

——

套

2
1套
1套
14

洒水车
CSC5120GSSE
辆
1

/

原有

注：项目区设备能够满足年产量30万吨/年的生产所需。

10、本项目产品方案

本项目主要开采白云岩，开采规模为30.00万t/a，产品主要包括机砂、瓜子石和公分石等。项目产品方案一览表见表1-9所示。
表1-9  本项目产品方案一览表
序号
名称
规格

产生量（万t/a）
备注

1

机砂
≤0.7cm

12
经除土处理，由机械破碎，筛分制成的岩石颗粒，不包含软质岩石，风化岩石的颗粒。
2

瓜子石

0.7~1.2cm

4.5
-
3

公分石

2~3cm

12
-
4
土夹石
-
1.5
暂存于临时堆场中，及时进行外卖。
总计

-

-

30

-
11、本项目用地一览表
本项目占地包括扩建区域和改建区域，总占地面积为13.50hm2，全部为永久占地，无临时占地，具体见下表：
表1-10  本项目改建、扩建总用地一览表
项目区
占地类型及面积（hm2）
小计（hm2）
林地
草地
其他土地
矿山开采区
6.53
4.20
2.02
12.75
工业场地
/
0.31
0.1
0.41
办公生活区
/
0.08
/
0.08
矿山道路
/
0.13
/
0.13
回车场地
/
0.08
/
0.08
辅助设施区
/
/
0.05
0.05
总计
6.53
4.8
2.17
13.5
12、劳动定员及工作制度

本项目年工作300天，3班制，每天工作24小时；劳动定员在原项目上增加20人，总共30人。其中20人在项目内食宿，其余10人为周边居民，不在项目内食宿。

13、本项目环保投资
本项目总投资832.87万，其中环保投资260.23万元，占总投资的31.24%。环保投资一览表见表1-12所示。
表1-11  项目的环保投资一览表

序号

污染源

投资项目

投资金额

（万元）

1

粉尘

改建区
加工区厂房、皮带采用钢架结构进行全封闭。
50
破碎区、筛分区、中转区、成品区安装喷雾降尘装置。
30
扩建区

加工区厂房、皮带采用钢架结构进行全封闭。

50

破碎区、筛分区、中转区安装喷雾降尘装置。
10

矿区

矿区采取洒水降尘、运输过程中采取加盖措施，运输道路进行洒水降尘。
1
2

食堂

油烟

改建区
1套处理风量为2000m3/h，净化效率为60%的油烟净化器。
0.5

3

废水

改建区
采取雨污水分流系统，①生活区设置容1个积为6m3隔油沉淀池；1个容积为60m3的储水池，待晴天回用矿区与加工区洒水降尘。②加工区北面设置1个容积为60m3的雨水收集池，待晴天回用矿区与加工区洒水降尘。
4
扩建区
采取雨污水分流系统。
3

4

噪声

改建区
破碎区、中转区、筛分区、成品堆放区底部设置围墙，顶部用钢结构进行封闭，机械设备隔声减震。
4

扩建区

破碎区、中转区、筛分区、底部设置围墙，顶部用钢结构进行封闭，机械设备隔声减震。
4
5

固废

改建区
办公生活区增设若干个垃圾桶。
0.05
扩建区
设置10m2的危废暂存间（位于扩建区机修房附近）。
0.1

6

水保
改建区
加工区修建截排水。
1

扩建区
加工区修建截排水。
1

矿区
矿山扩建区坡面整治，项目内修建截水沟、排水沟、沉砂池、挡土墙和堆土场，采空区和堆土场覆土植被、绿化、生态恢复等措施。
101.58
7

合计

—

260.23

14、项目平面布局

项目平面布置根据地形条件布置，项目办公生活区与矿区、加工区分开布置。扩建区域由西向东以此为办公生活区、加工区、成品库、露天采场。其中矿区布置于项目东部，包括原矿区采场和扩建矿区采场，扩建矿区在原矿区的位置上进行延伸；加工区位于项目西面。扩建机修区以及生活区位于改建区域北面，扩建加工区位于改建加工区东面，且改建加工区与扩建加工区之间的距离约为20m，进场道路利用项目的现有便道，办公生活区位于改建加工区西面约130米处，中间有进场道路相隔。项目总平面布局图详见附图2。
15、项目与周边环境关系

本项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山，项目北面紧邻山体；西面茨塘村四组居民点与与本项目改建区边界相距约15m，与扩建区边界相距约20m，与矿界相距502m（详见附件13：矿界与茨塘村四组居民点距离的承诺书）；东面为本项目采矿区位置，西南面约3.2km处大营河。项目主要环境保护目标见表1-12。
表1-12  项目主要环境保护目标

环境要素

环境保护标

方位

与本项目距离（m）

备注
保护级别

大气环境

茨塘村四组居民点
西面
与本项目改建加工区边界相距约15m。
约150人
空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
声环境

与本项目扩建机修区以及生活区边界相距约20m。
环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

水环境
大营

小河
西南面

3.2km
-
地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
一、原项目验收情况

原项目《富民云茂耐火材料厂永定镇白云石塘》于2018年9月6日进行自主验收，专家认为项目符合环保验收条件，同意通过竣工环保验收（具体见附件3：原项目验收意见以及签到表）。
建设方在验收过程中实际采取了以下措施对项目区各环节产生的污染物进行处理，各类污染物能够达标排放。

表1-13  项目区验收过程中实际措施一览表

序号

污染物

措施

备注

1

废气
①矿区在凿岩、采挖、装卸等工序中进行洒水降尘。
根据验收监测（STT检字20180808001），无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。
②破碎区、筛分区采用钢架结构进行全封闭；且采用湿式破碎，安装喷雾降尘装置。
③运输过程中采取加盖措施，运输道路应进行洒水降尘。
④食堂安装油烟净化器。
2

废水
①在生活区建设6m3的隔油沉淀池以及60m3的储水池，处理生活污水，待晴天回用矿区、加工区洒水降尘。
项目区废水回用不外排。
②在加工区建设60m3的雨水收集池，收集雨水，待晴天回用矿区、加工区洒水降尘。

3

噪声
①选用低噪声设备，合理安排采挖、爆破、破碎、筛分、装卸、运输的作业时间。
根据验收监测（STT检字20180808001），项目厂界外1米处的昼夜间噪声值达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准。
②对破碎机、喂料机及筛分机安装减震垫，对空压机的进出口安装阻抗复合式消声器。
③在项目区内应设置限制行车速度，禁鸣喇叭的标志。
④采用定向爆破，尽量减少噪声影响。
⑤生活区建设约200m2的绿化等。
4

固体废物
①生活垃圾由员工统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置。
合理处置，固废处置率100%。
②矿区产生的剥离表土、废土石全部用于采空区回填、复土。
5

水土流失、生态影响
①矿区南面道路旁修建了截排水沟。
/

②采空区南面修建了截排水沟。

③废弃土石方在服务期采空区内回填，无废弃土石方外运。
④项目逐步对采空区进行回填，回填采空区种植当地常见树种进行绿化，逐步恢复生态。

二、原项目与本项目基本情况对比分析
原项目与本项目基本情况对比分析见下表：

表1-14  原项目与本项目基本情况对比一览表
对比内容

原项目

本项目

备注

改建区域

扩建区域

矿区开采面积
3000m2
127500m2
矿区面积扩大。

开采规模

2.50万t/a
20万吨/年
10万吨/年
开采规模增加。
产品方案

瓜子石、公分石、砂料、粉料。
产品方案未变。

工程占地情况
6.4亩（约4300m2）
6.4亩（约4300m2）
4.8亩（约3200m2）
工程占地面积扩大。

工艺流程

表土剥离-矿石采挖（凿岩、爆破和采挖）-铲装运输-加工（破碎、筛分）-成品外售。
工艺流程未变。

生产线变化情况

1条生产线

改建原项目中的1条生产线。

在扩建区域新增1条生产线。

改建原有1条生产线，且扩建1条生产线。

三、原项目主要污染物排放情况

原项目中矿区面积为0.003km2，主要采用露天开采方式，开采规模为2.50万吨/年。采用山坡式露天开采，公路汽车运输开拓方式。

原项目生产工艺简述：主要包括矿石开采和矿石加工工艺，其中矿山开采设计采用自上而下分台阶开采，平台内回采工作由北部向南部方向推进回采。矿山凿岩爆破后，矿石运至加工区进行破碎和筛分，经两次破碎和筛分后制得所需不同规格的石料（公分石、瓜子石和机砂）。生产工艺流程为：表土剥离-矿石采挖（凿岩、爆破和采挖）-铲装运输-加工（破碎、筛分）-成品外售。在生产过程中主要产生无组织粉尘、机械设备运行噪声和废土石。

1、污染影响因素

（1）废气

①粉尘

原项目年开采白云岩2.50万t/a，矿区采场在凿岩、爆破、采挖、装卸和运输过程中会产生无组织粉尘。矿石堆存、破碎、筛分、皮带输送过程中会产生无组织粉尘。原项目粉尘产生及排放情况一览表见表1-15。
表1-15  原项目粉尘产生及排放情况一览表
产污工序

防治措施

污染物

产生量（t/a）

粉尘去除率（％）

排放量（t/a）

采场作业

洒水降尘

无组织扬尘

0.5
80
0.1
装卸作业

洒水降尘

无组织扬尘

0.34
80

0.07

运输道路

洒水降尘

无组织扬尘

0.3
80

0.06
给料

密闭、洒水降尘

无组织粉尘

0.25

85

0.038
破碎
密闭、湿式破碎，且破碎区采取喷雾降尘装置进行降尘
无组织粉尘

1.25
85
0.175
筛分
密闭筛分，且采取喷雾降尘装置进行降尘
无组织粉尘

2.5
85
0.375
成品堆场、装卸粉尘
进行密闭，只留供铲车、汽车进入的库门，并在堆场内设置喷雾降尘装置进行降尘。
无组织粉尘

0.954
85
0.143
合计
-
-
6.094

-
0.961

②爆破废气和车辆尾气

项目石灰岩矿爆破过程产生少量NO2和粉尘。爆破频次为4次/月，硝铵炸药用量约为1吨/月，由于项目用地空旷，爆破废气能较快在大气中自然扩散。此外，矿山使用挖掘机、装载机、推土机等施工机械和运输车辆，运行过程中排放少量尾气，主要靠自然通风扩撒。
③食堂油烟

项目设有职工食堂一个，职工食堂每天约有10人用餐，食堂油烟产生量为2.55kg/a、产生浓度为1mg/m3；油烟排放量为1.02kg/a，排放浓度为0.425mg/m3。油烟废气经抽烟机收集脱油净化后排放，排放量较小，时间短，且容易稀释扩散。
（2）废水

①生产用水

a、凿岩、洒水降尘用水

项目生产用水为晴天对采挖、破碎、产品临时堆场及公路洒水降尘用水，根据建设方提供的数据，晴天用水量约为1.6t/d，384t/a，首先使用隔油池处理后的生活污水，不足部分使用储水罐内储存水补充，无生产废水排放。

b、湿式破碎用水
项目在破碎过程中通过喷淋水管加水，根据建设方提供的数据资料，用水量为1.5t/d，360t/a，在破碎过程中加入水可以降低粉尘的排放量。
c、喷雾降尘装置用水
项目在实际运营生产过程中，对破碎区、筛分区、中转区以及成品仓库采取喷雾降尘装置，从而减少粉尘的产生量，根据建设方提供的数据资料，用水量为1.5t/d，360t/a。
②生活用水

项目实际年工作240天，劳动定员总共20人。其中10人在项目内食宿，其余10人为当地村民，不在项目内食宿。食宿人员人均用水量按100L/d计算，则用水量为1m3/d，污水产生量按80%计算，生活污水产生量为0.8m3/d；非食宿人员用水量按50L/d计算，则用水量为0.5m3/d，污水产生量按80%计算，生活污水产生量为0.40m3/d。则项目内生活总用水量为1.5m3/d，360m3/a；生活污水产生量为1.2m3/d，288m3/a。生活废水经6m3的隔油沉淀池处理后，暂存于60m3的储水池中，晴天用于回用项目区凿岩、洒水降尘等用水。
③项目用水及污水产生情况

项目用水及污水产生量情况见表1-16所示。
表1-16  原项目用水量和污水产生量情况

指标

用水量（m3/d）

排污系数

污水产生量（m3/d）

生产用水

凿岩、洒水降尘用水
晴天：1.6（新鲜水0.4，回用水1.2）
雨天：0
—

0

湿式破碎用水
1.5
—

0

喷雾降尘装置用水
1.5

—
0
生活用水

1.5
0.8

1.2
绿化用水
晴天：0.6

雨天：0
—

—
合计

晴天：6.7（新鲜水5.5，回用水1.2）
雨天：4.5（新鲜水）
—

1.2
④项目废水排放及水污染物产生情况

项目生活污水水污染物产生及排放情况见表1-17；项目年水量平衡图详见图1-1与1-2。
表1-17   原项目生活污水水污染物产生情况
项目

水量

COD

BOD5
SS

NH3－N

动植物油

磷酸盐

产生浓度（mg/l）

－

300

250

200

35

40

8

产生量（t/a）

288

0.086

0.072

0.058

0.010

0.011

0.002

（全年）排放量（t/a）

0

0

0

0

0

0

0
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湿式破碎用水

1.5

1.5

4.5

新鲜水

损失 ：

0.3

消耗 ：

1.5

1.2

1.2

单位 ：

m3/d

喷雾降尘装置用水

1.5

消耗 ：

1.5


图 1-1  项目雨天水量平衡图
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湿式破碎用水

1.5

1.5

5.5

新鲜水

损失 ：

0.3

消耗 ：

1.5

1.2

1.2

单位 ：

m3/d

喷雾降尘装置用水

1.5

消耗 ：

1.5

0.4

凿岩 、 洒水降尘用水

消耗 ：

1.6

1.2

0.6

绿化

消耗 ：

0.6


图1-2  项目晴天水量平衡图
（3）噪声

项目主要噪声源为挖掘机、装载机、破碎机、筛分机和运输等设备在运行时所产生的噪声，以及爆破产生的强烈冲击噪声，项目噪声源强在70～120dB(A)之间。

（4）固体废物

原项目中固体废物主要包括废土石和生活垃圾，产排情况如表1-18所示。
表1-18  原项目固体废物产生情况
项目名称

年产生量（t/a）

备注

剥离表土
500
回填项目采空区，不产生永久弃渣。
废土石

250
回填项目采空区，不产生永久弃渣。
生活垃圾

3.0
由员工统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置。
合计

753
—

三、存在的主要问题

（一）经过现场踏勘，目前项目区存在以下问题：
1、矿区存在问题

矿区四周排雨水沟渠未修建完整，部分地段尚需完善排雨水沟渠的建设。

2、改建加工区存在问题
（1）项目区内没有对堆体进行覆盖、洒水抑尘工作强度不够。
（2）加工区内部分截排水沟未修建完善。
3、扩建加工区存在问题
（1）破碎、筛分等工序以及成品堆场均为露天放置，且未设置有效措施对粉尘进行处理，粉尘排放量较大，对周围居民有一定的影响。。
（2）项目区内没有对堆体进行覆盖、洒水抑尘工作强度不够。
（3）皮带传送过程中未采取有效措施对粉尘进行处理。
（4）机修房中进行设备维修过程会产生危险废物：废机油与废油桶，项目内未设置危废暂存间。

（5）加工区设备噪声对西面村民有一定的影响。

（二）整改措施
1、矿区
完善矿区周边截、排水沟的建设，减少矿区雨水对周围环境的影响。

2、改建加工区区域
（1）对临时堆体使用篷布进行遮盖，并加强洒水降尘，减少粉尘的产生。
（2）完善加工区截排水沟的建设。

3、扩建加工区区域
（1）对破碎区、筛分区进行密闭，并采取湿式破碎，安装喷雾降尘装置。

（2）对临时堆体使用篷布进行遮盖，并通过洒水降尘减少粉尘的产生。
（3）对输送过程中的皮带进行密闭，从而减少粉尘的产生。

（4）在机修房附近设置10m2的危废暂存间，暂存危险废物。
（5）对加工区破碎区、筛分区底部设置围墙，顶部用钢结构进行全封闭，且对设备采用减震垫等措施，减小噪声的影响。

经采取上述整改的措施后，项目区产生的粉尘、废水等污染物能够达标排放，对周围环境影响较小。




表二  建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
一、地理位置
富民县位于昆明市西北部，距昆明23千米。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠西山区。面积993平方千米。总人口15.57万人，下辖2个镇、5个乡（其中1个民族乡）：永定镇、大营镇、罗免彝族苗族乡、赤鹫乡、东村乡、款庄乡、散旦乡。 

本项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山，项目地理位置坐标为东经

102°36′23″，北纬25°13′33″。矿区地理坐标为：东经102°36′34.23″～102°53′98″，北纬25°13′29.87″～25°13′39.67″。矿区距离富民县城约15km，（其中乡村简易公路3km，老昆禄公路12km）交通较为便利。
二、地形地貌
富民县县境似一不规则梯形，地势南高北低，东西宽44.2km，南北长51.6km。境内西部、西北部山脉属三台山余脉，东部、东北部、南部和中部山脉属拱王山余脉。望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆地山岭相间，河流纵横，山多坝少，河谷和盆地占总面积的12.5%。有大小坝子18个，最大的富民县城坝子面积为23km2，山区半山区占87.5%。县境内最高海拔2817m，最低海拔为1455m，高差达1362m。

本项目矿区区域地形属构造侵蚀溶蚀浅切割低中山地貌，区内为岩溶丘陵地貌，溶蚀残丘和溶沟、溶槽发育。矿区地形呈西高东低，矿区内最高海拔2381m，最低处海拔2188m，相对高差为193m。
三、地质概况

1、地质构造

矿区内断层及褶皱不发育，构造呈缓倾角的单斜构造。地层产状：0°∠200°，褶皱、断裂均不发育。

2、地层岩性

区内除发育第四系残坡积外，只出露下二叠统阳新组地层。

（1）第四系残坡积（Q）

由褐红色粉质粘土及含角砾砂质粘土组成，角砾成分为灰岩、白云质灰岩；分布全区，厚度2~4m。

（2）下石炭统阳新组（P1y）

在矿区内第四系残坡积之下均为下石炭统阳新组（P1y）分布。岩性为浅灰、深灰色中厚层状骨屑、内砂屑粉—泥晶灰岩，细—中晶白云岩。具粉—泥晶结构，缝合线构造、豹皮状构造；含珊瑚，腕足类等。厚392m。矿山开采的矿石即该地层的岩石（灰岩、白云岩）。

3、矿床特征

矿区所开采的矿石为二叠系下统阳新组（P1y）灰岩、白云岩。矿层产状为：0°∠20°，为一单斜地层，沿走向、倾向变化大，矿体稳定。在矿权范围内，除地表第四系残坡积物外，均为矿体，厚度大于120m。属海相沉积层状矿床。

下二叠系统阳新组在矿区内为浅灰色、深灰色中厚层状状骨屑、内砂屑粉—泥晶灰岩，细—中晶白云岩，具粉—泥晶结构，缝合线构造、豹皮状构造；矿石主要化学成分为（%）：CaO：53~55.69，MgO：0.016~2.5，Fe2O3：0.17~1.50，SiO2：0.45~1.00，Al2O3：0.10~1.00；其物理学参数一般为：容重R=2.48~2.54t/m3，平均2.5t/m3；抗压强度Rc=45Mpa，抗拉强度Rt=4Mpa，似内摩擦角70°~85°。矿物主要为方解石、白云石。矿区内矿石基本无有害杂质，质纯。矿体无论是化学组份还是纵、横向岩性变化均较小，且无夹石，矿床稳定。

4、矿床水文地质条件

矿区属金沙江水系之螳螂川流域，其地表水与地下水主要向北径流入螳螂川中。

（一）矿区地表水

矿区及矿区周围无常年性溪沟，仅有季节性水沟，不影响矿山的正常开采。

（二）矿区地下水

矿区地下水类型为松散岩类孔隙水和碳酸盐岩类岩溶裂隙水，松散岩类孔隙水分布于第四系残坡积（Q）地层中，地下水主要接受大气降水补给，水量较小。阳新组（（P1y）的灰岩、白云岩为主要含水层（岩溶裂隙水）。但由于这些岩层节理裂隙较发育，地下水易于转移，且地下水主要来源于大气降水补给，开采标高位于矿区侵蚀基准面（标高2207m）以上，地形有利于自然排水，岩层节理裂隙较发育，地下水易于运移。地下水对矿山开采影响不大。据此，矿区水文地质条件属简单类型。

四、气象气候

富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8豪巴，相对湿度72%。年均雨天136天，霜日63天，雾日10天，日照2287小时。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10月为雨季，降水量占全年降雨量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm。多年平均蒸发量1942.4mm。
五、河流水系

富民县境内河流有螳螂川、门前河（高桥河）、大营河及其支流新桥河和清水河、龙纳河、龙泉河、木板河等8条；源于境内的有高北河、马拉河、清罗河及天生桥河、新沙河、石板沟6条。境内河流的特点为：旱季水小清澈，雨季水大浑浊。

项目所在区域为螳螂川水系的汇水范围，螳螂川是滇池唯一出水河流，流经西山区海口、安宁市、富民县，禄劝县汇入金沙江，也是滇池出水口的纳污河流。螳螂川沿岸分布有村庄和农田，主要污染源为生活污水及部分居民倾倒的生活垃圾。螳螂川为劣Ⅴ类水体，目前河水主要用途为农田灌溉及一般景观要求。螳螂川富民县境内全场63.4公里，均宽65米，年入境水量86320万立方米，年均秒流量为27.73立方米，最大秒流量500立方米。

距离项目区最近的地表水体为项目区西南面约3.2km的大营河，大营河为螳螂川支流，大营河源于西山区沙朗湖，流经沙朗、李子坪、头村、二村、三村、完家村、沙锅村、大营、成器墩注入螳螂川，径流面积为362km2，其支流新桥河长约6km，发源于西山瓦恭上禹都旬村，在东元村西汇入大营河。大营河在县境内长度12.2km，年入境水量6250×104m3，落差41m。年平均流量1.98m3/s。由于大营河流经区域主要是山区和少量的农村，因此水质较好，从现场勘察来看，大营河水质一般。
六、土壤
富民县辖区总面积100308.56公顷，耕地面积19252.97公顷，其中，灌溉水田4892.97公顷，占耕地面积的25.41%；望天田541.11公顷，占耕地面积的2.81%；旱地13746.09公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的0.38%。

全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200m以下的罗免、散旦2个镇和永定街道、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500m以上的老青山、望海山等高寒地区。

七、植被、生物多样性
富民县植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林，植被类型十分丰富，既有滇中地区代表性的青岗砾属和石砾属为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，也有森林破坏后形成的各类次生植物群落。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石砾、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树和桤木等。

据现场踏勘，项目所在地植被属亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林区项目区主要植被以荒草、灌木及少量桉树为主，主要动物有松鼠、麻雀等爬行动物和常见鸟类。



表三  环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：

1、环境空气质量现状
本项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山，项目所在地为农村和矿山开采加工企业混合区域，属于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》GB3095—1996二级标准。根据《2016昆明环境状况公报——大气环境质量状况》，富民县二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度值均达到二级标准。

2、水环境质量现状

本项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山，评价区内无地表水体分布，也无泉点出露，项目区最近的地表水体为项目区西南面约3.2km的大营河。大营河为螳螂川支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，螳螂川“富民大桥—普渡河桥”段水功能为工业用水，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。大营河水质标准根据螳螂川水质标准执行。根据《2017年度昆明市环境质量状况公报》，“富民大桥—普渡河桥”段水质为劣Ⅴ类，大营河为螳螂川支流，水质一般。
3、声环境质量现状

本项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山，建设项目所在区域为工矿企业与乡村混合地区，声环境功能区划为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。根据现场踏勘可知，项目声环境质量能够满足《声环境质量标准》GB3096-2008的2类区标准。
4、生态环境现状

（1）植被现状

1）植被分布规律
建设项目矿区所在地土地利用现状为荒山，区域内为低矮山地。矿区植被发育，主要为林地、灌木林地及旱地，山坡多为乔木（主要有以云南松，桉树为主）、灌木（主要有山茶、刺柏、箭竹等）和杂草等植物，均为当地较普遍的植物物种。
2）主要植被类型特点
①暖温性针叶林-云南松林 
云南松群落在评价区比较常见，评价区的云南松群落通常高度在6-8m，总盖度约 65%。乔木层高度 6-8m，盖度为50%。主要树种为云南松和云南油杉等。

灌木层高在0.5-2m左右 盖度在 10%左右。常见种类有铁仔、沙针、芒种花、鸭脚黄连、绣线菊一种、扶芳藤、水红木、吴茱萸 等。草本层高0.5-1米左右，盖度在20%左右，常见物种有毛蕨菜、扭黄茅、金茅、含羞草决明、香茶菜、小叶三点金、天兰苜蓿、紫茎泽兰、苦买菜、牡蒿、土牛膝、珠光香青、蒲公英一种、天蓝沙参 等。

②稀树灌木草丛
    评价区的稀树灌木草丛为暖性稀树灌木草丛，为评价区内分布的原半湿润常绿阔叶林或者中山湿性常绿阔叶林被破坏后形成的一种次生性植被，在评价区内该类型植被占有很大优势，并且有很多类型和变形，这里仅仅表述占有较大优势的含滇青冈、清香木、硬秆子草的中草草和含云南松、车桑子、紫茎泽兰的低草草从两种类型。乔木层高度通常在 7-15m 左右，总盖度大约70%。

乔木层高度7-15m，盖度为15%左右。主要树种为云南松、银荆、旱冬瓜、蓝桉、黄毛青冈、构树等。

灌木层高1-4m左右，盖度在 30%左右。常见种类有车桑子、火棘、茅莓、小叶栒子、马桑、盐肤木、梨果仙人掌、山鸡椒、川梨、野丁香一种、芒种花、三叶悬钩子、冬葵、牛筋条、黄荆、青刺尖、滇黔杭子稍、绣线菊、多花木蓝、多花勾儿茶、皱叶醉鱼草等。

草本层高0.5-0.8米左右，盖度在50%左右，主要物种有：紫茎泽兰、四脉金茅、戟叶酸模、地涌金莲、毛蕨菜、刺芒野古草、白茅、野拔子、黄背草、扭黄茅、小飞蓬、土荆芥、狗牙根、白花鬼针草、云南繁缕、猪殃殃、附地菜、天  蓝沙参、尼泊尔老鹳草、云南繁缕、 画眉草、蒲公英、香薷、黄毛草莓(白莓)、 鼠麴草、扁竹兰、龙葵、杏叶防风、 酢酱草、阿拉伯婆婆纳、紫花地丁、蛇 莓、 川 续 断 、山 珠 南 星、云南山蚂蝗、青羊参、歪头菜、毛蕊花等。 

③重点保护野生植物
根据《国家重点保护野生植物名录》（第一批，1999），及《云南省第一批省级保护

野生植物名录》（1989）,项目区内无云南省及国家级保护植物。
④古树名木
据云南省林业厅文件云林保护字(1996)第65号《关于印发云南省古树名木名录的通知》 

和实地走访，在项目区内没有古树名木分布。

（2）动物现状
1）两栖类
经实地调查和参考相关资料，评价区分布和可能出现的两栖类有黑眶蟾蜍、黑斑蛙、无指盘臭蛙等种类。两栖类为伴水生活的动物，两栖类动物种类和数量均不是很丰富。
    2）爬行类
    经野外实地调查和参考相关资料，并综合考虑爬行类会在不同季节随温度变化而在一定海拔范围内上下移动的特点，评价区分布和可能出现的爬行类有云南半叶趾虎、印度蜓蜥、八线腹链蛇和赤练蛇等常见的蜥蜴类和蛇类。
    3）鸟类
    由于评价区缺乏平坦的农田和居民区，所以以该生境为主要活动区域的鹰隼 类、鸠鸽类、佛法僧目的鸟类等中型鸟类分布较少，鸟类主要以小型雀形目为主。
    4）哺乳类
    经野外实地调查和参考相关资料 ，评价区分布的哺乳类有短尾鼩、云南兔、 赤腹松鼠、红颊长吻松鼠、小家鼠、黄胸鼠、褐家鼠 等种类。
    5）珍稀濒危保护动物
    评价区未发现有珍稀濒危以及国家和省级保护动物分布，也未发现有狭义特有种分布。

综上所述，评价区域内无自然保护区和风景名胜区，无珍稀濒危物种和地方特有种，也无古树名木。 

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)
本项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山，项目北面、东面均紧邻山体。项目环境保护目标主要为西面的茨塘村四组居民点：与本项目改建区边界相距约15m，与扩建区边界相距约20m，与矿界相距502m；西南面约3.2km处大营河。项目主要环境保护目标见表3-2。

表3-2  项目主要环境保护目标

环境要素

环境保护标

方位

与本项目距离（m）

备注
保护级别

大气环境

茨塘村四组居民点
西面
与本项目改建加工区边界相距约15m。
约150人
空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
与本项目扩建机修区以及生活区边界相距约20m。
声环境

环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

水环境
大营

河
西南面

3.2km
-
地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。




表四  评价适用标准

	环
境
质
量
标
准
	1、环境空气：

本项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山，所在区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准，具体详见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准   单位：μg/m3

污染物名称

TSP

PM10
PM2.5
SO2
NO2
浓度限值

年平均

200

70

35

60

40

日平均

300

150

75

150

80

小时平均

—

—

—

500

200

2、地表水：
离本项目最近的地表水主要为西南面约为3.2km处的大营河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》，螳螂川（富民大桥—普渡河桥）水环境功能为农业用水，水质类别为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。大营河属于螳螂川的一级支流，参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准执行。标准值见表4-2。

表4-2  地表水环境质量标准   单位：mg/L

项目

pH

(无量纲)

CODcr
BOD5
NH4-N

总磷 

总氮

粪大肠杆菌(个/L)

IV类标准

6～9

≤30

≤6

≤1.5

≤0.3

≤1.5

≤20000

3、声环境质量：

本项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即：昼间≤60dB(A)，

夜间≤50dB(A)。

表4-3   声环境质量标准单位：Leq dB(A)

区域

类别

昼间

夜间

项目区域
2类

60
50


	污
染
物
排
放
标

准
	本项目改扩建内容主要是扩建矿区开采面积、改建原有的一条生产线以及扩建一条生产线，根据现场踏勘可知，项目改扩建工程施工期已经结束。所以本环评对施工期不进行评价。只是对运营期产生的污染物进行分析评价。运营期污染物排放标准如下：
1、废气
①粉尘
矿山开采过程中开采和加工过程中产生的粉尘和车辆运输扬尘等无组织排放废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限制，标准限值详见表4-4。
表4-4  颗粒物无组织排放监控浓度限值  单位：mg/m3
项目

颗粒物

无组织排浓度监控限值

≦1.0

②食堂油烟

项目设置1个食堂，设置1个基准灶头，属于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模，食堂油烟排放标准及净化设施最低去除效率见下表。

表4-5  饮食业油烟排放标准

规模

小型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0
净化设施最低去除效率（%）

≥60
2、噪声

噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，限值见表4-6。

表4-6  工业企业厂界噪声排放标准    （等效声级Leq[dB（A）]）
时段类别

昼

夜

2类

≤60

≤50

3、废水

项目区不产生生产废水，只产生少量生活污水。生活污水经过隔油沉淀池处理后，暂存于储水池中，晴天用于回用项目区凿岩、洒水降尘等用水，不外排。
4、固体废物
一般固体废弃物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及其修改单。



	总
量
控
制
指
标
	本项目运营过程中无SO2和NOx产生；且无生产废水产生，生活废水不外排。因此，本项目无需设置总量控制指标。



表五  工程分析

	一、产业政策符合性分析
本项目属于改扩建项目，主要以白云岩矿为原料，通过采挖、破碎、筛分等工序生产普通建筑材料用白云岩矿。项目使用的设备、工艺及加工的产品均不属于国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的限制类及淘汰类。因此，本项目符合国家现行的产业政策。

二、工艺流程及产物节点简述(图示)

（一）施工期产污节点

经过现场踏勘，本项目改建区域只是相应增加部分设施，不在新建建筑物。扩建区域需要对厂区进行全封闭，且建设机修房、住宿区、配件房等配套设施。施工期大体分五步进行：土石方开挖，基础打桩，主体建筑及配套设施建设，室内外装修及绿化。项目施工期间在场内不设生活营地，施工人员平均为10人，均不在项目内食宿，施工期为5个月，施工期使用原项目设置的旱厕。本项目施工期大体分五步进行：土石方开挖，基础打桩，主体建筑及配套设施建设，室内外装修。施工期施工流程及各阶段产污环节见下图。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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图5-1  施工期产污环节示意图 

（二）运营期工艺流程及产污节点简述

1、矿区开采方式

根据矿区地形地貌、矿体赋存条件，仍采用2012年4月提交的《云南省富民云茂普通建筑材料用白云岩矿矿产资源开发利用方案》的开采方式：山坡露天开采。
2、采场台阶技术参数与露天开采境界圈定的确定

1）露天境界确定的原则

①由于矿区2218m以下开采最小工作平台宽度小于16m,故按矿山最低开采标高2218m，尽最大可能地、经济地、采出境界内的矿量。

②在边坡控制参数、剥采比及安全范围内，适当的控制露天开采境界。

③在露天境界圈定时以矿界范围为原则。

④开采范围严格按边坡核准的矿区范围设计。

⑤境界圈定参数要与矿山生产规模、矿岩物理性能、开采设备技术性能等相适应。

2）露天采场边坡参数选择

根据上述露天境界确定的原则，采场台阶技术参数如下表：
表5-1  采场台阶技术参数

序号
项目
单位
数值
1

最高台阶标高

m

2318
2

采场底部标高

m

2218
3

露天采场开采高度
m

90
4

露天采场上部最大长度

m
222
5
露天采场上部最大宽度 

m

147
6
采出矿石量

万t
185.38
7
最终台阶高度

m

10

8
生产台阶坡面角

度

40
9
安全平台宽度

m

3

10
清扫平台宽度

m

6

11
最终边坡角

度

33
3）境界圈定结果

开采境界最高开采标高2324m，最低开采台阶标高2218m。圈定境界内采出矿石量185.38万t（73.56万m3）。露天开采境界主要技术要素见表5-2。

表5-2  设计开采境界主要技术要素

要素名称

单位

数值

上口尺寸

m×m

222×147

下口尺寸

m×m

154×48

采场最高标高

m

2324

采场最低标高

m
2218

最大开采深度

m
106

境界内采出矿石量

万t/万m3
185.38万t（73.56万m3）

平均剥采比

m3/ m3
0.0024

回采损失率

%

2

最终边坡角

°

33

3、开采顺序

矿山开采顺序为自上而下分台阶开采，设计开采标高2324～2218m，高差106m。设计台阶高度10m，自上而下分为2318m、2308m、2298m、2288m、2278m、2268m、2258m、2248m、2238m、2218m共10个台阶，平台内回采工作由北部向南部方向推进回采，首采台阶为2318m。工作台阶布置从上至下，总体从东北向西南。自露天境界西北角沿地形线开挖开段沟建立初始台阶，扩帮后由北向南推进，自上而下依次剥采。
4、工艺流程及产污节点简述

本项目改扩建后，项目露天开采加工工艺流程不变，流程为：表土剥离-采挖矿石（爆破和采挖）-铲装运输-加工（破碎和筛分）-成品，具体工艺流程及产污节点见图5-1所示。
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图5-2  本项目工艺流程及产污节点图

（1）表土剥离

该矿区区域地形属构造侵蚀溶蚀浅切割低中山地貌，矿层产状为0°~20°，为一单斜地层，沿走向、倾向变化不大，矿体稳定。局部有表土时，则用挖掘机直接铲装废土剥离；矿体裸露于地表无表土时则直接回采矿石。剥离后废石运往矿区表土堆放场堆放，主要采用挖掘机直接铲装废土剥离。根据《云南省富民云茂普通建筑材料用白云岩矿矿产资源开发利用方案》可知，剥离总量1636t/a，矿体裸露于地表无表土时则直接开采矿石。表土剥离过程中会产生剥离粉尘、机械设备噪声和废土石，废土石主要存放于临时堆场内。

（2）开采矿石

表土剥离结束后，少部分矿石不需要爆破即可进行开采，大部分矿石需对其进行凿岩爆破后再进行开采：
①凿岩爆破：

凿岩工作：采用CM341H钻凿中深孔爆破，采用湿式凿岩降低采场扬灰，对局部坚硬矿岩采用浅孔设备穿孔爆破。根据矿体厚度，生产台阶高度决定炮孔深度和布置方式，并用间隔装药，以达到预裂爆破效果，凿岩过程中会产生凿岩粉尘和凿岩噪声。

爆破工作：本项目爆破采用2#岩石炸药，非电导爆管起爆。装药系数取0.7～0.8，生产中根据矿石坚固性进行调整装药系数及装药量。

起爆方法：爆破采用非电毫秒雷管外接导爆索复式网路分段起爆，并规定在固定时间起爆，让职工及附近人员有规律的避跑。应控制一次爆破量和爆破方向，并定时爆破，爆破时通知附近和相邻采场及本矿工作人员撤离现场到爆破警戒线以外，爆破警戒线设明显标志。爆破时，鸣放爆破信号，在主要路口站岗放哨。凡不符合要求的大块石料用浅眼炸药爆破或人工破碎。爆破时委托民爆大队进行爆破，项目内不设置炸药库。在爆破过程中要严格执行《爆破安全规程》；做好警戒线和人员疏散。爆破过程会产生爆破废气、粉尘和噪声。

②采、挖矿石

根据划定矿区范围内地形地貌条件，开采技术条件、矿体的赋存特征等，该采场开采方式确定为露天开采，开采工艺流程：穿孔作业（剥离后）—爆破作业—采装作业（用破碎头二次破碎）—运输作业—破碎作业。工作台阶布置从上至下，总体从东北向西南。自露天境界西北角沿地形线开挖开段沟建立初始台阶，扩帮后由北向南推进，2318m水平为第一个开采台阶，方向由北向南推进，自上而下依次剥采。待凿岩爆破结束后，本项目主要使用挖掘机采挖矿石。此工序会产生铲装粉尘和噪声。

（3）铲装运输

凿岩爆破结束后，本项目采用挖掘机对矿石进行铲装，通过5辆4.5t自卸汽车运至加工区，进行破碎和筛分。此工序会产生铲装设备尾气、铲装粉尘、噪声和废土石，其中废土石主要存放于临时堆场内。

（4）矿石加工

项目矿石加工主要包括破碎和筛分两道工序：

①破碎：为了得到不同规格的石料，需对矿石进行两次破碎，包括一级破碎和二级破碎，其中一级破碎主要采用1台一级颚式破碎机；二级破碎采用3台圆锥机以及2台反击式破碎机对原料堆场内的矿石进行破碎。此工序会产生破碎粉尘和噪声，项目在破碎机上安装水管喷头，采取喷淋洒水湿式作业，降低粉尘的产生量。

②筛分：项目主要采用振动筛对破碎后的矿石进行筛分，其中不符合规格的产品返回到二级破碎区进行再次破碎；项目矿石经两次破碎后制得所需不同规格的石料（公分石、瓜子石和机砂）。此工序会产生筛分粉尘和噪声，并在筛分机上安装软胶管喷头，采取喷淋洒水湿式作业，降低粉尘的产生量。

（5）产品堆存与外售

经振动筛分系统筛分后可得到不同粒级的产品，在皮带输送机的作用下，分类堆存在成品堆场区内，即可装车外运销售。此工序会产生车辆尾气、粉尘和噪声。

三、项目污染物排放情况

（一）项目施工期污染物排放情况

1、大气污染
（1）扬尘

    施工场地扬尘主要来自场地平整、基础开挖、砂石料装卸、土石方及砂石料堆存、车辆行驶等环节。

    施工场地扬尘呈无组织排放，其产生量与施工方式、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关。就正常天气情况而言，扬尘量与砂土的粒度、湿度成反比，而与地面风速及地面扬尘启动风速的三次方成正比，难以定量估算。在有风的情况下，会导致施工现场尘土飞扬，使空气中颗粒物含量升高，影响空气环境质量。但由于施工过程中扬尘大多是项目开挖后本身的尘土，粒径较大，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘，主要影响范围局限在施工场下风向150m范围内。根据北京市环境科学院对北京市建筑工地扬尘的监测结果，施工现场近地面的粉尘浓度为0.5～12mg/m3，空气环境的影响范围小，且程度较轻。但大风季节，颗粒物将随风飘散，对施工场地附近环境的空气质量影响较大。
    施工高峰期，运输量大，车辆来往频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。根据类似施工场地对运输车辆产生的扬尘进行测定，运输车辆下风向50m处TSP浓度为11mg/m3；下风向100m处TSP浓度为9.5mg/m3；下风向150m处TSP浓度为5mg/m3，远远超过环境空气质量二级标准的日均值。
（2）燃油机械及运输车辆的尾气
    施工燃油机械和运输车辆燃油排放的废气主要含SO2、NO2、CO和CmHn等污染物，其排放源为可移动源，为间歇式排放。
    （3）装修废气

    项目建筑物不同区域均需不同程度进行装修，装修废气主要源于装修材料，如：油漆、涂料等。届时将会释放一定量对人体有害的化学物质，如甲醛、聚甲醛、甲醇等废气。装修废气的产生具有间断性、量小、产生点分散等特点。

2、施工期废水

施工期间不在项目内设置施工营地，现场使用原项目旱厕，不设水冲厕，施工期间产生的废水主要为施工废水、少量施工人员生活污水、暴雨地表径流，由于项目外运输道路为土路，所以本项目施工车辆进出施工现场不用清洗轮胎。

（1）生活污水
项目施工期使用旱厕，施工人员日常生活污水主要是清洗废水，项目施工期施工人员平均约为10人，均不在项目内食宿，用水量按10L/人·d计，则生活用水量为0.1m3/d，产污系数按0.8计，产生量为0.08m3/d。整个施工期预计为5个月，则项目施工期产生生活污水12m3。
施工人员生活污水主要污染物是SS，采用污水桶收集沉淀后用于场地洒水降尘。
（2）施工废水

施工废水主要为地面混凝土养护废水。废水中主要污染物为SS，产生量较少，不含有毒物质。项目内建筑物为钢架结构，参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）房屋工程建筑用水定额，本项目工程按其他结构施工用水定额0.8m3/m2估算，项目办公室延用原有办公区，建设的生产区大棚建筑面积为4000m2，则混凝土养护用水量约3200m3，混凝土养护过程中废水产生量按5%计，则废水产生量为160m3，项目施工期地面铺设阶段约为1个月，则每天施工废水的产生量为5.3m3。项目内设置1个容积为7m3的沉淀池，施工废水经沉淀后回用于项目混凝土养护、洒水降尘等。

（3）设备冲洗废水

项目施工场内不设混凝土拌合站，使用商品混凝土，施工中设备清洗废水主要是砂浆机等相关铺设地面设备冲洗水。平均每天清洗一次，根据经验数据，冲洗量按1m3/d计，废水产生量按80%计算，则设备清洗废水产生量为0.8m3/d，施工期地面铺设阶段约为1个月，则冲洗共计产生24m3，产生的设备清洗废水进入施工现场沉淀池处理后回用于洒水降尘。
（4）暴雨地表径流

    暴雨地表径流主要指冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等高浊度废水，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类、化学品等各污染物。暴雨地表径流与施工期间天气状况有较大的关系，难以定量分析。
3、施工噪声

    施工期噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，参照同类施工机械噪声，项目各施工机械噪声源的噪声值见下表。
表5-3   施工期主要施工设备噪声源强值
施工机械声级
施工阶段
声源
声级 dB(A)

土石方阶段
挖掘机
78～96

基础打桩阶段
长螺旋打桩机
吊机
工程钻机
空压机
85～105

70～80

65～85

85～100
主体建筑及配套设施建设阶段
振捣机
切割机
模板拆卸
电锯
100～105

100～110

95～105

100～110

室内外装修阶段
电锯
沙浆机
吊车
切割机
100～110

75

70～90

100～110

交通运输车辆声级
施工阶段
车辆类型
声级
土方阶段
大型载重车
90

主体建筑及配套设施建设阶段
混凝土灌车、载重车
80～85

室内外装修阶段
轻型载重卡车
75

4、施工固体废物

    施工期项目固体废弃物主要是废弃土石方、建筑垃圾及损坏或废弃的各种建筑装修材料及少量施工人员的生活垃圾。

    （1）废弃土石方

本工程在建设过程中，土石方开挖总量为1670m3，回填量为1150m3，则本项目弃方量520m3，弃至矿区临时排土场，用于回填采空区，后期将采取绿化、设置临时排水沟等水土保持措施。
 （2）建筑垃圾

建筑垃圾主要有渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆和混凝土。根据陈军等发表于2006年8月《环境卫生工程》中第14 卷4 期《建筑垃圾的产生与循环利用管理》研究分析，单位建筑面积的建筑垃圾产生量约20~50kg/m2，本次环评取30kg/m2，项目建筑面积为4000m2，则项目施工期建筑垃圾产生量约120t。其中的木屑、钢筋等可以进行回收出售给废物回收站，约占建筑垃圾的50%，其余不可回收建筑垃圾统一收集后由建设单位及时外运至当地建设部门指定的地点处理，约为60t。
（3）生活垃圾
根据《第一次全国污染物普查城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），昆明市属于四区2类，生活垃圾产生量为0.56kg/人·d，施工人数平均以10人/d计，则产生量约为5.6kg/d，施工期共计5个月，则施工期生活垃圾总量为0.84t，现有办公区设置生活垃圾收集桶，由员工统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置。

（二）项目营运期污染物排放情况

1、污染影响因素

（1）生态
1）动植物影响因素
建设项目所在地土地利用现状为荒山，区域内现有植被均为富民地区的常见物种，没有珍稀植物存在，植被较为单一，主要为云南松、火棘、灌木杂草等，局部地段岩石裸露，整个矿山的植被覆盖率大于40%，矿区及周围无珍稀物种。现状野生动物较少，野生动物已习惯区域类人类活动影响。项目建设对动植物影响因素主要为占地，其次为运输道路及人员进驻产生的噪声、粉尘等对当地动植物造成影响。

2）占地
根据主体工程设计资料，并结合现场调查核实，本项目由矿山开采区、工业场地、办公生活区、道路区、回车场地及辅助设施区6部分组成，总占地面积为13.5hm2。占地类型为林地、草地以及坡耕地，占地性质均为永久占地。详见下表：
表5-4  本项目用地一览表
项目区
占地类型及面积（hm2）
小计（hm2）
林地
草地
坡耕地
矿山开采区
6.53
4.20
2.02
12.75
工业场地
/
0.31
0.1
0.41
办公生活区
/
0.08
/
0.08
矿山道路
/
0.13
/
0.13
回车场地
/
0.08
/
0.08
辅助设施区
/
/
0.05
0.05
总计
6.53
4.8
2.17
13.5
3）景观破坏

项目占地主要为林地、草地和其他土地，生长有云南松、火棘、车桑子、爬山虎、灌木杂草等。项目矿山开采及征地将清除区域绝大部分植被，地表植被遭到破坏，工程行为造成的地表裸露和人为痕迹影响了区域自然景观。项目运营期采取一定的绿化措施，并且通过采矿中、后期的植被恢复可对区域景观有一定程度恢复，使景观破坏的影响降到最低。

4）矿山引发的地质环境问题

矿山开采中一定要自上而下分台阶开采，采场工作面边坡和永久性边坡的稳定是采场应重视的工程地质问题，合理布设开采坡高、坡角，及时清除采矿过程中产生的废土、废石，及时处理工作面上的危石，开采中遇到不利斜坡稳定的软弱结构面及时采取防治措施，配备专门的安检人员，对自然边坡加强检查，对崩塌面及危险转石进行监控，确保矿山安全生产。
5）水土流失

建设单位已委托云南鲁布革顾问有限公司编制了《富民云茂耐火材料厂永定镇白云石塘

水土保持方案初步设计报告书》，根据水保方案的预测，损坏水土保持设施类型主要为林地和草地。预测可能造成的水土流失总量为2713.50t，原生水土流失量为390.60t，新增水土流失量为2322.90t，其中矿山开采区为1842.50t，工业场地为209.00t。从预测结果看，矿山开采区以及工业场地应为整个工程水土流防治的重点区域。

（2）废气

1）粉尘

本项目年开采白云岩30万t/a。本项目运营期产生的粉尘主要来自于矿区开采、矿石加工、装卸过程等。
①矿区粉尘

矿区采挖、爆破、装卸矿石的过程中会产生粉尘，根据类比同类工程项目，粉尘产生量约为总采量以0.002%计，采场总采量为30万t/a，粉尘日产生量为20kg/d，一天工作时间以24小时计，则矿区生产粉尘产生量为2.5kg/h，年产生量为6t。矿区生产粉尘为无组织排放，基本上自然降落到矿区内，有少量扬尘随风飘落矿区之外，影响范围大约100～150米。矿区采挖等工序洒水降尘，粉尘去除率可达约80%，则矿区生产粉尘排放量为0.17kg/h、4kg/d、1.2t/a。
②装卸粉尘

项目运营期，表土、废土石、矿石在装卸过程中会产生一定量的粉尘，本次装卸起尘量参照煤堆装卸物料起尘量的计算方法估算装卸产生扬尘量，计算公式为：

Qij=0.03×U1.6×H1.23×e -AW ×Gi×fi×α
式中：Qij——装卸作业起尘量(kg/m3)；

U——地面风速（m/s）；

H——装卸作业高度(m)，

W——物料含湿量（%）；

A——经验系数，一般取0.28～1.0，此处按0.28计算；

Gi——装卸量；

fi——不同风速的频率；

α——大气降雨修正系数。

富民地区多年平均风速1.82m/s，静风发生频率为11.6%，类比相似项目，矿石含水率取6%，装卸高度取3m。计算得，单位物料装卸起尘量为0.034kg/m3，项目装卸矿石、废石、表土等共120244m3/a（表土649m3/a、废土石595m3/a、矿石119000m3/a），则项目装卸粉尘量为4.09t/a。这些作业粉尘形成局部含尘空气，随气流迁移、扩散，污染作业场所及附近环境。因此，矿石装卸过程中应加强洒水降尘，减少粉尘排放量。类比相似项目，洒水降尘能去除粉尘80%，则排放量为0.8t/a。

③运输道路扬尘

项目在矿石开采后通过运输车辆运送的过程中会产生粉尘，产生的粉尘呈无组织排放，项目对矿区主要通过洒水降尘。但运输车辆在矿区道路行驶时，会产生道路扬尘。运输过程产生的粉尘量主要由运输量以及运输距离确定，可以按下式计算：
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    式中：QP——道路扬尘量（kg/km·辆）；

          QP1——总扬尘量（kg/a）；

          V——车辆速度（km/h）；

          M——车辆载重（t/辆）；

          P——道路灰尘覆盖量（kg/m2），项目场内运输路面道路主要土石路面，道路灰尘覆盖量P取0.2kg/m2；

          L——运输距离（km）；

          Q——运输量（t/a）。

本项目年运输量为303136t/a，项目内运输公路里程约600m，采用4.5t的自卸汽车运输，运输车辆时速约10km/h。因此道路扬尘量为0.09kg/km·辆，道路起尘总量为3.64t/a。经洒水降尘后，可有效降低扬尘80%，则道路扬尘排放量为1.09t/a。

④石料加工粉尘

项目矿石加工包括给料、破碎、筛分三个工段，各工段矿石破碎、给、卸矿物料落差均会产生粉尘。产生的粉尘（室内）量根据现场踏勘情况及类比其他同类项目，以日处理量的0.001%、0.005%、0.01%进行推算。

现场踏勘时，项目进行设备调试，矿石破碎工段石料粒径较大，一破与二破进行喷水加湿矿石，即湿式破碎。项目对破碎区、筛分区设置围挡，并设置顶棚，将加工设备均布置于封闭的车间内。且在加工区设置喷雾降尘装置，除尘效率可达85%。粉尘产生量具体如下：
表5-5  加工区各工段粉尘产生及排放情况

加工工段

加工量

万t/a

折算系数（室内）%

产生量

t/a

去除效率

%

排放量

t/a

排放方式

给料

31
0.001

3.1
85
0.465
无组织排放。

破碎

30

0.005

15

85
2.25
筛分

30

0.01
30
85
4.5
合计

/

/

48.1
/

7.215
⑤产品堆场区、装卸粉尘

本项目产品堆场区（2000m2）产生的扬尘，环评采用西安冶金建筑学院的干堆场扬尘计算公式模拟计算其产生量，计算公式如下：

Q=4.23×10-4×V4.9×S

式中：Q—表示扬尘产生量，单位为mg/s

S—表示面积（1200m2）

V—表示风速（本项目V均取当地年平均风速V=3m/s）

根据计算公式，则本项目产品堆场区扬尘产生量为184.19mg/s（15.91kg/d、4773kg/a）。本环评建议采取对产品堆场区进行密闭，只留供铲车、汽车进入的库门，并在堆场内设置一套喷淋装置，增加粉尘含水率、加快粉尘沉降速度，从而通过洒水降尘抑制装卸时的起尘量，洒水降尘抑尘效率约为85%，则洒水降尘后，扬尘排放量为27.63mg/s（2.39kg/d、716kg/a）。
项目粉尘产生及排放统计情况一览表见下表。
表5-6  项目粉尘产生及排放情况一览表

产污工序

措施

污染物

产生量（t/a）

粉尘去除率（％）

排放量（t/a）

矿

区
采场作业

洒水降尘

无组织扬尘

6
80
1.2
装卸作业

洒水降尘

无组织扬尘

4.09

80

0.8

运输道路

洒水降尘

无组织扬尘

3.64

80

1.09

加

工

区
给料
洒水降尘

无组织粉尘

3.1

85

0.465
破碎
密闭、湿式破碎，且破碎区采取喷雾降尘装置进行降尘
无组织粉尘

15
85
2.25
筛分
密闭筛分，且采取喷雾降尘装置进行降尘
无组织粉尘

30
85
4.5
成品堆场、装卸粉尘
进行密闭，只留供铲车、汽车进入的库门，并在堆场内设置喷雾降尘装置进行降尘。
无组织粉尘

4.773
85
0.716
合计

—

—

66.603

—

11.021

2）爆破废气

本项目石灰岩矿爆破过程产生少量NO2和粉尘。爆破频次为4次/月，硝铵炸药用量约为3.5吨/月，炸药产生的污染物产生量不大，爆破废气能较快在大气中自然扩散。
3）机械及运输车辆尾气

矿山在采矿剥离开采、装卸和运输矿石时，使用挖掘机、推土机等施工机械和运输车辆，运行过程中排放少量尾气，对项目区域空气质量有一定影响，机械尾气主要靠自然通风扩撒。
4）食堂油烟

本项目年工作300天，3班制，每天工作24小时；劳动定员在原项目基础上增加20人，总共30人。其中20人在项目内食宿，其余10人不在项目内食宿。根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日使用油用量约30g/人d，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%，则耗油为0.6kg/d，油烟产生量约为0.017kg/d，5.1kg/a。炊事时间按4h计算，则油烟产生量为0.004kg/h；则项目安装抽油烟机（风量约为2000m3/h），则油烟产生浓度为2mg/m3。根据《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001要求，本项目按小型规模净化设备最低去除效率60%计，则油烟排放浓度为0.85mg/m3，油烟排放量为2.04kg/a，能满足《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001排放允许浓度2.0mg/m3的要求。
（3）废水

1）生产用水

①矿区洒水降尘用水

本项目生产用水为晴天对采挖、破碎、产品临时堆场及公路洒水降尘用水，晴天用水量约为20t/d，6000t/a，生产用水首先使用隔油池处理后的生活污水，不足部分使用储水罐内储存水补充，无生产废水排放。矿区内最低开采标高为2218m，位于当地侵蚀基准面以上，无矿坑涌水现象。

项目在加工区破碎过程中通过喷淋水管加水进行湿式破碎，用水量为18t/d，5400t/a，从而降低粉尘的排放量。

雨季雨水冲刷采场会产生地表径流，其中的污染物主要是悬浮物或泥沙。由于矿山汇水面积较小，降雨冲刷产生的径流量不大。通过在采区边界外修建的截水沟，阻挡采区外围地表径流进入采区引取水土流失，采区内修建排水沟，在矿区西北角采场最低部位排水沟末端处修建容积为27m3沉沙池1座，用于收集降雨时的开采区地表径流雨水，经处理后排入天然排水沟中。
②凿岩用水

项目爆破前，主要使用潜孔钻对白云岩矿进行湿式凿岩，其耗水量为耗水量：8～12L/min。由于项目矿区开采面积增加，开采规模增大，因此本项目每月爆破4次，每次凿岩按4小时计，取耗水量10L/min，则项目每月凿岩用水约为9.6m3/月，平均每天用水量为0.32m3，项目矿区凿岩过程不会产生凿岩废水。
③喷雾降尘装置用水
项目在实际运营生产过程中，对破碎区、筛分区、中转区以及成品仓库采取喷雾降尘装置，从而减少粉尘的产生量，根据建设方提供的数据资料，用水量为10t/d，3000t/a。
2）生活用水

本项目年工作300天，3班制，每天工作24小时；劳动定员总共30人。其中20人在项目内食宿，其余10人为当地村民，不在项目内食宿。食宿人员人均用水量按100L/d计算，则用水量为2m3/d，污水产生量按80%计算，生活污水产生量为1.6m3/d；非食宿人员用水量按50L/d计算，则用水量为0.5m3/d，污水产生量按80%计算，生活污水产生量为0.40m3/d。则项目内生活总用水量为2.5m3/d，750m3/a；生活污水产生量为2m3/d，600m3/a。项目内设置旱厕，无冲厕废水产生，粪便供附近农民用作农家肥。生活污水主要是员工的餐饮废水、洗漱废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油等。经6m3的隔油沉淀池处理后，暂存于60m3的储水池中，晴天用于回用项目区凿岩、洒水降尘等用水。

3）绿化用水
项目建设约有200m2的绿化区，晴天按210天计。绿化用水晴天取3L/m2·d的用水量，雨天不用水，则项目晴天需要消耗的绿化用水量为0.6m3/d，144m3/a，绿化用水不产生废水。
4）项目用水及污水产生情况
本项目晴天用水量为51.42m3/d，雨天用水量为30.5m3/d；项目污水产生量为2.0m3/d。项目用水及污水产生量情况见表5-7。
表5-7  项目用水量和污水产生量情况

指标

用水量（m3/d）

排污系数

污水产生量（m3/d）

生产用水

矿区洒水降尘用水

晴天：20
雨天：0
—

0

凿岩用水

晴天：0.32

雨天：0
—

0

加工区湿式破碎
18
—
0
喷雾降尘装置用水
10

—

—
生活用水

2.5
0.8

2.0
绿化用水
晴天：0.6

雨天：0
—

—
合计

晴天：51.42
雨天：30.5
—

2.0
4）项目废水排放及水污染物产生情况

项目内实行雨污分流排水体制，矿区采场雨水经集水沉砂池沉淀、加工区、办公生活区雨水经排水沟收集后排入周围天然排水沟中。生活污水经隔油池处理后再进入储水池储存，全部回用于项目内凿岩、洒水降尘，不外排。昆明地区雨天131d，晴天234d，本项目实行年工作300天的工作制度，项目雨天工作时间按110d计，晴天工作时间按190d计，生活污水雨天进入隔油池处理后存储在储水池内，待晴天再回用于凿岩、洒水降尘，本项目雨天生活污水产生量为1.2m3m3/d，且昆明地区雨天降水以阵性降水为主，连续降雨天数较少，本项目储水池的容积为60m3，可以储存雨天不少于50天的生活污水。

项目内不产生生产废水，主要是生活污水，项目生活污水水污染物产生及排放情况见表5-8。项目日水量平衡图详见图5-3，项目年水量平衡图详见图5-4。
表5-8  项目生活污水水污染物产生情况
项目

指标

指标

主要污染物名称

COD

BOD5
SS

动植物油

NH3-N

TP

生活

污水

产生量600t/a

产生浓度mg/L

300

250
200
40
35
8
产生量t/a

0.18
0.15

0.12

0.024

0.021

0.0048

排放量

0t/a

排放浓度mg/L

—

—

—

—

—

—

排放量t/a

0
0
0
0
0
0
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图 5-3  项目雨天水量平衡图
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图 5-4   项目晴天水量平衡图
（4）噪声

本项目主要噪声源为潜孔钻机、液压铲、轮式装载机、移动空压机、破碎机、筛分机等产生的机械设备噪声以及爆破产生的强烈冲击噪声，项目噪声源强等效声级值见表5-9所示。
表5-9  项目噪声源情况汇总表
序号

设备名称

单位

数量

等效声级[dB(A)]
位置

备注

1

潜孔钻机

台

1

95

矿区
间断产生
2

挖掘机

台

5

90

间断产生
3
液压铲

台

1

90

间断产生
4

爆破

-

-

120

瞬间产生

5
轮式装载机

台

5
93

间断产生
6
浅孔凿岩机

台

1
91

间断产生
7
移动空压机

台

1

95

瞬间产生
8

运输车辆
辆
3

70

间断产生

9

一级颚式破碎机
台

2

105

改建加工区与扩建加工区各1台。
间断产生
10
圆锥机
台

6
95

改建加工区与扩建加工区各3台。
间断产生
11
反击式破碎机

台

4
95

改建加工区与扩建加工区各2台。
间断产生
12
筛分机

台

8
90

改建加工区与扩建加工区各4台。
连续产生

13
皮带输送机

套

8
70

改建加工区与扩建加工区各4套。
连续产生

14

运输车辆

辆

4

70

-
间断产生

（5）固体废物

1）生产固废
①剥离表土：根据《云南省富民云茂普通建筑材料用白云岩矿矿产资源开发利用方案》可知矿山每年产生的废土石约为1636t/a。剥离表土堆放于临时堆土场内。

②废土石：废土石主要为矿区开采过程中产生的残坡积土夹石块。残坡积土夹石块产生量约占开采量的0.5%，则产生量为1500t/a，废土石初期堆放于项目临时堆土场内。

综上所述，本项目共产生废土石3136t/a，主要用于回填项目矿区采空区。此外，废土石中的土夹石为较好的填筑材料，可出售给建设单位用于当地道路、宅基地填筑，产生的弃渣利用率达100%，不产生永久弃渣。

③废机油、废油桶、含油抹布

项目机修过程中使用的含油抹布预测产生量为0.01t/a，废机油、废油桶产生量约0.02t/a；根据《国家危险废物名录》（2016年版，2016年8月1日起实施），其中含油抹布属于危险废物豁免管理清单中所列物品，全过程不按危险废物管理，可以混入生活垃圾中，由员工统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置；废机油、废油桶因具有毒性、易燃性，属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物）。因此含油抹布与生活垃圾一起由员工统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置；废机油、废油桶统一收集后存贮在密闭的收集罐中，暂存于本次环评提出的危险废物暂存间，定期交由厂家或有资质的单位处理处置。

2）生活垃圾

本项目劳动定员在原项目基础上增加20人，总共30人。其中20人在项目内食宿，其余10人为当地村民，不在项目内食宿。食宿人员生活垃圾产生量以人均每天1kg计，非食宿人员生活垃圾产生量以人均每天0.5kg计，项目年生产时间为300天，则食宿人员生活垃圾产生量为20kg/d，非食宿人员生活垃圾产生量为5kg/d，则项目内生活垃圾产生量为25kg/d，7.5t/a，由员工统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置。

本项目固体废物产生情况如表5-9所示。
表5-10  本项目固体废物产生情况

项目名称

日产生量

（kg/d）

年产生量

（t/a）

备注

生产

固废

剥离表土

5453
1636
回填项目矿区采空区，其余部分运至临时堆土场堆放，用于矿区道路铺设、厂区平整回填及矿区闭矿后封场覆土等。
废土石

5000
1500
含油抹布

0.03

0.01

与生活垃圾一起由员工统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置。
废机油、废油桶
0.07

0.02

暂存于本次环评提出的危险废物暂存间，定期交由厂家或有资质的单位处理处置。
生活垃圾

25
7.5
由员工统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置。
合计

10478.1
3143.53
—

四、“三本账”核算
1、原项目与本项目废气排放变化情况见下表：
表5-11  原项目与本项目大气污染物产排放对比一览表

产污

环节

污染物

名称

原项目
本项目
排放变化

量(t/a)

产生量

(t/a)

排放量

(t/a)

产生量

(t/a)

排放量

(t/a)

矿区
采场作业

粉尘

0.5
0.1
6
1.2
+1.1
装卸作业
粉尘
0.34
0.07
4.09
0.8
+0.73
运输道路
粉尘
0.3
0.06
3.64
1.09
+1.03
加

工

区

给料
粉尘

0.25
0.038
3.1
0.465
+0.427
破碎

粉尘
1.25
0.175
15

2.25
+2.075

筛分

粉尘

2.5
0.375
30
4.5
+4.125
成品堆场、装卸粉尘
粉尘

0.954
0.143
4.773
0.716
+0.573
生活区
食堂
油烟
2.55kg/a

1.02kg/a

5.1kg/a

2.04kg/a

+1.02

注：+代表增加，-代表减少
2、原项目与本项目废水气排放变化情况见下表：
表5-12  原项目与本项目生活污水产排放量对比一览表

项目及指标

原项目

产生量

原项目

排放量

本项目
产生量

本项目
排放量

排放变化

量(t/a)

生活污水（t/a）

288
0
600
0

0
COD（t/a）

0.086
0
0.18
0

0
BOD5（t/a）

0.072
0
0.15
0

0
SS（t/a）

0.058
0
0.12
0

0
动植物油（t/a）

0.010
0
0.024
0

0
NH3-N（t/a）

0.011
0
0.021
0

0
TP（t/a）

0.002
0
0.0048
0

0
注：+代表增加，-代表减少
3、原项目与本项目固体废物排放变化情况见下表：
表5-13  原项目与本项目固体废弃物产排放量一览表     单位：t/a

项目

剥离表土、废土石

生活垃圾

废机油、废油桶
含油抹布
原项目
产生量

750
3.0
由业主从维修公司聘请机修人员进行维修处理，产生的固废由机修人员自行带走处置。
措施

回填项目矿区采空区，利用率达100%

由员工统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置。
本项目
产生量

3136
7.5
0.02
0.01
措施

回填项目矿区采空区，其余部分运至临时堆土场堆放，用于矿区道路铺设、厂区平整回填及矿区闭矿后封场覆土等，利用率达100%

由员工统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置。
暂存于本次环评提出的危险废物暂存间，定期交由厂家或有资质的单位处理处置。
与生活垃圾一起委托环卫部门清运处置。
变化量

+2386
4.5
+0.02

+0.01

注：+代表增加，-代表减少
4、原项目与本项目新老污染源“三本帐”计算结果见下表。
类别

污染物

原项目

排放量

拟建项目新

增排放量

“以新带老”

消减量

本项目
排放量

增减量

变化

废水

生产废水

0

0

0

0

0
生

活

污

水

排放量

0
0
0
0
0
COD

0
0

0
0
0
BOD

0
0

0
0
0
SS

0
0

0
0
0
动植物油

0
0

0
0
0
NH3-N

0
0

0
0
0
TP

0
0

0
0
0
废气

粉尘

0.961
10.738
0

11.021
+10.06
食堂油烟
1.02
1.02
0
2.04
+1.02
固体废物

剥离表土、废土石

0
0
0

0
0
废机油、废油桶
0
0

0
0

0
含油抹布
0
0

0
0

0
生活垃圾

0
0
0

0
0
表5-14  原项目与本项目新老污染源“三本帐”   单位：t/a

注：1、“+”代表增加，“-”代表减少；

2、原项目与本项目固体废弃物均100%处置，不外排；废水均不外排。


表六  项目主要污染物产生及预计排放情况

	
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度（mg/m3）
	产生量

(t/a)
	排放浓度（mg/m3）
	排放量

（t/a）

	大气

污染

物
	施工期
	土方开挖、材料装卸运输、堆放
	扬尘
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	施工机械废气和运输车辆尾气
	SO2、CO、NOx、HC
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	装修废气
	甲醛、甲醇
	—
	少量
	—
	少量

	
	运营期
	矿

区
	采场作业
	无组织粉尘
	—
	6
	—
	1.2

	
	
	
	装卸作业
	无组织粉尘
	—
	4.09
	—
	0.8

	
	
	
	运输道路
	无组织粉尘
	—
	3.64
	—
	1.09

	
	
	加

工

区
	给料
	无组织粉尘
	—
	3.1
	—
	0.465

	
	
	
	破碎
	无组织粉尘
	—
	15
	—
	2.25

	
	
	
	筛分
	无组织粉尘
	—
	30
	—
	4.5

	
	
	
	成品堆场、装卸粉尘
	无组织粉尘
	—
	0.954
	—
	0.143

	
	
	爆破
	爆破废气
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	运输车辆
	尾气
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	食堂
	油烟
	2
	5.1kg/a
	0.85
	2.04kg/a

	水污染物
	施工期
	施工人员生活废水
	SS
	—
	12t
	收集沉淀后用于施工场地洒水降尘。

	
	
	施工废水
	SS、石油类
	—
	160t
	

	
	
	设备冲洗水
	
	—
	24t
	

	
	
	暴雨地表径流
	
	—
	不定量
	收集沉淀后排入周边自然沟渠。

	
	运营期
	生产废水
	水量
	—
	0
	—

	
	
	生活污水
	水量
	—
	600
	生活污水经容积为6m3隔油沉淀处理后暂存于60m3的储水池中，晴天回用于项目内凿岩、洒水降尘等用水。不外排。

	
	
	
	COD
	300mg/L
	0.18
	

	
	
	
	BOD5
	250mg/L
	0.15
	

	
	
	
	SS
	200mg/L
	0.12
	

	
	
	
	NH3－N
	35mg/L
	0.024
	

	
	
	
	动植物油
	40mg/L
	0.021
	

	
	
	
	总磷
	8mg/L
	0.0048
	

	固体

废物
	施工期
	土石方开挖、回填
	土石方
	—
	520m3
	堆至矿区临时堆土场，用于回填采空区。

	
	
	施工场地
	建筑垃圾
	—
	120t
	可回收部分出售给废物回收站，不可回收部分运至建设部门指定场所。

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	—
	0.84t
	现有办公区设有的垃圾桶，由员工统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置。

	
	运营期
	生产固废
	剥离表土
	—
	1636
	回填项目矿区采空区，其余部分运至临时堆土场堆放，用于矿区道路铺设、厂区平整回填及矿区闭矿后封场覆土等，利用率达100%。

	
	
	
	废土石
	—
	1500
	

	
	
	
	含油抹布
	—
	0.01
	与生活垃圾一起由员工统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置。

	
	
	
	废机油、废油桶
	—
	0.02
	暂存于本次环评提出的危险废物暂存间，定期交由厂家或有资质的单位处理处置。

	
	
	办公生活区
	生活垃圾
	—
	7.5
	由员工统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置。

	噪声
	施工期
	挖掘机、打桩机等施工机械噪声：65～110dB(A)。

	
	运营期
	装载机、挖掘机、空压机、潜孔钻机等设备噪声：70～120dB(A)

	主要生态影响:

露天剥离采矿方式对自然生态景观和自然植被破坏明显，表土剥离、矿石采掘将扰动地表，破坏矿山范围内地表结构、植被和土壤，如不采取防范措施还可能引起或加剧水土流失；剥离表土的产生和堆放，处置不当可能引起或加剧水土流失，甚至引发崩塌、滑坡、

泥石流等地质灾害。因此，通过修建截水沟、排水沟和沉砂池等防治水土流失。



表七  环境影响分析

	一、施工期环境影响简要分析

1、大气环境影响分析
（1）扬尘
施工期对空气环境影响的主要污染物为粉尘，主要有施工扬尘和运输道路扬尘，施工扬尘主要来自于项目建设过程中基础的开挖、填平等整地工作，主要影响范围局限在施工场下风向150m范围内。根据北京市环境科学研究院对建筑工程施工工地的扬尘监测结果，在施工现场近地面的粉尘浓度为0.5～12mg/m3，空气环境的影响范围较小，且程度较轻。但在风大的季节，颗粒物将随风飘散，对施工场地附近环境的空气质量影响较大。而运输扬尘是由于施工车辆在道路上运输材料等引起的，主要受车辆行驶速度、载重量、风速、路面积尘量和路面湿度等因素的影响，根据北京市环境科学研究院对施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，运输车辆下风向50m处TSP浓度达到11mg/m3左右，下风向100m处TSP浓度达到9.5mg/m3左右，下风向150m处TSP浓度达到5 mg/m3左右，超过环境空气质量二级标准小时均值。
综上所述，项目施工期对周围大气环境有一定的影响，但是在采取施工场地围挡、施工出入口处铺垫碎石道路、施工场地定期洒水、建筑材料等措施后，可有效减少施工扬尘对周围环境的影响，且影响只是暂时的，随施工结束，施工扬尘影响将消失。

（2）燃油机械废气

施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的废气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。
（3）装修废气

根据项目工程分析，装修阶段需向周围大气环境排放少量装修废气，主要来自于油漆、涂料等施工材料。由于项目装修工作量较少，所以产生的装修废气较少，对周围的环境影响较小。
2、水环境影响分析

（1）生活污水影响分析
项目施工期使用旱厕，施工人员日常生活污水主要是清洗废水，产生量很小，为0.08m3/d，主要污染物是SS，所以采用污水桶收集沉淀后用于场地洒水降尘，所以施工期产生的生活废水对周围水环境的影响不大。
（2）施工废水影响分析

项目施工废水主要是混凝土养护废水，平均每天产生量约为5.3m3/d，主要污染物为SS，环评建议项目在施工场地内设置1个容积为7m3的沉淀池，施工废水隔油沉淀后回用于项目混凝土养护、洒水降尘等。通过采取以上措施后项目产生的施工废水对周围水环境影响较小。

（3）设备清洗废水影响分析

根据工程分析，项目施工过程中将产生0.8m3/d的设备清洗废水，产生的废水统一收集后进入施工场地内沉淀池沉淀处理后回用于项目区洒水降尘。通过采取上述措施后，设备清洗废水对周围水环境的影响不大。

（4）雨天形成地表径流污染的影响分析

项目基槽开挖和基槽施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后可能造成水体污染，致使水体水质下降。针对该类废水，环评要求项目在项目施工场地1个15m3的临时沉砂池，地表径流收集沉淀后排入周边自然沟渠，采取以上措施后，项目施工期地表径流对区域地表水体水质影响较小。
综上所述，项目在施工过程中严格采取上述措施，施工过程中产生的施工废水均得到妥善处置，对周围地表水环境影响不大。
3．声环境影响分析

项目夜间不施工，施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成。

（1）施工机械噪声衰减预测模式

噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下：

LA（r）＝LAref（ro）－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)       （公式1）
式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，
Adiv＝20lg（r/ro）

 Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为10dB；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，

Aatm＝α(r/ro)/1000，查表取α为2.8；

Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc＝5lg(r/ro)。

（2）施工期间噪声影响预测结果

①施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，随距离的增加噪声因散射而减小。根据点声源距离衰减公式得出噪声衰减的结果见下表。
表7-1   施工噪声值随距离衰减的关系

距离（m）

1

10

20

30

40

50

60

ΔL[dB（A）]

0

20

26

30

32

34

36

②施工期施工机械噪声叠加结果

施工期施土石方阶段、基础打桩阶段、主体建筑及配套设施阶段、室内外装修阶段，取本项目主要的施工阶段各高噪设备同时运行情况下的噪声叠加值，叠加公式：

LA=
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              （公式3）
式中：Li—— 第i个声源在预测点的声级，dB（A）；

      LA——某预测点噪声总叠加值；

      n——声源个数

（3）影响预测

由于项目施工分阶段进行，本次评价分别预测各阶段施工机械在不同距离处的噪声情况及对敏感目标的影响情况。各施工阶段中主要产噪机械的噪声源强如表5-3所示，假设各施工阶段噪声较大的噪声源同时施工，在只考虑项目围墙衰减、空气吸收、附加A声级衰减的情况下，根据式（1）对项目各施工阶段多台设备同时施工时用地红线外不同距离处的噪声值进行预测，预测结果见下表。
表7-2  各主要施工机械在不同距离处的贡献值
施工

机械

不同距离处 的噪声预测dB(A)

5m

7m

10m

15m

20m

23m

25m

30m

50m

60m

土石方阶段

挖掘机

68.5

64.8

61.0

56.6

53.4

51.9

51.0

49.0

43.4

41.4

基础打桩阶段

长螺旋打桩机

77.5

73.8

70.0

65.6

62.4

60.9

60.0

58.0

52.4

50.4

吊机

52.5

48.8

45.0

40.6

37.4

35.9

35.0

33.0

27.4

25.4

工程钻机

57.5

53.8

50.0

45.6

42.4

40.9

40.0

38.0

32.4

30.4

空压机

72.5

68.8

65.0

60.6

57.4

55.9

55.0

53.0

47.4

45.4

叠加值
78.8

75.1

71.2

66.8

63.7

62.1

61.2

59.2

53.6

51.6

主体配套设施建设阶段

振捣机

77.5

73.8

70.0

65.6

62.4

60.9

60.0

58.0

52.4

50.4

切割机

82.5

78.8

75.0

70.6

67.4

65.9

65.0

63.0

57.4

55.4

模板拆卸

77.5

73.8

70.0

65.6

62.4

60.9

60.0

58.0

52.4

50.4

电锯

82.5

78.8

75.0

70.6

67.4

65.9

65.0

63.0

57.4

55.4

叠加值
86.7

83.1

79.2

74.8

71.6

70.1

69.2

67.2

61.6

59.6

室内外装修阶段

电锯

82.5

78.8

75.0

70.6

67.4

65.9

65.0

63.0

57.4

55.4

砂浆机

47.5

43.8

40.0
35.6

32.4

30.9

30.0
28.0
22.4

20.4

吊车

62.5

58.8

55.0

50.6

47.4

45.9

45.0

43.0

37.4

35.4

切割机

82.5

78.8

75.0

70.6

67.4

65.9

65.0

63.0

57.4

55.4

叠加值
85.5

81.9

78.0

73.6

70.5

68.9

68.1

66.0

60.4

58.4

建筑施工厂界噪声限值

昼间≤70dB（A），夜间不施工

场界噪声影响预测结果及分析
项目夜间不施工，根据项目平面设计图中主体建筑距离项目边界距离对项目各个阶段厂界噪声进行预测，本项目采用各施工阶段单台设备最大噪声值各施工阶段的厂界噪声进行预测，预测结果如下表所示。
表7-3  项目施工期厂界噪声预测结果
预测距离（m）
东场界（50）
西场界（102）

北场界（175）

南场界（83）

土石方阶段
噪声叠加贡献值dB（A）
43.39
35.50
29.43
37.79
达标情况
达标
达标
达标
达标
基础打桩阶段
噪声叠加贡献值dB（A）
52.39
44.50
38.43
46.79

达标情况
达标

达标

达标

达标

主体配套设施建设阶段
噪声叠加贡献值dB（A）
57.39
49.50
43.43
51.79
达标情况
达标

达标

达标

达标

室内外装修阶段
噪声叠加贡献值dB（A）
57.39
49.50
43.43
51.79
达标情况
达标
达标
达标
达标
注：1、表中距离均为主体施工点与项目厂界之间的最近距离（项目建筑退让距离）。
    2、建筑施工厂界噪声限值，昼间≤70dB（A），夜间不施工。
根据上表，项目施工期各阶段厂界噪声均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准限值，且施工期较短，距离项目最近的敏感目标为西南面450m处的茨塘村四组，与本项目之间的距离较大，所以项目施工期对周围的环境影响不大，且随着施工期结束噪声影响将消失。
固体废物环境影响分析

项目施工过程中的固体废物主要为废弃土石方、施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

废弃土石方

根据工程分析，项目施工期共产生废弃土石方为520m3，堆放在原项目排土场，用于回填采空区，后期将采取设置排水沟、进行绿化等措施以减少水土流失，因此，项目产生的废弃土石方对周围环境的影响不大。
（2）建筑垃圾

根据工程分析，项目施工期共产生建筑垃圾约120t。建设单位应要求施工单位对建筑垃圾分类收集、分类处置，木屑、钢筋等可回收的回收利用，其余建筑垃圾集中堆放，定时清运到建设部门指定处置场所处置，所以项目产生的建筑垃圾可以得到有效处置，对周围环境影响小。
（3）生活垃圾

生活垃圾由现有办公区设置的垃圾收集桶收集，由员工统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置。旱厕由附近村民定期清掏，粪便作为农家肥使用。

施工期产生的固体废物，采取措施统一处置后，不会对环境造成大的影响，且随施工结束，施工期固体废物对环境造成的影响将逐渐恢复。

生态环境影响分析

本项目扩建区域工业场地用地为草地和坡耕地，植被覆盖较少。施工期将改变其地形地貌，使工业场地区域产生人工开挖的痕迹，加上地面扬尘的产生，各种施工机械的运转，对整个区域的生态会造成一定的负面影响。

施工期对生态的不利影响只有在施工后期项目初步完成建设、裸露地表得到覆盖、绿化完成后，才会逐渐得到减缓，最终将消失。

项目施工期对生态影响的防治措施：一是合理安排施工程序，易造成水土流失的施工尽量避开雨季；二是加快施工进度，缩短施工时间；三是在施工的同时完善施工区内的边坡治理。施工期对景观的影响属于短期的不利影响，其影响是暂时的和可以恢复的。

二、营运期环境影响分析

1、生态环境影响分析

（1）植被及动物资源影响分析
1）植被资源影响分析
项目施工期对地面进行开挖和填筑，使工程施工范围内的植被遭到砍伐、铲除、掩埋等一系列的人为破坏，这些破坏是永久的和不可逆的。项目运营期矿山开采导致地表塌陷造成的植被破坏，由于项目建设区域人为开发较早，原生植被遭到破坏，项目区未发现国家公布的珍惜保护植物种类，植被类型也比较单调，故项目的建设不会对植被类型和植物种类的多样性产生不良影响。
矿山开采结束后对矿区进行矿区土地平整、表土回填，植树绿化后可以将项目建设对植被以及生态环境的影响降到最低。
2）动物资源影响分析
由于项目工程区范围人为活动开发较早，受人为活动干扰，评价区内多为小型物种，无国家级保护动物。其中鸟类以小型鸟类为主，中等大小的鸟类主要为过路、食虫、食种子的觅食鸟类，栖息于此的多为小型鸟类；两栖类动物种类及数量较少，爬行动物也因其生境单调及人们的捕杀光而使之种类数量较少。
从整体上说，项目的建设将使动物的栖息和活动场所缩小，少数动物的繁殖将有可能受到一定影响，但不会导致任何物种的消失。总体对野生动物的影响不大。
（2）占地影响分析

项目的占地土地利用现状以林地、草地和坡耕地为主，工程共占地13.5hm2，其中林地6.53hm2，草地4.8hm2，坡耕地2.17hm2，占地性质均为永久占地。

①项目占用林地面积为6.53hm2，建设单位须根据《森林法》有关规定，补植树木或交纳补偿金。同时，对于被占用的林地，将在矿山开采过程中和闭坑后进行绿化和复垦使植被得以逐渐恢复。

②项目占用坡耕地面积为2.17hm2，不占用基本农田。对此，环评要求切实做好占用耕地的相关补偿工作，做好村民的协调工作。在废石场服务期满后，尽量做好复垦工作，将失去的耕地补偿归还给当地农户。

（3）对景观的影响分析

工程建设需占用林地以及坡耕地，使工程区内植被覆盖率下降；露天开采矿石，将形成露采边坡；同时矿场裸露，旱季将会导致施工现场内尘土飞场，而雨季将造成泥沙流失；加之剥离土的堆积，使矿区原来的地貌环境将随之发生较大改变。从评价区所在地的实际情况分析，当地主要为人工农业景观及山地景观。本项目建设后，由于露采场将在山坡开采，对当地的景观影响较大，将使原来的人工农业景观和山地景观变为裸地景观，导致景观功能下降。在服务期满后，要对顶面以及坡面均采取相应工程和植物措施进行土地平整、覆土、绿化，尽量降低废石场造成的景观不利影响。

（4）水土流失影响分析
1）水土流失成因
工程建设过程中，水土流失成因主要表现为以下几方面：
①侵蚀外营力。在降水、风力、重力等外营力的作用下，扰动地表的水土流失。
②工程建设施工。由于工程场地平整、建（构）筑物基础开挖及回填、修筑道路等，对原地貌及地表植被造成严重破坏，加剧了土壤侵蚀；且大量表土在剥离、堆存过程中极易受到侵蚀外营力的作用因而产生水土流失
③因岩石节理发育；受节理影响，岩质强度大幅降低，可能产生小规模滑坡、崩塌灾害等地表变形，导致水土流失。
④在矿山开采过程中，由于地下开采导致矿区部分区域呈中空状态，由于外力作用，如暴雨冲刷、爆破振动等因素可能会发生地表塌陷，地表塌陷后，水土流失加剧。

2）水土流失防治责任范围及分区
根据项目水土保持资料，本项目水土流失防治责任范围分为工程建设区和直接影响区。
3）水土流失预测
通过水保方案预测，项目整个生产过程中可能造成的水土流失总量为2713.50t，原生水土流失量为390.60t，新增水土流失量为2322.90t，其中矿山开采区为1842.50t，工业场地为209.00t。

4）水土流失保护措施

根据项目水土保持资料，新增的水土保持措施数量有：

①工程措施：原采空区土质排水沟360m，临时拦挡380m，已开采区域植被恢复3.25hm2，临时撒草绿化0.70hm2；工业场地增加排水沟400m，沉砂池1座；矿山道路增加沉砂池1座，临时拦挡80m；回车场地排水沟70m，临时拦挡130m。工程量：土方开挖534m2，M7.5浆砌石260m2，砌砖26m3，M10砂浆抹面825m2，编织袋装土填筑590m3，编织袋拆除590m3，撒草绿化0.70hm2。
②植被措施：植被恢复面积3.25hm2，共需栽植车桑子24375株，栽植爬山虎6400株，撒播草籽3.25hm2，穴状整地30775个，覆土9750m3，抚育管3.25hm2，考虑5%的补植率，需车桑子25594株，爬山虎6720株，草籽和狗高羊茅和狗牙根各102.38kg。
（5）社会环境影响分析
矿山开采期，可能会对该区域的环境产生一定的污染隐患。建设单位应该严格执行环评提出各项措施，提高员工的环境保护意识，采用节能环保的生产理念，能将项目区对周边的环境影响降低到最小。

矿区征地范围内不涉及基本农田保护，矿区开采不会造成农民基本农田面积减小，不会影响矿区周边居民的正常生活生存。

矿山运营后能带动周边的经济发展，为本地的村民提供新的就业岗位，可以取得良好的社会效益。
（6）闭矿后环境影响分析

项目服务期满后若不进行有效的管理和治理，将会加剧和形成一些环境问题，主要环境问题有：

1）由于采矿活动对岩石的稳定性造成一定的影响，局部地段可能会发生小型边坡崩滑等地质灾害。

2）矿区由于植被破坏和水土流失导致生态环境的恶化以及对景观的破坏。

针对矿山可能产生的环境问题及国家地方相关法律法规要求，项目必须进行地质环境治理和生态环境恢复工作。另外，矿山服务期满后也必须采取闭矿措施。主要措施有：

①工程措施

闭矿时对软弱岩层边坡，采取锚喷、浆砌、喷射混凝土等方法予以加固等防护措施，既能保证主体工程的施工安全又能有效地减少该区域的水土流失，闭矿后保持截排水设施通畅，在矿区上方外围建设截水沟，下方设置挡渣墙以及排水沟，防止水土流失，进行工程地质详细勘察，根据勘察结果采取必要的工程措施。对场地进行土地整治，缓坡进行表土覆盖。

②植物恢复措施

应根据项目区气候、土壤等条件，选择较适宜本地生长的造林绿化树种对矿山平缓地段进行植被恢复，植被应选用当地土著植物，具体工程可委托有资质的施工单位进行操作。

在采取以上的措施后，项目在服务期满后对环境的影响不大。
2、废气环境影响分析
（1）粉尘

1）产生量及排放量

项目内粉尘的产生源主要为开采区的开采、装卸、道路运输、破碎加工等，由项目工程分析可知，项目粉尘产生量为66.603t/a，排放量为11.021t/a。项目生产过程产生的无组织粉尘排放源强及排放特征见下表。

表7-4  TSP排放源强及排放特征

排放方式

排放源

排放量

备注

无组织排放

开采区的开采、装卸、道路运输、成品堆场、破碎加工等
11.021t/a、1.53kg/h

一年按300天计算，每天工作24小时

2）影响分析

本次评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式即SCREEN3模式进行预测分析。本次评价以各区域场界为边界，按照面源进行扬尘影响预测分析。
表7-5  SCREEN3模型无组织粉尘排放参数一览表

参数

数值

面源有效高度

5m

面源宽度

320m

面源长度

425m

污染物排放速率粉尘

1.53kg/h

采用估算模式预测项目粉尘排放下风向1500m范围内地面质量浓度见下表。
表7-6   项目无组织粉尘排放预测

距源中心下风向距离（m）

下风向预测浓度（mg/m³）

浓度占标率（%）

10
0.01717
1.90778
100
0.0197
2.18889
190
0.02165
2.40556
200
0.02176
2.41778
300
0.02061
2.29
400
0.01196
1.32889
500
0.008515
0.94611
550
0.00743

0.82556

600
0.006573
0.73033
700
0.005301
0.589
800
0.004399
0.48878
900
0.003727
0.41411
1000
0.003207
0.35633
1100
0.002791
0.31011
1200
0.002455
0.27278
1300
0.002179
0.24211
1400
0.00195
0.21667
1500
0.001758
0.19533
最大落地浓度出现位置（m）

最大落地浓度（mg/m³）

浓度占标率（%）

270
0.02338
2.59778
表7-7  项目区排放粉尘最大地面浓度预测评价情况
污染物

最大地面浓度预测值mg/m3
占标率%
出现位置m
执行标准 mg/m3
达标情况

TSP

0.02338
2.59778
270
0.9

达标

由表7-3、表7-4可以看出，项目无组织粉尘排放下风向270m处出现最大落地浓度为0.02338mg/m³，占标率为2.59778%，能满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准要求，项目无组织粉尘排放对周围环境影响较小。项目严格落实本次评价提出的环保措施后，无组织粉尘排放量带来的影响明显减少。

3）项目粉尘排放对敏感点的影响分析
根据调查，项目周边大气环境保护目标主要为茨塘村四组居民点（距项目开采区约550m；距项目加工区190m。），采取《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式SCREEN3计算敏感点粉尘地面浓度，预测结果见表7-5。

表7-8   敏感点处粉尘地面浓度   单位：mg/m3 
序号
敏感点

距离（m）

预测值

占标率%
标准值

评价结果

1
茨塘村四组居民点
距加工区190m
0.02165
2.40556
0.9
达标

距采矿区550m

0.00743
0.82556
由上表可知，项目粉尘排放在敏感点处的落地浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，即≤0.9mg/m3，项目排放粉尘对周边敏感点影响较小。

4）大气防护距离的计算

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）中的有关规定，采用大气环境防护距离中的SCREEN3模型计算本项目内大气的环境防护距离。本环评主要选取开采区、场内运输道路、堆场及破碎加工区作为一个矩形源强来计算大气环境防护距离，经测量得矩形长宽分别为425m、320m，具体计算结果见下图。
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图7-1  项目无组织排放的粉尘大气环境防护距离计算过程图
表7-9   无组织大气环境防护距离计算表

序号

排放源位置

开采区、道路运输等
1

面源有效高度(m)
5
2

面源宽度（m）

320
3

面源长度（m）

430
4

污染物排放速率（kg/h）
1.53
5
环境标准浓度限值（mg/m3）
0.9

6
大气环境防护距离
无超标点

根据计算结果，本项目无组织排放粉尘均未出现超标点，因此本项目无需设大气环境防护距离。
（2）爆破废气

本项目白云岩矿爆破过程中炸药产生的污染物产生量不大，由于项目用地空旷，爆破废气能较快在大气中自然扩散，对周围大气环境影响不大。
（3）尾气
矿山在采矿剥离开采、装卸和运输矿石时，使用挖掘机、装载机、推土机等施工机械和运输车辆，运行过程中排放少量尾气，由于产生的尾气也不多，依靠较好的空气对流条件可在短时间内扩散，对周围环境影响不大。
（4）食堂油烟

本项目职工食堂使用电、液化气等清洁能源，就餐人数较少，燃烧废气中污染物较少，油烟经厨房安装的抽油烟机收集脱油后排放，对周围的环境空气质量影响很小。

（5）矿石运输道路扬尘
项目矿区矿石在运输过程中会产生扬尘，环评要求对车辆加盖蓬布或防尘网，且对矿石以及道路路面进行洒水降尘，从而减少扬尘的产生。对周围环境影响不大。
综上所述，项目产生的各种废气污染严格按照环评提出的处理措施处理后，可达标排放，对周边环境空气质量影响不大。
3、水环境影响分析

（1）生产用水

本项目矿区及加工区生产过程中均不产生废水，矿区位于当地侵蚀基准面以上，无矿坑涌水现象，并且矿石的化学成分是CaMg(CO3)2，受雨水淋漓不会产生有害污染物，淋沥废水水质与大气降雨水质基本没有差别，所以矿山开采对地面水和地下水环境影响较小。项目防、排水任务主要是排出采场内外的大气降水，采场外的雨水通过在采区边界外修建截水沟排走，采场内产生的暴雨径流泥砂较多，在矿区北角采场最低部位修建容积为27m3沉沙池1座，蓄砂排清，并在旱季清除蓄积的泥砂，泥沙运至临时堆土场堆存，对周围地表水环境影响较小。
本项目生产用水为晴天对采挖、凿岩、破碎、产品临时堆场、公路洒水降尘用水以及加工区洒水降尘用水，用水量约为40.82t/d，凿岩、洒水降尘等用水使用隔油沉淀池处理后的生活污水，不足部分使用新鲜水，项目无生产废水排放。

项目破碎、筛分、皮带输送等工序采用湿式降尘，用水量为18t/d，5400t/a,用水使用新鲜水补充，破碎、筛分、皮带输送过程中所用的水全部被石灰岩吸收，无生产废水排放。

（2）生活污水

本项目劳动定员30人，其中20人在项目区内食宿，其余为当地村民，自行回家食宿，生活污水产生量约为2m3/d，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、磷酸盐、动植物油、SS等。
项目内矿区、加工区、办公生活区雨水经排水沟收集后流入项目北面的沉砂池，生活污水经隔油沉淀池处理后暂存于储水池中，储水池内的水全部回用于晴天洒水降尘、凿岩、加工区湿式破碎、洒水，不外排，对周围地表水体影响较小。

综上所述，本项目矿区雨水、加工区、办公生活区雨水经排水沟收集后排入沉沙池中，生活污水经隔油沉淀池处理后再进入储水池储存，储水池的水全部回用于晴天矿区洒水降尘、凿岩、加工区洒水降尘，因此项目产生的废水不外排是可行的。
（3）项目采区、堆土场对地表水的影响分析
1）项目为露天开采，采场面积为127500m2，汇水面积大，淋滤废水收集量大，根据《富民云茂耐火材料厂永定镇白云石塘水土保持方案初步设计报告书》，本项目在原项目采空区的排水沟措施的基础上，新增土质排水沟360m，并且在矿山道路新增道路排水沟以及末端新增1座6m*3m*1.5m的沉砂池；在已开采区进行植被绿化。由于开采淋滤废水中主要污染物为SS，因此通过植被草坪的阻挡和减小地表径流速度，可减小淋滤废水中SS的含量。最终，雨季采区淋滤水通过矿山开采区土质排水沟以及道路排水沟后排入末端的沉砂池中收集沉淀处理后在排入天然排水沟中，从而有效减小淋滤废水对周围水体的影响。

2）项目临时堆土场设置在矿区的西南部低洼地带，占地面积为0.70km2。旱季无流水，不会形成冲刷，对地表水体的影响小。雨季由于降雨量较大堆土场截排水沟范围内面积所产生的径流较大，水流冲刷的分选作用，废土石中的土料物质将被带走，因此造成水土流失较为严重，为防止松散堆积体的流失，开发利用方案设计拦渣设施，采用毛石水泥沙浆砌筑防护墙，在防护墙最底部留置渗水洞，在堆土场的最高处设置车档，雨季堆土场截排水沟外雨水随两侧截水沟排走，仅在截排水沟截流范围内的降雨将会在堆土场内形成淋滤水。本项目废石属于第I类一般工业固体废物，堆土场淋滤液主要污染物为SS，经过防护墙墙渗出后可外排或用于旱季降尘用水。由于堆土场截排水沟实现了清污分流，矿山关闭后及时绿化恢复，堆土场淋滤水就不会对下游河流水体产生明显影响。
（4）项目排水方案

项目内实行雨污分流排水体制，项目内矿区、加工区、办公生活区雨水经排水沟收集后流入项目北面的沉沙池，最后排入天然排水沟中；生活污水经隔油沉淀池处理后暂存于储水池中，储水池内的水全部回用于晴天矿区洒水降尘、凿岩、加工区湿式破碎、洒水降尘，不外排。
（5）项目生活污水回用可行性分析

项目内设置旱厕，无冲厕废水产生，粪便供附近农民用作农家肥。本项目生活污水产生量为2m3/d，600m3/a，因此，本项目应设置3m3的隔油沉淀池处理生活污水。项目生活污水主要是员工的餐饮废水、洗漱废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油等。由于矿区洒水降尘用水对水质要求不高，因此项目生活污水经隔油沉淀池处理后回用于矿区洒水降尘是可行的。

综上所述，生活污水经处理后可得到合理回用，不外排，对周围地表水环境影响较小。

4、声环境影响分析

本项目噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同阶段会产生不同的噪声，其强度与工作状态等因素有关。石料开采、破碎产生的噪声以及施工机械运行产生的噪声是本项目主要的噪声来源。根据项目设备特征和周围环境的特点，项目产噪设备可视为点声源，声场为自由声场，噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其噪声衰减预测模式如下：

LA（r）＝LAref（ro）－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)       （公式1）
式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，
Adiv＝20lg（r/ro）

 Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为10dB；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，

Aatm＝α(r/ro)/1000，查表取α为2.8；

Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc＝5lg(r/ro)。
预测点的A声级叠加公式：
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          （公式2）            
公式中：

LA——距声源r处的总A声级；

n——声源数量；

Li——第i个声源的A声级，dB（A）。
（1）矿区噪声影响分析
1）矿区噪声源情况
项目矿区噪声主要来源于开采中的机器设备和运输车辆噪声，源强为70dB(A)～95dB(A)之间。项目矿区主要设备噪声源强见下表：
表7-10  项目矿区主要设备噪声源强
设备名称
数量
等效声级[dB(A)]
叠加噪声源强（dB(A)
潜孔钻机
1
95
95
挖掘机
5
90
96.99
液压铲
1
90
90
轮式装载机
5
93
99.99
浅孔凿岩机
1
91
91
移动空压机
1
95
95
运输车辆
3
70
74.77
2）矿区噪声环境影响预测
根据噪声衰减公式，对矿区各种设备声源在不同距离的衰减计算结果见表7-11。
表7-11  矿区不同距离的噪声衰减结果   单位：dB(A)
距离声源距离(m)

源强

100

150
160
300
500
502
550
设备

潜孔钻机
95
55
51.48

50.92

45.46
41.02
40.99
40.19
挖掘机
96.99
56.99
53.47

52.91

47.45
43.01
42.98
42.18
液压铲
90
50
46.48

45.92

40.46
36.02
35.98
35.19
轮式装载机
99.99
59.99
56.47

55.91

50.45
46.01
45.98
45.18
浅孔凿岩机
91
51
47.48

46.91

41.46
37.02
36.99
36.19
移动空压机
95
55
51.48

50.92

45.46
41.02
40.99
40.19
运输车辆
74.77
34.77
31.25

30.69

25.23
20.79
20.76
19.96
根据噪声叠加公示计算后各距离噪声叠加后的值见表7-12。
表7-12  经过叠加后噪声源强表
距离
源强
100

150

160
300
500
502
550
Leq(dB(A))

103.73
63.73

60.21

59.65
54.19
49.75
49.72
48.92
3）矿区噪声环境影响预测分析
根据项目周围环境关系，保护目标茨塘村四组居民点与矿界距离为502m。从上表的预测结果来看，矿区开采过程中经距离衰减后昼夜即可达到声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值。
为进一步减少项目产生的噪声对周围声环境质量的影响，项目应对潜孔钻机、浅孔凿岩机、移动空压机等安装减噪防振垫等措施进行减振降噪，且经过距离衰减和树林吸声后噪声对环境保护目标的影响较小。
（2）项目加工区噪声影响分析
1）加工区噪声源情况
项目加工区噪声主要来源于破碎区的破碎机、圆锥机，筛分区的筛分机、皮带输送机和运输车辆噪声，源强为70dB(A)～105dB(A)之间。项目加工区四周设有围墙，顶部用钢架结构进行全封闭，隔声值取10dB（A），设备自带的减震垫降噪值取5dB（A），项目改建加工区与扩建加工区主要设备噪声源强叠加值见下表：
表7-13  项目加工区主要设备噪声源强   dB（A）
位置

设备名称
数量
等效声级[dB(A)]
叠加噪声源强（dB(A)
采取的措施

同时运转时的声级值
改建加工区

一级颚式破碎机
1
105
105
破碎区、筛分区底部设置围墙，顶部用钢结构进行全封闭，且对设备采取减震垫等措施等。

107.12

圆锥机
3
95
99.77
反击式破碎机
2
95
98.01
筛分机
4
90
96.02
皮带输送机
4
70
76.02
扩建加工区
一级颚式破碎机
1
105
105
107.12

圆锥机
3
95

99.77
反击式破碎机
2

95

98.01

筛分机
4

90

96.02

皮带输送机
4

70

76.02

2）预测点

根据项目周围环境关系，本项目北、南、东三侧为山体，西面茨塘村四组居民点。因此，本项目主要的保护目标为西面茨塘村四组居民点。本次预测主要预测厂界及茨塘村四组居民点噪声达标情况，预测分为两部分。首先，在改建加工区厂界外1m处，东、西、南和北各布置一个点，敏感点茨塘村四组居民点设1个点，共设置5个预测点；其次，在扩建加工区厂界外1m处，东、西、南和北各布置一个点，敏感点茨塘村四组居民点设1个点，共设置5个预测点。
3）噪声影响预测结果及评价

项目加工区厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)；敏感点执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。改建加工区与扩建加工区预测结果分别见表7-11、表7-12。
表7-14  改建加工区运营期噪声预测结果一览表  单位：dB（A）
项目
东侧厂界
西侧厂界
南侧厂界
北侧厂界
茨塘村四组居民点
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
设备源强
107.12dB（A）
措施
破碎区、筛分区底部设围墙，顶部用钢结构进行封闭，且对设备采取减震垫等。
与加工区距离（m）
60
170
75
70
190
贡献值dB（A）
47.5
35.9
45
45.8
34.6
标准值
昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)
达标情况
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
由上表的预测结果可知，经车间围墙、设备自带减震垫及围墙墙体隔声后，东、南、西、北侧厂界昼间、夜间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，敏感点茨塘村四组居民点处的噪声昼夜间均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，因此影响较小。
表7-15  扩建加工区运营期噪声预测结果一览表  单位：dB（A）
项目
东侧厂界
西侧厂界
南侧厂界
北侧厂界
茨塘村四组居民点
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
设备源强
107.12dB（A）
措施
破碎区、筛分区底部设围墙，顶部用钢结构进行封闭，且对设备采取减震垫等。
与加工区距离（m）
50
350
30
30
60
贡献值dB（A）
49.5
27.5

55.1

55.1

47.5

标准值
昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)
达标情况
达标
达标
达标
达标
达标
超标
达标
超标
达标
达标
由上表的预测可知，经车间围墙、设备自带减震垫及围墙墙体隔声后，东、西侧厂界昼间、夜间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；南、北两侧昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，夜间不能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，但由于扩建加工区南、北两侧为山体，且无敏感目标分布，则影响不大；敏感点茨塘村四组居民点处的噪声昼夜间均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，因此影响较小。

4）噪声对周围敏感点影响分析
项目区敏感目标茨塘村四组居民点位于改建、扩建加工区西面，通过对改建加工区与扩建加工区运营期噪声预测可知：项目通过对破碎区、筛分区底部设置围墙，顶部用钢结构进行全封闭，且对设备采取减震垫措施后，改建加工区设备噪声对西面敏感目标的贡献值为35.9dB（A），扩建加工区设备噪声对西面敏感目标的贡献值为27.5dB（A），经叠加公式叠加后，贡献值为36.49dB（A），则茨塘村四组居民点噪声值昼夜均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目噪声对周边村民影响较小。项目运输成品石料时会经过茨塘村四组居民点，本环评要求对运输成品的运输车辆经过村庄时必须匀速慢行，禁止鸣笛等，降低交通噪声对沿途村庄的影响。

本环评建议采取以下措施：

①在主要噪声设备如破碎机、筛分机等与地面之间安装减振垫，以减少振动的传递；

②紧固设备上的所有部件，特别是需要经常更换的零部件，避免因个别部件的松动而产生的额外振动；
③在振动筛轴承的内外套之间加以阻尼处理，减小轴承的振动和降低轴承的噪声；
④在筛分机筛箱的侧板、入料给料口、排料口和接料底盘内加贴橡胶板，有效地抑制振动筛侧板的高频振动，减少辐射噪声；
⑤在项目周围多种植降噪能力强的树木，搞好绿化等措施；
⑥加强对岗位操作人员的劳动保护，对噪声危害较大的工作区和岗位应采取防范措施，并配备噪声防护用具，保护工人的身体健康；
⑦运输车辆经过村庄时，必须匀速慢行，禁止鸣笛。
（3）矿山开采爆破影响分析
1）爆破对环境影响分析
爆破对环境影响主要为爆破噪声、爆破振动、爆破粉尘、爆破飞石。

①爆破噪声

爆破将产生高声功率的瞬间噪声，其声功率高达120dB（A），对采场周边有一定影响，特别是对长时间在采场工作的人员有很大的损害。距离项目区最近的敏感点为茨塘村四组居民点，与矿界的距离为502m，运营期爆破噪声经距离衰减后对敏感点基本无影响。
②爆破振动

本项目采用小剂量多次用药的爆破方式，矿区边界距茨塘村四组居民点的距离为502m，处于爆破振动安全距离之外，爆破振动对周边村庄影响较小。
③爆破粉尘

爆破产生的粉尘量属于间断排放，爆破产生的粉尘量不大，爆破粉尘主要沉降在采区内，对周边大气环境影响不大。

2）对策措施和建议：
①爆破需由专业队伍进行爆破。爆破点外设立300m的爆破警戒线，爆破时由专人值守，在显著位置安设明显标志，爆破前同时发出音响和视觉信号。
②在项目区乡村公路两端设专人站岗放哨，严禁车辆人员通过，待爆破工作结束并确认安全后方可进入采场。

③控制爆破，合理布局炮眼，减少飞石，对工作人员采取佩戴耳塞的措施。
④爆破后及时对爆破粉尘采用洒水降尘，降低爆破粉尘对周围环的影响。

⑤严格按照爆破设计进行爆破作业，严禁采用扩壶爆破，严防矿山的爆破作业对其它设备设施造成爆破伤害，确保矿山生产安全。

综上所述，根据以上分析，矿山爆破对周边环境有一定的影响。矿山严格执行环评提出减小对周边环境及人体的影响的措施，该影响能够被接受。
5、固体废物环境影响分析

矿山露天剥离开采加工产生的固体废物，主要为剥离表土和废土石，项目产生的剥离表土及废土石全部堆存在项目西南面的临时堆土场。目前堆土场没有相应的防护措施，本环评要求堆土场建设稳固的挡渣墙、排水沟对表土、废土石进行拦护，避免引起或加剧水土流失，防止引发崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的产生。

项目运营期产生的固体废物主要是生产固体废物和生活垃圾，根据工程分析可知，项目固体废物为3143.53t/a。包括生产固体废物产生量为3136.03t/a，生活垃圾产生量为7.5t/a。其中，生产固体废物主要包括剥离表土和开采中产生的积土夹石块等废土石以及机械过程中产生的废机油、废油桶、含油抹布。剥离表土和开采中产生的积土夹石块等废土石回填项目矿区采空区，其余部分运至临时堆土场堆放，用于矿区道路铺设、厂区平整回填及矿区闭矿后封场覆土等，利用率达100%，不产生永久弃渣。废机油与废油桶属于危险废物，产生量为0.03t/a，暂存于本次环评提出的危险废物暂存间，定期交由厂家或有资质的单位处理处置；含油抹布属于危险废物豁免管理清单中所列物品，与生活垃圾一起由员工统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置。本项目生活垃圾由员工统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置。

本项目的固体废物能够100%处置，对周围环境的影响较小。
根据现场踏勘，项目内未设危废暂存间，所以环评要求加设1个危废暂存间用来储存危废。环评建议危废暂存间面积为10m2，位于机修房附近，暂存间的设置需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，危险废物临时存储间必须密闭，做好防风、防雨、防晒、分类堆放，设标识牌，并按照规定做好危险废物堆放区地面硬化，加强堆放区的防雨和防渗措施。
危险废物储存、处置要求
1）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求危险废物处置间需满足以下要求：
①危险废物贮存场、处置场必须符合国家规定标准，配套防火器材、要求防渗漏。
②储存室均需要设施照明措施。
③储存室地面必须进行硬化地面，且表面无裂痕。
④储存室周围设置截排水沟。
2）储存措施要求：
①厂方应每一次都对回收的危废进行记录，具体内容包括：废物名称、来源、数量、特性、入室日期、存放地点、出室时间以及回收单位名称。
②定期检查废油桶有无破漏、渗漏和污染，发现破损，应及时采取措施清理处置。
采取上述处理措施，本项目固体废物均得到了合理处置，固废处置率100%。项目固体废物对环境影响较小。
6、临时堆土场选址合理性分析

①项目矿区表土以及土夹石产生量为3136t/a。产生表土部分进行边开采边回填，其余部分运至临时堆土场堆放，用于矿区道路铺设、厂区平整回填及矿区闭矿后封场覆土。临时堆土场占地面积0.70hm2，高度为3.0m，容量能满足使用要求。堆土场设挡拦挡和完善的截、排水设施后一般不会造成废石流失、环境污染。

②堆土场周边无公共设施、工业企业、居民点等，不会对生产、生活、安全造成不利影响；

③堆土场位置避开断层、断层破碎带、溶洞区，不在河流、湖泊管理范围内；

④堆土场不占基本农田，不位于对重要基础设施、人民生命财产安全及行洪安全有重大影响的区域；

综上所述，堆土场选址合理可行，符合相关规范的要求。
7、环境风险分析

（1）风险事故源强分析

本项目运营期的环境风险为边坡危害、爆破过程中引发的伤亡事故、职业危害影响。

（2）环境风险管理

①边坡危害由于露天采场边坡参数设计不合理或生产过程中未按设计进行开采，如台阶设置过高、无安全平台和清扫平台、爆破作业使用药量过大、坡面角较陡或超挖或掏采、采场周围没有设置截排水沟设施或设施损坏、边坡管理不当等，都易造成边坡滚石、坍塌（滑坡）的危险，危及矿山作业人员和设备、生产安全。破碎系统周围边坡未进行支护或护坡不稳定，发生边坡失稳(滚石、滑坡、泥石流)等。通过制定切实有效的技术方案；按照规范、规程要求进行设计、开采；根据岩性和铲装设备确定合理的台阶高度、坡面角、边坡角；定期进行边坡稳定性分析及监测；在采场境界外或各台阶修挖截排水沟。采取以上措施后边坡风险影响不大。

②爆破过程中由于操作不但会引发爆破伤亡事故；在爆破过程中要严格执行《爆破安全规程》；爆破过程统一由富民县民爆公司专业技术人员实施，并做好警戒线和人员疏散，爆破风险影响不大。

③职业危害影响主要为粉尘、噪声、有毒有害气体等，在开采过程工程，对场区进行洒水降尘，对破碎工序采取湿式作业，操作人员佩戴防尘口罩、防噪声耳罩等，采取以上措施后能有效的降低操作人员的职业危害影响。

（3）环境风险事故应急预案及处理措施

采石场应设有专职安全员、环保员，并充分利用已建成的事故应急处理系统，负责生产区的安全生产工作。在此基础上建议成立事故应急组织，由采石场法人及生产、安全、环保部门的领导组成，发生事故时以领导小组为主，负责矿区重大事故应急救援的指挥工作。应急处理预案内容： 

①一旦发生突发性事故立即发出警报；

②领导小组组织有关人员会同发生事故的部门查明事故原因，提出控制、消除事故的意见，并立即通知当地安全、消防部门，组织事故抢险及处理；

③在存在危险设施的危险源内外，应制定事故现场的工人应采取的紧急补救措施，特别应包括在突发事故发生初期能采取的紧急措施，如紧急停车等；

④企业应确保应急救援预案所需的人员和应急物资等能及时、迅速到达或供应；

⑤企业在编制现场事故应急救援预案中应考虑建立应急控制中心。

⑥保护好事故现场，必要时在事故现场周围建立警戒区域，维护现场秩序，防止与救援无关人员进入事故现场，保障救援队伍、人员疏散、物资运输等的交通畅通，避免发生意外事故。同时，协助发出警报、现场紧急疏散、人员清点、传达紧急信息、事故调查等。

三、选址合理性分析

项目选址位于位于富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山，项目区水、电、通信设施完备，土地较平坦。交通道路通畅，车辆进入方便，便于建设施工和项目建成投入使用。项目区范围及周边无古树名木及文物保护单位，评价范围内不涉及自然保护区，亦无需要特殊保护的环境目标。所以，本项目不属于上述禁止开采的区域。项目选址是可行的。
1、与云南省非煤矿山转型升级相符性分析
本项目与云南省人民政府文件云政发【2015】38号《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级实施意见》的符合性分析详见下表。
表7-16  项目与《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级实施意见》符合性分析表
文件要求

项目情况

符合性

生产矿山应当具备以下基本条件：
-
-
(1)生产规模符合标准要求,矿山符合已批准的矿产资源规划、矿业权设置方案和矿区总体规划；
本项目于2017.7.27提交矿产资源开发利用方案，并通过专家审查，生产规模符合标准要求,矿山符合已批准的矿产资源规划、矿业权设置方案和矿区总体规划。
符合

(2)依法取得采矿许可证、工商营业执照和安全生产许可证等证照,达到安全生产标准化三级及以上；
本项目已取得采矿许可证、工商营业执照以及昆明市安全生产监督管理局专家排查会诊建议书。

符合
(3)与相邻矿山以及村庄、重要设施之间的安全距离符合“严格新建非煤矿山准入标准”的有关规定，即露天采石(砂)场矿界与村庄的距离不得小于500米,矿界与矿界之间安全距离不得小于300米；
本项目取得昆明市安全生产监督管理局专家排查会诊建议书，且业主承诺矿界与正前方茨塘村四组居民点的距离为502m。
符合
(4)具有相应资质的设计单位编制的满足国家法律法规和设计规范要求的安全设施设计。通过环境影响评价,有环保审批及验收手续,污染防治和生态保护措施符合有关要求；
原项目于2014年6月取得环评批复，于2015年7月取得水保批复，并落实相关的水保措施，于2018年9月6日进行自主验收，并通过专家验收。
符合
(5)矿山生产系统及安全设施齐全有效,满足矿山安全规程、设计规范要求。地下开采矿山每个矿井至少应有2个独立的直达地面的安全出口,每个生产水平(中段)均应至少有2个便于行人的安全出口,并应同通往地面的安全出口相通。露天开采矿山应自上而下分台阶(层)开采,且台阶高度、台阶坡面角、最终边坡角等参数符合矿山安全规程规范及设计要求；
本项目矿山生产系统及安全设施齐全有效,满足矿山安全规程、设计规范要求。露天开采矿山应自上而下分台阶(层)开采,且台阶高度、台阶坡面角、最终边坡角等参数符合矿山安全规程规范及设计要求。
符合
(6)无重大安全隐患,没有非法、违法开采行为,未使用国家禁止或者淘汰的设备及工艺；
本项目无重大安全隐患,没有非法、违法开采行为,未使用国家禁止或者淘汰的设备及工艺。
符合
(7)有与职业病防治工作相适应的有效防护设施,职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；
本项目有与职业病防治工作相适应的有效防护设施,职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准。
符合
(8)符合国家法律法规和矿山安全生产的其他有关规定。
本项目符合国家法律法规和矿山安全生产的其他有关规定。
符合
由上表可知，本项目符合相关要求。
2、规划符合性分析

项目区域目前尚未列入规划，如今后有涉及项目区域的相关规划颁布实施，则根据相关规划要求进行调整。

3、环境影响可控性分析

由本环评的影响分析可知，项目营运期将产生废气、废水、噪声、固体废物，产生的污染物将对周围环境产生一定的影响。项目在对采矿区、加工区产生的废气进行洒水降尘，加工区破碎使用湿式破碎后产生的粉尘对周围环境影响较小；项目生产过程中无废水排放，生活污水经隔油池池处理后进入储水池储存，储存的水用于洒水降尘、湿式破碎；项目产生的噪声通过距离衰减、安装减震垫及消声器后对保护目标影响不大；剥离表土、废土石堆存在西南面的堆土场内，生活垃圾由员工统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置，固体废物能实现100%处置；通过在项目外修建截水沟及项目内部修建排水沟后能减少项目内的水土流失现象，且项目在采矿结束后会进行覆土绿化，恢复区域内景观生态环境。

综上所述，项目营运期产生的污染物在采取环评提出的各项污染防治对策措施下，营运期产生的环境影响均可得到有效控制，项目的存在不会改变当地的环境功能，能够满足当地环境保护的要求，厂址选择可行。

四、项目平面布局合理性分析

根据项目平面布置可知，项目办公生活区与矿区、加工区分开布置。矿区、加工区地处荒山缓坡上，根据地形条件分为两个相对独立平台，其中矿区的采矿工作面、工作面为第一个平台，位于项目东部，加工区位于项目西面第二个平台，经过平整开阔的区域，进场道路利用项目西南面的现有便道，办公生活区位于加工区西面约130米处，距离矿区边界约为500m，中间有项目矿区进场道路相隔。

1、矿区布置于项目东部，主导风向的下风向，粉尘、扬尘向山体一侧排放，降低对周围环境的影响；

2、加工区布置于项目西面，采矿工作平台下面，扩建的加工区位于改建加工区的东面，两者之间的距离约为20m，加工区由东至西依次布置破碎、筛分工序，有利于项目白云岩矿的开采加工。

3、进场道路利用项目西南面的现有便道，内部延伸连接矿区和加工区，以利于内外运输方便，降低运输成本。

4、改建办公生活区位于加工区西面约130米处，距离矿区边界为502m，中间有进场道路相隔。距离项目最近敏感目标为西面茨塘村四组居民点：与本项目改建加工区以及办公生活区边界相距约15m，与扩建机修区以及生活区边界相距约20m，与矿界相距502m，项目营运过程中产生的粉尘、噪声对办公生活区、环境保护目标影响不大。

综上所述，项目总体布局基本合理。


表八  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容
类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气

污

染

物
	施工期
	土方开挖、材料装卸运输、堆放等
	扬尘
	施工边界设置围挡、运输车辆加盖篷布，严禁超载、施工现场洒水抑尘、表土堆放、散料堆场等进行围挡覆盖。
	《大气污染物综合排放标准》（GB8978－1996）二级标准，对周围环境影响较小。

	
	
	施工机械和车辆尾气
	CH、CO、NOx
	自然扩散。
	影响小。

	
	
	装修材料
	甲醛等
	使用环保型油漆、涂料。
	

	
	运营期
	矿区
	采场作业
	无组织粉尘
	在凿岩、采挖等工序中
进行洒水降尘，车辆加盖蓬布或防尘网。
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

	
	
	
	装卸作业
	无组织粉尘
	洒水降尘，车辆加盖蓬布或防尘网。
	

	
	
	
	运输道路
	无组织粉尘
	洒水降尘，车辆加盖蓬布或防尘网。
	

	
	
	加工区
	给料
	无组织粉尘
	洒水降尘
	

	
	
	
	破碎
	无组织粉尘
	密闭、湿式破碎，且破碎区采取喷雾降尘装置进行降尘
	

	
	
	
	筛分
	无组织粉尘
	密闭筛分，且采取喷雾降尘装置进行降尘
	

	
	
	
	皮带输送
	无组织粉尘
	进行密闭。
	

	
	
	
	成品堆场、装卸粉尘
	无组织粉尘
	进行密闭，只留供铲车、汽车进入的库门，并在堆场内设置喷雾降尘装置进行降尘。
	

	
	
	爆破
	爆破废气
	自然扩散。
	影响小。

	
	
	运输车辆
	尾气
	自然扩散。
	影响小。

	
	
	食堂
	油烟
	处理风量为2000m3/h，净化效率60％的油烟净化器。
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准2.0mg/m3。

	水污

染物
	施工期
	生活废水
	SS
	收集后用于洒水降尘
	影响小。

	
	
	施工废水
	SS、石油类
	设置1个容积为7m3的沉淀池处置。
	影响小。

	
	
	设备清洗水
	
	
	影响小。

	
	
	地表径流
	
	设置临时排水沟和1个15m3的沉砂池
	影响小。

	
	运营期
	办公生活区
	生活污水
	生活污水经容积为6m3隔油沉淀处理后暂存于60m3的储水池中，晴天回用于项目内凿岩、洒水降尘等用水。
	不外排。

	固体废物
	施工期
	土石方开挖、回填
	土石方
	堆至原项目排土场，用于回填采空区。
	利用率100%。

	
	
	施工场地
	建筑垃圾
	可回收部分出售给废物回收站，不可回收部分运至建设部门指定场所。
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	现有办公区设有的垃圾桶，由员工统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置。
	

	
	运营期
	生产固废
	剥离表土
	回填项目矿区采空区，其余部分运至临时堆土场堆放，用于矿区道路铺设、厂区平整回填及矿区闭矿后封场覆土等。
	利用率100%。

	
	
	
	废土石
	
	

	
	
	
	含油抹布
	与生活垃圾一起由员工统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置。
	处置率100%。

	
	
	
	废机油、废油桶
	暂存于本次环评提出的危险废物暂存间，定期交由厂家或有资质的单位处理处置。
	

	
	
	办公生活区
	生活垃圾
	由员工统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置。
	

	噪声
	施工期
	施工机械
	噪声
	合理安排施工时间和施工机械运转顺序，避免所有设备同时运行。
	对周围环境影响较小。

	
	运营期
	爆破、破碎、筛分、采挖等
	噪声
	合理布局生产设备；合理安排作业时间；破碎区、筛分区底部设置围墙，顶部用钢结构进行封闭，机械设备隔声减震等。
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准。

	其他
	-

	生态保护措施及预期效果：
在矿区开采的前后做好相应的防治措施，具体的防治措施如下：

（1）工程措施：建设单位必须在采区边界外修建截水沟，阻挡采区外围地表径流进入采区引起水土流失；在采区道路两侧修建排水沟，排水沟未端修建沉砂池2个，初期雨水经沉砂池处理后排放。

（2）临时防护措施：采矿平台修建排水沟和临时拦挡。

（3）植物措施：项目还应积极保护不受开采影响的植被，保证采区周围拥有较高的植被覆盖率，进一步防止水土流失。同时，在开采平台、开采边坡和矿山道路区栽植车桑子、爬山虎、撒播高羊茅、狗牙根等植被。

（4）矿山开采时应先行治理存在安全隐患的边帮、孤墙，清除其上部残留的不稳定岩块或土块。

（5）在停止开采或闭矿后，开采区进行覆土整地，恢复植被时，由于地表土松散，植被覆盖度低，土壤抗蚀性差，易产生水土流失。

在做好相应的防范措施后，保护项目区域周边的植被，降低项目开发对植被的破坏，项目结束后，做好植被恢复工作，生态尽可能恢复至原态。才能使生态环境受到的影响程度降到最低，这样才有利于生物多样性和生态环境的保护，切实达到防治开采带来的生态

环境影响的目的。




表九  结论与建议

	本项目总投资832.7万元，总占地面积201.2亩，其中原项目占地面积6.4亩（约4300m2），扩建加工区占地面积为4.8亩（约3200m2），矿区占地面积190亩（约127500m2），本项目主要内容是①改建原项目的一条生产线，使生产、加工白云岩矿规模达到20万吨/年；②在扩建区增加生活区、机修区，并扩建一条生产线，使生产、加工白云岩矿规模达到10万吨/年，③增加矿区开采面积以及相应的环保设施。本项目建设完成后，生产、加工白云岩矿的规模达到30万吨/年。
根据现场踏勘可知，矿区堆场、加工区、办公生活区、矿区进厂道路、截水沟等配套设施均已建好。

根据相关法律法规要求，对本项目的环境影响进行评价，评价结论与对策如下：

一、结论

1、产业政策符合性分析

项目以白云岩矿为原料，通过采挖、破碎、筛分等工序生产普通建筑材料用白云岩矿，项目使用的设备、工艺及加工的产品均不属于国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的限制类及淘汰类。因此，本项目符合国家现行的产业政策。

2、项目选址合理性分析

项目区域目前尚未列入规划，如今后有涉及项目区域的相关规划颁布实施，则根据相关规划要求进行调整；项目区与《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级实施意见》【2015】38号文件不冲突。项目运行中产生扬尘、粉尘、尾气、生活污水、噪声、固体废物在实施环评报告提出的污染防治对策措施以后对周围环境影响不大。因此项目选址合理。

3、环境质量现状

本项目所在地目前的环境空气质量达到GB3095—1996《环境空气质量标准》二级标准，地表水体大营河现状水质不能达到（GB3838－2002）《地表水环境质量标准》Ⅳ类水体标准，声环境质量达到（GB3096—2008）《声环境质量标准》2类区标准。
4、施工期环境影响分析
（1）环境空气影响分析

项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、燃油废气、装修废气等。施工扬尘通过设置围挡、洒水降尘、易扬尘物料土工布覆盖等措施后可降低其影响；燃油废气、装修废气等产生量较少，项目区地势开阔，污染物经空气稀释扩散后对周围环境影响小。

（2）水环境影响分析

项目施工期产生的废水主要为施工人员生活废水、施工废水、地表径流等，生活废水经收集后、施工废水经沉淀后回用于项目施工场地内洒水降尘；地表径流主要污染因子为SS，通过设施截排水沟、沉淀池、沉砂池等收集沉淀后排至海尾河，对周围水环境影响小。
（3）施工噪声影响分析

项目施工期通过设置施工围挡，优化施工时序，夜间不施工，电锯、切割机等噪声设备在工棚内使用，装修材料定尺定料等措施后，对周围环境影响小。

（4）施工固废影响分析

施工期固废主要为废弃土石方、建筑垃圾、生活垃圾等，废弃土石方堆至矿区临时堆土场，用于回填采空区；建筑垃圾清运至建设部门指定场所处置；生活垃圾由施工员工统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置；处置率100%，对周围环境影响小。

（5）生态影响分析

项目施工对生态环境的影响主要是减少区域植被、加剧区域水土流失，项目通过设置截排水沟、土工布覆盖等措施减缓水土流失，建成后硬化裸露地面及进行绿化，尽量恢复区域生态环境，减小生态环境影响。

5、运营期环境影响分析

（1）生态环境影响分析

该区域人类活动较为频繁，已经对当地的动植物资源产生了一定干扰，动植物也已经对采矿活动产生了一定的适应。通过对照矿区范围内与矿区范围外基本同类型自然生态的动植物资源种类，发现差别不大，项目区内保护动物具有趋利避害本能，故本矿山的建设对动植物影响影响不大。并且，项目对开采区修建排水沟，对成品堆场修建挡土墙、排水沟并设施临时拦挡、覆盖措施，对加工区修建排水沟，道路两侧修建排水沟以及未端建设沉砂池，并在矿区种植植物，通过采取以上措施后能降低水土流失，达到减小水土流失的目的。在项目服务期满后采取工程措施和植物恢复措施来对已开采完的矿山进行封场绿化，切实达到防治开采带来的生态环境影响，恢复当地景观。
项目对茨塘村四组居民点区域森林生态系统、农业农业生态系统、自然景观格局等影响不大，项目不涉及自然风景区和名胜古迹，从生态环境角度来看，本矿山建设不存在制约因素。
（2）大气环境

1）粉尘影响分析

本项目运营期无组织粉尘主要来源于矿区采场作业、装卸作业、运输道路、堆场以及加工区的破碎、筛分等工序。项目无组织粉尘产生量共66.603t/a，经采取洒水降尘、围挡和加强绿化等措施后，排放量为11.021t/a，由于项目北面、南面和东面均为山体，项目矿区距西厂界较远，因此项目厂界可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3。项目保护标主要为西面的茨塘村四组居民点：与本项目边界相距约20m，与矿界相距502m，茨塘村四组居民点位于项目上风向，同时，本项目主要采用湿式破碎和筛分作业，并对矿区洒水降尘和围挡防护等措施。因此，对周围敏感目标的影响不大。

2）爆破废气

本项目矿区开采面积和开采规模扩大，爆破频次为4次/月，炸药产生的污染物产生量不大，主要是少量的NO2和粉尘。由于项目用地空旷，爆破废气能较快在大气中自然扩散。且项目爆破区域北面、东面和南面均为山体，爆破区离项目西面的茨塘村四组居民点距离为约350m，同时与保护目标之间有山体和绿化带隔离，因此爆破产生的废气通过扩散后对周围大气环境影响不大。

3）尾气

矿山在矿石开采、装卸和运输矿石过程中，使用挖掘机、推土机及汽车等施工机械和运输车辆，运行过程中将排放少量尾气，但由于营运过程中机械设备少，产生的尾气量少，且设备处在空旷地带，依靠较好的空气对流条件可在短时间内扩散，对周围环境影响较小。

4）油烟

本项目职工食堂油烟安装抽油烟机收集后，处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准后排放，项目油烟废气不会对环境空气质量造成明显的不利影响。
（3）水环境

1）本项目矿区及加工区生产过程中均不产生废水，项目防、排水任务主要是排出采场内外的大气降水，采场外的雨水通过在采场周围修建截水沟排走，采场内产生的径流泥沙较多，拟通过修建沉砂池处理后排入天然排水沟中。

2）矿区、加工区、产品临时堆场采取在晴天进行洒水降尘，此环节不产生废水。

3）本项目生活污水产生量约为2m3/d，矿区雨水、加工区、生活办公区雨水经排水沟收集后排入项目沉沙池中经处理可回收利用或排入天然排水沟中。生活污水经隔油沉淀池处理后再进入储水池储存，全部回用于矿区洒水降尘、凿岩、加工区洒水降尘，湿式破碎，不外排，对周围地表水体影响较小。
（4）声环境

项目运营期噪声主要来源于潜孔钻、挖掘机、破碎机、运输车辆、振动筛、爆破时产生的噪声等，具有阶段性、临时性和不固定性。根据影响分析预测可知，保护目标茨塘村四组居民点与矿界距离为502m，矿区开采过程中经距离衰减后昼夜即可达到声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值。项目通过对破碎区、筛分区底部设置围墙，顶部用钢结构进行封闭，且对设备采取减震垫措施，在项目周围多种植降噪能力强的树木，搞好绿化等措施后，对保护目标茨塘村四组居民点噪声值昼夜均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目噪声对周边村民影响较小。
项目运输成品石料时会经过茨塘村四组居民点。本环评要求运输成品的运输车辆经过村庄时必须采取匀速慢行，禁止鸣笛等措施，降低交通噪声对沿途村庄的影响。

采取以上措施后，项目运营期产生的噪声对周围环境影响较小。
（5）固体废物

项目运营期产生的固体废物主要是生产固体废物和生活垃圾，剥离表土和开采中产生的积土夹石块等，回填项目矿区采空区，其余部分运至临时堆土场堆放，用于矿区道路铺设、厂区平整回填及矿区闭矿后封场覆土等，利用率达100%，不产生永久弃渣。废机油与废油桶暂存于本次环评提出的危险废物暂存间，定期交由厂家或有资质的单位处理处置；含油抹布与生活垃圾一起由员工统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置。本项目生活垃圾由员工统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置。

在采取以上措施后，本项目固体废弃物对外环境的影响不大。

二、对策措施

（1）大气环境

①对破碎区与筛分区进行密闭，一级与二级破碎区采取水雾喷洒降尘。

②对项目区皮带进行密闭。
③筛分区域进行密闭，且采取喷雾降尘装置进行降尘。
④项目产品堆场进行密闭，只留供铲车、汽车进入的库门，并在堆场内设置喷雾降尘装置进行降尘。对于临时堆场内的废土石应及时拉走处理，遇上晴天、大风天气，加大洒水降尘。

⑤采场采石过程中、装卸过程中、道路运输过程中需加强洒水，保证矿石含水率。

⑥加强矿区和运输道路两侧的植被绿化，并加强运输道路的养护。
（2）水环境
①项目排水沟末端增设两个沉砂池，初期雨水经沉砂池处理后排入天然排水沟中。

②生活污水经容积为6m3的隔油沉淀池处理后回用于洒水降尘，不外排。雨天产生的生活污水经隔油沉淀池处理后储存在容积为60m3的储水池内待晴天回用于矿区洒水降尘。
③按昆明市政府有关“禁磷”、“禁白”的要求，禁止使用含磷洗衣粉和含磷洗涤剂。

（3）声环境

①禁止夜间采矿作业；

②在主要噪声设备如破碎机、筛分机等与地面之间安装减振垫，以减少振动的传递；

③紧固设备上的所有部件，特别是需要经常更换的零部件，避免因个别部件的松动而产生的额外振动；
④在振动筛轴承的内外套之间加以阻尼处理，减小轴承的振动和降低轴承的噪声；
⑤在筛分机筛箱的侧板、入料给料口、排料口和接料底盘内加贴橡胶板，有效地抑制振动筛侧板的高频振动，减少辐射噪声；
⑥在项目周围多种植降噪能力强的树木，搞好绿化等措施后，
（4）固体废物

①项目矿区废土石属于一般工业固体废弃物，在回填项目矿区采空区的同时，可出售给建设单位用于当地道路、宅基地填筑。

②在机修房附近设置10m2的危废暂存间，暂存机修过程中产生的废机油、废油桶。
③建设方需加堆场安全管理，并在堆场周围应设置环境保护图形标志。

（5）生态环境影响防治措施

①建设单位需在露天采场区增设平台排水沟、临时拦挡及覆盖、后期植被恢复措施。

②矿区应做好采空区回填工作，需分期实施绿化方案，并监督落实。

③对堆场进行覆土植被，安排资金，组织落实。

④矿山道路区应修建道路排水、沉砂及绿化措施，并加强堆场区的植被绿化，尽量种植防尘能力好的树种。

⑤严格按照矿区范围图开采，不得随意扩大开采范围。

⑥严禁滥砍滥伐。
（6）矿山爆破安全防治措施

矿山爆破因在爆破点外设立300m的爆破警戒线，爆破时由专人值守，在显著位置安设明显标志，爆破前同时发出音响和视觉信号，爆破前留有足够时间，使人员及时躲避。在采场周边严禁任何人员和牲畜进入爆破警戒线内。特别要在机耕路两端设专人站岗放哨，严禁车辆人员通过，待爆破工作结束并确认安全后方可进入采场。
（7）封场后生态环境保护措施

矿山服务期满后必须采取闭矿措施。主要措施有：

①开采区的闭矿：矿山开采服务期结束后应进行闭矿，矿山闭矿经验收合格后，方能正式宣布闭矿。废土石回填采空区。根据主体设计标准对开采区进行适当的削坡、采场下游拦挡及植物防护，植被恢复采用灌、草、爬藤植物相结合的方式，以达到全面绿化。

②矿山道路区，由于长时间车辆碾压，土质板结，需适当疏松或覆土以实施绿化。

③项目矿区场地较为平整，封场绿化采用乔灌草相结合的方式。

④办公生活及辅助设施区，在建筑拆除后的迹地实施绿化，封场绿化采用乔灌草相结合的方式。

⑤封场后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项。

（8）项目水土保持方案措施

根据《富民云茂耐火材料厂永定镇白云石塘水土保持方案初步设计报告书）》（报批稿）可知，项目水土保持方案措施如下：

①加强开采工程管理，严格按照工程设计进度计划进行开采，产生的废土石及时回填于项目采空区或出售给建设单位用于当地道路、宅基地填筑，尽量缩短废土石的堆放时间，避免产生大量的水土流失。

②生产运行过程中，开采出的原矿应及时运走，做到边采边运，避免原矿在临时堆存过程中造成水土流失；废土石临时堆放应采取临时防护措施。

③项目矿区已设计了采场境界外的截水沟，同时增设开采平台临时排水沟、采场下游沟箐谷坊拦挡、开采过程中的临时拦挡、开采区域的植物绿化措施，同时对整个采场提出相应的水土保持管理要求。

④根据采场的特点，本方案设计开采边坡采用爬藤植物覆盖，开采平台采用灌木进行植被恢复，空地撒播草籽。开采平台选择车桑子为灌木树种、狗牙根为草种，开采边坡选择爬山虎进行防护。

⑤严格控制矿区开采范围，尽量减少开采对周边区域的扰动和占压。

⑥对于本方案服务期内未实施封场绿化的矿区采场，待其开采结束后，应尽快采取完善的植被恢复措施，尽量减少地表裸露的时间。

⑦建设单位在施工过程中应派专人对各项排水、拦挡措施及其防护效果进行定期检查，同时应加强后期露天采场及基础设施的绿化防护要求，对出现问题的措施应及时整改和补救。

⑧项目矿区应做好期间的水流排泄、积水疏导等工作，与场地已有截水沟相衔接，保证该区域排水通畅。

⑨待各区域使用结束后，尽快进行封场设计，实施植被恢复措施，同时加强各项水保措施的管理和维护，指派专人，定期巡查。

（9）风险防范措施及及应急预案

为了防止环境风险的发生，应做好以下方面工作：

①加强设备的检修维护，制定各种安全操作规程，并严格执行。

②对开采边坡进行支护，削坡处理，并定期检查。

④按规范进行供配电设施设计，并设置安全警示标志。

⑤员工佩戴防护用具，爆破过程中与爆破无关的人须撤离爆破现场。

⑥编制应急预案并备案。
⑦事故发生后应对受影响的区域和人员，根据受影响的程度，给予补偿，并且事故对环境产生的破坏应进行恢复。
3、其他

将来项目内容、地点、规模若发生变化，其污染物产生和排放发生重大变化时，需要另行办理环保报批手续。

三、环境保护建议

1、加强操作人员的防护，减小噪声和有害气体物质对人体健康的危害； 

2、项目应认真采纳本报告提出的对策措施，确保项目内废水不外排，噪声不扰民，固废100%处置，以消除和避免环境投诉问题的发生；

3、保持项目区内清洁卫生，提高环境对空气的自净能力，改善矿区生态环境；

4、加强企业内部环境管理，建立健全环境管理规章制度，并定期进行监测；

5、加强员工的技能和素质，减少各种风险事故的发生概率，认真做好清洁生产。

四、总结论
综上所述，本项目产生的环境影响包括生活废水、废气、噪声和固废。在采取环评提出的的防治措施后，可以得到有效控制，达标排放，不会对周围环境产生显著的影响。因此，在采纳本报告提出的对策措施的前提下，本项目从环境保护角度来说是可行的。
五、环境监测计划
便于项目的环境管理，现将本项目环境监测计划列于表9-1
表9-1  环境监测计划一览表
类别

监测点位

点数

监测项目

监测频率

噪声

项目厂界四周以及茨塘村四组居民点。
5个

等效声级

1次/年，2天，

昼夜各一次。
废气

项目厂界上风向1个，下风向2个点；矿区下风向2个以及茨塘村四组居民点1个。
6个

粉尘

1次/年。
六、项目竣工验收

本项目“三同时”污染防治设施措施详见表9-2。
表9-2   项目“三同时”验收一览表

类别

污染源

污染物

环保设施、措施

效  果

废气
矿区
采场作业

粉尘

在凿岩、采挖、装卸等工序中
进行洒水降尘，车辆加盖蓬布或防尘网。
达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。
装卸作业

粉尘
运输道路
粉尘
加工区

破碎
粉尘

密闭、湿式破碎，且破碎区采取喷雾降尘装置进行降尘。
筛分

粉尘

密闭筛分，且采取喷雾降尘装置进行降尘
皮带输送
粉尘
进行密闭。
成品堆场、装卸粉尘
粉尘

进行密闭，只留供铲车、汽车进入的库门，并在堆场内设置喷雾降尘装置进行降尘。
生活区
食堂

油烟

处理风量为2000m3/h，净化效率60％的油烟净化器。
达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度≤2.0mg/m3。
废水
生活污水

COD、BOD5、SS、动植物油等

生活污水经容积为6m3隔油沉淀处理后暂存于60m3的储水池中，晴天回用于项目内凿岩、洒水降尘等用水。
不外排。
噪声
生产设备

噪声

安装消声器，对生产设备设置减震垫进行隔声减震；定期检修和擦拭机械，保障机械正常运转；破碎区、筛分区底部设置围墙，顶部用钢结构进行封闭等。
达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。
固体废物
生产过程

剥离表土
回填项目矿区采空区，其余部分运至临时堆土场堆放，用于矿区道路铺设、厂区平整回填及矿区闭矿后封场覆土等。
处置率100％。
废土石

含油抹布
与生活垃圾一起由员工统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置。
处置率100％。
废机油、废油桶
暂存于本次环评提出的危险废物暂存间，定期交由厂家或有资质的单位处理处置。
办公生活

生活垃圾

由员工统一收集运至茨塘村垃圾收集点，由专人进行清运处置。
生态
矿山开采区
土质排水沟360m，植被恢复3.25hm2，临时拦挡380m。
水土流失得到有效控制
加工区
排水沟400m，沉砂池1座。
矿山道路区
排水沟520m，沉砂池1座，临时拦挡80m。
回车场地
排水沟70m，临时拦挡130m。
临时堆土场
设置在矿区的西南部低洼地带，占地面积为0.70km2。采用毛石水泥沙浆砌筑防护墙，在防护墙最底部留置渗水洞，在堆土场的最高处设置车档。
风险
①编制应急预案并备案。

②加强设备的检修维护，制定各种安全操作规程，并严格执行。

③对开采边坡进行支护，削坡处理，并定期检查。

④按规范进行供配电设施设计，并设置安全警示标志。

⑤与民爆队签订相关爆破协议，项目人员学习并遵守相关爆破安全规定。

⑥事故发生后应对受影响的区域和人员，根据受影响的程度，给予补偿，并且事故对环境产生的

破坏应进行恢复。
环境管理

1、加强环保设备设施的日常维护及监控工作；

2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率；
3、建立、健全环保规章制度。
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	注     释

如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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