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建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：云南麦亨食品有限公司生产30吨粥加工

项目
建设单位(盖章)：云南麦亨食品有限公司
编制日期：2018年12月
国家环境保护总局制

一、建设项目基本情况

	项目名称
	云南麦亨食品有限公司生产30吨粥加工项目

	建设单位
	云南麦亨食品有限公司

	法人代表
	陈超
	联系人
	陈凯文

	通讯地址
	富民工业园区哨箐机械加工园

	联系电话
	18227589456
	传真
	/
	邮政编码
	

	建设地点
	富民工业园区哨箐机械加工园

	立项
审批部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案[2018]0085号

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别
及代码
	C1439其他方便食品制造

	占地面积
(平方米)
	2400
	绿化面积
(平方米)
	/

	总投资
(万元)
	120
	其中：环保
投资(万元)
	13
	环保投资占
总投资比例
	10.83

	评价经费
(万元)
	/
	投产日期
	2018年6月

	一、项目背景：
项目租用昆明市欣誉恒食品有限责任公司的3号楼一层和二层、4号楼的一层（租赁合同见附件4），用于黑米粥、小米粥、八宝粥、银耳羹加工生产。项目于2016年6月27日取得了富民工业园区管委会招商服务局出具的入园证明（附件7），同意项目入园。于2016年9月9日取得了富民县发展和改革局出具《投资项目备案证》（附件2，富发改企业备案[2016]0051号），由于该备案证有效期为二年， 2018年9月9日过期，因此项目于2018年10月19日重新向富民县发展和改革局申请《投资项目备案证》（附件3 ，富发改企业备案[2018]0085号）。

昆明市欣誉恒食品有限公司于2010年6月11日获得了富民县环境保护局关于对《昆明市欣誉恒食品有限责任公司豆沙、蓉沙生产加工建设项目环境影响报告表》的批复（富环发[2010]82号），2011年投入生产，2017年11月12日进行昆明市欣誉恒食品有限责任公司豆沙、蓉沙生产加工建设项目竣工环境保护验收现场检查会议，取得了竣工环境保护验收组意见，目前昆明市欣誉恒食品有限公司为正常运营，生产豆沙及蓉沙。
目前项目已投入运营，根据《中华人民共和国环境保护法》第十九条、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条的规定、《中华人民共和国环境保护法》第六十一条、《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条，项目没有取得环境保护行政主管部门审批前擅自进行了建设。富民县环保局于2018年4月17日已对建设单位出具了《富民县环保局行政处罚事先（听证）告知书》（富环罚听字[2018]7号，附件3），对建设单位罚款壹拾壹万玖仟壹佰壹拾贰元整（￥1192112.00元），建设单位于2018年6月7日获得了《富民县环境保护局同意分期缴纳罚款通知书》（富环罚分通[2018]1号，附件4），建设单位已按处罚要求上缴了部分罚款。

依据中华人民共和国国务院令第682号文《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》、《中华人民共和国环境影响评价法》及相关法律法规的要求，项目需要进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日起施行），方便食品制造项目为“手工制作和单纯分装”应编制环境影响登记表，其余编制环境影响报告表，本项目不是手工制作和单纯分装，应编制环境影响报告表。 

为此，云南麦亨食品有限公司(以下简称“建设单位”)委托江西景瑞祥环保科技有限公司(以下简称“环评单位”)对建设项目进行环境影响评价。环评单位接受委托后，进行现场勘查，依据建设单位提供的相关技术资料，并按照《环境影响评价技术导则》的要求，编制完成云南麦亨食品有限公司《云南麦亨食品有限公司生产30吨粥加工项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

二、建设内容概况

1、工程内容和规模

项目租用昆明市欣誉恒食品有限责任公司3号楼一层和二层、4号楼的一层，用于方便粥加工生产。3号楼一层建筑面积为1200㎡，作为产品仓库；3号楼二层建筑面积为1200㎡，作为办公区；4号楼的一层建筑面积为1200㎡，作为生产车间。
项目主要工程内容见表1-1，项目与昆明市欣誉恒食品有限责任公司位置关系见附图1，项目4号楼1层生产车间平面布置图见附图2。
表1-1项目总体工程组成内容一览表
工程
名称
主要建设内容
主体
工程
生产车间
位于4号楼一层，主要进行产品的生产。总使用面积为1200㎡，包括包材消毒间、称料清洗间、化糖间、灌装车间、杀菌区、包装区、卸框区、原辅料库、临时成品库、包材库等。
辅助
工程
办公区
位于3号楼二层，办公区面积约为1200㎡。
产品仓库
位于3号楼一层，产品仓库面积约1200㎡
锅炉房
项目已购入1台4t/h生物质燃料蒸汽锅炉，经实际核算，项目目前所需蒸汽量为1.5t/h，剩余的锅炉蒸汽吨数为以后企业发展预留。

水处理间
用于制备纯水。

公用
工程
给水
依托
由园区给水管网供给。
排水
依托
租用的厂房已建成的雨水管网。

给排水管网：项目所在哨箐机械加工园的污水处理厂已建设完成，因此项目排放方案为：清洗废水和盥洗废水一起排入依托的化粪池处理后再排入园区市政污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。外排废水达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）（表1）A等级标准。
供电
依托
由园区电网供电
卫生间
依托
依托昆明市欣誉恒食品有限公司厂区内的卫生间。
环保
工程
化粪池

依托

项目依托昆明市欣誉恒食品有限公司厂区内西北面的化粪池，为地埋式，容积约16m2。

污水处理设施

依托

项目依托昆明市欣誉恒食品有限公司厂区内西北面的污水处理设施，容积约10m2。

水膜除尘器
已建
项目锅炉房内设置1台锅炉，并配套设置了1套水膜除尘器，除尘效率为90%，通过一根15m高的排气筒排放。

隔声罩、防震垫

已建
隔声减震

生产固废收集桶

已建
封闭式收集桶收集筛选出的腐烂的原辅料、杂质

废弃包材收集桶

已建
封闭式收集桶收集废弃的包装材料

垃圾桶

已建
移动式带盖垃圾桶收集 

2、产品规模

项目的产品方案祥见表1-2所示。

表1-2  项目产品方案一览表
序号

产品名称

产品规格

生产规模

数量

1

黑米粥

330g/杯,40杯/件

600件/a

7.92t/a

2

小米粥

330g/杯,40杯/件
1000件/a

13.2t/a

3

八宝粥

330g/杯,40杯/件
500件/a

6.6t/a

4

银耳羹

330g/杯,40杯/件
170件/a

2.244t/a

3、主要材料和设备

（1）主要材料

    1）主要原辅材料

原辅材料用量见表1-3所示。

表1-3  项目主要原、辅材料用量
产品

原、辅材料

年消耗量（kg/a）

来源

库存量（t）

储存方式

黑米粥

黑米

165

外购

0.2

袋装

糯米

150

外购

0.5

袋装

小白米

190

外购

0.5

袋装

白糖

380

外购

0.5

袋装
小米粥

小白米

315

外购

0.5

袋装

糯米

250

外购

0.5

袋装

小米

245

外购

0.5

袋装

大黄米

85

外购

0.2

袋装

南瓜

275

外购

即买即用

袋装

玉米粒

125

外购

即买即用

袋装
白糖

340

外购

0.5

袋装
胡萝卜

20

外购

即买即用

袋装
八宝粥

小白米

156

外购

0.5

袋装

糯米

125

外购

0.5

袋装

红豆

28

外购

0.2

袋装

绿豆

45

外购

0.2

袋装

花生

12

外购

0.2

袋装

薏仁

28

外购

0.2

袋装

麦仁

180

外购

0.2

袋装
白糖

280

外购

0.5

袋装

银耳羹

银耳

50

外购

0.2

袋装

白糖

95

外购

0.5

袋装

2）包装材料

项目产品包装材料耗材情况如表1-4所示。

表1-4  项目包装材料用量表

序号

名称

规格

单位

消耗量

备注

1

塑料杯
330g/杯
万个/年

10

食品塑料

2

包装外箱

40杯/箱

万个/年

0.3

纸

3

打包带
/

吨/年
1

塑料

4

封箱胶带
/

吨/年

1

塑料

（2）能源

项目所需主要能源为水、电，能源消耗情况见表1-5。
表1-5   能源消耗一览表

序号

物料名称

年用量
来源
1

生产用水

1974t

由市政自来水管网供给

2

电

一定量

由市政电网供给

3

生物质燃料

126t

外购

（3）主要生产设备

项目主要设备见表1-6。

表1-6   项目生产主要设备表
序号
名称
型号
数量（台/套）
产地

1
物料搅拌桶

PLT-1.5

1

温州市

2
蒸饭柜

-

1

-

3
食物切碎机

-

1

-

4
化糖锅
LY-1200L

3

上海嘉定区

5
全自动灌装封口机
CFD

1
广东汕头
6
全自动灌装封口机
FKJ-4

1
上海嘉定区
7
杀菌釜
R20160064

3

山东诸城
8
封箱机
MH-FJ-3A

1

浙江杭州
9
生物质燃料卧式蒸汽锅炉
DZL4-125-M

1

云南昆明
10
纯水设备

-

1

-

11
冷凝塔

-

1

-

合计

15

/

三、项目平面布置

本项目生产车间为4号楼1层，整个车间呈矩形，原辅料称料清洗区、原辅料库、化糖区位于生产车间南侧，灌装车间、杀菌间位于生产车间的东侧，包材消毒间、洗手消毒间、男女更衣间、成品库、包材库位于生产车间的南侧，包装间位于生产车间的中部，卸框间位于生产车间的北部。

3号楼1层为仓库，2层为办公室。

本项目平面布置详见附图1、生产车间平面布置图见附图2。
四、工作制度和生产制度
项目运行后，有员工10人，均不在厂内食宿。年工作280天，一般每天工作1班次，每班次6h。

生产车间建设一条生产线，每天只生产一种产品，不会交叉生产。

五、环保投资：

项目总投资120万元，其中环保投资13万元，环保投资占总投资比例10.83%，各分项投资见项目环保投资的分项估算表1-13。

表1-13  环保投资分项估算表

时间区段
内容

环保设施
投资（万元）
运营期

固体废弃物

垃圾桶、生产固废收集桶、废弃包材收集桶。
2
噪声

隔声罩、减震垫
3
废气

水膜除尘器、排气筒

8

合计

13

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
项目于2017年9月30 日租用昆明市欣誉恒食品有限公司部分标准厂房，进行黑米粥、小米粥、八宝粥、银耳羹加工生产。目前项目已投入运营，无环保污染问题。




二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1、地理位置

建设项目位于富民工业园区哨箐机械加工园。地理坐标：东经102°27′56.47′′，北纬25°16′11.70′′。项目西侧紧邻昆禄公路，项目所处地理位置优越，交通十分便利。建设项目交通地理位置图见附图3所示。
2、周边环境

项目租用昆明市欣誉恒食品有限公司4号楼1层作为生产车间，安装相关设备进行黑米粥、小米粥、八宝粥、银耳羹加工生产，租用3号楼1层作为仓库，租用3号楼2层，作为办公区。
昆明市欣誉恒食品有限公司4号楼共3层，本项目生产车间位于1层，其余2层均为闲置。3号楼共2层，均租给本项目。

项目南侧8m处为昆明市欣誉恒食品有限公司；项目西南侧70m处为昆明筑博建材有限公司，西南侧95m处为哨箐村，西南侧181m处为昆明广一建筑机械有限公司；项目西侧紧邻昆禄公路，西侧隔昆禄公路43m处为昆明俊马建筑机械公司，西侧170m处为云南迦南飞奇科技有限公司；项目西北侧152m处为闲置厂房；项目北侧7m处为云南海茂实业有限公司，北面70m侧为富信集团；项目东面的空地。

项目区目前外环境详见附图4所示，项目周边详细情况见表2-1。

表2-1  项目周边情况表

序号

公司

方位

距离（m）

生产产品

1

昆明市欣誉恒食品有限公司

南

5
生产豆沙、蓉沙

2

昆明筑博建材有限公司

西南

70

生产新型建筑材料

3

哨箐村

西南

95

/

4

昆明广一建筑机械有限公司

西南

181

组装搅拌站

5

昆明俊马建筑机械公司

西

43

吊塔等机械组装

6

云南迦南飞奇科技有限公司

西

170

皮带运输设备组装

7

云南海茂实业有限公司

北

7

生产面条

8

富信集团

北

70

手机组装

3、地质、地形和地貌

富民县境所处位置，地质构造属杨子淮地台一级，康滇地轴二级，武定到易门台拱三级的东缘和滇黔川鄂台拱二级，昆明坳陷三级西缘的接合部。其西部为罗次大断裂，东部为小江深断裂，中部为普渡河深断裂，县内断裂构造发育，褶皱构造简单。地层出露有元古界之下元古界昆明群，上元古界震旦系的上统灯影组，下统澄江组，下统澄江组的地层岩性为紫红色，中厚层状粗粒石英砂岩，夹砾粗砂岩，有时见棕红色页岩夹层，渗透性较大。古生界的寒武系、奥陶系、泥盆系、石灰系、二叠系；中生界的三叠系、侏罗系、白垩系；新生界之第三系、第四系等均以不等的面积分布于全县。
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），项目区域地震动峰值加速度为0.20g，地震动反应谱特征周期为0.45s，对应的地震基本烈度为Ⅷ度。
富民县地处云贵高原中部，有着典型的高原地貌。县境似一不规则梯形，南高北低，望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%，以湖盆岩溶高原地貌形态为主，红色山原地貌次之。山岭海拔在1455～2817m之间，同时由于地处金沙江、南盘江及元江3大水系的分水岭之间，河流侵蚀作用不强，高原面保存较好，大部分地区地形较平缓，高差小于500m，分布着一系列山间盆地。富民地区的高差起伏较大，高程分布范围在1455～2817m之间。富民地处云南高原中部，海拔较高，高原是其基本形态，根据这一特点，将地区分为低山、低中山、高中山、高山4类地貌类型。

富民县的地质构造属昆明凹陷中部。褶皱发达，褶皱线为南北走向，地层比较完整。从元古界昆阳群到新生界第四系，除缺古生界志留系外，其它地层均有出露，全县从老到新的地层分布及其岩性大致为：
西部与禄丰交界的边沿地带，以元古界地层为主，岩性为砂岩，白云质灰岩等。螳螂川以东的大部分地区和西侧的部分地区，以古生界的地层为主。寒武系的灰质白云岩、泥质灰岩和砂岩，出露于麻地-龙潭-宜格-杜朗地段，奥淘系的紫红、灰白、灰黄色砂岩夹杂色云母质页岩（见三村大桥附近），大营-瓦恭、宜格-杜朗、对方-龙潭（款庄）等地。泥盆系的黄绿、灰白色砂岩、泥质灰岩，出露于束刻-毛依甸-东核等地。二迭系的灰岩和玄武岩，多数地区都有出露，分布较广。罗免、散旦镇的大部分，永定街道、款庄镇部分地区（瓦窑、西山、青华、多宜甲）以中生界三迭-侏罗-白垩系的地层为主，岩性为紫红色，株红色页岩、泥岩和粉砂岩。永定、款庄、赤鹫、东村、散旦等地坝子以新生界第四系冲积物为主，次为洪积、坡积物，岩性为砂、砾石、粘土等。

富民工业园地质类型以中生界三迭-侏罗-白垩系的地层为主，岩性为紫红色，株红色页岩、泥岩和粉砂岩。永定坝子以新生界第四系冲积物为主，次为洪积、坡积物，岩性为砂、砾石、粘土等。

4、气候、气象

项目所在区域富民县，属北亚热带低纬高原山地季风气候，气候的变化主要受西南季风和热带大陆气团交替控制，具有四季如春、干湿季分明、年温差小、日温差大的特点。该区域冬无严寒，夏无酷暑。年平均气温14.7℃，极端最高气温31.5℃，极端最低气温-5.4℃，最热月(7月)的平均气温为17.8℃，最冷月(1月)的平均气温为7.8℃，每年11月至次年4月受南亚次大陆偏西干暖气流的控制，天气晴朗、空气干燥、干旱少雨；5月～10月受孟加拉湾洋面西南季风影响，空气潮湿温暖，形成雨季。年平均降雨量1006mm，月最大降雨量208.3mm，日最大降雨量153.3mm。年日照时2327.5小时，年蒸发量1856.4mm。最大风速40m/s，多西南风。相对湿度76%，无霜期227天。20年一遇最大日降雨量108mm，6h最大降雨量62.2mm，1h最大降雨量52.5mm。
项目区内年平均气温15.8℃，年极端最高气温33.4℃，最低气温-7℃；无霜期245天，全年日照2287小时，年平均降雨量846.5毫米，蒸发量2032.5毫米。常年主导风向为西南风，平均风速2.2m/s。

5、河流、水系

富民县行政区域属长江流域金沙江下段普渡河水系，普渡河干流由南向北纵穿县境，两岸水系呈不对称发育，主要支流共 5条，从上游至下游分别为大营河、清水河、龙纳河、天生桥河、木板河。县境内除螳螂川干流外，流域面积大于100km2以上的支流有龙纳河、大营河、龙泉河、木板河。此外，富民县境内已建各类水库、坝塘113座，总库容1989.9万m3。
项目附近水系为螳螂川，距离本项目约1072m。项目区域水系图详见附图5。
螳螂川：螳螂川原为滇池唯一出水口河流，发源于海口，向北流经西山区海口镇，安宁市连然镇、温泉镇、青龙乡，于莲花岩注入富民县境，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，经永定街道办事处、赤鹫镇到龙发村汇集天生桥河水处，上游称“螳螂川”下游称“普渡河”，再流经款庄镇与东村镇西缘，到沙坪村西北约1000米处进入禄劝县境，注入金沙江。全长约110km，富民县内全长63.4km，均宽65m，入出落差258m，年入境水量86320万m³，年均秒流量27.73m³，最大秒流量500m³。曾在清康熙五十一年(1712)断流。
6、植被及生物多样性
受地形、地质、气候和生物的影响，土属种发育齐全，类型多样，常沿等高线带状分布。根据富民县土壤普查，全县共分高山草甸土、棕色针叶林土、暗棕壤、棕壤、黄棕壤、红壤、紫色土、石灰（岩）土、冲积土、水稻土等10个土类，17个亚类，42个土属，79个土种，主要土壤垂直分布为：1500m～2300m高程段为山地红壤，2300m～2760m地区为山地黄棕壤。2500m～3100m为棕壤，2900m～3100m的地区为暗棕壤，2800m～3300m的地区为亚高山草甸土。
根据工程地质资料分析及现场调查，项目区高程在1719m～1736m，主要以山地红壤为主。
富民县的植被主要有林木、草地、农作物三类。林木品种共有56科、200余种，主要以栎类、松类、犁类、椴类和杂类为主；牧草种类68科、195种；农作物种植品种共有29类、385个品种，主要粮食品种有小麦、玉米、豌豆、绿豆、黄豆、红薯、洋芋；此外还有纳入国家收购计划的中草药300余种。

富民县区常见的野生动物有野兔、狐、獾、鹿、獐、野猪、野羊、狼、豹、狸、野鸡、锦鸡等。但是自20世纪60年代后，项目周边区域内上述野生动物已属罕见或基本绝迹。经调查，项目周边区域内没有发现国家重点保护的动物和大型野兽。

评价区内未发现大型野生动物及国家级保护、特有珍稀、濒危保护等动物出没，主要的野生动物为鼠类、雀类等常见生物。



三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)
1、环境空气质量现状

建设项目位于富民县哨箐工业园区内。大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
根据《2017年昆明市环境质量状况公报》，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，富民县二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度均达到二级标准，与上年比较，环境空气质量总体保持稳定。
根据现场踏勘，项目周边为机械加工工业区，无大型重污染工业企业。因此，项目区域环境空气质量基本能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2、地表水环境质量现状 

项目附近地表水为螳螂川，按照《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，项目区所在流域的螳螂川位于富民大桥至普渡河桥之间，按IV类水进行保护。根据《2017年昆明市环境质量公报》，螳螂川富民大桥断面水质类别劣Ⅴ类，与2016年相比，水质类别无变化，水质达不到保护要求。
项目东面螳螂川河道总体水质状况为劣Ⅴ类水，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质要求，分析螳螂川河道水质超标原因主要为：①滇池水体污染；②沿河村庄生活污水及农田回归水的汇入。

3、声环境质量现状

项目位于富民县哨箐机械加工园内，根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》，工业用地区域为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。
根据《2017年昆明市环境质量状况公报》，各县（市）区区域环境噪声年平均等效声级为49.9-58.5分贝（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）。与2016年相比，富民县的区域声环境噪声等效声级总体下降。
根据现场踏勘，项目周边为食品、机械厂，且都在厂房内，产生的噪声经厂房隔声降噪、距离衰减，能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。
4、生态环境现状
项目位于富民县哨箐机械加工园内，根据现场踏勘，项目区已建设完成，主要为人工种植的植被和杂草，生物多样性较差，生态系统主要受人为控制，自身调节能力较弱。
5、主要环境问题
评价区域主要环境问题为水环境问题。
6、主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 

以项目为中心，确定200m范围内大气和噪声的环境敏感点，200m范围内无噪声环境敏感点。以项目附近的地表水体为水环境保护目标。项目建设区主要环境目标见表3-3。

表3-3  项目建设区主要环境保护目标

保护目标
性质
距项目距离
方位

保护类别

保护级别
昆明市欣誉恒食品有限公司

食品公司
5m

南

大气环境
声环境

空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级
各企业内办公区声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准
哨箐村

约100户，356人
95m

西南

云南海茂实业有限公司

食品公司

7m

北

螳螂川

河流

1072m

东

地表水环境
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准



四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1．环境空气质量标准
项目所在地为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。具体指标见表4-1。
表4-1  《环境空气质量标准》(GB3095-2012)  单位：µg/m³

污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值

总悬浮颗粒物(TSP)

年平均

200

24小时平均

300

颗粒物(粒径小于等于10µg)

年平均

70

24小时平均

150

颗粒物(粒径小于等于2.5µg)

年平均

35

24小时平均

75

二氧化氮(NO2)

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

二氧化硫(SO2)

年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

注：TSP、PM10小时浓度值按日均值的3倍计算。

2．地表水环境质量标准
项目所在区域主要地表水体为螳螂川。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》项目区所在流域的螳螂川位于富民大桥至普渡河桥之间，按IV类水进行保护。地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。主要指标限值见表4-2。
表4-2  《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)    单位：mg/L

序号

污染物名称

标准限值

标准来源

 III类
1

pH

6~9
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
2

CODCr
30
3

BOD5
6
4

TP

0.3
5

NH3-N

1.5
3．声环境质量
项目位于富民县哨箐机械加工园内，根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》，工业用地区域为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。标准值见表4-3。
表4-3  GB3096-2008《声环境质量标准》3类声功能区
类别

适用区域

等效声级的dB（A）

昼间

夜间

3类

项目四周厂界

65

55



	污

染

物

排

放

标

准
	施工期

1．噪声

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)。具体标准值见表4-4。
表4-4  《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011) 单位：dB(A)
昼间

夜间

70

55

2．废气

施工期大气污染物排放执行《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值：颗粒物≤1.0mg/m³。
运营期

1．废水

项目实行雨污分流，根据污水排放说明，项目废水进入依托的化粪池处理后，排入工业园区污水管网，最终排入哨箐机械加工园污水处理厂处理。项目外排废水需达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1)A等级标准。具体指标见表4-5。
表4-5  《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级 
单位： mg/L（pH无量纲）

污染物

pH

SS

BOD5
CODCr
NH3-N

总磷（以P计）

标准值

6.5~9.5

≤400

≤350

≤500

≤45.0

≤8.0


	2．噪声

项目噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准：即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

3．废气

项目锅炉为生物质燃料锅炉，项目锅炉废气中NOX、烟尘执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，具体标准值见表4-6。
表4-6  新建锅炉大气污染物排放浓度限值
标准
烟囱高度
烟气黑度
烟尘排放标准
NOX排放浓度限值
燃煤锅炉标准
15m

≤1

50mg/m3
300mg/m3
4．固体废弃物
项目运营过程中所产生的一般固体废物存放执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及国家环保部[2013]第36号关于该标准的修改单。
	

	总

量

控

制

指

标
	建议总量控制指标：

废水量0.12万t/a，CODcr0.4224t/a，氨氮0.0302t/a，总磷（以P计）0.006t/a，主要污染物排放总量纳入昆明市欣誉恒食品有限责任公司总量进行考核。

废气量： 78.63万m3/a， NOX：0.129t/a，烟尘：0.0063t/a；
固体废物处置率：100%。




五、建设项目工程分析

	工艺流程简述(图示)：

项目租用昆明市欣誉恒食品有限责任公司4号楼1层作为生产车间，建筑面积1200㎡，安装相关设备进行黑米粥、小米粥、八宝粥、银耳羹加工生产，使用3号楼1层作为仓库，存放生产产品，建筑面积为1200㎡，使用3号楼2层，作为办公区，建筑面积为1200㎡。项目运行后，生产黑米粥7.92t/a、小米粥13.2t/a、八宝粥6.6t/a、银耳羹2.44t/a四种产品，生产车间内建设一条生产线，每天只生产一种产品，不会交叉生产。
一、生产工艺

1、物料配比

黑米粥原料为黑米、糯米、小白米，辅料为白糖，生产规模为7.92t/a；小米粥原料为小白米、糯米、小米、大黄米、玉米粒，辅料为南瓜、胡萝卜、白糖，生产规模为13.2t/a；八宝粥原料为小白米、糯米、红豆、绿豆、花生、薏仁、麦仁，辅料为白糖，生产规模为6.6t；银耳羹原料为银耳，辅料为白糖，生产规模为2.44t/a。
项目产品的各种原辅料所需量见表1-3。
2、工艺流程：

原料加工：挑选产品所需的各种原料进行称量后，使用配料搅拌桶搅拌混合，混合好的原料使用纯水清洗、浸湿。清洗、浸湿原辅料的过程会产生废水。
制糖水：在化糖锅内放入一定比例的白糖和纯水，用蒸汽煮沸，直至白糖完全溶解，如果制作小米粥时，需要将南瓜和胡萝卜清洗后用蒸饭箱蒸熟，用食物切碎机打碎，与白糖、水一起用放入化糖锅内，用蒸汽煮沸，直至完全溶解，清洗南瓜和胡萝卜时会产生废水。

包材消毒：用紫外灯对包材进行消毒。该工序会产生固废。
灌装：用全自动灌装封口机将糖水和浸湿好的原料灌装入已消毒的塑料杯内，并完成封口。

高温蒸煮、杀菌：将灌装完成的初品，送入杀菌釜，在沸水中，高压灭菌蒸煮45~48分钟，产品基本成型且杀灭所有细菌。项目将灌装好的初品送入杀菌釜内蒸煮，杀菌釜内的压强
冷却：在杀菌锅中，用循环冷却水进行冷却，耗时30min，产品成型出锅。

挑选、包装：将成型产品进行细分挑选，挑出不合格的产品，其余合格的产品，按照 40杯/件 用纸箱进行分类打包。该过程会产生固废、设备噪声。
入库：在产成库里，将打包完成的产品分类摆放。

其生产工艺流程见图5-1。
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图5-1  生产工艺流程及污染工序简图

3、辅助生产工艺——纯水制备工艺
本项目用自来水进行水质净化，采用多级过滤、软化、精密过滤、反渗透和紫外消毒工艺，产出合格的纯净水，其纯净水制备率约为70%。本项目水质净化设备的出水水质卫生要求应符合中华人民共和国卫生部1998年颁布《反渗透饮水处理装置卫生安全与功能评价规定》中的要求。制水工艺流程及产污节点如图5-2所示。
①多介质过滤：多介质过滤罐内主要填充石英砂，其作用主要是降低水的浊度，并且可以去除水中的大量细菌、杂质和悬浮物等。项目多介质过滤内的石英砂（过滤介质）不需要更换，但是存在损耗，需定期补充。

②活性炭过滤：活性炭具有大量的微孔和巨大的比表面积，具有极强的物理吸附能力，能够十分有效的吸附水中杂质，尤其是有机物和微生物。活性炭表面形成的含氧催化氧化和化学吸附的功能，可以去除一部分水中的金属离子。活性炭更换频率为一年一次，更换量为0.1吨/次。

③软化：水的硬度是指水中Ca2+、Mg2+的总量，当含有硬度离子的原水通过软化罐内的树脂层时，水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从软化罐内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。随着交换过程的不断进行，树脂中Na+全部被置出来后就失去了交换功能，此时必须使用NaCl溶液对树脂进行再生，将树脂吸附的Ca2+、Mg2+置换下来，树脂重新吸附了钠离子，恢复了软化交换能力。

④精密过滤：精密过滤又称保安过滤，用来滤除经多介质过滤后的细小物质（例如微小的石英沙，活性炭颗粒等），以确保水质过滤精度及保护膜过滤元件不受大颗粒物质的损坏。内采用PP棉、尼龙等不同材质作滤芯，去除水中的微小悬浮物，细菌及其它杂质等，使原水水质达到反渗透膜的进水要求。精密过滤设备内的滤芯需定期进行更换，更换量约为0.1t/a。

⑤RO反渗透：其含有一级反渗透装置和二级反渗透装置，为二级反渗透。反渗透膜是一种只允许水分子通过而不允许溶质透过的半通透膜，可以滤除水中的微粒、各种无机离子、胶体物质和大分子溶质，从而达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。反渗透装置内的滤膜会失效，需定期进行更换，更换量约为0.1t/a。

⑥紫外消毒：紫外消毒能有效的杀死前处理系统中残余的微生物。
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图5-2  纯水制造工艺流程及污染工序图
二、主要污染物的产生及排放情况：（附水量平衡图）
1、施工期主要污染工序及污染物的产生和排放

项目租用昆明市欣誉恒食品有限责任公司部分厂房进行装修、安装相关生产设备后进行黑米粥、小米粥、八宝粥、银耳羹四种产品的生产。施工期产生的主要污染物为装修产生的噪声、粉尘和装修废弃材料。项目施工期2共4个月，项目房屋改造及设备安装基本完成，在此对施工期产生的影响因素做回顾性分析。
（1）施工废水的产生及排放情况
由于项目仅对其内部进行装修。因此，施工期产生的废水主要是水泥、砂灰拌合水等，该部分水已被建筑材料吸收或自然蒸发，没有进入区域地表水。施工人员不在项目内食宿。
（2）施工废气的产生及排放情况
项目施工期对区域大气环境的影响主要是施工产生的粉尘和装修废气。其产生量不大，且主要产生于室内，主要通过大气扩散进行处理。
（3）施工噪声的产生及排放情况
装修期间，使用到电锯、电钻等设备，产生的噪声值大约70-90dB（A），产生地点多在室内，其噪声的特点是突发性和间歇性。
（4）施工固废的产生及排放情况
施工期固体废弃物主要包括施工人员的生活垃圾、建筑垃圾。
①生活垃圾
项目施工人员约5人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则施工人员生活垃圾产生量为2.5kg/d。生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运。
②建筑垃圾
项目对标准厂房进行装修，根据装修垃圾类别同类型建筑房屋装修情况，每装修1㎡约产生5kg的建筑垃圾，项目使用面积为1200㎡，建筑垃圾产生量为6t。
2、运营期主要污染工序
（1）用水与废水
项目用水主要为员工盥洗用水和纯水制备用水、生产用水、锅炉用水、冷却循环设备用水、清洁用水，废水主要为盥洗废水和清洁废水。

①生产用水

项目在方便粥时需要使用纯水来清洗和浸湿原辅料，根据建设单位提供资料，项目每天清洗和浸湿原辅料的用水量约为0.2t/d，56t/a，废水按用水量60%计算，则清洗废水的产生量为0.12t/d，33.6t/a。该部分废水进入项目依托的化粪池处理后，通过总排口排入园区污水管网进入哨箐机械加工园污水处理厂处理。

项目在生产方便粥时需要使用纯水来制作糖水，根据建设单位提供资料，项目每天需要0.1t的纯水制作糖水，该部分水作为糖水灌装入方便粥内，不外排。

②杀菌釜用水和排水

项目用水由自来水管网供给，因自来水水中硬度较大，杀菌釜长期运行过程中易形成水垢，从而腐蚀设备，因此，项目杀菌釜内杀菌用水为纯水，以减少杀菌釜内结垢的现象。
项目杀菌釜内的水不直接与物料接触，水质较好，为循环使用，由于在加热过程中，约有10%的水损失，当杀菌釜内的水不足时由纯水补给，根据业主提供资料，每天需补充纯水0.4t/d，112t/a。

③纯水制备

纯水制备总用水量为1.05m³/d，水处理设备内的离子交换树脂需每天对其进行再生操作，使用10%NaCl溶液浸泡树脂，交换出Ca2+、Mg2+，再生用水量约为0.05m³/d，废水产生量约为0.05 m³/d。剩余1m³/d用于纯水制备，纯水在制备过程中有约30%的排水，纯水制备过程中的排水约0.3m³/d，因此纯水制备总排水量为0.35m³/d。此部分排水进入项目依托的化粪池处理后，通过总排口排入园区污水管网进入哨箐机械加工园污水处理厂处理。
④锅炉用水
项目用水由自来水管网供给，因自来水水中硬度较大，在锅炉长期运行过程中易形成水垢，从而腐蚀管道及设备，因此，进水必须经过软化系统软化使水中的钙、镁离子的浓度降低，以减少锅炉结垢的现象。
项目已购入1台4t/h生物质燃料蒸汽锅炉，经实际核算，项目目前所需蒸汽量为1.5t/h，剩余的锅炉蒸汽吨数为以后企业发展预留，项目锅炉日工作3h，日提供蒸汽4.5t/d。锅炉排水主要由锅炉冷凝水、锅炉定期排污水和软水制备排水3部分构成。
1）锅炉蒸汽冷凝循环用水
项目锅炉用水均以蒸汽的形式用于生产过程，锅炉提供的蒸汽全部被消耗并以冷凝水的形式排出，冷凝水的产生率约为70%，其余30%以蒸汽形式散逸至空气中。锅炉每天运行3h，每天用水量为4.5t/d，1260/a，冷凝水产生量为3.15，冷凝水产生量为882t/a，冷凝水循环使用。

2）锅炉定期排污水
锅炉在运行过程中，由于不断地蒸发、浓缩，炉水的含盐量不断地增加。为了保持炉水的质量和排除锅炉底部的泥渣、水垢等杂质必须连续和定期从炉内排出一部分高浓度炉水，即定期排污，本项目排污率按用水量的5%计算，则锅炉废水产生量为0.225t/d，63t/a。锅炉排水进入项目依托的化粪池处理后，通过总排口排入园区污水管网进入哨箐机械加工园污水处理厂处理。
3）软水制备排水
锅炉用水在使用前必须进行净化处理。软水由锅炉自带的处理设施进行处理，每天制取1.575t软水来补充锅炉用水，软水产生率约为90%，项目软水处理设施需用自来水量为1.75t/d，490t/a。软水处理设施排水产生量为0.175t/d，49t/a。软水设施排水进入项目依托的化粪池处理后，通过总排口排入园区污水管网进入哨箐机械加工园污水处理厂处理。
锅炉新鲜用水量为1.75 m³/d，锅炉总排污0.4m³/d，软水1.575m³/d，蒸汽产生量 4.5m³/d，冷凝水回流3.15m³/d。锅炉用排水平衡如图5-3所示。
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图5-3    锅炉系统水量平衡图    单位：m3/d
⑤循环冷却系统用水
项目方便粥经杀菌釜加热杀菌后需用冷却水冷却，项目专门设置有一套冷却循环系统，循环水量为5t/h，每天运行1小时。该部分水循环使用不外排，蒸发部分补充新鲜水，每日需补充新鲜水0.05t/d，年补充新鲜水14t/a。

⑥设备清洗废水和地面清洗废水
与建设方核实，项目每天一班制，每个班次每套生产设备都生产一个品种，所以每天只清洗一次。根据业主提供资料，项目设备清洁用水量为3t/d自来水。产污系数按0.8计算，则器具清洁废水为2.4t/d，672t/a。
项目地面清洁主要为生产车间、办公区，主要使用拖把进行拖地，项目仓库仅进行打扫，不清洗。根据类比，地面清洁用水量为0.5L/(m²·d)。需清洁面积约1600m²，则地面清洁用水量为0.8t/d，224t/a，产污系数按0.9算，则该部分废水产生量为0.72t/d，201.6/a。

⑦盥洗废水

项目投产后员工有10人，均不在项目区内食宿，用水主要为盥洗用水，根据《云南省用水定额》DB53.T168-2013，员工用水量取40L/d（人）。则项目盥洗用水为0.4t/d，112t/a。废水按用水量80%计算，则盥洗废水产生量为0.32t/d，89.6t/a。该部分废水进入项目依托的化粪池处理后，通过总排口排入园区污水管网进入哨箐机械加工园污水处理厂处理。

（2）、废水治理

项目区器具清洁废水、清洁废水、盥洗废水、纯水制备产生的浓水、锅炉废水排入位于厂区西北侧的化粪池（依托）处理后，通过总排口排入园区污水管网进入哨箐机械加工园污水处理厂处理。

项目所排废水水质应达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1)A等级标准，项目用水量和废水产生量汇总表见表5-1。

表5-1  项目用水和废水产生量汇总表

用水项目名称

日用水量

(t/d)

年用水量(t/a)

日废水产生量(t/d)
年废水产生量(t/a)

盥洗用水

0.4

112

0.32

89.6

锅炉用水

1.75
490
0.4
112
循环冷却系统用水

0.05
14
/
/
器具清洁

3
840
2.4
672
地面清洁

0.8
224
0.72
201.6
制水用水

1.05
294
0.35
98
其中

清洗和浸湿原辅料
0.2
56
0.12
33.6
制作糖水
0.1
28
/
/
杀菌釜用水
0.4
112
/
/
合计

7.05
1974
4.31
1206.8
综上所述，项目日用水量7.05t/d，年用水量1974t/a；日废水产生量4.31t/d，年废水产生量126.8t/a。

水量平衡图见图5-4，废水排口的水质情况见表5-2。
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图5-4  项目水量平衡图（t/d）

表5-2  项目总排口水质情况

名称
废水种类
水量
污染物浓度（mg/L）
（t/d）
CODcr
BOD5
SS

氨氮
磷酸盐
处
理
前
盥洗废水
0.32
400

350

350

35

6

年产生量（t/a)

89.6
0.0358
0.0314
0.0314
0.0031
0.0005
纯水制备浓水
0.35
380

200

180

25

7

年产生量（t/a)
98
0.0372

0.0196

0.0176

0.0025

0.0007

清洗和浸湿原料废水
0.12

650

400

550

28

6

年产生量（t/a)

33.6

0.0218
0.0134
0.0185
0.00094
0.0002
器具清洁废水

2.4
750

400

500

40

7

年产生量（t/a)
672
0.5040
0.2688
0.3360
0.0269
0.0047
地面区清洁废水
0.72

400

350

350

40

7

年产生量（t/a)

201.6

0.0806
0.0706
0.0706
0.0081
0.0014
锅炉废水

0.4
380

200

250

28

7

年产生量（t/a)
112
0.0426

0.0224

0.0280

0.0031

0.0008

合计
年产生量（t/a)

1206.8
0.7221
0.4262
0.5020
0.0446
0.0083
处
理
后
依托化粪池处理后
/

350

180

150

25

5

年排放量（t/a)

1206.8
0.4224
0.2172
0.1810
0.0302
0.0060
处理削减(t/a)

-

0.2997

0.2089

0.3210

0.0144

0.0023

去除率
/

41.51%

49.03%

63.94%

32.36%

27.51%

（2）废气
项目大气污染物主要为锅炉废气。

根据建设方提供的资料，项目已购入1台4t/h生物质燃料蒸汽锅炉，经实际核算，项目目前所需蒸汽量为1.5t/h，剩余的锅炉蒸汽吨数为以后企业发展预留，由于建设单位前期投入较大，公司运营困难，没有资金更换使用清洁能源的设备，承诺在3年更换使用清洁能源的设备（承诺函见附件14）。现燃料消耗量为150kg/h-台。生物质锅炉平均每天使用3h，每年运行280d，则燃料消耗量约为450kg/d（126t/a）。
项目拟使用的生物质燃料主要由农林废弃物（秸秆、稻壳、木屑、树枝等）通过专门设备在特定工艺条件下加工制作成型，为棒状、块状 或颗粒状，可有效改善农林废弃物的燃烧性能，其硫、氮和灰份含量较低，在配套的专用燃烧设备上使用，可实现清洁、高效燃烧，产生的二氧化硫、氮氧化物和烟尘较少，燃烧过程中不会产生二噁英，不属于高污染燃料，根据建设单位提供的资料，项目锅炉烟气拟采用水膜除尘处理，经处理后通过15m高的排气筒外排。
根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订），“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质（木材、木屑、甘蔗渣压块等）”中“蒸汽/热水/其它”锅炉中产污系数可知，锅炉烟气量为6240.28m3/t-原料，SO2产污系数为17Skg/t-原料（含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。），NOX产污系数为1.02kg/t-原料，烟尘产污系数0.5kg/t-原料，则本项目生物质锅炉产生的烟气量为786275.28m3/a。

由业主提供的生物质检测报告（详见附件11）可知，本项目选用的生物质燃料的含硫量为0.00，空气干燥基水分Mad为0.67%，干燥基灰分Ad为2.78%。

因此本项目的锅炉废气为NOX和烟尘，NOX为直排，烟尘采用水膜除尘器进行处理（其去除效率达到90%），之后烟气经15m高排气筒外排。
1 各气体污染物的产生量及产生浓度：
氮氧化物产生量计算公式：氮氧化物产生量=原料消耗量*氮氧化物产污系数；
再由公式：氮氧化物产生浓度=氮氧化物产生量/烟气量；
计算得出：氮氧化物产生量为0.129t/a，产生浓度为163.45mg/m3，产生速率为0.154kg/h。

同理可得：烟尘产生量为0.063t/a，产生浓度为80.12mg/m3，产生速率为0.075kg/h。
2 各气体污染物的排放量及排放浓度：
氮氧化物：因为本项目中氮氧化物排放浓度小于其排放浓度限值，所以采用直排，因此，氮氧化物排放量为0.129t/a，排放浓度为163.45mg/m3，排放速率为0.154kg/h；
烟尘：烟尘排放量=烟尘产生量*（1-90%）；
排放浓度=烟尘排放量/烟气量；
计算得出：排放量为0.0063t/a，排放浓度为8.01mg/m3，排放速率为0.0075kg/h。
根据核算结果，本项目中生物质锅炉所排放的大气污染物二氧化硫、氮氧化物、烟尘均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，各污染物排放量见下表5-3。
表5-3  锅炉烟气污染物排放情况一览表
锅炉类别
烟气量(m3/a)

污染物
排放量
（t/a）
排放浓度(mg/m3)

排放速率(kg/h)

排放标准(mg/m3)

排气筒高度(m)

排放
规律
燃生物质锅炉
786275.28
NOX
0.129
163.45
0.154
300
15

有组织、连续排放
烟尘
0.0063
8.01
0.0075
50
从上表可知，本项目使用生物质作为燃料，所排放的大气污染物氮氧化物、烟尘均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，因此，项目锅炉废气处理后可经15米高排气筒外排。
（3）噪声

项目内噪声主要来自于全自动灌装封口机、包装机等生产设备，参照相关设备技术参数及对比相似项目，项目各设备的噪声源强见表5-4。

表5-4  项目噪声源声级一览表

名称

数量
噪声源强dB(A)
治理措施

物料搅拌桶

1

65~85

基础减振、房墙阻隔、距离衰减
食物切碎机

1

70~80

化糖锅
1

60~70

全自动灌装封口机
3

70~85

全自动灌装封口机
1
75~85
封箱机
3

70~75

生物质燃料卧式蒸汽锅炉
1

75~80

纯水设备

1

75~80

冷凝塔

1

70~85

以上设备产生的噪声集中产生于白天生产时段，经车间墙体隔声降噪，基础减振，距离衰减等措施处理，项目噪声对外环境影响较小。
（4）固体废弃物
项目固体废物主要为生产固废和生活垃圾。

1）、生产固废

项目生产固废主要为废弃原辅材料、生产过程中不合格的产品、废弃包材等。此外，项目纯水制备过程还产生一定的活性炭、滤芯、滤膜等，除尘器排除的废渣、炉灰。

1 废弃的原辅材料

项目生产小米粥时，需要添加南瓜和胡萝卜，会对南瓜和胡萝卜进行处理，会产生废弃的原辅材料，约0.01t/a。该部分固废为自然植物残渣，属于一般固废，集中收集后送给附近村民喂猪。

2 生产过程中不合格产品

项目生产过程中约有不合格产品约0.3t/a，经统一收集后送给附近村民喂猪。
③更换的活性炭
本项目纯水设备会定期更换系统内的活性炭，属于一般固废，活性炭更换频率为一年一次，更换量为0.1t/次，共计0.1t/a。更换下来的废活性炭更换后委托环卫部门清运处置。

④更换的滤芯

纯水设备精密过滤内的滤芯会失效，需定期进行更换，失效滤芯属于一般固废，产生量约为0.1t/a。经与建设方核实，滤芯更换后委托环卫部门清运处置。
⑤更换的滤膜

纯水设备反渗透装置内的滤膜会失效，需定期进行更换，失效滤膜属于一般固废，产生量约为0.1t/a。经与建设方核实，滤膜更换后委托环卫部门清运处置。
⑥项目废包装材料主要为各产品包装线上的废包材以及原料包装材料。根据建设单位提供资料，废包材产生量约为0.5t/a，该固废属于一般固体废物，拟由废品收购公司回收。

⑦除尘器排除的灰渣

项目水膜除尘器收集的灰尘随水流排入沉淀池内逐渐沉积，项目会定期清排沉淀池内污泥，产生量约0.0567t/a，统一收集后委托环卫部门清运处理。
⑧炉灰

本项目中生物质燃料消耗量为126t/a。根据公式：燃料中的灰分含量=原料消耗量*干燥基灰分Ad*（1-空气干燥基水分Mad），由业主提供的生物质检测报告（详见附件11）可知，本项目选用的生物质燃料的空气干燥基水分Mad为0.67%，干燥基灰分Ad为2.78%。计算得到：燃料中的灰分含量为3.4t/a。

再根据公式：炉灰量=燃料中的灰分含量-烟尘排放量-水膜除尘器中收集的灰分量，计算得到生物质燃烧产生的炉灰量为12.64t/a，集中收集后委托环卫部门清运处理，炉灰在收集过程中应浇洒少量水，防治清扫过程中飞灰，收集后应使用带盖收集桶储存。
2）、生活垃圾

项目劳动定员10人，均不在项目内食宿。项目内员工生活垃圾产生量按0.3kg/(人·d)计，则生活垃圾产生量为3kg/d，5.4t/a。生活垃圾分类收集后委托当地环卫部门清运处置。
综上所述，项目对固体废弃物采取了分类处置的措施，固体废弃物处置率可达100%。




六、项目主要污染物产生及预计排放情况

单位：废气          mg/标m3
废水          mg/L

噪声          dB(A)
	内容

类

型
	排放源
	污染物
	处  理  前
	处  理  后

	
	
	
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放量

	
	
	
	
	(t/a)
	
	(t/a)

	大气污染物
	锅炉排气筒
	NOX
	163.45
	0.129
	163.45
	0.129

	
	
	烟尘
	80.12
	0.063
	8.01
	0.0063

	水

污

染

物
	盥洗废水

清洗废水

浓水
	废水量
	/
	1206.8
	/
	1206.8

	
	
	CODCr
	598
	0.7221
	350
	0.4224

	
	
	BOD5
	353
	0.0224
	180
	0.2172

	
	
	SS
	416
	0.5020
	150
	0.1810

	
	
	氨氮
	37
	0.0446
	25
	0.0302

	
	
	总磷（以P计）
	7
	0.0083
	5
	0.0060

	固

体

废

物
	生产过程
	废弃的原辅材料
	/
	0.01
	/
	0

	
	
	不合格的产品
	/
	0.4
	
	

	
	
	废弃的包装材料
	/
	0.5
	/
	

	
	纯水制备
	更换的活性炭
	/
	0.1
	/
	

	
	
	更换的滤芯
	/
	0.1
	
	

	
	
	更换的滤膜
	/
	0.1
	
	

	
	锅炉
	除尘器排出的废渣
	/
	0.0567
	/
	

	
	
	炉灰
	/
	3.4
	
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	5.4
	/
	

	噪

声
	生产设备
	噪声
	65~85
	昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)

	主要生态影响（不够时可附另页）

本项目租用已建成的标准厂房，建设项目区域原生生态环境已因开发建设而改变，区域生态环境是不完善的生态系统，项目所在区域内原生植被已不存在，项目周围主要为绿化带，生态环境自身调控能力较差。项目营运期有“三废”产生，其排放量都不大，且针对每种污染物都有相应的治理方案，使其能做到达标外排，对生态环境的负面影响是微弱的。




七、环境影响分析

	一、产业政策符合性分析
本项目生产黑米粥、小米粥、八宝粥、银耳羹四种方便粥。根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》：项目未在鼓励类、限制类和淘汰类之列，且符合国家有关法律、法规和政策规定，为允许类，允许类不列入《产业结构调整指导目录》，所以本项目为允许类项目。

项目于2016年9月9日取得了富民县发展和改革局出具《投资项目备案证》（附件2，富发改企业备案[2016]0051号），由于该备案证有效期为二年， 2018年9月9日过期，因此项目于2018年10月19日重新向富民县发展和改革局申请《投资项目备案证》（附件2 ，富发改企业备案[2018]0085号）。

因此，本项目符合国家和云南省现行的产业政策。

二、规划符合性分析
项目租用昆明市欣誉恒食品有限公司的部分标准厂房进行建设。昆明市欣誉恒食品有限公司主要进行食品生产，于2010年6月11日取得了富民县环境保护局关于对《昆明市欣誉恒食品有限责任公司豆沙、蓉沙生产加工建设项目环境影响报告表》的批复（富环发[2010]82号），2011年投入生产。
2015年，富民县工业园区总体规划进行了修编，根据《富民工业园区总体规划修编（2015~2030）》，哨箐机械加工园产业以装备制造、精细化工为主导。富民县工业园区总体规划规划修编后，昆明市欣誉恒食品有限公司与哨箐机械加工园主导产业不符。2016年6月12日，富民工业园区管理委员会召开了2016年入园项目第四次选址联席会，审议了本项目选址，根据该会议纪要（见附件6），会议决定原则同意本项目租用欣誉恒食品有限公司2400平方米标准厂房作为生产厂房，会议纪要中明确，鉴于欣誉恒食品有限公司项目属历史遗留问题与现在园区规划布局不相符，引用项目只能短期租用，企业要做好整体转型计划，达到园区产业布局要求。2016年6月27日，富民工业园区管委会招商服务局出具的入园证明（附件7），富民工业园区管委会招商服务局同意本项目选址，同意本项目入园。

四、项目选址合理性分析
（1）项目区自然环境

该项目区地质条件稳定，无不良地质现象。所选厂址及周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区，集中式的供水水源地等环境敏感区，评价区域无珍稀动植物分布。

环境质量现状评价结果表明，项目所在区域大气环境及声环境质量较好，对于项目所产生的大气污染物，有足够的环境自净能力及环境容量。区域内交通条件较好，同时配套设施正在不断完善。 

（2）与周边环境的相容性分析

①本项目污染物对周边企业、敏感点的影响

项目位于富民工业园区哨箐机械加工园，租用昆明市欣誉恒食品有限公司4号楼1层、3号楼1层和2层，昆明市欣誉恒食品有限公司4号楼共3层，本项目生产车间位于1层，其余2层均为闲置，3号楼共2层，均租给本项目。

项目南侧8m处为昆明市欣誉恒食品有限公司，主要生产豆沙、蓉沙，项目北侧7m的云南海茂实业有限公司，主要生产面条，两家企业主要生产食品，本项目为食品加工厂，针对项目在运营期间产生的主要污染物污水、噪声、锅炉废气都采取了相应的措施。项目产生的废水量较小，项目产生的废水进入项目所依托的化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1)A等级标准后通过园区污水管网排入哨箐机械加工园污水处理厂处理。本项目主要噪声为生产设备运行时产生的噪声，噪声源强约65~85dB(A)，项目噪声采用房屋隔声和距离衰减处理等措施处理，预计厂界噪声值能够满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准要求，对周围环境影响不大。本项目运营期产生的废气主要为锅炉废气，项目内产生的NOX排放浓度较低，烟尘经水膜除尘器处理后，通过15m高的排气筒外排，预计锅炉废气排放浓度可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。

本项目运营期产生的污染物采取合理措施，均能做到达标排放，对周边单位、敏感目标影响较小。
②周边企业污染物对本项目的影响
A、昆明市欣誉恒食品有限公司对本项目的影响分析
项目南侧8m为昆明市欣誉恒食品有限公司，主要生产豆沙、蓉沙，该公司目前正常生产。
根据资料，该项目营运期产生污染物主要为生产废水、生活污水、厨房烹饪油烟、锅炉废气、生产设备运行时产生的噪声、生产垃圾、生活垃圾。项目废水集中收集处理后经园区污水管网排入哨箐机械加工园污水处理厂处理；厨房油烟净化处理后对本项目建设基本无影响；项目选用正规设备，设备采取防振降噪措施，并通过墙体阻隔、距离对噪声进行削减，对本项目影响较小；项目固体废物处理实行分类收集、贮存和运输，均得到妥善处理，处理（置）率为100%。项目锅炉运行过程中产生烟尘和二氧化硫等污染物，项目使用低硫煤，产生的燃煤烟气经布袋除尘器+ DS-CS-GⅡ型一体式除尘脱硫塔处理后，通过30m排气筒排放，排气筒位于昆明市欣誉恒食品有限公司厂区内东南角处，项目所在地常年为西南风，本项目位于昆明市欣誉恒食品有限公司的侧风向，且本项目距昆明市欣誉恒食品有限公司排气筒约60m，该项目锅炉废气经处理后达标排放，对本项目影响较小。
B、昆明筑博建材有限公司对本项目的影响分析
昆明筑博建材有限公司位于项目西南侧70m处，主要生产预应力管道压浆料、液体速凝剂、高强无收缩灌浆料、聚羧酸减水剂的混凝土外加剂，该公司目前正常生产。
根据该公司的《特种新型建材生产建设项目环境影响评价报告表》可知，该项目运营期产生的污染物为生活废水、粉尘、食堂油烟、设备噪声、生产垃圾及生活垃圾。项目产生的生活废水经隔油池、化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准A级标准后，排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。生产粉尘经可伸缩集气罩收集通过活性炭吸附后，于15m高的排气筒排放，项目所在地常年为西南风，本项目位于昆明筑博建材有限公司的下风向，且本项目距昆明筑博建材有限公司约70m，本项目生产车间为密闭车间，密闭性较好，该公司生产时产生的粉尘经处理后达标排放，达标外排的废气再经大气扩散，距离衰减后，对本项目影响较小，且本项目3号楼位于生产车间的西侧，该公司位于本项目生产车间的西南侧，3号楼能阻隔部分粉尘对生产车间的影响。食堂油烟经净化效率≥75%的油烟净化器净化后通过高于屋顶1.5m的排烟管道排放，对本项目影响较小。项目选用低噪声、高质量的设备，采取防振降噪措施，并通过墙体、距离对噪声进行削减，对本项目影响较小。项目固体废物处理实行分类收集、贮存和运输，均得到妥善处理，处理（置）率为100%，对本项目建设影响较小。
C、昆明广一建筑机械有限公司对本项目的影响分析
昆明广一建筑机械有限公司位于本项目西南侧181m处，主要为组装搅拌机，该公司目前正常生产。
根据资料可知，该项目运营期产生的污染物为生活废水、生产废气、设备噪声、生产废弃物、生活垃圾、危险废物。项目生活废水经预处理后，进入园区污水管网排入哨箐机械加工园污水处理厂处理。项目选用低噪声、高质量的设备，采取防振降噪措施，并通过墙体、距离对噪声进行削减，对本项目影响较小。项目固体废物处理实行分类收集、贮存和运输，均得到妥善处理，处理（置）率为100%，对本项目建设影响较小。危险废物委托有资质的单位清运处置。
项目生产过程会对产品的局部进行涂刷防锈漆，该过程在厂房内进行，刷漆量较少，并且采用人工手工滚筒涂刷，非甲烷总烃挥发量较少，非甲烷总烃经自然通风后，排放浓度符合GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》表2标准，非甲烷总烃≤4.0mg/m3，对大气环境影响较小。项目对钢材会进行切割、焊接，金属粉尘和焊接粉尘颗粒较大，生产过程在厂房内进行，受风力影响较小，通过在厂区厂房内部短期停留后，大部分沉降于厂房内，厂界预计可以达到GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》：颗粒物≤1.0mg/m3，对大气环境影响较小。项目所在地常年为西南风，本项目位于昆明广一建筑机械有限公司的侧风向，且本项目距昆明广一建筑机械有限公司约181m，本项目生产车间为密闭车间，密闭性较好，该公司生产时产生的有机废气、粉尘排放量较小能达标外排，达标外排的废气再经大气扩散，距离衰减、绿化吸收、房屋阻隔后，对本项目影响较小。 
D、昆明俊马建筑机械有限公司对本项目的影响分析
昆明俊马建筑机械有限公司位于本项目西侧43m处，主要为皮带运输设备组装，该公司目前正常生产。

根据该公司的《年产各类型建筑机械600台建设项目环境影响评价报告表》可知，该项目运营期产生的污染物为生活废水、生产废气、设备噪声、生产废弃物、生活垃圾、危险废物。项目生活废水经预处理后，进入园区污水管网排入哨箐机械加工园污水处理厂处理。项目选用低噪声、高质量的设备，采取防振降噪措施，并通过墙体、距离对噪声进行削减，对本项目影响较小。项目固体废物处理实行分类收集、贮存和运输，均得到妥善处理，处理（置）率为100%，对本项目建设影响较小。危险废物委托有资质的单位清运处置。

项目生产过程会对产品的局部进行涂刷防锈漆，该过程在厂房内进行，刷漆量较少，并且采用人工手工滚筒涂刷，非甲烷总烃挥发量较少，非甲烷总烃经自然通风后，排放浓度符合GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》表2标准，非甲烷总烃≤4.0mg/m3，对大气环境影响较小。项目对钢材会进行切割、焊接，金属粉尘和焊接粉尘颗粒较大，生产过程在厂房内进行，受风力影响较小，通过在厂区厂房内部短期停留后，大部分沉降于厂房内，厂界预计可以达到GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》：颗粒物≤1.0mg/m3，对大气环境影响较小。项目所在地常年为西南风，本项目位于昆明俊马建筑机械有限公司的侧风向，且本项目距昆明俊马建筑机械有限公司约43m，本项目生产车间为密闭车间，密闭性较好，该公司生产时产生的有机废气、粉尘排放量较小能达标外排，达标外排的废气再经大气扩散，距离衰减、绿化吸收、房屋阻隔后，对本项目影响较小。且本项目3号楼位于生产车间的西侧，该公司位于本项目生产车间的西侧，3号楼能阻隔部分粉尘对生产车间的影响。
E、云南迦南飞奇科技有限公司对本项目的影响分析
云南迦南飞奇科技有限公司位于本项目西侧170m处，主要为吊塔等机械组装，该公司目前正常生产。
根据该公司的《智能化物流设备生产建设项目环境影响评价报告表》可知，该项目运营期产生的污染物为生活废水、生产废气、设备噪声、生产废弃物、生活垃圾、危险废物。项目生活废水经预处理后，进入园区污水管网排入哨箐机械加工园污水处理厂处理。项目选用低噪声、高质量的设备，采取防振降噪措施，并通过墙体、距离对噪声进行削减，对本项目影响较小。项目固体废物处理实行分类收集、贮存和运输，均得到妥善处理，处理（置）率为100%，对本项目建设影响较小。项目危险废物委托有资质的单位清运处置。
项目生产过程中产生的焊接烟尘经强制抽风系统加固定式焊接烟尘净化器收集处理后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求；喷塑工段产生的喷塑粉尘经滤筒除尘设施处理后再通过1根15m的排气筒排放可达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的有组织排放监控限值；抛丸工段产生的粉尘经2个布袋除尘器收集处理后通过1根15m的排气筒排放可满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的有组织排放监控限值；喷漆工段中产生的喷漆废气中所含有的苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃经过滤棉加光氧净化设施处理后通过1根15m的排气筒排放可满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放限值要求。综上所述，在采取上述处理措施后项目废气排放对环境影响不大。项目所在地常年为西南风，本项目位于云南迦南飞奇科技有限公司的侧风向，且本项目距云南迦南飞奇科技有限公司约170m，本项目生产车间为密闭车间，密闭性较好，该公司生产时产生的粉尘经处理后达标排放，达标外排的废气再经大气扩散，距离衰减后，对本项目影响较小。
F、云南海茂实业有限公司对本项目的影响分析
项目北侧7m为云南海茂实业有限公司，主要生产面条，该公司目前正常生产。
根据资料，该项目营运期产生污染物主要为生产废水、生活污水、厨房烹饪油烟、锅炉废气、生产设备运行时产生的噪声、生产垃圾、生活垃圾。项目废水集中收集处理后经园区污水管网排入哨箐机械加工园污水处理厂处理；厨房油烟净化处理后对本项目建设基本无影响；项目选用正规设备，设备采取防振降噪措施，并通过墙体、距离对噪声进行削减，对本项目影响较小；项目固体废物处理实行分类收集、贮存和运输，均得到妥善处理，处理（置）率为100%。项目锅炉运行过程中产生烟尘和二氧化硫等污染物，项目使用低硫煤，产生的燃煤烟气经水膜除尘器处理和双碱法脱硫处理后，通过35m排气筒排放，排气筒位于云南海茂实业有限公司厂区内东南角处，项目所在地常年为西南风，本项目位于云南海茂实业有限公司排气筒的上风向，锅炉废气经处理后达标排放，对本项目影响较小。
G、富信集团对本项目的影响分析
富信集团位于本项目北侧70m处，主要为移动终端手机组装，该公司目前正常生产。
根据该公司的《云南富信通讯科技有限公司手机组装建设项目环境影响评价报告表》可知，该项目在运营期产生的污染物为生活废水、焊接烟尘、食堂油烟、设备噪声、生产废弃物、生活垃圾。项目废水集中收集处理后经园区污水管网排入哨箐机械加工园污水处理厂处理。食堂油烟经净化效率≥75%的油烟净化器净化后通过高于屋顶1.5m的排烟管道排放，对本项影响较小。项目选用正规设备，设备采取防振降噪措施，并通过墙体、距离对噪声进行削减，对本项目影响较小。项目固体废物处理实行分类收集、贮存，均得到妥善处理，处理（置）率为100%。项目焊接烟尘收集经活性炭吸附后通过15m高的排气筒排放，项目所在地常年为西南风，本项目位于富信集团排气筒的侧风向，焊接烟尘经处理后达标排放，对本项目影响较小，
综上所述，周边企业对本项目的影响较小，项目的建设与周边环境相容。

四、布局合理性分析

项目位于富民工业园区哨箐机械加工园，项目租用昆明市欣誉恒食品有限公司部分标准厂房，具体布置见附图平面布置图所示。
项目整个生产厂房按照功能分区布置，根据单元的性质、功能差异，尽量将单元性质相近、功能联系密切的单元紧凑布置在一个分区，各功能区又相对集中布置，既方便管理、又有利于生产。同时，项目按照物料输送方向和个单元相互关系的密切程度为原则，功能区布置明确，既方便内外交通联系，又方便原料、产品的运输。
项目在生产过程中产生的废气主要为锅炉废气。生物质锅炉设置于项目生产车间的东侧单独的锅炉间内，产生的锅炉废气浓度较低，经水膜除尘设备处理后，通过15m高的排气筒外排，废气排放能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中对新建燃煤锅炉大气污染物浓度排放限值的要求，厂房下风向为空地，外排的锅炉废气对周边环境和大气敏感点产生的影响较小。因此，项目锅炉设备布置合理。
项目所有生产设备均位于厂房内，避免了集中放置，锅炉房、水处理间、冷凝塔位于生产车间东侧，通过合理布设、墙体的阻隔等措施处理后，预计厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，对周围环境影响不大。因此，项目产噪设备布局合理。
综上所述，本项目布局合理。
六、施工期环境影响分析
项目租用已建房屋经过装修改造、设备安装后进行本项目的建设，施工期较短，施工期的环境影响较小，目前项目房屋改造及设备安装基本完成，本环评仅对施工期的环境影响进行简单回顾性分析。

1、水环境影响简要分析 
由于项目仅对其内部进行装修。因此，施工废水主要是水泥、砂灰拌合水等，该部分水或被建筑材料吸收或自然蒸发，不会进入区域地表水。
2、 大气环境影响简要分析 
施工期对区域大气环境的影响主要是施工产生的粉尘和装修废气，其产生量不大，经自由扩散后，对外环境的影响较小。
3、声环境影响简要分析 
装修期间，使用到电锯、电钻等设备，产生的噪声值大约65-90dB（A），产生地点多在室内，其噪声的特点是突发性和间歇性。产生的噪声经墙体阻隔、距离衰减后，到达项目周边敏感点时，其对敏感点的影响较小。
为了减少装修过程中噪声对周围环境的影响，装修施工方按照昆明市72号令《昆明市建筑施工和营业性文化娱乐场所噪声管理的通告》要求，施工方未在22：00-6：00进行施工作业，减少装修过程中噪声对周围环境的影响。
4、固体废物环境影响简要分析 
施工期固体废弃物主要包括施工人员的生活垃圾、建筑垃圾。
生活垃圾经统一收集后定期清运；项目建筑垃圾在施工现场内统一收集，施工结束后，委托有资质的单位清运处置。固体废物处理率达100%，对外环境影响较小。
随着项目设备基本安装完毕。施工期对外环境的影响已随着施工期的结束而结束，故对环境影响不大。

七、营运期环境影响分析
1、地表水环境影响简要分析
（1）项目污水特征及排水去向

1)污水特征

项目运营期废水主要由员工盥洗、清洗和浸湿原辅料、地面清洁、生产厂房器具清洁等产生的废水。项目建成并投入运营后，自来水用水量约为7.05m³/d，1974m³/a；废水总产生量为4.31m³/d，1206.8m³/a。废水中的主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、磷酸盐，废水中污染物浓度不高，可生化性较好。类比同类项目，本项目综合废水中各污染物浓度为CODCr350mg/L，BOD5180mg/L，SS150mg/L，氨氮25mg/L，磷酸盐5mg/L。
2)排水方案

①清洗废水排水

本项目清洗废水主要为清洗和浸湿原辅料、地面清洁、生产厂房器具清洁等产生的废水。统一收集后排入项目依托的化粪池处理后，通过总排口排入园区污水管网进入哨箐机械加工园污水处理厂处理。

②盥洗废水排水

本项目盥洗废水主要为项目员工在厂区内产生的盥洗废水。该部分废水进入项目所依托的化粪池处理后，通过总排口排入园区污水管网进入哨箐机械加工园污水处理厂处理。
③浓水排水

项目纯水制备产生的浓水、锅炉废水属于浓水，该部分废水进入项目所依托的化粪池处理，通过总排口排入园区污水管网进入哨箐机械加工园污水处理厂处理。
（2）项目污水依托化粪池可行性分析

项目废水进入化粪池处理，根据昆明市欣誉恒食品有限公司提供的《污水排放说明》，该企业产生的污水排入厂区内西北侧化粪池处理。厂区内西北侧绿化带内设有一座地埋式化粪池，容积约15m2，化粪池的容积满足污水在池内停留时间12h-24h要求，厂区化粪池建设期间严格按照环保要求设计施工，已充分考虑厂区建筑内企业、办公的废水产生情况。
昆明市欣誉恒食品有限公司厂区内设置3座化粪池，容积分别为15 m2、15 m2、6m2，根据现场调查和《昆明市欣誉恒食品有限责任公司豆沙、蓉沙生产加工建设项目竣工环境保护验收监测表》，昆明市欣誉恒食品有限公司产生的废水排入容积分别为15 m2、6m2的化粪池处理，该公司目前正常运营，产生废水量约4.58 m2/d，本项目废水排入位于厂区内西北侧容积为15 m2的化粪池处理，本项目废水最大产生量为4.31t/d，厂区内化粪池符合满足实际需要，项目依托的化粪池可满足废水停留12～24小时的要求，项目废水不会改变依托化粪池的处理效果。
综上，项目废水依托化粪池处理可行可靠，对地表水环境影响不大。

（3）项目废水进入高哨箐机械加工园污水处理厂的可行性与可靠性分析

①哨箐机械加工园污水处理厂概况
项目所在哨箐机械加工园的污水处理厂位于南营村委员会东部，已于2017年12月投入运行，服务面积为56.36hm2，主要收集处理哨箐机械加工园生活污水，处理规模为500m³/d，采用预处理+一体化MBR膜生物反应器+消毒工艺，目前哨箐机械加工园污水处理厂运营正常，主要收集处理哨箐机械加工园近30家企业和公租房的生活污水，目前的处理量约345m³/d，处理出水水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)(表1)一级A标准。
根据《富民工业园区哨箐机械加工园废水处理工程环境影响评价报告书》（报批稿），污水处理厂设计的进水水质为CODCr ≤350mg/L，BOD5 ≤180mg/L，SS ≤200mg/L，TN≤38 mg/L，NH3-N≤20 mg/L，TP≤4 mg/L，PH6~9。

项目位于云南省富民县永定街道办事处河东村委会大三竜村与坤宏泰电力有限公司交界处，属于哨箐机械加工园的纳污范围，且项目西侧昆禄公路的市政污水管网已接通污水处理厂。则项目将废水处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)(表1)A等级标准后，通过园区污水管网进入哨箐机械加工园污水处理厂处理。
②项目污水进入哨箐机械加工园污水处理厂的可行性和可靠性分析
项目污水通过化粪池、污水处理设施预处理后，外排废水水质约为：CODCr350 mg/L，BOD5180 mg/L，SS 150 mg/L，氨氮25mg/L，磷酸盐 5 mg/L，外排废水水质能达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)(表1)A等级，能满足哨箐机械加工园污水处理厂对进水水质要求。本项目污水排放量最大4.31m³/d，哨箐机械加工园污水处理厂日处理规模为500m³/天，仅占0.86%，故本项目的污水排入哨箐机械加工园污水处理厂，从水质和水量分析都不会对哨箐机械加工园污水处理厂造成不利影响。由此可见，本项目污水进入哨箐机械加工园污水处理厂处理是可行的。

项目大致的排水路径见图7-1所示。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图7-1 项目大致排水走向图
综上，从哨箐机械加工园污水处理厂处理能力、污水水质分析，本项目外排污水进入哨箐机械加工园污水处理厂处理是可行、可靠的。

（4）对周边地表水体的影响分析
项目废水主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、磷酸盐等，生产废水正常排放情况下，经化粪池处理后的排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)(表1)A等级标准，可达到哨箐机械加工园污水处理厂进水水质要求，项目污水可排入哨箐机械加工园污水处理厂处理。根据《富民工业园区哨箐机械加工园废水处理工程环境影响评价报告书》（报批稿），哨箐机械加工园污水处理厂处理出水水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)(表1)一级A标准，尾水排入螳螂川不会加剧水质污染，不会影响下游取水口用水，对螳螂川水质、水量的影响不大。
2、环境空气影响简要分析
项目运营期产生的废气主要为锅炉废气。

（1）锅炉烟气的影响分析
① 项目锅炉废气排放达标性分析
项目已购入1台4t/h生物质燃料蒸汽锅炉，为生产方便粥提供热量，实际锅炉蒸汽量未达到4t/h，实际锅炉供热量为1.5 t/h。生物质锅炉在使用的过程中产生的污染物主要为烟尘和NOX等。项目锅炉产生的烟气经水膜除尘器处理后，水膜除尘器除尘效率为90%，经15m高排气筒高空排放，经工程分析核算，项目锅炉废气排放情况见表7-2所示。

表7-2  燃煤锅炉烟气排放情况

项目
烟尘
NOX
烟气黑度
燃煤烟气总量（万m3/a）
786275.28
786275.28
产生
情况
浓度（mg/Nm3）
163.45
80.12
大于1

产生量（t/a）
0.129
0.063
排放
情况
浓度（mg/Nm3）
163.45
8.01
小于1

排放量（t/a）
0.129
0.0063
GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》（表2）燃煤锅炉标准限值
50

300

≤1

达标情况
达标
达标
达标
锅炉外排废气经处理后均达到《锅炉烟气大气污染物排放标准》（GB13271-2014）（表2）燃煤锅炉烟气排放标准；烟尘50mg/m3、氮氧化物300mg/m3、烟气黑度（格林曼黑度，级）≤1。
②大气影响预测
本次评价选用《环境影响评价技术导则·大气环境》中的估算模式进行预测。该模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度，估算模式中嵌入了多种预设的气象条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。对于小于1小时的短期非正常排放，可采用估算模式进行预测。估算模式适用于评价等级及评价范围的确定。 

预测中采用的软件为大气估算工具(Screen3System)，该软件是以《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的EPA的Screen3模式为核心开发的界面化软件。当用户选择不同的类型的污染源时需要输入不同的污染源参数，本项目锅炉废气排放源以点源排放为主。

预测所用参数及污染物源强见表7-3，预测结果见表7-4～7-7所示。
表7-3  项目估算模式相关参数及污染物源强
预测
模式
污染物名称
距最近厂界距离(m)

排气筒高度(m)

标况排气量(m³/h)

排气筒出口内径(m)

烟气温度
（℃）
排放速率
(kg/h)

点源
NOX
10

15
12000

0.2
50

0.153
烟气（PM10）
10

15
12000

0.2
50

0.0075
表7-4  NOX有组织排放预测结果
序号
距离(m)

下风向浓度(mg/m³)

浓度占标率(%)

是否达标
1

10

1.587E-7

0.00

达标
2

100

0.000416

0.21

达标
3

200

0.001249

0.62

达标
4

300

0.001322

0.66

达标
5

400

0.001279

0.64

达标
6

500

0.001184

0.59

达标
7

600

0.001111

0.56

达标
8

700

0.001079

0.54

达标
9

800

0.001177

0.59

达标
10

900

0.001384

0.69

达标
11

1000

0.001543

0.77

达标
12

1100

0.001617

0.81

达标
13

1200

0.001663

0.83

达标
14

1300

0.001686

0.84

达标
15

1400

0.001691

0.85

达标
16

1500

0.001683

0.84

达标
17

1600

0.001665

0.83

达标
18

1700

0.001639

0.82

达标
19

1800

0.00165

0.82

达标
20

1900

0.001683

0.84

达标
21

2000

0.001707

0.85

达标
22

2100

0.00171

0.85

达标
23

2104
0.00171

0.85

达标
24

2200

0.001708

0.85

达标
25

2300

0.001701

0.85

达标
26

2400

0.001691

0.85

达标
27

2500

0.001678

0.84

达标
最大落地浓度
2104
0.00171

0.85

达标
表7-5  烟尘（PM10）有组织排放预测结果
序号

距离(m)

下风向浓度(mg/m³)

浓度占标率

是否达标

1

10

6.54E-09
0.0000015%
达标

2

100

1.71E-05
0.0038%
达标

3

200

5.14E-05
0.0114%
达标

4

300

5.45E-05
0.0121%
达标

5

400

5.27E-05
0.0117%
达标

6

500

4.88E-05
0.0108%
达标

7

600

4.58E-05
0.0102%
达标

8

700

4.44E-05
0.0099%
达标

9

800

4.85E-05
0.0108%
达标

10

900

5.70E-05
0.0127%
达标

11

1000

6.36E-05
0.0141%
达标

12

1100

6.66E-05
0.0148%
达标

13

1200

6.85E-05
0.0152%
达标

14

1300

6.94E-05
0.0154%
达标

15

1400

6.96E-05
0.0155%
达标

16

1500

6.93E-05
0.0154%
达标

17

1600

6.85E-05
0.0152%
达标

18

1700

6.75E-05
0.0150%
达标

19

1800

6.79E-05
0.0151%
达标

20

1900

6.93E-05
0.0154%
达标

21

2000

7.03E-05
0.0156%
达标

22

2100

7.04E-05
0.0156%
达标

23

2104

7.04E-05
0.0156%
达标

24

2200

7.03E-05
0.0156%
达标

25

2300

7.00E-05
0.0156%
达标

26

2400

6.96E-05
0.0155%
达标

27

2500

6.91E-05
0.0154%
达标

最大落地浓度

2104

7.04E-05
0.0156%
达标

根据以上预测结果，在不同距离上，项目NOx、烟尘（PM10）浓度与占标率整体维持在较低的数值上，其中NOx在2104米处的浓度最高，浓度为0.00171mg/m³，占标率为0.85 %；烟尘（PM10）在2104米处的浓度最高，浓度为7.04E-05mg/m³，占标率为0.0156%。根据预测结果可知：本项目废气经处理后均能达到《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准的要求，最大落地浓度远远小于标准值，对周边环境影响较小。
③NOx、烟尘（PM10）对周围敏感点的影响
项目运营期间，NOx、烟尘（PM10）对周围敏感点的预测结果见表7-7所示。

表7-7  项目运营期对周围敏感点的影响

敏感点
距离项目距离(m)

相对方位
NOx
烟尘（PM10）
下风向预测浓度mg/m3
浓度占标率
下风向预测浓度mg/m3
浓度占标率
昆明市欣誉恒食品有限公司
5
南
3.567E-9

0.0000018%

1.47E-10

0.000000033%

云南海茂实业有限公司
7
北
2.172E-8

0.0000109%

8.94E-10

0.000000199%

哨箐村
95
西南
0.0003498

0.17%

1.44E-05

0.0032%

从上表可知，周围敏感点的占标率均小于1%，最大落地浓度能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准的要求，对周边环境影响较小。
3、声环境影响简要分析
项目运营期噪声主要为全自动灌装封口机、封箱机等设备的噪声，根据项目设备的安装区域及运行情况。各设备噪声源强详见表7-14。
  表7-14项目运行期噪声源强         单位：dB（A）
生产区
序号
名称
单台设备噪声值
数量（台）
噪声叠加
治理效果（dB(A)）
治理后叠加源噪声值（dB(A)）
称料清洗间
1
食物切碎机

70~85

1
85
20
65
化糖区
2
物料搅拌桶

65~80

1
80.79
20
60.79
3
化糖锅

60~70

2

灌装车间
4
全自动灌装封口机
70~85

2
88.01
20
68.01
卸框区
5
封箱机
75~85
1
85
20
65
锅炉房
6
生物质燃料卧式蒸汽锅炉
70~75

1
75
20
55
水处理间
7
纯水设备

75~80

1
80
20
60
冷凝塔
8
冷凝塔

75~80

1
80
15
65
（1）预测内容
本环评分别对厂界噪声进行预测评价，各噪声源距预测点距离见表7-15。
表7-15主要设备噪声距预测点距离 

序号
噪声源
距预测点距离/m
北边界
东边界
南边界
西边界
1
称料清洗间
47
17
8
50
2

化糖区
32

6

16

54

3

灌装车间
30

6

30

51

4

卸筐区
6

20

50

43

5

锅炉房
5

5

44

67

6

水处理间
30

5

21

67

7

冷凝塔
39

5

11

67

(2)预测模式
采用《环境影响技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中噪声点源预测基本模式。项目主要噪声均为室内声源。
项目噪声源主要为点声源，评价采用点声源模式预测项目地面噪声对环境的影响。
点声源至某一监测点声级理论计算衰减公式： 

LA(r)=Lr0-20lg(r/r0)-△L   

式中：[image: image6.png]


：预测点声压级，dB(A)；  

[image: image7.png]


: [image: image8.png]


距离上的声压级，dB(A)；

[image: image9.png]


：预测点距声源距离，m；    

[image: image10.png]


:距声源测声点距离，m；计算时：[image: image11.png]


取1.0m。

△L---其他衰减因素

影响△L取值的因素很多，主要考虑厂房与基础减震，空气吸收的衰减很少，在200m内近似为0，树木及绿化衰减值为5dB(A)。本项目设备噪声主要经厂房阻隔后排放，项目△L取15dB(A)

预测点噪声采用噪声预测公式为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)的规定，项目噪声源在预测点的等效声级预测值计算公式如下：
Leq=10lg(100.1Leq贡献+100.1Leq背景)

式中：Leq——预测等效声级，dB(A)；
Leq贡献—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
Leq背景—预测点的背景值，dB(A)。
（3）预测结果及影响分析
根据项目设备的布置，利用上述噪声预测公式，预测昼间设备生产到厂界的噪声值，背景值采用现场踏勘时的实测值，噪声的预测结果见表7-16。
表7-16厂界昼间噪声在有治理措施情况下影响预测结果dB（A）
时间
昼间
厂界噪声测点
北
东
南
西
称料清洗间
31.56
40.39

46.94
31.02

化糖区
30.69
45.23
36.71
26.14

灌装车间
38.47
52.45
38.47
33.86
卸筐区
49.44
38.98
31.02
32.33

锅炉房
41.02

41.02

22.13

18.48
水处理间
30.46
46.02
33.56
23.48
冷凝塔
33.18
51.02
44.17
28.47
贡献值
50.54
56.09

49.59

38.33

现状（实测）
45.56
44.51
52.30
50.30
预测值（厂界）
51.74

56.38

54.16

50.57

评价标准限值
65
厂界达标情况
达标
达标
达标
达标
由上表可知，本项目厂房设备噪声对厂界噪声贡献值在38.33~56.09dB（A）之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准的要求，且项目周边均为食品加工项目、机械加工项目，因此本项目产生的噪声对周边环境的影响是可以接受的。
4、固体废弃物处置及其环境简要分析

项目固体废物主要为生产固废和生活垃圾。
（1）生产固废

项目生产固废主要为废弃原辅材料、生产过程中不合格的产品、废弃包材等。此外，项目纯水制备过程还产生一定的活性炭、滤芯、滤膜等，除尘器排除的废渣、炉灰。

①项目生产小米粥时，需会对南瓜和胡萝卜进行处理，会产生废弃的原辅材料，约0.01t/a。该部分固废为自然植物残渣，属于一般固废，集中收集后送给附近村民喂猪。
②项目生产过程中约有不合格产品约0.3t/a，经统一收集后送给附近村民喂猪。
③项目纯水制备过程中活性炭和滤芯、滤膜更换后，委托环卫部门清运处置。

④废弃包装材料经收集后卖给废旧物品回收站回收利用。

⑤项目水膜除尘器收集的灰尘随水流排入沉淀池内逐渐沉积，项目会定期清排沉淀池内污泥，产生量约0.0567t/a，统一收集后委托环卫部门清运处理。
⑥项目锅炉产生的炉灰量为3.4t/a，集中收集后委托环卫部门清运处理。炉灰在收集过程中应浇洒少量水，防治清扫过程中飞灰，收集后应使用带盖收集桶储存。

（2）生活固废

项目劳动定员10人，均不在项目内食宿。项目内员工生活垃圾产生量按0.3kg/(人·d)计，则生活垃圾产生量为3kg/d，5.4t/a。生活垃圾分类收集后委托当地环卫部门清运处置。
项目对其固体废弃物所采取的污染防治措施较为合理，处置率可达100%，对外环境的影响不大。




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
单位：废气      mg/标m3
废水         mg/L

            噪声        dB(A)

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	锅炉废气
	NOx、烟尘
	经水膜除尘器处理后，通过15m高的排气筒排放。
	项目锅炉废气中NOX、烟尘执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。

	水

污

染

物
	清洗、盥洗 
	CODCr 、SS、氨氮、总磷（以P计）
	清洗废水、盥洗废水进入项目依托化粪池处理后，排入哨箐机械加工园污水处理厂。
	达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1)A等级标准

	固

体

废

物
	生产
	废弃的原辅材料
	集中收集后送给附近村民喂猪。
	固废处置率100%

	
	
	不合格的产品
	
	

	
	
	废弃的包装材料
	外售有关单位进行回收利用。
	

	
	
	水膜除尘器收集的灰尘
	集中收集委托环卫部门定期清运处置，使用带盖收集桶储存。
	

	
	
	锅炉炉灰
	
	

	
	
	活性炭、滤芯、滤膜
	更换后委托环卫部门清运处置
	

	
	生活
	生活垃圾
	集中定点收集后由环卫部门定期清运。
	

	噪声
	生产设备
	噪声
	车间加强密闭；设备要定期检修，确保设备处于正常的运转状态。
	达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准

	生态保护措施及预期效果

项目在运营过程中污染物排放量较小，且都有相应的处置措施，对生态环境的影响较小。运营期，大气污染物可实现达标排放；清洗废水与盥洗废水进入项目依托化粪池处理，进入园区污水管网，排入哨箐机械加工园污水处理厂处理；厂界噪声达标；固体废弃物处置率可达100%，项目的建设及运行对评价区域生态环境的影响不大。




九、结论与建议

	结论：

项目租用昆明市欣誉恒食品有限公司4号楼1层作为生产车间，，租用3号楼1层作为仓库，租用3号楼2层作为办公区。通过工程分析和污染物影响分析表明：
（1）项目符合现行的产业政策。

（2）选址可行，布局合理。

（3）营运期

①水环境影响评价结论

项目纯水制备产生的浓水、锅炉废水属于清洁下水，排入园区雨水管网。项目清洗废水、盥洗废水一起进入项目所依托的化粪池处理后达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1)A等级标准后通过园区污水管网排入哨箐机械加工园污水处理厂处理。 

②大气影响评价结论

本项目运营期产生的废气主要为锅炉废气。生物质燃料在锅炉内燃烧产生了气态污染物，其主要成分是NOX和烟尘。
项目内产生的NOX排放浓度较低，烟尘经水膜除尘器处理后，通过15m高的排气筒外排，预计锅炉废气排放浓度可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。

综上所述，本项目运营期废气能做到达标排放，对周边环境敏感目标及环境空气质量总体影响不大。
③声环境影响评价结论

本项目主要噪声为生产设备运行时产生的噪声。噪声源强约65~85dB(A)，项目噪声采用房屋隔声和距离衰减处理等措施处理，预计厂界噪声值能够满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准要求，对周围环境影响不大。

④固体废弃物环境影响评价结论

项目产生的固体废弃物均进行了资源化、减量化和无害化处理，固体废弃物处置率可达100%，对外环境的影响可以接受。

在项目的营运期，必须认真落实各项环保治理措施，加强管理，杜绝非正常排污，同时采纳本报告提出的对策，保证环境功能目标的实现。从环境角度考虑，只要达到以上要求，本项目的建设是可行的。

二、对策 
1、施工期

项目在装修过程中，采用环保材料，减少施工粉尘对周围环境的影响。

装修垃圾在施工结束后按昆明市人民政府令第88号《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法》中的相关规定处理。装修施工方应按照《昆明市建筑施工和营业性文化娱乐场所噪声管理的通告》（昆政办﹝2011﹞89号）要求，禁止12：00—14：00和22：00—6：00进行施工作业。
2.营运期

（1）废气

锅炉废气经过水膜除尘器处理后，通过15m高的排气筒外排。
（2）废水

①项目所有废水依托昆明市欣誉恒食品有限公司化粪池处理。
②项目废水依托昆明市欣誉恒食品有限公司排口排放，外排废水的水质必须满足GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A级标准的要求。

③监督昆明市欣誉恒食品有限公司加强对化粪池的管理，定期清掏，确保设施的正常运行。
（3）噪声

①在设计中应尽量选用低噪声设备，与供货商签订订货合同时提出设备噪声的具体要求。

②高噪声设备加装防振垫或其他降噪措施，降低噪声值。

③生产车间的窗户选用隔声性能好的材料，增加生产车间的密闭性。

④严格执行一班工作制，夜间不生产。

⑤建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。

（4）固废

①项目一般生活垃圾通过分散布置的垃圾桶收集，能回收外售的回收外售，不能回收的委托环卫部门定期清运。
②项目废弃的原辅料、不合格产品用生产固废收集桶收集，送给附近村民喂猪。
③项目水膜除尘器收集的灰尘统一收集后委托环卫部门清运处理。
④项目锅炉产生的炉灰量为3.4t/a，集中收集后委托环卫部门清运处理，使用带盖收集桶储存。

⑤项目废包装材料能回收外售的回收外售，不能回收外售的委托环卫清运处置。

⑥项目在纯水制备过程中产生的废活性炭、废滤膜、废滤芯均可作为生活垃圾，委托环卫部门清运处置。

（5）其它

1）关于“三同时”

项目的沉淀池、排气筒等环保设施必须和主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

2）“禁磷”、“禁白”、“禁止使用高污染燃料”

按照昆明市政府有关“禁磷”、“禁白”、“禁煤”的要求，项目禁止使用含磷洗衣粉和含磷洗涤剂，禁止使用一次性不可降解餐饮器具和塑料袋，禁止使用燃煤污染型能源，应使用电能等清洁能源。

3）环境管理

为了加强项目设置的各种环保设施的运行，项目必须制订相关的环保设施管理制度，设置一到两名专、兼职环保人员对各种环保设施的日常管理及维护工作。

4）环保设施

项目应加强环保设施的管理，定期对环保设施进行维护、检修，确保各项环保设施的正常运行，以保证处理效果，使各项污染物能达标排放。

三、建议

（1）在项目的整个运营期中，应重视环境保护工作，加强环境管理，提倡节水、节电、节约资源，如节约用水、节约用电、资源的循环利用、固废的减量化和无害化处置等。
（2）制定详尽可行的岗位操作规程和作业制度，规范文明生产，严格劳动纪律，提高消防和职业安全水平。
（3）适当设置绿化，如盆栽植物，改善环境。

附表1  环境污染防治措施一览表

环境问题
环保措施要求
运
营
期

废气

锅炉废气经过水膜除尘器处理后，通过15m高的排气筒外排。

废水
①项目所有废水依托昆明市欣誉恒食品有限公司化粪池处理。

②项目废水依托朝昆明市欣誉恒食品有限公司排口排放，外排废水的水质必须满足GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A级标准的要求。

噪声
①在设计中应尽量选用低噪声设备，与供货商签订订货合同时提出设备噪声的具体要求。

②高噪声设备（加装防振垫或其他降噪措施，降低噪声值。

③生产车间的窗户选用隔声性能好的材料，增加生产车间的密闭性。

④严格执行一班工作制，夜间不生产。

⑤建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。

固体废弃物
①项目一般生活垃圾通过分散布置的垃圾桶收集，能回收外售的回收外售，不能回收的委托环卫部门定期清运。

②项目废弃的原辅料、不合格产品用生产固废收集桶收集，送给附近村民喂猪。

③项目水膜除尘器收集的灰尘统一收集后委托环卫部门清运处理。

④项目锅炉产生的炉灰量为3.4t/a，集中收集后委托环卫部门清运处理，使用带盖收集桶储存。

⑤项目废包装材料能回收外售的回收外售，不能回收外售的委托环卫清运处置。

⑥项目在纯水制备过程中产生的废活性炭、废滤膜、废滤芯均可作为生活垃圾，委托环卫部门清运处置。
其他
1）关于“三同时”

项目的沉淀池、排气筒等环保设施必须和主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

2）“禁磷”、“禁白”、“禁止使用高污染燃料”

按照昆明市政府有关“禁磷”、“禁白”、“禁煤”的要求，项目禁止使用含磷洗衣粉和含磷洗涤剂，禁止使用一次性不可降解餐饮器具和塑料袋，禁止使用燃煤污染型能源，应使用电能等清洁能源。

3）环境管理

为了加强项目设置的各种环保设施的运行，项目必须制订相关的环保设施管理制度，设置一到两名专、兼职环保人员对各种环保设施的日常管理及维护工作。

4）环保设施

项目应加强环保设施的管理，定期对环保设施进行维护、检修，确保各项环保设施的正常运行，以保证处理效果，使各项污染物能达标排放。
附表2 环境监测计划
时段

监测类型

监测点位

监测项目

时间、频次

执行标准
实施机构

运行期

噪声

沿场界四周东、南、西、北侧界外1m处布点监测

等效声级Leq(dB(A))

验收时监测1次，

每次监测连续监测2天，每天昼夜各监测1次。

各侧场界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-20083类区：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。
委托有资质的监测机构

废气
锅炉排气筒排气口
烟尘、NOx

每年监测1次

达到《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014（表2）燃煤锅炉烟气标准限值。




附表2  建设项目验收一览表
	序号
	污染源项
	主要污染因子
	治理措施
	验收标准
	验收监测点

	1
	锅炉
	NOx、烟尘
	水膜除尘器
	达到GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》（表2）燃煤锅炉烟气标准限值
	锅炉排气口

	2
	生产车间
	废弃的原辅料、不合格的产品
	委托环卫部门清运
	处置率100%，处置方案及去向合理。
	/

	
	
	水膜除尘器收集的灰尘
	统一收集后委托环卫部门清运处理。
	
	

	
	
	废弃包装材料
	能回收的拟由废品收购公司回收，不能回收的委托环卫清运。
	
	

	
	
	锅炉产生的炉灰
	集中收集后委托环卫部门清运处理。
	
	

	
	
	生活垃圾
	委托环卫部门清运
	
	

	
	
	废活性炭、滤芯、滤膜
	更换后委托环卫部门清运
	
	

	3
	设备噪声
	dB(A)
	选用低噪声设备，墙体隔声、吸声，距离衰减
	达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。
	厂界四周


废水、


固废





原料加工





包材消毒





灌装





高温蒸煮、杀菌





入库





冷却





挑选、包装





噪声、固废





制糖水





胡萝卜、南瓜蒸熟、打碎





制作小米粥，其余产品不需要





固废





废水





固废、噪声





自来水





软化





氯化钠





活性炭过滤





多介质过滤





反渗透透





精密过滤





紫外消毒





纯水桶





更换的活性炭





离子交换树脂再生废水、排放浓水











失效滤芯





失效滤膜





浓水水





新鲜水：1.75





软水处理





锅炉





1.575





4.5





浓水：0.175





排水：0.225





依托的化粪池





生产车间供热





0.4





        蒸汽


水





损失1.35





3.15





0.08





0.12





0.1





0.1





0.225





0.175





1.35





0.4





0.4





0.2





4.5





3.15





1.575





4.95





0.05





0.05





1.75





1.05





4.31





0.08





0.72





0.7





2.4





0.32





0.35





0.8





3





0.1





0.08





0.4





自来水7.54





盥洗用水





器具清洁





纯水制备用水





化粪池(依托）





哨箐机械加工园污水处理厂





清洗和浸湿原料用水





地面清洁





锅炉自带软水处理设备





锅炉





杀菌及其他工序





循环冷却塔





杀菌釜用水





制作糖水用水





污水处理设施(依托）





本项目





哨箐机械加工园污水处理厂





�











废水
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