
富民县环境保护局关于富民程帆工业制粉有限公司石粉加工项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对富民程帆工业制粉有限公司石粉加工项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年12月28日－2019年1月7日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	项目
名称
	建设
地点
	建设
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	环评
机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	富民程帆工业制粉有限公司石粉加工项目
	茨塘村委会老煤山村
	富民程帆工业制粉有限公司
	云南保兴环境科技咨询有限公司
	富民程帆工业制粉有限公司石粉加工项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山村，总占地面积1333.33m2，项目主要进行石粉和机砂的生产，设置3条生产线：其中石粉生产线1条，产量为1.5万t/a；机砂生产线2条，产量为1.5万t/a。项目总投资300万元，其中环保投资19万元。


	污染防治措施
（一）施工期污染防治措施

1.废水污染防治措施

施工废水沉淀后回用于施工场地内洒水降尘，不外排。

2.废气污染防治措施

执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，即颗粒物周界外最高浓度1.0mg/m3。
3.噪声污染防治措施

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.固体废物污染防治措施

建筑垃圾委托有资质的单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运。

（二）运营期污染防治措施

1.废水污染防治措施

 建设一个不小于1m3的沉淀池，生活废水进入沉淀池沉淀之后用做厂区绿地浇灌和洒水抑尘，不外排。
2.废气污染防治措施

（1）石粉生产线磨粉旋风收集过程产生的粉尘经余风管末端设置的1#脉冲除尘器处理后通过1#排气筒排放；石粉生产线自动包装工艺产生的粉尘经集尘罩处理后进入2#脉冲除尘器，处理后通过2#排气筒排放；机砂生产线破碎、分选工艺产生的粉尘经集尘罩处理后进入3#脉冲除尘器，处理后通过3#排气筒排放；筒仓呼吸口粉尘加装滤芯处理。执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，即：有组织最高允许排放浓度≤120mg/m3，最高允许排放速率≤3.5kg/h，排气筒高度不低于15 m。
（2）机砂传送加设密封罩。执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准，即：无组织颗粒物浓度≤1.0mg/m3。

3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

4.固体废物污染防治措施

（1）生活垃圾统一收集至周边村庄垃圾处置点处置。

（2）旱厕粪便交由周边农民定期清掏作为农家肥。

（3）破损包装袋外售给废品回收站。

（4）设备维修废机油由设备维修厂家交由有资质的单位统一回收。固体废物处置率100%。

三、总量

固体废物处置率100%。
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