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	项目南侧茨塘矿山采区
	项目北侧富民耐火材料厂配电房
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《建设项目环境影响报告表》编制说明
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《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

    1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

    3、行业类别——按国标填写。

    4、总投资——指项目投资总额。

    5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

    6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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表一、建设项目基本情况

	项目名称
	富民程帆工业制粉有限公司石粉加工项目

	建设单位
	富民程帆工业制粉有限公司

	法人代表
	杨程帆
	联系人
	杨程帆

	通讯地址
	富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山村

	联系电话
	13708862020
	传真
	/
	邮政编码
	650200

	建设地点
	富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山村

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案

〔2018〕0077号

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别及代码
	其他建筑材料制造[C3039]

	占地面积

(平方米)
	1333.33
	绿化面积

（m2）
	80

	总投资

(万元)
	300
	其中：环保

投资（万元）
	19
	占总投资比例（％）
	6.3

	评价经费

(万元)
	
	预期投产

日期
	2019.01.15

	一、项目由来

富民云茂耐火材料厂从富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山村开采白云岩进普通建筑材料生产，白云岩用途十分广泛，它是玻璃、化工、搪瓷、焊接材料，也可作治炼、耐火材料，白云石粉末（双飞粉）是建筑涂料，超细双飞粉是塑钢的填充料等。近几年是富民县基础设施建设的腾飞时期，工程建设石粉的需求量急剧上升，因此，富民程帆工业制粉有限公司在富民云茂耐火材料厂背后建设年产3万吨石粉建设项目，从富民云茂耐火材料厂购买白云岩碎石进行制粉加工。本项目所在地交通便利，运输成本低，且原辅材料来源充足。同时项目的建设还能带动当地经济发展，解决部分农村剩余劳动力就业问题，为富民县的经济发展作出一定的贡献。
本项目总投资300万元，租用富民云茂耐火材料厂位于大营街道办事处茨塘村委会第四村民小组王兴国承包地建设生产厂房，总占地面积2亩，预计年产石粉3万吨。项目于2018年9月19日取得了富民县发展和改革局出具的投资项目备案证（富发改工企业备案[2018]0077号），项目建设性质为迁建。原项目名称为富民文荣磨粉厂石粉加工项目，位于大营街道办豹子沟。根据《富民县人民政府办公室关于印发进一步加强富民县昆武高速公路沿线中小企业整治工作方案的通知》（富政办通[2015]44号）要求，对符合富民县工业园区规划的41家制粉企业进行整治，补充完善相关行政手续，对不符合园区规划的17家制粉企业实施断电。富民文荣磨粉厂为41家接受整治的制粉厂企业之一。于2015年12月18日经富民工业园区24期关于富民县武昆高速公路沿线40家中小企业完善手续专题会议通过，企业经营者变更，项目迁建至富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山村。根据2018年9月4日富民工业园区招商服务局出具的证明，该项目搬迁选址符合规划要求。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》[环境保护部令第44号]及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》[生态环境部令 第1号]（2018年4月28日实施），非金属矿采选业中的土砂石、石材开采加工不涉及环境敏感区的应编制报告表，本项目为石粉生产项目，不涉及环境敏感区，故应编制环境影响报告表。因此，建设单位富民程帆工业制粉有限公司委托云南保兴环境科技咨询有限公司为本项目编制环境影响报告表。环评单位接受委托之后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了本环境影响报告表，供建设单位上报审批。

二、原项目概况
原项目建设地点：富民县大营街道办豹子沟
原项目建设单位：富民文荣磨粉厂
原项目总投资：100万元
原项目建设内容及规模：石粉生产线1条，年产石粉1.5万t/a。项目生产原料主要为白云石。
搬迁原因：原项目名称为富民文荣磨粉厂石粉加工项目，位于大营街道办豹子沟。根据《富民县人民政府办公室关于印发进一步加强富民县昆武高速公路沿线中小企业整治工作方案的通知》（富政办通[2015]44号）要求，对符合富民县工业园区规划的41家制粉企业进行整治，补充完善相关行政手续，对不符合园区规划的17家制粉企业实施断电。富民文荣磨粉厂为41家接受整治的制粉厂企业之一。于2015年12月18日经富民工业园区24期关于富民县武昆高速公路沿线40家中小企业完善手续专题会议通过，企业经营者变更，项目迁建至富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山村。
目前原项目地址已不再租用，且原厂址内的生产线均已拆除完毕。由于设备较为陈旧，迁建项目未沿用原设备。
1、原项目工程组成
    原项目工程组成一览表详见下表所示：
表1-1   原项目组成

项目组成

工程内容

主体工程

生产厂房
项目生产厂房为钢架结构厂房，占地面积1000m2。
其中
原料堆放区
位于生产厂房西侧，用于储存项目原料。
生产线
位于项目中部，钢架结构，单层建筑。生产线为1条，包括进料、磨粉、装袋等工序。
成品堆放区
位于生产厂房东侧，用于堆放合格品。
公用工程
旱厕
占地面积4m2，加盖挡棚。
办公厂房
占地面积15m2，砖混结构。
配电室
位于车间北面，接入市政电网，为项目生产设备配置电源。占地面积10m2。
环保工程

粉尘处理系统
裸袋除尘。
垃圾收集装置
若干垃圾桶。
2、原项目原辅材料使用情况

    原项目原辅材料使用情况详见下表所示：
表1-2   原项目原辅材料使用情况

序号

材料名称

单位

数量
备注

1

白云石
t/a

1.5
外购

3、原项目设备情况

原项目设备使用情况详见下表所示：

表1-3   原项目设备使用情况

序号

设备名称

规格型号

数量（台）

1

磨粉机
——
1
2

给料机
——
1
3
风机
——
1
4、原项目劳动定员及工作制度
原项目共设置5名员工，均不在项目内食宿；每天工作时间8小时，年工作日300天。

5、原项目环保投资
原项目总投资100万元，其中环保投资3万元，占总投资的3%，项目环保工程主要包裸袋除尘系统和垃圾收集装置。具体环保投资见下表。
表1-4   原项目环保投资一览表 单位：万元

序号
环境要素
污染物
环保措施
估算金额
1
废气治理
粉尘

裸袋除尘器1套
2.8
2
固废治理
生活垃圾
可回收部分出售给废物回收站，不可回收部分委托环卫部门清运处置
0.2
三、本项目基本情况

1、项目名称：富民程帆工业制粉有限公司石粉加工项目
2、建设单位：富民程帆工业制粉有限公司

3、建设地点：富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山村
4、项目总投资：300万元

5、占地面积：1333.33m2
6、建设内容及规模

项目主要进行石粉和机砂的生产，项目设置3条生产线：其中石粉生产线1条，产品石粉粒径为≦100目，产量为1.5万t/a；机砂生产线2条，产品机砂粒径为0.3-0.5cm，产量为1.5万t/a。石粉和机砂生产的原辅材料相同，均为富民耐火材料厂购买的白云石碎石（公分石），规格为粒径2-3cm。
项目建设内容由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程四个部分组成。主体工程包括原料堆存区、加工区、装料区；辅助工程包括办公生活用房、旱厕；公用工程包括厂区供排水、供电等；环保工程包括沉淀池、脉冲除尘系统、排气筒、生活垃圾收集箱等。工程组成见详见下表。

表1-5  本项目工程组成一览表

项目组成

工程内容及建设现状
主体工程

生产厂房
厂房建筑面积1000m2，钢架结构，单层建筑。厂房由东向西依次为原料堆存区、加工区、包装区，依山体地形建设，东面高、西面低，三个区域设置挡墙隔开，建筑墙体与顶盖连接处进行密封。
其中
原料堆存区
原料堆存区位于项目东部，为三面封闭钢架结构半密封式厂房，用于原辅材料白云石堆放。设置自动给料机2台；通自动给料机自动将白云石碎石给至加工区料仓。
加工区
加工区位于厂房中部，内设3条生产线。其中石粉生产线1条，雷蒙磨的进料口为料仓的下料口，利用重力作用自行进料，磨粉产品旋风收集后经螺旋输送机输送至细粉储料筒仓；机砂生产线2条，每台沙机的进料口均为料仓小料口，经沙机破碎的碎石通过2台振动筛震动进行分选后由皮带传送至装机砂料仓。
包装区

位于厂房西部，用于装料和产品堆放。设置2台自动包装机，主要用于石粉产品装袋。石粉通过两种方式进行包装销售：一种是通过在筒仓下料口设置的2台自动包装机进行包装后，由传送带传至产品堆放区；另一种是通过管道直接由罐车负压装罐运输外售。粗砂直接由机砂料仓重力给至包装袋进行人工装袋。
辅助工程
办公生活用房

项目办公生活用房有两幢，为砖混结构，总建筑面积285m2。目前，已建成。
旱厕
位于生活区西北侧，面积15m2。已建成。目前，已建成。
公用工程
给水系统

项目区南部约3公里茨塘村委会自来水，通过拉水车供给，配备1方储水桶，为项目区提供生活用水。
排水系统

项目排水采用雨污分流排水方式：①雨水：雨水通过截排水沟渠和管道收集后排入15m3雨水收集池沉淀后，用于厂区洒水抑尘。②污水：项目生产过程不产生废水，废水为洗手废水，设置体积为1m3的沉淀池，收集洗手废水，经沉淀后用于厂区道路洒水降尘和绿化浇灌，不外排。
供电系统
配电房，建筑面积50m2，且架设150KVA电力变压器1台，将10KV电压降压至380V和220V供生产、生活使用能满足矿山生产需求。
环保工程

废气处理设施
原料堆存区废气治理
设置封顶钢架结构厂房，卸料过程及时洒水抑尘。厂房墙体与顶盖进行密闭，减少粉尘向外扩散。
加工区废气治理系统
石粉生产线雷蒙磨旋风收尘工段：目前，石粉加工旋风集尘后，余风加设置1#脉冲除尘器，负压除尘处理后经15m高的1#排气筒有组织排放。

机砂生产线破碎、分选工段：对机砂破碎、分选、传输工段粉尘进行除尘处理，在破碎机和震动分选筛上方设置集气罩对粉尘进行收集后，加设2#脉冲除尘器，2条机砂生产线共用一台脉冲除尘器，废气处理后由15m高的2#排气筒有组织排放；对皮带传输机进行密封处置。

集气罩（收集效率98%）收集以外的粉尘程无组织排放，通过密闭厂房墙体与顶盖接缝，减少粉尘向外扩散。
包装区废气治理系统
包装区粉尘主要为2台自动包装机（主要用于石粉装袋）装袋产生，在自动包装机落料口上端设置集气罩，2台包装机各设1台集气罩，通过导气管导致3#脉冲除尘器，除尘后由3#15m高排气筒有组织排放。石粉生产线罐车装罐采用负压装罐，粉尘产生量极少；机砂生产线产品粒径较大，粉尘量不多，项目通过设置封闭厂房，减少粉尘向外扩散。

筒仓顶安全阀出口处加装滤芯，对筒仓废气进行处置。
废水处理设施

沉淀池
建设1m3沉淀池对生活废水进行沉淀后，用于厂区道路洒水降尘和绿化浇灌，不外排。
固废处理设施

危废处置
废机油等危废由设备维修厂家统一回收。维修厂家应委托有资质的单位处置。
垃圾收集装置

项目内不设垃圾房，分散设置若干垃圾桶，位于项目区生活区域四周，用于生活垃圾暂存。生活垃圾及时清运至附近村庄垃圾收集点。
噪声防治措施

设备隔声、减震设施
合理布局生产设备，设置隔声、减震垫的布设，削减减少生产过程厂房内部噪声的传播扩散。合理安排作业时间，减少噪声对周围环境的影响。
7、主要原辅材料
项目生产原料主要为白云石。原辅料用量如下表所示：
表1-6  项目主要原辅料用量

序号

名称

年耗量（t/a）

规格
性质
来源/备注

1

白云石

30000
2-3cm粒径
一种天然矿石，主要成分为碳酸钙

从云茂耐火材料厂购买，由矿车运至厂区进料区。
8、项目产品方案

项目产品为机砂、石粉，根据建设单位提供的资料，石粉产量为1.5万t/a，分别为袋装出售和装罐车出售，袋装规格为25kg/袋；机砂产量为1.5万t/a，袋装出售，袋装规格为25kg/袋。
表1-7 项目产品方案

名称

数量

备注

石灰粉
1.5万吨/年
粒径<100目，作填料，用于人造地砖、建筑材料等。
机砂
1.5万吨/年
粒径0.3-0.5cm，用于建筑材料。
9、主要生产设备

本项目设置3条生产线，由于迁建前（富民文荣磨粉厂）设备较为陈旧，本次迁建项目不再沿用原设备，所有生产设备均为重新购置。项目主要生产设备详见表1-8。
表1-8  主要生产设备一览表

序号

设备名称

型号

数量（台）
备注
1
自动给料机
GZD1000×4900
2
用于将白云石碎石料推送至料仓。（重新购置）
2
磨粉机
雷蒙
1
用于石粉加工生产线，产品为石粉。（重新购置）
3
螺旋输送机
N50
1
将磨粉后石粉提升至石粉料仓。（重新购置）
4

板锤式粉碎打砂机
CP-850
2

用于机砂加工生产线，磨碎石料，产品为机砂。（重新购置）
5

振动筛
—
2

用于机砂生产线，产品分选。粒径小于0.5cm的机砂分选后传输至机砂料仓，粒径未达到规格的进入破碎机继续破碎。（重新购置）
6
皮带输送机
TD75
2
将符合产品规格的机砂输送至机砂料仓。（重新购置）
7
自动包装机
BGL(W)1-4
2
用于产品石粉生产装袋。（重新购置）
8

筒仓
容积200m3
1

存放成品石粉，仓顶设置有安全阀，安全阀处加装滤芯。（重新购置）
8
脉冲除尘器
—
3
石粉生产线雷蒙磨粉机余风口加设1#脉冲除尘器；2台自动包装机公用3#脉冲除尘器。机砂生产线2台破碎机和震动分选筛共用2#脉冲除尘器。（重新购置）
10、工作制度及劳动定员

工作制度：每年工作300天，实行排班制，每班工作8小时，昼间生产。

劳动定员：本项目有劳动定员6人，均不在项目内食宿。

11、环保投资

项目总投资300万，其中环保总投资19万元，占总投资的6.3%。环保对策措施及环保投资明细见下表1-9：
表1-9  环保投资一览表

序号

项目名称

数量

单位

投资额

（万元）

备注
1
废水治理

雨水管网
—

—

2
2

雨水收集池
15
m3
2

3

沉淀池
1

m3
0.5
4
废气治理

脉冲除尘设施
3

套

4

5
15m高排气筒

3
根
3
6

集气罩

4

个
2

7

皮带传输机密闭罩

2

套

1

8

筒仓顶口滤芯

1

套

2

9

噪声治理

减震垫等

—

—

2
10

固废处置
垃圾收集桶

若干

—

0.5
11

危废治理
少量废机油由维修单位带走。交由有资质的单位进行处置。
—
—

—
合计

—

—

19
12、项目总平面布局

项目平面布置根据地形条件布置，项目办公生活区与加工区分开布置。加工区位于北部，生活区位于南部，加工区和生活区中间有一厂区道路和绿地相隔，距离约为50m。加工区由东至西分别为原料储存区、加工区、装料区。项目总平面布局图详见附图。

13、项目与周边环境关系

本项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山，项目北面为云茂耐火材料厂；西面茨塘村四组居民点与与本项目厂界相距约170m，东面紧邻山体，南面为茨塘矿山采矿区，西南侧为某企业厂房。目前只有云茂耐火材料厂处于生产运营状态，云茂耐火材料厂主要进行白云石开采及加工生产，根据《富民云茂耐火材料厂永定镇白云石塘项目竣工环境保护验收监测报告表》，云茂耐火材料厂矿区下风向颗粒物最大浓度值为0.742mg/m3；加工区上风向颗粒物最大浓度值为0.358mg/m3，上风向颗粒物最大浓度值为0.646mg/m3；敏感目标茨塘村四组居民点，颗粒物最大浓度值为0.286mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》(G B16297 -1996)无组织排放监控浓度限值，即周界外排放浓度最高点≤1.0mg/m3。项目与周围企业关系见下表及附图2。
表1-10 项目周围企业关系一览表

序号

周围环境

方位

距离

规模

1

富民云茂耐火材料厂
北面
40m
/
2

茨塘矿山矿区
西面
40m

/

3
茨塘村四组居民点
西面

170m

45户/150人
4
某企业厂房
西南面
紧邻
5
茨塘矿山矿区
南面
紧邻
6
山体
东面
5m
7
富民云茂耐火材料厂矿区
东北面
28m


	与项目有关的原有污染情况及主要环境问题
原项目名称为富民文荣磨粉厂石粉加工项目，位于大营街道办豹子沟，目前原厂地已不再租用，原厂址生产线已经全部拆除完毕。原项目主要存在工艺简单、设备陈旧、产能低等问题，现就原厂址污染物产排及处理情况进行简述。原项目发展较早，建成投产于2015年之前，项目进石粉加工，生产过程中的污染物主要为粉尘、噪声以及员工生活污水。进料、粉磨、包装均有粉尘产生，进料产生的粉尘以无组织排放方式直接排放；粉磨、包装在厂房内进行，该部分工段产生的粉尘以无组织排放为主。
迁建前项目原有污染物排放情况如下：

（1）废气

①项目原料卸车时直接倾倒至厂区原料堆场内，由于原料为不规则的块状，卸车时产生的粉尘量很小，但由于厂区有粉尘，原料倾倒进厂房后会将地面上的粉尘带起，卸车粉尘产生量约为0.05t/a，则有0.05t/a粉尘呈无组织排放。
②粉磨工段粉尘产生量为70t/a，项目在余风管末端设有裸布袋除尘设施对废气进行处理，裸布袋除尘效率为95%，进行布袋除尘设置处理后粉磨工段粉尘排放量约为3.5t/a，收集到的66.5t/a粉末回用于产生线。
③石粉包装工段粉尘产生量共约为20t/a，因包装均在厂房内进行，有大部分沉降在室内，约有5t/a粉尘呈无组织排放。

综上所述，迁建前原项目生产线排放粉尘量为8.55t/a。

（2）废水

    项目有员工6人，均不在项目内食宿，项目使用旱厕，无冲厕废水产生，生活用水主要有洗手、洗脸用水。

    （3）噪声

项目噪声源主要为：给料机、粉磨机、风机，源强在70~100dB，由于设备陈旧，减震设施坏损，厂界会出现噪声不达标现象。

（4）固废

项目内固体废弃物主要为废旧包装袋和职工生活垃圾。

原项目（富民文荣磨粉厂）厂址租赁合同已到期，生产线已拆除，由于生产设备陈旧，原设备拆除后卖给废品收购站。目前不存在原有环境污染及环境遗留问题。




表二、建设项目所在地自然环境
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

一、地理位置
富民县位于昆明市西北部，距昆明23千米。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠西山区。面积993平方千米。总人口15.57万人，下辖2个镇、5个乡（其中1个民族乡）：永定镇、大营镇、罗免彝族苗族乡、赤鹫乡、东村乡、款庄乡、散旦乡。 

本项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山，项目地理位置坐标为东经102°36′35.62″，北纬25°13′17.03″。距离富民县城约15km，（其中乡村简易公路3km，老昆禄公路12km）交通较为便利。
二、地形地貌
富民县县境似一不规则梯形，地势南高北低，东西宽44.2km，南北长51.6km。境内西部、西北部山脉属三台山余脉，东部、东北部、南部和中部山脉属拱王山余脉。望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆地山岭相间，河流纵横，山多坝少，河谷和盆地占总面积的12.5%。有大小坝子18个，最大的富民县城坝子面积为23km2，山区半山区占87.5%。县境内最高海拔2817m，最低海拔为1455m，高差达1362m。

项目建设用地为工业用地，地貌属丘陵地区。项目所在区域，未发现影响建设的崩塌，以及泥石流等不良地质灾害，亦未发现大的活动性断裂。
三、气象气候

富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8豪巴，相对湿度72%。年均雨天136天，霜日63天，雾日10天，日照2287小时。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10月为雨季，降水量占全年降雨量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm。多年平均蒸发量1942.4mm。
四、河流水系

富民县境内河流有螳螂川、门前河（高桥河）、大营河及其支流新桥河和清水河、龙纳河、龙泉河、木板河等8条；源于境内的有高北河、马拉河、清罗河及天生桥河、新沙河、石板沟6条。境内河流的特点为：旱季水小清澈，雨季水大浑浊。

项目所在区域为螳螂川水系的汇水范围，螳螂川是滇池唯一出水河流，流经西山区海口、安宁市、富民县，禄劝县汇入金沙江，也是滇池出水口的纳污河流。螳螂川沿岸分布有村庄和农田，主要污染源为生活污水及部分居民倾倒的生活垃圾。螳螂川为劣Ⅴ类水体，目前河水主要用途为农田灌溉及一般景观要求。螳螂川富民县境内全场63.4公里，均宽65米，年入境水量86320万立方米，年均秒流量为27.73立方米，最大秒流量500立方米。

距离项目区最近的地表水体为项目区西南面约3.2km的大营河，大营河为螳螂川支流，大营河源于西山区沙朗湖，流经沙朗、李子坪、头村、二村、三村、完家村、沙锅村、大营、成器墩注入螳螂川，径流面积为362km2，其支流新桥河长约6km，发源于西山瓦恭上禹都旬村，在东元村西汇入大营河。大营河在县境内长度12.2km，年入境水量6250×104m3，落差41m。年平均流量1.98m3/s。由于大营河流经区域主要是山区和少量的农村，因此水质较好，从现场勘察来看，大营河水质一般。
五、土壤
富民县辖区总面积100308.56公顷，耕地面积19252.97公顷，其中，灌溉水田4892.97公顷，占耕地面积的25.41%；望天田541.11公顷，占耕地面积的2.81%；旱地13746.09公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的0.38%。

全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200m以下的罗免、散旦2个镇和永定街道、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500m以上的老青山、望海山等高寒地区。

六、植被、生物多样性

富民县植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林，植被类型十分丰富，既有滇中地区代表性的青岗砾属和石砾属为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，也有森林破坏后形成的各类次生植物群落。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石砾、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树和桤木等。

据现场踏勘，项目所在地植被属亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林区项目区主要植被以荒草、灌木及少量桉树为主，主要动物有松鼠、麻雀等爬行动物和常见鸟类。
七、富民工业园区大营—茨塘组团概况

本项根目位于富民工业园区大营—茨塘组团（茨塘地区）。据《昆明富民工业园区总体规划修编（2015—2030年）》，大营—茨塘片区定位为新材料产业园区。大营—茨塘组团包括大营-茨塘组团包含大营、茨塘两个地区，现状产业主要包括建材加工、食品加工及采矿等产业类型。该区积极引导以半导体为主导的新材科产业的发展，并在现状食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，并推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件、紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。

富民工业园区管委会委托委托云南大学科技咨询发展中心对《昆明富民工业园区总体规划修编（2015—2030年）》编制了规划环评，于2016年取得云南省生态环境厅批复意见，云环函（2016）10号。大营—茨塘片区用地规划布局包括工业用地规划（M）、仓储用地规划（W）、公共管理与公共服务设施用地（A）、商业服务业设施用地（B）、居住用地规划（R）、道路与交通设施用地（S）、公用设施用地(U)、绿地与广场用地（G），主要以工业用地规划为主。


表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

本项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山，项目所在地为农村和矿山开采加工企业混合区域，属于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》GB3095—2012二级标准。根据《2017富民县环境质量报告书——大气环境质量状况》，富民县二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度值均达到二级标准。

2、水环境质量现状

本项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山，评价区内无地表水体分布，也无泉点出露，项目区最近的地表水体为项目区西南面约3.2km的大营河。大营河为螳螂川支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，螳螂川“富民大桥—普渡河桥”段水功能为工业用水，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。大营河水质标准根据螳螂川水质标准执行。根据《2017富民县环境质量报告书——大气环境质量状况》，“富民大桥—普渡河桥”段水质为劣Ⅴ类，大营河为螳螂川支流，水质一般。

3、声环境质量现状

本项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山，建设项目所在区域为工矿用地，声环境功能区划为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。项目周边敏感期执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。
本项目紧邻富民云茂耐火材料厂，根据2018年8月16日富民云茂耐火材料厂竣工验收监测结果显示，茨塘村四组，以及云茂耐火材料厂南侧，即本项目北侧项目声环境质量均能够满足相应标准要求。
表3-1  富民云茂耐火材料厂竣工验监测结果
检测点位置

2018.08.16
2018.08.17
执行标准

结果

评价

昼间dB(A)
夜间dB(A)
昼间dB(A)
夜间dB(A)
昼间dB(A)
夜间dB(A)
N1：茨塘村四组居民点
50.4

44.9

48.8

45.2

60

50
达标

N2：本项目北侧

56.8

49

56.0

49.3

65

55

达标

4、生态环境现状

（1）植被现状

1）植被分布规律

建设项目周边为低矮山地。矿区植被发育，主要为林地、灌木林地及旱地，山坡多为乔木（主要有以云南松，桉树为主）、灌木（主要有山茶、刺柏、箭竹等）和杂草等植物，均为当地较普遍的植物物种。

2）主要植被类型特点

①暖温性针叶林-云南松林 

云南松群落在评价区比较常见，评价区的云南松群落通常高度在6-8m，总盖度约65%。乔木层高度6-8m，盖度为50%。主要树种为云南松和云南油杉等。

灌木层高在0.5-2m左右 盖度在10%左右。常见种类有铁仔、沙针、芒种花、鸭脚黄连、绣线菊一种、扶芳藤、水红木、吴茱萸等。草本层高0.5-1米左右，盖度在20%左右，常见物种有毛蕨菜、扭黄茅、金茅、含羞草决明、香茶菜、小叶三点金、天兰苜蓿、紫茎泽兰、苦买菜、牡蒿、土牛膝、珠光香青、蒲公英一种、天蓝沙参 等。

②稀树灌木草丛

评价区的稀树灌木草丛为暖性稀树灌木草丛，为评价区内分布的原半湿润常绿阔叶林或者中山湿性常绿阔叶林被破坏后形成的一种次生性植被，在评价区内该类型植被占有很大优势，并且有很多类型和变形，这里仅仅表述占有较大优势的含滇青冈、清香木、硬秆子草的中草草和含云南松、车桑子、紫茎泽兰的低草草从两种类型。乔木层高度通常在 7-15m 左右，总盖度大约70%。

乔木层高度7-15m，盖度为15%左右。主要树种为云南松、银荆、旱冬瓜、蓝桉、黄毛青冈、构树等。

灌木层高1-4m左右，盖度在30%左右。常见种类有车桑子、火棘、茅莓、小叶栒子、马桑、盐肤木、梨果仙人掌、山鸡椒、川梨、野丁香一种、芒种花、三叶悬钩子、冬葵、牛筋条、黄荆、青刺尖、滇黔杭子稍、绣线菊、多花木蓝、多花勾儿茶、皱叶醉鱼草等。

草本层高0.5-0.8米左右，盖度在50%左右，主要物种有：紫茎泽兰、四脉金茅、戟叶酸模、地涌金莲、毛蕨菜、刺芒野古草、白茅、野拔子、黄背草、扭黄茅、小飞蓬、土荆芥、狗牙根、白花鬼针草、云南繁缕、猪殃殃、附地菜、天蓝沙参、尼泊尔老鹳草、云南繁缕、画眉草、蒲公英、香薷、黄毛草莓(白莓)、鼠麴草、扁竹兰、龙葵、杏叶防风、酢酱草、阿拉伯婆婆纳、紫花地丁、蛇莓、川续断、山珠南星、云南山蚂蝗、青羊参、歪头菜、毛蕊花等。

③重点保护野生植物

根据《国家重点保护野生植物名录》（第一批，1999），及《云南省第一批省级保护

野生植物名录》（1989），项目区内无云南省及国家级保护植物。

④古树名木

据云南省林业厅文件云林保护字(1996)第65号《关于印发云南省古树名木名录的通知》和实地走访，在项目区内没有古树名木分布。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山，项目主要环境保护目标见表3-2。
表3-2  主要环境保护目标

环境要素

环境保护标

方位

与本项目距离（m）

备注
保护级别

大气环境

茨塘村四组居民点
西面
与本项目加工区边界相距约170m。
约150人
空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
声环境

环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。




表四、评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气质量标准

本项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山，所在区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准，具体详见表4-1。
表4-1   环境空气质量标准（ug/m3）

污染物名称

SO2
TSP

PM10
PM2.5
NO2
浓度限值

年平均

60

200

70

35

40

日平均

150

300

150

75

80

小时平均

500

—

—

—

200

2、地表水环境质量标准

离本项目最近的地表水主要为西南面约为3.2km处的大营河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》，螳螂川（富民大桥—普渡河桥）水环境功能为农业用水，水质类别为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。大营河属于螳螂川的一级支流，参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准执行。标准值见表4-2。
表4-2  地表水环境质量标准   单位：mg/L

项目

pH

(无量纲)

CODcr
BOD5
NH4-N

总磷 

总氮

粪大肠杆菌(个/L)

IV类标准

6～9

≤30

≤6

≤1.5

≤0.3

≤1.5

≤20000

3、声环境质量标准
项目位于《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》中的大营-茨塘组团（茨塘地区），区域执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准，项目周边敏感区执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，标准值见表4-3。

表4-3  声环境质量标准限值      单位：Leq[dB(A)]

类  别

昼  间

夜  间

2类区

60

50

3类区

65

55



	污染物排放标准
	施工期：

1、废气污染物排放标准

    施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，即颗粒物周界外最高浓度1.0mg/m3。
2、废水排放标准

项目施工期无施工废水，生活废水沉淀后回用于施工、洒水降尘，不外排，故不设置污水排放标准。

3、噪声排放标准
    施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523- 2011)噪声排放限值，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。

营运期：
1、废气
项目生产过程产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，标准限值见表4-4。
表4-4  大气污染物综合排放标准

项目

颗粒物

有组织排放

最高允许排放浓度(mg/m3)

120

排气筒高度(m)

15

最高允许排放速率(kg/h)

3.5

无组织排放监控浓度限值(mg/m3)

（周界外浓度最高点）

1.0

2、废水

项目运营过程中产生的生活废水进入沉淀池进行沉淀，沉淀之后用做厂区绿地浇灌和洒水抑尘，不外排，故不设排放标准。

3、噪声

项目噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，标准值见表4-5。 

表4-5  工业企业厂界环境噪声排放标准

边界外声环境功能区类别

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

3类

65
55
4、固废

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）标准及其修改单。一般固体废弃物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。

	总

量

控

制

指标
	项目总量控制指标：

根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：

1、大气污染物：项目废气中污染物为粉尘，不属于国家总量控制指标。本项目排放量为3.04t/a，其中有组织排放1.44t/a，无组织排放1.60t/a。
2、水污染物：项目废水为员工办公生活废水，经收集沉淀处理后用于厂区绿化用水和道路洒水抑尘。故项目废水排放量为0t/a。

3、固体废弃物：固废处置率100%。


表五、建设项目工程分析


	m³/h

	运行时间h/d
	粉尘产生量t/a

	产生浓度mg/m³

	粉尘排放量t/a

	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m³
	排放高度m


	98
	99.9
	6400
	8
	450
	29296.8
	0.441
	0.184
	28.7
	2#：15


	②项目机砂生产线破碎及分选工艺粉尘
项目机砂生产线设有2台破碎机和分选筛，料斗中白云石原料由送料口均匀连续的进入破碎机，破碎后的砂石粒经机筛进行分选，达到粒径要求的，经皮带输送机输送暂存于储料斗。项目在皮带输送机带边挡、机罩，为封闭式输送，沙机、皮带输送机、储料斗统一通过引风机收尘，风管接3#脉冲除尘设施处理后，通过3#15m高排气筒进行有组织排放。类比相似项目，沙机破碎过程中产生的粉尘约为产量的1.5%，则破碎工段粉尘产生量约为225t/a。根据云南林强建设工程有限公司提供的资料，引风机集气效率约98%，3#脉冲除尘器风机引风量为5500m³/h，除尘效率为99.9%。

表5-5 机砂生产破碎工艺、分选粉尘产生及排放情况

集气罩集气效率（%）
除尘效率(%)
风量

(m³/h)

运行时间（h/d）

粉尘产生量（t/a）
产生浓度(mg/m³)

粉尘排放量（t/a）

排放速率

（kg/h）

排放浓度(mg/m³)
排放高度（m）
98
99.9

5500
8
225
17045.45

0.221
0.092
16.7
3#：15

③筒仓安全阀呼吸口排放情况

筒仓进料过程仓顶呼吸口会产生一定量粉尘，经过加装滤芯进行处置后进行排放。类比相似项目，筒仓顶呼吸口粉尘产生量约每1t料产生粉尘2kg，本项目年产石粉共约1.5万t，粉尘产生量约为30t/a。筒仓呼吸口加装滤芯，滤芯除尘效率为99%，风量为1000m3/h。成品筒仓粉尘产生及排放情况见下表。

表5-6 成品筒仓顶呼吸口粉尘产生及排放情况

除尘效率(%)
风量

(m³/h)

运行时间（h/d）

粉尘产生量（t/a）
产生浓度(mg/m³)

粉尘排放量（t/a）

排放速率

（kg/h）

排放浓度(mg/m³)
排放高度（m）
99

1000
8
30
12500

0.03
0.0125
12.5
15

B、无组织排放粉尘

①原料堆存区粉尘

项目原料卸车时直接倾倒至厂房进料区，由于原料为不规则的块状，卸车时产生的粉尘量很小，但由于厂房内有粉尘，原料倾倒进厂房后会将地面上的粉尘带起。原料堆存区设有给料机2台，原料白云石经振动筛给到生产区料斗。同时，振动筛运行过程中会产生噪声，自动给料过程会产生少量粉尘，呈无组织排放。原料堆存区粉尘产生量约为0.1t/a，则有0.1t/a粉尘呈无组织排放。

②破碎及分选工艺粉尘（含白云石破碎未收集部分）

项目机砂生产工艺采用破碎机进行破碎、破碎后的砂石粒经分选筛分选，破碎和分选工段粉尘经过引风机的收集后通过脉冲尘器后由15m高的排气筒排放，其中引风机集气效率为98%，则破碎、分选工段无组织粉尘产生量约为0.45t/a，由于生产置于厂房内，粉尘通过自然沉降后落入生产车间。
③包装粉尘（包括自动打包机集气罩未收集部分和机砂生产线人工装袋部分）
项目石粉生产线采用自动包装机装袋，在包装口上设置集气罩，集气罩集气效率均为98%，未收集到的粉尘呈无组织排放，项目石粉包装粉尘产生量为45t/a，则包装过程无组织粉尘产生量为0.9t/a，在厂房内呈无组织排放。

机砂生产线产品下料口处进行人工定量装袋，包装过程会产生粉尘，但由于产品颗粒较粗，粉尘产生量较小，根据类比调查，机砂包装粉尘产生量约为产量的0.001%，即0.15t/a，在厂房内呈无组织排放。

综上所述，项目粉尘产排及治理情况具体详见下表。
表5-7  项目粉尘产生、治理与排放情况一览表
来源

污染物

产生情况

治理措施

排放情况

排放标准

达标情况

排放方式

t/a

t/a

mg/m3
mg/m3
磨粉工艺旋风收尘过程

有组织粉尘

750
配置1套脉冲除尘器（除尘效率99.9%）

0.75
48.8
120

达标

通过1#15m排气筒排放

石粉自动包装工艺
450
配置1套脉冲除尘器（除尘效率99.9%）

0.441
28.7
120

达标
通过2#15m排气筒排放
机砂生产破碎分选工艺

225
配置1套脉冲除尘器（除尘效率99.9%）

0.221
16.7
120

达标

通过3#15m排气筒排放
筒仓呼吸口

30

加装滤芯（除尘效率99%）
0.03

12.5

120
达标
筒仓高度15米
有组织粉尘合计

1455
—

1.442
—

—

—
—

原料堆存区粉尘
无组织粉尘

0.1
自然沉降

0.1
—

1.0

达标
厂房内无组织排放

破碎分选工艺（未收集部分）

0.45
自然沉降
0.45
—

达标
包装粉尘（未收集部分）

1.05
自然沉降

1.05
—

达标
无组织粉尘合计

1.6
—

1.6
—

—

—
—

（2）汽车尾气

本项目产生的汽车尾气来自车辆进出项目区时排放的废气，项目内车辆主要为原材料和产品的运输车辆，汽车废气排放量与车型、车况和车辆数有关，还与汽车行驶状况有关。

汽车废气中CO、NOx、HC 浓度随汽车行驶状况不同而有较大差别。项目内车流量较小，汽车尾气产生量不大。
3、噪声
本项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，其噪声源强值在75~90dB(A)之间，运输车辆噪声在70~80dB（A）。项目噪声源强详见表5-8。
表5-8  主要噪声源强

序号

设备名称

数量

与厂界最近距离（m）

噪声源强dB（A）
采取措施

1

给料机
2台

10
80

设置于厂房内，安装减震垫

2
破碎机
2台
15
90

设置于厂房内，安装减震垫

3
雷蒙磨

1台

20
90

设置于厂房内，安装减震垫

4
振动筛
2台

20
85

设置于厂房内，安装减震垫

5
脉冲除尘风机

3台

15

90

设置于厂房内，安装减震垫
6
提升机

1台

20
80

设置于厂房内，安装减震垫
7
自动包装机

2台

15
85

设置于厂房内，安装减震垫

4、固体废物

项目生产线收集的粉尘均为产品，项目内固体废弃物主要为机修固废、职工生活垃圾及旱厕粪便。

（1）破损包装袋

本项目生产过程中破损包装袋主要来自于包装过程可能出现一些包装袋破损，产生量不大。包装袋的主要成分为聚乙烯、聚丙烯等，根据业主介绍，破损包装袋产生量约为0.3kg/d，每年产生量为90kg/a，集中收集后出售给废品收购站进行回收利用。

（2）废机油

项目机械设备在维修过程中，可能会产生少量危险废弃物，主要为废机油，根据《国家危险废物名录》（2016年版，2016年8月1日起实施），废机油属于危险固废（HW08废矿物油与含矿物油废物），项目委托维修厂家进行设备维修并统一回收废机油，维修厂家应委托有资质的单位进行处置。
（3）生活垃圾

项目建成后共有员工6人，均不在项目内食宿，生活垃圾以人均每天产生垃圾0.5kg，则产生垃圾量为3kg/d，0.9t/a，经收集后定期清运至周边村庄垃，由环卫部门清运处理。

（4）粪便

项目使用旱厕，粪便定期交由当地农民清掏用于农田施肥。

表5-9 项目固废产生情况一览表

固废名称
固废产生指标

产生单位数

天数

（d）

固废产生量

处置去向
kg/d

t/a

破损包装袋
—
—
300
0.3
0.09
外售给废品回收站

废机油
—
—
少量
少量
设备维修厂家统一交由有资质的单位回收

生活垃圾

0.5kg/(人·d)
6人

3
0.9
定期清运至周边村庄垃圾处置点

旱厕粪便

—

—

少量

少量

周边农民定期清掏用于农作物施肥

总计

—

—

—

3.3
0.99
—

四、“三本账”核算
对照原项目，此次搬迁新建项目产品产能增加，粉尘污染物排放总量有所减少，主要是因为原项目设备陈旧、环保设施处理工艺落后，本次迁建后，不在沿用原搬迁前生产设备，对设备换置的同时，对环保设施进行了提级，因此粉尘排放量降低。原项目及搬迁新建项目废水均不外排，本项目与原项目污染物变化情况见下表。

表5-10  本项目与原项目污染物变化情况一览表 单位t/a

项目

污染物

原项目排放量
本项目排放量
“以新代老”削减量

搬迁后的总排放量
排放增减量

大气污染物

粉尘
8.85
3.042
8.85
3.042

-5.808
水污染物

废水
0
0
0

0
0
固废

固废（一般固废及危废）
0

0
0

0

0
注：-表示减少；+表示增加。

此次搬迁后原厂址不再租用，原有生产线全部拆除。



表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度
	产生量（t/a）
	浓度
	排放量

（t/a）

	大

气

污

染

物
	运营期
	磨粉工艺旋风收尘
	有组织粉尘
	24500.98
	750
	48.8
	0.75

	
	
	石粉包装粉尘
	
	29296.80
	450
	28.7
	0.44

	
	
	破碎分选粉尘
	
	17045.45
	225
	16.7
	0.22

	
	
	筒仓呼吸口
	
	12500.00
	30
	12.5
	0.03

	
	
	原料堆存区粉尘
	无组织粉尘
	—
	0.1
	—
	0.10

	
	
	破碎分选未收集
	
	
	0.19
	
	0.19

	
	
	包装粉尘（未收集）
	
	—
	0.25
	—
	0.25

	
	
	汽车尾气
	CO、NOx、HC
	—
	少量
	—
	少量

	水

污

染

物
	运营期
	生活污水
	污水量
	—
	14.4
	
	0

	固

体

废

物
	运营期
	办公生活区
	生活垃圾
	—
	1.8
	定期清运至周边村庄垃圾处置点

	
	
	旱厕
	粪便
	—
	少量
	由周边农民定期清掏用于农作物施肥

	
	
	生产过程
	破损包装袋
	—
	0.1
	外售给废品回收站

	
	
	
	废机油
	—
	少量
	由设备维修厂家统一交由有资质的单位回收

	噪

声
	运营期
	进料及、雷蒙磨、破碎机、风机等各类机械设备75~90dB(A)
	厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准

	主要生态影响

项目厂址周围自然生态系统已经演化成人工生态系统。该区域无珍稀和受保护的物种。且原项目早已建设完成，本次不新增占地，对周围生态环境影响不大。



表七、环境影响分析

	一、施工期环境影响分析
本项目施工期主要为场地开挖平整、基础打桩、主体建筑与配套设施建筑建设等。

1、废气

本项目施工期废气污染主要来源于场地开挖平整、建材装卸以及裸土面产生的扬尘，运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气。

（1）扬尘

项目区常年主导风向为西南风，场地开挖平整、建材装卸以及裸土面产生的扬尘主要影响范围为下风向（东北方向）200m范围内，运输车辆扬尘影响范围在30m以内，项目大气敏感目标为西面170m处的茨塘村四组，不处于项目下风向，且与项目的距离相对较远，项目扬尘对敏感目标影响不大。且环评要求建设方在施工期对运输车辆限速行驶及保持路面清洁；定期洒水降尘、易扬尘物料覆盖及运输密闭等措施，以减轻扬尘对周围村庄的影响。

施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，易扬尘物料的覆盖、道路、建筑物的形成，项目内的绿化完成等，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。综上所述，采取以上措施后项目产生的扬尘对周围环境影响不大。

尾气

项目施工场地面积较大，施工机械和运输车辆外排尾气量不大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。

2、废水

项目施工期废水主要为洗手废水、施工废水和雨水地表径流。施工期间项目内不设施工营地，施工人员洗手废水产生量约为0.24m3/d，其主要污染物为SS，经沉淀池预处理后，回用于项目内施工场地洒水抑尘，不外排，对周围水环境的影响不大。施工废水、地表径流主要污染物为SS，沉淀后再外排，且项目场地区域面积不大，雨水地表径流产生的面源污染很小。
声环境

项目在主体建筑及配套设施建设阶段使用挖掘机、打桩机、切割机、电锯等，这些机械设备的施工噪声将达到75～100dB（A）。

（1）预测模式
预测计算中，采用点声源等距离衰减预测模型，预测计算中主要公式有：

a、距离衰减公式
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b、预测点的A声级叠加公式：
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式中：[image: image22.wmf]A
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—某预测点的声压级；

[image: image23.wmf]ab

L

—某预测点的噪声背景值；
[image: image24.wmf]pi
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—第i个声源至预测点处的声压级；
n—声源个数。

预测结果
由于项目施工分区域进行，各地块施工机械噪声值各有不同，本环评选择施工期最大噪声值单台设备运行的施工噪声为源强，即施工期电锯噪声源为源强预测项目施工噪声的影响。受周边植被、地形等影响，本项目施工噪声衰减值取值为5dB（A）。采取措施后，建设项目施工期场界噪声情况见表7-1。项目仅昼间施工，夜间不施工，故仅预测昼间场界噪声贡献值。

表7-1 项目场界环境噪声贡献值  单位：dB(A) 
场界
设备与场界距离/m

噪声源强
时段
噪声贡献值
标准值
达标情况
东面
20
100
昼间
62.42 

70

达标
南面
55
51.34 

达标
西面
40
54.84 

达标
北面
57

50.94
达标
由上表可知，项目施工期场界昼间噪声均可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，夜间不施工。同时，施工过程是短暂的，施工结束后影响将随之消失。项目施工噪声对周边声环境影响不大，施工噪声随施工期的结束而消失。
固废

    本项目施工期项目固体废弃物主要是施工建筑废物、土石方及施工人员的生活垃圾。施工建筑废物主要包括：施工过程中残余泄漏的混凝土、断砖破瓦、破残的瓷片、塑料碎片等。集中收集，进行回收利用，无法回收利用的委托有资质单位运至指定地点处置。施工期生活垃圾产生量为1.25t。生活垃圾当地环卫部门清运处置。土石方尽量回填，剩余少量同建筑垃圾一起委托有资质单位运至指定地点处置。固废处置率100%，对周围环境影响小。
    5、生态环境及水土流失

    项目用地现状为荒山，植被类型群落结构相对简单，物种组成数量不多，主要植物种类如云南松、白茅、栎树等，均属滇中高原常见种，分布较广，项目建设由于占用土地、扰动地表等，将对评价区内的这些植物造成影响，主要体现为导致评价区内以上植物物种数量上的减少和成分上的改变，但不会对评价区域的植物资源和物种多样性产生明显的不良影响，也不会导致评价区内任何植物物种的消失。本项目施工过程中土壤松动，会造成一定程度的水土流失，水土流失方式以水蚀为主，施工期四周设置截排水沟，项目建成后，开挖地表经建构筑物等覆盖，裸露地表进行硬化，水土流失可得到有效缓解。
二、运营期环境影响分析

1、水环境影响分析

（1）废水产生情况分析

本项目执行雨污分流体制，初期雨水经截排水沟渠和管道收集后排入雨水沉淀池沉淀处理后用于洒水抑尘。
由工程分析可知，项目使用旱厕，定期对储粪池进行清掏，无冲厕废水产生；生活污水生产量为0.048m³/d，14.4m³/a，经收集沉淀后回用于洒水抑尘和厂区绿化用水，不外排。
（2）项目废水处理方式可行性分析

根据工程分析，项目运营期污水主要为员工洗手用水，产生量为0.048m3/d （14.4m3/a），进入沉淀池。设置1m3的沉淀池，可满足雨季连续20天项目内生活污水的收集，用作厂区道路抑尘洒水和绿地浇灌。因此，项目生活污水经沉淀池处理后用作厂区林地浇灌和洒水抑尘是可行的。

（3）对大营河、螳螂川的影响
项目员工均不在项目食宿，生活污水主要有员工洗手、洗脸废水，产生量为14.4m³/a，排入项目旱厕，不外排，因此项目废水可全部综合利用，对周围地表水环境影响不大。
2、大气环境影响分析

本项目运营过程中废气的主要来源是生产线产生的粉尘、运输车辆的汽车尾气。
本次环评根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日实施）、《昆明市大气污染防治行动计划实施细则》（昆政发[2014]48号）、《昆明市工业企业厂区扬尘污染防治工作规范（施行）》、《富民县武昆高速公路沿线中小企业联合排查整治实施方案》（富政办通[2013]125号）和《武昆高速公路沿线中小企业整治第二阶段工作方案》中提出粉尘治理措施主要为：

工业企业厂区有组织排放口必须安装布袋、静电等高效除尘设施，提高除尘效率，确保有组织排放的烟（粉）尘符合排放标准，达标排放；

工业企业厂区无组织排放扬尘源点应建设防风抑尘墙、防风抑尘网，并配备喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘设施；

厂区道路应采取硬化、洒水等防尘措施；

水泥厂、砂石料厂、搅拌站等建材生产企业粉状物料堆存位置要明确划分料区和道路界限，及时清除散落的物料；堆场应密闭覆盖；物料输送设备要进行密闭。

本次评价结合本项目存在的环境问题提出相应的环保措施（环保措施详见表九），并在环保措施落实的情况下，对项目粉尘对环境和周围敏感目标的影响进行预测分析。

（1）粉尘
A、有组织粉尘
根据工程分析，项目设有3个排气筒，其中1#排气筒排放石粉生产线磨粉旋风收集过程产生的粉尘；2#排气口为石粉生产线自动包装工艺产生的粉尘；3#排气筒为机砂生产线破碎、分选工艺产生的粉尘。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式即SCREEN3模式进行预测分析。

表7-2  估算模式参数取值一览表

点源名称

因子

排气量

（m3 /h）

烟气出口温度（℃）

排气筒

排放高度（m）

排气筒出口内径（m）

排放速率（kg/h）

《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准中1小时平均(mg/m3)

磨粉工艺旋风收尘
粉尘

8500
25

1#排气口

15

0.3

0.31
0.9

钙粉包装粉尘
粉尘

8500
25

2#排气口

15

0.3
0.184
破碎分选粉尘
粉尘
5500
25
3#排气口
15
0.2
0.092
筒仓呼吸口

粉尘

1000

25

筒仓口

15

0.5

0.0125

采用估算模式，计算下风向1000m范围内地面最大浓度值，结果列于表7-3、表7-4。

表7-3   TSP下风向1000m范围内污染物最大落地浓度（1#排气筒）

距源中心下风向距离（m）

下风向预测浓度（mg/m³）

浓度占标率（%）

10

0
0
100

0.009031
1.00344
166

0.009938

1.10422

200

0.009445
1.04944
300

0.008791
0.97678
400

0.007647
0.84967
500

0.007208
0.80089
600

0.006511
0.72344
700

0.006397
0.71078
800

0.00625
0.69444
900

0.005963
0.66256
1000

0.005617
0.62411
茨塘村四组（170m）

0.009931
1.10344
最大落地浓度

0.009938
1.10422
出现位置（m）

166
表7-4  TSP下风向1000m范围内污染物最大落地浓度（2#排气口）

距源中心下风向距离（m）

下风向预测浓度（mg/m³）

浓度占标率（%）

10

0
0
100

0.004902
0.54467
166

0.005395
0.59944
200

0.005127
0.56967
300

0.004772
0.53022
400

0.004151
0.46122
500

0.003913
0.43478
600

0.003534
0.39267
700

0.003473
0.38589
800

0.003393
0.377
900

0.003237
0.35967
1000

0.003049
0.33878
茨塘村四组（170m）
0.005391
0.599
最大落地浓度
0.005395
0.59944
出现位置（m）
166
表7-5  TSP下风向1000m范围内污染物最大落地浓度（3#排气口）
距源中心下风向距离（m）

下风向预测浓度（mg/m³）

浓度占标率（%）

10
0
0
100
0.01232
1.36889
166
0.01319

1.46556

200
0.01127
1.25222
300
0.0111
1.23333
400
0.009815
1.09056
500
0.008766
0.974
600
0.00839
0.93222
700
0.008231
0.91456
800
0.007712
0.85689
900
0.007132
0.79244
1000
0.006559
0.72878
茨塘村四组（170m）
0.01259
1.39889
最大落地浓度
0.01319
1.46556
出现位置（m）
166
表7-6  TSP下风向1000m范围内污染物最大落地浓度（筒仓呼吸口）
距源中心下风向距离（m）

下风向预测浓度（mg/m³）

浓度占标率（%）

10
0
0
100
0.0007561
0.08401
166

0.0008943
0.09937
200

0.0008651
0.09612
300

0.0008096
0.08996
400

0.0007747
0.08608
500

0.0007309
0.08121
600

0.0006477
0.07197
700

0.0005628
0.06253
800

0.0004874
0.05416
900

0.0004234
0.04704
1000

0.00037
0.04111
茨塘村四组（170m）

0.0008326
0.09251
最大落地浓度

0.0008943
0.09937
出现位置（m）

166

由表7-3、表7-4、表7-5、表7-6分析可知，项目排气筒有组织粉尘下风向排放情况分别为1#排气筒最大落地浓度距离为166m，最大落地浓度为0.009938mg/m3，最大浓度占标率为1.10422%；2#排气口最大落地浓度距离为166m，最大落地浓度为0.005395mg/m3，最大浓度占标率为0.59944%；3#排气口最大落地浓度距离为166m，最大落地浓度为0.01319mg/m3，最大浓度占标率为1.46556%；筒仓呼吸口最大落地浓度距离为166m，最大落地浓度为0.0008326mg/m3，最大浓度占标率为0.09937%。项目有组织排放粉尘无超标点。项目设置除尘效率达99.9%的3个脉冲除尘器进行除尘处理后排放，粉尘排放可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值：TSP 24小时浓度≤0.3mg/m3。

B、无组织粉尘

根据工程分析，项目无组织粉尘主要产生于卸车进料、破碎分选、以及包装过程，无组织粉尘产生总量约为1.6t/a，呈无组织排放。项目厂房相对封闭，项目产生过程均处于相对封闭的厂房内，大部分粉尘在厂房内自然沉降，对外排放以1.6t/a的粉尘。项目生产线无组织粉尘排放源强及排放特征见下表。

表7-7  TSP排放源强及排放特征

排放方式

排放源

排放量

备注

无组织排放

产生线

1.6t/a、0.467kg/h

一年按300天计算，每天工作8小时

本次评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式即SCREEN3模式进行预测分析。项目卸车、卸车、破碎、以及包装等工序均位于生产厂房内，本次预测将项目厂房作为一个面源进行预测。

表7-8  SCREEN3模型无组织粉尘排放参数一览表

参数

数值

面源有效高度

10m

面源宽度

23m

面源长度

46m

污染物排放速率粉尘

0.67kg/h

采用估算模式预测项目粉尘排放下风向1000m范围内地面质量浓度见下表。

表7-9  项目无组织粉尘排放预测

距源中心下风向距离（m）

下风向预测浓度（mg/m³）

浓度占标率（%）

10
0.0115
1.27778
100
0.144
16
105
0.1446
16.06667
200
0.1342
14.91111
300
0.1266
14.06667
400

0.1246

13.84444

500

0.1186

13.17778

600

0.1057

11.74444

700

0.09232

10.25778

800

0.08062

8.95778

900

0.07071

7.85667

1000
0.06241
6.93444
茨塘村四组（170m）
0.1383
15.367
最大落地浓度

0.1446
16.067
出现位置（m）

105
由表7-9的预测结果可以看出，项目无组织粉尘排放下风向105m处出现最大落地浓度为0.1446mg/m³，占标率为16.067%，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目无组织粉尘排放对周围环境影响较小。项目严格落实本次评价提出的环保措施后，无组织粉尘排放量带来的影响明显减少。

C、项目粉尘排放对敏感点的影响分析
根据调查，项目周边大气环境保护目标主要为项目西面170m处的茨塘村四组村户，采取《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式SCREEN3计算敏感点粉尘地面浓度，预测结果见表7-10。

表7-10  敏感点处粉尘地面浓度   单位：mg/m3 
敏感点

距离（m）

有组织预测值

无组织预测值

叠加值

标准值

评价结果

大舍村散户

170
0.027912
0.1383
0.166
0.3

达标

由上表可知，项目粉尘（含有组织和无组织）在西南面大舍村散户所处区域内的落地浓度为0.166mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中TSP日平均标准限值为0.3mg/m³。且敏感点处在项目侧上风向（项目区主导风向为西南风），所以受项目粉尘影响较小。

D、大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的有关规定，采用估算模式开发的计算模式计算本项目内大气的环境防护距离。本环评选取项目区域作为一个矩形源强来计算大气防护距离，具体结果见表7-11及图7-1。

表7-11 项目无组织大气环境防护距离计算表
参数

数值

面源有效高度

10m

面源宽度

23m

面源长度

46m

污染物排放速率粉尘

1.6t/a
大气环境防护距离

无超标点
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图7-1  项目无组织排放的粉尘大气环境防护距离计算过程图

采用大气环境防护距离标准计算程序，见图7-1所示。可知项目内大气环境防护距离的结果均无超标点。因此，本项目无需设置大气防护距离。

（2）汽车尾气

根据工程分析可知，车辆进出项目期间，怠速工况下排放的废气中污染物浓度较大，主要污染物有CO、NOx、HC。由于项目内车辆排放尾气的时间短，而且国家对汽车尾气排放有严格的规定，并且项目东面山体上大面积的植被将会使项目区域的环境空气得到一定的净化。因此，汽车尾气不会形成较大的集中污染源，对环境影响不大。

综上所述，项目产生的粉尘、汽车尾气通过采取一定措施后对周围环境影响不大。
3、声环境影响分析
（1）源强分析

本项目噪声主要有自动给料机、雷蒙磨（石粉生产）、破碎机（机砂生产）、振动筛（机砂生产）、提升机等生产设备运行时产生的噪声，其声源值在75~90dB(A)之间。设备距敏感点距离为设备距厂界的距离与厂界距敏感点的距离之和。
表7-12  主要设备噪声源
设备名称

声压级Leq (A)dB

距厂界距离m

距敏感点距离m

东

西

南

北

茨塘村4组
西面170m
给料机
80
10

35

10

10

205

破碎机
90
20

30

5

10

200

雷蒙磨

90
20

30

10

5

200

振动筛
85
20

30

5

10

200

风机

90
20

30

10

5

2000

提升机

80
20

30

5

10

200

自动包装机

85
30

15

5

15

185

（2）厂界噪声预测

各过程均在厂房内完成，在评价过程中，噪声经厂房、围墙、设备减振等措施下，考虑△L取10 dB（A）噪声，预测模式如下：

L2＝L1－20lg(r2/r1) －△L (r2>r1)

        式中：L1、L2——距声源r1、r2处的噪声值，dB(A)；

              r1、r2——预测点距声源的距离。

              △L——厂房产生的隔声值，本评价取10 dB(A)。

噪声叠加公式为：

LP =10lg(10Lp1/10+ 10Lp2/10)

项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，周边环境敏感点执行2类区标准。多声源叠加时，逐次两两叠加，与次序无关，生产机械声源产生噪声。

表7-13 厂内设备的噪声值及叠加值    单位：dB(A)
机械噪声源

数量

源强取值

声源位置

采取措施

采取措施后源强

给料机
2台

80
进料区
安装减震垫

73
破碎机
2台

90
磨粉区
封闭处理，生产设备置于车间内、安装减震垫

83
雷蒙磨
1台

90
磨粉区
82
振动筛
2台

85
磨粉区
80
风机
3台

90
磨粉区
85
提升机
1
80
磨粉区
70
自动包装机

2
85
包装区
78
表7-14  厂界及环境敏感点噪声预测结果 单位：dB(A)
序号

设备名称

设备源强值

厂房等隔音值

设备噪声厂界处的贡献值

敏感点
东

西

南

北

茨塘村
1

给料机
73
10

43
32.1
43
43
26.76

2

破碎机
83
47
43.5
61
53
36.97

3

雷蒙磨
82
44
43.5
52
56
35.97

4

振动筛
80
41.9
38.5
54
48
33.97

5

风机
85
48.5
45.5
55
61
38.97

6

提升机

70
48
35.4
51
45
23.97

自动包装机

78
40.4
46.4
56
46.5
31.97

叠加后噪声贡献值

54.08
51.34
64.03
63.05
43.43

标准值
昼间≤65
昼间≤60
达标情况评价

达标

达标

达标
达标

达标
项目生产设备集中在厂房内，噪声在经过安装减震垫、距离衰减、空气吸收、遮挡物引起的衰减后，在运行过程中厂界噪声贡献值为51.34～64.03dB(A)，可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB(A)；项目夜间不生产。
项目最近的保护目标为西侧170m处的茨塘村四组，距离较远，项目噪声对其影响很小。由于项目所在片区相似企业较多，从片区角度出发，减少生产噪声对茨塘村村民的影响，建议建设单位应对高噪声设备安装适宜的隔声罩等设施。另外，项目在生产运营期间，需要车辆运输生产原料及产品等，其进出厂区时会产生交通噪声，该部分噪声具有突发性和间歇性的特点，声源噪声约为70~80dB（A）。评价建议车辆行驶均要求限速、禁止鸣笛等，企业加强管理制度，规范运输方式，合理安排运输时间，将交通噪声降低到最低限度。

综上所述，生产设备主要集中在厂房内，噪声在经过安装减震垫、距离衰减、空气吸收、遮挡物引起的衰减后以及运输车辆限速、禁鸣，合理安排运输时间等措施后，项目运行期间产生的噪声对周边环境及敏感点的影响不大。
4、固体废物影响分析
本项目生产过程中产生的固体主要为破损包装袋、员工生活垃圾、旱厕粪便、废机油等。

生活垃圾设置垃圾收集设施集中收集，定期清运至周边村庄生活垃圾处置点处置；旱厕粪便由周边农民定期清掏用于农作物施肥；破损包装袋统一收集存放，定期外售给废品回收站；每次机械维修产生的少量废机油等由设备维修厂家统一回收后，委托具有处理资质的单位处置。

综上，本项目产生的固体废物均得到有效处置，处置率100%，因此，项目运营期间产生的固体废物对周围环境影响不大。
三、选址合理性分析

1、规划符合性
（1）规划符合性分析

项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山，根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2035年）》，项目所在区域在规划范围内，在大营-茨塘组团（茨塘地区）内，并取得富民工业园区招商服务局开具的选址符合规划要求的证明。因此，项目的建设符合相关的规划。

（2）与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》的相符性分析
《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》规划工业园区的范围涉及罗免镇、赤鹫镇、款庄镇、散旦镇和东村镇区以及周边可建设区域，总用地面积约56.36平方公里，其中建设用地面积约45.19平方公里。

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》的内容，项目用地属于《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》中的大营-茨塘组团（茨塘地区）。大营—茨塘组团包括大营-茨塘组团包含大营、茨塘两个地区，现状产业主要包括建材加工、食品加工及采矿等产业类型，发展定位为新材料产业园区。该区积极引导以半导体为主导的新材科产业的发展，并在现状食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，并推动新型建材企业的入驻。本项目属于石粉、机砂生产项目，为建材生产的一种。综上所述，项目符合富民工业园区的功能定位。
（3）与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》的相符性分析
《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》于2016年取得云环函（2016）10号审查意见。根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》规划的产业定位、规划总体目标、经济发展目标及生态环境保护目标是合理的。规划环评建议在规划产业方面，进一步明确各片区产业定位和布局，每个片区以一个主导产业为主，强化产业集聚导向，同时考虑各产业间的环境相容性。

大营—茨塘片区产业调整建议如下：

大营—茨塘片区要充分考虑食品加工园与新材料、五金建材产业的相容性，及规划产业对县城区的环境影响。建议该片区以现有的食品加工园、五金建材园为基础，各组团对产业进行分类聚集：大营后山布局五金建材，东元组团布局食品加工，茨塘片区布局新材料产业。对于大营组团现状存在的水泥厂等建材企业，适度保留，不再扩大规模，在中远期有条件的情况下考虑搬迁。

大营—茨塘片区用地布局调整建议如下：大营——茨塘片区应对长梨园、张锅村泉点水源保护区进行避让，禁止在长梨园、张锅村泉点水源地一级保护区内排放污水和固体废弃物，禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；二级保护区污染源必须严格执行一级排放标准，保证保护区内水质满足规定的水质标准，若不能满足，必须消减排污总量。

本项目属于石粉、机砂生产项目，符合茨塘片区产业布局定位。同时本项目不涉长梨园、张锅村泉点水源保护区。综上所述，项目符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》的功能定位。
（4）与《昆明市环境噪声污染防治管理办法》符合性分析

《昆明市环境噪声污染防治管理办法》已经2007年3月13日市政府第40次常务会议讨论通过，自2007年7月1日起施行。根据《昆明市环境噪声污染防治管理办法》（昆明市人民政府令第72号）中的规定，进行项目相符性分析，见下表。

表7-15 《昆明市环境噪声污染防治管理办法》相符性分析

昆明市环境噪声污染防治管理办法
项目情况

符合性

禁止在下列区域内新建、扩建排放环境噪声的工业企业：（一）医疗区、文教科研区、机关办公区、居民住宅区；（二）风景名胜区、自然保护区、旅游度假区、重点文物保护区；禁止在医疗区、文教科研区、机关办公区、居民住宅区等噪声敏感建筑物集中区域内从事机械加工、汽车维修等产生环境噪声污染的经营活动。

项目建设地址为富民工业园区大营-茨塘片区，项目周围主要为制粉厂、茨塘矿山等企业，不属于《昆明市环境噪声污染防治管理办法》中禁建区域。

符合

产生环境噪声污染的工业企业，应当对设备进行合理布局，采用低噪声设备，改进工艺，并采取吸声、消声、隔声、隔振和减振等治理措施，减轻环境噪声污染，达到工业企业厂界噪声排放标准。

项目选用低噪音设备，对破碎、磨粉过程进行封闭处理，将磨粉机、拌合机设置在厂房内，利用厂房墙壁进行隔音；并结合项目工艺流程、设备产噪情况以及与周边保护目标的分布等对主要产噪设备进行合理布置，夜间不进行生产，加强工作管理，厂界噪声达标排放。

符合

综上所述，项目建不违反《昆明市环境噪声污染防治管理办法》（昆明市人民政府令第72号）中的相关规定。

四、环境相容性分析

本项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山，项目西侧和南侧均为矿山开采区，北面紧邻富民耐火材料厂，东侧为为山体，项目周边敏感点为西侧170m处茨塘村，茨塘村位于于项目上风向，建设单位严格落实本环评提出的污染防治措施后，经过环境影响分析及预测，维持现有的环境状况，不会对其他企业及周边居民产生不利的影响，同时外环境对本项目的影响较小。因此，本项目与周边环境是相容的。
根据工程分析，项目无生产废水产生，废水主要为洗手污水，废水进入沉淀池沉淀，沉淀处理之后用于厂区绿化浇灌和抑尘洒水，因此本项目建设对周边的地表水影响较小。项目运行期间产生的废气主要为粉尘、车辆尾气，粉尘采取脉冲除尘、密封厂房等措施处理后排放；汽车低速匀速行驶，对周围环境及敏感点影响较小。噪声经过厂房隔声、距离衰减后，对周围环境及敏感点的影响不大。生活垃圾设置垃圾收集设施集中收集，定期清运至周边村庄生活垃圾处置点处置；旱厕粪便由周边农民定期清掏用于农作物施肥；破损包装袋统一收集存放，定期外售给废品回收站；废机油等由设备维修厂家统一交由有资质单位的厂家回收，固废处置率100%。综上所述，本项目的建设对周边环境影响较小。
综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，当地相关规划要求，与周边环境相容，项目建成后对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状，选址合理。
五、平面布局合理性分析

1、项目办公区位于项目南侧，生产厂房设置于项目区被部，成产厂房与办公区之间有山地给开。生产、生活区分开设置，避免交叉影响；

2、从总平面图来看，办公生活区处于项目生产厂房的侧风向，生产运行过程中产生的废气对办公生活区影响较小；
3、项目入口位于项目东北部，依托富民耐火材料厂修建的厂区道路，便于运输车辆出入，交通便利；

4、项目生产设备按生产工序，从东到西依次布设，原辅材料区及成品区就近设置，减少了项目区内物料的运输及损耗；

5、项目沉淀池设置于办公区旁，便于收集、沉淀生活污水；

6、项目内自动给料机、雷蒙磨、破碎机、提升机等产噪设备均布置于厂房内，通过厂房、围墙隔声，距离衰减，可减少噪声对周围环境的影响。

综上所述，项目生产区、生活区分开，产噪设备远离厂界、远离敏感点，有效降低了噪声对项目办公与生活区及项目外敏感点的影响，在确保项目噪声、废气达标排放的同时，大大降低了项目运营过程中噪声及废气对周边环境敏感点的影响。项目的平面布置充分考虑到了各项污染物的产生及排放特点，根据特点合理的布置了功能分区，有利于各项污染物的排放，平面布置较为合理。


表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	运营期
	石粉加工磨粉工艺旋风收尘
	有组织粉尘
	余风管末端设置1#脉冲除尘器，除尘后通过1#15m高的排气筒排放。
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有组织排放最高允许排放浓度≤120mg/m3，速率≤3.5kg/h。

	
	
	石粉加工石粉包装粉尘
	
	在包装机上方设置集尘罩，导入2#脉冲除尘器除尘，除尘后通过2#15m高的排气筒排放
	

	
	
	机砂生产破碎分选粉尘
	
	在破碎机、振动筛上方设置集尘罩，导入3#脉冲除尘器除尘，除尘后通过3#15m高的排气筒排放。
	

	
	
	筒仓呼吸口粉尘
	
	加装滤芯，除尘效率99%。
	

	
	
	原料堆存区粉尘
	无组织粉尘
	自由沉降、及时清扫。
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准，即厂界无组织颗粒物浓度≤1.0mg/m3。

	
	
	石粉包装粉尘(未收集)
	
	密封厂房阻隔、自然沉降。
	

	
	
	破碎分选粉尘（未收集）
	
	密封厂房阻隔、自然沉降。
	

	
	
	机砂传送
	
	加设密封罩。
	

	废

水

污

染

物
	运营期
	生活污水
	SS
	进入1m3的沉淀池，沉淀处理后用作厂区绿化浇灌和洒水抑尘。
	不外排。

	固

废
	运营期
	办公、生活区
	生活垃圾
	定期清运至周边村庄垃圾处置点处置。
	处理率100%。

	
	
	旱厕
	粪便
	由周边农民定期清掏作为农家肥。
	

	
	
	生产过程
	破损包装袋
	外售给废品回收站。
	

	
	
	设备维修
	废机油
	设备维修厂家交由有资质的单位统一回收。
	

	噪

声
	运营期
	生产设备
	噪声
	置于厂房内、安装减震垫。
	厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

	生态保护措施及预期效果：

项目区自然生态系统已经演化成人工生态系统，该区域无珍稀和受保护的物种。项目在运行过程中应严格管理，采取有效的防治措施，设置围墙，强绿化，维护生态环境。


表九、结论与建议

	富民程帆工业制粉有限公司石粉加工项目，年产量3万吨，位于富民县大营街道办茨塘村委会老煤山，项目总投资300万元，占地面积为1333.33m2，建筑面积约1000m2，建设1条钙粉生产线，2条机砂生产线。预计年产1.5万吨钙粉和1.5万吨机砂。主要建设内容包括生产厂房、办公用房等。根据有关法律法规要求，对本项目的环境影响进行评价，评价结果与建议如下：
一、评价结论

（一）产业政策符合性结论
本项目为钙粉和机砂生产项目，属于其他建筑材料制造。项目使用的设备、工艺及产品，均不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中限制类及淘汰类，本项目于2018年9月19日取得富民县发展和改革局投资项目备案证（富发改企业备案[2018]0077号），因此，本项目建设符合现行的国家产业政策。

（二）选址合理性结论
项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会老煤山，项目区水、电、通信设施完备，土地较平坦，交通便利。项目建设已取得相关部门批准，因此，项目建设符合当地相关规划要求。另外，本项目的建设与周边环境相容，根据分析，建设单位认真落实环评提出的各项污染物防治措施后对周围环境及敏感点的影响不大，因此，本项目选址可行。
（三）环境质量现状

本项目所在地目前的环境空气质量达到GB3095—1996《环境空气质量标准》二级标准，地表水体大营河现状水质不能达到（GB3838－2002）《地表水环境质量标准》Ⅳ类水体标准，声环境质量达到（GB3096—2008）《声环境质量标准》2类区标准。

（四）施工期环境影响分析结论
1、大气环境

（1）施工场地定期洒水，防止扬尘产生，特别是天晴大风天气，每天洒水不少于4～5次。

（2）在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染。

（3）水泥等粉细散装材料，应尽量采取库内存放，如露天存放应采用严密遮盖，卸运时要采取有效措施；建筑材料、建筑垃圾应密闭运输，防止尘土飞扬；施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。

（4）在施工机械的选型上考虑相应的环保型产品，主要使用轻质柴油或电作为能源。

（5）装修阶段的材料尽量选用环保型装修材料。

2、水环境

（1）注意施工期节约用水，减少废水的产生。暴雨期间禁止施工。另外，充分考虑降雨的季节性变化，合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季。

（2）设置3m3的临时沉淀池，对施工期施工人员产生的生活废水进行收集沉淀后用于洒水降尘。
（3）在施工期采取积极有效的水土保持措施，设置临时截排水沟和30m3的雨水沉淀池，地表径流、施工废水经沉淀池处理后再外排，减少对周围地表水体的影响。

3、噪声

（1）禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业（抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外）。因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前三日持市建设行政主管部门证明，到所在地的县（市）环境保护行政主管部门登记，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。

（2）施工期间选用性能良好的低噪声施工机械设备；

（3）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态；

（4）施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行；

（5）装修期间，块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。

4、固体废弃物

施工期产生的固体废弃物主要是建筑垃圾。建筑垃圾成分较为简单，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式：

（1）建筑垃圾能回收利用的拟集中收集，进行回收利用，无法回收利用的委托有资质单位运至指定地点处置。

（2）开挖土石方尽量回填，用于道路、厂区填平等，剩余少量土石方同其余建筑垃圾一起委托有资质的单位清运至指定地点处置。
（3）原材料等运输过程中，应加强管理，并对运输车辆加盖篷布，防止运输途中洒落。

（4）施工期生活垃圾委托环卫部门清运处置。
5、水土流失减缓对策措施

（1）加强施工管理，严格按规定的范围作业。

（2）合理安排施工时间，尽量避开雨季施工。

（3）对在雨季不得不实施的工程必须做好防护措施，施工前先必须修筑排导工程。

（4）施工场地周边设置临时截排水沟。
（五）运营期环境影响分析结论
1、环境空气影响分析结论

运营期项目产生的废气主要为生产过程产生的粉尘、运输车辆尾气等。卸车、破碎、包装等无组织粉尘采取自由沉降、及时清扫，加强通风等措施；磨粉旋风收尘过程粉尘采取在余风管末端加设脉冲除尘器除尘后通过1#15m高的排气筒排放；自动包装工艺在包装机上方设置集尘罩，导入2#脉冲除尘器除尘，除尘后通过2#15m高的排气筒排放；破碎分选工艺在破碎机、振动筛上方设置集尘罩，导入3#脉冲除尘器除尘，除尘后通过3#15m高的排气筒排放。采取上述措施后，生产过程产生的粉尘后对周边大气环境影响不大。同时工段均置于密封厂房，有效阻隔无组织排放。项目内车辆排放尾气的时间短，对周围环境影响不大。且项目周边敏感点均不处于项目下风向，项目运行对其影响较小。因此，在采取环评提出的措施后项目营运期废气对周围环境空气影响不大。
2、水环境影响分析

本项目无产生废水；废水主要为员工洗手污水，经沉淀池处理后用作厂区绿化浇灌和洒水抑尘，不外排，对周边的地表水环境影响较小。 

3、声环境影响分析

营运期项目内的噪声主要为运输车辆噪声、设备运行噪声。对于车辆噪声，限速、禁鸣，加强进出车辆管理，尽量避免产生汽车喇叭声；设备均置于厂房内使用，安装减震设施。经预测，采取上述措施后运营期间产生的噪声昼间均可达标排放，夜间偶尔因市场需求才运行，对周围环境的影响较小。
4、固体废弃物
本项目生产过程中产生的固体主要为破损包装袋、员工生活垃圾、旱厕粪便、废机油等。生活垃圾设置垃圾收集设施集中收集，定期清运至周边村庄生活垃圾处置点处置；旱厕粪便由周边农民定期清掏用于农作物施肥；破损包装袋统一收集存放，定期外售给废品回收站；废机油等由设备维修厂家统一交由有资质的单位回收。

本项目固体废物处置率达100%，对周围环境影响较小。
二、对策措施和建议
1、大气污染防治措施

（1）加强生产厂房通风换气，并及时清扫自由沉降的粉尘，避免引起二次污染。
（2）下料过程及时洒水抑尘。
（3）磨粉旋风收尘过程粉尘采取在余风管末端余风管末端设置1#脉冲除尘器，除尘后通过1#15m高的排气筒排放；在自动包装机上端加设集尘罩，导入2#脉冲除尘器除尘，除尘后通过2#15m高的排气筒排放；在破碎机、振动筛上方设置集尘罩，导入3#脉冲除尘器除尘，除尘后通过3#15m高的排气筒排放。

（4）机砂生产线皮带传输机，传输带设置密闭罩。
（5）加强墙体和顶盖之间密闭性，减少无组织粉尘向外排放。

（6）筒仓呼吸口加装滤芯。
2、水污染物防治措施

（1）项目采用雨污分流制，设置截排水沟和截排水管，将厂区雨水排入雨水收集池.
（2）项目办公区旁边设置1个容积为1m3的的沉淀池，沉淀理生活污水，处理后用作厂区绿化和抑尘洒水，不外排。
3、噪声防治措施

（1）合理布置噪声源，在进行工艺设计时，尽量合理布置，尽量将高噪声的设备放置于厂房的中央，以减轻对厂界外的声环境影响；

（2）设备的选型上使用国内先进的低噪声设备，安装时安装减震垫等措施。
4、固体废弃物防治措施

（1）员工的生活垃圾设置垃圾收集设施收集后，定期清运至周边村庄生活垃圾处置点处置；

（2）旱厕粪便由周边农民定期清掏用于农作物施肥；

（3）破损包装袋统一收集存放，定期外售给废品回收站；

（4）设备维修过程中产生的废机油等由设备维修厂家统一交由有资质的单位回收。

本项目环保对策措施详见下表。
表9-1 项目环保对策措施一览表

环境污染影响

时期

对策措施

大

气

环

境
运

营

期

（1）加强生产厂房通风换气，并及时清扫自由沉降的粉尘，避免引起二次污染；

（2）下料过程及时洒水抑尘；
（3）磨粉旋风收尘过程粉尘采取在余风管末端余风管末端设置1#脉冲除尘器，除尘后通过1#15m高的排气筒排放；在自动包装机上端加设集尘罩，导入2#脉冲除尘器除尘，除尘后通过2#15m高的排气筒排放；在破碎机、振动筛、传送带（密封）、料仓上方设置集尘罩，导入3#脉冲除尘器除尘，除尘后通过3#15m高的排气筒排放；
（4）机砂生产线皮带传输机，传输带设置密闭罩；
（5）加强墙体和顶盖之间密闭性，减少无组织粉尘向外排放；
（6）筒仓呼吸口加装滤芯。
水

环

境
运

营

期

（1）项目采用雨污分流制，设置截排水沟和截排水管，将厂区雨水排入雨水收集池；

（2）项目厨房旁边设置1个容积为1m3的的沉淀池，沉淀理生活污水，处理后用作厂区绿化和抑尘洒水，不外排。
固

废
运

营

期

（1）员工的生活垃圾设置垃圾收集设施收集后，定期清运至周边村庄生活垃圾处置点处置；

（2）旱厕粪便由周边农民定期清掏用于农作物施肥；

（3）破损包装袋统一收集存放，定期外售给废品回收站；

（4）设备维修过程中产生的废机油等由设备维修厂家统一交由有资质的单位回收。
噪

声
运

营

期

（1）合理布置噪声源，在进行工艺设计时，尽量合理布置，尽量将高噪声的设备放置于厂房的中央，以减轻对厂界外的声环境影响；

（2）设备的选型上使用国内先进的低噪声设备，安装时安装减震垫等措施。
三、总结论
本项目建设符合国家产业政策，租用富民耐火材料厂场地，选址可行，污染控制设施完备，污染防治措施可行，污染物源强较小且对环境影响不大；在认真执行“三同时”制度，落实项目环评提出的污染防治措施及建议的前提下，可实现污染物稳定达标排放，本项目具有良好的经济和社会效益。从环境影响角度分析，本项目建设可行。
四、建议

1、建立健全生产环保规章制度，严格人员操作管理，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作。

2、企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施的高效、正常运转，尽量减少和避免事故排放。在当地环保部门的指导下，定期对污染源进行监测，并建立污染源管理档案，确保污染物达标排放。

3、加强项目区环境管理，做到污染物达标排放。

4、加强对生产过程中固废的分类收集和管理工作。对收集的固废用专用容器进行收集，要有明显的标志牌或标签。妥善保管好废物，定期送至指定点处置，防止流失，避免二次污染。

5、企业应加强环保宣传教育工作，强化企业的各项环境管理工作。自觉接受各级环保主管部门对公司环保工作的监督指导。

五、环境监测计划

项目运营期环境监测是项目建成后的环境监测，为了防止污染事故发生，并为环境管理提供依据。主要为废气、噪声监测。根据环境影响分析和预测，具体监测计划见表9-2。
表9-2  项目营运期环境监测计划表

监测

项目

监测点

监测项目

监测频率

监测、采样时间

监测方法

废气

厂界上风向1个点、下风向2个点
无组织粉尘

每年1次（旱季）

生产期间，连续采样2天

按国家标准方法进行

3台脉冲除尘器进口、3根排气筒采样口。
有组织粉尘

每年1次（旱季）

生产期间，连续采样2天

按国家标准方法进行

噪声

东、南、西、北厂界

等效连续A声级

每年1次

生产期间，连续监测2天

按国家标准方法进行

六、“三同时”制度
本项目环保竣工验收一览表详见表9-3。

表9-3  竣工环境保护验收一览表

类别
排放源
污染物
环保设施、措施
效  果
废气

石粉生产磨粉工段旋风收尘
有组织粉尘
余风管末端设置1#脉冲除尘器，除尘后通过1#15m高的排气筒排放。
满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有组织排放最高允许排放浓度≤120mg/m3，速率≤3.5kg/h
石粉包装粉尘
在包装机上方设置集尘罩，导入2#脉冲除尘器除尘，除尘后通过2#15m高的排气筒排放

机砂生产破碎分选粉尘
在破碎机、振动筛上方设置集尘罩，导入3#脉冲除尘器除尘，除尘后通过3#15m高的排气筒排放。
筒仓呼吸口粉尘

加装滤芯。

原料堆存区卸车、进料粉尘
无组织粉尘
自由沉降、及时清扫。密闭厂房墙体和顶盖连接，阻隔无组织粉尘向外排放。
满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，即：颗粒物周界浓度≤1.0mg/m3
石粉包装粉尘(未收集)
密封厂房阻隔、自然沉降。设置包装区西侧墙体，密闭厂房墙体和顶盖连接，阻隔无组织粉尘向外排放。
破碎分选粉尘（未收集）
密闭厂房墙体和顶盖连接，阻隔无组织粉尘向外排放。传送带设置密封罩，减少无组织排放。
废水

生活污水
SS
雨污分流，雨水排入雨水收集池；
生活区西侧设置1个容积为1m3的沉淀池，沉淀后用于厂区绿化和洒水，不外排。
不外排
噪声

生产厂房

设备噪声

置于厂房内，高噪声设备安装减震垫
厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准
车辆

车辆噪声

限速、禁鸣
对周围环境影响小

固废

生活区
生活垃圾
定期清运至周边村庄生活垃圾处置点处置

100%处置

包装

破损包装袋
外售给废品回收站

设备

废机油

设备维修厂家统一交由有资质的单位回收

旱厕

粪便

周边农民定期清掏作农家肥
环境管理
加强环保设备设施的日常维护检修及监控工作，保障环保设施的处理效率；

加强环保设备的维护检修，保障环保设施的处理效率；

3、建立、健全环保规章制度。
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