
　富民县环境保护局关于云南联达钢结构制造有限公司年产8000吨钢结构项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对云南联达钢结构制造有限公司年产8000吨钢结构项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2019年2月25日－201９年3月4日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	1
	云南联达钢结构制造有限公司年产8000吨钢结构项目
	富民工业园区哨箐机械加工区
	云南联达钢结构制造有限公司
	毕节市环境科学研究所有限公司
	云南联达钢结构制造有限公司年产8000吨钢结构项目位于富民工业园区哨箐机械加工区，项目租赁云南鸿发机械制造有限公司标准厂房7800m2及钢结构生产线，并新增抛丸、喷漆工序，租用附属办公楼500m2用于食堂及办公。建成后每年生产8000吨钢结构、C型钢、方管、焊管。项目总投资2000万元，其中环保投资13.8万元。


	污染防治措施

（一）施工期污染防治措施

项目主要为租用厂房，对厂房进行简单装修和设备安装。

1.噪声污染防治措施

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

2.固体废物污染防治措施

建筑垃圾委托有资质的单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运。

（二）运营期污染防治措施

1.废水污染防治措施

设置1个≥0.5m3的隔油池，设置1个≥2m3的化粪池。食堂废水经隔油池预处理后排入化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1（A）等级标准后排入园区市政污水管，最终进入园区污水处理厂。
2.废气污染防治措施

（1）焊接烟尘经2套可移动式焊接烟尘净化器处理，抛丸粉尘经自带的布袋除尘器处理。大气执行（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》（表2）无组织排放限值。即：无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3。

（2）喷漆废气经过滤棉过滤+活性炭吸附+UV光解处理后通过不低于15m的排气筒排放。执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）要求（即排放浓度≤80mg/m³，排放速率≤2.0kg/h）。

（3）安装油烟净化器，食堂油烟处理后经1根高于自身建筑物1.5m的排气筒外排。执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型最高允许排放浓度及油烟设施最低净化效率，最高允许排放浓度2.0mg/m3。
3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

4.固废污染防治措施

（1）焊接废渣、废边角料、抛砂、收集粉尘集中收集后外售综合利用。
（2）生活垃圾、化粪池污泥、漆渣、废过滤棉及活性炭委托环卫部门清运处置。

（3）隔油池废油、餐厨废物委托资质单位处置，漆桶由厂家回收处置。固体废物处置率100%，
三、总量

（1）大气污染物：挥发性有机物：0.03828t/a。

（2）水污染物：废水量：360m3/a；COD：0.1046t/a；NH3-N：0.0105t/a。
（3）固体废弃物：固废处置率100%。
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