
　富民县环境保护局关于富民县瀚光商贸有限公司年产3万吨新型活性石灰窑生产线项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对富民县瀚光商贸有限公司年产3万吨新型活性石灰窑生产线项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2019年3月1５日－201９年3月25日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	1
	年产3万吨新型活性石灰窑生产线项目
	富民县永定街道办河东村
	富民县瀚光商贸有限公司
	云南保兴环境科技咨询有限公司
	富民县瀚光商贸有限公司年产3万吨新型活性石灰窑生产线项目位于富民县永定街道办河东村，项目占地面积为9000m2,，依托原有的办公生活区以及相应的辅助设施；拆除原来属于产业政策中淘汰类的石灰土立窑，从而在原址上建设1座符合产业政策的环保节能混烧石灰竖窑，预计年产3万吨新型活性块状石灰。项目总投资120万元，其中环保投资27.3万元。

	污染防治措施

（一）施工期污染防治措施

1.大气污染防治措施

定期对施工场地洒水抑尘、堆放的易扬尘物料覆盖。废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准：颗粒物周界外浓度最高值≤1.0mg/m3。

2.废水污染防治措施

施工中产生的废水进行收集沉淀后，回用于施工场地洒水抑尘，不外排。
3.噪声污染防治措施

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.固体废物污染防治措施

建筑垃圾委托有资质的单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运。

（二）运营期污染防治措施

1.废水污染防治措施

设置1个≥25m3的的雨水收集池，初期雨水收集后用于补充脱硫塔中循环池用水。生活污水中食堂废水经油水分离器处理后，与其他生活废水进入旱厕，定期由附近村民清掏作农肥使用。

2.废气污染防治措施

（1）输送皮带采取密闭处理，设置尾气收集系统、尾气净化系统。石灰竖窑煅烧烟气采取“旋风除尘器＋袋式除尘器+钙钠湿式双碱法脱硫”处理后，经1根不低于15m高的排气筒排放。二氧化硫、烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放》（GB9078-1996）石灰窑大气污染物二级标准排放限值。即：二氧化硫最高允许排放≤850mg/m3，烟尘最高允许排放≤200mg/m3；氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中二级标准排放限值，即：最高允许排放≤240mg/m3，最高允许排放速率≤0.77 kg/h。
（2）料堆场以及卸料口采取钢结构进行封闭，且采取喷雾设施降尘；配料系统放置于密闭厂房内；布料环节位于窑体内；原料输送系统采用密闭皮带机；储存料仓底部设置有全封闭式卸料装置；厂区道路硬化、道路洒水降尘。无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中二级标准，即：无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3。

（3）煅烧过程中产生的异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放臭气浓度的限值。即：臭气浓度无量纲≤20。

（４）安装油烟净化器，食堂油烟处理后经1根高于自身建筑物1.5m的排气筒外排。执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型最高允许排放浓度及油烟设施最低净化效率，最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，净化设施最低去除效率≥60%。
3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。敏感区执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

4.固废污染防治措施

（1）除尘器收集粉尘妥善收集后外售；脱硫沉淀物用塑料沉淀桶收集后暂存于原料仓库中，定期外售；煅烧产生的灰分与成品石灰一起外售。

（2）粪便定期交由当地农民清掏用于农田施肥。

（３）生活垃圾委托环卫部门清运处置。

三、总量

废气量为：16992.996万m3/a，SO2 ：10.05t/a，NOX ： 18.18t/a，颗粒物：1.72t/a。固废处置率100%。
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