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《建设项目环境影响报告表》编制说明

 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

项目现场照片
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	项目区原有办公生活区
	项目区东面约10m的散户

（已闲置、无人居住）
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	项目区周围植被
	项目区西面约5m的生态鸡散养户
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	项目区西北面约800m的得乐村
	项目区西面约500m的河东村
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表一、建设项目基本情况

	项目名称
	年产3万吨新型活性石灰窑生产线项目

	建设单位
	富民县瀚光商贸有限公司

	法人代表
	李雪峰
	联系人
	倪泽朋

	通讯地址
	富民县永定街道办河东村

	联系电话
	18080790277
	传真
	——
	邮政编码
	650400

	建设地点
	富民县永定街道办河东村

	立项审批

部门
	富民县科学技术和工业经贸信息化局
	批准文号
	12530124018016

	建设性质
	新建(改扩建(技改(
	行业类别

及代码
	石灰和石膏制造[C3012]

	占地面积

（m2）
	9000
	绿化面积

（m2）
	3000

	总投资

（万元）
	120
	其中：环保

投资（万元）
	27.3
	占总投资比例（％）
	22.75

	评价经费

（万元）
	——
	预期投产

日期
	2019年6月


	

	三、项目平面布局

项目位于富民县永定街道办河东村，项目平面布局由西往东大体分为加工区、生活住宿区两部分，其中加工区包括原材料堆场、环保节能自动化石灰竖窑、成品储藏料仓（圆筒仓）；原材料堆场位于项目区北面、石灰竖窑位于项目区中部、成品储藏料仓（圆筒仓）位于项目区南面，临近公路，便于运输。生活住宿区内设置办公室、住宿区、食堂、旱厕等。项目总平面布置见附图2。
四、项目与周围环境关系

项目位于富民县永定街道办河东村，项目周围主要为石灰窑场、采石场等，距离项目最近的居民为项目东面厂界约10m处的1户散户（该散户目前已闲置，无人居住，距项目石灰竖窑距离约为100m）。项目西南面约470m处为螳螂川。

项目与周围企业关系见表1-10及附图3。
表1-10  项目周围企业关系一览表

序号

周围环境

方位

与项目区距离
备注
1

散户1
东面
与项目区厂界相距约10m，与项目区石灰竖窑相距约100m。
该散户目前已闲置，无人居住。

2

德胜石场
东北面

约270m。
/

4

石灰窑厂
东面

约130m。
/

5

生态鸡散养户
西面
约5m。
约有生态鸡30只。

6

大三竜村

西南面

约650m。
/

7
得乐村

西北面

约800m。
/

8
河东村

西面

约500m。
/

9

散户2
西北面

约370m。
/

10
螳螂川
西南面

约470m。
/



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

与本项目有关的原有污染情况

1、项目所在区域粉尘污染情况

项目周边主要为采矿场、矿石煅烧等加工企业，由于发展较早，企业在生产经营过程中主要存在生产规模小、生产工艺较粗放、无规范的环保治理设施等问题。

2、本项目原有污染情况

原项目于2007年8月建成，年产块状石灰3万吨。中途由于市场原因，从2014年10月停产至今。且未办理环评手续。2018年原法人李灿光将富民县瀚光商贸有限公司转手给李雪峰进行经营。
由于原项目中使用的石灰竖窑为产业政策淘汰的土立窑，且原料堆场、传送过程、石灰竖窑煅烧尾气未使用污染防治措施，因此污染物主要为原材料堆场粉尘、皮带输送过程粉尘，石灰窑煅烧过程产生的烟（粉）尘、氮氧化物、二氧化硫，设备噪声以及生活垃圾、生活废水等。目前存在的具体主要环境问题如下：

（1）原项目使用的石灰竖窑为产业政策淘汰的土立窑。

（2）原材料堆场为露天堆场，无组织粉尘产生量较大；且雨天时会产生雨水淋漓水。

（3）配料区为露天设置，无组织粉尘产生量较大。

（4）石灰竖窑煅烧过程中未采取脱硫除尘措施，致使烟（粉）尘、氮氧化物、二氧化硫呈无组织排放。
（5）输送皮带未采取措施，粉尘呈无组织排放。
（6）项目区未设置初期雨水收集池。




表二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
1、地理位置

富民县位于云南省中部，省会昆明市的西北部，东经102°21′～102°47′，北纬25°08′～25°36′之间。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠五华、西山区，属昆明市五区八县一市之一。全县国土面积993km2，15万人口。县城距昆明市区23km，是昆明市近郊县，108国道、昆武高速公路、轿子山旅游专线穿境而过，长（水）广（通）高速开工在即，成昆高铁专线和昆明主城至富民辅城的轻轨四号线即将规划建设，三纵两横的交通网络南北贯通，使富民成为重要交通线上的一个节点，富民—“昆明北大门”、“川西门户”的重要战略位置将进一步突显。

本项目位于富民县永定街道办河东村，场址所在地为东经102°28'52.49"，北纬 25°17'15.11"，项目地理位置见附图2。
2、地形、地貌

富民县地处云贵高原中部，有着典型的高原地貌。县境似一不规则梯形，南高北低，望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%，以湖盆岩溶高原地貌形态为主，红色山原地貌次之。山岭海拔在1455～2817m之间，同时由于地处金沙江、南盘江及元江3大水系的分水岭之间，河流侵蚀作用不强，高原面保存较好，大部分地区地形较平缓，高差小于500m，分布着一系列山间盆地。富民地区的高差起伏较大，高程分布范围在1455～2817m之间。

本项目位于富民县永定街道办河东村，项目所在区域，未发现影响建设的崩塌，以及泥石流等不良地质灾害，亦未发现大的活动性断裂。

3、地质
富民县的地质构造属昆明凹陷中部。褶皱发达，褶皱线为南北走向，地层比较完整。从元古界昆阳群到新生界第四系，除缺古生界志留系外，其它地层均有出露，全县从老到新的地层分布及其岩性大致为：

西部与禄丰交界的边沿地带，以元古界地层为主，岩性为砂岩，白云质灰岩等。螳螂川以东的大部分地区和西侧的部分地区，以古生界的地层为主。寒武系的灰质白云岩、泥质灰岩和砂岩，出露于麻地-龙潭-宜格-杜朗地段，奥淘系的紫红、灰白、灰黄色砂岩夹杂色云母质页岩（见三村大桥附近），大营-瓦恭、宜格-杜朗、对方-龙潭（款庄）等地。泥盆系的黄绿、灰白色砂岩、泥质灰岩，出露于束刻-毛依甸-东核等地。二迭系的灰岩和玄武岩，多数地区都有出露，分布较广。罗免、散旦镇的大部分，永定街道、款庄镇部分地区（瓦窑、西山、青华、多宜甲）以中生界三迭-侏罗-白垩系的地层为主，岩性为紫红色，株红色页岩、泥岩和粉砂岩。永定、款庄、赤鹫、东村、散旦等地坝子以新生界第四系冲积物为主，次为洪积、坡积物，岩性为砂、砾石、粘土等。

项目位于富民工业园，地质类型以中生界三迭-侏罗-白垩系的地层为主，岩性为紫红色，株红色页岩、泥岩和粉砂岩。永定坝子以新生界第四系冲积物为主，次为洪积、坡积物，岩性为砂、砾石、粘土等。
4、河流、水文

富民县行政区域属长江流域金沙江下段普渡河水系，普渡河干流由南向北纵穿县境，两岸水系呈不对称发育，主要支流共5条，从上游至下游分别为大营河、清水河、龙纳河、天生桥河、木板河。县境内除螳螂川干流外，流域面积大于100km2以上的支流有龙纳河、大营河、龙泉河、木板河。此外，富民县境内已建各类水库、坝塘113座，总库容1989.9万m3。

本项目涉及的地表水体为西南面约470m的螳螂川，螳螂川源于滇池，于莲花岩注入富民县境，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，经永定街道、赤鹫镇到龙发村汇集天生桥河水处，上游称“螳螂川”，下游称“普渡河”，再流经款庄镇与东村镇西缘，到沙坪村西北约1000m许进入禄劝县境，注入金沙江。县内全长63.4km，均宽65m，入出落差258m，年入境水量86320万m3，年均秒流量27.73m3，最大秒流量500m3。曾在清康熙五十一年(1712)断流。螳螂川属于普渡河的一部分，由滇池出口的中滩闸起至富民县赤鹫大桥止称螳螂川，富民县赤鹫大桥起至金沙江称为普渡河。

项目所在区域水系图见附图4。

5、气候、气象

富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温是15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8毫巴，相对温度72%。年均雨日136天，霜日63天，雾日10天，日照2287h。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10月为雨季，降水量占全年降雨总量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm，多年平均蒸发量1942.4mm。

项目区气候温和，冬无严寒、夏无酷暑，干湿季分明，雨量适中，光照充足，属中纬度亚热带高原山地季风气候，享有“花枝不断四时春”的美称。年平均气温15.8℃，冬季9.1℃，地面年平均湿度18.7℃，无霜期245天。全年平均日照2287小时。年平均降雨量853mm，蒸发量2032.5mm，相对湿度72%。常年多西南风，气候条件适宜。

6、土壤

富民县辖区总面积100308.56公顷，耕地面积19252.97公顷，其中，灌溉水田4892.97公顷，占耕地面积的25.41%；望天田541.11公顷，占耕地面积的2.81%；旱地13746.09公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的0.38%。

全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200m以下的罗免、散旦2个镇和永定街道、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500m以上的老青山、望海山等高寒地区。
7、植被、生物多样性
项目所在区域，土壤类型主要为山原红壤、紫色土、水稻土和棕壤土。植被类型主要有青岗栎树、石栎树为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，以及原生植被破坏后形成的次生植物群落。由于受到人类活动的干扰和破坏，植物种类少，生物多样性差，无国家珍稀濒危保护物种。

据现场踏勘，项目所在地植被属亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林区项目区主要植被以荒草、灌木及少量桉树为主，主要动物有松鼠、麻雀等爬行动物和常

见鸟类。
8、富民工业园区规划情况及现状

《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》主要内容：

（1）规划范围—规划区范围为四个片区，其中，白石岩-大白坡片区主要包括白石岩、大白坡、哨箐与赤鹫组团，大营-茨塘片区主要包括大营、茨塘组团，散旦片区主要包括散旦南、散旦西与散旦北组团，款庄-东村片区主要包括款庄、东村与和平组团。富民工业园区规划范围面积为67.37平方公里，园区建设用地面为30.4平方公里。

（2）规划定位—富民工业园区定位为：新型工业园区，以装备制造、钛化工和新材料三大产业为主导的产业基地，集生产、生活配套为一体的生态化工业园。
（3）规划目标—立足自身发展优势，把握发展机遇，把富民县工业园区建设成为：云南省践行“四化同步”的先行区，云南省“山地生态工业园”示范园区，昆明市新型工业项目建设的重要平台。 

（4）规划审批情况—2006年完成了《富民工业集聚区总体规划（2006-2020年）》的编制并获昆明市工业和信息化委员会批准实施，并于2008年7月取得了《富民工业集聚区总体规划环境影响报告书》审查意见。2008年被省工信委确定为省级工业园区。

随着云南省出台了关于推动工业跨越式发展以及“城镇、工业上山”的新政策，昆明市针对全市产业布局提出了调整优化的新要求。同时，随着近年来外围工业经济形式的发展和政策细则的落实，原有工业园区的规划已不能满足目前的发展需求，须对原有工业园区总体规划作出调整。因此，2014年富民工业园区管委会委托昆明市规划设计研究院（以下简称“规划编制单位”）编制完成了《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》，并通过了昆明市工业和信息化委员会组织的专家审核，并于2015年10月取得了昆明市工业和信息化委员会《关于实施<富民工业园区总体规划修编（2015-2030）>的意见》（昆工信发[2015]181号）。
（5）规划环评审批情况—规划环评于2015年11月19日组织审查，于2016年1月11日取得云南省环境保护厅关于规划环评审查意见的函（云环函[2016]10号）。




表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

本项目位于富民县永定街道办河东村，环境空气质量功能区划分为二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

根据《2017度昆明市环境质量状况公报——大气环境质量状况》，结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013、《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018的相关规定，对富民县环境空气质量达标情况进行分析。

表3-1   富民县空气质量现状评价表
污染物

年评价指标

现状浓度（µg/m3）

标准值（µg/m3）

达标

情况

备注
SO2
年平均质量浓度

30
60

达标

参考《2017度昆明市环境质量状况公报——富民县大气环境质量状况》
NO2
年平均质量浓度

16
40

达标

PM10
年平均质量浓度

47
70

达标

PM2.5
年平均质量浓度

22
35

达标

CO

24小时平均
991
4000

达标

参考《2017度昆明市环境质量状况公报——昆明市主城区大气环境质量状况》
O3
日最大8小时平均
80
160

达标

根据上表分析，富民县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为达标行政区。
项目地处农村，周边以林地、山地为主，无其他大气污染型企业，因此，项目区环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，域大气环境质量状况良好。
2、地表水质量现状

项目区域地表水为西南面约470m的螳螂川（富民大桥—普渡河桥），螳螂川属于金沙江一级支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。为了解项目区地表水质量状况，本项目水环境质量现状引用《富民工业园区哨箐机械加工园废水处理工程环境影响报告书》中富民工业园区国有资产管理有限公司 委托云南中科检测技术有限公司于2017年8月24-26日对其排污口上游150m处螳螂川的水环境质量现状的监测结果。监测结果见下表：
表3-2  地表水监测结果单位：mg/L

监测

断面

采样时间

pH

（无量纲）

CODcr

BOD5
氨氮

总磷

石油类
富民工业园区哨箐机械加工园废水处理工程项目总排口上游150m

2017.08.24

7.29

32

6.9

0.466

0.56

0.08

2017.08.25

7.35

35

7.4

0.358

0.58

0.06

2017.08.26

7.32

33

6.6

0.403

0.51

0.1

标准值

6-9

30

6

1.5

0.3

0.5
达标情况

达标

未达标

未达标

达标

未达标

达标
从上表监测结果对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准可看出，项目区断面监测各项监测指标中CODcr、BOD5和总磷3项指标的各日监测值均未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求，其余指标均达到Ⅳ类水质标准要求；由此可知项目螳螂川水质不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求，主要超标污染物为总磷、CODcr、BOD5。

3、声环境质量现状

本项目位于富民县永定街道办河东村，属于《富民工业园区总体规划（2015-2030年）》中的白石岩-大白坡片区，项目本身声环境功能为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55 dB(A)。附近敏感区为2类声环境功能区。即执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50 dB(A)。
根据现场踏勘可知，项目周围无大型生产企业，只存在着一些小型的石灰窑厂、采石场等，声环境质量能够满足《声环境质量标准》GB3096-2008的3类区标准。

4、生态环境质量现状

项目所在区域，根据现场勘察，由于受人为活动的开发和破坏，所在区域植被较少，主要以杂草、蒿子等低矮灌草丛为主，部分地表裸露，无其他高大树木。
项目所在区域内未涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜古迹，也没有国家重点保护的珍稀动植物和古树名木，总体上生态环境一般。

周边污染源调查情况

根据实地踏勘调查，项目周围分布有石灰窑场、采石场等。主要为位于本项目东北面约270m的德胜石场以及东面约130m的石灰窑厂。污染物主要为无组织排放的粉尘，以及煅烧过程中产生的废气。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

项目保护目标见表3-3所示。
表3-3  项目主要保护目标

类别

坐标

保护对象
保护内容
相对厂址方位
相对厂界距离/m
保护级别

X
Y
大气环境

102°28'55.74"
25°17'13.64"
散户1
已闲置，无人居住。
东面
约10m
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
102°28'55.43"
25°17'13.34"
生态鸡散养户

2人。

西面

约5m

102°28'45.18"
25°17'28.72"
散户2
约1户4人。

西北面
约370m
102°28'29.22"
25°16'52.86"
大三竜村

约45户150人。

西南面
约650m
102°28'37.48"
25°17'38.05"
得乐村

约40户140人。

西北面
约800m
102°28'25.27"
25°17'13.98"
河东村

约65户220人。

西面
约500m
102°29'05.05"
25°16'02.39"
小阱

约70户230人。
南面

约2500m
102°28'04.01"
25°18'36.90"
黄脸衡

约30户120人。
西北面

约2500m
102°27'39.98"
25°18'17.06"
高龛村

约95户2500人。
西北面

约2300m
102°27'15.28"
25°17'32.22"
八路

约30户120人。
西面

约2400m
102°27'12.85"
25°17'13.34"
沙家庄

约80户2300人。
西面

约2500m
102°28'47.59"
25°15'57.24"
莊房

约45户200人。
南面

约2200m
102°29'06.31"
25°16'02.45"
龙洞

约30户150人。
南面

约2300m
102°30'08.45"
25°16'57.59"
大水塘

约30户150人。
东面

约2100m
102°28'41.51"
25°18'07.93"
玉屏

约50户250人。
北面

约1600m
102°28'56.67"
25°18'27.82"
小瓦房

约30户150人。
北面

约2200m
102°29'18.62"
25°18'11.24"
保师

约30户150人。
东面

约1800m
声环境

/
/
散户1
已闲置，无人居住。
东面
约10m
《声环质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
/

/

生态鸡散养户

2人。

西面

约5m

水环境

/
/
螳螂川

/
西南面
约470m
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水标准。



表四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气

本项目位于富民县永定街道办河东村，所在区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012），具体详见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准   单位：μg/m3

污染物名称

TSP

PM10
PM2.5
SO2
NOx
浓度限值

年平均

200

70

35

60

50
日平均

300

150

75

150

100
小时平均

—

—

—

500

250
2、地表水

离本项目最近的地表水主要为西南面约为470m处的螳螂川，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》，螳螂川（富民大桥—普渡河桥）水环境功能为农业用水，水质类别为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。标准值见表4-2。

表4-2  地表水环境质量标准   单位：mg/L

项目

pH

(无量纲)

CODcr

BOD5

NH4-N

总磷

总氮

粪大肠杆菌(个/L)

IV类标准

6～9

≤30

≤6

≤1.5

≤0.3

≤1.5

≤20000

3、声环境质量

项目位于富民县永定街道办河东村，属于《富民工业园区总体规划（2015-2030年）》中的白石岩-大白坡片区，区域执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准，项目周边敏感区执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

标准值见表4-3。
表4-3  声环境质量标准限值      单位：Leq[dB(A)]

类  别

昼  间

夜  间

2类区

60
50
3类区

65

55



	污

染

物

排

放

标

准
	拆除期、施工期：

1、废气

施工期废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准：颗粒物周界外浓度最高值≤1.0mg/m3。

2、噪声

施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即建筑施工场界噪声限值：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。
3、废水

施工期废水经临时沉淀池沉淀后用于场地降尘，废水不外排。
运营期：

1、废气
①本项目石灰竖窑煅烧过程排放的二氧化硫、烟（粉）尘执行《工业炉窑大气污染物排放》（GB9078-1996）石灰窑大气污染物二级标准排放限值。石灰竖窑煅烧过程排放的氮氧化物以及其他工段排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中二级标准排放限值。具体见下表：
表4-4  大气污染物综合排放标准（GB16297－1996）
污染物

最高允许排放(mg/m3)

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值（mg/m³）

执行标准

备注
氮氧化物
240

0.77
/
（GB16297-1996） 二级标准限值（15米高排气筒）

石灰竖窑煅烧产生的氮氧化物执行此有组织排放标准。
颗粒物
/
/
1.0

除石灰竖窑煅烧工序以外的无组织粉尘执行此标准。
表4-5  工业炉窑大气污染物排放（GB9078-1996）

污染物

最高允许排放(mg/m3)

执行标准

备注
二氧化硫（有组织）
850

（GB9078-1996）石灰窑大气二级标准排放限值

石灰竖窑煅烧过程排放的二氧化硫、烟尘执行此标准。

烟（粉）尘（有组织）
200

②项目设置1个食堂，设置1个基准灶头，属于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模，食堂油烟排放标准及净化设施最低去除效率见下表。
表4-6  饮食业油烟排放标准

规模

小型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0
净化设施最低去除效率（%）

≥60
②项目石灰竖窑在煅烧过程中产生的异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放臭气浓度的限值。具体如下：
表4-7  恶臭污染物排放标准（无组织排放源限值）
控制项目

单位

二级新扩改建

臭气浓度

无量纲

20

2、噪声
项目区域噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准；项目周边敏感区执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准；限值见表4-7。

表4-8  工业企业厂界噪声排放标准    （等效声级Leq[dB（A）]）
时段类别

昼

夜

2类

≤60
≤50
3类
≤65
≤55
3、废水

本项目生产过程脱硫循环用水不外排，无生产废水产生，主要为生活污水。食堂废水经油水分离器处理后，与其他生活废水进入旱厕，定期由附近村民清掏作农肥使用。不外排。
4、固体废弃物

一般固体废弃物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。



	总

量

控

制

指

标
	建议的总量控制指标：

根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标： 

有组织废气排放量：废气量为16992.996万m3/a，二氧化硫为10.05t/a，氮氧化物为18.18t/a，煅烧工段的颗粒物1.72t/a。

项目区固体废物处置率100%，无需设置总量控制指标。
项目区无生产废水产生，生活废水不外排，无需设置总量控制指标。



表五、工程分析
	一、项目产业政策符合性分析

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的《产业结构调整指导目录( 2011年本）（2013年修正）》规定，石灰土立窑为产业政策淘汰类设施。查阅相关文件，石灰土立窑指：一次性煅烧的，窑高径比小于3的，利用系数
小于0.3的，吨石灰能耗大于150kg标煤的，无任何烟气和粉尘治理结构和设备的。
本项目为活性石灰生产项目，项目采用的是现代环保节能混烧石灰竖窑，所谓现代环保节能混烧石灰竖窑，是指有合理的高径比，能实现窑内三段热工工艺即有预热带、煅烧带、冷却带。使燃料热能达到充分利用，并且窑顶上料，窑下卸灰在全部运行过程中都是封闭的，烟气由管道排出并经过除尘设施进行治理。它从上料、布料、料位、温度检测、卸灰都是机械化或自动化操作和控制，既能节约能源又能实现对环境的保护。 属于清洁生产工艺技术和装备，工程建设符合产业政策要求。本项目所建的环保节能混烧石灰竖窑与石灰土立窑对比情况见下表：

表5-1  本项目环保节能混烧石灰竖窑与石灰土立窑对比情况一览表
项目

土立窑

本项目环保节能混烧石灰竖窑
备注

是否符合产业政策要求

燃烧方式

一次性煅烧。

循坏煅烧。

/

符合

窑高径比

窑高径比小于3的。
高径比为6.5。
本项目石灰竖窑规格大小为：内径4m、高26m。
符合

利用系数

利用系数小于0.3的。
利用系数为0.37。
本项目年产3万吨石灰，年工作时间250计，则每天约120t，且单位体积为3.14*2*2*26=326.56。则利用系数为120/326.56=0.37。
符合

耗煤量

吨石灰能耗大于150kg标煤的。
吨石灰能耗为120kg标煤。
/

符合

环保设施

无任何烟气和粉尘治理结构和设备的。
采取“旋风除尘器＋袋式除尘器+钙钠湿式双碱法脱硫设施”。
除尘效率为99%、SO2去除效率为80%。
符合

根据上表，本项目所建石灰竖窑不属于石灰土立窑界定范围，且不属于土立窑淘汰类项目，也不属于限制类项目。

同时，本项目已经取得富民县科学技术和工业经贸信息化局关于本项目的投资项目备案证（备案编码为：12530124018016）。 
综上所述，本项目建设符合国家相关产业政策的要求。
二、工艺流程、主要污染工序：
1、拆除期、施工期工艺流程及产污节点

本项目拆除期、施工期间的环境污染因素主要为扬尘、施工废水、固废、噪声等，施工期的污染来源如图5-1所示：
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图5-1  施工期产污环节示意图
2、运营期工艺流程及产污节点
（一）工艺流程简述（图示）

本项目直接外购富民晟沅石料加工有限公司经破碎过后的石灰石（直径为40-80毫米左右）为原料，生产块状活性石灰。本次环评工程分析根据项目生产情况进行核算分析。项目具体工艺流程及产污节点图见图5-2。
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图5-2   项目工艺流程及产污节点图

（二）主要生产工艺流程简述：

配料系统：装载机将石料、煤炭分别倒入石料斗和煤料斗内，料斗底部安装有计量料仓，分别称重后在规定的时间内卸入底部的皮带机上，通过密闭的皮带机输送至混合料斗中混合均匀。此过程会产生粉尘、噪声。要求设备设置减震垫减少噪声影响；料斗设置集气罩减少粉尘影响。
    上料系统：经过混合料斗混合均匀的物料通过上料系统进入布料系统。此过程会产生粉尘，呈无组织排放。
    布料系统：窑顶预存料仓底部安装有电振机，物料由电振机控制均匀地送入回转式布料器中。布料器一边布料、一边旋转。每次布完料，旋转溜槽所停位置均比开始运转时所在位置前移60度，保证了布料始终位错的均匀性。布料的料面形状由布料板反射角度决定，可在一个方位进行定点布料或多点布料。
煅烧系统：炉窑内部分为3个区域，上部为预热区，中部为煅烧区，底部为冷却出灰区。完成布料后，物料靠自重克服气流的浮力缓慢向下运动，相继通过预热区、煅烧区和冷却区。整个产品生产周期是40小时，预热区停留12h、煅烧区停留16h，冷却区停留12h。

窑炉在运行过程中，助燃风从窑体下部鼓入，经过煅烧区，经过热交换变成热风，对上部的石料进行预热，形成了原料的预热区，预热区温度最高可达到850℃。石灰到达煅烧区，煤在此处燃烧，在此阶段CaCO3分解为CaO。反应式如下：

CaCO3=CaO(s)+CO2(g)—178.4KJ/mol

一般情况下，CaCO3在880℃至915℃之间开始分解，为提高CaCO3的分解率，石灰窑中的石灰石的煅烧温度应维持在1100℃至1200℃的范围内，最高温度达1250℃。在石灰石分解过程中，其中的杂质MgCO3也在发生分解反应，其反应方程式如下：

MgCO3=MgO(s)+CO2(g)—177.7KJ/mol

MgCO3分解点比CaCO3的分解点低得多，当温度达到700℃时分解反应速度加快。

由于石灰石中还有SiO2、Al2O3等杂质，因此在分解反应中还伴有以下副反应的发生，其反应方程式如下：

SiO2(s)+XCaO(s)=XCaOSiO3
Al2O3(s)+XCaO(s)=XCa(AlO)3
出料系统：处理系统为密闭设施，煅烧后的石灰经冷却风冷却后，通过卸灰机和出灰机将成品石灰卸至出灰皮带上，由出灰皮通过提升机传送至成品储存料仓中，无需包装，直接外运出售。

    鼓风系统：由高压鼓风机将外边的空气从窑下送到窑内，对石灰进行冷却，

经过冷却带的助燃风，温度变高，到达煅烧带，更好的有助于石灰石的煅烧。

除尘脱硫系统：本项目使用的是“除尘器加双碱法脱硫除尘系统”，除尘效率为99%，脱硫效率可达80%。系统设备是集脱硫、除尘、脱水综合性系统设备：主要由管道、风机、旋风、布袋除尘器、脱硫除尘器、沉淀池、短节、脱水器、沉淀池、反应池、循坏池、搅拌器、风机等组成，工艺流程图见下图：
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图5-3： 脱硫除尘工艺流程图
   电控系统：采用德国西门子S7-300的PLC电脑控制系统，全自动化生产线，节约成本，产品质量稳定。
（三）物料平衡

1、根据建设单位提供资料，生产1t石灰需要消耗约1.7t石灰石、0.12t的燃煤；本项目年产3万t石灰，则需要石灰矿石5.1万t，0.36万t的无烟煤。石灰石在炉窑内煅烧生成生石灰和二氧化碳。烟尘被除尘器收集，少量排放。
本项目具体物料平衡见下表：

表5-2 本项目物料平衡表  单位：t/a
投入物料

产出物料

物料名称

带入量（t/a）

物质名称

带出量（t/a）

备注
石灰石

51000
块状石灰

30000
成品块状石灰外售。

无烟煤
3600
烟（粉）尘

171.504
除尘器回收：169.784t/a。
烟（粉）尘有组织排放：1.72t/a。
无组织粉尘
0.433

项目区无组织排放。

二氧化硫

62.784

被脱硫沉淀物带走：50.224t/a。
与CaO反应消耗：2.51t/a。
二氧化硫有组织排放：10.05t/a。
煅烧灰分

480.24

与成品石灰一起外售。
二氧化碳
23866.859
有组织排放。

氮氧化物
18.18

有组织排放。

合计

54600
合计

54600
/
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单位 ： t/a

生产过程粉尘 无组织排放
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有组织排放

被脱硫沉淀物带走
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二氧化碳
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2.51

图5-4：本项目物料平衡图
2、根据建设单位提供资料，生产1t石灰需消耗0.12t燃煤。本项目年产3万t石灰，则需要0.36万t的无烟煤。根据煤质检验报告，煤中含硫量为1.09%，则煤中带入的S含量为39.24t/a。

项目硫平衡见下图：
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图5-5  项目硫平衡（单位：t/a）
三、污染源分析

（一）拆除期

根据业主提供，需拆除项目区中的原有石灰竖窑。拆除工作将采用人工进行，过程中将对周边居民产生扬尘和噪声等影响，项目拆除过程中应在场地周边采取必要的围挡设施，减少拆除工作对周边的影响。
（1）拆除期大气污染

项目拆除期产生的大气污染物主要有：建筑物拆除，渣土装卸产生的场地扬尘；渣土运输车辆产生的运输扬尘；运输车辆产生的尾气。场地扬尘属无组织排放，其产生强度与施工范围、施工方法、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关。渣土运输车辆扬尘的产生与路面清洁程度及车辆行驶速度有关。运输车辆废气中含有的污染物主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。运输机械废气属无组织排放，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。

（2）拆除期废水
本项目建筑物拆除主要采用人工作业，拆除期较短，施工人员较少，施工人员产生的生活污水可以忽略不计，故拆除期产生的废水主要是进出场车辆清洗产生的少量废水废水，产生量约为0.5m3/d，含有的污染物主要是SS和少量石油类，拆除现场设置3m3的临时沉淀池一座，进场车辆清洗废水经沉淀池后用于拆除现场洒水降尘，不外排。

（3）拆除噪声

项目拆除期采用人工拆除，产噪少，且拆除量少，属于间歇性产噪，拆除期较短，待拆除工期结束后，噪声也随之消失，对周围环境影响较小。

（4）拆除固体废物

本项目拆除阶段不设置施工营地，且拆除期主要是人工作业，现场工作人员很少，施工人员在施工现场产生的生活垃圾非常少，项目拆除期产生的固体废物主要是建筑物拆除产生的建筑垃圾，全部运往地方政府指定位置合法处置。

（5）生态环境

项目拆除内容主要为原有用地上的建构筑物，因此项目拆除期的生态破坏主要是水土流失，对动植物的影响不大，原项目拆除场地为裸露底边，拆除期间地表情况不会改变，故而拆除期对水土流失影响不大，对区域生态环境影响较小。
（二）施工期

本项目重新建设现代环保节能混烧石灰竖窑，施工期工程量较小，施工期污染源主要为旧设备拆除、基础建设、新增设备安装等过程产生的废气、废水、噪声、固废等。

1、废气

本项目施工期废气主要来源于施工扬尘、施工车辆尾气。

（1）扬尘

项目的扬尘主要在拆除、基础建设、设备安装施工过程中产生，其次施工车辆运送施工材料，以及材料的堆放也可能引起较大的扬尘及道路粉尘，主要污染物为颗粒物，呈无组织排放。定期对施工场地进行洒水降尘，对露天堆放的易扬尘的材料进行覆盖，可有效抑制扬尘的产生。

（2）施工车辆尾气
施工期车辆运输会产生少量尾气，其中的污染物主要有NOx、CO等。施工期的废气为无组织间断排放，产生量较少。
2、废水

项目不设施工营地，施工期产生的废水主要为设备冲洗水和少量的职工清洗废水。施工期产生的施工废水和清洗废水将其收集后引入临时沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。
3、噪声

在施工期，项目主要噪声源是施工机械噪声、施工噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所产生，项目各施工机械噪声源的噪声值见表5-3。
表5-3  施工期噪声源强值

施工阶段
声源

声级 dB(A)

施工期

切割机
80~90
电锯

75~85
电焊机
80~90

电钻

70~80

运输车辆

75~85

注：本表中噪声源强均为距离噪声源1m处源强

4、固体废物

项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。

（1）建筑垃圾

建筑垃圾主要为基础建设和设备安装等产生的废弃材料，产生的建筑垃圾拟集中收集进行回收利用，无法回收利用的运至管理部门指定地点合法处置。

（2）生活垃圾

项目内不设施工营地，生活垃圾主要为是施工人员产生，项目施工人员共约10人，生活垃圾按每人0.2kg/d计算，产生量为2kg/d，集中收集后委托环卫部门处置。
（三）运营期
1、废水

项目厂区内实行雨污分流，废水主要为生活污水和生产废水。

（1）生产用水
①尾气洗涤用水

项目净化尾气所用原料为固体NaOH和Ca(OH)2。固体片碱或粒状NaOH自市场购入，经解包后用人工投放于NaOH液调制槽中，用水调制成一定浓度NaOH水溶液，再借助NaOH 液送出泵分别加入尾气洗涤塔内。Ca(OH)2来源于本项目，采用人工投放于再生池中与吸收了SO2的脱硫液进行再生反应、沉淀，再由泵抽取沉淀物到真空压力机进行脱水，脱出的水回收入循环池再洗涤用，因此洗涤废液经再生反应后循环使用，不外排。
项目石灰竖窑烟气采用脱硫塔（钠钙双碱法）脱硫除尘处理，脱硫除尘设备用水根据处理烟气量，参照《工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范》（HJ 462-2009）中脱硫装置主要技术指标，双碱法脱硫装置液气比要求大于2L/m3，本次评价取2L/m3，窑炉产生烟气约28321.66m3/h，用水量为56.64m3/h，1359.36m3/d，339840m3/a，此过程损耗水量包括循环水池蒸发量、烟气蒸发量、风吹损失量，损耗水量按用水量的2%计算，则需补充水量为1.13m3/h，27.12m3/d，6780m3/a（其中有12.43m3/d、3108.06m3/a来源于初期雨水收集池），则项目脱硫设备产生废水量为55.51m3/h，1332.24m3/d，333060m3/a洗涤废水进入配套的再生池、沉淀池、循环池再生、沉淀处理后，再由泵抽取沉淀物到真空压力机进行脱水，脱出的水回收入循环池再洗涤用，沉淀物经脱水后回收到原料堆场，定期外售做建材使用。
②喷雾降尘装置用水
项目在实际运营生产过程中，对原料堆场中的石灰石采取喷雾降尘装置，从而减少粉尘的产生量，根据类比同类型项目，喷雾降尘装置用水量为10m3/d，2500m3/a。该部分废水蒸发损耗，不产生外排废水。
（2）初期雨水

本项目初期雨水按《昆明城市雨水收集利用规定》中的公式计算。根据昆明市城区暴雨强度公式，按下列公式进行计算：

Q=1.667×10-2×q×（A1×f1+A2×f2）

式中：Q－雨水设计流量，L/s；

          q－设计暴雨强度，mm/min；

A1－项目内硬化屋顶和路面的汇水面积，以项目生产厂房屋面为1000m2；

A2－项目内绿地的汇水面积3000m2；

f1－硬化屋顶和路面的流量径流系数，取0.9；

f2－绿地的流量径流系数，取0.25；

设计暴雨强度公式：q=（12.1+14.4×lgP）/（t+14.4）0.80

式中：P－设计重现期，取1年；

          t－降雨历时，取15min；

经计算设计暴雨强度q为0.81mm/min，雨水设计流量Q为22.28L/s，暴雨量为22.28×（15×60）=20.052m3/次。雨天按155天计，则初期雨水量为3108.06m3/a。
按照1.2的安全系数考虑，环评建议设置25m3的初期雨水收集池，雨水直接经厂区四周拟建的排水沟收集后，汇至初期雨水收集池，用于补充脱硫塔中循环池用水。由于项目年工作250天，则约12.432m3/d补充到循坏水池中。
（3）生活用水
①食堂废水

项目定员6人，均在厂区就餐，据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2013），项目区工作人员厨房用水定额按照20L/人.d计，则项目厨房用水量为0.12m3/d，工作时间以250d/a计，年用水量为30t/a。产污系数按0.8计，则产生污水量为0.096m3/d，24t/a。

项目食堂废水经油水分离器处理后，进入旱厕，定期由附近村民清掏作农肥使用。

②其他生活污水

项目定员6人，使用旱厕，无冲厕废水产生。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2013），项目区工作人员一般生活用水量按80L/人.d计，则项目员工生活用水量为0.48m3/d，工作时间以250d/a计，年用水量为120t/a。产污系数按0.8计，则产生污水量为0.384m3/d，96t/a。

其他生活废水进入旱厕，定期由附近村民清掏作农肥使用。
（3）绿化用水

项目绿化面积为3000m2，根据《云南省地方标准—用水定额》（DB53/T168-2013），用水量按3L/(m2·d)计。项目晴天每天浇水一次，雨天不用水，晴天按210天计算。项目绿化用水量为9m3/d、1890t/a。绿化不产生废水。

（4）道路用水

项目建设项目道路面积200m2，道路喷洒用水量按0.5L/ m2·d计算，晴天一天洒水一次，晴天按210天计算。则晴天道路喷洒用水0.1m3/d，年用水量21m3/a，雨天不洒水。
项目用水情况见下表。
表5-4   项目用水情况一览表

类别
用水项目
日用水量（m3/d）

年用水量(t/a)

日废水量（m3/d）

年废水量(t/a)

生产

废水

尾气洗涤
1359.36
循坏：1332.24
339840
循坏：333060
0
0
补充：27.12（其中14.69为新鲜水，12.43来源于初期雨水收集池）
补充：6780（其中3671.94为新鲜水，3108.06来源于初期雨水收集池）
喷雾降尘装置用水
10
2500
0

0

生活用水
食堂废水
0.12
30
0.096
24
其他生活污水

0.48

120
0.384

96
其他
绿化用水
晴天：9

雨天：0

晴天：1890

雨天：0

0

0

道路用水
晴天：0.1

雨天：0
晴天：21

雨天：0
0
0
合计

晴天

34.39
8232.94
0.48
120
雨天

25.29
6321.94
注：晴天以210天计，雨天以155天计。
项目内不产生生产废水，项目水量平衡图详见图5-6、5-7。
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2、废气

项目废气主要来源于石灰石煅烧烟气、原料卸料粉尘、原料输送系统粉尘、产品装车过程中产生的粉尘、出料系统粉尘、运输过程中产生的扬尘以及食堂油烟等。
（1）石灰矿石煅烧烟气
本项目总设计规模为年产3万t块状活性石灰，采用“现代环保节能混烧石灰竖窑”进行煅烧，煅烧过程中将产生烟尘、氮氧化物、二氧化硫。根据建设单位提供资料，生产1t石灰需要消耗约1.7t石灰石、0.12t的燃煤；本项目年产3万t石灰，则需要石灰矿石5.1万t，0.36万t的无烟煤。
①石灰竖窑废气量计算如下：
石灰窑技术参数  

表5-5 石灰竖窑废气量计算参数

石灰竖窑设计产量

5t（h·座）

无烟煤中碳含量

79.04%

无烟煤消耗量

0.6t（h·座）

无烟煤中硫含量

1.09%

B、理论废气量

在石灰石煅烧的过程中，发生的化学反应主要是：

CaCO3=CaO+CO2

C+O2=CO2

（1）由化学反应方程式得出：

①CaCO3高温分解产生的CO2为：

q1=（44×5）÷56=3.93t（h·座）

②燃料燃烧产生的CO2为：

q2=（0.6×79.04%×44）÷12=1.74t（h·座）

③1m3CO2等于1.98kg，所以CO2产生的总量为：

qCO2=（3.93+1.74）×1000×1.98=11226.6m3/（h·座）

④燃煤燃烧时O2的消耗量为：

q3=（0.6×79.04%×32）÷12=1.26t（h·座）

⑤1m3O2等于1.43kg，所以O2的消耗量为：

q4=1.26×1000×1.43=1801.8m3/（h·座）

空气中，氧约占20.95%，氮约占78.09%，氩约占0.932%（此处忽略），则废气中氮气量为：

q5=（78.09%÷20.95%）×1801.8=6716.11m3/（h·座）

（3）为保证燃煤燃烧充分，送入窑内的空气量一般保持在理论值的1.05水平（保留微量的过剩O2），则实际氮气量为：

qN2=6716.11×1.05=7051.92m3/（h·座）。

且由于煤中S的含量为1.09%，所产生的SO2量很少，此处忽略不计。

所以，一座竖窑每小时产生的理论废气量为：

q总=11226.6+7051.92=18278.52m3/（h·座）。

C、实际废气量

由于气体受热膨胀，实际废气量大于理论废气量。窑顶的温度平均为150℃，由公示得：

Q=q/（T1/T0）

式中：Q－实际废气量；q－理论废气量；

T1－实际温度；T0－标准状态下温度。

T1=150+273=423K；T0=0+273=273K

则实际废气量Q=18278.52×（423/273）=28321.66m3/（h·座），年工作时间250天，每天24小时，即16992.996万m3/a。
②SO2的产排量计算如下：
SO2的产生量根据燃煤中硫的含量计算，本项目运营期采用的无烟煤，根据相关资料，硫的含量约为1.09%。因此，SO2产生量根据以下公式进行计算：
G=2×0.8×B×S
式中：G－燃煤二氧化硫排放量（t/a）；

B－耗煤量（t/a），本项目为0.36万t/a；

S－燃中全硫分含量，本项目取1.09%；
注：石灰竖窑煅烧烟气使用旋风除尘器＋袋式除尘器+钙钠湿式双碱法脱硫后，对烟尘和SO2的去除率分别可达99％和80％。

由于煅烧废气中含有SO2和CaO，在窑内会发生化学反应，形成CaSO4，去除了部分煅烧废气中的SO2，根据同类型项目，使SO2排入大气中的量减少约20%。
表5-6  石灰竖窑煅烧SO2的产排量一览表

污染物
产生浓度

（mg/m3）
产生量

（t/a）
排放浓度

（mg/m3）
排放量

（t/a）
SO2
369.47
62.784
59.14
10.05
③NOX产排量计算如下：

GNOX=1.63×B×（N×η+0.000938）

  式中：GNOx —燃料燃烧生成的氮氧化物（以NO2计）量（t/a）；

 B —煤消耗量（t/a），本项目取3600；

 N—燃料中的含氮量，%，本项目为1.08%；

            η--燃煤中氮的转化率，%，本项目取20%。
表5-7  石灰竖窑煅烧NOX的产排量一览表
污染物
产生浓度

（mg/m3）
产生量

（t/a）
排放浓度

（mg/m3）
排放量

（t/a）
NOX
106.99
18.18
106.99
18.18
④烟尘产排量计算如下：
G烟尘=1000×A×dfh/(1-Cfh×K)

式中：G烟尘——烟尘产生系数，kg/t-煤；

A ——煤中含灰量（%），锅炉燃煤中灰分含量为13.34%；

dfh ——烟气中烟尘占灰份量的百分比（%），取值为25%；

Cfh——烟尘中的含炭量，%，此处取30%；

K ——锅炉出力影响系数，此处取1。 

烟尘产生量=G烟尘×B /1000

烟尘排放量=烟尘产生量×（1-η）

式中：η1——除尘器除尘效率（%），石灰竖窑煅烧烟气使用旋风除尘器＋袋式除尘器+钙钠湿式双碱法脱硫后，对烟尘的去除率分别可达99％。

表5-8  石灰竖窑煅烧烟尘的产排量一览表
污染物
产生浓度

（mg/m3）
产生量

（t/a）
排放浓度

（mg/m3）
排放量

（t/a）
烟尘
1009.26
171.504
10.12
1.72
本项目年产3万吨块状活性石灰，经核算项目烟尘、SO2、NOX、有组织排放情况详见表5-9。
表5-9  石灰竖窑烟气有组织排放情况一览表（除尘脱硫后）
废气量
污染物
产生浓度

（mg/m3）
产生量

（t/a）
排放浓度

（mg/m3）
排放量

（t/a）
16992.996万m3/a
烟尘
1009.26
171.504
10.12
1.72
NOX
106.99
18.18
106.99
18.18
SO2
369.47
62.784
59.14
10.05
（2）粉尘
①原料卸料粉尘

石灰石、无烟煤由卡车运输至厂区原料区内卸载，卸载过程会产生粉尘。根据山西环科研究所、武汉水运工程学院提出的经验公式，计算自卸汽车煤炭

卸料起尘量。
   Q=e0.61uM/13.5
  式中：Q－自卸汽车卸料起尘量，g/次；

    u－平均风速，m/s，2.1m/s；
    M－汽车卸料量，t，运输车辆为10t/次；

    Q粉尘=e0.61×2.1×10/13.5=2.67g/次。

本项目无烟煤、石灰石运输量分别为5.45万吨/年、8.75万吨/年。用10t汽车运输，分别需运输5450次、8750次，则石灰石卸料粉尘产生量为23.36kg/a，无烟煤卸料产尘量为14.55kg/a。则本项目原料卸载过程粉尘产生量为37.91kg/a，0.038t/a。环评建议对原料堆场除了进出口外，采取钢结构进行封闭，且采取喷雾设施降尘。扬尘量减少量约为85%，则排放量为0.006t，呈无组织排放。
②配料系统粉尘

原料经过人工放料至料斗中，混合后进入预存料仓过程会产生粉尘。通过落差起尘公式估算，具体如下：

 Q=0.03u1.6H1.23e-0.28w
    式中：Q－落差起尘量，kg/t;

    w－物料含水率，%；4%；

    u－平均风速，m/s；2.1m/s;

    H－物料落差，m；0.3m。

扬尘产生量为0.022kg/t·产品，该过程粉尘产生量为1.1t/a，放置于密闭厂房内，粉尘扩散仅为0.1%，因此，此系统无组织粉尘产生量为0.001t/a。

③布料系统粉尘

原材料通过上料系统倒入预存料仓过程会产生粉尘。通过类比同类型项目，扬尘产生量为0.007kg/t·产品，该过程粉尘产生量为0.21t/a。
④输送过程粉尘

原料在混合后，经过传送皮带输送至布料系统的预存料仓中，以及产品经出灰系统出来后经皮带输送至成品储存料仓中，会产生少量的粉尘，由于原料以及成品均为块状，产生量约为0.5t/a，环评建议采取密闭的皮带进行传送，粉尘减少量约为85%，则排放量为0.15t，呈无组织排放。
⑤产品装车过程中产生的粉尘
本项目石灰均存入封闭的储存料仓中，根据类比同类工程，由于项目产品为块状石灰，粉尘产生量较少，此环节粉尘产生量按照产品0.0001%计算，则粉尘产生量为0.05t/a。环评建议储存料仓底部设置有全封闭式卸料装置，通过控制下料速度，可有效控制粉尘产生。
⑥运输扬尘

项目原料在厂区运输过程中会产生粉尘，产生的粉尘呈无组织排放，运输过程产生的粉尘量主要由运输量以及运输距离确定，可以按下式计算：
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    式中：QP——道路扬尘量（kg/km·辆）；

          QP1——总扬尘量（kg/a）；

          V——车辆速度（km/h）；

          M——车辆载重（t/辆）；

          P——道路灰尘覆盖量（kg/m2），项目场内运输路面道路主要土石路面，道路灰尘覆盖量P取0.2kg/m2；

          L——运输距离（km）；

          Q——运输量（t/a）。

本项目年运输量为87500t/a，项目内运输公路里程约100m，采用10t的自卸汽车运输，运输车辆时速约10km/h。因此道路扬尘量为0.09kg/km·辆，道路起尘总量为0.08t/a。厂区道路硬化、且道路洒水降尘后，可有效降低扬尘80%，则道路扬尘排放量为0.016t/a。
表5-10  本项目粉尘产生及排放情况一览表
产污工序

措施

污染物

产生量（t/a）

粉尘去除率（％）

排放量（t/a）

原料卸料粉尘
对原料堆场除了进出口外，采取钢结构进行封闭，且采取喷雾设施降尘。。
无组织粉尘

0.038

85

0.006

配料系统粉尘
放置于密闭厂房内。
无组织粉尘

1.1

粉尘产生仅为0.1%
0.001

布料系统粉尘
位于石灰窑体内。
无组织粉尘
0.21

/
0.21

输送过程粉尘
设置密闭的皮带。
无组织粉尘

0.5
85
0.15
产品装车过程中产生的粉尘
储存料仓底部设置有全封闭式卸料装置。
无组织粉尘

0.05
/
0.05
运输扬尘
厂区道路硬化、且道路洒水降尘。
无组织粉尘

0.08
75
0.016
合计

/

/
1.978

/
0.433

（3）食堂油烟
项目区设有1个食堂，共6人用餐，食堂内设置1个灶头，项目食堂经安装油烟净化器后，油烟排放浓度可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准，即饮食油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3。

（4）异味

石灰窑在煅烧过程中会产生少量异味气体，由于产生量较少。异味经自然扩散以及周围植被吸收后，能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建的无组织排放臭气浓度限值，即：臭气浓度≤20（无量纲）。
项目大气污染物产生、治理与排放情况汇总情况见下表。
表5-11  项目总大气污染物产生、治理与排放汇总表
来源

污染物

产生情况

治理措施

排放情况

t/a

mg/m3
t/a

mg/m3
石灰竖窑煅烧
烟尘
171.504
1009.26
尾气收集系统、尾气净化系统（旋风除尘器＋袋式除尘器+钙钠湿式双碱法脱硫），对颗粒物和SO2的去除率分别可达99％和80％，且SO2和CaO在窑内会发生化学反应，形成CaSO4，去除约20%煅烧废气中的SO2，最终由15m高排气筒达标排放。
1.72
10.12
NOX
18.18

106.99
18.18
106.99
SO2
62.784
369.47
10.05
59.14
异味

少量
—
自然扩散、植被吸收。

少量
—
原料卸料环节
无组织粉尘
0.038

—

原料堆场除了进出口外，采取钢结构进行封闭，且采取喷雾设施降尘。扬尘量减少量约为85%。
0.006
—
配料系统环节

无组织粉尘
1.1

—

放置于密闭厂房内。
0.001

—

布料系统粉尘
无组织粉尘
0.21

—

位于石灰窑体内。
0.21

—

输送过程环节

无组织粉尘
0.5

—

全封闭皮带输送，粉尘减少量约为85%。
0.15

—

产品装车环节
无组织粉尘
0.05

—

储存料仓底部设置，通过控制下料速度，可有效控制粉尘产生。
0.05

—

运输

环节
无组织粉尘
0.08
—

厂区道路硬化、且道路洒水降尘，可有效降低扬尘80%。
0.016
—

食堂
油烟

少量

—
油烟净化器

少量

—

（4）有组织、无组织排放量核算统计

项目有组织排放量核算统计表见下表：

表5-12  大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/

（mg/m3）

核算排放速率/

（kg/h）

核算年排放量/

（t/a）

主要排放口
1

石灰竖窑排气筒

SO2
59.14
1.675
10.05
2

NOx
106.99
3.03
18.18
3

颗粒物

10.12
0.29
1.72
主要排放口合计
SO2
10.05
NOx
18.18
颗粒物

1.72
有组织排放总计
有组织排放总计
SO2
10.05
NOx
18.18
颗粒物

1.72
本项目无组织排放量核算统计表见下表：

表5-13  大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口编号

产污
环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（t/a）

标准名称

浓度限值/

（mg/m3）

/

/

原料堆放、卸料、配料、布料、出料、输

送等环节
粉尘

原料堆场采用钢结构密闭，且采取喷雾设施降尘、传送皮带密闭、储存圆筒料仓底部设置有全封闭式卸料装置等。

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

≤1.0

0.433
无组织排放总计

无组织排放总计

颗粒物

0.433
3、噪声
本项目噪声源主要为生产设备产生的噪声，类比同类工程可知，设备噪声源为70-90dB（A），具体见下表：
表5-14  运营期噪声源强一览表
序号
设备名称
数量
单位
等效声级[dB(A)]

1
给料机
1
台
70-80
2

环形布料器

1

台

85-90

3
鼓风机
1
台
75-85
4
引风机

1
台
80-90
5
卸灰机

1
台
70-80
6
出灰机

1
台
70-80
7
皮带机

1
台
70-80
4、固体废物
本项目建成后，固体废物主要为一般废物，主要为生活垃圾、除尘器收集粉尘、脱硫沉淀物、煅烧产生的灰分以及粪便等。
（1）一般固废

①生活垃圾
本项目运营期共有员工6人，均在厂区内食宿，生活垃圾产生量按1kg/人▪d计，年工作时间按250天计。因此，运营期间生活垃圾产生量为6kg/d，1.5t/a。统一收集后，交由环卫部门清运处置。
②除尘器收集粉尘
本项目石灰竖窑烟尘（颗粒物）产生量为171.504t/a，根据工程分析估算，收集的粉尘为169.784t/a，该部分粉尘妥善收集，外售作建材用途。
③脱硫沉淀物
脱硫循环水池析出物双碱法脱硫过程中脱下的硫以亚硫酸钙、硫酸钙的形式析出，硫的固化反应：CaO+SO2+1/2O2→CaSO4，脱硫效率80%，则约80%的硫被固化形成CaSO4，此部分CaSO4随炉渣一同排出。

工程分析废气核算，SO2的产生量为62.784t/a，则CaSO4的产生量62.784*0.80*136/64=106.73t/a。该部分沉淀物由泵抽取到真空压力机进行脱水，脱出的水回收入循环池再洗涤用，沉淀物经脱水后用塑料沉淀桶收集，暂存于原料堆场中，定期外售做建材用途。
④煅烧产生的灰分

根据业主提供的资料，平均每年消耗燃煤约3600t，燃煤灰分含量为13.34%，则项目煅烧窑灰产生量为1.921t/d，480.24t/a，与成品石灰一起外售。
⑤粪便

项目使用旱厕，粪便定期交由当地农民清掏用于农田施肥。
（2）危险固废

由于项目未设置机修间，设备维修委托维修公司进行维修，维修期间产生的机修固废则由维修公司带走，委托有资质的单位进行处置。
项目固废产排情况详见表5-15。
表5-15  项目固废产排情况
固废种类

产生量（t/a）
处置方式

一般废物

生活垃圾
1.5

统一收集后，交由环卫部门清运处置。
除尘器收集粉尘

169.784

妥善收集，外售作建材用途。
脱硫沉淀物

106.73

用塑料沉淀桶收集，暂存于原料仓库中，定期外售作建材用途。
煅烧产生的灰分

480.24

与成品石灰一起外售。
粪便

/

定期交由当地农民清掏用于农田施肥。
危险固废

机修废物

/

项目未设置机修间，设备维修委托维修公司进行维修，维修期间产生的机修固废则由维修公司带走，委托有资质的单位进行处置。
总计

/

758.254

/



表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度

及产生量(单位)
	处理后排放浓度

及排放量  (单位)

	
	
	
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放量

	大

气

污

染

物
	拆除期、施

工期
	施工场地
	扬尘
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	车辆机械
	NOx、CO、CHx
	—
	少量
	—
	少量

	
	运

营

期
	石灰竖窑
	煅烧废气（有组织排放）
	烟尘
	1009.26mg/m3
	171.504t/a
	10.12mg/m3
	1.72t/a

	
	
	
	
	NOX
	106.99mg/m3
	18.18t/a
	106.99mg/m3
	18.18t/a

	
	
	
	
	SO2
	369.47mg/m3
	62.784t/a
	59.14mg/m3
	10.05t/a

	
	
	项目区
	原料卸料粉尘
	无组织

粉尘

	—
	0.038t/a
	—
	0.006t/a

	
	
	
	配料系统粉尘
	
	—
	1.1t/a
	—
	0.001t/a

	
	
	
	布料系统粉尘
	
	—
	0.21t/a
	—
	0.21t/a

	
	
	
	输送过程粉尘
	
	—
	0.5t/a
	—
	0.15t/a

	
	
	
	产品装车过程中产生的粉尘
	
	—
	0.05t/a
	—
	0.05t/a

	
	
	
	运输

扬尘
	
	—
	0.08t/a
	—
	0.016t/a

	
	
	食堂
	油烟
	—
	少量
	—
	少量

	水污染物
	拆除期、施

工期
	施工废水
	SS
	少量
	沉淀后会用于洒水降尘，不外排。

	
	运

营

期
	生产污水
	水量
	—
	0t/a
	—
	0t/a

	
	
	生活污水
	水量
	—
	120t/a
	食堂废水经油水分离器处理后，与其他生活污水进入旱厕，定期由附近村民清掏用作农肥。不外排。

	固体

废弃

物
	拆除期、施

工期
	基础建设、设备安装
	建筑垃圾
	拟集中收集进行回收利用，无法回收利用的运至管理部门指定地点合法处置。

	
	
	施工员工
	生活垃圾
	2kg/d
	交由环卫部门处理。

	
	运

营

期
	人员
	生活垃圾
	1.5t/a
	统一收集后，交由环卫部门清运处置。

	
	
	除尘器
	收集粉尘
	169.784t/a
	妥善收集，外售作建材用途。

	
	
	循环水池
	脱硫

沉淀物
	106.73t/a
	用塑料沉淀桶收集，暂存于原料仓库中，定期外售作建材用途。

	
	
	石灰竖窑
	煅烧产生的灰分
	480.24t/a
	与成品石灰一起外售。

	
	
	旱厕
	粪便
	/
	定期交由附近村民清掏用作农肥。

	噪声
	拆除期、施

工期
	施工机械设备及运输车辆
	70～90dB(A)
	厂界达GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》昼间限值。

	
	运

营

期
	生产场地
	机械、设备
	70～90dB(A)
	厂界：昼间≤65dB(A) ，夜间≤55dB(A)。

	主要生态影响

本项目位于工业园区中，其生态环境属人工生态环境，项目的建设对周围的生态环境影响不大。




表七、环境影响分析

	拆除期、施工期环境影响影响分析：
本项目需拆除项目区中的原有石灰竖窑，从而重新建设现代环保节能混烧石灰竖窑，且新增环保措施，施工时间短、影响范围集中在项目区厂房内，影响随施工期结束而消失，对外环境影响很小。
1、大气环境影响分析
本项目拆除期、施工期扬尘主要污染因子为颗粒物，属于无组织排放，为减小对周围环境的影响，环评要求项目施工中定期对施工场地洒水抑尘、堆放的易扬尘物料覆盖，由于后续施工量小，采取上述防治措施后，可有效减轻扬尘对周围环境影响；机械废气主要污染因子是CO、HC、NOx，具有间断性产生、产生量较小等特点，通过空气稀释扩散后，对周围环境影响较小。

2、水环境影响分析

项目拆除期、施工期施工人员较少，约为10人，就厕依托现有卫生间，施工主要以人工为主，产生的废水主要施工机械的清洗废水和施工人员洗手废水，产生量较小，环评要求项目设置临时沉淀池对施工中产生的废水进行收集沉淀后，回用于施工场地洒水抑尘，不外排，对项目区水环境影响较小。

3、声环境影响分析

（1）源强分析
根据工程分析，项目拆除期、施工期噪声源强主要为切割机、电钻噪声等，噪声源强在70~90dB（A）之间，排放方式为间歇排放。
（2）施工机械噪声衰减预测模型

项目取用噪声源强较大的噪声从声源传播到受声点，受到传播距离，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。采用A声级进行预测，其预测模式如下：

LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)           （1）

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB ，

Adiv=20lg（r/ ro）

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，隔声量按10dB计。
Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，

Aatm=α(r/ro)/1000,查表取α为2.8；

Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r/ro)。

（3）拆除期、施工期厂界噪声影响预测结果与分析

对于不同的机械噪声源，噪声随传播距离的增加引起的衰减值是相同的，仅是由于噪声源强的大小不同，不同机械的噪声值有所区别，在只考虑距离衰减、空气吸收、障碍物阻隔（厂界围墙隔声10dB）、附加A声级衰减的情况下，噪声随距离衰减变化情况见表7-1。

表7-1  机械噪声的随传播距离的衰减变化
距离

5m

10m

15m

20m

30m

50m

80m

100m

衰减量dB

24

30

34

37

40

44

49

50

项目夜间不施工，施工机械噪声值最大约为90dB（A），结合表7-1机械噪声的衰减预测可知，项目施工机械噪声需在噪声源5m以外可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）要求，即昼间≤70dB（A）。同时，项目敏感保护目标主要为西面约5m的生态鸡散养户；由于项目工程量小，且施工时间短，随着项目施工结束，施工噪声的影响也将消失。因此，施工期间带来的噪声影响是可以接受的。

（4）对策措施

为减轻项目施工噪声对周围环境标的影响，环评要求项目采取以下措施：

①夜间禁止施工；

②建筑材料尽量定尺、定块，减少现场切割；

③施工人员装卸、使用材料时必须轻拿轻放；

④合理安排施工进度，精心组织施工，噪声设备尽量不集中使用，以免噪声产生叠加，并将噪声设备布置在远离敏感点的地方。施工设备应选择低噪声设备，并压短一次开机时间；

⑤为减小施工期间施工设备对周边环境敏感点的不利影响，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，将大型施工设备放置于施工场地中部远离保护目标一侧的位置，减小噪声对周边保护目标的影响。

采取以上措施后，可有效降低项目施工噪声对周边环境的影响，且项目施工时是短暂的，施工噪声随施工期结束而消失。因此，项目施工期噪声对周围环境的影响是可以接受的。
4、固体废物环境影响分析

项目拆除期、施工期产生的固废主要为建筑垃圾以及少量生活垃圾。

根据工程分析，项目施工中产生的建筑垃圾主要为废包装材料、废塑料、废钢等，产生量较少，拟集中分类收集、分类处置，能回收利用的进行回收利用，不可回收利用的运至管理部门指定地点合法处置；施工人员产生的少量生活垃圾交由环卫部门处置。

项目施工阶段产生的固废处置为100%，对周围环境影响较小。
二、营运期环境影响分析：

1、水环境影响分析

（1）废水产生情况及排放情况

根据工程分析，本项目废水产生量为120m3/a，废水主要产生于尾气净化、生活用水部分。尾气净化废液经再生、沉淀、循环水池处理后循环使用；食堂废水经油水分离器处理后，与其他生活污水进入旱厕，定期由附近村民清掏用作农肥。因此项目内废水不外排。

（2）项目污水不外排可行性分析

①尾气净化废液经再生、沉淀、循环水池处理后循环使用。不外排

②项目内设有食堂和职工宿舍，使用旱厕，不设浴室，用水主要为食堂用水、员工办公及洗手洗脸用水，食堂废水经油水分离器处理后，与其他生活污水进入旱厕，定期由附近村民清掏用作农肥。项目生活污水量为120m3/a，0.48m3/d。

③项目实行雨污分流制，设置的25m3的初期雨水收集池位于项目区西南面，雨水经项目内沿地势修建的雨水收集沟汇流后，最终进入初期雨水收集池，用于补充脱硫塔中循环池用水。
综上所述，项目生产废水可循环使用，生产废水、生活污水不外排。

对项目周围地表水影响分析

项目周围的地表水体主要是项目区域西南面470m处的螳螂川，水质类别为III类水。本项目内产生的生产废水循坏使用，不外排；食堂废水经油水分离器处理后，与其他生活废水进入旱厕，定期由附近村民清掏作农肥使用。对周围地表水影响较小。
2、大气环境影响分析
（1）大气环境影响评价工作等级的确定
依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
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 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；
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——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
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——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价等级判别表
评价等级按下表的分级判据进行划分

表7-2   评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≧10%

二级评价

1%≦Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

③评价因子和评价标准筛选

根据项目初步工程分析结果，本项目有组织排放废气源主要为石灰竖窑，主要污染物为烟尘、SO2、NOX，无组织排放废气为粉尘，评价因子和评价标准见下表。  
表7-3  评价因子和评价等级
评价因子

功能区

平均时段
标准值/（μg/m3）

标准来源

粉尘
二类限区
1小时平均

900

环境空气质量标准（GB3095-2012）

烟尘
二类限区
1小时平均
450

SO2
二类限区
1小时平均

500

NOX
二类限区
1小时平均

250

④估算模型参数

本项目估算模型参数见下表。
表7-4  估算模型参数表
参数
取值
城市/农村选项
城市/农村
城市
人口数（城市选项时）
149000
最高环境温度/℃
33.4
最低环境温度/℃
-7
土地利用类型
城市
区域湿度条件
湿润区
是否考虑地形
考虑地形
(是    (否
地形数据分辨率/m
90
是否考虑岸线熏烟
考虑岸线熏烟
(是    (否
岸线距离/m
/
岸方向线/º
/
（2）有组织废气影响分析

根据工程分析可知，项目区有组织废气为石灰竖窑煅烧烟气。项目石灰竖窑产生的废气中主要污染物为烟尘、SO2、NOX，石灰竖窑煅烧烟气拟通过旋风除尘器＋袋式除尘器+钙钠湿式双碱法脱硫设施处理。石灰竖窑排放的SO2、烟尘排放浓度能够满足《工业炉窑大气污染物排放》（GB9078-1996）石灰窑大气污染物二级标准排放限值。石灰竖窑排放的NOX排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中二级标准排放限值。即烟尘排放浓度≤200mg/m3，SO2≤850mg/m3，NOX≤240mg/m3，粉尘≤120mg/m3，排气筒许高度为15m。
①预测因子
    正常排放情况下的预测因子：颗粒物、SO2、NOx

非正常排放情况下的预测因子：SO2、颗粒物
②预测内容 

A、在正常情况下，评价范围内的最大地面质量浓度。
B、在非正常情况下（脱硫、除尘设备效率下降，本环评设置为效率下降为原来的80%），评价范围内的最大地面质量浓度。
③预测模式

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)要求，采用估算模式进行估算。估算模式即AERSCREEN模型。
④影响判定与预测

A、评价等级判定：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型进行分析判定，本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见下表：
表7-5  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

位置
污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m3)

Cmax
(μg/m3)

Pmax
(%)

D10%
(m)

石灰

竖窑煅烧过程
点源

烟（粉）尘
450.0

0.723
0.161
/

点源

SO2
500.0

4.178
0.836
/

点源

NOx
250.0

7.559
3.023
/

项目区
矩形面源

颗粒物
900.0

13.417

1.4908

/

由上表可知：本项目大气环境影响评价等级为二级。
B、具体预测结果数据
a、正常工况下预测结果及评价
根据工程分析，项目正常工况下有组织废气排放情况见表7-6所示，预测结果具体见表7-7。
表7-6  正常工况下项目有组织废气污染物排放情况一览表

污染物名称
排气筒底部中心坐标(o)
排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流速/（m/s）

烟气浓度/℃

年排放小时数

排放速率

（kg/h）
小时平均浓度(mg/m3)
经度

纬度

烟尘
102.481156
25.287422
1774.0
15
0.5
40.07
150
6000
0.29
0.45
SO2
1.675
0.5
NOx
3.03
0.25
表7-7  正常工况下项目石灰竖窑尾气有组织排放污染物估算模式计算结果
下风向距离（m）
烟尘
SO2
NOX
预测质量浓度((μg/ m3)

占标率(%)

预测质量浓度(μg/ m3)

占标率(%)

预测质量浓度(μg/ m3)

占标率(%)

100
0.718
0.160
4.149
0.830
7.506
3.002
106
0.723
0.161
4.178
0.836
7.559
3.023
200
0.426
0.095
2.463
0.493
4.455
1.782
300
0.299
0.067
1.729
0.346
3.128
1.251
400
0.238
0.053
1.375
0.275
2.487
0.995
500
0.183
0.041
1.054
0.211
1.908
0.763
600
0.142
0.031
0.818
0.164
1.480
0.592
700
0.112
0.025
0.648
0.130
1.172
0.469
800
0.091
0.020
0.525
0.105
0.949
0.380
900
0.081
0.018
0.468
0.094
0.847
0.339
1000
0.075
0.017
0.431
0.086
0.780
0.312
1500
0.049
0.011
0.284
0.057
0.514
0.206
2000
0.034
0.008
0.195
0.039
0.353
0.141
3000

0.019

0.004

0.109

0.022

0.197

0.079

4000

0.013

0.003

0.074

0.015

0.135

0.054

5000

0.011

0.002

0.062

0.012

0.112

0.045

10000

0.006

0.001

0.033

0.007

0.061

0.024

20000

0.004

0.001

0.020

0.004

0.037

0.015

25000

0.003

0.001

0.016

0.003

0.030

0.012

下风向最大浓度及占标率/%
0.723
0.161
4.178
0.836
7.559
3.023
下风向最大浓度出现距离/m
106
由表7-7可知，正常工况下，（点源）石灰竖窑烟尘最大落地浓度（出现在下风向106m处）为0.723μg/m3，占标率为0.161%，SO2最大落地浓度（出现在下风向106m处）为4.178μg/m3，占标率为0.836%，NOX最大落地浓度（出现在下风向106m处）为7.559μg/m3，占标率为3.023%，评价范围内颗粒物、SO2、NOX最大地面浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准要求，故项目建设对周边大气环境影响不大。
b、非正常工况下预测结果及评价
本项目在脱硫除尘设备出现故障的情况下，除尘脱硫效率会降低至原来的80%，即除尘效率为79.2%、SO2去除效率为64%。本次评价对非正常工况下排气筒排放的颗粒物和SO2进行预测。项目非正常工况下废气排放情况见表7-8所示，预测结果具体见表7-9。
表7-8  项目非正常工况下废气污染物排放情况一览表

污染物名称
排气筒底部中心坐标(o)
排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流速/（m/s）

烟气浓度/℃

年排放小时数

排放速率

（kg/h）
小时平均浓度(mg/m3)
经度

纬度

烟尘
102.481156
25.287422
1774.0
15
0.5
40.07
150
6000
5.95
0.45
SO2
3.01
0.5
表7-9  非正常工况下项目石灰竖窑尾气排放污染物估算模式计算结果
下风向距离（m）
烟尘
SO2
预测质量浓度((μg/ m3)

占标率(%)

预测质量浓度(μg/ m3)

占标率(%)

100
13.900
3.089
7.032
1.406
109
14.163
3.147
7.165
1.433
200
8.709
1.935
4.406
0.881
300
5.665
1.259
2.866
0.573
400
4.680
1.040
2.368
0.474
500
3.663
0.814
1.853
0.371
600
2.875
0.639
1.454
0.291
700
2.295
0.510
1.161
0.232
800
1.867
0.415
0.945
0.189
900
1.552
0.345
0.785
0.157
1000
1.412
0.314
0.714
0.143
1500
0.969
0.215
0.490
0.098
2000
0.680
0.151
0.344
0.069
3000

0.385

0.086

0.195

0.039

4000

0.253

0.056

0.128

0.026

5000

0.202

0.045

0.102

0.020

10000

0.112

0.025

0.057

0.011

20000

0.069

0.015

0.035

0.007

25000

0.056

0.013

0.029

0.006

下风向最大浓度及占标率/%
14.163
3.147
7.165
1.433
下风向最大浓度出现距离/m
109

由表7-9可知，项目在非正常情况下，即脱硫除尘设备出现故障，除尘、脱硫效率降低为原来的80%的情况下，（点源）石灰竖窑烟尘最大质浓度（出现在下风向109m处）为14.163μg/m3，占标率为3.147%，SO2最大落地浓度（出现在下风向109m处）为7.165μg/m3，占标率为1.433%，评价范围内颗粒物、SO2最大地面浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准要求，故项目建设对周边大气环境影响不大。
（2）无组织排放粉尘影响分析

①排放情况
经过工程分析计算，项目区无组织排放情况见下表。
表7-10  项目区无组织排放情况一览表
污染物名称
面源坐标

面源海拔高度/m
排放高度（m）

面源长度

（m）
面源宽度

（m）

排放速率

（kg/h）

小时平均浓度(mg/m3)
X
Y

粉尘
102.480717
25.287974
1785.0

5

360
250
0.22

0.9

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式即AERSCREEN模式，计算相应浓度占标率，本项目无组织废气预测结果见表7-11。
表7-11  项目区无组织粉尘排放污染物估算模式预测结果 
下风向距离D(m)

项目区无组织粉尘

预测质量浓度(μg/ m3)
占标率(%)
77
13.417
1.491
100
11.900

1.322

200
4.892
0.544
300
2.691

0.299

400
1.764
0.196
500
1.275

0.142

600
0.980
0.109
700
0.784
0.087
800
0.648
0.072
900
0.548
0.061
1000
0.472
0.052
1500
0.266
0.030
2000
0.178
0.020
3000
0.101
0.011
4000
0.068
0.008
5000
0.050
0.006
10000
0.020
0.002
20000

0.008

0.001

25000

0.006

0.001

下风向最大浓度占标率

13.417（出现在下风向77m处）

1.491
由表7-11可知，评价范围内项目区无组织排放粉尘最大地面浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，故项目无组织粉尘对周边大气环境影响不大。
②敏感点的影响分析

根据调查，项目周边大气环境保护目标主要为项目东侧约10m处的1户散户（已闲置、无人居住），以及西侧约5m的生态鸡散养户。由于在主导风向的上风向，且本项目在采取环评提出的措施后，对周边敏感点环境影响较小。

③大气防护距离的计算

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，采用大气环境防护距离中的AERSCREEN模型计算本项目内大气的环境防护距离。本环评将项目区作为一个矩形源强来计算大气环境防护距离，经测量得矩形长宽分别为360m、250m，具体计算结果见下图。
表7-12   无组织大气环境防护距离计算表

序号

排放源位置

项目区域
1

面源有效高度（m）

5
2

面源宽度（m）

250
3

面源长度（m）

360
4

污染物排放速率（t/a）

粉尘
0.433
5

大气环境防护距离

无超标点

（4）食堂油烟

项目设有职工食堂一个，在食堂炒菜中会产生少量油烟废气，且为间歇排放，为减少油烟对评价范围内环境空气的影响，经过食堂安装油烟净化设施，油烟经油烟净化器处理引至室外排放，经过空气扩散和周围绿色植物的自然稀释净化，对周围空气环境质量影响不大。

（5）异味

石灰窑在煅烧过程中会产生少量异味气体，由于产生量较少。异味经自然扩散以及周围植被吸收后，能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建的无组织排放臭气浓度限值，即：臭气浓度≤20（无量纲），对周围环境影响较小。
（6）运输过程中对周围环境的影响
项目原料以及成品在运输过程中，需经过周围村庄以及杨梅基地。在运输过程中对周围环境的影响主要为运输扬尘，尤其是在杨梅成熟的季节，扬尘会对杨梅的销售造成影响。因此，建设方应做好以下几点控制好运输扬尘的产生，从而减少运输扬尘对周围村庄和杨梅基地的影响。
①车辆行驶的路面实施洒水抑尘。
②在经过村庄以及杨梅基地时控制车速，且需在杨梅成熟季节尽量减少运输次数。
③对装载车辆加盖篷布等。
（7）本项目是否需设置脱硝设施分析
①根据工程分析计算可知，本项目NOX排放浓度为106.99mg/m3。能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中二级标准排放限值，即：最高允许排放浓度为240mg/m3。
②根据业主提供的石灰竖窑的同类型验收监测报告表（具体监测数据结果详见附件12），即2011年9月丽江市博石矿业有限责任公司委托华坪县环境监测站编写《年产10万吨全自动高品位活性石灰立窑技术改造项目一期工程》竣工环境保护验收监测表。实际生产能力为5万吨，经9月6日华坪县环境监测站对其设施进口进行监测，NOX浓度最大值为112mg/m3，均值为106.2mg/m3，均未超过240mg/m3。
综上所述，根据分析本项目可不设置脱硝设施。NOX排放浓度是可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中二级标准排放限值要求，即：最高允许排放浓度为240mg/m3。
3、声环境的影响分析

（1）预测模型及方法

项目营运期噪声主要为给料机、布料机、鼓风机、卸灰机、出灰机、风机等设备运营产生的噪声，声源强度在70～90dB(A)之间。本项目设备主要分布在厂房内以及石灰竖窑中，采用点声源等距离衰减预测模型，预测计算中主要公式有：

①距离衰减公式：

LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB ；

Adiv=20lg（r/ ro）

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为10；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，

Aatm=α(r/ro)/1000，查表取α为2.8；

Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r/ro)。

②预测点的A声级叠加公式：
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公式中：LA-某预测点的声压级；

       Lab-某预测点的噪声背景值；

       Lpi-第i个声源至预测点处的声压级；

n- 声源个数。

（2）噪声影响预测结果及评价

项目位于富民县永定街道办河东村，通过预测计算，设备运行时，厂内产噪设备的噪声值及叠加值见表7-13，叠加后以生产区作为点源计算，并以点源噪声衰减模式预测厂界周边的噪声值。预测结果如下表所示。
表7-13   厂内设备的噪声值及叠加值    单位：dB(A)

机械噪声源

数量

源强取值

采取措施

采取措施后源强

给料机
1台
80
设备置于车间或石灰竖窑内、且对风机以及传送装置安装减震措施，衰减值取15dB(A)。
65
环形布料器
1台
90
75
鼓风机
1台
85
70
引风机
1台
90
75
卸灰机
1台
80
65
出灰机
1台
80
65
皮带机
1台
80
65
叠加值

--

94.34
--

79.34
表7-14   厂界噪声值及达标情况   单位：dB(A)

方向

距生产区中心距离

贡献值

标准值

达标情况

东

80m

41.28
昼间≤65，夜间≤55
达标

南

30m

49.79
达标

西

60m

43.78
达标

北

60m

43.78
达标

东面1户散户
90m

40.26
昼间≤60，夜间≤50
达标

对上述两表数据进行分析，评价结果如下：

项目生产设备集中在厂房内以及石灰竖窑中，噪声在经过安装减震措施、距离衰减、空气吸收、厂墙遮挡引起的衰减后，在运行过程中厂界噪声贡献值为40.26～49.79dB(A)，可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB(A) ，夜间≤55dB(A)。

距离项目区最近的敏感目标为东面的1户散户（距离石灰竖窑80m，距离项目区东厂界10m，且目前该散户已闲置，无人居住），建设单位应对高噪声设备安装适宜的隔声罩等设施、厂房进行围挡封闭。可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即：昼间≤60dB(A) ，夜间≤50dB(A)。

综上所述，生产设备主要集中在厂房内以及石灰竖窑中，噪声在经过安装减震垫、距离衰减、空气吸收、遮挡物引起的衰减后，对环境保护目标东面的散户的影响较小，对周围声环境影响不大。

4、固废影响分析
根据工程分析，本项目建成后，固体废物主要为一般废物，主要为生活垃圾、除尘器收集粉尘、脱硫沉淀物、煅烧产生的灰分以及粪便等。由于项目未设置机修间，设备维修委托维修公司进行维修，维修期间产生的机修固废则由维修公司带走，委托有资质的单位进行处置。
①生活垃圾，统一收集后，交由环卫部门清运处置，处置率达100%。
②除尘器收集粉尘为169.784t/a，该部分粉尘妥善收集，外售作建材用途。
③脱硫沉淀物产生量为106.73t/a。用塑料沉淀桶收集，暂存于原料仓库中，定期外售作建材用途。
④煅烧产生的灰分产生量为480.24t/a，与成品石灰一起外售。
⑤粪便定期交由当地农民清掏用于农田施肥。
5、环境风险分析

（1）风险识别

对照物质危险性标准，按本项目运营过程中所用原料的毒性及燃烧爆炸性分析其危险等级。
表7-15  物质危险性标准

物质

类别

等级

LD50 (大鼠经口) mg/kg

LD50 (大鼠经皮)mg/kg

LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L

有毒

物质

1

<5

<1

<0.01

2

5<LD50<25

10<LD50<50

0.1<LC50<0.5

3

25<LD50<200

50<LD50<400

0.5<LC50<2

易燃

物质

1

可燃气体，在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质

2

易燃液体，闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质

3

可燃液体，闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质

爆炸性物质

在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质

注：（1）有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。（2）凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

建设项目涉及到的危险化学物质有：烧碱（氢氧化钠）和消石灰，物料使用和储存情况见表7-16。

表7-16  主要物料使用及储存情况

名称

物理状态

使用量t/a

最大储存量t

储存方式

主要危害

烧碱
固态

30
0.2
专用包装袋
急性毒性、腐蚀性

（2）运营过程危险性识别

根据对项目运营过程及其装备系统的主要危险作业点分布情况的分析，主要危险因素是急性毒性及腐蚀性，来源于烧碱使用。
本项目涉及的烧碱为建设项目环境风险评价中所要求评价的危险化学品。根据本项目涉及的物料品种和确定的功能单元，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1表2及3中所列标准，烧碱均无临界量。

烧碱参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中危险性属于6.1项且急性毒性为类别2的物质的临界量，此临界量不分生产区和储存区。

项目危险物质临界量见表7-17。
表7-17  项目危险物质临界量表
物质名称
临界量/t
生产场所
贮存区
生产区或使用区
烧碱
/
/
500
本项目使用烧碱量为固体30t/a，因此不涉及重大危险源。

（3）风险评价等级确定

项目位于富民县永定街道办河东村，距离厂址地最近居民点为东面10m处的1户散户，项目周围无自然保护区、风景名胜区以及文物保护单位等需要特殊保护的环境敏感目标。
环境风险评价等级确定依据表7-18评价工作级别表来确定。
表7-18   评价工作级别表
/
剧毒

危险性物质

一般毒性

危险物质

可燃、易燃

危险性物质

爆炸

危险性物质

重大危险源

一

二

一

一

非重大危险源

二

二

二

二

环境敏感地区

一

一

一

一

对照表7-19，烧碱在厂内使用和储存总量也未构成重大危险源，因此环境风险评价等级为二级。

    （4）环境风险影响
    根据同类氢氧化钠及氢氧化钙贮槽泄漏历史事件调查，氢氧化钠及氢氧化钙储槽泄漏事故发生概率为1×10-7，本项目氢氧化钠及氢氧化钙储槽应进行地面防腐处理，储槽应设置高0.5m围堰，在氢氧化钠或氢氧化钙溶液泄漏时能防止腐蚀性溶液外溢。

由项目工程分析内容可知，为防范和控制本工程各工艺装置发生事故的过程中产生的物料泄漏和污水对周边环境的污染及危害，根据《水体污染防控紧急措施设计导则》的规定，可经污水泵送至碱洗槽内。如氢氧化钠储槽出现大量泄漏，则通过集水井内的污水泵紧急倒槽，将泄漏储槽所存氢氧化钠转送至其他储槽储存，按照风险及设计要求，车间内保证有一个储槽处于空置状态，以备储存泄露的氢氧化钠，因此泄漏的氢氧化钠及氢氧化钙均能得到有效处理，不会外排至周围环境。项目氢氧化钠及氢氧化钙储槽泄漏量不会进入雨水管道或外泄入地表水体从而危害水环境。

（5）风险管理及防范措施

①氢氧化钠及氢氧化钙储槽建安全围堰并安装收集管网和泵，以便发生泄漏后能及时转移，避免造成大的环境污染事故；设专人不定期对氢氧化钠及氢氧化钙储槽及输出管道、阀门等部件进行检修，及时更换损坏的零件。

②固体烧碱堆存规范化，设置安全堆存区并做相应标示。

③操作时应穿戴耐碱工作服、防护面具、橡皮手套、长统胶靴等劳保防护用具。

④对操作人员要进行安全操作培训，持证上岗。对安全设施和防护用品，要经常检查，使其处于完好状态；对相关人员应进行安全教育，做到预防为主，人人都要有危险防范意识。

（6）环境风险事故应急

事故救援指挥系统是应付紧急事故发生后进行事故救援处理的体系，该系统对事故发生后作出迅速反应，及时处理事故，果断决策，减少事故损失是十分必要的。它包括组织体系、通讯联络、人员救护等方面的内容。因此在项目投产后应着手制订这方面的预案。
1）事故紧急应变组织职责
事故紧急应变组织职责见表7-19。
表7-19  事故紧急应变组织职责
应变组织
职      责
现场指挥
1、指挥火灾现场的灭火器，人员、设备、文件资料的抢救及危害性物品，并将灾情传报厂（处）应变指挥官。
2、负责厂内及厂区支援救灾人员工作任务的分配调度。
3、掌握控制救灾器材、设备及人力的使用及其供应支持状况。
4、督导执行灾后各项复建，处理工作及救灾器材、设备的整理复归。调查事故发生原因及检讨防范改善对策并提报具体改善计划。
污染源处理小组
1、执行污染源紧急停车作业。
2、协助抢救受伤人员。
抢救小组
1、协助紧急停车作业及抢救受伤人员。
2、支持抢修工具、备品、器材。
3、支援救灾的紧急电源照明。
4、抢救重要的设备、财物。
消防小组
1、使用适当的消防灭火器材、设备扑灭火灾。
2、冷却火场周围设备、物品，以截断隔绝火势蔓延。
3、协助抢救受伤人员。
抢修小组
1、异常设备抢修。
2、协助停车及开车作业。
2）事故紧急通报及应变处理措施
事故紧急通报及应变处理措施见表7-20。
表7-20  事故紧急通报及应变处理措施
通报或处理作业时机
通报单位、人员
受通报单位、人员
通报及应变处理作业说明
1、发现异常事故
现场操作人员
现场主管（领班或值班主管等）
1、操作人员应立即采取必要的紧急措施，如关闭进出口阀。
2、立即判断若难以有效处理，应立即报告现场主管。
非该单位人员
就近的操作人员
1、操作人员应即采取必要之紧急措施，如关闭进出口阀。
2、并即判断若难以有效处理，应即报告现场主管。
2、接到现场异常事故通知
现场主管
车间人员
通知人员应变，立即实施车间紧急应变。
班长
转报班长即至现场指挥救灾工作。
3、事故报备
厂区工作人员
环保局、安监局
一小时内向环保局、安监局报备。
4、善后处理
-
异常发生区域
事故消除后，立即进行灾害现场清除及复建工作。
5、异常检讨改善
-
异常发生区域
检讨事故发生原因、救灾工作缺失，研议改善措施。
经上述分析，本项目在采取上述风险管理措施后，项目的风险处于可接受的水平。
三、项目选址合理性分析

（1）与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》的符合性分析
项目位于富民县永定街道办河东村，根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》，项目所在区域为白石岩-大白坡片区的白石岩组团（具体见附图5：项目区与园区位置关系图）。且项目于2018年12月27日取得富民工业园区服务招商局出具的入园证明，同意项目入园。项目选址符合《富民工业园区总体规划（2015-2030年）》要求。
（2）与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》审查意见和审查意见的函相符性分析

规划环评于2015年11月19日组织审查，并取得审查意见，于2016年1月11日取得云南省环境保护厅关于规划环评审查意见的函（云环函﹝2016﹞10号），具体见附件。与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》审查意见和审查意见的函相符性分析具体见下表。
表7-21  与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》审查意见和审查意见的函》（节选）相符性分析

《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》审查意见和审查意见的函（节选）
项目情况
符合性
1、入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达到各相关行业的标准要求。
本项目采用旋风除尘器＋袋式除尘器+钙钠湿式双碱法脱硫设施对尾气进行处理，脱硫塔的碱液循环使用（分为三级，包括沉淀池、再生池、循环池），废水不外排。
符合
2、加快环保基础设施建设，按照“雨污分流、生产废水和生活污水分流、分散与集中处理相结合”的原则，根据园区各片区用地规模、开发程度、产业集聚程度及排水情况进行规划建设，采取企业自行处理与园区集中处理相结合的方式，规范设计和建设各工业片区初期雨水收集系统、事故水收集系统、生活污水、生产废水的收集处理系统和回用系统。
①本项目实施雨污分流，脱硫塔碱液循坏使用，不外排。
符合
②生活污水进入旱厕，定期由附近村民清掏处理作农肥。
③项目区建有25m3的初期雨水收集池收集项目区内的初期雨水，用于补充脱硫塔中循环池用水。
3、加强固体废弃物的管理，按照分散与集中处理相结合的原则，抓紧固废处置场等基础设施的建设，确保入区企业的固体废弃物得到妥善处置。提高固体废物综合利用率，实现工业固体废物资源化和减量化。
①项目区分散设置垃圾桶，收集生活垃圾；
符合
②除尘器收集的粉尘，外售作建材用途，实现资源化利用。
③脱硫沉淀物用塑料桶收集后，定期外售作建材用途，实际资源化利用。
④石灰竖窑煅烧产生的灰分，与成品石灰一起外售，实现资源化利用。
综上所述，项目建设符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》及其审查意见和审查意见的函的要求。
（3）与《昆明市工业企业厂区扬尘污染防治工作规范（试行）》符合性分析
根据《昆明市工业企业厂区扬尘污染防治工作规范（试行）》中的规定，进行项目相符性分析，见下表。
表7-22  《昆明市工业企业厂区扬尘污染防治工作规范（试行）》相符性分析

昆明市工业企业厂区扬尘污染防治工作规范（试行）
项目情况

符合性

工业企业厂区有组织排放必须安装布袋、静电等高效除尘设施，提高除尘效率，确保有组织排放的烟（粉）尘符合排放标准，达标排放。

项目石灰竖窑采取尾气收集系统、尾气净化系统（旋风除尘器＋袋式除尘器+钙钠湿式双碱法脱硫），对颗粒物和SO2的去除率分别可达99％和80％，最终由15m高排气筒达标排放。
符合

工业企业厂区无组织排放扬尘源点应建设防风墙、防风抑尘网，并配备喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘设施，禁止拆除、闲置防治设备，保证各类设施完好运行；厂区道路应采取硬化、洒水等防尘措施。

项目对原料堆场进行封闭，且采取喷雾设施降尘；项目区内地面、道路定期清扫、洒水降尘。

符合

水泥厂、砂石料厂、搅拌站等建筑材料生产企业粉状物料堆存位置要明确划分料区和道路界限，及时清除散落的物料；堆场应密闭覆盖，采取洒水等防尘措施，在堆场出口处设置车辆清洗专用场地，配备运输车辆冲洗保洁设施；物料输送设备要进行密闭，并在装卸处配备收尘、喷淋等防尘设施。

项目内原料堆场设置半封闭式厂房，且采取洒水降尘。项目产品为块状活性石灰，储存于料仓、筒仓内；输送皮带进行密闭。

符合

综上所述，项目建设不违反《昆明市工业企业厂区扬尘污染防治工作规范（试行）》中的相关规定。

（4）与《昆明市环境噪声污染防治管理办法》符合性分析

《昆明市环境噪声污染防治管理办法》已经2007年3月13日市政府第40次常务会议讨论通过，自2007年7月1日起施行。根据《昆明市环境噪声污染防治管理办法》（昆明市人民政府令第72号）中的规定，进行项目相符性分析，见下表。
表7-23  《昆明市环境噪声污染防治管理办法》相符性分析

昆明市环境噪声污染防治管理办法
项目情况

符合性

禁止在下列区域内新建、扩建排放环境噪声的工业企业：（一）医疗区、文教科研区、机关办公区、居民住宅区；（二）风景名胜区、自然保护区、旅游度假区、重点文物保护区；禁止在医疗区、文教科研区、机关办公区、居民住宅区等噪声敏感建筑物集中区域内从事机械加工、汽车维修等产生环境噪声污染的经营活动。

项目建设地址为富民县永定街道办河东村，项目周围主要为采石场、石灰加工厂等建材生产厂家，不属于《昆明市环境噪声污染防治管理办法》中禁建区域。

符合

产生环境噪声污染的工业企业，应当对设备进行合理布局，采用低噪声设备，改进工艺，并采取吸声、消声、隔声、隔振和减振等治理措施，减轻环境噪声污染，达到工业企业厂界噪声排放标准。

项目选用低噪音设备，设备设置在厂房内，利用厂房墙壁进行隔音；并结合项目工艺流程、设备产噪情况以及与周边保护目标的分布等对主要产噪设备进行合理布置，加强工作管理，厂界噪声达标排放。

符合

综上所述，项目建不违反《昆明市环境噪声污染防治管理办法》（昆明市人民政府令第72号）中的相关规定。

（5）与大气污染防治行动的符合性分析
根据《云南省大气污染防治行动实施方案》（云政发[2014]9号）、《昆明市大气污染防治行动计划实施细则》（昆政发[2014]48号）及《昆明市高污染燃料禁燃区管理规定》，云南省部分区域为禁煤区。本项目使用环保型石灰竖窑，燃料为无烟煤（助燃），其与当地大气污染防治行动计划的符合性分析如下：
表7-24  本项目与大气污染防治行动计划的符合性分析

计划名称

计划内容

本项目情况

昆明市高污染燃料禁燃区管理规定

第三条 本市高污染燃料禁燃区是指下列区域：

　　（一）主城规划建设区330平方公里范围内，即北至茨坝、普吉，西至海源寺、眠山、马街，南至福保、六甲、广卫，东至呈贡大冲、黄土坡、官渡阿拉乡、东白沙河一线的区域；

　　（二）呈贡新区规划建设区107平方公里范围内，即北至官渡区和昆明经济技术开发区，西至滇池沿岸，南至关山，东至白龙潭山、大尖山、大官山的区域。

本项目位于富民县永定街道办河东村，不在昆明市主城规划建设区330平方公里范围或呈贡新区规划建设区107平方公里范围内。

云南省大气污染防治行动实施方案

第二项五条 推进煤炭清洁利用：

2014年底前，昆明、曲靖、玉溪3市中心城区高污染燃料禁燃区范围要逐步由城市建成区扩展到近郊；其他州、市要完成中心城区高污染燃料禁燃区划定工作。

本项目位于富民县永定街道办河东村，不在昆明市中心城区。
第二项六条 全面整治燃煤小锅炉：

到2017年底，基本淘汰州、市人民政府所在地城市建成区内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉；原则上不再新建、改建、扩建燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。其他具备天然气供应和使用条件的地区，不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。

本项目位于富民县永定街道办河东村，不在昆明市市人民政府所在地城市建成区内，且使用的是环保型石灰竖窑，未使用锅炉。

昆明市大气污染防治行动计划实施细则

第三项五条 推进煤炭清洁利用：

2014年底前，扩大《昆明市高污染燃料禁燃区管理规定》确定的高污染燃料禁燃区范围至近郊，即增加碧鸡办事处所辖区域、马金铺办事处所辖区域。

本项目位于富民县永定街道办河东村，不在《昆明市高污染燃料禁燃区管理规定》扩大的高污染燃料禁燃区范围，且使用含硫量较低的燃煤。
第三项六条 全面整治燃煤小锅炉：

巩固昆明市主城建成区“烟尘控制区”建设成果，2014年底建立燃煤锅炉综合整治台账，编制燃煤小锅炉淘汰方案。主城建成区内的昆明黄龙山（饲料）工贸有限公司，昆明金星啤酒有限公司、昆明中药厂有限公司等企业的燃煤锅炉必须于2016年底前淘汰。新扩展高污染燃料禁燃区内的小锅炉，于2017年底前全部淘汰。

根据上表分析，本项目用地范围不属于“高污染燃料禁燃区”，与大气污染防治行动计划中相关规定不冲突。
四、环境相容性分析

项目位于富民县永定街道办河东村，从产业布局和污染影响角度而言，项目周围的企业大部分均为矿山开采、矿石煅烧等，周围不存在食品、制药企业，项目与周围企业无相互干扰的因素。区域特征污染物为粉尘、噪声，由于各工业制粉企业之间厂界普遍存在紧邻的情况，企业之间存在着粉尘、噪声的相互影响情况，但不会影响彼此的正常生产运行。

项目产生的废气主要为石灰竖窑煅烧产生的烟尘、S02、N0X以及项目区内的粉尘。项目区竖窑使用旋风除尘器＋袋式除尘器+钙钠湿式双碱法脱硫后，对颗粒物和SO2的去除率分别可达99％和80％，且废气需经排气筒排放，排气筒的高度为15m。原料堆场采用半封闭的钢结构进行封闭，且采取洒水降尘；皮带输送系统进行密闭传送；进出料斗、储存料仓进出口设置集气罩收集，粉尘经处理后，对周围环境影响较小。项目区无生产废水产生，食堂废水经油水分离器处理后，与其他生活废水进入旱厕，定期由附近村民清掏作农肥使用，废水不外排。合理布局主要产噪设备，在采取相应措施后，项目噪声对周围环境影响不大；固废处置率100%。

因此项目通过环保措施后，产生的污染物能得到合理处置，对周围环境影响不大。同时，项目的建设运营将会带动周围经济的发展，增加周边居民的收入。项目的建设不存在严重的限制条件，与环境相容。

五、平面布局合理性分析

（1）厂区主要布局合理性

①生活办公室位于项目东侧，项目竖窑位于项目西侧，生活区与厂房分开，减少了项目生产过程中对生活区的影响。

②项目利用北侧地势高地形条件将堆料场设置在项目区北侧，靠近提供石灰石的

德胜石场，缩短了石料运输距离。

③项目原料堆场入口和成品储料仓出口分别设在不同的方位，方便原料、成品分类运输。

总之，项目在平面布置上石灰竖窑和生活办公室功能相对独立，通过合理布置厂房，尽可能减轻对保护目标的影响因素，平面布局合理。环评认为项目平面布置合理。

（2）环保设施布局合理性

项目环保设施主要为石灰竖窑尾气处理设施（旋风除尘器＋袋式除尘器+钙钠湿式双碱法脱硫）、15m高排气筒、初期雨水收集池等，相关环保设施位置及其合理性如下：
①项目对石灰竖窑尾气采取旋风除尘器＋袋式除尘器+钙钠湿式双碱法脱硫后，对颗粒物和SO2的去除率分别可达99％和80％，且废气经排气筒排放，排气筒的高度拟设置为15m。
②项目对生产设备紧邻布置，缩短了物料运输距离，减少了物料运输中粉尘的产生，且原料堆场采用半封闭的钢结构进行封闭，采取洒水降尘；皮带输送系统进行密闭传送；粉尘经处理后，对周围环境影响较小。
③初期雨水收集池：项目设置的25m3初期雨水收集池位于项目区西南侧地势较低点，初期雨水管及雨水沟收集的雨水，可自行流入初期雨水收集池，用于补充脱硫塔中循环池用水。
综上所述，项目各项生产布局、环保设施等均根据生产、处理需要进行布局，总体布局合理。
六、公众参与调查
1、调查原因
①由于距离项目西面5m有1户生态鸡散养户，而距离东面有1户散户（已闲置，无人居住）。则应对生态鸡散养户以及河东村委会做公参调查，让其了解本项目的建设内容与情况。
②由于项目周围200m范围内有少量杨梅种植，则需对杨梅种植户进行公参调查，让其了解本项目的建设内容与情况。
2、调查方式

  本次环评公众参与方式采用请被调查象填写“建设项目环境影响评价公众参与调查表”的形式征求意见。由环评单位编制《年产3万吨新型活性石灰窑生产线项目环境影响评价公众参与调查表》，并由建设单位于2019年2月11日~2019年2月17日期间

完成了调查表的发放和回收工作。

3、调查对象

本次公众参与调查的对象为本项目西侧5m生态鸡散养户业主、厂区周围的杨梅种植户以及河东村委会。建设项目环境保护公众参与调查表见附表。

4、调查结果与结论
本次调查对象的公众以及社会团体已了解本项目的基本情况以及项目施工期和营运期给周围环境带来的影响，并且生态鸡散养户业主、杨梅种植户以及河东村委会支持本项目的建设。

针对运营期粉尘以及噪声问题，环评提出以下防治措施：①项目应合理安排生产时间，将原料仓库、生产车间密闭，且在原料仓库设置喷雾系统；②对设备加减震垫，加强厂区绿化，避免噪声对周围居民、环境造成的影响。且在杨梅成熟的季节，对运输车辆行驶的路面实施洒水抑尘、在经过村庄以及杨梅基地时控制车速、在杨梅成熟季节尽量减少运输次数以及对车辆加盖篷布等。从而减少在杨梅成熟季节对其的影响。



表八、项目污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	拆除期、施工期
	施工
	扬尘
	①堆放的易扬尘物料进行覆盖。
②定期洒水抑尘。
	满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放标准，即颗粒物周界外最高浓度1.0mg/m3。

	
	
	车辆机械
	CO、CHx
	自然扩散。
	对周围环境影响小。

	
	运营期
	石灰竖窑
	烟尘（颗粒物）
	尾气收集系统、尾气净化系统（旋风除尘器＋袋式除尘器+钙钠湿式双碱法脱硫），对颗粒物和SO2的去除率分别可达99％和80％，且由于煅烧过程中含有SO2和CaO，在窑内会发生化学反应，形成CaSO4，去除了部分煅烧废气中的SO2，根据同类型项目，使SO2排入大气中的量减少约20%。最终由15m高排气筒达标排放。
	①石灰竖窑排放的二氧化硫、烟尘满足《工业炉窑大气污染物排放》（GB9078-1996）石灰窑大气污染物二级标准排放限值。

②氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中二级标准排放限值。

	
	
	
	氮氧化物
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	
	

	
	
	
	异味
	自然扩散、植被吸收。
	满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放臭气浓度的限值，即臭气浓度≤20（无量纲）。

	
	
	原料堆放
	无组织粉尘
	原料堆场除了进出口外，采取钢结构进行封闭，且采取喷雾设施降尘。
	无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织颗粒物浓度≤1.0mg/m³。

	
	
	原料卸料
	无组织粉尘
	
	

	
	
	配料系统
	无组织粉尘
	放置于密闭厂房内。
	

	
	
	布料环节
	无组织粉尘
	位于石灰窑体内。
	

	
	
	原料输

送系统
	无组织粉尘
	全封闭皮带输送。
	

	
	
	产品装

车环节
	无组织粉尘
	储存料仓底部设置有全封闭式卸料装置，通过控制下料速度，可有效控制粉尘产生。
	

	
	
	运输

环节
	无组织粉尘
	厂区道路硬化、且道路洒水降尘，可有效降低扬尘。
	

	
	
	食堂
	油烟
	安装油烟净化器。
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准。

	水

污

染

物
	拆除期、施工期
	施工废水
	SS
	经沉淀处理后回用于洒水降尘。
	废水不外排。

	
	运营期
	生活污水
	SS、COD、BOD5、NH3-N
	生活污水中食堂废水经油水分离器处理后，与其他生活废水进入旱厕，定期由附近村民清掏作农肥使用。
	废水不外排。

	
	
	初期雨水
	SS
	初期雨水经25m3的收集后，用于补充脱硫塔中循环池用水。
	—

	固

体

废

物
	拆除期、施工期
	基础建设、设备安装
	建筑垃圾
	能回收利用的进行回收利用，不能回收的运至管理部门指定地点合法处置。
	处置率100%。

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	委托环卫部门处置。
	

	
	运营期
	人员
	生活垃圾
	统一收集后，交由环卫部门清运处置。
	处置率100%。

	
	
	除尘器
	收集粉尘
	妥善收集，外售作建材用途。
	

	
	
	循环水池
	脱硫

沉淀物
	用塑料沉淀桶收集，暂存于原料仓库中，定期外售作建材用途。
	

	
	
	石灰竖窑
	煅烧产生的灰分
	与成品石灰一起外售。
	

	
	
	旱厕
	粪便
	定期交由附近的村民清掏作农肥。
	

	噪

声
	拆除期、施工期
	施工
	机械噪声
	①夜间不施工；

②建筑材料尽量定尺定料，减少现场切割；

③围墙阻隔。
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)。

	
	运营期
	机械设备
	噪声
	合理布局，设置了减震垫，将消化器、除尘器风机等设在厂房内。
	厂界噪声达GB12348- 2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准

	其它
	无

	生态保护措施及预期效果：
加强厂区内的绿化建设和对周围环境的保护，切实做到不污染、不破坏、不明

显影响周围生态环境，有利于项目区生态环境保护。



表九、结论及建议


	项目位于富民县永定街道办河东村，采用现代环保节能混烧石灰竖窑，生产新型块状活性石灰，年产量为3万吨/年。项目占地面积9000m2，总投资120万，其中环保投资27.3万，占总投资的22.75%。项目建设的构筑物主要包括原料堆场、石灰竖窑、成品区、办公生活区等。

根据有关法律法规要求，对本项目的环境影响进行评价，评价结果与对策建议如下：

1、项目政策的符合性及选址合理性

（1）政策符合性

本项目为活性石灰项目，项目采用的是现代环保节能混烧石灰竖窑，属于清洁生产工艺技术和装备，工程建设符合产业政策要求。本项目不在国家发改委令第 21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励、限制或淘汰范围内，属于允许建设项目。

同时，本项目已经取得富民县科学技术和工业经贸信息化局关于本项目的投资项目备案证（备案编码为：12530124018016）。 
综上所述，本项目建设符合国家相关产业政策的要求。
（2）选址合理性
项目位于富民县永定街道办河东村，项目周围无自然保护区、风景旅游区，原材料的供给方便，交通便利。同时于2018年12月27日取得富民工业园区服务招商局出具的入园证明，项目与《富民工业园区总体规划（2015-2030年）》不冲突。项目内产生的污染物在采取环评提出的措施后均可以得到合理有效的处置，选址可行。

2、环境质量现状

本项目所在地目前的环境空气质量达到GB3095—1996《环境空气质量标准》二级标准，地表水体螳螂川现状水质不能达到（GB3838－2002）《地表水环境质量标准》Ⅳ类水标准要求；项目区域环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。

3、拆除期、施工期环境影响分析
拆除期、施工期影响主要为拆除过程、基础建设、主体建筑、设备安装等过程产生的粉尘、施工废水、机械噪声及建筑垃圾和生活垃圾对外环境的影响，通过采取洒水抑尘、覆盖易扬尘裸露面；设置临时沉淀池；夜间禁止施工；建筑垃圾能回收利用的进行回收利用，不能回收的运至管理部门指定地点合法处置，生活垃圾交由环卫部门清运处置。采取上述措施后施工期产生的污染物对周围环境影响小，且产生的影响随将施工期的结束而消失。

4、运营期环境影响分析
（1）大气环境的影响分析

本项目运营期废气主要来源于石灰矿石煅烧烟气、原料堆存粉尘、装卸系统粉尘、布料系统粉尘、原料输送系统粉尘、出料系统粉尘以及食堂油烟。石灰竖窑煅烧烟气采取“旋风除尘器＋袋式除尘器+钙钠湿式双碱法脱硫”处理后，经1根15m高的排气筒排放；石灰竖窑排放的SO2、烟尘能够达到《工业炉窑大气污染物排放》（GB9078-1996）石灰窑大气污染物二级标准排放限值。NOX《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中二级标准排放限值。
无组织粉尘中，原料堆场以及卸料：除了进出口外，采取钢结构进行封闭，且采取喷雾设施降尘；配料系统放置于密闭厂房内；布料环节位于窑体内；原料输送系统采用密闭皮带机；储存料仓底部设置有全封闭式卸料装置，通过控制下料速度，可有效控制粉尘产生；且厂区道路硬化、且道路洒水降尘，可有效降低扬尘。通过上述措施，无组织粉尘能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中二级标准无组织排放监控浓度限值，无组织粉尘对环境影响较小。

食堂油烟经油烟净化器处理后，排放到大气中。食堂油烟通过油烟净化设施处理后能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度标准即：2.0mg/m3。
（2）水环境的影响分析

项目区内实行雨污分流，项目场地内下雨时初期雨水经厂区四周边沟流至25m3的初期雨水收集池中，用于补充脱硫塔中循环池用水。项目区无生产废水产生，尾气净化废液经再生、沉淀、循环水池处理后循环使用；生活污水中食堂废水经油水分离器处理后进入旱厕，定期由附近村民清掏用作农肥；粪便水进入旱厕定期由附近村民清掏用作农肥。因此项目内废水不外排，对周围环境影响不大。
（3）声环境影响分析

建设项目的主要噪声源为设备噪声，根据预测数据可知，厂界噪声昼间能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，生产噪声对厂界及生活区会有影响，通过采取减震垫、围挡、生产管理等措施后，对周围环境影响较小。
（4）固体废弃物影响分析

根据工程分析，本项目建成后，固体废物主要为一般废物，主要为生活垃圾、除尘器收集粉尘、脱硫沉淀物、煅烧产生的灰分以及粪便等。由于项目未设置机修间，设备维修委托维修公司进行维修，维修期间产生的机修固废则由维修公司带走，委托有资质的单位进行处置。
生活垃圾，统一收集后，交由环卫部门清运处置；除尘器收集粉尘外售作建材用途；脱硫沉淀物用塑料沉淀桶收集，暂存于原料仓库中，定期外售作建材用途。煅烧产生的灰分，与成品石灰一起外售；粪便定期交由当地农民清掏用于农田施肥。
因此，项目固体废弃物处置率100%，对周围环境影响不大。
5、对策措施

（1）大气污染控制对策措施

①对输送皮带采取密闭处理。
①项目内设置尾气收集系统、尾气净化系统（旋风除尘器＋袋式除尘器+钙钠湿式双碱法脱硫），对颗粒物和SO2的去除率分别可达99％和80％，使石灰竖窑煅烧产生的SO2、烟尘能够达到《工业炉窑大气污染物排放》（GB9078-1996）石灰窑大气污染物二级标准排放限值，通过1根15m的排气筒排放。
②原料堆场以及卸料：除了进出口外，采取钢结构进行封闭，且采取喷雾设施降尘；配料系统放置于密闭厂房内；布料环节位于窑体内；原料输送系统采用密闭皮带机；储存料仓底部设置有全封闭式卸料装置，通过控制下料速度，可有效控制粉尘产生；且厂区道路硬化、且道路洒水降尘，可有效降低扬尘。通过上述措施，无组织粉尘能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中二级标准无组织排放监控浓度限值
③食堂油烟经油烟净化器处理后，排放到大气中。
（2）水污染控制对策措施

①粪便水进入旱厕定期由附近村民清掏用作农肥

②生活污水中食堂废水经油水分离器处理后进入旱厕，定期由附近村民清掏用作农肥。
③对项目区设置1个25m3的初期雨水收集池，对项目内初期雨水进行收集、用于补充脱硫塔中循环池用水。
④尾气净化废液经再生、沉淀、循环水池处理后循环使用。
（3）噪声污染控制对策措施

①合理布局各生产设备，利用厂房的作用减轻噪声对周围环境的影响。
②对设备进行定期检查，以避免设备不正常工作而产生较大的噪声污染。
③对主要产噪设备设置了减震垫、消声器，从噪声源强上控制噪声的产生。
（4）固体废物污染控制对策措施
①生活垃圾，统一收集后，交由环卫部门清运处置，处置率达100%。
②除尘器收集粉尘妥善收集，外售作建材用途。
③脱硫沉淀物用塑料沉淀桶收集，暂存于原料仓库中，定期外售作建材用途。
④煅烧产生的灰分与成品石灰一起外售。
⑤粪便定期交由当地农民清掏用于农田施肥。
6、建议

（1）建立完善的环保管理制度，确保各项环保措施落实到位；

（2）加强员工环保意识教育和环境管理，提高员工环保素质，保持良好的环境卫生；

（3）实施清洁生产，减少物料损耗，减轻污染物排放；

（4）建立完善的管理制度，明确责任，定时清扫，定时收集，做到垃圾日产日清。

7、总结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，产生的环境影响包括废水、废气、噪声、固废等。在采取必要的防治措施后，这些环境影响可以得到有效控制，可降低到法律法规允许的限度内，不会对周围环境产生显着的影响。因此，在采纳本报告提出的对策措施的前提下，本项目从环境保护角度来说是可行的。

8、运营期环境监测计划

便于项目的环境管理，现将本项目环境监测计划列于表9-1。
表9-1  环境监测计划一览表

类别

监测点位

监测项目

监测频率

监测和分析方法
噪声

项目东、西、南、北厂界。
等效连续

A声级
竣工验收时监测1次
按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。
石灰竖窑尾气
排气筒
烟气流量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
验收时监测1次，运营后列入当地环保部门例行监测
按照《工业炉窑大气污染物排放》（GB9078-1996）以及《大气污染物综合排放标准》进行。
无组织粉尘

项目厂界上风向1个，下风向2个点。
粉尘
竣工验收时监测1次

按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）进行。
无组织异味
臭气浓度
竣工验收时监测1次
按照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）进行。
9、“三同时”制度
本项目竣工环保“三同时”验收内容详见表9-2。

表9-2  项目“三同时”竣工验收一览表

类别

污染源

污染物

环保设施、措施

效  果

废气

原材料堆场及装卸

无组织

粉尘

除了进出口外，采取钢结构进行封闭，且采取喷雾设施降尘。
无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织颗粒物浓度≤1.0mg/m³；

配料系统
无组织

粉尘
放置于密闭厂房内。
布料环节
无组织

粉尘
位于石灰窑体内。
原料输

送系统
无组织

粉尘
全封闭皮带输送。
产品装

车环节
无组织

粉尘
储存料仓底部设置封闭式卸料装置，通过控制下料速度，可有效控制粉尘产生。
运输

环节
无组织

粉尘
厂区道路硬化、且道路洒水降尘，可有效降低扬尘。
石灰竖窑

颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、
尾气收集系统、尾气净化系统（旋风除尘器＋袋式除尘器+钙钠湿式双碱法脱硫），对颗粒物和SO2的去除率分别可达99％和80％，且由于煅烧过程中含有SO2和CaO，在窑内会发生化学反应，形成CaSO4，去除了部分煅烧废气中的SO2，根据同类型项目，使SO2排入大气中的量减少约20%。最终由15m高排气筒达标排放。
①石灰竖窑排放的二氧化硫、烟尘满足《工业炉窑大气污染物排放》（GB9078-1996）石灰窑大气污染物二级标准排放限值。②氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中二级标准排放限值。
无组织

异味
/
满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放臭气浓度的限值，即臭气浓度≤20（无量纲）。
废水

尾气洗涤废水

—

经脱硫塔配套的再生、沉淀、循环水池处理后循环使用。

项目内回用，不外排。
雨水
SS
经容积25m3的初期雨水收集池收集处理后，用于补充脱硫塔中循环池用水。
生活污水
SS 、COD、BOD5、NH3-N、TP、动植物油
生活污水中食堂废水经油水分离器处理后，与其他生活废水进入旱厕，定期由附近村民清掏用作农肥。
噪声

生产设备噪声、交通噪声

生产设备噪声、交通噪声、

绿化降噪措施；限速和禁鸣标志；选用低噪声设备；

设备安装减震垫等

厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准
固体废物

人员
生活垃圾
统一收集后，交由环卫部门清运处置。
100%处置
除尘器
收集粉尘
妥善收集，外售作建材用途。
循环水池
脱硫

沉淀物
用塑料沉淀桶收集，暂存于原料仓库中，定期外售作建材用途。
石灰竖窑
煅烧产生的灰分
与成品石灰一起外售。
旱厕
粪便
定期交由附近的村民清掏作农肥。
环境管理

1、加强环保设备设施的日常维护及监控工作，保证污水处理系统正常运行。

2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。
3、建立、健全环保规章制度。



	预审意见：

公章

经办人：                          年     月    日



	下一级环境保护主管部门审查意见：

公章

经办人                             年    月    日



	审批意见：

公章

经办人                             年    月    日



	注     释
如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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