
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.
项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.
行业类别—按国标填写。

4.
总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、 建设项目基本情况 
	项目名称
	富民金锐水泥建材有限责任公司砂锅村后山石灰岩矿

	建设单位
	富民金锐水泥建材有限责任公司

	法人代表
	孙明
	联系人
	孙明

	通讯地址
	富民县大营街道办事处东元村委会砂锅村

	联系电话
	13888204245
	传真
	-
	邮政编码
	650400

	建设地点
	富民县大营街道办事处东元村委会砂锅村

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案﹝2017﹞0067号

	建设性质
	■新建 □技改 □改扩建
	行业类别

及代码 
	石灰石、石膏开采（1011）

	总用地面积

(平方米)
	189800m2
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

（万元）
	2800.54
	其中：环保投资（万元）
	75.5
	环保投资占总投资比例（%）
	2.7%

	评价经费

（万元）
	10.5
	预计投产日期
	2019年10月


2793815.

	5

	34555359.92


	矿4

	25°14′56″

	102°33′01″

	2793782.53

	34555451.85


	矿5

	25°15′02″

	102°33′01″

	2793973.49

	34555457.64


	矿6

	25°14′59″

	102°33′18″

	2793867.46

	34555914.38


	矿7

	25°14′47″

	102°3328″

	2793507.6

	34556201.29


	矿8

	25°14′56″

	102°32′46″

	2793771.57

	34555008.39

	备注

	开采深度： 2215～2130m矿区面积：0.2869km2



0.


		/

	0.15


	3

	排土场

	/

	/

	1.38

	/

	1.38


	4

	道路工程

	0.91

	0.35

	0.54

	/

	1.80


	合计

	8.94

	3.66

	6.17

	0.21

	18.98



上


	×m

	302×817

	　


			下口尺寸

		204×683

	　


	2

	台阶

	台阶高度

	m

	10

	　


			台阶数量

	个

	7

	　


			最高台阶标高

	m

	2200

	　


			最低台阶标高

	m

	2130

	　


	3

	开采深度

	m

	81

	最大


	4
	平台

	安全平台宽度

	m

	3

	最小


			清扫平台宽度

	m

	5

	最小


	5
	边坡角

	台阶坡面角

	°

	33;60

	　


			最终边坡角

	°

	22~53

	　


	6

	剥采比

	平均剥采比

	m3/ m3
	0.14
	　




石

	岩


	（四）资源储量

	　

	　



（1）保有储量

		万t

	1063.08

	（2）可采储量

	万t

	1019.02

	（3）回采率

	%

	96


	（4）采出矿石

	万t

	988.14


	（五）设计生产能力 

	　

	　



万
		92
	
	（2）日产量

	t

	3067

	（六）矿山服务年限 

	a

	10.7

	（七）剥采比
	m3/m3
	0.14

	（八）产品方案 

	　

	　本项目产品为石灰岩矿石，全部用于金锐水泥厂生产

	（九）开采方式与开拓方式

	　

	　


	（1）开拓方式 

	　

	公路开拓


	（2）开采方式
	　

	山坡-凹陷露天分台阶开采方式

	（3）爆破方式

	　

	倾斜中深孔微差爆破

	（十）劳动定员及工作制度 

	　

	　


	（1）劳动定员

	人

	57

	（2）年工作天数 

	d

	300


	（3）日工作班数 

	d

	两班


	（十一）总投资 

	万元

	2800.54 




		　

	1

	降尘


	11

	轻型载重车

	五十铃（2.6m3）

	辆

	1

	　

	1

	调度


	12

	汽车

	广汽丰田 汉兰达

	辆

	1

	　

	1

	后勤



			1

	测绘




环评提出
	
		4

	固废

	施工期建筑垃圾、生活垃圾清运

	0.4
	
	运

营

期

环

保

投

资

	废气处理设施


		1

	扬尘

	雾炮车洒水降尘
	/
	与施工期共用

		2

	扬尘

	车辆冲洗池
	1

	环评提出


		水处理设施


		1

	雨水

	采区共计设排水沟1125m、截洪沟2735m，排土场设截水沟430m、排水沟189m，工业场地设截水沟95m ，排水沟54m
	36

	水保提出


		2

	工业场地废水

	食堂旁设置一个2m3隔油池，工业场地南侧下游设置一个15m3化粪池

	3.5
	环评提出


				工业场地出入口附近设置一个20m3沉淀池，处理车辆冲洗池废水

	1.0
	环评提出


		3

	淋溶水
	排土场南侧下游设置一个160m3沉淀池、采场西南侧下游设置一个100m3沉淀池
	8.0

	环评提出


		噪声处理设施

		
		1

	噪声

	设备基础减振，建筑隔声

	4.5

	环评提出


		固废处理设施


		1

	生活垃圾

	工业场地设置垃圾桶
	0.1

	环评提出


		2

	废机油

	油桶收集，定期清运至金税水泥厂危废暂存间

	0.2

	环评提出


		其他



1

	2

	设计提出


		2

	环境保护

管理

	环境监测、竣工环保验收

	9

	环评提出



合


		75.5
		

	

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

项目尚未动工建设，无与本项目有关的原有污染情况及环境问题。




二、 建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

2.1地形地貌

矿区地处高原低中山区，属侵蚀、溶蚀的低中山岩溶地貌类型。矿区地形东高西低，最高点2184m位于东北部矿6附近，最低点2054m为西南部矿8附近，相对高差为130m左右。

2.2地质

（1）地层岩性

矿区出露的地层为二叠系下统阳新组（P1y）、第四系（Q）。现由老至新简述如下：
①二叠系下统阳新组（P1y）

按其岩性组合特征分为三层，由老至新分别为：

第一层（P1y1）：广泛分布于矿区东部、东南部，占整个矿区面积约三分之一，是矿区内出露最广的地层。岩性为浅灰、灰白色中厚—厚层状灰岩、含白云质灰岩。发育蜂窝状溶沟、溶窝，断口呈贝壳状。含白云质不规则团块，分布不均，团块大小为0.7～3.1cm，局部呈扁豆状，透镜状。为矿体的赋矿层位。与下伏地层接触关系不明。

第二层（P1y2）：呈北部宽，南部窄的帚状分布于矿区中部，向南部延伸出矿区范围。岩性为浅灰、灰色中厚层状白云岩、白云质灰岩夹少量灰岩。白云质灰岩呈层状分布，厚度不均，风化面发育刀砍状溶沟，断面具糖粒状结构。为矿体的顶板。与下伏地层整合接触。

第三层（P1y3）：分布于矿区西、西南部边缘。岩性为浅灰、灰白色中厚—厚层状灰岩、含白云质灰岩。发育蜂窝状溶沟、溶窝，断口呈贝壳状。含白云质不规则团块，分布不均。与下伏地层整合接触。

②第四系（Q）

集中分布于矿区北部及中部地带，范围较广，约占矿区面积的三分之一。按其成因可分为：

残坡积层（Qedl）：矿区内第四系地层，基本都属于残破积层。岩性为紫红色石灰岩风化残积粘土及黄褐色辉绿岩风化残积层，局部含灰岩碎块。厚度小于20m。

人工堆积层（Qs）：矿区内分布较少，主要见于钻孔ZK0506附近。是采矿形成的废土、废石松散堆积而成。主要成分为红粘土及白云质灰岩、白云岩碎块等，厚度小于10m。

（2）地质构造
矿区位于下瓦恭背斜南倾末端，地层倾向147°～155°，倾角5°～26°，总体为一向南东的缓倾的单斜构造。

矿区仅在北东边缘发现一断裂，断裂走向北西～南东向，长约400m，倾向北东，倾角50°。同时有两组较发育的构造节理，其产状分别为：①j1倾向50～72°，倾角52～61°，走向延伸长5-15m，裂深2m，微张-张开，钙质、泥质胶结，结构面粗糙，溶蚀较强，平均间距0.70m。②j2倾向302～330°、倾角20～40°，走向延伸4-8米，延深0.2～3m闭合，多为钙质胶结，局部亦有泥质胶结，结构面平直光滑，溶蚀微弱，平均间距0.50m。
2.4水文地质

按矿区出露的地层岩性，将区内含水层分为三类：孔隙含水层（组）、岩溶含水层（组）和裂隙含水层（组）。

（1）孔隙含水层（组）

为第四系残坡积（Qed1）粘土及堆积土（Qs），厚度0.5～11.00m。分布于岩溶洼地、石芽缝隙、溶沟、溶槽等部位。最大钻孔揭露厚度达11.00m（ZK0107）。结构疏松，雨季含少量孔隙毛细水，旱季处于自然疏干状态，滞水性较强，导水性、富水性极弱，可视为相对隔水层。对矿床无充水影响。

（2）岩溶裂隙、岩溶含水层（组）

为下二叠统阳新组（P1y），岩性主要为灰岩、含白云质灰岩、白云岩。是矿体的赋存层位，从水文地质角度分析，矿体及围岩含水层岩性相近，均为碳酸盐岩，其间无隔水层存在，在区域及矿区构成统一的岩溶含水层（段），矿区范围内无泉水点出露。

勘查期间，钻孔简易水文地质观测结果均为干孔，该岩溶含水层（段）枯水期地下水位高程低于2071.9m(ZK0110)，表明在钻孔控制范围内，该含水层无地下水补给区。据区域及矿区水文地质补充调查，该含水层地下水位高程1720m左右，根据矿区地形地貌、含水层分布特征，矿区内岩溶含水层丰水期地下水上涨不会超过高程1780m，岩溶含水层地下水埋藏较深，地下水对矿床无充水影响。

矿区所处地势较高，地下水埋藏深，矿区及附近无常年性地表水体分布。矿床所处岩溶含水层接受大气降雨入渗补给和同一岩溶含水层的侧向径流补给，其径流方向与地层走向基本一致，向南西向径流出区外。

2.5 气候、气象

富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温是15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8毫巴，相对温度72%。年均雨日136天，霜日63天，雾日10天，日照2287小时。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10 月为雨季，降水量占全年降雨总量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm。多年平均蒸发量1942.4mm。

区域气候温和，冬无严寒、夏无酷暑，干湿季分明，雨量适中，光照充足，属中纬度亚热带高原山地季风气候。年平均气温15.8℃，冬季9.1℃，地面年平均湿度18.7℃，无霜期245天。全年平均日照2287小时。年平均降雨量853毫米，蒸发量2032.5毫米，相对湿度72%。常年多西南风，气候条件适宜。

2.5水系
矿区所处区域属于金沙江一级支流螳螂川水系。项目周边水体主要有大营河、新桥小河、新桥水库。

大营河为螳螂川支流，源于西山区沙朗湖，流经沙朗、李子坪、头村、二村、三村、完家村、沙锅村、大营、成器墩注入螳螂川，径流面积为362km2。大营河在县境内长度12.2km，年入境水量6250*104m3，落差41m，年平均流量1.98m3/s。

新桥小河为大营河支流，长约6km，发源于西山瓦恭上禹都旬村，由东北向西南在东元村西汇入大营河。

新桥水库为小(一) 型水库，总库容167万m3，来源于大气降水和溪沟水，主要功能为农业用水、工业用水。

经调查，新桥水库位于矿区东北部2.0km，新桥小河位于矿区东部1.0km，大营河位于矿区南部2.6km。距离项目区最近的地表水体为新桥小河，新桥小河上游为新桥水库，新桥小河向南向北汇入大营河，大营河向西汇入螳螂川，螳螂川自南向北进入金沙江。

项目区域水系图见附图4。

2.6植被与植物、生物多样性
项目区域内自然植被型主要为半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林和暖性稀树灌木草丛，具有明显的次生性。
植物主要有滇青冈、云南松、华山松、旱冬瓜、滇柏、车桑子、云南含笑、凤尾蕨、三爷鬼针草等。

项目区域受人为扰动影响较大，总体分布的物种少，生物多样性较差。
2.7土壤

富民县土壤由棕壤、红壤、紫色土、水稻土四类土壤组成，分别占面积的1.7%、68.9%、15.5%、4.8%，分7个亚属16个土属25个土种。棕壤分布在2400～2641m高山顶部，面积仅占总土地面积的1.7%；山地红壤分布于海拔1830～2400m的广大地区，面积占总土地面积的68.9%；紫色土分布于海拔1900～2100m的局部地区，面积占总土地面积的15.5%；水稻土分布于区内平坝、箐沟、山间盆地等处，面积占全区面积的4.8%。通过现场调查，项目区土壤主要为红壤。



三、 环境质量状况 
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	（3）现状评价结果

由表3.3-1监测结果可知，监测期间各监测点昼间夜间噪声值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
3.4生态环境质量现状
3.4.1植物资源
本评价采用资料收集方法，在富民县国土局和林业局收集了矿区土地利用现状资料和林地资源资料，并采用路线调查法对评价区范围内植物种类进行了实地调查核实，对照已有的资料进行现场校验，分析出项目区现状植被资源如下：

根据走访调查，本项目区域已无原生植被，主要植被种类均为当地或附近区域常见树种或植被，现有植被是原生植被反复破坏和干扰后形成的次生植被。根据《中国植被》、《云南植被》等确定的植被分类依据和原则，区域植被类型有两种：自然植被和人工植被，主要为自然植被。

区域植被类型见表3.4-1。区域植被类型图见附图6。

表3.4-1   区域主要植被类型

植被属性

植被型

植被亚型

群系

自然植被

阔叶林
半湿润常绿阔叶林
滇青冈林

针叶林

暖性针叶林

云南松林、华山松林

灌丛

暖性稀树灌木草丛

含云南松、旱冬瓜、滇柏、矮杨梅、车桑子

人工植被

农田植被

玉米、小麦、蚕豆和果蔬

①自然植被

评价区内自然植被型主要为半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林和暖性稀树灌木草丛，具有明显的次生性。

a.半湿润常绿阔叶林（滇青冈林）：多出现在海拔1880~2250m岩溶山地，评价区及周边大面积分布。总盖度：90%，乔木层盖度60%，灌木层盖度30%，草本层盖度15%。乔木层主要有壳斗科的滇青冈Cyclobalanopsis glaucoides、云南松Pinus yunnanensis，华山松Pinus armandii、旱冬瓜Alnus nepalensis等。灌木层主要有滇柏Cupressus duclouxiana Hickel、车桑子Dodonaea viscosa (L.) Jacq.、云南含笑Michelia yunnanensis、铁仔Myrsine africana、矮杨梅Myrica nana等。草本层有剪股颖Agrostis clavata、西南沿阶草Ophiopogon mairei、红腺蕨Diacaple aspidioides等。

b.暖性针叶林（云南松林、华山松林）

云南松林:评价区云南松林分布面积较多。分布海拔高度为1700~2300m，是天然次生植被。总盖度85%，乔木层盖度50%，灌木层盖度50%，草本层盖度20%。群落分3层。乔木层主要有云南松Pinus yunnanensis、旱冬瓜Alnus nepalensis、假柿木姜子Litsea monopetala等，灌木层主要有水红木Viburnum cylindricum、铁仔Myrsine africana、乌鸦果Vaccinium fragile、白檀Symplocos paniculata、野拔子Elsholtzia rugulosa等，草本层由于人为活动频繁，草本层中以附近荒坡草丛的禾草种类为常见，主要是以外来种紫茎泽兰Ageratina adenophora为优势种，说明当地原生植被破坏十分严重，导致外来种入侵。其它种类中五节芒Miscanthus floridulus也较多，另外群落中还有凤尾蕨Pteris nervosa、金发草Pogonatherum paniceum、臭灵丹Laggera alata、三叶鬼针草Bidens pilosa var. radiata等。
华山松林:评价区华山松林分布面积不大。分布海拔高度为1900~2150m ，是天然次生植被。总盖度85%，乔木层盖度50%，灌木层盖度50%，草本层盖度15%。群落分3层。乔木层主要有华山松Pinus armandii，其他乔木树种还有滇油杉Keteleeria evelyniana、云南松Pinus yunnanensis、旱冬瓜Alnus nepalensis等，灌木层主要有山芝麻Helicteres angustifolia、铁仔Myrsine africana、乌鸦果Vaccinium fragile、白檀Symplocos paniculata、野拔子Elsholtzia rugulosa等，草本层由于人为活动频繁，草本层中以附近荒坡草丛的禾草种类为常见，主要是以外来种紫茎泽兰Ageratina adenophora为优势种，说明当地原生植被破坏十分严重，导致外来种入侵。其它种类中五节芒Miscanthus floridulus也较多，另外群落中还有凤尾蕨Pteris nervosa、金发草Pogonatherum paniceum、臭灵丹Laggera alata、三叶鬼针草Bidens pilosa var. radiata等。
c. 暖性稀树灌木草丛（含含云南松、旱冬瓜、滇柏、矮杨梅、车桑子）

评价区暖性稀树灌木草丛分布面积较多，评价区内的稀树灌木草丛主要是在当地的原生阔叶林不断遭到破坏后形成的次生植被，由于人为影响的长期存在，形成比较稳定的次生暖性稀树灌木草丛植被类型。

群落以灌木为主，灌木层盖度约为30%，高度2~5m，种类混杂，灌木层中有较多的乔木树种的幼树，云南松Pinus kesiya较多，其余有旱冬瓜Alnus nepalensis、滇柏Cupressus duclouxiana Hickel、等。主要灌木种类有矮杨梅Myrica nana Cheval、车桑子Dodonaea viscosa (L.) Jacq.、清香木Pistacia weinmannifolia、七里香Buddleja asiatica等。草丛主要为中草和高草，层盖度达到95%，高度0.5~2m，组成草丛的种类中，主要是以外来种紫茎泽兰Ageratina adenophora为优势，说明当地原生植被破坏十分严重，导致外来种入侵。其他种类还有白健秆Eulalia pallens、白花苋Aerva sanguinolenta、三叶鬼针草Bidens pilosa var. radiata、飞蓬Conyza canadensis、球穗香薷Elsholtzia strobilifera等，但数量很少。

②人工植被

评价区人工植被分布面积不大，常见的人工植被类型主要有玉米、小麦、蚕豆和果蔬等。

③珍稀濒危植物及名木古树
根据资料收集及现场踏勘，评价区范围内未发现珍稀濒危植物及名木古树。
3.4.2动物资源

经询问当地居民和现场调查，项目周边人类活动较为频繁，项目所在区域的动物以家养的猫、鸡、猪、狗以及野生的鼠类、蛇类、兔类等为主，还有一些适应于荒山灌丛和人居环境的鸟类，如山鸡、大山雀、山麻雀等，未见大、中型野生动物分布，区域内未见国家和地方重点保护的动物种类。

3.4.3 土地利用现状

通过查阅相关资料及结合实地踏勘，项目区域占地类型主要为草地、林地、园地、裸地、工矿仓储用地、交通运输用地。区域土地利用现状图见附图7。



	3.5主要环境保护目标：

根据对项目所在地的现场踏勘及查阅资料，评价区域无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区、基本农田保护区等环境敏感区分布，根据富民县环境保护局2018年12月出具的说明（见附件），项目不涉及生态保护红线。根据项目特征及所在地的环境功能，本项目主要保护目标及保护级别见表3.5-1。项目四邻关系见附图8。拐点5附近原有1户守林员人家，现已搬走，房屋废弃。矿区西北侧约200m分布有农村养殖户2户，矿区西侧约350m分布有养殖场。矿区东北侧125m分布有一个民采坑，深度约为9m，面积约为7000m2，矿区东南侧200m分布有李伟石场（作为本项目排土场使用），面积约13800m2，平均深度45m，矿区东南侧400m分布有张正刚石场，面积约9400m2，深度15m。李伟石场及张正刚石场由于政策原因，均于2009年1月关闭，至今未实施土地复垦措施。
表3.5-1 项目主要环境保护目标一览表

类别

保护目标名称

与项目相对位置及距离

保护级别

环境空气、声环境

/

矿区周边500m范围
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准、《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准

地表水

新桥小河
东侧，距离矿区1050m、高差-390m
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准

大营河
南侧，距离矿区2640m、高差-440m。

生态环境

项目区域植被与植物、动物等

不造成生态环境质量显著降低



四、 评价适用标准 


浓度限
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	pH
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	4.2.4固体废物

项目产生的固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求。
	

	总量控制指标
	4.3总量控制指标

（1）总量控制因子

国家“十三五”期间对CODCr、氨氮、SO2、氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。

（2）本项目总量控制指标 

由建设项目工程分析可知，本项目在采取工程设计及评价提出的各项污染防治及生态保护恢复措施后，项目固体废物得到妥善处置；废气主要污染物为粉尘，粉尘污染采取措施减缓；生产废水洒水降尘后自然蒸发、初期、生活污水全部回用不外排。项目运营期不排放涉及总量控制因子的污染物，因此不需要申请总量。 



5、 建设项目工程分析    


噪声源

	dB（A）


	1

	挖掘机

	90



		推土机

	90


	3

	碾压机

	95


	4

	装载机

	85


	5

	载重汽车

	80



	（4）固体废物

①土石方

根据项目水土保持方案可知，本项目在基建期共开挖土石方1.74万m3（其中剥离表土0.48万m3，土石方1.26万m3），运至排土场进行分开堆存。表土用于后期矿区复垦。

②建筑垃圾

施工期产生的建筑垃圾来源于建设施工阶段，由于本项目建筑工程量小，建筑垃圾的产生量较小，建筑垃圾经施工单位统一收集后，运至主管部门指定的垃圾消纳场。

③生活垃圾

本项目施工人数为40人，施工人员均为周边居民，不在场地内食宿，施工人员生活垃圾产生量以0.2kg/d·人计，则施工人员的生活垃圾产生量约为8kg/d，施工期为6个月，则施工人员生活垃圾产生量共计为1.44t。场地内须设置生活垃圾集中收集点，定期清运至大营街道办事处环卫部门指定地点处置。

5.2 运营期工艺流程及污染源强分析
项目运营期矿山开采工艺及产污节点见图5.2-1。
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图5.2-1   运营期工艺流程及产污节点图

5.2.1运营期工艺流程简介

开采工艺简述：

（1）表土剥离：矿山开采岩体绝大部分裸露，矿山的表土厚度不大，对矿石开采区地表覆盖物进行清理后，使用挖掘机剥离表土。该作业过程中有粉尘、噪声及表土等固废产生。

（2）钻孔：采用潜孔钻机进行钻孔凿炮眼，钻孔孔径150mm，孔深11m。该作业过程中有粉尘、噪声产生。

（3）装药、爆破：采用铵油炸药和乳化油炸药，矿山每年爆破矿岩总量为38.83万 m3，炸药单耗取0.3kg/m3，年炸药消耗量约为116.49t。爆破采用倾斜中深孔微差爆破。根据业主提供资料，爆破频次为4天爆破1次。该作业过程中有粉尘、噪声及振动产生。

（4）清理排危：爆破后作业面的悬浮石、松石采用挖掘机清理排出，确保上部安全后才能进行下部的铲装作业。

（5）铲装：采面爆落的矿石大部分经挖掘机取矿，转载至自卸汽车，大块矿石采用挖掘机进行破碎。该作业过程中有粉尘、噪声及废石等固废产生。

（6）运输：铲装好的矿石由自卸汽车经矿区道路转运至金锐水泥厂破碎车间进行破碎加工。该作业过程中有粉尘、尾气及噪声产生。

5.2.2运营期污染物源强分析

（1）大气污染源强
本项目运营期废气主要是采矿及运输等过程产生的扬尘。

①钻孔粉尘（G1）

参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中给出的钻孔的逸散尘排放系数0.004kg/t（矿石），矿石量为92万t/a，钻孔过程粉尘产生量为3.68t/a。项目使用自带收尘设备的潜孔钻机，并采用雾炮车湿式作业，粉尘量可减少90%以上，故本项目钻孔粉尘排放量约0.37t/a。
②爆破粉尘（G2）

本项目爆破采用中深孔多排微差爆破方式，爆破后粒径大的粉尘在短时间内近距离沉降，其粒径小的不易沉降的粉尘占比小，其粉尘的产生量较小。类比同类工艺，按1kg炸药产生粉尘0.028kg计。根据开采说明书可知，按年生产300天计，本项目共消耗炸药116.49t，则开采工作面的粉尘产生量3.26t/a。

此外，矿山爆破会产生CO、NO2等有害气体，其产生量较小。经扩散稀释后对周边大气环境影响很小。

③装卸扬尘（G3）

矿石由开采区运至金锐水泥厂破碎车间，废土石由开采区运至排土场，均采用挖掘机、转载机装运，自卸车辆运输。采装扬尘量采用清华大学装卸扬尘公式计算：

Q=M•e0.64U•e-0.27W•H1.283
式中：Q—装卸扬尘，g/次；

U—风速，2.1m/s；

W—物料湿度，取3%；

M—车辆吨位，取20t；

H—装卸高度，矿石1.5m、废土石10m。

矿石采装量为92万t/a，废土石铲装量为7.16万t/a。经计算，矿石采装扬尘量为4.24t/a、废土石铲装扬尘量为1.16t/a，铲装总扬尘量为5.40t/a。在采装时对矿石采取洒水降尘、装卸区地面硬化措施后扬尘量减少70%以上，则采装扬尘排放量为1.62t/a。

④运输扬尘（G4）

自卸汽车从开采区运送原矿至金锐水泥厂破碎车间、运送废土石至排土场的过程中将产生一定的扬尘。运输道路上所产生的扬尘采用经验公式，即：

Qi=0.0079•V•W0.85•P0.72
Q=∑Qi
式中：Qi—每辆汽车行驶扬尘量，kg/km·辆；

Q—汽车运输总扬尘量；

V—汽车行驶速度，15km/h；

W—汽车重量，20t；

P—道路表面粉尘量，0.05~0.1kg/m2，取0.07kg/m2。

经计算，每辆汽车每公里扬尘量Qi为0.22kg/km·辆，矿山开采区至金锐水泥厂破碎间平均距离约为2800m，每年总计运输车辆数为46000辆，运输扬尘总量为14.25t/a，开采区至排土场平均距离约为490m，每年总计运输车辆数为3580辆，扬尘总量为 0.79t/a。总扬尘量为15.04t/a。对运输车辆进行冲洗，运输道路硬化，运输过程中在采取加盖篷布、控制装载量、限速措施及洒水降尘后，其扬尘量可以有效降低，减少量按80%计，可将粉尘降低至4.24t/a。

⑤排土场扬尘

根据经验公式计算：
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排土场产尘面积Ap为13800m2，平均风速U为2.1m/s，产尘量为6.98t/a，通过有效的洒水抑尘，可有效抑制粉尘产生量约70%，露天采场粉尘排放量约2.09t/a。

本项目运营期废气产生及排放情况表表5.2-1。

表5.2-1  项目生产期废气产生及排放情况一览表

排放

方式

排放源

污染物

产生量（t/a）
治理措施

排放量、（t/a）
无组织排放

钻孔

粉尘

3.68

自带收尘设备的潜孔钻机，采用湿式作业，降尘效率90%

0.37

爆破

粉尘

3.26
中深孔多排微差爆破方式
3.26
装卸

扬尘

5.40
洒水降尘，降尘效率70%

1.62
运输

扬尘

15.04
对车辆进行冲洗，运输过程中在采取加盖篷布、控制装载量、限速措施及洒水降尘，降尘效率80%

4.24
排土场

扬尘

6.98
堆放后及时碾压，同时对其进行洒水，除尘效率约70%。

2.09
合计

粉尘

34.36
/

11.58
（2）水污染源强
本项目用水主要为生产用水和生活用水两部分。

生产用水取自金锐水泥厂给水管网。采用输水管线间歇性抽取输送至矿区外北侧高位水池。生产用水主要为钻孔用水、降尘用水、车辆冲洗用水。其中钻孔用水、降尘用水均经矿石吸收和自然蒸发损失；车辆冲洗用水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗。故项目生产过程中无废水外排。

生活用水取自金锐水泥厂给水管网。采用输水管线间歇性抽取输送至工业场地东侧高位水池后，主要为矿区员工办公生活用水，产生的生活污水经化粪池（食堂废水隔油池预处理）收集处理后用于周边林地灌溉。

本项目生产期用、排水情况见表5.2-2，水平衡图见图5.2-1。

表5.2-2   项目用、排水情况一览表

序号

项目

用水标准

用水

用水量

产污

排水量

排水去向

规模

系数

一、生产用水

1

钻孔用水

0.01m3/t

3067t/d

30.67m3/d

/

0m3/d

自然蒸发损失

2

工作面、装卸洒水降尘用水

0.01m3/t

3067t/d

30.67m3/d

/

0m3/d

自然蒸发损失

3
道路洒水降尘用水 

1.5L/m2·次，每天2次

1.8hm2
54.0m3/d

/

0m3/d

自然蒸发损失

4

车辆冲洗用水

100L/车·次

165次

16.5m3/d（补水1.65m3/d）

/

0m3/d

隔油、沉淀池处理后循环使用

小计

116.99m3/d

/

0m3/d

/

二、生活用水

1

矿山职工
120L/人·d

29人

3.48m3/d

0.8
0m3/d

化粪池（餐饮废水隔油池预处理）处理后用于周边林灌
小计

3.48m3/d

/

0m3/d

/

合计

120.47m3/d

/

0m3/d

/

注：钻孔用水、车辆冲洗用水、生活用水按本项目年工作天数300天计算；铲装洒水降尘用水、道路洒水降尘用水按项目所在地年非雨天184天计算。
本项目生产期废水主要为生产废水、生活污水、淋溶水。

①生产废水

本项目生产用水主要为钻孔用水、降尘用水及车辆冲洗用水。其中钻孔用水、降尘用水均自然蒸发损失；车辆冲洗用水经沉淀处理后循环使用，只需每天补水。故项目生产过程中无废水外排。本项目拟在车辆冲洗池旁设置1个20m3的沉淀池，用于处理车辆冲洗废水。

②生活污水

本项目生活污水主要来自矿区员工生活办公，本项目生活用水量为3.48m3/d，污水产生量为2.78m3/834m3/a）。其主要污染物为COD200mg/L、BOD5100mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L，则污染物产生量为COD0.17t/a、BOD50.08t/a、SS0.17t/a、氨氮0.03t/a。生活污水由化粪池处理后（餐饮废水经隔油池预处理）用于周边林灌。化粪池规模为15m3，隔油池规模为2m3。

③淋溶水
本项目淋溶水主要产生在露天采场及排土场，是由于降雨对废土石、采区工作间地面冲刷产生的地表径流，其主要污染物为SS，SS含量高的淋溶水主要集中在降雨初期的15min左右。建设单位在露天采场、排土场周围设置截洪沟，在内部设置排水沟，同时分别在露天采场、排土场下游区域各设置一个沉淀池，对淋溶水进行沉淀后回用于生产。

降雨产生的淋溶水量按下式计算。
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式中：Q —雨水流量，L/s；

Ψ—径流系数，取0.4；

q —设计暴雨强度，L/s.hm2；

F —汇水面积，hm2（排土场为1.38hm2、采场工作面最大面积为0.9hm2（采取边开采边恢复的方式））；

降雨强度按暴雨强度公式计算：

q=10020(1+0.561lgP)/(t+36)

式中：P—设计降雨重现期10a

t—降雨历时（淋溶水前15min的SS浓度较高，t取15min）

按照公式，可以估算出排土场、采场的淋溶水量分别154m3/次、96m3/次，共计，为满足淋溶水的收集处理，应在采区西南侧下游低凹处设置100m3沉淀池、采区内排水沟连接至沉淀池，在排土场南侧下游低凹处设置160m3沉淀池，排土场内排水沟连接至沉淀池。淋溶水沉淀处理后回用于生产用水。

（3）噪声

本项目生产期噪声主要来自开采工作面生产设备噪声及爆破声、运输噪声，。钻孔机、挖掘机、装载机、载重汽车属于移动噪声源，当远离场界时对环境影响较小，源强约80~100dB（A）；爆破工序噪声强度与装药量有关，据同类资料得知，爆破时产生的瞬间突发性噪声达120dB（A），同时对周围环境产生振动影响。爆破产生的噪声影响是瞬时性的，可通过控制爆破时间的方式减小对周边声环境的影响。项目生产期噪声源强详见表5.2-3。

表5.2-3   项目生产期噪声源强一览表

序号

位置

设备名称

数量（台）

噪声值（dB(A)）

声源

特征

治理措施

措施后噪声值dB(A)

1

开采区

钻孔机

2

100

间断
/
100

2

挖掘机

2
90

间断
/
90

3

轮式装载机

2

85

间断
/
85

4

空压机

1

90

连续

设备安装减震垫
80
5

自卸汽车

4

80

间断
/
80

6

水泵

2

80

连续

设备安装减震垫
75
7
爆破

/

120

间断、瞬时

中深孔微差松动爆破，控制炸药量

110

（4）固体废物

本项目生产期固体废物主要为废土石、废机油和生活垃圾。

①废土石

项目年生产规模为92万t（34.07万m3），根据剥采比0.14，废土石量为4.77万m3/a，共计产生量约为53.91万m3。运至矿区东南侧排土场堆存，排土场容量为58万m3，可以满足废土石堆存。
②废机油

项目区内进行的日常维护性修理产生的废机油量较少，约为0.01t/a。采用油桶收集后，运输至金锐水泥厂危废暂存间进行暂存及处置，本项目不设置危废暂存间。 

③生活垃圾

本项目员工共29人，生活垃圾按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为14.5kg/d（4.4t/a），在工业场地设置垃圾桶，生活垃圾收集后定期清运至大营街道办环卫部门指定地点处置。



六、 项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物
	处理前浓度及产生量
	处理后浓度及排放量

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工场地
	粉尘
	/
	/

	
	
	车辆行驶
	
	/
	/

	
	
	燃油机械、汽车尾气
	THC、CO、NOx
	/
	/

	
	运

营

期
	爆破
	粉尘
	3.26 t/a
	3.26 t/a

	
	
	钻孔粉尘
	粉尘
	3.68t/a
	0.37t/a

	
	
	运输扬尘
	
	15.04t/a
	4.24t/a

	
	
	装卸扬尘
	
	5.4t/a
	1.62t/a

	
	
	排土场扬尘
	
	6.98t/a
	2.09t/a

	
	
	机械设备、运输车辆
	THC、CO、NOx
	/
	/

	水

污

染

物
	施工期
	施工人员
	清洗废水
	0.64 m3/d
	经临时沉淀池（3m3）收集处理后，回用于场地洒水降尘

	
	
	施工过程
	施工废水
	2m3/d
	

	
	运营期
	钻孔用水
	生产废水
	30.67m3/d
	自然蒸发消耗，不外排

	
	
	洒水降尘用水
	
	30.67m3/d
	

	
	
	道路洒水
	
	54.0m3/d
	

	
	
	车辆冲洗
	生产废水
	16.5m3/d
	沉淀池处理后循环使用

	
	
	地表径流
	淋溶水
	250m3/次
	经排水沟收集处理后进入下游沉淀池，处理后回用于生产

	
	
	生活污水
	废水量
	834m3/a
	0

	
	
	
	COD
	200mg/L
	0.17t/a
	经化粪池处理后（餐饮废水经隔油池预处理）回用周边林灌，不外排

	
	
	
	SS
	200mg/L
	0.17t/a
	

	
	
	
	BOD5 
	100mg/L
	0.08t/a
	

	
	
	
	NH3-N 
	30mg/L
	0.03t/a
	

	固

体

废

物
	施工期
	基建施工
	建筑垃圾
	少量
	建筑垃圾经施工单位统一收集后，运至主管部门指定的垃圾消纳场

	
	
	基建施工
	土石方
	1.74万m3（其中剥离表土0.48万m3，土石方1.26万m3）
	运至排土场堆存，表土及废土石分开堆存

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	1.44t
	场地内须设置生活垃圾集中收集点，定期清运至大营街道办事处环卫部门指定地点处置

	
	运营期
	矿山员工
	生活垃圾
	4.4t/a
	在工业场地设置垃圾桶，生活垃圾收集后定期清运至大营街道办环卫部门指定地点处置

	
	
	剥离作业
	废土石
	4.77万m³/a
	运至排土场堆存

	
	
	机修
	废机油
	0.01 t/a
	油桶收集，运至金锐水泥厂危废暂存间进行暂存及处置

	噪

声
	施工期
	施工机械、运输车辆
	噪声
	85～95dB(A)
	昼间≤70dB(A)

夜间≤55dB(A)

	
	运营期
	爆破、交运输车量及设备
	噪声
	75～110dB(A)
	昼间≤60dB(A)

夜间≤50dB(A)

	主要生态影响（不够时可附另页）

本项目对生态环境影响主要表现在占用土地导致土地利用类型变化，破坏占用土地上的植被及植物，导致原区域内动物生境变化，以及造成区域水土流失量增大等方面。



七、 环境影响分析 

	7.1施工期环境影响分析
本项目预计于2019年4月~2019年10月进行基建施工，在施工过程中会对大气环境、声环境、水环境等产生一定的影响。

7.1.1 施工期大气环境影响分析
（1）施工扬尘影响分析
项目施工期对环境空气影响的主要污染物为扬尘，在项目的建设施工过程中，由于土石方的开挖及回填、建筑材料搬运等产生不同程度的扬尘影响，为无组织排放，在干季风大的情况下，空气中粉尘颗粒物浓度升高，影响项目所在区周围的空气环境质量。

施工期扬尘的产生量与施工方法、土壤湿度、气象条件等有关。施工机械化程度高，尘的产生量少；土壤湿度大亦不利于尘土飞扬；雨季与旱季施工产尘量也大不一样；风速大小对尘也有显著影响，施工期间特别是起风天气，若不采取措施，扬尘会对周围区域产生影响，尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为突出。

同时，汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘量、尘土湿度等诸多因素有关。根据交通部公路研究所对施工现场车辆扬尘监测结果：下风向150m处扬尘瞬时浓度达3.49mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3096－2012）二级标准中1小时平均值的2.9倍，运输扬尘影响较大。

因此，为减轻施工扬尘对区域环境空气质量的不利影响，项目拟采取的措施如下：

①施工场地定期洒水，以有效防止扬尘产生，在旱季风大时，应加大洒水量及洒水频次；

②施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时应采取洒水抑尘、垫草席等措施；

③运输车辆进入施工场地要限速行驶，装卸渣土时严禁抛洒，渣土外运时应加盖篷布遮盖，减少产尘量。
项目施工期通过采取上述措施后，施工期扬尘的产生量可有效削减。同时，本项目施工工期较短，基建规模不大，在采取上述环保措施后，施工产生扬尘对周围环境影响较小。矿区周边500m范围内无敏感点分布，运输道路两侧100m也无敏感点分布，因此对敏感点的影响小。施工产生的扬尘污染是短期的，它将随着施工期的结束而停止，故产生的扬尘通过采取一定措施后对环境影响较小。

（2）施工废气影响分析
项目在施工期对环境空气的影响还有施工机械在运作中所产生的废气及运输车辆在运输中产生的尾气，其中的污染物主要有烃类、NOx、CO等。项目建设面积较少，施工期较短，产生的废气量不是很大，且为间断性无组织排放。由于项目所在区域地势开阔，自然通风情况良好，废气在环境空气中经自然扩散、稀释后，对周围环境产生的影响是可以接受的。

综上所述，由于项目施工期较短，产生的大气环境影响时段短，且矿区周围500m、运输道路两侧100m均无敏感点分布，随施工活动的结束产生的大气环境影响也将随之消失，施工单位在采取了相应的防治措施后，施工期产生的大气环境影响可以得到有效地控制，对周围环境影响较小。

7.1.2施工期地表水环境影响分析
根据本项目的工程分析可知，施工过程中产生的废水主要来自于施工人员生活废水及施工废水。

（1）施工生活污水影响分析
根据建设单位提供的资料，项目施工人员均为项目区周边居民，不在场地内食宿，施工现场每天施工人数约需要40人，施工时间为6个月。

根据工程分析计算结果，施工期生活污水产生量为0.64m3/d，施工人员生活污水产生量很少，且为清洗废水，与施工废水一起经排水沟收集后，排入临时沉淀池（1个，规模3m3），经沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排，对周围地表水环境影响小。

（2）施工废水影响分析
根据工程分析可知，施工废水主要产生于砂浆、混泥土搅拌和相关设备清洗过程，产生量约为2m3/d，施工废水仅含泥沙、悬浮物等，其主要污染因子为SS。项目施工场地内设置临时沉淀池（1个，规模3m3），将施工废水引入池中进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量后，可回用于施工场地洒水降尘，施工废水不外排，对周围地表水环境影响小。
本项目施工期生活污水及施工废水经排水沟收集、临时沉淀池处理后，全部回用于施工场地降尘洒水等，施工期间无废水外排，对周围地表水环境影响轻微。

7.1.3施工期声环境影响分析
（1）噪声源分析

施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声更具不规律性。

由于项目施工工程量较小，施工工艺简单，在各类施工机械中，噪声主要来自装载机、挖掘机、碾压机、载重车等，其声级在80dB以上，主要施工机械设备的噪声声级见表5.1-1。

（2）施工机械噪声预测分析

①施工期单台机械设备噪声预测值

项目采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测公式如下：
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式中：Lr—距声源r处的A声压级，dB(A)；

Lr0—距声源r0处的A声压级，dB(A)；

r—预测点与声源的距离，m；

r0—监测设备噪声时的距离，m。

施工机械设备单台噪声随距离衰减预测值如表7.1-1。

表7.1-1   施工机械单台噪声在不同距离处的贡献值

设备名称

1m

10m

20m

30m

40m

50m

100m

150m

200m

装载机

90

70

64

60

58

56

50

45

44

推土机

82

62

56

52

50

48

42

37

36

挖掘机

82

62

56

52

50

48

42

37

36

碾压机
95

75

59

65

63

61

55

50

49

载重汽车
80

60

54

50

48

46

40

35

34

②施工期多台机械设备同时运转噪声预测值

根据表7.1-1施工期各施工机械设备单台噪声在不同距离处的贡献值可以看出，现场施工产生的噪声源强较高，在实际施工过程中，各类机械同时工作，各类噪声源相互叠加，噪声声级将会更高，噪声的影响范围也会增大。各类机械噪声先进行声级叠加后再进行衰减计算。

声源叠加按下列公式计算：
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式中：Li ——第i个声源声值；

      LA ——某点噪声总叠加值；

      n ——声源个数。

项目施工阶段可通过合理安排施工时间、固定设备设置减震垫后施工期噪声能够得到部分削减，削减量在6~10dB（A）之间，多台施工设备经过衰减叠加后噪声值见表7.1-2。

表7.1-2   多台施工设备经过衰减叠加噪声值

距离(m)

10

20

30

40

50

100

150

200

声贝值
68.4
62.4
58.9
56.4
54.4
48.4
44.9
42.4
项目施工期机械布置距离场界最近的距离在20m以上，根据上表的计算结果可知，施工期噪声排放能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间≤70dB（A）的要求，项目夜间不施工。本项目周边敏感点均在500m以外，项目施工噪声对敏感点基本没有影响。
施工期噪声影响是短暂的，施工期结束所产生的噪声影响也将消失。

7.1.4施工期固体废物环境影响分析
项目施工期固体废物主要为施工期间土石方、以及少量建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

（1）土石方

根据项目水土保持方案可知，本项目在基建期共开挖土石方1.74万m3（其中剥离表土0.48万m3，土石方1.26万m3），运至排土场进行分开堆存。表土用于后期矿区复垦。土石方可以得到有效处置，对周围环境影响较小。

（2）建筑垃圾

施工期产生的建筑垃圾来源于建设施工阶段，由于本项目建筑工程量小，建筑垃圾的产生量较小，建筑垃圾经施工单位统一收集后，运至主管部门指定的垃圾消纳场。对周围环境影响小。

（3）施工人员生活垃圾

本项目施工人员的生活垃圾产生量约为8kg/d，施工期为6个月，则施工人员生活垃圾产生量共计为1.44t。场地内须设置生活垃圾集中收集点，定期清运至大营街道办事处环卫部门指定地点处置。

综上，本项目施工过程中固废可得到合理处置，处置率100%，对周围环境的影响小。

7.1.6施工期环境影响小结

项目施工期产生的扬尘及施工机械废气通过采取防治措施后对周围空气环境的总体影响范围小、影响程度可以接受，且这种影响在施工期结束后即随之消失。项目施工废水及生活污水可通过设置临时沉淀池进行沉淀处理，废水经过沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排，对周围地表水环境的影响不大。施工期噪声排放能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准要求，且敏感点与本项目的距离在500m以外、运输道路两侧100m也无敏感点分布，通过距离衰减施工期噪声对敏感点基本没有影响。项目施工期土石方运至排土场，表土和废土石分区堆存；建筑垃圾的产生量较小，建筑垃圾统一收集后，运至主管部门指定的垃圾消纳场；设置生活垃圾集中收集点，生活垃圾定期清运至大营街道办事处环卫部门指定地点处置。施工期固废处置率为100%，对周围环境影响小。

综上，施工期对环境有一定不利的影响，应采取适当的防治措施以减少施工对环境的影响。但施工期对环境的影响是短暂的，施工期结束后，其影响也随之结束。

7.2运营期环境影响分析
7.2.1 运营期大气影响分析
本项目主要进行石灰岩矿的开采，矿石直接外运至西南侧约2km处的金锐水泥厂破碎站。项目运营期大气污染源主要包括采矿及运输过程中的粉尘。

（1）钻孔粉尘、装卸粉尘、排土场扬尘对大气环境影响分析
①产生及排放情况
根据工程分析，项目建成运营后，钻孔粉尘排放量为0.37t/a、装卸粉尘排放量量为1.62t/a、排土场扬尘排放量为2.09t/a，均为无组织排放。

②粉尘排放预测分析

本项目粉尘排放预测概化为一个面源进行预测，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的Arescreen估算模式，对无组织粉尘进行大气环境影响预测。污染源参数见表7.2-1。估算模型参数表见表7.2-2。预测结果见表7.2-3。

表7.2-1  主要废气污染源参数表(矩形面源)

污染源名称

坐标

海拔高度/m

矩形面源

污染物

排放速率

单位

X

Y

长度

宽度

有效高度

矩形面源

102.555411

25.248292

2078.0

620.0

330.0

10.0

TSP

0.23

kg/h

表7.2-2 估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

农村

人口数(城市人口数)

/

最高环境温度

33.4 °C

最低环境温度

-7.0 °C

土地利用类型

草地

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

是

地形数据分辨率(m)

90

是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

否

海岸线距离/m

/

海岸线方向/o
/

表7.2-3 估算模式预测结果表
下方向距离(m)

矩形面源

TSP浓度（ug/m3）

TSP占标率（%）

50.0

17.589

1.9543

100.0

20.003

2.2226

200.0

24.912

2.768

300.0

29.976

3.3307

400.0

32.012

3.5569

500.0

31.357

3.4841

600.0

30.976

3.4418

700.0

30.489

3.3877

800.0

29.891

3.3212

900.0

29.212

3.2458

1000.0

28.477

3.1641

1200.0

26.972

2.9969

1400.0

25.489

2.8321

1600.0

24.107

2.6786

1800.0

22.852

2.5391

2000.0

21.701

2.4112

2500.0

21.63

2.4033

最大质量浓度及占标率

32.04

3.56

根据计算结果，项目面源污染最大质量浓度为32.04 ug/m3，占标率为3.56%，占标率低，因此项目排放的粉尘对周围环境空气影响不大。

（2） 爆破废气、运输扬尘及设备车辆废气等对环境影响分析

本项目矿山开采中爆破过程持续时间短，且属于间隔性活动，爆破过程产生废气如：粉尘、NOX、CO等，其产生时间较短，产生量较小，在爆破结束后及时进行洒水降尘，可大大降低爆破废气对周围环境的影响。机械设备使用汽油或柴油作能源，外排废气中主要为烃类、CO和NOX等燃油烟气，矿山生产规模较小，机械设备和车辆使用量较少，废气的产生量不大。爆破废气、机械设备车辆废气影响范围主要在矿区内部。同时项目所在区域地势较高、地势开阔，稀释扩散条件较好，通过自然通风扩散后，废气对周围环境空气影响较小。

运输车辆扬尘污染集中在道路两侧50m范围以内，根据现场调查，运输道路两侧100m内无敏感点，采取路面硬化、蓬盖、路面洒水降尘措施后对环境空气影响小。

（3）对敏感点的影响分析

项目周边500m以内均无敏感点分布，项目下风向有山体阻隔，对敏感点的影响小。

（4）小结

根据估算模式计算，项目面源污染最大质量浓度为32.04 ug/m3，占标率为3.56%，占标率低。项目爆破过程产生废气产生时间较短，产生量较小。机械设备和车辆使用量较少，废气的产生量不大，项目所在区域地势较高、地势开阔，稀释扩散条件较好。运输车辆扬尘污染集中在道路两侧50m范围以内，根据现场调查，运输道路两侧100m内无敏感点，项目周边500m以内均无敏感点分布，项目下风向有山体阻隔。

综上，项目运营期产生废气对周边空气环境影响不大，对敏感点影响小。
根据HJ2.2-2018，项目大气环境影响评价自查表见表7.2-4。

表7.2-4 项目大气环境影响评价自查表
工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级□
二级□
三级☑
评价范围

边长=50km□
边长5~50km□
边长=5km☑
评价因子

SO2+NOx排放量
≥2000t/a□
500~2000t/a□
＜500t/a☑
评价因子
基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5）
其他污染物（TSP）
包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5☑
评价标准

评价标准

国家标准☑
地方标准□
附录D□
其他标准□
现状评价

环境功能区

一类区□
二类区☑
一类区和二类区□
评价基准年

（2017）年
环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据□
主管部门发布的数据☑
现状补充监测☑
现状评价

达标区☑
不达标区□
污染源调查

调查内容

本项目正常排放源☑
本项目非正常排放源□
现有污染源□
拟替代的污染源□
其他在建、拟建项目污染源□
区域污染源□
大气环境影响预测与评价

预测模型

AERMOD□
ADMS□
AUSTAL2000□
EDMS/AEDT□
CALPUFF□
网格模型□
其他□
预测范围

边长=50km□
边长5~50km□
边长=5km□
预测因子

预测因子（  ）
包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□
正常排放短期浓度贡献值

P本项目最大占标率≤100%□
P本项目最大占标率＞100%□
正常排放年均浓度贡献值

一类区
P本项目最大占标率≤10%□
P本项目最大占标率＞10%□
二类区
P本项目最大占标率≤30%□
P本项目最大占标率大于30%□
非正常排放1h浓度贡献值
非正常持续时长（  ）h
P非正常占标率≤100%□
P非正常占标率＞100%□
保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

P叠加达标□
P叠加不达标□
区域环境质量的整体变化情况

K≤-20%□
K＞-20%□
环境监测计划

污染源监测

监测因子：（ TSP ）
有组织废气监测□
无组织废气监测☑
无监测□
环境质量监测

监测因子：（ TSP ）
监测点位数（ 0  ）
无监测☑
评价

结论

环境影响

可以接受☑  不可以接受□
大气环境防护距离

距（  ）厂界最远（ 0 ）m
污染源年排放量

SO2：（ 0 ）t/a
NOX：（0 ）t/a
颗粒物：（11.58  ）t/a
VOCS：（ 0 ）t/a
注：“□”为勾选项，填“√”；“（    ）”为内容填写项
7.2.2 运营期水环境影响分析
（1）地表水环境影响分析

本项目施行雨污分流制，采区、排土场及工业场地周围设置截水沟，确保场地外雨水不进入。运营期废水主要为生产废水、生活污水及淋溶水。

①生产废水对地表水的影响

本项目生产用水主要为钻孔用水、降尘用水及车辆冲洗用水。其中钻孔用水、降尘用水均自然蒸发损失；车辆冲洗用水经隔油沉淀池处理后循环使用，只需每天补水。故项目生产过程中无废水外排。对周边地表水环境影响轻微。

（2）生活污水

本项目生活污水主要来自矿区员工生活办公，生活污水产生量为2.78m3/d（834m3/a），产生量较少，生活污水由化粪池处理后（餐饮废水经隔油池预处理）用于周围林地灌溉。根据现场调查，本项目周边有大量的经济林，完全可以消纳项目产生的生活污水。为了降雨天气有足够容积储存生活污水，项目修建15m3化粪池，可暂存约3天生活污水。非雨天，可将化粪池处理后的生活污水运至周围林地灌溉，可做到生活污水不外排。因此本项目生活污水对地表水环境影响轻微。

（3）淋溶水
本项目淋溶水主要产生在露天采场及排土场，是由于降雨对废土石、采区工作间地面冲刷产生的地表径流。其主要污染物为SS，SS含量高的淋溶水主要集中在降雨初期的15min左右，建设单位在露天采场、排土场周围设置截洪沟，在内部设置排水沟，同时分别在露天采场、排土场下游区域各设置一个沉淀池，沉淀池连接排水沟末端，对初期淋溶水进行沉淀后回用于生产。 根据工程分析计算，露天采场淋溶水量为96m3/次，沉淀池设置在采区西南侧下游低凹处，容积100m3，排土场淋溶水量为156m3/次，沉淀池设置在排土场南侧下游低凹处，容积160m3。沉淀池容积满足淋溶水产生量，沉淀处理可有效去除淋溶水中的SS，处理后全部回用于生产用水，不外排，对地表水环境影响小。
（4）小结
通过以上分析可知，本项目施行雨污分流制，钻孔用水、降尘用水均自然蒸发损失，车辆冲洗废水沉淀后循环使用，生活废水经化粪池处理后（餐饮废水经隔油池预处理）回用，淋溶水经沉淀后回用于生产，项目无废水外排。

通过采取上述措施后，项目废水对周围地表水水环境影响小。

（2）地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于土砂石开采项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。矿区主要地层富水性较好，但未发现地下水泉点露头，区内地下水位埋深较深。矿区所在位置地势较高，地下水补给面积较小，本项目开采不会对地下水水质水量造成不利影响。
7.2.3声环境影响分析
（1）噪声预测分析

本项目生产期噪声主要来自开采工作面、工业场地设备噪声及爆破声、运输噪声。采区钻机、挖掘机、装载机、空压机、运输车辆等属于移动噪声源，当远离场界时对环境影响较小，源强约80~100dB（A）；爆破工序噪声强度与装药量有关，据同类资料得知，爆破时产生的瞬间突发性噪声达120dB（A），同时对周围环境产生振动影响。爆破产生的噪声影响是瞬时性的，可通过控制爆破时间的方式减小周围声环境的影响。具体见表5.2-3。
（2）预测模式

对噪声影响预测和评价，重点是对采区生产过程的机械设备噪声影响进行预测评价，爆破噪声是瞬时噪声源，不对爆破噪声进行预测。
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场地噪声影响模式采用HJ2.4-2009《环境影响技术导则—声环境》推荐的户外声传播衰减模式：

Lp(r)=Lp(r0)-(Adiv+Aatm +Abar +Agr+Amisc)

式中：Lp(r)—点声源在预测点产生的声压级；

Lp(r0)—参考位置r0的声压级；

r—为预测点距声源的距离；

r0—为参考位置距声源的距离；

Adiv—几何发散衰减量，Adiv=20lg(r/r0)；

Aatm—大气吸收衰减量；

Abar—屏障屏蔽衰减量，声源和预测点之间的实体障碍物引起的声能量衰减；

Agr—地面效应衰减量；

Amisc—其他多方面效应衰减量。点声源在预测点的声压级。
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声压级合成模式：



式中：
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—第i个点声源在预测点产生的A声压级，dB（A）；



N—声源个数。

（3）预测结果及影响分析

①采区声环境预测及评价

对噪声影响预测和评价，重点是对采区生产过程的机械设备噪声影响进行预测评价。

采区生产设备属于移动噪声源，在采用点声源衰减模式计算噪声影响值时，预测计算中只考虑采区内各声源至受声点（预测点）的距离衰减。由于项目夜间不工作，故不进行夜间噪声影响值预测。预测结果详见表7.2-4。

表7.2-4   采区噪声预测结果一览表

噪声源
源强（dB(A)）
不同距离噪声预测值（dB(A)）
昼间达标距离（m）
10
20
30
50
100
150
200
钻孔机
100
80.0
74.0
70.5
66.0
60.0
56.5
54.0
100
挖掘机
90
70.0
64.0
60.5
56.0
50.0
46.5
44.0
32
装载机
85
65.0
59.0
55.5
51.0
45.0
41.5
40.0
18
空压机
90
70
64.0
60.5
56.0
50.0
46.5
44.0
32
根据表7.2-4预测结果可知：钻孔机噪声达《声环境质量标准》（GB12348-2008）中的2类标准，要求噪声影响半径约为100m；挖掘机噪声达《声环境质量标准》（GB12348-2008）中的2类标准，要求噪声影响半径约为32m；装载机噪声达《声环境质量标准》（GB12348-2008）中的2类标准，要求噪声影响半径约为18m；空压机噪声达《声环境质量标准》（GB12348-2008）中的2类标准，要求噪声影响半径约为32m。

当所有设备同时运行时，达到《声环境质量标准》（GB12348-2008）中的2类标准，要求噪声影响半径约为112m。

（2）爆破影响分析

①爆破噪声影响分析

本项目爆破时产生的瞬间突发性噪声约120dB（A），同时对周围环境产生振动影响。爆破噪声在距离爆破地点100m时，噪声值在80dB以下。项目爆破频率为4天爆破一次，实际上由于爆破时间极短，一般仅为几秒到十几秒，通过合理安排爆破作业时间、规范作业可以将影响控制在可接受范围内，加上噪声在传播过程中随距离衰减和受地形、地貌、气候等的影响，距爆破点300m和500m时的噪声已衰减到65dB和60dB以下。爆破进行前，爆破安全距离设200m警戒线。

②爆破振动影响分析

爆破声为瞬间突发噪声，且伴随发生振动，影响范围较大。但该采矿场采用中深孔多排微差爆破方式，炸药威力有限，仅起到开裂松动作用，从源头上减小了爆破振动影响。此外，爆破声持续时间短，频率低（4天爆破一次），爆破结束后即消失，爆破进行前，爆破安全距离设200m警戒线。

（3）运输噪声影响分析

本项目矿石运输至矿区南侧金锐水泥厂破碎间，运距2.8km，废土石运输至矿区东南侧排土场，运距490m。运输汽车将产生一定的交通噪声，噪声影响程度一般与车型、路况、车况等因素有关，本项目采用20t的运输车，噪声源强一般在80dB（5m），昼间噪声影响超标范围在15m内，夜间在50m内，通过现场调查，运输公路两侧100m无敏感点，运输噪声不会对敏感点产生影响。运营期应通过合理安排运输作业时间，夜间不作业；车辆严禁超载，加强车辆的维护保养；车辆控制车速、减少鸣笛。通过采取以上措施进一步降低噪声对道路两侧声环境质量的影响。

（4）对敏感点影响分析

周边敏感点距离项目厂界达距离均在500m以上，项目开采产生的噪声不会对周边敏感点声环境造成不利影响。运输道路两侧100m范围内无居民点，运输噪声也不会对敏感点造成大的影响。

（5）小结

运营期需对机修设备、水泵加装减震垫，运输过程中须控制车速，减少鸣笛，不在夜间运输，加强车辆维护保养。项目爆破采用中深孔多排微差爆破方式，爆破噪声产生频次低，夜间不爆破。周边居民点距离项目厂界达距离均在500m以上，运输道路两侧100m范围内无敏感点。总体来看， 项目运营期噪声对周围声环境影响不大，对敏感点影响小。
7.2.4运营期固体废物影响分析
本项目运营期固体废物主要为废土石、废机油和生活垃圾。

①废土石
根据工程分析可知，本项目在开采过程中产生的废土石量为4.77万m3/a，运至矿区东南侧排土场堆存。排土场采用原李伟石场废弃采坑，废土石回填至坑内，矿山服务期满后，排土场覆土、生态恢复。经咨询富民县国土资源局，原李伟石场于2009年关闭，未实施土地复垦方案，富民县政府制定的采石场土地复垦方案由于资金原因，目前尚未有具体实施计划，该废弃采坑目前处于裸露状态。本项目排土结束后，将对其进行封场和植被恢复，满足区域土地复垦方案的要求。
排土场内表土与废石分开堆存，项目采取“边开采、边复垦”的开采方式，排土场内表土可以用于已开采台阶覆土。 

②生活垃圾
本项目员工共57人，生活垃圾按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为27kg/d（8.1t/a），在工业场地设置垃圾桶，生活垃圾收集后定期清运至大营街道办环卫部门指定地点处置。
③废机油
项目区内进行的日常维护性修理产生的废机油量较少，约为0.01t/a。采用油桶收集后，运输至金锐水泥厂危废暂存间进行暂存及处置，本项目不设置危废暂存间。

④小结

综上所述，项目运行期产生的各类固体废物分类收集，分别处置，固废处置率达到100%，运营期产生的固体废物对周围环境的影响小。

7.2.5生态环境影响分析
（1）土地利用影响分析

从项目占地类型数量来看，本项目占地中以草地为主，面积为8.94hm2，占总面积18.98hm2的47.1%；其次为裸地，面积6.17hm2，占总面积的32.5%。其余为少量林地、交通运输用地。在项目开发建设过程中，所占用土地均变为工矿用地，但不会导致原有土地利用类型在该区域内永久消失。本项目占地面积较小，占地类型占区域同类型总土地利用量的比例较小，且本项目服务期满后对占用土地进行生态恢复，尽量恢复成原有土地类型，届时土地利用性质和地表植被将逐渐恢复。故总体不会改变当地土地利用格局。

（2）植被与植物影响分析

根据现场调查，项目占用草地和林地主要植被种类均为当地或附近区域常见树种或植被，属于原生植被受人类活动破坏后衍生的次生植被，无野生珍稀特有植被分布，不会导致珍稀特有植物物种的灭绝。项目采矿对地表植被有扰动，对矿区范围内的生物量造成一定损失，但不会改变评价范围内植物区系组成，项目采矿对区域内植物影响不大。对于项目占用的林地，项目业主将按规定交纳植被恢复费，完善林业征占地手续，用以实施异地造林恢复森林植被。项目须“边开采、边复垦”，生产迹地范围植物将逐渐得到恢复。因此，矿山开采对区域植被和植物资源的不利影响是可逆的。

（3）陆生动物影响

本项目矿区及周边范围内未见珍稀保护动物，但矿石开采可能将破坏动物的生存环境。矿山地表剥离直接导致以矿区地表植被或表土作为栖息地或觅食场所的野生动物生存环境的丧失，如鼠类、蚂蚁等；矿体爆破损毁洞居、穴居的野生动物生活环境，如鼠类、蛇类、兔类等；爆破产生的噪声和振动必然使周边一定范围内的野生动物受到惊扰，迫使对惊扰胁迫敏感的动物远离矿区，迁徙到比较幽深的周边环境生活。由于矿区面积不大，周边区域有植被分布，原来生活在矿山范围内的小型动物完全可以在周边区域找到替代生境。矿山开采结束后，所有生产迹地区域都将进行植被恢复，野生动物的隐蔽、觅食、繁殖等活动范围可得到一定程度的恢复和改善。因此，矿山开采对野生动物的影响是暂时的，不会导致野生动物物种的消失。

7.2.7闭矿后环境影响分析
矿山关闭时，若不进行有效的管理和治理，将会加剧和形成一些环境问题，主要有：
   （1）由于采矿活动对岩石的稳定性造成一定的影响，局部地段可能会发生小型边坡崩滑等地质灾害以及采矿活动易造成地表开裂。
   （2）采场、排土场区裸露，地表疏松，在地表径流和降雨影响下，易形成水土流失，且水土流失程度较开采前加重。
    建议矿山服务期满后，按照矿山地质环境保护及土地复垦方案对露天采区域、 排土场区、工业场地等占地采取覆土、生态恢复措施。
    矿山闭矿封场在覆盖表土、运输过程有少量粉尘产生，雨天会产生地表径流，造成水土流失，相对运营期影响而言，闭矿封场产生的粉尘、水土流失影响较小，且影响是暂时的，场地进行生态恢复，种植植物后，粉尘、水土流失等逐步减少，最终消失，故闭矿封场对环境影响主要为有利影响。

7.2.8环境风险影响分析
（1）风险源项分析

本项目为石灰岩矿露天开采项目，不设置储油罐，环境风险主要有矿山地质灾害、排土场溃坝。

①地质灾害：矿山开采破坏了矿区原有的地形，打破了原有的平衡状态，矿区爆炸产生的震动可能产生诱发地质灾害的风险。

②排土场溃坝

暴雨期间，造成挡挡坝溃解，进而引起废土石泥石流发生，产生新的水土流失。

（2）风险影响分析
①地质灾害的影响
根据《富民县砂锅村石灰岩矿山地质环境保护与土地复垦方案》，矿山调查范围内未发现滑坡、泥石流、地面开裂等地质灾害。

设计最低开采标高为2130m，采用由上至下台阶开采，台阶高度10m，坡面角60°，最终顺层边坡22°~ 53°，最终切向及逆向边坡角不大于50°，采矿场终了边坡最大高度80m。边坡基本稳定，开采境界内发生滑坡和泥石流的可能性不大，但受构造、雨水冲刷影响，可能发生掉块、小范围坍塌。

②排土场溃坝风险分析
排土场利用采场东南部原李伟石场废弃采坑，占地面积1.38hm2，库容58万m3，分布高程2056~2100m，平均深度45m。经估算，废土石最大堆放量约53.91万m3。

矿山弃渣露天自然堆放，暴雨时若受洪水冲刷，损毁挡渣坝基础，导致挡渣坝稳定性变差，极容易发生溃坝，弃渣形成泥石流向渣场外蔓延。溃坝后堆积物向外蔓延的最大影响范围采用下述公式估算：
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式中：m—液体量；

ρ1—液体密度；

r—扩散半径（m）；

t—时间（s），取5min。

本项目溃坝形成的泥石流体积比按渣：水=30：70计，弃渣密度ρ1=1.3t/m3。由此计算，r=145.61m。

根据上述计算结果，本矿排土场在最大废土石堆放的情况下，溃坝形成的泥石流向外蔓延的范围最大145.61m。通过现场调查，排土场下游200m为采坑，若发生溃坝，形成的泥石流将进入采坑。为进一步降低排土场溃坝风险，项目在排土场下游（南侧）设9m高、97m浆砌石拦挡坝，在排土场周围修建截水沟，截流导排山坡上汇集的雨水，避免大量雨水进入排土场造成滑坡、泥石流等灾害发生。采取以上措施后，排土场发生滑坡、泥石流、溃坝的风险很小。

（3）风险防范措施
①采场地质灾害防范措施

a.矿山生产过程中严格按照开发利用方案从上至下分台阶放坡开采，严禁陡坡角作业。

b.采用中深孔微差爆破工艺，爆破炸药量由专业单位设计。采矿爆破时，应根据爆破点与保护点的距离确定适当的爆破装药量，严格按照规程施工，并加强防护措施，以减小爆破震动对地面保护对象的危害。控制炸药药量，放炮时须派人守候在公路两侧，防止飞石伤害车辆、行人。

c.对矿山开采形成的边坡进行巡查，及时清除边坡上的危石、浮石，排除险情。宜编制防灾预案，发现险情时，及时采取有效防治措施。

d.做好采场边坡外围地表径流导排、修建截排水沟，尽量避免或减少地表水沿矿层面渗入。

e.在矿区周边布设、建立监测点及警示牌。局部地段尤其是高坡地段要实行专人监测、在雨季时要加大监测力度，并采取有效防治措施。

d.大、暴雨停止作业，人员撤离现场，避免突发性地质灾害造成危害。
②排土场溃坝风险防范措施

排土场溃坝风险源项主要是洪水，因此，其风险防范措施首先是减少洪水的冲刷、其次加强工程质量、减少废弃土石的处理量。针对本项目排土场情况，环评提出如下溃坝风险防范措施：

a.拦挡坝必须严格按照设计规范要求进行的建设，并保证施工质量；

b.在排土场南侧修建高9m高、97m长拦挡坝，采用浆砌石结构；

c.在排土场场界外侧设置截排水沟，开采期保证截排水沟畅通，以减少洪水对排土场的冲刷，提高拦挡坝的抗洪能力，防止溃坝风险发生；

通过采取有效防范措施，排土场溃坝风险可得到有效控制。

（4）突发环境事件应急预案
建设单位应按照环发[2015]4号文《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》中第二、三章的要求编制突发环境事件应急预案，报富民县环境保护局备案。

（5）小结

建设单位应按照本报告中提出的建议，采取必要的风险防范与控制措施，将项目的环境风险降至最低，避免发生环境风险事故。须编制突发环境事件应急预案并进行备案。

7.2.9项目与相关政策、规划符合性分析
（1）主体功能区划符合性分析

本项目所在位置属于《云南省主体功能区规划》中国家重点开发区域，本项目符合《云南省主体功能区规划》中对于国家重点开发区域的功能定位及发展方向。

（2）相关政策符合性判分析

①本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年21号令修订）目录中的限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。

②《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号）中要求“建筑用石料类矿山最低开采规模30万t/a、最低服务年限露天开采矿山6a”，“露天采石（砂）场矿界与村庄的距离小于500米，矿界与矿界之间安全距离小于300米，2个以上（含2个）露天采（砂）场开采同一独立山头，难以实现自上而下分台阶（层）开采，位于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内的（本文印发之前已取得合法探矿权的除外）”。
本矿山为石灰岩矿开采，为新建项目，开采规模为92万t/a、服务年限10.7a，满足“建筑用石料类矿山最低开采规模30万t/a、最低服务年限露天开采矿山6a”的要求。本项目矿界与村庄距离大于500m、矿界与矿界安全距离大于300m、可以实现自上而下分台阶开采。项目与富民华新水泥矿山采石场开采同一山头，本矿山于2009年10月由富民县人民政府公布了采矿权，因此项目不违背实施意见中的要求。

③项目为新建矿山，不在富民县非煤矿山转型升级工作实施方案确定的矿山名单中，与实施方案中的原则性要求不冲突。
④项目与《水泥行业规范条件（2015年本）》相符性，规范条件中要求，“水泥熟料项目应有设计开采年限不低于30年的石灰岩资源保障。水泥粉磨项目要配套建设适度规模的散装设施。”金锐水泥原有矿山已开采40余年，资源枯竭，本矿山作为金锐水泥接替自备矿山，服务年限为10.7年，不违背《水泥行业规范条件（2015年本）》的原则性要求。
7.2.10选址可行性及平面布置合理性分析
项目选址不涉及自然保护区、国家公园、风景名胜区、基本农田保护区、饮用水源保护区等特殊敏感区。根据富民县环境保护局2018年12月出具的说明（见附件），项目不涉及生态保护红线。工业场地及采场周围500m内无敏感点。项目选址可行。

项目工业场地位于矿区西北侧，设置有机修车间、变电室、浴室、食堂、厕所、办公室、宿舍设施等。采区位于矿区东侧，排土场位于矿区外东南侧，距离较近，均设有道路进行连接，便于生产。原矿采出后运至南侧金锐水泥厂破碎间，运距2.8km，废土石运至东南侧采坑，运距490m。工业场地化粪池及沉淀池设置在场地下游，便于自流收集处理。淋溶水收集池设置在采区及排土场下游，便于自留收集处理。综上，项目总平面布置合理。



八、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 

	   内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施

工

期
	施工场地
	扬尘
	洒水降尘等
	厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3

	
	
	车辆行驶
	
	
	

	
	
	燃油机械、汽车运输
	THC、CO、NOx
	少量、无组织排放
	经扩散后对周围环境影响较小

	
	运营期
	机械设备、运输车辆
	THC、CO、NOx
	少量、无组织排放
	经扩散后对周围环境影响较小

	
	
	爆破
	粉尘
	采用中深孔多排微孔爆破
	厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3

	
	
	钻孔粉尘
	
	采用自带收尘设备的潜孔钻机，

采用湿式作业
	

	
	
	运输扬尘
	
	蓬盖、限速、路面洒水降尘
	

	
	
	装卸扬尘
	
	降低装卸高差、洒水降尘
	

	
	
	排土场扬尘
	
	洒水降尘
	

	水

污

染

物

质
	施工期
	施工人员
	清洗废水
	经临时沉淀池（3m3）收集处理后，回用于场地洒水降尘
	不外排

	
	
	施工过程
	施工废水
	
	

	
	运

营

期
	钻孔用水
	生产废水
	自然蒸发消耗，不外排
	不外排

	
	
	洒水降尘用水
	
	
	

	
	
	道路洒水
	
	
	

	
	
	车辆冲洗废水
	SS
	沉淀池处理后循环使用
	不外排

	
	
	地表径流
	淋溶水
	经排水沟收集处理后进入下游沉淀池，处理后回用于生产
	不外排

	固

体

废

物
	施

工

期
	基建施工
	土石方
	运至排土场堆存，表土及废土石分开堆存
	固废处置率为100%，对环境影响小

	
	
	基建施工
	建筑垃圾
	建筑垃圾经施工单位统一收集后，运至主管部门指定的垃圾消纳场
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	场地内须设置生活垃圾集中收集点，定期清运至大营街道办事处环卫部门指定地点处置
	

	
	运营期
	矿山员工
	生活垃圾
	在工业场地设置垃圾桶，生活垃圾收集后定期清运至大营街道办环卫部门指定地点处置
	固废处置率为100%，对环境影响小

	
	
	剥离作业
	废土石
	运至排土场堆存
	

	
	
	机修
	废机油
	油桶收集，运至金锐水泥厂危废暂存间进行暂存及处置
	

	噪声
	施工期
	施工机械设备
	机械噪声
	合理安排施工时间、避免夜间施工、加强管理等
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）

	
	运行期
	交通噪声、设备噪声
	噪声
	加强管理、固定设备设置设备房、加装减振垫等
	对周围声环境影响小

	其他
	/

	生态保护措施及预期效果（不够时可附另页）

（1）严格控制占地范围，避免对场外植被产生影响；

（2）在开挖地表、平整土地时，应避开雨季，减少水土流失，尽可能将适于植物生长的表土进行收集堆存，作为矿山及各场地绿化覆土；

（3）充分利用区域内地形地貌，尽可能减少占地面积，减小对土壤、植被的破坏面积。减少挖方、填方量；

（4）“边开采、边复垦”，开完完毕的台阶对边坡及开采工作面及时进行覆土，植树种草；
（5）矿山服务期满后，按照矿山地质环境保护及土地复垦方案对露天开采区域、 排土场区、工业场地等占地采取覆土、生态恢复措施。

采取以上措施后，可以有效减缓对生态环境的影响。




九、 结论与建议 

	9.1项目概况
富民金锐水泥建材有限责任公司砂锅村后山石灰岩矿位于昆明市富民县城85°方向，直距约5km，行政区划属昆明市富民县大营街道办事处东元村委会所辖。采矿证范围由8个拐点圈定，矿区面积0.2869km2，开采标高+2215～2130m。项目拟建设内容主要有包括露天采场、排土场、辅助设施（工业场地、道路工程）、公用设施（供水、供电及供热）及环保工程。本项目不设置原矿堆场及破碎加工工艺，开采矿石直接运送至金锐水泥厂破碎站进行破碎。矿山保有矿石资源量1063.08万t，露天开采境界为矿区东侧详查范围，面积为0.1565km2，可采资源量为1019.02万t，回采率为96%，矿山设计采出矿石量988.14万t。服务年限为10.7a。本项目采用山坡-凹陷露天分台阶开采方式。2140m标高以上为山坡露天开采，以下至2130m标高为凹陷露天开采。本企业采用间断工作制，年工作日300天，每天2班，每班8小时。爆破维修工作白班进行，矿山职工共计为57人，本项目总投资2800.54万元，环保投资约75.5万元，占总投资的2.70%。
9.2相关政策及规划符合性
（1）经过分析，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年21号令修订）目录中的限制类和淘汰类项目，属于允许类项目；本项目不违背《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号）中要求；项目为新建矿山，不在富民县非煤矿山转型升级工作实施方案确定的矿山名单中，与实施方案中的原则性要求不冲突。
（2）本项目所在位置属于《云南省主体功能区规划》中国家重点开发区域，本项目符合《云南省主体功能区规划》中对于国家重点开发区域的功能定位及发展方向。

9.3选址及平面布置合理性分析
（1）项目选址不涉及自然保护区、国家公园、风景名胜区、基本农田保护区、饮用水源保护区等特殊敏感区。根据富民县环境保护局2018年12月出具的说明（见附件），项目不涉及生态保护红线。工业场地及采场周围500m内无居民点。项目选址可行。

项目工业场地位于矿区西北侧，设置有机修车间、变电室、浴室、食堂、厕所、办公室、宿舍设施等。采区位于矿区东侧，排土场位于矿区外东南侧，距离较近，均设有道路进行连接，便于生产。原矿采出后运至南侧金锐水泥厂破碎间，运距2.8km，废土石运至东南侧采坑，运距490m。工业场地化粪池及沉淀池设置在场地下游，便于自流收集处理。淋溶水收集池设置在采区及排土场下游，便于自留收集处理。综上，项目总平面布置合理。

9.4环境质量现状
项目所在区域环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准；大营河监测断面水质所检测项目除了CODcr、BOD5其余监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求；项目区域声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；项目区域内无省级和国家级珍稀保护动植物。

9.5施工期环境影响结论
项目施工期产生的扬尘及施工机械废气通过采取防治措施后对周围空气环境的总体影响范围小、影响程度可以接受，且这种影响在施工期结束后即随之消失。项目施工废水及生活污水可通过设置临时沉淀池进行沉淀处理，废水经过沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排，对周围地表水环境的影响不大。施工期噪声排放能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准要求，且敏感点与本项目的距离在500m以外、运输道路两侧100m也无敏感点分布，通过距离衰减施工期噪声对敏感点基本没有影响。项目施工期土石方运至排土场，表土和废土石分区堆存；建筑垃圾的产生量较小，建筑垃圾统一收集后，运至主管部门指定的垃圾消纳场；设置生活垃圾集中收集点，生活垃圾定期清运至大营街道办事处环卫部门指定地点处置。施工期固废处置率为100%，对周围环境影响小。

综上，施工期对环境有一定不利的影响，应采取适当的防治措施以减少施工对环境的影响。但施工期对环境的影响是短暂的，施工期结束后，其影响也随之结束。

9.6营运期环境影响结论
①大气环境影响分析

根据估算模式计算，项目面源污染最大质量浓度为32.04 ug/m3，占标率为3.56%，占标率低。项目爆破过程产生废气产生时间较短，产生量较小。机械设备和车辆使用量较少，废气的产生量不大，项目所在区域地势较高、地势开阔，稀释扩散条件较好。运输车辆扬尘污染集中在道路两侧50m范围以内，根据现场调查，运输道路两侧100m内无敏感点，项目周边500m以内均无敏感点分布，项目下风向有山体阻隔。

综上，项目运营期产生废气对周边空气环境影响不大，对敏感点影响小。

②水环境影响分析

本项目施行雨污分流制，钻孔用水、降尘用水均自然蒸发损失，车辆冲洗废水沉淀后循环使用，生活废水经化粪池处理后（餐饮废水经隔油池预处理）回用，淋溶水经沉淀后回用于生产，项目无废水外排。通过采取上述措施后，项目废水对周围地表水水环境影响小。

③声环境影响分析

运营期需对机修设备、水泵加装减震垫，运输过程中须控制车速，减少鸣笛，不在夜间运输，加强车辆维护保养。项目爆破采用中深孔多排微差爆破方式，爆破噪声产生频次低，夜间不爆破。周边敏感点距离项目厂界达距离均在500m以上，运输道路两侧100m范围内无敏感点。总体来看， 项目运营期噪声对周围声环境影响不大，对敏感点影响小。

④固废影响分析

本项目运营期固体废物主要为废土石、废机油和生活垃圾，项目运行期产生的各类固体废物分类收集，分别处置，固废处置率达到100%，运营期产生的固体废物对周围环境的影响小。

⑤生态环境影响分析
本项目占地面积较小，占地类型占区域同类型总土地利用量的比例较小，且本项目服务期满后对占用土地进行生态恢复，尽量恢复成原有土地类型，届时土地利用性质和地表植被将逐渐恢复。故总体不会改变当地土地利用格局；项目采矿对地表植被有扰动，对矿区范围内的生物量造成一定损失，但不会改变评价范围内植物区系组成，项目采矿对区域内植物影响不大。项目须“边开采、边复垦”，生产迹地范围植物将逐渐得到恢复。因此，矿山开采对区域植被和植物资源的不利影响是可逆的；矿山开采结束后，所有生产迹地区域都将进行植被恢复，野生动物的隐蔽、觅食、繁殖等活动范围可得到一定程度的恢复和改善。因此，矿山开采对野生动物的影响是暂时的，不会导致野生动物物种的消失。

9.7环境保护管理

施工期环境监理见表9.7-1，环境监测计划见表9.7-2，竣工环境保护一览表见表9.7-3。

表9.7-1 环境监理一览表

序号

环境污染因子

项目及措施

执行单位

监督管理部门

1

扬尘

雾炮车洒水降尘 
工程监理单位

富民县环境监察大队

2

废水

临时沉淀池（3m3）

3

噪声

施工机械、设备基础减振

4

固废

施工期建筑垃圾、生活垃圾

清运处置

表9.7-2  环境监测计划一览表

监测

时段

因素

监测点位

监测项目

时间及频次

执行机构

运

营

期

环境空气

项目区上风向设置一个采样点，下风向设置两个采样点

无组织颗粒物/TSP

按照国家监测技术规范执行

有资质的监测单位

噪声

项目区场界四周

LeqdB（A）

表9.7-3 竣工环境保护验收一览表

项目

处理对象

项目及措施

处理效果

废气

扬尘

雾炮车1辆，洒水降尘

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)边界大气污染物排放限值，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3
工业场地车辆出入口旁设车辆冲洗池

工业场地至依托破碎站运输道路硬化、装卸区地面硬化

废水

雨水

采区共计设排水沟1125m、截洪沟2735m，排土场设截水沟430m、排水沟189m，工业场地设截水沟95m ，排水沟54m
雨污分流

淋溶水
排土场南侧下游设置一个160m3沉淀池、采场西南侧下游设置一个100m3沉淀池，处理后回用
不外排

工业场地废水

食堂旁设置一个2m3隔油池，工业场地南侧下游设置一个15m3化粪池，处理后回用于周边林灌；工业场地出入口附近设置一个20m3沉淀池，处理车辆冲洗池废水，处理后循环使用
不外排

噪声

噪声

设备基础减振，建筑隔声
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准
固废

生活垃圾

工业场地设置垃圾桶
处置率达到100%，满足环保要求

废机油
油桶收集，运至金锐水泥厂危废暂存间进行暂存及处置
废土石
运至排土场堆存
生态环境

/
采用边开采边恢复的工艺，开采完毕后对采区、排土场进行植被恢复
满足要求
9.8评价总结论
综上所述，本项目符合相关规划及政策，选址及平面布置较为合理。项目建设中加强生态环境保护、污染治理措施后，对于生态环境的影响小，污染物排放对环境的影响有限，能为环境所接受，区域环境功能不会发生改变。评价认为，在采纳并落实设计和评价提出的各项环保措施的前提下，从环境保护角度来看工程建设可行。
9.9建议
建设单位应设置专门机构及专人，负责日常环保工作，加强环保管理，做好环保设施运行台账记录，确保废气、噪声、废水设施设备正常运行，固废妥善处置。
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