
　富民县环境保护局关于昆明和裕胶粘制品有限公司多种基材不干胶标签及胶带智能化生产技改项目环境影响评价文件拟审批
情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对昆明和裕胶粘制品有限公司多种基材不干胶标签及胶带智能化生产技改项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2019年3月25日－201９年4月2日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	1
	多种基材不干胶标签及胶带智能化生产技改项目
	富民工业园区大营五金建材产业园
	昆明和裕胶粘制品有限公司
	云南保兴环境科技咨询有限公司
	昆明和裕胶粘制品有限公司多种基材不干胶标签及胶带智能化生产技改项目位于富民工业园区大营五金建材产业园昆明和裕胶粘制品有限公司厂内，项目在原有已建厂房内技改，仅针对不干胶标签生产线拆除4台晒版机，新增安装1台数码印刷机、4台雕刻机、2台模切机、2台分切机，不新建厂房等建筑物，不涉及土建施工，厂房不重新装修。生产时间由原来的每天14小时（2班制）改为每天8小时（一班制）。项目总投资7000万元，其中环保投资7万元。


	污染防治措施

（一）施工期污染防治措施

1.废气污染防治措施

施工期废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准：颗粒物周界外浓度最高值≤1.0mg/m3。

2.噪声污染防治措施

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

（二）运营期污染防治措施

1.废水污染防治措施

生活污水、餐饮废水经原项目已建隔油池、化粪池和污水处理系统处理后，不能进入园区污水处理厂前，旱季达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）后部分回用于厂区绿化，其余处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标后外排，雨季处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标后外排。工业园区污水处理厂建成投产后，废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准后，进入园区管网排入污水处理厂。
2.废气污染防治措施

大气执行（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》（表2）排放限值。即：非甲烷总烃最高允许排放浓度≤120mg/m3，最高允许排放速率≤10 kg/h，排气筒高度≥15m。无组织排放监控浓度限值≤4.0mg/m3。

3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

4.固废污染防治措施

（1）树脂版碎屑统一收集后由厂家回收。

（2）含乙醇的棉纸、废树脂版、废油墨桶、废活性炭集中收集后定期交由云南大地丰源环保有限公司清运处置。

（3）生活垃圾、化粪池污泥委托环卫部门清运处置。

三、总量

非甲烷总烃由原来的0.0798t/a变为0.0608t/a，减排0.019t/a；不干胶标签菲林曝光制版改为雕刻制版后无洗版废水产生；固废由原来的17.11t/a变为17.07t/a，减少了0.04t/a。固废处置率100%。
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