一、建设项目基本情况
	项目名称
	云南荣德福电缆有限公司电线电缆研发、生产项目

	建设单位
	云南荣德福电缆有限公司

	法人代表
	潘荣安
	联 系 人
	潘荣安

	通讯地址
	富民工业园区大营五金建材产业园

	联系电话
	13708449208
	传  真
	--
	邮政编码
	--

	建设地点
	富民工业园区大营五金建材产业园

	立项审批部门
	--
	批准文号
	--

	建设性质
	新建√  异地迁建□技改□
	行业类别及
代码
	电线电缆制造（3931）

	占地面积
(平方米)
	7431
	绿化面积
(平方米)
	1600

	总投资
(万元)
	5000
	其中：环保投资
(万元)
	23.1
	环保投资占
总投资比例
	0.462

	评价经费
(万元)
	
	预期投产日期
	2019年11月

	一、项目背景：
电力行业长期以来作为我国的支柱产业，在国民经济中占据重要的地位。随着我国经济的快速发展，城镇化建设的加速，电线电缆制造行业作为电力行业产业中的重要一环也随之蓬勃发展，尤其最近几年我国经济发展中面临能源、电力紧张的瓶颈性问题，国家不断加大电力方面的投资，使得该行业步入了飞速发展期。云南是一个能源大省，在西部大发展和农村城镇化建设中，云南省将步入难得的发展机遇期，电线电缆行业在云南发展前景广阔。为此，云南荣德福电缆有限公司在富民工业园区大营五金建材产业园内投资建设电线电缆研发、生产项目。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等的规定，本项目应编制环境影响报告表。因此，云南荣德福电缆有限公司委托昆明天杲环境咨询有限公司开展环境影响评价工作，编制建设项目环境影响报告表。本单位接受委托后，立即开展了现场调查、资料收集工作，在对本项目进行工程分析和环境影响预测与分析后，按照环境影响评价技术导则的要求完成了本项目环境影响报告表的编制工作，供建设单位上报评审。
二、工程内容：
1、建设规模及内容
本项目位于富民工业园区大营五金建材产业园内，由云南荣德福电缆有限公司投资建设，其生产产品主要为塑料绝缘控制电缆、布电线等，生产规模为年产电线、电缆6000km。
本项目通过利用昆明荣德福管材制造有限公司闲置车间建设本项目，昆明荣德福管材制造有限公司主要为PP-R管材生产项目，于2014年3月委托北京中安质环技术评价中心有限公司编制完成了《昆明荣德福管材制造有限公司年产5000吨PP-R管材建设项目环境影响报告表（报批稿）》；2014年3月10日，昆明荣德福管材制造有限公司取得了富民环境保护局文件“关于《昆明荣德福管材制造有限公司年产5000吨PP-R管材建设项目环境影响报告表》的批复”（富环保复【2014】17号）；2018年4月昆明荣德福管材制造有限公司委托云南省核工业二0九地质大队编制完成了《昆明荣德福管材制造有限公司建设项目竣工环境保护验收监测表》；2018年7月19日，昆明荣德福管材制造有限公司取得了《云南省排放污染物许可证》（编号：33072219790724C90068Y）。
本项目利用昆明荣德福管材制造有限公司闲置车间占地面积约为7431m2，主要建设内容为主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等。本项目主体工程主要为在车间内布置生产区、实验场、原料库、空压机房、配电室、成品仓库等，并配套有辅助工程、公用工程及环保工程等。其中辅助工程、公用工程及环保工程主要依托昆明荣德福管材制造有限公司已建设施使用，本项目不再新建。
本项目利用昆明荣德福管材制造有限公司PP-R管材生产线闲置厂房进行电线、电缆的生产。
建设项目主要建设内容组成见表1-1。
表1-1   建设项目建设内容组成表
序号
工程名称
新建工程内容
备注
1

主体工程
面积为7431m2车间一幢，其中：
电线电缆生产区：为开放式布局，面积为1485m2，位于车间中部；实验场：为开放式布局，面积为275m2，位于车间中部；原料库：为开放式布局，面积为350m2，位于车间东部；空压机房：为开放式布局，面积为96m2，位于车间南部；配电室：为开放式布局，面积为50m2，位于车间北部；产品仓库：为开放式布局，面积为175m2，存放电线、电缆，位于车间西部。
利用昆明荣德福管材制造有限公司闲置车间
2

辅助工程
办公区，面积1995.99m2，位于车间西部，共四层。
依托昆明荣德福管材制造有限公司已建设施
食堂：位于办公区1楼，面积约为150m2
2

公用工程
供电系统：
生产供电系统，供电线路已接至车间
供水系统：生产、生活用水水源及供水系统，供水管道已接至车间
依托昆明荣德福管材制造有限公司已建设施
内部交通依托昆明荣德福管材制造有限公司已建混凝土空地；外部交通依托富民工业园区大营五金建材产业园现有道路。
3

环保工程
设备减震、降噪措施。
环评提出
依托设施
化粪池：1×10m3；隔油池：1×2m3；雨、污分流管网；污水处理设施：1×10m3/d；油烟净化器：1套；危废暂存间：1×8m2。
依托昆明荣德福管材制造有限公司已建设施
2、工程规模及主要生产设备
建设项目生产规模为年产电线、电缆6000km。产品主要包括：塑料绝缘控制电缆、布电线等，详见表1-2。
根据建设单位提供资料，电线、电缆的生产大多数设备为通用设备，仅只是某些生产环节的差异。因此，建设项目的4类产品中，无分明的生产线分界，根据客户的需求，利用生产设备生产不同的产品。
表1-2   建设项目生产规模及产品方案一览表
序号
产品系列
产品名称
型号（mm2）
生产规模（km/a）
1

塑料绝缘
控制电缆
额定电压450/750V及聚氯乙烯绝缘控制电缆
WDZC（B、A）-BY、WDZC（B、A）-BYJ、WDZC（B、A）-BLY、WDZC（B、A）-BLYJ等
3200
2

额定电压1KV和3KV挤包绝缘电力电缆
额定电压1KV到3KV聚氯乙烯绝缘、交联聚乙烯电力电缆
60227IDC01（BV）、
60227IDC02（RV）、60227IDC53（RVV）、60227IEC01（BV）、
800

3

布电线
铜芯、铝芯
0.5~95

1000

4

合计
——

6000
建设项目生产设备包括挤塑机、成圈机等，详见表1-3。
表1-3   建设项目主要工艺设备表
序号
名称
规格型号
数量
功率
使用场所
生产厂及国别
1

塑料挤出机
M30

2

7.5

挤塑工段
东莞市虎门泰鸿机械制造厂
2

塑料挤出机
M75

2

7.5

挤塑工段
东莞精铁机械有限公司
3

塑料挤出机
M65

2

7.5

挤塑工段
东莞精铁机械有限公司
4

成圈机
TH-6

1

2.25

挤塑工段
东莞市虎门泰鸿机械制造厂
5

铠装机
φ40

1

7.5

挤塑工段
合肥神马科技有限公司
6

成缆机
GK6+12-500

1

10

挤塑工段
成都高科通信设备有限责任公司
7

成缆机
1+6/1米
1

11

拉绞工段
合肥神马科技有限公司
8

塑料挤出机
φ150

1

11

挤塑工段
东莞市虎门泰鸿机械制造厂
9

塑料挤出机
φ120+φ65

1

11

挤塑工段
南京工艺电工设备有限公司
10

六盘管绞机
φ500型
1

35

拉绞工段
合肥神马科技有限公司
11

钢带焊接机
DN-16

2

6

挤塑工段
河北省河间焊接机厂，利旧
12

印字机
YZJ-ⅡA

5

7.5

挤塑工段
苏州线缆印字设备厂，利旧
13

机用线盘
PND50/315

200/40

--

拉绞工段
扬州勤业线缆设备厂，利旧
14

交货盘
φ1000/φ2500

铁木盘和全木盘
－
--

挤塑工段
云南嵩明线缆盘厂
合计装机功率（kw）
291.05

3项目依托的建设条件
3.1生产原料
建设项目的主要原辅材料包括：铜材、铝、低烟无卤料、交联聚乙烯绝缘料、聚乙烯料、钢带、拉丝油、乳化液等，均从昆明市境内购买，主要生产原料来源有保障。
（1）建设项目主要原辅材料用量
建设项目的主要原辅材料包括：铜材、铝、低烟无卤料、交联聚乙烯绝缘料、聚乙烯料、钢带、拉丝油、乳化液等，与原有项目对比，建设项目原材料类型和数量未发生变化，详见表1-4。
根据建设单位提供资料，所购买的PVC料已经由生产企业添加了稳定剂，可以捕获PVC分解出的HCl，从而抑制HCl对分解反应所引起的催化作用。
表1-4    主要原材料用量一览表
序号
原料名称
年消耗量（t）
项目区储存（t）
生产企业
1

铜材
5524

1383

揭西县棉湖华强铝加工厂
2

铜材
5513

1383

昆明云铜杆业有限公司
3

铝
1571

394

安宁丰铬拉丝厂
4

低烟无卤料
200

50

河北中联塑胶科技有限公司
5

交联料(XCPE)
650

143

浙江远大高分子有限公司
6

PVC料（聚氯乙烯料，JR-70）
2000

500

昆明永利达塑料有限公司
7

云母带
57

29

广州天河盈科新材有限公司
8

钢带
566

143

文安县浩业钢铁有限公司
9

填充绳
429

114

汕头森杨塑化材料有限公司
10

玻璃纤维带
71

17

绍兴凯成云母材料有限公司
11

CPP带
57

14

汕头森杨塑化材料有限公司
12

镀锌钢线
314

80

外购
13

拉丝油
57

14

外购
14

乳化液
57

14

外购
（2）建设项目主要原辅材料性质
①PVC（聚氯乙烯）
PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小。工业生产的PVC分子量一般在5万～12万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m2；有优异的介电性能。在实际应用中PVC必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。PVC很坚硬，溶解性也很差，只能溶于环己酮、二氯乙烷和四氢呋喃等少数溶剂中，对有机和无机酸、碱、盐均稳定，化学稳定性随使用温度的升高而降低。PVC溶解在丙酮-二硫化碳或丙酮－苯混合溶剂中，用于干法纺丝或湿法纺丝而成纤维，称氯纶。具有难燃、耐酸碱、抗微生物、耐磨并具有较好的保暖性和弹性。
②交联聚乙烯
聚乙烯是无毒无味的白色颗粒或者粉末，外观呈乳白色，手感似蜡；易燃，氧指数仅17.4%。燃烧时，有低烟并有滴落，火焰上黄下蓝，有石蜡气味；吸水率低（<0.01%）；耐水性较好。交联聚乙烯是采用交联技术将聚乙烯从线性链状高分子热塑性材料改变为分子链交叉联结的立体网状结构热固性材料。交联聚乙烯(XLPE)不仅保持了聚乙烯(PE)交联前良好的物理机械性能、极好的化学稳定性和优异的介电性能，还提高了长期使用温度(从原来的70℃提高到90℃)，在耐环境应力开裂、耐蠕变及其它物理机械性能都有所提高。交联聚乙烯的耐酸碱性及耐油性比聚乙烯强，其燃烧的产物同样是CO2和H2O，因此燃烧时对环境的危害很小，符合现代消防低烟无毒的要求，是环保电缆首选的绝缘材料。
3.2电力
项目生产用电主要由市政供电电网供电，项目厂区内主要依托于昆明荣德福管材制造有限公司已建并投入正常使用的供电电网，厂区内电源动力线缆和监控设施线路已经采用套管暗埋并下穿电缆沟与园区电网接通，能够正常使用，电力供应有保障。
3.3水源
项目用水为市政供水管网供水，依托昆明荣德福管材制造有限公司已建并投入正常使用的供水管网，用水有保障。
3.4排水方案
    富民工业园区大营五金建材产业园已建设了雨污分流排水管网，项目采取雨污分流措施，雨水经厂区内雨水沟排入园区雨水管网。
    根据富民工业园区管委会提供资料，富民工业园区大营五金建材产业园污水处厂正在筹备建设中。因此，根据富民工业园区大营五金建材产业园污水处厂建成前后，项目采取不同的排水方案。
    （1）富民工业园区大营五金建材产业园污水处厂建成前（简称“近期”，下同）：
项目产生的生活污水部分经生活污水处理站处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用  城市杂用水水质》城市绿化标准后晴天回用于厂区绿化，剩余部分经处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标后排入园区污水管网。
    （2）富民工业园区大营五金建材产业园污水处厂建成后（简称“远期”，下同）：
项目产生的生活污水经化粪池、隔油池处理达《污水排入下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1A级标准后通过污水管网，汇入富民工业园区大营五金建材产业园污水处厂。
4、组织机构和劳动定员及工作制度
（1）组织机构
云南荣德福电缆有限公司本着高效率、低成本的原则，精简机构、减少层次进行了组织机构设计图，详见图1-1。
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图1-1   项目组织机构图
（2）劳动定员
项目建设项目新增劳动定员20人，包括：生产技术人员16人、管理人员2人、技术指导人员2人，均在厂区内食宿。
（3）工作制度
管理人员日工作8小时，年工作300天。职工采用一班制，每班工作8小时，年工作300天。
5、环保投资
建设项目环保设施包括：危废暂存间防渗处理、垃圾桶、设备降噪减震等。
建设项目总投资1600万元，其中环保投资23.1万元，环保投资占总投资比例1.44%，各分项投资见项目环保投资的分项估算表1-5。
表1-5   项目环保投资的分项估算表
阶段
污染因子
项目及措施
金额（万元）
备注
施工期
废气
洒水抑尘、材料遮盖所需设施；临时挡墙围护；自然扩散稀释等。
1

环评提出
固废
分类收集清运处置费；垃圾收集桶等。
环评提出
运营期
废气
有机废气
车间内安装通风换气扇，加强通风换气，活性炭吸附。
2

环评提出
油烟废气
油烟净化器：1套
0

依托现有
废水
化粪池：1×10m3；隔油池：1×2m3；雨、污分流管网；污水处理设施：1×10m3/d；
0

依托现有
噪声
设备减震、降噪措施。
2

环评提出
固废
一般固废
设置垃圾收集桶，清运处置费等。
0.1
环评提出
危险废物
危废暂存间防渗
8

危废暂存、收集
10

合计
——

23.1

6、主要经济技术指标
建设项目主要经济技术指标一览表详见表1-6。
表1-6   建设项目主要技术经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
一
相关技术指标
1

塑料绝缘控制电缆
km

3200
额定电压1KV和3KV挤包绝缘电力电缆
km

800

布电线
km

1200
2

占地
亩
7431
3

建筑物占地面积
m2
7431
4

生产车间
m2
7431
二
供水
1

总新鲜水用水量
m3/a

晴天：1728

雨天：1628

2

其中生产用水量
m3/a

900

为冷却补充水
3

生活用水量
m3/a

720

4

绿化用水量
m3/a

900
三
供电
1

装机容量
kW

394.4

含照明系统
2

计算负荷
KW

292.5

3

年耗电量
万kW.h

49.14

四
劳动定员
1

管理人员
人
2

2

技术指导人员
人
2

3

生产技术人员
人
16

4

合计
人
20

五
建设工期
月
6

六
投资及资金筹错
万元
1600

7、厂区平面布置
建设项目利用昆明荣德福管材制造有限公司闲置厂房进行电线电缆的生产。
1、平面布置设计原则
充分利用所选场地，在满足生产、运输、装卸对工程要求的前提下，为项目建设和运输创造有利的条件。生产工艺流程紧凑、顺畅合理，满足生产运输要求。
2、平面及竖向布置
根据预留场地实际情况及生产的需要，合理划分功能区，布置整齐，工艺流程顺畅。
3、平面布置图
建设项目平面布置图详见图1-2。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
与本项目有关的原有污染情况主要为昆明荣德福管材制造有限公司5000吨PP-R管材建设项目营运产生和排放的各类污染源，具体如下：
（1）昆明荣德福管材制造有限公司5000吨PP-R管材建设项目环保手续办理情况
昆明荣德福管材制造有限公司于2014年3月委托北京中安质环技术评价中心有限公司编制完成了《昆明荣德福管材制造有限公司年产5000吨PP-R管材建设项目环境影响报告表（报批稿）》；2014年3月10日，昆明荣德福管材制造有限公司取得了富民环境保护局文件“关于《昆明荣德福管材制造有限公司年产5000吨PP-R管材建设项目环境影响报告表》的批复”（富环保复【2014】17号）；2018年4月昆明荣德福管材制造有限公司委托云南省核工业二0九地质大队编制完成了《昆明荣德福管材制造有限公司建设项目竣工环境保护验收监测表》；2018年7月19日，昆明荣德福管材制造有限公司取得了《云南省排放污染物许可证》（编号：33072219790724C90

068Y）。
（2）昆明荣德福管材制造有限公司5000吨PP-R管材建设项目工艺简介
根据《昆明荣德福管材制造有限公司年产5000吨PP-R管材建设项目环境影响报告表（报批稿）》，5000吨PP-R管材建设项目生产工艺如下：
1）（小型）PP-R管材生产工艺
外购生产原料，均为新料、无回收料；将外购的聚丙烯（颗粒）、塑料填充剂（颗粒）及色母（颗粒）送入搅拌机内进行简单的混合，混合均匀后进入注塑机，经电加热到160℃~210℃之间（用电脑控制温度）软化后注塑成型；成型的（小型）管材进入真空定型箱进行间接冷却、定型（真空定型箱有自带的冷却水箱）；定型后的管材进入切割机，根据客户需要长度的不同进行切割，最后包装入库。
2）回收粉尘造粒工艺
项目生产过程中破碎工序产生的粉尘全部经布袋除尘器收集后送至热熔机，经电加热到160℃-230℃之间，进行软化形成熔融状态；熔融状态的回收粉尘送至造粒机制成（塑料）颗粒，作为生产原料使用。
昆明荣德福管材制造有限公司5000吨PP-R管材建设项目生产工艺流程图详见图1-3。
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图1-3 昆明荣德福管材制造有限公司5000吨PP-R管材建设项目生产工艺图
（3）昆明荣德福管材制造有限公司5000吨PP-R管材建设项目污染物产排情况简介
根据《昆明荣德福管材制造有限公司建设项目竣工环境保护验收监测表》和建设单位实际生产情况，昆明荣德福管材制造有限公司5000吨PP-R管材建设项目主要污染物产排情况如下：
1） 废水
该项目主要用水为生产用水（管材冷却用水）和生活用水（办公用水和食堂用水）。
1 管材冷却水
项目生产过程中需要对成型的管材用冷却塔进行间接冷却，冷却水不与物料直接接触。管材冷却水用量约为45m³/d，损耗系数取0.1，补充水量为4.5m³/d，此过程为循环用水，不外排。
2 生活用水
项目现有职工30人，均在厂区内食宿，生活用水按20L/人·d计算，用水量约为0.6m³/d，155m³/a；废水产生量以用水量的80%计，废水产生量为0.48m³/d，125m³/d。产生的废水经化粪池处理后进入建设单位已经建设完成并通过环保验收的污水处理设施处理后部分回用于厂区绿化，剩余部分外排。
项目区设有食堂，为30名员工提供三餐，食堂用水按40L/人·d计算，用水量为1.2m³/d，312m³/a；废水产生量以用水量的80%计，废水产生量为0.96m³/d，250m³/d。废水经隔油池处理后进入化粪池沉淀处理后，再进入建设单位已经建设完成并通过环保验收的污水处理设施处理后部分回用于厂区绿化，剩余部分外排。
3 水量平衡
项目水量平衡图见图1-4。
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图1-4   建设单位PPR管材生产线水平衡图    单位：t/d
4 废水污染物排放总量
根据监测结果评价可知，项目监测期间废水年排放量为749m3/a，详见表1-7。
表1-7   废水产排情况一览表
项目
废水排放量
COD

NH3-N

监测期间排放浓度（mg/L）
/

30

1.83

监测期间排放量（t/a）
749

0.0225

0.00137

项目总量控制指标（t/a）
843

0.0417

0.00417

污染物总量控制评价
满足
满足
满足
废水监测：本次验收在污水处理设施出口设置1个监测点位，出口监测项目为pH、色度、嗅、溶解性总固体、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、动植物油、总氮、总大肠菌群共计12项指标；连续监测两天，每天监测3个典型时段。
2）废气
项目运营过程中产生的生产废气为挤出工段加热过程中塑料受热分解产生的废气和切割工段、破碎工段产生的粉尘，生产过程中产生的异味及食堂油烟。项目破碎工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后全部进行收集利用，不设置排气筒，破碎粉尘不外排。
根据国内外大部分相同生产企业经验，集气罩设置在出料口上方0.2m处，才能够对有机废气进行有效收集，超过0.4m，则收集效率非常低，超过0.5m则基本没有收集作用。挤出和注塑及热熔工序，需要人工进行辅助操作，集气罩设置高度必须在上述设备上方≥0.8m才能正常生产。
根据企业实际建成情况，挤出和注塑及热熔工序处均不设置收集和处理系统，产生的有机废气采取加强通风进行处理，呈无组织排放。因此，项目挤出和注塑及热熔工序产生的有机废气无法采用原环评提出的“集气罩+活性炭管吸附+15m排气筒”治理措施，而是经加强通风后进入大气环境，经大气稀释扩撒后排放。
1 非甲烷总烃
生产过程中根据项目产品的需要，项目使用PP塑料颗粒，加热温度设置在150-170℃，未达到它们的分解温度（300-320℃），均不会发生热分解，但塑料原料在受热情况下塑料中残存未聚合的反应单体挥发至空气中，从而形成有机废气，按非甲烷总烃计，注塑时加热温度一般控制在原料允许范围内，且加热在密闭式注塑机内进行，其产生的非甲烷总烃，呈无组织排放，车间通风条件较好，通过自然稀释扩散。
2 无组织粉尘
项目在生产过程中切割、搅拌过程中产生少量的粉尘，切割过程中产生少量的边角料，经破碎机破碎后回用于生产，破碎过程中产生的粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后全部回用于生产，破碎粉尘不外排。
3 异味
塑料在加工成型过程中，为了改进塑料制品的性能会添加填充剂、着色剂等，在挤出加热过程中会产生少量的异味，通过加强自然通风措施后呈无组织排放。
该项目设有污水处理设施，散发出少量的异味经大气稀释扩散后对环境影响小。
4 食堂油烟
本项目设有食堂，为30个工人提供三餐，食堂采用电磁炉等环保设备，烹饪时产生的油烟废气经昆明金炊旺厨房设备环保工程有限公司安装的油烟净化器排放。油烟净化器具有《环境保护产品认证证书》，公司具有《云南省环境保护行业污染治理资质证书》，根据云南省环境保护局文件《关于城市饮食业油烟污染治理监测有关事宜的通知》（云环控发[2003]628号）的要求，该外排油烟可视为达标，本次验收不设食堂油烟废气监测点。
无组织废气监测：本次验收在项目上风向1#、下风向2#、下风向3#共设置三个监测点，在工况正常情况下每天监测三个典型时段，连续监测两天，监测指标为颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度。 

3）噪声
本项目主要产噪设备为生产加工设备，如切割机、搅拌机、破碎机，项目采用低噪优质设备，噪声通过减振、距离衰减后，对周围环境影响小。
厂界噪声监测：本次验收在厂界外1米的东面、西面、南面、北面共设4个监测点，连续监测2天，每天昼夜间各监测1次。
4）固体废物
项目运营期产生的固体废物主要为边角废料、废包装材料、及生活垃圾。
1 边角废料
项目管材切割过程中产生的边角废料，经统一收集后破碎后作为原料回用于生产，不外排。
2 废包装材料
项目在成品包装过程中产生的废包装材料，集中收集后委托当地环卫部门统一处理，不外排。
3 生活垃圾
项目有员工30人，垃圾按每人每天产生0.5kg计算，则生活垃圾量为15kg/d，3.9t/a，生活垃圾收集后运至工业园区垃圾收集站，由环卫部门清运处置，污水处理站产生的污泥委托环卫部门定期清运。
项目产生的固体废弃物均得到妥善处置，处置率为100%。
5）监测布点及监测结果
昆明荣德福管材制造有限公司5000吨PP-R管材建设项目监测布点图详见图1-5、监测结果详见附件。
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图1-5    监测点位示意图
（4）昆明荣德福管材制造有限公司5000吨PP-R管材建设项目污染物防治措施落实情况
昆明荣德福管材制造有限公司5000吨PP-R管材建设项目污染物防治措施落实情况详见表1-8。
（5）昆明荣德福管材制造有限公司5000吨PP-R管材建设项目验收结论
①废水
该项目主要用水为生产用水（管材冷却用水）和生活用水（办公用水和食堂用水）。
·管材冷却水
项目生产过程中需要对成型的管材用冷却塔进行间接冷却，冷却水不与物料直接接触，此过程为循环用水，不外排。
·生活用水
本项目有职工30人，均在厂区内食宿，产生的废水经化粪池处理后进入项目区自建的污水处理设施处理后部分回用于厂区绿化，剩余部分外排。
项目区设有食堂，为30名员工提供三餐，食堂废水经隔油池处理后进入化粪池沉淀处理后，再进入项目区自建的污水处理设施处理后部分回用于厂区绿化，剩余部分外排。
废水监测：本次验收在污水处理设施出口设置1个监测点位，出口监测项目为pH、色度、嗅、溶解性总固体、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、动植物油、总氮、总大肠菌群共计12项指标；连续监测两天，每天监测3个典型时段。
②废气
·非甲烷总烃
生产过程中注塑时加热温度一般控制在原料允许范围内，且加热在密闭式注塑机内进行，其产生的非甲烷总烃，呈无组织排放，车间通风条件较好，通过自然稀释扩散。
·无组织粉尘
项目在生产过程中切割、搅拌过程中产生少量的粉尘，切割过程中产生少量的边角料，经破碎机破碎后回用于生产，破碎过程中产生的粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后全部回用于生产，破碎粉尘不外排。
·异味
塑料在加工在挤出加热过程中会产生少量的异味，通过加强自然通风措施后呈无组织排放。
该项目设有污水处理设施，散发出少量的异味经大气稀释扩散后对环境影响小。
·食堂油烟
本项目设有食堂，为30个工人提供三餐，烹饪时产生的油烟废气经昆明金炊旺厨房设备环保工程有限公司安装的油烟净化器排放。
废气监测：本次验收设项目上风向1个点、下风向2个点共3个监测点，监测指标为颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度，连续监测两天，根据工况每天监测3次。经两天监测，颗粒物最大值为0.524mg/m3，非甲烷总烃最大值为0.25mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值，颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3，非甲烷总烃浓度限值≤4.0mg/m3。臭气浓度最大值为10L（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14553-93）表1中二级标准（新改扩建），即臭气浓度≤20（无量纲）。
③噪声的产生及排放情况
本项目主要产噪设备为生产加工设备，如切割机、搅拌机、破碎机，项目采用低噪优质设备，噪声通过减振、距离衰减后，对周围环境影响小。 

厂界噪声监测：本次验收在厂界外1米的东面、西面、南面、北面共设4个监测点，连续监测2天，每天昼夜间各监测1次。经现场监测，该项目场界噪声昼间在54.2-59.2dB(A)，夜间在45.1-51.7dB(A)，达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准要求，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB (A)。
④固体废弃物的产生及排放情况
项目运营期产生的固体废物主要生产固废及生活垃圾。
·生产固废
项目管材切割过程中产生的边角废料，经统一收集后破碎后作为原料回用于生产，不外排。在成品包装过程中产生的废包装材料，集中收集后委托当地环卫部门统一处理，不外排。
·生活垃圾
项目有员工30人，产生的生活垃圾收集后运至工业园区垃圾收集站，由环卫部门清运处置，污水处理站产生的污泥委托环卫部门定期清运。
项目产生的固体废弃物均得到妥善处置，处置率为100%。
⑤环境管理检查
项目《环评》及管理部门批复等文件资料齐全，各项环保措施与主体工程同时建成，环保设施运转正常。环境管理规章制度能满足日常工作需要，环境管理措施基本落实，环保机构健全。企业在建设中基本落实了环评及批复的要求。在项目建设的各阶段，均执行了建设项目环境保护管理的相关法规和“三同时”制度，手续基本完备，满足环境管理的要求。
项目自立项到投入试运行的全过程，能够执行环保管理各项规章制度；落实环评及批复提出的环保对策措施和建议；设施运转正常；管理措施得当，符合国家有关规定和环保管理要求。根据验收管理规定，回用于绿化用水及外排废水达到相应标准要求限制；无组织排放的颗粒物、臭气浓度、非甲烷总烃达到相应标准要求限值；厂界噪声满足标准要求；固体废弃物已按照环评及批复中的对策措施进行了有效控制，各环保设施均正常稳定运行。
综上所述，该项目具备了项目竣工环境保护验收的条件，建议对该项目进行竣工环境保护验收。
（6）原有项目存在的环境问题
·由于大营河水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体要求，园区污水处理厂未投产建成，现有项目外排的生活污水对大营河水质造成影响。
·危废暂存间防渗措施不到位。



表1-8   昆明荣德福管材制造有限公司5000吨PP-R管材建设项目污染防治措施及落实情况对照表
	内容
序号
	环境影响报告及批复要求的环境保护措施
	环评变更报告及批复要求的环境保护措施
	落实情况
	备注

	1
	昆明荣德福管材制造有限公司年产5000吨PP-R管材建设项目位于富民工业园区大营五金建材产业园，占地面积17亩。建设内容为主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，年产5000吨PP-R管材。项目总投资2300万元（其中环保投资25万元）。
	昆明荣德福管材制造有限公司年产5000吨PP-R管材建设项目位于富民工业园区大营五金建材产业园，占地面积17亩。建设内容为主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，年产5000吨PP-R管材。项目总投资2600万元（其中环保投资21万元）。
	已落实。
昆明荣德福管材制造有限公司年产5000吨-PP-R管材建设项目位于富民工业园区大营五金建材产业园，占地面积17亩。建设内容为主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，年产5000吨PP-R管材。项目总投资2600万元，环保投资21万元。
	满足批复和环评要求

	2
	（1） 建设1个容积5m³的化粪池，1个容积2m³的隔油池、1套处理规模不小于5m³/d的污水处理设施。
（2） 委托有资质单位对污水处理设施进行设计、施工，确保污水处理设施的出水水质达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中城市绿化标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标准。
（3）废水不能进入园区污水处理厂时，生活污水经污水处理设施处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化标准后晴天回用于厂区绿化，剩余部分处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级A标后经园区市政污水管网排入大营河。废水能进入园区污水处理厂时，项目产生的生活污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（表4）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中A等级标准后排入园区市政污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。
	（1）建设1个容积5m³的化粪池，1个容积2m³的隔油池、1套处理规模不小于5m³/d的污水处理设施。
（2）委托有资质单位对污水处理设施进行设计、施工，确保污水处理设施的出水水质达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中城市绿化标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标准。
（3）废水不能进入园区污水处理厂时，生活污水经污水处理设施处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化标准后晴天回用于厂区绿化，剩余部分处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T18920-2002）（表1）一级A标后经园区市政污水管网排入大营河。废水能进入园区污水处理厂时，项目产生的生活污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（表4）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中A等级标准后排入园区市政污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。
	已落实。
（1） 项目设有一个容积10m³的化粪池，1个容积2m³的隔油池，一套处理规模为10m³/d的污水处理设施。
（2） 该项目云南昇景环保科技有限公司设计了污水处理设施，处理过的废水达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标准。
（3） 生活废水经污水处理设施达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化标准后晴天回用于厂区绿化，剩余部分处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T18920-2002）（表1）一级A标后经园区市政污水管网排入大营河。
	满足批复和环评要求

	3
	（1） 挤出工段安装集气罩及活性炭吸附装置，产生的非甲烷总烃经吸附效率为80%的活性炭吸附装置处理后通过15m高的排气筒排放。执行标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，非甲烷总烃排放浓度限值≤120mg/m³，最高允许排放速率10kg/h。
（2） 破碎工段安装除尘器除尘效率为99%的布袋除尘器，产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过高15m的排气筒排放。执行标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，“颗粒物（其他）”排放浓度限值≤120mg/m³，最高允许排放速率限值≤3.5kg/h。食堂安装油烟净化器，油烟经油烟净化器净化后通过排气筒排放，排气筒的设置应高于自身建筑物1.5米以上。执行标准《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中饮食业油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m³。
	（1） 产生的非甲烷总烃经加强通风后进入大气环境，经大气稀释扩散后排放。
（2） 产生的粉尘经布袋除尘器处理后全部进行收集利用，不设置排气筒，破碎粉尘不外排。
食堂安装油烟净化器，油烟经油烟净化器净化后通过排气筒排放，排气筒的设置应高于自身建筑物1.5米以上。执行标准《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中饮食业油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m³。
	已落实。
（1） 生产过程中注塑时加热温度控制在原料允许范围内，且加热在密闭式注塑机内进行，其产生的非甲烷总烃，呈无组织排放，车间通风条件较好，通过自然稀释扩散。
（2）在生产过程中切割、搅拌过程中产生少量的粉尘，切割过程中产生少量的边角料，经破碎机破碎后回用于生产，破碎过程中产生的粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后全部回用于生产，破碎粉尘不外排。
（3）本项目设有食堂，为60个工人提供三餐，食堂采用电磁炉等环保设备，烹饪时产生的油烟废气经昆明金炊旺厨房设备环保工程有限公司安装的油烟净化器排放。
	满足批复和环评要求

	4
	合理布局生产车间，并加强维护生产设备，使其保持良好的运行状态。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。
	合理布局生产车间，并加强维护生产设备，使其保持良好的运行状态。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。
	已落实。
本项目的噪声主要来源于设备产生的噪声，破碎机、切割机等设备运行产生的设备噪声，产生的噪声经过墙体隔声、减振措施、距离衰减；本次验收在项目厂界四周设监测点，经过两天监测，噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。
	满足批复和环评要求

	5
	（1） 管材切割过程中产生的边角废料统一收集破碎后作为原料回用于生产。
（2） 项目破碎工段产生的塑料粉尘经除尘效率为99%的布袋除尘器收集后作为原料再利用。
（3） 设置危废暂存间，活性炭属危废，统一收集后暂存于危废暂存间内交由有资质的单位处理。
（4）生活垃圾收集后委托当地环卫部门处置。固废处置率为100%。
	（1）项目管材切割过程中会产生一定量的边角废料，统一收集破碎后作为为原料回用于生产；
（2）破碎过程中产生的粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后全部回用于生产，破碎粉尘不外排；
（3）挤出工段加热过程中塑料受热分解会产生非甲烷总烃，该废气经加强通风后经大气稀释扩散后排放。
（4）生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门定期清运处置，处置率100%。
	已落实。
（1） 管材切割过程中产生的边角料统一收集后作为原料回用于生产，不外排。
（2） 破碎过程中产生的粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后全部回用于生产，破碎粉尘不外排；
（3） 该项目生产过程中未产生废活性炭；
生活垃圾经垃圾收集桶收集后委托环卫部门清运处置。
	满足批复和环评要求


二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况
	一、自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
1、地理位置
富民县地处滇中，位于云南省会昆明市西北部，属昆明市五区八县一市之一，县城距昆明23千米。富民县位于东经102°21′~102°47′，北纬25°08′~25°36′之间，海拔1455米至2817米。东临寻甸、嵩明两县，南接五华、西山两区，西与禄丰、武定两县接壤，北和禄劝县山水相连。东西宽44.2公里，南北长51.6公里，总面积993平方千米。自古为川藏、滇北入滇中重镇昆明之要津，素有“滇北锁匙”之称。
永定街道办事处位于昆明市西北部，地处富民县城（地理坐标为东经102°21'~ 102°47'，北纬25°08' ~25°36'），东邻散旦镇，南连西山区，西与西山区、禄丰县接壤，北靠罗免镇，面积152.6平方公里。
项目地理位置情况见图2-1。
2、周边环境现状
建设项目周围分布有：昆明鼎骏塑业有限公司、雷鸣双层罐（公司）、云南开怀环保科技有限公司、昆明友邦制冷设备有限公司、昆明涂鑫刚模制造有限公司、昆明和裕胶黏制品有限公司。
建设项目周边环境情况示意图见图2-2。












图2-2  建设周边情况示意图
3、地质、地形和地貌
富民县内山环如屏，中心出脉，地似辅车，地层出露较全。县境似不规则梯形，南高北底。境内盆岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%。最高点海拔2817米，最低点海拔1455米，相对高差1362米。
工业园区所在区域为丘陵区域，有一定的地势落差，园区成台阶形式布置，项目所在区域现为建设用地，地形较为平坦。
4、气候、气象
富民县内山环如屏，中心出脉，地似辅车，地层出露较全。县境似不规则梯形，南高北底。境内盆岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%。最高点海拔2817米，最低点海拔1455米，相对高差1362米。
工业园区所在区域为丘陵区域，有一定的地势落差，园区成台阶形式布置，项目所在区域现为建设用地，地形较为平坦。
5、水文
富民县境内河流有螳螂川、门前河（高桥河）、大营河及其支流新桥河和清水河、龙纳河、龙泉河、木板河等8条；源于境内的有高北河、马拉河、清罗河及天生桥河、新沙河、石板沟6条。境内河流的特点为：旱季水小清澈，雨季水大浑浊。
项目所在区域为螳螂川水系的汇水范围，螳螂川是滇池唯一出水河流，流经西山区海口、安宁市、富民县，禄劝县汇入金沙江，也是滇池出水口的纳污河流。螳螂川沿岸分布有村庄和农田，主要污染源为生活污水及部分居民倾倒的生活垃圾。螳螂川为劣Ⅴ类水体，目前河水主要用途为农田灌溉及一般景观要求。螳螂川富民县境内全场63.4公里，均宽65米，年入境水量86320万立方米，年均秒流量为27.73立方米，最大秒流量500立方米。
项目纳污河流为大营小河，大营小河为螳螂川支流，大营小河源于西山区沙朗湖，流经沙朗、李子坪、头村、二村、三村、完家村、沙锅村、大营、成器墩注入螳螂川，径流面积，在362km2，其支流新桥河长约6km，发源于西山瓦恭上禹都旬村，在东元村西汇入大营小河。大营小河在县境内长度12.2km，年入境水量6250*104m3，落差41m。年平均流量1.98m3/s。由于大营小河流经区域主要是山区和少量的农村，因此水质较好，从现场勘察来看，大营小河水质清澈透明。
6、植被、生物多样性
富民县主要属红壤地区，土壤主要有红壤土，紫色土和水稻土三种。项目区域内的土壤以红壤为主。
富民县境内林木资源有针叶林、阔叶林、灌木林和竹林四大类，分常绿和落叶两种，其自然植被以云南松和华山松林为主，又以云南松分布最为广泛。目前建设项目内主要有几棵人工种植的乔木和部分草本植物，植被覆盖率小，生物多样性比较单一。
建设项目所在区域为工业园区建设用地，主要动物有松鼠、麻雀等爬行动物和常见鸟类。
7、园区建设情况
富民工业园区大营五金建材产业园隶属于富民工业园区。规划总用地面积106.66公顷，其中建设用地100.18公顷，工业用地57.62公顷，占总用地的54.02%，于2011年5月正式启动开发。主要包括永康五金科技园（300亩）、仓储物流园（600亩）、建材园（500亩）三个专业化园区和园区配套公共租赁住房区（100亩）。大营五金建材产业园定位为：富民工业园区乃至昆明市重要的建材与机械加工产业基地和现代物流产业基地，是富民县实施园区规模化、专业化、整体开发、整体推进的建材、机械加工基地、是以新型建材加工、机械加工为支撑，打造集建材加工、机械加工、仓储、物流于一体的综合功能区。现已有24个项目签约入驻园区，项目总投资15.13亿元，其中亿元以上重点工业项目克林轻工、崛鑫工贸共2个，总投资5.5亿元。目前已有18个项目开工建设，其余6个项目正在开展项目前期工作，即将开工建设。该片区全部项目建成投产后年总产值可达18亿元以上，年上缴税收1亿元以上，解决就业5000人。



三、环境质量状况
	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

1环境空气质量现状
建设项目场址于富民工业园区大营五金建材产业园，属于工业、居住混合区，为环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095～2012）中二级标准。
根据《2017年度昆明市环境状况公报》：东川区、晋宁区、安宁市、嵩明县、石林县、富民县、宜良县、禄劝县、寻甸县共建有空气自功监测站9个(含1个参照点），按《环境空气质量标准》（GB3095～2012）评价，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度均达到二级标准，环境空气质量保持稳定，详见图3-1。
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图3-1     全市（富民）环境空气质量图
根据《富民县环境空气质量状况公报》，2018年3月15日富民县环境空气质量良，空气质量指数62，首要污染物为二氧化硫。
根据2018年4月昆明荣德福管材制造有限公司委托云南省核工业二0九地质大队编制完成了《昆明荣德福管材制造有限公司建设项目竣工环境保护验收监测表》，对无组织排放的非甲烷总烃进行了监测（监测期间，昆明荣德福管材制造有限公司PPR管材生产线及周围企业均正常营运），最大值为0.25mg/m3，小于《大气污染物综合排放标准详解》中确定的非甲烷总烃选用2mg/m3限值。
本项目地处昆明富民工业园区大营五金建材产业园，园区以机械加工、PVC管材为主，不属于大气污染严重的行业，由此判断富民工业园区大营五金建材产业园环境空气质量良好，可以满足环境空气质量二级标准要求。
2地表水质量现状
项目区内主要河流为大营河，系螳螂川支流。螳螂川属长江流域金沙江水系支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，项目所涉及螳螂川河段为“富民大桥—普渡河桥”河段Ⅳ，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体。
根据《2017年昆明环境状况公报》，项目所涉及的螳螂川富民大桥断面水质类别劣Ⅴ类，水质类别较上年（2016年）无变化，超标原因主要是螳螂川沿岸部分企业超标排污造成。
距离项目最近的大营河，为螳螂川支流，根据支流环境功能不低于下游河流功能区划的原则，大营河水功能区参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。
根据2017年4月富民县环境监测站常规监测数据，监测点位位于本项目上游约2.8km处，大营河水质情况详见表3-1。
表3-1    大营河水质现状
单位
m3/s

毫克/L

无量纲
监测项目
流量
COD

BOD5
氨氮
总磷
pH值
大营河水质现状
0.69

60.67

3.63

1.42

0.21

7.2

标准值（Ⅵ类）
--

30

6

1.5

0.3

6~9

达标情况
--

超标
达标
达标
达标
达标
超标倍数
--

1

--

--

--

--

根据表3-1可以看出，大营河水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体要求，主要超标项目为COD。
3声环境质量现状
本项目位于昆明富民工业园区大营五金建材产业园内，为昆明荣德福管材制造有限公司的闲置车间内，评价区域内声环境功能区划属于3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。
根据《2017年度昆明市环境状况公报》：各县(市)区区域环境噪声年平均等效声级为49.9-58.5分贝，达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)。与2016年相比，安宁市、富民县、呈贡区、晋宁区、寻甸县的区域声环境噪声等效声级总体下降，宜良县、石林县、禄劝县、篙明县的区域环境噪声等效声级总体上升，东川区区域环境噪声等效声级总体保持不变，详见图3-2。
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图3-2     全市（富民）区域环境噪声比较图
根据现场踏勘，建设项目周围的生产企业针对噪声污染源采取了相应的隔振、隔声、围墙、车间等防治措施。因此，本评价认为建设项目区域内声环境质量现状可满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类区标准要求。
4生态环境质量现状
据环评单位现场踏勘，项目用地为已建成的建设用地。其地面已经完成水泥硬化，项目用地范围无原生植被，地表仅有少量的人工种植的绿化植被分布。项目区周围分布云南及富民地区常见的桉树、柏树及低矮灌木，并间杂着少量杂草分布。
据调查，评价区域野生动物种类及数量均较少，仅现少量的鸟类、昆虫、啮齿类动物等分布，无大型野生动物出没。调查期间未发现国家及云南省规定保护的野生珍稀濒危动植物及云南省规定保护的古树名木。
此外根据环评单位现场踏勘，项目厂区及周边范围内无文物保护单位、自然保护区、水源保护地等需要特殊保护的区域，调查期间未发现国家及云南省规定保护的野生珍稀濒危动植物、云南省规定保护的古树名木及原生保护动植物。
总体来说，评价区域地表植被覆盖率一般，野生动物种类及数量均较少，无珍稀动植物种分布。
5主要环境保护目标
本项目位于富民工业园区大营五金建材产业园内，根据项目噪声影响特点，超过声源200m以外，噪声的影响轻微。根据环评单位现场踏勘，项目周围200m范围内没有居民居住区、医院、学校等声环境敏感点。因此，本评价不设声环境保护目标。
本项目环境保护目标见表3-2。
表3-2   建设项目主要环境保护目标一览表
保护对象
方位及距离
规模人数
环境要素
保护级别
富民大营公租房
居住区
西南面；875m

—

空气环境
空气环境执行：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
大营上村
南面；1200m

316户1064人
沙锅村
东南面；1100m

339户1215人
大营河
南面；1950m

—

地表水
环境
地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准



四、评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	1、环境质量标准：
1.1环境空气质量标准
（1）常规污染物大气环境质量标准
建设项目所在区域大气环境功能区划为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，具体见表4-1。
表4-1    GB3095－2012环境空气质量二级标准
污染物名称
TSP（μg/Nm3）
PM10（μg/Nm3）
PM2.5（μg/Nm3）
SO2（μg/Nm3）
NO2（μg/Nm3）
浓度限值
年平均
200

70

35

60

40

日平均
300

150

75

150

80

小时平均
900

450

225

500

200

注：PM10、PM2.5、TSP小时平均浓度值按该标准的日均浓度3倍考核。
（2）非甲烷总烃环境质量标准
我国目前没有指定非甲烷总烃的环境质量标准，非甲烷总烃按照中国环境科学出版社出版的原国家环境保护总局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》，具体第244页。原文如下：
由于我国目前没有“非甲烷总烃”的环境质量标准，美国的同类标准已废除，故我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，因此在制定本标准时选用2mg/m3作为计算依据。
因此，本项目非甲烷总烃选用2mg/m3作为评价依据。
1.2地表水环境
项目所在区域地表水体为大营河，为螳螂川支流，根据《云南省地表水环境功能区划（复审）》，大营河（在五华区沙朗乡又称沙朗河）从饮用水取水点至入螳螂川口功能为工业用水，水功能区划为Ⅳ类水体，标准值见表4-2。
表4-2   地表水环境质量标准    单位：mg/L
序号
项目
Ⅳ类
1

pH（无量纲）
6~9

2

DO（mg/L）
≥3

3

COD（mg/L）
≤30

4

BOD5（mg/L）
≤6

5

氨氮（NH3-N）
≤1.5

6

TP（mg/L）
≤0.3

7

总氮（mg/L）
≤1.5

1.3声环境
项目位于富民工业园区大营五金建材产业园，根据云南大学编制的《昆明富民工业园区总体规划（2010-2030年）》环境影响报告书，规划工业用地集中区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，本项目具体标准限值详见表4-3。
表4-3  声环境质量标准   单位：dB(A)
类  别
昼  间
夜  间
3类
65

55



	污
染
物
排
放
标
准
	1、大气污染物排放标准
1.1施工期
施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准无组织排放浓度监控限值。污染物排放标准见表4-4。
表4-4   大气污染物综合排放标准
标准类别
颗粒物（mg/m3）
二级标准
1.0（无组织排放浓度）
1.2营运期
·粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3。
·非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：无组织排放监控浓度限值≤4.0mg/m3。
·氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：无组织排放监控浓度限值≤0.2mg/m3。
·氯乙烯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：无组织排放监控浓度限值≤0.60mg/m3。
·臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554--93）二级标准：臭气浓度≤20（无量纲）。
2、废水污染物排放标准
（1）近期
项目生活污水主要依托于昆明荣德福管材制造有限公司已经建设完成，并正常使用的隔油池、化粪池及污水处理站，将生活污水处理达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化标准后晴天回用于厂区内部绿化和注塑冷却用水，详见表4-5。
表4-5   《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》绿化标准
项目
pH（无量纲）
COD

BOD5
SS

NH3-N

总磷
限值
6.0～9.0

—

≤20mg/L

—

≤20mg/L

—

项目
动植物油
色度
嗅
溶解性总固体
总氮（以N计）
总大肠菌群（个/L）
限值
—

≤30

无不快感
1000mg/L

—

3

（2）远期
项目项目没有生产废水的排放，少量生活污水经隔油池、生活污水沉淀池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 A级标准后进入富民工业园区大营五金建材产业园污水处理厂，执行GB/T 31962-2015 A级标准，详见表4-6。
表4-6  《污水排入城镇下水道水质标准》A级标准    单位：mg/l

项目
pH（无量纲）
CODcr
BOD5
SS

NH3-N

总磷
动植物油
日均值
6～9

500

350

400

45

8

100

3、噪声排放标准
3.1施工期
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），噪声限值见表4-7。
表4-7   建筑施工场界环境噪声排放限值             dB(A)
昼间
夜间
70

55

3.2营运期
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，噪声限值见表4-8。
表4-8        工业企业厂界环境噪声排放标准         dB(A)

类别
等效声级[dB(A)]

昼间
夜间
3类
65

55

4、固体废弃物
项目生产过程中机修废物属于危险废物，在项目内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）。


	总
量
控
制
指
标
	建议总量控制指标：
据该建设项目排污状况以及环保行政主管部门对总量控制的要求，提出总量控制指标。
1、废水
·近期
废水产生量：1476t/a，COD：0.66t/a，氨氮：0.1t/a，总磷：0.01t/a；
废水排放量：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，总磷：0t/a。
·远期
废水排放量：1476t/a，COD：0.53t/a，氨氮：0.059t/a，总磷：0.0083t/a。
2、固体废物：处置率100%。
3、非甲烷总烃排放量：345.33kg/a、聚乙烯排放总量：228kg/a。



五、建设项目工程分析
	工艺流程简述(图示)：
1、生产工艺简述
云南荣德福电缆有限公司利用昆明荣德福管材制造有限公司闲置厂房进行电线电缆的生产。根据云南荣德福电缆有限公司规划，项目年产各类型电线电缆共计6000km/a，详见表1-2。
建设项目主要产品为额定电压1KV和3KV挤包绝缘电力电缆、塑料绝缘控制电缆、布电线等4类产品，其主要生产工艺简述如下：
（1）额定电压1KV和3KV挤包绝缘电力电缆生产工艺
①电工园铜杆和铝杆通过连退铜大拉机进行线芯拉制后，然后再用框式绞线机或管式绞线机进行绞制、压型。
②根据产品型号，导线通过挤塑机包裹聚氯乙烯或交联聚乙烯绝缘料。挤塑机采用电加热，加热温度170℃左右。包裹了绝缘料的铜或铝导线经过冷却水槽的水冷却。冷却水槽的冷却水循环使用，定期补充新鲜水。
③铜或铝导线通过成缆机将填充绳、布袋进行成缆包带铠装，然后通过分支电缆专用护套成型机直接进行外护套的挤出。另外，部分产品需要再铠装上一层钢带然后再进入分支电缆专用护套成型机进行外护套的挤出。
④加工好的挤包绝缘电力电缆通过电线电缆火花实验机火花检验后，检验合格的产品，包装后入库待售。
生产工艺流程及污染工序见图5-1所示。

[image: image7]
图5-1   额定电压1KV和3KV挤包绝缘电力电缆生产工艺流程及污染工序
由挤包绝缘电力电缆生产工艺图5-1可知，该工艺中主要污染是连退铜大拉机、绞线机和挤塑机工作过程中的机械噪声、挤塑机产生的有机废气以及拉丝过程产生的少量废铜削、废铝削以及废拉丝油和废乳化液。
2、塑料绝缘控制电缆生产工艺
①将拉制好的铜单线通过绞线机进行线芯绞制。绞制好的铜单线通过挤塑机包裹聚氯乙烯绝缘料。包裹了聚氯乙烯绝缘材料导线通过成缆机包上填充绳、布袋。然后通过挤塑机直接进行外护套挤出。另外，根据产品需求，部分产品在铠装机上进行钢带铠装后再送至挤塑机进行外护套挤出。挤塑机出来导线全部需要在冷却水槽内冷却，冷却水循环使用不外排，只需定期补充新鲜水。
②加工好的塑料绝缘控制电缆通过电线电缆火花实验机火花检验后，检验合格的产品，包装后入库待售。
生产工艺流程及污染工序见图5-2所示。

[image: image8]
图5-2  塑料绝缘控制电缆生产工艺流程及污染工序
由图5-2塑料绝缘控制电缆生产工艺可知，该工艺中主要污染是绞线机、挤塑机和成揽机工作过程中产生的机械噪声、挤塑机产生的有机废气。
3、布电线生产工艺
将电工圆铝杆经拉丝机拉制为一定尺寸的铝丝，然后将外购的镀锌钢线和铝丝通过绞线机绞制即为成品。成品通过电线电缆火花实验机进行火花检验，检验合格的产品包装后入库待售。
生产工艺流程及污染工序见图5-3所示。

[image: image9]
图5-3布电线生产工艺流程及污染工序
由图5-3生产工艺可知，拉丝机、绞线机工作时产生的噪声，拉丝机产生的废拉丝油及少量的包装废料。
4、项目用水量
（1）生产用水
建设项目生产用水主要是挤塑和成缆工艺冷却补充水，用量为3m3/d、900m3/a。
（2）生活用水
·生活用水量
项目劳动定员20人，由建设单位从现有劳动定员内抽调。职工在厂内食宿。职工水用水主要是清洁（洗手等）及食堂备餐等过程，用水系数按120kg/d·人核算，得到职工用水量为2.4t/d、720t/a。其中，食堂备餐用水系数为20kg/d·人，用水量为0.4t/d；清洁（洗手等）等用水系数为100kg/d·人，用水量为2t/d。
（3）绿化用水
绿化用水率按每天每平方米3L计，项目绿化面积2000m2，则晴天（按150d/a计）绿化总用水量为6m3/d、900m3/a。
（4）污水产生和排放
挤塑和成缆工艺水全部回用。因此，没有生产废水的排放。
本项目生活用水量2.4t/d，污水产生系数按0.85核算，生活污水产生量为2.04t/d（其中，食堂废水为0.34t/d、清洁废水为1.7t/d）、612t/a。
项目用水及废水产生情况见表5-1。
表5-1          项目用水量及废水产生情况
项目（近期）
日用水量
(m3/d)

年用水量
(m3/a)

排污系数
日产废水量(m3/d)

年产废水量
(m3/a)

冷却补充水（新建水+处理后的生活污水）
3

900

--

0

0

生活用水
2.4

720

0.85

2.04（0）
612（0）
绿化用水（含经处理后的生活污水2.04m3/d和新鲜水3.96m3/d）
晴天
6

900

--

0

0

雨天
0

0

总计
晴天
11.4

1710

—

2.04（0）
612（0）
雨天
5.4

810

项目（远期）
日用水量
(m3/d)

年用水量
(m3/a)

排污系数
日产废水量(m3/d)

年产废水量
(m3/a)

冷却补充水（新建水+处理后的生活污水）
3

900

--

0

0

生活用水
2.4

720

0.85

2.04

612

绿化用水（使用新鲜水）
晴天
6

900

--

0

0

雨天
0

0

总计
晴天
11.4

1710

—

2.04

612

雨天
5.4

810

注：·年降雨天数按150天计。
   ·（）括号内数字为近期生活污水的排放量。
根据计算，本项目废水产生量为2.04m3/d、612t/a。项目内综合污水中的主要污染物为COD、SS、动植物油、NH3-N、总磷。根据同类项目类比分析可知，污染物产生浓度约为COD450mg/L、BOD5240mg/L、氨氮70mg/L、总磷7mg/L、动植物油1mg/L 、SS300mg/L。
富民工业园区大营五金建材产业园拟规划建设一座污水处理厂，污水处理厂建成后园区内的污水统一进入园区污水处理厂处理，现污水处理厂正在筹备建设中。
项目建设场址位于富民工业园区大营五金建材产业园内，项目产生的污水属于园区污水处理厂的接纳范围，当园区污水处理厂建成后，届时本项目污水可排入园区污水处理厂进行处理。
因此，项目污水根据污水处理厂建成前、后排放分近期和远期两种情况，具体如下：
·近期
项目产生的生活污水经昆明荣德福管材制造有限公司已建成并正常使用的化粪池、隔油池及污水处理设施处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用  城市杂用水水质》城市绿化标准后晴天回用于厂区绿化。
·远期
项目产生的生活污水经昆明荣德福管材制造有限公司已建成并正常使用的隔油池、化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 A级标准后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。
主要污染物的排放情况
一、施工期工序及污染因素分析
项目利用昆明荣德福管材制造有限公司闲置厂房进行建设，施工期主要是设备基础施工、设备安装、设备调试，污染因子包括废气、噪声、固体废物及废水等。
1、施工废气
施工期废气主要为施工扬尘，切割、焊接烟气、和汽车尾气。
①施工扬尘
昆明荣德福管材制造有限公司闲置厂房地坪已进行了硬化，设备基础施工主要使用电钻、电锤等施工工具，在使用电钻、电锤进行基础施工时产生颗粒物，属于无组织排放。由于施工在厂房内的无风条件下进行，颗粒物无组织排放强度不大，经建筑物阻隔，扩散至厂房外的颗粒物数量小。
②切割、焊接烟气
安装材料切割、焊接使用切割机、电焊机等施工机械，因此有切割、焊接烟气产生。主要污染物为烟尘、二氧化碳等，呈无组织排放。
本项目切割、焊接工程量不大，切割、焊接烟气产生量有限。
③汽车尾气
汽车运输时所排放尾气，主要污染物为烟尘、氮氧化物、一氧化碳等，对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于本项目在已建成的厂房年施工，无土建工程，因此运输量和产生的汽车尾气排放量有限。
2、施工废水
施工期废水是设备安装人员的少量生活废水。
整个施工期共有设备安装人员约10人，安装时间共20天，按人均用水量10L/d及排污系数0.9计算，则生活废水产生量为1.8t。
设备安装人员洗手利用车间外昆明荣德福管材制造有限公司生活区现有公厕，生活废水则产生于该公厕和食堂内，经过厂区现有的隔油池、化粪池和污水处理设施处理达《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化标准后晴天回用于厂区绿化。
3、声环境
噪声主要来自于电钻、电锤、切割机、电焊机、安装机械等作业噪声，噪声强度在80-95dB（A）之间。
4、固体废弃物
施工期固体废物主要为设备安装产生的包装材料、钢铁、塑料安装边角废料等，这部分固体废物属于可回收废物，施工中收集后外售综合利用。此外、设备基础施工产生少量混凝土结块。
施工人员产生的生活垃圾依托现有处理设施处置，不会污染环境。
二、运营期主要污染物排放情况
根据项目的工艺流程分析，在生产过程中产生的污染因子主要是有机废气、生活废水、噪声和固体废弃物。
1、废水
建设项目在运营期间，主要用水环节为生产用水、办公生活用水和绿化用水。
（1）生产废水
建设项目生产车间清洁不需要水冲。因此，建设项目内不产生生产车间清洁废水。生产用水主要为挤塑和成缆工序结束后对电线电缆进线冷却的冷却水。建设项目区设置冷却塔，采用自然通风进行冷却。该部分水循环使用，不外排。
挤塑后导线需要在冷却水槽内进行水冷。水槽中冷却水循环使用，不外排。建设项目系统保有水量30.0m3，挤塑和成缆工艺日需补充新鲜水3t/d。
（2）办公生活污水
项目建设场址位于富民工业园区大营五金建材产业园内，项目产生的污水属于园区污水处理厂的接纳范围，当园区污水处理厂建成后，届时本项目污水可排入园区污水处理厂进行处理。
因此，项目污水根据污水处理厂建成前、后排放分近期和远期两种情况，具体如下：
·近期
根据水平衡计算，项目近期污水产生量为612t/a、回用量为612t/a、排放量为0t/a，详见表5-2。
表5-2  项目近期污水污染物产排情况一览表
废水产生量（t/a）
污染物
名称
治理前
治理后
浓度（mg/L）
产生量
（t/a）
浓度（mg/L）
排放量
（t/a）
产生量：612

回用量：612

排放量：0

COD

450

0.28

50

0

BOD5
240

0.15

10

0

SS

300

0.18

10

0

NH3－N

70

0.043

5

0

总磷
7

0.0043

0.5

0

·远期
根据水平衡计算，项目远期污水产生量为612t/a、排放量为612t/a，详见表5-3。
表5-3  项目远期污水污染物产排情况一览表
废水产生量（t/a）
污染物
名称
治理前
治理后
浓度（mg/L）
产生量
（t/a）
浓度（mg/L）
排放量
（t/a）
产生量：612

排放量：612

COD

450

0.28

360

0.22

BOD5
240

0.15

192

0.12

SS

300

0.18

240

0.15

NH3－N

70

0.043

40

0.025

总磷
7

0.0043

5.6

0.0034

2、废气
（1）生产废气
①有机废气
根据建设项目产品型号需要，其分别使用聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘料和低烟无卤料绝缘料作为绝缘材料。其中，以聚氯乙烯为主。建设项目使用的绝缘材料均为热塑性树脂，具有加热软化、冷却硬化的特性。在加工过程中不发生化学反应。聚氯乙烯在热解过程中，由于分子间的剪切挤压会发生断链、分解、产生游离单体废气—氯乙烯、氯化氢单体等有机废气。由于塑料加热成型过程产生的废气成分较为复杂，故本次环评将主要监控因子归为非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯等。
根据GB/T8815-2008《中华人民共和国国家标准  电线电缆用软聚氯乙烯塑料》，JR-70聚氯乙烯料热损失率≤20g/m2（试验用聚氯乙烯塑料厚95mm）、210.53g/m3（JR-70聚氯乙烯塑料密度：1.39）、151.46g/t，建设项目年使用聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘料和低烟无卤料绝缘料共计2850t，则建设项目年产生非甲烷总烃量为431.66kg。
根据福州市疾病预防控制中心林华影，林瑶，张伟，张琼等4人采用气相色谱一质谱法对聚氯乙烯加热时候（加热温度＜250°C），加热时间为1~2h（远远大于建设项目注塑和挤出工序的受热时间），分解最多的产物分别为：乙烯、氯化氢、一氯甲烷、氯乙烯、二氯乙烯、二氯甲烷、四氯化碳、三氯甲烷、二氯乙烷、苯、三氯乙烯、甲苯、四氯乙烯、苯乙烯，不同温度下聚氯乙烯加热分解产物浓度详见图5-6。
从图5-6可以看出，在170°C时，聚氯乙烯加热分解的主要产物为：乙烯、氯化氢、一氯甲烷、氯乙烯、二氯乙烯、二氯甲烷、四氯化碳、三氯甲烷、二氯乙烷、苯、三氯乙烯、甲苯、四氯乙烯。由此判断，在聚氯乙烯加热时产生的聚氯乙烯量很少。因此，建设项目聚氯乙烯的产生率按照原料量的0.01%计，则聚乙烯产生量为285kg/a。
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图5-6  不同温度下聚氯乙烯加热分解产物浓度图
为避免PVC加热过程分解产生氯化氢，建设项目使用的PVC原料已经由生产企业加入了稳定剂，稳定剂可以捕获PVC分解出的氯化氢，从而抑制氯化氢对分解反应所引起的催化作用，为此，PVC加工过程产生的氯化氢极少。建设项目生产过程中产生的非甲烷总烃、氯化氢、聚乙烯等废气通过厂房的抽排风机以无组织形式排放。
本评价认为，建设单位应在车间排风口设置活性炭，对无组织排放的有机废气进行吸附，进一步减少有机废气的产生和排放。活性炭吸附率安20%考虑，则建设项目非甲烷总烃排放量为345.33kg/a、聚乙烯排放量为228kg/a。
②异味（臭气）
PVC在受热过程分解的非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯等有机物会散发出异味，呈无组织排放，加工设备附近异味浓度较高，经厂房通风换气，大气扩散等处理。
此外，建设项目产品喷墨打码工序使用油墨，油墨中的溶剂为酮类，因喷墨打码后油墨中酮类溶剂的挥发，也有一定量的异味产生，呈车间内无组织排放。但由于建设项目喷墨打码工艺油墨的用量不大，故因油墨中酮类溶剂挥发所产生的异味也不大。
本项目PVC受热产生的有机废气（主要是：非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯等）呈无组织排放，经厂房通风换气排除厂房外，最终，通过大气进一步稀释扩散后外排。
③拉丝粉尘
建设项目拉丝工序，会有少量的氧化皮粉尘产生。
根据建设单位原有项目生产经验，绝大部分的拉丝碎屑被乳化液带走，仅有少量的拉丝粉尘，这部分粉尘通过车间隔挡、自然扩散后呈无组织形式外排。
④食堂油烟
建设项目劳动定员在厂区食堂内就餐，本项目食堂主要依托于昆明荣德福管材制造有限公司已经建设完成的食堂。食堂主要使用电能和液化气等清洁能源，厨房备餐会产生少量的油烟废气。食堂烹饪过程产生的燃气废气和油烟废气经灶具上方的集气罩收集，通过油烟净化器处理后排放。
⑤汽车尾气
项目厂区车辆运输过程中会产生汽车尾气，通过大气扩散，植物吸附外排。
3、噪声
噪声主要来自生产车间机械动力设备，如拉丝机，绞股机等。建设项目生产设备均放置在车间内，通过墙体隔档、车间内距离衰减下可以降低10～15dB（A），因此隔声后噪声源在车间外的噪声值为55-70dB（A），其噪声源强见表5-4。
表5-4  建设项目生产车间主要噪声源强
名        称
拉丝机
绞线机
成缆机
挤塑机
噪声源强（dB）
（距设备1m处）
88-95
85-88

76-77

70-80

4、固体废弃物
（1）一般固体废物
建设项目生产过程中废铜丝、铜屑、铝丝、铝屑边角料产生量约为37t/a，企业统一收集后向购买方“以旧换新（废铜置换新铜）”。
建设项目在挤绝缘、挤护套过程中，有少量废料产生，按原料量的0.1％计，原料用量约为2850t/a，约为2.85t/a，废料重新加热熔融后回收再利用。
建设项目车间内的包装废弃材料产生量约4t/a，堆放于厂区内定期有专人送废品收购站销售。
建设项目的生活垃圾按每人排放1kg/d计算，建设项目劳动定员20人，则每天生活垃圾的产生量20kg，年产生生活垃圾6t。
（2）危险废物
①铝拉丝废油
建设项目在拉丝过程中须用润滑剂防止铝丝、铜丝的氧化。铝丝拉制过程中用铝拉丝油作为润滑剂，铝拉丝废油的产生量约为0.2t/a，属于危险废物，类别为HW08废矿物油、废物代码：900-214-08。
②废乳化液
铜丝拉制过程中用乳化液作为润滑剂，一到两年更换一次，废乳化液的产生量约为0.5t/a，属于危险废物，类别为HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、废物代码：900-007-09。乳化液是一种一定浓度的盐水，是将肥皂从原混合液中分离出来的一种溶液，其主要成分是硬脂酸钠和甘油的混合物，呈碱性。根据使用情况6~9个月更换一次。
硬脂酸钠和甘油的性质见表5-5、5-6。
表5-5   硬脂酸钠性质一览表
名称
硬脂酸钠
物理化学性质
白色粉末，微溶于冷水，能迅速溶于热水，很浓的热皂液放冷后不结晶。具有优良的乳化，渗透和去污力。熔点149—155℃、相对密度1.08。可用作洗涤行业去污洗涤剂，皮革工业皮革加油的乳化剂，铬鞣干坯革回软的助软剂，电镀工业的乳化渗透剂以及用于牙膏制造。在水中呈碱性。
爆炸性
非爆炸性物质。
急性毒性
非急性毒性物质。
表5-6   甘油性质一览表
名称
甘油
物理化学性质
无色无臭而有甜味的粘稠性液体。可与水以任何比例混溶，能降低水的冰点。有极大的吸湿性。稍溶于乙醇和乙醚，不溶于氯防。沸点(℃)：182(2.7KPa)、相对密度(水=1)：1.26。用于制造硝化甘油、醇酸树脂和酯胶等，用作飞机和汽车液化染料的抗冻剂、玻璃纸的增塑剂、以及化妆品、皮革、烟草、纺织品的吸湿剂等。甘油和硝酸反应得三硝酸甘油酯，这是治疗心绞痛的急救药物。
爆炸性
非爆炸性物质。
急性毒性
非急性毒性物质。
废乳化液为《国家危险废物名录（2008）》明文规定为危险废物，主要成分为机械油、表面活性剂、可溶性有机物和固体悬浮物等，呈乳白色，据调查，乳化液水质CODCr 20000mg/L，BOD5 9000～18000mg/L，石油类10000mg/L。
③废机油
项目在对机械设备的维修和养护过程会产生少量的废机油，产生量约为100kg/a。对照《国家危险废物名录》2016版，属于危险废物，类别为HW08废矿物油、废物代码：900-214-08。
依据《昆明市危险废物污染防治办法》，危险废物的产生单位应当委托有危险废物经营许可证的单位进行处置。禁止擅自倾倒、堆放危险废物。项目运行后，对废拉丝油、废乳化液和废机油进行安全收集并分类暂存于符合国家有关危险废物包装要求的容器内，并委有资质的的单位收集、处置。
④废活性炭
对照《国家危险废物名录》2016版，以下行业中产生的废活性炭属于危险废物：
·267-002-15含爆炸品废水处理过程中产生的废活性炭；
·772-005-18固体废物焚烧过程中废气处理产生的废活性炭；
·261-053-29水银电解槽法生产氯气过程中产生的废活性炭；
·265-001-29氯乙烯生产过程中含汞废水处理产生的废活性炭；
·265-002-29氯乙烯生产过程中吸附汞产生的废活性炭
·384-003-29含汞电池生产过程中产生的含汞废浆层纸、含汞废锌膏、含汞废活性炭和废水处理污泥；
·387-001-29含汞电光源生产过程中产生的废荧光粉和废活性炭；
·900-452-29含汞废水处理过程中产生的废树脂、废活性炭和污泥；
·900-039-49化工行业生产过程中产生的废活性炭；
·900-404-06工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂、900-402-06工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的有毒有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮，900-401-06中所列废物再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质
·900-402-06工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的有毒有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮，900-402-06和900-404-06中所列废物再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质。
建设项目废活性炭用于吸附电线、电缆生产过程中产生的有机废气，产生量很小且不属于《国家危险废物名录》2016版中定义的危险废物。因此，可由生产厂家回收。
（3）危险废物储存、处置要求
①根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求危险废物处置间需满足以下要求：
·危险废物贮存场、处置场必须符合国家规定标准，配套防火器材、要求废机油桶防渗漏。
·储存室均需要设置照明措施。
·储存室地面必须进行硬化地面，且表面无裂痕。
·储存室周围设置截排水沟。
②储存容器的要求
·项目铝拉丝废油、废机油、废乳化液收集桶需采用符合标准的专用收集桶。
·铝拉丝废油、废机油、废乳化液收集桶及材质要满足相应强度需求。
·铝拉丝废油、废机油、废乳化液收集桶必须完好无损桶内容器材质与要与机油互不相容。
·铝拉丝废油、废机油、废乳化液收集桶均为封闭收集。
·铝拉丝废油、废机油、废乳化液收集桶内顶部与机油表面之间保留100mm以上空间。
·铝拉丝废油、废机油、废乳化液收集桶外必须贴上危险废物标签。
③储存措施要求
·厂方应每一次都对回收的铝拉丝废油、废机油、废乳化液进行记录，记录内容包括：废物名称、来源、数量、特性和收集容器的类别、如室日期、存放地点、出室时间以及回收单位名称等。
·定期检查铝拉丝废油、废机油、废乳化液收集桶有无破漏、渗漏和污染，发现破损，应及时采取措施清理更换。
④机油储存运行管理要求
·铝拉丝废油、废机油、废乳化液每个收集桶之间必须留有搬运通道。
·铝拉丝废油、废机油、废乳化液不能混合装在同一个收集桶内。
·铝拉丝废油、废机油、废乳化液进桶必须检验，确保收集桶外标签与储存危废一致。
·进入铝拉丝废油、废机油、废乳化液收集桶储存室的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。
5、原有项目存在的环境问题及“以新带老”措施
（1）原有项目存在的环境问题
·由于大营河水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体要求，园区污水处理厂未投产建成，现有项目外排的生活污水对大营河水质造成影响。
·危废暂存间防渗措施不到位。
    （2）“以新带老”措施
  ·处理后的生活污水全部回用于厂区绿化及注塑和挤塑冷却用水。
  ·对危废暂存间基础进行防渗。
6、建设项目完成后的“三本帐”
项目建设完成后，将导致该区域“三废”排放（产生）发生少量变化，具体情况见表5-7。
7、建设项目完成后建设单位水平衡
建设项目完成后建设单位水平衡图详见图5-4、5-5。



六、项目主要污染物产生及预计排放情况
单位：废气         mg/标m3
废水         mg/L

噪声         dB(A)

	内容
类型
	排放源
	污染物
	处  理  前
	处  理  后

	
	
	
	产生浓度
	产生量
(t/a)
	排放浓度
	排放量
(t/a)

	大
气
污
染
物
	施工期
	粉尘
	不定量
	不定量

	
	
	废气
	不定量
	不定量

	
	营运期生产过程
	非甲烷总烃
	/
	431.66kg/a
	≤4.0mg/m3
	345.33kg/a

	
	
	氯化氢
	/
	少量
	≤0.2mg/m3
	少量

	
	
	聚乙烯
	/
	285kg/a
	≤0.6mg/m3
	228kg/a

	
	
	异味
	/
	少量
	≤20
	少量

	
	
	拉丝粉尘
	/
	少量
	≤1.0mg/m3
	少量

	
	营运期食堂
	油烟废气
	/
	少量
	≤2.0mg/m3
	少量

	水
污
染
物
	施工期
	施工废水
	少量
	经昆明荣德福管材制造有限公司已建成并正常使用的化粪池、隔油池及污水处理设施处理达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化标准后晴天回用于厂区绿化。

	
	
	施工人员生活污水
	废水量
	1.8m3
	

	
	营运期污、废水（近期）
	项目
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放量

	
	
	污水量
	--
	612
	--
	0

	
	
	COD
	450
	0.28
	50
	0

	
	
	BOD5
	240
	0.15
	10
	0

	
	
	SS
	300
	0.18
	10
	0

	
	
	NH3－N
	70
	0.043
	5
	0

	
	
	总磷
	7
	0.0043
	0.5
	0

	
	营运期污、废水（远期）
	污水量
	--
	612
	--
	612

	
	
	COD
	450
	0.28
	360
	0.22

	
	
	BOD5
	240
	0.15
	192
	0.12

	
	
	SS
	300
	0.18
	240
	0.15

	
	
	NH3－N
	70
	0.043
	40
	0.025

	
	
	总磷
	7
	0.0043
	5.6
	0.0034

	固
体
废
物
	施工期
	生活垃圾
	少量
	及时收集，并由当地环卫部门统一收集处理

	
	营运期一般
固废
	废铜丝、铝丝
	/
	37
	/
	0

	
	
	废塑料
	/
	2.85
	/
	0

	
	
	废包装材料
	/
	4
	/
	0

	
	
	生活垃圾
	/
	6
	/
	0

	
	
	废活性炭
	/
	少量
	/
	0

	
	危险
固废
	废拉丝油
	/
	0.2
	/
	0

	
	
	废乳化液
	/
	0.5
	/
	0

	
	
	废机油
	/
	0.1
	/
	0

	噪声
	施工期设备
	噪声
	70~90
	场界65~75

	
	营运期设备
	噪声
	55-70
	Leq昼间≤65dB(A),

夜间≤55dB(A)；

	主要生态影响（不够时可附另页）
营运期有“三废”产生，其排放量都不大，且针对每种污染物都有相应的治理方案，使其能做到达标外排，对环境的负面影响是微弱的。


	一、施工期环境影响简要分析
本项目利用昆明荣德福管材制造有限公司厂区内闲置标准厂房，厂房内地面已完成水泥硬化，施工期工作仅为设备安装，设备运入车间安装调试即可，不涉及土建工程。
1废水环境影响分析
施工期废水是设备安装人员的少量生活废水（洗手废水、备餐废水）。
整个施工期设备安装人员生活废水产生量为1.8t。设备安装人员洗手利用车间外20m的昆明荣德福管材制造有限公司生活区现有公厕，经过厂区现有的化粪池、污水处理设施处理达《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化标准后晴天回用于厂区绿化。
因此，对区域地表水：大营河影响不大。
2废气环境影响分析
施工期废气是设备安装切割及焊接烟气、粉尘及运输车辆排放的尾气。
1 施工扬尘
昆明荣德福管材制造有限公司闲置的标准厂房地坪已进行了硬化，设备基础施工主要使用电钻、电锤等施工工具，在使用电钻、电锤进行基础施工时产生颗粒物，属于无组织排放。
由于施工在厂房内的无风条件下进行，颗粒物无组织排放强度不大，经建筑物阻隔，扩散至厂房外的颗粒物数量小。
2 切割、焊接烟气
安装材料切割、焊接使用切割机、电焊机等施工机械，因此有切割、焊接烟气产生。主要污染物为烟尘、二氧化碳等，呈无组织排放。
本项目切割、焊接工程量不大，设备安装时间仅一个月，切割、焊接烟气产生量有限，对外环境的影响轻微。
③汽车尾气
汽车尾气的主要污染物为：NOx、CO，为无组织排放，具有临时性和短暂性。本项目使用符合昆明市机动车辆达标排放控制要求的车辆进行设备运输，尾气可达标排放，故运输车辆尾气中污染物的排放量不大。
汽车尾气的空气污染是短时的，待车辆离开后污染随之消失，大气环境质量即可恢复到原来的水平。
3噪声环境影响分析
施工期噪声是设备安装、运输车辆噪声。
设备安装噪声主要来自于电钻、电锤、切割机、电焊机、安装机械等作业噪声，噪声强度在80-95dB（A）之间。由于设备安装在标准厂房内进行，经建筑物隔声后，对外环境的影响不大，加之设备安装时间不长，因此对声焊接的影响小。
设备运输车辆噪声源强为75dB（A），本项目减轻车辆噪声影响的降噪措施为设备运输车辆仅白天进出场区进行设备运输，且低速慢行、禁鸣喇叭。
车辆噪声是非常短暂的，运输车辆熄火停车或离开时其影响就会结束。
4固体废物环境影响分析
施工期固体废物是设备的废弃包装和设备安装人员的生活垃圾。
施工期固体废物主要为设备安装产生的包装材料、钢铁、塑料安装边角废料等，这部分固体废物属于可回收废物，施工中收集后外售，可以得到综合利用，对环境的影响轻微。
施工中产生的数量水泥结块等少量建筑垃圾按生活垃圾处置后，对环境的影响不大。
整个施工期设备安装人员生活垃圾产生量约为0.03t，统一收集在垃圾桶内清运至垃圾集中待处理区域，最终由园区环卫部门外运处置，对环境的影响小。
综上所述，项目施工期对大气、地表水、声环境的影响不大，固体废物处置率达到100%。由于本项目施工工程量不大、施工时间不长，且对环境的影响随设备安装完毕而消失，属于短时可恢复影响。因此，对环境的影响可以接受。
二、营运期环境影响分析
1.地表水评价等级的确定
根据《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ2.3-2018）中的相关规定，分级依据见表7-1。
表7-1   项目地表水环境影响评价等级划分表
评价等级
判定依据
排放方式
废水排放量Q/（m3/d）；水污染物水污染物当量W/（无量纲）
一级
直接排放
Q≥2000或W≥600000

二级
直接排放
其他
三级A

直接排放
Q＜200且W＜6000

三级B

间接排放
——

注1：水污染当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参见间接排放，定为三级B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。
本项目运营期近期产生的各项废水经收集处理后全部回用不外排，符合表7-1中“注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。”因此，确定本项目近期地表水环境影响等级为三级B。
本项目远期生产废水全部回用，生活污水经处理后排入污水处理厂。《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ2.3-2018）并未明确污废水间接排放的评价等级。由于项目远期污废水排入污水处理厂，各污染物指标全部纳入污水处理厂考核。因此，本项目远期地表水环境影响等级按照三级B考虑。
2、水环境影响分析
（1）项目生活污水依托昆明荣德福管材制造有限公司已建化粪池和隔油池及污水处理设施预处理可行性分析。
根据《昆明荣德福管材制造有限公司建设项目竣工环境保护验收监测表》和环评单位现场踏勘及建设单位提供资料，昆明荣德福管材制造有限公司已建了一个容积为10m3的化粪池和一个容积为2m3的隔油池及1套处理能力为10m3/d的污水处理设施。
根据《昆明荣德福管材制造有限公司建设项目竣工环境保护验收监测表》，昆明荣德福管材制造有限公司现有劳动定员办公废水产生量为0.96m3/d、本项目办公废水产生量为1.7m3/d，总生活污水量为2.66m3/d。昆明荣德福管材制造有限公司已建的化粪池容积为10m3，可以满足总生活污水约90.23h的水力停留时间。化粪池处理清洗废水只要满足12h以上的水力停留时间即可达到预处理效果。
因此，建设项目清洗废水依托昆明荣德福管材制造有限公司已建的化粪池预处理可行。
根据《昆明荣德福管材制造有限公司建设项目竣工环境保护验收监测表》，昆明荣德福管材制造有限公司现有劳动定员食堂废水产生量为1.92m3/d，本项目食堂废水产生量为0.34m3/d，总生活污水量为2.26m3/d。昆明荣德福管材制造有限公司已建的隔油池容积为2m3，可以满足总食堂备餐废水约21.24h的水力停留时间。隔油池处理食堂备餐废水只要满足12h以上的水力停留时间即可达到预处理效果。
因此，建设项目食堂备餐废水依托昆明荣德福管材制造有限公司已建的隔油池预处理可行。
根据《昆明荣德福管材制造有限公司建设项目竣工环境保护验收监测表》，昆明荣德福管材制造有限公司已建的污水处理设施处理能力为10m3/d，出水水质满足《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级A标及GB/T19923—2005《城市污水再生利用 工业用水水质》工艺和产品用水标准。
昆明荣德福管材制造有限公司进入污水处理设施的污、废水总量为2.88m3/d、本项目为2.04m3/d，总污废水量为4.92m3/d，远小于昆明荣德福管材制造有限公司已建的污水处理设施10m3/d的处理能力。
因此，建设项目污、废水依托昆明荣德福管材制造有限公司已建的污水处理设施处理可行。
（2）近期地表水环境影响分析
本项目生活污水产生量2.04m3/d、612m3/a。由于富民工业园区大营五金建材产业园污水处厂正在筹备建设中，目前尚未投入使用，何时投产尚不确定。建设单位现有劳动定员产生的污废水量为2.88m3/d，本项目和建设单位现有劳动定员产生污废水总量为4.92m3/d。
    根据工程分析可知，建设单位绿化需水量为6m3/d、900m3/a，本项目冷却不冲水量为3m3/d、900m3/a，合计需水量9m3/d、1800m3/a。本项目和建设单位现有劳动定员产生的污水量为4.92m3/d、1476m3/a，小于建设单位绿化需水量和本项目冷却补充水量。根据调查，建设项目区域连续降雨时间为8d，建设单位生活污水处理站配套有28m3的调节池，建设单位每天回用于绿化的生活污水量为2.8m3/d（含本项目2.04m3/d及建设单位现有劳动定员产生的部分0.76m3/d，剩余2.12m3/d作为本项目冷却补充水使用）建设项目生活污水10d的临时储存需求。因此，建设项目生活污水晴天能够全部回用于绿化、雨天临时储存不外排。
近期在富民工业园区大营五金建材产业园区污水处厂投产前，采取自建污水处理站处理生活污水的情况下，对地表水大营河的影响轻微。
（3）远期地表水环境影响分析
根据富民工业园区管委会提供资料，富民工业园区大营五金建材产业园区排水采用雨污分流制，目前园区已完成了雨污分流管道铺设。远期待园区污水处理厂投产后，本项目生活污水可以排入园区污水处理厂实现达标排放，对地表水大营河的影响轻微。
2环境空气影响简要分析
（1）有机废气（非甲烷总烃）
根据建设项目产品型号需要，其分别使用聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘料和低烟无卤料绝缘料作为绝缘材料。其中，以聚氯乙烯为主。建设项目使用的绝缘材料均为热塑性树脂，具有加热软化、冷却硬化的特性。在加工过程中不发生化学反应。聚氯乙烯在热解过程中，由于分子间的剪切挤压会发生断链、分解、产生游离单体废气—氯乙烯、氯化氢单体等有机废气。由于塑料加热成型过程产生的废气成分较为复杂，故本次环评将主要监控因子归为非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯等。
根据GB/T8815-2008《中华人民共和国国家标准  电线电缆用软聚氯乙烯塑料》，JR-70聚氯乙烯料热损失率≤20g/m2（试验用聚氯乙烯塑料厚95mm）、210.53g/m3（JR-70聚氯乙烯塑料密度：1.39）、151.46g/t，建设项目年使用聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘料和低烟无卤料绝缘料共计2850t，则建设项目年产生非甲烷总烃量为431.66kg。
根据福州市疾病预防控制中心林华影，林瑶，张伟，张琼等4人采用气相色谱一质谱法对聚氯乙烯加热时候（加热温度＜250°C），加热时间为1~2h（远远大于建设项目注塑和挤出工序的受热时间），分解最多的产物分别为：乙烯、氯化氢、一氯甲烷、氯乙烯、二氯乙烯、二氯甲烷、四氯化碳、三氯甲烷、二氯乙烷、苯、三氯乙烯、甲苯、四氯乙烯、苯乙烯，不同温度下聚氯乙烯加热分解产物浓度详见图5-6。
从图5-6可以看出，在170°C时，聚氯乙烯加热分解的主要产物为：乙烯、氯化氢、一氯甲烷、氯乙烯、二氯乙烯、二氯甲烷、四氯化碳、三氯甲烷、二氯乙烷、苯、三氯乙烯、甲苯、四氯乙烯。由此判断，在聚氯乙烯加热时产生的聚氯乙烯量很少。因此，建设项目聚氯乙烯的产生率按照原料量的0.01%计，则聚乙烯产生量为285kg/a。
为避免PVC加热过程分解产生氯化氢，建设项目使用的PVC原料已经由生产企业加入了稳定剂，稳定剂可以捕获PVC分解出的氯化氢，从而抑制氯化氢对分解反应所引起的催化作用，为此，PVC加工过程产生的氯化氢极少。建设项目生产过程中产生的非甲烷总烃、氯化氢、聚乙烯等废气通过厂房的抽排风机以无组织形式排放。
本评价认为，建设单位应在车间排风口处设置活性炭，对无组织排放的有机废气进行吸附，进一步减少有机废气的产生和排放。活性炭吸附率安20%考虑，则建设项目非甲烷总烃排放量为345.33kg/a、聚乙烯排放量为228kg/a。
经现场踏勘，建设项目所在厂址排放条件较好，易于项目废气的扩散，故厂界周围非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯等无组织废气排放监控浓度可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃无组织废气排放监控浓度限值≤4.0mg/m3要求；氯化氢无组织废气排放监控浓度限值≤0.2mg/m3要求；氯乙烯无组织废气排放监控浓度限值≤0.60mg/m3要求。
为进一步论证本项目非甲烷总烃废气对外环境的影响，本评价采用采用SCREEN3估算模式对技改项目的大气污染源污染物浓度进行预测。
①预测因子
根据项目特点，确定本项目的预测因子为：非甲烷总烃、聚乙烯。
②预测范围
预测范围为以项目生产车间为中心，周边半径为800m的圆形区域。
③预测内容
预测正常排放情况下污染源的最大落地浓度，以及800m范围内4个关心点的地面浓度。
④预测参数
·污染源参数
项目预测参数详见表7-2。
表7-2   项目面源参数调查清单
污染源名称
左下角坐标(o)

海拔高度(m)

矩形面源
污染物
排放速率
单位
经度
经度
长度
(m)

宽度
(m)

有效
高度
(m)

矩形面源
102.532574

25.236284

1771.0

200.0

24.31

7.5

NMHC

0.143

kg/h

1771.0

200.0

24.31

7.5

聚乙烯
0.095

kg/h

·项目参数
估算模式所用参数见表7-3。
表7-3  估算模型参数表
参数
取值
城市农村/选项
城市/农村
农村
人口数(城市人口数)

/

最高环境温度
最低环境温度
-7.8 °C

土地利用类型
城市
区域湿度条件
潮湿
是否考虑地形
考虑地形
是
地形数据分辨率(m)

90

是否考虑岸线熏烟
考虑岸线熏烟
否
岸线距离/km

/

岸线方向/o
/

⑤评价等级
本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NMHC，Pmax值为6.911%，Cmax为138.22ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
⑥估算模式计算结果
估算模式的具体计算结果见表7-4、7-5。
表7-4   非甲烷总烃浓度预测结果     单位：mg/m3
下方向距离(m)

矩形面源
NMHC浓度（ug/m3）
NMHC占标率（%）
1.0

96.245

4.81225

25.0

108.85

5.4425

50.0

119.97

5.9985

75.0

129.52

6.476

100.0

137.91

6.8955

101.0

138.22

6.911

125.0

113.09

5.6545

150.0

94.88

4.744

175.0

83.581

4.17905

200.0

74.818

3.7409

225.0

67.624

3.3812

250.0

61.584

3.0792

275.0

56.459

2.82295

300.0

52.05

2.6025

325.0

48.215

2.41075

350.0

44.812

2.2406

375.0

41.804

2.0902

400.0

39.13

1.9565

425.0

36.738

1.8369

450.0

34.587

1.72935

475.0

32.645

1.63225

500.0

30.884

1.5442

525.0

29.281

1.46405

550.0

27.816

1.3908

575.0

26.473

1.32365

600.0

25.239

1.26195

625.0

24.1

1.205

650.0

23.048

1.1524

675.0

22.071

1.10355

700.0

21.163

1.05815

725.0

20.318

1.0159

750.0

19.53

0.9765

775.0

18.793

0.93965

800.0

18.101

0.90505

825.0

17.452

0.8726

850.0

16.842

0.8421

875.0

16.268

0.8134

900.0

15.727

0.78635

925.0

15.203

0.76015

950.01

14.722

0.7361

975.0

14.267

0.71335

1000.0

13.836

0.6918

1025.0

13.427

0.67135

1050.0

13.039

0.65195

1075.0

12.669

0.63345

1100.0

12.318

0.6159

1125.0

11.982

0.5991

1150.0

11.662

0.5831

1175.0

11.357

0.56785

1200.0

11.065

0.55325

1225.0

10.786

0.5393

1250.0

10.519

0.52595

1275.0

10.262

0.5131

1300.0

10.017

0.50085

1325.0

9.7812

0.48906

1350.0

9.5552

0.47776

1375.0

9.338

0.4669

1400.0

9.1299

0.45649

1425.0

8.9298

0.44649

1450.0

8.7372

0.43686

1475.0

8.5516

0.42758

1500.0

8.3728

0.41864

1525.0

8.2003

0.41002

1550.0

8.0339

0.40169

1575.0

7.8733

0.39366

1600.0

7.7182

0.38591

1625.0

7.5683

0.37842

1650.0

7.4234

0.37117

1675.0

7.2833

0.36416

1700.0

7.1476

0.35738

1725.0

7.0163

0.35082

1750.0

6.8892

0.34446

1775.0

6.766

0.3383

1800.0

6.6465

0.33232

1825.0

6.5307

0.32654

1850.0

6.4183

0.32092

1875.0

6.3093

0.31546

1900.0

6.2034

0.31017

1924.99

6.1006

0.30503

1950.0

6.0007

0.30003

1975.0

5.9036

0.29518

2000.0

5.8092

0.29046

2025.0

5.7174

0.28587

2050.0

5.6281

0.2814

2075.0

5.5412

0.27706

2100.0

5.4565

0.27283

2125.0

5.3742

0.26871

2150.0

5.2939

0.2647

2175.0

5.2157

0.26078

2200.0

5.1395

0.25698

2225.0

5.0652

0.25326

2250.0

4.9928

0.24964

2275.0

4.9221

0.24611

2300.0

4.8532

0.24266

2325.0

4.7859

0.2393

2350.0

4.7202

0.23601

2375.0

4.6561

0.23281

2400.0

4.5935

0.22967

2425.0

4.5323

0.22662

2450.0

4.4725

0.22362

2475.0

4.4142

0.22071

2500.0

4.357

0.21785

下风向最大浓度
138.22

6.911

下风向最大浓度出现距离
101.0

101.0

D10%最远距离
/

/

从表7-4，建设项目无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度为为138.22ug/m3，对应的距离均为101.0m，占标率为6.911%。非甲烷总烃浓度小时质量标准执行2mg/m3。
建设项目非甲烷总烃最大落地浓度为为138.22ug/m3，小于非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：无组织排放监控浓度限值≤4.0mg/m3。因此，项目非甲烷总烃厂界浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：无组织排放监控浓度限值≤4.0mg/m3限值要求。
建设项目无组织排放的非甲烷总烃对富民大营公租房居住区、大营上村、沙锅村的贡献值分别为：16.268ug/m3、11.065ug/m3、12.318ug/m3，远小于非甲烷总烃浓度小时质量标准执行2mg/m3。
因此，对富民大营公租房居住区、大营上村、沙锅村影响轻微。
表7-6   聚乙烯浓度预测结果     单位：mg/m3
下方向距离(m)
矩形面源
聚乙烯浓度（ug/m3）
1

63.95016611

25

72.3255814

50

79.71428571

75

86.05980066

100

91.6345515

101

91.84053156

125

75.14285714

150

63.04318937

175

55.53554817

200

49.71295681

225

44.93289037

250

40.91960133

275

37.51428571

300

34.58471761

325

32.03654485

350

29.77541528

375

27.77674419

400

26

425

24.41063123

450

22.98139535

475

21.6910299

500

20.52093023

525

19.45581395

550

18.48239203

575

17.59003322

600

16.77009967

625

16.01328904

650

15.31428571

675

14.66511628

700

14.06179402

725

13.50033223

750

12.97674419

775

12.48704319

800

12.02724252

825

11.59601329

850

11.19069767

875

10.80930233

900

10.44983389

925

10.10166113

950.01

9.782059801

975

9.479734219

1000

9.193355482

1025

8.921594684

1050

8.663787375

1075

8.417940199

1100

8.184717608

1125

7.961461794

1150

7.748837209

1175

7.546179402

1200

7.352159468

1225

7.166777409

1250

6.989368771

1275

6.818604651

1300

6.655813953

1325

6.499136213

1350

6.3489701

1375

6.204651163

1400

6.066378738

1425

5.933421927

1450

5.805448505

1475

5.682126246

1500

5.563322259

1525

5.448704319

1550

5.338139535

1575

5.231428571

1600

5.128372093

1625

5.028770764

1650

4.932491694

1675

4.839401993

1700

4.74923588

1725

4.661993355

1750

4.577541528

1775

4.495681063

1800

4.41627907

1825

4.339335548

1850

4.264651163

1875

4.192225914

1900

4.121860465

1924.99

4.053554817

1950

3.98717608

1975

3.922657807

2000

3.859933555

2025

3.798936877

2050

3.739601329

2075

3.681860465

2100

3.625581395

2125

3.57089701

2150

3.517541528

2175

3.465581395

2200

3.414950166

2225

3.365581395

2250

3.317475083

2275

3.270498339

2300

3.224717608

2325

3.18

2350

3.136345515

2375

3.093754153

2400

3.052159468

2425

3.011495017

2450

2.971760797

2475

2.933023256

2500.0

2.895

下风向最大浓度
91.84

下风向最大浓度出现距离
101.0

D10%最远距离
/

从表7-6可以看出，项目无组织排放的聚乙烯一次最大落地浓度为91.84μg/m3，对应的距离为101m。
建设项目无组织排放的聚乙烯对富民大营公租房居住区、大营上村、沙锅村的贡献值分别为：10.80930233μg/m3、7.352159468μg/m3、8.184717608μg/m3。
因此，对富民大营公租房居住区、大营上村、沙锅村影响轻微。
建设项目排放的HCl量极小，预计厂界能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：无组织排放监控浓度限值≤0.2mg/m3限值要求，对外环境和保护目标影响很小。
（2）有机废气叠加影响
根据《昆明荣德福管材制造有限公司建设项目竣工环境保护验收监测表》监测（监测期间5000吨PPR管材生产线正常生产运行），建设单位5000吨PPR管材生产线非甲烷总烃最大值为0.25mg/m3，与本次非甲烷总烃预测值进行叠加后，非甲烷总烃最大落地浓度预测值为0.38822mg/m3、占标率为19.41%，小于非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：无组织排放监控浓度限值≤4.0mg/m3。因此，与原有项目排放的非甲烷总烃进行叠加后，建设单位厂界浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：无组织排放监控浓度限值≤4.0mg/m3限值要求。
利用非甲烷总烃监测最大值为0.25mg/m3进行叠加，建设项目无组织排放的非甲烷总烃对富民大营公租房居住区、大营上村、沙锅村的预测值分别为：0.266268mg/m3、0.261065mg/m3、0.262318mg/m3，仍小于非甲烷总烃浓度小时质量标准执行2mg/m3。因此，对富民大营公租房居住区、大营上村、沙锅村影响轻微。
（3）异味
PVC在受热过程分解的非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯等有机物会散发出异味，呈无组织排放，加工设备附近异味浓度较高，经厂房通风换气，大气扩散等处理。此外，建设项目产品喷墨打码工序使用油墨，油墨中的溶剂为酮类，因喷墨打码后油墨中酮类溶剂的挥发，也有一定量的异味产生，呈车间内无组织排放。但由于建设项目喷墨打码工艺油墨的用量不大，故因油墨中酮类溶剂挥发所产生的异味也不大。
本项目PVC受热产生的有机废气（主要是：非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯等）呈无组织排放，经厂房通风换气+活性炭吸附后排除厂房外，最终，通过大气进一步稀释扩散后外排。
根据《昆明荣德福管材制造有限公司建设项目竣工环境保护验收监测表》监测（监测期间5000吨PPR管材生产线正常生产运行），建设单位5000吨PPR管材生产线臭气浓度最大值为10L（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14553-93）表1中二级标准（新改扩建），即臭气浓度≤20（无量纲）。
对照产生异味的生产原料，建设单位5000吨PPR管材生产线年耗聚丙烯3500t，本项目为2800t且采取活性炭进行吸附，臭气浓度将小于建设单位5000吨PPR管材生产线的臭气浓度。因此，建设项目厂界恶臭浓度可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554--93）无组织排放二级标准，恶臭气体对外环境的影响可以接受。
根据环评单位现场踏勘，建设项目区域地势开阔、平坦，有利于臭气的稀释扩散。由此判断，叠加建设单位5000吨PPR管材生产线的臭气浓度后，建设单位厂界臭气浓度以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554--93）无组织排放二级标准，恶臭气体对外环境的影响可以接受。
综上，结合预测结果，建设项目营运期有机废气对外环境及保护目标影响很小，不会降低区域及环境保护目标大气功能类别。
（4）拉丝粉尘
建设项目拉丝工序，会有少量的氧化皮粉尘产生。根据建设单位原有项目生产经验，绝大部分的拉丝碎屑被被乳化液带走，仅有少量的拉丝粉尘，这部分粉尘通过车间隔挡、自然扩散后呈无组织形式外排，预计粉尘浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，即：无组织颗粒排放监控浓度限值≤1.0mg/m3。
（5）油烟废气
建设项目职工在厂区食堂内就餐，本项目食堂主要依托于昆明荣德福管材制造有限公司已经建设完成的食堂。食堂主要使用电能和液化气等清洁能源，厨房备餐会产生少量的油烟废气。油烟废气经油烟净化器处理后排放，根据《昆明荣德福管材制造有限公司年产5000吨PP-R管材建设项目环境影响报告表（报批稿）》，食堂安装油烟净化器，油烟经油烟净化器净化后通过排气筒排放，排气筒的设置应高于自身建筑物1.5米以上，外排油烟浓度可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中饮食业油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m³。
因此，本项目油烟废气对周边环境影响较小。
（6）大气环境防护距离和卫生防护距离
①大气防护距离
根据采用大气环境防护距离标准计算程序（Ver1.1）的计算结果，建设项目无组织排放的非甲烷总烃、氯化氢、聚乙烯等在大气环境中无超标点，不需要设置大气环境防护距离。
②卫生防护距离
查阅相关行业的卫生防护距离，对电线、电缆的生产并没有卫生防护距离的要求。同时，根据环评单位对采用类似工艺的昆明力线电缆制造有限公司、昆明电缆集团龙源电线电缆有限公司等两家电线电缆生产企业的实地踏勘（上述两家企业均已经通过竣工验收并正常生产），在生产时，异味主要集中生产车间内，在距离生产车间10m外均闻就不到异味。
因此，建设项目无需设置卫生防护距离。
3声环境影响简要分析
建设项目噪声主要来自生产车间机械动力设备，如拉丝机运行，绞股机运行等位于项目生产车间内。
其噪声源强见表7-7。
表7-7   生产车间主要噪声源强
名  称
拉丝机
绞线机
成缆机
挤塑机
噪声源强（dB）
（距设备1m处）
88~95
85-88

76-77

70-80

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。
（1）声级计算
建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：
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式中：
Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
T—预测计算的时间段，s；
ti—i声源在T时段内的运行时间，s。
由于项目噪声源随钢材、市场及客户需求等因素影响，在生产工作时间段内源强不停变化，难以测定。因此，本报告以最不利情况计，即所有噪声源在工作时段内均以最大噪声级生产、营运，该情况下T=t。
（2）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式
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式中：
Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
Leqb—预测点的背景值，dB(A)

（3）户外声传播衰减计算
户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、空气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。
距声源点r处的A声级按下式计算：
Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc）
户外各声传播因素计算公式见表7-8。
表7-8    户外各声传播因素计算公式一览表
衰减因素
计算公式
说明
Adiv

20lg（r/r0）
r0为参考位置距声源中心点的距离，单位m，取值为1.0m；r为受声点距点源中心点的距离，单位m。
Aatm

α×（r-r0）/1000

α为大气吸收衰减系数，r、r0同上
Agr

4.8-（2hm/r）×（17+300/r）
hm为传播高度，r同上
Abar

-10lg[3/（1+20N1）+3/（1+20N2）+3/（1+20N3）]

N为菲捏尔数，N=2ζ/λ；ζ为声程差，λ为波长，衰减最大值为20dB；考虑屏蔽衰减，不再考虑地面衰减
Amisc

--

该衰减因素指：通过其他工业场所、房屋群等的衰减值，由于保护目标与厂址之间没有其他工业场所、房屋群等。因此，本次预测不予考虑该衰减值。
（4）预测结果
项目工业场地噪声主要是机械噪声，项目所有点声源统计结果见表7-9。
表7-9   项目所有点声源统计
源名称
源序号
白天源强dB

夜晚源强dB

拉丝机
N1-1

95.00（500Hz）
0.00（500Hz）
绞线机
N2-1

88.00（500Hz）
0.00（500Hz）
成缆机
N2-2

77.00（500Hz）
0.00（500Hz）
挤塑机
N2-3

80.00（500Hz）
0.00（500Hz）
预测主网格布置如表7-10。
表7-10    主网格信息
主网格名称
起点坐标
离地高度
水平格点数/步长（m）
垂向格点数/步长（m）
总网格数
网格
-300，-300

1.2

61/10

61/10

3721

（5）预测点
本项目噪声预测点根据各噪声源布置情况，共设4个噪声预测点，分别为建设单位场界东面、南面、西面、北面厂界。
（6）预测结果及评价
经过预测，项目预测点的噪声预测结果见表7-11。
表7-11    项目建成后预测点的噪声预测值  单位：dB(A)

离散点信息
白天
序号
离散点名称
坐标
贡献值
背景值
预测值
1

场界东
240,140,1

60.82

59.2
63.09
2

场界南
193,54,1

62.22

59.2
63.97
3

场界西
112,142,1

59.07

59.2
62.21
4

场界北
185,216,1

59.13

59.2
62.22
注：背景值取《昆明荣德福管材制造有限公司建设项目竣工环境保护验收监测表》昼间噪声监测最大值，项目夜间不生产。
由上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，项目各东、南、西、北各场界噪声预测值分别为：63.09dB(A)、63.97dB(A)、62.21dB(A)、62.22dB(A)，均可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求（昼间≤65dB(A)），可实现达标排放；项目夜间不进行经营活动。因此，项目建成后可实现厂界噪声达标排放，不会对周围声环境产生不良的影响。
由于建设项目最近保护目标为西南面875m处的富民大营公租房居住区，经距离衰减和实体屏蔽后，对其影响很小。
综上，建设项目的运营噪声对外环境的影响可以接受。
5固体废弃物处置及其环境简要分析
（1）一般固体废物
①建设项目生产过程中废铜丝、铜屑、铝丝、铝屑边角料产生量约为37t/a，企业统一收集后外卖给废品收购站。
②建设项目在挤绝缘、挤护套过程中，有少量废料产生，按原料量的0.1％计，原料用量约为2850t/a，约为2.85t/a，废料重新加热熔融后回收再利用。
③建设项目车间内的包装废弃材料产生量约4t/a，堆放于厂区内定期有专人送废品收购站销售。
④建设项目的生活垃圾按每人排放1kg/d计算，扩建项目劳动定员20人，则每天生活垃圾的产生量61kg，年产生生活垃圾18.3t。
    ⑤建设项目废活性炭用于吸附电线、电缆生产过程中产生的有机废气，产生量很小且不属于《国家危险废物名录》2016版中定义的危险废物。因此，可由生产厂家回收。
（2）危险废物
建设项目在拉丝工艺过程中需用润滑剂防止铝丝、铜丝的氧化。铝丝拉制过程中用铝拉丝油作为润滑剂。铝拉丝废油的产生量约为0.2t/a；铜丝拉制过程中用乳化液作为润滑剂，一到两年更换一次，废乳化液的产生量约为0.5t/a。另外项目在对机械设备的维修和养护过程会产生少量的废机油，产生量约为100kg/a。
对照《国家危险废物名录》2016版，金属轧制、机械加工过程中产生的废油(渣)属于危险废物。
依据《昆明市危险废物污染防治办法》，危险废物的产生单位应当委托有危险废物经营许可证的单位进行处置。禁止擅自倾倒、堆放危险废物。项目运行后，对废拉丝油、废乳化液和废机油用专门的容器收集，并委托有资质的的单位收集、处置。
收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备、容器和包装物，应当具有防渗漏、防扬散、防雨淋等功能，符合国家有关安全标准和规定，并设置危险废物识别标志。收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用时，应当事先进行消除污染的处理。
收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容或者未经安全性处置的危险废物。贮存危险废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施，贮存时间不得超过一年；确需延长期限的，应当报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。禁止将危险废物混入非危险废物中收集、贮存、运输、处置。
综上所述，建设项目对各类固体废弃物均采取了相应的处置措施，固体废弃物处置方案合理，处置率可达100%，对外界环境影响较小。
八、环境风险影响评价
1评价依据
1.1风险调查
项目不使用易燃易爆、有毒、有害等危险物质，项目可能出现的风险事故主要有：
（1）聚氯乙烯燃烧产生有毒、有害物质。
（2）废乳化液的泄露。
1.2风险潜势初判
本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）确定的突发环境风险物质，故项目危险物质数据与临界量的比值Q＜1。根据导则，当Q＜1时，项目环境风险潜势直接判定为I。
1.3评价工作等级
根据项目风险潜势判别结果，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1（详见表7-12），可知拟建项目环境风险评价工作等级为简单分析。
表7-12   环境风险评价等级划分表
环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一
二
三
简单分析a
a 是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
2风险分析
2.1聚氯乙烯爆炸风险
建设项目建厂址位于昆明荣德福管材制造有限公司闲置厂房。建设项目分别使用聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘料和低烟无卤料绝缘料作为绝缘材料，以聚氯乙烯（难燃，具有阻燃性）为主。
查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《重大危险源辨识标准》（GB18218-2014），建设项目所用原辅材料及产品中均不存在重大危险源，建设项目厂址位于昆明荣德福管材制造有限公司闲置厂房，厂址所在区域不属于环境敏感区。建设项目运营期间存在的环境风险事故主要为火灾事故导致原辅材料中的可燃物燃烧并分解所排的有害气体。
从建设项目原辅材料的物理化学性质可知，PVC（聚氯乙烯）具有阻燃性。但上述原辅材料在燃烧后会释放有毒有害物质。因此，建设项目在运营期应加强对厂区、原辅材料及产品仓库的安全防火管理，根据厂区及车间防火等级要求配备相应的消防措施。只要建设项目严格加强厂区的防火、用火管理，并做好消防安全工作，则项目运营期发生火灾事故的概率可以控制在可以接受的程度范围内。若在发生火灾事故的情况下，应将厂区及建设项目周边的无关人员迅速撤离现场，并向上风向区域疏散，以避免火灾事故下原辅材料释放的有害物质对人体健康的影响。
建设项目厂址位于昆明荣德福管材制造有限公司闲置厂房，建设项目最近保护目标为西南面1000m处的富民大营公租房居住区。因此，建设项目原辅材料发生火灾风险事故的情况下，对评价区域环境及关心点的影响均在可控范围内，影响较小。
2.2废乳化液的泄露
①冷却液（乳化液，下同）简介
项目在生产过程中使用冷却液（乳化液）对钻床、切割机等进行冷却。乳化液是一种一定浓度的盐水，是将肥皂从原混合液中分离出来的一种溶液，其主要成分是硬脂酸钠和甘油的混合物，呈碱性。硬脂酸钠和甘油的性质见表7-13、7-14。
表7-13    硬脂酸钠性质一览表
名称
硬脂酸钠
物理化学性质
白色粉末，微溶于冷水，能迅速溶于热水，很浓的热皂液放冷后不结晶。具有优良的乳化，渗透和去污力。熔点149—155℃、相对密度1.08。可用作洗涤行业去污洗涤剂，皮革工业皮革加油的乳化剂，铬鞣干坯革回软的助软剂，电镀工业的乳化渗透剂以及用于牙膏制造。在水中呈碱性。
爆炸性
非爆炸性物质。
急性毒性
非急性毒性物质。
表7-14    甘油性质一览表
名称
甘油
物理化学性质
无色无臭而有甜味的粘稠性液体。可与水以任何比例混溶，能降低水的冰点。有极大的吸湿性。稍溶于乙醇和乙醚，不溶于氯防。沸点(℃)：182(2.7KPa)、相对密度(水=1)：1.26。用于制造硝化甘油、醇酸树脂和酯胶等，用作飞机和汽车液化染料的抗冻剂、玻璃纸的增塑剂、以及化妆品、皮革、烟草、纺织品的吸湿剂等。甘油和硝酸反应得三硝酸甘油酯，这是治疗心绞痛的急救药物。
爆炸性
非爆炸性物质。
急性毒性
非急性毒性物质。
从表7-13和7-14可看出，乳化液主要物质硬脂酸钠和甘油均为非爆炸性和非急性毒性物质，对照《建设项目环境风险评价技术导则》中评价范围“涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等的新建、改建、扩建和技术改造项目（不包括核建设项目）的环境风险评价”，项目冷却液不纳入评价范围，但由于硬脂酸钠显碱性，泄漏不处理可能会对外环境造成一定影响。
因此，本评价将对冷却液的泄露与防范进行一个简要分析。
②冷却液泄漏分析
乳化液主要储存于各生产设备下设置的冷却液收集桶内，主要存在泄漏风险。项目冷却液收集桶可收集乳化液30kg，从乳化液泄漏风险角度分析，多个收集桶同时发生泄漏的可能性极小，一般情况下仅有1桶发生泄漏，泄漏量≤30kg。
项目乳化液发生泄漏主要是人为因素：厂区职工在生产过程中不小心踢倒冷却液收集桶造成，而项目生产车间地面经过硬化处理，乳化液基本不会渗入地底且乳化液不属于易燃易爆物质，因此，乳化液泄漏时只需及时采取用棉纱、拖把吸附的措施，即可防止其进入外环境。
③结论
由于乳化液泄漏量小，≤30kg且发生泄漏可以及时发现并采取棉纱、拖把吸附处置即可防止其进入外环境，可消除乳化液泄漏对外环境的影响。
（4）应急预案
建设项目应急预案详见表7-15。
表7-15   环境风险应急预案内容一览表
序号
项    目
内    容    及    要    求
1

应急计划区
危险目标：生产车间
2

应急组织机构、人员
公司设置应急组织机构，厂长为总负责人，各部门和基层单位应急负责人为本单位为应急计划、协调第一责任人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。
3

预案分级响应条件
根据事故险情的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。
4

应急救援保障
各装置应配备相应数量的基本的灭火器、大型灭火器具等，凡是与有毒气体相关的装置配备了氧呼或空呼设备。应急设备设施的管理具体执行《生产车间应急装备物资管理规定》
5

报警、通讯联络方式
逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。同时充分重视并发挥煤体的作用。
6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施
组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。
7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备
8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。根据厂内风向标，判断事故气体扩散的方向，制定逃生路线。
9

事故应急救援关闭程序与恢复措施
制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
10

应急培训计划
定期安排有关人员进行培训与演练，每年进行1～2次。
11

公众教育和信息
对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。
12

事故恢复措施
组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。
本项目应急预案应严格按环保部文件《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）要求进行。
3总结论
总之，在采取有效的环境风险防范措施、提前制定应急预案并及时响应、加强监督管理的情况下，项目运行过程中发生环境风险的概率较小，即使发生后对周边环境的影响也在可接受的范围内。
三、产业政策及相关规划符合性分析
1产业政策
对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修订），“6千伏及以上（陆上用）干法脚链电力电缆制造项目”为限制类。
建设项目生产的电线、电缆产品分别为额定电压1KV和3KV挤包绝缘电力电缆、塑料绝缘控制电缆、布电线等4类产品，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修订）中鼓励、限制及淘汰类的项目，属于允许类。
因此，本项目的建设符合国家及地方的产业政策。
2项目区自然环境
建设项目区所在厂址地质条件稳定，无不良地质现象。所选厂址及周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区，集中式的供水水源地等环境敏感区，评价区域无珍稀动植物分布。
环境质量现状评价结果表明，建设项目所在区域大气环境及声环境质量较好，对于项目所产生的大气污染物，有足够的环境自净能力及环境容量。园区交通条件较好，同时园区配套设施正在不断完善，适合建厂。
3环境相容性分析
项目所在地地势平坦，无不良地质现象，适宜作为建设用地，水、电及原材料供应方便，施工条件良好。区域交通，排污、环卫等城市公用基础建设完善，水、电供应有保障，为项目建设提供了良好的生产营运条件。
项目位于富民工业园区大营五金建材产业园内，园区内企业以五金建材生产为主，本项目主要生产人防工程密闭防护门，与工业园区规划相符。
项目区域主要企业为：昆明鼎骏塑业有限公司、雷鸣双层罐（公司）、云南开怀环保科技有限公司、昆明友邦制冷设备有限公司、昆明涂鑫刚模制造有限公司、昆明和裕胶黏制品有限公司等，与本项目为相似型项目。
本项目距离各环境敏感目标较远，且本项目对生产过程中产生的污染物均采取了有效的环保措施，对周围环境的影响较小。
综上所述，本项目与环境相容。
4环境影响可控性分析
项目营运过程中产生废气主要为非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢等有机废气等。其产生量较小，经活性炭吸附和大气稀释扩散后对外环境和保护目标影响较小。项目废水不能进入园区污水处理厂时，项目产生的生活污水依托于昆明荣德福管材制造有限公司已经建设完成，并正常使用的隔油池、化粪池及污水处理站，将生活污水处理达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化标准后，晴天全部回用于厂区绿化和生产；营运过程中设备产生的噪声通过距离衰减及墙体隔声后对周围环境影响不大；生产固废及生活垃圾处置率为100%。
5选址合理性分析
本项目租用昆明荣德福管材制造有限公司厂区内闲置的标准车间进行建设并依托昆明荣德福管材制造有限公司厂区现有的生产配套设施（供电、供水、排水、停车场、公厕、道路等），无需进行新建构筑物的施工。
（1）选址的《富民工业园区大营五金建材产业园新区土地使用规划》合理性分析
建设项目场址位于富民工业园区大营五金建材产业园新区，对照富民工业园区大营五金建材产业园新区土地使用规划图（见图7-1），所占土地为园区一类工业用地，本项目属于金属制品制造项目，污染物排放数量不大。同时，根据2017年12月28日富民县工业园区管委会招商服务局证明，同意建设项目入园。
因此，项目符合《富民工业园区大营五金建材产业园新区土地使用规划》。
（2）选址的环境敏感性分析
评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感目标。虽然项目周围有村庄等居民区分布，但本评价的分析表明，本项目的建设对周围村庄的环境影响不大，不会造成其环境质量等级的下降。
综上所述，项目选址合理。
6规划合理性分析
《富民工业园区总体规划修编（2015~2030）》环境影响报告书要求：
（1）入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，工业生产废水循环利用率应不低于80%。
建设项目生产废水（冷却水）全部循环使用不外排，循环率达到100%，大于工业生产废水循环利用率最低要求80%。
（2）大营-茨塘片区的大营组团不宜布局大气污染较重的工业企业，减轻工业污染对县城规划区域的影响。
建设项目产生的TSP和非甲烷总烃量、聚乙烯、HCl等较小。同时，有机废气经活性炭吸附后排放量进一步降低。根据预测结果，对外环境和保护目标影响轻微、对县城规划区影响较小。
（3）富民园区规划范围为四个片区，分别为白石岩-大白坡片区、大营片区、散旦片区、款庄-东村片区。其中，大营片区为五金建材产业园。
建设项目为电线电缆研发、生产工程，与大营片区功能定位相符。
综上所述，建设项目符合《富民工业园区总体规划修编（2015~2030）规划环评》。
7危险储存场所选址合理性分析
由于建设项目涉及危险废物的临时储存。建设项目危险废物依托昆明荣德福管材制造有限公司已经建成的危废暂存间。根据环评单位现场踏勘，昆明荣德福管材制造有限公司已经建成的危废暂存间主要临时贮存昆明荣德福管材制造有限公司5000吨PP-R管材建设项目产生的废油（机油、润滑油等）和废乳化液，建设项目生产营运所产生的危险废物种类为铝拉丝废油、废机油、废乳化液，均采用专用容器单独收集后贮存，相互之间不会发生反应。
因此，建设项目危险废物依托昆明荣德福管材制造有限公司已经建成的危废暂存间贮存合理、可行。
因此，其选址大部分按照《危险废物贮存污染控制标准 》（GB 18597-2001）及2013年修改单要求执行，详见表7-16。
表7-16     建设项目危险储存场所选址合理性分析表
选址要求
本项目情况
选址结论
（1）地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内
根据《中国地震动参数区域图》（2001年版），工程区域地震基本烈度为Ⅷ度。
满足
（2）应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区
为昆明荣德福管材制造有限公司闲置厂房，从富民工业园区大营建材区豹子沟片区成立至今，没有发生任何水、滑坡等自然灾害，不属于溶洞区和遭受严重自然灾害区
满足
（3）应位于居民中心区常年最大风频的下风向
建设项目周围敏感目标均距离项目1000m外，主要是以泄露为主的风险影响。根据环评单位走访调查，同样涉及废机油、废乳化液的企业，如：云南新铜人实业有限公司、昆明力线电缆制造有限公司、昆明电缆集团龙源电线电缆有限公司，在其危废贮存间5m外根本闻不到废机油、废乳化液的异味。同时，但建设项目危废产生和贮存量很小，发生泄露时，只要及时采用拖把、抹布进行清洁处理，泄露的废机油、废乳化液等危废不会泄露出厂区。
满足
(4)基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7cm/s。
对危废暂存间进行防渗
落实防渗措施后满足
(5)禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区
远离周围水体的滩地和洪泛区
满足
(6)禁止选在自然保护区、风景名胜区、和其它需要特殊保护的区域
不属于自然保护区、风景名胜区、和其它需要特殊保护的区域
满足
从表7-16可以看出，建设项目依托的危废暂存间选址合理。



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
单位：废气      mg/标m3
废水         mg/L

            噪声        dB(A)

	内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	施工现场
	粉尘
	洒水降尘、加盖运输
	≤1.0mg/m3

	
	
	燃油机废气
	无组织排放，合理布局
	对环境影响可接受

	
	生产车间
	非甲烷总烃
氯化氢
氯乙烯
	产生量少，通风换气
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（表2）二级标准：非甲烷总烃≤4.0mg/m³，氯化氢≤0.2mg/m3。氯乙烯≤0.60mg/m3。

	
	
	异味
	
	达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（表1）二级标准：臭气浓度≤20（无量纲）；

	
	
	拉丝粉尘
	
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，即：无组织颗粒排放监控浓度限值≤1.0mg/m3；

	水
污
染
物
	施工现场
	施工废水
	处理后回用
	不外排

	
	
	施工人员生活污水
	
	

	
	生活污水和食堂备餐废水
	CODcr、SS、氨氮
总磷、动植物油
	化粪池、隔油池、污水处理设施
	近期：项目产生的生活污水部分经污水处理设施处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用  城市杂用水水质》城市绿化标准后晴天回用于厂区绿化，雨天临时储存，均不外排。
远期：项目产生的生活污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 A级标准后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。

	固
体
废
弃
物
	一般固废
	生活垃圾
	分类收集、环卫部门定期清运
	处置率100%，对外环境影响不大

	
	
	废铜丝、铝丝
	以旧换新、外售
	

	
	
	废塑料
	重新返回生产工序
	

	
	
	废包装材料
	统一收集后外售
	

	
	
	废活性炭
	厂家回收
	

	
	
	施工人员生活垃圾
	委托有资质单位处理
	

	
	危险固废
	废拉丝油、乳化液、废机油
	有资质单位进行处置
	

	噪
声
	机械设备
	噪声
	墙体阻隔、距离衰减、基础减震
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	
	施工设备
	噪声
	文明施工并严格落实《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
	减轻对周围环境的影响

	生态保护措施及预期效果
建设项目在运营过程中污染物排放量较小，且都有相应的处置措施，污染程度轻，对生态环境的影响较小。



九、结论与建议
	一、结论：
云南荣德福电缆有限公司利用昆明荣德福管材制造有限公司闲置厂房进行电线电缆的生产。根据云南荣德福电缆有限公司规划，项目年产各类型电线电缆共计6000km/a。
通过对项目污染物的环境影响分析表明：
1、建设项目符合现有产业政策，符合区域规划。
2、建设项目选址、布局合理。
3、建设项目施工期产生的废水、废气、噪声、固体废弃物和水土流失对周围环境有一定的影响，但随施工期的结束而消除。
4、建设项目营运期环境影响评价结论
①水环境影响评价结论
·近期
本项目生活污水产生量2.04m3/d、612m3/a。由于富民工业园区大营五金建材产业园污水处厂正在筹备建设中，目前尚未投入使用，何时投产尚不确定。建设单位现有劳动定员产生的污废水量为2.88m3/d，本项目和建设单位现有劳动定员产生污废水总量为4.92m3/d。根据工程分析可知，建设单位绿化需水量为6m3/d、900m3/a，本项目冷却不冲水量为3m3/d、900m3/a，合计需水量9m3/d、1800m3/a。本项目和建设单位现有劳动定员产生的污水量为4.92m3/d、1476m3/a，小于建设单位绿化需水量和本项目冷却补充水量。根据调查，建设项目区域连续降雨时间为8d，建设单位生活污水处理站配套有28m3的调节池，建设单位每天回用于绿化的生活污水量为2.8m3/d（含本项目2.04m3/d及建设单位现有劳动定员产生的部分0.76m3/d，剩余2.12m3/d作为本项目冷却补充水使用）建设项目生活污水10d的临时储存需求。因此，建设项目生活污水晴天能够全部回用于绿化、雨天临时储存不外排。近期在富民工业园区大营五金建材产业园区污水处厂投产前，采取自建污水处理站处理生活污水的情况下，对地表水大营河的影响轻微。
·远期
根据富民工业园区管委会提供资料，富民工业园区大营五金建材产业园区排水采用雨污分流制，目前园区已完成了雨污分流管道铺设。远期待园区污水处理厂投产后，本项目生活污水可以排入园区污水处理厂实现达标排放，对地表水大营河的影响轻微。
②大气环境影响评价结论
根据预测结果，建设项目无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度为为138.22ug/m3，对应的距离均为101.0m，占标率为6.911%。非甲烷总烃浓度小时质量标准执行2mg/m3。
建设项目非甲烷总烃最大落地浓度为为138.22ug/m3，小于非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：无组织排放监控浓度限值≤4.0mg/m3。因此，项目非甲烷总烃厂界浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：无组织排放监控浓度限值≤4.0mg/m3限值要求。建设项目无组织排放的非甲烷总烃对富民大营公租房居住区、大营上村、沙锅村的贡献值分别为：16.268ug/m3、11.065ug/m3、12.318ug/m3，远小于非甲烷总烃浓度小时质量标准执行2mg/m3。因此，对富民大营公租房居住区、大营上村、沙锅村影响轻微。
项目无组织排放的聚乙烯一次最大落地浓度为91.84μg/m3，对应的距离为101m。建设项目无组织排放的聚乙烯对富民大营公租房居住区、大营上村、沙锅村的贡献值分别为：10.80930233μg/m3、7.352159468μg/m3、8.184717608μg/m3。因此，对富民大营公租房居住区、大营上村、沙锅村影响轻微。
建设项目排放的HCl量极小，预计厂界能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：无组织排放监控浓度限值≤0.2mg/m3限值要求，对外环境和保护目标影响很小。
根据《昆明荣德福管材制造有限公司建设项目竣工环境保护验收监测表》监测（监测期间5000吨PPR管材生产线正常生产运行），建设单位5000吨PPR管材生产线非甲烷总烃最大值为0.25mg/m3，与本次非甲烷总烃预测值进行叠加后，非甲烷总烃最大落地浓度预测值为0.38822mg/m3、占标率为19.41%，小于非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：无组织排放监控浓度限值≤4.0mg/m3。因此，与原有项目排放的非甲烷总烃进行叠加后，建设单位厂界浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：无组织排放监控浓度限值≤4.0mg/m3限值要求。
利用非甲烷总烃监测最大值为0.25mg/m3进行叠加，建设项目无组织排放的非甲烷总烃对富民大营公租房居住区、大营上村、沙锅村的预测值分别为：0.266268mg/m3、0.261065mg/m3、0.262318mg/m3，仍小于非甲烷总烃浓度小时质量标准执行2mg/m3。因此，对富民大营公租房居住区、大营上村、沙锅村影响轻微。
根据《昆明荣德福管材制造有限公司建设项目竣工环境保护验收监测表》监测（监测期间5000吨PPR管材生产线正常生产运行），建设单位5000吨PPR管材生产线臭气浓度最大值为10L（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14553-93）表1中二级标准（新改扩建），即臭气浓度≤20（无量纲）。对照产生异味的生产原料，建设单位5000吨PPR管材生产线年耗聚丙烯3500t，本项目为2800t且采取活性炭进行吸附，臭气浓度将小于建设单位5000吨PPR管材生产线的臭气浓度。因此，建设项目厂界恶臭浓度可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554--93）无组织排放二级标准，恶臭气体对外环境的影响可以接受。
根据环评单位现场踏勘，建设项目区域地势开阔、平坦，有利于臭气的稀释扩散。由此判断，叠加建设单位5000吨PPR管材生产线的臭气浓度后，建设单位厂界臭气浓度以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554--93）无组织排放二级标准，恶臭气体对外环境的影响可以接受。综上，结合预测结果，建设项目营运期有机废气对外环境及保护目标影响很小，不会降低区域及环境保护目标大气功能类别。
建设项目拉丝工序，会有少量的氧化皮粉尘产生。根据建设单位原有项目生产经验，绝大部分的拉丝碎屑被被乳化液带走，仅有少量的拉丝粉尘，这部分粉尘通过车间隔挡、自然扩散后呈无组织形式外排，预计粉尘浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，即：无组织颗粒排放监控浓度限值≤1.0mg/m3。
建设项目职工在厂区食堂内就餐，本项目食堂主要依托于昆明荣德福管材制造有限公司已经建设完成的食堂。食堂主要使用电能和液化气等清洁能源，厨房备餐会产生少量的油烟废气。油烟废气经油烟净化器处理后排放，根据《昆明荣德福管材制造有限公司年产5000吨PP-R管材建设项目环境影响报告表（报批稿）》，食堂安装油烟净化器，油烟经油烟净化器净化后通过排气筒排放，排气筒的设置应高于自身建筑物1.5米以上，外排油烟浓度可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中饮食业油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m³。
因此，本项目油烟废气对周边环境影响较小。
③声环境影响评价结论
项目产生的噪声主要是生产设备运行时的噪声，建设项目通过合理布置、隔声降噪、距离衰减等处理，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，噪声对外环境的影响不大。
④固体废弃物环境影响评价结论
建设项目区的一般固废以及危险废物，根据固废性质，按照资源化、减量化和无害化原则进行处置，固体废弃物处置率可达100%，只要落实和完善各项综合利用及治理措施，建设项目运行期间产生的一般固废以及危险废物，均可以得到妥善有效的处置，不会对本项目和外环境造成不良影响，其综合环境影响是可以接受的。
二、对策与建议
1、对策
（1）施工期
1）施工废水
施工废水和施工人员生活污水经昆明荣德福管材制造有限公司已经建成的化粪池、污水处理设施处理达《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化标准后晴天回用于厂区绿化。
2）废气
设备运输车辆须符合昆明市机动车辆达标排放控制要求的车辆。
3）噪声
车辆仅白天进出场区进行设备运输，且低速慢行、禁鸣喇叭。
合理安排运输车辆的进出路线。
4）固体废物
设备的废弃包装由设备厂家的安装人员在设备安装完毕后带走。
设备安装人员生活垃圾统一收集在垃圾桶内清运至经昆明荣德福管材制造有限公司厂区内的垃圾集中待处理区域。
5）管理制度
在施工合同上加大对环保措施的执行力度，责任落实到人。
6）其他
项目的施工期间，环保设施的建设应遵守“三同时”的原则，同步进行设计和施工，污水处理设施及其配套的给排水的管网应同时建设，并且要委托有污水处理工程设计资质的单位进行设计，确保污水处理设施能够正常运行，保证出水水质。
（2）运营期
1）营运期污、废水
·项目内废水不能进入园区污水处理厂时，项目产生的生活污水经昆明荣德福管材制造有限公司已经建成的化粪池、隔油池、污水处理设施处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用  城市杂用水水质》城市绿化标准后晴天回用于厂区绿化、雨天临时储存。
·项目废水能进入园区污水处理厂时，项目产生的生活污水经昆明荣德福管材制造有限公司已经建成的隔油池、化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 A级标准后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。
2）废气
①定期对车间内生产区域进行清扫、洒水降尘等措施。
②加强车间通风换气。
③建设单位应在车间排风口设置活性炭，对无组织排放的有机废气进行吸附。
3）危险废物管理
①根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001），项目的危险废物暂存间对危废统一管理，危险废物委托有资质单位清运并处理，不得随意丢弃。
②根据《危险废物污染防治技术政策》，危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。
③危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。危险固体废弃物的暂存、管理及转运过程中按规范填写危险固体废弃物转移联单，并建立管理台帐。
4）一般固体废弃物管理
建设项目应加强生活垃圾的管理，在专门的地点设置带盖垃圾收集桶，做到日产日清，防止雨季由于降水，造成垃圾对周围环境的二次污染。
5）噪声
①尽量选用加工精度高，运行噪声低的设备。此外对于机械噪声源主要采取配置基础减振，采取柔性连接、设置隔声罩及墙体屏蔽等措施，以便达到减振降噪的目的。
②对于原料及成品装卸噪声主要是通过规范操作，减少噪声强度，同时，通过距离衰减及达到减振降噪的目的；对于运输噪声主要是通过限速行驶，维护厂区道路质量以达到减振降噪的目的。
③尽可能地将高噪设备布置在车间中间，车间及厂界四周则考虑布置绿化、道路等，可利用建筑物、构筑物形成噪声屏障，阻隔噪声传播。对噪声设备，在设计时考虑建筑隔声效果。
④建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。
6）项目另行报批
若项目工程内容及规模、工艺、地点、功能等若发生重大变化时，必须另行报批。
7）环境管理
为了加强项目设置的各种环保设施的运行，建设项目必须制订相关的环保设施管理制度，成立环境管理办公室，配置专职及兼职环保管理及作业人员，做好各种环保设施的日常管理维护。
8）“以新带老”措施
  ·处理后的生活污水全部回用于厂区绿化。
  ·对危废暂存间基础进行防渗。
（二）建议
（1）建设项目的整个实施过程中，应重视环境保护工作，加强环境管理，提倡节水、节电、节约资源。对项目区人员进行环境保护、清洁生产、低碳等意识的宣传和培训，如节约用水、节约用电、物资的资源循环利用、固废的减量化和无害化处置等。
（2）建设项目区绿化应合理搭配树种和草种，选择节水和抗旱性植物，同时在绿化上应采取乔、灌、草相结合的平面绿化和立体绿化方式，并在绿化品种上尽量做到多样性。另外本项目的绿化工程应由有资质的绿化公司建设，以保证绿化树木、草坪的成活率。同时要加强绿化工程的维护，并应注意化肥与农药规范管理与使用。
三、环境监理内容
遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督承包商落实与建设单位签订的工程承包合同中有关环保的条款。应在施工工程监理的同时，将项目的环境监理纳入工程监理之中。
本项目制定了环境监理计划如表9-1。
表9-1   环境监理计划
监理阶段
责任人
监督单位
监理内容
施工阶段
建设
单位
富民县环保局
1、制定环境监理计划，拟定项目施工期环境监理的项目和内容，并进行监理；
2、对承包商施工进行监理，防止和减轻施工作业引起的环境污染。
3、全面监督和检查各施工阶段环境保护措施实施情况和实际效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。
4、对本项目施工及管理提出相应要求，尽量减少工程施工给环境带来的不利影响。
5、在日常工作中作好监理记录及监理报告，参与竣工验收。
本评价通过评审后，建设项目必须按照本评价的要求补充相应的环保设施和环保投资，并按照国家有关标准和规范通过环保验收后，才能运营。
四、监测内容及计划
1、运营期环境监测计划
（1）噪声
①监测地点：项目东、南、西、北厂界。
②监测频率：每年监测一次，昼夜各一次。 

③监测方法：按国家标准方法进行。
（2）废气
①监测项目：氯乙烯、氯化氢、非甲烷总烃、粉尘
②监测点：生产车间外1m

③监测频率：每年监测2次
④监测和分析方法：《空气和废气监测分析方法》（第四版）。
（3）生产异味
①监测项目：异味
②监测点：厂界处
③监测频率：每年监测2次
④监测和分析方法：《空气和废气监测分析方法》（第四版）。
营运期环境监测计划见表9-2。
表9-2    运营期环境监测计划表
监测项目
点位
监测参数
监测频率
监测方法
噪声
项目东、南、西、北厂界
等效声级
每年监测一次，昼夜各一次。
按照《工业企业厂界噪声标准测量方法》进行
生产废气
厂界处
非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、粉尘
每年监测2次
《空气和废气监测分析方法》（第四版）
生产异味
厂界处
异味
2、竣工验收环境监测计划
（1）噪声
①监测地点：项目东、南、西、北厂界。
②监测频率：监测一次，昼夜各一次。
③监测方法：按国家标准方法进行。
（2）废气
①监测项目：非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、粉尘
②监测点：厂界处
③监测频率：监测1次，监测三天，连续监测12小时
④监测和分析方法：《空气和废气监测分析方法》（第四版）。
（3）生产异味
①监测项目：异味
②监测点：厂界处
③监测频率：监测1次，监测三天，连续监测12小时。
④监测和分析方法：《空气和废气监测分析方法》（第四版）。
竣工验收环境监测计划见表9-3。
表9-3   竣工验收环境监测计划表
监测项目
点位
监测参数
监测频率
监测方法
噪声
项目东、南、西、北厂界
等效声级
监测一次，昼夜各一次。
按照《工业企业厂界噪声标准测量方法》进行
生产废气
厂界处
非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、粉尘
监测1次，监测三天，连续监测12小时
《空气和废气监测分析方法》（第四版）
生产异味
厂界处
异味
五、“三同时”制度
本项目“三同时”污染防治设施措施详见表9-4。
表9-4   项目 “三同时”验收内容一览表
类别
污染源
污染物
环保设施、措施
效果
废气
生产车间
异味
活性炭吸附
厂界达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（表1）二级标准：臭气浓度≤20（无量纲）
生产废气：非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、粉尘
活性炭吸附
厂界达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（表2）无组织排放监控浓度限值：
非甲烷总烃≤4.0mg/m3，
氯化氢≤0.2mg/m3。
氯乙烯≤0.60mg/m3。
颗粒物≤1.0mg/m3。
废水
办公生活
生活污水、食堂备餐废水
确保生活污水进入已有的化粪池、隔油池及污水处理设施
近期：项目产生的生活污水部分经污水处理设施处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用  城市杂用水水质》城市绿化标准后晴天回用于厂区绿化，雨天临时储存，均不外排。
远期：项目产生的生活污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 A级标准后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。
生产废水
冷却水
循环使用
不外排
噪声
生产车间
生产设备
加减振装置
厂界噪声达标
固体废弃物
员工生活
生活垃圾
设置垃圾桶，由环卫部门清运处置
100%处置
生产过程
废铜丝、铜屑、铝丝、铝屑边角料
企业统一收集后向购买方“以旧换新（废铜置换新铜）” 

100%处置
绝缘、挤护套过程中，有少量废料
废料重新加热熔融后回收再利用。
100%处置
包装废弃材料
堆放于厂区内定期有专人送废品收购站销售。
100%处置
废活性炭
厂家回收
100%处置
废拉丝油、废乳化液、废机油
委托有资质单位处理
100%处置
危废贮存间
按照《危险废物贮存污《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置。采用2mm厚的高密度聚乙烯或其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）对基础进行防渗。
以新带老措施
·处理后的生活污水全部回用于厂区绿化。
·对危废暂存间基础进行防渗。
环境管理
1、加强生产管理和设备设施的日常维护及监控工作，保证污水处理正常运行。
2、加强安全防范措施，制定应急预案，避免事故性排放。
3、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。
4、建立、健全生产环保规章制度。
5、严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗。
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七、环境影响分析
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