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1总则
1.1项目背景

云南一鲜农业科技有限公司原名“云南青七活态生物科技有限公司”，成立于2017年8月，云南青七活态生物科技有限公司冻干水果加工建设项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，项目于2017年8月10日该项目获得富民县发展改革和改革局《投资项目备案证》（富发改企业备案[2017]0062号）；2017年8月云南青七活态生物科技有限公司委托云南银发绿色环保产业股份有限公司编制了《云南青七活态生物科技有限公司冻干水果加工建设项目环境影响报告表》，项目产量为100t/a；2017年12月14日该项目获得富民县环保局文件《关于<云南青七活态生物科技有限公司冻干水果加工建设项目环境影响报告表>的批复》（富环[2017]95号），后因经营需要将单位名称更改为云南一鲜农业科技有限公司。
根据项目实际情况，实际加工各类冻干产品156t/a，增加了三七、天麻、石斛、山楂、姜等品种，项目占地面积、建筑面积为、选址不变，周围基本无变化，导致项目的实际生产规模与原有环评有所变化，根据相关环保管理部门的要求，需要对项目进行补充环境影响评价。
受云南一鲜农业科技有限公司委托，银发环保股份有限公司承担该项目补充评价工作。接受委托后，环评单位通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对项目可能造成的环境影响进行分析评价，按照环境影响评价技术导则的要求完成了环境影响报告表补充报告的编制工作，供建设单位上报。
1.2编制依据

1.2.1国家环境保护法律法规及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2018年1月1日）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日）；

（8）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）；
（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2003年1月）；
（11）《产业结构调整指导目录（2011）年本（修正）》（国家发展改革委第21号令，2013年5月1日）；
（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）；
1.2.2地方环境保护法规及政策

（1）《云南省建设项目环境保护管理规定》（云南省人民政府令第105号）；

（2）《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》云环发〔2014〕34号（2014年04月17日）；

（3）云南省环境保护厅关于印发云南省建设项目环境影响评价文件分级审批目录（2013年本）的通知（云环发〔2013〕151号）；

（4）《云南省人民政府关于印发七彩云南保护行动的通知》（云政发[2007]8号）；

（5）《云南省生态环境功能区划》（2009年9月7日）；

1.2.3其他技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；
（5）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；
（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；
（7）《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996）；
1.2.4其他相关文件

（1）《云南青七活态生物科技有限公司冻干水果加工建设项目环境影响报告表》；

（2）富民县环保局文件《关于<云南青七活态生物科技有限公司冻干水果加工建设项目环境影响报告表>的批复》（富环[2017]95号）；

1.3补充评价思路

本次补充评价根据现场调查和资料收集的方法，分析项目实际建设与原环评报告批复文件相符性，对比原环评报告及批复文件与实际建设内容的变化情况，对项目现有污染产排情况进行核算，对存在的环境问题提出解决措施，并对现有项目进行影响分析。

1.4环境影响评价标准

1.4.1环境质量标准

（1）环境空气质量标准

项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表1-1。
表1-1   环境空气质量标准   单位：μg/m3
	污染物名称
	取值时间
	二级标准浓度限值（μg/m3）

	SO2
	年平均
	60

	
	24小时平均
	150

	
	1小时平均
	500

	NO2
	年平均
	40

	
	24小时平均
	80

	
	1小时平均
	200

	NOX
	年平均
	50

	
	24小时平均
	100

	
	1小时平均
	250

	颗粒物（粒径小于等于 10 μm）
	年平均
	70

	
	24小时平均
	150

	颗粒物（粒径小于等于 2.5 μm）
	年平均
	35

	
	24小时平均
	75

	总悬浮颗粒物（TSP）
	年平均
	200

	
	24小时平均
	300


（2）地表水环境质量标准

根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，项目所涉及的螳螂川河段、大营小河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准，标准限值见表1-2。
表1-2  地表水环境质量标准   单位：mg/L（pH无量纲）

	项目
	pH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	TP
	TN
	溶解氧
	粪大肠杆菌

	Ⅳ类
	6～9
	≤30
	≤6
	≤1.5
	≤0.3
	≤1.5
	≥3.0
	≤20000个/L


（3）声环境质量标准

项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，标准限值见表1-3。

表1-3   声环境质量标准限值   单位：dB(A)

	类别
	适用区域
	等效声级限值

	
	
	昼间
	夜间

	2
	工业区
	60
	50


1.4.2污染物排放标准

（1）废水排放标准

项目生活污水、生产废水经预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（表4）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准后，排入工业园区污水管网，最终排入富民县污水处理厂处理。具体标准值见表1-4。

表1-4   污水排放标准   单位：mg/L（pH无量纲）
	pH
	COD
	SS
	BOD5
	动植物油
	氨氮
	总磷

	6～9
	≤500
	≤400
	≤300
	≤100
	≤45
	≤8.0


（2）噪声排放标准

项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准值。标准限值见表1-5。

表1-5  工业企业厂界环境噪声排放限值   单位：Leq[dB（A）]
	类别
	昼间
	夜间

	2
	60
	50


（3）废气排放标准

项目燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB12371-2014）表2燃气锅炉标准，排气筒高度≥8m；烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物 3m以上。标准值见表1-6。

表1-6   锅炉大气污染物排放限值  单位：mg/m3
	污染物项目
	排放限值
	污染物排放监控位置

	
	燃气锅炉
	

	颗粒物
	20
	烟囱或烟道

	SO2
	50
	

	NOx
	200
	

	烟气黑度（林格曼黑度，级）
	≤1
	烟囱排放口


（4）固体废物

项目建设和运行生产的一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号修改单。

1.4.3项目变化前后执行标准情况分析

为了反映项目变化前后环境标准变化情况，本报告对照《云南青七活态生物科技有限公司冻干水果加工建设项目环境影响报告表》中的环境标准执行情况以及补充报告的环境标准情况进行了对比，具体对比情况见表1-7。
表1-7   项目变化前后环境标准执行情况对比一览表
	类别
	原项目环评报告表标准执行情况
	补充报告标准执行情况
	对比情况

	环境质量标准
	地表水
	螳螂川河段、大营小河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准
	螳螂川河段、大营小河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准
	未发生变化

	
	环境空气
	执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
	执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
	未发生变化

	
	声环境
	执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准
	执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准
	未发生变化

	污染物排放标准
	运营期
	废水
	废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准；《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（表4）三级标准
	废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准；《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（表4）三级标准
	未发生变化

	
	
	废气
	燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB12371-2014）表2燃气锅炉标准；
	燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB12371-2014）表2燃气锅炉标准
	未发生变化

	
	
	噪声
	项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准值
	项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准值
	未发生变化


由表1-8可知，项目规模变化前后环境质量标准和排放标准均未发生变化。
1.5环境保护目标

项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，周边无自然保护区、风景名胜区及饮用水源地。本次评价以项目所在区域的环境质量以及周边的村庄、螳螂川、大营小河作为本次评价的环境保护目标。环境保护目标情况见表1-8。

表1-8    环境保护目标

	保护目标
	人数
	位置
	保护因素
	保护级别

	东元村
	95户，429人
	北面70m
	环境空气、声环境
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	陈家村
	75户，264人
	西南面164m
	
	

	大营小河
	—
	南面50m
	地表水环境
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准

	螳螂川
	—
	西面4970m
	
	


1.6评价内容

（1）核实项目已建内容及其变化，核算目前污染物排放量，分析目前存在的主要环境问题。

（2）对项目实际生产过程中对环境的影响进行评价，重点评价项目废水依托污水处理设施处理的可行性可靠性分析。

1.7评价重点

评价重点是项目污染物的产排变化情况，提出补充对策措施，分析项目变化后营运期对环境的影响。

2原项目环评情况

2.1环评建设内容概况

根据《云南青七活态生物科技有限公司冻干水果加工建设项目环境影响报告表》的情况，云南青七活态生物科技有限公司建设内容见下：

2.1.1原项目概况

1）建设单位：云南青七活态生物科技有限公司
2）建设地点：富民工业园区东元生态食品加工区
3）总投资：500万元

4）占地面积：1200m2

5）建筑面积：1200m2

2.1.2原项目建设内容
云南青七活态生物科技有限公司冻干水果加工建设项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，原项目总投资500万元，总用地面积为1200m2，总建筑面积为1200m2，通过租用昆明云然工贸有限公司2号厂房2车间（2层），建设冻干水果生产加工线。年加工柠檬、苹果冻干100吨。
2.1.3原项目工程组成

原项目工程组成一览表见表2-1。

表2-1    原项目工程组成一览表

	工程
类型
	项目名称
	建设规模
	建筑类型
	备注

	主
体
工
程
	清洗区
	42m2
	钢架结构

2F
	一楼，进行原料清洗

	
	沉淀区
	49m2
	
	一楼，对废水进行沉淀处理

	
	前处理车间
	98m2
	
	一楼，进行原料的挑选

	
	托盘清洗区
	23.1m2
	
	一楼

	
	装盘区
	80m2
	
	一楼

	
	速冻库
	35.64m2
	
	一楼，进行冻干速冻生产，容积为80m3，制冷剂为R-404A，

	
	下料间
	30m2
	
	一楼

	
	加热区
	147m2
	
	一楼

	
	冷却水池
	15m2
	
	一楼，容积为19.5m3

	辅
助
工
程
	监控室
	14m2
	
	一楼

	
	人员换装间
	20m2
	
	一楼

	
	更衣间
	9m2
	
	二楼

	
	楼梯间1
	15m2
	
	一楼

	
	楼梯间2
	15m2
	
	一楼

	
	检验室
	10m2
	
	位于昆明云然工贸有限公司办公楼

	储
运
工
程
	冷藏库
	196m2
	
	一楼，储存新鲜柠檬、苹果，容积为500m3，制冷剂为R-404A

	
	内包材库
	196m2
	
	二楼，储存保鲜塑料袋

	
	内包装间
	300m2
	
	二楼，进行内包装

	
	外包装间
	56m2
	
	二楼，进行外包装

	
	成品库
	250m2
	
	二楼，储存冻干产品

	公
用
工
程
	供水
	市政供水管网供给
	依托昆明云然工贸有限公司已建供水管网供给

	
	供电
	市政电网供给
	依托昆明云然工贸有限公司已建电网排水管网

	
	排水
	排水管网长度25m 
	依托昆明云然工贸有限公司已建排水管网

	
	通风
	排气扇2个
	一楼

	环保
工程
	废水处理设施
	采用膜生物法处理，处理规模20m3/d
	依托昆明云然工贸有限公司已建污水处理设施

	
	化粪池
	有效容积≥10m³
	依托昆明云然工贸有限公司已建化粪池，位于项目区西侧

	
	固废收集设施
	垃圾桶若干
	收集固废垃圾


主要生产设备列表详见表2-2。
表2-2   主要生产设备一览表

	设备名称
	型号
	数量
（台、套）
	注备

	冻干机
	MPF2000
	1
	

	铝盘
	—
	200
	

	清洗机
	全自动清洗机
	1
	

	切片机
	—
	1
	

	真空包装机
	DZ600
	1
	

	提升机
	SJD双轨
	1
	

	热水锅炉
	CLHS6.0-95/70-Y/Q
	1
	6t/h，天然气为燃料

	冷库压缩机
	—
	2
	

	制纯水设备
	浪木牌RO型
	1
	


2.1.4生产规模及产品方案

原项目主要加工柠檬冻干、苹果冻干两种产品，年产冻干产品100t/a。产品内包装形式为塑料保鲜袋为主，外包装形式为纸箱为主。原项目生产规模及产品方案情况见表2-3。

表2-3   原项目生产规模及产品方案一览表

	名称
	内包装
	外包装
	产量
	注备

	
	规格
	包装形式
	规格
	包装形式
	
	

	柠檬冻干
	3kg/袋
	保鲜袋
	12kg/箱
	纸箱
	40t/a
	全年
生产

	
	5kg/袋
	保鲜袋
	20kg/箱
	
	
	

	苹果冻干
	3kg/袋
	保鲜袋
	12kg/箱
	纸箱
	60t/a
	

	
	5kg/袋
	保鲜袋
	20kg/箱
	
	
	


2.1.5原辅料及能源消耗

原项目使用主要原料为柠檬、苹果，冷库使用 R-404A 做制冷剂。原项目所需原辅料均从市场购买，通过汽车运输到项目内，原项目年所需主要原辅材料用量及来源见表2-4。
表2-4  主要原辅料及燃料用量

	名称
	单位
	用量
	来源

	柠檬
	t/a
	200
	市场购买

	苹果
	t/a
	300
	市场购买

	天然气
	万m3/a
	10.19
	管道天然气供给

	电
	度/a
	7200
	电网供给

	水
	t/a
	1200
	自来水

	内包装袋
	万个/a
	2
	市场购买

	包装纸箱
	万个/a
	0.5
	市场购买

	R-404A
	瓶/a
	5
	市场购买


2.1.6劳动定员及工作制度

（1）工作制度：年工作日300天，1班制，每天工作8小时。
（2）劳动定员：共有员工8人，其中管理人员2人，生产人员6人。员工不在项目内食宿。
2.1.7原项目公辅工程

（1）给水：给水由工业园区市政供水管网提供。

（2）排水：项目生活污水经化粪池、生产废水经预处理后达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（表4）三级标准后；工业园区污水处理厂建成前，排入昆明云然工贸有限公司污水处理设施处理；工业园区污水处理厂建成后，排入工业园区污水管网，最终排入工业园区污水处理厂处理。
（3）供电：项目用电由富民县电网提供。
（4）供热：项目生产过程中热水由燃气热水锅炉提供，使用天然气为燃料。

（5）食堂：项目不设食堂，生产员工三餐自行解决。
2.1.8原项目平面布局

项目依据合理安排生产区、办公区、仓储区独立布置的原则，办公区依托昆明云然工贸有限公司办公楼，项目生产厂房共两层，根据各产品的生产工艺流程情况，将冻干生产线设置在一楼，仓储区布置在二楼。生产厂房主入口布置在厂房南面，在一楼东侧依次布置清洗区、沉淀区、前处理车间、冷藏库，一楼西侧装盘区、托盘清洗区、下料间、冻干机组。在一楼西侧两头各设置楼梯间与二楼连接，在二楼布置内包材库、内包装间、外包装间、成品库。项目平面布置情况分别见附图1和附图2。
2.2原环评生产工艺流程及产污情况分析

2.2.1原环评生产工艺流程

（一）冻干生产工艺

通过采购新鲜柠檬、苹果为原辅料，生产冻干等产品，冻干生产流程如下：
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图2-1  冻干生产工艺流程图
（1）挑选

从市场收购新鲜柠檬、苹果等果品原料，通过车辆运输至项目区，在冷藏库内进行储存。经过人工检选，去除废次果和杂物。选择无腐烂变质、色泽正常、成熟度适中、软硬适中、大小一致、酸甜可口的新鲜水果为原料。
（2）清洗

将果品倒入清洗机中，用自来水进行清洗，去除果品表面附着的杂物，清洗用水量为2m3/t原料。

（3）切片

用切片机将苹果、柠檬切成3-4mm的薄片，太厚不易烘干，太薄难以保持形状。严格按工艺要求进行切片。切片过程中去除虫食部分和虫道。

（4）装盘

清洗完成后，在装盘区把果品装到铝盘内摆放整齐，原料装盘时均匀逐一平放，不叠加堆放。

（5）速冻

将装盘的果品输送入速冻库，在-40℃速冻库中冷冻6h，此过程中应注意控制冻结强度，防止物料断裂。

（6）真空干燥

采用真空冷冻干燥机，在真空泵作用下形成真空负压环境，用热水锅炉提供的热水对物料进行间接加热，热水锅炉使用天然气为燃料，热水循环使用。在真空负压条件下可使物料中的水分蒸发，从而达到真空干燥的目的，水蒸气通过冷凝器作用成为冷凝水。具体干燥流程为：冷井预冷30min，将预冻好的样品放入冷冻干燥机中，抽真空至10Pa以下，分4段加热。第一阶段：采用5℃加热120min；第二阶段：采用10℃加热120min；第三阶段：采用20℃加热240min；第四阶段：采用25℃加热120min。

（7）包装

包装过程分为内包装和外包装；经真空干燥合格的产品经计量称量，对物料进行定量包装。内包装主要采用塑料保鲜袋进行包装，并经封口机进行封口。项目外包装采用纸箱包装的形式进行包装，按20kg/箱的规格进行包装。
（8）检验

经包装的冻干产品经检验室对其外观及理化状况抽验合格后入成品库。

（9）入库

包装好的成品送入成品库内贮存。产品应按规格、品种、批次入库于垫板上堆放整齐，堆放应隔墙、离地10cm库内应保持清洁干燥，并粘贴产品标示单。

（二）冷库工艺

本项目项目设置一个冷藏库、一个速冻库，均使用R-404A为制冷剂，R-404A外购，由厂家送至用户，并由厂家专业人员进行添加。运行时制冷剂经调节阀进入压缩机，压缩后进入节流装置制冷。节流装置由分离器、蒸发器和冷凝器等组成，压缩后的制冷剂经分离器分离出冷冻油后进入蒸发器， 在蒸发器内吸热气化，变为气体，同时使介质（空气）温度急速下降，变成冷气制冷，通过冷风机供冷藏。气化后的制冷气进入冷凝器，冷凝后返回贮制冷剂器，循环使用，连续制冷。冷冻油返回集油器循环使用。
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图2-2  冷库制冷工艺
2.2.2原环评产污情况分析

（1）废气

项目营运期产生的废气主要为锅炉废气、异味、氢氟烃类气体。

1）锅炉废气

项目1台6t/h的热水锅炉，锅炉使用天然气为燃料，锅炉主要为冻干机提供热水，根据天然气锅炉的相关参数，天然气使用量为42.46m3/h，每天使用8小时，天然气年使用量为10.19万m3/a。
项目所在建筑物高度为8m，项目周围均为生产厂房，厂房高度为8m，项目需设置1根11m的排气筒排放。锅炉废气排放总量为142.51万m3/a，SO2排放浓度为8.42mg/m3，NOx排放浓度为133.32mg/m3，烟尘排放浓度为17.16mg/m3，能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的要求，即：SO2排放浓度≤50mg/m3，NOx排放浓度≤200mg/m3，烟尘排放浓度≤20mg/m3，排气筒高度≥11m。
2）异味

项目生产过程会产生一定量的异味，该气味不含有毒有害物质，呈无组织排放，通过生产车间的排风扇排放到外环境。
3）氢氟烃类气体

项目制冷机组采用的制冷剂为氢氟烃类（简称HFCS）中的 R-404A，制冷系统运行过程中会从管道接口和阀门处溢出少量氢氟烃类气体，但在设备正常的情况下，其产生量很少。
（2）废水

营运期产生的废水主要为生产废水（果品清洗废水、车间冲洗废水、设备清洗废水、冷凝水）和员工生活污水两部分。
1）生产废水
a、果品清洗废水

项目果品需进行清洗，清洗用水量2m3/原料，每天加工原料1.66t/d用水量为3.33m3/d（1000m3/a），产污率按80%计算，则废水产生量为2.66m3/d（800m3/a），清洗废水经沉淀池处理后，排入昆明云然工贸有限公司化粪池处理。
b、车间冲洗废水

生产过程中生产车间地板冲洗用水量为0.2m3/d，产污率按80%计算，污水产生量为0.16m3/d，车间冲洗废水排入昆明云然工贸有限公司化粪池处理。
c、设备清洗废水

生产过程中使用的铝盘、切片机需要定期进行清洗。需每天清洗一次，按每次用水按0.2m3计，产污率按90%计算，污水产生量为0.18m3/d。设备清洗废水排入昆明云然工贸有限公司化粪池处理。

d、冷凝水
项目冷凝水产生量为400m3/a（1.33m3/d），冷凝水收集池（容积2m3）收集后回用项目内果品清洗。
②员工生活污水
员工生活用水量为0.32m3/d（96m3/a），产污率按90%计算，则排水量为0.26m3/d（76.8m3/a）。
冷凝水通过设置收集池收集后回用项目内果品清洗，清洗废水经沉淀处理与车间冲洗废水、设备清洗、生活污水一起排入昆明云然工贸有限公司已建的化粪池（有效容积10m3）预处理后，废水处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（表4）三级标准。
工业园区污水处理厂建成前，项目将充分依托昆明云然工贸有限公司的污水处理设施，产生的废水排入昆明云然工贸有限公司污水处理设施处理。工业园区污水处理厂建成后，生产废水经沉淀池处理后通过昆明云然工贸有限公司已建化粪池预处理后排入排入工业园区污水管网，最终排入工业园区污水处理厂处理。原项目用水及废水产生量情况见表2-5，项原目水平衡图见图2-3。

表2-5   原项目废水及污染物产排情况一览表

	项目
	数量
	定额
	用水量
	排水量

	生产
废水
	清洗废水
	500t
	2m3/t原料
	3.33m3/d
	2.66m3/d

	
	车间冲洗废水
	200m2
	1L/m2
	0.2m3/d
	0.16m3/d

	
	设备清洗废水
	—
	—
	0.2m3/d
	0.18m3/d

	生活
污水
	员工办公废水
	8人
	40L/（人.天）
	0.32m3/d
	0.26m3/d
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图2-3  原项目水量平衡图

项目加工工艺简单，工艺熟练，产生的废水量小。其中废水中污染物成分主要为COD、BOD5、SS，氨氮。根据查阅的技术参数及实际处理经验，化粪池对各项污染物的去除率分别为：COD15%、BOD59%、SS30%、NH3-N3%。类比同类项目，各类废水中污染物产生情况见表2-6、表2-7、表2-8。
表2-6   生产废水产生及排放情况

	污染源
	废水量（m3/d）
	污染物浓度（mg/L）

	
	
	COD
	BOD5
	NH3-N
	SS

	果品清洗废水
	2.66
	300
	150
	40
	200

	沉淀池处理效率%
	—
	—
	—
	—
	60

	车间冲洗废水
	0.16
	300
	200
	30
	100

	设备清洗废水
	0.18
	600
	300
	60
	120

	混合废水浓度
	—
	318
	159.67
	40.67
	83.47

	产生量（t/a）
	900
	0.29
	0.14
	0.037
	0.075


表 2-7   生活污水产生及排放情况

	污染源
	废水量（m3/d）
	污染物浓度（mg/L）

	
	
	COD
	BOD5
	NH3-N
	SS

	生活污水
	0.26
	400
	300
	35
	100

	污染物产生量（t/a）
	96
	0.038
	0.029
	0.0034
	0.0096


表2-8   废水污染物排放情况

	污染源
	废水量（m3/a）
	污染物浓度（mg/L）

	
	
	COD
	BOD5
	NH3-N
	SS

	混合
废水
	浓度（mg/L）
	—
	331.33
	170.68
	40.16
	85.34

	
	排放量（t/a）
	996
	0.33
	0.17
	0.04
	0.085


（3）固体废物

项目营运期产生的固体废物主要为废次果品、生活垃圾、不合格产品等。
1）废次果品
原料挑选过程中会产生的生产固废产生量为10t/a，通过设置垃圾箱，进行收集后委托环卫部门定期进行清运，不外排。

2）生活垃圾

员工生活垃圾产生量为4kg/d（1.2t/a）；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置。

3）不合格产品

生产过程中产生的不合格产品产生量为0.5t/a，通过收集桶收集后由环卫部门统一清运处置。

（4）噪声

项目产生噪声的设备运行过程中清洗机、冻干机、冷库制冷机组、包装机等产生噪声，噪声声级在72-90dB(A)之间，通过采取低噪声设备、设备基础设置减振设施来控制噪声后，噪声可衰减10-15dB（A）。原项目噪声源情况见表2-9。

表2-9    原项目噪声源强分布情况    单位：dB(A)
	声源
	声源数量
	测点距声源距离（m）
	源强
	运行方式
	减噪措施
	采取措施
后声级

	清洗机
	1台
	1
	80
	连续
	选用低噪声设备，安装减震垫，车间隔声
	65

	冻干机
	1台
	1
	80
	连续
	选用低噪声设备，安装减震垫，车间隔声
	65

	冷库制冷机组
	2台
	1
	85
	连续
	选用低噪声设备，车间隔声
	70

	包装机
	1套
	1
	72
	连续
	选用低噪声设备，安装减震垫，车间隔声
	57


原项目污染物排放情况列于表2-10。
表2-10    原项目主要污染物排放情况
	类别
	污染物
	产生量
（t/a）
	削减量
（t/a）
	排放量
（t/a）
	备注

	废
气
	废气量
	142.51万Nm3/a
	0
	142.51万Nm3/a
	－

	
	SO2
	0.012
	0
	0.012
	－

	
	NOx
	0.19
	0
	0.19
	－

	
	烟尘
	0.024
	0
	0.024
	

	废
水
	废水量
	996
	0
	996
	－

	
	COD
	0.33
	0.06
	0.27
	－

	
	BOD5
	0.17
	0.01
	0.16
	－

	
	NH3-N
	0.04
	0.002
	0.038
	－

	
	SS
	0.08
	0.02
	0.06
	－

	固
体
废
物
	废次果品
	10
	10
	0
	环卫部门统一清运处置

	
	生活垃圾
	1.2
	1.2
	0
	环卫部门统一清运处置

	
	不合格产品
	0.5
	0.5
	0
	环卫部门统一清运处置


2.3原环评环境保护对策措施及落实情况

为了反映项目环境保护对策措施及落实情况，本报告对照《云南青七活态生物科技有限公司冻干水果加工建设项目环境影响报告表》的环境保护对策措施情况结合现场调查情况进行了分析，原项目环境保护对策措施及落实情况见表2-11。
表2-11    原项目环评报告中环境保护对策措施及落实情况一览表
	类别
	环评报告中的具体对策措施
	项目实际落实情况

	水环境保护对策措施
	1）设置冷凝水收集池（2m3），项目冷凝水通过设置收集池收集后回用项目内果品清洗，项目果品清洗废水经沉淀池（5m3）处理与车间冲洗废水、设备清洗、生活污水一起排入昆明云然工贸有限公司已建的化粪池（有效容积10m3）预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（表4）三级标准。工业园区污水处理厂建成前，排入昆明云然工贸有限公司污水处理设施处理达标后排入工业园区管网。工业园区污水处理厂建成后，项目生产废水沉淀池处理后通过昆明云然工贸有限公司已建化粪池预处理后排入排入工业园区污水管网，最终排入工业园区污水处理厂处理。
2）车间排水设置一个规范化的污水排放口，排污口应设明显标志。
3）按照昆明市政府有关“禁磷”、“禁白”的要求，项目内禁止使用含磷洗衣粉和含磷洗涤剂。
4）建设单位与昆明云然工贸有限公司负责人协商本项目污水处理相关事宜，加强污水处理设施的日产维护，确保其正常运营。
	1）项目建设了冷凝水收集池，20m3三级沉淀池，5m3调节池；
2）昆明云然工贸有限公司建设有规模为20m3/d的污水处理站，同时配套建设了2个有效容积均为10m3的化粪池
3）生产车间设置规范的排污口。

4）项目废水通过昆明云然工贸有限公司污水管道排入工业园区管网，最终排入富民县污水处理厂处理。

	环境空气保护对策措施
	1）项目锅炉使用天然气为燃料，锅炉废气通过11m的排气筒排放，锅炉废气排放能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的要求。为便于日常监测，项目排气筒建设过程中应预留监测采样孔。

2）加强生产车间内通风，保证生产区域环境空气的清洁。

3）保持项目区内清洁卫生，对产生的垃圾规范收集及时处理。
	1）锅炉废气通过12m的排气筒进行排放；
2）车间设置了换气扇；
3）生活区设置了垃圾桶；

	声环境保护对策措施
	1）合理布局生产设备，强化隔音效果。

2）对产生振动影响的设备应在设备的基础上加垫减振材料、消声器，减少振动的影响，对产噪较大的设备用隔声罩隔离。
3）加强机械设备的检查维修，确保其正常运行。
	1）夜间未进行生产；

2）采取了厂房隔声措施；

3）冷却塔采取了减震措施；

	固体废弃物控制措施
	1）项目废次果品经设置收集桶收集后由环卫部门统一清运处置。

2）生活垃圾经设置收集桶收集后由环卫部门统一清运处置。

3）项目经检验不合格产品拟设置收集桶收集后，由环卫部门统一清运处置。
	1）废次果品、生活垃圾、不合格产品经集中收集后，由环卫部门统一清运处置。


由表2-11可知，项目实际建设过程中认真落实了《云南青七活态生物科技有限公司冻干水果加工建设项目环境影响报告表》中的环境保护对策措施。
本报告对照富民县环保局文件《关于<云南青七活态生物科技有限公司冻干水果加工建设项目环境影响报告表>的批复》（富环[2017]95号）的环境保护对策措施情况结合现场调查情况进行了分析，项目环境保护对策措施及落实情况见表2-12。

表2-12   环评批复环境保护对策措施及落实情况一览表

	类别
	环评批复中的具体对策措施
	项目实际落实情况

	水环境保护对策措施
	建设一个≥2m3冷凝水收集池，建设一个≥5m3沉淀池，冷凝水经收集池收集后回用于果品清洗，工业园区污水处理厂建成前，生活污水和生产废水经排入化粪池预处理后，进入昆明昆明云然工贸有限公司污水处理设施处理，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T18920-2002）中1级A标准后排入园区污水管网；工业园区污水处理厂建成后，项目生产废水沉淀池处理后生活污水和生产废水处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准后排入园区污水处理厂处理。
	（1）1）项目建设了冷凝水收集池，20m3三级沉淀池，5m3调节池；
2）昆明云然工贸有限公司建设有规模为20m3/d的污水处理站，同时配套建设了2个有效容积均为10m3的化粪池；

	环境空气保护对策措施
	燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉标准，排放高度≥11m。
	锅炉废气通过12m的排气筒进行排放；

	声环境保护对策措施
	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。
	项目采取了一定的隔声降噪措施，厂界噪声可达标；

	固体废弃物控制措施
	废次果品、不合格产品、生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一清运处置，固体废弃物处置率达100%。
	废次果品、生活垃圾、不合格产品经集中收集后，由环卫部门统一清运处置；


由表2-12可知，项目实际建设过程中落实了《关于<云南青七活态生物科技有限公司冻干水果加工建设项目环境影响报告表>的批复》（富环[2017]95号）中的环境保护对策措施。

2.4原项目环评审批及建设情况

2017年8月云南青七活态生物科技有限公司委托云南银发绿色环保产业股份有限公司编制了《云南青七活态生物科技有限公司冻干水果加工建设项目环境影响报告表》；2017年12月14日该项目获得富民县环保局文件《关于<云南青七活态生物科技有限公司冻干水果加工建设项目环境影响报告表>的批复》（富环[2017]95号）。
2.5项目目前存在问题

由于项目实际生产规模较原环评时有所扩大，导致项目实际生产过程中产生的污染物与原有环评有所变化。经环评单位实地踏勘调查，目前项目热水锅炉、沉淀池均正常运行，不存在相关的环境问题。

3实际建设概况与工程分析

3.1项目实际建设概况

云南一鲜农业科技有限公司建设项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，项目总投资500万元，总用地面积为1200m2，总建筑面积为1200m2，租用昆明云然工贸有限公司2号厂房2车间（2层）（租赁协议见附件），建设冻干水果生产加工线。项目主要技术经济指标见表3-1。
表3-1  主要技术经济指标表

	序号
	指标名称
	单位
	指标
	备注

	1
	生产能力
	t/a
	156
	柠檬、苹果、三七、天麻、石斛、山楂、姜等冻干产品

	2
	全年耗电量
	万度
	24
	

	3
	日耗水量
	m3
	3.84
	

	4
	厂区占地面积
	平方米
	600
	

	5
	建筑面积
	平方米
	1200
	

	6
	劳动定员及年工作天数
	
	
	

	6.1
	劳动定员
	人
	8
	

	6.2
	年工作天数
	天
	300
	

	7
	总投资
	万元
	500
	资金全部由企业自筹

	7.1
	固定资产
	万元
	400
	

	7.2
	流动资金
	万元
	100
	

	8
	建设期
	个月
	3
	


3.1.1项目工程组成

项目工程组成一览表见表3-2。

表3-2    项目工程组成一览表

	工程
类型
	项目名称
	建设规模
	建筑类型
	备注

	主
体
工
程
	清洗区
	42m2
	钢架结构

2F
	一楼，进行原料清洗

	
	沉淀区
	49m2
	
	一楼，对废水进行沉淀处理

	
	前处理车间
	98m2
	
	一楼，进行原料的挑选

	
	托盘清洗区
	23.1m2
	
	一楼

	
	装盘区
	80m2
	
	一楼

	
	速冻库
	35.64m2
	
	一楼，进行冻干速冻生产，容积为80m3，制冷剂为R-404A，

	
	下料间
	30m2
	
	一楼

	
	加热区
	147m2
	
	一楼

	
	冷却水池
	15m2
	
	一楼，容积为19.5m3

	辅
助
工
程
	监控室
	14m2
	
	一楼

	
	人员换装间
	20m2
	
	一楼

	
	更衣间
	9m2
	
	二楼

	
	楼梯间1
	15m2
	
	一楼

	
	楼梯间2
	15m2
	
	一楼

	
	检验室
	10m2
	
	位于昆明云然工贸有限公司办公楼

	储
运
工
程
	冷藏库
	196m2
	
	一楼，储存新鲜柠檬、苹果，容积为500m3，制冷剂为R-404A

	
	内包材库
	196m2
	
	二楼，储存保鲜塑料袋

	
	内包装间
	300m2
	
	二楼，进行内包装

	
	外包装间
	56m2
	
	二楼，进行外包装

	
	成品库
	250m2
	
	二楼，储存冻干产品

	公
用
工
程
	供水
	市政供水管网供给
	依托昆明云然工贸有限公司已建供水管网供给

	
	供电
	市政电网供给
	依托昆明云然工贸有限公司已建供电网络

	
	排水
	排水管网长度25m 
	依托昆明云然工贸有限公司已建排水管道

	
	通风
	排气扇2个
	一楼

	环保
工程
	污水管网
	昆明云然工贸有限公司已建污水排放管道
	依托昆明云然工贸有限公司已建污水排放管道

	
	化粪池
	有效容积≥10m³
	依托昆明云然工贸有限公司已建化粪池，位于项目区西侧

	
	固废收集设施
	垃圾桶若干
	收集固废垃圾


3.1.2项目原辅料

（1）使用原辅料

项目使用主要原料为柠檬、苹果、三七、天麻、石斛、山楂、姜，冷库使用 R-404A 做制冷剂。项目所需原辅料均从市场购买，通过汽车运输到项目内，项目年所需主要原辅材料用量及来源见表3-3。

表3-3  主要原辅料及燃料用量

	名称
	单位
	用量
	来源

	柠檬
	t/a
	200
	市场购买

	苹果
	t/a
	300
	市场购买

	三七
	t/a
	180
	市场购买

	天麻
	t/a
	20
	市场购买

	石斛
	t/a
	20
	市场购买

	山楂
	t/a
	20
	市场购买

	姜
	t/a
	40
	市场购买

	天然气
	万m3/a
	16.3
	管道天然气供给

	电
	度/a
	24万
	电网供给

	水
	t/a
	1152
	自来水

	内包装袋
	万个/a
	3
	市场购买

	包装纸箱
	万个/a
	0.75
	市场购买

	R-404A
	瓶/a
	7
	市场购买


（2）制冷剂化学性质

项目制冷机组采用的制冷剂为氢氟烃类（简称HFCS）中的R-404A，是一种不含破坏臭氧层物质的非共沸混合制冷剂，在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体，外观无色，不浑浊，易挥发，沸点-46.1℃，临界压强3688.7KPa，25℃时，其液体密度为1.045g/cm3。R-404A制冷剂一般贮存在阴凉、干燥及通风的地方，避免日晒雨淋。其优点在于可以根据具体的使用要求，对各种性质，如易燃性、容量、排气温度和效能加以考虑，量身合成一种制冷剂。

制冷剂R-404A不含任何破坏臭氧层的物质，其ODP值为零，是一种混合环保型制冷剂，适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备。R-404A作为新型商业制冷应用的HFC类制冷剂全球行业标准的主导性产品，在制冷应用中提供卓越的能力和能效，被全球领先的压缩机厂家及设备制造厂认可使用。其主要特点归纳如下：

1）不破坏臭氧层。是一种不含任何破坏臭氧层物质的非共沸混合制冷剂，故其臭氧层破坏潜能值（ODP）为0。全球变暖潜能值（GWP）小于0.35。

2）具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点，大量用于中低温冷冻系统。

3）是混合制冷剂，它由五氟乙烷、四氟乙烷、三氟乙烷混合组成。

3.1.3生产规模及产品方案
项目主要加工各类冻干产品156t/a，主要包括柠檬冻干、苹果、三七、天麻、石斛、山楂、姜等冻干产品，产品内包装形式为塑料保鲜袋为主，外包装形式为纸箱为主。项目生产规模及产品方案情况见表3-4。
表3-4    项目生产规模及产品方案一览表

	名称
	内包装
	外包装
	产量
	注备

	
	规格
	包装形式
	规格
	包装形式
	
	

	柠檬冻干
	3kg/袋
	保鲜袋
	12kg/箱
	纸箱
	40t/a
	季节生产

	
	5kg/袋
	保鲜袋
	20kg/箱
	
	
	

	苹果冻干
	3kg/袋
	保鲜袋
	12kg/箱
	纸箱
	60t/a
	季节生产

	
	5kg/袋
	保鲜袋
	20kg/箱
	
	
	

	三七冻干
	3kg/袋
	保鲜袋
	12kg/箱
	纸箱
	36t/a
	季节生产

	
	5kg/袋
	保鲜袋
	20kg/箱
	
	
	

	天麻冻干
	3kg/袋
	保鲜袋
	12kg/箱
	纸箱
	4t/a
	季节生产

	
	5kg/袋
	保鲜袋
	20kg/箱
	
	
	

	石斛冻干
	3kg/袋
	保鲜袋
	12kg/箱
	纸箱
	4t/a
	季节生产

	
	5kg/袋
	保鲜袋
	20kg/箱
	
	
	

	山楂冻干
	3kg/袋
	保鲜袋
	12kg/箱
	纸箱
	4t/a
	季节生产

	
	5kg/袋
	保鲜袋
	20kg/箱
	
	
	

	姜冻干
	3kg/袋
	保鲜袋
	12kg/箱
	纸箱
	8t/a
	季节生产

	
	5kg/袋
	保鲜袋
	20kg/箱
	
	
	


3.1.4主要设备

项目主要生产设备列表详见表3-5。
表3-5   项目主要生产设备一览表

	序号
	设备名称
	型号
	数量
（台、套）
	注备

	1
	冻干机
	MPF2000
	1
	

	2
	铝盘
	—
	200
	

	3
	清洗机
	全自动清洗机
	1
	

	4
	切片机
	—
	1
	

	5
	真空包装机
	DZ600
	1
	

	6
	提升机
	SJD双轨
	1
	

	7
	热水锅炉
	CLHS6.0-95/70-Y/Q
	1
	6t/h，天然气为燃料

	8
	冷库压缩机
	—
	2
	


项目在办公区建设一个检验室，主要进行产品的外观、净含量、水份、大肠菌群含量等检测，以保证产品的质量，检验室过程不使用化学药剂，检验室设备见表3-6。

表3-6   检验室主要设备一览表
	序号
	设备名称
	数量（台、套）
	注备

	1
	超净工作台
	1
	

	2
	干燥箱
	1
	

	3
	培养箱
	1
	

	4
	灭菌锅
	1
	

	5
	显微镜
	1
	

	6
	电子天平
	2
	


3.1.5公用工程

（1）给水：给水由工业园区市政供水管网提供。
（2）排水：项目生活污水依托昆明云然工贸有限公司办公楼化粪池进行处理后，排入工业园区污水管网；生产废水沉淀池处理后通过昆明云然工贸有限公司已建化粪池预处理后排入排入工业园区污水管网，最终排入工业园区污水处理厂处理。项目生产车间设置一个规范的废水外排污口。排口废水水质达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（表4）三级标准。
（3）供电：项目用电由富民县电网提供。
（4）供热：项目生产过程中热水由燃气热水锅炉提供，使用天然气为燃料。
（5）食堂：项目不设食堂，生产员工三餐自行解决。
3.1.6劳动定员及工作制度

（1）工作制度：年工作日300天，2班制，每班工作6小时。
（2）劳动定员：本项目共有员工8人，其中管理人员2人，生产人员6人。员工不在项目内食宿。
3.1.7项目平面布局

项目依据合理安排生产区、办公区、仓储区独立布置的原则，办公区依托昆明云然工贸有限公司办公楼，项目生产厂房共两层，根据各产品的生产工艺流程情况，将冻干生产线设置在一楼，仓储区布置在二楼。生产厂房主入口布置在厂房南面，在一楼东侧依次布置清洗区、沉淀区、前处理车间、冷藏库，一楼西侧装盘区、托盘清洗区、下料间、冻干机组。在一楼西侧两头各设置楼梯间与二楼连接，在二楼布置内包材库、内包装间、外包装间、成品库。项目平面布置情况分别见附图2-1和附图2-2。
3.2原环评与项目实际主要差别简述

根据云南一鲜农业科技有限公司提供的资料以及环评单位的实地踏勘调查，已与《云南青七活态生物科技有限公司冻干水果加工建设项目环境影响报告表》所批复的内容有所变化，主要是生产规模有所扩大，其余生产设备、生产厂房、生产工艺均未变化。具体变化情况见表3-7。
表 3-7   原环评与实际项目建设概况对照表

	内容
	原环评情况
	实际建设情况
	与原环评对比情况

	公司名称
	云南青七活态生物科技有限公司
	云南一鲜农业科技有限公司
	公司名称进行了变更

	项目地址
	富民工业园区东元生态食品加工区
	富民工业园区东元生态食品加工区
	一致

	项目周边四至情况
	项目北面与云南七彩娃食品有限公司、昆明云然工贸有限公司生产区相邻，西面与昆明云然工贸有限公司厂区相邻，东面与园区道路相邻，南面与昆明峰硕食品有限公司相邻。
	项目北面与云南七彩娃食品有限公司、昆明云然工贸有限公司生产区相邻，西面与昆明云然工贸有限公司厂区相邻，东面与园区道路相邻，南面与昆明峰硕食品有限公司相邻。
	一致

	建设内容
	总用地面积为1200m2，总建筑面积为1200m2，租用昆明云然工贸有限公司2号厂房2车间（2层）（租赁协议见附件），建设冻干水果生产加工线1条。
	总用地面积为1200m2，总建筑面积为1200m2，租用昆明云然工贸有限公司2号厂房2车间（2层）（租赁协议见附件），建设冻干水果生产加工线1条。
	一致

	生产规模
	柠檬冻干40t/a、苹果冻干60t/a。
	柠檬冻干40t/a、苹果冻干60t/a、三七冻干36t/a、天麻冻干4t/a、石斛冻干4t/a、山楂冻干4t/a、姜冻干4t/a。
	产量增大

	生产设备
	设置冻干机、清洗机、切片机、真空包装机、提升机、热水锅炉、冷库压缩机等共计7台设备
	设置冻干机、清洗机、切片机、真空包装机、提升机、热水锅炉、冷库压缩机等共计7台设备
	未变化

	污水处理设施
	项目内实行雨污分流排水体制，化粪池、污水处理设施为昆明云然工贸有限公司已有设施；建设10m3沉淀池
	项目内实行雨污分流排水体制，化粪池依托昆明云然工贸有限公司已有设施，建设了10m3沉淀池、5m3的调节池
	有变化


3.3项目生产工艺流程

项目生产设备未发生变化，项目生产工艺流程见2.2.1。
3.4项目污染源分析

3.4.1大气污染源

项目营运期产生的废气主要为锅炉废气、异味、氢氟烃类气体。

1）锅炉废气

项目使用1台6t/h的热水锅炉，锅炉使用天然气为燃料，锅炉主要为冻干机提供热水，根据天然气锅炉的相关参数，天然气使用量为42.46m3/h，每天使用12小时，天然气年使用量为15.29万m3/a。参考《第一次污染源普查产排污系数手册》第十分册天然气工业锅炉产排污系数表，废气量产污系数为139854.28Nm3/万m3-原料，按天然气的成分含量计算SO2、NOx的产生量，烟尘产生情况参照《环境保护实用数据手册》（胡名操主编）中的燃烧10000Nm3天然气可产生2.4kg烟尘。天然气含硫量按符合国家天然气标准《天然气》（GB17820-2012）中一类气（民用燃料）标准的最高值取，即总硫量≤60mg/m3。经计算主要污染物产生量及浓度见表3-8。
表3-8   锅炉燃烧产生的污染物及其浓度核算

	污染物
	产污系数
	产生量
	浓度

	锅炉污染物产生情况

	废气量
	139854.28Nm3/万m3-原料
	213.84万Nm3/a
	—

	SO2
	0.02S千克/万立方米-原料
	0.018t/a
	8.42mg/m3

	NOx
	18.71千克/万立方米-原料
	0.286t/a
	133.74mg/m3

	烟尘
	2.4千克/万m3-原料
	0.037t/a
	17.3mg/m3


注：①产排污系数表中SO2的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为mg/m3。例如燃料中含硫量（S）为200 mg/m3，则S=200。

根据现场调查，项目所在建筑物高度为8m，项目周围均为生产厂房，厂房高度为8m，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的要求中烟囱周围半径 200m 距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上，项目设置的排气筒高度为12m，满足标准要求。锅炉废气排放总量为213.84万m3/a，SO2排放浓度为8.42mg/m3，NOx排放浓度为133.74mg/m3，烟尘排放浓度为17.3mg/m3，能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的要求，即：SO2排放浓度≤50mg/m3，NOx排放浓度≤200mg/m3，烟尘排放浓度≤20mg/m3，排气筒高度≥11m。
2）异味

项目生产过程会产生一定量的异味，该气味不含有毒有害物质，呈无组织排放，通过生产车间的排风扇排放到外环境。
3）氢氟烃类气体

本项目制冷机组采用的制冷剂为氢氟烃类（简称HFCS）中的 R-404A，属于环保型制冷剂。制冷系统运行过程中会从管道接口和阀门处溢出少量氢氟烃类气体，但在设备正常的情况下，其产生量很少。
3.4.2水污染源

营运期产生的废水主要为生产废水（果品清洗废水、车间冲洗废水、设备清洗废水、冷凝水）和员工生活污水两部分。
（1）生产废水

a、清洗废水

项目生产原料需进行清洗，根据建设单位提供的资料，清洗用水量为2m3/t原料，项目果品用量为780t/a，则清洗用水量为1560m3/a（5.2m3/d），产污率按80%计算，则废水产生量为1248m3/a（4.16m3/d），该部分废水污染物主要为COD、BOD5、SS、氨氮等，通过类比调查清洗废水污染物主要浓度为COD300mg/L，BOD5150mg/L，SS300mg/L，氨氮40mg/L不含有特殊污染物质。因三七、天麻、姜含有大量的泥沙，导致清洗废水中悬浮物较高，项目通过设置10m3的三级沉淀池，清洗废水经沉淀池处理后，然后排入项目设置的5m3的调节池，然后排入昆明云然工贸有限公司化粪池处理。

b、车间冲洗废水

项目生产过程中生产车间地板需要定期进行冲洗，按每天清洗一次，用水量按1L/m2计，需冲洗面积为200m2，冲洗用水量为0.2m3/d，产污率按80%计算，污水产生量为0.16m3/d。废水主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮。通过类比调查项目主要污染物浓度为COD300mg/L、BOD5200mg/L、SS100mg/L、氨氮30mg/L。项目车间冲洗废水排入项目设置的5m3的调节池，然后排入昆明云然工贸有限公司化粪池处理。
c、设备清洗废水

项目生产过程中使用的铝盘、切片机需要定期进行清洗。需每天清洗一次，按每次用水按0.2m3计，产污率按90%计算，污水产生量为0.18m3/d。设备清洗废水主要污染因子为 COD、BOD5、SS、氨氮。类比调查类似项目设备清洗废水污染物产生情况，主要浓度为COD400mg/L、BOD5300mg/L、SS120mg/L，氨氮60mg/L。项目设备清洗废水排入项目设置的5m3的调节池，然后排入昆明云然工贸有限公司化粪池处理。

d、冷凝水
项目生产过程中物料中的水分通过真空干燥成为水蒸气进行去除，项目原料使用量为780t/a，产品量为156t/a，损耗物料均为物料中的水蒸气，水蒸气通过冷凝器作用成为冷凝水，冷凝水产生量为624m3/a（2.08m3/d），冷凝水较为清洁，通过设置收集池（容积2.5m3）收集后回用项目内果品清洗。
（2）员工生活污水

根据环评单位实地踏勘调查，项目生活污水依托昆明云然工贸有限公司办公楼化粪池进行处理后，排入工业园区污水管网；因该生活污水与昆明云然工贸有限公司办公楼生活污水混合，无法单独进行考核，经建设单位与昆明云然工贸有限公司进行协商，确定项目生活污水的将统一纳入昆明云然工贸有限公司办公楼生活污水，统一进行管理，在次不单独进行考核。
（3）项目排水方案
根据环评单位实地踏勘调查，项目排水方案为：项目生产废水和生活污水分别处理，生活污水依托昆明云然工贸有限公司办公楼化粪池进行处理后，排入工业园区污水管网；项目冷凝水通过设置收集池收集后回用项目内果品清洗，清洗废水经三级沉淀池处理与车间冲洗废水、设备清洗一起排入项目设置的调节池达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（表4）三级标准后，排入昆明云然工贸有限公司已建的化粪池（有效容积10m3）预处理后，排入工业园区污水管网，最终排入富民县污水处理厂处理。
（4）项目排水情况与水量平衡
项目用水及废水产生量情况见表3-9，项目水平衡图见图3-1。

表3-9   项目废水及污染物产排情况一览表

	项目
	数量
	定额
	用水量
	排水量

	生产

废水
	清洗废水
	780t
	2m3/t原料
	5.2m3/d
	4.16m3/d

	
	车间冲洗废水
	200m2
	1L/m2
	0.2m3/d
	0.16m3/d

	
	设备清洗废水
	—
	—
	0.2m3/d
	0.18m3/d

	生活

污水
	员工办公废水
	8人
	纳入昆明云然工贸有限公司办公楼生活污水，统一进行管理
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图3-1  项目水量平衡图
项目加工工艺简单，工艺熟练，产生的废水量小。其中废水中污染物成分主要为COD、BOD5、SS，氨氮。各类废水中污染物产生情况见表3-10。
表3-10   生产废水产生及排放情况

	污染源
	废水量
	污染物浓度（mg/L）

	
	
	COD
	BOD5
	NH3-N
	SS

	清洗废水浓度
	1248
	300
	150
	40
	300

	沉淀池处理效率%
	—
	—
	—
	—
	60

	车间冲洗废水浓度
	48
	300
	200
	30
	100

	设备清洗废水浓度
	54
	400
	300
	60
	120

	混合废水浓度
	—
	304
	157.8
	40.44
	119.29

	产生量（t/a）
	1350
	0.41
	0.21
	0.055
	0.16

	排放浓度
	—
	304
	157.8
	40.44
	119.29

	排放量（t/a）
	1350
	0.41
	0.21
	0.055
	0.16


3.4.3噪声

项目产生噪声的设备运行过程中清洗机、冻干机、冷库制冷机组、包装机等产生噪声，噪声声级在72-90dB(A)之间，通过采取低噪声设备、设备基础设置减振设施来控制噪声后，噪声可衰减10-15dB（A）。项目噪声源情况见表3-12。

表3-12    项目噪声源强分布情况    单位：dB(A)
	声源
	声源数量
	测点距声源距离（m）
	源强
	运行方式
	减噪措施
	采取措施
后声级

	清洗机
	1台
	1
	80
	连续
	选用低噪声设备，安装减震垫，车间隔声
	65

	冻干机
	1台
	1
	80
	连续
	选用低噪声设备，安装减震垫，车间隔声
	65

	冷库制冷机组
	2台
	1
	85
	连续
	选用低噪声设备，车间隔声
	70

	包装机
	1套
	1
	72
	连续
	选用低噪声设备，安装减震垫，车间隔声
	57


3.4.4固体废物

项目营运期产生的固体废物主要为废次品、生活垃圾、不合格产品等。
1）废次品

项目原料挑选过程中会产生一定量生产固废，主要为废次品、杂物等，因项目进料过程已经筛选过，生产过程中检选产生的废次品、杂物产生量不大，根据建设单位实际运行经验，挑选过程产生的固废量约为原料的2%，项目使用原料为780t/a，则生产固废产生量为15.6t/a，项目通过设置垃圾箱，将废次品进行收集后，委托环卫部门定期进行清运，不外排。

2）生活垃圾

项目有员工8人，生活垃圾产生量每人每天0.5kg，产生量为4kg/d（1.2t/a）；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置。

3）不合格产品

项目生产过程中产生的不合格产品仅为外形和净含量达不到标准的产品，经检验不合格产品产生量按中物料的0.5%计算，产生量为0.78t/a，项目拟设置收集桶进行收集后，由环卫部门统一清运处置。

项目污染物产生及排放情况结果列于表3-13。
表3-13    项目主要污染物排放情况
	类别
	污染物
	产生量
（t/a）
	削减量
（t/a）
	排放量
（t/a）
	备注

	废
气
	废气量
	213.84万Nm3/a
	0
	213.84万Nm3/a
	－

	
	SO2
	0.018
	0
	0.018
	－

	
	NOx
	0.286
	0
	0.286
	－

	
	烟尘
	0.037
	0
	0.037
	—

	废
水
	废水量
	1350
	0
	1350
	－

	
	COD
	0.41
	0
	0.41
	－

	
	BOD5
	0.21
	0
	0.21
	－

	
	NH3-N
	0.055
	0
	0.055
	－

	
	SS
	0.16
	0
	0.16
	－

	固
体
废
物
	废次果品
	15.6
	15.6
	0
	环卫部门统一清运处置

	
	生活垃圾
	1.2
	1.2
	0
	环卫部门统一清运处置

	
	不合格产品
	0.78
	0.78
	0
	环卫部门统一清运处置


3.5项目“三本帐”核算

原项目与实际建设情况污染物排放“三本帐”核算见表3-14： 

表3-14  项目“三本帐”核算一览表 

	类别
	污染物
	原项目排放量（t/a）
	排放量（t/a）
	“以新代老”削减量（t/a）
	总排放量（t/a）
	增减变化量

	废气
	废气量
	142.51万Nm3/a
	213.84万Nm3/a
	—
	71.33万Nm3/a
	+71.33万

	
	SO2
	0.012
	0.018
	—
	0.018
	0.006

	
	NOx
	0.19
	0.286
	—
	0.286
	0.096

	
	烟尘
	0.024
	0.037
	—
	0.037
	0.013

	废水
	废水量
	996
	1350
	0
	1350
	354

	
	COD
	0.33
	0.41
	0
	0.41
	0.08

	
	BOD5
	0.17
	0.21
	0
	0.21
	0.04

	
	NH3-N
	0.04
	0.055
	0
	0.055
	0.015

	
	SS
	0.08
	0.16
	0
	0.16
	0.08

	固废
	废次果品
	0
	0
	0
	0
	0

	
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0
	0

	
	不合格产品
	0
	0
	0
	0
	0


由表3-14可知，项目实际建设过程中，由于产量扩大，导致项目废气、废水污染物排放均有所增大。

3.6项目“以新带老”措施分析

根据环评单位实地踏勘调查，项目项目“以新带老”措施为，实际建设过程中增加了5m3的调节池，用于收集项目生产废水。
4建设项目周围环境现状
4.1自然环境概况

4.1.1地理位置及交通

富民县地处滇中，位于云南省会昆明市西北部，属昆明市五区八县一市之一，县城距昆明23千米。富民县位于东经102°21′~102°47′，北纬25°08′~25°36′之间，海拔1455米至2817米。东临寻甸、嵩明两县，南接五华、西山两区，西与禄丰、武定两县接壤，北和禄劝县山水相连。东西宽44.2公里，南北长51.6公里，总面积993平方千米。自古为川藏、滇北入滇中重镇昆明之要津，素有“滇北锁匙”之称。

永定街道办事处位于昆明市西北部，地处富民县城（地理坐标为东经102°21'~102°47'，北纬25°08' ~25°36'），东邻散旦镇，南连西山区，西与西山区、禄丰县接壤，北靠罗免镇，面积152.6平方公里。建设项目位于项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，地理坐标为东经102°33′20.09″，北纬25°13′20.53″。项目地理位置情况见附图1。

4.1.2地形、地貌、地质及地震
富民县地势南高北低，境内盆地山岭相间，河谷和盆地面积占总面积的12.5%。海拔高差大，山多平坝少。最高海拔为2817m，最低海拔为1455m，高差达1362m。主要山岭有玉屏山、望海山、老青山、大青山、尖山、大黑山等。 

富民县地处昆明的西北部，以湖盆岩溶高原地貌形态为主，红色山原地貌次之。在中国三大阶梯地势中，处于第二阶梯面上。境内地貌类型主要有高原陵、低山、洼地、盆地、石丘、石林、石芽原野、峰丛和溶洞、湖泊、河谷、按山地、丘陵和坝区（盆地和洼地）、河谷划分，其结构比是：山地69%，丘陵15.2%，坝区14.7%，河谷1.1%。晚古生代这里为滨海——浅海环境，该地质区域内沉积了上千米的石灰岩、白云岩，为形成本区地貌奠定了基础。经受后期地壳运动的抬升作用成为陆地，多期次遭受地下水、地表水沿岩石裂隙进行溶蚀，最后形成了组合类型多样的喀斯特地貌景观。最早一期喀斯特地貌景观形成于2亿5千多万年前的早二叠世晚期，而最新一期还正在形成。其间经历了玄武岩和湖泊碎屑沉积的覆盖以及多次的抬升剥蚀。在独特的地质、气候、水文条件下，多期喀斯特地貌景观继承发展，相互叠置，层次分明。 

富民县地处梁王山系断陷盆地东北部，普渡河断裂带东侧和小江断裂带西侧之间的新生代。地质构造属第四系砂砾石，厚度约3-10m，下层为第三系粘土、砾石及草煤层，最大厚度在1000m，由东向西、自北向南逐渐加厚。在大地构造上位于扬子准地台滇黔褶断区，康滇地轴缘坳陷南段，属昆明坳陷四级构造单元。区内断裂和褶皱均为发育。断层展部和褶皱轴线均以南北向为主。富民县内地层，除白垩系外，以震旦系到第四系均有分布，其中泥盆、石炭、二叠系发育分布较全。  

根据1：4000000《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）场地地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，对应的地震烈度为Ⅶ。

4.1.3水文水系

富民县境内河流有螳螂川、门前河（高桥河）、大营河及其支流新桥河和清水河、龙纳河、龙泉河、木板河等8条；源于境内的有高北河、马拉河、清罗河及天生桥河、新沙河、石板沟6条。境内河流的特点为：旱季水小清澈，雨季水大浑浊。

项目所在区域为螳螂川水系的汇水范围，螳螂川是滇池唯一出水河流，流经西山区海口、安宁市、富民县，禄劝县汇入金沙江，也是滇池出水口的纳污河流。螳螂川沿岸分布有村庄和农田，主要污染源为生活污水及部分居民倾倒的生活垃圾。螳螂川为劣Ⅴ类水体，目前河水主要用途为农田灌溉及一般景观要求。螳螂川富民县境内全场63.4公里，均宽65米，年入境水量86320万立方米，年均秒流量为27.73立方米，最大秒流量500立方米。
项目纳污河流为大营小河，位于项目南面50m处，为螳螂川支流，大营小河源于西山区沙朗湖，流经沙朗、李子坪、头村、二村、三村、完家村、沙锅村、大营、成器墩注入螳螂川，径流面积为362km2，其支流新桥河长约6km，发源于西山瓦恭上禹都旬村，在东元村西汇入大营小河。大营小河在县境内长度12.2km，年入境水量6250*104m3，落差41m。年平均流量1.98m3/s。项目所在区域水系见附图2。

4.1.4气候

富民县地势南高北低，境内盆地山岭相间，气候为典型的低纬度高原季风气候，常年多吹西南风。气候温和，年均气温在15.8℃，全年极端最高气温不超地 33℃，极端最低气温-7.0℃。多年平均相对湿度为72%，多年平均降雨量1008.5mm，雨季5月～10月为雨季，降雨量占全年降雨量的85.3％。多年平均蒸发量1958.8mm。场址所处地区的大风季节主要集中于每年的12月至次年的5月。项目区常年主导风向为西南风，年平均风速2.8m/s，瞬时最大风速28m/s，主频风向为SW。富民气象站所在区域大风月是1月～5月，小风月是6月～12月，年平均风速为2.2m/s。平均风速最大的月份是3、4月，为3.4m/s，最小为8月，为1.2m/s。无霜期245d，多年平均日照2187.7小时，总辐射量123830卡/cm2。 

项目区20年一遇最大24h降雨量111.1mm，最大12h降雨量91.10mm，最大6h降雨量75.55mm，最大1h降雨量46.66mm。

4.1.5土壤、植被

富民县土壤由棕壤、红壤、紫色土、水稻土四类土壤组成，分别占面积的1.7%、68.9%、15.5%、4.8%，分7个亚属16个土属25个土种。本项目区主要为红壤。

富民县境内林木资源有针叶林、阔叶林、灌木林和竹林四大类，分常绿和落叶两种，其自然植被以云南松和华山松林为主，又以云南松分布最为广泛。目前建设项目内主要有几棵人工种植的乔木和部分草本植物，植被覆盖率小，生物多样性比较单一。

项目所在区域为工业园区，地面基本为硬化路面，均为人工绿化植被。
4.1.6名胜古迹和历史文物

项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等，未发现国家珍稀濒危保护动植物。
4.1.7富民工业园区东元生态食品加工园概况
富民工业园区管理委员会已于 2015年12月委托云南大学编制的《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，并于2016年1月1日取得了云南省环境保护厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审查意见的函（云环函[2016]10号）。根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，富民县工业园区共包括六个产业组团，分别为：白石岩-哨箐组团、大白坡组团、赤鹫组团、大营-茨塘组团、散旦组团、款庄-东村组团。富民工业园区入园要求如下：

①禁止国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的产业入园。

②禁止不符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》中规划产业的项目入园。

③严格控制高钛渣、钛白粉项目入驻，引进的钛产业企业要以钛产品精深加工为主的工业企业。

④项目入园时(特别是钛化工企业)，应充分考虑是否满足环境卫生防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标的影响。

⑤靠近县城、集镇的区域(白石岩-大白坡片区南部、大营-茨塘片区西部)，不宜引进高污染的工业企业，特别是大气污染物型企业。

⑥大营-茨塘片区内的茨塘工业片区，由于水资源不足，不宜引进高耗水企业。

项目所在的东元生态食品加工园位于大营-茨塘组团内。根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，大营-茨塘组团的规划定位为：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状东元食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。对于现状水泥厂适度保留，不再进行规模的扩大，在未来有条件的情况下考虑搬迁。

东元生态食品加工园距昆明主城区16km，交通区位优势突出；于2010年3 月份启动开发、2011年6月完成“五通一平”建设，建成区面积539亩。

东元生态食品加工园开发建设具有五个特点：一是开发时间短，14个月完成“五通一平”建设，是富民开发建设速度最快的产业园区；二是项目落地快，该产业园在实施“五通一平”建设阶段，80%的工业用地已安排产业项目入驻；三是产业结构优，食品、药品和医疗器械生产项目占入驻项目的比重达80%以上；四是基础设施全，排水、电力、道路、绿化设施和标准厂房同步建设，一次性到位；五是融资渠道活，按照市场化建设要求，采取BT方式融资建设标准厂房和配套基础设施。

东元食品加工园规划控制范围为：北至机械厂，东临长梨园村及山体沿线地段，南至东散公路与昆禄公路交汇处向北约70米处，西抵东元村及东元小学以下沿线山体地段，规划总用地面积35.96公顷。该园区内已入驻的企业有云南仟龙贸易有限公司、昆明康业医疗器械有限公司、昆明东方塑料包装有限公司、昆明市向阳食品有限责任公司向阳糕点厂、昆明远方制品有限公司、昆明快乐王子食品有限公司、昆明周记众佳食品有限公司、昆明市香香食品制造有限公司、昆明云然工贸有限公司、富民明华酒业有限公司、昆明玉象食品有限公司、周记面点、富民县仟润食品厂、富民县星辰食品厂、富民金泉米线厂、云南美源食品加工有限公司、云南实善农业科技有限公司、云南星桥食品有限公司、昆明峰策食品制造有限公司、富民县梓源贸易有限责任公司螳螂川酒厂、富民县德力储运有限公司、云南盛泽医药物流有限公司、富民县正业食品包装彩印有限公司、昆明德顺佳调味食品制造有限公司、昆明建新园食品加工有限公司等。

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，规划工业园区排水体制采用雨、污水分流制体系，各片区雨水就近直接排入附近水体或农田周边的排水沟渠。大营-茨塘片区近期污水量为0.79万m³/d，中远期污水量为1.27万m³/d，片区新建大营污水处理厂，规模为1.5万m³/d，占地面积2.5ha，并预留远期用地，该污水处理厂主要负责收集大营组团内生活污水和食品加工园区废水，将污水处理达标后排入园区污水管网，最后进入大营小河。

根据现场踏勘，目前东元生态食品加工园内已配套建设了雨水、污水管网，污水管网已与富民县污水处理厂连接，东元生态食品加工园内污水经污水管网收集后，最终进入富民县污水处理厂处理，离项目最近的工业园区污水管网位于昆明云然工贸有限公司西南面厂界10m处。
4.1.8富民县污水处理厂概况
富民县污水处理厂位于富民县永定镇西邑村委会丁家营村，占地面积29.3亩，投资6029.7万元，近期至2015年该厂每天约能处理8000吨污水，远期规划处理能力为每天20000吨，同时配套污水管网，自2010年6月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好。该厂采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用“CASS（连续进水周期循环活性污泥）工艺+无阀滤池”工艺处理污水，出水水质能达到一级A标。富民县污水处理厂建成后极大地改善了城市水环境，对治理污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用，同时对改善昆明市的投资环境，实现昆明市经济社会可持续发展具有积极的推进作用。
4.2环境质量现状
4.2.1环境空气质量现状

项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，环境空气质量功能区划分为二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据《2017年昆明市环境状况公报》，富民县建有空气自动监测站1个，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度均达到二级标准，环境空气质量总体保持稳定，项目所在区域属于环境空气达标区域。

4.2.2地表水环境质量现状

本项目涉及水系为厂址南侧约 50m处为大营小河，为螳螂川支流。根据《云南省地表水功能区划（2010-2020年）》，螳螂川（富民大桥—普渡河桥）的水体功能为农业用水和景观用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准。由于大营小河未做水质功能区划，故评价区地表水大营小河水体功能参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。

地表水环境质量状况引用《富民县地表水环境质量月报（2018年1月）》，2018年1月，富民县环境保护局组织富民县环境监测站对大营小河成器墩小桥断面水质进行监测，大营小河成器墩小桥断面水质类别为劣Ⅴ类，超标污染物为总磷、BOD5、氨氮，超标倍数分别为2.11倍、0.67倍、0.43倍。大营小河成器墩小桥断面位于项目下游约5.5km，大营小河受纳园区污水以及周边农村生活源、农业面源后，水环境质量不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。
4.2.3声环境质量现状

项目所在区域为富民工业园区东元生态食品加工区，环境功能区划为2类区，周围主要噪声源为工业生产设备噪声、交通噪声等，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。根据现场调查，项目所在区域生产企业目前多数为食品生产企业，企业产生的噪声值较小，项目区域声环境质量情况较好。
4.2.4生态环境质量现状

项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，根据现场勘察，项目四周均为工业企业，所在区域植被较少，无珍稀物种，无需要特殊保护的动植物。
4.3项目外环境关系情况

项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，项目西面85m为昆武高速路，西面135m处为108国道，西南面164m处为陈家村，北面70m处为东元村，南面15m处为昆明峰硕食品有限公司，南面20m为昆明峰硕食品有限公司、西北面56m处为天府棒棒鸡，西北面18m处云然工贸有限公司一厂房，南面5m处云然工贸有限公司三厂房，西面20m处为云然工贸有限公司办公楼，东面15m处为周记面点，东南面25m处为向阳糕点厂，北面15m处为德顺佳酱油厂，南面50m处为大营小河，西面4970m处为螳螂川。项目周围环境关系表4-1，建设项目与周围环境关系图见图3。

表4-1  项目周围环境关系
	周围环境
	方位
	距离
	建筑类型
	建筑物高度

	昆武高速
	西面
	85m
	—
	—

	108国道
	西面
	135m
	—
	—

	陈家村
	西南面
	164m
	砖混结构
	—

	东元村
	北面
	70m
	砖混结构
	—

	云然工贸有限公司调味品车间
	北面
	紧邻
	砖混结构
	—

	昆明峰硕食品有限公司
	南面
	15m
	砖混结构
	7m

	德顺佳酱油厂
	东面
	15m
	砖混结构
	8m

	天府棒棒鸡
	西北面
	56m
	砖混结构
	8m

	周记面点
	东面
	15m
	砖混结构
	8m

	向阳糕点厂
	东南面
	25m
	砖混结构
	8m

	云然工贸有限公司一厂房
	西北面
	18m
	砖混结构
	7m

	云然工贸有限公司三厂房
	南面
	5m
	砖混结构
	7m

	云然工贸有限公司办公楼
	西面
	20m
	砖混结构
	15m

	大营小河
	南面
	50m
	—
	—

	螳螂川
	西面
	4970m
	—
	—


根据环评单位实地踏勘调查，并对照《云南青七活态生物科技有限公司冻干水果加工建设项目环境影响报告表》中的周围企业分布情况，项目周围企业分布情况均未发生变化。
4.4项目周围污染源调查

根据环评单位实地踏勘调查，项目周围多为工业企业，其中北面紧邻云然工贸有限公司调味品生产车间，南面15m为昆明峰硕食品有限公司、南面20m为昆明峰硕食品有限公司、东面为德顺佳酱油厂、西北面为天府棒棒鸡、东面为周记面点、东南面为向阳糕点厂。企业产生的大气污染物主要为异味、SO2、NO2、烟尘，周围企业不排放有毒有害的大气污染物，不存在对区域发展产生限制性因素的大气污染物。

表4-2  项目周围企业污染物排放情况一览表
	周围企业
	方位与距离
	产品
	大气污染物

	云然工贸有限公司调味品车间
	北面紧邻
	调味品、农副产品
	粉尘、噪声

	昆明峰硕食品有限公司
	南面15m
	包子、馒头
	SO2、NO2、烟尘

	昆明爱优食品有限公司
	南面20m
	鲜花饼、糕点
	异味、油烟

	德顺佳酱油厂
	东面15m
	酱油
	异味

	天府棒棒鸡
	西北面56m
	肉制品
	异味、SO2、NO2、烟尘

	周记面点
	东面15m
	糕点、包子
	SO2、NO2、烟尘

	向阳糕点厂
	东南面25m
	糕点
	异味、油烟


5环境影响分析

5.1环境空气影响分析

项目正常运营时产生的废气主要有锅炉废气、异味及制冷机组无组织泄漏时产生的氢氟烃类气体等。
（1）锅炉废气影响分析

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中大气评价等级要求，本环评将对项目排放的锅炉废气污染物进行预测分析，具体预测情况见下：
1）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，选择附录A中推荐模式中估算模型进行计算污染源的最大环境影响，再按评价工作分级进行分级。采用AERSCREEN估算模式进行计算。
2）项目污染源调查

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，选择附录A中推荐模式中估算模型进行计算污染源的最大环境影响，再按评价工作分级进行分级。采用AERSCREEN估算模式进行计算。建设项目有组织废气具体源强参数详见表5-1。
表5-1   项目有组织废气源强一览表

	污染源
	排气筒概况
	污染物
 

	
	东经
	北纬
	底部海拔（m）
	高度（m）
	内径（m）
	烟气量（m3/h）
	烟气温度（℃）
	排放速率(kg/h）

	SO2
	102.556
	25.222
	1706
	12
	0.3
	594
	160
	0.005

	NO2
	102.556
	25.222
	1706
	12
	0.3
	594
	160
	0.072

	烟尘
	102.556
	25.222
	1706
	12
	0.3
	594
	160
	0.01


NO2按NOx的90%计算
估算模式所用参数见表5-2。

表5-2   估算模型参数表

	参数
	取值

	城市农村/选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数(城市人口数)
	—

	最高环境温度
	33C

	最低环境温度
	-7°C

	土地利用类型
	农村

	区域湿度条件
	2（湿度）

	是否考

虑地形
	考虑地形
	否

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑海岸线熏烟
	否


评级工作等级确定：

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表5-3  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

	污染源
	评价因子
	评价标准(mg/m3)
	Cmax (mg/m3)
	Pmax (%)
	D10% (m)

	点源
	SO2
	0.5
	3.71E-04
	0.07
	—

	
	NO2
	0.2
	5.34E-03
	2.67
	—

	
	烟尘
	0.9
	7.42E-04
	0.08
	


综合分析，本项目Pmax最大为点源排放的SO2、NO2、烟尘，SO2Pmax值为0.07%，NO2Pmax值为2.67%，烟尘Pmax值为0.08%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
3）评价因子

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）要求，筛选该项目的主要评价因子为：SO2、NO2、烟尘；
4）预测结果

采用估算模式计算各污染源下风向1000m范围内地面最大浓度值，结果见表5-4、表5-5。

表5-4   污染物估算模式计算结果

	距源中心下风向距离D(m)
	SO2
	NO2

	
	下风向预测浓度Ci(mg/m3)
	占标率Pi(%)
	下风向预测浓度Ci(mg/m3)
	占标率Pi(%)

	10
	3.65E-05
	0.01
	5.26E-04
	0.26

	25
	2.97E-04
	0.06
	4.28E-03
	2.14

	50
	3.65E-04
	0.07
	5.25E-03
	2.62

	75
	3.43E-04
	0.07
	4.94E-03
	2.47

	100
	3.20E-04
	0.06
	4.61E-03
	2.3

	125
	3.27E-04
	0.07
	4.71E-03
	2.35

	150
	3.50E-04
	0.07
	5.03E-03
	2.52

	175
	3.70E-04
	0.07
	5.32E-03
	2.66

	200
	3.67E-04
	0.07
	5.27E-03
	2.64

	225
	3.51E-04
	0.07
	5.05E-03
	2.53

	250
	3.44E-04
	0.07
	4.95E-03
	2.48

	275
	3.38E-04
	0.07
	4.86E-03
	2.43

	300
	3.27E-04
	0.07
	4.70E-03
	2.35

	325
	3.14E-04
	0.06
	4.51E-03
	2.26

	350
	2.99E-04
	0.06
	4.31E-03
	2.15

	375
	2.85E-04
	0.06
	4.10E-03
	2.05

	400
	2.71E-04
	0.05
	3.89E-03
	1.95

	425
	2.61E-04
	0.05
	3.76E-03
	1.88

	450
	2.53E-04
	0.05
	3.64E-03
	1.82

	475
	2.44E-04
	0.05
	3.51E-03
	1.76

	500
	2.35E-04
	0.05
	3.39E-03
	1.69

	525
	2.27E-04
	0.05
	3.27E-03
	1.63

	550
	2.20E-04
	0.04
	3.17E-03
	1.58

	575
	2.17E-04
	0.04
	3.12E-03
	1.56

	600
	2.12E-04
	0.04
	3.06E-03
	1.53

	625
	2.08E-04
	0.04
	2.99E-03
	1.5

	650
	2.04E-04
	0.04
	2.93E-03
	1.46

	675
	1.99E-04
	0.04
	2.86E-03
	1.43

	700
	1.95E-04
	0.04
	2.80E-03
	1.4

	725
	1.90E-04
	0.04
	2.73E-03
	1.37

	750
	1.85E-04
	0.04
	2.67E-03
	1.33

	775
	1.81E-04
	0.04
	2.60E-03
	1.3

	800
	1.77E-04
	0.04
	2.54E-03
	1.27

	825
	1.73E-04
	0.03
	2.49E-03
	1.25

	850
	1.70E-04
	0.03
	2.45E-03
	1.23

	875
	1.68E-04
	0.03
	2.41E-03
	1.21

	900
	1.65E-04
	0.03
	2.37E-03
	1.19

	925
	1.62E-04
	0.03
	2.33E-03
	1.17

	950
	1.59E-04
	0.03
	2.29E-03
	1.15

	975
	1.56E-04
	0.03
	2.25E-03
	1.13

	1000
	1.54E-04
	0.03
	2.21E-03
	1.11

	下风向最大质量浓度及占标率%
	3.71E-04
	0.07
	5.34E-03
	2.67

	距污染源中心距离（m）
	182m


表5-5   污染物估算模式计算结果

	距源中心下风向距离D(m)
	烟尘

	
	下风向预测浓度Ci(mg/m3)
	占标率Pi(%)

	10
	7.31E-05
	0.01

	25
	5.94E-04
	0.07

	50
	7.29E-04
	0.08

	75
	6.86E-04
	0.08

	100
	6.40E-04
	0.07

	125
	6.54E-04
	0.07

	150
	7.00E-04
	0.08

	175
	7.40E-04
	0.08

	200
	7.33E-04
	0.08

	225
	7.02E-04
	0.08

	250
	6.88E-04
	0.08

	275
	6.76E-04
	0.08

	300
	6.54E-04
	0.07

	325
	6.27E-04
	0.07

	350
	5.99E-04
	0.07

	375
	5.70E-04
	0.06

	400
	5.41E-04
	0.06

	425
	5.23E-04
	0.06

	450
	5.06E-04
	0.06

	475
	4.88E-04
	0.05

	500
	4.71E-04
	0.05

	525
	4.54E-04
	0.05

	550
	4.41E-04
	0.05

	575
	4.33E-04
	0.05

	600
	4.25E-04
	0.05

	625
	4.16E-04
	0.05

	650
	4.07E-04
	0.05

	675
	3.98E-04
	0.04

	700
	3.89E-04
	0.04

	725
	3.80E-04
	0.04

	750
	3.71E-04
	0.04

	775
	3.62E-04
	0.04

	800
	3.53E-04
	0.04

	825
	3.46E-04
	0.04

	850
	3.41E-04
	0.04

	875
	3.35E-04
	0.04

	900
	3.30E-04
	0.04

	925
	3.24E-04
	0.04

	950
	3.18E-04
	0.04

	975
	3.13E-04
	0.03

	1000
	3.07E-04
	0.03

	下风向最大质量浓度及占标率%
	7.42E-04
	0.08

	距污染源中心距离（m）
	182m


由表5-4、表5-5可知，由大气污染物预测结果可见，建设项目投产后各污染物排放的最大占标率均<10%；各污染物下风向最大浓度均小于标准要求，对周围大气环境影响较小，不会改变区域环境空气质量等级。
（2）异味影响分析
项目生产过程过程中产生异味气体大部分通过生产车间排风管道排放，少部分通过门缝和窗户排出，异味气体不含有毒有害物质，呈无组织排放状态。经空气稀释后，对周围环境影响较小。
距离项目最近的保护目标为项目北面70m处的东元村，西南面164m处的陈家村。项目所在区域主导风向为西南风，东元村位于项目侧风向，陈家村位于项目上风向，且异味的排放源强较小，且无毒无害，在空气稀释作用下，异味对东元村、陈家村的影响是可以接受的，不会导致其环境空气质量的变坏；其他保护目标均位于项目400m以外，异味经过空气稀释后对其他保护目标的影响较小。
（3）制冷剂对环境的影响分析
本项目制冷机组采用的制冷剂为氢氟烃类（简称HFCS）中的 R-404A，属于环保型制冷剂。制冷系统运行过程中会从管道接口和阀门处溢出的少氢氟烃类气体，但在设备正常的情况下，其产生量很少。
对于系统运行过程中产生的氢氟烃类气体，应该加强管理：经常对设备及管道进行检修，并注意检查连接管道的阀门和管道焊接处的状况，出现泄漏及时关闭系统进行检修；在制冷室适当位置建设通风孔，并经适时打开门让溢出的氢氟烃类气体及时扩散。通过采取以上措施后，制冷剂中氢氟烃类无组织泄漏对外界环境影响较小。
5.2水环境影响分析

5.2.1水环境影响分析

根据工程分析，本项目产生的废水为果品清洗废水、设备清洗废水、车间冲洗废水、生活污水。项目生活污水依托昆明云然工贸有限公司办公楼化粪池进行处理后，排入工业园区污水管网；经建设单位与昆明云然工贸有限公司进行协商，确定项目生活污水的将统一纳入昆明云然工贸有限公司办公楼生活污水，统一进行管理，在次不单独进行考核。

项目运营过程中生产废水量为4.5m³/d。项目冷凝水通过设置收集池收集后回用项目内果品清洗，项目果品清洗废水经三级沉淀池（10m3）处理后和车间冲洗废水、设备清洗废水一起排入项目设置的调节池达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（表4）三级标准后，然后排入昆明云然工贸有限公司已建的化粪池（有效容积10m3）预处理后，通过昆明云然工贸有限公司已建污水管网排入排入工业园区污水管网，最终排入富民县污水处理厂处理。废水中污染物排放浓度见表5-6。
表5-6    废水各污染因子排放浓度估算表

	污染源
	废水量（m3/d）
	污染物浓度（mg/L）

	
	
	COD
	BOD5
	NH3-N
	SS

	废水
	预处理后废水
	4.5
	304
	157.8
	40.44
	119.29

	
	排放标准要求
	—
	≤500
	≤300
	≤45
	≤400

	
	是否满足要求
	—
	满足
	满足
	满足
	满足


项目废水排放口设置在调节池排口，由表5-6可知，项目排放废水可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（表4）三级标准，所以项目产生的废水对周围地表水体影响不大。
5.2.2废水排入富民县污水处理厂可行性分析
富民县污水处理厂位于永定街道办事处丁家营沙坝村，占地 29.3 亩，采用“CASS（连续进水周期循环活性污泥）工艺＋无阀滤池”工艺处理污水。近期至2015年，处理规模为0.8万吨，远期规划处理能力为每天2万吨。同时，富民县建设51.9公里的配套管网收集污水。2012年4月富民县污水处理厂通过环保验收，出水水质达到国家规定的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，根据现场调查及咨询，项目所在的富民工业园区东元生态食品加工区污水管网已与富民县污水处理厂连接，工业园区污水管网位于昆明云然工贸有限公司西南面10m处，并与昆明云然工贸有限公司污水管网连接，因此项目废水通过昆明云然工贸有限公司污水管网排入工业园区污水管网是可行的。
富民县污水处理厂主要处理富民县城城市生活污水，根据工程分析，项目产生的废水为生活污水、车间冲洗废水、设备清洗、果品清洗废水，均不含有毒有害物质，与一般的的生活污水水质差别不大，主要污染因子为 COD、BOD5、SS，水质能满足富民县污水处理厂进水水质要求，不会影响富民县污水处理厂的正常运行。
终上所述，本项目废水经污水处理设施处理达标后排入富民工业园区东元生态食品加工区污水管网，最终进入富民县污水处理厂进行处理是可行的。

5.3声环境影响分析

本项目产生噪声的设备运行过程中清洗机、冻干机、冷库制冷机组、包装机产生噪声，噪声声级在72-90dB(A)之间，通过采取设备基础设置减振设施和车间隔声等措施来控制噪声后，噪声可衰减15-20dB（A）。
（1）预测模型及方法
本项目噪声源主要分布在生产车间，预测计算中，采用点声源等距离衰减预测模型，预测计算中主要公式有：
1）预测模式：
Lpi＝Lwi+20lg(r /r0)－TL

式中：L（r）——预测点噪声贡献值，dB（A）;
        L（r0）——声源强度；
r——预测点到声源距离；
TL——厂房隔声效果，取值20dB（A）。
2）预测点的A声级叠加公式：
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公式中：LA-某预测点的声压级；
Lab-某预测点的噪声背景值；
Lpi-第i个声源至预测点处的声压级；
n- 声源个数。
各噪声源与预测点之间的距离见表5-7，噪声预测结果见表5-8、表5-9：
表5-7  各噪声源与预测点距离表   单位：m

	噪声源
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	清洗机
	10
	10
	20
	20

	冻干机
	20
	15
	10
	15

	冷库制冷机组
	10
	15
	20
	15

	包装机
	10
	10
	20
	20


注：厂界即为本项目的厂界

表5-8  各噪声源经距离衰减、厂房隔声后预测值  单位：dB（A）

	名称
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	清洗机
	40
	40
	33.98
	33.98

	冻干机
	33.98
	36.48
	40
	36.48

	冷库制冷机组
	40
	36.48
	33.98
	36.48

	包装机
	40
	40
	33.98
	33.98


注：厂界即为本项目的厂界

表5-9  厂界噪声贡献值及达标情况   单位：dB（A）

	时间
	方位
	贡献值
	标准值
	达标情况

	昼间
	东厂界
	45.12
	60
	达标

	
	南厂界
	44.61
	60
	达标

	
	西厂界
	42.43
	60
	达标

	
	北厂界
	41.43
	60
	达标


注：厂界即为本项目的厂界

根据表5-8和表5-9评价结果分析，项目夜间不进行生产，昼间运行过程中设备产生的噪声对东面、西面、南面、北面厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准；由于项目位于昆明云然工贸有限公司标准厂房内，项目对周围声环境产生的影响不大。
距离项目最近的保护目标为北面70m处的东元村、西南面164m处的陈家村，项目噪声对其影响很小，其他保护目标距离项目均在400m以上，项目产生的噪声对其他保护目标的声环境影响不大。

综上所述，生产过程产生的噪声在经过基础减振、距离衰减、建筑物隔声后，对周围声环境影响不大。
5.4固体废物影响分析

根据工程分析，项目产生的固体废弃物主要为废次品、生活垃圾、不合格产品等。
（1）废次品
项目原料挑选过程产生的生产固废主要为废次果、杂物等，通过设置垃圾箱，将废次果进行收集后，委托环卫部门定期进行清运，不外排。

（2）生活垃圾
项目生活垃圾通过设置垃圾桶，经收集后由环卫部门统一清运处置。

（3）不合格产品
项目经检验不合格产品拟设置收集桶收集后，由环卫部门统一清运处置，不外排。
综上所述，由于项目对固体废弃物采用了减量化、无害化、资源化和清运等措施，对环境影响较小。
6产业政策与选址布局合理性分析

6.1产业政策符合性分析

根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正）和《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本）中的相关规定，本项目不属于产业政策中的限制或禁止类行业，本项目属允许类项目。因此，本项目符合国家及地方产业政策。
本项目所选择使用的制冷剂 R-404A是一种新型商业制冷应用的HFC 类制冷剂全球行业标准的主导性产品之一，具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好、不破坏臭氧层等特点，被大量用于中低温冷冻系统且被全球领先的压缩机厂家及设备制造厂认可使用。制冷剂 R-404A不是法律法规中限制或淘汰的类型，为此，本建设项目符合国家及地方相关产业政策。
6.2相关规划符合性分析

根据《昆明富民工业园总体规划》项目位于永定-大营片区，永定-大营片区为富民工业园区的产业集聚的核心工业片区，是富民永定——大营以新型建材、食品加工、物流贸易、机械加工、研发与职业教育为主导的综合工业片区。

永定-大营片区将形成“两带、三区”的功能结构。两带：指沿西北——东南向昆禄公路和昆武高速公路城市发展带与沿东北——西南向的东散公路的城市发展带。三区：指新型建材、机械加工区；食品加工、物流贸易区；研发与职业教育、配套商业居住区。
对照富民工业园区永定-大营片区近期建设规划图(2020)，项目所在区域为一类工业用地，位于东元生态食品加工区内，项目的建设与总体规划相符，所以项目符合《昆明富民工业园总体规划》。本项目与富民工业园区永定-大营片区位置关系见附图4。
综上所述，项目建设符合昆明富民工业园总体规划。
6.3选址合理性分析

6.3.1环境可行分析

项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，项目用地范围及其周围无古树名木及文物保护单位，不涉及基本农田、自然保护区、水源保护区，亦无需要特殊保护的环境目标，不属于风景名胜区、生态保护区和其他需要特别保护的区域。环境质量现状评价结果表明，项目所在区域大气环境及声环境质量较好，对于项目所产生的大气污染物，有足够的环境自净能力及环境容量。项目外租厂房主要入驻食品加工企业，没有相关环境制约因素。
6.3.2与《富民工业园区总体规划修编 （2015-2030）环境影响报告书》的符合性分析
对照《富民工业园区总体规划修编 （2015-2030）环境影响报告书》，本项目位于大营—茨塘片区，在规划报告中的规划范围内，项目属于食品加工行业，也符合大营—茨塘片区的规划定位。同时项目也符合规划环评中的入园项目产业控制及环评要求。

综上所述，项目的建设符合《富民工业园区总体规划修编 （2015-2030）环境影响报告书》的相关要求。

6.3.3与周边环境相容性分析

项目位于东元生态食品加工区，项目周围企业为德顺佳酱油厂、天府棒棒鸡、周记面点、向阳糕点厂、昆明峰硕食品有限公司、昆明爱优食品有限公司，从产业布局和污染影响角度而言，项目周围企业均为食品生产企业，项目与周围企业无相互干扰的因素，项目建设和投产后对环境的影响，总体上可满足当地环境保护的要求。
6.4总图布置方案分析

项目依据合理安排生产区、办公区、仓储区独立布置的原则，办公区依托昆明云然工贸有限公司办公楼，项目生产厂房共两层，根据各产品的生产工艺流程情况，将冻干生产线设置在一楼，仓储区布置在二楼。同时根据项目对生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔，减少了项目生产区对办公区的影响，避免食品生产中发生交叉污染，预防和降低产品受污染的风险。符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中的厂区布置的要求。因此，项目平面布置紧扣项目的工艺流程进行设备的安放和和设置，这不仅节省空间，也方便了生产，布置合理。
7项目环境保护对策措施分析

7.1废水污染防治对策措施

一、已采取措施

1）设置冷凝水收集池（2.5m3），项目冷凝水通过设置收集池收集后回用项目内果品清洗，项目果品清洗废水经沉淀池（10m3）处理与车间冲洗废水、设备清洗一起排入项目设置的调节池（5m3），然后排入昆明云然工贸有限公司已建的化粪池（有效容积10m3）预处理后，废水处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（表4）三级标准后，排入工业园区污水管网，最终排入富民县污水处理厂处理。
2）项目在调节池排口设置一个规范化的污水排放口，排污口应设明显标志。
3）按照昆明市政府有关“禁磷”、“禁白”的要求，项目内禁止使用含磷洗衣粉和含磷洗涤剂。
7.2废气污染防治对策措施
一、已采取措施

1）项目锅炉使用天然气为燃料，锅炉废气通过12m的排气筒排放，锅炉废气排放能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的要求。为便于日常监测，项目排气筒建设过程中应预留监测采样孔。

2）加强生产车间内通风，保证生产区域环境空气的清洁。
3）保持项目区内清洁卫生，对产生的垃圾规范收集及时处理。
7.3噪声污染防治对策措施

一、已采取措施

1）合理布局生产设备，强化隔音效果。 

2）对产生振动影响的设备应在设备的基础上加垫减振材料、消声器，减少振动的影响，对产噪较大的设备用隔声罩隔离。
3）加强机械设备的检查维修，确保其正常运行。
7.4固体废弃物污染防治对策措施

一、已采取措施

1）项目废次品经设置收集桶收集后由环卫部门统一清运处置。
2）生活垃圾经设置收集桶收集后由环卫部门统一清运处置。
3）项目经检验不合格产品拟设置收集桶收集后，由环卫部门统一清运处置。
8项目环保投资及污染物排放总量控制

8.1项目环保费用估算

项目总投资500万元，其中，环保投资10.2万元，占总投资的2.04％，环保投资主要用于营运期噪声、废气、废水及固废的处置等。环保投资详见表8-1。
表8-1    项目环保投资一览表
	类型
	污染治理设施
	投资（万元）

	废水治理
	废水调节池（5m3）及排污口
	3

	
	三级沉淀池（10m3）
	5

	
	冷凝水收集池（2.5m3）
	0.2

	废气治理
	12m高排气筒
	0.5

	噪声治理
	生产设备减震垫设施
	0.5

	固废处置
	垃圾桶若干
	1

	合计
	10.2


8.2污染物排放总量控制

根据《云南青七活态生物科技有限公司冻干水果加工建设项目环境影响报告表》污染物排放核算，项目污染物排放指标为：
废气排放量：142.51万m3/a、SO20.012t/a，NOX0.19t/a。

废水排放量：996m3/a，COD0.27t/a，NH3-N0.038t/a；

因项目实际生产过程中生产规模与原有环评有所增大，导致污染物排放量增大，本次环评将对污染物排放情况进行核算，建议项目污染物排放指标为：
废气排放量：213.84万m3/a、SO20.018t/a，NOX0.286t/a、烟尘0.037t/a。

废水排放量：1350m3/a，COD0.41t/a，氨氮0.055t/a；

固体废弃物处置率100%。

9环境监测与环境管理
9.1环境管理

9.1.1环境管理的内容

根据项目环境影响评价提出的环境保护措施，落实环境保护工作经费，对环境保护工作进行监督管理，并负责与政府环境主管部门联系和协调环境管理相关事宜。实施环境保护对策措施，为具体实施环境保护措施和采取某些补救措施提供依据和基本资料。

9.1.2环境管理机构设置和职责

9.1.2.1环境管理机构

项目营运期主要污染物是废水、噪声、固废。因此，应加强营运期的环境管理工作。根据需要配备专职人员负责环境管理、环保宣传、治理监督等日常工作管理，并按各级环境保护部门的要求如实填报企业环境统计报表、污染源申报登记表等。

9.1.2.2环境管理机构的职责

为了在营运期严格遵守国家和地方的有关环境保护法律法规，监督和检查项目环保措施的落实。保证环境管理正常有效的进行，项目必须设有管理机构，建立健全的管理制度及管理办法。

9.1.2.3环保管理人员职责

（1）督促项目环保治理措施、管理措施的实施；

（2）督促检查环保设施的建设及运行情况，并提出改善环境的建议及对策；

（3）负责对员工等进行环保教育工作，以提高全体人员的环保意识；

（4）定期向各级主管部门汇报项目的环保工作情况。

9.1.2.4环境管理

（1）项目应由环保部门、建设单位共同参与对建设项目验收，检查环保设施是否达到环保竣工验收的要求；

（2）加强环保设施的管理，定期检查项目内环保设施运行情况，如排污管道、污水处理站等设施是否正常运行，防止污水溢出污染项目内外环境。及时排除故障，保证环保设施正常运转；

（3）检查项目内环境，发现问题及时督促解决；

（4）运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目内员工的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平；

（5）配合当地环保监测机构，实施环境监测计划。

9.2项目环境监测计划

环境监测是项目环境管理工作的重要部分，是对项目本身营运过程中所排放的污染物进行定期或不定期的监测，以掌握环境质量及其不变化趋势，为控制污染物和净化环境提供依据。环境监测任务由建设单位组建成立的工程环境管理部门组织实施。环境监测不设专用监测站，委托给富民县环境监测站或其他有资质的环境监测单位进行监测。项目环境监测计划见表9-1。
表9-1    环境监测计划表
	监测
项目
	点位
	监测参数
	监测频率
	监测方法

	锅炉

废气
	锅炉排气口
	废气量、SO2、NOx、烟尘
	验收时监测1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次，验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理。
	按照《空气和废气监测分析方法》进行

	噪声
	项目东、南、西、北厂界
	等效声级
	验收时监测1次，每次连续监测2天，每天采样3次，验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理
	按照《工业企业厂界噪声标准测量方法》进行

	废水
	调节池排放口
	水量、COD、BOD5、SS、TN、TP、磷酸盐、氨氮
	验收时监测1次，每次连续监测3天，每天采样1次，验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理
	按照《水和废水监测分析方法》进行


9.3项目环保设施竣工验收

本项目环保竣工验收污染防治设施措施详见表9-2。

表9-2   项目环保竣工验收一览表

	类别
	污染源
	污染物
	环保设施、措施
	效  果

	废气
	锅炉
	SO2、NOx
	锅炉废气通过12m的排气筒排放
	达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

	废水
	果品清洗废水
	COD、BOD5、NH3-N、SS
	设置冷凝水收集池（2.5m3），冷凝水收集后回用于果品清洗，果品清洗废水经沉淀池（10m3）处理后与其他废水排入调节池（5m3）后，排入工业园区污水管网，最终排入富民县污水处理厂处理；
	达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（表4）三级标准。

	
	设备清洗废水
	
	
	

	
	车间冲洗废水
	
	
	

	
	冷凝水
	
	
	

	噪声
	生产车间
	生产设备
	距离衰减、建筑物隔声、基础减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固体废弃物
	办公生活
	生活垃圾
	环卫部门统一清运
	100%处置，不外排

	
	生产车间
	废次果
	环卫部门统一清运
	

	
	生产车间
	不合格产品
	环卫部门统一清运
	

	环境管理
	1、加强生产管理和设备设施的日常维护及监控工作，保证污水处理设施的正常运行。
2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。
3、建立、健全生产环保规章制度。
4、严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗。
5、项目生活污水统一纳入昆明云然工贸有限公司办公楼生活污水，并对生活污水的达标排放负有相关的环保责任。


10总结论

10.1项目背景

云南一鲜农业科技有限公司原名“云南青七活态生物科技有限公司”，成立于2017年8月，云南青七活态生物科技有限公司冻干水果加工建设项目位于富民工业园区东元生态食品加工区， 2017年8月云南青七活态生物科技有限公司委托云南银发绿色环保产业股份有限公司编制了《云南青七活态生物科技有限公司冻干水果加工建设项目环境影响报告表》，项目产量为100t/a；2017年12月14日该项目获得富民县环保局文件《关于<云南青七活态生物科技有限公司冻干水果加工建设项目环境影响报告表>的批复》（富环[2017]95号），后因经营需要将单位名称更改为云南一鲜农业科技有限公司。

根据项目实际情况，实际加工各类冻干产品156t/a，增加了三七、天麻、石斛、山楂、姜等品种，项目占地面积、建筑面积为、选址不变，周围基本无变化，导致项目的实际生产规模与原有环评有所变化，根据相关环保管理部门的要求，需要对项目进行补充环境影响评价。
10.2已采取的环保措施

厂区设置雨污分流制，项目建设了三级沉淀池，项目生活污水、生产废水、车间冲洗废水排入调节池后，排入工业园区污水管网；项目在各功能区设置了垃圾桶；锅炉废气通过12m的排气筒排放。
10.3存在的环境问题及提出的措施

项目实际生产规模较原环评时有所扩大，导致项目实际生产过程中产生的污染物与原有环评有所变化。经环评单位实地踏勘调查，目前项目热水锅炉、依托的污水处理站均正常运行，不存在相关的环境问题。
10.4产业政策符合性分析

项目不违反《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修正》，项目的建设符合国家及地方产业政策。

10.5相关规划符合性分析

项目在富民工业园区东元生态食品加工区，入驻企业为食品加工行业企业，与总体规划相符，项目建设内容不违反《昆明富民工业园总体规划》。
10.6环境影响分析结论

10.6.1环境空气影响分析

项目锅炉使用天然气为燃料，锅炉废气通过12m高排气筒排放，能够满足达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；项目生产过程中产生异味气体大部分通过生产车间通风扇排放，少部分通过的门缝和窗户排出，呈无组织排放状态。经空气稀释后，对周围的环境空气影响较小。
R404气体只需要加强对制冷机组的日程维护，其产生量极少，对周围环境影较小。对周围的环境空气影响较小。
综上所述，项目营运期废气对大气环境影响不大。
10.6.2水环境影响分析

项目清洗废水经沉淀处理后与车间冲洗废水、设备清洗、生活污水一起排入项目设置的调节池达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（表4）三级标准后，排入昆明云然工贸有限公司已建的化粪池（有效容积10m3）预处理后排入工业园区污水管网，最终排入富民县污水处理厂处理。项目产生的废水对周围地表水体影响不大。
10.6.3声环境影响分析

项目夜间不运营，昼间运行过程中设备对东面、西面、南面、北面厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准，对周围声环境产生的影响不大。

10.6.4固体废弃物影响分析

项目营运期产生的固体废物主要为废果品、生活垃圾、不合格产品等。废次果进行收集后，委托环卫部门定期进行清运，不外排。生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置。项目经检验不合格产品拟设置收集桶进行收集后，由环卫部门统一清运处置。
项目对固体废弃物采用了减量化、无害化、资源化和清运等措施，项目产生的固体废物不会对当地环境造成不良影响。
10.7补充报告总结论

项目实际生产规模较原环评时有所扩大，导致项目实际生产过程中产生的污染物与原有环评有所变化，但不会对周围环境产生显著的影响。因此，在采纳本报告提出的对策措施的前提下，本项目从环境保护角度来说是可行的。
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