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一、建设项目基本情况

	项目名称
	云南铜业科技发展股份有限公司硒业分公司

粗硒真空蒸馏扩大实验项目

	建设单位
	云南铜业科技发展股份有限公司硒业分公司

	法人代表
	王冲
	联系人
	包榕

	通讯地址
	昆明市二环西路625号三楼

	联系电话
	13759419051
	传真
	0871-68320737
	邮政编码
	650101

	建设地点
	富民工业园区冶化片区富民薪冶工贸厂区内

	立项审批部门
	富民县科学技术和工业

信息化局
	批准文号
	富科工信通[2019]1号

	建设性质
	新建　改扩建技改　
	行业类别
及代码
	工程和技术研究和试验发展（M7320）

	占地面积

(平方米)
	2625.42
	绿化面积
（平方米）
	80.6

	本项目总投资
(万元)
	196
	其中：环保投资
（万元）
	15
	占总投资比例（%）
	7.65

	评价经费

（万元）
	
	预计投产日期
	2019年6月


	5


	3

	合计

			15



		空压机

	W-1.3/30

	台

	1

	1

	2

	6

	空压机

	W-1.0/30

	台

	2

		2


	7

	颚式破碎机

	200*35
	台

	1

		1

	8

	万能粗碎机

	WCSJ-20A

	台

	1

		1

	9

	吸尘微粉碎机

	WF-320A

	台

	1

		1

	10

	电动葫芦

	5T

	台

	1

		1

	11

	冷却塔

	10NB-G-30

	台

	1

		1

	12

	冷却泵

	ISG-65-200

	个

	4

		4

	13

	自动加料装置

	专利产品

	套

	1

		1

	14
	一体化含硒废水处理器

	HN-WS

-0.5t/h

	套

		1

	1


	15
	尾气洗涤塔

	1700*2400
	套

		1

	1


	16
	行车
		套

	1
		1



4.

	0




		16人


	2

	工作制度

	每天2班，每班12小时工作制，全年运行300天，7200h。
	与原中试项目相同
	每天2班，每班12小时工作制，全年运行300天。



2017

	211

	颗粒物

	20m高排气筒

	10.5

	10.5

	120

	0.005

	3.5


	20180315

	砷

		0.006

	0.006

	无标准

	3.02×10-6
	无标准


		硒

		0.007

	0.007

	无标准

	3.52×10-6
	无标准


		铅

		0.051

	0.051

	0.70

	2.57×10-5
	0.006


	20171211

	颗粒物

		9.3

	9.3

	120

	0.003

	3.5


	20180315

	砷

		0.003

	0.003

	无标准

	1.36×10-6
	无标准



0.


	0.007

	无标准

	3.16×10-6
	无标准


		铅

		0.045

	0.045

	0.70

	2.03×10-5
	0.006



	根据竣工验收监测报告的结论，现有中试项目的污染物排放量为：废气排放量319.86万m3/a，颗粒物排放量0.03t/a。

b、无组织排放颗粒物

现有中试装置运营期无组织排放颗粒物，主要为硒粉加工过程中产生的颗粒物。根据昆明绿岛环境科技有限公司编制的竣工环境保护验收监测报告，无组织排放颗粒物浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。监测数据见表1-10所示：

表1-10   现有中试装置运营期无组织粉尘排放一览表

监测点位

20171211

20171212

浓度最高值

标准限值
第1次

第2次

第3次

第1次

第2次

第3次

12月11日

12月12日

1#

0.32

0.34

0.30

0.34

0.36

0.32

0.57

0.56

1.0

2#

0.44

0.51

0.47

0.47

0.51

0.47

3#

0.42

0.45
0.41

0.44
0.43

0.43

4#

0.57

0.51

0.50

0.53

0.56

0.50

表中：1#为背景点，2#、3#、4#为厂界无组织监控点。

2）废水

a、生产废水

现有中试项目运营期产生的生产废水，主要为冷却塔循环多次后的排水，以及粗硒原料加热过程中产生的水蒸气经间接冷却后形成的冷凝水。

根据昆明绿岛环境科技有限公司编制的竣工环境保护验收监测报告表，冷却塔循环多次后需要排放的废水量约0.07t/d，21t/a，除水温和SS、Ca2+、Mg2+离子浓度有所上升外，其他水质成分变化不大，委托富民薪冶工贸有限公司初期雨水处理系统处理，出水富民薪冶工贸有限公司全部回用，不外排。
粗硒原料加热过程中产生的水蒸气经间接冷却后形成的冷凝水，产生量0.453t/d，135.96t/a，由于含有可溶性硒盐CuSe2、Cu(Se,Te) 2等，委托富民薪冶工贸有限公司的污水处理站处理，出水富民薪冶工贸有限公司全部回用，不外排。

b、生活污水

现有中试项目不设生活设施，员工以付费方式在富民薪冶工贸有限公司的职工宿舍住宿，食堂就餐，浴室沐浴，使用该公司卫生间，不排放生活污水。
（3）固废

a、工业废物

现有中试项目运营期产生的工业废物，主要为蒸馏过程中产生的金银渣、布袋粉尘，以及用于干燥水蒸气的废石灰。

根据昆明绿岛环境科技有限公司提供的竣工环境保护验收监测报告表，蒸馏过程中的金银渣产生量约16.5t/a，为高附加值的副产品，不外排，收集后返售给西南铜业分公司提取金银，金银渣中的金成分主要为物相分析中其它类。

布袋收集的颗粒物主要成分为硒，收集的粉尘量约0.03t/a，回收会与原料粗硒拌合再利用。

石灰干燥器产生的废石灰约2t/a，主要含有水蒸气，不外排，富民薪冶工贸有限公司用于调节初期雨水处理系统的pH值，最终返回富民薪冶工贸有限公司的生产工序综合利用。
b、生活垃圾

运营期间项目职工办公所产生的生活垃圾量为2.4t/a，与富民薪冶公司职工生活垃圾一并委托环卫部门定期清运。

4）噪声

现有中试项目运营期产生的噪声，主要为设备噪声，通过安装隔声罩、基础减震、墙体阻隔等措施降低噪声排放。根据昆明绿岛环境科技有限公司编制的竣工环境保护验收监测报告，现有中试项目厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
④现有中试装置污染物排放总况
现有中试项目运营期污染物排放总况，见表1-11所示
表1-11  现有中试装置运营期污染物排放表

污染物
类型

排放源

污染物

名称

中试装置采取的治理措施

排放浓度

(mg/m3)
排放量

（t/a）
排放方式

废

气

密闭加热设备真空蒸馏设备
尾气

布袋除尘器

/
319.86万m3/a
通过一根20m高排气筒排放
颗粒物

9.3~10.5
0.03
砷

0.003~0.006
-
硒

0.007
-
铅

0.045~0.051
-
颚式破碎机
万能粗碎机
吸尘微粉碎机
颗粒物

自然扩散

0.56~0.57

/

无组织排放
废

水

冷却塔
循环废水

定期排水

/
21

不外排
密闭加热设备
粗硒原料加热过程产生的水蒸气间接冷却后形成的冷凝废水
委托富民薪冶工贸有限公司的污水处理站处理
/

135.96

不外排

固

体

废

物

真空蒸馏设备
金银渣
妥善收集，返售给西南铜业分公司提取金银
-

16.5
不外排
石灰干燥器
废石灰
富民薪冶工贸有限公司用于调节初期雨水处理系统的pH值
-

2
办公区
生活垃圾
与富民薪冶公司职工生活垃圾一并委托环卫部门定期清运
-

2.4
不外排
噪

声

电机

空压机

颚式破碎机
万能粗碎机
吸尘微粉碎机
泵等

设备噪声

安装隔声罩

基础减震

墙体阻隔等
昼间≤65dB(A)
夜间≤55dB(A)

厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348
-2008）3类标准
（二）现有中试项目存在的环境问题及整改措施
存在的问题：

现有中试项目产生的生产废水，建设单位目前采取委托富民薪冶工贸有限公司处理。但委托处理存在出水水质超标时，分不清环境责任，不符合环境管理的要求。

根据《云南铜业科技发展股份有限公司硒业分公司粗硒真空蒸馏实验项目环境影响报告表》，现有项目验收时无存在的其它问题。

整改措施：

    建设单位拟自建1套一体化含硒废水处理设施，用于处理现有中试装置和扩大实验项目产生的生产废水，出水水质达《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中的道路清扫、城市绿化标准后，晴天用于厂区道路清扫和绿化，雨天采用再生水池储蓄，作为晴天道路清扫和绿化补水使用，不外排。从根本上解决生产废水外委处理分不清环境责任的问题。工程分析中计算得出，此种处理方法可行。



二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置
项目拟选址于昆明市富民工业园区冶化片区富民薪冶工贸有限公司厂区内。

富民县位于昆明市西北部东经102°21′～102°47′，北纬25°08′～25°36′之间。东临寻甸、嵩明两县，西与禄丰、武定两县接壤，南靠西山区，北和禄劝县山水相连。

项目拟选场址位于富民县北部，富民工业园区内。距离富民县城3.2km，中心地理坐标为东经102°28′38.3″，北纬25°15′18.6″。周边有京昆高速公路、108国道等道路，地理位置详见附图1。

本项目所租用厂房位于富民薪冶公司东面，项目试验厂西南面77.3m为薪冶公司已建办公楼；西南面71.6m为薪冶公司已建成食堂；北面6m为薪冶公司已建生产污水处理站。

项目周边布置详见表2-1及附图3。

表2-1    项目主要周边关系
序号

名称

与本项目厂界距离（m）

位置

属性

1

富民薪冶工贸有限公司
生产废水污水处理站

6

北面

工业企业
2

初期雨水处理站

15

东北面

3

生活废水处理站

20

东北面

4

食堂

71.6

西南面

5

办公楼

78
西南面

6

冶炼车间

115

西南面

7

中石油液化天然气应急储备站

350

西南面

8

砖厂

600

北面

9

散户
130
西南面
居民区

10

大坝村

850

东北面

11

龙洞村

1600

东北面

12

兴贡三竜村

旧村

1300

东北面

13

新村

1450
东北面

14

河尾巴村

2040

东北面

15

麻垮村

2320

东面

16

牧羊场村

660

东南面

17

尹家湾

1400

东南面

18

下西邑村

2100

东南面

19

中西邑村

2250

东南面

20

上西邑村

2200

东南面

21

山头村

1900

南面

22

杨家湾

1100

东南面

23

烟敦村

1400

南面

24

石桥村

2120

西面

25
白沙坡

517
西南面

26
红庙村

1400

西南面

27
哨箐村

1880

西面

28
兴贡小学

1190

南面

学校

[image: image1.jpg]L7

T 5 b v B

Rfrin o\ e




2、地形、地貌、地质

富民县县境以一不规则梯形，是个山区较多的县，地势南高北低，东西宽44.2公里，南北长51.6公里。境内西部、西北部山脉属三台山余脉，东部、东北部、南部和中部山脉属拱王山余脉。望海山脉由南向北倾斜，把县境分为西部的螳螂川流域和东部的款庄河流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆岭相间，河流纵横，山多坝少，最大坝子为富民县城区，螳螂川贯穿其间，坝子西部为金铜盆山，海拔2817米，为富民最高点，中部的望海山，海拔2672米，东部与嵩明分界的老鸦山，海拔2873米，构成富民的三大山脉与两大水系。者北、赤鹫、罗免的田坝为低山环状河谷型，款庄为狭长和河谷型。坝区中部与主峰高差在800～1000米之间。

本项目所处区域属富民县工业园区冶化片区，云铜富民薪冶工贸有限公司厂区内，位于富民县城所在盆地西北部边缘剥蚀残丘所夹近东西沟谷内中部，属剥蚀残丘沟谷地貌。场地及附近无活动断裂通过，且场地10km范围内无发震断裂通过。选址区域总体地势西南面高，东北面低，根据项目岩土勘察报告，场地较为平缓开阔，标高介于1843.21~1843.80m，相对高差0.59m。

3、气候、气象

富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温是15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8毫巴，相对温度72%。年均雨日136天，霜日63天，雾日10天，日照2287小时。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10 月为雨季，降水量占全年降雨总量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm。多年平均蒸发量1942.4mm。

区域气候温和，冬无严寒、夏无酷暑，干湿季分明，雨量适中，光照充足，属中纬度亚热带高原山地季风气候。年平均气温15.8℃，冬季9.1℃，地面年平均湿度18.7℃，无霜期245天。全年平均日照2287小时。年平均降雨量853毫米，蒸发量2032.5毫米，相对湿度72%。常年多西南风，气候条件适宜。

4、水文特征
（1）地表水

项目所在区域主要地表水体为螳螂川，位于项目场区东北面1.2km。

螳螂川，系金沙江支流，全长252公里，为滇池唯一的出口。螳螂川自滇池流向西北，经昆明市之安宁、富民、禄劝，于禄劝与东川交界处注入金沙江。螳螂川安宁、富民一带河道较宽，流速较缓，多河曲阶地；禄劝普渡河水流较急，高山夹峙，河流深切，“V”型河谷广布。螳螂川源于滇池，于莲花岩注入富民县境，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，经永定街道、赤鹫镇到龙发村汇集天生桥河水处，其上游称螳螂川，下游称普渡河。县内全长63.4km，均宽65m，入出落差258m，年入境水量86320万m3，年均秒流量27.73m3，最大秒流量500m3。

（2）地下水

根据本项目详细勘察报告，项目场区所有钻孔均未测得地下水位。根据钻孔资料、现场调查及区域地质资料，人工填土为强透水层，粉质黏土及含粉质黏土砾石层为不透水层，在雨季时人工填土中会存在一定量的上层滞水。

拟建场地为地下水补给、径流区，地下水（上层滞水）主要接受大气降雨补给，地下水总体向东侧径流排泄，最终排向螳螂川。

5、土壤

富民县土壤由棕壤、红壤、紫色土、水稻土4类土壤组成，分7个亚属16个土属25个土种。富民县红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积的69.2%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤和水稻土交混，主要分布在海拔2200米以下的罗免、散旦2个镇和用地街道、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土有7.19万亩，占总面积的4.85%。棕壤土有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500米以上的老青山、望海山等高寒山区。项目区主要以红壤为主。

6、植被、生物多样性

富民县现有林地65842.47hm2，全县森林覆盖率65.64%。由于海拔和地形的差异，水热条件等气候要素以及地质、土壤的不同，造成区内植物资源丰富，形成植被在地域分布上的差异性，现有的植被都是次生植被类型，主要植被类型属亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林，自然植被树种以云南松、麻栎、滇柏、旱冬瓜等为主，草本植物为细柄草、野古草、毛蕨菜、滇龙胆、黄背草、兔耳风等为主。当地乔木树种主要为云南松、早冬瓜等，灌木主要为滇杨梅、滇含笑、车桑子、小铁仔等。动物资源有家畜猪、山羊、绵羊、黄牛、水牛、乳牛、马、驴、骡、兔等等；家禽有鸡、鸭、鹅、鹌鹑等；鱼类有鲤鱼、鲫鱼、鲶鱼、草鱼、鲢鱼等。

项目用地属富民工业园区，根据相关资料及现场调查，项目所在区域林草植被覆盖率约为43%。种植经济林主要植被为杨梅，自然植被较少。

本项目选址于云铜富民薪冶工贸有限公司厂区内已租用的标准厂房进行扩大实验生产，项目建设范围内已无原生植被，生物多样性较差。

评价范围内未发现国家和省级珍稀、濒危、特有和保护类动植物分布。评价区域内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等。

所处工业园区简况：

本项目选址于云铜富民薪冶工贸有限公司厂区内已租用的标准厂房进行扩大实验生产。该区域位于富民县工业园区白石岩-大白坡片区。目前已有一定的产业发展基础，现状产业主要包括钛化工、机械加工、化工产业等。是富民工业园区近期重点发展的片区。

本项目选址经富民县工业园区管委会2017年第一次入园项目审查会审议，同意项目选址。

富民工业园区位于富民永定街道、罗免镇、赤鹫镇、散旦镇、款庄镇、东村镇的部分区域，各级主管部门对富民工业园区规划和建设高度重视。2006年完成了《富民工业集聚区总体规划(2006-2020年)》的编制并获昆明市工业和信息化委员会批准实施,并于2008年7月取得了《富民工业集聚区总体规划环境影响报告书》审查意见。2008年被省工信委确定为省级工业园区。2014年对总规进行了调整，编制了《富民工业园区总体规划修编(2015-2030)》，2015年10月取得了昆明市工业和信息化委员会《关于实施<富民工业园区总体规划修编（2015-2030）>的意见》(昆工信发[2015]181号)。富民工业园区于2015年10月29日委托云南大学编制完成《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》，并于2015年11月19日通过云南省环境保护厅组织的技术审查。

规划调整内容为建设用地面积由原来的10.22平方公里调整为30.4平方公里，增加了20.18平方公里。调整了发展定位，是以装备制造、钛化工和新材料三大产业为主导的产业基地，取消了原规划的硫化工、磷化工和饲料添加剂产业。产业布局由原规划的北营、麦竜、大营三个产业片区和奎南物流中心“三片一中心”结构调整为包括白石岩-大白坡片区、大营——茨塘片区、散旦片区、款庄-东村片区四个工业片区。
本项目位于白石岩-大白坡片区，目前已有一定的产业发展基础，现状产业主要包括钛化工、机械加工、化工产业等。是富民工业园区近期重点发展的片区。
《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》（报批稿）对该片区要求为：
①优先考虑产业链长，能互相利用其废弃物的企业；
②符合环境保护和安全生产的要求；
③技术工艺落后或设备陈旧的企业不得进入。同时，各企业应积极购置先进设备，淘汰陈旧设备，以提高产品质量和档次。
入驻限制类项目
高水耗、污水高排放的其他产业；
国家和云南省规定限制发展、符合规划要求的其他产业限制入驻产业园区。
入驻禁止类项目
国家规定禁止发展的产业；
高毒性、高污染的化工行业；
以烟尘、粉尘为特征污染物且排放量大、治理难度大、对周边居民区或其它敏感目标造成显著影响的产业；
难降解的含重金属废水排放的企业。



三、环境质量状况

	建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

1、大气环境质量状况

项目区位于富民县城北侧薪冶工贸有限公司厂区内，根据昆明市空气环境功能区划，评价区域大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2018年度昆明市生态环境状况公报》，2018年富民县的二氧化硫、二氧化碳、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2、水环境质量状况
项目所在区域位于螳螂川汇水范围内。项目所涉及螳螂川河段为“富民大桥~普渡河桥”，根据《云南省地表水环境功能区划》（2010-2020），“富民大桥~普渡河桥”河段水体功能为工业用水，水质类别是Ⅳ类。根据《2018年度昆明市生态环境状况公报》，项目所涉及的螳螂川中富民大桥水质类别为劣，与2017年相比，水质类别无变化。超标原因主要为螳螂川自身流域范围内受到居民生活及工业企业废水排放的污染，加上河道两侧农田的面源污染和上游昆明主城区的城市污染，是造成水质超标主要原因。

3、声环境质量现状

根据建设单位所提供的由昆明绿岛环境科技有限公司于2018年11月29日对项目厂区噪声监测报告（详见附件），项目厂界噪声监测情况见表3-1。

表3-1    项目厂界噪声监测值

时段
监测点位

测量值
昼间dB(A)
夜间dB(A)
昼间
厂界南
64.8

54.4

厂界东

63.6

54.0

厂界北

59.0

52.5

厂界西
55.3

51.2

由监测报告可知，项目所在区域声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

[image: image14.emf]春季

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

主要环境保护目标：

1、环境空气：
本项目位于富民薪冶公司厂区内，主要大气环境保护目标为公司周边的村庄、居民点。根据昆明市大气环境功能区划，上述关心点按《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准保护。
2、水环境保护目标：
项目所在区域主要地表水体为螳螂川。根据《云南省地表水功能区划》（2010-2020），项目地表水保护目标按GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水域功能要求进行保护。
3、声环境保护目标：
本项目位于富民工业园区富民薪冶工贸公司厂区内，工程区域200m范围内无保护目标分布。

项目周边主要环境保护目标见表3-2。
表3-2    主要环境保护目标
类别
环境保护目标
环境特征
方位
与车间的距离（m）
经纬度
性质
保护级别
大气环境
散户
4户，20人
西南面
130

N 25°15′24.28″

E 102°28′32.65″
居住区
《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准
大坝村
55户，250人
东北面
850

N 25°15′59.28″

E 102°28′46.87″
龙洞村
55户，214人
东北面
1600

N 25°15′26.87″

E 102°28′42.81″
兴贡三竜村
旧村
156户,546人
东北面
1300

N 25°15′38.84″

E 102°29′22.69″
新村
30户，111人
东北面
1450

N 25°15′38.84″

E 102°29′29.12″
河尾巴村
129户，407人
东北面
2240

N 25°15′35.71″

E 102°30′06.63″
麻垮村
20户,72人
东面
2320

N 25°15′15.04″

E 102°29′47.92″
牧羊场村
102户，314人
东南面
660

N 25°15′17.72″

E 102°29′07.23″
尹家湾
227户，799人
东南面
1400

N 25°15′05.92″

E 102°29′21.62″
下西邑村
182户，675人
东南面
2100

N 25°14′45.76″

E 102°29′35.00″
中西邑村
127户，478人
东南面
2250

N 25°14′19.43″

E 102°29′25.49″
上西邑村
75户，257人
东南面
2200

N 25°14′35.08″

E 102°29′19.43″
山头村
154户，547人
南面
1900

N 25°14′12.84″

E 102°28′56.70″
杨家湾
117户,407人
东南面
1100

N 25°14′48.59″

E 102°28′51.44″
烟敦村
123户，417人
南面
1400

N 25°14′14.98″

E 102°28′23.78″
白沙坡
120户，360人
西南面
517

N 25°15′06.25″

E 102°28′18.16″
红庙村
153户，506人
西南面
1400

N 25°15′22.50″

E 102°28′09.51″
哨箐村
95户，371人
西北面
1880

N 25°15′36.92″

E 102°28′02.28″
兴贡小学
小学生154人
南面
1190

N 25°14′26.67″

E 102°29′01.46″
学校
水环境
螳螂川
/

北面
1200

-

地表水
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准



四、评价适用标准


（mg

	L）

	TN

（mg/L）



Ⅳ类水标

		6～9

	≤30

	≤6

	≤0.3

	≤1.5

	≤1.5



	3、声环境质量标准

项目处于富民工业园区富民薪冶工贸公司厂区内，根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》，项目所在区域执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。

表4-3   声环境质量标准  单位： dB（A）
项     目

昼 间

夜  间

3类
65

55


	


铁/（


	

锰

	（mg/L）

	-

	-

	
	12

	溶解氧/（mg/L）

	1.0


	13

	总余氯/（mg/L）

	接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2

	14

	总大肠菌群/（个/L）

	3




	20

	20
	5.9
	周界外浓度最高点

	1.0

	
	铅及其化合物
	0.7
	20

	0.006

	周界外浓度最高点

	0.0060


	3、环境噪声排放标准
项目运营后噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准值见表4-6。
表4-6    工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB(A)

项目
时段
昼间

夜间

3

65

55


	

	总量控制指标
	现有项目批复总量指标为允许年排气总量410.85万m3/a，颗粒物允许排放量0.06t/a。实际年排气总量319.86万m3/a，颗粒物排放量为0.03t/a。

本次扩大实验项目完成后，颗粒物排放量为0.0049t/a，未超出原有项目申请的总量。因此，本项目不需申请总量。




五、建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

一、施工期工艺流程及产污环节
本次实验扩大项目试验场在原有项目厂房内进行，新增一台真空蒸馏设备及配套空压机，不再进行厂房建设。项目施工期仅进行设备搬运、安装及调试，对周边环境产生影响有限。

二、运营期产污环节

本项目为实验扩大项目，与原有项目主体工艺流程相同，本次项目不进行硒粉制备。项目实验工艺由密闭加热、真空蒸馏两个工序组成。其流程及产污节点如下图所示。
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图5-1    试验主体工艺流程及产污节点示意图
主要原理及流程简述
1、密闭加热

原料粗硒为颗粒状，粒径约30目，含水率约30%。为去除粗硒中的水分，使其具备蒸馏条件，采用密闭加热设备对物料进行加热，在真空状态（真空度200Pa）和加温至300℃条件下，使其发生相变，由固态变为液态，并除去物料中的水分。且将粗硒的密度提升至4g/cm3左右。

该加热设备由建设单位以及昆明理工大学真空研究所共同研究开发，以电能为热源，加热过程中所产生的水蒸汽由真空泵不断泵出，以保证设备内真空度。

加热过程中所产生的水蒸汽及设备内尾气形成加热尾气（G1）由真空泵抽出，排入冷凝器冷凝后，通过管道进入洗涤塔除去尾气所带出Se颗粒，最后由项目20m排气筒排放。

废气中原料带入的水分变成水蒸汽又被冷凝后，单独收集后统一收集排入自建污水处理系统处理后回用于项目厂区内道路喷洒、绿化用水及洗涤塔补水，不外排。
加热后，熔融状态粗硒由石墨坩埚装盛，轨道车运输进入真空蒸馏设备进行后续处理。

2、真空蒸馏

2.1主要原理

项目所试验真空蒸馏技术，主要利用原料中不同元素在相同条件下的饱和蒸气压不同，控制适当的真空度及温度使得饱和蒸气压较小的Se元素Se以蒸汽形式蒸发而出，实现Se与原料中其他物质（Cu、Te、Pb等）分离，达到粗硒提纯的目的。

2.2主要设备及工艺流程

本项目所使用真空蒸馏设备为建设单位以及昆明理工大学真空研究所共同研究开发，设备由准备区、真空蒸馏区及冷却区组成，熔融状态粗硒由轨道送入设备准备区待处理，由机械臂运输至真空蒸馏区后，区域封闭，由真空泵对蒸馏区抽真空，真空度控制在20～100Pa后开始进行加热。蒸馏区由硅碳棒间接加热，温度控制在700~750℃范围内，此时物料中Se以蒸汽形式蒸发而出进入冷却区，冷却区采用冷却水间接降温，Se蒸汽降温后逐渐凝结，被硒捕集装置捕集，形成精硒（熔融状态）。倒入模具冷却后即为项目产品精硒锭。由于冷却时间与蒸馏时间相同，所以新增蒸馏设备，保证了蒸馏工段的连续工作。
物料中杂质（Cu、Te、Pb等）的饱和蒸气压较高，蒸馏过程不发生变化，形成金银渣（Au含量≥50g/t，Ag≥3%）。金银渣具有较高产品价值，以项目副产品形式返售回西南铜业分公司。
本项目原有真空蒸馏设备与新增真空蒸馏设备增加电气联锁，确保不同时运行。
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图5-2    真空蒸馏设备结构示意图

2.3主要技术条件
真空度控制：20～100Pa；
硒蒸馏温度700～750℃；

冷却捕集温度230℃±20℃。

三、工艺过程产污环节分析

本项目以真空蒸馏技术对粗硒进行提纯。工艺过程不涉及氧化还原熔炼、不涉及外加药剂投加，物料内各元素价态均不发生变化，生产过程仅涉及硒元素物态变化。生产过程中废气、废水、固废产生环节分述如下：

1、大气污染物

所涉及设备均以电为能源，无燃烧废气产生。

运营过程中所产生的废气主要为加热阶段所产生的废气，以及真空蒸馏过程工段开始时抽真空所产生的少量排气。加热阶段由于粗硒颗粒物进入加热设备，抽真空状态下有少量的粗硒粉尘被抽出外排。因此，本项目废气主要为粗硒颗粒物和加热、蒸馏阶段产生的硒颗粒物两部分组成。

2、废水污染物

运营过程中处加热原料带入的水分变成水蒸气，又通过冷凝后分离成水分，无其它排水产生；该原料带入的水分中含有可溶性硒盐，本次环评针对中试项目的收集的原料带入水进行采样并委托监测（监测报告见附件），监测结果表明：水中主要为Se盐类物质，Pb、As、Cu等重金属含量非常低，水质成分简单，经收集后统一收集排入项目自建污水处理系统处理后回用于项目厂区内道路、广场喷洒以及绿化用水，不外排。

冷却塔循环多次后需要更换循环水，更换水量约0.07t/d，21t/a，更换水置于中水收集池，全部回用于绿化及道路浇撒，不外排。
本次扩建项目不新增办公人员，无新增生活污水产生。
3、固体废弃物

所产生的金银渣为高附加值产品，收集后运往西南铜业分公司回收。

项目设置有石灰干燥器对加热尾气进行干燥处理，运营后将有废石灰产生，考虑到废石灰产生量较小，同时该石灰化学性质基本未发生变化，上述废石灰单独收集后返回富民薪冶公司初期雨水收集系统，作为中和剂使用，最终随其初期雨水系统净化渣一并返回薪冶公司生产工序综合利用，不外排。实现废物资源化综合利用。

项目布袋收集的粉尘与粗硒一起混合后作为原料使用，不外排。

项目自建的污水处理设施沉渣与粗硒一起混合后作为原料使用，不外排。

项目自建的污水处理设施定期更换产生的活性炭过滤棉，由厂家回收后集中进行处置。

与职工所产生的生活垃圾与富民薪冶工贸有限公司职工生活垃圾一并委托环卫部门定期清运。

项目运营后各污染物处理措施及产排路径如下图所示。
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图5-3    产污节点及排污去向示意图
四、主要平衡简易分析

1、物料平衡分析
根据建设单位提供相关设计资料，项目扩大实验后，精硒锭产量为600t/a。粗硒设计处理能力为647.42t/a（干基），粗硒含水率按30%计，则其实物量为924.89 t/a。本评价在该处理能力下对项目物料变化情况进行核算。平衡计算时保留三位小数，存在取舍误差。表中数据与实际平衡略有出入。达产后项目基本平衡计算见表5-1。

表5-1    基本物料衡算表    单位：t/a

物料名称

物料量

备注

进料

粗硒
924.89

含水率30%，干基含硒93.15%

石灰
4
用于加热尾气干燥器吸水剂
布袋收集粉尘

4.70

布袋收集的粉尘，回用于原料使用

合计

933.59
出料

精硒锭
560
硒纯度98%，精硒产量共300t，其中精硒锭560t，精硒粉40t。
精硒粉
40
金银渣
51.677
单独收集后返售回西南铜业分公司回收
布袋收集粉尘

4.70

布袋收集的粉尘，回用于原料使用

洗涤塔处理的粉尘

1.29

洗涤塔处理的粉尘，沉淀后回收处理

有组织废气
颗粒物
0.00504
为废气中无法捕集颗粒物，由20m排气排放
无组织废气
颗粒物
0.013
原料带入的水
271.9
单独收集后排入自建污水处理系统处理后回用
废石灰
4.00496
干燥器运营所产生的废干燥剂
合计

933.59
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图5-4    扩大实验后项目基本物料平衡示意图    单位：t/a
2、硒平衡分析

项目采用真空蒸馏技术进行精硒的试验性生产。根据建设单位所提供元素分析报告，原料中Se绝大部分以单质形式存在，少量以金属硒盐形式存在。

生产过程中绝大部分Se被蒸馏而出形成产品（精硒锭、精硒粉）。未被蒸馏部分残留于金银渣内，随其一并返回西南铜业分公司再次回收。加热工段中，部分金属硒盐溶解后进入水蒸汽中，进入冷凝水中，最终进入薪冶公司初期雨水净化渣内返回新冶公司生产。生产过程中有极少部硒以粉尘形式进入废气中。

加热工段中，粉末状的粗硒原料由固相转变为液相的过程中，部分粗硒颗粒物被真空抽取随水蒸气排出。

根据建设单位试验数据，项目试验厂Se直收率设计达到98%以上。运营后项目硒平衡如下表所示：

表5-2      项目Se衡算表      单位：t/a

物料名称

Se纯量
备注

进料

粗硒
603.07
干基含硒93.15%

布袋回收粉尘
4.70

项目运营所产生粉尘均以硒单质颗粒为主，以纯量进行计算
合计

607.77
出料

精硒产品锭
548.8
硒纯度98%
精硒粉
39.2
金银渣
8.86
无法蒸出部分
布袋收集粉尘

4.69

项目密闭加热的粉尘考虑10%为粉状粗硒粉尘，真空蒸馏及90%的加热粉尘均以纯量进行计算

洗涤塔处理的粉尘

1.29

有组织废气
颗粒物
0.00504
无组织废气
颗粒物
0.013
冷凝水
4.906
溶解态硒金属盐
合计

607.77
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图5-5    Se元素平衡示意图    单位：t/a
3、物料中Pb、As去向说明

根据建设单位实际生产经验及《粗硒X衍射分析检验报告》，粗硒中Pb的含量为0.32%、As含量为0.02%，均低于0.5%。根据建设单位实际生产经验，Pb、As可能以硒化铅、砷酸盐的形式存在于物料中（由于含量较低，X衍射分析未提供准确物质形态，所述硒化铅/砷酸盐根据粗硒形成过程推到得到）。

粗硒在密闭加热过程中，由粉末状的固相溶化为液相，同时水分蒸发为水蒸汽，在加热初始过程中，微量的粉末状的粗硒颗粒物随同水蒸汽被真空泵抽出，经冷凝后形成冷凝水和颗粒物，该阶段尾气中的颗粒物由于含有少量粗硒，冷凝水也有少量的粗硒。因此，该阶段的尾气颗粒物和冷凝水中均含有微量的Pb、As。

蒸馏过程填料已经为液相，且在真空状态下进行，整个试验过程中物料中杂质（Cu、Te、Pb等）的饱和蒸气压较高，蒸馏过程不发生变化，Pb、As不会再挥发进入气相，而是最终全部进入金银渣内。

4、水量平衡分析
①冷却循环补水和洗涤塔补水

本次扩大实验项目用水环节仅有冷却循环系统补充水和洗涤塔补充水，冷却循环系统为真空蒸馏设备以及加热尾气冷凝器提供冷却水。该冷却水均为间接冷却，现有项目已经设置了一座小型冷却塔，设置有25m3循环池1个。
根据其设计资料，项目扩大实验后的冷却循环水设计为21m3/d，冷却塔损失1.0m3/d，300m3/a。本项目新增补水量为0.5m3/d，150 m3/a。

本项目新增废气处理采用洗涤塔洗涤，洗涤塔废水采用循环方式，需定期补充新水，根据建设单位提供数据，项目洗涤塔补水量约为0.02m3/d，6m3/a。无新增废水产生。
②原料带入水处置
项目试验生产物料含水率约为30%，主要以结晶水形式赋存于物料中。加热时，物料中水分受热蒸发，全部以蒸汽的形式离开系统，在冷凝器中重新凝结为水，形成水。
本次扩大实验项目完成后，所使用物料含水量为0.925t/d，277.469t/a，全部变为蒸汽蒸发而出，冷凝器凝结效率以98%计，则冷凝水产生量为0.906t/d，271.92t/a。项目扩建完成后，新增物料含水量为0.463t/d，138.729t/a，新增冷凝水量为0.453t/d，135.96t/a。
原料带入的水由加热过程中成水蒸发后进入废气后，经冷凝器重新凝结而形成。根据本次环评对中试项目的原料带入水进行监测分析（见附件），水中主要为Se盐类物质，Pb、As、Cu等重金属含量非常低，水质成分简单，收集排入自建污水处理系统进行处理，回用于项目厂区内道路、广场喷洒及绿化用水、洗涤塔补水，不外排。
③其它用水（生活用水、绿化用水、道路及广场喷洒用水）
本次项目不新增工作人员，项目生活依托现有人员，生活设施依托富民薪冶工贸有限公司，项目内无生活污水产生。
本次扩大实验项目不新增绿化面积，因此，本次项目无新增绿化用水。现有项目绿化用水量为0.162m3/d，34.02 m3/a（晴天210天计）。

本次扩大实验项目无新增硬化面积，因此，本次项目无新增喷洒用水。现有项目道路及广场喷洒用水量为2.545m3/d，534.45 m3/a（晴天210天计）。
④水量平衡
项目水量平衡如下图所示。
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图5-6    扩大实验项目完成后全厂水量平衡示意图    单位m3/a

由上述分析可知，扩大实验项目完成后，总耗水量为602.55m3/a，废水产生总量为271.92m3/d，由平衡分析可知，本项目运营所产生废水为原料带入水，根据监测成分表，Pb、As等重金属污染物含量非常低，项目产生的废水排入厂区自建的污水处理系统处理后回用于项目道路、广场、绿化用水，无外排废水。
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主要污染工序

一、大气污染源分析及源强

由工程分析可知，项目运营后产生的废气由加热尾气以及蒸馏尾气组成。项目生产均为密闭性生产，本次扩大试验项目不进行硒粉生产，因此，无新增无组织废气产生。

1、加热尾气（G1）

本项目不新增密闭加热设备，现有项目使用的密闭加热设备未达到满负荷，只使用了一半的负荷。扩大实验项目后，密闭加热设备可以达到设计生产能力。由于受设备密闭性的限制，加热过程中会有间歇性抽气产生，根据建设单位提供资料，加热尾气由物料含水水蒸汽以及真空抽气共同组成。
根据建设单位提供相关资料，水蒸汽被冷凝去除后，加热尾气中主要污染物为由Se单质形成的颗粒物和粗硒粉尘组成。本项目加热尾气实际为间断废气，假设其产生时间与加热工段生产周期相同，则加热尾气产生时间为4500h/a。本次扩大项目经布袋除尘后的加热尾气经新增洗涤塔除尘后由20m排气筒排放。考虑硒颗粒粒径分布较小，上述除尘效率以99.6%计。

根据昆明绿岛环境科技有限公司编制的现有中试项目竣工环境保护验收监测报告表，加热阶段排放尾气的流量为475m3/h，尾气中Pb的浓度为0.045~0.051mg/m3，硒的浓度为0.007 mg/m3，砷的浓度为0.003~0.006 mg/m3。
根据以上数据，浓度按照最不利条件进行计算，本次扩大实验项目完成后，全厂尾气中Pb的排放量为0.109kg/a，硒的排放量为0.015kg/a，砷的排放量为0.0128kg/a。

2、蒸馏尾气（G2）

本项目蒸馏阶段仅新增一台真空蒸馏设备，且新增设备与现有中试设备尾气排放量、颗粒物产生浓度相同。根据本次扩建资料，新增真空蒸馏设备与现有设备不同时运行。

根据中试项目的实际运营情况，整个试验生产过程中，各工段温度较低，尾气中仅存在由熔沸点较低的Se挥发形成的颗粒物，物料中Pb、As较为稳定，整个生产过程不发生变化，全部进入金银渣内。项目蒸馏尾气仅涉及Se颗粒物排放。根据建设单位已有的试验数据，真空蒸馏过程所产生的废气颗粒物主要来源于生产过程中，Se蒸汽冷凝后附着于设备内壁上，下一周期抽真空时容易将内壁Se颗粒带出。蒸馏尾气产生时间与真空蒸馏工段生产周期相同，本次扩大实验完成后，蒸馏尾气产生时间为5400h/a，其经自带的布袋除尘装置处理后的产生强度与中试实验中蒸馏设备相同，为0.003kg/h。

蒸馏尾气经设备自带布袋除尘后，与中试设置的蒸馏设备尾气、加热尾气汇合后，经过洗涤塔洗涤后通过20m排气筒排放。考虑硒颗粒粒径分布较小，洗涤塔洗涤除尘效率以99.6%计。

3、有组织废气核算

本项目有组织废气核算参考中试项目经布袋除尘后的尾气验收监测浓度及排放速率数据，现有中试项目加热和蒸馏不同时进行，加热阶段排放尾气的流量为475m3/h，蒸馏阶段尾气的流量为347m3/h，本次扩大实验项目尾气通过本次新增的处理效率为99.6%的洗涤塔处理。根据项目扩大实验后的运营特点，项目加热尾气和一台真空蒸馏设备尾气会存在同时排放，但是两台蒸馏设备保证不同时运行，项目扩大实验完成后有组织废气排放情况如下表所示。

表5-3    扩大实验项目完成后颗粒物产生及排放情况

阶段
产生时间（h/a）

排放
形式

布袋除尘后
治理措施

排气筒排放情况
产生浓度（mg/m3）

产生源强（kg/h）

产生量（t/a）

最大排放速率（kg/h）

最高排放浓度（mg/m3）

排放量（t/a）

加热阶段

4500
连续
560
0.266
1.915
增加洗涤塔洗涤，通过20m高排气筒排放
0.001076
1.309
0.0049
蒸馏阶段

5400
9.3
0.003
0.017
注：项目最大排放速率及最高排放浓度为加热设备及一台蒸馏设备同时排气状态下。

二、水污染源分析及源强

项目运营所产生的废水主要为分离出的原料带入水。

1、原料带入水（W1）

加热阶段中，原料带入的水分受热蒸发进入加热尾气后，经冷凝器冷凝形成液态水。

由物料平衡分析可知，项目扩大实验完成后，新增物料含水量为0.463t/d，138.729t/a，冷凝后分离出的原料带入水新增量为0.4534t/d，135.96t/a。

根据对中试项目冷凝水进行监测分析（见附件5），冷凝水中含有溶解态硒（为原料中可溶性硒盐），冷凝水中Pb、As等重金属元素非常低，由加热阶段粗硒粉尘带入，水质成分较为简单，该部分废水收集后经自建的一体化含硒废水处理设备处理达《城市污水再生利用  城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中的道路清扫、城市绿化标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准后回用于项目厂区内道路、广场喷洒及绿化用水，不外排。

2、冷却循环水补水

由物料平衡分析可知，本项目扩建后，需新增冷却循环补水量为0.5m3/d，150 m3/a。项目内自建一个25m3循环水池，本项目冷却水循环使用，无废水产生。

根据昆明绿岛环境科技有限公司编制的竣工环境保护验收监测报告表，冷却塔循环多次后需要更换循环水，循环水一年更换三次，每次更换1/3，更换水量约0.07t/d，21t/a，除水温和SS、Ca2+、Mg2+离子浓度有所上升外，其他水质成分变化不大，每次置换出的该部分水置于中水暂存池，全部回用于绿化和道路浇撒，不外排。
3、洗涤塔补水

本项目有组织废气在现有设备的基础上，新增洗涤塔洗涤处理装置，项目洗涤塔废水循环使用，需定期补充新水，补水量约为0.02m3/d，6m3/a。无新增废水产生。

三、噪声源强分析
项目运营所产生的噪声主要为生产设备运营过程中产生的机械噪声，本项目新增真空蒸馏设备一台及配套的空压机设备，并配套建设一体化含硒废水处理设备，各项设备运作过程中噪声声级见下表所示。

表5-4   主要产生噪声设备一览表

噪声源名称

数量

声压级dB（A）

真空泵

1台

80~90

液下泵

1台

70~80

真空蒸馏设备
1台

60~70

水泵
1台

70~80

四、固体废弃物
本次扩大实验工程运营所产生的固体废物为金银渣、干燥器废石灰以及一体化污水处理设备定期更换的废活性炭。本项目不新增员工，无新增生活垃圾。

1、金银渣

根据建设单位试验经验，蒸馏过程所产生的金银渣中，主要以Cu、Se为主，其中Ag含量可以达到3%以上，Au含量也可达到1%左右，具有较高利用价值。现有项目产生的金银渣以项目副产品形式全部返售回西南铜业分公司回收其中有价金属。本次扩建工程新增产生的金银渣和现有工程处置方式相同。

2、废石灰

项目加热尾气干燥器以石灰为干燥剂，吸收废气中未被凝结水分。由于加热尾气水分中可能含有硒盐类物质，在有氧条件下可被缓慢氧化，形成硒酸盐。由平衡分析可知，项目扩建完成后废石灰产生量为4 t/a，新增2t/a。新增废石灰处理方式与现有项目相同，单独收集后返回富民薪冶公司初期雨水收集系统，作为中和剂使用，最终随其初期雨水系统净化渣一并返回薪冶公司生产工序综合利用，不外排。实现废物资源化综合利用。

3、废活性炭

本次扩大实验新增一体化含硒污水处理设备，设备内设置有活性炭过滤层，该活性炭过滤层需定期进行更换，年产生量约0.02t/a，由于污水处理设备由厂家进行维护保养，产生的废活性炭由厂家回收，集中收集后交有资质的单位进行处理处置。

4、布袋收集的粉尘

项目布袋收集的粉尘回收后与粗硒混合后作为原料使用，不外排。

5、污水处理设施沉渣

本项目新增污水处理设施处理分离出的原料带入水分，处理中产生一些沉渣，环评要求沉渣干燥后混合原料使用，不外排。

综上所述，项目固体废物产生的处置情况见表5-5。

表5-5    项目固体废物产生情况一览表

序号
废物名称

废物
类别

产生量（t/a)

废物产生过程

处置去向

中试

项目
扩大实

验项目
全厂
1
金银渣
一般固废
23.55
28.127
51.677
真空蒸馏
全部返售回南铜业分公司回收其中有价金属
2
废石灰
一般固废
2
2
4
废气干燥器
返回薪冶公司初期雨水系统作为中和剂使用
3

废活性炭过滤棉
危险固废

0

0.02

0.02
污水处理设备定期更换
由设备厂家回收，集中收集后交有资质的单位进行处理

4

布袋粉尘
一般固废

2.94

1.76

4.7

布袋除尘器
与粗硒混合后作为原料使用，不外排

5

污水处理设施沉渣
一般固废

0

0.02

0.02

污水处理设施
与粗硒混合后作为原料使用，不外排

合计

28.49
31.927
60.417
五、项目实施后企业污染物“三本账”情况

    本项目实施后企业污染物“三本账”情况见表5-6。




表5-6   企业污染物排放“三本账”情况  单位：t/a

	污染

类别
	污染物名称
	中试项目排放量
	扩大实验项目排放量
	“以新带老”削减量
	扩大实验完成后排放总量
	排放增减量
	备注

	废气
	排气量（万Nm3/a）
	319.86
	81.27
	0
	401.13
	+81.27
	通过20m高排气筒排放，对原有除尘设施除尘效率进行加强

	
	颗粒物
	0.03
	0.0047
	0.0298
	0.0049
	-0.0251
	

	废水
	原料带入水
	0
	0
	0
	0
	0
	不外排

	固废
	金银渣
	23.55
	28.127
	0
	51.677
	0
	处置率100%

	
	废石灰
	2
	2
	0
	4
	0
	

	
	废活性炭
	0
	0.02
	0
	0.02
	0
	

	
	布袋粉尘
	2.94
	1.76
	0
	4.7
	0
	

	
	污水处理系统沉渣
	0
	0.02
	0
	0.02
	0
	


六、建设项目污染源及治理情况

	   内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度及速率
	产生量

（t/a）
	排放浓度及速率
	排放量

（t/a）

	水
污
染
物
	原料带入水
	/
	冷凝水经单独收集后排入项目厂区自建污水处理系统处理后回用于项目厂区内道路、广场喷洒及绿化用水，不外排。

	大
气
污
染
物
	工艺废气
	颗粒物
	569.3mg/m3
2.69kg/h
	12.17 t/a
	1.309mg/m3

0.001076kg/h

（最大浓度和最高速率）
	0.0047 t/a

	
	
	Pb
	0.045~0.051 mg/m3
	0.109kg/a
	0.045~0.051 mg/m3
	0.109kg/a

	
	
	Se
	0.007 mg/m3
	0.015 kg/a
	0.007 mg/m3
	0.015 kg/a

	
	
	As
	0.003~0.006 mg/m3
	0.0128 kg/a
	0.003~0.006 mg/m3
	0.0128 kg/a

	噪
声
	生产设备、泵类
	机械噪声
	60~90dB(A)
	对周边环境产生影响较小

	固
体
废
物
	金银渣
	金银渣
	28.127t/a
	全部返售回南铜业分公司回收其中有价金属

	
	废石灰
	石灰
	2 t/a
	返回薪冶公司初期雨水系统作为中和剂使用

	
	废活性炭
	活性炭
	0.02 t/a
	由设备厂家回收，集中收集后交有资质的单位进行处理

	
	布袋除尘器
	收集的粉尘
	1.76 t/a
	与粗硒混合后作为原料使用，不外排

	
	污水处理设施沉渣
	固废
	0.02 t/a
	与粗硒混合后作为原料使用，不外排

	主要生态影响

项目拟于现有厂房内建设，据现场踏勘及建设单位提供资料，项目所在区域地表已全部硬化，无原生及次生植被分别，生态环境自身调控能力较差，生物多样性较差。项目无新征用地，项目的建设对周边生态环境产生的影响较小。




七、环境影响分析

	环境影响分析

一、施工期环境影响分析

项目在现有厂房内安装新设备进行扩大实验项目。项目施工期仅进行设备搬运、安装及调试，施工期对周边环境产生影响有限。

二、运营期环境影响分析

1、运营期大气环境影响分析

项目所涉及设备均以电为能源，无燃烧废气产生，运营过程中所产生的废气主要为加热阶段所产生的水蒸汽，真空蒸馏过程中除工段开始时抽真空所产生的少量排气外，无工艺废气产生。依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中 5.3 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中的 AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）污染气象特征

本项目位于富民工业园区富民薪冶工贸有限公司生产区内，地处富民工业园区内，中心地理坐标为东经102°28′38.3″，北纬25°15′18.6″，海拔1692.7m。
根据《环境影响评价技术导则--大气环境》(HJ 2.2-2018)中气象资料的使用原则，与项目所在地的距离50km范围内地面气象观测站有富民县气象局观测站（一般站，海拔1692.7m）、昆明基准气候站（含探空站，海拔1889.2m），本项目距离富民县气象局观测站直线距离7.2km，距离昆明基准气候站直线距离35km。

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)规定，遵循先基准站，次基本站，后一般站的原则，本次评价采用昆明2014年地面常规气象资料，探空气象资料采用昆明基准气候站资料。

①年平均温度的月变化
本项目评价区域进入冬季后的12月至翌年的1、2月温度较低，夏季的6、7、8月温度较高；1月平均气温最低，为7.13℃，而7月平均气温最高，达到21.10℃，年平均温度为15.20℃。年内各月平均地面温度的月变化情况见表7-1和图7-1。
表7-1    年平均温度的月变化
月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

温度(℃)

7.13

10.63

11.54

16.56

19.17

20.63

21.10

20.74

19.69

15.10

10.56

9.28

[image: image10.emf]0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

温度(℃)


图7-1    平均气温月变化曲线
②风速
1）年平均风速月变化
本项目评价区域2014年各月的地面平均风速变化情况见图7-2。结果表明，评价区域各月的地面风速相对较小，年平均风速为1.78m/s，月均最大的3月为3.3m/s，月均最小的9月为0.64m/s。月平均风速随月份的变化见图7-2。
表7-2    年平均风速的月变化
月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

风速(m/s)

2.03

2.85

3.30

2.20

2.00

1.88

1.69

0.85

0.64

1.01

1.17

1.81
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图7-2  平均风速月变化曲线
2）季小时平均风速的日变化
评价区域2014年各季小时平均地面风速的统计结果见图7-3。统计结果表明，本项目评价区域的地面风速呈现明显的日变化特点，本项目评价区域的地面风速呈现明显的日变化特点，夜间多为小风天气，白天日出后风速开始增大，夜晚日落后风速减小；夏秋季的各时段平均风速明显较小，而春冬季的各时段平均风速相对较大，对空气污染物的输送扩散比较有利。季小时平均风速日变化见表7-3。
表7-3  季小时平均风速的日变化
                   小时(h) 

风速(m/s) 

8

14

20

春季

0.83

4.42

2.26

夏季

0.65

2.63

1.12

秋季

0.13

2.15

0.54

冬季

0.63

4.48

1.51
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图7-3    各季小时平均风速日变化曲线
③风向、风频
利用昆明气象站（昆明基准气候站）有关气象资料，可统计得出建设项目所在地区地面风向的变化规律，各季代表月及全年风向频率玫瑰图见图7-4，月平均及全年平均风向频率统计结果详见表7-4 。从表7-4可看出，建设项目所在地区全年西南风和西西南的频率较高，分别为21.24%和15.18%，常年静风频率较小，平均为8.1%，其中冬季的1月份静风频率最大，平均为11.14%。
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图7-4    各季代表月及全年风玫瑰图
表7-4    各季代表月风向频率统计(%)

风频
N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

C

冬季

1月

1.75

1.88

3.09

2.28

4.03

4.17

6.99

3.90

6.59

4.84

23.12

17.07

5.65

0.94

1.48

1.08

11.14

春季

4月

3.75

0.97

3.89

1.94

3.06

5.00

4.31

5.97

4.86

5.14

20.42

22.92

8.33

0.97

1.67

1.25

5.55

夏季

7月

1.75

1.21

2.28

0.81

1.75

1.34

3.23

7.93

12.63

9.54

28.36

12.77

6.99

0.81

2.02

0.94

5.64

秋季

10月

1.88

3.90

4.97

3.63

5.24

4.70

9.27

8.74

11.16

9.81

13.04

8.20

2.69

0.13

1.21

1.48

9.95

全年

2.27

2.00

3.56

2.17

3.52

3.79

5.96

6.64

8.84

7.35

21.24

15.18

5.89

0.71

1.59

1.19

8.10

根据项目所在区域及气象条件分析，得出以下结论：

A、地形的影响

富民薪冶公司厂区地势较为开阔，扩散条件较好，但由于滇池盆地背景风场较强，局地的风场常被背景风场所掩盖，无典型的局部风场存在。

B、逆温的影响

由于城市化的进程，下风向的下垫面粗糙度增加，辐射逆温的频率较小，据观测，逆温出现的天数小于20天，逆温层厚度40～60 m的占47%，因此，熏烟污染的几率较小。

C、风向变化的影响

项目所在地由于背景风场较强，风向较稳定，主导风为SW、S、及WSW等，只是相对频率略有变化，因而，项目排放的气态污染物主要影响东北面；污染系数最大的方位是SW、S、WSW，因此，受影响的主要是排放源的北面和东北面。

（2）评价范围
根据当地气象特征及厂址周围环境特点及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的相关规定，评价范围以项目区为中心，5km×5km 的矩形区域。
（3）计算模型

本评价采用HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》附录A推荐模型中的AERSCREEN 模式对项目运营后外排废气对环境的影响进行预测。

①评价因子的选取

根据现有项目废气排放特点，结合工程分析和评价因子的筛选，确定TSP为本项目大气环境影响评价因子。

②估算模型参数 
估算模型参数表见表7-5。
表7-5   估算模型参数表
参数
取值
城市农村/选项
城市/农村
农村
人口数(城市人口数)

/
最高环境温度
30°C
最低环境温度
-10.0 
土地利用类型
城市
区域湿度条件
干燥
是否考虑地形
考虑地形
否
地形数据分辨率(m)

90
是否考虑岸线熏烟
考虑岸线熏烟
否
岸线距离/km

/
岸线方向/o
/
（4）污染源参数

项目加热尾气及蒸馏尾气经除尘系统处理后最终由20m排气筒统一排放。根据项目实际运营情况及工艺特点，项目加热尾气最多会和一台蒸馏设备尾气同时排放。
由工程分析可知，本评价采用扩大实验完成后加热尾气和一台蒸馏设备尾气同时排放的源强进行预测。项目污染源参数如表7-6所示。

表7-6    大气污染源参数

序号

污染源

排气筒底部海拔高度（m）
尾气出口速度（m/s）

排气温度(K)

排气口高度(m)

排气口内径（m）

排放源强（Kg/h）
颗粒物
1
有组织尾气（TSP）
1733

3.7

293
20
0.28
0.001076
（5）主要污染源估算模型计算结果

A、评价等级确定：

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目所有污染源的正常排放的污染物的 Pmax 和 D10%预测 结果见下表：
表7-7     Pmax和D10%预测和计算结果一览表
排放源
主要污染源
二级评价标准（μg/m3）
最大落地浓度（μg/m3）
最大占标率（%）
D10%(m)

离源距离（m）
评价等级
有组织尾气
TSP

900
0.00979
0.01
0
76
三级
B、估算模式计算结果输出 

使用 AERSCREEN 模型对TSP进行预测，预测厂房下风向2500m 范围内的落地浓度，预测结果详见表 7-8。
在全气象条件下，项目尾气排放对下风向2.5km范围内贡献结果详见表7-9。

表7-8    尾气估算模式计算结果表

下方向距离(m)

点源
TSP浓度（ug/m3）
TSP占标率（%）
10.0
5.69E-05
0.0

25.0

3.22E-03
0.0

50.0

7.48E-03
0.01
75.0

9.79E-03
0.01
76.0
9.79E-03
0.01
100.0

8.97E-03
0.01
125.0

7.75E-03
0.01
150.0

6.81E-03
0.01
175.0

6.11E-03
0.01
200.0

5.57E-03
0.01
225.0

5.14E-03
0.01
250.0

4.78E-03
0.01
300.0

4.73E-03
0.01
400.0

4.73E-03
0.01
500.0

4.20E-03
0.0

600.0

3.71E-03
0.0

700.0

3.31E-03
0.0

800.0

2.97E-03
0.0

900.0

2.70E-03
0.0

1000.0

2.47E-03
0.0

1500.0

1.92E-03
0.0

2000.0

1.70E-03
0.0

2500.0

1.47E-03
0.0

下风向最大浓度
9.79E-03
0.01
下风向最大浓度出现距离
76
76
D10%最远距离
/

/

由上述预测可知，本项目扩建完成后，厂区20m高烟囱排放源的颗粒物在下风向产生的最大落地浓度为0.00979ug/m3，最大占标率为0.01%。项目尾气排放对周边环境产生的影响较小。

（6）大气影响分析结论

根据预测分析，本次扩大实验项目完成后：加热尾气与经布袋除尘处理的蒸馏尾气一同进入洗涤塔洗涤除尘，布袋除尘系统除尘效率≥98%，洗涤塔除尘系统除尘效率≥99.6%后，项目外排废气可以做到稳定达标排放，对周边环境产生的影响有限。

根据工程分析，项目密闭加热过程通过粗硒粉尘外排的一部分Pb、As等物质，浓度Pb的浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2控制要求，砷的排放浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准执行，即砷≤0.006mg/m3。对环境影响较小。

2、运营期水环境影响分析

本次扩大实验项目生产过程中所产生的废水仅有原料带入水，新增原料带入水约为0.4534t/d，135.96t/a，原料带入水中以溶解性硒盐为主，Pb、As以及Cu等金属离子含量很低，与厂区生活污水一并收集排入项目东北恻自建的一体化含硒污水处理系统处理，处理后回用项目厂区内绿化、道路及广场喷洒用水，不外排。

（1）项目废水不外排的可行性分析

为了解决项目生产废水委托富民薪冶工贸有限公司污水处理站处理，如果出现水质不达标，分不清责任的问题。本次环评要求项目废水需自建污水处理系统处理项目废水，做到项目废水不外排。根据现有项目竣工验收监测报告，现有项目原料带入水的产生量为0.4534m3/d，135.96 m3/a。
水量上不外排的可行性分析：本次扩大实验完成后共有废水产生量约0.453m3/d，271.92m3/a。根据工程分析中的水平衡分析，本项目绿化及道路喷洒耗水量为2.707m3/d，568.47 m3/a。项目废水产生量小于绿化、道路喷撒需水量，项目废水可完全在项目内消纳。
水质上回用的可行性分析：本项目废水为原料带入的水分，本次环评对冷凝后的原料中水分进行采样监测，采样位置为冷凝水池，监测结果见下表：

表7-9  冷凝后的原料带入水水质对照分析   单位：mg/L

检测水样
总铅

总砷

总汞

SS
COD

氨氮

TP

PH

冷凝后的水
（原料带入水）
<0.1

0.1243

<0.00004

<4

198

27.4

0.04

7.4

（GB/T31962-2015）表1A等级标准

0.5

0.3

0.005

400

500

45

8

6~9

根据监测结果可知，主要成分以溶解性硒盐为主，废水中Pb、As以及Cu等金属离子的含量远远低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准，建设单位拟建一座0.5t/h的一体化含硒污水处理装置，处理后的水质可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中的道路清扫及绿化标准要求，但是由于水质中含铅、砷等，本次环评要求其需处理后达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。

同时，由于考虑雨季的储水需求，本次环评要求建设一个约15m3的中水储水池，可收集连续下雨6天时处理后的中水，保证项目废水不外排。

（2）项目污水处理工艺达标的可行性分析

目前，需处理的冷凝后的原料带入水水质除氨氮外基本符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中的道路清扫及绿化标准要求及绿化标准要求，但是鉴于其水质中含少量的Pb、As以及Cu等金属离子，需进一步对金属离子进行处理。

根据建设单位提供材料，本项目废水已经委托深圳市华农环保科技有限公司提供的HN-WS 一体化含硒废水处理器进行处理，该公司对出水水质的达标性负责，其处理工艺如下：

含硒废水→集水池→阴离子交换器→活性炭吸附器→达标排放

拟建的一体化含硒废水处理器针对项目废水的特点，通过等离子交换柱去除水中的硒，并通过活性炭过滤棉进一步除硒、脱色、消毒，处理后的水质可以达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中的道路清扫及绿化标准要求及绿化标准要求，并且一体化污水处理设施出水水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。

（3）结论

综上所述，项目废水通过自建污水处理系统处理达标后，回用于厂区内绿化、道路及广场喷洒用水以及洗涤塔补水，无直接或间接废水排放，对周边水环境产生的影响十分有限。

3、运营期声环境影响分析

由工程分析可知，本项目运营期新增噪声源为真空泵蒸馏设备及辅助设备，源强值为60~90dB（A）不等，经过机械设备减震及实验用房墙体进行阻隔衰减，同时经过距离衰减后，噪声值可降低15~20dB（A），项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放控制要求。
本项目位于富民薪冶公司生产区内，项目厂区全部位于该公司厂界内，项目工程的运营对富民薪冶公司厂界噪声贡献有限。距项目最近关心点为项目区西南面517m处的白沙坡村，项目运营不会对敏感点的声环境质量现状产生影响。

4、固体废物环境影响分析

本项目运营所产生的固体废物为金银渣、废石灰、布袋收集的粉尘以及污水处理设施沉渣、废活性炭。本次项目金银渣、废石灰及布袋收集的粉尘的处置方式与现有项目相同。

项目蒸馏过程中产生的金银渣价值较高，为项目副产品，单独收集后返售回西南铜业分公司回收其中有价金属。

项目所产生的废石灰除吸水性发生变化外，其化学性质基本不变。上述废石灰单独收集后返回富民薪冶公司初期雨水收集系统，作为中和剂使用，最终随其初期雨水系统净化渣一并返回薪冶公司生产工序综合利用，不外排。实现废物资源化综合利用。

项目布袋收集的粉尘回收后与粗硒混合后作为原料使用，不外排。

新增污水处理设施处理原料带入水，处理产生的沉渣固废与粗硒混合后作为原料使用，不外排。由于设备由厂家定期维护，更换产生的废活性炭由厂家回收后集中处置。

综上所述，项目运营后所产生的各项固体废弃物可以的妥善处置，处理率100%，对周边环境产生的影响较小。
5、相关符合性分析
5.1产业政策符合性分析

经查阅国家发改委《产业结构调整指导目录》（2015年修订）。本项目不属于其中所列的限制类及淘汰类范围内，属于允许类。所使用的设备不在国家禁止使用的落后、淘汰生产设备之列。本项目获得了由富民县富民县科学技术和工业信息化局出具的备案（富科工信通[2019]1号）和投资备案证，备案项目编码12530124019001。

综上，项目建设不违背国家及地方产业政策。

5.2项目与富民县工业园区规划符合性分析

富民工业园区位于富民永定街道、罗免镇、赤鹫镇、散旦镇、款庄镇、东村镇的部分区域,各级主管部门对富民工业园区规划和建设高度重视。2006年完成了《富民工业集聚区总体规划(2006-2020年)》的编制并获昆明市工业和信息化委员会批准实施,并于2008年7月取得了《富民工业集聚区总体规划环境影响报告书》审查意见。2008年被省工信委确定为省级工业园区。2014年对总规进行了调整，编制了《富民工业园区总体规划修编(2015-2030)》， 2015年10月取得了昆明市工业和信息化委员会《关于实施<富民工业园区总体规划修编（2015-2030）>的意见》(昆工信发[2015]181号)。富民工业园区于2015年10月29日委托云南大学编制完成《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》，并于2015年11月19日通过云南省环境保护厅组织的技术审查。

规划调整内容为建设用地面积由原来的10.22平方公里调整为30.4平方公里，增加了20.18平方公里。调整了发展定位,是以装备制造、钛化工和新材料三大产业为主导的产业基地，取消了原规划的硫化工、磷化工和饲料添加剂产业。产业布局由原规划的北营、麦竜、大营三个产业片区和奎南物流中心“三片一中心”结构调整为包括白石岩-大白坡片区、大营——茨塘片区、散旦片区、款庄-东村片区四个工业片区。

本项目位于白石岩-大白坡片区，目前已有一定的产业发展基础，现状产业主要包括钛化工、机械加工、化工产业等。是富民工业园区近期重点发展的片区。

《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》（报批稿）对该片区要求为：

①优先考虑产业链长，能互相利用其废弃物的企业；

②符合环境保护和安全生产的要求；

③技术工艺落后或设备陈旧的企业不得进入。同时，各企业应积极购置先进设备，淘汰陈旧设备，以提高产品质量和档次。

入驻限制类项目

高水耗、污水高排放的其他产业；

国家和云南省规定限制发展、符合规划要求的其他产业限制入驻产业园区。

入驻禁止类项目

国家规定禁止发展的产业；

高毒性、高污染的化工行业；

以烟尘、粉尘为特征污染物且排放量大、治理难度大、对周边居民区或其它敏感目标造成显著影响的产业；

难降解的含重金属废水排放的企业。

符合性分析：本项目为粗硒真空蒸馏扩大实验项目，建立在现有实验的基础上，不违反国家产业政策和园区产业定位；项目生产废水通过自建污水处理系统处理后全部回用，无外排；项目所采用真空蒸馏技术为粗硒提纯专利技术，不属于落后生产工艺，符合国家产业政策。

同时本项目选址经富民县工业园区管委会2017年第一次入园项目审查会审议，同意项目选址（会议纪要见附件）。

项目选址符合相关规划。
5.3选址合理性分析

（1）规划相符性

本次项目为在现有实验项目基础上扩大实验项目，未改变项目生产工艺及项目属性，项目选址经富民县工业园区管委会2017年第一次入园项目审查会审议，同意项目选址。拟建用地全部位于工业园区范围内，不属于基本农田。

（2）环境相容性分析

本项目为粗硒真空蒸馏扩大实验项目，建立在现有项目实验的基础上，拟建于现有项目所处的富民薪冶公司内已有实验用房内。薪冶公司为铅冶炼项目，项目周边2.5km范围内无食品加工、医药、生物技术等环境敏感产业分布；无风景名胜区、自然保护区、水源保护区等环境敏感区分布，厂界周边200m范围内无居民聚居区、学校、医院等环境敏感点分布。项目选址与周边环境相容。

（3）污染物可控性

根据本次报告的相关章节分析，本次扩建项目运营后，在采取相应环保措施后，各项外排污染物均可以做到达标排放，排放后对周边环境产生的影响有限，项目运营产生的污染是可以接受的。

（4）环境现状

根据引用环境质量现状监测报告结果分析，评价区的环境空气质量较好，地表水环境质量较好，噪声环境质量较好。总体来说环境治理现状较好，有一定的环境容量。

综上所述，从项目环境相容、项目区环境质量现状、污染可控性以及本项目对周围环境的影响几个方面综合考虑，项目的选址合理。




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	   内容

类型
	排放源(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期防治效果

	水
污
染
物
	物料带入水
	SS、Se、As、Pb
	经统一收集后排入项目厂区自建废水处理系统，经处理后回用于厂区内绿化、道路及广场喷洒用水，无直接或间接废水排放。
	达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中的道路清扫及绿化标准，及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，不外排

	大
气
污
染
物
	加热尾气
	颗粒物、As、Pb
	布袋除尘器+洗涤塔洗涤
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放要求及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	蒸馏尾气
	颗粒物
	布袋除尘器+洗涤塔洗涤
	

	噪
声
	生产设备、泵类
	机械噪声
	墙体阻隔、距离衰减
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固
体
废
物
	金银渣
	金银渣
	全部返售回南铜业分公司回收其中有价金属
	实现无害化。处置率100%

	
	废石灰
	石灰
	返回薪冶公司初期雨水系统作为中和剂使用
	

	
	布袋除尘器
	收集的粉尘
	与粗硒混合后作为原料使用，不外排
	

	
	污水处理设施
	废活性炭
	设备厂家回收
	

	
	
	沉渣
	与粗硒混合后作为原料使用，不外排
	

	生态保护措施及预期效果（不够时刻另附页）

本项目拟于现有厂房内建设，据现场踏勘及建设单位提供资料，项目所在区域地表已全部硬化，无原生及次生植被分别，生态环境自身调控能力较差，生物多样性较差。项目无新征用地，项目的建设对周边生态环境产生的影响较小。




九、结论及建议

	一、结论：

1、产业政策符合性结论

经查阅国家发改委《产业结构调整指导目录》（2015年修订）。本项目不属于其中所列的限制类及淘汰类范围内，属于允许类。所使用的设备不在国家禁止使用的落后、淘汰生产设备之列。本项目获得由本项目获得了由富民县科学技术和工业信息化局出具的备案（富科工信通[2019]1号）和投资备案证，备案项目编码12530124019001。项目符合国家及地方产业政策。

2、总量控制建议

本项目不需要申请总量。

3、环境影响分析结论

（1）地表水环境影响分析结论

项目污水经自建污水处理系统处理后回用为厂区内绿化、道路及广场喷洒用水，无直接或间接废水排放，对周边水环境产生的影响十分有限。
（2）大气环境影响分析结论

根据预测分析，项目在切实落实设计方案中所明确污染治理措，施即：加热尾气采用洗涤塔洗涤除尘；蒸馏尾气采用布袋除尘处理+洗涤塔洗涤除尘，项目外排废气可以做到稳定达标排放，对周边环境产生的影响有限。

（3）声环境影响分析结论

设备运行为间断性操作，噪声产生也为间断性噪声，经墙壁隔声及距离衰减后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放控制要求。

本项目位于富民薪冶公司生产区内现有项目厂房内，项目工程的运营对富民薪冶公司厂界噪声贡献有限。距项目最近关心点为项目区东北面850m处的大坝村，项目运营不会对其声环境质量现状产生影响。

（4）固体废弃物影响分析结论

项目运营后所产生的各项固体废弃物可以的妥善处置，处理率100%，对周边环境产生的影响较小。
5、总结论

云南铜业科技发展股份有限公司硒业分公司粗硒真空蒸馏扩大实验项目符合我国产业政策；采取的废气治理措施正常情况下可确保达标排放，废水、固废均得到妥善处置。

项目在落实了“方案设计”和本报告中提出的对策措施，严格管理，确保执行国家的污染物排放标准，在严格按“三同时”要求落实各项污控措施对策的条件下，项目建设符合我国社会、经济、环境保护协调发展方针，符合评价原则。

从环境保护的角度分析，本项目的建设及运营是可行的。

二、项目应采取的环保措施

表9-1    本项目环保措施汇总表
时期

污染防治对象

具体防治措施

运营期
废气污染防治措施
加热尾气
采用布袋除尘器+洗涤塔洗涤除尘进行处理，布袋除尘效率≥98%。洗涤塔除尘效率≥99.6%。

蒸馏尾气
采用布袋除尘器+洗涤塔洗涤除尘进行处理，布袋除尘效率≥98%。洗涤塔除尘效率≥99.6%。

排气筒设置
依托现有一座20m排气筒对废气统一排放。

管理要求
设置专职人员对项目布袋除尘等大气污染治理设备进行维护管理，保证各除尘系统除尘效率正常。

废水控制措施
1、项目废水全部排入自建污水处理系统处理，出水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中的道路清扫及绿化标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，全部回用，不外排。

2、建设单位拟建污水处理设施规模为0.5m3/h，并设置一座中水储水池，容积为15m3，满足雨天废水的储存需求。

3、考虑目前原料带入水性质存在一定不确定性，要求项目建成运营后三个月内，其产生的冷凝水需委托有资质单位进行监测，若其涉及Pb、As、Cd、Hg、Ag等重金属污染物排放，冷凝水应单独收集后按危险废物进行管理，委托有资质单位清运处置。

噪声防治措施
项目在后续设计中应尽量选用低噪声设备，与供货商签订订货合同时提出设备噪声的具体要求。

固体废物防治措施
1、考虑废石灰化学性质基本不变。项目干燥器所产生废石灰单独收集后返回富民薪冶公司初期雨水收集系统，作为中和剂使用，最终随其初期雨水系统净化渣一并返回薪冶公司生产工序综合利用，不外排。实现废物资源化综合利用。

2、金银渣全部返售回南铜业分公司回收其中有价金属，不外排。

3、布袋收集到的粉尘与粗硒混合后作为原料使用，不外排。

4、污水处理设施沉渣与粗硒混合后作为原料使用，不外排。

5、污水处理设施定期由设备厂家更换活性炭过滤棉，产生的废活性炭由厂家回收后集中处置。
监测计划

运营期监督性监测计划如下：

1、废水监测

根据HJ/T 91—2002《地表水和污水监测技术规范》，以及本项目自身的特点，项目制定营运期废水监测计划，见表9-2。

表9-2    废水监测计划表

监测重点

原料带入水处理达标情况

监测因子

pH、CODCr、SS、BOD5、氨氮、磷酸盐、总汞、总砷、总铅、总铜、总银
采样点

项目污水处理设施尾水口

监测频率

每季度一次，每次连续三天取样监测

分析方法

按《水和废水监测分析方法(第四版)》，国家环保局(2002年)的相关规定执行

2、废气监测

监测项目：废气排放量、颗粒物、As、Pb。

监测点位：项目20m排气筒。

监测频次：每季度监测一次，每次连续取样2天，每天不少于2次监测。

监测分析方法：采样及分析方法按国家标准方法执行。

3、噪声监测

监测点位：在厂界东、厂界南、厂界西和厂界北各设1个监测点。

监测项目：等效A声级Leq。

监测频率：每年监测一次，每次连续取样2天，分昼夜两个时段。

监测分析方法：国家标准分析方法，并注明监测时的主要噪声来源。

4、固体废物

生产固废处置情况检查，每月一次。

项目监督性监测计划如下表所示。

表9-3    项目污染源监督性监测计划一览表
监测
项目
监测点位
监测因子
监测时间及频率
废气
20m排气筒
尾气量、颗粒物、铅、砷
每季度一次，每次连续取样2天

废水
污水处理设施出水口
pH、CODCr、BOD5、氨氮、磷酸盐、总汞、总砷、总铅、总铜、总银
每季度一次，每次连续三天取样监测
噪声
厂界东、南、西北各设1个

等效A声级Leq

每年监测一次，每次连续取样2天，分昼夜两个时段

固体废物
工业固废
统计产生量、处置量
每月1次
竣工验收

项目环保验收一览表见表9-4所示。

表9-4    环保工程验收一览表
序号

处理对象

环保设施

治理效果

排放去向
验收要求

1

高温加热废气和真空蒸馏废气

高温加热装置和真空蒸馏设备分别设置布袋除尘设施，共计3套布袋除尘+1套洗涤塔

布袋除尘效率≥98%；洗涤塔除尘效率≥99.6%
依托现有的20m排气筒高空排放

满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2控制要求。即颗粒物≤120mg/m3，铅≤0.07mg/m3。砷的排放依据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准执行，即砷≤0.006mg/m3。
2

原料带入水

自建一座0.5m3/h的污水处理设施、

1座15m3的中水暂存池
综合利用不外排

通过自建污水处理设施处理后回用于项目厂区绿化、道路喷洒，不外排
完善相关管网，项目回用水达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中的道路清扫及绿化标准，铅、砷、汞等指标需达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。并保证全部回用不外排
3

噪声

墙体阻隔、距离衰减

厂界达标

/

厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。即昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A）。

4

废石灰

/

综合利用不外排

单独收集后返回薪冶公司初期雨水收集系统，作为中和剂使用，最终随其初期雨水系统净化渣一并返回薪冶公司生产工序综合利用，不外排

严格管理，由专人负责。设置相关记录台账。
5

金银渣

/

综合利用不外排

全部返售回南铜业分公司回收其中有价金属

6

污水处理设施废活性炭

/
/

交由设备厂家回收后集中处置，不外排

7

布袋粉尘

/

综合利用不外排

与粗硒混合后作为原料使用，不外排

8

污水处理设施沉渣
/

综合利用不外排

与粗硒混合后作为原料使用，不外排

三、建议
（1）定期对项目各设备进行检查维修，保证设备正常运行。
（2）建设项目必须执行“三同时”制度，即污染处理设施同主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。环境保护设施必须经环保部门竣工验收后，才能正式生产。
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