
建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：昆明高级技工学校富民实训基地第二实习加工车

间建设项目
建设单位：昆明军勤食品有限公司                      
编制单位：临沧尚德环境技术有限公司
编制日期：2019年8月
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别--按国标填写。

4.总投资--指项目投资总额。

5.主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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表一、建设项目基本情况
	项目名称
	昆明高级技工学校富民实训基地第二实习加工车间建设项目

	建设单位
	昆明军勤食品有限公司

	法人代表
	黄文标
	联系人
	黄文标

	通讯地址
	富民县永定街道办事处东元生态食品加工园

	联系电话
	13888014422
	传真
	/
	邮政编码
	650032

	建设地点
	富民工业园区东元食品加工园

	立项审批

部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案[2018]0094号

	建设性质
	新建
	行业类别

及代码
	C1431米、面制品制造

	占地面积

（m2）
	500
	绿化面积

（m2）
	/

	总投资

（万元）
	500
	其中：环保投资（万元）
	5.48
	环保投资占总投资比例（％）
	1.09

	评价经费

（万元）
	1.5
	预期

投产日期
	2019年8月

	工程内容及规模：

1、任务由来

昆明军勤食品有限公司的昆明高级技工学校富民实训基地第二实习加工车间建设项目属于富民工业园区招商引资项目，于2018年8月24日取得了富民工业园区管委会招商服务局关于项目选址符合园区产业布局的证明。昆明军勤食品有限公司租用昆明高级技工学校标准厂房第一层作为生产厂址（租赁建筑面积500m2），投资500万元，拟建设年生产新鲜河粉1000t生产线1条。本项目建成后，按照市委市政府的经济发展战略要求，结合学校的发展和开展的现代学徒制，为昆明高级技工学校学生提供更多的实习内容及基地。
目前，昆明军勤食品有限公司已取得富民县发展和改革局文件“投资项目备案证”（富发改企业备案[2018]0094号）。根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，该项目应编制环境影响评价报告表。受昆明军勤食品有限公司的委托，我单位承担了本项目的环境影响评价工作，在现场踏勘、收集资料、工程分析的基础上，我单位根据国家建设项目环境管理的有关规定和省环保厅的有关要求和规定，按照环境影响评价有关技术规范，编制完成了《昆明高级技工学校富民实训基地第二实习加工车间建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

2、建设性质
项目名称：昆明高级技工学校富民实训基地第二实习加工车间建设项目
建设单位：昆明军勤食品有限公司
建设性质：新建

建设地点：富民工业园区东元食品加工园
建设规模：占地面积500m2，建筑面积500m2，年生产新鲜河粉1000t
项目投资：500万元

3、建设内容

项目占地面积500m2，建筑面积500m2，租用富民工业园区东元食品加工园内标准厂房第一层作为生产场地，不新增占地面积，仅进行厂房隔断处理、装修及设备安装等，不进行挖方填方活动。项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、环保工程四个部分，本项目具体建设内容详见下表：

表1-1  建设内容一览表

项目

建设内容

备注

主体工程

生产车间

建筑面积360m2，钢筋混凝土结构，主要布置有粉浆制备区、河粉生产区。粉浆制备区主要设置清洗、浸泡、磨浆、混浆工序，布置有磨浆机1台、搅拌机2台；河粉生产区主要设置熟化、成型、成品包装工序，布置有河粉生产线1条，消毒柜1个，加工好的产品采用自然冷却。
拟建
蒸汽间
建筑面积25m2，钢筋混凝土结构，主要布置有蒸汽发生装置、净水系统1套；蒸汽发生器近期使用生物质成型燃料，园区天然气管线接通后使用天然气为燃料，运行时间为8h/d。
拟建
仓库

建筑面积70m2，钢筋混凝土结构，设置有原料库1个，成品库1个，作为外购袋装合格原料、产品的暂存，不设冷藏冷冻设备。采用紫外线杀菌灯进行消毒杀菌。

拟建
辅助工程

包材间

建筑面积9m2，钢筋混凝土结构，外包间主要用于外购包装材料的人工脱包，内包间主要用于脱包后的包装材料的备用，采用紫外线杀菌灯进行消毒杀菌，内包间与生产车间之间设置有1个传递窗。
拟建
更衣室

建筑面积9m2，钢筋混凝土结构，更衣间设置有1个消毒间和男女更衣室各1个。

拟建
盥洗间

建筑面积10m2，砖混结构，盥洗间位于厂房外东北面5m处，设置有盥洗室、卫生间。

依托已有

公用工程

供水

昆明高级技工学校供水系统供应

依托已有
排水

项目租用昆明高级技工学校已建标准厂房进行生产，其排水系统为学校排水系统的一部分。本项目生产、生活废水分别经隔油池、化粪池处理后排入技工学校污水处理系统，经处理达标后由学校污水总排口统一排放。
依托已有
供电

昆明高级技工学校电网供应

依托已有
供气

由蒸汽间内蒸汽发生器供给

新建
环保工程

废水

生活污水
生活污水经厂房化粪池处理后排入昆明高级技工学校污水处理系统处理，化粪池位于公厕旁空地，容积4m3 
依托已有

生产废水
项目新建1m3隔油池对生产废水进行隔油处理，经处理后排入昆明高级技工学校污水处理系统。
新建
废气
近期废气
近期废气为生物质蒸汽发生器产生的废气，经“喷淋脱硫除尘设备”进行处置后经8m高的排气筒进行排放
拟建

远期废气
远期废气为天然气蒸汽发生器产生的废气，产生后经一根8m高的排气筒进行排放
降噪
设备噪声
合理布局，采用低噪音设备；蒸汽发生器设置单独的设备间，使用水泥减震基进行减振降噪；风机安装消声器。

拟建

固废
固体废物
设置垃圾桶4个，用于暂存一般固废。

拟建

生活办公
食堂
依托学校食堂，本项目不进行新建
依托
办公室
建筑面积30m2，钢筋混凝土结构，主要设置有办公室、财务室等。

拟建

4、生产车间环境要求

根据本项目的生产内容，结合《食品工业洁净用房建筑技术规范》，建设单位设计生产车间做到生产用房温度应为18-26℃，相对湿度应为30%~40%。生产车间的工艺平面应与工艺要求的洁净用房等级相适应，能最大程度地防止食品、食品接触面和食品包裝受到污染。原料、半成品、成品应在各自独立的有完整分隔的生产区内加工作制作。不同洁净区的生产人员进出路线应严格分开。
项目对卫生清洁要求较高，要求员工进入车间时需进行清洁和消毒。员工在更衣间更换衣服后，需进行消毒，项目使用消毒液的有效成分是乙醇（70%），用量约为1kg/d，主要用于员工手消毒。

5、给水、排水

5.1给水

项目供水由学校供水系统供给，从供水自来水管引入DN100的给水主管供项目区域内使用。项目厂房供水采用生产、生活共用系统。为了保证任何一点不间断供水。用水要求如下：

表1-2  水质、水温、水压表

序号

用水种类项目

生产用水

消防用水

生活用水

1

水质要求

GB5749－2006《生活饮用水卫生标准》

同所在管网水质

GB5749－2006《生活饮用水卫生标准》

2

水温

常温

常温

常温

3

水压（车间进出口处水压）

≥1.5MPa

≥1.5MPa

≥1.5MPa

5.2排水

（1）生活污水
产生的生活污水经现有化粪池处置后进入学校污水处理系统进行处置，本项目不单独新建生活污水处理设施。
（2）生产废水

本项目生产废水经新建的1m3的隔油池处置后进入到学校污水处理系统进行处置。
项目租用昆明高级技工学校已建标准厂房进行生产，其排水系统为学校排水系统的一部分。本项目生产、生活废水分别经隔油池、化粪池处理后排入技工学校污水处理系统，经处理达标后由学校污水总排口统一排入园区污水管网。
6、供电、供热

项目用电由学校供电系统供给。生产和生活供热使用电能，属于清洁能源。

项目使用蒸汽发生器近期为生物质蒸汽发生器，当园区天然气接通后使用天然气蒸汽发生器，规格均为0.6t/h。产出的蒸汽经分配器，减压后分别送至用汽点，每日运行时间为8h。蒸汽发生器用水以学校自来水为水源，采用反渗透+过滤工艺进行处置得到。

7、生产规模及产品方案

（1）生产规模
项目生产规模及产品方案如下：

表1-3  生产规模及产品方案

产品名称

产量

备注

新鲜河粉

1000t/a

袋装

（2）项目经济技术指标

表1-4 主要技术经济指标表

序号

指 标

单 位

数 量

备 注

1

生产规模

新鲜河粉

t/a

1000

2

总投资

万元

500

3

劳动定员

人

15

员工

人

13

一班，每班8小时

管理人员

人

2

一班，每班8小时

4

全年生产天数

天

300

5

主要原材料用量

大米

t/a

400

6

主要能源用量

生物质成型燃料

t/a

265

水

m3/a

3266

电

度/a

30000

7

项目用地面积

m2
500

（3）质量控制指标
本项目在生产过程中，参照执行《方便米粉（米线）》（QB/T2652-2004）中相关规定及要求，具体内容如下：
①原料指标

大米应符合GB1354的规定，其他原料应符合相应的产品及卫生标准。
②感官指标

表1-5 感官指标要求
项目

要求
米粉块色泽
具有产品应有的、基本均匀一致的色泽，不呈现漂白色泽
滋味、气味
具有产品应有的滋味和气味，不具有以为
形态、口感
米粉块复水后粉条厚度、宽度基本均匀一致，表面平滑；口感滑爽、柔韧、有弹性，不粘牙，基本无硬芯
杂质
无正常视力可见杂质
③理化指标
本项目在生产过程中，参照执行下表理化指标：
表1-6理化指标要求

项目

指标（≤）
净含量负偏差，g

应符合技术监督局令第43号表（一）的规定
米粉快水分，%
13.0
复水率，%
200
短条率，%
16.0
粘条率，%
3.0

米粉快酸度，T

2.0

总砷，mg/kg
0.5

铅，mg/kg
0.5

食品添加剂
应符合GB2760的规定
④微生物指标
本项目在生产过程中，参照执行下表微生物指标：

表1-7 微生物指标

项目

指标

菌落总数，cfu/g（≤）

米粉块

4000

米粉块和调料
30000
大肠菌落，MPN/100g（≤）

米粉块

30
米粉块和调料
150
致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）
不得检出
8、主要原辅材料、燃料
（1）主要原辅料
项目生产所使用的原料从合法、合格的市场外购，无《食品添加剂使用标准》（GB2760-2011）中规定的禁用添加剂。项目外包装的包装袋也是从正规合格厂商外购。项目主要原辅材料、燃料消耗情况见下表：

表1-8  主要原辅材料消耗一览表

序号
名称

数量

来源

运输方式

备注

1
大米
400 t/a

市场采购

公路运输

大米：河粉=1:2.5
2
生产用水
1380m3/a
园区供水系统
管网
大米：水=1:1.5
3

食用油

0.02t/a

市场采购
公路运输
4

蒸汽

0.6t/h

蒸汽发生器

管道

5

生物质成型燃料

265 t/a

市场采购

公路运输
近期
6

天然气
11.52万m3/a
园区天然气管线供给

管道运输
远期
7

电

3KW.h/a

园区供电系统

电网

8
包装袋
20万个

市场采购

公路运输
9
乙醇

300kg
市场采购
公路运输
含量为70%
（2）燃料
①近期燃料
由于现阶段园区天然气还未正常供气，近期运营过程中蒸汽发生器使用生物质成型燃料。生物质成型燃料是以农林剩余物为主原料，为成型环保颗粒燃料，热值高、燃烧充分、灰分含量低、含水率低、含硫量低。项目所使用的生物质成型燃料从昆明购买，能够确保燃料的供应。根据建设单位提供资料，拟使用生物质成型燃料成分见下表：
表1-9 成型生物质燃料情况一览表
直径

长度

干燥基水分

干燥基灰份

硫含量

热值

6-8mm

2-4cm

1-6%

＜2%

＜0.1%

3900-4800Kcal/kg

注：1Kcal/kg=4186J
②远期燃料

园区天然气管线接通后，使用天然气作为燃料，天然气相较于生物质燃料，天然气具有更清洁、更高效等多重特点，天然气主要成分成分详见下表：
表1-10 天然气主要成分一览表（v/v）
序号

组 分

单位

指标值

1

CH4
％

99.651

2

C2H6
％

0.0621

3

C3H8
％

0.0295

4

i-C4H10
％

0.0078

5

n-C4H10 
％

0.0019

6

i-C5H12
％

0.0025

7

C6
％

0.0105

8

N2
％

0.1657

9

H2S

mg/Nm3
0.25

10

CO2
％

0.069

11

热值

MJ/Nm3
35.79～37.2

12

平均密度

kg/Nm3
0.75

13

相对密度

kg/Nm3
0.58

14

华白指数

43.974

15

气体常数

J/kg.k

487

9、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员15人，厂区内不设置食堂及宿舍。年生产时间为300天，每天一班，每班8小时工作制。

10、主要设备

建设项目生产车间主要设备及技术参数见下表：

表1-11  主要设备及技术性能参数表

序号

设备名称

规格型号

数量
（台/套）

备注

1

浸泡桶

1m3
5
塑料材质

2

磨浆机

GT7C 720 型

1

由储料罐、磨粉机组成

3

搅拌机

FRD-1000-II-C

2

配套传动器

4

蒸汽发生器

0.6t/h生物质蒸汽发生器（双炉口）
1
近期，园区天然气正常供应前
0.6t/h天然气蒸汽发生器
1
远期，园区天然气正常供应后
5

输送管道

20m

1

不锈钢管

6

抽浆机

A-800-5

1

配套真空泵

7

蒸箱

1×15m

1
8

冷却链

1×15m

1
自然冷却

9

切粉机

定制

1
10

包装台

定制

2

11

电子秤

/

5

近期项目主要设置有1台0.6t/h蒸汽发生器，产生的废气经“喷淋脱硫除尘设备”处置后，经一根8m高的排气筒进行排放。
排气筒高度说明：项目远期采用天然气为燃料，近期采用生物质为燃料，不使用煤，项目租用技工学校厂房进行生产，排气筒拟设置于厂房中部，周边200m范围内无其他建筑，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）第4.5节，锅炉烟囱高度按8m进行设置。

表1-12  生物质蒸汽发生器情况一览表  单位：t/h

名称

数量

型号

燃料

水箱容积

蒸汽发生器

1台

LSG0.3-0.7-S

生物质成型燃料
29.5L×2个

额定蒸汽量

额定工作温度

额定工作压力

给水温度

废气治理
0.3t/h

170℃
0.7Mpa

20℃
喷淋脱硫除尘
远期，园区天然气正常投入使用后，立即生物质蒸汽发生器将替换为1台天然气蒸汽发生器，规格为0.6t/h每天运行8h，全年运行300天，厂家提供的主要技术参数见下表：

表1-13  天然气蒸汽发生器情况一览表  单位：t/h

名称

数量

型号

燃料

水箱容积

蒸汽发生器

1台

LSSO.1-0.7-Q
天然气
50L
额定蒸汽量

额定工作温度

额定工作压力

给水温度

废气治理

0.6t/h

170℃
0.7Mpa

20℃
排气筒排放
11、总图布置

本项目位于富民工业园区东元食品加工园，租赁昆明高级技工学校富民实训基地的标准厂房第一层进行生产。

厂址所在地水、电设施均已配套，地势平坦开阔，无不良工程地址情况。厂址现有道路道路宽为5m，路面均为水泥混凝土路面，可连接到园区外，交通便利。全厂主要原辅材料、成品运输均为公路运输。

本项目考虑了风向、朝向，减少环境污染，厂房为钢筋混凝土结构，租赁后对厂房进行重新隔断，形成各个功能分区，仓库、磨浆房、蒸汽间、包材间、更衣室等紧挨生产车间设置，总图布置在保证生产工艺流程要求的前提下，力求生产作业线顺直、短捷，避免往复运输和作业线的交叉，并注意布局整齐、美观，有现代化工业企业的风范。建设场地自然坡度极小，地形平坦开阔。厂房周边已有雨水收集系统、生产废水收集系统，方便汇集场地周边雨水及生产废水排走。

项目总平面布置图见附图1。

13、环保工程及投资估算

项目总投资为500万元，环保投资5.48万元，占总投资的1.10%。环保投资主要用于废气治理、固废治理、噪声治理。
表1-14  项目环保投资一览表

治理对象

环保设施

规模

投资额（元）

生产废水
隔油池
1m3
1000

废气

蒸汽发生器废气

除尘系统

一套脱硫除尘设备
35000
1根8m排气筒排放
4000

固体废物

生活垃圾

带盖收集桶（50L）

3个

500

废包装袋

带盖收集桶（250L）

1个

300

噪声

设备

减振降噪措施

14000

合计
54800


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

1、拟建项目场地主要污染情况
本项目为新建工程，租赁昆明高级技工学校富民实训基地闲置厂房进行建生产建设，租用的厂房原为学校教学用具仓库用房，目前，项目所租赁厂房内原有设施及堆存物已全部搬走，不存在原有污染问题。
昆明技工学校富民实训基地在建设之前已经完成环境影响评价登记表的备案，并于2017年10月20日通过了竣工环境保护验收，取得了富民县环境保护局下发的批复（富环保复[2017]77号文，详见附件12），实训基地的建设满足《环境影响评价法》及其他相关法律法规的相关要求，建设合法。因此，本项目选址也合法。
2、昆明高级技工学校主要污染源排放情况
本项目在建设运营过程中，产生的废水依托昆明技工学校富民实训基地现有的污水处理设施进行处置，因此，与本项目相关的原有污染情况为昆明技工学校富民实训基地存在的污染情况，昆明技工学校富民实训基地产生的污染情况如下所示：
（1）废水
现阶段实训基地人员约为2200人，根据《云南省用水定额标准》，每人每天用水量为110L/d，则每天用水量为24.2m3/d，污水产生系数取0.85，则每天产生的废水量为20.57m3/d，产生的污水经过化粪池、污水处理站处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入园区污水管网。
（2）固废
固废主要为生活垃圾，每人每天产生量约为1kg，则生活垃圾产生量约为220kg/d，产生的生活垃圾经垃圾桶收集后由当地环卫部门统一清运处置。
（3）废气
实训基地产生的废气主要为食堂油烟，正常运营期间，每天约有220人在食堂就餐，食堂排放的废气中主要污染物为油烟，按平衡膳食推荐的每人每天食用30g食用油计，则每天需要使用9kg食用油，不同的烹饪情况下，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%。经计算，项目食堂食用油使用及油烟产生情况如下：

表1-15 食堂油烟排放量表

食用油

挥发量

油烟

每日使用量（kg）

6.6
2.83%

0.1867kg

年使用量（kg）

1980
56.034kg
产生的食堂油烟经油烟净化器处置后能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）中小型排放标准限值要求。
（4）噪声
产生的噪声主要为生活噪声，声源强度较低，对周围声环境产生的影响较小。
综上所述，项目建设区域内各项原有污染物均能得到妥善处置，对周围环境产生的影响较小。项目建设区内不存在原有污染问题。



表二、建设项目所在地的自然环境社会简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置
富民县地处滇中，位于云南省会昆明市西北部，属昆明市五区八县一市之一，县城距昆明23千米。富民县位于东经102021′-102947′,北纬25°08′~25°36之间，海拔1455米至2817米。东临寻甸、嵩明两县，南接五华、西山两区,西与禄丰、武定两县接壤，北和禄劝县山水相连。东西宽442公里，南北长51.6公里，总面积993平方千米。自古为川藏、滇北入滇中重镇昆明之要津，素有¨滇北锁匙”之称。项目位于富民县永定街道办事处东元村委会富民工业园区东元生态食品加工园，地理坐标为东经102°33′35.91813″，北纬25°13′24.30753″。
项目具体地理位置图详见附图2。

2、地形地貌

富民县整体地势为南高北低，望海山脉由南向北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。富民坝子形态呈北宽南窄不规则四边形，四面环山，东有大营山西有美女山，南有老守山、观音山,山山呼应，构成环状山体，风景优美。境内最高为老青山海拔2834m，最低是东村乡小沙坪渡口海拔1472m，高差1362m，平均海拔1700m。边缘环山向内地两翼支脉蜿蜒，形成境内盆地与山岭相间,河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的125%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%。

富民县位于罗茨~易门断裂与昆明西山断裂之间，为一相对稳定区，其段构造主要受栗子园断层、麦龙箐断层、大营小河隐伏断层和仓前断层影响。项目区地震烈度为Ⅶ度区。项目所在地为构造侵蚀冲洪积地貌，河床宽浅，断面呈U型，河漫滩及河心滩发育，侵蚀强。河床地基以第四系冲洪积的粉细砂、粉土、含砾粉质粘土、沙砾石为主，局部含污泥，并有零星的玄武岩、灰岩出露。
本项目位于富民县永定街道办事处东元村委会富民工业园区东元生态食品加工园，地形平坦。
3、气候及气象特征
富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑,春早春暖，雨热同季，多年平均气温是15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8毫巴，相对温度72%。年均雨日136天，霜日63天，雾日10天，日照2287小时。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10月为雨季，降水量占全年降雨总量的879%，11月至次年4月为干季，降水量只占121%，多年平均降雨量870mm，多年平均蒸发量19424mm。
4、水文

富民县境内河流有螳螂川、门前河(高桥河)、大营小河及其支流新桥河和清水河龙纳河、龙泉河、木板河等8条。源于境内的有高北河、马拉河、淸罗河及天生桥河、新沙河、石板沟6条。境内河流的特点为:旱季水小清澈,雨季水大浑浊。

项目所在区域为螳螂川水系的汇水范围，螳螂川是滇池唯一出水河流，流经西山区海口、安宁市、富民县，禄劝县汇入金沙江，也是滇池岀水口的纳污河流。螳螂川沿岸分布有村庄和农田，主要污染源为生活污水及部分居民倾倒的生活垃圾。螳螂川为劣V类水体，目前河水主要用途为农田灌溉及一般景观要求。螳螂川富民县境内全场63.4公里，均宽65米，年入境水量86320万立方米，年均秒流量为27.73立方米，最大秒流量500立方米。

项目所在地最近水体为项目北侧的大营小河，为螳螂川支流，大营小河源于西山区沙朗湖，流经沙朗、李子坪、头村、二村、三村、完家村、沙锅村、大营、成器墩注入螳螂径流面积为362km2，其支流新桥河长约6km，发源于西山瓦恭上禹都旬村，在东元村西汇入大营小河。大营小河在县境内长度122km，年入境水量6250*104m3，落差41m年平均流量1.98m3。
评价区域水系见附图3。
5、土壤、动植物
富民县辖区总面积100308.56公顷，耕地面积1925297公顷，其中，灌溉水田489297公顷，占耕地面积的2541%；望天田541.11公顷，占耕地面积的281%；旱地1374609公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的038%。

全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200米以下的罗免、散旦2个镇和永定街道办事处、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的48.5%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有595万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500米以上的老青山、望海山等高寒山区。

富民县植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林，植被类型十分丰富，既有滇中地区代表性的青岗栎属和石栎属为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，也有森林破坏后形成的各类次生植物群落。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树和桤木等。

项目所在地为富民工业园区东元生态食品加工园，受人为活动影响，项目内天然植被较少，只有自然生长的杂草等，植被结构简单，生态环境单一，人为活动较为频繁，区域内无珍稀野生动植物。总体而言，项目区内生态结构单一、生物多样性较差。
6、名胜古迹和历史文物
项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等，未发现国家珍稀濒危保护动植物。
7、富民工业园区东元生态食品加工园简介
富民工业园区管理委员会已于2015年12月委托云南大学编制的《富民工业园区总体规划修编（2015~2030年）环境影响报告书》，并于2016年1月1日取得了云南省环境保护厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015~2030年）环境影响报告书》审查意见的函（云环函[2016]10号）。根据《富民县工业园区总体规划修编（2015~2030年）环境影响评价报告书》（报批稿），富民工业园区共包括六个产业组团，分别是：白石岩-哨箐组团、大白坡组团、大营-茨塘组团、赤鹫组团、散旦组团、款庄-东村组团。
本项目所在的工业园区属于大营-茨塘组团，由于区域水资源不足，不能引进高耗水项目。

根据《富民县工业园区总体规划修编（2015~2030年）环境影响报告书》（报批稿）大营-茨塘组团的规划定位为：积极引导以半导体为主导的新材料产业发展，并在东元食品产业园和大营五金建材产业园的基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用邻近县城的区位优势，紧邻昆武高速、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。对于现状水泥厂适度保留，不在进行规模的扩大，未来有条件的情况下考虑搬迁。
东元生态食品加工园距离昆明主城区16km，交通区位优势突出：于2010年3月启动开发、2011年6月完成“五通一平”的建设，建成区面积为539亩。
东元生态食品加工园开发建设具有五个特点：一是开发时间短，二是项目落地快；三是产业结构优，80%比重为食品医药企业；四是基础设施齐全，排水、供电、绿化等同步建设；五是融资渠道灵活，按照市场化要求建设，采取BT方式融资建设标准厂房和配套基础设施
东元食品加工园规划控制范围为：北至机械厂，东临长梨园村及山体沿线地段，南至东散公路与昆禄公路交汇处70米处，西抵东元村及东元小学及沿线山体地段，总固化面积为35.96公顷。该园区内入驻企业有昆明快乐王子、香香食品、远方生物、天之骄子休闲食品加工、周记面点、向阳糕点、明华酒业、峰策食品、德顺佳调味品、玉象食品、昆明富锦肉类加工、云然食用油、建新园、千辰食品、民迪食品、国联食品等多家企业。



表三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：

1、环境空气质量状况 

项目位于云南省昆明市富民县工业园区东元食品加工园，环境空气质量功能区划分为二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
根据《2017年度昆明市环境状况公报》：东川区、晋宁区、安宁市、篙明县、石林县、富民县、宜良县、禄劝县、寻甸县共建有空气自动监测站9个(含1个参照点)，按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)评价，二氧化硫(S02)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)年平均浓度均达到二级标准，环境空气质量总体保持稳定。因此，项目所在区域大气环境质量现状能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。

2、水环境质量状况

本项目周边最近地表水体为西面大营小河，为螳螂川支流，距离厂界最近距离为310m。根据《云南省地表水水环境功能区划(2010-2020年)》，螳螂川“富民大桥一普渡河桥段水功能为工业用水，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。大营小河水质标准参照螳螂川水质标准执行。
根据《2017年昆明市环境质量公报》，普渡河螳螂川-富民大桥段水质为劣Ⅴ类，超标因子为五类：总磷、总氮、BOD5、氨氮、粪大肠杆菌。
项目污水受纳水体为大营小河，水功能区参照GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。由于大营小河流经区域主要是山区和农村，受污染程度轻，从现场勘察来看，大营小河水质较清澈。
3、声环境状况

项目所在区域属于富民工业园区东元食品加工区二类工业区，环境功能区划为2类区，周围主要噪声源为工业生产设备噪声、交通噪声等，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。昆明快乐王子食品有限公司位于项目拟建区域南侧，距离为60m，本次环评引用2018年1月《昆明快乐王子食品有限公司排污许可证年检监测》中对噪声相关监测数据，具体数值如下表：
表3-1  噪声监测结果  单位：dB（A）
日期

2018年1月5日

监测点
昼间
夜间
厂界东
56.7
45..2
厂界南
58.9
46.8
厂界西
55.2
44.1
厂界北
54.3
43.9
执行标准
60
50
达标情况
达标
达标
根据以上分析结果可知，项目周边区域声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。
4、生态环境状况

项目位于富民工业园区东元食品加工区，周围现状主要是工业企业、村庄、少量荒草地。项目所在区域主要植被为人工绿化植被、草丛。总体看来，植物种类少，生物多样性差。项目所在区域无稀有、珍贵生物物种及名树古木，无国家保护、省级保护或珍惜濒危动物栖息和活动。

5、主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

本项目保护目标及保护级别见下表：

表3-2  环境空气主要保护目标及保护级别

名称

中心坐标
保护对象
保护内容
环境功能区
相对厂址方位

相对厂界距离
经度
纬度
长梨园村

102.561361111
25.223652778
居民
128人
二类区
东

40m

大村

102.561788889
25.215650000
居民
380人
二类区
东南

720m

陈家村

102.554836111
25.219897222
居民
200人

二类区
西南

540m

张家村

102.557197222
25.226486111
居民
450人
二类区
东

345m

保护级别：GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准
表3-3  其他主要保护目标及保护级别

类别

保护目标

方位

距离

（m）

人口

（人）

保护级别

声环境

长梨园村

东

40

128

GB3096-2008

《声环境质量标准》2类标准

地表水

大营小河

西南

310

/

GB3838－2002

《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准

   


表四、评价适用标准
	环境质量标准
环

境

质

量

标

准

排放标准
污

染

物

排

放

标

准

	1、环境空气

项目位于富民工业园区东元食品加工园，所处区域属二类区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

表4-1  环境空气质量标准   单位mg/Nm3
污染物项目

平均时间

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

二级浓度限值

SO2
年平均

0.06
24小时平均

0.15
1小时平均

0.50
NO2
年平均

0.04
24小时平均

0.08
1小时平均

0.20
PM10
年平均

0.70
24小时平均

0.15
PM2.5
年平均

0.035
24小时平均

0.075
TSP

年平均

0.20
24小时平均

0.30
2、地表水环境

项目周边最近地表水体为大营小河，属于螳螂川支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010年-2020年）》，螳螂川“富民大桥一普渡河桥段水功能为工业用水，水体类量别为Ⅳ类。因此，大营小河参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ准类标准。

表4-2  地表水环境质量标准   单位：mg/L

项目

pH（无量纲）

CODcr
BOD5
总磷

NH3-N

石油类

Ⅳ类标准

6～9

≤30

≤6

≤0.3

≤1.5

≤0.5

3、声环境

项目所在区域属于富民工业园区东元食品加工区二类工业区，环境功能区划为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
表4-3  声环境质量标准   单位：Leq[dB(A)]

类别

昼间

夜间

2类区

60

50

1、废气

（1）施工期废气
施工扬尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的无组织排放监控浓度限值。

表4-4  大气污染物排放限值  单位：mg/m3

污染物因子

无组织排放监控浓度限制

施工期周界外

TSP

1.0

（2）运营期废气
运营期间，蒸汽发生器外排废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉限值。
表4-5  锅炉大气污染物排放标准（mg/m3）
污染物（≤）
限值（燃气锅炉）
污染物排放监控位置

烟囱高度

（m）

颗粒物

20
烟囱或烟道

不低于8m
二氧化硫

50
氮氧化物

200

烟气黑度（林格曼黑度，级）

1

烟囱排放口

2、废水

施工期主要为厂房的装修及设备安装，厂房周边有公厕，不产生施工废水及施工人员生活污水。

项目租用昆明高级技工学校已建标准厂房进行生产，其排水系统为学校排水系统的一部分。本项目生产、生活废水分别经隔油池、化粪池处理后排入技工学校污水处理系统，经处理达标后由学校污水总排口统一排放。
该技工学校周边基础设施建设完善，学校废水经污水管网收集后最终进入污水处理厂处理，学校外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。
表4-6  昆明高级技工学校水污染物排放标准   单位：mg/L

指标

pH

BOD5

COD

SS

NH3-N

总磷

（以P计）

GB/T31962-2015
一级A标准

6.5~9.5
≤350
≤500
≤400
≤45
≤8
3、噪声

施工期噪声执行GB12513-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。
表4-7  建筑施工场界环境噪声排放标准   单位：Leq〔dB(A)〕
昼间

夜间

70

55

营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准

类 别

昼间

夜间

2类

60

50

4、固废
一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求。



	这总量控制指标
	根据工程分析给出项目的排放污染物种类及实际建设情况，以及国务院总量控制指标的要求，建议该项目污染物排放总量控制因子为：
（1）废水：本项目生产、生活废水分别经隔油池、化粪池处理后排入技工学校污水处理系统，经处理达标后由学校污水总排口统一排放。
废水排放量为1776m3/a，其中COD：0.896t/a，氨氮：0.028t/a。

（2）项目废气排放量312万m3/a，其中SO2：0.046 t/a，NOx：0.215 t/a；
（3）固体废物：处置率100%。

表4-10 总量控制指标一览表
项目

建议总量（t/a）

废气
蒸汽发生器废气
废气
312万N m3
颗粒物
0.0015
SO2
0.046
NO2
0.215
废水

废水
1776
COD
0.896
氨氮
0.028
固体废物
/
处置率100%



表五、建设项目工程分析

	一、工艺流程简述

1、施工期工艺流程及主要污染工序

项目租赁已建成厂房作为生产车间，施工期仅进行内部装饰及设备安装、调试，不涉及建筑单体的建设，土地开挖等。对周边环境产生影响有限。
2、运营期工艺流程及主要污染工序

[image: image1.emf]大米 自来水 清洗、浸泡 磨浆、混浆
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图5-1 项目运营期工艺流程及产污节点图
2.1运营期工艺流程说明

（1）清洗、浸泡
将购回的大米（不含砂石等杂质，确保大米无虫蛀、霉变或其他质量问题，确认符合质量要求）在塑料桶内用高压水流进行清洗，洗净后的大米用清水浸泡2h，使米粒充分浸胀、软化，便于磨浆。这一工段产生的污染物主要是清洗废水、浸泡废水和噪声。
（2）磨浆、混浆

清洗浸泡后的大米沥去浸泡水进行水米分离，转移至磨浆机进行磨浆；按米和水比例1:1均匀加水磨成800-100目的糊状米浆，磨出的米浆经设备配套的管道输送至搅拌机，按米浆和水比例1:0.5进行混浆20min。这一工段产生的污染物主要是噪声。
（3）熟化
混浆结束后经由设备配套的管道输送至蒸汽熟化设备中米浆桶内，由设备中的刷油装置、下浆装置、铺浆装置进行铺浆后，由传送系统把铺好的米浆送入设备蒸箱内进行蒸熟，蒸汽有蒸汽发生器进行提供。这一工段产生的污染物主要为熟化设备产生的设备噪声、蒸汽发生器产生的废气、以及蒸汽发生器产生的废水以及噪声。
（4）分切成型

蒸熟的河粉通过传送装置送入切条装置，根据不同产品需求自动分切，这一工段产生的污染物主要为噪声和废边角料。
（5）冷却
然后通过设备装配的风机冷却后，这一工段产生的污染物主要为风机噪声。
（6）检验

项目不单独设置实验室，委托有资质的单位对河粉成品进行检验。检验项目包括：感官、净含量、水分、酸度、菌落群数等各项目，严格执行抽样方案、检验工序及判定原则。这一工段不产生污染物。
（7）包装
包装主要是用包装袋对合格的河粉进行包装，进而得到成品，这一工段产生的主要污染物为废包装袋。
2.2主要污染工序及污染因子
本项目运营过程中，产生的污染物主要包括：噪声、废水、废气以及固体废物，具体产生情况及治理措施如下表所示：
表5-1项目运营主要产污环节一览表
污染类型
编号

产生工段
污染因子

治理措施
排放去向
废气

G1

熟化工段
烟尘、SO2、NO2
喷淋脱硫除尘设备（近期）
8m高的排气筒
8m高的排气筒排放
废水

W1

清洗、浸泡工段

COD、BOD5、SS、动植物油等
隔油池

昆明高级技工学校已建污水处理站
W2

蒸汽发生器
W3

软水系统排水
W4

设备清洗
W5

车间清洗
W6

生活办公

COD、BOD5、SS
化粪池

噪声

N

各工段

设备噪声
减震、降噪措施
外环境
固废

S1

分切成型工段
边角料

/

周边村庄
S2

包装工段
废包装材料
/

废品回收站
S3

——

过期产品
垃圾桶收集
定期委托环卫部门进行清运处置
S4
生活办公

生活垃圾
垃圾桶收集
S5

——

隔油池废油
委托相关资质单位定期清掏处置
二、运营期污染物分析
本项目员工不在项目区内食宿。项目在运行过程中产生的主要污染物有：废气、废水、噪声、固体废弃物。

1、废气

项目运营所产生的废气主要为蒸汽发生器废气。
经与建设单位核实，近期工业园区通天然气之前，项目采用一座0.6t/h生物质蒸汽发生器供应蒸汽；远期工业园区通天然气后，使用一台0.6t/h的天然气蒸汽发生器，分述如下：
（1）近期废气
项目近期的大气污染物主要为蒸汽发生器燃烧生物质成型燃料产生的废气，主要污染物为烟尘、SO2、NOX。产生的废气经“喷淋脱硫除尘设备”处理后，经一根8m高的排气筒进行排放。

①脱硫除尘原理简述

本项目拟采取的脱硫除尘方式为湿式减法脱硫除尘，脱硫碱液为低浓度氢氧化钠溶液，SO2与氢氧化钠溶液反应后，不会形成过饱和晶体产生；可以同原始氢氧化钠溶液一同作用与除尘。
脱硫的原理主要为：烟气中的二氧化硫溶于水后生产亚硫酸，亚硫酸与溶液中氢氧化钠反应生成亚硫酸钠和水。其反应方程为：H2SO3+2NaOH     Na2SO3 + 2H2O。脱出的硫混合在烟尘中，沉降于烟囱底部，定期进行清掏。
②污染源核算

本项目近期运营过程中产生的污染物采用以下公式进行计算：
Q=G×A×ηA×(1－η)
式中：G－燃料耗量（kg/h）；
        A－燃料中烟尘含量；
η－治理效率。

蒸汽发生器产生的污染物产生量类比《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中生物质锅炉污染物产生系数，具体参数如下：
表5-2  生物质锅炉产污系数一览表
名称

原料名称
污染物指标
单位
产污系数
蒸汽/热水/其他

生物质成型燃料

工业废气量

设计风量（m3/h）
1300
SO2
千克/吨.原材料

17S

NOx

千克/吨.原材料

1.02

烟尘

千克/吨.原材料

0.5

注：①二氧化硫的产排污系数以含硫量（S%）的形式表示，单位是毫克/立方米，本项目生物质燃料S值取0.1.
项目蒸汽发生器每天工作时间为8h，年工作300d，本项目各项污染物产生量见下表：
表5-3 本项目运营过程中蒸汽发生器（近期）污染物排放情况一览表

项    目

0.6t/h生物质蒸汽发生器
原煤用量（t/h）

0.6
烟气量（Nm3/h）

1300

污染物种类

烟尘

SO2
NOX
初始浓度（mg/m3）

4.16
7.05

86.54

产生量（t/a）

0.133
0.435
0.270
治理措施

湿式喷淋除尘
碱法脱硫

直排

去除效率（%）

90
90
0

排放浓度（mg/m3）

4.26

13.94
86.54

排放速率（kg/h）

0.005
0.018

0.113

排放量（t/a）

0.0133
0.0435
0.270
排气筒高度（m）

8

出口烟气温度（K）

406（133℃）

出口内径（m）

0.4
排放标准

GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2中燃气锅炉排放限值

最高允许排放浓度（mg/m3）

20
50
200
达标情况

达标

达标

达标

（2）远期废气
根据建设单位提供的设计资料可知，0.6t/a天然气蒸汽发生器，每小时天然气用量约为48m3，本项目每天运行时间为8h，每年运行300d，则每年天然气的用量为11.52万m3。产生的污染物主要是烟尘、SO2、NOX。
根据项目设计资料，蒸汽发生器废气引风机风量设计为1300m3/h，为满足GB13271-2014中锅炉废气基准含氧量要求，本评价采用上述产排污系数对项目燃气锅炉工业废气量、二氧化硫、氮氧化物产生情况进行核算。
表5-4  燃气锅炉产污系数一览表
名称

原料名称

污染物指标

单位

产污系数

蒸汽/热水/其他

燃气锅炉
工业废气量

设计引风量（m3/h）
1300

SO2
千克/万m3 原材料

0.02S

NOx

千克/万m3 原材料

18.71

烟尘

千克/万m3 原材料
0.13
注：二氧化硫的产排污系数以含硫量（S%）的形式表示，单位是毫克/立方米。

根据上述污染参数计算，本项目远期运营过程中，天然气蒸汽发生器产生的废气排放情况如下表所示：

表5-5本项目运营过程中蒸汽发生器（远期）污染物排放情况一览表

项    目

正常运行

最大用气量（Nm3/h）

48

烟气量（Nm3/h）

1300

运营时间（h/a）

2400

污染物种类

烟尘

SO2
NOX
产生浓度（mg/m3）

0.48
14.74
68.91
产生量（t/a）

0.0015
0.046
0.215
治理措施

直排
直排
直排
排放浓度（mg/m3）

0.48
14.74
68.91

排放速率（kg/h）

0.0006
0.019
0.089
污染物排放（t/a）

0.0015
0.046
0.215
排气筒高度（m）

8
出口烟气温度（K）

433（160℃）

出口内径（m）

0.4
排放标准

GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表2燃气锅炉限值标准
最高允许排放浓度（mg/m3）

20
50
200

达标情况

达标

达标

达标

2、废水
由于生物质蒸汽发生器仅为近期使用，故脱硫除尘设备也仅为近期使用，项目长期使用发生器为天然气蒸汽发生器，故本次评价水平衡分析主要以远期水量平衡进行分析。
本项目用水主要为软水制备用水、原料清洗用水、设备清洗用水、车间地面清洗用水及生活用水；产生的废水主要为蒸汽发生器排水、软水制备系统产生的产生的反渗透浓水、生产废水、清洗废水以及生活污水，具体产生情况如下：
（1）蒸汽发生器排水（W2）
根据项目设计资料，本项目正常运营过程中，蒸汽发生器排水量为0.24m3/d、72m3/a，蒸汽发生器排水除水温及SS、Ca2+、Mg2+等离子浓度有所增加外，其余物质浓度变化不大，水质相对较好。排出的污水收集后排入昆明高级技工学校已建的污水处理站进行处理。
（2）软水系统排水（W3）

本项目软水制备系统为简单的过滤+反渗透工艺，软水制备效率为80%，根据建设单位提供的资料可知，每天软水用量约为4.8 m3/d、1440m3/a，则每天需要新鲜水水量为6m3/d、1800m3/a；软水系统排水量为1.2m3/d、360m3/a。
（3）生产废水（W1）
   本项目生产工段中用水仅为原料清洗和浸泡工段用水，根据建设单位提供的资料可知：
①原料清洗

大米浸泡前使用高压水流进行清洗，根据建设单位提供的资料，每吨大米清洗用水量为1m3，则浸泡用水量为1.33m3/d、400m3/a，污水排放系数按0.9计，则原料清洗废水产生量为1.197 m3/d、360m3/a。
②原料浸泡
大米磨浆前需进行浸泡，根据根据建设单位提供的资料，每吨大米浸泡用水量也为1m3，则浸泡用水量为1.33m3/d、400m3/a。其中约40%随原料进入产品，剩余的60%经沥干排走，则原料浸泡废水产生量为0.80m3/d、240m3/a。
（4）设备清洗（W4）
项目每天生产结束后，需要对设备进行清洁擦洗，根据建设单位提供的资料，用水量约为1.50m3/d、450m3/a。污水排放系数按0.9计，则设备清洗废水产生量为1.35m3/d、405m3/a。

（5）车间地面清洗（W5）
项目每天生产结束后，需要对车间地面进行清洗，需要清洁的车间面积为360m2，根据同行业类比，清洗水量为2L/m2，则车间清洗用水量为0.72m3/d、216m3/a。污水排放系数按0.9计，则车间清洗废水产生量为0.65m3/d、195m3/a。

（6）生活污水（W6）
项目不设食堂和宿舍，劳动定员为15人，用水仅为简单盥洗用水，根据DB53T 168-2013《云南省地方标准用水定额》，用水量按40L/人.d计，则生活用水量为0.60m3/d、180m3/a。污水排放系数按0.8计，则生活污水产生量为0.48m3/d、144m3/a。

综上所述，项目废水产生量为1776m3/a，项目用水及废水产生情况见下表：

表5-6  项目用水及废水情况一览表

内容

定额

规模

用水量

废水量

备注

m3/d

m3/a
m3/d

m3/a
软水制备、蒸汽发生器排污

/

/

6.24

1872

1.44

432

隔油池
依托昆明高级技校污水处理系统进行处理

原料清洗

1m3/t

400t/a
1.33

400

1.197
360
原料浸泡

1m3/t

400t/a

1.33

400

0.80
240
设备清洗

/

/

1.50

450

1.35

405

车间地面清洗

2L/m2
360m2
0.72

216

0.65

195

生活污水

40L/人·d

10人
0.60

180

0.48

144

化粪池
合计

11.72
3518
5.917

1776
项目水量平衡图如下：

[image: image2.emf]原料浸泡

设备清洗

车间地面清洗

自

来

水

11.63

1.33

1.50

0.72

0.80

1.35

0.65

4.477
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图5-2 项目水量平衡图  单位：m3/d
根据同行业类比，项目各环节产生废水水量、水质、污染物产生量及混合后的水质情况见下表：
表5-7  项目废水量及水质情况一览表

名称

SS

COD

BOD

氨氮

TP

动植物油

mg/l

t/a

mg/l

t/a

mg/l

t/a

mg/l

t/a

mg/l

t/a

mg/l

t/a

生产废水

1632m3/a

300

0.489 

500

0.816 

400

0.653
25

0.0408
5

0.008
10

0.016
生活污水

144m3/a

200

0.029 

300
0.043 

200

0.029 

30

0.004 

2

0.0003 

8

0.0012 

混合水质

1776m3/a

286.81 

0.313 

820.88 

0.896 

460.44 

0.503 

25.66 

0.028 

4.60 

0.0050 

18.42 

0.0201 

项目废水进入污水处理站处理前需要进行隔油，根据工程分析，项目需进行隔油的废水量为2m3/d，废水停留时间取1小时，环评要求隔油池有效容积不少于1m3。
项目租用昆明高级技工学校标准厂房进行生产，其排水系统为学校排水系统的一部分。上述生产、生活废水经相应预处理后排入技工学校污水处理系统，经处理达标后由学校污水总排口统一排放。

3、固体废弃物

项目固体废弃物主要包括废弃包装材料、边角料、隔油池废油、员工生活垃圾。

（1）废弃包装材料

项目在包装过程中会产生一定的废弃包装物，主要是破损的包装袋、纸箱和瓶罐，生产生约为0.1t/a，在厂房内分类收集后定期外售废品回收站处理。

（2）过期产品

根据业主单位提供的资料，过期的产品产生量较小，约为每天1kg，年产生量约为0.3t，产生的过期产品经收集同生活垃圾一同处置；
（3）边角料

项目在生产过程中会产生一部分边角料，产生量约为0.06t/a，经分类收集后用于周边村庄牲畜喂养。

（4）隔油池废油

经污染物排放核算可知，隔油池废油产生量为0.0253t/a，须按照《昆明市餐厨废弃物管理办法》要求，委托相关资质单位定期清掏处置。

（5）员工生活垃圾

项目劳动定员为15人，生活垃圾以0.5kg/d.人计，则生活垃圾产生量约7.5kg/d，2.25t/a。设置垃圾桶统一收集后委托环卫部门清运处理。

综上所述，本项目运营后固体废弃物产生及处置情况见下表：

表5-8    固体废物产生及处置情况一览表

废物来源
固废名称
固废属性
产生情况
处置情况
核算方法
产生量
处置量
最终去向
生产过程
边角料（S1）
一般固废
类比法
0.06t/a

0.06t/a

收集后用于周边村庄牲畜喂养
废包装材料（S2）

一般固废
类比法
0.1t/a

0.1t/a

收集后出售给废品收购站
过期产品（S3）

一般固废
类比法
0.3t/a

0.3t/a

收集后定期委托换位部门进行清运处置
隔油池废油（S5）
危险废物
类比法
0.0253t/a

0.0253t/a

定期委托有资质的单位进行清掏处置
生活办公

生活垃圾（S4）
生活垃圾

类比法
2.25t/a

2.25t/a

委托环卫部门定期清运
4、噪声

本项目产生的噪声源主要为磨浆机、搅拌机、蒸汽发生器、抽浆机等，根据同类车间的噪声源强数据，其源强值一般在65～90dB（A）之间。
在噪声治理上，针对不同性质的噪声，采取了不同的消声、隔声措施。对机械动力性噪声，在噪声的传播过程中容易衰减，且易受厂房、墙体、植被的吸收和阻隔，因此，对生产厂房的高噪声设备采用封闭式隔音；对空气动力学噪声，主要在为加消声器以控制噪声。本次评价选取具有代表性的主要几个噪声源进行分析，噪声排放及治理措施见下表：

表5-/9 噪声排放及治理措施表

序号

设备名称

数量

设备声级dB(A)

声源位置

减噪措施

1

磨浆机
1

75

生产厂房
封闭厂房、减震

2

搅拌机
2

80

生产厂房
封闭厂房、减震

3

蒸汽发生器
2

90

生产厂房
封闭厂房、消声、减震

4

抽浆机
2

85

生产厂房
封闭厂房、消声、减震

5

切粉机

2

70

生产厂房

封闭厂房、消声、减震

6

水泵

1

85

生产厂房
水泵房、减震




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（t/a）
	排放浓度及排放量（t/a）

	大

气

污

染

物
	施工期
	扬尘
	少量
	少量

	
	
	废气、尾气
	少量
	少量

	
	运营期
	近期
	烟气量
	312万m3/a
	312万m3/a

	
	
	
	SO2
	0.435t/a
	0.044t/a

	
	
	
	NOx
	0.270t/a
	0.270 t/a

	
	
	
	烟尘
	0.133t/a
	0.013t/a

	
	
	远期
	烟气量
	312万m3/a
	312万m3/a

	
	
	
	SO2
	0.046t/a
	0.046t/a

	
	
	
	NOx
	0.215t/a
	0.215t/a

	
	
	
	烟尘
	0.0015t/a
	0.0015t/a

	水

污

染

物
	营运期
	废水（生产、生活）
	1776
	项目租用昆明高级技工学校标准厂房进行生产，其排水系统为学校排水系统的一部分。项目生产、生活废水经相应预处理后排入技工学校污水处理系统，经处理达标后由学校污水总排口统一排放。

	
	
	SS
	0.313
	

	
	
	COD
	0.896
	

	
	
	NH3-N
	0.028
	

	
	
	动植物油
	0.021
	

	固
体
废
弃
物
	运营期
	生活垃圾
	2.25t/a
	委托环卫部门清运处理

	
	
	包装废弃物
	0.1t/a
	分类收集后定期外售废品回收站处理

	
	
	边角料
	0.06t/a
	收集后用于周边村庄牲畜喂养

	
	
	隔油池废油
	0.0253t/a
	委托相关资质单位定期清掏处置

	
	
	过期产品
	1.5t/a
	委托环卫部门清运处理

	噪

声
	施工期
	主要是设备安装的噪声，源强较低

	
	营运期
	源强值一般在80～90dB（A）之间。经衰减后昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

	主要生态影响（不够时可附另页）

项目租用闲置厂房进行生产，不新建其他建筑物，项目建设可能造成的生态环境影响主要为：（1）经过现场踏勘，项目周边地面均经过硬化处理，施工期间主要为生产车间的装修，设备的安装和环保设施的施工、安装，施工期间水土流失影响较小。（2）项目不涉及开挖土石方等破坏生态环境的活动，对生影响较小。



表七、环境影响分析

	一、产业政策符合性、厂址符合性分析
1、产业政策符合性分析

本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“C1431米、面制造”,根据《产业结构调整指导目录2011年本(2013年修正)》,本项目不属于限制类及淘汰类项目,同时本项目生产设备及采用的生产工艺不属于《产业结构调整指导目录(2011年本修正)》中规定的限制类和淘汰类设备和工艺。综上所述，项目建设符合国家产业政策。
2、厂址符合性分析

项目属于食品企业，位于富民工业园区东元食品加工园，符合园区的入驻要求，并且已经获得入园证明。对照富民工业园区“大营-茨塘片区”近期建设规划图（2020），项目所在区域为二类工业用地，项目位于富民工业园区东元食品加工园，符合《昆明富民工业园区总体规划》。
富民工业园区东元食品加工园水、电、道路及排水管网均已配套设置齐全。项目用地符合当地的发展规划，厂区布局规整，租用已建标准厂房进行生产，节约用地，周边环境满足项目生产运行要求。项目所在地周边无其他大型污染源，大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量，且本项目所产生的污染物在通过采取有效治理措施后，能够做到达标排放，不会对周边环境造成较大影响。项目周围无自然保护区、风景名胜区、文物古迹、生活饮用水源地、生态脆弱敏感区和其他需要特殊保护的敏感目标。
项目属于食品企业，位于富民工业园区东元食品加工园昆明高级技工学校实训基地标准厂房内，富民工业园区东元食品加工园产业定位主要为食品加工，引进的企业大多符合此产业定位，项目性质与园区产业定位相符，与园区内其他企业不会产生较大的相互影响。
项目通过采取污染防治措施后，排放的“三废一噪”对周边环境影响较小，不会对周围环境造成较大影响，项目与周围环境相容。
经调查核实，建设项目选址及征地范围内不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、县人民政府规定的饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、基本农田保护区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地，区内无国家规定的保护动植物。

综上所述，项目厂址选址可行。
3、平面布置合理性分析

本项目考虑了风向、朝向，减少环境污染，厂房为钢筋混凝土结构，租赁后对厂房进行重新隔断，形成各个功能分区。总图布置在保证生产工艺流程要求的前提下，力求生产作业线顺直、短捷，避免往复运输和作业线的交叉，并注意布局整齐、美观，有现代化工业企业的风范。建设场地自然坡度极小，地形平坦开阔。厂房周边已有雨水收集系统、生产废水收集系统，方便汇集场地周边雨水及生产废水排走。综上所述，项目平面布置较为合理可行。

4、与相关规划符合性分析

4.1与富民县城镇总体规划相符性分析
经查阅《富民城市总体规划修改（2015-2030年）》，项目不在富民县县城规划范围，富民县“一心、两带、多片区”的产业空间布局结构如下：

“一心”：富民中心城区。主要发展总部经济、文化创意产业、旅游服务业。高起点、高标准地规划和建设公共服务设施、市政基础设施。促进文化产业集群形成和发展。发展楼宇经济和总部经济。以富民县永定街道永定特色农业产业园为中心，打造富民特色旅游服务产业。

“两带”：东部生态产业经济带——依托轿子山旅游专线，发展以新材料产业，休闲、生态旅游观光为主的产业经济带。

西部现代产业经济带——依托武昆高速，以主城区、罗免、赤鹫为主要节点，提升传统产业，培育现代制造业和现代服务业。

“多片区”： 服务业片区：即中心城区片区，主要发展商业、商贸、休闲、旅游等第三产业。

工业片区：包括白石岩-哨箐片区、大白坡片区、赤鹫片区、大营-茨塘片区、散旦片区和款庄-东村片区等六大工业片区，主要发展装备制造、钛盐化工、新材料、食品加工、机械加工等第二产业。

农业片区：包括永定、罗免、赤鹫、款庄-东村及散旦多个农业片区，主要发展休闲农业及蔬菜种植、林果种植、花卉种植、养殖等产业，着重突出富民县杨梅种植的优势。

根据以上规划内容，项目所在位置处于大营镇的工业片区“大营-茨塘片区”，主要发展装备制造、钛盐化工、新材料、食品加工、机械加工等第二产业。项目建设内容属于农产品加工，符合城市规划内容。
4.2与富民工业园区总体规划环评相符性分析
富民工业园区管委会于2015年12月委托云南大学编制有《富民工业园区总体规划修编（2015~2030年）》环境影响报告书（报批稿）。2016年1月11日，云南省环保厅以云环函[2016]10号文件发布了“云南省环保厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015~2030年）审查意见的函”；本次规划内容未按审查意见调整过。根据规划环评提出的入园项目要求、入园项目环保要求，本项目与其相符性分析见下表：

（1）项目入园要求

拟建项目与园区规划环评对项目入园要求的相符性分析见下表所示：
表7-1  入园要求相符性分析一览表
序号

入园要求

项目情况

符合性

1

禁止国家及云南省产业政策中命令淘汰或限制的产业入园

本项目为新建项目，符合国家及云南省产业政策

符合

2

严格控制不符合《规划》中规划产业的项目入园

本项目符合《规划》中规划产业要求
符合

3

禁止未满足区域总量控制要求的项目入园

本项目满足区域总量控制要求

符合

4

严格控制高钛渣、钛白粉项目入驻，引进的钛产业企业要以钛产品精深加工为主的工业企业 

本项目不属于钛产业企业

符合

5

项目入园时（特别是钛化工等企业），应充分考虑是否满足环境大气防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标的影响

产生的废气、噪声通过采取措施后，对敏感目标影响不大

符合

6

靠近县城、集镇区域（白石岩组团南部、环保产业园、大营组团、款庄组团、东村组团靠近集镇一侧），不易引进高污染的工业企业，特别是大气污染型企业

本项目位于大营组团，不属于靠近县城、集镇区域一侧；且本项目不属于高污染工业企业，项目废气经采取措施后对环境影响较小
符合

7

规划白石岩组团、大营—茨塘片区东元村片段、散旦片区的西部组团、款庄—东村片区的东村组团、大栗园组团、和平组团区域岩溶发育，地下水环境较为敏感，不宜布局水质复杂、水量较大的企业；企业入驻时，需对区域水文地质条件进行充分论证，确保企业入驻产生的污染物不影响区域地下水水质

本项目废水水质简单，水量较小，经污水处理系统处理后，进入园区管网，且园区除绿化区外全地面硬化，对地下水影响较小
符合

（2）入驻项目环保要求 

入园项目环保要求相符性分析见下表所示：
表7-2 入园项目环保要求相符性分析
序号
入园要求
项目情况
符合性
1

项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求 

本项目废气、废水均能做到达标排放，且满足总量控制要求 

符合
2

入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施 

本项目所采取的环保措施能够做到达标排放，且运行稳定、技术先进、经济效益好 

符合
3

对排放相同特征污染物的企业，应鼓励企业之间建设联合污染治理措施，以降低污染治理成本 

本项目周边目前无排放相同特征污染物的企业 

符合
4

入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放 

本项目产生的各类固体废物处置率达到100% 

符合
5

限值发展高耗水、高排水产业 

本项目不属于高耗水、高排水产业 

符合
6

应鼓励各入驻企业积极参与本企业有关的环保技术的研发，并尽快形成生产力 

本项目建设单位将制定相关管理制度 

符合
7

企业选址应符合《昆明市河道管理条例》的相关要求 

本项目选址不在河道管理和保护范围内 

符合
8

入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上 

本项目清洁生产水平在提高废物回收利用水平后可达到国内先进水平 

符合
9

入驻企业与居民点的距离应满足大气防护距离要求 

本项目不需设置大气防护距离 

符合
10

入驻企业废水污染物含重金属、有毒、有害和难于生物降解的，需采取严格的污水处理措施 

本项目废水污染物不含重金属、有毒、有害物质，且易于生物降解 

符合
综上所述，项目符合《富民工业园区总体规划修编（2015~2030年）》环境影响报告书（报批稿）中项目入园要求、入驻项目环保要求。

5、与相关政策、规范符合性分析

5.1与相关政策符合性

（1）与“环办[2014]30号”相符性分析
根据“关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知”，严格把好建设项目环境影响评价审批准入关口”： （一）严格控制“两高”行业新增产能，不得受理钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增产能的项目。产能严重过剩行业建设项目和城市主城区钢铁、石化、化工、有色、水泥、平板玻璃等重污染企业环保搬迁项目须实行产能的等量或减量置换。（二）不得受理城市建成区、地级及以上城市规划区、京津冀、长三角、珠三角地区除热电联产以外的燃煤发电项目，重点控制区除“上大压小”、热电联产以外的燃煤发电项目和京津冀、长三角、珠三角地区的自备燃煤发电项目；现有多台燃煤机组装机容量合计达到30万千瓦以上的，可按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。（三）不得受理地级及以上城市建成区每小时20蒸吨以下及其他地区每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉项目。（四）实行煤炭总量控制地区的燃煤项目，必须有明确的煤炭减量替代方案。新改扩建煤矿项目，必须配套煤炭洗选设施。（五）排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机污染物的项目，必须落实相关污染物总量减排方案，上一年度环境空气质量相关污染物年平均浓度不达标的城市，应进行倍量削减替代。

本项目位于富民工业园区东元食品加工园，不属于“两高行业”，不属于燃煤发电项目；项目蒸汽发生器使用生物质成型燃料，不属于燃煤项目，不属于每小时20蒸吨以下及其他地区每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉项目；项目蒸汽发生器废气中的二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘采取措施后达标排放。

因此项目与“关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知”相符。

（2）与“环评[2016]190号”相符性分析
根据“关于落实《水污染防治行动计划》实施区域差别化环境准入的指导意见”（环环评[2016]190号）：（四）重点开发区。针对区域面临的水质达标、水资源开发程度及水生态保护的形势和压力，严控建设项目污染物排放，新、改、扩建项目主要水污染物及有毒有害污染物排放实施减量置换。内蒙古、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、新疆等地矿产资源开发活动集中区域，矿产资源开发项目执行重点污染物特别排放限值。对城市存在黑臭水体的区域，应制定更为严格的减量置换措施。合理开发和科学配置水资源，控制水资源消耗总量和强度，加强水资源保护。严格水功能区管理监督，根据重要江河湖泊水功能区水质达标要求，落实污染物达标排放措施，切实监管入河湖排污口，严格控制入河湖排污总量。黔中、滇中地区。进一步严格控制新、改、扩建项目化学需氧量、氨氮和重金属污染物排放量，大幅度提高煤炭、化工、钢铁、电力、造纸、水泥、食品加工等行业环境准入标准。涉及重要生境的河段，严格中小水电环境准入。

本项目位于富民工业园区东元食品加工园，项目生活污水经现有化粪池处理后，进入昆明高级技工学校现有污水处理系统进行处理；生产废水中设备清洗废水和车间地面清洗废水经隔油池处理后，进入昆明高级技工学校现有污水处理系统进行处理。项目废水经处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入工业园区污水管网。

因此项目与“关于落实《水污染防治行动计划》实施区域差别化环境准入的指导意见”相符。

5.2场址与《食品企业通用卫生规范》相符性分析
按照GB14884-2013《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》中第3条选址及厂区环境，项目场址与《食品企业通用卫生规范》相符性见下表：
表7-3   项目场址与《食品企业通用卫生规范》相符性对照表

序号

相关要求

该项目设计条件

符合性

一

选址

1

厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。

项目周边没有重污染企业，且项目生产位于封闭的厂房内。

符合

2

厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。

项目周边没有重污染企业，且项目生产位于封闭的厂房内；项目产生的污染物均采取了措施进行治理。

符合

3

厂区不易选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。

项目区属于不易发生洪涝灾害的地区。

符合

4

厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。

项目厂区及周边环境不属于虫害大量孳生的潜在场所。

符合

二

厂区环境

1

应考虑环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其降至最低水平。

项目生产线设置于封闭厂房内，按照相关要求进行了功能分区及布局，可将环境带来的潜在污染风险降至最低。

符合

2

厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。

项目厂区各生产单元分区；生产单元按照清洁作业区、准清洁作业区和一般作业区进行设计和布局。

符合

3

厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。

项目厂区道路已进行硬化；雨水依托现有厂房雨水收集沟排走，不会导致厂区内积水；非雨天厂区空地采取洒水降尘措施，不会导致厂区内扬尘。

符合

4

厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生。

园区绿化位于生产车间外部，且相隔10-15m距离，由园区定期维护，防治发生虫害。

符合

5

厂区应有适当的排水系统。

项目生活污水经现有化粪池处理后，进入昆明高级技工学校现有污水处理系统进行处理；生产废水中设备清洗废水和车间地面清洗废水经隔油池处理后，进入昆明高级技工学校现有污水处理系统进行处理。

符合

6

宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。

项目员工不在项目区内食宿。

符合

从表中看出项目选址与厂区环境均符合GB14884-2013《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》，项目的选址可以满足GB14884-2013《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》的要求。

二、施工期环境影响分析

本项目为租借厂房进行生产建设，施工期仅为简单的设备安装及调试，施工期较短，产生的影响较小，对周围环境产生的影响随着施工期的结束也将结束。
三、运行期环境影响分析

1、 废气影响分析

项目运营过程中产生的废气主要为蒸汽发生器燃烧燃料所产生的废气。近期，园区期没通之前，项目蒸汽发生器采用生物质为燃料；远期，远期天然气接通之后，采用天然气为燃料，分述如下：
1.1近期废气
项目生产过程中产生的废气主要是蒸汽发生器燃烧生物质成型燃料时产生的废气，其他设备均使用电源，属于清洁能源。
（1）污染源
根据建设项目所在位置及工程规模，评价范围内敏感点分布情况见表7-4。本项目正常工况下有组织废气污染源计算清单见表7-5。

表7-4评价范围内关心点分布情况

环境保护目标

基本情况

保护目标方位

与保护目标距离

长梨园村

128人
东

60m

大村

380人
东南

720m

陈家村

200人

西南

540m

张家村

450人
西面
345m

表7-5生物质蒸汽发生器点源参数统计表

污染源

排气筒高度(m)

内径

(m)

排烟

温度

(℃)

项目

位置

地形

条件

标况排气量（m³/h）

排放速率（kg/h）

SO2
NO2
烟尘

0.6t/h生物质蒸汽发生器
8
0.4
35

城市
简单

1300
0.018
0.102
0.005
注：NOx按0.9转换为NO2
（2）废气影响预测及分析
①预测模式
为明确本项目废气对区域大气环境影响，本次评价采用估算模式（ARESCREEN模型）的计算结果作为预测和分析的依据。
②评价标准

烟尘（TSP）采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值，小时值以日均值的3倍计，即0.9mg/m3；SO2、NO2采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值，分别为0.5mg/m3、0.2mg/m3。
③废气预测
根据工程分析，生物质蒸汽发生器废气经处理后，各污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准。预测参数见下表：
表7-6  评价因子和评价标准表
评价因子

评价时段

标准值mg/m3（1h浓度或折算1h浓度）
标准来源

SO2
运营期

0.50
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
二级浓度限值

NO2
运营期

0.20
烟尘

运营期

0.90
表7-7  估算模型参数表
参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

城市

人口数(城市人口数)

400000

最高环境温度

 35

最低环境温度

-5.0 °C

土地利用类型

城市

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

是

地形数据分辨率(m)

90

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

/

岸线方向/o
/

④大气环境预测结果及分析

经过预测，蒸汽发生器废气预测结果如下：

1）评价等级
本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和Cmax预测结果如下：

表7-8 Pmax和Cmax预测和计算结果一览表

污染源名称

评价因子

评价标准(mg/m3)
Cmax
(mg/m3)

Pmax
(%)

最大落地浓度出现距离（m）
点源

SO2
0.50
0.0005
0.11
188
点源

NO2
0.20
0.0031
1.5589
188
点源

TSP

0.90
0.0015
0.017
188
本项目Pmax最大值出现为点源排放的NO2，Pmax值为1.5%，Cmax为0.0031mg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不需要进行进一步预测。

评价范围为新建8m排气筒为中心，边长为5km的矩形区域。

2）蒸汽发生器外排废气预测结果

表7-9 蒸汽发生器外排废气下风向2500m范围内最大落地浓度
距源中心下风向距离

D(m)

SO2
NOX
烟尘
下风向

预测浓度

Ci(mg/m3)

浓度

占标率

Pi(%)

下风向

预测浓度

Ci(mg/m3)
浓度

占标率

Pi(%)

下风向

预测浓度

Ci(mg/m3)
浓度

占标率

Pi(%)

50.0

0.000308
0.0616

0.001745
0.8722

8.55E-05
0.0095

100.0

0.000359

0.0719

0.002037

1.0183

9.98E-05

0.0111

188.0

0.00055

0.11

0.003118

1.5589

0.000153

0.017

200.0

0.000519

0.1038

0.002942

1.471

0.000144

0.016

300.0

0.000328

0.0657

0.001861

0.9304

9.12E-05

0.0101

400.0

0.000251

0.0503

0.001424

0.7122

6.98E-05

0.0078

500.0

0.000207

0.0413

0.001171

0.5854

5.74E-05

0.0064

600.0

0.000176

0.0352

0.000996

0.4981

4.88E-05

0.0054

700.0

0.000153

0.0306

0.000866

0.433

4.24E-05

0.0047

800.0

0.000135

0.027

0.000765

0.3825

3.75E-05

0.0042

900.0

0.00012

0.024

0.000681

0.3407

3.34E-05

0.0037

1000.0

0.000108

0.0217

0.000614

0.3068

3.01E-05

0.0033

1200.0

0.00009

0.018

0.00051

0.2551

0.000025

0.0028

1400.0

0.000075

0.015

0.000425

0.2126

2.08E-05

0.0023

1600.0

6.58E-05

0.0132

0.000373

0.1865

1.83E-05

0.002

1800.0

0.000058

0.0116

0.000328

0.1642

1.61E-05

0.0018

2000.0

4.67E-05

0.0093

0.000265

0.1324

0.000013

0.0014

2500.0

3.93E-05

0.0079

0.000223

0.1114

1.09E-05

0.0012

下风向

最大质量浓度及占标率
0.00055

0.11

0.003118

1.5589

0.000153

0.017

最大落地浓度出现距离
188

188

188

0.1324

标准限值（mg/m3）

0.50
0.20
0.90
达标情况
达标

达标

达标
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图7-1 近期大气预测浓度分布图
根据以上预测结果，在不同距离上，项目烟尘、SO2、NO2浓度与占标率整体维持在较低的数值上，其中SO2在188m处的浓度最高，浓度为0.00055mg/m3，占标率为0.11%；NO2在188m处的浓度最高，浓度为0.0031mg/m3，占标率为1.55%；烟尘在188m处的浓度最高，浓度为0.00015mg/m3，占标率为0.17%。根据预测结果可知：项目排放的烟尘、SO2、NOx的排放浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值，项目运营过程中，蒸汽发生器外排废气对周围环境产生的影响较小，不会改变当地大气环境功能级别。
（3）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）可知，大气环境防护距离的确定以厂界超标外延范围作为大气防护区域，本项目经ARESCREEN预测结果可知，本项目无大气超标点，不需要设置大气防护距离。
（4）非正常排放影响预测与分析

本次环评将非正常排放情况设定为脱硫除尘设备非正常工作，则蒸汽发生器废气中烟尘排放量为0.133 t/a，排放浓度为8.01mg/m3，排放速率为0.0554kg/h；SO2排放量为0.435t/a，排放速率为0.181kg/h，非正常排放情况估算模型参数见表7-7，项目蒸汽发生器废气排放参数见表7-10。
表7-10  非正常情况下废气污染物排放参数表
污染源名称

排气筒底部中心坐标(o)

排气筒底部海拔高度(m)

排气筒参数

污染物名称

排放速率kg/h

排气量

m3/h

经度
纬度
高度(m)

内径(m)

温度(℃)

流速(m/s)

蒸汽发生器烟囱（点源）
102°33′35.74″
25°13′24.18″
1709

20

0.2

35

/

烟尘

0.0554

1300

SO2
0.18125
表7-11 非正常情况下蒸汽发生器外排废气下风向2500m范围内最大落地浓度
距源中心下风向距离

D(m)

SO2
烟尘

下风向预测浓度

Ci(mg/m3)

浓度占标率

Pi(%)

下风向预测浓度

Ci(mg/m3)

浓度占标率

Pi(%)

25.0

5.9E-06
7.0E-4

0.0000194
0.0039

50.0

0.000948

0.1053

0.0030958

0.6192

75.0

0.00112

0.1244

0.0036589

0.7318

100.0

0.001106

0.1229

0.0036144

0.7229

188.0

0.001694

0.1882

0.0055349

1.107

200.0

0.001598

0.1776

0.0052209

1.0442

300.0

0.001011

0.1123

0.0033024

0.6605

400.0

0.000774

0.086

0.002528

0.5056

500.0

0.000636

0.0707

0.0020779

0.4156

600.0

0.000541

0.0601

0.0017679

0.3536

700.0

0.00047

0.0523

0.0015367

0.3073

800.0

0.000416

0.0462

0.0013576

0.2715

900.0

0.00037

0.0411

0.0012093

0.2419

1000.0

0.000333

0.037

0.0010891

0.2178

1200.0

0.000277

0.0308

0.0009053

0.1811

1400.0

0.000231

0.0257

0.0007547

0.1509

1600.0

0.000203

0.0225

0.0006618

0.1324

1800.0

0.000178

0.0198

0.0005829

0.1166

2000.0

0.000144

0.016

0.0004701

0.094

2500.0
0.000121

0.0134

0.0003953

0.0791

下风向最大落地浓度及占标率
0.001694

0.1882

0.0055349

1.107

最大落地浓度距离（m）

188
188
标准限值（mg/m3）
0.50
0.90
是否达标
达标
达标

根据预测可知，项目非正常排放情况蒸汽发生器外排废气中烟尘、SO2排放浓度达不到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准，根据ARESCREEN预测结果可知，非正常情况下烟尘、SO2的排放量比正常工况下显著增加，因此，在实际生产过程中应加强设备维护，环保设备不能正常运转时，车间应立即停止生产，以减少事故状况对周围敏感目标的影响。
1.2远期废气

本项目远期废气主要为天然气蒸汽发生器燃烧天然气产生的废气。
（1）污染源
根据建设项目所在位置及工程规模，大气预测范围综合考虑到评价等级、自然环境条件、环境敏感因素、主导风向等。评价范围内敏感点分布情况见表7-4。本项目远期正常工况下有组织废气污染源计算清单见表7-12。

表7-12天然气蒸汽发生器点源参数统计表

污染源

排气筒高度(m)

内径

(m)

排烟

温度

(℃)

项目

位置

地形

条件

标况排气量（m³/h）

排放速率（kg/h）

SO2
NO2
烟尘

0.6t/h天然气蒸汽发生器
8
0.4
35

城市
简单

1300

0.019
0.0801
0.0006
（2）废气影响预测及分析

①预测模式

为明确本项目废气对区域大气环境影响，本次评价采用估算模式（ARESCREEN模型）的计算结果作为预测和分析的依据。

②评价标准

烟尘（TSP）采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值，小时值以日均值的3倍计，即0.9mg/m3；SO2、NO2采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值，分别为0.5mg/m3、0.2mg/m3。

③废气预测

根据工程分析，生物质蒸汽发生器废气经处理后，各污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准。预测参数见表7。
经过预测，蒸汽发生器外排废气预测结果如下：

1）评价等级
本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和Cmax预测结果如下：

表7-13 Pmax和Cmax预测和计算结果一览表

污染源名称

评价因子

评价标准(mg/m3)
Cmax
(mg/m3)

Pmax
(%)

Cmax出现距离(m)

点源

SO2
0.50
0.00058
0.1162

188

点源

NO2
0.20
0.0024
1.2249

188
点源

TSP

0.90
0.000018
0.002

188
本项目Pmax最大值出现为点源排放的NOx，Pmax值为1.22，Cmax为0.0024mg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
2）天然气蒸汽发生器外排废气预测结果

表7-14 蒸汽发生器外排废气下风向2500m范围内最大落地浓度
距源中心下风向距离

D(m)

SO2
NO2
烟尘

下风向

预测浓度

Ci(mg/m3)

浓度

占标率

Pi(%)

下风向

预测浓度

Ci(mg/m3)

浓度

占标率

Pi(%)

下风向

预测浓度

Ci(mg/m3)

浓度

占标率

Pi(%)

50.0

0.000325
0.065

0.00137
0.6851

1.03E-05
0.0011

100.0

0.0003794

0.0759

0.0016

0.7998

0.000012

0.0013

188.0

0.0005811

0.1162

0.00245

1.2249

1.84E-05

0.002

200.0

0.0005481

0.1096

0.002311

1.1554

1.73E-05

0.0019

300.0

0.0003467

0.0693

0.001462

0.7308

1.09E-05

0.0012

400.0

0.0002654

0.0531

0.001119

0.5594

8.4E-06

9.0E-4

500.0

0.0002181

0.0436

0.00092

0.4598

6.9E-06

8.0E-4

600.0

0.0001856

0.0371

0.000783

0.3912

5.9E-06

7.0E-4

700.0

0.0001613

0.0323

0.00068

0.3401

5.1E-06

6.0E-4

800.0

0.0001425

0.0285

0.000601

0.3004

4.5E-06

5.0E-4

900.0

0.000127

0.0254

0.000535

0.2676

0.000004

4.0E-4

1000.0

0.0001143

0.0229

0.000482

0.241

3.6E-06

4.0E-4

1200.0

0.000095

0.019

0.000401

0.2003

0.000003

3.0E-4

1400.0

0.0000792

0.0158

0.000334

0.167

2.5E-06

3.0E-4

1600.0

0.0000695

0.0139

0.000293

0.1465

2.2E-06

2.0E-4

1800.0

0.0000612

0.0122

0.000258

0.129

1.9E-06

2.0E-4

2000.0

0.0000494

0.0099

0.000208

0.104

1.6E-06

2.0E-4

2500.0

0.0000415

0.0083

0.000175

0.0875

1.3E-06

1.0E-4

下风向

最大质量浓度及占标率
0.0005811

0.1162

0.00245

1.2249

1.84E-05

0.002

Cmax最远距离
188
188
188

标准限值（mg/m3）

0.50
0.20

0.90
达标情况
达标

达标

达标
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图7-2 远期大气预测浓度分布图
根据以上预测结果，在不同距离上，项目烟尘、SO2最大占标率远小于1%，最大落地浓度均出现在项目区域下风向188m处，NO2最大占标率大于1%。其中SO2在188m处的浓度最高，浓度为0.00058mg/m3，占标率为0.1162%；NO2在188m处的浓度最高，浓度为0.00244mg/m3，占标率为1.249%；烟尘在188m处的浓度最高，浓度为1.84E-05mg/m3，占标率为0.002%。根据预测结果可知：项目排放的烟尘、SO2、NOx的排放浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值，项目运营过程中，蒸汽发生器外排废气对周围环境产生的影响较小，不会改变当地大气环境功能级别。
（3）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）可知，大气环境防护距离的确定以厂界超标外延范围作为大气防护区域，本项目经ARESCREEN预测结果可知，本项目无大气超标点，不需要设置大气防护距离。
1.3环境空气影响结论

经过上述预测分析，近期废气在采取相关措施后，项目外排废气可以做到达标排放，项目所在区域环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区控制要求，对周围环境影响较小；远期废气产生后经排气筒收集后经由一根8m高的排气筒排放，外排废气可以做到达标排放，项目所在区域环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区控制要求；项目区域内主导风向为西南风，保护目标主要分布于西南方和东面，项目产生的废气对保护目标的影响较小；本项目在运营过程中不需要设置大气防护距离。
同时，根据预测结果可知，本项目远期外排废气小于近期产生的外排废气，远期使用天然气蒸汽发生器对环境的影响小于近期使用生物质蒸汽发生器产生的影响。
综上所述，项目运营外排废气可以做到达标排放，项目运营不会改变周边环境空气质量现状，其运营对周围大气环境产生的影响有限。
为减小项目运营对周围环境产生的影响，本评价要求：

a、定期对设备进行检修；

b、近期生产运营之前，需要建设一套脱硫除尘设备（建议采用喷淋脱硫除尘工艺）；
c、新建一根8m高的排气筒，按照规定设置便于永久采样的监测口及相关设施；
d、园区天然气接通后，立即更换天然气蒸汽发生器。
2、水环境影响分析

2.1废水产生及排放情况

（1）污水产生情况

目运营期废水主要为生产废水和生活废水，根据工程分析，本项目新鲜水用水量为11.82m3/d，3548m3/a，废水量总产生量为5.917m3/d，1776m3/a；其中生产废水量为5.44m3/d，1632m3/a；生活废水量为0.48m3/d，144m3/a。废水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷和动植物油等，排放浓度分别为32mg/L、10mg/L、10mg/L、8mg/L、0.5mg/L、1mg/L。

（2）排水方案
生活污水经现有化粪池处理后，进入昆明高级技工学校现有污水处理系统进行处理；生产废水中设备清洗废水和车间地面清洗废水经隔油池处理后，进入昆明高级技工学校现有污水处理系统进行处理；项目废水经处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入工业园区污水管网。
2.2废水处理系统依托可行性分析
项目废水经隔油池、化粪池处理后排入昆明高级技工学校污水处理系统处理。根据现场踏勘，技工学校污水处理系统已建成并运行良好。
（1）处理效果可行性分析
昆明高级技工学校污水处理系统处理工艺主要采用厌氧+好氧系统去除废水中的有机物，处理工艺如下图：
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图7-3  污水处理系统处理工艺

该处理工艺中废水先排入调节池，废水经过一个水力式固液分离机隔除大部分废水中的悬浮固体。从调节池中废水由泵流至酸化池及上流式厌氧污泥床反应器中(UASB)，其流量是由微机控制。有机物首先分解为有机酸，然后分解为甲烷和氧化碳。在反应器顶部设置有一系列的三相分离器，将甲烷气、污泥和处理后废水有效地分开。厌氧后的废水由一个传统的活性污泥处理系统作最后处理。

项目废水污染物主要为COD，SS，总磷，氨氮等，与昆明高级技工学校废水特性一致，废水特点主要为浓度高，可生化性好，废水量不大，间歇排放等特点。此处理工艺针对的主要就是可生化性好的有机废水，项目废水进入污水处理站处理，经过调节池调节废水浓度后经过厌氧+好氧处理去除有机质，本项目废水采用此工艺处理是可行的。
（2）处理能力可行性分析
昆明高级技工学校污水处理系统实际处理能力为28m³/d，现阶段学校实际产生的污水量约为20.57m3/d，剩余处理能力约为7.43m3/d，本项目进入污水处理系统的废水量为5.917m³/d，昆明高级技工学校污水处理系统能够满足本项目废水处理需求。
2.3废水排放对周围环境影响分析
根据工程分析，项目废水进入昆明高级技工学校污水处理系统进行处理，该污水处理系统能够接纳本项目的废水量以及水质，项目租赁的标准厂房已建雨污管网及污水处理系统、化粪池等设施，雨污管网、污水处理系统、化粪池已建成并运行良好。项目废水经昆明高级技工学校污水处理系统处理后达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入工业园区污水管网，废水得到合理处置，对周围环境影响较小。
2.4 废水排入园区污水管网可行性分析

本项目位于富民工业园区东元食品加工园内，根据现场踏勘，项目所在区域污水管网已建成完善，污水管网管道接口位于技工学校东侧围墙处，昆明高级技工学校产生的污水可以接入到园区污水管网。

综上所述，项目依托的污水处理系统的处理能力和处理工艺均能满足本项目废水处理要求，废水经污水处理系统处理达标是可行的，本项目废水处理方案合理可行。
为减小项目运营对周边环境产生的影响，本评价要求：
a、项目所设置隔油池，应委托专业单位设计建设，参照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中关于隔油池设置要求进行设计。

1) 含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；

2) 池内水流流速不宜大于0.005m/s；

3) 池内分格宜取二档三格；

4) 人工除油的隔油池内存油部分容积不宜小于该池有效容积的25%；隔油池出水管管底至池底的深度，不宜小于0.6m；

b、为确保项目隔油池能正常工作，应定期对其进行检修和清理，加强隔油池管理，确保废水停留时间可以达到30min。
c、为确保项目生活废水得到合理处置，建设单位应定期对项目厂房化粪池进行清掏，保证对污水的处理效果，化粪池应避免污水外溢。
3、声影响分析

本项目产生的噪声源主要为磨浆机、搅拌机、蒸汽发生器、抽浆机等，根据同类车间的噪声源强数据，其源强值一般在65～90dB（A）之间。
在噪声治理上，针对不同性质的噪声，采取了不同的消声、隔声措施。对机械动力性噪声，在噪声的传播过程中容易衰减，且易受厂房、墙体、植被的吸收和阻隔，因此，对生产厂房的高噪声设备采用封闭式隔音，同时在厂房外围和厂区空地搞好绿化等措施；对空气动力学噪声，主要在为加消声器以控制噪声。对风机设置专用的设备房。本次评价选取具有代表性的主要几个噪声源进行分析，噪声排放及治理措施见下表：

表7-15  噪声排放及治理措施表

序号

设备名称

数量

设备声级

dB(A)

声源位置

减噪措施

减噪后排放强度

dB(A)

1

磨浆机
1

75

生产厂房
封闭厂房、减震

＜60
2

搅拌机
2

80

生产厂房
封闭厂房、减震

＜65

3

蒸汽发生器
2

90

生产厂房
封闭厂房、消声、减震

＜75

4

抽浆机
2

85

生产厂房
封闭厂房、消声、减震

＜70

5

切粉机

2

70

生产厂房

封闭厂房、消声、减震

＜55

6

水泵

1

85

生产厂房
水泵房、减震

＜70

（2）声环境影响预测分析

①预测模式

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则  声环境》，处于半自由空间的无指向性声源几何发散衰减按下列公式计算：

LA(r)=Lr0 -20lg(r/r0)-△L

式中：LA(r)---距声源r米处受声点的A声级；Lr0---参考点声源强度；r----预测受声点与源之间的距离（m）；r0----参考点与源之间的距离（m）；△L---其它衰减因素。影响△L取值的因素很多，主要考虑厂房隔声，建筑物反射等影响，一般厂房隔声的△L一般在15～20dB(A)，本项目强噪声设备均在厂房内，本报告计算时取△L=15dB(A)。 

建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算：

LA=10lg［
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式中：Li---第i个声源声值；LA---某点噪声总叠加值；n---声源个数。

②预测点

厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于厂界1#、2#、3#、4#、最近关心点。本项目的噪声源均位于生产车间内，且较为集中，噪声源与预测点距离见下表：

表7-16  噪声排放及治理措施表

序号

设备名称

数量

设备声级

dB(A)

声源位置

减噪措施

减噪后排放强度

dB(A)

1

磨浆机
1

75

生产厂房
封闭厂房、减震

＜60
2

搅拌机
2

80

生产厂房
封闭厂房、减震

＜65

3

蒸汽发生器
2

90

生产厂房
封闭厂房、消声、减震

＜75

4

抽浆机
2

85

生产厂房
封闭厂房、消声、减震

＜70

5

切粉机

2

70

生产厂房

封闭厂房、消声、减震

＜55

6

水泵

1

85

生产厂房
水泵房、减震

＜70

表7-17各噪声源与预测点距离表   单位：m
序号

名   称

设备声级

dB(A)
台数

厂界

南

1#

2#

3#

4#

关心点

（东面40m处长梨园村）

1

磨浆机
75
N1

25

13

13

11

57

2

搅拌机
80
N2

26

14

12

11

58

搅拌机

80
N2

26

14

12

11

58

3

蒸汽发生器

90
N3

13

13

24

8

60

蒸汽发生器

90
N3

13

13

24

8

60

4

抽浆机

85
N4

26

14

12

11

59

抽浆机

85
N4

26

14

12

11

59

5

切粉机

70
N5

14

8

23

12

47

切粉机

70
N5

13

6

24

14

46 

6

水泵

85
N6

15

14

24

6

56

③预测结果及评价

项目运营过程中煤，假设所有设备同时工作，根据噪声源至预测点的距离，采用点声源叠加预测，计算噪声源对预测点的贡献值，计算结果见下表：

表7-18 噪声源衰减至预测点的等效声级贡献值表   单位：dB(A)

厂界

南

1#

2#

3#

4#

关心点（东面40m处长梨园村）

41.21
42.23
39.77
45.86
29.12
根据上表，项目运营期间昼间、夜间厂界1#、2#、3#、4#各预测点的噪声贡献值均达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求；项目运营期间设备噪声通过厂房隔声和距离衰减后，对关心点（东面40m处长梨园村）的贡献值不大，不会改变关心点的声环境功能，项目运营过程中对关心点的影响较小。

项目为了降低噪声对周围环境的影响，采取消声降噪、减震降噪、厂房隔声、加强绿化等措施来对高噪声的设备进行处理，措施如下：①应选用低噪声密闭型设备，安装时，应加减振垫；②噪声设备安装在专门的隔离房、厂房内，厂房建筑和围墙采用砖结构，对设备进行安装减震垫；③强厂区的绿化，绿化带有明显的吸声、隔声降噪作用，厂区应采取高大的乔木和灌木相间的绿化措施；④进厂车辆要减速，禁止鸣笛；
4、固体废弃物影响分析

本项目产生的固体废弃物主要有废弃包装材料、边角料、隔油池废油、生活垃圾。

废弃包装材料属于一般固体废弃物，这些废弃物通过收集后集中贮存，集中收集后定期外售废品回收站处理；生产过程中产生的边角料经收集后用于周边村庄牲畜喂养；过期产品属于一般固体废弃物，经分类收集后与生活垃圾一同由环卫部门清运处理；隔油池废油属于危险废弃物，委托相关资质单位定期清掏处置；生活垃圾属于一般固体废弃物，统一收集后委托环卫部门进行处理，清运周期为1周/次。
本项目的固废产生后进行了分类分区临时堆存，没有混合堆放，且设置了及时清运制度。环评提出：①固体废弃物的堆存地点进行地面硬化，做到防风、防雨、防晒。②项目固废属于一般固体废弃物，堆存地点按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中I类场进行设计、建设和运营管理。③建设符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中相关要求的隔油池对项目产生的含油废水进行处理。
综上所述，本项目运营过程中产生的固体废弃物处置率为100%，对周围环境产生的影响较小。 
四、环境风险分析
环境风险评价目的是以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2005]152 号）的要求，环境风险评价应将事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化作为评价工作的重点。
1、环境风险潜势初判

本项目为河粉加工，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B，本项目原辅料均不属于危险废物，即危险物质数量与临界量比值Q=0，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C中相关规定，当Q＜1时，项目环境风险潜能为I，则本项目环境风险潜能为I。
2、评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，根据所确定的环境风险潜能，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中表1确定评价工作等级。

表7-19 环境风险评价工作等级划分
环境风险潜势
IV、IV+
III
II
I
评价工作等级
一
二
三
简单分析
由上表可知，本项目环境风险潜能为I，需做简单分析。
3、环境风险物质识别

本项目原料主要为大米，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用和储运等，无重大危险源。
4、环境风险识别

1）生产过程风险识别

①生产过程中使用的设备为用电设备，电路老化或操作不当的情形下造成火灾、爆炸事故。

2）末端治理设施风险识别

（1）末端治理年久失修或故障导致污染物处理效率降低、动力设备故障导致污染物未收集处理直接无组织排放等引起的大气环境污染。

（2）由于停电等原因，导致末端治理设施无法正常使用，使污染物未收集处理直接无组织排放等引起的大气环境污染。

5、风险事故防范措施

（1）强化风险意识，加强安全生产管理，对职工进行安全生产培训、生产技能培训和风险防范、应急培训，确保生产职工掌握一定的安全生产技能和风险应急技能；

（2）根据消防要求配备灭火器、消火栓、应急池等消防设备，同时定期对上述设备进行检查，确保消防设施处于正常状况下；

（3）加强废气等末端治理设施的维护和检修，确保正常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则停止生产；

6、突发环境事件应急预案

应急预案是为了在发生突发性事故的时候，做好控制污染扩散、清除泄漏、降低事故对周围环境的污染危害等措施而预先制定出来的应急方案。

为了减低事故发生后的环境危害程度，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中有关环境风险的突发性事故应急预案纲要制定应急预案，见表7-20。

表7-20环境风险的突发性事故应急预案

序号

项 目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：生产厂房、环境保护目标

2

应急组织机构、人员

工厂、地区应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和培训

对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有照信息

本环评仅做简要叙述，要求企业按照应急预案编制导则编制突发环境事件应急预案，并报环保局备案。

7、风险评价结论

该建设项目存在一定潜在事故风险，只要建设单位加强风险管理，在项目建设、实施过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，因此，该项目事故风险水平是可以接受的。

五、清洁生产水平分析

清洁生产是一项实现经济与环境协调与发展的环境策略，是将综合预测的环境策略应用到生产过程和产品中，以便减少对人类的危害，推动经济方式的转变和总量控制目标的实现。
项目清洁生产工艺主要表现在以下几个方面：本项目能源采用电能，燃料采用生物质成型燃料，大大减少了污染物的排放量，对改善环境起到了积极地作用。项目在污染治理方面采用了先进和完善的措施，采用合理可行的环保设施，污染源可稳定达标排放。项目废气采取措施进行治理后达标排放；项目生活废水、生产废水都经过污水处理系统处理达标后排放；废弃包装材料分类收集后定期外售废品回收站处理；边角料经分类收集后与生活垃圾一并交环卫部门清运处理；隔油池废油委托相关资质单位定期清掏处置。合理的安排了废物的去处。

综上所述，本项目符合国家的技术政策，符合清洁生产的要求。



表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预计治理效果

	废气
	运营期
	生产厂房
	生物质蒸汽发生器
	经脱硫除尘设备处理达标后经8m高排气筒排放
	满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉标准

	
	
	
	天然气蒸汽发生器
	经8m高的排气筒排放
	满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉标准

	废水
	运营期
	生产厂房
	生产废水
	本项目生产、生活废水分别经隔油池、化粪池处理后排入技工学校污水处理系统，经处理达标后由学校污水总排口统一排放。

	
	
	生产厂房
	生活污水
	

	固体废弃物
	运营期
	生产厂房
	废弃包装材料
	在厂房内分类收集后定期外售废品回收站处理。
	100%处置，对环境影响较小

	
	
	
	边角料
	经分类收集后用于周边村庄牲畜喂养
	

	
	
	
	隔油池废油
	委托相关资质单位定期清掏处置。
	

	
	
	
	生活垃圾
	统一收集后委托环卫部门清运处理。
	

	
	
	
	过期产品
	经分类收集后交环卫部门清运处理
	

	噪声
	施工期
	施工设备
	噪声dB（A）
	施工挡墙、优化施工方式、禁止夜间施工、距离衰减等
	达GB12523-2011 《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求

	
	营运期
	设备
	噪声dB（A）
	减震垫、建筑隔声等
	达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

	生态保护措施及预期效果：

项目位于富民工业园区东元食品加工园，租用昆明高级技工学校标准厂房进行生产活动，周围生态环境以人工景观为主，项目施工期主要为室内装修及设备安装，不涉及开挖土石方等破坏生态环境的活动，对生态环境影响不明显。



表九、结论建议

	一、结论

1、项目建设的产业政策分析

本项目是以农产品进行加工项目，属于《国民经济行业分类》分类中的“C1431米、面制造”,按照国家发展和改革委员会第21号令公布的《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2011年本）〉有关条款的决定》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类与淘汰类，同时项目工艺中使用的设备均不属于限制和淘汰类的设备。因此，本项目符合国家产业政策。
2、厂址选址合理

项目的建设符合《昆明富民工业园区总体规划》，符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》。因此，项目建设符合相关规划。

本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等敏感区；项目用地范围及周边临近区域无珍稀及保护类型野生动植物分布，无名木古树及文物保护单位分布，本项目用地地势平坦，无不良地质情况，项目选址无明显性环境制约条件。
项目通过采取污染防治措施后，排放的“三废一噪”对周边环境影响较小，不会对周围环境造成较大影响，项目与周围环境相容。
综上所述，本项目选址合理。

3、环境质量现状

项目所在地环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准；大营小河水质能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水质要求；项目区域噪声均可达到《声环境质量标准》(GB3096-208)2类区标准要求，生态环境状况一般。
4、环境影响分析结论

4.1施工期

本项目施工期主要是设备的安装和调试，产生的污染物较少，施工周期较短，对周围的环境产生的影响较小。
4.2运营期
该项目在运营期所引起的环境问题主要为废气、废水、噪声和固体废弃物对周围环境的影响。

（1）废气
①近期废气
项目近期蒸汽发生器使用生物质为燃料，废气污染物在不采取任何措施的情况下，污染物中烟尘、SO2排放浓度达不到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准限值。环评建议采用“脱硫除尘设备”进行处理（处理效率不低于90%），处理后经一根8m排气筒排放，烟尘的排放浓度能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中标准燃气锅炉的标准限值。
②远期废气

本项目远期使用天然气蒸汽发生器提供本项目所需蒸汽，污染物产生量较小，产生后经8m高的排气筒排放，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中标准燃气锅炉的标准限值，对周围环境产生的影响较小。

③结论
经预测分析，蒸汽发生器废气经过治理措施处理后，再经大气扩散、距离衰减后，对周边敏感点影响不大。综上所述，项目废气严格落实环保措施后，对项目周边大气环境影响较小。
（2）废水

生活污水经现有化粪池处理后，进入昆明高级技工学校现有污水处理系统进行处理；生产废水中设备清洗废水和车间地面清洗废水经隔油池处理后，进入昆明高级技工学校现有污水处理系统进行处理；项目废水经处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后与技工学校其他废水一并由学校污水总排口排入工业园区污水管网。
项目废水得到合理处理，对周围环境影响较小。

（3）固废
本项目产生的固体废弃物主要为废包装袋、生活垃圾、过期产品、边角料以及隔油池废油等。废弃包装材料属于一般固体废弃物，集中收集后定期外售废品回收站处理；生产过程中产生的边角料收集后用于周边村庄牲畜喂养；过期产品属于一般固体废弃物，经分类收集后与生活垃圾一同委托环卫部门清运处理；隔油池废油属于危险废弃物，委托相关资质单位定期清掏处置；生活垃圾属于一般固体废弃物，统一收集后委托环卫部门进行处理。固体废弃物处置率达100%，对周围环境的影响不大。
（4）噪声

项目为了降低噪声对周围环境的影响，采取消声降噪、减震降噪、厂房隔声、加强绿化等措施来对高噪声的设备进行处理，措施如下：① 应选用低噪声密闭型设备，安装时，应加减振垫；② 噪声设备安装在专门的隔离房、厂房内，厂房建筑和围墙采用砖结构，对设备进行安装减震垫；③ 强厂区的绿化，绿化带有明显的吸声、隔声降噪作用，厂区应采取高大的乔木和灌木相间的绿化措施；④ 进厂车辆要减速，禁止鸣笛。经预测分析，采取以上措施后，项目噪声对周围环境影响较小。

5、评价总结论

本项目建设目标明确，符合国家产业政策和导向。本项目的实施，可有效提农产品的附加值，项目市场前景乐观，建设条件优越，投资结构合理，规模适宜，工艺成熟，技术方案合理，原料和能源供应有保证，经济、社会效益明显。项目建设选址合理，正常情况下项目污染物达标排放，固废均能妥善处置。

综上所述，本评价认为在按“三同时”要求，严格落实各项污控措施情况下，项目建设符合我国社会、经济、环境保护协调发展方针，符合评价原则，从环境保护角度看，本项目建设可行的。

二、项目应采取的环保措施
项目污染防治对策措施详见下表：

表9-1  污染防治对策措施一览表

时期
污染治理对象
对策措施

备注

运营期
废气
①定期对设备进行检修；

②近期生产运营之前，需要建设一套脱硫除尘设备（建议采用喷淋脱硫除尘工艺）；
③新建一根8m高的排气筒，按照规定设置便于永久采样的监测口及相关设施；
④园区天然气接通后，立即更换天然气蒸汽发生器。
妥善处置本项目产生的各项污染物，均做到达标排放
废水
生活污水经现有化粪池处理后，进入昆明高级技工学校现有污水处理系统进行处理；

生产废水中设备清洗废水和车间地面清洗废水经隔油池处理后，进入昆明高级技工学校现有污水处理系统进行处理；

软水制备清净下水及蒸汽发生器排污清净下水进入昆明高级技工学校污水处理系统进行处置。
噪声
对噪声设备采取消音、减震措施降低噪声源强度。

固废
废弃包装物集中收集后定期外售废品回收站处理；边角料经分类收集后用于周边村庄牲畜喂养；隔油池废油委托相关资质单位定期清掏处置；生活垃圾统一收集后委托环卫部门进行处理；过期产品收集后同生活垃圾一同处置。
三、环境管理
1、环境管理的重要性

项目在运营期将对环境产生一定的影响，为确保项目配套的环保设施都能正常运转，实现污染达标排放，加强企业内部环境管理工作。针对本次环境评价提出的主要环境问题、环保措施及环保部门对该项目的要求，提出该项目环境管理与监控计划，对于该项目搞好生产和环境保护来说是非常必要和重要的。

2、环境管理的职责

为加强企业的环境保护管理工作，发挥环保人员的作用，明确其环境管理的主要职责为：

（1） 贯彻执行国家、地方环境保护法规和标准。

（2） 制定明确的环境方针，包括对污染预防的承诺、对有关环境法律、法规及其应遵守的规定和承诺。

（3） 负责运营期环保工作的计划安排，加强对生产过程中废水、废气、噪声、固体废物等的管理。
（4） 认真贯彻落实环保“三同时”规定，以确保环保设施的建设，使环保工程达到预期效果。
（5） 搞好环境保护宣传和职工环境意识教育及技术培训等工作。
检查环境管理工作中的问题和不足，对发现的问题和不足，提出改进意见。协同当地环保部门处理与工程有关的环境问题，维护好公众的利益。
四、环境监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）中相关要求,本项目运营期监测计划如下：

1、废水监测

根据HJ/T 91—2002《地表水和污水监测技术规范》，以及本项目自身的特点，项目制定营运期废水监测计划如下所示： 
监测点位：项目所在厂房污水总排口。

监测项目：废水量、COD、BOD5、NH3-N、TP。

监测频率：每年一次，每次连续三天取样监测。

监测分析方法：国家标准分析方法。
2、废气监测

监测项目：废气排放量、SO2、NOX、TSP排放浓度。

监测点位：8m排气筒。

监测频次：每年监测一次，每次连续取样2天，每天不少于2次监测。

监测分析方法：采样及分析方法按国家标准方法执行。

3、噪声监测

监测点位：在厂界东、厂界南、厂界西和厂界北各设1个监测点。

监测项目：等效A声级Leq。

监测频率：每年监测一次，每次连续取样2天，分昼夜两个时段。

监测分析方法：国家标准分析方法，并注明监测时的主要噪声来源。

执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固体废物

生产固废处置情况检查，每月一次。

表9-2  项目污染源监测计划一览表
监测

项目

监测点位

监测因子

监测时间及频率

废气
8m排气筒
废气量、O2、NOX、TSP排放浓度

每年一次，每次连续取样2天

废水
项目所在厂房污水总排口
pH、CODCr、SS、BOD5、氨氮、动植物油

每年一次，每次连续三天取样监测
噪声

厂界东、南、西北各设1个

等效A声级Leq

每年监测一次，每次连续取样2天，分昼夜两个时段

固体废物

工业固废

统计产生量、处置量

每月1次

五、竣工环保验收

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收。该项目竣工验收内容见表9-3.
表9-3 环保竣工验收一览表

序号

处理对象
设施

治理效果
排放去向
验收要求

1

烟尘

烟囱
（高度≥8m）
——
外环境
达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准。

2

废弃包装物

4个垃圾桶
100%
外售给废品收购站
满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求
边角料

用于周边村庄牲畜喂养
隔油池废油

定期委托有资质的单位进行清掏
生活垃圾

定期委托环卫部门进行清运处置
过期产品
3
生产废水
隔油池
（有效容积≥1m3） 

——

依托昆明高级技工学校污水处理站
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）
4
生活废水
化粪池
（有效容积≥4m3）
——

5
噪声

——
——
——
厂界噪声达到GB123 48-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环评规[2017]4 号），建设单位是项目竣工环境保护验收的责任主体，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收监测报告，公开相关信息，接收社会监督，邀请专家进行环保验收，并报环保局备案，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者同时使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。
六、建议
（1）认真贯彻执行国家和云南省的各项环保法规和要求，根据项目的需要，充实环境保护机构的人员，落实环境管理规章制度，负责监督环境管理制度的执行。

（2）对于项目区的废水、废气、噪声、固废防治问题，建设单位必须按本环评及设计的要求，在项目设计和建设时，落实各项环保投资，落实各项污染物防治措施。

（3）加强安全管理严格岗位责任，生产中应按规定对环保设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成环境污染事故发生。

（4）做好防火、防燃措施。

（5）加强宣传教育工作，同时也应加强工作人员的环境知识教育和宣传，使其在工作过程中自觉保护和爱护环境。
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原料浸泡
设备清洗
车间地面清洗
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来
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0.65
4.477
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0.15
0.07
生活污水
0.60
0.12
0.48
原料清洗
1.33
1.197
0.53
软水制备
6.24
4.80
蒸汽发生器用水
直接损耗4.80
清净下水0.24
清净下水1.20
污水处理系统
0.24
化粪池
0.48
园区管网
隔油池
1.35
0.65
1.44
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磨浆、混浆
蒸汽熟化
分切成型
冷却
成品包装
出厂
蒸汽发生器
W:废水；G：废气；S：固废；N：噪声
W1、N1
N2
S1、N5
S2
G1、W1、N3
检验
N4
N6
软水制备系统
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