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《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、 行业类别——按国标填写。

4、 总投资——指项目投资总额。

5、 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
一、建设项目基本情况

	项目名称
	昆明天马山休闲旅游度假区建设项目

	建设单位
	云南汉华温泉国际文化旅游度假村有限公司

	法人代表
	许青加
	联系人
	周奕龙

	通讯地址
	云南省昆明市富民县大营街道办事处完家村

	联系电话
	19959691299
	传真
	/
	邮政编码
	650400

	建设地点
	昆明市富民县大营街道办事处东元、三村村委会

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案﹝2019﹞0035号

	建设性质
	新建√ 改扩建□ 技改□
	行业类别及代码
	房地产开发经营
（K7010）

	占地面积

（平方米）
	198199.07
	绿化面积（平方米）
	79477.83

	总投资

（万元）
	252585.8
	其中：环保

投资(万元)
	1226.1
	环保投资占总投资比例
	0.49

	评价经费(万元)
	
	预计投产日期
	2022年8月

	工程内容及规模：
1、项目由来
根据十九大报告精神，新型城镇化建设未来将成为中国全面建设小康社会的重要载体，更是撬动内需的最大潜力所在。当前，富民县紧紧围绕建“山水园林卫星城•宜人宜居新富民”的建设目标，将富民县发展置于全市的大格局中，以生态旅游、休闲娱乐、度假养生、高尚居住功能为主，发展商业、居住、休闲、娱乐等第三产业，打造城市综合商业服务中心，打造具有田园特色的滨河旅游度假养生居住新城区。

在此背景下，云南汉华温泉国际文化旅游度假村有限公司选址于富民县大营街道办事处东元、三村村委会新建“昆明天马山休闲旅游度假区建设项目”（以下简称“本项目”）。该项目的建设将项目用地区域改造成一个环境优美，社区配套完善、便利宜居的生活中心，改善区域配套，促推富民县城镇化率及城市品质提升，是富民县新型城镇化建设的内在要求，也是增强群众文明意识，促使群众和谐向上，保障群众同享城市改革发展和文明进步成果，积极建设文明和谐社区的有效途径。
本项目用地原为昆明春天房地产开发有限公司于2012年拟计划投资建设的“昆明春天·产权式度假酒店建设项目”，因该项目自身推进原因，该项目未动工建设。昆明春天房地产开发有限公司于2019年4月1日办理了《林木采伐许可证》。本项目为净地出让，云南汉华温泉国际文化旅游度假村有限公司于2019年5月9日取得了富民县国土资源局颁发的不动产权证，项目总用地面积为198199.07m2，共分为6个地块：富明县J2019-01号政府储备地38769.26m2（58.15亩）——云﹝2019﹞富民县不动产权第0000480号；富明县J2019-02号政府储备地65022.17m2（97.53亩）——云﹝2019﹞富民县不动产权第0000485号；富明县J2019-03号政府储备地21432.52m2（32.15亩）——云﹝2019﹞富民县不动产权第0000484号；富明县J2019-04号政府储备地7305.38m2（10.96亩）——云﹝2019﹞富民县不动产权第0000483号；富明县J2019-05号政府储备地31387.43m2（47.08亩）——云﹝2019﹞富民县不动产权第0000482号；富明县J2019-06号政府储备地34282.31m2（51.42亩）——云﹝2019﹞富民县不动产权第0000481号。项目土地用地性质为城镇住宅用地。
根据富民县城乡规划委员会2019年第一次会议审议通过的《富民县大鱼塘项目（北区）用地地块合并、分设两个综合经济技术指标的请示》，会议同意将富明县J2019-01、02、03、04四个地块合并为一个地块（本项目西侧地块），富明县J2019-05、06两个地块合并为一个地块（本项目东侧地块），并按照1.0﹤容积率﹤1.2，建筑密度≤35%，绿地率≥40%的指标体系由县规划局出具规划设计条件。本项目6个地块已于2019年4月8日取得了富民县城乡规划局出具的建设用地规划设计条件通知书。2019年6月18日，本项目取得了富民县城乡规划局颁发的建设用地规划许可证（地字第富民县201900002、201900003号），用地性质为二类居住用地（R2），用地面积分别为132529.33m2（项目西地块）、65669.74m2（项目东地块），合计198199.07m2。

2019年6月9日，云南汉华温泉国际文化旅游度假村有限公司取得了富民县发展和改革局出具的投资项目备案证（富发改企业备案﹝2019﹞0035号）。根据投资项目备案证，本项目规划净用地面积198199.07m2，总建筑面积246077.83m2。其中：地上总建筑面积为230525.92m2，地下建筑面积为15551.91m2。根据项目住宅占地情况，主要分为A区（多层）、B区（多层）、C区（高层）、D区（高层）四个区域，其中A区用地面积111847.33m2，建筑面积80202.26m2；B区用地面积54669.74m2，建筑面积29886.9m2；C区用地面积20682m2，建筑面积76880m2；D区用地面积11000m2，建筑面积40720m2。配套用房建筑面积2836.76m2。
后因项目设计方案对建设内容作出了调整，较备案时期发生了如下变化：根据项目设计方案，项目规划净用地面积不变，总建筑面积调整为282870.67m2。其中：地上总建筑面积为234570.8m2，地下建筑面积为48299.87m2。根据项目地块区位划分，本项目主要分为东、西两个地块建设（备案时期的多层A区和高层C区合并为西地块、多层B区和高层D区合并为东地块），其中西地块用地面积132529.33m2，建筑面积187017.37m2；东地块用地面积65669.74m2，建筑面积95853.3m2。本次评价按最终设计方案进行评价。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律和规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年版）中“三十六、房地产中第106项 房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等”的要求，“涉及环境敏感区的；需自建配套污水处理设施的”编制报告表，“其他”类别填报登记表。本项目属房地产开发与经营业，需自建配套污水处理设施，则本项目应编制环境影响报告表。2019年6月，云南汉华温泉国际文化旅游度假村有限公司委托云南大学科技咨询发展中心承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织相关人员对现场进行了踏勘和资料收集，结合项目特点及对环境影响因素进行分析的基础上，根据国家、云南省环境保护的有关规定和有关技术文件的原则、方法、内容和要求，编制完成《昆明天马山休闲旅游度假区建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。
2、项目建设内容及规模
（1）项目基本情况

本项目总用地面积198199.07m2（297.29亩），建筑占地面积64115.01m2，总建筑面积282870.67m2，其中地上总建筑面积为234570.8m2，地下建筑面积为48299.87m2。容积率1.19，建筑密度32.35%，绿地率40%，绿地面积79477.83m2，机动车停车位1651个，非机动车位1651个，建成后项目内住宅户数2593户，人口规模8297人。
本项目主要分为东、西两个地块建设（多层A区和高层C区合并为西地块、多层B区和高层D区合并为东地块），其中西地块用地面积132529.33m2，建筑面积187017.37m2；东地块用地面积65669.74m2，建筑面积95853.3m2。地上主要建设高层住宅11栋（16-18F）、多层住宅127栋（3-4F），其中西地块高层住宅8栋（A1#～A8#）、多层住宅86栋（A9#～A94#），东地块高层住宅3栋（B1#～B3#），多层住宅41栋（B4#～B44#），并配套建设辅助用房、公共服务设施用房、幼儿园等服务设施，项目地下主要设置人防地下室、地下车库及设备用房、物业管理用房、生鲜超市等。

本项目区域范围内有大鱼塘公路支线贯通整个项目区，大鱼塘公路支线全长2870m，道路宽度7.5m，该道路工程已单独立项审批建设，不属于本项目评价范围内。
（2）项目主要经济技术指标
项目主要经济技术指标见表1-1。
表1-1 项目主要经济技术指标一览表

主要经济技术指标

序号
项目

单位
数值

总地块

西地块

东地块

1

总用地面积

m2
198199.07

132529.33
65669.74
2
建筑占地面积
m2
64115.01
42409.37
21705.64
3

总建筑面积
m2
282870.67
187017.37
95853.3
其中
地上建筑面积

m2
234570.8
156254.88
78315.92
其中
住宅建筑面积

m2
229549.05
154777.69
74771.36
住宅

高层住宅（16-18F）
m2
87271.85
62613.57
24658.28
多层住宅（3-4F）
m2
142277.2
92164.12
50113.08
幼儿园（3F）
m2
1800
/
1800
辅助用房

m2
310

180
130
其中

配电房

m2
250
150
100
垃圾站

m2
60
30
30
公共服务设施
m2
2911.75
1955.62
956.13
其中

社区卫生服务站

m2
230.86

155.6
75.26
社区用房

m2
518.6

357.4
161.2
物业管理

m2
346.28

233.4
112.88
公厕

m2
200

120
80
社区文化活动室

m2
346.28

233.4
112.88
生鲜超市
m2
577.15

389.01

188.14

老年服务站

m2
692.58

466.81
225.77
地下建筑面积

m2
48299.87
30762.49
17537.38
其中

人防地下室建筑面积

m2
9307.82
6556.57
2751.25
地下车库及设备用房
m2
38068.62
23583.51
14485.11
物业管理用房
m2
346.28
233.4
112.88
生鲜超市

m2
577.15
389.01
188.14
4
建筑密度

%
32.35
32
33
5
景观水池占地面积

m2
3200
1600
1600
6
道路及广场占地面积
m2
36000
22500
13500
7
绿地面积

m2
79477.83
53011.73
26466.1
8
绿地率

%

40
40

40

9
容积率

—

1.19
1.19
1.19
10
住宅户数

户

2593
1789
804
11
人口规模

人

8297
5725
2572
12
机动车位数

辆

1651
1104
547
其中

地上

辆

801

466
335
地下

辆

850

638
212
其中

机械停车位

辆
251
187
64
泊车位

辆
599
451
148
13
非机动车位数

辆

1651
1104
547
（3）项目建设内容及规模
1）项目组成
本项目工程内容主要包括主体工程：地上高层住宅11栋（16-18F）、多层住宅127栋（3-4F），并配套建设辅助用房（配电房、垃圾站）、公共服务设施用房（社区卫生服务站、社区用房、物业管理、公厕、社区文化活动室、生鲜超市、老年服务站）、幼儿园等配套工程，本项目不设置独栋商铺、餐饮；项目地下主要设置人防地下室、地下车库及设备用房、物业管理用房、生鲜超市等配套工程，以及公用工程和环保工程，项目工程组成详见表1-2。
表1-2  项目总体工程组成内容一览表

序号
工程内容

基本特性

西地块
东地块

1
主体工程

高层住宅（16-18F）
位于西地块北侧，设置8栋高层住宅（A1#～A8#），楼层16-18F，楼高48.05～53.85m，建筑面积为62613.57m2。
位于东地块北侧，设置3栋高层住宅（B1#～B3#），楼层16-18F，楼高48.05～53.85m，建筑面积为24658.28m2。
多层住宅

（3-4F）

设置86栋多层住宅（A9#～A94#），3F楼高10.82m，4F楼高14.42m。建筑面积为92164.12m2。
设置41栋多层住宅（B4#～B44#），3F楼高10.82m，4F楼高14.42m。建筑面积为50113.08m2。
2
配套工程

地上

幼儿园

/
总建筑面积为1800m2，共3F，位于本项目东侧地块B6#楼栋。幼儿园设置食堂。
辅助用房
①配电房：位于西地块北侧（A2号楼栋北侧）设置1个配电房，建筑面积为150m2。

①配电房：位于东地块东侧设置1个配电房，建筑面积为100m2。

②垃圾站：位于西地块东北侧（A8号楼东南侧），建筑面积为30m2。
②垃圾站：位于东地块东南侧（B44号楼东侧），建筑面积为30m2。
公共服务设施

①社区卫生服务站：位于西地块A3栋和A4栋之间，建筑面积为155.6m2。

①社区卫生服务站：位于东地块高层住宅B3栋1层，建筑面积为75.26m2。

②社区用房：位于西地块高层住宅A6栋1层，建筑面积为357.4m2。

②社区用房：位于东地块配套用房，建筑面积为161.2m2。

③物业管理：位于西地块A2栋一层，建筑面积为233.4m2。

③物业管理：位于东地块B1栋和B2栋之间，建筑面积为112.88m2。

④公厕：2处，分别设置于西地块A3栋和A4栋之间和A6栋，建筑面积为120m2。

④公厕：2处，分别设置于东地块B1和B2栋之间和配套用房，建筑面积为80m2。

⑤社区文化活动室：位于西地块A3栋和A4栋之间，建筑面积为233.4m2。
⑤社区文化活动室：位于东地块B1和B2栋之间，建筑面积为112.88m2。

⑥生鲜超市：位于西地块A5栋一层，建筑面积为389.01m2。

⑥生鲜超市：位于东地块配套用房，建筑面积为188.14m2。

⑦老年服务站：位于西地块A5栋和A6栋之间，建筑面积为466.81m2。
⑦老年服务站：位于东地块高层住宅B2栋一层，建筑面积为225.77m2。

地下
人防地下室
建筑面积为6556.57m2。设置于西地块高层住宅楼（A1、A31）地下二层。

建筑面积为2751.25m2。设置于东地块高层住宅楼（B1、B2）地下二层。

地下车库及设备用房
建筑面积为23583.51m2。地下车库设置于北侧A2～A8栋、A28～A31栋所在区域下侧，布设2层地下室；南侧A61～A65所在区域下侧，布设1层地下室。地下停车位638个；共设置非机动车位1104个。设备用房位于高层住宅地下，面积共942.65m2。主要包括电信间、配电间、合用前室、生活水泵房、消防泵房等设备用房。A2栋和A3栋之间地下配套建设1座公厕。
建筑面积为14485.11m2。地下车库设置于东地块北侧B1～B8栋所在区域下侧，布设2层地下室。地下停车位212个；共设置非机动车位547个。设备用房位于高层住宅地下，面积共942.65m2。主要包括电信间、配电间、合用前室、生活水泵房、消防泵房等设备用房。

物业管理用房

位于西地块A2栋地下一层，建筑面积为233.4m2。
位于东地块B1栋和B2栋之间地下一层，建筑面积为112.88m2。
生鲜超市

位于西地块A5栋地下一层，建筑面积为389.01m2。
位于东地块配套用房地下，建筑面积为188.14m2。
景观水池
占地面积3200m2，深0.35m。
道路及广场

小区内部道路及广场占地面积为36000m2。小区人行道路宽度1.5-2m，局部消防次道宽度4m。
3

公用工程
供水
自来水由富民县市政管网供水，中水利用来源于本项目自建的污水处理站处理达标的中水。

排水

项目实行雨污分流制，雨水经雨水管网排入雨水收集站收集外排；项目生活污水经化粪池预处理后进入本项目自建的污水处理站进行处理，经处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中的绿化、冲厕、道路清扫用水标准和《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准中的水景类标准、以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准（相同指标取较严标准）后优先回用于项目绿化、公厕冲厕、道路清扫、水体景观补充用水等，回用不完达标外排至大营河，然后进入螳螂川。
供电

由市政供电系统供给。本项目由西地块北侧、东地块南侧自市政开闭所分别引入一路10KV高压电源，各预留2根直径为150的防水套管。规划区无地下室部分单体电源由变配电室穿车库外墙，采用YJV22电力电缆埋地敷设至各个单体，有地下室部分经地下室电缆桥架敷设至各个单体。

供热

项目采用电和天然气等清洁能源，不使用燃煤、燃油等锅炉供热。

通风系统
项目地下室内设置机械排风兼排烟系统。

海绵城市

本项目已严格按照《昆明市海绵城市规划建设管理办法》相关要求进行海绵城市设施设计。本工程采用雨水收集池和下凹绿地、渗透铺装、渗排沟对雨水收集利用。室外地面采用透水路面，室外绿地低于道路100mm，屋面雨水排至散水地面后流入绿地渗透到地下补充地下水源；停车场等地采用渗水砖铺装，消防车道上雨水采用漫流至道路两侧渗水场地或草地。

4

环保工程

雨污分流系统
项目实行雨污分流的排水体制，分别设置雨水管和污水管。

中水回用管网

项目绿化、道路清扫、公厕冲厕用水和景观水池补充水采用本项目自建的污水处理站处理达标的中水，项目在设计时应根据中水回用途径，在项目区内合理布设中水管线。

隔油池

幼儿园食堂设置1个隔油池，容积不低于3m3。

化粪池

东、西两个地块分别建设，西地块化粪池的总容积不小于600m3，东地块化粪池的总容积不小于300m3，为地埋式。

污水处理站

2座，西地块建设1座处理能力不低于600m3/d的污水处理站，东地块建设1座处理能力不低于300m3/d的污水处理站。
污水排放管网
生活废水通过污水排放管网排放至大营河，管网长度约700m。

规范化排污口
1个，按照排污口规范化整治技术要求（环监[1996]470号）设置。
住宅内置烟道
项目所有住宅楼均设置内置排烟管道。
幼儿园食堂油烟净化器
1套，排气筒高于自身建筑1.5m以上。

噪声
设备布局在地下室内；项目区内设限速、禁鸣标志；对地下车库通风机加装隔声减振垫。
地下车库抽排风系统及排气口

排风口设于下风口，排风口不朝向邻近建筑和公共活动场所，排风口离室外地坪高度大于2.5m。
垃圾收集站
分别于东地块东南侧（B44号楼东侧）和西地块东北侧（A8号楼东南侧）设置1个垃圾收集站对生活垃圾进行分类收集。

绿化

绿化面积79477.83m2，绿地率40%。
2）主体工程
项目主体工程主要建设高层住宅11栋（16-18F）、多层住宅127栋（3-4F），其中西地块高层住宅8栋（A1#～A8#）、多层住宅86栋（A9#～A94#），东地块高层住宅3栋（B1#～B3#），多层住宅41栋（B4#～B44#）。住宅总建筑面积为229549.05m2，项目建成后约有住户2593户，约可居住8297人。项目住宅户型类型及数量统计表见表1-3所示。
表1-3   项目住宅户型统计表
区域

栋号

户型类别
层数

户数
西地块
高层住宅（A1-A8）
一室一厅/一室两厅/两室两厅
16-18F
1066
多层住宅（A9-A94）
Z叠院、乐高叠院、140/200/250合院、400庄园
3-4F
721
东地块

高层住宅（B1-B3）
一室一厅/一室两厅/两室两厅
16-18F
435
多层住宅（B4-B44）
Z叠院、乐高叠院、140/200/250合院、400庄园
3-4F
371
合计

/

2593
3）配套工程
项目配套工程主要包括地上配套用房（辅助用房、公共服务设施用房等）、地下配套用房（地下车库及设备用房、物业管理用房、生鲜超市、人防地下室等）、幼儿园、景观水池、道路及广场等。
①辅助用房

辅助用房包括配电房和垃圾站，总建筑面积为310m2。

a、配电房分别设置于东、西两个地块，西地块设置于地块北侧（A2号楼栋北侧），建筑面积为150m2；东地块设置于地块东侧，建筑面积为100m2。

b、垃圾站：分别设置东、西两个地块，建筑面积均为30m2。东地块垃圾站位于东地块东南侧（B44号楼东侧12m处）；西地块垃圾站位于西地块东北侧（A8号楼东南侧14m处）。

②幼儿园
本项目于东侧地块B6#楼栋设置1所幼儿园，总建筑面积为1800m2，共3F。幼儿园设置食堂。
③公共服务设施

本项目配套建设公共服务设施用房，总建筑面积为2911.75m2。主要包含社区卫生服务站、社区用房、物业管理、公厕、社区文化活动室、生鲜超市、老年服务站等。
a、社区卫生服务站：2处，分别设置于项目东、西地块。1#位于西地块A3栋和A4栋之间，建筑面积为155.6m2；2#位于东地块高层住宅B3栋1层，建筑面积为75.26m2。拟设置诊室、输液室、药房等，只进行普通病症诊断治疗，不进行手术，不设住院床位；门诊量约100人次/d。由于社区医疗诊所经营方式现无法确定，本项目主要进行建筑建设，今后招租经营方进行具体经营，在具体项目确定后另行进行评价。本次环评拟按照设计的规模核算产排污情况，以便提出相应的预处理措施建设要求。
b、社区用房：2处，建筑面积为518.6m2。分别位于西地块高层住宅A6栋1层和东地块配套用房，建筑面积分别为357.4m2、161.2m2。
c、物业管理：2处，分别设置于项目东、西地块。1#位于西地块A2栋一层，建筑面积为233.4m2；2#位于东地块B1栋和B2栋之间，建筑面积为112.88m2。主要用于物业管理人员办公，预计管理人员10人，物业管理人员年工作365天，均不在管理用房内食宿。
d、公厕：共设置4处，建筑面积为200m2。西地块设置于A3栋和A4栋之间、A6栋，建筑面积为120m2；东地块设置于B1和B2栋之间和配套用房，建筑面积为80m2。
e、社区文化活动室：2处，分别设置于项目东、西地块。1#位于西地块A3栋和A4栋之间，建筑面积为233.4m2；2#位于东地块B1和B2栋之间，建筑面积为112.88m2。
f、生鲜超市：2处，分别设置于项目东、西地块。1#位于西地块A5栋一层，建筑面积为389.01m2；2#位于东地块配套用房，建筑面积为188.14m2。生鲜超市主要进行鲜活畜禽、肉类、水产、蔬菜水果、熟食等销售。生鲜超市内畜禽屠宰均外委屠宰后入场销售，超市内不设鲜活畜禽屠宰，不设熟食加工，也不设置冷库，需要冷藏的各经营单位均采用冷柜进行冷冻储藏。

g、老年服务站：2处，分别设置于西地块A5栋和A6栋之间，建筑面积为466.81m2；东地块高层住宅B2栋一层，建筑面积为225.77m2。老年服务站主要提供综合的、连续的养老所需的康养服务，构建一个融健康养生、慢病管理、健康理疗、健康指导为一体的高品质多元养生养老活动平台，营造全新的健康生活方式。提供给老人安全舒适的老年生活环境、丰富的健康知识、便捷的社区健康服务。
④地下配套用房
a、地下车库及设备用房
地下车库分别设置于项目东、西地块北侧地下一层和二层。
西地块地下车库建筑面积为23583.51m2，设置于西地块北侧A2～A8栋、A28～A31栋所在区域下侧，布设2层地下室；西地块南侧A61～A65所在区域下侧，布设1层地下室。地下停车位638个，西地块共设置非机动车位1104个。设备用房位于高层住宅地下，面积共942.65m2。主要包括电信间、配电间、合用前室、生活水泵房、消防泵房等设备用房。A2栋和A3栋之间地下配套建设1座公厕。
东地块地下车库建筑面积为14485.11m2，东地块北侧B1～B8栋所在区域下侧，布设2层地下室。地下停车位212个，共设置非机动车位547个。设备用房位于高层住宅地下，面积共942.65m2。主要包括电信间、配电间、合用前室、生活水泵房、消防泵房等设备用房。

b、物业管理用房

物业管理用房分别设置于西地块A2栋地下一层，建筑面积为233.4m2；东地块B1栋和B2栋之间地下一层，建筑面积为112.88m2。主要用于物业管理人员办公，预计管理人员10人，物业管理人员年工作365天，均不在管理用房内食宿。
c、生鲜超市

生鲜超市分别设置于西地块A5栋地下一层，建筑面积为389.01m2；东地块配套用房地下，建筑面积为188.14m2。生鲜超市主要进行鲜活畜禽、肉类、水产、蔬菜水果、熟食等销售。生鲜超市内畜禽屠宰均外委屠宰后入场销售，超市内不设鲜活畜禽屠宰，不设熟食加工，也不设置冷库，需要冷藏的各经营单位均采用冷柜进行冷冻储藏。

d、人防地下室
人防地下室分别设置于西地块高层住宅楼（A1、A31）地下二层，建筑面积为6556.57m2；东地块高层住宅楼（B1、B2）地下二层，建筑面积为2751.25m2。战时起到物质保障，人员掩蔽，通讯指挥，医疗救助等作用。
4）公用工程

①供水

项目自来水由富民县市政管网供水，中水利用来源于本项目自建的污水处理站处理达标的中水。
②排水

项目实行雨污分流制。雨水经雨水管网排入项目雨水收集站收集；项目生活污水经化粪池预处理后进入本项目自建的污水处理站进行处理，经处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中的绿化、冲厕、道路清扫用水标准和《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准中的水景类标准、以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准（相同指标取较严标准）后优先回用于项目绿化、公厕冲厕、道路清扫、水体景观补充用水等，回用不完达标外排至大营河，然后进入螳螂川。
③供电

由市政供电系统供给。本项目由西地块北侧、东地块南侧自市政开闭所分别引入一路10KV高压电源，各预留2根直径为150的防水套管。规划区无地下室部分单体电源由变配电室穿车库外墙，采用YJV22电力电缆埋地敷设至各个单体，有地下室部分经地下室电缆桥架敷设至各个单体。
④供热

项目采用电和天然气等清洁能源，不使用燃煤、燃油等锅炉供热。
⑤通风系统

项目地下室内根据人防区域的划分，设置机械排风兼排烟系统，排风口位置暂不确定。按《汽车库建筑设计规范》要求，应将排风口设于下风向，排风口不得朝向邻近建筑和公共活动场所，排风口离室外地坪高度大于2.5m，并作消声处理。

⑥海绵城市
本项目已严格按照《昆明市海绵城市规划建设管理办法》相关要求进行海绵城市设施设计。本工程采用雨水收集池和下凹绿地、渗透铺装、渗排沟对雨水收集利用。室外地面做间接利用雨水的技术措施，采用透水路面，室外绿地低于道路100mm，屋面雨水排至散水地面后流入绿地渗透到地下补充地下水源；雨水下渗主要应用于室外场地，停车场等地采用渗水砖铺装，消防车道上雨水采用漫流至道路两侧渗水场地或草地，可以增加雨水下渗量以营养地下水及减少地面热岛效应，从而有效降低地表径流系数而大大降低雨水地表流量。
5）环保工程

①雨污分流系统

项目内实行雨污分流的排水体制，分别设置雨水管和污水管。

②中水回用管道
本项目自建污水处理站2座，西地块建设1座处理能力不低于600m3/d的污水处理站，东地块建设1座处理能力不低于300m3/d的污水处理站。污水经污水处理站处理达标后回用于项目区绿化、道路清扫、公厕冲厕用水和景观水池补充水，回用不完的处理达标后外排。项目在设计时应根据中水回用途径，在项目区内合理布设中水管线。中水出水口处必须标有“非饮用水”字样或其它明显标志。
③化粪池

东、西两个地块分别建设，西地块化粪池的总容积不小于600m3，东地块化粪池的总容积不小于300m3，满足废水停留时间12～24h的要求。
④隔油池

幼儿园食堂设置1个隔油池，容积不低于3m3。

⑤污水处理站和规范化排污口
项目于东、西两个地块分别建设1座污水处理站，按照排污口规范化整治技术要求（环监[1996]470号）设置1个规范化排污口，并建设污水排放管网将生活污水排放至大营河。西地块建设1座处理能力不低于600m3/d的污水处理站，东地块建设1座处理能力不低于300m3/d的污水处理站。
⑥幼儿园食堂油烟净化器

幼儿园食堂设置1套油烟净化器，排气筒高于自身建筑1.5m以上。
⑦垃圾收集站
项目拟在东地块东南侧（B44号楼东侧12m处）和西地块东北侧（A8号楼东南侧14m处）分别设置1座垃圾收集站对生活垃圾进行分类收集，建筑面积均为30m2。垃圾经统一收集后，由环卫部门定期清运。

⑧绿化
主体设计规划植物配置遵循适地适树原则，并充分考虑与建设风格相吻合，兼顾多样性、功能性和季节性，进行多层次、多品种的搭配，分别组合成特色各异的群落。项目区内植物选取少维护、少虫害的植物，主要选取本地的乡土植物，形成以乔、灌、草相结合的复层绿化形式。项目建成后绿化面积为79477.83m2，绿地率为40%。
4、工程占地
项目用地范围内现状主要占地类型为林地、建设用地、交通运输用地，其中占用林地19.33hm2（东地块占用6.57hm2，西地块占用12.76hm2）、建设用地0.24hm2（西地块）、交通运输用地0.25hm2（西地块）。
根据富明县林业局出具的《林木采伐许可证》，项目建设涉及采伐林木13.35hm2，采伐树种为人工桉树林（1595株）、天然油杉（298株）。
工程总占地面积为19.82hm2，全部为永久占地，其中东地块占地6.57hm2，其中建构筑物区占地2.17hm2，绿化区占地2.65hm2；西地块占地13.25hm2，其中建构筑物区占地4.24hm2，绿化区占地5.3hm2。
5、施工组织计划
（1）施工材料来源
项目建设所需的钢材、水泥、木材等建筑材料在当地就近购进。使用商品混凝土，少量砂浆现场搅拌。本工程建设不另外规划设置砂、石料场和取土场等，所需材料均从附近具有合法手续的供应站购买。根据项目区现场踏勘情况，本项目占地类型主要为林地等，具备剥离表土的条件，因此，本项目所需的绿化覆土全部来自于前期剥离的表土。
（2）施工场地

根据施工管理要求，临时施工场地占地设置在本项目建设规划用地范围内，不新增占地。临时施工场地主要用于集中堆放工程建设所需的建筑材料、器具及停放运输、作业车辆，按照施工需要布置在施工工作区空地范围内，做好防护措施，防火防潮，有需要时设置警示标志，保证施工人员安全。
（3）临时堆土场
施工过程中在项目区内部根据施工计划分散布设临时堆土场，用于临时堆存表土，总占地0.88hm2。临时堆土场规划设置16处，主要为项目6个征地地块服务。剥离表土先临时堆存于临时堆土场，用于后期绿化覆土，最大堆高3.5m。项目实际施工中尽量优化施工时序，分片区施工，及时进行绿化覆土，减少表土临时堆放时间。
（4）施工营地

因工程建设需要，施工单位拟在项目东地块搭建1个施工营地，采用活动板房搭建，作为部分现场办公及监理需求，方便于施工管理人员等进行日常管理工作，约有50人办公。项目施工人员不在项目内食宿，项目区西侧400m为建设单位办公楼，设有食堂，施工人员用餐依托使用建设单位办公楼食堂。待施工结束后，施工营地将进行拆除，并进行绿化。
（5）施工交通

本工程施工交通便利，项目区域范围内有大鱼塘公路支线贯通整个项目区，并与108国道连通。大鱼塘公路支线已于2019年4月动工，整条线路长2870m，道路宽7.5m，目前整条道路已基本贯通，整条线路的排水沟正在修建，整条道路预计于2019年10月完工。施工进度上可满足本项目的运输和排水要求。
（6）施工进度
根据项目施工计划，项目进行东、西地块分期建设，总建设工期为35个月，拟于2019年10月正式开工建设，于2022年8月完工。其中：东地块建设工期18个月（2019年10月～2021年3月），西地块建设工期17个月（2021年3月～2022年8月）。
6、环保投资

项目总投资252585.8万元，其中环保投资约1226.1万元，占总投资的0.49%。项目环保投资见下表。
表1-4   项目环保投资一览表
阶段

污染物

项目及措施
需投资金额（万元）

施工期

废气

施工场地洒水设施
15

临时堆场材料遮盖物
10

出入口水泥硬化
3
厂界围挡、土工布、帷幕遮挡
20

废水

设车辆清洗池、临时沉淀池、临时排水沟等

15
截水沟、集水井、污水泵、抽水管
20

旱厕
0.1

生活废水收集池
2

噪声

隔声、减振措施
10
固废

施工建筑垃圾、生活垃圾收集清运等
30
运营期

废气

幼儿园食堂油烟净化器1套
2

地下室抽排风系统及排气口
70
废水

项目区雨、污分流管网

50

化粪池（西地块化粪池的总容积不小于600m3，东地块化粪池的总容积不小于300m3）

100

幼儿园食堂隔油池（1个，容积不低于3m3）

5

中水回用管网
80
污水处理站2个（西地块建设1座处理能力不低于600m3/d的污水处理站，东地块建设1座处理能力不低于300m3/d的污水处理站）
450
污水排放管网（管网长度约700m）
10

1个规范化排污口

2
噪声

设备布局在地下室内；项目区内设限速、禁鸣标志；对地下车库通风机加装隔声减振垫。
10

固废

垃圾收集站（2个）
2

绿化

绿化面积79477.83m2
320

合计

1226.1

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目位于富民县大营街道办事处东元、三村村委会，工程区不在自然保护区、风景名胜区、世界文化及自然遗产地、生活饮用水源保护区范围内，用地范围内及周边也无森林公园、地质公园、重要湿地、国家级、省级文物保护单位分布。
本项目为新建项目，目前尚未动工。项目为净地出让，不涉及征地拆迁问题，本项目用地原为昆明春天房地产开发有限公司于2012年拟计划投资建设“昆明春天·产权式度假酒店建设项目”，因该项目自身推进原因，该项目未动工建设。
根据现场踏勘情况，本项目地块四周均被植被环绕，植被丰富。项目用地范围内现状主要占地类型为林地（桉树林、油杉等）、建设用地、交通运输用地，其中占用林地19.33hm2、建设用地0.24hm2、交通运输用地0.25hm2。本项目为新建项目，因此无与本项目有关的原有污染问题和环境遗留问题。



二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置

富民县位于云南省中部，省会昆明市的西北部，东经102°21′～102°47′，北纬25°08′～25°36′之间。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠五华、西山区，属昆明市五区八县一市之一。全县国土面积993km2，15万人口。县城距昆明市区23km，是昆明市近郊县，108国道、昆武高速公路、轿子山旅游专线穿境而过，长（水）广（通）高速开工在即，成昆高铁专线和昆明主城至富民辅城的轻轨四号线即将规划建设，三纵两横的交通网络南北贯通，使富民成为重要交通线上的一个节点，富民—“昆明北大门”、“川西门户”的重要战略位置将进一步突显。

项目地理位置：本项目位于富民县大营街道办事处东元、三村村委会，地理坐标为东经102°34′11.2″，北纬25°12′39.9″。本项目区域范围内有大鱼塘公路支线贯通整个项目区，并与108国道连通，区域交通便利。建设项目具体位置见附图1建设项目地理位置图。
项目周边环境：项目地块北侧和东侧为108国道和G5京昆高速，距离项目地块边界最近的直线距离分别为26m、75m，隔G5京昆高速以东北为三村村，距离项目东地块边界304m。项目南侧为山地；项目西侧为明熙苑度假山庄和完家小村，距离项目西地块边界距离分别为167m、308m。大营河位于项目地块北侧，与项目地块边界最近的直线距离为57m。
项目周边情况见附图2项目周边位置关系图。
2、地形、地貌
富民县位于昆明市西北部，是个山区较多的县，地势南高北低，东西宽44.2公里，南北长51.6公里。由南向北倾斜，望海山把县境分为川和款庄河两大水系。最大坝子由永定、勤劳、大营组成，螳螂川贯穿其间，坝子西部为金铜盆山，海拔2817米，为富民最高点，中部的望海山，海拔2672米，东部与嵩明分界的老鸦山，海拔2873米，构成富民的三大山脉与两大水系。者北、赤鹫、罗免的田坝为低山环状河谷型，款庄为狭长和河谷型。

项目所在区域，未发现影响建设的崩塌，以及泥石流等不良地质灾害，亦未发现大的活动性断裂。
3、气候、气象
富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温是15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8毫巴，相对温度72%。年均雨日136天，霜日63天，雾日10天，日照2287小时。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10月为雨季，降水量占全年降雨总量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm。多年平均蒸发量1942.4mm。

4、水文水系
富民县行政区域属长江流域金沙江下段普渡河水系，普渡河干流由南向北纵穿县境，两岸水系呈不对称发育，主要支流共5条，从上游至下游分别为大营河、清水河、龙纳河、天生桥河、木板河。县境内除螳螂川干流外，流域面积大于100km2以上的支流有龙纳河、大营河、龙泉河、木板河。富民县境内多年平均降雨量为870mm，年平均地表就径流量为2.0895亿m3，平均径流深33.5mm。富民县水资源时空分布不均，1-5月降雨量最少，蒸发量最大的月份，也是富民县用水矛盾最为突出的时段，6-10月降雨量占全年的80%以上，是水资源极为丰富的月份。

螳螂川源于滇池，于莲花岩注入富民县境，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，经永定街道、赤鹫镇到龙发村汇集天生桥河水处，上游称“螳螂川”，下游称“普渡河”，再流经款庄镇与东村镇西缘，到沙坪村西北约1000m许进入禄劝县境，注入金沙江。县内全长63.4km，均宽65m，入出落差258m，年入境水量86320万m3，年均秒流量27.73m3，最大秒流量500m3。曾在清康熙五十一年（1712）断流。螳螂川属于普渡河的一部分，由滇池出口的中滩闸起至富民县赤鹫大桥止称螳螂川，富民县赤鹫大桥起至金沙江称为普渡河。
本项目周边的地表水体主要为大营河。大营河是富民坝子的一条主要河流，常年流水不断，水质一般，该河出口与螳螂川交汇，在富民县城形成“人”字型水体，这样的河流水体在全国建制县城极为少有。大营河发源于西山区桃园村，在富民县大营乡境内得名，由东向西流至天生桥，转为东南流向西北，经头村、二村，在富民县城东部10km的三村乡入境，经东元村、于大营村委会的成器墩汇入螳螂川，长约12km，出入落差152m，宽5至10m，平均流量1.5m3/s，最大流量75m3/s，最小流量0.08m3/s，水量6250万m3/a。其上游分两支，东支称为沙朗河，发源于沙朗乡三多村委会，经沙郎乡后穿天生洞出露后与西支汇流；西支发源于团结乡永靖村委会，上游建有红坡水库，下游沿昆富公路下流，至富民县大营村汇入螳螂川，全长41km。大营河主要使用功能为农业用水。
项目区水系图详见附图4。
5、土壤、植被
富民县土壤由棕壤、红壤、紫色土、水稻土四类土壤组成，分别占面积的1.7%、68.9%、15.5%、4.8%，分7个亚属16个土属25个土种。本项目区主要为红壤。

项目区所在地植被类型属于亚热带中山半湿润常绿阔叶林。植被主要可分为华山松林、华山松林和毛蕨菜草丛三种类型，其中以毛蕨菜草丛分布面积最大，该植被类型一般分布于山顶剥夷面，地形坡度较缓，是当地人为开辟牧场烧山、砍伐之后形成的次生植被类型，另外，场址内火棘随处可见，长势较好。群落高0.1m～1.2m，主要种类有毛蕨菜、香青、四脉金茅、火绒草、旱茅、蔗茅、白健秆、白茅、毛灯草等种类。
根据现场踏勘，本项目用地范围内现状主要占地类型为人工桉树林（一般用材林）、油杉（一般用材林、薪炭林、水土保持林、护路林）等。



三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）
1、环境空气质量现状
项目位于富民县大营街道办事处东元、三村村委会，其所在区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
根据《2018年昆明市生态环境状况公报》结果可知，2018年包括富民县等在内的9个县（市）区二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据现场踏勘，项目区周边1km范围内主要为村庄和道路，无较大的工业污染源存在，项目区环境空气质量较好，其空气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，本项目位于达标区。
2、地表水环境质量现状
项目所在区域的地表水体为大营河，位于本项目北侧，最近的直线距离约57m。大营河上游发源于西山区沙朗河，下游沿昆富公路，至富民县大营村汇入螳螂川。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》的相关规定，沙朗河（沙朗河取水点-入螳螂川口）主要功能为工业用水、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》未对大营河水体功能进行规划；根据支流水体不低于干流，大营河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

本次评价引用《富民金锐水泥建材有限责任公司砂锅村后山石灰岩矿环境影响评价报告表》地表水水质现状监测数据，该项目位于本项目西北侧3.3km处：
该报告表委托云南省浩辰环保科技有限公司于2017年10月9日～10月11日对大营河地表水环境质量进行了现状监测，监测项目为pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、石油类。
监测布点：地表水环境监测断面设2个，位于本项目下游区域，W1位于项目新桥小河与大营河交汇口上游200m大营河处，W2位于项目新桥小河与大营河交汇口下游2km大营河处。
表3-1   大营河地表水质监测结果     单位：mg/L
监测断面

监测日期

pH
CODcr
BOD5
SS

NH3-N

石油类

W1监测断面
2017/10/09

7.82

79

15.8

20

0.487

0.04

2017/10/10

7.71

81

16.2

24

0.476

0.04

2017/10/11

7.89

77

15.9

25

0.492

0.05

W2监测断面
2017/10/09

8.04

28

5.9

38

0.520

0.01

2017/10/10

7.93

31

6.2

44

0.524

0.01

2017/10/11

7.80

29

5.8

39

0.535

0.01

标准值

6-9

≤30

≤6
/

≤1.5
≤0.5
是否达标

达标

超标

超标
/
达标

达标

由上述监测结果可知，监测断面中W1、W2监测断面水质所检测项目除了CODcr、BOD5其余监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。CODcr、BOD5监测值不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，原因是沿河村庄生活污水、农业废水呈面源形式进入大营河。
3、声环境质量现状
项目位于富民县大营街道办事处东元、三村村委会，声环境功能为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；108国道道路红线两侧35m±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准。
根据《2018年昆明市生态环境状况公报》结果可知，2018年包括富民县等在内的9个县（市）区区域环境噪声年平均等效声级为49.1～59.2分贝，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。与2017年相比，富民县的区域环境噪声等效声级总体上升。根据现场踏勘，项目周边无工业企业噪声源，主要噪声源为108国道和G5京昆高速的交通噪声，但距离项目区有一定的距离，区域声环境质量可满足功能区划。
4、生态环境质量现状
本项目位于富民县大营街道办事处东元、三村村委会，据现场踏勘，项目区四周均为植被环绕，植被丰富，项目用地范围内现状主要占地类型为林地（桉树林、油杉等）、建设用地、交通运输用地。项目区域及周边受人为影响因素比较大，生物多样性一般，已无原始生态林地，项目区域及周边200m范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。
主要的环境保护目标（列名单及保护级别）

项目位于富民县大营街道办事处东元、三村村委会，项目周边主要保护目标见表3-2。
表3-2   项目建设区主要环境保护目标
保护因素

保护目标名称

位置
与项目场界最近距离

保护级别

大气环境

（500m范围内）

明熙苑度假山庄

西侧

167m

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准、

完家小村

西侧

308m

三村村

东北侧
304m

瓦窑村

东南侧

463m

明熙小镇

西侧

416m

声环境

（200m范围内）

明熙苑度假山庄

西侧

167m

GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准
地表水环境
大营河

北侧

57m

GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准
生态环境
项目区域植被
不造成生态环境质量显著降低



四、评价适用标准

	环境质量标准
	1、大气环境

项目所在区域属环境空气质量功能二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体指标见表4-1。
表4-1  环境空气质量标准    单位：μg/m3

取值时段

TSP

PM10
PM2.5
SO2
NO2
年平均

200
70

35

60

40
24小时平均

300

150

75

150

80

1小时平均

/

/

/

500

200
2、地表水环境

项目所在区域的地表水体为项目北侧57m处的大营河。大营河上游发源于西山区沙朗河，下游沿昆富公路，至富民县大营村汇入螳螂川。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》的相关规定，沙朗河（沙朗河取水点-入螳螂川口）主要功能为工业用水、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》未对大营河水体功能进行规划；根据支流水体不低于干流，大营河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。具体指标见表4-2。
表4-2 地表水环境质量限值     单位：mg/L

项目
pH

CODcr
BOD5
NH3-N

总磷

粪大肠菌群（个/L）

Ⅳ类标准

6-9

≤30

≤6

≤1.5

≤0.3

≤20000

3、地下水环境
根据现场踏勘，本项目用地范围内不涉及地下水泉点，项目地块南侧有两口水井，非饮用水源，距离项目地块最近距离分别为12m、36m。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“U 城镇基础设施及房地产”中的“156、房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等”，地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类项目，根据导则中4.1“Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”，因此本项目地下水评价不设评价等级。
4、声环境

项目所在区域声环境功能区划为2类区，西地块边界北侧26m处为108国道，108国道道路红线两侧35m±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准，其余区域（项目区西侧、南侧、东侧、东地块北侧）环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。具体指标见表4-3。
表4-3  环境噪声限值         单位：dB(A)
执行区域

类别

标准限值

昼间

夜间

项目区西侧、南侧、东侧、东地块北侧

2类

60

50

西地块北侧

4a类

70

55

5、土壤环境
本项目为房地产开发经营项目，土地用地性质为城镇住宅用地。建设过程中由于人为因素会引起土壤环境特征变化导致其生态功能变化；不会导致某种物质进入土壤环境，引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变，导致土壤质量恶化，故属于生态影响型项目，参照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，项目属于“其他行业”，项目类别属于Ⅳ类。根据导则中4.2.2“Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价”，且项目区域不敏感，因此本项目不设土壤环境评价等级，可以不开展土壤环境影响评价工作。

	污染物排
放标准
	施工期：
1、噪声
项目施工期噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准值如表4-4。
表4-4 建筑施工场界环境噪声排放标准限值      单位：dB（A）
昼间

夜间

70

55

2、废气

项目施工期大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的无组织排放监控浓度限值标准：“颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3”。

运营期：
1、废气
运营期餐饮以及幼儿园食堂执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》，幼儿园食堂规模拟设置为中型规模，油烟净化器最低净化效率为75%。
幼儿园食堂饮食业单位的规模划分参数见表4-5，幼儿园食堂及餐饮业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见表4-6。
表4-5  饮食业单位的规模划分参数
规模

小型

中型

大型

基准灶头数

≥1，<3

≥3，<6

≥6

对应灶头总功率（106J/h）

≥1.67，<5.00

≥5.00，<10

≥10

对应排气罩总投影面积（m2）

≥1.1，<3.3

≥3.3，<6.6

≥6.6

表4-6  餐饮业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率
规模
小型
中型
大型
最高允许排放浓度（mg/m3）
2.0

净化设施最低去除效率（%）
60

75

85

2、废水
目前项目所在片区无可接入的市政污水管网，项目外排水分近期和远期两种排水方式，近期为本项目在可接入市政污水管网前建成运营，远期为本项目在可接入市政污水管网后建成运营。
①近期：项目在可接入市政污水管网前建成运营，项目自建污水处理站对污水进行处理，运营期生活污水经化粪池处理后排入本项目自建的污水处理站处理，废水经处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中的绿化、冲厕、道路清扫用水标准和《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准中的水景类标准、以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准（相同指标取较严标准）后优先回用于项目绿化、公厕冲厕、道路清扫、水体景观补充用水等，回用不完达标外排至大营河，然后进入螳螂川。

本项目污水处理站出水水质标准限值见表4-7。
表4-7  《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准

序号

项目（单位）
《城市污水再生利用 城市杂用水水质》
《城市污水再生利用 景观环境用水水质》
GB 18918-2002表1一级A标准
本项目执行值

城市绿化

冲厕

道路清扫

水景类

1

pH值(无量纲)基本要求

6.0～9.0

6.0～9.0

6-9
6.0～9.0

2

色度≤

30

30

30
30

3

嗅

无不快感

/
/
无不快感

4

浊度/NTU ≤

10

5
10

/

/
5

5

溶解性固体（mg/L）≤

1000

1500

1500

/

/
1000
6
五日生化需氧量(BOD5) /(mg/L) ≤

20

10

15

6
10
6

7
氨氮(以N计) /(mg/L) ≤

20

10

10

5
5
5

8
阴离子表面活性剂/(mg/L) ≤

1.0
1.0

1.0

0.5
0.5
0.5
9
铁/(mg/L) ≤

--

0.3

--

/
/
0.3

10
锰/(mg/L) ≤

--

0.1

--

/
/
0.1

11
溶解氧/(mg/L) ≥

1.0

1.5
/
1.0

12
总余氯/(mg/L) ≥

接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2

0.05
/
0.05

13
总大肠菌群/(个/L) ≤

3

/
/
3
14
悬浮物/(mg/L) ≤

/
10
/
10
15
总磷/(mg/L) ≤

/

0.5

0.5
0.5

16

化学需氧量COD/(mg/L) ≤

/

/

50
50
17

动植物油/(mg/L) ≤

/

/
1

1
18

SS/(mg/L) ≤
/

/

10
10
②远期：项目在可接入市政污水管网后建成运营，外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1（A）等级标准。标准限值见表4-8。
表4-8  项目远期水污染物排放限值     单位：mg/L
标准类别
pH值
COD
BOD5
SS
氨氮
总磷
动植物油
GB/T 31962-2015表1（A）等级标准

6.5～9.5
≤500
≤350
≤400
≤45
≤8
≤100
3、噪声
运营期项目西地块北侧场界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的4类标准，其余区域（项目区西侧、南侧、东侧、东地块北侧）执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。具体标准值见表4-9。
表4-9  社会生活环境噪声排放标准      单位：dB(A)

执行区域

类别

标准限值

昼间

夜间

项目区西侧、南侧、东侧、东地块北侧

2类

60

50

西地块北侧

4类

70

55



	总量控制指标
	根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：

1、废水及其污染物
近期：项目在可接入市政污水管网前建成运营，项目自建污水处理站对污水进行处理达标后回用，回用不完达标外排至大营河。废水排放量为：19.23万m3/a，其中CODcr：9.62t/a，氨氮：0.96t/a，总磷：0.1t/a。
远期：项目在可接入市政污水管网后建成运营，项目污水经处理达标后通过市政污水管网排入污水处理厂处理，总量由污水处理厂计算和控制，故远期本项目不设总量控制指标。
2、固体废弃物
处置率为100%。



五、建设项目工程分析

	一、工艺流程简述
（一）施工期工艺流程及产污情况
1、施工布置
（1）施工进度

根据项目施工计划，项目进行东、西地块分期建设，总建设工期为35个月，拟于2019年10月正式开工建设，于2022年8月完工。其中：东地块建设工期18个月（2019年10月～2021年3月），西地块建设工期17个月（2021年3月～2022年8月）。
（2）施工布置
1）主要材料供应
项目建设所需的钢材、水泥、木材等建筑材料在当地就近购进。使用商品混凝土，少量砂浆现场搅拌。本工程建设不另外规划设置砂、石料场和取土场等，所需材料均从附近具有合法手续的供应站购买。根据项目区现场踏勘情况，本项目占地类型主要为林地等，具备剥离表土的条件，因此，本项目所需的绿化覆土全部来自于前期剥离的表土。
2）施工供水、供电
施工期间由附近自来水管接入项目区供水。施工用电电源由附近电源引至项目区内。
3）施工道路
项目北侧为108国道和G5京昆高速，项目区域范围内有大鱼塘公路支线贯通整个项目区，并与108国道连通。大鱼塘公路支线已于2019年4月动工，整条线路长2870m，道路宽7.5m，目前整条道路已基本贯通，整条线路的排水沟正在修建，整条道路预计于2019年10月完工。施工进度上可满足本项目的运输和排水要求。
4）临时施工场地
项目所需混凝土为购买商品混凝土、预制件提前订做、各种施工材料按需到场，临时施工场地占地设置在本项目建设规划用地范围内，不新增占地。临时施工场地主要用于集中堆放工程建设所需的建筑材料、器具及停放运输、作业车辆，按照施工需要布置在施工工作区空地范围内，做好防护措施，防火防潮，有需要时设置警示标志，保证施工人员安全。
5）临时堆土场

施工过程中在项目区内部根据施工计划分散布设临时堆土场，用于临时堆存表土，总占地0.88hm2。临时堆土场规划设置16处，主要为项目6个征地地块服务。剥离表土先临时堆存于临时堆土场，用于后期绿化覆土，最大堆高3.5m。项目实际施工中尽量优化施工时序，分片区施工，及时进行绿化覆土，减少表土临时堆放时间。

6）临时施工营地
因工程建设需要，施工单位拟在项目东地块搭建1个施工营地，采用活动板房搭建，作为部分现场办公及监理需求，方便于施工管理人员等进行日常管理工作，约有50人办公。项目施工人员不在项目内食宿，项目区西侧400m为建设单位办公楼，设有食堂，施工人员用餐依托使用建设单位办公楼食堂。待施工结束后，施工营地将进行拆除，并进行绿化。
2、施工工艺
项目用地现状林地（桉树林、油杉等）、建设用地、交通运输用地，项目在主体工程建设前需对占地范围内的原有农作物、林地等地表植被进行清除；然后施工期主要进行土地平整、基础施工、主体工程及配套设施建设、装修工程、绿化建设等工序。
项目工程施工期的污染流程图如下：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-1 施工期产污流程图
项目施工期工艺简述
（1）施工前期
项目用地现状主要为林地（桉树林、油杉等）、建设用地、交通运输用地，项目在主体工程建设前需对占地范围内的原有地表植被进行清除。根据富明县林业局出具的《林木采伐许可证》，项目建设涉及采伐林木13.35hm2，采伐树种为人工桉树林（1595株）、天然油杉（298株）。
（2）场地平整

项目场地平整主要是根据要求采用推土机等机械设备对施工场地进行平整，并使厚度满足要求，振动碾压密实，尽可能减少土方施工工程量。场地平整需回填土石方，所有的填方都要分层进行，每层虚铺厚度应根据土壤类别、压实机械性能而定。填方的压实一般采用碾压、夯实、振动夯实等方法。大面积场地平整的填方多采用碾压和利用运土机械和车辆本身，随运随压，配合进行。
此阶段会产生噪声、扬尘、机械燃油废气和废弃土石方。

（3）基础工程施工

此阶段主要包括土石方（挖方、填方）处理、地基处理与基础施工。
基础工程施工过程中推土机、挖掘机、装载机等运行时会产生噪声，同时产生扬尘。

（4）主体工程施工

本项目建设有高层住宅区和多层住宅区，均为钢筋混凝土框架结构，其中高层住宅区设置有地下层，需进行基坑开挖→支护→地下层施工→基坑覆土后进行地上房屋工程施工。主体建筑采用机械与人工施工相结合的方式。建筑外设置脚手架支持，外围设有安全网。在建筑施工中首先对柱子和梁进行浇注，框架形成后再填充空心砖墙面、对墙体内外抹灰，这一阶段完成后项目区的主要建筑已经形成。
主体工程施工过程中使用混凝土浇灌，混凝土振捣机、混凝土输送泵等施工机械在运行时将产生噪声、扬尘、机械燃油废气、施工废水和生活垃圾、建筑垃圾。

（4）配套、装修工程施工

道路硬化地表为除建筑物占地、绿化用地外的其余场地，施工采用机械和人工相结合的施工方法，路面开挖采用推土机派和挖掘机装，5t自卸汽车运输至回填区域进行回填，局部人工辅助平整，振动碾压压实后浇灌后铺上水泥，机动车道采用40cm厚的水泥稳定石屑，非机动车道采用25cm厚的水泥稳定石屑。排水管道及综合管线施工结合道路施工进行铺设，开挖沟槽采用机械和人工开挖相结合的方式，开挖料沿槽边堆放，待埋管安装完后用于回填，多余土石方直接用于道路的路面回填。
项目需对已建好的建筑进行内、外部装修，主要包括埋线、刷外墙漆、贴地砖、贴地板、安装门窗等，同时设置必要的水暖、通风、照明等线路。以人力施工为主，机械施工为辅，使用电钻、电锤、切割机等机械。
此过程中，会产生施工机械噪声、扬尘、油漆和喷涂产生废气、废弃物料、施工废水和生活垃圾等。
（5）环保工程施工

本项目环保工程包括绿化工程的建设等。绿化施工中覆土、种植、养护工序基本采用人力施工，施工过程中主要环境影响为扬尘和废弃物料；化粪池、污水处理站及管网修建过程中产生的影响主要为扬尘和土石方。施工完毕后，清理场地内未使用完的原辅材料、施工过程产生的建筑垃圾等。
施工期污染源随着施工阶段的不同而略有差异，污染物的排放呈阶段排放的特征。

从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：扬尘、施工噪声、施工固废、施工期生活污水和施工废水。
（二）运营期工艺流程及产污情况
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图5-2   运营期产污流程图

二、污染源分析

（一）施工期污染源分析
1、施工废气
项目施工期产生的大气污染物主要是施工扬尘、施工机械废气、施工车辆尾气、装修废气。
（1）施工扬尘
项目施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子主要为TSP。施工产生的地面扬尘主要来自三个方面：土方的挖掘产生的动力扬尘及临时堆土场堆放产生的风力扬尘；建筑材料包括白灰、水泥、沙子等搬运和堆放扬尘；运输车辆引起的二次扬尘，施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上，影响范围为其下风向150m之内的地段。
①建筑施工扬尘

根据有关资料，在施工现场，近地面的粉尘浓度一般为1.5～30mg/m3，随地面风速、开挖土方湿度而发生较大变化。施工过程中产生的粉尘往往呈无组织排放形式，借助风力在施工现场使空气环境中的总悬浮颗粒物（TSP）增加，造成一定范围内环境空气总悬浮颗粒物的超标。

由于施工扬尘粒径较大，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘。根据相关资料，在干燥和风速较大天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度超过（GB3095-2012）二级标准中日均值0.3mg/m3的5-100倍，污染相当严重。在2.5m/s风速情况下，据施工点下风向200m处的TSP浓度仍可超过国家空气质量标准的二级标准。因此，建设单位在施工过程中，必须取抑尘措施，如施工场地洒水抑尘、建筑材料用土工布覆盖、设置施工围挡等措施，可降低扬尘量50-80%，可有效地减少对环境的影响。
项目建设使用商品混凝土，施工现场不会产生搅拌扬尘。施工作业等产生的扬尘中的TSP对环境影响较大，但其中不含有毒有害的特殊污染物。本项目的扬尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大。
②地基开挖和裸露场地的风力扬尘
由于施工的需要，一些建材需露天堆放；项目地基的开挖过程及施工点区域施工时将造成大面积地表裸露，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，同时土方清运过程也会扬起少量扬尘。起尘量的经验计算公式为：
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其中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表5-1。
表5-1  不同粒径尘粒的沉降速度
粒径 ((m)

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度 (m/s)

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径 ((m)

80

90

100

150

200

250

350

沉降速度(m/s)

0.158

0.170

0.182
0.239

0.804
1.005

1.829

粒径 ((m)

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度 (m/s)

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

从表5-1可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为严重，因此本工程施工期应特别注意防尘的问题，以减少施工扬尘对周围环境的影响。
③车辆行驶的动力起尘
据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下的经验计算公式为：
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式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表5-2为10吨的卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。
表5-2 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘
P

汽车速度，km/h

道路表面粉尘量，kg/m2
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.0

5

0.051
0.086
0.116
0.144
0.171
0.287
10

0.102
0.171
0.232
0.289
0.341
0.574
15

0.153
0.257
0.349
0.433
0.512
0.861
20

0.255
0.429
0.582
0.722
0.853
1.435
由上表可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁时减少汽车扬尘的有效方法。
一般情况下，施工工地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围是100m以内的。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可有效的防止扬尘的产生。项目100m范围内敏感点经过洒水降尘效果见表5-3所示。

表5-3  施工场地洒水抑尘实验结果
与施工工地距离（m）
5
20
50
100
TSP小时平均浓度（mg/m3）
不洒水

10.14
2.89
1.15
0.86
洒水

2.01
1.40
0.67
0.60
由表5-3可以看出，项目施工期扬尘会对周围100m范围内产生不良影响，项目场界外100m范围内无大气敏感目标，最近的保护目标为项目西侧167m处的明熙苑度假山庄。为了控制施工期扬尘对周边各敏感目标的影响，建议项目每天实时洒水降尘，项目施工期扬尘通过洒水降尘后可使空气中粉尘量减少70%左右，尽量减少施工粉尘对周围大气的影响。
（2）施工机械、施工车辆废气
施工机械主要有挖土机、空压机及各种运输车辆。大部分使用柴油作为能源，少量使用汽油，这部分机械主要在土石方开挖、运输、填埋阶段使用，是废气的主要来源。项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均由柴油和汽油燃烧产生，为影响空气环境的主要污染物之一。主要污染成份是烯烃类、CO和NOx，属无组织排放。

（3）装修废气

项目在装修时因切割装修材料等将产生扬尘，在装修过程中应加强对施工队伍的管理，加强室内的通风换气，条件允许情况下可采取洒水降尘等措施降低粉尘。

装修阶段油漆、稀释剂会产生挥发性有机物（VOC）。油漆废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的丁醇和丙醇等。装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修使用油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆涂刷结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能使用。

综上所述，施工期扬尘、废气排放方式为无组织、间歇排放。
2、施工期废水
本项目拟建设周期为35个月，项目施工期施工人数平均为200人，施工人员不在项目区食宿，项目区西侧400m为建设单位办公楼，设有食堂，施工人员用餐依托使用建设单位办公楼食堂。施工场地内设有临时旱厕供所有施工人员使用。施工期废水主要为建筑施工废水、雨天地表径流、基坑涌水和少量的施工人员生活废水。
（1）建筑施工废水
项目施工所需混凝土采用外购商品混凝土，项目施工区内不设置混凝土搅拌站。建筑施工废水主要来源于混凝土养护、工具清洗等过程。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019）中建筑业用水定额，本项目建筑结构为框架结构，主要使用商品砼，用水定额取1.5m3/m2，本项目总建筑面积为282870.67m2，施工总用水量约为42.43万t。根据类比同类型项目，施工废水产生量约为用水量的5%，则施工废水量21215m3，项目施工时长35个月，则每天施工废水产生量约为20.2m3/d。

施工废水中所含污染物主要为SS，浓度一般800～2000mg/L左右，一般施工废水可采用沉淀处理后回用于施工工序和施工现场洒水降尘，不外排。
（2）雨天地表径流

项目基础开挖和基础施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后可能造成水体污染，致使水体水质下降。由于项目当地为无明显侵蚀区域，地表径流产生的面源污染较小。雨水径流量较大时，项目内部地表径流经截流沟引入沉砂池处理后，回用于场内洒水降尘、道路浇洒用水、车辆冲洗用水以及建筑养护用水等，不外排。
（3）基坑涌水

项目地下开挖主要是进行地下室及建筑物基础的开挖，项目在地基开挖等施工过程中可能会产生部分基坑涌水，所含污染物主要为SS，浓度一般为650～800mg/L。因此本项目在进行基础开挖时，应根据地勘情况，采取合理的施工工艺。施工过程中当基坑开挖一层后立即组织人员进行支护作业，对基坑四周进行钻孔打入锚杆灌浆，并在开挖面进行喷浆处理，保障开挖面稳定，基坑开挖与基坑支护交替作业。开挖结束后及时封闭基坑，以此减少基坑涌水的产生。对于排水措施，环评要求在基坑内设置截水沟和集水井，并在基坑外四周地面上设置临时排水沟，地下涌水经基坑内的截水沟和集水井收集后，通过潜水泵抽入地面上的临时排水沟，排入沉淀池进行沉淀处理后回用于场内洒水抑尘用水、道路浇洒用水、车辆冲洗和建筑养护用水等，不外排。
（4）施工人员废水

施工期施工人员不在施工场地内食宿，施工场地内设有临时旱厕供所有施工人员使用。项目产生的生活废水主要是施工人员盥洗废水，项目施工期施工人数平均为200人，施工人员在项目内用水量按20L/人·d计，则施工期间施工人员生活用水量为4m3/d，废水产生量按90%计，则施工人员生活废水产生量为3.6m3/d。施工人员废水经沉淀池沉淀后回用于厂区洒水抑尘等，不外排。

3、施工期噪声
项目施工期的噪声主要来自于各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声。不同的施工阶段会使用不同的机械设备，施工现场会产生强度较高、无规则、不连续的施工噪声。其强度与施工机械的类型、功率、工作状态等因素都有关。施工期间的主要噪声源及其声级见表5-4。
表5-4  各施工阶段主要噪声源状况
施工阶段

设备名称

噪声强度[dB(A)]
土石方及基础阶段
挖掘机
89

推土机
89

打桩机
79
空压机

90
平地机

90
吊机

75
大型载重车
85

结构施工阶段
混凝土输送泵
84
振捣器
99
电锯

94
电焊机

89
切割机

100
中型载重车
80

装修、安装阶段
电钻
100
手工钻
99
无齿锯
84
磨光机

95

轻型载重车
75

4、固体废物

施工期产生的固体废物主要为废土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾和临时旱厕粪便。

（1）土石方
根据《昆明天马山休闲旅游度假区建设项目水土保持方案报告书》，本项目建设过程中的土石方来源主要为：场地开挖、回填及平整。项目土石方情况如下：
1）东地块土石方平衡分析
①表土剥离
项目区现状有林地（现有区总占用6.57hm2，其中目前已扰动地面约1.02hm2，剩余可剥离面积5.45hm2），林地中表层有土壤肥力较好的腐殖土，故在基础开挖前对表土进行剥离，剥离平均厚度为20～30cm，总剥离土石方为1.32万m3堆放于临时堆土场，用于后期绿化。
②场地平整
根据主体设计，工程扰动区域原地面高程1838.00～1904.55m，设计高程1857.10～1903.10m。根据主体设计资料，项目依托现有地形进行修建，高度从南到北侧依次递减。通过场地分台（每台3.6m）实现场地竖向，不进行大的土石方开挖和回填。项目建设区域场地平整产生土石方4.57万m3，回填利用4.57万m3。
③建构筑物区
项目区内的建构筑物中其中多层建筑基础开挖为条形基础开挖，高层建筑基坑开挖为地下车库开挖。

项目区多层建筑基础开挖土石方量1.37万m3，回填方1.05万m3，剩余的0.32万m3调入道路硬化区回填利用。

地下车库主要位于东地块北侧，B1～B8所在区域下侧，布设2层地下室，经统计基坑开挖土石方量1.46万m3，回填方1.46万m3。
经统计，项目区内建构筑物区开挖土石方量2.83万m3，回填方2.51万m3，剩余的0.32万m3调入道路硬化区回填利用。
④道路硬化区
道路硬化区在施工期间需进行一定程度的开挖和回填（包含基坑开挖区域的顶板回填），土石方主要产生于道路路基开挖及管网预埋区开挖，道路及广场硬化区开挖土方量1.49万m3，回填1.81万m3，不足部分0.32万m3从建构筑物区调入。
⑤绿化区
绿化区在场地平整后基本不存在较大程度的扰动，不产生挖填方后期只进行绿化覆土。按照项目主体设计，本项目绿化为“乔+灌+草”和种植草籽结合，为了保障植被良好生长，设计剥离表土对绿化区覆土，覆土厚度按照乔木最低土层厚度要求0.5m进行，绿化区占地面积2.63hm2，绿化覆土1.32万m3，从临时堆土场调入。

2）西地块土石方平衡分析
①表土剥离
项目区现状有林地（现有区总占用12.76hm2，其中目前已扰动地面约0.88hm2，剩余可剥离面积11.88hm2），林地中表层有土壤肥力较好的腐殖土，故在基础开挖前对表土进行剥离，剥离平均厚度为20～30cm，总剥离土石方为2.66万m3堆放于临时堆土场，用于后期绿化。
②场地平整

根据主体设计，工程扰动区域原地面高程1785.00～1874.51m，设计高程1791.60～1873.00m。根据主体设计资料，项目依托现有地形进行修建，高度从西南到北侧依次递减。通过场地分台（每台3.6m）实现场地竖向，不进行大的土石方开挖和回填。项目建设区域场地平整产生土石方7.11万m3，回填利用11.58万m3，不足土石方4.47万m3来自于基坑开挖产生的多余土石方。
③建构筑物区

项目区内的建构筑物中其中多层建筑基础开挖为条形基础开挖，高层建筑基坑开挖为地下车库开挖。

项目区多层建筑基础开挖土石方量2.68万m3，回填方1.99万m3，剩余的0.69万m3调入道路硬化区回填利用。

地下车库主要位于西地块北侧，A2～A8栋、A28～A31栋所在区域下侧，布设2层地下室，经统计西地块北侧基坑开挖土石方量4.12万m3，回填方2.98万m3，多余土石方1.14万m3用于场平回填。西地块南侧，A61～A65所在区域下侧，布设1层地下室，经统计西地块南侧基坑开挖土石方量3.68万m3，回填方0.35万m3，多余土石方3.33万m3用于场平回填。
经统计，项目区内建构筑物区开挖土石方量10.48万m3，回填方5.32万m3，基础开挖剩余的0.69万m3调入道路硬化区回填利用，基坑开挖剩余4.47万m3用于场平回填。
④道路硬化区

道路硬化区在施工期间需进行一定程度的开挖和回填（包含基坑开挖区域的顶板回填），土石方主要产生于道路路基开挖及管网预埋区开挖，道路及广场硬化区开挖土方量2.13万m3，回填2.82万m3，不足部分0.69万m3从建构筑物区调入。
⑤绿化区
绿化区在场地平整后基本不存在较大程度的扰动，不产生挖填方后期只进行绿化覆土。按照项目主体设计，本项目绿化为“乔+灌+草”和种植草籽结合，为了保障植被良好生长，设计剥离表土对绿化区覆土，覆土厚度按照乔木最低土层厚度要求0.5m进行，绿化区占地面积5.32hm2，绿化覆土2.66万m3，从临时堆土场调入。
3）汇总
综上所述，本项目共产生开挖土石方32.59万m3，其中土石方开挖28.61万m3，剥离表土3.98万m3；回填土石方32.59万m3，其中土石方回填28.61万m3，绿化覆土3.98万m3，无弃方。
其中：东地块开挖土石方10.21万m3（其中土石方开挖8.89万m3，剥离表土1.32万m3），回填土石方10.21万m3（其中土石方回填8.89万m3，绿化覆土1.32万m3）；西地块开挖土石方22.38万m3（其中土石方开挖19.72万m3，剥离表土2.66万m3），回填土石方22.38万m3（其中土石方回填19.72万m3，绿化覆土2.66万m3）。

本项目土石方平衡及流向详见下表及图5-3。
表5-5  项目区土石方平衡表     单位：万m³
项目分区
开挖量

回填量

调入

调出

表土
开挖

小计

回填

绿化覆土

小计
数量

来源

数量

来源

东地块

表土剥离

1.32

1.32
1.32
临时堆土场
场地平整
4.57

4.57
4.57
4.57
建构筑物区
2.83

2.83
2.51
2.51
0.32
道路硬化区
道路硬化区

1.49

1.49
1.81
1.81
0.32
建构筑物区
绿化区

1.32
1.32
1.32
临时堆土场
小计

1.32

8.89

10.21
8.89
1.32
10.21
1.64
1.64
西地块

表土剥离

2.66

2.66

2.66

临时堆土场

场地平整

7.11

7.11

11.58

11.58

4.47

建构筑物区

建构筑物区
10.48

10.48

5.32

5.32

0.69
道路硬化区
4.47
场地平整
道路硬化区

2.13

2.13

2.82

2.82

0.69

建构筑物区

绿化区

2.66

2.66

2.66

临时堆土场

小计

2.66
19.72
22.38
19.72
2.66
22.38
7.82
7.82
合计
3.98
28.61
32.59
28.61
3.98
32.59
9.46
9.46
注：1、各种土石方均为自然方量；
2、 土石方平衡计算公式为：开挖+调入+外借=回填+调出+废弃
3、 松方系数取1.33，实方系数取0.85。
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图5-3   土石方平衡流向框图    单位：万m³
（2）建筑垃圾
施工建筑垃圾包括废弃的砖石、水泥凝结废渣、装修废料等。项目建筑为钢筋混凝土建筑，参照《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办﹝2011﹞88号），单位面积施工固体废物的产生系数为0.02m3/m2，项目总建筑面积为282870.67m2，则项目在建筑物的建造过程中产生的建筑垃圾为5657m3。上述建筑垃圾在施工场地内统一堆存，能回收利用的全部回收利用，不能回收利用的按《昆明市城市垃圾管理办法》（昆明市人民政府令第58号）和《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办﹝2011﹞88号）的要求，委托有资质的渣土清运公司运至合法的建筑垃圾处置场处理。

（3）施工人员生活垃圾

施工期约有施工人员200人，不在项目内食宿，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计，则项目施工期间施工人员生活垃圾的产生量为100kg/d，105t（按建设周期约35个月计）。施工期间产生的生活垃圾定期委托当地环卫部门清运。
（4）临时旱厕粪便
项目区内设置临时旱厕，施工人员每天产生的粪便量按0.3kg/d•人计算，现场施工人数平均为200人，则施工期每天产生量约为60kg/d，总产生量为63t（按建设周期约35个月计）。旱厕粪便委托附近农户定期清掏处置。
5、生态环境

（1）土地占用影响
项目建设扰动总用地面积198199.07m2（297.29亩），项目占地现状类型主要为林地（桉树林、油杉）、建设用地、交通运输用地。本项目占地属于城市规划建设用地，土地类型为城镇住宅用地，由于建设永久性建筑物，将改变目前的土地利用现状，对当地生态系统会产生影响。但项目区将进行充分的景观绿化，建设水域景观及绿化植被，结合本项目的建筑进行景观绿化。项目建设后，可对周边土地的利用价值将起到提升作用。
（2）对植被、动物的影响
根据调查，项目区植被主要为林地（桉树林、油杉）、建设用地、交通运输用地，项目建设由于占用土地、扰动地表等，将对评价区内的这些植被造成影响，主要体现为导致评价区内的植物物种数量上的减少和成分上的改变，但不会对评价区域的植物资源和物种多样性产生明显的不良影响，也不会导致评价区内任何植物物种的消失。项目区占用的植被类型群落结构相对简单，施工建设对项目区占地范围内的现有表植被进行清除，后期将结合景观设计进行绿化，使项目区内的绿化率达到40%，对扰动的植被具有一定的补偿作用，项目的建设对周围生态环境影响较小。
项目施工期频繁的人为活动及机械噪声，会对项目工程区附近，特别是工程施工现场及周围野生动物的栖息觅食生境造成一定的影响。但由于评价区野生动物种类匮乏，根据现场调查，本评价区内未发现有保护动物。现有种类多为一些常见的鸟类和啮齿类动物，这些动物所需生境在评价区及附近多有分布。另外，动物活动能力强，可迁徙（飞）到安全地带栖息生活，且这些动物种群数量多，因此项目施工建设对评价区内野生动物多样性影响不大。
（3）水土流失

施工期中填土、开挖、地基的建设，表土、施工器材和材料的堆放，各种施工机械作业、运输车辆的频繁进出、施工人员的施工活动等不可避免的对地表产生影响，造成原有土壤破坏，增加水土流失，雨季施工易造成水土流失，影响周围居民。项目建成后地表大多被建筑物和硬化覆盖，使得项目区水土流失增大。通过实施主体设计的拦挡、排水、绿化、雨水收集措施以及方案新增的临时防护措施，可以一定程度上缓解项目建设对当地水土资源的影响。

（二）运营期污染源分析
1、运营期大气污染物

本项目住户使用电、天然气等清洁能源，产生的废气主要是住户厨房和幼儿园食堂烹饪时的油烟、进出车辆排放的汽车尾气、备用柴油发电机的废气及垃圾收集站、公厕、化粪池、污水处理站等产生的异味等。
（1）油烟废气
①住宅厨房油烟
项目油烟废气主要产生于住户厨房。项目建成并投入运营后，小区内住户生活废气主要为住户厨房烹饪过程中排放的油烟废气。项目小区内住户厨房采用电、天然气等为燃料，并且各住户厨房均要安装抽油烟机。各住户厨房内的生活废气经抽油烟机抽排到各住宅建筑内所设置的内置烟道，最终于各住宅建筑物的楼顶排放。
②幼儿园食堂油烟

项目幼儿园设置食堂为学生及教职工提供早、中餐，在食物烹饪过程中会产生一定油烟废气。

项目东地块设置1所幼儿园，全校约有师生（包括学生、教职工、值班人员）共300人，提供早、中餐。按照平衡膳食统计，人均日食用油用量约30g/（人·d）计，则本项目耗油量约为9kg/d。由于烹饪时温度较高，故有少量油类分解、挥发，据类比估计，分解、挥发量占总耗油量的2.83%计算，则食堂油烟产生量为0.25kg/d。幼儿园食堂拟设置5个灶头，规模属于中型餐饮单位，其油烟净化设施去除率应≥75%。项目幼儿园设置一台油烟净化器，按照油烟净化器累计使用的时间一天4小时计算，油烟净化器净化效率为80%计算，则项目幼儿园厨房油烟需达到GB18438-2001《饮食业油烟排放标准》排放标准2.0mg/m3的要求，其油烟净化器的风量应大于6250m3/h。油烟废气经处理后由排烟管道引至食堂所在构筑物放排。
（2）汽车尾气
本项目共设置1651个机动车停车位，项目地下机动车车库分别设置于项目东、西地块地下一层和二层，西地块北侧A2～A8栋、A28～A31栋所在区域下侧，布设2层地下室；西地块南侧A61～A65所在区域下侧，布设1层地下室；东地块北侧B1～B8栋所在区域下侧，布设2层地下室。其中项目共设置地下机动车位850个（西地块638个、东地块212个），801个地上机动车位。车辆在进出停车场的过程中有汽车尾气产生。汽车尾气主要污染物为汽油在不充分燃烧下所产生的CO、NOx、THC。

项目内道路行驶和地上停车场停放的汽车会产生少量的汽车尾气，呈无组织排放，项目内的空气环境将造成一定的影响，通过加强对地面停车场车辆的进出管理，在地面停车场附近种植部分绿化带，选择对有害气体吸收能力较强的树木，可对废气起到一定的净化作用，尽量缩短汽车出入口停留时间，可减少汽车废气对周围环境和自身的影响。

项目地下停车场内设置机械排风兼排烟系统，项目停车场汽车尾气属于无组织排放，由地下车库的排风系统抽出后，主要通过大气扩散和被植物吸收。排风口位置暂不确定，按《汽车库建筑设计规范》要求，应将排风口设于下风向，排风口不得朝向邻近建筑和公共活动场所，排风口离室外地坪高度大于2.5m，并作消声处理。项目地下车场的排气口拟设在绿化带内，环评要求将来设置的排气口应不正对着住宅楼。
进出项目区的燃油机动车主要为小轿车，小轿车排放的污染物主要是NOx、THC和CO，大气污染物排放量以《环境影响评价案例分析》（国家环保总局环境工程评估中心编，2008年版）作为类比资料。单个车位排量：NOx：0.00025kg/h，THC：0.0016kg/h，CO：0.0038kg/h。按每辆汽车每天进出4次，每次不超过10分钟计，则停车场大气污染物排放量见表5-6。
表5-6  汽车尾气中主要污染物排放量一览表
车位数（个）
产生污染物
排放系数

（kg/h）

排放量

kg/d

t/a

西地块地下停车库（638个）
NOx

0.00025

0.11
0.04
THC

0.0016

0.68

0.25

CO

0.0038

1.62

0.59

东地块地下停车库（212个）
NOx

0.00025

0.04

0.01

THC

0.0016

0.23

0.08

CO

0.0038

0.54

0.20

（3）备用发电机燃油废气
项目在运营时考虑到会出现停电的情况，因此项目分别在东、西地块设置柴油发电机。柴油发电机仅在市政电网停电时启用，使用频次较低，单次使用时间短，采用轻质柴油为燃料。柴油发电机在运行过程中将排放一定量的烟气，主要污染物为CH、CO、NOx、烟尘等。但由于使用时间不长，故烟气排放量不大，柴油发电机房内拟设置通风设施，将发电机燃料燃烧废气统一收集后与地下车库的排风烟道串联，最终沿地下车库的烟道外排。

（4）异味

项目内配套建设的化粪池、污水处理站、公厕及垃圾收集站在运营过程中有异味散发。
①化粪池、污水处理站异味
根据《昆明天马山休闲旅游度假区建设项目生活污水处理站建设方案》及与建设单位核实，项目拟选址于西地块北侧（A2号楼北侧8.5m处）和东地块北侧（距离B2号楼25m）分别建设1座污水处理站，项目化粪池和污水处理站会有异味产生，化粪池和污水处理站拟采用地埋式，对应地面上种植绿化带，强化密封性，产生的异味为无组织排放，量较少。
②公厕异味
项目西地块A3栋和A4栋之间和A6栋、A2栋和A3栋之间地下、东地块B1和B2栋之间和配套用房设置有公共卫生间，公厕在运行及使用过程中有少量的异味排放，呈无组织排放，清洁人员要保证公厕的清洁卫生，每天安排专职人员进行清扫，并采取一定的除味措施，通过加强管理后对周边居民的影响不大。

③垃圾收集站异味
本项目设置垃圾收集站对项目区住户产生的生活垃圾进行分类收集，垃圾收集站拟采用封闭式回收点，为了减轻垃圾收集站异味的产生量，项目在运营期间必须加强对垃圾收集站的管理，储存于垃圾收集站的生活垃圾应委托环卫部门及时清运，日产日清，定期进行消毒并采取一定的除味措施，避免垃圾在堆存过程中发霉、发臭。

综上所述，运营期各类大气污染物的产生量均不大，且采取了相应的处置措施，经处理后的大气污染物排放量不大，均可实现达标排放，对外环境的影响不大。
2、运营期水污染物

项目运营期废水主要为东西地块住宅楼、配套用房等产生的废水。
（1）西地块用水及废水
1）住户生活用水及废水

根据项目设计方案，西地块共设置住户1789户，约可入住5725人（按照3.2人/户计算）。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），住户生活用水量按110L/（人·d）计，每年按365天计，则西地块住宅区用水量为629.75m3/d，22.99万m3/a，住宅污水按用水量的80%计，废水产生量为503.8m3/d，18.39万m3/a。主要污染物浓度预计为CODcr≤450mg/L、BOD5≤280mg/L、氨氮≤45mg/L、磷酸盐≤8mg/L、悬浮物≤350mg/L。住户生活废水经化粪池预处理后排入西地块的污水处理站处理。
2）公共服务设施用水及废水
①社区卫生服务站
本项目于西地块A3栋和A4栋之间设置1个社区卫生服务站，社区卫生服务站的主要功能为对地块区内及周边的居民提供医疗门诊和预防保健，社区医疗排放的废水包括普通生活污水、特殊性医疗废水等，社区医疗主要是医疗门诊、预防保健。社区医疗每日门诊量按50人计，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）标准，每人用水标准15L/d（含医护人员/附属设施等综合用水），预计西地块社区医疗用水量为0.75m3/d，273.75m3/a，排水率80%，污水排放量约为0.6m3/d，219m3/a。
根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中：4.1.3县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理，粪大肠菌群数浓度≤5000mg/L、肠道致病菌、肠道病毒、总余氯均不得检出后可进入化粪池进行处理，因此社区卫生服务站应根据实际建设情况预留消毒池位置，废水经消毒池消毒处理之后与生活污水一同进入化粪池处理，最终进入西地块的污水处理站处理。
②社区用房及物业管理用房
主要位于物管用房、社区用房内。本项目预计有物管、保安等工作人员30人，参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中办公写字楼物业管理的用水定额，物业管理用水量以40L/（人·d）计，物管用房用水量约为1.2m3/d，438m3/a（按年工作365d计），废水产生量按用水量的80%计，废水产生量为0.96m3/d，350.4m3/a。此部分废水经化粪池处理后排入西地块的污水处理站处理。
③社区文化活动室
本项目于西地块A3栋和A4栋之间设置社区文化活动室，建筑面积为233.4m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），用水标准为2m3（m2·a），则该用房用水量为1.28m3/d，466.8m3/a，污水按用水量的80%计，废水产生量为1.02m3/d，373.44m3/a。此部分废水经化粪池处理后排入西地块的污水处理站处理。

④老年服务站
本项目于西地块A5栋和A6栋之间设置老年服务站，建筑面积为466.81m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），用水标准为2m3（m2·a），则该用房用水量为2.56m3/d，933.62m3/a，污水按用水量的80%计，废水产生量为2.05m3/d，746.9m3/a。此部分废水经化粪池处理后排入西地块的污水处理站处理。

⑤生鲜超市
本项目于西地块A5栋一层及地下一层设置生鲜超市，总建筑面积为778.02m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），用水标准为2m3（m2·a），则该用房用水量为4.26m3/d，1556.04m3/a，污水按用水量的80%计，废水产生量为3.41m3/d，1244.83m3/a。此部分废水经化粪池处理后排入西地块的污水处理站处理。
3）西地块再生水回用
①绿化用水
西地块绿化面积53011.73m2，绿化浇灌非雨天一天实施一次，绿化用水量参考《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）推荐的绿化用水量3L/（m2·次）计，则本项目绿化用水量为159.04m3/d。

根据富民县多年气象统计资料，地块区旱季为每年11月到次年4月，约185天，整个旱季平均降雨天约为31天；雨季为每年的5-10月，约180天，平均降雨天数约为100天。绿化浇灌非雨天一天实施一次，则西地块一年的绿化用水量为3.72万m3/a。绿化用水经土地吸收渗滤、植物吸收和蒸发后，无废水外排，绿化用水采用西地块的污水处理站处理达标后的中水。
②道路及广场浇洒

西地块道路及广场面积约22500m2，道路及广场浇洒为非雨天每天一次，参考《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）场地浇洒的用水量以2L/（m2·次）计，则道路及硬化场地浇洒用水量为45m3/d。

根据富民县多年气象统计资料，地块区旱季为每年11月到次年4月，约185天，整个旱季平均降雨天约为31天；雨季为每年的5-10月，约180天，平均降雨天数约为100天。地块区降雨时不用对道路及场地进行浇洒，非雨天每天一次，则西地块一年的道路及场地清扫用水为10530m3/a。道路及场地浇洒用水采用西地块自建的污水处理站处理达标的中水，其用水经路面吸收渗滤、蒸发后，无废水外排。

③景观水池补充水
西地块景观水池水域面积为1600m2，水深0.35m，景观水池容量560m3。景观水池每天会蒸发损耗一部分水量，采用西地块的污水处理站处理达标的中水进行补充。
根据富民县多年气象统计资料，地块区旱季为每年11月到次年4月，约185天，整个旱季平均降雨天约为31天；雨季为每年的5-10月，约180天，平均降雨天数约为100天。富民县年平均蒸发量为1942.4mm，景观水池补水量=日蒸发量×水池表面积，则项目景观水池需补充水量为3107.84m3/a，13.28m3/d（仅考虑234天非雨天补充水）。
④公厕用水
西地块内拟设置3处公厕，1个公厕设16个蹲坑，每个蹲坑5次/h，每天16小时计，入厕人数为3840人/d，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中公共厕所用水量按7L/（人·次）计算，则西地块公厕用水量为26.88m3/d，9811.2m3/a（每年按365d计），污水按用水量的90%计，则公共卫生间废水产生量为24.19m3/d，8830.08m3/a。冲厕用水采用西地块的污水处理站处理达标的中水。冲厕废水直接排入化粪池处理，然后进入西地块的污水处理站处理。
⑤地下车库清洁用水

西地块地下车库面积为23583.51m2，按每星期清扫一次计，采用洒水干清扫的方式，清洁用水按0.5L/（m2·次）计，则地下车库地面清洗用水量为11.79m3/次（平均用水量为1.68m3/d），614.86m3/a。地下车库用水采用西地块的污水处理站处理达标的中水，洒水干清扫方式不产生废水。
⑥垃圾收集站清洁用水

项目于西地块东北侧（A8号楼东南侧）设置1座垃圾收集站对西地块生活垃圾进行分类收集，建筑面积为30m2。为维持垃圾收集房卫生，减少异味对周边环境的影响，垃圾收集房2d用再生水冲洗1次，用水定额以2L/m2·次计，则垃圾收集房清洁平均用水量为0.03m3/d，10.95m3/a，废水产生率按90%计，则废水产生量为0.027m3/d，9.86m3/a。垃圾收集房清洗废水排入项目区内部管网，同时垃圾堆存过程中会产生少量的渗滤液，一起随清洗废水进入西地块化粪池预处理，然后进入西地块的污水处理站进行处理。

综上，西地块新鲜水用水量约为639.8m3/d，23.35万m3/a；中水用水量非雨天为245.91m3/d（按234天计，57542.94m3/a），雨天为28.59m3/d（按131天计，3745.29m3/a）。项目西地块废水产生量为536.06m3/d（19.57万m3/a），其中部分回用于项目区，雨天回用28.59m3/d（按131天计，3745.29m3/a），非雨天回用245.91m3/d（按234天计，57542.94m3/a），则西地块废水排放量为雨天507.47m3/d（按131天计，6.65万m3/a），非雨天290.15m3/d（按234天计，6.79万m3/a），则年排放废水量为13.44万m3/a。

西地块用排水情况见表5-7所示。

表5-7  西地块用排水情况一览表
序号

用水项目

水源

数量

用水标准

用水量（m3/d）
产污系数
废水量（m3/d）
1

住宅用水

自来水

5725人
110L/(人·d)
629.75
0.8

503.8
2

公共服务设施用水
社区卫生服务站
自来水

50人
15L/(人·d)
0.75
0.8

0.6
社区及物业管理用房
自来水

30人

40L/(人·d)
1.2
0.8

0.96
社区文化活动室
自来水

233.4m2
2m3(m2·a)
1.28
0.8

1.02
老年服务站

自来水

466.81m2
2m3(m2·a)

2.56
0.8

2.05
生鲜超市

自来水

778.02m2
2m3(m2·a)

4.26
0.8

3.41
公厕用水
中水

3840人

7L/(人·次)
26.88
0.9

24.19
垃圾收集站清洁
中水

30m2
2L/m2·次
0.03

0.9

0.027

3

地下车库清洁用水
中水

23583.51m2
0.5L/(m2·次)
1.68
/

/

4

道路及场地浇洒用水
中水

22500m2
2L/(m2·次)
45
/

/

5

景观水池补充水

中水

560m3
/

13.28
/

/

6

绿化用水

中水

53011.73m2
3L/(m2·次)
159.04
/

/

合计

日用水量：885.71
（自来水639.8；中水245.91）
/

536.06
西地块水量平衡图见图5-4所示。
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图5-4   西地块运营期水量平衡图   单位：m3/d
项目西地块近远期水污染物产排情况见表5-8、表5-9。
表5-8  项目西地块近期水污染物产生及排放情况
排放源

污染物名称

化粪池、污水处理站处理前
化粪池、污水处理站处理后
产生浓度

（mg/L）

产生量

（t/a）

排放浓度

（mg/L）

排放量

（t/a）

生活废水

废水量

（万t/a）
19.57
13.44
CODcr

450

88.07
50

6.72
BOD5
280

54.80

6
0.81

氨氮
45
8.81

5

0.67

磷酸盐

8

1.57

0.5
0.07

动植物油

24

4.70

1

0.13

悬浮物

350
68.50

10
1.34

表5-9  项目西地块远期水污染物产生及排放情况
排放源

污染物名称

化粪池处理前
化粪池处理后排入污水处理厂
产生浓度

（mg/L）

产生量

（t/a）

排放浓度

（mg/L）

排放量

（t/a）

生活废水

废水量

（万t/a）
19.57

19.57

CODcr

450

88.07
300

58.71
BOD5
280

54.80

150
29.36

氨氮
45
8.81

28
5.48

磷酸盐

8

1.57

5

0.98

动植物油

24

4.70

1

0.20

悬浮物

350
68.50

150
29.36

（2）东地块用水及废水
1）住户生活用水及废水

根据项目设计方案，东地块共设置住户804户，约可入住2572人（按照3.2人/户计算）。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），住户生活用水量按110L/（人·d）计，每年按365天计，则东地块住宅区用水量为282.92m3/d，10.33万m3/a，住宅污水按用水量的80%计，废水产生量为226.34m3/d，8.26万m3/a。主要污染物浓度预计为CODcr≤450mg/L、BOD5≤280mg/L、氨氮≤45mg/L、磷酸盐≤8mg/L、悬浮物≤350mg/L。住户生活废水经化粪池预处理后排入东地块的污水处理站处理。
2）幼儿园生活用水及废水
本项目于东侧地块B6#楼栋设置1所幼儿园，师生合计约300人，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），学前教育用水标准以30L/（人·d）计（无住宿、有食堂，含教职工办公综合用水），用水量预计约9m3/d，3024m3/a，排水率80%计，废水产生量预计约为7.2m3/d，2419.2m3/a。生活废水中包含30%的餐饮废水，即2.16m3/d，餐饮废水经隔油池处理后同其他生活废水一起排入化粪池处理，最后排入东地块的污水处理站处理。
3）公共服务设施用水及废水

①社区卫生服务站
本项目于东地块高层住宅B3栋1层设置1个社区卫生服务站，社区卫生服务站的主要功能为对地块区内及周边的居民提供医疗门诊和预防保健，社区医疗排放的废水包括普通生活污水、特殊性医疗废水等，社区医疗主要是医疗门诊、预防保健。社区医疗每日门诊量按50人计，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）标准，每人用水标准15L/d（含医护人员/附属设施等综合用水），预计东地块社区医疗用水量为0.75m3/d，273.75m3/a，排水率80%，污水排放量约为0.6m3/d，219m3/a。

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中：4.1.3县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理，粪大肠菌群数浓度≤5000mg/L、肠道致病菌、肠道病毒、总余氯均不得检出后可进入化粪池进行处理，因此社区卫生服务站应根据实际建设情况预留消毒池位置，废水经消毒池消毒处理之后与生活污水一同进入化粪池处理，最终进入东地块的污水处理站处理。
②社区用房及物业管理用房
主要位于物管用房、社区用房内。东地块预计有物管、保安等工作人员30人，参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中办公写字楼物业管理的用水定额，物业管理用水量以40L/（人·d）计，物管用房用水量约为1.2m3/d，438m3/a（按年工作365d计），废水产生量按用水量的80%计，废水产生量为0.96m3/d，350.4m3/a。此部分废水经化粪池处理后排入东地块的污水处理站处理。
③社区文化活动室
本项目于东地块B1和B2栋之间设置社区文化活动室，建筑面积为112.88m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），用水标准为2m3（m2·a），则该用房用水量为0.62m3/d，225.76m3/a，污水按用水量的80%计，废水产生量为0.49m3/d，180.61m3/a。此部分废水经化粪池处理后排入东地块的污水处理站处理。
④老年服务站

本项目于东地块高层住宅B2栋一层设置老年服务站，建筑面积为225.77m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），用水标准为2m3（m2·a），则该用房用水量为1.24m3/d，451.54m3/a，污水按用水量的80%计，废水产生量为0.99m3/d，361.23m3/a。此部分废水经化粪池处理后排入东地块的污水处理站处理。
⑤生鲜超市
本项目于东地块配套用房及地下一层设置生鲜超市，总建筑面积为376.28m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），用水标准为2m3（m2·a），则该用房用水量为2.06m3/d，752.56m3/a，污水按用水量的80%计，废水产生量为1.65m3/d，602.05m3/a。此部分废水经化粪池处理后排入东地块的污水处理站处理。
3）东地块再生水回用

①绿化用水

东地块绿化面积26466.1m2，绿化浇灌非雨天一天实施一次，绿化用水量参考《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）推荐的绿化用水量3L/（m2·次）计，则东地块绿化用水量为79.4m3/d。

根据富民县多年气象统计资料，地块区旱季为每年11月到次年4月，约185天，整个旱季平均降雨天约为31天；雨季为每年的5-10月，约180天，平均降雨天数约为100天。绿化浇灌非雨天一天实施一次，则东地块一年的绿化用水量为1.86万m3/a。绿化用水经土地吸收渗滤、植物吸收和蒸发后，无废水外排，绿化用水采用东地块的污水处理站处理达标后的中水。
②道路及广场浇洒

东地块道路及广场面积约13500m2，道路及广场浇洒为非雨天每天一次，参考《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）场地浇洒的用水量以2L/（m2·次）计，则道路及硬化场地浇洒用水量为27m3/d。

根据富民县多年气象统计资料，地块区旱季为每年11月到次年4月，约185天，整个旱季平均降雨天约为31天；雨季为每年的5-10月，约180天，平均降雨天数约为100天。地块区降雨时不用对道路及场地进行浇洒，非雨天每天一次，则东地块一年的道路及场地清扫用水为6318m3/a。道路及场地浇洒用水采用东地块自建的污水处理站处理达标的中水，其用水经路面吸收渗滤、蒸发后，无废水外排。

③景观水池补充水
东地块景观水池水域面积为1600m2，水深0.35m，景观水池容量560m3。景观水池每天会蒸发损耗一部分水量，采用东地块的污水处理站处理达标的中水进行补充。
根据富民县多年气象统计资料，地块区旱季为每年11月到次年4月，约185天，整个旱季平均降雨天约为31天；雨季为每年的5-10月，约180天，平均降雨天数约为100天。富民县年平均蒸发量为1942.4mm，景观水池补水量=日蒸发量×水池表面积，则东地块景观水池需补充水量为3107.84m3/a，13.28m3/d（仅考虑234天非雨天补充水）。
④公厕废水
东地块内拟设置2处公厕，1个公厕设16个蹲坑，每个蹲坑5次/h，每天16小时计，入厕人数为2560人/d，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中公共厕所用水量按7L/（人·次）计算，则东地块公厕用水量为17.92m3/d，6540.8m3/a（每年按365d计），污水按用水量的90%计，则公共卫生间废水产生量为16.13m3/d，5886.72m3/a。冲厕用水采用东地块的污水处理站处理达标的中水。冲厕废水直接排入化粪池处理，然后进入东地块的污水处理站处理。
⑤地下车库清洁废水

东地块地下车库面积为14485.11m2，按每星期清扫一次计，采用洒水干清扫的方式，清洁用水按0.5L/（m2·次）计，则地下车库地面清洗用水量为7.24m3/次（平均用水量为1.03m3/d），377.65m3/a。地下车库用水采用东地块的污水处理站处理达标的中水，洒水干清扫方式不产生废水。
⑥垃圾收集站清洁用水

项目于东地块东南侧（B44号楼东侧）设置1座垃圾收集站对东地块生活垃圾进行分类收集，建筑面积为30m2。为维持垃圾收集房卫生，减少异味对周边环境的影响，垃圾收集房2d用再生水冲洗1次，用水定额以2L/m2·次计，则垃圾收集房清洁平均用水量为0.03m3/d，10.95m3/a，废水产生率按90%计，则废水产生量为0.027m3/d，9.86m3/a。垃圾收集房清洗废水排入项目区内部管网，同时垃圾堆存过程中会产生少量的渗滤液，一起随清洗废水进入东地块化粪池预处理，然后进入东地块的污水处理站进行处理。

综上，东地块新鲜水用水量约为297.79m3/d，10.84万m3/a；中水用水量非雨天为138.66m3/d（按234天计，32446m3/a），雨天为18.98m3/d（按131天计，2486.38m3/a）。项目东地块废水产生量为254.38m3/d（9.26万m3/a），其中部分回用于项目区，雨天回用18.98m3/d（按131天计，2486.38m3/a），非雨天回用138.66m3/d（按234天计，32446m3/a），则东地块废水排放量为雨天235.4m3/d（按131天计，3.08万m3/a），非雨天115.72m3/d（按234天计，2.71万m3/a），则年排放废水量为5.79万m3/a。
东地块用排水情况见表5-10所示。

表5-10  东地块用排水情况一览表
序号

用水项目

水源

数量

用水标准

用水量（m3/d）
产污系数
废水量（m3/d）
1

住宅用水

自来水

2572人
110L/(人·d)
282.92
0.8
226.34
2

幼儿园

自来水

300人

30L/(人·d)
9
0.8
7.2（包含餐饮废水2.16）
3
公共服务设施用水
社区卫生服务站
自来水

50人
15L/(人·d)
0.75
0.8

0.6
社区及物业管理用房
自来水

60人

40L/(人·d)
1.2
0.8

0.96
社区文化活动室
自来水

112.88m2
2m3(m2·a)
0.62
0.8

0.49
老年服务站

自来水

225.77m2
2m3(m2·a)

1.24
0.8

0.99
生鲜超市

自来水

376.28m2
2m3(m2·a)

2.06
0.8

1.65
公厕用水

中水

2560人次
7L/(人·次)
17.92
0.9
16.13
垃圾收集站清洁
中水

30m2
2L/(m2·次)
0.03
0.9

0.027
3

地下车库清洁用水
中水

14485.11m2
0.5L/(m2·次)
1.03
/

/

4

道路及场地浇洒用水
中水

13500m2
2L/(m2·次)
27
/

/

5

景观水池补充水

中水

560m3
/

13.28
/

/

6

绿化用水

中水

26466.1m2
3L/(m2·次)
79.4
/

/

合计

日用水量：436.45
（自来水297.79；中水138.66）
/

254.38
项目东地块水量平衡图见图5-5所示。
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图5-5   项目东地块运营期水量平衡图   单位：m3/d
项目东地块近远期水污染物产排情况见表5-11、表5-12。
表5-11  项目东地块近期水污染物产生及排放情况
排放源

污染物名称

化粪池、污水处理站处理前
化粪池、污水处理站处理后
产生浓度

（mg/L）

产生量

（t/a）

排放浓度

（mg/L）

排放量

（t/a）

生活废水

废水量

（万t/a）
9.26
5.79
CODcr

450

41.67
50

2.90
BOD5
280

25.93

6
0.35

氨氮
45
4.17

5

0.29

磷酸盐

8

0.74

0.5
0.03

动植物油

24

2.22

1

0.06

悬浮物

350
32.41

10
0.58

表5-12  项目东地块远期水污染物产生及排放情况
排放源

污染物名称

化粪池处理前
化粪池处理后排入污水处理厂
产生浓度

（mg/L）

产生量

（t/a）

排放浓度

（mg/L）

排放量

（t/a）

生活废水

废水量

（万t/a）
9.26
9.26
CODcr

450

41.67
300

27.78
BOD5
280

25.93

150
13.89

氨氮
45
4.17

28
2.59

磷酸盐

8

0.74

5

0.46

动植物油

24

2.22

1

0.09

悬浮物

350
32.41

150
13.89

（3）小结
综上所述，项目东、西地块新鲜水用水总量约为937.59m3/d，34.19万m3/a；中水用水量非雨天为384.57m3/d（按234天计，89988.94m3/a），雨天为47.57m3/d（按131天计，6231.67m3/a）。项目废水产生总量为790.44m3/d（28.83万m3/a），其中部分回用于项目区，雨天回用47.57m3/d（按131天计，6231.67m3/a），非雨天回用384.57m3/d（按234天计，89988.94m3/a），则项目废水排放总量为雨天742.87m3/d（按131天计，9.73万m3/a），非雨天405.87m3/d（按234天计，9.5万m3/a），则年排放废水总量为19.23万m3/a。

本项目废水按照2种处理方式进行处理，具体如下：

近期：项目在可接入市政污水管网前建成运营，项目西地块需建设总容积不低于600m3的化粪池和1个日处理能力不低于600m3的污水处理站，东地块需建设总容积不低于300m3的化粪池和1个日处理能力不低于300m3的污水处理站。运营期生活污水经化粪池处理后排入本项目自建的污水处理站处理，废水经处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中的绿化、冲厕、道路清扫用水标准和《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准中的水景类标准、以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准（相同指标取较严标准）后优先回用于项目绿化、公厕冲厕、道路清扫、水体景观补充用水等，回用不完达标外排至大营河，然后进入螳螂川。
远期：项目在可接入市政污水管网后建成运营，项目西地块需建设总容积不低于600m3的化粪池，东地块需建设总容积不低于300m3的化粪池。项目废水经化粪池处理达GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1（A）等级标准后，通过市政污水管网排入污水处理厂处理。
项目污水各污染物总产排情况见表5-13、表5-14。
表5-13  项目近期水污染物总产排情况
排放源

污染物名称

化粪池、污水处理站处理前
化粪池、污水处理站处理后
产生浓度

（mg/L）

产生量

（t/a）

排放浓度

（mg/L）

排放量

（t/a）

生活废水

废水量

（万t/a）
28.83
19.23
CODcr

450

129.74
50

9.62
BOD5
280

80.72

6
1.15

氨氮
45
12.97

5

0.96

磷酸盐

8

2.31

0.5
0.1

动植物油

24

6.92

1

0.19

悬浮物

350
100.91

10
1.92

表5-14  项目远期水污染物总产排情况
排放源

污染物名称

化粪池处理前
化粪池处理后排入污水处理厂
产生浓度

（mg/L）

产生量

（t/a）

排放浓度

（mg/L）

排放量

（t/a）

生活废水

废水量

（万t/a）
28.83
28.83
CODcr

450

129.74
300

86.49
BOD5
280

80.72

150
43.25
氨氮
45
12.97

28
8.07
磷酸盐

8

2.31

5

1.44
动植物油

24

6.92

1

0.29
悬浮物

350
100.91

150
43.25
3、噪声
建设项目是一个房地产项目，住宅无大的噪声源。产生的噪声主要是住户生活噪声、进出车辆交通噪声、地下车库通风机、配电室、供水泵、污水处理站产噪设备（水泵、曝气风机等）、备用发电机噪声及电梯房设备等运行噪声，预计声源强度为55～95dB（A）。东地块设置1所幼儿园，幼儿园教学活动噪声值约65～75dB（A）。
项目供水泵、备用发电机、地下车库排风系统风机等设备均安装在高层住宅地下室内，并单独设置隔声间，噪声可通过隔声间和建筑墙体阻隔进行处理。地下停车场抽排风系统风机选用低噪声设备，并安装减震垫片等降噪措施。电梯房设备设置于屋顶专门的设备房内。项目主要噪声源强情况详见表5-15。
表5-15  项目运行期噪声产生情况
声源

噪声强度
dB（A）

备注

住户生活噪声
55~70

家用电器如音响、电视机等发出的噪声
设备噪声

备用发电机

85～95
设置于地下层的专用机房内
供水泵

75～85
设置于地下机房内

地下车库排风系统风机

70～80
设置于地下机房内

配电室
55～65
设置于地下机房内

污水处理站

75～85
水泵、曝气风机等产生的噪声
电梯房设备

70～80

设置于屋顶专门的设备房内

幼儿园教学噪声

65～75
加强秩序维护
交通车辆噪声

65~80

加强车辆进出管理，并设立禁鸣标志

4、固体废物
项目运营期固体废弃物主要为生活垃圾、生鲜超市垃圾、医疗垃圾、化粪池和污水处理站污泥等。

（1）生活垃圾
①居民住宅

项目内共设置住户2593户，约8297人，生活垃圾产生量按1.0kg/（人·d）计，居民生活垃圾产生量为8297kg/d，3028.41t/a（每年按365天计算）。分类收集后由环卫部门统一收集处理。
②幼儿园

本项目东侧地块的幼儿园师生共300人，该部分生活垃圾按每人0.5kg/d计，则共产生150kg/d，54.75t/a。分类收集后由环卫部门统一收集处理。
③管理用房垃圾
本项目预计有物管、保安等工作人员60人，生活垃圾按每人0.25kg/d计，则垃圾产生量为15kg/d，5.475t/a。分类收集后由环卫部门统一收集处理。
④公厕垃圾
本项目东、西两个地块预计公厕每天人流量约6400人次，公厕垃圾产生量按0.05kg/（人·次）计，则公厕垃圾产生量为320kg/d，116.8t/a，统一收集后委托环卫部门清运。
（2）生鲜超市垃圾
本项目生鲜超市内每天会产生废弃蔬果、肉类、废气包装物等固体废弃物，根据类比同类项目，生鲜超市垃圾产生量约150kg/d。包装纸盒等可回收利用的商品物料，由商户统一收集后外售处理，其余的不可回收垃圾由商户袋装后放入垃圾桶，委托环卫部分每天清运不少于1次。
（3）医疗垃圾
本项目于东、西地块各设置1个社区卫生服务站，根据工程分析及《医疗废物管理条例》、《医疗废物分类目录》、《医疗废物集中处置技术规范》等有关内容，社区医疗运营过程中产生的废弃物主要为各类医疗废物、一般生活废物垃圾。医疗废物主要有非致病菌污染的废弃物如废纸、药瓶、包装塑料袋、针药盒等，一次性输液器、输液瓶、注射器的一次性使用的医疗卫生用品。类比其他规模一致的社区医疗，东、西地块社区卫生服务站医疗废物产生总量约2t/a。卫生服务站应根据实际建设情况预留医疗废物暂存间位置，医疗废物经统一收集于医疗废物暂存间暂存后由有相应资质的单位处置统一清运处置。
（4）污水处理站及化粪池污泥
污水处理站在污水处理过程中会产生污泥，根据《生物接触氧化法设计规程》（CECS128-2001），“生物接触氧化系统产生的污泥量按去除每公斤BOD5产生0.35～0.4kg干污泥计算”，本项目按去除每公斤BOD5产生0.35kg干污泥计算，经过污水处理站处理后的污泥含水量按80%计，则污水处理站处理水量约28.83万m3/a，去除BOD5约79.57t/a，因此产生的污泥量约139.25t/a（湿重，80%含水率）。项目运营时产生的化粪池污泥，根据经验数据，污泥量按污水的0.01%计算，项目污水量为28.83万m3/a，
因此，本项目污泥产生量约168.08t/a。污泥以有机组分为主，含有丰富的氮、磷，同时也是各种病菌和寄生虫卵的载体，这部分污泥经板框压滤机脱水干化处理，挤压形成泥饼（含水率约40%），泥饼交由环卫部门清运处置，处置率100%。
项目运营期的固体废物产生量如下表所示。

表5-16  项目固废产生情况一览表

序号

名称

垃圾产生量

备注
去向

（kg/d）

（t/a）

1

生活垃圾

8782
3205.435
一般生活废物
交由环卫部门清运
2

生鲜超市垃圾

150

54.75

一般生活废物

交由环卫部门清运

3

医疗垃圾

/

2

危险固废

由有资质的单位统一清运处置

4

污水处理站污泥

/

139.25

一般生活废物

干化处理后交由环卫部门清运处置

5

化粪池污泥

/

28.83

一般生活废物




六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	单位： 废气  毫克/标立方米 、 废水 毫克/升、  噪声dB（A）

	内容

类型
	排放源            (编号)
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度
	产生量（t/a）
	排放浓度
	排放量（t/a）

	大气污染物
	住户
	油烟废气
	/
	一定量
	/
	一定量

	
	幼儿园
	食堂油烟
	10
	0.084
	2
	0.0168

	
	汽车尾气
	NOx
	/
	0.05
	/
	0.05

	
	
	THC
	/
	0.33
	/
	0.33

	
	
	CO
	/
	0.79
	/
	0.79

	
	备用发电机
	CH、CO、NOx
	/
	一定量
	/
	一定量

	
	化粪池、污水处理站、公厕、垃圾收集站等
	异味
	/
	一定量
	/
	一定量

	水污染物
	生活废水
（近期自建污水处理站）
	废水量（万m3/a）
	28.83
	19.23

	
	
	CODcr
	450
	129.74
	50
	9.62

	
	
	BOD5
	280
	80.72
	6
	1.15

	
	
	氨氮
	45
	12.97
	5
	0.96

	
	
	磷酸盐
	8
	2.31
	0.5
	0.1

	
	
	动植物油
	24
	6.92
	1
	0.19

	
	
	悬浮物
	350
	100.91
	10
	1.92

	
	生活废水
（远期进市政污水管网）
	废水量（万t/a）
	28.83
	28.83

	
	
	CODcr
	450
	129.74
	300
	86.49

	
	
	BOD5
	280
	80.72
	150
	43.25

	
	
	氨氮
	45
	12.97
	28
	8.07

	
	
	磷酸盐
	8
	2.31
	5
	1.44

	
	
	动植物油
	24
	6.92
	1
	0.29

	
	
	悬浮物
	350
	100.91
	150
	43.25

	噪声
	社会生活、设备噪声、车辆进出噪声
	噪声dB（A）
	55～95dB(A)
	《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类、4类标准

	固
体
废
物
	生活垃圾
	一般生活垃圾
	3205.435
	0

	
	生鲜超市垃圾
	
	54.75
	0

	
	污水处理站污泥
	
	139.25
	0

	
	化粪池污泥
	
	28.83
	0

	
	医疗垃圾
	危险固废
	2
	0

	其他
	

	主要生态影响(不够时可附另页)：
项目建设期，对占地范围内植被会造成一定的破坏，且由于搅动地表，使土地表面裸露，加上降水的影响，建设期会造成一定程度的水土流失，同时，项目在挖掘地基的过程中会产生大量的土方，如不能妥善处理，必然造成二次污染，因此，项目产生的土方最好用于回填或按规定进行妥善处理，防止水土流失。

营运期有“三废”产生，其排放量都不大，且针对每种污染物都有相应的治理方案，使其能做到达标外排，对环境的负面影响是微弱的。另外，项目在项目区内进行大量绿化、美化和景观的建设，对生态环境的改善有一定的意义。

综上所述，项目在建设期对生态环境有一定负面影响，但随施工期的结束而结束；运行期不会对周围生态环境造成大的不良影响，同时由于绿化等措施可对项目区生态环境进行修复，改善区域的生态环境。



七、环境影响分析
	（一）项目施工期环境影响分析
1、施工期废气影响分析
（1）施工扬尘影响分析
对项目施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在地基开挖阶段及土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，主要产生于地基开挖过程、建材的装卸、堆放和运输车辆行驶等过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成的，其中运输车辆行驶及建筑材料装卸造成的扬尘最为严重。
扬尘的产生量与施工方式、土壤含水量、气象条件等有关。在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工建设过程中会导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风区域及周围环境空气质量，对施工场地周围的空气环境质量产生一定的影响，沉降的扬尘会随雨水的冲刷转移至附近水体。在静风、小雨湿润条件下，其对空气环境的影响范围将缩小、程度减轻。由于施工期扬尘量的大小与诸多因素有关，因此施工期扬尘的排放量很难确定。

项目施工过程中产生的扬尘粒径较大，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘，主要影响范围在施工场地下风向约150m范围内。根据有关实测资料，一般施工现场近地面的粉尘浓度为1.5～3.0mg/m3。项目所在区域常年主导风向为西南风，则项目东北方向150m范围内（项目下风向）的敏感点最易受施工粉尘影响。距离项目较近的大气环境敏感目标为西侧167m处的明熙苑度假山庄和西侧308m处的完家小村、东北侧304m处的三村村，距离项目区均有一定的距离。为最大限度地降低施工扬尘对环境保护目标的影响，本工程施工期应严格执行《昆明市人民政府办公厅关于进一步落实工地扬尘污染防治责任的通知》（昆政办〔2018〕27号）中的相关规定，采取的治理措施如下：
根据《昆明市人民政府办公厅关于进一步落实工地扬尘污染防治责任的通知》（昆政办〔2018〕27号），建设、施工、监理、勘察等参建主体，在建筑工地扬尘污染防治工作中，建设单位负总责、施工（勘察）单位负直接责任、监理单位负监督责任。上述单位法定代表人是扬尘污染防治工作的第一责任人，建设单位现场负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师、勘察单位勘察作业负责人按“一岗双责”（既抓工程进度又抓文明施工）要求，为项目现场扬尘污染防治第一责任人。各参建主体必须逐日建立扬尘污染防治工作台帐。具体责任如下：
1）建设单位
①将工地扬尘污染防治的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任；认真审查施工单位编制的扬尘污染防治实施方案；在工地现场安排专人负责扬尘污染防治，督促项目施工、监理单位落实《建筑工地扬尘污染防治细化规定》；
②督促施工单位按规定做好工地现场PM10监测、视频监控等扬尘信息化监管设备的安装、使用、维护工作，工地现场PM10浓度达到规定的临界值时，督促施工单位采取相应的应急措施；
③配合管理部门，督促项目施工、监理等单位做好渣土车等工程运输车辆扬尘污染防治的工地源头管理工作。
2）施工单位
①施工单位必须设立建筑工地扬尘污染防治专门工作机构，层层落实工作责任，工地现场必须有专人负责扬尘污染防治工作、专人负责台帐管理；
②按照《建筑工地扬尘污染防治细化规定》要求，开工前必须编制扬尘污染防治实施方案，报建设单位和监理单位审核通过后，在项目施工全过程严格实施。确保建筑工地扬尘污染防治专项经费专款专用；
③按规定做好工地现场PM10监测、视频监控等扬尘信息化监管设备的安装、使用、维护工作，现场PM10浓度超过60时，立即采取洒水降尘+喷雾降尘等综合降尘措施，12小时平均PM10浓度超过100时，必须停工整改、加强综合降尘措施；
④施工全过程，一是坚持每天自检自查，各项扬尘污染防治措施必须落实到位，特别是洒水、喷淋降尘和渣土、裸露地面的全苫盖；二是每天24小时对进出工地的渣土车等工程车辆进行检查、登记，规范使用“三池一设备”，未清洗干净的车辆，未按规定密闭容易产生泼洒、滴漏的渣运车辆，不得驶出工地现场。发现渣土车违法违规行为及时上报城管综合执法部门和项目监督机构；三是依法依规开展渣土外运作业，对项目渣土外运全过程负责；
⑤必须服从各级政府及相关管理部门的管理，被责令整改的工地，必须按要求认真、及时、全面的进行整改；被责令停工的工地，非经同意，严禁复工。
3）监理单位
①在监理规划、监理实施细则中建立完善的建筑工地扬尘污染防治监理制度、台帐管理制度并严格按要求开展监理工作；
②认真审查施工单位编制的文明施工、扬尘污染防治实施方案，并在施工全过程监督施工单位认真履行工地扬尘污染防治主体责任；
③监督施工单位做好工地现场PM10监测、视频监控等扬尘信息化监管设备的安装、使用、维护工作，现场PM10浓度超过临界值时，督促施工单位及时采取应急措施；
④安排专门监理人员，每天对施工单位落实苫盖和洒水喷淋降尘措施进行监理，参照“旁站监理”模式，每天对施工单位工程车辆监管、规范使用“三池一设备”情况进行监理，形成台帐；
⑤对施工单位扬尘污染防治工作不到位的，予以责令整改，拒不整改或整改不到位的及时上报建设单位和项目监督机构。
4）勘察单位
勘察工作开始前必须制定项目勘察工作期间扬尘污染防治工作方案，并在勘察工作期间严格实施。在勘察工作过程中做到有扬尘的操作必须洒水降尘，勘察工作产生的渣土及时清运，暂不能清运的渣土必须做到全覆盖。
5）其他主体
其他负有建筑工地扬尘污染防治责任的主体，参照建设、施工等单位职责做好建筑工地扬尘污染防治工作。
根据建筑工地扬尘污染防治细化规定，建筑工程工地在施工期间还需采取以下治理措施：

1）基础施工阶段
①必须公示建设、监理、施工等单位及负责人信息；公示属地监管部门投诉电话。
②建筑工地围挡（围墙）必须美观、整洁并100%标准化围蔽。

③出入口必须设置“三池一设备”，运输渣土及建筑材料的车辆在驶出建设施工现场之前，必须清洗干净，不得拖带泥土上路。
④出入口道路必须硬化；其余场内道路及通道需硬化或覆盖（硬质材料）。
⑤基坑周边必须采取洒水降尘措施；土方开挖区域，应使用湿作业法取土并洒水降尘。
⑥非作业区裸露土体100%覆盖或绿化；建筑材料及建筑垃圾100%覆盖或袋装化处理；建筑材料和施工器械必须码放整齐。
2）主体施工阶段
①必须公示建设、监理、施工等单位及负责人信息；公示属地监管部门投诉电话。
②建筑工地围挡（围墙）必须美观、整洁并100%标准化围蔽。
③出入口必须设置“三池一设备”，运输渣土及建筑材料的车辆在驶出建设施工现场之前，必须清洗干净，不得拖带泥土上路。
④场内道路及通道必须100%硬化。
⑤场内道路及通道、作业区以及楼层上必须设置喷淋系统，100%洒水降尘。
⑥非作业区裸露土体100%覆盖或绿化；建筑材料及建筑垃圾100%覆盖或袋装化处理；建筑材料和施工器械必须码放整齐。
3）收尾阶段
①必须继续使用PM10自动监测装置。
②作业区必须100%洒水降尘。
③非作业区裸露土体100%覆盖或绿化；建筑材料及建筑垃圾100%覆盖或袋装化处理；建筑材料和施工器械必须码放整齐。
总之，施工期对空气环境的影响将通过加强管理，并采取以上各工地所采用措施防治，技术可行，可以减缓施工期扬尘的影响，其影响将随着施工的结束而消失，影响不大，影响的时间不长。
（2）施工机械、施工车辆废气影响分析

施工机械、施工车辆在施工作业期间产生的尾气主要为烯烃类、CO和NOx等，施工机械燃油废气集中产生于项目施工的初期阶段，废气产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧效率情况而异。施工机械燃油废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷、地面风速也较大，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，对环境空气的影响轻微。

（3）装修废气
施工期的装修废气主要来自墙体的粉尘及内屋的装修所用的涂料和油漆中的有机废气，属无组织排放。其主要成份为乙酸乙酯、乙酸丁酯、正丁酯、甲醛、甲苯、二甲苯、苯等，成份复杂。
在装修过程中应加强对施工队伍的管理，加强室内的通风换气。由于油漆异味的释放较缓慢，影响范围主要在建筑内，故产生的油漆异味对周围保护目标的环境影响不明显。为减少油漆、涂料对项目的影响，对装修废气污染首先应在源头上进行控制，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，选择无毒或低毒的环保产品或使用环保型的装修材料，并在条件允许情况下放置一定时间后再使用，则装修废气对环境影响不大。
综上，项目在严格落实本环评报告所提出的各项大气污染防护措施后，施工期废气对外环境及关心点的影响可达到可以接受的程度范围，对外环境及关心点的影响有限，并将随施工期的结束而结束。
（4）本项目施工期与《大气污染防治行动计划》（国发﹝2013﹞37号）相符性

表7-1   本项目与大气污染防治行动计划相符性对照表
序号
大气污染防治行动计划
本项目
符合性
1
一、加大综合治理力度，减少多污染物排放
1、加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。
2、深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施
1、本项目不涉及燃煤锅炉。
2、本项目临时土方堆放设有防风抑尘设施。
符合
2
二、调整优化产业结构，推动产业转型升级
1、加快淘汰落后产能。结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。
2、对未批先建、边批边建、越权核准的违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，要停止建设。
本项目为房地产建设项目，不涉及淘汰落后产能；截至本次项目评价时，本项目尚未开工建设。
符合
3

三、加快企业技术改造，提高科技创新能力
1、全面推行清洁生产
2、大力发展循环经济。鼓励产业集聚发展，实施园区循环化改造。
与本项目无关
4

四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应
本项目使用天然气、电能等清洁能源
符合
5

五、严格节能环保准入，优化产业空间布局
1、所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设。
本项目目前正在办理环保手续
符合
6

六、发挥市场机制作用，完善环境经济政策
与本项目无关
7

七、健全法律法规体系，严格依法监督管理
1、各级环保部门和企业要主动公开新建项目环境影响评价、接受社会监督。涉及群众利益的建设项目，应充分听取公众意见。
本项目目前正在办理环保手续，对新建项目环境影响评价进行公开
符合
8

八、建立区域协作机制，统筹区域环境治理
1、实行严格责任追究。对未通过年度考核的，由环保部门会同组织部门、监察机关等部门约谈省级人民政府及其相关部门有关负责人，提出整改意见，予以督促。
与本项目无关
9

九、建立监测预警应急体系，妥善应对重污染天气
与本项目无关
10

十、明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护
1、强化企业施治。要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放。
本项目废水经化粪池处理后进入本项目自建的污水处理站处理达标后回用，回用不完的达标外排。
符合
由上表可知，本项目符合大气污染防治行动计划中相关要求。
2、施工期废水影响分析
施工期废水主要是建筑施工废水、雨季地表径流、基坑涌水和施工人员产生的生活污水的影响。

（1）建筑施工废水影响分析
施工废水中所含污染物主要为SS，浓度约为3000mg/L左右，一般施工废水可采用沉淀池进行沉淀处理，降低废水中SS的含量，项目施工时拟设置沉淀池，将施工废水引入沉淀池中进行沉淀处理后，可大大降低废水中SS的含量，经沉淀处理后施工废水回用于施工工序和施工现场洒水降尘，不外排。建筑施工废水不会对周围地表水体造成大的不利影响。

（2）雨天地表径流影响分析
雨天径流主要为雨天降水冲刷施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500mg/L左右。为避免雨天径流对周围水体产生不利影响，项目应严格执行《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市建设工地文明施工管理规定的通知》（昆政办﹝2011﹞89号）的相关规定。采取以下措施：

①施工场地周边应设置临时排水沟，并在排水沟末端设置沉淀池对雨天地表径流进行沉淀处理，防止泥浆污、污水、废水外流或堵塞下水道和河道。

②合理安排工期，避免在雨天进行土方作业；

③雨天对粉状物料堆放场所进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷；

④施工单位在施工中造成下水道或其他地下管线堵塞或损坏的，应当立即疏通或修复；

⑤项目应加强管理，做好机械的日常维护保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象；另外，雨天应对各类机械进行遮盖防雨。

采取以上措施后，雨天径流中的SS浓度可得到较大程度的降低，将沉淀处理后的雨水径流收集起来，回用于场内洒水降尘、道路浇洒用水、车辆冲洗用水以及建筑养护用水等，不外排。
（3）基坑涌水影响分析
施工期间产生的基坑涌水不含有毒物质，主要污染物为悬浮物。为避免基坑积水现象，基坑开挖及基础施工时需采取有效的止水、降水和排水措施：在基坑内设置截水沟和集水井，并在基坑外四周地面上设置临时排水沟，地下涌水经基坑内的截水沟和集水井收集后，通过潜水泵抽入地面上的临时排水沟，排入沉淀池进行沉淀处理后回用于场内洒水抑尘用水、车辆冲洗和建筑养护用水等，不外排。

（4）施工人员废水影响分析
施工期施工人员不在施工场地内食宿，施工场地内设有临时旱厕供所有施工人员使用。项目产生的生活废水主要是施工人员洗手废水，建设单位拟在项目区内设置施工人员生活废水临时沉淀池，生活污水经沉淀处理后用于施工现场洒水抑尘，不外排。因此建设项目应在场地生活区内设置贮水池，以便于贮存雨天不需要洒水时的废水。根据云南省气象台统计资料，昆明最大降水月7月≥10.0mm日数为5.7日，按降水≤10mm时均可进行洒水计算，则最大降水月7月的可非雨天数为25.3日，本项目的洒水降尘日可类比项目所在区域的非雨天算。以能贮存6日的生活污水（3.6m3/d）核定贮水池容积，并考虑10%的容积安全系数，确定生活废水临时贮水池的容积均不得少于25m3，确保未经处理的生活污水不外排，不会对周围地表水体造成大的不利影响。
项目卫生旱厕由环卫部门定期清理。对外环境的影响较小。
（5）施工废水对地表水的影响分析
距离施工场地内最近的地表水体为项目区北侧57m处的大营河。项目建筑开挖线外围布设临时排水沟，收集和排放施工场地内的径流，以减少雨水对施工场地内的冲刷；施工期汇水经基坑抽排后排入临时排水沟，并在排水沟末端设置沉淀池对施工废水进行沉淀处理，施工废水经沉淀后回用于洒水降尘、道路浇洒用水、车辆冲洗用水以及建筑养护用水等。因此，项目在采取上述措施后，项目施工期废水不会对大营河造成太大的影响，施工结束后相应的影响即会终止。
3、施工期噪声影响分析
（1）噪声源强

项目施工期的噪声主要来自于各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声。其噪声源强见工程分析表5-4。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～5dB（A）。
（2）噪声预测
项目施工期的噪声主要来自于各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声。考虑到本工程作业机械的种类、台数、具体分布情况随着建设内容变化而变化，因此只能在假设的典型情况进行，即所有施工设备噪声源均看作固定点声源。
采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：

Lr=Lr0-20lg（r/ro）

式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB（A）；

Lro---距声源r0处的A声压级，dB（A）；
r一预测点与声源的距离，m；
ro--监测设备噪声时的距离，m。

各受声点的声源叠加按列公式计算：

LA=
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式中：Li---第i个声源在预测点的声级，dB（A）；

      LA---某预测点噪声总叠加值；

      n ---声源个数
各施工阶段施工机械预测结果见表7-2。

表7-2  各主要施工机械在不同距离处的贡献值

施工

阶段

序

号

机械

名称

不同距离处的噪声预测dB(A)

10m

15m

20m

30m

40m

50m

60m

100m

200m

土石方及基础阶段

1

挖掘机
69
65.48
62.98
59.46
56.96
55.02
53.44
49
42.98
2

推土机
69

65.48
62.98
59.46
56.96
55.02

53.44
49

42.98
3

打桩机
59

55.48
52.98
49.46
46.96
45.02

43.44
39

32.98
4
空压机

70
66.48
63.98
60.46
57.96
56.02
54.44
50
43.98
5
平地机

70

66.48

63.98

60.46

57.96

56.02

54.44

50

43.98

6
吊机

55

51.48
48.98
45.46
42.96
41.02

39.44
35

28.98
7

大型载重车

65

61.48
58.98
55.46
52.96
51.02

49.44
45

38.98
多声源叠加值

76.03
72.51
70.01
66.49
63.99
62.05
60.47
56.03
50.01
建筑施工场界噪声排放标准

昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）

结构施工阶段
1

混凝土输送泵
64

60.48
57.98
54.46
51.96
50.02

48.44
44

37.98
2

振捣器
79

75.48
72.98
69.46
66.96
65.02

63.44
59

52.98
3

电锯
74

70.48
67.98
64.46
61.96
60.02

58.44
54

47.98
4

电焊机
69

65.48
62.98
59.46
56.96
55.02

53.44
49

42.98
5

切割机
80

76.48
73.98
70.46
67.96
66.02

64.44
60

53.98
6
中型载重车
60

56.48
53.98
50.46
47.96
46.02

44.44
40

33.98
多声源叠加值

83.34
79.82
77.32
73.8
71.3
69.36
67.78
63.34
57.32
建筑施工场界噪声排放标准

昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）

装修、安装阶段

1

电钻
80

76.48
73.98
70.46
67.96
66.02

64.44
60

53.98
2

手工钻
79

75.48
72.98
69.46
66.96
65.02

63.44
59

52.98
3

无齿锯
64

60.48
57.98
54.46
51.96
50.02

48.44
44

37.98
4

磨光机
75

71.48
68.98
65.46
62.96
61.02

59.44
55

48.98
5
轻型载重车
55

51.48
48.98
45.46
42.96
41.02

39.44
35

28.98
多声源叠加值

83.3

79.78

77.28

73.76

71.26

69.32

67.74

63.3

57.28

建筑施工场界噪声排放标准

昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）

由表7-2可知，项目施工期中结构施工阶段和装修安装阶段部分单台设备噪声值较大，但由于项目是封闭式的进行施工，主体建筑及配套设施阶段产生的噪声经过墙体隔音、距离衰减后可有所降低；装修施工多在室内进行，施工噪声经过墙体隔音、距离衰减、空气吸收后噪声值可降低。由于项目施工过程均在昼间进行，夜间不进行施工，仅在需要连续施工时才进行。所以本次环评主要预测施工期各施工阶段昼间噪声影响情况。同时，项目内一般情况下禁止夜间施工，只要在特殊情况下需要连续浇灌混凝土等施工时需要连续施工，将进行24小时施工，夜间施工主要集中在结构施工阶段，因此对该阶段夜间施工噪声进行预测。
项目厂界应设置高度为2.5m的围挡措施，围挡隔声值约为6dB（A），同时主体结构阶段和装修阶段高噪声设备电焊、电锯等均在室内进行，通过墙体隔音、距离衰减后主体结构阶段和装修阶段噪声值将减少15dB（A）左右，考虑以上围挡阻隔、墙体隔音等因素后，项目厂界噪声预测及保护目标预测情况如下：
表7-3   项目厂界噪声预测结果
场界

噪声源与场界距离（m）

施工阶段

贡献值dB(A)
标准值

达标评价
东场界

63m

土石方及基础阶段
54.04
昼间≤70dB(A)
达标

结构施工阶段
52.35
昼间≤70dB(A)

达标

夜间≤55dB(A)

达标

装修、安装阶段
52.31
昼间≤70dB(A)
达标

南场界

50m

土石方及基础阶段
56.05
昼间≤70dB(A)
达标

结构施工阶段
54.36
昼间≤70dB(A)

达标

夜间≤55dB(A)

达标
装修、安装阶段
54.32
昼间≤70dB(A)
达标

北场界

32m

土石方及基础阶段
66.44
昼间≤70dB(A)
达标
结构施工阶段
60.33
昼间≤70dB(A)

达标

夜间≤55dB(A)

超标5.33
装修、安装阶段
58.2
昼间≤70dB(A)
达标

西场界

37m

土石方及基础阶段
60.43
昼间≤70dB(A)
达标
结构施工阶段
59.07
昼间≤70dB(A)

达标
夜间≤55dB(A)

超标4.07
装修、安装阶段
56.94
昼间≤70dB(A)
达标
由表7-3预测结果可知，项目区东、南场界在土石方及基础阶段、结构施工阶段、装修及安装阶段昼间施工时均能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》的标准要求；西场界在结构施工阶段夜间超标约4.07dB（A），其余施工阶段均达标；北场界在结构施工阶段夜间超标约5.33dB（A），其余施工阶段均达标。
表7-4   项目施工期环境保护目标环境噪声预测结果
敏感点

噪声源距敏感点最近距离（m）
施工阶段
贡献值dB(A)
标准值

达标评价

明熙苑度假山庄
西侧167m
土石方及基础阶段
47.34
昼间≤60dB(A)
达标
结构施工阶段
45.98
昼间≤60dB(A)

达标
夜间≤50dB(A)

达标
装修、安装阶段
43.85
昼间≤60dB(A)

达标

从施工噪声对周边敏感点的影响预测结果来看，明熙苑度假山庄在项目施工期各阶段噪声均满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，明熙苑度假山庄位于项目西侧167m，与项目施工区有一定的距离，项目噪声影响是可接受的。但项目施工期间，各施工阶段均会对周边声环境造成一定的不利影响，为最大限度减少项目施工期间施工机械振动对周边声环境及关心点的影响，项目施工期需严格执行《昆明市环境噪声污染防治管理办法》（昆明市人民政府令第72号）及本环评提出的对施工期噪声管理要求：

①优化施工方案，合理安排施工时间，应避开午休时段（中午12时至14时）及禁止夜间（晚上22点至次日6点之间）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。但因抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外。

②因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前三日持市建设行政主管部门证明，到所在地的县（市）区环境保护行政主管部门登记，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。

③选用低噪声设备和先进的施工工艺，从源头上控制噪声排放；加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态；卡车在距离敏感点一侧作业时采取低速行驶、禁止鸣号的等措施。
④合理布置产噪设备，固定机械设备布局应避开敏感点一侧，设备尽量入棚操作，进行隔声和减震处理。
⑤建设管理部门应对施工场地的噪声严格管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，项目施工期间要与施工方签订环境管理责任书，具体落实施工期噪声防治措施，减轻对环境的不利影响。
⑥加强施工期的操作规范，避免人为造成诸如高空抛丢重物砸下造成的突发性噪声影响周围居民的情况发生。
⑦加强项目西侧明熙苑度假山庄、完家小村、明熙小镇的噪声防护措施，项目进出施工场地需经过该区域，施工运输车辆进出应合理安排时间，尽可能匀速慢行，应避开居民休息时段施工，同时加强与受影响的住户沟通，通过粘贴公告、收集反馈意见等方式，及时告知住户，并针对反馈的意见，加强防护或改进施工工艺，减少对附近住户的影响。
本项目在采取了上述措施后，虽然施工期噪声仍不可避免地会对保护目标产生一定影响，但只要加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施，同时与周围居民协调好关系，并注意听取周围单位的合理意见，就能尽量避免扰民事件的发生。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。
4、施工期固体废弃物影响分析
项目施工期产生的固体废物主要为废弃土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾和临时旱厕粪便。
根据《昆明天马山休闲旅游度假区建设项目水土保持方案报告书》，本项目共产生开挖土石方32.59万m3，其中土石方开挖28.61万m3，剥离表土3.98万m3；回填土石方32.59万m3，其中土石方回填28.61万m3，绿化覆土3.98万m3，无弃方。其中：东地块开挖土石方10.21万m3（其中土石方开挖8.89万m3，剥离表土1.32万m3），回填土石方10.21万m3（其中土石方回填8.89万m3，绿化覆土1.32万m3）；西地块开挖土石方22.38万m3（其中土石方开挖19.72万m3，剥离表土2.66万m3），回填土石方22.38万m3（其中土石方回填19.72万m3，绿化覆土2.66万m3）。

建筑垃圾主要成份以废弃的砖石、水泥凝结废渣、装修废料为主，产生量为5657m3。建筑垃圾若处置不当，则会造成占用土地、破坏景观、引发粉尘等二次污染以及引发水土流失不利影响，因此，项目必须采取以下处置措施：

①建筑垃圾应严格按照《昆明市城市垃圾管理办法》（昆明市人民政府令第58号）和《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办﹝2011﹞88号）的相关规定进行处置，应对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分，请回收商进行收购，重复利用；不能回收利用的部分委托有资质的渣土清运公司运至合法的建筑垃圾处置场处理，禁止与生活垃圾混合处置，杜绝乱堆乱倒，禁止随意丢弃，以最大限度减缓对周围环境的影响。
②施工期间产生的生活垃圾定期委托当地环卫部门清运。

③施工场地临时旱厕粪便委托附近农户定期清掏处置。
综上，采取上述措施后，施工期固体废物对周边环境的影响可以接受。

5、施工期生态影响分析
（1）土地占用影响
项目建设扰动总用地面积198199.07m2（297.29亩），项目占地现状类型主要为林地（桉树林、油杉）、建设用地、交通运输用地。本项目占地属于城市规划建设用地，土地类型为城镇住宅用地，由于建设永久性建筑物，将改变目前的土地利用现状，对当地生态系统会产生影响。但项目区将进行充分的景观绿化，建设水域景观及绿化植被，结合本项目的建筑进行景观绿化。项目建设后，可对周边土地的利用价值将起到提升作用。
（2）对植被、动物的影响
根据调查，项目区植被主要为林地（桉树林、油杉）、建设用地、交通运输用地，项目建设由于占用土地、扰动地表等，将对评价区内的这些植被造成影响，主要体现为导致评价区内的植物物种数量上的减少和成分上的改变，但不会对评价区域的植物资源和物种多样性产生明显的不良影响，也不会导致评价区内任何植物物种的消失。项目区占用的植被类型群落结构相对简单，施工建设对项目区占地范围内的现有表植被进行清除，后期将结合景观设计进行绿化，使项目区内的绿化率达到40.1%，对扰动的植被具有一定的补偿作用，项目的建设对周围生态环境影响较小。
项目施工期频繁的人为活动及机械噪声，会对项目工程区附近，特别是工程施工现场及周围野生动物的栖息觅食生境造成一定的影响。但由于评价区野生动物种类匮乏，根据现场调查，本评价区内未发现有保护动物。现有种类多为一些常见的鸟类和啮齿类动物，这些动物所需生境在评价区及附近多有分布。另外，动物活动能力强，可迁徙（飞）到安全地带栖息生活，且这些动物种群数量多，因此项目施工建设对评价区内野生动物多样性影响不大。
（3）水土流失

施工期中填土、开挖、地基的建设、施工器材和材料的堆放，各种施工机械作业、运输车辆的频繁进出、施工人员的施工活动等不可避免的对地表产生影响，造成原有土壤破坏，增加水土流失，雨季施工易造成水土流失，影响周围居民。通过实施主体设计的拦挡、排水、绿化、雨水收集措施以及方案新增的临时防护措施，可以一定程度上缓解项目建设对当地水土资源的影响。项目建成后地表大多被建筑物和硬化覆盖，绿化面积为79477.83m2，绿化率为40.1%，将丰富区域景观类型和景观内容，提升景观质量，优化区域景观，形成了乔、灌、草、花结合，植物种类相对增多，植被组成层次较为丰富的人工生态环境，使该地生态环境得到一定恢复和补偿，并做好绿化管理工作，加强绿化营养和养护，保证成活率。工程的建设，将会提高项目区的绿化率，提高人居环境，对项目区的生态景观环境影响不大。
以上分析可见，项目建成后使该地生态环境得到一定恢复和补偿，对区域环境起到一定的调节作用，项目所在区域属于城镇住宅用地，无国家、省重点保护野生动、植物分布，也未发现当地特有物种分布。因此，该项目施工期对生态环境及景观的影响较小。
（二）运营期环境影响分析
1、环境空气影响分析

项目运营期大气污染物主要为居民厨房和幼儿园食堂油烟废气、汽车尾气、备用发电机废气和垃圾收集站、公厕、化粪池、污水处理站异味。
（1）居民厨房油烟废气影响分析
项目运营期使用电能、天然气等清洁能源，厨房拟安装抽油烟机，烹饪时，油烟经抽油烟机净化后排放。住户厨房每天烹饪的时间短，约2--3小时，本项目油烟废气经内置烟道引至楼顶排放。本项目油烟排放量少、时间短，经空气稀释后对周围环境影响较小。
（2）幼儿园食堂油烟废气影响分析

项目东地块设置1所幼儿园，幼儿园设置食堂为学生及教职工提供早、中餐，在食物烹饪过程中会产生一定油烟废气。因此，项目应在幼儿园餐饮设施所在建筑物内设置内置烟道，油烟废气经收集，并经油烟净化装置净化处理后，达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》要求后统一外排。根据工程分析计算，要实现油烟废气达标排放，油烟净化器的风量应大于6250m3/h。由于幼儿园厨房所在建筑物周围半径10m范围内无其他更高建筑物，根据《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》中的规定，项目内幼儿园食堂排气筒设置于食堂所在建筑物楼顶，高于自身建筑1.5m以上，且排气筒排口尽量朝东北侧设置，以减弱油烟废气对项目区居民生活的影响。
（3）汽车尾气环境影响分析
根据方案设计，项目共设置机动车停车位1651个，其中地下机动车位850个（西地块638个、东地块212个），801个地上机动车位。
1）地面停车位

本项目设置801个地上机动车位，项目内道路行驶和地上停车场停放的汽车的尾气排放属于无组织排放，对项目内的空气环境将造成一定的影响。由于地上停车场废气易于扩散且排放量相对较小，故对环境空气影响较小。加强对地面停车场车辆的进出管理，在地面停车场附近种植部分绿化带，选择对有害气体吸收能力较强的树木，可对废气起到一定的净化作用，尽量缩短汽车出入口停留时间，可减少汽车废气对周围环境和自身的影响。
2）地下停车场

地下停车库污染物排放量为：NOx排放量0.05t/a、THC排放量0.33t/a、CO排放量0.79t/a。地下停车场内空气扩散条件较差，汽车尾气容易汇集影响停车场内微环境空气质量，同时停车场进入口附近环境空气质量也极易受到污染，并进而对周围人群活动产生不利影响。

为减轻项目地下停车场外排汽车尾气对周围环境的影响，项目应按照JGJ100-98《汽车库建筑设计规范》严格实施地下车库的建设，地下汽车库宜设独立的送风、排风系统，其风量应按允许的废气标准量进行计算，且换气次数每小时不应小于6次，其排风机宜选用变速风机。通过采取每小时6次换风措施后，项目地下停车场外排废气废气中经空气稀释扩散后，空气环境中污染物浓度可达GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准的要求。
本项目现尚未确定地下停车场排风口的具体位置。按“规范”要求，排风口应设置于项目区绿化带内，不朝向邻近建筑和公共活动场所，远离人群密集区、居住区、涡流区，排风口离室外地坪高度大于2.5m，并作消声处理。另外，项目可在排风口周围栽种绿化植被，以起到吸收、阻挡汽车尾气的作用，减轻其对周围环境的不利影响。由于汽车进出车库排放时间短，尾气排放后经空气扩散稀释到达场界处，其对周围环境影响不大。

（3）备用柴油发电机废气影响分析

柴油发电机仅在市政电网停电时启用，使用频次较低，单次使用时间短，采用轻质柴油为燃料。柴油发电机在运行过程中将排放一定量的烟气，主要污染物为CH、CO、NOx、烟尘等。但由于使用时间不长，故烟气排放量不大，柴油发电机房内拟设置通风设施，将发电机燃料燃烧废气统一收集后与地下车库的排风烟道串联，最终沿地下车库的烟道外排，排气口布设在绿化带内。对项目区内居民和周边的关心点影响不大。

（4）异味
化粪池和污水处理站在运营过程中会产生一定的异味，根据《昆明天马山休闲旅游度假区建设项目生活污水处理站建设方案》及与建设单位核实，项目拟选址于西地块北侧（A2号楼北侧8.5m处）和东地块北侧（距离B2号楼25m）分别建设1座污水处理站，化粪池和污水处理站拟采用地埋式，位于项目侧风向和下风向，所在位置均与小区内部住宅楼有一定距离，且周围均建设有绿化带，故其产生的异味经空气扩散后对周围环境影响较小。
项目西地块A3栋和A4栋之间和A6栋、A2栋和A3栋之间地下、东地块B1和B2栋之间和配套用房设置有公共卫生间；垃圾站分别设置于东地块东南侧（B44号楼东侧）和西地块东北侧（A8号楼东南侧），距离最近的住宅B44号楼距离为12m。垃圾收集站及公厕使用过程中均会产生一定异味，但本项目垃圾收集站的设置与居民住宅保持一定距离，拟采用封闭式回收点，中间经绿化带隔离，垃圾收集站应做好“三防”措施（防渗、防雨淋、防流失），并且加强管理，及时清运垃圾；对公厕经常进行清扫消毒，并采取一定的除味措施，减少异味的产生和逸散。加强垃圾收集站、公厕管理，优化公厕通风口设置，远离人群密集区、居住区，经上述措施处理后对周围环境影响较小。
综上所述，本项目大气污染物排放量小，通过采取以上有效措施，大气污染物不会对周围环境造成明显影响。

2、水环境影响分析

（1）项目运营期污水特征
项目运营期废水主要为住宅楼、配套用房等产生的废水。根据工程分析：
西地块新鲜水用水量约为639.8m3/d，23.35万m3/a；中水用水量非雨天为245.91m3/d（按234天计，57542.94m3/a），雨天为28.59m3/d（按131天计，3745.29m3/a）。项目西地块废水产生量为536.06m3/d（19.57万m3/a），其中部分回用于项目区，雨天回用28.59m3/d（按131天计，3745.29m3/a），非雨天回用245.91m3/d（按234天计，57542.94m3/a），则西地块废水排放量为雨天507.47m3/d（按131天计，6.65万m3/a），非雨天290.15m3/d（按234天计，6.79万m3/a），则年排放废水量为13.44万m3/a。
东地块新鲜水用水量约为297.79m3/d，10.84万m3/a；中水用水量非雨天为138.66m3/d（按234天计，32446m3/a），雨天为18.98m3/d（按131天计，2486.38m3/a）。项目东地块废水产生量为254.38m3/d（9.26万m3/a），其中部分回用于项目区，雨天回用18.98m3/d（按131天计，2486.38m3/a），非雨天回用138.66m3/d（按234天计，32446m3/a），则东地块废水排放量为雨天235.4m3/d（按131天计，3.08万m3/a），非雨天115.72m3/d（按234天计，2.71万m3/a），则年排放废水量为5.79万m3/a。
废水中的主要污染物为CODcr、BOD5、SS、动植物油、氨氮、磷酸盐，废水中污染物浓度不高，可生化性较好。类比同类项目，本项目生活废水中各污染物浓度为CODcr450mg/L，BOD5280mg/L，SS350mg/L，动植物油24mg/L，氨氮45mg/L，磷酸盐8mg/L。

（2）排水方案
项目严格实行雨污分流制。雨水经雨水管网排入雨水收集站收集外排。
本项目废水按照2种处理方式进行处理，具体如下：
①近期：项目在可接入市政污水管网前建成运营，项目西地块需建设总容积不低于600m3的化粪池和1个日处理能力不低于600m3的污水处理站，东地块需建设总容积不低于300m3的化粪池和1个日处理能力不低于300m3的污水处理站。运营期生活污水经化粪池处理后排入本项目自建的污水处理站处理，废水经处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中的绿化、冲厕、道路清扫用水标准和《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准中的水景类标准、以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准（相同指标取较严标准）后优先回用于项目绿化、公厕冲厕、道路清扫、水体景观补充用水等，回用不完达标外排至大营河，然后进入螳螂川。
②远期：项目在可接入市政污水管网后建成运营，项目西地块需建设总容积不低于600m3的化粪池，东地块需建设总容积不低于300m3的化粪池。项目废水经化粪池处理达GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1（A）等级标准后，通过市政污水管网排入污水处理厂处理。
（3）污水处理设施可行性分析

1）化粪池

项目西地块生活污水产生量为536.06m3/d，东地块生活污水产生量为254.38m3/d，根据GB50015-2003建筑给水排水设计规范（2009版）4.8.6中，化粪池停留时间为12～24小时，本项目取化粪池停留时间为24小时，系数取1.2，则环评要求西地块化粪池的总容积不小于600m3，东地块化粪池的总容积不小于300m3。建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位，严格按照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）进行设计和施工，加强管理，保证污水的停留时间，确保处理效果，其具体规模以最终设计为准。同时要求化粪池采用地埋式，为了避免异味、恶臭影响人群，项目应加强绿化和管理，及时清运污泥，以减小异味对周围环境的影响。
2）隔油池

项目东侧地块B6#楼栋设置1所幼儿园，幼儿园设置有食堂。由于餐饮废水中含动植物油含量较高，因此，幼儿园食堂餐饮废水需先经隔油池隔油沉淀后再排入化粪池内进行处理，隔油池的设计需符合国家环境保护标准HJ554--2010《饮食业环境保护技术规范》规定：

含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；池内水流流速不宜大于0.005m/s；池内分格宜取两档三格；人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的2%，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。
根据工程分析，幼儿园食堂餐饮废水排放量为2.16m3/d，因此幼儿园食堂需设置1个容积不低于3m3的隔油池处理食堂餐饮废水，隔油池有足够的容积接纳餐饮废水，餐饮废水经隔油池处理后同其他生活废水一起排入化粪池处理，最后排入东地块的污水处理站处理。
3）消毒池

本项目东、西地块分别设置1个社区卫生服务站，医疗废水排放量均为0.6m3/d，根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005要求，卫生站医疗废水需先经消毒池处理后汇同其他生活污水之后进入化粪池处理。因此本项目东、西地块的社区卫生服务站应分别建设1个容积不小于的1m3的消毒池处理医疗废水，保证有足够的容积容纳医疗废水。本次评价仅针对社区卫生服务站产污情况进行分析，社区卫生服务站应根据实际建设情况预留消毒池位置。
4）污水处理站达标处理废水可行性分析
近期项目在可接入市政污水管网前建成运营，项目需自建污水处理站进行废水处理。项目西地块生活污水产生量为536.06m3/d，东地块生活污水产生量为254.38m3/d，为小区入住人员最大的情况下的废水产生量，变化系数取1.2，则项目西地块应建设1座处理能力不低于600m3/d的污水处理站，东地块应建设1座处理能力不低于300m3/d的污水处理站。

根据《昆明天马山休闲旅游度假区建设项目生活污水处理站建设方案》及与建设单位核实，项目拟选址于西地块北侧（A2号楼北侧8.5m处）和东地块北侧（距离B2号楼25m）分别建设1座污水处理站，推荐采用A/O法处理项目生活污水，污水处理站拟采用地埋式。根据实地踏勘及结合项目所在区域地形状况分析，污水处理站位于东、西地块海拔较低处，有利于项目地块生活污水的收集，且所在位置均与小区内部住宅楼有一定距离，其运营过程对项目内居民日常生活影响不大。其次，设置2个污水处理站有利于项目地块污水的收集和外排。

设计规模在参考环评水量核算情况的同时，须邀请有资质的单位进行专门设计并施工，以确保污水处理站能够收集项目内产生的所有废水。为保证废水达标排放，本环评建议项目生活废水的处理工艺采用“预处理（调节池及提升泵）+A/O生化池+MBR膜池+消毒”工艺，污水处理站出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化、冲厕、道路清扫用水标准和《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）水景类标准中的综合最严值。东、西地块的生活污水分别经各自地块的污水处理站处理达标后优先回用于项目绿化、公厕冲厕、道路清扫、水体景观补充用水，回用不完的废水由1个规范化排污口排放至大营河，然后进入螳螂川。
该污水处理工艺流程如下：

①预处理工艺
本项目生活污水经化粪池处理后进入集水格栅井，经格栅去除大颗粒杂质后经液位控制仪传递信号，由收集池提升泵将污水提升至调节池，调节池均质均量后污水进入两级A/O生化池进行生化处理。
②A/O生化处理工艺

A/O法是改进的活性污泥法。A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，可提高污水的可生化性及氧的效率；在缺氧段，异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4+），在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N（NH4+）氧化为NO3-，通过回流控制返回至A池（厌氧池），在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮（N2）完成C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理。A/O生物脱氮流程具有以下特点：

a、效率高。该工艺对废水中的有机物，氨氮等均有较高的去除效果。总氮去除率在70%以上。

b、流程简单，投资省，操作费用低。该工艺是以废水中的有机物作为反硝化的碳源。尤其，在反硝化过程中产生的碱度相应地降低了硝化过程需要的碱耗。

c、缺氧反硝化过程对污染物具有较高的降解效率。如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率分别为67%、38%、59%，酚和有机物的去除率分别为62%和36%，故反硝化反应是最为经济的节能型降解过程。

d、容积负荷高。由于硝化阶段采用了强化生化，反硝化阶段又采用了高浓度污泥，有效地提高了硝化及反硝化的污泥浓度。

e、缺氧好氧工艺的耐负荷冲击能力强。当进水水质波动较大或污染物浓度较高时，本工艺均能维持正常运行，故操作管理也很简单。

③深度处理工艺（MBR工艺）

目前国内已广泛采用的MBR工艺具有抗水质冲击负荷强、氨氮硝化程度高、出水水质好的特点，从本工程对出水水质要求较高的角度出发，为保证出水水质，在AO生物处理工艺的基础上增加MBR处理工艺。MBR膜处理技术，是基于膜分离材料的水处理新技术，具有以下优缺点：

a、出水水质标准高，品质稳定。膜表面孔径只有0.1～0.2微米，能够高效地进行固液分离，悬浮物和浊度接近于零，可直接回用；
b、运行控制更加灵活稳定。膜的高效截流作用，使微生物完全截流在反应器内，实现了反应器水力停留时间（HRT）和污泥龄（SRT）的完全分离；

c、对水质水量的变化适应力强，耐冲击负荷强。解决了传统活性污泥法造成的沉淀部分对最大生物浓度的限制，反应器内的微生物浓度高，是传统方法的2～3倍，达8000～10000毫克/升，在进水有机物浓度较低的情况下，污泥浓度可以控制在3000～4000毫克/升；

d、脱氮效果好。在膜池前设置缺氧段，同时就近从膜池回流含有大量硝酸基的内循环混合液，有利于增殖缓慢的硝化细菌及其它细菌的生长和繁殖，系统硝化效率得以提高，反应时间也大大缩短；
e、有机物去除率高。膜分离使污水中的大分子难降解成分，在体积有限的生物反应器内有足够的停留时间，有利于专性菌的培养，大大提高了难降解有机物的降解效率，COD去除率高；
f、模块化设计易于扩容，具有可移动性；
g、系统采用PLC控制，可实现全程自动化控制，运行管理方便；

h、膜抗污染性强，易淸洗，适于污水处理。化学性能稳定，抗氧化性强，可采用常用氧化性药剂清洗；
i、膜造价高，使膜生物反应器的基建投资高于传统污水处理工艺；
j、膜污染容易出现，给操作管理带来不便；
k、能耗高：首先MBR泥水分离过程必须保持一定的膜驱动压力，其次是MBR池中MLSS浓度非常高，要保持足够的传氧速率，必须加大曝气强度，还有为了加大膜通量、减轻膜污染，必须增大流速，冲刷膜表面，造成MBR的能耗要比传统的生物处理工艺高。
④消毒工艺
因本项目污水处理量不大，主要为生活污水，因此，可采用片剂优氯净进行消毒。优氯净为国内先进的具有氯系和氧系制剂双重杀菌消毒特性，效果显著；可强力杀死细胞芽孢、细菌繁殖体、真菌等各种致病性微生物，对肝炎病毒、流行肝病毒等有特效杀灭作用，能快速杀灭并强力抑制蓝绿藻、红藻、海藻等藻类。具有药效稳定，持续时间长，使用简便，无残留毒物和副作用等特点。
本环评建议的“预处理（调节池及提升泵）+A/O生化池+MBR膜池+消毒”废水处理工艺，是通过多年运行经验设计出的一个相对稳定的具有较好处理效率的成熟工艺。环评所给出的污水处理工艺，仅供建设方作参考，项目应委托有资质的单位对项目废水开展污水处理工艺设计，污水处理工艺具体以有资质单位设计为准。
综上所述，本项目污水处理站有足够的纳污能力，且处理工艺实现废水达标排放是可行、可靠的。
5）项目外排口设置合理性分析

项目设置1个废水总排口，生活废水通过污水排放管网排放至大营河，废水总排口拟设于项目北侧接入大营河。从项目排水方案分析，项目东、西两个地块生活废水经各自地块的污水处理站处理达标后，部分回用于项目绿化、公厕冲厕、道路清扫、水体景观补充用水等，剩余部分废水通过管网输送至大营河。从项目区域位置及实地踏勘情况分析，项目废水拟通过管道直接输送排放，西地块污水处理站海拔高度为1778m，东地块污水处理站海拔高度为1850m，接入大营河点海拔高度为1767m，可以在不通过外力的情况下，靠重力将污水自流至大营河。

同时，根据资料查询及现场踏勘，大营河在外排口上游500m至下游1000m河段内，没有饮用水取水点，无工业企业抽水口，无其他支流汇入。因此，项目外排口设置合理。

（4）项目近期外排废水对地表水环境的影响分析
项目所在区域的地表水体为项目北侧57m处的大营河，近期项目在可接入市政污水管网前建成运营，需自建污水处理站处理废水，且在大营河设置1处生活污水排放口，因此地表水影响分析主要分析项目污水对大营河的影响。
1）预测内容
①预测污染因子

根据建设项目污染物排放特征，确定COD、氨氮、BOD5为预测因子。
②预测内容

项目建成后，整个项目正常排水和非正常排水对大营河的污染影响范围和程度。

2）预测评价标准
执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。
3）评价等级

按《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，地表水环境影响评价工作等级将依据建设项目的污水排放量、水质复杂程度、受纳水域的规模以及对其水质功能的要求确定。
根据项目污水排放量、污水水质的复杂程度、纳污水域的规模及其水质要求，结合《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），项目水环境影响评价等级定为二级。
表7-5  地表水环境影响评价等级

内容

废水排放量Q/（m3/d）水污染物当量数W/（无量纲）
排放方式
评价等级
判定依据

Q≥20000或W≥600000
直接排放

一级
其他
直接排放

二级

Q＜200或W＜6000
直接排放

三级A

/
间接排放

三级B

本项目

雨天742.87m3/d；
非雨天405.87m3/d
直接排放
二级
注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。
4）评价范围
按《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，确定本项目评价范围为大营河拟建排放口上游500m以内，大营河拟建排放口下游500m以内。
5）预测模式的选择
按《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中有关要求和模式进行，不考虑河流降解，计算本项目污染物对大营河的贡献值，采用河流数学模型中的零维模型（水域基本均匀混合模式）进行预测。
河流均匀混合模型：
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式中：

C---污染物浓度，mg/L；

Cp---污染物排放浓度，mg/L；

Qp---污水排放量，m3/s；

Ch---河流上游污染物浓度，mg/L；

Qh---河流流量，m3/s。
6）预测参数

大营河背景值及水量，详见表7-6。
表7-6  河流污染物背景值
项目

河流

枯水期流量（m3/s）
CODcr（mg/L）
氨氮（mg/L）
BOD5（mg/L）
大营河
1.5
81
0.535
16.2
7）水污染源排放参数
①正常排放条件下的排放源强

项目建成运营后，正常排放条件下，外排废水排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标准。项目外排水量雨天742.87m3/d（0.0086m3/s），非雨天405.87m3/d（0.0047m3/s）。详见表7-7。
表7-7  正常排放条件下排水污染源强
排水条件
排水量（m3/s）
CODcr（mg/L）
氨氮（mg/L）
BOD5（mg/L）
正常排水
（非雨天）
0.0047
50

5
6
正常排水

（雨天）
0.0086

50

5
6

②非正常排放条件下的排放源强

本环评将污水未经处理直接排放作为非正常排放情况，项目废水产生总量为790.44m3/d。非正常排放源强见表7-8。

表7-8  非正常排放条件下排水污染源强
排水条件
排水量（m3/s）
CODcr（mg/L）
氨氮（mg/L）
BOD5（mg/L）
未经处理直接排放（非正常排水）
0.0091
450

45

280

8）预测结果
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）河流均匀混合模型中的污染物C值计算公式，完全混合断面污染物浓度预测结果详见表7-9。
表7-9  地表水水质预测结果
排水条件

项目

流量（m3/s）
CODcr（mg/L）
氨氮（mg/L）
BOD5（mg/L）
正常排放

（非雨天）

预测结果
1.5047
80.9032

0.5489

16.1681

贡献值
0.0047

-0.0968

0.0139

-0.0319

贡献率（%）
0.3124

-0.1197

2.5406

-0.1971

正常排放

（雨天）
预测结果
1.5086
80.8233

0.5605

16.1419

贡献值
0.0086

-0.1767

0.0255

-0.0581

贡献率（%）
0.5701

-0.2187

4.5416

-0.3602

非正常排放
预测结果
1.5091

83.2251

0.8031

17.7907

贡献值
0.0091

2.2251

0.2681

1.5907

贡献率（%）
0.6030

2.6736

33.3854

8.9414

通过预测可知，非雨天正常排放情况下，项目排水对大营河的贡献值分别为COD：-0.0968mg/L；氨氮：0.0139mg/L；BOD5：-0.0319mg/L，贡献值较小，贡献值占比分别为COD：-0.1197%、氨氮：2.5406%；BOD5：-0.1971%。雨天正常排放情况下，项目排水对大营河的贡献值分别为COD：-0.1767mg/L；氨氮：0.0255mg/L；BOD5：-0.0581mg/L，贡献值较小，贡献值占比分别为COD：-0.2187%、氨氮：4.5416%；BOD5：-0.3602%。
根据云南省浩辰环保科技有限公司2017年10月9日～10月11日对大营河地表水环境质量现状监测的监测结果，大营河现状水质中CODcr、BOD5超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，超标原因为沿河村庄生活污水、农业废水呈面源形式进入大营河等导致大营河水质超标。应加强大营河现状污染源治理，逐步改善大营河水环境质量现状。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）的水环境保护措施要求，本项目废水处理方案已考虑最优的治理效果，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标准后排放，确保废水污染物达到最低排放强度和排放浓度。
非正常排放情况下，项目排水对大营河的贡献值分别为COD：2.2251mg/L；氨氮：0.2681mg/L；BOD5：1.5907mg/L，贡献值占比分别为COD：2.6736%、氨氮：33.3854%；BOD5：8.9414%。污染物浓度对大营河贡献率明显增长，对大营河水质影响增大。因此，建设单位应采取防范措施，杜绝项目废水的事故排放。
在此条件下，建设方需加强项目内污水处理设施的运行管理，对项目污水处理设施设置在线监测系统；同时，利用项目内的水景水池作为事故应急水池，确保项目废水未经处理或处理不达标的情况下，废水不直接排入外环境。在采取以上防护措施的情况下，项目废水经处理达标后，对大营河水质影响较小。
（5）项目远期外排废水对地表水环境的影响分析
远期，项目在可接入市政污水管网后建成运营，项目污水经化粪池处理达GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1（A）等级标准后，通过市政污水管网排入污水处理厂处理。项目废水得到妥善处理，不直接进入地表水体，对大营河水环境影响不大。
3、声环境影响分析

建设项目是一个房地产项目，住宅无大的噪声源。产生的噪声主要是住户生活噪声、进出车辆交通噪声、地下车库通风机、配电室、供水泵、污水处理站产噪设备（水泵、曝气风机等）、备用发电机噪声及电梯房设备等运行噪声，预计声源强度为55～95dB（A）。东地块设置1所幼儿园，幼儿园教学活动噪声值约65～75dB（A）。
（1）生活噪声影响分析
生活噪声主要来自居民家用电器如音响、电视机等发出的噪声，这些设备一般都在室内使用，且声级一般都不高，特别夜间23:00以后，使用率较低，对于这类噪声，人们在日常生活中已经习以为常，因此，其影响可以忽略。
（2）幼儿园教学噪声
幼儿园教学活动噪声值约65～75dB（A），由于学校人口聚集，产生噪声较大，但由于学校噪声主要集中在下课期间、放学期间，具有短时性，但应加强对学校下课期间的秩序维护。幼儿园教学均在白天，晚上不进行教学活动，因此对外环境影响不大。
（3）进出车辆交通噪声影响分析

进出汽车噪声影响区域主要在项目入口、停车场附近区域。由于进出汽车为非稳态源，噪声源强较小，影响范围和程度有限，因此，在采取禁止鸣笛、限制车速、绿化等措施后，进出汽车噪声不会对项目内居民产生大的不利影响。

（4）设备噪声影响分析

项目产生较大的设备主要有地下车库通风机、配电室、供水泵、污水处理站产噪设备（水泵、曝气风机等）、备用发电机及电梯房设备等，噪声源强约70～95dB（A）。考虑到区域整体的协调性和降噪要求，设计中拟将该类设施均设置在地下层内，地下层隔声效果好，其隔声量能达到40dB以上。电梯提升间位于屋顶，位于楼顶的电梯提升机产生的噪声经距离衰减和建筑遮挡后，对项目场界噪声的影响很小。因此，该项目使用期设备噪声不会对周围环境特别是保护目标造成明显的不利影响。且地下通风机的风口要远离项目区人群密集区和场界外保护目标，一般对外环境的影响可以接受。
综上，本项目实施后，用地范围内无大的噪声污染源，在采取本环评报告的工程及管理措施后，项目建成后噪声也可做到达标排放，不会对该区域声环境质量造成大的影响。

4、固体废弃物影响分析

项目运营期固体废弃物主要为生活垃圾、生鲜超市垃圾、医疗垃圾、化粪池和污水处理站污泥等。根据垃圾的性质，可将项目运营期产生的垃圾分为一般生活固废和危险固废等。
（1）一般生活固废
项目运营期产生的一般生活固废包括生活垃圾、生鲜超市垃圾、化粪池和污水处理站污泥等。
生活垃圾产生量合计3205.435t/a，属一般性城市生活垃圾，主要成份为纸张、纸板、塑料、玻璃、食物残渣等，本项目设置垃圾收集站对生活垃圾进行分类收集，委托环卫部门定期清运。
生鲜超市垃圾产生量约54.75t/a，属一般性城市生活垃圾，主要为废弃蔬果、肉类、废气包装物等固体废弃物。包装纸盒等可回收利用的商品物料，由商户统一收集后外售处理，其余的不可回收垃圾由商户袋装后放入垃圾桶，委托环卫部分每天清运不少于1次。

化粪池和污水处理站在运行过程中会产生污泥，产生量为168.08t/a，委托环卫部门定期清运处置。因此，项目运营期产生的一般生活固废可得到较为妥善的处置，不会对周围环境产生大的不利影响。

项目在一般生活固废收集、储存和处置过程中，应采取以下措施以加强管理和对周围环境的保护：
①严格执行《昆明市城市垃圾管理办法》（昆明市人民政府令第58号）的相关规定；

②分类收集、分类堆存，对能够回收利用的部分应联系回收单位进行回用。生活垃圾中，纸张、纸板、塑料、玻璃等可回收利用的成份比例很高，通过回收利用，不但可以实现垃圾资源化，还可以创造一定的经济效益；
③垃圾收集站应进行适当封闭，做好“三防”措施（防渗、防雨淋、防流失），以防止雨水进入造成二次污染，杜绝蚊虫鼠害和恶臭异味影响。
（2）医疗垃圾

本项目于东、西地块各设置1个社区卫生服务站，根据工程分析及《医疗废物管理条例》、《医疗废物分类目录》、《医疗废物集中处置技术规范》等有关内容，社区医疗运营过程中产生的废弃物主要为各类医疗废物、一般生活废物垃圾。医疗废物主要有非致病菌污染的废弃物如废纸、药瓶、包装塑料袋、针药盒等，一次性输液器、输液瓶、注射器的一次性使用的医疗卫生用品。医疗固废属于危险废物，卫生服务站应根据实际建设情况预留医疗废物暂存间位置，医疗废物经统一收集于医疗废物暂存间暂存后由有相应资质的单位处置统一清运处置。

5、生态环境影响分析
项目用地现状为林地、建设用地、交通运输用地，项目建设完成后，在该地建成了富于特色的建筑群，原来施工暴露的地面均被建筑物、硬化道路及绿化植被所覆盖，项目建成后绿地面积达79477.83m2，绿地率为40%，水土流失得到有效控制。
整个项目实施后使该地生态环境得到了明显改善，生态环境得到一定恢复和补偿，对环境起到一定调节作用，也为项目内居民营造了一个优美的生活环境；运营期废气、废水、固废等污染物采取措施后均能做到达标排放，对周围区域环境产生的不利影响不大。因此，运营期对生态环境的影响总的来说是有利的。
（三）外环境对项目的影响分析
从项目周围环境关系来看，项目地块北侧和东侧为108国道和G5京昆高速，距离项目地块边界最近的直线距离分别为26m、75m，隔G5京昆高速以东北为三村村，距离项目东地块边界304m。项目南侧为山地；项目西侧为明熙苑度假山庄和完家小村，距离项目西地块边界距离分别为167m、308m。大营河位于项目地块北侧，与项目地块边界最近的直线距离为57m。

项目周边建筑物功能主要以居住区为主，产生的污染较小，不会对本项目的运营带来不良影响。本次评价主要考虑位于项目北侧和东侧的108国道和G5京昆高速交通噪声对本项目产生的影响。

根据项目设计平面图纸，本项目住宅楼距周边道路的距离见表7-10。

表7-10  项目内需保护建筑物距周边道路的距离
距离各侧道路最近建筑物

道路名称及宽度（m）

最近距离（m）

西地块A7高层住宅楼

108国道（15m）

32
G5京昆高速（25m）

81
按照《富民县规划管理技术规定》，建筑物需按规定进行退让，退让距离见表7-11。
表7-11  建筑物退让道路最小距离表
道路红线宽度D（m）
建筑物最小退让距离（m）

中高层、高层建筑主体

多层、低层建筑和高层建筑裙房

30≤D＜36

8

6

24≤D＜30
5

D＜24
3

项目退让各交通道路距离满足《富民县规划管理技术规定》要求。
项目地块北侧和东侧为108国道（已建，道路宽15m）和G5京昆高速（已建，道路宽25m），本项目西地块A7高层住宅楼距离108国道32m、距离G5京昆高速81m，其中108国道车流量较小，车速慢，G5京昆高速车流量较大，车速快。本项目主要考虑项目周边已建道路对本项目临路一侧的住宅楼的影响。
随着城市的发展，项目周边108国道、G5京昆高速等道路车流量会逐渐增大，为防止交通噪声对住宅楼居民的影响，建设单位应该采取以下措施：
①在靠108国道和G5京昆高速一侧的场界处应实行乔、灌、藤、草、地被植物相互配置，增加植被种植密度，尽量选用减噪、抗污染的优良树种，以起到隔声降噪的效果，减轻交通噪声对项目的不利影响。
②为避免交通噪声纠纷，建设单位须于出售时明确告知购房者交通噪声影响，并签订相关协议，在发生噪声扰民事件时积极、妥善处理。

通过采取以上措施后，108国道和G5京昆高速的交通噪声对本项目的影响可以接受。

（四）环境合理性分析
1、产业政策符合性分析
经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），与房地产项目有关的产业政策规定为：保障性住房及生态小区属鼓励类项目，别墅类房地产开发项目属限制类，其他房地产开发项目未列入该目录，属于允许建设项目。本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类和鼓励类项目，为允许类项目。因此，项目建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的规定。

根据国土资发〔2006〕296号发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》中关于“禁止占用耕地，亦不得通过先行办理城市分批次农用地转用等形式变相占用耕地”规定，本项目用地类型为城镇住宅用地，不占用耕地，因此，本项目不在限制用地范围内。

且建设单位于已取得富民县国土资源局颁发的不动产权证及富民县城乡规划局颁发的建设用地规划许可证（地字第富民县201900002、201900003号）；于2019年6月9日取得了富民县发展和改革局出具的投资项目备案证（富发改企业备案﹝2019﹞0035号）。

根据国土资发〔2006〕296号发布实施《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知中关于“别墅类房地产开发项目禁止用地”的内容，本项目不属于别墅类房地产开发项目禁止用地范围内。

综上所述，建设项目用地符合当前土地政策，并不属于国土资源部限制和禁止使用土地之列，项目符合相关产业政策和国土管理部门的要求。
2、规划符合性分析
（1）与《富民城市总体规划修改（2015-2030年）》符合性分析

《富民城市总体规划修改（2015-2030年）》提出：①城市性质：昆明都市圈北部辅城，面向滇西北及川西的门户，重要的休闲养生基地和生态宜居新城，新型产业发展示范区，具有山地田园滨河风光的山水园林卫星城。②规模：至2030年，中心城区人口规模控制在13万人左右，城市建设用地规模控制在13平方公里以内。③空间结构：城市总体空间结构采取“组团式”布局形式，形成“一核、四轴、十片区”的结构。④发展方向选择：重点向东，积极向北，适度向西，稳步向南，中部优化。

本项目为昆明天马山休闲旅游度假区建设项目，项目的建设将项目用地区域改造成一个环境优美，社区配套完善、便利宜居的生活中心。项目建设符合“休闲养生基地和生态宜居新城”的理念。因此，项目建设符合《富民城市总体规划修改（2015-2030年）》对于主城区组团发展的定位。
（2）与《富民县城中心区控制性详细规划》符合性分析

《富民县城中心区控制性详细规划》提出：

1）规划范围：富民城中心区规划范围北起繁花山，西至伽峰山、美女山山脚，南达规划南二环路及富民县行政界线，东至奎南片区以及昆武高速，总用地面积30.71平方公里。

2）功能定位：紧紧围绕“山水园林卫星城·宜人宜居新富民”的建设目标，充分发挥自身区位、资源、文化等优势，打造成：富民县行政、经济、文化综合服务中心；生态养生度假及农业休闲旅游基地；山地田园滨河特色鲜明的宜居城区。

3）规划结构：结合富民城市的山水文化特色以及“生态筑网、历史传承、文化筑心、空间筑核、交通引领”的空间规划策略，形成“一核、四轴、八片区”的规划结构。其中：

一核：老城区城市公共服务核心；

四轴：富民大道城市功能发展主轴、县城中部城市发展次轴、滨水休闲轴、永定街历史文化轴；。

八片区：城市综合服务区、商贸物流区、北部山地社区、西部生态居住区、南部商住综合区、现代农业休闲区、生态养生旅游产业区、休闲旅游度假区。具体为
①城市综合服务区——依托现状老城区，作为城市功能的主要发展区，建设行政办公、金融贸易、餐饮服务、文体娱乐、医疗保健及居住为一体的综合功能区。设置滨河商业步行街、特色美食街、养生文化广场、现代艺术家公社、中医保健理疗馆等休闲养生设施。

②商贸物流区——依托昆武高速下道口以及富民大道等交通条件，结合客运站的建设，形成商业贸易、物流仓储功能区。

③北部山地社区——依托金忆湾山地生态住区项目，结合山地地形和植被情况，规划打造生态、低碳型山地住区。

④西部生态居住片区——依托富民一中、县人民医院和园博园项目，规划在环城西路以西片区结合现有住宅小区，规划布局生态居住片区。

⑤南部商住综合区——结合昆明行知学校和俊发水岸家园商业中心，统筹考虑环城南路沿线商业和办公单位，规划商住综合片区。

⑥现代农业休闲区——北部保留基本农田，适当补充都市农庄项目，打造集现代农业、旅游休闲产业为一体的现代农业休闲区。

⑦生态养生旅游产业区——依托昆武高速公路，结合东部优良的山地自然环境，建设具有山地特色的国际养生、休闲旅游产业片区。

⑧休闲度假区——规划在中心区东南布置以休闲疗养为主体的度假组团，发展建设修心养生院，发展乐龄公寓（根据老年人生活习惯配套医疗、疗养及娱乐等专用设施，为老年人打造安度晚年、休闲养生的理想地）为主的功能区。同时，设置山地运动休闲公园、养生游乐园、体育俱乐部，开展运动休闲及配套服务。
本项目为昆明天马山休闲旅游度假区建设项目，位于生态养生旅游产业区，项目区北侧为昆武高速公路，本项目结合项目区域优良的山地自然环境，拟打造一个环境优美，社区配套完善、便利宜居的生活中心。因此，项目建设符合《富民县城中心区控制性详细规划》中生态养生旅游产业区的发展定位。
（3）与《建设用地规划设计条件》符合性分析
本项目总用地面积为198199.07m2，已于2019年5月9日取得了富民县国土资源局颁发的不动产权证（见附件）——云﹝2019﹞富民县不动产权第0000480、0000481、0000482、0000483、0000484、0000485号，项目用地性质为城镇住宅用地，对照项目的建设内容，本项目地块建设住宅小区，其建设性质与用地性质符合；另外，项目建设单位已于2019年4月8日取得富民县城乡规划局颁发的建设用地规划许可证（地字第富民县201900002、201900003号），用地性质为二类居住用地（R2）。本项目的建设符合城乡规划的要求。
根据项目建设内容与富民县城乡规划局出具的《建设用地规划设计条件通知书》（编号：用条2019-9号、用条2019-10号、用条2019-11号、用条2019-12号、用条2019-13号、用条2019-14号）内容对比情况如表7-12所示。
表7-12    建设内容与规划条件符合性分析
序号

规划条件

项目情况

符合性

1

规划用地性质为居住用地（R21、R11）。

项目用地性质为二类居住用地

符合

2

规划指标如下：1.0﹤容积率﹤1.2；绿地率≥40%；建筑密度≤35%。

项目容积率1.19；绿地率40.1%；建筑密度32.4%

符合

3

建筑退让按《富民县规划技术管理规定》执行。

建筑退让距离符合《富民县规划技术管理规定》

符合

4

其规划设计方案须包含节水、海绵城市及充电桩配建等设计内容，同时报经县规委会审议，并按要求办理相关规划、建设手续后方可进行建设。

规划设计方案已包含节水、海绵城市及充电桩配建等设计内容，同时报经县规委会审议，已按要求办理规划、建设手续

符合

按照《富民县规划管理技术规定》，建筑物需按规定进行退让，退让距离见表7-13。
表7-13    建筑物退让道路最小距离表

道路红线宽度D（m）
建筑物最小退让距离（m）

中高层、高层建筑主体

多层、低层建筑和高层建筑裙房

30≤D＜36

8

6

24≤D＜30
5

D＜24
3

注：未对D≥36m的道路进行要求。

本项目距离道路最近的建筑主体为西地块A7高层住宅楼，距离108国道32m、距离G5京昆高速81m，本项目运营后，周边道路交通噪声对项目区会造成一定的影响，但项目区建筑红线对上述道路退让距离均满足《富民县规划管理技术规定》的要求，项目区边界将种植绿化带，道路两侧种植有行道树。
综上所述，项目建设内容与富民县城乡规划局要求的规划条件总体符合，不违反其相关规定；本项目建筑物退让道路红线距离符合《富民县规划管理技术规定》的要求。
3、项目选址合理性分析
本项目为房地产开发建设项目，用地属于城镇住宅用地，交通便利，区位优势明显。周边多为居住区，本项目建成后与周围环境不发生冲突，项目建设过程及运营过程产生的污水、废气、噪声、固体废物均能得到妥善处置。项目在运行过程中产生的污染物种类较单一，在采取相应处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。此外，项目建设符合《富民城市总体规划修改（2015-2030年）》，符合用地规划，不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感保护目标，区内无国家级、省级珍稀濒危保护动物，没有地域性特有种存在。
综上所述，项目选址合理。

4、项目布局合理性分析

（1）项目总体布局情况

根据项目总平面布置图，项目用地共分为6个地块，呈不规则图形，项目西区为4个地块，东区为2个地块。本项目从创造良好人居环境，充分考虑了日照、采光、通风、绿化和景观等因素，在功能布局规划设计中突出了步行、活动、绿地等功能，组织了既便于管理又富有变化的居住区结构模式，合理配套设置公建设施和组织交通流线，使居住者在生活等方面安排更加简洁、方便。建筑物之间有小区绿化和道路相隔；并将建筑空间向周边开敞，形成连续顺畅的居住建筑界面，结合建筑空间的设置，形成建筑物开敞空间与景观步道线性空间同一协调的空间序列。

项目地下设置机动车停车位，充分的利用好了土地资源，将土地资源利用率达到了最大化。项目内配电室、水泵房等均位于封闭的地下室，减少运营期间产生的设备噪声对住宅居民的影响。从整体布局来看，项目建筑布局是合理的。

（2）项目公共设施布局合理性分析

本项目将水泵房、配电室、备用发电机、地下车库排风系统通风机等设备分别安装在东、西地块高层住宅区地下，均为封闭式，且不位于居民楼地下层的正下方，地下层隔声效果好；停车场以地下停车场为主，以减少运营期间产生的噪声、废气、异味对住宅居民的影响；电梯设置于屋顶专门的设备房内，公用设施震动及噪声对居民的影响相对较小。

本项目现尚未确定地下停车场排风口的具体位置。按《汽车库建筑设计规范》要求，应将排风口设于下风口，排风口不朝向邻近建筑和公共活动场所，排风口离室外地坪高度大于2.5m，并作消声处理。另外，项目可在排风口周围栽种绿化植被，以起到吸收、阻挡汽车尾气的作用，减轻其对周围环境的不利影响。

因此，本项目公共设施布局合理。

（3）环保工程布置合理性分析

项目西地块拟设置总容积不小于600m3的化粪池，以及1座处理能力不低于600m3/d的污水处理站；西地块拟设置总容积不小于300m3的化粪池，以及1座处理能力不低于300m3/d的污水处理站。化粪池采用地埋式，2座污水处理站拟选址于西地块北侧（A2号楼东南侧8.5m处）和东地块北侧（距离B2号楼25m）。污水处理站位于东、西地块海拔较低处，有利于项目地块生活污水的收集，且所在位置均与小区内部住宅楼有一定距离，其运营过程对项目内居民日常生活影响不大。同时，设置2个污水处理站有利于项目地块污水的收集和外排。化粪池和污水处理站应委托有资质的单位进行设计和施工，加强管理，确保污水达标排放，在运行过程中污泥定期清运，减少异味产生量，对居民异味影响较小，从环保的角度出发，污水处理站布置合理。

同时，建设单位拟在东地块东南侧（B44号楼东侧）和西地块东北侧（A8号楼东南侧）分别设置1个垃圾收集站，距离最近的住宅B44号楼距离为12m。垃圾收集站的设置与居民住宅保持一定距离，拟采用封闭式回收点，中间经绿化带隔离，垃圾收集站做好“三防”措施（防渗、防雨淋、防流失），并且采取除臭、密闭、及时清运垃圾等措施后，降低了垃圾房使用过程中对居住人员的影响。
项目西地块A3栋和A4栋之间和A6栋、A2栋和A3栋之间地下、东地块B1和B2栋之间和配套用房设置有公共卫生间，对公厕采取消毒、除味措施后对居住人员的影响较小。
住宅楼内应设置内置排烟管道，排气筒具体设置位置暂不确定。住宅楼油烟排气筒则根据规范和标准要求并结合项目实际情况设计。幼儿园食堂排气筒设置于食堂所在建筑物楼顶，高于自身建筑1.5m以上，且排气筒排口尽量朝东北侧设置，对项目区居民生活的影响不大。
项目植树、种草等绿化工作应按主体工程施工进度分段同步进行，项目共有绿化面积79477.83m2，绿化率达到40%，有利于美化环境。

综上所述，建设方在采取环评提出的建议及对策措施后，项目内各功能区、建筑及环保设施均考虑了人景融合的情调，最大限度的考虑了人居环境，尽量减少环保设施对人的影响，以确保居住人员能够充分的享受生活，项目平面布局总体合理。



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	住户
	油烟废气
	住宅楼设置内置排烟烟道
	对环境影响不大

	
	幼儿园
	食堂油烟
	油烟净化器处理
	GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》

	
	汽车尾气
	NOx、THC、CO
	地下车库抽排风系统
	对环境影响不大

	
	备用发电机
	CH、CO、NOx
	机械排风系统
	对环境影响不大

	
	化粪池、污水处理站、公厕、垃圾收集站等
	异味
	合理布局，化粪池设置为地埋式、定期清运垃圾和污泥
	对环境影响不大

	水污染物
	生活废水
（近期自建污水处理站）
	CODcr、BOD5、氨氮、磷酸盐、动植物油、悬浮物
	经化粪池处理后排入本项目自建的污水处理站处理，处理达标后优先回用于项目绿化、公厕冲厕、道路清扫、水体景观补充用水等，回用不完的废水经处理达标后外排至大营河，然后进入螳螂川。
	达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中的绿化、冲厕、道路清扫用水标准和《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准中的水景类标准、以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准（相同指标取较严标准）

	
	生活废水
（远期进市政污水管网）
	CODcr、BOD5、氨氮、磷酸盐、动植物油、悬浮物
	经化粪池处理达标后排入市政污水管网。
	达GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1（A）等级标准

	固体废弃物
	住户生活垃圾
	一般生活垃圾
	委托环卫部门清运
	处置率达100%，对外环境影响不大

	
	生鲜超市垃圾
	
	
	

	
	污水处理站污泥
	
	
	

	
	化粪池污泥
	
	
	

	
	医疗垃圾
	危险固废
	由有资质的单位统一清运处置
	

	噪声
	进出车辆
	交通噪声
	禁止鸣笛、限制车速
	《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类、4类标准

	
	通风机、水泵、备用发电机等
	设备噪声
	布局于地下室、隔声间，选用低噪声设备，采取减震措施
	

	
	电梯房设备
	
	屋顶设备房
	

	生态保护措施及预期效果：

项目建设过程中要认真落实水土保持措施，减少水土流失。项目营运过程中会产生一定数量的“三废”及噪声，为使其对环境的影响降到最低，废水、废气及噪声都有一定治理措施或方案，可做到达标排放。同时本项目建成后，绿化面积达79477.83m2，可达到美化环境的效果。



九、结论与建议

	（一）结论

本项目总用地面积198199.07m2（297.29亩），建筑占地面积64115.01m2，总建筑面积282870.67m2，其中地上总建筑面积为234570.8m2，地下建筑面积为48299.87m2。
本项目主要分为东、西两个地块建设（多层A区和高层C区合并为西地块、多层B区和高层D区合并为东地块），其中西地块用地面积132529.33m2，建筑面积187017.37m2；东地块用地面积65669.74m2，建筑面积95853.3m2。地上主要建设高层住宅11栋（16-18F）、多层住宅127栋（3-4F），其中西地块高层住宅8栋（A1#～A8#）、多层住宅86栋（A9#～A94#），东地块高层住宅3栋（B1#～B3#），多层住宅41栋（B4#～B44#），并配套建设辅助用房、公共服务设施用房、幼儿园等服务设施，项目地下主要设置人防地下室、地下车库及设备用房、物业管理用房、生鲜超市等。项目总投资252585.8万元，项目拟于2019年10月正式开工建设，于2022年8月完工，建设工期为35个月。
本项目容积率1.19，建筑密度32.35%，绿地率40%，绿地面积79477.83m2，机动车停车位1651个，非机动车位1651个，建成后项目内住宅户数2593户，人口规模8297人。
1、环境质量状况结论
①空气环境：根据《2018年昆明市生态环境状况公报》，评价区域环境空气质量可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

②地表水环境：根据云南省浩辰环保科技有限公司于2017年10月9日～10月11日对大营河水质现状的监测结果，监测断面水质所检测项目除了CODcr、BOD5其余监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。CODcr、BOD5监测值不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，原因是沿河村庄生活污水、农业废水呈面源形式进入大营河。
③声环境：根据《2018年昆明市生态环境状况公报》，富民县区域噪声可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场踏勘，项目周边无工业企业噪声源，主要噪声源为108国道和G5京昆高速的交通噪声，但距离项目区有一定的距离，区域声环境质量可满足功能区划。
④生态：本项目位于富民县大营街道办事处东元、三村村委会，据现场踏勘，项目区四周均为植被环绕，植被丰富，项目用地范围内原生主要占地类型为林地（桉树林、油杉等）、建设用地、交通运输用地。项目区域及周边受人为影响因素比较大，生物多样性一般，已无原始生态林地，项目区域及周边200m范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。
2、影响分析结论

（1）施工期影响分析结论
建设项目施工期产生的废水、废气、施工噪声、固体废弃物和水土流失对周围环境有一定的影响，尤其是施工废气和噪声对周围环境有一定负面影响，通过采取洒水降尘、篷布遮盖、建设临时围挡、设置废水沉淀池、选用低噪声设备、建筑垃圾及时清运等措施可以降低施工期的影响。在采取环评提出的对策措施以后，施工期环境影响可以得到有效减缓，且施工期的影响随施工期结束而消失，对外环境的影响不大。
（2）运营期影响分析结论

①环境空气影响分析结论
本项目营运期大气环境影响主要为居民厨房和幼儿园食堂油烟废气、汽车尾气、备用发电机废气和垃圾收集站、公厕、化粪池、污水处理站异味等。项目地下车库汽车尾气和备用发电机燃油废气通过地下室抽排风系统进行扩散；住户油烟通过抽油烟机抽吸后经各住宅楼内置烟道排放；幼儿园餐饮设施所在建筑物内设置内置烟道，油烟废气经收集，并经油烟净化装置净化处理达标后排放；项目通过及时清运垃圾，并采取一定的除味措施减少垃圾收集站和公厕异味对周围环境的影响，并将化粪池设置成地埋式，化粪池和污水处理站设置于绿化带内，定期清运污泥。在采取环评提出的措施后项目营运期废气对周围环境空气影响不大。
②水环境影响分析结论
项目严格实行雨污分流制。雨水经雨水管网排入雨水收集站收集外排。
近期，项目在可接入市政污水管网前建成运营，项目东、西地块的生活污水经化粪池预处理后分别排入本项目东、西地块自建的污水处理站进行处理，经污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中的绿化、冲厕、道路清扫用水标准和《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准中的水景类标准、以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准（相同指标取较严标准）后优先回用于项目绿化、公厕冲厕、道路清扫、水体景观补充用水等，回用不完达标外排至大营河，然后进入螳螂川。

远期，项目在可接入市政污水管网后建成运营，项目废水经化粪池处理达GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1（A）等级标准后，通过市政污水管网排入污水处理厂处理。
③声环境影响分析结论
项目将供水泵、备用发电机、地下车库排风系统风机等设备均安装在高层住宅区地下室内，且不位于居民楼地下层的正下方；地下停车场抽排风系统风机选用低噪声设备，并安装减震垫片等降噪措施。电梯设置于屋顶专门的设备房内。在靠108国道和G5京昆高速一侧的场界处应实行乔、灌、藤、草、地被植物相互配置，增加植被种植密度，尽量选用减噪、抗污染的优良树种，以起到隔声降噪的效果，减轻交通噪声对项目的不利影响。在采取本环评报告的工程及管理措施后，项目建成后噪声也可做到达标排放，不会对该区域声环境质量造成大的影响。
④固体废弃物影响结论
根据垃圾的性质，可将项目运营期产生的垃圾分为一般生活固废和危险废物等。项目一般生活垃圾通过垃圾收集站分类收集，委托环卫部门定期清运；化粪池和污水处理站污泥定期委托环卫部门进行清运处理。社区卫生服务站产生的医疗垃圾属于危险废物，经统一收集于医疗废物暂存间暂存后由有相应资质的单位处置统一清运处置。
因此，项目固体废弃物处置率可达100%，对外环境的影响不大。

3、评价总结论

综上所述，通过对项目所在地区的环境现状以及项目产生的环境影响进行分析，本项目符合国家产业政策及相关规划，布局合理可行；项目产生的环境影响包括废气、废水、噪声、固体废弃物等，在采取环评提出的防治措施后，这些环境影响可以得到有效控制，可达标排放，不会对周围环境产生显著的影响。在认真执行设计方案及环评中提出的污染防治措施后，在方案不变的情况下，产生的污染物对环境的影响较小，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。

（二）对策措施
1、施工期需采取的对策措施
（1）施工期废气防治措施
根据《昆明市人民政府办公厅关于进一步落实工地扬尘污染防治责任的通知》（昆政办〔2018〕27号），建设、施工、监理、勘察等参建主体，在建筑工地扬尘污染防治工作中，建设单位负总责、施工（勘察）单位负直接责任、监理单位负监督责任。上述单位法定代表人是扬尘污染防治工作的第一责任人，建设单位现场负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师、勘察单位勘察作业负责人按“一岗双责”（既抓工程进度又抓文明施工）要求，为项目现场扬尘污染防治第一责任人。各参建主体必须逐日建立扬尘污染防治工作台帐。具体责任如下：

1）建设单位

①将工地扬尘污染防治的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任；认真审查施工单位编制的扬尘污染防治实施方案；在工地现场安排专人负责扬尘污染防治，督促项目施工、监理单位落实《建筑工地扬尘污染防治细化规定》；

②督促施工单位按规定做好工地现场PM10监测、视频监控等扬尘信息化监管设备的安装、使用、维护工作，工地现场PM10浓度达到规定的临界值时，督促施工单位采取相应的应急措施；

③配合管理部门，督促项目施工、监理等单位做好渣土车等工程运输车辆扬尘污染防治的工地源头管理工作。

2）施工单位

①施工单位必须设立建筑工地扬尘污染防治专门工作机构，层层落实工作责任，工地现场必须有专人负责扬尘污染防治工作、专人负责台帐管理；

②按照《建筑工地扬尘污染防治细化规定》要求，开工前必须编制扬尘污染防治实施方案，报建设单位和监理单位审核通过后，在项目施工全过程严格实施。确保建筑工地扬尘污染防治专项经费专款专用；

③按规定做好工地现场PM10监测、视频监控等扬尘信息化监管设备的安装、使用、维护工作，现场PM10浓度超过60时，立即采取洒水降尘+喷雾降尘等综合降尘措施，12小时平均PM10浓度超过100时，必须停工整改、加强综合降尘措施；

④施工全过程，一是坚持每天自检自查，各项扬尘污染防治措施必须落实到位，特别是洒水、喷淋降尘和渣土、裸露地面的全苫盖；二是每天24小时对进出工地的渣土车等工程车辆进行检查、登记，规范使用“三池一设备”，未清洗干净的车辆，未按规定密闭容易产生泼洒、滴漏的渣运车辆，不得驶出工地现场。发现渣土车违法违规行为及时上报城管综合执法部门和项目监督机构；三是依法依规开展渣土外运作业，对项目渣土外运全过程负责；
⑤必须服从各级政府及相关管理部门的管理，被责令整改的工地，必须按要求认真、及时、全面的进行整改；被责令停工的工地，非经同意，严禁复工。

3）监理单位

①在监理规划、监理实施细则中建立完善的建筑工地扬尘污染防治监理制度、台帐管理制度并严格按要求开展监理工作；

②认真审查施工单位编制的文明施工、扬尘污染防治实施方案，并在施工全过程监督施工单位认真履行工地扬尘污染防治主体责任；

③监督施工单位做好工地现场PM10监测、视频监控等扬尘信息化监管设备的安装、使用、维护工作，现场PM10浓度超过临界值时，督促施工单位及时采取应急措施；

④安排专门监理人员，每天对施工单位落实苫盖和洒水喷淋降尘措施进行监理，参照“旁站监理”模式，每天对施工单位工程车辆监管、规范使用“三池一设备”情况进行监理，形成台帐；
⑤对施工单位扬尘污染防治工作不到位的，予以责令整改，拒不整改或整改不到位的及时上报建设单位和项目监督机构。

4）勘察单位

勘察工作开始前必须制定项目勘察工作期间扬尘污染防治工作方案，并在勘察工作期间严格实施。在勘察工作过程中做到有扬尘的操作必须洒水降尘，勘察工作产生的渣土及时清运，暂不能清运的渣土必须做到全覆盖。

5）其他主体
其他负有建筑工地扬尘污染防治责任的主体，参照建设、施工等单位职责做好建筑工地扬尘污染防治工作。
根据建筑工地扬尘污染防治细化规定，建筑工程工地在施工期间还需采取以下治理措施：

1）基础施工阶段
①必须公示建设、监理、施工等单位及负责人信息；公示属地监管部门投诉电话。
②建筑工地围挡（围墙）必须美观、整洁并100%标准化围蔽。

③出入口必须设置“三池一设备”，运输渣土及建筑材料的车辆在驶出建设施工现场之前，必须清洗干净，不得拖带泥土上路。
④出入口道路必须硬化；其余场内道路及通道需硬化或覆盖（硬质材料）。
⑤基坑周边必须采取洒水降尘措施；土方开挖区域，应使用湿作业法取土并洒水降尘。
⑥非作业区裸露土体100%覆盖或绿化；建筑材料及建筑垃圾100%覆盖或袋装化处理；建筑材料和施工器械必须码放整齐。
2）主体施工阶段
①必须公示建设、监理、施工等单位及负责人信息；公示属地监管部门投诉电话。
②建筑工地围挡（围墙）必须美观、整洁并100%标准化围蔽。
③出入口必须设置“三池一设备”，运输渣土及建筑材料的车辆在驶出建设施工现场之前，必须清洗干净，不得拖带泥土上路。
④场内道路及通道必须100%硬化。
⑤场内道路及通道、作业区以及楼层上必须设置喷淋系统，100%洒水降尘。
⑥非作业区裸露土体100%覆盖或绿化；建筑材料及建筑垃圾100%覆盖或袋装化处理；建筑材料和施工器械必须码放整齐。
3）收尾阶段
①必须继续使用PM10自动监测装置。
②作业区必须100%洒水降尘。
③非作业区裸露土体100%覆盖或绿化；建筑材料及建筑垃圾100%覆盖或袋装化处理；建筑材料和施工器械必须码放整齐。
（2）施工期废水防治措施
①施工场地周边应设置临时排水沟，并在排水沟末端设置沉淀池对雨天地表径流进行沉淀处理，防止泥浆污、污水、废水外流或堵塞下水道和河道。

②合理安排工期，避免在雨天进行土方作业；

③雨天对粉状物料堆放场所进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷；

④施工单位在施工中造成下水道或其他地下管线堵塞或损坏的，应当立即疏通或修复；

⑤项目应加强管理，做好机械的日常维护保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象；另外，雨天应对各类机械进行遮盖防雨。

⑥基坑内设置截水沟和集水井，并在基坑外四周地面上设置临时排水沟，地下涌水经基坑内的截水沟和集水井收集后，通过潜水泵抽入地面上的临时排水沟，排入沉淀池进行沉淀处理后回用于场内洒水抑尘用水、车辆冲洗和建筑养护用水等。
⑧施工期产生的建筑施工废水、雨季地表径流、基坑涌水经过沉淀池沉淀后回用。

⑨施工场地内设有临时旱厕供所有施工人员使用，施工人员洗手废水，经沉淀池沉淀后回用于场地洒水抑尘等。且建设项目应在场地生活区内设置1个容积不少于25m3的贮水池，以便于贮存雨天不需要洒水时的废水。
（3）施工期噪声防治措施
①优化施工方案，合理安排施工时间，应避开午休时段（中午12时至14时）及禁止夜间（晚上22点至次日6点之间）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。但因抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外。

②因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前三日持市建设行政主管部门证明，到所在地的县（市）区环境保护行政主管部门登记，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。

③选用低噪声设备和先进的施工工艺，从源头上控制噪声排放；加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态；卡车在距离敏感点一侧作业时采取低速行驶、禁止鸣号的等措施。

④合理布置产噪设备，固定机械设备布局应避开敏感点一侧，设备尽量入棚操作，进行隔声和减震处理。
⑤建设管理部门应对施工场地的噪声严格管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，项目施工期间要与施工方签订环境管理责任书，具体落实施工期噪声防治措施，减轻对环境的不利影响。
⑥加强施工期的操作规范，避免人为造成诸如高空抛丢重物砸下造成的突发性噪声影响周围居民的情况发生。

⑦加强项目西侧明熙苑度假山庄、完家小村、明熙小镇的噪声防护措施，项目进出施工场地需经过该区域，施工运输车辆进出应合理安排时间，尽可能匀速慢行，应避开居民休息时段施工，同时加强与受影响的住户沟通，通过粘贴公告、收集反馈意见等方式，及时告知住户，并针对反馈的意见，加强防护或改进施工工艺，减少对附近住户的影响。
（4）施工期固废防治措施

①建筑垃圾应严格按照《昆明市城市垃圾管理办法》（昆明市人民政府令第58号）和《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办﹝2011﹞88号）的相关规定进行处置，应对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分，请回收商进行收购，重复利用；不能回收利用的部分委托有资质的渣土清运公司运至合法的建筑垃圾处置场处理，禁止与生活垃圾混合处置，杜绝乱堆乱倒，禁止随意丢弃，以最大限度减缓对周围环境的影响。
②施工期间产生的生活垃圾定期委托当地环卫部门清运。

③施工场地临时旱厕粪便委托附近农户定期清掏处置。
（5）生态环境防治措施

①加强征地规划范围内的土地资源与临时占地的管理与保护，精心设计，合理规划布局，严禁计划外占地，严禁不合理堆放。

②合理安排施工期，尽可能避开暴雨季节进行大规模土石方开挖与回填，避免雨水对地表土壤的冲刷和破坏。

③实施截排水沟、拦挡、雨水收集措施等临时防护措施，在一定程度上缓解项目建设对当地水土资源的影响。
④项目主体施工结束后应尽快进行绿化施工，加强绿化营养和养护，保证成活率。

⑤加强项目道路施工期间的宣传教育工作，加强对施工人员进行环境保护知识教育，提高施工人员的环境保护意识，以减少人为因素对生态环境的破坏。

2、运营期对策措施

（1）运营期废气防治措施

①住宅内置烟道：项目所有住宅楼内均设置内置排烟管道，住宅楼内置烟道应根据相关规范和标准要求并结合项目实际情况进行设计。
②应在幼儿园餐饮设施所在建筑物内设置内置烟道，油烟废气经收集，并经油烟净化装置净化处理达标后外排。幼儿园食堂排气筒设置于食堂所在建筑物楼顶，高于自身建筑1.5m以上，且排气筒排口尽量朝东北侧设置。
③地下车库设置独立的送风、排风系统，换气次数每小时不应小于6次，排风口
应设置于项目区绿化带内，不朝向邻近建筑和公共活动场所，避开人群密集区、涡流区及住宅上风向，排风口离室外地坪高度大于2.5m，并作消声处理。
④垃圾收集站的设置应与居民住宅保持一定距离，拟采用封闭式回收点，做好“三防”措施（防渗、防雨淋、防流失），中间经绿化带隔离，垃圾日产日清，并采取一定的除味措施。
⑤化粪池设计成全地埋式，污泥定期委托环卫部门清运。
⑥公厕垃圾及时清运，对公厕经常进行清扫消毒，并采取一定的除味措施。
⑦在公厕、化粪池四周种植绿化带隔离。
（2）运营期废水防治措施

1）雨污分流

按照规范要求，主体工程设计中设置雨污分流系统。
①雨水经雨水管网排入雨水收集站收集外排。
②近期，项目在可接入市政污水管网前建成运营，项目东、西地块的生活污水经化粪池预处理后分别排入本项目东、西地块自建的污水处理站进行处理，经污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中的绿化、冲厕、道路清扫用水标准和《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准中的水景类标准、以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准（相同指标取较严标准）后优先回用于项目绿化、公厕冲厕、道路清扫、水体景观补充用水等，回用不完达标外排至大营河，然后进入螳螂川。
③远期，项目在可接入市政污水管网后建成运营，项目废水经化粪池处理达GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1（A）等级标准后，通过市政污水管网排入污水处理厂处理。
2）化粪池建设

建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位，严格按照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）进行设计和施工，加强管理，确保处理效果，其具体规模以最终设计为准。化粪池拟建设为地埋式，西地块化粪池的总容积不小于600m3，东地块化粪池的总容积不小于300m3，满足废水停留时间12～24h的要求。物业管理部门应加强对化粪池的管理，定期检查和维护，以保证对污水的处理效果，并避免粪水外溢，污染环境。

3）隔油池建设
幼儿园食堂设置1个容积不低于3m3的隔油池处理食堂餐饮废水。
4）中水回用管道
本项目自建污水处理站2座，污水经污水处理站处理达标后回用于项目区绿化、道路清扫、公厕冲厕用水和景观水池补充水，回用不完的处理达标后外排。项目在设计时应根据中水回用途径，在项目区内合理布设中水管线。中水出水口处必须标有“非饮用水”字样或其它明显标志。

5）污水处理站和规范化排污口

建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位进行污水处理站的设计和施工，项目西地块应建设1座处理能力不低于600m3/d的污水处理站，东地块应建设1座处理能力不低于300m3/d的污水处理站，按照排污口规范化整治技术要求（环监[1996]470号）设置1个废水排污口。
（3）运营期噪声防治措施

①水泵、备用发电机、地下车库排风系统风机等设备均安装在高层住宅区地下室内，且不位于居民楼地下层的正下方，地下停车场抽排风系统风机选用低噪声设备，并安装减震垫片等降噪措施，地下通风机的风口要远离项目区人群密集区和场界外保护目标。

②电梯提升设备设置于屋顶专门的设备间内。

③在绿化施工时，树种尽量选择高大乔木和灌木，增加植被的种植密度。

④在靠108国道和G5京昆高速一侧的场界处应实行乔、灌、藤、草、地被植物相互配置，增加植被种植密度，尽量选用减噪、抗污染的优良树种，以起到隔声降噪的效果，减轻交通噪声对项目的不利影响。

⑤为避免交通噪声纠纷，建设单位须于出售时明确告知购房者交通噪声影响，并签订相关协议，在发生噪声扰民事件时积极、妥善处理。

⑥运营期加强物业管理，避免生活噪声扰民，做到人车分流。合理增设汽车出入口，减少汽车场内运行时间；道路设置禁鸣标志，禁止汽车在区内鸣号，车主应服从管理，遵守项目区停车时间和禁鸣规定。道路两旁均种植高大树木、绿化带，可最大限度降低项目内及周围道路交通车辆产生的噪声影响。
（4）运营期固废防治措施

①项目一般生活垃圾通过垃圾收集站分类收集，对能够回收利用的部分应联系回收单位进行回用，不能回收利用的委托环卫部门定期清运。
②垃圾收集站应进行适当封闭，做好“三防”措施（防渗、防雨淋、防流失），以防止雨水进入造成二次污染，杜绝蚊虫鼠害和恶臭异味影响。

③化粪池和污水处理站污泥委托环卫部门定期清运。

④社区卫生服务站产生的医疗垃圾经统一收集于医疗废物暂存间暂存后由有相应资质的单位处置统一清运处置。

（5）建议

建议在物业管理制度中加强环保管理的内容，包括：对物业管理人员进行有关环境保护的宣传培训，对住户进行环境保护意识宣传，如节约用水、垃圾分类袋装、规范化装修、在装修和生活中不使用有毒有害建材和化学品等。
（三）环境管理及环境监测计划

1、环境管理

本项目在施工期环境影响相对较大，在运行期主要影响是生活废水。根据项目实际情况，环评建议项目施工期设置1名环保工作人员专职或兼职负责环保日常工作以及环保设施的运行管理，保证环保设施正常运转，同时配合上级环保主管部门做好工程竣工验收、环保宣传、治理监督等工作，按各级环境保护部门及行业部门的要求如实填报环境统计报表、污染源申报登记表等。

2、环境监测
环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实。

项目施工期及运营期环境监测计划见表9-1。
表9-1   项目环境监测计划
对象

监测点

监测项目

监测频率

实施机构

施工期

噪声

项目施工场地东南西北厂界各设1监测点

等效连续A声级Leq

土石方阶段、结构阶段、装修阶段各监测1次，每次监测2天，昼夜各1次

委托有资质的环境监测单位进行监测

大气

施工场地上风向、下风向各设置1个监测点

TSP、PM10
施工期监测1~2次

运营期

水环境

项目废水总排口
CODcr、BOD5、SS、动植物油、氨氮、总磷

验收时监测1次，验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理。每次连续监测2天，每天取样3次

噪声

项目东南西北厂界各设1监测点

等效连续A声级Leq

验收时监测1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次

（四）“三同时”竣工验收
建设项目在建设过程中，应认真严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物稳定达标排放。当项目达到竣工验收条件时，建设单位应自行组织环保竣工验收。根据项目分期建设及近远期排水情况，项目进行分期验收。近期验收阶段为项目在可接入市政污水管网前建成运营，远期验收阶段为项目在可接入市政污水管网后建成运营。项目环保竣工验收内容见表9-2、表9-3。
1、近期验收阶段：项目在可接入市政污水管网前建成运营，项目近期环保竣工验收内容见下表。
表9-2  项目近期环保设施验收一览表
类别

排放源

污染物

环保设施、措施

规模

验收标准

东地块建成后
废气

地下停车场、备用发电机

汽车尾气、备用发电机燃油烟气

地下车库抽排风系统及排气口

地下停车库安装抽排风系统，排风口设于下风口，排风口不朝向邻近建筑和公共活动场所，排风口离室外地坪高度大于2.5m，并作消声处理。排风系统满足每小时换气6次的要求

——

住户
油烟废气

住宅楼设置内置排烟烟道

/
/
幼儿园食堂
油烟废气

油烟净化器

1套，排气筒高于自身建筑1.5m以上

GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》

废水

住宅楼、配套用房

CODCr
BOD5
SS

动植物油

氨氮

总磷

化粪池

东地块化粪池的总容积不小于300m3，为地埋式

达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中的绿化、冲厕、道路清扫用水标准和《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准中的水景类标准、以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准（相同指标取较严标准）
幼儿园食堂隔油池

1个，容积不低于3m3
雨污分流系统

雨水、污水管网

中水回用管网

根据中水回用途径，在项目区内合理布设中水管线

污水处理站
东地块建设1座处理能力不低于300m3/d的污水处理站

污水排放管网
生活废水通过污水排放管网排放至大营河，管网长度约400m。
规范化排污口

按照排污口规范化整治技术要求（环监[1996]470号）设置，东西地块合并为1个生活废水总排口排放
噪声

生活噪声、交通噪声、设备噪声

dB（A）
布局在地下室内，并单独设置隔声间，隔音、减震；绿化；设限速、禁鸣标志
项目区西侧、南侧、东侧、东地块北侧达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准；西地块北侧达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》4类标准

外环境影响

交通噪声

绿化

在靠108国道和G5京昆高速一侧的场界处实行乔、灌、藤、草、地被植物相互配置，隔声降噪

/

固体废物

住户、生鲜超市

一般生活垃圾

通过垃圾收集站分类收集，对能够回收利用的部分应联系回收单位进行回用，不能回收利用的委托环卫部门定期清运。

处置率100%，处置方案及去向合理

化粪池和污水处理站

污泥

委托环卫部门定期清运
绿化

绿化面积26466.1m2，绿地率40%。
西地块建成后

废气

地下停车场、备用发电机

汽车尾气、备用发电机燃油烟气

地下车库抽排风系统及排气口

地下停车库安装抽排风系统，排风口设于下风口，排风口不朝向邻近建筑和公共活动场所，排风口离室外地坪高度大于2.5m，并作消声处理。排风系统满足每小时换气6次的要求

——

住户
油烟废气

住宅楼设置内置排烟烟道

/
/
废水

住宅楼、配套用房

CODCr
BOD5
SS

动植物油

氨氮

总磷

化粪池

西地块化粪池的总容积不小于600m3。
达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中的绿化、冲厕、道路清扫用水标准和《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准中的水景类标准、以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准（相同指标取较严标准）
雨污分流系统

雨水、污水管网

中水回用管网

根据中水回用途径，在项目区内合理布设中水管线

污水处理站
西地块建设1座处理能力不低于600m3/d的污水处理站。
污水排放管网
生活废水通过污水排放管网排放至大营河，管网长度约300m。
规范化排污口

按照排污口规范化整治技术要求（环监[1996]470号）设置，东西地块合并为1个废水总排口排放。
噪声

生活噪声、交通噪声、设备噪声

dB（A）
布局在地下室内，并单独设置隔声间，隔音、减震；绿化；设限速、禁鸣标志
项目区西侧、南侧、东侧、东地块北侧达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准；西地块北侧达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》4类标准

外环境影响

交通噪声

绿化

在靠108国道和G5京昆高速一侧的场界处实行乔、灌、藤、草、地被植物相互配置，隔声降噪

/

固体废物

住户、生鲜超市

一般生活垃圾

通过垃圾收集站分类收集，对能够回收利用的部分应联系回收单位进行回用，不能回收利用的委托环卫部门定期清运。

处置率100%，处置方案及去向合理

化粪池和污水处理站

污泥

委托环卫部门定期清运
绿化

绿化面积53011.73m2，绿地率40.1%。
2、远期验收阶段：项目在可接入市政污水管网后建成运营，远期项目环保竣工验收内容见下表：
表9-3  项目远期环保设施验收一览表
类别

排放源

污染物

环保设施、措施

规模

验收标准

东地块建成后
废气

地下停车场、备用发电机

汽车尾气、备用发电机燃油烟气

地下车库抽排风系统及排气口

地下停车库安装抽排风系统，排风口设于下风口，排风口不朝向邻近建筑和公共活动场所，排风口离室外地坪高度大于2.5m，并作消声处理。排风系统满足每小时换气6次的要求

——

住户
油烟废气

住宅楼设置内置排烟烟道

/
/
幼儿园食堂
油烟废气

油烟净化器

1套，排气筒高于自身建筑1.5m以上

GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》

废水

住宅楼、配套用房

CODCr
BOD5
SS

动植物油

氨氮

总磷

化粪池

东地块化粪池的总容积不小于300m3，为地埋式

废水达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1（A）等级标准后排入市政管网
幼儿园食堂隔油池

1个，容积不低于3m3
雨污分流系统

雨水、污水管网

规范化排污口

按照排污口规范化整治技术要求（环监[1996]470号）设置，东西地块合并为1个生活废水总排口排放
噪声

生活噪声、交通噪声、设备噪声

dB（A）
布局在地下室内，并单独设置隔声间，隔音、减震；绿化；设限速、禁鸣标志
项目区西侧、南侧、东侧、东地块北侧达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准；西地块北侧达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》4类标准

外环境影响

交通噪声

绿化

在靠108国道和G5京昆高速一侧的场界处实行乔、灌、藤、草、地被植物相互配置，隔声降噪

/

固体废物

住户、生鲜超市

一般生活垃圾

通过垃圾收集站分类收集，对能够回收利用的部分应联系回收单位进行回用，不能回收利用的委托环卫部门定期清运。

处置率100%，处置方案及去向合理

化粪池和污水处理站

污泥

委托环卫部门定期清运
绿化

绿化面积26466.1m2，绿地率40%。
西地块建成后

废气

地下停车场、备用发电机

汽车尾气、备用发电机燃油烟气

地下车库抽排风系统及排气口

地下停车库安装抽排风系统，排风口设于下风口，排风口不朝向邻近建筑和公共活动场所，排风口离室外地坪高度大于2.5m，并作消声处理。排风系统满足每小时换气6次的要求

——

住户
油烟废气

住宅楼设置内置排烟烟道

/
/
废水

住宅楼、配套用房

CODCr
BOD5
SS

动植物油

氨氮

总磷

化粪池

西地块化粪池的总容积不小于600m3。
废水达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1（A）等级标准后排入市政管网
雨污分流系统

雨水、污水管网

规范化排污口

按照排污口规范化整治技术要求（环监[1996]470号）设置，东西地块合并为1个生活废水总排口排放
噪声

生活噪声、交通噪声、设备噪声

dB（A）
布局在地下室内，并单独设置隔声间，隔音、减震；绿化；设限速、禁鸣标志
项目区西侧、南侧、东侧、东地块北侧达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准；西地块北侧达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》4类标准

外环境影响

交通噪声

绿化

在靠108国道和G5京昆高速一侧的场界处实行乔、灌、藤、草、地被植物相互配置，隔声降噪

/

固体废物

住户、生鲜超市

一般生活垃圾

通过垃圾收集站分类收集，对能够回收利用的部分应联系回收单位进行回用，不能回收利用的委托环卫部门定期清运。

处置率100%，处置方案及去向合理

化粪池和污水处理站

污泥

委托环卫部门定期清运
绿化

绿化面积53011.73m2，绿地率40.1%。
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图例：


G——废气  N——噪声


S——固废  W——废水
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自来水


639.8








住户用水





社区卫生服务站





社区及物业管理用房





629.75








0.75








1.2








化粪池
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0.96








0.24








雨天28.59
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近期536.06





0.6
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0.26
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0.51
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0.85








4.26
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0.027
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景观水池补充水





13.28





雨天0


非雨天13.28








雨天0


非雨天159.04








绿化用水





159.04





达标外排：雨天507.47；非雨天290.15





0.003








消毒池





0.6








远期536.06





污水处理厂





自来水
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化粪池





226.34





56.58








1.8








雨天18.98


非雨天138.66








公厕冲厕
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16.13








垃圾收集站





17.92








地下车库清洁 





道路及场地浇洒





雨天0


非雨天27








1.03








0.6








污水处理站





7.2








0.75








社区文化活动室





0.62





0.49








0.12








老年服务站





0.25








生鲜超市





0.41








2.06








1.24








0.99
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1.79








0.03








0.027
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景观水池补充水





13.28








雨天0


非雨天13.28








雨天0


非雨天79.4








绿化用水





79.4








达标外排：雨天235.4；非雨天115.72





隔油池





2.16








生活废水5.04








2.16








社区卫生服务站





消毒池





0.15








0.6








社区及物业管理用房





0.24








1.2








0.96








254.38





近期254.38





0.003








污水处理厂





远期254.38
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住宅
抽油烟机
汽车尾气
生活垃圾
生活污水
厨房油烟
汽车噪声
化粪池
异味
地下车库
生活垃圾
垃圾站
柴油发电机房、配电室、地下车库抽排风机、消防水泵等设备噪声
通过内置烟道外排
医疗固废
卫生服务站
医疗废水
消毒池
委托有危废资质的单位清运处置
委托环卫部门清运
通过地下车库排风系统外排
物管、公厕等公共服务设施
生活污水
生活垃圾
餐饮废水
隔油池
有资质单位清运处置
废油脂
幼儿园
食堂油烟
生活污水
污水处理站
医疗废物暂存间
抽油烟机
回用于绿化、景观用水、冲厕、道路浇洒，回用不完的达标外排至大营河
垃圾站
排气筒外排
异味
污水处理厂
近期
远期
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