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《建设项目环境影响报告表》编制说明

    《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

    1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

    3、行业类别——按国标填写。

    4、总投资——指项目投资总额。

    5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

    6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不

填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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表一  建设项目基本情况

	项目名称
	富民瑞恒实业有限责任公司麦竜村委会分村砂场技改项目

	建设单位
	富民瑞恒实业有限责任公司

	法人代表
	陈正平
	联系人
	柴师

	通讯地址
	富民县大营街道办事处麦竜村委会分村

	联系电话
	15887848975
	传真
	-
	邮政编码
	650200

	建设地点
	富民县大营街道办事处麦竜村委会分村

	立项审批

部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案

〔2018〕0057号

	建设性质
	新建□改扩建√技改□
	行业类别

及代码
	土砂石开采（B101）

	占地面积

(km2)
	0.0249
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	1000
	其中：环保投资(万元)
	60.1
	环保投资占总投资比例
	6％

	评价经费

(万元)
	/
	预计投产日期
	2019年12月

	一、任务由来

富民瑞恒实业有限责任公司从2008年1月矿山首次设立矿权，从2009年8月首次投入生产运行，后因矿区面积较小，于2010年申请对矿区进行了扩大，扩大后的矿区由4个拐点圈定，矿区面积约0.0149km2；生产规模为年开采加工砂岩1万m3(2.5万t)，开采方式为露天开采。根据富民县人民政府关于印发《富民县非煤矿山转型升级工作实施方案》的通知（具体见附件9），本项目矿山为麦竜村委会分村砂岩矿，属于“改造升级”一批类型矿山，根据《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》云办发【2015】38号文件的要求，该矿山为非煤矿山转型升级建筑用石料类的现有矿山，需将矿山年开采规模从年开采加工砂岩1万m3(2.5万t)提高至10万t以上。富民瑞恒实业有限责任公司将对项目原有生产线进行技术改造，建设相关配套设施，技改完成后，项目年开采加工砂岩5万m3（12.5万t），开采年限为7.4a，符合云政发【2015】38号文中，建筑用石材类(饰面用除外)现有矿山最小开采规模应≥10万t/a，最小开采年限≥6年的要求。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日实施），项目类别为非金属矿采选业中的土砂石、石材开采加工，涉及环境敏感区的应编制环境影响报告书，其他的都编制环境影响报告表。本项目不涉及环境敏感区，因此应编制环境影响报告表。为此，建设单位委托云南保兴环境科技咨询有限公司编制《富民瑞恒实业有限责任公司麦竜村委会分村砂场技改项目环境影响报告表》。我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了本环境影响报告表，供建设单位上报审查。

二、本项目生产内容及规模

1、项目名称：富民瑞恒实业有限责任公司麦竜村委会分村砂场技改项目

2、建设单位：富民瑞恒实业有限责任公司
3、建设地点：富民县大营街道办事处麦竜村委会分村

4、项目基本情况

本项目主要对原项目生产设备进行技术改造，项目产能扩大，原先设备不能满足生产要求，拟全部淘汰，改造破碎加工区，购置1台PE-900×1200破碎机用于一级破碎，购置4台PE-300×1300破碎机用于二级破碎，购置一台DSL650-180筛分机用于筛分，一破区、二破区、筛分区、输送皮带分别用钢结构进行封闭，破碎、加工区配套3套喷雾降尘装置，用于加工区粉尘处理。原生活加工区位于技改后项目的加工区旁，噪声、粉尘影响过大，拟对生活区进行重建。项目总投资1000万元，矿区总面积0.0149km2，主要包括开采区、加工区域、矿石堆场以及办公生活区，项目开采规模为5万m3/a（12.5万t/a），采用露天开采砂岩矿。

本项目主要改造内容是：①淘汰原先的生产线，在矿区南面新建一条优质砂石料加工生产线。②改造原破碎加工区、新建加工区，包括：一破区、二破区、筛分区，三个区域分别采用钢结构进行封闭。③皮带进行密闭。④一破区、二破区、筛分区各安装喷雾系统处理加工区粉尘。⑤在产成品堆场配套拦挡和遮盖设施。⑥在项目西南侧新建生活区。⑦配套建设其他辅助设施。技改完成后生产、加工石灰岩矿的规模达到5万m3/a（12.5万t/a），产品仍为建筑用砂。

5、技改前后项目基本情况对比

项目技改前后基本情况对比分析见下表：

表1-1  技改前后项目基本情况对比一览表

对比内容
技改前
技改后
备注
矿区范围
0.0149km2
0.0149km2
矿区面积未变
开采标高
2325—2270m
2325—2270m
开采标高未发生变化。
开采加工规模
1万m3/a（2.5万t/a）
5万m3/a（12.5万t/a）
开采加工规模增加。
产品方案
建筑用砂石料
建筑用砂石料
产品方案未发生变化。
工艺流程
表土剥离-矿石采挖-铲装运输-加工（破碎、筛分）-成品外售。
表土剥离-矿石采挖-铲装运输-加工（破碎、筛分）-成品外售。
工艺流程未发生变化。
生产线变化情况
1条建筑用砂石料生产线。
①淘汰原先设备。
原有生产线淘汰，新建1条产能达到5万m3/a建筑用砂石料的生产线
②新建1条产能达到5万m3/a的生产线。
环保措施
洒水降尘
 一破区、二破区、筛分区、输送皮带分别用钢结构进行封闭，破碎、筛分区新增3套喷雾降尘系统，用于加工区粉尘处理，堆场新增拦挡和遮盖。

新增

加工区
位于采区南侧，露天设置，面积为80m2。
技改后加工区面积扩大，面积约为1400m2，加工区采用钢结构分别进行密闭。
新建
办公生活区
两层砖混结构，占地面积约100m2。
  一层彩钢结构，面积约200m2。
  原先生活区弃用，在项目南侧新建。
   堆料场
占地约为300m2 
占地约1200m2，堆料场共2个，每个约600m2。
 原堆料场不再使用，采用新的堆料场
6、技改完成后项目工程组成

本矿山为运行多年的老矿山，原有设施基本齐全。项目淘汰老生产线，新增1条年开采加工建筑用砂5万m3（12.5万吨）的生产线，改造加工区、完善矿区内排水、完善粉尘处理等设施；原有工业场地、矿山道路均可利用。技改完成后项目总的工程组成见下表：

表1-2 技改完成后项目总工程组成一览表
类别
工程内容
占地面积（m2）
建设内容
备注
主体工程
露天采区
12000
项目区北侧，年产12.5万t建筑用砂岩，开采平台高度为10m，设计服务年限为7.4年。
面积不变
加工区
400
分为一破区、二破区、筛分区。三个区域分别采取密闭措施，加工区位于采场西南侧。
新建
1#堆料场
600
位于一破区和二破区之间。
新建
2#堆料场
600
位于一破区旁，上方有高压线穿过，与高压线距离满足安全防护需要。
新建
辅助工程
生活区
300
位置调至矿区西南侧，距离加工区距离大于300m。
新建
旱厕
20
位于原办公生活区东侧。
沿用现有
公用工程
供电
  矿山用电主要是空压机和破碎加工等高耗电设备，矿区需输入电压10KV，矿区装机容量280KW、负荷率70%，安装S-9型 200KVA变压器2台。以保障用电的安全。采区用电由配电房供电，电压等级为400V符合矿山动力供电要求，现矿山电力、通讯设施条件已经具备，大小电网均从矿区附近经过，由麦竜村变压站接入，距离约800米的供电线路。
沿用现有
供水
  矿山用水主要采用采用山泉水，矿区建有高位水池一座，用于储水。
沿用现有
排水
项目不产生生产废水，生活污水经容积为1m3油水分离器和5m3的沉淀池处理后暂存于30m3的储水池中。晴天回用于项目内洒水降尘，不外排。
环评要求新增
运输道路
场外
运输道路：依托乡村道路，路面宽4~5m，运输条件较好，可满足运输需求。
依托现有
场内
修建开拓公路到采场北部进入到采场各生产台阶。公路纵坡8～10%，碎石路面，路基宽度6m，转弯半径15m。开拓公路长约240m。
拟建
环保工程
粉尘治理设施
采区
加强洒水降尘、临时遮盖。
主体设计，拟建
破碎区
一破区、二破区密封并采用两套喷雾降尘装置。
筛分区
筛分区密封、设置1套喷雾降尘装置。
皮带输送
密闭
堆料场
加强临时拦挡、遮盖、洒水降尘
环保工程
油烟净化器
项目食堂设置净化效率≥60%的油烟净化器1台
环评要求新增
油水分离器
容积为1m3，设置于食堂内，处理食堂含油废水。
沉淀池
 容积为5m3，设置于办公生活区，沉淀处理生活污水后用于项目区洒水降尘。
沉砂池
 项目沿采取两侧、加工区两侧已设置排水沟，场区淋滤水经沉砂池（2个，每个5m3)沉淀后，进入设置于矿区最低处（西南侧）的沉淀池（30m3）贮存，收集沉淀地表径流后回用于项目区洒水降尘。
主体设计，拟建
高位水池

30m3，贮存经沉淀池处理的地表径流，后用于矿区洒水降尘。

沿用现有

垃圾桶
于办公生活区分散设置若干个垃圾桶，收集生活垃圾。
沿用现有
危废暂存间
面积为3m2，用于收集、临时暂存项目内机修过程中产生的废机油等危险废物。
环评要求新增
水土流失
 露天采场东、西侧各设置截水沟300m；各开采平台内侧设置排水沟约2400m，场内运输道路内侧设置排水沟约340m，排水沟连接至西南侧沉砂池、沉淀池。
主体设计，拟建
生态保护
办公生活区周边、道路两侧及空闲裸露地植树绿化。
主体设计，拟建
7、技改后矿区范围

项目技改前后，矿区面积均为0.0149km2，矿区范围由4个拐点坐标圈定，技改前后后开采深度不变，均为2325m～2270m。矿区范围拐点坐标（1980西安坐标系）具体见表1-3：

表1-3   矿区范围拐点坐标表

拐点号

西安80坐标

经纬度坐标

X

Y

X

Y

矿1

2799772.00

34553251.00

25°18′13″

102°31′47″

矿2

2799770.00

34553390.00

25°18′13″

102°31′51″

矿3

2799648.00

34553373.00

25°18′09″

102°31′51″

矿4

2799648.00

34553269.00

25°18′09″

102°31′47″

矿区面积

  0.0149km2
开采标高

2325m～2270m（1985年国家高程系统）

8、项目资源储量情况

    根据云南侧联科技有限公司编制的《云南省富民县麦竜村委会分村砂场普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告》，矿山累计探明砂岩矿 122b类资源储量42.83万m3，矿石重量为111.35 万吨。矿山保有砂岩矿122b类资源储量41.01万m3，矿石重量为106.63万吨，矿山消耗111b类资源储量1.82万m3，矿石重量为4.73万吨。

9、矿山服务年限

根据云南侧联科技有限公司编制的《云南省富民县麦竜村委会分村砂场普通建筑材料用砂岩矿资源储量核实报告》，矿区内累计保有砂岩矿矿石量(122b)控制的经济基础资源量41.01万m3(106.63万吨)。控制的经济基础资源量(122b)综合采矿回收率0.9，预可采资源储量为36.9万m3。矿山设计年开采规模为5.0万m3。

矿山服务年限=预可采资源量÷年生产规模

=36.9万m3÷5.0万m3/年=7.4年

技改后设计服务年限为7.4年，满足云政发【2015】38号云南省非煤矿山最小开采规模和最低服务年限标准“建筑用石料类（饰面用除外）的露天开采矿山最低服务年限为6年”的要求。

10、技改完成后项目设备组成

本项目技改完成后设备一览表具体见表1-4所示。

表1-4    本项目主要设备清单

序号
设备名称
规格型号
单位
数量
备注
1
挖掘机
斗容1.0m3
台
2
新增
2
装载机
龙工550C
台
2
新增
3
自卸汽车
10t
辆
2
新增
4
粗碎机
PE-900×1200
台
2
新增
5
细碎机
PE-300×1300
台
4
新增
6
筛分机
DSL650-180
台
1
新增
7
供水泵
ISZ型立式直联泵
台
2
新增
项目技改前设备老旧，产能无法达到要求，对老生产线进行淘汰，本次技改完成后，项目开采加工规模从2.5万t/a扩大至12.5万t/a，主要通过新建一条普通建筑砂石料加工生产线实现产能扩大，因项目新增产能较大，设备与规模匹配性分析如下：

（1）矿山生产能力

矿山年生产能力12.5万t/年，日产砂矿434t。

按照矿山生产设备验证生产能力。

1）铲装工作设备

铲装工作采用1m3反铲挖掘机铲装，并配备机械破碎锤用于破碎大块。设备生产能力计算如下：

a、1m3挖掘机台班生产能力确定计算公式
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式中，Q挖——挖掘机台班生产能力，m³/台班

T——每班挖掘作业小时数，取5h；

E——铲斗容量，取1m³；

Km——铲斗装满系数，取0.9；

Ks——矿石松散系数，取1.5；

t——挖掘机装车的循环时间，取60s；

ε——挖掘机利用率，取0.8。

经计算挖掘机台班生产能力为190.58m3。

b、挖掘机台年生产能力确定计算公式
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式中，Q挖a——年生产能力，m3；

QB——台班生产能力，取190.58m3；

η——日工作班数，取1班/日；

N——年工作日，取300天。

经计算挖掘机每天一班作业年生产能力为5.72万m3（14.87万t/台年）。

根据矿山年生产能力为12.5万t（5.0万 m3），最大的年采剥总量约为5.5万m3（14.3万t），设计采用1台1m3挖掘机即可满足生产能力的要求。

2）运输设备生产能力验证

矿山石灰岩矿年采剥量为5.5万m3（14.3万t）/年，矿山年工作时间300天，则183.33 m3/d（476.67t/d），矿山选用东风10t自卸汽车2辆，按每辆汽车每班工作6.5小时、采场到破碎站往返一趟15分钟计，则一辆东风5t自卸汽车的日运矿能力为：
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式中，
[image: image10.wmf]Q

—汽车台班运输能力，t；


[image: image11.wmf]B

Q

—汽车额定运输能力，10t；
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—汽车每班纯工作时间，6.5小时；
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—汽车每小时运输次数，4次/小时

经计算，一辆汽车台班运输能力
[image: image14.wmf]Q

＝260t。

2辆东风10t自卸汽车即可达520t/台班，而矿山日剥离矿岩平均476.67t/台班，故选2辆汽车能满足矿山日采剥运输的要求。

综上，矿山的采装、运输设备均能满足矿山的生产要求，因此，矿山实现12.5万t /a的生产能力是有保障的。

3） 年延伸进度验证

矿山建设规模为年产12.5万t矿石，平均日产矿石量166.67 m3 /d(433.34t/d)。

按矿山工程延伸速度验证生产能力

矿山为山坡露天开采，矿山可能达到的生产能力为：

A＝
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式中，
A－露天矿山可能达到的生产能力，万t/a；

       P－所选用的有代表性的水平分层矿量，7.0万m3；




   V－矿山工程延深速度，国内一般延深速度为10～20m/a，取10m/a；




   h－阶段高度，10m；
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－矿石回采率，95%；

e－矿石贫化率，0%；

计算得A=9.8万m3/a。

验证结果表明：露天开采能够实现12.5万t (5.0万m3)的矿山生产能力。

根据以上分析，项目新增设备后，产能满足设计年开采加工12.5万t/a建筑用石灰岩的需要。

11、本项目产品方案

本项目主要开采砂岩矿，开采规模为12.5万t/a，矿石经破碎、筛分后生产出建筑用砂。项目产品方案一览表见表1-5所示。

表1-5  本项目产品方案一览表

序号

名称

产生量

（万t/a）

1

建筑用砂

12.5

总计

——

12.5
12、项目占地情况

本矿山已建成多年，矿区基础设施基本上可以利用，后期主要改造内容为：调整办公生活区、加工区及成品库位置，开拓露天采区运输道路。因此，工程占地类型以现状占地统计。本项目占地面积为2.49hm2，主要占地类型为：林地面积为1.49hm2，建设用地面积为0.81hm2，交通运输用地面积为0.03hm2，工矿等其他用地面积为0.16hm2。本项目占地类型及面积统计详见表1-6。

表 1-6 工程占地类型及面积统计表

序号
项目分区
合计（hm2）
占地类型及面积（hm2）
占地性质
林地
建设用地
交通运输用地
工矿等其他用地
1
露天采区
1.49
1.49
永久占地
2
办公生活区
0.04
0.04
3
加工区
0.04
0.04
4
矿山道路区
0.03
0.03
5
堆料场
0.12
0.12
6
辅助设施区
0.77
0.77
合计
2.49
1.49
0.81
0.03
0.16
/
因此，本项目不占用基本农田，占用林地较多，已取得云南省林业和草原局出具的使用林地审核同意书（云（昆）林资许准[2019]361号），并已根据《森林法》有关规定，交纳了补偿金。后期，对于被占用的林地，须在矿山开采过程中和闭坑后进行绿化和复垦使植被得以逐渐恢复。
13、劳动定员及工作制度

本项目年工作300天，采用1班制，每天工作8小时；劳动定员在原项目基础上增加14人，总共18人，均在项目内食宿。

14、本项目环保投资

本项目总投资1000万，其中环保投资60.1万元，占总投资的6%。环保投资一览表见表1-7所示。

表1-7   项目的环保投资一览表   单位：万元
项目施工期环保投资
1
废气
洒水降尘
0.2
2
废水
容积为5m3的临时沉砂池
0.2
3
固废
设备包装固废清运处置费
0.3
项目运营期环保措施
1
粉尘
矿山洒水降尘、活动软管、喷洒装置。
2
一破区、二破区、筛分区、输送皮带分别用钢结构进行封闭。
30
一破区、二破区、筛分区各安装1套喷雾系统处理加工区粉尘。
15
堆料场覆盖。
5
2
食堂油烟
1套处理风量为2000m3/h，净化效率为60%的油烟净化器。
0.5
3
废水
油水分离器1个，容积为1m3
0.5
沉砂池2个，容积为5m3
0.8
沉淀池，容积为30m3
1.5
高位水池一个，容积为30m3。
1.5
4
噪声
破碎区、筛分区机械设备隔声减震。
2
5
固废
办公生活区增设若干个垃圾桶。
0.1
设置3m2的危废暂存间（位于机修房附近）。
0.5
6
合计
　/
60.1
15、项目平面布局

项目采矿区总体呈不规则四边形，平面布置根据地形条件布置，项目办公生活区与矿区、加工区分开布置。为减少采区、加工区可能产生的粉尘对办公生活区人员影响，将办公生活区设置于矿区南侧，距离加工区约350m处。厨房设置油水分离器、油烟净化器，办公生活区设置沉淀池、储水池。项目采区位于项目北侧，加工区位于采区南侧、紧挨场内运输道路布置、便于运输。项目已采挖多年、项目表土采挖量很少，不设排土场。项目共设置两个堆料场、1#堆料场位于一破区和二破区之间，直接由皮带进行输送，2#堆料场位于一破区和筛分区南侧，矿区最低点（西南侧）设置1个沉淀池。项目总平面布局详见附图3。

16、项目与周边环境关系

   本项目位于昆明市富民县大营街道办事处麦竜村委会分村，项目区域属于荒坡林地，距离周围村庄较远，距离项目最近的村庄为大黄栎树，位于项目西侧525m处，项目生产对周围村庄影响较小。项目与周围环境关系见下表。

表1-8    周围环境关系一览表

序号
周围环境
方位以及与项目距离（m）
规模
1
大黄栎树
西侧525m
30户，约130人
2
分村
西南面1100m
60户，约200人
3
乾海子
西北面1800m
25户，约100人
4
内干箐
南面1850m
100户，约350人
5
高家凹
北面1900m
26户，约60人
6
陈家凹
北面2000m
15户，约60人
7
新发村
东北面2400m
50户，约200人
8
云南省富民县麦竜箐石灰岩矿
南侧1200m
——
9
螳螂川
西面5000m
——
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

一、技改前项目现状

1、技改前项目基本情况

技改前，原项目于2010年5月委托中晟环保科技开发投资有限公示编制了《富民瑞恒实业有限责任公司麦竜村委会分村砂场建设项目环境影响报告表》，项目生产规模为1万m3/a，开采方式为露天开采。项目未进行验收工作。项目采矿证于2016年到期，后于2018年重新办理备案、储量核实报告、矿产资源开发利用方案等相关手续，目前再进行技术改造的环境影响评价工作。

2、矿业权现状

项目于2008年1月矿山首次设立矿权，采矿权通过富民县国土资源局“招、拍、挂”方式取得，并在2008年取得富民县国土资源局颁发的采矿许可证，证号：5301240830065，由4个拐点圈定，矿区面积约0.0038km2；后因矿区面积较小，2010年申请对矿区进行了扩大，扩大后的矿区由4个拐点圈定，矿区面积约0.0149km2；证号：C5301242010123120103120，有效期自2011年12月31日至2016年12月31日。矿权到期后，项目于2018年重新办理了采矿许可证延续手续，有效期从2018年6月29日至2020年6月29日（采矿许可证见附件3）。
3、矿山采场现状

根据《富民县非煤矿山转型升级工作实施方案》，“富政通【2016】18号”要求；1）矿山存在高陡边坡垮塌，滑坡危险，不符合设计及安全生产要求；2）基本条件不达标。本次技术改造后，设计台阶高度10m，坡面角60°，对顺坡边坡采取定期锚固、记录、整治，业主按照此开发利用方案可消除高陡边坡；本次开发利用方案对办公生活区、工业场地、破碎加工场地等进行搬迁，购置、优化了生产、生活设施设备，使得矿山基本条件达到了转型升级的要求。

4、矿区范围

技改前后矿区范围不变，均为0.0149km2，矿区拐点坐标见附表1-3。
5、技改前项目工程组成

技改前项目矿区包括采矿工作面、工作平台，加工区主要包括破碎区以及成品堆场，生活办公区主要包括办公室、职工宿舍、职工食堂等。项目工程组成情况见表1-10所示。技改前项目平面布置图见图1-1。

表1-10    技改前项目工程组成内容

类别
工程名称
内容
备注
主体工程
采区
采矿工作面、工作平台，年产1万m3砂石料矿采场，位于矿区东北部。
改造
加工区
主要为破碎加工区，建筑面积面积80m2。
成品区
位于破碎站南侧，建筑面积约800m2。
辅助工程
办公生活区
位于矿区东侧，占地100m2，包括办公室、职工宿舍、职工食堂，为2层砖混结构。
改造
公用工程
供电
变压器：位于破碎加工区于生活办公区之间，主要用于对破碎站进行配电使用。
保留
供水
水源引自矿区外围山箐，基本满足生产、生活用水需求。
改造
运输道路
主要修建于采场周围，用于对外运输矿石交通用途，公路长约700m，路宽6-8m，为土质路面。
保留
环保工程
粉尘、扬尘治理
洒水降尘。
保留
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附图1-1   技改前项目平面布置示意图
7、技改前项目主要生产设备

技改前项目主要生产设备包括矿区采掘设备、加工区，设备、运输车辆以及供电等配套设备，具体见下表：

表1-11    技改前项目主要设备清单

序号
设备名称 
型号 
数量 
生产能力 
备注 
1
挖掘机 
10t

1台 
180t/台.班
淘汰

2
装载机 
ZL-40 
1台 
180t/台.班
淘汰
3
推土机 
T-140 
1台 
_

淘汰
4
载重汽车 
5t

2台
_

淘汰
5
破碎机 
PX400
1台 
_

淘汰

6
筛分机 
X600
2台 
_

淘汰

7
变压器 
80Kv
1台
_

沿用
8、技改前项目产品

技改前项目主要开采砂岩矿，开采加工规模为1万m3/a（2.5t/a），产品主要为建筑用砂。产品方案具体如下：

表1-12  技改前项目产品方案一览表

序号

名称

产生量（万吨/a）

1

建筑用砂石料

2.5

9、技改前项目劳动定员及工作制度

原项目实行年工作250天，每天1班，每班8小时的工作制度；项目劳动定员4人，均在项目内食宿。

二、技改前环保手续办理情况

建设方富民瑞恒实业有限责任公司于2010年5月委托中晟环保科技开发投资有限公示编制了《富民瑞恒实业有限责任公司麦竜村委会分村砂场建设项目环境影响报告表》，项目生产规模为1万m3/a，开采方式为露天开采。项目从2016年7月进入改造升级一批名单中，且原项目未办理验收手续。从2016年底至今，项目陆续在办理相关手续。目前，正在进行项目技术改造项目环境影响评价手续办理工作。

三、技改前主要污染物排放情况

技改前项目矿区面积为0.0149km2，主要采用露天开采方式，开采加工规模为2.5万t/a，产品主要为建筑用砂，项目前期虽然于2010年编制过环评报告，但产排污只有定性分析，未进行定量描述，以下产排污数据根据技改前生产规模进行估算。

1、技改前项目生产工艺简述

主要包括矿石开采和矿石加工工艺，其中矿山开采设计采用自上而下分台阶开采，平台内回采工作由北部向南部方向推进回采。矿山采挖后，矿石运至加工区进行破碎和筛分后制得所需砂料，生产工艺流程为：表土剥离-矿石采挖-铲装运输-加工（破碎、筛分）-成品外售。在生产过程中主要产生无组织粉尘、机械设备运行噪声和废土石。

2、污染影响因素

（1）废气

①粉尘

技改前项目年开采砂岩2.5万t/a，矿区采场在凿岩、爆破、采挖、装卸和运输过程中会产生无组织粉尘。矿石堆存、破碎、皮带输送过程中会产生无组织粉尘。技改前项目粉尘产生及排放情况一览表见表1-13。

表1-13    技改前项目粉尘产生及排放情况一览表

产污工序
措施
污染物
产生量（t/a）
粉尘去除率（％）
排放量（t/a）
矿区
采场作业
洒水降尘
无组织扬尘
2.05
50
1.025
加工区
破碎
洒水降尘
无组织粉尘
7.7
50
3.85
筛分
洒水降尘
无组织粉尘
10
50
5
堆场
堆场扬尘
洒水降尘
无组织粉尘
0.2
50
0.1
装卸、运输粉尘
洒水降尘
无组织粉尘
0.3
50
0.15
合计
—
—
20.25
—
10.125
②食堂油烟

项目设有职工食堂一个，职工食堂每天约有4人用餐，食堂油烟产生量为5 kg/a、产生浓度为1mg/m3，排放量较小，时间短，且容易稀释扩散。

废水

①洒水降尘用水

项目生产用水为晴天对采挖、破碎、产品临时堆场及公路洒水降尘用水，根据建设方提供的数据，晴天用水量约为1.6t/d，384t/a，无生产废水排放。

②生活用水

项目实际年工作250天，劳动定员总共4人。均在项目内食宿，人均用水量按100L/d计算，则用水量为0.4m3/d，100m3 /a，污水产生量按80%计算，生活污水产生量为0.32m3/d；80 m3 /a，经旱厕收集后，定期由农户清运用于施肥。

③技改前项目用水及污水产生情况

项目用水及污水产生量情况见表1-14所示。

表1-14   原项目用水量和污水产生量情况

指标

用水量（m3/d）

排污系数

污水产生量（m3/d）

生产用水

洒水降尘用水

晴天：1.6m3
/
0

雨天：0m3
生活用水

0.4m3
0.8

0.32

合计

晴天：2.4m3
/
0.32

雨天：0.8m3
④项目废水排放及水污染物产生情况

项目生活污水水污染物产生及排放情况见表1-15：

表1-15     技改前项目生活污水水污染物产生情况

项目

水量

COD

BOD5
SS

NH3－N

动植物油

磷酸盐

产生浓度（mg/l）

－

300

250

200

35

40

8

产生量（t/a）

100

0.05 
0.04 
0.032 
0.01 
0.01 

0.001 

（全年）排放量（t/a）

100

0.05 
0.04 
0.032 
0.01 
0.01 

0.001 

（3）噪声

项目主要噪声源为挖掘机、装载机、破碎机和运输等设备在运行时所产生的噪声，项目噪声源强在70～100dB(A)之间。

（4）固体废物

原项目中固体废物主要包括废土石、和生活垃圾，产排情况如表1-16所示。

表1-16   原项目固体废物产生情况

固废名称
年产生量（t/a）

备注

废土石

550
暂存于采空区内临时废土石临时堆场，用于项目区开采区至加工区道路填平以及周边村庄道路、地基填平。

废机油、废油桶

少量

委托有资质的单位处置。

含油抹布

少量

统一收集清运至周边村庄生活垃圾处置点处置。

生活垃圾

1.1

合计

641.1

—

四、存在的主要问题及对策措施

（一）存在问题：

1、采区存在问题

（1）采区四周排、雨水沟渠未修建完整，部分地段尚需完善排雨水沟渠的建设。
（2）洒水降尘频率偏低。

2、加工区存在问题
（1）破碎、筛分等工序以及成品堆场均为露天放置，仅采取洒水降尘对粉尘进行处理，处理效率不够，粉尘排放量较大，对周围环境有一定的影响。

（2）项目区内没有对堆体进行覆盖、洒水抑尘工作强度不够。

（3）皮带传送过程中未采取有效措施对粉尘进行处理。

（4）机修房中进行设备维修过程会产生危险废物：废机油与废油桶，项目内未设置危废暂存间。

3、其他问题

（1）生活区生活污水散乱排放。

（2）项目上方有高压线穿越，特别是堆料场上方高压线距离堆料场顶部距离过近，存在一定的安全隐患。

（3）项目存在跨线超采行为。

（二）整改措施

1、矿区

（1）完善矿区周边截、排水沟的建设，减少矿区雨水对周围环境的影响。

（2）采矿时，增加洒水降尘频次，通过洒水降尘减少粉尘的产生。

2、加工区区域

（1）对加工区分区密闭、并喷雾降尘系统。

（2）对临时堆体使用篷布进行遮盖，并通过洒水降尘减少粉尘的产生。

（3）对输送过程中的皮带进行密闭，从而减少粉尘的产生。

（4）在机修房附近设置3m2的危废暂存间，暂存危险废物。

3、其他

（1）厨房设置容积为1m3的油水分离器，生活区设置容积为5m3的沉淀池和容积为30m3的储水池，生活污水经隔油、沉淀处理后储存于储水池内，待晴天回用于项目区洒水降尘，不外排。

（2）项目在建设时对高压线进行避让，在开采中加强安全生产管理。

（3）项目已于2018年底变更法人和经营者，对新经营者后期加强监管，杜绝超采行为。

经采取上述整改的措施后，项目区产生的粉尘、废水等污染物能够达标排放，对周围环境影响较小。




表二  建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

一、地理位置

富民县位于云南省中部，省会昆明市的西北部，东经102°21′～102°47′，北纬25°08′～25°36′之间。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠五华、西山区，属昆明市五区八县一市之一。全县国土面积993km2，15万人口。县城距昆明市区23km，是昆明市近郊县，108国道、昆武高速公路、轿子山旅游专线穿境而过，长（水）广（通）高速开工在即，成昆高铁专线和昆明主城至富民辅城的轻轨四号线即将规划建设，三纵两横的交通网络南北贯通，使富民成为重要交通线上的一个节点，富民—“昆明北大门”、“川西门户”的重要战略位置将进一步突显。
矿区位于富民县城北30°方向，直线距约8.5km。行政区划属富民县永定镇管辖。地理极值坐标东经102°31′47″～102°31′51″，北纬25°18′09″～25°18′13″。矿区通过简易砂石路与老昆禄公路相连，至富民县城约18km（其中乡村简易公路3km，老昆禄公路15 km），至昆明路程约42km，交通较为便利，项目地理位置见附图1。

二、地形地貌

富民县地处云贵高原中部，有着典型的高原地貌。县境似一不规则梯形，南高北低，望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%，以湖盆岩溶高原地貌形态为主，红色山原地貌次之。山岭海拔在1455～2817m之间，同时由于地处金沙江、南盘江及元江3大水系的分水岭之间，河流侵蚀作用不强，高原面保存较好，大部分地区地形较平缓，高差小于500m，分布着一系列山间盆地。富民地区的高差起伏较大，高程分布范围在1455～2817m之间。

矿区地处滇中高原中低山区之山坡地带，地貌上属构造侵蚀、溶蚀中山地貌类型，地势总体北高南低，地形较为完整。矿区最高位于矿区的北部山脊，标高2325m，最低点位于矿3号拐点处，标高2270m，最大高差55m。地形相对较陡，坡度为20－30°。

三、地质概况

1、矿区地质
（1）地层

矿区主要出露地层为泥盆系中统海口组（D2h），局部地表上覆少量第四系残坡积层（Qel+dl）。现从老到新分述如下：

1）泥盆系中统海口组（D2h）：为浅灰、灰白色薄～中厚层状石英砂岩夹砂质页岩，分布于整个矿区，为矿区含矿地层。

2）第四系残坡积地层（Qel+dl）

为褐红、灰黄色残坡积粘土，粉质粘土等。厚度0.3～0.5m。  

（2）构造

矿区地层呈单斜层状产出，产状228°～232°∠29°～32°，区内除节理及裂隙发育外，未见其它构造痕迹。

（3）岩浆岩
矿区范围内无岩浆岩出露。

2、矿床地质特征

（1）矿体形态、产状及规模

矿体赋存于泥盆系中统海口组（D2h）砂岩地层中，呈单斜层状产出，矿区地层产状228°～232°∠29°～32°。根据矿山开采情况，矿体出露长>140m，宽>110m，厚大于60m，矿体呈南北走向，倾向西南，倾角15°～25° ，产出较为稳定。勘查工作控制长>140m，宽>110m，厚>60m。矿区境界内矿体直接出露于地表，露头良好，表层强风化，风化层厚度0.5～2.0m；矿层之上仅有少量零星第四系残坡积粘土、粉质粘土分布。下部尚未控制完。矿床规模属小型。

（2）矿石质量特征

1）矿石结构构造

矿石结构: 中、细粒砂状结构。

矿石构造: 层状构造。

2）矿物成份

矿石矿物成分主要为石英、次为长石、少量云母、电气石及铁泥质等。

3）化学成分

据收集资料，化学成份主要为CaO 0.11%、MgO0.13%、SiO279.41%、Al2O310.18%、Fe2O31.18%、K2O7.21%、、Na2O0.31%。

4）有益、有害组分含量

矿体中未发现有益有害元素，也未发现放射性元素、有害气体。

5）矿石品质

本矿床所产矿石主要用于生产粗砂、细砂及机制砂（用于混凝土原料及筑路），根据矿山对该层矿石开采利用经验，矿石为优质建筑砂石料。

 该矿山的砂岩矿石主要由石英和少量长石矿物组成，硬度较高，不含有害物质，容易加工。所生产的的建筑用砂石料可满足各类建筑需求，表明其为优良的建筑用砂石原料。

3、矿床水文地质条件

根据赋水介质、地下水运移情况，矿区及附近地层可分为孔隙水和基岩裂隙水。

（1）孔隙水

主要含水介质为坡残积成因的粘土、碎石及角砾等，结构松散，含孔隙潜水。主要接受大气降水补给，少量地表水补给，受季节影响较大，旱季基本处于干涸状态，雨季孔隙水较丰富，就近排泄于沟谷中。富水性一般较差，仅部分能够形成局部富水块体，垂直下渗补给下伏基岩含水层，以及沿孔隙顺坡向径流，在地势平缓、低凹及地形陡缓转折地带排泄出地表，对采矿活动影响甚微。

（2）基岩裂隙水

含水层岩性为浅灰、灰白色薄～中厚层状石英砂岩，表层强风化，风化层厚度0.5～2.0m，平均厚1.0m。含水性不均匀，透水性差，富水性弱，表层风化层富水性中等。该含水层是矿区主要含水层。该含水岩组节理裂隙发育，但多呈闭合且连通性差。因此，地下水多呈管流。矿山最低开采标高2270m，高于当地最低侵蚀基准面（2250m），地下水位埋藏较深，不影响其上部砂岩矿体的开采。

矿区出露泥盆系中统海口组（D2h）和第四系残坡积层（Qel+dl）。前者属基岩裂隙含水层，后者属松散土体弱含水层。

泥盆系中统海口组（D2h）基岩裂隙含水层：该含水层是矿区主要含水层，为浅灰、灰白色薄～中厚层状石英砂岩，表层强风化，风化层厚度0.5～2.0m，平均厚1.0m。含水性不均匀，透水性差，富水性弱，表层风化层富水性中等。该含水岩组节理裂隙发育，但多呈闭合且连通性差。因此，地下水多呈管流。矿山最低开采标高2270m，高于当地最低侵蚀基准面（2250m），地下水位埋藏较深，不影响其上部砂岩矿体的开采。

第四系松散土体孔隙弱含水层：岩性为粘土、粉质粘土、砂，厚度0.5～2.0m，主要含上层滞水，分布于矿体上层，含水层厚度小，富水性极弱；矿区地形有利于自然排水，矿体开采标高位于当地侵蚀基准面以上，矿山采用露天方式进行开采，不易发生矿坑充水、涌水事故，该矿床属以泥盆系中统海口组（D2h）基岩裂隙含水层为主，大气降水为唯一充水来源

总体矿区水文地质条件以大气降水充水为主的简单类型。

4、工程地质条件

根据矿区出露岩土体的岩性组合、结构特征、力学强度，将区内岩土体划分为：第四系粘性土多层土体和较坚硬薄—中厚层状石英砂岩岩组两个工程地质岩组。

第四系粘性土多层土体岩组：为残坡积层粘土、粉质粘土，厚度不均匀，易受季节性降雨冲蚀，强度低，因其厚度较小，对未来矿坑边坡稳定性无影响。

较坚硬薄—中厚层状石英砂岩岩组：为泥盆系中统海口组（D2h）地层，主要岩性为浅灰、灰白色薄～中厚层状石英砂岩，表层强风化，风化层厚度0.5～2.0m，平均厚1.0m。未来矿坑边坡主要由该岩体组成，表层风化带力学强度较低，矿山边坡与岩层产状为顺层坡，未来开采边坡可能产生小规模滑坡、崩塌、垮塌。

综合矿区地形地貌、地质构造、岩石结构构造等因素，该矿床工程地质条件属于较坚硬薄—中厚层状石英砂岩岩组为主的中等类型。

环境地质

矿区地处小江地震带，受小江断裂、普度河断裂、罗茨断裂等活动性断裂影响较大，地震活动频繁，自1644年以来富民及附近5级以上有记载的地震达12次，最近的一次是1995年10月24日发生在武定发窝、插甸的6.5级地震，对区内影响较大。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011－2015）、《中国地震动参数区划图》（GB50011－2015），富民县抗震设防烈度为Ⅶ度区，地震动峰值加速度为0.15g，地震反应谱特征周期0.45S，矿区属地壳次不稳定区，矿区建筑必须据此设防；目前未见矿区发生滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害发生，矿山开采过程中若泥盆系中统海口组（D2h）砂岩露采边坡角大于60°，存在边坡失稳等环境地质问题。

矿山局部岩石出露，植被较发育，矿山采用露天开采，对原生环境地质具有破坏作用，矿山采矿人工边坡属不稳定斜坡。现状地灾灾害通过调查，矿区及周边无滑坡、泥石流等地质灾害，崩塌、落石时有发生，在开采过程中要加以防范，防止加剧崩塌、落石的发生。矿山在开采过程中产生大量的废渣土，因加强废渣土的管理，对若处理不当，会引发滑坡灾害的产生，危害矿山下游的生态环境。矿区矿床开采标高均位于当地侵蚀基准面标高之上，矿山建设不会引起当地地下水位大面积等灾害。

矿区及周边无滑坡、泥石流等地质灾害发生。矿体及围岩中化学组分稳定，没有影响人体健康的有害元素、放射性元素、有害气体。开采过程中亦不会对水源造成污染。矿山开采若防护不当，可能引发崩塌、落石的发生，若废渣土处理不当，会引发滑坡的发生，对矿区环境造成一定破坏。因此，矿区地质环境质量属以次生地质环境问题为主的简单类型。

四、气象气候

富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温是15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8毫巴，相对温度72%。年均雨日136天，霜日63天，雾日10天，日照2287h。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10月为雨季，降水量占全年降雨总量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm，多年平均蒸发量1942.4mm。

本区属典型的低纬度亚热带高原季风气候，气候温和，夏无酷暑，冬无严寒，四季如春。多年平均气温14.8℃，最冷为1月，平均气温7.7℃，最热为6月，平均气温33.3℃，极端最低气温-7℃,区内旱、雨季分明，降雨主要集中在每年5~10月份，约占全年降雨量的87.9%，旱季为每年11月~次年4月，降雨较少，占全年降雨量的13.3%，年最大降雨量1532.20mm，最小降雨量917.9mm，年平均降雨量846.5mm，月最大降雨量为951.30mm，月最大蒸发量为332.10mm（1986年3月），月最小蒸发量为83.85mm，日均降水量为23mm，最大降水量为116mm，相对湿度72%。无霜期245天，全年日照2287小时，太阳辐射值为10746—123830卡/cm2。区内全年以西南风为主导风，冬春两季风速较大，平均风速为2.0~3.5m/s，春秋两季风速较小，平均风速为1.25~2.0m/s。

五、河流水系

富民县行政区域属长江流域金沙江下段普渡河水系，普渡河干流由南向北纵穿县境，两岸水系呈不对称发育，主要支流共5条，从上游至下游分别为大营河、清水河、龙纳河、天生桥河、木板河。县境内除螳螂川干流外，流域面积大于100km2以上的支流有龙纳河、大营河、龙泉河、木板河。此外，富民县境内已建各类水库、坝塘113座，总库容1989.9万m3。

矿区周边地表水体不发育，未见河流、泉点出露。本项目涉及的地表水体为西面约5.4km的螳螂川，螳螂川源于滇池，于莲花岩注入富民县境，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，经永定街道、赤鹫镇到龙发村汇集天生桥河水处，上游称“螳螂川”，下游称“普渡河”，再流经款庄镇与东村镇西缘，到沙坪村西北约1000m许进入禄劝县境，注入金沙江。县内全长63.4km，均宽65m，入出落差258m，年入境水量86320万m3，年均秒流量27.73m3，最大秒流量500m3。曾在清康熙五十一年(1712)断流。螳螂川属于普渡河的一部分，由滇池出口的中滩闸起至富民县赤鹫大桥止称螳螂川，富民县赤鹫大桥起至金沙江称为普渡河。

项目所在区域水系图见附图2。
六、土壤

富民县辖区总面积100308.56公顷，耕地面积19252.97公顷，其中，灌溉水田4892.97公顷，占耕地面积的25.41%；望天田541.11公顷，占耕地面积的2.81%；旱地13746.09公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的0.38%。

全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200m以下的罗免、散旦2个镇和永定街道、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500m以上的老青山、望海山等高寒地区。
七、植被、生物多样性

富民县属亚热带常绿阔叶林地带，现有林地和草地共65842.47hm2，全县林草覆盖率65.64%。由于海拔和地形的差异，水热条件等气候要素以及地质、土壤的不同，造成境内植物资源丰富，形成植被在地域分布上的差异性，现有的植被都是次生植被类型，主要植被类型有暖性针叶林、暖性阔叶林、暖温性灌木丛，自然植被树种以云南松、旱冬瓜、滇柏、旱冬瓜等为主，草本植物为细柄草、野古草、毛蕨菜、滇龙胆、黄背草、兔耳风等为主。当地乔木树种主要为高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、旱冬瓜和桤木等，灌木主要为滇杨梅、滇含笑、车桑子、小铁仔等。

据现场踏勘，项目所在地植被属亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林区，矿区范围内植被中等发育，植被以乔木、灌木为主，森林覆盖率约28％。主要动物有松鼠、麻雀等爬行动物和常见鸟类。




表三  环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：

1、环境空气质量现状

本项目位于昆明市富民县大营街道办事处麦竜村委会箐麦竜箐，环境空气质量功能区划分为二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

根据富民县环境监测站提供的“富民县环境空气站点AQI日报（2018年）”，结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013、《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018的相关规定，对富民县环境空气质量达标情况进行分析。

表3-1  富民县空气质量现状评价表
污染物

年评价指标

现状浓度（µg/m3）

标准值（µg/m3）

占标率

（%)

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

23

60

38.33

达标

24小时平均第98百分位数

111

150

74

达标

NO2
年平均质量浓度

14

40

35

达标

24小时平均第98百分位数

27

80

33.75

达标

PM10
年平均质量浓度

42

70

60

达标

24小时平均第95百分位数

70

150

46.67

达标

PM2.5
年平均质量浓度

20

35

57.14

达标

24小时平均第95百分位数

37

75

49.33

达标

CO

24小时平均第95百分位数

1

4000

0.03

达标

O3
日最大8小时滑动平均值的第90位百分数

113

160

70.63

达标

根据上表分析，富民县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为达标行政区。

项目地处农村，周边以林地、山地为主，无其他大气污染型企业，因此，项目区环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，域大气环境质量状况良好。
2、水环境质量现状

项目区域地表水为西面约5km的螳螂川（富民大桥—普渡河桥），螳螂川属于金沙江一级支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。

根据富民县环境监测站2018年1~12月螳螂川富民大桥断面、赤鹫大桥断面每月水质例行监测数据，检测结果统计见表3-2。

表3-2  螳螂川2018年水环境现状评价表

污染物

浓度范围（µg/m3）

平均值（µg/m3）

标准值（µg/m3）

超标率%

最大超标倍数

达标

情况

富民大桥断面

pH

7.47~8.11

7.89

6~9
0

0

达标

溶解氧

6~8.9

6.8

3

0

0

达标

COD

16~43

26.75

30

33.33

0.43

超标

BOD5
2.4~26

7.61

6

16.67

3.33

超标

氨氮

0.06~2.01

0.74

1.5

16.67

0.34

超标
总磷

0.32~6.53

1.10

0.3

100

20.77

超标

石油类

0.01L~0.01L

0.01L

0.5

0

0

达标

赤鹫大桥断面

pH

6.93~8.22

7.60

6~9
0

0

达标

溶解氧

5.5~9.1

6.8

3

0

0

达标

COD

23~50

31.42

30

50

0.67

超标

BOD5
3.4~9

5.47

6

33.33

0.50

超标

氨氮

0.15~1.344

0.71

1.5

0

0

达标

总磷

0.42~1.48

0.65

0.3

100

3.93

超标

石油类

0.02~0.35

0.17

0.5

0

0

达标

由上表可以看出，螳螂川水质不能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类水标准要求，超标污染物为COD、BOD5、氨氮、总磷，项目区域地表水体属于不达标区域。
3、声环境质量现状

本项目昆明市富民县大营街道办事处麦竜村委会分村，建设项目所在区域为乡村地区，声环境功能区划为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。根据项目于2015年11月的例行检测报告（见附件11），2015年项目正常运行中，项目声环境质量检测结果见下表：

表3-3  厂界噪声检测结果     单位：dB(A)
监测点位置
日期
昼间等效声级
夜间等效声级
风向、风速
测量值
风向、风速
测量值
厂界东
2015.11.18
西南风0.2m/s
56.3
西南风0.2m/s
46.9
厂界南
2015.11.18
60
41.7
厂界西
2015.11.18
50.2
42.4
厂界北
2015.11.18
52.8
40.2
根据以上监测结果，2015年11月时项目区域噪声能够满足《声环境质量标准》GB3096-2008的2类区标准，从2015年至今，项目周围环境未发生变化，没有高噪声企业增加，预计项目区域周围声环境状况不会有较大变化，项目区域声环境质量能达到《声环境质量标准》GB3096-2008的2类区标准。
4、生态环境现状

（1）植被现状

1）植被分布规律

建设项目矿区所在地土地利用现状为荒山，区域内为低矮山地。矿区植被发育，主要为林地、灌木林地及旱地，山坡多为乔木（主要有以云南松，桉树为主）、灌木（主要有山茶、刺柏、箭竹等）和杂草等植物，均为当地较普遍的植物物种。
2）主要植被类型特点

①暖温性针叶林-云南松林 
云南松群落在评价区比较常见，评价区的云南松群落通常高度在6-8m，总盖度约 65%。乔木层高度 6-8m，盖度为50%。主要树种为云南松和云南油杉等。

灌木层高在0.5-2m左右 盖度在 10%左右。常见种类有铁仔、沙针、芒种花、鸭脚黄连、绣线菊一种、扶芳藤、水红木、吴茱萸 等。草本层高0.5-1米左右，盖度在20%左右，常见物种有毛蕨菜、扭黄茅、金茅、含羞草决明、香茶菜、小叶三点金、天兰苜蓿、紫茎泽兰、苦买菜、牡蒿、土牛膝、珠光香青、蒲公英一种、天蓝沙参等。

②稀树灌木草丛
    评价区的稀树灌木草丛为暖性稀树灌木草丛，为评价区内分布的原半湿润常绿阔叶林或者中山湿性常绿阔叶林被破坏后形成的一种次生性植被，在评价区内该类型植被占有很大优势，并且有很多类型和变形，这里仅仅表述占有较大优势的含滇青冈、清香木、硬秆子草的中草草和含云南松、车桑子、紫茎泽兰的低草草从两种类型。乔木层高度通常在 7-15m 左右，总盖度大约70%。

乔木层高度7-15m，盖度为15%左右。主要树种为云南松、银荆、旱冬瓜、蓝桉、黄毛青冈、构树等。

灌木层高1-4m左右，盖度在 30%左右。常见种类有车桑子、火棘、茅莓、小叶栒子、马桑、盐肤木、梨果仙人掌、山鸡椒、川梨、野丁香一种、芒种花、三叶悬钩子、冬葵、牛筋条、黄荆、青刺尖、滇黔杭子稍、绣线菊、多花木蓝、多花勾儿茶、皱叶醉鱼草等。

草本层高0.5-0.8米左右，盖度在50%左右，主要物种有：紫茎泽兰、四脉金茅、戟叶酸模、地涌金莲、毛蕨菜、刺芒野古草、白茅、野拔子、黄背草、扭黄茅、小飞蓬、土荆芥、狗牙根、白花鬼针草、云南繁缕、猪殃殃、附地菜、天  蓝沙参、尼泊尔老鹳草、云南繁缕、 画眉草、蒲公英、香薷、黄毛草莓(白莓)、 鼠麴草、扁竹兰、龙葵、杏叶防风、 酢酱草、阿拉伯婆婆纳、紫花地丁、蛇 莓、 川 续 断 、山 珠 南 星、云南山蚂蝗、青羊参、歪头菜、毛蕊花等。 

③重点保护野生植物
根据《国家重点保护野生植物名录》（第一批，1999），及《云南省第一批省级保护野生植物名录》（1989），项目区内无云南省及国家级保护植物。
    ④古树名木
据云南省林业厅文件云林保护字(1996)第65号《关于印发云南省古树名木名录的通知》和实地走访，在项目区内没有古树名木分布。

（2）动物现状
1）两栖类
经实地调查和参考相关资料，评价区分布和可能出现的两栖类有黑眶蟾蜍、黑斑蛙、无指盘臭蛙等种类。两栖类为伴水生活的动物，两栖类动物种类和数量均不是很丰富。
    2）爬行类
    经野外实地调查和参考相关资料，并综合考虑爬行类会在不同季节随温度变化而在一定海拔范围内上下移动的特点，评价区分布和可能出现的爬行类有云南半叶趾虎、印度蜓蜥、八线腹链蛇和赤练蛇等常见的蜥蜴类和蛇类。
    3）鸟类
    由于评价区缺乏平坦的农田和居民区，所以以该生境为主要活动区域的鹰隼类、鸠鸽类、佛法僧目的鸟类等中型鸟类分布较少，鸟类主要以小型雀形目为主。
    4）哺乳类
    经野外实地调查和参考相关资料 ，评价区分布的哺乳类有短尾鼩、云南兔、 赤腹松鼠、红颊长吻松鼠、小家鼠、黄胸鼠、褐家鼠等种类。
    5）珍稀濒危保护动物
    评价区未发现有珍稀濒危以及国家和省级保护动物分布，也未发现有狭义特有种分布。

综上所述，评价区域内无自然保护区和风景名胜区，无珍稀濒危物种和地方特有种，也无古树名木。  

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)
本项目位于昆明市富民县大营街道办事处麦竜村委会分村，项目东面、北面、南面、西面紧邻山体。项目无声环境保护目标，主要大气和水环境保护目标见表3-3、3-4。

表3-3   项目周围环境保护目标一览表
环境要素
保护对象
坐标
规模
与厂界距离
保护级别
X
Y
环境空气
大黄栎树
25.303822
102.524092
30户，约130人
西侧525m
大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
分村
25.296133
102.518578
60户，约200人
西南面1100m
乾海子
25.310431
102.513522
25户，约100人
西北面18000m
内干箐
25.285122
102536167
100户，约350人
南面1850m
高家凹
25.312828
102.529089
26户，约60人
北面1900m
陈家凹
25.312828
102.529089
15户，约60人
北面2000m
新发村
25.300525
102.551142
50户，约200人
东北面2400m
表3-4   项目水环境保护目标一览表
环境要素

保护对象

坐标

与厂界距离

保护级别
X

Y

水环境

螳螂川

25.283189
102.477647
西面5000m
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水标准。



表四  评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气：

本项目位于昆明市富民县大营街道办事处麦竜村委会分村，所在区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准，具体详见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准  （单位：μg/m3）

污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值

二氧化硫

（SO2）

年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

颗粒物

（粒径小于等于10um）

年平均

70

24小时平均

150

颗粒物

（粒径小于等于2.5um）

年平均

35

24小时平均

75

二氧化氮

（NO2）

年平均

40

24小时平

80

1小时平均

200

氮氧化物

（NOx）

年平均

50
24小时平

100
1小时平均

250
总悬浮颗粒物（TSP）

年平均

200

24小时平均

300

2、地表水：
离本项目最近的地表水主要为西面约为5000m处的螳螂川，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》，螳螂川（富民大桥—普渡河桥）水环境功能为农业用水，水质类别为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。标准值见表4-2。

表4-2  地表水环境质量标准   单位：mg/L

项目

pH

(无量纲)

CODcr

BOD5
NH4-N

总磷

总氮

粪大肠杆菌(个/L)

IV类标准

6～9

≤30

≤6

≤1.5

≤0.3

≤1.5

≤20000

3、声环境质量：

本项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

表4-3   声环境质量标准单位：Leq dB(A)

区域

类别

昼间

夜间

项目区域

2类

60

50



	污

染

物

排

放

标

准
	施工期：

1、施工扬尘

执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放标准：颗粒物周界外浓度最高值≤1.0mg/m3。

2、施工噪声

执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）。 

营运期：
1、废气

①粉尘

本项目所处区域属二类区，项目运行期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，标准限值见表4-4。
表4-4 大气污染物综合排放标准

项目

颗粒物

无组织排放监控浓度限值(mg/m3)

（周界外浓度最高点）

1.0

②食堂油烟

项目设置1个食堂，设置1个基准灶头，属于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模，食堂油烟排放标准及净化设施最低去除效率见下表
表4-5  饮食业油烟排放标准

规模

小型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

≥60

2、噪声

噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，限值见表4-6。

表4-6  工业企业厂界噪声排放标准    （等效声级Leq[dB（A）]）

时段类别

昼

夜

2类

≤60

≤50

3、废水

项目区不产生生产废水，只产生少量生活污水。生活污水经过隔油沉淀池处理后，暂存于储水池中，晴天用于回用项目区凿岩、洒水降尘等用水，不外排。
4、固体废物

一般固体废弃物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及其修改单。

	总

量

控

制

指

标
	本项目运营过程中无SO2和NOx产生，排放的粉尘量为12.995t/a；

项目无生产废水产生，洗手废水不外排。

固体废物处置率为100%。

因此，本项目无需设置总量控制指标。




表五  工程分析

	一、产业政策符合性分析

本项目属于矿山改造升级项目，主要以砂岩矿为原料，通过采挖、破碎、筛分等工序生产建筑用砂石料。项目使用的设备、工艺及加工的产品均不属于国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的限制类及淘汰类。因此，本项目符合国家现行的产业政策。

二、工艺流程及产物节点简述(图示)

（一）施工期产污节点

富民瑞恒实业有限公司麦竜村委会分村砂场为续建矿山，已建成多年，各类设施已建设完成，条件满足生产所需。本次技术改造主要是淘汰原有设备，新增一条生产线，扩大开采加工产能至12.5万t/a，配套建设环保等设施。施工期建设内容主要包括：采区施工道路修建（土砂石路面），新建加工区、办公生活区（彩钢结构），设备采购安装，排水沟修建等。施工期大体分五步进行：土石方开挖，基础建设，主体建筑及配套设施建设，室内外装修及绿化。项目施工期间在场内不设生活营地，施工人员平均为10人，均不在项目内食宿，施工期为2个月，施工期使用原项目设置的旱厕。

施工期施工流程及各阶段产污环节见下图。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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图5-1  施工期产污环节示意图 

（二）运营期工艺流程及产污节点简述

1、矿区开采方式

根据矿区地形地貌、矿体赋存条件，采用2018年3月提交的《云南省富民县麦竜村委会分村砂场普通建筑材料用砂岩矿矿产资源开发利用方案》：项目开采方式为山坡露天开采。
2、采场台阶技术参数与露天开采境界圈定的确定

1）露天境界确定的原则
①尽最大可能地、经济地、采出境界内的矿量。

②在露天开采境界圈定时以不超过矿界范围为原则。

③在合理边坡参数、安全范围内，尽可能扩大露天开采境界。

④境界圈定结果要符合露天开采技术要求。

露天开采境界

①采场最高台阶标高 ：               2320m；

采场最高地形线标高（坡顶线）        2325m

②采场底部标高 ：                   2270m；

③采场开采高度：                    55m；

④采场上部最大长度                  140m；

⑤采场上部最大宽度 ：               110m；

⑥总采出矿石量 ：                  61.91万t（23.81万m3）；

⑦剥离岩土量：                      0.24万m3 
⑧采剥总量：                        24.05万m3 

⑨剥采比：                          0.01m3/m3
⑩开采终了采场底部最大长度95m    开采终了采场底部最大宽度75m

3）露天采场境界圈定结果

根据资源储量核实报告及前几年的开采经验，砂岩的开采需要进行凿岩爆破才能回采。设计确定的最终采场参数如下：

台阶高度：                     10m

台阶坡面角：                   60°

工作平台宽度：                 20m

安全平台宽度：                 3m

清扫平台宽度：                 6m（每隔3个安全平台设一个清扫平台）

生产台阶高：                   10m

生产台阶坡面角：               60°

最小平台宽度                   16m

最终边坡角：                   ≤51°

3、开拓运输方案

矿山采用直进式公路开拓，汽车运输方案；开拓公路布置在矿区的东面，沿东部原有公路修建入场公路到各台阶，首采台阶2320m台阶，因2320m台阶以上至2325m高度小，为风化层，可以采用挖掘机回采形成2320m生产台阶，以后逐级按2310m、2300m、2290m、2280m台阶逐级往下回采至2270m平台。单线开拓公路路面宽4.0m，路基宽5m,道路坡度8%~10%，最小转弯半径为15m，采区开拓公路长约240m。

4、工艺流程及产污节点简述

本项目改扩建后，采取露天开采加工工艺，流程为：表土剥离-采挖矿石-铲装运输-加工（破碎、筛分）-成品，具体工艺流程及产污节点见图5-1所示。
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图5-2  本项目工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
（1）表土剥离

本矿矿体直接出露地表，局部有表土层出现，按采区境界内表土平均厚0.5-2.0m计算，其剥离量约为0.24万m3，由于表土为残坡碎石土，可随回采工作面的推进，超前于回采工作面一定距离直接用挖掘机铲装表土于10t自卸式汽车运输至空地用于平整场地。表土剥离过程中会产生剥离粉尘、机械设备噪声和废土石，废土石主要存放于临时堆场内。
（2）开采矿石

项目开采矿石为砂岩矿，项目表土剥离结束后，无需进行爆破和凿岩工作，直接用挖机进行采挖。采矿采用自上而下分台阶开采，在台阶内侧回采工作面由东向西方向推进回采，即沿台阶走向推进，垂直台阶走向布置工作面，缓帮作业的回采方法回采砂矿。根据划定矿区范围内地形地貌条件，开采技术条件、矿体的赋存特征等，该采场开采方式确定为露天开采，工作台阶布置从上至下。此工序会产生铲装粉尘和噪声。

（3）铲装运输

本项目采用挖掘机对矿石进行铲装，通过2辆10t载重自卸汽车运输至加工区，进行破碎、筛分。此工序会产生铲装设备尾气、铲装粉尘、噪声和废土石，其中废土石主要存放于临时堆场内。

（4）矿石加工

项目矿石加工主要包括破碎、筛分工序，破碎分为一级破碎（一破）和二级破碎（二破）：

①一级破碎

采挖运输到加工区的砂岩矿先经过一级破碎、一级破碎后有部分符合粒径要求的砂料通过皮带直接输送到成品堆场堆存。一级破碎后不符合粒径要求的原料进入二级破碎工段。此工序会产生破碎粉尘和噪声，项目对一破区进行密闭，安装1套喷雾降尘装置，降低粉尘的排放量。
②二级破碎

经过一级破碎后，部分符合要求的产品进入产品堆场，不符合要求的进入二级破碎加工区继续破碎，此工序会产生破碎粉尘和噪声，项目对二破区进行密闭，安装1套喷雾降尘装置，降低粉尘的排放量。
③筛分

项目主要采用振动筛对破碎后的矿石进行筛分，其中不符合规格的产品返回到一级破碎区进行再次破碎，符合规格要求的通过皮带输送到成品堆场。此工序会产生筛分粉尘和噪声，项目对筛分区进行密闭，安装1套喷雾降尘装置，降低粉尘的排放量。
（5）产品堆存与外售

经破碎、筛分后可得到项目所需规格的建筑用砂料，在皮带输送机的作用下，分类堆存在成品堆场区内，即可装车外运销售。此工序会产生车辆尾气、粉尘和噪声。
项目污染物排放情况

（一）项目施工期污染物排放情况

1、大气污染
（1）扬尘

    施工场地扬尘主要来自场地平整、基础开挖、砂石料装卸、土石方及砂石料堆存、车辆行驶等环节。

（2）燃油机械及运输车辆的尾气

    施工燃油机械和运输车辆燃油排放的废气主要含SO2、NO2、CO和CmHn等污染物，其排放源为可移动源，为间歇式排放。

（3）装修废气

    项目建筑物不同区域均需不同程度进行装修，装修废气主要源于装修材料，如：油漆、涂料等。届时将会释放一定量对人体有害的化学物质，如甲醛、聚甲醛、甲醇等废气。装修废气的产生具有间断性、量小、产生点分散等特点。

2、施工期废水

施工期间不在项目内设置施工营地，现场使用原项目旱厕，不设水冲厕，施工期间产生的废水主要为施工废水、少量施工人员生活污水、暴雨地表径流，由于项目外运输道路为土路，所以本项目施工车辆进出施工现场不用清洗轮胎。

（1）生活污水

项目施工期使用旱厕，施工人员日常生活污水主要是清洗废水，项目施工期施工人员平均约为10人，均不在项目内食宿，用水量按10L/人·d计，则生活用水量为0.1m3/d，产污系数按0.8计，产生量为0.08m3/d。整个施工期预计为2个月，则项目施工期产生生活污水4.8m3。

施工人员生活污水主要污染物是SS，采用污水桶收集沉淀后用于场地洒水降尘。

（2）设备冲洗废水

项目施工场内生产废水主要为设备冲洗水，平均每天清洗一次，根据经验数据，冲洗量按1m3/d计，废水产生量按80%计算，则设备清洗废水产生量为0.8m3/d，施工期地面铺设阶段约为2个月，则冲洗共计产生48m3，产生的设备清洗废水进入施工现场1座5m3沉淀池处理后回用于洒水降尘。

（3）暴雨地表径流

    暴雨地表径流主要指冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等高浊度废水，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类、化学品等各污染物。暴雨地表径流与施工期间天气状况有较大的关系，难以定量分析。

3、施工噪声

    施工期噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，参照同类施工机械噪声，项目各施工机械噪声源的噪声值见下表。

表5-1   施工期主要施工设备噪声源强值

施工机械声级

施工阶段

声源

声级 dB(A)

土石方阶段

挖掘机

78～96

主体建筑及配套设施建设阶段

切割机

电锯

100～110

100～110

室内外装修阶段

电锯

沙浆机

吊车

切割机

100～110

75

70～90

100～110

交通运输车辆声级

施工阶段

车辆类型

声级

土方阶段

大型载重车

90

室内外装修阶段

轻型载重卡车

75

4、施工固体废物

    施工期项目固体废弃物主要是废弃土石方、建筑垃圾及损坏或废弃的各种建筑装修材料及少量施工人员的生活垃圾。

（1）废弃土石方

本项目土石方开挖主要发生于办公生活区、加工区及成品库新建区域场地平整、截排水沟开挖，以及场内开拓运输道路等过程，开挖的土方全部回填，建设过程可实现挖填平衡，不产生永久弃方，不设置弃土场。
（2）建筑垃圾

建筑垃圾主要有渣土，金属管线废料、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆等。根据陈军等发表于2006年8月《环境卫生工程》中第14 卷4 期《建筑垃圾的产生与循环利用管理》研究分析，单位建筑面积的建筑垃圾产生量约20~50kg/m2，本次环评取30kg/m2，项目建筑面积为1500m2，则项目施工期建筑垃圾产生量约45t。其中的木屑、钢筋等可以进行回收出售给废物回收站，约占建筑垃圾的50%，其余不可回收建筑垃圾统一收集后由建设单位及时外运至当地建设部门指定的地点处理，约为23t。
（3）生活垃圾

根据《第一次全国污染物普查城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），昆明市属于四区2类，生活垃圾产生量为0.56kg/人·d，施工人数平均以10人/d计，则产生量约为5.6kg/d，施工期共计2个月，则施工期生活垃圾总量为0.336t，现有办公区设置生活垃圾收集桶，由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置。

（二）项目营运期污染物排放情况

1、污染影响因素

（1）生态

1）动植物影响因素

项目为延续性矿山，已运行多年，区域内现有植被均为富民地区的常见物种，没有珍稀植物存在，植被较为单一，主要为云南松、火棘、灌木杂草等，局部地段岩石裸露，矿区及周围无珍稀物种。现状野生动物较少，野生动物已习惯区域类人类活动影响。项目建设对动植物影响因素主要为占地，其次为运输道路及人员进驻产生的噪声、粉尘等对当地动植物造成影响。

2）占地

根据主体工程设计资料，并结合现场调查核实，本项目由矿山开采区、工业场地、办公生活区、道路区、回车场地及辅助设施区6部分组成，本项目占地面积为22.4亩（约1.493hm2），主要占地类型包括林地、草地、其他土地，其中林地面积为0.17hm2，草地面积为0.54hm2，其他用地3hm2，占地性质均为永久占地。项目不占用基本农田，占地不涉及生态红线。
3）景观破坏

项目占地主要为林草地以及其他用地，生长有云南松、火棘、车桑子、爬山虎、灌木杂草等。项目矿山开采将清除区域绝大部分植被，地表植被遭到破坏，工程行为造成的地表裸露和人为痕迹影响了区域自然景观。项目运营期采取一定的绿化措施，并且通过采矿中、后期的植被恢复可对区域景观有一定程度恢复，使景观破坏的影响降到最低。

4）水土流失

本项目在建设施工过程中，由于扰动和破坏了原地貌，加剧了项目区水土流失，对项目区的水土资源及周边环境带来了不利影响，项目建设的危害主要表现在破坏周边生态环境、增加土壤流失量等方面。

（2）废气

1）粉尘

本项目开采砂岩矿12.5万t/a。本项目运营期产生的粉尘主要来自于矿区开采、矿石破碎和筛分、堆场扬尘等。
①开采粉尘
矿区采挖的过程中会产生粉尘，项目采场总采量为12.5万t/a，根据类比同类工程项目，粉尘产生量约为总采量的0.01%，粉尘年产生量为12.5t。矿区生产粉尘为无组织排放，基本上自然降落到矿区内，有少量扬尘随风飘落矿区之外，影响范围大约为100~150m。矿区采挖等工序采用洒水降尘，技改后要求加大洒水降尘频率，粉尘去除率可达约50%，本次技改采用湿式作业，可进一步减少粉尘产生量，粉尘总去除率以70%计，则矿区生产粉尘排放量为3.75t/a。
②矿区粉尘

项目对砂岩矿开采后运输至破碎加工，经2次破碎和筛分后得到所需建筑用砂，矿区粉尘主要来自于破碎和筛分两个工段。

项目矿石加工包括给料、破碎、筛分工段，各工段矿石破碎、给、卸矿物料落差均会产生粉尘。产生的粉尘（室内）量根据现场踏勘情况及类比其他同类项目，以日处理量的0.01%、0.02%、0.01%进行推算。

项目技改后对一破区、二破区分别进行封闭，将加工设备均布置于封闭的车间内，一破区、二破区各安装一套喷雾去除粉尘。粉尘经喷雾、厂房阻隔后自然沉降，去除效率取90%，粉尘产生量具体如下：
表5-5  加工区各工段粉尘产生及排放情况

加工工段
加工量(t/a)
折算系数（室内）%
产生量(t/a)
去除效率%
排放量(t/a)
排放方式
给料
125000
0.01
12.5
90
1.25
无组织排放
破碎
125000
0.02
25
90
2.5
筛分
125000
0.01
12.5
90
1.25
合计
/
/
50
/
5
③堆场粉尘

A、堆场扬尘

项目技改后主要有两个堆场，一个为中间产品堆场，每个堆场面积约600m2，本项目产品堆场区（1200m2）产生的扬尘，堆场起尘量与风俗、堆料粒径、堆料湿度等影响有关，本次环评采用西安冶金建筑学院的干堆场扬尘计算公式模拟计算其产生量，计算公式如下：

Q=4.23×10-4×V4.9×S

式中：Q—表示扬尘产生量，单位为mg/s

S—表示面积（1200m2）

V—表示风速（本项目V均取当地年平均风速V=2.1m/s）

根据计算公式，则本项目产品堆场区扬尘产生量为2545mg/s、73kg/d、11t/a。堆场设置拦挡设置，增加洒水降尘频次，加强临时防尘网等进行遮盖，粉尘去陈效率约为70%，则洒水降尘后，扬尘排放量为3.3t/a。

B、装卸扬尘
砂石料在装卸过程中会有一定扬尘产生，本次装卸起尘量参照煤堆装卸物料起尘量的计算方法估算装卸产生扬尘量，计算公式为：

Qij=0.03×U1.6×H1.23×e -AW ×Gi×fi×α
式中：Qij——装卸作业起尘量(kg/m3)；

U——地面风速（m/s）；

H——装卸作业高度(m)，

W——物料含湿量（%）；

A——经验系数，一般取0.28～1.0，此处按0.28计算；

Gi——装卸量；

fi——不同风速的频率；

α——大气降雨修正系数，取0.8。

富民地区多年平均风速2.1m/s，静风频率为14.5%，类比相似项目，矿石含水率取6%，装卸高度取3m。计算得，单位物料装卸起尘量为0.126kg/m3，堆场装卸量约为25m万3/a，则项目装卸粉尘量为3.15t/a。这些作业粉尘形成局部含尘空气，随气流迁移、扩散，污染作业场所及附近环境。因此，矿石装卸过程中应加强洒水降尘，减少粉尘排放量。技改前，洒水降尘能去除粉尘50%，技改要求增加临时拦挡，加强遮盖，增加洒水降尘频次，预计粉尘去除率约为70%，则排放量为0.945t/a。

④粉尘产排情况

项目粉尘产生及排放统计情况一览表见下表。

表5-4   项目粉尘产生及排放情况一览表

产污工序
措施
污染物
产生量（t/a）
粉尘去除率
排放量（t/a）
开采区
开采
洒水降尘、遮盖、湿式作业
无组织粉尘
12.5
70%
3.75
加工区
给料
厂房封闭+喷雾降尘
无组织粉尘
12.5
90%
1.25
破碎
厂房封闭+喷雾降尘
无组织粉尘
25
90%
2.5
筛分
厂房封闭+喷雾降尘
无组织粉尘
12.5
90%
1.25
堆料场
堆料
洒水降尘、遮盖、拦挡
无组织粉尘
11
70%
3.3
装卸
洒水降尘、遮盖
无组织粉尘
3.15
70%
0.945
合计
——
无组织粉尘
76.65
—
12.995
表5-5   大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度限值

（mg/m3）

1

生产过程
颗粒物
洒水降尘、拦挡、遮盖、自然沉降
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

≤1.0

12.995
2）机械及运输车辆尾气

矿山在采矿剥离开采、装卸和运输矿石时，使用挖掘机、推土机等施工机械和运输车辆，运行过程中排放少量尾气，对项目区域空气质量有一定影响，机械尾气主要靠自然通风扩撒。
3）食堂油烟

本项目年工作300天，每天工作8小时；劳动定员总共18人，均在项目食宿。根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日使用油用量约30g/人d，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%，则耗油为0.6kg/d，油烟产生量约为0.017kg/d，5.1kg/a。炊事时间按4h计算，则油烟产生量为0.004kg/h；则项目安装抽油烟机（风量约为2000m3/h），则油烟产生浓度为2mg/m3。根据《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001要求，本项目按小型规模净化设备最低去除效率60%计，则油烟排放浓度为0.85mg/m3，油烟排放量为2.04kg/a，能满足《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001排放允许浓度2.0mg/m3的要求。
（3）废水

1）生产用水

①矿区洒水降尘用水

本项目生产用水为晴天对采区、道路、空地等区域的洒水降尘用水，晴天用水量约为15t/d，昆明地区雨天131d，晴天234d，本项目实行年工作300天的工作制度，项目雨天工作时间按120d计，晴天工作时间按180d计，晴天洒水降尘用水量为2700t/a，生产用水首先使用隔油、沉淀处理后的生活污水以及地表径流，不足部分使用水池储存的地表水补充。洒水降尘用水全部蒸发，无废水产生。

②地表径流

雨季雨水冲刷采场会产生地表径流，其中的污染物主要为SS。由于矿山汇水面积较小，降雨冲刷产生的径流量不大。通过在采区边界外修建的截水沟，阻挡采区外围地表径流进入采区引取水土流失，采区内修建排水沟，在矿区西南侧采场最低部位排水沟末端处修建2座容积为5m3的沉砂池、1座30m3的沉淀池，用于收集降雨时的开采区地表径流雨水，经处理后回用于洒水降尘。

露天采区内地表径流产生量采用水均衡法，估算采区内汇水范围雨季一般日汇水量。计算公式如下：

Qyb=F内·Ayb·λ·0.001

式中符号意义及参数确定：

Qyb：采区雨季地表径流水量（m3/d）；

F：露天采区面积（m2），开采区面积为19600m2。

Ayb：雨季日平均降水量（mm），采用富民县气象局雨量观测资料，日平均降水量为2.50mm；

λ：地表径流系数（无量纲），径流系数取0.35。

计算结果为采区内地表径流雨季日平均水量约为17.15m3/d，项目雨天工作时间按120d计，晴天工作时间按180d计，则地表径流产生量为2058m3/a，经沉砂池沉淀后回用于洒水降尘，日均使用量为6.86m3/d。
③矿坑涌水

矿山开采的最低标高位于当地侵蚀基准面及地下水位以上，采场内无涌水。

④喷雾降尘用水
项目新增3套喷雾降尘用水系统，用水量为5m3/d，无废水产生。
2）生活用水

本项目年工作300天，每天工作8小时；劳动定员总共18人，均在项目内食宿。食宿人员人均用水量按100L/d计算，则用水量为1.8m3/d，项目生活用水来自水源引自矿区外围山箐，污水产生量按80%计算，生活污水产生量为1.44m3/d；432m3/ a。项目内设置旱厕，无冲厕废水产生，粪便供附近农民用作农家肥。生活污水主要是员工的餐饮废水、洗漱废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油等。经1m3的油水分离器和5m3的沉淀池处理后，暂存于30m3的储水池中，晴天用于回用项目区洒水降尘等，不外排。

3）项目用水及污水产生情况
本项目晴天用水量为16.8m3/d，取用新水量为3.93m3/d，水源来源于采区北侧自然出露的泉水，在储水罐中贮存，回用生活污水1.44 m3/d，回用雨天地表径流（贮存在高位水池中）11.43m3/d。雨天用水量为1.44m3/d, 雨天取用新水量为1.44m3/d，雨天地表径流收集量17.15m3/d，在沉砂池沉淀后回贮存在高位水池，用于晴天洒水降尘。项目用水及污水产生量情况见表5-7。
表5-7   项目用水量和污水产生量情况

项目
用水量（m3/d）
用水量（m3/a）
排污系数
污水产生量（m3/d）
污水产生量（m3/a）
生产用水
采区洒水降尘用水
晴天：15（其中回用生活污水1.44，雨水11.43）
2700（其中回用生活污水432，雨水2058）
—
0
0
雨天：0
0
0
0
喷雾降尘用水
5
1500
0
0
生活用水
1.8
540
0.8
1.44
432
合计
晴天：21.8（其中回用生活污水1.44，雨水11.43）
4740（其中回用生活污水432，雨水2058）
—
1.44
432
雨天：6.8
2040
1.44
432
5）项目废水排放及水污染物产生情况

项目内实行雨污分流排水体制，矿区采场雨水经集水沉砂池沉淀后进入高位水池、作为晴天洒水降尘使用。生活污水经隔油池处理后再进入储水池储存，全部回用于项目内洒水降尘，不外排。本项目生活污水产生量为1.44m3/d，且昆明地区雨天降水以阵性降水为主，连续降雨天数较少，本项目储水池的容积为30m3，可以储存雨天不少于20天的生活污水。生活污水回用于洒水降尘可行。

项目内不产生生产废水，主要是生活污水，项目生活污水水污染物产生及排放情况见表5-8，5-9。项目日水量平衡图详见图5-3，项目年水量平衡图详见图5-4
表5-8   项目生活污水水污染物产生情况

项目
指标
指标
主要污染物名称
COD
BOD5
SS
动植物油
NH3-N
TP
生活污水
产生量432t/a
产生浓度mg/L
300
250
200
40
35
8
产生量t/a
0.1296
0.108
0.0864
0.01728
0.01512
0.003456
排放量
排放浓度mg/L
—
—
—
—
—
—
0t/a
排放量t/a
0
0
0
0
0
0
表5-9   项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放

去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

编号

名称

工艺

1

生活废水

COD、SS等

回用于生产

不外排

1

收集池

—

—

—

—
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图 5-4   项目雨天水量平衡图
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图 5-5  项目年水量平衡图
（4）噪声

本项目主要噪声源为挖掘机、装载机、破碎机、筛分机等产生的机械设备噪声以及车辆运输噪声，项目噪声源强等效声级值见表5-10所示。
表5-10    项目噪声源情况汇总表

序号
设备名称
单位
数量
等效声级[dB(A)]
位置
备注
1
挖掘机
台
2
90
采区
间断产生
2
自卸汽车
台
2
70
间断产生
3
装载机
台
2
93
间断产生
4
一级破碎机
台
1
105
加工区
间断产生
5
二级破碎机
台
4
95
间断产生
6
振动筛
台
1
90
连续产生
7
皮带输送机
套
16
70
连续产生
（5）固体废物

1）生产固废
①废土石方：本次设计采区范围内的矿体出露地表，局部覆盖土层，剥离量较少，约为860t/a，仅够用于平整场地，故无需设置废石场。

②废机油、废油桶、含油抹布

项目机修过程中使用的含油抹布预测产生量为0.01t/a，废机油、废油桶产生量约0.02t/a；根据《国家危险废物名录》（2016年版，2016年8月1日起实施），其中含油抹布属于危险废物豁免管理清单中所列物品，全过程不按危险废物管理，可以混入生活垃圾中，由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置；废机油、废油桶因具有毒性、易燃性，属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物）。因此含油抹布与生活垃圾一起由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置；废机油、废油桶统一收集后存贮在密闭的收集罐中，暂存于本次环评提出的危险废物暂存间，定期交由厂家或有资质的单位处理处置。

2）生活垃圾

本项目劳动定员总共18人，生活垃圾产生量以人均每天1kg计，项目年生产时间为300天，则生活垃圾产生量为18kg/d，5.4t/a，由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置。

本项目固体废物产生情况如表5-11所示。
表5-11    本项目固体废物产生情况

项目名称
年产生量
备注
生产固废

废土石
342万m3（约860t/a）
产生量小，用于厂区平整。
含油抹布
0.01t/a
与生活垃圾一起由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置。
废机油、废油桶（危废代码：HW08-900-201-08)
0.02t/a
暂存于本次环评提出的危险废物暂存间，定期交由厂家或有资质的单位处理处置。
生活垃圾
5.4t/a
由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置。
四、“三本账”核算

1、技改后项目“以新代老”措施：

本次技术改造项目规模从2.5万t/a提升到12.5万t/a，淘汰了旧的生产线，新增一条生产线，新增环保措施改造，项目“以新代老”的整改措施如下：

表5-12   技改项目“以新代老”措施一览表

类型
污染物
技改前处理措施
技改后处理措施
废气治理
矿区
洒水降尘
在采挖、装卸等工序进行洒水降尘，运输车辆加盖蓬布或防尘网。
破碎
洒水降尘
密闭、喷雾降尘。
筛分
洒水降尘
密闭、喷雾降尘。
皮带输送
洒水降尘
密闭。
堆料场
洒水降尘
临时拦挡、遮盖、洒水降尘。
生活区
油烟治理
直排
安装油烟净化器。
废水治理
生活污水
直排
经油水分离器、沉淀池处理后暂存于储水池内，待晴天回用于洒水降尘。
固废治理
废机油
—
设置危废暂存间，位于工具房旁边，共1间，面积3m2。
根据上表，技改后新增1个油水分离器和1个沉淀池预处理生活污水后回用，不外排；增设1台油烟净化器，食堂油烟处理达标后再排放；加工区一破区、二破区、筛分区分区密封、采取湿式破碎、设置喷雾降尘设施，减少污染物的排放，符合以新带老的原则。
2、技改完成后“三本账”核算

技改前后项目主要污染物“三本帐”计算结果见下表：

表5-13   技改前后项目主要污染物“三本帐”情况   单位：t/a

类别
项目
现有工程（已建）
本工程（技改）
总体工程（已建+技改）
排放浓度
排放量（t/a）
预测排放浓度
排放量
“以新带老”削减量（t/a）
建成后预计排放总量（t/a）
增减量变化（t/a）
（mg/m3）
（mg/m3）
（t/a）
废气
矿区、加工区
粉尘
/
10.125
/
6.5
-3.625
12.995
+2.87
废水
废水量
/
80
/
0
-80
0
-80
注：1、“+”代表增加，“-”代表减少；
2、原项目与本项目固体废弃物均100%处置，不外排，故三本账不进行固废核算；



表六  项目主要污染物产生及预计排放情况

	排放源(编号)
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	产生浓度（mg/m3）
	产生量(t/a)
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（t/a）

	大气污染物
	施工期
	土方开挖、材料装卸运输、堆放
	扬尘
	—
	少量
	≤1
	少量

	
	
	施工机械废气和运输车辆尾气
	SO2、CO、NOx、HC
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	装修废气
	甲醛、甲醇
	—
	少量
	—
	少量

	
	运营期
	开采区
	开采
	无组织粉尘
	—
	12.5
	≤1
	3.75

	
	
	加工区
	给料
	无组织粉尘
	
	12.5
	≤1
	1.25

	
	
	
	破碎
	无组织粉尘
	—
	25
	≤1
	2.5

	
	
	
	筛分
	无组织粉尘
	—
	12.5
	≤1
	1.25

	
	
	堆料场
	堆料
	无组织粉尘
	—
	11
	≤1
	3.3

	
	
	
	装卸
	无组织粉尘
	—
	3.15
	≤1
	0.945

	
	
	运输车辆
	尾气
	—
	少量
	≤1
	少量

	
	
	食堂
	油烟
	2
	5.1kg/a
	≤1
	2.04kg/a

	水污染物
	施工期
	施工人员生活废水
	SS
	—
	4.8t
	收集沉淀后用于施工场地洒水降尘。

	
	
	施工废水
	SS、石油类
	—
	48t
	

	
	
	设备冲洗水
	
	—
	24t
	

	
	
	地表径流
	
	—
	不定量
	收集沉淀后排入周边自然沟渠。

	
	运营期
	生产废水
	水量
	—
	0
	—

	
	
	生活污水
	水量
	—
	432
	生活污水经容积为1m3的油水分离器和5m3的沉淀池处理后暂存于30m3的储水池中，晴天回用于项目区洒水降尘，不外排。

	
	
	
	COD
	300mg/L
	0.1296
	

	
	
	
	BOD5
	250mg/L
	0.108
	

	
	
	
	SS
	200mg/L
	0.0864
	

	
	
	
	NH3－N
	35mg/L
	0.0173
	

	
	
	
	动植物油
	40mg/L
	0.0151
	

	
	
	
	总磷
	8mg/L
	0.0035
	

	固体废物
	施工期
	土石方开挖、回填
	土石方
	—
	少量
	实现挖填平衡，不产生多余弃方

	
	
	施工场地
	建筑垃圾
	—
	45t
	可回收部分出售给废物回收站，不可回收部分运至建设部门指定场所。

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	—
	0.366t
	现有办公区设有的垃圾桶，由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置。

	
	运营期
	生产固废
	废土石
	—
	342m3
	用于场地平整

	
	
	
	含油抹布
	—
	0.01t/a
	与生活垃圾一起由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置。

	
	
	
	废机油、废油桶
	—
	0.02t/a
	暂存于本次环评提出的危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理处置。

	
	
	办公生活区
	生活垃圾
	—
	5.4t/a
	由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置。

	噪声
	施工期
	挖掘机、电锯、电焊等施工机械噪声：70~110dB(A)。

	
	运营期
	装载机、挖掘机、破碎机等设备噪声：70~100dB(A)。

	主要生态影响:

	露天剥离采矿方式对自然生态景观和自然植被破坏明显，表土剥离、矿石采掘将扰动地表，破坏矿山范围内地表结构、植被和土壤，如不采取防范措施还可能引起或加剧水土流失；剥离表土的产生和堆放，处置不当可能引起或加剧水土流失，甚至引发崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。因此，通过修建截水沟、排水沟和沉砂池等防治水土流失。




表七  环境影响分析

	一、施工期环境影响简要分析

1、大气环境影响分析

（1）扬尘

施工期对空气环境影响的主要污染物为粉尘，主要有施工扬尘和运输道路扬尘，施工扬尘主要来自于项目建设过程中基础的开挖、填平等整地工作，主要影响范围局限在施工场下风向150m范围内。根据北京市环境科学研究院对建筑工程施工工地的扬尘监测结果，在施工现场近地面的粉尘浓度为0.5～12mg/m3，空气环境的影响范围较小，且程度较轻。但在风大的季节，颗粒物将随风飘散，对施工场地附近环境的空气质量影响较大。而运输扬尘是由于施工车辆在道路上运输材料等引起的，主要受车辆行驶速度、载重量、风速、路面积尘量和路面湿度等因素的影响，根据北京市环境科学研究院对施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，运输车辆下风向50m处TSP浓度达到11mg/m3左右，下风向100m处TSP浓度达到9.5mg/m3左右，下风向150m处TSP浓度达到5 mg/m3左右，超过环境空气质量二级标准小时均值。
综上所述，项目施工期对周围大气环境有一定的影响，但是在采取施工场地围挡、施工出入口处铺垫碎石道路、施工场地定期洒水、建筑材料等措施后，可有效减少施工扬尘对周围环境的影响，且影响只是暂时的，随施工结束，施工扬尘影响将消失。

（2）燃油机械废气

施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的废气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。

（3）装修废气

根据项目工程分析，装修阶段需向周围大气环境排放少量装修废气，主要来自于油漆、涂料等施工材料。由于项目装修工作量较少，所以产生的装修废气较少，对周围的环境影响较小。
2、水环境影响分析

（1）生活污水影响分析

项目施工期使用旱厕，施工人员日常生活污水主要是清洗废水，产生量很小，为0.08m3/d，主要污染物是SS，所以采用污水桶收集沉淀后用于场地洒水降尘，所以施工期产生的生活废水对周围水环境的影响不大。
（2）设备清洗废水影响分析

根据工程分析，项目施工过程中将产生0.8m3/d的设备清洗废水，产生的废水统一收集后进入施工场地内沉淀池沉淀处理后回用于项目区洒水降尘。通过采取上述措施后，设备清洗废水对周围水环境的影响不大。

（3）雨天形成地表径流污染的影响分析

项目基槽开挖和基槽施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后可能造成水体污染，致使水体水质下降。针对该类废水，环评要求项目在项目施工场地2个5m3的临时沉砂池，地表径流收集沉淀后排入周边自然沟渠，采取以上措施后，项目施工期地表径流对区域地表水体水质影响较小。

综上所述，项目在施工过程中严格采取上述措施，施工过程中产生的施工废水均得到妥善处置，对周围地表水环境影响不大。

3、声环境影响分析

项目夜间不施工，施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成。

（1）施工机械噪声衰减预测模式

噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下：

LA（r）＝LAref（ro）－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)       （公式1）
式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，

Adiv＝20lg（r/ro）

 Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为10dB；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，

Aatm＝α(r/ro)/1000，查表取α为2.8；

Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc＝5lg(r/ro)。

（2）施工期间噪声影响预测结果

①施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，随距离的增加噪声因散射而减小。根据点声源距离衰减公式得出噪声衰减的结果见下表。

表7-1  施工噪声值随距离衰减的关系

距离（m）
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②施工期施工机械噪声叠加结果

施工期场地平整阶段、建筑及配套设施建设阶段、设备拆迁及安装阶段，取本项目主要的施工阶段各高噪设备同时运行情况下的噪声叠加值，叠加公式：
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              （公式3）
式中：Li—— 第i个声源在预测点的声级，dB（A）；

      LA——某预测点噪声总叠加值；

      n——声源个数

（3）影响预测

由于项目施工分阶段进行，本次评价分别预测各阶段施工机械在不同距离处的噪声情况及对敏感目标的影响情况。各施工阶段中主要产噪机械的噪声源强如表5-3所示，假设各施工阶段噪声较大的噪声源同时施工，在只考虑空气吸收、距离衰减的情况下，根据式（1）对项目各施工阶段多台设备同时施工时用地红线外不同距离处的噪声值进行预测，预测结果见下表。
表7-2  各主要施工机械在不同距离处的贡献值

施工

机械

不同距离处 的噪声预测dB(A)

5m

7m

10m

15m

20m

23m

25m

30m

50m

60m

场地平整阶段
挖掘机

68.5

64.8

61.0

56.6

53.4

51.9

51.0

49.0

43.4

41.4

建筑及配套设施建设阶段

切割机

82.5
78.8
75.0

70.6

67.4

65.9

65.0

63.0

57.4

55.4

电锯

82.5

78.8

75.0

70.6

67.4

65.9

65.0

63.0

57.4

55.4

叠加值
85.5
81.8
78.0
73.6
70.4
68.9
68.0
66.0
60.4
58.4
设备拆迁安装阶段
电锯

82.5

78.8

75.0

70.6

67.4

65.9

65.0

63.0

57.4

55.4

电焊机
77.5

73.8

70.0

65.6

62.4

60.9

60.0

58.0

52.4

50.4

切割机

82.5

78.8

75.0

70.6

67.4

65.9

65.0

63.0

57.4

55.4

叠加值
86.1
82.4
78.6
74.2
71.0
69.5
68.6
66.6
61.0
59.0
建筑施工厂界噪声限值

昼间≤70dB（A），夜间不施工
本项目夜间不施工，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中施工阶段作业噪声限值要求，即：昼间70dB(A)，从上表可知，仅依靠空气吸收和距离衰减，施工期间噪声在23米处可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。项目周边23m范围内无噪声敏感点，距离项目最近的噪声敏感点为项目西面525m处大黄栎树，相对较远，经距离衰减后，施工噪声对其影响不大。且随着施工期结束噪声影响将消失。
4、固体废物环境影响分析

项目施工过程中的固体废物主要为废弃土石方、施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

（1）废弃土石方

根据工程分析，项目施工期会产生一定量土石方，全部回填利用，做到挖填平衡，不产生永久弃方，因此，项目产生的土石方对周围环境的影响不大。
（2）建筑垃圾

根据工程分析，项目施工期共产生建筑垃圾约45t。建设单位应要求施工单位对建筑垃圾分类收集、分类处置，木屑、钢筋等可回收的回收利用，其余建筑垃圾集中堆放，定时清运到建设部门指定处置场所处置，所以项目产生的建筑垃圾可以得到有效处置，对周围环境影响小。

（3）生活垃圾

生活垃圾由现有办公区设置的垃圾收集桶收集，由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置。旱厕由附近村民定期清掏，粪便作为农家肥使用。

施工期产生的固体废物，采取措施统一处置后，不会对环境造成大的影响，且随施工结束，施工期固体废物对环境造成的影响将逐渐恢复。

5、生态环境影响分析

本项目为延续矿山的技术改造，植被覆盖较少。施工期将改变其地形地貌，使工业场地区域产生人工开挖的痕迹，加上地面扬尘的产生，各种施工机械的运转，对整个区域的生态会造成一定的负面影响。

施工期对生态的不利影响只有在施工后期项目初步完成建设、裸露地表得到覆盖、绿化完成后，才会逐渐得到减缓，最终将消失。

项目施工期对生态影响的防治措施：一是合理安排施工程序，易造成水土流失的施工尽量避开雨季；二是加快施工进度，缩短施工时间；三是在施工的同时完善施工区内的边坡治理。施工期对景观的影响属于短期的不利影响，其影响是暂时的和可以恢复的。

二、营运期环境影响分析

1、生态环境影响分析

（1）生态影响范围

项目为延续性矿山，用地范围与前期一致，对生态影响主要为对项目区域内动植物影响、占地影响、对景观影响、对水土流失影响。项目无废水排放，粉尘排放可能对周边植被产生一定影响，但项目为运行多年矿山，项目周边区域植被丰富，生长未受项目影响，项目配套建设相关水土保持工程，水土流失影响可控，综上，项目生态影响范围主要集中在项目区域内。

（2）植被及动物资源影响分析

1）植被资源影响分析
项目施工期对地面进行开挖和填筑，使工程施工范围内的植被遭到砍伐、铲除、掩埋等一系列的人为破坏，这些破坏是永久的和不可逆的。项目运营期矿山开采导致地表塌陷造成的植被破坏，由于项目建设区域人为开发较早，原生植被遭到破坏，项目区未发现国家公布的珍惜保护植物种类，植被类型也比较单调，故项目的建设不会对植被类型和植物种类的多样性产生不良影响。
矿山开采结束后对矿区进行矿区土地平整、表土回填，植树绿化后可以将项目建设对植被以及生态环境的影响降到最低。

2）动物资源影响分析
由于项目工程区范围人为活动开发较早，受人为活动干扰，评价区内多为小型物种，无国家级保护动物。其中鸟类以小型鸟类为主，中等大小的鸟类主要为过路、食虫、食种子的觅食鸟类，栖息于此的多为小型鸟类；两栖类动物种类及数量较少，爬行动物也因其生境单调及人们的捕杀光而使之种类数量较少。

从整体上说，项目的建设将使动物的栖息和活动场所缩小，少数动物的繁殖将有可能受到一定影响，但不会导致任何物种的消失。总体对野生动物的影响不大。
（3）占地影响分析

    根据开发利用方案及现场勘查，占用的主要为林地，占地性质均为永久占地。项目占用林地已取得云南省林业和草原局的使用林地审核同意书（具体见附件6）。项目在运营中将会根据建设用地批准文件或者项目建设用地预审意见，按规定办理林木采伐许可手续并依法及时足额支付林地补偿费、林木补偿费和

安置补助费等费用。

（4）对景观的影响分析

工程建设需占用林地以及草地地，使工程区内植被覆盖率下降；露天开采矿石，将形成露采边坡；同时矿场裸露，旱季将会导致施工现场内尘土飞场，而雨季将造成泥沙流失；加之剥离土的堆积，使矿区原来的地貌环境将随之发生较大改变。从评价区所在地的实际情况分析，当地主要为人工农业景观及山地景观。本项目建设后，由于露采场将在山坡开采，对当地的景观影响较大，将使原来的人工农业景观和山地景观变为裸地景观，导致景观功能下降。在服务期满后，要对顶面以及坡面均采取相应工程和植物措施进行土地平整、覆土、绿化，尽量降低废石场造成的景观不利影响。

（5）水土流失影响分析

项目在建设和生产过程中，工程征地区及影响范围内的地表将遭受不同程度的扰动和破坏，局部地貌将发生较大的改变。如不采取防治措施将将造成大量的水土流失，项目后期编制水土保持方案后，应严格落实水保方案提出的各项水保措施，项目建设和运营过程中可能产生的水土流失将得到有效的防治，项目的建设、运营不会造成较大的水土流失。

（6）闭矿后环境影响分析

项目服务期满后若不进行有效的管理和治理，将会加剧和形成一些环境问题，主要环境问题有：

1）由于采矿活动对岩石的稳定性造成一定的影响，局部地段可能会发生小型边坡崩滑等地质灾害。

2）矿区由于植被破坏和水土流失导致生态环境的恶化以及对景观的破坏。

针对矿山可能产生的环境问题及国家地方相关法律法规要求，项目必须进行地质环境治理和生态环境恢复工作。另外，矿山服务期满后也必须采取闭矿措施。主要措施有：

①工程措施

闭矿时对软弱岩层边坡，采取锚喷、浆砌、喷射混凝土等方法予以加固等防护措施，既能保证主体工程的施工安全又能有效地减少该区域的水土流失，闭矿后保持截排水设施通畅，在矿区上方外围建设截水沟，下方设置挡渣墙以及排水沟，防止水土流失，进行工程地质详细勘察，根据勘察结果采取必要的工程措施。对场地进行土地整治，缓坡进行表土覆盖。

②植物恢复措施

应根据项目区气候、土壤等条件，选择较适宜本地生长的造林绿化树种对矿山平缓地段进行植被恢复，植被应选用当地土著植物，具体工程可委托有资质的施工单位进行操作。

在采取以上的措施后，项目在服务期满后对环境的影响不大。
3、废气环境影响分析

（1）粉尘（TSP）

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
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 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；
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——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
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——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分：

表7-3   评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≧10%

二级评价

1%≦Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表7-4   污染物评价标准

污染物名称

功能区

取值时间

标准值(μg/m3)

标准来源

TSP

二类限区

日均

300.0

GB 3095-2012

4）估算模式所用参数

估算模式所用参数见下表：

表7-5     估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

农村

人口数(城市人口数)

/

最高环境温度

 33.4
最低环境温度

-7.0 °C

土地利用类型

农田

区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率(m)

90

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

/

岸线方向/o
/

6）主要废气污染源参数

表7-6   主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

污染源名称
坐标
海拔高度/m
矩形面源
污染物
排放速率
单位
X
Y
长度
宽度
有效高度
矩形面源
102.528965
25.303047
2278
199.22
297.77
10
TSP  
5.4
kg/h
7）评价等级计算结果

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表7-7   Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源名称
评价因子
评价标准(μg/m3)
Cmax(μg/m3)
Pmax(%)
D10%(m)
矩形面源
TSP
900
88.64
9.85
/
本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为9.85%，Cmax为88.64ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

8）评价结果

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式即AERSCREEN模式，计算相应浓度占标率，本项目无组织废气预测结果见表7-8。

表7-8 有组织粉尘预测结果

下方向距离(m)

矩形面源

TSP浓度（ug/m3）

TSP占标率（%）

50.0

54.55

6.06

100.0

66.34

7.37

200.0

84.95

9.44

300.0

88.53

9.84

400.0

85.53

9.50

500.0

79.20

8.80

600.0

72.52

8.06

700.0

65.54

7.28

800.0

58.96

6.55

900.0

53.05

5.89

1000.0

47.88

5.32

1200.0

39.46

4.38

1400.0

33.11

3.68

1600.0

28.23

3.14

1800.0

24.42

2.71

2000.0

21.39

2.38

2500.0

16.05

1.78

下风向最大浓度

88.64

9.85

下风向最大浓度出现距离

314.0

314.0

D10%最远距离
/

/

由上表可知，评价范围内项目区无组织排放粉尘最大地面浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，最大浓度出现距离为314米，下风向最大浓度为88.64μg/m³，最大落地浓度占标率为9.85%，项目无组织粉尘对周边大气环境影响不大。

对大气环境保护目标影响分析

    项目周围大气环境保护目标主要为大黄栎树、分村、乾海子，内干箐等，最近的大黄栎树距离项目边界525m，各敏感点的最大落地浓度预测见下表：

表7-11  项目周边大气环境保护目标TSP落地浓度预测结果  单位：μg/m³

敏感点
坐标
与加工区厂界距离
粉尘预测浓度
标准值
评价结果
X
Y
大黄栎树
25.303822
102.524092
西侧525m
77.624
900
达标
分村
25.296133
102.518578
西南面1100m
44.376
900
达标
乾海子
25.310431
102.513522
西北面18000m
24.416
900
达标
内干箐
25.285122
102536167
南面1900m
22.827
900
达标
高家凹
25.312828
102.529089
北面1900m
22.827
900
达标
陈家凹
25.312828
102.529089
北面2000m
21.39
900
达标
新发村
25.300525
102.551142
东北面2400m
16.93
900
达标
根据预测，项目无组织排放的TSP对最近的大气环境敏感点大黄栎树的质量浓度为77.642ug/m3，项目产生的粉尘对各敏感点的环境影响较小。
（2）尾气
矿山在采矿剥离开采、装卸和运输矿石时，使用挖掘机、装载机、推土机等施工机械和运输车辆，运行过程中排放少量尾气，由于产生的尾气不大，依靠较好的空气对流条件可在短时间内扩散，对周围环境影响不大。
（3）食堂油烟

本项目职工食堂使用电、液化气等清洁能源，就餐人数较少，燃烧废气中污染物较少，油烟经厨房安装的抽油烟机收集脱油后排放，对周围的环境空气质量影响很小。

（4）矿石运输道路扬尘
项目矿区矿石在运输过程中会产生扬尘，环评要求对车辆加盖蓬布或防尘网，且对矿石以及道路路面进行洒水降尘，从而减少扬尘的产生。对周围环境影响不大。
综上所述，项目产生的各种废气污染严格按照环评提出的处理措施处理后，可达标排放，对周边环境空气质量影响不大。
4、水环境影响分析

（1）水环境影响评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)，项目属于水污染影响型建设项目。根据工程分析，项目生产过程不用水，不产生生产废水；员工在项目内食宿，使用旱厕，产生的废水主要为办公洗手等生活污水，生活污水经隔油池、储水池沉淀后回用于洒水降尘产，不外排。根据HJ2.3-2018中5.2评价等级确定表1，项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，评价等级按三级B，可不进行水环境影响预测。
（2）废水产生情况
本项目生产过程无废水产生，仅雨季雨水冲刷产生的高悬浮物地表径流，和办公生活区产生的生活污水。
根据工程分析，采区内地表径流雨季日平均水量约为17.15m3/d，主要污染物为SS；生活污水产生量为1.44m3/d，432m3/ a，生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油等。
（3）排水方案
项目内实行雨污分流排水体制，项目内矿区雨水经排水沟收集后流入项目西南侧两个10m3的沉砂池、1个30m3的沉淀池，收集、沉淀后进入20m3高位水池暂存，回用于项目区洒水降尘；生活污水经1m3的油水分离器和5m3的沉淀池处理后暂存于30m3的储水池中，全部回用于晴天矿区洒水降尘，不外排。
（4）项目废水回用可行性分析

①生活污水

项目内设置旱厕，无冲厕废水产生，粪便供附近农民用作农家肥。本项目生活污水产生量为1.44m3/d，432m3/ a，建设单位设置1m3的油水分离器和5m3的沉淀池隔油、沉淀处理生活污水。项目生活污水主要是员工的餐饮废水、洗漱废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油等。从水质上看，由于矿区洒水降尘用水对水质要求不高，因此项目生活污水经隔油、沉淀处理后可回用于矿区洒水降尘。从水量上看，矿区晴天洒水降尘用水量为15t/d，而生活污水产生量较小，可完全回用于洒水降尘。因此，生活污水回用于洒水降尘是可行的。
②地表径流

项目矿区雨天地表径流通过截排水沟进入沉砂池，收集、沉淀后回用于洒水降尘。地表径流污染物主要为SS，经过沉淀后得到削减，且项目加工用水对水质要求不高，故项目收集雨天地表径流回用于洒水降尘是可行的。

综上所述，项目生活污水经处理后可完全回用于洒水降尘，不外排，雨水收集后回用于洒水降尘，可以减少取用新水量，对周围地表水环境影响较小。

5、声环境影响分析

本项目噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同阶段会产生不同的噪声，其强度与工作状态等因素有关。石料开采、破碎产生的噪声以及施工机械运行产生的噪声是本项目主要的噪声来源。根据项目设备特征和周围环境的特点，项目产噪设备可视为点声源，声场为自由声场，噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其噪声衰减预测模式如下：

LA（r）＝LAref（ro）－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)       （公式1）
式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，

Adiv＝20lg（r/ro）

 Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为15dB；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，

Aatm＝α(r/ro)/1000，查表取α为2.8；

Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc＝5lg(r/ro)。

预测点的A声级叠加公式：
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         （公式2）
公式中：

LA——距声源r处的总A声级；

n——声源数量；

Li——第i个声源的A声级，dB（A）。
（1）噪声源情况
项目噪声主要来源于开采中的机器设备、运输车辆噪声，破碎、筛分等矿石加工噪声，源强为70dB(A)～105dB(A)之间。加工区产噪设备经采取减震垫、厂房隔声等措施后，实现降噪5-15dB(A)，噪声源强如下表所示：

表7-12  项目主要设备噪声源强   单位：dB(A)
序号
设备名称
单位
数量
等效声级[dB(A)]
叠加
降噪值
治理后源强
1
挖掘机
台
2
90
93
5
88
2
自卸汽车
台
2
70
73
5
68
3
装载机
台
2
93
96
10
86
4
一级破碎机
台
2
105
108
15
93
5
二级破碎机
台
4
95
101
15
86
6
振动筛
台
1
90
90
15
75
7
皮带输送机
套
16
70
85
10
75
叠加值

94.86

（2）噪声环境影响预测
 噪声源强叠加后以生产区作为点源计算，并以点源噪声衰减模式预测厂界周边的噪声值，项目东西长390m，南北宽330m，厂界噪声预测情况见下表：根据噪声衰减公式，对各种设备声源在不同距离的衰减计算结果见表7-13。

表7-13    厂界噪声预测情况   单位：dB(A)
噪声源
噪声源强
方位
距厂界最短距离（m）
厂界贡献值
开采加工噪声
94.85
场区东面
185
49.5
场区西面
185
49.5
场区南面
165
50.5
场区北面
165
50.5
从上表可看出，各类设备均增加减震降噪措施，并集中设置在厂房内，经分析可知，运营期间所有设备同时运行时，厂界噪声贡献值东、西面为49.5dB(A），南、北面50.5dB(A），项目仅白天进行生产，噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348－2008中2类标准限值60dB(A)要求，项目噪声对外环境影响很小。

项目周围无噪声敏感目标，距离项目最近的村庄距项目超过500m，噪声衰减后基本无影响。项目运输石材过程中会对沿线村庄造成一定噪声影响，本环评要求对运输成品的运输车辆经过新城乡道沿线村庄时必须匀速慢行，禁止鸣笛，同时严禁运输车辆超载等，做到文明驾驶，将运输车辆噪声降至最低，以降低交通噪声对沿途村庄的影响。

7、固体废物环境影响分析

项目运营期产生的固体废物主要是生产固体废物和生活垃圾，根据工程分析可知，项目固体废物为865.4t/a。包括生产固体废物860t/a，生活垃圾产生量为5.4t/a。

生产固体废物主要为开采中产生的积土夹石块等废土石以及机修过程中产生的废机油、废油桶、含油抹布。废土石暂存于采空区，用于厂区内运输道路、周边村庄运输道路、地基填平，利用率达100%，不产生永久弃渣。废机油与废油桶属于危险废物，产生量为0.02t/a，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位清运处置。含油抹布属于危险废物豁免管理清单中所列物品，与生活垃圾一起收集后清运至周边村庄生活垃圾处置点处置。

综上，本项目的固体废物能够100%处置，对周围环境的影响较小。

根据现场踏勘，项目内未设危废暂存间，所以环评要求加设1个危废暂存间用来储存危废。环评建议危废暂存间面积为3m2，位于机修房附近，暂存间的设置需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，危险废物临时存储间必须密闭，做好防风、防雨、防晒、分类堆放，设标识牌，并按照规定做好危险废物堆放区地面硬化，加强堆放区的防雨和防渗措施。

危险废物储存、处置要求

1）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求危险废物处置间需满足以下要求：

①危险废物贮存场、处置场必须符合国家规定标准，配套防火器材、要求防渗漏。

②储存室均需要设施照明措施。

③储存室地面必须进行硬化地面，且表面无裂痕。

④储存室周围设置截排水沟。

2）储存措施要求：

①厂方应每一次都对回收的危废进行记录，具体内容包括：废物名称、来源、数量、特性、入室日期、存放地点、出室时间以及回收单位名称。

②定期检查废油桶有无破漏、渗漏和污染，发现破损，应及时采取措施清理处置。

采取上述处理措施，本项目固体废物均得到了合理处置，固废处置率100%。项目固体废物对环境影响较小。
8、环境风险分析

本项目不需要爆破、不设炸药仓库，运营期的风险为边坡危害、职业危害影响，不属于环境风险范畴。因此，项目运营期风险主要为柴油的储存过程。

（1）风险调查及评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂区内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q：
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式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量；

      Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。

本项目危险物质为柴油，结合HJ169-2018附录B，危险物质Q值如下：

表7-14  建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

1

柴油

/
10

2500

0.004

项目Q值∑
0.004

注：柴油：根据HJ169-2018附录B。

由上表可知，本项目Q<1，环境风险潜势为I。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级根据项目涉及的物质及工艺系统危害性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按下表确定评价工作等级。
表7-15  环境风险评价工作等级划分

环境风险潜势

IV、IV+
III
II
I
评价工作等级

一

二

三

简单分析
综上分析，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

（2）环境风险识别

项目风险物质识别见下表。

表7-16  项目危险物质理化性质及毒性特征一览表

名称

最大储量（t）

理化性质

危险特性

物质风险辨识

柴油

10

熔点-18℃，沸点282-338℃；相对蒸汽密度（空气=1）0.70~0.75；易燃；不溶于水，溶于醇等溶剂。

其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂可发生反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧产生有害产物CO、CO2。兔经口LD50(mg/kg)：>5000，大鼠吸入LC50(mg/m3/4h)：>5000。

燃烧、爆炸

项目环境风险识别情况见下表。

表7-17  项目环境风险识别汇总表

序号

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

备注

1

柴油储罐

柴油

泄漏、火灾、爆炸

大气、地表水、地下水

车坝村、螳螂川、赤鹫小河

无地下水敏感目标
（3）环境风险分析
项目柴油储罐已设置储藏室单独贮存，存储期间若发生泄漏，影响周边土壤环境。另外，天气炎热或遇高温情况下，储罐会发生爆裂或爆炸，若遇明火还会燃烧，爆炸、燃烧过程会产生CO、CO2等有害气体，影响项目区域环境空气质量。且对项目区周边大黄栎树等敏感点存在一定安全隐患。

（4）环境风险防范措施及应急要求

a、环境风险防范措施：

①柴油储罐周边设置围堰，并进行地面硬化防渗，适当采取覆盖措施；

②柴油储罐周围设置禁止明火标志牌；

③定期检查柴油储罐密封性，杜绝泄漏；

④禁止与强氧化剂共同存储；

⑤项目危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s；柴油储罐区应按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s；
⑥根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求结合企业实际情况编制《建设项目环境风险应急预案》。

b、应急要求：

①若发生火灾：尽可能将容器从火场移至空旷处；喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束；处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离；用雾状水、泡沫、千粉、二氧化碳、砂土灭火。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。

②若发生泄漏：迅速撒离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；切断火源；建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服；尽可能切断泄漏源；防止流入排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂石或其它不燃材料吸附或吸收；也可以在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至糟车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（5）环境风险分析结论

项目运营过程中柴油的存储存在一定的环境风险，企业在严格按照有关标准、规范及条例的要求，认真落实环境风险防范措施，编制完善环境风险应急预案，并到相关部门备案的前提下，项目环境风险是可控的。
表7-18  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

富民瑞恒实业有限责任公司麦竜村委会分村砂场技改项目
建设地点

（云南）省

（昆明）市

（ ）区

（富民）县

（ ）园区

地理坐标

经度

东经102°31′47″～102°31′51″
纬度

北纬25°18′09″～25°18′13″
主要危险物质及分布

柴油，柴油储罐设置于采区与二破区之间
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

项目柴油存储期间若发生泄漏，可能对周边土壤造成污染。另外，天气炎热或遇高温情况下，储罐会发生爆裂或爆炸，若遇明火还会燃烧，爆炸、燃烧过程会产生CO、CO2等有害气体，影响项目区域环境空气质量。且对项目区周边车坝村等敏感点存在一定安全隐患。

风险防范措施要求

①柴油储罐周边设置围堰，并进行地面硬化防渗，适当采取覆盖措施；

②柴油储罐周围设置禁止明火标志牌；

③定期检查柴油储罐密封性，杜绝泄漏；

④禁止与强氧化剂共同存储；

⑤项目危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s；柴油储罐区应按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s；

⑥根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求结合企业实际情况编制《建设项目环境风险应急预案》。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无。

9、土壤环境影响分析

（1）土壤环境影响评价工作等级的确定

本项目为年产12.5万t建筑用砂石料开采加工项目，项目产品主要为建筑用砂。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A，属于行业类别中的采矿业的其他，则土壤环境影响评价范围为Ⅲ类，项目占地约2.49hm2（小于5hm2，属于中型），属于污染影响型，周围存在耕地，环境敏感，根据HJ964-2018中表4，项目土壤环境影响评价工作等级为三级，又根据HJ964-2018中8.7.4条，三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。
（2）土壤环境影响分析

项目区设置有储存能力为10t的柴油储罐，加油区滴落油品及废水收集、处理过程可能渗漏污染土壤，主要污染物为石油类，因项目对土壤环境的影响主要涉及地面漫流影响及渗入途径影响，对照HJ964-2018中9.2.3.3条污染影响型的防控措施：

①涉及地面漫流影响的，应根据建设项目所在地的地形特点优化地面布局，必要时设置地面硬化、围堰或围墙，以防止土壤环境污染；

②涉及渗入途径影响的，应根据相关标准规范要求，对设备设施采取相应的防渗措施，以防止土壤环境污染。

环评要求建设单位加强运行管理，从油品储存、运输、污染处理设施等全过程控制产品泄漏，采取行之有效的防渗措施，定期检查储油、加油设施，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象；发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。且对油罐区及危险固废暂存间进行防渗处理，污水处理设施等均水泥硬化处理；生活垃圾、污泥、危险固废等固体废物集中收集，堆放于室内，避免雨天雨水冲刷产生淋滤水。项目目前所采取的措施基本满足土壤污染防控要求，对土壤环境影响可控。
10、高压线对项目影响分析

根据现场踏勘，有一条500千伏的高压线从项目上方穿越，存在一定的安全隐患。根据电力设施保护的相关要求“架空线路边线向外侧延伸20米属于法定电力设施保护区域，在该区域内堆放易燃、易爆物、烧窑、烧荒、开挖鱼塘、垂钓，兴建建筑物 构筑物、种植可能危害电力线路安全的植物等其他危及电力设施安全的行为，将由电力设施管理部门，公安部门司法机关追究相应责任。”项目不存在上述危及电力设施安全的行为。后期在改建加工区，新建一破封闭区、二破封闭区和筛分区、堆料场时应注意与高压线的安全距离，在后期运营中，加强管理，避免安全事故。项目编制的《富民县瑞恒实业有限公司麦竜村委会分村砂场5万m3/a露天采矿工程安全设施设计》已取得昆明市安全生产监督管理局的审批意见“同意专家组审查通过的《富民县瑞恒实业有限公司麦竜村委会分村砂场5万m3/a露天采矿工程安全设施设计》”（见附件8）。项目安全生产在可控范围内。
三、选址合理性分析

本项目位于昆明市富民县大营街道办事处麦竜村委会分村，项目为现有矿山的改造升级项目，项目区水、电、通信设施完备，土地较平坦。交通道路通畅，车辆进入方便，便于建设施工和项目建成投入使用。项目区范围及周边无古树名木及文物保护单位，评价范围内不涉及自然保护区，亦无需要特殊保护的环境目标。所以，本项目不属于上述禁止开采的区域。项目选址是可行的。
1、与云南省非煤矿山转型升级相符性分析

本项目与云南省人民政府文件云政发【2015】38号《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级实施意见》的符合性分析详见下表。
表7-14 项目与《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级实施意见》中

“现有非煤矿山应当具备的基本条件”符合性分析表

文件要求

项目情况

符合性

（1）生产规模符合标准要求，矿山符合已批准的矿产资源规划、矿业权设置方案和矿区总体规划；

生产规模为12.5万t/a，符合建筑用石材类（饰面用除外）现有矿山最小开采规模应≥10万t/a的要求。符合已批准的矿产资源规划、矿业权设置方案和矿区总体规划。
符合

（2）依法取得采矿许可证、工商营业执照和安全生产许可证等证照，达到安全生产标准化三级及以上；

本项目已取得采矿许可证、工商营业执照，以及安全生产许可证。
符合

（3）与相邻矿山以及村庄、重要设施之间的安全距离符合“严格新建非煤矿山准入标准”的有关规定，即露天采石 （ 砂）场矿界与村庄的距离小于500米，矿界与矿界之间安全距离小于300米，2 个 以 上 （含 2 个） 露 天 采 石( 砂)场开采同一独立山头，难以实现自上而下分台阶 （ 层）开采，位于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内的（本文印发之前已取得合法探矿权的除外）；

本项目与村庄距离大于500m以上，不处于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内。

符合

（4）具有相应资质的设计单位编制的满足国家法律法规和设计规范要求的安全设施设计。通过环境影响评价，有环保审批及验收手续，污染防治和生态保护措施符合有关要求；

项目已于编制了《富民县瑞恒采石场建筑砂岩年产12.5万t/a露天采矿工程安全设施设计》；目前正在办理项目环保审批手续。
符合

（5）矿山生产系统及安全设施齐全有效，满足矿山安全规程、设计规范要求。地下开采矿山每个矿井至少应有2个独立的直达地面的安全出口，每个生产水平(中段)均应至少有2个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。露天开采矿山应自上而下分台阶(层)开采，台阶高度、台阶坡面角、最终边坡角等参数符合矿山安全规程规范及设计要求；

本项目矿山生产系统及安全设施齐全有效,满足矿山安全规程、设计规范要求。露天开采矿山应自上而下分台阶(层)开采，且台阶高度、台阶坡面角、最终边坡角等参数符合矿山安全规程规范及设计要求。

符合

（6）无重大安全隐患，没有非法、违法开采行为，未使用国家禁止或者淘汰的设备及工艺；

  本项目无重大安全隐患，项目转手经营后没有非法、违法开采行为，未使用国家禁止或者淘汰的设备及工艺。

符合

（7）有与职业病防治工作相适应的有效防护设施，职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；

本项目有与职业病防治工作相适应的有效防护设施，职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准。

符合

（8）符合国家法律法规和矿山安全生产的其他有关规定。

本项目符合国家法律法规和矿山安全生产的其他有关规定。

符合

由上表可知，本项目符合相关要求。

2、与《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通[2016]172）的相符性分析

本项目与《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通[2016]172）的符合性分析详见下表。
表7-15  与《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》

（云环通[2016]172）的相符性分析
文件要求

项目情况

符合性

按照《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级实施意见》（云政发【2015】38号）要求，严格砂石开采建设项目的环评审批，具有下列情形之一的砂石开采项目，一律不予审批项目环评文件：
（1）位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区域的；

项目所在地不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区域。
符合

（2）位于重要城镇、城市面山的；

且项目不属于重要城镇、以及城市面山的。
符合

（3）露天采石（ 砂）场矿界与村庄的距离小于500米的；

本项目与村庄距离均大于500m。
符合

（4）位于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和旅游线路两侧可视范围内的；

本项目不处于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内。

符合

（5）新建、改建、扩建建筑用石料和建筑用砂项目，开采规模不得小于30万吨/年和10万吨/年，露天开采服务年限不得小于6年。同时按照项目环评及批复要求落实相应环保措施，规范设置排土场，单独堆存剥离表土用于生态修复；配套建设相应的截排水及拦挡设施减缓水土流失，防止水污染；加强洒水降尘防止扬尘污染；按照“边开采、边恢复”的原则制定矿山生态恢复治理方案，及时开展生态修复。
①本项目生产规模为12.5万t/a。
符合

②本项目服务年限为7年。
③项目对一破区、二破区、筛分区分别分别并安装喷雾降尘装置，加强堆料场遮盖，加强项目区洒水降尘。
④项目已加强洒水降尘防止扬尘污染，并按照“边开采、边恢复”的原则制定矿山生态恢复治理方案，及时开展生态修复。
由上表可知，本项目与《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通[2016]172）相关要求相符。
3、规划符合性分析

项目区域目前尚未列入规划，如今后有涉及项目区域的相关规划颁布实施，则根据相关规划要求进行调整。

4、生态红线对比分析

 根据昆明市生态环境局富民分局证明，本项目矿权范围不占用富民县生态红线。
5、环境影响可控性分析

由本环评的影响分析可知，项目营运期将产生废气、废水、噪声、固体废物，产生的污染物将对周围环境产生一定的影响。项目在对采矿区、加工区产生的废气进行洒水降尘，加工区分区密封并设置喷雾降尘设施，项目生产过程中无废水排放，生活污水经油水分离器、沉淀池处理后进入储水池储存，储存的水用于洒水降尘；项目产生的噪声通过距离衰减、安装减震垫后对保护目标影响不大；废土石产生量小，用于项目区道路、周边道路、地基填平，生活垃圾统一收集后清运至周边村庄生活垃圾处置点处置，危险废物暂存于危废暂存间，并定期委托有资质的单位清运处置，固体废物能实现100%处置；通过在项目外修建截水沟及项目内部修建排水沟后能减少项目内的水土流失现象，且项目在采矿结束后会进行覆土绿化，恢复区域内景观生态环境。

综上所述，项目营运期产生的污染物在采取环评提出的各项污染防治对策措施的前提下，营运期产生的环境影响均可得到有效控制，项目的存在不会改变当地的环境功能，能够满足当地环境保护的要求，选址可行。

四、项目平面布局合理性分析

根据项目平面布置可知，项目办公生活区与矿区、加工区分开布置。矿区、加工区地处荒山缓坡上，根据地形条件分为两个相对独立平台，其中矿区的采矿工作面为第一个平台，位于项目北部，加工区位于项目西面第二个平台，经过平整开阔的区域，进场道路利用项目西南面的现有便道，办公生活区位于采区东面约500米处，中间有项目矿区进场道路相隔。

1、矿区四周都为山体，植被覆盖度较高，可效降低粉尘、噪声对外环境影响；

2、加工区布置于项目南面、采矿工作平台下面，加工区由北至南依次布置破碎、筛分工序、有利于项目砂岩矿的开采加工。

3、加工区四周植被茂密，有效降低生产噪声、粉尘对外环境影响。

4、进场道路利用项目西南面的现有便道，内部延伸连接矿区和加工区，以利于内外运输方便，降低运输成本。

5、项目距离村庄周围村庄较远，村庄离项目500m以上，项目营运过程中产生的粉尘、噪声对办公生活区、环境保护目标影响不大。

综上所述，项目总体布局基本合理。


表八  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	土方开挖、材料装卸运输、堆放
	扬尘
	运输车辆加盖篷布，严禁超载、施工现场洒水抑尘、散料堆场等进行覆盖
	达《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）中无组织排放标准

	
	
	施工机械废气和运输车辆尾气
	SO2、CO、NOx、HC
	自然稀释扩散
	影响小

	
	
	装修废气
	甲醛、甲醇
	
	

	
	运营期
	开采区
	开采
	无组织粉尘
	洒水降尘、临时拦挡
	有无组织粉尘达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

	
	
	加工区
	给料
	无组织粉尘
	封闭、自然沉降、喷雾降尘
	

	
	
	
	破碎
	一破无组织粉尘
	封闭、自然沉降、喷雾降尘
	

	
	
	
	
	二破无组织粉尘
	封闭、自然沉降、喷雾降尘
	

	
	
	
	筛分
	无组织粉尘
	封闭、自然沉降、喷雾降尘
	

	
	
	堆料场
	堆料
	无组织粉尘
	临时拦挡、临时遮盖、洒水降尘
	

	
	
	
	装卸
	无组织粉尘
	临时拦挡、临时遮盖、洒水降尘
	

	
	
	运输车辆
	尾气
	自然扩散。
	影响小。

	
	
	食堂
	油烟
	处理风量为2000m3/h，净化效率60％的油烟净化器。
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准2.0mg/m3。

	水污染物
	施工期
	施工人员生活废水
	SS
	收集后用于洒水降尘
	不外排

	
	
	施工废水
	SS、石油类
	设置2个容积为5m3的临时沉砂池，沉淀后回用于洒水降尘
	影响小

	
	
	设备冲洗水
	
	
	

	
	
	地表径流
	
	
	

	
	运营期
	生活污水
	SS、石油类
	收集后用于洒水降尘。
	不外排

	固体废物
	施工期
	土石方开挖、回填
	土石方
	实现挖填平衡，不产生永久弃方
	处置率100%。

	
	
	施工场地
	建筑垃圾
	可回收部分出售给废品回收站，不可回收部分运至建设部门指定场所。
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	收集后清运至周边村庄生活垃圾处置点处置
	

	
	运营期
	生产固废
	废土石
	用于项目区场地平整
	处置率100%。

	
	
	
	废机油、废油桶
	暂存于本次环评提出的危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理处置。
	

	
	
	
	含油抹布
	统一收集后清运至周边村庄生活垃圾处置点处置
	

	
	
	办公生活区
	生活垃圾
	
	

	噪声
	施工期
	施工机械
	噪声
	合理安排施工时间和施工机械运转顺序，避免所有设备同时运行。
	对周围环境影响较小。

	
	运营期
	采挖、运输、破碎、筛分等环节
	噪声
	合理布局生产设备；合理安排作业时间；破碎区、筛分区底部设置围墙，顶部用钢结构进行封闭，机械设备隔声减震等。
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准。

	生态保护措施及预期效果：

在矿区开采的前后做好相应的防治措施，具体的防治措施如下：

开采前措施

矿山开采时应先行治理存在安全隐患的边帮，清除其上部残留的不稳定岩块或土块。

工程措施  

建设单位必须在采区边界外修建截水沟，阻挡采区外围地表径流进入采区引起水土流失；在采区道路两侧修建排水沟，连接至沉砂池，地表径流经收集、沉淀后回用于洒水降尘。

临时防护措施

采矿平台修建排水沟和临时拦挡。

植物措施  

项目还应积极保护不受开采影响的植被，保证采区周围拥有较高的植被覆盖率，进一步防止水土流失。同时，在开采平台、开采边坡和矿山道路区栽植爬山虎、撒播高羊茅、狗牙根等植被。

闭矿后措施 

在停止开采或闭矿后，需对开采区域采用工程及植物措施进行复垦，恢复地貌及植被，届时，区域生态环境将得到一定修复。具体实施阶段需委托有资质的单位按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求，进行矿山地质环境的恢复治理设计，制定切实可行的复垦方案。做好相应的防范措施，才能使生态环境受到的影响程度降到最低，这样才有利于生物多样性和生态环境的保护，切实达到防治开采带来的生态环境影响的目的。




表九  结论与建议

	项目总投资1000万元，矿区总面积0.0149km2，主要包括开采区、加工区域、矿石堆场以及办公生活区，项目开采规模为5万m3/a（12.5万t/a），采用露天开采砂岩矿。本项目主要对原项目生产设备进行技术改造，项目产能扩大，原先设备不能满足生产要求，拟全部淘汰，改造破碎加工区，购置1台PE-900×1200破碎机用于一级破碎，购置4台PE-300×1300破碎机用于二级破碎，购置一台DSL650-180筛分机用于筛分，一破区、二破区、筛分区、输送皮带分别用钢结构进行封闭，破碎、加工区新增3套喷雾降尘装置用于加工区粉尘处理。原生活加工区位于技改后项目的加工区旁，噪声、粉尘影响过大，拟对生活区进行重建。根据相关法律法规要求，对本项目的环境影响进行评价，评价结论与对策如下：

一、结论

1、产业政策符合性分析

项目以建筑用砂岩矿为原料，通过采挖、破碎、筛分等工序生产普通建筑用砂，项目使用的设备、工艺及加工的产品均不属于国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的限制类及淘汰类。因此，本项目符合国家现行的产业政策。

2、项目选址合理性分析

项目区域目前尚未列入规划，如今后有涉及项目区域的相关规划颁布实施，则根据相关规划要求进行调整；项目运行中产生扬尘、粉尘、尾气、生活污水、噪声、固体废物在实施环评报告提出的污染防治对策措施以后对周围环境影响不大。因此项目选址合理。

3、环境质量现状

本项目所在地目前的环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。地表水体螳螂川现状水质不能达到（GB3838－2002）《地表水环境质量标准》Ⅳ类水标准要求。声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类区标准。
4、施工期环境影响分析

（1）环境空气影响分析

项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、燃油废气、装修废气等。施工扬尘通过设置围挡、洒水降尘、易扬尘物料土工布覆盖等措施后可降低其影响；燃油废气、装修废气等产生量较少，项目区地势开阔，污染物经空气稀释扩散后对周围环境影响小。

（2）水环境影响分析

项目施工期产生的废水主要为施工人员生活废水、施工废水、地表径流等，生活废水经收集后、施工废水经沉淀后回用于项目施工场地内洒水降尘；地表径流主要污染因子为SS，通过设施截排水沟、沉砂池等收集沉淀后外排，对周围水环境影响小。

（3）施工噪声影响分析

项目施工期通过设置施工围挡，优化施工时序，夜间不施工，电锯、切割机等噪声设备在工棚内使用，装修材料定尺定料等措施后，对周围环境影响小。

（4）施工固废影响分析

施工期固废主要为废弃土石方、建筑垃圾、生活垃圾等，废弃土石方堆至矿区临时堆土场，用于回填采空区；建筑垃圾清运至建设部门指定场所处置；生活垃圾由施工员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置；处置率100%，对周围环境影响小。

（5）生态影响分析

项目施工对生态环境的影响主要是减少区域植被、加剧区域水土流失，项目通过设置截排水沟、土工布覆盖等措施减缓水土流失，建成后硬化裸露地面及进行绿化，尽量恢复区域生态环境，减小生态环境影响。

5、运营期环境影响分析

（1）生态环境影响分析

本项目矿区已建成多年，已经对当地的动植物资源产生了一定干扰，动植物也已经对采矿活动产生了一定的适应。通过对照矿区范围内与矿区范围外基本同类型自然生态的动植物资源种类，发现差别不大，项目区内保护动物具有趋利避害本能，故本矿山的建设对动植物影响影响不大。并且，项目对开采区修建排水沟，对成品堆场修建挡土墙、排水沟并设临时拦挡、覆盖措施，对加工区修建排水沟，道路两侧修建排水沟以及未端建设沉砂池，并在矿区种植植物，通过采取以上措施后能降低水土流失，达到减小水土流失的目的。在项目服务期满后采取工程措施和植物恢复措施来对已开采完的矿山进行封场绿化，切实达到防治开采带来的生态环境影响，恢复当地景观。

（2）大气环境

1）粉尘影响分析

本项目运营期无组织粉尘主要来源于矿区采场作业、装卸作业、运输道路、堆场以及加工区的破碎、筛分等工序。项目粉尘产生量共76.65t/a，经采取洒水降尘、围挡、封闭、喷雾降尘和加强绿化等措施后，无组织排放量为12.995t/a，粉尘排放可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，距离项目最近的敏感点为开采区西侧525m处的大黄栎树，项目排放的粉尘对其影响很小，因此，项目运行期间产生的粉尘对周围环境及敏感目标的影响不大。
2）尾气

矿山在矿石开采、装卸和运输矿石过程中，使用挖掘机、推土机及汽车等施工机械和运输车辆，运行过程中将排放少量尾气，但由于营运过程中机械设备少，产生的尾气量少，且设备处在空旷地带，依靠较好的空气对流条件可在短时间内扩散，对周围环境影响较小。

3）油烟

本项目职工食堂油烟安装抽油烟机收集后，处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准后排放，项目油烟废气不会对环境空气质量造成明显的不利影响。

（3）水环境

1）本项目矿区及加工区生产过程中均不产生废水，项目防、排水任务主要是排出采场内外的大气降水，采场外的雨水通过在采场周围修建截水沟排走，采场内产生的径流泥沙较多，拟通过修建沉砂池、沉淀池处理后回用于项目洒水及喷雾降尘。

2）矿区、加工区、产品临时堆场采取在晴天进行洒水降尘，此环节不产生废水。

3）本项目生活污水产生量约为1.44m3/d，回用于矿区洒水降尘、矿区雨水经排水沟收集后排入项目沉沙池沉淀后回用于加工区。生活污水经隔油沉淀池处理后再进入储水池储存，全部回用于矿区洒水降尘，不外排，对周围地表水体影响较小。

（4）声环境

项目运营期噪声主要来源于挖掘机、破碎机、运输车辆、振动筛产生的噪声等，具有阶段性、临时性和不固定性。根据影响分析预测可知，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目噪声对周边村民影响较小。周围村庄距离项目较远，项目产生的噪声基本不会对村产生影响。

项目运输成品砂料时会经过村庄时可能对道路沿线产生一定噪声影响，本环评要求运输成品的运输车辆经过村庄时必须采取匀速慢行，禁止鸣笛等措施，降低交通噪声对沿途村庄的影响。

采取以上措施后，项目运营期产生的噪声对周围环境影响较小。

（5）固体废物

项目运营期产生的固体废物主要是生产固体废物和生活垃圾，废土石用于项目区道路、地基填平，利用率达100%，不产生永久弃渣。废机油与废油桶属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位清运处置；含油抹布与生活垃圾一起收集后清运至周边村庄生活垃圾处置点处置。

在采取以上措施后，本项目固体废弃物对外环境的影响不大。

二、对策措施

（1）大气环境

1）加工区厂房分区密闭，并分别设置一套喷雾降尘装置，一破、二破、筛分粉尘经厂房阻隔、喷雾降尘、自然沉降后排放。

2）对项目区皮带进行密闭。

3）堆料场加强临时拦挡、遮盖、洒水降尘。

4）采场采石过程中、装卸过程中、道路运输过程中需加强洒水，保证矿石含水率。

5）加强矿区和运输道路两侧的植被绿化，并加强运输道路的养护。

（2）水环境

1）矿区最低处（西南侧）设置容积为30m3的沉砂池，高悬浮物的地表径流收集、沉淀后回用于洒水降尘；
2）生活污水经容积为1m3的油水分离器和容积为5m3的沉淀池隔油、沉淀后，储存在容积为30m3的储水池内，待晴天回用于项目区洒水降尘，不外排；
3）按昆明市政府有关“禁磷”、“禁白”的要求，禁止使用含磷洗衣粉和含磷洗涤剂。

（3）声环境

1）禁止夜间采矿作业。

2）在主要噪声设备如破碎机、筛分机等与地面之间安装减振垫，以减少振动的传递；

3）紧固设备上的所有部件，特别是需要经常更换的零部件，避免因个别部件的松动而产生的额外振动。

4）在振动筛轴承的内外套之间加以阻尼处理，减小轴承的振动和降低轴承的噪声。

5）在筛分机筛箱的侧板、入料给料口、排料口和接料底盘内加贴橡胶板，有效地抑制振动筛侧板的高频振动，减少辐射噪声。

6）在项目周围多种植降噪能力强的树木，搞好绿化等措施后对周围影响较小。

（4）固体废物

1）废土石用于厂区内运输道路、周边村庄运输道路、地基填平；

2）在机修房附近设置3m2的危废暂存间，暂存机修过程中产生的废机油、废油桶。

3）建设方需加堆场安全管理，并在堆场周围应设置环境保护图形标志。

（5）生态环境影响防治措施

1）建设单位需在露天采场区增设平台排水沟、临时拦挡及覆盖、后期植被恢复措施。

2）矿区应做好采空区回填工作，需分期实施绿化方案，并监督落实。

3）对堆场进行覆土植被，安排资金，组织落实。

4）矿山道路区应修建道路排水、沉砂池及绿化措施，并加强堆场区的植被绿化，尽量种植防尘能力好的树种。

5）严格按照矿区范围图开采，不得随意扩大开采范围。

6）严禁滥砍滥伐。

（6）封场后生态环境保护措施

1）矿山服务期满后，需对开采区域采用工程及植物措施进行复垦，恢复地貌及植被。具体实施阶段需委托有资质的单位按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求，进行矿山地质环境的恢复治理设计，制定切实可行的复垦方案，并严格按照复垦方案实施。
2）封场后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项。

3、其他

将来项目内容、地点、规模若发生变化，其污染物产生和排放发生重大变化时，需要另行办理环保报批手续。

三、环境保护建议
1、加强操作人员的防护，减小噪声和有害气体物质对人体健康的危害； 

2、项目应认真采纳本报告提出的对策措施，确保项目内废水不外排，噪声不扰民，固废100%处置，以消除和避免环境投诉问题的发生；

3、保持项目区内清洁卫生，提高环境对空气的自净能力，改善矿区生态环境；

4、加强企业内部环境管理，建立健全环境管理规章制度，并定期进行监测；

5、加强员工的技能和素质，减少各种风险事故的发生概率，认真做好清洁生产。

四、总结论

综上所述，本项目产生的环境影响包括生活废水、废气、噪声和固废。在采取环评提出的的防治措施后，可以得到有效控制，达标排放，不会对周围环境产生显著的影响。因此，在采纳本报告提出的对策措施的前提下，本项目从环境保护角度来说是可行的。

五、环境监测计划

便于项目的环境管理，现将本项目环境监测计划列于表9-1：

表9-1  环境监测计划一览表

类别

监测点位

点数

监测项目

监测频率

噪声

项目厂界四周。

4个

等效声级

按国家标准方法进行

废气

项目厂界上风向1个，下风向2

3个

粉尘

按国家标准方法进行

六、项目竣工验收

本项目“三同时”污染防治设施措施详见表9-2。

表9-2   项目“三同时”验收一览表

类别
污染物
环保设施、措施
效  果
废气
开采区
开采
无组织粉尘
洒水降尘、临时拦挡
无组织粉尘达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。
加工区
给料
无组织粉尘
封闭、自然沉降、喷雾降尘
破碎
一破无组织粉尘
封闭、自然沉降、喷雾降尘
二破无组织粉尘
封闭、自然沉降、喷雾降尘
筛分
无组织粉尘
封闭、自然沉降、喷雾降尘
堆料场
堆料
无组织粉尘
临时拦挡、临时遮盖、洒水降尘
装卸
无组织粉尘
临时拦挡、临时遮盖、洒水降尘
食堂
油烟
处理风量为2000m3/h，净化效率60％的油烟净化器。
废水
生活污水
SS、石油类
①厨房设置容积为1m3的油水分离器；
不外排
②生活区设置容积为5m3的沉淀池和30m3的储水池；
  ③生活污水经隔油、沉淀处理后暂存于储水池中，晴天回用于洒水降尘。
矿区西南侧设置容积为30m3的沉砂池，收集、沉淀后回用于洒水降尘。
固废
生产固废
废土石
用于项目区场地平整
100%处置
废机油、废油桶
暂存于本次环评提出的危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理处置。
含油抹布
统一收集后清运至周边村庄生活垃圾处置点处置。
办公生活区
生活垃圾
噪声
施工机械
噪声
合理安排施工时间和施工机械运转顺序，避免所有设备同时运行。
达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准
采挖、运输、破碎、筛分等环节
噪声
合理布局生产设备；合理安排作业时间；破碎区、筛分区底部设置围墙，顶部用钢结构进行封闭，机械设备隔声减震等。
生态
1、在厂区道路和采区边界尽可能植树和种植花草以提高绿化率。
2、矿区应做好采空区回填工作，需分期实施绿化方案，已完成开采区域及时进行绿化，并监督落实。
环境管理
1、加强员工安全教育，操作中注意避让高压线；
1、加强环保设备设施的日常维护及监控工作；
2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率；
3、建立、健全环保规章制度。
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	注     释

如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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