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《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3、行业类别——按国标填写。
4、总投资——指项目投资总额。
5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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	项目名称
	富民县明众汽车维修服务有限公司汽修项目

	建设单位
	富民县明众汽车维修服务有限公司

	法人代表
	李艳梅
	联系人
	蔡米富

	通讯地址
	云南省昆明市富民县永定街道办事处环城南路348号

	联系电话
	13888990866
	传真
	 —
	邮编
	650400

	建设地点
	云南省昆明市富民县永定街道办事处环城南路348号

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别
及代码
	汽车修理与维护（8111）

	占地面积
（平方米）
	1282.6
	绿化面积
（m2）
	/

	总投资（万元）
	150
	环保投资
（万元）
	12.55
	环保投资占总投资比例
	8.37%

	评价经费
（万元）
	—
	预期投产日期
	 2019年6月

	一、项目由来
随着中国经济快速发展、交通基础设施的不断完善和机动车保有量的快速增加，汽修厂已成为民众生活中比较重要的一部分。富民县居民生活水平提高，机动车辆不断增加，也给汽修行业带来了更为广阔的发展前景。
富民县明众汽车维修服务有限公司位于富民县永定街道办事处环城南路348号，租用富民县城区清真寺管理委员会的厂房进行汽车的维修服务（项目租赁合同见附件2），总占地面积约1282.6m2，厂房为钢架结构。项目建设内容主要有汽车美容区、维修车间、喷漆房、洗车区、办公生活区等。项目经营范围为汽车维修，汽车零配件、润滑油脂的销售，洗车，机动车辆险、人身意外险（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），其中维修保养车辆数为2000辆/年，洗车2400辆/年，喷漆车辆数为700辆/年。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日实施）中汽车、摩托车维修场所第126条规定：涉及环境敏感区的；有喷漆工艺的应编制环境影响报告表，本项目涉及喷漆工艺，应编制环境影响报告表。因此，富民县明众汽车维修服务有限公司委托云南保兴环境科技咨询有限公司对本项目进行环境影响报告表的编制工作。接受委托后，环评单位立即开展了现场调查、资料收集工作，在对本项目进行工程分析和环境影响分析后，按照环境影响评价技术导则的要求完成了本项目环境影响报告表的编制工作，供建设单位上报审批。
二、项目建设内容及规模
1、项目名称：富民县明众汽车维修服务有限公司汽修项目
2、建设单位：富民县明众汽车维修服务有限公司
3、建设地点：云南省昆明市富民县永定街道办事处环城南路348号
4、生产规模：年维修保养车辆数为2000辆/年，汽车清洗约2400辆/年，喷漆车辆约700辆/年。
5、建设性质：新建
6、建设内容：项目总投资150万元，项目租用场地面积1282.6m2，项目建设内容主要有汽车美容区、维修车间、喷漆房、洗车区、办公生活区等。项目主要建设内容见表1-1。
表1-1  项目主要建设内容一览表
	项目组成
	名称
	建筑面积（m2）
	主要建设内容或功能
	备注

	主体工程
	维修车间
	450
	位于项目东侧，用于汽车维修，含预检工位、一般维修工位、钣金修复工位、打磨焊接工位、铜工修复工位等，主要进行中小型轿车的维修
	已建成

	
	汽车美容区
	100
	位于项目北侧，用于进行车表美容、车窗贴膜等
	已建成

	
	喷漆房
	30
	位于美容车间北侧，对漆面破损及钣金后的车辆进行喷漆修复，设置一间喷烤漆房，主要进行汽车表面损坏的处理，根据具体情况进行喷漆和烤漆。根据业主提供的资料，一般一辆受损的车辆需要进行喷漆的，一般喷30min，烤漆时采用电能加热到50℃~60℃烘烤40min后，自然晾干1.2~2h。
	已建成

	
	洗车区
	30
	位于项目西侧，对维修、清洗车辆进行清洗。设置2个洗车位
	已建成

	辅助工程
	接待、办公区
	150
	位于项目办公综合楼1、2层，用于项目员工办公及客户洽谈休息区
	已建成

	
	员工食堂
	50
	位于项目办公综合楼
	已建成

	
	员工住宿区
	100
	位于项目办公综合楼3层， 用于项目员工住宿
	已建成

	
	储存间
	50
	位于办公综合楼1层，用于原辅材料油漆等存放
	已建成

	
	厕所
	30
	位于项目西侧
	已建成

	公用工程
	供水
	市政供水管网提供
	——

	
	排水
	项目内实行雨污分流。雨水经项目设置的雨水管网排入市政雨水管网。项目属于一类汽修项目，项目产生的洗车废水经沉淀池处理后，与喷漆部位擦洗废水、维修车间地面清洁废水一起经油水分离器处理、食堂废水经油水分离器处理后同生活污水进入化粪池处理后，处理达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准中最严标准后再排市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂处理。
	——

	
	供电
	由市政电网接入
	——

	环保工程
	废水
	油水分离器
	1m3/h
	项目设置2个油水分离器，其中一个对维修车间地面清洗、洗车废水、喷漆部位擦洗废水进行隔油处理，一个对生活废水进行隔油处理。
	环评新增

	
	
	沉淀池
	6m3
	洗车区设置1个三级沉淀池对洗车废水进行收集沉淀处理
	现有

	
	
	化粪池
	6m3
	设置1个化粪池对项目内产生的废水进行处理
	现有

	
	废气
	打磨粉尘收集设施
	——
	项目采用干法打磨，干磨机产生的粉尘通过设备自带的收尘设施进行收集处理 
	现有

	
	
	油漆废气处理设施
	——
	项目内共设置喷漆房1间，拟设置高效过滤棉+活性炭吸附处理装置1套用于处理喷漆过程产生的有机废气及漆雾，然后通过15米高排气筒排放。
	环评新增

	
	
	食堂油烟
	——
	设置1套油烟净化装置对食堂油烟进行处理，处理效率>60%.
	现有

	
	固废
	垃圾桶
	若干
	收集项目内产生的生活垃圾
	现有

	
	
	危废暂存间
	5m2
	危废暂存间设置于车间西侧，面积为5m2，暂存产生的废机油及危废，地面进行防腐、防渗、防漏处理，防渗系数≤1.0×10-10cm/s。内设废油收集桶等危废暂存设施。
	新建

	
	噪声
	设备处减震垫
	——
	设备安装减震垫；减轻生产厂房内部噪声的传播扩散，减少噪声对周围环境的影响
	现有


7、服务内容
项目按照一类汽修要求设置，主要进行维修保养、美容服务，年常规保养维修车辆约2000辆，洗车2400辆，喷漆车辆700辆。
8、原辅材料
（1）项目主要原辅材料
项目营运过程中使用的主要材料主要为汽车零部件、汽车机油及油漆等。项目使用的各种材料如表1-2所示。
表1-2   项目原辅材料使用一览表
	序号
	名称
	用量
	备注

	1
	汽车零配件
	3000套/a
	厂家订购

	2
	机油
	4800L/a
	厂家订购

	3
	刹车油
	80L/a
	厂家订购

	4
	原子灰
	240kg/a
	外购

	5
	底漆
	175kg/a
	外购

	6
	清漆
	175kg/a
	外购

	7
	色漆
	130 kg/a
	外购

	8
	固化剂
	80kg/a
	固化剂，与稀释剂一起加入油漆中调配使用

	9
	稀释剂
	350kg/a
	稀释剂，与固化剂一起加入油漆中调配使用

	10
	焊丝
	30kg/a
	外购

	11
	抹布、手套
	200套/a
	外购

	12
	CO2气罐
	3瓶/a
	外购

	13
	润滑油
	200L/a
	外购

	14
	刹车油
	150L/a
	外购

	15
	防冻液
	220 L/a
	外购


（2）项目原辅材料的理化性质
根据建设单位提供的油漆、稀释剂、固化剂的“化学品安全技术说明书”，项目使用的油漆、固化剂、稀释剂成分见表1-3所示。
表1-3  本项目油漆、稀释剂、固化剂中主要成分一览表
	种类
	主要成分

	色漆
	丙烯酸树脂45%，钛白粉33%，丁酯10%，二甲苯7%，助剂5%

	清漆
	二甲苯10%，乙酸丁酯10%，丙烯酸树脂75%，助剂5%

	底漆
	环氧树脂30%，滑石粉50%，环己酮10%，乙酯5%，助剂5%

	固化剂
	醋酸丁酯30%，二甲苯25%，丙二醇甲醚醋酸酯10%，异氰酸酯固化剂35%

	稀释剂
	乙酸丁酯45~50%，甲苯20~25%，乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯15~20%，二甲苯15~20%，乙酸乙酯5~7%


9、主要设备
项目进行车辆维修时主要用到的设备如下。
表1-4 项目主要生产设备一览表
	序号
	名称
	型号
	功率
	数量/台
	备注

	1
	举升机
	PR0-9D
	2.2
	6
	车辆起重设备

	2
	空压机
	FUJ-750J
	0.58W
	1
	用于喷漆过程喷枪加压

	3
	扒胎机
	U-2092 IN40093
	0.75KW
	1
	用于车辆轮胎拆卸

	4
	四轮定位（四柱）
	MS-10V3D-WD
	2.2
	1
	用于车辆四轮定位

	5
	钣金整形套件
	FY-352
	2.1
	2套
	用于车辆钣金修复

	6
	气体保护焊机
	FY-260
	2.2
	1
	用于车辆受损部位焊接

	7
	校正台
	Y2-90L-4
	1.5
	1
	用于车辆检验校正

	8
	干磨机
	/
	1.5
	3
	用于车辆打磨，自带收尘设施

	9
	喷枪和辅助喷漆工具
	/
	/
	1套
	喷漆房内喷漆使用

	10
	清洗喷枪
	/
	/
	2把
	用于车辆清洗

	11
	其他工具
	/
	/
	3套
	扳手、专用汽车螺丝刀、铁锤、翘杆等

	12
	有机废气处理设备
	/
	/
	1套
	用于处理项目喷漆房有机废气


10、劳动定员及工作制度
（1）工作制度：年工作日为300天，8小时进行工作，工作制度1班/天，每班为8小时。
（2）定员：本项目劳动定员15人，其中有3人住宿，其他人员仅在项目内用餐。
11、环保投资
项目总投资150万元，其中环保投资12.55万元，占总投资的8.37%。项目环保投资详情见表1-5。
表1-5 项目环保投资一览表
	序号
	投资名称
	投资
（万元）
	内容
	备注

	1
	废气治理
	喷漆废气处理系统
	2
	过滤棉+活性炭吸附，风机风量为4000m3/h，排气筒高度15m，且排口朝向为西向。
	环评新增

	
	
	打磨收尘设施
	2
	3台
	干磨机自带

	
	
	油烟净化器
	0.5
	1台
	已有

	2
	废水治理
	三级沉淀池
	1
	1个，容积为6m3，位于洗车间南侧
	已有

	
	
	化粪池
	2
	1个，容积为6m3，位于项目区西侧
	

	
	
	油水分离器
	1
	2个，每个1m3/h
	环评新增

	3
	噪声治理
	降噪措施
	2
	设备基础减震、厂房阻隔
	已有

	4
	固废处置
	垃圾收集桶
	0.05
	若干个
	已有

	
	
	危废暂存间
	2
	1间，面积为5m2
	环评新增

	5
	合计12.55万元
	——


三、项目平面布局
项目主要进行汽车维修，项目用地为规则矩形，项目入口位于项目南侧，建筑主要包括汽车维修区、汽车美容区、喷漆房、洗车区及办公生活区，项目东面主要为汽车维修区，项目北面为汽车美容区、喷漆房，项目西面为洗车区、办公生活区。具体见附图3所示。
四、项目与周围环境关系
该项目位于富民县永定街道办事处环城南路348号，根据现场实测调查，项目周边环境关系见表1-6。
表1-6  项目周边环境关系
	序号
	周围环境
	方位
	与厂界最近距离（m）
	备注

	1
	家外家旅社
	东
	3
	旅馆，约20人

	2
	珈珈宾馆
	东北
	5
	旅馆，约30人

	3
	云龙旅社
	东北
	40
	宾馆，约20人

	4
	商铺
	南
	3
	主要为小商店、超市、轮胎店等

	5
	富民县周边居民
	四周
	10
	约3000人

	6
	螳螂川客栈
	东
	40
	约20人

	7
	瓦窑村
	西
	1380
	约150人

	8
	富民县第一中学
	西北
	1695
	约800人

	9
	川心营
	西北
	1418
	约200人

	10
	丁家营
	西北
	1600
	约200人

	11
	奎南村
	东北
	2125
	约300人

	12
	张古垄
	东北
	2070
	约150人

	13
	大营村
	东
	1735
	约400人

	14
	旧县村
	东南
	1440
	约150人

	15
	梨花村
	东南
	1706
	约80人

	16
	仓前村
	东南
	1942
	约400人

	17
	昆明知行中学
	东南
	1063
	约800人

	18
	元山村
	南
	2114
	约150人

	19
	马军营
	西南
	1900
	约100人

	20
	西山村
	西南
	1132
	约300人

	21
	班张村
	西南
	1000
	约200人

	22
	北邑村
	西北
	2548
	约400人

	23
	廖家营
	西北
	2485
	约150人

	24
	黄家营
	西北
	2627
	约200人

	25
	上文明
	西北
	2198
	约200人

	26
	云南水利水电职业学院
	西北
	2849
	约1000人

	27
	螳螂川
	北
	220
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准


注：表中距离均为与项目厂界之间直线距离。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
项目位于富民县永定街道办事处环城南路348号，租用富民县城区清真寺管理委员会的厂房进行汽车的维修服务，项目于2019年5月开始对原房屋部分改造、室内装修、维修设备安装等工作，项目目前装修基本完成，于2019年6月投入运行。根据现场踏勘，项目目前存在以下环境问题：
1、目前喷漆房处理方式为“过滤棉处理系统”，项目距离居住区等敏感点较近，喷漆房废气处理应增加处理设施。
2、项目内汽车维修车间废水、洗车废水未设置油水分离器进行隔油预处理，不满足环保要求；
3、项目内产生的危险废物贮存、管理不满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。根据项目危废处置单位资质（见附件），仅能处理项目产生的废矿物油。其他危废：铅酸蓄电池、废过滤棉、废活性炭等危废未签订处置协议。
整改措施：
1、喷漆房废气处理措施整改
喷漆房废气采用“高效过滤棉+活性炭吸附”进行处处理后通过1个15m高的排气筒排放；
2、车间设置油水分离器
在项目车间设置油水分离器用于处理项目内汽车维修车间清洗废水、洗车废水、喷漆部位擦洗废水，然后排入化粪池处理达标后排入周边市政污水管网，最终排至污水处理厂处置。
3、危废暂存、管理整改
根据项目危废处置单位资质（见附件），仅能处理项目产生的废矿物油，铅酸蓄电池、废过滤棉、废活性炭等危废未签订处置协议，环评要求业主方尽快与有资质单位签订处置协议，使其产生的所有危废均得到妥善处置。项目产生的危险废物暂存、管理应该满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求：
①危险废物暂存间必须符合国家规定标准，基础必须防渗，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯或2mm厚的其他人工材料，防渗系数≤10-10cm/s，配套防火器材、地面要求采取防渗措施。
②暂存间地面必须进行硬化地面，且表面无裂痕。
③禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。
（2）储存容器的要求：
本项目产生的危险废物主要为废机油、废活性炭、废油漆桶、废过滤棉、铅酸蓄电池，分别采用不同的桶收集以上危险废物，收集桶的要求如下：
①项目收集桶需采用符合标准的专业收集桶。
②收集桶及材质要满足相应强度需求。
③各收集桶均为封闭收集。
④收集桶内顶部与机油表面之间保留100mm以上空间。
⑤收集桶外必须贴上危险废物标签。
（3）储存措施要求
①危废处置单位应每一次都对回收的危废进行记录，记录内容包括：机油名称、来源、数量、特性和收集容器的类别、入室日期、存放地点、出室时间以及回收单位名称。
②定期检查收集桶有无破漏、渗漏和污染，发现破损，应及时采取措施清理更换。③不相容的危险废物必须分区存放。
（4）储存运行管理要求
①每个收集桶之间必须留有搬运通道。
②不能混合装在同一收集桶内。
③进桶必须检验，确保收集桶外标签与储存危废一致。
④进入收集桶储存室的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。
⑤危险废物的储存运输应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行台账、记录管理。
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[bookmark: _Toc19640]表二  建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、河流水系、土壤、植被等）：
[bookmark: _Toc323107831][bookmark: _Toc263170460][bookmark: _Toc250447582][bookmark: _Toc365901801]1、地理位置
富民县位于昆明市西北部东经102°21′至102°47′，北纬25°08′至25°36′之间。东临寻甸、嵩明两县，西与禄丰、武定两县接壤，南靠西山区，北和禄劝县山水相连。国土面积993平方千米，总人口15.57万人。
本项目位于富民县永定街道办事处环城南路348号。地理极值坐标为：东经102°30′15.28″，北纬25°13′16.45″。项目地理位置详见附图1。
[bookmark: _Toc365901804][bookmark: _Toc263170463][bookmark: _Toc323107834][bookmark: _Toc250447585][bookmark: _Toc250447583][bookmark: _Toc263170461][bookmark: _Toc323107832][bookmark: _Toc365901802]2、地形、地貌
富民县地处云贵高原中部，有着典型的高原地貌。县境似一不规则梯形，南高北低，望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%，以湖盆岩溶高原地貌形态为主，红色山原地貌次之。山岭海拔在1455~2817m之间，同时由于地处金沙江、南盘江及元江3大水系的分水岭之间，河流侵蚀作用不强，高原面保存较好，大部分地区地形较平缓，高差小于500m，分布着一系列山间盆地。富民地区的高差起伏较大，高程分布范围在1455~2817m之间。富民地处云南高原中部，海拔较高，高原是其基本形态，根据这一特点，将地区分为低山、低中山、高中山、高山4类地貌类型。
3、气候气象
项目所在区域富民县，属北亚热带低纬高原山地季风气候，气候的变化主要受西南季风和热带大陆气团交替控制，具有四季如春、干湿季分明、年温差小、日温差大的特点。该区域冬无严寒，夏无酷暑。根据富民气象站（56772）近20年（1998-2017年）统计气象资料，富民多年平均气温为16.4℃，累年极端最高气温32.4℃，极端最低气温-2.7℃，最热月（6月）的平均气温为21.8℃，最冷月（1月）的平均气温为9.1℃；多年平均降雨量853.3mm，每年6月降水量最大（180.0mm），2月降水量最小（8.1mm），近20年极端最大日降水出现在2016年06月12日，最大日降雨量为85.8mm；多年平均风速1.5m/s，实测最大风速20.7m/s，4月平均风速最大（2.3m/s），9月风速最小（0.9m/s）；主要风向为静风和SW、WSW、W，占56.8%，其中以静风C为主风向，占到全年30.5%左右；多年平均相对湿度69.7%。
4、河流水系
富民县境内河流有螳螂川、门前河（高桥河）、大营河及其支流新桥河和清水河、龙纳河、龙泉河、木板河等8条；源于境内的有高北河、马拉河、清罗河及天生桥河、新沙河、石板沟6条。境内河流的特点为：旱季水小清澈，雨季水大浑浊。
项目区地表水为项目北面220m的螳螂川。
螳螂川源于滇池，于莲花岩注入富民县境，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，经永定街道、赤鹫镇到龙发村汇集天生桥河水处，上游称“螳螂川”下游称“普渡河”，再流经款庄镇与东村镇西缘，到沙坪村西北约1000米许进入禄劝县境，注入金沙江。县内全长63.4km，均宽65m，入出落差258m，年入境水量86320万m3，年均秒流量28.3 m3，最大秒流量500 m3。曾在清康熙五十一年（1712）断流。螳螂川属于普渡河的一部分，由滇池出口的中滩闸起至富民县赤鹫大桥止称螳螂川，富民县赤鹫大桥起至金沙江称为普渡河。
项目区域水系图见附图2。
5、土壤
富民县辖区总面积100308.56公顷，耕地面积19252.97公顷，其中，灌溉水田4892.97公顷，占耕地面积的25.41%；望天田541.11公顷，占耕地面积的2.81%；旱地13746.09公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的0.38%。
全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200m以下的罗免、散旦2个镇和永定街道、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500m以上的老青山、望海山等高寒地区。
6、植被、生物多样性
富民县主要森林植被为亚热带常绿阔叶林、松栎混交林、云南松林、高山栎林，局部有华山松林，人工桉树林和经济林，随着海拔的升高，森林植被呈垂直分布，形成不同的森林植被。主要乔木有云南松、旱冬瓜、华山松、油杉、滇青冈、栓皮栎、高山栲、元江栲、麻栎等。人工林有桉树、大树杨梅、板栗、核桃、桃、柿、柑桔、梨等。主要灌木有余甘子、杜鹃、南烛、山茶、地盘松、小铁子、坡柳、清香木、矮杨梅等。
项目区植被多样性一般，多为乔木（主要以云南松、桉树为主）、灌木（主要有山茶、刺柏、箭竹等）和杂草等植物。据调查，项目区内无国家级、云南省级保护植物物种以及地方狭域植物种类分布，无古树名木。
项目区动物种类简单，主要为鼠类、爬行类以及常见鸟类，不涉及省级、国家级珍惜保护动物。



























[bookmark: _Toc5078]表三  环境质量状况
	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）
1、环境空气质量现状
本项目位于富民县永定街道办事处环城南路348号，为城市建成区，属于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
根据富民县环境监测站提供的“富民县环境空气站点AQI日报（2018年）”，结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，对富民县环境空气质量达标情况进行分析。
表3-1  富民县空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（µg/m3）
	标准值（µg/m3）
	占标率
（%)
	达标
情况

	SO2
	年平均质量浓度
	23
	60
	38.33
	达标

	
	24小时平均第98百分位数
	111
	150
	74
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	14
	40
	35
	达标

	
	24小时平均第98百分位数
	27
	80
	33.75
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	42
	70
	60
	达标

	
	24小时平均第95百分位数
	70
	150
	46.67
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	20
	35
	57.14
	达标

	
	24小时平均第95百分位数
	37
	75
	49.33
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	1
	4000
	0.03
	达标

	O3
	日最大8小时滑动平均值的第90位百分数
	113
	160
	70.63
	达标


根据上表分析，富民县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为达标行政区。
项目位于富民县永定街道办事处环城南路348号，为城市建成区，无大的环境空气污染源，因此，项目区环境空气质量良好。
2、地表水环境质量现状  
距离项目区域最近的地表水为北面220m的螳螂川，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年），螳螂川“富民大桥—普渡河桥”段水环境功能为工业用水，水质类别为IV类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。
根据富民县环境监测站2018年1~12月螳螂川富民大桥断面每月水质例行监测数据，检测结果统计见表3-2。
表3-2  螳螂川2018年水环境现状评价表
	污染物
	浓度范围（µg/m3）
	平均值（µg/m3）
	标准值（µg/m3）
	超标率%
	最大超标倍数
	达标
情况

	富民大桥断面

	pH
	7.47~8.11
	7.89
	6~9
	0
	0
	达标

	溶解氧
	6~8.9
	6.8
	3
	0
	0
	达标

	COD
	16~43
	26.75
	30
	33.33
	0.43
	超标

	BOD5
	2.4~26
	7.61
	6
	16.67
	3.33
	超标

	氨氮
	0.06~2.01
	0.74
	1.5
	16.67
	0.34
	超标

	总磷
	0.32~6.53
	1.10
	0.3
	100
	20.77
	超标

	石油类
	0.01L~0.01L
	0.01L
	0.5
	0
	0
	达标


由表3-2可看出，螳螂川水质不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水标准要求，超标污染物为COD、BOD5、氨氮、总磷，项目区域地表水体属于不达标区域。
3、声环境质量现状
本项目位于富民县永定街道办事处环城南路348号，声环境功能区划为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。
根据《2018年度昆明市环境质量状况公报》，2018年富民县区域环境噪声年均等效声级值为52dB（A），年均等效声级昼间值为52.6dB（A）。根据现场踏勘，项目周边无噪声源，区域声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。
4、生态环境质量现状
项目区处于城市建成区，区域内已无原生植被，主要为道路绿化植被，无国家级、云南省级保护植物物种以及地方狭域植物种类分布。
评价区人类活动频繁，野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，评价范围内以小型哺乳动物、常见鸟类、爬行动物为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠等，鸟类主要有麻雀、燕子等。经调查，项目区内野生动物的种类和数量均不丰富，均为常见种，评价区范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。
5、主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
根据HJ2.2-2018导则要求，结合本项目大气污染排放特征与该地区主导风向和项目周围敏感点的分布，确定运营期大气环境影响评价范围以本项目区为中心，向南北各延伸2.5km，向东西各延伸2.5km，共约25km2的范围内进行。声环境的影响评价范围为项目场址区域及四周场界外延200m区域范围。项目主要环境保护目标及保护级别见表3-3、水环境保护目标详见表3-4。
表3-3 项目主要保护目标及保护级别一览表
	环境要素
	保护对象
	坐标
	规模
	与本项目的相对方位及距离
	保护级别

	
	
	经度
	纬度
	
	
	

	空气、环境风险
	家外家旅社
	102.505845
	25.218244
	约20人
	东面5m
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	珈珈宾馆
	102.505809
	25.218696
	约30人
	东北面5m
	

	
	云龙旅社
	102.506117
	25.218833
	约20人
	东北面42m
	

	
	螳螂川客栈
	102.506154
	25.218397
	约20人
	东面40m
	

	
	富民县城居民
	102.505234
	25.218463
	约2000人
	四周10~2500m
	

	
	瓦窑村
	102.491412
	25.215813
	约150人
	西面1380m
	

	
	富民县第一中学
	102.488537
	25.222093
	约800人
	西北面1695m
	

	
	川心营
	102.493536
	25.227072
	约200人
	西北面1418m
	

	
	丁家营
	102.498643
	25.232109
	约200人
	西北面1600m
	

	
	奎南村
	102.514200
	25.237515
	约300人
	东北面2125m
	

	
	张古垄
	102.522461
	25.231517
	约150人
	东北面2070m
	

	
	大营村
	102.522655
	25.223054
	约400人
	东面1735m
	

	
	旧县村
	102.519135
	25.210940
	约150人
	东南面1440m
	

	
	梨花村
	102.522365
	25.213250
	约80人
	东南面1706m
	

	
	仓前村
	102.518406
	25.202980
	约400人
	东南面1942m
	

	
	昆明知行中学
	102.519093
	25.216745
	约800人
	东南面1063m
	

	
	元山村
	102.506261
	25.198379
	约150人
	南面2114m
	

	
	马军营
	102.500896
	25.201213
	约100人
	西南面1900m
	

	
	西山村
	102.503600
	25.208125
	约300人
	西南面1132m
	

	
	班张村
	102.497120
	25.213522
	约200人
	西南面1000m
	

	
	北邑村
	102.483730
	25.232934
	约400人
	西北面2548m
	

	
	廖家营
	102.486820
	25.234487
	约150人
	西北面2485m
	

	
	黄家营
	102.487764
	25.236738
	约200人
	西北面2627m
	

	
	云南水利水电职业学院
	102.485490
	25.238873
	约1000人
	西北面2849m
	

	
	上文明
	102.484760
	25.226567
	约200人
	西北面2198m
	

	声环境
	家外家旅社
	102.505845
	25.218244
	约20人
	东面5m
	《声环境质量标准》2类区标准

	
	珈珈宾馆
	102.505809
	25.218696
	约30人
	东北面5m
	

	
	云龙旅社
	102.506117
	25.218833
	约20人
	东北面42m
	

	
	螳螂川客栈
	102.506154
	25.218397
	约20人
	东面40m
	

	
	富民县城居民
	102.505234
	25.218463
	约100人
	四周10~200m
	


注：表中距离均为距离厂界的最近距离。
表3-4  项目水环境保护目标一览表
	环境要素
	保护对象
	坐标
	与开采区距离
	与项目高差
	与项目水力联系
	保护级别

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	地表水环境
	螳螂川
	102.505145
	25.220744
	北面220m
	-2m
	下游
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准






























[bookmark: _Toc19222]表四  评价适用标准
	环境质量标准
	1、环境空气：
项目位于富民县永定街道办事处环城南路348号，所在区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级浓度限值，甲苯、二甲苯、TVOC执行《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D中的浓度限值，具体详见下表。
表4-1  环境空气质量标准  （单位：μg/m3）
	污染物名称
	取值时间
	二级标准浓度限值

	总悬浮颗粒物
（TSP）
	年平均
	200

	
	24小时平均
	300

	颗粒物
(粒径小于等于10μm)
	年平均
	70

	
	24小时平均
	150

	二氧化硫
（SO2）
	年平均
	60

	
	24小时平均
	150

	
	1小时平均
	500

	二氧化氮
（NO2）
	年平均
	40

	
	24小时平均
	80

	
	1小时平均
	200

	氮氧化物
（NOX）
	年平均
	50

	
	24小时平均
	100

	
	1小时平均
	250


表4-2特征污染物污染物执行标准   （单位：mg/ m3）
	污染物名称
	最高容许浓度
	依  据

	
	1h平均
	8h平均
	日平均
	

	甲苯
	0.2
	/
	/
	《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D

	二甲苯
	0.2
	/
	/
	

	TVOC
	/
	0.6
	/
	


2、地表水：
距离项目区域最近的地表水为北面220m的螳螂川，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年），螳螂川“富民大桥—普渡河桥”段水环境功能为工业用水，水质类别为IV类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。标准值见表4-3。
表4-3  地表水环境质量标准限值     单位：mg/L
	类  别
	pH（无量纲）
	COD
	BOD5
	氨氮
	TP
	TN（湖库以N计）
	石油类
	阴离子表面活性剂（LAS）

	IV类标准
	6-9
	≤30
	≤6
	≤1.5
	≤0.3（湖、0.1库）
	≤1.5
	≤0.5
	0.3



3、声环境质量：
本项目位于富民县永定街道办事处环城南路348号，建设项目所在区域为城市建成区，为2类声环境功能区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，具体噪声标准限值详见表4-4。
表4-4 声环境质量标准
	类别
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	2
	60
	50




	污染物排放标准
	营运期：
1、 废水
本项目属于一类汽修项目，各废水经处理后排至市政管网，故项目维修过程产生的车间地面清洁废水、洗车废水和机修人员洗手废水等废水排放执行 《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表 2 标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准中最严标准，标准值如下：
表4-5   项目废水排放标准   单位：mg/L
	执行标准
	pH（无量纲）
	SS
	COD
	BOD5
	石油类
	氨氮
	总磷
	总氮
	阴离子表面活性剂（LAS）

	《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）
	6～9
	100
	300
	150
	10
	25
	3
	30
	10

	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）
	6.5~9.5
	400
	500
	350
	15
	45
	8
	70
	20

	本项目标准取值
	6.5~9
	100
	300
	150
	10
	25
	3
	30
	10


2、 废气
（1）焊接烟尘、打磨粉尘排放标准：执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。无组织排放浓度限值≤1.0mg/m3。
（2）喷漆房废气
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK9]喷漆房有组织废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。由于TVOC废气没有相应排放标准，参照执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中非甲烷总烃的二级排放标准要求，本项目有机废气排气筒高度为15m，由于项目所在位置为城市建成区，从安全及景观角度考虑，项目排气筒高度不能满足高于200m范围内建筑5m的要求，排放速率严格50%执行，详细标准值见表4-6。
表4-6  油漆废气排放标准
	污染物
	有组织排放
	无组织排放浓度限值(mg/m3)
（周界外浓度最高点）

	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	

	甲苯
	40
	1.55
	2.4

	二甲苯
	70
	0.5
	1.2

	颗粒物
	120
	1.75
	1.0

	非甲烷总烃
	120
	5
	4.0


（3）挥发性有机物
项目使用油漆、固化剂及稀释剂，在喷漆及烘干过程中会产生挥发性有机物，项目厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放限值，标准限值见表4-7：
表4-7    挥发性有机物排放标准   单位：mg/m3
	污染物
	排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	10
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	30
	监控点处任意一次浓度值
	


（4）异味
项目使用油漆、固化剂及稀释剂，在喷漆及烘干过程中会有异味产生，异味气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中臭气浓度二级标准，标准限值见表4-8：
表4-8    异味气体污染物排放标准
	污染物
	无组织

	
	监控项目
	浓度

	臭气浓度
	厂界标准值
	   20（无量纲）


（5）食堂油烟
食堂油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），本项目厨房灶头数为1个，厨房油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，油烟净化设施最低去除效率为60%。
3、厂界噪声
项目夜间不生产，项目运营期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，即昼间≤60dB（A）。
4、固废
项目一般工业固体废弃执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的相关规定。危险废物处理和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的有关规定。

	总量控制指标
	建议的总量控制指标：
根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：
1、废水：根据工程分析，项目废水排放总量为275.2m3/a，主要污染物削减后，排放量为COD：0.08t/a， NH3-N：0.007t/a。由于项目废水通过市政管网排入富民县污水处理厂，因此不单独设置总量指标。
2、废气：废气量：480万m3/a；甲苯：16.46kg/a；二甲苯：38.85kg/a；TVOC：123.97kg/a。
3、固体废弃物：13.41t/a（含危险固废），处置率100%。


























[bookmark: _Toc18695]表五  建设项目工程分析
	一、产业政策符合型分析
本项目为《国民经济行业与代码》（GB/T4754—2017）中的汽车修理与维护项目，项目主要进行小型轿车、SUV汽车的修理与维护等。根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）（修改后2013年5月1日实行）》中的相关规定，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于国家允许类项目，符合国家有关产业政策的要求。
二、工艺流程及产污节点
项目主要进行汽车维修、车辆清洗。项目运营过程如下：
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]（1）汽车维修：
汽车维修流程为汽车进厂后由前台接待，接待后由检测人员进行故障检测，检测结果分为车身损坏和设备故障。检测完成后进行维修项目填写，填写完成后由维修工人进行维修。
对检验结果为车身损害的车辆进行钣金修复、手工平整、焊接、打磨、喷漆等处理。该过程需要使用的设备及设施有喷漆房、干式打磨机、焊机等。
对检验结果为设备故障的车辆进行拆卸、零部件更换或清洗、设备装配、整车安装等过程。该过程主要设备有升台、举升机。最后由客户试车，出厂。
（2）汽车清洗
汽车清洗包括：接待进厂、喷枪冲刷、擦干、出厂。
项目工艺流程及产污情况如下图所示。

 
图5-1  项目工艺流程及污染产生节点示意图
汽车维修、清洗工艺简述：
1、对检验结果为车身损害的车辆进行手工平整或钣金修复、焊接、打磨、喷漆等处理。
1）手工平整、钣金修复
修复分为一般修复及钣金修复，一般修复主要为人工利用锤子、榔头等将车身损害的部位进行敲打平整，尽量使车身恢复原来的形状。对于车辆凹陷较大，车身质量较佳、材质昂贵的车辆采用钣金修复，钣金修复主要是根据车身材质、受力特性利用钣金套件进行车辆修复。钣金套件主要含“介子机”（拉出凹面）、“锤具”（一整套各式榔头砸平凸面）。
2）焊接
焊接主要针对车身损坏后不能采用更换的方式修复的部位，项目使用CO2气体保护焊进行焊接。
3）打磨
对于手工平整和焊接后车身部分进行打磨，使用车身和链接部位更平整，同时为后面的喷漆做准备，项目打磨机为干式车辆打磨机，打磨过程会产生少量粉尘，采用干磨机自带的收尘设施收尘。
4）喷漆
当客户车辆损害后送到项目内，大部分均为车辆外壳受损后进行修复后补漆，少量整车喷漆，本项目在喷漆房内采用人工喷枪喷漆，项目喷漆后在喷漆室内通过喷漆房自带的烘干机进行烘干。喷漆过程中会有少量的油漆滴漏在地面（地面上铺设有过滤棉），本项目喷漆、烘干均在喷漆房进行，喷漆房废气通过过滤棉+活性炭吸附处理装置处理后，通过15m排气筒排出。该过程产生的废油漆桶、地面的过滤棉及废弃活性炭均属于危险危废，统一收集后交由有资质单位进行清运处置。
2、对检验结果为设备故障的车辆进行拆卸、零部件更换或清洗、设备装配、整车安装等过程。
1）车辆拆卸
根据检修结果对需要修理的部位进行拆卸，为更换零件做准备。
2）零部件更换
对拆卸后的部件进行检查，如需要更换的换用新的零部件，旧的部件由客户带走或交由厂家回收利用，对零部件还可以使用的部分进行清洗（使用机油清洗）后继续使用。
3）设备装配
对更换和清洗后的部件重新组装，组装后试车，若试车还出现故障，则重新检查维修，直到不再出现故障为止。
3、车辆清洗：接待进厂、人工利用喷枪进行初步冲刷（冲掉灰尘、泥渣等）、利用喷枪二次冲洗、利用抹布擦拭整洁。过程产生的洗车废水经沉淀池预处理后同生活污水一起进入化粪池进行处理。
4、出厂：由客户将修复好完成或清洗完成的车辆取走。
三、项目污染物分析
（一）施工期
本项目车辆维修设备已架设完成、喷漆房已建设完成，本项目不涉及新建建筑。施工期主要为环保设施安装、规范化管理各车间，施工期产生的污染主要为环保设施安装过程产生的噪声等。
（二）营运期
项目主要从事汽车维修，年维修车辆数为2000辆、年清洗车辆为2400辆、年喷漆车辆数为700辆。主要污染物为汽车修理过程中产生的废气、设备噪声、废机油、维修车间清洁及车辆清洗废水等。
1、废气
（1）喷漆房废气
1）产生及处置情况
根据建设单位提供资料可知，项目内喷漆房主要进行喷漆作业。根据汽车具体情况进行喷漆和烤漆，项目大多情况仅是对局部小面积喷烤。本项目在喷漆房内采用人工喷漆，喷漆后在喷漆室内进行烘干，烘干为电灯管加热烘干，喷漆房设有引风机，项目采用负压吸气方式对室内空气进行收集，收集效率约为98%。项目喷漆和烤漆过程中产生的废气主要为损失油漆形成的漆雾和容积挥发的有机废气，有机废气主要的有害成分为二甲苯、甲苯、乙酸丁酯等，因此项目喷漆房废气主要以漆雾（颗粒物）、TVOC、二甲苯为主。
汽车喷漆在烤漆房内进行，喷漆时，关闭烤漆房门，打开抽排风机，一般一辆车喷30min，喷完后关闭烤漆房门，关闭抽排风机，采用电加热到50℃-60℃，烤40min，然后打开抽排风机进行自然晾干1.5-2h。项目喷漆时产生的漆雾（颗粒物）经过滤棉和活性炭吸附，喷漆、烤漆、晾干过程产生的甲苯、TVOC、二甲苯经活性炭吸附后，通过15m高的排气筒排放。
2）喷漆房废气产排情况
本项目用漆情况如下：
表5-1  本项目油漆、稀释剂、固化剂成分表
	种类
	主要成分

	色漆
	丙烯酸树脂45%，钛白粉33%，丁酯10%，二甲苯7%，助剂5%

	清漆
	二甲苯10%，乙酸丁酯10%，丙烯酸树脂75%，助剂5%

	底漆
	环氧树脂30%，滑石粉50%，环己酮10%，乙酯5%，助剂5%

	固化剂
	醋酸丁酯30%，二甲苯25%，丙二醇甲醚醋酸酯10%，异氰酸酯固化剂35%

	稀释剂
	乙酸丁酯45~50%，甲苯2~25%，乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯15~20%，二甲苯15~20%，乙酸乙酯5~7%


本项目油漆、固化剂及稀释剂中主要含甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、乙酯等，本次评价乙酸丁酯、丁酯、环己酮、乙酯、醋酸丁酯、丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯及乙酸乙酯以TVOC来计，其产生量见下表。
表5-2本次评价各污染物产生情况一览表
	污染物名称
	产生量（kg/a）

	甲苯
	42

	二甲苯
	99.1

	TVOC
	316.25


项目喷漆过程主要包括喷漆及烘干两个过程，均在密闭的喷漆房内完成，各工段油漆废气产生情况如下：
①喷漆废气
项目喷漆采用手工喷涂，具有间歇性，手动喷漆的油漆附着率以80%计，剩余的20%油漆以漆雾的形式悬浮在喷涂工件附近，产生的漆雾颗粒较大，喷漆房拟设置过滤棉和活性炭去除漆雾。漆雾主要考虑油漆中颜料、成膜物质等不挥发组分。
②烘干废气
项目车辆喷漆后，使用电热灯管烘干40分钟，温度50~60℃，然后打开抽排风机进行自然晾干1.5-2h。工件上剩余的油漆溶剂在烘干室内全部烘干。
项目喷漆工段各工序油漆废气的产生量见表：
表5-3  各工段油漆废气产生量表  单位：kg/a
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]工序
	源强概述
	漆雾（TSP）
	甲苯
	二甲苯
	TVOC

	喷漆工序
	油漆附着率80%，溶剂挥发率以60%计
	90.53
	25.2
	59.46
	189.75

	烘干工序
	烘干时间40min，溶剂挥发率以40%计
	/
	16.8
	39.64
	126.5

	产生污染物总量
	90.53
	42
	99.1
	316.25


喷漆房废气排放情况
本项目喷漆房为密闭设备，采用负压吸气的方式对油漆废气进行收集，收集效率约为98%，收集后采用过滤棉+活性炭吸附处理装置处理，处理后经引风机的作用下通过15m高的排气筒排出，其余2%的油漆废气为无组织排放。根据喷漆房设计参数，过滤棉+活性炭对漆雾颗粒的去除效率为90%，活性炭对有机废气的去除率为60%。在正常运行工况下，喷漆房的的风机风量为4000m3/h，每天喷漆及烘干的工作时间平均为4h，每年运行300天，共产生废气量为480万m3。据此计算得到喷漆废气的最终排放情况见表5-4。
表5-4   喷漆废气污染物产生及排放情况
	污染物名称
	甲苯
	二甲苯
	TVOC
	漆雾

	废气量(万m3/a）
	480

	产生量（kg/a）
	42
	99.1
	316.25
	90.53

	产生速率（kg/h）
	0.035
	0.082
	0.26
	0.075

	产生浓度（mg/m3）
	8.75
	20.5
	65
	18.75

	处理方法
	收集效率98%，对漆雾处理效率90%，对有机废气处理效率60%

	有组织
	排放速率（kg/h）
	0.014
	0.032
	0.01
	0.007

	
	排放浓度（mg/m3）
	3.43
	8.036
	25.48
	1.83

	
	最高允许排速率（kg/h）
	1.55
	0.5
	5
	1.75

	
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	40
	70
	120
	120

	
	排放量（kg/a）
	16.46
	38.85
	123.97
	8.87

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标

	无组织
	排放量（kg/a）
	0.84
	1.98
	6.33
	1.81

	
	排放速率（kg/h）
	0.0007
	0.0016
	0.005
	0.0015


注：由于TVOC废气没有相应排放标准，参照执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中非甲烷总烃的二级排放标准要求。
（2）挥发性有机物
项目使用油漆及稀释剂等，在喷漆及烘干过程中会产生挥发性有机物。项目通过设置过滤棉+活性炭吸附处理装置处理进一步去除产生的挥发性有机物。预计项目厂区内挥发性有机物无组织排放可达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放限值。
（3）异味
项目使用油漆及稀释剂等，在喷漆及烘干过程中会有异味气体产生。项目通过设置过滤棉+活性炭过滤系统处理进一步去除会产生异味的有机废气。预计项目厂界的臭气浓度远小于20（无量纲）。
（4）打磨粉尘
车辆维修过程中对损坏部位进行敲打平整，为保证车身光滑，便于补漆，会使用车辆专用干式打磨机进行打磨，过程会会产生少量粉尘，项目维修的车辆为中、小型轿车，打磨主要是使维修处平整，为喷漆做准备。项目内打磨频率低、车身打磨面积小，使用小功率设备，产生的粉尘量较少，约0.05t/a，打磨机自带粉尘收集器对粉尘进行收集，处理效率为99%，净化后约0.5kg/a的粉尘进行无组织排放，排放速率为0.21g/h。
（5）焊接废气
本项目使用二氧化碳保护焊，在焊条和工件之间产生电弧放电产生高温熔化焊条来进行焊接。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学》），不同成分的焊接材料在实施焊接时产生不同成分的焊接烟尘，常用不同焊条及焊接方法的烟尘量见表5-5。
表5-5 不同焊接方法的烟尘量
	焊接方法
	焊接材料
	焊接材料发尘量（g/kg）

	CO2保护焊
	实芯焊丝（直径1.6mm）
	5～8

	
	药芯焊丝（直径1.6mm）
	7～10


本项目焊接过程采用实心焊丝，对比上表可知，该类型焊丝烟尘量在5～8g/kg，本次环评按最大值8g/kg计算，项目焊丝年用量约为30kg/a，则焊接烟尘产生量为0.24kg/a。焊接烟尘产生量较小，在车间内无组织排放，焊接烟尘排放速率0.1g/h。
（6）汽车尾气
维修车辆进出项目时会产生少量的汽车尾气，汽车尾气中含有少量CH、NOx、CO等污染物，呈无组织排放。
（7）食堂油烟
项目食堂设有1个灶头，规模为小型。年工作日300天，食堂日工作时间约为4h，约有15名员工在项目区用餐。食用油按平衡膳食推荐食用油30g/人.d计，油烟产生量按食用油用量的2.83%计。食堂拟选用排风量2000m3/h，净化效率为60%的油烟净化器，则食堂油烟排放情况见表5-6所示。
表5-6  项目食堂油烟排放情况
	指标
	数值

	用餐人次
	15人次/d

	日耗油量
	0.45kg

	油的挥发率
	2.83%

	日油烟产生量
	0.013kg

	日高峰期
	4h

	油烟净化效率
	60%

	油烟实际排放量
	0.0013kg/h

	烟气量
	2000m3/h

	油烟产生浓度
	1.62mg/m3

	油烟排放浓度
	0.65mg/m3


根据《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)，食堂需要油烟净化器，油烟净化器的净化效率≥60％，则排放浓度为：0.65mg/m3，能够达到标准排放浓度≤2.0mg/m3的要求。
（8）项目大气污染物排放量核算结果
①有组织排放量核算结果
运营期，项目有组织废气为喷漆房产生的有机废气、漆雾（颗粒物）。废气有组织排放量核算详见表5-7。
表5-7  项目大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/（mg/m3）
	核算排放速率/（kg/h）
	核算年排放量/（kg/a）

	主要排放口

	1
	1#
	甲苯
	3.43
	0.014
	16.46

	
	
	二甲苯
	8.036
	0.032
	38.85

	
	
	TVOC
	25.48
	0.01
	123.97

	
	
	漆雾（颗粒物）
	1.83
	0.0007
	8.87

	主要排放口合计
	甲苯
	16.46

	
	二甲苯
	38.85

	
	TVOC
	123.97

	
	漆雾（颗粒物）
	8.87

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	甲苯
	16.46

	
	二甲苯
	38.85

	
	TVOC
	123.97

	
	漆雾（颗粒物）
	8.87


②无组织排放量核算结果
运营期，项目无组织废气为喷漆房有机废气、漆雾（颗粒物）、打磨粉尘、焊接烟尘，废气无组织排放量核算详见表5-8。
表5-8  大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量/（kg/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值（mg/m3）
	

	1
	打磨
	TSP
	置于室内，自带粉尘收集器对粉尘进行收集
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	≤1.0
	0.5

	2
	焊接
	TSP
	置于室内，自然沉降
	
	
	0.24

	3
	喷漆房
	甲苯
	置于室内，自然扩散
	
	≤2.4
	0.84

	
	
	二甲苯
	
	
	≤1.2
	1.98

	
	
	TVOC
	
	
	≤4.0
	6.33

	
	
	漆雾（颗粒物）
	
	
	≤1.0
	1.81

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	甲苯
	0.84

	
	二甲苯
	1.98

	
	TVOC
	6.33

	
	TSP
	2.55


注：由于TVOC废气没有相应排放标准，参照执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中非甲烷总烃的二级排放标准要求。
③大气污染物年排放量核算
项目运营过程中大气污染物年排放量核算表详见表5-9。
表5-9 大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量/（kg/a）

	1
	甲苯
	17.3

	2
	二甲苯
	40.83

	3
	非甲烷总烃
	130.3

	4
	TSP
	11.42


2、废水
项目运营期生活废水主要为员工办公生活废水、洗手冲厕废水、客户洗手及冲厕废水等。
生产废水主要为维修车间清洁废水、洗车废水、车辆擦洗废水。
（1）维修车间地面清洁废水
维修车间地面清洁用水为自来水，根据建设单位提供的资料，维修车间主要使用拖把清洁，清洁频率为一周一次，机修工位等油污较多的区域占地面积约为450m2，参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168—2013），项目维修车间地面清洁用水按2L/（m2·次）计，则车间清洗每次的用水量为0.9m3/次，平均0.13m³/d，39m3/a，产污系数按0.8计，则项目污水平均产生量约为0.104m3/d，31.2m3/a。
（2）洗车废水
车辆冲洗为人工高压水枪冲洗，根据建设单位提供资料，项目内年清洗车辆2400辆。参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168—2019），清洁服务（洗车）高压水枪冲洗轿车、微型车、微型货车的用水定额为30L/（辆·次）。则洗车用水量为0.24m3/d，72m3/a，产污系数按0.8计，则项目污水产生量约为0.19m3/d，57.6m3/a。根据《昆明市机动车洗车场管理办法》（2014年），项目需设置洗车水循环使用设备，车辆清洗先采用循环水清洗，后再采用清水清洗，各使用一半，因此项目洗车过程自来水用量为0.12m3/d，36m3/a。
（3）喷漆部位擦洗废水
车辆在进行喷漆前，要对喷漆的车身部位进行简单擦洗，擦洗时有少量废水产生，擦洗一辆车平均耗水按20L/（台·次）计，项目喷漆车辆数为700辆/a，则用水量为0.05m3/d，14m3/a，污染物产生系数按0.8计，则项目洗车废水产生量为0.04m3/d，11.2m3/a。废水中主要污染物质为SS。
（4）生活污水
项目内共有员工15人，其中有3人住宿，12人不住宿，每天进出项目内的客户约10人次/d，参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168—2019），住宿员工生活用水量按70L/人.d计，不住宿员工生活用水量按20L/人.d计，客户用水量按10L/人.d计，则项目生活用水量为0.55 m3/d，165m3/a。产污系数按0.8计，则项目生活污水量为0.44m3/d，132m3/a，生活污水进入化粪池处理后排入市政管网。
（5）食堂废水
项目设置有一个食堂，为项目内员工提供用餐，项目员工15人均在项目内用餐，项目餐饮用水量按20L/ 人.d计，则项目内每天餐饮用水量约0.3m3/d，90m3/a，按用水量的80%计算废水产生量，则项目厨房产生的餐饮废水量为0.24m3/d，72m3/a。项目厨房餐饮废水主要含有动植物油，需进入油水分离器进行预处理。
（6）水污染物排放量及水量平衡
综上所述，项目用水量为1.27m3/d（380m3/a），废水产生量1.014m3/d（304m3/a），项目产生的洗车废水经沉淀池处理后部分循环回用于洗车，部分废水与喷漆部位擦洗废水、维修车间地面清洁废水一起经油水分离器处理、食堂废水经油水分离器处理后同生活污水进入化粪池处理后，排入市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂，项目用水及废水产生情况见表5-10。
表5-10   项目用水及废水产生情况统计表
	用水项目
	日用水量
（m3/d）
	年用水量
(m3/a)
	日产废水量（m3/d）
	年产废水量(m3/a)
	处理去向

	维修车间地面清洁
	0.13
	39
	0.104
	31.2
	排入市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂

	洗车用水
	0.24
	72
	0.19
	57.6
	

	喷漆部位擦洗用水
	0.05
	14
	0.04
	11.2
	

	生活用水
	0.55
	165
	0.44
	132
	

	食堂用水
	0.3
	90
	0.24
	72
	

	合计
	1.27
	380
	1.014
	304
	——


项目运营期，外排废水中，类比同类项目废水产生浓度，则项目废水中污染物产排情况见表5-11。
表5-11   项目维修车间清洗废水、洗车废水及生活污水产生及排放情况
	项目
	水量
	COD
	BOD5
	SS
	NH3－N
	石油类
	总磷

	产生浓度（mg/L）
	－
	330
	180
	150
	40
	15
	5

	产生量（t/a）
	275.2
	0.09
	0.05
	0.04
	0.011
	0.004
	0.0014

	排放浓度（mg/L）
	—
	300
	150
	100
	25
	10
	3

	（全年）排放量（t/a）
	275.2
	0.08
	0.04
	0.027
	0.007
	0.0027
	0.0008


表5-12  项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放
去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	编号
	名称
	工艺
	
	
	

	1
	生产废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、石油类等
	富民县污水处理厂
	间断
	1
	油水分离器、沉淀池、化粪池
	隔油、沉淀
	1
	是
	企业总排

	2
	生活废水
	COD、BOD5、SS、氨氮等
	富民县污水处理厂
	间断
	1
	油水分离器、化粪池
	隔油、沉淀
	1
	 是
	企业总排


表5-13 项目废水污染物排放执行标准表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值（mg/L）

	1
	1
	COD
	《汽车维修业水污染物排放标
准》（GB26877-2011）表 2
标准及《污水排入城镇下
水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B
级标准中最严标准
	300

	2
	
	BOD5
	
	150

	3
	
	SS
	
	100

	4
	
	氨氮
	
	25

	5
	
	石油类
	
	10

	6
	
	总磷
	
	3


表5-14  项目废水污染物排放信息表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	日排放量（t/d）
	年排放量（t/d）

	1
	1
	COD
	300
	0.00027
	0.08

	2
	
	BOD5
	150
	0.00014
	0.04

	3
	
	SS
	100
	0.00009
	0.027

	4
	
	氨氮
	25
	0.00002
	0.007

	5
	
	石油类
	10
	0.000009
	0.0027

	6
	
	总磷
	3
	0.000003
	0.0008

	全厂排放口合计
	COD
	300
	0.00027
	0.08

	
	BOD5
	150
	0.00014
	0.04

	
	SS
	100
	0.00009
	0.027

	
	氨氮
	25
	0.00002
	0.007

	
	石油类
	10
	0.000009
	0.0027

	
	总磷
	3
	0.000003
	0.0008


项目水平衡图见图5-2。







[image: ]
图5-2  项目日水量平衡图
3、噪声
项目主要产噪设备为焊机、打磨机、举升机噪声、引风机、空压机等。
项目产噪设备均位于室内，噪声源强在65~85dB（A）之间。根据本环评单位对项目周围进行走访，项目区无明显的噪声，对周围影响较小。项目运营过程中噪声具体产生情况如表5-15所示。
表5-15  项目噪声产生情况
	设备名称
	数量（台）
	源强dB(A)
	位置
	拟采取的措施

	举升机
	6
	65~75
	维修车间内
	全部位于维修厂房内，不连续使用。

	空压机
	1
	70~80
	维修车间内
	

	CO2气体保护焊机
	1
	80~85
	维修车间车间内
	

	喷漆房风机
	1
	80~85
	喷漆房内
	

	打磨机
	3
	80~85
	维修车间车间内
	

	手工敲打
	/
	70~75
	维修车间内
	


4、固体废弃物
项目运营期产生的固体废物主要有生产固废和办公生活垃圾。
（1）生产固废
项目产生的维修固体废弃物主要包括一般固废和少量危险废物。
1）一般固废
①钢铁、塑料：项目产生的一般固废主要包括车辆维修过程中产生的钢、铁，及零部件的包装塑料等，根据业主提供的资料，该部分固废产生量约为3t/a。统一收集后定期由回收单位回购利用。
②粉尘：本项目干磨机设备自带收尘设施，收集打磨过程产生的粉尘，收集的粉尘、焊接烟尘及沉降在车间内清扫收集的粉尘多为金属粉尘，根据核算打磨粉尘及焊接烟尘产生量为：50.24kg/a，净化后排放量：0.5kg/a，故净化收集及沉降清扫的粉尘、烟尘共为49.74kg/a，统一收集后定期由回收单位回购利用。
③含油抹布：本项目设备维修过程也会产生少量废弃的含油抹布，废弃的含油抹布产生量约为60kg/a，《国家危险废物名录》（2016 版）的危险废物豁免管理清单相关规定详见表 5-16。
表5-16 危险废物豁免管理清单一览表
	危险类别
	危险类别/代码
	危险废物
	豁免环节
	豁免条件
	豁免内容

	其他废物（HW49）
	900-041-49
	废弃的含油抹布
	全部环节
	混入生活垃圾
	全过程不按危
险废物管理


废弃的含油抹布经垃圾桶统一收集后委托环卫清运处置。
2）危险固废
项目维修时产生的废矿物油及含矿物油废物、喷漆后产生的废弃过滤棉、废活性炭和废漆桶等都属于危险固废，具体产生及处置情况如下。
①废矿物油及含矿物油废物：根据项目运行的实际情况，年产生废矿物油约5t/a；废油桶等含矿物油废物年产生量1t/a，共计6t/a。该类废物由专人收集存贮在密闭防渗的专用收集桶及专用分类袋中后暂存于危险废物间内，定期交由有资质单位进行清运处置。
②化学品包装容器：根据企业提供的资料，项目每年产生油漆桶、稀释剂桶、固化剂桶等化学品包装容器约20个，单个容器按0.5kg计算，则产生废弃化学品包装容器重约10kg/a，该部分固废属于危险废物。项目内设置危险废物暂存间储存，定期交由有资质单位进行清运处置。
③废弃过滤棉和废活性炭：项目喷漆废气设置活性炭吸附处理，为保证有机废气的吸附效率，需更换新的活性炭，更换下来的废活性炭含二甲苯、非甲烷总烃等污染物。活性炭吸附能力约为0.6kg（废气）/kg（活性炭），则本项目活性炭用量约519.67t/a，产生废弃活性炭量约为831.31kg/a（包括活性炭及有机化合物）。类比同类型项目有机废气活性炭更换频率，本次评价要求活性炭的更换期不少于3月/次。项目喷漆废气设置过滤棉吸附处理，为保证有机废气的吸附效率，需定期更换新的过滤棉，油漆滴落喷漆房地面，设置过滤棉吸附，项目废过滤棉产生量约为50kg/a。废弃过滤棉、活性炭产生量共0.88t/a，交由有资质的单位进行清运处置。
④废电池：车辆设备更换时会产生少量废弃铅蓄电池、镉镍电池等，废旧电池产生量约为80kg/a。项目内设置危险废物暂存间储存，定期交由有资质单位进行清运处置。
⑤废弃刹车片内的石棉废物：车辆制动器籿片有石棉材质，更换过程会产生石棉废物，产生量较小，约为30kg/a。项目内设置危险废物暂存间储存，定期交由有资质单位进行处置。
⑥油水分离器油脂：油水分离器处理生产废水的过程中会产生少量的油脂，主要为矿物油，定期清理后交有资质单位进行清运处置。
根据《国家危险废物名录》（2016）进行危险废物识别，具体见下表 5-17。
表 5-17 项目危险废物识别一览表
	序号
	固废种类
	危险类别
	危废代码
	危险特性

	1
	废矿物油
	废矿物油（HW08）
	900-214-08
	T，I

	2
	其他含矿物油废物
	废矿物油（HW08）
	900-249-08
	T，I

	3
	化学品包装容器
	染料、涂料废物（HW12）
	900-252-12
	T，I

	4
	废弃过滤棉和废活性炭
	其他废物（HW49）
	900-041-49 
	T/In 

	5
	废电池
	其他废物（HW49）
	900-044-49
	T

	6
	废弃刹车片石棉废物
	石棉废物（HW36）
	900-032-36
	T

	7
	油水分离器油脂
	废矿物油（HW08）
	900-210-08
	T，I


（2）办公生活垃圾
项目内有职工15人，其中有3人住宿，每天约有10位客户。项目内生活垃圾产生如下：
①职工：住宿员工生活垃圾的产生量按1kg/人·d计，不住宿员工生活垃圾的产生量按0.5kg/人·d计，则垃圾产生量为9kg/d，2.7t/a。
②客户：项目内每天约有10位客户，此部分人员在修车过程及等待洗车过程中会有少量生活垃圾产生，取人均生活垃圾产生量0.2kg/d，则此部分人员产生垃圾量为2kg/d，0.6t/a。
综上，则项目内生活垃圾产生量为11kg/d，3.3t/a。办公及生活垃圾产生后统一收集，委托环卫部门进行清运处置。
项目运营期产生的固体废物见表5-18。
表5-18   项目固体废弃物产生及处置情况一览表
	序号
	类别
	名称
	产生量（kg/a）
	处置措施

	1
	一般固废
	钢铁、塑料等
	3000
	收集后回收单位回收利用

	2
	
	粉尘
	49.74
	

	3
	
	生活垃圾
	3300
	委托环卫部门处置

	4
	
	含油抹布
	60
	

	5
	危险固废
	废矿物油及含矿物油废物
	6000
	交由有资质单位进行清运处置

	6
	
	油水分离器油脂
	少量
	

	7
	
	化学品包装容器
	10
	

	8
	
	废弃过滤棉及活性炭
	880
	

	9
	
	废电池
	80
	

	10
	
	废弃刹车片内的石棉废物
	30
	

	11
	合计
	13409.74kg/a
	100%处置






[bookmark: _Toc15754]表六  项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类
型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度
mg/m3
	产生量
（kg/a）
	排放浓度
mg/m3
	排放量
（kg/a）

	大
气
污
染
物
	营运期
	维修车间
	打磨粉尘
	/
	50
	≤1.0
	0.5

	
	
	
	焊接废气
	/
	0.24
	≤1.0
	0.24

	
	
	喷漆房
	有组织
	甲苯
	9.5
	22.88
	0.93
	2.24

	
	
	
	
	二甲苯
	45
	108.08
	4.41
	10.59

	
	
	
	
	TVOC
	89.25
	21.03
	8.75
	21.03

	
	
	
	
	漆雾（颗粒物）
	18.75
	90.53
	1.83
	8.87

	
	
	
	无组织
	甲苯
	/
	0.46
	/
	0.46

	
	
	
	
	二甲苯
	/
	2.16
	/
	2.16

	
	
	
	
	TVOC
	/
	4.29
	/
	4.29

	
	
	
	
	漆雾（颗粒物）
	/
	1.81
	/
	1.81

	
	
	车辆调试
	汽车尾气
	/
	少量
	/
	少量

	
	
	食堂
	油烟
	1.62
	3.9
	0.65
	1.56

	水
污
染
物
	营运期
	维修车间清洁废水、喷漆部位擦洗废水、洗车废水、生活污水
	废水量
	—
	275.2t/a
	—
	275.2t/a

	
	
	
	COD
	330
	0.09t/a
	300
	0.08t/a

	
	
	
	BOD5
	180
	0.05t/a
	150
	0.04t/a

	
	
	
	SS
	150
	0.04t/a
	100
	0.027t/a

	
	
	
	氨氮
	40
	0.011t/a
	25
	0.007t/a

	
	
	
	石油类
	15
	0.004t/a
	10
	0.0027t/a

	
	
	
	总磷
	5
	0.0014t/a
	3
	0.0008t/a

	固
体
废
弃
物
	营运期
	生产过程
	钢铁、塑料等
	—
	3000
	收集后物资单位回购利用

	
	
	
	粉尘
	—
	49.74
	

	
	
	
	含油抹布
	—
	60
	委托环卫部门清运处置

	
	
	
	废矿物油及含矿物油废物
	—
	6000
	委托有资质单位进行清运处置

	
	
	
	油水分离器油脂
	—
	少量
	

	
	
	
	化学品包装容器
	—
	10
	

	
	
	
	废弃过滤棉及活性炭
	—
	880
	

	
	
	
	废电池
	—
	90
	

	
	
	
	废弃刹车片内的石棉废物
	—
	30
	

	
	
	生活固废
	办公生活垃圾
	—
	3300
	委托环卫部门清运处置

	噪声
	营运期
	设备噪声
	噪声值在65～85dB（A）之间
	昼间≤60dB(A)
夜间不生产

	主要生态影响
本项目租用已建厂房，厂区车间已完成建设，路面全部硬化，对区域生态环境影响不大。项目投产后不会改变该区域的生态环境。




[bookmark: _Toc23916]表七  环境影响分析
	一、施工期环境影响分析
本项目车辆维修设备已架设完成、喷漆房已建设完成，本项目不涉及新建建筑。施工期主要为环保设施安装、规范化管理各车间，施工期产生的污染主要为环保设施安装过程产生的噪声等，因项目施工期较短，环保设施安装工程量较小，产生的噪声对环境的影响较小。
二、运营期环境影响分析
1、大气环境影响分析
根据工程分析可知，项目生产过程中主要大气污染物为喷漆房产生的有机废气（有组织和无组织）、漆雾（有组织和无组织），打磨工序产生的粉尘（无组织），焊接工序产生的烟尘（无组织），汽车尾气（无组织），食堂油烟。
1. 评价等级
依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
①Pmax及D10%的确定
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
[image: ]
——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；
——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
②评价等级判别表
评价等级按下表的分级判据进行划分
表7-1 评价等级判别表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


③污染物评价标准
污染物评价标准和来源见下表。
表7-2  污染物评价标准
	污染物名称
	功能区
	取值时间
	标准值
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14](μg/m3)
	标准来源

	甲苯
	二类限区
	1小时平均
	200
	《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D

	二甲苯
	二类限区
	1小时平均
	200
	

	TVOC
	二类限区
	1小时平均
	1200
	

	漆雾
	二类限区
	1小时平均
	900
	GB3095-2012《环境空气质量标准》二级浓度限值


④污染源参数
根据工程分析，项目主要废气污染源排放参数见下表：
表7-3  主要废气污染源参数一览表(点源)
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标(o)
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒参数
	排放速率（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	高度
(m)
	内径
(m)
	温度
(℃)
	流速
(m/s)
	

	点源甲苯
	102.504094
	25.221484
	1683.0
	15
	0.3
	27
	17.27
	0.014

	点源二甲苯
	102.504094
	25.221484
	1683.0
	15
	0.3
	27
	17.27
	0.032

	点源TVOC
	102.504094
	25.221484
	1683.0
	15
	0.3
	27
	17.27
	0.01

	点源漆雾
	102.504094
	25.221484
	1683.0
	15
	0.3
	27
	17.27
	0.007


表7-4  主要废气污染源参数一览表(矩形面源)
	污染源名称
	坐标
	海拔高度/m
	矩形面源
	污染物
	排放速率（kg/h）

	
	X
	Y
	
	长度
	宽度
	有效高度
	
	

	生产厂房
	102.504051
	25.221509
	1683.0
	7
	8
	6
	甲苯
	0.0007

	
	
	
	
	
	
	
	二甲苯
	0.0016

	
	
	
	
	
	
	
	TVOC
	0.005

	
	
	
	
	
	
	
	漆雾
	0.0015


⑤估算模型参数
本项目估算模型参数见下表。
表7-5 估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	15万人

	最高环境温度/℃
	32.4

	最低环境温度/℃
	-2.7

	土地利用类型
	城市建设用地

	区域湿度条件
	潮湿气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是    否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	是    否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸方向线/º
	/


本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：
表7-6  Pmax和D10%预测和计算结果一览表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m3)
	Cmax
(μg/m3)
	Pmax
(%)
	D10%
(m)

	点源
	甲苯
	200
	5.322
	2.661
	/

	
	二甲苯
	200
	12.164
	6.082
	/

	
	TVOC
	1200
	38.014
	3.168
	/

	
	漆雾（颗粒物）
	900
	11.404
	1.267
	/

	生产车间
	甲苯
	200
	2.974
	1.487
	/

	
	二甲苯
	200
	6.797
	3.399
	/

	
	TVOC
	1200
	2.124
	0.177
	/

	
	漆雾（颗粒物）
	900
	1.487
	0.165
	/


评价等级判定：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型进行分析判定，本项目大气环境影响评价等级为二级。
（2）有组织排放废气影响分析
根据工程分析可知，项目有机废气、漆雾（颗粒物）经收集处理后由高15m的1#排气筒进行排放。
本次评价的预测模式采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式即AERSCREEN估算模式预测，本项目有组织排放废气预测结果见表7-7。
表7-7  项目有组织排放污染物估算模式计算结果
	下方向距离(m)
	点源（甲苯）
	点源（二甲苯）
	点源（TVOC）
	点源（漆雾）

	[bookmark: _Hlk527708748]
	浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	浓度（ug/m3）
	占标率（%）

	50.0
	2.595
	1.298
	5.932
	2.966
	1.854
	0.154
	1.298
	0.144

	100.0
	2.281
	1.141
	5.214
	2.607
	1.630
	0.136
	1.141
	0.127

	200.0
	1.313
	0.656
	3.000
	1.500
	0.938
	0.078
	0.656
	0.073

	300.0
	0.951
	0.476
	2.174
	1.087
	0.679
	0.057
	0.476
	0.053

	400.0
	0.668
	0.334
	1.527
	0.763
	0.477
	0.040
	0.334
	0.037

	500.0
	0.520
	0.260
	1.189
	0.594
	0.371
	0.031
	0.260
	0.029

	600.0
	0.377
	0.188
	0.861
	0.430
	0.269
	0.022
	0.188
	0.021

	700.0
	0.341
	0.170
	0.779
	0.390
	0.244
	0.020
	0.170
	0.019

	800.0
	0.273
	0.136
	0.624
	0.312
	0.195
	0.016
	0.136
	0.015

	900.0
	0.240
	0.120
	0.549
	0.275
	0.172
	0.014
	0.120
	0.013

	1000.0
	0.300
	0.150
	0.686
	0.343
	0.214
	0.018
	0.150
	0.017

	1200.0
	0.266
	0.133
	0.608
	0.304
	0.190
	0.016
	0.133
	0.015

	1400.0
	0.213
	0.106
	0.486
	0.243
	0.152
	0.013
	0.106
	0.012

	1600.0
	0.186
	0.093
	0.425
	0.213
	0.133
	0.011
	0.093
	0.010

	1800.0
	0.160
	0.080
	0.367
	0.183
	0.115
	0.010
	0.080
	0.009

	2000.0
	0.140
	0.070
	0.321
	0.160
	0.100
	0.008
	0.070
	0.008

	2500.0
	0.105
	0.052
	0.240
	0.120
	0.075
	0.006
	0.052
	0.006

	下风向最大浓度
	2.9738
	1.4869
	6.797257
	3.398629
	2.124143
	0.177012
	1.4869
	0.165211

	下风向最大浓度出现距离
	60

	D10%最远距离
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	


由表7-7可知，评价范围内甲苯最大地面浓度2.974ug/m3，二甲苯最大地面浓度6.797ug/m3，TVOC最大地面浓度为2.124ug/m3，漆雾（颗粒物）最大地面浓度1.487ug/m3，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，故项目建设有组织排放的废气对周边大气环境影响不大。
（3）无组织排放废气影响分析
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式即AERSCREEN模式，计算相应浓度占标率，本项目无组织废气预测结果见表7-8。
表7-8 项目无组织废气排放污染物估算模式预测结果
	下方向距离(m)
	矩形面源（甲苯）
	矩形面源（二甲苯）
	矩形面源（TVOC）
	矩形面源（漆雾）

	
	浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	浓度（ug/m3）
	占标率（%）

	50.0
	0.885
	0.443
	2.023
	1.012
	6.322
	0.527
	1.897
	0.211

	100.0
	0.361
	0.181
	0.825
	0.413
	2.580
	0.215
	0.774
	0.086

	200.0
	0.142
	0.071
	0.323
	0.162
	1.011
	0.084
	0.303
	0.034

	300.0
	0.081
	0.041
	0.186
	0.093
	0.580
	0.048
	0.174
	0.019

	400.0
	0.055
	0.027
	0.125
	0.063
	0.391
	0.033
	0.117
	0.013

	500.0
	0.040
	0.020
	0.092
	0.046
	0.288
	0.024
	0.087
	0.010

	600.0
	0.031
	0.016
	0.072
	0.036
	0.225
	0.019
	0.067
	0.007

	700.0
	0.025
	0.013
	0.058
	0.029
	0.182
	0.015
	0.055
	0.006

	800.0
	0.021
	0.011
	0.048
	0.024
	0.152
	0.013
	0.045
	0.005

	900.0
	0.018
	0.009
	0.041
	0.021
	0.129
	0.011
	0.039
	0.004

	1000.0
	0.016
	0.008
	0.036
	0.018
	0.112
	0.009
	0.033
	0.004

	1200.0
	0.012
	0.006
	0.028
	0.014
	0.087
	0.007
	0.026
	0.003

	1400.0
	0.010
	0.005
	0.023
	0.011
	0.070
	0.006
	0.021
	0.002

	1600.0
	0.008
	0.004
	0.019
	0.009
	0.059
	0.005
	0.018
	0.002

	1800.0
	0.007
	0.003
	0.016
	0.008
	0.050
	0.004
	0.015
	0.002

	2000.0
	0.006
	0.003
	0.014
	0.007
	0.043
	0.004
	0.013
	0.001

	2500.0
	0.004
	0.002
	0.010
	0.005
	0.032
	0.003
	0.010
	0.001

	下风向最大浓度
	5.322
	2.661
	12.164
	6.082
	38.014
	3.168
	11.404
	1.267

	下风向最大浓度出现距离
	6

	D10%最远距离
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


由表7-8可知，评价范围内无组织排放甲苯最大地面浓度5.322ug/m3，二甲苯最大地面浓度12.164ug/m3，TVOC最大地面浓度为38.014ug/m3，漆雾（颗粒物）最大地面浓度11.404ug/m3，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，故项目建设无组织排放的废气对周边大气环境影响不大。
（4）喷漆房废气污染物达标排放分析
项目喷漆房废气污染物排放浓度参照《云南孝尊汽车销售服务有限公司汽车维修项目竣工环境保护验收监测报告表》中的监测数据，项目喷漆工艺、使用油漆量及废气处理设施与项目相似，喷漆房废气排放浓度见下表：
表7-9 喷漆房废气污染物排放浓度情况一览表 
	污染物名称
	二甲苯
	颗粒物
	臭气浓度

	有组织
	排放速率（kg/h）
	——
	0.0053
	/

	
	排放浓度（mg/m3）
	5.0×10-4ND
	1.07
	/

	
	最高允许排速率（kg/h）
	0.5
	1.75
	/

	
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	70
	120
	/

	
	达标情况
	达标
	达标
	/

	无组织
	排放浓度（mg/m3）
	0.201
	5.0×10-4ND
	16

	
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	1
	1.2
	20（无量纲）

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标


由上表可知，类比同类项目验收监测报告监测数据，项目喷漆房废气经过滤棉+活性炭吸附处理装置处置后可达标排放。
（5）敏感点影响分析
根据现场踏勘，项目周围距离排气筒最近的敏感目标为东北面5m处的珈珈宾馆，项目所在区域主导风向为西南风，珈珈宾馆处在排气筒的下风向。采取《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型对敏感点废气地面浓度进行预测，其结果见表7-10、7-11。
表7-10  敏感点结果表（点源）
	敏感点信息
	甲苯
	二甲苯
	TVOC
	漆雾

	敏感点名称
	纬度
	经度
	下风向距离
	浓度
	占标率
	浓度
	占标率
	浓度
	占标率
	浓度
	占标率

	珈珈宾馆
	102.505845
	25.218244
	5
	0.804
	0.402
	1.838
	0.919
	0.574
	0.048
	0.402
	0.045


表7-11  敏感点结果表（矩形面源）
	敏感点信息
	甲苯
	二甲苯
	非甲烷总烃
	漆雾

	敏感点名称
	纬度
	经度
	下风向距离
	浓度
	浓度
	浓度
	占标率
	浓度
	占标率
	浓度
	占标率

	珈珈宾馆
	102.505845
	25.218244
	5
	2.547
	1.273
	5.821
	2.910
	18.189
	1.516
	5.457
	0.606


根据预测结果，无论是有组织排放，还是无组织排放，敏感点甲苯、二甲苯、TVOC、漆雾（颗粒物）的落地浓度与占标率均小于最大落地浓度与最大占标率，达到相关的标准要求，因此，项目排放废气经扩散、稀释后对周围环境影响较小。
（6）挥发性有机物、异味影响分析
项目使用油漆及稀释剂等，在喷漆及烘干过程中会产生挥发性有机物及异味。项目喷漆房工作时间不长，且项目油漆使用量少，定期及时对喷漆房过滤棉和活性炭进行更换，并做好喷漆房的清洁工作，喷漆房挥发性有机物产生量少，项目在运营过程中可以通过加强喷漆房管理，对维修车间加强通风，项目挥发性有机物、异味对周围环境和居民影响小。
综上所述，项目喷漆房废气对周围环境敏感目标影响较小。
（7）打磨粉尘
车辆维修过程中对损坏部位进行敲打平整，为保证车身光滑，便于补漆，会使用车辆专用打磨机进行打磨，过程会会产生少量粉尘，项目维修的车辆为中、小型轿车，打磨主要是使维修处平整，为喷漆做准备。项目内打磨频率低、车身打磨面积小，使用小功率设备，产生的粉尘量较少，经自带的粉尘收集器收集处理后在车间内呈无组织排放。排放量约为0.5kg/a，排放量较少，经加强车间通风后，项目产生的打磨粉尘对周围环境影响不大。
（8）焊接烟尘
本项目焊接工序在生产车间内进行，项目车间较宽敞，职工在焊接操作过程中，必须使用相应的防护眼镜、面罩、口罩、手套等，可以减轻焊接烟尘对生产车间内职工健康的不利影响。通过加强车间通风，周围大气环境中颗粒物可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求，对周边环境影响不大。
（9）汽车尾气
车辆维修过程进出项目及调试过程将会有一定的汽车尾气产生，汽车开动的数量和频率随机性较大。汽车尾气中主要污染物为少量CH、NOx、CO等污染物，呈无组织排放，项目内较空旷，通风条件较好，产生的污染物对周围环境影响不大。
[bookmark: _GoBack]（10）食堂油烟
项目区内食堂每天有15人在项目内用餐，在厨房炒菜过程中会产生少量油烟废气。如直接排放，对周围大气环境有一定的影响，项目内拟安装净化效率≥60%的油烟机对油烟进行净化处理，根据表5-6的分析，油烟废气的排放浓度为1.02mg/m3，厨房油烟可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准，即饮食油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3后，通过排气筒引至房顶外排，油烟经过空气扩散和周围绿色植物的自然稀释净化，对周围空气环境质量影响不大。
2、水环境影响分析
（1）评价等级判定
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，地表水评价工作等级的划分是按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK3]项目产生的洗车废水经沉淀池处理后部分废水回用于洗车，部分废水与喷漆部位擦洗废水、维修车间地面清洁废水一起经油水分离器处理、食堂废水经油水分离器处理后同生活污水进入化粪池处理，处理达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表 2 标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准中最严标准后，排入市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂，属于间接排放。因此，确定本项目地表水评价等级为三级B。
（2）废水产排情况
本项目执行雨污分流体制，雨水经周围雨水沟渠收集排入周边道路市政雨水管网。
项目内产生的污水主要为维修车间地面清洁废水、洗车废水、擦洗废水、生活污水等，根据工程分析可知，项目用水量为1.27m3/d（380m3/a），废水产生量1.014m3/d（304m3/a），项目产生的洗车废水经沉淀池处理后部分废水回用于洗车，部分废水与喷漆部位擦洗废水、维修车间地面清洁废水一起经油水分离器处理、食堂废水经油水分离器处理后同生活污水进入化粪池处理后，排入市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂。
（3）排水方案
项目东侧接近环城南路，环城南路已建设有完善的雨污管网，项目采用雨污分流的排水体系，雨水经周围雨水沟渠收集后排入周边道路市政雨水管网；项目产生的洗车废水经沉淀池处理后部分废水回用于洗车，部分废水与喷漆部位擦洗废水、维修车间地面清洁废水一起经油水分离器处理、食堂废水经油水分离器处理后同生活污水进入化粪池处理达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表 2 标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准最严标准后排入市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂。
（4）项目废水处置的可行性分析
①油水分离器设置合理性分析
项目维修车间清洁废水、擦洗废水、洗车废水中，含有少量石油类物质，项目设置1个1m3/h的油水分离器，对拖把清洗废水进行隔油处理。维修车间清洁使用拖把清洁，拖把在桶内清洗，洗拖把水可以倒入油水分离器内先隔油处理，油水分离器设置可行。
②沉淀池设置合理性分析
项目清洗车辆废水中含有SS等污染物，项目设置有1个6m3三级沉淀池对项目洗车废水进行沉淀处理，项目洗车废水产生量为0.24m3/d，项目设置的沉淀池可行。
③化粪池设置合理可行性分析
项目产生的废水最终排入化粪池进行处理，项目化粪池容积6m3，根据工程分析可知，项目产生的废水量为1.27m3/d，可保证化粪池水力停留时间在24h以上，因此项目化粪池设置合理。
④进入富民县污水处理厂可行性分析
富民县城污水处理厂位于永定街道办事处丁家营沙坝村，占地29.3亩，设计处理规模近期（2015年）0.8万m3/d，远期规划处理能力为2万m3/d，采用“CASS（连续进水周期循环活性污泥）工艺＋无阀滤池”工艺处理污水，出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准执行。主要处理县城区生活污水，目前，县城污水处理厂日平均处理污水5530m3/d，污水收集处理率达80%。本项目日最大污水排放量为1.27m3/d，富民县污水处理厂尚有余量接纳本项目的污水。
因此，项目废水进入富民县污水处理厂是可行的。
（5）对螳螂川的影响分析
距离项目区最近的地表水体为项目北侧220m的螳螂川，本项目位于城市建成区，采用雨污分流制，雨水经周围雨水沟渠排入周边道路市政雨水管网。项目产生的洗车废水经沉淀池处理后部分废水回用于洗车，部分废水与喷漆部位擦洗废水、维修车间地面清洁废水一起经油水分离器处理、食堂废水经油水分离器处理后同生活污水进入化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂。因此，项目内的污水不会进入螳螂川，对其环境影响较小。
3、声环境影响分析
（1）源强
根据工程分析，项目噪声源主要在维修车间和喷漆房等，其中维修车间产生的噪声主要为手工敲打声、举升机噪声、打磨机噪声；喷漆房噪声主要为引风机噪声、空压机噪声，其声源值在75~90dB(A)之间，设备距敏感点距离为设备距厂界的距离与厂界距敏感点的距离之和。
[bookmark: _Toc87508916]表7-11  项目主要噪声源
	噪声源
	声级Leq (A)dB
	距厂界最近距离m
	距敏感点距离m

	
	
	东
	南
	西
	北
	家外家旅社
	珈珈宾馆
	云龙旅社
	螳螂川客栈

	
	
	
	
	
	
	东面 5m
	东北面5m
	东北面42m
	东面40m

	打磨
	85
	10
	35
	16
	23
	15
	17
	54
	50

	平整
	75
	10
	20
	16
	35
	15
	17
	54
	50

	焊接
	85
	12
	12
	15
	45
	17
	19
	56
	52

	举升机
	75
	10
	20
	16
	35
	15
	17
	54
	50

	风机
	85
	16
	38
	10
	16
	21
	23
	60
	56

	空压机
	80
	18
	38
	8
	16
	23
	25
	62
	58


（2）厂界噪声预测
项目各工序均在厂房内完成，在评价过程中，噪声经厂房围墙、设备减振等措施隔声降噪，考虑△L取10 dB（A）噪声，预测模式如下：
L2＝L1－20lg(r2/r1) －△L (r2>r1)
        式中：L1、L2——距声源r1、r2处的噪声值，dB(A)；
              r1、r2——预测点距声源的距离。
              △L——厂房产生的隔声值，本评价取10 dB(A)。
噪声叠加公式为：
LP =10lg(10Lp1/10+ 10Lp2/10)
项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，多声源叠加时，逐次两两叠加，与次序无关，生产机械声源产生噪声。
表7-12  厂界噪声预测结果   单位：dB（A）1
	序号
	设备名称
	源强值
	围墙等隔音值
	设备噪声厂界处的贡献值

	
	
	
	
	东
	南
	西
	北

	1
	打磨
	85
	10
	55
	44.1
	50.9
	47.7

	2
	平整
	75
	
	45
	38.9
	40.9
	34.1

	3
	焊接
	85
	
	53.4
	53.4
	51.4
	41.9

	4
	举升机
	75
	
	45
	38.9
	40.9
	34.1

	5
	风机
	85
	
	50.9
	43.4
	55
	50.9

	6
	空压机
	80
	
	44.8
	38.4
	51.9
	45.9

	叠加后噪声贡献值
	58.6
	54.5
	58.7
	53.7

	标准值
	昼间≤60

	达标情况评价
	达标
	达标
	达标
	达标


根据上表可知，项目厂界噪声昼间均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求，夜间不运行，故项目运行产生的噪声对周围环境影响不大。
（3）敏感点噪声预测
敏感点声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表7-13  敏感点声预测结果   单位：dB（A）
	序号
	设备名称
	源强值
	围墙等隔音值
	噪声敏感点处的贡献值

	
	
	
	
	家外家旅社
	珈珈宾馆
	云龙旅社
	螳螂川客栈

	1
	打磨
	85
	10
	51.4
	50.4
	40.3
	41

	2
	平整
	75
	
	41.4
	40.3
	30.3
	31

	3
	焊接
	85
	
	50.4
	49.4
	40
	40.6

	4
	举升机
	75
	
	41.4
	40.3
	30.3
	31.0

	5
	风机
	85
	
	48.5
	47.7
	39.4
	40

	6
	空压机
	80
	
	42.7
	42
	34.1
	34.7

	叠加后噪声贡献值
	55.5
	54.6
	45.3
	45.9

	标准值
	昼间≤60

	达标情况评价
	达标
	达标
	达标
	达标


由上表可知，项目敏感点昼夜噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，项目运营过程产生的噪声对其影响较小。
另外，项目运营期间，车辆进出厂区时会产生交通噪声，具有突发性和间歇性的特点，评价建议车辆行驶均要求限速、禁止鸣笛等，将交通噪声降低到最低限度。
综上，本项目在正常运营情况下，采取高噪声设备安装减震垫，厂房围墙隔声，距离衰减以及车辆限速、禁鸣等措施后，项目运行期间产生的噪声对周边环境及敏感点的影响不大。
4、固体废弃物环境影响分析
（1）项目固废处置情况
根据工程分析，项目运营期固废产生情况及处置情况见下表：
表7-14  固废产生及处置情况一览表
	序号
	类别
	名称
	产生量（kg/a）
	处置措施

	1
	一般固废
	钢铁、塑料等
	3000
	收集后回收单位回收利用

	2
	
	粉尘
	49.74
	

	3
	
	生活垃圾
	3300
	委托环卫部分清运处置

	4
	
	含油抹布
	60
	

	5
	危险固废
	废矿物油及含矿物油废物
	6000
	委托有资质单位进行清运处置

	6
	
	油水分离器油脂
	少量
	

	7
	
	化学品包装容器
	10
	

	8
	
	废弃过滤棉及活性炭
	880
	

	9
	
	废电池
	80
	

	10
	
	废弃刹车片内的石棉废物
	30
	

	11
	合计
	13409.74kg/a
	100%处置


从上表可以看出，本项目产生的危险废物和一般固废均得到合理有效处置，处置方式均可行，处理率达100%。
（2） 固废处置设施规范符合性分析
鉴于各类废物将会在厂区内贮存一段时间，根据项目实际产生废物量及实际建设的固废储存设施对比相关要求符合性分析如下：
表7-15 项目固废环保设施规范要求符合性分析一览表
	废物名称
	已建设施
	废物去向
	容量要求及规范符合性
	整改要求

	钢铁、塑料等
	一间10m2的一般固废暂存间
	定期由回收单位回购利用
	符合
	无

	化学品包装容器 、废弃过滤棉及活性炭、废电池、废弃刹车片内的石棉废物
	/
	暂存在车间
	未设置危废暂存间暂存
	设置一间危废暂存间，危废间的设置及危险废物暂存、管理需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求

	废矿物油及含矿物油废物、油水分离器油脂 
	废油收集池
	定期由新昊环保科技有限公司清运处置
	未设置危废暂存间暂存，危险废物暂存、管理不符合相关要求
	危废间的设置及危险废物暂存、管理需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求

	生活垃圾、含油抹布
	车间及办公室内布置若干生活垃圾桶
	收集后交由环卫部门清运处置
	符合
	无


（3）整改要求
根据现场查看，项目未建设危废暂存间，需修建一间危废暂存间并进行防渗处理，整改施工过程应保留防渗材料购进及使用情况、并保留施工照片作为后续环保验收的依据。项目产生的危险废物均统一收集，分类、分区暂存于危废贮存间内，各区相互隔离，互不干扰，并分别设置危险废物识别标志，上锁，钥匙由专人进行管理。
暂存间的设置需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。危险废物临时存储间必须密闭，做好防风、防雨、防晒、分类堆放，设标识牌，并按照规定做好危险废物堆放区地面硬化，加强堆放区的防雨和防渗措施。
①危险废物储存、处置要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求危险废物处置间需满足以下要求：
· 危险废物贮存场、处置场必须符合国家规定标准，配套防火器材、要求废机油防渗漏。
· 储存室均需要设施照明措施。
· 储存室地面必须进行硬化地面，且表面无裂痕。
②储存容器的要求：
本项目产生的危险废物主要为废矿物油、化学品包装容器、废电池等，分别采用不同的容器进行收集，收集桶的要求如下：
· 项目收集容器需采用符合标准的专业收集桶。
· 收集桶及材质要满足相应强度需求。
· 收集桶必须完好无损，桶内容器材质与收集危废互不相容。
· 各收集桶均为封闭收集。
· 收集桶内顶部与机油表面之间保留100mm以上空间。
· 收集桶外必须贴上危险废物标签。
③储存措施要求
· 厂方应每一次都对回收的危废进行记录，距离内容包括：机油名称、来源、数量、特性和收集容器的类别、入室日期、存放地点、出室时间以及回收单位名称。
· 定期检查收集桶有无破漏、渗漏和污染，发现破损，应及时采取措施清理更换。
④储存运行管理要求
· 每个收集桶之间必须留有搬运通道。
· 不能混合装在同一收集桶内。
· 进桶必须检验，确保收集桶外标签与储存危废一致。
· 进入收集桶储存室的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。
根据《危险废物转移联单管理办法》的有关规定，企业应委托具有资质的专门单位处置危险废物。建设单位已与危废处置单位签订相关协议（详见附件），根据项目危废处置单位资质（见附件），仅能处理项目产生的废矿物油，废电池、废过滤棉、废活性炭等危废未签订处置协议，环评要求业主方尽快与有资质单位签订处置协议，使其产生的所有危废均得到妥善处置。
为便于项目建成后运行管理，危险废物清运需加强建立转移联单登记，记录危险废物数量、废物属性、转移时间、去向等，保证将生产中产生的危险废物得到安全、经济的处理处置，最大限制地降低其对环境的影响。
（4）危废去向可行性分析
化学品包装容器、废弃过滤棉及活性炭、废电池、废弃刹车片内的石棉废等危险废物未签订协议进行清运处置，后期业主方尽快与有资质单位签订处置协议，废矿物油及含矿物油废物、油水分离器油脂等定期交由有资质单位进行清运处置。
项目产生的危废均可由以上两间危废单位处置，处置率为100%，两家危废处理单位均有合法危废处理资质，故项目危废最终去向是可行的。
（5）结论
根据项目实际情况，相关固废环保设施通过本次环评要求的整改要求并结合现有固废处理设施后，本项目产生的固体废物均可得到有效处置采取治理措施后，对周围环境影响较小
6、风险分析
根据本项目的工艺特点，本项目喷漆过程中使用的油漆、固化剂和稀释剂等挥发产生的甲苯、二甲苯属于有毒有害物质，机油属于易燃物质，在油漆、稀释剂、机油等贮运、应用等环节存在着对人类生活及周围环境污染的潜在危害，必须按照有关规定进行管理。
（1）风险调查及评价等级判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂区内的最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q：


式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量；
      Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量；
当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；
当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。
本项目危险物质为甲苯、二甲苯和废机油，结合HJ169-2018附录B，危险物质Q值如下：
表7-16  建设项目Q值确定表
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质Q值

	1
	甲苯
	108-88-3
	0.02
	10
	0.002

	2
	二甲苯
	1330-20-7
	0.05
	10
	0.005

	3
	机油
	/
	2
	2500
	0.0008

	项目Q值∑
	0.0078


由上表可知，本项目Q<1，环境风险潜势为I。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级根据项目涉及的物质及工艺系统危害性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按下表确定评价工作等级。
表7-17  环境风险评价工作等级划分
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


综上分析，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。
（2）环境风险识别
①物质风险识别
项目风险物质识别见下表。
表7-18  项目危险物质理化性质及毒性特征一览表
	名称
	最大储量（t）
	理化性质
	危险特性
	物质风险辨识

	二甲苯
	0.02
	无色透明液体。有芳香烃的特殊气味。沸点为137～140℃。能 与无水乙醇、乙醚和其他许多有机溶剂混溶
	二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时，对中枢系统有麻醉作用。皮肤接触常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。
	有毒有害

	甲苯
	0.05
	无色澄清液体。有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、 乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。相对密度0.866。凝固点-95℃。沸点110.6℃。
	易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.2%～7.0%（体积）。低毒，半数致死量（大鼠，经口）5000mg/kg。高浓度气体有麻醉性。有刺激性。
	有毒有害

	机油
	2
	油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，相对密度0.87，沸点260℃，闪点200~220℃，自燃点248℃。
	可燃液体，遇明火、高热可燃。
	燃烧、爆炸


②生产设施风险识别
项目不涉及生产，风险主要来自贮存和使用过程。因此生产设施的风险识别主要包含贮存过程。 
本项目危险废物在贮存及搬运过程中，由于受到撞击或受到日光暴晒等原因，盛放油漆、稀释剂、机油的容器有可能发生破损，从而造成危险废物泄漏。泄漏后易燃液体如遇明火会引发火灾，泄露有毒液体和火灾产生有毒气体可能会影响周边环境。
（3）环境风险分析
项目在原料油漆、稀释剂在储存和使用过程发生泄漏，有毒有害物质会对人员造成伤害，对地表水、土壤及大气污染；机油在储存中发生火灾时，产生的有害气体易造成环境空气污染，发生火灾对人员伤害。
（4）环境风险防范措施及应急要求
1）油漆、稀释剂风险管理
①油漆、稀释剂、固化剂存放区全部进行防渗、防漏处理，确保事故状态下，也不会有污染物向外泄漏，对外界环境造成污染。仓库内、喷漆车间内严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。
②经常检查，及时处理。油漆储存间不得混存其他物品，包装用品要及时清除。油漆、稀释剂桶要排放整齐，品种分清，库内要留通道，库门不得堵塞。库房内温度不能超过摄氏35℃。储存间要保持通风干燥，严禁在库房内配料操作，配足消防器材。储存间房门向外开，不得堵塞，周围不得堆放易燃物品。
③ 应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。
④急救措施：当人体吸入有毒气体引起中毒，须迅速脱离现场至空气新鲜处；情节严重的要立即就医。
[bookmark: _Toc19113]⑤灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。
2）机油风险管理
①机油及维修产生的废机油需有专门的房间储存，全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。
② 应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，若发生爆炸事故，撤离距离需加长，并严格限制出入。
③灭火方法：消防人员必须全身佩戴防火防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119
通过上述措施，项目的危险、有害因素是可以控制和预防的。存在的风险是可以接受的。可以保证在风险状态下对周围的环境质量影响较小。综合分析，项目建设从环境风险角度分析可行。
（5）环境风险分析结论
项目运营过程中油漆、稀释剂、固化剂和机油的存储存在一定的环境风险，企业在严格按照有关标准、规范及条例的要求，认真落实环境风险防范措施，编制完善环境风险应急预案，并到相关部门备案的前提下，项目环境风险是可控的。
表7-19  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	富民县明众汽车维修服务有限公司汽修项目

	建设地点
	（云南）省
	（昆明）市
	（ ）区
	（富民）县
	（ ）园区

	地理坐标
	经度
	102°30′15.28″
	纬度
	25°13′16.45″

	主要危险物质及分布
	油漆、稀释剂、固化剂及机油，主要分布在存储间、危废暂存间

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	项目在原料油漆、固化剂及稀释剂在储存和使用过程发生泄漏，有毒有害物质会对人员造成伤害，对地表水、土壤及大气污染；机油在储存中发生火灾时，产生的有害气体易造成环境空气污染，发生火灾对人员伤害。

	风险防范措施要求
	①油漆、稀释剂、固化剂存放区全部进行防渗、防漏处理，确保事故状态下，也不会有污染物向外泄漏，对外界环境造成污染。仓库内、喷漆车间内严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。
②经常检查，及时处理。油漆储存间不得混存其他物品，包装用品要及时清除。油漆、稀释剂桶要排放整齐，品种分清，库内要留通道，库门不得堵塞。库房内温度不能超过摄氏35℃。储存间要保持通风干燥，严禁在库房内配料操作，配足消防器材。储存间房门向外开，不得堵塞，周围不得堆放易燃物品。
③ 应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。
④急救措施：当人体吸入有毒气体引起中毒，须迅速脱离现场至空气新鲜处；情节严重的要立即就医。
⑤灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。
⑥机油及维修产生的废机油需有专门的房间储存，全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。
⑦ 应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，若发生爆炸事故，撤离距离需加长，并严格限制出入。
⑧灭火方法：消防人员必须全身佩戴防火防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119
⑨制定处理池操作管理规程，并对相关人员进行培训，配备相关措施。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无。


三、项目选址合理性分析
[bookmark: _Toc250447630][bookmark: _Toc255770998][bookmark: _Toc209843515]1、环境相容性分析
项目位于富民县永定街道办事处环城南路348号，租用富民县城区清真寺管理委员会的厂房进行汽车的维修服务（项目租赁合同见附件2），项目南侧10m处为环城南路，交通便利，从周边环境分布情况来看，项目周边无无自然保护区、风景名胜区、生态保护区和文物保护单位等环境敏感区，没有发现珍稀动植物分布。项目选址无明显环境制约因素。
项目位于城市建成区，区域路网成熟，交通运输便利。项目所在区域为商住混合区，评价范围内主要有住宅小区、宾馆、餐饮、汽修、商铺等，且本项目针对产生的污染物采取了相应的环保措施，对周边的住宅小区、宾馆影响不大，项目与周边环境相容。
因此，本项目与周围环境相容。
2、环境可控性分析
项目营运期打磨过程中产生的粉尘经打磨机自带的收尘器收集处理后于厂内无组织排放；喷漆产生的二甲苯、非甲烷总烃、甲苯等污染经喷漆房废气处理系统（过滤棉+活性炭吸附处理装置）处理后经1根15m的排气筒排放；项目内少量的汽车尾气经空气稀释扩散后对环境影响较小。项目实行雨污分流制，雨水经周围雨水沟渠收集后排入周边道路市政雨水管网。项目产生的洗车废水经沉淀池处理后部分废水回用于洗车，部分废水与喷漆部位擦洗废水、维修车间地面清洁废水一起经油水分离器处理、食堂废水经油水分离器处理后同生活污水进入化粪池处理后，排入市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂。项目废水妥善处理，不直接进入外环境，对周围水环境影响不大。项目产噪设备合理布局，严格控制各台高噪音设备的使用时间，避免同时使用，且经过设备基础减震、距离衰减。定期检查，维修设备，使设备处于良好的运行状态。噪声可满足相应标准，对周围环境影响不大。项目产生的钢铁、塑料、粉尘等一般固废回收后出售给回收公司，含油污抹布同生活垃圾委托环卫部门处置。项目产生的危险固废：化学品包装容器、废弃过滤棉及活性炭、废电池、废弃刹车片内的石棉废物、废矿物油及含矿物油废物、油水分离器油脂定期交由有资质单位进行清运处置；项目产生的固体废物处置率100%。则项目产生的固体废物对环境影响较小。
综上所述，项目的建设不违反相关政策及规划，运营期产生的污染物在采取环评提出的各项污染防治对策措施下，产生的环境影响均可得到有效控制，能够满足当地环境保护的要求，且不会改变当地的环境功能，因此项目选址合理。
四、平面布局合理性分析
本项目场地总面积1282.6m2，租用已建楼房及附属设施。根据总平面布置原则，结合项目实际情况和场地的自然状况、项目建设地的气候条件、主导风向等因素，总平面布置如下：
项目设置1个主入口，位于南侧，紧邻环城南路，方便车辆出入，办公区及客户休息区设置在项目西侧，机修区、洗车、汽车美容区及喷漆区集中设置于项目北侧及东侧，员工食宿区设置于项目办公生活楼2楼。办公及客户休息区与机修喷漆等区域分开设置，保障了项目办公及客户休息区的相对安静的环境条件，项目维修车间各工位区分明确，布置合理，做到物流有序，节省人力、物力。
本项目生产工艺流程布置合理、顺畅、物料运输短捷，节省能源，节约用地。总体来看，项目平面布局合理。




























[bookmark: _Toc27704]表八  项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	营运期
	维修车间、打磨区
	焊接废气
	无组织排放，增强通风
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放颗粒物周界外浓度最高值≤1.0mg/m³

	
	
	
	打磨粉尘
	打磨机自带收尘器收集处理后无组织排放，增强通风
	

	
	
	喷漆房
	甲苯
	过滤棉+活性炭吸附处理装置处理后通过1根15m排气筒外排。喷漆房设置为全封闭式，加强通风
	排放达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》的相关要求

	
	
	
	二甲苯
	
	

	
	
	
	漆雾（颗粒物）
	
	

	
	
	
	TVOC
	
	排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的相关要求外排

	
	
	车辆调试
	汽车尾气
	空气稀释扩散
	对周围环境影响较小

	
	
	食堂
	食堂油烟
	油烟净化器1台，净化效率≥60%。
	满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），厨房油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m³。

	水
污
染
物
	营运期
	员工生活、客户
	生活污水
	生活污水进入化粪池处理，处理后排入市政管网最终进入富民县污水处理厂
	达《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表 2 标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准最严标准

	
	
	维修车间、清洗车间
	维修车间清洁废水、喷漆部位擦洗废水、洗车废水
	洗车废水经沉淀池处理后部分废水回用于洗车，部分废水与喷漆部位擦洗废水、维修车间地面清洁废水一起经油水分离器处理同生活污水进入化粪池处理后，排入市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂
	

	噪
声
	运营期
	生产设备噪声
	通过合理布置生产设备、设备减振、选用低噪声设备、墙体隔声。
	厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准

	固
体
废
物
	运营期
	生产
生活
	钢铁、塑料等
	收集后物资单位回购利用
	100%处置。

	
	
	
	粉尘
	
	

	
	
	
	生活垃圾
	委托环卫部门处置
	

	
	
	
	含油抹布
	
	

	
	
	
	废矿物油及含矿物油废物
	委托有资质单位进行清运处置
	

	
	
	
	油水分离器油脂
	
	

	
	
	
	化学品包装容器
	
	

	
	
	
	废弃过滤棉及活性炭
	
	

	
	
	
	废电池
	
	

	
	
	
	废弃刹车片内的石棉废物
	
	

	生态保护措施及预期效果：
项目选址为城市建成区，周围生态环境结构单一，项目应作好三废的处置工作，并对周围的植被进行爱护，不随便损坏周围的绿化。




























[bookmark: _Toc109]表九  结论与建议
	本项目位于富民县永定街道办事处环城南路348号，总占地面积1282.6m2，主要进行汽车维修及清洗，项目维修保养车辆数为2000辆/年，洗车2400辆/年，喷漆车辆700辆/年。项目总投资150万元，其中环保投资12.55万元，占总投资的8.37％。环保投资用于废气、废水、固废、噪声的治理，项目年运行300天，每天工作8小时，劳动定员为15人。根据有关法律法规要求，对本项目的环境影响进行评价，评价结果与建议如下：
一、产业政策符合性
本项目为《国民经济行业与代码》（GB/T4754—2017）中的汽车修理与维护项目，项目主要进行小型轿车、SUV汽车的修理与维护等。根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）（修改后2013年5月1日实行）》中的相关规定，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于国家允许类项目，符合国家有关产业政策的要求。
二、项目选址合理性
本项目位于富民县永定街道办事处环城南路348号，项目南侧10m处为环城南路，交通便利，从周边环境分布情况来看，项目周边无无自然保护区、风景名胜区、生态保护区和文物保护单位等环境敏感区，没有发现珍稀动植物分布。项目选址无明显环境制约因素。项目位于城市建成区，区域路网成熟，交通运输便利。 
项目生产过程中产生的污染物有废气、生活污水、噪声和固体废弃物，在采取环评提出的治理措施后，产生的污染物对环境的影响可得到有效控制，不会对周围环境产显著影响。因此，项目选址合理。
三、环境质量现状
项目所在区域环境空气质量较好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为达标行政区；根据富民县环境监测站2018年1~12月螳螂川富民大桥断面每月水质例行监测数据，螳螂川水质不能达到IV类标准；区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境质量现状良好。
四、环境影响分析
· 施工期环境影响分析
本项目车辆维修设备已架设完成、喷漆房已建设完成，本项目不涉及新建建筑。施工期主要为环保设施安装、规范化管理各车间，施工期产生的污染主要为环保设施安装过程产生的噪声等，因项目施工期较短，环保设施安装工程量较小，产生的噪声对环境的影响较小。
· 运营期环境影响分析
（1）大气环境影响分析
根据工程分析和影响分析可知，项目打磨过程中产生的粉尘经打磨机自带的收尘器收集处理后于厂内无组织排放，厂界无组织排放浓度低于1.0mg/m3；喷漆房工作过程中产生的二甲苯、甲苯、TVOC、漆雾（颗粒物）等污染经喷漆房废气处理系统（过滤棉+活性炭吸附）处理后经1根15m的排气筒排放，废气的无组织和有组织排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的排放要求；食堂油烟经油烟净化器处理后可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准，项目内少量的汽车尾气经空气稀释扩散后对环境影响较小。
综上所述，项目营运期间产生的废气经过妥善处理后，对周围环境空气影响较小。
（2）水环境影响分析
根据工程分析可知，项目外排废水主要来至于生活污水、维修车间地面清洁废水、喷漆部位擦洗废水、洗车废水。项目实行雨污分流制，雨水经楼层周围雨水沟渠收集后排入周边道路市政雨水管网。项目产生的洗车废水经沉淀池处理后部分废水回用于洗车，部分废水与喷漆部位擦洗废水、维修车间地面清洁废水一起经油水分离器处理、食堂废水经油水分离器处理后同生活污水进入化粪池处理后，排入市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂。项目产生的污水对区域内地表水水环境影响较小。
（3）声环境影响分析
根据噪声预测结果可知，项目产生的噪声在经过厂房墙体隔声、距离衰减后，厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间不进行维修，对周围环境影响小。
项目噪声对周围敏感目标的影响能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，项目运营过程中产生的噪声对周围环境影响不小。
（4）固体废弃物环境影响分析
根据工程分析及影响分析可知，项目产生的钢铁、塑料等一般固废回收后出售给回收公司，含油污抹布同生活垃圾委托环卫部门处置。项目产生的危险固废：化学品包装容器、废弃过滤棉及活性炭、废电池、废弃刹车片内的石棉废物、维修过程中废矿物油及含矿物油废物、油水分离器油脂定期交由有资质单位进行清运处置。项目产生的固体废物处置率100%。则项目产生的固体废物对环境影响较小。
5、 对策措施
根据我国环保法律法规的规定，凡对环境有影响的建设项目，其配套的污染防治设施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目已于近期投入试运营，项目未遵守“三同时”原则，目前，部分环保设施未配套建设。针对该项目可能产生的环境问题，具体对策措施及执行情况如下：
1、大气污染控制对策措施
1）已建措施
①喷漆房设置为密闭车间，采用过滤棉对喷漆产生的废气收集和处理，处理后经6m的排气筒外排。
②严格按照焊接操作规程进行焊接，减少和避免不必要的焊接烟尘产生，同时节约原材料和能源。
③喷漆时按照喷漆房操作规范进行，喷漆工喷漆时应佩戴防护口罩、软胶手套等员工防护措施，并定期更换过滤棉保证喷漆废气治理效果。
④打磨机自带收尘器对打磨粉尘进行收集。
2） 未建（待整改）大气环境保护措施
①喷漆房废气处理应增加处理设施。喷漆房废气采用“高效过滤棉+活性炭吸附处理系统”进行处理后通过1个15m高的排气筒排放；
2、 水污染防治措施
1） 已建措施
①项目依托已建有雨污分流的排水体制，雨水经楼层周围雨水沟渠收集后排入周边道路市政雨水管网。
②项目已建成1个容积为6m3的化粪池对各类废水进行预处理后，排入市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂。
③项目洗车间西侧建有一个容积为6m³的三级沉淀池，对洗车废水进行沉淀预处理。
2） 未建（待整改）水环境保护措施
①维修车间地面清洁废水、洗车废水、擦洗废水未经油水分离器进行隔油处理，直接进入化粪池处理后排至管网，故本次要求项目设置1个1m3/h的油水分离器，维修车间地面清洁废水、洗车废水、擦洗废水经隔油处理后再排入化粪池；各废水经预处理后同生活污水流入至化粪池处理达标后排入市政污水管最终排至污水处理厂处置。
②食堂废水设置油水分离器进行隔油处理后再排入化粪池处理达标后排入市政污水管最终排至污水处理厂处置。
③严禁随地用水冲洗车辆以免引起污水横流；严禁将各种废水随意排放，以免对周围地表水体水质造成污染。
④加强环境保护宣传，提高员工的节水意识。
3、固体废物污染控制对策措施
1）已建固体废物保护措施
①生产过程产生的钢铁、包装塑料等统一收集妥善安置，定期交由物资单位回收利用。
②项目办公室、车间各处均设置有分散生活垃圾桶，产生的生活垃圾及工作过程产生的含油抹布通过垃圾桶收集后由当地环卫部门处置。
③项目已建1个废机油收集池，产生的废机油经收集后，委托有资质单位进行清运处置。
2）未建（待整改）固体废物保护措施
①项目目前未建设危废暂存间，需修建一间5m2危废暂存间并进行防渗处理，整改施工过程应保留防渗材料购进及使用情况、并保留施工照片作为后续环保验收的依据。项目产生的危险废物均统一收集，分类、分区暂存于危废贮存间内，各区相互隔离，互不干扰，并分别设置危险废物识别标志，上锁，钥匙由专人进行管理，需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》等相关要求及规定。
②提高员工环境保护意识，处理好生活垃圾分类，提高垃圾可持续利用率。
4、噪声污染控制对策措施（已建）
①对生产设备进行合理布局，设备处设置隔声、减震垫等，减少设备噪声。
②对设备进行定期检查，以避免设备不正常工作而产生较大的噪声污染
③项目在运营过程中，加强对各种设备的管理，完善各台设备及整个生产车间的管理制度，确保各台设备正常运营，并尽量调控及分配作业时间，尽量减少高噪音设备同时进行运作。
5、 其他措施
①加强风险措施的设置，如车间内、喷漆车间内、危废间严禁烟火，电器与设备采用防爆设备等
②根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。
③建设方应严格执行本评价所提出的环境污染处理方法，建立完善的环保管理制度，确保各项环保措施落实到位
④合理安排生产时间，夜间不生产，不生产时关停产噪及其他产污设备，完善生产及管理制度，兼顾生产效率及环保治理。
六、建议
鉴于项目建设会对环境造成一定的影响，除在报告中提高的各项污染处理措施及建议外，从环境保护的角度考虑，本环评提出以下几点建议：
（1）合理安排管理服务布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工作程序，确保设备完好，确保达标排放；
（2）加强操作人员的防护，减小废气和噪声对人体健康的危害；
七、总结论
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]    综上所述，本项目产生的环境影响包括废水、废气、噪声和固废。在采取环评提出的的防治措施后，这些环境影响可以得到有效控制，可达标排放，不会对周围环境产生显著的影响。因此，在采纳本报告提出的对策措施的前提下，本项目从环境保护角度来说是可行的。
八、环境管理
遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，应将项目的环境管理纳入项目日常管理之中。本项目制定了环境管理计划如表9-1。
表9-1   环境管理计划
	阶段
	环境管理工作主要内容

	管理机构职能
	根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。

	生产运行期
	（1）严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常运行；
（2）设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行项目区内的污染源监测，对不达标的环保设施应立即进行查找原因，及时处理；
（3）不断加强技术培训，组织企业内部之间进行技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定；
（4）重视群众监督作用，提高企业职工环保意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见来提高企业环境管理水平；
（5）积极配合环保部门的检查。


9、 环境监测计划
项目运营期环境监测计划见表9-2。
表9-2运营期环境监测计划表
	类别
	监测点位
	点数
	监测项目
	监测频率
	监测方法

	废水
	化粪池排放口
	1个
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类
	竣工验收时监测1次，验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理
	按国家标准方法进行

	噪声
	厂界四周
	4个
	等效声级
	
	

	[bookmark: OLE_LINK74]无组织废气
	厂界上风向1个，下风向2个点
	3个
	无组织粉尘、异味
	
	

	废气
	喷漆房排气筒进出口
	1
	二甲苯、甲苯、漆雾（颗粒物）
	
	


表9-3环境质量监测计划表
	监测点位
	点数
	监测指标
	监测频次
	执行环境质量标准

	项目厂界
	1~2 
	TVOC、二甲苯、甲苯
	每年至少监测一次1次
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D


十、“三同时”验收一览表
本项目竣工环保验收内容详见表9-4。
表9-4 项目“三同时”验收一览表
	污染源
	污染物
	环保措施项目
	验收要求

	大气污染源
	维修车间、打磨区
	打磨粉尘
	3台打磨机自带的收尘器处理后无组织排放，增强通风
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，即厂界颗粒物≤1.0mg/m3

	
	喷漆房
	二甲苯
	过滤棉+活性炭吸附处理装置一套，风机风量为4000m3/h，排气筒高度15m，且排口朝向为西向。喷漆房设置为全封闭式，加强通风
	达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》的相关要求外排。

	
	
	甲苯
	
	

	
	
	漆雾（颗粒物）
	
	

	
	
	TVOC
	
	达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关要求

	水污染源
	生活
污水
	COD、BOD5、
氨氮等
	1个三级沉淀池，容积6m3，2个油水分离器，每个1m3/h，1个化粪池，容积为6m3 
	达《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表 2 标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准中最严标准

	
	维修车间清洁废水洗车废水
	SS、石油类等
	
	

	噪声
	各车间
	设备噪声
	产噪设备合理布局，设备基础减震、距离衰减。定期检查，维修设备，使设备处于良好的运行状态。
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB（A）。

	固废
	生产
生活
	钢铁、塑料等
	定期由回收单位回购利用
	处置率100%

	
	
	粉尘
	
	

	
	
	生活垃圾、含油污抹布
	若干垃圾桶收集，环卫部门清运。
	

	
	
	废矿物油及含矿物油废物、油水分离器油脂、化学品包装容器、废弃过滤棉及活性炭、废电池、废弃刹车片内的石棉废物
	1间5m2的危废暂存间暂存以及危废间的相关处理协议、台账、转运联单及防渗施工的相关防渗材料使用情况、照片。废物定期交由有资质单位处置
	

	环境管理
	1、加强生产管理和设备设施的日常维护及监控工作，保证污水处理设施正常运行。
2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。
3、建立、健全生产环保规章制度。
4、严格在岗人员操作管理。
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