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国家环境保护总局制
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1.项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2.建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3.行业类别……按国标填写。
4.总投资……指项目投资总额。
5.主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6.结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
7.预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8.审批意见……由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。
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一、建设项目基本情况
	项目名称
	华新新型建材（富民）有限公司砂石骨料扩建项目

	建设单位
	华新新型建材（富民）有限公司

	法人代表
	胡利民
	联系人
	李明学

	通讯地址
	昆明市富民县大营街道办事处东元村委会

	联系电话
	13888941726
	传真
	0871-68852552
	邮政编码
	650400

	建设地点
	昆明市富民县大营街道办事处东元村委会沙锅村华新新型建材（富民）有限公司、华新水泥（富民）有限公司预留用地内

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案[2018]0047号

	建设性质
	新建□ 扩建√ 技改□
	行业类别及代码
	C3039其他建筑材料制造

	占地面积
(平方米)
	11917
	绿化面积(平方米)
	2000

	总投资
(万元)
	6000
	其中：环保投资(万元)
	119.5
	环保投资占总投资比例
	1.99%

	评价经费
(万元)
	3.2
	预期投产日期
	2020年4月

	一、工程内容及规模

1、项目由来

华新新型建材（富民）有限公司隶属于华新水泥（富民）有限公司，在富民县大营街道办事处东元村委会沙锅村华新新型建材（富民）有限公司厂内现建有一条年产100万t/a骨料生产线和一条年产100万t/a石粉生产线（本次评价将上述两条已建生产线称为现有项目），现有项目已办理环评、验收手续，目前正在办理排污许可申报手续。目前昆明市场骨料砂石需求较为旺盛，现有产能难以满足渠道需求，加之环保管制持续加强，未来供给端持续减少，市场行情趋势向上。为顺应国家发展“绿色环保骨料”项目的政策号召，提升骨料砂石产品质量，支援地方基础设施建设，华新新型建材（富民）有限公司决定在现有年产100万t/a骨料生产线、年产100万t/a石粉生产线基础上进行扩建，于2018年6月20日取得投资项目备案证（富发改企业备案[2018]0047号，详见附件2），主要建设内容和生产能力：利用公司现有场地及资源再扩建二条骨料生产线、二条年产5万吨腻子粉生产线，项目建成投产后预计产能为年产骨料1000万吨，其中碎石500万吨、精品砂500万吨，精品砂中精品机制砂400万吨、普通机制砂100万吨；年产腻子粉10万吨。
根据建设单位实际扩建计划（详见附件3），公司扩建分两期实施，即投资备案证上的建设内容和生产能力分两期实施：一期（即本次评价的扩建项目）在现有一条年产100万t/a骨料生产线和一条年产100万t/a石粉生产线基础上扩建1条年产500万t/a骨料生产线；二期在一期基础上再进行扩建1条骨料生产线（年产500万t/a）、两条年产5万吨腻子粉生产线，两期实施后扩建项目最终预计产能为年产骨料1000万吨、年产腻子粉10万吨，两期实施后全厂产能为年产骨料1100万吨、年产腻子粉10万吨、年产石粉100万吨。

华新新型建材（富民）有限公司占地面积42.68亩（折合28453m2），其中现有年产100万t/a骨料生产线占地22.32亩（折合14879.6m2，含预留用地5200m2）、100万t/a石粉生产线占地20.36亩（折合13573.4m2）。本次扩建项目分为原料破碎、一级筛分区域和二级筛分、制砂、储存及散装区域两个区域，占地面积为11917m2，其中原料破碎、一级筛分区域全部为华新新型建材（富民）有限公司预留用地（面积5200m2），二级筛分、制砂、储存及散装区域租用华新水泥（富民）有限公司预留用地（面积6717m2）。本次扩建完成后全厂用地面积为52.76亩（折合35170m2）。本项目扩建后,现有项目不作变动。

根据建设单位规划，本次扩建只对投资备案证上扩建项目中一期进行实施建设，未来时机成熟时再实施二期的建设。因此本次只对一期扩建项目进行评价，即在现有一条年产100万t/a骨料生产线和一条年产100万t/a石粉生产线基础上扩建1条年产500万t/a骨料生产线，本项目投资6000万，扩建后全厂产能为600万t/a骨料、100万t/a石粉。本项目扩建后,现有项目不作变动。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，该项目需进行环境影响评价。本项目为砂石骨料生产项目，属《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第1号》）规定的“51石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，按规定，本项目应编制环境影响报告表。我单位（云南省建筑材料科学研究设计院有限公司）受华新新型建材（富民）有限公司的委托，进行《华新新型建材（富民）有限公司砂石骨料扩建项目环境影响报告表》的编制工作。我单位通过现场踏勘、查证资料、走访问询等工作，在充分掌握相关资料数据的基础上，科学、公正、合法地对该项目可能产生的环境影响进行分析，在此基础上按《环境影响评价技术导则》规范编制完成了建设项目环境影响报告表，供建设单位上报审批。

2、项目概况及工程内容
项目在昆明市富民县大营街道办事处东元村委会沙锅村现有一条年产100万t/a骨料生产线和一条年产100万t/a石粉生产线基础上扩建1条年产500万t/a骨料生产线，设计生产能力为年产各种级配建筑用骨料500万吨。骨料生产线原材料来自华新水泥（富民）有限公司已有的石灰石矿山。本项目扩建后,现有项目不作变动。
华新新型建材（富民）有限公司占地面积42.68亩（折合28453m2），其中年产100万t/a骨料生产线占地22.32亩（折合14879.6m2，含预留用地5200m2）、100万t/a石粉生产线占地20.36亩（折合13573.4m2）。本次扩建项目分为原料破碎、一级筛分区域和二级筛分、制砂、储存及散装区域两个区域，占地面积为11917m2，其中原料破碎、一级筛分区域全部为华新新型建材（富民）有限公司预留用地（面积5200m2），二级筛分、制砂、储存及散装区域租用华新水泥（富民）有限公司预留用地（面积6717m2）。本次扩建完成后全厂用地面积为52.76亩（折合35170m2）。本次扩建项目建筑面积7238m2、道路面积2520m2，绿化面积2000m2。主要建设内容包括：主体工程、辅助工程、配套工程、公用工程和环保工程。工程建设内容见表1-1。

表1-1   项目主要建设内容一览表

工程类别
工程名称
主要建设内容
结构
数量

性质
与现有工程关系

主体工程

原料破碎、一级筛分区域

给料及破碎车间：1层，占地面积555㎡、建筑面积555㎡、总高19.5m

钢筋混凝土结构

1

新建

无关
除土车间：1层，占地面积468.4㎡、建筑面积468.4㎡、总高20m
混凝土框架

1

新建

无关
一级筛分车间：1层，占地面积531.5㎡、建筑面积531.5㎡、总高17m
混凝土框架
1

新建

无关
二级筛分、制砂区域
制砂车间：6层，占地面积486㎡、建筑面积2805㎡、总高44m
钢框架

1

新建

无关
辅助工程

原料堆场
露天堆场，面积1000㎡
/

1

新建

无关
5-26mm产品储库
两座，尺寸均为φ13m×高25m，储量均为2000t
钢筋混凝土筒仓结构

2

新建

无关
0~5mm产品储库
一座，尺寸为φ13m×高25m，储量为2000t
钢筋混凝土筒仓结构
1

新建

无关
0.075~5mm产品储库
一座，尺寸为φ13m×高25m，储量为2000t
钢筋混凝土筒仓结构
1

新建

无关
0~0.075mm石粉仓
一座，储量为500t
钢结构
1

新建

无关
渣土堆棚

1层，占地面积650㎡、建筑面积650㎡，渣土堆棚设有顶棚
钢框架

1

新建

无关
运输道路

部分依托华新新型建材（富民）有限公司现有项目和华新水泥（富民）有限公司厂内运输道路；新建道路560m、宽4.5m，其中原料破碎、一级筛分区域新建道路140m，二级筛分、制砂、储存及散装区域新建道路420m
水泥混凝土
/

依托、新建

部分道路依托
配套
工程

办公室、食堂、旱厕
办公室、旱厕依托现有石粉项目，不设宿舍，食堂依托华新水泥（富民）有限公司现有设施，本项目不再建设配套工程
/

/

依托
依托

公用
工程

地磅

地磅房：1层，占地面积950㎡、建筑面积950㎡、总高3.6m

钢筋混凝土框架结构

1

新建

无关
供气

空压机站：1层，占地面积67.5㎡、建筑面积67.5㎡、总高5m

钢筋混凝土框架结构

1

新建

无关
供电

电气室：1层，占地面积81㎡、建筑面积81㎡、总高4.6m
钢筋混凝土框架结构

1

新建

无关
供水

依托建设单位现有给水管网
/
/
依托
依托
排水

车辆清洗废水经沉淀后作为现有项目石料冲洗补水，初期雨水收集后用于生产工序不外排
/
/
新建
无关
环保工程

废气处理设施
在破碎机、振动筛、除土筛、缓冲仓、制砂机、选粉机、储库、石粉仓等产尘点设置袋式收尘器，共设置13台袋式收尘器，每台除尘器配套一个排气筒，共设置13个排气筒（编号本项目1#-13#排气筒）
/

13

新建

无关
渣土堆场、成品散装过程共设有5套水雾除尘系统
/

5

新建

无关
废水处理设施

设置1个5m3车辆清洗废水沉淀池
/
1
新建

无关
依托水泥厂一体化地埋式污水生化处理设施（处理能力192m3/d）
/

1

依托

依托

原料破碎、一级筛分区域，二级筛分、制砂、储存及散装区域初期雨水沉淀池容积分别为21m3、66.1m3
/
2
新建

无关
噪声控制

封闭厂房，设备加装消音器、减震垫等
/
/
新建

无关
固废处理设施

依托现有石粉项目设置的废机油收集桶、暂存间（面积20㎡，废机油最大储存量3.6t，废机油委托云南大地丰源环保有限公司清运处置）
/

/
依托

依托

垃圾桶若干

/
/
新建

无关
绿化

厂区绿化2000m2
/
/
新建

无关
3、产品方案
本项目设计年产各种级配建筑骨料500万吨。根据设计单位提供的资料，本项目产品规格粒径分为5~26mm（石子）、0~5mm（粗砂）、0.075~5mm（精品砂）和0~0.075mm（石粉），产品外售。产品比例大致如下：
表1-2       本项目产品比例

规格（mm）

5~26mm（石子）
0~5mm（粗砂）
0.075~5mm（精品砂）
0~0.075mm（石粉）
比例（%）

50

25

20

5

规模（万t/a）

250
125
100
25
4、总平面布置
本工程为建设一条年产500万吨骨料生产线。总体布置根据工艺流程及物料运输方向，结合厂外公路运输条件及建设场地地形，在总平面布置中尽量做到布置集中紧凑。骨料生产区包括原料破碎、一级筛分区域和二级筛分、制砂、储存及散装区域：
（1）原料破碎、一级筛分区域：本区域布置在紧邻现有项目骨料生产线东侧，主要布设破碎、筛分设备。在此区域设置电气室和空压机站。
（2）二级筛分、制砂、储存及散装区域：布置在华新水泥（富民）有限公司生产区南侧，主要布设筛分、制砂设备和成品储库。
项目总平面布置情况详见附图5。

5、劳动定员及工作制度
本次扩建项目劳动定员36人，年生产300天，工作制度采用双班制，每班7h，夜间不生产。
6、施工设置
施工期：项目主要分为两个区域：原料破碎、一级筛分区域，二级筛分、制砂、储存及散装区域。2019年8月20日环评编制组最后一次踏勘现场时，建设单位正在对原料破碎、一级筛分区域所在区域进行场地平整，现施工已停止。后续施工计划为2019年12月-2020年3月。
施工期施工人员约40人，不在厂区食宿。
项目不设弃土场，施工废弃土石方全部用于场地回填以及华新新型建材（富民）有限公司矿山道路修筑。
施工便道：本项目利用华新新型建材（富民）有限公司现有道路和华新水泥（富民）有限公司厂内运输道路，不再布设新的施工便道。
施工材料：项目不设混凝土搅拌站，采用商品混凝土供应商提供的商品混凝土。项目所需的钢材和砖等主要由市场供应。
施工期用水用电来源于华新新型建材（富民）有限公司和华新水泥（富民）有限公司给水系统和电力系统。
6、主要技术经济指标

项目主要经济技术指标见表1-3。
表1-3     主要技术经济指标

序号

指标名称

单位

数量

1

建设规模

万t/a

500

2

主要原辅助材料消耗量

2.1

石灰石

万t/a

500.007921
3

全厂性指标

3.1

装机容量

kW

3998.6

3.2

年耗电量

104kWh

886.4
3.3

本项目用地面积

ha

1.1917
3.4

项目总投资

万元

6000
3.5

环保投资

万元

119.5
3.6

定员

本项目生产工人

人

36

3.7

工作制度
①每年工作天数

d

300

②每天工作时数

h

14

7、总投资与环保投资：
本项目总投资为6000万元，其中环保投资为119.5万元，环保投资占总投资的1.99%。项目环保投资主要包括施工期中的沉砂池、洒水降尘设施和运营期的厂区绿化投资、布袋除尘器、初期雨水沉淀池及隔声降噪的费用等，具体环保投资分项估算见表1-4。

表1-4     环保投资分项估算表
序号
时期
项目
数量
规格
估算投资
（万元）
备注
1

施工期
沉砂池
2个
容积均为3m3
1

环评提出

2

洒水降尘设施
1套
3
环评提出

3

运营期
绿化
2000m2
2

设计提出

4

布袋除尘器（含排气筒）及粉尘收集系统
13套
主要包括布袋除尘器、风机、管线、排气筒等
80

设计提出

5
喷雾洒水降尘设施
5套
/

12

环评提出
6
车辆清洗废水沉淀池
1个
容积5m3
1

环评提出

7
初期雨水沉淀池

2个
本项目设置的沉淀池容积分别为21m3、66.1m3
5
环评提出
8

初期雨水沉淀池

1个
容积为84m3
5
环评针对现有骨料项目提出的以新带老措施
9
垃圾筒、垃圾箱

5～10个

0.5
设计提出
10
设备加装消音器、减震垫
/

10
环评提出
11
合计
/

119.5
二、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为扩建项目，厂址位于昆明市富民县大营街道办事处东元村委会华新新型建材（富民）有限公司和华新水泥（富民）有限公司预留用地内。与本项目有关的主要污染源为现有项目（即现有100万t/a骨料生产线、现有100万t/a石粉生产线），目前正在办理排污许可申报手续。现有100万t/a骨料生产线、现有100万t/a石粉生产线紧邻布置，其中现有100万t/a骨料生产线将产生污染的生产厂房设置在项目东部，办公生活区设置于项目西北部，生产厂房由北到南呈阶梯式设置为原料车间、生产加工车间和成品堆放车间，平面布置详见附图3所示；现有100万t/a石粉生产线由北向依次设置原料堆场、给料区、破碎区、磨粉区、产品区、腻子粉拌和区等，平面布置详见附图4所示。
因本项目二级筛分、制砂、储存及散装区域位于华新水泥（富民）有限公司预留用地范围内，目前华新水泥（富民）有限公司正常生产，本次环评简单交代其污染物排放情况。
1、现有100万t/a骨料生产线

现有100万t/a骨料生产线（即年产100万吨骨料（不适于水泥生产的高镁废石）生产项目）于2016年11月9日取得了富民县环保局出具的环评批复（富环保复[2016]52号），于2019年5月17日通过了竣工环保验收。
现有100万t/a骨料生产线（即年产100万吨骨料（不适于水泥生产的高镁废石）生产项目）位于富民工业园区大营-茨塘片区大营组团沙锅村背后，占地面积为14879.6㎡，项目总投资为2000万元，其中环保投资为47万元，占总投资比例的2.4%；建设内容包括主体工程（原料堆场、生产加工车间、成品堆放车间）、公用工程（水电、道路）及环保工程；项目主要进行骨料生产，年产骨料100万吨。项目于2017年9月开工建设，2018年6月进入调试阶段。

（1）工程内容

项目工程组成见表1-5所示。
表1-5   现有100万t/a骨料生产线项目工程内容
工程名称
建筑面积
主要建设内容或功能
与本扩建项目关系

主体
工程
生产加工车间
2861m2
位于项目中部，为一层钢架结构封闭厂房，主要进行给料、粗破碎、细破碎、筛分等过程，设置1条破碎生产线
无关
原料堆场
1000m2
位于项目北部，为露天堆场，主要用于堆放原材料
无关
成品堆放车间
2939m2
位于项目南部，设置为一层砖混围挡、地面硬化，分设3个区域，不同粒径的骨料分区存放
无关
辅助
工程
办公室（两层彩钢瓦结构）
200m2
项目未设生活区，员工为附近村民，不设宿舍区；办公室、旱厕依托现有石粉项目；依托水泥厂食堂就餐
依托
旱厕
50m2
依托
公用
工程

给水

—

项目用水由华新水泥（富民）有限公司接入

依托

排水
—
雨水经雨水管网外排

无关
供热
—
使用电作为热源
无关

环保工程
雾化水箱
3个3m3
给料口设3个水箱、3个雾化喷头，有利于减少给料过程中产生的粉尘
无关
2个集气罩+2个脉冲除尘器+2个15m高排气筒
1套
粗破、细破过程分别设一个集气罩，各设1套脉冲式除尘器、分别通过1#、2#15m高的排气筒排放
无关

1个集气罩+1个脉冲除尘器+15m排气筒
1套
三级筛分设1个集气罩，筛分粉尘经3#脉冲除尘器除尘后通过3#15m高的排气筒排放
无关

1个集气罩+1个脉冲除尘器+15m排气筒
1套
筛分后的骨料通过皮带输送至成品库，输送过程设有1个集气罩，设1套脉冲式除尘器，通过4#15m高的排气筒排放
无关

1个集气罩+1个脉冲除尘器+15m排气筒
1套
制砂机工段设有1个集气罩，1套除尘设施，通过5#15m高的排气筒排放
无关
食堂废水处理设施

1套
依托水泥厂一体化地埋式污水生化处理设施（处理能力192m3/d）
依托

绿化
1250

设置于生产区周边
无关

垃圾桶
若干
用于收集生活垃圾
无关

降噪隔声
—
选用低噪设备、安装隔音减震垫、厂界围墙隔声
无关

危废暂存间

1间

依托现有石粉项目设置的废机油收集桶、暂存间（面积20㎡，废机油最大储存量3.6t，废机油委托云南大地丰源环保有限公司清运处置）
依托

（2）生产设备

项目生产设备见下表：
表1-6   主要运行设备一览表   单位：台
序号
设备名称
型号
数量

1

振动给料机
GDZ1300

1
2

除土筛
1
3

颚式破碎机
PE-900×1200
1
4

反击式破碎机
PF1313

2
5

三级振动筛
2
6

皮带输送机
1200B

7

7

制砂机

1
8
装载机
50型
2

9
脉冲式除尘器
5
    （3）产品规模

    产品规模见表1-7。

表1-7   主要产品方案一览表   单位：（万吨）
序号
产品名称
规格
年产量
备注
1

骨料
粒径<5mm

55

均为散装出售
2

粒径5-10mm

5

3

粒径10-25mm

40

合计
—
100万吨
—
（4）工作制度及劳动定员
项目区年工作时间为300天，每天工作2班，每班7小时，生产时间为08:00—22:00，夜间不生产。
现有职工总数28人，为附近村民，均不在厂区内住宿。
（5）原辅材料消耗
项目营运过程中使用的原辅材料主要为高镁石灰石。原辅材料及用量见表1-8。

表1-8  原辅材料使用一览表
序号
名称
用量（t/a）
来源
1

高镁石灰石
1000002.9087
主要成分为碳酸钙，与一般水泥生产所用石灰石的区别是其中MgO含量高；从华新水泥（富民）有限公司沙锅村山石灰岩矿山购入，用车辆运输到项目原料堆场
    （6）主要工艺流程及产污环节
项目主要以高镁石灰石作为原料，设置1条破碎生产线，通过粗破碎、细破碎、筛分等工艺生产不同粒径（包括粒径<5mm、5~10mm、10~25mm）的骨料，年产量为100万吨，主要生产工艺流程及产污节点见图1-1所示。

主要生产工艺流程简述：
（1）原料：项目原料高镁石灰石外形为白色（局部呈浅红），主要成分为碳酸钙，来源于沙锅村山石灰岩矿山，由华新水泥（富民）有限公司开采，本项目运输进场。
（2）给料：使用振动给料机给料，给料过程会产生少量粉尘，项目设置雾化喷头对给料过程产生的粉尘进行雾化降尘，雾化降尘后呈无组织排放。
（3）除土：采用除土筛除土，弃土外运至华新水泥（富民）有限公司作为生产辅料使用。
（4）粗破碎：使用颚式破碎机对大块无规则高镁石灰石进行粗破碎，颚式破碎机工作时，活动颚板对固定颚板作周期性的往复运动，时而靠近，时而离开。当靠近时，物料在两颚板间受到挤压、劈裂、冲击而被破碎；当离开时，已被破碎的物料（控制粒度0~180mm）靠重力作用而从排料口排出，通过皮带传送机传送到反冲式破碎机进行细破碎，输送皮带全部封闭。
（5）细破碎：粗破碎后的石料通过皮带密闭传送到反冲式破碎机，石料由机器上部直接落入高速旋转的转盘；在高速离心力的作用下，与另一部分以伞型方式分流在转盘四周的飞石产生高速碰撞与高密度的破碎，石料在互相打击后，又会在转盘和机壳之间形成涡流运动而造成多次的互相打击、破碎，破碎完成的石料（控制粒度<25mm）从排料口排出，通过皮带传送到振动筛进行筛分。
（6）筛分：使用3级振动筛对破碎后的石料进行筛分，1级筛孔径为5mm，2级筛孔径为10mm，3级筛孔径为25mm；筛分出的成品通过皮带输送到成品库存放。根据市场需求，部分粒径<5mm成品砂经皮带转运至中转仓，经制砂机处理为精制砂。
（7）成品：筛分后粒径<5mm、5-10mm、10-25mm的骨料均通过皮带输送至成品库，按成品粒径分3个区域存放，成品区地面硬化并设置围挡；成品均为散装外售，运输过程实行封闭运输。
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图1-1   现有100万t/a骨料生产线工艺流程
 （7）污染物排放情况
    项目污染物排放情况主要参照《原富民县盛葳实业有限公司）年产100万吨骨料（不适于水泥生产的高镁废石）生产建设项目环境影响报告表》（云南保兴环境科技咨询有限公司，2016年10月）、《华新新型建材（富民）有限公司（原富民县盛葳实业有限公司）年产100万吨骨料（不适于水泥生产的高镁废石）生产建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（云南省核工业二0九地质大队，2019年5月）并结合实际情况。上述验收监测期间（2018年11月19-11月21日、2019年4月10日-4月11日），企业运行情况正常，环保设施正常运行，生产负荷达设计能力的100%，满足国家对设计负荷75%以上的监测要求。
（1）废水

项目用水主要为雾化用水、道路降尘用水、绿化用水、食堂用水。
①项目给料过程采用雾化除尘，用水量为2m3/d、600m3/a，该用水采用沉淀后的初期雨水，全部蒸发损耗。

②厂内绿化面积为1250m2。晴天绿化按每平方米每次浇水1.5L计算，每天1次，则晴天绿化用水为1.9m3/d（雨天不用）、419.9 m3/a（每年晴天221天）。绿化用水采用沉淀后的初期雨水，全部蒸发损耗。
③项目道路面积约1000m2，道路喷洒用水量按2L/ m2·次计算，晴天一天洒水三次，则晴天道路喷洒用水6m3/d、1326m3/a，雨天不洒水。道路喷洒用水采用沉淀后的初期雨水，全部蒸发损耗。
④项目未设生活区，员工为附近村民，不设宿舍区；职工依托水泥厂食堂就餐，生活用水主要为食堂用水，生活污水主要为食堂污水。食堂用水量按照20L/人·天计，项目职工28人，则食堂用水量0.56 m3/d、168m3/a。废水产生系数以0.8计，则食堂废水产生量为0.45m3/d、134.4m3/a。食堂废水污染物浓度参照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）饮食业单位含油污水水质（取平均值）：BOD5500mg/L、CODcr1000 mg/L、动植物油150 mg/L、SS400 mg/L、阴离子表面活性剂5 mg/L、氨氮10 mg/L。食堂废水依托水泥厂一体化地埋式污水生化处理设施（处理能力192m3/d）处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）后回用于水泥厂厂区绿化、洒水降尘，不外排。
⑤初期雨水
现有骨料项目环评及验收未对场地内初期雨水进行收集处理，为避免初期雨水淋溶带入污染物对评价区域地表水环境的影响，本次评价提出以新带老措施：在厂区设置1个初期雨水沉淀池，对生产区及厂区道路区域的初期雨水进行收集，并将收集到的初期雨水沉淀处理后用于厂区生产工序、洒水降尘、绿化等。初期雨水计算采用下列公式：
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昆明二十年一遇最大降雨量约50mm/h，项目区径流系数取0.7。降雨对周边环境造成的影响主要是降雨初期15分钟内形成的地表径流。项目建筑及道路、空地占地面积约8000 m2，代入上式计算得出上述场地内15min的暴雨量约为70m3，考虑1.2的安全系数，环评要求初期雨水沉淀池容积为84m3，设置于场地地势较低处。每年雨天按144天计，则区域初期雨水产生量为10080m3/a。

本项目实施前初期雨水经收集沉淀处理后部分5594.6m3/a回用于绿化、洒水降尘，其余4485.4m3/a外排。中后期雨水直接排往厂外，最终排入大营河。本项目实施后初期雨水可全部回用不外排。
水平衡详见图1-4、图1-5。
    （2）废气

项目运营期废气主要为生产过程中产生的粉尘（给料、破碎、筛分、装卸）。
①有组织粉尘
有组织排放源共5个：石料在粗破过程中产生少量的粉尘，经收集通过脉冲式除尘器处理后，通过1#15m高的排气筒排放（现有1#粗破除尘器出口）；渣土振动筛工段和细破产生的粉尘经脉冲除尘器处理后通过15m高排气筒排放（现有2#细破脉冲除尘器出口）；三级筛分工段产生的粉尘经脉冲除尘器处理后通过15m高排气筒排放（现有3#三级筛分脉冲除尘器出口）；三级筛分出的骨料通过皮带输送至成品库存放，输送过程中产生的粉尘经脉冲除尘器处理后通过15m高排气筒排放（现有4#成品输送带脉冲除尘器进出口）；制砂机产生的粉尘经脉冲除尘器处理后通过15m高排气筒排放（现有5#制砂机脉冲式除尘器出口）。验收检测结果见表1-9。根据表1-9，有组织粉尘排放均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（排放浓度≤120mg/m3，排气筒高度15m时最高允许排放速率≤3.5kg/h），有组织粉尘排放总量为1.9087t/a。
表1-9   现有年产100万吨骨料生产线有组织排放情况
项目
现有1#粗破
现有2#细破
现有3#三级筛分
现有4#成品输送带
现有5#制砂机
排气筒内径（m）
0.5
0.6
0.8
0.2
0.65
排气筒高度（m）
15
15
15
15
15
标干烟气量（平均值，Nm3/h）
1936

6390

12517

2748

5239

排放浓度（平均值，mg/m3）
7.98
9.69
9.24
10.9
7.61
排放速率（kg/h）
0.0154

0.0619

0.116
0.0298
0.0398
排放量（t/a）
0.1118
0.4494
0.8422
0.2163
0.2889
排放总量（t/a）
1.9087
排放浓度限值（mg/m3）
120

最高允许排放速率(kg/h)

3.5

达标情况
达标
②无组织粉尘
根据《原富民县盛葳实业有限公司）年产100万吨骨料（不适于水泥生产的高镁废石）生产建设项目环境影响报告表》（云南保兴环境科技咨询有限公司，2016年10月）并结合项目实际情况，无组织排放量如下：
装卸车及运输过程产生的粉尘：运输过程为封闭运输，产生的粉尘量较小；由于原料为不规则大块状，卸车时产生的粉尘量很小，粉尘主要产生于成品装车过程。根据类比调查，装车粉尘产生量以装车物料的0.00008%计，则产生量为0.8t/a，由于装车过程在成品堆放区内进行，相对封闭，自然沉降后呈无组织排放。
给料过程粉尘：项目给料过程使用装载车给料，且原料为大块状，给料过程中产生的粉尘量较小，以原料的0.00008%计，则产生量为0.8t/a，项目设置雾化喷头，给料粉尘经雾化降尘后呈无组织排放，雾化降尘率为75%，则无组织排放量为0.2t/a。
综上所述，项目无组织粉尘产生及排放情况见下表。

表1-10  现有年产100万吨骨料生产线无组织粉尘产生及排放情况一览表

来源

污染物

产生量
治理措施

排放情况

排放方式

t/a

t/a

成品散装
无组织粉尘

0.8
自然沉降

0.8
车间内无组织排放

给料

0.8
雾化喷头（降尘效率75%）

0.2
无组织粉尘合计

1.6
—

1
—

根据《华新新型建材（富民）有限公司（原富民县盛葳实业有限公司）年产100万吨骨料（不适于水泥生产的高镁废石）生产建设项目竣工环境保护验收监测报告》，验收监测共布设4个监测点：厂界上方向1#，厂界下风向2#、3#、4#，无组织废气监测结果见表1-11。根据验收监测，4个监测点无组织颗粒物浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准（颗粒物≤1.0mg/m3）。
表1-11   无组织颗粒物检测结果    单位：mg/m3
指标

监测点、时间

颗粒物
两日浓度最大值
结果评价

上风向1#

2019/04/10
09:00-10:00
0.263
0.320
达标

13:00-14:00
0.320
17:00-18:00
0.293
2019/04/11
09:00-10:00
0.283
13:00-14:00
0.319
17:00-18:00
0.270
下风向2#

2019/04/10
09:00-10:00
0.526
0.572
达标

13:00-14:00
0.572
17:00-18:00
0.518
2019/04/11
09:00-10:00
0.545
13:00-14:00
0.526
17:00-18:00
0.540
下风向3#

2019/04/10
09:00-10:00
0.614
0.654
达标

13:00-14:00
0.640
17:00-18:00
0.653
2019/04/11
09:00-10:00
0.654
13:00-14:00
0.639
17:00-18:00
0.653
下风向4#
2019/04/10
09:00-10:00
0.670
0.729
达标

13:00-14:00
0.707
17:00-18:00
0.719
2019/04/11
09:00-10:00
0.718
13:00-14:00
0.729
17:00-18:00
0.696
执行标准

颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，即颗粒物≤1.0mg/m3。

    （3）噪声
项目生产过程中噪声主要来自于生产设备运转时发出的噪声；生产工程中噪声源主要来自于给料机、锤式破碎机、振动筛、制砂机等生产设备运转时发出的噪声；项目的产噪设备置于车间内，通过设置厂房隔声、基础减振和距离衰减进行减噪处理。验收监测结果（详见附件6 年产100万吨骨料生产线竣工环保验收监测报告中的检测报告（编号No.JCB20190220））见表1-12。根据验收监测，项目厂界噪声均能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求，即：昼间≤65dB（A）,夜间≤55dB（A）。

表1-12   噪声监测结果   单位：dB(A)

等效声级Lep（A）

时间

测点名称

昼间噪声（dB（A）

夜间噪声（dB（A）

气象条件

2019/04/10
厂界东

58.6
48.3
天气：多云
风速：0.1-2.3m/s

厂界南

57.4
48.1
厂界西

63.6
52.4
厂界北

59.5
51.6
2019/04/11
厂界东

58.4
48.8
天气：多云
风速：0.1-2.4m/s

厂界南

57.3
48.5
厂界西

63.5
52.9
厂界北

59.5
51.6
两日噪声最大值

63.6
52.9
--

执行标准

GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》3类区标准

≤65d B(A)

≤55d B(A)

--

结果评价

达标

达标

--

    （4）固废
项目主要固体废弃物为弃土、危险废物（机修废物）、旱厕粪便及办公生活垃圾。
    ①弃土
    在除土筛工段将产生少量弃土，约为骨料生产规模的13%，即13万t/a，经统一收集后提供给华新水泥（富民）有限公司作为生产辅料使用。
②危险固废
    项目机械设备维修、维护过程会产生一定量的废机油，产生量约为0.1t/a，经收集后置于危废暂存间内，委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。
③旱厕粪便

生产区人员将产生少量旱厕粪便。项目共有员工28人，旱厕粪便产生量按1kg/人•d计，则旱厕粪便产生量为28kg/d、8.4t/a。旱厕粪便由周边村民定期清掏还田。
④办公生活垃圾
生产区人员不在厂内食宿，办公生活将产生少量垃圾。项目共有员工28人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量为14kg/d、4.2t/a。生活垃圾集中收集后，运至华新水泥（富民）有限公司垃圾收集点，委托环卫部门清运处置。
综上所述，项目区固体废物处置率达到100%。
2、现有100万t/a石粉生产线

现有100万t/a石粉生产线（即年产100万吨石粉（碳酸钙）建设项目）于2017年4月10日取得了富民县环保局出具的环评批复（富环保复[2017]28号），于2019年5月17日通过了竣工环保验收。

华新新型建材（富民）有限公司（原富民县盛葳实业有限公司）年产100万吨石粉（碳酸钙）建设项目位于富民工业园区大营-茨塘片区大营组团沙锅村背后，占地面积为13573.40㎡，项目总投资为4100万元，其中环保投资为113万元，占总投资比例的2.8%；建设内容包括主体工程（原料堆场、给料区、破碎区、磨粉区、包装区、成品堆放区、腻子粉拌和区）、辅助工程、公用工程（水电、道路）及环保工程；项目主要采用白云石进行石粉（双飞粉、腻子粉）生产，年产石粉100万吨。该项目于2017年9月开工建设，2018年5月建成投产。

（1）工程内容

项目工程组成见表1-13所示。

表1-13   现有100万t/a石粉生产线项目工程内容

工程名称
建筑面积
主要建设内容或功能
与本扩建项目关系
主体工程
原料堆场
3000㎡
位于项目北部，用于原辅材料白云石堆放
无关
给料、
破碎区
2000㎡
给料区设置板式喂料机、振动给料机各1台；振动给料过程中采用水管对石料进行冲洗，在给料区西南角设一个二级沉淀池来沉淀石料冲洗废水后循环使用。
破碎区设置为钢架结构密封式厂房，内设颚式破碎机、锤式破碎机各1台、皮带输送机3台，对石料进行破碎，使其粒径小于20mm，破碎后使用皮带输送机输送到磨粉机储料斗。皮带输送机带边挡、机罩，为密封式。
无关
磨粉区
2000㎡
位于破碎区南面，设置为钢架结构密封式厂房，内设磨粉机3台，每台磨粉机的进料口均为储料斗的下料口，利用重力作用自行进料；磨机旋风收集器出口处设置提升机，将磨粉后物料提升至产品筒仓
无关
包装区
860㎡
位于磨粉区南面，钢架结构密封式厂房内，设施3个筒仓，筒仓下料口处配套设置3台自动包装机以及装车台，产品双飞粉包装后存放于产品区，或者使用罐车运输外售
无关
成品区
2000㎡
位于包装区南面，用于产品存放
无关
腻子粉拌和区
2300㎡
位于项目南部，设置为钢架结构密封式厂房，内设1台腻子粉拌合机，将双飞粉、灰钙粉、纤维素按一定比例加入（灰钙粉、纤维素为人工投加，双飞粉为管道输送）拌合机进行拌合，拌合机出料口设置1台自动包装机进行包装
无关
辅助

工程

办公室（两层彩钢瓦结构）
200m2
项目未设生活区，员工为附近村民，不设宿舍区；设有办公室、旱厕；依托水泥厂食堂就餐
依托

旱厕
50m2
依托

公用工程

给水

—

项目用水由华新水泥（富民）有限公司接入
无关
排水
—
项目四周设置截排水沟，并在项目地势较低处设置雨水沉淀池，初期雨水收集沉淀后用于项目石料清洗、洒水降尘、绿化不外排；项目石料冲洗废水经二级沉淀池沉淀后循环使用，不外排
无关
环保工程
废气
脉冲布袋除尘器
8套
锤破设一套除尘器、3台磨机各设一套除尘器、三台储料斗库顶共用两套除尘器、双飞粉包装机和腻子粉包装机各设一套除尘设施
无关
排气筒
8个15m
8套脉冲布袋除尘器各配套设1个排气筒
无关
集气罩
5个
3个磨机储料斗上方各设置1个集气罩，共设3个，集气罩管对应连接磨机脉冲布袋除尘器，与其共用风机和除尘设施；腻子粉拌合机加料口、腻子粉包装口各设置1个集气罩，连接包装区脉冲除尘器，与其共用风机和除尘设施
无关
伸缩集气罩
3个
项目双飞粉采用自动包装机包装外售和罐车散装外售两种方式，故项目3个筒仓下料口处各设置1个伸缩集气罩，即可用于收集自动包装机包装口粉尘，又可用于收集罐车装车口粉尘（包装、散装车 不同时进行），3个伸缩集气罩共同设置1套脉冲除尘器
无关
废水
初期雨水沉淀池
30m3
设置于项目区地势较低出（西南侧），用于雨水沉淀后回用于石料冲洗或外排至周边沟渠
无关
食堂废水处理设施

/

项目职工依托水泥厂食堂就餐，食堂废水依托水泥厂一体化地埋式污水生化处理设施（处理能力192m3/d）处理后回用于水泥厂厂区绿化、洒水降尘，不外排
依托

二级沉淀池
30m3
设置于给料区西南角，用于石料冲洗废水沉淀后循环使用，不外排
无关
固废

垃圾桶

若干

用于收集生活垃圾

无关

沉淀池泥沙
——
定期清掏后用于周边道路、地基回填等
无关
废机油暂存间
——
面积20㎡，废机油最大储存量3.6t，废机油委托云南大地丰源环保有限公司清运处置
依托

噪声
隔声
——
选用低噪设备、安装减震垫、厂界围墙隔声
无关
（2）生产设备

项目所用的生产设备见下表：
表1-14   主要运行设备一览表   单位：台

序号
设备名称
型号
数量

1

板式喂料机

BZ1000*8000
1
2

振动给料机

GZD1000*4900
1
3

颚式破碎机

PE-750*1060
1
4

锤式破碎机

PCB1200*1600
1
5

磨粉机

HC1700
3
6

皮带输送机

——
3
7

提升机

N50
3
8

筒仓

500t
3个
9
自动包装机

——
4
10
腻子粉拌合机

∮2*3m
1
11
脉冲除尘器

HMC-96
8套
12
风机

——
8
13
空压机

V1.6/0.8
1
    （3）产品规模

    项目产品为双飞粉、腻子粉，双飞粉袋装出售（25kg/袋）或罐车散装出售，腻子粉全部为袋装出售（25kg/袋），各产品设计产量见下表1-15。
表1-15 项目产品方案
名称

产量（万吨/年）

备注

双飞粉

80
用于涂料、建筑用品、食品、医药、纺织、饲料、牙膏等日用化工行业，作填充剂起到增加产品的体积 

腻子粉

20

用本项目自产的双飞粉为原料，腻子粉作为建筑材料
（4）工作制度及劳动定员
项目区年工作时间为年工作300天，每天工作2班，每班7小时，生产时间为08:00—22:00，夜间不生产。
现有职工总数6人，为附近村民，均不在厂区内住宿。

（5）原辅材料消耗
项目生产原料主要为白云石、羟丙基甲基纤维素和灰钙粉，各原辅料用量如下表所示：
表1-16  原辅材料使用对照一览表

序号

名称

年耗量（t/a）
性质

来源/备注
1
双飞粉原辅材料

白云石

1000003.1463
一种天然矿石，主要成分为碳酸钙

从华新水泥（富民）有限公司矿山购买，分块后采用车辆运输到厂区，用于双飞粉生产

2
腻子粉原辅材料

双飞粉

195312.5
主要成分是钙与镁的碳酸盐，通畅用作填料，做填充剂起到增加产品的体积，降低生产成本

为本项目自产，用于腻子粉生产

3
羟丙基甲基纤维素

781.25
粉末状，为ca（OH）2、CaO和少量CaCO3的混合物
市场购入，用于腻子粉生产

4
灰钙粉

3906.25
作为黏合剂，提高腻子粉的涂抹性和延长操作时间；使腻子粉在涂抹后不会因干的太快二龟裂，增加硬化后强度

市场购入，用于腻子粉生产

    （6）主要工艺流程及产污环节：

项目生产工艺：
（1） 双飞粉生产工艺
项目双飞粉以白云石为原料，经过破碎、粉磨、包装等工艺过程，年产量为100万t/a，双飞粉生产工艺均为物理过程，不涉及化学反应。生产工艺流程及产污节点图见1-2。
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图1-2  双飞粉生产工艺及产污节点图
①原料：项目双飞粉原料为白云石，购买于华新水泥（富民）有限公司矿山，购买时已分块，采用车辆运输至项目原料堆场。
②给料、冲洗：原料白云石经板式喂料机给到振动给料机，再通过振动给料机给到颚式破碎机，振动给料过程中，同时采用人工喷洒的方式对沾有泥土的白云石进行冲洗。
③破碎：本项目设1台颚式破碎机和1台锤式破碎机，石料经颚式破碎机粗破后粒径达50mm，再通过皮带输送至锤式破碎机细破，达到磨粉机进料粒径要求（粒度20mm）后，由皮带输送到磨粉机储料斗暂存。
④磨粉：料斗中破碎好的白云石由送料口均匀连续的进入粉磨机主机磨室，粉磨机由于旋转时离心力作用,磨辊的滚动将石料进行粉碎制成粉，磨碎的粉末被风机的气流吹到主机上方的分级机进行分筛,细度过粗者仍落入主机内重磨,细度合乎规格者随风流进入旋风收集器,收集后经出粉管排出,即为成品(双飞粉)。旋风集粉器未收集到的细粉随循环气流进入粉磨主机,会有一小部分(四分之ー)气流由余风管排出,余风管末端自带脉冲除尘器。
磨机工作原理:工作时,粉碎的物料从机罩壳侧面的进料斗加入机内，依靠悬挂在主机梅花架上的磨辊装置,绕着垂直轴线公转,同时本身自转,由于旋转时离心力的作用,磨辊向外摆动,紧压于磨环,使铲刀铲起物料送磨辊与磨环之间,因磨辊的滚动碾压而达到粉碎物料的目的。物料研磨后，风机将风吹入主机壳内,吹起粉末,经置于研磨室上方的分析器进行分选,细度过粗的物料又落入研磨室重磨,细度合乎规格的随风流进入旋风收集器,进行气固分离收集,再经粉管排出,即为成品粉料。
⑤包装:双飞粉采用自动包装机包装外售(包装规格为25kg/袋,包装好的成品堆放于车间成品区)和罐车散装外售两种方式。
（2）腻子粉生产工艺
膩子粉以本项目自产的双飞粉为主要原材料,添加从当地购入的灰钙粉、纤维素等,经过配料、混料、包装等工艺过程制成为腻子粉,腻子粉加工材料主要成分为碳酸钙、氧化钙,材料成分均具有无毒、无味、无臭、分散性好等特点。腻子粉年生产量约为20万/t/a。项目腻子粉生产工序均为物理过程，不涉及化学反应。工艺流程见图1-3。
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图1-3  腻子粉生产工艺流程及产污节点图
主要生产工艺流程简述：
①项目设置1台腻子粉拌合机,将原料双飞粉、灰钙粉、纤维素按照约1000：20：4=250:5:1的比例加入(双飞粉采用管道进料,灰钙粉、纤维素为人工投加)拌合机内,使原料混合均匀,混合时间一般为5-10分钟,保证腻子粉的质量；
②包装:混合好的腻子粉采用自动包装机进行自动包装,产品规格为每袋235kg。
    （7）污染物排放情况
    项目污染物排放情况主要参照《原富民县盛葳实业有限公司）年产100万吨石粉（碳酸钙）建设项目环境影响报告表》（云南保兴环境科技咨询有限公司，2017年4月）、《华新新型建材（富民）有限公司（原富民县盛葳实业有限公司）年产100万吨石粉（碳酸钙）建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（云南省核工业二0九地质大队，2019年5月）进行核算。上述验收监测期间（2018年11月19-11月21日、2019年4月10日-4月11日），企业运行情况正常，环保设施正常运行，生产负荷达设计能力的100%，满足国家对设计负荷75%以上的监测要求。
（1）废水

本项目产生的废水主要为石料冲洗废水、食堂废水和初期雨水。
1 石料冲洗废水
    项目石料冲洗废水主要污染物为SS，石料冲洗水量为40m3/d、12000m3/a，蒸发损耗20m3/d、6000m3/a，其余20m3/d、6000m3/a冲洗废水经二级沉淀池沉淀后循环使用，不外排。石料冲洗用水采用初期雨水池收集的雨水。
2 初期雨水
项目为石料加工，厂区地面粉尘较大，降雨天气厂区地面会含有高浓度悬浮物的雨水，厂区内在地势较低处设有雨水沉淀池，可收集沉淀项目区初期雨水，收集沉淀后晴天用于地面洒水降尘或石料冲洗，雨天外排。原环评核算场地内的初期雨水量约为28.3m3/d，每年雨天按144天计，则初期雨水产生量共4075.2m3/a，全部回用不外排。
③食堂废水
项目未设生活区，员工为附近村民，不设宿舍区；职工依托水泥厂食堂就餐，生活用水主要为食堂用水，生活污水主要为食堂污水。食堂用水量按照20L/人·天计，项目职工6人，则食堂用水量0.12 m3/d、36m3/a。废水产生系数以0.8计，则食堂废水产生量为0.10m3/d、30m3/a。食堂废水污染物浓度参照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）饮食业单位含油污水水质（取平均值）：BOD5500mg/L、CODcr1000 mg/L、动植物油150 mg/L、SS400 mg/L、阴离子表面活性剂5 mg/L、氨氮10 mg/L。食堂废水依托水泥厂一体化地埋式污水生化处理设施（处理能力192m3/d）处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）后回用于水泥厂厂区绿化、洒水降尘，不外排。
④洒水抑尘

项目道路面积约1000m2，道路喷洒用水量按2L/ m2·次计算，晴天一天洒水三次，则晴天道路喷洒用水6m3/d、1326m3/a，雨天不洒水。采用初期雨水池收集的雨水，全部损耗。
现有项目（现有骨料项目、现有石粉项目）水平衡见图1-4、图1-5。
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图1-4 现有项目水平衡图（晴天）   m3/d
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图1-5 现有项目水平衡图（雨天）   m3/d
    （2）废气

项目运营期废气主要为生产过程中产生的粉尘（破碎、磨粉、包装、装卸车）。
    ①有组织粉尘
    有组织排放源共8个：

    锤破时产生少量的粉尘经收集后通过脉冲式除尘器处理后，通过6#15m高的排气筒排放（6#锤破除尘器出口）。
    储料斗进出料过程仓顶呼吸口会产生一定量粉尘，储料斗上方设置集气罩，通过脉冲式除尘器处理后分别通过7#、8#15m高的排气筒排放（现有7#、8#储料斗除尘器出口）。

    磨粉工段产品为细粉状，粒径较小，采用高效旋风收集器对细粉进行收集，未收集到的细粉随循环气流进入粉磨主机，磨机余风管末端自带脉冲除尘器对粉尘进行处理，项目设置3台磨粉机，各自带1台脉冲除尘器，粉尘处理后分别通过9#、10#、11#15m高的排气筒排放（现有9#、10#、11#磨粉除尘器出口）。
    双飞粉采用自动包装机包装和罐车散装两种方式，项目设有3个筒仓，筒仓下料口均配套伸缩集气罩，包装、散装过程中产生的粉尘经脉冲式除尘器除尘后通过12#15m高的排气筒排放（现有12#双飞粉包装机除尘器出口）。
    腻子粉加料、拌和、包装过程会产生一定量的粉尘，集气罩连接包装机脉冲除尘器，除尘后通过15m高的排气筒排放（现有13#腻子粉包装机除尘器出口）。
验收检测结果见表1-17。根据表1-17，有组织粉尘排放均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（排放浓度≤120mg/m3，排气筒高度15m时最高允许排放速率≤3.5kg/h），有组织粉尘排放总量为1.5463t/a。
表1-17   现有年产100万吨石粉生产线有组织排放情况
项目
现有6#锤破
现有7#储料斗
现有8#储料斗
现有9#磨粉
现有10#磨粉
现有11#磨粉
现有12#双飞粉包装机
现有13#腻子粉包装机
排气筒内径（m）
0.5

0.25

0.25

0.55

0.55

0.55

0.65

0.4

排气筒高度（m）
15

15

15

15

15

15

15

15

标干烟气量（平均值，Nm3/h）
1804
3531
3171
5481
6301
5080
5763
929
排放浓度（平均值，mg/m3）
7.03
5.7
3.57
6.68
7.6
7.13
8.71
6.69
排放速率（kg/h）
0.0127
0.0201
0.0113
0.0366
0.0478
0.0362
0.0501
0.0062
排放量（t/a）
0.0754
0.1194
0.0671
0.2657
0.3470
0.2628
0.3637
0.0451
排放总量（t/a）
1.5463
排放浓度限值（mg/m3）
120

最高允许排放速率(kg/h)

3.5

达标情况
达标
②无组织粉尘
根据《原富民县盛葳实业有限公司）年产100万吨石粉（碳酸钙）建设项目环境影响报告表》（云南保兴环境科技咨询有限公司，2017年4月）并结合项目实际情况，无组织排放量如下：

装卸车过程粉尘：项目原料卸车时直接倾倒至原料堆场内，由于原料为不规则的块状，卸车时产生的粉尘量很小；同时，项目成品袋装出售，装车产生的粉尘量极小，根据类比调查，产生的粉尘约为产品总量的0.00008%，则装卸车粉尘产生量约为0.8t/a，呈无组织排放。
给料粗破工段粉尘：项目白云石采用颚式破碎机粗破，石料在粗破工段中会产生少量粉尘。由于项目颚式破碎机给料过程边冲洗（既冲洗石料上的泥土，又抑制粉尘产生）边给料，且破碎后石料为粒状，粉尘产生量较小，呈无组织排放。类比相似项目，本项目给料粗破过程产生的粉尘约为产量的0.00008%，则给料粗破工段粉尘产生量约为0.8t/a，经厂房阻隔、自然沉降后呈无组织排放。

综上所述，无组织粉尘产生及排放情况见下表。
表1-18  现有年产100万吨石粉生产线无组织粉尘产生及排放情况一览表
来源

污染物

产生情况

治理措施

排放情况

排放方式

t/a

t/a

成品散装
无组织粉尘

0.8
自然沉降

0.8
无组织排放

给料粗破

0.8
厂房阻隔、自然沉降

0.8
无组织粉尘合计

1.6
—

1.6
—
根据《华新新型建材（富民）有限公司（原富民县盛葳实业有限公司）年产100万吨石粉（碳酸钙）建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，验收监测共布设4个监测点：厂界上方向1#，厂界下风向2#、3#、4#，无组织废气监测结果见表1-19。根据验收监测，4个监测点无组织颗粒物浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准（颗粒物≤1.0mg/m3）。
表1-19   无组织颗粒物检测结果    单位：mg/m3

指标

监测点、时间

TSP
两日浓度最大值
结果评价

上风向1#

2019/04/10
09:00-10:00
0.241
0.293
达标

13:00-14:00
0.274
17:00-18:00
0.293
2019/04/11
09:00-10:00
0.261
13:00-14:00
0.251
17:00-18:00
0.292
下风向2#

2019/04/10
09:00-10:00
0.482
0.563
达标

13:00-14:00
0.526
17:00-18:00
0.541
2019/04/11
09:00-10:00
0.501
13:00-14:00
0.548
17:00-18:00
0.563
下风向3#

2019/04/10
09:00-10:00
0.570
0.608
达标

13:00-14:00
0.595
17:00-18:00
0.608
2019/04/11
09:00-10:00
0.589
13:00-14:00
0.571
17:00-18:00
0.585
下风向4#
2019/04/10
09:00-10:00
0.547
0.607
达标
13:00-14:00
0.593
17:00-18:00
0.607
2019/04/11
09:00-10:00
0.587
13:00-14:00
0.570
17:00-18:00
0.584
执行标准

颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，即颗粒物≤1.0mg/m3。

    （3）噪声
本项目生产过程中噪声主要来自于生产设备运转时发出的噪声；生产工程中噪声源主要来自于颚式破碎机、磨粉机、除尘风机等生产设备运转时发出的噪声；项目的产噪设备置于车间内，通过设置厂房隔声、基础减振和距离衰减进行减噪处理。验收监测（详见附件7 年产100万吨石粉生产线竣工环保验收监测报告中的检测报告（编号No.JCB20190219））结果见表1-20。根据验收监测，项目厂界噪声均能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求，即：昼间≤65dB（A）,夜间≤55dB（A）。

表1-20   噪声监测结果   单位：dB(A)   
等效声级Lep（A）

时间

测点名称

昼间噪声（dB（A）

夜间噪声（dB（A）

气象条件

2019/04/10
厂界东

63.6
52.7
天气：多云
风速：0.1-2.3m/s

厂界南

57.9
48.8
厂界西

59.0
48.4
厂界北

59.5
49.5
2019/04/11
厂界东

63.6
53.0
天气：多云
风速：0.1-2.4m/s

厂界南

58.3
48.9
厂界西

59.3
48.5
厂界北

59.4
49.0
两日噪声最大值

63.6
53.0
--

执行标准

GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》3类区标准

≤65d B(A)

≤55d B(A)

--

结果评价

达标

达标

--

    （4）固废
①破损包装袋

项目生产过程中废旧包装袋主要来自于腻子粉生产购入灰钙粉、纤维素、原辅料包装袋，包装袋的主要成分为聚乙烯、聚丙烯等，类比同类项目，废旧包装袋产生量约为8万条/a，集中收集后出售给废品收购站进行回收利用。

②废机油

项目机械设备在维修过程中，会产生少量废机油，产生量约为0.1t/a，经收集后置于危废暂存间内，委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。

③沉淀池泥沙
项目石料进行冲洗产生的冲洗废水中含有一定量泥砂，泥砂在给料区沉淀池中沉降下来。泥砂产生来量以冲洗石料量的0.01%计算，则泥砂量约为100t/a，定期清理后用于周边道路、地基回填等。
④旱厕粪便

生产区人员将产生少量旱厕粪便。项目共有员工6人，旱厕粪便产生量按1kg/人•d计，则旱厕粪便产生量为6kg/d、1.8t/a。旱厕粪便由周边村民定期清掏还田。
⑤办公生活垃圾
生产区人员不在厂内食宿，办公生活将产生少量垃圾。项目共有员工6人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量为3kg/d、0.9t/a。生活垃圾集中收集后，运至华新水泥（富民）有限公司垃圾收集点，委托环卫部门清运处置。
综上所述，项目区固体废物处置率达到100%。

3、现有100万t/a骨料生产线、100万t/a石粉生产线污染物排放情况
现有100万t/a骨料生产线、100万t/a石粉生产线污染物排放情况见表1-21。
表1-21  现有100万t/a骨料生产线、100万t/a石粉生产线污染物排放情况

项目
现有100万t/a骨料生产线
现有100万t/a石粉生产线
合计
废气

有组织废气量（万Nm3/a）

12108.6

13465.2

25573.8

有组织粉尘（t/a）
1.9087
1.5463
3.455
无组织粉尘（t/a）
1
1.6
2.6
小计（t/a）
2.9087
3.1463
6.055
废水（t/a）
0
0
0
固废（t/a）
0
0
0
4、华新水泥（富民）有限公司
因本项目二级筛分、制砂、储存及散装区域位于华新水泥（富民）有限公司预留用地范围内，目前华新水泥（富民）有限公司正常生产，本次环评简单交代其污染物排放情况。

华新水泥（富民）有限公司包括2000t/d水泥熟料生产线和100万d/a水泥粉磨站两部分。华新水泥（富民）有限公司2000t/d水泥熟料生产线于2006年12月30日取得原云南省环境保护局出具的准予行政许可决定书（云环许准[2007]1号），于2011年2月22日取得原云南省环境保护厅出具的竣工环保验收意见（云环验[2011]12号）。100万d/a水泥粉磨站于2008年5月29日取得昆明市环境保护局出具的环评批复（昆环保复[2008]121号），并已通过昆明市环境保护局组织的竣工环保验收。
根据《华新水泥（富民）有限公司排污许可证》（编号91530124790299464N001P），华新水泥（富民）有限公司污染物产生、排放情况见表1-22。

表1-22     项目所在地周边主要污染源情况一览表

污染源

方位

环境要素
主要污染物
排放情况
华新水泥（富民）有限公司
本项目二级筛分、制砂、储存及散装区域位于该污染源用地范围内
大气环境
二氧化硫
91.08t/a
氮氧化物

695.81t/a
颗粒物
135t/a
水环境

冷却废水、生活污水、清洁下水
全部回用，不外排

固体废物

固体废弃物

处置率为100%

5、现有项目存在的环保问题

（1）现有100万t/a骨料生产线未按环评要求在原料堆场出口处设置车辆清洗沉淀池。
（2）现有100万t/a骨料生产线环评及验收未对场地内初期雨水进行收集处理。
6、本次环评提出的“以新带老”措施

（1）因现有100万t/a骨料生产线原料堆场与本项目的原料堆场紧密设置，原料堆场出口共用，因此本环评提出在本项目原料堆场出口处设置1个5m3车辆清洗废水沉淀池。

（2）本次评价提出在现有100万t/a骨料生产线厂区设置1个初期雨水沉淀池（容积为84m3），设置于场地地势较低处，对生产区及厂区道路区域的初期雨水进行收集，初期雨水收集沉淀处理后回用于绿化、洒水降尘不外排。



二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)

1、地理位置及交通

富民县位于昆明市西北，县城距昆明市23km，介于东经102°21′-102°47′，北纬25°08′-25°36′之间。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠西山区。

本项目扩建于富民县大营街道办事处东元村委会沙锅村，场址所在地为东经102°33'9.32"，北纬 25°14'5.19"。距富民县城约3km，场址南面约860m处即为G108，地理位置优越，交通运输十分方便。

建设项目地理位置见附图1。

2、地形、地貌

富民县山区较多，地势南高北低，东西宽44.2km。南北长51.6km。由南向北倾斜，望海山把县境分为螳螂川和款庄河两大水系。最大坝子由永定、勤劳、大营组成，螳螂川贯穿其间，坝子西部为金铜盆山，海拔2817米，为富民最高点，中部的望海山，海拔2672米，东部与嵩明分界的老鸦山，海拔2873米，构成富民的三大山脉与两大水系。者北、赤鹫、罗免的田坝为低山环状河谷型，款庄为狭长和河谷型。坝区中部与主峰高差在800-1000米之间。

扩建项目区域为坡形地貌，北高南低。
3、河流水系
本项目有关的地表水体主要为螳螂川和大营河。本项目废水不外排，初期雨水回用不外排，后期雨水经雨水排放口排放至大营河，最后进入螳螂川。
螳螂川属金沙江水系，是滇池的出水河道。螳螂川自南向北贯穿富民全县，在富民平坝以内一段河道两侧地势较为平坦开阔。至富民赤鹫后与一支流汇合后称普渡河，普渡河继续向北流经禄劝与东川交界向北流，在东川新甸房附近注入金沙江。螳螂川全长 210km 左右，属高原河流，水力资源丰富。富民县境内螳螂川全长63.4km，均宽65m，出入落差258m，年入境水量86320万m3，年均流量27.73m3/s，最大流量500m3/s。螳螂川位于项目西侧4.8km。
大营河是富民坝子的一条主要河流，为螳螂川支流，常年流水不断，水质较好，该河出口与螳螂川交汇，在富民县城形成“人”字型水体，这样的河流水体在全国建制县城极为少有。大营河发源于西山区桃园村，在富民县大营乡境内得名，由东向西流至天生桥，转为东南流向西北，经头村、二村，在富民县城东部 10km 的三村乡入境，经东元村、于大营村委会的成器墩汇入螳螂川，长约 12km，出入落差152m，宽 5至10m，平均流量 1.5m3/s，最大流量 75m3/s，最小流量 0.08m3/s，水量 6250 万m3/a。其上游分两支，东支称为沙朗河，发源于沙朗乡三多村委会，经沙郎乡后穿天生洞出露后与西支汇流；西支发源于团结乡永靖村委会，上游建有红坡水库，下游沿昆富公路下流，至富民县大营村汇入螳螂川，全长 41km。大营河位于项目南侧820m。
项目区水系图见附图2。

4、气候、气象

富民县气候变化较大，气候为典型的低纬度亚热带高原季风气候，年平均气温15.8℃，年极端最高气温33.4℃，最低气温-7℃；无霜期245天，全年日照2287小时，年平均降雨量846.5毫米，蒸发量2032.5毫米。
项目区域主导风向为西南风（SW），风频为11.6%；次主导风向为西南偏西风（WSW），出现频率为10.96%；静风频率11.96%。全年平均风速为1.82m/s，月平均最大风速为1.94m/s，大风季节主要集中在春季。
5、土壤、植被
富民县辖区总面积100308.56公顷，耕地面积19252.97公顷，其中，灌溉水田4892.97公顷，占耕地面积的25.41%；望天田541.11公顷，占耕地面积的2.81%；旱地13746.09公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的0.38%。

全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200米以下的罗免、散旦2个镇和永定街道办事处、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500米以上的老青山、望海山等高寒山区。

富民县植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林，植被类型十分丰富，既有滇中地区代表性的青岗栎属和石栎属为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，也有森林破坏后形成的各类次生植物群落。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树和桤木等。
项目所在区域，土壤类型主要为山原红壤、紫色土、水稻土和棕壤土。植被类型主要有青岗栎树、石栎树为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，以及原生植被破坏后形成的次生植物群落。由于受到人类活动的干扰和破坏，植物种类少，生物多样性差，无国家珍稀濒危保护物种。
项目原料破碎、一级筛分区域基本被现有项目绿化树种、硬化地面覆盖；二级筛分、制砂、储存及散装区域地表被硬化地面覆盖，基本无自然植被覆盖。

6、矿产资源
在富民县境内初步查明的石盐矿3.4亿吨，芒硝矿2.7亿吨，钛铁矿826万吨，还有钴、铝、磷、铝土矿、稀土、铁矿、硫铁矿、煤、锰矿、石灰石、白云石、硅石、大理石等多种矿产。

7、名胜古迹和历史文物
项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等，未发现国家珍稀濒危保护动植物。




三、环境质量状况

	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等)
1、环境空气质量现状
项目位于富民工业园区大营-茨塘片区大营组团，项目区域环境空气功能为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
本项目大气环境评价为二级，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），需调查项目所在区域环境质量达标情况；调查评价范围内有环境质量标准的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。

①区域达标判断
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1 条“项目所在区域达标判定，优先选用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论”。本次评价选用昆明市环境保护局发布的《2018年度昆明市生态环境状况公报》进行区域达标评价。根据《2018年度昆明市生态环境状况公报》，2018年富民县二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
对于一氧化碳、臭氧指标，因《2018年度昆明市生态环境状况公报》只给出昆明全市上述两项指标的年平均浓度，未给出富民县上述两项指标值，因此项目所在区域的一氧化碳、臭氧浓度参考采用昆明全市年平均浓度。根据《2018年度昆明市生态环境状况公报》：2018年昆明全市一氧化碳年平均浓度为1200 ug/m3（95百分位），优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级24小时均值标准（一氧化碳无年均浓度标准）；臭氧年平均浓度为130ug/m3（90百分位），优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级日最大8小时均值标准（一氧化碳无年均浓度标准）。

因此项目所在区域环境空气质量总体保持稳定，为环境空气质量达标区。
②项目区域环境质量
根据环评单位现场踏勘调查，项目所在区域多为建材加工企业，污染物主要以粉尘排放为主。

为了解项目所在区域的环境质量现状，本次环评引用《华新新型建材（富民）有限公司（原富民县盛葳实业有限公司）年产100万吨石粉（碳酸钙）建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（监测时间2018年11月19日-11月21日）、《华新水泥（富民）有限公司水泥窑资源化利用干化污泥项目环境质量现状监测报告》（云南环绿环境检测技术有限公司，监测时间2019年4月5日-4月12日）对项目东南面390m的李家村、项目西南面800m的沙锅村关于颗粒物的检测结果。监测时段内砂锅村片区工业企业正常运行。具体监测结果见表3-1。

表3-1     环境空气现状监测及评价结果   （单位：ug/m3）
数据来源
华新新型建材（富民）有限公司（原富民县盛葳实业有限公司）年产100万吨石粉（碳酸钙）建设项目竣工环境保护验收监测报告表
华新水泥（富民）有限公司水泥窑资源化利用干化污泥项目环境质量现状监测报告
监测时间
2018年11月19日-11月21日
2019年4月5日-4月12日
监测项目
TSP（日均值）
TSP（日均值）
PM10（日均值）
沙锅村
190-199
183-207
101-113
李家村
217-221
108-115
57-71
执行标准
执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，即：TSP日均值浓度≤300ug/m3、PM10日均值浓度≤150ug/m3。
由表3-1可知，项目周边的沙锅村、李家村TSP、PM10日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

2、地表水环境质量现状
项目区附近地表水体主要为南侧820m的大营河和西侧4.8km的螳螂川。大营河为螳螂川支流。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），螳螂川（富民大桥—普渡河桥）水环境功能为工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年）未对大营河水体功能进行规划，根据支流水体不低于干流原则，大营河参照螳螂川执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

根据《2018年度昆明市生态环境状况公报》，项目所涉及的螳螂川富民大桥断面水质类别为劣Ⅴ类，与2017年相比，水质类别无变化。因此螳螂川（富民大桥断面）水环境质量超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。
3、声环境质量现状
项目位于富民工业园区大营-茨塘片区大营组团砂锅村华新新型建材（富民）有限公司和华新水泥（富民）有限公司预留用地内，环境功能区划为3类区，周围主要噪声源为现有项目以及华新水泥（富民）有限公司工业生产设备噪声等。根据现有项目竣工环保验收监测（监测时间2019年4月10日-4月11日，厂界声环境监测结果见表1-12、1-20）（现有项目竣工环保验收厂界噪声监测结果详见附件6 年产100万吨骨料生产线竣工环保验收监测报告中的检测报告（编号No.JCB20190220）、附件7 年产100万吨石粉生产线竣工环保验收监测报告中的检测报告（编号No.JCB20190219）），现有项目厂界噪声值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。
4、生态环境现状
项目位于昆明市富民县大营街道办事处东元村委会华新新型建材（富民）有限公司和华新水泥（富民）有限公司预留用地内，占地面积为11917m2。项目原料破碎、一级筛分区域基本被现有项目绿化树种、硬化地面覆盖；二级筛分、制砂、储存及散装区域地表被硬化地面覆盖，基本无自然植被覆盖。此外，据环评单位现场踏勘，本项目评价区域附近无自然保护区、水源保护地等需要特殊保护的区域。现场调查期间，评价区未发现国家及云南省规定保护的野生珍稀濒危动植物及云南省规定保护的古树名木。
5、主要环境保护目标

建设项目主要保护目标及其保护级别详见表3-3。
表3-3    主要保护目标保护级别一览表
环境要素

保护目标

地理坐标
相对厂区方位

相对本项目原料破碎、一级筛分区域距离（m）

相对本项目二级筛分、制砂、储存及散装区域距离（m）
规模

执行标准

环境空气

沙锅村

N102°32'37.32"

E25°13'41.60"
西南（上风向）
890m

800m

339户1215人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级
李家村

N102°33'24.58"

E25°13'50.51"

东南（侧风向）

510m

390m

96户289人
张家村

N102°33'24.76"

E25°13'36.08"
东南（侧风向）

870m

660m

108户418人

赵家村

N102°33'34.34"

E25°13'49.30"

东南偏东（侧风向）
780m

700m

88户344人
东元村

N102°32'53.12"

E25°13'27.12"
南（侧风向）
1140m

920m

44户133人
陈家村

N102°33'13.61"

E25°13'15.87"
南（侧风向）

1210m

990m

33户126人
长梨园

N102°33'38.28"

E25°13'32.03"

东南（侧风向）

1210m

1050m

35户152人

大村

N102°33'42.31"

E25°12'56.92"

东南（侧风向）

2079m

1900m

43户195人

经典墅

N102°32'11.07"

E25°13'20.20"

西南（上风向）

1970m

1780m

520户2483人

何官营

N102°31'59.18"

E25°13'19.56"

西南（上风向）

2166m

2030m

65户318人

翟家地

N102°31'48.68"

E25°15'1.26"

西北（侧风向）

2450m

2840m

32户147人

滥泥阱

N102°31'57.72"

E25°15'12.95"

西北（侧风向）

2490m

2960m

19户90人

大营后山

N102°33'29.82"

E25°15'24.89"

北（侧下风向）

2360m

2630m

14户68人

岔河

N102°34'21.11"

E25°15'18.12"

东北（下风向）

2460m

2830m

14户65人

鲁村

N102°34'14.84"

E25°15'0.26"

东北（下风向）

2350m
2600m

15户71人

红石岩

N102°34'11.52"

E25°E14'32.40"

东北（下风向）

1810m

1920m

33户162人

地表水

环境

大营河

/

南面

1025m

820m

/

《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅳ类

螳螂川
/

西面

4800m

4800m

/




四、评价适用标准

	本项目性质为扩建，现有项目已办理环评、验收手续，本次评价标准参照已批复的现有项目环评、验收中的标准，具体如下：

	环

境

质

量

标

准

	1、大气环境
项目位于富民工业园区大营-茨塘片区大营组团，项目区域环境空气功能为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表4-1。
表4-1   环境空气质量标准   （单位：μg/m3）
污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值（μg/m3）

SO2
年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均
40

24小时平均
80

1小时平均
200

CO
24小时平均
4000

1小时平均
10000

O3
日最大8小时平均
160

1小时平均
200

颗粒物（粒径小于等于 10 μm）
年平均
70

24小时平均
150

颗粒物（粒径小于等于 2.5 μm）
年平均
35

24小时平均
75
总悬浮颗粒物（TSP）
年平均
200

24小时平均
300

2、水环境
项目区附近地表水体主要为南侧820m的大营河和西侧4.8km的螳螂川。大营河为螳螂川支流。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），螳螂川（富民大桥—普渡河桥）水环境功能为工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年）未对大营河水体功能进行规划，根据支流水体不低于干流原则，大营河参照螳螂川执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。标准限值见表4-2。
表4-2       地表水环境质量标准   （单位：mg/L（pH无量纲））
项目

pH（无量纲）

CODCr

BOD5
石油类
Ⅳ类标准

6～9

≤30

≤6
≤0.5
项目

NH3－N
DO

TP

Ⅳ类标准

≤1.5

≥3

≤0.3

3、声环境
项目位于富民工业园区大营-茨塘片区大营组团，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，标准限值见表4-3。

表4-3   声环境质量标准限值   （单位：dB(A)）
类别

适用区域

等效声级限值
昼间

夜间

3

工业区
65
55


	污染物排放标准
	1、大气
施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，即颗粒物周界外最高浓度1.0mg/m3。

    项目运行期颗粒物有组织、无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，标准限值见表见表4-4。
表4-4 大气污染物综合排放标准

项目
颗粒物
有组织排放
最高允许排放浓度(mg/m3)

120

最高允许排放速率(kg/h)

3.5（排气筒高度15m）
最高允许排放速率(kg/h)

5.9（排气筒高度20m）
最高允许排放速率(kg/h)

23（排气筒高度30m）
最高允许排放速率(kg/h)

49.5（排气筒高度45m）
无组织排放监控浓度限值(mg/m3)

（周界外浓度最高点）
1.0

注：排气筒高度45m的最高允许排放速率根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）内插法计算得出。
2、废水

运营期间，项目车辆清洗废水沉淀后作为现有石粉项目石料冲洗补水，初期雨水经沉淀后回用不外排，故不设废水排放标准。
3、噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表4-5。
表4-5   建筑施工场界环境噪声排放限值   （单位：dB(A)）
昼间

夜间

70

55

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准，标准值见表4-6。

表4-6   工业企业厂界环境噪声排放标准    （单位：dB(A)）

时段

厂界外声环境功能区划类别
昼间

夜间

3

65

55

4、固废
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单关于一般工业固体废物贮存的运行管理等要求。

危险废物废机油执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准。

	总量控制指标
	结合本项目实际情况，确定项目实施后的主要污染物即控制因子排放量应符合当地环保部门指令性总量控制指标，同时满足污染物的“双达标”要求，在此基础上本评价结合项目污染物排放量预测结果，给出污染物排放总量控制建议指标详见表4-7。
表4-7      项目污染物总量控制指标一览表

类别
污染物

总量控制指标
废气

有组织废气量

现有项目废气量
25573.8万Nm3/a

“以新带老”削减量
0万Nm3/a

本项目废气量
104409.5万Nm3/a

本项目扩建完成后全厂废气量
129983.3万Nm3/a

粉尘（有组织）
现有项目排放量

3.455 t/a
“以新带老”削减量
0 t/a
本项目排放量
12.41 t/a
本项目扩建完成后全厂排放量
15.865t/a

粉尘（无组织）

现有项目排放量

2.6t/a
“以新带老”削减量
0t/a
本项目排放量
1.8t/a
本项目扩建完成后全厂排放量
4.4t/a
废水
废水排放量
0万t/a

CODCr
0t/a

NH3-N

0t/a

固体废弃物
工业固废
0t/a，处置率100%，不外排。
    因此，针对有组织粉尘，本项目扩建前全厂总量控制指标为3.455 t/a，本项目排放量12.41 t/a，本项目扩建完成后全厂排放量15.865 t/a。



五、建设项目工程分析

	1、生产工艺简述：

年产500万t/a骨料生产线主要采用石灰石作为原料，采用单段锤式破碎机+二段筛分+皮带机输送的生产工艺生产各种级配建筑用骨料。其具体生产工艺如下：   

（1）原料破碎、一级筛分区域
①除土

石灰石经汽车运输、卸料至振动式给料机内，卸料过程采取水雾降尘措施降尘。振动式给料机除泥筛出的碎石及泥土由皮带机输送至除土筛设备中，筛分后，≤10mm物料（基本为渣土）经皮带机输送至渣土堆棚，作为华新水泥（富民）有限公司生产辅料使用；＞10mm物料（即碎石）进入一级筛分工序。
除土筛和前后皮带机产生的粉尘（G1）经收集后经1台布袋除尘器处理达标后由1根20m高的排气筒排放。除尘器除下的粉尘经皮带机进入一级筛分工序。
②破碎、筛分
物料经振动式给料机除泥后进入单段锤式破碎机破碎，破碎后连同除土工序分离出的碎石、除尘器除下的粉尘经皮带机输送至一级筛分工序（两个并列的振动筛）进行筛分，筛分后，＞26mm物料经皮带机送至单段锤式破碎机继续破碎；≤26mm物料经皮带机输送至二级筛分工序。振动式给料机、单段锤式破碎机产生的粉尘（G2）经收集后经1台布袋除尘器处理达标后由1根20m高的排气筒排放。除尘器除下的粉尘经皮带机进入一级筛分工序。
连接单段锤式破碎机和一级筛分之间的两条皮带机（密闭结构）产生的粉尘（G3）经风机负压收集后经1台布袋除尘器处理达标后由1根15m高的排气筒排放。除尘器除下的粉尘经皮带机进入一级筛分工序。
一级筛分和输送＞26mm物料的皮带机产生的粉尘（G4）经收集后经1台布袋除尘器处理达标后由1根20m高的排气筒排放。除尘器除下的粉尘经皮带机进入二级筛分工序。
输送≤26mm物料的两条皮带机（密闭结构）产生的粉尘（G5）经风机负压收集后经1台布袋除尘器处理达标后由1根15m高的排气筒排放。除尘器除下的粉尘经皮带机进入二级筛分工序。
输送≤26mm物料至二级筛分工序的1条皮带机（密闭结构）产生的粉尘（G6）经风机负压收集后经1台布袋除尘器处理达标后由1根20m高的排气筒排放。除尘器除下的粉尘经皮带机进入二级筛分工序。
（2）二级筛分、制砂、储存及散装区域
①二级筛分

一级筛分产生的≤26mm物料（500万t/a）经皮带机输送至二级筛分工序（两个并列的振动筛）进行筛分，筛分后0-5mm物料（125万t/a）直接通过皮带机进入0-5mm储库储存出售；5-26mm物料部分（250万t/a）进入两个5-26mm储库储存出售，其余125万t/a进入制砂、选粉工序物料缓冲仓生产石粉、精品砂。

二级筛分、输送0-5mm、5-26mm物料进入储库的皮带机以及物料缓冲仓产生的粉尘（G7）经收集后经1台布袋除尘器处理达标后由1根45m高的排气筒排放。除尘器除下的粉尘（石粉）进入石粉仓储存出售。
②制砂
二级筛分产生的5-26mm物料125万t/a输送至制砂系统物料缓冲仓，物料缓冲仓内物料通过称重式皮带给料机，将物料均匀输送至冲击式破碎机（即制砂机），破碎后的物料经过板链式提升机输送至振动筛。
筛分后，大于5mm物料直接溜入物料缓冲仓继续破碎；3-5mm物料（精品砂，约80万t/a）经皮带机输送至0.075-5mm储库储存出售；0-3mm物料（约45万t/a）直接溜入选粉机进行选粉，选粉后0-0.075mm的粉料（25万t/a）直接溜入石粉仓储存出售；0.075-3mm物料（精品砂，约20万t/a）经皮带机输送至0.075-5mm储库储存出售。
选粉机工作原理：选粉机设有两级选分区。在工作状态下，高速电机通过传动装置股动立式传动轴翻滚，物料通过设在选粉机上部的进料口进入一级选分区，再通过设置在中粗粉收集锥的上下两锥体之间和通粉管道落在撒料盘上，撒料盘随立式传动轴翻滚，物料在惯性离心力的作用下，向附近均匀撒出，松散的物料在外接风机通过进风口进中选粉室的高速气流作用下，物料中的粗重颗粒受到惯性离心力的作用被甩向选粉室的内壁面。磕碰后失掉动能沿壁面滑下，落到粗粉（0.075-3mm）收锥中，别的的颗粒被旋转上升的气流卷起，通过劲风叶的作用区时，在劲风叶的碰击下，又有一部分粗粉颗粒被抛到选粉室的内壁面，磕碰后失掉动能沿壁面滑下，落到粗粉收集锥中。中粗粉和细粉通过劲风叶后，在上升气流的作用下，持续上升穿过立式导向叶片进入二级选粉区。含尘气流在旋转的笼型转子构成的强烈而安稳的平面涡流作用下，使中粗粉在离心力的作用下被抛向立式导向叶片后失掉动能，落到中粗粉收集锥中，通过中粗粉（0.075-3mm）管排出。符合要求的细粉（0-0.075mm）穿过笼型转子进入其内部，随循环风进入旋风收集器，收集后经出粉管排出，即为石粉。旋风集粉器未收集到的细粉（主要为0-0.075mm）随循环气流进入选粉主机，会有一小部分（四分之一）气流由余风管排出。
输送5-26mm物料进入物料缓冲仓的皮带机、称重式皮带给料机、冲击式破碎机（即制砂机）、板链式提升机、振动筛、选粉机产生的粉尘（G8）经收集后经1台布袋除尘器处理达标后由1根45m高的排气筒排放。除尘器除下的粉尘（石粉）进入石粉仓储存出售。
③储存
0-5mm物料在1个0-5mm储库储存，0.075-5mm物料在1个0.075-5mm储库储存，5-26mm物料在两个5-26mm储库储存，石粉在1个石粉仓储存。

两个5-26mm储库产生的粉尘（G9、G10）经收集后分别由设在库顶的1个布袋除尘器处理达标后分别由1根30m高的排气筒排放。除尘器除下的粉尘进入储库储存。
0-5mm储库、0.075-5mm储库产生的粉尘（G11、G12）经收集后分别由设在库顶的1个布袋除尘器处理达标后分别由1根30m高的排气筒排放。除尘器除下的粉尘进入储库储存。
石粉仓产生的粉尘（G13）经收集后由设在仓顶的1个布袋除尘器处理达标后由1根20m高的排气筒排放。除尘器除下的粉尘进入石粉仓储存。
④散装、出售
储存在储库、石粉仓的物料由散装机装车外运。其中0-5mm、0.075-5mm、5-26mm成品散装过程产生的无组织粉尘通过水雾降尘系统处理。
生产工艺及产污节点见图5-1。
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图5-1  年产500万t/a骨料生产线工艺流程及产污节点图
2、主要原材料的消耗情况

年产500万t/a骨料生产线所用的主要原材料为石灰石，无辅助材料。项目生产所用主要原材料及水电用量情况见表5-1。
表5-1     项目主要原材料及水电的消耗情况表

材料名称

单位

数量

性状

主要成分
来源

物料功能

石灰石

t/a

5000079.21
块状

高镁石灰石
华新水泥（富民）有限公司配套矿山
生产骨料原材料

电

kw·h

886.4×104
水泥厂供电系统
生产

水

t/a

1586.2
现有项目给水管网

食堂、绿化、洒水降尘

3、物料平衡
项目每年生产骨料共500万t，项目物料平衡情况详见图5-2。      
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图5-2   项目物料平衡图

4、设备清单

项目所需设备见表5-2。
表5-2      项目主要设备清单

序号
项目名称
技术规格参数
单位
数量
（一）
原料破碎、一级筛分区域
1

振动式给料机
ZGC2050
台
1

2

除土筛

350t/h
台
1

3

单段锤式破碎机
型号PCD2226，处理量1000-1200t/h

台
1

4

一级圆振动筛
即一级筛分设备，型号：3080，筛网层数：2层

台
2

5

皮带机

B1400×11m

台
1

6

皮带机

B800×37m

台
1

7

G1袋式收尘器
型号：LQM96-5，对应风机工况风量：33500m3/h

台
1

8

风机

型号：G4-73-11.5C4-110-L45
台
6

9

皮带机

B800×32m

台
1

10

皮带机

B1000×94m

台
1

11
皮带机

B1000×39m

台
1

12
G2袋式收尘器
型号：LQM128-5，对应风机工况风量：60000m3/h

台
1

13
G3袋式收尘器
型号：DMC80，对应风机工况风量：6000m3/h

台
1

14
G4袋式收尘器
型号：PPCS96-7，对应风机工况风量：50000m3/h

台
1

15
皮带机

B1000×109m

台
1

16
皮带机

B1000×268m

台
1

17
G5袋式收尘器
型号：DMC96，对应风机工况风量：7000m3/h

台
1

18
皮带机

B1000×112m

台
1

19
水雾降尘系统
包含不限于：水箱、水泵、喷头、管道等
套
1
20

G6袋式收尘器
型号：DMC96，对应风机工况风量：7000m3/h

台
1

21
单螺杆空压机
台
1

（二）
二级筛分、制砂、储存及散装区域
1

二级圆振动筛
即二级筛分设备，型号：3080，筛网层数：3层
台
2

2

双层皮带机
上层皮带机型号L25M，下层皮带机型号L38M
台
1
3

皮带机

B1000×16m

台
1

4

皮带机

B1000×53m

台
1

5

皮带机

B1000×11m

台
1

6

称重式皮带给料机

型号：B1000*6000
台
1

7

冲击式破碎机(制砂机)
规格：VS1500A
台
1

8

板链式提升机
提升高度：～30m，能力：＞650t/h
台
1

9

振动筛
能力：700t/h，筛网层数：3层
台
1

10

选粉机

规格：FSX900
台
1

11

选粉循环风机
规格：C6-48
台
1

12

G7袋式收尘器
规格型号：2WFPS-X-3680，对应风机工况风量：71000m3/h

台
1

13

G8袋式收尘器
规格型号：PPCS96-8(加长），对应风机工况风量：70000m3/h

台
1

14

G9袋式收尘器
规格型号：DMC80，对应风机工况风量：6000m3/h

台
1

15

G10袋式收尘器
规格型号：HMC80，对应风机工况风量：6000m3/h

台
1

16

G11袋式收尘器
规格型号：HMC80，对应风机工况风量：6000m3/h

台
1

17

G12袋式收尘器
规格型号：HMC80，对应风机工况风量：6000m3/h

台
1

18

风机

台
8

19

G13袋式收尘器
规格型号：HMC48B，对应风机工况风量：6000m3/h

台
1

20
散装机
能力：200t/h
台
5

21
水雾降尘系统
包含不限于：水箱、水泵、喷头、管道等
套
4
22
库底衡
台
4

5、水平衡

（1）本项目用水
①生产用水量
本项目在生产工艺过程中不使用水。

3 渣土堆棚、成品散装降尘用水

项目在渣土堆棚和5-26mm、0-5mm物料、0.075-5mm物料装车时设有水雾除尘设施，共设置5套设施。喷雾洒水设施用水量约40m3/d、12000m3/a，采用初期雨水收集池收集的雨水，在降尘过程中全部损耗，不产生废水。
③车辆清洗用水

因现有项目原料堆场与本项目的原料堆场紧密设置，本环评提出在本项目原料堆场出口处设置1个5m3车辆清洗废水沉淀池。车辆清洗用水约5m3/d、1500m3/a，采用初期雨水，废水产生系数以0.8计，损耗量1m3/d、300m3/a，则废水产生量为4m3/d、1200m3/a，经沉淀后作为现有项目石料冲洗补水。
④绿化用水
项目设置绿化面积2000m2。绿化按每平方米每次浇水1.5L计算，每天1次，则晴天绿化用水为3m3/d、663m3/a（每年晴天221天）。绿化用水采用初期雨水，全部损耗。

⑤道路洒水降尘
本项目新建道路面积约2520m2。道路喷洒用水量按2L/ m2·次计算，晴天一天洒水三次，则晴天道路喷洒用水15.1m3/d，年用水量3337 m3/a，采用初期雨水，全部损耗，雨天不洒水。
⑥食堂用水
项目未设生活区，员工为附近村民，不设宿舍区；职工依托水泥厂食堂就餐，生活用水主要为食堂用水，生活污水主要为食堂污水。食堂用水量按照20L/人·天计，本次扩建项目职工36人，则食堂用水量0.72 m3/d、216m3/a。废水产生系数以0.8计，则食堂废水产生量为0.58m3/d、174m3/a。食堂废水污染物浓度参照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）饮食业单位含油污水水质（取平均值）：BOD5500mg/L、CODcr1000 mg/L、动植物油150 mg/L、SS400 mg/L、阴离子表面活性剂5 mg/L、氨氮10 mg/L。食堂废水依托水泥厂一体化地埋式污水生化处理设施（处理能力192m3/d）处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）后回用于水泥厂厂区绿化、洒水降尘，不外排。
⑦厂区初期雨水

本项目原料破碎、一级筛分区域和二级筛分、制砂、储存及散装区域相隔较远，为了避免初期雨水淋溶带入污染物对评价区域地表水环境的影响，本项目在厂区设置2个初期雨水沉淀池（原料破碎、一级筛分区域和二级筛分、制砂、储存及散装区域分别设置一个初期雨水沉淀池），对生产区及厂区道路区域的初期雨水进行收集，并将收集到的初期雨水沉淀处理后用于厂区生产工序、洒水降尘、绿化等不外排。初期雨水计算采用下列公式：
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昆明二十年一遇最大降雨量约50mm/h，项目区径流系数取0.7。降雨对周边环境造成的影响主要是降雨初期15分钟内形成的地表径流。原料破碎、一级筛分区域建筑及道路、空地占地面积约2000 m2，二级筛分、制砂、储存及散装区域建筑及道路、空地占地面积约6300 m2，代入上式计算得出上述两个场地内15min的暴雨量约分别为17.5m3、55.1m3，考虑1.2的安全系数，环评要求初期雨水沉淀池容积分别为21m3、66.1m3，设置于两个场地地势较低处。每年雨天按144天计，则原料破碎、一级筛分区域，二级筛分、制砂、储存及散装区域初期雨水产生量分别为2520m3/a、7934.4m3/a，共10454.4m3/a。

初期雨水收集经沉淀处理后回用不外排，中后期雨水可直接排往厂外，最终排入大营河。
（2）现有项目用水

现有项目用水前文已交代。

（3）本项目实施后全厂水平衡

项目全厂水量平衡情况见图5-3及图5-4。
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图5-3     全厂晴天水量平衡图     （单位：m3/d）
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图5-4     全厂雨天水量平衡图     （单位：m3/d）


	主要污染物的产排情况

一、施工期污染物的产生和排放情况

（1）截止目前场地平整情况

项目主要分为两个区域：原料破碎、一级筛分区域，二级筛分、制砂、储存及散装区域。2019年8月20日环评编制组最后一次踏勘现场时，建设单位正在对原料破碎、一级筛分区域所在区域进行场地平整，现施工已停止。场地平整使用的设备主要为挖掘机、推土机、运输车辆，员工不在厂区食宿，开挖的土石方主要作为水泥厂矿山道路筑路，少量露天堆存于施工现场。目前场地平整遗留的环境问题主要为：场地堆存的少量土石方未采取覆盖措施；场地平整时未进行洒水降尘，无组织粉尘排放过大。
（2）后续施工污染物的产生和排放情况
后续施工计划为2019年12月-2020年3月。

（1）施工噪声

项目建设内容主要为破碎、筛分站及储库等建设，建设内容少，施工过程中不使用打桩进、钻机等大型设备，主要使用挖掘机、推土机、电锯、电钻、吊车等施工机械以及施工材料运输车辆。施工机械将会产生一定的噪声污染，噪声源强约为70~90dB（A），施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，对周围环境有一定的影响，但随着施工期的结束影响也将随之消除。

（2）施工废气

施工过程中产生的废气主要来自于基础开挖、运输车辆、建筑材料的暂存及使用过程中产生的扬尘及机械作业产生的NOx、CO等燃油废气。
①扬尘

施工期扬尘主要来源于土方开挖形成的裸露土面产生的扬尘及施工作业产生的粉尘。另外，施工运输车辆运送材料也可能引起较大的扬尘。扬尘中的TSP和PM10对环境影响较大。施工场地扬尘主要产生在旱季风大时，根据经验，采用西安冶金建筑大学干堆计算公式（Q=4.23×10-4×V4.9×S）对扬尘量进行计算。施工场地的最大同时裸露面积S约=10500m2，风速V＝1.82m/s，扬尘量为83.54mg/s，7.22kg/d。通过洒水降尘，施工扬尘排放量可以减少75%，则施工扬尘排放量为1.80kg/d。
施工期扬尘呈间歇性面源无组织排放，建设单位应在施工期通过加强监督管理、强调文明施工。在作业中扬尘大时要洒水降尘，运输车辆必须采取封闭措施，物料堆放要规整并适当遮蔽和覆盖，使施工期扬尘污染降低到最低限度，并满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放要求。

②机械尾气

项目施工期废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气，其中的污染物主要有烟尘、NOx、CO及CH等。施工期的废气为无组织间断排放，会对环境空气造成一定影响。废气对环境空气造成的影响大小取决于排放量和气候条件，影响面主要集中在施工场地100～150米范围内。

（3）废水
在施工过程中产生的废水主要有施工人员产生的生活污水、施工废水。
①施工废水
施工场地主要分为两个区域：原料破碎、一级筛分区域，二级筛分、制砂、储存及散装区域。项目混凝土拟采用商品混凝土供给，不进行现场搅拌。因此，项目施工废水主要来自于机械冲洗、场地冲洗等，产生量很少，主要污染因子为SS。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）建筑行业用水定额，施工用水量按1.5m3/m2计算，项目建筑面积共7238m2，总用水量10857m3，废水产生量按5%计，则施工期工产生废水542.9m3。项目施工天数按120天计算，施工废水产生量为4.5m3/d。废水中泥沙的含量较高，主要污染物为SS及COD，经施工方设置的沉砂池（原料破碎、一级筛分区域和二级筛分、制砂、储存及散装区域分别设置一个容积不小于3m3的沉砂池）处理后用于施工场地洒水降尘，不外排。

②生活污水
施工期施工人员约40人，不在厂区住宿，一日三餐依托现有水泥厂食堂解决，本项目不再新建。项目施工人员生活污水主要由洗手等产生，排放量Qs按下式计算：
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式中：Qs――生活污水排放量，m3/d；

      qi――每人每天生活用水量，（取qi＝15L）；

      Vi――施工人员人数，人；

      K――生活污水排放系数，一般取0.9。

经计算，项目施工人员在施工期产生的生活污水量约0.54m3/d。施工生活污水与施工废水一起进入施工废水沉淀池（本项目新建）中进行沉淀处理，经过沉淀处理后的施工期废水用于施工场地洒水降尘，不外排。
根据项目施工废水及施工人员生活污水产生量核定，原料破碎、一级筛分区域和二级筛分、制砂、储存及散装区域的施工废水沉淀池容积应分别不小于3m3。项目在施工场地不再新建厕所，依托现有项目已有设施。
（4）固体废弃物

项目施工期间所产生的固体废弃物主要为废弃土石方以及废弃的建筑材料、施工人员生活垃圾等。

①土石方

根据建设单位提供的资料，建设过程中共开挖土石方约28800 m3，回填28800m3，土方全部用于场地回填以及水泥厂矿山道路修筑（本工程建设所需的碎石、砾石、砂子等材料可就近从具有合法开采条件的砂、石料场和土场购买，本工程建设不另外规划设置砂、石料场和取土场）；剥离表土300m3，表土临时堆放在景观绿化区，作为后期绿化覆土使用。因后期绿化面积为2000m2，需覆土厚度为25cm（所需表土500m3），所剥离的表土全部作为后期绿化覆土使用，不足部分可从近合法取土场购买。故土石方和剥离表土可全部于项目区内消纳。
②建筑垃圾

项目总建筑面积7238m2，建筑垃圾产生量按0.02m3/m2计算，项目共产生建筑垃圾144.76m3，建筑垃圾按照相关的规定委托有资质单位运至指定地点处置。

③生活垃圾

施工期间工人不在工地上住宿，产生的生活垃圾按每人每天0.15kg计，则40名工人产生的生活垃圾量约6kg/d，依托现有项目生活垃圾收集设施收集后一同委托环卫部门清运处置。

（5）植被破坏和水土流失

项目原料破碎、一级筛分区域基本被现有项目绿化树种、硬化地面覆盖；二级筛分、制砂、储存及散装区域地表被硬化地面覆盖，基本无植被覆盖，施工对植被的影响甚微。但由于地表开挖会引发一定程度的水土流失。随着项目施工期结束和绿化工程的完成，施工期的水土流失将会随之消失。此外，项目开挖产生的表土及土石方，在回填前暂时在厂址内堆存，雨季来临时会对土堆进行冲刷导致水土流失的发生，项目主体工程施工时在场内设置临时沟渠进行导流，雨季来临时对堆积土方进行草席及土工布覆盖，雨水经沉淀池沉淀后从厂外排水渠排走。

二、运营期污染物的产生及排放情况

1、废气的产生及排放情况

项目运营时产生的粉尘主要来源于破碎、筛分、储库、皮带输送系统以及散装装车产生的粉尘。
（1）本项目生产线有组织粉尘
本项目生产线有组织粉尘包括G1-G13共13个有组织粉尘排放源，如下：

G1：为除土筛和前后皮带机排放的粉尘，本次环评主要考虑除土筛排放的粉尘。根据设计，本项目筛分产生的渣土约为生产规模的13%，即65万t/a。进入除土筛中的碎石、渣土的比例约1:3，则除土筛处理的物料量为86.7万t/a。根据类比，筛分过程粉尘产生量约占物料总量的0.04%计，则除土筛产生的粉尘量为346.8t/a，经布袋除尘器（除尘效率99.9%）处理后，粉尘排放量为0.35t/a。
G2：为振动式给料机、单段锤式破碎机排放的粉尘。根据类比，破碎、给料过程粉尘产生量约占物料总量的0.04%计，本项目破碎、给料物料量500万t/a，则破碎、给料产生的粉尘量为2000t/a，经布袋除尘器（除尘效率99.9%）处理后，粉尘排放量为2t/a。
G3：为连接单段锤式破碎机和一级筛分的两条皮带机排放的粉尘。华新新型建材（富民）有限公司现有年产100万吨骨料生产线于2016年11月9日取得了富民县环保局出具的环评批复，于2019年5月17日通过了竣工环保验收，其4#成品输送带设有单独的除尘器对皮带机产生的粉尘进行除尘处理，本项目与现有年产100万吨骨料生产线均为骨料生产项目，均单独对皮带机产生的粉尘进行除尘处理，因此本项目G3、G5、G6排放源类比现有年产100万吨骨料生产线竣工环保验收对现有4#成品输送带排气筒有组织粉尘的排放浓度（10.9 mg/Nm3）可行。本项目G3粉尘排放浓度10.9 mg/Nm3，粉尘排放量为0.2t/a。

G4：为一级筛分和输送＞26mm物料的皮带机排放的粉尘，本次环评主要考虑一级筛分排放的粉尘。根据类比，筛分过程粉尘产生量约占物料总量的0.04%计，本项目一级筛分物料量500万t/a，则G4产生的粉尘量为2000t/a，经布袋除尘器（除尘效率99.9%）处理后，粉尘排放量为2t/a。
G5：为输送≤26mm物料的两条皮带机排放的粉尘。类比现有现有年产100万吨骨料生产线竣工环保验收对现有4#成品输送带排气筒有组织粉尘的排放浓度10.9 mg/Nm3，本项目G5粉尘排放浓度10.9 mg/Nm3，粉尘排放量为0.24t/a。
G6：为输送≤26mm物料至二级筛分工序的1条皮带机排放的粉尘。类比现有现有年产100万吨骨料生产线竣工环保验收对现有4#成品输送带排气筒有组织粉尘的排放浓度10.9 mg/Nm3，本项目G6粉尘排放浓度10.9 mg/Nm3，粉尘排放量为0.24t/a。
G7：为二级筛分、输送0-5mm、5-26mm物料进入储库的皮带机以及物料缓冲仓排放的粉尘，本次环评主要考虑二级筛分以及物料缓冲仓排放的粉尘。根据类比，筛分过程粉尘产生量约占物料总量的0.04%计，本项目二级筛分物料量500万t/a，则二级筛分产生的粉尘量为2000t/a；物料缓冲仓进出料过程会产生少量粉尘，类比同类项目，每进出1t料的产尘量约为0.2kg，项目每年进出物料缓冲仓的石料约为125万吨，则物料缓冲仓粉尘产生量约为250t/a，粉尘产生量共计2250t/a，经布袋除尘器（除尘效率99.9%）处理后，粉尘排放量为2.25t/a。
G8：为输送5-26mm物料进入物料缓冲仓的皮带机、称重式皮带给料机、冲击式破碎机（即制砂机）、板链式提升机、振动筛、选粉机排放的粉尘，本次环评主要考虑破碎机（即制砂机）、振动筛、选粉机排放的粉尘。根据类比，破碎、筛分筛过程粉尘产生量约占物料总量的0.04%计，本工段破碎、筛分物料量均为125万t/a，共计250万t/a，则破碎、筛分产生的粉尘量为1000t/a。选粉工序采用高效旋风收集器对细粉进行收集，高效旋风收集效率为95%，未收集到的细粉（主要为0-0.075mm）随循环气流进入选粉主机，会有一小部分细粉（旋风收集器未收集到的细粉的四分之一）随气流由余风管排出，项目选粉机产生的细粉（即0-0.075mm石粉）为25万t/a，则余风管粉尘产生量为3125t/a。因此G8粉尘产生量共计4125t/a，经布袋除尘器（除尘效率99.9%）处理后，粉尘排放量为4.13t/a。
G9、G10：为两个5-26mm储库库顶排放的粉尘。储库进料、下料过程库顶呼吸口会产生一定量粉尘，类比相似项目，储库库顶呼吸口粉尘产生量约每1t料产生粉尘0.2kg。两个储库储存物料量均为125万t/a，则G9、G10粉尘产生量均为250t/a。分别经布袋除尘器（除尘效率99.9%）处理后，粉尘排放量均为0.25t/a。
G11、G12：分别为0-5mm储库、0.075-5mm储库库顶排放的粉尘。储库下料过程库顶呼吸口会产生一定量粉尘，类比相似项目，储库库顶呼吸口粉尘产生量约每1t料产生粉尘0.2kg。两个储库储存物料量分别为125万t/a、100万t/a，则G11、G12粉尘产生量分别为250t/a、200t/a。分别经布袋除尘器（除尘效率99.9%）处理后，粉尘排放量分别为0.25t/a、0.2t/a。
G13：为石粉仓顶排放的粉尘。石粉下料过程仓顶呼吸口会产生一定量粉尘，类比相似项目，石粉仓顶呼吸口粉尘产生量约每1t料产生粉尘0.2kg。石粉仓储存物料量为25万t/a，则粉尘产生量为50t/a。分别经布袋除尘器（除尘效率99.9%）处理后，粉尘排放量分别为0.05t/a。
根据表5-3，本项目生产线13个有组织粉尘排放源排放浓度、排放速率均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，有组织粉尘排放总量为12.41t/a。


	表5-3  本项目有组织粉尘产生、排放情况
编号
产污工序

工况风量（Nm3/h）
标况风量（Nm3/h）
产生浓度（g/Nm3）
产生速率（kg/h）
产生量（t/a）
排放浓度（mg/Nm3）
排放速率（kg/h）
排放量（t/a）
除尘器
除尘效率（%）
排气筒高度（m）
排气筒内径（m）
标准值（mg/Nm3）
最高允许排放速率(kg/h)
达标情况
G1

除土筛
33500

24897

3.32

82.571

346.8

3.32

0.083

0.35

布袋除尘器
99.9

20

0.9
120

5.9
达标
G2

给料、锤破

60000

44591

10.68

476.190

2000

10.68

0.476

2

20

1.2
5.9
达标
G3

连接锤破和一级筛分的皮带机
6000

4459

10.9
48.604

204.14

10.90

0.049

0.20

15

0.36
3.5
达标
G4

一级筛分
50000

37159

12.81

476.190

2000

12.81

0.476

2

20

1.0
5.9
达标
G5

输送≤26mm物料的皮带机
7000

5202

10.9

56.705

238.16

10.9

0.057

0.24
15

0.36
3.5
达标
G6

输送≤26mm物料至二级筛分的皮带机
7000

5202

10.9

56.705

238.16

10.9

0.057

0.24

20

0.36
5.9
达标
G7

二级筛分、物料缓冲仓
71000

52766

10.15

535.714

2250

10.15

0.536

2.25

45

1.2

49.5
达标
G8

制砂机、振动筛、选粉机
70000

52023
18.88
982.143

4125

18.88
0.982

4.13

45

1.2
49.5

达标
G9

5-26mm储库
6000

4459

13.35

59.524

250

13.35

0.060

0.25

30

0.36
23
达标
G10

5-26mm储库
6000

4459

13.35

59.524

250

13.35

0.060

0.25

30

0.36
23
达标
G11

0-5mm储库
6000

4459

13.35

59.524

250

13.35

0.060

0.25

30

0.36
23
达标
G12

0.075-5mm储库
6000

4459

10.68

47.619

200

10.68

0.048

0.20

30

0.36
23
达标
G13

石粉仓
6000

4459

2.67

11.905

50

2.67

0.012

0.05

20

0.36
5.9
达标
合计
334500
248594
2952.918
12402.26
2.956
12.41



	（2）本项目生产线无组织粉尘

本项目生产线无组织粉尘包括：渣土经皮带机掉落至渣土堆棚产生的无组织粉尘和成品（5-26mm物料、0-5mm物料、0.075-5mm物料、石粉）散装产生的粉尘。根据类比调查，装车粉尘产生量以装车物料的0.00008%计，渣土堆棚粉尘产生量以渣土物料的0.0004%计。渣土堆棚设有水雾除尘设施，5-26mm、0-5mm物料、0.075-5mm物料装车时设有水雾除尘设施，降尘率为75%。因此渣土堆棚、5-26mm物料散装、0-5mm物料散装、0.075-5mm物料散装、石粉散装粉尘产生量分别为2.6t/a、2t/a、1t/a、0.8t/a、0.2t/a，无组织粉尘产生总量为6.6t/a；渣土堆棚、5-26mm物料散装、0-5mm物料散装、0.075-5mm物料散装、石粉散装粉尘排放量分别为0.65t/a、0.5t/a、0.25t/a、0.2t/a、0.2t/a，无组织粉尘排放总量为1.8t/a。
综上所述，本项目生产线无组织粉尘产生及排放情况见下表。
表5-4  本项目生产线无组织粉尘产生及排放情况一览表
污染源
分项
污染物
产生量
t/a
治理措施
排放量
t/a
排放方式
渣土堆棚
无组织粉尘
2.6
水雾除尘
0.65
无组织排放
成品散装
5-26mm物料散装
2
水雾除尘
0.5
0-5mm物料散装
1
水雾除尘
0.25
0.075-5mm物料散装
0.8
水雾除尘
0.2
石粉散装
0.2
/
0.2
小计

4

1.15

无组织粉尘合计
6.6
1.8
2、废水的产生及排放情况

项目运营期废水主要为车辆清洗废水、食堂废水和厂区初期雨水。
（1）车辆清洗废水
因现有项目原料堆场与本项目的原料堆场紧密设置，本环评提出在本项目原料堆场出口处设置1个5m3车辆清洗废水沉淀池。车辆清洗用水约5m3/d，废水产生系数以0.8计，则废水产生量为4m3/d、1200m3/a，车辆清洗废水主要污染物为SS，产生浓度可以达到1000mg/L，沉淀后SS浓度可降到200mg/L。现有项目石料冲洗用水对水质无特别要求，因此本环评提出车辆清洗废水经沉淀后作为现有项目石料冲洗补水。
（2）食堂废水

    项目未设生活区，员工为附近村民，不设宿舍区；职工依托水泥厂食堂就餐，生活用水主要为食堂用水（包含职工在食堂的少量洗手用水），生活污水主要为食堂污水。食堂用水量按照20L/人·天计，本次扩建项目职工36人，则食堂用水量0.72 m3/d、216m3/a。废水产生系数以0.8计，则食堂废水产生量为0.58m3/d、174m3/a。食堂废水污染物浓度参照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）饮食业单位含油污水水质（取平均值）：BOD5500mg/L、CODcr1000 mg/L、动植物油150 mg/L、SS400 mg/L、阴离子表面活性剂5 mg/L、氨氮10 mg/L。食堂废水依托水泥厂一体化地埋式污水生化处理设施（处理能力192m3/d）处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）后回用于水泥厂厂区绿化、洒水降尘，不外排。
（3）厂区初期雨水
根据项目“水量平衡”分析，本评价考虑对项目建筑及道路、空地15min内的初期雨水进行收集，项目需收集的初期雨水量约为原料破碎、一级筛分区域17.5m3，二级筛分、制砂、储存及散装区域55.1m3，共72.6 m3/d，雨天按144d/a计，则初期雨水量共10454.4m3/a。环评要求上述两区域初期雨水沉淀池容积分别为21m3、66.1m3，设置于两个场地地势较低处。初期雨水主要污染物为SS，产生浓度可以达到1000mg/L，通过沉淀后SS的去除效率能达到80%，经初沉后SS的浓度约为200mg/L。初期雨水收集经沉淀处理后回用不外排，中后期雨水可直接排往厂外，最终排入大营河。
3、噪声的产排情况

运营期噪声主要来自振动筛、风机等设备噪声，声源强度约为90～95dB(A)，主要通过设备选型、厂房阻隔、加减振垫或消声器等措施进行降噪。通过同类工程类比数据，建筑物的隔声和消声器的综合降噪能力为10～15dB(A)。

此外，运输车辆进出厂区的时候也会产生间歇性噪声，噪声源强值可达85dB(A)，为突发性噪声，持续时间较短。
项目主要噪声源强值及采取降噪措施后的噪声值见表5-5。

表5-5   运营期主要噪声源源强   （单位：dB(A)）

位置

噪声源

作业数量

（台）

噪声

声级

降噪措施

治理后源强

原料破碎、一级筛分区域
给料机
1

90

封闭厂房、减振

75

振动筛
3

90

封闭厂房、减振

75

破碎机

1

95

封闭厂房、减振

80

空压机

1

90

封闭厂房、减振

75

除尘风机

6

90

加消声器

75

二级筛分、制砂、储存及散装区域
振动筛

3

90

封闭厂房、减振

75

给料机

1

90

封闭厂房、减振

75

破碎机

1

95

封闭厂房、减振

80

选粉机

1

90

封闭厂房、减振

75

风机
8

90

加消声器

75

厂区

自卸车

12
85

——

85

4、固体废弃物

本项目运营期产生的固体废弃物主要是渣土、除尘器收集粉尘、废机油、生活垃圾、旱厕粪便及初期雨水沉淀池污泥等。
（1）渣土

根据前述计算，项目筛分出的渣土为65t/a，属于第Ⅰ类一般工业固体废弃物，统一收集后提供给华新水泥（富民）有限公司生产作为生产辅料使用。
（2）除尘器收集粉尘

根据前述计算，项目布袋收尘器在除尘过程中收集的粉尘量为12389.86t/a，其主要成分为石灰石粉，属于第Ⅰ类一般工业固体废弃物，作为本项目原料、成品使用。

（3）废机油

项目机械设备在维修过程中，会产生少量废机油，属危险废物（废物类别为HW08，废物代码为900-249-08），产生量约为0.5t/a，经收集后置于现有项目危废暂存间（面积20㎡，废机油最大储存量3.6t）内，委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。
（4）生活垃圾

生产区人员不在厂内食宿，办公生活将产生少量垃圾。项目新增劳动定员36人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量为18kg/d、5.4t/a。生活垃圾与现有项目生活垃圾集中收集后，运至华新水泥（富民）有限公司垃圾收集点，委托环卫部门清运处置。
（5）旱厕粪便
生产区人员将产生少量旱厕粪便。项目新增员工36人，旱厕粪便产生量按1kg/人•d计，则旱厕粪便产生量为36kg/d、10.8t/a。旱厕粪便由周边村民定期清掏还田。
（6）沉淀池沉砂
项目初期雨水沉淀池年沉淀的初期雨水量为10454.4m3（雨天按144天计），通过沉淀后SS的去除效率能达到80%，则初期雨水沉淀池沉砂量为8.4t/a，属于第Ⅰ类一般工业固体废弃物，统一收集后提供给华新水泥（富民）有限公司生产作为生产辅料使用。
项目的固废处置情况见表5-6。

表5-6    项目固体废弃物处置一览表

序号

污染物种类

产生量（t/a）

主要成分

固废属性

处置方式

1

渣土
65

泥土

Ⅰ类工业固废

统一收集后作为华新水泥（富民）有限公司生产辅料使用
2

除尘器收尘

12389.86

原料、成品粉尘

Ⅰ类工业固废

作为本项目原料、成品使用

3

废机油

0.5

废矿物油

（废物类别HW08，废物代码900-249-08）
危险废物

置于现有项目危废暂存间内，委托云南大地丰源环保有限公司清运处置

4
生活垃圾

5.4

各种生活垃圾

生活垃圾

委托环卫清运、处理

5

旱厕粪便

10.8

粪便

/

由周边村民定期清掏还田

6
初期雨水沉淀池沉砂
2
沉沙

Ⅰ类工业固废

统一收集后作为华新水泥（富民）有限公司生产辅料使用
合计

12479.96
/

/

处置率100%

5、本项目实施后全厂“三本帐”
本项目实施后全厂“三本帐”见表5-7。

表5-7  本项目实施后全厂“三本帐”   单位：t/a
类别
有组织粉尘

无组织粉尘
废水
固废
现有项目

排放量

3.455
2.6
0
0
本项目
排放量
12.41
1.8
0

0

本项目扩建完成后全厂
“以新带老”削减量
0

0
0

0

排放总量
15.865
4.4
0

0

排放增减量
+12.41
+1.8
0

0




六、项目主要污染物产生及预计排放情况

                                                        大气污染物浓度：mg/Nm3

                                                        水污染物浓度：mg/L 

                                                        污染物产生量、排放量：t/a

                                                        噪声：dB(A)

	项目

类型
	排放源
	污染物
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放量

	废气
	施工期
	运输、堆放、施工
	扬尘
	无组织排放（少量）

	
	
	
	尾气
	

	
	运营期
	G1（除土筛）
	有组织粉尘
	3320
	346.8
	3.32
	0.35

	
	
	G2（给料、锤破）
	
	10680
	2000
	10.68
	2

	
	
	G3（连接锤破和一级筛分的皮带机）
	
	10900
	204.14
	10.90
	0.20

	
	
	G4（一级筛分）
	
	12810
	2000
	12.81
	2

	
	
	G5（输送≤26mm物料的皮带机）
	
	10900
	238.16
	10.9
	0.24

	
	
	G6（输送≤26mm物料至二级筛分的皮带机）
	
	10900
	238.16
	10.9
	0.24

	
	
	G7（二级筛分、物料缓冲仓）
	
	10150
	2250
	10.15
	2.25

	
	
	G8（制砂机、振动筛、选粉机）
	
	18880
	4125
	18.88
	4.13

	
	
	G9（5-26mm储库）
	
	13350
	250
	13.35
	0.25

	
	
	G10（5-26mm储库）
	
	13350
	250
	13.35
	0.25

	
	
	G11（0-5mm储库）
	
	13350
	250
	13.35
	0.25

	
	
	G12（0.075-5mm储库）
	
	10680
	200
	10.68
	0.20

	
	
	G13（石粉仓）
	
	2670
	50
	2.67
	0.05

	
	
	合计
	
	/
	12402.26
	/
	12.41

	
	
	渣土堆棚
	无组织粉尘
	/
	2.6
	/
	0.65

	
	
	成品散装
	
	/
	4
	/
	1.15

	
	
	合计
	
	/
	6.6
	/
	1.8

	废水
	施工期
	施工场地
	生活污水
	/
	0.54 t/d
	沉淀后回用不外排

	
	
	
	施工废水
	/
	4.5 t/d
	沉淀后回用不外排

	
	运营期
	车辆清洗废水
	废水量
	/
	1200
	/
	0（回收利用）

	
	
	
	SS
	1000
	1.2
	/
	0

	
	
	食堂废水
	废水量
	/
	174
	/
	0（水泥厂回用）

	
	
	
	BOD5
	500
	0.087
	/
	0

	
	
	
	CODcr
	1000
	0.174
	
	

	
	
	
	动植物油
	150
	0.026 
	
	

	
	
	
	SS
	400
	0.070 
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	5
	0.001 
	
	

	
	
	
	氨氮
	10
	0.002 
	
	

	
	
	初期雨水
	废水量
	/
	10454.4
	/
	0

	
	
	
	SS
	1000
	10.5
	/
	0

	固废
	施工期
	施工场地
	土石方
	/
	28800m3
	/
	0

	
	
	
	建筑垃圾
	/
	144.76m3
	/
	0

	
	
	
	生活垃圾
	/
	6kg/d
	/
	0

	
	运营期
	除土筛
	渣土
	/
	65
	/
	0

	
	
	布袋除尘器
	粉尘
	/
	12389.86
	/
	0

	
	
	生产设备
	废机油
	/
	0.5
	/
	0

	
	
	初期雨水沉淀池
	沉砂
	/
	2
	/
	0

	
	
	生活
	生活垃圾
	/
	5.4
	/
	0

	
	
	生活
	旱厕粪便
	/
	10.8
	/
	0

	噪声
	施工期
	施工设备
	机械噪声
	/
	70~90dB（A）
	/
	70~90 dB（A）

	
	
	运输车辆
	间隙性

噪声
	/
	85 dB（A）
	/
	85 dB（A）

	
	运营期
	生产设备
	设备噪声
	/
	90-95 dB（A）
	/
	75-80 dB（A）

	
	
	运输车辆
	
	/
	85 dB（A）
	/
	85 dB（A）

	主要生态影响：

项目位于昆明市富民县大营街道办事处东元村委会华新新型建材（富民）有限公司和华新水泥（富民）有限公司预留用地内，占地面积为11917m2。项目原料破碎、一级筛分区域基本被现有项目绿化树种、硬化地面覆盖；二级筛分、制砂、储存及散装区域地表被硬化地面覆盖，基本无自然植被覆盖，施工对植被的影响甚微。但由于地表开挖会引发一定程度的水土流失。随着项目施工期结束和绿化工程的完成，施工期的水土流失将会随之消失。此外，项目区内建设了大量的绿化措施，对区域生态环境的改善有一定的促进作用。
营运期对生态环境的影响主要表现为粉尘对周围植物的影响。粉尘覆盖于附近的树木枝叶上，将影响其光合作用，影响植物生长。但项目通过在生产线主要产尘点设置除尘器及喷雾洒水设施，大大减少粉尘的排放量，对周围植被的影响不大。

由于本项目开挖量较大，项目在建设过程中需重视水土保持工作，并采取水土保持方案和本环评提出的各项防治措施，项目建设导致的新增水土流失对区域生态环境的影响不大。



七、环境影响分析

	一、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目不在指导目录所规定的鼓励类、限制类及淘汰类之列，项目属于允许类。因此，本项目符合国家产业政策。

对照《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本）内容，项目不属于该指导目录中的限制类、淘汰类项目，项目属于允许类。因此，项目的建设符合云南省现行的产业政策。
综上，本项目符合国家及云南省现行的产业政策。

二、施工期环境影响分析
1、施工期废气环境影响分析
（1）扬尘对周边环境的影响

在项目施工建设过程中，基础地基开挖、构筑物的建设和土石方、建筑材料的堆放，都会产生不同影响程度的粉尘；如遇干旱季节，在风速较大的情况下，空气中颗粒物增多，粉尘浓度升高，影响所在区域周围的空气环境质量。产生的粉尘均为无组织不连续排放，具有间断、影响范围局限的特点。施工期粉尘量的大小与风力、表土含水率等诸多因素有关，难以定量描述，故采用类比法分析项目施工粉尘对大气环境的影响。
北京市环境科学研究院曾对7个建筑工程工地施工扬尘进行了测定，测定时风速为2.4m/s。测定结果表明：

①当风速为2.4m/s时，建筑施工扬尘污染严重，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍，相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的1.4~2.5倍，平均1.98倍。

②建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的1.6倍。
③类比其它建筑施工工地扬尘污染情况，当风速＞2.5m/s时项目施工粉尘的影响范围变大，特别下风向超标范围将更大。施工现场近地面粉尘浓度会超过《环境空气质量标准》（GB3096－2012）二级标准中日平均值0.3mg/m3的1～40倍。
对照上述测定结果，项目区主导风向为西南风，多年平均风速1.82m/s，小于上述北京工地测定风速（2.4m/s）及其它工地测定风速（2.5m/s），故扬尘浓度及影响范围较上述影响程度小。

对于施工扬尘，项目主要通过合理规划施工时间，优化施工方案，在旱季风大时对施工作业面进行洒水；施工期中严格按照文明施工的相关条款执行；对施工现场实行合理化管理，临时堆料场设置规范且地坪硬化处理以减少建筑物料的流失，尽量减少搬运环节，并在旱季风大时对粉状原料采取遮盖措施；施工建筑物立面应用草席及安全防护网阻隔，同时在施工场地进出口设置车辆清洗装置，对进出场地的施工车辆进行清洗，保证施工运输车辆不带泥沙上路；开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时回填和清运，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；运输车辆不应装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料等措施来减轻其产生量。
依据同类工程类比数据，施工场地扬尘污染的影响主要集中在下风向150m的范围内，而从外环境来看，项目厂址距离周边环境保护目标较远，最近的环境保护目标李家村（侧风向）距离项目390m，超出了施工扬尘所能影响的主要范围。因此，项目施工期间扬尘对外环境及关心点的影响均不大，且这种影响为短时间、间歇性影响，将随施工期的结束而结束。

（2）机械、运输废气对环境的影响
施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响空气环境的主要污染物之一。产生废气的施工机械主要有使用的推土机、挖掘机及运输车辆等。在其余工段使用的机械如电钻等一般以电为能源，不会产生机械尾气。由于施工期短，作业范围小，工程量不大，施工机械和运输车辆外排尾气量均不是很大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，且使用汽油或柴油作能源，外排尾气中主要为CO、碳氢化合物等，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。

综上所述，施工期产生的粉尘与废气对项目所在地的大气环境影响不大。

2、施工废水环境影响分析
在施工过程中产生的废水主要有施工人员产生的生活污水、施工废水。项目混凝土拟采用商品混凝土供给，不进行现场搅拌。因此，项目施工废水主要来自于机械冲洗、场地冲洗等，产生量很少，主要污染因子为SS。根据计算，施工废水产生量为4.5m3/d，废水中泥沙的含量较高，主要污染物为SS及COD，经施工方设置的沉砂池（原料破碎、一级筛分区域和二级筛分、制砂、储存及散装区域分别设置一个容积不小于3m3的沉砂池）处理后用于施工场地洒水降尘，不外排。施工人员不在厂区住宿，一日三餐依托现有水泥厂食堂解决，本项目不再新建；施工场地不再新建厕所，依托现有项目已有设施。根据计算，生活污水产生量为0.54m3/d，施工生活污水与施工废水一起进入施工废水沉淀池（本项目新建）中进行沉淀处理，经过沉淀处理后的施工期废水用于施工场地洒水降尘，不外排。
评价认为，施工废水和生活污水可做到全部回用不外排，对评价区域地表水环境影响甚微，可接受。

3、施工期噪声环境影响分析
项目建设内容主要为破碎、筛分站及储库等建设，建设内容少，施工过程中不使用打桩进、钻机等大型设备，主要使用挖掘机、推土机、电锯、电钻、吊车等施工机械以及施工材料运输车辆。施工机械将会产生一定的噪声污染，噪声源强约为70~90dB（A），施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，对周围环境有一定的影响。

施工噪声的处理措施主要为严格按照施工噪声管理的有关规定，加强施工管理，合理安排作业时间；场内施工的挖掘机等高噪声设备固定设备，尽量选用低噪声机械设备或带消声的设备，且高噪设备夜间不施工；尽量优化施工方案，选择施工车辆的最优进场道路，尽量从源强及传播途径上降低施工噪声的产生量。

从外环境来看，距离项目在最近的村庄为李家村，位于项目东南方约390m，距离项目较远。因此，在采取上述噪声污染防治措施，同时经距离衰减后，项目施工期间噪声对外环境及关心点的影响不大，且项目施工期较短，施工期噪声将随施工期的结束而结束。

4、固体废弃物环境影响分析
项目施工期间所产生的固体废弃物主要为废弃土石方以及废弃的建筑材料、施工人员生活垃圾等。

项目现场土地平整、建设过程中共开挖土石方28800m3，回填28800m3，土方全部用于场地回填以及水泥厂矿山道路修筑；剥离表土300m3，表土临时堆放在景观绿化区，作为后期绿化覆土使用，土石方和剥离表土可全部于项目区内消纳。项目共产生建筑垃圾144.76m3，建筑垃圾按照相关的规定委托有资质单位运至指定地点处置。产生的生活垃圾量约6kg/d，依托现有项目生活垃圾收集设施收集后一同委托环卫部门清运处置。
综上所述，项目施工期间固体废弃物的产生量较小，且项目采取了针对性的处置措施，处置率100%，对外环境的影响不大。
5、生态环境影响简要分析

项目位于昆明市富民县大营街道办事处东元村委会华新新型建材（富民）有限公司和华新水泥（富民）有限公司预留用地内，占地面积为11917m2。项目原料破碎、一级筛分区域基本被现有项目绿化树种、硬化地面覆盖；二级筛分、制砂、储存及散装区域地表被硬化地面覆盖，基本无自然植被覆盖，施工对植被的影响甚微。但由于地表开挖会引发一定程度的水土流失。随着项目施工期结束和绿化工程的完成，施工期的水土流失将会随之消失。此外，项目区内建设了大量的绿化措施，对区域生态环境的改善有一定促进作用。

施工期项目主要通过设置截排水沟、挡拦设施等措施加以防治，并及时将开挖方回填，对于不能及时回填的土方采用防雨布遮盖，施工结束后，对地面及时采取压实、硬化措施，并与绿化措施结合，减少因施工造成的水土流失。由于本项目开挖量较大，项目在建设过程中需重视水土保持工作，并采取水土保持方案和本环评提出的各项防治措施，项目建设导致的新增水土流失对区域生态环境的影响不大。
三、营运期环境影响分析

营运期产生的环境影响主要表现为生产活动所引起的废气、噪声、废水、固体废弃物对环境的不利影响。

1、大气环境影响分析

本项目扩建后大气环境影响主要为粉尘对周围环境的影响。

（1）评价等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择本项目正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模型中的AERSCREEN 模式计算有组织、无组织粉尘的最大浓度占标率，然后按评价工作分级判据进行分级。
评价因子：TSP、PM10。
评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP、PM10无小时值限值，本次评价标准取日均值二级标准的3倍作为小时平均质量浓度限值，即TSP≤900μg/m3、PM10≤450μg/m3。
排放参数见表7-1、7-2。
表7-1  大气有组织源排放参数
序号

污染源名称

排气筒参数

污染物名称

排放速率（kg/h）
高度

(m)

内径

(m)

温度

(℃)

流速

(m/s)

1

G1（除土筛）

20.0

0.9

20.0

14.63

PM10
0.0826

2
G2（给料、锤破）
20.0

1.2

20.0

14.74

0.4762

3
G3（连接锤破和一级筛分的皮带机）
15.0

0.36

20.0

16.37

0.0486

4
G4（一级筛分）
20.0

1.0

20.0

17.68

0.4762

5
G5（输送≤26mm物料的皮带机）
15.0

0.36

20.0

19.1

0.0567

6
G6（输送≤26mm物料至二级筛分的皮带机）
20.0

0.36

20.0

19.1

0.0567

7
G7（二级筛分、物料缓冲仓）
45.0

1.2

20.0

17.44

0.5357

8
G8（制砂机、振动筛、选粉机）
45.0

1.2

20.0

17.19
0.9821

9
G9（5-26mm储库）
30.0

0.36

20.0

16.37

0.0595

10
G10（5-26mm储库）
30.0

0.36

20.0

16.37

0.0595

11
G11（0-5mm储库）
30.0

0.36

20.0

16.37

0.0595

12
G12（0.075-5mm储库）
30.0

0.36

20.0

16.37

0.0476

13
G13（石粉仓）
20.0

0.36

20.0

16.37

0.0119

表7-2  大气无组织源排放参数
序号
污染源名称

矩形面源
污染物
排放速率（kg/h）
长度
(m)

宽度
(m)

有效
高度
(m)

1
本项目渣土堆棚

33.0

20
16.0

TSP

0.155

2
本项目成品散装

92.0

70.0

13.0

0.274

估算模型参数见表7-3。
表7-3  估算模型参数
参数
取值
城市/农村选项
城市/农村
农村
人口数（城市选项时）
/

最高环境温度/℃
33.4
最低环境温度/℃
-7
最低风速（风速计高度10m）/m/s
0.5
土地利用类型
针叶林
区域湿度条件
潮湿
是否考虑地形
考虑地形
否
地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟
考虑岸线熏烟
否
岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型进行分析判定，项目正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见下表：
表7-4  Pmax 和D10%预测和计算结果一览表
序号

污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m3)
Cmax
(μg/m3)

Pmax
(%)

D10%
(m)

有组织

G1（除土筛）

PM10
450.0

6.185
1.37

/

G2（给料、锤破）
PM10
450.0

35.67

7.93

/

G3（连接锤破和一级筛分的皮带机）
PM10
450.0

6.926

1.54

/

G4（一级筛分）
PM10
450.0

35.67

7.93

/

G5（输送≤26mm物料的皮带机）
PM10
450.0

8.080

1.8

/

G6（输送≤26mm物料至二级筛分的皮带机）
PM10
450.0

4.246

0.94

/

G7（二级筛分、物料缓冲仓）
PM10
450.0

5.863
1.3

/

G8（制砂机、振动筛、选粉机）
PM10
450.0

10.725

2.38

/

G9（5-26mm储库）
PM10
450.0

1.480
0.33

/

G10（5-26mm储库）
PM10
450.0

1.480
0.33

/

G11（0-5mm储库）
PM10
450.0

1.480
0.33

/

G12（0.075-5mm储库）
PM10
450.0

1.184

0.26

/

G13（石粉仓）
PM10
450.0

0.892
0.2

/

无组织

本项目渣土堆棚

TSP

900.0

68.768

7.64

/

本项目成品散装

TSP

900.0

84.808

9.42

/

本项目实施后Pmax最大值出现为项目成品散装排放的TSP，Pmax值为9.42%，Cmax为84.808ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据（表7-5），确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围为以本项目厂址为中心、边长5km范围。
表7-5   评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≧10%

二级评价

1%≦Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

（2）正常排放下对周边环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。污染物排放量见表5-3、5-4。本次环评根据AERSCREEN 估算模式预测结果进行简单评价，预测结果见表7-6所示。本项目对周边敏感点的影响采用贡献值进行分析，见表7-7、7-8。
表7-6   本项目下风向2.5km范围内粉尘影响情况
下方向距离(m)
G1（除土筛）
G2（给料、锤破）
PM10浓度（ug/m3）

PM10占标率（%）

PM10浓度（ug/m3）

PM10占标率（%）

50.0

1.190

0.26

5.057

1.12

100.0

4.712

1.05

27.174

6.04

200.0

5.381

1.20

31.032

6.90

300.0

3.780

0.84

21.800

4.84

400.0

2.747

0.61

15.843

3.52

500.0

2.550

0.57

14.709

3.27

600.0

2.463

0.55

14.206

3.16

700.0

2.265

0.50

13.064

2.90

800.0

2.067

0.46

11.918

2.65

900.0

1.887

0.42

10.883

2.42

1000.0

1.839

0.41

10.604

2.36

1200.0

1.705

0.38

9.835

2.19

1400.0

1.562

0.35

9.010

2.00

1600.0

1.426

0.32

8.226

1.83

1800.0

1.303

0.29

7.514

1.67

2000.0

1.193

0.27

6.880

1.53

2500.0

1.024

0.23

5.908

1.31

下风向最大浓度

6.185

1.37

35.670

7.93

下风向最大浓度出现距离

140.0

140.0

140.0

140.0

D10%最远距离

/

/

/

/

下方向距离(m)
G3（连接锤破和一级筛分的皮带机）
G4（一级筛分）
PM10浓度（ug/m3）

PM10占标率（%）

PM10浓度（ug/m3）

PM10占标率（%）

50.0

4.964

1.10

5.060

1.12

100.0

6.154

1.37

27.174

6.04

200.0

3.495

0.78

31.032

6.90

300.0

3.631

0.81

21.800

4.84

400.0

2.958

0.66

15.843

3.52

500.0

2.484

0.55

14.709

3.27

600.0

2.107

0.47

14.206

3.16

700.0

1.806

0.40

13.064

2.90

800.0

1.566

0.35

11.918

2.65

900.0

1.420

0.32

10.883

2.42

1000.0

1.308

0.29

10.604

2.36

1200.0

1.131

0.25

9.835

2.19

1400.0

0.985

0.22

9.010

2.00

1600.0

0.865

0.19

8.226

1.83

1800.0

0.766

0.17

7.514

1.67

2000.0

0.684

0.15

6.880

1.53

2500.0

0.530

0.12

5.908

1.31

下风向最大浓度

6.926

1.54

35.670

7.93

下风向最大浓度出现距离

74.0

74.0

140.0

140.0

D10%最远距离

/

/

/

/

下方向距离(m)
G5（输送≤26mm物料的皮带机）
G6（输送≤26mm物料至二级筛分的皮带机）
PM10浓度（ug/m3）

PM10占标率（%）

PM10浓度（ug/m3）

PM10占标率（%）

50.0

5.791

1.29

1.266

0.28

100.0

7.180

1.60

3.235

0.72

200.0

4.077

0.91

3.694

0.82

300.0

4.236

0.94

2.595

0.58

400.0

3.450

0.77

1.886

0.42

500.0

2.898

0.64

1.751

0.39

600.0

2.458

0.55

1.691

0.38

700.0

2.107

0.47

1.555

0.35

800.0

1.827

0.41

1.419

0.32

900.0

1.657

0.37

1.296

0.29

1000.0

1.527

0.34

1.262

0.28

1200.0

1.319

0.29

1.171

0.26

1400.0

1.149

0.26

1.073

0.24

1600.0

1.009

0.22

0.979

0.22

1800.0

0.894

0.20

0.895

0.20

2000.0

0.797

0.18

0.819

0.18

2500.0

0.618

0.14

0.703

0.16

下风向最大浓度

8.080

1.80

4.246

0.94

下风向最大浓度出现距离

74.0

74.0

140.0

140.0

D10%最远距离

/

/

/

/

下方向距离(m)
G7（二级筛分、物料缓冲仓）
G8（制砂机、振动筛、选粉机）
PM10浓度（ug/m3）

PM10占标率（%）

PM10浓度（ug/m3）

PM10占标率（%）

50.0

1.743

0.39

3.255

0.72

100.0

2.019

0.45

3.730

0.83

200.0

4.504

1.00

8.187

1.82

300.0

5.835

1.30

10.682

2.37

400.0

5.084

1.13

9.321

2.07

500.0

4.291

0.95

7.869

1.75

600.0

4.151

0.92

7.611

1.69

700.0

4.059

0.90

7.441

1.65

800.0

3.805

0.85

6.976

1.55

900.0

3.521

0.78

6.455

1.43

1000.0

3.240

0.72

5.941

1.32

1200.0

2.740

0.61

5.022

1.12

1400.0

2.332

0.52

4.276

0.95

1600.0

2.477

0.55

4.540

1.01

1800.0

2.525

0.56

4.629

1.03

2000.0

2.479

0.55

4.544

1.01

2500.0

2.186

0.49

4.007

0.89

下风向最大浓度

5.862

1.30

10.725

2.38

下风向最大浓度出现距离

284.0

284.0

285.0

285.0

D10%最远距离

/

/

/

/

下方向距离(m)
G9（5-26mm储库）
G10（5-26mm储库）
PM10浓度（ug/m3）

PM10占标率（%）

PM10浓度（ug/m3）

PM10占标率（%）

50.0

1.015

0.23

1.015

0.23

100.0

1.082

0.24

1.082

0.24

200.0

1.272

0.28

1.272

0.28

300.0

1.435

0.32

1.435

0.32

400.0

1.399

0.31

1.399

0.31

500.0

1.286

0.29

1.286

0.29

600.0

1.147

0.25

1.147

0.25

700.0

1.018

0.23

1.018

0.23

800.0

0.904

0.20

0.904

0.20

900.0

0.808

0.18

0.808

0.18

1000.0

0.726

0.16

0.726

0.16

1200.0

0.597

0.13

0.597

0.13

1400.0

0.501

0.11

0.501

0.11

1600.0

0.456

0.10

0.456

0.10

1800.0

0.439

0.10

0.439

0.10

2000.0

0.418

0.09

0.418

0.09

2500.0

0.364

0.08

0.364

0.08

下风向最大浓度

1.480

0.33

1.480

0.33

下风向最大浓度出现距离

267.0

267.0

267.0

267.0

D10%最远距离
/

/

/

/

下方向距离(m)
G11（0-5mm储库）
G12（0.075-5mm储库）
PM10浓度（ug/m3）

PM10占标率（%）

PM10浓度（ug/m3）

PM10占标率（%）

50.0

1.015

0.23

0.812

0.18

100.0

1.082

0.24

0.866

0.19

200.0

1.272

0.28

1.018

0.23

300.0

1.435

0.32

1.148

0.26

400.0

1.399

0.31

1.120

0.25

500.0

1.286

0.29

1.029

0.23

600.0

1.147

0.25

0.918

0.20

700.0

1.018

0.23

0.814

0.18

800.0

0.904

0.20

0.724

0.16

900.0

0.808

0.18

0.647

0.14

1000.0

0.726

0.16

0.581

0.13

1200.0

0.597

0.13

0.477

0.11

1400.0

0.501

0.11

0.401

0.09

1600.0

0.456

0.10

0.365

0.08

1800.0

0.439

0.10

0.351

0.08

2000.0

0.418

0.09

0.335

0.07

2500.0

0.364

0.08

0.292

0.06

下风向最大浓度

1.480

0.33

1.184

0.26

下风向最大浓度出现距离

267.0

267.0

267.0

267.0

D10%最远距离
/

/

/

/

下方向距离(m)
G13（石粉仓）
PM10浓度（ug/m3）

PM10占标率（%）

50.0

0.288

0.06

100.0

0.679

0.15

200.0

0.776

0.17

300.0

0.545

0.12

400.0

0.396

0.09

500.0

0.368

0.08

600.0

0.355

0.08

700.0

0.327

0.07

800.0

0.298

0.07

900.0

0.272

0.06

1000.0

0.265

0.06

1200.0

0.246

0.05

1400.0

0.225

0.05

1600.0

0.206

0.05

1800.0

0.188

0.04

2000.0

0.172

0.04

2500.0

0.148

0.03

下风向最大浓度

0.892

0.20

下风向最大浓度出现距离

140.0

140.0

D10%最远距离
/

/

下方向距离(m)
本项目渣土堆棚
本项目成品散装
TSP浓度（ug/m3）

TSP占标率（%）

TSP浓度（ug/m3）

TSP占标率（%）

50.0

56.327

6.26

75.826

8.43

100.0

35.204

3.91

76.430

8.49

200.0

20.564

2.28

55.854

6.21

300.0

15.995

1.78

45.239

5.03

400.0

14.715

1.64

37.237

4.14

500.0

13.199

1.47

32.028

3.56

600.0

11.778

1.31

28.280

3.14

700.0

10.569

1.17

25.162

2.80

800.0

9.524

1.06

22.527

2.50

900.0

8.839

0.98

20.298

2.26

1000.0

8.214

0.91

18.411

2.05

1200.0

7.228

0.80

15.377

1.71

1400.0

6.474

0.72

13.095

1.46

1600.0

5.829

0.65

11.335

1.26

1800.0

5.276

0.59

9.945

1.11

2500.0

3.877

0.43

6.829

0.76

下风向最大浓度

68.768

7.64

84.808

9.42

下风向最大浓度出现距离

35.0

35.0

72.0

72.0

D10%最远距离
/

/

/

/

表7-7   本项目有组织排放源对周边敏感点的影响分析  （PM10，ug/m3）
敏感点
污染源
李家村
张家村
赵家村
东元村
沙锅村
陈家村
长梨园
大村
G1

2.313

1.823

1.871

1.656

1.748

1.456

1.598

1.074

G2

13.491

10.565

10.872

9.672

10.209

8.504

9.282

6.234

G3

1.886

1.276

1.413

1.087

1.185

0.897

1.024

0.576

G4

13.757

10.583

11.178

9.548

9.977

8.466

9.361

6.245

G5

2.292

1.517

1.687

1.275

1.377

1.059

1.216

0.68

G6

1.73

1.285

1.392

1.201

1.241

1.067

1.155

0.766

G7

4.19

3.812

3.849

3.246

3.318

2.591

2.872

2.442

G8

7.784

6.993

7.102

5.89

6.01

4.726

5.282

4.477

G9

1.3

0.93

0.95

0.725

0.734

0.567

0.644

0.412

G10

1.317

0.937

0.965

0.719

0.723

0.566

0.65

0.412

G11

1.224

0.889

0.889

0.74

0.772

0.56

0.616

0.408

G12

0.988

0.716

0.718

0.591

0.614

0.449

0.496

0.327

G13

0.371

0.294

0.297

0.265

0.266

0.238

0.25

0.166

敏感点
污染源
经典墅

何官营

翟家地

滥泥阱

大营后山

岔河

鲁村

红石岩

G1

1.14

1.055

0.939

0.925

1.015

0.882

1.018

1.211

G2

6.619

6.128

5.399

5.312

5.805

5.05

5.83

6.925

G3

0.642

0.559

0.461

0.45

0.519

0.418

0.522

0.694

G4

6.535

6.045

5.356

5.279

5.848

5.109

5.907

7.075

G5

0.747

0.65

0.532

0.519

0.603

0.488

0.611

0.815

G6

0.802

0.739

0.627

0.616

0.671

0.591

0.683

0.815

G7

2.5

2.352

1.915

1.871

2.005

1.782

2.056

2.43

G8

4.574

4.295

3.508

3.429

3.687

3.279

3.784

4.469

G9

0.423

0.391

0.316

0.31

0.333

0.299

0.343

0.409

G10

0.421

0.39

0.316

0.309

0.334

0.3

0.344

0.41

G11

0.427

0.396

0.321

0.313

0.333

0.297

0.34

0.404

G12

0.342

0.317

0.256

0.25

0.266

0.238

0.272

0.324

G13

0.177

0.16

0.13

0.127

0.135

0.12

0.138

0.165

表7-8   本项目无组织排放源对周边敏感点的影响分析  （TSP，ug/m3）
敏感点
污染源
李家村
张家村
赵家村
东元村
沙锅村
陈家村
长梨园
大村
本项目渣土堆棚
11.795

8.543

9.21

7.33

7.54

6.3

6.969

4.319

本项目成品散装
30.323

22.649

22.166

19.402

20.014

14.902

16.02

8.526

敏感点
污染源
经典墅
何官营
翟家地
滥泥阱
大营后山
岔河
鲁村
红石岩
本项目渣土堆棚
4.654

4.128

3.363

3.285

3.686

3.106

3.755

4.802

本项目成品散装
9.444

8.044

5.55

5.344

5.817

4.878

6.022

8.108

根据表7-6、7-7、7-8，正常排放情况下，本项目排放源在下风向的TSP、PM10最大落地浓度分别为68.768-84.808 ug/m3、0.892-35.67ug/m3；本项目无组织排放源对周边敏感点TSP贡献值、有组织排放源对周边敏感点PM10贡献值分别为3.106-30.323 ug/m3、0.12-13.757ug/m3，均能满足本次评价标准（本次评价选取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP、PM10日均值二级标准的3倍作为小时平均质量浓度限值，即TSP≤900μg/m3、PM10≤450μg/m3），正常情况下项目排放的粉尘对周围环境的影响可接受。
（3）非正常排放下对周边环境影响分析

本项目非正常排放情形设定为除尘器效率下降（除尘效率下降至80%）对周边环境的影响。非正常排放参数见表7-9。
表7-9  非正常情况下有组织源排放参数
分项
污染源名称

排气筒参数

污染物名称

排放浓度（mg/Nm3）
排放速率（kg/h）
标准值（mg/Nm3）
最高允许排放速率(kg/h)
达标情况
高度

(m)

内径

(m)

温度

(℃)

流速

(m/s)

本项目
G1

20.0

0.9

20.0

14.63

PM10
663.31

16.514

120
5.9
超标
G2

20.0

1.2

20.0

14.74

2135.81

95.238

5.9
超标
G3

15.0

0.36

20.0

16.37

2180.00

9.721

3.5
超标
G4

20.0

1.0

20.0

17.68

2562.97

95.238

5.9
超标
G5

15.0

0.36

20.0

19.1

2180.00

11.341

3.5
超标
G6

20.0

0.36

20.0

19.1

2180.00

11.341

5.9
超标
G7

45.0

1.2

20.0

17.44

2030.52

107.143

49.5
超标
G8

45.0

1.2

20.0

17.19
4510.35

196.429

49.5

超标
G9

30.0

0.36

20.0

16.37

2669.76

11.905

23
超标
G10

30.0

0.36

20.0

16.37

2669.76

11.905

23
超标
G11

30.0

0.36

20.0

16.37

2669.76

11.905

23
超标
G12

30.0

0.36

20.0

16.37

2135.81

9.524

23
超标
G13

20.0

0.36

20.0

16.37

533.95

2.381

5.9
超标
本项目非正常排放下污染物的Pmax和D10%预测结果见表7-10、7-11：

表7-10  非正常排放下Pmax 和D10%预测和计算结果一览表
污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m3)
Cmax
(μg/m3)

Pmax
(%)

D10%
(m)

G1

PM10
450.0

1236.7

274.82

11000.0

G2

PM10
450.0

7131.3

1584.73

>25000

G3

PM10
450.0

1385.2

307.82

4900.0

G4

PM10
450.0

7131.3

1584.73

>25000

G5

PM10
450.0

1616.1

359.13

5600.0

G6

PM10
450.0

849.28

188.73

8200.0

G7

PM10
450.0

1172.5

260.56

>25000

G8

PM10
450.0

2145.0

476.67

>25000

G9

PM10
450.0

296.02

65.78

4550.0

G10

PM10
450.0

296.02

65.78

4550.0

G11

PM10
450.0

296.02

65.78

4550.0

G12

PM10
450.0

236.85

52.63

3525.0

G13

PM10
450.0

713.4

158.53

7200.0

表7-11   本项目非正常排放对周边敏感点的影响分析  （PM10，ug/m3）
敏感点
污染源
李家村
张家村
赵家村
东元村
沙锅村
陈家村
长梨园
大村
G1

462.48

364.49

374.22

331.08

349.46

291.19

319.5

214.75

G2

2697.1

2112.3

2173.5

1933.7

2041.1

1700.1

1855.6

1246.2

G3

377.16

255.23

282.51

217.3

237.07

179.36

204.74

115.21

G4

2750.4

2115.9

2234.7

1908.9

1994.7

1692.6

1871.5

1248.6

G5

458.32

303.34

337.42

255.04

275.47

211.81

243.25

136.05

G6

345.9

257.07

278.45

240.22

248.23

213.32

231.05

153.24

G7

838.09

762.34

769.76

649.13

663.52

518.12

574.3

488.49

G8

1556.7

1398.7

1420.4

1178.1

1202

945.13

1056.3

895.33

G9

260.11

186.1

190.07

145.12

146.76

113.39

128.88

82.401

G10

263.45

187.54

193.08

143.87

144.69

113.3

130.03

82.495

G11

244.88

177.79

177.88

148.04

154.54

112.08

123.18

81.706

G12

197.64

143.21

143.6

118.21

122.82

89.87

99.191

65.459

G13

296.72

235.06

237.32

212.19

212.67

190.28

199.75

132.66

敏感点
污染源
经典墅
何官营
翟家地
滥泥阱
大营后山
岔河
鲁村
红石岩
G1

227.87

211

187.74

184.92

203.01

176.38

203.66

242.22

G2

1323.3

1225.2

1079.4

1062

1160.6

1009.6

1165.6

1384.5

G3

128.34

111.85

92.234

89.999

103.84

83.53

104.46

138.74

G4

1306.5

1208.5

1070.8

1055.5

1169.1

1021.4

1180.9

1414.6

G5

149.31

130.02

106.34

103.8

120.52

97.528

122.13

162.97

G6

160.4

147.77

125.49

123.15

134.15

118.14

136.58

163.06

G7

499.98

470.36

383.08

374.26

401.07

356.43

411.23

486.1

G8

914.85

858.99

701.59

685.8

737.35

655.82

756.82

893.85

G9

84.582

78.274

63.313

61.942

66.662

59.809

68.652

81.822

G10

84.303

77.979

63.161

61.839

66.758

59.962

68.886

82.12

G11

85.519

79.312

64.121

62.569

66.523

59.359

67.936

80.802

G12

68.331

63.353

51.213

49.983

53.235

47.539

54.428

64.757

G13

141.82

128.12

103.69

101.25

108.07

95.93

110.56

131.87

根据表7-10、7-11，非正常排放情况下，本项目排放源在下风向的PM10最大落地浓度为236.85-7131.3 ug/m3；本项目排放源对周边敏感点PM10贡献值为47.539-2750.4 ug/m3，超过本次评价标准（本次评价选取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中PM10日均值二级标准的3倍作为小时平均质量浓度限值，即PM10≤450μg/m3）。

从以上分析可以看出，正常情况下项目区域TSP、PM10最大落地浓度及关心点的落地浓度均能满足本次评价标准（本次评价选取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP、PM10日均值二级标准的3倍作为小时平均质量浓度限值，即TSP≤900μg/m3、PM10≤450μg/m3），项目有组织、无组织粉尘对周围环境的影响可接受；在非正常情况下，周边环境及关心点PM10落地浓度均超过了标准要求。因此，建设单位应严格按照设计安装除尘设施，并在生产过程中对除尘设施进行维护，及时更换布袋，杜绝非正常情况发生，在除尘设施出现故障的情况下，项目应停止生产。

2、地表水环境影响分析
项目运营期废水主要为车辆清洗废水、食堂废水及厂区初期雨水。

（1）地表水环境影响评价等级

    根据工程分析，项目产生的车辆清洗废水经沉淀后作为现有项目石料冲洗补水，食堂废水依托水泥厂一体化地埋式污水生化处理设施处理后回用于水泥厂厂区绿化、洒水降尘，厂区初期雨水沉淀处理后回用不外排，项目废水全部回用不外排。项目属于水污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”，因此本项目地表水环境等级为三级B。
（2）车辆清洗废水环境影响分析
因现有项目原料堆场与本项目的原料堆场紧密设置，本环评提出在本项目原料堆场出口处设置1个5m3车辆清洗废水沉淀池。车辆清洗用水约5m3/d，废水产生系数以0.8计，则废水产生量为4m3/d、1200m3/a，车辆清洗废水主要污染物为SS，产生浓度可以达到1000mg/L，沉淀后SS浓度可降到200mg/L。现有项目石料冲洗用水对水质无特别要求，车辆清洗废水经沉淀后作为现有项目石料冲洗补水可行，对地表水环境影响不大。

（3）食堂废水环境影响分析

项目未设生活区，员工为附近村民，不设宿舍区；职工依托水泥厂食堂就餐，生活用水主要为食堂用水，生活污水主要为食堂污水。食堂废水产生量为0.58m3/d、174m3/a。食堂废水污染物浓度参照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）饮食业单位含油污水水质（取平均值）：BOD5500mg/L、CODcr1000 mg/L、动植物油150 mg/L、SS400 mg/L、阴离子表面活性剂5 mg/L、氨氮10 mg/L。

华新水泥（富民）有限公司现设有一体化地埋式污水生化处理设施（处理能力192m3/d）处理水泥厂包括食堂废水在内的生活污水。华新水泥（富民）有限公司2000t/d水泥熟料生产线（含生活污水处理设施）于2011年通过原云南省环境保护厅组织的竣工环保验收，处理后的生活污水水质能达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）后回用于水泥厂厂区绿化、洒水降尘，不外排。华新水泥（富民）有限公司生活污水自身产生量为113m3/d，现有骨料项目和石粉项目食堂废水产生量为0.55m3/d，生活污水处理设施余量78.45m3/d；本次扩建项目食堂废水产生量0.58m3/d＜生活污水处理设施余量78.45m3/d。因此本项目食堂废水依托水泥厂一体化地埋式污水生化处理设施（处理能力192m3/d）处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）后回用于水泥厂厂区绿化、洒水降尘、不外排可行，对地表水环境影响不大。
（4）厂区初期雨水环境影响分析
根据项目“水量平衡”分析，本评价考虑对项目建筑及道路、空地15min内的初期雨水进行收集，项目需收集的初期雨水量约为原料破碎、一级筛分区域17.5m3，二级筛分、制砂、储存及散装区域55.1m3，共72.6 m3/d，雨天按144d/a计，则初期雨水量共10454.4m3/a。环评要求上述两区域初期雨水沉淀池容积分别为21m3、66.1m3，设置于两个场地地势较低处。初期雨水收集经沉淀处理后回用不外排，中后期雨水可直接排往厂外，最终排入大营河。初期雨水主要污染物为SS，产生浓度可以达到1000mg/L，通过沉淀后SS的去除效率能达到80%，经初沉后SS的浓度约为200mg/L。后期雨水SS较低，可直接排往厂外，最终排入大营河，对大营河环境影响不大。
（5）全厂废水不外排可行性分析

根据全厂水平衡图（图5-3、5-4），本项目实施后全厂处于亏水状态，车辆清洗废水、石料冲洗废水、食堂废水、初期雨水均回用不外排可行。
因此本项目对地表水环境影响不大。
3、声环境影响评价

（1）噪声源分析
本项目主要设备噪声源强统计见表5-5。
（2）预测模式

因本项目扩建部分分为原料破碎、一级筛分区域，二级筛分、制砂、储存及散装区域两个区域，原料破碎、一级筛分区域紧邻现有项目，与二级筛分、制砂、储存及散装区域相隔较远（约200m），二者噪声叠加影响忽略不计，因此本环评将厂界噪声达标分析分成两个区域，分别对本项目原料破碎、一级筛分区域与现有项目所在的厂区，二级筛分、制砂、储存及散装区域厂区进行厂界噪声达标分析。
对本项目原料破碎、一级筛分区域进行厂界噪声达标分析时，叠加现有项目噪声现状值（多个监测值的较大值）后的预测值进行评价；对二级筛分、制砂、储存及散装区域进行厂界噪声达标分析时，采用噪声贡献值进行评价。

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），处于半自由空间的无指向性声源几何发散衰减按下列公式计算：
LA(r)=Lr0－20lg(r/r0)－△L
式中：   LA(r)---距声源r米处受声点的A声级；
Lr0----参考点声源强度；
r-----预测受声点与源之间的距离（m）；
r0----参考点与源之间的距离（m）。
         △L---其它衰减因素（空气吸收、建筑物遮挡等引起的衰减）。

影响△L取值的因素很多，本报告主要考虑到厂房隔声、减振、加消声器等措施，计算时取△L=15dB(A)。

各受声点的声源叠加按下列公式计算：
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    式中：  Li--- 第i个声源在预测点之声级；

            LA---某预测点噪声总叠加值；

            n ---声源个数。

    （3）预测点

由于项目距离周边关心点较远，最近的关心点位于项目390m之外，且存在地形高差，故本次仅对厂界噪声进行预测。各噪声源距离厂界的距离见表7-12、7-13。

表7-12  原料破碎、一级筛分区域主要噪声源距离各厂界的距离    
设备名称

数量（台）

厂界东（m）

厂界南（m）

厂界西（m）

厂界北（m）

给料机
1

80
110
167
60
振动筛
3

31
105
217
65
破碎机

1

80
100
167
65
空压机

1

60
85
180
73
除尘风机

6

50
80
202
67
表7-13  二级筛分、制砂、储存及散装区域主要噪声源距离各厂界的距离    
设备名称

数量（台）

厂界东（m）

厂界南（m）

厂界西（m）

厂界北（m）

振动筛

3

52
44
57
38
给料机

1

60
34
48
46
破碎机

1

53
34
55
44
选粉机

1

52
40
54
42
风机
8

59
47
55
44
（4）预测结果及评价
本工程主要噪声源经距离衰减后对厂界的噪声影响见表7-14、7-15。
表7-14  原料破碎、一级筛分区域对各厂界的噪声影响  （单位：dB(A)）
结果

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

贡献值

给料机厂界贡献值

36.9
34.2
30.6
39.4
振动筛厂界贡献值
50.0
39.4
33.1
43.5
破碎机厂界贡献值
41.9
40
35.5
43.7
空压机厂界贡献值
39.4
36.4
29.9
37.7
除尘风机厂界贡献值

48.8
44.7
36.7
46.3
上述噪声源叠加后厂界贡献值

53.1
47.4
40.9
50.1
昼间厂界现状值
58.6
58.3
59.3
59.5
昼间厂界预测值
59.7
58.6
59.4
60.0
夜间厂界现状值

48.8
48.9
48.5
51.6
夜间厂界预测值
54.5
51.2
49.2
53.9
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
昼间：65dB（A）

夜间：55dB（A）

达标情况

达标

达标

达标

达标

备注：因现有骨料项目、石粉项目紧邻，本次厂界噪声现状值取值如下：厂界东噪声现状值采用现有骨料项目竣工验收东厂界噪声监测较大值，厂界西噪声现状值采用现有石粉项目竣工验收西厂界噪声监测较大值，厂界南、厂界北噪声现状值分别采用现有骨料项目、现有石粉项目竣工验收厂界南、厂界北噪声监测较大值。
现有骨料项目、现有石粉项目竣工环保验收厂界噪声监测结果详见附件6 年产100万吨骨料生产线竣工环保验收监测报告中的检测报告（编号No.JCB20190220）、附件7 年产100万吨石粉生产线竣工环保验收监测报告中的检测报告（编号No.JCB20190219）。
表7-15 二级筛分、制砂、储存及散装区域对各厂界的噪声影响（单位：dB(A)） 
结果
厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

振动筛厂界贡献值
45.5
46.9
44.7
48.2
给料机厂界贡献值
39.4
44.4
41.4
41.7
破碎机厂界贡献值
45.5
49.4
45.2
47.1
选粉机厂界贡献值
40.7
43.0
40.4
42.5
风机厂界贡献值
48.6
50.5
49.2
51.1
上述噪声源叠加后厂界贡献值

52.1
54.7
52.3
54.5
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
昼间：65dB（A）

夜间：55dB（A）

达标情况

达标

达标

达标

达标

由预测结果可知，项目原料破碎、一级筛分区域对各厂界的噪声预测值，二级筛分、制砂、储存及散装区域对各厂界的噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2002）3类区标准的要求。
从外环境来看，距离本项目最近的关心点李家村位于厂区东南面390m处，距离较远，故项目对周围关心点影响不大。为尽量减少噪声影响，建议设备选型时采用低噪声设备，在厂区设置绿化带，尽量降低项目设备噪声对声环境的影响。

4、固体废弃物的环境影响分析
本项目运营期产生的固体废弃物主要是渣土、除尘器收集粉尘、废机油、生活垃圾、旱厕粪便及初期雨水沉淀池污泥等。
项目筛分出的渣土为65t/a，属于第Ⅰ类一般工业固体废弃物，统一收集后作为华新水泥（富民）有限公司生产辅料使用。
项目布袋收尘器在除尘过程中收集的粉尘量为12389.86t/a，其主要成分为石灰石粉，属于第Ⅰ类一般工业固体废弃物，作为本项目原料、成品使用。

项目机械设备在维修过程中，废机油产生量约为0.5t/a，经收集后置于现有项目危废暂存间内，委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。危废暂存间面积20㎡，废机油最大储存量为3.6t，现有项目废机油产生量为0.2t/a，废机油储存余量3.4t＞本项目产生量0.5t，因此本项目废机油依托现有危废暂存间暂存可行。
生活垃圾产生量为18kg/d、5.4t/a。生活垃圾与现有项目生活垃圾集中收集后，运至华新水泥（富民）有限公司垃圾收集点，委托环卫部门清运处置。
旱厕粪便产生量为36kg/d、10.8t/a，由周边村民定期清掏还田。
项目初期雨水沉淀池沉砂量为8.4t/a，属于第Ⅰ类一般工业固体废弃物，统一收集后作为华新水泥（富民）有限公司生产辅料使用。
综上所述，项目对其产生的固体废弃物均采取了合理的处置措施，固体废弃物处置率100%，运营期项目无固体废弃物外排，对外环境基本没有影响。

5、地下水环境影响分析
本项目为砂石骨料生产项目，属《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表规定的“J 非金属矿采选及制品制造，62.石材加工”，地下水环境影响评价行业类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目（Ⅳ类建设项目）不开展地下水环境影响评价。
6、土壤环境影响分析
本项目为砂石骨料生产项目，主要考虑大气沉降对周边土壤的影响，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（HJ964-2018）（试行）》，本项目属于污染影响型建设项目，属于上述导则附录A 土壤环境影响评价项目类别规定的“制造业（金属冶炼和压延加工及非金属制品，其他）”，土壤环境影响评价行业类别为Ⅲ类。本项目是在华新新型建材（富民）有限公司和华新水泥（富民）有限公司预留用地范围内进行扩建，本次扩建项目占地面积为11917m2，占地规模属小型（≤5hm2）。项目位于富民工业园区，项目各个粉尘排放源最大落地浓度点距离污染源285m，在此范围内均分布工业企业、林地，不存在耕地、居民区等土壤环境敏感目标，项目所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感。根据污染影响型评价工作等级划分表（表7-16），本项目不开展土壤环境影响评价工作。
表7-16  污染影响型评价工作等级划分表
           占地规模
评价工作等级

敏感程度
Ⅰ类
Ⅱ类
Ⅲ类
大
中
小
大
中
小
大
中
小
敏感
一级
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
较敏感
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
—

不敏感
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
—

—

注：“—”表示可不开展环境影响评价工作
7、环境风险分析
（1）评价等级

本项目为砂石骨料生产项目，原料为石灰石，无辅料使用，产品为骨料。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 重点关注的危险物质及临界量，本项目产生的废机油属于其中规定的油类物质（矿物油类，临界量2500t）。本项目扩建后废机油产生总量为0.7t/a，废机油在危废暂存间最大储存量为3.6t，该物质的总量与临界量比值Q=0.00144＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分（表7-17），本项目环境风险不设评价等级，仅进行简单分析。
表7-17   评价工作级别划分一览表

环境风险潜势

IV、IV+
III

II

I

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

（2）环境风险物质特征
本项目环境风险物质为废机油。废机油为油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。不溶于水。闪点为℃，相对密度＜1（水=1），引燃温度248℃，属于较为稳定的物质。

危险特性：遇明火、高热可燃。

健康危害：侵入途径：吸如、食入。 

急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油废机油类的工人，有致癌的病例报告。
（3）环境影响途径
废机油桶盖未盖紧，桶身发生破裂，储存桶侧翻，导致废机油泄漏，进而污染地表水、地下水、土壤环境。
（4）环境危害后果
废机油泄漏主要会对储存场地周边的土壤造成一定的影响，破坏土壤的结构，影响土壤的通透性，改变土壤的有机质组成和结构，降低土壤的质量。另外油液如汇入雨水沟中则可能会使废水超标排放。由于泄漏量较小，润滑油泄漏后主要污染范围基本可控制在厂区范围内，总体来说，影响不大。
企业建立了废机油储存台帐，有较为完善的巡查及检查制度。一旦发生废机油泄漏事故，立即启动应急预案，对泄漏点查找封堵及事故上报，然后对受损油桶进行更换，把泄漏出的润滑油收集到新的铁桶中，禁止随意排放。
公司有针对性的配备了铁锹、安全警示带、油盆、铁桶等应急救援物资，并确保其均在使用时限内，在突发环境事件发生时可基本满足救援抢险的要求。
（5）结论
建设单位通过落实污染防治措施，拟建项目产生的环境风险发生概率不大，对周围环境风险程度可接受。
8、选址合理性分析

（1）与工业园区总体规划环评的符合性分析
项目位于富民县大营街道办事处东元村委会沙锅村华新新型建材（富民）有限公司、华新水泥（富民）有限公司预留用地内，根据附图7 项目与富民工业园区大营-茨塘片区位置关系图，项目位于富民工业园区大营-茨塘片区大营组团。

①富民工业园区简介

云南省环境科学研究院于2008年对《富民工业集聚区总体规划（2006-2020年）》环境影响报告书进行了编制；2015年因规划调整，云南大学于2015年10月编制完成《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》并于2016年1月11日取得了云南省环保厅批复的“云南省环保厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》审查意见的函”（云环函〔2016〕10号）。

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，富民工业园区定位为新型工业园区，以装备制造、钛化工和新材料三大产业为主导的产业基地，集生产、生活配套为一体的生态工业园。园区包括白石岩—大白坡、大营—茨塘、散旦、款庄—东村四个工业片区。园区总规划面积67.37km2，园区建设用地为30.4km2，园区规划总人口9.87万人，规划期为2015~2030年。

②片区规划产业结构

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》及审查意见，大营-茨塘片区积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状东元食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。项目属于建材加工，符合区域功能定位。

华新新型建材（富民）有限公司现有一条年产100万t/a骨料生产线、一条100万t/a石粉生产线。本次扩建项目分为原料破碎、一级筛分区域和二级筛分、制砂、储存及散装区域两个区域，其中原料破碎、一级筛分区域全部为华新新型建材（富民）有限公司预留用地，二级筛分、制砂、储存及散装区域租用华新水泥（富民）有限公司预留用地。根据附图7 项目与富民工业园区大营-茨塘片区位置关系图，在富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）中，本次扩建项目原料破碎、一级筛分区域规划用地性质为防护绿地；二级筛分、制砂、储存及散装区域规划用地性质为二类工业用地。《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》于2016年1月11日取得审查意见（云环函〔2016〕10号）。华新新型建材（富民）有限公司现有一条年产100万t/a骨料生产线、一条100万t/a石粉生产线分别于2016年11月9日、2017年4月10日取得富民县环保局出具的环评批复，上述两个项目环评报告明确指出项目用地性质均属于二类工业用地，且建设单位于2017年10月20日取得富民县城乡规划局出具的华新水泥（富民）有限公司（原富民县盛葳实业有限公司）关于年产100万t/a骨料生产线和100万t/a石粉生产线的建设用地规划许可证（附件10），建设用地规划许可证指出项目规划用地面积42.68亩、用地性质为工业用地。因此项目用地类型符合规划要求。
③项目与规划环评审查意见相符性分析
项目与规划环评审查意见相符性分析见表7-18所示。经分析，项目与规划环评审查意见相符。
7-18   项目与规划环评审查意见相符性分析
规划环评审查意见

本项目情况

是否符合

大营-茨塘片区规划为以半导体为主导的新材料产业、食品加工、五金建材产业区

本项目为骨料生产加工，属于建材加工
符合

审查小组认为，规划实施应重点关注的问题

（一）园区主要环境制约因素是目前螳螂川不能满足水环境功能区划水质要求，不具备主要污染物的纳污能力和环境容量。规划审批及实施中应根据制约因素进一步调整优化各片区功能定位、产业布局、结构、规模和开发时序，严格环境准入，提高节能减排和清洁生产水平，发展循环经济，尽快建设和完善园区内污水处理和再生水利用设施，提高重复用水率，减少生产生活废水排放，同时加强对螳螂川流域的水污染综合整治，腾出环境容量，实现园区可持续发展。在水环境质量未达标前，应当推行“污染物超量削减替代”制度，排放COD、氨氮等主要污染物的新建项目，实行区域内现役源1.5-2 倍的削减量替代。将中水回用率作为园区管理重要考核指标，严格控制排水量大的企业。入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达到各相关行业的标准要求，工业园区生产废水循环利用率应不低于80%，尽量做到区域内水资源的合理循环和分质分级利用。
项目产生的车辆清洗废水经沉淀处理后作为现有项目石料冲洗补水，食堂废水依托水泥厂一体化地埋式污水生化处理设施处理后回用于水泥厂厂区绿化、洒水降尘，厂区初期雨水沉淀处理后回用不外排，本项目生产废水、生活污水处理后全部回用不外排。生产废水循环利用率100%。
符合

（四）富民县城四周均为山体，不利于大气污染扩散，县城周边的工业组团白石岩-大白坡片区的白石岩组团、环保产业园，大营-茨塘片区的大营组团不宜布局大气污染较重的工业企业，减轻工业污染对县城规划区域的影响。

项目位于大营-茨塘片区大营组团，项目大气污染物主要为骨料加工产生的颗粒物，采取布袋除尘、洒水降尘等措施后项目对区域大气环境影响不大。

符合

（七）规划园区的大白坡组团、环保产业园、食品加工园等组团周边村庄较多，园区应严格环境准入，从源头控制，采用天然气等清洁燃料及能源利用率高、污染排放量少的清洁生产工艺，减少废气对周围环境的影响，同时严格按照入驻企业的环境防护距离要求，设置足够的环境防护距离，减轻对园区及周边居民的环境影响。

本项目骨料生产不使用燃料。本项目大气环境评价等级为二级，按照《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)要求，不需设置大气环境防护距离。针对骨料加工产生的颗粒物，采取布袋除尘、洒水降尘等措施后项目对区域大气环境影响不大。

符合

（八）加快环保基础设施建设，按照“雨污分流、生产废水和生活污水分流、分散与集中处理相结合”的原则，根据园区各片区用地规模、开发程度、产业聚集程度及排水情况进行规划建设，采取企业自行处理与园区集中处理相结合的方式，规范设计和建设各工业片区初期雨水收集系统、事故水收集系统、生活污水、生产废水的收集处理系统和回用系统。

本项目按照“雨污分流、生产废水和生活污水分流”原则，车辆清洗废水经沉淀处理后作为现有项目石料冲洗补水；食堂废水依托水泥厂一体化地埋式污水生化处理设施处理后回用于水泥厂厂区绿化、洒水降尘；规范建设厂区初期雨水收集系统，初期雨水沉淀处理后回用不外排。

符合

（九）加强固体废弃物的管理，按照分散与集中处理相结合的原则，抓紧固废处置场等基础设施的建设，确保入驻企业的固体废弃物得到妥善处置。提高固体废弃物综合利用率，实现工业固体废弃物资源化和减量化。

项目筛分出的渣土统一收集后作为华新水泥（富民）有限公司生产辅料使用。布袋收尘器在除尘过程中收集的粉尘作为本项目原料、成品使用。项目机械设备在维修过程中产生的废机油经收集后置于现有项目危废暂存间内，委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。初期雨水沉淀池沉砂统一收集后作为华新水泥（富民）有限公司生产辅料使用。项目固体废弃物处置率100%。
符合

综上所述，项目符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》及审查意见要求。
（2）环境相容性
本项目位于富民工业园区大营-茨塘片区大营组团，选址符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》及审查意见要求。
本项目属于扩建项目，项目建设场地全部为华新新型建材（富民）有限公司和华新水泥（富民）有限公司预留用地。项目的建设不会改变区域的土地利用性质。且项目交通便利，不涉及水源保护地、风景名胜区、自然保护区、文物保护单位等敏感区域。
环境质量现状评价结果表明，项目周围环境质量一般，大气环境质量可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求；声环境质量可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准的要求。项目厂址所在区域大气环境、声环境均能满足当前环境功能区划的要求。项目周边的的螳螂川（富民大桥断面）水环境质量超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。
环境影响评价结果表明，项目大气污染物可实现达标排放，对区域大气环境的影响较小。项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准的要求。车辆清洗废水经沉淀后作为现有项目石料冲洗补水，厂区初期雨水经初期雨水沉淀池沉淀处理后回用不外排，食堂废水依托水泥厂一体化地埋式污水生化处理设施处理后回用于水泥厂厂区绿化、洒水降尘、不外排。项目运营期无废水外排，不设置污水排放口，对评价区域地表水环境的影响不大。固体废弃物处置率可达100%，对外环境基本没有影响。
项目周边分布有两家水泥制造企业（华新水泥（富民）有限公司、富民金锐水泥建材有限责任公司及配套石灰石矿山）、多家制粉企业（详见附图6 周边环境关系图），周边未分布食品、制药企业，上述企业主要以颗粒物排放为主，大气污染物基本与本项目一致，本项目与周边企业不存在相互影响。

综上所述，项目实施后，“三废”及噪声对评价区域环境及关心点的环境因素影响不大。因此，本评价认为，在严格落实本评价报告所提出的各项污染防治措施后，项目的选址较为合理。

9、布局合理性分析

本项目占地面积内均布设为生产区，办公区依托现有项目配套建设的办公区。
项目厂区平面布置充分考虑厂区现状地形、地势情况进行布置。项目厂区平面布局充分利用地形地势，使工艺流程简捷、顺畅充分满足工艺生产要求。厂区平面布置尽量使厂内物料运输线路短捷，物料流向合理，尽量减少交叉及折返运输。本评价认为项目厂区平面布置较为合理。




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	    内容
类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	施工期
	运输、施工、
堆放
	扬尘
	洒水降尘、堆放物料覆盖、密闭运输
	随施工的完成而结束，对外环境影响小

	
	
	
	尾气
	
	

	
	运营期
	G1（除土筛）
	有组织粉尘
	设置1台布袋除尘器，经本项目1# 20m排气筒排放
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物排放浓度限值120mg/Nm3，最高允许排放速率5.9kg/h）

	
	
	G2（给料、锤破）
	
	设置1台布袋除尘器，经本项目2# 20m排气筒排放
	

	
	
	G3（连接锤破和一级筛分的皮带机）
	
	皮带机为密闭结构，设置1台布袋除尘器，经本项目3# 15m排气筒排放
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物排放浓度限值120mg/Nm3，最高允许排放速率3.5kg/h）

	
	
	G4（一级筛分）
	
	设置1台布袋除尘器，经本项目4# 20m排气筒排放
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物排放浓度限值120mg/Nm3，最高允许排放速率5.9kg/h）

	
	
	G5（输送≤26mm物料的皮带机）
	
	皮带机为密闭结构，设置1台布袋除尘器，经本项目5# 15m排气筒排放
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物排放浓度限值120mg/Nm3，最高允许排放速率3.5kg/h）

	
	
	G6（输送≤26mm物料至二级筛分的皮带机）
	
	皮带机为密闭结构，设置1台布袋除尘器，经本项目6# 20m排气筒排放
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物排放浓度限值120mg/Nm3，最高允许排放速率5.9kg/h）

	
	
	G7（二级筛分、物料缓冲仓）
	
	设置1台布袋除尘器，经本项目7# 45m排气筒排放
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物排放浓度限值120mg/Nm3，最高允许排放速率49.5kg/h）

	
	
	G8（制砂机、振动筛、选粉机）
	
	设置1台布袋除尘器，经本项目8# 45m排气筒排放
	

	
	
	G9（5-26mm储库）
	
	设置1台布袋除尘器，经本项目9# 30m排气筒排放
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物排放浓度限值120mg/Nm3，最高允许排放速率23kg/h）

	
	
	G10（5-26mm储库）
	
	设置1台布袋除尘器，经本项目10# 30m排气筒排放
	

	
	
	G11（0-5mm储库）
	
	设置1台布袋除尘器，经本项目11# 30m排气筒排放
	

	
	
	G12（0.075-5mm储库）
	
	设置1台布袋除尘器，经本项目12# 30m排气筒排放
	

	
	
	G13（石粉仓）
	
	设置1台布袋除尘器，经本项目13# 20m排气筒排放
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物排放浓度限值120mg/Nm3，最高允许排放速率5.9kg/h）

	
	
	渣土堆棚
	无组织粉尘
	设1套喷雾洒水设施除尘
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准（颗粒物≤1.0mg/m3）

	
	
	成品散装
	
	设4套水雾除尘设施、道路清扫、厂区周边植物隔挡
	

	水
污
染
物
	施工期
	施工场地
	生活污水
	沉淀池沉淀后回用
	不外排

	
	
	
	施工废水
	沉淀池沉淀后回用
	不外排

	
	运营期
	厂区
	车辆清洗废水
	经沉淀后作为现有项目石料冲洗补水
	不外排

	
	
	
	食堂废水
	依托水泥厂一体化地埋式污水生化处理设施处理后回用于水泥厂厂区绿化、洒水降尘，不外排
	不外排

	
	
	
	初期雨水
	经初期雨水沉淀池处理后回用不外排
	不外排

	固废
	施工期
	施工场地
	土石方
	用于场地回填以及水泥厂矿山道路修筑
	处置率100%

	
	
	
	建筑垃圾
	委托有资质单位运至指定地点处置
	

	
	
	
	施工人员生活垃圾
	委托环卫清运、处理
	

	
	运营期
	除土筛
	渣土
	统一收集后作为华新水泥（富民）有限公司生产辅料使用
	处置率100%

	
	
	布袋除尘器
	粉尘
	作为本项目原料、成品使用
	

	
	
	生产设备
	废机油
	置于现有项目危废暂存间内，委托云南大地丰源环保有限公司清运处置
	

	
	
	初期雨水沉淀池
	沉砂
	统一收集后作为华新水泥（富民）有限公司生产辅料使用
	

	
	
	生活
	生活垃圾
	委托环卫清运、处理
	

	
	
	生活
	旱厕粪便
	由周边村民定期清掏还田
	

	噪声
	施工期
	施工设备
	机械噪声
	选用低噪声设备、夜间不施工
	厂界达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	
	运输车辆
	间歇性噪声
	选择最优进厂线路
	

	
	运营期
	生产设备、运输车辆
	噪声
	厂房阻隔、设备选型、加减振垫或消声器
	厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	生态保护措施及预期效果
项目位于昆明市富民县大营街道办事处东元村委会华新新型建材（富民）有限公司和华新水泥（富民）有限公司预留用地内，占地面积为11917m2。项目原料破碎、一级筛分区域基本被现有项目绿化树种、硬化地面覆盖；二级筛分、制砂、储存及散装区域地表被硬化地面覆盖，基本无自然植被覆盖，施工对植被的影响甚微。但由于地表开挖会引发一定程度的水土流失。随着项目施工期结束和绿化工程的完成，施工期的水土流失将会随之消失。此外，项目区内建设了大量的绿化措施，对区域生态环境的改善有一定的促进作用。
营运期对生态环境的影响主要表现为粉尘对周围植物的影响。粉尘覆盖于附近的树木枝叶上，将影响其光合作用，影响植物生长。但项目通过在生产线主要产尘点设置除尘器及喷雾洒水设施，大大减少粉尘的排放量，对周围植被的影响不大。

由于本项目开挖量较大，项目在建设过程中需重视水土保持工作，并采取水土保持方案和本环评提出的各项防治措施，项目建设导致的新增水土流失对区域生态环境的影响不大。


九、结论与建议

	一、结论：
1、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目不在指导目录所规定的鼓励类、限制类及淘汰类之列，项目属于允许类。因此，本项目符合国家产业政策。

对照《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本）内容，项目不属于该指导目录中的限制类、淘汰类项目，项目属于允许类。因此，项目的建设符合云南省现行的产业政策。
综上，本项目符合国家及云南省现行的产业政策。
2、选址合理性

本项目属于扩建项目，项目建设场地全部为华新新型建材（富民）有限公司和华新水泥（富民）有限公司预留用地。项目建设不会改变区域的土地利用性质。且项目交通便利，不涉及水源保护地、风景名胜区、自然保护区、文物保护单位等敏感区域。项目符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》及审查意见的功能定位，且项目所排大气污染物及噪声对外环境及关心点的影响均不大，因此，从环境保护角度来看，项目选址比较合理。
3、环境质量现状

环境空气：根据《2018年度昆明市生态环境状况公报》，2018年富民县二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区域的一氧化碳、臭氧浓度参考采用昆明全市年平均浓度。根据《2018年度昆明市生态环境状况公报》：2018年昆明全市一氧化碳年平均浓度优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级24小时均值标准（一氧化碳无年均浓度标准），臭氧年平均浓度优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级日最大8小时均值标准（一氧化碳无年均浓度标准）。项目所在区域环境空气质量总体保持稳定，为环境空气质量达标区。根据引用的监测数据，项目周边的沙锅村、李家村TSP、PM10日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
地表水：根据《2018年度昆明市生态环境状况公报》，项目所涉及的螳螂川富民大桥断面水质类别为劣Ⅴ类，与2017年相比，水质类别无变化。因此螳螂川（富民大桥断面）水环境质量超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。
声环境：项目位于富民工业园区（大营-茨塘片区）规划范围，环境功能区划为3类区，周围主要噪声源为现有项目以及华新水泥（富民）有限公司工业生产设备噪声等。根据现有项目竣工环保验收监测（厂界声环境监测结果，见表1-12、1-20），现有项目厂界噪声值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。
生态环境：项目位于华新新型建材（富民）有限公司和华新水泥（富民）有限公司预留用地内，场地基本无自然植被覆盖。此外，据环评单位现场踏勘，本项目评价区域附近无自然保护区、水源保护地等需要特殊保护的区域。
4、施工期环境影响分析结论
项目施工期间将产生一定量的施工废水、施工噪声、施工废气及建筑垃圾，但由于项目施工期仅4个月，总体来说产生量不大，且项目均采取了针对性的处置措施，项目施工期间所采取的污染防治措施较为可行，项目厂址距离主要的大气环境保护目标、声环境保护目标的距离较远。因此，项目施工期间所产生的各类污染物对外环境及关心点的影响较小，并将随施工期的结束而结束。
5、运营期环境影响分析结论
①废气环境影响分析

项目对大气环境的影响主要来自于破碎、筛分、成品散装粉尘及运输扬尘等，通过估算模式分析预测结果表明，正常情况下项目区域TSP、PM10最大落地浓度及关心点的落地浓度均能满足本次评价标准（本次评价选取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP、PM10日均值二级标准的3倍作为小时平均质量浓度限值，即TSP≤900μg/m3、PM10≤450μg/m3），项目有组织、无组织粉尘对周围环境的影响可接受；在非正常情况下，周边环境及关心点PM10落地浓度均超过了标准要求。因此，建设单位应严格按照设计安装除尘设施，并在生产过程中对除尘设施进行维护，及时更换布袋，杜绝非正常情况发生，在除尘设施出现故障的情况下，项目应停止生产。

②地表水环境影响分析
项目运营期废水主要为车辆清洗废水、食堂废水和厂区初期雨水。
因现有项目原料堆场与本项目的原料堆场紧密设置，本环评提出在本项目原料堆场出口处设置1个5m3车辆清洗废水沉淀池。现有项目石料冲洗用水对水质无特别要求，车辆清洗废水经沉淀后作为现有项目石料冲洗补水可行。

食堂废水依托水泥厂一体化地埋式污水生化处理设施处理后回用于水泥厂厂区绿化、洒水降尘，不外排。

针对初期雨水，环评要求原料破碎、一级筛分区域和二级筛分、制砂、储存及散装区域两区域初期雨水沉淀池容积分别设为21m3、66.1m3，设置于两个场地地势较低处。初期雨水收集经沉淀处理后回用不外排，中后期雨水可直接排往厂外，最终排入大营河。后期雨水SS较低，可直接排往厂外，最终排入大营河，对大营河环境影响不大。根据全厂水平衡图，本项目实施后全厂处于亏水状态，车辆清洗废水、石料冲洗废水、食堂废水、初期雨水均回用不外排可行。
因此本项目对地表水环境影响不大。
③声环境影响分析

由预测结果可知，项目原料破碎、一级筛分区域对各厂界的噪声预测值，二级筛分、制砂、储存及散装区域对各厂界的噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2002）3类区标准的要求。

从外环境来看，距离本项目最近的关心点李家村，位于厂区东南面390m处，距离较远，故项目对周围关心点影响不大。为尽量减少噪声影响，建议设备选型时采用低噪声设备，在厂区设置绿化带，尽量降低项目设备噪声对声环境的影响。
④固体废弃物环境影响分析
项目筛分出的渣土统一收集后作为华新水泥（富民）有限公司生产辅料使用。项目布袋收尘器收集的粉尘作为本项目原料、成品使用。废机油收集后置于现有项目危废暂存间内，委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。生活垃圾与现有项目生活垃圾集中收集后，运至华新水泥（富民）有限公司垃圾收集点，委托环卫部门清运处置。旱厕粪便由周边村民定期清掏还田。初期雨水沉淀池沉砂统一收集后作为华新水泥（富民）有限公司生产辅料使用。项目对其产生的固体废弃物均采取了合理的处置措施，固体废弃物处置率100%，运营期项目无固体废弃物外排，对外环境基本没有影响。

⑤地下水、土壤环境影响分析

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目（Ⅳ类建设项目）不开展地下水环境影响评价。
本项目土壤环境影响评价行业类别为Ⅲ类，占地规模属小型（≤5hm2），项目所在地周边土壤环境敏感程度为不敏感，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（HJ964-2018）（试行）》，本项目不开展土壤环境影响评价工作。
⑥环境风险分析

建设单位通过落实污染防治措施，拟建项目产生的环境风险发生概率不大，对周围环境风险程度可接受。
6、总结论

综上所述，评价认为项目符合国家有关产业政策，贯彻了“总量控制和达标排放”的原则，实现废物资源化，所采取的“三废”及噪声治理措施经济技术可行，措施有效，项目实施后不会对地表水、环境空气、声环境、生态环境产生显著影响。从环境保护角度而言是可行的。

二、环保措施

1、施工期

（1）废气防治措施
·建设单位在施工期中应严格按照文明施工的相关条款执行。

·应合理规划施工时间，优化施工方案，在旱季风大时对施工作业面进行洒水。
·应对施工现场实行合理化管理，尽量减少搬运环节，并在旱季风大时对粉状原料采取遮盖措施。

·施工建筑物立面应用草席及安全防护网阻隔，同时在施工场地进出口设置车辆清洗装置，对进出场地的施工车辆进行清洗，保证施工运输车辆不带泥沙上路。

·开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时回填和清运，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。

·运输车辆不应装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。

（2）废水防治措施
·施工期应避开雨季，减少其施工期废水的产生量。

·在原料破碎、一级筛分区域和二级筛分、制砂、储存及散装区域施工场地分别设置一个容积不小于3m3的沉砂池，产生的施工废水及生活污水经沉淀后回用于场地洒水降尘，不外排。

（3）噪声防治措施
·严格按照施工噪声管理的有关规定，加强施工管理，合理安排作业时间。

·尽量选用低噪声机械设备，且高噪设备夜间不施工。

·尽量优化施工方案，选择施工车辆的最优进场道路，尽量从源强及传播途径上降低施工噪声的产生量。

·汽车运输物料应尽量安排于白天进行，以避免夜间作业影响周围居住人员的休息。
（4）固废处置措施
·土石方部分回填，部分用于铺填道路，剥离表土全部作为绿化覆土之用，不外排。

·少量的建筑垃圾应该在项目区内统一堆存，按照相关的规定委托有资质单位运至指定地点处置。

·生活垃圾经垃圾桶统一收集后委托当地环卫部门统一处理。

2、运营期

（1）废水防治措施
·原料破碎、一级筛分区域和二级筛分、制砂、储存及散装区域两区域设置的初期雨水沉淀池容积分别为21m3、66.1m3，厂区初期雨水经初期雨水沉淀池沉淀处理后回用不外排。
·在项目原料堆场出口处设置1个5m3车辆清洗废水沉淀池，车辆清洗废水经沉淀后作为现有项目石料冲洗补水。
·食堂废水依托水泥厂一体化地埋式污水生化处理设施处理后回用于水泥厂厂区绿化、洒水降尘，不外排。
（2）废气防治措施
·针对G1（除土筛）、G2（给料、锤破）、G3（连接锤破和一级筛分的皮带机）、G4（一级筛分）、G5（输送≤26mm物料的皮带机）、G6（输送≤26mm物料至二级筛分的皮带机）、G7（二级筛分、物料缓冲仓）、G8（制砂机、振动筛、选粉机）、G9（5-26mm储库）、G10（5-26mm储库）、G11（0-5mm储库）、G12（0.075-5mm储库）、G13（石粉仓）共13个有组织粉尘排放源，共安装13套布袋除尘器（除尘效率99.9%），应当对其加强维护与管理，保证其除尘效率，并保证含尘废气达标排放。当除尘器发生故障时必须停车进行检修，除尘设备正常后方可重新生产。
·渣土堆棚设置1套水雾除尘设施，5-26mm、0-5mm物料、0.075-5mm物料装车共设置4套水雾除尘设施。
·项目及时对厂区道路和水泥地面采取清扫、洒水降尘等措施进行处理。
（3）噪声污染防治措施
·选用低噪声设备，给料机、振动筛、破碎机、空压机、选粉机等高噪声设备封闭于车间内，上述设备底部加装减震垫，在除尘风机出风口安装消声器。
·控制运输车辆进出厂区时间段，减速慢行。

·加强厂区绿化，以减轻噪声对周围环境的影响。
（4）固废处置措施
·渣土统一收集后作为华新水泥（富民）有限公司生产辅料使用。
·布袋收尘器收集的粉尘作为本项目原料、成品使用。
·废机油收集后置于现有项目危废暂存间内，委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。
·生活垃圾与现有项目生活垃圾集中收集后，运至华新水泥（富民）有限公司垃圾收集点，委托环卫部门清运处置。
·旱厕粪便由周边村民定期清掏还田。
·初期雨水沉淀池沉砂统一收集后作为华新水泥（富民）有限公司生产辅料使用。

（5）以新带老措施

本次评价提出在现有100万t/a骨料生产线厂区设置1个初期雨水沉淀池（容积为84m3），设置于场地地势较低处，对生产区及厂区道路区域的初期雨水进行收集，初期雨水收集沉淀处理后回用于绿化、洒水降尘不外排。
（6）其他

·加强对生产设备和污染防治设施的管理，提高原料的利用效率，降低单位产品的物耗、能耗及污染物产生量指标，提高项目的清洁生产水平。

·厂区绿化面积2000m2，美化环境。
·项目环保措施应该与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。
三、建议
·企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施的高效、正常运转，尽量减少和避免事故排放。在当地环保部门的指导下，定期对污染源进行监测，并建立污染源管理档案，确保污染物达标排放。

·企业应加强环保宣传教育工作，强化企业的各项环境管理工作。自觉接受各级环保主管部门对公司环保工作的监督指导。
四、监测内容及计划
（1）无组织粉尘

①监测项目：粉尘

②监测点：原料破碎、一级筛分区域与现有项目所在的厂区上风向10m处设1个对照点，下风向按监测规范设3个无组织排放监测点；二级筛分、制砂、储存及散装区域厂区上风向10m处设1个对照点，下风向按监测规范设3个无组织排放监测点。
③监测频率：每年监测1次，连续监测两天，每天监测3次。

④监测和分析方法：《空气和废气监测分析方法》（第四版）。

（2）有组织粉尘

①监测项目：粉尘

②监测点：G1（除土筛）、G2（给料、锤破）、G3（连接锤破和一级筛分的皮带机）、G4（一级筛分）、G5（输送≤26mm物料的皮带机）、G6（输送≤26mm物料至二级筛分的皮带机）、G7（二级筛分、物料缓冲仓）、G8（制砂机、振动筛、选粉机）、G9（5-26mm储库）、G10（5-26mm储库）、G11（0-5mm储库）、G12（0.075-5mm储库）、G13（石粉仓）共13个排气筒（排气筒编号：本项目1#-13#排气筒）。
③监测频率：每年监测1次，连续监测两天，每天监测3次。

④监测和分析方法：《空气和废气监测分析方法》（第四版）。
（3）噪声

①监测项目：等效声级
②监测地点：项目原料破碎、一级筛分区域与现有项目所在的厂区，二级筛分、制砂、储存及散装区域两个区域各自的东、南、西、北厂界。

③监测频率：每年监测一次，连续监测两天，昼夜各一次。 

④监测方法：按国家标准方法进行。
营运期环境监测计划见表9-1。
表9-1    运营期环境监测计划表
监测
项目

点位

监测参数

监测频率

监测方法

执行标准

废气

原料破碎、一级筛分区域与现有项目所在的厂区上风向10m处设1个对照点，下风向按监测规范设3个无组织排放监测点；二级筛分、制砂、储存及散装区域厂区上风向10m处设1个对照点，下风向按监测规范设3个无组织排放监测点
无组织粉尘
每年监测1

次，连续监测两天，每天监测3次
按照《空气和废气监测分析方法》进行

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准（颗粒物≤1.0mg/m3）
G1（除土筛）、G2（给料、锤破）、G3（连接锤破和一级筛分的皮带机）、G4（一级筛分）、G5（输送≤26mm物料的皮带机）、G6（输送≤26mm物料至二级筛分的皮带机）、G7（二级筛分、物料缓冲仓）、G8（制砂机、振动筛、选粉机）、G9（5-26mm储库）、G10（5-26mm储库）、G11（0-5mm储库）、G12（0.075-5mm储库）、G13（石粉仓）共13个排气筒（排气筒编号：本项目1#-13#排气筒）
有组织粉尘

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物排放浓度限值120mg/Nm3）；最高允许排放速率分别为：G3、G5 3.5kg/h，G1、G2、G4、G6、G13 5.9kg/h，G9、G10、G11、G12 23kg/h，G7、G8 49.5kg/h
噪声

项目原料破碎、一级筛分区域与现有项目所在的厂区，二级筛分、制砂、储存及散装区域两个区域各自的东、南、西、北厂界
等效声级

每年监测1次，连续监测两天，昼夜各1次

按照《工业企业厂界噪声标准测量方法》进行

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准
五、环保竣工验收制度

本项目竣工环保验收情况详见表9-2。
表9-2  项目竣工环保验收内容一览表

序号

项目

环保措施

数量

防治对象
验收执行标准

实施效果

1

废气

G1（除土筛）

本项目1#排气筒高20m，布袋除尘效率99.9%

1套
有组织粉尘

满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物排放浓度限值120mg/Nm3，最高允许排放速率5.9kg/h）
达标排放

G2（给料、锤破）
本项目2#排气筒高20m，布袋除尘效率99.9%

1套

G3（连接锤破和一级筛分的皮带机）
本项目3#排气筒高15m，布袋除尘效率99.9%

1套

满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物排放浓度限值120mg/Nm3，最高允许排放速率3.5kg/h）
G4（一级筛分）
本项目4#排气筒高20m，布袋除尘效率99.9%

1套

满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物排放浓度限值120mg/Nm3，最高允许排放速率5.9kg/h）
G5（输送≤26mm物料的皮带机）
本项目5#排气筒高15m，布袋除尘效率99.9%

1套

满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物排放浓度限值120mg/Nm3，最高允许排放速率3.5kg/h）
G6（输送≤26mm物料至二级筛分的皮带机）
本项目6#排气筒高20m，布袋除尘效率99.9%

1套

满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物排放浓度限值120mg/Nm3，最高允许排放速率5.9kg/h）
G7（二级筛分、物料缓冲仓）
本项目7#排气筒高45m，布袋除尘效率99.9%

1套

满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物排放浓度限值120mg/Nm3，最高允许排放速率49.5kg/h）
G8（制砂机、振动筛、选粉机）
本项目8#排气筒高45m，布袋除尘效率99.9%

1套

G9（5-26mm储库）
本项目9#排气筒高30m，布袋除尘效率99.9%

1套

满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物排放浓度限值120mg/Nm3，最高允许排放速率23kg/h）
G10（5-26mm储库）
本项目10#排气筒高30m，布袋除尘效率99.9%

1套

G11（0-5mm储库）
本项目11#排气筒高30m，布袋除尘效率99.9%

1套

G12（0.075-5mm储库）
本项目12#排气筒高30m，布袋除尘效率99.9%

1套

G13（石粉仓）
本项目13#排气筒高20m，布袋除尘效率99.9%

1套
满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物排放浓度限值120mg/Nm3，最高允许排放速率5.9kg/h）
渣土堆棚
水雾除尘设施

1套

无组织粉尘

满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准（颗粒物≤1.0mg/m3）
达标排放

成品散装
水雾除尘设施、道路清扫、厂区周边植物隔挡

4套水雾除尘设施
2

废水

雨污分流设施

本项目原料破碎、一级筛分区域和二级筛分、制砂、储存及散装区域两区域设置的初期雨水沉淀池容积分别为21m3、66.1m3
2套

初期雨水

初期雨水经初期雨水沉淀池沉淀处理后回用不外排
车辆清洗
车辆清洗废水沉淀池（容积5m3）
1个

车辆清洗废水
沉淀后作为现有项目石料冲洗补水
3
固废
生活垃圾收集设施

设5~10个垃圾箱/桶
/
生活垃圾
委托当地环卫部门处理
4
噪声
振动筛、风机等
厂房阻隔；选用低噪声设备；给料机、振动筛、破碎机、空压机、选粉机等高噪声设备封闭于车间内，上述设备底部加装减震垫，在除尘风机出风口安装消声器器

/

噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类标准
达标排放
5
绿化
厂区绿化

绿化面积2000m2
/

生产区周边空地

美化环境

6

以新带老措施

现有骨料项目雨污分流设施

现有100万t/a骨料生产线厂区设置1个初期雨水沉淀池（容积为84m3）
1套

初期雨水

初期雨水经初期雨水沉淀池沉淀处理后回用不外排
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6、 固体废弃物影响专项评价
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现有骨料项目初期雨水收集池收集的初期雨水（70m3/d*144天=10080m3/a）


石粉项目石料冲洗
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沉淀池
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生产系统


石灰石


骨料产品5000000t/a


有组织排放粉尘12.41t/a


无组织排放粉尘1.8t/a


渣土
65t/a


5000079.2t/a
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锤破
（粒度20mm）


振动给料


原料白云石（购入时已分块，项目内不分块）


 G: 有组织粉尘       g:无组织粉尘   
 N: 噪声                 W:废水  
 S: 固废


经双飞粉包装机袋式除尘后经12# 15m高排气筒排放


N、g


N、g


W


板式喂料


G


伸缩集气罩


皮带传送
（边挡、机罩封闭）


储料斗


储料斗


储料斗


包装


磨粉
粒度<250目


提升机


筒仓


旋风收集


磨粉
粒度<250目


磨粉
粒度<250目


颚破
（粒度50mm）


G


旋风收集


旋风收集


提升机


提升机


筒仓


筒仓


包装


包装


现有G9


现有G10


经磨粉袋式除尘后经9# 15m高排气筒排放


现有G11


现有G12


G


伸缩集气罩


经磨粉袋式除尘后经10# 15m高排气筒排放


伸缩集气罩


N、g


经储料斗袋式除尘后经7# 15m高排气筒排放


经储料斗袋式除尘后经8# 15m高排气筒排放


皮带传送
（边挡、机罩封闭）


皮带传送
（边挡、机罩封闭）


经磨粉袋式除尘后经11# 15m高排气筒排放


冲洗


二级沉淀池


现有G7


现有G8


N、g


N、g


现有G6


N、g


N


N


N


g


g


g


N、g


S


经锤破袋式除尘后经6# 15m高排气筒排放
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给料
（振动给料机）


细破碎
（密封反击式破碎机、2台对装）
控制粒度<25mm


高镁石灰石


注：N：噪声           G：有组织粉尘   
    g：无组织粉尘     S：固废  


三级筛分
（2套振动筛合并安装）


粗破碎
（密封颚式破碎机）
控制粒度：0~180mm


机修固废产生于机械设备维修过程


成品库
按粒径分3个区域，分区存放


g


N


雾化除尘


中转仓


现有G3


现有G4


N


经三级筛分袋式除尘后经3 #15m高排气筒排放


N


现有G5


S（弃土）


作为华新水泥（富民）有限公司生产辅料使用


N


粒径
<5mm


粒径
5~10mm


粒径
10~25mm


粒径
<5mm


除土筛


现有G1


经粗破袋式除尘后经1# 15m高排气筒排放


现有G2


经细破袋式除尘后经2# 15m高排气筒排放


制砂机


经制砂机袋式除尘后经5# 15m高排气筒排放


三条成品输送皮带经袋式除尘后经4# 15m高排气筒排放


N


N
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_1234567894.unknown
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纤维素（外购）
灰钙粉（外购）


拌合


与双飞粉包装区共用脉冲除尘器，由4#15m排气筒排放


包装


双飞粉（自产）


N、g


人工投加


N、g 、S


加料口


成品


G: 有组织粉尘  g：无组织粉尘     
N: 噪声              S: 固废     


集气罩


封闭式、呼吸口自带布袋


管道进料


G


G


集气罩


g



