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表一  建设项目基本情况

	项目名称
	深加工石灰石30万吨生产线转型升级改造项目

	建设单位
	富民智强建材石料厂

	法人代表
	张智强
	联系人
	张智强

	通讯地址
	富民县大营街道办束刻村委会下野猪塘

	联系电话
	13888164885
	传真
	-
	邮政编码
	650200

	建设地点
	富民县大营街道办束刻村委会下野猪塘

	立项审批

部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案〔2019〕0025号

	建设性质
	新建□改扩建√技改□
	行业类别

及代码
	建筑装饰用石开采（B1012）

	占地面积

(平方米)
	233334.5（350亩）
	绿化面积

(平方米)
	410

	总投资

(万元)
	8000
	其中：环保投资(万元)
	153.9
	环保投资占总投资比例
	1.92%

	评价经费

(万元)
	/
	预计投产日期
	2020年6月

	工程内容及规模
1、 任务由来

石灰岩是非金属矿，广泛应用于各种工业、建筑业。工业上常用于制碳酸钙、制电石、制碱、制水泥、烧石灰、制冶金溶剂等。建筑业主要用于铁路、公路、水利、楼房等建设。随着现代化建设步伐的加快和国家对基础设施的投入加大，建筑及工业用石灰岩产品在今后十年甚至更长一段时间仍将保持广阔的市场和需求。因此，富民智强建材石料厂对现有大营街道办束刻下野猪塘石灰岩矿进行改扩建，生产机制沙、公分石、公厘石、瓜米石，石粉等砂石料，缓解市场需求。
项目区内采矿权首次设立于2005年，由富民县国土资源局颁发。采矿证号：5301240530067，采矿权人：朱存琼。2009年矿业权核查时发现矿山实际开采位置与矿区范围不一致，重新申请了矿区范围，2010年对批复矿区范围进行了资源储量核实，获得了由富民县国土资源局颁发的采矿许可证。采矿证为年开采13万吨白云岩，2011年2月12日，富民智强建材石料厂通过协议出让方式获得该采矿权（证号：C5301242010107120079768，有效期自2011年2月12日至2016年2月12日）。矿证到期后办理了延续手续（证号：C5301242010107120079768，有效期自2018年2月6日至2019年2月6日），矿证到期目前正在办理转型升级扩大矿区划定范围的延续变更相关手续，新采矿证正在办理相关手续。

根据《富民县人民政府关于印发<富民县非煤矿山转型升级工作实施方案>的通知》（富政通〔2016〕18号）附件1知：《富民智强建材石料厂永定镇束刻下野猪塘白云岩矿》，开采矿种水泥用石灰岩，露天开采13.00万吨/年，采矿证号：C5301242010107120079768，安全生产许可证：FM05301242015042122000033需要改造升级，属于富民县非煤矿山转型升级矿山（升级改造）项目。（见附件9）根据云南省人民政府《关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号）中云南省各矿种最低生产规模要求及矿区内资源储量的情况，项目原年产13万吨改造升级需达到年产30万吨。项目于2018年9月以富国土资复〔2018〕4号取得富民县国土资源局“关于富民智强建材石料厂大营街道办事处束刻下野猪塘石灰岩矿转型升级扩大矿区划定矿区范围的批复”，矿区面积为0.1226平方公里。于2018年9月取得国土资储备字〔2018〕15号“富民县国土资源局关于《云南省富民县下野猪塘石灰岩矿地质矿勘查报告》评审证明”。矿区可开采的矿区范围面积为0.1226km2，采用露天开采方式，开采标高在2290~2215m范围内，矿山年开采30万t/a砂石料。按照矿山生产规模30万t/a进行开采，矿山服务年限19年。于2019年5月13日取得富民县发展和改革局关于《深加工石灰石30万吨生产线转型升级改造项目》投资项目备案证（富发改企业备案〔2019〕0025号）。（见附件2：投资项目备案证及附件6：情况说明）。项目由原生产毛石料变为公分石、公厘石、瓜米石、石粉、机制沙。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日实施），深加工石灰石30万吨生产线转型升级改造项目（以下简称“本项目”）属于“四十五、非金属矿采选业，137土砂石开采加工-其他”，本项目不涉及环境敏感点，应编制环境影响报告表。富民智强建材石料厂（以下简称“建设单位”）委托江苏绿源工程设计研究有限公司（以下简称“我公司”）为本项目编制环境影响报告表。我公司接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了本环境影响报告表，供建设单位上报审批。

2、 矿山原有开采项目环保手续办理情况

项目于2006年办理了富民县大营街道束刻下野猪村建设年产2万吨白云石项目环评手续，同年9月1日取得富民县环境保护局下发的关于《富民大营镇束刻朱存琼白云石塘建设项目》的批复（富环发〔2006〕63号）（详见附件），项目未进行环境保护竣工验收，2009年矿业权核查时发现矿山实际开采位置与矿区范围不一致，重新申请了矿区范围，2010年对批复矿区范围进行了资源储量核实，获得了由富民县国土资源局颁发的采矿许可证，采矿证为年开采13万吨白云岩，2011年2月12日，富民智强建材石料厂通过协议出让方式获得该采矿权，获得采矿权后一直未办理开采13万吨白云岩环评相关手续。

三、原有项目情况

项目原有情况说明见下表：

表1-1  原有项目情况一览表

开采矿种

开采范围

开采规模

开采时间

环评手续办理情况

白云岩

0.0689km2
2万吨/年

2005年-2011年

已做环评未验收

白云岩

0.0689km2
13万吨/年

2011年2月12日-2019年2月6日

未做环评

四、原有项目生产内容及规模
原有项目为年产13万吨白云岩建设项目，现已关停不再对原有矿区进行开采。

1、原有项目基本情况

原有项目总投资130万元，矿区开采面积为0.0689km2，开采规模为13万t/a，矿区主要采用露天开采方式，直进式公路开拓，从上往下分台阶半机械化剥离开采。开采时间为2011年至2019年。2010年对批复矿区范围进行了资源储量核实，获得了由富民县国土资源局颁发的采矿许可证。2011年2月12日，富民智强建材石料厂通过协议出让方式获得该采矿权，获得采矿权后一直未办理扩建项目环评相关手续。
2、原有项目开采范围

原有未做环评项目矿权范围采矿许可证号：C5301242010107120079768，有效期自2011年2月12日至2016年2月12日，矿证到期后办理了延续手续（证号：C5301242010107120079768，有效期自2018年2月6日至2019年2月6日），矿界范围内年开采量13万吨。开采范围0.0689km2，开采方式为露天开采，矿区范围由如下4个拐点坐标圈定，矿区范围拐点坐标（1980西安坐标系）具体见下表。

表1-2  2010年矿区核实范围拐点坐标表
拐点编号
西安80坐标系（3°带）

北京54坐标系（3°带）

X

Y

X
Y
矿1

2792884

34560286

2792944

34560372

矿2

2792915

34560370

2792975

34560456

矿3

2793684

34560338

2793744

34560426

矿4

2793378

34560228

2793438

34560314

矿区面积

0.0689km2
开采标高

2244～2190m
表1-3  2011-2019年2月采矿权范围拐点坐标表
拐点编号

西安80（3°带）坐标系

北京54（3°带）坐标系

X

Y

X

Y

矿1

2793376.84 

34560228.22 

2793436.95 

34560313.92 

矿2

2792884.34 

34560286.20 

2792944.45 

34560371.90 

矿3

2792915.21 

34560370.48 

2792975.32 

34560456.18 

矿4

2793684.17 

34560338.31
2793744.28 

34560424.00 

开采标高

2350m～2280m

矿区范围

0.0689km2
3、原有项目工程组成
原有项目工程组成情况见表1-4所示。

表1-4  原有项目工程组成内容

类别

工程名称

内容

主体

工程

矿区

采矿工作面、工作平台，年产13万吨白云岩矿采场，开采面积0.0689km2
成品堆场

面积为2000m2，位于矿区西南侧，用于堆放开采的毛石料

公用

工程

供电

富民县供电公司供给

供水

从矿区北部的下村村庄地下水引入
运输道路

项目区采场、加工区约1100米长的道路，碎石路面，路面宽3m，占地面积约3300m2
环保

工程

废气治理

矿区扬尘

治理
在凿岩、采挖、装卸等工序中进行洒水降尘，车辆加盖蓬布或防尘网
成品堆场

洒水降尘

废水治理

洒水设施

1套CSC5120GSSE洒水车，用于洒水降尘

固废治理

公厕

1个旱厕

噪声治理

机械设备

合理布局生产设备；合理安排作业时间
水土流失治理

矿山坡面整治、整治场地、覆土植被

4、原有项目主要生产设备

原有未做环评项目主要生产设备包括矿区采掘设备、运输车辆以及供电等配套设备，具体见下表：
表1-5  原项目主要设备清单

序号
设备名称
设备型号
单位
数量
备注
1

潜孔钻机
KQY90型

台
2
已有
2

移动式空压机
XAVS900

台
1
已有
3

挖掘机
1.67m3（卡特336D型）
台
1
已有
4

自卸汽车
16t（东风天锦280）
辆
5
已有
5

洒水车

CSC5120GSSE

辆

1

已有
6

供水泵
200DF43×5型
台
3
已有
5、原有项目产品

原有未做环评项目主要开采白云岩（实际开采为石灰岩），开采规模为13万t/a，产品主要是毛石料。开采坐标为（西安坐标80）矿1（2793376.84 ，34560228.22 ），矿2（2792884.34 ，34560286.20 ），矿3（2792915.21，34560370.48）矿4（2793684.17，234560338.30 ）。生产的毛石料堆放于现2号临时堆场，堆放方式为露天堆放。

6、原有项目劳动定员及工作制度

原有项目未做环评，根据建设单位介绍，原项目实行年工作150天，每天1班，每班8小时的工作制度；项目劳动定员8人，员工为周边村民，均不在项目内食宿。
五、原有项目罚款情况说明
未批先建罚款：2018年10月17日，富民县环境监察大队对富民智强建材石料厂进行检查，发现该厂正在进行建设，原有破碎生产线已拆除，正在进行升级改造，增设石料精加工生产线，现已完成主体建设，辅助的设备还未完工，项目建设进度已处于收尾阶段，经查实，该厂未办理环保审批手续进行升级改造，违反相关法律法规；对此富民县环境保护局下发了责令改正（停止）违法行为决定书（富环改字〔2018〕78号），责令富民智强建材石料厂立即停止建设，并缴纳罚款壹拾捌万伍仟贰拾元整（￥185220.00），同时取得富民县环境保护局同意分期缴纳罚款通知书（富环罚分通〔2018〕6号）（详见附件11）。

富民智强建材石料厂于2018年12月19日缴纳罚款十万元整（￥100000.00），于2019年2月26日缴纳罚款捌万伍仟贰拾元整（￥85220.00），截止目前已全部缴纳（收据见附件12）。

六、本项目生产内容及规模

（一）矿山概况

（1） 地理位置

矿区位于富民县城85°方向，平距约13km处，行政区划属富民县大营街道办事处束刻村委会管辖。矿区地理坐标（西安80）为：东经102°35′55.3″～102°36′18.3″，北纬25°14′33.6″～25°14′44.0″。矿区有约2 km简易公路与通往富民县城的国道相连，距离最近东散公路约800m，距离富民县城约15km，交通较为便利。
（2） 矿区勘查及开采简介和现状

矿区勘查简介：

①2010年4～10月，中国有色金属工业昆明勘察设计研究院对原矿区范围进行了资源储量核实工作，提交了《云南省富民县下野猪塘朱存琼石塘普通建筑材料用石灰岩矿资源储量核实报告》。估算累计探明122b类石灰岩矿资源储量145.32万m3（366.21万t），保有122b类资源储量143.44万m3（361.46万t），消耗122b类资源储量1.88万m3（4.75万t）。经昆明宏业佳信科技有限公司以“富国土资矿评储字[2010]36号”评审通过及富民县国土资源局以“富国土资储备字﹝2010﹞45号”备案。

②截止2018年8月15日，划定矿区范围内累计查明111b+333类石灰岩矿资源储量397.71万m3（1002.24万t）。其中已开采消耗111b类资源储量10.00万m3（25.20万t），保有333类资源量387.71万m3（977.04万t）。勘查发现，因采矿权上标高超过实际标高，矿山的开采活动为越界开采行为。其中矿权平面内标高越界开采8.48万m3（21.39万t），矿权平面外、划定矿区范围内平面越界开采10.00万m3（25.20万t）。
开采现状：

矿区石灰岩矿直接裸露地表，采矿剥离量较少。矿山取得采矿证至今多为间歇性开采，目前已形成4个采空区，1号采空区位于原矿区北部，近南北向延伸，长约160m，宽约90m，边坡坡面高度11m，边坡坡度55°；2号采空区位于原矿区中部，北西南东向延伸，长约85m，宽约70m，边坡坡面高度7m，边坡坡度35°；3号采空区位于原矿区东侧外围、划定矿区中部，近东西向延伸，长约150m，宽约85m，边坡坡面高度33m，边坡坡度45～50°；4号采空区位于原矿区中部，近东西向延伸，长约70m，宽约40m，边坡坡面高度8m，边坡坡度45°。矿山在开采过程中未严格按照开发利用方案和采矿许可证划定的矿区范围进行开采，有平面越界开采行为，同时因采矿证设定的开采标高有误，导致矿山在采矿证平面内的开采活动实属标高越界。

另经实地调查，在划定矿区东南部矿5拐点附近有一采空区，长约210m，宽约100m，边坡坡面高度11～16m，边坡坡度50～60°，部分位于划定矿区范围之内。据业主叙述，该采空区为历史采空区。因此，本次工作未估算该采空区的消耗资源储量。截止2018年8月15日，矿山累计开采（越界开采）消耗石灰岩矿18.48万m3（46.59万t ），其中划定矿区范围内开采消耗石灰岩矿10.00万m3（25.20万t ）。设计开采矿石量551.36万t（218.79万m3），生产服务年限19年。本矿区核实范围内无矿权纠纷问题。

根据现场踏勘，采空区位于本次划定矿区范围之外的3个采空区，2号采空区已进行绿化覆土，目前已种植植被，4号采空区为现在排土场位置，1号采空区还未进行回填。位于本次划定矿区范围内的2个采空区，3号采空区和历史采空区将在后期继续开采利用。已建办公区周围已绿化种植植被，1#破碎加工区、配电室周围部分已建排水沟。

项目矿界范围变化情况

采矿权人朱存琼2010年对矿界范围进行储量核实，矿区核实坐标范围及拐点坐标见表1-2，2011年富民智强建材石料厂通过协议出让方式获得该采矿权，采矿权范围及拐点坐标变更，变更后的采矿权范围及拐点坐标见表1-3，矿证2019年2月6日到期，矿证到期前一直对该采矿权范围进行开采。到期后正在办理转型升级扩大矿区划定范围的延续变更相关手续，目前已关停对该采矿权范围矿山的开采，扩大矿区范围后不再对原有矿区进行开采。2018年为办理转型升级扩大矿区范围，富民智强石料厂2018年8月对矿山进行了储量估算，勘查资源储量估算范围及拐点坐标见表1-8，其中越界开采范围拐点：估2、估3～估15、矿2圈定（划定矿区平面范围内外），估19～估24（划定矿区范围内），划定矿区范围及拐点：估1（矿1）、矿2、估16（矿3）、估17（矿4）、估18（矿5 ）、估25（矿6）、估26（矿7）、估27（矿8）、估28（矿9），划定矿区范围及拐点坐标见表1-7。本次开采范围为划定矿区范围，扩大矿区划定范围位置与原矿区范围位置相比向项目区东面移，扩大矿区范围拐点（80坐标系）矿2（2793281.55，34560320.15），矿3（2793153.82，34560360.50）在原矿区范围内，其余拐点坐标均不在原矿区范围内。具体见附图3矿界关系示意图。

（二）本项目生产内容及规模

项目名称：深加工石灰石30万吨生产线转型升级改造项目
建设单位：富民智强建材石料厂
建设性质：改扩建

建设地点：富民县大营街道办事处束刻村委会下野猪塘

项目基本情况：

本项目包括原项目区域、扩建加工区域以及矿山区域，总投资8000万元，项目区总占地面积233334.5m2（350亩），其中矿山开采区面积0.1226km2（122600m2），总建筑面积18000m2，拟建设生产车间、仓库、办公楼、宿舍楼及相关配套设施，目前办理转型升级扩大矿区划定范围的延续变更相关手续，新采矿证正在办理相关手续，开采规模为30.00万t/a，采用露天开采石灰岩。主要进行矿石开采及加工，产品主要为公分石、公厘石、瓜米石、机砂、石粉。

本项目主要内容是①矿区开采规模达30万吨/年；②扩建购置1900生产线3条（3条相同生产线，为2号、3号、4号生产线，主要生产公厘石、瓜米石、机制沙，位于2#破碎加工区）、1850生产线1条（为1号生产线，主要生产公分石、机制沙、石粉，位于1#破碎加工区）。使生产、加工石灰岩矿规模达到30万吨/年；③增加矿区开采面积以及相应的环保设施。本项目建设完成后，生产、加工石灰岩矿的规模达到30万吨/年。 

1、原有项目与本项目基本情况对比

原有项目与本项目基本情况对比分析见下表：
表1-6   原有项目与本项目基本情况对比一览表
对比内容

原有项目

本项目

备注

矿区范围

0.0689km2
0.1226km2
矿区位置向东移、面积增加。
占地面积

350亩（包括矿界范围采区及其余用地）

350亩（包括矿界范围内采区面积，本项目总建筑面积，辅助设施面积，其余用地）

占地面积不变

开采时间

2011年2月~2019年2月

计划2020年1月开始

/

越界开采

越界开采拐点为：估2、估3、估4、估5、估6、估7、估8、估9、估10、估11、估12、估13、估14、估15、估19、估20、估21、估22、估23、估24，拐点坐标见下表1-9，越界开采范围与本次矿界关系见附图3

位于本次矿界范围内越界开采拐点：估19、估20、估21、估22、估23、估24，拐点坐标见下表1-9，后期继续开采利用

在今后开采过程中严禁越界开采

拐点坐标（西安80坐标系）

矿1（2793376.84，34560228.22），矿2（2792884.34，34560286.20），矿3（2792915.21，34560370.48），矿4（2793684.17，34560338.31）
矿1（2793321.47，34560446.97），矿2（2793281.55，34560320.15），矿3（2793153.82，34560360.50），矿4（2793074.33，34560787.73），矿5（2793179.95，34560791.19），矿6（2793190.15，34560963.95），矿7（2793341.42，34560957.08），矿8（2793297.86，34560782.79），矿9（2793391.70，34560532.90）
拐点改变，本项目矿界矿2，矿3在原矿界范围内，继续开采，其余原有矿界范围内采区不再进行开采。

开采标高

2350~2280m。

2290~2215m
开采标高发生变化。
开采加工规模

13万t/a

30万t/a

开采加工规模增加。

产品方案

毛石料

公分石、机砂、石粉，公厘石、瓜米石
产品方案发生变化。
工艺流程

表土剥离-矿石采挖（凿岩、爆破和采挖）-铲装运输-毛石料外售。

表土剥离-矿石采挖（凿岩、爆破和采挖）-铲装运输-加工（破碎、筛分、磨粉）-成品外售。

工艺流程发生变化。
生产线变化情况

无生产线。

新增4条生产线，1号生产线（1850生产线）1条，主要生产石粉，公分石，机制沙。2号、3号、4号生产线（1900生产线）各1条，生产工艺流程及产品相同，主要生产公厘石、瓜米石、机制沙。

原有项目无生产线，现新增4条生产线。

环保手续

未做环评及验收

正在办理

/

2、本项目工程组成

本项目工程组成见下表：
表1-7  本项目工程组成一览表

项目
工程名称
项目情况
备注
扩建前
扩建后
主体工程
矿区

面积为6890m2，用于露天开采，开采13万吨t/a白云岩（实际开采石灰岩），除本次矿界矿2，矿3在本次矿界范围内，继续开采，其余原有矿界范围内采区不再进行开采。
包括采矿工作面、工作平台，开采30万t/a石灰岩，服务年限为19年，矿区面积约122600m2，露天开采
改建

破碎加工区

1#破碎加工区

没有破碎加工区

面积为9984m2的彩钢瓦大棚，高约15m，位于项目区西北侧，为1号生产线，主要生产石粉、公分石、机制沙，用于产品（半产品）堆放、产品加工，破碎加工站内设有80m2的配件室用于配件堆放（配件室西南角设置10m2危废暂存间，暂存产生危险废物），60m2的2层中控室，用于监控石料加工过程，63m3蓄水池用于储存喷淋洒水所需用水。
改建

2#破碎加工区

面积为7476m2的彩钢瓦大棚，高约15m，位于项目区西北侧，为2号、3号、4号生产线，主要生产公厘石、瓜米石机制沙。

新建

辅助工程
1号临时堆场

/

面积为280m2，位于1#破碎加工区东北方，用于临时堆放少量机制沙成品。
已建

2号临时堆场

面积为2000m2，位于矿区西侧，用于堆放开采的成品，为原成品堆场

面积为2000m2，位于矿区西侧，用于堆放之前开采的成品（毛石料）
沿用

排土场

/

面积为3526m2，位于矿区西南侧，用于堆放废土石、废渣

已建

公用工程
办公生活区

员工不在项目区食宿，没有办公生活区

面积为330m2，高约4m，位于矿区西南部，用于15名员工办公及食宿

已建

配电室

/

面积为115m2的混凝土结构房，高约3.5m，位于1#破碎加工区南侧

已建

控制室

/

面积为95m2的混凝土结构房，高约10m，位于配电室东侧，主要用于监控石粉生产过程
已建

供水工程
项目用水由北面束刻下村引入矿区
项目用水由北面束刻下村引入矿区东南面高位水池（容积300m3），高位水池分别引入三个储水池，一个位于1#破碎加工区内， 容积63m3用于喷水作业，一个位于1#破碎加工区东南方， 容积70m3为破碎加工区提供用水，一个位于办公生活区东侧，容积为10m3，用于提供办公生活用水
已建

排水工程
员工不在项目区食宿，不产生的餐饮废水，项目生产不产生生产废水。
员工产生的生活废水中餐饮废水经油水分离器处理后同其它生活废水一起进入化粪池处理后用于周边绿化及林地，在项目开采区、排土场设置截排水沟，厂房四周由截排水沟汇集的初期雨水进入总容积98m3沉淀池，经沉淀处理后晴天回用于项目区洒水抑尘。
改建

供电工程
矿山电力、通讯设施条件已经形成即已架设200KVA电力变压器1台，将10KV电压降压至380V和220V供电

矿山电力、通讯设施条件已经形成即已架设200KVA电力变压器1台，将10KV电压降压至380V和220V供电

沿用
道路

3300m2，目前已废弃
新建公路长1400m，宽3m，面积4200m2
已建成

环保工程
废气治理
采区
在凿岩、采挖、装卸等工序中进行洒水降尘，车辆加盖蓬布或防尘网。
在凿岩、采挖、装卸等工序中进行洒水降尘，车辆加盖蓬布或防尘网。
沿用
喷淋洒水

/

所有破碎筛分设备外均进行喷淋洒水降尘，除尘效率80%。
改建

1#破碎加工区（1号线）

/

对1#生产线破碎、筛分工段设置喷淋洒水设施，破碎加工区封闭彩钢瓦大棚。
改建

对1号生产线磨粉工段产生粉尘经磨粉机自带脉冲布袋除尘器经引风机引至同一（1#）排气筒排放（排气筒内径0.6m，风量10000m3/h）
2#破碎加工区（2号、3号、4号线）

/

对2#生产线破碎、筛分工段设置喷淋洒水设施，破碎加工区封闭彩钢瓦大棚。
新建

1号临时堆场

/

1号临时堆场在堆放期间洒水降尘，堆放结束后进行土地复垦及绿化
已建

2号临时堆场

2号临时堆场为原项目成品堆场，主要进行洒水降尘

2号临时堆场在堆放期间洒水降尘，堆放结束后进行土地复垦及绿化
沿用

排土场

/

洒水降尘，排土场废土石清理完后进行土地复垦及绿化
已建

道路扬尘

运输道路洒水降尘，车辆运输覆盖物料
运输道路洒水降尘，车辆运输覆盖物料
已建

油烟治理

/

安装油烟净化器
新建

洒水设施
1套CSC5120GSSE洒水车，用于洒水降尘

1套CSC5120GSSE洒水车，用于洒水降尘
沿用
废水治理
油水分离器

/
1个容积0.5m3油水分离器用于处理餐饮废水
新建

化粪池
/
1个容积3m3用于处理生活废水，位于办公生活区东北侧
已建
沉淀池

/
在场地西部容积52m3（收集露天采场，2#破碎加工区初期雨水）、西南部（收集排土场，1#破碎加工区初期雨水）容积46m3设置沉淀池收集雨季废水
新建
固废治理
公厕
旱厕

1个公厕，之前为旱厕现改为水冲厕
已建

生活垃圾
/
项目内不设垃圾房，分散设置若干垃圾桶，位于项目区生活区域四周，用于生活垃圾暂存。
已建
废土石

/

暂存于排土场

已建

沉淀池污泥

/

清掏至排土场

新建

危废暂存间

/

在配件室西南角设置10m2危废暂存间，用于临时堆存废机油、废润滑油

新建

噪声治理
合理布局生产设备；合理安排作业时间
合理布局生产设备；合理安排作业时间；破碎区、筛分区四周设置彩钢大棚，顶部用钢结构进行封闭，机械设备隔声减震等。
新建
水土保持
露天采场
/
采区外围土质截水沟260m
新建
排土场

/
挡墙长62m，高3.5m，设置截排水沟约65m
新建

道路
/

进项目区道路一侧已修建排水沟，约1400m

已建

生态修复

绿化

/

矿山开采后，采场表面的岩石、废石裸露，水土的流失量将高于开采前的状况。为防止水土流失，需加强复屋，恢复植被。本项目的露天采场应按规划进行复垦，恢复植被,有计划地将废土石回填到开采结束区段，再敷以
约50~ 70cm厚的表土，然后种草
或植树，以此方式恢复植被，绿化面积410m2
已建

2、本项目开采范围

根据富民县国土资源局“关于富民智强建材石料厂大营街道办事处束刻下野猪塘石灰岩矿转型升级扩大矿区划定矿区范围的批复”，矿区面积为0.1226平方公里，矿区范围由如下9个拐点坐标确定，矿区范围拐点坐标见下表。
表1-8  划定矿区范围及拐点坐标表

拐点编号

1980西安坐标系

国家2000坐标系

3°带坐标

地理坐标

3°带坐标

X

Y

东经

北纬

X

Y

矿1

2793321.47 

34560446.97 

102°35′59.9″

25°14′41.7″

2793328.45

34560558.10

矿2

2793281.55 

34560320.15 

102°35′55.3″

25°14′40.4″

2793288.53

34560431.28

矿3

2793153.82 

34560360.50 

102°35′56.8″

25°14′36.3″

2793160.80

34560471.63

矿4

2793074.33 

34560787.73 

102°36′12.0″

25°14′33.6″

2793081.31

34560898.86

矿5

2793179.95 

34560791.19 

102°36′09.6″

25°14′37.1″

2793186.93

34560902.32

矿6

2793190.15 

34560963.95 

102°36′18.3″

25°14′37.4″

2793197.13

34561075.08

矿7

2793341.42 

34560957.08 

102°36′18.1″

25°14′42.3″

2793348.40

34561068.21

矿8

2793297.86 

34560782.79 

102°36′11.9″

25°14′40.9″

2793304.84

34560893.92

矿9

2793391.70 

34560532.90 

102°36′03.0″

25°14′44.0″

2793398.68

34560644.03

面积：0.1226km2；开采标高：2290～2215m

3、本项目资源储量情况

根据建设单位对扩大矿区范围编制的《云南省富民县下野猪塘石灰岩矿地质勘查报告》及《云南省富民县下野猪塘石灰岩矿地质勘查报告》评审意见书（富国土资矿评储字〔2018〕14号），富民县下野猪塘石灰岩矿截止2018年8月15日，批复划定矿区范围内累计查明111b+333类石灰岩矿资源储量397.71万m3（1002.24万t）。其中已开采消耗111b类资源储量10.00万m3（25.20万t），保有333类资源量387.71万m3（977.04万t），设计开采矿石量218.79万m3（551.36万t）。

另有矿权人越界开采消耗111b类资源储量18.48万m3（46.59万t）（含划定矿区范围内开采消耗111b类资源储量10.00万m3（25.20万t））。
按照矿山生产规模30万t/a（11.9万m3/a）进行开采，矿山服务年限19年。且根据《云南省非煤矿山最小开采规模和最低服务年限标准》规定建筑用石料类（饰面用除外）的露天开采矿山最低服务年限为6年。因此，本项目符合《云南省非煤矿山最小开采规模和最低服务年限标准》要求。

根据国土资源部关于矿产资源合理利用“三率”最低指标要求（试行）二中石灰岩矿露天矿山开采率不低于90%，矿山企业开发利用石灰岩矿产时，鼓励对矿山开采废石综合利用，用作建筑材料或矿山踩空区回填复垦，综合利用率不低于60%。扩建后项目属于露天开采，回采率为95%，产生的废石主要用于回填项目矿区采空区。产生的弃渣利用率达100%，不产生永久弃渣，综合利用率为100%，能满足资源利用限值。
4、资源量估算及矿山服务年限
根据《云南省富民县下野猪塘石灰岩矿地质勘查报告》及《富民县智强建材石料厂大营街道办事处束刻下野猪塘石灰岩矿产资源开发利用方案》资源量的估算，截止2018年8月，根据本次设计圈定的露天开采境界，保有333类资源量387.71万m3（977.04万t），设计开采矿石量218.79万m3（551.36万t），按建设规模30万t/年，矿山生产服务年限为19年。
估算范围由划定矿区平面范围和越界开采平面范围两部分组成。由28个拐点圈定，估算面积0.1451km2；估算标高：2290～2214m。资源量估算见下表。

表1-9 资源储量估算范围及拐点坐标表
拐点编号

1980西安坐标系

3°带坐标

地理坐标

X

Y

东经

北纬

估1(矿1)

2793321.47 

34560446.97 

102°35′59.9″

25°14′41.7″

估2

2793291.37 

34560349.58 

102°35′56.4″

25°14′40.8″

矿2

2793281.55

34560320.15

102°35′55.3″

25°14′40.4″

估3

2793338.69 

34560348.34 

102°35′56.4″

25°14′42.3″

估4

2793337.56 

34560402.83 

102°35′58.3″

25°14′42.2″

估5

2793373.89 

34560419.67 

102°35′58.9″

25°14′43.4″

估6

2793373.09 

34560426.57 

102°35′59.2″

25°14′43.4″

估7

2793403.22 

34560429.95 

102°35′59.3″

25°14′44.4″

估8

2793436.34 

34560421.86 

102°35′59.0″

25°14′45.5″

估9

2793467.32 

34560433.49 

102°35′59.4″

25°14′46.5″

估10

2793503.44 

34560426.04 

102°35′59.2″

25°14′47.6″

估11

2793476.51 

34560339.97 

102°35′56.1″

25°14′46.8″

估12

2793420.45 

34560282.98 

102°35′54.0″

25°14′45.0″

估13

2793345.65 

34560268.75 

102°35′53.5″

25°14′42.5″

估14

2793264.44 

34560294.00 

102°35′54.4″

25°14′39.9″

估15

2793268.68 

34560324.21 

102°35′55.5″

25°14′40.0″

估16(矿3)

2793153.82 

34560360.50 

102°35′56.8″

25°14′36.3″

估17(矿4)

2793074.33 

34560787.73 

102°36′12.0″

25°14′33.6″

估18(矿5)

2793175.39 

34560791.04 

102°36′12.2″

25°14′36.9″

估19

2793180.68 

34560779.35 

102°36′11.7″

25°14′37.1″

估20

2793196.10 

34560775.58 

102°36′11.6″

25°14′37.6″

估21

2793207.40 

34560787.62 

102°36′12.0″

25°14′38.0″

估22

2793218.14 

34560819.05 

102°36′13.2″

25°14′38.3″

估23

2793198.44 

34560830.03 

102°36′13.6″

25°14′37.7″

估24

2793182.17 

34560828.74 

102°36′13.5″

25°14′37.1″

估25(矿6)

2793190.15 

34560963.95 

102°36′18.3″

25°14′37.4″

估26(矿7)

2793341.42 

34560957.08 

102°36′18.1″

25°14′42.3″

估27(矿8)

2793297.86 

34560782.79 

102°36′11.9″

25°14′40.9″

估28(矿9)

2793391.70 

34560532.90 

102°36′03.0″

25°14′44.0″

估算总面积：0.1451km2(其中划定矿区范围0.1211 km2（含划定矿区平面范围内越界开采面积0.009km2），越界开采面积0.024km2）；估算标高：2290～2214m(其中划定矿区范围2290～2215m，越界开采2268～2214m）

划定矿区范围由拐点：估1（矿1）、估2、矿2、估15～估28圈定（含划定矿区平面范围内越界开采范围），越界开采范围由拐点：估2、估3～估15、矿2圈定（划定矿区平面范围内外）。

5、本项目设备组成

本项目设备一览表具体见下表所示。
表1-10 本项目主要设备清单

序号
设备名称
设备型号
单位
数量
用途

备注
1

潜孔钻机
KQY90型

台
2
矿山

已有
2

移动式空压机
XAVS900

台
2
新购1台
3

挖掘机
1.67m3（卡特336D型）
台
5

已有1台新购4台
4

轮式装载机
ZL-20

台
3
新购

5

自卸汽车
16t（东风天锦280）
辆
8
新购3辆
6

洒水车
CSC5120GSSE
辆
1
已有

7

供水泵

200DF43×5型

台

4

新购1台

8

料斗

30m2
个

2

位于1#破碎加工区（封闭彩钢瓦大棚）

新购

50m2
个

3

新购

9

给料机

3896

台

7

新购

10

洗料机

15100

台

1

新购

11

颚式破碎机

750

台

2
新购

12

反击破

1315

台

1

新购

13

中转仓

200吨

个

4

新购

100吨

个

1

新购

14

锤破

1600

台

1

新购

15

制沙机

1860

台

1

新购

16

提升机

NE50

台

3

新购

17

输送槽

NE270

台

5

新购

18

筒仓

500吨

个

8

新购

19

雷蒙机

HC1900
台

2

新购

20

立磨

HC2700

台

1

新购

21

振动筛

40100

台

1

新购

22

2760

台

5

新购

23

皮带

/

条

30

新购

24

料斗

30m2
个

3

2#破碎加工区（封闭彩钢瓦大棚）

新购

25

给料机
4515
台
3
新购

26

振动筛

40100
台
12
新购

27

重锤破

1815

台

3

新购

28

制沙机

1860

台

6

新购

29
皮带
/
条
30
新购

30

中转仓

200吨

个

6

新购

本项目建成后，开采规模从13万t/a扩大至30万t/a，由矿山开采毛石料直接外售，变为矿山开采的毛石料运至破碎加工区加工生成公分石、公厘石、瓜米石、机制沙、石粉等产品。主要通过新建3条普通建筑材料用石灰岩矿加工生产线（2号、3号、4号生产线），主要生产公厘石、瓜米石、机制沙，位于2#破碎加工区；以及新建1条磨粉及石料生加工产线（1号生产线），主要生产公分石、机制沙、石粉，位于1#破碎加工区，达到规模扩大的目的。
6、本项目产品方案

本项目主要开采并加工石灰岩，开采、加工规模均为30.00万t/a，产品主要包括公分石、公厘石、瓜米石、机制沙和石粉等。项目产品方案一览表见下表所示。
表1-11  本项目产品方案一览表
序号

名称

扩建前产生量（万t/a）

扩建后产生量（万t/a）

规格

备注

1

公分石

/

2

＞60mm

堆存于破碎加工区内

2

公厘石

/

3

40-60mm
堆存于破碎加工区内

3

瓜米石

/

3

20-40mm
堆存于破碎加工区内

4

机制沙

/

7
＜20mm
由机械破碎，筛分制成的岩石颗粒，不包含软质岩石，风化岩石的颗粒。

5

石粉

/

15

200目

堆存于封闭的筒仓内

6

毛石料

13

/

/

-

总计

-

13

30

/

-

7、主要原辅材料消耗
本项目属矿产资源开发利用项目，主要为建筑石料用灰岩的开采、加工生产。主要原辅材料及能耗情况见下表。

表1-12  项目原辅材料一览表
原辅料
单位
消耗量
来源
柴油
t/a
30

附近加油站外购
电
万kw.h
1200

由富民县束刻村引入
水
t/a
16122.48

由北面下村引入矿区东南面高位水池提供
（3） 土石方

经向业主咨询，项目在以往建设过程中，产生的土石方已全部供附近村民用于道路修整。且根据现场实际调查，无遗留土石方。

本次扩建项目在运营中产生废土石主要为矿区开采过程中产生的残坡积土夹石块。残坡积土夹石块产生量约占开采量的0.5%，则产生量为1500t/a，废土石初期堆放于项目排土场内。待闭矿后用于回填项目矿区采空区，产生的弃渣利用率达100%，不产生永久弃渣。
（四）排土场

矿山为已建矿山，根据《云南省富民县下野猪塘石灰岩矿资源开发利用方案》可知矿山本矿区矿体直接出露地表，基本无剥离量，矿区开采过程中产生会残坡积土夹石块，产生的土废石暂存于排土场内，待闭矿后用于回填项目矿区采空区。开采结束后对排土场进行恢复治理。
（五）平面布置

矿山为已建矿山，目前项目区已建（未批先建）办公生活区、1#破碎加工区、临时堆场及排土场。未建2#破碎加工区及配套环保工程。矿山外部运输公路从矿区西部进入，矿区开拓公路从矿区西部公路开始由矿山采场西南侧修建到采场各生产台阶；办公生活区位于项目区西南侧，1#、2#破碎加工区均布置在项目区西北侧，1#破碎加工区距矿山采场75m，2#破碎加工区距矿山采场25m，1号临时堆场位于1#破碎加工区东北侧，排土场位于采区西南侧，2号临时堆场位于排土场西南侧，办公生活区位于矿区西南侧距采场约190m，办公生活区西侧为矿山进出公路，高位水池设于矿区东南侧2291m标高处。详见附图5。
（六）公用设施
（1）供水
矿山生产、生活用水从矿区北部的束刻下村引入，至矿区东南部的高位水池，距项目区0.7km，取水点标高约2050m，再由高位水池向采场供水；高位水池池底标高位于2291m，水池容积300m3。设计选用4台150DF40×5型供水泵，该泵扬程180m，流量150m³/h，电机功率40千瓦。

（2）排水
项目生产过程中用水主要为抑尘用水，该部分水主要被产品吸收及地表吸收或蒸发，不产生生产废水。项目员工在厂内食宿，员工产生的餐饮废水经油水分离器预处理后同其它生活废水一起排入化粪池，经化粪池处理后用于周边绿化及林地。在项目开采区、排土场设置截排水沟，由截排水沟汇集的淋滤水进入沉淀池（2个总容积98m3）沉淀处理后用于项目区洒水抑尘。
（3）供电
矿山用电主要是破碎车间，矿山周边电源为束刻线10KV，距项目区约300m，现矿山电力、通讯设施条件已经形成即已架设200KVA电力变压器1台，将10KV电压降压至380V和220V供生产、生活使用能满足矿山生产需求，无需更换变压器。矿山装机容量约450kw。

（4）供油与爆破
本矿山爆破委托富民县民爆队爆破，故矿山内不设置炸药库，场内机械耗油需要多少直接从附近加油站购买，不在场内设置贮油设施。场内所需柴油直接从附近加油站购买，不设柴油贮油罐。
（5）交通
项目区已形成完整的外部运输系统，外部运输公路与乡村简易公路的相通。从矿区西部进入，本次新建矿区开拓公路从矿区西部公路开始由矿山采场西南侧修建到采场各生产台阶总长约为1400m。 

1）外部运输

外部运输主要是产品、生产材料（如爆破器材、钻杆、钻头及生活物资）的运输。爆破器材由县爆破队用专门的车辆运输。

2）内部运输

内部运输主要指露天采场及矿区地表的矿石、剥土、生产辅助材料。矿山采用16t的自卸汽车运送矿石和废石及材料。矿石运至破碎加工区破碎，破碎的产品堆存于破碎加工区彩钢大棚内。
（七）劳动定员及工作制度

本项目年工作300天，1班制，每天工作8小时；劳动定员在原项目上增加7人，总共15人，均在项目内食宿。

（八）本项目环保投资
本项目总投资8000万元，其中环保投资153.4万元，占总投资的1.92%。环保投资一览表见下表所示。
表1-13 项目的环保投资一览表（单位：万元）
项目

环保建设规模

投资额

备注

运营期
废水治理
油水分离器1个（容积0.5m3）

0.1

新增

公厕1个

0.2

新增

化粪池1个（容积3m3）

1

已建

在场地西部容积52m3（收集露天采场，2#破碎加工区初期雨水）、西南部（收集排土场，1#破碎加工区初期雨水）容积46m3设置沉淀池收集雨季废水，总容积98m3
7

新增
1#破碎加工区东北侧设置洗料机循环沉淀池4个，总容积60m3（单个容积15m3）
6

新增

在排土场、开采区设置截排水沟

10

新增

废气治理

洒水车

12
沿用

彩钢瓦大棚封闭

40

新增

破碎加工区设置喷淋水管

6

新增
皮带封闭

5

新增

除尘器（1#破碎加工区磨粉机自带BZS540脉冲除尘器2台、BL1560型气箱脉冲袋式除尘器1台）
50

新增

1#破碎加工区石粉加工区设1根15m高排气筒
0.5
新增
1套油烟净化器
0.5

新增

噪声防治

主要产噪设备安装减振垫

2

新增
固废处置

办公生活区增设若干个垃圾桶。
0.1

新增

设置10m2的危废暂存间（位于配件室西南角）。
2

新增

绿化

面积410m2
1

新增

生态保护措施

生态修复

10

新增
合   计

/

153.4
注：现有环保设施仅有洒水车，本项目扩建后新增上述环保设施后能满足需求

（九）项目与周边环境关系

本项目位于富民县大营街道办事处束刻村委会下野猪塘，东、南、北面紧邻山体；北面距项目区约883m为下村居民点，西南面距项目区约530m为下茨塘，南面距项目区约1240m为下茨塘散户、约1570m老煤山散户、约1800m老煤山、约2140m茨塘村，东面距项目区约734m为上村，东北面距项目区约723m、976m为束刻村、约1100m为小村。西面距矿区约306.7m为富民鑫磊工贸有限公司矿山，（矿山与矿山之间距离满足不小于300m，详见附件7，安全距离说明）；项目南部3.9km处的大营河和项目西面9.3km处的螳螂川。（项目周边关系示意图见附图7）。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

原有污染情况按年开采13万吨核算。

1、 原项目验收情况

原项目《富民大营镇束刻朱存琼塘年产2万吨白云石建设项目》由于矿山实际开采位置与矿区范围不一致，一直未进行环境保护竣工验收，2010年对批复矿区范围进行了资源储量核实，获得了由富民县国土资源局颁发的采矿许可证，采矿证为年开采13万吨白云岩，2011年2月12日，富民智强建材石料厂通过协议出让方式获得该采矿权，由获得采矿权后一直未办理扩建项目环评相关手续。
二、原项目主要污染物排放情况

原项目中矿区面积为0.0689km2，主要采用露天开采方式，开采规模为13万吨/年。采用山坡式露天开采，公路汽车运输开拓方式。

原项目生产工艺简述：主要包括矿石开采，其中矿山开采设计采用自上而下分台阶开采，平台内回采工作由西部向东部方向推进回采。生产工艺流程为：矿石采挖（凿岩、爆破和采挖）-铲装运输-成品外售。在生产过程中主要产生无组织粉尘、机械设备运行噪声和废土石。

原项目生产过程没有破碎、加工生产线，工艺流程如下图所示：
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原项目工艺流程图

1、污染影响因素

（1）废气

①粉尘

原项目年开采白云岩（实际开采石灰岩）13万t/a，矿区采场在凿岩、爆破、采挖、装卸和运输过程中会产生无组织粉尘。原项目粉尘产生及排放情况一览表见下表。
表1-14  原项目粉尘产生及排放情况一览表
产污工序

防治措施

污染物

产生量（t/a）

粉尘去除率（％）

排放量（t/a）

采场作业

凿岩钻孔粉尘
湿法凿岩、洒水降尘
无组织扬尘

0.52
80

0.104

爆破粉尘
爆破前先在爆破现场洒水、钻孔过程注水
无组织扬尘

1.3

/

0.143

铲装粉尘
洒水降尘
无组织扬尘

1.95

80

0.39

成品堆场

洒水降尘
无组织扬尘
1.01

80

0.202

运输道路

洒水降尘洒水降尘，车辆运输蓬布遮盖
无组织扬尘

0.065

80

0.013

合计

-

-

4.845

-

0.852

②爆破废气和车辆尾气

项目石灰岩矿爆破过程产生少量NOx、CO和粉尘。爆破频次为1次/月，硝铵炸药用量约为2.6吨/月，由于项目用地空旷，爆破废气能较快在大气中自然扩散。此外，矿山使用挖掘机、装载机、推土机等施工机械和运输车辆，运行过程中排放少量尾气，主要靠自然通风扩撒。
③食堂油烟

原有项目员工不在项目区食宿，没有食堂，不会产生食堂油烟。

（2）废水

原项目废水排放情况
原项目无生产废水排放，废水产生量主要为生活废水。项目实际年工作150天，劳动定员总共8人，均不在项目内食宿。非食宿人员用水量按50L/d计算，则用水量为0.4m3/d，60m3/a；污水产生量按80%计算，生活废水产生量为0.32m3/d，48m3/a。生活废水没有经过处理，直接排放。
（3）噪声

原项目主要噪声源为挖掘机、装载机、破碎机、筛分机和运输等设备在运行时所产生的噪声，以及爆破产生的强烈冲击噪声，项目噪声源强在70～120dB(A)之间，周边地势空旷，无较大噪声源，产生的噪声是间歇产生且项目周边无较大工业区，项目运营期噪声对周围声环境影响不大。
（4）固体废物

原项目中固体废物主要包括废土石和生活垃圾，项目产生的废土石已全部用于公路养护及基坑回填，项目员工不在项目区食宿产生的生活垃圾很少，收集后统一运到附近垃圾点，由专人进行清运处置。项目维修过程会产生少量沾油抹布。沾油抹布经收集后同生活垃圾一起运至附近垃圾点，由专人进行清运处置。
（5） 原有项目生态治理情况

根据现场踏勘，采空区位于矿区范围之外2号采空区已进行绿化覆土，目前已种植植被，4号采空区为现在排土场位置，1号采空区还未进行回填。采空区位于矿区范围内的3号采空区和历史采空区将在后期继续开采利用。已建办公区周围已绿化种植植被，1#破碎加工区、配电室周围部分已建排水沟。
2、扩建前现有工程存在的主要环境问题及整改措施
《富民大营镇束刻朱存琼白云石塘建设项目》于2006年办理了富民县大营街道束刻下野猪村建设年产2万吨白云石项目环评手续，同年9月1日取得富民县环境保护局下发的关于《富民大营镇束刻朱存琼白云石塘建设项目》的批复（富环发〔2006〕63号）意见提出批复如下：在建厂及生产过程中采取必要的水土保持措施，避免加剧水土流失；严格按工程进度开挖，减少挖损地面面积裸露地面和裸露时间；项目服役期满后应及时进行封场、覆土植被、以恢复当地的生态环境。生活废水经隔油处理后用于绿化，不得直接排放污染水体。结合现场调查，现有工程存在的主要环境问题如下：
（1） 项目采矿证更改规模为13万吨后未做环评相关手续；

（2） 矿区现存问题

①项目区未设置沉淀池收集雨水，直接外排；

②露天采场区未设置浆砌石截水沟。

③部分采空区未进行回填、土地复垦。
（3） 本项目已建工程存在问题

①已建工程未批先建。

②项目区产生的废机油储随意储存在1#破碎加工区配件室的角落，未按要求设置标准危废暂存间。

③1#破碎加工区、配电室、控制室设置雨水管外排，外排雨水未收集，随意排放。
④皮带传送过程中未采取有效措施对粉尘进行处理。
⑤办公生活区生活废水已建化粪池，产生的餐饮废水未处理随意外排。

⑥办公生活区食堂未设油烟净化器处理食堂油烟。
（5）生态环境问题
矿区原有工程排土场、采区未进行排水沟设置。
对现有工程现存环境问题，项目拟在本次扩建过程中一并采取相应措施解决，具体如下：
（1） 项目在对《深加工石灰石30万吨生产线转型升级改造项目猪塘石灰岩矿》进行环境竣工验收应该对所有措施进行验收，严格按照验收技术规范验收。
（2） 此次环评包含原未做环评部分内容。
（3）矿区现存问题整改

①项目区设置西部设置沉淀池收集露天采区，2#破碎加工区雨季产生的地表径流及初期雨水，西南部设置沉淀池收集排土场、1#破碎加工区、配电室、中控室产生地表径流及初期雨水，产生的地表径流、初期雨水经沉淀池沉淀处理后晴天用于项目区洒水降尘。

②露天采场区设置截水沟，严格按照水保相关要求设置。
③对还未进行回填、土地复垦的采空区进行回填、土地复垦，种植植被，根据《富民智强建材石料厂大营街道办事处束刻下野猪塘石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》覆土46832m3，种植旱冬瓜10217株、爬山虎13242株，播撒狗牙根草籽4.0867hm2，种植狗牙草91.98kg。
（4） 本项目已建工程存在问题

①环评手续审批完善后再进行后续建设。

②在配件室西南角设置10m2按要求设置标准危废暂存间，暂存危险废物。

③1#破碎加工区、配电室、控制室设置雨水管外排，外排雨水通过增设排水沟引至西南部新建沉淀池收集，收集沉淀后用于洒水降尘，禁止随意外排。
④对输送过程中的皮带进行密闭，从而减少粉尘的产生。
⑤办公生活区产生的餐饮废水经新增油水分离器处理后引至化粪池处理，禁止随意外排。

⑥办公生活区食堂新增油烟净化器处理食堂油烟。
（3） 生态环境问题整改
根据项目土地复垦方案中相关要求进行矿山水土保持及土地复垦，保护矿山的生态环境。
1）露天采区：采区采取自上而下分台阶开采，在台阶处增设排水沟，将采区的雨水排入西部沉淀池。同时到服务期末对已形成的开采平台及开采坡面进行覆土绿化，以防止开采坡面长期裸露受雨水冲刷而发生垮塌。

2）破碎加工区：服务期末将建筑物拆除，并对破碎加工区进行植被恢复措施。
3）办公生活区，服务期末将建筑物拆除，并进行植被恢复措施。
4）排土场区：排土场周边的排水措施以及服务期末已堆放区域的绿化措施。

5）道路区：矿区道路为新建道路，考虑了路面硬化措施以及道路排水沟措施，对其设计植被恢复措施。
6）临时堆场：临时堆场使用结束后按要求进行植被恢复措施。




表二  建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（气候、气象、地形、地貌、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置
富民县地处滇中北部，位于云南省会昆明市西北部，属昆明市五区八县一市之一，县城距昆明23千米，县乡公路四通八达，108国道和即将建设的武昆高速公路、轿子山旅游专线穿境而过。
富民县位于东经102°21′~102°47′，北纬25°08′~25°36′之间，海拔1455米至2817米。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠五华、西山区，行政区划属昆明市，全县国土面积993平方公里，是昆明市近郊县。
项目位于富民县城85°方向、平距约13km处的富民县大营街道办事处束刻村委会境内。地理坐标（西安80）：东经102°35′55.3″～102°36′18.3″，北纬25°14′33.6″～25°14′44.0″，面积0.1226km2。矿区有约2 km简易公路与通往富民县城的国道相连，距离最近东散公路约800m，距离富民县城约15km，交通较为便利，项目地理位置图详见附图1。

2、地形地貌
富民县地形南北长50km，东西宽37.5km，地势总体南高北低，其中山地占87%，盆地9%，谷地占3.4%，湖泊0.6%。最高海拔2817m，最低海拔1445m，一般海拔在1800-2100m，属中山山地。地貌为盆岭相间，河流纵横，镶嵌着18个河谷坝子，较大的坝子有富民坝、东村、款庄、赤鹫、者北、罗免等坝子。根据地貌的成因类型，可划分为构造侵蚀、构造剥蚀、构造溶蚀、侵蚀溶蚀及盆地堆积5种地貌类型。

县境内西部、西北部山脉属三台山余脉，多为南北走向，主要山峰有者北乡境内的老青山，罗免乡境内崛峻山的栏马山、牯子山，永定镇境内的玉屏山；东北部、东部、南部和中部山脉属拱王山余脉，主要山峰有大营镇境内老煤山东北的打猎山，赤鹫乡境内的望海山，款庄乡境内的大尖山、毡帽山，东村乡境内的大黑山。

项目工作区地处滇中低中山地区的山腰缓坡地带，地貌上属构造侵蚀浅切割低中山地貌，地势南东高、北低，地形坡度5°～20°、局部达到40°。划定矿区范围最高为该区东部矿5拐点附近，海拔2287m，最低位于划定矿区范围矿3拐点处，海拔2215m，相对高差72m。
3、地质
（1）矿区地质特征
矿区出露地层仅为二叠系下统阳新组（P1y）及第四系残坡积层（Qel+dl），现由老至新简述如下：

1）二叠系下统阳新组（P1y）

分布于整个矿区，岩性为浅灰色中厚层状泥晶白云质灰岩、灰色泥晶灰岩、深灰色粉晶灰岩。地表强—中等风化，呈碎裂状。岩溶较发育，主要以溶隙、溶槽、溶沟为主。为矿体赋存层位，厚度76～203m。

2）第四系残坡积层（Qel+dl）

主要分布于矿区外围西北部坡麓地段，由褐红、棕红色红粘土及灰岩、白云质灰岩碎屑组成，岩屑含量5～25%，结构呈松散—半固结状。厚度0～2.0m。
（2）矿床（矿体）地质特征
矿体赋存于二叠系下统阳新组(P1y)地层中，为浅灰色中厚层状泥晶白云质灰岩、灰色泥晶灰岩、深灰色粉晶灰岩。矿体形态简单，呈单斜层状产出，岩层总体产状为332°～337°∠25°～35°，沿走向、倾向变化不大，矿体稳定，地表出露较好（见照片3-1）。除地表少量第四系残坡积物外，划定矿区范围内二叠系下统阳新组均为可利用的矿体，出露长约650m、宽约270m，出露厚度大于16m。矿体（层）近地表0～2.0m为强风化层，风化后呈砂状及碎裂状，其余为中等风化岩体。

（3）工程地质
根据矿区分布地层岩性组合、结构特征及工程力学强度，划分为土体、岩体两大类三个工程地质岩组：松散软弱岩组、碎裂结构强—中等风化较坚硬岩组、层状结构坚硬岩组。各岩组工程地质特征见表2-1。

（1）松散软弱岩组：由第四系残坡积层（Qel+dl）次生粘土组成，结构疏松，可塑—硬塑状，属中压缩性土。

（2）碎裂结构强—中等风化较坚硬岩组：为二叠系下统阳新组（P1y）浅灰色中厚层状泥晶白云质灰岩、灰色泥晶灰岩、深灰色粉晶灰岩及暗绿、灰绿色辉绿岩、辉长辉绿岩、橄榄辉绿岩（βμ43）。风化较强，节理、裂隙发育，岩体呈碎裂结构，较坚硬，强度中等。

（3）层状结构坚硬岩组：为二叠系下统阳新组（P1y）浅灰色中厚层状泥晶白云质灰岩、灰色泥晶灰岩、深灰色粉晶灰岩。风化程度较弱，裂隙一般发育，节理较发育，呈层状，坚硬、性脆。

表2-1  工程地质岩组特征表
岩土

类型

岩组

地层

代号

岩性

组合

结构面

特征

岩土体

结构特征

岩土工程地质评价

土体

松散软弱岩组

Qel+dl
粘土

土石

界面

散体

结构较疏松，可塑—硬塑状，属中压缩性土

岩体

碎裂结构强—中风化较坚硬岩组

P1y
βμ43
灰岩、白云质灰岩，辉绿岩

节理面、裂隙面

碎裂状

岩体呈碎裂结构，节理、裂隙较发育，较坚硬，强度中等

层状结构坚硬岩组

P1y
灰岩、白云质灰岩

节理面、层面

层状

层状，坚硬，性脆，强度高

（4）环境地质
根据《中国地震动参数区划图》(GB18306－2015)，矿区所在区域地震动峰值加速度值为0.15g，地震动反应谱特征周期0.45s。另据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2015），抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g，所属设计地震分组为第三组。属区域次稳定区。

（5）地下水对矿床充水的影响

矿区主要含水层富水性中等，内无泉点出露，地下水埋藏较深。矿区所处地势较高，最低开采标高（2215m）位于区内最低侵蚀基准面（2080m）之上。矿区处在地下水补给区内，补给面积较小，地下水对矿床充水影响较小。

（6）地表水及大气降水对矿床充水影响

矿区内无地表水体分布，大气降水是矿床唯一充水水源，汇水面积较小，受季节性影响，雨季充水量大，旱季充水量小。矿山为山坡露天开采，矿区地形有利于降水自然排泄，对矿山开采影响不大。

矿区所在地势较高，矿区主要水源补给为大气降雨，汇水面积较小，自然地形坡度有利于降雨自然排泄。季节性大气降雨是未来矿坑充水的唯一来源，矿山开采采用台阶式露天开采，在矿山开采初期，可自然排泄；后期可挖沟开渠使矿坑水排入附近沟谷。建议开采中适时构筑排水沟渠，排土场外围构筑截洪沟，以免造成矿坑临时集水，影响正常开采。
（7）区域水文地质单元及其补给、径流、排泄条件

区域碳酸盐岩地层分布广泛，地层岩溶发育，含有丰富的岩溶水，含水层（组）受岩性、地形地貌和构造格局的控制，形成了区域这个具有相对独立补给、径流、排泄条件及动态变化特征的水文地质单元。 

该水文地质单元内含水层主要为碳酸盐岩岩溶含水层地层，主要包含泥盆中统海口组(D2h）、泥盆中上统(D2-3)、二叠栖霞，茅口组（P1q+m）地层，总体富水性较强。该单元西侧由断层和峨眉山玄武岩形成隔水边界；南部以下部为粉细砂岩，铝土质页岩夹灰岩透镜体；上部为灰质角砾岩、角砾状灰岩、灰岩或白云岩作为隔水边界；东部以断层为隔水边界，北部以断层和侵入岩为隔水边界，该水文地质单元内地势总体为北高南低，地下水类型为碳酸盐岩类裂隙溶洞水。地下水在水文地质单元东部、北部和西部接受大气降水补给，总体由北东向南西方向径流、排泄，南部大营河为主要的排泄区。呈东西向条带状展布的砂岩、粉砂岩中，其间含有页岩、泥岩、砂岩，弱透水侵入岩等相对隔水层，富水性弱，不均匀，由于裂隙水赋存于砂岩、粉砂岩中，表层风化，富水性随深度减弱。

1）补给

大气降水是本区地下水主要补给来源。在碳酸盐岩裸露的地区，大气降水通过石灰岩出露区渗入地下，直接补给地下水。在非可溶岩分布区，大气降水则沿岩石的细小裂隙或孔隙渗入地下，间接补给地下水。

2）径流

该区位于富明盆地，由于其地形地貌影响，地表水沿地势形成地表径流汇入沟谷或湖泊中等。岩性条件的差异，使地下水的径流方式差别较大，在厚层灰岩分布区，岩溶管道发育，地下水多集中于岩溶管道中径流，并以岩溶大泉及暗河的形式于河谷中或沿与非可溶岩的接触带排出地表，它的特点是径流速度快，动态变化大；而在可溶岩与非可溶岩相间出现的地区，地下水多以层间水的形式径流；在非可溶岩分布区，地下水主要赋存于基岩裂隙中，并沿地形自然斜坡作渗流运动，于就近的溪沟中排出地表，特别是在大营河附近，这种现象尤为明显。

3）排泄

地下水排泄主要受岩性、构造、地貌控制。根据区内岩性组合，构造特征、地貌形态，分为七种主要排泄类型。

①向斜谷地汇流排水型：指向斜构造中的地下水向轴部汇流，然后从河谷排出地表。

②背斜山分流排水型：指背斜轴部位置较高的地区，地下水向背斜两翼或沿轴向分散排泄地下水。

③断层谷汇流排水型：地下水向断裂带谷地集中迳流排出地表。

④可溶岩与非可溶岩接触带排水型：指构造完整的背、向斜两翼可溶岩中的地下水沿与非可溶岩接触带运动于横穿地层走向之河谷中以岩溶泉的形式出露地表。

⑤峰丛谷地排水型：这类地区地形平缓，第四系覆盖层较厚，地下水迳流途径短，流量变幅大，泉点多，但流量小，大气降水除少数进入地下外，多从地表溪沟流失，因而造成地表较干旱缺水。

⑥泄流：当河水切割含水层时，地下水沿河流呈带（线）状排泄。

⑦泉水、水库排水型：地下水多以隙流的方式向西南部及东南部径流，受碎屑岩相对隔水层的阻隔、地形条件以及构造断裂的限制，地下水部分在研究区西南边缘、东南边缘以及东北边缘以泉水形式排泄，大部分流向研究区边部南西及西部位置的沙井水库。
4、地震
根据《中国地震动参数区划图》(GB18306－2015)，矿区所在区域地震动峰值加速度值为0.15g，地震动反应谱特征周期0.45s。另据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2015），抗震设防烈度为7度。

5、岩浆岩
矿区岩浆岩较发育，为暗绿、灰绿色辉绿岩、辉长辉绿岩、橄榄辉绿岩，主要分布于矿区东部（矿5拐点附近），矿区北东和南部外围及深部。

矿区内变质作用较弱，仅见与基性岩接触带附近灰岩的重结晶及轻微大理岩化现象。

6、气侯
富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8豪巴，相对湿度72%。年均雨天136天，霜日63天，雾日10天，日照2287小时。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10月为雨季，降水量占全年降雨量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm。多年平均蒸发量1942.4mm。
7、水文水系
项目所在区域水系属于长江流域金沙江水系，拟建项目周边地表水主要为项目南部3.9km处的大营河和项目西面9.3km处的螳螂川。

大营河：为螳螂川右岸一级支流，源于昆明市五华区五宝山(高程2540m)，自河源起由北向西南方向流经八里坡村、五华区沙朗镇政府(这一段称沙朗河)，于天生桥附近与另一源陡坡河相汇后，转向西北方向，过李子坪村、二村，在豹子洞附近进入富民境内，过完家村水文站后，逐渐转向西过何官营村、永定街道办事处，在成器墩村纳小支流黄坡小河后，于永定街道办事处中沙滩村汇入螳螂川。主河道长36.3km，集水面积362k㎡，总落差860m，平均比降9.20%。其中，富民境内集水面积131.8km2。
螳螂川：螳螂川原为滇池唯一出水口河流，发源于海口，向北流经西山区海口镇，安宁市连然镇、温泉镇、青龙乡，于莲花岩注入富民县境，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，经永定街道办事处、赤鹫镇到龙发村汇集天生桥河水处，上游称“螳螂川”下游称“普渡河”，再流经款庄镇与东村镇西缘，到沙坪村西北约1000米处进入禄劝县境，注入金沙江。全长约110km，富民县内全长63.4km，均宽65m，入出落差258m，年入境水量86320万m³，年均秒流量27.73m³，最大秒流量500m³。曾在清康熙五十一年(1712)断流。

项目区域水系图见附图2。

8、土壤

富民县辖区总面积100308.56公顷，耕地面积19252.97公顷，其中，灌溉水田4892.97公顷，占耕地面积的25.41%；望天田541.11公顷，占耕地面积的2.81%；旱地13746.09公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的0.38%。

全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200m以下的罗免、散旦2个镇和永定街道、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500m以上的老青山、望海山等高寒地区。
9、生物多样性
富民县现有林地52249.9hm2，全县林草覆盖率57.10%。由于海拔和地形的差异，水热条件等气候要素以及地质、土壤的不同，造成区内植物资源丰富，形成植被在地域分布上的差异性，现有的植被都是次生植被类型，主要植被类型有暖性针叶林、暖性阔叶林、暖温性灌木丛，自然植被树种以云南松、麻栎、滇柏、滇杨、旱冬瓜等，草本植物为细柄草、野古草、毛蕨菜、滇龙胆、黄背草、兔耳风等。当地乔木树种主要为云南松、旱冬瓜、滇杨等，灌木主要为滇杨梅、滇含笑、火棘、车桑子、小铁仔等。

项目占地范围内主要为灌木林地、草地，生物多样性一般。
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	根据上表，监测断面中W1、W2监测断面水质所检测项目除了CODcr、BOD5其余监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。CODcr、BOD5监测值不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，原因为沿河村庄生活污水、农业废水呈面源形式进入大营河。

监测断面位于项目区下游，监测数据可行。
3、地下水环境质量现状

根据本项目的《云南省富民县下野猪塘石灰岩矿地质勘查报告》可知，矿区主要含水层富水性中等，内无泉点出露，地下水埋藏较深，开采矿体处于最低侵蚀基准面（2080）以上，矿山开采时不会造成采场大规模涌水。根据水文地质勘查结果，地下水类型为松散岩类孔隙水、岩溶水，主要靠大气降水补给。矿区的含水层主要划分为孔隙含水层、裂隙含水层和岩溶含水层。

根据现场踏勘，项目所在区域内无泉点出露，最近的泉点为西南方向李家村泉点，距离约4.2km，李家村泉点监测点位位于项目区下游。监测数据可行。
根据云南环绿环境检测技术有限公司对华新水泥（富民）有限公司《水泥窑资源化利用干化污泥项目》环境影响报告表中，云南环绿环境检测技术有限公司于2019年4月6日至8日对李家村地下水环境进行了监测，具体情况如下：
表3-2   地下水环境质量现状监测点位布设情况一览表

监测点位
监测因子
监测时间及频次
李家村泉点
pH、总硬度、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、氯化物、耗氧量、总大肠菌群、六价铬、铅、镉、汞、砷
监测时间：2019年3月4日至6日

监测频率：连续监测三天，每天采样一次。

监测方法：监测及分析方法均按国家环保局颁布的有关标准方法。
表3-3   李家村地下水监测结果一览表    单位：mg/L

日期

监测项目

2019-4-6
2019-4-7
2019-4-8
平均值

评价

标准

单因子指数

达标

情况

pH（无量纲）
7.36
7.29
7.34
7.33
6.5~8.5

0.22
达标

总硬度
320
349
318
329
450

0.73
达标

硫酸盐
17
16
18
17
250

0.07
达标

氨氮
0.065
0.071
0.061
0.066 
0.50

0.13
达标

硝酸盐
0.05
0.06
0.07
0.06
20.0

0.003
达标

亚硝酸盐
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
1.00

/
达标

氟化物
0.14
0.12
0.13
0.13
1.0

0.13
达标

氯化物
15
12
14
13.7 
250

0.05
达标

耗氧量

0.6
0.7
0.6
0.6 
3.0

0.21
达标
总大肠菌群

（MPN/100mL）
未检出
未检出
未检出
未检出
3.0

/
达标
六价铬

0.005
0.006
0.005
0.005 
0.05

0.11
达标
铅

0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01

/
达标
镉

0.001L
0.001L
0.001L
0.001L
0.005

/
达标
汞

0.00025
0.00026
0.00024
0.00025
0.001

0.25
达标
砷

0.0046
0.0047
0.0044
0.0046 
0.01

0.46
达标
监测结果表明，项目区域周边地下水中pH、总硬度、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、氯化物、耗氧量、总大肠菌群、六价铬、铅、镉、汞、砷等监测指标满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。
4、声环境质量现状

本项目位于富民县大营街道办事处束刻村委会下野猪塘，建设项目所在区域为工矿企业与乡村混合地区，声环境功能区划为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。根据昆明市生态环境局发布的《2018年昆明市生态环境状况公报》，2018年昆明市富民县区域环境噪声值昼间52.6dB(A)，噪声值达《声环境质量标准》GB3096-2008的2类区标准。根据现场踏勘，项目周边无大型工业企业，项目声环境质量能够满足《声环境质量标准》GB3096-2008的2类区标准。
4、生态环境现状

（1）植被现状

1）植被分布规律

建设项目矿区所在地土地利用现状为荒山，区域内为低矮山地。矿区植被发育，主要为林地、灌木林地及旱地，山坡多为乔木（主要有以云南松，桉树为主）、灌木（主要有山茶、刺柏、箭竹等）和杂草等植物，均为当地较普遍的植物物种。
2）主要植被类型特点

①暖温性针叶林-云南松林 
云南松群落在评价区比较常见，评价区的云南松群落通常高度在6-8m，总盖度约 65%。乔木层高度 6-8m，盖度为50%。主要树种为云南松和云南油杉等。

灌木层高在0.5-2m左右 盖度在 10%左右。常见种类有铁仔、沙针、芒种花、鸭脚黄连、绣线菊一种、扶芳藤、水红木、吴茱萸 等。草本层高0.5-1米左右，盖度在20%左右，常见物种有毛蕨菜、扭黄茅、金茅、含羞草决明、香茶菜、小叶三点金、天兰苜蓿、紫茎泽兰、苦买菜、牡蒿、土牛膝、珠光香青、蒲公英一种、天蓝沙参等。

②稀树灌木草丛
    评价区的稀树灌木草丛为暖性稀树灌木草丛，为评价区内分布的原半湿润常绿阔叶林或者中山湿性常绿阔叶林被破坏后形成的一种次生性植被，在评价区内该类型植被占有很大优势，并且有很多类型和变形，这里仅仅表述占有较大优势的含滇青冈、清香木、硬秆子草的中草草和含云南松、车桑子、紫茎泽兰的低草草从两种类型。乔木层高度通常在 7-15m 左右，总盖度大约70%。

乔木层高度7-15m，盖度为15%左右。主要树种为云南松、银荆、旱冬瓜、蓝桉、黄毛青冈、构树等。

灌木层高1-4m左右，盖度在 30%左右。常见种类有车桑子、火棘、茅莓、小叶栒子、马桑、盐肤木、梨果仙人掌、山鸡椒、川梨、野丁香一种、芒种花、三叶悬钩子、冬葵、牛筋条、黄荆、青刺尖、滇黔杭子稍、绣线菊、多花木蓝、多花勾儿茶、皱叶醉鱼草等。

草本层高0.5-0.8米左右，盖度在50%左右，主要物种有：紫茎泽兰、四脉金茅、戟叶酸模、地涌金莲、毛蕨菜、刺芒野古草、白茅、野拔子、黄背草、扭黄茅、小飞蓬、土荆芥、狗牙根、白花鬼针草、云南繁缕、猪殃殃、附地菜、天  蓝沙参、尼泊尔老鹳草、云南繁缕、 画眉草、蒲公英、香薷、黄毛草莓(白莓)、 鼠麴草、扁竹兰、龙葵、杏叶防风、 酢酱草、阿拉伯婆婆纳、紫花地丁、蛇 莓、 川 续 断 、山 珠 南 星、云南山蚂蝗、青羊参、歪头菜、毛蕊花等。 

③重点保护野生植物
根据《国家重点保护野生植物名录》（第一批，1999），及《云南省第一批省级保护

野生植物名录》（1989），项目区内无云南省及国家级保护植物。
④古树名木
据云南省林业厅文件云林保护字(1996)第65号《关于印发云南省古树名木名录的通知》 

和实地走访，在项目区内没有古树名木分布。

（2）动物现状
1）两栖类
经实地调查和参考相关资料，评价区分布和可能出现的两栖类有黑眶蟾蜍、黑斑蛙、无指盘臭蛙等种类。两栖类为伴水生活的动物，两栖类动物种类和数量均不是很丰富。
    2）爬行类
    经野外实地调查和参考相关资料，并综合考虑爬行类会在不同季节随温度变化而在一定海拔范围内上下移动的特点，评价区分布和可能出现的爬行类有云南半叶趾虎、印度蜓蜥、八线腹链蛇和赤练蛇等常见的蜥蜴类和蛇类。
    3）鸟类
    由于评价区缺乏平坦的农田和居民区，所以以该生境为主要活动区域的鹰隼 类、鸠鸽类、佛法僧目的鸟类等中型鸟类分布较少，鸟类主要以小型雀形目为主。
    4）哺乳类
    经野外实地调查和参考相关资料 ，评价区分布的哺乳类有短尾鼩、云南兔、 赤腹松鼠、红颊长吻松鼠、小家鼠、黄胸鼠、褐家鼠 等种类。
    5）珍稀濒危保护动物
    评价区未发现有珍稀濒危以及国家和省级保护动物分布，也未发现有狭义特有种分布。

综上所述，评价区域内无自然保护区和风景名胜区，无珍稀濒危物种和地方特有种，也无古树名木。 

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)
本项目位于富民县大营街道办事处束刻村委会下野猪塘，主要环境保护目标见下表，项目周边关系图见附图7。
表3-4  环境空气保护目标一览表

名称

坐标（m）

保护对象

保护内容

环境功能区

相对项目方位

相对项目区距离

相对矿界距离

相对1#破碎加

工区位置

相对2#破碎加工区位置
X

Y

（m）

下村

258260
2795150
居民

173人

GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准及修改单
北

883

1000
948
968
下茨塘

257907
2793048
居民

124人

西南

530
707
772
894
下茨塘散户

258222
2792311
居民

35人

南

1240
1300
1395
1450
老煤山散户

258588
2792050
居民

21人

南

1570
1580
1734
1790
老煤山

258870
2791723
居民

76人

南

1800
1890
2150
2143
茨塘村

258308
2791315
居民

207人

南

2140
2300
2400
2459
上村

259859
2793865
居民

519人

东

734
780
1418
1260
束刻村

259639
2794605
居民

1035人

东北

723
782
1309
1152
小村

259954
2794543
居民

466人

东北

1100
1123
1613
1476
表3-5  地表水环境保护目标一览表

名称

坐标（m）

保护对象

保护要求

高差

相对项目区方位

相对项目区距离（km）

X

Y

大营河
255823
2790696
水

（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》Ⅳ类水体标准
-481
南

3.9
螳螂川

248673
2793774
-578

西

9.3

表3-6  声环境及生态环境保护目标一览表

类别

基本情况

保护级别

声环境

周围村庄距离项目区距离均大于200m，因此评价范围内无声环境保护目标。

（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类标准

地下水

主要为评价范围内的水文地质单元

生态环境

保护周边植被、动物、土地、防治水土流失



表四  评价适用标准

	环
境
质
量
标
准
	1、环境空气：

本项目位于富民县大营街道办事处束刻村委会下野猪塘，所在区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准及修改清单，具体详见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准   单位：μg/m3

污染物项目
平均时间
浓度限值
单位
SO2
年平均
60
μg/m3
24小时平均
150
1小时平均
500
NO2
年平均
40
μg/m3
24小时平均
80
1小时平均
200
CO
24小时平均
4
mg/m3
1小时平均
10
O3
日最大8小时平均
160
mg/m3
1小时平均
200
PM10
年平均
70
μg/m3
24小时平均
150
PM2.5
年平均
35
24小时平均
75
总悬浮颗粒物（TSP）
年平均
200
μg/m³
24 小时平均
300
μg/m³
2、地表水：
项目区最近的地表水体为项目区南部约3.9km的大营河和项目西面9.3km处的螳螂川 ，大营河向西汇入螳螂川，螳螂川自南向北流入金沙江。大营河水质标准根据螳螂川水质标准执行。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》，螳螂川（富民大桥—普渡河桥）水环境功能为工业用水，水质类别为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准执行。标准值见表4-2。
表4-2  地表水环境质量标准   单位：mg/L

项目

pH

(无量纲)

CODcr
BOD5
NH4-N

总磷 

总氮

粪大肠杆菌(个/L)

IV类标准

6～9

≤30

≤6

≤1.5

≤0.3

≤1.5

≤20000

3、地下水环境

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准值见下表。
表4-3    地下水质量标准    单位：mg/L

项目
pH值
总硬度
溶解性
总固体
阴离子表面活性剂
硝酸盐(以N计)
亚硝
酸盐(以N计)
氨氮
总大肠菌群(个/L)
菌落总数(个/L)
III类
6.5~8.5
≤450
≤1000
≤0.3
≤20
≤1.0
≤0.5
≤3.0
≤100
4、声环境质量：

本项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即：昼间≤60dB(A)，

夜间≤50dB(A)。

表4-4   声环境质量标准单位：Leq dB(A)

区域

类别

昼间

夜间

项目区域

2类

60
50
5、水土流失标准
执行国家水利部行业标准《土壤侵蚀强度分级标准》（SL190-2007）分级指标，标准见表4-5。
表4-5  土壤侵蚀强度分级标准
级别
平均侵蚀模数[t/(km2.a)]

平均流失厚度（mm/a）
微度
＜200，＜500，＜1000

＜0.15，＜0.37，＜0.74

轻度
200，500，1000~2500

0.15，0.37，0.74~1.9

中度
2500~5000

1.9~3.7

强度
5000~8000

3.7~5.9

极强度
8000~15000

5.9~11.1

剧烈
＞15000

＞11.1

注：本表流失厚度系按土的密度1.35g/cm3折算，各地可按当地土壤干密度计算。


	污
染
物
排
放
标

准
	1、废气
①本项目大气污染物为粉尘，排放方式分为无组织排放。所以本项目粉尘排放厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，表2的无组织排放颗粒物监控浓度限值，周界外浓度最高点1.0mg/m3。有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。
表4-6 大气污染物综合排放标准
污染物
无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
监控点
浓度
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0
/
有组织排放源
颗粒物
排气筒高度15m
120
/
排放速率
3.5kg/h
②食堂油烟

项目厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模的相关限值，即最高允许排放浓度≤2.0mg/m3。饮食业单位的规模划分参数见表4-7，最高允许排放浓度见表4-8。

表4-7         饮食业单位规模划分

规模

小型

基准灶头数

≥1，＜3
对应灶头总功率（108J/h）

1.67，＜5.0

对应排气罩灶面总投影面积（m2）

≥1.1，＜3.3
表4-8    饮食业单位最高允许排放浓度

规模

小型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

2、噪声

施工期厂界噪声执行（GB12523—2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》，具体见表4-9。

表4-9  建筑施工场界环境噪声排放限值   单位： dB（A）
昼间

夜间

70

55

运营期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，限值见表4-10。
表4-10  工业企业厂界噪声排放标准    （等效声级Leq[dB（A）]）
时段类别

昼

夜

2类

≤60

≤50

3、振动
《城市区域环境振动标准》（GB10070-1988）见下表。
表4-11  城市各类区域铅锤向Z振级标准（dB）
适用地带范围
昼间
夜间
特殊住宅区
65
65
居民、文教区
70
67
混合区、商业中心区
75
72
工业集中区
75
72
交通干线道路两侧
75
72
铁路干线两侧
80
80
4、废水

项目区不产生生产废水，只产生少量生活废水。餐饮废水经过油水分离器处理后，同其他生活废水一起排入化粪池，经化粪池处理后回用于项目区周边绿化及林地，不外排，雨季产生的地表径流、初期雨水经沉淀池收集沉淀后晴天回用于项目区洒水降尘，不外排，故不设废水排放标准。
5、固体废物

一般固体废弃物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及其修改单。

	总
量
控
制
指
标
	根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则：
废气：项目废气中污染物为粉尘，不属于国家总量控制指标。本项目排放量为7.936t/a，其中有组织排放0.75t/a，无组织排放7.186t/a。
废水：运营期生产过程无生产废水产生，只产生少量生活废水。餐饮废水经油水分离器预处理后同其它生活废水进入化粪池处理后回用于项目周边绿化及林地，不外排。雨季产生的地表径流、初期雨水经沉淀池收集沉淀后晴天回用于项目区洒水降尘。
固体废弃物：固体废物均得到合理处理，处置率100%。

本项目不设置总量控制指标。



表五  工程分析

	1、 工艺流程及产物节点简述(图示)

（一）施工期产污节点

本项目主要建设破碎加工生产厂房（1#破碎加工区、2#破碎加工区）、办公区生产厂房设备安装，截止目前项目1#破碎加工区部分已建成，办公生活区已建成、辅助工程已完成，现还需对1#破碎加工区进行部分设备安装，建2#破碎加工区及修建本环评提出措施等。

施工期大体分五步进行：土石方开挖，基础打桩，主体建筑及配套设施建设，室内外装修及绿化。项目施工期间在场内不设生活营地，施工人员平均为10人，均不在项目内食宿，施工期为6个月，施工期使用项目设置公厕。本项目施工期大体分五步进行：土石方开挖，基础打桩，主体建筑及配套设施建设，室内外装修。施工期施工流程及各阶段产污环节见下图。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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图5-1  施工期产污环节示意图 

（二）运营期工艺流程及产污节点简述

1、矿区开采方式

根据矿区地形地貌、矿体赋存条件，2018年9月提交的《云南省富民县下野猪塘石灰岩矿资源开发利用方案》的开采方式：山坡露天开采。
2、采场台阶技术参数与露天开采境界圈定的确定

1）露天境界确定的原则

①尽最大可能地、经济地、采出境界内的矿量。

②在露天开采境界圈定时以不超过矿界范围为原则。

③在合理边坡参数、安全范围内，尽可能扩大露天开采境界。

④境界圈定结果要符合露天开采技术要求。

2）露天采场边坡参数选择

根据上述露天境界确定的原则，采场台阶技术参数如下表：
表5-1  采场台阶技术参数

序号
项目
单位
数值
1

最高台阶标高

m

2275
2

采场底部标高

m

2215
3

露天采场开采高度
m

75
4

采出矿石量

万t

551.36
5
最终台阶高度

m

10

6
生产台阶坡面角

度

60
7
安全平台宽度

m

3

8
清扫平台宽度

m

6

9
最终边坡角

度

48~53
3）境界圈定结果

开采境界最高开采标高2290m，最低开采台阶标高2215m。圈定境界内开采矿石量551.36万t（218.79万m3）。露天开采境界主要技术要素见表5-2。

表5-2  设计开采境界主要技术要素

型号

要素名称

单位

数值

1

采场最高顶部标高

m

2290
2

采场最高台阶标高

m

2275

3

采场最低标高

m
2215

4

最大开采深度

m
75

5

采场上口最大尺寸（长×宽）

m×m

约640×260

6

采出矿石量

万t/万m3
551.36/218.79

7

采矿回采率

%

95

8

最终边坡角

°

48～53°

3、开采顺序

矿山开采顺序为自上而下分台阶开采，设计开采标高2290～2215m，高差75m。设计台阶高度10m，自上而下分2275m、2265m、2255m、2245m、2235 m、2225m、2215m等7个台阶，平台内回采工作由西部向东部方向推进回采。
4、工艺流程及产污节点简述

矿区：本项目扩建后，项目露天开采流程不变流程为：采挖矿石（爆破和采挖）-铲装运输-破碎加工区，具体工艺流程及产污节点见图5-2所示。
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图5-2  本项目矿区工艺流程及产污节点图

矿山开采工艺简述：

（1）表土剥离：本矿区矿体直接出露地表，基本无剥离量。

（2）开采矿石：少部分矿石不需要爆破即可进行开采，大部分矿石需对其进行凿岩爆破后再进行开采：
①凿岩爆破：

凿岩钻孔工作：采用KQY90型潜孔钻机穿孔，该机钻孔直径可钻80～100mm，炮孔深度12～20m，气压0.5～0.7MPa，耗气量6～10m3/min，行速1Km/h，爬坡能力14°，台班效率45m/台班（f=6～10）、27m/台班（f=10～14），台班凿岩综合效率30m/台班。本次设计矿山台阶高10m，穿孔长度约10～13m，平均12m，孔径90mm，孔间距3.5m，最小抵抗线（排间距）3m，选用2#岩石炸药。在矿石回采中，严格按照台阶高度和矿层厚度，调整穿孔深度，靠最终边坡时，炮孔尽量不破坏下盘岩体。穿孔爆破工作一定要因地制宜、根据孔深和孔位以及岩石特性装药，要尽量减少矿石损失。爆破参数可以根据矿石性质随时调整。
爆破工作：本项目爆破采用2#岩石炸药，非电导爆管起爆。装药系数取0.7～0.8，生产中根据矿石坚固性进行调整装药系数及装药量。

起爆方法：爆破采用非电毫秒雷管外接导爆索复式网路分段起爆，并规定在固定时间起爆，让职工及附近人员有规律的避跑。应控制一次爆破量和爆破方向，并定时爆破，爆破时通知附近和相邻采场及本矿工作人员撤离现场到爆破警戒线以外，爆破警戒线设明显标志。爆破时，鸣放爆破信号，在主要路口站岗放哨。凡不符合要求的大块石料用浅眼炸药爆破或人工破碎。爆破时委托民爆大队进行爆破，项目内不设置炸药库。在爆破过程中要严格执行《爆破安全规程》；做好警戒线和人员疏散。爆破过程会产生爆破废气、粉尘和噪声。

②采、挖矿石

根据划定矿区范围内地形地貌条件，开采技术条件、矿体的赋存特征等，该采场开采方式确定为露天开采，开采工艺流程：采挖矿石（爆破和采挖）-铲装运输-破碎加工区。工作台阶布置从上至下，总体从西向东推进，自上而下依次剥采。待凿岩爆破结束后，本项目主要使用挖掘机采挖矿石。此工序会产生粉尘和噪声。

（3）铲装运输：凿岩爆破结束后，本项目采用装载机对矿石进行铲装，通过采用（东风天锦280）16t自卸汽车作为生产用车运至破碎加工区，进行破碎和筛分。此工序会产生铲装设备尾气、铲装粉尘、噪声和废土石，其中废土石主要存放于排土场内。

矿石加工：项目区设有2个破碎加工区（封闭彩钢瓦大棚），其中1#破碎加工区内有1条生产线（1号生产线）；2#破碎加工区内有3条生产线（2号、3号、4号生产线）。

1#号破碎加工区（部分设备已安装）1号生产线，主要生产公分石（2万t/a）、机制沙（1万t/a）和石粉（15万t/a）。工艺见下图：


[image: image4.emf]石灰石原矿 颚式破碎机 中转仓

反击破

磨粉机

筛分机

制沙机

不符合要求

石粉

筒仓

筛分机

成品外售

不符合要求

输送槽 、 提

升机

锤破

机制沙

公分石

符合要求

一破

粉尘

粉尘

洒水降尘

二破

噪声

噪声

中转仓

粉尘

喷淋洒水

料斗 给料机

料斗

粉尘

喷淋洒水

给料机 筛分机 洗料机 颚式破碎机 中转仓 筛分机 半成品仓

一破

噪声

粉尘

喷淋洒水

噪声

粉尘

喷淋洒水

噪声

噪声

粉尘

喷淋洒水

噪声

粉尘

喷淋洒水

噪声

粉尘

喷淋洒水

筛分机

粉尘

15m高排

气筒

图5-3  本项目1#破碎加工区工艺流程及产污节点图
1#破碎加工区工艺流程简述：

（1）石灰石原矿：来自矿山开采的石灰石原矿。

（2）料斗：将矿山开采的石灰石原矿送入给料机，该过程会产生噪声及少量粉尘。

（3）给料机：将石灰石原矿均匀送入颚式破碎机破碎，（送入筛分机筛分，筛分后原矿进入洗料机清洗，清洗用水为循环用水，无废水产生）。该过程会产生噪声及少量粉尘。
（4）颚式破碎机（一破）：振动给料机将原矿石运至颚式破碎机进行破碎。物料从顶部入口倒入含有颚齿的破碎室，颚齿以巨大的力量将物料顶向室壁，将其破碎成更小块。支持颚齿运动的是一根偏心轴，此轴贯穿机身构架，在电动机驱动皮带和皮带轮的驱动下，通过偏心轴使动鳄上下运动，当动哪上升时，肘板和动鄂间夹角变大，从而推动动鄂向定鄂板接近，与此同时物料被挤压、搓、碾等多重破碎。当动鄂下行时，肘板和动鄂间夹角变小，动鄂板在拉杆、弹簧的作用下离开定鄂板，从而使已被破碎的物料从破碎腔中排出，随着电动机的连续转动，破碎机动鄂周期性的压碎和排料。该工序主要是噪声、粉尘产生。
（5）中转仓：用于储存颚式破碎机（一破）破碎的石料。该工序主要是噪声、粉尘产生。
（6）反击破、锤破：一破后不能达到要求的石料再用反击破、锤破进行二次破碎。该工序主要是噪声、粉尘产生。

（7）筛分机：筛分出符合规格的产品（公分石）、进一步加工的石料，一部分进入中转仓生产机制沙，一部分进入半成品仓生产石粉。该工序主要是噪声、粉尘产生。

（8）中转仓、半成品仓：用于储存反击破、锤破破碎筛分不符合要求的石料。该工序主要是噪声、粉尘产生。

（9）制机制沙：将筛分机筛分出符合要求制机制沙石料进入制沙机制沙，经过筛分机筛分出符合要求的机制沙。该工序主要是噪声、粉尘产生。

（10）石粉：物料经粉碎到所需粒度后，经斗式提升机提升到储料斗，再由皮带输送（密闭）定量送入主机腔进行研磨，主机腔内支承在梅花架上的五个（特配四个）磨辊装置绕中心轴旋转，磨辊在离心力的作用下向外摆动，从而使磨辊压紧磨环，磨辊同时绕磨辊轴自转。旋转的铲刀扬起的物料被抛向磨辊与磨环之间，因磨辊的滚碾而达到粉碎和研磨作用。磨碎的粉末被鼓风机的气流吹到主机上方的分级机进行筛分，粒度过粗者仍落入主机内重磨，细度合乎规格者随风流入大旋风收集器，收集后经出粉管排出即为成品，净化后的气流经大旋风收集器上端的管道流入鼓风机，风路是循环的，除鼓风机至研磨室为正压外，其余管路内气流均在负压下流动，室内卫生条件较好。由于物料所含水分在研磨时受热蒸发为气体，管路中各法兰接合处、进料口等处泄入风管的气体导致循环风路中的风量增加，这些增加风量经鼓风机和主机之间的余风管导入脉冲收集器(或方形收集器)，随同余风带入的粉体经收集器收集，余风排入大气，经脉冲收集器上端之管道排入大气。

本项目1#破碎加工区破碎筛分工段通过喷淋洒水降尘、大棚封闭，磨粉工段有3台磨粉机，其中HC1900雷蒙机有2台配备BZS540脉冲除尘器2台，HC2700立磨有1台配备BL1560型气箱脉冲袋式除尘器。根据设备厂家提供资料除尘器除尘效率均为99.9%，处理风量10000m3/h。
（11）筒仓：项目共设置8个石粉筒仓，主要用于储存经磨粉机磨粉后由收尘器收集的石粉，收集的石粉经密闭输送槽由提升机提升至仓顶再通过仓顶密闭输送槽送入筒仓内。石粉输送提升系统与收尘装置通过管道连接，因此筒仓进料时产生的粉尘通过管道返回收尘器收集处理；筒仓下料时通过底部阀门直接卸入罐车，会产生少量无组织粉尘。
项目生产过程，石灰石原矿由自卸汽车从矿山运至料斗，物料进入料斗后运输方式均为皮带输送，皮带输送密封，磨粉机生产石粉过程采用密闭的输送槽输送。产品外运过程中公分石、机制沙采用蓬布遮盖的自卸式汽车运输，石粉采用外租罐车运输。

2#破碎加工区有3条生产线（3条生产线生产工艺及流程、产品均相同）为2号、3号、4号生产线，主要生产公厘石、瓜米石和机制沙（每条生产线生产公厘石1万t/a，瓜米石1万t/a，机制沙2万t/a）。工艺流程见下图：
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图5-4  本项目2#破碎加工区工艺流程及产污节点图
2#破碎加工区工艺流程简述：
（1） 石灰石原矿：来自矿山开采的石灰石原矿。

（2）料斗：将矿山开采的石灰石原矿送入给料机，该过程会产生噪声及少量粉尘。

（3）给料机：将石灰石原矿均匀送入重锤破破碎，该过程会产生噪声及少量粉尘。
（4）重锤破：将矿山原矿进行破碎，破碎成所需规格石料。该过程会产生噪声和粉尘。

（5）中转仓：用于储存重锤破（一破）破碎的石料。该工序主要是噪声、粉尘产生。
（6）筛分机：将重锤破破碎的石料筛分符合要求的公厘石、瓜米石，较小规格的不符合要求的进入制砂机。该过程会产生噪声、粉尘。

（7）中转仓：用于储存制沙需要的石料。该工序主要是噪声、粉尘产生。
（8）制机制沙：将筛分机筛分出符合要求制机制沙石料进入制沙机制沙，经过筛分机筛分出符合要求的机制沙。该工序主要是噪声、粉尘产生。

本项目2#破碎加工区破碎筛分工段通过喷淋洒水降尘、大棚封闭。项目生产过程，石灰石原矿由自卸汽车从矿山运至料斗，物料进入料斗后运输方式均为皮带输送，皮带输送密封。产品外运过程中公厘石、瓜米石、机制沙采用蓬布遮盖的自卸式汽车运输。
二、项目污染物排放情况

（一）施工期
1、已建施工期回顾

1#破碎加工区部分已建成，办公生活区已建成、辅助工程已完成，施工期时间约3个月。
（1）施工期废气
1）施工扬尘
已建工程施工期扬尘主要来源于施工裸露场地、开挖土石方临时堆放场地起尘及土石方挖掘、转运产生的扬尘。
经现场踏勘调查：土石方挖掘起尘已结束。现主要产尘点为车辆行驶产生道路扬尘，裸露场地风力起尘或者人为扰动时产生扬尘。

2）燃油机械废气、运输车辆尾气
施工机械产生的废气、运输车辆产生的燃油机械废气，也是影响空气环境的主要污染源。动力燃料柴油和汽油燃烧后的废气，主要成份是烟尘、CO和NOX。
（2）施工期废水
施工期间不在项目内设置施工营地，现场使用原项目旱厕，不设水冲厕，施工期间产生的废水主要为施工废水、少量施工人员生活废水、暴雨地表径流。

1）建筑施工废水

根据咨询建设单位：项目产生的施工废水经水桶沉淀后已全部用于道路洒水降尘。

2）生活废水

项目施工人员为10人，均不在项目内食宿，不设置食堂，区内使用原项目设置旱厕，有施工生活废水产生。根据咨询建设单位：项目施工期用水量为0.1m3/d，产物系数为0.8，施工人员生活废水合计0.08m3/d。经现场踏勘调查：产生的施工生活废水主要为施工人员洗涤废水，产生的废水收集于桶内直接用于洒水降尘。

（3）施工期噪声
经现场踏勘调查：项目区1#破碎加工区、办公生活区、配电室、配件室已建设完成，已建工程施工期噪声随施工结束而随之消失。
项目区四周紧邻林地，在施工期间未收到噪声投诉。

（4）施工期固废
1）弃土

根据业主介绍，项目地基开挖产生的土石方量不大，现已全部被附近村民用于道路修整。

2）生活垃圾

根据咨询建设单位：产生的生活垃圾量为5.6kg/d。经现场踏勘调查：产生的生活垃圾收集于垃圾桶，统一收集后运送至附近垃圾收集点处置。
2、 待建工程施工期

项目区还需要对1#破碎加工区进行完善建设，2#破碎加工区及修建本环评提出措施等。施工期约为3个月。
（1）大气污染
1）扬尘

    施工场地扬尘主要来自场地平整、基础开挖、砂石料装卸、土石方及砂石料堆存、车辆行驶等环节。

    施工场地扬尘呈无组织排放，其产生量与施工方式、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关。就正常天气情况而言，扬尘量与砂土的粒度、湿度成反比，而与地面风速及地面扬尘启动风速的三次方成正比，难以定量估算。在有风的情况下，会导致施工现场尘土飞扬，使空气中颗粒物含量升高，影响空气环境质量。但由于施工过程中扬尘大多是项目开挖后本身的尘土，粒径较大，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘，主要影响范围局限在施工场下风向150m范围内。根据北京市环境科学院对北京市建筑工地扬尘的监测结果，施工现场近地面的粉尘浓度为0.5～12mg/m3，空气环境的影响范围小，且程度较轻。但大风季节，颗粒物将随风飘散，对施工场地附近环境的空气质量影响较大。
    施工高峰期，运输量大，车辆来往频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。根据类似施工场地对运输车辆产生的扬尘进行测定，运输车辆下风向50m处TSP浓度为11mg/m3；下风向100m处TSP浓度为9.5mg/m3；下风向150m处TSP浓度为5mg/m3，远远超过环境空气质量二级标准的日均值。
2）燃油机械及运输车辆的尾气

    施工燃油机械和运输车辆燃油排放的废气主要含SO2、NO2、CO和CmHn等污染物，其排放源为可移动源，为间歇式排放。

（2）施工期废水

施工期间不在项目内设置施工营地，施工期间产生的废水主要为施工废水、少量施工人员生活废水、暴雨地表径流，由于项目外运输道路为土路，所以本项目施工车辆进出施工现场不用清洗轮胎。

1）生活废水
项目施工期使用项目区公厕，施工人员日常生活废水主要是清洗废水，项目施工期施工人员平均约为10人，均不在项目内食宿，用水量按10L/人·d计，则生活用水量为0.1m3/d，产污系数按0.8计，产生量为0.08m3/d。施工期为3个月，则项目施工期产生生活废水7.2m3。

施工人员生活废水主要污染物是SS，采用污水桶收集沉淀后用于场地洒水降尘。

2）施工废水

项目施工期产生的废水很少，包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水。施工废水主要污染物为SS，经过沉淀处理后可回用于生产、以及作业和道路洒水降尘。
3）暴雨地表径流

    暴雨地表径流主要指冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等高浊度废水，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类、化学品等各污染物。暴雨地表径流与施工期间天气状况有较大的关系，难以定量分析。

（3）施工噪声

施工期间由于使用推土机、装载机、挖掘机等施工机械，产生一定的噪声污染，其特点是突发性和间歇性。主要施工机械产噪情况见表5-3
表5-3   主要施工机械的噪声声级

序号

设备名称

测量声级dB（A）
测量距离(m)

1

推土机

86

1

2

装载机

90

1

3

挖掘机

84

1

4

电焊机

85

1

（4）施工固体废物

    施工期项目固体废弃物主要是废弃土石方、建筑垃圾及损坏或废弃的各种建筑装修材料及少量施工人员的生活垃圾。

1）废弃土石方

本工程在建设过程中，产生的土石方量520m3，堆存于排土场，用于道路养护或基坑回填。
2）生活垃圾
根据《第一次全国污染物普查城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），昆明市属于四区2类，生活垃圾产生量为0.56kg/人·d，施工人数平均以10人/d计，则产生量约为5.6kg/d，施工期共计3个月，则施工期生活垃圾总量为0.504t，现有办公区设置生活垃圾收集桶，能回收的回收利用，不能回收利用的由员工统一收集运至附近圾收集点，由专人进行清运处置。

（二）项目营运期污染物排放情况

1、污染影响因素

（1）生态

1）动植物影响因素

建设项目所在地土地利用现状为荒山，区域内现有植被均为富民地区的常见物种，没有珍稀植物存在，植被较为单一，项目区植被多样性总体较差主要为云南松林，植被覆盖率5%，树种主要有云南松，林下灌木多为小铁子，山茶和紫大叶杜鹃，草本植物以香茅、龙须草、野古草为最多，藤本植物有马兜铃、爬山虎等。人工次生林有云南松、桉树（柠檬桉）、柏树、旱冬瓜、白刺花等。无高大乔木。矿区及周围无珍稀物种。现状野生动物较少，野生动物已习惯区域类人类活动影响。项目建设对动植物影响因素主要为占地，其次为运输道路及人员进驻产生的噪声、粉尘等对当地动植物造成影响。

2） 占地

根据主体工程设计资料，并结合现场调查核实，本项目由矿山开采区、加工区、办公生活区、道路区、配电室、控制室及辅助设施区、剩余空地组成，总占地面积为233334.5m2（350亩）。占地类型为林地、灌木林地以及裸土地。用地性质为临时用地。剩余空地为租赁的林地及未被利用的临时用地，穿插于项目区各个位置。详见下表：
表5-4  本项目用地一览表
项目区

占地类型及面积（hm2）

小计（hm2）

用地性质
方位、风向
相对矿界中心距离（m）

林地

灌木林地
裸土地
矿山开采区

8.01337
4.24663
/
12.26
临时用地
东、侧风向
0

破碎加工区
/

1.746
/
1.746
临时用地
西北、侧风向
234

办公生活区

/

0.033
/

0.033
临时用地
西南、上风向
440

矿山道路

0.2753
0.1308
0.0139
0.42

临时用地
西南、上风向
/

配电室
/

0.0115
/

0.0115
临时用地
西北、侧风向
380

控制室
/

0.0095
/
0.0095
临时用地
西北、侧风向
375

辅助设施区

/
0.5806

/

0.5806

临时用地
西南、办公生活区下风向
276

剩余空地

/

8.27285

/

8.27285

/
/
/

总计

8.28867
15.03088
0.0139
23.33345
/
/
/

3）景观破坏

项目占地主要为林地、灌木林地、裸土地，生长有云南松、小铁子、山茶、紫大叶杜鹃、香茅、龙须草、野古草、马兜铃、爬山虎等。项目矿山开采及征地将清除区域绝大部分植被，地表植被遭到破坏，工程行为造成的地表裸露和人为痕迹影响了区域自然景观。项目运营期采取一定的绿化措施，并且通过采矿中、后期的植被恢复可对区域景观有一定程度恢复，使景观破坏的影响降到最低。

4）水土流失

根据相关资料，损坏水土保持设施类型主要为林地和灌木林地。项目在开采过程会扰动地表、植被破坏和土壤侵蚀，造成土质疏松，在雨季受雨水冲刷下会导致项目区产生水土流失。

5）矿山引发的地质环境问题

矿山开采中一定要自上而下分台阶开采，采场工作面边坡和永久性边坡的稳定是采场应重视的工程地质问题，合理布设开采坡高、坡角，及时清除采矿过程中产生的废土、废石，及时处理工作面上的危石，开采中遇到不利斜坡稳定的软弱结构面及时采取防治措施，配备专门的安检人员，对自然边坡加强检查，对崩塌面及危险转石进行监控，确保矿山安全生产。
2、废气
（1）采区（露天作业）

矿石开采及加工过程中产生的废气主要是粉尘及机械废气等。
1）无组织排放粉尘
项目矿山露天开采过程中主要的大气污染源是粉尘。在剥离、采掘、破碎、筛分、堆放及装车、运输等过程中均有粉尘散发出来，粉尘排放伴随着整个开采工序。在干燥条件下作业场所的颗粒物浓度高达3~10mg/m3。其排放特点是:排放高度低，大多属于面源污染;排放点多而且分散;排放量受风速和空气湿度影响较大，若不采取抑尘措施，粉尘污染对环境影响较大。
①凿岩钻孔粉尘
凿岩钻孔时，钻头撞击岩石产生粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境科学出版社)中给出的钻孔的逸散尘排放系数0.004kg/t (矿石)，本矿山年开采量为30.00051万t/a，则矿山钻孔过程粉尘产生量为1.20t/a。在未设防尘措施的条件下，长时间工作的作业场所空气中含尘量可达60~ 800mg/m3，此粉尘影响范围一般在6m以内，因此对钻孔工人产生影响较大。项目采用湿法凿岩，采用湿式凿岩钻孔机可以有效的减少粉尘的产生，并对排放点洒水降尘，类比同类项目，抑尘效率可达80%左右。采取湿法凿岩方式以后，凿岩钻孔作业过程中粉尘排放量约为0.24t/a，0.1kg/h为无组织排放。
②爆破粉尘
本项目采矿区采用中深孔爆破，粉尘产尘量较小。类比同类采矿场，矿山爆破产尘量约 10g/t 矿石。根据本项目开发利用方案，采矿场生产规模为30.00051万 t/a，因此爆破时粉尘年产生量为 3.0t/a。爆破前先在爆破现场洒水、钻孔过程注水，爆破后，粒径大的粉尘在短 时间内在爆破区内沉降，直径＜10μm 的飘尘不易沉降，但仅占产尘量的 1%，另外在直径 10～45μm 的粉尘在爆破区内也不能短时间沉降，合计为 10%左右，故本项目爆破粉尘产生量为 0.33t/a，0.229kg/h。
③铲装粉尘
根据《逸散性工业粉尘控制技术》( 中国环境科学出版社)中给出的铲装逸散尘排放系数，采场铲装过程中产生的粉尘量为0.015kg/t (原矿)。项目采石场年开采石灰石矿30.00051万t/a，则项目采场在铲装过程中产生的粉尘量为4.5t/a，通过采取洒水降尘治理措施后抑制率约80%，则铲装扬尘的排放量为0.9t/a，0.375kg/h。

（2） 矿石加工区（均在封闭彩钢瓦大棚内进行）

项目矿石加工会产生大量粉尘。

本项目涉及到一级破碎、二级破碎和筛分，根据《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章的粒料划分，本项目的原料加工中石灰岩矿属于碎石类。石灰岩矿一级破碎的产尘系数为0.25kg/t物料，二级破碎和筛分的产尘系数为0.75kg/t物料。本项目石灰岩矿加工总量为30.00051万t/a，其中1#破碎加工区加工石灰石岩矿18.00021万t/a，2#破碎加工区加工石灰岩矿12.0003万t/a。

1）1#破碎加工区粉尘

①石料加工生产粉尘

1#破碎加工区主要进行生产公分石（2万t/a）、机制沙（1万t/a）、石粉（15万t/a），公分石经过一级破碎筛分后能得到，机制沙需进行二次破碎筛分，石粉需要进入磨粉机破碎，则一级破碎筛分石灰石岩矿180002.1t/a，二级破碎筛分10000.3t/a，根据产尘系数核算，一级破碎和筛分产尘量45t/a，二级破碎和筛分的产尘量7.5t/a，总量52.5t/a。破碎筛分产生的粉尘通过喷淋洒水降尘处理效率80%，处理后排放量为10.5t/a，该部分在遇到的封闭厂房（彩钢瓦大棚），80%自然降尘，该部分废气处理后的无组织粉尘排放量为2.1t/a。

②石粉加工生产粉尘

项目磨粉机自带除尘器，对粉磨工段产生的粉尘进行收集处理后无组织排放。
类比富民兴泰耐火材料有限公司年产10万吨制粉项目，粉磨工艺粉尘产生量约为产量的0.5%，本项目生产石粉15万t/a，则磨粉工艺粉尘产生量为750t/a，除尘效率为99.9%，风量10000m3/h，该部分粉尘放量为0.75t/a，经15m高排气筒排放，为有组织排放。
1#破碎加工区设有3台磨粉机均自带除尘器，除尘器有3个排气口，排气口粉尘经管道相连后排入15m高排气筒排放。其中HC1900雷蒙机有配备BZS540脉冲除尘器，HC2700立磨配备BL1560型气箱脉冲袋式除尘器，根据设备厂家提供资料除尘器除尘效率均为99.9%，处理风量10000m3/h。

磨粉产生的有组织粉尘量0.75t/a，处理风量10000m3/h，排放速率为0.3125kg/h，排放浓度为31.25mg/m3。小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放标准限值120mg/m3，3.5kg/h，达标排放。
③筒仓粉尘

项目生产的成品石粉经过提升机提升进入筒仓，提升机输送与除尘器想连，呼吸口为除尘器呼吸口，不采用气流输送，筒仓没有设置呼吸口，筒仓为全密闭，石粉进入筒仓过程会产生极少量粉尘。

2）2#破碎加工区粉尘

2#破碎加工区主要进行生产公厘石（3万t/a）、瓜米石（3万t/a）、机制沙（6万t/a），公厘石、瓜米石经过一级破碎筛分后能得到，机制沙需进行二次破碎筛分，则一级破碎筛分石灰石岩矿120003t/a，二级破碎筛分60001.8t/a，根据产尘系数核算，一级破碎和筛分产尘量30t/a，二级破碎和筛分的产尘量45t/a，总量75t/a。破碎筛分产生的粉尘通过喷淋洒水降尘处理效率80%，处理后排放量为15t/a，该部分在遇到的封闭厂房（彩钢瓦大棚），80%自然降尘，该部分废气处理后的粉尘排放量为3t/a。
表5-5  加工区各工段粉尘产生及排放情况

加工区

加工工段

加工量(t/a)

产尘系数

产生量(t/a)

收集效率%
喷淋洒水去除效率%

自然沉降去除率%

排放量(t/a)

排放方式

1#破碎加工区

一级破碎

180002.1
0.25kg/t物料
45
/

80

80

1.8
无组织
二级破碎

10000.3
0.75kg/t物料
7.5

/

80

80

0.3
无组织

合计
/
/
/
/
/
/
2.1
无组织

磨粉

15000.75

产生量的0.5%

750

99.9

/

/

0.75
有组织
2#破碎加工区
一级破碎
120003
0.25kg/t物料
30
/
80
80
1.2
无组织

二级破碎
60001.3
0.75kg/t物料
45
/
80
80
1.8
无组织

合计
/
/
/
/
/
/
3
无组织

综上，项目一级破碎石灰石总量为300005.1t/a，二级破碎石料70001.6t/a，磨粉石料15000.75t/a。

（3） 物料平衡

本项目破碎加工区所需原矿直接由矿山开采后运至破碎加工区，其中进入1#破碎加工区的原矿有180002.1t/a，为1号生产线，主要生产公分石（20000t/a）、机制沙（10000t/a）和石粉（150000t/a）；进入2#破碎加工区原矿有120003t/a，有3条相同生产线，分别为2号、3号、4号生产线，主要生产公厘石（30000t/a）、瓜米石（30000t/a）和机制沙（60000t/a）（每条生产线生产公厘石10000t/a，瓜米石10000t/a，机制沙20000t/a）。
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图5-5  破碎加工区物料平衡图
（3）排土场

本项目排土场（3526m2）产生的扬尘，环评采用西安冶金建筑学院的干堆场扬尘计算公式模拟计算其产生量，计算公式如下：

Q=4.23×10-4×V4.9×S

式中：Q—表示扬尘产生量，单位为mg/s

S—表示面积（3526m2）

V—表示风速（本项目V均取当地年平均风速V=2.1m/s）

根据计算公式，则本项目排土场扬尘产生量为56.6mg/s（排放时间按每天24小时，每年365天算，4.89kg/d、0.204kg/h、1.78t/a）。在堆场内洒水降尘，增加粉尘含水率、加快粉尘沉降速度，从而通过洒水降尘抑制起尘量，洒水降尘抑尘效率约为80%，则洒水降尘后，扬尘排放量为11.32mg/s（0.978kg/d、0.041kg/h、0.356t/a）。排土场废土石清理完后进行土地复垦及绿化。
（4）临时堆场扬尘

本项目临时堆场（1号临时堆场位于1#破碎加工区东北方面积280m2、2号临时堆场位于矿区西侧面积2000m2）产生的扬尘，环评采用西安冶金建筑学院的干堆场扬尘计算公式模拟计算其产生量，计算公式如下：

Q=4.23×10-4×V4.9×S

式中：Q—表示扬尘产生量，单位为mg/s

S—表示面积（1号临时堆场280m2、2号临时堆场2000m2）

V—表示风速（本项目V均取当地年平均风速V=2.1m/s）

根据计算公式，则本项目1号临时堆场区扬尘产生量为4.5mg/s（排放时间按每天24小时，每年365天算，0.389kg/d、0.016kg/h、0.142t/a），本项目2号临时堆场区扬尘产生量为32.08mg/s（2.77kg/d、0.12kg/h、1.01t/a）。在堆场内进行洒水降尘，增加粉尘含水率、加快粉尘沉降速度，从而通过洒水降尘抑制起尘量，洒水降尘抑尘效率约为80%，则洒水降尘后，1号临时堆场扬尘排放量为0.9mg/s（0.078kg/d、0.003kg/h、0.028t/a）。2号临时堆场扬尘排放量为6.42mg/s（0.554kg/d、0.024kg/h、0.202t/a）。堆放结束后进行土地复垦及绿化。
（5）道路扬尘
根据工程交通运输起尘量的计算公式，运矿产生的道路扬尘公式如下：
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式中：QP——道路扬尘量，（kg/km·辆）；
      Q′P——总扬尘量，（kg/a）；
      V——车辆速度，20km/h；
M——车辆载重，16t/辆；
      P——路面灰尘覆盖率，0.05~0.1kg/m2，本项目取0.1 kg/m2；
      L——运距，本项目取0.1km；
      Q——运输量，30.万t/a。
经计算，路面扬尘产生量为0.15t/a。项目通过洒水降尘，车辆运输覆盖物料措施后，扬尘量可以减少80%，则项目区内道路扬尘的排放量为0.03t/a。

（6）爆破废气
本项目石灰岩矿爆破过程产生少量NO2和粉尘。爆破频次为4次/月，硝铵炸药用量约为3.5吨/月，炸药产生的污染物产生量不大，爆破废气能较快在大气中自然扩散。
（7）机械及运输车辆尾气

生产设备的运行和车辆运输的尾气，也是影响空气环境的污染物之一。开采机械和运输车辆使用汽油、柴油作能源，外排尾气中主要含有烯烃类、CO、NOx等污染物，本项目设备和运输汽车较少，外排尾气量小，均为无组织排放，且作业范围相对较大，周围扩散条件好，机械废气对外环境影响不大。

（8）食堂油烟

本项目年工作300天，1班制，每天工作8小时；劳动定员在原项目基础上增加7人，总共15人，均在项目内食宿，根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日使用油用量约30g/人d，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%，则耗油为0.45kg/d，油烟产生量约为0.013kg/d，3.9kg/a。炊事时间按4h计算，则油烟产生量为0.003kg/h；则项目安装油烟净化器（风量约为2000m3/h），则油烟产生浓度为1.5mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001排放允许浓度2.0mg/m3的要求。

（9）产品运输产生的道路扬尘

项目产品运输产生的道路扬尘来自运输车辆行驶时产生的道路扬尘，而道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内，路边的TSP浓度可达10mg/ m3以上。运输过程中应加强运输车辆管理，合理安排运输时间，进出矿区车辆应安排在白天，禁止夜间运输（22：00-次日6:00）；严禁车辆超速超载，经过村庄时禁止鸣笛；运输时加盖篷布等。通过采取上述措施，项目对外环境和村庄影响较小。项目产品运输经过东长村，距项目区直线距离约3.49km。

（10）除尘器分析

1#破碎加工区磨粉工段除尘原理：

BZS540脉冲除尘器：含尘气体由除尘器中部或下部进风口进入箱体内，因流速降低部分较粗颗粒的粉尘由于受到重力等因素的作用，沉降到灰斗内，另一部分粉尘随气流经滤袋过滤被阻留附着在滤袋的外表面上，洁净的气体则透过滤袋，从上箱体的出气口排出，完成尘气分离。随着滤袋上的粉尘积聚不断增加，除尘器滤袋阻力上升，当除尘器达到预定的阻力范围时，脉冲控制仪指令电磁脉冲阀工作，并通过喷吹向各排滤袋进行喷吹。随脉冲阀开启，在极短的时间内（0.1—0.5S）向滤袋内喷入压缩空气，使滤袋膨胀变形，在逆向气流的冲刷下，附着在滤袋外表的粉尘被剥离落入集灰斗，经卸料阀排出。电磁脉冲阀的脉冲喷吹宽度和脉冲间隔由脉冲控制仪自动控制连续进行。

BL1560型气箱脉冲袋式除尘器：过滤原理：含尘气体由进风口进入，经过灰斗时，气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来，直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体后，再由出风口排出。清灰原理：随着过滤时间的延长，滤袋上的粉尘层不断积厚，除尘设备的阻力不断上升，当设备阻力上升到设定值时，清灰装置开始进行清灰。首先，一个分室提升阀关闭，将过滤气流截断，然后电磁脉冲阀开启，压缩空气以极短促的时间在上箱体内迅速膨胀，涌入滤袋，使滤袋膨胀变形产生振动，并在逆向气流冲刷的作用下，附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。清灰完毕后，电磁脉冲阀关闭，提升阀打开，该室又恢复过滤状态。清灰各室依次进行，从第一室清灰开始至一次清灰开始为一个清灰周期。粉尘收集：经过滤和清灰工作被截留下来的粉尘均落入灰斗，再由灰斗口集中排出。
（11）废气治理措施合理性和达标可行性分析
本项目废气治理措施主要是有组织排放和无组织排放两种。
1）破碎筛分粉尘
本项目破碎筛分粉尘量较大，是项目的主要粉尘产生源。破碎筛分产生的粉尘通过喷淋洒水降尘，大棚封闭，磨粉生产工段除尘器可以达99.9%，该过程收集的粉尘直接同生产石粉一同经输送槽进入筒仓。不能收集的经15m高排气筒排出。本项目破碎筛分粉尘经喷淋洒水降尘，大棚封闭等措施后产生粉尘量小，对环境影响小。达标可行性良好。
2）堆场无组织粉尘
堆场呈面源，随风会起扬尘，呈间断排放，不易收集。对堆场面源采取目前常用的洒水降尘措施。可以比较有效的降低粉尘排放，同时经济投入小，操作简单易行。通过项目分析，厂界的无组织粉尘均可以达标，可行性较好，环保措施合理。
（12）小结
1）项目产生大气污染物排放情况

5-6 项目有组织大气污染物产生情况表

污染源位置

排放编号

废气量Nm3/h
污染物

名称
产生状况

收集措施

治理措施

速率kg/h
浓度mg/m3
产生量t/a
1#破碎加工区石粉加工
Y1

10000
颗粒物

312.5
31250
750
除尘器收集
磨粉生产线产生粉尘经自带除尘器处理由1#15m高排气筒排出
表5-7  项目有组织大气污染物排放情况表
污染源名称

污染物名称

废气量

Nm3/h

治理措施

去除率%

排放情况

排放标准
排放

时间
速率kg/h
浓度

mg/m3
排放量

t/a

浓度

mg/m3
速率kg/h

Y1
1#排气筒粉尘
颗粒物
10000
磨粉机自带除尘器+1#15m高排气筒
99.9

0.3125

31.25

0.75

120

3.5

8h/d
表5-8  项目无组织大气污染物产生及排放情况表
污染源位置

污染物名称

产生速率

kg/h

产生量t/a

措施

效率

排放量

t/a
排放速率kg/h

排放参数（m）
高度

长度

宽度

凿岩钻孔粉尘
矿区

无组织扬尘

0.5

1.2

湿法凿岩、洒水降尘
80%

合计

1.47

0.613

8

/

/

爆破粉尘
1.25

3.0

洒水、钻孔过程注水
80%

铲装
1.88

4.5

洒水降尘
80%

1#破碎加工区
矿石加工

21.88

52.5

彩钢瓦大棚密闭，设置喷淋洒水降尘
喷淋洒水80%，遇大棚自然沉降80%

2.1

0.875

9

128

78

2#破碎加工区
31.25

75

彩钢瓦大棚密闭，设置喷淋洒水降尘
3

1.25

9

89

84

排土场

项目区

0.204

1.78

洒水降尘，排土场废土石清理完后进行土地复垦及绿化
80%

0.356

0.041

6

82

43

1号临时堆场

0.016

0.142

洒水降尘，堆放结束后进行土地复垦及绿化
80%
0.028

0.003

6

28

10

2号临时堆场

0.12

1.01

洒水降尘，堆放结束后进行土地复垦及绿化
80%

0.202

0.024

6

100

20

2） 大气污染物排放量核算

有组织、无组织排放量核算见下表。

表5-9  大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/（mg/m3）

核算排放速率/（kg/h）

核算年排放量/（t/a）

有组织

1

1#排气筒（Y1）
颗粒物

31.25
0.3125
0.75
表5-10  大气污染物无组织排放量核算表

序号
排放口编号
产污环节
污染物
主要污染防治措施
质量标准
年排放量（t/a）
标准名称
浓度限值/（ug/m3）
1
FQ1
凿岩钻孔粉尘
TSP
湿法凿岩、洒水降尘
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准
≤1.0
0.24

1.47

爆破粉尘
爆破前先在爆破现场洒水、钻孔过程注水
0.33

铲装粉尘
洒水降尘
0.9

2
FQ2
1#破碎加工区
设置喷淋洒水降尘洒水
2.1
3
FQ3
2#破碎加工区
设置喷淋洒水降尘洒水
3
4

FQ4

排土场

洒水降尘

0.356

5

FQ5

1号临时堆场

洒水降尘

0.028

6

FQ6

2号临时堆场

洒水降尘

0.202

无组织排放统计（t/a）
TSP
7.156
3、废水

根据业主提供的资料，加工碎石没有水洗，因此，没有洗石废水产生。本项目生产过程中只有抑尘用水，用水全都蒸发，因此没有生产废水产生，项目废水主要为生活废水和雨天地表径流。

（1）生产废水

1） 凿岩用水

项目开采矿石需要凿岩钻孔，采用湿式凿岩，根据类比同类，项目凿岩钻孔用水量约为0.01m3/t矿石，项目开采矿石30万t/a，按300天开采，1000t/d，则项目用水量为10m3/d，3000m3/a，自然蒸发损失，无废水产生。

2） 装卸用水

根据类比同类项目，项目装卸用水量约为0.01m3/t矿石，项目开采矿石30万t/a，按300天开采，1000t/d，则项目用水量为10m3/d，3000m3/a，自然蒸发损失，无废水产生。

3）采场作业面降尘用水
项目区在矿石开采过程中为减少粉尘的产生量，旱季需在采场工作面进行洒水降尘，特别是爆破之后形成的爆堆应采取洒水降尘减少粉尘对周围环境的影响。项目采区面积为4000m2（采取边开采边恢复的方式），降尘次数取2次/d，用水定额参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中的“场地浇洒”，按2L/m2计，则项目旱季（按229天算）采区需降尘用水量为16m3/d，3664m3/a。此过程用水全部蒸发，无废水产生。
4）破碎筛分降尘用水
破碎加工区彩钢瓦大棚封闭，本项目在设备外部设置喷淋洒水设施，降尘效率80%。
根据类比同类项目喷淋洒水用水量约为10L/m3矿石，本项目矿石量为30.00051万t/a、999.99t/d、370.38m3/d，则洒水用水量为3.70m3/d、1110m3/a。进入矿石中蒸发，无废水产生。
5）堆场降尘用水

本项目场地内临时堆场、排土场及运输道路需要进行洒水降尘，主要产生是临时堆场和排土堆场。

根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019）场地浇洒按2L/（m2·次），旱季或在雨季降雨后晴天遇大风天气则进行洒水降尘。洒水降尘可以减少粉尘的扬起。降尘洒水通过地面蒸发可被完全消耗掉，不向地表沟谷排放。根据上文所分析的场地洒水降尘的范围，其面积为5806m2，旱季229d，旱季每天洒水2次，则本项目洒水降尘用水量为11.6m3/次，平均旱季23.2m3/d，全年5312.8m3/a。洒水降尘用水完全自然蒸发损耗，不排放。

6） 洗料机用水

项目生产石粉的原矿进行一次破碎时需要用洗料机进行清洗原矿，洗矿水经循坏水池和沉淀池循坏使用。用水量为10t/d，3000t/a（其中循环用水量为2850t/a，补充水量为150t/a）。本环节不产生生产废水，需补充蒸发损耗的水量，为用水量的5%。即0.5t/d。
（2）生活废水
本项目年工作300天，1班制，每天工作8小时；劳动定员总共15人均在项目区食宿，根据《云南省地方标准—用水定额》（DB53/T168-2019），生活用水量按100L/d计算，则用水量为1.5m3/d，450m3/a；污水产生量按80%计算，生活废水产生量为1.2m3/d，360m3/a（其中餐饮废水0.24m3/d，72m3/a）。生活废水主要是员工的餐饮废水、其他生活废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油等。餐饮废水经油水分离器处理后同其他生活废水一起排入化粪池处理后回用于项目区绿化及周边林地。

（3） 绿化用水

项目建设约有410m2的绿化区，主要位于办公生活区，晴天按工作时间229天计。绿化用水晴天取3L/m2·d的用水量，雨天不用水，则项目晴天需要消耗的绿化用水量为1.23m3/d，281.67m3/a，绿化用水不产生废水。
（4）地表径流
降雨对废土石、采区工作间地面冲刷产生的地表径流，其主要污染物为SS，SS含量高的径流主要集中在降雨初期的15min左右。建设单位在破碎加工区、配电室、控制室、露天采场、排土场周围设置截洪沟，其中破碎加工区、配电室、控制室经排水沟排入沉淀池；露天采场、排土场经设置排水沟，进入沉淀池，同时分别在露天采场、排土场下游区域各设置一个沉淀池，对地表径流进行沉淀后回用于洒水降尘。

Q＝ αH F

式中： Q －  一日洪水总量，m3；

   　       α －  径流系数，项目场地多为堆放方的石料，故系数取0.4；

             H－ 日降雨量，m；

             F －  汇水面积，m2 。
根据气象资料，该地区年均雨天136天，每年5-10月为雨季，多年平均降雨量870mm，则雨季多年平均日降雨量为6.40mm。
根据调查，项目露天采场最大开采面积为4000m2（采取边开采边恢复的方式），排土场面积为3526m2，则雨季136d淋滤水，露天采场平均产生量为10.24m3/d、1392.64m3/a，排土场平均产生量为9.03m3/d、1228.08m3/a，在场地西部（收集露天采场）、西南部（收集排土场）设置沉淀池收集雨季产生地表径流，经沉淀处理后晴天回用于项目区洒水降尘。

（5）初期雨水
项目为石粉、机砂加工，厂区地面及厂房屋顶粉尘量较大，遇上降雨天气，厂区会形成含高浓度悬浮物的雨水，不加处理会对周围地表水环境造成影响，项目地面依地势设置截排水沟，厂房屋顶设置截水管，1#破碎加工区产生的雨水排入西南部46m3沉淀池，2#破碎加工区产生的雨水排入西部52m3沉淀池，对厂区雨水进行收集沉淀用于厂区洒水抑尘。
表5-11  项目废水产生及排放一览表
用水对象

用水情况

单位用水

指标

新鲜水用量

（m3/d）
废水产生量（m3/d）
抑尘用水

凿岩用水

30.00051万t/a
0.01m3/t矿石
10

0

装卸用水
30.00051万t/a
0.01m3/t矿石
10

0
采场作业面降尘用水
4000m2
2L/m2，2次/d
旱季：16雨季：0
0
破碎筛分降尘用水

30.0051万t/a
10L/m3矿石
3.7

0
堆场降尘用水

5806m2
旱季每天洒水2次
旱季23.2雨季0
0
洗料机用水

10t/d
9.5t循环使用，每天补充蒸发损失的0.5t
/

0.5

生活废水

15人 
100L/（d·人）
1.5

1.2

绿化用水

410m2
3L/m2·d
旱季：1.23雨季：0

0

地表径流

开采区4000m2
/
旱季：0雨季：10.24
0
排土场3526m2
/

旱季：0雨季：9.03

0

合计

晴天

77.23

1.2

雨天

37.07

1.2

备注：餐饮废水经油水分离器预处理后同一般生活废水一起经化粪池处理后回用于项目周边林地及绿化，雨季产生淋滤水、初期雨水经沉淀池沉淀处理后晴天回用于洒水抑尘
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图5-6   项目日水平衡图  单位：m3/d（注：非雨天绿化用水不够部分用雨天暂存水补充）
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图5-7   项目年水平衡图   单位：m3/a
（5） 废水收集暂存能力分析

项目设置2个沉淀池用于收集雨季淋滤水，其中西部（收集露天采场淋滤水）沉淀池设置容积52m3，西南部（收集排土场淋滤水）沉淀池设置容积46m3，根据上文计算，雨季136d露天采场及排土场淋滤水平均产生量分别为10.24m3/d、1392.64m3/a及9.03m3/d、1228.08m3/a。沉淀池安全系数可容纳连续5d雨季产生的淋滤水量而不外排。
（6）生产废水不外排分析

根据上文分析，本项目各阶段废水产生量和用水量统计分析见下表：

表5-12  废水产生和用水情况统计分析  单位：m3/a

用水项目

场地淋滤水

生活废水

废水小计

洗料机用水

凿岩用水

装卸用水

采场用水

破碎降尘

堆场降尘
生活用水
绿化用水
用水小计

用水量/排水量
2620.72
360
2980.72
150
3000

3000

3664

1110
5312.8
450
281.67
16968.47
备注

/

/
/
回用水、新鲜水
新鲜水

回用水、新鲜水

回用水、新鲜水

    由上表分析统计可以看出，项目生产期间年用水量大于废水产生量，同时从水平衡图可以看出，废水仍然不能满足项目洒水降尘使用，需要补充新鲜水56.73m3/d，所以项目产生的废水可以回用于洒水降尘不外排，不外排可行可靠性较好。

4、噪声

①本项目主要噪声源为矿区采掘设备、项目区设备、破碎加工区设备，等产生的机械设备噪声。
对噪声采取的主要防治措施为：选用低噪声、环保型设备，基础采用减震处理。

②岩体爆破产生的冲击波引起空气气流的起伏运动或气动力引起的空气动力性噪声。采石爆破工序，特别是深孔爆破可以产生强噪声及地面振动，瞬时高噪声达100~120dB（A）。
③运输车辆的交通噪声也是影响项目区及交通主干道沿线声环境质量的重要因素。

④振动
当进行深孔爆破时，能量主要消耗在岩石内，因此可导致地面的振动。这种地面振动自爆破中心向四周传播，当强度足够大时会破坏地面建筑，因此必须给以足够的重视。
项目噪声源强等效声级值见下表所示。
表5-13  项目噪声源情况汇总表
序号
设备名称
单位
数量
噪声级（dB(A)）

位置

备注

1
潜孔钻机
台
2
95

矿区

间歇产生

2
移动式空压机
台
2
95

瞬间产生

3
挖掘机
台
5
90

间歇产生

4
轮式装载机

台

3
75

间歇产生

5
自卸汽车
辆
8
70

间歇产生

6
洒水车

辆

1

70

间歇产生

7
供水泵
台
4
70

间歇产生

8
颚式破碎机
台
2
90

1#破碎加工区（封闭彩钢瓦大棚）

间歇产生

9

反击破
台
1
85

间歇产生

10

锤破
台

1

90

间歇产生

11

给料机

台

7

80

间歇产生

12

洗料机

台

1

70

间歇产生

13

皮带

条

30

70

间歇产生

14

振动筛
台

6

70

间歇产生

15

制沙机
台

1

85

间歇产生

16

提升机
台

3

70

间歇产生

17

雷蒙机
台

2

95

间歇产生

18

立磨

台

1

95

间歇产生

19

给料机

台

3

80

2#破碎加工区（封闭彩钢瓦大棚）

间歇产生

20

振动筛

台

12

70

间歇产生

21

重锤破

台

3

90

间歇产生

22

制沙机

台

6

85

间歇产生

23

皮带

条

30

70

间歇产生

5、固体废物

（1）生活垃圾

本项目劳动定员在原项目基础上增加8人，总共15人，均在项目区食宿。其食宿人员生活垃圾产生量以人均每天1kg计，项目年生产时间为300天，则食宿人员生活垃圾产生量为15kg/d，4.5t/a，能回收利用的回收利用，不能回收利用的由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置。

（2）废土石
①剥离表土：根据《云南省富民县下野猪塘石灰岩矿资源开发利用方案》可知矿山本矿区矿体直接出露地表，基本无剥离量。
②废土石：废土石主要为矿区开采过程中产生的残坡积土夹石块。残坡积土夹石块产生量约占开采量的0.5%，则产生量为1500t/a，废土石初期堆放于项目排土场内。

综上所述，本项目共产生废土石1500t/a，主要用于回填项目矿区采空区。产生的弃渣利用率达100%，不产生永久弃渣。

（3）沉淀池污泥

项目区设置了2个雨水沉淀池用于收集地表径流、初期雨水，设置循环水池4个，用于沉淀后循环用于洗料机。会产生污泥，污泥量为0.8t/a，定期清掏运至排土场。

（4）油水分离器废油

项目区设置餐饮区，配套安装油水分离器，油水分离器隔油产生少量废油（主要成分为油脂），废油产生量约0.01 t/a。委托有资质单位处理。
（5）废机油、废润滑油、含油抹布

项目机修过程中使用的含油抹布预测产生量为0.01t/a，废机油、废润滑油产生量约0.02t/a；根据《国家危险废物名录》（2016年版，2016年8月1日起实施），其中含油抹布属于危险废物豁免管理清单中所列物品，全过程不按危险废物管理，可以混入生活垃圾中，由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置；废机油、废润滑油因具有毒性、易燃性，属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物）。因此含油抹布与生活垃圾一起由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置；废机油、废润滑油统一收集后存贮在密闭的收集罐中，暂存于本次环评提出的危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理处置。

根据《固体废物鉴别标准通则》的规定，判断是否属于固体废物，判定结果详见下表。
表5-14     运营期固体废物产生情况汇总表
序号

固废名称

产生源

属性

形态

主要成分

合计（t/a）

种类判断
固体废物

判定依据

1

生活垃圾

员工

生活垃圾

固

废纸、废袋子、果皮

4.5

√
《国家危险废物名录》（2016年）、《固体废物鉴别标准通则》

2

废土石
采空区

一般固废

固
残坡积土夹石

1500

√
3

污泥

沉淀池

固

污泥

0.8
√
4

餐饮废油

油水分离器

固

废油

0.01

√

5

含油抹布

机修过程

固

含油抹布

0.01

√

6

废机油、废润滑油

机修过程

危险废物

液

废机油、废润滑油

0.02

√

根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固废、废液是否属于危险废物。本项目固废的分析结果见下表。
表5-15      运营期固体废物产生情况汇总表
序号

固废名称

产生源

属性

形态

主要成分

合计（t/a）

1

生活垃圾

员工

生活垃圾

固

废纸、废袋子、果皮

4.5

2

废土石
采空区

一般固废

固
残坡积土夹石

1500

3

污泥

沉淀池

固

污泥

0.8
4

餐饮废油

油水分离器

固

废油

0.01

5

含油抹布

机修过程

固

含油抹布

0.01

6

废机油、废润滑油

机修过程

危险废物

液

废机油、废润滑油

0.02

合计

1505.34
综上所述，拟建项目固体废物产生总量1505.34t/a。废土石待闭矿后用于回填项目矿区采空区，沉淀池污泥清掏运至排土场。生活垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的与沾油抹布一起由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置，餐饮废油委托有资质单位处理，废机油、废润滑油统一收集后存贮在密闭的收集罐中，暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的单位处理处置。固体废物处置率100%，通过上述措施处理是可行的。
6、 危险源
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）中的相关要求，对该项目运行期间发生的可预测突发性事件或事故进行评估，提出规范、应急及减缓措施。
（1）事故源
本项目为石灰岩矿露天开采项目，不设置储油罐，依据矿山环境地质条件、项目特点及项目开发利用方案，该矿山的环境风险不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的危险物质，项目的风险主要来源于：采石场开采不当或排土场排弃不当所引发的滑坡、坍塌以及泥石流等地质灾害；爆破过程中引发的伤亡事故、职业危害影响。
（2）矿石开采及排土场风险
①矿石开采风险
本矿区内外地貌保持较完整，自然斜坡较稳定，区内岩溶不发育，矿山及周围没有发现滑坡、崩塌、泥石流、地裂缝、塌陷等地质灾害及危岩等不良地质现象，不良地质总体不发育。据此推断采区发生岩溶塌陷的可能性较小。

②排土场风险

导致排土场发生危险的因素主要有以下几个方面：
a、排土场的设计没有按《金属非金属矿山排土场安全生产规则》、《金属非金属露天矿山安全规程》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》等有关标准进行设计和施工；
b、排土场使用过程中管理不到位，对使用过程中出现的问题不能及时处理，容易造成排土场积水不能及时疏排，排土场不实施护坡等；
c、不按照上述标准和规程的有关要求进行严格管理，造成事故的发生；
本项目产生的废土石主要用于回填项目矿区采空区，实际堆存于排土场的量不大，因此本工程配套建设的排土场不属于重大危险源。

③爆破过程中由于操作不当会引发爆破伤亡事故。

④职业危害影响主要为粉尘、噪声、有毒有害气体。

7、 闭矿期

本采矿区设计服务年限为19年，若在开采过程中因意外原因闭矿，需要按要求对采矿场区、排土场、破碎加工区进行整修、填平，绿化。具体措施如下：
（1） 露天采场
1）严格按照“边开采边恢复”的要求、对开采完毕的工作平台及时进行覆土，采取撒播草籽、种植树木、爬藤植物等手段予以绿化。:

2）对已形成的最终边坡要进行边坡检测对符合边坡安全要求的实施复绿工程，对不符合边坡安全要求的采取科学的方法进行治理，保证达到边坡安全要求后进行复绿。

3）采空区按水土保持方案及土地恢复报告要求复绿治理。

（2）排土场、破碎加工区
严格按照水土保持方案和地质环境保护与恢复治理方案中提出的生态恢复措施实施。

（3）加强地质灾害防治工作，消除地质灾害隐患
1）矿区要做好边坡稳定治理。

2）构造破碎带及松软地层在最终边坡处理前，减缓台阶最终边坡角。发现危石等不稳定岩块及时清排，确保安全;
3）企业在矿区闭坑前对矿区边坡进行地质灾害隐患的排查，地质灾害隐患点进行治理，消除矿区闭坑后地质灾害隐患。
通过落实各项生态措施后，矿山闭矿后对周围环境影响逐渐降低直至消失，故矿区闭矿是可行的。
五、“以新带老”环保措施
针对矿山现有的环境问题，本次环评所采取的以新带老措施见下表。

表5-16  “以新带老”措施一览表

序号

环境问题

以新带老措施

1

项目区未设置沉淀池收集雨水，直接外排；露天采场区未设置浆砌石截水沟。部分采空区未进行回填、土地复垦。

项目区设置沉淀池收集雨季产生的地表径流、初期雨水，收集的地表径流、初期雨水经沉淀池沉淀处理后晴天用于项目区洒水降尘；露天采场区设置浆砌石截水沟，严格按照水保相关要求设置；对还未进行回填、土地复垦的采空区进行回填、土地复垦，种植植被，根据《富民智强建材石料厂大营街道办事处束刻下野猪塘石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》覆土46832m3，种植旱冬瓜10217株、爬山虎13242株，播撒狗牙根草籽4.0867hm2，种植狗牙草91.98kg。

2

项目区产生的废机油储随意储存在1#破碎加工区配件室的角落，未按要求设置标准危废暂存间；1#破碎加工区、配电室、控制室设置雨水管外排，外排雨水未收集，随意排放；皮带传送过程中未采取有效措施对粉尘进行处理；办公生活区生活废水已建化粪池，产生的餐饮废水未处理随意外排；办公生活区食堂未设油烟净化器处理食堂油烟。
在配件室西南角设置10m2按要求设置标准危废暂存间，暂存危险废物；1#破碎加工区、配电室、控制室设置雨水管外排，外排雨水通过增设排水沟引至西南部新建沉淀池收集，收集沉淀后用于洒水降尘，禁止随意外排；对输送过程中的皮带进行密闭，从而减少粉尘的产生；办公生活区产生的餐饮废水经新增油水分离器处理后引至化粪池处理，禁止随意外排；办公生活区食堂新增油烟净化器处理食堂油烟。
3

矿区原有工程排土场、采区未进行排水沟设置

露天采区：采区采取自上而下分台阶开采，本方案将在台阶处增设排水沟，将采区的雨水排入西部沉淀池。同时到服务期末对已形成的开采平台及开采坡面进行覆土绿化，以防止开采坡面长期裸露受雨水冲刷而发生垮塌；工业场区：服务期末将建筑物拆除，并对工业场地进行植被恢复措施；办公生活区，服务期末将建筑物拆除，并进行植被恢复措施；排土场区：排土场周边的排水措施以及服务期末已堆放区域的绿化措施；道路区：矿区道路为新建道路，考虑了路面硬化措施以及道路排水沟措施，对其设计植被恢复措施；临时堆场：本项目原有成品堆场为现在2号临时堆场，临时堆场堆放的产品外售完结后应对此片区域进行植被恢复措施

五、“三本账”核算

表5-17 原有项目与本项目废气措施对比一览表

产污环节

原有防治措施

效率

本项目防治措施

效率

备注

凿岩钻孔粉尘
湿法凿岩、洒水降尘
80%

湿法凿岩、洒水降尘
80%

不变

爆破粉尘
爆破前先在爆破现场洒水、钻孔过程注水
/

爆破前先在爆破现场洒水、钻孔过程注水
80%

不变

铲装粉尘
洒水降尘
80%

洒水降尘
80%

不变

1#破碎加工区
石料加工区
/

/
彩钢瓦大棚密闭，设置喷淋洒水降尘
喷淋洒水80%，遇大棚自然沉降80%
新增

石粉加工区
/
/
磨粉机自带脉冲除尘器处理后经15m高排气筒排出
99.9%
新增
2#破碎加工区
/

/
彩钢瓦大棚密闭，设置喷淋洒水降尘
喷淋洒水80%，遇大棚自然沉降80%
新增

排土场
/

/
洒水降尘
80%

新增

1号临时堆场
/

/
洒水降尘
80%

新增

2号临时堆场
洒水降尘

80%

洒水降尘
80%

不变

道路扬尘
洒水降尘洒水降尘，车辆运输蓬布遮盖
80%

洒水降尘，车辆运输蓬布遮盖
80%

不变

爆破废气
自然扩散

/

自然扩散

/

不变

运输车辆废气
自然扩散

/

自然扩散

/

不变

食堂油烟
/

/

油烟净化器

/

新增




	表5-18 项目完成后“ 三本帐”  

类型

污染物名称

原项目排放量（t/a）

本项目（t/a）

以老带新消减量（t/a）

排放量增减量（t/a）

总排放量（t/a）

产生量

消减量

排放量

废气

粉尘（无组织）

凿岩钻孔粉尘
0.104
1.2
0.96
0.24
0.104
+0.136
0.24
爆破粉尘
0.143

3.0
2.67
0.33
0.143
+0.187
0.33
铲装粉尘
0.39
4.5
3.6
0.9
0.39
+0.51
0.9
1#破碎加工区

/

52.5
50.4
2.1

/

+2.1
2.1
2#破碎加工区

/

75

72

3

/

+3

3
排土场

/

1.78

1.424

0.356

/

+0.356

0.356
1号临时堆场

/

0.142

0.1136

0.028

/

+0.028

0.028
2号临时堆场

0.202

1.01

0.808

0.202

0.202

0

0.202
道路扬尘

0.013

0.15

0.12

0.03

0.013

+0.017

0.03
合计

0.852

139.282
132.096
7.186
0.852
+6.334
7.186
粉尘（有组织）

1#破碎加工区石粉加工
/
750
749.25
0.75
/
+0.75
0.75
爆破废气
少量

少量

少量

少量

/

/

少量

运输车辆废气

少量

少量

少量

少量

/
/
少量
食堂油烟

/

3.9kg/a

0

3.9kg/a

/

+3.9kg/a

3.9kg/a

废水

生活污水

48

360
360
0
0
0
0
地表径流

0

2624.72
2624.72

0
0
0
0
固废

废土石
0
1500
1500

0
0
0
0
沉淀池污泥
/
0.8
0.8

0
0
0
0
含油抹布
少量
0.01
0.01

0
0
0
0
废机油、废润滑油
0
0.02
0.02

0
0
0
0
生活垃圾
0
4.5

4.5

0
0
0
0
餐饮废油

0

0.01

0.01

0

0

0

0

注：“+”代表增加，“-”代表减少；


表六  项目主要污染物产生及预计排放情况

	
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度（mg/m3）
	产生量

(t/a)
	排放浓度（mg/m3）
	排放量

（t/a）

	大气

污染

物
	施工期
	土方开挖、材料装卸运输、堆放
	扬尘
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	施工机械废气和运输车辆尾气
	SO2、CO、NOx、HC
	—
	少量
	—
	少量

	
	运营期
	矿区
	凿岩钻孔粉尘
	无组织粉尘
	—
	1.2
	—
	0.24

	
	
	
	爆破粉尘
	无组织粉尘
	—
	3.0
	—
	0.33

	
	
	
	铲装粉尘
	无组织粉尘
	—
	4.5
	—
	0.9

	
	
	矿石加工区
	1#破碎加工区
	无组织粉尘
	—
	52.5
	—
	2.1

	
	
	
	
	有组织粉尘
	31250
	750
	31.25
	0.75

	
	
	
	2#破碎加工区
	无组织粉尘
	—
	75
	—
	3

	
	
	项目区
	排土场
	无组织粉尘
	—
	1.78
	—
	0.356

	
	
	
	1号临时堆场
	无组织粉尘
	—
	0.142
	—
	0.028

	
	
	
	2号临时堆场
	无组织粉尘
	—
	1.01
	—
	0.202

	
	
	
	道路扬尘
	无组织粉尘
	—
	0.15
	—
	0.03

	
	
	爆破废气
	CO（t/a）
NOx（t/a）
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	运输车辆
	尾气
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	食堂油烟
	少量
	—
	3.9kg/a
	—
	3.9kg/a

	水污染物
	施工期
	施工人员生活废水
	SS
	—
	7.2m3
	收集沉淀后用于施工场地洒水降尘。

	
	
	施工废水
	
	—
	少量
	

	
	
	暴雨地表径流
	
	—
	不定量
	

	
	运营期
	生产废水
	水量
	—
	0
	—

	
	
	生活废水
	水量
	—
	360
	餐饮废水经油水分离器处理后同其他生活废水一起排入化粪池处理后回用于项目区绿化用水及周边林地。

	
	
	
	COD
	300mg/L
	0.108
	

	
	
	
	BOD5
	250mg/L
	0.09
	

	
	
	
	SS
	200mg/L
	0.072
	

	
	
	
	NH3－N
	35mg/L
	0.012
	

	
	
	
	动植物油
	40mg/L
	0.014
	

	
	
	项目区
	地表径流
	——
	2624.72
	在场地西部（收集露天采场）、西南部（收集排土场）设置沉淀池收集雨季地表径流后回用于项目区洒水降尘。

	
	
	
	初期雨水
	——
	不定量
	经沉淀处理后用于洒水降尘

	固体

废物
	施工期
	土石方开挖、回填
	土石方
	—
	520m3
	堆存于排土场，用于道路养护或基坑回填。

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	—
	0.504t
	现有办公区设有的垃圾桶，能回收的回收利用，不能回收的由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置。

	
	运营期
	生产固废
	废土石
	—
	1500
	回填项目矿区采空区，利用率达100%。

	
	
	
	沉淀池污泥
	—
	0.8
	定期清掏运至排土场。

	
	
	
	含油抹布
	—
	0.01
	与生活垃圾一起由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置。

	
	
	
	废机油、废润滑油
	—
	0.02
	暂存于本次环评提出的危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理处置。

	
	
	办公生活区
	生活垃圾
	—
	4.5
	能回收利用的回收利用，不能回收利用的由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置。

	
	
	
	餐饮废油
	—
	0.01
	委托有资质单位处理

	噪声
	施工期
	挖掘机、打桩机等施工机械噪声：84~90dB(A)。

	
	运营期
	装载机、挖掘机、空压机、潜孔钻机、爆破、破碎机等设备噪声：70～120dB(A)

	主要生态影响:

露天剥离采矿方式对自然生态景观和自然植被破坏明显，表土剥离、矿石采掘将扰动地表，破坏矿山范围内地表结构、植被和土壤，如不采取防范措施还可能引起或加剧水土流失；剥离表土的产生和堆放，处置不当可能引起或加剧水土流失，甚至引发崩塌、滑坡、

泥石流等地质灾害。因此，通过修建截水沟、排水沟和沉淀池等防治水土流失。



表七  环境影响分析

	一、施工期环境影响简要分析

1、已建施工期回顾分析
（1）施工期废气
1）施工扬尘
已建工程施工期扬尘主要来源于施工裸露场地、开挖土石方临时堆放场地起尘及土石方挖掘、转运产生的的扬尘。
经现场踏勘调查：土石方挖掘起尘已结束。现主要产尘点为车辆行驶产生道路扬尘，裸露场地风力起尘或者人为扰动时产生扬尘，产生的扬尘影响评价区的环境空气，已采取控制扬尘措施为：洒水降尘、运输车辆加盖蓬布，车辆低速行驶，采取上述措施后施工扬尘得到有效控制，对评价区环境空气影响小。

2）燃油机械废气、运输车辆尾气
施工机械产生的废气、运输车辆产生的燃油机械废气，也是影响空气环境的主要污染源。动力燃料柴油和汽油燃烧后的废气，主要成份是烟尘、CO和NOX，产生的机械废气经扩散后对评价区环境空气影响小。
（2）施工期废水
施工期间不在项目内设置施工营地，现场使用原项目旱厕，不设水冲厕，施工期间产生的废水主要为施工废水、少量施工人员生活废水、暴雨地表径流。

1）建筑施工废水

根据咨询建设单位：项目产生的施工废水经水桶沉淀后已全部用于道路洒水降尘。

2）生活废水

项目施工人员生活废水量0.08m3/d。经现场踏勘调查：产生的施工生活废水主要为洗涤废水，产生的废水收集于桶内直接用于洒水降尘，废水产生量少，用于洒水降尘是可行的，对周围环境影响小

经现场踏勘调查：项目区1#破碎加工区、办公生活区、配电室、配件室已建设完成，已建工程施工期噪声随施工结束而随之消失。
项目区四周紧邻林地，在施工期间未收到噪声投诉。
（4）施工期固废
1）弃土

根据业主介绍，项目地基开挖产生的土石方量不大，现已全部被附近村民用于道路修整，产生的弃土均得到合理处置。

2）生活垃圾

根据咨询建设单位：产生的生活垃圾量为5.6kg/d。经现场踏勘调查：产生的生活垃圾收集于垃圾桶，统一收集后运送至附近垃圾收集点处置，产生的生活垃圾均得到合理处置。

2、待建工程施工期影响分析

（1）大气环境影响分析
1）扬尘
施工期对空气环境影响的主要污染物为粉尘，主要有施工扬尘和运输道路扬尘，施工扬尘主要来自于项目建设过程中基础的开挖、填平等整地工作，主要影响范围局限在施工场下风向150m范围内。根据北京市环境科学研究院对建筑工程施工工地的扬尘监测结果，在施工现场近地面的粉尘浓度为0.5～12mg/m3，空气环境的影响范围较小，且程度较轻。但在风大的季节，颗粒物将随风飘散，对施工场地附近环境的空气质量影响较大。而运输扬尘是由于施工车辆在道路上运输材料等引起的，主要受车辆行驶速度、载重量、风速、路面积尘量和路面湿度等因素的影响，根据北京市环境科学研究院对施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，运输车辆下风向50m处TSP浓度达到11mg/m3左右，下风向100m处TSP浓度达到9.5mg/m3左右，下风向150m处TSP浓度达到5 mg/m3左右，超过环境空气质量二级标准小时均值。
综上所述，项目施工期对周围大气环境有一定的影响，但是在采取施工场地围挡、施工出入口处铺垫碎石道路、施工场地定期洒水、建筑材料等措施后，可有效减少施工扬尘对周围环境的影响，且影响只是暂时的，随施工结束，施工扬尘影响将消失。
2）燃油机械废气

施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的废气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。
（2）水环境影响分析

1）生活废水影响分析

项目施工期使用项目区公厕，施工人员日常生活废水主要是清洗废水，产生量很小，为0.08m3/d，主要污染物是SS，所以采用污水桶收集沉淀后用于场地洒水降尘，所以施工期产生的生活废水对周围水环境的影响不大。
2）施工废水影响分析

项目施工期产生的废水很少，包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水。施工废水主要污染物为SS，经过沉淀处理后可回用于生产、以及作业和道路洒水降尘。
生活废水产生量少，经沉淀处理后用于道路洒水降尘。
3）雨天形成地表径流污染的影响分析

项目基槽开挖和基槽施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、及其它地表固体污染物。
（3）声环境影响分析

施工期对声环境的影响主要是施工噪声。由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、装载机、挖掘机、电焊机等，其声级在80dB以上。主要施工机械设备噪声级见表7-1。
表7-1  主要施工机械设备的噪声声级

序号
设备名称
测量声级dB

测量距离(m)

1

推土机
86

1

2

装载机
90

1

3

挖掘机
84

1

4

电焊机
85

1

施工机械噪声可近似点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，预测模式如下：
距离传播衰减模式：
LP2=LP1－20lg（r2/r1）
式中：LP1—受声点P1处的声级[dB（A）]；
LP2—受声点P2处的声级[dB（A）]；
r1—声源至P1处的距离（m）；
r2—声源至P2处的距离（m）。

噪声叠加公式：
LA=10lg［[image: image10.wmf]å

=

n

1

i

10

0.1Li］     

式中：Li---第i个声源声值；
               LA---某点噪声总叠加值；
               n---声源个数。
距声源不同距离预测出的噪声值如表7-2。将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级，计算结果列于表7-3。

   表7-2   施工机械噪声随距离衰减结果     dB（A）
设备名称

1m

10m

20m

30m

40m

50m

100m

150m

200m

推土机

86

66

60

56

54

52

46

42

40

装载机

90

70

64

60

58

56

50

46

44

挖掘机

84

64

58

54

52

50

44

40

38

电焊机

85

65

59

55

53

51

45

41

39

项目主要施工机械运行噪声传播至各个距离的叠加值见下表。
表 7-3  噪声传播至各个距离的叠加值  单位：dB（A）
距离
10m

20m

30m

50m

80m

100m

150m

200m

噪声叠加值
92

72

66

62

60

58

52

48

项目施工场地距离场界的距离均大于30m，从表7-3中可以看出，施工机械噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间要求，夜间不能满足该限值的要求，必须禁止夜间施工；项目区夜间不施工，距项目区最近的敏感点为西南530m处的下茨塘，施工噪声经距离衰减后对其影响很小。为了减小噪声对项目区周围环境的影响，本环评建议采用以下措施：

①从规范施工秩序着手，合理安排施工时间；

②从声源上控制，要求其使用的主要设备为低噪声机械设备，对产噪大的机械进行隔声及减振处理；

③合理布局施工场地，产噪高的设备远离敏感点布设，以加大噪声衰减距离。
施工期的噪声对周围环境的影响只是暂时的，会随施工期的结束而结束。在采取上述措施后，施工期噪声对周围敏感点影响不大，评价认为可在一定程度上降低施工期噪声对周围环境的影响。
（4）固体废物环境影响分析

项目施工过程中的固体废物主要为废弃土石方、施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

1）废弃土石方

根据工程分析，项目施工期共产生废弃土石方为520m3，堆存于排土场，用于道路养护或基坑回填。后期将采取设置排水沟、进行绿化等措施以减少水土流失，因此，项目产生的废弃土石方对周围环境的影响不大。
2）生活垃圾

生活垃圾由现有办公区设置的垃圾收集桶收集，由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置。

施工期产生的固体废物，采取措施统一处置后，不会对环境造成大的影响，且随施工结束，施工期固体废物对环境造成的影响将逐渐恢复。

（5）生态环境影响分析

本项目扩建区域工业场地用地为草地和坡耕地，植被覆盖较少。施工期将改变其地形地貌，使工业场地区域产生人工开挖的痕迹，加上地面扬尘的产生，各种施工机械的运转，对整个区域的生态会造成一定的负面影响。

施工期对生态的不利影响只有在施工后期项目初步完成建设、裸露地表得到覆盖、绿化完成后，才会逐渐得到减缓，最终将消失。

项目施工期对生态影响的防治措施：一是合理安排施工程序，易造成水土流失的施工尽量避开雨季；二是加快施工进度，缩短施工时间；三是在施工的同时完善施工区内的边坡治理。施工期对景观的影响属于短期的不利影响，其影响是暂时的和可以恢复的。

二、营运期环境影响分析

1、生态环境影响分析

（1）植被及动物资源影响分析
1）植被资源影响分析
项目施工期对地面进行开挖和填筑，使工程施工范围内的植被遭到砍伐、铲除、掩埋等一系列的人为破坏，这些破坏是永久的和不可逆的。项目运营期矿山开采导致地表塌陷造成的植被破坏，由于项目建设区域人为开发较早，原生植被遭到破坏，项目区未发现国家公布的珍惜保护植物种类，植被类型也比较单调，故项目的建设不会对植被类型和植物种类的多样性产生不良影响。
矿山开采结束后对矿区进行矿区土地平整、表土回填，植树绿化后可以将项目建设对植被以及生态环境的影响降到最低。
2）动物资源影响分析
由于项目工程区范围人为活动开发较早，受人为活动干扰，评价区内多为小型物种，无国家级保护动物。其中鸟类以小型鸟类为主，中等大小的鸟类主要为过路、食虫、食种子的觅食鸟类，栖息于此的多为小型鸟类；两栖类动物种类及数量较少，爬行动物也因其生境单调及人们的捕杀光而使之种类数量较少。
从整体上说，项目的建设将使动物的栖息和活动场所缩小，少数动物的繁殖将有可能受到一定影响，但不会导致任何物种的消失。总体对野生动物的影响不大。
（2）占地影响分析

根据主体工程设计资料，并结合现场调查核实，本项目由矿山开采区、加工区、办公生活区、道路区、配电室、控制室及辅助设施区、剩余空地组成，总占地面积为233334.5m2（350亩，23.33345hm2）。

项目的占地土地利用现状以林地、灌木林地和坡耕地为主，项目占用林地，建设单位须根据《森林法》有关规定，补植树木或交纳补偿金。同时，对于被占用的林地，将在矿山开采过程中和闭坑后进行绿化和复垦使植被得以逐渐恢复。

项目用地性质为临时用地，临时用地严格按要求进行绿化和复垦，根据《富民智强建材石料厂大营街道办事处束刻下野猪塘石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，覆土46832m3，种植旱冬瓜10217株、爬山虎13242株，播撒狗牙根草籽4.0867hm2，种植狗牙草91.98kg。

（3）对景观的影响分析

工程建设需占用林地以及坡耕地，使工程区内植被覆盖率下降；露天开采矿石，将形成露采边坡；同时矿场裸露，旱季将会导致施工现场内尘土飞场，而雨季将造成泥沙流失；加之剥离土的堆积，使矿区原来的地貌环境将随之发生较大改变。从评价区所在地的实际情况分析，当地主要为人工农业景观及山地景观。本项目建设后，由于露采场将在山坡开采，对当地的景观影响较大，将使原来的人工农业景观和山地景观变为裸地景观，导致景观功能下降。在服务期满后，要对顶面以及坡面均采取相应工程和植物措施进行土地平整、覆土、绿化，尽量降低废石场造成的景观不利影响。

（4）水土流失影响分析

1）水土流失成因
工程建设过程中，水土流失成因主要表现为以下几方面：
①侵蚀外营力。在降水、风力、重力等外营力的作用下，扰动地表的水土流失。
②工程建设施工。由于工程场地平整、建（构）筑物基础开挖及回填、修筑道路等，对原地貌及地表植被造成严重破坏，加剧了土壤侵蚀；且大量表土在剥离、堆存过程中极易受到侵蚀外营力的作用因而产生水土流失。
③因岩石节理发育；受节理影响，岩质强度大幅降低，可能产生小规模滑坡、崩塌灾害等地表变形，导致水土流失。
④在矿山开采过程中，由于地下开采导致矿区部分区域呈中空状态，由于外力作用，如暴雨冲刷、爆破振动等因素可能会发生地表塌陷，地表塌陷后，水土流失加剧。

2）水土流失防治责任范围及分区
本项目水土流失防治责任范围分为工程建设区和直接影响区。
3）水土流失保护措施

本项目水土保持方案正在进行编制，本环评要求建设单位严格按照水土保持方案提出的措施进行修建。

①工程措施：本环评提出采区、排土场设置排水沟，并修建沉淀池收集雨季产生淋滤水，矿区道路为新建道路，考虑了路面硬化措施以及道路排水沟，1#破碎加工区、配电室周围部分已建排水沟。

②植被措施：根据《富民智强建材石料厂大营街道办事处束刻下野猪塘石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》项目露天采场平台区：面积约2.5321hm2，采用灌、草混种，需种植旱冬瓜6330株、旱冬瓜苗木7229株，播种狗牙根面积2.5321hm2、需狗牙根草籽56.98kg，开采边坡采取垂直绿化，台阶设计总长约5582m，平台内侧扦插爬山虎，扦插株距0.5m/株，需种植爬山虎11164株，矿山道路：面积约1.0687hm2，采用灌、草混种，需种植旱冬瓜2672株、旱冬瓜苗木3073株，播种狗牙根面积1.0687hm2、需狗牙根草籽24.05kg（22.5kg/hm2）。
（5）社会环境影响分析
矿山开采期，可能会对该区域的环境产生一定的污染隐患。建设单位应该严格执行环评提出各项措施，提高员工的环境保护意识，采用节能环保的生产理念，能将项目区对周边的环境影响降低到最小。

矿区征地范围内不涉及基本农田保护，矿区开采不会造成农民基本农田面积减小，不会影响矿区周边居民的正常生活生存。

矿山运营后能带动周边的经济发展，为本地的村民提供新的就业岗位，可以取得良好的社会效益。
2、废气环境影响分析

（1）大气环境影响分析

根据前文现状分析，本项目所在的富民县属于环境空气质量达标区，本次主要针对项目的污染物排放进行预测。
1）预测模型
根据工程分析结果，本项目主要污染源为面源和点源，均为连续排放源，根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN估算结果可知，本项目评价范围属局地尺度（≤50km），根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）表A.1推荐模型实用情况表，本项目进一步预测选取模型为AERSCREEN。

2）评价因子和评价标准筛选
根据项目特征，本项目废气污染主要是矿区（凿岩钻孔粉尘、爆破粉尘、铲装粉尘）、1#破碎加工区、2#破碎加工区、排土场、1号临时堆场、2号临时堆场等6个面源和排放的粉尘，和破碎加工区石粉加工区1个排气筒点源排放的粉尘。所以评价因子确定为TSP。具体如下：
表7-4  评价因子和评价标准表

评价因子

小时标准值/（μg/m3）

日均浓度（μg/m3）

标准来源

TSP

900

300

(GB3095-2012)《环境空气质量标准》中二级标准

3）估算模型参数
表7-5  评价工作等级判据一览表
评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≧10%

二级评价

1%≦Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

表7-6  估算模型参数表
参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

农村

人口数(城市人口数)

/

最高环境温度

33.4°C

最低环境温度

-7 °C

土地利用类型

林地

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率(m)

/

是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

否

海岸线距离/m

/

海岸线方向/o
/

*注：本项目属于简单地形，根据环境保护部评估中心发布的模型使用手册，简单地形在等级判断时输入参数为不考虑地形。

4）污染源参数
根据工程分析污染源核算，本项目污染源参数见下表：
表7-7 项目区面源参数调查清单

面源名称

面源长度

面源宽度

面源初始排放高度

年排放小时数

排放工况

评价因子源强

符号

Name

L1
Lw
H

Hr
Cond

Q粉尘
单位

m

m

m

h

kg/h
数据

矿区

/

/

8

2400

连续

0.613

1#破碎加工区
128

78

9

2400

连续

1.1875

2#破碎加工区
89

84

9

2400

连续

1.25

排土场
82

43

6

8760

连续

0.041

1号临时堆场

28

10

6

8760

连续
0.003

2号临时堆场
100

20

6

8760

连续

0.024

表7-8  除尘器排气筒粉尘排放（点源）参数调查清单
名称

排气筒高度

排气筒内径

烟气出口速度

烟气出口温度

年排

放小

时数

排放

工况

评价因

子源强

符号

Name

H

D

V

T

Hr
Cond

Q粉尘
单位

m

m

m/s

K

h

kg/h
数据

1#排气筒粉尘

15
0.6
10
25

2400
连续

0.3125
5）粉尘污染估算预测
根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》，本次评价采用大气导则推荐的大气估算AERSCREEN来进行Cmax及D10%估算。预测结果见下表：
表7-9  面源估算模式计算结果表

下方向距离(m)

矿区面源（任意多边形）

1#破碎加工区面源（矩形）

2#破碎加工区面源（矩形）

TSP浓度（ug/m3）

TSP占标率（%）

TSP浓度（ug/m3）

TSP占标率（%）

TSP浓度（ug/m3）

TSP占标率（%）

10
15.139
1.68
26.154
2.91
39.919
4.44
50
17.814
1.98
38.982
4.33
64.255
7.14
100
21.097
2.34
50.186
5.58
76.016
8.45
113

/

/

/
/
76.653
8.52
130
/
/
52.182
5.8
/
/
150
24.283
2.7
51.542
5.73
73.511
8.17
200
27.314
3.03
49.715
5.52
69.69
7.74
250
30.205
3.36
46.304
5.14
64.7
7.19
300
31.906
3.55
42.189
4.69
58.999
6.56
350
32.713
3.6
38.186
4.24
53.495
5.94
400
32.692
3.61
36.897
4.1
51.823
5.76
450
33.183
3.66
35.858
3.98
50.491
5.61
500
33.395
3.7
34.756
3.86
49.025
5.45
546

33.4

3.71

/
/
/
/
550
33.257
3.71
33.63
3.74
47.484
5.28
600
32.993
3.7
32.487
3.61
45.923
5.1
650
32.599
3.67
31.348
3.48
44.357
4.93
700
32.143
3.62
30.237
3.36
42.832
4.76
750
31.612
3.57
29.155
3.24
41.331
4.59
800
31.058
3.51
28.124
3.12
39.885
4.43
850
30.473
3.45
27.125
3.01
38.479
4.28
900
29.874
3.39
26.172
2.91
37.165
4.13
950
29.251
3.32
25.292
2.81
35.931
3.99
1000
28.657
3.25
24.466
2.72
34.769
3.86
1050
28.056
3.18
23.71
2.63
33.704
3.74
1100
27.45
3.12
23.012
2.56
32.697
3.63
1150
26.871
3.05
22.343
2.48
31.757
3.53
1200
26.292
2.99
21.707
2.41
30.879
3.43
1250
25.731
2.92
21.109
2.35
30.053
3.34
1300
25.195
2.86
20.539
2.28
29.246
3.25
1350
24.668
2.8
19.99
2.22
28.463
3.16
1400
24.14
2.74
19.464
2.16
27.72
3.08
1450
23.632
2.68
18.959
2.11
27.006
3
1500
23.145
2.63
18.472
2.05
26.317
2.92
1550
22.677
2.57
18.007
2
25.648
2.85
1600
22.228
2.52
17.56
1.95
25.009
2.78
1650
21.786
2.47
17.131
1.9
24.393
2.71
1700
21.353
2.42
16.716
1.86
23.802
2.64
1750
20.94
2.37
16.315
1.81
23.235
2.58
1800
20.543
2.33
15.926
1.77
22.69
2.52
1850
20.16
2.28
15.552
1.73
22.167
2.46
1900
19.791
2.24
15.193
1.69
21.66
2.41
1950
19.435
2.2
14.847
1.65
21.167
2.35
2000
19.091
2.16
14.514
1.61
20.692
2.3
2050
18.756
2.12
14.194
1.58
20.236
2.25
2100
18.467
2.08
13.886
1.54
19.796
2.2
2150
18.18
2.05
13.588
1.51
19.374
2.15
2200
17.898
2.02
13.446
1.49
18.966
2.11
2250
17.625
1.99
13.161
1.46
18.572
2.06
2300
17.36
1.96
12.885
1.43
18.4
2.04
2350
17.103
1.93
12.619
1.4
18.02
2
2400
16.853
1.9
12.363
1.37
17.654
1.96
2450
16.61
1.87
12.114
1.35
17.299
1.92
2500
15.139
1.85
11.874
1.32
16.956
1.88
下风向最大浓度

33.4

3.71

52.182
5.58
76.653
8.52
下风向最大浓度出现距离

546

546

130
130
113
113
D10%最远距离

0

0

0

0

0

0

根据上表，矿区、1#破碎加工区（无组织）、2#破碎加工区（无组织）的TSP最大占标率分别为Pmax:3.71%、Pmax:5.58% 、Pmax:8.52% 。评价等级：二级。矿区、1#破碎加工区（无组织）、2#破碎加工区（无组织）下风向最大浓度出现距离分别为546m、130m、113m，最大浓度分别为33.4ug/m3、52.182ug/m3、76.653ug/m3，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。根据工程分析，矿区无粉尘排放量为1.47t/a，1#破碎加工区无组织粉尘排放量为2.1t/a，2#破碎加工区无组织粉尘排放量为3t/a。
表7-10  面源估算模式计算结果表

下方向距离(m)

排土场面源（矩形）

1号临时堆场面源（矩形）

2号临时堆场面源（矩形）

TSP浓度（ug/m3）

TSP占标率（%）

TSP浓度（ug/m3）

TSP占标率（%）

TSP浓度（ug/m3）

TSP占标率（%）

10
26.22
2.91
8.199
0.91
22.376

2.49

15
/
/
9.2307
1.03
/
/
44
37.587
4.18
/
/
/

/

50
37.197
4.13
4.1269
0.46
28.408

3.16

51
/
/
/
/
28.518

3.17

100
33.321
3.7
3.0886
0.34
21.912

2.43

150
31.669
3.52
2.738
0.3
19.497

2.17

200
29.702
3.3
2.486
0.28
17.779

1.98

250
27.715
3.08
2.2805
0.25
16.353

1.82

300
25.829
2.87
2.1103
0.23
15.113

1.68

350
24.091
2.68
1.9537
0.22
14.019

1.56

400
22.508
2.5
1.8152
0.2
13.039

1.45

450
21.053
2.34
1.6921
0.19
12.158

1.35

500
19.739
2.19
1.5822
0.18
11.37

1.26

550
18.558
2.06
1.4836
0.16
10.665

1.19

600
17.496
1.94
1.3959
0.16
10.036

1.12

650
16.534
1.84
1.3176
0.15
9.4754

1.05

700
15.658
1.74
1.2464
0.14
8.9925

1

750
14.857
1.65
1.1815
0.13
8.5246

0.95

800
14.147
1.57
1.1248
0.12
8.1151

0.9

850
13.538
1.5
1.0755
0.12
7.7594

0.86

900
12.974
1.44
1.0297
0.11
7.4296

0.83

950
12.448
1.38
0.98725
0.11
7.123

0.79

1000
11.962
1.33
0.9482
0.11
6.8412

0.76

1050
11.518
1.28
0.9123
0.1
6.5822

0.73

1100
11.103
1.23
0.87867
0.1
6.3395

0.7

1150
10.709
1.19
0.84713
0.09
6.112

0.68

1200
10.336
1.15
0.81749
0.09
5.8981

0.66

1250
10.041
1.12
0.78961
0.09
5.697

0.63

1300
9.7066
1.08
0.76334
0.08
5.5075

0.61

1350
9.3914
1.04
0.73856
0.08
5.3286

0.59

1400
9.0937
1.01
0.71514
0.08
5.1597

0.57

1450
8.8121
0.98
0.693
0.08
4.9999

0.56

1500
8.5454
0.95
0.67202
0.07
4.8486

0.54

1550
8.3404
0.93
0.6559
0.07
4.7323

0.53

1600
8.1633
0.91
0.64197
0.07
4.6318

0.51

1650
7.9924
0.89
0.62853
0.07
4.5348

0.5

1700
7.8275
0.87
0.61557
0.07
4.4413

0.49

1750
7.6683
0.85
0.60304
0.07
4.3509

0.48

1800
7.5144
0.83
0.59094
0.07
4.2636

0.47

1850
7.3657
0.82
0.57925
0.06
4.1793

0.46

1900
7.222
0.8
0.56795
0.06
4.0977

0.46

1950
7.0829
0.79
0.55701
0.06
4.0188

0.45

2000
6.9484
0.77
0.54643
0.06
3.9425

0.44

2050
6.8182
0.76
0.53619
0.06
3.8686

0.43

2100
6.6921
0.74
0.52627
0.06
3.797

0.42

2150
6.5699
0.73
0.51667
0.06
3.7277

0.41

2200
6.4515
0.72
0.50736
0.06
3.6606

0.41

2250
6.3368
0.7
0.49833
0.06
3.5954

0.4

2300
6.2255
0.69
0.48958
0.05
3.5323

0.39

2350
6.1198
0.68
0.48127
0.05
3.4723

0.39

2400
6.0186
0.67
0.47331
0.05
3.4149

0.38

2450
5.9203
0.66
0.46558
0.05
3.3591

0.37

2500
5.8247
0.65
0.45806
0.05
3.3049

0.37

下风向最大浓度

37.587
4.18
9.2307
1.03
28.518

3.17

下风向最大浓度出现距离

44

44

15
15
51

51

D10%最远距离

0

0

0
0
0

0

根据上表，排土场TSP最大占标率Pmax:4.18%，下风向最大浓度出现距离为44m；1号临时堆场TSP最大占标率Pmax:1.03% ，下风向最大浓度出现距离为15m；2号临时堆场TSP最大占标率Pmax:3.17% ，下风向最大浓度出现距离为51m。评价等级：二级，排土场、1号临时堆场、2号临时堆场最大浓度为37.587ug/m3、9.2307ug/m3、28.518ug/m3，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。根据工程分析，排土场无组织粉尘排放量为0.356t/a，1临时堆场无组织粉尘排放量为0.028t/a，2临时堆场无组织粉尘排放量为0.202t/a。

表7-11  点源估算模式计算结果表

下方向距离(m)

1#破碎加工区石粉加工区点源
TSP浓度（ug/m3）

TSP占标率（%）

下方向距离(m)

TSP浓度（ug/m3）

TSP占标率（%）

10
0.002328
0
1350
2.2504
0.25
50

2.7446
0.3
1400
2.165
0.24
100

3.7989
0.42
1450

2.0847
0.23
150
6.9674
0.77
1500
2.0091
0.22
180
7.3502
0.82
1550
1.9379
0.22
200
7.2366
0.8
1600
1.8707
0.21
250
7.1374
0.79
1650
1.8454
0.21
300
6.8459
0.76
1700
1.8345
0.2
350
6.3413
0.7
1750
1.8219
0.2
400
5.7963
0.64
1800
1.8077
0.2
450
5.2776
0.59
1850
1.7923
0.2
500
4.8075
0.53
1900
1.7759
0.2
550
4.5973
0.51
1950
1.7585
0.2
600
4.4158
0.49
2000
1.7405
0.19
650
4.2241
0.47
2050
1.7219
0.19
700
4.0313
0.45
2100
1.7028
0.19
750
3.8428
0.43
2150
1.6834
0.19
800
3.6616
0.41
2200
1.6637
0.18
850
3.4894
0.39
2250
1.6438
0.18
900
3.3267
0.37
2300
1.6238
0.18
950
3.1736
0.35
2350
1.6037
0.18
1000
3.0301
0.34
2400
1.5836
0.18
1050
2.8956
0.32
2450
1.5635
0.17
1100
2.7697
0.31
2500
1.5436
0.17
1150
2.6519
0.29
下风向最大浓度

7.3502
0.82
1200
2.5415
0.28
下风向最大浓度出现距离

180
180
1250
2.4382
0.27
D10%最远距离

0
0
1300
2.3413
0.26
/
根据上表，1#破碎加工区（有组织）的TSP最大占标率Pmax:0.82%，评价等级：三级，下风向最大浓度出现距离为180m，1#破碎加工区石粉加工最大浓度为7.3502ug/m3，三级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。根据工程分析，1#破碎加工区石粉加工有组织粉尘排放量为0.75t/a。
综上所述，根据AERSCREEN预估结果，本项目无组织废气，占标率最大值出现在2#破碎加工区面源排放的TSP，最大小时落地浓度为76.653ug/m3，对应下风向距离为113m，最大占标率为8.52%，占标率较小，本项目有组织废气，除尘器处理后排气筒排放的TSP最大小时落地浓度为7.3502ug/m3，对应下风向距离为180m，最大占标率为0.82%，占标率较小，采取措施后项目区扬尘对环境影响小。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本次评价将评价范围确定为生产厂区为中心，边长5km的矩形区域。

6）运输扬尘
项目区场内道路为碎石路面，在大风干燥条件下，车辆运输容易形成道路扬尘，运输扬尘的严重影响范围在50m左右。道路扬尘对周围环境空气的影响较小。

综上所述，项目产生的各种废气污染严格按照环评提出的处理措施处理后，可达标排放，对周边环境空气质量影响不大。

7）项目产品运输
项目产品运输产生的道路扬尘来自运输车辆行驶时产生的道路扬尘，而道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内，路边的TSP浓度可达10mg/ m3以上。运输过程中应加强运输车辆管理，合理安排运输时间，进出矿区车辆应安排在白天，禁止夜间运输（22：00-次日6:00）；严禁车辆超速超载，经过村庄时禁止鸣笛；运输时加盖篷布等。通过采取上述措施，项目对外环境和村庄影响较小。
8）爆破废气

本项目石灰岩矿爆破过程产生少量NO2和粉尘。爆破频次为4次/月，硝铵炸药用量约为3.5吨/月，炸药产生的污染物产生量不大，爆破废气能较快在大气中自然扩散。

9）机械及运输车辆尾气

生产设备的运行和车辆运输的尾气，也是影响空气环境的污染物之一。开采机械和运输车辆使用汽油、柴油作能源，外排尾气中主要含有烯烃类、CO、NOx等污染物，本项目设备和运输汽车较少，外排尾气量小，均为无组织排放，且作业范围相对较大，周围扩散条件好，机械废气对外环境影响不大。
10）厨房油烟
本项目年工作300天，1班制，每天工作8小时；劳动定员在原项目基础上增加7人，总共15人，均在项目内食宿，项目设置的厨房采用瓶装液化气、电为燃料，属清洁能源，就餐人数较少，燃烧废气中污染物较少，对周围的环境空气质量影响很小。
11）大气防护距离
本项目各污染物贡献值占标率均小于10%，经判定，大气评价等级为二级评价，根据预测结果项目区周边无超标点，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值1.0mg/m3，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，无需进一步预测，大气防护距离的计算为进一步预测的内容，故本次评价不进行大气防护距离计算。

12）小结

根据昆明市生态环境局发布的《2018年昆明市生态环境状况公报》，项目区域空气质量能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 项目所在区域为达标区。经环评预测，项目无组织排放粉尘最大落地浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中粉尘的监控浓度限值，做到达标排放。有组织排放粉尘能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。
项目运营期矿区、1#破碎加工区、2#破碎加工区、排土场、1号临时堆场、2号临时堆场，无组织面源的TSP最大小时落地浓度分别为0.03340mg/m3、0.052182mg/m3、0.076653mg/m3、0.037587mg/m3、0.0092307mg/m3、0.028518mg/m3，对应下风向距离分别为546m、130m、113m、44m、15m、51m，占标率分别为3.71%、5.58%、8.52%、4.18%、1.03%、3.17%；项目1#破碎加工区石粉加工1#排气筒最大落地浓度为0.076653mg/m3，最大距离为180m，占标率为0.82%，对周围环境影响不大；最近的环境空气保护目标为项目区西南侧的下茨塘居民户，位于项目区上风向，距离项目区在530m，项目下风向546m内无保护目标，粉尘对保护目标影响不大。为了减少排放粉尘对环境的影响，建议采取以下防治措施：

①在采场的周边应加强绿化，种植高大乔木，以减少扬尘的扩散。

②在强风时节，产品临时堆放应采取遮盖防尘措施。

③矿石装车出场时，对料车中进行洒水或覆盖，以减少在运输过程中撒落的物料和扬尘对周边环境的影响。

各污染物贡献值占标率均小于10%，评价等级：二级，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》，本项目环境影响可以接受。

项目针对主要的产尘污染源，对矿区、排土场无组织粉尘进行洒水降尘。临时堆场设置洒水降尘，对1#破碎加工区、2#破碎加工区设喷淋洒水，彩钢瓦大棚密闭，总体上措施简单易行，粉尘防治效果较好，经过预测，污染物排放达标，占标率较小，对周围环境影响较小，故本环评认为项目拟采取的大气污染防治措施可行有效。

由于本项目大气评价等级判定为二级评价，而项目区周边无超标点，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值1.0mg/m3，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，无需进一步预测，大气防护距离的计算为进一步预测的内容，故本次评价不进行大气防护距离计算。
3、水环境影响分析
（1）地表水环境影响分析
1）生产废水

根据工程分析项目生产用水主要有：凿岩用水10m3/d，装卸用水10m3/d，采场作业面降尘用水16m3/d，破碎筛分降尘用水3.70m3/d，堆场降尘用水34.8m3/d，洗料机用水约为10t/d，为循环用水，本环节不产生生产废水，需补充蒸发损耗的水量，为用水量的5%。即0.5t/d。都是抑尘、降尘用水，用水全都蒸发，无生产废水产生，对周边地表水环境影响较小。

2）生活废水

根据工程分析，项目生活废水产生量为1.2m3/d，主要污染物为COD、BOD5和NH3-N等，生活废水中餐饮废水经油水分离器处理后同其他生活废水一起排入化粪池处理后回用于项目区绿化及周边林地，项目去周边有许多林地，产生的生活废水能全部回用于周边绿化，不外排，对周边地表水环境影响较小。

根据设计要求，化粪池的容积应满足污水在池内停留时间12h-24h要求，同时考虑1.2的冗余系数，为满足生活污水处理要求，项目区已建1座化粪池，化粪池废水处理量3m3/d（大于1.2m3/d）。

3）地表径流

本项目地表径流主要产生在露天采场（采取边开采边恢复的方式）及排土场，雨季在雨水的冲刷下会有一定量的地表径流产生，这部分水经过沉淀池收集沉淀后晴天回用于项目区洒水降尘用水。经过工程分析中的核算，项目废水收集后全部回用，不外排，淋滤水收集池可连续容纳5d降雨产生的淋滤水，并且经过统计，废水用水量大于废水产生量，所以本项目废水不外排可行可靠性良好。
地表径流经沉淀池收集沉淀后晴天回用于项目区洒水降尘，不外排。地表径流经上述措施后不外排，对地表水环境影响较小。

4）小结

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）：

①评价等级确定

根据表1 水污染影响型建设项目评价等级判定表注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不外排到外环境的按三级B评价。本项目产生的餐饮废水经油水分离器处理后同其他生活废水一起进入化粪池处理后回用于项目区周边林地及绿化。产生的淋虑水经沉淀池收集沉淀后用于项目区洒水降尘。不外排废水，水污染类型属于三级B评价等级。

②评价范围

三级B，其评价范围应符合以下要求：

    a）本项目重点分析生活废水回用的可行性分析。

    b）淋虑水经沉淀池收集沉淀后用于项目区洒水降尘，主要成分为SS，不涉及地表水风险。项目最近地表水南部3.9km处的大营河和项目西面9.3km处的螳螂川。

③区域水污染源调查

水污染影响型三级B评价，可不开展区域污染源调查，本项目水污染影响型三级B评价，主要调查内容：生活废水回用的可行性分析。项目主要产生生活废水，主要含COD、BOD5、SS、氨氮，淋虑水经沉淀池收集沉淀后用于项目区洒水降尘，主要含SS，不涉及有毒有害的水特征污染物。

④地表水环境影响预测

水污染影响型三级B评价可不进行水环境预测。

⑤评价内容

项目产生生活废水中餐饮废水经油水分离器处理后同其他生活废水一起排入化粪池处理后回用于项目区绿化及周边林地，不外排废水，水污染类型属于三级B评价等级，重点分析生活废水回用于项目绿化及周边林地可行性，淋滤水经沉淀池处理后晴天回用于项目区洒水降尘可行性。
a）项目生活废水用于绿化及周边林地浇灌的可行性分析

项目用于绿化及周边林地浇灌的废水来自办公生活区产生的生活废水，经油水分离器及化粪池处理后该废水是典型的有机废水，不含重金属离子，可用于绿化及林地浇灌。办公生活区内主要有人工种植绿化及项目区周边分布的林地，绿化面积为410m2，浇灌用水量按3L/m2·d计，绿化用水量为1.23m3/d，281.67m3/a（按旱季229天核）。项目产生的生活废水为1.2m3/d、360m3/a，旱季用于项目区绿化及周边林地浇灌，雨季在化粪池中储存，化粪池容积共为3m3，可以接纳2.5天的生活废水。因此，项目区内的绿化及周边林地能够完全消纳本项目的生活废水，可以完全实现废水零排放。
b）废水不外排的可行性分析

本项目运营过程中的生活废水约1.2m3/d，其中餐饮废水经油水分离器处理后同其它生活废水一起排入化粪池处理，化粪池容积为3m3，能够满足油水分离器处理后的生活污水进入停留；另外，项目设置2个淋滤水沉淀池，总容积98m3，能够满足5d雨季产生的淋滤水停留沉淀。
项目生活废水中餐饮废水经油水分离器处理后同其他生活废水一起经化粪池处理后全部回用于项目区绿化及周边林地；淋滤水经收集沉淀后晴天全部回用于项目区洒水降尘，不外排。由于项目区洒水降尘对水质要求不高，且根据水平衡图可看出，项目区洒水降尘凿岩除尘用水及装卸用水需水量为18743.2m3/a，高于淋溶水产生量，因此淋滤水晴天回用于项目区洒水降尘不外排是可行的。因此项目对区域地表水环境影响较小。
（2）地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“J非金属矿采选及制品制造  54土砂石开采”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目可不开展地下水环境影响评价。矿区主要地层富水性中等，未发现地下水泉点露头，矿山采用露天开采，开采标高2290m~2215 m，矿山开采标高位于地下水位以上。到目前为止，矿区未发生过突水、涌水、流砂等水文地质问题，项目运行对地下水环境影响不大。

矿区主要含水层富水性中等，内无泉点出露，地下水埋藏较深。矿区所处地势较高，最低开采标高（2215m）位于区内最低侵蚀基准面（2080m）之上。矿区处在地下水补给区内，补给面积较小，地下水对矿床充水影响较小。

（1）地下水污染途径

本项目为石灰石开采及石料加工项目，地下水污染途径主要为：矿山机械使用柴油，机械使用的过程中油品可能会出现跑冒漏滴，油品下渗至包气带，再被降雨等带入地下水含水层中，造成地下水污染。

（2）地下水污染防治措施

①严格按照设计的开采境界进行采矿，杜绝越界开采，避免雨天进行开采；

②运营过程中应定期对机械设备进行检修和维护，将油品的跑冒漏滴降低到最低限度，雨天对设备采取相应遮盖措施；

③若开采过程中出现油品滴漏，应立即采取措施来封堵漏油点；有的部分漏油难以避免，应增设接油盘、接油杯，并及时回用此部分油料；实在无法避免的，应及时清理漏油沾染的表土、石料等，以防降雨时这部分油品被带入地表水和地下水中。
4、声环境影响分析

本项目噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同阶段会产生不同的噪声，其强度与工作状态等因素有关。石料开采、破碎产生的噪声以及施工机械运行产生的噪声是本项目主要的噪声来源。根据项目设备特征和周围环境的特点，项目产噪设备可视为点声源，声场为自由声场，噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其噪声衰减预测模式如下：

LA（r）＝LAref（ro）－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)       （公式1）
式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，
Adiv＝20lg（r/ro）

 Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为10dB；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，

Aatm＝α(r/ro)/1000，查表取α为2.8；

Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc＝5lg(r/ro)。

预测点的A声级叠加公式：
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          （公式2）            
公式中：

LA——距声源r处的总A声级；

n——声源数量；

Li——第i个声源的A声级，dB（A）。
（1）矿区噪声影响分析
1）矿区噪声源情况
矿区噪声主要来源于开采中的机器设备和运输车辆噪声，源强为70dB(A)～95dB(A)之间。矿区主要设备噪声源强见下表：
表7-12  矿区主要设备噪声源强

设备名称

数量

等效声级[dB(A)]

叠加噪声源强（dB(A)

潜孔钻机
2

95
98.01

移动式空压机
2

95
98.01

挖掘机
5
90
96.99

轮式装载机

3

75

79.77

自卸汽车
8
70
79.03

洒水车
1
70

70

供水泵

4

70

76.02

2）矿区噪声环境影响预测
根据噪声衰减公式，对矿区各种设备声源在不同距离的衰减计算结果见下表。
表7-13  矿区不同距离的噪声衰减结果   单位：dB(A)
距离声源距离(m)

源强

100

150

160

300

500

530

550

矿区
潜孔钻机

98.01
58.01

54.49

53.93

48.47

44.03

43.52

43.20

移动式空压机
98.01
58.01

54.49

53.93

48.47

44.03

43.52

43.20

挖掘机

96.99
56.99

53.47

52.91

47.45

43.01

42.50

42.18

轮式装载机
79.77
39.77

36.25

35.69

30.23

25.99

25.28

24.96

自卸汽车
79.03
39.03

35.51

34.95

29.49

25.05

24.54

24.22

洒水车
70

30

26.48

25.92

20.46

16.02

15.51

15.19

供水泵
76.02

36.02

32.50

31.94

26.48

22.04

21.53

21.21

根据噪声叠加公示计算后各距离噪声叠加后的值见下表。
表7-14  经过叠加后噪声源强表
距离
源强
100

150

160

300
500
530

550

Leq(dB(A))

102.52

62.52

59.0

58.44

52.98

48.54

48.03

47.71

3）矿区噪声环境影响预测分析

从上表的预测结果来看，矿区开采过程中经距离衰减后昼间150m，夜间不采矿，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。项目厂界外围200m评价范围内无敏感目标，距离矿区最近的敏感点为707m下茨塘，项目噪声对其影响极小，故生产设备产生的噪声对周边环境影响不大。
为进一步减少项目产生的噪声对周围声环境质量的影响，项目应对潜孔钻机、浅孔凿岩机、移动空压机等安装减噪防振垫等措施进行减振降噪，且经过距离衰减和树林吸声后噪声对环境保护目标的影响较小。

（2）项目破碎加工区噪声影响分析
1）破碎加工区噪声源情况
项目加工区噪声主要来源于破碎区的破碎机、筛分机、磨粉机，源强为80dB(A)～95dB(A)之间。项目破碎加工区四周设有彩钢瓦密封，顶部用钢架结构进行全封闭，及设置安装减震垫隔声值取20dB（A），项目改建加工区与扩建加工区主要设备噪声源强叠加值见下表：

表7-15  项目1#破碎加工区主要设备噪声源强   dB（A）
位置

设备名称

数量

等效声级[dB(A)]

叠加噪声源强（dB(A)

采取的措施

同时运转时的声级值
1#破碎加工区

颚式破碎机
2
90
90

破碎加工区彩钢瓦密封，顶部用钢结构进行全封闭，且对设备采取减震垫等措施等。

81.2
反击破
1
85

85

锤破

1

90

90

给料机
7
80
88.45
洗料机
1
70
70

皮带
30
70
84.31
振动筛
6

70

77.78

制沙机
1

85

85

提升机
3

70

74.77

雷蒙机
2

95

98.01

立磨
1

95

95

表7-16  项目2#破碎加工区主要设备噪声源强   dB（A）
位置

设备名称

数量

等效声级[dB(A)]

叠加噪声源强（dB(A)

采取的措施

同时运转时的声级值
2#破碎加工区

给料机
3
80
84.77

破碎加工区彩钢瓦密封，顶部用钢结构进行全封闭，且对设备采取减震垫等措施等。

77.47

振动筛
12
70

80.79

重锤破

3

90

94.77

制沙机

6

85

92.78

皮带

30

70

84.31

2）预测点

根据项目周围环境关系，在扩建加工区厂界外1m处，东、西、南和北各布置一个点，共设置4个预测点。
3）噪声影响预测结果及评价

项目加工区厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。扩建加工区预测结果分别见下表。
表7-17  1#破碎加工区运营期噪声预测结果一览表  单位：dB（A）
项目

东侧厂界

西侧厂界

南侧厂界

北侧厂界
下茨塘敏感点

昼间

夜间

昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间

夜间

设备源强

81.2dB（A）
措施
破碎区、筛分区底部设围墙，顶部用钢结构进行封闭，且对设备采取减震垫等。

与加工区距离（m）

293

22

187

14

772

贡献值dB（A）

31.86

54.35

35.76

58.28

23.45

标准值

昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)

达标情况

达标

达标
达标
不达标
达标
达标
达标
不达标
达标

达标
表7-18  2#破碎加工区运营期噪声预测结果一览表  单位：dB（A）
项目

东侧厂界

西侧厂界

南侧厂界

北侧厂界
下茨塘敏感点

昼间

夜间

昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间

夜间

设备源强

77.47dB（A）
措施
破碎区、筛分区底部设围墙，顶部用钢结构进行封闭，且对设备采取减震垫等。

与加工区距离（m）

133

157

196

60

894

贡献值dB（A）

34.99

33.55

31.62

41.91

18.44

标准值

昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)

达标情况

达标

达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标

达标
由上表的预测可知，经车间围墙、设备自带减震垫及围墙墙体隔声后，东、西、南、北侧厂界及距项目最近敏感点下茨塘，1#破碎加工区西厂界、北厂界夜间不达标，项目夜间不进行生产，2#破碎加工区昼间、夜间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（2）矿山开采爆破影响分析
1）爆破对环境影响分析
爆破对环境影响主要为爆破噪声、爆破振动、爆破粉尘、爆破飞石。

①爆破噪声

爆破将产生高声功率的瞬间噪声，其声功率高达120dB（A），爆破噪声在距离爆破地点100m时，噪声值在80dB以下。实际上由于爆破时间极短，一般仅为几秒到十几秒，通过合理安排爆破作业时间、规范作业可以将影响控制在可接受范围内，加上噪声在传播过程中随距离衰减和受地形、地貌、气候等的影响，距爆破点300m和500m时的噪声已衰减到65dB和60dB以下。距离项目区最近的敏感点为西南侧下茨塘居民点，与矿界的距离为707m，运营期爆破噪声经距离衰减后对敏感点基本无影响。
②爆破振动

本项目采用小剂量多次用药的爆破方式，项目区距西南侧下茨塘居民点的距离为707m，处于爆破振动安全距离之外，爆破振动对周边村庄影响较小。
2）对策措施和建议：

①爆破需由专业队伍进行爆破。爆破点外设立300m的爆破警戒线，爆破时由专人值守，在显著位置安设明显标志，爆破前同时发出音响和视觉信号。

②在项目区乡村公路两端设专人站岗放哨，严禁车辆人员通过，待爆破工作结束并确认安全后方可进入采场。

③控制爆破，合理布局炮眼，减少飞石，对工作人员采取佩戴耳塞的措施。
④爆破后及时对爆破粉尘采用洒水降尘，降低爆破粉尘对周围环的影响。

⑤严格按照爆破设计进行爆破作业，严禁采用扩壶爆破，严防矿山的爆破作业对其它设备设施造成爆破伤害，确保矿山生产安全。
综上所述，根据以上分析，矿山爆破对周边环境有一定的影响。矿山严格执行环评提出减小对周边环境及人体的影响的措施，该影响能够被接受。

（3）运输噪声环境影响
项目产品主要依托东散公路运输，运输车辆均为中型货车，交通运输产生噪声值为75dB(A)，噪声影响范围昼间在公路沿线50m范围内，夜间（22:00~6:00）不运输。运距较短，场内运输车辆噪声对周边噪声环境影响较小。
交通噪声影响主要是瞬时影响，为了减小车辆运输对声环境的影响，应当加强运输车辆管理，合理安排运输时间，进出矿区车辆应安排在白天，禁止夜间（22:00~6:00）运输；严禁车辆超速超载，经过村庄时禁止鸣笛；在运输道路沿线居民相对集中的地段两端设置限速、禁鸣标志；对运输车辆及时进行维修保养及清洗，限制车辆超载；执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度，对于发动机耗油多、效率低、尾气排放严重超标、噪声过大的老、旧车辆，及时更新等措施后。在采取以上措施后，项目运输噪声对外环境和村庄影响较小。
（4）运输沿线影响分析

本项目位于富民县大营街道办束刻村委会下野猪塘，项目所在地村庄较少，运输沿线经过的村庄较少，只有长梨园村，对沿线居民的影响较小。开采期噪声对周围环境影响不大，但对作业人员和现场管理人员有一定程度的影响，必须实施相应的劳动卫生防护措施。
为减小对周边环境及项目职工的影响，本次评价提出如下措施：
生产设备产生的噪声相对爆破噪声要小，噪声源分布较为分散，且布置在地势低处，噪声通过距离衰减、山体阻隔后对村民的影响不大。由于项目一天之中生产时间较长，其噪声影响在宁静的山区显得较为突出，为减小影响，环评提出应采取以下措施：
①禁止夜间（22:00~6:00）采矿作业；
②选用功能好、噪音低的生产设备；
③加强生产机械的日常维护，潜孔钻机、空压机、破碎机、筛分机等生产设备要注意润滑，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减小噪声强度；

④运输车辆应低速行驶，既可降低噪声又能保证安全；

⑤加强运输车辆的管理，矿石应白天运输，禁止夜间（22:00~6:00）运输；

⑥经常对运输道路进行保养和维护，保证平整度；

5、固体废物环境影响分析

（1）生活垃圾

生活垃圾产生量4.5t/a，能回收利用的回收利用，不能回收利用的由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置。项目生活垃圾得到妥善处理，对周围环境影响较小。
（2）废土石
①剥离表土：根据《云南省富民县下野猪塘石灰岩矿资源开发利用方案》可知矿山本矿区矿体直接出露地表，基本无剥离量。
②废土石：本项目共产生废土石1500t/a，主要用于回填项目矿区采空区。产生的弃渣利用率达100%，不产生永久弃渣。

（3）沉淀池污泥

项目区设置了2个淋滤水沉淀池用于收集淋滤水。会产生污泥，污泥量为0.8t/a，定期清掏运至排土场。
（4）油水分离器废油

项目区设置餐饮区，配套安装油水分离器，油水分离器隔油产生少量废油（主要成分为油脂），废油产生量约0.01 t/a。委托有资质单位处理。
（5）废机油、废润滑油、含油抹布
项目机修过程中使用的含油抹布预测产生量为0.01t/a，废机油、废润滑油产生量约0.02t/a；根据《国家危险废物名录》（2016年版，2016年8月1日起实施），其中含油抹布属于危险废物豁免管理清单中所列物品，全过程不按危险废物管理，可以混入生活垃圾中，由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置；废机油、废润滑油因具有毒性、易燃性，属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物）。因此含油抹布与生活垃圾一起由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置；废机油、废润滑油统一收集后存贮在密闭的收集罐中，暂存于本次环评提出的危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理处置。

固废处置100%，对环境影响较小。

（6）危险废物储存、处置要求
1）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求危险废物处置间需满足以下要求：
①危险废物贮存场、处置场必须符合国家规定标准，配套防火器材、要求防渗漏。
②储存室均需要设施照明措施。
③储存室地面必须进行硬化地面，且表面无裂痕。
④储存室周围设置截排水沟。
2）储存措施要求：
①厂方应每一次都对回收的危废进行记录，具体内容包括：废物名称、来源、数量、特性、入室日期、存放地点、出室时间以及回收单位名称。
②定期检查储存桶有无破漏、渗漏和污染，发现破损，应及时采取措施清理处置。
采取上述处理措施，本项目固体废物均得到了合理处置，固废处置率100%。项目固体废物对环境影响较小。
6、临时堆场选址合理性分析

①项目矿区1号临时堆场主要用于临时堆放少量机制沙成品，项目主导风向西南风，1号临时堆场位于西北侧属于主导风向的侧风向，距项目区最近的居民点为西南530m的下茨塘，下茨塘位于主导风向的上风向，不会对下茨塘造成较大影响，机制沙销售后直接拉出矿区，产品能全部处理，在产品没有处理前应该做好洒水降尘，苫布遮盖减少粉尘产生量。
②项目矿区2号临时堆场主要用于堆放之前年产13万吨的毛料石，项目主导风向西南风，2号临时堆场位于办公生活区下风向，不会对生活区造成较大影响，毛料石销售后直接拉出矿区，产品能全部处理，在产品没有处理前应做好洒水降尘，苫布遮盖以减少粉尘产生。
③两个堆土场周边无公共设施、工业企业、居民点等，不会对生产、生活、安全造成不利影响；

④两个堆土场位置避开断层、断层破碎带、溶洞区，不在河流、湖泊管理范围内；

⑤两个堆土场均不占基本农田，不位于对重要基础设施、人民生命财产安全及行洪安全有重大影响的区域；

综上所述，堆土场选址合理可行，符合相关规范的要求。

7、山体滑坡影响分析
矿区内石灰岩矿为碳酸盐台地相沉积矿床。矿物有益组分主要为方解石，矿石化学成分稳定，矿山采取露天开采，根据开发利用方案，采用自上而下，台阶式露天开采，台阶设计高度10m，台阶坡面60°，山坡稳定性较好，在山坡露采过程中，只要开采方法适当，控制合适的台阶(阶段)高度和坡面角，注意提前或及时清除斜坡上的松散覆盖层、浮石，一般不易形成采场崩塌和滑坡。

8、项目矿界与周边保护目标的距离相符性分析

根据《云南省非煤矿山最小开采规模和最低服务年限标准》及《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通〔2016〕72号）规定露天采石（砂）场矿界与村庄的距离不小于500米，矿界与矿界之间安全距离不得小于300米，距项目区最近的保护目标为西南侧530m处的下茨塘，项目矿界与村庄的距离530m＞500m，本项目划定矿界范围最近的矿界为富民鑫磊工贸公司矿界，矿界与矿界之间安全距离为306.7m＞300m，均满足要求。
9、生态保护措施
（1） 生态恢复与建设方案思路
充分利用工程措施相结合：发挥各项措施的长效性，植物措施和工程措施相结合，土地整治与复垦措施相辅；以植被措施为主，全面防治与重点防治相结合；发挥各项措施的综合防护效能，实现总体防治目标。应制定矿区生态恢复方案，预留足够资金用于矿区的生态保护工作，采取边生产、边恢复的措施，及时进行生态恢复，项目退役后，应进行全面的生态恢复，破坏的土地复垦率应至少达到75%以上。
（2） 生态保护计划
该项目在制定开采计划时应同时制定污染防治、生态保护或恢复计划。该项目在正常关闭和报废前，必须落实污染和生态恢复计划，提供土地复垦利用、环境保护的资料，经环境保护行政主管部门和其他有关主管部门审核后，再按有关规定办理关闭手续。
（3） 植物保护措施
①保护好非规划用地的植被，减少对生态环境的破坏。
②采石生产期间禁止在非规划用地毁林开荒和防火烧山，确保森林涵养水源，防止水土流失功能因工程建设而削弱。不得随意砍伐工程用地外的现有树木，破坏植被，对矿区进行植树绿化，尽可能进行植被恢复。
③根据项目土地复垦方案项目种植植物种类选择：按照“适地适树、适地适草”的原则，结合立地条件及植被特点进行树种选择，同时考虑石灰岩矿山的特殊性，开采平台树种选择长势良好的旱冬瓜，草本选择狗牙根；开采坡面选择爬山虎和葛藤。工业场地栽植旱冬瓜，撒播狗牙根等。
④在项目生产和建设过程中应加强生态环境监测。
（4） 野生动物保护措施
①加强工程队伍和外来人员的管理和教育，使其知法、守法，防止他们在围乱捕乱猎，减少对野生动物的危害。
②尽管建设项目对野生动物的不利影响较小，为了使项目周围野生动物能安全、顺利地撤至其它地方，避免它们在寻觅适宜栖息地过程中遭到伤害，在采矿生产期间，应采取有效措施，禁止狩猎和杀害野生动物。
10、环境风险分析

（1）风险事故源强分析

该矿山的环境风险不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的危险物质，运营期的环境风险主要为边坡危害、爆破过程中引发的伤亡事故、职业危害影响。

（2）环境风险管理

①矿石开采风险分析
边坡危害由于露天采场边坡参数设计不合理或生产过程中未按设计进行开采，如台阶设置过高、无安全平台和清扫平台、爆破作业使用药量过大、坡面角较陡或超挖或掏采、采场周围没有设置截排水沟设施或设施损坏、边坡管理不当等，都易造成边坡滚石、坍塌（滑坡）的危险，危及矿山作业人员和设备、生产安全。破碎系统周围边坡未进行支护或护坡不稳定，发生边坡失稳(滚石、滑坡、泥石流)等。通过制定切实有效的技术方案；按照规范、规程要求进行设计、开采；根据岩性和铲装设备确定合理的台阶高度、坡面角、边坡角；定期进行边坡稳定性分析及监测；在采场境界外或各台阶修挖截排水沟。采取以上措施后边坡风险影响不大。

②排土场风险分析
导致排土场发生危险的因素主要有以下几个方面：
a、排土场的设计没有按《金属非金属矿山排土场安全生产规则》、《金属非金属露天矿山安全规程》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》等有关标准进行设计和施工；
b、排土场使用过程中管理不到位，对使用过程中出现的问题不能及时处理，容易造成排土场积水不能及时疏排，排土场不实施护坡等；
c、不按照上述标准和规程的有关要求进行严格管理，造成事故的发生；
本工程已建的排土场面积3526m2，本项目1年产生的废土石方为1500m3，本项目产生的废土石主要用于回填项目矿区采空区，实际堆存于排土场的量不大，因此本工程配套建设的排土场不属于重大危险源。
为防范排土场溃坝风险，评价要求建设单位采取以下风险防范措施：
a、排土场的设计要符合《金属非金属矿山排土场安全生产规则》、《金属非金属露天矿山安全规程》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求，严格设计和施工；
b、在管理和使用过程中，要按照《金属非金属矿山废石场场安全生产规则》进行操作，要设置必要的安全管理机构，建立完善的安全管理体系，制定并严格遵守安全操作规程，配备相应的专职管理及检查人员，并对员工加强职业安全教育；在管理和使用过程中要进行定期巡查，出现的问题及时处理，杜绝隐患遗留。
c、请具有资质和经验的设计人员认真设计排土场拦渣挡墙、截流沟，严格审查设计方案，并请有资质的单位进行施工。在营运期保证截排水沟畅通，以减少洪水对排土场的冲刷，提高挡墙的抗洪能力，防止溃坝风险的发生。排土场截排水沟必须按暴雨重现期进行校核，挡墙必须严格按照设计规范要求进行设计，并保证施工质量。
d、在排土场的固体废物严格限制为开采中产生的废土石，严禁其他危险固体废物或生活垃圾混入。
e、排土场周围必须设置环保及安全等图形标志，环境保护图形标志应按GB15562.2规定进行检查和维护。
采取以上措施后，项目排土场发生溃坝的概率很小，对周围的影响不大。
③爆破过程中由于操作不当会引发爆破伤亡事故分析
爆破过程中由于操作不当会引发爆破伤亡事故；在爆破过程中要严格执行《爆破安全规程》；爆破过程统一由富民县民爆公司专业技术人员实施，并做好警戒线和人员疏散，爆破风险影响不大。

④职业危害影响主要为粉尘、噪声、有毒有害气体分析
职业危害影响主要为粉尘、噪声、有毒有害气体等，在开采过程工程，对场区进行洒水降尘，对破碎工序采取湿式作业，操作人员佩戴防尘口罩、防噪声耳罩等，采取以上措施后能有效的降低操作人员的职业危害影响。

（3）环境风险事故应急预案及处理措施

采石场应设有专职安全员、环保员，并充分利用已建成的事故应急处理系统，负责生产区的安全生产工作。在此基础上建议成立事故应急组织，由采石场法人及生产、安全、环保部门的领导组成，发生事故时以领导小组为主，负责矿区重大事故应急救援的指挥工作。应急处理预案内容： 

①一旦发生突发性事故立即发出警报；

②领导小组组织有关人员会同发生事故的部门查明事故原因，提出控制、消除事故的意见，并立即通知当地安全、消防部门，组织事故抢险及处理；

③在存在危险设施的危险源内外，应制定事故现场的工人应采取的紧急补救措施，特别应包括在突发事故发生初期能采取的紧急措施，如紧急停车等；

④企业应确保应急救援预案所需的人员和应急物资等能及时、迅速到达或供应；

⑤企业在编制现场事故应急救援预案中应考虑建立应急控制中心。

⑥保护好事故现场，必要时在事故现场周围建立警戒区域，维护现场秩序，防止与救援无关人员进入事故现场，保障救援队伍、人员疏散、物资运输等的交通畅通，避免发生意外事故。同时，协助发出警报、现场紧急疏散、人员清点、传达紧急信息、事故调查等。

11、闭矿后环境影响分析

项目服务期满后若不进行有效的管理和治理，将会加剧和形成一些环境问题，主要环境问题有：

1）由于采矿活动对岩石的稳定性造成一定的影响，局部地段可能会发生小型边坡崩滑等地质灾害。

2）矿区由于植被破坏和水土流失导致生态环境的恶化以及对景观的破坏。

针对矿山可能产生的环境问题及国家地方相关法律法规要求，项目必须进行地质环境治理和生态环境恢复工作。另外，矿山服务期满后也必须采取闭矿措施。主要措施有：

①工程措施

闭矿时对软弱岩层边坡，采取锚喷、浆砌、喷射混凝土等方法予以加固等防护措施，既能保证主体工程的施工安全又能有效地减少该区域的水土流失，闭矿后保持截排水设施通畅，在矿区上方外围建设截水沟，下方设置挡渣墙以及排水沟，防止水土流失，进行工程地质详细勘察，根据勘察结果采取必要的工程措施。对场地进行土地整治，缓坡进行表土覆盖。

②植物恢复措施

应根据项目区气候、土壤等条件，选择较适宜本地生长的造林绿化树种对矿山平缓地段进行植被恢复，植被应选用当地土著植物，具体工程可委托有资质的施工单位进行操作。

在采取以上的措施后，项目在服务期满后对环境的影响不大。
三、产业政策符合性分析

1、与产业政策符合性分析
本项目属于非金属矿采选业，根据国家发展和改革委员会《促进产业结构调整暂行规定》（2011年本）规定：“《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录构成，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类。允许类不列入《产业结构调整指导目录》中。”对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2013年修正版）》（2013年2月16日国家发展改革委第 21 号令）和《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本），项目不在规定的鼓励类、限制类和淘汰类目录内，属于允许类产业。

综上所述，本项目属于允许类，项目建设符合国家产业政策。

2、 与《全国矿产资源规划》的相符性分析
根据《全国矿产资源规划》(2016~2020)，以下摘录总体矿产规划: 
1） 着力深化勘查开发体制机制改革,完善现代矿业市场体系，深入实施创新驱动发展战略，增强矿业发展活力与动力。
2） 大力推进矿产资源开发利用结构布局调整，加强供给侧结构性改革，促进资源开发与区域发展、产业转型、环境保护、资源保护相协调，着力构建协调有序的矿产开发保护格局。
3） 坚持节约优先，有度有序利用矿产资源，推动形成绿色开发方式，全面节约和高效利用资源，加强矿山地质环境治理恢复与矿区土地复垦，以资源利用方式转变推动经济发展方式转变。
4） 以“一带一路”建设为统领，充分发挥互补优势与潜力，加强能源资源合作，努力形成深度融合的互利合作格局，开创矿业对外开放新局面。
5） 发挥资源优势助力精准扶贫，完善资源开发收益分配机制，切实提高公益性地质调查服务水平，推动资源型城市转型发展，共享矿业发展福利。
6） 在规划实施与规划管理方面应加强组织领导，强化监测评估，严格监督管理。
根据以上规划，结合本采石场实际情况本项目的建设符合全国矿产资源规划。
3、与云南省非煤矿山转型升级的实施意见符合性
本项目与云南省人民政府文件云政发【2015】38号《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级实施意见》的符合性分析详见下表： 

表7-19 项目与《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级实施意见》符合性分析表
文件要求

项目情况

符合性

生产矿山应当具备以下基本条件：
-

-

（1）生产规模符合标准要求,矿山符合已批准的矿产资源规划、矿业权设置方案和矿区总体规划；
本项目于2018年9月提交矿产资源开发利用方案，并通过专家审查，生产规模符合标准要求,矿山符合已批准的矿产资源规划、矿业权设置方案和矿区总体规划。
符合

（2）与相邻矿山以及村庄、重要设施之间的安全距离符合“严格新建非煤矿山准入标准”的有关规定，即露天采石(砂)场矿界与村庄的距离不得小于500米，矿界与矿界之间安全距离不得小于300米；2 个 以 上 ( 含 2 个) 露 天 采 石( 砂)场开采同一独立山头， 难以实现自上而下分台阶 ( 层) 开采，( 本文印发之前已取得合法探矿权的除外);
本项目距项目区最近的保护目标为西南侧530m处的下茨塘，富民智强建材石料厂承诺与富民鑫磊工贸有限公司矿界与矿界之间安全距离为306.7米；项目在文件印发之前已取得合法探矿权，且能实现自上而下分台阶（层）开采

符合

（3）矿山生产系统及安全设施齐全有效,满足矿山安全规程、设计规范要求。地下开采矿山每个矿井至少应有2个独立的直达地面的安全出口，每个生产水平(中段)均应至少有2个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。露天开采矿山应自上而下分台阶(层)开采,且台阶高度、台阶坡面角、最终边坡角等参数符合矿山安全规程规范及设计要求；
本项目矿山生产系统及安全设施齐全有效,满足矿山安全规程、设计规范要求。露天开采矿山应自上而下分台阶(层)开采,且台阶高度、台阶坡面角、最终边坡角等参数符合矿山安全规程规范及设计要求。
符合

（4）无重大安全隐患，没有非法、违法开采行为，未使用国家禁止或者淘汰的设备及工艺；
本项目无重大安全隐患，项目扩建前开采由于采矿权上标高超过实际标高，矿山开采为越界开采，扩建后不允许非法、违法开采,未使用国家禁止或者淘汰的设备及工艺。
符合
（5）符合国家法律法规和矿山安全生产的其他有关规定。
本项目符合国家法律法规和矿山安全生产的其他有关规定。
符合
4、与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的符合性
本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）符合性见下表：
表7-20 本矿山与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析
类别
矿山生态环境保护与污染防治技术政策
本矿山情况
相符性
禁止类
禁止在依法规定的自然保护区(核心区、缓冲区)、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。
本矿山不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内。
符合
禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。
项目附近无铁路、省道，矿区有约2 km简易公路与通往富民县城的国道相连，矿区与国道有山体相隔，不在该国道两侧的直观可视范围，该条符合。
符合
禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。
根据《云南省富民县下野猪塘石灰岩矿地质勘查报告》矿区内现状无滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害，也未发现其他不良工程地质现象。
符合
限制类
限制在生态功能保护区和自然保护区(过渡区)内行开采。
矿山所在区不是生态功能区和自然保护区(过渡区)范围。该条要求符合。
符合
限制在地质灾害易发区、水土流失严重区等生态脆弱区内开采矿产资源。
本项目不属于地质灾害多发区，根据云南省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告（第49号），项目亦不属于水土流失重点预防区和重点治理区，该条符合。
符合
4、 规划符合性

项目区域目前尚未列入规划，如今后有涉及项目区域的相关规划颁布实施，则根据相关规划要求进行调整。

五、选址合理性分析

项目选址位于富民县大营街道办事处束刻村委会下野猪塘，项目区水、电、通信设施完备，土地较平坦。交通道路通畅，车辆进入方便，便于建设施工和项目建成投入使用。项目区范围及周边无古树名木及文物保护单位，评价范围内不涉及自然保护区，亦无需要特殊保护的环境目标。所以，本项目不属于上述禁止开采的区域。
项目污水不外排；项目产生的噪声可实现厂界达标，不会对周边村庄构成影响；大气污染物主要为破碎加工区、堆场地及其他场地无组织排放粉尘，采取相应的处理措施后，项目的建设对当地环境影响较小，能为环境所承受。项目选址是可行的。

1、项目排土场选址合理性分析

项目排土场址与GB18599-2001《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》及其修改清单（环境保护部2013年第36号公告）中环境保护要求及拟建项目的符合性见下表。 

表7-21    排土场选址合理性分析
场址选择的环境保护要求
拟建项目的符合性
所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求
该排土场区远离集镇，所选场址不在富民县城市规划区范围内。
应选在工业区和居民区集中区主导风向下风侧。在对一般工业固体废物贮存、处置场场址进行环境影响评价时，应重点考虑一般工业固体废物贮存、处置场产生的渗滤液以及粉尘等大气污染物等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，应依据环境影响评价结论确定场址的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。
该地区主导风向为西南风，距离最近的敏感目标为西南侧距项目区530m的下茨塘，位于上风向，且排土场位于项目办公生活区、下茨塘下风向，且下风向700m内无村庄保护目标。所选场址符合该条要求。
应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响
场址地基状况基本满足承载力要求，符合该条要求
应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区
根据现场调查，排土场区内未发育断层、断层破碎带及溶洞区，也未发育滑坡及泥石流。场址选择符合该项要求。
禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区
排土场内无湖泊、水库，不属于洪泛区。场址选择符合该条要求。
禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域
排土场不在自然保护区、风景名胜区内，场址选择基本符合该条要求。
2、环境影响可控性分析

由本环评的影响分析可知，项目营运期将产生废气、废水、噪声、固体废物，产生的污染物将对周围环境产生一定的影响。项目在对采矿区、破碎加工区、道路产生的无组织粉尘进行（喷淋）洒水降尘，临时堆场、排土场进行洒水降尘，破碎加工区产生的粉尘经过喷淋洒水降尘，彩钢瓦大棚密闭，经过采取上述措施后项目区产生的粉尘对周围环境影响较小；项目生产过程中无废水产生，生活废水中餐饮废水经油水分离器处理后进入化粪池，处理后回用于项目周边绿化及林地，雨季产生的地表径流、初期雨水经沉淀池收集沉淀后晴天回用于项目区洒水降尘；项目产生的噪声通过距离衰减、安装减震垫及消声器后对保护目标影响不大；剥离表土、废土石堆存于西南侧的排土场内，主要用于回填项目矿区采空区。产生的弃渣利用率达100%，不产生永久弃渣。沉淀池污泥定期清掏运至排土场。生活垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的与沾油抹布一起由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置，餐饮废油委托有资质单位处理，废机油、废润滑油统一收集后存贮在密闭的收集罐中，暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的单位处理处置。固体废物能实现100%处置；通过在项目外修建截水沟及项目内部修建排水沟后能减少项目内的水土流失现象，且项目在采矿结束后会进行覆土绿化，恢复区域内景观生态环境。

综上所述，项目营运期产生的污染物在采取环评提出的各项污染防治对策措施下，营运期产生的环境影响均可得到有效控制，项目的存在不会改变当地的环境功能，能够满足当地环境保护的要求，厂址选择可行。

六、项目总平面布局合理性分析

矿山为已建矿山，目前项目区已建（未批先建）办公生活区、1#破碎加工区部分已建成、临时堆场及排土场。未建2#破碎加工区及配套环保工程。矿山外部运输公路从矿区西部进入，矿区开拓公路从矿区西部公路开始由矿山采场西南部修建到采场各生产台阶；办公生活区位于项目区西南侧，1#、2#破碎加工区均布置在项目区西北侧，1#破碎加工区距矿山采场75m，2#破碎加工区距矿山采场25m，1号临时堆场位于1#破碎加工区东北侧，排土场位于采区西南侧，2号临时堆场位于排土场西南侧，办公生活区位于矿区西南侧距采场约190m，办公生活区西侧为矿山进出公路，高位水池设于矿区东南侧2291m标高处。
1、矿区布置于项目东部，主导风向的侧风向，粉尘、扬尘向山体一侧排放，降低对周围环境的影响；

2、破碎加工区布置于项目西北面，采矿工作平台侧面，2#破碎加工区位于1#破碎加工区的东北面，两者之间的距离约为55m，破碎加工区内布设破碎、筛分工序，有利于项目石灰岩矿的开采加工。

3、进场道路利用项目西南面的现有便道，内部延伸连接矿区和破碎加工区，以利于内外运输方便，降低运输成本。

4、办公生活区位于项目最西南面，主导风向为西南风，办公生活区属于上风向，距离矿区边界为192m，中间有2号临时堆场、排土场相隔。距离项目最近敏感目标为西南面下茨塘居民点：与本项目项目区约530m，项目营运过程中产生的粉尘、噪声对办公生活区、环境保护目标影响不大。

综上所述，项目总体布局基本合理。

七、爆破安全距离分析
为保证爆破安全，爆破地点与人员或其他应保护对象之间必须保持最短的相隔长度。爆破有害效应随距离的增加有规律地衰减，用距离作为安全尺度可限定爆破有害效应在允许限度之内。根据中国《爆破安全规程规定》中内容可知,爆破与村庄、居民区安全距离为300m，与本项目项目区距离最近的居民点为西南侧530m处的下茨塘居民点，距离在300m以上，因此爆破时按照规范、做好施工前准备不会对居民点产生安全隐患:爆破与道路(省道、国道、高速公路)的安全距离为道路用地外缘起向外100m，乡道公路用地外缘起向外50m，本项目采石场外有一东散公路，不属于省道、国道、高速公路，经测量与矿区区距离大于100m，达到爆破与道路安全距离，基本不会对其造成影响。
八、“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

本项目位于富民县大营街道办事处束刻村委会下野猪塘，项目区范围内不涉及自然保护区、饮用水源地保护区等生态保护目标。根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号）于发布云南省生态保护红线的通知》(云政发[2018]32号)(以下简称《通知》)，从《通知》知道《云南省生态保护红线》已经国务院同意，现已发布，对全省各市区的生态保护红线进行了划定。项目区不在《云南省生态保护红线》功能区范围内。

根据《云南省生态红线》的划定对象，将自然保护区、国家公园、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区(核心景区)、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产地的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、重点城市集中式饮用水水源保护区的一二级保护区、水产种质资源保护区的核心区、九大高原湖泊的一级保护区、牛栏江流域水源保护核心区和相关区域、重要湿地、极小种群物种分布栖息地、原始林、国家一级公益林、部分国家二级公益林及省级公益林、部分天然林、相对集中连片的草地、河湖自然岸线和海拔3800米树线以上区域，以及科学评估结果为生态功能极重要区和生态环境敏感极重要区划入生态保护红线。本项目位于富民县大营街道办事处束刻村委会下野猪塘，根据富民县环境保护局证明，矿区范围不涉及占用生态保护红线（详见附件5），即不在《生态保护红线》确定的生态红线范围之内，因此项目建设符合生态红线要求。

（2） 资源利用上线
本项目运营过程中消耗一定量的电能、水资源等资源，项目资源的消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。

（3） 环境质量底线

项目所在区域的环境空气、地表水、声环境等环境现状均能满足相应的标准要求。根据预测，严格采取设计及本环评所提措施后，项目施工及运营期对外环境的影响较小，不会改变区域环境功能，符合环境质量底线要求。

（4） 负面清单

昆明市富民县目前还未设定负面清单。根据预测分析，严格采取设计及本环评所提措施后，项目实施对外环境的影响不大。

综上，本项目的建设符合“三线一单”的要求。

九、环境管理计划与监测计划
1、环境管理计划
环境管理机构设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实国务院关于环境保护若干问题决定的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。

1.1环境管理机构和职责

（1）环境管理机构

拟建项目应从人员配置上组建兼职环保机构，对项目环境保护工作进行监督管理。

（2）环保管理人员职责

a督促项目环保治理措施、管理措施的实施。
b监督检查项目各个环保设施的运行，并提出改善环境的建议和对策。

c负责对项目区环保人员和员工进行环境保护教育，不断提高员工的环境意识和环保人员的业务素质。

d定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

e 建立环保档案，将环保资料进行归档储存。

f保证环保设施正常运行，污水处理后回用，污染物达标排放或妥善处置，严格执行“三同时”制度。

1.2环境管理计划

施工期环境管理计划：

（1）对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。

（2）对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作，切实做好对粉尘、噪声的防护措施。

（3）按照环保主管部门的要求和本报告表中有关环境保护措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

（4）落实施工中的各项环保措施，确保施工中产生的污染物达标排放，减小施工对环境造成的影响。

（5）合理布置施工场内的机械和设备，把噪声较大的机械设备布置到远离敏感点的地点。

（6）项目建设应按照海绵城市建设理念进行设计施工，建设生态化停车场，最大限度减轻项目建设对生态环境的影响。

（7）施工期加强施工组织管理，减小施工对环境的影响。

运营期环境管理计划：

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运营期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

（2）对项目内的公建设施、给排水管网进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。

（3）生活垃圾收集管理应由专人负责，达到日产日清，对分散布置的垃圾箱、垃圾桶应定期清洗和消毒。

（4）对项目内的绿地设有专人管理、养护，以改善区域小气候，同时起到降噪除尘的作用。

2、环境监测计划

2.1运营期环境监测

环境监测应严格按照相关监测技术规范要求委托有资质的单位进行监测。
监测目的是为了控制项目实施后的污染源及环境质量状况，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。监测计划见下表。
表7-21  环境监测计划一览表
类别

项目

监测指标
监测点位

监测频率

执行标准

污染源监测

废气（无组织）
颗粒物
厂界上风向1个监测点，厂界下风向2个监测点
每年监测1次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，浓度小于1mg/m3
废气（有组织）

颗粒物

1#破碎加工区排气筒
每年监测1次
满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有组织排放最高允许排放浓度≤120mg/m3，速率≤3.5kg/h
噪声

LAeq
厂界东、南、西、北各布设一个监测点位。

噪声每年监测1次，2天，昼夜各1次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
十一、项目竣工验收

本项目“三同时”污染防治设施措施详见下表。
表7-22   项目“三同时”验收一览表

类别

污染源

污染物

环保设施、措施

效  果

运营期验收

废气
采区

凿岩钻孔粉尘
粉尘

采用湿式凿岩，并在排放点洒水降尘，除尘效率80%
达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。
爆破粉尘
粉尘

爆破现场洒水、钻孔过程注水
铲装粉尘
粉尘

洒水降尘，除尘效率80%
排土场

粉尘
洒水降尘

临时堆场

粉尘
洒水降尘

道路扬尘

粉尘
运输道路洒水降尘，车辆运输覆盖物料
破碎加工区加工区

破碎加工粉尘

无组织粉尘

破碎筛分设备设置喷淋洒水降尘，除尘效率80%，彩钢瓦大棚密闭
石粉加工粉尘
有组织粉尘
石粉加工过程产生的粉尘经磨粉机自带脉冲布袋除尘器收集（收集效率99.9%）后经15m高排气筒排出
满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有组织排放最高允许排放浓度≤120mg/m3，速率≤3.5kg/h
食堂油烟

油烟废气

食堂设置1套油烟净化器处理食堂油烟

油烟达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）油烟≤2.0mg/m3
废水
生活废水

COD、BOD5、SS、动植物油等

油水分离器0.5m3，化粪池3m3
不外排。
噪声
生产设备

噪声

置于厂房内，高噪声设备安装减震垫
达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。
运输车辆

限速、禁鸣

固体废物
生产过程

剥离表土

主要用于回填项目矿区采空区。产生的弃渣利用率达100%，不产生永久弃渣。
处置率100％。
废土石

含油抹布
与不能回收生活垃圾一起由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置。
处置率100％。
餐饮废油

托有资质单位处理
废机油、废润滑油
暂存于本次环评提出的危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理处置。
办公生活

生活垃圾

能回收利用的回收利用，不能回收利用的交由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置。
生态
矿山开采区

设排水沟、种植植被恢复，设置排水沟，并在矿区西部设1个沉淀池，容积52m3
水土流失得到有效控制
排土场

设置排水沟，设置临时围挡，并在西南部设置1个沉淀池，容积46m3
风险
①编制应急预案并备案。

②加强设备的检修维护，制定各种安全操作规程，并严格执行。

③对开采边坡进行支护，削坡处理，并定期检查。

④按规范进行供配电设施设计，并设置安全警示标志。

⑤与民爆队签订相关爆破协议，项目人员学习并遵守相关爆破安全规定。

⑥事故发生后应对受影响的区域和人员，根据受影响的程度，给予补偿，并且事故对环境产生的破坏应进行恢复。
环境管理

1、加强环保设备设施的日常维护及监控工作；

2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率；
3、建立、健全环保规章制度。

服务区满验收
生态恢复

本项目的露天采场应按规划进行复垦，恢复植被，有计划地将废土石回填到开采结束区段，再敷以约50~ 70cm厚的表土，然后种草或植树，以此方式恢复植被。项目服务区满后临时用地（矿山、开采区、破碎加工区、排土场、临时堆场及其他配套设施）严格按要求进行绿化和复垦，根据《富民智强建材石料厂大营街道办事处束刻下野猪塘石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，覆土46832m3，种植旱冬瓜10217株、爬山虎13242株，播撒狗牙根草籽4.0867hm2，种植狗牙草91.98kg。



表八  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容
类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气

污

染

物
	施工期
	土方开挖、材料装卸运输、堆放等
	扬尘
	施工边界设置围挡、运输车辆加盖篷布，严禁超载、施工现场洒水抑尘、表土堆放、散料堆场等进行围挡覆盖。
	《大气污染物综合排放标准》（GB8978－1996）二级标准，对周围环境影响较小。

	
	
	施工机械和车辆尾气
	CH、CO、NOx
	自然扩散。
	影响小。

	
	运营期
	采区
	凿岩钻孔粉尘
	无组织粉尘
	采用湿式凿岩，并在排放点洒水降尘，除尘效率80%
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

	
	
	
	爆破粉尘
	无组织粉尘
	爆破现场洒水、钻孔过程注水，
	

	
	
	
	铲装粉尘
	无组织粉尘
	洒水降尘，除尘效率80%
	

	
	
	排土场
	无组织粉尘
	洒水降尘，排土场废土石清理完后进行土地复垦及绿化
	

	
	
	道路扬尘
	无组织粉尘
	运输道路洒水降尘，车辆运输覆盖物料
	

	
	
	临时堆场
	无组织粉尘
	洒水降尘，堆放结束后进行土地复垦及绿化
	

	
	
	破碎加工区
	石料加工

粉尘
	无组织粉尘
	破碎筛分设备设置喷淋洒水降尘，除尘效率80%，彩钢瓦大棚密闭
	

	
	
	
	石粉加工粉尘
	有组织粉尘
	石粉加工过程产生的粉尘经磨粉机自带脉冲布袋除尘器收集（收集效率99.9%）后经15m高排气筒排出
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有组织排放最高允许排放浓度≤120mg/m3，速率≤3.5kg/h

	
	
	爆破废气
	少量NO2和粉尘
	自然扩散
	影响小

	
	
	运输车辆
	尾气
	自然扩散
	影响小

	
	
	食堂
	油烟
	安装油烟净化器，处理风量为2000m3/h
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准2.0mg/m3。

	水污

染物
	施工期
	生活废水
	SS
	收集后用于洒水降尘
	影响小

	
	
	施工废水
	
	
	

	
	
	地表径流
	
	
	

	
	运营期
	办公生活区
	生活废水
	生活废水中餐饮废水经油水分离器处理后同其它生活废水一起进入化粪池处理后用于周边绿化及林地
	不外排

	
	
	矿区
	地表径流
	经沉淀池沉淀处理后晴天回用于项目区洒水降尘
	对环境影响小

	固体废物
	施工期
	土石方开挖、回填
	土石方
	堆存于排土场，用于道路养护或基坑回填。
	利用率100%。

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	现有办公区设有的垃圾桶，由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置。
	

	
	运营期
	生产固废
	剥离表土
	主要用于回填项目矿区采空区。产生的弃渣利用率达100%，不产生永久弃渣。
	利用率100%。

	
	
	
	废土石
	
	

	
	
	
	沉淀池污泥
	定期清掏运至排土场
	

	
	
	
	含油抹布
	与不能回收利用的生活垃圾一起由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置。
	

	
	
	
	废机油、废润滑油
	暂存于本次环评提出的危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理处置。
	

	
	
	办公生活区
	生活垃圾
	能回收利用的回收利用，不能回收利用的由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置。
	

	
	
	
	餐饮废油
	委托有资质单位处理
	

	噪声
	施工期
	施工机械
	噪声
	合理安排施工时间和施工机械运转顺序，避免所有设备同时运行。
	对周围环境影响较小。

	
	运营期
	爆破、破碎、筛分、采挖等
	噪声
	安装减震垫、围挡、合理安排作业时间
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准。

	其他
	-

	生态保护措施及预期效果：
在矿区开采的前后做好相应的防治措施，具体的防治措施如下：

（1） 工程措施：建设单位必须在采区边界外修建截水沟，阻挡采区外围地表径流进入采区引起水土流失；采区道路严格按照本项目水土保持方案修建排水沟。

（2）临时防护措施：采矿平台修建排水沟和临时拦挡。

（3）植物措施：项目还应积极保护不受开采影响的植被，保证采区周围拥有较高的植被覆盖率，进一步防止水土流失。同时，在开采平台、开采边坡和矿山道路区栽植车桑子、爬山虎、撒播高羊茅、狗牙根等植被。

（4）矿山开采时应先行治理存在安全隐患的边帮、孤墙，清除其上部残留的不稳定岩块或土块。

（5）在停止开采或闭矿后，开采区进行覆土整地，恢复植被时，由于地表土松散，植被覆盖度低，土壤抗蚀性差，易产生水土流失。

在做好相应的防范措施后，保护项目区域周边的植被，降低项目开发对植被的破坏，项目结束后，做好植被恢复工作，生态尽可能恢复至原态。才能使生态环境受到的影响程度降到最低，这样才有利于生物多样性和生态环境的保护，切实达到防治开采带来的生态

环境影响的目的。




表九  结论与建议

	一、项目基本概况
扩建的为深加工石灰石30万吨生产线转型升级改造项目，主要进行石灰石开采与加工。平距约13km处的富民县大营街道办事处束刻村委会境内。矿区位置坐标为东经102°35′55.3″～102°36′18.3″，北纬25°14′33.6″～25°14′44.0″。项目由采矿场区、工业场地（石料加工区、石料堆放场地）、生活办公区及相关配套设施组成。总投资8000万元，矿区范围面积为0.1226km2，采用露天开采方式，开采标高在2290~2215m范围内，矿山生产规模为30万吨/年，服务年限为19年，本评价报告根据建设项目建设的具体情况和特点，以及生产过程中污染物产生、排放情况，结合相关技术、政策进行分析，得出以下结论：
二、结论

1、产业政策符合性分析

依据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本），本项目为允许类项目，项目建设符合国家产业政策；采石场实际情况本项目的建设符合全国矿产资源规划；项目的实施条件满足云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见的要求；本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）符合。
2、 规划符合性结论

项目区域目前尚未列入规划，如今后有涉及项目区域的相关规划颁布实施，则根据相关规划要求进行调整。
3、选址合理性结论
项目选址不在生态保护区及饮用水保护区等环境敏感区。项目污水不外排；项目产生的噪声可实现厂界达标，不会对周边村庄构成影响；大气污染物主要为堆料场地及其他场地无组织排放粉尘，采取相应的处理措施后，项目的建设对当地环境影响较小，能为环境所承受。矿区内未发现滑坡、泥石流、地面开裂等地质灾害，区域稳定性属基本稳定区。根据GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，本项目排土场选址合理。
4、布局合理性结论
本项目总平面布置在满足工艺布置的前提下，充分利用地势高差合理布局，由上至下开采，科学设置开采平台，砂石料加工系统的平面布置，力求做到布置紧凑。项目布局充分考虑产污点对周围环境的影响，把项目运营期产生的污染物对周围环境影响降到最低，项目的布局基本合理。
5、“三线一单”符合性结论

（1）生态保护红线

本项目位于富民县大营街道办事处束刻村委会下野猪塘，，根据富民县环境保护局证明，矿区范围不涉及占用生态保护红线（详见附件5），即不在《生态保护红线》确定的生态红线范围之内，因此项目建设符合生态红线要求。
（2）资源利用上线

本项目运营过程中消耗一定量的电能、水资源等资源，项目资源的消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。

（3）环境质量底线

项目所在区域的环境空气、地表水、声环境等环境现状均能满足相应的标准要求。根据预测,严格采取设计及本环评所提措施后，项目施工及运营期对外环境的影响较小，不会改变区域环境功能，符合环境质量底线要求。

（4）负面清单

昆明市富民县目前还未设定负面清单。根据预测分析，严格采取设计及本环评所提措施后，项目实施对外环境的影响不大。
 综上，本项目的建设符合“三线一一单”的要求。
4、环境质量现状评价结论

（1）环境空气质量现状

根据昆明市生态环境局发布的《2018年昆明市生态环境状况公报》，2018年昆明市富民县二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。项目地处农村，周边以林地、山地为主，无其他大气污染型企业，因此，项目区环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，域大气环境质量状况良好。
（2）地表水环境质量现状

项目区最近的地表水体为项目区南部约3.9km的大营河和项目西面9.3km处的螳螂川 ，大营河向西汇入螳螂川，螳螂川自南向北流入金沙江。大营河水质标准根据螳螂川水质标准执行。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，螳螂川“富民大桥—普渡河桥”段水功能为工业用水，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。根据昆明市生态环境局发布的《2018年昆明市生态环境状况公报》，“富民大桥—普渡河桥”段水质为劣Ⅴ类，大营河为螳螂川支流，根据《富民金锐水泥建材有限责任公司砂锅村后山石灰岩矿》环境影响报告表中2017年10月9日~11日云南省浩辰环保科技有限公司对地表水环境质量现状监测，大营河、螳螂川水质均不达标。
（3）地下水环境现状评价结论
项目区地下水执行GB/T14848-2017《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准，根据监测结果，项目区域周边地下水中pH、总硬度、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、氯化物、耗氧量、总大肠菌群、六价铬、铅、镉、汞、砷等监测指标满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。
（4）声环境质量现状

本项目位于富民县大营街道办事处束刻村委会下野猪塘，建设项目所在区域为工矿企业与乡村混合地区，声环境功能区划为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。根据昆明市生态环境局发布的《2018年昆明市生态环境状况公报》，2018年昆明市富民县区域环境噪声值昼间52.6dB(A)，噪声值达《声环境质量标准》GB3096-2008的2类区标准。根据现场踏勘，项目周边无大型工业企业，项目声环境质量能够满足《声环境质量标准》GB3096-2008的2类区标准。
（5）生态环境现状

评价区域内无自然保护区和风景名胜区，无珍稀濒危物种和地方特有种，也无古树名木。总体上生态环境现状一般。
5、 施工期环境影响分析
（1）环境空气影响分析

项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、燃油废气等。施工扬尘通过设置围挡、洒水降尘、易扬尘物料土工布覆盖等措施后可降低其影响；燃油废气产生量较少，项目区地势开阔，污染物经空气稀释扩散后对周围环境影响小。

（2）水环境影响分析

项目施工期产生的废水主要为施工人员生活废水、施工废水、地表径流等，生活废水经收集后、施工废水经沉淀后回用于项目施工场地内洒水降尘；地表径流主要污染因子为SS，沉淀后回用于项目施工场地内洒水降尘，对周围水环境影响小。
（3）施工噪声影响分析

项目施工期通过设置施工围挡，优化施工时序，夜间不施工，电锯、切割机等噪声设备在工棚内使用等措施后，对周围环境影响小。

（4）施工固废影响分析

施工期固废主要为废弃土石方、生活垃圾等，项目已建工程产生的废土石已全部被附件村民用于道路修整，废弃土石方堆至矿区排土场，用于回填采空区；生活垃圾由施工员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置；处置率100%，对周围环境影响小。

6、运营期环境影响分析

（1）生态环境影响分析

该区域人类活动较为频繁，已经对当地的动植物资源产生了一定干扰，动植物也已经对采矿活动产生了一定的适应。通过对照矿区范围内与矿区范围外基本同类型自然生态的动植物资源种类，发现差别不大，项目区内保护动物具有趋利避害本能，故本矿山的建设对动植物影响影响不大。并且，项目对开采区修建排水沟，对排土场修建挡土墙、排水沟并设施临时拦挡、覆盖措施，对加工区修建排水沟，道路严格按照本项目水土保持方案修建排水沟，并在矿区种植植物，通过采取以上措施后能降低水土流失，达到减小水土流失的目的。在项目服务期满后采取工程措施和植物恢复措施来对已开采完的矿山进行封场绿化，切实达到防治开采带来的生态环境影响，恢复当地景观。
（2）大气环境影响分析

根据昆明市生态环境局发布的《2018年昆明市生态环境状况公报》，项目区域空气质量能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 项目所在区域为达标区。经环评预测，项目无组织排放粉尘最大落地浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中粉尘的监控浓度限值，做到达标排放。有组织排放粉尘能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。
项目运营期矿区、1#破碎加工区、2#破碎加工区、排土场、1号临时堆场、2号临时堆场，无组织面源的TSP最大小时落地浓度分别为0.03340mg/m3、0.052182mg/m3、0.076653mg/m3、0.037587mg/m3、0.0092307mg/m3、0.028518mg/m3，对应下风向距离分别为546m、130m、113m、44m、15m、51m，占标率分别为3.71%、5.58%、8.52%、4.18%、1.03%、3.17%；项目1#破碎加工区石粉加工1#排气筒最大落地浓度为0.076653mg/m3，最大距离为180m，占标率为0.82%，对周围环境影响不大；最近的环境空气保护目标为项目区西南侧的下茨塘居民户，位于项目区上风向，距离项目区在530m，项目下风向546m内无保护目标，粉尘对保护目标影响不大。各污染物贡献值占标率均小于10%，评价等级：二级，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》，本项目环境影响可以接受。

项目针对主要的产尘污染源，对矿区、排土场无组织粉尘进行洒水降尘。临时堆场设置洒水降尘，对1#破碎加工区、2#破碎加工区设喷淋洒水，彩钢瓦大棚密闭，总体上措施简单易行，粉尘防治效果较好，经过预测，污染物排放达标，占标率较小，对周围环境影响较小，故本环评认为项目拟采取的大气污染防治措施可行有效。
由于本项目大气评价等级判定为二级评价，而项目区周边无超标点，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值1.0mg/m3，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，无需进一步预测，大气防护距离的计算为进一步预测的内容，故本次评价不进行大气防护距离计算。
（3）水环境

1）地表水

项目生活废水中餐饮废水经油水分离器处理后同其他生活废水一起经化粪池处理后全部回用于项目区绿化及周边林地；地表径流经收集沉淀后晴天全部回用于项目区洒水降尘，不外排。由于项目区洒水降尘对水质要求不高，且根据水平衡图可看出，项目区洒水降尘凿岩除尘用水及装卸用水需水量，高于地表径流产生量，因此地表径流晴天回用于项目区洒水降尘不外排是可行的。因此项目对区域地表水环境影响较小。
2） 地下水

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“J非金属矿采选及制品制造 54土砂石开采”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目可不开展地下水环境影响评价。矿区主要地层富水性中等，未发现地下水泉点露头，矿山采用露天开采，开采标高2290m~2215 m，矿山开采标高位于地下水位以上。到目前为止，矿区未发生过突水、涌水、流砂等水文地质问题。项目运行对地下水环境影响不大。

矿区主要含水层富水性中等，内无泉点出露，地下水埋藏较深。矿区所处地势较高，最低开采标高（2215m）位于区内最低侵蚀基准面（2080m）之上。矿区处在地下水补给区内，补给面积较小，地下水对矿床充水影响较小。
（4）声环境

项目运营期噪声主要来源于潜孔钻、挖掘机、破碎机、运输车辆、爆破时产生的噪声等，具有阶段性、临时性和不固定性。根据影响分析预测可知，矿区开采过程中经距离衰减后昼间150m，夜间不采矿，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。项目厂界外围200m评价范围内无敏感目标，距离矿区最近的敏感点为707m下茨塘，项目噪声对其影响极小，故生产设备产生的噪声对周边环境影响不大。
为进一步减少项目产生的噪声对周围声环境质量的影响，项目应对潜孔钻机、浅孔凿岩机、移动空压机等安装减噪防振垫等措施进行减振降噪，且经过距离衰减和树林吸声后噪声对环境保护目标的影响较小。

破碎加工区经车间围墙、设备自带减震垫及围墙墙体隔声后，东、西、南、北侧厂界及距项目最近敏感点下茨塘，1#破碎加工区西厂界、北厂界夜间不达标，项目夜间不进行生产，2#破碎加工区昼间、夜间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

综上所述，项目噪声不会对周围声环境质量及敏感目标产生明显影响。

（5）固体废物

项目运营期产生的固体废物主要是生产固体废物和生活垃圾，开采中产生的积土夹石块等，待闭矿后用于回填项目矿区采空区，产生的弃渣利用率达100%，不产生永久弃渣。沉淀池污泥定期清掏运至排土场。生活垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的与沾油抹布一起由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置，餐饮废油委托有资质单位处理，废机油、废润滑油统一收集后存贮在密闭的收集罐中，暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的单位处理处置。固体废物能实现100%处置。本项目固体废弃物对外环境的影响不大。

（6）生态环境影响评价结论

本项目工程占用灌木林地、草地，破坏植被主要为灌木植被。本环评要求企业采取厂区绿化、生态整治、闭矿生态恢复等各种措施，使项目建设对生态环境的影响降至最小，不会改变区域生态系统结构和功能。

（7）水土流失影响结论
本项目建设生产造成的水土流失主要类型为水力侵蚀，建设单位对各分区采取排水措施，排土场设置挡墙，开采结束后，对全场进行覆土绿化，则矿石开采造成的水土流失影响不大。
二、对策措施

（1）大气环境

①在工艺设计中尽可能的布置紧凑，减少转运次数
②对破碎区与筛分区进行封闭，破碎区采取喷淋洒水降尘。

③筛分区域采取喷淋降尘装置进行降尘。
④在堆场内洒水降尘进行降尘。对于临时堆场内的废土石应及时拉走处理，遇上晴天、大风天气，加大洒水降尘。堆场废土石清理完后进行土地复垦及绿化。
⑤采场采石过程中、装卸过程中、道路运输过程中需加强洒水，保证矿石含水率。

⑥加强矿区和运输道路两侧的植被绿化，并加强运输道路的养护。

⑦在采场的周边应加强绿化，种植高大乔木，以减少扬尘的扩散。

⑧矿石装车出场时，对料车中进行洒水或覆盖，以减少在运输过程中撒落的物料和扬尘对周边环境的影响。
（2）水环境
①项目排水沟末端增设沉淀池，雨季产生地表径流、初期雨水经沉淀池收集沉淀处理后晴天用于项目区洒水降尘。

②生活废水中餐饮废水经油水分离器处理后同其余生活废水一起进入化粪池处理后晴天回用用于项目周边绿化及林地。

（3）声环境

①安装减震垫，噪声较大的进行围挡。
②进入项目区内车辆禁止鸣笛，入口处设置禁鸣标示。

③加强项目区的绿化，绿化带有明显的吸声、隔声降噪作用，项目区应采取高大的乔木和灌木相间的绿化措施。

④进出矿区车辆应安排在白天，禁止夜间（（22:00~6:00））运输。
⑤严禁车辆超速超载，经过村庄时禁止鸣笛；在运输道路沿线居民相对集中的地段两端设置限速、禁鸣标志。
⑥对运输车辆及时进行维修保养及清洗，限制车辆超载。
⑦执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度，对于发动机耗油多、效率低、尾气排放严重超标、噪声过大的老、旧车辆，及时更新。
（4）固体废物

①项目矿区废土石属于一般工业固体废弃物，回填项目矿区采空区。

②在配件室西南角设置10m2的危废暂存间，暂存机修过程中产生的废机油、废润滑油。
③建设方需加堆场安全管理，并在堆场周围应设置环境保护图形标志。

（5）生态环境影响防治措施

①建设单位需在露天采场区增设平台排水沟、临时拦挡及覆盖、后期植被恢复措施。

②矿区应做好采空区回填工作，需分期实施绿化方案，并监督落实。

③对堆场进行覆土植被，安排资金，组织落实。

④矿山道路区应修建道路排水、沉砂及绿化措施，并加强堆场区的植被绿化，尽量种植防尘能力好的树种。

⑤严格按照矿区范围图开采，不得随意扩大开采范围。

⑥严禁滥砍滥伐。
（6）矿山爆破安全防治措施

矿山爆破因在爆破点外设立300m的爆破警戒线，爆破时由专人值守，在显著位置安设明显标志，爆破前同时发出音响和视觉信号，爆破前留有足够时间，使人员及时躲避。在采场周边严禁任何人员和牲畜进入爆破警戒线内。特别要在机耕路两端设专人站岗放哨，严禁车辆人员通过，待爆破工作结束并确认安全后方可进入采场。
（7）封场后生态环境保护措施

矿山服务期满后必须采取闭矿措施。主要措施有：

①开采区的闭矿：矿山开采服务期结束后应进行闭矿，矿山闭矿经验收合格后，方能正式宣布闭矿。废土石回填采空区。根据主体设计标准对开采区进行适当的削坡、采场下游拦挡及植物防护，植被恢复采用灌、草、爬藤植物相结合的方式，以达到全面绿化。

②矿山道路区，由于长时间车辆碾压，土质板结，需适当疏松或覆土以实施绿化。

③项目矿区场地较为平整，封场绿化采用乔灌草相结合的方式。

④办公生活及辅助设施区，在建筑拆除后的迹地实施绿化，封场绿化采用乔灌草相结合的方式。

⑤封场后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项。

（8）风险防范措施及及应急预案

为了防止环境风险的发生，应做好以下方面工作：

①加强设备的检修维护，制定各种安全操作规程，并严格执行。

②对开采边坡进行支护，削坡处理，并定期检查。

③按规范进行供配电设施设计，并设置安全警示标志。

④员工佩戴防护用具，爆破过程中与爆破无关的人须撤离爆破现场。

⑤编制应急预案并备案。
⑥事故发生后应对受影响的区域和人员，根据受影响的程度，给予补偿，并且事故对环境产生的破坏应进行恢复。
3、其他

将来项目内容、地点、规模若发生变化，其污染物产生和排放发生重大变化时，需要另行办理环保报批手续。

三、环境保护建议

1、加强操作人员的防护，减小噪声和有害气体物质对人体健康的危害； 

2、项目应认真采纳本报告提出的对策措施，确保项目内废水不外排，噪声不扰民，固废100%处置，以消除和避免环境投诉问题的发生；

3、保持项目区内清洁卫生，提高环境对空气的自净能力，改善矿区生态环境；

4、加强企业内部环境管理，建立健全环境管理规章制度，并定期进行监测；

5、加强员工的技能和素质，减少各种风险事故的发生概率，认真做好清洁生产。

四、总结论

综上所述，本项目产生的环境影响包括生活废水、废气、噪声和固废。在采取环评提出的的防治措施后，可以得到有效控制，达标排放，不会对周围环境产生显著的影响。因此，在采纳本报告提出的对策措施的前提下，本项目从环境保护角度来说是可行的。
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                                               公  章
经办人：                                                      年  月  日
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