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表一  建设项目基本情况

	项目名称
	新型墙体建筑用砖生产线技改项目

	建设单位
	富民迎春空心砖厂

	法人代表
	李文军
	联系人
	李文军

	通讯地址
	云南省昆明市富民县款庄镇多宜甲村

	联系电话
	13888035121
	传真
	-
	邮政编码
	

	建设地点
	云南省昆明市富民县款庄镇多宜甲村

	立项审批

部门
	富民县科学技术和工业经贸信息文化局
	项目代码
	12530124018015

	建设性质
	新建( 改建( 技改(
	行业类别

及代码
	其他建筑材料制造（3039）

	占地面积

(平方米)
	厂区：14000

矿区：62100
	绿化面积

(平方米)
	400

	总投资

(万元)
	750
	其中：环保投资(万元)
	89
	环保投资占总投资比例
	11.87%

	评价经费

(万元)
	/
	预计投产日期
	2020年4月


终了台阶坡

		度
	50

	
	6

	安全平台宽度
	m

	4


	7

	清扫平台宽度

	度

	6m（间隔两个台阶设一清扫平台）


	8

	露天最终边坡角

	度

	31~35




		最大开采深度

	m
	44

	
	5

	采场上口最大尺寸（长×宽）

	m×m
	约320×290
	
	6

	采出矿石量

	万t/万m3
	279.54/105.89

	
	7

	采矿回收率

	%

	95

	
	8

	最终边坡角

	°

	31～35°

	


新

	
			隧道窑生产线

	m2
	3000

	2条生产线，位于项目区北部，包括隧道窑及待车道、上车道，车道上的车用于堆放砖坯，位于矿山采空区。

	新建


		储运工程

	原料堆场

	m2
	500

	位于项目区北侧，用于生产原料页岩、煤矸石的堆放；堆料场为露天堆放，部分设置顶棚，位于矿山采空区。

	新建


			粉料堆场

	m2
	200

	位于项目区北侧，用于原料破碎混合后临时堆放；堆料场设置顶棚，位于矿山采空区。

	新建


			成品砖大棚

	m2
	800

	位于项目区南侧，用于堆放成品砖，待出售；设置顶棚。

	新建


			燃煤堆场

	m2
	150

	位于项目区北侧，用于外燃煤堆存；堆放方式为设置顶棚堆放，位于矿山采空区。 

	新建


	公

辅

工

程

	供电

	能源为电能，由多宜甲村供电线接入
	/


		供水

	由多宜甲村供给

	/


		排水

	1、雨污分流，初期雨水经收集、沉淀后回用；

2、旱厕委托附近农户定期清掏作为农家肥；盥洗废水经收集、沉淀后用作原料混合搅拌用水；

3、生产废水收集、沉淀后回用，不外排。
	/


		生活区

	m2
	400

	位于项目区南侧，1F砖混

	依托原有


		办公区

	m2
	300

	位于项目区南侧，1F砖混

	依托原有



新

	
			原料生产

	筛分破碎区

	1、车间进行全封闭，只留原料运输进库的库门；

2、粉尘通过洒水降尘处理；
	新建


			隧道窑生产线

	焙烧过程中产生的废气（TSP、SO2、NOX、F）

	1、两条隧道窑分别设置抽风机，废气收集后进入隧道窑东侧的尾气处理装置统一进行处理；

2、尾气处理系统为布袋除尘＋碱法湿式脱硫器处理后，经15高排气筒有组织排放；

	新建


		废水治理

	雨水

	1、雨污分流；雨水引流至生产区（即矿区）西侧雨水收集池，矿区与生产区共用同一个雨水收集池；

2、在矿区周边修建截洪沟，约1100m，并在排水沟端头处修建一座沉砂池，2个，每个25m3。

	新建


			设备清洗、

生活废水

	搅拌机清洗废水、生活废水经收集后进入废水收集池，沉淀后回用，设废水收集池2个，生产区和生活区各一个，生产区容积10 m3，生活区容积3m3。
	新建


			尾气处理废水

	尾气处理产生废水进入尾气处理设备配套沉淀池中，设置沉淀池1个，容积15m3。

	新建


		噪声治理
	机械设备隔声减震等，产噪设备布置于室内。

	新建


		固废治理

	生活垃圾

	生活垃圾收集后运至多宜甲村垃圾收集点，由专人负责清运处置。
	依托原有


收集后，作为原料返回搅拌机，

	新搅拌回用。

	新增



收集、经粉碎机粉碎后作为原料返回搅

机

	重新搅拌回用。

	新增


			危险废物

	设置危废暂存间1间，面积15 m2，用于收集、临时暂存项目内机修过程中产生的废机油以及药品的存放，定期委托资质单位清运处置。
	依托原有



新

	


项目施工期、施

	期环保投资


	1

	废水

	临时沉淀池

	1个，10m3
	5


	2
	废气

	洒水降尘设施

	/

	2


	3

	噪声

	施工机械减震
	/

	2


	4

	固废

	建筑垃圾清运

	/

	5


	项目运营期环保措施


	1

	废水治理

	生产区

	废水收集池

	2个，共13 m3
	2

				雨水收集池

	1个，25m3

	2


				沉淀池

	1个，15m3
	4


			生活区

	隔油池

	1个，2 m3
	2


			矿区

	截洪沟

	/

	6


				沉砂池
	2个，各25m3
	2

			生产区

	雨污分流系统

	/

	3


		废气治理

	矿区

	区采取洒水降尘、运输过程中采取加盖措施，运输道路进行洒水降尘。

	1


			原料破碎筛分区

	原料破碎、筛分设备均置于封闭车间内，设置雾炮机，雾化洒水降尘；
	9


			隧道窑生产区

	生产废气经抽风机引至烟气处理装置中，通过布袋除尘+碱法湿式脱硫装置中进行处理，处理后经15 m高排气筒进行有组织排放。

	20


			原料破碎筛分区域全封闭，仅留原料输送进出通道；

	20


	3

	噪声治理

	减震垫、消声器等

	3


	4

	固废治理

	垃圾收集桶

	若干

	依托原有


			危废暂存间

	1间，5 m2
	依托原有



		绿化

	400 m2
	1


	合计

		—

	—

	89



	12、项目平面布局
项目平面布置根据地形条件布置，项目办公生活区与生产区、矿区分开布置。项目生产车间及隧道窑位于项目区北侧，属于矿区的采空区；页岩矿区位于项目北侧。食堂和办公楼位于项目区东南侧，成品堆场位于项目区西南侧。厂区西北方有多宜甲村。项目总平面布局图详见附图3。
13、项目与周边环境关系

本项目矿区位于项目北侧，生产区位于矿区采空区内不，矿区紧邻项目区。项目周边环境见下表：
表1-10  项目区周边环境一览表

周边环境

方位

与厂界距离（m）

规模

多宜甲村
西面

174

约180户，576人

大抱脑村
东北面

505

约30户，98人 

张家村
北面

1309

约108户，319人

徐古村
西南面

1227

约80户，289人

款庄镇

西南面

1502

约290户，921人

角家村

南面

1685

约92户，302人

李子村

西北面

2135

约252户，748人

高家村

东北面

2168

约76户，275人

蒿枝箐

西南面

2251

约10户，26人

康郎箐

东面

2297

约53户，136人

羊胡子

西南面

2400

约26户，约72人



	与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题

一、原项目概况

原项目主要是利用轮窑生产空心砖，现已停产关闭，原项目生产工艺相关的设备及厂房均已停止使用，准备拆除，只保留生活办公区供本项目使用。原项目未进行环保验收。

二、原项目与本项目基本情况对比分析

原项目与本项目基本情况对比分析见下表：

表1-11  原项目与本项目基本情况对比一览表
对比内容

原项目

本项目技改情况

备注

矿区开采面积

无证开采

62100m2
新增矿区

矿山开采规模

/

10万吨/年

开采规模增加。

产品方案

空心砖

页岩砖

产品方案改变

工程占地情况

砖厂占地9500m2

原砖厂占地9500m2，矿区占地62100m2（包含生产区）

新增矿区（包含生产区）

生产线变化情况

1条轮窑生产线

两条隧道窑生产线

拆除原项目轮窑生产线，新建两条隧道窑生产线

三、原项目生产工艺简述

原项目生产工艺流程为：表土剥离-页岩开采（采挖、铲装运输）-破碎-搅拌-破碎-制坯破碎-干燥-焙烧-成品检验、外运出售。在生产过程中主要产生焙烧废气、无组织粉尘、机械设备运行噪声和生活污水等。

四、原项目主要污染物排放情况
原项目利用轮窑生产空心砖，由于原项目编制时间较早，环评内容较为简单，未核算污染物产量，因此采用本项目污染物核算的依据与方式，对原项目所产生的污染物进行核算。原项目生产规模约为450万块空心砖/a，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）第七分册中的“烧结类砖瓦及建筑砌块行业产排污系数表”中颗粒物、SO2、NOX的产污系数，确定原项目轮窑产生的污染物按表1-12中所列系数进行估算，各污染物产生量见表1-12。

表1-12  烧结类砖瓦及建筑砌块行业产排污系数表（节选）

产品名称

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物指标

单位

产污系数

烧结类砖瓦及建筑砌块

页岩

砖瓦窑

（轮窑）

所有规模

工业废气量（燃烧）

万Nm3/万块标砖

4.297

颗粒物

kg/万块标砖

10.386

SO2
kg/万块标砖

14.834

NOX
kg/万块标砖

6.874

核算后具体污染物产生情况见下表：

表1-12   原项目污染物产排情况一览表

项目

排放源

污染物

原有项目污染物产生量（t/a）

去除率（%）

原有项目污染物排放量（t/a）

大气污染物

轮窑
颗粒物
4.67

无尾气净化设施，无组织排放

4.67

SO2
6.68

6.68

NOX
3.09

3.09

氟化物

0.3
95（砖坯固定率）

0.015
原料破碎
粉尘

1.875

70（洒水降尘）

0.563

采场扬尘

粉尘
0.15

70（洒水降尘）

0.045

原媒堆场、原料堆场、粉料堆场以及装卸粉尘

粉尘
0.08

70（洒水降尘）

0.024

运输扬尘

粉尘

少量

/

少量

机械汽车尾气

尾气

少量

/

少量

食堂油烟

油烟

少量

/

少量

水污染物

办公生活

生活污水

2115m3/a

回用，不外排

0

生产

生产废水

300m3/a

回用，不外排

0

固废

轮窑
轮窑炉渣

307.74

收集回用加工车间，不外排

0

不合格产品

废砖

480

收集回用加工车间，不外排

0

人员

生活垃圾

5.4

统一收集后，交由环卫部门清运处置
0

噪声

生产设备

噪声

70~95dB（A）

/
70~95dB（A）

五、原项目存在的主要问题

（一）经过现场踏勘，目前项目区存在以下问题：
①职工食堂产生的油烟未经抽油烟机收集处理后排放。

②办公生活区杂物堆放混乱，固体废弃物未规范放置。

③原项目虽已停产，但露天堆放了一些燃煤等原料，粉尘产生量较大，对当地环境空气产生一定影响。

（二）整改措施

①设置抽油烟机收集处理食堂油烟；

②在厂区设置固体废弃物堆放处，规范项目区固体废弃物的堆放。

③粉料堆场区设置三面围墙，顶部使用钢结构进行密闭；且在堆场内分别设置一套喷淋装置；原煤堆场采取钢结构的半封闭措施。
④在生产区和办公生活区分别设置1个废水收集池。

⑤完善矿区周边截、排水沟的建设，且采用毛石水泥沙浆砌筑防护墙，在防护墙最底部留置渗水洞，在堆土场的最高处设置车档。




表二  建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

一、地理位置

富民县地处滇中北部，距昆明23公里，是昆明市郊县。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠西山区。全县拥有土地面积993平方公里，其支柱产业有：水泥厂、黄磷厂、硝盐厂、旅游业、农特产品等。2009年7月，富民县委、县政府对县政府驻地镇进行区划调整，撤销大营镇，其辖区并入永定镇，成立新的永定镇，2011年3月，将永定镇改名为永定街道办事处。2017年4月，原永定街道析置为永定街道和大营街道。其中，永定街道办事处驻在永二社区环城西路31号，辖城南、 城北、永一、永二、瓦窑、西邑、北邑、兴贡、清河、拖担、龙马、南营、北营、河东、白石岩15个村（居）委会，国土面积112.24平方千米。大营街道办事处驻在大营社区大营街40号，管辖大营、奎南、东元、三村、茨塘、束刻、麦竜、麦依甸、西山、麦场、仓前、元山、松林、黄坡、旧县、永安16个村（居）委会），国土面积184平方千米。
本项目所在的多宜甲村位于富民县款庄镇东北边，距离款庄镇1.2公里。矿区位于富民县城北东40°方向，直距32km，行政区划在富民县款庄镇多宜甲村委会境内，矿区地理坐标（80坐标系）：东经102°41′23.57″～102°41′36.38″，北纬25°27′32.64″～25°27′41.60″。矿山至昆明60km（轿子雪山旅游专线），其中矿山至富民县城62km为县乡简易公路，富民至昆明38km为二级公路，交通方便。

二、地形地貌

富民县位于昆明市西北部，是个山区较多的县，地势南高北低，东西宽44.2公里，南北长51.6公里。由南向北倾斜，望海山把县境分为螳螂川和款庄河两大水系。最大坝子由永定、勤劳、大营组成，螳螂川贯穿其间，坝子西部为金铜盆山，海拔2817米，为富民最高点，中部的望海山，海拔2672米，东部与嵩明分界的老鸦山，海拔2873米，构成富民的三大山脉与两大水系。者北、赤鹫、罗免的田坝为低山环状河谷型，款庄为狭长和河谷型。
三、地质概况

1、地质构造

矿区大地构造位置属扬子—华南陆块区（VI，I级）—上扬子古陆块（VI-2，II级）—康滇基底断隆带（VI-2-11，III级）—嵩明上叠裂谷盆地（Pt2，VI-2-11-3，IV级）西部。

矿区的南西侧发育一向斜—普黑泥向斜。该向斜位于矿区外南东部，轴向32°，核部地层为二叠系玄武岩，两翼地层均为二叠系玄武岩（第一、二旋回），轴面南东倾，为一斜歪线状向斜。富民盆地受北西向马桑园断裂及北北东向富民～老营盘断裂控制，此外区域上还发育普渡河、罗茨～易门主干断裂构造。

矿区内除小型节理及裂隙发育外，无断裂和褶皱分布。矿区单斜层状产出，产状120～125°∠12～15°，矿区内节理及裂隙发育，节理产状230°～245°∠50°～60°，线密度4条／m，闭合，走向延伸平均长0.8m。

本区矿床地质构造复杂程度属简单类型。

2、地层岩性
矿区出露地层主要有侏罗系中统张河组(J2z)、第四系（Qml）。据区域地层的新老关系，由老至新分述如下：

1、侏罗系中统张河组(J2z)

为紫红色薄～中厚层状泥岩、页岩。中风化，岩石硬度低。厚度约100～150m。为矿区含矿地层。

2、第四系（Qml）

出露于矿区东部洼地，为人工堆积层。成分主要为砾石、砂泥质填土。为钛矿尾矿库，目前已复垦为耕地，其固结性差，松散堆积，厚0～15m不等。
3、矿床特征

矿体赋存于侏罗系中统张河组(J2z)地层中，矿体呈薄～中厚层状产出，厚度较大，倾向120～125°，倾角12～15°，划定矿区范围内，矿体呈近南北向展布，矿体出露长360m，宽320m，出露厚度大于65m，矿体总体沿走向、倾向均匀分布，矿体连续性、稳定性较好，矿石自然类型简单，厚度变化属稳定型。矿体直接出露于地表，露头良好，表层强风化，风化层厚度0.5～1m；矿层之上仅有少量零星第四系残坡积粘土、粉质粘土分布。矿体厚度大于本次划定矿区范围最低开采标高1718米以外。矿体规模属大型。从实地调查的情况看，矿体属浅海相沉积型矿床，分布较广，本次圈定的矿区范围仅为其中的一部分。

四、气象气候

富民县气候变化较大，气候为典型的低纬度亚热带高原季风气候，年平均气温15.8℃，年极端最高气温33.4℃，最低气温-7℃；无霜期245天，全年日照2287小时，年平均降雨量846.5毫米，蒸发量2032.5毫米。

项目区域主导风向为西南风（SW），风频为11.6%；次主导风向为西南偏西风（WSW），出现频率为10.96%；静风频率11.96%。全年平均风速为1.82m/s，月平均最大风速为1.94m/s，大风季节主要集中在春季。
五、河流水系

项目属金沙江水系螳螂川-普渡河流域，螳螂川-普渡河是滇池的出水河道。螳螂川自南向北贯穿富民全县，在富民平坝以内一段河道两侧地势较为平坦开阔。至富民赤鹫后与一支流汇合后称普渡河，普渡河继续向北流经禄劝与东川交界向北流，在东川新甸房附近注入金沙江。螳螂川全长 210km 左右，属高原河流，水力资源丰富。富民县境内螳螂川全长63.4km，均宽65m，出入落差258m，年入境水量86320万m3，年均流量27.73m3/s，最大流量500m3/s。

矿区附近无地表水体，水系不发育。距离矿区最近的河流为款庄东大沟，款庄东大沟为螳螂川-普渡河支流木板河的支流。款庄东大沟位于项目西南侧575m处，项目所在区域水系图见附图2。

六、土壤、植被、生物多样性

富民县域土壤类型有红壤、棕壤、紫色土和水稻土4个土类，分属7个亚类，15个土属，25个土种。其中红壤是县境内分布最广的土类，紫色土次之，水稻土居三、棕壤第四。

富民县主要森林植被类型为滇青冈林。主要乔木有滇青冈、滇朴、云南泡花树、岩桑、银鹊树等。人工林有桉树、大叔杨梅、板栗、核桃、桃、柿、柑桔、梨等。主要灌木有余甘子、杜鹃、南烛、山茶、地盘松、小铁子、坡柳、清香木、矮杨梅等。

建设项目所在地主要植被种类有旱冬瓜、桉树、云南松、圆柏、圣诞树、马桑等，竹子和低矮灌草丛车桑子、火棘、胡颓子、野地瓜、紫茎泽兰、鬼针草、茅草、嵩草等。经济作物玉米、油菜、马铃薯等。

项目区内及周边500m范围内未发现国家级和省级保护植物，无云南省人民政府发文保护的古树名木，也无州县发文保护的古树名木，没有发现仅分布于富民县的狭域特有植物。




表三  环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：

1、环境空气质量现状

项目位于富民县款庄镇多宜甲村，环境空气质量为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。项目地的环境质量现状引用富民监测站提供的《富民县环境空气站点AQI日报（2018年）》中的相关内容。

根据富民县环境监测站提供的“富民县环境空气站点AQI日报（2018年）”，结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013、《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018的相关规定，对富民县环境空气质量达标情况进行分析。

表3-1    富民县空气质量现状评价表

污染物
年评价指标
现状浓度（µg/m3）
标准值（µg/m3）
占标率
（%)
达标
情况
SO2
年平均质量浓度
23
60
38.33
达标
24小时平均第98百分位数
111
150
74
达标
NO2
年平均质量浓度
14
40
35
达标
24小时平均第98百分位数
27
80
33.75
达标
PM10
年平均质量浓度
42
70
60
达标
24小时平均第95百分位数
70
150
46.67
达标
PM2.5
年平均质量浓度
20
35
57.14
达标
24小时平均第95百分位数
37
75
49.33
达标
CO
24小时平均第95百分位数
1
4000
0.03
达标
O3
日最大8小时滑动平均值的第90位百分数
113
160
70.63
达标
根据上表分析，富民县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在地位于富民县款庄镇多宜甲村，周边无大型工业污染源或特殊污染源排放，项目区环境空气质量总体良好。能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
2、水环境质量现状

距离本项目最近的地表水主要为西南面约575m处的款庄东大沟，款庄东大沟为木板河支流，属于螳螂川-普渡河支流，根据《昆明市地表水水环境功能区划》（2010~2020年），沙朗河取水点—入螳螂川口水环境功能为工业用水、农业用水，水质类别为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

根据《2018年度昆明市环境质量状况公报》，普渡河断面水质类别为Ⅴ类，水质一般。
3、声环境质量现状

项目位于富民县款庄镇多宜甲村，属于居住区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

建设方于2019年10月8日~9日委托云南健牛生物科技有限公司对项目厂区周边环境噪声进行了监测，监测结果如下：

表3-2 声环境现状监测结果   单位：dB（A）

监测位置

监测日期

监测值

昼间等效声级（Leq）

达标情况

夜间等效声级（Leq）

达标情况

厂界北
2019-10-08

55.6
达标

49.2
达标

厂界东
52.4
达标

48.6
达标

厂界南
54.9
达标

47.8
达标

厂界西
55.9
达标

45.8
达标

多宜甲村
51.5
达标

43.4
达标

厂界北
2019-10-09

51.3
达标

46.6
达标

厂界东
57.2
达标

43.6
达标

厂界南
51.6
达标

40.5
达标

厂界西
52.6
达标

46.0
达标

多宜甲村
52.8
达标

42.3
达标

由上表监测结果可以看出，项目声环境质量能满足项目区域声环境质量《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
4、土壤环境现状

项目位于富民县款庄镇多宜甲村，属于农村地区，项目区土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1的污染风险筛选值，以标准。为了解项目区土壤环境质量现状，本次评价委托重庆市九升检测技术有限公司对项目用地范围内的土壤进行了监测，共监测了3个土样，均为表层样点，监测数据见表3-3。

表3-3 土壤环境现状监测结果  单位：mg/kg
      监测指标

监测点位
1#
2#
3#
检测结果单位
风险筛选值标准
评价结果
pH
9.03
8.07
8.08
/
/
/
铜
38.2
37.3
44.6
mg/kg
100
达标
镍
42.2
41.1
43.1
mg/kg
190
达标
铅
26.1
23.4
22.1
mg/kg
170
达标
汞
0.0628
0.0487
0.0364
mg/kg
3.4
达标
砷
6.71
6.77
7.51
mg/kg
25
达标
镉
0.36
0.20
0.18
mg/kg
0.6
达标
铬
98.4
88.2
81.8
mg/kg
250
达标
锌
116
114
88.1
ug/kg
300
达标
根据以上监测结果，项目区土壤环境质量现状可以达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1的污染风险筛选值标准。
5、生态环境现状

（1）植被现状

1）植被分布规律

建设项目矿区所在地土地利用现状为荒山，区域内为低矮山地。矿区植被密度不高，主要为灌木林地及旱地，山坡多为乔木（主要有以云南松，桉树为主）、灌木（主要有山茶、刺柏、箭竹等）和杂草等植物，均为当地较普遍的植物物种。
2）主要植被类型特点

①暖温性针叶林-云南松林 
云南松群落在评价区比较常见，评价区的云南松群落通常高度在6-8m，总盖度约 65%。乔木层高度 6-8m，盖度为50%。主要树种为云南松和云南油杉等。

灌木层高在0.5-2m左右 盖度在 10%左右。常见种类有铁仔、沙针、芒种花、鸭脚黄连、绣线菊一种、扶芳藤、水红木、吴茱萸 等。草本层高0.5-1米左右，盖度在20%左右，常见物种有毛蕨菜、扭黄茅、金茅、含羞草决明、香茶菜、小叶三点金、天兰苜蓿、紫茎泽兰、苦买菜、牡蒿、土牛膝、珠光香青、蒲公英一种、天蓝沙参等。

②稀树灌木草丛
    评价区的稀树灌木草丛为暖性稀树灌木草丛，为评价区内分布的原半湿润常绿阔叶林或者中山湿性常绿阔叶林被破坏后形成的一种次生性植被，在评价区内该类型植被占有很大优势，并且有很多类型和变形，这里仅仅表述占有较大优势的含滇青冈、清香木、硬秆子草的中草草和含云南松、车桑子、紫茎泽兰的低草草从两种类型。乔木层高度通常在 7-15m 左右，总盖度大约70%。

乔木层高度7-15m，盖度为15%左右。主要树种为云南松、银荆、旱冬瓜、蓝桉、黄毛青冈、构树等。

灌木层高1-4m左右，盖度在30%左右。常见种类有车桑子、火棘、茅莓、小叶栒子、马桑、盐肤木、梨果仙人掌、山鸡椒、川梨、野丁香一种、芒种花、三叶悬钩子、冬葵、牛筋条、黄荆、青刺尖、滇黔杭子稍、绣线菊、多花木蓝、多花勾儿茶、皱叶醉鱼草等。

草本层高0.5-0.8米左右，盖度在50%左右，主要物种有：紫茎泽兰、四脉金茅、戟叶酸模、地涌金莲、毛蕨菜、刺芒野古草、白茅、野拔子、黄背草、扭黄茅、小飞蓬、土荆芥、狗牙根、白花鬼针草、云南繁缕、猪殃殃、附地菜、天  蓝沙参、尼泊尔老鹳草、云南繁缕、 画眉草、蒲公英、香薷、黄毛草莓(白莓)、 鼠麴草、扁竹兰、龙葵、杏叶防风、 酢酱草、阿拉伯婆婆纳、紫花地丁、蛇 莓、 川续断、山珠南星、云南山蚂蝗、青羊参、歪头菜、毛蕊花等。 

③重点保护野生植物
根据《国家重点保护野生植物名录》（第一批，1999），及《云南省第一批省级保护

野生植物名录》（1989）,项目区内无云南省及国家级保护植物。
④古树名木
据云南省林业厅文件云林保护字(1996)第65号《关于印发云南省古树名木名录的通知》 

和实地走访，在项目区内没有古树名木分布。

（2）动物现状
1）两栖类
经实地调查和参考相关资料，评价区分布和可能出现的两栖类有黑眶蟾蜍、黑斑蛙、无指盘臭蛙等种类。两栖类为伴水生活的动物，两栖类动物种类和数量均不是很丰富。
    2）爬行类
    经野外实地调查和参考相关资料，并综合考虑爬行类会在不同季节随温度变化而在一定海拔范围内上下移动的特点，评价区分布和可能出现的爬行类有云南半叶趾虎、印度蜓蜥、八线腹链蛇和赤练蛇等常见的蜥蜴类和蛇类。
    3）鸟类
    由于评价区缺乏平坦的农田和居民区，所以以该生境为主要活动区域的鹰隼类、鸠鸽类、佛法僧目的鸟类等中型鸟类分布较少，鸟类主要以小型雀形目为主。
    4）哺乳类
    经野外实地调查和参考相关资料 ，评价区分布的哺乳类有短尾鼩、云南兔、 赤腹松鼠、红颊长吻松鼠、小家鼠、黄胸鼠、褐家鼠 等种类。
    5）珍稀濒危保护动物
    评价区未发现有珍稀濒危以及国家和省级保护动物分布，也未发现有狭义特有种分布。

综上所述，评价区域内无自然保护区和风景名胜区，无珍稀濒危物种和地方特有种，也无古树名木。


敏

	点

	方位

	与矿区边界距离（m）

	规模

	保护级别

	
	大气

	多宜甲村
	西面

	174

	约180户，576人

	GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准



	05

	约30户，98人 

	
		张家村
	北面

	1309

	约100户，319人

	
		徐古村
	西南面

	1227

	约80户，289人

	

约290户

	921人

	

约

	2户，302人

	
		李子村

	西北面

	2035

	约252户，748人

	

21

	8

	约76户，275人

	
		蒿枝箐

	西南面

	2251

	约10户，26人

	
		康郎箐

	东面

	2297

	约53户，136人

	
		羊胡子

	西南面

	2400

	约26户，约72人

	
	噪声

	多宜甲村
	西面

	174

	约180户，576人

	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准



款庄东

	沟

	西南面

	575

	—

	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准

	

	


表四  评价适用标准


日平

		100

	
		1小时平均

	250


	一氧化碳（CO）

	日平均

	4


		1小时平均

	10



16

	
		1小时平均

	200


	颗粒物

（粒径小于等于2.5um）

	年平均

	35


		日平均

	75


	颗粒物

（粒径小于等于10um）

	年平均

	70



	50


	氟化物

	日平均

	7


		1小时平均

	20




6

	9

	≤30

	≤6.0

	≤1.5

	≤0.3

	≤1.5

	20000

	

	3、声环境质量：

项目区位于富民县款庄镇多宜甲村，声环境功能区划为2类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，标准值见表4-3。

表4-3  声环境质量标准   单位：Leq：dB(A)

类别

昼间

夜间

2类

60

50


	


等

	声级


			昼间

	夜间


	厂界

	2类

	60

	50



	3、废水

项目运营期废水经收集后回用，不外排。

4、固体废物

一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及其修改单。


	

	总

量

控

制

指

标
	根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：

有组织废气排放量：废气产生总量为17013.5万m3/a，SO2排放量为5.87t/a，NOX排放量为11.42t/a，颗粒物排放量1.06t/a。

项目区固体废物处置率100%，无需设置总量控制指标。

项目区废水主要是施工人员的生活污水和设备清洗水，生活废水不外排，无需设置总量控制指标。




表五  工程分析


TS

		1.06

	
		SO2
	5.87


		NOx

	11.42


		F

	0.12




国家或地方污染

	排放标准

	年排放量/（t/a）


						标准名称

	浓度限值（mg/m3）

	
	1

	隧道窑

	隧道窑尾气

	TSP
	/

	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	1.0
	0.43


				SO2
			0.5

	1.17


				NOx

			0.12

	0.23


				F

			0.02

	0.0024


	2

	生产区

	原料破碎筛分
	TSP
	车间进行密闭处理，设置雾化器进行洒水降尘

		1.0

	2.50


			原煤粉料堆场

		堆场设置围墙、顶棚

			0.05


	3

	矿区

	采场扬尘

		洒水降尘措施

			0.2


	无组织排放量合计

	TSP
	0.43


		SO2
	1.17


		NOx
	0.23


		F

	0.0026




通过15m排气筒排

	

钠法湿式脱硫，脱硫效

	90%。

	5.87

	17.26
	300

	达标

	
			NOX
	11.42

	67.15 

	-

	11.42

	67.15

	200

	达标

	
			氟化物

	0.12 

	0.71

	湿砖坯吸附且加入适量的钙粉，砖坯对氟化物固定率为95%。

	0.12

	0.71
	3

	达标

	

无


达

		厂区边界浓度达标排放



		0.5

	达标

	
			NOX
	—

	—

	—

	0.23

	—

	0.12

	达标

	

0

0

		达标

	

矿区采

	扬尘

	无组织粉尘

	0.35

	—

	洒水降尘，除尘效率80%。

	0.20 

	—

	1.0

	达标

	自然扩散




3

		达标
	自然扩散



.50


1

	0

	达标
	车间内无组织排放


	运输

		少量

	—

	道路洒水降尘。

	少量

	—

		达标
	自然扩散


	食堂

	油烟

	少量

	—

	油烟净化器

	少量

	—

	2.0
	达标

	通过高于楼顶1.5m排气筒排放



	—


		绿化

	晴天：1.2

雨天：0

	晴天：360

雨天：0

	0

	0

	——


		雨水
	——

	——

	——

	——

	存于雨水收集池内回用于洒水抑尘、绿化、原料搅拌



11

8

		3567.59

	项目内废水不外排




主要污

	物名称



动

物


T

	
	生活

污水

	产生量336 t/a

	产生浓度mg/L

	300

	250

	200

	40

	35

	8


			产生量t/a

	0.101 

	0.084 

	0.067 

	0.013 

	0.012

	0.0027 



排放浓


		—

	—


			排放量t/a

	0

	0

	0

	0

	0

	0




数

		源强位置

	与厂界距离（m）


						东

	南

	西

	北


	1

	装载机

	70～95

	1台

	原料堆场

原料加料车间

	30

	20

	159

	137



		破碎机

	85～95

	1台

		49

	29

	133

	152


	3

	圆筒筛

	85～95

	1台

		50

	30

	132

	152



		给料机

	70～80

	1台

	制坯车间

	110

	39

	109

	153


	5

	搅拌机

	70～80

	1台

		76

	35

	130

	151


	6

	给料机

	70～75

	1台

		85

	46

	94

	137


	7

	真空挤出机

	70～75

	1台

		93

	48

	79

	136


	8

	输送机

	75～80

	1台

		92

	54

	85

	131


	9

	切坯机

	70～75

	1台

		103

	56

	74

	130


	10

	风机
	90～95

	2台

	隧道窑生产线

	125

	87

	54

	96




危

	废物（HW49）

	机修固废

	100 kg/a

	暂时储存在危废暂存间内，统一收集后交由有资质的单位进行处理。


		片碱包装
	少量

	

	（三）“三本账”核算
原项目利用轮窑生产空心砖，生产规模约为450万块空心砖/a。建设方取得矿山采矿权后决定对项目进行技改升级，对实际建设项目进行了以下的调整：新增矿区面积62100km2，开采规模为10万t/a；生产线由一条轮窑改为两条隧道窑，产品由450万标砖/年变为了3500万标砖/年。

因此本项目产生各类污染物与原项目相比，由于本环评中对隧道窑废气采取袋式除尘+钠法湿式脱碱法脱硫的处理方法，因此废气与原项目的排放量相比发生了变化。本环评中对原料破碎区设置了布袋除尘器除尘后通过15m高的排气筒有组织排放，则原料破碎区的粉尘与原项目的排放量相比发生了变化。

实际项目与原项目污染物变化情况见下表。
表5-11  本项目与原项目污染物变化情况一览表  (单位：t/a)

项目

排放源

污染物

原项目排放量（t/a）
拟建项目新增排放量
“以新代老”削减量

改扩建完成后总的排放量（t/a）
排放增减量

大气污染物

轮窑（原项目）/隧道窑（技改后）
烟尘
4.67

1.06
4.67
1.06
-3.61
SO2
6.68
5.87
6.68

5.87
-0.81
NOX
3.09

11.42
3.09
11.42
+8.33
氟化物
0.015

0.12
0.015

0.12

+0.105

原料破碎
粉尘

0.563

2.50

0.563

2.50
+1.937
采场扬尘
粉尘
0
0.20

0

0.20
+0.20
原煤堆场、原料堆场、粉料堆场以及装卸粉尘
粉尘
0.024
0.05

0

0.05

+0.026
水污染物

办公生活

生活污水

0
0

0

0
0
生产

生产废水

0

0
0

0

0
固废

轮窑
轮窑炉渣

0

0
0

0

0
不合格产品

废砖

0

0
0

0

0
人员

生活垃圾

0

0
0

0

0
注：-表示减少；+表示增加。



表六  项目主要污染物产生及预计排放情况

	
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度（mg/m3）
	产生量

(t/a)
	排放浓度（mg/m3）
	排放量

（t/a）

	大气

污染

物
	施工期
	施工过程
	粉尘
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	机械、汽车
	尾气
	—
	少量
	—
	少量

	
	运

营

期
	隧道窑
	焙烧废气（有组织排放）
	烟尘
	124.99 
	21.27
	3.12
	1.06

	
	
	
	
	SO2
	345.20 
	58.73 
	17.26
	5.87

	
	
	
	
	NOX
	67.15 
	11.42 
	67.15
	11.42

	
	
	
	
	氟化物
	0.71
	0.12
	0.71
	0.12

	
	
	
	焙烧废气（无组织排放）
	烟尘
	—
	—
	—
	0.43

	
	
	
	
	SO2
	—
	—
	—
	1.17

	
	
	
	
	NOX
	—
	—
	—
	0.23

	
	
	
	
	氟化物
	—
	—
	—
	0.0026

	
	
	矿

区

与

加

工

区
	原料破碎
	无组织粉尘
	—
	12.50
	—
	2.50

	
	
	
	采场扬尘
	无组织粉尘
	—
	1.0
	—
	0.20

	
	
	
	原煤堆场、原料堆场、粉料堆场及装卸粉尘
	无组织粉尘
	—
	0.50
	—
	0.05

	
	
	
	运输扬尘
	无组织粉尘
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	
	机械汽车尾气
	尾气
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	食堂
	油烟
	—
	少量
	—
	少量

	水污染物
	运营期
	生产废水
	水量
	—
	3567.59
	生产废水经收集池沉淀后回用于原料搅拌。

	
	
	生活污水
	水量
	—
	336
	食堂含油废水设置隔油池处置，处置后同其他生活废水一起进沉淀池处置后回用于项目洒水降尘。

	
	
	
	COD
	300mg/L
	0.10 
	

	
	
	
	BOD5
	250mg/L
	0.084
	

	
	
	
	SS
	200mg/L
	0.067 
	

	
	
	
	NH3－N
	35mg/L
	0.012 
	

	
	
	
	动植物油
	40mg/L
	0.013 
	

	
	
	
	总磷
	8mg/L
	0.0027 
	

	固体

废物
	施工期
	施工场地
	建筑垃圾
	—
	5t
	集中收集，运至地方政府指定位置合法处置

	
	
	
	生活垃圾
	—
	0.3t
	集中收集后委托环卫部门处置

	
	
	
	土石方
	—
	0.1万m3
	回填

	
	运营期
	一般固废
	剥离表土与废土石
	—
	500
	回填项目矿区采空区，出售给建设单位用于铺设当地道路等，利用率达100%。

	
	
	
	破碎筛分区收集的粉尘
	—
	2.5
	收集后作为原料回用。

	
	
	
	不合格产品
	—
	1704
	统一收集后破碎，回用于生产过程。

	
	
	
	焙烧灰分
	—
	66.18
	收集后作为原料回用。

	
	
	
	生活垃圾
	—
	7.5
	统一收集后，交由环卫部门清运处置。

	
	
	危险废物
	机修固废
	—
	100kg/a
	暂时储存在危废暂存间内，统一收集后交由有资质的单位进行处理。

	
	
	
	烧碱、消石灰包装
	—
	少量
	

	噪声
	施工期
	施工机械和运输车辆
	80～90dB(A)
	厂界噪声达标

昼间≤70dB(A)

夜间≤55dB(A)

	
	运营期
	设备噪声：70～95dB(A)。项目区内合理布局，经车间、项目围墙的阻隔和距

离衰减后，可使噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

	主要生态影响:

露天剥离采矿方式对自然生态景观和自然植被破坏明显，表土剥离、页岩采掘将扰动地表，破坏矿山范围内地表结构、植被和土壤，如不采取防范措施还可能引起或加剧水土流失；剥离表土的产生和堆放，处置不当可能引起或加剧水土流失，甚至引发崩塌、滑坡、

泥石流等地质灾害。因此，通过修建截洪沟、排水沟和初期雨水收集池等防治水土流失。




表七  环境影响分析

	一、施工期环境影响简要分析

1、大气环境影响分析

本项目施工期主要是矿区施工，主要污染物为扬尘（TSP和PM10），不含有毒有害的特殊污染物。项目工程量较小，过程中开挖量较小，施工过程中工作人员注意轻拿轻放，其产生的扬尘较少；项目施工场地面积较大，运输车辆外排尾气量不大，尾气排放随设备移动呈不固定方式排放，外排尾气中主要污染物为一氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。
2、水环境影响分析
（1）施工废水影响分析 

根据工程分析估算，建筑施工期废水产生量为0.5m3/d。施工场地设置施工废水沉淀池1座，容积为3m3，专门用于收集沉淀施工废水。施工废水采用沉淀池收集沉淀、过滤后，回用于场区场地洒水降尘，不外排。

（2）施工人员生活污水影响分析 

项目施工期不设置施工营地，施工人员在项目内用餐但不住宿。根据工程分析，项目内仅有少量施工废水产生，产生量约为24 m3（0.16 m3/d），采用沉淀池收集沉淀、过滤后，回用于厂区施工场地洒水降尘，不外排。

施工期废水不直接外排，对周围地表水体影响较小。
3、声环境影响分析

（1）噪声源分析
施工期对声环境的影响主要是施工噪声。由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8 dB）。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、装载机、挖掘机等，其声级在80 dB以上。

施工机械噪声在白天均能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，项目夜间不施工。项目施工噪声对周围环境影响较小。项目施工结束后，施工期产生的噪声均会消失，对环境影响不大。
（2）对策措施

为减轻项目施工噪声对周围环境标的影响，本环评要求项目在施工期采取以下措施：

①夜间禁止施工；

②建筑材料尽量定尺、定块，减少现场切割；

③施工人员装卸、使用材料时必须轻拿轻放；

④合理安排施工进度，精心组织施工，噪声设备尽量不集中使用，以免噪声产生叠加，并将噪声设备布置在远离敏感点的地方。施工设备应选择低噪声设备，并压短一次开机时间；

⑤为减小施工期间施工设备对周边环境敏感点的不利影响，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，将大型施工设备放置于施工场地中部远离保护目标一侧的位置，减小噪声对周边保护目标的影响。

采取以上措施后，将有效降低项目施工噪声对周边环境的影响。

4、固体废物环境影响分析
项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。
（1）建筑垃圾

建筑垃圾主要来自老厂区生产线拆除及建筑废弃料，产生量约为5 t，集中收集，可用于项目运营期的生产原料。

（2）生活垃圾

项目内不设施工营地，生活垃圾主要是由施工人员产生，项目施工人员共约10人，生活垃圾按每人0.2 kg/d计算，产生量为2 kg/d，施工期5个月，共产生施工垃圾0.03 t，集中收集后委托环卫部门处置。
（3）土石方

项目建设过程中，会涉及到部分土石方开挖，开挖土石全部用于回填，能够在项目区内平衡，无弃方产生，所以本项目无需设置弃渣场。本项目仅涉及生产区的土石方开挖，开挖总量约0.1万m3，全部回填。
采取以上措施后，本项目施工过程中产生固体废物对周围环境影响较小。
5、生态环境的影响
项目施工期会涉及到部分土石方开挖，由于土石方数量较少，开挖土石全部用于回填，无弃方产生，对周围环境影响较小，同时，在施工结束后，将在项目空地上种植绿化树木，将会对当地生态环境产生一定的积极作用，项目建设对周围动植物及水土流失影响较小。
二、营运期环境影响分析
1、大气环境影响分析
本项目运营期中废气的主要来源是隧道窑废气、页岩矿开采、原料破碎、原料堆场、废料堆场、装卸过程等产生的废气、机械及运输车辆尾气、食堂油烟。
（1）评价等级确定

A、预测模式

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

表7-1 评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≧10%

二级评价

1%≦Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

B、预测因子

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，该项目主要评价因子为TSP、SO2、NOx、氟化物，均执行GB 3095-2012《环境空气质量标准》二级标准浓度限值，标准详见下表：

表7-2  污染物评价标准

污染物名称

功能区

取值时间

标准值

(μg/m3)

标准来源

TSP

二类限区

日均

300.0

环境空气质量标准（GB3095-2012）

SO2
二类限区

一小时

500.0

GB 3095-2012

NOx

二类限区

一小时

250.0

GB 3095-2012

F

二类限区

一小时

20.0

GB 3095-2012

C、预测因子

项目具体污染源参数及估算模型参数见表7-3、7-4、7-5。

表7-3  点源参数表
污染源名称
污染物名称
排气筒底部中心坐标(o)
排气筒底部海拔高度/m
排气筒高度/m
排气筒出口内径/m
烟气流量/（m3/h）
烟气温度/℃
年排放小时数/h
排放工况
污染物排放速率/（kg/h）
经度
纬度
排气筒
TSP
102.691749

25.460161

1717.0
15
1.0
23630
100
7200
正常排放
0.12
SO2
0.67
NOx
1.30

氟化物
0.014
表7-4  面源参数表
污染源名称
污染物名称
面源起点坐标(o)
面源海拔高度/m
面源长度/m
面源宽度/m
与正北向夹角/°
面源有效排放高度/m
年排放小时数/h
排放工况
排放速率/（kg/h）
Y
X
矿区

TSP

102.691299

25.460598

1734

74.56

174.06

0

10.0

7200

正常排放

0.02 

生产区

TSP

102.691777

25.460879

1719

34.9

57.6

0

10.0

7200

正常排放

0.05 

SO2
0.13 

NOx

0.03

氟化物

0.0003 

表7-5  估算模型参数表
参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

——

最高环境温度/℃

33.4℃

最低环境温度/℃

-7℃

土地利用类型

农村

区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

(是   (否

地形数据分辨率/m

——

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

(是   (否

岸线距离/km

——

岸线方向/o

——

D、评价工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源
评价因子
评价标准(μg/m3)
Cmax
Pmax
分级结果
等级判定
名称
(μg/m3)
(%)
排气筒

TSP
900
1.5593
0.1733
Pmax＜1%
三级评价
SO2
500
8.7061
1.7412
1%<Pmax＜10%
二级评价
NOx
250
16.8924
6.757
1%<Pmax＜10%
二级评价
F
20
0.1949
0.9746
Pmax＜1%
三级评价
矿区

TSP
900
13.967
1.5519
1%<Pmax＜10%
二级评价
生产区

TSP
900
19.021
2.1134
1%<Pmax＜10%
二级评价
SO2
500
49.4546
9.8909
1%<Pmax＜10%
二级评价
NOx
250
11.4126
4.565
1%<Pmax＜10%
二级评价
氟化物
20
0.1141
0.5706
Pmax＜1%
三级评价
同一个项目有多个污染源时，按照各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。综上所述，本项目Pmax最大值出现为排气筒排放的SO2，Pmax值为9.8909 %，Cmax为49.4546 μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（2）点源预测结果
本项目有组织排放的废气主要为隧道窑烧砖过程中产生的废气。

1）有组织废气正常排放

①预测结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式，计算TSP、SO2、NOx、F下风向地面质量浓度。具体预测结果如下：

表7-7  隧道窑废气（排气筒）污染物估算模型计算结果表
下风向距离（m）
TSP
SO2
NOx
F
预测质量浓度（μg/m3）
占标率（%）
预测质量浓度（μg/m3）
占标率（%）
预测质量浓度（μg/m3）
占标率（%）
预测质量浓度（μg/m3）
占标率（%）
25
0.676

0.075

3.774

0.755

7.322

2.929

0.084

0.422

50
0.824

0.092

4.598

0.920

8.922

3.569

0.103

0.515

75
0.885

0.098

4.939

0.988

9.584

3.833

0.111

0.553

100
1.421

0.158

7.933

1.587

15.392

6.157

0.178

0.888

125
1.528

0.170

8.530

1.706

16.550

6.620

0.191

0.955

138

1.559

0.173

8.706

1.741

16.892

6.757

0.195

0.975

150
1.540

0.171

8.597

1.719

16.681

6.672

0.192

0.962

175
1.420

0.158

7.927

1.585

15.380

6.152

0.177

0.887

200
1.362

0.151

7.602

1.520

14.751

5.900

0.170

0.851

225
1.285

0.143

7.176

1.435

13.924

5.570

0.161

0.803

250
1.244

0.138

6.947

1.389

13.479

5.392

0.156

0.778

275
1.178

0.131

6.578

1.316

12.764

5.106

0.147

0.736

300
1.132

0.126

6.319

1.264

12.261

4.904

0.141

0.707

400
1.104

0.123

6.165

1.233

11.961

4.784

0.138

0.690

500
1.064

0.118

5.939

1.188

11.523

4.609

0.133

0.665

600

0.988

0.110

5.514

1.103

10.698

4.279

0.123

0.617

700
0.902

0.100

5.036

1.007

9.771

3.908

0.113

0.564

800
0.858

0.095

4.792

0.958

9.298

3.719

0.107

0.536

900
0.837

0.093

4.673

0.935

9.066

3.627

0.105

0.523

1000
0.807

0.090

4.506

0.901

8.743

3.497

0.101

0.504

1500
0.648

0.072

3.615

0.723

7.015

2.806

0.081

0.405

2000
0.536

0.060

2.991

0.598

5.803

2.321

0.067

0.335

2500
0.458

0.051

2.558

0.512

4.963

1.985

0.057

0.286

下风向最大质量浓度及占标率（138m）
1.559

0.173

8.706

1.741

16.892

6.757

0.195

0.975

标准值（1h）
900
——
500
——
250
——
20
——
达标情况
达标
达标
达标
达标
②环境影响分析

根据预测结果，项目有组织排放废气无超标点，均未超过各污染物浓度限值要求，未降低当地环境空气质量等级。

根据预测结果，隧道窑区污染物TSP、SO2、NOx、F的落地最大质量浓度均为138m处，最大质量浓度分别为1.559μg/m3、8.706μg/m3、16.892μg/m3、0.195μg/m3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）24小时平均二级标准浓度限值；项目有组织排放的废气对周边环境影响较小。

气防治方案

a项目拟采取的废气防治措施方案见下表：
表7-8 废气防治措施方案
名称

除尘器选型

排气筒高度

废气处理方式

隧道窑TSP

布袋除尘+钠式湿式脱硫
15m
隧道窑废气由1台引风机抽送运输至尾气处理设备中，通过布袋除尘＋钠法湿式脱硫装置对废气进行处理，处理后的废气最后统一由15m高的排气筒进行排放，废气收集效率98%，TSP、SO2去除率为95%、90%
隧道窑SO2

隧道窑NOx

隧道窑F

b废气的治理措施的有效性分析。

隧道窑燃烧废气设置1套布袋除尘+钠法湿式脱硫装置对废气进行处理，处理后的废气最后统一由15m高排气筒进行排放，废气收集效率98%，TSP、SO2去除率为95%、90%；砖对F的吸附率为95%。TSP产生量为21.27t/a，有组织排放量为1.06 t/a；SO2产生量为58.73 t/a，有组织排放量为5.87t/a；NOx产生量为11.42 t/a，有组织排放量为11.42 t/a；F产生量为0.12t/a，有组织排放量为0.12 t/a。且根据表7-6的预测结果，TSP、SO2、NOx、F的落地最大质量浓度出现在138m处，最大质量浓度分别为1.559μg/m3、8.706μg/m3、16.892μg/m3、0.195μg/m3，均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）24小时平均二级标准浓度限值。

综上所述，废气在采取本项目提出的治理措施后，相应产生的污染物均可达标排放，对周围影响较小。因此，废气的治理措施是可行的。

④敏感点影响分析

表7-9 敏感点大气污染物预测结果   单位：μg/m3
离散点
项目下风向距离
排气筒
TSP
SO2
NOx
F
多宜甲村
264

13.0834
6.7430
1.2077
0.1510

大抱脑村
549 

11.1443
5.7436
1.0287
0.1286
张家村
1291

7.6762
3.9562
0.7086
0.0886
徐古村
1335

7.5295
3.8806
0.6950
0.0869
根据上表预测结果，敏感点TSP、SO2、NOx、F的落地浓度均小于最大落地浓度与最大占标率，达到相关的标准要求，因此，项目排放废气经扩散、稀释后对周围环境影响较小。

（2）面源环境影响分析

项目粉尘、废气收集过程中会有少量未收集的TSP、SO2、NOx、F以及矿区采集产生的粉尘等呈无组织排放，矿区粉尘无组织排放速率为0.02kg/h，生产区TSP、SO2、NOx、F的无组织排放速率分别为0.05kg/h、0.13 kg/h、0.015 kg/h、0.0003kg/h。

估算模式计算结果输出

项目区大气稳定度以中性为主，多年平均风速约为3.1 m/s。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式，计算TSP、SO2、NOx、F下风向2 km范围内地面最大质量浓度。具体预测结果如下表7-10、7-11：

表7-10  矿山无组织排放污染物预测情况

下风向距离（m）

TSP

预测质量浓度（μg/m3）

占标率（%）

25

12.594

1.399

50

13.898

1.544

55

13.967

1.552

75

13.022

1.447

100

11.050

1.228

125

9.332

1.037

150

8.120

0.902

175

7.279

0.809

200

6.647

0.739

225

6.315

0.702

250

5.857

0.651

275

5.472

0.608

300

5.143

0.571

400

4.476

0.497

500

4.104

0.456

600

3.822

0.425

700

3.587

0.399

800

3.390

0.377

900

3.219

0.358

1000

3.090

0.343

1500

2.499

0.278

2000

2.097

0.233

2500

1.802

0.200

3000

1.577

0.175

4000

1.273

0.141

5000

1.074

0.119

最大浓度值和最大占标率（55m）

13..967

1.552

标准值（1h）

900

——

达标情况

达标
表7-11  生产区无组织排放污染物预测情况
下风向距离（m）
TSP
SO2
NOx
F
预测质量浓度（μg/m3）
占标率（%）
预测质量浓度（μg/m3）
占标率（%）
预测质量浓度（μg/m3）
占标率（%）
预测质量浓度（μg/m3）
占标率（%）
25

11.805

1.312

30.693

6.139

7.083

2.833

0.071

0.354

50

14.499

1.611

37.697

7.539

8.699

3.480

0.087

0.435

75

17.034

1.893

44.288

8.858

10.220

4.088

0.102

0.511

100

18.819

2.091

48.929

9.786

11.291

4.517

0.113

0.565

108

19.021

2.113

49.455

9.891

11.413

4.565

0.114

0.571

125

18.892

2.099

49.119

9.824

11.335

4.534

0.113

0.567

150

17.552

1.950

45.635

9.127

10.531

4.212

0.105

0.527

175

16.093

1.788

41.842

8.368

9.656

3.862

0.097

0.483

200

14.918

1.658

38.787

7.757

8.951

3.580

0.090

0.448

225

13.984

1.554

36.358

7.272

8.390

3.356

0.084

0.420

250

13.176

1.464

34.258

6.852

7.906

3.162

0.079

0.395

275

12.470

1.386

32.422

6.484

7.482

2.993

0.075

0.374

300

11.842

1.316

30.789

6.158

7.105

2.842

0.071

0.355

400

10.252

1.139

26.655

5.331

6.151

2.460

0.062

0.308

500

9.621

1.069

25.015

5.003

5.773

2.309

0.058

0.289

600

9.086

1.010

23.623

4.725

5.452

2.181

0.055

0.273

700

8.614

0.957

22.397

4.479

5.169

2.067

0.052

0.258

800

8.195

0.911

21.307

4.261

4.917

1.967

0.049

0.246

900

7.819

0.869

20.330

4.066

4.692

1.877

0.047

0.235

1000

7.475

0.831

19.434

3.887

4.485

1.794

0.045

0.224

1500

6.127

0.681

15.930

3.186

3.676

1.470

0.037

0.184

2000

5.173

0.575

13.450

2.690

3.104

1.242

0.031

0.155

2500

4.503

0.500

11.707

2.341

2.702

1.081

0.027

0.135

3000

3.940

0.438

10.244

2.049

2.364

0.946

0.024

0.118

4000

3.181

0.353

8.271

1.654

1.909

0.764

0.019

0.095

5000

2.685

0.298

6.981

1.396

1.611

0.644

0.016

0.081

最大浓度值和最大占标率（108 m）

19.021

2.113

49.455

9.891

11.413

4.565

0.114

0.571

标准值（1h）
900
——
500
——
250
——
20
——
达标情况
达标
达标
达标
达标
境影响分析

根据表7-10、7-11所示，矿区无组织排放的TSP落地最大质量浓度出现在下风向55m处，矿区TSP最大质量浓度为13.967 μg/m3；生产区无组织排放的TSP、SO2、NOx、F落地最大质量浓度出现在下风向108m处，最大质量浓度分别为19.021 μg/m3、 49.455 μg/m3、11.413 μg/m3、0.114 μg/m3；均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）24小时平均二级标准浓度限值。

③敏感目标影响分析

表7-12  无组织敏感目标排放浓度预测结果

离散点信息
矿区（μg/m3）
生产区（μg/m3）

离散点名称
纬度（º）
经度（º）
海拔（m）
下风向距离（m）
TSP
下风向距离（m）
TSP
SO2
NOx
F
多宜甲村
25.460506

25.460506

25.3 
268
5.5683

216
14.2810

37.1306

8.5686

0.0857

大抱脑村
25.461997

25.461997

25.3 
522
4.0348

576
9.2069

23.9379

5.5241

0.0552

张家村
25.451252

25.451252

25.3 
1259 
2.7511

1301
6.6037

17.1696

3.9622

0.0396

徐古村
25.471601

25.471601

25.3 
1339
2.6610

1304
6.5978

17.1543

3.9587

0.0396

根据上表预测结果，敏感点TSP、SO2、NOx、F的落地浓度均小于最大落地浓度与最大占标率，达到相关的标准要求，因此，项目排放废气经扩散、稀释后对周围环境影响较小。

（3）汽车尾气的环境影响分析

项目区内汽车尾气来源主要为运输车辆行驶过程。汽车尾气中主要成份为CO、NOx和总碳氢化合物（THC）。

运输车辆车流量不大，污染物排放量小，排放的尾气经过空气的自然扩散和稀释后对环境影响不大。

（4）食堂油烟影响分析

项目项目劳动定员30人，平均每天20人在项目上用餐，本项目食堂位于宿舍楼东侧一楼，食堂设1个灶头，属于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的小型规模，由于食堂采用天然气、电作为燃料，无较大的燃烧废气污染物排放。

食堂运行过程中产生一定量的油烟，油烟排放量为0.007 kg/d（0.88 mg/m3），油烟排放浓度可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准，即饮食油烟最高允许排放浓度2.0 mg/m3，食堂油烟经油烟净化器处理后污染物排放量较少，对周边环境产生的影响较小。

2、水环境影响分析

（1）废水产生情况

本项目用水总量为14896m3/a，其中生产废水产生量3567.59 m3/a，主要污染物为SS；生活污水产生量336 m3/a，主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮、总磷。在东南侧生活区厨房设置1个2 m3的隔油池，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水沉淀池沉淀处理后回用于项目洒水降尘，由于厂区内使用的是旱厕，无需设置化粪池，定期清掏即可。

项目废水污染物排放情况见表7-13：

表7-13  项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放

去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

编号

名称

工艺

1

生产废水

SS

回用，不外排

间断

1

废水收集池

沉淀

—

—

—

2

生活废水

COD、BOD5、SS、氨氮等

回用，不外排

间断

2

废水收集池

沉淀

—

— 

—

3

初期雨水

SS

回用，不外排

间断

3

雨水收集池

沉淀

—

— 

—

4

尾气处理废水

SS

回用，不外排

间断

4

废水收集池

沉淀

—

— 

—

（2）水环境影响评价工作等级的确定
根据以上分析，项目产生的废水主要为制砖废水及生活废水，经处理后能够全部回用于生产用水，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）间接排放建设项目评价等级为三级B，本项目地表水评价等级为三级B ，可不进行水环境影响预测。对项目水环境做定性分析。
（3）项目污水处理设施合理性分析：

环评要求项目在食堂设置1个容积为2 m3的隔油池处理食堂废水，根据工程分析，项目生活污水产生量约为1.12 m3/d，厨房含油废水产生量按项目废水产生量的20%计，则厨房油污废水产生量为0.22 m3/d，隔油池可保证含油废水的水力停留时间在24 h以上，保证其处理效果。因此，项目油水分离器设置合理。

（4）项目污水不外排可行性分析

①制砖润滑废水，收集在制坯车间内设置的废水收集池，沉淀后用于原料搅拌，废水中主要含有SS等，不会对砖产生影响。

②项目内隧道窑尾气脱硫废水在脱硫水池内循环利用，不外排。

③项目内设有食堂和职工宿舍，使用旱厕，不设浴室，用水主要为食堂用水、员工办公及洗手洗脸用水，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水沉淀池沉淀处理后回用于项目洒水降尘。项目生活污水量为336 m3/a，1.12 m3/d。
综上所述，项目生产废水可循环使用或回用于项目搅拌、绿化和洒水抑尘，生产废水可以不外排。

（5）生产区对项目周围地表水影响分析
项目实行雨污分流制，根据工程分析，项目雨水收集范围为项目占地面积，在产生降雨径流情况下，收集厂区雨水，雨水收集后汇于项目区西侧收集池，回用于项目搅拌、绿化和洒水抑尘。

项目区附近无地表水体，距离本项目最近的地表水主要为西南面约575m处的款庄东大沟，款庄东大沟为木板河支流，属于螳螂川-普渡河支流，根据《昆明市地表水水环境功能区划》（2010~2020年），沙朗河取水点—入螳螂川口水环境功能为工业用水、农业用水，水质类别为Ⅳ类水体。本项目内产生的生产废水经处理后全部回用，不外排，员工产生的生活污水经隔油池与沉淀池处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排，对项目周围地表水的影响较小。

（6）项目矿区对地表水的影响分析

①项目为露天开采，采场面积为62100m2，汇水面积大，淋滤废水收集量大，因此，本项目在采掘区应设置排水沟等排水设施，本环评要求设置1个初期雨水收集池。由于开采淋滤废水中主要污染物为SS，因此通过植被草坪的阻挡和减小地表径流速度，可减小淋滤废水中SS的含量。最终，雨季采区淋滤水通过排水沟排入初期雨水收集池中，沉淀后回用于项目区洒水降尘以及生产用水，从而有效减小淋滤废水对周围水体的影响。

②项目临时堆土场设置在矿区的东部低洼地带，旱季无流水，不会形成冲刷，对地表水体的影响小。雨季由于降雨量较大堆土场截排水沟范围内面积所产生的径流较大，水流冲刷的分选作用，废土石中的土料物质将被带走，因此造成水土流失较为严重，为防止松散堆积体的流失，采用毛石水泥沙浆砌筑防护墙，在防护墙最底部留置渗水洞，在堆土场的最高处设置车档，雨季堆土场截排水沟外雨水随两侧截水沟排走，仅在截排水沟截流范围内的降雨将会在堆土场内形成淋滤水。经过防护墙墙渗出后可外排或用于旱季降尘用水。由于堆土场截排水沟实现了清污分流，矿山关闭后及时绿化恢复，堆土场淋滤水就不会对附近水体产生明显影响。
3、声环境影响分析

运营期噪声主要来源于项目装载机、破碎机、搅拌机、挤出机、风机，噪声源强为75~95dB（A），具体设备产生情况见下表。

表7-14  设备同时运转的噪声预测值  单位：dB（A）
噪声源

源强dB(A)

数量

源强位置

措施

源强dB(A)

装载机

95

1台

原料堆场

原料加工车间

墙体隔声、减震以及距离衰减，衰减值取15dB(A)。

80

破碎机

95

1台

80

圆筒筛

95

1台

80

给料机

75

1台

制坯车间

60

搅拌机

80

1台

65

给料机

75

1台

60

真空挤出机

75

1台

60

输送机

80

1台

65

切坯机

75

1台

60

风机

95

2台

隧道窑生产线

75

（1）预测模式

a、噪声衰减预测模式

噪声传播到受声点，受传播距离，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。其预测模式如下：

LA（r）=LA（r0）－A            

A= Adiv+ Abar+Aatm+Agr+ Amisc            
式中：LA (r)－距声源r 处的A 声级，dB（A）；

LA (r0)－参考位置r0 处的A 声级，dB（A）；

A—倍频带衰减，dB；

Adiv－几何发散所引起的倍频带衰减，即距离所引起的衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：Adiv＝20 lg(r /r0)；

Abar－屏障物所引起的的倍频带衰减。

Aatm－空气吸收所引起的倍频带衰减，一般情况下可忽略不计。

Agr－地面效应所引起的倍频带衰减，本项目不考虑地面效应。

Amisc－其他多方面倍频带衰减，一般情况下的环境影响评价中，不需考虑附加影响。

b、预测点的A声级叠加公式：

各受声点的声源叠加按下列公式计算：
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式中：LA——距声源r处的总A声级；

n——声源数量；

Li——第i个声源的A声级，dB（A）。

本项目噪声衰减除几何发散衰减后的其他衰减（包括空气吸收衰减、屏障物和地面效应引起的衰减、其他附加衰减）取值的因素很多，项目加工设备均位于车间内，本报告主要考虑墙壁隔声和距离衰减影响，墙体隔声衰减值取15dB(A)。

（2）噪声影响预测及评价

项目生产设备集中布置于生产厂房内，本次环评按照全部设备同时使用，，因此预测项目厂界噪声情况。

根据项目平面布局，生产区与页岩开采区中设备各噪声源与厂界距离及噪声预测贡献值见下表：

表7-15  项目噪声源到各厂界的距离

序号

噪声源

与厂界距离（m）

东

南

西

北

1

装载机

28

112

30

30

2

破碎机

182

35

30

95

3

圆筒筛

181

34

31

96

4

给料机

123

36

62

98

5

搅拌机

125

38

65

95

6

给料机

102

40

79

92

7

真空挤出机

145

42

82

90

8

输送机

142

60

65

72

9

切坯机

116

40

112

92

10

风机

59

38

113

89

表7-16  项目生产区机械设备产生的噪声对厂界的贡献值   dB（A）

项目名称

噪声源强

到厂界的贡献值dB（A）
东侧场界

南侧场界

西侧场界

北侧场界

装载机

80

51.06

39.02 

50.46 

50.46 

破碎机

80

34.80 

49.12 

50.46 

40.45 

圆筒筛

80

34.85 

49.37 

50.17 

40.35 

给料机
65

18.20 

28.87 

24.15 

20.18 

搅拌机
60

23.06 

33.40 

28.74 

25.45 

给料机
60

19.83 

27.96 

22.05 

20.72 

真空挤出机
65

16.77 

27.54 

21.72 

20.92 

输送机
60

21.95 

29.44 

28.74 

27.85 

切坯机

75

18.71 

27.96 

19.02 

20.72 

风机
75

47.59

51.41 

41.95

44.02

叠加值

52.8

55.1

55.4

52.0

标准值

昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)

达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

由表7-18与表7-19可以看出，项目运营期页岩开采区与生产区厂界噪声均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求，即：昼间≤60dB（A），昼间≤50dB（A），因此项目通过采取对设备安装减震垫、车间隔声等措施后，对周围环境的影响较小。
（3）对周边村庄的影响
根据预测结果，运营期页岩开采区与生产区厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，即：昼间≤60 dB（A），昼间≤50 dB（A）。

项目厂区西北面85 m存在一噪声敏感点，即多宜甲村散户，根据监测数据，该点昼间噪声为52.8，叠加设备噪声对该点的贡献值后噪声预测为54.0 dB（A）。因此，环境噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，因此项目运营期间对周围村庄的声环境影响是可以接受的。

4、固体废物环境影响分析

项目运营期间产生的固体废物主要来源于生产固废和生活垃圾。生产固废来源于袋式除尘器收集的原料粉尘；切坯、检验时会有一部分废品；焙烧产生的灰分；少量机修固废及烧碱包装袋。生活垃圾来自项目内劳动人员。

（1）一般固废

①剥离表土以及废土石产量为500 t/a用于回填项目矿区采空区，多余部分出售给建设单位用于铺设当地道路，利用率达100%。

②项目除尘器收集的粉尘12.5 t/a，收集后作为原料回用；

③焙烧产生的灰分66.18 t/a，收集后作为原料回用；

④生产加工过程中产生的修切、检验废品，经过统一收集后破碎，回用于生产过程，不合格产品的产量为1704 t/a；

⑤生活垃圾产量为7.5 t/a，集中收集后，交由环卫部门清运处置。

⑥尾气净化沉淀池沉淀物收集后回用于制砖。
（2）废品回用于生产线的可行性分析

项目页岩砖废品的成分仍为页岩，经破碎后，物理性质和化学性质未发生较大改变，可以作为页岩作为生产原料，回用于生产线生产页岩砖。
（3）危险固废
项目原料为页岩，不添加其他化学助剂，则无废助剂。危险固废有少量的机修固废（HW49）、隧道窑尾气处理设施所使用的烧碱的包装（HW49），项目内的危险废物在项目内集中收集暂存后定期由有资质的单位清运处置。本环评建议项目在机修车间设置一个5 m2危险废物的暂存间，环评建议危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理。危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定：

（3）危险废物储存、处置要求

1）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求危险废物处置间需满足以下要求：

①危险废物贮存场、处置场必须符合国家规定标准，配套防火器材、要求防渗漏。

②储存室均需要设施照明措施。

③储存室地面必须进行硬化地面，且表面无裂痕。

④储存室周围设置截排水沟。

2）储存措施要求：

①厂方应每一次都对回收的危废进行记录，具体内容包括：废物名称、来源、数量、特性、入室日期、存放地点、出室时间以及回收单位名称。

②定期检查废油桶有无破漏、渗漏和污染，发现破损，应及时采取措施清理处置。

采取上述处理措施，本项目固体废物均得到了合理处置，固废处置率100%。

项目固体废物对环境影响较小。
（4）表土废石量处置可行性

根据工程分析计算，本项目表土废石产生量为175t/a，堆放于项目临时堆土场内。待开采结束后用于回填项目矿区采空区，多余部分出售给建设单位用于铺设当地道路，利用率达100%。能够充分、合理处置矿区的表土废石量。
（5）炉灰作为原料的可行性分析

根据查阅《粉煤灰作为制砖原料的前景》（英国-安德森博士、谷章昭编译），炉灰具有较好的成型特征、有利于砖坯干燥收缩以及提高砖坯的抗冻性，因此，炉灰作为原料是可行的。

5、环境风险分析

（1）评价等级确定

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目运营期的环境风险主要为边坡危害、临时排土场危害、职业危害影响等，不存在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的环境风险项目，因此本项目无需进行环境风险预测。

（2）环境风险管理

①边坡危害由于露天采场边坡参数设计不合理或生产过程中未按设计进行开采，如台阶设置过高、无安全平台和清扫平台、爆破作业使用药量过大、坡面角较陡或超挖或掏采、采场周围没有设置截排水沟设施或设施损坏、边坡管理不当等，都易造成边坡滚石、坍塌（滑坡）的危险，危及矿山作业人员和设备、生产安全。破碎系统周围边坡未进行支护或护坡不稳定，发生边坡失稳(滚石、滑坡、泥石流)等。通过制定切实有效的技术方案；按照规范、规程要求进行设计、开采；根据岩性和铲装设备确定合理的台阶高度、坡面角、边坡角；定期进行边坡稳定性分析及监测；在采场境界外或各台阶修挖截排水沟。

②临时排土场危害影响主要为四周没有设置挡拦和完善的截、排水设施，容易造成废石流失、环境周围污染。因此，排土场四周应建设完整的拦挡和完善的截、排水设施，并加强堆场区的植被绿化，尽量种植防尘能力好的树种。

③职业危害影响主要为粉尘、噪声等，在开采过程工程，对采区进行洒水降尘，操作人员佩戴防尘口罩、防噪声耳罩等，采取以上措施后能有效的降低操作人员的职业危害影响。

（3）环境风险事故应急预案及处理措施

页岩采场应设有专职安全员、环保员，并充分利用已建成的事故应急处理系统，负责生产区的安全生产工作。在此基础上建议成立事故应急组织，由项目法人及生产、安全、环保部门的领导组成，发生事故时以领导小组为主，负责矿区重大事故应急救援的指挥工作。应急处理预案内容： 

①一旦发生突发性事故立即发出警报；

②领导小组组织有关人员会同发生事故的部门查明事故原因，提出控制、消除事故的意见，并立即通知当地安全、消防部门，组织事故抢险及处理；

③在存在危险设施的危险源内外，应制定事故现场的工人应采取的紧急补救措施，特别应包括在突发事故发生初期能采取的紧急措施，如紧急停车等；

④应确保应急救援预案所需的人员和应急物资等及时、迅速到达或供应；

⑤企业在编制现场事故应急救援预案中应考虑建立应急控制中心。

⑥保护好事故现场，必要时在事故现场周围建立警戒区域，维护现场秩序，防止与救援无关人员进入事故现场，保障救援队伍、人员疏散、物资运输等的交通畅通，避免发生意外事故。同时，协助发出警报、现场紧急疏散、人员清点、传达紧急信息、事故调查等。

6、土壤环境影响分析

（1）土壤环境影响评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018），项目土壤评价等级划分见下表。
表7-19 土壤影响评价工作等级划分表

占地规模

评价等级

敏感程度 

I类
II类
III类
大
中
小
大
中
小
大
中
小
敏感
一级
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
较敏感
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
—
不敏感
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
—
—
注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作
本项目为页岩开采加工项目，产品主要页岩砖。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A，属于行业类别中的采矿业及制造业的其他，则土壤环境影响评价范围为Ⅲ类，项目占地约7.16hm2（在5~50 hm2范围内，属于中型）。本项目砖厂属于污染影响型，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）中4.2.1，本土壤导则生态影响重点指土壤环境的盐化、酸化、碱化等，本项目矿山不属于生态影响型项目，即本项目砖厂及矿山均属于污染影响型项目。周边存在耕地，环境敏感程度属于敏感。

综上所述，项则目土壤环境影响评价工作等级为三级，项目土壤评价范围为项目占地范围内及占地范围外0.05km范围内。

根据HJ964-2018中8.7.4条，三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。
（2）土壤环境影响分析

项目位于富民县款庄镇多宜甲村，根据土壤监测结果，项目用地现状可以达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1的污染风险筛选值标准要求。项目用地现状为旱地、草地及其他用地。

项目区设置有危废暂存间，暂存项目内烧碱的包装，少量机修固废等危险废物。在暂存中可能会渗漏污染土壤，主要污染物为石油类，因项目对土壤环境的影响主要涉及地面漫流影响及渗入途径影响，对照HJ964-2018中9.2.3.3条污染影响型的防控措施：

涉及渗入途径影响的，应根据相关标准规范要求，对设备设施采取相应的防渗措施，以防止土壤环境污染。

环评要求建设单位加强运行管理，从烧碱、机油的储存、运输、等过程控制产品泄漏，采取行之有效的防渗措施，定期检查危废暂存间情况，及时消除污染隐患；发现有污染物渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。且对危险固废暂存间进行防渗处理，污水处理设施等均水泥硬化处理；生活垃圾、危险固废等固体废物集中收集，堆放于室内，避免雨天雨水冲刷产生淋滤水。项目目前所采取的措施基本满足土壤污染防控要求，对土壤环境影响可控。
7、生态环境影响分析

（1）矿区植被及动物资源影响分析

①植被资源影响分析
页岩开采过程中植被遭到砍伐、铲除、掩埋，这些破坏是永久的和不可逆的。由于项目建设区域人为开发较早，原生植被遭到破坏，但项目区未发现珍惜保护植物种类，植被类型也比较单调，故项目建设不会对植被类型和植物种类的多样性产生不良影响。
矿山开采结束后对矿区进行矿区土地平整、表土回填，植树绿化后可以将项目建设对植被以及生态环境的影响降到最低。
②动物资源影响分析
由于项目工程区范围人为活动开发较早，受人为活动干扰，评价区内多为小型物种，无国家级保护动物。其中鸟类以小型鸟类为主，两栖类动物种类及数量较少，爬行动物也因其生境单调及人们的捕杀光而使之种类数量较少。

从整体上说，项目建设将使动物的栖息和活动场所缩小，少数动物的繁殖将有可能受到一定影响，但不会导致任何物种的消失。总体对野生动物的影响不大。
（2）大气污染物对生态环境的影响

本项目建成运行后，排放废气中会含有SO2、少量氟化物。SO2、氟化物进入环境主要是对周围的农作物产生影响。根据大气环境影响评价的预测结果可知，项目SO2和氟化物在正常排放的情况下均能达到《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）中的标准限值要求，对周围农作物的影响较小。

（3）占地影响分析

项目共占地7.16hm2，其中旱地5.0hm2，草地1.21hm2，其他土地0.95hm2，占地性质均为永久占地。矿山闭矿后进行植被恢复，土地的利用性质将得到恢复。

本项目不占用林地，项目占地中，占用旱地面积为5.0hm2，不占用基本农田。对此，环评要求切实做好相关补偿工作。

（4）地质环境影响分析

根据《云南省富民县多宜甲砖瓦用页岩矿矿产资源开发利用方案》，矿山地质灾害的预防措施如下：

①塌方

露天开采中，可能产生局部塌方，生产中应配备专门边坡维护人员，对边坡进行监测，一旦发现边坡有不稳定因素，应立即组织人员利用机械设备清除隐患，确保边坡的稳定；在开采范围外设立警示牌，严防人畜及其他无关人员、车辆进入开采范围，挖掘机作业时，必须安排有经验的人员在现场对采场边坡的稳定性进行观察和指挥，以避免发生安全事故。

②滑坡

影响矿山采场边坡失稳的原因主要有：地质因素（主要为边坡体内存在软弱结构面）、边坡角过陡、无序开采、地表水的入渗导致岩体强度降低、爆破振动以及边坡管理不善等。矿山在开采过程中应从以下几个方面进行预防：
  a、在开采过程中应避免出现工作面边坡角与岩层层面一致。
  b、在节理裂隙不发育地段，边坡角控制在450以内，开采高度控制5 m以内。
  c、建立合理的边坡管理制度，注意对边坡的监测。

③泥石流

矿山开采期间，对已开采出来的矿石要尽快使用，避免堆存过多，矿山按砖厂的实际需要进行生产，减少采石矿石的堆放，在采场上方及采出矿石堆场周围建立防、排洪系统，防止地表水冲刷。
（5）水土流失影响分析

本项目开采页岩对生态环境的影响以水土流失为重。页岩采区开采、厂区堆放生产原料等，破坏了原有的地表植被，土体被剥离、扰动，土壤可蚀性相应增加，抗侵蚀能力降低，地形切割加剧，从而导致土壤侵蚀程度加大，水土流失增加，同时在开采过程中形成边坡，遇暴雨季节，雨水冲刷表土，更加容易造成水土流失，进而可能对周围的生态环境造成很大的危害。为减缓因页岩开采而造成的水土流失现象，建设单位在开采过程中应采取切实可行的措施，具体措施如下：
表7-17  水土保持措施一览表

区域

措施

采矿区

①在矿区采矿边缘线位置设置浆砌石挡土墙，浆砌石截水沟，将坡面水流引导出采矿区范围，保障采矿顺利进行和边坡稳定。
②采矿结束后，在平台内侧和坡脚设置排水沟。
③对采矿坑回填覆土整地，其上种植当地常见树木并撒播草籽绿化。
生产生活区

①在生产生活区边缘线位置设置浆砌石截水沟。

②生产结束后对裸地覆土整地，并种植当地常见树木、撒播草籽绿化。
堆土场

①在周边设置袋装土质挡土墙，其下布置排水沟，排水沟出口设置沉砂池。

②弃渣结束后，平整堆土场，并种植当地常见树木、撒播草籽绿化。
（6）生态影响结论

通过以上对生态环境影响方面的分析，在采取相应措施后，从生态保护角度来看，项目的环境影响是可以接受的

8、闭矿后环境影响分析

项目服务期满后若不进行有效的管理和治理，将会加剧和形成一些环境问题，主要环境问题有：

（1）由于采矿活动对岩石的稳定性造成一定的影响，局部地段可能会发生小型边坡崩滑等地质灾害。

（2）矿区由于植被破坏和水土流失导致生态环境的恶化以及对景观的破坏。

针对矿山可能产生的环境问题及国家地方相关法律法规要求，项目必须进行地质环境治理和生态环境恢复工作。另外，矿山服务期满后也必须采取闭矿措施。主要措施有：

①工程措施

闭矿时对软弱岩层边坡，采取锚喷、浆砌、喷射混凝土等方法予以加固等防护措施，既能保证主体工程的施工安全又能有效地减少该区域的水土流失，闭矿后保持截排水设施通畅，在矿区上方外围建设截水沟，下方设置挡渣墙以及排水沟，防止水土流失，进行工程地质详细勘察，根据勘察结果采取必要的工程措施。对场地进行土地整治，缓坡进行表土覆盖。

②植物恢复措施

应根据项目区气候、土壤等条件，选择较适宜本地生长的造林绿化树种对矿山平缓地段进行植被恢复，植被应选用当地土著植物，具体工程可委托有资质的施工单位进行操作。

在采取以上的措施后，项目在服务期满后对环境的影响不大。

9、临时堆土场选址合理性分析

①项目矿区表土以及土夹石产生量为175 t/a。产生表土部分进行边开采边回填，其余部分运至临时堆土场堆放，用于矿区道路铺设、厂区平整回填及矿区闭矿后封场覆土。堆土场设拦挡和完善的截、排水设施后一般不会造成废石流失、环境污染。

②堆土场周边无公共设施、工业企业、居民点等，不会对生产、生活、安全造成不利影响；

③堆土场位置避开断层、断层破碎带、溶洞区，不在河流、湖泊管理范围内；

④堆土场不占基本农田，不位于对重要基础设施、人民生命财产安全及行洪安全有重大影响的区域；

综上所述，堆土场选址合理可行，符合相关规范的要求。
三、选址合理性分析

（1）与《富民城市总体规划修编（2009-2025）》相符性分析

本项目位于富民县富民县款庄镇多宜甲村，距离富民县城较远，不在城市总体规划内，因此本项目与《富民城市总体规划修编（2009-2025）》不冲突。

（2）与《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》相符性分析

根据《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》相关内容，要求非煤矿山的开发利用必须满足“四个一批”，即“ 达标保留一批、改造升级一批、整合重组一批、淘汰关闭 一 批”。

原项目主要是利用轮窑生产空心砖，现已停产关闭。本项目技改后采用新型隧道窑生产页岩砖，满足规定要求。

该文件中还规定露天采石（砂）场矿界与村庄的距离不小于500m，矿界与矿界之间的距离不小于300m，项目矿界距离最近的多宜甲村距离为174m，不符合该文件规定，但在该矿山矿业实地联勘联审工作中，负责非煤矿转型升级工作的富民县安全生产监督管理局在矿业实地联勘联审工作意见表中表示“同意国土部门依法按程序和规定办理，并确保符合最小开采规模和服务年限等转型升级条件，严格控制矿山总量”（见附件3），富民县国土部门县自然资源局依法按程序上报富民县人民政府《关于请求比准云南省富民县多宜甲砖瓦用页岩矿采矿权挂牌出让方案的请示》，并于2019年7月15日取得富民县人民政府《关于云南省富民县多宜甲砖瓦用页岩矿采矿权挂牌出让方案的批复》（富政复[2019]57号）（见附件8），该批复中县人民政府原则同意该方案。

项目页岩开采量为10万t/a，开采年限6年，满足云南省非煤矿山页岩改建开采最小开采规模≥10万t/a和最低服务年限≥6年的标准，满足富民县安全生产监督管理局在矿业实地联勘联审工作意见表中的意见。

（3）项目平面布局合理性分析

项目生产车间及隧道窑位于项目区北部，属于矿区采空区，矿区位于项目区北侧。办公楼、食堂位于东南面，厕所位于东南面。

①项目隧道窑位于项目区北部，紧邻矿区，便于生产运输。

②员工办公生活区域与生产区域之间隔着一条乡村公路，有一定距离，且办公楼、食堂及生产车间均为独立的砖混结构，确保了办公生活区不受生产的影响。

③项目原料加工为封闭式车间，减少加工粉尘对周围环境的影响，项目附近村庄离项目区较远，对村庄影响不大。

④项目按照生产工艺流程，依次布置生产设备，减少了原料及产品的搬运。

综上所述，项目平面布局兼顾了便于生产和确保卫生两方面的要求，项目平面布局合理。




表八  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	矿区环保措施

生产区措施整改
	粉尘
	定期对施工场地进行洒水降尘，减小扬尘的产生；产生的建筑垃圾及时清运处置，避免在项目内长期堆存。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2粉尘无组织排放监控浓度限值

	
	运营期
	隧道窑
	焙烧废气
	烟尘
	尾气收集系统、尾气净化系统（布袋除尘设备，除尘效率为95%；钠法湿式脱硫，脱硫效率为90%），最终由15m高排气筒达标排放；湿砖坯吸附，砖坯对氟化物固定率为95%。
	颗粒物、二氧化硫、氟化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准。

	
	
	
	
	SO2
	
	

	
	
	
	
	NOX
	
	

	
	
	
	
	氟化物
	
	

	
	
	矿区与生产区
	原料破碎
	无组织粉尘
	厂区密闭处理，设置雾化器，雾化洒水降尘，除尘率达到80%。
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中原料燃料破碎及制备成型过程中颗粒物最高允许排放浓度≤30mg/m3。

	
	
	
	采场扬尘
	无组织粉尘
	在采挖等工序中进行洒水降尘。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限制，即浓度限值≤1.0mg/m3。

	
	
	
	原煤堆场、原料堆场、粉料堆场及装卸粉尘
	无组织粉尘
	原料堆存及装卸均在原料加工车间内，车间设置钢结构顶棚及三面围墙；粉料堆场区设置三面围墙，顶部使用钢结构进行密闭；且在堆场内分别设置一套喷淋装置；原煤堆场采取钢结构的半封闭措施。
	执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3颗粒物无组织排放监控浓度限值，即浓度限值≤1.0mg/m3。

	
	
	
	运输扬尘
	无组织粉尘
	洒水降尘，车辆加盖蓬布或防尘网。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限制，即浓度限值≤1.0mg/m3。

	
	
	
	机械汽车尾气
	尾气
	自然扩散。
	

	
	
	食堂
	油烟
	油烟净化器。
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准2.0mg/m3。

	水污

染物
	施工期
	施工废水、设备清洗废水等
	废水
	经临时沉淀池收集沉淀后用于厂区洒水抑尘。
	不外排。

	
	
	施工人员
	废水
	
	不外排。

	
	
	生产区、办公生活区
	砖机润滑
	进入沉淀池处理。
	不外排。

	
	
	
	办公生活污水
	餐饮废水设置2 m3的隔油池处理同其他生活废水进入10 m3的沉淀池处理，处理后回用于厂区洒水抑尘。
	不外排。

	
	
	
	初期雨水
	生产区（矿区）设置1个25m3的初期雨水收集池。
	初期雨水收集池收集处理后回用。

	固体废物
	施工期
	施工过程
	建筑垃圾
	集中收集，运至地方政府指定位置合法处置。
	处置率100%。

	
	
	
	生活垃圾
	集中收集后定期请环卫部门清运处置。
	

	
	
	
	土石方
	回填
	

	
	运营期
	一般固废
	剥离表土与废土石
	回填项目矿区采空区，多余部分出售给建设单位用于铺设当地道路等。
	利用率100%。

	
	
	
	除尘器收集的粉尘
	收集后作为原料回用。
	

	
	
	
	不合格产品
	统一收集后破碎，回用于生产过程。
	

	
	
	
	焙烧灰分
	收集后作为原料回用。
	处置率100%。

	
	
	
	生活垃圾
	统一收集后，交由环卫部门清运处置。
	

	
	
	
	尾气净化沉淀池沉淀物
	收集后回用于制砖。
	

	
	
	危险废物
	机修固废
	暂时储存在危废暂存间内，统一收集后交由有资质的单位进行处理。
	

	
	
	
	烧碱、消石灰包装
	
	

	噪声
	施工期
	施工机械和运输车辆
	噪声
	加强施工管理，合理安排施工时间，采用合理的施工方式，优先选用低噪声施工设备。
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）相应标准限值。

	
	运营期
	生产区设备噪声
	噪声
	合理布局生产设备；合理安排作业时间；隔声减震、绿化吸收等。
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准。

	其他
	-

	生态保护措施及预期效果：

在矿区开采的前后做好相应的防治措施，具体的防治措施如下：

（1）工程措施：建设单位必须在采区边界外修建截排水沟，以及对排土场采用毛石水泥沙浆砌筑防护墙，在防护墙最底部留置渗水洞，在堆土场的最高处设置车档。阻挡采区外围地表径流进入采区引起水土流失；在采区道路两侧修建排水沟，排水沟未端修建初期雨水收集池，初期雨水经收集池处理后回用矿区洒水降尘、生产用水。

（2）临时防护措施：采矿平台修建排水沟和临时拦挡。

（3）植物措施：项目还应积极保护不受开采影响的植被，保证采区周围拥有较高的植被覆盖率，进一步防止水土流失。同时，在开采平台、开采边坡和矿山道路区栽植车桑子、爬山虎、撒播高羊茅、狗牙根等植被。

（4）矿山开采时应先行治理存在安全隐患的边帮、孤墙，清除其上部残留的不稳定岩块或土块。

（5）在停止开采或闭矿后，开采区进行覆土整地，恢复植被时，由于地表土松散，植被覆盖度低，土壤抗蚀性差，易产生水土流失。

在做好相应的防范措施后，保护项目区域周边的植被，降低项目开发对植被的破坏，项目结束后，做好植被恢复工作，生态尽可能恢复至原态。才能使生态环境受到的影响程度降到最低，这样才有利于生物多样性和生态环境的保护，切实达到防治开采带来的生态

环境影响的目的。




表九  结论与建议
	本项目总占地71600 m2，生产区为4500 m2，页岩矿区面积62100 m2（包含生产区，生产区位于矿区现状采空区），办公区及其他辅助设施占地面积为9500 m2。项目生产规模为年产3500万块页岩砖。

本项目为技改项目，原项目目前已全部停产，本项目只沿用原项目的生活办公区，采用新型隧道窑生产工艺，生产区内的生产设备均为新建。

根据相关法律法规要求，对本项目的环境影响进行评价，评价结论与对策如下：

一、结论

1、产业政策符合性分析

本项目为砖瓦用页岩砖制造项目，项目使用的设备、工艺及加工的产品不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中规定的限制类及淘汰类，属于允许类，同时，已取得富民县科学技术和工业经贸信息文化局投资项目备案证，因此符合国家产业政策。

2、项目选址合理性分析

本项目与《富民城市总体规划修编（2009-2025）》不冲突。项目运行中产生扬尘、粉尘、尾气、生活污水、噪声、固体废物在实施环评报告提出的污染防治对策措施以后对周围环境影响不大。因此项目选址合理。

3、环境质量现状

本项目所在地目前的环境空气质量达到（GB3095—2012）《环境空气质量标准》二级标准，距离最近的地表水体为款庄东大沟，根据根据《2018年度昆明市环境质量状况公报》及现场踏勘，水质一般。项目区声环境质量达到（GB3096—2008）《声环境质量标准》2类区标准。根据现状监测，项目区土壤环境质量现状可以达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1的污染风险筛选值标准。

二、环境影响分析

1、施工期环境影响分析

本项目施工期环境影响主要是矿区环保措施施工产生的扬尘、固废、噪声等，可设置临时沉淀池，进行定期洒水降尘，选用低噪声设备、建筑垃圾及时清运等措施可以降低施工期的影响。在采取环评提出的对策措施以后，施工期环境影响可以得到有效减缓，且施工期的影响随施工期结束而消失，对外环境的影响不大。

2、运营期环境影响分析

（1）大气环境

①粉尘影响分析

根据工程分析，项目运营期废气主要来源于隧道窑废气、原料加工粉尘、原料堆场、粉料堆场、原煤堆场以及装卸与运输过程中产生的扬尘、食堂油烟等。

由预测结果表明，项目区上风向与下风向中颗粒物、二氧化硫、氟化物，均能达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3规定的大气污染物排放限值；根据预测模式分析预测结果表明，通过对原料破碎筛分区进行封闭处理，并设置雾化器进行雾化洒水降尘后，评价范围内颗粒物浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准要求。食堂油烟通过油烟净化设施处理后能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度标准即：2.0 mg/m³。

因此，本项目运行后排放的废气对周围环境的影响均较小。在落实环评提出的对策措施的前提下，可降低废气排放对周围环境空气的影响，对周围环境空气影响是可以接受的。

（2）水环境

项目运营期生产砖机润滑废水，生产废水收集沉淀后用于原料搅拌；尾气净化废液经循环利用进入沉淀池处理后用于原料搅拌；生活废水经收集沉淀处置后回用于项目洒水降尘，因此项目内废水不外排，对周围环境影响不大。

（3）声环境

项目运营期间通过采取减震垫、墙体隔声和距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准标排放，对周围环境影响不大。

（4）固体废物

项目运营期产生的固废主要为一般固废和危险固废。生产固废可全部回收利用，生活垃圾交由当地环卫部门清运处置。机修危废交由有资质的单位进行清运处置。本项目固体废物处置率为100%。对周围环境影响很小。

（5）生态环境影响分析

该区域人类活动较为频繁，已经对当地的动植物资源产生了一定干扰，动植物也已经对采矿活动产生了一定的适应。通过对照矿区范围内与矿区范围外基本同类型自然生态的动植物资源种类，发现差别不大，项目区内保护动物具有趋利避害本能，故本矿山的建设对动植物影响影响不大。并且，项目对开采区修建排水沟，对成品堆场修建挡土墙、排水沟并设施临时拦挡、覆盖措施，对生产区修建排水沟，道路两侧修建排水沟以及未端建设初期雨水收集池，并在矿区种植植物，通过采取以上措施后能降低水土流失，达到减小水土流失的目的。在项目服务期满后采取工程措施和植物恢复措施来对已开采完的矿山进行封场绿化，切实达到防治开采带来的生态环境影响，恢复当地景观。

项目对区域森林生态系统、农业农业生态系统、自然景观格局等影响不大，项目不涉及自然风景区和名胜古迹，从生态环境角度来看，本矿山建设不存在制约因素。

三、对策措施

根据我国环保法律法规的规定，凡对环境有影响的建设项目，其配套的污染防治设施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。要求建设方严格执行“三同时”的有关规定。针对该项目可能产生的环境问题，提出以下防治对策措施：

（一）施工期对策措施

1、大气环境

①配备洒水设备，定期对施工场地进行洒水降尘，减小扬尘的产生；

②产生的建筑垃圾及时清运处置，避免在项目内长期堆存；

③在施工场地上设置专人负责建筑垃圾及时处置、清运，不允许现场乱堆放。

④粉细散装材料，应尽量采取库内存放，如露天存放应采用严密遮盖，卸运时要采取有效措施。

⑤车辆运输建筑垃圾时必须加盖封闭运输，减少抛洒。

2、水环境

①对水泥、沙料等建筑材料存放应采取遮盖措施，施工场地周围设置挡墙，防止场地因雨水冲刷外溢和其他因素造成对周围地表水体的影响。

②注意施工期节约用水，减少废水的产生。暴雨期间禁止施工；另外，充分考虑降雨的季节性变化，合理安排施工期，尽量避开雨。

3、噪声

①夜间禁止施工；

②建筑材料尽量定尺、定块，减少现场切割；

③施工人员装卸、使用材料时必须轻拿轻放；

④合理安排施工进度，精心组织施工，噪声设备尽量不集中使用，以免噪声产生叠加，并将噪声设备布置在远离敏感点的地方。施工设备应选择低噪声设备，并压短一次开机时间；

⑤为减小施工期间施工设备对周边环境敏感点的不利影响，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，将大型施工设备放置于施工场地中部远离保护目标一侧的位置，减小噪声对周边保护目标的影响。

4、固体废物

①项目施工期产生的建筑垃圾。拟集中收集，外售给废品站处理。

②施工期项目内生活垃圾由施工人员集中收集后定期请环卫部门清运处置，不得随意堆放、倾倒。妥善处置后施工人员产生的生活垃圾对环境造成的影响小。

③项目建设过程中，会涉及到部分土石方开挖，开挖土石全部用于回填，能够在项目区内平衡，无弃方产生。

5、生态环境

①应做好本工程的施工组织规划工作，明确工程可能扰动和破坏的范围，要做到少占地。

②加强项目道路施工期间的宣传教育工作，加强对施工人员进行环境保护知识教育，提高施工人员的环境保护意识，以减少人为因素对生态环境的破坏。

（二）运营期对策措施

1、大气环境

（1）项目砖厂环保措施

①对原料加工区进行封闭处理，并设置雾化器进行雾化洒水降尘，除尘效率可达80%；

②原料堆存处及粉料堆场区设置三面围墙，顶部使用钢结构进行密闭；且在粉料堆场内分别设置一套喷淋装置；或对粉料堆场采取遮盖措施，防治水土流失造成的污染，原煤堆场采取钢结构的半封闭措施。加强洒水降尘管理工作；

③隧道窑设置布袋除尘＋钠法湿式脱硫设置进行尾气处理，经处理后二氧化硫、颗粒物处理达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准排放浓度限值，处理后通过15 m的排气筒有组织排放，项目尾气净化装置脱硫效率为90%，布袋除尘效率为95%。

④对食堂设置一个2m3的隔油池处理污水；安装油烟净化器，对油烟进行净化处理；

（2）项目矿区环保措施

①采场采石过程中、装卸过程中、道路运输过程中需加强洒水，保证矿石含水率。

②加强矿区和运输道路两侧的植被绿化，并加强运输道路的养护。
2、水环境

（1）项目砖厂环保措施

在生产区设置1个25m3的初期雨水收集池，对项目内初期雨水进行收集、沉淀后回用；

在生产区设置1个10m3沉淀池，用于收集砖机润滑废水；在办公生活区设置一个3 m3的沉淀池，用于收集生活污水；两个沉淀池的废水沉淀后回用于原料搅拌或洒水降尘。

尾气处理设施处，设置两个循环池，尾气处理的废水经收集后回用于生产；

对生活污水进行收集，经隔油池、沉淀处理后回用项目内洒水降尘等；

（2）项目矿区环保措施

在矿区周围设置截洪沟，末端流入生产区北侧多宜甲村排水沟；

在采场外围设置围栏，预防采矿过程中造成山体滑坡；

3、产设备进行安装减震设施，设备均置于砖机房内使用

②对生产设备进行定期检修、维护，确保设备运转良好。

4、固体废物

①剥离表土与废土石主要回填项目采空区，以作为堆场充分利用采空区；

    ②矿区生活垃圾集中收集后定期送至环卫部门进行处理；

③机械设备维修时产生的机修废物应设置一个10m2危险废物的暂存间暂存，定期交由有危险废物处置资质的单位进行处理。

5、生态环境影响防治措施

严格按照矿区范围图开采，不得随意扩大开采范围。

②建设单位需在露天采场区增设平台排水沟、临时拦挡及覆盖、后期植被恢复措施。

③矿山道路区应修建道路排水、沉砂及绿化措施，并加强堆场区的植被绿化，尽量种植防尘能力好的树种。

④严禁滥砍滥伐。

3、封场后生态环境保护措施

①开采区的闭矿：矿山开采服务期结束后应进行闭矿，剥离表土废土石回填采空区。根据主体设计标准对开采区进行适当的削坡、采场下游拦挡及植物防护，植被恢复采用灌、草、爬藤植物相结合的方式，以达到全面绿化。

②矿山道路区，由于长时间车辆碾压，土质板结，需适当疏松或覆土以实施绿化。

③项目矿区场地较为平整，封场绿化采用乔灌草相结合的方式。

④办公生活及辅助设施区，在建筑拆除后封场绿化采用乔灌草相结合的方式。

⑤封场后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项。

4、项目水土保持方案措施

①在矿区采矿边缘线位置设置浆砌石挡土墙，浆砌石截水沟，将坡面水流引导出采矿

区范围，保障采矿顺利进行和边坡稳定。
②采矿结束后，在平台内侧和坡脚设置排水沟。
③对采矿坑回填覆土整地，其上种植当地常见树木并撒播草籽绿化。

④在生产生活区边缘线位置设置浆砌石截水沟。

⑤生产结束后对裸地覆土整地，并种植当地常见树木、撒播草籽绿化。

⑥在排土场周边设置袋装土质挡土墙，其下布置排水沟，排水沟出口设置沉砂池。

⑦弃渣结束后，平整堆土场，并种植当地常见树木、撒播草籽绿化。

⑧建设单位在施工过程中应派专人对各项排水、拦挡措施及其防护效果进行定期检查，且应加强后期露天采场及基础设施的绿化防护要求，对出现问题的措施应及时整改和补救。

⑨待各区域使用结束后，尽快进行封场设计，实施植被恢复措施，同时加强各项水保措施的管理和维护，指派专人，定期巡查。

5、风险防范措施及及应急预案

为了防止环境风险的发生，应做好以下方面工作：

①加强设备的检修维护，制定各种安全操作规程，并严格执行。

②对开采边坡进行支护，削坡处理，并定期检查。

④按规范进行供配电设施设计，并设置安全警示标志。

⑤员工佩戴防护用具，爆破过程中与爆破无关的人须撤离爆破现场。

⑥编制应急预案并备案。

⑦事故发生后应对受影响的区域和人员，根据受影响的程度，给予补偿，并且事故对环境产生的破坏应进行恢复。

6、其他

将来项目内容、地点、规模若发生变化，其污染物产生和排放发生重大变化时，需要另行办理环保报批手续。

四、环境保护建议

1、加强操作人员的防护，减小噪声和有害气体物质对人体健康的危害； 

2、项目应认真采纳本报告提出的对策措施，确保项目内废水不外排，噪声不扰民，固废100%处置，以消除和避免环境投诉问题的发生；

3、保持项目区内清洁卫生，提高环境对空气的自净能力，改善矿区生态环境；

4、加强企业内部环境管理，建立健全环境管理规章制度，并定期进行监测；

5、加强员工的技能和素质，减少各种风险事故的发生概率，认真做好清洁生产。

四、总结论

综上所述，本项目产生的环境影响包括生活废水、废气、噪声和固废。在采取环评提出的防治措施后，可以得到有效控制，达标排放，不会对周围环境产生显著的影响。因此，在采纳本报告提出的对策措施的前提下，本项目从环境保护角度来说是可行的。

五、环境监测计划

项目运营期污染物主要为废气、废水和噪声。

（1）大气环境监测计划

污染源监测计划：

①监测点：有组织排放废气监测点设置于处理设备的进、出口；无组织排放废气设置于上、下风向污染物最大落地浓度处；

②监测项目：

有组织排放：颗粒物、SO2、NOx、F；

无组织排放：颗粒物、SO2、NOx、F。

③监测频率：竣工验收时监测1次，验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理；

④监测方法：按国家标准方法进行；

⑤监测单位：有资质的环境监测单位。

（2）声环境监测计划

①监测点：项目厂界、厂区西北侧多宜甲；

②监测项目：Leq(A)；

③监测频率：竣工验收时监测1次，验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理；

④监测方法：按国家标准方法进行；

⑤监测单位：有资质的环境监测单位。

营运期环境监测计划见表9-1：

表9-1 营运期环境监测计划表

监测计划内容

监测

项目

监测

点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

污染源

监测

大气环境

矿区上、下风向污染物最大落地浓度处

颗粒物

竣工验收时监测1次，验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限制

生产区上、下风向污染物最大落地浓度处

颗粒物、SO2、NOx、F

按《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）进行

15m高排气筒进、出口

烟气流量、颗粒物、SO2、NOx、F

声环境

项目厂界、西北侧多宜甲村

Leq（A）

验收时监测1次，验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

环境质量监测

大气

厂界1-2个点

TSP

每年至少监测1次

《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。

六、项目竣工验收

本项目矿区、生产区以及生活区“三同时”污染防治设施措施详见表9-2与表9-3。

表9-2   项目矿区“三同时”验收一览表

序号

项目

排放源

环保设施

预期处理效果

1

废气

采场扬尘

在采挖等工序中进行洒水降尘。

执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3颗粒物无组织排放监控浓度限值，即浓度限值≤1.0mg/m3。

运输扬尘

洒水降尘，车辆加盖蓬布或防尘网。

机械汽车尾气

自然扩散。

2

废水

初期雨水

矿区设置1个25m3的初期雨水收集池。

初期雨水收集池收集处理后回用于洒水降尘。

3

固废

剥离表土与废土石

回填项目矿区采空区。

处置率达100%。

4

噪声

设备噪声

隔声减震、绿化吸收。

达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

5

生态

1、在露天采场区设置排水沟、截洪沟、初期雨水收集池、临时拦挡及覆盖、后期植被恢复措施。

2、矿山道路区应修建道路排水、沉砂及绿化措施，并加强堆场区

的植被绿化，尽量种植防尘能力好的树种。

环境管理

1、加强环保设备设施的日常维护及监控工作，保证污水处理系统正常运行。

2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。

3、建立、健全环保规章制度。

表9-3   项目生产区以及生活区“三同时”验收一览表

序号

项目

排放源

环保设施

预期处理效果

1

废气

生产区

隧道窑

尾气收集系统、尾气净化系统（布袋除尘设备，除尘效率为95%；钠法碱式脱硫，脱硫效率为90%），最终由15m高排气筒达标排放。

颗粒物、二氧化硫、氟化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2无组织排放标准。

原材料堆场及装卸等

原料堆存及装卸均在原料加工车间内，车间设置钢结构顶棚及三面围墙；粉料堆场区设置三面围墙，顶部使用钢结构进行密闭；且在堆场内分别设置一套喷淋装置；原煤堆场采取钢结构的半封闭措施。

执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3颗粒物无组织排放监控浓度限值，即浓度限值≤1.0mg/m3。

原料破碎

雾化器，雾化洒水降尘（除尘效率为80%，位于车间内部）。

《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中原料燃料破碎及制备成型过程中颗粒物最高允许排放浓度≤30mg/m3。

矿区

粉尘

洒水降尘

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限制

生活区

食堂

油烟净化设施。

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准。

2

废水

生产区

砖机润滑

10 m3沉淀池。

经循环水池收集后回用原料搅拌用水，不外排。

初期雨水

设置25m3初期雨水收集池

/

生活区

办公生活污水

餐饮废水设置2 m3的隔油池处理同其他废水进入3 m3的沉淀池处理，处理后回用于厂区洒水抑尘。

不外排。

3

固废

生活区

生活垃圾

统一收集后，交由环卫部门清运处置。

处置率100%。

生产区

剥离表土与废土石

回填项目矿区采空区，多余部分出售给建设单位用于铺设当地道路等。

除尘器收集的粉尘

收集后作为原料回用。

不合格产品

统一收集后破碎，回用于生产过程。

焙烧灰分

收集后作为原料回用。

尾气净化沉淀池沉淀物

收集后回用于制砖。

机修固废

暂时储存在危废暂存间内，统一收集后交由有资质的单位进行处理。

烧碱包装

4

噪声

设备噪声

隔声减震、绿化吸收。

达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

环境管理

1、加强环保设备设施的日常维护及监控工作，保证污水处理系统正常运行。

2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。

3、建立、健全环保规章制度。



	预审意见：

                                                     公章

经办人：                                            年   月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                    公章

经办人：                                            年   月   日

审批意见：

                                                 公章

经办人：                                     年    月    日



	注     释

如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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