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一、建设项目基本情况

	项目名称
	医疗器械项目

	建设单位
	昆明吉圣祥医疗器械有限公司

	法人代表
	曹星
	联系人
	曹星

	通讯地址
	富民工业园区东元生态食品加工园区东兴路12号

	联系电话
	13888059276
	传真
	
	邮政编码
	650400

	建设地点
	富民工业园区东元生态食品加工园区东兴路12号

	立项审批

部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改工企业备案[2011]0005号

	建设性质
	新建（发生重大变动后重新报批）√

改扩建□     技改□
	行业类别

及代码
	其他医疗器械设备制造（C3689）

	占地面积

(平方米)
	3333.5
	绿化面积

(平方米)
	50

	总投资

(万元)
	1050
	其中：环保投资(万元)
	22.5
	环保投资占总投资比例
	2.4%

	评价经费

(万元)
	
	预计投产日期
	2011年10月

	工程内容及规模：
一、项目由来
本项目为医疗器械类一次性医用品生产线项目，建设地点为富民工业园区东元生态食品加工园区东兴路12号，主要生产一次性医用产品。建设单位于2010年10月委托云南省水利水电勘测设计研究院对本项目进行了环境影响评价，并于2011年4月28日取得了富民县环保局关于“《昆明吉圣祥医疗器械有限公司医疗器械项目环境影响报告表》的批复”（富环发[2011]98号）。2011年10月项目建成运行。
项目在实际建设和运行过程中产生了批建不符，其生产工艺发生变动、污染物增加、危废增加等，属于重大变更。为此，昆明吉圣祥医疗器械有限公司委托安微禹水华阳环境工程技术有限公司（以下简称环评单位）对该项目重新进行环境影响报告表编制。环评单位在接受委托后，通过对项目区进行现场踏勘、资料收集、与原环评对照后，编制完成了《昆明吉圣祥医疗器械有限公司医疗器械项目环境影响报告表》，供建设单位上报审查、备案。

二、建设项目概况
1、建设项目变更后内容

昆明吉圣祥医疗器械有限公司医疗器械项目位于富民工业园区东元生态食品加工园区东兴路12号，项目占地面积3333.5m2。建筑面积2340m2，绿化面积50m2。总投资为1050万元，一次性医用棉签3000件/a、普通医用口罩300箱/a、纱布绷带150箱/a、一次性使用医疗卫生用品4000条/a、一次性医用敷料包200箱/a、医用脱脂棉纱布块200箱/a、医用脱脂棉200箱/a。实际建设有生产车间房、办公楼、员工休息室、成品仓库、灭菌室、卫生间等，项目变动前后工程组成情况对照表见表1-1。

表1-1    项目变更前后工程组成情况对照表

工程

名称

原环评

实际建设内容

变化情况

主体工程

生产车间

项目生产车间为3层建筑，占地1500m2，建筑面积为4500 m2，内设原料仓库、棉签生产车间、口罩绷带生产车间、除尘间和手术用品生产车间。

生产车间为3层建筑，建筑面积为4500 m2，该生产车间一层外租，第二、三层属于本项目生产车间，总面积3000m2，内设原料仓库、棉签生产车间、口罩绷带生产车间、除尘间和手术用品生产车间。
位置变化

辅助工程

灭菌室

无

灭菌室占地80 m2，位于项目东北部，内置1台6立方米的灭菌柜
变更项目

环氧乙烷存放间

无

20m2，位于项目东北部角（新增）
变更项目

成品仓库

无独立成品仓库，原环评在生产车间内设置成品堆放区

新增独立成品仓库，位于项目东部

变更项目

办公楼

240m2办公楼位于东侧3层高，主要建设有办公室、会议室

240m2办公楼位于项目生产车间西侧3层高，主要建设有办公室、会议室

位置变化

公用工程

供电

由富民工业园区电网供给

由富民工业园区电网供给

与原环评一致

供水

生产生活用水均由富民工业园市政给水管网供给

由富民工业园区市政给水管网供给

与原环评一致

排水

园区污水处理厂修建前：厂区污水全部收集至42m3集水池内，全部委托环卫部门抽排入县污水厂。

园区污水处理厂修建后：生活废水经化粪池预处理后，废水通过项目污水总排口排入项目西北面规划1#道路污水管网，最终进入富民工业园区污水处理厂。
园区污水管网已接入城镇污水处理厂。项目废水经化粪池预处理后通过项目污水总排口排入项目西北面规划1#道路污水管网，最后进入城镇污水处理厂处理。
与原环评一致

环保工程

除尘设施
棉签生产车间设4个集气罩，粉尘收集至除尘间内，经布袋除尘器处理后，通过房顶排气管外排。
棉签生产车间设4个集气罩，粉尘收集至除尘间内，经布袋除尘器处理后，通过房顶排气管外排。
与原环评一致

食堂油烟

抽油烟机和集气罩

抽油烟机和集气罩

与原环评一致

环氧乙烷废气治理设施
原环评不涉及环氧乙烷废气
环氧乙烷废气经活性炭吸附装置处理后由房顶排气孔呈无组织外排。
变更项目
隔油池

容积2 m3
容积2 m3
与原环评一致

化粪池

容积8m3
容积8m3
与原环评一致

危废

无

由活性炭生产厂家更换时全部带走处理
变更项目

集水池

容积42 m3
无
变更项目
生产工艺

外委灭菌

自建灭菌室灭菌

变更项目

主要生产设备列表详见表1-2。

表1-2   项目变更前后生产设备对照一览表

序号

设备名称

原环评数量

实际数量

变化情况

1

棉签机
4

4

一致

2

连续封口机
15
15
一致

3

开炼机
3

3

一致

4
真空包装机

2

2

一致

5
缝纫机
6
6
一致

6
输液贴机

1
1
一致

7

锁边机
4

4

一致

8
拉布机

1
1
一致

9
卷切绷带机

2
2
一致

10
连续喷码机

1
1
一致

11
打包机
1
1
一致
12
电裁剪

1
1
一致

13
手消毒器

2
2
一致

14
EO灭菌柜
0
1
+1
15
柜式离风机
4

4

一致

16
绷带机以及切割机

2

2

一致

三、原辅材料、能源消耗及产品方案

1、生产规模及产品方案

项目产品种类主要有医用棉签、医用口罩、医用绷带、一次性医术用品、一次性医用敷料包、医用脱脂棉，项目生产规模及产品方案见表1-3。

表1-3 项目变更前后产品规格
序号

名称

包装规格

原产量

实际产量

变化情况

1

医用棉签

8cm和10cm

1万件/a

4000件/a

-6000件/a

2

医用口罩

14x18x12层

250箱/a

150箱/a

-100箱/a

3

14x18x16层

250箱/a

200箱/a

-100箱/a

4

医用绑带

4.8cm  x 6m

包装：20x40卷/箱：规格6cm x 6m；包装10 x 60卷/箱；
250箱/a

200箱/a

-50箱/a

5

一次性医疗用品

医用手术服、医用一次性床单、医用一次手术包

1万条/a

5000条/a

-5000条/a

6

一次性医用敷料包

产包

400箱/a

150箱/a

-250箱/a

7

医用脱脂棉纱布块

6*8*8

300箱/a

300箱/a

一致

8

医用脱脂棉
纸箱

300箱/a

200箱/a

-100箱/a

2、原辅材料、能源消耗

项目主要原辅料为纱布、竹签、脱脂棉、无纺布、以及环氧乙烷等，所有原料均外购。项目原料使用情况见表1-4。
表1-4   项目变更前后原材料消耗对比一览表

名称

原环评用量t/a

调整后用量t/a

变更情况t/a

纱布

25

20

-5

竹签

100

40

-60

脱脂棉

60

30

-30

无纺布

50

30

-20

卫生纸

4

2

一致

袋子

5

4

-1

纸箱

2

3

+1

手套

0.3

0.3

一致

棉条

4.3

3

-1.3

环氧乙烷

0

0.375

新增0.375

项目区内环氧乙烷年用量0.375t/a，最大储存量为0.3t。项目采用环氧乙烷纯度为100%，采用钢瓶储存。设立单独的储存间存放环氧乙烷，设置干燥通风的环境。

表1-5  项目理化性质一览表

序号

名称

理化性

危险性

毒性

1

环氧乙烷

化学式是C2H4O，无色气体；熔点（℃）：-112.2；沸点（℃）：10.4；相对密度（水=1）：0.87；相对蒸汽密度（空气=1）：1.52；饱和蒸气压（kPa）：145.91（20℃）；易溶于水、多数有机溶剂。

易燃。闪点（℃）<-17.8/开杯；引燃温度（℃）：429；爆炸下限（%）：3.0；爆炸上限（%）：100。

急性毒性LD50： 330mg/kg（大鼠经口）；LC50：2631.6mg/m3×4小时（大鼠吸入）
四、劳动定员及工作制度

项目原有员工15人，实际有45人。员工均不在项目内食宿，每天工作1班，每班10小时，年工作300天。

五、环保投资

项目总投资1050万元，其中环保投资22.5万元，占总投资的2.3%。项目环保投资明细表见表1-5。

表1-5   项目变更前后环保投资对照一览表

  项目

原环评

实际情况

变化情况

棉生产车间集气罩粉尘处理系统

   5

7

   +2

  食堂集气罩和油烟净化系统

   2

1

    -1

       隔声降噪

   3

3

    一致

     雨污分流

   2

2.5

    +0.5

      化粪池

   1

1.5

    +0.5

    废水应急集水池

   1

1

     一致

   固废收集设施

   1

1

     一致

   隔油池

   1

0.5

     -0.5

  活性炭吸附+集气罩排气管

   0

5

      +5

合计

   16

22.5
     +6.5
生产工艺

项目生产工艺由原有外委灭菌变更为自建灭菌室灭菌，项目目前运行过程中待措施落实后，能满足环保要求。
小结

项目主要调整内容汇总见表1-6，其余不变。

表1-6 项目变更情况一览表

工程

名称

原环评

实际建设内容

变化情况

主体工程

生产车间

项目生产车间为3层建筑，占地1500m2，建筑面积为4500 m2，内设原料仓库、棉签生产车间、口罩绷带生产车间、除尘间和手术用品生产车间。

生产车间为3层建筑，建筑面积为4500 m2，该生产车间一层外租，第二、三层属于本项目生产车间，总面积3000m2，内设原料仓库、棉签生产车间、口罩绷带生产加工车间和手术用品生产车间以及布袋除尘间。
变更项目

辅助工程

灭菌室

无

灭菌室占地80 m2，位于项目东北部，内置1台6立方米的灭菌柜
变更项目

环氧乙烷存放间

无

20m2，位于项目东北部角（新增）
变更项目

成品仓库

无独立成品仓库，原环评在生产车间内设置成品堆放区

新增独立成品仓库，位于项目东部

变更项目

办公楼

240m2办公楼位于东侧3层高，主要建设有办公室、会议室

240m2办公楼位于项目生产车间西侧3层高，主要建设有办公室、会议室

位置变化

公用工程

供电

由富民工业园区电网供给

由富民工业园区电网供给

一致

供水

生产生活用水均由富民工业园市政给水管网供给

由富民工业园区市政给水管网供给

一致

排水

园区污水处理厂修建前：厂区污水全部收集至42m3集水池内，全部委托环卫部门抽排入县污水厂。

园区污水处理厂修建后：生活废水经化粪池预处理后，废水通过项目污水总排口排入项目西北面规划1#道路污水管网，最终进入富民工业园区污水处理厂。
园区污水管网已接入城镇污水处理厂，项目废水经化粪池预处理后通过项目污水总排口排入项目西北面规划1#道路污水管网，最终进入城镇污水处理厂处理。
一致

环保工程

除尘设施
棉签生产车间设4个集气罩，粉尘收集到除尘间内经布袋除尘器处理后，通过房顶排气管外排。
棉签生产车间设4个集气罩，粉尘收集到除尘间内经布袋除尘器处理后，通过房顶排气管外排。
一致

食堂油烟

抽油烟机和集气罩

抽油烟机和集气罩

一致

环氧乙烷废气治理设施
原环评不涉及环氧乙烷废气
环氧乙烷废气经活性炭吸附装置处理后由房顶排气孔呈无组织外排。
变更项目
隔油池

容积2 m3
容积2 m3
一致

化粪池

容积8m3
容积8m3
一致

危废

无

由活性炭生产厂家更换时全部带走处理

变更项目

集水池

容积42 m3
无

无

生产工艺

外委灭菌

自建灭菌室灭菌

变更项目

劳动定员

15人

45人

增加30人

生产产品

医用棉签1万件/a、医用口罩和医用绷带500箱/a，一次性医用手术品1万条/a
一次性医用棉签4000件/a、普通医用口罩350箱/a、纱布绷带200箱/a、一次性医疗卫生用品5000条/a、一次性医用敷料包150箱/a、医用脱脂棉纱布块300箱/a、医用脱脂棉200箱/a
变更项目

原料

纱布25t/a、竹签 100t/a、脱脂棉60t/a、无纺布50t/a、卫生纸4t/a、包装袋5t/a、纸箱2t/a、手套0.3t/a、棉条4.3t/a
纱布20t/a、竹签 40t/a、脱脂棉30t/a、无纺布30t/a、卫生纸2t/a、包装袋4t/a、纸箱3t/a、手套0.3t/a、棉条3t/a、环氧乙烷0.375t/a
变更项目

工作制度

每天工作8小时，一班轮换制度。年工作200天
每天工作8小时，一班轮换制。年工作300天
变更项目

环保投资

16万

22.5万

增加6.5万

总投资

1000万

1050万
增加50万

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

昆明吉圣祥医疗器械有限公司，建设于2011年，主要从事一次性医疗产品生产，建设地点位于富民工业园区东元生态食品加工园区东兴路12号。根据建设单位提供的资料结合环评单位实地踏勘调查，变更前项目生产流程、污染物产生、排放情况见下：

一、原项目工艺
原环评工艺流程图。

图1-1原项目工艺流程节点图

二、污染物产排情况

1、废气
（1）医用棉签生产工艺

外购符合规格的脱脂棉线和竹签，放入自动棉签机，使棉头缠绕在竹签上，然后根据要求利用打包机用塑料袋打包封口后，外委灭菌，入库。在棉签机、打包机和封口机工作过程中会产生噪声，棉签机上方产生一定含有棉絮的粉尘。


图1-2原项目工艺流程及产污节点图

（2）医用口罩生产工艺

将外购的医用纱布按照口罩规格进行裁剪和叠放后，利用缝纫机进行缝制后，外委灭菌后即可入库。工艺流程及产污节点：


图1-3 原项目生产工艺及产污节点图
（3）医用纱布绷带生产工艺
外购医用纱布，按照绷带的规格进行裁剪后，利用绷带机将纱布缠为滚筒式后，外委灭菌即可入库。工艺流程及产污节点：

图1-4 原项目生产工艺及产污节点图
（4）一次性手术用品生产工业

将外购的无纺布根据规格尺寸裁剪后，用缝纫机缝制成手术衣、床单、以及其他手术用品外委灭菌后即为产品。工艺流程及产污节点：


图1-5原项目生产工艺及产污节点图
根据原环评，项目生产过程中有4台棉签机，棉签机工作过程中使用棉线会产生含棉线、棉屑的粉尘，该粉尘如不处理对工作人员和外环境造成一定的负面影响。为减少该粉尘的排放本报告要求项目做到以下措施：在每台棉签机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后设置一个小型布袋进行收尘—因棉絮纤维较长，布袋基本可以将其全部去除，且产生量本来不大，故无需设置特定高度的排气筒，可处理完毕后在车间外合适地点设置出口排放即可，由于排口高度不足5米，以周界处无组织粉尘一并加以考核，预计处理后的粉尘浓度小于1.0mg/m3。项目设置一个小型食堂，供15人用餐，食堂采用液化气灶，油烟经集气罩收集后经油烟机抽排即可。
表1-6   原环评大气污染物治理及排放情况

排放源

污染物

产生浓度

产生量

排放方式

生产车间

含棉粉尘

/
一定量
布袋除尘
食堂

油烟

/
一定量

油烟机抽排

（2）废水

根据原环评，项目废水产生情况如下表1-7所示，水平衡图如图7-2所示。
表1-7  原环评用水及废水排放情况

污染物

名称

废水

产生量

t/a

污染物产生量

废水

排放量

t/a

污染物排放量

排放

去向

浓度mg/L

产生量t/a

浓度mg/L

排放量

t/a

COD

264

500

0.132

264

350

0.092

园区污水处理厂

动植物油

50

0.013

300

0.011

SS

400

0.106

40

0.079

氨氮

35

0.009

30

0.008

磷酸盐

10

0.003

8
0.002

新鲜水1.65
图1-6原项目运营期水平衡图 （m3/ d）

（3）噪声

根据原环评，项目主要噪声源强见表

表1-8  原环评主要噪声源强    dB（A）

设备名称

源强dB（A）
台数
消减措施

棉签机

50-65
4

相对于不集中，防止噪声叠加
连续封口机

50-70
15
相对于不集中，防止噪声叠加
开炼机

60-70
3

相对于不集中，防止噪声叠加
电缝纫机

50-60
6

相对于不集中，防止噪声叠加
输液贴机
50-60
1

相对于不集中，防止噪声叠加
锁边机

45-55
4

相对于不集中，防止噪声叠加
拉布机

50-60
1

相对于不集中，防止噪声叠加
卷切绷带机

55-65
2

相对于不集中，防止噪声叠加
连续喷码机

50-60
1

相对于不集中，防止噪声叠加
真空包装机

50-60
4

相对于不集中，防止噪声叠加
理布机

50-60
2

相对于不集中，防止噪声叠加
打包机

50-60
1
相对于不集中，防止噪声叠加
电裁剪

50-60
1

相对于不集中，防止噪声叠加
手消毒器

50-60
2

相对于不集中，防止噪声叠加
柜式离风机

70-100
4

相对于不集中，设置减震垫，置于独立间内防止噪声叠加
绷带机切割机

50-70
2

相对于不集中，防止噪声叠加
备注：以上设备均放置厂内，同时加强车间墙贴和房顶的噪声防治措施，设备吸声材料

（4）固体废弃物
根据原环评，项目固体废弃物产生情况如表1-9所示。
表1-9   原项目固体废弃物汇总表

序号
种类
产生量（t/a）
治理措施
1
棉屑粉尘
一定量
棉絮粉尘收集外售
2
外包装、边角料
5
外售
3
生活垃圾
3
委托环卫部门处理
二、主要环境问题

本项目位于富民工业园区东元生态食品加工园区东兴路12号。项目产生的废水、废气噪声和固体废物均得到了妥善处置，无遗留环境问题。


二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等）：

1、地理位置

富民县地处滇中，位于云南省会昆明市西北部，属昆明市五区八县一市之一，县城距昆明23千米。富民县位于东经102°21′~102°47′，北纬25°08′~25°36′之间，海拔1455米至2817米。东临寻甸、嵩明两县，南接五华、西山两区，西与禄丰、武定两县接壤，北和禄劝县山水相连。东西宽44.2公里，南北长51.6公里，总面积993平方千米。自古为川藏、滇北入滇中重镇昆明之要津，素有“滇北锁匙”之称。建设项目位于富民工业园区东元生态食品加工园东兴路12号，地理坐标为东经102°56'07.10"，北纬25°21'92.12"。项目地理位置情况见附图1。

2、地形地貌

富民县内山环如屏，中心出脉，地似辅车，地层出露较全。县境似不规则梯形，南高北低。境内盆岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%。最高点海拔2817米，最低点海拔1455米，相对高差1362米。

3、气候气象

富民县属低纬高原季风气候区，夏无酷暑、冬无严寒；夏秋湿热、冬春干冷、干湿分明。年平均气温15.8℃，极端最高气温33.4℃，极端最低气温-7.0℃，无霜期245天，全年日照2287小时，太阳辐射值为10746-123830卡/cm2。年平均降雨量843.3mm，5~10月为雨季，降雨量占全年降雨量的85%。全年主导风向为西南风，年平均风速2.1m/s，最大风速24.0m/s。

4、河流水系

富民县境内河流有螳螂川、门前河（高桥河）、大营河及其支流新桥河和清水河、龙纳河、龙泉河、木板河等8条；源于境内的有高北河、马拉河、清罗河及天生桥河、新沙河、石板沟6条。境内河流的特点为：旱季水清澈，雨季水大浑浊。

项目所在区域为螳螂川水系的汇水范围，螳螂川是滇池唯一出水河流，流经西山区海口、安宁市、富民县，禄劝县汇入金沙江，也是滇池出水口的纳污河流。螳螂川沿岸分布有村庄和农田，主要污染源为生活污水及部分居民倾倒的生活垃圾。螳螂川为劣Ⅴ类水体，目前河水主要用途为农田灌溉及一般景观要求。螳螂川富民县境内全场63.4公里，均宽65米，年入境水量86320万立方米，年均秒流量为27.73立方米，最大秒流量500立方米。

项目纳污河流为大营小河，大营小河为螳螂川支流，大营小河源于西山区沙朗湖，流经沙朗、李子坪、头村、二村、三村、万家村、沙锅村、大营、成器墩注入螳螂川，径流面积为362km2，其支流新桥河长约6km，发源于西山瓦恭上禹都旬村，在东元村西汇入大营小河。大营小河在县境内长度12.2km，年入境水量6250*104m3，落差41m。年平均流量1.98m3/s。由于大营小河流经区域主要是山区和少量的农村，因此水质较好，从现场勘察来看，大营小河水质清澈透明。

5、土壤植被、动物

富民县主要属红壤地区，土壤主要有红壤土，紫色土和水稻土三种。项目区域内的土壤以红壤为主。

富民县境内林木资源有针叶林、阔叶林、灌木林和竹林四大类，分常绿和落叶两种，其自然植被以云南松和华山松林为主，又以云南松分布最为广泛。目前建设项目内主要有几棵人工种植的乔木和部分草本植物，植被覆盖率小，生物多样性比较单一。

建设项目所在区域主要动物有松鼠、麻雀等爬行动物和常见鸟类。

6、名胜古迹和历史文物

经现场调查，项目区内未发现文物，且厂址占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区，区内无国家规定的保护动植物。
区域给排水情况

目前，本项目所在的东元生态食品加工园园区污水管网已与城镇污水处理厂连接，东元生态食品加工园内污水经园区污水管网收集后，进入城镇污水处理厂处理，不再排入大营小河。因此，项目废水即可排入东元生态食品加工园污水管网，进入城镇污水处理厂处理。项目位于富民工业园区东元生态食品加工园东兴路12号，厂区污水排入厂区西北面规划1#道路污水管网，最终进入城镇污水处理厂处理。    [image: image1.png]ik e T WhsES
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图2-1项目污水处理工艺流程图




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量现状

项目位于富民县永定镇东元村委会长梨园村，项目在富民县工业园区内，按环境功能区划，项目所处区域环境空气为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。非甲烷总烃达《大气污染物综合排放标准详解》中关于非甲烷总烃环境质量标准的推荐限值。本次评价根据2017年富民县环境质量报告书中的监测数据，具体监测数据如表3-1所示。

表3-1  环境空气质量监测及评价结果   单位 mg/m3
项目

监测点位

日均浓度

标准值

达标情况

PM10

日均

东元村

0.105-0.115
0.15

达标

TSP
日均

0.173-0.183
0.3

达标

SO2

小时平均

0.007-0.033

0.5

达标

日均

0.010-0.015

0.15
NO2

小时平均

0.008-0.036

0.2

达标

日均

0.015-0.02

0.08

非甲烷总烃参考（云南雷鸣石油设备制造有限公司《双层油罐系列产品生产项目》背景值现状监测）。监测点位于云南雷鸣石油设备制造有限公司内，位于本项目西北侧约2800m处且项目地形地质相同，监测点位于本项目评价范围内，监测时间在3年以来，其监测数据具备代表性。具体值如下：
表3-2   非甲烷总烃小时浓度现状监测结果表（mg/m3）

样品编号/日期/时段

污染物

非甲烷总烃

2-1-1

2017.03.31
02:00-03:00

0.10

2-1-2

08:00-09:00

0.12

2-1-3

14:00-15:00

0.14

2-1-4

02:00-03:00

0.11

2-2-1

2017.04.01
02:00-03:00

0.18

2-2-2

08:00-09:00

0.12

2-2-3

14:00-15:00

0.18

2-2-4

02:00-03:00

0.06

2-3-1

2017.04.02
02:00-03:00

0.07

2-3-2

08:00-09:00

0.10

2-3-3

14:00-15:00

0.19

2-3-4

02:00-03:00

0.15

标准值

/

2.0

根据上表分析，富民县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区域非甲烷总烃达《大气污染物综合排放标准详解》中关于非甲烷总烃环境质量标准的推荐限值，为达标区。
2、地表水环境质量现状
项目区域地表水体为大营小河位于项目西侧13米处，该河流规划功能为工业用水、农业用水，现状功能为排水沟。大营小河最终汇入螳螂川。根据《昆明市地表水环境功能区划》(2010~2020年) ，螳螂川(富民大桥一普渡河桥) 执行《地表水环境质量标准》( GB3838-2002) IV类标准。根据《2015年昆明市环境状况公报》，螳螂川富民大桥断面水质为劣V类，达不到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV类标准。

3、声环境质量现状

项目所在区域属于工业园区，根据云南省核工业二0九地质大队2018年3月14日检测报告可以得知厂界噪声平均值昼间55dB（A）夜间45dB（A），能满足到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

4、生态环境质量现状

项目已建成，原有的生态系统已不存在，评价区内无自然保护区和风景名胜区，不涉及国家和省级重点保护野生动植物，不属于国家和省级重点保护动物的迁徙通道，也无文物古迹和古树名木，无特殊保护生态敏感目标分布。
5、主要环境保护目标

项目环境保护目标同原环评，项目环境保护目标同原环评，根据《环境影响评级技术导则  大气环境》大气环境保护目标以项目为中心2.5km范围内确定；声环境保护目标以项目为中心200m范围内确定经现场踏勘，项目所在地不涉及自然保护区和风景名胜区，项目以周围的环境敏感点作为主要环境保护目标，噪声、大气和地表水环境保护目标具体情况见表3-3、表3-4。
  表3-3 大气环境保护目标一览表（注：所有方位均以厂址为参照）
序号

名称

坐标/°
保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位
相对距离/m

X

Y

1

长梨园

102.5609
25.2235
居住区

环境风险、大气环

境

二类区

北面

530m

2

陈家村

102.5554

25.2194
居住区

二类区

西面

460m

3

完家大村

102.5616
25.2157
居住区

二类区

南面

230m

表3-4 地表水环境保护目标一览表

环境类别

环境保护目标

坐标/°
相对

方位

距本项目厂界距离

环境质量控制目标

X
Y
地表水

大营小河

102.5599

25.2188

西面

13m

GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类水体标准要求




四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准


	1、环境空气质量标准

项目位于富民工业园区东元生态食品加工园区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准即。
表4-1环境空气质量标准   mg/Nm3

污染物名称

SO2
TSP

PM10
NO2
GB3095-2012

（μg/m3）
年平均

60

200

70

40

24小时平均

150

300

150

80

1小时平均

500

-

-

200

项目区域非甲烷总烃按《大气污染物综合排放标准详解》中要求执行，取2mg/m3作为环境质量标准。

2、地表水环境质量标准

项目西侧13米处为大营小河，大营河发源于西山区沙朗河，下游沿昆富公路，至富民县大营村汇入螳螂川。根据《昆明市地表水环境功能区划》，螳螂川（富民大桥—普渡河桥）执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅳ类标准，《昆明市地表水环境功能区划》（2010-2020年）未对大营河水体功能进行规划；根据支流水体不低于干流的原则，大营河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类（大营小河）。标准限值见表4-2。

表4-2地表水环境质量标准   单位：mg/L（pH无量纲）

项目

pH

COD

BOD5
NH3-N
TP
TN
溶解氧
粪大肠杆菌
IV类

6~9

≤30
≤6
≤1.5
≤0.3
≤1.5
≤3.0
≤2000个/L
3、声环境质量标准

项目位于富民工业园区东元生态食品加工园东兴路12号，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准；周围环境保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，标准限值见表4-3。
表4-3声环境质量标准限值   单位：dB(A)

类别

适用区域

等效声级限值

昼间

夜间

1
居民区

60

50

2
工业区

65

55



	污

染

物

排

放

标

准
	1、噪声排放标准

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类区标准，标准限值见表4-4。

表4-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

3

65

55

2、废气排放标准

① 运营期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准，标准值见表4-5。
表4-5大气污染物综合排放标准

颗粒物

无组织排放

排放浓度（mg/m3）

1.0

②挥发性有机物

污染物排放标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），表A-1标准限值见表4-6。

表4-6 厂区内VOCs无组织排放限值   单位:mg/m3
污染项目

排放限值

特别排放限值

限值含义

无组织排放监控位置

NMHC
10
6
监测点处1h平均浓度
在厂房外设置监控点

30
20
监测点任意一处浓度限值

③厨房油烟

项目食堂设置1个灶头，为小型规模，本项目厨房油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB8483-2001）表2中标准。标准限值见表4-7。

表4-7《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

标准类别

油烟最高允许排放浓度（mg/m3）

净化设备最低去除率（%）

小型规模

≤2

60

3、废水排放标准

运营期项目废水排放执行GB/T31962-2015《污水排入城市下水道水质标准》A等级标准。详见表4-8.

表4-8 污水综合排放标准
名称

PH

COD

BOD5
SS

氨氮

总磷

动植物油

大肠杆菌群数（个/L）

标准值

6-9

≤500

≤300

≤400

≤45

≤8

≤100

≤103
GB/T31962-2015《污水排入城市下水道水质标准》A等级标准
4、固废排放标准
一般固废执行（GB18599-2001）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及环保部2013年第36号修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年第36号修改单。

	量

控

制

指

标
	建议的总量控制指标：

根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目需执行的总量控制指标：

（1）废水

项目不产生生产废水，主要废水为生活污水，项目水污染物排放情况：污水排放量：1769.04m3/a，CODcr：0.092t/a   氨氮：0.008t该废水排入园区污水处理厂后，本项目不再单独设置废水总量指标，纳入城镇污水处理厂管理。
（2）废气：项目废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃，均为无组织排放，不设总量控制指标。
（3）固废：固体废弃物处置率为100%。




五、工程分析

	一、工艺流程简述

调整后实际灭菌更改为自建灭菌室灭菌，污染物新增废气和危废。工艺调整如下：（1）调整后生产工艺及排污节点：  

图5-1 调整后工艺流程及产污节点图

灭菌：本项目产品采用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷是一种普遍灭菌剂，可在常温下杀死各种微生物，包括芽孢、结核杆菌、细菌、病毒等。其优点是：①能杀死所有微生物，包括细菌芽孢。②灭菌物品可以被包裹、整体封装，可保持使用前呈无菌状态。③相对而言，不腐蚀塑料、金属和橡胶，不会导致物品变黄变坏。④能穿透形态不规则物品并灭菌。⑤可用于不能用消毒剂浸泡，干熟、压力、蒸汽机其他化学气体灭菌植物的灭菌。目前医疗器械广泛采用环氧乙烷灭菌。

图5-1灭菌工序流程示意图
灭菌工业流程：待消毒的医疗包装产品放入灭菌柜内，关闭灭菌柜，通过电加热升温到50℃左右，保温大约需要 2h 左右。然后开始抽真空保持柜内压力。通过由蒸汽发生器内加少量水产生蒸汽，然后注入柜体内，保持灭菌柜内湿度为30%~80%；待湿度温度稳定后，开始加入环氧乙烷灭菌剂开始灭菌，灭菌时间大概约 6h 左右； 待灭菌结束后，开始静置解析将柜体内空气通过真空泵由出气口抽排出来，进气口开始加注空气反复循环大约抽取4-5次（约 4h），得到合格的消毒医疗器械（灭菌周期共计约 12h/次），该废气经活性炭吸附处理后经房顶排气口呈无组织外排。

二、主要污染源分析

（一）施工期污染源分析

1.施工期回顾性分析

施工期废气主要为建筑材料运输、堆放，混凝土搅拌等过程中均会产生粉尘。均成无组织排放，项目采取了对施工场地洒水降尘等措施减少粉尘的传播和飞扬。

施工期废水主要为混凝土搅拌以及混凝土浇注养护会产生工程废水。该废水量少，通过沉淀池沉清后回用。 施工期产生的固体废物主要是废弃的建筑材料和生活垃圾，废弃建筑材料设置临时堆放点，施工结束时及时清运；无弃土（石）方产生。

施工期噪声主要由于使用电锯、电钻、吊车等施工机械以及施工材料运输车辆，将产生一定的噪声污染。项目夜间不施工，施工噪声经墙体阻隔、距离衰减后未对周围环境造成大的不利影响，未收到相关环保投诉。

根据现场勘查，项目运行多年，场地内无施工遗留问题。

（二）运营期污染源分析

1、废气

①环氧乙烷废气

项目变更后，新增废气污染物主要为挥发性有机物(环氧乙烷)。项目员工不在厂区食宿，均自带饭菜。无食堂油烟产生。

项目灭菌过程使用的灭菌剂为环氧乙烷，灭菌工艺流程中静置解析过程会有环氧乙烷气体排放，活性炭吸附工艺处理对于环氧乙烷废气具有良好的吸附性能，此废气处理系统对环氧乙烷的吸附率约为≥90%建设单位拟采用活性炭吸附工艺处理环氧乙烷废气，该废气经房顶排气孔呈无组织排放。

据业主提供资料。满负荷运行时环氧乙烷耗量约为2.5kg每天，项目年生产时间300天，灭菌时间为2天一次,项目年用环氧乙烷灭菌剂0.375吨。灭菌结束中后约有1%的环氧乙烷残存在产品及包装物上，废气处理设施运转时间为4h/d（600h/a），真空泵抽排气量约为4000m3/h。环氧乙烷气体产生量约为0.37125t/a，经活性炭吸附装置（吸附率约≥90%）处理后通过房顶排放口呈无组织外排，经处理后，环氧乙烷气体排放量约为0.037t/a，排放速率约为0.062kg/h。
②车间内粉尘

项目车间内粉尘产生量较少，为减少和控制粉尘排放量。每台棉签机上方设置集气罩，收集至除尘间经布袋除尘处理后排放。
2、废水

本项目生产废水主要是员工车间洗手废水、地面清洁综合用水等。

一、 水污染物排放情况

（1）地面清洁水：生产车间每天进行一次清洁（拖把拖地）拖地用水量按150L/d，用水量0.15 m3/d （45m3/a），产污系数0.6，废水产生量量0.09m3/d （27m3/a），该部分废水中含有少量悬浮物、COD，其产生浓度分别为100mg/L、200mg/L，直接排入厂区污水处理设施内处理后排放，排放标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002的一级A标准。

（2）员工车间洗手用水：项目属医疗器械类，员工入车间前需进行手部清洗。项目员工按4L/人.d，车间工作人员约38人。洗手大约用水量0.152 m3/d （45.6m3/a），产污系数0.9。废水产生量0.1368m3/d（41.04m3/a）。直接排入厂区污水处理设施内处理后排放，排放标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002的一级A标准。综上，生产废水产、排见表7-9。 

表7-9  生产废水产、排放情况

产污环节

用水量

废水产生量

污染物

处理

污染物名称

浓度mg/L

产生量t/a

措施

地面清洁水

0.15m3/d

45m3/a
0.09m3/d 27m3/a
SS

100

0.0025

地埋式污水处理设施

COD

200

0.005

COD

200

0.011

员工洗手

0.152 m3/d 45.6m3/a
0.1368m3/d

41.04m3/a
SS

150

0.0015

BOD

100

0.001

COD

150

0.0015

合计：

0.275m3/d

90.6m3/a
0.2268m3/d

68.04m3/a
/

（3）生活用水

项目生活废水主要来自员工的办公和食堂污水等，员工主要为周围当地居民，不住宿。仅在当班期间在食堂就餐一顿。根据DB53/T 168-2013《云南省地方标准用水定额》中城镇居民生活用水定额140L/人·d计，员工用水定额为140L/人·d。生活用水量6.3m3/d，1890 m3/a；生活污水排放量为3.645m3/d，1093.5m3/a，其中餐饮废水约为2.025m3/d，607..5m3/a。
生活污水中的主要污染物为CODCr、BOD5、氨氮、动植物油、总磷和SS，产生浓度约为CODCr：400mg/L、BOD5：300mg/L、SS：150mg/L、氨氮30mg/L、总磷：6.5mg/L、动植物油：40mg/L。经厂内化粪池预处理后，依托园区内现有污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。 
（4）绿化用水

项目内绿化面积为1000m3，绿化用水量4t/d（720t/a），雨季不浇灌，旱季按185d/a。
（5）灭菌蒸汽用水

蒸汽发生器用水量，据业主介绍项目蒸汽用水大约每天用1m3 /d，蒸汽发生器年工作150天（150m3 /a）。

综上，项目年水平衡图见图5-3

图5-3 年水平衡图
表5-2 项目年水量平衡    单位：m3/a
名称
用水量（m3/a）

消耗量（m3/a）

污水排放量（m3/a）

生活用水

1890
189
1701
生产用水

车间洗手

45.6
4.56
41.04
洗涤用水

45

18

27

绿化

720

720t/a

0

蒸汽发生器

150

150

0

总量

2811
211.56
1769.04
3、噪声
本项目营运期产生的噪声主要为各类机泵运行时产生的噪声。根据《环境评价工程师实用手册》（环境科学出版社）的类比资料，本项目噪声源强约75～85dB（A）（对固定点源，测点距源为1m处）。
表5-3噪声一览表

设备名称

源强dB（A）
台数

治理措施

治理措施

棉签机
50-60
4

基础减震、绿化

一致

连续封口机
50-60
15
基础减震、绿化

一致

开炼机
40-55
3

基础减震、绿化
一致

真空包装机

45-55
2

基础减震、绿化

一致

缝纫机
50-60
6
基础减震、绿化

一致

输液贴机

50-60
1
基础减震、绿化

一致

锁边机
55-65
4

基础减震、绿化

一致

拉布机

40-50
1
基础减震、绿化
一致

卷切绷带机

40-50
2
基础减震、绿化
一致

连续喷码机

45-55
1
基础减震、绿化
一致

打包机
40-55
1
基础减震、绿化
一致

电裁剪

40-50
1
基础减震、绿化

一致

手消毒器

45-55
2
基础减震、绿化

一致

EO灭菌柜
50-60
1
基础减震、绿化
一致

柜式离风机
70-100
4

相对于不集中，设置减震垫，置于独立间内防止噪声叠加
一致

绷带机以及切割机

50-60
2

设置减震垫、置于独立间内防止噪声叠加

一致

4、固体废弃物
（1）一般固废

①生活垃圾：每人每天按0.8kg/d计；生活垃圾约36kg/d（10.8t/a），收集后委托当地的环卫部门处理；化粪池污泥，定期由环卫部门用吸粪车清运处置。

②外包装、边角料：项目属于一次性医疗项目，粗细加工会产生外包装和边角料，固废产生量约为3.5t/a，因该固废属于可回收利用，所以全部对外出售。

③棉絮粉尘：棉絮粉尘同原环评

 表5-4固体废物产生量  单位 t/a
序号
种类
产生量（t/a）
治理措施
1
棉屑粉尘
一定量
棉絮粉尘通过集气罩收集经水浴式处理后收集外售
2
外包装、边角料
3.5
外售
3
生活垃圾
10.8
委托环卫部门处理
（2）危废

本项目灭菌处理废气采用活性炭吸附工艺，吸附率达到90%。环氧乙烷废气产生量为0.375t/a，活性炭在吸收一定量的有机废气达到饱和后需定期更换，一般每1t活性炭吸附0.2~0.3t 有机废气。则处理此工序产生的有机废气需要活性炭量为1.25t/a。活性炭每次填充量为0.32t/a,更换频率为三个月更换1次 。活性炭用量为1.25t/a，吸附后废活性炭产生量为1.6t/a属于危废，项目产生的危废由活性炭生产厂家每次更换时带走处理。对周围环境影响较小。

表5-5 项目危险固体废物产生及处置方式
序号

固体废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（吨）/年
产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产污周期

危险特性

防治措施
1

废活性炭

HW49
900-041-49

1.6
灭菌废气处理、活性炭吸附装置

固态

吸附杂志

环氧乙烷

每三个月

T，1

更换时由活性炭生产厂家全部带走
三、项目整改前后环保措施对比

经过本次环境综合整治工作，项目系统性的完善了环境保护相关设施和措施，项目整改前后环保措施落实对比情况见表5-7。
表5-7 项目变更前后环保措施对比一览表

污染源
原环评情况
实际情况
车间粉尘
棉絮粉尘通过集气罩收集经布袋除尘收集处理后收集外售
棉絮粉尘通过集气罩收集经水浴式处理后收集外售
项目废水
园区污水处理厂修建前：厂区污水全部收集至42m3集水池内，全部委托环卫部门抽排入县污水厂。

园区污水处理厂修建后：厂区废水经化粪池预处理后，废水通过项目污水总排口排入项目西北面规划1#道路污水管网，最终进入富民工业园区污水处理厂。
园区污水处理厂已建成项目废水经化粪池预处理后通过项目污水总排口排入项目西北面规划1#道路污水管网，最终进入富民工业园区污水处理厂。
除尘间废水
无

该废水经沉淀池循环使用不外排

噪声

设备均设置于车间内，噪声较大的设备置于单独房间内，设置减震垫、厂区周围修建绿化
设备置于车间内，噪声较大的设备置于单独房间内，设置减震垫、厂区周围修建绿化
灭菌废气
无
通过活性炭吸附装置处理后排放
危废

无
由活性炭生产厂家更换时全部带走处理
生活垃圾

委托环卫部门处理

委托环卫部门处理

外包装、边角料

收集后定期外售

收集后定期外售

除尘间沉淀物

四、项目整改前后污染排放情况对比

项目整改前后污染物排放量结果列于表5-8。
表5-8 项目整改前后污染物排放量一览表

类别

污染物

原环评

实际

削减量（t/a）

排放量（t/a）

排放量（t/a）

废气

车间粉尘

一定量

一定量

/

灭菌废气
0

0.0372

+0.0372

废水
厂区污水

264

1769.04m3/a
+1505.04

COD

0.132

0.152
+0.02
氨氮

0.009

0.008
-0.001
固体废弃物
生活垃圾

3

10.8

+7.8

外包装、边角料

5
3.5
-1.5
布袋除尘器

一定量

一定量

/

危废
废活性炭

0

1.6

+1.6




六、项目主要污染物产生及预计排放情况 单位：废气mg/m3；废水mg/l

                                                       噪声dB（A）
	内容

类

型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生

浓度
	产生量

(t/a)
	排放

浓度
	排放量

（t/a）

	大

气

污

染

物
	营运

期
	生产车间
	粉尘
	—
	一定量
	≤1.0（无量纲）
	一定量

	
	
	灭菌废气
	挥发性有机物（环氧乙烷）
	/
	0.375
	/
	0.037

	水

污

染

物
	营

运

期
	厂区污水
	水量
	—
	2811
	—
	1769.04m3/a

	
	
	
	CODcr
	500
	0.016
	350
	0.132

	
	
	
	BOD5
	300
	0.012
	300
	0.012

	
	
	
	NH3-N
	35
	0.0016
	30
	0.0016

	
	
	
	SS
	400
	0.0039
	300
	0.0039

	
	
	
	磷酸盐
	10
	0.0003
	8
	0.008

	固

体

废

物
	营

运

期
	生产车间
	外包装、边角料
	3.5t/a
	外售

	
	
	员工生活
	生活垃圾
	10.8t/a
	定期交由环卫部门处置

	
	
	除尘间
	棉絮粉尘沉淀物
	—
	收集后外售

	
	
	危废
	废活性炭
	1.6t/a
	由活性炭生产厂家更换时全部带走处理

	噪

声
	营

运

期
	排风机、空压机、净化送风机、棉签机、打包机、裁剪机、包装机、点缝纫机、绷带机，设备噪声：50～80dB(A)

	其他
	

	主要生态影响：

项目位于富民工业园区元生态食品加工园区东兴路12号，项目已经建成投入运行，项目的运行对生态环境的影响较小。


七、环境影响分析


NMHC  


0.062  

		kg/h



	采用估算模式预测项目排放环氧乙烷预测浓度见表7-5。
表7-5   项目挥发性有机物废气（环氧乙烷）无组织最大落地浓度

下风向距离
矩形面源
1
31.081
1.55405
25
38.958
1.9479
50
45.622
2.2811
55
46.729
2.33645
75
39.473
1.97365
100
33.766
1.6883
125
29.662
1.4831
150.0
26.801
1.34005
175
24.633
1.23165
200
22.712
1.1356
225(完家大村)
21.013
1.05065
250
19.512
0.9756
275
18.249
0.91245
300
17.429
0.87145
325
16.671
0.83355
346.73
16.057
0.80285
350
15.968
0.7984
375
15.313
0.76565
400
14.701
0.73505
425
14.129
0.70645
450.0（陈家村）
13.596
0.6798
475
13.103
0.65515
499.43
12.649
0.63245
500
12.639
0.63195
525.0（长梨园）
12.202
0.6101
550
11.789
0.58945
550.65
11.779
0.58895
575
11.433
0.57165
600
11.13
0.5565
625
10.84
0.542
650
10.562
0.5281
675
10.295
0.51475
700
10.055
0.50275
725
9.811
0.49055
750
9.5807
0.479035
775
9.3622
0.46811
800
9.1549
0.457745
825
8.9551
0.447755
850
8.7653
0.438265
875
8.591
0.42955
900
8.4224
0.42112
925
8.2593
0.412965
950
8.104
0.4052
975
7.9551
0.397755
1000
7.8117
0.390585
1025
7.675
0.38375
1050
7.5423
0.377115
1075
7.4132
0.37066
1100
7.2878
0.36439
1125
7.1659
0.358295
1150
7.0474
0.35237
1175
6.932
0.3466
1200
6.8198
0.34099
1225
6.7106
0.33553
1250
6.6043
0.330215
1275
6.5008
0.32504
1300
6.4
0.32
1325
6.3017
0.315085
1350
6.206
0.3103
1375
6.1127
0.305635
1400
6.0217
0.301085
1425
5.933
0.29665
1450
5.8465
0.292325
1475
5.7621
0.288105
1500
5.6797
0.283985
下风向最大浓度
46.729
2.33645
下风向最大浓度出现距离
55
55
D10%最远距离
/
/
根据上述计算结果，环氧乙烷废气最大落地浓度出现距离为55m，最大落地浓度为46.7290μg/m3，占标率达2.6665%。《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式已考虑了最不利的气象条件，预测结果表明，项目周边长梨园、陈家村、完家大村等大气环境敏感点均无超标现象，本项目对周边环境空气质量影响不大。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
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 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；
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——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
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——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表7-6 评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≧10%

二级评价

1%≦Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表7-7 Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m3)

Cmax
(μg/m3)

Pmax
(%)

D10%
(m)

面源

NMHC

2000.0

46.7290
2.6665
/

综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为点源排放的NMHC，Pmax最大落地浓度为46.7290μg/m3，占标率达2.6665%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
②大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）8.7.5的相关规定，项目厂界浓度与挥发性有机物无组织浓度限值和环境质量浓度限值比对，比对结果详见表7-11，项目厂界浓度均不超过大气污染物厂界浓度限值和环境质量浓度限值，项目无需设置大气防护距离。

表7-8项目厂界浓度与大气污染物厂界浓度限值和环境质量浓度限值比对情况
污染物

本项目最大落地浓度ug/m3

厂界浓度限值mg/m3
环境质量浓度限值mg/m3
比对结果

大气防护距离

挥发性有机物（环氧乙烷）

46.7290
30
2.0
均小于厂界浓度限值和环境质量浓度限值
200m
根据估算本项目大气环境防护距离为200m，且项目挥发性有机物排放时下风向未出现超标，项目200m范围内无敏感区域，在厂界监控点处也未出现超标，因此，本项目不需要划定大气环境防护距离。

③废气控制措施

为进一步减少挥发性有机物的排放量，建议项目在选择处理设施和进行操作时注意以下几点：加快落实项目活性炭吸附装置措施，规范操作管理达标减排。
（3）挥发性有机物废气治理措施可行性分析

① 环境问题相应设施
本次环评针对项目运行过程中存在的环境问题，在对现状进行充分调查的基础上，结合环境治理方案的具体内容，对项目灭菌过程中废气排放点间断性排放，排放量小，呈无组织排放的特点，从生产工艺流程的角度，系统性的提出了废气收集处理措施。考虑到该废气属于有机物废气能够被活性炭有效吸附。

② 环保设施有效性和可操作性
要求灭菌柜出气孔连接活性炭吸附装置对废气进行处理，从源头控制废气浓度，确保了该废气的有效处理排放。项目产生危废应收集至暂存间内定期委托有资质单位进行处理，请专业的环保治理公司对处理设施进行了设计和施工，保证了环保设施的正常运行。相关设备公司使用了成熟、可靠的活性炭治理技术，从技术、经济角度均可行。环评认为，通过本次系统性的治理，使环氧乙烷废气的排放大大减低，项目活性炭吸附装置治理措施是可行的。项目废气经活性炭处理装置处理后通过消毒间房顶排气口呈无组织外排。
综上所述，项目产生的环氧乙烷废气采取相应措施后外排对周边环境影响不大。
2、地表水环境影响分析

本项目员工均不在项目内食宿。项目废水主要为项目生活废水主要为冲厕废水、洗碗污水、员工车间洗手废水、地面清洁综合用水等。
废水的产排量、排放去向

项目排水采用雨污分流。雨水经雨水系统收集后排入大营小河。

项目变更后人员增加，废水排放量为5.9m3/d、1769.04m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。隔油池、化粪池进行预处理后项目废水排入园区污水管网，进入城镇污水处理厂处理，外排废水执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A级。

（2）废水达标排放的可行性分析
①化粪池

根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)要求，化粪池应按最高日排水量设计，停留时间为最低24h。项目建成后最高日排水量为5.9m3，项目化粪池总容积为8m3，远远大于日产污水量，化粪池可满足《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)的要求。外排入园区污水管网执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A级。 
（3）废水排入城镇污水处理厂的可行性和可靠性分析

城镇污水处理厂于2010年建设，城镇污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺：近期日处理达20000立方米。 采用CASS工艺。城镇污水处理厂建成后将极大改善了周围水体环境，对治理水污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。目前，本项目所在的东元生态食品加工园市政污水管网已与污水处理厂连接，东元生态食品加工园内污水经市政污水管网收集后，最终进入城镇污水处理厂处理，不再排入大营小河。项目属于污水处理厂纳污范围，且项目所占比例较小，项目水量可满足入厂要求。因此，项目废水经园区污水管网收集后排入城镇污水处理厂是可行的。
3、地下水环境影响分析

本项目污水经园区污水管网排入城镇污水处理厂处理，不外排，地面进行硬化防渗措施，所有污水均进行妥善处理，不会对周边地下水环境产生影响。灭菌过程中无废水产生，活性炭吸附后产生的危废，由活性炭生产厂家更换时全部带走处理。不会对周边地下水环境产生影响。
4、声环境影响分析

项目调整后，新增1台灭菌设备。由于设备增加设备噪声源强较小，项目整体噪声源强变化不大（夜间不生产），因项目增加设备和周边各公司监测至今无发生重大设备变更和其他变更情况，本次监测报告采纳2018年3月28日数据依然可行。验收检测报告（见附件），厂界噪声昼间监测结果如表8-5，夜间不生产。
表7-9  昼间厂界噪声预测值及达标情况
时间

2018/02/27
2018/02/28

监测点      Leq
昼间

夜间

昼间
夜间
厂界东

54.7
44.5
54.4
44.1
厂界南

55.3
45.9
55.5
45.4
厂界西

56.3
46.2
56.1
45.7
厂界北

55.3
46.5
55.1
46.1
执行标准

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准，即昼间＜60dB（A）,夜间＜50dB（A）.

由上表7-9监测结果可知，项目变更后，各面厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，夜间不生产，对周围环境影响较小。 

5、固体废弃物影响分析

①一般固废

项目固废中废边角料、棉絮粉尘、废包装材料、化粪池污泥、职工生活垃圾，均同原环评一致。根据建设单位提供的资料，项目年边角料和废包装材料的产生量约为5t/a，出售给厂家做原材料，收集后的废包装材料出售给废品回收处。棉絮粉尘产生一定量，在项目内统一收集后与边角料一同出售给厂家。
职工产生的生活垃圾量10.8t/a，集中收集后委托当地的环卫部门处理。化粪池的污泥定期由环卫部门用吸粪车清运处置。
②危险固废

本项目营运期产生的危废主要为废气处理设施定期产生的废活性炭。经类比同类企业，废活性炭产生量约为1.6t/a，产生的危废由活性炭生产厂家更换时全部带走，可以得到妥善的处理，对环境影响较小。

7、环境风险事故影响分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等 级划分为一级、二级、三级，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。见表 7-10。

表7-10 评价工作等级划分表
环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析*

*是相对于详细评价工作

7.1 风险识别

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中B和GB18218-2018《重大危险源辨识》，物质最大储存量按原料中比例折纯计算，项目储存方式为钢瓶储存，放置于独立存放间内。得到本项目涉及的风险物质识别见下表：

表7-11 项目涉及的危险物料最大使用量及储存方式

名称

最大储存量（t/a）

储存方式

储存位置

环氧乙烷
0.3
瓶装

存放间
7.2环境风险辨识

本项目厂区内有环氧乙烷，其最大储存量为0.3t。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B，本项目主要风险物质为环氧乙烷，属于易燃易爆有毒物质。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其附录B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与临界量的比值（Q）：

Q = 1/Q1+q2/Q……+ qn/Qn≥1

式中：q1。q2…，qn—每种危险物质实际存在量，t；

Q1. Q2…Qn—与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

当 Q＜1 时，项目环境风险浅势为Ⅰ。

当 Q≧1 时，将 Q 值划分为：（1）1≦Q＜10；（2）10≦Q＜100；（3）Q＞100 

本项目的危险物质数量与临界量比值（Q）见下表。

表7-12 本项目危险物质数量与临界量比值（Q）

类别

危险源辨识

辨识结果

危险化学品名称

临界量（t）

本项目最大储量（t）

易燃易爆有毒物质
环氧乙烷
7.5
0.3
Q=0.04＜1

根据上表，项目Q值为0.04＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），项目环境风险影响进行简单分析。
7.4环境敏感目标概况 
本项目周围环境敏感目标详细信息详见下表，环境敏感目标区位分布图详见附图周边位置关系图。 

表 7-13主要环境保护目标一览表
序号

敏感点

规模

方位

与项目最近距离

保护目标

1

完家大村
600人

南
230m
GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准

2

长梨园
800人

北
530m
3

陈家村
500人

西
460m
7.5环境风险识别 
①火灾、爆炸、泄漏中毒事故；
②废气治理设备故障；

7.6环境风险分析 

①项目的原辅材料属于易燃易爆物品。当因生产设备操作不当或电线短路等原因引发火灾时，在燃烧过程中会产生废气。
②废气处理设备发生故障时，废气未经处理直接排放会影响周边环境空气质量。

7.7环境风险防范措施及应急要求  
①建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作；生产车间及包材库内应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性； 
②应定期对废气治理设备进行检查，排除故障隐患；当废气治理设备发生故障时，应立即停止生产和排放，立即联系维修人员，待废气治理设备恢复正常运行时，方可恢复生产和排放。 
7.8分析结论 
综上，本项目环境风险防范措施是有效可行的，本项目环境风险在落实对应的防范措施后，环境风险可控制在接受范围内。建设项目环境风险简单分析内容表见下表。
表7-14环境风险简单分析内容表

建设项目名称

昆明吉圣祥医疗器械有限公司

建设地点

（云南）省

（昆明）市

（/）区

（富民）县

（富民工业）园区

地理坐标

经度

102.5609
纬度

25.2189
主要危险物质及分布

环氧乙烷

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

大气：气体泄漏容易发生火灾爆炸，产生有毒气体。
废气处理设备发生故障，直接外排影响大气环境质量。
风险防范措施要求

气体泄漏建立事故应急预案，一旦发生泄漏等事故会产生爆炸、中毒等次生灾害，应立即启动事故应急预案；灭菌室及原料间内应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性；定期对废气治理设备进行检查，排除故障隐患；当废气治理设备发生故障时，应立即停止生产和废气排放，立即联系维修人员，待废水治理设备恢复正常运行时，方可恢复生产和正常排放。发生火灾爆炸等事故迅速拨打消防，采取自救。
填表说明

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），Q 小于 1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。
8、环境管理

8.1环境管理的重要性

项目在运营期将对环境产生一定的影响，为确保项目配套的环保设施都能正常运转，实现污染达标排放，加强企业内部环境管理工作。针对本次环境评价提出的主要环境问题、环保措施及环保部门对该项目的要求，提出该项目环境管理与监控计划，对于该项目搞好生产和环境保护来说是非常必要和重要的。

8.2环境管理职责
为加强企业的环境保护管理工作，发挥环保人员的作用，明确其环境管理的主要职责为：

（1）贯彻执行国家、地方环境保护法规和标准。

（2）制定明确的环境方针，包括对污染预防的承诺、对有关环境法律、法规及其应遵守的规定和承诺。

（3）负责运营期环保工作的计划安排，加强对生产过程中废水、废气、噪声、固体废物等的管理。

（4）认真贯彻落实环保“三同时”规定，以确保环保设施的建设，使环保工程达到预期效果。

（5）搞好环境保护宣传和职工环境意识教育及技术培训等工作。

（6）检查环境管理工作中的问题和不足，对发现的问题和不足，提出改进意见。协同当地环保部门处理与工程有关的环境问题，维护好公众的利益。
9、监测内容及计划

9.1运营期环境自行监测计划

结合本项目已批复的环评报告和本次补充报告变更内容，变更后本项目环境自行监测一览表计划见表9-1。
表7-15  污染源自行监测计划一览表
监测类别

监测地点

监测项目

监测频次

监测方法及采样频次

污染源

废气无组织

厂界上风向1参照点个下风向2个，
颗粒物

1次/年

GB16297-1996《大气污染综合排放标准》及相关监测技术规范进行。
NMHC
1次/年
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1无组织排放浓度限值及相关监测技术规范进行。
废水

污水总排口
COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、动植物油
1次/年
GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》及相关监测技术规范进行。
噪声

项目四周厂界

Leq（A）

1次/季

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》及相关监测技术规范进行。
环境质量

大

气环境

完家大村
环氧乙烷、颗粒物
1次/年
相关监测技术规范进行。
10、环保竣工验收制度

本项目环保竣工验收情况详见表7-16
表7-16项目环保竣工验收内容一览表

序号

项目

处理措施

处理

对象

处理效果

监测

位置

考核标准

1

大气污染物

棉生产车间内设4个集气罩，收集到除尘间经布袋除尘处理后外排
粉尘

达标

厂界上风向1个参照点下风向2控制点

执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准

油烟经油烟净化器处理后经过屋顶1.5m高烟囱外排
油烟

达标

/

执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》
灭菌废气经活性炭吸附装置处理后排放

环氧乙烷

达标

厂界上风向1个参照点下风向2控制点
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1无组织排放浓度限值
2

废水

1个3m3沉淀池、1个隔油池2 m3、1个化粪池8m3处理
SS、COD、BOD5、NH3-N、总磷、动植物油

达标

总排

污口

废水排放执行GB/T31962-2015《污水排入城市下水道水质标准》A等级标准
3

噪声

选用低噪声设备并进行隔声、消声、吸声、减振等

噪声

达标

厂界

执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准

4

生产固废

委托环卫部门清运处置

生活垃圾、化粪池污泥

100%处置

——

/
收集外售

边角料、外包装

棉絮粉尘收集外售

棉絮粉尘

由活性炭生产厂家更换时全部带走处理

废活性炭
根据国环评规[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位是项目竣工环境保护验收的责任主体，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收监测表，公开相关信息，接收社会监督，邀请专家进行环保验收，并报环保局备案，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者同时使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容
类型


	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	运营期
	棉生产车间
	棉絮粉尘
	通过集气罩收集到除尘间内由布袋除尘处理后排放
	浓度较低，一般不会持续和明显影响环境空气质量

	
	
	灭菌室
	灭菌废气
	设置活性炭吸附装置处理后经屋顶排气孔呈无组织排放
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），表A-1标准限

	
	
	食堂
	油烟
	设置集气罩油烟净化机
	执行《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001

	水

污

染

物
	运营期
	办公生活
	CODCr、SS、NH3-N、BOD5and总磷和动植物油等等
	园区污水管网已接入城镇污水处理厂，项目废水经化粪池预处理后通过项目污水总排口排入项目西北面规划1#道路污水管网，最终排入城镇污水处理厂处理。
	执行GB/T31962-2015《污水排入城市下水道水质标准》 A等级标准

	
	
	车间废水
	CODcr、BOD5 、SS、氨氮
	
	

	固

体

废

物
	运营期
	员工
	生活垃圾
	经垃圾桶统一收集后，委托环卫部门清运处理
	处置率达到100%，不会影响周边环境质量

	
	
	生产车间
	外包装、边角料
	收集后定期外售
	

	
	
	除尘间
	棉絮粉尘
	
	

	
	
	危废
	废活性炭
	由活性炭生产厂家更换时全部带走处理
	

	噪

声
	运营期
	厂区设备
	设备噪声
	墙体隔声

基础减振
	达GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准

	生态保护措施及预期效果:

营运过程中产生的“三废”必须经处理后达标排放，加强厂区内的绿化建设和对周围环境的保护，切实做到不污染、不破坏、不明显影响周围生态环境。



九、结论与建议

	昆明吉圣祥医疗器械有限公司医疗器械项目位于富民工业园区东元生态食品加工园区东兴路12号，项目占地面积3333.5m2。建筑面积2340m2，绿化面积50m2。总投资为1050万元，一次性医用棉签3000件/a、普通医用口罩300箱/a、纱布绷带150箱/a、一次性使用医疗卫生用品4000条/a、一次性医用敷料包200箱/a、医用脱脂棉纱布块200箱/a、医用脱脂棉200箱/a。实际建设有生产车间房、办公楼、员工休息室、成品仓库、灭菌室、卫生间等。根据有关法律法规要求，对本项目的环境影响进行评价，评价结果与建议如下：

1、项目产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本)（2013修正），项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，并符合国家有关法律、法规和政策规定，项目属于允许类——故本项目符合现行产业政策。

2、规划符合性分析

经核实确定，项目建设不占用国家基本农田，项目用地位于富民县永定镇东元村委会长梨园村，属于富民工业园区范围内的食品药品园区，且项目经富民县城乡规划委会办公室第六期会议纪要确认符合当地规划，予以准入。

综上，项目符合当地规划。

3、 选址合理性分析

项目属于富民县工业园区，其周边环境见附图所示，由图可知，项目周边主要企业为昆明康业医疗器械有限公司、医药生产企业和富民正业彩印包装有限公司，同时南面230m完家大村的村民住户。从上可知，项目的环境敏感点主要为完家大村的村民，由于本项目生产过程中主要排放的污染物为噪声和棉絮粉尘，而项目噪声源强不高，厂界可以达标排放；棉絮粉尘通过粉尘收集装置处理后外排浓度仅为1.0mg/m3，对外环境不大。

4、项目布局合理性分析

根据项目平面布置图可知，项目厂区设有生产厂房和办公住宿，生产厂房位于厂区中部偏西，办公和生活区位于厂区东面和东南面。该布局使得生产厂房和办公住宿分区明确，项目影响有限。

综上所述，项目布局合理。
三、营运期环境影响分析

1、大气环境影响分析

项目灭菌废气通过活性炭吸附装置处理后，经消毒间房顶排气口呈无组织排放，进一步减少项目灭菌过程中产生的废气对周围环境的影响较小。

项目棉签车间产生的含棉絮粉尘经集气罩收集至除尘间内，经布袋除尘器处理后排放，对周围环境影响不大，少量粉尘呈无组织排放到生产车间内，产生的粉尘对周围环境的影响较小。

通过采取以上措施，有效的减少废气的排放，对周围环境影响较小。

2、水环境影响分析

项目废水经厂区内化粪池预处理后，依托园区内现有污水管网，最终进入城镇污水处理厂处理。不外排。因此，项目废水对周围环境影响较小。

3、声环境影响分析

项目昼间运行过程中设备对东面、南面、西面、北面厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准，生产过程产生噪声经设置减震垫、厂界设置绿化带。距离衰减、空气吸收后对声环境保护目标影响不大，对周围声环境影响不大。

4、固体废物影响分析

项目固废中废边角料、棉絮粉尘、废包装材料、化粪池污泥、职工生活垃圾、以及新增除尘沉淀物，均同原环评一致。根据建设单位提供的资料，项目年边角料和废包装材料的产生量约为5t/a，出售给厂家做原材料，收集后的废包装材料出售给废品回收处。棉絮年产生量较少，在项目内统一收集后与边角料一同出售给厂家。

职工产生的生活垃圾量10.8t/a，集中收集后委托当地的环卫部门处理。化粪池的污泥定期由环卫部门用吸粪车清运处置。棉絮粉尘收集后一同外售至厂家。

项目废活性炭属于危废，由活性炭生产厂家更换时全部带走处理。

综上所述，评价认为项目符合国家有关产业政策，贯彻了“总量控制和达标排放”的原则，实现废物资源化，所采取的“三废”及噪声的治理措施经济技术可行，措施有效，项目实施后不会对地表水、环境空气、声环境产生显著影响。从环境保护角度而言是可行的。

环境保护对策措施

（1）大气环境保护对策措施

已采取措施

① 棉生产车间内设置集气罩收集至除尘间内经布袋收集处理后外排。

② 项目食堂内以设置集气罩，抽烟机处理食堂油烟。

拟增措施

① 灭菌室废气设置活性炭吸附装置处理，经房顶排气口呈无组织排放。
② 水环境保护对策措施

已采取措施

① 项目洗手间废水、车间内废水修建化粪池对污水进行预处理。

② 食堂废水经隔油池处理后外排至化粪池内。

（3）声环境保护对策措施

已采取措施

① 合理布局生产设备，设立围墙阻隔噪声、修建绿化带。噪声较大的置于独立间内，设置减震垫等。

（4）固体废物保护对策措施

已采取措施

① 项目外包装、边角料经统一收集后进行外售，不外排；

② 设置垃圾桶，员工生活垃圾经统一收集后交由环卫部门处置；

③ 布袋收集处理收集的棉絮粉尘通过定期收集后外售，不外排。

④ 项目废活性炭属于危废，由活性炭生产厂家更换时全部带走处理。
五、环境保护建议

项目运营期内对环境造成一定的影响，除在报告中提高的各项污染处理措施及建议外，从环境保护的角度考虑，本环评提出以下几点建议：

（1）建立健全生产环保规章制度，严格人员操作管理，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作。

（2）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施的高效、正常运转，尽量减少和避免事故排放。在当地环保部门的指导下，定期对污染源进行监测，并建立污染源管理档案，确保污染物达标排放。

（3）企业应加强环保宣传教育工作，强化企业的各项环境管理工作。自觉接受各级环保主管部门对公司环保工作的监督指导。

项目已建成，项目建设内容与原环评相比有一定的变化。调整后新增污染物符合达标排放、总量控制以及排放浓度。不降低当地环境功能的原则要求；环境影响预测分析结果表明，新增污染物环氧乙烷废气经处理后排放对当地环境质量及主要关心点环境影响不大，符合国家法律法规要求。本项目在严格执行环境保护 “三同时”规定，严格进行环境管理，保证各项环保设施的正常运行，以满足污染物达标排放的条件，从环境保护的角度来看，本项目调整后，仍然可行。
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