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	项目用地现状
	项目周边村庄道路
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	项目周边现状
	项目周边现状

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	肖家箐村
	锅背箐散户（南侧140m）


一、建设项目基本情况

	项目名称
	昆倘高速公路3标段1#拌合站建设项目

	建设单位
	中铁八局集团昆明铁路建设有限公司

	法人代表
	庄严
	联系人
	毛波

	通讯地址
	云南省昆明市官渡区春城路321号

	联系电话
	13708720992
	传真
	——
	邮政编码
	650000

	建设地点
	昆明市富民县款庄镇青华村委会

	核准部门
	富民县发展和改革局
	核准文号
	富发改企业备案[2019]0033号

	建设性质
	新建√改建□扩建□
	行业类别及代码
	C3039其他建筑材料制造

	占地面积

（m2）
	24亩（16226m2）
	绿化面积
（m2）
	2450

	总投资

(万元)
	800
	环保投资

(万元)
	90.3
	环保投资占总投资比例
	11.29%

	评价经费

（万元）
	2.5
	预计建成日期
	2020年3月

	项目建设内容及规模：

1.项目背景

昆明至倘甸高速公路工程（以下称“昆倘高速工程”）是《昆明市“十三五”综合交通发展规划》重要的高速公路工程之一，昆倘高速工程是昆明市北出口的重要组成部分，建成后可以完善昆明北部联络线，完善片区路网，将倘甸片区融入昆明一小时经济圈，便捷与昆明市区的交通往来，对提高倘甸片区的城市功能和竞争力有重要意义。
昆倘高速工程于2017年委托云南湖柏环保科技有限公司编制了环境影响报告书，并于2018年3月得到云南省环境保护厅的批复（云环审[2018]19号）。根据昆倘高速工程的建设内容，该高速公路全长49.752km，采用双向六车道，设计时速100km/h，路基宽度33.5m。该高速公路工程设计施工生产生活区38处，施工生产生活区包括施工营地和施工场站，其中施工场站包括拌合站、钢筋加工场、预制梁场、小型构件预制场和施工材料堆放场地等。
根据昆明至倘甸高速公路工程环境影响报告书，环评报告书提及了施工生产生活区的具体数量和设计内容，批复要求“进一步优化弃渣场、表土堆场、施工营地场地以及拌合站、取土场等临时工程选址，…….无法避让确实需设置的临时工程须报相应主管部门批准并加强管理，施工结束后及时恢复生态。”。但环评报告书中未对施工生产生活区的具体位置、具体建设内容和生产规模等参数进行细化。
中铁八局集团昆明铁路建设有限公司通过招标方式取得昆倘高速工程的3标段的具体施工工作，昆倘高速公路3标段位于昆明市五华区和富民县境内，线路起止里程为K25400～K43000，全长17.6km。根据富民县发展和改革局（富发改企业备案[2019]0033号），3标段附属建设项目投资为1250万元，总占地面积为160亩，建设内容包含混凝土搅拌站、钢筋加工厂、进场道路及相关配套设施。建设单位负责对昆倘高速公路3标段附属建设项目完善相关手续。
3标段设置一个拌合站：1#拌合站。1#拌合站作为3标段附属建设项目的一部分，与其他建设内容分别进行评价。1#拌合站建设项目位于富民县款庄镇青华村委会，占地面积为24亩（16226m2），投资800万元，该拌合站为3标段（桩号K25400～K43000）提供施工过程所需混凝土，服务周期长3年，产能为30万m3/a。
本项目属于临时工程，随着昆倘高速公路3标段施工的结束而拆除。本环评仅对昆倘高速公路3标段1#拌合站单独进行环境影响评价工作。评价时段包括施工期、运营期和恢复期三个时段。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目属于“十九、非金属矿物制品业”中的第50条“商品混凝土加工”，需要编制环境影响报告表，建设单位中铁八局集团昆明铁路建设有限公司委托我单位编制该项目环境影响报告表。接到委托后，我单位及时组织技术人员进行现场踏勘和调查并收集与项目有关的资料，在此基础上根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则，编制本项目的环境影响报告表，供建设单位上报审批，为主管部门的决策和环境管理提供科学依据。

2. 工程内容

（1）项目基本情况

项目名称：昆倘高速公路3标段1#拌合站建设项目
建设单位：中铁八局集团昆明铁路建设有限公司
地理位置：富民县款庄镇青华村委会，中心坐标为北纬25.396926°，东经102.659212°
项目性质：新建

建设规模：年产混凝土30万m3，自用
工程投资：800万元
（2）建设内容及规模

项目占地面积24亩（16226m2），总建筑面积5585m2。建设内容为生活区、生产区及相关的辅助设施，年生产混凝土30万m3。

本项目建设内容分为主体工程、公辅工程、储运工程、环保工程。
本项目技术经济指标见表1-1。
本项目建设内容及工程组成一览表见表1-2。

表1-1    项目技术经济指标表

名 称
单 位
指标
备注
规划用地面积
m2
16226

　

总建筑面积
m2
5585
　

建筑占地面积
m2
5585
含料仓建筑面积
绿化面积
m2
2450

　

停车位
m2
850

　

道路及场地硬化
m2
3307

　

搅拌区
m2
4034

　

绿化率
%

15.1

　

容积率
——

0.33

　

建筑密度
%

21.2

　

表1-2    建设项目组成一览表

工程分类

名称

建设内容及规模

备注
主体工程

混凝土搅拌站
本项目混凝土搅拌站共设置3条生产线，编号为：1#120生产线、2#120生产线和240生产线。生产线视施工进度安排，合理调配生产时间，工作制度见后。
1#120生产线设1套HZS—120搅拌机组，生产能力120m3/h，包括搅拌机、称量斗、螺旋输送机，皮带输送机，微机控制室等。

2#120生产线设1套HZS—120搅拌机组，生产能力120m3/h，包括搅拌机、称量斗、螺旋输送机，皮带输送机，微机控制室等。

240生产线设一套HZS—240搅拌机组，生产能力240m3/h，包括搅拌机、称量斗、螺旋输送机，皮带输送机，微机控制室等。
新建
储罐
本项目3条生产线共设置24个储罐。
1#120生产线8个储罐，其中：4个水泥罐、2个粉煤灰储罐、2个外加剂储罐。水泥储罐和粉煤灰储罐高18m，容量为300t/个；外加剂储罐高2m，容量为5t/个。
2#120生产线8个储罐，其中：4个水泥罐、2个粉煤灰储罐、2个外加剂储罐。水泥储罐和粉煤灰储罐高18m，容量为300t/个；外加剂储罐高2m，容量为5t/个。
240生产线8个储罐，其中：4个水泥罐、2个粉煤灰储罐、2个外加剂储罐。水泥储罐和粉煤灰储罐高18m，容量为400t/个；外加剂储罐高2m，容量为5t/个。
新建
公辅工程

生活区
本项目生活区占地面积为1033m2，生活区设置内容为：会议室1间、站长办公室1间、调度办公司1间、宿舍10间、食堂1间、厨房1间、储藏室1间、男浴室1间、女浴室1间、男厕1间、女厕1间、晾衣棚1个。采用活动板房搭建。
新建
实验室
生活区职工宿舍旁设1间20m2的实验室，对项目生产的混凝土进行检验。实验类型含材料检验和砼性能实验，包括标准稠度测定、安定性测定、抗折抗压强度测定、凝结时间的测定，全部属于物理实验，不使用化学试剂等。
新建
洗车槽
设置2个自动洗车槽，用于进出车辆及罐车的清洗。
新建
门岗
1间，建筑面积42m2。
新建
地磅和开票房
1间，建筑面积112m2。
新建
料仓
项目共设置7个料仓，用于砂石料的堆存。料仓留有运输车辆出入口，三面进行围挡，顶部设置顶棚，并配置洒水降尘设施。
新建
待检仓
项目设置2个待检仓，用于进场砂石料的检验。待检仓留有运输车辆出入口，三面进行围挡，顶部设置顶棚。
新建
场地、道路
项目场地道路占地面积为3307m2，全部为混凝土硬化。
新建
机修车间
1间机修车间，占地面积为150m2，用于简单的补胎、更换轮胎；车辆配件更换及保养全部外委汽修厂。
新建
废水收集系统
项目外围设置135.2m的排水沟；
项目区内设置576.5m的排水沟，用于收集项目区内废水。
新建
停车位
停车位占地面积为850m2，铺设生态植草砖。
新建
供水
项目生活用水由东面高山汇集的山泉水，管网接入厂区，消毒后供生活区的生活用水；
项目生产用水使用管网从龙泉河引流至项目区高位蓄水池，为生产提供生产水。
新建
供电
项目设置1台800KVA变压器供电，为各用电单元提供电。
新建
运输车辆
项目设置混凝土运输车辆30辆、装载机1台，铲车2台。
水泥、粉煤灰的运输交由专业运输公司。
新建
环保工程
废水处理设施
项目设置1座“砂石分离机+三级沉淀”系统，处理厂内洗车废水、设备清洗水；处理流程为：砂石分离、一级沉淀、二级沉淀、三级沉淀、清水池，废水经过处理后回用于项目生产工序，不外排。该系统沉淀池总容积为450m3。
新建
初期雨水收集池设置一个，容积为300m3，平时空置，用于收集雨天厂区内前30分钟的初期雨水。
新建
设置1个化粪池，容积80m3，用于收集冲厕废水。
新建
设置1个隔油池，容积为3m3，用于食堂废水的预处理。
新建
设置1个生活废水收集池，收集除冲厕废水以外的废水，包括洗浴废水、盥洗废水、办公废水等，设计容积20m3。
新建
废气处理设施

项目水泥、粉煤灰储罐罐仓顶配套纤维过滤袋，一罐一套纤维过滤袋，共计18套。
新建
食堂安装净化效率不低于60%的油烟净化设备，油烟净化设施配套风量为5000Nm3/h的引风机及排气筒。
新建
料仓为三面围挡、顶部设顶棚的半封闭料仓，共计7个，设置7个喷淋除尘设备；
皮带运输过程采取密闭输送；
厂区设置2个雾炮机进行洒水降尘。
搅拌楼采取密闭设计；
新建
噪声处理设施

搅拌主机、混凝土配料机、螺旋输送机、水泵、皮带输送机、砂石分离机、压滤机等设备安装减振垫。
新建
固废处理设施

设置1个生活垃圾收集房、若干生活垃圾收集桶；食堂设置2个泔水桶；
新建
绿化
全厂绿化面积2450m2。
新建
（3）产品方案及产品标准
本项目产品方案见表1-3。
表1-3    项目产品方案

序号

产品名称
所占比例（%）

单位

数量

1

C15混凝土

3.3

万立方米

1.0

2

C20混凝土

16.7

万立方米

5.0

3

C25混凝土

20

万立方米

6.0

4

C30混凝土

26.7

万立方米

8.0

5

C35混凝土

13.3

万立方米

4.0

6

C40混凝土

6.7

万立方米

2.0

7

C50混凝土

13.3

万立方米

4

合计

——

万立方米
30.0

（4）原辅材料及能源消耗

本项目消耗的原料主要为水泥、砂石料、粉煤灰、外加剂和水；动力消耗为电能和柴油。企业柴油全部外购合法加油站，现用现买，厂区不设柴油储罐。
表1-4    项目原辅材料及能源消耗表

序号

名称

单位

年耗量

来源

储存方式
一

原辅助材料供应

1

水泥

万t/a

13
周边水泥厂
储罐（12个）
2

砂石料

万t/a
54
周边合法采石场
料仓（7个）
3

粉煤灰

万t/a

1.5

招标采购

储罐（6个）
4

外加剂（液态）
t/a

3000
招标采购

储罐（6个）
二

主要能源供应

1

电力

万度/a
70

当地电力公司
/
2

水

m3/a
59125.85
供水管网
/
3

柴油

t/a
15

外购加油站
/
混凝土外加剂产品的质量符合国家标准《混凝土外加剂》（GB8076-2008）的规定，主要成分为主要成分为萘磺酸盐甲醛缩合物、聚羧酸等，为调配好的液态外加剂，主要用于改善混凝土的和易性，调节混凝土凝结时间、硬化性能，全面提高砼的物理力学性能。
原辅料储存方式及储存能力见表1-5。
表1-5    原辅料储存方式及储存能力一览表
序号
名称

储存方式
容积
周转/储存时间
1
水泥

水泥储罐
1#120生产线4个300t水泥储罐；
2#120生产线4个300t水泥储罐；
240生产线4个400t水泥储罐；
厂区水泥最大储存量共计4000t。
10.8天
2
砂石料

砂石料仓
1#120生产线2个700m3料仓；
2#120生产线2个700m3料仓；
240生产线3个700m3料仓；
厂区砂石料最大储存量共计5600m3。
9.1天
3
粉煤灰
粉煤灰储罐
1#120生产线2个300t粉煤灰储罐；
2#120生产线2个300t粉煤灰储罐；
240生产线2个400t粉煤灰储罐；
厂区粉煤灰最大储存量共计2000t。
58天
4
外加剂（液态）
外加剂储罐
1#120生产线2个5t水泥储罐；
2#120生产线2个5t水泥储罐；
240生产线2个5t水泥储罐；
厂区外加剂最大储存量共计30t。
3.5天
（5）设备清单

表1-6    项目设备清单表

序号

项目

单位

数量

商品混凝土进料、称重、运输等系统设备
1

柳工装载机（50C型）

台

1

2

SCS电子地磅（120T）

台

1

3

铲车

台

2

4

混凝土搅拌车

辆

30

5

料仓区喷淋除尘设备

套

7
6

雾炮机
套
2
搅拌机组设备

1

HZS—120搅拌机组
台

2

2
HZS—240搅拌机组

台
1
3
电脑控制系统

套

3
4
电气自动化摄像监控系统

套

3
5
电气控制系统

套

3
6
骨料传输系统

套

3
7
感应式高压廊道冲洗设备

套

3
8
混凝土配料机

台

3
9
水泥计量系统

套

12
10
粉煤灰计量系统

套

6
11
水计量系统

套

3
12
外加剂计量系统

套

6
13
供气系统

套

3
14
纤维过滤袋
套

18
15
控制室

套

3
16
螺旋输送机

台

3
砂石分离设备
17

砂石分离机
台
1
实验设备
18

恒荷压力试验机
台
1
抗折试验机
台
1
胶砂振实台
台
1
标准养护箱
台
1
标准稠度及凝结时间测定仪
台
1
胶砂流动度测定仪
台
1
小型净浆搅拌机
台
1
（6）项目劳动定员及生产制度
本项目劳动定员90人，运输司机30人，生产工人50人，管理人员10人，全部在项目区食宿。
本项目除检修时间外，全年进行生产，生产天数约350天。混凝土连续浇筑施工作业时，每天运行24小时；除连续浇筑施工工艺外，每天工作10小时。
（7）项目环保投资

项目总投资800万元，其中环保投资估算为90.3万元，环保投资占总投资的11.29%。具体详见下表：
表1-7    项目环保投资一览表

阶段

处理对象

项目名称

投额（万元）

备注

运营期

废水
食堂设置1个3m3的隔油池
0.6
主体设计
1个80m3的化粪池

11.5
主体设计
一个20m3生活废水收集池
2.5
环评提出
一套“砂石分离机+三级沉淀”，总容积450m3
20.0
主体设计
一个容积300m3初期雨水收集池（兼做事故水池）
16.0

环评提出
废气

项目水泥、粉煤灰储罐罐仓顶配套纤维过滤袋，共计18个。
设备自带，不重复列入投资
主体设计
食堂安装一套净化效率不低于60%的油烟净化设备，配套风量为5000Nm3/h的引风机及排气筒。
1.0
环评提出
料仓为三面围挡、顶部设顶棚的半封闭料仓，设置喷淋除尘设备，共计设置7个
4.2
环评提出
皮带运输机采取密闭输送
2.4
主体设计
搅拌楼密闭设计
1.5
主体设计
厂区设置2个雾炮进行洒水降尘
1.2
环评提出
固废
设置1个生活垃圾收集房，若干生活垃圾桶；食堂设置2个泔水桶。
1.0
环评提出
噪声

搅拌主机、混凝土配料机、螺旋输送机、水泵、皮带输送机、砂石分离机、压滤机等设备安装减振垫。
3.0
主体设计
生态环境
绿化面积2450m2
5.4
主体设计
恢复期
整个场地占地范围进行植树种草，恢复生态环境，设置相应的标示牌。
20

环评提出
合计

——

90.3
——

（8）总平面布置

本项目生产区与生活区分区设置；生产区布置在项目东侧，生活区布置在西侧。
生活区设置有宿舍、会议室、办公室、资料室、调度办公室、食堂、厨房、储藏室、浴室、厕所，位于项目生产区的上风向，减轻生产活动对生活区职工自身的影响。项目生活区配套建设一个化粪池，用于收集冲厕废水；建设一个生活废水收集池，用于收集除冲厕废水以外的生活废水，各池子均位于生活区地势最低处，可以通过自流进入，布局合理。
生产区布局有3条混凝土拌和生产线，并配套设置储罐、料仓、待检仓、自动洗车槽、地磅、修理车间等。240生产线设置于项目场地东侧，两条120生产线设置于240生产项目南侧，料仓设置于3条生产线的北侧、东侧，整体来看，3条生产线呈东西条形分布，减少物料的搬运和运输距离。砂石分离系统、三级沉淀池、初期雨水收集池紧挨生产区西侧，地势较低，便于生产废水自流进入，不但可以避免废水漫流，也可以减少运输成本。
项目总平面布置图见附图1。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，根据现场踏勘，未发现与本项目有关的原有的污染问题。
项目租用富民县款庄镇青华村委会的集体用地作为项目建设用地，租地协议见附件。根据生态红线查询，项目不占用富民县生态红线。根据当地林草部门意见，3标段附属建设项目会临时占用林地，共计占用林地1.8179公顷。
本次环评调查发现，3标段1#拌合站建设项目占地面积为1.623公顷，土地类型为林地、旱地、荒草地，其中占用林地0.24公顷，旱地0.304公顷，荒草地1.079公顷。
项目不占用生态红线、不占公益林，未发现名树古木，也未发现珍稀野生保护动植物。植被类型为当地常见的桉树、栎树、松树、紫茎泽兰、三叶鬼针草、狗尾草等，植被覆盖度较好，生物多样性一般，水土流失程度轻微。



二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地理、交通、气候、气象、地形、地貌、水文、植被、生物多样性等）

1. 地理位置

富民县位于昆明市西北，县城距昆明市23公里，介于东经102°21′-102°47′，北纬25°08′-25°36′之间。富民县位于昆明市西北部，距昆明23千米。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠西山区。
本项目位于昆明市富民县款庄镇青华村委会，项目中心坐标为北纬25.396926°，东经102.659212°。项目地理位置图见附图2。

2. 地形、地貌

富民县地处云贵高原中部，有着典型的高原地貌。县境似一不规则梯形，南高北低，望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%，以湖盆岩溶高原地貌形态为主，红色山原地貌次之。山岭海拔在1455~2817m之间，同时由于地处金沙江、南盘江及元江3大水系的分水岭之间，河流侵蚀作用不强，高原面保存较好，大部分地区地形较平缓，高差小于500m，分布着一系列山间盆地。富民地区的高差起伏较大，高程分布范围在1455~2817m之间。富民地处云南高原中部，海拔较高，高原是其基本形态，根据这一特点，将地区分为低山、低中山、高中山、高山4类地貌类型。
3. 水文水系
富民县境内共有河流14条，均属于金沙江水系，其中过境河流8条，螳螂川为主干河，龙泉河、木板河次之。蜡螂川长148.65km，纵坡降2.9%，属宽谷型壮年期河流。它发源于昆明滇池海口，流经安宁、西山区至莲花岩注入富民，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，穿县城流至成器墩流向转西北，经永定、大营两镇、者北、赤鹫两乡到龙发村汇集天生桥河水处，上游称螳螂川，下游称普渡河，为富民县最大的河流。汇水面积5198km2，是滇池的唯一出水口。入境水量8.632亿m3，平均流量27.37m3/s，从海口至永定桥92km，下游（禄劝县境内）称普渡河，于三江口汇入金沙江，全长243km，落差258km，流经永定坝子和赤鹫坝子，地段比降较小，赤腾以下进入峡谷地段，河床切割深达100~200m。全县集中出露的泉水共47处，出水流量为0.632m3/s，年出水量为0.199亿m3。
本项目周边最近的水体为项目西侧135m处的龙泉河，龙泉河下游称为东村河，向北汇入木板河，最终进入普渡河。
项目所在区域水系分布图见附图3。
4. 气候、气象

项目所在区域富民县，属北亚热带低纬高原山地季风气候，气候的变化主要受西南季风和热带大陆气团交替控制，具有四季如春、干湿季分明、年温差小、日温差大的特点。该区域冬无严寒，夏无酷暑。年平均气温14.7℃，极端最高气温31.5℃，极端最低气温-5.4℃，最热月（7月）的平均气温为17.8℃，最冷月（1月）的平均气温为7.8℃，每年11月至次年4月受南亚次大陆偏西干暖气流的控制，天气晴朗、空气干燥、干旱少雨；5月~10月受孟加拉湾洋面西南季风影响，空气潮湿温暖，形成雨季。年平均降雨量1006mm，月最大降雨量208.3mm，日最大降雨量153.3mm。年日照时2327.5小时，年蒸发量1856.4mm。最大风速40m/s，多西南风。相对湿度76%，无霜期227天。20年一遇最大日降雨量108mm，6h最大降雨量62.2mm，1h最大降雨量52.5mm。项目区内年平均气温15.8℃，年极端最高气温33.4℃，最低气温-7℃；无霜期245天，全年日照2287小时，年平均降雨量846.5毫米，蒸发量2032.5毫米。常年主导风向为西南风，平均风速2.2m/s。
5. 土壤、植被

昆明地区的地带性植被类型为以壳斗科树种为优势的半湿润常绿阔叶林，但现在仅有少量这样的群落存在于交通不变的昆明边远郊区或庙宇周围，而大量分布的是一些人工林和次生性的灌木或草本群落，城市中除了人工种植的植物外，自然生长的仅有草本和灌木植物。在昆明市城区的范围内，一共有10种群落类型，约190种自然生长的植物。
富民县主要森林植被类型为滇青冈林。主要乔木有滇青冈、滇朴、云南泡花树、岩桑、银鹊树等。人工林有校树、大树杨梅、板栗、核桃、桃、柿、柑桔、梨等。主要灌木有余甘子、杜鹃、南烛、山茶、地盘松、小铁子、坡柳、清香木、矮杨梅等。
项目区内主要植物种有滇青冈、核树、核桃、清香木、透骨草、孔雀草等。项目区内无国家级和省级重点保护野生植物。
富民县土壤由棕壤、红壤、紫色土、水稻土四类土壤组成，分别占面积的1.7%、68.9%、15.5%、4.8%，分7个亚属16个土属25个土种。富民县境内成土母岩有石灰岩、砂岩和页岩。成土母质主要有河流冲积母质、残积母质、坡积母质、洪积母质和堆积母质等多种类型。主要森林土壤有红壤、棕红壤、紫色土。项目区土壤主要为红壤。
6. 文物、保护区

项目位于昆明市富民县款庄镇青华村委会，项目不在自然保护区、国家公园、三江并流世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、水资源保护区、地质公园、地质遗迹、建设项目压覆区等重要地区范围内。项目所在地及周边1000m范围内无文物古迹、古树名木及国家规定的保护动植物。

根据生态红线查询，项目不占用生态红线。



三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1. 空气质量现状

项目所在地位于昆明市富民县款庄镇青华村委会，地处乡村，项目区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据《2018年昆明市生态环境状况公报》，昆明主城区SO2年均浓度13μg/m3，达到空气质量年均值二级标准；NO2年均浓度33μg/m3，达到空气质量年均值二级标准；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度51μg/m3，达到空气质量年均值二级标准；细颗粒物（PM2.5）年均浓度28μg/m3，达到空气质量年均值二级标准；一氧化碳年平均浓度1.2mg/m3，优于二级24小时均值标准，臭氧年平均浓度130μg/m3，优于二级日最大8小时平均值，大气环境中酸雨出现频率为0%，较上年不变。
表3-1  2018年全市空气质量污染物年均浓度         单位：μg/m3
序号

污染物

年均浓度

较上年比较

达标情况

1

二氧化硫

13
降低2
达到年均二级标准
2

二氧化氮

33
上升1
达到年均二级标准
3

PM10
51
降低7
达到年均二级标准
4

PM2.5
28
持平
达到年均二级标准
5

一氧化碳

1.2
持平
优于二级24h均值标准（一氧化碳无年均浓度标准）
6

臭氧

130
上升6
优于日最大8h均值标准（臭氧无年均浓度标准）
根据《2018年昆明市环境公报》，嵩明县环境空气质量总体达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，所在区域属于环境空气达标区。
2. 地表水环境质量现状

本项目周边最近的水体为项目西侧135m处的龙泉河，上游为花箐水库，龙泉河下游称为东村河，向北汇入木板河，最终进入普渡河。龙泉河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
本次环评引用昆倘高速工程环境影响报告书对花箐水库的水质监测结果，监测时间为2017年9月10日—12日，监测时间为近三年的有效监测数据，监测单位为云南环绿环境检测技术有限公司，监测因子有pH、CODcr、氨氮和石油类。
花箐水库的水质监测结果见表3-2。
表3-2    花箐水库水质监测结果一览表（摘自昆倘高速工程环境影响报告书）
监测点位
采样时间
pH  

CODcr(mg/L)

氨氮(mg/L)

石油类(mg/L)

花箐水库
2017-9-10

7.42

11

0.178

0.01

2017-9-11

7.29

10

0.185

0.02

2017-9-12

7.24

12

0.169

0.01

GB3838-2002 Ⅲ类标准限值
6-9

≤20
≤1.0
≤0.05
达标评价
达标
达标
达标
达标
据表3-2可以看出，项目区地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
3. 声环境质量现状

为了了解项目区域声环境质量现状，中铁八局集团昆明铁路建设有限公司委托云南环绿环境检测技术有项目公司对项目东、西、南、北厂界声环境质量现状进行的监测，监测时间为2019年9月4~5日，监测结果统计如下表所示。
表3-3    项目厂界现状噪声监测结果统计表
检测日期

检测点位

时间
Leq
主要声源
2019/9/4
项目区厂界东侧外1m处

昼间(09:27-09:37)

58

机械噪声

夜间(22:14-22:15)

45

环境噪声

项目区厂界南侧外1m处

昼间(09:46-09:56)

53

机械噪声

夜间(22:22-22:23)

43

环境噪声

项目区厂界西侧外1m处

昼间(10:04-10:05)

50

社会生活噪声

夜间(22:31-22:32)

45

环境噪声

项目区厂界北侧外1m处

昼间(10:20-10:30)

56

机械噪声

夜间(22:40-22:41)

43

环境噪声

2019/9/5
项目区厂界东侧外1m处

昼间(10:38-10:48)

57

机械噪声

夜间(22:07-22:08)

45

环境噪声

项目区厂界南侧外1m处

昼间(10:54-11:04)

53

机械噪声

夜间(22:15-22:16)

44

环境噪声

项目区厂界西侧外1m处

昼间(11:10-11:11)

50

社会生活噪声

夜间(22:25-22:26)

45

环境噪声

项目区厂界北侧外1m处

昼间(11:17-11:27)

58

机械噪声

夜间(22:32-22:33)

44

环境噪声

根据表3-3，项目区厂界现状声环境能够达到达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
4. 生态环境质量现状

项目不在自然保护区、水源保护区、风景名胜区、国家森林公园等重要地区范围内。项目不占用生态红线、不占公益林，未发现名树古木，也未发现珍稀野生保护动植物。

本项目占地类型为林地、旱地、荒草地，植被种类为桉树、栎树、松树、紫茎泽兰、三叶鬼针草、狗尾草等，旱地种植有玉米、蚕豆等农作物，植被覆盖度较好，上述植被和植物均为当地常见物种。
总体来看，项目区生态环境一般。


	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

（1）声环境保护目标

本项目位于昆明市富民县款庄镇青华村委会，本项目声环境保护目标如下。
表3-4   声环境保护目标一览表

名称

坐标/m

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方向

相对厂界距离/m

X

Y

锅背箐散户
264541.415
2810750.195
居民

约20人
(GB3096—2008)《声环境质量标准》中2类标准
南侧
140m
小石岩
264410.232
2811245.356
居民

约125人
西侧

180m

（2）大气环境保护目标

表3-5   大气环境保护目标一览表

名称

坐标/m

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方向

相对厂界距离/m

X

Y

锅背箐散户
264541.415
2810750.195
居民

约20人
（GB3095-2012）《环境空气质量标准》中二类区
南侧
140m
小石岩
264410.232
2811245.356
居民

约125人
西侧

180m

肖家箐
264208.172
2810870.783
居民

约160人
西侧

220m

瓦窑箐
265221.144
2810555.185
居民
约200人
东南
530m
（3）水环境保护目标

本次环评将项目西侧135m处的龙泉河作为保护目标，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。



四、评价适用标准

	环境质量标准
	（1）空气环境

项目所在区域为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

表4-1    环境空气质量标准

执行标

污染物

平均时间

浓度限值

单位

环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准

二氧化硫（SO2）

年平均

60

ug/m3
24小时平均

150

1小时平均

500

二氧化氮（NO2）

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

一氧化碳（CO）

24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

10

臭氧（O3）

日最大8小时平均

160

ug/m3
1小时平均

200

颗粒物

（粒径小于等于10μm）

年平均

70

24小时平均

150

颗粒物

（粒径小于等于2.5μm）

年平均

35

24小时平均

75

总悬浮颗粒物（TSP）

年平均

200

24小时平均

300

（2）地表水环境

本项目最近的地表水体为项目西侧135m处的龙泉河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表4-2    地表水环境质量标准（除pH外均为mg/L）

序号

项目

Ⅲ类标准值

单位

1

pH

6-9

无量纲

2

化学需氧量（COD）

≤20
mg/L

3
五日生化需氧量（BOD5）

≤4
4

氨氮（NH3-N）

≤1.0
5

总磷（以P计）

≤0.2
6
阴离子表面活性剂

≤0.2
7
粪大肠菌群

≤10000

个/L

（3）声环境

项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准值如下表所示。

表4-3  声环境质量标准

类别

等效声级[dB（A）]

昼间

夜间

2类

60

50



	污染物排放标准
	（1）大气污染物排放标准

①施工期
颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值标准。

表4-4    大气污染物综合排放标准无组织监控浓度

标准类别

颗粒物

无组织排放监控浓度限值

1.0（mg/Nm3）

②运营期
水泥、粉煤灰储罐主要进行物料储存。有组织粉尘参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥制品生产颗粒物排放标准。无组织粉尘参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织排放限值。

表4-5    水泥工业大气污染物排放标准   单位：mg/m3
生产过程

生产设备

颗粒物

散装水泥中转站及水泥制品生产
水泥仓及其他通风生产设备

20

表4-6    大气污染物无组织排放限值   单位：mg/m3
污染物项目

限值

限值含义

无组织排放监控位置

颗粒物

0.5

监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值

厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点。

食堂参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），饮食业单位的规模划分参数及油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见下表。

表4-7  饮食业单位的规模划分参数及油烟最低去除率

规模

小型

基准灶头数

≥1，＜3

对应灶头总功率（106J/h）

≥1.67 ，＜5.00

对应排气罩总投影面积（m2）

≥1.1，＜3.3

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60

（2）水污染物排放标准

①施工期

项目施工期产生的废水主要为施工人员产生的清洗废水和施工废水，通过沉淀池沉淀处理后，回用于场地浇洒和施工，不外排。

②运营期

本项目冲厕废水进入化粪池进行预处理，作为周边农地和林地浇灌使用，不外排。
除冲厕废水外，其它生活污水如洗浴废水、盥洗废水和办公废水经沉淀预处理后，返回清水池内作为生产补充用水，不外排。
拌合生产用水执行《混凝土拌合用水标准》（JGJ63-2006）。标准限值如下所示。
表4-8   《混凝土拌合用水标准》（JGJ63-2006）
指标
单位

物质含量限值

PH

无量纲

>4
不溶物
mg/L

<2000

可溶物
<2000

氯化物（以cl-计）
<500①
硫酸盐（SO42-计）
<600

①对使用钢丝或经热处理钢筋的预应力混凝土，氯离子含量不得超过350 mg/L

（3）噪声排放标准

①施工期
执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，具体见下表。
表4-9    建筑施工场界环境噪声排放限值

昼间(dB)

夜间(dB)

70

55

②运营期
厂界噪声执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

表4-10    GB12348-2008噪声排放标准   单位：Leq〔dB（A）〕

类别

昼间

夜间

2类

60

50

（4）固废
一般固废执行（GB18599-2001）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及环保部2013年第36号修改单。


	总量控制指标
	本项目废水不外排，固体废物得到合理处置。项目不设污染物总量控制指标。



五、建设项目工程分析

	工艺流程简述(图示)：

1. 施工期

本项目施工过程施工工艺及污染节点分析如下。
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图5-1    项目施工工艺流程及产污节点示意图

产污节点简述：

①对项目场地内进行平整，并通水、通电、通车。场地平整及三通一平过程中主要设备包括挖掘机、推土机、载重车等。
该工序噪声主要为机械设备产生的噪声；废气主要为场地平整过程产生的扬尘；废气主要为机械运行过程中产生的燃油废气；固废主要是场地平整过程中产生的土石方。

②项目的办公生活区设计为活动板房，生产车间设计为简易的钢构厂房，地面结构建设过程中产生的噪声主要为小型机械噪声及运输车辆噪声；大气污染物主要为无组织排放扬尘及车辆尾气；固废主要为建筑垃圾；废水主要为设备清洗及施工废水。
③生产设备安装工序产生的污染物主要为设备安装过程中产生的噪声、少量的固废。
④在整个施工活动中，施工人员还有一定量的生活垃圾、废气、生活污水产生。

2. 运营期

2.1 工艺流程及产污节点分析

本项目共设置3条生产线，生产能力为120m3/h的2条（分为1#120生产线和2#120生产线），240m3/h的1条，生产工艺流程一致。
运营期拌合站的生产工艺流程及产污节点见下图：
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图5-2    项目运营期生产工艺流程及产污节点示意图

工艺流程简述：

①原料储存

砂石料通过汽车运输进厂，运至项目区2个待检仓，对砂石料的含泥量、水分进行检验，合格的砂石料进入7个料仓进行堆放，不合格的砂石料返回商家，卸料和堆放过程中有无组织扬尘产生。水泥、粉煤灰使用密闭罐车运输进厂，通过气动输送进储罐储存，水泥、粉煤灰送料过程中有储罐呼吸粉尘产生，通过储罐仓顶配套纤维过滤袋处理后外排，呈有组织排放。
外加剂由汽车运输进场，使用泵送至储罐内。水由水泵泵入高位水池暂存，水泵运行过程中有噪声产生。

②原料配料

砂石料通过、装载机、铲车装入输送带给料口，由密闭皮带输送进入称量斗，由计算机控制，砂石量按核定的配比进入搅拌机。砂石料进入称量斗的过程有粉尘产生，呈无组织排放。

水泥、粉煤灰储罐通过密闭螺旋输送机送入称量斗，由计算机控制，水泥、粉煤灰、根据核定的配比由密闭管道送入搅拌机，配比过程会有无组织粉尘产生；输送设备有噪声产生。

外加剂和水通过计量后由泵按配比要求输送至搅拌机，水泵运行过程中有噪声产生。
③混凝土拌和

进入搅拌机的水泥、粉煤灰、水和外加剂在搅拌机内强制搅拌，搅拌15分钟后达到均匀度要求，通过混凝土实验合格后由计量泵计量后送入混凝土车，运至工地使用。混凝土拌和过程中有废水、噪声产生；混凝土罐车装运的过程中有噪声和运输扬尘产生，罐车运输需要进行清洗，会有废水产生。
混凝土实验过程有固废产生，使用砂石分离机进行砂石分离，返回生产线使用。砂石分离机在运行时会产生噪声。
2.2 物料平衡和水平衡
（1）物料平衡分析

①带入量

水泥：130000t/a；

砂石料：540000t/a；

粉煤灰：12000t/a；

高效缓凝外加剂：3000t/a；

水：本项目每立方混凝土需水175L，则本项目生产用水量为52500m3/a。

②带出量

混凝土：项目年产30万m3的混凝土，密度为2.40t/m3，质量为72.0万t/a。

砂石料装卸、堆存扬尘（T1）：本项目砂石料用量540000t/a，装卸和堆存扬尘占砂石料用量的0.0005%，装卸、堆存扬尘产生量为2.7t/a，砂石料堆放于三面围挡、顶部设顶棚的砂石料仓内，并采用喷淋除尘设施，粉尘排放量可以消减80%，则砂石料无组织扬尘（T1）排放量为0.54t/a。
储罐有组织粉尘（G1-G18）：本项目水泥、粉煤灰在送入储罐时会有粉尘产生，水泥、粉煤灰用量为142000t/a，本项目储罐粉尘产生量占水泥、粉煤灰用量的0.005%，则粉尘产生量为7.1t/a，每个储罐仓顶配套纤维过滤袋处理后外排，除尘效率99%，储罐有组织粉尘（G1-G18）排放量0.071t/a。
砂石料称量斗无组织粉尘（T2）：本项目砂石料在称量斗处会产生粉尘，砂石料用量540000t/a，称量斗粉尘产生量占砂石料用量的0.0001%，砂石料称量斗无组织粉尘（T2）排放量为0.54t/a。
水泥、粉煤灰称量无组织粉尘（T3、T4）：本项目水泥、粉煤灰在称量处有少量粉尘逸散，水泥、粉煤灰用量142000t/a，称量处粉尘产生量占砂石料用量的0.0002%，水泥、粉煤灰称量无组织粉尘（T3、T4）排放量为0.284t/a。
搅拌粉尘（T5）：搅拌物料为湿法搅拌作业，搅拌粉尘产生量占物料用量的0.0001%，进入搅拌机的物料用量为682000t/a，则搅拌粉尘产生量为0.682t/a，由于搅拌机位于密闭的搅拌楼内，可以消减80%的粉尘，那么搅拌粉尘（T5）排放量为0.136t/a。
生产损耗：本项目生产过程中物料的生产损耗主要为，物料黏附在设备上，设备冲洗过程中物料被冲洗带走，项目搅拌机每天都需要进行冲洗，设备上黏附的混凝土通过冲洗后，由排水沟排入“砂石分离机+三级沉淀”系统处理。砂石料分离后返回生产线使用，清水作为生产补充用水。类比其他同类项目，设备冲洗损耗的物料量约为175t/a，通过“砂石分离机+三级沉淀”后，作为项目生产原料，不外排。
实验室固废：实验室对混凝土进行检测时，固废（S1）产生量约为9t/a。

不合格产品：生产过程中不合格产品的产生量约占产品量的0.3%，不合格产品量约为2160t/a，使用“砂石分离机+三级沉淀”处理后，作为项目生产原料，不外排。
水量蒸发损耗：项目生产过程中，水量的蒸发损耗量约占用水量的1/3，则项目生产过程中水量蒸发损耗量约为17499.429t/a。
建设项目物料平衡见下表。

表5-1    建设项目物料平衡表

带入（t/a）
带出（t/a）
水泥
130000

混凝土
720000

砂石料
540000

砂石料无组织扬尘（T1）
0.54
粉煤灰
12000
储罐有组织粉尘（G1-G18）
0.071
高效缓凝外加剂
3000
砂石料称量斗无组织粉尘（T2）
0.54
水
52500

水泥、粉煤灰称量无组织粉尘（T3、T4）
0.284
设备冲洗损耗的物料
175
搅拌粉尘（T5）
0.136
不合格产品
2160

设备冲洗损耗的物料
175

实验室固废
9

不合格产品
2160

/

/
实验室固废
9

/

/
水量蒸发损耗
17498.429
合计
739844
/

737500 
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图5-3   物料平衡图     单位t/a
（2）水平衡

项目生活用水由东面高山汇集的山泉水，管网接入厂区，消毒后供生活区的生活用水；
项目生产用水使用管网从龙泉河引流至项目区高位蓄水池，为生产提供生产水，水质较好。
①用水量
以下核算内容参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）进行核算。

员工入厕用水：项目劳动定员为90人，使用水冲厕，员工每人每天平均入厕次数按6次计算，参照《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），入厕用水量按7L/（人·次），则项目员工入厕用水量约为3.78m3/d。

职工办公生活：员工办公生活过程用水量按60L/（人·d）计算，则项目员工办公生活用水量约为5.4m3/d。

食堂用水：食堂餐饮用水量按30L/（人·d）计算，则食堂餐饮用水量约为2.7m3/d。

生产用水：本项目每立方混凝土需水175L，生产用水量为52500m3/a、150m3/d。
设备场地清洗：本项目搅拌机、场地每天均要进行冲洗，根据设备的大小和需要冲洗场地的大小，其用水量约为7m3/d、2450m3/a。
洗车槽用水：本项目混凝土输送车每天要进行冲洗，类别其他同类项目，洗车槽用水量约为3m3/d、1050m3/a。
绿化用水：本项目绿化面积2450m2，非雨天按3.0L/（m2·次）用水量，每天浇水1次计算，非雨天绿化用水量约为7.35m3/d。
场地及道路洒水：本项目场地及道路面积3307m2，通过设置2个雾炮机进行洒水，非雨天按1.0L/（m2·次）计算，每天洒水2次计算，本项目场地道路洒水用水量为6.6m3/d。
料仓喷淋除尘用水：项目料仓处卸料、堆存过程中使用喷淋水，喷淋除尘用水量约为0.7m3/h，7m3/d。
②排水量

冲厕废水：项目入厕用水量约为3.78m3/d，排水量按用水量的80%计算，则冲厕废水量约为3.0m3/d。该部分冲厕废水进入化粪池进行处理，用作周边农地和林地浇灌使用，不外排。
职工办公生活废水：项目员工办公生活用水量约为5.4m3/d，排水量按用水量的80%计算，则职工办公生活废水量约为4.32m3/d，进入废水收集池，补充用作生产用水，不外排。
食堂排水：项目食堂餐饮用水量约为2.7m3/d，排水量按用水量的80%计算，则餐饮废水量为2.16m3/d，经隔油池处理后与办公生活废水一并进入废水收集池，补充用作生产用水，不外排。
生产用水：项目生产用水进入产品。
设备场地清洗废水：用水量为7m3/d，排水量按用水量的80%计算，废水量为5.6m3/d，通过“砂石分离机+三级沉淀”处理后回用于生产过程，不外排。
洗车槽用水：洗车槽用水量约为3m3/d，排水量按用水量的80%计算，废水量为2.4m3/d，通过“砂石分离机+三级沉淀”处理后回用于生产过程，不外排。
喷淋除尘用水：该部分水蒸发损耗。
绿化和场地浇洒：该部分水全部蒸发损耗。
场内初期雨水：初期雨水为降雨前30min地面形成地表径流的降水，携带大量的SS。随着降雨时间的推移，30min后雨水中的SS大幅度降低，可直接外排。项目外围设置截排水沟，雨天排走项目场地外围雨水，场内的前30mi的初期雨水通过厂区内的排水沟，排入一个300m3的初期雨水收集池，沉淀后回用于生产线生产用水，不外排。
初期雨水汇水量根据下面计算公式：
     Q=A×Ψ×F×T/1000

式中：Q —雨水流量，m3；
      A—1h最大降雨量（mm/h）；富民1h最大降雨量为52.5mm。
Ψ—径流系数，经验数值为0.7；
F —汇水面积，1.623hm2；
T—降雨历时（h），项目考虑降雨开始的前30min，即0.5h。
本次环评收集降雨前30min的初期雨水，初期雨水产生量约为298m3/次，初期雨水排入一个300m3的初期雨水收集池，沉淀后回用于生产线生产用水，不外排。
③项目排水方案

本项目厂区前30min的初期雨水通过排水沟收集后，进入1个300m3的初期雨水收集池，沉淀后回用于生产线生产用水，不外排。30min后的雨水所含的SS浓度很低，通过排水沟直接排出厂外。
设备场地冲洗废水、车辆冲洗废水通过排水沟排入项目“砂石分离机+三级沉淀”处理系统（总容积450m3），经过三级沉淀处理后，汇于清水池，回用于项目生产过程，不外排。
生活区冲厕废水无法回用于生产，进入1个80m3的化粪池，定期清理，用作周边农地和林地浇灌使用，不外排。
生活区食堂产生的餐饮废水经过1个3m3的隔油池预处理后，与其他办公生活废水一并排入1个20m3的废水收集池，充分沉淀后，返回生产系统作为补充用水，不外排。
本项目运营期水平衡见图5-4，图5-5。
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图5-4     厂区非雨天水量平衡图   单位：m3/d
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图5-5   厂区雨天水量平衡图   单位：m3/d
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	由上表可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。由起尘计算公式可知，V0与粒径和含水率有关，因此，通过采取减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面等措施后，风力起尘对环境的影响较小。

项目使用商品混凝土，施工现场不会产生搅拌扬尘。施工作业等产生的扬尘中的TSP对环境影响较大，但其中不含有毒有害的特殊污染物。本项目的扬尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围地区大气中总悬浮颗粒(TSP)浓度增大。

③机械废气

施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOX。属无组织排放，间隙性排放。项目在施工工程中用到的推土机、挖掘机、装载机及运输卡车，会产生少量的烯烃类有机物、CO、SO2、NOx。

（3）施工噪声

施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。施工机械产生的噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关，场地平整施工阶段主要使用推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等；主体建筑施工阶段主要使用吊车、升降机、电焊机、振捣机等。这些机械产生的噪声对环境造成不利影响。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声更具不规律性。

由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据计算，叠加后的噪声增值约为3~8dB（A））。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、装载机、挖掘机、电焊机、卡车等，参照（HJ2034-2013）《环境噪声与振动控制工程技术导则》施工机械噪声源强如下表所示：

表5-4    主要施工机械设备的噪声声级

序号

设备名称

声级dB（A）

距声源5m

1

推土机

83~88

2

装载机

90~95

3

挖掘机

80~86

4

电焊机

80~85

5

卡车

82~90

（4）固体废弃物

本项目施工过程中产生的固废主要为：施工人员生活垃圾，施工过程中产生的土石方，建筑垃圾。

①施工生活垃圾

项目施工过程中产生的生活垃圾量按平均0.1kg/（人·d）计算，项目施工人数为50人，则施工生活垃圾的产生量为：5kg/d。收集后运至项目周边生活垃圾堆放点堆放。

②土石方

根据业主提供的资料，本项目施工过程中产生的挖方量为49386.33m3，需填方量为81552.33m3，土石方及时回填，不设置临时堆场，项目施工开挖产生的土石方均能够用于项目区回填，不产生永久弃渣。

③建筑垃圾

本项目建设过程中会产生少量的建筑垃圾，该部分垃圾按照《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则（修订）2018》要求进行处置。

（5）生态环境影响因素

本项目施工过程中对生态环境的影响主要为，施工过程占地对土地利用格局的影响及对占地范围内的植被进行清除，施工过程短期内改变项目区动物的栖息环境，地表扰动造成的水土流失。
2. 运营期污染源强核算

2.1 运营期废水
根据项目水平衡分析，本项目绿化用水、生产用水、场地及道路洒水、喷淋除尘用水于用水环节损耗。本项目运营过程中产生的废水为：冲厕废水、设备场地清洗废水、洗车槽废水和员工生活污水、食堂废水。另外雨天会产生前30min的初期雨水。
（1）冲厕废水
项目生活区厕所类型为水冲厕，冲厕废水产生量为3m3/d，该部分废水无法回用于生产，因此，进入1个80m3化粪池处理后，用作周边农地和林地浇灌使用，不外排。
（2）设备场地清洗废水、洗车槽废水
设备场地清洗废水、洗车槽废水的产生量分别为5.6m3/d和2.4m3/d，通过厂区内排水沟进入一套“砂石分离机+三级沉淀”处理系统（总容积450m3），经过三级沉淀处理后，汇于清水池，回用于项目生产过程，不外排。废水污染物主要为SS，其它污染物浓度很低。
（3）员工生活污水、食堂废水
员工生活污水产生量为4.32m3/d，进入1个20m3的废水收集池。食堂废水产生量为2.16m3/d，经过1个3m3的隔油池处理后与办公生活废水一并进入废水收集池，补充用作生产用水，不外排。经预处理后的废水污染物成分：CODcr400mg/L、SS200mg/L、动植物油10mg/L、NH3-N20mg/L、总磷8mg/L。
（4）初期雨水
初期雨水为厂区前30min的雨水，主要含有的污染物为SS，其它污染物浓度很低，沉淀后返回生产线作为生产补充用水。厂区最大初期雨水产生量为298m3/次，进入厂区设置的1个300m3初期雨水收集池进行收集，不外排。
2.2 运营期废气

项目运营期产生的废气按排放方式分为：有组织排放和无组织排放。其中水泥储罐、粉煤灰储罐排放的粉尘为有组织排放，排放源编号为G1-G18。砂石料装卸、堆存扬尘（T1）、砂石料称量斗无组织粉尘（T2）、水泥、粉煤灰称量无组织粉尘（T3、T4）、搅拌粉尘（T5）和运输扬尘（T6）呈无组织排放，排放源编号为T1-T6。
1.有组织排放源（G1-G18）
厂内的水泥、粉煤灰18个专用的储罐储存，每个储罐顶配套带有纤维过滤袋，储罐呼吸粉尘从储罐顶呼吸孔排放，水泥、粉煤灰储罐高度为18m，呈有组织排放。每个储罐对应一个纤维过滤袋，纤维过滤袋除尘效率可以达到99％以上，排放源编号为G1-G18。
储罐呼吸粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙、C.A.久兹等编著；张良壁、刘敬严编译；中国环境科学出版社出版 1989年12月第一版）中“贮仓排气产生的粉尘量为0.05kg/t（卸料）”。本项目水泥、粉煤灰用量为142000t/a，水泥、粉煤灰储罐呼吸粉尘产生量约为7.1t/a，经纤维过滤袋除尘处理后，排放量约为0.071t/a，呈有组织排放。储罐进料过程进口浓度为2000mg/m3，通过纤维过滤袋处理后，排放浓度为20mg/m3。项目水泥、粉煤灰储罐年生产3500h。
厂区有组织粉尘（G1-G18）产排情况见下表。
表5-5    水泥、粉煤灰储罐仓顶呼吸孔有组织粉尘产排量

数量

除尘设施

入口浓度

排放浓度

粉尘排放量

除尘

效率

kg/h

t/a

18
每个储罐仓顶设1套纤维过滤袋，除尘效率99%，排放高度18m

2000mg/m3
20mg/m3
0.02
0.071
99％
经计算，水泥、粉煤灰储罐仓顶有组织粉尘排放量0.02kg/h，0.071t/a；排放浓度为20mg/m3，达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥制品生产颗粒物排放标准。
2.无组织排放源（T1-T6）
（1）砂石料装卸、堆存扬尘（T1）
本项目砂石料用量540000t/a，装卸和堆存扬尘占砂石料用量的0.0005%，装卸、堆存扬尘产生量为2.7t/a，砂石料堆放于三面围挡、顶部设顶棚的砂石料仓内，并采用喷淋除尘设施，粉尘排放量可以消减80%，则砂石料无组织扬尘（T1）排放量为0.54t/a。
（2）砂石料称量斗无组织粉尘（T2）
砂石料称量斗无组织粉尘（T2）：本项目砂石料在称量斗处会产生粉尘，砂石料用量540000t/a，称量斗粉尘产生量占砂石料用量的0.0001%，砂石料称量斗无组织粉尘（T2）排放量为0.54t/a。
（3）水泥、粉煤灰称量无组织粉尘（T3、T4）
本项目水泥、粉煤灰在称量处有少量粉尘逸散，水泥、粉煤灰用量142000t/a，称量处粉尘产生量占砂石料用量的0.0002%，水泥、粉煤灰称量无组织粉尘（T3、T4）排放量为0.284t/a。
（4）搅拌粉尘（T5）
项目混凝土搅拌物料为湿法搅拌作业，搅拌粉尘产生量占物料用量的0.0001%，进入搅拌机的物料用量为682000t/a，则搅拌粉尘产生量为0.682t/a，由于搅拌机位于密闭的搅拌楼内，可以消减80%的粉尘，那么搅拌粉尘（T5）排放量为0.136t/a。
（5）运输扬尘（T6）
运输车辆车厂内道路路面上的起尘量采用经验公式，即：

Q=0.0079V.W0.85.P0.72，Q＝∑Qi
其中Qi—每辆汽车行使扬尘量(kg/km.辆)；

Q—汽车运输总扬尘量；

V—汽车行使速度，25km/h计算；

W—汽车重量，5t/辆；

P—道路表面粉尘量，0.1kg/m2。

项目使用30辆运输车辆，经计算，项目车辆运输无组织粉尘产生量为4.43kg/h，1.09t/a，经2个雾炮洒水降尘后抑制80%，排放量为0.22t/a。

（6）无组织粉尘排放汇总
本项目无组织粉尘产排情况见表5-6。
表5-6    项目无组织粉尘产排情况汇总表
序号
污染物类型
产生量
治理措施
排放量
排放方式
1
砂石料装卸、堆存扬尘（T1）
2.7t/a

砂石料堆存在三面围墙围挡的半封闭料仓，设轻钢顶棚,消减80%

0.54t/a

无组织形式排放，排放高度8m

2
砂石料称量斗无组织粉尘（T2）
0.54t/a

皮带为密封式，输送过程密闭
0.54t/a

无组织形式排放，排放高度8m

3
水泥、粉煤灰称量无组织粉尘（T3、T4）
0.284t/a

输送管道为密封式
0.284t/a

无组织形式排放，排放高度8m

4
搅拌粉尘（T5）
0.682t/a

搅拌时为湿法搅拌，在全密闭的搅拌楼厂房内，消减80%

0.136t/a

无组织形式排放，排放高度8m

5
运输扬尘（T6）
1.09t/a

路面进行定期清扫，雾炮机进行洒水降尘，消减80%

0.22t/a

无组织形式排放，排放高度8m

6
合计
5.296t/a
1.72t/a
3.食堂油烟

本项目劳动定员90人，均在项目区内食宿，食堂用电，厨房用油量按平衡膳食推荐的以每人每天食用油用量按30g计，据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算项目厨房油烟产生量约为76.41g/d、18.72kg/a。高峰时段以6h/d计，油烟产生速率为12.735g/h。

食堂有2个灶头，属小型规模，油烟排放执行国家《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001）2.0mg/m3的要求。食堂应安装净化效率不低于60%的油烟净化设备，油烟净化设施配套风量为5000Nm3/h的引风机，排气筒高度应高于生活区食堂屋顶1.5m，高于10m范围内最高建筑物1.5m以上，食堂油烟排放量为5.10g/h、7.49kg/a，排放浓度为1.0mg/Nm3，达到国家《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001）2.0mg/m3的要求。
4.运营期废气污染物汇总
本项目运营期废气污染物汇总见表5-7。
表5-7    项目废气污染物产排情况汇总表
序号
污染物类型
产生量
治理措施
排放量
排放方式
1
有组织粉尘（G1-G18）
7.1t/a

每个水泥、粉煤灰储罐仓顶配备1套纤维过滤袋，共计18套。除尘效率99%
0.071t/a

通过储罐仓顶呼吸口排放，排放高度18m（按储罐高度计）
2
砂石料装卸、堆存扬尘（T1）
2.7t/a

砂石料堆存在三面围墙围挡的半封闭料仓，设轻钢顶棚,消减80%

0.54t/a

无组织形式排放，排放高度8m

3
砂石料称量斗无组织粉尘（T2）
0.54t/a

皮带为密封式，输送过程密闭
0.54t/a

无组织形式排放，排放高度8m

4
水泥、粉煤灰称量无组织粉尘（T3、T4）
0.284t/a

输送管道为密封式
0.284t/a

无组织形式排放，排放高度8m

5
搅拌粉尘（T5）
0.682t/a

搅拌时为湿法搅拌，在全密闭的搅拌楼厂房内，消减80%

0.136t/a

无组织形式排放，排放高度8m

6
运输扬尘（T6）
1.09t/a

路面进行定期清扫，雾炮机进行洒水降尘，消减80%

0.22t/a

无组织形式排放，排放高度8m

7
食堂油烟
18.72kg/a

设1套油烟净化器，净化处理后排放
7.49kg/a

无组织排放
综上，本项目有组织粉尘产生量为7.1t/a，排放量为0.071t/a；无组织粉尘产生量为5.296t/a，排放量为1.726t/a。
2.3 运营期噪声

本项目运营期噪声主要为生产设备噪声和运输车辆产生的交通噪声。
①设备噪声
本项目高噪声设备主要是搅拌主机、混凝土配料机、螺旋输送机、水泵、皮带输送机、砂石分离机、压滤机等，其噪声源强值分别为约80—95 dB(A)。噪声治理措施为安装减振垫以及植物吸声，并经距离衰减、建筑物阻隔后自然降噪。

项目主要产噪设备及其源强值见下表。

表5-8   主要设备噪声源强    单位：Leq dB(A)

序号

设备名称

数量

噪声源强

隔声降噪措施

噪声排放量

1

搅拌主机

3台
95
基础减振，厂房隔音
85
2

螺旋输送机
3台

85
减振垫

75
3

泵

3台
80
泵房隔音，安装减振垫

70
4
皮带输送机
3台
80
基础减振
70
5
砂石分离机
1台
85
基础减振，安装减震垫
75
6
压滤机
1台
80
减振垫
70
②运输车辆交通噪声

运输车辆交通噪声源强噪声计算模式如下：
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式中：i——表示大（L）、中（M）、小（S）型车；

vi——各型车平均行驶速度，km/h。

本项目使用混凝土罐车30辆，车速为25km/h，根据大型车交通噪声源强计算公式，运输车辆在运输道路上行驶时的辐射噪声级为81.7dB（A）。

2.4 运营期固废

本项目设置机修车间，用于简单的补胎、更换轮胎；车辆配件更换及保养全部外委汽修厂，因此不会产生废机油等危险废物。
运营过程中固体废物主要为生活垃圾、厨余废物、化粪池污泥、隔油池废油脂、各类沉淀池污泥、不合格砂石料、不合格砂石料（S1）、实验室固废(S2)。

（1）生活垃圾

本项目劳动定员90人，根据《第一次全国污染源普查手册城镇生活污染源产排污系数手册》富民属于四区第二类城市，生活垃圾产生量按0.56kg/人·d计。产生量约为50.4kg/d、12.35t/a，使用生活垃圾桶收集后运至周边集镇生活垃圾堆放点堆放，由环卫部门清运处置。
（2）厨余废物

项目产生的厨余废物产生量按0.3kg/人·d计算，产生量约为27kg/d、6.6t/a，与生活垃圾一并处置。
（3）化粪池污泥

化粪池污泥产生量为1.2t/a，委托环卫部门清运处置。

（4）隔油池废油脂
食堂设置1个3m3的隔油池，废油脂产生量约为0.12t/a，定期由有资质单位清掏处置。
（5）各类沉淀池污泥
本项目沉淀池包括生活废水沉淀池、“砂石分离机+三级沉淀”系统的三级沉淀池、初期雨水收集池，均会产生污泥，污泥主要成分为砂石料，产生量为175t/a，砂石分离后，返回生产线综合利用，不外排。
（6）不合格砂石料（S1）
本项目购入的砂石料需要进行检验，检验的内容为砂石料的含泥量、水分，不合格产品退回厂家。
（7）不合格产品
项目生产的产品通过检验，不合格产品产生量约为2160t/a，使用“砂石分离机+三级沉淀”处理后，砂石分离后，返回生产线综合利用，不外排。
（8）实验室固废（S2）
实验室固废（S2）产生量约为9t/a，砂石分离后，返回生产线综合利用，不外排。
表5-9   项目固废产生量汇总

生产环节

产污节点
主要污染物

类别

产生量

处置方式
员工生活

员工生活
生活垃圾

一般固废

12.35t/a
环卫部门清运

隔油池
废油脂
一般固废

0.12t/a
由有资质单位清运处置
食堂
厨余垃圾
一般固废

6.6t/a
环卫部门清运处置
化粪池
污泥
一般固废

1.2t/a
生产车间
待检仓
不合格砂石料
一般固废
/
返回厂家
各类沉淀池
污泥
一般固废

175t/a
砂石分离后，返回生产线综合利用
生产线
不合格产品
一般固废

2160t/a
实验室
混凝土固废
一般固废
9t/a



六、项目主要污染物产生及预计排放情况 

	  内容类型
	排放源
	污染物名称
	产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大气污染物
	施工期
	运输车辆
	扬尘
	少量
	少量

	
	
	原料堆场
	扬尘
	少量
	少量

	
	
	施工机械
	烯烃类、CO和NOX
	少量
	少量

	
	运营期
	水泥、粉煤灰储罐（G1-G18）
	有组织粉尘
	2000mg/Nm3
7.1t/a
	20mg/Nm3
0.071t/a

	
	
	砂石料装卸、堆存扬尘（T1）
	无组织粉尘
	2.7t/a
	0.54t/a

	
	
	砂石料称量斗无组织粉尘（T2）
	无组织粉尘
	0.54t/a
	0.54t/a

	
	
	水泥、粉煤灰称量无组织粉尘（T3、T4）
	无组织粉尘
	0.284t/a
	0.284t/a

	
	
	搅拌粉尘（T5）
	无组织粉尘
	0.682t/a
	0.136t/a

	
	
	运输扬尘（T6）
	无组织粉尘
	1.09t/a
	0.22t/a

	
	
	食堂
	食堂油烟
	17.72kg/a
	1.0mg/Nm3，7.49kg/a

	水污染物
	施工期
	施工人员
	生活污水
	0.45m3/d
	沉淀后用于施工场地洒水降尘，不外排。

	
	
	施工过程
	施工废水
	2m3/d
	

	
	运营期
	水冲厕所
	冲厕废水
	3m3/d，1050m3/d
	进入化粪池处理后，用作周边农地和林地浇灌使用，不外排

	
	
	员工生活
	员工生活污水
	4.32m3/d
	食堂废水经隔油池预处理后，与员工生活污水一并进入废水收集池，补充用作生产用水，不外排。

	
	
	食堂
	食堂废水
	2.16m3/d
	

	
	
	生产区
	设备场地清洗废水、洗车槽废水
	8m3/d
	进入一套“砂石分离机+三级沉淀”处理系统（总容积450m3），经过三级沉淀处理后，汇于清水池，回用于项目生产过程，不外排

	固体废弃物
	施工期
	施工人员
	生活垃圾
	5kg/d
	收集后运至项目周边生活垃圾堆放点堆放。

	
	
	施工作业
	土石方
	少量
	土石方和建筑垃圾全部用于项目区回填，不产生永久弃渣。

	
	
	施工作业
	建筑垃圾
	少量
	

	
	运营期
	员工生活
	生活垃圾
	12.35t/a
	环卫部门清运

	
	
	隔油池
	废油脂
	0.12t/a
	由有资质单位清运处置

	
	
	食堂
	厨余垃圾
	6.6t/a
	环卫部门清运

	
	
	化粪池
	污泥
	1.2t/a
	

	
	
	待检仓
	不合格砂石料
	/
	返回厂家

	
	
	各类沉淀池
	污泥
	175t/a
	砂石分离后，返回生产线综合利用

	
	
	生产线
	不合格产品
	2160t/a
	

	
	
	实验室
	混凝土固废
	9t/a
	

	噪声
	施工期
	施工机械
	噪声
	75～85dB（A）
	昼间≤70dB(A)

夜间≤55dB(A)

	
	运营期
	生产噪声
	设备噪声
	80~95dB（A）
	昼间≤60dB(A)

夜间≤50dB(A)

	
	
	运输车辆
	交通噪声
	81.7dB（A）
	

	主要生态影响：

本项目施工过程中对生态环境的影响主要为，施工过程占地对土地利用格局的影响及对占地范围内的植被进行清除，施工过程短期内改变项目区动物的栖息环境，地表扰动造成一定的水土流失。



七、环境影响分析

	施工期环境影响分析：

1. 施工期水环境影响分析

（1）根据项目工程分析，项目施工过程中产生的废水主要为施工废水和施工人员清洗产生的清洗废水。

工程废水产生量约为2m3/d，施工人员清洗废水产生量约为0.45m3/d，项目施工场地内设置临时沉淀池，废水沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排，对周边环境的影响小。
本次环评提出施工场地内设置2个沉淀池，容积为3.0m3。

（2）雨天形成地表径流污染的影响分析

本项目施工期为6个月，施工过程中遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后可能造成水体污染，致使水体水质下降。为避免雨季径流对周围水体产生不利影响，采取以下措施：

①设置连续、通畅的排水设施和沉砂池，防止泥浆废水外流或堵塞河道。
②合理安排工期，避免在雨天进行土方作业；雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷。
③项目应加强管理，做好机械的日常维护保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象。
④雨天应对各类机械进行遮盖防雨。

采取以上措施后，雨季径流中的SS浓度可得到较大程度的降低，充分沉淀后外排，地表径流对周围地表水环境的影响较小。

2. 施工期大气环境影响分析

（1）扬尘

根据北京环境科学研究院对建筑工程施工工地的扬尘测定结果，在风速为2.4m/s时，建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度日平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气二级标准的1.6倍。在干燥和风速较大的天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度会超过环境空气二级标准中日平均值0.3mg/m3的1～40倍。本项目区平均风速为2.2m/s，施工扬尘的影响范围在下风向150m的范围以外，被影响地区的TSP浓度日平均超过0.491mg/m3。
项目最近的保护目标为锅背箐散户，位于项目南侧140m处，超出扬尘的最大影响范围，况且锅背箐散户处于项目区主导风向的侧风向，施工扬尘对保护目标的影响较小。
为了减小项目的施工扬尘对周边环境的影响，应严格采取如下防治措施：

①使用商品混凝土，其他建筑材料堆放应严格管理，将建筑材料的堆场定点定位，并采取防尘抑尘措施，如在大风天气，对散料堆场采用水喷淋防尘，并遮盖建筑材料。

②施工场地进行洒水降尘，洒水次数根据天气状况而定。非雨天每日洒水次数不少于3次；若遇到大风或干燥天气应增加洒水次数。

③尽量避免在大风天气下进行施工作业。根据同类项目工程经验，4级以上大风天气不宜实施土方施工。

④对建筑垃圾应及时处理、清运、以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境。建设工地应当按安全、文明施工标准化工地的要求设置各项临时设施。

⑤优化施工期间运输车辆的出入场路径，加强施工人员的宣传管理等。

⑥施工场地出入口5m内必须进行混凝土硬化，设置车辆冲洗设施，运输车辆须冲洗后出场。

⑦施工运输车辆的车厢应当确保牢固、严密，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏。加强施工现场运输车辆管理。运输的车辆须保持车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路。

通过采取以上措施后，能最大程度的减少粉尘对周边环境的影响，将项目粉尘对保护目标的影响尽可能降到最低。

（2）运输扬尘

根据工程分析，运输扬尘位于下风向150m处的扬尘瞬时浓度可达到3.49mg/m3。运输过程中不可避免的会对运输路线沿线保护目标造成不良影响。

本次环评要求施工单位加强对运输车辆的管理，运输车辆严禁超载并遮盖篷布，及对运输车辆进行清理，避免造成运输道路上泼洒及车轮上粘附渣土；对运输道路进行维护，避免由于道路的凹凸不平造成运输车辆的泼洒。

根据调查，项目周边道路为混凝土及沥青路面，运输条件较好，施工阶段运输扬尘对周边大气环境影响不大。

（3）机械废气

施工机械产生的废气主要为烯烃类、CO和NOX，由于项目施工期较短，间歇性排放。项目施工场地空旷，扩散条件较好，不会产生局部浓度过高的情况，机械废气对周边保护目标影响较小。

3. 施工期声环境影响分析

（1）施工期噪声源强

据工程分析，本项目施工过程中施工噪声在84~92dB（A）之间。

（2）施工期噪声预测
施工机械的噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，点声源选用半自由场点声源几何发散衰减公式和多点源相互叠加公式。

鉴于空气吸收引起的衰减很小，且频率、空气相对湿度等因素具有较大的不确定性，所以不考虑空气吸收引起的衰减。在本次预测中，主要考虑几何发散衰减。

每个点源对预测点的声级LP按下式计算：

LP=LP0-20lg（r/r0）-△L

式中：LP--距离声源r处的声级dB（A）；

LP0--距离声源r0处的声级dB（A）；

r--预测点与声源之间的距离，m；

r0--参考处与声源之间的距离，m；

△L--声屏障等引起的噪声衰减量dB（A）。

但在施工现场，往往是多种施工机械共同作业，因此施工现场噪声是各种不同施工机械辐射噪声以及进出施工现场的各种车辆辐射噪声共同作用的结果，多点源声级叠加在预测点产生的总等效声级[Leq（总）]采用以下计算模式：

Leq总＝10Lg(∑100.1Leqi)

式中： Leq（总）--预测点的总等效声级dB（A）；

Leqi--第i个声源对某个预测点的等效声级dB（A）；

采用上述公式，计算得到施工期主要施工机械满负荷运行时噪声影响范围见下表。
表7-1    主要施工机械噪声影响范围    单位：dB（A）

设备名称

距施工点距离处机械噪声值(m)

10

20

30

40

60

80

100

150

200

300

推土机

85.00

78.98 

75.46 

72.96 

69.44 

66.94 

65.00 

61.48 

58.98 

55.46 

装载机

91.00

84.98 

81.46 

78.96 

75.44 

72.94 

71.00 

67.48 

64.98 

61.46 

挖掘机

83.00

76.98 

73.46 

70.96 

67.44 

64.94 

63.00 

59.48 

56.98 

53.46 

电焊机

82.00

75.98 

72.46 

69.96 

66.44 

63.94 

62.00 

58.48 

55.98 

52.46 

叠加值

92.39 

86.37 

82.85 

80.35 

76.83 

74.33 

72.39 

68.87 

66.37 

62.85 

（3）施工期噪声影响范围分析

单台机械作业时，昼间施工在距离施工机械约在100m处噪声值可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》昼间70dB(A)的标准，项目夜间不施工。

多种施工机械同时作业，噪声在距离施工机械约150m处可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》昼间70dB(A)的标准。项目施工主要集中在昼间，夜间不施工。

（4）施工噪声对周边环境的影响分析

项目周边最近的环境敏感目标为锅背箐散户，距离项目区140m，施工噪声会不可避免的会对锅背箐散户造成不良影响。

本次环评要求施工单位采取隔声降噪措施，以减轻项目施工对锅背箐散户的影响。
①禁止夜间施工，但混凝土浇灌等生产工艺需要连续作业的除外，必须报有关管理部门批准，才能施工作业。

②优先选用低噪声机械进行作业；

③施工机械尽量远离保护目标，进行隔声及减振处理；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排；固定的机械设备尽量入棚操作；

④加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生；做到文明施工，避免因施工噪声产生纠纷；

⑤合理安排施工工序及时间，避免在同一时间集中使用高噪声设备；推土机、装载机和挖掘机作业在短期内完成，把施工机械噪声影响减至最低。

⑥对于运输车辆噪声，应限制车速，减少夜间运输量；对运输车辆定期维修保养，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。

通过以上措施的实施，可以最大限度的减小施工机械噪声对环境的影响。施工期噪声影响为短时影响，随施工结束而结束。
4. 施工期固废影响分析

（1）施工生活垃圾
项目施工生活垃圾的产生量为5kg/d，收集后运至项目周边生活垃圾堆放点堆放。

（2）土石方
根据业主提供的资料，本项目施工过程中产生的土石方在项目区内回填，不外排。

（3）建筑垃圾
按照《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则（修订）2018》要求进行处置。

综上，项目施工过程中产生的固废能够得到合理处置，不会产生二次污染，对周边环境的影响较小。
5. 生态环境影响分析

项目不在自然保护区、水源保护区、风景名胜区、国家森林公园等重要地区范围内。项目不占用生态红线、不占公益林，未发现名树古木，也未发现珍稀野生保护动植物。

①对土地利用格局的影响
本项目位于富民县款庄镇青华村委会，占地面积16226m2，为临时用地，占地类型为林地、旱地、荒草地。项目建成后，会使土地利用性质发生根本的变化，土地利用方式的改变将会导致土壤与外界环境的物质交换大大降低，导致土壤性质发生改变。项目的建设会提高土地利用价值，告诉公路施工结束后，将拆除拌合站，对土地进行复垦，对土地利用格局影响不大。
②对植被的影响分析

项目建设将对用地范围内植被进行清除，对项目所在区域的植被组成有一定的影响。项目场地现状植被种类为桉树、栎树、松树、紫茎泽兰、三叶鬼针草、狗尾草等，旱地种植有玉米、蚕豆等农作物，上述植被和植物均为当地常见物种，在当地分布广泛，项目施工虽然对项目占地区域内的植物北砍伐清理，但对整个地区的植物物种结构和数量等不会造成严重的损害。

③对动物的影响分析

项目所在区域未发现珍稀野生保护动物。项目周边涉及区域受人群活动影响较大，野生动物种类和数量较少，项目在施工过程中会惊扰周围动物的正常生活，使得野生动物远离该场地，由于项目施工期较短，扰动不大，加之动物具有趋避性，可以通过迁徙活动到周边适宜生境进行生活，因此项目的建设对野生动物的影响不大。

④水土流失影响分析

影响水土流失的因素很多，主要包括降水、土壤、植被、地形地貌以及工程施工等因素。就本项目而言，影响施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。在本项目建设过程中，由于扰动和破坏了原地表，导致项目区水土流失加剧，在不采取任何防护措施的条件下，会造成大量的水土流失。不仅会影响项目自身的建设及生产运行，也将对区域水土资源、生态环境和社会环境造成不利影响。项目要严格按照水土保持方案提出的水土保持措施实施，防治项目施工水土流失。


	运营期环境影响分析：

1. 地表水环境影响分析

根据工程分析，本项目绿化用水、生产用水、场地及道路洒水、喷淋除尘用水于用水环节损耗。本项目运营过程中产生的废水为：冲厕废水、设备场地清洗废水、洗车槽废水和员工生活污水、食堂废水。另外雨天会产生前30min的初期雨水。
根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），根据下表判定水污染影响型建设项目评价等级。
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本项目冲厕废水经化粪池处理后，回用于周边农地和林地浇灌使用，不外排；员工生活污水、食堂废水和生产废水处理后补充用作生产用水，不外排。整个厂区废水不外排。
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的 5.2.2.2 规定“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”。三级B等级不进行水环境影响预测，进行废水不外排的可行性、可靠性分析。
（1）冲厕废水回用合理性分析
项目生活区厕所类型为水冲厕，冲厕废水产生量为3m3/d。考虑到冲厕废水含有粪便，回用于生产不可行，因此企业拟采取使用化粪池处理后，用作周边农地和林地浇灌使用。
考虑降雨天废水不能浇灌使用，降雨天时对冲厕废水暂时储存，待晴天时回用于浇灌；项目化粪池容积设置1个，容积80m3，可以暂存26天的冲厕废水，该地区连续降雨天一般不会超过15天，因此化粪池容积可以满足连续降雨时废水的暂存，容积设置合理。
据调查，项目区周边有大量的农地和林地，完全可以消纳项目产生的冲厕废水；农地和林地对浇灌用水水质要求不高，冲厕废水经过化粪池预处理后，用于浇灌是合理可行的。
（2）员工生活污水、食堂废水回用可行性分析
员工生活污水产生量为4.32m3/d，食堂废水产生量为2.16m3/d，经过1个3m3的隔油池处理后与办公生活废水一并进入废水收集池，补充用作生产用水。
根据《污水回用于混凝土拌和用水方面的应用研究》（昆明理工大学，程永伟，2007），生活污水经过沉淀后，回用于混凝土拌合，水样的有关物质含量满足《混凝土拌和用水标准》的要求，达到预应力混凝土拌和用水的要求。与饮用水水样相比，各指标差别不大，对混凝土的和易性能和施工性能不会产生明显的影响。在拌和混凝土掺有外加剂(减水剂)的情况下，生活污水作为版和用水对混凝土强度的提高、混凝土力学性能试验(包括立方体抗压强度、轴压强度、弹性模量、抗折强度)，与饮用水比较无明显差异，污水回用水质不影响此类减水剂的作用效果。根据分析，员工生活污水、食堂废水经过处理后，pH值在6-9之间，满足《混凝土拌合用水标准》（JGJ63-2006）中pH值>4的要求，该废水中不含硫酸盐、氯化物等对混凝土生产有影响的物质。
由此可以看出，本次环评类比国内同类项目，项目员工生活污水、食堂废水经预处理后回用于混凝土拌合生产具有相似经验，证明回用于拌合是可行的。
（3）设备场地清洗废水、洗车槽废水
设备场地清洗废水、洗车槽废水的产生量分别为5.6m3/d和2.4m3/d，经厂区内排水沟进入一套“砂石分离机+三级沉淀”处理系统，经三级沉淀处理后，汇于清水池，回用于项目生产过程，不外排。废水污染物主要为SS，主要成分为混凝土清洗下的残料，其它污染物浓度很低。本次环评类比国内同类项目，具有相似经验证明可行，因此本项目生产废水可以回用于生产，且不会影响产品质量，同时还能节约水资源。
通过水平衡可以看出，项目拌合用水量为150m3/d，远远超过清洗废水的产生量，全部回用具有可行性。
（4）初期雨水回用合理性分析
初期雨水为厂区前30min的雨水，主要含有的污染物为SS，其它污染物浓度很低，沉淀后返回生产线作为生产补充用水。
根据工程分析核算，厂区前30min的初期雨水产生量为298m3，本次环评提出在厂区“砂石分离机+三级沉淀”处理系统旁建设一个300m3的初期雨水收集池，收集的初期雨水及时返回生产线作为生产补充用水，避免外排，从初期雨水收集池的容积上看，是合理的。
从地势上看，初期雨水收集池的建设位置为厂区地势最低处，厂区初期雨水可以全部汇流到收集池内，建设位置合理。
（5）对地表水环境的影响分析
根据分析，项目生活污水和生产废水处置设施合理，处置去向可行，各类沉淀池和收集池的容积设置合理，只要企业加强管理，及时将废水储存在池子内，避免漫流现象，全厂废水可以做到不外排，对地表水环境影响轻微。
厂区经过前期雨水的冲刷，30min后的雨水所含的SS污染物浓度很低，直接外排，不会对外环境造成影响。
（6）事故水池设置合理性分析
为避免厂区废水发生事故排放，本次环评要求初期雨水收集池平时空置，兼做厂区事故水池。
厂区最可能发生事故排放的位置是搅拌机搅拌时发生故障，导致搅拌废水伴随废料泄漏，一旦发生故障，厂区要立即停止运行。假定搅拌机故障发生时间4h，那么搅拌废水伴随废料的最大量为150m3/10*4=60m3，考虑1.2的安全系数，厂区需要设置一个容积72m3的事故水池，暂存搅拌废水和拌合废料。本次环评将初期雨水收集池兼做事故水池，容积为300m3可以满足暂存要求，设置合理。
根据分析，只要企业平时将初期雨水收集池空置，搅拌机发生故障时及时采取停产措施，厂区不会有事故废水排出厂外，造成污染。
（7）用水保障性分析
1）生活用水
①项目生活用水由东面高山汇集的山泉水，管网接入厂区，消毒后供生活区的生活用水。根据生活用水水质检测报告（云南环绿环境检测技术有限公司监测），项目使用的生活用水水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）限值要求，建设单位对山泉水进行消毒后供给各用水点。
②根据调查，项目引用的山泉水作为补充地表水，没有饮用及农灌功能。
③该山泉水平均流量为0.3L/s,最大供水量为25.92m3/d，大于项目职工的生活用水量11.88m3/d。由此可见，项目生活供水水源合理，供水有保障。
2）生产废水
①项目生产用水使用引水管网从龙泉河泵送至项目区高位蓄水池，为生产提供生产水，根据生产用水的水质检测报告（铁正检测科技有限公司监测），项目使用的生产用水水质满足《混凝土拌合用水标准》（JGJ63-2006）限值要求，使用龙泉河河水不会影响正常的生产。
②根据调查，龙泉河为常年性河流，枯水期的最低流量为0.01m3/s，864m3/d，远远大于项目生产用水的使用量166.47m3/d，不会造成龙泉河断流，对河流生态系统的影响程度小。
③龙泉河位于项目西侧135m，输送距离较近，且附近居民不取用龙泉河作为饮用水源，龙泉河无饮用功能。
由此可见，项目生产用水供水水源使用龙泉河是合理的，供水有保障。
2.环境空气影响分析

2.1 废气污染物产排情况
据工程分析，本项目废气污染物的产排情况见下表。
表7-2   项目废气污染物产排情况汇总表
序号
污染物类型
产生量
治理措施
排放量
排放方式
1
有组织粉尘（G1-G18）
7.1t/a

每个水泥、粉煤灰储罐仓顶配备1套纤维过滤袋，共计18套。除尘效率99%
0.071t/a

通过储罐仓顶呼吸口排放，排放高度18m（按储罐高度计）
2
砂石料装卸、堆存扬尘（T1）
2.7t/a

砂石料堆存在三面围墙围挡的半封闭料仓，设轻钢顶棚,消减80%

0.54t/a

无组织形式排放，排放高度8m

3
砂石料称量斗无组织粉尘（T2）
0.54t/a

皮带为密封式，输送过程密闭
0.54t/a

无组织形式排放，排放高度8m

4
水泥、粉煤灰称量无组织粉尘（T3、T4）
0.284t/a

输送管道为密封式
0.284t/a

无组织形式排放，排放高度8m

5
搅拌粉尘（T5）
0.682t/a

搅拌时为湿法搅拌，在全密闭的搅拌楼厂房内，消减80%

0.136t/a

无组织形式排放，排放高度8m

6
运输扬尘（T6）
1.09t/a

路面进行定期清扫，雾炮机进行洒水降尘，消减80%

0.22t/a

无组织形式排放，排放高度8m

7
食堂油烟
18.72kg/a

设1套油烟净化器，净化处理后排放
7.49kg/a

无组织排放
2.2食堂油烟影响分析
据工程分析核算，项目厨房有2个灶头，属小型规模，食堂油烟产生量为76.41g/d、18.72kg/a。食堂安装净化效率不低于60%的油烟净化设备，排气筒高度应高于生活区食堂楼顶1.5m，高于10m范围内最高建筑物1.5m以上，食堂油烟排放浓度为1.0mg/Nm3，达到国家《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001）2.0mg/m3的要求。
从处理措施及排放方式来看，食堂油烟的处置可行，油烟通过稀释扩散，对周围环境影响不大。
2.3粉尘治理措施可行性
1.有组织粉尘采用纤维过滤袋的可行性
本项目粉状物料为水泥、粉煤灰，露天堆存容易产生扬尘，不可行。因此企业采用全封闭储罐进行储存是合理的，共计设置18个。
储罐在储存粉状物料时，仓顶设置有纤维过滤袋，粉尘经除尘后通过仓顶呼吸口排放。目前国内对储罐粉尘的主流除尘方式包括纤维过滤袋、布袋除尘两种方式。
①布袋除尘器除尘效率高，一般除尘效率可达到99.5%以上，甚至有些大型脉冲式除尘器除尘效率可以高达99.998%，从除尘效率和效果上看，布袋除尘是可以满足项目要求的。但布袋除尘器投资成本要求高，且需要在仓顶配备风机，才能保证其正常运行。一般只有在大型的工矿企业、火电厂、水泥厂才会在储罐仓顶用到布袋除尘器。况且储罐呼吸口并不是持续产生粉尘，只有在粉状物料气动输送物料时才会产生，因此在本项目水泥、粉煤灰储罐仓顶设置布袋除尘器并不适用。
②纤维过滤袋是在水泥、粉煤灰储罐仓顶呼吸口处设置，具有应用广泛、投资成本相对不高、除尘效果好的特点，当粉状物料气动输送物料时，储罐内物料由于搅动产生粉尘，粉尘通过呼吸口进行排放，在通过呼吸口时设置一套纤维过滤袋，将颗粒物截留在过滤袋内，从而起到除尘的效果。该套装置操作无需动力，投资省，维护成本低，除尘效率高达99%，对于本项目水泥、粉煤灰储罐仓顶除尘是符合实际的。目前国内很多小型搅拌站、拌合站的粉状物料储罐采用纤维过滤袋除尘是可行的，具有实际操作经验。水泥、粉煤灰储罐仓顶经纤维过滤袋除尘后，有组织粉尘排放浓度低于20mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中有组织排放监控浓度，是本项目最佳的除尘设施。
综上，项目粉状物料储罐仓顶呼吸口处设置纤维过滤袋是合理的。
2.有组织粉尘采用纤维过滤袋的可行性
项目无组织粉尘产生位置多，物料用量多，因此做好无组织粉尘的控制显得尤为重要。
本项目粉状物料使用全密闭储罐进行储存，减少了无组织粉尘的产生。
砂石料采用三面围挡的半封闭的料仓堆存，设轻钢顶棚，减少了物料与外界环境的接触面积，可以减少无组织粉尘的产生，同时料仓处设置喷淋除尘设备，通过洒水减少粉尘排放。
砂石料在上料时，由于存在落差，会产生无组织粉尘，因此环评要求皮带输送机全密闭，尽量减少无组织粉尘的产生量。搅拌主楼的配料机、搅拌机为湿法作业，水的加入会抑制粉尘的产生，同时搅拌主楼为全密闭的房间，无组织粉尘很难逸散。同时厂区采取雾炮机进行洒水降尘，厂区道路采用洒水降尘措施抑制扬尘，整体来看，厂区采取的无组织粉尘控制措施从技术上和效果上，是可行的。
2.4预测分析
（1）大气环境影响评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放、非正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
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 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；
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——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
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——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分：
表7-3   评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≧10%

二级评价

1%≦Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

③污染物评价标准
污染物评价标准和来源见下表：
表7-4  污染物评价标准

污染物名称

功能区

取值时间

标准值 (μg/m3)

标准来源

PM10
二类区

日均

150.0

GB 3095-2012

TSP

二类区

日均

300.0

GB 3095-2012

*根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），对仅有日平均质量浓度限值的，可按3倍折算为1h平均质量浓度限值。因此本次预测PM10取值为450μg/m3；TSP取值为900μg/m3。
（2）污染源参数

表7-5  有组织粉尘污染源参数一览表(点源)

污染源名称

坐标(o)

坐标(o)

排气筒参数

污染物名称

排放速率

单位

经度

经度

高度

(m)

内径

(m)

温度

(℃)

流速

(m/s)

水泥、粉煤灰储罐仓顶呼吸口（G1-G18）
102.66025

25.397467

1763.0

18.0

0.4
25.0

4.0
PM10
0.02

kg/h

表7-6   无组织粉尘参数一览表(无组织面源)

污染源名称

坐标(o)

海拔高度(m)

矩形面源

污染物

排放速率

单位

经度

经度

长度

(m)

宽度

(m)

有效高度

(m)

矩形面源

102.659526

25.397343

1758.0

111.7
94.5
8
TSP

0.49
kg/h

（3）项目参数

估算模型所用参数见表。

表7-7    估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

农村

人口数(城市人口数)

/

最高环境温度℃
31.5
最低环境温度℃
-5.4
土地利用类型

建筑用地
区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率(m)

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

/

岸线方向/o
/

（4）评级工作等级确定

本项目有组织污染源和无组织污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表7-8  Pmax预测和计算结果一览表

污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m3)

Cmax(μg/m3)

Pmax(%)

水泥、粉煤灰储罐仓顶呼吸口（G1-G18）
PM10

450.0

2.642

0.59

无组织粉尘矩形面源(T1-T6)
TSP

900.0

50.43
5.60
表7-9   有组织粉尘排放源Pmax预测结果表

水泥、粉煤灰储罐仓顶呼吸口（G1-G18）
下方向距离(m)

PM10浓度（ug/m3）

PM10占标率（%）

下方向距离(m)

PM10浓度（ug/m3）

PM10占标率（%）

1.0

0.0

0.00 
525.0

0.6611

0.15 
25.0

1.486

0.33 
550.0

0.6239  

0.14 
50.0

1.572

0.35 
575.0

0.5902  

0.13 
75.0

2.632

0.58 
600.0

0.5594  

0.12 
100.0

2.642

0.59 
625.0

0.5312

0.12 
125.0

2.553

0.57 
650.0

0.5054  

0.11 
150.0

2.342

0.52 
675.0

0.4816

0.11 
175.0

2.111

0.47 
700.0

0.4597

0.10 
200.0

1.896

0.42 
725.0

0.4394

0.10 
225.0

1.705

0.38 
750.0

0.4207

0.09 
250.0

1.540

0.34 
775.0

0.4047

0.09 
275.0

1.397

0.31 
800.0

0.3897

0.09 
300.0

1.273

0.28 
825.0

0.3756

0.08 
325.0

1.166

0.26 
850.0

0.3624

0.08 
350.0

1.073

0.24 
875.0

0.3499

0.08 
375.0

0.9908

0.22 
900.0

  0.3381

0.08 
400.0

0.9188  

0.20 
925.0

  0.3270

0.07 
425.0

0.8550

0.19 
950.0

0.3165

0.07 
450.0

0.7983

0.18 
975.0

0.3065   

0.07 
475.0

0.7476

0.17 
1000.0

0.2971  

0.07 
500.0

0.7021

0.16 
表7-10   无组织粉尘排放源（TI-T6）Pmax预测结果表

无组织粉尘矩形面源(T1-T6)

下方向距离(m)

TSP浓度（ug/m3）

TSP占标率（%）

下方向距离(m)

TSP浓度（ug/m3）

TSP占标率（%）

1.0

25.19

2.80 
525.0

22.33

2.48 
25.0

34.27

3.81 
550.0

21.78

2.42 
50.0

41.80

4.64 
575.0

21.24

2.36 
75.0

50.43

5.60 
600.0

20.72

2.30 
100.0

49.19

5.47 
625.0

20.29

2.25 
125.0

44.93

4.99 
650.0

19.88

2.21 
150.0

41.81

4.65 
675.0

19.48

2.16 
175.0

39.27

4.36 
700.0

19.09

2.12 
200.0

37.02

4.11 
725.0

18.72

2.08 
225.0

34.92

3.88 
750.0

18.35

2.04 
250.0

32.83

3.65 
775.0

18.00  

2.00 
275.0

31.25  

3.47 
800.0

17.65  

1.96 
300.0

30.18

3.35 
825.0

  17.31

1.92 
325.0

29.13

3.24 
850.0

16.98

1.89 
350.0

28.07

3.12 
875.0

16.69

1.85 
375.0

27.05

3.01 
900.0

16.41

1.82 
400.0

26.07

2.90 
925.0

16.14

1.79 
425.0

25.12

2.79 
950.0

15.87

1.76 
450.0

24.22

2.69 
975.0

15.61  

1.73 
475.0

23.48

2.61 
1000.0

15.36

1.71 
500.0

22.89

2.54 
根据表7-8可以看出，水泥、粉煤灰储罐仓顶呼吸口（G1-G18）排放的PM10最大占标率为0.59%，无组织粉尘矩形面源(T1-T6)排放的TSP最大占标率为5.6%，1%≦Pmax<10%，可以判定，本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

2.5污染物排放量核算

表7-11  项目废气污染物排放核算汇总
序号
污染物类型
年排放量
排放方式
1
有组织粉尘（G1-G18）
0.071t/a

通过储罐仓顶呼吸口排放
2
无组织粉尘矩形面源(T1-T6)

1.726t/a

无组织形式排放
3
食堂油烟
7.49kg/a

无组织排放
2.6大气防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“8.7.5节”，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。
根据计算，本项目无超标点，不需要设置大气防护距离。 
3. 声环境影响分析

3.1 设备噪声
（1）噪声源强

本项目运营过程中主要噪声源为搅拌主机、混凝土配料机、螺旋输送机、水泵、皮带输送机、砂石分离机、压滤机等，通过安装减震垫、厂房隔音降低设备噪声对周边环境的影响。噪声源强表见表5-8。项目噪声源与厂界的距离如下表所示。
表7-12    噪声源与厂界和敏感点的距离一览表

序号
噪声源
数量
东厂界（m）
南厂界（m）
西厂界（m）
北厂界（m）
小石岩（m）
锅背箐散户（m）
1

HZS—120搅拌机
1台
76

35

132

70

312

175

2

HZS—120搅拌机
1台
80

40

130

63

310

180

3

HZS—240搅拌机
1台
114

50

95

55

275

190

4

螺旋输送机
1台
49

35

160

70

340

175

5

螺旋输送机
1台
50

50

152

60

332

190

6

螺旋输送机
1台
76

55

124

55

304

195

7

泵
1台
76

35

132

70

312

175

8

泵
1台
80

40

130

65

310

180

9

泵
1台
114

50

95

75

275

190

10

皮带输送机
1台
49

40

160

70

340

180

11

皮带输送机
1台
50

50

152

60

332

190

12

皮带输送机
1台
76

55

124

55

304

195

13

砂石分离机
1台
150

50

60

10

240

190

14

压滤机
1台
140

35

70

20

250

175

（2）噪声预测

· 预测内容

预测是在拟采取治理措施情况下，拟建项目主要噪声源全部同时正常运转时对厂界噪声和敏感点的影响。

· 预测点的设置

在东、南、西、北共设置4个噪声预测点。 

· 预测模式

几何发散衰减公式：

每个点源对预测点的声级LP按下式计算：

LP=LP0-20lg（r/r0）-△L

式中 ： LP--距离声源r处的声级dB（A）；

LP0--距离声源r0处的声级dB（A）；

r--预测点与声源之间的距离，m；

r0--参考处与声源之间的距离，m；

△L--声屏障等引起的噪声衰减量dB（A）。

噪声叠加公式为：
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式中：
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L

——预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB（A）；
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——预测点预测时的环境噪声背景值，dB（A）。

（3）预测结果及评价

根据《环境影响评价技术导则（HJ2.4-2009）》中9.2.1小结，进行厂界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量，进行敏感目标噪声环境影响评价时，以敏感目标所受贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量。

①厂界噪声预测结果及评价
本项目厂界噪声贡献值见表7-13。
表7-13  厂界噪声贡献值结果    单位：dB（A）
预测点
东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
噪声源
HZS—120搅拌机
47.4

54.1

42.6

48.1

HZS—120搅拌机
46.9

53

42.7

49

HZS—240搅拌机
43.9

51

45.4

50.2

螺旋输送机
41.2

44.1

30.9

38.1

螺旋输送机
41

41

31.4

39.4

螺旋输送机
37.4

40.2

33.1

40.2

泵
32.4

39.1

27.6

33.1

泵
31.9

38

27.7

33.7

泵
28.9

36

30.4

32.5

干砂皮带输送机
31.2

33

20.9

28.1

干砂皮带输送机
31

31

21.4

29.4

干砂皮带输送机
27.4

30.2

23.1

30.2

砂石分离机
26.48 

36.02 

34.44 

56.02 

压滤机
27.08 

39.12 

33.10 

50.00 

叠加值
52.2
58.3
49.3
58.9
执行标准
昼间60，夜间50
本项目混凝土连续浇筑施工作业时，昼间、夜间都要进行生产。该生产期间，西厂界昼间和夜间都满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准；东厂界、北厂界和南厂界昼间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，夜间出现超标，超标范围为2.2-8.9dB（A）。
除凝土连续浇筑施工作业阶段，只在白天进行生产，此时，项目四个厂界昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。
②敏感点预测及评价
本项目敏感点噪声衰减预测结果如下：
表7-14    敏感点处噪声贡献值结果表
预测点

小石岩（m）

锅背箐散户（m）

噪声源

HZS—120搅拌机

35.1 

40.1 

HZS—120搅拌机

35.2 

39.9 

HZS—240搅拌机

36.2 

39.4 

螺旋输送机

24.4 

30.1 

螺旋输送机

24.6 

29.4 

螺旋输送机

25.3 

29.2 

泵

20.1 

25.1 

泵

20.2 

24.9 

泵

21.2 

24.4 

皮带输送机

14.4 

19.9 

皮带输送机

14.6 

19.4 

皮带输送机

15.3 

19.2 

砂石分离机

22.4 

24.4 

压滤机

22.0 

25.1 

叠加值

40.9 

45.2 

根据2019年9月4~5日，中铁八局集团昆明铁路建设有限公司委托云南环绿环境检测技术有项目公司对小石岩村和锅背箐散户处进行声环境质量现状监测，根据监测结果，小石岩村和锅背箐散户声环境质量现状如下。
表7-15  小石岩村和锅背箐散户处声环境质量现状值  单位：dB（A）
检测日期

检测点位

时间
Leq
主要声源
2019/9/4
小石岩村

昼间(10:45-10:55)

51

社会生活噪声

夜间(23:01-23:11)

49

环境噪声

锅背箐散户

昼间(11:20-11:30)

52

社会生活噪声

夜间(23:28-23:38)

49

环境噪声

2019/9/5
小石岩村

昼间(11:46-11:56)

52

社会生活噪声

夜间(22:48-22:58)

48

环境噪声

锅背箐散户

昼间(14:20-14:30)

52

社会生活噪声

夜间(23:16-23:26)

46

环境噪声

叠加背景值后，敏感点处的噪声预测值如下：
表7-16    敏感点噪声预测结果表     单位：dB（A）
预测点

噪声源贡献值

背景值

预测值及评价dB(A)

昼间/夜间
昼间/夜间
标准限值
评价

小石岩村

40.9
52/48.5
52.3/49.2
60/50
达标

锅背箐散户

45.2
52/47.5
52.8/49.51
60/50
达标

本项目距离最近的保护目标为项目南侧140m处的锅背箐散户和西侧180m处的小石岩村。根据预测，项目运营期，锅背箐散户和小石岩村处的昼间、夜间噪声预测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，不会扰民。
3.2 运输噪声影响分析
本项目运输噪声的影响范围主要为运输道路两侧，根据大型车交通噪声源强计算公式，车辆运输道路上行驶时的辐射噪声级为81.7dB，不能满足《声环境质量标准》（GB3096-08）2类昼间标准要求。通过点声源衰减公式，车辆运输噪声的影响范围为道路两侧15m范围，噪声值为58.2dB。运输噪声不可避免的对运输道路沿线15m范围内的村庄居民造成影响。
本环评要求对运输车辆经过村庄路段进行限速行驶，运输活动尽量安排在白天进行，减少夜间运输量，降低运输噪声对沿路两侧村庄居民的影响。
4. 固体废弃物处理处置

本项目设置机修车间，用于简单的补胎、更换轮胎；车辆配件更换及保养全部外委汽修厂，因此不会产生废机油等危险废物。
运营过程中固体废物主要为生活垃圾、厨余废物、化粪池污泥、隔油池废油脂、各类沉淀池污泥、不合格砂石料、不合格砂石料、实验室固废。

（1）生活垃圾

本项目生活垃圾使用生活垃圾桶收集后，运至周边集镇生活垃圾堆放点堆放，由环卫部门清运处置，处置合理。
（2）厨余废物

项目产生的厨余废物与生活垃圾一并处置，处置合理。
（3）化粪池污泥

化粪池污泥委托环卫部门清运处置，处置合理。

（4）隔油池废油脂
食堂隔油池废油脂定期由有资质单位清掏处置。
（5）各类沉淀池污泥
本项目沉淀池包括生活废水沉淀池、“砂石分离机+三级沉淀”系统的三级沉淀池、初期雨水收集池，均会产生污泥，污泥主要成分为砂石料，通过砂石分离机砂石分离后，配备压滤机压滤水分，返回生产线综合利用，不外排。
（6）不合格砂石料
本项目购入的砂石料需要进行检验，检验的内容为砂石料的含泥量、水分，不合格产品退回厂家。
（7）不合格产品
项目生产的产品通过检验，不合格产品使用“砂石分离机+三级沉淀”处理后，砂石分离后，返回生产线综合利用，不外排。
（8）实验室固废
实验室固废砂石分离后，返回生产线综合利用，不外排。
综上，运营期各类固体废物处置方式合理，去向明确，不会产生二次污染，对外环境影响很小。
5. 风险评价

根据调查，厂区不柴油储罐，机械设备所加的柴油现用现加，厂区内不储存。
混凝土外加剂产品的质量符合国家标准《混凝土外加剂》（GB8076-2008）的规定，主要成分为主要成分为萘磺酸盐甲醛缩合物、聚羧酸等，为调配好的液态外加剂，具有以下特点：（1）绿色、环保：所用原料无毒无害。（2）混凝土硬化和耐久性能高：混凝土各龄期强度高，体积稳定性好，抗渗、抗冻融、抗腐蚀和抗碳化性能突出；（3）适应性广：对硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐、粉煤灰水泥、火山灰水泥和各种掺合料均具有广泛的适应性。（）4综合性能突出：产品具有较高的减水率（减水率可达35%以上）和较低的坍落度损失率，改善混凝土的工作性能、提高混凝土强度和耐久性。（5）混凝土工作性好：新拌混凝土和易性良好，不离析，不泌水，粘聚性好，含气量适中，适于泵送。
查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，外加剂不属于规定的辨识名录，因此本项目不涉及环境风险危险。
厂区最可能发生事故排放的位置是搅拌机搅拌时发生故障，导致搅拌废水伴随废料泄漏。为避免搅拌废料外溢出场外，污染环境，本次环评要求一旦搅拌机发生故障，要立即停止运行；同时厂区将初期雨水收集池兼做事故水池，容积为300m3，避免搅拌废水和搅拌废料外排。
6.物料运输影响分析

项目在营运期间会有大量原料例如石料、砂料、水泥、粉煤灰等运进及商品混凝土的运出。水泥、粉煤灰等粉状物料使用密闭罐车运输进场；砂石料使用篷布遮盖的车辆运输；商品混凝土使用专用的混凝土罐车运输。
根据项目方原料、成品运输路线，主要运输路线为轿子雪山旅游专线和昆倘高速工程修建的施工便道，运输路线两侧有居民分布。针对运营期运输线路两侧可能产生的废气、噪声影响，本次要求建设单位分别采取如下相关治理措施：
（1）在干燥和大风季节，要控制扬尘污染。砂石料、水泥、粉煤灰等易产生扬尘的物料应实行密闭化运输，运输车辆不能超载。

（2）原料的运输由货商负责运输，签订相关责任协议，为避免物料泼洒，须对运输车辆加盖篷布，加强运输车辆的密闭性。进场道路应该适当洒水，进厂时控制车速，以减少运输过程粉尘的产生量。
（3）驶离项目地的混凝土运输罐车轮胎必须在厂区的洗车槽内进行清洗，以免泥浆带入道路。

（4）企业要合理优化运输时间，物料及产品的运输尽量选择白天运输，减少夜间的运输量。
（5）进出厂的车辆设置禁鸣标志进行控制，车辆在沿线行驶遇道路两侧居民时，应采取禁止鸣笛、限制车速等措施，降低噪声对沿线保护目标的噪声影响。
（6）加强运输车辆的维护和保养。
（7）混凝土使用专用的罐车运输，水泥、粉煤灰使用全密闭的罐车运输。
通过采取上述的治理、防治措施后，运营期间项目物料运输产生的相应污染对周围环境影响可以得到缓解。
7. 产业政策符合性分析

本项目为新建混凝土拌合站，根据国家发展和改革委员会2013年第21号令“国家发展和改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）有关条款的决定》”，项目不属鼓励类、限制类和淘汰类项目。 
项目属于昆倘高速工程配套的临时工程，已经得到富民县发展和改革局（富发改企业备案[2019]0033号）的备案。本项目的建设符合现行的产业政策。
8. 选址合理性分析、用地可行性分析
（1）本项目属于昆倘高速工程配套的临时工程，位于3标段（K25400～K43000）的中间位置，运输便捷，减少运输成本，为昆倘高速工程提供商品混凝土，从地理位置上看，选址合理。
（2）项目选址不在自然保护区、水源保护区、风景名胜区、国家森林公园等重要地区范围内。项目不占用生态红线、不占公益林，未发现名树古木，也未发现珍稀野生保护动植物。

（3）根据查阅生态红线，项目不占用富民县生态红线。本项目占地类型为林地、旱地、荒草地，不占用基本农田。昆倘高速工程结束后，本项目拆除并进行植被恢复措施，将土地恢复为林地。
（4）项目建设地点距离最近的保护目标为项目南侧140m处的锅背箐散户，距离较远，根据运营期环境影响分析，粉尘达标排放，噪声不会对居民点造成扰民，废水处置合理，去向明确；固体废物处置妥当，对南侧140m处的锅背箐散户的影响程度轻微。因此项目选址无环境制约因素。
综上所述，项目选址合理。

9.项目与周边环境相容性分析

项目区域周边的环境空气、声环境和地表水环境满足环境功能区要求，周边居民距离本项目较远，无环境制约性因素。
项目选址不在自然保护区、水源保护区、风景名胜区、国家森林公园等重要地区范围内。项目不占用生态红线、不占公益林，未发现名树古木，也未发现珍稀野生保护动植物。项目不占用富民县生态红线。
本项目运营期会产生“三废”。项目冲厕废水经化粪池预处理后，用作周边弄滴和林地浇灌，不外排；其他生活污水和生产废水全部回用于生产用水，不外排；初期雨水收集后回用于生产线，不外排。项目水泥、粉煤灰用密闭储罐储存，储罐仓顶配套纤维过滤袋，除尘后的粉尘从罐仓顶呼吸孔排放，排放浓度为20mg/Nm3，达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥制品生产颗粒物排放标准。食堂油烟通过安装净化效率不低于60%的油烟净化设备，处理后高空排放，达到国家（GB18483—2001）《饮食业油烟排放标准》2.0mg/m3的要求；料仓无组织扬尘通过设置三面围挡、顶棚的料仓，并采取洒水降尘；物料输送使用密闭的皮带输送机，降低称量处落差；混合搅拌为湿法作业，搅拌机位于密闭搅拌楼内，厂区使用雾炮机对厂区道路和场地进行洒水降尘；厂区无组织粉尘控制和处理措施得当，对环境影响不大。通过预测，项目各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，环保目标满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目运营过程中固废处置率达到100%，对周边环境的影响小。项目运营过程中产生的污染物经过合理的处置后，不会对周边环境造成严重不良影响，不会改变当地环境质量现状。
综上，项目与周边环境相容。

10. 项目总平面布置合理性分析

项目生产区与生活区分开设置，生活区位于项目西侧，生产区位于项目东侧。
生活区设置有宿舍、会议室、办公室、资料室、调度办公室、食堂、厨房、储藏室、浴室、厕所，位于项目生产区的上风向，减轻生产区对生活区的影响。生产区设置有3条混凝土拌和生产线、配套设置储罐、自动洗车槽、地磅、料仓、待检仓、修理车间，各个功能区按照生产流程进行设置，减少中间搬运环节，减轻对环境的污染，噪声大的搅拌机等生产设备布置在生产区场地中间，减轻设备噪声对周边环境的影响。砂石分离系统、三级沉淀池、初期雨水收集池紧挨生产区西侧，地势较低，便于生产废水自流进入，可以避免废水漫流，也可以减少运输成本。
项目总平面布置合理可行。
11. 建设项目恢复期的影响分析

本项目属于昆倘高速公路3标段配套的临时工程，随着昆倘高速公路3标段施工的结束而拆除，拆除后建设单位要对项目区进行恢复。
本次环评提出以下措施，用于拆除后的生态恢复：
（1）对化粪池彻底清除后，使用石灰进行消毒。
（2）整个场地设备和厂房全部拆除，将可以回收钢筋、钢铁废料外售，拆除的建筑垃圾送指定地点堆存，不得乱堆乱弃。生活垃圾清理后委托环卫部门处置。
（3）场地进行全面土地平整，并在地表覆土30cm以上。
（4）土地平整后进行植树种草，树种和草籽要选择耐旱耐寒的当地的乡土物种，不得使用外来物种。
（5）企业要预留复垦资金，保证生态恢复的效果，植树种草要进行至少一年的抚育管理，保证植被成活率。场地生态恢复要编制复垦方案，报相关部门进行备案。
（6）恢复场地内四周设置相应的标示牌，积极与当地政府配合，将运输过程造成的道理破损进行修复。
恢复期采取上述生态恢复措施和管理措施后，场地植被会很快得以恢复，区域植被覆盖率相应增加，区域生态环境得到恢复，对区域环境影响很小。
11. 环境监理、环境监察、环境监测及竣工验收

（1）环境监理
为了便于建设项目施工期环境管理，现将建设项目施工期环境监理计划列于下表。

表7-17   项目环境监理计划一览表

监理阶段

监理单位

监督单位

监理内容

施工期

环境监理部门

当地环境管理部门
（1）施工废水
施工废水、施工人员生活污水通过在项目施工场地内设置临时沉淀池沉淀处理后回用于项目施工场地、道路洒水，不外排，对周边环境的影响较小。建议沉淀池容积设置为3.0m3。

雨天地表径流通过设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施，合理安排工期，雨天对粉状物料和临时堆渣场进行必要的遮蔽，加强管理，做好机械的日常维护保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象；雨天对各类机械进行遮盖防雨。

（2）废气
使用商品混凝土、建筑材料定点堆放、洒水降尘、及时清运建筑垃圾、硬化厂区运输道路、加强运输管理。
运输扬尘通过加强对运输车辆的管理，运输车辆严禁超载及对运输车辆进行清理，避免造成运输道路上泼洒及车轮上粘附渣土，致使运输道路粉尘量的增加，从而增加运输扬尘量；对运输道路进行维护，避免由于道路的凹凸不平造成运输车辆的泼洒。
（3）噪声：是否发生噪声扰民现象。
（4）固废：施工过程产生的建筑垃圾运至指定的建筑垃圾堆放点；生活垃圾收集后运至项目周边垃圾通堆放，由环卫部门清运处理；施工期产生的土石方在项目区内回填，不外排。

（5）生态：是否按照水土保持方案的要求，设置水土保持措施。
（2）环境监察

项目投入运营后，建设单位设置环境管理小组，配备专业环保管理人员1-2名，负责项目环境管理和环境监测，并受当地环境管理部门的监督和指导。 

本项目为新建项目，项目运营过程中环境监察内容如下：

表7-18    环境监察计划表

监察阶段

察单位

监察内容

运营阶段

当地环境监察部门

（1）依法对建设项目实行环境保护监督管理。

（2）督促建设单位加强管理，防止突发环境污染危害事故，并采取有效措施及时解决所出现的环境问题。

（3）掌握项目环保执行情况，实行定期、不定期环境管理检查，对环境污染事件实施行政处罚。

（3）环境监测

本项目验收阶段环境监测计划如下：
表7-19    验收阶段环境监测计划表

监测

项目

监测地点

监测参数

监测频率

标准

噪声

项目东、西、南、北厂界、锅背箐散户
等效连续

A声级

连续2天，

昼夜各1次。

（GB12348—2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准执行

废气

厂界上风向1个、下风向3个污染监控点

TSP
监测一次，

监测3天。

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织排放限值
（4）竣工验收
本建设项目竣工环境保护验收，按现行的竣工验收管理办法的有关规定，由建设单位自主完成本工程环境保护验收。竣工环境保护验收要求见下表。 
表7-20  竣工环境保护验收一览表

序号

名称

污染物

处理设施

验收效果
1

废气

油烟

食堂安装一套净化效率不低于60%的油烟净化设备，配套风量为5000Nm3/h的引风机，排气筒高度应高于生活区食堂屋顶1.5m。
（GB18483—2001）《饮食业油烟排放标准》标准

颗粒物
项目18个水泥、粉煤灰储罐仓顶配套纤维过滤袋，共计18套。
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥制品生产颗粒物排放标准
TSP
料仓为三面围挡、顶部设顶棚的半封闭料仓，共计7个，设置7个喷淋除尘设备；
皮带运输过程采取密闭输送；
厂区设置2个雾炮机进行洒水降尘；
搅拌楼采取密闭设计； 
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织排放限值
2

噪声

各设备噪声

设备进行基础减振或安装减震垫，利用厂房、建筑物隔声
厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。

3

废水

冲厕废水
设置1个80m3的化粪池；
冲厕废水进入化粪池处理后，用作周边农地和林地浇灌使用，不外排
食堂废水
设置1个3m3的隔油池；
食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一并进入废水收集池，补充用作生产线生产用水，不外排。
其他生活污水
设置1个20m3的废水收集池；
设备场地清洗废水、洗车槽废水
一套“砂石分离机+三级沉淀”处理系统（总容积450m3）；
全厂的生产废水利用排水沟收集后进入“砂石分离机+三级沉淀”处理系统，澄清处理后，补充用作生产线生产用水，不外排。
初期雨水
设置1个300m3的初期雨水收集池，平时空置；
前30min的初期雨水收集补充用作生产线生产用水，不外排。
事故废水
利用初期雨水收集池，兼做事故水池。
保证事故条件下，废水不外排。

4

固体废弃物
生活垃圾、厨余垃圾
设置1个生活垃圾收集房、若干生活垃圾收集桶
固废处置得到合理处置
食堂
设置2个泔水桶
5
生态
绿化
面积为2450m2
美化厂区景观环境，除尘降噪
6
恢复期
整个场地占地范围进行植树种草，恢复生态环境，检查植被成活率及恢复效果。设置相应的标示牌。



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容
类型
	排放源
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	施工场地
	扬尘
	使用商品混凝土、建筑材料定点堆放、洒水降尘、加强施工管理、及时清运建筑垃圾、硬化厂区运输道路、加强运输管理。
	对环境空气影响很小。

	
	
	运输车辆
	扬尘
	加强对运输车辆的管理，运输车辆严禁超载及对运输车辆进行清理；对运输道路进行维护，避免由于道路的凹凸不平造成运输车辆的泼洒。
	对周边环境影响小

	
	
	施工机械
	烯烃类、CO、NOX
	大气扩散
	

	
	运

营

期
	生产过程
	有组织粉尘
	水泥、粉煤灰用18个18m高全密闭储罐储存，每个储罐仓顶配套纤维过滤袋，共计18个。
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥制品生产颗粒物排放标准

	
	
	
	无组织粉尘
	料仓为三面围挡、顶部设顶棚的半封闭料仓，共计7个，设置7个喷淋除尘设备；
皮带运输过程采取密闭输送；
厂区设置2个雾炮机进行洒水降尘；
搅拌楼采取密闭设计；
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织排放限值。

	
	
	食堂
	油烟
	食堂安装一套净化效率不低于60%的油烟净化设备，配套风量为5000Nm3/h的引风机，排气筒高度应高于生活区食堂屋顶1.5m。
	（GB18483-2001）《饮食业油烟排放标准》（表2）最高允许排放标准2.0mg/m3。

	水污染物
	施

工

期
	施工过程
	SS
	通过在项目施工场地内设置临时沉淀池沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排。
	不外排

	
	
	施工人员
	CODcr、氨氮、SS
	
	不外排

	
	
	施工场地
	SS
	设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施；合理安排工期，避免在雨天进行土方作业；雨天对粉状物料和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷；加强管理，杜绝跑、冒、滴、漏现象；雨天应对各类机械进行遮盖防雨。
	对地表水环境的影响较小。

	
	运

营

期
	水冲厕
	冲厕废水
	进入1个80m3的化粪池处理后，用作周边农地和林地浇灌使用，不外排。
	冲厕废水综合利用，不外排。

	
	
	员工生活、食堂
	生活污水和食堂废水
	食堂废水经隔油池预处理后，与员工生活污水一并进入废水收集池，补充用作生产用水。
	不外排

	
	
	生产区
	设备场地清洗废水、洗车槽废水
	进入一套“砂石分离机+三级沉淀”处理系统（总容积450m3），经过三级沉淀处理后，汇于清水池，回用于项目生产
	不外排

	
	
	项目区
	初期雨水
	设置1个300m3的初期雨水收集池，平时空置；前30min的初期雨水收集补充用作生产线生产用水。
	不外排

	固体污染物
	施

工

期
	施工作业
	建筑垃圾
	项目区回填利用
	处置合理，对环境影响较小。

	
	
	
	土石方
	项目区回填
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	施工人员带出项目区，送至项目附近的垃圾收集设施。
	

	
	运

营

期
	员工生活
	生活垃圾
	设置1个生活垃圾收集房、若干生活垃圾收集桶，委托环卫部门处置
	处置合理，处置率100%

	
	
	食堂
	餐余垃圾
	
	

	
	
	食堂
	泔水、废油脂
	设置2个泔水收集桶收集后，委托有资质单位清运处置。
	

	
	
	化粪池
	污泥
	定期委托环卫部门清运处置
	

	
	
	待检仓
	不合格砂石料
	退回商家
	

	
	
	各类沉淀池
	污泥
	砂石分离后，返回生产线综合利用
	

	
	
	生产线
	不合格产品
	
	

	
	
	实验室
	混凝土固废
	
	

	噪声
	施

工

期
	施工机械
	施工噪声
	合理安排施工时间、选优低噪声设备、合理布置施工机械设备、文明施工、加强车辆运输管理。
	（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》中相应标准限值。

	
	运

营

期
	设备噪声
	噪声
	设备进行基础减振或安装减震垫，利用厂房、建筑物隔声
	（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

	恢复期
	对整个场地彻底清理，进行土地平整。覆土30cm后进行植树种草，加强抚育管理，场地内四周设置相应的标示牌。植被会很快得以恢复，区域植被覆盖率相应增加，区域生态环境得到恢复。

	生态保护措施及预期效果：

项目不在自然保护区、水源保护区、风景名胜区、国家森林公园等重要地区范围内。项目不占用生态红线、不占公益林，未发现名树古木，也未发现珍稀野生保护动植物。

①对土地利用格局的影响
本项目位于富民县款庄镇青华村委会，占地面积16226m2，为临时用地，占地类型为林地、旱地、荒草地。项目建成后，会使土地利用性质发生根本的变化，土地利用方式的改变将会导致土壤与外界环境的物质交换大大降低，导致土壤性质发生改变。项目的建设会提高土地利用价值，告诉公路施工结束后，将拆除拌合站，对土地进行复垦，对土地利用格局影响不大。
②对植被的影响分析

项目建设将对用地范围内植被进行清除，对项目所在区域的植被组成有一定的影响。项目场地现状植被种类为桉树、栎树、松树、紫茎泽兰、三叶鬼针草、狗尾草等，旱地种植有玉米、蚕豆等农作物，上述植被和植物均为当地常见物种，在当地分布广泛，项目施工虽然对项目占地区域内的植物北砍伐清理，但对整个地区的植物物种结构和数量等不会造成严重的损害。

③对动物的影响分析

项目所在区域未发现珍稀野生保护动物。项目周边涉及区域受人群活动影响较大，野生动物种类和数量较少，项目在施工过程中会惊扰周围动物的正常生活，使得野生动物远离该场地，由于项目施工期较短，扰动不大，加之动物具有趋避性，可以通过迁徙活动到周边适宜生境进行生活，因此项目的建设对野生动物的影响不大。

④水土流失影响分析

影响水土流失的因素很多，主要包括降水、土壤、植被、地形地貌以及工程施工等因素。就本项目而言，影响施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。在本项目建设过程中，由于扰动和破坏了原地表，导致项目区水土流失加剧，在不采取任何防护措施的条件下，会造成大量的水土流失。不仅会影响项目自身的建设及生产运行，也将对区域水土资源、生态环境和社会环境造成不利影响。项目要严格按照水土保持方案提出的水土保持措施实施，防治项目施工水土流失。



九、结论与建议

	本项目为昆倘高速公路3标段附属建设项目的一部分，属于临时工程。建设项目位于富民县款庄镇青华村委会，占地面积为24亩（16226m2），投资800万元，服务周期长3年，产能为30万m3/a。
本项目属于临时工程，随着昆倘高速公路3标段施工的结束而拆除。本环评仅对昆倘高速公路3标段1#拌合站单独进行环境影响评价工作。评价时段包括施工期、运营期和恢复期三个时段。
根据相关法律法规要求，对本项目的环境影响进行评价，评价结果与建议如下：

1. 结论

1.1 产业政策符合性结论

本项目为新建混凝土拌合站，根据国家发展和改革委员会2013年第21号令“国家发展和改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）有关条款的决定》”，项目不属鼓励类、限制类和淘汰类项目。 

项目属于昆倘高速工程配套的临时工程，已经得到富民县发展和改革局（富发改企业备案[2019]0033号）的备案。本项目的建设符合现行的产业政策。
1.2 项目选址合理性分析及与周边环境相容性

（1）本项目属于昆倘高速工程配套的临时工程，位于3标段（K25400～K43000）的中间位置，运输便捷，减少运输成本，为昆倘高速工程提供商品混凝土，从地理位置上看，选址合理。
（2）项目选址不在自然保护区、水源保护区、风景名胜区、国家森林公园等重要地区范围内。项目不占用生态红线、不占公益林，未发现名树古木，也未发现珍稀野生保护动植物。

（3）根据查阅生态红线，项目不占用富民县生态红线。
（4）项目建设地点距离最近的保护目标为项目南侧140m处的锅背箐散户，距离较远，根据运营期环境影响分析，粉尘达标排放，噪声不会对居民点造成扰民，废水处置合理，去向明确；固体废物处置妥当，对南侧140m处的锅背箐散户的影响程度轻微。因此项目选址无环境制约因素。
（5）项目与周围环境相容。
综上所述，项目选址合理。

1.3 总平面布置合理性

项目生产区与生活区分开设置，生活区位于项目西侧，生产区位于项目东侧。
生活区设置有宿舍、会议室、办公室、资料室、调度办公室、食堂、厨房、储藏室、浴室、厕所，位于项目生产区的上风向，减轻生产区对生活区的影响。生产区设置有3条混凝土拌和生产线、配套设置储罐、自动洗车槽、地磅、料仓、待检仓、修理车间，各个功能区按照生产流程进行设置，减少中间搬运环节，减轻对环境的污染，噪声大的搅拌机等生产设备布置在生产区场地中间，减轻设备噪声对周边环境的影响。砂石分离系统、三级沉淀池、初期雨水收集池紧挨生产区西侧，地势较低，便于生产废水自流进入，可以避免废水漫流，也可以减少运输成本。
项目总平面布置合理可行。
1.4 环境质量现状

（1）根据《2018年昆明市环境公报》，嵩明县环境空气质量总体达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，所在区域属于环境空气达标区。
（2）项目区地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
（3）项目区厂界现状声环境能够达到达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
（4）项目区生态环境一般。
1.5 环境影响评价结论

（1）施工期

根据施工期环境影响分析，施工期废水不外排，对地表水环境影响小；施工扬尘采取洒水降尘及扬尘防治措施，运输扬尘通过加强车辆管理，车辆遮盖篷布等措施，对周围环境影响小；施工噪声通过加强管理，选择低噪声设备，合理布局等措施，对外环境影响小；固体废物得到合理处置。施工建设对生态环境影响不大。
本项目施工期不长，施工期的影响为短时、暂时影响，对周围环境的影响随着施工期的结束而消失。
（2）运营期

①运营期水环境影响分析

项目冲厕废水采取1个容积80m3的化粪池处理后，用作周边农地和林地浇灌使用，不外排，是合理可行的。
食堂废水经过1个3m3的隔油池处理后与办公生活废水一并进入废水收集池，补充用作生产用水，不外排；设备场地清洗废水、洗车槽废水经厂区内排水沟进入一套“砂石分离机+三级沉淀”处理系统，采取三级沉淀处理，回用于项目生产过程，不外排。根据分析，处理后的废水可以满足《混凝土拌合用水标准》（JGJ63-2006）中pH值的要求，回用于拌合是可行的。
厂区实行雨污分流制度；厂区设置一个300m3的初期雨水收集池，收集的初期雨水及时返回生产线作为生产补充用水，避免初期雨水外排，初期雨水容积和位置设计合理。厂区初期雨水收集池平时空置，兼做厂区事故水池，可以保证事故废水不会排到厂外。
总体来看，运营期各类废水有合理的处置措施，全部回用具有可行性，对地表水环境影响很小。
②运营期大气环境影响分析

食堂油烟安装一套净化效率不低于60%的油烟净化设备，排气筒高度应高于生活区食堂楼顶1.5m，高于10m范围内最高建筑物1.5m以上，食堂油烟排放浓度为1.0mg/Nm3，达到国家《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001）2.0mg/m3的要求，合理可行。
项目水泥、粉煤灰用密闭储罐储存，储罐仓顶配套纤维过滤袋，除尘后的粉尘从罐仓顶呼吸孔排放，排放浓度为20mg/Nm3，达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥制品生产颗粒物排放标准。料仓无组织扬尘通过设置三面围挡、顶棚的料仓，并采取洒水降尘；物料输送使用密闭的皮带输送机，降低称量处落差；混合搅拌为湿法作业，搅拌机位于密闭搅拌楼内，厂区使用雾炮机对厂区道路和场地进行洒水降尘；厂区无组织粉尘控制和处理措施得当，对环境影响不大。
本项目厂界无超标点，不需设置大气防护距离。
③运营期声环境影响分析

本项目混凝土连续浇筑施工作业时，西厂界昼间和夜间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；东厂界、北厂界和南厂界昼间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，夜间出现超标，超标范围为2.2-8.9dB（A）。
除凝土连续浇筑施工作业阶段，只在白天进行生产，此时，项目四个厂界昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。
根据预测，项目运营期锅背箐散户和小石岩村处的昼间、夜间噪声预测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，不会扰民。
④运营期固体废弃物影响分析
项目运营期各类固体废物处置方式合理，去向明确，不会产生二次污染，对外环境影响很小。
⑤物料运输影响分析
水泥、粉煤灰等粉状物料使用密闭罐车运输进场；砂石料使用篷布遮盖的车辆运输；商品混凝土使用专用的混凝土罐车运输。通过合理优化运输时间和路线，尽量选择白天运输，路过居民时采取禁止鸣笛、限制车速等措施，加强运输车辆维护和保养，才去睡行数措施后，运营期物料运输产生的相应污染对周围环境影响可以得到缓解。
（3）恢复期
本项目属于昆倘高速公路3标段配套的临时工程，随着昆倘高速公路3标段施工的结束而拆除，拆除后建设单位要对项目区进行恢复。建设单位负责对整个场地彻底清理，进行土地平整。覆土30cm后进行植树种草，加强抚育管理，场地内四周设置相应的标示牌。采取上述措施后，区域植被会很快得以恢复，植被覆盖率相应增加。
1.7 项目环保措施

本项目环保措施汇总如下表所示：

表9-1    项目环保措施汇总表

时段

环境因素

环境保护措施环保措施

施工期

水环境
项目施工过程中产生的废水主要为施工废水及施工人员清洗产生的清洗废水。通过在项目施工场地内设置临时沉淀池沉淀处理后回用于混凝土养护，不外排；雨天地表径流通过设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施，合理安排工期，雨天对粉状物料和临时堆渣场进行必要的遮蔽，加强管理、日常维护保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象；雨天对各类机械进行遮盖防雨。
大气环境

使用商品混凝土、建筑材料定点堆放、洒水降尘、及时清运建筑垃圾、硬化厂区运输道路、加强运输管理；加强对运输车辆的管理，严禁超载及对运输车辆进行清理；对运输道路进行维护，避免由于道路的凹凸不平造成运输车辆的泼洒。
声环境

合理安排施工时间、选优低噪声设备、合理布置施工机械设备、文明施工，加强车辆运输管理。
固体废弃物

施工生活垃圾收集后运至项目周边生活垃圾堆放点堆放；土石方、建筑垃圾在项目区回填，不外排。
运营期

水环境
食堂设置1个3m3的隔油池；
生活区1个80m3的化粪池；
设置一套“砂石分离机+三级沉淀”总容积为450m3；
生活区设置1个20m3的废水收集池；
全厂建设一个300m3的初期雨水收集池。
大气环境

水泥、粉煤灰用18个18m高全密闭储罐储存，每个储罐仓顶配套纤维过滤袋，共计18个。
料仓为三面围挡、顶部设顶棚的半封闭料仓，共计7个，设置7个喷淋除尘设备；皮带运输过程采取密闭输送；厂区设置2个雾炮机进行洒水降尘；搅拌楼采取密闭设计；
食堂安装一套净化效率不低于60%的油烟净化设备，配套风量为5000Nm3/h的引风机，排气筒高度应高于生活区食堂屋顶1.5m。
声环境

生产设备进行基础减振或安装减震垫，利用厂房、建筑物隔声，加强厂区绿化措施。
固体废弃物

设置若干个生活垃圾收集桶、生活垃圾收集房，设置2个泔水桶。
运输措施
水泥、粉煤灰等粉状物料使用密闭罐车运输进场；砂石料使用篷布遮盖的车辆运输；商品混凝土使用专用的混凝土罐车运输。通过合理优化运输时间和路线，尽量选择白天运输，路过居民时采取禁止鸣笛、限制车速等措施，加强运输车辆维护和保养。
恢复期
整个场地彻底清理，进行土地平整。覆土30cm后进行植树种草，加强抚育管理，场地内四周设置相应的标示牌。
1.8 总结论 

本项目符合现行产业政策，建设选址合理，与周围环境相容，总平面布局合理。项目选址不在自然保护区、水源保护区、风景名胜区、国家森林公园等重要地区范围内。项目不占用生态红线、不占公益林，未发现名树古木，也未发现珍稀野生保护动植物。根据预测和影响分析，项目运营过程中各项污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响不大，不会导致当地环境功能的下降。在采纳本报告表对策措施的前提下，只要建设单位加强管理，认真落实各项环保治理措施，可以做到污染物达标排放，排放的污染物对外环境的影响不大。
从环境保护的角度讲，项目建设是可行的。
2. 建议

（1）建议项目管理制度中加强环保管理的内容，包括：对员工进行有关环境保护的宣传培训，如节约用水、垃圾分类袋装。

（2）项目在营运期间应加强降尘措施的管理。

（3）与当地政府和居民搞好关系，对使用的道路及时进行修复。
（4）招聘工人优先选择当地劳动力。
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