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《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、项目名称───指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2、建设地点───指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3、行业类别───按国标填写。
4、总投资───指项目投资总额。
5、主要环境保护目标───指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议───给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7、预审意见───由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、审批意见───由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。 
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[bookmark: _Toc513627174]表一、建设项目基本情况
	项目名称
	昆倘高速公路4标段附属建设项目

	建设单位
	中铁五局集团有限公司

	法人代表
	徐中义
	联系人
	孔维泽

	通讯地址
	富明县东村镇西村村

	联系电话
	18687609200
	传真
	/
	邮政编码
	650400

	建设地点
	云南省昆明市富明县东村镇西村村

	立项审批部门
	富明县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案[2019]10024号

	建设性质
	■新建  □改扩建 □搬迁
	行业类别
及代码
	砼结构构件制造(C3022)

	占地面积
(平方米)
	35566.667
	绿化面积
(平方米)
	/

	总投资
(万元)
	750
	其中：环保
投资(万元)
	62..6
	环保投资占总投资比例
	8.35%

	评价经费
(万元)
	/
	预期
投产期
	2020年3月

	1、项目由来
为完善全省高速公路网络，方便区域交通，建设昆倘高速公路，建设公路过程中需要大量混凝土以及钢筋作为原料，为了加快高速公路的建设，使其能够尽快投入使用，中铁五局集团有限公司拟在富明县东村镇西村村昆明至倘甸高速公路线路K45+860左侧100米处建设昆倘高速公路4标段附属建设项目。此项目单独立项单独备案单独环评。
项目于2019年5月13日取得了富明县发展和改革局下发的投资备案证（富发改企业备案[2019]0024号）（详见附件2）。项目规划占地面积为53.35亩，拟修建混凝土拌合站一座，占地面积6900m2；大型钢筋集中加工场一座，钢构厂占地1500m2。计划总投资750万元，年产混凝土10万m3，年加工钢筋8500t。该高速公路附属建设项目为高速公路配套工程，服务年限29个月，高速公路建设完成投入运行前将对其进行拆除，并对场地恢复处理。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）、《建设项目环境保护管理条例》等相关规定，本项目属于十九、非金属矿物制品业中50砼结构构件制造、商品混凝土加工，以及二十二、金属制品业中67金属制品加工制造中的其他类，需编制环境影响报告表。我公司受该项目建设方的委托（委托书见附件1），承担《昆倘高速公路4标段附属建设项目环境影响报告表》的编制工作。接受委托后，我单位组织人员到现场进行详细踏勘，经过现场详细踏勘，收集相关资料后，编制了《昆倘高速公路4标段附属建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审查。
2、项目概况
项目名称：昆倘高速公路4标段附属建设项目
建设地点：富明县东村镇西村村昆明至倘甸高速公路线路K45+860左侧100米处，中心地理位置坐标为东经102°39'40.66"，北纬 25°32'9.94"。
建设单位：中铁五局集团有限公司
建设性质：新建
占地面积：35566.667m2
总投资：750万元
2.1用地
项目用地为租用附近农民土地（租赁协议见附件7），全部为旱地，土地利用现状一览表见表1-1。项目建设用地一览表见表1-2。
表1-1 土地利用现状一览表见
	土地类型
	占地面积

	旱地
	53.35亩


表1-2建设用地一览表
	建设内容
	占地面积

	混凝土拌合站
	6900m2

	钢筋集中加工场
	1500m2

	实验室
	600m2

	办公楼
	500m2

	宿舍
	531.4m2

	食堂
	105.9m2

	机修车间
	140m2

	乙炔、氧气、二氧化碳房
	30m2

	临时堆场
	32m2

	进场道路
	15500m2

	其他占地
	9727.367m2


2.2服务年限
该项目为昆倘高速公路4标段附属建设项目，服务于昆倘高速公路4标段建设。昆倘高速公路4标段计划开工时间2019年9月1日，竣工时间2022年8月31日，本项目服务年限29个月。
3、建设规模
项目拟建设一条混凝土生产线，年产混凝土10万m3；一座钢筋加工厂，包括两条钢筋笼生产线、一条钢筋弯曲机及钢筋剪切生产线，年加工钢筋8500t。
4、 产品方案
（1） 混凝土
项目生产的混凝土按强度等级主要包括C30、C35、C40、C50四个品种，此外，根据高速公路需要生产供应干硬混凝土、高标号混凝土以及轻质混凝土，项目商品混凝土年产量10万m3，每个品种的产量根据高速公路建设需求调整制定。该项目生产混凝土只用于昆倘高速公路建设，不存在外卖及其他使用情况。
根据使用材料的特点与质量成本考核的关系选用混凝土配合比。
混凝土的强度质量应达到下列要求：(最终目标：C20以下的混凝土标准差≤3.0，C20以上的混凝土(含C20)标准差≤3.5）。
表1-3   产品质量标准
	一类目标

	强度等级
	强度平均值
	标准差
	不合格率（强度达不到设计等级的百分率）
	备注

	C30
	35-37
	3.0-4.0
	< 1%
	冬季(12月1日～次年3月15日) 按强度平均值的上限控制；其余时间按强度平均值的下限控制。C50及C50以上强度等级的以单个试块强度为考核。配合比管理正常情况下冬季矿渣替代水泥比例为10%-20%，C30以下的尽量不用；其余时间矿渣替代水泥比例20-30%或者更高，视具体工程而定。

	C35
	40.5-42.5
	3.5-4.5
	< 1%
	

	C40
	45.5-47.5
	3.5～45
	< 1%
	

	C50
	55.5-57.5
	4.0~5.0
	0
	

	强度目标控制范围
	设计强度的120%-130%

	二类目标

	强度等级
	强度平均值
	标准差
	不合格率（强度达不到设计等级的百分率）
	备注

	C30
	34-367
	3.0~4.0
	< 1%
	冬季（12月1日～次年3月15日）按强度平均值的上限控制；其余时间按强度平均值的下限控制。C50及C50以上强度等级的以单个试块强度为考核。配合比管理：正常情况下冬季矿渣替代水泥比例为10%-20%，C30以下的尽量不用；其余时间矿渣替代水泥比例20--3 0%。

	C35
	39.5-41.5
	3.5~4.5
	< 1%
	

	C40
	45-47
	3.5~45
	< 1%
	

	C50
	55-57
	4.0~5.0
	0
	

	强度目标控制范围
	设计强度的110%—120%


（2） 钢筋
项目加工的钢筋主要用于高速公路建设，主要通过加工成品钢筋生产各种型号的钢筋笼、钢筋段。不同型号的钢筋产品量根据高速公路的建设需求进行调整制定，不存在外卖及其他使用情况。
钢筋笼主要生产直径1.7、1.9、2.1米几个尺寸，长度根据钢筋长度来定，有12米和9米的，其他钢筋段为零散钢筋，具体尺寸根据现场施工进行调整。
5、主要建设内容
拟建项目位于富明县东村镇西村村，昆明至倘甸高速公路线路K45+860左侧100米处，占地面积35566.667m2（53.35亩），其中混凝土拌合站占地面积6900m2，钢筋加工场占地1500m2。建设内容分为主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程。主体工程为混凝土拌合站、钢筋加工场；辅助工程主要有实验室、办公楼、宿舍、食堂、机修车间；储运工程主要有水泥料仓、粉煤灰料仓、储水池、碎石堆棚、机制砂堆棚、河沙堆棚、钢筋原料堆区、钢筋成品堆放区；公用工程包括给水、排水、供电、消防系统；环保工程包括一个四级沉淀池、一个蓄水池、一个隔油池、一个化粪池、一个中水处理站、一个初期雨水收集池、十二套布袋除尘、十二个排气筒、一套油烟净化设备、一个危废暂存间等。项目工程一览表见表1-4。
表1-4 工程组成一览表
	项目名称
	建设内容
	备注

	主体 工程
	混凝土拌合站
	混凝土拌合站划分砂石料存放区域、材料计量区、混凝土拌合站作业区、材料机具库、、混凝土运输车辆停放区。
	新建，可研提出

	
	钢筋加工场
	钢筋加工厂包括两条钢筋笼生产线、一条钢筋弯曲机及钢筋剪切生产线。
	新建，可研提出

	辅助工程

	实验室
	位于混凝土拌合站东面，占地面积600m2，用于混凝土、钢筋焊接强度试验，均为力学试验，不使用化学药剂。
	新建，可研提出

	
	办公楼
	占地面积500m2，包括站长室、会议室、值班室等。
	新建，可研提出

	
	宿舍
	位于实验室旁，两层砖混结构，共两栋。管理人员宿舍占地面积为245.5m2，员工宿舍占地面积285.9m2。
	新建，可研提出

	
	食堂
	位于混凝土拌合站东面，紧邻外围围墙，约占地105.9m2。
	新建，可研提出

	
	机修车间
	占地面积140m2，用于修理拌合站机械设备和运输车辆。
	新建，可研提出

	
	乙炔房
	占地面积10m2,用于储存切割使用的乙炔瓶。
	新建，可研提出

	
	氧气房
	占地面积10m2,用于储存切割使用的氧气瓶。
	新建，可研提出

	
	二氧化碳房
	占地面积10m2,用于储存焊接使用的二氧化碳瓶。
	新建，可研提出

	
	临时堆场
	占地面积32m2，用于临时堆存项目施工产生的土石方。
	新建，可研提出

	储运工程
	水泥料仓
	设置8个水泥料仓，每个200t，用于储存水泥，仓顶设置布袋除尘器。
	新建，可研提出

	
	粉煤灰料仓
	设置4个粉煤灰料仓，每个200t，用于储存粉煤灰，仓顶设置布袋除尘器。
	新建，可研提出

	
	储水池
	混凝土拌合站旁设置一个300m3储水池，用于混凝土生产。
	新建，可研提出

	
	碎石堆棚
	设置外墙采用2.5m高、40cm厚的C20混凝土，轻型钢结构顶棚的碎石堆棚3个，每个占地面积180m2，用于储存外购碎石，同时设置6个喷头用于晴天洒水降尘。
	新建，可研提出

	
	机制砂堆棚
	设置外墙采用2.5m高、40cm厚的C20混凝土，轻型钢结构顶棚的机制砂堆棚2个，每个占地面积180m2，用于储存外购机制砂，同时设置4个喷头用于晴天洒水降尘。
	新建，可研提出

	
	河沙堆棚
	设置外墙采用2.5m高、40cm厚的C20混凝土，轻型钢结构顶棚的河沙堆棚2个，每个占地面积180m2，用于储存外购河沙，同时设置4个喷头用于晴天洒水降尘。
	新建，可研提出

	
	钢筋原料堆放区
	钢结构搭设，占地面积391m2。
	新建，可研提出

	
	钢筋成品堆放区
	钢结构搭设，占地面积243m2。
	新建，可研提出

	公用 工程
	给水
	项目供水取自项目区北面约100m处山泉水，设置DN50管道引入厂区。该水源无其他用途，水质较好，水量稳定。
	新建，可研提出

	
	排水
	实施雨污分流，初期雨水经收集沉淀后补充生产用水；车辆清洗废水沉淀后回用于生产；生活污水进入化粪池，食堂废水经隔油池处理后进入化粪池，化粪池处理后排入中水处理站处理达标后回用于场地降尘。
	新建，可研提出

	
	供电
	从东村镇附近接入，满足用电需求。
	新建，可研提出

	
	消防
	按要求配备灭火器及相应的消防设施。设2座3m3消防水池；2座2m3/个的消防砂池；灭火器若干。
	新建，可研提出

	
	进场道路
	用于运输车辆进出项目区，占地面积15500m2，宽8m，全厂长1937.5m。
	新建，可研提出

	
环保工程

	废水治理设施
	四级沉淀池
	设置1个20m3四级沉淀池，用于处理车辆清洗废水后回用于生产。
	新建，可研提出

	
	
	隔油池
	设置1个1m3隔油池处理食堂废水，后进入化粪池。
	

	
	
	化粪池
	设置1个10m3化粪池,对生活污水进行预处理。
	

	
	
	中水处理站
	一座，位于浴室和厨房之间，处理规模为8m3/d，采用“A/O”污水处理工艺
	新建，环评提出

	
	
	蓄水池
	设置1个40m3蓄水池，用于暂存雨天处理达标后的生活污水。
	

	
	
	初期雨水收集池
	设置1个40m3初期雨水收集池，暂存初期雨水，用于生产补充用水。
	

	
	废气治理设施
	碎石、河沙、机制砂堆棚
	设置彩钢瓦顶棚及三面挡墙，喷雾洒水降尘措施。
	新建，可研提出

	
	
	水泥料仓
	本项目共设置8个水泥仓，每个水泥仓顶单独配置1套SV-Z1型布袋除尘器（效率99.8%布袋除尘，风量2000Nm3/h），水泥仓在装料时，仓内含尘废气经过布袋除尘器处理后，由仓顶排放，排放高度为15m（水泥仓高13.5m+排气筒1.5m，∮=0.3m,1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#）。
	

	
	
	粉煤灰料仓
	本项目共设置4个粉煤灰仓，每个粉煤灰仓顶单独配置1套SV-Z1型布袋除尘器（效率99.8%布袋除尘，风量2000Nm3/h），粉煤灰仓在装料时，仓内含尘废气经过布袋除尘器处理后，由仓顶排放，排放高度为15m（水泥仓高13.5m+排气筒1.5m，∮=0.3m，9#、10#、11#、12#）。
	

	
	
	食堂
	设置一套净化效率60%油烟净化设备内置烟道，高于屋顶1.5m高的排气筒。
	

	
	固废

	危废
	设置1个5m2危废暂存间，废机油、隔油池油脂收集、暂存过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行。
	新建，环评要求

	
	
	生活垃圾
	设垃圾桶，生活垃圾按照环卫部门要求处置。
	新建，可研提出


4、项目总平面布置
拟建场地占地面积35566.667m2（53.35亩），本次建设是在保证生产运营和消防安全基础上，将用地分为3个区域，分别混凝土生产区、钢筋加工区和办公生活区。自南向北依次布置钢筋加工厂、办公区和混凝土生产区，生活区和实验室在混凝土生产区东侧，宿舍楼位于实验室的北面，食堂位于宿舍楼北面。
混凝土生产区在项目区北侧位置，便于生产和运出，自北向南依次布置砂石料堆棚、砂石料配料仓、搅拌楼、搅拌楼就近布置水泥及粉煤灰料仓、回车场，东面建设机修车间。办公区紧邻拌合站，生活区由北向南分别设置食堂、职工宿舍楼、实验室。
项目建设为临时性的，高速公路建成投产前进行拆除，因此不设置绿化区域。
项目总平面布置见附图1。
5、主要设备
项目主要设备见下表。
[bookmark: _Toc433298966]表1-5主要设备一览表
	序号
	设备名称
	型号
	数量
	备注

	1
	混凝土搅拌机
	HZS120
	2
	混凝土拌合站设备

	2
	装载机
	ZL50
	2
	

	3
	水泵
	80LG50-20×5
	2
	

	4
	汽车衡
	SCS
	1
	

	5
	变压器
	500kva
	1
	

	6
	混凝土罐车
	/
	8
	

	7
	风机
	1000Nm3/h
	12
	

	8
	集料斗
	/
	1
	

	9
	控弯曲机
	LTWG-12
	1
	钢筋加工厂设备

	10
	气体保护焊机
	NB500
	4
	

	11
	套丝机
	HG40
	2
	

	12
	火焰枪
	/
	4
	

	13
	柴油发电机
	320KW
	1
	备用


6、供电、给排水、交通运输
1、供电
根据东村镇实际情况，从东村镇附近供电系统接入，满足用电需求，另外项目区还配备了一台320KW备用柴油发电机。
2、给水
项目供水取自项目区北面约100m处山泉水，设置管道引入厂区，根据调查现状，该水源下游无饮用水取水口及牲畜饮用功能，水量较大，水质较好，能满足项目生产和生活用水需求。
3、排水
项目区内雨水排除采用明沟排水方式，局部地段（如厂区主要道路边）采用加盖板明沟排水。
项目区车辆清洗废水经四级沉淀池处理后回用于混凝土生产；生活污水排入化粪池预处理后进入中水处理站处理达标后用于厂区洒水降尘，无污水外排。
4、 道路
项目区除站内所有道路全部利用C20混凝土硬化处理外，进场便道宽度为6.5m，长1.4km，采用C20混凝土进行硬化处理，硬化厚度不小于20cm。
7、劳动定员及工作制度
施工期：施工人员为18人，项目施工期为2个月，施工人员不在厂区食宿。
运营期：每天1班，每班8h工作制，年生产360d。项目总定员为52人，其中钢筋工班6人，混凝土班8人，水电工2人，劳务工20人，管理人员6人，技术人员4人，全部在厂区食宿。
9、主要原辅材料用量及成分
9.1原辅材料用量
本项目为混凝土生产，钢筋加工。混凝土涉及的主要原料为水泥、碎石、机制砂、河沙、水、粉煤灰等，原料配比约为碎石：砂：水泥为5:3:2，其中沙量按河沙：机制砂为1:10，加水量为每方混凝土170L，粉煤灰每方混凝土添加30-60kg，本项目取50kg。
原料及能源用量见表1-6，原料最大存储量见表1-7。
表1-6   项目区原辅材料耗量统计
	序号
	项目名称
	单位
	年耗量
	来源

	一
	原料和辅助材料供应

	1
	水泥
	万t/a
	3.76
	昆明地区水泥厂

	3
	碎石
	万t/a
	9.4
	当地购买

	4
	机制砂
	万t/a
	5.127
	

	5
	河沙
	万t/a
	0.513
	东川购买

	6
	粉煤灰
	万t/a
	0.5
	昆明购买

	7
	水
	万t/a
	1.7
	山泉水

	8
	钢筋
	万t/a
	0.85
	昆明购买

	9
	焊丝
	t/a
	0.65
	昆明购买

	10
	乙炔
	L/a
	80
	昆明购买

	11
	氧气
	L/a
	180
	昆明购买

	12
	二氧化碳
	L/a
	360
	昆明购买

	二
	主要能源供应

	1
	电力
	万度
	48
	从东村镇附近接入

	2
	水
	万t
	1.87
	厂区北面山泉水

	3
	柴油
	t
	0.77
	外购


表1-7  项目区原辅材最大存储量及位置一览表
	序号
	项目名称
	单位
	最大存储量
	存储位置

	1
	水泥
	t
	200
	水泥仓

	3
	碎石
	t
	180
	碎石堆棚

	4
	机制砂
	t
	180
	机制砂堆棚

	5
	河沙
	t
	180
	河沙堆棚

	6
	粉煤灰
	t
	200
	粉煤灰仓

	7
	钢筋
	t
	24
	钢筋原料堆放区

	8
	焊丝
	t
	0.002
	钢筋原料堆放区

	9
	乙炔
	L
	56.52
	乙炔瓶

	10
	氧气
	L
	84.78
	氧气瓶

	11
	二氧化碳
	L
	84.78
	二氧化碳瓶


9.2原辅材成分
本项目所需水泥来自昆明地区水泥厂生产的水泥，由水泥罐车运到项目区，储存于水泥料仓，保证料仓干燥，避免潮湿影响水泥质量。使用时原料直接泵送至配料仓，化学成分见下表。
表1-8   水泥化学成分（%）
	分析成分
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	CaO
	MgO
	SO3
	合计

	含量（%）
	21.9
	4.9
	3.1
	65.21
	1.8
	0.82
	99.43


碎石
采用项目附近的采石场碎石，直接以合格粒径（粒径≤25mm）入厂，厂区内不破碎，其由汽车运输进场，后进入碎石堆棚，运输车辆加盖篷布。化学成分见下表。
表1-9  碎石化学成分表（%）
	名称
	LOSS
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	CaO
	MgO
	合计

	碎石
	42.24
	2.38
	1.52
	0.8
	51.49
	1.14
	99.57


河沙
直接外购合格原料，细度模数在2.6-3.0mm，由汽车运输进场，进入河沙堆棚，运输车辆加盖篷布，化学成分见下表。
表1-10  河沙化学成分表（%）
	名称
	LOSS
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	CaO
	MgO
	合计

	碎石
	42.24
	2.38
	1.52
	0.8
	51.49
	1.14
	99.57


粉煤灰
项目使用直接合格外购粉煤灰，由罐车运入厂区后存放于粉煤灰料仓。
其中项目粉煤灰的使用可以改善混凝土的流动性，可以在保持配合比成本不变的前提下提高混凝土强度，或者在保持混凝土强度不变的前提下，降低配合比成本，在保证水胶比不变的情况下，改善混凝土的工作性能。
粉煤灰的使用可以减少水泥用量、改善新拌混凝土的工作性，以提高硬化混凝土性能，特别是耐久性。
9.3物料平衡
钢筋加工只是进行简单的弯曲、焊接，过程中损耗钢筋量较少，约为总量的0.1%。
表1-11    项目物料平衡
	输入（t/a）
	输出（t/a）

	碎石
	94000
	混凝土
	209979.5

	河沙
	5130
	有组织粉尘
	0.178

	机制砂
	51270
	收尘灰
	88.856

	水泥
	37600
	无组织粉尘
	0.201

	粉煤灰
	5000
	蒸发损耗水分
	20

	水
	17000
	/
	/

	钢筋
	8500
	废钢筋
	8.5

	
	
	钢筋成品
	8491.5

	合计
	218500
	
	218500


备注：混凝土密度平均为2.1t/m3。
10、项目总投资及环保投资
项目总投资750万元，其中环保投资62.6万元，主要用于系统设备的除尘、防尘、隔噪、废水沉淀水池、中水处理站等，环保投资占总投资的8.35%，环保投资明细详见下表。
表1-12   项目环保投资估算表
	时间区段
	项目
	环保投资
	投资（万元）
	备注

	施工期
	废气
	施工场地采用洒水抑尘措施，建筑原料堆放过程使用遮盖措施
	1.0
	环评提出

	
	废水
	施工废水进入2m3临时收集池
	0.5
	环评提出

	
	固废
	按环卫部门要求处置
	0.1
	环评提出

	运营期
	废水
	初期雨水
	1个40 m3初期雨水收集池
	3.0
	环评提出

	
	
	车辆清洗废水
	1个容积为20m3四级沉淀收集池车辆清洗废水
	2.0
	可研提出

	
	
	生活污水
	隔油池
	1个1m3。
	2.5
	可研提出

	
	
	
	化粪池
	1个10m3。
	
	

	
	
	
	蓄水池
	1个40m3。
	11.5
	环评提出

	
	
	
	中水处理站
	1座，处理规模为8m3/d，采用“A/O”污水处理工艺
	
	

	
	废气
	食堂油烟
	油烟净化器，内置烟道，高于屋顶1.5m高的排气筒
	1.5
	环评提出

	
	
	无组织粉尘
	碎石、河沙、机制砂堆棚设置彩钢瓦顶棚及挡墙，设置喷雾洒水降尘措施
	10.0
	可研提出

	
	
	水泥料仓
	8套SV-Z1型布袋除尘器（效率99.8%布袋除尘，风量20000Nm3/h），处理后，由仓顶排放，排放高度为15m（水泥仓高13.5m+排气筒1.5m，∮=0.3m），1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#排气筒。
	24.0
	设备自带

	
	
	粉煤灰料仓
	4套SV-Z1型布袋除尘器（效率99.8%布袋除尘，风量20000Nm3/h），处理后，由仓顶排放，排放高度为15m（水泥仓高13.5m+排气筒1.5m，∮=0.3m），1#、2#、3#、4#排气筒。
	
	

	
	噪声
	基底减振、消音、厂房隔声等降噪措施
	2.0
	环评提出

	
	固废
	生活垃圾、污泥
	多个生活垃圾收集桶及垃圾箱
	0.5
	环评提出

	
	
	废机油
	1间5 m2危废暂存间
	4.0
	环评提出

	
	
	隔油池油脂
	
	
	

	合计
	——
	62.6
	---


10、主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见下表。
表1-13 主要技术经济指标表
	序号
	指  标  名  称
	单 位
	数  量
	备  注

	1
	工厂建设规模
	万m3/a
	10
	商品混凝土

	
	
	t/a
	8500
	成品钢筋

	2
	总装机容量
	kW
	400
	

	3
	年耗电量
	KWh/a
	4.8×105
	

	4
	项目生产耗水
	m3/a
	1.7×104
	

	5
	总平面图
指标
	厂区占地面积
	亩
	53.35
	

	
	
	建、构筑物占地面积
	m2
	11000
	

	
	
	道路及回车场占地面积
	m2
	1500
	

	6
	投资总额
	建设投资
	万元
	750
	

	7
	劳动
定员
	生产人员
	人
	46
	

	
	
	管理人员
	人
	6
	

	
	
	合    计
	人
	52
	

	8
	工作制度
	全年生产天数
	天
	360
	

	
	
	班
	
	1
	


11、产业政策
本项目主要为混凝土生产以及简单钢筋加工项目，属于“非金属矿物制品制造”，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），本项目不属于其中的鼓励、限制和淘汰类项目，则本项目为允许类项目。
同时，富明县发展和改革局于2019年5月13以“富发改企业备案[2019]10024号”同意项目备案。
因此，本项目建设与国家现行产业政策相符。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目为新建项目，项目区现状为旱地，因此，本项目不存在原有的污染情况及环境问题。





[bookmark: _Toc513627175]表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（气候、气象、地形、地貌、水文、植被、生物多样性等）
1、地理位置
富民县位于昆明市西北，县城距昆明市23km，介于东经102°21′-102°47′，北纬25°08′-25°36′之间。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠西山区。县境地处滇中，自古为川藏、滇北入滇中重镇昆明之要津，素有“滇北锁钥”之称。
项目位于云南省昆明市富民县东村镇西村村，四面环山，中心地理坐标：东经102°39'40.66"，北纬 25°32'9.94"。项目地理位置图详见附图2。
2、地形地貌
富民县是个山区较多的县，地势南高北低，东西宽44.2km。南北长51.6km。由南向北倾斜，望海山把县境分为螳螂川和款庄河两大水系。最大坝子由永定、勤劳、大营组成，螳螂川贯穿其间，坝子西部为金铜盆山，海拔2817m，为富民最高点，中部的望海山，海拔2672m，东部与嵩明分界的老鸦山，海拔2873m，构成富民的三大山脉与两大水系。者北、赤鹫、罗免的田坝为低山环状河谷型，款庄为狭长和河谷型。坝区中部与主峰高差在800-1000m之间。
项目所在地为山坡地势，北高南低，目前为旱地，无大型植被覆盖。
3、气侯、气象
富明县气候属北亚热带高原季风气候。气候温和，夏无酷暑，冬无严寒，四季如春，多年平均气温15.8℃，最冷月为1月，平均气温8.3℃，最热月为7月，平均气温21.3℃。日极端最高气温33.3℃，极端最低气温－7℃。区内旱、雨季分明，降雨主要集中在每年5~10月份，占全年降雨量的87.7%，旱季为每年11月~次年4月，降雨量仅占全年降雨量的12.3%，历史最大年降雨量为1532.20mm，最小降雨量719.9mm，多年平均降雨量为841.6mm，月最大降雨量951.30mm（1995年），日最大降雨量为120.40mm（1979年8月15日）。多年平均蒸发量为2195.38mm，月最大蒸发量为332.40mm（1986年3月），月最小蒸发量为83.85mm。矿区内以西南风最多，年平均风速（西南风）2.2m/s，最大风速16 m/s。全年无霜期240天，霜期41天，冰雹1.4日。
4、水文水系
富明县属于长江水系金沙江流域，金沙江次级支流螳螂川从评估区西北侧通过,距离项目区约2.4km。螳螂川全长252km，为滇池之唯一出口。螳螂川自滇池流向西北，经昆明市之安宁、富民、禄劝，于禄劝与东川交界处注入金沙江。汇水面积5178 km²，年径流量78057.9万m³，年均泄水量4.4亿m3。
本项目涉及的地表水主要为项目西北面1380m处的普渡河。普渡河从南向北贯穿富明县，最终于禄劝县则黑区小河坪子东北1km汇入金沙江，汇入红河。项目区水系图见附图3。
5、土壤
富民县土壤由棕壤、红壤、紫色土、水稻土四类土壤组成，分别占面积的1.7%、68.9%、15.5%、4.8%，分7个亚属16个土属25个土种。棕壤分布在2400~2641m高山顶部，面积仅占总土地面积的1.7％；山地红壤分布于海拔1830~2400m的广大地区，面积占土地总面积的68.9％；紫色土分布于海拔1900～2100m的局部地区，面积占土地面积的15.5％；水稻土分布于区内平坝、箐沟、山间盆地等处，面积占全区面积的4.8％。
项目区土地利用现状一览表见表2-1。
表2-1 土地利用现状一览表
	土地类型
	占地面积

	旱地
	55.35亩


6、植被
富民县属亚热带常绿阔叶林地带，现有林地和草地共65842.47hm2，全县林草覆盖率65.64%。由于海拔和地形的差异，水热条件等气候要素以及地质、土壤的不同，造成境内植物资源丰富，形成植被在地域分布上的差异性，现有的植被都是次生植被类型，主要植被类型有暖性针叶林、暖性阔叶林、暖温性灌木丛，自然植被树种以云南松、旱冬瓜、滇柏等为主，草本植物为细柄草、野古草、毛蕨菜、滇龙胆、黄背草、兔耳风等为主。当地乔木树种主要为高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、旱冬瓜和桤木等，灌木主要为滇杨梅、滇含笑、车桑子、小铁仔等。
项目区为旱地，旱地主要种植玉米以及矮瓜，无大型植被覆盖，林草稀疏。生态环境一般，生物多样性一般，未发现有古树名木分布，未发现需保护的野生动物。
植被利用现状一览表见表2-2。
表2-2  植被利用现状一览表
	土地类型
	主要用途
	植被

	旱地
	种植农作物
	瓜、玉米等


7、保护区、文物古迹
项目位于富明县东村镇西村村，经现场调查项目厂址周边内未发现文物，且项目区不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区，区内无国家规定的保护动植物。
根据现场调查，本项目占地范围内未发现珍稀保护植物和名木古树分布。












[bookmark: _Toc513627176]表三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：
1、环境空气质量现状
昆倘高速公路附属项目位于富明县东村镇西村村，属于环境空气质量二类区。根据现场踏勘，项目区背靠山坡。通过查阅《2018年昆明市环境质量状况公报》，东川区、晋宁区、安宁市、嵩明县、石林县、富民县、宜良县、禄劝县、寻甸县共建有空气自动监测站9个（含1个参照点），按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，2018年昆明市所辖8个县（市）区：东川区、晋宁区、安宁市、嵩明县、石林县、富民县、宜良县、寻甸县、阳宗海风景名胜区的二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度均达到二级标准，禄劝县吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度未达到二级标准。项目区域位于富明县，属于环境空气达标区。
近五年来，SO2、PM2.5、CO年平均浓度总体呈下降趋势；NO2、PM10、O3年平均浓度略有波动。
昆明市主城区大气污染物年均浓度见表3-1。
表3-1  昆明市主城区空气质量污染物年均浓度
	序号
	污染物
	年均浓度
	达标情况

	1
	SO2
	15μg/m3
	达到年均值二级标准

	2
	NO2
	32μg/m3
	达到年均值二级标准

	3
	PM10
	58μg/m3
	达到年均值二级标准

	4
	PM2.5
	29μg/m3
	达到年均值二级标准

	5
	CO
	0.911mg/m3
	优于二级24小时均值标准（CO无年均浓度标准）

	6
	O3
	80μg/m3（日最大8h平均）
	优于二级日最大8h平均标准（O3无年均浓度标准）


云南浩辰环保科技有限公司于2019年9月20日至9月26日对项目区上下风向TSP进行监测，监测结果见下表。监测报告详见附件5。
表3-2   环境空气检测结果一览表
	分析
项目
	采样日期
	厂界上风向（HQ01）
	厂界下风向（HQ02）
	标准
	标准指数
	达标情况

	TSP
	2019.09.20
	0.068mg/m3
	0.093mg/m3
	0.3mg/m3
	0.27-0.31
	达标

	
	2019.09.21
	0.063mg/m3
	0.092mg/m3
	0.3mg/m3
	0.21-0.306
	达标

	
	2019.09.22
	0.067mg/m3
	0.089mg/m3
	0.3mg/m3
	0.22-0.297
	达标

	
	2019.09.23
	0.065mg/m3
	0.094mg/m3
	0.3mg/m3
	0.216-0.313
	达标

	
	2019.09.24
	0.069mg/m3
	0.092mg/m3
	0.3mg/m3
	0.23-0.306
	达标

	
	2019.09.25
	0.065mg/m3
	0.088mg/m3
	0.3mg/m3
	0.216-0.293
	达标

	
	2019.09.26
	0.064mg/m3
	0.091mg/m3
	0.3mg/m3
	0.213-0.303
	达标


由表3-2可知项目区环境空气质量状况较好，环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。
2、地表水环境质量现状
项目区所在区域地表水体为西面1380m处的普渡河，项目区所处断面为普渡河为富明大桥—普渡河桥段，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年），该段水环境功能为工业用水，水质类别为Ⅳ类，普渡河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。根据《2018年昆明市环境质量状况公报》，监测结果滇池出湖河流中，螳螂川-普渡河：中滩闸门断面水质类别为Ⅴ类，与2017年相比，中滩闸门水质类别由劣Ⅴ类上升到Ⅴ类；温泉大桥断面水质类别为劣Ⅴ类，与2017年相比，水质类别无变化；富民大桥断面水质类别为劣Ⅴ类，与2017年相比，水质类别无变化；普渡河桥断面水质类别为Ⅴ类，与2017年相比，水质类别由Ⅲ类降为Ⅴ类。可知，富明大桥—普渡河桥段水质为劣Ⅴ类，项目区普渡河水质不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。分析超标原因：监测河段两岸分布有村庄的面源污染以及河流上游工业废水进入河道，造成水质超标。
3、声环境质量现状
昆倘高速公路附属项目位于富明县东村镇西村村，项目区声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据《2018年昆明市环境质量状况公报》，2018年昆明市各县（市）城区域环境噪声年平均等效声级为49.1-59.2分贝（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）。与2017年相比，安宁市、宜良县、嵩明县、呈贡区、晋宁区的区域声环境噪声等效声级总体下降，东川区、石林县、禄劝县、富明县、寻甸县的区域环境噪声等效声级总体上升。项目位于富明县东村镇西村村，项目区声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
云南浩辰环保科技有限公司于2019年9月19日至9月20日对项目区以及离项目区最近的乐在村的噪声进行监测，监测结果见下表。监测报告详见附件5。
表3-3  噪声监测结果一览表
	监测类型
	监测日期
	监测点位
	时段
	噪声值dB(A)
	标准dB(A)
	备注

	噪声
	2019.09.19
	项目区（ZS01）
	昼间
	50.5
	昼间60
夜间50
	达标

	
	
	
	夜间
	42.2
	
	

	
	
	乐在村（ZS02）
	昼间
	52.9
	
	

	
	
	
	夜间
	44.2
	
	

	
	2019.09.20
	项目区（ZS01）
	昼间
	50.8
	
	

	
	
	
	夜间
	43.0
	
	

	
	
	乐在村（ZS02）
	昼间
	50.8
	
	

	
	
	
	夜间
	44.6
	
	


由表3-3可知项目区以及乐在村声环境质量状况良好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中二级标准限值。
4、生态环境
昆倘高速公路附属项目位于富明县东村镇西村村，项目区背对山坡。目前项目处于人类开发活动范围内。项目区生物多样性一般，生态环境较单一，自身生态调控调节能力较低，其生态环境以人为控制为主，生态环境一般。项目周围无自然保护区分布，未发现有珍稀、濒危或需要特殊保护的动植物存在。
主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
（1）大气环境
项目区内附近2500米范围内有村庄5个，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体位置详见大气环境目标保护一览表表3-4。
图3-4大气环境目标保护一览表
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对方位
	相对距离/m

	
	x
	y
	
	
	
	
	

	乐在村
	25.3147
	102.4006
	居民点
	人群
	二类区
	东南
	500

	老街
	25.3103
	102.4026
	居民点
	人群
	二类区
	东南
	1910

	平田
	25.3250
	102.4051
	居民点
	人群
	二类区
	东北
	2260

	下松园
	25.3229
	102.4108
	居民点
	人群
	二类区
	东
	2360

	小蓬祖
	25.3323
	102.3842
	居民点
	人群
	二类区
	西
	1510


[bookmark: _Toc450029299]（2）地表水环境
[bookmark: _Toc450029300]项目区涉及地表水主要为西面1380m处的普渡河，具体见地表水环境保护目标一览表3-5。
表3-5地表水环境保护目标一览表
	环境类别
	环境保护目标
	流向
	保护级别

	地表水
	普渡河（项目区西面1380m）
	自南向北汇入金沙江
	《地表水环境质量》（GB3838－2002）Ⅳ类标准


（3）声环境
[bookmark: _Toc450029301]项目区200m范围内无保护目标分布，因此无声环境保护目标。
（4）生态保护目标
项目周围植被、动物、农作物，根据现场调查，本项目占地范围内未发现珍稀保护植物和名木古树分布。
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	环
境
质
量
标
准
	1、环境空气质量标准
项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。标准值见表4-1。
 表4-1  环境空气质量标准限值    单位：μg/m3
	污染物
	各项污染物的浓度限值
	依据

	
	年平均
	24小时平均
	1小时平均
	

	SO2
	60
	150
	500
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
中的二级标准

	NO2
	40
	80
	200
	

	TSP
	200
	300
	—
	

	PM10
	70
	150
	—
	

	PM2.5
	35
	75
	—
	

	CO
	—
	4000
	10000
	

	O3
	—
	160（日8小时平均）
	200
	


2、水环境
2.1地表水
项目区所在区域地表水体为南西面1380m处的普渡河，所在河段为普渡河富明大桥—普渡河桥段，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年），该段水环境功能为工业用水，水质类别为Ⅳ类，普渡河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。标准值详见表4-2。
表4-2   地表水环境质量标准   单位：mg/L（pH无量纲）
	项目
	标准值
	项目
	标准值

	PH
	6～9
	溶解氧
	≥3

	COD
	≤30
	总磷
	≤0.3

	BOD5
	≤6
	石油类
	≤0.5

	NH3-N
	≤1.5
	粪大肠菌群
	≤20000

	注：pH无量纲，粪大肠菌群（个/L）


2.2地下水
该项目为混凝土加工以及少量钢筋加工，属于非金属矿物制品业中50砼结构构件制造、商品混凝土加工，以及二十二、金属制品业中67金属制品加工制造中的其他类，编制环境影响报告表。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，砼结构构件制造、商品混凝土加工以及金属制品加工制造中的其他类地下水评价等级为Ⅳ级，因此不做地下水评价。
3.声环境
项目区位于富明县东村镇西村村，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）的2类标准。标准值见表4-3。
表4-3  声环境质量标准     单位：Leq【dB(A)】
	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50




	污
染
物
排
放
标
准
	1、废气排放标准
1.废气
（1）施工期：
施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放浓度监控限值。
表4-4  大气污染物无组织排放标准限值一览表  单位：mg/m3
	污染物名称
	周界外浓度最高点 无组织排放标准限值

	颗粒物
	≤1.0


（2）运营期：
项目运营期颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准水泥制品生产相关标准限值。具体标准限值见表4-5：
表4-5 水泥工业大气污染物排放限值
	污染物
	最高允许排放浓度（ mg/Nm3）

	颗粒物
	有组织排放
	20

	
	无组织排放
	0.5（监控点位于场界外20m处）


项目运营期焊接、切割废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。
表4-6     大气污染物综合排放标准
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


厨房油烟排放参照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。
表4-7 饮食业油烟排放标准
	规模
	小型
	中型
	大型

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	60
	75
	85


备用柴油发电机：根据原国家环保局2007年4月28日发布的《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号），项目备用柴油发电机烟气污染物排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，具体指标见表4-8。
表4-8新污染源大气污染物排放限值
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	厂界外浓度最高点
	1.0

	二氧化硫
	
	0.4

	氮氧化物
	
	0.12

	非甲烷总烃
	
	4.0


2、水污染物
运营期：项目运营期车辆清洗废水经处理后回用，不外排；雨季初期雨水收集于初期雨水池，沉淀后补充生产用水。生活污水进行清污分流，其中食堂废水经隔油池处理后其他生活污水进入化粪池预处理，进入中水处理站处理后用于厂区洒水降尘，回用水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的道路清扫、消防用水标准，标准值见表4-8。
表4-8《城市污水再生利用 城市杂用水水质》单位：mg/L
	序号
	项目指标
	道路清扫、消防用水

	1
	pH
	　
	6.0-9.0

	2
	色（度）
	≤
	30

	3
	嗅
	　
	无不快感

	4
	浊度（NTU）
	≤
	10

	5
	溶解性总固体（mg/L）
	≤
	1500

	6
	BOD5（mg/L）
	≤
	15

	7
	氨氮（mg/L）
	≤
	10

	8
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	≤
	1.0

	9
	铁（mg/L）
	≤
	-

	10
	锰（mg/L）
	≤
	-

	11
	溶解氧（mg/L）
	≤
	1.0

	12
	总余氯（mg/L）
	≤
	接触30min后≥1.0，管网末端0.2

	13
	总大肠菌群（个/L）
	≤
	3.0


3.噪声
施工期：施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表4-9。
表4-9   建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55


运营期：项目位于富明县东村镇西村村，项目区噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表4-10。
表4-10  工业企业厂界环境噪声排放标准
	类别
	等效声级[dB(A)]

	
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


4、固体废物控制标准
项目区生产产生的固体废物，一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求。
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。



	总
量
控
制
指
标
	建议的总量控制指标：
（1）废水
本项目生活污水中食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池预处理，后进入中水处理站处理后用于厂区洒水降尘，因此项目区不存在废水外排。
（2）废气
有组织废气产生量为1959.6万m3/a，颗粒物外排量为0.178t/a。
（3）固体废物
布袋除尘器装置收集粉尘经收集后，作为原料返回生产线；废弃混凝土作为原料返回生产线；废钢筋外卖到当地废品站；实验室固废返回各自生产工序再生产利用；生活垃圾与污泥统一收集后按环卫部门要求处置；废机油、隔油池油脂委托有资质单位处置。运行期间所有固废均能全部得到妥善处置。
本项目污染物不涉及总量控制指标，故本项目无总量控制指标。
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	一、施工期工程分析
本项目为新建项目，根据对项目现场的踏勘，拟建项目场地为旱地，施工期主要厂房建设、生产设备安装等，施工阶段除有一定量的施工机械进驻现场外，还伴有一定量建筑材料的运输作业，从而产生施工噪声、施工废气污染、固体废弃物（施工人员生活垃圾）及施工人员产生的生活污水和施工废水。


图5-1 施工期流程及产污环节图

1.1施工期流程简述：
（1）地面清理：建设前先将项目场地的植被、杂物清理，然后进行下一步施工建设。
（2）厂房建设：将进行生产区厂房、生活区及其附属设施等的建设。
（3）设备安装：项目生产区基本厂房建设完成后，对所需要的设备进行采购、安装及调试。
项目施工期产生的污染物主要为施工工地扬尘、少量施工车辆尾气、施工设备冲洗废水、施工人员生活污水、施工场地废弃土石方、各种废弃建筑材料、施工人员生活垃圾、各类机械设备和物料运输的交通噪声。
1.2施工进度
本项目由项目法人进行筹措资金，组织项目的招、投标工作，执行国内合同法有关要求，并组织施工及生产，本项目的实施进度计划如下。
表5-1  项目施工进度见下表
	序号
	月份
工程项目
	2019年
	2020年

	
	
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3

	1
	可研设计
	
	
	
	
	
	
	

	3
	施工图设计
	
	
	
	
	
	
	

	4
	项目施工
	
	
	
	
	
	
	

	5
	项目试运行
	
	
	
	
	
	
	


二、运营期工艺流程





图5-2  项目混凝土生产工艺流程图
混凝土工艺流程简述
①原料进场
本项目物料主要有水泥、碎石、河砂、机制砂、粉煤灰。
外购水泥、粉煤灰由密封罐车运输进厂后到料仓旁，通过管道气力输送进入配料矿仓，本项目共设置8个水泥仓和4个粉煤灰仓；每个仓顶配置1套SV-Z1型布袋除尘器（效率99.8%布袋除尘，最大风量2000Nm3/h），在装料时，仓内含尘废气经过布袋除尘器处理后，由仓顶排放，排放高度为15m（水泥仓高13.5m+排气筒1.5m∮=0.3m）。
外购合格的碎石、河砂、机制砂经自卸汽车运进厂区后，进入砂石料堆棚。运输车辆需加盖篷布。分别有4个碎石堆棚、2个河沙堆棚、2个机制砂堆棚，每个占地面积180m2，设置洒水降尘装置，用于晴天时，砂石料堆棚的洒水降尘。
②配料
外购合格进入堆棚的物料通过装载机分别机内各配料斗，配料斗采用电子皮带秤和圆盘给料机联合配料后经皮带进入搅拌工序。配料采用自动重量配料。
为了减小配料过程中产生的无组织粉尘，本次环评提出，在配料站下料口设置喷雾洒水装置。
③搅拌
进入搅拌缸的各物料按170L/m3混凝土加入水后在密闭需要中进行搅拌，搅拌15分钟后出料，选取部分混凝土进行强度试验，检验合格后由装载车直接外运至高速公路使用，项目区不设置成品仓。
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图5-3  项目项目钢筋加工工艺流程图
钢筋加工工艺流程简述
从昆明购买的钢筋成品经汽车运输到项目区内的钢筋原料堆放区，根据钢筋使用部位、接头形式、接头比例，进行分类加工。
1 切割
根据需要对存于原料堆场的钢筋进行切割，切割过程中使用氧气作为助燃剂，燃烧乙炔形成高温对钢筋进行切割。
②焊接
根据需要采用四台二氧化碳气体保护焊机对切割后的钢筋进行焊接，使其达到工程需要的形状和尺寸。
③弯曲
根据需要采用一台LTWG-12型数控弯曲机对切割后的钢筋进行弯曲，使其达到工程需要的形状和尺寸。
④车丝
根据需要采用两台HG40型套丝机，对钢筋进行套丝，使其能采用套筒进行连接。
三、污染工序及源强核算
1、施工期污染源
1.1废气 
在施工阶段对环境空气的污染主要来自施工工地扬尘，另有少量施工车辆尾气。施工期的扬尘主要来源于厂房建设土方开挖、土石方填埋形成的裸露土面产生的扬尘及施工作业、混凝土搅拌等产生的粉尘。另外，施工运输车辆运送水泥、沙石等材料也可能引起较大的扬尘。扬尘中的TSP和PM10对环境影响较大，但其中不含有毒有害的特殊污染物。建设单位应在施工期通过加强监督管理、强调文明施工。在运输或作业中扬尘大时要洒水降尘，运输车辆必须采取封闭措施，物料堆放要规整并适当遮蔽和覆盖，使施工期扬尘污染降低到最低限度，并满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放要求。
施工期燃油设备产生的燃油废气，产生量小，进入大气中自然稀释扩散。
1.2废水
施工期废水主要为混凝土拌合、施工设备冲洗废水以及施工人员生活污水。
施工期采用商品混凝土，用水量很少，经自然蒸发后基本不产生废水。故施工废水主要为施工场内混凝土养护废水和工具冲洗废水。类比同类项目，本次评价取施工期用水量为3m3/d，主要污染物为SS，浓度为200-2000mg/L，pH值6-8。为避免施工废水对周围地表水环境的影响，施工现场需设立一个2m3污水收集沉淀池，项目产生的施工废水经污水收集沉淀池处理后，用于场地洒水降尘，不外排。
施工设备冲洗废水也就地到混凝土拌合站进行冲洗，经类比同类规模施工场地，施工设备冲洗废水量约0.2 m3/d，基建施工期约2个月，每个月施工30天计，施工期设备冲洗废水总量12m3，相应的冲洗废水进混凝土拌合站临时收集池沉淀后回用于混凝土拌合中，不外排。
施工人员平均每天约18人，施工人员主要来自于周边村民，不设置食宿。项目施工期为旱厕，用水量按每人15L/d，则施工期用水量为0.27m3/d，生活污水量按0.9的产污系数计算，则生活污水产生量为0.243m3/d，施工期产生的生活污水经2m3的收集池简单沉淀处理后，用于施工场地的降尘洒水，不外排。
1.3固体废物
项目的建设施工期固废主要来源于建筑垃圾、施工人员生活垃圾、剥离表土。
①建筑垃圾
施工期产生的建筑垃圾主要来源于建筑废弃材料等。建筑垃圾产生量的核算，参照昆政办〔2011〕88号《昆明市人民政府办公厅关于转发<昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则>的通知》的计算方法：房屋主体施工：砖混结构按0.04m3/m2、钢筋混凝土结构0.02m3/m2，砖混结构面积约2600m2，根据计算项目产生建筑垃圾量为104m3，建筑垃圾中部分可回收综合利用，不可回收部分按当地建设主管部门要求处置，禁止随意倾倒。
②生活垃圾
项目施工期平均每天施工人员18名，整个施工期约2个月，施工人员生活垃圾按每人每天产生0.5kg，施工期每天生活垃圾产生量9kg，整个施工期（每个月施工30天计）共产生生活垃圾0.54t。生活垃圾统一收集后送环卫部门指定地点妥善处置。
③剥离表土
根据对项目现场的踏勘，本项目占地面积为55.35亩（35566.667m2），项目区为旱地，高差较小，表土剥离深0.1m，无废弃土方产生。项目施工期剥离表土量为3556.667m3，施工期将在项目区内南侧设置一个临时堆场，施工期产生的表土暂存在临时堆场内，最终项目拆除后用于场地覆土。
项目规划在项目区南侧设置一个临时堆场，表土最大堆高2.5m，平均堆高2m，占地面积1800m2，容量为3600m3；表土临时堆场的特性详见下表5-2：
表5-2  临时堆场特性一览表
	工程名称
	位置
	实际堆土量（m3）
	容量（m3）
	占地面积（m2）
	平均堆高（m）
	堆放时间（月）
	堆渣边坡

	临时堆场
	项目东侧
	3556.667
	3600
	1800
	2
	29
	1:1.8


项目施工期将产生3556.667m3表土，施工期的表土转运到临时堆场暂存，暂存周期为29个月，项目区占地面积较大，规划临时堆场可满足项目施工期剥离表土的堆放要求。表土堆场环保措施：设计采用梯形结构土料袋堆筑，底宽1.0m，顶宽0.6m，码砌高1.5m，土袋拦护长度约120m，周边设简易排水沟，排水沟断面尺寸为0.5×0.5m（底宽×深），边坡系数为1:1.8；采用素土夯实，用土工膜遮盖。
综上所述，项目产生的临时表土可以得到合理堆存。
1.4噪声
施工期的噪声主要来源施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声。施工期对环境影响较大的主要有钻桩机、混凝土搅拌机、振捣棒噪声及汽车运输噪声等，其声源值见表5-3。
表5-3 主要施工机械设备的噪声声级
	序号
	施工机械
	测量声级dB
	测量距离(m)

	1
	挖掘机
	79
	15

	2
	压路机
	73
	10

	3
	铲土机
	75
	15

	4
	自卸卡车
	70
	5

	5
	钻孔式灌注桩机
	100
	5

	6
	混凝土振捣器
	90
	5


2、 运营期污染源
2.1实验室
项目区设置实验室用于混凝土钢筋强度测试，均为力学实验，不使用化学试剂，无废水产生。
2.2废气
（1） 料仓呼吸孔粉尘（G1~G12）
水泥、粉煤灰筒仓在进料由密封罐车通过压缩空气泵打入料仓，粉料呈流化态，由于受气流冲击，料仓中的粉状物从仓顶呼吸孔排放。项目有组织排放源为8个水泥仓、4个粉煤灰仓，共计12个料仓，每个水筒仓容积为200t，每个仓顶设计一套脉冲布袋除尘器，风量最大设计2000m3/h。
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK18]本项目水泥、粉煤灰均为储罐储藏，储罐顶部设有呼吸孔及布袋除尘器。在灌装过程中，通过管道进入筒库时进料口在简库下方，罐装车通过压力将物料压入简库，会有少量粉尘随简库的空气从简库顶部的呼吸阀排出，每个筒库顶部均自带脉冲布袋除尘设施，除尘效率为99.8%。本项目共有筒仓12座(总库容为2400t) ，项目粉状原料的年消耗总量42600t (水泥37600吨，粉煤灰5000吨)，运输车一车装载粉料量大概20t，装卸过程持续时间约0.5h，全年总计用时1065h。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数》(中册3121水泥制品制造业(含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业)产排污系数表)可知，物料输送、储存工序粉尘产污系数为2.09kg/t-水泥，工业废气量为460Nm3/t -水泥(粉煤灰储罐粉尘产污系数也参照该产污系数)。则此阶段合计粉尘产生量为89.034t/a，废气量为1959.6万Nm3/a，每个料仓顶部均设置1套布袋除尘器，除尘效率为99.8%，共计排放速率0.1672kg/h。通过配套的脉冲布袋除尘设施处理后分别通过12根15m高、0.3m内径排气筒排放。本项目粉料仓进料过程中呼吸孔粉尘污染物排放情况如下表：
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]表5-4 搅拌系统水泥仓和粉煤灰仓呼吸孔粉尘污染物产排情况
	产尘点
	除尘设施
	废气量（万Nm3/a）
	产生浓度mg/m3
	产生量t/a
	除尘效率（%）
	污染物排放量
	排气筒参数

	
	
	
	
	
	
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	[bookmark: OLE_LINK19]排放量t/a
	

	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _Hlk26295831]水泥仓8个G1-G8
	[bookmark: OLE_LINK14]8台脉冲布袋除尘
	1729.6
	[bookmark: OLE_LINK16]4543.5
	78.584
	99.8
	[bookmark: OLE_LINK17]9.08
	0.1672
	0.1571
	15,Ф=0.3m

	粉煤灰4个G9-G12
	4台脉冲布袋除尘
	230
	4543.5
	10.45
	99.8
	9.08
	0.1672
	0.0209
	15,Ф=0.3m

	合计
	12套
	1959.6
	/
	89.034
	/
	/
	0.3344
	0.178
	/


由以上分析可知，项目各水泥仓、粉煤灰仓进料过程中产生的粉尘，经过仓顶设置的布袋除尘器处理后，各排放口的粉尘排放浓度为9.08mg/m3，低于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中水泥制品有组织排放限值标准颗粒物≤20mg/m3。
（2）无组织粉尘
①砂石料堆棚无组织粉尘WG1
本项目外购合格的碎石、机制砂、河沙分别堆放于各堆棚中，在风力作用下会产生一定的粉尘，属于无组织排放。砂石料堆棚的起尘量按西安冶金建筑学院的起尘量推荐公式进行计算：
[image: wps222]
式中：Q——起尘量，mg/s；
      S——堆场的起尘面积，1260m2（各砂石料堆棚连接，因此本次视为一个堆场计算）；
      V——平均风速，富明多年平均风速2.2m/s。
本项目砂石料堆棚占地面积为1260m2，当地平均风速为2.2m/s。经公式计算，堆棚扬尘年均产生量约25.38mg/s；则产生量为2.19kg/d，0.67t/a，为无组织排放。
可研提出针对砂石料堆棚设置彩钢瓦顶棚及三面挡墙，并定时采取喷雾洒水降尘措施。采取措施后，外排粉尘可降低70%，最终外排粉尘量为0.201t/a。
②输送、计量、投料无组织粉尘WG2
本项目水泥混凝土生产过程中的碎石和砂提升至骨料仓，利用搅拌楼配套的皮带输送来完成；水泥、粉煤灰均储存在相应的料仓，以压缩空气吸入相应的储仓内。
粉料运输车辆运进的水泥、粉煤灰需要经负压抽入相应的仓内，运输车辆加盖篷布，在抽料过程中如不做好衔接工作，将产生大量的粉尘并进入空气环境中。项目砂石原料采用皮带运输机输送，皮带输送机采用半密闭传送，根据类比同类企业调查，在输送、计量、投料过程中，每次抽料粉尘的产生量约为0.03-0.08kg（本项目取0.06kg）。
项目水泥、粉煤灰均为料仓贮存，其消耗量4.26万t/a，按10t/a，全年运输车次为4260辆.次，本项目粉尘产生按0.06kg/辆.次计算，合计散装车放空口在水泥、外加剂抽料时的粉尘量0.2556t/a，0.71kg/d，排放方式呈无组织排放。
搅拌过程在密闭搅拌机内进行，且为湿式作业，不会产生粉尘。
③运输扬尘WG3
项目各物料通过汽车运输进场，运输产生运输扬尘，项目区运距较短，同时本次环评提出各物料运输车辆进行篷布遮盖，且对项目区进行定期清扫及洒水降尘，同时定期保养减小路面扬尘产生，采取上述措施运输扬尘产生量较小。
④柴油发电机废气WG4
为保证项目的应急用电，项目配套设置320kW柴油发电机组1台，根据调查，320KW发电机组单位油耗约196~210g/KW∙h，本次评价取上限值作为评价参数。由于备用发电机仅在紧急情况下使用，本次评价按照发电机年使用率5‰（即1年使用1.8次），每次使用时间2h计，则发电机油耗约67.2kg/h，年耗油量0.24t（柴油相对密度（水=1）0.87~0.9，本项目取0.9），选用0#轻质柴油作为发电机燃料，其产污系数见表5-5。
表5-5    0#轻质柴油产污系数
	燃料油
	烟尘
	SO2
	NOx
	比重

	0#柴油
	0.714g/L·油
	4g/L·油
	2.56g/L·油
	830kg/Nm3


*上述数值摘自环评工程师培训教材《社会区域》中给出的计算参数
根据计算产生污染物烟尘：0.19kg/a、SO2：1.066kg/a、NOx：0.682kg/a，属无组织排放。由于使用次数较少，且污染物排放量较小，经自由扩散后对周围大气环境影响较小。
[bookmark: _Toc387248221][bookmark: _Toc387765202][bookmark: _Toc387248616]（3）食堂油烟废气
根据有关资料统计，人均油脂用量为15kg/a，油烟产生量按使用量的2%计算，每天食堂用餐人数为52人，则项目油烟产生量为0.0156t/a，项目食堂安装油烟净化装置，净化率为60%，油烟排放量为0.00624t/a。
（4） 焊接废气
拟建项目钢筋加工厂在焊接过程中会产生少量焊接烟气，主要污染物为FeO、MnO等颗粒物和少量CO、NOx等气体，为无组织排放，主要通过车间通风排放。焊接发尘量为200-280mg/min·台，本项目取值240mg/min·台。焊机共4台，每天焊接2小时，则焊接废气产生量为0.0143kg/d，即0.0414t/a。车间通风排放速率为0.0575kg/h，则焊接废气的产生和排放浓度为14.93mg/m3。
（5） 切割废气
拟建项目钢筋加工厂在焊接过程中会产生少量切割烟尘，主要污染物为颗粒物，产生量较少，为无组织排放，主要通过车间通风排放。
本工程主要大气污染物产生量估算结果见表5-6。
表5-6本工程废气污染物排放量一览表
	污染源
	污染因子
	 治理措施
	产生量
（t/a）
	排放量
（t/a）

	水泥仓G1-G8
	有组织粉尘
	布袋除尘器
	78.584
	0.1571

	粉煤灰仓G9-G12
	有组织粉尘
	布袋除尘器
	10.45
	0.0209

	砂石料堆棚WG1
	无组织粉尘
	厂房阻隔及洒水降尘
	0.67
	0.201

	输送、计量、投料无组织粉尘WG2
	无组织粉尘
	运输车辆加盖篷布，半密闭输送
	0.2556
	0.2556

	运输扬尘WG3
	无组织粉尘
	加强路面养护、及时洒水和做好运输车辆车厢防漏
	少量
	少量

	柴油发电机废气WG4
	无组织粉尘
	自然净化
	0.001938
	0.001938

	车辆燃油废气
	油烟废气
	自然净化
	少量
	少量

	食堂
	食堂油烟
	油烟净化
	0.0156
	0.00624

	焊接
	焊接废气
	车间通风排放
	0.414
	0.0414

	切割
	切割废气
	车间通风排放
	少量
	少量

	合计
	/
	/
	90.391138
	0.407498


（6）非正常排放条件的设置
建设项目引起粉尘非正常排放的因素和环节较多，但无论何种原因，其结果均与治理设施不能正常运转有关。项目投产后，全厂共有组织排放点12个，由于12个布袋除尘器同时出现故障的概率极低，因此，本次环评非正常排放设计，主要考虑1个有组织排放源的布袋除尘器出现故障，即考虑G1布袋除尘器效率降为50%。
表5-7非正常污染物排放源强
	排源
	污染物
	正常排放
	非正常排放

	
	
	除尘效率(%)
	排放浓度mg/m3
	排放量kg/h
	除尘效率(%)
	排放浓度mg/m3
	排放量kg/h

	G1
	粉尘
	99.8
	9.08
	0.0196
	50
	2271.75
	4.9115


为了避免此情况发生，污染环境，对除尘器配置一定量的易损备件及维护保养专用工具，并设专门技术人员对除尘器进行管理及维修。出现非正常排放时，应停止生产，尽快检修设备，待收尘设施恢复正常后方可投入生产，使各污染源强排放对周围环境降至最低。
2.3废水
2.3.1给水
本项目生活用水和生产用水均来自项目区北面100m处山泉水，由管道接入厂区供给，根据调查现状，该水源下游无饮用水取水口及牲畜饮用功能，水量较大，水质较好，能满足项目生产和生活用水需求。
2.3.2用排水情况
（1）生产用、排水
项目区实行雨污分流，项目砂石料堆棚设置彩钢瓦顶棚及挡墙建设，雨季无淋滤废水产生，同时项目区分区域进行布置，砂石料堆棚设置顶棚，运输物料车辆顶棚设置篷布或罐车运输，地面扬尘小。因此项目区生产用排水主要如下：
·搅拌生产用水量
本项目混凝土生产线每立方混凝土需水170L，则本项目混凝土生产线生产用水量为47.6m3/d，17136m3/a。其全部进入产品，无废水外排。
·原料堆棚以及下料口抑尘用水
项目原料堆棚各设置1个喷头，配料站各下料口设置1个喷头，共计12个喷头。洒水装置16h连续浇洒，根据可研浇洒用水按0.15m3/h·个计算，则项目堆棚及下料口防尘用水量为28.8m3/d，10368m3/a，其全部蒸发，不外排。
·厂区其他硬化路面抑尘用水
本项目需对项目厂区部分硬化地面进行洒水抑尘，包括砂石料堆棚、混凝土拌和区以及部分道路，其共占地面积为4500m2，按旱季1.5L/m3用水量、每天浇水两次计算，本项目浇洒用水量为13.5m3/d，2700m3/a（年晴天按200d计），其全部蒸发，不外排。
·车辆清洗
本项目运输车辆每天需要清洗，其用水量约为10m3/d，3000m3/a，由厂区供水系统供给。设备清洗废水产生量9m3/d（按用水量的90%计），进入20m3沉淀池沉淀后回用于搅拌机，不外排。
（2）生活区用、排水
·办公及住宿区洗手
项目区定员52人，根据《云南省地方用水定额》(DB53/T168-2013)，洗手用水量为20L/（人·d），则洗手用水量为1.04m3/d。废水产生量按用水量的85%进行核算，则办公及住宿区洗手废水产生量0.884m3/d。
·盥洗
项目区全部人员均在厂区住宿，共52人，根据《云南省地方用水定额》(DB53/T168-2013)，用水量为60L/（人·d），则洗澡用水量为3.12m3/d。废水产生量按用水量的95%进行核算，则洗澡废水产生量2.964m3/d。
·冲厕
项目区设置公厕，根据《云南省地方用水定额》(DB53/T168-2013)，公厕用水定额为7L/(人.次)。项目区每天平均入厕次数为156次每天，则公厕用水量为1.092m3/d。废水产生量按用水量的95%进行核算，则冲厕废水产生量1.037m3/d。
·食堂废水
项目区全部工作人员52人均在厂区用餐，根据《云南省地方用水定额》(DB53/T168-2013)，食堂用水按每人20L/餐计算，根据计算，项目食堂用水量为2.08m3/d，废水产生量按用水量的85%进行核算，则食堂废水产生量约1.768m3/d。
项目生活污水产生量为6.653 m3/d，进入化粪池预处理后排入中水处理站处理达标后用于厂区洒水抑尘。
（3）初期雨水
本项目场地占地面积53.35亩，为避免雨天初期雨水外排，需要进行收集。通过查阅环保手册，初期雨水计算按照昆明市暴雨强度公式：
雨水汇水量根据下面计算公式：
[image: IMG_256]
 式中：Q —雨水流量，L/s；Ψ—径流系数，场地硬化后经验数值取0.6；q —设计暴雨强度，L/s.hm2；F—汇水面积，m2。
[image: ]
其中：P——重现期，取10年；
S——汇水面积，取1735m2；
Ψ——径流系数，取0.6；
计算得初期雨水量为0.036m3/s，收集初期15min内的雨水量为32.4m3/次，建设一座40 m3的初期雨水收集池，收集后的雨水经沉淀处理后再回用于生产补充用水。
本项目用排水情况见下表：
表5-8  本项目用排水情况表
	序号
	项目
	用水定额
	使用数量
	用水量(m3/d)
	污水产生量(m3/d)
	处理方式

	1
	生活用水
	一般生活污水

	1）
	食堂用水
	20L/餐•人
	52
	2.08
	1.768
	食堂废水经1m3隔油池处理后与其他生活污水进入10m3化粪池预处理，后进入中水处理站处理达标后用于厂区洒水降尘。

	3）
	冲厕废水
	7L/人•次
	156
	1.092
	1.037
	

	4）
	洗手等用水
	20L/人•天
	52
	1.04
	0.884
	

	5）
	盥洗用水
	60L/人•天
	52
	3.12
	2.964
	

	2
	生产用水
	

	1)
	喷头用水
	0.15m3/h
	16h/d
	28.8
	0
	全部蒸发损耗

	2）
	厂区其他硬化路面抑尘用水
	3500m2
	1.5 L/m2
（2次）
	13.5
	0
	全部蒸发损耗

	2)
	搅拌用水
	170L/ m3
	1.7万m3
	38.6
（6.2）
	0
	进入产品

	3)
	车辆清洗用水
	/
	/
	10
（0）
	9
(9)
	经20m3四级沉淀池收集处理后回用于水泥混凝土生产线搅拌水，不外排

	4
	初期雨水
	/
	/
	
	32.4m3/次
	经40m3雨水收集后回用于生产线搅拌水，不外排

	总计
	/
	/
	98.232（52.838）
	15.653（48.053）
	/


注：场地洒水仅晴天进行。（）外表示晴天，（）内表示雨天。
2.3.3中水处理站工艺
本项目中水处理站的污水处理工艺，为A/O工艺，处理工艺原理如下图5-5：
 
[image: wps2B8]   图5-4   A/O工艺流程图
  基本原理简述：A/O工艺法也叫厌氧好氧工艺法，A是厌氧段，用与脱氮除磷；O是好氧段，用于除水中的有机物。
A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起，项目污水通过项目区的污水管网汇集到调节池后，进入A级生物池，A级生物池中的DO不大于0.2mg/L，在A级生物池中由异养菌将污水中的有机悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，可提高污水的可生化性及氧的效率；在缺氧条件下，异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4+）。
经过A级生物池处理后的污水进入O级生物池，O及生物池的DO为2～4mg/L，在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N（NH4+）氧化为NO3-，通过回流控制返回至A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮（N2）。
污水经过A级生物池厌氧处理和O级生物池的好氧处理后，进入二次沉淀池沉淀处理后，进入回用水池中，回用于项目区的绿化用水。
2.3.3.1中水处理站进、出水质情况
根据类比《黑土厂西服务区（加油站） 竣工环境保护验收监测报告》中生活污水处理同类采用A/O工艺，中水处理站的出水质如下表5-5：
表5-7    中水处理站设计出水水质一览表
	污染物
	设计出水浓度（mg/L）
	道路清扫GB/T18920-2002（mg/L）
	达标情况

	pH
	6-9
	6-9
	达标

	SS
	10
	/
	达标

	COD
	50
	/
	达标

	BOD5
	10
	20
	达标

	TP
	0.5
	/
	达标

	氨氮
	8
	20
	达标

	动植物油
	1
	/
	达标

	石油类
	1
	/
	达标


根据上表分析可知，项目污水经过中水处理站处理后，可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫标准。由此可知，项目采用A/O污水处理工艺是可行的。
2.3.4水量平衡
建设项目旱季、雨季水量平衡见图5-5和5-6。


图 5-5  项目旱季水量平衡图 单位m3/d  




图 5-6  雨季水量平衡图 单位m3/d
2.3.5废水处理方式
项目区实行雨污分流，项目砂石料堆棚设施彩钢瓦顶棚及挡墙建设，初期雨水经雨水收集池收集沉淀后补充生产用水，不外排。
项目生产用水进入搅拌的混凝土，随着混凝土的使用带走，不产生生产废水。本项目主要废水为生活污水和车辆清洗废水。
（1）车辆清洗废水及初期雨水
混凝土运输车辆清洗废水产生量为9m3/d，清洗废水污染物主要为SS，浓度约2000mg/L，由于对设备冲洗时产生的废水中会含有少量油污，进入20 m3四级沉淀处理后用于混凝土生产线生产补充水，不外排。
初期雨水量为32.4m3/次，建设一座40 m3的初期雨水收集池，收集后的初期雨水雨水经沉淀处理后再用于生产补充用水。
（2）生活污水
本项目运行期间生活污水产生量为6.653m3/d，主要污染物为COD、BOD、SS等。生活污水经化粪池预处理后进入中水处理站处理达标后，回用于厂区洒水降尘。
2.3.6废水外排情况
项目废水主要为车辆清洗废水和生活污水，其中车辆清洗废水产生量为9m3/d，项目区混凝土生产需水为47.6m3/d，因此可做到全部回用，不外排；生活污水产生量为6.653m3/d，项目区洒水降尘用水为13.5m3/d，因此可做到全部回用，不外排。因此本项目不存在废水外排情况。
2.4噪声
本项目高噪声设备主要是搅拌站搅拌主机、风机、水泵、装载机、钢筋弯曲机、钢筋套丝机、焊机等，其噪声源强值分别为约85-95 dB(A)。此外，混凝土运输车辆进出厂区的时候也会产生间歇性噪声，噪声源强值可达85 dB(A)，为突发性噪声，持续时间较短。噪声治理措施为合理安排产噪设备作业时间以及通过墙壁吸声，并经距离衰减、建筑物阻隔后自然降噪。
项目主要产噪设备及其源强值见下表。
表5-9  主要设备噪声源强    Leq dB(A)
	序号
	噪声源
	台数
	噪声值
	治理措施
	治理效果

	1
	装载机
	2
	85
	减震、厂房隔声
	75

	2
	搅拌机
	2
	90
	减震、厂房隔声
	80

	3
	泵
	5
	85
	减震、厂房隔声
	75

	4
	风机
	12
	95
	消音、减震、封闭厂房
	85

	5
	钢筋弯曲机
	1
	90
	减震、厂房隔声
	80

	6
	钢筋套丝机
	2
	90
	
	80

	7
	焊机
	4
	95
	
	85


2.5固体废弃物
（1）除尘系统收集粉尘
项目除尘系统收集粉尘量约为88.8559t/a，经收集后作为混凝土生产原料返回生产。
（2） 废混凝土
项目在运营中，不可避免的会产生一定量的废弃混凝土，根据类比同类工程，废弃混凝土产生量为0.1t/d，36t/a，此部分固废经过收集后，作为原料返回生产线。
（3） 废钢筋
钢筋加工只是进行简单的弯曲、焊接，过程中损耗钢筋量较少，约为总量的0.1%，则全年废钢筋产生量为8.5t/a，废弃钢筋全部外卖当地废品站。
（4） 实验室固废
项目设置实验室对混凝土及钢筋进行强度测试，测试完成后的混凝土及钢筋均返回各自生产工序，再生产利用。
（5）废机油
机修车间在修理设备过程中产生少量的废机油，产生量约为10kg/a，废机油为危废，针对危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)中暂存设施要求建设做到防风、防雨、防晒、防渗漏。防渗建议建设方案为：基础及其周围均采用土工膜（厚度不小于1.5mm）+抗渗混凝土（厚度不小于250mm，渗透系数不大于10-6cm/s）进行防渗，具体建设方案请业主委托有资质单位进行，最终渗透系数不大于10-10cm/s。同时根据环保要求标识标牌并建立管理制度及台账管理。
废机油经采用专用收集桶收集后暂存于暂存间，后委托有资质单位进行处置。
（6）生活污水处理系统污泥
项目区设置有化粪池、生活污水处理站用于处理项目区生活污水，会产生一点量污泥。生活污水系统SS进口0.59t/a，出口浓度10mg/L，生活污水处理量6.653 m3/d，则污泥产生量为0.567t/a。产生的污泥与生活垃圾一起，按照环卫部门要求处置。
（7）隔油池油脂
项目区设置隔油池用于处理食堂废水，会产生少量油脂，产生量约为10kg/a。油脂为危废，与废机油一同收集暂存于危废暂存间，后委托有资质单位进行清运处理。
（8）四级沉淀池
项目区设置四级沉淀池用于收集处理车辆清洗废水，设备清洗废水产生量9m3/d，则污泥产生量约为0.4t/a。产生的污泥与生活垃圾一起，按照环卫部门要求处置。
（9）初期雨水池污泥
项目区设置初期雨水收集池，用于暂存初期雨水，会产生少量污泥。污泥产生量约为0.1t/a，产生的污泥与生活垃圾一起，按照当地环卫部门要求处置。
（10）生活垃圾
项目营运期预计员工人数为52人，生活垃圾排放系数取0.5kg/人·d计，每年工作天数为360天，则生活垃圾产生量为26kg/d，9.36t/a，按照环卫部门相关要求进行处置。
4、 拆除工程分析
本项目为昆倘高速公路4标段附属建设项目，项目生产的混凝土以及钢筋全部服务于高速公路建设，服务年限29个月。高速公路建设完成后，需要进行拆除恢复处置。拆除过程中会产生大量固废以及少量粉尘，对当地环境造成一定影响。本环评要求产生的固废涉及到危险废物的请有资质单位清运处理，其他建筑垃圾按照当地城建部门要求进行处置；拆除过程中定时对场地进行洒水降尘，以减少粉尘产生量。拆除完成后进行覆土种植当地常见易存活植被，恢复原状，交还给村民。


[bookmark: _Toc513627179]表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	种类
	时期
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大气污染物
	施工期
	施工场地
	无组织粉尘
	少量
	少量

	
	
	燃油施工设备
	燃油废气
	少量
	少量

	
	运营期
	水泥仓G1-G8
	有组织粉尘
	废气量1729.6万m3/a
4543.5mg/m3
78.584 t/a
	废气量：76.8万m3/a
9.08mg/m3
0.1571t/a

	
	
	粉煤灰仓G9-G12
	有组织粉尘
	废气量230万m3/a
4543.5mg/m3
10.45t/a
	废气量230万m3/a
9.08mg/m3
0.0209 t/a

	
	
	砂石料堆棚WG1
	无组织粉尘
	0.67t/a
	0.201 t/a

	
	
	输送、计量、投料无组织粉尘WG2
	无组织粉尘
	0.2556t/a
	0.2556t/a

	
	
	运输扬尘WG3
	无组织粉尘
	少量
	少量

	
	
	柴油发电机废气WG4
	无组织粉尘
	0.001938
	0.001938

	
	
	食堂油烟
	油烟废气
	0.0156 t/a
	0.00624 t/a

	
	
	焊接废气
	无组织粉尘
	0.0414 t/a
	0.0414 t/a

	
	
	切割废气
	无组织粉尘
	少量
	少量

	水污染物
	施工期
	施工过程
	SS
	42m3/d
	设一个2m3的临时收集池收集沉淀后回用到混凝土拌合，不外排

	
	
	施工人员
	CODcr、BOD5、SS、氨氮等
	0.243m3/d
	

	
	运营期
	车辆清洗废水
	SS
	9m3/d
	沉淀池处理后回用生产

	
	
	工作人员

	生活污水
	2395.08m3/a
	食堂废水经1m3隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池，预处理后进入中水处理站处理达标后用于厂区洒水抑尘。达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的道路清扫、消防用水标准。

	
	
	
	CODcr
	浓度：400mg/L
产生量：0.958t/a
	

	
	
	
	BOD5
	浓度：300mg/L
产生量：0.72 t/a
	

	
	
	
	NH3-N
	浓度：30mg/L
产生量：0.072t/a
	

	
	
	
	SS
	浓度：250mg/L
产生量：0.59t/a
	

	
	
	
	总磷
	浓度：8mg/L
产生量：0.019t/a
	

	固体废物
	施工期
	表土
	3556.667m3/a
	全部用于拆除后土地恢复

	
	
	主体结构建设
	建筑垃圾
	104m3
	部分可回收综合利用，不可回收部分按当地建设主管部门要求处置，禁止随意倾倒

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	9kg/d
	统一收集后按环卫部门要求妥善处置

	
	运营期
	布袋除尘器装置
	收集粉尘
	88.856t/a
	经收集后作为水泥混凝土生产原料返回生产工段作为原料。

	
	
	混凝土拌合楼
	废混凝土
	36 t/a
	经收集后，作为原料返回生产线。

	
	
	钢筋加工厂
	废钢筋
	8.5 t/a
	经收集后，外卖到当地废品站。

	
	
	实验室
	钢筋、混凝土
	少量
	测试完成后返回生产工序在利用。

	
	
	工作人员
	生活垃圾
	9.36 t/a
	统一收集后按环卫部门要求处置。

	
	
	机修车间
	废机油
	10kg/a
	有资质单位处置

	
	
	隔油池
	油脂
	10kg/a
	

	
	
	生活污水处理系统
	污泥
	0.567t/a
	统一收集后按环卫部门要求处置。

	
	
	四级沉淀池
	
	0.4t/a
	

	
	
	初期雨水收集池
	
	0.1t/a
	

	噪声
	施工期
	施工设备、运输车辆
	噪声
	70dB-100dB
	噪声在传播过程中易衰减，易被厂房、墙体、植被的吸收和阻隔，在消声减震后噪声在厂界外可达标。

	
	运营期
	搅拌机、水泵、风机、交通等
	噪声
	85dB -95dB
	

	主要生态影响
建设项目施工期对生态环境的影响主要是开挖土方和填方所引起的水土流失量增加。随施工期的结束水土流失量也逐渐减少。
运营期对生态环境的影响主要表现为：粉尘对周围农作物、人工植被和农田土壤的影响。粉尘降落在植物的叶面上，影响植物的蒸腾作用和对光的利用，如果粉尘、烟尘遇湿，在植物表面形成一层“薄壳”，则影响更重，粉尘、烟尘中的各种元素对植物生长也有一定影响。
根据现场调查，本项目占地范围内未发现珍稀保护植物和名木古树分布。
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[bookmark: _Toc513627180]表七、环境影响分析
	一、施工期环境影响简要分析：
1、施工废气
（1）粉尘
施工期的扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关，是一个难定量的问题。本项目采用类比方法对环境空气影响进行分析。
根据有关资料，在施工现场近地面的粉尘浓度一般为0.3-0.6mg/m3，随地面风速，湿度而发生较大变化。在干燥和风速较大的天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度将会超过《环境空气质量标准》（GB3096－2012）中二级标准中日平均值0.3mg/m3 的1～2倍，污染较严重。
距离项目最近关心点为东南面500m的乐在村，为避免施工期对周边村庄产生粉尘影响，要求施工单位采取如下措施防尘：
①加强对施工机械、施工车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少施工机械废气、运输车辆尾气的排放。
②项目施工场地洒水降尘。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。
③施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘。
④施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密封存储、设置围挡或堆砌围墙、用防尘布苫盖等措施。
⑤施工过程中产生的建筑垃圾，应及时清运。
⑥运输车辆尽可能采用密闭车斗，加盖篷 布，保证物料不撒落。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。
⑦施工场地裸地要覆盖防尘布或防尘网、洒水抑尘，实行科学施工、文明施工、并采取行之有效的措施，以减少扬尘的污染。
通过采取以上措施，项目施工场地粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，项目施工对周围环境影响小。
（2）施工机械及运输车辆废气
项目施工阶段所使用的机械和运输车辆数量不大，施工机械和运输车辆尾气排放相对较小，并且施工区域有利于施工机械和运输车辆尾气的污染物稀释扩散，因此施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。故一般情况下，对环境空气的影响轻微。
总的来说，项目施工期产生的大气环境影响具有阶段性、分散性和临时性的特征，并随施工活动的结束而结束。项目在严格采取环评提出的防治措施后，施工期产生的大气环境影响可以得到有效地控制，对周围环境影响较小。
2、施工废水
施工期产生废水主要来源于场地施工人员生活污水、施工时产生的废水。 
（1）生活污水
施工人员平均每天约18人，施工人员主要来自于周边村民，不设置食宿。项目施工期为旱厕，施工期生活污水产生量为0.243 m3/d，施工期产生的生活污水经2m3的收集池简单沉淀处理后，用于施工场地的降尘洒水，不外排。
（2）混凝土拌合、施工设备冲洗废水
该项目施工废水主要由混凝土拌合、施工设备冲洗废水等产生。
施工期混凝土搅拌站由于建筑物多为钢架结构，混凝土拌合量小，因此，平均每天混凝土搅拌站废水量约0.5m3。
施工设备冲洗废水也就地到混凝土拌合站进行冲洗，经类比同类规模施工场地，施工设备冲洗废水量约0.2m3/d。
机械设备和工具清洗等产生的废水主要是泥沙悬浮物含量较大，根据国内外同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓度1000mg/l～2000mg/l，pH值9～12，该项目施工废水所含悬浮物浓度属上述浓度变化范围的中下水平。设备、工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类，就地设一个2m3的收集池收集后，经沉淀回用到混凝土拌合中，不外排。
本环评提出施工产生的废水，经经收集池沉淀澄清处理后，循环作施工作业用水或洒水降尘。
综上所述，项目施工期废水得到合理处置，对环境影响很小。
3、施工噪声
[bookmark: _Toc144176118][bookmark: _Toc124303942]通过工程分析项目施工机械产生的噪声级在84~95dB之间，项目施工噪声对周边环境的影响预测如下：
距离传播衰减模式：




式中：、—距声源、处的等效A声级，dB(A)；


、—接受点距声源的距离，m。

由上式推算出随距离增加而衰减的量，得出噪声值随距离衰减的结果见表7-1。
表7-1   施工噪声值随距离衰减的关系
	距离(m)
	1
	10
	50
	100
	150
	200

	
[bookmark: _Hlk259888754][bookmark: OLE_LINK9][dB(A)]
	0
	20
	34
	40
	43
	46


各受声点的声源叠加按下列公式计算：


式中：Li--- 第i个声源声值；
LA---某点噪声总叠加值；
 n---声源个数
项目主要施工机械的施工噪声贡献值随距离衰减后的情况及项目施工机械同时使用是的噪声叠加情况见表7-2。
表7-2   施工噪声贡献值随距离衰减及叠加的情况表
	距离(m)
	1
	10
	50
	100
	150
	200
	250
	300

	衰减值
	0
	20
	34
	40
	43
	46
	48
	50

	推土机
	86
	66
	52
	46
	43
	40
	38
	36

	装载机
	90
	70
	56
	50
	47
	44
	42
	40

	挖掘机
	84
	64
	50
	44
	41
	38
	36
	34

	电焊机
	85
	65
	51
	45
	42
	39
	37
	35

	卡车
	92
	72
	58
	52
	49
	46
	44
	42

	打桩机
	90
	70
	56
	50
	47
	44
	42
	40

	商品混凝土运输车
	90
	70
	56
	50
	47
	44
	42
	40

	混凝土输送泵
	88
	68
	54
	48
	45
	42
	40
	38

	叠加值
	97.9
	77.9
	63.9
	57.9
	54.9
	51.7
	49.9
	47.9


由上表可以看出，项目昼间50m范围外施工机械噪声叠加贡献值可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）限值（70dB(A)）。
距离项目最近关心点为东南面500m的乐在村，不在评价范围内，因此项目建设不会对其产生影响。
4、施工固废
项目施工期固体废弃物主要是施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾以及剥离表土。
（1）建筑垃圾
施工期产生的建筑垃圾来源于建设施工阶段，废弃铁质或木质建材等，本项目建筑垃圾量约为104m3。建筑垃圾需按照中华人民共和国建设部第139号令《城市建筑垃圾管理规定》中的有关规定妥善处置，废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等具有回收价值的可送废品收购站回收利用，不可回收部分按当地建设主管部门要求处置，禁止随意倾倒。只要施工单位按当地建设主管部门的要求，合理堆放建筑垃圾并进行综合利用，可有效避免不利影响的产生。
（2）施工人员生活垃圾
本项目施工人员产生的生活垃圾约为9kg/d，本环评要求对施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集、日产日清，经收集后按当地环卫部门要求处理。
（3） 剥离表土
前期对地表进行清理时进行表土剥离，剥离的表土堆存于项目区南侧临时堆场，待拆除全部工程后用于土地恢复，不会对环境造成影响。
所以，本项目施工期产生的固废只要管理得当、收集清运及时，都可以得到有效处置，对外环境影响小。
二、运营期环境影响分析
1、环境空气影响分析
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下：

×100%
Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；
C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。
表7-3大气环境评价工作等级分级判据
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


根据预测结果项目大气污染物下风向最大占标率为2.35%。综上确定本项目环境空气影响评价等级为二级。
表7-4 AERSCREEN估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项）
	/

	最高环境温度/℃
	33

	最低环境温度/℃
	-7

	土地利用类型
	农作地

	区域湿度条件
	2湿润区

	是否考虑地形
	考虑地形
	否

	
	地形数据分辨率
	/

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑海岸线熏烟
	否

	
	海岸线距离
	/

	
	海岸线方向/℃
	/


（1）大气污染物调查清单
①大气污染源点源参数调查。
本项目共设置12套除尘系统，具体见表5-3；本次环评考虑将G1、G2、G3、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G11、G12等效为一个排气筒进行计算预测。
按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中附录A中计算方法：
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式中：Q——等效排气筒某污染物排放速率；
Q1、Q2——排气筒1#和排气筒2#的某种污染物排放速率。
[image: ]
式中：h——等效排气筒某高度；
h1、h2——排气筒1和排气筒2的高度。
综上所述，根据以上计算后的等效排气筒情况如下表：
表7-5  点源大气污染物排放参数
	排气筒编号
	等效排放口高度
	内径
	等效风量
	等效排放速率

	G合
	36.7m
	0.3m
	24000m³/h
	0.3344kg/h


估算模式采用的污染源参数见下表所列。估算模式计算一次浓度的气象类型采用系统自动筛选。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。因此经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。
表7-6 污染源排污情况汇总表
	污染源名称
	中心坐标
	海拔高度/m
	有效高度（m）
	污染物
	排放速率
	单位

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	点源
	102.3940
	25.3210
	1690
	36.7
	PM10
	0.3344
	kg/h


PM10污染物评价标准和来源见下表。
②大气污染源面源源参数调查清单见表7-5
根据工程分析，本项目主要为砂石料堆棚、输送、计量、投料无组织粉尘、运输扬尘、焊接、食堂产生的无组织粉尘，无组织粉尘排放量为0.50424t/a。本次预测只针对混凝土拌和区的砂石料堆棚、输送、计量、投料无组织粉尘以及钢筋加工厂的焊接废气。混凝土拌和区各堆棚连接在一起且与混凝土系统相近，因此看做一个面源。
表7-7项目区面源参数调查清单
	名称
	面源起点坐标
	面源海拔高度/m
	面源
长度/m
	面源
宽度/m
	与正北夹角/o
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物

	混凝土拌合站
	102.3941
	25.3210
	1696
	126
	10
	0
	8
	2880
	间断
	0.1585

	钢筋加工厂
	102.3940
	25.3209
	1686
	40
	20
	0
	8
	720
	间断
	0.0575


1.1有组织粉尘影响分析
预测结果。
表7-8项目区有组织粉尘G合预测结果情况
	预测点位（距离预测点位距离m）
	G合（PM10）

	
	小时预测浓度Cij/(μg/m3)
	小时浓度占标率Pij/%

	10
	0
	0

	25
	0.08
	0.02

	75
	1.19
	0.26

	125
	1.9
	0.42

	175
	2.41
	0.53

	225
	3.41
	0.76

	275
	3.84
	0.85

	300
	3.92
	0.87

	321
	3.93
	0.87

	350
	3.9
	0.87

	400
	3.73
	0.83

	450
	3.59
	0.8

	500
	3.4
	0.76

	550
	3.21
	0.71

	600
	3.03
	0.67

	650
	2.87
	0.64

	700
	2.72
	0.6

	750
	2.58
	0.57

	800
	2.45
	0.55

	850
	2.34
	0.52

	900
	2.23
	0.5

	1000
	2.05
	0.46

	1100
	1.89
	0.42

	1150
	1.83
	0.41

	1250
	1.7
	0.38

	1300
	1.65
	0.37

	1350
	1.59
	0.35

	1400
	1.55
	0.34

	1500
	1.46
	0.32

	1600
	1.42
	0.32

	1700
	1.44
	0.32

	1800
	1.45
	0.32

	1900
	1.44
	0.32

	2000
	1.42
	0.32

	2100
	1.39
	0.31

	2200
	1.35
	0.3

	2300
	1.32
	0.29

	2400
	1.28
	0.29

	2500
	1.25
	0.28


表7-9有组织污染物排放下风向预测最大地面浓度、占标率一览表
	类别
	污染源
	污染物
	最大落地浓度（μg/m3）
	最大落地浓度占标率Pmax（%）
	下风向最大浓度出现距离m

	有组织
	G合
	PM10
	3.93
	0.87
	321


由表7-9可知，项目区有组织PM10最大占标率为0.87%，最大落地浓度为3.93μg/m3，且最大落地浓度均出现在下风向321m处。根据气象资料，项目区多年平均风向为西南风，距离项目区最近的保护目标为东南面500m的乐在村，且颗粒物排放浓度远远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物的浓度限值。由此可以判断，项目有组织排放粉尘PM10的浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的颗粒物无组织排放监控浓度限值的要求，对环境的影响较小。
1.2无组织粉尘影响分析
预测结果见下表。
表7-10项目区无组织预测结果情况
	预测点位（距离预测点位距离m）
	混凝土拌和区（TSP）
	钢筋加工厂（TSP）

	
	小时预测浓度Cij/(μg/m3)
	小时浓度占标率Pij/%
	小时预测浓度Cij/(μg/m3)
	小时浓度占标率Pij/%

	10
	50.47
	5.61
	22.16
	2.46

	25
	55.02
	6.11
	32.03
	3.56

	50
	60.94
	6.77
	32.27
	3.59

	64
	64.3
	7.14
	25.27
	2.81

	75
	59.66
	6.63
	21.47
	2.39

	100
	53.03
	5.89
	18.77
	2.09

	125
	46.14
	5.13
	16.08
	1.79

	150
	39.88
	4.43
	13.94
	1.55

	200
	30.8
	3.42
	10.85
	1.21

	300
	22.04
	2.45
	8
	0.89

	400
	17.91
	1.99
	6.5
	0.72

	500
	15.26
	1.7
	5.54
	0.62

	600
	13.4
	1.49
	4.86
	0.54

	700
	12
	1.33
	4.36
	0.48

	800
	10.92
	1.21
	3.96
	0.44

	900
	10.04
	1.12
	3.64
	0.4

	1000
	9.32
	1.04
	3.38
	0.38

	1100
	9.01
	1
	3.27
	0.36

	1200
	8.74
	0.97
	3.17
	0.35

	1300
	8.5
	0.94
	3.09
	0.34

	1400
	8.28
	0.92
	3.01
	0.33

	1500
	8.08
	0.9
	2.93
	0.33


表7-11无组织粉尘下风向预测最大地面浓度、占标率一览表
	类别
	污染源
	污染物
	最大落地浓度（μg/m3）
	最大落地浓度占标率Pmax（%）
	下风向最大浓度出现距离m

	无组织
	混凝土拌和区
	TSP
	64.3
	7.14
	64

	
	钢筋加工厂
	TSP
	32.27
	3.59
	50


由表7-11可知，项目区混凝土拌和区无组织颗粒物（TSP）最大占标率为7.14%，最大落地浓度为64.3μg/m3，最大落地浓度出现位置为64m处；钢筋加工区无组织颗粒物（TSP）最大占标率为3.59%，最大落地浓度为32.27μg/m3，最大落地浓度出现位置为50m处。由此可以判断，最大落地浓度均位于厂界内，项目无组织排放粉尘TSP的厂界浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的颗粒物无组织排放监控浓度限值的要求，对环境的影响较小。
1.3对关心点的影响分析
距离项目最近的关心点为东南面500m的乐在村，因此2500m范围内所有村庄均不在最大落地浓度内，根据预测，乐在村落地浓度最大为15.26μg/m3，贡献值远小于《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准限值，项目外排的大气污染物中的无组织粉尘对乐在村环境空气影响较小，项目距离周围其他村庄较远，因此项目排放的无组织粉尘对周围环境影响较小。
1.4车辆行驶影响分析
一般情况下，道路窄、自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果车辆行驶的路面实施洒水抑尘，对运输车辆进行清洗，加盖篷布，减少运输扬尘，其扬尘造成的污染距离可缩小到20-50m范围。对本项目而言，项目主要是运输原材料及搅拌好的混凝土产品，运输车辆均为大型车辆，其中搅拌好的混泥土运输车辆使用罐车，在运输过程中减少混泥土的掉落，若管理不善会造成一定程度扬尘，污染环境。因此必须注意对运输车辆进行清洗，在大风干燥天气必须对场地道路实施洒水进行抑尘，对物料运输的车辆进行遮盖，降低车辆行驶扬尘对周围环境影响，杜绝砂石等物料对运输沿途造成污染。项目物料经过采取运输车辆遮盖和洒水降尘后粉尘对环境空气影响较小。项目距离周围村庄较远，项目排放的粉尘对周围环境影响较小。
本项目运输车辆采用大型车辆、混凝土罐车，项目地势开阔，扩散条件良好，产生的汽车尾气经过稀释扩散，对周围环境空气影响很小。
1.5柴油发电机
为保证项目的应急用电，项目配套设置320kW柴油发电机组1台。根据计算产生污染物0.001938t/a，属无组织排放。由于使用次数较少，且污染物排放量较小，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，周围大气环境影响较小。
1.6切割废气
项目钢筋加工厂在焊接过程中会产生少量切割烟尘，主要污染物为颗粒物，无组织排放。项目切割使用氧气助燃燃烧乙炔进行切割，且切切割时间间断，粉尘产生量较少，通过车间通风排放后，对周围环境影响较小。
1.7食堂油烟
本项目建设有食堂，不可避免地产生一定的食堂油烟，本次环评要求食堂油烟使用效率为60%油烟净化器处理后外排，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准，通过自然稀释扩散，可以减轻对周围环境的影响。 
综上所述，只要加强对除尘设施、洒水降尘和运输车辆的管理，项目运营过程中产生的粉尘达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中水泥制品无组织0.5mg/m3的排放标准，项目外排的大气污染物中的粉尘对环境空气影响较小。
1.8废气污染物防治措施可行性分析
项目废气主要来源于砂石料堆棚、混凝土系统、钢筋焊接过程；针对堆棚采取彩钢瓦顶棚及三面挡墙，并定时采取喷雾洒水降尘措施；针对混凝土系统下料及转载点等有组织废气采取集气罩收集后经布袋除尘器净化处理；针对混凝土系统输送、计量、投料无组织粉尘运输车辆加盖篷布，半密闭输送；针对少量的柴油发电机废气经过自然扩散；针对焊接废气通过车间通风排放；针对切割废气通过车间通风排放；食堂设置油烟净化器进行处理。
根据分析，项目采取各环保措施各污染物达标排放。根据预测结果，通过采取措施后正常情况下，项目区环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，对周围环境空气质量影响较小。因此，其废气治理措施满足环保要求。其环保治理措施可行。
2、水环境影响分析
2.1 车辆清洗废水产生情况
项目区实行雨污分流，初期雨水经40m3初期雨水收集池收集后补充生产用水。生产上无生产废水产生，项目区废水主要为生活污水及车辆清洗废水。
本项目运行期间车辆清洗废水产生量为9m3/d。生活污水产生量为6.653m3/d。
食堂废水经1m3隔油池处理后与其他生活污水排入项目区10m3化粪池，预处理后排入中水处理站处理后由于厂区洒水抑尘。
2.2生活污水不外排可靠性分析
（1）隔油池设置合理性分析
食堂污水产生量为1.768 m3/d，项目建设一座1 m3的隔油池，满足其停留时间要求，因此设置1 m3的隔油池能满足食堂污水的产生要求，设置合理。
（2）化粪池设置合理性分析
项目区内设置化粪池用于生活污水预处理，化粪池的容积应满足污水在池内停留时间24h-48h要求，项目废水24小时产生量为6.653m³/d，项目建设一座容积10m³化粪池，能满足生活污水停留要求，设置合理。
（4） 蓄水池设置合理性分析
项目污水产生量为6.653m³/d，设施一个40m3蓄水池，用于雨天储存处理后的水，蓄水池容积能够储存五天水且满足1.2的安全序数，设置合理。
（5） 中水处理站设置合理性分析
项目建设1座处理规模为8m3/d，采用“A/O”污水处理工艺的一体化中水处理站。项目区污水产生量为6.653m³/d，水污染物简单，中水处理站规模大于污水产生量，工艺成熟，设置合理。
项目厂区洒水降尘用水量为2700m3/a，而生活污水产生量为2395.08m³/a，洒水降尘用水量远远大于废水产生量。且废水经中水处理站处理后可以有效降低废水中悬浮物浓度，同时项目洒水抑尘用水对水质要求不高，经过中水处理站处理后的生活污水水质较好，能够满足洒水抑尘水质要求，其回用于洒水降尘具有可行性。建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位，严格按照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）进行设计和施工。
2.3车辆清洗废水不外排可行性及可靠性分析
项目区车辆清洗废水污染物主要为SS，浓度约2000mg/L，废水产生量为9m3/d，设计该部分经20m3沉淀池沉淀处理后用于混凝土生产线生产补充水，不外排。经沉淀处理后可以有效降低废水中悬浮物浓度，同时项目混凝土生产线用水对水质要求不高，其回用于项目区具有可行性。同时项目车辆清洗废水产生量为9m3/d，项目混凝土生产线用水用水量为47.6m3/d，项目用水量远远大于废水产生回用量，同时项目设置20 m3废水收集沉淀池，其容积可以有效容纳至少2天的清洗废水暂存，满足项目废水暂存要求。因此项目车辆清洗废水全部作为混凝土生产线生产补充水具有可靠性，废水不外排，对周围地表水环境影响小。
2.4初期雨水不外排可行性及可靠性分析
项目收集初期15min内的雨水量为32.4m3/次，建设一座40 m3的初期雨水收集池，收集后的雨水经沉淀处理后可以有效降低废水中悬浮物浓度，同时项目混凝土生产线用水对水质要求不高，其回用于项目区具有可行性。同时初期雨水产生量为32.4m3/次，项目混凝土生产线用水用水量为47.6m3/d，项目用水量大于初期雨水产生回用量，同时项目设置40m3废水收集沉淀池，其容积可以有效容纳至少1天的初期雨水暂存，满足项目初期雨水暂存要求。因此项目初期雨水全部作为混凝土生产线生产补充水具有可靠性，初期雨水不外排。
通过以上分析，本项目车辆清洗废水、生活污水均得到妥善处置，不外排，采取的对策措施具有一定的可行性和可靠性。
3、环境噪声影响分析
3.1噪声产生情况
项目噪声主要来源于生产过程中各设备如搅拌机、水泵、装载机、钢筋加工机、焊机等，水泵噪声强度85dB(A)，为低产噪设备，混凝土搅拌机在经过密闭隔声处理后，声源强度95dB(A)下降至80dB(A)。主要设备噪声源强见下表。
表7-12  主要设备噪声源强    Leq dB(A)
	序号
	噪声源
	台数
	噪声值
	治理措施
	治理效果

	1
	装载机
	2
	85
	减震、厂房隔声
	75

	2
	搅拌机
	2
	90
	减震、厂房隔声
	80

	3
	泵
	5台
	85
	减震、厂房隔声
	75

	4
	风机
	12
	95
	消音、减震、封闭厂房
	85

	5
	钢筋弯曲机
	1
	90
	减震、厂房隔声
	80

	6
	钢筋套丝机
	2
	90
	
	80

	7
	焊机
	4
	95
	
	85


3.2噪声预测
（1）本项目采用下式对运营期噪声影响进行预测：
根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.4-2009）（声环境）中下述公式计算：
Lp=Lp0-20lg(r/r0)-△L
式中：Lp—预测声级值， dB（A）；
Lpo—参考位置，r0处的声级值 dB（A）；
r—预测点与声源之间的距离，m；
ro—参考声级与点声源间的距离，m；
△L—附加衰减量。
影响△L取值的因素很多，主要考虑厂房隔声，建筑物反射等影响，一般厂房隔声以及加装消声器后的△L一般在15～25dB(A) ,本报告计算时取△L=20dB(A)。空气吸收的衰减很少，在200m内近似为零。


式中：Li--- 第i个声源声值;
LA---某点噪声总叠加值；
n---声源个数
本项目的预测点设置为距噪声源200m范围内。
（2）预测结果及评价
根据项目厂区总平面布置图，按照预测模式，考虑距离衰减及厂房隔音后。预测出200m范围内的贡献值见表7-13。
表 7-13  噪声源到各个距离的噪声贡献值      单位：dB（A）
	序号
	名称
	10m
	20m
	50m
	60m
	100m
	120m
	150m
	180m
	200m

	1
	搅拌站主机
	55.00
	48.98
	45.46
	42.96
	40.02
	37.44
	33.20
	31.24
	28.94

	2
	风机
	55.00
	48.98
	45.46
	42.96
	40.02
	37.44
	33.20
	31.24
	28.94

	3
	泵
	50.00
	43.98
	40.46
	37.96
	35.02
	32.44
	28.20
	26.24
	23.94

	4
	装载机
	55.00
	48.98
	45.46
	42.96
	40.02
	37.44
	33.20
	31.24
	28.94

	5
	钢筋弯曲机
	55
	48.98
	45.46
	42.96
	40.02
	37.44
	33.20
	31.24
	28.94

	6
	钢筋套丝机
	55
	48.98
	45.46
	42.96
	40.02
	37.44
	33.20
	31.24
	28.94

	7
	焊机
	55
	48.98
	45.46
	42.96
	40.02
	37.44
	33.20
	31.24
	28.94


因此，噪声预测结果以各预测点噪声的叠加贡献值来做为噪声预测结果。则本项目200m范围内的环境噪声预测结果见表7-14。
表 7-14   环境噪声预测结果       单位：dB（A） 
	预测点
	10m
	20m
	50m
	60m
	100m
	120m
	150m
	180m
	200m

	预测噪声值
	63.32
	57.30
	53.78
	51.28
	48.34
	45.76
	41.52
	39.56
	37.26


项目占地面积55.35亩，产噪设备距离厂界的距离，大于50m，根据预测结果本项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此，本项目噪声在厂界达标。
3.3采取的噪声防护措施
为了最大限度的减少噪声对周围环境的影响，本环评如下措施：
①对噪声的控制从设备选型上尽量选择噪声低的设备或加装消声器和减震装置；
②运输车辆在途经声环境敏感路段时要限速行驶、禁止鸣笛；
③对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；
④另外对靠近噪声源工作的操作人员，采取配戴耳罩的方法，降低噪声对人体的危害。
经采取以上措施后，本项目运行期间产生的噪声对厂界及周围敏感点声环境的影响较小。
4、固体废物影响分析
4.1一般固废影响分析
除尘器收尘灰为一般工业固体废物，除尘器收尘灰经收集后作为水泥混凝土生产原料返回生产工段，其可做到100%处置。
废弃混凝土为一般工业固体废物，根据类比同类工程，废弃混凝土产生量为0.1t/d，36t/a，此部分固废经过收集后，作为原料返回生产线，其可做到100%处置。
钢筋加工过程中会产生一部分损耗量，约为总量的0.1%，则全年废钢筋产生量为8.5t/a，废弃钢筋全部外卖当地废品站，其可做到100%处置。
实验室用于测试的混凝土以及钢筋测试完成后均返回各自的生产工序再生产利用。
4.2生活垃圾处置分析
生活垃圾由垃圾桶收集系统统一集中收集后，按环卫部门要求处理，处置率为100%。对周围环境影响较小。
    生活污水处理系统、四级沉淀池、初期雨水收集池产生的污泥集中收集后与生活垃圾一起，按环卫部门要求处置，处置率为100%。对周围环境影响较小。
4.3危废处置合理性
根据《国家危险废物名录》，项目产生废机油属于危废HW08（900-249-08）根据实际情况，项目仅设置一个用于暂存废机油的危废暂存间，废机油、隔油池油脂用收集桶收集后暂存于暂存间中，定期委托有资质单位处置。本环评提出危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》进行建设，同时按《危险废物贮存污染控制标准》运行与管理进行，危险废物转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。具体如下
建设要求
1、废机油贮存容器要求
（1）危险废物的容器必须设置危险废物标识；
（2）装载危险废物的容器要完好无损，防渗漏；
（3）盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；
（4）装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。
2、项目废机油暂存间建设要求
本环评要求建设单位单独设置废机油暂存间对项目废机油进行临时贮存。废机油暂存间的建设应满足以下要求：
（1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；
（2） 设施内要有安全照明设施和观察窗口；
（3）基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层；
（4）在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；
（5）应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。
3、危险废物暂存管理制度
按照《危险废物贮存处置管理规定》废机油暂存时应遵循以下管理制度：
（1）废机油暂时贮存处应设有明显的危险废物识别标志
（2）对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失。
（3）认真执行各项安全措施，防止渗漏和雨水冲刷。
（4）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
（5）废机油暂存间周围应设置围墙或其它防护栅栏。
综上，项目固废均得到妥善处置，处置率100%，对周围环境影响小。
综上所述，本项目生产固废和生活垃圾均能得到合理处置，项目固废对环境的影响很小。
5、生态影响分析
5.1植被
本项目生产过程中产生的粉尘对厂区周围农作物生长情况有一定的影响。粉尘会阻塞植物气孔，降低植物蒸腾作用及光和作用，使农作物生长缓慢，降低其产量。根据大气影响分析预测，本项目产生的粉尘均达标排放，经过采取洒水降尘和加高厂界围墙等措施后粉尘对植被和农作物的影响很小。
5.2土壤
项目位于富明县东村镇西村村，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目行业类别为非金属矿物制造业中的其他项以及金属制品中的其他项，评价类别为Ⅲ类。项目对土壤的影响主要为淋滤水垂直入渗影响，其次是无组织粉尘沉降影响，属于污染影响型建设项目。具体评价等级划分依据如下：
建设项目占地规模为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），项目占地3.56hm2，占地规模为小型；建设项目所在地周边土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表7-15。
表7-15 污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


项目周边存在耕地，敏感程度为敏感。但项目为高速公路建设附属项目，占地为临时占地。项目服务期限为29个月，高速公路竣工后项目进行拆除恢复生态处理，因此对土壤的影响只是暂时性的，且污染物都达标排放，对周围土壤环境影响较小。
6、环境风险分析
[bookmark: _Toc232420866][bookmark: _Toc143586619][bookmark: _Toc156356330][bookmark: _Toc141085659][bookmark: _Toc141181948][bookmark: _Toc143586696][bookmark: _Toc141182021][bookmark: _Toc145314502]6.1评价原则
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
项目使用氧气作为助燃剂燃烧乙炔，形成高温切割钢筋，氧气储存于氧气罐放置在氧气房内，过程中使用的量以及存储的量较少，且按照规范严格操作和管理，因此环境风险较小。
[bookmark: _Toc20658][bookmark: _Toc25883]6.2环境风险潜势初判
[bookmark: _Toc5791][bookmark: _Toc30804][bookmark: _Toc258]6.2.1项目环境敏感程度（E）的确定
（1）大气环境
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录D，依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型， E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7-16。
表7-16  大气环境敏感程度分级
	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化 学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

	E2
	周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化 学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人


本项目周边5km范围内居民区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构总人数小于1万人，项目周边500m范围居民区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构总人数小于500人，因此，本项目大气环境敏感程度为环境中度敏感区（E3）。
（2）地表水环境
根据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7-17。
表7-17  地表水环境敏感程度分级（E）
	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


表7-18    地表水功能敏感性分区
	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；
或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；
或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区


表7-19    环境敏感目标分级
	分级
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标


项目涉及的地表水为项目西面1380m处的普渡河，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年），该段水环境功能为工业用水，水质类别为Ⅳ类，本项目废水不外排。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录D（表7-6）的相关规定，本项目地表水功能敏感性为低敏感F3。普渡河排放点下游（顺水流向）10km范围内无集中式地表水饮用水源保护区、农村及分散式饮用水水源保护区、自然保护区、重要湿地、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场、洄游通道、世界文化和自然遗产地、红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统、珍惜、濒危海洋生物的天然集中分布区、海洋特别保护区、海上自然保护区、盐场保护区、海水浴场、海洋自然历史遗迹、风景名胜区、或其他特殊重要保护区域，故本项目环境敏感目标分级为S3。依据表7-5，本项目地表水环境敏感程度分级为E3。
（3）地下水环境
依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，其共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7.7-5。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表7.7-6和表7.7-7。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。
表7-20   地下水环境敏感程度分级（E）
	环境敏感目标
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


表7-21     地下水功能敏感性分区
	敏感性
	地下水环境敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	低敏感G3
	上述地区之外的其他地区

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


表7-22   包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度。
K：渗透系数。


由于本项目不涉及集中式饮用水源准保护区和准保护区以外的补给径流区、除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区、未划定准保护区的集中式饮用水源、分散式饮用水源地、特殊地下水资源保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，故本项目地下水功能敏感性为不敏感G3。根据资料调查，项目所在地平均渗透系数为3.88×10-6cm/s；因此项目区包气带防污性能分级为D2，依据表7-20，本项目地下水环境敏感程度分级为E3。
[bookmark: _Toc2635][bookmark: _Toc24786][bookmark: _Toc16825]6.2.2危险物质及工艺系统危险性（P）的确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。
①危险物质数量与临界量的比值（Q）的确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与临界量的比值，即为Q；当存在多种危险物质时，按照下列公示计算物质总量与临界量的比值（Q）；
[image: ]
式中：q1、q2····qn—每种危险物质最大存在总量（t）。
      Q1、Q2····Qn—每种物质的临界量（t）。
当＜1时，该项目环境风险潜势划为Ⅰ。
[bookmark: bookmark0]当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（2）Q≥100。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B项目涉及的风险物储存量、临界量及Q值详见下表。
表7-23  项目Q值核算表
	危险物质
	在线量（t）
	临界量（t）
	Q值

	氧气
	0.000257
	200
	0.000001285

	乙炔
	0.0496
	10
	0.00496

	合计
	/
	0.004961285


根据上述计算，本项目Q值为0.004961285。
②行业及生产工艺（M）的确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，按照表12-3-5评估本项目生产工艺情况，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将 M 划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜ M≤10；（4）M=5，分别以 M1、M2、M3 和 M4 表示。
表7-24  行业及生产工艺（M）
	行业
	评估依据
	分值

	石化、化工、医药、 轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成 氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化 工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、 新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a 、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油 库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5

	a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa；
b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


本项目为混凝土生产及加工项目，根据表3-5确定，本项目M=5，根据依据划分为M1，M值确定表详见表7-24。
表7-25  本项目M值确定表
	序号
	评估依据
	生产单元及工艺
	数量/套
	M分值

	1
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	乙炔氧气切割
	4
	5

	
	项目 M 值∑
	1
	5


③项目危险物质及工艺系统危险性（P）分级确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，危险物质及工艺系统危害性等级判断见表7-26。
表7-26   危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
	危险物质数量 与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


根据上表判定，本项目危险物质工艺系统危险性等级为无。
[bookmark: _Toc7483]③环境风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。环境风险潜势划分依据下表划分。
表7-27    建设项目环境风险潜势划分表
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	极高危害（P2）
	极高危害（P3）
	极高危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+极高环境风险


根据上表划分，本项目危险物质工艺系统危险性等级为高度危害（无），大气环境敏感程度分级为E3，因此项目大气环境风险潜势为Ⅰ；地表水环境敏感程度分级为E3，项目地表水环境风险潜势为Ⅰ；地下水环境敏感程度分级为E3，项目地下水环境风险潜势为Ⅰ。
[bookmark: _Toc14405]④环境风险评价等级及范围
[bookmark: _Toc8328]A、评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价等级划分，环境风险评价等级划分见表7-28。
表7-28   环境风险评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析*

	* 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给 出定性的说明


根据表7-28，本项目风险评价工作等级为简单分析。
[bookmark: _Toc15634][bookmark: _Toc30931]6.2环境风险影响分析
[bookmark: _Toc18443][bookmark: _Toc23863]（1）氧气罐爆炸风险分析
建设项目选址和总图布置有利于安全生产；建设场地界区内各系统区域、设施、建（构）筑物按功能分区，整体布局合理；工艺技术简单、成熟可靠，采用成套装置，工艺装置设备、设施的配置方案合理，提出的安全设施、安全条件方案、措施基本符合要求。项目可行性研究报告提出的项目设立方案基本符合有关安全法律、法规、标准和要求。
[bookmark: _Toc29342][bookmark: _Toc5925]（2）火灾爆炸环境风险分析
本项目一旦发生火灾爆炸时将会产生废气及消防废水，将会对环境空气及地表水产生影响。
（1）环境空气影响分析
火灾事故发生，空气中CO、CO2等将急剧增加，将会对下风向居民产生影响。由于项目周边空旷，空气扩散条件好，随着空气扩散，火灾产生的废气浓度慢慢降低，对环境空气影响也越来越小，慢慢消失，火灾对环境空气的影响是短暂的，影响不大。
[bookmark: _Toc3061][bookmark: _Toc2975]6.3风险事故防范措施
[bookmark: _Toc12450][bookmark: _Toc4652]（1）防范措施
加强对氧气、乙炔的管理，合理布置乙炔、氧气房，按规范制度严格使用与管理。
[bookmark: _Toc6898][bookmark: _Toc18564]6.4环境风险突发事故应急预案
为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据工程分析，本项目生产过程中的环境风险主要考虑布袋除尘器出现故障，产生非正常排放。由于项目生产过程容易控制，当出现非正常排放时，立即停止生产，并采取紧急措施，除尘器恢复正常后才继续生产，因此项目风险性较小。
7、 环境相容性分析
 本项目位于富明县东村镇西村村境内，距离项目区最近的保护目标为东南面500m的乐在村，周围2500m范围内无大型企业分布。根据分析，项目有组织排放粉尘PM10的浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的颗粒物无组织排放监控浓度限值的要求；项目无组织排放粉尘TSP的厂界浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的颗粒物无组织排放监控浓度限值的要求；物料运输过程中产生的扬尘经过采取运输车辆篷布遮盖和洒水降尘后粉尘排放量极少；食堂油烟经油烟净化器处理后外排量较小。且项目建设为临时性，综上，项目外排的大气污染物中的粉尘对当地环境空气影响较小，不会改变当地大气环境质量状况。
本项目车辆清洗废水全部作为混凝土生产线生产补充水具有可靠性，废水不外排；项目生活污水进入化粪池预处理后排入中水处理站处理达标后用于厂区洒水抑尘，雨天暂存于蓄水池中，不外排；项目初期雨水进入初期雨水收集池，沉淀后补充项目生产用水，不外排。综上，本项目无废水外排，不会使当地水环境质量下降。
本项目运行过程中会产生一定噪声，项目区200m范围内无环境保护目标分布，且生产时间合理，噪声经过距离衰减以及厂房隔音后对区域噪声环境影响较小。
项目除尘器收尘灰返回生产工段；废气混凝土作为原料返回生产线；废钢筋外卖当地废品站；实验室固废返回各自生产工序再生产利用；生活垃圾与生活污水处理系统、四级沉淀池、初期雨水收集池污泥一同集中收集后按环卫部门要求处置；废机油、隔油池油脂暂存于项目区危废暂存间后由有资质单位处置。综上，项目区固废处置率100%，不会新增当地环境污染。
拟建项目区为旱地，种植玉米矮瓜等农作物，无大型植被以及珍稀动植物资源分布，本项目服务年限为29个月，高速公路建设完成后进行相应的拆除恢复工程。对当地生态环境影响较小，且该影响是可恢复的。
总的来说，该项目对周围自然环境影响较小，不会新增区域环境污染物，不会导致区环境环境质量状况下降，且该项目的建设有利于高速公路的建设，带动当地发展。
8、社会环境影响分析
本项目的建成有利于加快昆倘高速公路的建设进程，带动当地经济发展，使当地交通更加便捷。但是运营期会对环境产生一定影响，在采取相应的环保措施后，对环境影响很小，对居民影响很小。
综上所述，本项目正效应突出，通过采取环保措施后，负面效应很小，项目建设的正效应远远大于产生的负面效应，对社会环境的正面影响较突出。
9、项目平面布置合理性分析
根据总平面布置， 本次建设是在保证生产运营和消防安全基础上，将用地分为3个区域，分别混凝土生产区、钢筋加工区和办公生活区。自南向北依次布置钢筋加工厂、办公区和混凝土生产区，生活区和实验室在混凝土生产区东侧，宿舍楼位于实验室的北面，食堂位于宿舍楼北面。
混凝土生产区在项目区北侧位置，便于生产和运出，自北向南依次布置砂石料堆棚、砂石料配料仓、搅拌楼、搅拌楼就近布置水泥及粉煤灰筒仓、回车场，东面建设机修车间。办公区紧邻拌合站，生活区由北向南分别设置食堂、职工宿舍楼、实验室。综上，厂区用地地势较平整，厂区中生产区、辅助区和行政办公区分割明确，整个生产过程从原料到产品物料输送顺畅便利，节约输送能耗，减少了物料运输距离，减小了运输粉尘的产生从而降低了对周围环境的影响。各区之间由绿地、道路分割，达到分区清晰，布局合理，人流、物流流向明确。同时各功能区之间既有联系，又相对集中，形成一个较完整的体系。因此，项目总平面布置合理。
10、项目选址及规划合理性分析
10.1与城市规划符合性
本项目位于富明县东村镇西村村，项目所在地区域尚未进行城市规划，因此项目建设不违背的规划。
10.2选址合理性分析
本项目建设区不涉及基本农田、不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市、县人民政府规定的饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地，区内无国家规定的保护动植物。本项目为高速公路临时修建项目，高速公路修建完成后对该建设项目进行拆除并恢复场地处理，因此本项目选址合理。
11与相关政策的符合性
本项目主要为混凝土生产项目，属于“非金属矿物制品业中50砼结构构件制造、商品混凝土加工”，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），本项目不属于其中的鼓励、限制和淘汰类项目，为允许类项目。
根据“国家明令淘汰用能、产品目录”可知，本项目采用的设备不属于国家规定的淘汰类、限制类设备，能够满足生产的需要。
同时，富明县发展和改革局于2019年5月13以“富发改企业备案[2019]10024号”同意项目备案。
因此，本项目建设与国家现行产业政策相符。
12与管理机构、防治行动相符性
（1）与水污染防治行动计划相符性
表7-29 本项目与水污染防治行动计划相符性对照表
	序号
	水污染防治行动计划
	本项目
	符合性

	1
	一、全面控制污染物排放
1、全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。
2、专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。
	本项目不属于取缔及专项整治范围内项目
	符合

	2
	二、推动经济结构转型升级
1、调整产业结构。依法淘汰落后产能。
2、优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。
	本项目不属于部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录淘汰类
	符合

	3
	三、着力节约保护水资源
1、严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。
	本项目用水引自矿山供水管网，不涉及开采地下水。
	符合

	4
	四、强化科技支撑
	与本项目无关

	5
	五、充分发挥市场机制作用
	与本项目无关

	6
	严格环境执法监管
1、加大执法力度。所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标。
	项目废水为生活污水，其经收集后回用于项目区，不外排
	符合

	7
	七、切实加强水环境管理
1、全面推行排污许可。依法核发排污许可证。
	本项目不涉及废水排放
	符合

	8
	八、全力保障水生态环境安全
1、防治地下水污染。定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况。
	本项目对地下水不产生影响
	符合

	9
	九、明确和落实各方责任
1.落实排污单位主体责任。各类排污单位要严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。
	按要求进行
	符合

	10
	十、强化公众参与和社会监督
	按要求进行
	符合


由表7-29可知，本项目符合水污染防治行动计划中相关要求。
（2）与大气污染防治行动计划相符性
表7-30 本项目与“气十条”相符性对照表
	序号
	大气污染防治行动计划
	本项目
	符合性

	1
	一、加大综合治理力度，减少多污染物排放
1、全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。
2、深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施
	1、本项目使用电作为加热，不是用煤。
2、本项目生产原料及过程全部位于生产车间内，车间设备顶棚及三面围墙。
	符合

	2
	二、调整优化产业结构，推动产业转型升级
1、加快淘汰落后产能。结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。
2、对未批先建、边批边建、越权核准的违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，要停止建设。
	1、本项目不涉及。
2、项目为新建项目，不属于违规项目。
	1、符合
2、符合

	3
	三、加快企业技术改造，提高科技创新能力
1、全面推行清洁生产
2、大力发展循环经济。鼓励产业集聚发展，实施园区循环化改造。
	本项目不涉及
	符合

	4
	四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应
	本项目使用燃料为电，食堂采用液化天然气，均为清洁能源
	符合

	5
	五、严格节能环保准入，优化产业空间布局
1、所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设。
	本次为项目环评
	符合

	6
	六、发挥市场机制作用，完善环境经济政策
	与本项目无关

	7
	七、健全法律法规体系，严格依法监督管理
1、各级环保部门和企业要主动公开新建项目环境影响评价、接受社会监督。涉及群众利益的建设项目，应充分听取公众意见。
	不涉及
	符合

	8
	八、建立区域协作机制，统筹区域环境治理
1、实行严格责任追究。对未通过年度考核的，由环保部门会同组织部门、监察机关等部门约谈省级人民政府及其相关部门有关负责人，提出整改意见，予以督促。
	本项目废气排放量不大，可以使废气达标稳定排放
	符合

	9
	九、建立监测预警应急体系，妥善应对重污染天气
	本项目的废气排放量不大，可以使废气达标稳定排放。
	符合

	10
	十、明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护
1、强化企业施治。要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放。
	本项目热源为柴油，属于清洁能源，污染物达标排放
	符合


由上表可知，本项目符合大气污染防治行动计划中相关要求。
13、 拆除工程影响分析及措施
    本项目为昆倘高速公路4标段附属建设项目，项目生产的混凝土以及钢筋全部服务于高速公路建设，服务年限29个月。高速公路建设完成后，进行拆除恢复处置。拆除过程中会产生大量固废以及少量粉尘，对当地环境造成一定影响。
（1）项目各设备由建设单位运走，建筑物由专业公司进行拆除。
（2）拆除过程中会产生一定量粉尘，但由于拆除时间较短，粉尘排放量较小且为间断排放，通过洒水降尘以及自然扩散，对周围环境影响较小。
（3）拆除过程中会产生大量固体废物，其中涉及到危险废物的请有资质单位进行清运处置，其他建筑垃圾按当地城建部门要求进行处置。
（4）拆除完成后，破除混凝土面层，复上前期剥离表土并外购种植土铺设1米厚左右，恢复土地属性，复植当地常见易存活植被，将土地归还给当地村民，继续种植农作物。


[bookmark: _Toc513627205]表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	种类
	时期
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	施工场地
	无组织粉尘
	及时洒水降尘
	施工场地粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值

	
	
	燃油施工设备
	燃油废气
	自然稀释扩散
	对环境影响小

	
	运营期
	水泥仓G1-G8
	有组织粉尘
	8套效率99.8%布袋除尘，风量2000Nm3/h，水泥仓高13.5m+排气筒1.5m，∮=0.3m。
	项目有组织粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准

	
	
	粉煤灰仓G9-G12
	有组织粉尘
	4套效率99.8%布袋除尘，风量2000Nm3/h，水泥仓高13.5m+排气筒1.5m，∮=0.3m.。
	

	
	
	砂石料堆棚WG1
	无组织粉尘
	彩钢瓦顶棚加三面围挡及洒水降尘
	厂界无组织粉尘达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中水泥制品有组织排放限值

	
	
	输送、计量、投料无组织粉尘WG2
	无组织粉尘
	拌合站阻隔
	

	
	
	运输扬尘WG3
	无组织粉尘
	加强路面养护、及时洒水和做好运输车辆车厢防漏
	影响小

	
	
	柴油发电机废气WG4
	无组织粉尘
	自然扩散
	影响小

	
	
	食堂
	油烟
	一套净化效率60%的油烟净化器
	满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准

	
	
	焊接
	焊接废气
	车间通风排放
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。

	
	
	切割
	切割废气
	
	

	水污染物
	施工期
	施工废水
	SS
	设2m3临时收集池收集后回用混凝土拌合
	废水不外排

	
	
	施工人员生活污水
	CODcr
BOD5、SS
氨氮等
	设2m3临时收集池收集后，回用于施工地区域内的洒水降尘
	废水不外排

	
	运营期
	车辆清洗废水
	SS
	沉淀池处理后回用生产
	废水不外排

	
	
	生活污水
	SS
CODcr
BOD5等
	食堂废水经隔油池处理后和其他生活污水进入化粪池，预处理后排入中水处理站处理后用于洒水抑尘。
	废水不外排

	固体废物
	施工期
	主体结构建设
	建筑垃圾
	回填场地
	不外排，对环境影响小

	
	
	施工人员工作生活产生
	生活垃圾
	统一收集后按环卫部门要求妥善处置
	不外排，对环境影响小

	
	运营期
	布袋除尘器
	除尘器收集粉尘
	回用于水泥混凝土工序
	处置率100%

	
	
	混凝土拌合楼
	废混凝土
	作为原料返回生产线
	处置率100%

	
	
	钢筋加工厂
	废钢筋
	外卖到当地废品站
	处置率100%

	
	
	实验室
	钢筋、混凝土
	返回各自生产工序在生产利用
	处置率100%

	
	
	工作人员工作生活产生
	生活垃圾
	收集后按环卫部门要求处置
	处置率100%

	
	
	机修车间
	废机油
	委托有资质单位处置
	处置率100%

	
	
	隔油池
	油脂
	
	

	
	
	生活污水处理系统
	污泥
	收集后按环卫部门要求处置
	处置率100%

	
	
	沉淀池
	
	
	

	
	
	初期雨水收集池
	
	
	

	噪声
	施工期
	施工设备、运输车辆
	噪声
	合理安排施工时间
	施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运营期
	搅拌机、水泵、交通等
	噪声
	选用低噪声设备及全封闭厂房隔音
	运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值

	生态保护措施及预期效果
本项目为新建项目，工程的建设必然改变现有地表结构，现状为旱地，用地范围内无保护类动、植物分布，项目建设不会对当地群落结构、生态平衡造成不利影响。项目建设为临时占地，高速公路完成后进行拆除，场地恢复处理，因此对生态环境的影响为暂时性的，是可恢复的。
本项目针对废气产生环节均采取了相应的除尘等控制措施，做到了有组织排放源全部达标排放；通过工艺设计上减少扬尘环节、采用密闭式输送设备、降低物料落差、洒水降尘等措施后，可做到无组织粉尘排放达标。因此，项目建成后废气污染物的排放对评价区空气环境影响不大，不会对周围植被及农作物的生长造成不利影响。
综上所述，在采取了相应的措施后，可使该地的生态环境得到恢复和补偿，不会对周围植被及农作物的生长造成影响。项目的建设生产不会对周围生态环境造成不利影响。










[bookmark: _Toc513627206]表九、结论与建议
	一、评价结论
1、产业政策
本项目主要为混凝土生产以及简单钢筋加工项目，属于“非金属矿物制品业中50砼结构构件制造”，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），本项目不属于其中的鼓励、限制和淘汰类项目。同时，根据《产业结构调整指导目录（2011本）修订解读》中规定：“《目录（2011年本）》维持2005年本分类不变，仍分为鼓励类、限制类和淘汰类。不属于上述三类，但符合国家法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入目录。”则本项目为允许类项目。
同时，富明县发展和改革局于2019年5月13以“富发改企业备案[2019]10024号”同意项目备案。
因此，本项目建设与国家现行产业政策相符。
[bookmark: _Toc283821837]2、选址合理性
[bookmark: _Toc283821838]项目所在地位于富明县东村镇西村村，拌合站选址于此主要考虑靠近梁场；位于本标段中心位置，运距经济；不占用基本农田，场地平整工程量较小；远离村庄，没有干扰。
项目选址不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市、县人民政府规定的饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地，区内无国家规定的保护动植物。根据现场调查，本项目占地范围内没有珍稀保护植物和名木古树分布。
因此，从环保角度讲，项目建设厂址选址合理。
3、环境影响分析结论
3.1施工期
（1）施工期废气有施工场地无组织扬尘、燃油机械废气。
施工场地的无组织扬尘通过采取设专人及时对产尘区域洒水降尘，建设前先建设厂址围墙，加强施工管理，规范施工，砂石集中堆放，堆体适当遮盖，进出施工场地的车辆减速慢行，对运输车辆进行车身密闭或是对车身进行遮盖等措施后，施工场地无组织扬尘影响范围小，对外环境影响小；
施工场地虽然使用燃油机械，但使用设备数量少，每天运行时间不长，产生的少量燃油废气通过自然稀释扩散后，对环境空气影响小；
（2）施工废水经临时收集池收集后，经沉淀回用到混泥土拌合中对水质要求不高的施工工序中，不外排，生活污水经沉淀处理后用作道路洒水，不外排；
（3）施工期产生的建筑垃圾全部用于铺路，施工弃土一部分用于回填地基，剩余部分运到指定地点堆存，生活垃圾经收集后送环卫部门指定地点堆存；
（4）在施工过程中采取选用噪声较低设备，加强一线操作人员环保意识，禁止夜间施工等措施后，产生的噪声对周围环境影响不大，且改影响是暂时的，随着工程的结束，其影响也随之消失。
因此，施工期采取报告提出的措施后，项目建设对环境影响小。
3.2运行期
（1）环境空气影响分析
项目废气主要来源于砂石料堆棚、混凝土系统、钢筋焊接、食堂油烟；针对堆棚采取彩钢瓦顶棚及三面挡墙，并定时采取喷雾洒水降尘措施；针对混凝土系统下料及转载点等有组织废气采取集气罩收集后经布袋除尘器净化处理；针对混凝土系统输送、计量、投料无组织粉尘运输车辆加盖篷布，半密闭输送；针对少量的柴油发电机废气经过自然扩散；针对焊接废气采取车间通风排放；针对切割废气采取车间通风排放；食堂设置油烟净化器进行处理。
根据预测结果，通过采取措施后正常情况下，各最大贡献值远小于《环境空气质量标准》（GB3096－2012）二级标准限值，对周围环境空气质量影响较小。
（2）地表水环境影响分析
运营期实行雨污分流，项目区废水主要为生活污水及车辆清洗废水。食堂废水经1m3隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池，预处理后排入中水处理站处理达标后项目区洒水抑尘。车辆清洗废水排入生产区20m3四级沉淀池处理后回用于混凝土生产。因此本项目不涉及废水外排，对周围水环境影响小。
（3）声环境影响
本项目主要噪声源为机械设备噪声，据类比，其机械噪声约为85dB(A)~90dB(A)，通过采取选用低噪声的设备、密闭隔声、安装消声器、减震垫等措施，以降低对环境的影响。根据预测结果，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目区距离关心点较远，且中间有山体阻，项目运行不会对其造成影响。
（4）固体废弃物环境影响分析
项目固废主要为除尘器收尘灰、废气混凝土、废钢筋、废机油及生活垃圾。除尘器收尘灰作为水泥混凝土生产原料返回生产工段；废弃混凝土作为原料返回生产线；废弃钢筋全部外卖当地废品站；实验室测试用混凝土、钢筋返回各自生产工序再生产利用；废机油、隔油池油脂用收集桶收集后暂存于暂存间中，定期委托有资质单位处置。生活垃圾与生活污水处理系统、四级沉淀池、初期雨水收集池产生的污泥按照环卫部门要求处置。项目固废均有妥善的处置，处置率100%，对周围环境影响较小。
总之，本项目运营期在不会对外环境造成明显不良影响。
4、总结论
评价认为，项目符合国家现行有关产业政策，符合当地城市发展规划，项目选址合理，项目采取环保措施后对周围环境影响较小。项目采取的污染防治措施经济、技术可行，项目建成后满足当地环境质量要求。只要本项目严格按照评价中提出的环保治理措施要求，在执行“三同时”和污染物达标排放的前提下，本项目的建设从环保角度是可行的。
二、对策措施
项目施工期主要进行设备安装，因此本次主要针对运营期提出环境影响对策措施，主要如下
表9-1  对策措施一览表
	一
	施工期

	1
	大气环境
	（1）加强对施工机械、施工车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少施工机械废气、运输车辆尾气的排放；
（2）项目施工场地洒水降尘。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；
（3）施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘；
（4）施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘建筑材料，应采取密封存储、设置围挡或堆砌围墙、用防尘布苫盖等措施；
（5）施工过程中产生的建筑垃圾，应及时清运；
（6）运输车辆尽可能采用密闭车斗，加盖篷布，保证物料不撒落。车辆应按照批准的路线和时间进行运输；
（7）施工场地裸地要覆盖防尘布或防尘网、洒水抑尘，实行科学施工、文明施工、并采取行之有效的措施，以减少扬尘的污染。

	2
	水环境
	（1）施工期产生的生活污水、施工废水经过简单沉淀处理后，用于施工场地的降尘洒水，不外排。

	3
	声环境
	（1）施工过程中，应根据机械设备产生噪声的特点，合理安排施工时间，避免在夜间施工；
（2）尽量避免夜间施工；
（3）运输车辆在途经声环境敏感路段时要限速行驶、禁止鸣笛；
（4）对钢管、摸板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等；
（5）对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。

	4
	固废
	（1）开挖土石方及时回填，禁止随意堆放；
（2）具有回收价值的建筑垃圾送废品收购站回收利用，不可回收部分按当地建设主管部门要求处置，禁止随意倾倒；
（3）生活垃圾经收集后按当地环卫部门要求处理

	二
	运营期

	1
	大气环境
	（1）砂石料堆棚采取彩钢瓦顶棚及三面挡墙，并定时采取喷雾洒水降尘措施；
（2）水泥、粉煤灰仓顶、下料及转载点等废气采取集气罩收集后经布袋除尘器净化处理；
（3）输送、计量、投料无组织粉尘，运输车辆加盖篷布，半密闭输送；
（3）食堂油烟设置油烟净化器；
（4）焊接废气经车间通风排放；
（5）切割废气经车间通风排放；
（6）柴油发电机废气自然净化。

	2
	水环境
	（1）雨污分流项目区雨污分流，初期雨水设置一个40m3收集池沉淀后补充生产用水。
（2）食堂废水经1m3隔油池处理后与其他生活污水排入10m3化粪池，预处理后排入中水处理站处理达标后用于项目区洒水抑尘。
（3）车辆清洗废水收集于20m3的沉淀内经沉淀处理后用于项目区混凝土生产线生产补充水，不外排。

	3
	声环境
	（1）生产设备置于厂房内；
（2）高噪声设备应设减振垫或隔振基础；
（3）风机进出口安装消声措施；
（4）加强设备的保养、维护；

	4
	固废
	（1）除尘器收尘灰经收集后作为水泥混凝土生产原料返回生产工段；废弃混凝土作为原料返回生产线；废钢筋外卖当地废品站；实验室测试用混凝土、钢筋测试完成后返回生产工序在生产利用。
（2）生活垃圾统一收集后按当地环卫部门要求处置。
（3）废机油用收集桶收集后暂存于暂存间中，定期委托有资质单位处置。

	5
	环境风险防范
	（1）建立健全安全检查制度，定期进行检查，及时整改安全隐患，防止事故发生；
（2）按相关规范进行设计建设，企业委托有资质单位对项目编制《环境突发事件应急预案》；


三、环保竣工验收一览表
本项目环保措施应当与整合主体工程同时设计、同时施工和同时投产，环保设施按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，工程完成后建设单位噪声和固废应向当地环保部门申请环保设施竣工验收，大气和废水验收由企业自行组织验收，同时提交竣工环境保护验收监测报告。
表9-2   环保竣工验收一览表
	序号
	项目
	处理措施
	处理对象
	处理效果

	一
	废水

	1
	生活污水
	食堂1m3隔油池1个；生活区10m3化粪池1个；40m3蓄水池1个；8m3/d中水处理站1座
	生活污水
	生活污水进入化粪池，预处理后排入中水处理站处理达标后用于项目区洒水抑尘

	2
	车辆清洗废水
	设置1个20 m3车辆清洗废水四级沉淀池1个
	设备及车辆清洗废水
	经沉淀处理后用于混凝土生产线生产补充水，不外排

	3
	初期雨水
	1个40m3初期雨水收集池
	初期雨水
	用于补充生产用水，不外排

	4
	蓄水池
	1个40m3蓄水池
	中水
	用于暂存雨天中水处理站处理后的水

	二
	废气

	1
	混凝土系统废气
	12套风量为2000Nm3/h集气罩+99.8%布袋除尘器+∮=0.3m、水泥仓高13.5m+排气筒1.5m（1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#）。
	有组织粉尘
	满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准：颗粒物≤20mg/m3

	2
	碎石堆棚
	设置彩钢瓦顶棚及三面挡墙，喷雾洒水降尘措施
	无组织粉尘
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织浓度限值

	3
	河沙堆棚
	设置彩钢瓦顶棚及三面挡墙，喷雾洒水降尘措施
	
	

	4
	机制砂堆棚
	设置彩钢瓦顶棚及三面挡墙，喷雾洒水降尘措施
	
	

	5
	食堂油烟
	1套处理效率60%油烟净化器
	油烟
	满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准

	6
	焊接废气
	车间通风
	无组织粉尘
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织浓度限值

	7
	切割废气
	
	
	

	三
	固体废弃物

	1
	生活垃圾
	垃圾桶
	生活垃圾
	处置率100%

	2
	生活污水处理系统
	
	污泥
	处置率100%

	3
	四级沉淀池
	
	
	处置率100%

	4
	初期雨水收集池
	
	
	处置率100%

	5
	收集粉尘
	使用袋装，后用于搅拌原料
	收集粉尘
	处置率100%

	6
	废混凝土
	作为原料返回生产线
	废混凝土
	处置率100%

	7
	废钢筋
	外卖当地废品站
	废钢筋
	处置率100%

	8
	实验室固废
	返回各自生产工序再生产利用
	钢筋混凝土
	处置率100%

	9
	废机油
	规范的危废暂存间1个
	废机油
	有资质单位处置，处置率100%

	10
	隔油池
	
	油脂
	

	四
	噪声处理设施
	厂房隔声、搅拌机减震，风机消声器一套
	产噪设备
	厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值


四、运行期监测计划一览表
表9-3   监测计划一览表
	序号
	项目对象
	监测项目
	监测点
	监测频次

	1
	废气
	有组织粉尘
	4个水泥仓除尘器的排口，2个粉煤灰除尘器排口
	每年监测2次，每次1天

	
	
	无组织粉尘
	厂界上风向一个对照点，下风向厂界外20m处设三个监控点
	

	2
	噪声
	LeqdB(A)
	按照厂界平均分布4个点
	每年监测两次，每次昼间、夜间各一次


五、建议
（1）根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。
（2）加强环境管理和宣传教育，提高工作人员环保意识。
（3）拆除工程请城建部门监督进行，拆除后恢复措施请当地环保局进行监督。
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