
建设项目环境影响报告表
（报批稿）
项目名称:        糕点、面包生产加工项目        
建设单位(盖章):  昆明鹏慈食品有限公司富民分公司    
编制日期  2020年3月

国家环境保护部制
项目照片

	[image: image1.jpg]



	
	[image: image2.jpg]




	油炸集气罩
	
	烘烤集气罩

	[image: image3.jpg]



	
	[image: image4.jpg]




	清洁区
	
	 隔油池 

	[image: image5.jpg]



	
	[image: image6.jpg]




	油烟排气筒  
	
	配料间


《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资格的单位编制。
1、项目名称 — 指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作为一个汉字）。
2、建设地点 — 指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3、行业类别 — 按国标填写。
4、总投资 — 指项目投资总额。
5、主要环境保护目标 — 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议 — 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
7、预审意见 — 由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、审批意见 — 由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况
	项目名称
	糕点、面包生产加工项目

	建设单位
	昆明鹏慈食品有限公司富民分公司

	法人代表
	夏勇
	联系人
	夏勇

	通讯地址
	富民工业园区东元生态食品加工园

	联系电话
	13518758638
	传真
	/
	邮政编码
	650400

	建设地点
	富民工业园区东元生态食品加工园东元路3号

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	审批文号
	富发改企业备案[2017]0107号

	建设性质
	新建√ 改扩建□ 技改□
	行业类别

及代码
	糕点、面包制造

（C1411）

	占地面积

(平方米)
	2520
	绿化面积

(平方米)
	0

	总投资

(万元)
	700
	其中：环保投资(万元)
	3.6
	环保投资占总投资比例
	0.51％

	评价经费

(万元)
	/
	预期投产日期
	2020年1月

	工程内容及规模：

一、项目由来

随着国民经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，食品行业的朝阳特性愈发明显。在城市的高速发展过程中，多样化的食品服务成为人民生活的基石。随着产品市场的进一步扩大，食品销售形势不断看好。因此，昆明鹏慈食品有限公司富民分公司拟投资700万元租赁昆明玉象食品有限公司1号厂房1车间（1层）建设糕点、面包生产加工项目（租赁协议见附件7），2017年12月27日昆明鹏慈食品有限公司富民分公司新申请了投资备案证，备案号为富发改企业备案【2017】0107号，显示昆明鹏慈食品有限公司富民分公司糕点、面包生产加工项目全部建设完成后可年产糕点、面包1000t/a。
昆明千辰食品加工有限公司成立于2014年8月，昆明千辰食品加工有限公司食品加工基地建设项目位于富民工业园区东元生态食品加工园，进行面点（包子、馒头、花卷、银丝卷等）、饺子及煎饼（南瓜饼、油条等）生产，项目于2014年8月10日该项目获得富民县发展改革和改革局《投资项目备案证》（富发改企业备案[2014]0010号）；2014年8月昆明千辰食品加工有限公司委托昆明天杲环境咨询有限公司编制了《昆明千辰食品加工有限公司食品加工基地建设项目环境影响报告表》，项目产量为55t/a；2014年12月31日该项目获得富民县环保局文件《关于<昆明千辰食品加工有限公司食品加工基地建设项目环境影响报告表>的批复》（富环保复[2014]80号）,未进行竣工环境保护验收。2016年6月因市场原因，昆明千辰食品加工有限公司停止经营，2017年7月1日将生产加工车间及生产加工设备转让给昆明鹏慈食品有限公司富民分公司，从2017年7月转让后，昆明鹏慈食品有限公司富民分公司至今未进行生产。

昆明玉象食品有限公司于2013年8月由昆明天杲环境咨询有限公司编制《昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目环境影响报告表》，并于2013年10月29日取得了富民县环保局的批复文件（富环发[2013]190号）（详见附件8），昆明玉象食品有限公司已建成套的雨污分流的排水体制，有完善的污水收集及处理系统。1、2、3栋厂房的1-3楼外墙已建外接废水收集管网，统一收集废水进入已建化粪池预处理后集中进入污水处理站处理，设计水处理量30m3/d，采用MBR处理工艺，外排废水水质能达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准。以上环保设施于2016年已通过竣工环境保护验收，取得富民县环境保护局文件：（富环保复[2016]65号）关于对《昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目竣工环境保护验收申请》的批复（详见附件3）。经业主核实提供，目前污水处理站运行正常，污水处理量为14.03m3/d，水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准后排放，有较大余量的处理能力，处理效果良好，环保设施的运维管理责任为昆明玉象食品有限公司承担。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》之规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日实施），食品制造业中其他食品制造，本项目不属于手工制作或单纯分装，所以本项目应编制环境影响报告表。因此，建设单位昆明鹏慈食品有限公司富民分公司委托云南湖柏环保科技有限公司为本项目编制环境影响报告表。我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了本项目环境影响报告表，供建设单位上报审批。

二、建设项目内容及规模

1、项目概况

（1）项目名称：糕点、面包生产加工项目

（2）项目地点：富民工业园区东元生态食品加工园；

（3）租用建筑面积：1710m2

（4）建设性质：新建

（5）总投资：700万元

（6）环保投资：3.6万元，占总投资的0.51%

（7）建设内容 
本项目租用富民县玉象食品厂标准厂房（租赁协议见附件7）及配套的办公生活设施建设糕点、面包两条生产线，本项目主要依托昆明玉象食品有限公司化粪池、污水处理站等设施处理废水。项目工程组成见表1-1所示。

表1-1  项目工程组成一览表

工程

类型

项目名称

建设规模

备注

主

体

工

程

包装车间

150m2
一楼，进行产品的包装

预冷车间

200m2
一楼，进行产品的预冷

煎炸车间

98m2
一楼，进行产品的煎炸

醒发室

23.1m2
一楼，进行产品的醒发处理

生加工间

500m2
一楼，主要进行和面、压面机面包成型等加工

脱包间

5m2
一楼，对面粉进行脱包，

配料间

5m2
一楼，对面粉及酵母等进行配料

无菌间

5m2
一楼，主要为紫外线消毒，存放项目的包装袋等

化验室

20m2
一楼，仅进行简单的微生物等的检验，其他比较复杂的检验均委托质检单位检验

包材消毒间

5m2
一楼，采用紫外灯进行消毒

缓冲间

10 m2
一楼，缓解室内外温湿度差

馅料调制间

6 m2
一楼，进行产品的配料处理

工具清洗消毒间

6 m2
一楼，对工具清洗消毒

清洗车间

15m2
一楼

辅

助

工

程

综合办公室

100m2
一楼

更衣间

9m2
一楼

楼梯间

15m2
一楼

电梯间

15m2
一楼

厨房

10m2
一楼

储

运

工

程

仓库

196m2
一楼

成品保鲜仓库

18m2
一楼

包材仓库

14m2
一楼，堆放包装材料等

面粉仓库

10m2
一楼，堆放面粉等

辅料库

20m2
一楼

公

用

工

程

供水

市政供水管网供给

依托昆明玉象食品有限公司已建供水管网供给

供电

市政电网供给

依托昆明玉象食品有限公司已建供电网络

排水

排水管网长度25m 

依托昆明玉象食品有限公司已建排水管道

通风

排气扇2个

一楼

环保

工程

污水管网

昆明玉象食品有限公司已建污水排放管道

依托昆明玉象食品有限公司已建污水排放管道

化粪池

有效容积20m³

依托昆明玉象食品有限公司已建化粪池，位于项目区西侧

固废收集设施

垃圾桶若干

收集固废垃圾

油烟净化设施

2个（风量6000m3/h） 

净化油烟

隔油池

2个（1m3、3m3）

隔油沉淀处理

污水处理设施

昆明玉象食品有限公司已建污水处理站

依托昆明玉象食品有限公司已建污水处理站

项目原辅料

项目使用主要原料为虹山面粉、雪花蛋糕粉、金橡800面包粉、棕榈油、大豆油、菜籽油、南侨酥油、统一多功能白油等。项目所需原辅料均从市场购买，通过汽车运输到项目内，项目年所需主要原辅材料用量及来源见表1-2。

表1-2  主要原辅料用量

名称

单位

用量

来源

虹山面粉

t/a

100
市场购买

雪花蛋糕粉

t/a

30
市场购买

金橡800面包粉

t/a

20
市场购买

棕榈油

t/a

15
市场购买

大豆油

t/a

20
市场购买

菜籽油

t/a

2
市场购买

南侨酥油

t/a

4
市场购买

统一多功能白油

t/a

1.0
市场购买

猪油

t/a

50
市场购买

火腿

t/a

10
市场购买

丙酸钙

t/a

0.1
市场购买

脱氢乙酸钠

t/a

40
市场购买

碳酸氢钠

t/a

1.5
市场购买

碳酸氢铵

t/a

1.5
市场购买

白糖

t/a

80
市场购买

酵母

t/a

0.7
市场购买

花椒油

t/a

2.75
市场购买

盐

t/a

1.3
市场购买

葡萄干

t/a

2.65
市场购买

泡打粉

t/a

1.0
市场购买

小红豆

t/a

1.55
市场购买

纯牛奶

t/a

10
市场购买

面包改良剂

t/a

80
市场购买

蛋糕预拌粉

t/a

0.65

市场购买

速溶吉士粉

t/a

0.75
市场购买

蜂蜜

t/a

10
市场购买

糖浆

t/a

15.5
市场购买

烤焙奶油

t/a

1.5
市场购买

黑、白芝麻

t/a

5.5
市场购买

苦荞粉

t/a

2.15
市场购买

奶粉

t/a

1.75
市场购买

蔓越莓干

t/a

0.5
市场购买

可可粉

t/a

0.05
市场购买

电

度/a

10万

电网供给

水

t/a

843.9

自来水

内包装袋

万个/a

20
市场购买

包装纸箱

万个/a

5
市场购买

R-134a

瓶/a

3（13.6kg/瓶）

市场购买

成品保鲜仓库须使用制冷剂，项目使用的制冷剂为R-134a（1，1，1，2-四氟乙烷），是一种不含氯原子，对臭氧层不起破坏作用，具有良好的安全性能（不易燃、不爆炸、无毒、无刺激性、无腐蚀性）的制冷剂，其制冷量与效率与R-12（二氯二氟甲烷，氟利昂）非常接近，所以被视为优秀的长期替代制冷剂。R-134a是目前国际公认的R-12最佳的环保替代品。完全不破坏臭氧层，是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂，也是目前主流的环保制冷剂，广泛用于新制冷空调设备上的初装和维修过程中的再添加。R-134a的毒性非常低，在空气中不可燃，安全类别为A1，是很安全的制冷剂。

3、生产规模及产品方案

项目主要生产加工糕点、面包1000t/a，其中糕点（800t/a）、面包（200t/a），产品内包装形式以塑料保鲜袋为主，外包装形式以纸箱为主。项目生产规模及产品方案情况见表1-3。

表1-3  项目生产规模及产品方案一览表

名称

分类

产量

总产量

注备

糕点、面包生产加工

面包

200t/a

1000t/a

/

糕点

800t/a

4、主要设备

根据业主提供资料，项目主要生产设备列表详见表1-4。

表1-4   项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

数量

型号

功率

备注

1

和面机

2台

NFJ-5O

2.8KW

/

2

压面机

1台

YMZD-350

0.6KW

/

3

搅拌机

3台

TM-767

1.1KW

/

4

面包醒发箱

1台

FX-15S

2.6KW

/

5

高级面包醒发箱

1台

FX-ST

2.5KW

/

6

油炸锅

1套

EF-521

9KW

/

7

蒸箱

3台

XR-26

24KW

/

8

烤箱

3台

NFD-120F

18KW

/

9

食品架

30台

1.6*0.8m

/

/

10

不锈钢工作台

20台

1.5*0.8m

/

/

11

封口机

1台

FRM-980

620W

/

12

工作台

1台

1.8*0.8m

/

/

13

旋转热风炉

1台

/

220/200（V/W）

/

14

紫外线消毒灯

1台

/

/

/

15

高速枕式包装机

1台

ZP-500S

3.8KW

/

16

金属探测仪

1台

GJ-11

200W

/

17

自动包馅成型机

1台

LM-288

1kw

/

18

电子秤

4台

ACS-3

/

/

19

麻花机

1台

QZMH-V

单相1.5KW

/

20

切火腿机

1台

SQ

1.5KW

/

21

速冻柜

1台

/

/

/

项目建设一个检验室，主要进行产品的外观、水份等检测，无实验室，产品都是外包检测，检验室设备见表1-5。

表1-5   检验室主要设备一览表

序号

设备名称

数量（台、套）

注备

1

超净工作台

1

/

2

干燥箱

1

/

3

培养箱

1

/

4

灭菌锅

1

/

5

显微镜

1

/

6

电子天平

2

/

5、公用工程

（1）给水：给水由工业园区市政供水管网提供。

（2）排水：现场调查，在1栋、2栋、3栋楼侧均统一设有外接污水收集管网、雨水收集管网。能做到厂区内雨污分流，区域内生产废水、生活污水均能通过化粪池预处理后进入污水处理站。本项目生产车间设置一个规范的废水外排污口位于清洗间侧面，项目产生的废水经隔油池预处理后排入昆明玉象食品有限公司建设的公共化粪池处理，再排入由昆明玉象食品有限公司建设的污水处理设施进行处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准，再进入工业园区污水管网，最终排入富民县污水处理厂处理。
（3）供电：项目用电由富民县电网提供。

（4）供热：项目生产过程中油炸、烘烤均由电能提供。

（5）食宿：项目设有一个小食堂，仅管理人员6人在食堂内吃饭；生产人员34人均不在食堂内吃饭，三餐自行解决；员工40人均不在项目区住宿。

6、依托工程

根据环评单位实地踏勘调查，本项目主要依托昆明玉象食品有限公司化粪池、污水处理站等设施。昆明玉象食品有限公司建设有处理规模为30m3/d的污水处理站，运行正常；相关的排水管道也已建成，同时配套建设了化粪池。根据昆明玉象食品有限公司检测报告（2018年10月19日）（详见附件5），由2018年10月19日检测昆明玉象食品有限公司总排口，水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准（详见表1-6），处理效果良好。因此，糕点、面包生产加工项目废水处理依托昆明玉象食品有限公司化粪池、污水处理系统是可行性的。

表1-6   废水检测结果       单位mg/L

监测点

总排口

    时间

指标

2018.10.15

14:00

14:00

17:00

PH（无量纲）

7.50

7.51

7.51

COD

28

26

29

SS

4

5

5

NH3-N

4.02

4.09

4.06

T-P

0.41

0.40

0.40

7、工作制度及定员

（1）工作制度：年工作日300天，1班制，每天工作8小时。

（2）劳动定员：本项目共有员工40人，其中管理人员6人，生产人员34人。

8、施工期进度

施工期：2019年12月至2020年1月，共1个月。

9、环保投资

本项目总投资700万元，其中，环保投资3.6万元，占总投资的0.51％，环保投资主要用于营运期噪声废气、废水及固废的处置等。环保投资详见表1-7。

表1-7    项目环保投资一览表

类型
污染治理设施
投资（万元）
废水治理
隔油池（3m3）
1
隔油池（1m3）
0.4
废气治理
油烟净化设施及排气筒
1.5
噪声治理
生产设备减震垫设施
0.5
固废处置
垃圾桶若干
0.2
合计
3.6
10、主要的技术和经济指标

表1-8  主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

指标

备注

1

生产能力

t/a

1000

2

全年耗电量

万度

10

3

日耗水量

m3
2.813

4

厂区占地面积

平方米

2520

5

建筑面积

平方米

1710
6

劳动定员及年工作天数

6.1

劳动定员

人

40

6.2

年工作天数

天

300

7

总投资

万元

700

资金全部由企业自筹
7.1

固定资产

万元

500

7.2

流动资金

万元

200

8

建设期

个月

1
11、项目平面布局

项目依据合理安排生产区、办公区、仓储区独立布置的原则，生产区位于项目去右侧，分别布设面粉仓库、辅料库、脱包间、配料间、生加工间、醒发室、煎炸车间、预冷车间、包装车间、成品保鲜仓库、包材消毒间、包材仓库、缓冲间、更衣间、馅料调制间、工具清洗消毒间、清洗车间、仓库、无菌间、化验室；综合办公室、小食堂位于项目区左侧。

项目平面布置情况见附图2项目平面布置图。

12、项目与周边环境关系

糕点、面包生产加工项目位于富民工业园区东元生态食品加工园昆明玉象食品有限公司1号厂房1楼，1号厂房2楼为昆明荣之健生物科技有限公司，1号厂房3楼为仓库；2号厂房1楼为富民星辰食品厂，2号厂房2楼空置，2号厂房3楼为云南族源生物科技有限公司；3号厂房1楼为云南品世食品厂，3号厂房2楼为昆明雅福食品厂，3号厂房3楼为仓库（见表1-9）。

表1-9  昆明玉象食品厂内企业

昆明玉象食品厂
1号

1楼

昆明鹏慈食品有限公司富民分公司

2楼

昆明荣之健生物科技有限公司

3楼

仓库

2号
1楼

富民星辰食品厂

2楼
空置

3楼
云南族源生物科技有限公司

3号
1楼

云南品世食品厂

2楼

昆明雅福食品厂

3楼

仓库
项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，项目东南面71m为东元路，西北面140m处为东元村，西面27m处为德顺佳酱油厂，西南面122m处为昆明世昌经贸有限公司，西面20m处为周记面点，西南面111m处为云南嘎嘎食品，西南面192m处为云南一鲜农业科技有限公司，西南面104m处为云南新桥食品有限公司，南面44m处为向阳糕点厂，西南面116m处为昆明云然工贸有限公司，南面117m处为云南吉大包装有限公司，东南面97m处为富民明华酒业有限公司，东南面148m处为云南仟龙贸易有限公司，东北面16m处为云南族源生物科技有限公司，东北面43m处为昆明品世食品有限公司，东北面64m处为昆明东方塑料包装有限公司，东北面128m处为云南富德力储运有限公司，南面170m处为大营小河，西面5200m处为螳螂川。项目周围环境关系表1-10，建设项目与周围环境关系图见附图4。

表1-10  项目周围环境关系

周围环境

方位

距离

建筑类型

建筑物高度

东元路

东南面

71m

—

—

东元村

西北面

140m

砖混结构

—

德顺佳酱油厂

西面

27m

砖混结构

8m

昆明世昌经贸有限公司

西南面

122m

砖混结构

8m

周记面点

西面

20m

砖混结构

8m

云南嘎嘎食品

西南面

111m

砖混结构

8m

云南一鲜农业科技有限公司

西南面

192m

砖混结构

7m

云南新桥食品有限公司

西南面

104m

砖混结构

8m

向阳糕点厂

南面

44m

砖混结构

8m

昆明云然工贸有限公司

西南面

116m

砖混结构

8m

云南吉大包装有限公司

南面

117m

砖混结构

15m

富民明华酒业有限公司

东南面

97m

砖混结构

15m

云南仟龙贸易有限公司

东南面

148m

砖混结构

15m

云南族源生物科技有限公司

东北面

16m

砖混结构

8m

昆明品世食品有限公司

东北面

43m

砖混结构

8m

昆明东方塑料包装有限公司

东北面

64m

砖混结构

12m

云南富德力储运有限公司

东北面

128m

砖混结构

12m

大营小河

南面

170m

—

—

螳螂川

西面

5200m

—

—

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

项目为新建项目，租用富民县玉象食品厂标准厂房1号1楼，租用厂房原为昆明千辰食品加工有限公司进行糕点、面包食品加工生产，2017年将厂房转让给昆明鹏慈食品有限公司富民分公司，现厂房空置，无遗留问题，不存在与本项目有关的原有污染情况。

本项目租用现已建成的昆明玉象食品有限公司1号厂房1楼房。昆明玉象食品有限公司位于东元生态食品加工园内，昆明玉象食品有限公司于2013年8月由昆明天杲环境咨询有限公司编制《昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目环境影响报告表》，并于2013年10月29日取得了富民县环保局的批复文件（富环发[2013]190号），昆明玉象食品有限公司已建成套的雨污分流的排水体制，有完善的污水收集及处理系统。1、2、3栋厂房的1-3层楼房外墙已建外接废水收集管网，统一收集废水进入已建的化粪池内预处理后集中进入污水处理站处理，设计水处理量30m3/d，采用MBR处理工艺，外排废水能达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准后排放。经业主核实提供，目前污水处理站运行正常，污水处理量为14.03m3/d，有较大余量。以上环保设施于2016年已通过竣工环境保护验收，取得富民县环境保护局文件：（富环保复[2016]65号）关于对《昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目竣工环境保护验收申请》的批复。

昆明玉象食品有限公司现已建成三栋标准化厂房，其中昆明鹏慈食品有限公司富民分公司（糕点、面包生产加工项目）位于1号厂房1楼，1号厂房2楼为昆明荣之健生物科技有限公司，1号厂房3楼为仓库；2号厂房1楼为富民星辰食品厂，2号厂房2楼空置，2号厂房3楼为云南族源生物科技有限公司；3号厂房1楼为云南品世食品厂，3号厂房2楼为昆明雅福食品厂，3号厂房3楼为仓库。同时昆明玉象食品有限公司已建设完成污水处理设施，处理规模为30m3/d，相关的排水管道已建成，同时配套建设化粪池，厂内统一使用。

因此本次环评要求为了确保项目产生的废水能顺利进入昆明玉象食品有限公司污水处理站进行处理，建设单位已经同昆明玉象食品有限公司共同签订了本项目污水处理的相关事宜，加强污水处理站的日常维护，以保证其正常运行，且建设规范排污口，1、2、3栋厂房的1-3层楼房外墙已建外接废水收集管网，确保项目运行时产生的废水能够进入昆明玉象食品有限公司污水处理站处理后，排入东元生态食品加工园区污水管网，最终排入富民县污水处理厂处理。

昆明玉象食品厂内已入驻5家企业，详细情况见表1-11.主要为食品加工行业，污染物以生产废水为主，少量的加工废气产生。经业主提供，厂内生产废水排放量峰值为14.03m3/d。废水中污染物因子主要为CODCr、SS、动植物油。经化粪池预处理后进入昆明玉象食品有限公司污水处理站集中处理后排入东元生态食品加工园区污水管网，最终排入富民县污水处理厂处理。

表1-11    玉象食品有限公司入驻企业情况一览表

序号

企业名称

行业和主要产品

主要污染物

类型

1

昆明鹏慈食品有限公司富民分公司（1号1楼）（本项目）
加工面包、蛋糕

废水、废气

2

云南荣之健生物科技有限公司

（1号2楼）

化妆品生产

废水

3

富民星辰食品厂（2号1楼）

食品加工沙琪玛

废水、废气

4

云南族源生物科技有限公司

（2号3楼）

食品加工

废水

5

云南品世食品厂（3号1楼）

食品加工

废水

6

昆明雅福食品厂（3号2楼）

加工面包、蛋糕

废水、废气




二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

富民县地处滇中，位于云南省会昆明市西北部，属昆明市五区八县一市之一，县城距昆明23千米。富民县位于东经102°21′~102°47′，北纬25°08′~25°36′之间，海拔1455米至2817米。东临寻甸、嵩明两县，南接五华、西山两区，西与禄丰、武定两县接壤，北和禄劝县山水相连。东西宽44.2公里，南北长51.6公里，总面积993平方千米。自古为川藏、滇北入滇中重镇昆明之要津，素有“滇北锁匙”之称。

永定街道办事处位于昆明市西北部，地处富民县城（地理坐标为东经102°21'~102°47'，北纬25°08' ~25°36'），东邻散旦镇，南连西山区，西与西山区、禄丰县接壤，北靠罗免镇，面积152.6平方公里。建设项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，地理坐标为东经102°55′85.93″，北纬25°22′03.38″。

项目地理位置情况见附图1项目所在地理位置图。

2、地形地貌及地质

富民县整体地势为南高北低，望海山脉由南向北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。富民坝子形态呈北宽南窄不规则四边形，四面环山，东有大营山，西有美女山，南有老守山、观音山，山山呼应，构成环状山体，风景优美。境内最高为老青山海拔2834m，最低是东村乡小沙坪渡口海拔1472m，高差1362m，平均海拔1700m。边缘环山向内地两翼支脉蜿蜒，形成境内盆地与山岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%。 

富民县位于罗茨~易门断裂与昆明西山断裂之间，为一相对稳定区，其段构造主要受栗子园断层、麦龙箐断层、大营小河隐伏断层和仓前断层影响。项目区地震烈度为Ⅶ度区。本次项目建设用地为构造侵蚀冲洪积地貌，河床宽浅，断面呈U型，河漫滩及河心滩发育，侵蚀强。河床地基以第四系冲洪积的粉细砂、粉土、含砾粉质粘土、沙砾石为主，局部含污泥，并有零星的玄武岩、灰岩出露。

根据1：4000000《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）场地地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，对应的地震烈度为Ⅶ。
3、气候气象

富民县地势南高北低，境内盆地山岭相间，气候为典型的低纬度高原季风气候，常年多吹西南风。气候温和，年均气温在15.8℃，全年极端最高气温不超地 33℃，极端最低气温-7.0℃。多年平均相对湿度为72%，多年平均降雨量1008.5mm，雨季5月～10月为雨季，降雨量占全年降雨量的85.3％。多年平均蒸发量1958.8mm。场址所处地区的大风季节主要集中于每年的12月至次年的5月。项目区常年主导风向为西南风，年平均风速2.8m/s，瞬时最大风速28m/s，主频风向为SW。富民气象站所在区域大风月是1月～5月，小风月是6月～12月，年平均风速为2.2m/s。平均风速最大的月份是3、4月，为3.4m/s，最小为8月，为1.2m/s。无霜期245d，多年平均日照2187.7小时，总辐射量123830卡/cm2。 

项目区20年一遇最大24h降雨量111.1mm，最大12h降雨量91.10mm，最大6h降雨量75.55mm，最大1h降雨量46.66mm。

4、河流水系

富民县境内河流有螳螂川、门前河（高桥河）、大营河及其支流新桥河和清水河、龙纳河、龙泉河、木板河等8条；源于境内的有高北河、马拉河、清罗河及天生桥河、新沙河、石板沟6条。境内河流的特点为：旱季水小清澈，雨季水大浑浊。

项目所在区域为螳螂川水系的汇水范围，螳螂川是滇池唯一出水河流，流经西山区海口、安宁市、富民县，禄劝县汇入金沙江，也是滇池出水口的纳污河流。螳螂川沿岸分布有村庄和农田，主要污染源为生活污水及部分居民倾倒的生活垃圾。螳螂川为劣Ⅴ类水体，目前河水主要用途为农田灌溉及一般景观要求。螳螂川富民县境内全场63.4公里，均宽65米，年入境水量86320万立方米，年均秒流量为27.73立方米，最大秒流量500立方米。

项目所在区域涉及河流为大营小河，位于项目南面170m处，为螳螂川支流，大营小河源于西山区沙朗湖，流经沙朗、李子坪、头村、二村、三村、完家村、沙锅村、大营、成器墩注入螳螂川，径流面积为362km2，其支流新桥河长约6km，发源于西山瓦恭上禹都旬村，在东元村西汇入大营小河。大营小河在县境内长度12.2km，年入境水量6250*104m3，落差41m。年平均流量1.98m3/s。

项目所在区域水系见附图3。

5、土壤植被

富民县土壤由棕壤、红壤、紫色土、水稻土四类土壤组成，分别占面积的1.7%、68.9%、15.5%、4.8%，分7个亚属16个土属25个土种。本项目区主要为红壤。

富民县境内林木资源有针叶林、阔叶林、灌木林和竹林四大类，分常绿和落叶两种，其自然植被以云南松和华山松林为主，又以云南松分布最为广泛。目前建设项目内主要有几棵人工种植的乔木和部分草本植物，植被覆盖率小，生物多样性比较单一。

项目所在区域为工业园区，地面基本为硬化路面，均为人工绿化植被。

6、生物多样性

项目所在地为富民工业园区东元生态食品加工园，原始植被遭受破坏，现存植被为次生林与人工林，区域内无天然植被，地表植被均为人工绿化，植被种类为常见绿化树种及草坪，生态结构单一，生物多样性较差，生态自身调控能力弱，主要受人为控制。
7、名胜古迹和历史文物

项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等，未发现国家珍稀濒危保护动植物。

	8、富民工业园区东元生态食品加工园的环保手续

富民工业园区管理委员会已于2015年12月委托云南大学编制的《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》,并于2016年1月1日取得了云南省环境保护厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审查意见的函（云环函[2016]10号）。根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》（报批稿），富民县工业园区共包括六个产业组团，分别为：白石岩-哨箐组团、大白坡组团、赤鹫组团、大营-茨塘组团、散旦组团、款庄-东村组团。富民工业园区入园要求如下：

①禁止国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的产业入园。

②禁止不符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》中规划产业的项目入园。

③严格控制高钛渣、钛白粉项目入驻，引进的钛产业企业要以钛产品精深加工为主的工业企业。

④项目入园时(特别是钛化工企业)，应充分考虑是否满足环境卫生防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标的影响。

⑤靠近县城、集镇的区域(白石岩-大白坡片区南部、大营-茨塘片区西部)，不宜引进高污染的工业企业，特别是大气污染物型企业。

⑥大营-茨塘片区内的茨塘工业片区，由于水资源不足，不宜引进高耗水企业。

本项目所在的东元生态食品加工园位于大营-茨塘组团内，符合入园要求。根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》（报批稿），大营-茨塘组团的规划定位为:积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状东元食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。对于现状水泥厂适度保留，不再进行规模的扩大，在未来有条件的情况下考虑搬迁。

东元生态食品加工园距昆明主城区16km，交通区位优势突出；于2010年3月份启动开发、2011年6月完成“五通一平”建设，建成区面积539亩。

东元生态食品加工园开发建设具有五个特点：一是开发时间短，14个月完成“五通一平”建设，是富民开发建设速度最快的产业园区；二是项目落地快，该产业园在实施“五通一平”建设阶段，80%的工业用地已安排产业项目入驻；三是产业结构优，食品、药品和医疗器械生产项目占入驻项目的比重达80%以上；四是基础设施全，排水、电力、道路、绿化设施和标准厂房同步建设，一次性到位；五是融资渠道活，按照市场化建设要求，采取BT方式融资建设标准厂房和配套基础设施。

东元食品加工园规划控制范围为：北至机械厂，东临长梨园村及山体沿线地段，南至东散公路与昆禄公路交汇处向北约70米处，西抵东元村及东元小学以下沿线山体地段，规划总用地面积35.96公顷。该园区内已入驻的企业有云南仟龙贸易有限公司、昆明康业医疗器械有限公司、昆明东方塑料包装有限公司、昆明市向阳食品有限责任公司向阳糕点厂、昆明远方制品有限公司、昆明快乐王子食品有限公司、昆明周记众佳食品有限公司、昆明市香香食品制造有限公司、昆明云然工贸有限公司、富民明华酒业有限公司、昆明玉象食品有限公司、周记面点、富民县仟润食品厂、富民县星辰食品厂、富民金泉米线厂、云南美源食品加工有限公司、云南实善农业科技有限公司、云南星桥食品有限公司、昆明峰策食品制造有限公司、富民县梓源贸易有限责任公司螳螂川酒厂、富民县德力储运有限公司、云南盛泽医药物流有限公司、富民县正业食品包装彩印有限公司、昆明德顺佳调味食品制造有限公司及昆明建新园食品加工有限公司等。

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》（报批稿），规划工业园区排水体制采用雨、污水分流制体系，各片区雨水就近直接排入附近水体或农田周边的排水沟渠。大营-茨塘片区近期污水量为0.79万m³/d，中远期污水量为1.27万m³/d，片区新建大营污水处理厂，规模为1.5万m³/d，占地面积2.5ha，并预留远期用地，该污水处理厂主要负责收集大营组团内生活污水和食品加工园区废水，将污水处理达标后排入大营小河，最终汇入螳螂川。

根据调查，东元食品加工园内已配套建设了雨水和污水管网，园区未建污水处理厂，目前园区的污水干管接至市政干管，市政干管已接入富民县污水处理厂，对于进入污水干管的废水水质必须达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准，才能进入园区管网。目前已入驻东元食品加工园内的工业企业产生的废水均通过自建的污水处理站处理后通过园区内的污水管网外排进入富民县污水处理厂处理，能满足入管要求。

    昆明玉象食品有限公司位于富民工业园区东元生态食品加工园内，昆明玉象食品有限公司于2013年8月由昆明天杲环境咨询有限公司编制《昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目环境影响报告表》，并于2013年10月29日取得了富民县环保局的批复文件（富环发[2013]190号），昆明玉象食品有限公司已建成套的雨污分流的排水体制，有完善的污水收集及处理系统。1、2、3栋厂房的1-3楼外墙已建外接废水收集管网，统一收集废水进入化粪池预处理后集中进入污水处理站处理，设计水处理量30m3/d，采用MBR处理工艺，外排废水能达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准后排放。经业主核实提供，目前污水处理站运行正常，污水处理量为14.03m3/d，有15.97m3/d处理的余量，能容纳本项目的污水。以上环保设施于2016年已通过竣工环境保护验收，取得富民县环境保护局文件：（富环保复[2016]65号）关于对《昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目竣工环境保护验收申请》的批复。


三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)：

1、环境空气质量现状

根据2018年昆明市环境质量公报，昆明市环境空气数据为：二氧化硫的平均浓度为0.013 mg/m3，二氧化氮的评价浓度为0.033mg/m3，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度值为0.051mg/m3，细颗粒物（O3）平均浓度值为0.028mg/m3，一氧化碳（CO）平均浓度值为1.2mg/m3，臭氧（PM10）平均浓度值为0.013mg/m3，六项指标全部达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，属于环境空气达标区。
项目所在区域是东元村城乡结合范围，周边工厂企业少，大多是农民的农田，绿化面积范围大。根据现场勘查，项目所在区域受大气方面的污染较少，大气环境质量方面良好。项目位于富民工业园区东元生态食品加工园内，环境空气质量功能区划分为二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

表3-1  2018年昆明市主城区空气质量现状评价表
评价因子
年均浓度（μg/m3）
标准限值（μg/m3）
达标情况
SO2
13

60

达标
NO2
33

40

达标
PM10
51

70

达标
PM2.5
28

35

达标
CO

1.2

（日均，mg/m3）
4

（日均，mg/m3）
达标（无年均标准，满足日均标准）
O3
130

（日最大8小时平均）
160

（日最大8小时平均）
达标（无年均标准，满足日最大8小时平均标准）
2、地表水环境质量现状

本项目所在区域水系为厂址南侧约 170m处的大营小河，为螳螂川支流。根据《云南省地表水功能区划（2010-2020年）》，螳螂川（富民大桥—普渡河桥）的水体功能为农业用水和景观用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准。由于大营小河未做水质功能区划，故评价区地表水大营小河水体功能参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。

根据《2018年昆明市环境状况公报》，项目所涉及的螳螂川富民大桥断面水质类别为Ⅳ类，与2017年相比，水质类别无变化。根据现场勘查情况，本项目所在区域水系为厂址南侧约 170m处的大营小河，为螳螂川支流，大营小河流经区域主要是山区和少量的农村，无特殊污染物，水质基本无污染。
3、地下水环境质量现状
本项目位于富民工业园区东元生态食品加工园，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准。经现场调查以及咨询业主，周围无大的地下水污染源，项目区范围内无地下水出露，无地下水利用情况。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）相关规定，本项目为Ⅳ类项目，不需要开展地下水环境影响评价工作。
4、声环境质量现状

项目所在区域为富民工业园区东元生态食品加工园，环境功能区划为3类区，周围主要噪声源为工业生产设备噪声、交通噪声等，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。根据2018年10月19日，昆明玉象食品有限公司检测报告（详见附件5），本项目运营期噪声排放达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，能满足环境功能区划，项目区域声环境质量情况较好。

5、土壤环境质量现状
项目所在区域为富民工业园区东元生态食品加工园，属于建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1标准。经现场调查以及咨询业主，项目周围无土壤污染源，项目区范围内无土壤裸露。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ961-2018）相关规定，本项目为Ⅳ类项目，不需要开展土壤环境影响评价工作。
6、生态环境质量现状

项目位于富民工业园区东元生态食品加工园，根据现场勘察，项目四周均为工业企业，所在区域植被较少，无珍稀物种，无需要特殊保护的动植物。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，周边无自然保护区、风景名胜区及饮用水源地。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）上的相关规定，本项目评价等级为 ，不需要设置大气环境影响评价范围，只需简单描述，以项目所在区域的环境质量以及周边的村庄、螳螂川、大营小河作为本次评价的环境保护目标。环境保护目标情况见表3-2。
表3-2    环境保护目标

名称

坐标
保护对象

保护内容

环境功能区
相对厂址方位

相对厂址距离/m
保护级别

X

Y

东元村

102°55′7319″
25°22′0865″

环境空气、声环境

95户，

429人

二类区

西北

140
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
大营小河

102°55′8628″

25°21′8788″

地表水环境

—

—

南面

170

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准

螳螂川

102°50′7377″

25°22′2335″

—

—

西面

5200




四、评价适用标准
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	1、环境空气质量标准

项目位于富民县富民工业园区东元生态食品加工园，属于工业区，项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。标准值如表4-1。

表4-1    环境空气质量标准   单位：ug/m3

污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值（μg/m3）

SO2
年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

PM10
年平均

70

24小时平均

150

PM2.5
年平均

35

24小时平均

75

CO

24小时平均

4000

1小时平均

10000

O3
日最大8小时平均

160

1小时平均

200

TSP

年平均

200

24小时平均

300

2、地表水环境质量

项目所在区域为螳螂川一级支流大营小河的流域范围内，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，螳螂川“富民大桥—普渡河桥”段水功能为农业用水和景观用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，大营小河为螳螂川一级支流，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，具体见表4-2。

表4-2   地表水环境质量标准    单位：mg/L 

项目

pH

COD

BOD5
NH3-N

TP

TN

溶解氧

粪大肠杆菌

Ⅳ类
6～9

≤30

≤6

≤1.5

≤0.3

≤1.5

≥3.0

≤20000个/L
3、声环境质量标准

项目位于富民工业园区东元生态食品加工园，环境功能区划为3类区，工业园区规划是3类标准，但原审批的昆明玉象食品有限公司是按2类标准批复的，本项目租用该厂的厂房，执行标准不低于原审批标准，因此执行2类标准。周围主要噪声源为工业生产设备噪声、交通噪声等，项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，具体标准值见表4-3。

表4-3  声环境质量标准  单位：dB(A)

类别

适用区域

等效声级限值

昼间

夜间

2

工业区

60

50



	污

染

物

排

放

标

准
	1、大气污染物排放标准
●本项目两个油烟净化设施总投影面积分别为4平方米，属于中型油烟净化设施，油烟（油炸油烟及烘烤油烟）执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度≤2mg/m3。

●粉尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准：颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3​。

表4-4   大气污染物综合排放标准

颗粒物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
1.0

●异味执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准：恶臭污染物厂界浓度≤20无量纲。
表4-5    恶臭污染物厂界标准值

类别

无量纲

二级

20

2、噪声排放标
项目位于富民工业园区东元生态食品加工园，营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准值。标准值见表4-6。

表4-6  工业企业厂界噪声排放标准

声环境功能区类别

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

2

60

50

3、废水排放标准
项目废水先经隔油池处理后，排入昆明玉象食品有限公司建设的公共化粪池进行预处理，预处理后进入昆明玉象食品有限公司建设的污水处理设施进行处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准，排入东元生态食品加工园区污水管网，最终排入富民县污水处理厂处理。具体标准值见表4-7。

表4-7   污水排入城镇下水道水质标准   单位：mg/L（pH无量纲）

标准类别

pH

COD

SS

BOD5
动植物油

氨氮

总磷

表1A级标准标准值

6.5～9.5

≤500

≤400

≤350

≤100

≤45

≤8.0

4、固体废弃物排放标准

本项目建设和运行生产的一般固体废弃物执行（GB18599-2001）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及环保部2013年第36号修改单。

	总

量

控

制

指

标
	据该建设项目排污状况以及环保行政主管部门对总量控制的要求，提出总量控制指标。

1、废水

废水量：531.12 t/a；

COD：0.0147 t/a；

氨氮：0.0022 t/a；

2、固体废物处置率100%。




五、工程分析
	一、生产工艺简述
1、糕点生产工艺
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图5-1 糕点生产工艺流程图
配料：按配方比将面粉、油、糖等原材料配好待用。

和面：在搅拌区，向搅拌机中加入已配置好待用的各类原材料，再向搅拌机中加入水搅拌至面团匀实状态。

成型、油炸：按订单要求制成各式糕点，成型后送进油炸锅中进行油炸，油炸 1-3 分钟。
冷却：取出糕点，放于专用货架上送入预冷车间进行自然散热冷却。

包装：向密闭的内包装袋中充入氮气（制氮机现场制取），氮气是惰性气体，起充填作用，使袋内保持正压，以防止袋外空气进袋内，对食品起到一个保鲜、保护作用。然后进行成品包装，并检查包装是否完好。

关键工艺控制环节：

(1)配料：控制原辅料配料比例及添加剂使用限量；

(2)油炸：控制油炸温度及时间，温度：250℃-300℃，时间：1-3分钟；

(3)包装的时候注意控制净含量和封口的密封性。

面包生产工艺
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图5-2 面包生产工艺流程图

成型、烘烤：按订单要求选用各式面包模具，成型后送进烤箱中进行烘烤，烘烤 40-45 分钟。
关键工艺控制环节：

(1)配料：控制原辅料配料比例及添加剂使用限量；

(2)烘烤：控制烘烤温度及时间，温度：底温180℃，面温150℃，时间：10～20分钟；

(3)包装的时候注意控制净含量和封口的密封性。

二、项目污染源情况

1、施工期污染源分析
项目租用昆明玉象食品有限公司标准厂房，不需新建厂房，不存在土方施工问题，施工期主要进行厂房车间分隔、车间装饰、设备安装及设备调配等工序。在施工各个工序中的主要污染为厂房的装修和设备的安装过程中产生的施工噪声、废气、固体废物以及施工人员生活污水等。施工期产污节点图详细见图5-3。
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图5-3    项目施工期产污节点图

（1）废水

项目施工期不设施工营地，施工期依托昆明玉象食品有限公司标准化厂房配套公厕，施工期仅对车间进行分隔、装修及设备安装。因此施工期废水主要来源于施工人员洗手等清洁废水，主要污染物为COD、SS，施工人员5人，施工时间为30天，用水量按10L/人天计，施工人员总用水量为1.5m3，产污率为80%，总污水量为1.2m3。施工期施工废水回用于项目内洒水抑尘，不外排。

（2）废气

本项目租用昆明玉象食品有限公司标准厂房，不需新建厂房，不存在土方施工问题，厂房墙壁均用瓷砖装饰，不使用油漆等产生有毒有害的涂料，无装修废气的产生。施工期废气主要是厂房装修过程中产生的施工期粉尘以及材料运输过程中的汽车尾气，均属无组织排放。施工期装修粉尘产生于墙面钻孔时，产污点分散，产生量少。装修粉尘多为车间内部沉降，装修完成清洁地面后即可消失；运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOX。

（3）噪声

施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和运输的交通噪声、物料装卸碰撞噪声，施工阶段的主要噪声源及其声级值见表5-1。
表5-1    施工期噪声排污参数

施工阶段
设备名称
噪声强度[dB(A)]
装修、安装阶段
电钻
100~115
切割机

91~95

轻型载重车
75
敲打噪声

85

噪声污染属非持久性污染，在环境中不产生累计，随着施工活动的结束噪声影响消除。

（4）固体废物

施工期固体废物主要来源于装修垃圾和施工人员的生活垃圾。装修垃圾的主要成分是水泥、石灰、以及木质材料等。类比同类项目，产生的建筑垃圾按1kg/m2计算，本项目建筑面积为1710m2，产生量约为1.71t，装修垃圾交给有资质的单位进行处理。

施工期施工人员5人，施工时间为30天，垃圾产生量为0.5kg/人·天，施工期生活垃圾产生量约为75kg，生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。

2、营运期污染源分析

（1）废气   
项目使用的能源为电，属于清洁能源，产生的废气污染物浓度低。项目产生的废气主要为逸散的少量面粉粉尘、烘烤异味（香味）及油炸油烟、冷却异味、较少量的氢氟烃类气体。

（1）面粉粉尘

项目在进行面粉解包、投料过程中会产生极少量粉尘，投料方式为人工投料，根据同类型企业类比分析，粉尘产生量约为原料用量的0.1%，项目生产所需的面粉共计264t/a，则粉尘产生量为0.264t/a。解包间处于封闭状态，加之有车间墙壁的阻隔，粉尘基本沉降在作业点周围，粉尘为无组织排放，基本不扩散到室外，对环境影响较小。

（2）烘烤异味（香味）

烘烤类糕点在烘烤过程中会产生食物的烘烤异味（香味）及少量油烟，为有组织排放，企业采用集气罩将该烘烤异味及少量油烟负压收集并通过油烟净化器（风量为6000m3/h）处理后，与油炸油烟共用一个排口，于3楼楼顶位置排放，排放口高于自身楼顶1.5米，总高16米，对环境影响较小。

（3）油炸油烟

油炸类糕点在油炸过程中会产生少量油烟，为有组织排放，企业采用集气罩将油烟负压收集并通过油烟净化器（风量为6000m3/h）处理后，于3楼楼顶位置排放，排放口高于自身楼顶1.5米，总高16米，对环境影响较小。

（4）冷却异味
烘烤类糕点和油炸类糕点在冷却过程中会产生少量异味，有车间墙壁的阻隔，冷却异味为无组织排放，基本不扩散到室外，对环境影响较小。

（5）氢氟烃类气体

本项目制冷机组采用的制冷剂为氢氟烃类（简称HFCS）中的 R-134a，属于环保型制冷剂。制冷系统运行过程中会从管道接口和阀门处溢出少量氢氟烃类气体，为无组织排放，但在设备正常的情况下，管道接口和阀门处采取了密封处理，其产生量较少，不会对人体产生伤害。

（2）废水

项目营运期产生的废水主要为设备及工具清洗废水、地面清洗废水，生活污水。

（1）设备、工具清洗废水

根据业主经验及提供的资料，项目设备清洗用水约0.5m3/次，每天清洗1次，则设备清洗用水量为150 m3/a； 排放系数为 0.8，则设备清洗废水为 120 m3/a。通过类比同类型项目水质，设备清洗废水的主要污染物为 COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油，污染物浓度为COD 600mg/L、BOD5 400mg/L、SS 500mg/L、NH3-N 40mg/L、动植物油100mg/L。

（2）地面清洗废水

根据业主经验及提供的资料，本项目车间清洁度较高，且生产车间严格按照食品生产环境进行设计，因此车间清洁水平较高，车间地面每天清洁一次，需要清洗的面积按照车间总面积40%计算，主要采用拖布湿拖的方法清洁，用水量较少，取 1L/m2 次，则地面清洁用水量为0.684 m3/d，205.2 m3/a，排放系数为 0.8，则地面清洗废水为0.5472 m3/d，164.16 m3/a。通过类比同类型项目水质，地面清洗废水的主要污染物为 COD、SS，污染物浓度为COD 250mg/L、SS 400mg/L。

（3）员工生活废水

根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），管理人员6人用水量计为50L/人.d，生产人员34人用水量计为30L/人.d，年工作时间计为 300d，则员工生活用水量为 1.029 m3/d，308.7m3/a；排放系数为 0.8，则员工生活污水产生量为 0.8232m3/d，246.96m3/a。生活污水中的主要污染物为 COD、BOD5、SS、NH3-N， 污染物浓度为 COD 350mg/L、BOD5 200 mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 25mg/L。

综上所述，项目平均日产生废水量合计约1.7704m3，年产生废水量约531.12m3。生产废水经项目设置的隔油池处理，处理后与生活废水一同排入昆明玉象食品有限公司建设的公共化粪池，然后排入昆明玉象食品有限公司建设的污水处理设施内进行处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准后，排入工业园区污水管网，最终排入富民县污水处理厂处理。

项目用水均为自来水，由工业园区市政供水管网提供，和面用水直接使用自来水。项目用水情况详见表 5-2。

表5-2项目用水情况表

序号

项目

日用水量

m3/d

年用水量

m3/a

日废水量

m³/d

年废水量

t/a

1

生活用水

1.029

308.7

0.8232

246.96

2

生产用水

和面用水

0.6

180

0

0

设备、工具清洗

0.5

150

0.4

120

地面清洗

0.684

205.2

0.5472

164.16

合计

2.813

843.9

1.7704

531.12

本项目运营期废水产生量及各项污染物产生量情况见表5-3。

表 5-3项目营运期废水产生量及污染物产生量一览表

序号
项目
主要污染物
COD
BOD5
SS
NH3-N
动植物油
1
设备、工具清洗废水

120m3/a
600mg/L
400mg/L
500mg/L
40mg/L
100mg/L
0.072t/a

0.048t/a

0.06t/a

0.0048t/a

0.012t/a

2
地面清洗废水

164.16m3/a
250mg/L
/
400mg/L
/
/
0.041t/a

/

0.0657t/a

/

/

3

员工生活污水

246.96m3/a
350mg/L
200mg/L
200mg/L
25mg/L
/
0.0864t/a

0.0494t/a

0.0494t/a

0.0062t/a

/

合计

531.12m3/a
0.1994t/a
0.0974t/a
0.1751t/a
0.011t/a
0.012t/a
各类废水混合后污染物产生情况见表5-4。

表 5-4   项目废水污染物排放情况

污染源

废水量（m3/a）

污染物

COD

BOD5
SS

NH3-N

动植物油

混合

废水

排放浓度（mg/L）

—

375

183

330

21

23

排放量（t/a）

531.12

0.1994

0.0974

0.1751

0.011

0.012

根据2018年10月19日，昆明玉象食品有限公司总排口检测报告（详见附件5），本项目运营期废水排放情况见表5-5。

表 5-5
项目营运期废水排放情况一览表

项目
废水量
主要污染物浓度和产生量

COD
NH3-N
SS

531.12m3/a

27.67mg/L

4.05mg/L

4.67mg/L

合计

531.12m3/a

0.0147t/a

0.0022t/a

0.0025t/a

昆明玉象食品有限公司废水总排放口设置在大门口侧边，由表5-5可知，昆明玉象食品有限公司废水排放浓度可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准要求，所以本项目出水浓度达标是有保障性的。

项目的给排水平衡图如图5-4所示（单位：m3/d）
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图5-4  项目日水量平衡图（单位：m3/d）
（3）固体废物

固体废弃物：生产固体废弃物、生活垃圾、隔油池废油、化验室产生的固废。

生产固体废弃物：产品制作过程中沾附在生产设备及容器上的食品原料残渣，按产量的0.2%计算，产生量为2t/a；项目所使用的原辅材料以及产品包装会产生一定量的废弃包装材料，主要为废包装袋、纸箱等，根据建设单位提供的资料，产生量为 0.5t/a；项目糕点分切过程会产生一定量边角余料，项目生产和质检过程中会产生一定量糕点的不合格品，根据建设单位提供的资料，边角余料、不合格品的产生量为 0.8t/a；另有少量隔油池产生的池渣；这些生产固体废弃物均为一般工业固体废物，与生活垃圾一起处理，统一收集后委托当地环卫部门清运处置。

（2）生活垃圾：产生量按0.5kg人∙ 天计，总产生量约为20kg/d，6t/a，统一收集后委托当地环卫部门清运处置。

（3）隔油池废油：项目投入运营后，隔油池产生的废油均委托有资质单位清掏清运处置。

（4）化验室产生的固废：项目化验室仅进行简单的微生物等的检验，其他较为复杂的检验均外委进行检验，项目化验室产生的固废主要为少量的废培养基，产生量较少，与生活垃圾一并委托当地环卫部门清运处置。

（4）噪声

本项目噪声源主要为和面机、成型机及包装机等设备运行时产生的噪声，噪声声级在60-80dB(A)之间，通过选取噪声相对较小的设备，合理布局，合理安排生产时间；对噪声源采取减震并置于车间内隔声等措施后，噪声可衰减10-15dB（A）。设备不同时使用，为间歇产生，项目噪声源情况见表5-11。

表5-11    项目噪声源情况    单位：dB(A)

序号

设备名称

噪声源强

1
和面机

75

2
成型机

70

3
包装机

65




六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度
	产生量（t/a）
	浓度
	排放量

（t/a）

	大

气

污

染

物
	施工期
	生产车间
	装修粉尘
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	运输车辆
	汽车尾气
	—
	少量
	—
	少量

	
	运营期
	生产车间
	异味
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	
	油烟
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	
	粉尘
	—
	0.264
	—
	0.264

	水

污

染

物
	施工期
	施工人员
	施工废水
	—
	1.2m3
	—
	回用于施工场地洒水降尘

	
	运营期
	混合废水
	废水
	—
	531.12
	—
	531.12

	
	
	
	COD
	375
	0.1994
	27.67
	0.0147

	
	
	
	NH3-N
	21
	0.011
	4.05
	0.0022

	
	
	
	SS
	330
	0.1751
	4.67
	0.0025

	固体

废弃

物
	施工期
	生产车间
	装修垃圾
	—
	1.71t
	交给有资质的单位进行处理

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	—
	75kg
	集中收集后交由环卫部门处置

	
	运营期
	生产过程
	生产固体废弃物
	—
	3.3t/a
	环卫部门统一清运处置

	
	
	办公生活
	生活垃圾
	—
	6.0t/a
	环卫部门统一清运处置

	
	
	隔油池
	废油
	—
	少量
	委托有资质单位清掏清运处置。

	
	
	化验室
	固废（废培养基）
	—
	少量
	环卫部门统一清运处置

	噪

声
	施工期
	设备噪声和运输车辆
	噪声
	75～115dB(A)
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值

	
	运营期
	设备噪声
	噪声
	70～85dB(A)
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	主要生态影响（不够时可附另页）

本项目租用昆明玉象食品有限公司已建成的1号厂房1楼层，周围生态环境已改变，以人工景观为主，项目施工期主要为室内装修及设备调试，不涉及开挖土石方等破坏生态环境的活动，项目为食品加工类项目，对生态环境影响不明显。




七、环境影响分析
	一、施工期环境影响分析

1、水环境影响分析

项目施工期不设置施工营地，施工期依托昆明玉象食品有限公司生产厂房配套公厕，施工期废水主要来源于施工人员清洁废水，废水成份相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，且一般是瞬时排放，对周围水环境质量影响较少；施工期施工废水主要为SS，施工期施工废水量为1.2m3；施工废水通过管网排入昆明玉象食品有限公司污水处理站处理，不外排，对周围水环境质量的影响很小。
2、大气环境影响分析

本项目租用昆明玉象食品有限公司生产厂房，不需新建厂房，不存在土方施工问题，施工期产生的废气主要为施工粉尘和材料运输过程中的汽车尾气。施工粉尘排放点分散，排放时间具有间歇性的特点，产生量较少（浓度≤1mg/m3），多数在厂房内自然沉降，装修完成清洁地面后即可消失，同时加强厂房内洒水降尘措施，不会对周围大气环境质量产生较大影响。

施工机械和运输车辆外排尾气量均不是很大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大，同时这部分影响随着施工期的结束而停止。

环评要求建设单位施工期间使用合格环保的装修材料，车间的地面要用防滑、坚固、不渗水、易清洁、耐腐蚀的材料，墙壁、天花板和门窗使用无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、易于清洗的材料修建。

3、声环境影响分析

（1）噪声源及源强

本项目施工期仅涉及到装修阶段施工现场产生的噪声。其产生的噪声主要来源于运输车辆及施工期敲打噪声和电锯、电钻施工机械等。施工过程是短暂的，施工结束后影响将随着消失。

（2）施工机械噪声衰减预测

噪声从声源传播到受声点，传播距离，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下：

LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，Adiv=20lg（r/ ro）

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为20；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，

Aatm=α(r/ro)/100，查表取α为1.142；

Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r/ro)。

（3）施工期噪声影响预测

限于施工计划和施工设备等资料不够详尽，现将施工中使用较频繁的几种主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，预测单台机械设备的噪声值。现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测，本次评价假设有多台设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。

①施工期单台机械设备噪声贡献值

采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：

Lr=Lr0-△L

△L=20lg(r/r0)

式中：ΔL—距离增加产生的衰减值，dB（A）；

Lr—距声源r处的A声压级，dB(A)；

Lr0—距声源r0处的A声压级，dB(A)；

r一预测点与声源的距离，m；

R0—监测设备噪声时的距离，m。

得出噪声衰减的结果见表7-1。
表7-1   各种施工机械在不同距离处的噪声预测值  dB(A)

机械名称

噪声预测值

5m

10m

50m

100m

180m

200m

电钻

101.0

75

61.0

55

49.9

48.9

切割机
81.0

55.0

41.0

35

29.9

28.9

轻型载重车

61.0

35.0

21.0

15.0

—

—

敲打噪声
71.0

45.0

31.0

25.0

19.9

18.9

②施工期多台机械设备同时运转噪声预测值，具体预测值见表7-2。 
表7-2  多台机械设备同时运转的噪声预测值   单位：dB（A）

距离（m）

5m

10m

50m

100m

180m

200m

噪声预测值

101.1

75.1

61.1

55.1

49.9

48.9

③预测结果分析  

从表7-1和表7-2的预测结果可知，多台机械设备同时运转时，昼间距离噪声源约180m才能达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。项目100m外噪声预测值为55.1dB（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区昼间标准，达不到夜间标准。故在场地外围约100m范围内的人员将受到不同程度的影响，本项目夜间不进行施工作业，鉴于施工机械在施工现场内一定区域内移动，预测值是以施工机械工作位置为项目厂界和施工机械同时运行计算，而实际运行中施工机械不会全部放置于项目厂界，实际运行过程中，由于植物屏障、空气吸收，墙体的阻隔等衰减可使噪声值衰减 15-20dB(A)，实际影响值会小于预测值。本项目南侧紧邻昆明峰硕食品有限公司，为生产厂房。项目周围100m范围内均为生产企业，噪声经距离衰减及房屋阻隔后其影响较小，噪声经距离衰减及房屋阻隔后对周围保护目标影响较小。

为减缓噪声对周边声环境保护目标的影响，建设单位应采取以下措施：

a、板材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割；

b、施工人员在施工作业时合理安排施工方案，尽量减少噪音；

c、建筑物资轻拿轻放，并做好施工中的计划调控；

d、加强施工管理，合理安排作业时间。

采取上述措施后，可最大限度的降低施工期噪声对附近声环境保护目标的影响。施工期噪声具有随机性和无规律性的特点，但施工期不长，产生的噪声是短期的，项目建成后其影响就此结束。

4、固体废物影响分析

施工期固体废物主要来源于装修垃圾和施工人员的生活垃圾。装修垃圾的主要成分是水泥、石灰、以及木质材料等，其产生量为1.71t，装修垃圾交给有资质的单位进行处理。施工人员的生活垃圾产生量约为75kg，集中堆放后，定期交由当地环卫部门清运，对环境影响很小。

二、营运期环境影响分析

1、大气环境影响分析

本项目正常运营时产生的废气主要为脱包、配料过程逸散的少量面粉粉尘、油炸过程产生的油烟、烘烤过程产生的油烟和异味（香味）、冷去异味、冷藏过程中产生较少量的氢氟烃类气体。

（1）面粉粉尘

项目在进行面粉解包、投料过程中会产生极少量粉尘，投料方式为人工投料，根据同类型企业类比分析，粉尘产生量约为原料用量的0.1%，项目生产所需的面粉共计264t/a，则粉尘产生量为0.264t/a。解包间处于封闭状态，加之有车间墙壁的阻隔，粉尘基本沉降在作业点周围，基本不扩散到室外。经车间沉降后，以无组织排放，外排量较小， 对周边环境影响较小。

（2）烘烤异味（香味）

烘烤类糕点在烘烤过程中会产生食物的烘烤异味（香味）及少量油烟，企业采用集气罩将该烘烤异味及少量油烟负压收集并通过油烟净化器（风量为6000m3/h）处理后，与油炸油烟共用一个排口，于3楼楼顶位置排放，排放口高于自身楼顶1.5米，总高16米，以有组织排放，经空气稀释后，对周围环境影响较小。

（3）油炸油烟

油炸类糕点在油炸过程中会产生少量油烟，企业采用集气罩将油烟负压收集并通过油烟净化器（风量为6000m3/h）处理后，于3楼楼顶位置排放，排放口高于自身楼顶1.5米，总高16米，以有组织排放，经空气稀释后，对周围环境影响较小。

（4）冷却异味
烘烤类糕点和油炸类糕点在冷却过程中会产生少量异味，有车间墙壁的阻隔，冷却异味为无组织排放，基本不扩散到室外，对环境影响较小。
（5）氢氟烃类气体

本项目制冷机组采用的制冷剂为氢氟烃类（简称HFCS）中的 R-134a，属于环保型制冷剂。制冷系统运行过程中会从管道接口和阀门处溢出少量氢氟烃类气体，但在设备正常的情况下，管道接口和阀门处采取了密封处理，其产生量较少，不会对人体产生伤害，制冷剂中氢氟烃类无组织泄漏对外界环境影响较小。

距离项目最近的保护目标为项目西北面140m处的东元村，项目所在区域主导风向为西南风，东元村位于项目上风向，且异味、油烟的排放源强较小，且无毒无害，在空气稀释作用下，异味、油烟对东元村的影响是可以接受的，不会导致其环境空气质量的变坏；其他保护目标均位于项目200m以外，异味、油烟经过空气稀释后对其他保护目标的影响较小。
2、水环境影响分析

（1）废水排放环境影响分析

根据工程分析，本项目产生的废水为主要为设备及工具清洗废水、地面清洗废水、生活污水。项目运营过程中共产生废水量为1.7704m³/d，531.12m3/a。生产废水经项目设置的隔油池处理（3m3），生活污水经项目设置的隔油池处理（1m3），再一同排入昆明玉象食品有限公司建设的公共化粪池，然后排入昆明玉象食品有限公司建设的污水处理设施内进行处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准，排入工业园区污水管网，最终排入富民县污水处理厂处理。

昆明玉象食品有限公司废水总排口污染物排放浓度见表7-3。

表7-3    废水各污染因子排放浓度表     mg/L

监测点

总排口

标准值

达标情况

时间      指标

2018.10.15

14:00

14:00

17:00

PH（无量纲）

7.50

7.51

7.51

6～9

达标

COD

28

26

29

≤500

达标

SS

4

5

5

≤400

达标

NH3-N

4.02

4.09

4.06

≤45

达标

T-P

0.41

0.40

0.40

≤8.0

达标

本项目的废水为一般生产污水，无特殊污染物，水质满足进入玉象食品厂污水处理系统的入水要求，不会影响其处理效率，由表7-3可知，本项目的水进入玉象食品厂的污水处理系统后可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准要求，处理后的水排入工业园区污水管网，最终排入富民县污水处理厂处理，对周边地表水体基本无影响。

因此，本项目生产废水经项目设置的隔油池处理（3m3），生活污水经项目设置的隔油池处理（1m3），该废水处理方案是可行和可靠的。
（2）废水排入昆明玉象食品有限公司污水处理设施处理的可行性分析

根据实地踏勘调查，目前昆明玉象食品有限公司污水处理设施已经建设完成（具体工艺见图5-1），处理规模为30m3/d；化粪池已建；根据昆明玉象食品有限公司检测报告（2018年10月19日）（详见附件5），由2018年10月19日检测昆明玉象食品有限公司总排口，水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准后排放，昆明玉象食品有限公司污水处理站正常运行，处理效果良好。项目通过与昆明玉象食品有限公司协商，确定将项目产生的废水将排入昆明玉象食品有限公司污水处理设施处理。

根据昆明玉象食品有限公司及业主提供并核实的资料，目前该污水处理设施主要处理各企业污水产生情况为：昆明荣之健生物科技有限公司废水产生量为5.82m3/d，富民星辰食品厂废水产生量为2.16m3/d，昆明雅福食品厂废水产生量为2.34m3/d，云南品世食品厂废水产生量为3.21m3/d，云南族源生物科技有限公司0.5m3/d，总计产生废水量为14.03m3/d。企业与昆明玉象食品有限公司签订污水处理协议，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准，日排放量不能超过2m3/d。根据工程分析，本项目废水产生量为1.7704m3/d，故污水处理系统处理能力有余量，可以完全接纳本项目产生的废水。污水处理系统工艺流程见图7-1：
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图7-1   昆明玉象食品有限公司污水处理系统工艺流程图
根据工程分析，项目产生的废水为生活污水、设备及工具清洗废水、地面清洗废水，均不含有毒有害物质，与一般的的生活污水水质差别不大，主要污染因子为 COD、BOD5、SS，水质能满足《膜生物法污水处理工程技术规范》（HJ2010-2011）中污水进水水质要求，不会影响昆明玉象食品有限公司污水处理设施的正常运行。

根据2018年10月19日，昆明玉象食品有限公司总排口检测报告（详见附件5），本项目运营期废水排放满足相关标准要求是可行的。

为了确保项目产生的废水能顺利进入昆明玉象食品有限公司污水处理站进行处理，建设单位已经同昆明玉象食品有限公司负责人签订了本项目污水处理的相关事宜，加强污水处理设施的日常维护，以保证其正常运行，且建设规范排污口，确保项目运行时产生的废水能够进入昆明玉象食品有限公司污水处理站处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准，排入东元生态食品加工园区排水管网，最终排入富民县污水处理厂处理。
综上所述，项目采取以上措施后废水排入昆明玉象食品有限公司污水处理设施处理是可行的。

（3）废水排入富民县污水处理厂可行性分析
富民县污水处理厂位于永定街道办事处丁家营沙坝村，占地 29.3 亩，采用“CASS（连续进水周期循环活性污泥）工艺＋无阀滤池”工艺处理污水。近期至2015年，处理规模为0.8万吨，远期规划处理能力为每天2万吨。同时，富民县建设51.9公里的配套管网收集污水。2012年4月富民县污水处理厂通过环保验收，出水水质达到国家规定的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，根据现场调查及咨询，项目所在的富民工业园区东元生态食品加工区污水管网已与富民县污水处理厂连接，项目废水由污水管网排入富民县污水处理厂处理。富民县污水处理厂主要处理富民县城城市生活污水，根据工程分析，项目产生的废水为生活污水、设备及工具清洗废水、地面清洗废水，均不含有毒有害物质，与一般的的生活污水水质差别不大，主要污染因子为 COD、BOD5、SS，水质能满足富民县污水处理厂进水水质要求，不会影响富民县污水处理厂的正常运行。

终上所述，本项目废水经昆明玉象食品有限公司污水处理设施处理达标后排入富民工业园区东元生态食品加工区污水管网，最终进入富民县污水处理厂进行处理是可行的。
3、声环境影响分析

本项目噪声源主要为和面机、成型机及包装机等设备运行时产生的噪声，噪声声级在60-80dB(A)之间，通过选取噪声相对较小的设备，合理布局，合理安排生产时间；对噪声源采取减震并置于车间内隔声等措施后，噪声可衰减10-15dB（A）。本项目设备不同时使用，为间歇产生。

（1）预测模型及方法

本项目噪声源主要分布在生产车间，预测计算中，采用点声源等距离衰减预测模型，预测计算中主要公式有：

1）预测模式：

Lpi＝Lwi+20lg(r /r0)－TL

式中：L（r）——预测点噪声贡献值，dB（A）;
        L（r0）——声源强度；

r——预测点到声源距离；

TL——厂房隔声效果，取值15dB（A）。

2）预测点的A声级叠加公式：
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公式中：LA-某预测点的声压级；

Lab-某预测点的噪声背景值；

Lpi-第i个声源至预测点处的声压级；

n- 声源个数。

各噪声源与预测点之间的距离见表7-4，噪声预测结果见表7-5、表7-6：

表7-4  各噪声源与预测点距离表   单位：m

噪声源

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

和面机

30

15

100

4

成型机

80

12

50

8

包装机

100

10

30

10

注：厂界即为本项目的厂界

表7-5  各噪声源经距离衰减、厂房隔声后预测值  单位：dB（A）

噪声源

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

和面机

40.46

46.48

40.00

47.96

成型机

46.94

51.48

41.02

42.96

包装机

40.00

56.48

50.46

47.96

注：厂界即为本项目的厂界

表7-6  厂界噪声贡献值及达标情况   单位：dB（A）

时间

方位

贡献值

标准值

达标情况

昼间

东厂界

50.69

60

达标

南厂界

47.99

60

达标

西厂界

55.28

60

达标

北厂界

49.47

60

达标

注：厂界即为本项目的厂界
根据表7-5和表7-6评价结果分析，项目夜间不进行生产，昼间运行过程中设备产生的噪声对东面、西面、南面、北面厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准；由于项目位于昆明玉象食品有限公司标准厂房内，项目对周围声环境产生的影响不大。

距离项目最近的保护目标为西北面140m处的东元村，项目噪声对其影响很小，其他保护目标距离项目均在200m以上，项目产生的噪声对其他保护目标的声环境影响不大。

综上所述，生产过程产生的噪声在经过基础减振、距离衰减、建筑物隔声后，对周围声环境影响不大。

4、固体废物影响分析

根据工程分析，项目产生的固体废弃物主要为生产固体废弃物、生活垃圾、隔油池废油、化验室产生的固废。

（1）生产固体废弃物
产品制作过程中沾附在生产设备及容器上的食品原料残渣；项目所使用的原辅材料以及产品包装会产生一定量的废弃包装材料，主要为废包装袋、纸箱等；项目糕点分切过程会产生一定量边角余料，项目生产和质检过程中会产生一定量糕点的不合格品；另有少量隔油池产生的池渣；这些生产固体废弃物均为一般工业固体废物，与生活垃圾一起处理，统一收集后委托当地环卫部门清运处置，不外排。

（2）生活垃圾

项目生活垃圾通过设置垃圾桶，统一收集后委托当地环卫部门清运处置。

（3）隔油池废油

项目投入运营后，隔油池产生的废油均委托有资质单位进行清掏并清运处置，不外排。

化验室产生的固废

项目化验室仅进行简单的微生物等的检验，其他较为复杂的检验均外委进行检验，项目化验室检验产生的固废主要为少量的废培养基，成分简单，产生量较少，与生活垃圾一并委托当地环卫部门清运处置。

因此，固废处置措施是可行性。
综上所述，由于项目对固体废弃物采用了减量化、无害化、资源化和清运等措施，对环境影响较小。

三、产业政策符合性分析

根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正）和《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本）中的相关规定，本项目不属于产业政策中的限制或禁止类行业，本项目属允许类项目。因此，本项目符合国家及地方产业政策。

本项目小型冷藏装置选择使用的制冷剂R-134a是一种新型商业制冷应用的HFC类制冷剂全球行业标准的主导性产品之一，具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好、不破坏臭氧层等特点，被大量用于中低温冷冻系统且被全球领先的压缩机厂家及设备制造厂认可使用。制冷剂 R-134a不是法律法规中限制或淘汰的类型，为此，本建设项目符合国家及地方相关产业政策。

四、规划和选址合理性分析

1、与工业园区总体规划的符合性分析

根据《昆明富民工业园总体规划》，项目位于永定-大营片区，永定-大营片区为富民工业园区的产业集聚的核心工业片区，是富民永定——大营以新型建材、食品加工、物流贸易、机械加工、研发与职业教育为主导的综合工业片区。

永定-大营片区将形成“两带、三区”的功能结构。两带：指沿西北——东南向昆禄公路和昆武高速公路城市发展带与沿东北——西南向的东散公路的城市发展带。三区：指新型建材、机械加工区；食品加工、物流贸易区；研发与职业教育、配套商业居住区。

对照富民工业园区永定-大营片区近期建设规划图(2030)，项目所在区域为一类工业用地，位于东元生态食品加工区内，本项目为食品加工，符合永定-大营片区发展定位：（新型建材、机械加工区；食品加工、物流贸易区；研发与职业教育、配套商业居住区），因此，项目的建设与总体规划相符，所以项目符合《昆明富民工业园总体规划》。本项目与富民工业园区永定-大营片区位置关系见附图5。

综上所述，项目建设符合昆明富民工业园总体规划。

2、与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的符合性分析

对照《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中的选址要求，具体见表7-7：

表7-7   项目选址与《食品生产通用卫生规范》符合性一览表

选址要求
项目选址情况
符合性
厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。

项目所在区域不存在对食品有显著污染的区域
符合

厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。

项目所在区域不存在有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质、其他扩散性污染源。
符合

厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。

项目选址区不易发生洪涝灾害

符合

厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。

项目厂区定期进行消毒处理，周围不存在虫害大量孳生的潜在场所

符合

项目选址符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的选址要求。项目建设和投产后对环境的影响总体上可满足当地环境保护的要求，环境保护角度而言厂址选择合理。

3、与《富民工业园区总体规划修编 （2015-2030）环境影响报告书》的符合性分析

对照《富民工业园区总体规划修编 （2015-2030）环境影响报告书》，本项目位于大营—茨塘片区，在规划报告中的规划范围内，项目属于食品加工行业，也符合大营—茨塘片区的规划定位。同时项目也符合规划环评中的入园项目产业控制及环评要求。

综上所述，项目的建设符合《富民工业园区总体规划修编 （2015-2030）环境影响报告书》的相关要求。

4、选址合理性分析

项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，项目用地范围及其周围无古树名木及文物保护单位，不涉及基本农田、自然保护区、水源保护区，亦无需要特殊保护的环境目标，不属于风景名胜区、生态保护区和其他需要特别保护的区域。环境质量现状评价结果表明，项目所在区域大气环境及声环境质量较好，对于项目所产生的大气污染物，有足够的环境自净能力及环境容量。项目外租厂房主要入驻食品加工企业，没有相关环境制约因素。

项目位于东元生态食品加工区，项目周围企业为德顺佳酱油厂、周记面点、昆明世昌经贸有限公司、云南嘎嘎食品、云南一鲜农业科技有限公司、云南新桥食品有限公司、昆明云然工贸有限公司、向阳糕点厂、云南吉大包装有限公司、富民明华酒业有限公司、云南仟龙贸易有限公司、云南族源生物科技有限公司、昆明品世食品有限公司、昆明东方塑料包装有限公司、云南富德力储运有限公司，从产业布局和污染影响角度而言，项目周围企业大部分均为食品生产企业，项目与周围企业无相互干扰的因素，项目运行时对环境的影响较小，总体上可满足当地环境保护的要求。

综合分析，本项目选址合理。

五、与《昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目环评批复》的符合性分析

对照《昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目环评批复》，本项目位于昆明玉象食品有限公司1号厂房1层，项目属于食品加工行业，与《昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目环评批复》的要求一致，同时项目也满足《昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目》环评要求。

综上所述，项目的建设满足《昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目环评批复》的相关要求。

六、环境相容性分析

项目位于东元生态食品加工区，项目周围企业为云南品世食品厂、昆明东方塑料包装有限公司、昆明荣之健生物科技有限公司、德顺佳酱油厂、周记面点、向阳糕点厂，周围企业均为食品生产企业，周围企业主要污染物为废水、SO2、异味等，从产业布局和污染影响角度而言，项目周围企业均为食品生产企业，项目与周围企业无相互干扰的因素，项目周边无环境敏感目标，项目建设和投产后对环境的影响总体上可满足当地环境保护的要求。

七、项目平面布局合理性分析

项目依据合理安排生产区、办公区、仓储区独立布置的原则，是按生产工序流程依次布置为面粉仓库、辅料库、脱包间、配料间、生加工间、醒发室、煎炸车间、预冷车间、包装车间、成品保鲜仓库等，同时根据项目对生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔，减少了项目生产区对办公区的影响，避免食品生产中发生交叉污染，预防和降低产品受污染的风险。符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中的厂区布置的要求。因此，项目平面布置紧扣项目的工艺流程进行设备的安放和设置，节省了空间，也方便了生产，各功能分区明确，间距合理。综上，项目总体布局较为合理。


八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	废气污染物
	施工期
	施工场地
	扬尘
	洒水降尘、自然扩散
	无组织排放颗粒物周界最大浓度

≤1.0 mg/m3

	
	
	
	废气
	
	

	
	运营期
	生产车间
	粉尘
	车间密封、墙壁阻隔
	

	
	
	
	异味、油烟
	采用集气罩将油烟负压收集并通过油烟净化器（风量为6000m3/h）处理后，于3楼楼顶位置排放，排放口高于自身楼顶1.5米，总高16米，以有组织排放。
	异味执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准：恶臭污染物厂界浓度≤20无量纲。

油烟执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度≤2mg/m3。

	废水污染物
	施工期
	生活废水
	SS、COD
	回用于施工环节洒水降尘
	回用，不外排

	
	运营期
	生活污水、

生产废水、
	COD、SS、

氨氮

	设置隔油池两个（分别为1m3和3m3），生活污水通过1m3隔油池沉淀，生产废水通过3m3隔油池沉淀，经隔油池处理排入昆明玉象食品有限公司建设的公共化粪池，然后排入昆明玉象食品有限公司建设的污水处理设施内进行处理。
	水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准。


	噪声
	施工期
	施工场地
	噪声
	加强施工管理、合理安排施工时间
	达到（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（昼间70 dB(A)，夜间55 dB(A)）

	
	运营期
	机械转动
	噪声
	生产车间封闭；平时加强设备管理维护，保证设备正常运行；出入厂区车辆减速、禁鸣喇叭；距离衰减、厂房隔声。
	达到（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准（昼间60dB(A)，夜间50  dB(A)）

	固体废弃物
	施工期
	施工场地
	装修垃圾
	交给有资质的单位进行处理
	固废处置率100%

	
	
	
	生活垃圾
	利用垃圾桶进行贮存，由当地环卫部门统一清运
	

	
	运营期
	生产车间
	生产固体废弃物
	环卫部门统一清运处置
	固废处置率100%

	
	
	办公生活
	生活垃圾
	环卫部门统一清运处置
	

	
	
	隔油池
	废油
	委托有资质单位清掏清运处置。
	

	
	
	化验室
	固废（废培养基）
	环卫部门统一清运处置
	

	生态保护措施及预期效果：
项目所在地属于工业园区，无需保护动植物，项目运行过程中不会对当地动植物生存产生影响，所以项目的建设会对生态环境的影响很小。


九、结论与建议
	结论：
糕点、面包生产加工项目建设地点位于富民工业园区东元生态食品加工园昆明玉象食品有限公司厂房内，总投资700万元，总建筑面积为1710m2。项目通过租用昆明玉象食品有限公司1号厂房1层建设糕点、面包生产加工项目。建设内容包括：面粉仓库、辅料库、脱包间、配料间、生加工间、醒发室、煎炸车间、预冷车间、包装车间、成品保鲜仓库、包材消毒间、包材仓库、缓冲间、更衣间、化验室、综合办公室等。通过对建设项目所在地及其周围环境质量现状调查，结合工程项目环境影响和污染防治措施分析，得出如下结论：

一、产业政策符合性
根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2013 年修订版）》和《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006 年本），项目不属于规定的限制和淘汰类项目。项目已取得富民县发展和改革局备案（富发改企业备案[2018]0043号）。项目不属于法律法规中限制或淘汰的类型，其建设是符合产业政策的。

二、规划选址合理性分析

对照富民工业园区永定-大营片区近期建设规划图(2030)，项目所在区域为一类工业用地，位于东元生态食品加工区内，项目的建设符合《昆明富民工业园总体规划》。项目的建设满足《昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目环评批复》的相关要求。项目选址符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的选址要求。项目建设和投产后对环境的影响总体上可满足当地环境保护的要求，环境保护角度而言厂址选择合理。

三、平面布局合理性分析

根据项目生产工艺流程情况，项目各功能区布置明确。同时根据项目对生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔，减少了项目生产区对办公区的影响，避免食品生产中发生交叉污染，预防和降低产品受污染的风险。符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中的厂区布置的要求。项目平面布置依据项目的工艺流程进行设备的安放和和设置，不仅节省空间，也方便生产，布置合理。
四、环境质量现状分析

项目建设地位于富民工业园区东元生态食品加工园内，建设项目所在地环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；大营小河水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质要求；项目区域噪声均可达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准要求；生态环境状况一般，
项目所在地因交通便利、社会经济发展相对较快，生态环境受人为活动影响较大，生态环境状况一般。
五、环境影响分析

1、施工期环境影响分析

项目施工期产生的施工噪声、建筑垃圾、污水、扬尘等环境影响，通过加强管理和采取有效措施，可得到有效控制，对周围环境影响不大。

2、营运期环境影响分析

（1）大气环境影响分析

项目生产过程中油炸油烟废气通过一套实际风量为6000m3/h 的油烟净化器处理后达到GB18483－2001《饮食业油烟排放标准》进行排放，排口位于3楼楼顶位置，高于自身楼顶1.5米；烘烤油烟、异味废气通过一套实际风量为6000m3/h 的油烟净化器处理后达到GB18483－2001《饮食业油烟排放标准》、异味达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准进行排放，与油炸油烟共用一个排口；项目生产区加强生产车间内通风，保证生产区域环境空气的清洁；企业保持了项目区内清洁卫生，对产生的垃圾规范收集及时处理；办公区设置了垃圾桶，收集垃圾；厨房设置了油烟净化器，对产生的油烟废气进行处理；车间设置了换气扇，项目生产过程中产生异味气体大部分通过生产车间通风扇排放，少部分通过的门缝和窗户排出，呈无组织排放状态，经空气稀释后，对周围的环境空气影响较小。

（2）水环境影响分析

项目设置隔油池两个（分别为1m3和3m3），生活污水通过1m3隔油池过滤，生产废水通过3m3隔油池过滤，处理后再一同排入昆明玉象食品有限公司建设的公共化粪池，然后排入昆明玉象食品有限公司建设的污水处理设施内进行处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准，排入工业园区污水管网，最终排入富民县污水处理厂处理。项目产生的废水对周围地表水体影响不大。
（3）声环境影响分析

项目夜间不运营，昼间运行过程中设备对东面、西面、南面、北面厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周围声环境产生的影响不大。只要严格执行本报告提出的相关治理措施，则噪声可以做到持续达标排放，对保护目标声环境影响很小。

（4）固体废物

项目营运期产生的固体废物主要为生产固体废弃物、生活垃圾、化验室产生的固废，进行统一收集后委托当地环卫部门清运处置，不外排；隔油池产生的废油均委托有资质单位进行清掏并清运处置，不外排。项目对固体废弃物采用了减量化、 无害化、资源化和清运等措施，项目产生的固体废物不会对当地环境造成不良影响。
六、环境保护对策措施
1、施工期环境污染控制对策

（1）施工期废水回用于项目洒水抑尘，不外排。

（2）在厂房装修阶段材料尽量选用环保型材料。车间的地面要用防滑、坚固、不渗水、易清洁、耐腐蚀的材料，墙壁、天花板和门窗使用无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、易于清洗的材料修建。

（3）严格执行昆明市人民政府第58号令《昆明市城市垃圾管理办法》第十九条规定“施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输”全部委托有资质的单位处理。施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。

（4）施工期间对所在楼房1、2层已建企业的影响对策；

施工期对切割机、电钻等主要噪声设备的控制状况、运行效果、运行过程的维护和检修进行检查和监督；合理安排施工计划及时间，加强管理，禁止在中午12：00-14:00及晚22:00-6:00点施工。建筑材料选择时尽量定尺定料，减少现场切割。

2、运营期环境污染控制对策

（1）水环境
1）项目设置隔油池两个（分别为1m3和3m3），生活污水通过1m3隔油池过滤，生产废水通过3m3隔油池过滤，处理后再一同排入昆明玉象食品有限公司建设的公共化粪池，然后排入昆明玉象食品有限公司建设的污水处理设施内进行处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准，排入工业园区污水管网，最终排入富民县污水处理厂处理。

2）建设单位已经与昆明玉象食品有限公司负责人协商本项目污水处理相关事宜，并签订了污水处理协议，加强污水处理设施的日产维护，确保其正常运营。

（2）声环境

1）合理布局生产设备，强化隔音效果。 

2）加强机械设备的检查维修，确保其正常运行。

（3）固体废物

1）生产固体废弃物通过收集后由环卫部门统一清运处置。

2）生活垃圾经设置收集桶收集后由环卫部门统一清运处置。

3）化验室产生的固废设置收集桶收集后，由环卫部门统一清运处置。

4）隔油池产生的废油均委托有资质单位进行清掏并清运处置。
七、环境保护建议

鉴于项目建设会对环境造成一定的影响，除在报告中提高的各项污染处理措施及建议外，从环境保护的角度考虑，本环评提出以下几点建议：

1、根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。

2、加强环境管理和宣传教育，提高工作人员环保意识。

3、设立环保台账，对固体废弃物进行清运情况进行及时登记。

4、昆明玉象食品有限公司应对污水处理设施的运行情况进行监督，保证废水能达标排放，并负有相关环保责任。

八、监测内容及计划

环境监测是项目环境管理工作的重要部分，是对项目本身营运过程中所排放的污染物进行定期或不定期的监测，以掌握环境质量及其不变化趋势，为控制污染物和净化环境提供依据。环境监测任务由建设单位组建成立的工程环境管理部门组织实施。环境监测不设专用监测站，委托给有资质的环境监测单位进行监测。项目环境监测计划见表9-1。

表9-1    环境监测计划表

监测

项目

点位

监测参数

监测频率

监测方法

废气

项目上风向1个点，下风向3个点

异味

验收监测一次，常规监测一年1次，每次连续监测2天，每天采样3次
按国家相关标准进行

噪声

项目东、南、西、北厂界

等效声级

验收监测一次，常规监测一年1次，每次连续监测2天，每天采样3次，

按照《工业企业厂界噪声标准测量方法》进行

废水

昆明玉象污水处理系统排口

水量、COD、BOD5、SS、TN、TP、磷酸盐、氨氮

验收监测一次，常规监测一年1次，每次连续监测3天，每天采样1次，

按照《水和废水监测分析方法》进行

九、竣工验收制度

本项目竣工验收情况详见表9-2。

表 9-2   项目竣工验收一览表

类别

污染源

污染物

环保设施、措施

效  果

废气

油炸油烟
油烟

共2套油烟净化器，油炸油烟和烘烤油烟分别通过一套实际风量为6000m3/h 的油烟净化器处理后进行排放，共用排放口，排口位于3楼楼顶位置，高于自身楼顶1.5米。
油烟达到GB18483－2001《饮食业油烟排放标准》 。

烘烤油烟
废水

设备及工具清洗废水、

COD、BOD5、NH3-N、SS

设置隔油池两个（分别为1m3和3m3），生活污水通过1m3隔油池沉淀，位于食堂门口左侧；生产废水通过3m3隔油池沉淀，位于厂房门口右侧，1栋楼内的生产废水和生活污水为同一条管道收集，只是生活污水在前，生产废水在后，最终排入昆明玉象食品有限公司建设的污水处理站。
水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准

地面清洗废水

生活污水

噪声

生产车间

生产设备

距离衰减、建筑物隔声、基础减振

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

固体废弃物

办公生活

生活垃圾

环卫部门统一清运

100%处置，不外排

生产车间

生产固体废弃物、化验室产生的固废。

统一收集后委托当地环卫部门清运处置

生产车间

隔油池废油

委托有资质单位进行清掏并清运处置

环境管理

1、加强生产管理和设备设施的日常维护及监控工作，保证污水处理正常运行。

2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。

3、建立、健全生产环保规章制度。

4、严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗。

十、总结论

项目的建设符合国家产业政策及相关规划，布局合理可行，属于鼓励类。项目产生的废水、噪声、废气、固废得到合理处置；固废处置率达到100%。项目产生的污染物在采取有效措施治理后对环境影响较小，评价区域环境质量良好，场址各方面条件基本能满足工程设计及环保要求，建设项目对环境的影响轻微。项目在建设和运营过程中，落实环评报告提出的环境保护对策、措施，能使各污染物达标排放不会降低当地的环境功能，并能满足有关的环保管理要求。项目选址符合相关规范选址要求，建设项目符合国家相关规定，符合环境功能要求原则。因此，从环境保护角度分析，该项目的建设合理可行。
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附表6项目工作进度表；
附件：
附件1：委托书；

附件2：投资备案证；

附件3：附件3昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目竣工环境保护验收批复；

附件4：营业执照；

附件5：云南玉象食品有限公司检测报告；

附件6：转让协议；

附件7：厂房租赁合同；

附图：

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目平面布置图；

附图3：项目所在区域水系图；

附图4：项目与周围环境关系图；

附图5：项目与富民工业园区永定-大营片区近期建设规划图（2020）位置关系图；

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。

大气环境影响专项评价

水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

生态影响专项评价

声环境影响专项评价

土壤影响专项评价

固体废物影响专项评价
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