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一、建设项目基本情况

	项目名称
	昆明危险废物处理处置中心扩建暂存库项目

	建设单位
	云南大地丰源环保有限公司

	法人代表
	李伟
	联系人
	古家靖

	通讯地址
	云南省昆明市富民县罗免镇高仓村委会小高仓村云南大地丰源环保有限公司

	联系电话
	0871-68855576
	传真
	0871-68855769
	邮政编码
	650401

	建设地点
	云南省昆明市富民县罗免镇高仓村委会小高仓村

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	1953012477240015

	建设性质
	新建□改扩建□技改(
	行业类别及代码
	N7724危险废物治理

	占地面积（m2）
	4000
	绿化面积（m2）
	469

	总投资（万元）
	812.9
	其中：环保投资（万元）
	230
	环保投资占总投资比例（%）
	28.29

	预期投产日期
	2020年8月

	工程内容及规模：

1.1项目由来
云南大地丰源环保有限公司是列入《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》的31个综合性危险废物和医疗废物处置中心之一，厂址位于昆明市富民县罗免镇高仓村委会小高仓村，具体位置见附图1。主要负责处理处置昆明市辖区内的危险废物（处理处置《国家危险废物名录》中的危险废物37个大类，421个小类）。企业于2012年建成，于2016年完成环保验收（验收意见附件4，文号云环验[2016]9号）。
由于现有厂区暂存库规模较小，大量危险废物无法合理堆存，现有厂区在物化车间东侧及北侧以及水泵房东侧建设有1#、2#两个杂物棚以及在铅酸蓄电池车间内用于堆存危险废物原料。铅酸蓄电池车间在现有项目厂区内已建，但实际未投入生产，车间内无生产设备，为空置车间。上述三个堆放区域仅铅酸蓄电池车间进行了防腐防渗处理，而两个杂物棚仅进行地面硬化处理，同时均未采取相应的废气处理措施，对大气环境、地下水环境以及土壤环境有巨大的影响。
综上所述，为了满足企业危险废物原料的暂存需求，保证昆明危险废物处理处置中心正常运行，新建三座丙类危险废物暂存库，总用地面积为4000m2。三座危废暂存库建成后，现有1#、2#两个杂物棚以及铅酸蓄电池车间内堆存废物全部转移至新建危废暂存库中，减少了污染物对大气环境、地下水环境以及土壤环境的影响。项目建成后，现有1#、2#两个杂物棚以及铅酸蓄电池车间将空置，由建设方自行决定用途。
本项目拟暂存的危险废物原料为现有项目日常生产过程中所需原料，不新增原料种类，现有项目处置量完全未达到满负荷状态，新建暂存库仅作为暂存，不新增现有项目处理量，处置所产生污染物不会增加。
三座危险废物暂存库主要建设内容包括：暂存库、导流沟、应急收集池、有机废气收集与处理及配套附属设施。
按照《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规的规定，建设项目必须办理环境影响评价手续，根据自2018年4月28日起施行的《建设项目环境影响评价分类管理名录》第100条的规定，“危险废物（含医疗废物）利用及处置”的相关要求，该项目需编制环境影响报告表；为此，2020年1月云南大地丰源环保有限公司委托云南湖柏环保科技有限公司开展本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，在实地踏勘、收集资料、工程分析、环境现状调查和类比调查基础上，对该项目建设及营运过程中产生的环境问题进行分析和评价，并依据环境影响评价技术导则的要求，编制了《昆明危险废物处理处置中心扩建暂存库项目环境影响报告表》（送审稿）。2020年4月15日，由昆明市生态环境局富民分局主持召开了技术评审会，结合与会专家及代表的意见，云南湖柏环保科技有限公司修改完善环评报告后形成《昆明危险废物处理处置中心扩建暂存库项目环境影响报告表》（报批稿），并交由建设单位呈报昆明市生态环境局富民分局审批。
1.2项目概况
（1）项目名称：昆明危险废物处理处置中心扩建暂存库项目
（2）建设地址：云南省昆明市富民县罗免镇高仓村委会小高仓村（东经102°28'11.85"，北纬25°18'21.55"）

（3）建设性质：技改

（4）行业类别：N7724危险废物治理

（5）建设规模：新建3座丙类危险废物暂存库，危险废物暂存库A库和危险废物暂存库B库占地面积均为1307m2；危险废物暂存库C库占地面积654m2。本项目总占地面积为4000m2。收集储存HW03废药物、药品，HW04农药废物，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏残渣，HW49其他废物共计4200吨。

（6）项目投资：本工程总投资812.9万元，资金来源为自筹。
（7）投资备案证：富民县发展和改革局下发的《投资项目备案证》，批准文号：1953012477240015

1.3建设内容及规模
1.3.1建设规模

根据建设单位提供的资料，项目设置3个危险废物暂存库、3座应急收集池、3条导流沟，配备8台潜污泵。
同时每一个危险废物暂存库配备一套独立的气体收集处理系统，该系统采用“活性炭吸附+湿法喷淋”工艺。

1.3.2建设内容

该项目占地4000m2，建筑面积3268m2。本项目主要建设工程内容及项目组成见表 1-1。

表1-1  工程内容及项目组成一览表
工程内容

项目组成

建设规模

备注

主体工程

危险废物暂存库A库
建筑面积1307m 2，分为4个区，A1区暂存HW11精（蒸）馏残渣800t、A2区暂存HW08废矿物油与含矿物油废物200t、A3区暂存HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物600t、A4区暂存HW09油/水、烃/水混合物或乳化液200t。 

新建

危险废物暂存库B库
建筑面积1307m 2，分为3个区，B1区暂存HW49其他废物1000t、B2区暂存HW03废药物、药品600t、B3区暂存HW49其他废物200t。
新建

危险废物暂存库C库
建筑面积654m 2，分为3个区，C1区暂存HW49其他废物300t、C2区暂存HW49其他废物250t、C3区暂存HW04农药废物50t。
新建

公用工程

配电房

电源引自距该工程约500m的高压线路，现有变电站已满足要求。

依托现有
给水
本项目目前用水由东面的高位水池和泵房供应，在厂区东边有容积100m3高位水罐，贮存生产及消防用水；实验室旁有1个110m3的生活用水罐，为厂区提供生活用水。水源来自高仓村委会的泉水。
排水
①生产废水：本项目所产生的生产污水主要是间断产生的湿法喷淋废水以及地面冲洗废水，全部送入现有厂区污水处理站处理，无外排废水产生。

②初期雨水：项目为了防止雨天地表径流进入危险废物暂存库，使项目区域受到雨水冲刷，造成环境污染，依托现有厂区雨水收集系统，初期雨水收集进入现有厂区的初期雨水收集池收集后进入污水处理站处理，处理达标后全部回用，不外排。
③生活污水：本项目无需增加生产人员，项目依托使用现有项目的卫生间及淋浴室。生活污水收集后通过现有厂区污水处理站处理，完全回用，不外排。
辅助工程

综合管理楼

现有项目已建设有一栋综合管理楼，本项目依托使用，不再新建

依托现有
卫生间
现有项目已设置了卫生间，本项目依托使用，不再新建
门卫室

现有项目在厂区大门处已建设一间门卫室，本项目不再新建值班室

环保工程

废气

三个危险废物暂存库均设有单独的“活性炭吸附+湿法喷淋”烟气处理装置

新建

废水
（1）因未增加生产人员，生活污水产生量与现有项目相同，生活污水经化粪池处理后提升至污水处理站处理。
（2）生产废水主要是烟气处理系统中湿法喷淋废水以及地面冲洗水，定期污水处理站处理，无外排废水产生。

依托现有
固体废弃物
（1）定期更换的废活性炭、包装废弃物、沾染危废抹布砂土等危废，送至焚烧车间处理。
（2）生活垃圾依托现有厂区生活垃圾收集系统，由当地环卫部门处理。

依托现有
地下水防腐防渗工程
A、B、C三座危废暂存库以及配套的应急收集池、导流沟的工程防渗系统采用：（1）环氧沥青聚氨脂沥青涂层，厚度≥300μm；（2）聚合物水泥砂浆，厚度≥300μm进行防渗处理
新建

风险措施
（1）在A、B、C三个危废暂存库周围分别建设3个应急收集池，有效容积均为8m3；（2）在A、B、C三个危废暂存库分别建设215m、215m、170m的导流沟，防止发生风险事故后产生的危险泄漏物质对土壤及地下水造成污染。
新建
1.4总平面布置及其合理性
根据建设单位提供的设计资料，为了节约用地及合理规划厂区平面布置，项目主要设施拟在昆明危险废物处理处置中心厂区界址内部的空地区域建设。
拟建三座暂存库均位于现有厂区南侧，预留建设用地范围内，从西向东依次为A库、B库和C库。A库、B库应急收集池位于A库、B库北面，C库应急收集位于C库西南角，同时均设置有导流沟。根据项目特点，该项目各功能分区从生产工艺及合理用地角度设置合理。

项目总平面布置详见附图2。

1.5项目组成

根据设计，本项目基本建设情况见表1。
表1-2  工程组成表

序号
主要工程内容
单位
数量
备注
1

主体工程

1.1
A暂存车间

m2
1307
下部框架+上部轻质混凝土屋顶

1.2
B暂存车间

m2
1307
1.3
C暂存车间

m2
654
1.4
应急收集池

座

3

2m×2m×2m

1.5
收集沟

m

600
0.3m×0.4m

1.6
潜污泵

台

8
六用两备

2

废气处理系统

2.1
废气收集系统

套

3

2.2
风机

台

6

三用三备

2.3
活性炭吸附+湿法喷淋装置

套

3

扩建项目危险废物暂存量及暂存分区见下表。分区布置图见附图7。
表1-3  扩建危废暂存库危险废物暂存量及暂存分区表

序号

危废类别

危废名称

废物代码

年储存量/t

拟储存区

1

HW03
废药物、药品

所有小类

600
B库B2区

2

HW04
农药废物

所有小类

50
C库C3区

3

HW06
废有机溶剂与含有机溶剂废物

所有小类

600
A库A3区

4

HW08
废矿物油与含矿物油废物

除900-249-08类以外的其它小类

200
A库A2区

5

HW09
油/水、烃/水混合物或乳化液

所有小类

200
A库A4区

6

HW11
精（蒸）馏残渣

所有小类

800
A库A1区

7

HW49
其他废物

除900-045-49类以外的其它小类

1750
B库B1区（1000t）、B库B3区（200t）、C库C1区（300t）、C库C2区（250t）、

合计

4200t
扩建项目辅料用量见下表。
表1-4  扩建项目辅料用量表

序号

名称

用量（t/a）

1

片碱（NaOH）

60
2

活性炭

20.65
1.6劳动定员及工作制度

根据设计资料，本项目无新增生产人员，相关人员通过现有员工调配，年生产300天，每天1班，每班8小时，年生产时长2400小时。

1.7工作进度安排

本项目建设工期为三个月，预计2020年6月1日开工，2020年8月31日竣工。

1.8产业政策符合性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类的“四十三、环境保护与资源节约综合利用”下“8、危险废物（医疗废物）及含重金属废物安全处置技术设备开发制造及处置中心建设及运营”，同时取得了富民县发展和改革局下发的《投资项目备案证》，批准文号：1953012477240015。因此项目建设符合国家产业政策。
1.9项目与富民工业园区规划环评符合性分析

云南大学于2010年对《昆明富民工业园区总体规划（2010-2030年）》环境影响报告书进行了编制；2015年，因重新对原规划进行了调整，云南大学于2015年10月编制完成了《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》并于2016年1月11日取得了云南省环保厅批复的“云南省环保厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》审查意见的函”（云环函〔2016〕10号）。

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，富民工业园区定位为新型工业园区，以装备制造、钛化工和新材料三大产业为主导的产业基地，集生产、生活配套为一体的生态工业园。园区包括白石岩—大白坡、大营—茨塘、散旦、款庄—东村四个工业片区。园区总规划面积67.37km2，园区建设用地为30.4km2，园区规划总人口9.87万人，规划期为2015~2030年。

项目厂址所在地位于富民工业园区的白石岩—大白坡片区的大白坡组团内，本项目属于扩建项目，在现有厂区预留用地内建设，根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，昆明危险废物处理处置中心已属于白石岩—大白坡片区已建成的项目，属于规划中的两废中心（危险品废物处置中心、医疗废物处置中心），本项目在现有厂区预留空地上扩建，不需重新征用园区用地，本项目的用地布局符合规划。

1.10选址合理性分析

表1-5   暂存库选址要求及拟用地块的满足情况
《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)（2013年修订）对暂存库选址要求
拟用地块的满足情况
地块情况
是否满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) （2013年修订）
地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内
项目所在区域在大地构造上属于扬子准地台西南部，川滇台背南段，武定石屏隆断束中部，属川滇南北向构造带的南段。地震动峰值加速度为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.45s，相应地震烈度为Ⅶ度，抗震设计第三组。

满足
设施底部必须高于地下水最高水位
暂存库底部高于地下水最高水位至少2m。
满足
应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据
经评价分析，本次环评认为本项目对大气环境、声环境影响较小；对地表水环境无影响；做好防腐防渗措施后对地下水环境、土壤环境无影响。且距离最近的居民点为高仓村，距离550m，对其影响甚微。

满足
应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区
项目未处于洪水、滑坡、泥石流、潮汐的地区；所在区域防洪满足100年一遇洪水的重现期要求。

满足
应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外
项目未处于易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以内。
满足
应位于居民中心区常年最大风频的下风向
项目所在地不在居民主导风向的上风向地区。

满足
基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒

A、B、C三个危废暂存库全部地面的工程防渗系统采用：（1）环氧沥青聚氨脂沥青涂层，厚度≥300μm；（2）聚合物水泥砂浆，厚度≥300μm进行防渗处理。
满足
综上所述，项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修订单的相关要求，选址合理可行。

1.11“三线一单”符合性分析

1.11.1 生态保护红线

根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发【2018】32号）文，云南省生态红线主要包括包含生物多样性维护、水源涵养、水土保持三大红线类型，11个分区。其中和昆明行政区划内有关的分区有4个，该项目位于昆明市富民县罗免镇高仓村委会小高仓村，该区域不涉及生态红线。

1.11.2 环境质量底线

根据《2018年度昆明市生态环境状况公报》，2018年富民县的二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，富民县为达标行政区，空气质量较好；根据《2018年度昆明市生态环境状况公报》，地表水体“螳螂川—普渡河”富民大桥断面水质类别为劣Ⅴ类，普渡河桥断面水质类别为Ⅴ类，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；根据监测数据，区域噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目所在地仅地表水环境未达到标准，其余指标均达到标准，本项目建成后，所产生废水均由现有厂区污水处理站处理，不外排，对地表水环境无影响。

1.11.3 资源利用上线

项目主要涉及土地资源，本项目建设地块属于建设单位预留用地，属于工业用地，不涉及基本农田等用地；项目资源利用符合国家相关要求。

1.11.4 环境准入负面清单

该项目为危险废物综合利用及治理工程，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》的鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”的“8、危险废弃物（医疗废物）含重金属废物安全处置技术设备开发制造及处置中心建设及运营”。因此，该项目应为环境准入允许类别。

综上分析，项目建设符合“三线一单”要求。

1.12环保投资估算

项目总投资812.9万元，其中基建环保投资为230万元，占总投资的28.29%。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

昆明危险废物处理处置中心项目是列入《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》的31个综合性危险废物和医疗废物处置中心之一，厂址位于昆明市富民县罗免镇高仓村委会。主要负责处理处置昆明市辖区内的危险废物（不包含废物类别代码为 HW01、HW15的医疗废物，可以处理其它医疗废物）。工程规划用地约65.73公顷，分两期建设，其中一期用地25.16公顷，目前仅建成一期。
昆明危险废物处理处置中心由焚烧系统、物化处理系统、安全填埋场、危险废物的收集运输储存系统、污水及焚烧废气治理设施等组成。设计处理危险废物设计处理处置危险废物3.4万吨/年，其中，焚烧处理9000吨/年，废矿物油回收处理3000吨/年，废感光材料回收处理1000吨/年，废铅酸蓄电池回收1000吨/年，物化处理 1000 吨/年，稳定化/固化处理10000吨/年，安全填埋处理14000吨/年，填埋场总库容25万立方米。2006年7月，云南省环境科学研究院编制完成了《昆明危险废物处理处置中心项目环境影响报告书》，2007 年 1 月 10 日，原国家环境保护总局以“环审[2007]10号文”，《关于昆明危险废物处理处置中心项目环境影响报告书的批复》，对该工程的建设予以批复。昆明危险废物处理处置中心项目于2009年8月22日开工建设，2012年2月建成。2012年2月13日，云南省环境保护厅以“云环函[2012] 42号文”，同意昆明危险废物处理处置中心项目投入试运行。
2013年10月29日，中国环境监测总站组织云南省环境监测中心站编制了《昆明危险废物处理处置中心项目竣工环境保护验收监测方案》，并于2016年3月2日取得云南省环境保护厅云环验[2016]9号文的验收意见。
（1）现有厂内概况

建设规模：处理规模和工艺：危险废物的工艺为工程危险废物处理规模为3.4万吨/年（不包括医疗废物），工程内容包括焚烧处理、物理/化学处理、综合利用、稳定化/固化、安全填埋、废物暂存、污水处理及与其配套的辅助生产和生活管理设施，如：收集运输、计量和洗车设施、机修、综合仓库、监测化验、监控、办公和生活设施、供电、给水排水和消防设施等。
综合利用：总规模5000t/a，其中废矿物油回收处理3000t/a，感光材料废物处理1000t/a，废铅酸蓄电池回收处理1000t/a。目前除废铅酸蓄电池回收处理项目未建，其余生产线已建成。
物/化处理：工程处理规模10000t/a，其中处理废酸碱及含重金属废水2000t/a，废乳化液及含油废水1500t/a，高浓有机废水6000t/a，其它废水500t/a。根据实际收集危险废物的类型，目前实际运行情况为：废乳化液及含油废水的处理规模为4000t/a，建成并投入运行，后段进入酸碱废水处理工段；高浓度有机废水处理装置的处理规模为6000t/a；含氰废水处理装置的处理规模为1000t/a；高浓度有机废水、含氰废水分别处理后再进入废酸碱废水处理工段，废酸碱废水、重金属废水处理工段的处理规模为13000t/a，为物化一体处理装置；配有一个50m3的收集池，处理后的水进入厂内的污水处理站。

焚烧处理：危险废物焚烧采用回转窑，工程焚烧规模9000t/a（30t/d），预留焚烧规模为9000t/a（30t/d）的规划场地。目前建成一条30t/d回转窑焚烧线。

稳定化/固化规模：10000t/a。

填埋场：安全填埋场规划总库容量为25万m3，规划分两区进行填埋，一区为8.8万m3，二区为16.2万m3，配套有效容积 2000m3 渗滤液收集调节池。

目前昆明危险废物处理处置中心的各车间危险废物处理规模详见表1-6。

表1-6  处理处置中心处理处置规模一览表  （单位：t/a）

序号

处理处置功能

处理规模

其中

处理量

年工作时间（天）/班

一

生产管理区

/

/

/

/

1

综合利用

4000

废矿物油

3000

300/1

感光材料废物

1000

2

物/化处理

13000

废酸碱及含金属废水

2000

330/1

废乳化液及含油废水

4000

高浓度有机废水

6000

含氰废水

1000

3

危险废物焚烧

9000

/

9000

300/3

4

稳定化/固化

10000

/

/

300/1

合计

36000
/

/

/

二

填埋库区

25万m3
/

/

300/1

全厂占地面积为171688.61m2，建筑占地面积8829.8m2，绿地面积约为2000m2。

厂内建筑主厂房有11幢，为钢构结构和框架结构，另有4个罐区，均为露天在面式罐区；另有危险废物填埋场。
目前厂内平面布置见附图2。

（2）现有厂内工程情况

现有项目建设内容分为主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，本报告以实际的调查情况为依据，具体内容详见表1-7所示：

表1-7    现有厂内实际建设内容
工程名称

建设内容及功能

备注

主体

工程

焚烧处理生产线

采用1条回转窑处理工艺，处理规模为30t/d、9000t/a；配套建设有二燃室、水封出渣、余热锅炉和烟气净化系统（急冷装置、布袋除尘、洗涤塔、35m烟囱）；配有焚烧料坑，占地面积约为600m2，容积约为1125m3；焚烧罐区，用于贮存喷射进焚烧炉的液体，罐区的容积约为143m3；余热锅炉换热面积300 m2，最大蒸发量 5.5t/h，蒸汽压力 1.0MPa，蒸汽用于矿物油处理车间的罐区辅热。

已建工程

物/化处理生产线

位于厂中北部，为37m×21.5m一层厂房，工程处理规模10000t/a，其中处理废酸碱及含重金属废水2000t/a，废乳化液及含油废水1500t/a，高浓有机废水6000t/a，其它废水500t/a。目前实际运行情况为：废乳化液及含油废水的处理规模为4000t/a，建成并投入运行，后段进入酸碱废水处理工段；高浓度有机废水处理装置的处理规模为6000t/a，建成但目前未运行；含氰废水处理装置的处理规模为1000t/a；高浓度有机废水、含氰废水进入废酸碱废水处理工段，废酸碱废水、重金属废水处理工段的处理规模为13000t/a，为物化一体处理装置；配有一个50m3的收集池，处理后的水进入厂内的污水处理站。

已建工程

综合利用生产线

建设有2幢厂房，1幢为废矿物油回收车间，该车间分为东、西两部分，面积约为610m2，西面为废矿物油回收生产线，东面为感光材料回收生产线；另一幢为废铅酸蓄电池回收车间，面积约为1078m2；规划综合利用生产线的总处理规模 为5000t/a，其中废矿物油回收处理 3000t/a，感光材料处理为1000t/a，废铅酸蓄电池回收为1000t/a。目前废矿物油和感光材料回收生产线均已建成，废矿物油生产线于2017年停产至今，感光材料回收处理生产线已建成，但因近年来数码产品的发展，产生的废感光材料较少，一直未能正常运行。废铅酸蓄电池回收项目因国家相关政策要求，一直未建，因此废铅酸蓄电池回收车间一直做为危险废物暂存库使用。

已建工程

稳定化/固化生产线

为49×25m的一层钢构建筑，面积约1225 m2，处理规模为10000t/a，配套建有水泥储罐1 个，有效容积40m3；粉煤灰储罐1个，有效容积40m3；石灰储罐1个，有效容积40m3；固化料坝1个，占地600m2，容积约为1152m3。

已建工程

安全填埋场

填埋场库区的纵深长约300m，宽约120m，占地面积约为3.6hm2，废物从1742.0m 高程开始填埋，最高填埋高程 1780.0m， 总填埋库容为25万 m3，填埋使用年限约 24年；挡拦坝坝顶宽4.0m，最大坝高为11.0m；渗滤液调节池容积2000 m3。

已建工程

辅助

工程

1

危险废物暂存库

厂内现有的危险废物暂存库位于焚烧车间以南，分为接收棚区和暂存库，暂存库建筑面积 52m×18m，接收区 34m×33.5m；暂存库内又单独建有不明类危废库和剧毒库；但因现有暂存库容积不足，在物化车间旁建设有一个1#杂物棚，面积约为1500m2，稳定化固化车间以北建有2#杂物棚，面积约为1000m2，用于堆存一些包装桶、箱和干的废渣类；建成未用的废铅酸蓄电池车间用于堆存

已建工程

2

不明库

设置于现有暂存库中，占地面积约为60m2，用于堆存进厂前不能明确性质的危险废物；

已建工程

3

剧毒库

设置于危废暂存库内，占地面积约为40m2，用于堆存进厂前已明确属于剧毒的危险废物；

已建工程

4

废矿物油罐区

整个厂内有4个废弃物贮存罐区：

1#罐区用于贮存废矿物油与含矿物油废物，占地面积约为656m2，有10个罐，容积分别为2个100m3、6个25m3、1个32m3、1个25m3，均为常压铁质罐；罐区设置有围堰；

2#罐区用于贮存感光材料，占地面积约为192m2，有4个罐，2个25m3、1个6m3，1个5m5，均为常压铁质罐；罐区设置有围堰；

3#罐区用于贮存废有机溶剂与含有机溶剂废物、含酚废物，占地面积约为253m2，有4个罐，分别为10m3的均质罐、3个30m3贮罐，分别为为中低热值贮罐、高热值罐和分层贮罐，均为常压铁质罐，主要贮存有机溶剂，直接进入焚烧处理生产线；罐区设置有围堰；

4#罐区用于贮存进入物化车间的热处理废物，占地面积约为192m2，有7个罐，分别为30m3的乳化液罐、10m3的染料、涂料罐、30m3的含油废水罐、20m3的含氟废液罐、30m3的含铜废液罐、30m3的废酸罐和10m3的废碱罐，均为常压铁质罐；罐区设置有围堰；
已建工程

5

柴油库

位于厂内东北角，为独立区域，设置有1个容积为20m3的地下柴油库，是大储油量为16.8t，配套建设有地下收集装置和导气口。

已建工程

6

车辆清洗装置

厂的东南部设置有洗车台，对运输车辆内部进行清洗。

已建工程

公用

工程

1

配电房

电源引自距该工程约500m的高压线路，现有变电站已满足要求。

已建工程

2

办公用房

位于项目用地西南部，3层框架结构建筑，提供厂区员工办公和休息场所，分为东、西两部分， 西面为办公区，1-3楼为办公室；东面为生活区，一楼为食堂，2-3楼为倒班宿舍，占地面积约1000m2，建筑面积约为3000m2。

已建工程

3

浴室

生活区每间房屋内均配有浴室；另有2个公共浴室，1个位于污水处理站旁，另一个位于综合维修车间内，产生的废水的洗澡废水污水进入现有的污水处理系统。

已建工程

4

给水工程

本项目目前用水由东面的高位水池和泵房供应，在厂区东边有容积100m3高位水罐，贮存生产及消防用水；实验室旁有1个110m3的生活用水罐，为厂区提供生活用水。水源来自高仓村委会的泉水。

已建工程

5

排水工程

延用现厂区的雨污分流制的排水系统，后期雨水经雨水排水沟外排，进入螳螂川；初期雨水和生产废水进入污水处理后回用于厂内的稳定化固化车间、运输车辆清洗、物化和焚烧装置以及绿化浇灌，污水可全部回用，目前厂内除雨水排放外，未外排处理达标的生产和生活污水。

已建工程

6

高位水池

容量100m3
已建工程

7

空压机用房（辅助用房内）

建筑面积70 m2，供气15Nm3/min，位于位于焚烧车间办公楼；；

已建工程

8

软化水处理用房（辅助用房内）

建筑面积56.25 m2，处理能力7.5t/h，供余热锅炉用水。

已建工程

9

停车场
11个专用车位，8个办公用车位

已建工程

10

门卫室

值班用房，面积24m2。

已建工程

环保

工程

1

废气

回转窑烟气处理装置

回转窑焚烟气经二燃室、余热锅炉、急冷塔、布袋除尘器、洗涤塔、引风机、35米烟囱从屋顶外排。

已建工程

物/化处理工序废气处理装置

物/化处理车间的酸碱废水处理工艺的废气采用碱液洗涤方式进行处理，处理后的废气经1根15m排气筒外排。

已建工程

2

废水

初期雨水收集池和应急收集池

在污水处理系统中配套建有1个容积约为1780m3的初期雨水收集，收集生产区的屋顶和地面的初期雨水，与污水处理系统的调节池相邻。

已建工程

化粪池

设有1个化粪池，容积为1.5×1.5×1.5m3/个，位于办公楼旁

已建工程

调节池

在污水处理系统中配套建有1个容积约为500m3的调节池，收集生产区的各类废水。

已建工程

污水处理系统

物/化车间处理后废水、经处理后高浓度有机废水和乳化废水、以及生活污水进入污水处理站，经过调节池后，采用物/化+水解酸化+接解氧化+多介质过滤+反渗透处理工艺，污水处 理 系 统 处 理 规 模 为360m3/ d；处理后的水回用于固化车间、车辆清洗和焚烧装置烟气处理系统，生产和生活污水不外排；配套建设有容积为577m3的生产废水调节池、99m3的生活污水调节池和230m3的中水回用池。

已建工程

3

噪声

围墙

厂界外围采用墙体隔声

已建工程

4

固体废弃物

危险废物暂存库

进厂危险废物按类别进行暂存，暂存间、罐区及车间地面均按环评报告要求进行防渗处理处理，焚烧装置产生的炉渣和飞灰进入自建的填埋场。

已建工程

（3）现有厂内处理过程

根据危险废物的种类及处理的过程、方式，项目整个处理过程中进入处理处置中心的危险废物处理方式主要分为四个途径。（1）有资源回收价值的废物通过合理利用进行资源回收；（2）热值较高或毒性较大的危险废物，采用焚烧处理工艺进行无害化处理。并回收焚烧余热用于综合利用和物/化处理车间，减少处理成本和能源的浪费；（3）没有回收价值的无机废物经各种无害化处理（如物/化处理）后，采取稳定化/固化处理后进行安全填埋；（4）性质未经确认或暂时不能处理处置或积累到一定量后再进行处理的废物，暂时存放于废物暂存库。
整个处理过程：经处理处置中心废物经鉴定后，有回收价值的危险废物送至综合利用车间进行回收利用，适宜焚烧的工业危险废物送至焚烧车间进行焚烧处理，适宜物/化处理的废物送至物/化处理车间进行无害化处理，暂时不能处理或需积累到一定量后才处理的废物暂时存储于废物暂存库，危险废物焚烧飞灰、危险废物焚烧灰渣、含重金属污泥等送稳定化/固化车间处理，石棉类废物及其他经检验达到安全填埋场入场标准的危险废物直接进入安全填埋场填埋处置。按危险废物性质稳定化/固化将采取水泥稳定化/固化、粉煤灰（石灰）稳定化/固化和有机螯合剂或硫化钠、硫代硫酸钠稳定化等方法处理废物，经稳定化/固化处理后的固化体用汽车运至安全填埋场作业区进行填埋，处理流程见图1-1。
[image: image1.wmf] 收集运输�

危险废物

 鉴别分类�

 焚烧处理�

 暂存交换�

 综合利用�

 稳定化/固化

 安全填埋场�

 废热�

 物/化处理

 废水处理"

 废水�

 废水�

污泥

 副产品外销7

 计  量7

图1-1    处理处置中心危险废物的处理流程图

（4）现有厂内水平衡

项目为危险废物处理项目，处理送至厂内的各类液态、半固态和固态危险废物，从处理工艺流程来看，除焚烧装置的烟气处理装置洗涤塔需水，物化工序调PH值是配水，全厂的生产工艺基本不使用水，不产生工艺废水，根据建设方提供的用水情况，全厂目前的用水主要为焚烧线烟气处理装置的补充用水和稳定化固化的用水，从水质来看，处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质（GB/T 18920-2002）》的车辆冲洗水要求后，可满足回用的要求。
进厂后的液态和半固态危险废物经过物化或综合回收利用装置进行处理后的废水，经酸碱废水处理装置处理后，再进入厂内的废水处理装置处理后，进行回用；办公区的生活污水、实验室废水进入废水处理装置处理；厂内收集的初期雨水全部进入废水处理装置进行处理；从全厂的用水量和废水量来看，除物化车间的处理规模没达到设计规模外，其余的用水量和废水量均为目前的实际数据，全厂无废水外排，虽然设置有污水排放口，从建成至今一直未外排水。
处理车间产生的废水根据各生产线处理规模不同危险废物的量进行核算，主要为物化车间处理的乳化液和含油废水、高浓度有机废水、含氰废水和酸碱废水，根据其最大处理规模13000m3/a计，则每天处理的废液量约为43.3m3/d。
目前全厂的水平衡见表1-8。
表1-8    目前全厂水平衡表
序号

名  称

给水(m3/d)

消耗

(m3/d)

污水量(m3/d)

处理去向

总用水量

新水

循环水

回用水

物料带水

一

生产废水

1

焚烧车间：旱季

雨季

1104

107.7

960

36.3

134

10

污水处理系统

47.7

960

96.3

2

感光材料处理车间

3.3

3.3

0.3

3

3

*物/化车间

75.8

0.5

32

43.3

4.6

39.2

4

稳定化/固化车间

18

18

18

/

5

机修车间

1.2

1.2

0.2

1

污水处理系统

6

洗车台

18

18

2.7

15.3

7

化验及实验室

3.2

3.2

0.3

2.9

8

绿化及道路浇洒

6

6

6

/

二

办公生活用水

9

综合楼及保安室

16.4

16.4

3.2

13.2

三

填埋场及厂区

10

填埋场：旱季

雨季

2

2

/

2

污水处理系统

6.4

6.4

/

6.4

11

初期雨水

60

60

/

60

污水处理系统：旱季

雨季

86.6

4.4

82.2

处理后的水全部回用。

151

8.8

142.2

备  注

渗滤液主要来源养护用水和雨天雨水，旱季按2 m3/d考虑，雨季渗滤液产生量为6.4m3/d，在填埋场主坝下游低洼处设有一有效容积为1500m3的污水调节池。

危险废物转运箱清洗废水、汽车清洗废水、其他车间生产废水及渗滤液，一并混合生化处理，经物化处理后达到回用水标准，进入容积为230m3的中水回用池中，一部分回用于焚烧车间、绿化及固化车间等，废水不外排。

表中带括号为考虑收集处理初期雨水时的水平衡情况，污染区雨天初期雨水（初期雨水量按735m3/次，60m3/d考虑）经过1780m3雨水调节池收集后提升至废水处理系统处理后达标排放。

表中*为按设计的最大处理规模进行核算的，其余为按实际用水量进行核算。

从水平衡表上可看出，目前厂内焚烧装置的烟气处理装置和固化车间的用水量料大，经处理后的回用水不能满足需求，每天需补充大量的新鲜水。
（5）现有厂区排污核算
1）废气
a、有组织排放源

①、现有生产线
经过对现有厂内有组织源进行研究的实地踏勘和调查，目前厂内有组织废气排放口为2个，1个为焚烧生产线的废气排放口，高约为35m；另一个物化处理车间的酸碱废气处理装置的外排口，高约为15m。
·GY1（回转窑焚烧线废气）

本项目危险废物焚烧烟气中的污染物包括：酸性气体（HCl、HF、SOx、NOx等）、粉尘（惰性金属盐类、金属氧化物等）、不完全燃烧产物（一氧化碳、炭黑、烃类等）、重金属（Hg、Pb、Cr等）、有机剧毒性污染物（如二恶英类等）。烟气处理装置采用余热锅炉、急冷塔、布袋式除尘器、洗涤塔的组合尾气处理系统，该烟气处理工艺采用喷Ca（OH）2粉末去除酸性气体、活性炭吸附二恶英和重金属、袋式除尘器去除颗粒污染物后，经湿式洗涤塔中与循环碱液充分接触，使烟气中的有害成分（主要为剩余的酸性物质及重金属）得到进一步去除，净化达标后的烟气经再热器加热后由引风机引入35m高烟囱排入大气环境。根据中国环境监测总站、云南省环境监测中心站于2015年编制的《昆明危险废物处理处置中心建设项目竣工环境保护验收监测报告》（总站环监字{2015}第010号）中的监测数据来看，焚烧装置外排气中污染物浓度均满足热电厂放标准；另就云南众测检测技术服务有限公司2019年12月对项目进行的年检监测数据来看，其排气量约为19671m3/h，外排的烟气中污染物浓度均满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）中的排放标准，同时还增加了砷及其化合物、镍及其化合物、铬及其化合物、铜及其化合物、锰及其化合物、锡及其化合物和锑及其化合物7个指标的监测，所有监测的18个指标中，基本满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）中要求控制的排放标准。
·GY2（物化车间废气）

物化车间进行酸碱废水处理中，考虑在进行中和反应中会有酸雾的产生，在酸碱废水装置设置了集气罩，将处理过程中的废气抽至洗涤塔中进行处理，气量为1780m3/h，根据竣工验收报告中的监测数据，硫酸雾排放浓度约为0.102mg/m3，排放速率约为0.00018kg/h，氮氧化物排放浓度约为26mg/m3，排放速率约为0.0463kg/h。

b、无组织排放源

①、危险废物暂存库废气
目前厂内现有的危险废物暂存库位于焚烧车间以南，分为接收棚区和暂存库，暂存库建筑面积936m2，接收区1139m2；暂存库内又单独建有不明类危废库和剧毒库；但因现有暂存库容积不足，在物化车间旁建设有一个1#杂物棚，面积约为1500m2，稳定化固化车间以北建有2#杂物棚，面积约为1000m2，用于堆存一些包装桶、箱和干的废渣类；建成未用的废铅酸蓄电池车间用于暂时堆存危险废物。
·危废接收区废气（gY1）
目前厂内的危险废物进厂后在接收区进行分类、鉴别前的暂存，该区面积1139m2，可堆存量为1600t，按进厂的各类危险废物来看，明确属于废油类、废有机溶剂和废酸碱的，在分类区鉴别后即运送到各处理车间的暂存区或罐中；在该区域堆存的主要为待检、不明确的危险废物类，待明确其特性后，再送至各处理车间；除去进入罐区的废液外，该区域中堆存的含有机溶剂类的废物占25%左右，酸碱类废物占10%左右，其余为固态或是其他类的危险废物。接待区为大棚建筑，堆存的危险废物的包装方式主为立方桶、立方袋、铁桶等。
区域按无风状态、200C时封盖包装的有机废物的挥发量按0.05%计，本次评价废气污染源强按照最大储存量及废物比例计算，仓库年使用时间按365d计，非甲烷总烃产生量为3.29kg/d，1.2t/a；酸性废气以硫酸雾进行控制，按以上酸液挥发产生浓度进行计算，流速按0.05m/s，按220C时的蒸汽分压力分别计算，所有液体均装于罐内，液体蒸发泄漏面积按0.1m2计，则硫酸雾产生量约为0.052kg/h，1.248kg/d，0.46t/a；盐酸雾产生量约为0.019kg/h，0.45kg/d，0.164t/a。
·危废暂存库废气（gY2）
现有厂内标准的危险废物暂存库面积为936m2，内部单独设置有不明类危废库和剧毒库，主要暂存医药废物、废药品、农药废物、木材防腐剂废物、废有机溶剂与含有机溶剂废物、废矿物油与含矿物油废物、精（蒸）馏残渣、染料涂料废物、有机树脂类废物、含金属羰基化合物废物额、有机磷化合物废物、含酚废物、含有机卤化物废物、废催化剂、热处理含氰废物等，车间的有效堆存容积为1370t，其中不明类危废堆存量约为60t，剧毒库堆存量约为10t。
经建设方提供资料，库内涉及挥发性有机物的危险废物占40%，涉及酸性废液约为10%（其中5%以硫酸计，5%以盐酸计），其余为干性或不产生气味的固废。车间内的换气通过门窗自然通风。危险废物堆存过程中会产生挥发性气体、酸性气体和异味。车间为封闭空间，暂存的危险废物通过立方桶、立方袋、铁桶、塑料筐等进行包装。区域按无风状态、200C时封盖包装的有机废物的挥发量按0.05%计，本次评价废气污染源强按照最大储存量及废物比例计算，仓库年使用时间按365d计，非甲烷总烃产生量为4.5kg/d，1.644t/a；
酸性废气以硫酸雾和盐酸雾进行控制，按以上酸液挥发产生浓度进行计算，流速按0.05m/s，按220C时的蒸汽分压力分别计算，所有液体均装于罐内，车间内硫酸液体蒸发泄漏面积按0.1m2计，盐酸液体蒸发泄漏面积按0.1m2计，则硫酸雾产生量约为0.052kg/h，1.248kg/d，0.46t/a；盐酸雾产生量约为0.019kg/h，0.45kg/d，0.164t/a。
·1#和2#杂物棚废气（gY3）
在物化车间旁设置有一个1#杂物棚，面积约为1500m2，用于临时堆存一些体积较大、固态或是成型（机油格）的危险废物，该区域靠近物化车间，堆存的危险废物涉及的固态废物较多，含粉状、块装物品，根据建设方运行多年来的相关数据和调查资料来看，暂存于杂物棚的危险废物主要为一些带外包装的危险废物和干料，基本不贮存液态、半液态的废物，同时另有部分的废弃包装桶、箱，主要废气来源于堆存的包装桶中的沾染物，最大堆存量约6174t /年，该区域中堆存的含有机溶剂类的废物占20%左右，酸碱类废物占10%左右，其余为固态或是其他类的危险废物。杂物棚无四面通风；目前对于沾染物包装桶的处置为积攒一批后，进行统一破碎后，全部送至焚烧炉中进行焚烧处理，一般堆存时间为2个月，虽然一般有盖子，因为会有破损桶，区域按小风状态、200C时封盖包装的有机废物的挥发量按0.08%计，则外排非甲烷总烃量约为2.7kg/d、0.99t/a；酸碱废气为以硫酸雾和盐酸雾进行控制，按以上酸液挥发产生浓度进行计算，流速按0.3m/s，按220C时的蒸汽分压力分别计算，所有液体均装于桶或罐内，车间内硫酸液体蒸发泄漏面积按0.05m2计，盐酸液体蒸发泄漏面积按0.03m2计，则硫酸雾产生量约为0.026kg/h，0.625kg/d，0.228t/a；盐酸雾产生量约为0.0056kg/h，0.135kg/d，0.049t/a。
2#杂物棚面积约为1000m2，主要堆存于一些固态和粉装的危险废渣、污泥等，通过桶、箱和袋进行包装贮存，堆存量约为4116t/a，因此不核算该棚的无组织排放。
·废铅酸蓄电池暂存间废气（gY4）
原规划建设废铅酸蓄电池车间由于一直未进行回收生产线的建设，而车间内部已按防渗要求进行处理，就临时用于危险废物的暂存车间。该车间面积约为1078m2，最大可贮存危险废物的量约为1230t；按2019年该车间暂存的危险废物主要为精蒸馏残渣（205t）、废弃化学试剂（86t）、有机溶剂（710t）、洗板水（160t），一般危险废物的暂存时间不会超过3个月，本报告按2个月计，该车间基本贮存废的有机溶剂类废物。按贮存的废物来看，最大有1230t进行贮存，挥发性物质占暂存量的50%，车间内的危险废物所有废物均在桶内包装贮存，车间内按无风状态、200C时封盖包装的有机废物的挥发量按0.05%计，本次评价废气污染源强按照最大储存量及废物比例计算，年贮存时间按365d计，非甲烷总烃产生量为5.05kg/d，1.845t/a；为通过车间门窗外排。
·污水处理站恶臭废气（gY5） 

项目建设有1个处理规模为360m3/d的污水处理站，将全厂物化、综合处理、焚烧等工序的废水与生活污水一同进行处理后，回用于生产工序；处理过程中涉及了两级水解酸化和氧化工段，因此会产生少量恶臭气体，产生的废气主要成份为氨、硫化氢和异味。从现场踏勘情况来看，项目的污水处理系统的水解酸化和氧化工段进水中有机物浓度不高，在现场的气味并不大。
通过竣工验收和2019年的厂界无组织监测数据来看，从厂界内监测的17个指标，厂界可满足标准。
现有厂内废气污染物排放情况见表1-10。
2）废水
从现有厂内的用水来看，除焚烧生产线的余热锅炉、急冷装置、烟气处理装置以及稳定化固化车间需补充生产工艺用水，其余车间均不需生产用水；从水平衡图及厂内现有各生产线的用水、排水情况来看，目前厂内的废水主要分三类，一为生产工序废水，来源于焚烧车间烟气洗涤塔废水、机修车间、化验室和办公生活区，另一类为处理物料带水，主要为感光材料处理车间、物化处理车间产生的物料带水，第三类为填埋场的渗滤液和厂内雨季收集的初期雨水，所有废水均进入厂内现有污水处理系统进行深度处理后，回用于厂内的焚烧生产线和固化生产线；从目前多年的运行情况来看，污水处理系统处理后的水可全部回用于生产工序，同时还需补充大量新鲜水用于生产。
目前厂内的废水产生情况见表1-9。
表1-9    目前厂内废水产生及处置现状

序号

名  称

废水产生量(m3/d)

废水编号

主要污染物

1

焚烧车间

10

W1

pH、SS、重金属

2

感光材料处理车间

3

W2

SS、COD、BOD5、Pb2+、Cr6+、Zn2+、Hg1+、石油类等

3

物/化车间

39.2

W3

SS、COD、BOD5、NH3-N、Pb2+、Cr6+、Zn2+、Cu2+等

4

机修车间

1

W4

SS、石油类

5

洗车

15.3

W5

SS、COD、BOD5、石油类、

6

化验及实验室

2.9

W6

SS、COD、BOD5、NH3-N、Pb2+、Cr6+、Zn2+、Cu2+等

7

办公及生产区

13.2

W7

pH、COD、BOD5、NH3-N等

8

填埋场

2(雨季6.4)

W8

SS、COD、BOD5、NH3-N、Pb2+、Cr6+、Zn2+、Cu2+
9

厂区初期雨水

60

W9

SS、COD、BOD5、石油类、重金属

合  计

86.6（雨季151）

处理现状

废水全部进入自建废水处理装置进行处理，该装置的处理规模为360m3/d。

目前厂内的污水处理系统的处理工艺为物化+两段水解酸化+二次氧化剂氧化+斜板沉淀+多介质过滤+超滤+反渗透处理工艺，使用的处理工艺为目前水处理工艺中最全面，最成熟的处理工艺，其工艺流程见图1-2。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



进入污水处理系统水中，物料带水均已经过物化车间的深度处理，现有污水处理系统每年进次监督性监测。项目竣工验收监测中，污水处理系统的出水水质是按环评批复中要求的《污水综合排放标准》表1及表4中的一级标准进行要求，了水满足要求。根据业主提供的2018年4次和2019年2次的常规监测数据来看，污水处理系统的出水水质较好，其水质的监测指标均可满足《污水综合排放标准》表1及表4中的一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标，以及《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的车辆冲洗标准。

目前处理后的废水全部回用于厂内的稳定化固化车间和焚烧生产线补水，未向外排水。

根据上文对现有厂区污染物核算，现有厂区排放总量未超过“排污许可证”核定总量，未发生超标排放情况。

总结，现有项目存在环保问题仅一个，在物化车间东侧及北侧以及水泵房东侧建设有1#、2#两个杂物棚以及在铅酸蓄电池车间内用于堆存危险废物原料。铅酸蓄电池车间在现有项目厂区内已建，但实际未投入生产，车间内无生产设备，为空置车间。上述三个堆放区域仅铅酸蓄电池车间进行了防腐防渗处理，而两个杂物棚仅进行地面硬化处理，同时均未采取相应的废气处理措施，对大气环境、地下水环境以及土壤环境有巨大的影响。本项目将上述三个区域所堆存危废原料全部转移至新建三座危废暂存库内堆存，可大大减少危废原料不合理堆存对大气环境、地下水环境以及土壤环境的影响。



表1-10    现有厂内各生产线废气污染物排放情况表

	装置
	编号
	污染源名称
	废气量

Nm3/h
	治理措施
	污染物
	排放
	排气筒高度m
	排放规律
	排放标准

	
	
	
	
	
	
	浓度mg/Nm3
	速率kg/h
	排放量t/a
	
	
	GB16297-1996表2

GB14554－93

GB18484-2001表1

GB37822-2019

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	标准
	达标情况

	一
	有组织排放源

	回转窑焚烧处理线
	GY1
	焚烧烟气
	19671
	经二燃室+余热锅炉+急冷脱酸塔+活性炭喷射+布袋除尘+湿式洗涤塔
	颗粒物
	17.4
	0.34
	2.448
	35
	连续
	100
	达标

	
	
	
	
	
	SO2
	49
	0.96
	6.94
	
	
	400
	达标

	
	
	
	
	
	NO2
	145
	2.85
	20.54
	
	
	500
	达标

	
	
	
	
	
	HCL
	20.9
	0.41
	2.96
	
	
	100
	达标

	
	
	
	
	
	HF
	0.67
	0.013
	0.095
	
	
	9.0
	达标

	
	
	
	
	
	汞及其化合物
	1.76×10-3
	3.46×10-5
	2.49×10-4
	
	
	0.1
	达标

	
	
	
	
	
	镉及其化合物
	4×10-6
	7.87×10-8
	5.67×10-7
	
	
	0.1
	达标

	
	
	
	
	
	铅及其化合物
	0.02
	3.93×10-4
	2.83×10-3
	
	
	1.0
	达标

	
	
	
	
	
	As+Ni
	0.034
	6.69×10-4
	4.82×10-3
	
	
	1.0
	达标

	
	
	
	
	
	Cr+Sn+Sb+Cu+Mn
	0.159
	3.13×10-3
	0.023
	
	
	4.0
	达标

	
	
	
	
	
	#砷及其化合物
	3.67×10-3
	7.22×10-5
	5.2×10-4
	
	
	/
	/

	
	
	
	
	
	#镍及其化合物
	0.03
	5.9×10-4
	4.25×10-3
	
	
	/
	/

	
	
	
	
	
	#铬及其化合物
	0.153
	3×10-3
	0.022
	
	
	/
	/

	
	
	
	
	
	#铜及其化合物
	5.05×10-3
	9.93×10-5
	7.15×10-4
	
	
	/
	/

	
	
	
	
	
	#锰及其化合物
	6.18×10-4
	1.22×10-5
	8.75×10-5
	
	
	/
	/

	
	
	
	
	
	#锡及其化合物
	4×10-4
	7.87×10-6
	5.66×10-5
	
	
	/
	/

	
	
	
	
	
	#锑及其化合物
	4.67×10-4
	9.19×10-6
	6.61×10-5
	
	
	/
	/

	
	
	
	17527
	
	*二噁英
	0.14TEQng/m3
	2453.78 ng/h
	17.67mg/a
	
	
	0.5 TEQng/m3
	达标

	物化车间
	GY2
	酸性废气
	1780
	洗涤塔
	*硫酸雾
	0.102
	1.8×10-4
	4.36×10-4
	15
	间断
	45
	达标

	
	
	
	
	
	*NOX
	26
	4.63×10-2
	0.11
	
	
	240
	达标

	二
	无组织排放源
	

	危废接收区
	gY1
	挥发废气
	/
	/
	非甲烷总烃
	/
	0.137
	1.2
	/
	连续
	10
	/

	
	
	
	
	
	硫酸雾
	/
	0.052
	0.46
	/
	
	1.2
	/

	
	
	
	
	
	HCL
	/
	0.019
	0.164
	/
	
	0.20
	/

	危废暂存库
	gY2
	挥发废气
	/
	/
	非甲烷总烃
	/
	0.188
	1.644
	/
	连续
	10
	/

	
	
	
	
	
	硫酸雾
	/
	0.052
	0.46
	/
	
	1.2
	/

	
	
	
	
	
	HCL
	/
	0.019
	0.164
	/
	
	0.20
	/

	1#、2#杂物棚
	gY3
	挥发废气
	/
	/
	非甲烷总烃
	/
	0.113
	0.99
	/
	连续
	10
	/

	
	
	
	
	
	硫酸雾
	/
	0.026
	0.228
	/
	
	1.2
	/

	
	
	
	
	
	HCL
	/
	0.0056
	0.049
	/
	
	0.20
	/

	铅酸蓄电池车间
	gY4
	挥发废气
	/
	/
	非甲烷总烃
	/
	0.21
	1.845
	/
	连续
	10
	/

	污水处理系统
	gY5
	臭气
	/
	/
	NH3、H2S
	/
	/
	/
	/
	连续
	20
	/


注：表中污染物排放核算中回转窑焚烧装置运行时间按24h/d，300d/a；其余物化装置的运行时间按8h/d,300d/a计。
二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

2.1地理位置
富民县位于云南省中部，省会昆明市的西北部，东经102°21′～102°47′，北纬25°08′～25°36′之间。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠五华、西山区，属昆明市五区八县一市之一。全县国土面积993km2，15万人口。县城距昆明市区23km，是昆明市近郊县，108国道、昆武高速公路、轿子山旅游专线穿境而过，长（水）广（通）高速开工在即，成昆高铁专线和昆明主城至富民辅城的轻轨四号线即将规划建设，三纵两横的交通网络南北贯通，使富民成为重要交通线上的一个节点，富民—“昆明北大门”、“川西门户”的重要战略位置将进一步突显。

项目所在地东经102°31'49.06"，北纬 25°14'7.91"，项目地理位置见附图1。

2.2地形及地貌
富民县位于昆明市西北部，是个山区较多的县，地势南高北低，东西宽44.2公里，南北长51.6公里。由南向北倾斜，望海山把县境分为螳螂川和款庄河两大水系。最大坝子由永定、勤劳、大营组成，螳螂川贯穿其间，坝子西部为金铜盆山，海拔2817米，为富民最高点，中部的望海山，海拔2672米，东部与嵩明分界的老鸦山，海拔2873米，构成富民的三大山脉与两大水系。者北、赤鹫、罗免的田坝为低山环状河谷型，款庄为狭长河谷型。
项目区位于富民盆地北部缓坡地带，山坡坡度一般10～15°，为构造侵蚀溶蚀低中山地貌。

2.3气象条件
富民属低纬高原季风气候区，气候的主要特点是夏无酷暑，冬无严寒，夏秋湿热，冬春干冷，干湿分明。日照时数多，光能资源丰富，气温日差较大，年差较小，春季升温快，秋季降温早。在自然灾害中，以旱、涝灾较多，霜、冻灾次之。拟选场址位于富民县罗免镇。地处亚热带，年平均气温15.8℃，7月均温21.2℃，1月均温8.3℃，最低为13.8℃，最高为15.5℃，极端最高气温为33.4℃，极端最低气温为-7℃。年平均降水量在890～901mm之间。最大年降雨1154mm，最少年降雨634.4mm。二十年一遇最大日降雨量为101.1mm，最大6h降雨量为 76.3mm，1h降雨量为46.5mm。全年有雨日数136天，5～10月份为雨季，降水量占全年的87%；年平均蒸发量1189.5mm，相对湿度72%，年平均日照数为2250 小时，一般年无霜期246天。风向多为西南风，平均风力2－3级，风速2.1m/s，春夏两季会出现瞬时10级大风。

2.4水文特征

富民县境内主要河流是螳螂川，发源于昆明滇池海口，流经安宁、西山区至莲花岩注入富民，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，穿县城流至成器墩流向转西北，在龙发村汇集天生桥河水处，上游称螳螂川，下游称普渡河，为富民县最大的河流。汇水面积5198km2，是滇池的唯一出水口。入境水量8.632亿 m3，平均流量27.37m3/s，从海口至永定桥92km，下游（禄劝县境内）称普渡河，于三江口汇入金沙江，全长243km，落差258km，流经永定坝子和赤鹫坝子，地段比降较小，赤鹫以下进入峡谷地段，河床切割深达100～200m。全县集中出露的泉水共47处，出水流量为0.632m3/s，年出水量为0.199亿m3。 

本项目的主要天然地表水体为西侧的沟渠——杨家箐，最终流向螳螂川，为地表水出露水，主要靠降雨作为径流，渠宽1m～2m，长度约2km。根据现场调查，螳螂川距企业的直线距离约为1km。螳螂川（青龙峡——富民出境）主要功能为一般景观用水（Ⅴ类）。项目区水系图详见附图3。

2.5土壤植被

项目所在区域，土壤类型主要为山原红壤、紫色土、水稻土和棕壤土。植被类型主要有青岗栎树、石栎树为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，以及原生植被破坏后形成的次生植物群落。由于受到人类活动的干扰和破坏，植物种类少，生物多样性差，无国家珍稀濒危保护物种。

拟建项目位于现有场地南侧，仅有部分杂草，无原生植被。

2.6矿产资源
富民县矿产资源丰富，已探明的具有工业开发价值的有硝盐矿、钛砂矿、铝土矿、硅矿、铁矿、磷矿，方解石、彩玉石、大理石、石灰石等20余种。硝盐矿储量达32亿吨以上，氯化钠含量54％，有规模大、质量佳、易水溶、含硝高的特点，居全省各硝盐矿之首，经审批的工程控制Ｄ级储量6.1亿吨。钛矿，为特大型钛金沙矿床，储量居全国前列，达1000万吨以上，且品位高，质量好，矿床裸露地表，可直接露采。铝土矿储量2500万吨，大理石储量200万立方米，彩玉石储量170万立方米。

经过勘查，拟建项目所在地无矿产资源。

2.7文物、动植物资源

项目所在地无重点文物保护单位，不属于风景名胜区、水源保护区、自然保护区，无需要特殊保护的动、植物资源。



三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

3.1环境空气质量现状

本项目地处富民县罗免镇高仓村委会小高仓村，属于环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
根据《2018年度昆明市生态环境状况公报》，2018年富民县的二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，富民县为达标行政区。因此该项目位于环境空气质量达标区。
为了解项目所在区域环境空气质量中的特征污染物现状，本次评价引用云南环清环境检测技术有限公司出具的《富民危险废物处置项目现状检测报告》（环清检字[2019]-107-2号、环清检字[2019]-107-3号），具体监测点位及监测因子情况详见下表及附图4。

表3.1-1   引用环境空气质量现状监测点位布设情况一览表

监测点位

监测因子

监测时间及频次

厂区内
氯化氢、非甲烷总烃、硫酸雾、TVOC、TSP

各监测因子均连续监测7天，采样时间为2019年10月15日~10月21日。

硫酸雾监测24小时平均浓度和1小时平均浓度；TSP监测1小时平均浓度；氯化氢、非甲烷总烃监测1小时平均浓度；TVOC监测8小时平均浓度。
项目下风向

氯化氢、非甲烷总烃、硫酸雾、TVOC、TSP 
各监测因子均连续监测7天，采样时间为2019年10月15日~10月21日。

硫酸雾监测24小时平均浓度和1小时平均浓度；TSP监测1小时平均浓度；氯化氢、非甲烷总烃监测1小时平均浓度；TVOC监测8小时平均浓度。
大气环境质量评价采用最大浓度占标率Pi进行评价，公式如下：
[image: image3.png]Rl
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式中：Pi——i 种污染物最大浓度占标率；
Ci——i 种污染物的实测浓度（mg/Nm3）；
Si——i 种污染物的评价标准（mg/Nm3）；
大气监测结果见表3.1-2。
表3.1-2   环境空气质量监测结果  单位：mg/m3
监测点位

        项目

结果

氯化氢
非甲烷总烃
硫酸雾
TVOC
TSP
小时浓度
小时浓度
日均浓度
8h平均浓度
日均浓度
厂区内
浓度范围
0.02~0.041

0.19~0.94
0.021~0.028
0.014~0.027
0.0963~0.107
标准值
0.05

2
0.1
0.6
0.3
最大浓度占标率（%）

82

47

18.67

4.5

35.67

评价
达标
达标
达标
达标
达标
项目下风向
浓度范围
0.02~0.037

0.23~0.87
0.023~0.039
0.041~0.275
0.118~0.145
标准值
0.05

2
0.1
0.6
0.3
最大浓度占标率（%）

74

43.5

26

45.83

48.33

评价
达标
达标
达标
达标
达标
根据表3.1-2的监测结果可知，评价区域内各监测点TSP能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求限值；硫酸雾、氯化氢、TVOC能达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其它污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃能达到《大气污染物综合排放标准 详解》中规定限值。
3.2地表水环境质量现状
项目区地表水为螳螂川。本项目位于一级支流“螳螂川—普渡河”中“富民大桥—普渡河桥”河段，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年），“富民大桥—普渡河桥”河段水环境功能属于工业用水，为IV类水体。本项目所产生的生产废水及生活污水均送入现有厂区污水处理站处理，无外排污水产生，即本次评价不对地表水进行补充监测。
根据《2018年度昆明市生态环境状况公报》，2018年“螳螂川—普渡河”富民大桥断面水质类别为劣Ⅴ类，与2017年相比，水质类别无变化；普渡河桥断面水质类别为Ⅴ类，与2017年相比，水质类别由Ⅲ类降为Ⅴ类。

3.3地下水环境质量现状
为了解项目区地下水环境质量现状，本次评价引用云南环清环境检测技术有限公司出具的《富民危险废物处置项目现状检测报告》（环清检字[2019]-107-1号），具体监测点位及监测因子情况详见下表及附图4。
表3.3-1   地下水环境质量现状监测点位布设情况一览表
监测点位

监测因子

监测时间及频次

1#检测井

pH、菌落总数、总大肠菌群、氨氮、挥发酚、氯化物、氟化物、硫化物、氰化物、硫酸盐、总硬度、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、溶解性总固体、高锰酸盐指数（耗氧量）、阴离子表面活性剂、六价铬、镍、锌、锰、铁、汞、铅、镉、砷、铜
监测时间：2019年10月19日至21日

监测频率：连续监测三天，每天采样一次。

监测方法：监测及分析方法均按国家环保局颁布的有关标准方法。

2#检测井
3#检测井
4#检测井
5#厂区南侧泉点

地下水监测结果见表3.3-2至3.3-6。
表3.3-2   1#检测井地下水监测结果一览表    单位：mg/L
日期

监测项目

10-19
10-20
10-21
平均值

评价

标准

单因子指数

达标

情况

pH（无量纲）

7.58

7.59

7.58

7.58
6.5～8.5
0.24

达标

菌落总数(CFU/ml)
250

180

200

210
≤100
2.5

超标
总大肠菌群(MPN/L)
140

170

110

140
≤30
5.67

超标
氨氮
0.078

0.094

0.119

0.097
≤0.50
0.238

达标

挥发酚
0.0003L

0.0003L

0.0003L

0.0003L
≤0.002
/
达标

氯化物
14.1

14.6

13.9

14.2
≤250
0.058

达标

氟化物
0.58

0.57

0.57

0.57
≤1.0
0.58

达标

硫化物
0.007

0.007

0.008

0.007
≤0.02
0.4

达标

氰化物

0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
≤0.05
/
达标

硫酸盐

89.5

80.8

87.3

85.9
≤250
0.358

达标

总硬度
214
214
214
214
≤450
0.475

达标

硝酸盐氮
0.635

0.630

0.638

0.634
≤20.0
0.03

达标

亚硝酸盐氮
0.082

0.081

0.081

0.081
≤1.00
0.082

达标

溶解性总固体
388

394

396

392.7
≤1000
0.396

达标

高锰酸盐指数

（耗氧量）
2.7

2.7

2.7

2.7
≤3.0
0.9

达标

阴离子表面活性剂

0.12
0.12
0.12
0.12
≤0.3
0.4

达标

六价铬

0.014
0.013
0.014
0.014
≤0.05
0.28

达标

镍

0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
≤0.02
/
达标

锌

0.02L
0.02L
0.02L
0.02L
≤1.00
/
达标

锰

0.019

0.016

0.014

0.016
≤0.10
0.19

达标

铁

0.047

0.039

0.045

0.044
≤0.3
0.156

达标

汞（µg/L）

0.11

0.11

0.12

0.117
≤1
0.12

达标

铅（µg/L）

3.431

4.111

4.260

3.904
≤10
0.426

达标

镉（µg/L）

0.10L
0.10L
0.10L
0.10L
≤5
/
达标

砷（µg/L）

0.5

0.4

0.3L

0.45
≤10
0.05

达标

铜（µg/L）

4.435

4.359

4.276

4.357
≤1000
0.0044

达标

当检测结果低于方法检出限时，检测结果用检出限加标志“L”表示。

表3.3-3   2#检测井地下水监测结果一览表    单位：mg/L
日期

监测项目

10-19
10-20
10-21
平均值

评价

标准

单因子指数

达标

情况

pH（无量纲）

7.61

7.63

7.63

7.62
6.5～8.5
0.25

达标

菌落总数(CFU/ml)
210

210

230

217
≤100
2.3

超标
总大肠菌群(MPN/L)
140

140

140

140
≤30
4.67

超标
氨氮
0.202

0.226

0.207

0.212
≤0.50
0.452

达标

挥发酚
0.0003L
0.0003L
0.0003L
0.0003L
≤0.002
/
达标

氯化物
48.0

48.6

48.3

48.3
≤250
0.19

达标

氟化物
0.56
0.56
0.56
0.56
≤1.0
0.56

达标

硫化物
0.013

0.014
0.014
0.014
≤0.02
0.7

达标

氰化物

0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
≤0.05
/
达标

硫酸盐

99.7

98.2

100

99.3
≤250
0.4

达标

总硬度
312

310

312

311
≤450
0.69

达标

硝酸盐氮
0.522

0.530

0.524

0.525
≤20.0
0.027

达标

亚硝酸盐氮
0.062
0.063
0.062
0.062
≤1.00
0.063

达标

溶解性总固体
546

548

555

549.7
≤1000
0.555

达标

高锰酸盐指数

（耗氧量）
2.9
2.9
2.9
2.9
≤3.0
0.97

达标

阴离子表面活性剂

0.16
0.16
0.15
0.16
≤0.3
0.53

达标

六价铬

0.016
0.017
0.016
0.016
≤0.05
0.34

达标

镍

0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
≤0.02
/
达标

锌

0.02L
0.02L
0.02L
0.02L
≤1.00
/
达标

锰

0.021

0.025

0.026

0.024
≤0.10
0.26

达标

铁

0.144

0.148

0.139

0.144
≤0.3
0.49

达标

汞（µg/L）

0.04

0.08

0.10

0.07
≤1
0.1

达标

铅（µg/L）

4.634

4.634

4.426

4.565
≤10
0.46

达标

镉（µg/L）

0.43

0.30

0.40

0.38
≤5
0.086

达标

砷（µg/L）

7.4

7.4

7.2

7.37
≤10
0.74

达标

铜（µg/L）

3.580

3.528

3.528

3.545
≤1000
0.0036

达标

当检测结果低于方法检出限时，检测结果用检出限加标志“L”表示。

表3.3-4   3#检测井地下水监测结果一览表    单位：mg/L
日期

监测项目

10-19
10-20
10-21
平均值

评价

标准

单因子指数

达标

情况

pH（无量纲）

7.58

7.57

7.57

7.57
6.5～8.5
0.23

达标

菌落总数(CFU/ml)
240

220

220

227
≤100
2.4

超标
总大肠菌群(MPN/L)
170

170

170

170
≤30
5.67

超标
氨氮
0.444

0.383

0.400

0.409
≤0.50
0.89

达标

挥发酚
0.0003L
0.0003L
0.0003L
0.0003L
≤0.002
/
达标

氯化物
117

116

117

117
≤250
0.468

达标

氟化物
0.15
0.15
0.15
0.15
≤1.0
0.15

达标

硫化物
0.005L
0.005L
0.005L
0.005L
≤0.02
/
达标

氰化物

0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
≤0.05
/
达标

硫酸盐

50.1

55.9

51.9

52.6
≤250
0.22

达标

总硬度
450

448

449

449
≤450
1
达标

硝酸盐氮
0.440

0.446

0.443

0.443
≤20.0
0.022

达标

亚硝酸盐氮
0.040

0.042

0.040

0.041
≤1.00
0.042

达标

溶解性总固体
716

717

713

715.3
≤1000
0.717

达标

高锰酸盐指数

（耗氧量）
1.4
1.4
1.4
1.4
≤3.0
0.47

达标

阴离子表面活性剂

0.08

0.09
0.09
0.09
≤0.3
0.3

达标

六价铬

0.015
0.014
0.015
0.015
≤0.05
0.03

达标

镍

0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
≤0.02
/
达标

锌

0.02L
0.02L
0.02L
0.02L
≤1.00
/
达标

锰

0.013

0.013

0.01L

0.012
≤0.10
0.13

达标

铁

0.160

0.159

0.161

0.160
≤0.3
0.54

达标

汞（µg/L）

0.08

0.12

0.13

0.11
≤1
0.13

达标

铅（µg/L）

3.464

3.414

3.389

3.422
≤10
0.3414

达标

镉（µg/L）

0.10L
0.10L
0.10L
0.10L
≤5
/
达标

砷（µg/L）

1.5

1.7

1.5

1.57
≤10
0.17

达标

铜（µg/L）

1.773

1.667

1.652

1.697
≤1000
0.0018

达标

当检测结果低于方法检出限时，检测结果用检出限加标志“L”表示。

表3.3-5   4#检测井地下水监测结果一览表    单位：mg/L
日期

监测项目

10-19
10-20
10-21
平均值

评价

标准

单因子指数

达标

情况

pH（无量纲）

7.56

7.58

7.58

7.57
6.5～8.5
0.23

达标

菌落总数(CFU/ml)
180

220

230

210
≤100
2.3

超标
总大肠菌群(MPN/L)
110

140

140

130
≤30
4.67

超标
氨氮
0.044

0.072

0.100

0.072
≤0.50
0.2

达标

挥发酚
0.0003L
0.0003L
0.0003L
0.0003L
≤0.002
/
达标

氯化物
10.5

11.5

10.8

10.9
≤250
0.046

达标

氟化物
0.16
0.16
0.16
0.16
≤1.0
0.16

达标

硫化物
0.006

0.005L

0.006

0.006
≤0.02
0.3

达标

氰化物

0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
≤0.05
/
达标

硫酸盐

66.9

69.1

64.6

66.9
≤250
0.276

达标

总硬度
338

338

336

337
≤450
0.75

达标

硝酸盐氮
0.056

0.048

0.051

0.052
≤20.0
0.0028

达标

亚硝酸盐氮
0.012
0.012
0.011
0.012
≤1.00
0.012

达标

溶解性总固体
622

628

623

624
≤1000
0.628

达标

高锰酸盐指数

（耗氧量）
2.2
2.2
2.2
2.2
≤3.0
0.73

达标

阴离子表面活性剂

0.10
0.10
0.10
0.10
≤0.3
0.33

达标

六价铬

0.017
0.016
0.016
0.016
≤0.05
0.34

达标

镍

0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
≤0.02
/
达标

锌

0.02L
0.02L
0.02L
0.02L
≤1.00
/
达标

锰

0.023

0.021

0.042

0.028
≤0.10
0.42

达标

铁

0.046

0.051

0.054

0.050
≤0.3
0.18

达标

汞（µg/L）

0.54

0.67

0.71

0.64
≤1
0.71

达标

铅（µg/L）

1.722

1.290

0.5186

1.19
≤10
0.172

达标

镉（µg/L）

0.15

0.11

0.22

0.16
≤5
0.044

达标

砷（µg/L）

0.3L
0.3L
0.3L
0.3L
≤10
/
达标

铜（µg/L）

0.9716

0.9187

1.009

0.9664
≤1000
0.001

达标

当检测结果低于方法检出限时，检测结果用检出限加标志“L”表示。

表3.3-6   5#厂区南侧泉点地下水监测结果一览表    单位：mg/L
日期

监测项目

10-19
10-20
10-21
平均值

评价

标准

单因子指数

达标

情况

pH（无量纲）

7.68
7.69
7.68
7.68
6.5～8.5
0.28

达标

菌落总数(CFU/ml)
270

280

260

270
≤100
2.8

超标
总大肠菌群(MPN/L)
130

170

140

147
≤30
5.67

超标
氨氮
0.101

0.123

0.148

0.124
≤0.50
0.296

达标

挥发酚
0.0003L
0.0003L
0.0003L
0.0003L
≤0.002
/
达标

氯化物
212

211

212

212
≤250
0.848

达标

氟化物
0.60
0.60
0.60
0.60
≤1.0
0.6

达标

硫化物
0.011

0.012

0.011

0.011
≤0.02
0.6

达标

氰化物

0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
≤0.05
/
达标

硫酸盐

158

159

160

159
≤250
0.64

达标

总硬度
402

416

417

412
≤450
0.927

达标

硝酸盐氮
0.02L
0.02L
0.02L
0.02L
≤20.0
/
达标

亚硝酸盐氮
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
≤1.00
/
达标

溶解性总固体
923

925

922

923
≤1000
0.925

达标

高锰酸盐指数

（耗氧量）
2.4
2.3
2.4
2.4
≤3.0
0.8

达标

阴离子表面活性剂

0.15
0.15
0.15
0.15
≤0.3
0.5

达标

六价铬

0.007
0.008
0.008
0.008
≤0.05
0.16

达标

镍

0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
≤0.02
/
达标

锌

0.02L
0.02L
0.02L
0.02L
≤1.00
/
达标

锰

0.020

0.021

0.024

0.022
≤0.10
0.24

达标

铁

0.152

0.145

0.147

0.148
≤0.3
0.507

达标

汞（µg/L）

0.35

0.44

0.47

0.42
≤1
0.47

达标

铅（µg/L）

5.555

5.762

5.712

5.676
≤10
0.5712

达标

镉（µg/L）

0.65

0.72

0.52

0.63
≤5
0.144

达标

砷（µg/L）

1.0

1.1

1.0

1.0
≤10
0.11

达标

铜（µg/L）

4.738

4.760

4.764

4.777
≤1000
0.0048

达标

当检测结果低于方法检出限时，检测结果用检出限加标志“L”表示。

监测结果表明，项目区域周边地下水中pH、氨氮、挥发酚、氯化物、氟化物、硫化物、氰化物、硫酸盐、总硬度、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、溶解性总固体、高锰酸盐指数（耗氧量）、阴离子表面活性剂、六价铬、镍、锌、锰、铁、汞、铅、镉、砷、铜等监测指标满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求；而5个监测点位的菌落总数和总大肠菌群两项指标均超标，因为本次地下水监测取水为浅层地下水，且拟建项目周围村落较多，村民的生活污水随意排放，所以导致地下水菌落总数和总大肠菌群超标。
3.4声环境质量现状
为了解项目区土壤环境质量现状，本次评价引用云南环清环境检测技术有限公司出具的《富民危险废物处置项目现状检测报告》（环清检字[2019]-107-3号）。监测点位布置图见附图4
监测布点：共设4个监测点，分别为：厂址东A、厂址南B、厂址西C、厂址北D。

监测频次：监测2天，昼、夜各测一次。

监测时间：2019年10月16日~10月17日。
噪声监测结果见表3.4-1。
表3.4-1   声环境监测结果及评价

监测日期

测点名称

监测结果Leq
评价标准

评价结果

昼间

夜间

3类

测量值

测量值

昼间

夜间

2019年10月16日

厂址东A
54.0

49.3

65

55

达标

厂址南B
52.4

45.2

达标

厂址西C
52.3

42.4

达标

厂址北D
53.2

46.9

达标

2019年10月17日

厂址东A
53.2

46.9

达标

厂址南B
53.0

43.9

达标

厂址西C
52.9

40.5

达标

厂址北D
52.4

44.0

达标

由表3.4-1中噪声监测结果对照评价标准可以看出，项目区4个监测点昼间和夜间噪声监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，项目所在区域噪声环境质量现状较好。

3.5土壤环境质量现状
对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“交通运输仓储邮政业”中涉及危险品、化学品、石油、成品油储罐区的码头及仓储项目，属于Ⅱ类建设项目。本项目占地面积约为4000m2（约0.4hm2），属于小型项目。本项目位于昆明危险废物处理处置中心内，用地为建设单位预留用地，为工业用地，且项目区100m范围内未分布有耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，环境敏感程度不敏感。对照污染影响型评价工作等级划分依据，该项目属于Ⅰ类项目，占地面积为小型项目、且所在区域不敏感，因此土壤环境影响评价工作定位三级。

为了解项目区土壤环境质量现状，本次评价引用云南环清环境检测技术有限公司出具的《富民危险废物处置项目现状检测报告》（环清检字[2019]-107-3号），具体监测点位及监测因子情况详见表3.5-2~3.5-5及附图4。
表3.5-1 土壤环境质量现状监测点位布设情况一览表
监测点位

监测因子

监测时间及频次

拟建项目上风向
（表层样）
pH、土壤45项

采样时间为2019年10月17日监测频次：监测一期，一次采样分析
拟建项目下风向
（表层样）

pH、土壤45项

焚烧线旁
（表层样）

pH、土壤45项

焚烧线旁
（15cm、100cm、200cm）
pH、砷、汞、铅、镉、六价铬、铜、镍

清洗生产线旁
（15cm、100cm、200cm）

pH、土壤45项

原料车旁
（15cm、100cm、200cm）
pH、砷、汞、铅、镉、六价铬、铜、镍

表3.5-2 土壤环境质量现状监测结果 单位：mg/Kg

点 位

标准值

拟建项目上风向（表层样）
拟建项目下风向（表层样）
项目

农用地

监测值

评价

监测值

评价

pH

5.5＜pH≤6.5

5.57
达标
6.13
达标
砷

40

2.75
达标
5.56
达标
汞

1.8

0.078
达标
0.210
达标
铅

90

17.9
达标
24.4
达标
镉

0.3

0.08
达标
0.02
达标
六价铬

/

3.62

/

4.03

/

铜

50

15
达标
37
达标
镍

70

47
达标
67
达标
四氯化碳

/
ND

/
ND

/
氯仿

/
ND

/
ND

/
氯甲烷

/
ND

/
ND

/
1,1-二氯乙烷

/
ND

/
ND

/
1,2-二氯乙烷

/
ND

/
ND

/
1,1-二氯乙烯

/
ND

/
ND

/
顺-1,2-二氯乙烯

/
ND

/
ND

/
反-1,2-二氯乙烯

/
ND

/
ND

/
二氯甲烷

/
ND

/
ND

/
1,2-二氯丙烷

/
ND

/
ND

/
1,1,1,2-四氯乙烷

/
ND

/
ND

/
1,1,2,2-四氯乙烷

/
ND

/
ND

/
四氯乙烯

/
ND

/
ND

/
1,1,1-三氯乙烷

/
ND

/
ND

/
1,1,2-三氯乙烷

/
ND

/
ND

/
三氯乙烯

/
ND

/
ND

/
1,2,3-三氯丙烷

/
ND

/
ND

/
氯乙烯

/
ND

/
ND

/
苯

/
ND

/
ND

/
氯苯

/
ND

/
ND

/
1,2-二氯苯

/
ND

/
ND

/
1,4-二氯苯

/
ND

/
ND

/
乙苯

/
ND

/
ND

/
苯乙烯

/
ND

/
ND

/
甲苯

/
ND

/
ND

/
间二甲苯

/
ND

/
ND

/
对二甲苯

/
ND

/
ND

/
邻二甲苯

/
ND

/
ND

/
苯并[a]蒽

/
ND

/
ND

/
苯并[a]芘

0.55

ND

达标

ND

达标

苯并[b]荧蒽

/
ND

/
ND

/
苯并[k]荧蒽

/
ND

/
ND

/
䓛

/
ND

/
ND

/
茚并[1,2,3-cd]芘

/
ND

/
ND

/
萘

/
ND

/
ND

/
二苯并[a,h]蒽

/
ND

/
ND

/
苯并[g、h、i]

/
ND

/
ND

/
2-氯酚

/
ND

/
ND

/
表3.5-3 土壤环境质量现状监测结果 单位：mg/Kg

点 位

标准值

焚烧线旁（表层样）
清洗生产线旁
15cm

100cm

200cm

项目

建设用地二类地

监测值

评价

监测值

评价

监测值

评价

监测值

评价

pH

/

8.14

/

8.03

/

7.96

/

8.39

/

砷

60

4.09

达标

3.32

达标

3.81

达标

6.79

达标

汞

38

0.222

达标

0.106

达标

0.340

达标

0.594

达标

铅

800

18.9

达标

36.5

达标

21.5

达标

22.8

达标

镉

65

0.60

达标

0.82

达标

0.79

达标

0.72

达标

六价铬

5.7

3.66

达标

3.78

达标

3.57

达标

3.57

达标

铜

18000

109

达标

69

达标

172

达标

24

达标

镍

900

78

达标

79

达标

70

达标

55

达标

四氯化碳

2.8

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

氯仿

0.9

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

氯甲烷

37

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

1,1-二氯乙烷

9

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

1,2-二氯乙烷

5

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

1,1-二氯乙烯

66

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

顺-1,2-二氯乙烯

596

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

反-1,2-二氯乙烯

54

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

二氯甲烷

616

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

1,2-二氯丙烷

5

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

1,1,1,2-四氯乙烷

10

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

1,1,2,2-四氯乙烷

6.8

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

四氯乙烯

53

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

1,1,1-三氯乙烷

840

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

1,1,2-三氯乙烷

2.8

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

三氯乙烯

2.8

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

1,2,3-三氯丙烷

0.5

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

氯乙烯

0.43

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

苯

4

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

氯苯

270

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

1,2-二氯苯

560

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

1,4-二氯苯

20

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

乙苯

28

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

苯乙烯

1290

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

甲苯

1200

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

间二甲苯

570

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

对二甲苯

570

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

邻二甲苯

640

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

苯并[a]蒽

15
ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

苯并[a]芘

1.5
ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

苯并[b]荧蒽

15
ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

苯并[k]荧蒽

151
ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

䓛

1293

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

茚并[1,2,3-cd]芘

15

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

萘

70

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

二苯并[a,h]蒽

1.5

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

苯并[g、h、i]

/

ND

/

ND

/

ND

/

ND

/

2-氯酚

2256

ND

达标

ND

达标

ND

达标

ND

达标

表3.5-4 土壤环境质量现状监测结果 单位：mg/Kg

点 位

标准值

焚烧线旁
15cm

100cm

200cm

项目

建设用地二类地

监测值

评价

监测值

评价

监测值

评价

pH

/
7.83

/
7.95

/
8.46

/
砷

60
4.28

达标
3.54

达标
7.76

达标
汞

38
0.119

达标
0.114

达标
0.058

达标
铅

800
22.8

达标
20.4

达标
21.4

达标
镉

65
0.34

达标
0.38

达标
1.11

达标
六价铬

5.7

4.57

达标
3.39

达标
3.37

达标
铜

18000

75

达标
99

达标
10

达标
镍

900

80

达标
83

达标
48

达标
表3.5-5 土壤环境质量现状监测结果 单位：mg/Kg
点 位

标准值

原料车旁
15cm

100cm

200cm

项目

建设用地二类地

监测值

评价

监测值

评价

监测值

评价

pH

/
7.97

/
7.95

/
8.51

/
砷

60
4.25

达标
4.86

达标
6.27

达标
汞

38
0.139

达标
0.124

达标
0.096

达标
铅

800
26.4

达标
19.5

达标
28.7

达标
镉

65
0.72

达标
0.65

达标
0.97

达标
六价铬

5.7

4.13

达标
3.97

达标
3.65

达标
铜

18000

112

达标
60

达标
42

达标
镍

900

90

达标
77

达标
60

达标
综上所述，项目区上风向及下风向土壤均能达到《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中标准限值；其余土壤监测点均能达到《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准。
3.6生态环境质量现状
（1）土地利用现状

富民县土地面积100305.56hm2，农用面积90934.57hm2，占土地总面积的90.7%；建设用地面积为2211.01hm2，占土地总面积的2.2%；未利用地面积为7162.99hm2，占土地总面积的7.1%。

本项用地面积为4000m2，占地均位于建设单位预留建设用地范围内，不涉及新增占地。
（2）植物和动物现状
富民县属亚热带常绿宽叶林地带，现有林地和草地共65842.47hm2，全县林草覆盖率65.64%。由于海拔和地形的差异，水热条件等气候要素以及地质、土壤的不同，造成境内植物资源丰富，形成植被在地域分布上的差异性，现有的植被都是次生植被类型，主要植被类型有暖性针叶林、暖性阔叶林、暖温性灌木丛，自然植被树种以云南松、旱冬瓜、滇柏、旱冬瓜等为主，草本植物为细柄草、野古草、毛蕨菜、滇龙胆、黄背草、兔耳风等为主。当地乔木树种主要为高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、旱冬瓜和桤木等，灌木主要为滇杨梅、滇含笑、车桑子、小铁仔等。

本项目占地均位于建设单位预留建设用地范围内，涉及基本农田。经实地调查，评价区所有的植被类型在富民县其他地区均有广泛分布，在调查范围内未发现国家和省级重点保护的珍稀濒危保护物种和古树名木，也未发现规定保护的野生动物资源。

由于评价区人为活动较频繁，植被多为人工桉树、灌丛草丛、低矮林地植被，缺乏大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所。因此，可以排除在评价范围内有大型野生动物分布。但是在评价区的灌木丛中有小型哺乳类动物，如田鼠、野兔等，据调查分析上述动物数量不大，并且流动性较强，多为适应人类活动的啮齿目。另外，在植被较好的丛林中，还有常见的鸟类出入。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目位于云南省昆明市富民县罗免镇境内，占用现有企业预留用地，总用地面积为4000m2，不涉及自然保护区和基本农田保护区。本次评价以项目所在区域的环境质量以及周边的村庄、螳螂川作为本次评价的环境保护目标。

1、大气环境
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）中对于大气环境保护目标的要求，环境空气保护目标指评价范围内按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定划分为一类区的自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，二类区中的居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

根据调查，该项目主要大气环境保护目标如下表所示。

表3.7-1 环境空气保护目标
保护目标
方位

保护对象

环境功能区

距离（m）

受影响人数
高仓村

西面

村庄

二类区

550
71户/252人

大高仓

西面

村庄

二类区

1035
113户/417人

大凹村
西南
村庄

二类区

750

41户/154人
矣沙

西南
村庄
二类区
1335

123户/465人
盐水塘

西

村庄
二类区
1550

91户/332人
张湾村

西北

村庄

二类区

1175
120户/418人
四十亩
西北
村庄

二类区

875
68户/284人
大木刻
西北
村庄
二类区
1190

70户/292人
石高田

西北

村庄
二类区
1500

4户/16人
庙山

西北

村庄
二类区
1416

6户/24人
宗家田

西北

村庄
二类区
2180

21户/86人
丫口田

西北

村庄
二类区
2324
16户/64人
曹溪哨

北

村庄
二类区
1590

161户/596人
者北村

北

村庄
二类区
2120

851户/2864人
小瓦房

东

村庄
二类区
1506

53户/197人
玉屏

东南

村庄
二类区
1400

65户/272人
白石岩

东南

村庄
二类区
2275

21户/86人
得乐村

东南

村庄
二类区
1940

53户/184人
北营村

西南

村庄
二类区
1740

115户/446人
站上

西南

村庄
二类区
2087

68户/284人
沙家庄

西南

村庄
二类区
2200

85户/346人
八路

西南

村庄
二类区
2259
20户/88人
河东村

南

村庄
二类区
2326

120户/460人
2、地表水环境
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，水环境保护目标为饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。

根据调查，该项目位于昆明市富民县罗免镇高仓村委会小高仓村，该项目选址不涉及到饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等区域。
根据调查，项目区东南面800m处为螳螂川。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，项目所涉及螳螂川河段为“富民大桥—普渡河桥”河段，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体。螳螂川按《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅳ类水体标准保护。

3、地下水环境
根据调查，项目区西北侧约396m有一处出水点、项目区西南侧82m有一泉点，则地下水保护目标见下表。
表3.7-2 地下水保护目标
名称

地下水类型

与场区的方位及距边界距离

使用功能

环境保护目标

厂区西北侧外出水点

裂隙水

西北，约396m

不作为饮用水

《地下水质量标准》（GB 14848-2017）中Ⅲ类标准值

厂区西南侧泉点
裂隙水

西南，约82m

不作为饮用水

项目区及其下游分布的裂隙水含水层

裂隙水

-

-

4、声环境
声环境保护目标为以项目所在地为中心200m范围内的噪声敏感区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场调查项目周边200米范围内无居民点。

5、生态环境

本环评拟定生态环境评价范围为200m，该项目的主要生态环境保护目标如下。

表3.7-2  生态环境保护目标一览表

类别

与项目区的方位及距离

生态保护目标

保护级别

生态环境

项目区边界200m范围；

土地利用、植被、植物、动物；

不得随意破坏、降低当地生态环境质量，使水土流失在可以接受的范围内；




四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	4.1环境质量标准
1、大气环境质量标准

本项目位于昆明市富民县罗免镇高仓村委会小高仓村，所在地属于环境空气二类区，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、TSP评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，硫酸雾、氯化氢、TVOC参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D，我国非甲烷总烃无环境质量标准，考虑到我国大部分地区非甲烷总烃的实测值，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准 详解》的参考标准值，即：2 mg/m3执行，标准值见下表。 

表4.1-1 环境空气质量标准

污染物名称

取值时间

浓度限值

单位

执行标准

总悬浮颗粒物

（TSP）

年平均

200

μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

24小时平均

300

可吸入颗粒物

（PM10）

年平均

70

μg/m3
24小时平均

150

臭氧（O3）

日最大8小时平均

160

μg/m3
1小时平均

200

颗粒物（PM2.5）

年平均

35

μg/m3
24小时平均

75

二氧化氮

（NO2）

年平均

40

μg/m3
24小时平均

80

1小时平均

200

一氧化碳

（CO）

24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

10

二氧化硫

（SO2）

年平均

60

μg/m3
24小时平均

150

1

1小时平均

500

硫酸雾

24小时平均

0.1

mg/m3
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其它污染物空气质量浓度参考限值
氯化氢
1小时平均

0.05

TVOC
8h平均浓度

0.6
mg/m3
非甲烷总烃

1小时平均
2
mg/m3
《大气污染物综合排放标准 详解》参考限值

2、地表水环境质量标准
根据《云南省水环境功能区划（2010-2020本）》，本项目附近地表水属螳螂川富民大桥-普渡河段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类水质标准。标准限值详见下表。
表4.1-2 地表水环境质量评价标准值     单位：mg/L

项目

pH

CODcr

BOD5
NH3-N
总磷

硫化物

IV类

6-9

≤30

≤6

≤1.5

≤0.3

≤0.5

项目

锌

铅

镉

砷

铜

氟化物

IV类

≤2.0

≤0.05

≤0.005

≤0.1

≤1.0

≤1.5

3、地下水环境标准

项目所在地的地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，如下表所示。

表4.1-3  地下水质量标准限值  mg/L

污染物

pH（无量纲）

菌落总数(CFU/ml)
总大肠菌群(MPN/L)
氨氮

挥发酚

标准值

6.5-8.5

≤100
≤30
≤0.50

≤0.002

污染物

氯化物
氟化物
硫化物

氰化物
硫酸盐

标准值

≤250
≤1.0
≤0.02

≤0.05
≤250

污染物

总硬度

硝酸盐氮
亚硝酸盐氮
溶解性总固体

高锰酸盐指数

（耗氧量）
标准值

≤450

≤20.0
≤1.00
≤1000

≤3.0
污染物

阴离子表面活性剂
六价铬

镍
锌
锰
标准值

≤0.3
≤0.05

≤0.02
≤1.0

≤0.10
污染物

铁
汞

铅

镉

砷

标准值

≤0.3
≤0.001

≤0.01

≤0.005

≤0.01

污染物

铜
——
——
——
——
标准值

≤1.00

——
——
——
——
4、声环境标准

本项目位于昆明市富民县罗免镇高仓村委会小高仓村，主要功能为工业生产、仓储物流，属于3类声环境功能区。项目区噪声现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，如下表所示。
表4.1-4  声环境质量标准  单位：dB（A）

区域类别

昼间

夜间

3类

65

55

5、土壤环境标准

项目区土壤环境执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准以及《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）。相关标准限值见表4.1-5、4.1-6。

表4.1- 5 土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准

污染物项目
单位
筛选值
管制值
第一类用地
第二类用地
第一类用地
第二类用地
重金属和无机物
砷
mg/kg
20
60
120
140
镉
mg/kg
20
65
47
172
铬（六价）
mg/kg
3.0
5.7
30
78
铜
mg/kg
2000
18000
8000
36000
铅
mg/kg
400
800
800
2500
汞
mg/kg
8
38
33
82
镍
mg/kg
150
900
600
2000
挥发性有机物
四氯化碳
mg/kg
0.9
2.8
9
36
氯仿
mg/kg
0.3
0.9
5
10
氯甲烷
mg/kg
12
37
21
120
1,1-二氯乙烷
mg/kg
3
9
20
100
1,2-二氯乙烷
mg/kg
0.52
5
6
21
1,1-二氯乙烯
mg/kg
12
66
40
200
顺式-1,2-二氯乙烯
mg/kg
66
596
200
2000
反式-1,2-二氯乙烯
mg/kg
10
54
31
163
二氯甲烷
mg/kg
94
616
300
2000
1,2-二氯丙烷
mg/kg
1
5
5
47
1,1,1,2-四氯乙烷
mg/kg
2.6
10
26
100
1,1,2,2-四氯乙烷
mg/kg
1.6
6.8
14
50
四氯乙烯
mg/kg
11
53
34
183
1,1,1-三氯乙烷
mg/kg
701
840
840
840
1,1,2-三氯乙烷
mg/kg
0.6
2.8
5
15
三氯乙烯
mg/kg
0.7
2.8
7
20
1,2,3-三氯丙烷
mg/kg
0.05
0.5
0.5
5
氯乙烯
mg/kg
0.12
0.43
1.2
4.3
苯
mg/kg
1
4
10
40
氯苯
mg/kg
68
270
200
1000
1,2-二氯苯
mg/kg
560
560
560
560
1,4-二氯苯
mg/kg
5.6
20
56
200
乙苯
mg/kg
7.2
28
72
280
苯乙烯
mg/kg
1290
1290
1290
1290
甲苯
mg/kg
1200
1200
1200
1200
间二甲苯+对二甲苯
mg/kg
163
570
500
570
邻-二甲苯
mg/kg
222
640
640
640
半挥发性有机物
硝基苯
mg/kg
34
76
190
760
苯胺
mg/kg
92
260
211
663
2-氯酚
mg/kg
250
2256
500
4500
苯并[a]蒽
mg/kg
5.5
15
55
151
苯并[a]芘
mg/kg
0.55
1.5
5.5
15
苯并[b]荧蒽
mg/kg
5.5
15
55
151
苯并[k]荧蒽
mg/kg
55
151
550
1500
䓛
mg/kg
490
1293
4900
12900
二苯并[a，h]蒽
mg/kg
0.55
1.5
5.5
15
茚并[1,2,3-cd]芘
mg/kg
5.5
15
55
151
萘
mg/kg
25
70
255
700
表4.1-6  农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）  单位mg/kg

序号
污染物项目
风险筛选值

pH≤5.5

5.5＜pH≤6.5

6.5＜pH≤7.5

pH＞7.5

1
镉
水田
0.3
0.4
0.6
0.8
其他

0.3

0.3

0.3

0.6

2
汞
水田
0.5

0.5

0.6

1.0

其他

1.3

1.8

2.4

3.4

3

砷

水田

30

30

25

20

其他

40

40

30

25

4
铅
水田
80

100

140

240

其他
70

90

120

170

5
铬

水田
250

250

300

350

其他

150

150

200

250

6

铜

果园

150

150

200

200

其他

50

50

100

100

7

镍

60

70

100

190

8

锌

200

200

250

300



	污

染

物

排

放

标

准
	4.2 污染物排放标准
1、大气污染物排放标准

①施工期

施工期废气主要为土方开挖、车辆运输中产生的扬尘，呈无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表4-4中的无组织排放监控浓度限值，标准值见表4.2-1。
表4.2-1  施工期大气污染物排放标准 单位：mg/m³

污染物
无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
监控点
浓度
颗粒物
周围外浓度最高点
1.0

②运营期

项目运行期，废气中主要污染物执行标准见下表。
表4.2-2 运营期大气污染物排放标准  单位：mg/m³

污染物名称
执行标准
标准限值
限值含义
有组织废气

非甲烷总烃
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

120mg/m3
/

硫酸雾

45mg/m3
/

氯化氢

100mg/m3
/

臭气浓度

《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）

2000（无量纲）

/

无组织废气

非甲烷总烃

《挥发性有机物无组织排放控制标准》
（GB 37822-2019）
10 mg/m3
监控点处1h平均浓度值
（在厂房外设置监控点）
30 mg/m3
监控点处任意一次浓度值（在厂房外设置监控点）
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

4.0 mg/m3
周界外浓度最高点
臭气浓度

《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）

20（无量纲）

周界外浓度最高点浓度限值
硫酸雾

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

1.2 mg/m3
周界外浓度最高点

氯化氢

0.20 mg/m3
2、水污染物排放标准

①施工期

本项目对施工过程中产生的废水进行收集，经沉淀池沉淀处理后，回用于施工场地洒水降尘，施工废水不外排。
②运营期

项目员工生活污水不在该项目区产生，而该项目产生的生产废水为湿法喷淋废水及冲洗废水，直接送入现有的污水处理站处理，不外排。初期雨水经初期雨水池收集后，送入污水处理站，全部回用不外排。
3、噪声排放标准

①施工期

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值，具体见表4.2-3。

表4.2-3  建筑施工场界环境噪声排放标准   单位：Leq[dB(A)]

时段

昼间

夜间

限值

70

55

②运营期

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表4.2-4。

表4.2-4  工业企业厂界噪声排放标准   单位：Leq[dB(A)]

类别

噪声值dB（A）
来源

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声

排放标准》（GB12348-2008）
3类

65

55

4、固体废弃物

①施工期
项目在局部土地平整、导流沟等设施建设过程中，会产生一定量的废弃土石方，直接用于场地低洼处平整；项目在厂房建设和设备安装过程中，会产生一定量的建筑垃圾，由于施工量较小，建筑垃圾产生量较小，委托有资质的单位清运处置；施工人员产生的生活垃圾依托厂区现有垃圾收集点进行处置。
②运营期

本项目运营期所产生固体废弃物为危废暂存库废气处理系统所产生的废活性炭、储存危险废物的包装桶/袋使用过程中因损坏、破旧等产生的废旧包装桶/袋、危险废物物料泄露处理过程产生的沾染危险废物的废拖布、废沙土等废物。全部送去现有厂区焚烧车间处理，不外排。

	总

量

控

制

指

标
	根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），总量控制指标为CODCr、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等六项。

1、废水

本项目生产废水送至现有厂区污水处理站进行处理，不外排。由于未新增生产人员，故不无新增生活污水产生，不设总量控制指标。

2、废气

本项目运营期有组织排放非甲烷总烃量为0.2247t/a，需设置总量控制指标；无组织排放不列为总量控制指标。 

3、固体废弃物

本项目所产生的固体废弃物为废活性炭、废沾染抹布等，定期产生，送至焚烧车间处理，处置率100%。




五、建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：
1、施工期
本项目施工期间的基础工程、主体工程、设备安装、工程验收等工序将产生噪声、扬尘、废气、固体废物和少量污水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。施工期的产污工艺流程及产污位置如下图：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-1 项目施工期工艺流程及产污节点图
施工期产生的环境污染问题主要是：建筑扬尘、弃土、施工期噪声、废气、施工人员生活污水及施工期生活垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。
2、运营期
三座危废暂存库建成后，现有1#、2#两个杂物棚以及铅酸蓄电池车间内堆存废物全部转移至新建危废暂存库中，减少了污染物对大气环境、地下水环境以及土壤环境的影响。项目建成后，现有1#、2#两个杂物棚以及铅酸蓄电池车间将空置，由建设方自行决定用途；当新建三座危废暂存库后，全厂暂存布置情况如下。
表5-1  项目建成后全厂暂存布置情况表
暂存区域

暂存量

危险废物暂存库
暂存库建筑面积 52m×18m；暂存库内又单独建有不明类危废库和剧毒库；

不明库

设置于现有危废暂存库中，占地面积约为60m2，用于堆存进厂前不能明确性质的危险废物；

剧毒库

设置于现有危废暂存库内，占地面积约为40m2，用于堆存进厂前已明确属于剧毒的危险废物；

危险废物接受区

接收区 34m×33.5m，用于接收日常进厂物料

废矿物油罐区

整个厂内有4个废弃物贮存罐区：

1#罐区用于贮存废矿物油与含矿物油废物，占地面积约为656m2，有10个罐，容积分别为2个100m3、6个25m3、1个32m3、1个25m3，均为常压铁质罐；罐区设置有围堰；

2#罐区用于贮存感光材料，占地面积约为192m2，有4个罐，2个25m3、1个6m3，1个5m5，均为常压铁质罐；罐区设置有围堰；

3#罐区用于贮存废有机溶剂与含有机溶剂废物、含酚废物，占地面积约为253m2，有4个罐，分别为10m3的均质罐、3个30m3贮罐，分别为为中低热值贮罐、高热值罐和分层贮罐，均为常压铁质罐，主要贮存有机溶剂，直接进入焚烧处理生产线；罐区设置有围堰；

4#罐区用于贮存进入物化车间的热处理废物，占地面积约为192m2，有7个罐，分别为30m3的乳化液罐、10m3的染料、涂料罐、30m3的含油废水罐、20m3的含氟废液罐、30m3的含铜废液罐、30m3的废酸罐和10m3的废碱罐，均为常压铁质罐；罐区设置有围堰；
柴油库

位于厂内东北角，为独立区域，设置有1个容积为20m3的地下柴油库，是大储油量为16.8t，配套建设有地下收集装置和导气口。

新建危险废物暂存库A库
建筑面积1307m 2，分为4个区，A1区暂存HW11精（蒸）馏残渣800t、A2区暂存HW08废矿物油与含矿物油废物200t、A3区暂存HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物600t、A4区暂存HW09油/水、烃/水混合物或乳化液200t。
新建危险废物暂存库B库
建筑面积1307m 2，分为3个区，B1区暂存HW49其他废物1000t、B2区暂存HW03废药物、药品600t、B3区暂存HW49其他废物200t。
新建危险废物暂存库C库
建筑面积654m 2，分为3个区，C1区暂存HW49其他废物300t、C2区暂存HW49其他废物250t、C3区暂存HW04农药废物50t。
本项目拟暂存的危险废物原料为现有项目日常生产过程中所需原料，不新增原料种类，现有项目处置量完全未达到满负荷状态，新建暂存库仅作为暂存，不新增现有项目处理量，处置所产生污染物不会增加。
由于危险废物固有的属性，包括化学反应性、毒性、易燃性、腐蚀性或其他特性，可导致对人体健康或环境产生危害。因此在对危险废物接收、贮存、转运、投加等方面都有严格的要求。

本项目危险废物收集、贮存及运输应严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）进行。本项目所涉及的废物收集运输系统流程如下：危险废物到达本项目场址接收入库→分区暂存→出库。
（1）接收入库
危险废物接收认真执行危险废物转移联单制度。现场交接时认真核对危险废物的数量、种类、标识等，并确认与危险废物转移联单是否相符。进厂接收的危险废物及时登记，详细记载每日收集、贮存、利用或处置危险废物的类别、数量、危险废物的最终去向、有无事故或其他异常情况等，并按照危险废物转移联单的有关规定，保管需存档的转移联单，对危险废物包装发生破裂、泄漏或其它事故进行处理。危险废物经营活动记录档案和危险废物经营活动情况报告与转移联单同期保存。废物接收主要包括以下程序：

①业主方收到相关危废信息后，对产废企业进行取样，并填写废物材料数据表。

②初次分析。针对废物中实际可能含有的物质种类确定分析参数及种类，分析废物的成份及性质，确定废物是否符合入厂处置要求。

③如企业产生的废物业主方具备处置能力，且符合许可证营业范围，业主方与产废单位签订废物接收协议。经常规分析后不满足处置要求的废物返回产废企业。
④危险废物转移联单齐全和标识清楚的废物在入库前进行抽检，危险废物转移联单不齐全，或者标识不清楚的废物不应入库。
（2）分区暂存

危险废物入库前，则打开所属堆存库风机对库内产生有机废气及酸性废气进行抽吸10分钟，减少废气对生产人员的身体健康造成危害。

根据收集的危险废物类别，将危险废物分类暂存于厂房内相应的暂存区，各暂存区均留有搬运通道，暂存区分布图见附图2。
危险废物特性查明后按以下要求存放：

①根据危险废物的不同性质采用桶装或罐装分别储存于各个小存放区内。液态类危险废物采用吨桶或带钢塞圆桶进行密封桶装储存；半固态废物采用吨桶或带卡箍盖塑料桶密封储存；固态类物质用吨袋或带卡箍盖塑料桶密封储存。

②危险废物的码放：a、盛装危险废物的容器、箱、桶其标志一律朝外。堆迭高度视容器的强度而定，量多的废物占2～3个小存放区，量少的废物占一个小存放区；b、标志、标牌应并排粘贴，并位于其容器、箱、桶的竖向的中部的明显位置。

③盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》的标签。注明废物产生单位及其地址、电话、联系人等、废物化学成分、危险情况、安全措施。

④存放液体危险废物的区域设置堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。

⑤不相容的危险废物根据火灾危险类别，并按防火分区存放各个分区，防火分区采用防火墙隔离。

⑥在暂存库设应急收集池。一旦液体废物泄漏量较大时，可将废物引入应急收集池，然后用便携式潜污泵将其泵至盛装危险废物的容器中等待处理。

⑦暂存库地面采用耐腐蚀的硬化地面和基础防渗措施。

⑧危险废物进入存放区后，有关该危险废物的资料应立即移交给存放区管理员，管理员将根据废物的种类、数量、性质以及处理处置设施的能力制定处理处置计划表，处理处置计划表将随废物一起直到废物被处理处置后才返回管理员，处理处置计划表被添加处理处置时间等信息后存档。
本项目拟储存废物可能产生挥发性废气及酸性气体，所产生废气通过集气罩收集后，采用“活性炭吸附+碱液喷淋塔”装置来处理收集后的废气，尾气经15m高排气筒排放。三座危废暂存库均设置一套烟气处理系统以及15m排气筒。

（3）出库

危险废物出库前，则打开所属堆存库风机对库内产生有机废气及酸性废气进行抽吸10分钟，减少废气对生产人员的身体健康造成危害。

①出库负责人接到由主管领导签发的出库通知单时，将出库内容通知到仓库管理人员；

②库房管理人员穿戴好必要的防护用品，按操作要求，先在所属库房表格上登记后，将危险废物提出库房送到指定地点；

③出库负责人复查通知单上已填写的、适当的处理处置方法，否则不予出库；

④按入库时的要求检查包装、标志、标签及数量；

⑤以上内容检验合格后，在出库通知单上签名并加盖单位出库专用章。

	主要污染源及污染物：

一、施工期污染源强分析
本项目拟建3座危险废物暂存库，建筑面积总共约3268m2。施工期产生的环境影响主要为噪声、扬尘、机械尾气、施工废水、建筑垃圾等，采取对应的环保治理措施后对环境影响较小。
1、废气
施工现场的扬尘来源包括土方的挖掘、堆放和清运过程造成的扬尘；建筑材水泥、白灰、砂子等装卸、堆放的扬尘；搅拌车辆、运输车辆往来造成的扬尘、施工垃圾的堆放和清运过程造成的扬尘。

①施工作业产生的扬尘
施工作业产生的扬尘中的TSP对环境影响较大。建设单位应在施工期通过加强监督管理、强调文明施工。

在有风时施工扬尘会使施工现场环境空气中的颗粒物超标，颗粒物排放源强为10-50mg/m³，0.3-0.5kg/h。影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m³，相当于环境空气质量标准1.6倍。总悬浮颗粒物（TSP）影响范围主要为项目区临近的区域。

②施工期运输车辆动力起尘

进出施工场地的运输车辆也会造成施工作业场所近地面扬尘浓度升高，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，而且形成线形污染。根据资料，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。相关资料表明，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。路边的TSP 浓度可达10mg/m3以上，一般浓度范围在1.5-30mg/m3。天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围附近地区大气中颗粒物浓度增大。

③施工器械及运输车辆尾气
另外，工程施工中燃油机械及运输车辆的使用，会产生少量的含油废气，车辆尾气也将排放CO、碳氢化合物及NOx等污染物，但其产生量极小，对环境空气的影响较小。

2、废水
①生产废水
主要来源于混凝搅拌和搅拌机械的冲洗废水。经调查分析，生产废水主要含泥沙，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性，并带有少量油污。施工废水经沉淀后均回用于混凝土拌合、施工场地洒水等，做到全部回用、不外排。

②生活污水
主要含COD、BOD5、氨氮、SS等污染物质。根据工程占地面积以及工程施工内容，工程施工时可能的最大施工人数为30人/天，日用水量按100L/人计，排水量按用水量85%计，生活废水排放量为2.55m3/d，施工时间为3个月（90天），则施工期生活污水量为229.5m3，均依托厂区现有污水处理站处理。
3、噪声

暂存库建设施工过程中的运输车辆和机械设备（如推土机、挖掘机、装载机、起重机和搅拌机）等均将产生噪声，噪声源强84~93dB（Α），施工机械噪声源强详见表5-2。

表5-2   项目主要施工设备机械噪声值
施工阶段

设备名称

噪声强度[dB(A)]

土石方及打桩阶段

挖土机

80

空压机

90

大型载重车

95

底板与结构阶段

振捣器

100

电锯

92.5

电焊机

82.5

空压机

80

中型载重车

95

安装阶段

电钻

95

电锤

87.5

手工钻

95

轻型载重车

88

4、固体废物
施工期固体废物主要为废弃土方、建筑垃圾及少量生活垃圾。
①施工期废土石方

项目在局部土地平整、主体工程等设施建设过程中，会产生一定量的废弃土石方，根据现场踏勘后推算，产生量约1500m³，项目直接用于场地低洼处平整。

②施工期建筑垃圾

项目在厂房建设和设备安装过程中，会产生一定量的建筑垃圾，由于施工量较小，建筑垃圾产生量较小，约为1.5t左右，委托有资质的单位清运处置。

③施工期生活垃圾
施工人员按每天30人计，施工期3个月，施工人员产生的生活垃圾按每人每天0.5kg计，则施工期将产生生活垃圾1.35t。生活垃圾依托厂区现有垃圾收集点进行处置。
二、运行期污染源强分析
1、废气
本项目拟暂存的危险废物原料为现有项目日常生产过程中所需原料，现有项目处置量完全未达到满负荷状态，新建暂存库仅作为暂存，不新增现有项目处理量，处置所产生污染物不会增加。本次评价仅考虑三座危废暂存库营运期废气，主要为危废暂存区废气。
（1）有组织废气
本项目贮存过程中采用密闭容器包装，且不开封，因此贮存过程中挥发的废气很少，主要为有机气体的挥发。本项目三座危废暂存库挥发的有机废气经库房内集气罩收集后，采用“活性炭吸附+碱液喷淋塔”装置来处理收集后的废气。A库、B库风机设计量为10000m3/h，C库风机设计量为6000m3/h，收集效率为90%，去除效率为90%。

①A暂存库
按涉及贮存的物质来看A库内主要为废有机溶剂类和废油类，该库产生的废气主要为挥发性有机废气，该库最大贮存量1800t，本报告以暂存量1178t计，其中涉及有机废物为贮存量的60%，酸碱废液为5%，按2个月全部处置完全，车间内按无风状态、200C时封盖包装的有机废物的挥发量按0.05%计，本次评价废气污染源强按照最大储存量及废物比例计算，年贮存时间按365d计，非甲烷总烃产生量为5.8kg/d，2.12t/a。
酸性废气挥发量以贮存的酸性液体计，最大为58.9t计，盐酸和硫酸各为50%计，酸液浓度以15%计，酸性气体以硫酸雾和盐酸雾进行控制，计算公式如下：
GZ=
M(0.000352+0.000786V)P·F
式中：GZ---液体的蒸发量（kg/h）
      M---液体的分子量
      V---蒸发液体表面上的空气流速（m/s）
      P---液体温度下的空气中的蒸汽分压力（mmHg）
      F---液体蒸发面的表面积（m2）
因在封闭车间内，所有液体均装于桶或罐内，按以上酸液挥发产生浓度进行计算，流速按0.1m/s，按220C时的蒸汽分压力分别计算，车间内硫酸液体和盐酸液体的蒸发泄漏面积均按0.05m2计，则硫酸雾产生量约为0.026kg/h，0.625kg/d，0.228t/a；盐酸雾产生量约为0.011kg/h，0.275kg/d，0.1t/a。
暂存库内气体为连续性散发，车间换气为间歇启动，换气次数为8次/天，一次换气持续时间0.5h，换气量为10000m3/h，废气收集率按90%计，经活性炭吸附+碱液喷淋塔废气处理装置处理后，有机废气的处理效率按90%，酸性废气处理率按80%计，则外排的废气中非甲烷总烃浓度为13.05mg/m3，排放速率为0.13kg/h，0.19t/a；则硫酸雾约为2.8mg/m3，0.028kg/h，0.041t/a；盐酸雾约为1.23mg/m3，0.012kg/h， 0.018t/a；废气经1根高15m，内径0.2m的排气筒排放。

②B暂存库
按涉及贮存的物质来看B库内主要为废药品和其他类危险废物，根据业方方提供的资料来看，该库最大贮存量1800t，本报告以暂存量1178t计，其中涉及有机废物为贮存量的10%，酸碱废液为10%，按2个月全部处置完全，车间内按无风状态、200C时封盖包装的有机废物的挥发量按0.05%计，本次评价废气污染源强按照最大储存量及废物比例计算，年贮存时间按365d计，非甲烷总烃产生量为0.97kg/d，0.35t/a。
酸性废气挥发量以贮存的酸性液计，最大贮存量为117.8t计，盐酸和硫酸各为50%计，酸液浓度以15%计，酸性气体以硫酸雾和盐酸雾进行控制，计算公式如下：
GZ=
M(0.000352+0.000786V)P·F
式中：GZ---液体的蒸发量（kg/h）
      M---液体的分子量
      V---蒸发液体表面上的空气流速（m/s）
      P---液体温度下的空气中的蒸汽分压力（mmHg）
      F---液体蒸发面的表面积（m2）
酸性废气以硫酸雾和盐酸雾进行控制，按以上酸液挥发产生浓度进行计算，流速按0.1m/s，按220C时的蒸汽分压力分别计算，所有液体均装于罐内，车间内硫酸液体和盐酸液体蒸发泄漏面积按0.1m2计，则硫酸雾产生量约为0.052kg/h，1.25kg/d，0.456t/a；盐酸雾产生量约为0.0187kg/h，0.45kg/d，0.164t/a。
暂存库内气体为连续性散发，车间换气为间歇启动，换气次数为8次/天，一次换气持续时间0.5h，换气量为10000m3/h，废气收集率按90%计，经活性炭吸附+碱液喷淋塔废气处理装置处理后，有机废气的处理效率按90%，酸性废气处理率按80%计，则外排的废气中非甲烷总烃的排放浓度为2.2mg/m3，排放速率为0.022kg/h，0.032t/a；硫酸雾的排放浓度为5.6mg/m3，排放速率为0.056kg/h，0.082t/a；盐酸雾的排放浓度为1.0mg/m3，排放速率为0.01kg/h，0.014t/a；废气经1根高15m，内径0.2m的排气筒排放。

③C暂存库
按涉及贮存的物质来看C库内大部分为干物质，该库最大贮存量1800t，危险废物暂存量按589t计，其中涉及有机废物为贮存量的10%，酸碱废液为20%，按2个月全部处置完全，车间内按无风状态、200C时封盖包装的有机废物的挥发量按0.05%计，本次评价废气污染源强按照最大储存量及废物比例计算，年贮存时间按365d计，非甲烷总烃产生量为0.08kg/d，0.03t/a。
酸性废气挥发量以贮存的酸性液计，最大贮存量为117.8t计，盐酸和硫酸各为50%计，酸液浓度以15%计，酸性气体以硫酸雾和盐酸雾进行控制，计算公式如下：
GZ=
M(0.000352+0.000786V)P·F
式中：GZ---液体的蒸发量（kg/h）
      M---液体的分子量
      V---蒸发液体表面上的空气流速（m/s）
      P---液体温度下的空气中的蒸汽分压力（mmHg）
      F---液体蒸发面的表面积（m2）
酸性废气以硫酸雾和盐酸雾进行控制，按以上酸液挥发产生浓度进行计算，流速按0.1m/s，按220C时的蒸汽分压力分别计算，所有液体均装于罐内，车间内硫酸液体和盐酸液体蒸发泄漏面积按0.1m2计，则硫酸雾产生量约为0.052kg/h，1.25kg/d，0.456t/a；盐酸雾产生量约为0.0187kg/h，0.45kg/d，0.164t/a。
暂存库内气体为连续性散发，车间换气为间歇启动，换气次数为8次/天，一次换气持续时间0.5h，换气量为6000m3/h，废气收集率按90%计，经活性炭吸附+碱液喷淋塔废气处理装置处理后，有机废气的处理效率按90%，酸性废气处理率按80%计，则外排的废气中非甲烷总烃的排放浓度为0.3mg/m3，排放速率为0.0018kg/h，0.0027t/a；硫酸雾的排放浓度为9.4mg/m3，排放速率为0.056kg/h，0.082t/a；盐酸雾的排放浓度为2.0mg/m3，排放速率为0.01kg/h，0.014t/a；废气经1根高15m，内径0.2m的排气筒排放。

拟建项目有组织废气产生及排放情况，具体详见表5-3。

表5-3  危废暂存库有组织废气产生及排放情况表

位置

烟气量

Nm3/h

污染物

处置方案

处理效率

%

排放情况

排气筒高度

m
排放规律
标准限值

浓度

mg/m3
速率

kg/h

排放量t/a

最高允许排放浓度

mg/m3
达标情况
A库

10000

非甲烷总烃
活性炭吸附+碱液喷淋塔
90

13.1
0.13
0.19
15
间断，8次/天，一次换气持续时间0.5h
120

达标

H2SO4
80

2.8
0.028
0.041
45

达标

HCL
1.23
0.012
0.018
100

达标

B库

10000

非甲烷总烃
活性炭吸附+碱液喷淋塔
90

2.2
0.022
0.032
15
120

达标

H2SO4
80

5.6
0.056
0.082
45

达标

HCL
1.0

0.01

0.014

100

达标

C库

6000

非甲烷总烃
活性炭吸附+碱液喷淋塔
90

0.3
0.0018
0.0027
15
120

达标

H2SO4
80

9.4
0.056
0.082
45

达标

HCL
2.0

0.01

0.014

100

达标

（2）无组织废气
新建的危险废物暂存库为封闭库，库内设置有换气和处理装置，车间内的废气按90%收集率计，则库内无组织排放源如：
A库的非甲烷总烃为0.024kg/h,0.21t/a；硫酸雾为0.003kg/h,0.023t/a，盐酸雾为0.001kg/h,0.01t/a；
B库非甲烷总烃为0.004kg/h,0.035t/a，硫酸雾为0.005kg/h,0.046t/a，盐酸雾为0.0018kg/h,0.016t/a；
C库非甲烷总烃为0.0003kg/h,0.003t/a；硫酸雾为0.005kg/h,0.046t/a，盐酸雾为0.0018kg/h,0.016t/a。
具体详见表5-4。
表5-4  危废暂存库无组织废气排放情况表

污染源名称

面源高度，m

面源面积，m2
污染物排放量，t/a

A库
8.5

1307

非甲烷总烃
0.21

H2SO4
0.023
HCL
0.01
B库
8.5

1307

非甲烷总烃
0.035

H2SO4
0.046
HCL
0.016
C库
7.9

654

非甲烷总烃
0.003

H2SO4
0.046
HCL
0.016
（3）非正常排放
本项目技术先进，成熟可靠，只要严格环保管理精心操作，可以避免非正常排放和污染事故。项目非正常工况包括活性炭失效以及碱液喷淋塔出现故障。一旦发生非正常排放，就会对周围环境造成污染。本次评价考虑最不利情况，即烟气处理系统完全失效，该非正常排放的时间一般能控制在20~30分钟之内，以最不利情况考虑污染源以非正常排放1小时计，尾气仍从15米高烟囱排放。
表5-5  危废暂存库非正常工况排放情况表

位置

烟气量

Nm3/h

污染物

产生情况

排放情况

排气筒高度m
出口内径m
浓度

mg/m3
速率

kg/h

浓度

mg/m3
速率

kg/h

A库

10000

非甲烷总烃
24
0.24

24
0.24

15
0.2
H2SO4
2.6

0.026
2.6

0.026
HCL
1.1

0.011
1.1

0.011
B库

10000

非甲烷总烃
4

0.04

4

0.04

15
0.2
H2SO4
5.2

0.052

5.2

0.052

HCL
1.87

0.0187

1.87

0.0187

C库

6000

非甲烷总烃
0.5

0.003

0.5

0.003

15
0.2
H2SO4
8.67

0.052
8.67

0.052
HCL
3.12
0.0187
3.12
0.0187
2、废水
①碱液喷淋塔排水
本项目设置有3套“活性炭吸附+碱液喷淋塔”烟气处理装置，通过计算，3座碱液喷淋塔总用水量为123.42m3/d，补充水量为6.42m3/d，全部由回用水提供。塔内循环水量为117.0m3/d。在喷淋过程中不断有水消耗损失，约2.92m3/d，废水产生量3.50m3/d。由于喷淋塔内碱液会饱和，当循环液达到一定浓度后排放至现有厂区污水处理站处理后回用，不外排。
②地面冲洗废水
地面冲洗废水包括仓库地面冲洗、道路地面冲洗。冲洗地面按一次1.7L/m2计算，冲洗面积约3070m2，每周冲洗约一次，所用水量为5.28 m3/次，冲洗废水产生量约4.30m3/次、223.6m3/a。主要污染物为 pH、有机物、石油类等，收集进入现有项目污水处理站进行处理。
表5-6  地面冲洗废水产生情况表

废水来源
污染物
COD
NH3-N
石油类
SS
车辆、地面冲洗
产生浓度（mg/L）
500

10

30

100

产生量（t/a）
0.11

0.0022

0.0067

0.022

注：以上废水污染物源强数据根据深圳、天津、宁波等已有的危险废物处置中心的监测结果以及类似的危废处理中心的环评数据的类比。
③生活污水
项目无新增生产人员，危废暂存库使用及管理人员均为厂区现有人员统一调配，故无新增生活污水产生。
④初期雨水
本项目在现有厂区预留用地上建设，无新增初期雨水产生。项目运行期所产生的初期雨水依托现有厂区雨污分流系统收集进现有初期雨水收集池。现有厂区已建设一套完善成熟的雨污分流系统，且已运行生产8年，具有依托处理的可行性。

项目水平衡见下图。

[image: image5.emf]湿法脱酸废水

地面冲洗废水

污水处理车间

3.50（定期）

4.30（定期）

7.80

清水池

2.92

0.98

6.42

5.28

图5-2 项目水平衡图 单位：m3/d

项目建成后全厂水平衡见图5-3、图5-4。
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图5-3 全厂水平衡图（雨季）  单位：m3/d
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图5-4 全厂水平衡图（旱季）  单位：m3/d

本项目所产生污水通过地上管道输送，全部进入现有厂区污水处理站处理，达标后回用于生产，不外排。现有厂区污水处理站处理规模为360m3/d，且现有厂区污水量仅为158.8m3/d，即本项目所产生污水通过现有厂区污水处理站处理是可行的。初期雨水依托现有厂区雨污分流系统进行收集，收集进入现有厂区初期雨水收集池，经处理后逐步回用于生产。项目已建成投入生产8年，未发生过安全事故，依托现有厂区雨污分流系统处理初期雨水是可行的。

3、噪声
项目噪声主要来源于风机噪声及汽车、叉车的运输、装卸噪声，其噪声级见表5-7。运输车辆产生一定的噪声，由于运输车辆产生的噪声较小且为间断性的，随着运输过程结束而消失，因此项目产生的噪声很小。
表5-7  主要噪声源及治理措施情况表  单位：dB(A)

工序
装置
噪声源
声源类型
噪声源强
降噪措施
噪声排放值
持续时间（h）
工艺
降噪效果
暂存库A库
风机

1
固定声源、偶发声源

90

厂房隔声+消音器
10

80

间断排放，一天6次，每次0.5h
暂存库B库
风机
1
固定声源、偶发声源
90

厂房隔声+消音器
10

80

间断排放，一天6次，每次0.5h
暂存库C库
风机
1
固定声源、偶发声源
90

厂房隔声+消音器
10

80

间断排放，一天6次，每次0.5h
厂区内

运输车辆

5~8
流动声源、偶发声源

85
限速、少鸣喇叭

10

75

间断产生

厂区内

叉车

2~5
流动声源、偶发声源

70
隔声

10

60

间断产生

对于噪声治理，首先是尽量选用低噪声设备，其次采用消声、隔声、减震和个体防护等措施，其具体措施如下：

①对车辆噪声除了选用低噪声的废物运输车外，主要靠车辆的低速平稳行驶和少鸣喇叭等措施降噪。

②在引风机等进出口装设软管，在吸气口和排气口安装消声器。

4、固废
本项目暂存危险废物仅作为集中临时暂存功能，不进行危险废物的处置和利用，且项目不新增生产人员，无新增生活垃圾产生。因此，项目建成运营后固废主要为危废暂存库废气处理系统所产生的废活性炭、储存危险废物的包装桶/袋使用过程中因损坏、破旧等产生的废旧包装桶/袋、危险废物物料泄露处理过程产生的沾染危险废物的废拖布、废沙土等废物。
活性炭吸附一定废气后达到饱和，需要更换。根据活性炭吸附饱和公式计算。
计算公式：T(d)=M*S/（C*10-6*F*t）
M——活性炭的质量 kg，取1000kg；
S——平衡保持量 %，取25%；
C——非甲烷总烃总浓度 mg/m3；
F——风量 m3/h；
t——运行时间 h，取4h；

本项目A库设计风量为10000m3/h，非甲烷总烃产生浓度为200mg/m3，根据上式计算，A库1t活性炭达到吸附饱和的为31.25天；本项目B库设计风量为10000m3/h，非甲烷总烃产生浓度为120mg/m3，根据上式计算，B库1t活性炭达到吸附饱和的为52.08天；本项目C库设计风量为6000m3/h，非甲烷总烃产生浓度为56mg/m3，根据上式计算，C库1t活性炭达到吸附饱和的为186天；
工作时长按365天计算，拟建项目A库所产生的废活性炭量为11.68t/a，B库所产生的废活性炭量为7.01t/a，C库所产生的废活性炭量为1.96t/a，则三座危废暂存库所产生废活性炭量为20.65t/a。饱和的废活性炭送现有厂区焚烧车间处置。
储存危险废物的包装桶/袋使用过程中因损坏、破旧等产生的废旧包装桶/袋、危险废物物料泄露处理过程产生的沾染危险废物的废拖布、废沙土等废物，均为危险废物，类比现有暂存库运行情况，包装废弃物、沾染危废抹布砂土等产生量约0.65t/a。上述危险废物送现有厂区焚烧车间处置。

三、项目“以新带老”措施以及“三本帐”分析
1、本项目“以新带老”措施

本项目实施后，现有厂区1#、2#杂物棚以及铅酸蓄电池车间中所堆存物料全部转移进拟建三座危废暂存库，避免了随意堆存危废原料对环境空气、地下水环境以及土壤环境的影响。
2、项目实施前后“三本帐”分析
本项目实施后，现有厂区1#、2#杂物棚以及铅酸蓄电池车间中所堆存物料全部转移进拟建三座危废暂存库，上述三个区域堆存危险废物产生的废气均为无组织排放，为本项目“以新带老”消减量。拟建项目三座危废暂存库均设置有“活性炭吸附+湿法喷淋装置”处理所产生有机废气及酸性气体，则本项目废气污染物排放为有组织排放。项目建设前后污染物排放“三本帐”情况见下表。
表5-8 项目建设前后污染物排放“三本帐”

类别

污染物名称

现有项目

改扩建工程

“以新带老”削减量

改扩建后总排放量

增减量变化

产生量

排放量

废气

废气量
（万Nm3）

/

/

3796
/

3796
+3796
非甲烷总烃
2.835
/

0.2247
2.835
0.2247
-2.6103
H2SO4
0.228
/

0.205

0.228
0.205

-0.023

HCL
0.049
/

0.046
0.049
0.046
-0.003
废水

废水量（t/a）

0

0

0

0

0

0

COD
0

0

0

0

0

0

氨氮

0

0

0

0

0

0

石油类

0

0

0

0

0

0




六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	产生量（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	大

气

污

染

物
	有组织排放

	
	A库排气筒
	非甲烷总烃
	0.24kg/h，5.8kg/d，2.12t/a
	13.1mg/m3，0.19t/a

	
	
	H2SO4
	0.026kg/h，0.625kg/d，0.228t/a
	2.8mg/m3，0.041t/a

	
	
	HCl
	0.011kg/h，0.275kg/d，0.1t/a
	1.23mg/m3，0.018t/a

	
	B库排气筒
	非甲烷总烃
	0.04kg/h，0.97kg/d，0.35t/a
	2.2mg/m3，0.032t/a

	
	
	H2SO4
	0.052kg/h，1.25kg/d，0.456t/a
	5.6mg/m3，0.082t/a

	
	
	HCl
	0.0187kg/h，0.45kg/d，0.164t/a
	1mg/m3，0.014t/a

	
	C库排气筒
	非甲烷总烃
	0.003kg/h，0.08kg/d，0.03t/a
	0.3mg/m3，0.0027t/a

	
	
	H2SO4
	0.052kg/h，1.25kg/d，0.456t/a
	9.4mg/m3，0.082t/a

	
	
	HCl
	0.0187kg/h，0.45kg/d，0.164t/a
	2.0mg/m3，0.014t/a

	
	无组织排放

	
	A库排气筒
	非甲烷总烃
	/
	0.21t/a

	
	
	H2SO4
	/
	0.023t/a

	
	
	HCl
	/
	0.01t/a

	
	B库排气筒
	非甲烷总烃
	/
	0.035t/a

	
	
	H2SO4
	/
	0.046t/a

	
	
	HCl
	/
	0.016t/a

	
	C库排气筒
	非甲烷总烃
	/
	0.003t/a

	
	
	H2SO4
	/
	0.046t/a

	
	
	HCl
	/
	0.016t/a

	水

污

染

物
	A库
	碱液喷淋塔排水
	pH值

COD：600mg/L，0.243t/a
	0，送入现有厂区污水处理站处理

	
	B库
	碱液喷淋塔排水
	pH值

COD：600mg/L，0.243t/a
	0，送入现有厂区污水处理站处理

	
	C库
	碱液喷淋塔排水
	pH值
COD：600mg/L，0.144t/a
	0，送入现有厂区污水处理站处理

	
	冲洗水
	地面冲洗水
	COD：500mg/L，0.14t/a
氨氮：10mg/L，0.0027t/a

石油类：30mg/L，0.0081t/a
SS：100mg/L，0.027t/a
	0，送入现有厂区污水处理站处理

	固体废弃物
	危险废物
	包装废物、沾污抹布等
	0.65t/a
	0，送入现有焚烧车间处理

	
	危险废物
	废活性炭
	20.65t/a
	0，送入现有焚烧车间处理

	噪声
	项目营运期噪声主要为间断运行的风机所产生的噪声，以及进出厂的货车、叉车行驶、装卸过程中产生的噪声，源强在60～70dB(A)之间。

	其他
	无

	主要生态影响

从项目总体来看，由于项目周围植被较少，没有稀有物种，对评价区域周围生态环境的影响在环境可接受范围内，不足以导致区域生态环境现状的改变，所以不会对周围生态环境产生大的影响。




七、环境影响分析

	施工期环境影响分析：

1、大气环境影响分析

施工期废气主要包括基础开挖、主体结构施工、原材料运输、堆放过程中产生的施工扬尘；运输车辆、施工机械产生的废气等。
①施工扬尘影响分析
施工扬尘为无组织排放粉尘，其中大部分扬尘颗粒粒径较大，形成降尘，少部分粒径小于10μm的形成飘尘。本工程的建设条件和基础设施良好，施工扬尘量较小，其对外环境的影响除了与排放量有关外，还与空气湿度、风速、风向等气象条件和地形有关。
根据工程分析，项目施工扬尘主要来源于施工过程中产生的施工扬尘，项目施工场地有大量的颗粒物粒径在可产生扬尘的粒径范围内，极易造成粉尘污染，产生的扬尘均为无组织排放，影响范围主要在施工场地下风向150m范围内。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上，但其中不含有毒有害的特殊污染物。施工区域采取了围挡及定期洒水降尘措施，可大大减少施工扬尘对大气环境影响。
本项目建设规模小，且都在现有厂区内进行建设，项目建设产生对周边环境影响不大。为减轻施工期扬尘对项目周边环境的影响，项目施工期间必须严格采取以下扬尘污染防治措施，尽量减轻和避免施工粉尘对评价区域大气环境的影响：
为进一步减轻施工扬尘对周围环境的不利影响，本次评价提出以下措施：
a． 施工期间，施工单位应在施工现场醒目位置设置施工标志牌和施工现场总平面布置图以及安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工、市容保洁责任书等制度牌。
b． 施工过程中使用水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料不应露天堆放，应采取加盖篷布、库内堆放或设置围挡、堆砌围墙，施工建筑物立面用草席及安全网全封闭施工等措施，减少粉尘的传播和飞扬。
c．对项目易产尘区域每日洒水不少于2～3次。
d．进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆也应该加强管理，尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，防止在运输途中发生跑、冒、漏、滴。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。
在严格落实上述施工期扬尘污染防治措施后，项目施工期扬尘对周围大气环境保护目标的影响减小，达到可接受的程度范围。
②施工机械、运输车辆产生的废气
施工机械和运输车辆，使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气会对环境产生一定的影响。废气包括的污染物主要是一氧化碳、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。
施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。
综上所述，项目施工期间不可避免的会对附近环境空气产生一定程度的影响。因此，施工期带来的粉尘污染在采取以上防尘措施后，其影响可以降低到较小程度，且施工期影响将随施工期结束而消失，不会对周围环境空气造成较大的影响。
2、废水影响分析
项目施工废水主要包括建筑施工废水、施工人员生活污水。
（1）施工废水
根据工程分析，项目施工期废水中的污染物主要为悬浮物，导致废水的浑浊度和色度等物理性指标较高。如施工废水直接向外任 意排放，会对环境造成负面影响。本环评提出施工期应设置施工废水收集池对施工废水进行沉淀处理后循环回用。
（2）施工人员生活污水
根据工程分析，项目施工期工地高峰期按30人/d考虑。施工人员生活污水产生量约为2.55m3/d，依托厂区现有污水处理站进行处置，对外环境影响较小。
3、噪声影响分析

（1）噪声源及源强
施工期间的噪声主要来自于推土机、挖掘机等各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声，打桩作业的噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。施工期的噪声源强较高，特点为暂时的短期行为，无规律性。
各施工阶段的主要噪声源及其声级值见表7-1。
表7-1  施工期噪声排污参数

施工阶段

设备名称

噪声强度[dB(A)]

土石方及打桩阶段

挖土机

80

空压机

90

大型载重车

95

底板与结构阶段

振捣器

100

电锯

92.5

电焊机

82.5

空压机

80

中型载重车

95

安装阶段

电钻

95

电锤

87.5

手工钻

95

轻型载重车

88

    （2）施工机械噪声衰减预测
采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑障碍物遮挡、空气吸收等衰减。预测公式如下：
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式中：r1、r2 ——预测点距声源的距离，m；


   L1、L2 ——距声源r1、r2处的声压级值，dB（A）。



根据“表7-1 施工期噪声排污参数”各施工设备最大噪声强度预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表7-2。
表7-2   各主要施工机械在不同距离处的贡献值

序

号

机械名称

不同距离处的噪声预测(dB(A))

施工

阶段

10m

20m

30m

40m

50m

100m

150m

200m

250m

300m

1

挖土机

60.0

54.0

50.5

48.0

46.0

40.0

36.5

34.0

32.0

30.5

土石方阶段

2

静压打桩机

68.0

62.0

58.5

56.0

54.0

48.0

44.5

42.0

40.0

38.5

3

大型载重车

70.0

64.0

60.5

58.0

56.0

50.0

46.5

44.0

42.0

40.5

多声源叠加值

72.4

66.4

62.9

60.4

58.4

52.4

48.9

46.4

44.4

42.9

1

振捣器

80.0

74.0

70.5

68.0

66.0

60.0

56.5

54.0

52.1

50.5

底板与结构阶段

2

电锯

72.5

66.5

63.0

60.5

58.5

52.5

49.0

46.5

44.5

43.0

3

电焊机

62.5

56.5

53.0

50.5

48.5

42.5

39.0

36.5

34.5

33.0

4

空压机

60.0

54.0

50.5

48.0

46.0

40.0

36.5

34.0

32.0

30.5

5

中型载重车

75.0

69.0

65.5

63.0

61.0

55.0

51.5

49.0

47.0

45.5

多声源叠加值

81.8

75.8

72.3

69.8

67.8

61.8

58.3

55.8

53.8

52.3

1

电钻

75.0

69.0

65.5

63.0

61.0

55.0

51.5

49.0

47.0

45.5

安装阶段

2

电锤

67.5

61.5 

58.0 

55.5 

53.5 

47.5 

44.0 

41.5 

39.5 

38.0 

3

手工钻

75.0

69.0 

65.5 

63.0 

61.0 

55.0 

51.5 

49.0 

47.0 

45.5 

4

无齿锯

52.5

46.5 

43.0 

40.5 

38.5 

32.5 

29.0 

26.5 

24.5 

23.0 

5

多功能木工刨

60.0

54.0 

50.5 

48.0 

46.0 

40.0 

36.5 

34.0 

32.0 

30.5 

6

轻型载重车

68.0

62.0 

58.5 

56.0 

54.0 

48.0 

44.5 

42.0 

40.0 

38.5 

多声源叠加值

78.8 

72.8 

69.3

66.8

64.8

58.8

55.2

52.8

50.8

49.3

（3）施工期场界噪声预测
为了解项目施工期对场界噪声的影响情况，本评价选择施工阶段噪声最大的底板与结构阶段的施工噪声为源强，对场界噪声进行预测，由于项目夜间不施工，故本报告仅对施工期昼间噪声进行预测，不对施工期夜间噪声进行预测。预测结果如下表所示：
表7-3  场界噪声预测结果表  单位：dB(A)

场界及达标情况
设备放置在离场界10m处噪声值
设备放置在离场界20m处噪声值
设备放置在离场界30m处噪声值
设备放置在离场界40m处噪声值
场界
81.8

75.8

72.3

69.8

达标情况
超标
超标
超标
达标
以施工阶段噪声最大阶段底板与结构阶段预测结果表明，施工噪声对项目场界（已距场界40m计）噪声最大贡献值约为68.6dB(A)，噪声预测值满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声限值（昼间70dB(A)）。
综上所述，项目施工设备放置在离场界40m处噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声限值（昼间70dB(A)）的要求。为确保施工噪声场界达标，施工单位应尽量合理布置施工设备，采取施工产噪设备集中布置，并设置防护棚。
为进一步减缓施工期噪声影响及场界噪声达标，应采取以下措施：
①建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的县（市）区环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
②施工单位应选用噪音低、振动小的设备。同时在施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各种机械。
③采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备集中安排。
④采用障碍物遮挡：在项目区场界设置2.5m临时围挡；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。
⑤施工人员在施工作业时不得敲打钢管、钢模板，尽量减少噪音；早晚施工不大声喧哗，建筑物资轻拿轻放，不从上往下扔东西，并做好施工中的计划调控。
⑥建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专职人员负责该工作，封闭施工，避免影响居民的正常生活。
⑦建设与施工单位还应与施工场地周围居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。
4、固体废弃物影响分析

施工时可能的最大施工人数为30人/天，施工人员产生的生活垃圾按每人每天0.5kg计，则施工期将产生生活垃圾1.35t。本项目占地面积为4000m2，施工产生的建筑废物约为1.5t。
根据工程分析，建筑垃圾集中收集后进行回收利用，无法回收利用的由建设单位委托有资质单位清运；施工人员生活垃圾经集中收集于厂区现有的垃圾收集点后委托环卫部门清运。
综上所述，施工期固体废物均得到妥善处置，处置率100%，不会对周边环境产生影响。
5、生态环境影响分析

本项目选址于企业预留用地范围内，厂区场地已进行场地平整，工程建设不涉及树木砍伐。因此，项目施工中对植被影响不明显。

项目场地已平整，因此本项目建设施工中，土建工程量较小，水土流失影响不明显。施工中加强临时堆场的管理，将水土流失隐患降到最低。

总体而言，项目施工期环境影响时间短、影响范围小。采用相应环保措施后可降至最低，并随施工期结束而消失。

运营期环境影响分析：

一、大气环境影响分析

本项目拟暂存的危险废物原料为现有项目日常生产过程中所需原料，不新增原料种类，现有项目处置量完全未达到满负荷状态，新建暂存库仅作为暂存，不新增现有项目处理量，处置所产生污染物不会增加。则本次评价大气环境影响分析仅考虑新建三座危废暂存库所产生废气污染物情况。
1、大气环境影响评价工作等级的确定
依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
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——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

[image: image13.png]


——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
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——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表7-3 评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≧10%

二级评价

1%≦Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

（3）估算模型参数
表7-5  估算模型参数表 

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数(城市人口数)

/

最高环境温度

38.05 °C

最低环境温度

-2.08 °C

土地利用类型

农田

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率(m)

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/m

/

岸线方向/°

/

（4）污染源预测结果
表7-6   A库预测结果
下风向距离

A库

非甲烷总烃浓度(μg/m³)

非甲烷总烃占标率(%)

硫酸浓度(μg/m³)

硫酸占标率(%)

HCL浓度(μg/m³)

HCL占标率(%)

1.0

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

25.0

12.2910

1.0242

2.6473

0.8824

0.9455

1.8909

50.0

26.3420

2.1952

5.6737

1.8912

2.0263

4.0526

58.0

38.0010

3.1667

8.1848

2.7283

2.9232

5.8463

75.0

38.9820

3.2485

8.3961

2.7987

2.9986

5.9972

100.0

38.5370

3.2114

8.3003

2.7668

2.9644

5.9288

125.0

35.5880

2.9657

7.6651

2.5550

2.7375

5.4751

150.0

31.8130

2.6511

6.8520

2.2840

2.4472

4.8943

175.0

28.5360

2.3780

6.1462

2.0487

2.1951

4.3902

200.0

25.8750

2.1563

5.5731

1.8577

1.9904

3.9808

225.0

23.7220

1.9768

5.1094

1.7031

1.8248

3.6495

250.0

21.9500

1.8292

4.7277

1.5759

1.6885

3.3769

275.0

20.4640

1.7053

4.4076

1.4692

1.5742

3.1483

300.0

19.1970

1.5997

4.1347

1.3782

1.4767

2.9534

325.0

18.1020

1.5085

3.8989

1.2996

1.3925

2.7849

350.0

17.1450

1.4287

3.6928

1.2309

1.3188

2.6377

375.0

16.3000

1.3583

3.5108

1.1703

1.2538

2.5077

400.0

15.5480

1.2957

3.3488

1.1163

1.1960

2.3920

425.0

14.8730

1.2394

3.2034

1.0678

1.1441

2.2882

450.0

14.2640

1.1887

3.0722

1.0241

1.0972

2.1945

475.0

13.7110

1.1426

2.9531

0.9844

1.0547

2.1094

500.0

13.2060

1.1005

2.8444

0.9481

1.0158

2.0317

525.0

12.7430

1.0619

2.7446

0.9149

0.9802

1.9605

550.0

12.3160

1.0263

2.6527

0.8842

0.9474

1.8948

575.0

11.9220

0.9935

2.5678

0.8559

0.9171

1.8342

600.0

11.5570

0.9631

2.4892

0.8297

0.8890

1.7780

625.0

11.2170

0.9347

2.4160

0.8053

0.8628

1.7257

650.0

10.8990

0.9082

2.3475

0.7825

0.8384

1.6768

675.0

10.6020

0.8835

2.2835

0.7612

0.8155

1.6311

700.0

10.3230

0.8603

2.2234

0.7411

0.7941

1.5882

725.0

10.0610

0.8384

2.1670

0.7223

0.7739

1.5478

750.0

9.8139

0.8178

2.1138

0.7046

0.7549

1.5098

775.0

9.5807

0.7984

2.0635

0.6878

0.7370

1.4740

800.0

9.3601

0.7800

2.0160

0.6720

0.7200

1.4400

825.0

9.1510

0.7626

1.9710

0.6570

0.7039

1.4078

850.0

8.9525

0.7460

1.9282

0.6427

0.6887

1.3773

875.0

8.7638

0.7303

1.8876

0.6292

0.6741

1.3483

900.0

8.5842

0.7153

1.8489

0.6163

0.6603

1.3206

925.0

8.4129

0.7011

1.8120

0.6040

0.6471

1.2943

950.0

8.2493

0.6874

1.7768

0.5923

0.6346

1.2691

975.0

8.0930

0.6744

1.7431

0.5810

0.6225

1.2451

1000.0

7.9434

0.6619

1.7109

0.5703

0.6110

1.2221

1025.0

7.8001

0.6500

1.6800

0.5600

0.6000

1.2000

1050.0

7.6627

0.6386

1.6504

0.5501

0.5894

1.1789

1075.0

7.5307

0.6276

1.6220

0.5407

0.5793

1.1586

1100.0

7.4039

0.6170

1.5947

0.5316

0.5695

1.1391

1125.0

7.2820

0.6068

1.5684

0.5228

0.5602

1.1203

1150.0

7.1646

0.5970

1.5431

0.5144

0.5511

1.1022

1175.0

7.0514

0.5876

1.5188

0.5063

0.5424

1.0848

1200.0

6.9424

0.5785

1.4953

0.4984

0.5340

1.0681

1225.0

6.8371

0.5698

1.4726

0.4909

0.5259

1.0519

1250.0

6.7355

0.5613

1.4507

0.4836

0.5181

1.0362

1275.0

6.6372

0.5531

1.4296

0.4765

0.5106

1.0211

1300.0

6.5422

0.5452

1.4091

0.4697

0.5032

1.0065

1325.0

6.4503

0.5375

1.3893

0.4631

0.4962

0.9924

1350.0

6.3613

0.5301

1.3701

0.4567

0.4893

0.9787

1375.0

6.2751

0.5229

1.3516

0.4505

0.4827

0.9654

1400.0

6.1915

0.5160

1.3336

0.4445

0.4763

0.9525

1425.0

6.1104

0.5092

1.3161

0.4387

0.4700

0.9401

1450.0

6.0317

0.5026

1.2991

0.4330

0.4640

0.9280

1475.0

5.9553

0.4963

1.2827

0.4276

0.4581

0.9162

1500.0

5.8810

0.4901

1.2667

0.4222

0.4524

0.9048

1525.0

5.8089

0.4841

1.2511

0.4170

0.4468

0.8937

1550.0

5.7387

0.4782

1.2360

0.4120

0.4414

0.8829

1575.0

5.6704

0.4725

1.2213

0.4071

0.4362

0.8724

1600.0

5.6040

0.4670

1.2070

0.4023

0.4311

0.8622

1625.0

5.5393

0.4616

1.1931

0.3977

0.4261

0.8522

1650.0

5.4763

0.4564

1.1795

0.3932

0.4213

0.8425

1675.0

5.4148

0.4512

1.1663

0.3888

0.4165

0.8330

1700.0

5.3549

0.4462

1.1534

0.3845

0.4119

0.8238

1725.0

5.2966

0.4414

1.1408

0.3803

0.4074

0.8149

1750.0

5.2396

0.4366

1.1285

0.3762

0.4030

0.8061

1775.0

5.1840

0.4320

1.1166

0.3722

0.3988

0.7975

1800.0

5.1297

0.4275

1.1049

0.3683

0.3946

0.7892

1825.0

5.0767

0.4231

1.0934

0.3645

0.3905

0.7810

1850.0

5.0249

0.4187

1.0823

0.3608

0.3865

0.7731

1875.0

4.9742

0.4145

1.0714

0.3571

0.3826

0.7653

1900.0

4.9248

0.4104

1.0607

0.3536

0.3788

0.7577

1925.0

4.8764

0.4064

1.0503

0.3501

0.3751

0.7502

1950.0

4.8290

0.4024

1.0401

0.3467

0.3715

0.7429

1975.0

4.7827

0.3986

1.0301

0.3434

0.3679

0.7358

2000.0

4.7374

0.3948

1.0204

0.3401

0.3644

0.7288

2025.0

4.6930

0.3911

1.0108

0.3369

0.3610

0.7220

2050.0

4.6496

0.3875

1.0015

0.3338

0.3577

0.7153

2075.0

4.6070

0.3839

0.9923

0.3308

0.3544

0.7088

2100.0

4.5653

0.3804

0.9833

0.3278

0.3512

0.7024

2125.0

4.5244

0.3770

0.9745

0.3248

0.3480

0.6961

2150.0

4.4844

0.3737

0.9659

0.3220

0.3450

0.6899

2175.0

4.4451

0.3704

0.9574

0.3191

0.3419

0.6839

2200.0

4.4066

0.3672

0.9491

0.3164

0.3390

0.6779

2225.0

4.3688

0.3641

0.9410

0.3137

0.3361

0.6721

2250.0

4.3317

0.3610

0.9330

0.3110

0.3332

0.6664

2275.0

4.2954

0.3579

0.9252

0.3084

0.3304

0.6608

2300.0

4.2597

0.3550

0.9175

0.3058

0.3277

0.6553

2325.0

4.2246

0.3520

0.9099

0.3033

0.3250

0.6499

2350.0

4.1902

0.3492

0.9025

0.3008

0.3223

0.6446

2375.0

4.1564

0.3464

0.8952

0.2984

0.3197

0.6394

2400.0

4.1232

0.3436

0.8881

0.2960

0.3172

0.6343

2425.0

4.0906

0.3409

0.8811

0.2937

0.3147

0.6293

2450.0

4.0585

0.3382

0.8741

0.2914

0.3122

0.6244

2475.0

4.0270

0.3356

0.8674

0.2891

0.3098

0.6195

2500.0

3.9960

0.3330

0.8607

0.2869

0.3074

0.6148

2525.0

3.9656

0.3305

0.8541

0.2847

0.3050

0.6101

2550.0

3.9356

0.3280

0.8477

0.2826

0.3027

0.6055

2575.0

3.9062

0.3255

0.8413

0.2804

0.3005

0.6010

2600.0

3.8772

0.3231

0.8351

0.2784

0.2982

0.5965

2625.0

3.8487

0.3207

0.8290

0.2763

0.2961

0.5921

2650.0

3.8207

0.3184

0.8229

0.2743

0.2939

0.5878

2675.0

3.7931

0.3161

0.8170

0.2723

0.2918

0.5836

2700.0

3.7659

0.3138

0.8111

0.2704

0.2897

0.5794

2725.0

3.7391

0.3116

0.8053

0.2684

0.2876

0.5752

2750.0

3.7128

0.3094

0.7997

0.2666

0.2856

0.5712

2775.0

3.6869

0.3072

0.7941

0.2647

0.2836

0.5672

2800.0

3.6613

0.3051

0.7886

0.2629

0.2816

0.5633

2825.0

3.6362

0.3030

0.7832

0.2611

0.2797

0.5594

2850.0

3.6114

0.3009

0.7778

0.2593

0.2778

0.5556

2875.0

3.5870

0.2989

0.7726

0.2575

0.2759

0.5518

2900.0

3.5629

0.2969

0.7674

0.2558

0.2741

0.5481

2925.0

3.5392

0.2949

0.7623

0.2541

0.2722

0.5445

2950.0

3.5158

0.2930

0.7572

0.2524

0.2704

0.5409

2975.0

3.4928

0.2911

0.7523

0.2508

0.2687

0.5374

3000.0

3.4701

0.2892

0.7474

0.2491

0.2669

0.5339

3025.0

3.4477

0.2873

0.7426

0.2475

0.2652

0.5304

3050.0

3.4256

0.2855

0.7378

0.2459

0.2635

0.5270

3075.0

3.4038

0.2837

0.7331

0.2444

0.2618

0.5237

3100.0

3.3823

0.2819

0.7285

0.2428

0.2602

0.5204

3125.0

3.3611

0.2801

0.7239

0.2413

0.2585

0.5171

3150.0

3.3402

0.2783

0.7194

0.2398

0.2569

0.5139

3175.0

3.3196

0.2766

0.7150

0.2383

0.2554

0.5107

3200.0

3.2992

0.2749

0.7106

0.2369

0.2538

0.5076

3225.0

3.2792

0.2733

0.7063

0.2354

0.2522

0.5045

3250.0

3.2593

0.2716

0.7020

0.2340

0.2507

0.5014

3275.0

3.2397

0.2700

0.6978

0.2326

0.2492

0.4984

3300.0

3.2204

0.2684

0.6936

0.2312

0.2477

0.4954

3325.0

3.2013

0.2668

0.6895

0.2298

0.2463

0.4925

3350.0

3.1825

0.2652

0.6855

0.2285

0.2448

0.4896

3375.0

3.1639

0.2637

0.6815

0.2272

0.2434

0.4868

3400.0

3.1456

0.2621

0.6775

0.2258

0.2420

0.4839

3425.0

3.1274

0.2606

0.6736

0.2245

0.2406

0.4811

3450.0

3.1095

0.2591

0.6697

0.2232

0.2392

0.4784

3475.0

3.0918

0.2577

0.6659

0.2220

0.2378

0.4757

3500.0

3.0743

0.2562

0.6622

0.2207

0.2365

0.4730

3525.0

3.0570

0.2547

0.6584

0.2195

0.2352

0.4703

3550.0

3.0399

0.2533

0.6547

0.2182

0.2338

0.4677

3575.0

3.0231

0.2519

0.6511

0.2170

0.2325

0.4651

3600.0

3.0064

0.2505

0.6475

0.2158

0.2313

0.4625

3625.0

2.9899

0.2492

0.6440

0.2147

0.2300

0.4600

3650.0

2.9736

0.2478

0.6405

0.2135

0.2287

0.4575

3675.0

2.9575

0.2465

0.6370

0.2123

0.2275

0.4550

3700.0

2.9416

0.2451

0.6336

0.2112

0.2263

0.4526

3725.0

2.9259

0.2438

0.6302

0.2101

0.2251

0.4501

3750.0

2.9103

0.2425

0.6268

0.2089

0.2239

0.4477

3775.0

2.8949

0.2412

0.6235

0.2078

0.2227

0.4454

3800.0

2.8797

0.2400

0.6202

0.2067

0.2215

0.4430

3825.0

2.8647

0.2387

0.6170

0.2057

0.2204

0.4407

3850.0

2.8498

0.2375

0.6138

0.2046

0.2192

0.4384

3875.0

2.8351

0.2363

0.6106

0.2035

0.2181

0.4362

3900.0

2.8205

0.2350

0.6075

0.2025

0.2170

0.4339

3925.0

2.8061

0.2338

0.6044

0.2015

0.2159

0.4317

3950.0

2.7919

0.2327

0.6013

0.2004

0.2148

0.4295

3975.0

2.7778

0.2315

0.5983

0.1994

0.2137

0.4274

4000.0

2.7638

0.2303

0.5953

0.1984

0.2126

0.4252

4025.0

2.7500

0.2292

0.5923

0.1974

0.2115

0.4231

4050.0

2.7364

0.2280

0.5894

0.1965

0.2105

0.4210

4075.0

2.7229

0.2269

0.5865

0.1955

0.2095

0.4189

4100.0

2.7095

0.2258

0.5836

0.1945

0.2084

0.4168

4125.0

2.6962

0.2247

0.5807

0.1936

0.2074

0.4148

4150.0

2.6831

0.2236

0.5779

0.1926

0.2064

0.4128

4175.0

2.6701

0.2225

0.5751

0.1917

0.2054

0.4108

4200.0

2.6573

0.2214

0.5723

0.1908

0.2044

0.4088

4225.0

2.6446

0.2204

0.5696

0.1899

0.2034

0.4069

4250.0

2.6320

0.2193

0.5669

0.1890

0.2025

0.4049

4275.0

2.6195

0.2183

0.5642

0.1881

0.2015

0.4030

4300.0

2.6072

0.2173

0.5616

0.1872

0.2006

0.4011

4325.0

2.5950

0.2163

0.5589

0.1863

0.1996

0.3992

4350.0

2.5829

0.2152

0.5563

0.1854

0.1987

0.3974

4375.0

2.5709

0.2142

0.5537

0.1846

0.1978

0.3955

4400.0

2.5590

0.2133

0.5512

0.1837

0.1968

0.3937

4425.0

2.5472

0.2123

0.5486

0.1829

0.1959

0.3919

4450.0

2.5356

0.2113

0.5461

0.1820

0.1950

0.3901

4475.0

2.5240

0.2103

0.5436

0.1812

0.1942

0.3883

4500.0

2.5126

0.2094

0.5412

0.1804

0.1933

0.3866

4525.0

2.5013

0.2084

0.5387

0.1796

0.1924

0.3848

4550.0

2.4901

0.2075

0.5363

0.1788

0.1915

0.3831

4575.0

2.4790

0.2066

0.5339

0.1780

0.1907

0.3814

4600.0

2.4679

0.2057

0.5315

0.1772

0.1898

0.3797

4625.0

2.4570

0.2047

0.5292

0.1764

0.1890

0.3780

4650.0

2.4462

0.2039

0.5269

0.1756

0.1882

0.3763

4675.0

2.4355

0.2030

0.5246

0.1749

0.1873

0.3747

4700.0

2.4249

0.2021

0.5223

0.1741

0.1865

0.3731

4725.0

2.4144

0.2012

0.5200

0.1733

0.1857

0.3714

4750.0

2.4039

0.2003

0.5178

0.1726

0.1849

0.3698

4775.0

2.3936

0.1995

0.5155

0.1718

0.1841

0.3682

4800.0

2.3833

0.1986

0.5133

0.1711

0.1833

0.3667

4825.0

2.3732

0.1978

0.5112

0.1704

0.1826

0.3651

4850.0

2.3631

0.1969

0.5090

0.1697

0.1818

0.3636

4875.0

2.3531

0.1961

0.5068

0.1689

0.1810

0.3620

4900.0

2.3432

0.1953

0.5047

0.1682

0.1802

0.3605

4925.0

2.3334

0.1945

0.5026

0.1675

0.1795

0.3590

4950.0

2.3237

0.1936

0.5005

0.1668

0.1787

0.3575

4975.0

2.3140

0.1928

0.4984

0.1661

0.1780

0.3560

5000.0

2.3044

0.1920

0.4963

0.1654

0.1773

0.3545

下风向最大浓度

38.9820

3.2485

8.3961

2.7987

2.9986

5.9972

下风向最大浓度出现距离

89.0

89.0

89.0

89.0

89.0

89.0

D10%最远距离

/

/

/

/

/

/

表7-7   B库预测结果
下风向距离

B库

非甲烷总烃浓度(μg/m³)

非甲烷总烃占标率(%)

硫酸浓度(μg/m³)

硫酸占标率(%)

HCL浓度(μg/m³)

HCL占标率(%)

1.0

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

25.0

2.0801

0.1733

5.2948

1.7649

0.9455

1.8910

50.0

4.4579

0.3715

11.3474

3.7825

2.0263

4.0526

58.0

6.4310

0.5359

16.3698

5.4566

2.9232

5.8464

75.0

6.5970

0.5498

16.7924

5.5975

2.9986

5.9973

100.0

6.5218

0.5435

16.6009

5.5336

2.9645

5.9289

125.0

6.0227

0.5019

15.3305

5.1102

2.7376

5.4752

150.0

5.3839

0.4487

13.7045

4.5682

2.4472

4.8945

175.0

4.8292

0.4024

12.2925

4.0975

2.1951

4.3902

200.0

4.3788

0.3649

11.1460

3.7153

1.9904

3.9807

225.0

4.0145

0.3345

10.2187

3.4062

1.8248

3.6495

250.0

3.7146

0.3095

9.4553

3.1518

1.6885

3.3769

275.0

3.4631

0.2886

8.8152

2.9384

1.5741

3.1483

300.0

3.2487

0.2707

8.2694

2.7565

1.4767

2.9534

325.0

3.0634

0.2553

7.7977

2.5992

1.3925

2.7849

350.0

2.9015

0.2418

7.3856

2.4619

1.3189

2.6377

375.0

2.7585

0.2299

7.0216

2.3405

1.2539

2.5077

400.0

2.6312

0.2193

6.6976

2.2325

1.1960

2.3920

425.0

2.5170

0.2097

6.4069

2.1356

1.1441

2.2882

450.0

2.4139

0.2012

6.1445

2.0482

1.0972

2.1945

475.0

2.3203

0.1934

5.9062

1.9687

1.0547

2.1094

500.0

2.2348

0.1862

5.6886

1.8962

1.0158

2.0316

525.0

2.1565

0.1797

5.4893

1.8298

0.9802

1.9605

550.0

2.0843

0.1737

5.3055

1.7685

0.9474

1.8948

575.0

2.0176

0.1681

5.1357

1.7119

0.9171

1.8342

600.0

1.9558

0.1630

4.9784

1.6595

0.8890

1.7780

625.0

1.8982

0.1582

4.8318

1.6106

0.8628

1.7256

650.0

1.8445

0.1537

4.6951

1.5650

0.8384

1.6768

675.0

1.7942

0.1495

4.5671

1.5224

0.8155

1.6311

700.0

1.7470

0.1456

4.4469

1.4823

0.7941

1.5882

725.0

1.7026

0.1419

4.3339

1.4446

0.7739

1.5478

750.0

1.6608

0.1384

4.2275

1.4092

0.7549

1.5098

775.0

1.6214

0.1351

4.1272

1.3757

0.7370

1.4740

800.0

1.5840

0.1320

4.0320

1.3440

0.7200

1.4400

825.0

1.5487

0.1291

3.9421

1.3140

0.7040

1.4079

850.0

1.5151

0.1263

3.8566

1.2855

0.6887

1.3774

875.0

1.4831

0.1236

3.7752

1.2584

0.6741

1.3483

900.0

1.4527

0.1211

3.6978

1.2326

0.6603

1.3206

925.0

1.4237

0.1186

3.6240

1.2080

0.6471

1.2943

950.0

1.3961

0.1163

3.5537

1.1846

0.6346

1.2692

975.0

1.3696

0.1141

3.4863

1.1621

0.6225

1.2451

1000.0

1.3443

0.1120

3.4219

1.1406

0.6110

1.2221

1025.0

1.3200

0.1100

3.3600

1.1200

0.6000

1.2000

1050.0

1.2968

0.1081

3.3009

1.1003

0.5895

1.1789

1075.0

1.2744

0.1062

3.2439

1.0813

0.5793

1.1585

1100.0

1.2530

0.1044

3.1895

1.0632

0.5695

1.1391

1125.0

1.2323

0.1027

3.1368

1.0456

0.5601

1.1203

1150.0

1.2125

0.1010

3.0864

1.0288

0.5511

1.1023

1175.0

1.1933

0.0994

3.0375

1.0125

0.5424

1.0848

1200.0

1.1749

0.0979

2.9907

0.9969

0.5340

1.0681

1225.0

1.1571

0.0964

2.9453

0.9818

0.5260

1.0519

1250.0

1.1399

0.0950

2.9016

0.9672

0.5181

1.0363

1275.0

1.1232

0.0936

2.8591

0.9530

0.5105

1.0211

1300.0

1.1072

0.0923

2.8183

0.9394

0.5033

1.0065

1325.0

1.0916

0.0910

2.7786

0.9262

0.4962

0.9924

1350.0

1.0765

0.0897

2.7402

0.9134

0.4893

0.9786

1375.0

1.0619

0.0885

2.7030

0.9010

0.4827

0.9654

1400.0

1.0478

0.0873

2.6671

0.8890

0.4763

0.9525

1425.0

1.0341

0.0862

2.6323

0.8774

0.4700

0.9401

1450.0

1.0208

0.0851

2.5984

0.8661

0.4640

0.9280

1475.0

1.0078

0.0840

2.5653

0.8551

0.4581

0.9162

1500.0

0.9953

0.0829

2.5334

0.8445

0.4524

0.9048

1525.0

0.9830

0.0819

2.5023

0.8341

0.4468

0.8937

1550.0

0.9712

0.0809

2.4721

0.8240

0.4414

0.8829

1575.0

0.9596

0.0800

2.4427

0.8142

0.4362

0.8724

1600.0

0.9484

0.0790

2.4141

0.8047

0.4311

0.8622

1625.0

0.9374

0.0781

2.3862

0.7954

0.4261

0.8522

1650.0

0.9268

0.0772

2.3590

0.7863

0.4213

0.8425

1675.0

0.9164

0.0764

2.3326

0.7775

0.4165

0.8331

1700.0

0.9062

0.0755

2.3068

0.7689

0.4119

0.8238

1725.0

0.8963

0.0747

2.2816

0.7605

0.4074

0.8149

1750.0

0.8867

0.0739

2.2571

0.7524

0.4031

0.8061

1775.0

0.8773

0.0731

2.2331

0.7444

0.3988

0.7975

1800.0

0.8681

0.0723

2.2097

0.7366

0.3946

0.7892

1825.0

0.8591

0.0716

2.1869

0.7290

0.3905

0.7810

1850.0

0.8504

0.0709

2.1646

0.7215

0.3865

0.7731

1875.0

0.8418

0.0702

2.1428

0.7143

0.3826

0.7653

1900.0

0.8334

0.0695

2.1215

0.7072

0.3788

0.7577

1925.0

0.8252

0.0688

2.1006

0.7002

0.3751

0.7502

1950.0

0.8172

0.0681

2.0802

0.6934

0.3715

0.7429

1975.0

0.8094

0.0674

2.0603

0.6868

0.3679

0.7358

2000.0

0.8017

0.0668

2.0407

0.6802

0.3644

0.7288

2025.0

0.7942

0.0662

2.0216

0.6739

0.3610

0.7220

2050.0

0.7869

0.0656

2.0029

0.6676

0.3577

0.7153

2075.0

0.7797

0.0650

1.9846

0.6615

0.3544

0.7088

2100.0

0.7726

0.0644

1.9666

0.6555

0.3512

0.7024

2125.0

0.7657

0.0638

1.9490

0.6497

0.3480

0.6961

2150.0

0.7589

0.0632

1.9317

0.6439

0.3450

0.6899

2175.0

0.7523

0.0627

1.9148

0.6383

0.3419

0.6839

2200.0

0.7457

0.0621

1.8982

0.6327

0.3390

0.6779

2225.0

0.7393

0.0616

1.8820

0.6273

0.3361

0.6721

2250.0

0.7331

0.0611

1.8660

0.6220

0.3332

0.6664

2275.0

0.7269

0.0606

1.8503

0.6168

0.3304

0.6608

2300.0

0.7209

0.0601

1.8349

0.6116

0.3277

0.6553

2325.0

0.7149

0.0596

1.8198

0.6066

0.3250

0.6499

2350.0

0.7091

0.0591

1.8050

0.6017

0.3223

0.6447

2375.0

0.7034

0.0586

1.7905

0.5968

0.3197

0.6395

2400.0

0.6978

0.0581

1.7762

0.5921

0.3172

0.6343

2425.0

0.6923

0.0577

1.7621

0.5874

0.3147

0.6293

2450.0

0.6868

0.0572

1.7483

0.5828

0.3122

0.6244

2475.0

0.6815

0.0568

1.7347

0.5782

0.3098

0.6195

2500.0

0.6763

0.0564

1.7214

0.5738

0.3074

0.6148

2525.0

0.6711

0.0559

1.7083

0.5694

0.3051

0.6101

2550.0

0.6660

0.0555

1.6954

0.5651

0.3027

0.6055

2575.0

0.6611

0.0551

1.6827

0.5609

0.3005

0.6010

2600.0

0.6562

0.0547

1.6702

0.5567

0.2983

0.5965

2625.0

0.6513

0.0543

1.6579

0.5526

0.2961

0.5921

2650.0

0.6466

0.0539

1.6458

0.5486

0.2939

0.5878

2675.0

0.6419

0.0535

1.6340

0.5447

0.2918

0.5836

2700.0

0.6373

0.0531

1.6222

0.5407

0.2897

0.5794

2725.0

0.6328

0.0527

1.6107

0.5369

0.2876

0.5753

2750.0

0.6283

0.0524

1.5994

0.5331

0.2856

0.5712

2775.0

0.6239

0.0520

1.5882

0.5294

0.2836

0.5672

2800.0

0.6196

0.0516

1.5772

0.5257

0.2816

0.5633

2825.0

0.6154

0.0513

1.5664

0.5221

0.2797

0.5594

2850.0

0.6112

0.0509

1.5557

0.5186

0.2778

0.5556

2875.0

0.6070

0.0506

1.5452

0.5151

0.2759

0.5518

2900.0

0.6030

0.0502

1.5348

0.5116

0.2741

0.5481

2925.0

0.5989

0.0499

1.5246

0.5082

0.2723

0.5445

2950.0

0.5950

0.0496

1.5145

0.5048

0.2705

0.5409

2975.0

0.5911

0.0493

1.5046

0.5015

0.2687

0.5374

3000.0

0.5873

0.0489

1.4948

0.4983

0.2669

0.5339

3025.0

0.5835

0.0486

1.4852

0.4951

0.2652

0.5304

3050.0

0.5797

0.0483

1.4757

0.4919

0.2635

0.5270

3075.0

0.5760

0.0480

1.4663

0.4888

0.2618

0.5237

3100.0

0.5724

0.0477

1.4570

0.4857

0.2602

0.5204

3125.0

0.5688

0.0474

1.4479

0.4826

0.2586

0.5171

3150.0

0.5653

0.0471

1.4389

0.4796

0.2569

0.5139

3175.0

0.5618

0.0468

1.4300

0.4767

0.2554

0.5107

3200.0

0.5583

0.0465

1.4212

0.4737

0.2538

0.5076

3225.0

0.5549

0.0462

1.4126

0.4709

0.2522

0.5045

3250.0

0.5516

0.0460

1.4040

0.4680

0.2507

0.5014

3275.0

0.5483

0.0457

1.3956

0.4652

0.2492

0.4984

3300.0

0.5450

0.0454

1.3873

0.4624

0.2477

0.4955

3325.0

0.5418

0.0451

1.3791

0.4597

0.2463

0.4925

3350.0

0.5386

0.0449

1.3710

0.4570

0.2448

0.4896

3375.0

0.5354

0.0446

1.3629

0.4543

0.2434

0.4868

3400.0

0.5323

0.0444

1.3550

0.4517

0.2420

0.4839

3425.0

0.5293

0.0441

1.3472

0.4491

0.2406

0.4811

3450.0

0.5262

0.0439

1.3395

0.4465

0.2392

0.4784

3475.0

0.5232

0.0436

1.3319

0.4440

0.2378

0.4757

3500.0

0.5203

0.0434

1.3243

0.4414

0.2365

0.4730

3525.0

0.5173

0.0431

1.3169

0.4390

0.2352

0.4703

3550.0

0.5145

0.0429

1.3095

0.4365

0.2338

0.4677

3575.0

0.5116

0.0426

1.3023

0.4341

0.2325

0.4651

3600.0

0.5088

0.0424

1.2951

0.4317

0.2313

0.4625

3625.0

0.5060

0.0422

1.2880

0.4293

0.2300

0.4600

3650.0

0.5032

0.0419

1.2810

0.4270

0.2287

0.4575

3675.0

0.5005

0.0417

1.2740

0.4247

0.2275

0.4550

3700.0

0.4978

0.0415

1.2672

0.4224

0.2263

0.4526

3725.0

0.4952

0.0413

1.2604

0.4201

0.2251

0.4501

3750.0

0.4925

0.0410

1.2537

0.4179

0.2239

0.4477

3775.0

0.4899

0.0408

1.2471

0.4157

0.2227

0.4454

3800.0

0.4874

0.0406

1.2405

0.4135

0.2215

0.4430

3825.0

0.4848

0.0404

1.2340

0.4113

0.2204

0.4407

3850.0

0.4823

0.0402

1.2276

0.4092

0.2192

0.4384

3875.0

0.4798

0.0400

1.2213

0.4071

0.2181

0.4362

3900.0

0.4773

0.0398

1.2150

0.4050

0.2170

0.4339

3925.0

0.4749

0.0396

1.2088

0.4029

0.2159

0.4317

3950.0

0.4725

0.0394

1.2027

0.4009

0.2148

0.4295

3975.0

0.4701

0.0392

1.1966

0.3989

0.2137

0.4274

4000.0

0.4677

0.0390

1.1906

0.3969

0.2126

0.4252

4025.0

0.4654

0.0388

1.1846

0.3949

0.2115

0.4231

4050.0

0.4631

0.0386

1.1787

0.3929

0.2105

0.4210

4075.0

0.4608

0.0384

1.1729

0.3910

0.2095

0.4189

4100.0

0.4585

0.0382

1.1672

0.3891

0.2084

0.4168

4125.0

0.4563

0.0380

1.1615

0.3872

0.2074

0.4148

4150.0

0.4541

0.0378

1.1558

0.3853

0.2064

0.4128

4175.0

0.4519

0.0377

1.1502

0.3834

0.2054

0.4108

4200.0

0.4497

0.0375

1.1447

0.3816

0.2044

0.4088

4225.0

0.4476

0.0373

1.1392

0.3797

0.2034

0.4069

4250.0

0.4454

0.0371

1.1338

0.3779

0.2025

0.4049

4275.0

0.4433

0.0369

1.1284

0.3761

0.2015

0.4030

4300.0

0.4412

0.0368

1.1231

0.3744

0.2006

0.4011

4325.0

0.4391

0.0366

1.1178

0.3726

0.1996

0.3992

4350.0

0.4371

0.0364

1.1126

0.3709

0.1987

0.3974

4375.0

0.4351

0.0363

1.1075

0.3692

0.1978

0.3955

4400.0

0.4331

0.0361

1.1024

0.3675

0.1969

0.3937

4425.0

0.4311

0.0359

1.0973

0.3658

0.1959

0.3919

4450.0

0.4291

0.0358

1.0923

0.3641

0.1951

0.3901

4475.0

0.4271

0.0356

1.0873

0.3624

0.1942

0.3883

4500.0

0.4252

0.0354

1.0824

0.3608

0.1933

0.3866

4525.0

0.4233

0.0353

1.0775

0.3592

0.1924

0.3848

4550.0

0.4214

0.0351

1.0727

0.3576

0.1915

0.3831

4575.0

0.4195

0.0350

1.0679

0.3560

0.1907

0.3814

4600.0

0.4177

0.0348

1.0631

0.3544

0.1898

0.3797

4625.0

0.4158

0.0347

1.0584

0.3528

0.1890

0.3780

4650.0

0.4140

0.0345

1.0538

0.3513

0.1882

0.3763

4675.0

0.4122

0.0343

1.0492

0.3497

0.1874

0.3747

4700.0

0.4104

0.0342

1.0446

0.3482

0.1865

0.3731

4725.0

0.4086

0.0340

1.0400

0.3467

0.1857

0.3714

4750.0

0.4068

0.0339

1.0355

0.3452

0.1849

0.3698

4775.0

0.4051

0.0338

1.0311

0.3437

0.1841

0.3682

4800.0

0.4033

0.0336

1.0267

0.3422

0.1833

0.3667

4825.0

0.4016

0.0335

1.0223

0.3408

0.1826

0.3651

4850.0

0.3999

0.0333

1.0180

0.3393

0.1818

0.3636

4875.0

0.3982

0.0332

1.0137

0.3379

0.1810

0.3620

4900.0

0.3966

0.0330

1.0094

0.3365

0.1803

0.3605

4925.0

0.3949

0.0329

1.0052

0.3351

0.1795

0.3590

4950.0

0.3932

0.0328

1.0010

0.3337

0.1787

0.3575

4975.0

0.3916

0.0326

0.9968

0.3323

0.1780

0.3560

5000.0

0.3900

0.0325

0.9927

0.3309

0.1773

0.3545

下风向最大浓度

6.5970

0.5498

16.7924

5.5975

2.9986

5.9973

下风向最大浓度出现距离

89.0

89.0

89.0

89.0

89.0

89.0

D10%最远距离

/

/

/

/

/

/

表7-8   C库预测结果
下风向距离

C库

非甲烷总烃浓度(μg/m³)

非甲烷总烃占标率(%)

硫酸浓度(μg/m³)

硫酸占标率(%)

HCL浓度(μg/m³)

HCL占标率(%)

1.0

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

25.0

0.1702

0.0142

5.2948

1.7649

0.9455

1.8910

50.0

0.3647

0.0304

11.3475

3.7825

2.0263

4.0527

58.0

0.5262

0.0438

16.3700

5.4567

2.9232

5.8464

75.0

0.5398

0.0450

16.7925

5.5975

2.9987

5.9973

100.0

0.5336

0.0445

16.6012

5.5337

2.9645

5.9290

125.0

0.4928

0.0411

15.3309

5.1103

2.7377

5.4753

150.0

0.4405

0.0367

13.7044

4.5681

2.4472

4.8944

175.0

0.3951

0.0329

12.2929

4.0976

2.1952

4.3903

200.0

0.3583

0.0299

11.1462

3.7154

1.9904

3.9808

225.0

0.3285

0.0274

10.2188

3.4063

1.8248

3.6496

250.0

0.3039

0.0253

9.4556

3.1519

1.6885

3.3770

275.0

0.2833

0.0236

8.8153

2.9384

1.5742

3.1483

300.0

0.2658

0.0222

8.2696

2.7565

1.4767

2.9534

325.0

0.2506

0.0209

7.7980

2.5993

1.3925

2.7850

350.0

0.2374

0.0198

7.3858

2.4619

1.3189

2.6378

375.0

0.2257

0.0188

7.0218

2.3406

1.2539

2.5078

400.0

0.2153

0.0179

6.6976

2.2325

1.1960

2.3920

425.0

0.2059

0.0172

6.4070

2.1357

1.1441

2.2882

450.0

0.1975

0.0165

6.1444

2.0481

1.0972

2.1944

475.0

0.1898

0.0158

5.9064

1.9688

1.0547

2.1094

500.0

0.1829

0.0152

5.6887

1.8962

1.0158

2.0317

525.0

0.1764

0.0147

5.4892

1.8297

0.9802

1.9604

550.0

0.1705

0.0142

5.3057

1.7686

0.9474

1.8949

575.0

0.1651

0.0138

5.1358

1.7119

0.9171

1.8342

600.0

0.1600

0.0133

4.9784

1.6595

0.8890

1.7780

625.0

0.1553

0.0129

4.8319

1.6106

0.8628

1.7257

650.0

0.1509

0.0126

4.6950

1.5650

0.8384

1.6768

675.0

0.1468

0.0122

4.5671

1.5224

0.8156

1.6311

700.0

0.1429

0.0119

4.4470

1.4823

0.7941

1.5882

725.0

0.1393

0.0116

4.3341

1.4447

0.7739

1.5479

750.0

0.1359

0.0113

4.2277

1.4092

0.7549

1.5099

775.0

0.1327

0.0111

4.1272

1.3757

0.7370

1.4740

800.0

0.1296

0.0108

4.0320

1.3440

0.7200

1.4400

825.0

0.1267

0.0106

3.9421

1.3140

0.7039

1.4079

850.0

0.1240

0.0103

3.8565

1.2855

0.6887

1.3773

875.0

0.1213

0.0101

3.7753

1.2584

0.6742

1.3483

900.0

0.1189

0.0099

3.6979

1.2326

0.6603

1.3207

925.0

0.1165

0.0097

3.6241

1.2080

0.6472

1.2943

950.0

0.1142

0.0095

3.5538

1.1846

0.6346

1.2692

975.0

0.1121

0.0093

3.4863

1.1621

0.6226

1.2451

1000.0

0.1100

0.0092

3.4219

1.1406

0.6111

1.2221

1025.0

0.1080

0.0090

3.3603

1.1201

0.6001

1.2001

1050.0

0.1061

0.0088

3.3009

1.1003

0.5894

1.1789

1075.0

0.1043

0.0087

3.2443

1.0814

0.5793

1.1587

1100.0

0.1025

0.0085

3.1895

1.0632

0.5696

1.1391

1125.0

0.1008

0.0084

3.1369

1.0456

0.5602

1.1203

1150.0

0.0992

0.0083

3.0864

1.0288

0.5511

1.1023

1175.0

0.0976

0.0081

3.0376

1.0125

0.5424

1.0849

1200.0

0.0961

0.0080

2.9906

0.9969

0.5340

1.0681

1225.0

0.0947

0.0079

2.9453

0.9818

0.5260

1.0519

1250.0

0.0933

0.0078

2.9015

0.9672

0.5181

1.0363

1275.0

0.0919

0.0077

2.8592

0.9531

0.5106

1.0211

1300.0

0.0906

0.0075

2.8183

0.9394

0.5033

1.0065

1325.0

0.0893

0.0074

2.7787

0.9262

0.4962

0.9924

1350.0

0.0881

0.0073

2.7403

0.9134

0.4893

0.9787

1375.0

0.0869

0.0072

2.7032

0.9011

0.4827

0.9654

1400.0

0.0857

0.0071

2.6672

0.8891

0.4763

0.9526

1425.0

0.0846

0.0071

2.6322

0.8774

0.4700

0.9401

1450.0

0.0835

0.0070

2.5983

0.8661

0.4640

0.9280

1475.0

0.0825

0.0069

2.5654

0.8551

0.4581

0.9162

1500.0

0.0814

0.0068

2.5334

0.8445

0.4524

0.9048

1525.0

0.0804

0.0067

2.5024

0.8341

0.4469

0.8937

1550.0

0.0795

0.0066

2.4721

0.8240

0.4415

0.8829

1575.0

0.0785

0.0065

2.4427

0.8142

0.4362

0.8724

1600.0

0.0776

0.0065

2.4141

0.8047

0.4311

0.8622

1625.0

0.0767

0.0064

2.3862

0.7954

0.4261

0.8522

1650.0

0.0758

0.0063

2.3591

0.7864

0.4213

0.8425

1675.0

0.0750

0.0062

2.3326

0.7775

0.4165

0.8331

1700.0

0.0741

0.0062

2.3068

0.7689

0.4119

0.8239

1725.0

0.0733

0.0061

2.2817

0.7606

0.4074

0.8149

1750.0

0.0726

0.0060

2.2571

0.7524

0.4031

0.8061

1775.0

0.0718

0.0060

2.2332

0.7444

0.3988

0.7976

1800.0

0.0710

0.0059

2.2098

0.7366

0.3946

0.7892

1825.0

0.0703

0.0059

2.1869

0.7290

0.3905

0.7810

1850.0

0.0696

0.0058

2.1646

0.7215

0.3865

0.7731

1875.0

0.0689

0.0057

2.1428

0.7143

0.3826

0.7653

1900.0

0.0682

0.0057

2.1215

0.7072

0.3788

0.7577

1925.0

0.0675

0.0056

2.1007

0.7002

0.3751

0.7502

1950.0

0.0669

0.0056

2.0803

0.6934

0.3715

0.7430

1975.0

0.0662

0.0055

2.0603

0.6868

0.3679

0.7358

2000.0

0.0656

0.0055

2.0408

0.6803

0.3644

0.7289

2025.0

0.0650

0.0054

2.0217

0.6739

0.3610

0.7220

2050.0

0.0644

0.0054

2.0029

0.6676

0.3577

0.7153

2075.0

0.0638

0.0053

1.9846

0.6615

0.3544

0.7088

2100.0

0.0632

0.0053

1.9667

0.6556

0.3512

0.7024

2125.0

0.0626

0.0052

1.9490

0.6497

0.3480

0.6961

2150.0

0.0621

0.0052

1.9318

0.6439

0.3450

0.6899

2175.0

0.0615

0.0051

1.9149

0.6383

0.3419

0.6839

2200.0

0.0610

0.0051

1.8983

0.6328

0.3390

0.6780

2225.0

0.0605

0.0050

1.8820

0.6273

0.3361

0.6721

2250.0

0.0600

0.0050

1.8660

0.6220

0.3332

0.6664

2275.0

0.0595

0.0050

1.8504

0.6168

0.3304

0.6608

2300.0

0.0590

0.0049

1.8350

0.6117

0.3277

0.6554

2325.0

0.0585

0.0049

1.8199

0.6066

0.3250

0.6500

2350.0

0.0580

0.0048

1.8051

0.6017

0.3223

0.6447

2375.0

0.0576

0.0048

1.7905

0.5968

0.3197

0.6395

2400.0

0.0571

0.0048

1.7762

0.5921

0.3172

0.6344

2425.0

0.0566

0.0047

1.7621

0.5874

0.3147

0.6293

2450.0

0.0562

0.0047

1.7483

0.5828

0.3122

0.6244

2475.0

0.0558

0.0046

1.7348

0.5783

0.3098

0.6196

2500.0

0.0553

0.0046

1.7214

0.5738

0.3074

0.6148

2525.0

0.0549

0.0046

1.7083

0.5694

0.3051

0.6101

2550.0

0.0545

0.0045

1.6954

0.5651

0.3028

0.6055

2575.0

0.0541

0.0045

1.6827

0.5609

0.3005

0.6010

2600.0

0.0537

0.0045

1.6702

0.5567

0.2983

0.5965

2625.0

0.0533

0.0044

1.6579

0.5526

0.2961

0.5921

2650.0

0.0529

0.0044

1.6459

0.5486

0.2939

0.5878

2675.0

0.0525

0.0044

1.6340

0.5447

0.2918

0.5836

2700.0

0.0521

0.0043

1.6223

0.5408

0.2897

0.5794

2725.0

0.0518

0.0043

1.6107

0.5369

0.2876

0.5753

2750.0

0.0514

0.0043

1.5994

0.5331

0.2856

0.5712

2775.0

0.0510

0.0043

1.5882

0.5294

0.2836

0.5672

2800.0

0.0507

0.0042

1.5772

0.5257

0.2817

0.5633

2825.0

0.0503

0.0042

1.5664

0.5221

0.2797

0.5594

2850.0

0.0500

0.0042

1.5557

0.5186

0.2778

0.5556

2875.0

0.0497

0.0041

1.5452

0.5151

0.2759

0.5519

2900.0

0.0493

0.0041

1.5348

0.5116

0.2741

0.5482

2925.0

0.0490

0.0041

1.5246

0.5082

0.2723

0.5445

2950.0

0.0487

0.0041

1.5146

0.5049

0.2705

0.5409

2975.0

0.0484

0.0040

1.5046

0.5015

0.2687

0.5374

3000.0

0.0480

0.0040

1.4949

0.4983

0.2669

0.5339

3025.0

0.0477

0.0040

1.4852

0.4951

0.2652

0.5304

3050.0

0.0474

0.0040

1.4757

0.4919

0.2635

0.5270

3075.0

0.0471

0.0039

1.4663

0.4888

0.2618

0.5237

3100.0

0.0468

0.0039

1.4571

0.4857

0.2602

0.5204

3125.0

0.0465

0.0039

1.4479

0.4826

0.2586

0.5171

3150.0

0.0463

0.0039

1.4389

0.4796

0.2570

0.5139

3175.0

0.0460

0.0038

1.4300

0.4767

0.2554

0.5107

3200.0

0.0457

0.0038

1.4212

0.4737

0.2538

0.5076

3225.0

0.0454

0.0038

1.4126

0.4709

0.2523

0.5045

3250.0

0.0451

0.0038

1.4040

0.4680

0.2507

0.5014

3275.0

0.0449

0.0037

1.3956

0.4652

0.2492

0.4984

3300.0

0.0446

0.0037

1.3873

0.4624

0.2477

0.4955

3325.0

0.0443

0.0037

1.3791

0.4597

0.2463

0.4925

3350.0

0.0441

0.0037

1.3710

0.4570

0.2448

0.4896

3375.0

0.0438

0.0037

1.3629

0.4543

0.2434

0.4868

3400.0

0.0436

0.0036

1.3550

0.4517

0.2420

0.4839

3425.0

0.0433

0.0036

1.3472

0.4491

0.2406

0.4812

3450.0

0.0431

0.0036

1.3395

0.4465

0.2392

0.4784

3475.0

0.0428

0.0036

1.3319

0.4440

0.2378

0.4757

3500.0

0.0426

0.0035

1.3244

0.4415

0.2365

0.4730

3525.0

0.0423

0.0035

1.3169

0.4390

0.2352

0.4703

3550.0

0.0421

0.0035

1.3096

0.4365

0.2339

0.4677

3575.0

0.0419

0.0035

1.3023

0.4341

0.2326

0.4651

3600.0

0.0416

0.0035

1.2951

0.4317

0.2313

0.4625

3625.0

0.0414

0.0034

1.2880

0.4293

0.2300

0.4600

3650.0

0.0412

0.0034

1.2810

0.4270

0.2288

0.4575

3675.0

0.0410

0.0034

1.2741

0.4247

0.2275

0.4550

3700.0

0.0407

0.0034

1.2672

0.4224

0.2263

0.4526

3725.0

0.0405

0.0034

1.2604

0.4201

0.2251

0.4502

3750.0

0.0403

0.0034

1.2537

0.4179

0.2239

0.4478

3775.0

0.0401

0.0033

1.2471

0.4157

0.2227

0.4454

3800.0

0.0399

0.0033

1.2405

0.4135

0.2215

0.4430

3825.0

0.0397

0.0033

1.2341

0.4114

0.2204

0.4407

3850.0

0.0395

0.0033

1.2276

0.4092

0.2192

0.4384

3875.0

0.0393

0.0033

1.2213

0.4071

0.2181

0.4362

3900.0

0.0391

0.0033

1.2150

0.4050

0.2170

0.4339

3925.0

0.0389

0.0032

1.2088

0.4029

0.2159

0.4317

3950.0

0.0387

0.0032

1.2027

0.4009

0.2148

0.4295

3975.0

0.0385

0.0032

1.1966

0.3989

0.2137

0.4274

4000.0

0.0383

0.0032

1.1906

0.3969

0.2126

0.4252

4025.0

0.0381

0.0032

1.1846

0.3949

0.2115

0.4231

4050.0

0.0379

0.0032

1.1788

0.3929

0.2105

0.4210

4075.0

0.0377

0.0031

1.1730

0.3910

0.2095

0.4189

4100.0

0.0375

0.0031

1.1672

0.3891

0.2084

0.4169

4125.0

0.0373

0.0031

1.1615

0.3872

0.2074

0.4148

4150.0

0.0372

0.0031

1.1558

0.3853

0.2064

0.4128

4175.0

0.0370

0.0031

1.1502

0.3834

0.2054

0.4108

4200.0

0.0368

0.0031

1.1447

0.3816

0.2044

0.4088

4225.0

0.0366

0.0031

1.1392

0.3797

0.2034

0.4069

4250.0

0.0364

0.0030

1.1338

0.3779

0.2025

0.4049

4275.0

0.0363

0.0030

1.1285

0.3762

0.2015

0.4030

4300.0

0.0361

0.0030

1.1231

0.3744

0.2006

0.4011

4325.0

0.0359

0.0030

1.1179

0.3726

0.1996

0.3992

4350.0

0.0358

0.0030

1.1127

0.3709

0.1987

0.3974

4375.0

0.0356

0.0030

1.1075

0.3692

0.1978

0.3955

4400.0

0.0354

0.0030

1.1024

0.3675

0.1968

0.3937

4425.0

0.0353

0.0029

1.0973

0.3658

0.1959

0.3919

4450.0

0.0351

0.0029

1.0923

0.3641

0.1951

0.3901

4475.0

0.0349

0.0029

1.0873

0.3624

0.1942

0.3883

4500.0

0.0348

0.0029

1.0824

0.3608

0.1933

0.3866

4525.0

0.0346

0.0029

1.0775

0.3592

0.1924

0.3848

4550.0

0.0345

0.0029

1.0727

0.3576

0.1916

0.3831

4575.0

0.0343

0.0029

1.0679

0.3560

0.1907

0.3814

4600.0

0.0342

0.0028

1.0632

0.3544

0.1899

0.3797

4625.0

0.0340

0.0028

1.0584

0.3528

0.1890

0.3780

4650.0

0.0339

0.0028

1.0538

0.3513

0.1882

0.3764

4675.0

0.0337

0.0028

1.0492

0.3497

0.1874

0.3747

4700.0

0.0336

0.0028

1.0446

0.3482

0.1865

0.3731

4725.0

0.0334

0.0028

1.0401

0.3467

0.1857

0.3715

4750.0

0.0333

0.0028

1.0356

0.3452

0.1849

0.3698

4775.0

0.0331

0.0028

1.0311

0.3437

0.1841

0.3683

4800.0

0.0330

0.0028

1.0267

0.3422

0.1833

0.3667

4825.0

0.0329

0.0027

1.0223

0.3408

0.1826

0.3651

4850.0

0.0327

0.0027

1.0180

0.3393

0.1818

0.3636

4875.0

0.0326

0.0027

1.0137

0.3379

0.1810

0.3620

4900.0

0.0324

0.0027

1.0094

0.3365

0.1803

0.3605

4925.0

0.0323

0.0027

1.0052

0.3351

0.1795

0.3590

4950.0

0.0322

0.0027

1.0010

0.3337

0.1788

0.3575

4975.0

0.0320

0.0027

0.9968

0.3323

0.1780

0.3560

5000.0

0.0319

0.0027

0.9927

0.3309

0.1773

0.3545

下风向最大浓度

0.5398

0.0450

16.7925

5.5975

2.9987

5.9973

下风向最大浓度出现距离

89.0

89.0

89.0

89.0

89.0

89.0

D10%最远距离

/

/

/

/

/

/

项目浓度占标情况如下图所示。
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图7-1 项目浓度占标折线图
（5）评价等级判定
本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下:

表7-9  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m³)

Cmax(μg/m³)

Pmax(%)

D10%(m)

A库排气筒

非甲烷总烃
1200.0

38.9820

3.2485

/

硫酸

300.0

8.3961

2.7987

/

HCl

50.0

2.9986

5.9972

/

B库排气筒

非甲烷总烃
1200.0

6.5970

0.5498

/

硫酸

300.0

16.7924

5.5975

/

HCl

50.0

2.9986

5.9973

/

C库排气筒

非甲烷总烃
1200.0

0.5398

0.0450

/

硫酸

300.0

16.7925

5.5975

/

HCl

50.0

2.9987

5.9973

/

本项目Pmax最大值出现为C库排放的HCl，Pmax值为5.9973%，Cmax为2.9987μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）上的相关要求，本项目大气评价等级为二级，其评价范围为：污染源区域外延,应包括矩形(东西×南北）:5.0×5.0km区域。评价范围见附图4。
（6）大污染物排放量核算
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.1.2内容：二级评价项目不进行进一步预测与评价。根据附录C6.1有组织排放量核算、附录C6.2无组织排放量核算，对项目污染物排放量进行核算。
表7-10  项目区大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/（mg/m3）

核算排放速率/（kg/h）

核算年排放量/（t/a）

1

暂存库A库排气筒

非甲烷总烃
13.1
0.13
0.19
H2SO4
2.8
0.028
0.041
HCl
1.23
0.012
0.018
2
暂存库B库排气筒

非甲烷总烃
2.2
0.022
0.032
H2SO4
5.6
0.056
0.082
HCl
1.0

0.01

0.014

3
暂存库C库排气筒

非甲烷总烃
0.3
0.0018
0.0027
H2SO4
9.4
0.056
0.082
HCl
2.0

0.01

0.014

有组织排放总计

非甲烷总烃
0.2247
H2SO4
0.205

HCl
0.046

表7-11 项目区大气污染物无组织排放量核算表

序号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度限值（mg/m3）

1

A库
非甲烷总烃
厂房阻隔

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
4.0
0.21

臭气浓度

厂房阻隔

《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）

20

/
H2SO4
厂房阻隔

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

1.2
0.023
HCL
厂房阻隔

0.20
0.01
2

B库
非甲烷总烃
厂房阻隔

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
4.0

0.035

臭气浓度

厂房阻隔

《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）

20

/
H2SO4
厂房阻隔

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

1.2
0.046

HCL
厂房阻隔

0.20
0.016

3

C库
非甲烷总烃
厂房阻隔

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
4.0

0.003

臭气浓度

厂房阻隔

《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）

20

/
H2SO4
厂房阻隔

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

1.2
0.046
HCL
厂房阻隔

0.20
0.016
无组织排放总计

非甲烷总烃

0.248t/a

臭气浓度

/
H2SO4
0.115t/a
HCL
0.042t/a
（7）大气防护距离
本次评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据导则推荐模型中的AERSCREEN模式计算结果，项目废气污染物排放没有出现超标点，本项目不设置大气环境防护距离。

（8）大气环境影响评价结论
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中对大气环境影响预测与评价的要求，项目大气评价等级为二级，二级评价不需要进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。
根据表7-6、表7-7、表7-8可知，A库非甲烷总烃、硫酸雾、HCl最大落地浓度在项目区下风向89m处，浓度值分别为38.982μg/m3、8.3961μg/m3、2.9986μg/m3；B库非甲烷总烃、硫酸雾、HCl最大落地浓度均在项目区下风向89m处，浓度值分别为6.597μg/m3、16.7924μg/m3、2.9986μg/m3，C库非甲烷总烃、硫酸雾、HCl最大落地浓度在项目区下风向89m处，浓度值分别为0.5398μg/m3、16.7925μg/m3、2.9987μg/m3。

根据预测结果可知，本项目的最大落地浓度较小，且未超过厂界，因此无需设置大气环境防护区域。
本项目所暂存危险废物原料会产生一定量的恶臭，根据现有厂区暂存库运行情况分析，恶臭气体产生量较小且异味较轻，同时本项目为封闭式暂存库，可大大减少恶臭气体的逸散，因此臭气浓度对本项目大气环境影响较小。

由于本项目位于企业现有厂址范围内，项目周边500m范围内无居民点，距最近地表水体螳螂川（非饮用水源）约为800m。综上，从周边环境要素分布情况看，本项目周边环境敏感程度一般，周边环境要素对本项目无特殊的环境防护距离要求，无需设置环境防护距离。

综上所述，项目产生的废气污染物最大落地浓度较小，对环境贡献值很小，项目产生的废气对环境影响较小。因此，项目对大气环境影响可接受。
2、地表水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）5.2评价等级确定章节，本项目有生产废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。本次评价仅对废水依托现有厂区污水处理设施环境可行性分析。

本项目营运期所产生废水为湿法喷淋塔排水、地坪冲洗水、生活污水和初期雨水。
湿法喷淋塔废水定期产生，即当碱液池中碱液饱和后，排出废水，产生量为3.50m3/次；仓库地面冲洗一周一次，冲洗废水产生量约4.30m3/次，上述废水收集后依托厂区现有污水处理站处理，不外排；本项目无新增员工，无新增生活污水，生活污水依托厂区现有污水处理措施进行处置。
现有厂区污水处理站处理规模为360m3/d，且现有厂区污水量仅为158.8m3/d，即本项目所产生污水通过现有厂区污水处理站处理是可行的。
综上所述，项目所产生的废水均得到了有效处置，处置率100%，项目运行不会加重现有项目对当地地表水环境质量的影响。
3、地下水环境影响分析

（1）评价等级

本项目为新建危险废物暂存库项目，主要在原厂址预留空地上新建三座丙类危废暂存库，对危险废物进行储存。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A判定本项目属于154、仓储（不含油库、气库、煤炭储存）项目，且不属于有毒、有害及危险品的仓储、物流配送项目，属于Ⅲ类建设项目。
本项目位于现有昆明市危险废物处理处置中心厂区内，项目区地下水类型主要为碎屑岩裂隙水，含水层岩性主要为侏罗系上禄丰群（J2）泥岩，富水性较弱。项目区处于地下水的补给径流区，地下水总体上由北向南径流，向厂区南侧的杨家箐径流排泄。经现场调查，厂区西北侧外出水点、厂区西南侧泉点为项目区地下水的主要天然出露点，其均不作为居民饮用水使用。因此，项目区不涉及集中式饮用水水源准保护区及其补给径流区，以及分散式饮用水水源地，也不涉及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的评价工作等级划分依据（表7-12），可判定本项目地下水评价工作等级为三级。

表7-12  地下水评价工作等级分级表

项目类别
环境敏感程度
Ⅰ类项目

Ⅱ类项目

Ⅲ类项目
敏感
一
一
二
较敏感
一
二
三
不敏感
二
三
三
（2）评价范围
在现场水文地质条件调查的基础之上，根据区域水文地质条件、项目区地形分水岭、地下水流向确定地下水环境的调查评价范围，其北侧、东侧以山脊为界，西侧、南侧以杨家箐为界，其东西长约0.7km，南北长约0.8km，面积约0.47km2。地下水环境调查评价范围见附图5。
（3）区域地质概况
①区域地层
根据《1:20万区域水文地质普查报告-昆明幅》中的地质资料可知，项目区及其附近出露的地层主要为中生界侏罗系上禄丰群（J2）、侏罗系和三叠系下禄丰群组（T3-J1），古生界二叠系峨眉山玄武岩组（P2β）等时代地层，水文地质图见附图6，地层岩性特征见表7-13。

表7-13 地层岩性特征表

界

系

统

（群）组

代号

厚度(m)
主要岩性

中生界

侏罗系

中统

上禄丰群

J2
41-1638
酒红、暗紫色、棕红色泥岩、钙质泥岩、杂色泥岩、粉砂岩。底为棕红色砂砾岩、砾岩

下统

下禄丰群

T3-J1
62-841

深红、暗棕红、暗紫色泥岩、泥质粉砂岩夹泥岩，底为砾岩

三叠系

上统

古生界

二叠系

上统

峨眉山玄武岩组

P2β

140-1221
灰绿、黄绿色杏仁状、气孔状、块状隐晶质玄武岩夹紫色凝灰岩

②区域地质构造
项目所在区域在大地构造上属于扬子准地台西南部，川滇台背斜南段，武定石屏隆断束中部，属川滇南北向构造带的南段。区域构造以断裂为主，褶皱次之。根据《云南第四纪活动断裂分布图》可知，项目区附近分布的断裂主要为富民-呈贡断裂（F155）、普渡河断裂（F54）、汤郎-易门断裂（F56）等断裂。区域地质构造图见图7-3。

富民-呈贡断裂（F155）：北西始于富民县城西北石窝铺附近，向南东沿富民盆地西南边界经松林上冲、赵家村、大墨雨东，到马街隐伏于昆明盆地，可能隐伏延伸到呈贡乌龙堡附近，长约50km。总体走向320°～330°，倾向北东，倾角50°～70°。断裂破碎带宽数米至数百米，其内构造岩和断层泥发育，具压扭或张扭性特征。断裂属于早-中更新世断裂。

普渡河断裂（F54）：北起普渡河与金沙江汇流处，向南沿普渡河河谷延伸，经泥格、三江口、铁索桥，到沙坪后偏离河谷，再经款庄、散旦到沙郎，在小漾田南进入昆明盆地，然后顺盆地西缘过海源寺、马街、西山龙门石壁、观音山，在白鱼口南隐入滇池水体之下，于晋宁宝峰再现后，经刺桐关再沿玉溪盆地西缘九龙池、大营街到研和镇西，在峨山小街东被北西向曲江断裂截止。云南境内长约200km。走向近南北，断面以东倾为主，局部向西，倾角70°-80°，多具逆冲性质。断裂破碎带宽数十米至数百米，表明断裂经历了长期以挤压为主的构造活动。断裂在泥格至沙郎段属于早-中更新世断裂，在沙郎至小街段属于晚更新世活动断裂。

汤郎-易门断裂（F56）：北起汤郎，向南经发窝、插甸街，到上营后顺罗次盆地东缘过羊街、禄脿，再沿二街谷地东侧延伸，止于易门北侧龚家营附近。云南境内出露长约170km。总体走向近南北，倾向以西为主，倾角一般在70°左右，最大85°。断裂属于晚更新世活动断裂。
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图7-2  区域地质构造图

③地震
根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）和《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010），富民县罗免镇地震动峰值加速度为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.45s，相应地震烈度为Ⅶ度，抗震设计第三组。项目厂区内各构筑物须按相关规定进行抗震设防。

（4）区域水文地质条件
根据《1:20万区域水文地质普查报告-昆明幅》中的水文地质资料可知，区域上出露的地下水类型主要为裂隙水，其可分为碎屑岩裂隙水、喷出岩裂隙水两类。区域水文地质图见附图6。

碎屑岩裂隙水：为项目区主要地下水类型，含水层岩性主要为侏罗系上禄丰群（J2）泥岩，以及侏罗系下禄丰群（T3-J1）泥岩、泥质粉砂岩，含水层地下水径流模数一般为0.2-0.8L/s·km2，泉流量一般为0.1-0.5L/s，含水层富水性较弱。
喷出岩裂隙水：主要分布于项目区东侧，含水层岩性主要为二叠系峨眉山玄武岩组（P2β）玄武岩，含水层地下水径流模数一般为1-5L/s·km2，泉流量一般为0.1-1L/s，含水层富水性较弱-中等。

（5）项目区域水文地质条件调查分析

①项目区地层概况
昆明市医疗废物集中处置中心与昆明市危险废物处理处置中心相邻，本项目位于昆明市危险废物处理处置中心厂区内，则本次评价引用《昆明市医疗废物集中处置中心新增两条生产线项目岩土工程详细勘察报告书》中的勘探资料。根据上述报告，在勘探钻孔揭露深度范围内出露地层自上而下依次为第四系人工填土层（Q4ml）素填土、第四系冲洪积层（Q4al+pl）粉质粘土、第四系坡洪积层（Q4dl+pl）粉土和块石、侏罗系上禄丰群（J2）泥岩，现自上而下分述如下：
A. 第四系人工填土层（Q4ml）
素填土（①）：场地大部份地段主要由强风化泥岩、碎块及少量粘性土组成，结构稍密，稍湿。填土未经过分层碾压夯实，回填时间约9年，层厚0.50m~10.20m，整个场地均有分布。
B. 第四系冲洪积层（Q4al+pl）
粉质粘土（②）：褐黄色，硬塑状态，稍湿，局部夹薄层粉土，切面光滑，无摇振反应，干强度及韧性中等。层厚0.80m~8.5m，场地大部分地段有分布。

C. 第四系坡洪积层（Q4dl+pl）
粉土（③）：褐红色，硬塑状态，密实，稍湿，局部夹20~30cm厚的粉质粘土，切面粗糙，摇振反应轻微，干强度及韧性低。层厚0.40m~14.20m，整个场地均匀分布。
块石（③1）：褐红色，主要成分为中风化泥岩，粒径约30~80cm，充填粘性土约20%，密实，稍湿，呈透镜体状。分布于粉土③层中，厚0.70m~10.90m。
D. 侏罗系上禄丰群（J2）泥岩

泥岩（④）：紫红色，泥质结构，中厚层状构造，中风化，岩芯呈柱状，产状：倾向221°，倾角23°，发育两组节理裂隙，J1产状为305 °∠54°，J2产状为142 °∠39°，稍湿。局部夹强风化碎块。层厚0.80~19.80m，场地大部分地段有分布。

②项目区及周边泉水和水井现状调查
根据现场调查，在项目区西北侧、南西侧调查发现2个泉点，分别为厂区西北侧外出水点、厂区西南侧泉点；在现有厂区的危废填埋场下游存在4个地下水监测井，分别为1#监测井、2#监测井、3#监测井、4#监测井。项目区周边分布的张弯村、高仓村、大凹村等村庄的居民饮用水为自来水，水源为庄家田水库。项目区周边泉点和水井分布情况见表7-14和图7-3。

表7-14  项目区周边泉点和水井调查表

泉点

经纬度

地面高程(m)

地下水水位(m)

地下水类型

含水层岩性及代号

与厂区的方位及距边界距离

备注

厂区西北侧外出水点

102°27'53.67"，25°18'42.93"

1753

-

裂隙水

泥岩（J2）

西北，约396m

不作为饮用水

厂区西南侧泉点

102°27'59.96"，25°18'30.98"

1727
-

裂隙水

泥岩（J2）

西南，约82m
不作为饮用水

1#监测井
102°28'13.04"，25°18'29.68"

1752
1744.66

裂隙水
泥岩（J2）

东南，约111m
危废填埋场地下水监测井

2#监测井

102°28'11.21"，25°18'30.96"

1757
1746.45

裂隙水
泥岩（J2）

东南，约51m
3#监测井

102°28'10.27"，25°18'28.89"

1748
1741.49

裂隙水
泥岩（J2）

东南，约66m
4#监测井

102°28'6.98"，25°18'28.18"

1741
1739.2

裂隙水
泥岩（J2）

南，约77m
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图7-3 项目区周边泉点和水井分布及地下水流向分析图

③项目区地下水补给、径流、排泄条件

根据区域水文地质资料和现场调查，项目区及周边分布的地下水类型主要为碎屑岩裂隙水，含水层岩性主要为侏罗系上禄丰群（J2）泥岩，裂隙水主要接受大气降雨补给，其具有就地补给就地排泄的特点。项目区处于地下水的补给径流区，地下水总体上由北向南径流，向厂区南侧的杨家箐排泄。经现场调查，厂区西侧外出水点、厂区南侧泉点为地下水的主要天然出露点。地下水径流排泄情况分析图见图7-3。

（6）拟建项目对地下水环境的影响分析
本项目为新建危废暂存库项目，用于堆存HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW49上述7类危险废物，三座危废暂存库均属于重点防渗区。
危险废物暂存库需符合《工业建筑防腐设计规范》（GB50046-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国家污染物控制标准修改单（2013 年）等有关要求。
同时对于危险废物的储存，液态类危险废物采用吨桶或带钢塞圆桶进行密封桶装储存，半固态废物采用吨桶或带卡箍盖塑料桶密封储存，固态类物质用吨袋或带卡箍盖塑料桶密封储存，进行捆扎包装同时按照相关要求张贴相关标识，并做到无渗漏。
为了避免危险废物泄漏后渗透至地下污染地下水，本次评价提出的防渗措施主要有：

①危险废物中转库地面采用水泥硬化，铺设环氧沥青聚氨脂沥青涂层和聚合物水泥砂浆防渗、防腐，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。设置隔离、防雨设施，地面与裙角用兼顾防渗的材料建造，建造材料必须与危险废物相容，耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。
②对危险废物贮存容器在日常中进行保养、维护，加强危险废物防漏胶袋的检查和维护，以防因腐蚀造成泄漏，而对地下水造成影响。
综上所述，在项目建设过程中，须按设计进行施工，高质量的完成各项防渗设计指标，做好厂区内各区域的污染防渗措施。在项目运行过程中，须定期检查危废暂存库各防渗设施的破损情况，若发现有破损部位须及时进行修补。项目运行期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。

（7）地下水环境污染防控措施
本项目所处区域地下水环境虽不敏感，但本项目仍存在地下水的污染源和污染途径，并且本项目贮存危险废物污染物含有机物、无机物。

因此，根据环境影响评价结果，并按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”提出了地下水环境保护措施和对策，必须在源头上防治，企业必须采取清洁生产措施，在贮存和运输各环节上，杜绝泄漏事故发生。同时，加强末端治理，即本项目的防渗措施，以及环境风险防范应急措施，监控措施等。具体的地下水环境保护措施及对策如下：
A、防止地下水污染的主动控制措施

为了最大限度降低暂存过程中有毒有害物料的跑冒滴漏，防止地下水污染，项目在设备、建筑结构、总图等方面均在设计中考虑了相应的控制措施，具体措施如下：

①暂存仓库地面混凝土浇筑并作防渗、防腐处理，并设置对油类、液体的截流、收集设施；

②对项目应急收集池及导流沟均做防渗处理；

③强化管道、水池的转弯、承抽、对接等处的防渗工程，并做好隐蔽工程记录；

④在总图布置上，整个仓库、应急收集池、碱液池均为重点污染防治区；重点污染防治区参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB l8597-2001)及2013年修改单中的要求设计防渗方案，以确保重点防渗区综合渗透系数不大于10-10cm/s。
B、防止地下水污染的被动控制措施

防止地下水污染的被动控制措施即为地面防渗工程。包括两部分内容：一是暂存库污染区参照相应标准要求铺设防渗层，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中；二是暂存库污染区防渗层内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物收集起来处理。
C、本项目防止地下水污染措施汇总：

在地面防渗施工过程应做好施工纪录，或者请施工监理公司做监督，必要时可请环境主管验收部门对防渗设施提前检查。

①对项目应急收集池及导流沟均做防渗处理。

②危废暂存库地坪及墙体均做防渗处理。

③防渗施工中必须保证基础面的平整、清理基础面上的瓦砾、玻璃屑等杂物，基础面上的阴阳角处应圆滑过渡、柱根部应做成圆弧状；在土建、监理、业主、施工方验收签字认可后便可进行防渗膜的铺设施工；铺设防渗膜时应尽量减少焊缝，焊接必须根据材质按规范操作；防渗材料铺设完成后必须进行检测和修补。

④定期进行检漏监测及检修。强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，作好隐蔽工程记录，强化施工期防渗工程的环境监理。
（8）地下水污染监控措施
建立项目区的地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。
现有厂区已存在1#监测井、2#监测井、3#监测井、4#监测井4口地下水水质监测井（见图7-4）。为监控地下水环境受污染情况，本项目可直接依托现有厂区4口监测井进行地下水日常监测使用，每年监测2次（枯水期和丰水期各1次）；采样深度：水位以下1.0m之内；监测因子：pH、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、硝酸盐氮、亚硝酸盐、氟化物、镍、铅、铜、锌、六价铬、总大肠菌数、细菌总数。
（9）地下水污染应急预案、应急处置及管理
①应急预案
现有厂区已于2016年修订《昆明市危险废物处理处置中心突发环境事件应急预案》（第二版），该应急预案实施至今。现有项目已生产8年，未发生过任何安全事故。现有应急预案中对于现有厂区危险废物暂存库暂存过程中可能产生的地下水污染事故进行了风险事故分析，同时提出了相应的应急处理措施。
本次评价要求企业再次修订《昆明市危险废物处理处置中心突发环境事件应急预案》，将本项目新建三座危险废物暂存库可能产生地下水污染事故列入应急预案中，同时对于应急预案进行修改、完善，并报环保主管部门审批备案。
综上所述，本项目采取上述地下水防护措施后，同时在运行期加强维护和管理的情况下，项目正常运行过程中产生的污废水发生渗漏的可能性较小，项目的建设运营对地下水环境的影响是可控的。
4、噪声环境影响分析
拟建项目位于昆明危险废物处理处置中心现有厂区预留用地内，属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准；项目厂址周围200m范围内无声环境敏感目标，而更远的人群不受本项目噪声影响。因此，声环境评价等级为三级。
（1）噪声源情况

项目运营期噪声源主要为危废暂存库间断运行的风机，以及危险废物装卸过程中叉车、运输车辆，噪声源声级约70~90dB(A)。由于运输车辆产生的噪声较小且为间断性的，随着运输过程结束而消失，因此项目产生的噪声很小。主要噪声源及治理措施见下表。

表7-15 主要噪声源及治理措施情况表  单位：dB(A)

工序
装置
噪声源
声源类型
噪声源强
降噪措施
噪声排放值
持续时间（h）
工艺
降噪效果
暂存库A库
风机

1
固定声源、偶发声源

90

厂房隔声+消音器
10

80

间断排放，一天6次，每次0.5h
暂存库B库
风机
1
固定声源、偶发声源
90

厂房隔声+消音器
10

80

间断排放，一天6次，每次0.5h
暂存库C库
风机
1
固定声源、偶发声源
90

厂房隔声+消音器
10

80

间断排放，一天6次，每次0.5h
（2）预测模式
根据HJ2.4－2009《环境影响评价技术导则》（声环境），采用点源衰减模式。预测公式如下：
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式中：r1、r2   ——预测点距声源的距离，m；



L1、L2 ——距声源r1、r2处的声压级值，dB（A）；
∆L ——其他衰减因素
影响△L取值的因素很多，主要考虑厂房隔声，绿化带隔声等影响，一般厂房隔声的△L一般在10～15dB(A),本报告计算时取△L=12dB(A)。各受声点的声源迭加按下列公式计算：

L = 10lg(0.1L1+0.1L2+...+0.1Ln)

式中：L-- 总声压级，dB(A)；

L1……Ln--第1个至第n个噪声源在某一预测点处的声压级。

（3）预测点

预测点共设4个，分别位于厂界东面1＃、厂界南面2＃、厂界西面3＃、厂界北面4＃。

（4）执行标准

各厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准。

（5）影响预测

以云南环清环境检测技术有限公司出具的《富民危险废物处置项目现状检测报告》（环清检字[2019]-107-3号）中监测数据为背景值，考虑项目主要噪声源对本项目厂界共计4个离散点噪声的影响见表7-16。

表7-16 厂界噪声预测结果表  单位：dB(A)

位置

现状监测值
贡献值

预测值

评价标准

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

厂界东
54.00
49.30
38.23
38.23
54.11
49.63
达标

达标

厂界南

53.00

45.20

46.69

46.69

53.91

49.02

达标

达标

厂界西
52.90

42.40

18.22

18.22

52.90

42.42

达标

达标

厂界北
53.20

46.90

26.13

26.13

53.21

46.94

达标

达标

根据预测结果，厂界昼、夜噪声预测值均达标，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。噪声等值线图见下图。
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图7-4  噪声等值线图

为减少机械噪声对周围声环境的影响，建议建设单位须对噪声源合理布局，将车间布置在远离敏感点一侧，并采取以下措施：
（1）加强对进入厂区内叉车和运输车辆噪声的控制，严禁运输车辆、装卸叉车在厂区鸣笛；
（2）厂房做隔声处理，安装隔声门窗；
（3）在引风机进出口装设软管，在吸气口和排气口安装消声器。

（4）在厂房和敏感点之间种植高大乔木等绿化；
（5）禁止在白天休息时间(12:00-14:00)及夜间(22:00-6:00)进行生产作业，尽量不在夜间进行生产。
在切实落实以上措施基础上，生产性噪声可进一步得到控制，以确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周边环境影响不大。
5、固体废弃物环境影响分析
本项目本身为危险废物的暂存周转，周转的危险废物不作为本项目产生的固废。项目营运期的固体废物主要为废气处理系统产生的废活性炭、储存危险废物的包装桶/袋使用过程中因损坏、破旧等产生的废旧包装桶/袋、危险废物物料泄露处理过程产生的沾染危险废物的废拖布、废沙土等废物。厂区不新增员工，依托现有项目的食堂和宿舍，无新增生活垃圾产生。
活性炭吸附一定废气后达到饱和，需要更换。根据活性炭吸附饱和公式计算。
计算公式：T(d)=M*S/（C*10-6*F*t）
M——活性炭的质量 kg，取1000kg；
S——平衡保持量 %，取25%；
C——非甲烷总烃总浓度 mg/m3；
F——风量 m3/h；
t——运行时间 h，取4h；

本项目A库设计风量为10000m3/h，非甲烷总烃产生浓度为200mg/m3，根据上式计算，A库1t活性炭达到吸附饱和的为31.25天；本项目B库设计风量为10000m3/h，非甲烷总烃产生浓度为120mg/m3，根据上式计算，B库1t活性炭达到吸附饱和的为52.08天；本项目C库设计风量为6000m3/h，非甲烷总烃产生浓度为56mg/m3，根据上式计算，C库1t活性炭达到吸附饱和的为186天；
工作时长按365天计算，拟建项目A库所产生的废活性炭量为11.68t/a，B库所产生的废活性炭量为7.01t/a，C库所产生的废活性炭量为1.96t/a，则三座危废暂存库所产生废活性炭量为20.65t/a。饱和的废活性炭送现有厂区焚烧车间处置。
储存危险废物的包装桶/袋使用过程中因损坏、破旧等产生的废旧包装桶/袋、危险废物物料泄露处理过程产生的沾染危险废物的废拖布、废沙土等废物，均为危险废物，类比现有暂存库运行情况，包装废弃物、沾染危废抹布砂土等产生量约0.65t/a。上述危险废物送现有厂区焚烧车间处置。

综上所述，固体废物经妥善处理后，项目运行期间不会对周围的环境产生不利影响。
6、土壤环境影响分析
（1） 土壤环境影响评价工作等级的确定

对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“交通运输仓储邮政业”中涉及危险品、化学品、石油、成品油储罐区的码头及仓储项目，属于Ⅱ类建设项目。本项目占地面积约为4000m2（约0.4hm2），属于小型项目。本项目位于昆明危险废物处理处置中心内，用地为建设单位预留用地，为工业用地，且项目区100m范围内未分布有耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，环境敏感程度不敏感。对照污染影响型评价工作等级划分依据，该项目属于Ⅰ类项目，占地面积为小型项目、且所在区域不敏感，因此土壤环境影响评价工作定位三级。

（2）土壤环境评价范围 

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（试行）（HJ964-2018）表5，项目属于二级评价的污染影响型项目，评价范围为占地范围内和占地范围外0.05km范围内。
（3）土壤环境影响评价
1）土壤环境影响类型及影响途径识别
根据导则附录B表B.1进行识别，详见表7-17。
表7-17  项目土壤环境影响类型及影响途径表
时期

污染影响型

大气沉降

地面漫流

垂直入渗

其他

建设期

——

——

——

——

运营期

——

——

√

——

服务期满后

——

——

——

——

2）土壤环境影响源及影响因子识别
根据导则附录B表B.2进行识别，详见表7-18。
表7-18  土壤环境影响源及影响因子识别表
污染源

工艺流程/节点
污染途径

全部污染物指标

特征因子

备注

A库A2储存区
储存HW08废矿物油与含矿物油废物
垂直入渗

石油烃
石油烃
连续、事故

A库A3储存区
储存HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物

垂直入渗
有机物
有机物
连续、事故

A库A4储存区
储存HW09油/水、烃/水混合物或乳化液

垂直入渗

石油烃

石油烃

连续、事故

3）土壤环境影响分析

(区域土壤现状
富民县地处云贵高原中部，有着典型的高原地貌。项目所在区域隶属富民县罗免镇高仓村民委员会，罗免镇位于县境西部，东连大营镇，南接永定镇，西南与禄丰县接壤，西靠罗免镇，北与赤鹭乡山水相连，工程选址乡境西南的老青山与金铜盆峰海拔分别为2763m和2817m，中部属丘陵地带。工程区地处富民断陷盆地之北，侵蚀中山地貌区，为中山区的侵蚀沟谷斜坡地形。地势北高南低，山岭标高1754~1954m。场地位于一条长约3km的南北向沟谷中上游的东岸坡，沟谷横断面呈“V”字型，斜坡西岸陡峭，坡度一般为20°~25°，东岸稍缓，坡度一般在15°左右；沟谷纵坡降约2°，沟底基岩裸露，地表第四系残坡积粉质粘土覆盖层薄，未发现有滑坡、崩塌等不良地质现象分布，一般自然条件下岸坡基本稳定。

根据第二次土壤普查结果，富民县境内土壤由棕壤、红壤、紫色土和水稻土四类土壤组成，红壤居首，全县有102.58万亩，占地面积1482180亩的69.20%。广泛分布在县内海拔2500m以下的山坡和丘陵地带。其次是紫色土，主要分布在海拔2200m以下的者北、罗免、散旦三乡，勤劳、永定、款庄3乡的部分地区也有分布。

a、理化特性调查
根据国家土壤信息平台（http://www.soilinfo.cn/MAP/index.aspx）查询及现场调查，本项目调查评价范围内土壤类型为酸性紫色土。本项目所处厂址与昆明市医疗废物集中处置中心紧密相连，本次评价引用《昆明市医疗废物集中处置中心新增两条生产线项目环境影响报告》中土壤理化性质调查资料。
表7-19  引用土壤理化性质调查表
点号

柱状样
层次

0~0.5m

0.5~1.5m
1.5~3m
现场记录

颜色

黄棕

红棕
暗棕
结构

块状
团粒
团粒
质地

壤土
壤土
壤土
砂砾含量

细砂砾5%

无
无
其它异物

掺杂枯枝

无
无
实验室测定

pH值（无量纲）

7.15

7.78

8.15

阳离子交换量（cmol+/kg）

9.9

9.5

9.6

氧还原点位（mV）

526

479

494

饱和导水率（mm/min）

4.75

3.86

3.34

土壤容重（g/cm3）

1.47

1.39

1.14

孔隙度

49

43

39

b、土壤环境质量现状

根据本报告环境现状调查章节可知，项目区上风向及下风向土壤均能达到《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中标准限值；其余土壤监测点均能达到《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准。 本项目评价范围内土壤环境质量状况良好。
c、土壤污染源调查
根据现场调查，本项目评价范围内分布土壤污染源主要为现有厂区以及周边的昆明农药有限公司和昆明市医疗废物集中处置中心工业面源。
现有厂区与土壤有关的主要污染物：废气（汞、铬、铅、二噁英），废水（铅、六价铬、砷）；
昆明农药有限公司与土壤有关的主要污染物：无；
昆明市医疗废物集中处置中心与土壤有关的主要污染物：废气（汞、铬、铅、二噁英），废水（铅、六价铬、砷）；
现有厂区及昆明市医疗废物集中处置中心已建成并运行多年，根据环境现状调查与评价章节可知，本项目评价范围内土壤环境质量状况良好。

4）土壤环境预测评价
本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”，拟建项目所产生废气中仅含有非甲烷总烃，且间断排出，则不考虑大气沉降对土壤环境的影响。
拟建项目将采取防腐防渗处理，设置应急收集池，依托现有厂区的排水系统，并定期巡查和电子监控的方式防止贮存危险废物的泄露，对土壤的影响概率较小，本次评价对垂直入渗途径对土壤的影响进行定性分析。

本项目三座危险废物暂存库以及配套的应急收集池、导流沟严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013年修改单要求进行建设：采用水泥硬化，铺设环氧沥青聚氨脂沥青涂层和聚合物水泥砂浆防渗、防腐，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6mm，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。同时项目设置有导流沟及应急收集池，当发生泄漏事故时，经导流沟导入应急收集池，可储存泄漏的液态危险废物，防止对土壤环境造成污染。

项目在采取上述防渗措施的前提下，不会出现土壤环境质量超过《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准要求的情况。

5）土壤环境影响评价结论
a、根据土壤现状调查，项目厂界内外土壤环境质量均较好，无超标因子；
b、本项目三座危险废物暂存库以及配套的应急收集池、导流沟严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013年修改单的要求进行防腐防渗，防止贮存危险废物出现泄露以垂直入渗污染途径影响项目厂区土壤环境；
c、项目建成运行后对特征污染物进行1年1次的跟踪监测，发现土壤污染时，及时查找泄漏源，防止污染源的进一步下渗，必要时对已污染的土壤进行替换或修复。

综上所述，项目区土壤环境质量较好，在进行防腐防渗措施后，对土壤环境的影响较小，本次评价认为项目建设对土壤环境影响可接受。
7、环境风险分析
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
（1）评价依据
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对项目所涉及的危险物质进行调查和识别，本项目不涉及风险物质的储存。
根据本报告“表1-3扩建危废暂存库危险废物暂存量及暂存分区表”，本次新建三座危废暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013年修改单要求分区存放。拟建项目危险废物暂存分区按照暂存废物不相容的原则布置，液态类危险废物全部堆存于A库，B库、C库堆存危险废物含有少量半固态危险废物。当发生泄露、火灾事故时，所暂存危险废物相互不会发生反应产生新的风险物质。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于环境风险潜势初判方式首先按如下公式计算物质总量与临界量比值（Q）：
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式中：q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t。 

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 

根据初步分析结果，本项目不储存涉及的风险物质，Q<1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。
表7-20   评价工作级别划分一览表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A

根据初步分析结果，本项目涉及的风险物质均不储存，项目 Q<1。对照建设项目环境风险潜势划分进行判断，确定项目风险潜势综合等级为I，进行简单分析。

（2）环境风险识别
本项目为危险废物暂存，根据危险废物特性，潜在的风险主要为危险废物暂存、装卸过程发生的泄露、火灾风险。

①暂存、装卸过程潜在风险识别
项目厂房内液态、半固态的危险废物，在储存过程中由于包装破裂、操作失误等造成危险废物的泄漏，若遇火源、高热可能发生火灾等风险事故。

②伴生/次生风险识别

a、事故排污水

若危险废物发生泄露发生火灾事故，在应急救援中，会在事故现场喷射大量的消防水以及冷却水等进行灭火或降低有毒物质对大气的污染。针对事故排污水若无收集措施，可能会有部分有毒有害物质直接或随冷却水、消防水等进入附近水体或土壤，对局部水体、土壤造成污染。

b、事故固体废物

项目在泄露、火灾等事故救援中可能会产生大量的灭火剂、拦截、堵漏材料，均可能掺杂一定的有毒有害物质，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。
（3）风险影响分析
①暂存、装卸过程风险影响分析
危险废物在正常装卸、储存情况下，一般不会出现泄露。从项目建设内容来看，每次收集危险废物均为来自各收集点送来的固态、半固态以及液态的危险废物，经由企业现有运输系统的专用车辆运至本暂存库，一般不会对危险废物容器造成损伤。
本项目采取厂房外设置应急收集池，厂房内设置导流沟，厂房全部地面、池体进行防渗防腐处理等风险防范措施。项目建设3座应急收集池，容积均为8m3，可将事故状态下的半固态、液态类废物全部收集。事故情况下危险废物外泄可能性极小，风险可控。

②伴生/次生风险影响分析

危险废物泄露若发生火灾事故，在应急救援中，消防水收集进入应急收集池，灭火剂、拦截、堵漏材料收集后均作为危险废物运输至危险废物处置单元处置，可降低对环境产生的污染。
（4）风险防范措施
贮存过程事故风险主要是因包装泄漏或遭雷击而造成的火灾、水质污染等事故，是安全生产的重要方面。危险废物必须按规定设置警示标志，分类管理，分类存放；配备必要的危险品事故防范和应急技术装备。根据消防部门的要求配置消防设施。加强工作人员危险品贮存、使用防范事故的常识教育，明确各岗位的职责，实行事故防范的岗位责任制。根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单，危险废物贮存主要要求如下：
a、严格按贮存要求设计。本项目每个暂存库均设置应急收集池。应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014)）等标准规范执行。将危险废物分区存放。危险废物标签和储存设施参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定进行。
b、贮存危险化学品的厂房管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。
c、盛装危险废物的容器上必须粘贴相应危险废物标志。危险废物贮存设施都必须按环境保护图形标志《固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。
d、如实记载每批危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。该记录在危险废物转运后应继续保留三年。出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。定期对所暂存的危险废物容器及暂存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。
e、要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》等。
f、厂房内配备足够数量的消防设备、干粉灭火器和灭火药剂等，值班人员应经过培训，除了具有一般消防知识之外，还应熟悉危险废物的种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法。力争将火灾隐患消灭在萌芽状态。
g、设置通风窗，并配备强制通风装置。日常可使用通风窗通风，大雨时需关闭通风窗，使用风扇强制通风。夏季温度过高时也应使用风扇强制通风。
h、厂房内灯具必需为冷光源，防爆灯具。
i、安全防范措施与监测措施：暂存库的温度、湿度应严格控制，发现变化及时检查储存状况。按国家污染源管理要求对贮存设施进行监测。暂存设施应定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。暂存场地应配备通讯设备、照明设施、安全视察窗口、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。值班人员应掌握危险废物发生火灾的扑救常识，学会使用灭火器材。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单，贮存区四周设置导流沟，设置渗滤液收集池。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。
（5）事故应急预案
现有厂区已于2016年修订《昆明市危险废物处理处置中心突发环境事件应急预案》（第二版），该应急预案实施至今。现有项目已生产8年，未发生过任何安全事故。现有应急预案中对于现有厂区危险废物暂存库暂存过程中可能产生的风险事故进行了风险事故分析，同时提出了相应的应急处理措施。
本次评价要求企业再次修订《昆明市危险废物处理处置中心突发环境事件应急预案》，将本项目新建三座危险废物暂存库可能产生风险列入应急预案中，同时对于应急预案进行修改、完善，并报环保主管部门审批备案。
为减少对环境的影响，本次评价提出建设单位在生产过程中，严格落实修订后的《昆明市危险废物处理处置中心突发环境事件应急预案》，防范风险事故的发生，减少对环境的影响。

（6）风险评价结论
本项目为危险废物的收集、暂存，环境风险主要是泄露、火灾风险。
企业要从多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险降到最低。
项目建设单位严格按照国家有关规范标准的要求进行监控和管理，认真落实本次评价提出的对策措施，采取以上风险防范措施以及修订现有应急预案之后，环境风险事故对周围环境的影响可以接受。
表7-21   建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

昆明危险废物处理处置中心扩建暂存库项目

建设地点

云南省昆明市富民县小高仓村

地理坐标

经度

东经102°28′11.85″

纬度

北纬25°18′21.55″

主要危险物质及分布

不存在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表B.1 突发环境事件风险物质及临界量中所列危险物质

环境影响途径及危害后果

项目厂房内液态、半固态的危险废物，在储存过程中由于包装破裂、操作失误等造成危险废物的泄漏，若遇火源、高热可能发生火灾等风险事故。会对项目区大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境造成影响。

风险防范措施要求

a、严格按贮存要求设计。本项目每个暂存库均设置应急收集池。应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014)）等标准规范执行。将危险废物分区存放。危险废物标签和储存设施参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定进行。

b、贮存危险化学品的厂房管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。

c、盛装危险废物的容器上必须粘贴相应危险废物标志。危险废物贮存设施都必须按环境保护图形标志《固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。危险废物场所必须有专人24小时看管。

d、如实记载每批危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。该记录在危险废物转运后应继续保留三年。出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。定期对所暂存的危险废物容器及暂存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。

e、要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》等。

f、厂房内配备足够数量的消防设备、干粉灭火器和灭火药剂等，值班人员应经过培训，除了具有一般消防知识之外，还应熟悉危险废物的种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法。力争将火灾隐患消灭在萌芽状态。

g、设置通风窗，并配备强制通风装置。日常可使用通风窗通风，大雨时需关闭通风窗，使用风扇强制通风。夏季温度过高时也应使用风扇强制通风。

h、厂房内灯具必需为冷光源，防爆灯具。

i、安全防范措施与监测措施：暂存库的温度、湿度应严格控制，发现变化及时检查储存状况。按国家污染源管理要求对贮存设施进行监测。暂存设施应定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。暂存场地应配备通讯设备、照明设施、安全视察窗口、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。值班人员应掌握危险废物发生火灾的扑救常识，学会使用灭火器材。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，贮存区四周应设置导流沟，设置渗滤液收集池。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。

填表说明

企业要从多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险降到最低。

项目建设单位严格按照国家有关规范标准的要求进行监控和管理，认真落实本次评价提出的对策措施，采取以上风险防范措施以及修订现有应急预案之后，环境风险事故对周围环境的影响可以接受。

8、环境管理

①环境管理职责
项目施工期及运行期必须加强环境管理，以保证项目正常运行、消除，对环境的不利影响。项目设立专门环境管理机构，由法人代表直接领导，设置2人对项目施工和运行后的环境管理。本项目施工期主要对危废暂存库、应急收集池、导流沟等设施建设，因此，主要对营运期环境管理提出要求。

a、危险废物管理实行“谁主管、谁负责，谁污染、谁治理”的原则，应以控制危险废物的环境风险为目标，实现危险废物减量化、无害化和资源化，防止产生二次污染。

b、建立、健全危险废物污染环境防治责任制度及其相关管理制度；

c、建立危险废物管理档案、台帐，如实记载产生危险废物的种类、产生量、产生环节、流向、贮存、处置情况等事项，制定管理台帐样表，台账至少应保存5年；

d、应按照规定的要求制定危险废物管理计划，并报环保处备案；

e、危险废物管理计划内容包括减少危险废物产生的措施和贮存、利用、处置措施，危险废物污染环境防治责任制度、管理措施以及年度转移计划，危险废物管理计划的期限一般为1年，当管理计划的内容有下列重大变更时，应及时以书面形式报告昆明市生态环境局；

f、应每年至少对危险废物相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作的人员进行一次培训，培训的内容包括国家相关法律法规和有关规范性文件、危险废物管理制度、工作流程和应急预案等；

g、对运行期环境污染防治设施进行管理，保证各项污染物处理正常；

h、制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放；

i、加强管理，建立风险事故应急制度和相应措施，加强防火、防爆、防毒害的日常管理及应急处理措施的组织；

j、做好环境保护、生产安全宣传以及相关技术培训等工作；

k、危废仓库必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志；危险废物贮存场所必须设置危险废物警告标志，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。标志标签必须保持清晰、完整，如有损坏、退色等不符合标准的情况，应当及时修复或更换；

l、组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。
施工期环境管理要求如表7-22所示。
表7-22   施工期环境管理要求一览表

环境要素

主要内容

执行单位

管理部门

水环境

施工废水经收集沉淀后回用于施工洒水降尘

施工单位、监理单位
建设单位、富民环保
部门
环境空气

1）防治施工扬尘：施工场地、运输道路等及时洒水；

2）粉状材料应袋装或罐装，堆放时设篷盖，砂石渣土装车不得超出车厢板高度，严禁散落；

3）运输车辆车厢密闭，防止沿途散落污染道路；

4）施工工地设置围档，大风天气禁止施工。
噪声

1）控制施工时间，夜间施工向环保部门进行申报；

2）选用低噪声施工设备。
固废

1）生活垃圾及时清运；

2）建筑垃圾及时清运至指定地点。
运营期环境管理要求如表7-23所示。
表7-23   运营期环境管理要求一览表

环境要素

主要内容

执行单位

管理部门

大气环境
（1）确保“活性炭吸附+碱液喷淋”装置稳定运行，以保证所排放的废气满足标准限值；
（2）危废原料的厂外运输由建设单位或提供危废单位采用专用密封车辆运输，运输路线应避开上下班人群高峰期，合理规划运输路线，尽量避开城区居民集中地区；
（3）危废原料的厂内运输应综合考虑厂区的实际情况确定运输路线，尽量避开办公区，同时应采取必要的措施防止危废原料泄漏；
（4）加强对设备的维修管理，建立定期维护的人员编制和相关制度，制定严格的规范操作规程，以保证除尘设备的正常运转。
（5）三根排气筒安装在线监测系统，企业应对在线监测数据进行日常的统计与分析，建立运行档案，及时发现废气处理装置出现故障，如一旦确定故障，则应立即组织检修，减少事故排放对环境的影响。对于烟气在线监测系统的故障也应当及时进行修理。

项目管理部门
富民环保部门
水环境

（1）依托厂区现有雨、污水管网，严格执行雨污分流原则；
（2）生产废水全部送入现有厂区污水处理站处理，不外排
噪声

（1）采用低噪声设备； 
（2）设备设置减震垫，安装消声器等。
固废

（1）烟气处理系统采用“活性炭吸附+湿法喷淋”装置，吸附饱和的废活性炭属于危险废物，废物代码900-039-49，送入现有厂区焚烧车间处理；

（2）储存危险废物的包装桶/袋使用过程中因损坏、破旧等产生的废旧包装桶/袋、危险废物物料泄露处理过程产生的沾染危险废物的废拖布、废沙土等废物，属于危险废物，废物代码900-039-49，送入现有厂区焚烧车间处理；
（3）生活垃圾经统一收集到垃圾桶后，委托当地环卫部门清运处置。 
环境管理
（1）日常环保管理工作
（2）环保设施的维护
9、环境监理

项目建设应将施工期环境监理纳入工程监理，同时健全环保管理制度。本评价建议建设单位参照下表进行施工期环境监理工作。

表7-24   施工期环境监理一览表

监理阶段
环境

要素
监理对象
环监理内容
主要监理方式
出现问题

处置方案
设计阶段

设计文件、施工图

主体工程设计文件核查；
配套环保设施和措施设计文件核查；
复核设计文件、施工文件

修改设计方案

施工阶 段
环境

空气

物料、建筑垃圾运输及堆放处置
施工场区道路定时洒水抑尘；建筑垃圾运输应采用密闭式运输车辆，减少扬尘排放
巡视各施工场地
通知建设单位单位采补救措施
水环境

施工场地
施工废水经沉淀后用于场地洒水，不外排；

施工生活污水利用厂区的污水处理系统

巡视施工场地，查看现场情况
通知建设单位单位采补救措施
固体

废物

建筑垃圾
施工营地生活垃圾及建筑垃圾，收集后运往指定地点集中处理

巡视各施工场地，查看现场情况
通知建设单位单位采补救措施
声环境

施工场地、施工运输道路

选用低噪声施工机械，并合理布置和运作；

运输车辆在居民区附近， 运输通过时应减速、禁鸣
巡视各施工场地，查看现场情况
通知建设单位单位采补救措施
环保

设施

设计、环评及其批 复文件中要求的各 项环保设施的建设

废气处理系统；
危废暂存库、应急收集池、导流沟防渗措施等；
产噪设备的隔声、降噪措施；
巡视各施工现场，其中防渗阶段采取旁站形式
提出整改方案
试运行阶段
主体工程运行阶段
督促企业检查项目试运行情况
生产设施的运行情况及原辅
及时调整生
产运行辅 料参数等
配套环保设施运行阶段
督促企业检查项目各类环保设施运行 情况
环境管理制度
督促企业严格执行各类环境管理制度

检查环境管理制度
10、监测计划

针对本项目排放的主要大气污染物、噪声，建议定期委托有资质的单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。

本项目环境监测计划具体见下表。

表7-25   项目监测计划表
类型

监测点位

监测项目

监测频次

废气

排气筒

非甲烷总烃、硫酸雾、HCl
正常情况1年1次，非正常情况随时监测
项目区厂界

非甲烷总烃、硫酸雾、HCl
项目区下风向

非甲烷总烃、硫酸雾、HCl
噪声

厂界外1m处

厂界噪声

半年一次

地下水
1#检测井

pH、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、硝酸盐氮、亚硝酸盐、氟化物、镍、铅、铜、锌、六价铬、总大肠菌数、细菌总数
每年监测2次（枯水期和丰水期各1次）

2#检测井

3#检测井

4#检测井

土壤

项目区
pH以及土壤45项

正常情况1年1次，非正常情况随时监测
11、环保投资一览表
表7-26 项目环保投资一览表
序号
环保治理
环保项目
费用（万元）
1
废气治理
3套烟气处理系统，包括集气罩、引风机、“活性炭吸附+碱液喷淋”装置、15m排气筒
150

2

噪声治理
低噪声设备、车间隔音
10
3
风险防范
厂房地面防腐、防渗
30
3座8m3的应急收集池+池体防渗
9

600m导流沟+防渗
20
六用两备潜污泵
5

3套消防设施

6
合计
230




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	 内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	A库排气筒
	非甲烷总烃
	设置集气罩，废气经收集后进入“活性炭吸附+湿法喷淋”处理，尾气经15m高排气筒排放。
	硫酸雾及氯化氢达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准要求

	
	
	H2SO4
	
	

	
	
	HCl
	
	

	
	B库排气筒
	非甲烷总烃
	设置集气罩，废气经收集后进入“活性炭吸附+湿法喷淋”处理，尾气经15m高排气筒排放。
	

	
	
	H2SO4
	
	

	
	
	HCl
	
	

	
	C库排气筒
	非甲烷总烃
	设置集气罩，废气经收集后进入“活性炭吸附+湿法喷淋”处理，尾气经15m高排气筒排放。
	

	
	
	H2SO4
	
	

	
	
	HCl
	
	

	水污染物
	A库
	pH值
	送入现有厂区污水处理站处理
	零排放

	
	
	COD
	
	

	
	B库
	pH值
	送入现有厂区污水处理站处理
	零排放

	
	
	COD
	
	

	
	C库
	pH值
	送入现有厂区污水处理站处理
	零排放

	
	
	COD
	
	

	
	冲洗水
	COD
	送入现有厂区污水处理站处理
	零排放

	
	
	氨氮
	
	

	
	
	石油类
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	初期雨水
	COD
	送入现有厂区污水处理站处理
	零排放

	
	
	石油类
	
	

	
	
	SS
	
	

	固体废物
	废物贮存
	包装废物、沾污抹布等
	暂存于B库B3区（HW49危废暂存区），定期送至现有项目焚烧车间进行处置。
	处置率100%，无外排量产生

	
	废气治理
	废活性炭
	
	

	
	员工生活
	生活垃圾
	依托现有厂区生活垃圾收集系统处置
	

	噪声
	生产过程
	噪声
	设备采取低噪声设备，厂房隔声、加强场区内绿化
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果：
本项目建设地点位于建设单位预留发展用地范围内，项目投入营运后，产生的污染物均可得到妥善处理，同时设计方设计时对暂存库周边进行一定程度的绿化，可以对因项目建设造成的生态环境方面的损失形成一定的补偿，降低项目建设对生态环境的影响。




九、结论与建议

	1、项目概况

本项目拟在昆明危险废物处理处置中心厂区界址内部新建3座丙类危险废物暂存库，总用地面积为4000m2。危险废物暂存库A库和危险废物暂存库B库占地面积均为1307m2；危险废物暂存库C库占地面积654m2。本项目总占地面积为4000m2。收集储存HW03废药物、药品，HW04农药废物，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏残渣，HW49其他废物共计4200吨。本项目属于昆明危险废物处理处置中心配套危废暂存设施。
项目总投资为812.9万元，环保投资约为230万元。目前，本项目已在富民县科学技术和工业经贸信息化局备案（见附件2）。
2、产业政策符合性

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》的鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”的“8、危险废弃物（医疗废物）含重金属废物安全处置技术设备开发制造及处置中心建设及运营”。
因此项目建设符合国家产业政策。
3、选址合理性结论

项目位于富民县罗免镇高仓村委会小高仓村，项目用地为昆明危险废物处理处置中心预留用地。该项目周围主要分布有昆明市医疗废物集中处置中心、昆明农药有限公司等企业，而距离居民区、地表水体等环境保护目标较远，项目的建设和和周围环境相容；项目用地范围及其周围无古树名木及文物保护单位，不涉及基本农田、自然保护区、水源保护区，亦无需要特殊保护的环境目标，不属于风景名胜区、生态保护区和其他需要特别保护的区域；项目区域环境质量现状均可满足相应质量标准，该项目产生废气、废水、固废等污染物，采取措施处理后，均可达标排放；项目的建设不会导致该区域的环境质量变化。综上所述，项目选址合理可行。

4、环境质量现状评价结论

（1）环境空气质量现状评价结论

项目位于富民县罗免镇高仓村委会小高仓村，该区域属于环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据监测结果评价区域内各监测点TSP能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求限值；硫酸雾、氯化氢、TVOC能达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其它污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃能达到《大气污染物综合排放标准 详解》中规定限值。综上，本项目所在区域环境空气质量较好。

（2）地表水环境现状评价结论
项目区附近地表水体主要为螳螂川。根据《2018年度昆明市生态环境状况公报》，2018年“螳螂川—普渡河”富民大桥断面水质类别为劣Ⅴ类，与2017年相比，水质类别无变化；普渡河桥断面水质类别为Ⅴ类，与2017年相比，水质类别由Ⅲ类降为Ⅴ类。
从现场踏勘来看，项目区地表水水质一般。
（3）地下水环境现状评价结论
根据监测结果，项目区域周边地下水中pH、氨氮、挥发酚、氯化物、氟化物、硫化物、氰化物、硫酸盐、总硬度、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、溶解性总固体、高锰酸盐指数（耗氧量）、阴离子表面活性剂、六价铬、镍、锌、锰、铁、汞、铅、镉、砷、铜等监测指标满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求；而5个监测点位的菌落总数和总大肠菌群两项指标均超标，因为地下水取样点为浅层地下水，且拟建项目周围村落较多，村民的生活污水随意排放，所以导致菌落总数和总大肠菌群超标。
（4）声环境现状评价结论

根据监测结果，项目区10个监测点昼间和夜间噪声监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，且可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域噪声环境质量现状较好。

（5）土壤环境现状评价结论
根据监测结果，项目区上风向及下风向土壤均能达到《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中标准限值；其余土壤监测点均能达到《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准。本项目区土壤环境较好。
（6）生态环境现状评价结论

评价区所有的植被类型在富民县其他地区均有广泛分布，在调查范围内未发现国家和省级重点保护的珍稀濒危保护物种和古树名木，也未发现规定保护的野生动物资源。

4、环境影响评价结论

（1）施工期环境影响

①大气环境
项目位于昆明市危险废物处理处置中心现有厂区内，项目施工期间不可避免的会对附近环境空气产生一定程度的影响。因此，施工期带来的粉尘污染在采取有效防尘措施后，其影响可以降低到较小程度，且施工期影响将随施工期结束而消失，不会对周围环境空气造成较大的影响。
②水环境
施工废水排入施工区设置的沉淀过滤池，经沉淀处理后，回用于施工现场、道路/场地洒水抑尘等；项目施工人员产生生活污水等依托厂区现有的污水处理措施进行处理。因此，施工期废污水对周边环境影响小。
③声环境
项目位于昆明市危险废物处理处置中心现有厂区内，距离敏感点较远，项目各施工阶段对周边噪声环境影响不大。为确保施工噪声场界达标，施工单位应尽量合理布置施工设备，采取施工产噪设备集中布置，并设置防护棚。此外，为降低噪声对周边环境的影响，本环评要求建设单位采取有效的噪声污染防治措施加以控制。
④固体废弃物
施工产生的废弃土石方量较小，直接用于场地低洼处平整；施工产生的建筑垃圾委托有资质的单位清运处置；生活垃圾经垃圾桶集中收集后由建设单位运至生活垃圾收集点，由环卫部门清运处置；固体废物得到妥善处置，对周边环境影响小。
（2）运营期环境影响

①大气环境
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
根据预测结果，本项目A库非甲烷总烃、硫酸雾、HCl最大落地浓度在项目区下风向89m处，浓度值分别为38.982μg/m3、8.3961μg/m3、2.9986μg/m3；B库非甲烷总烃、硫酸雾、HCl最大落地浓度均在项目区下风向89m处，浓度值分别为6.597μg/m3、16.7924μg/m3、2.9986μg/m3，C库非甲烷总烃、硫酸雾、HCl最大落地浓度在项目区下风向89m处，浓度值分别为0.5398μg/m3、16.7925μg/m3、2.9987μg/m3。随之产生的恶臭气体量较小，且本项目为封闭式仓库，可减少恶臭气体的排放。

本项目排放大气污染物排放量不大，经预测各种气象条件正常排放情况下对环境的影响较小，各预测结果均能满足相关要求，总的来说，项目运营对大气环境影响较小；综上所述，从环境空气影响角度评价，该项目是可行的。
②地表水环境
本项目产生的废水为湿法喷淋排水、地面冲洗水和初期雨水。

湿法喷淋排水、地面冲洗废水收集后送入现有厂区污水处理站进行处理，不外排；初期雨水经收集沟流至初期雨水收集池，再用泵加压送至污水处理站进行处理，不外排。现有厂区污水处理站处理规模为360m3/d，且现有厂区污水量仅为158.8m3/d，即本项目所产生污水通过现有厂区污水处理站处理是可行的。
本项目所产生废水均得到有效的处置，无外排废水产生，因此本项目运营，不会加重现有项目对当地地表水环境质量的影响。
③地下水环境、土壤环境
本项目三座危废暂存库以及配套的应急收集池、收集沟均按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013修改单中要求进行防腐、防渗处理，以确保重点防渗区综合渗透系数不大于10-7cm/s。

在储存方面，液态类危险废物采用吨桶或带钢塞圆桶进行密封桶装储存，半固态废物采用吨桶或带卡箍盖塑料桶密封储存，固态类物质用吨袋或带卡箍盖塑料桶密封储存，进行捆扎包装同时按照相关要求张贴相关标识，并做到无渗漏。
同时定期进行检漏监测及检修。强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，作好隐蔽工程记录，强化施工期防渗工程的环境监理。
以上述防护措施后，可有效防止危废产生渗漏水下渗并污染地下水及土壤，不会加重现有项目对当地地下水环境、土壤环境质量的影响。
④声环境
项目噪声主要来源于风机噪声及汽车、叉车的运输、装卸噪声，源强约80-90dB（A），对车辆噪声除了选用低噪声的废物运输车外，主要靠车辆的低速平稳行驶和少鸣喇叭等措施降噪，在引风机等进出口装设软管，在吸气口和排气口安装消声器。采取上述措施后，项目各厂界环境噪声贡献值昼间、夜间均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
⑤固体废弃物
本项目暂存危险废物仅作为集中临时暂存功能，不进行危险废物的处置和利用，且项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾产生。因此，项目建成运营后固废主要为危废暂存库废气处理系统所产生的废活性炭、储存危险废物的包装桶/袋使用过程中因损坏、破旧等产生的废旧包装桶/袋、危险废物物料泄露处理过程产生的沾染危险废物的废拖布、废沙土等废物。上述危险废物送现有项目焚烧车间处置，不外排。
5、环保对策措施

（1）施工期环保对策措施

①废气
项目施工期间所产生的大气污染物主要为施工扬尘，此外为施工车辆及机械尾气以及装修废气，对外环境影响较大的主要为施工粉尘。

a、施工期间，施工单位应根据《建设工程现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等标志牌。

b、对施工场地和汽车行驶的路面经常洒水，约每日4～5次，可以使空气中的扬尘减少70%左右，使扬尘的影响范围缩小到20～50米的范围，大大减少施工扬尘对周围环境的影响。

c、对于建材和沙土的运输也应该加强管理，采取不超载，以减少建材和沙土的抛洒，定期清洗运输车辆轮胎（必须设置车辆过水池、沉淀池、过滤池及车辆清洗设备，即，“三池一设备”）等各种措施，防止在运输途中发生跑、冒、漏、滴。

d、将施工场地设置为封闭区域，建筑工地场界应设置高度2.5m以上的围墙，进行围护施工，减小施工区域的风强，从而减少无组织粉尘的产生，并同时起到隔挡粉尘的作用，减小粉尘对周围保护目标的影响。

e、优化施工期间运输车辆的出入场路径，对建筑物立面设置封闭的防护网，起到阻隔扬尘的作用。

上述环境影响分析及评述结果表明，在严格落实上述污染防治措施后，项目施工期废气对外环境及关心点的影响可得到有效的控制和减缓。因此，项目对施工废气所采取的污染防治措施是可行的。
②废水
目施工期废水中的污染物主要为悬浮物，导致废水的浑浊度和色度等物理性指标较高。如施工废水直接向外任意排放，会对环境造成负面影响。本环评提出施工期应设置施工废水收集池对施工废水进行沉淀处理后循环回用。

项目施工期工地高峰期按30人/d考虑。施工人员生活污水产生量约为2.55m3/d，施工时间为3个月（90天），则施工期生活污水量为229.5m3，均依托厂区现有污水处理站处理，不外排。

综上，项目对施工废水所采取的污染防治措施是可行的。
③噪声
a、建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的县（市）区环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

b、建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专职人员负责该工作，封闭施工，避免影响居民的正常生活。

c、施工单位应选用噪音低、振动小的设备。同时在施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各种机械。

d、采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备集中安排。

e、采用障碍物遮挡：在项目区场界设置2.5m临时围挡；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

f、建设与施工单位还应与施工场地周围居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。

通过上述污染防治措施的实施，项目施工期间噪声对外环境及关心点的影响可得到有效减缓和消除。因此，项目对施工期噪声所采取的污染防治措施是可行的。
④固体废弃物
施工产生的废弃土石方量较小，直接用于场地低洼处平整；施工产生的建筑垃圾委托有资质的单位清运处置；生活垃圾经垃圾桶集中收集后由建设单位运至生活垃圾收集点，由环卫部门清运处置。
综上所述，施工期固体废物均得到妥善处置，处置率100%，不会对周边环境产生影响。
（2）运营期环保对策措施

①废气

a、废气治理措施
项目营运期废气主要为危废暂存区废气，有机废气经收集后进入“活性炭吸附+湿法喷淋”装置处理，A库、B库风量为10000m3/h，C库风量为6000m3/h，尾气分别经15m高排气筒排放。

b、废气治理措施技术论证
有机废气常用治理技术主要有活性炭吸附法、催化燃烧法、液体吸收法，近年来发展的还有活性炭纤维吸附法。催化燃烧法是我国80年代开发的净化有机废气的新技术，净化效率大于90%，适用于处理高温度和高浓度（1000mg/m3以上）的有机废气，热能可充分回收。液体吸收法净化有机废气，简便易行，但效率不高，通常为70%～85%。活性炭吸附装置广泛应用于气量中、大的中、低浓度废气。
根据本项目废气特点（风量大、污染物浓度低），以及类比各同类危废处置中心危废暂存库废气处理工艺，因此本项目选用“活性炭吸附+碱液喷淋”法。
活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，比表面积一般在700～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。其孔径分布一般为：活性炭5nm以下，活性焦炭2nm以下，炭分子筛1nm以下。
活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。

活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，是一个物理过程。
“活性碳吸附+碱液喷淋”装置中活性炭随着吸附时间的增加，吸附量会逐渐下降并趋于饱和失效，一般污染物去除率在90%以上，为确保污染物去除率、排放速率、排放浓度均做到达标，项目活性碳吸附装置去除率90%以上，处理后的废气经15m排气筒达标排放。
c、无组织排放废气治理措施
在危险废物的收集、运输、卸料、贮存等工序都会有无组织废气产生。项目拟采取的无组织废气防治措施如下：危险废物在收集、运输过程中采用专用收集容器及专运车，保证其密封严密，不泄漏，并制定合理的行车路线和运输时间，避开行人的高峰期，随时检查专用设备的严密性和完好程度，防止臭气逸出；贮存区设集气罩，防止臭气逸出。

最后，通过以上措施可最大限度的减轻项目废气排放对周围环境造成的影响，项目废气排放的控制措施可行，项目产生的废气对周围环境影响较小。

②废水

本项目营运期所产生废水为湿法喷淋塔排水、地坪冲洗水、生活污水和初期雨水。
湿法喷淋塔废水定期产生，即当碱液池中碱液饱和后，排出废水，产生量为3.50m3/次；仓库地面冲洗一周一次，冲洗废水产生量约4.30m3/次，上述废水收集后依托厂区现有污水处理站处理，不外排；本项目无新增员工，无新增生活污水，生活污水依托厂区现有污水处理措施进行处置。
综上所述，项目所产生的废水均得到了有效处置，处置率100%，项目运行不会加重现有项目对当地地表水环境质量的影响。
③地下水、土壤
本项目为新建危废暂存库项目，用于堆存HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW49上述7类危险废物，其中HW06、HW08、HW09三类危险废物为半固态或液态，三座危废暂存库均属于重点防渗区。
危险废物暂存库需符合《工业建筑防腐设计规范》（GB50046-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国家污染物控制标准修改单（2013 年）等有关要求。
同时对于危险废物的储存，液态类危险废物采用吨桶或铁桶进行密封桶装储存，半固态废物采用内衬塑料包装袋的吨袋密封储存，固态类物质用吨袋密封储存，进行捆扎包装同时按照相关要求张贴相关标识，并做到无渗漏。
为了避免危险废物泄漏后渗透至地下污染地下水，本次评价提出的防渗措施主要有：

a、危险废物中转库地面采用水泥硬化，铺设环氧树脂涂层和玻璃钢防渗、防腐，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。设置隔离、防雨设施，地面与裙角用兼顾防渗的材料建造，建造材料必须与危险废物相容，耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。
b、对危险废物贮存容器在日常中进行保养、维护，加强危险废物防漏胶袋的检查和维护，以防因腐蚀造成泄漏，而对地下水造成影响。
综上所述，在项目建设过程中，须按设计进行施工，高质量的完成各项防渗设计指标，做好厂区内各区域的污染防渗措施。在项目运行过程中，须定期检查危废暂存库各防渗设施的破损情况，若发现有破损部位须及时进行修补。项目运行期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。厂区严格采取环评中提出的分区防渗措施后，项目建设不会对项目区地下水环境、土壤环境造成不利影响

④噪声

项目运营期噪声源主要为危废暂存库间断运行的风机，以及危险废物装卸过程中叉车、运输车辆，噪声源声级约70~90dB(A)。由于运输车辆产生的噪声较小且为间断性的，随着运输过程结束而消失，因此项目产生的噪声很小。
为减少机械噪声对周围声环境的影响，建议建设单位须对噪声源合理布局，将车间布置在远离敏感点一侧，并采取以下措施：
a、加强对进入厂区内叉车和运输车辆噪声的控制，严禁运输车辆、装卸叉车在厂区鸣笛；
b、厂房做隔声处理，安装隔声门窗；
c、在引风机进出口装设软管，在吸气口和排气口安装消声器。

d、在厂房和敏感点之间种植高大乔木等绿化；
e、禁止在白天休息时间(12:00-14:00)及夜间(22:00-6:00)进行生产作业，尽量不在夜间进行生产。
在切实落实以上措施基础上，生产性噪声可进一步得到控制，以确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周边环境影响不大。
⑤固体废弃物

本项目本身为危险废物的暂存周转，周转的危险废物不作为本项目产生的固废。项目营运期的固体废物主要为废气处理系统产生的废活性炭、储存危险废物的包装桶/袋使用过程中因损坏、破旧等产生的废旧包装桶/袋、危险废物物料泄露处理过程产生的沾染危险废物的废拖布、废沙土等废物。厂区不新增员工，依托现有项目的食堂和宿舍，无新增生活垃圾产生。
活性炭吸附一定废气后达到饱和，需要更换。根据工程分析核算，拟建项目所产生的废活性炭量为20.65t/a，饱和的废活性炭送现有厂区焚烧车间处置。
储存危险废物的包装桶/袋使用过程中因损坏、破旧等产生的废旧包装桶/袋、危险废物物料泄露处理过程产生的沾染危险废物的废拖布、废沙土等废物，均为危险废物，类比现有暂存库运行情况，包装废弃物、沾染危废抹布砂土等产生量约0.65t/a。上述危险废物送现有厂区焚烧车间处置。

综上所述，固体废物经妥善处理后，项目运行期间不会对周围的环境产生不利影响。
⑥环境风险分析

本项目为危险废物的收集、暂存，环境风险主要是泄露、火灾风险。
企业要从多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施，使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险降到最低。

建设单位应修订、完善现有厂区应急预案，将本次新增三座危险废物暂存库可能发生的风险事故纳入应急预案中，同时上报环保主管部门审批备案。
项目建设单位严格按照国家有关规范标准的要求进行监控和管理，认真落实本次评价提出的对策措施，采取本次评价提出的风险防范措施以及修订的应急预案之后，环境风险事故对周围环境的影响可以接受。
6、竣工验收一览表
根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，项目建成运行时应对环保设施进行验收。结合本项目实际情况，建设项目竣工环保验收一览表见表9-1。
表9-1    “三同时”验收一览表
类别

治理

项目

环保设（措）施

数量

处理效果

验收标准

废气

A库
废气
设置集气罩，废气经收集后进入“活性炭吸附+湿法喷淋”处理，尾气经15m高排气筒排放。
1套
非甲烷总烃≤120mg/m3
硫酸雾≤45mg/m3
氯化氢≤100mg/m3
非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值

B库
废气

设置集气罩，废气经收集后进入“活性炭吸附+湿法喷淋”处理，尾气经15m高排气筒排放。

1套
非甲烷总烃≤120mg/m3
硫酸雾≤45mg/m3
氯化氢≤100mg/m3
非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值

C库
废气

设置集气罩，废气经收集后进入“活性炭吸附+湿法喷淋”处理，尾气经15m高排气筒排放。

1套
非甲烷总烃≤120mg/m3
硫酸雾≤45mg/m3
氯化氢≤100mg/m3
非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值

无组织排放

无组织排放为三座危废暂存库排放的有机废气、酸性气体及恶臭
非甲烷总烃≤4.0mg/m3
硫酸雾≤1.2 mg/m3
氯化氢≤0.2 mg/m3
恶臭浓度≤20（无量纲）
厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织和监控浓度限值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值
噪声

风机

基础减振、隔声、消声

昼≤65dB(A)

夜≤55dB(A)

厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

运输

车辆

加强对进入厂区内叉车和运输车辆噪声的控制，严禁运输车辆、装卸叉车在厂区鸣笛
固体废物

废活性炭
吸附饱和的废活性炭属于危险废物，废物代码900-039-49，送入现有厂区焚烧车间处理
不外排
储存过程中因损坏、破旧等产生的废旧包装桶/袋、危险废物物料泄露处理过程产生的沾染危险废物的废拖布、废沙土等废物
属于危险废物，废物代码900-039-49，送入现有厂区焚烧车间处理
不外排

废水
湿法喷淋系统排水
经过地面管道送至现有厂区污水处理站处理

不外排
冲洗水
经过地面管道送至现有厂区污水处理站处理
不外排
防渗措施

A、B、C三座危废暂存库以及配套的应急收集池、导流沟的工程防渗系统采用：（1）环氧沥青聚氨脂沥青涂层，厚度≥300μm；（2）聚合物水泥砂浆，厚度≥300μm进行防渗处理，渗透系数≤10-7厘米/秒；管道及阀门定期维护，防止跑冒滴漏。
7、结论

项目为云南大地丰源环保有限公司在昆明危险废物处理处置中心现有厂区预留用地内扩建的昆明危险废物处理处置中心暂存库扩建项目。项目符合国家产业政策，选址符合当地规划。项目采用的工艺具先进和成熟性，符合清洁生产要求和循环经济理念。项目选址地周围无明显环境制约因素，采取环评提出的环保措施和环境风险防范措施可实现大气污染物以及其它“三废”和噪声达标排放，环境风险处于可接受水平；项目对各环境要素的影响小，不会改变区域的环境功能，不会造成环境质量出现超标。因此，落实本环评提出的各项环保措施和环境风险防范措施，则项目在昆明危险废物处理处置中心拟选址处进行建设从环保角度可行。
8、建议

①建议公司进一步完善和健全环境管理体系，更好地做到安全生产、风险防范、污染预防及持续改进各项环境保护、安全生产工作。

②建设单位应该切实作好污染源管理及危险化学品安全管理，建立相关的规章制度及档案，控制污染及风险事故的发生。

③加强管理，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识。

④收集、转移、贮存危险废物的容器应根据危险废物的特性而设计，不易破损、变形，其所用材料能有效防止渗漏、扩散。

⑤加强环境监督和管理，发现超标，立即解决问题；严禁未经处理的废水直接进入水体，污染环境。积极配合当地环保部门的监测工作，及时通报相关信息。
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拟建项目A库所在地现状





现有厂区稳定化固化车间





现有厂区综合管理楼





现有厂区污水处理站





拟建项目B库所在地现状





拟建项目C库所在地现状





图1-2    污水处理系统工艺流程图
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湿法脱酸废水
地面冲洗废水
污水处理车间
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4.30（定期）
7.80
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