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1前言

云南正晓环保投资有限公司目前是香港联交所上市的国有控股企业云南水务投资股份有限公司专门负责昆明市范围内全部（截至 2019 年底约3500多家）机构的医疗废物收集、转运、处置工作。目前公司拥有两条处置能力为 15 吨/天的医疗废物焚烧处理线为查清目前存在的环境风险隐患，科学评估环境风险防控能力，客观界定环境风险等级，并为环境安全达标建设提供参考和依据，特组织公司各部门编制公司突发环境事件风险评估报告。
2总则
2.1编制原则
按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格防范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：
（1）环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

（2）环境风险评估过程中应贯彻执行我国现行环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

（3）认真排查企业的环境风险，严格按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》制定整改方案；

（4）评估报告的内容和形式必须符合《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）的要求。

2.2评估范围
主要是针对公司生产过程可能发生以下突发环境事件存在的风险进行评估：
（1）公司在生产、使用、存储过程中，危险化学品泄漏等突发环境事件及可能引起的次生、衍生厂外环境污染及人员伤亡事件；
（2）公司环境风险防控设施失灵或非正常操作，引发突发环境事件；
（3）污染治理设施非正常运行，引发的突发环境事件；
（4）各种自然灾害、极端天气或不利气象条件，引发的突发环境事件。
3资料准备与环境风险识别

3.1企业基本信息

3.1.1单位情况简介

云南正晓环保投资有限公司基本情况汇总见表3—1。

表3—1    企业基本情况汇总表

	    单位名称
	云南正晓环保投资有限公司

	营业执照
	915301246388721X9

	企业性质
	有限责任公司

	法人代表
	张义兴

	单位地址
	云南省昆明市富民县罗免镇高仓村

	经度坐标
	102°73 

	纬度坐标
	25°04 

	所属行业
	生态保护和环境治理业

	建厂年月
	2004年

	联系人
	唐树青

	联系电话
	18208729679

	企业规模
	2×15t/d（共30t/d），医疗废物处理生产线

	厂区面积
	

	从业人数
	120

	历史事故
	/


3.1.2环境质量现状

3.1.3.1企业周边环境功能区划

公司所在地环境功能区划见表3-2。

表3—2    区域环境功能区划

	大气环境
	公司所在地属于大气环境二类区，因而执行《环境空气质量准》 （GB3095-2012）中二级标准。

	水环境
	厂内各类废水经废水处理系统处理到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级A标，生产废水不外排。

	声环境
	噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准


3.1.3.2企业周边环境质量现状

根据富民县环保部门对公司的环境质量监测，公司环境空气质量、水环境质量和声环境质量均达标。

3.2企业周边环境风险受体情况

3.2.1大气环境风险受体

项目位于富民县罗免镇高仓村，根据环境空气功能区分类，为二类区。厂区附近环境功能执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，项目环境空气保护目标以项目厂址为中心，自厂界外沿5.6km的矩形范围内主要关心点, 厂区周边环境敏感点详见表3-3。

表3-3   厂区周围五公里内自然村及敏感点分布一览表

	环境要素
	保护目标及关心点
	方位
	距处置厂界直线最近距离（m）
	人口（人）

	环境空气


	小高仓
	西面
	400
	71户/252人

	
	大高仓
	西面
	1035
	113户/417人

	
	大凹
	西南偏南
	750
	41户/154人

	
	矣沙
	西南
	1335
	123户/465人

	
	盐水塘
	西
	1550
	91户/332人

	
	张湾村
	西北
	705
	120户/461人

	
	四十亩
	西北
	1160
	68户/284人

	
	大木刻
	西北
	1190
	70户/292人

	
	石高田
	西北
	1500
	4户16人

	
	庙山
	西北
	1416
	6户/24人

	
	宗家田
	西北
	2180
	21户/86人

	
	曹溪哨
	北
	1590
	161户/596人

	
	者北村
	北
	2120
	851户/2864人

	
	上河里
	北
	2300
	18户/74人

	
	小瓦房
	东
	1506
	53户/197人

	
	玉屏
	东南
	1400
	65户/272人

	
	白石岩
	东南
	2275
	21户/86人

	
	得乐村
	东南偏南
	1940
	53户/184人

	
	北营村
	西南
	1740
	115户/446人

	
	站上
	西南
	2087
	68户/284人

	
	沙家庄
	西南
	2200
	85户/346人

	
	河东村
	南
	2326
	120户/460人

	
	小三竜
	南
	2825
	21户/100人

	
	南营村
	南
	2700
	86户/330人

	
	大三竜
	南
	3015
	98户/370人

	
	石桥
	南
	3600
	35户/130人

	
	大村
	东南
	2770
	65户/250人

	
	龙洞
	东南
	3975
	58户/220人

	
	西冲
	西南
	3693
	15户/60人

	
	马拉
	西南
	3925
	24户/90人

	
	马鹿塘
	西南
	4235
	9户/35人

	
	则核村
	西
	3891
	34户/130人

	
	龙嘴山
	西北
	4857
	16户/60人

	
	小罗免
	西北
	4081
	25户/93人

	
	罗免村
	西北
	3990
	30户/115人

	
	黑箐
	西北
	2856
	12户/48人

	
	林清凹
	西北
	4099
	18户/70人

	
	罗惯
	西北
	4350
	26户/98人

	
	罗富
	西北
	4280
	35户/133人

	
	撒马山
	西北
	4919
	38户/145人

	
	小者北
	北
	3415
	55户/210人

	
	赵方营
	北
	2959
	45户/170人

	
	下河里
	东北
	3115
	11户/42人

	
	乾海子
	东
	4685
	18户/68人


由表3-3可知，云南正晓环保投资有限公司昆明市医疗废物集中处置中心周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下，因此，大气环境风险受体属类型3（E3）。
3.2.2水环境风险受体
本项目采用清污分流、雨污分流、污污分治、分治回用方式。初期雨水收集后经处理后回用。产生的生产废水、生活污水经厂内建设的污水处理站处理达标后全部回用，不外排。项目水环境受体见表3-4。
表3-4  水环境受体分布一览表

	地表水环境
	项目西侧杨家箐沟
	厂区西侧
	95
	GH3838-2002《地表水环境质量标准》IV类

	
	螳螂川
	东面
	1440
	

	地下水
	厂区西侧出水点（裂隙水）
	厂区西侧
	/
	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准值

	
	厂区南侧泉点（裂隙水）
	厂区南侧
	约45
	

	
	项目区及其下游分布的裂隙水含水层
	项目区及其下游
	


螳螂川属普渡河流域金沙江水系，螳螂川发源于滇池，是滇池的唯一出水河流全长293公里，流域面积1170平方公里，平均径流量5550万立方米。

螳螂川流量的大小主要受滇池海口中滩闸和西园隧洞闸门人为控制。海口中滩闸在非汛期人为控制泄放维持下游用水要求的流量，中滩闸放水流量不大，因此螳螂川的流量不大；在汛期，视滇池水位和降雨情况，西园隧洞闸门和中滩闸门打开泄放洪水，最大泄流量约为20立方米/秒。滇池多年平均出流量8.48m3/s，丰水期平均流量11.4m3/s，枯水期平均流量4.31m3/s。螳螂川提供和接纳沿岸冶金、磷矿、化工、机械等多种行业的工业用水的排放废水及农业用水，是当地群众和下游群众发展工农业生产的重要资源。

根据水环境风险受体敏感程度类型划分，公司雨水排口下游10公里流经范围内不属国家生态保护区及风景名胜区，也不属农村集中式地表水、地下水源保护区，农村及分散式饮用水源保护区，因此确定企业水环境风险受体属类型3（E3）。

3.2.3声环境风险受体
现有厂内主要高噪声设备有引风机、送风机、给水泵、焚烧炉鼓引风机、焚烧炉排汽、冷却塔。通过环境监测，厂界噪声昼夜间均达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求。

3.2.4涉及的环境风险物质

公司生产产品、原辅材料与《企业环境风险分级方法》（HJ941-2018）附录A进行对照，公司生产过程中涉及的环境风险物质有柴油、二氧化硫、三氧化硫、一氧化氮、一氧化碳和次氯酸钠。

3.2.5重大危险源识别

根据《企业环境风险分级方法》（HJ941-2018）附录A的规定，危险化学品重大危险源的辨识依据是危险化学品特性及其数量。辨识指标规定，单元内存在危险化学品的数量等于或超过附录A中的监界量，即被定为危险化学品重大危险源。单元内存在危险化学品的数量根据物质种类的多少可分为两种情况：

（1）单元内存在的危险化学品为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险化学品的总量，或等于或超过相应的临界量，则定为危险化学品重大危险源。

（2）单元内存在的危险化学品为多种时，则按下式计算，若满足下式的规定，则定为危险化学品重大危险源。
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式中：q1, q2, ..., qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；
Q1, Q2, ..., Qn——每种环境风险物质的临界量，t。
当Q＜1 时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q 表示。
当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100，分别以Q1、Q2 和Q3 表示。

公司所涉及环境风险物质与其临界量计算统计汇总见表3-5。

表3-5公司涉及环境风险物质临界量及其Q值计算

	风险物质

名称
	CAS号
	储存方式
	储存量q（吨）
	临界量（吨）Q
	q/Q
	是否构成重大危险源

	柴油
	/
	桶装
	7
	2500
	0.003
	是

	二氧化硫
	7446-09-5
	在线管道
	0.25
	2.5
	0.1
	否

	三氧化硫
	7446-11-9
	在线管道
	1
	5
	0.2
	否

	一氧化氮
	10102-43-9
	在线管道
	0.31
	0.5
	0.62
	否

	一氧化碳
	630-08-0
	在线管道
	0.25
	7.5
	0.033
	否

	次氯酸钠
	7681-52-9
	储罐
	1
	5
	0.2
	否

	氢氧化钠
	1310-73-2
	桶装
	10
	/
	
	否

	废矿物油
	/
	桶装
	3
	2500
	0.001
	否

	医疗废物
	/
	冷库
	20
	/
	/
	年处置量12000吨左右

	生产污水
	/
	水池
	
	/
	/
	生产污水处理后综合利用不外排

	合计
	
	
	
	
	1.157
	


说明：二氧化硫、三氧化硫、氮氧化物、一氧化碳按在线管道计算。

公司环境风险物质Q值为1.157,属Q1。

4企业突发环境事件风险等级

4.1环境风险等级划分方法

参考《深圳市危险废物经营单位环境风险评估及等级划分技术规范（征求意见稿》，对危险废物经营单位进行环境风险等级划分。环境风险等级划分通过外因性指标对内因性指标进行修正，取得本项目环境风险的评分结果，再将评分结果与环境风险等级进行比对后，确定该危险废物经营单位的环境风险等级。

环境风险等级分为六个级别，分别为一级、二级、三级、四级、五级、六级。五六级为一般环境风险源，二三级为较大环境风险源，一二级为重大环境风险源。具体见表4-1。

表4-1环境风险等级划分

	环境风险级别
	评价指标分值

	重大
	一级
	≥160

	
	二级
	130-159

	较大
	三级
	100-129

	
	四级
	70-99

	一般
	五级
	40-69

	
	六级
	<40


4.2环境风险等级划分指标体系
[image: image2.emf] 

环境风险划分指标体系  

内因性指标   外因性指标  

生产因素   场 址环境敏感性  

场 址 其 他 环 境 敏 感 性   填 埋 场 址 特 殊 环 境 敏 感 性  

经 营 规 模   经 营 范 围   运 输   清 洁 生 产 水 平  

综合管 理   环境风险源管 理  

危 险 化 学 品 管 理   危 险 废 物 运 输 管 理   危 险 废 物 贮 存 管 理  

贮 存 场 址 特 殊 环 境 敏 感 性  

处 置 工 艺  

危 险 废 物 处 理 处 置 设 施 管 理  

污 染 治 理 设 施  

生产设备检修管 理  

危 险 废 物 焚 烧 处 置 管 理  

场 址 水 环 境 敏 感 性  

污 染 治 理 设 施 管 理   安 全 填 埋 管 理  

环境应 急 管理  

根据危险废物经营单位的经营规模，划分为内因性指标和外因性指标。内因性指标主要是企业的经营规模和相关的工艺指标，外因性指标是环境管理水平。详见图4-1。
图4-1  环境风险划分指标体系图

4.3危险废物经营单位环境风险等级划分指标项目及指标分值
根据《深圳市危险废物经营单位环境风险评估及等级划分技术规范（征求意见稿》，对危险废物经营单位进行环境风险等级划分，其中分为内因性指标和外因性指标。内因性指标详见表4-2。

表4-2危险废物经营单位环境风险等级划分内因性指标项目及指标分值

	序号
	指标项目
	评分依据
	评分值(分)
	自评(分)

	1
	生产因素
	经营规模
	10000吨以上
	45
	45

	2
	
	
	5000-10000吨/年
	30
	0

	3
	
	
	5000吨/年以下
	15
	0

	4
	
	运输规模
	10000吨以上
	15
	15

	5
	
	
	5000-10000吨/年
	10
	0

	6
	
	
	5000吨/年以下
	5
	0

	7
	
	经营范围
	接收危险废物种类数量
	20种以上
	15
	0

	8
	
	
	
	10-20种
	10
	0

	9
	
	
	
	5-10种
	5
	0

	10
	
	
	
	5种以下
	3
	3

	11
	
	处置工艺
	焚烧
	20
	20

	12
	
	
	填埋
	20
	0

	13
	
	
	物化处理
	剧毒废物
	15
	0

	14
	
	
	
	废有机溶剂
	15
	0

	15
	
	
	
	其它废物
	5
	5

	16
	
	污染治理设施
	废水治理设施
	废水分流
	含氰废水未单独收集预处理
	3
	0

	17
	
	
	
	
	含铬等一类污染物废水未单独收集预处理
	2
	0

	18
	
	
	
	废水收集
	采用地沟或埋地管道方式收集车间生产废水
	2
	2

	19
	
	
	
	废水处理工艺选用不合理
	3
	0

	20
	
	
	废气治理设施
	废气未有效收集处理
	2
	0

	21
	
	
	
	排气筒高度设计不合理
	2
	0

	22
	
	
	
	废气处理工艺选用不合理
	2
	0

	23
	场址环境敏感性
	贮存场址特殊环境敏感性
	设施底部低于地下最高水位
	5
	0

	24
	
	
	处置设施位于地震烈度超过7度的区域
	5
	0

	25
	
	
	位于易燃易爆等危险品仓库或高压输电线路防护区域内
	2
	0

	26
	
	
	位于溶洞区或遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、朝汐等有影响的地区内
	3
	0

	27
	
	填埋场址特殊环境敏感性
	位于一百年一遇的洪水标高线以下，并在长远规划中的水库等人工蓄水设施淹没区或保护区之内
	2
	0

	28
	
	
	地质条件不符合要求
	4
	0

	29
	
	
	填埋场设计不符合相关标准要求
	5
	0

	30
	
	场址水环境敏感性
	场址位于江河流域
	5
	0

	31
	
	
	排污口直接设于近海流域
	5
	0

	32
	
	
	厂址位于具饮用水功能的水库积雨范围
	10
	0

	33
	
	场址其它环境敏感性
	场址位于基本生态控制线范围内或靠近基本生态控制线
	5
	0

	34
	
	
	场址与周边环境敏感点的距离不符合环评要求
	10
	0

	35
	
	
	场区总平面布置不合理
	5
	0

	注：若企业有多处厂址场址环境敏感性各项指标可根据实际情况叠加计算。指标第34项，企业与周边常位居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间的距离一处不符合环境影响评价结论确定的+5分，满分为10分


从上表得出，公司内因性指标评分为90分。

外因性指标详见表4-3。

表4-3危险废物经营单位环境风险等级划分外因性指标项目及指标分值

	序号
	指标项目
	评公依据
	评分依据
	指标分值
	公司评分

	1
	综合管理
	是否已通过安全评价
	否
	+2
	0

	2
	
	危险化学品生产企业是否取得安全生产许可证
	否
	+2
	0

	3
	
	是否通过消防验收
	否
	+2
	0

	4
	
	是否通过ISO14001认证
	否
	+2
	2

	5
	
	是否通过清洁生产审核验收
	否
	+2
	2

	6
	
	危险废物联单是否保持完整
	否
	+2
	0

	7
	
	过去一年排放污染物是否符合国家或地方规定的污染物排放标准
	否
	+2
	0

	8
	
	过去一年重点污染物是否符合重点污染物排放总量控制指标
	否
	+2
	0

	9
	
	过去一年是否因环境问题而受环境处罚
	是
	+2
	0

	10
	
	生产区域是否实行雨污分流、清污分流
	否
	+1
	1

	11
	
	是否建立危险废物档案管理制度
	否
	+1
	0

	12
	
	使用和储存有毒有害气体物质场所是否有设置有毒有害气体报警装置
	否
	+2
	0

	13
	
	使用和储存易燃易爆品场所是否有设置可燃气体报警装置
	否
	+2
	0

	14
	
	使用和储存危险物质场所是否设置即时摄像监控装置
	否
	+1
	1

	15
	
	生产作业区、危险化学品和危险废物贮存区管理工作人员是否经专门培训后上岗
	否
	+2
	0

	16
	
	污染治理设施操作人员以及危险废物运输人员是否持证上岗
	否
	+2
	0

	17
	环境风险源管理
	污染治理设施管理
	是否制定污染治理设施安全作业规程
	否
	+1
	0

	18
	
	
	是否制定污染治理设施事故状态下的应急操作规程
	否
	+1
	0

	19
	
	
	废水排污口是否符合规范化要求
	否
	+1
	0

	20
	
	
	是否建立污染治理设施运行以及污染物排放台帐
	否
	+1
	0

	21
	
	
	是否建立具备废水采样分析能力的化验室
	否
	+1
	0

	22
	
	
	是否按要求安装废水在线监测设施并通过验收
	否
	+2
	0

	23
	
	
	是否安装废气在线监测设施（焚烧工艺）
	否
	+2
	0

	24
	
	危险化学品管理
	贮存的危险化学品是否有化学品安全技术说明书和安全标签
	否
	+1
	0

	25
	
	
	危险化学品贮存场所通风、电气、防泄漏、防腐、防渗、防自然灾害等设施是否符合安全、消防要求，并设置明显的标志
	否
	+2
	0

	26
	
	
	是否按照危险化学品理化性质、危害特性、相容性以及灭火方法的差异合理选择贮存方式
	否
	+2
	0

	27
	
	
	危险化学品的贮存量及贮存安排是否符合GB15603要求
	否
	+1
	0

	28
	
	
	是否建立危险化学品出入库管理制度
	否
	+1
	0

	29
	
	危险废物贮存管理
	是否制定并落实危险废物贮存管理制度
	否
	+1
	0

	30
	
	
	危险废物贮存场所通风、电气、防泄漏、防腐、防渗、防自然灾害等设施是否符合安全、消防要求，并设置明显的标志
	否
	+2
	0

	31
	
	
	危险废物是否按其危险特性进行分类、贮存
	否
	+2
	0

	32
	
	
	危险废物堆间是否留有搬运通道
	否
	+1
	0

	33
	
	
	危险废物包装是否符合《深圳市危险废物包装标识及贮存的技术规范》要求
	否
	+1
	0

	34
	
	危险废物运输管理
	是否制定并落实危险废物运输管理制度
	否
	+1
	0

	35
	
	
	是否取得危险货物运输许可证或委托有资技的单位承运输工作
	否
	+2
	0

	36
	
	
	运输车辆车容、车况是否良好
	否
	+1
	0

	37
	
	
	承载危险废物的车辆是否设置明显的标志或适当的信号装置
	否
	+1
	0

	38
	
	危险废物处理处置设施管理（不含焚烧处置）
	危险废物处理设备设施是否有安全事故隐患
	是
	+2
	0

	39
	
	
	是否制定有完善的安全生产操作规程
	否
	+1
	0

	40
	
	
	是否制定涉及重点监管危险化学品的生产装置事故状态下的安全措施
	否
	+2
	0

	41
	
	
	涉及重点监管危险化学品的装置是否装设自动化控制系统
	否
	+2
	0

	42
	
	
	涉及高温高压或易燃易爆品装置是否设置报警、联锁系统
	否
	+2
	0

	43
	
	危险废物焚烧管理
	是否制定完善的焚烧炉安全操作规程
	否
	+1
	0

	44
	
	
	焚烧炉技术性能指标是否符合GB18484-2001表2要求
	否
	+2
	0

	45
	
	
	焚烧炉是否采用密闭的自动进料装置并与自动卸料装置相衔接
	否
	+2
	0

	46
	
	
	燃烧炉是否设置二次燃烧室
	否
	+2
	0

	47
	
	
	焚烧炉炉床是否有防止液体或未充分燃烧的废物溢烟的措施
	否
	+2
	0

	48
	
	
	焚烧炉是否设置检测系统、控制系统、报警系统
	否
	+2
	0

	49
	
	
	焚烧炉是否设置应急处理安全防曝装置
	否
	+2
	0

	50
	
	安全填埋管理
	是否定期监测渗滤液导排系统的有效性
	否
	+2
	0

	51
	
	
	封场系统坡度是否能保证填埋堆体稳定，有效防止雨水浸蚀
	否
	+2
	0

	52
	
	
	地下水监测频率是否符合要求
	否
	+2
	0

	53
	
	
	是否每六个月进行一次防渗衬层完整性的监测
	否
	+2
	0

	54
	设备检修管理
	是否建立设备设施隐患排查机制
	否
	+1
	0

	55
	
	是否建立设备检修管理制度
	否
	+1
	0

	56
	环境应急管理
	是否制定突发环境事件应急预案
	否
	+2
	0

	57
	
	突发环境事件应急预案是否通过评审，并报相应的环境主管部门备案
	否
	+2
	0

	58
	
	是否定期举行环境事件演习与培训
	否
	+1
	0

	59
	
	雨水系统外排口是否设有截排水措施
	否
	+2
	0

	60
	
	事故应急池是否满足正常工况下的事故废水及消防废水收集的要求
	否
	+2
	2

	61
	
	是否备有与经营单位环境风险性质相匹配的应急设施、装备、器材和其他物资，并制定事故应急物资管理制度
	否
	+2
	0

	经营单位不涉及选项，对应的指标不扣分


根据上表，公司外因性指标分值为7分。

 4.4危险废物经营单位环境风险等级的确定

危险废物经营单位环境风险等级分为六个级别，即一级、二级、三级、四级、五级、六级。通过对公司的内因性指标和外因性指标进行对照评分，其中内因性指标分值为90分，外因性指标分值为7分，合计97分，公司环境风险等级为四级。根据危险废物经营单位环境风险等级划分和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）进行对照，危险废物经营单位环境风险等级划分一、二级为重大环境风险，三、四级为较大环境风险，五、六级为一般环境风险，最终确定企业为较大环境风险。

� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���











�








PAGE  
2

_1234567890.unknown

