《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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表一、建设项目基本情况

	项目名称
	富民荣欣页岩砖厂年产1.2亿块建筑用页岩砖生产线技改升级项目

	建设单位
	富民荣欣页岩砖厂

	法人代表
	徐永林
	联系人
	徐永林

	通讯地址
	富民县永定街道办事处兴贡村委会和益公山

	联系电话
	13508719713
	传真
	/
	邮政编码
	650400

	建设地点
	富民县永定街道办事处兴贡村委会和益公山

	立项审批部门
	富民县科学技术和工业经贸信息化局
	批准文号
	富科工信通【2018】4号

	建设性质
	新建□   技改□   改扩建 √
	行业类别及代码
	C3031黏土砖瓦及建筑砌块制造

	占地面积

(平方米)
	19433.06
	绿地面积

(平方米)
	2000

	总投资(万元)
	1200
	其中：环保投资

(万元)
	79
	环保投资占总投资比例（%）
	6.58%

	评价经费

(万元)
	1
	预期投产日期
	2019年12月


共1层，占地3.0m2，位于项目区

	南侧

	利用已有

		驾驶员休息室

	保留现有驾驶员休息室，共1层，占地45.84m2，位于项目区西南侧

	利用已有

		办公管理用房

	位于项目区东南侧，共2层，占地面积208.30m2，总建筑面积369.60m2，配套办公室和脱硫原料暂存间（位于1楼，25m2）等

	新建


		成品堆放区
	利用现有4#厂房，用于成品砖的堆放。占地188.42 m2
	利用已有

		成品装车区
	大窑装车区位于新建2#厂房西北侧，占地面积972m2；小窑装车区利用保留5#厂房，占地面积533m2
	新建

		机动车车位
	位于项目区北侧，设置6个草坪车位，和办公用房相邻
	新建

	公用工程

	供电

	电力由市政供电管网接入，不设备用发电机

	利用已有

		供水

	由市政自来水管网提供

	利用已有

		排水

	无生产废水产生；
办公生活废水：生活办公污水（不含冲厕废水）一并排入沉淀池处理后回用于项目区绿化
	新建

	环保

工程

	废气治理

	破碎区粉尘：经彩钢瓦棚收集后，通过3个集气罩收集进入布袋除尘器处理后由15m高3#排气筒外排
	新建

			小窑烟气：焙烧道烟气引至烘干道利用后，经现有1#脱硫塔处理后引至15m高排气筒外排（1#排气筒）

	利用已有

			大窑烟气：新建和小窑一样的烟气处理系统，烟气经新建2#脱硫塔处理后引至20m高排气筒外排（2#排气筒）
	新建

		废水处理

	生活废水经2个3m3沉淀池处理后，回用于项目区绿化
	新建


		雨污分流
	项目区设置完善的雨污分流系统，包含截排水管沟及雨水收集池：其中场内排水沟环绕场地下游的北侧及西北侧，总长260m；场外截水管沟环绕场地东、南、西侧，总长370m。

厂区初期雨水经场内排水沟排入项目区西北侧雨水收集池（20m3）收集后用于项目区绿化和洒水降尘；场外雨水经截水沟排入1个0.5m3沉砂池后外排
	新建

		噪声治理

	选用低噪声设备，高噪声设备配套减震垫

	现有


		固废治理

	生活垃圾：设置垃圾桶，定期收集运送至村委会生活垃圾收集点

	新建

			粪便：场内利用现有项目区北侧旱厕1间，请环卫定期清理
	利用

			生产固废：生产固废主要为不合格废砖、隧道窑沉降粉尘和脱硫塔沉淀池沉渣等，运至破碎区破碎后回用于生产
	/

		危废暂存间

	现有危废暂存间位于轮窑和隧道窑之间，占地面积5m2，扩建后对现有暂存间进行拆除，在2#厂房内的北侧设置新的危废暂存间，占地面积5m2，地面采用100mm厚C30抗渗混凝土铺设，危废暂存间渗透系数小于1×10-12 cm/s

	改造


		绿化
	项目区周边新建绿化面积2000m2，采用本土物种
	新建



	CaO
	210t/a
		
	6
	水
	4万方/a
	
	7
	电
	1000万kw.h/a
	


J

	Y-70/70
	1台
	新增

	14
		切坯机
	QP22B
	1台
	利用现有

	15
		水环式真空机
	ZSK-6
	1台
	利用现有

	16
		切条机
	/
	1台
	利用现有

	17
		码坯机
	/
	2台
	新增

	18
		分坯机
	FPZX-Q2700
	2台
	新增

	19
	隧道窑
	小隧道窑（1烘1烧）
	宽2.7m，高2.8m
	1个
	利用现有

	20
		大隧道窑（1烘1烧）
	宽4.8m，高2.8m
	1个
	新增

	21
	其他
	储气罐
	CW/60-0.8
	1台
	利用现有

	22
		空气压缩机
	AV-0.12
	1台
	利用现有


Y315M-4、Y280M、Y250M-0、Y200L-4、Y160L-4、Y1

00L-4、YH2M-2、Y

	00L2-4、Y112M-4、Y250M-4、Y280S-4、Y200L1-6、Y160M2-2、Y132S-6、Y132M1-6、Y132S-6
	16台
	利用现有

	24
		活塞式空气压缩机
	W-2.6/5-J型
	1台
	利用现有


	XJ01-40、XJ01-75、XJ01-155、XJ01-30
	4箱
	利用现有

	26
		启动柜
	/
	1个
	利用现有

	27
		轮式装载机
	ZL50C-H
	1台
	利用现有

	28
		洒水车
	/
	1辆
	利用现有

	29
		引风机
	/
	4套
	利用现有

	30
		变压器
	315/200KVA
	2台
	利用现有

	31
		脱硫除尘设备
	/
	2套
	1套利用现有，1套新增



投资金

	额（万元）


	废气

	施工期沉淀池

	设置2个3m3临时沉淀池分别处理混凝土系冲洗水及施工机械冲洗水
	1
	1

		原料堆场扬尘

	1#厂房堆料区设置喷雾防尘设备
	新建
	3

		破碎区扬尘
	脉冲式布袋除尘器，净化效率99%，包含3个集气罩及15m高3#排气筒
	新建
	5

		小窑烟气
	小窑烟气经1#脱硫塔（双碱法）烟气处理后经15m高1#排气筒外排。
	利用现有
	20

		大窑烟气
	小窑烟气经2#脱硫塔（双碱法）烟气处理后经20m高2#排气筒外排
	新建
	30

	雨水及废水

	生活污水
	设置2个3m3沉淀池
	新建
	2

		雨污水
	厂区设置雨污分流系统1套（包括截水管沟370m，场内排水沟260m），1个雨水收集池（20 m3），1个0.5m3沉砂池
	新建
	2

	噪声

	机械噪声

	高噪声设备进行基础减振
	新增

	5

	固废

	生活固废

	购入2个垃圾桶收集后生活垃圾后，委托环卫定期清运。
	新增

	0.5

		危险废物
	新建危废暂存间1间，占地5m2，地面采用100mm厚C30抗渗混凝土防渗
	新增
	4

	生态环境

	绿化

	绿化面积2000m2
	新增
	6.5

	合计

	/

	/

	79


	


Y315M-4、Y280M、Y250M-0、Y200L-4、Y160L-4、Y1.00L-4、YH2M-2、

100L2-4、Y112M-4、Y250M-4、Y280S-4、

	200L1-6、Y160M2-2、Y132S-6、Y132M1-6、Y132S-6
	16台
	扩建后利用

	14
	活塞式空气压缩机
	W-2.6/5-J型
	1台
	扩建后利用


	XJ01-40、XJ01-75、XJ01-155、XJ01-30
	4箱
	扩建后利用

	16
	启动柜
	/
	1个
	扩建后利用

	17
	轮式装载机
	ZL50C-H
	1台
	扩建后利用

	18
	洒水车
	/
	1辆
	扩建后利用

	19
	引风机
	/
	4套
	扩建后利用

	20
	变压器
	315/200KVA
	2台
	扩建后利用

	21
	脱硫除尘设备
		2套
	扩建后利用




2


8.

	9
	0.405
	0.953
	0.0228

			2
	56750
	38.3
	87.9
	2.17
	118
	271
	6.70
	141
	323
	8.00
	0.445
	0.814
	0.0201

			3
	54873
	41.5
	95.2
	2.28
	114
	262
	6.26
	144
	305
	7.30
	0.324
	0.742
	0.0178

		均值
	55985
	38.5
	88.3
	2.16
	118
	270
	6.59
	143
	329
	8.02
	0.361
	0.829
	0.0202


27

	7
	0.601
	15L
	15L
	/
	37
	83
	1.79
	0.221
	0.494
	0.0107

			2

	48703
	11.3
	26.6
	0.550
	15L
	15L
	/
	44
	104
	2.14
	0.181
	0.426
	0.0088

			3

	48513
	10.5
	23.5
	0.509
	15
	34
	/
	49
	110
	2.38
	0.281
	0.628
	0.0136


0.5

	4
	15
	34
	/
	43
	99
	2.1
	0.228
	0.52
	0.0111

	执行标准

	/

		80
	/

	/

	400
	/

	/

	400
	/
	/

	3
	/

	达标情况

	/

	/
	达标

	/

	/

	达标

	/

	/

	达标

	/

	/
	达标

	/

	2017/12/26
	进口
	1

	56580
	36.1
	84.9
	2.04
	119
	280
	6.73
	148
	348
	8.37
	0.281
	0.661
	0.0159


0.6

	4
	0.0168


	2.8
	2.0
	116
	266
	6.5
	139
	319
	7.81
	0.383
	0.879
	0.0215

		均值
	56375
	36.0
	82.6
	2.03
	118
	271
	6.67
	144
	441
	8.14
	0.210
	0.736
	0.0181

		出口
	1
	50643
	12.6
	29.6
	0.638
	15L
	15L
	/
	46
	108
	2.44
	0.268
	0.631
	0.0136


0.

	6
	0.63
	0.0143


1

	.9
	25.0
	0.530
	15L
	15L
	/
	39
	89
	1.89
	0.327
	0.750
	0.0159

		均值
	49752
	11.7
	26.8
	0.582
	15L
	15L
	/
	43
	98
	2.12
	0.294
	0.674
	0.0146

	执行标准

	/

	  /
	 80
	/

	/

	400
	/

	/

	400
	/
	/

	3
	/

	达标情况

	/

	/
	达标

	/

	/

	达标

	/

	/

	达标

	/

	/
	达标

	/

	备注：
	项目有组织排放废气执行GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2标准，即：烟尘≤80mg/m3，SO2≤400mg/m3，NOx≤400mg/m3，烟囱高度不低于15m。
“L”低于检出限。




	9:00-10:0

	0.155
	0.353
	0.375
	
		14:00-15:00

	0.220
	0.397
	0.422

		17:00-18:00

	0.198
	0.373
	0.397

		日均值

	0.191
	0.374
	0.397

	执行标准

	1.0

	1.0

	1.0


	达标情况

	达标

	达标

	达标


	2017.12.26
	09:00-10:00

	0.177
	0.378
	0.374

		14:00-15:00

	0.242
	0.398
	0.444

		17:00-18:00

	0.222
	0.375
	0.398

		日均值

	0.214
	0.384
	0.405

	执行标准

	1.0
	1.0

	1.0


	达标情况

	达标
	达标

	达标


	备注

	1、项目在厂界设置了3个点位，上风向1个，下风向2个，对厂界无组织颗粒物进行了监测。

2、项目无组织排放废气执行GB29620-2013《砖瓦工业大气污染物综合排放标准》表3标准。

3、气象条件：2017年12月25日，天气：晴，风向：西南风，风速：0.1~2.4（m/s）；2017年12月26日，天气：晴，风向：西南风，风速：0.1~2.3（m/s）。

4、以上监测数据引用附件12（云南省核工业二0九地质大队NO.JCB2017619号检测报告）。


	        表1-16    SO2 监测结果   单位:mg/m3
                 监测点位

检测项目

上风向1#
下风向2#
下风向3#
2017.12.25
09:00-10:0

0.029
0.042
0.061
14:00-15:00

0.028
0.043
0.071
17:00-18:00

0.025
0.048
0.069
日均值

0.027
0.044
0.067
执行标准

0.5

0.5

0.5

达标情况

达标

达

达标

2017.12.26
09:00-10:00

0.019
0.040
0.060
14:00-15:00

0.028
0.046
0.068
17:00-18:00

0.026
0.045
0.059
日均值

0.024
0.044
0.062
执行标准

0.5
0.5

0.5

达标情况

达标
达标

达标

备注

1、项目在厂界设置了3个点位，上风向1个，下风向2个，对厂界无组织SO2进行了监测。

2、项目无组织排放废气执行GB29620-2013《砖瓦工业大气污染物综合排放标准》表3标准。

3、气象条件：2017年12月25日，天气：晴，风向：西南风，风速：0.1~2.4（m/s）；2017年12月26日，天气：晴，风向：西南风，风速：0.1~2.3（m/s）。

4、以上监测数据引用附件12（云南省核工业二0九地质大队NO.JCB2017619号检测报告）。
               表1-17  氟化物监测结果         单位：mg/m3
    监测点位

检测项目

上风向1#
下风向2#
下风向3#
2017.12.25
09:00-10：00

0.0009L
0.0009L
0.0009L
14:00-15:00

0.0009L
0.0009L
0.0009L
17:00-18:00

0.0009L
0.0009L
0.0009L
日均值

0.0009L
0.0009L
0.0009L
执行标准

1.0

1.0

1.0

达标情况

达标

达标

达标

2017.12.26
09:00-10:00

0.0009L
0.0009L
0.0009L
14:00-15:00

0.0009L
0.0009L
0.0009L
17:00-18:00

0.0009L
0.0009L
0.0009L
日均值

0.0009L
0.0009L
0.0009L
执行标准

1.0
1.0

1.0

达标情况

达标
达标

达标

备注

1、项目在厂界设置了3个点位，上风向1个，下风向2个，对厂界无组织氟化物进行了监测。

2、项目无组织排放废气执行GB29620-2013《砖瓦工业大气污染物综合排放标准》表3标准。

3、气象条件：2017年12月25日，天气：晴，风向：西南风，风速：0.1~2.4（m/s）；2017年12月26日，天气：晴，风向：西南风，风速：0.1~2.3（m/s）。

4、以上监测数据引用附件12（云南省核工业二0九地质大队NO.JCB2017619号检测报告）。
5、“L”低于检出限。

监测结果表明：项目厂界污染物浓度（颗粒物、二氧化硫、氟化物）均达到GB29620-2013《砖瓦工业大气污染物综合排放标准》表3标准，现有项目对外环境影响较小。

（3）噪声
本项目噪声主要来自破碎机、挖掘机、制砖机、风机等设备运行时产生的噪声，项目设备源强及处置措施见表1-18。

表1-18   项目设备源强及降噪措施一览表

噪声源

噪声源强dB(A)

降噪措施

破碎机
60～75

建筑隔声、基础减振

挖掘机
60～75

建筑隔声

制砖机
75～85

墙体阻隔

风机
75～85

基础减震

建设单位委托云南绿宸中检联环境食品检测服务有限公司于2020年3月2日至3月3日对项目所在区厂界边界处噪声进行了监测，监测点位为项目区东、南、西、北厂界，监测时期项目区正常生产，监测数据见下表。
表1-19  声环境现状监测结果  单位：dB(A)

检测地点
检测日期
检测时间
等效声级L eq（A）
标准值
达标情况
噪声值
厂界东
2020.03.02
昼间（10:00-10:20）
52.5
60
达标
夜间（22:10-22:30）
44.8
50
达标
2020.03.03
昼间（10:02-10:22）
53.8
60
达标
夜间（22:05-22:25）
43.6
50
达标
厂界南
2020.03.02
昼间（10:28-10:48）
50.8
60
达标
夜间（22:40-23:00）
43.7
50
达标
2020.03.03
昼间（10:28-10:48）
49.5
60
达标
夜间（22:34-22:54）
43.9
50
达标
厂界西
2020.03.02
昼间（10:54-11:14）
51.1
60
达标
夜间（23:10-23:30）
43.1
50
达标
2020.03.03
昼间（10:56-11:16）
52.2
60
达标
夜间（23:08-23:28）
43.4
50
达标
厂界北
2020.03.02
昼间（11:25-11:45）
55.3
60
达标
夜间（23:38-23:58）
45.2
50
达标
2020.03.03
昼间（11:24-11:44）
54.1
60
达标
夜间（23:34-23:54）
44.8
50
达标
监测结果显示，厂界东、厂界南、厂界西、厂界北噪声均达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

（4）固废
项目投入运营后固体废物主要生活垃圾、工业固体废弃物和废机油。

1）生活垃圾

按照全国污染源普查《城镇居民生活污水、生活垃圾排污系数》，富民县为四区五类，四区五类城镇居民生活垃圾系数为0.35kg/人.d。本项目有职工44人，生活垃圾产生量为15.4kg/d，4.62t/a。生活垃圾经分类收集，由垃圾桶收集后，拉至村委会垃圾收集点；旱厕粪污项目周边农田有机肥使用。本项目固体废弃物对周围环境影响较小。

2）工业固体废弃物
①制砖车间固废物
现有项目总产能为600万块页岩烧结空心砖和3000万块页岩实心砖，每块烧结空心砖2.0kg，成品砖合计12000t，每块烧结实心砖2.5kg，成品砖合计75000t。工业固体废弃物为废砖，废砖产生量按照2%计为1260t/a，废砖全部回收粉碎后再利用。目前废砖临时露天堆置于项目区西南侧空地，旱季可能造成风力扬尘污染，雨季可能造成水土流失影响。

②脱硫污泥
根据业主提供的统计资料，脱硫污泥产生量约100t/a，全部回收作制砖原料使用，未对周围环境产生明显影响。
③除尘灰
现有项目原料处理产生的粉尘量为38.4t/a，原料处理车间针对产生粉尘的设备，选用脉冲布袋除尘设施进行净化处理后，回收除尘灰27.62t/a，回收后再利用，未排放，对周围环境影响较小。

3）危险废物（废油）

项目使用破碎机、粉磨机和搅拌机等需定期更换润滑油，更换下来废机油收集存放于危废暂存间内（更换周期为每半年1次，机油年用量为200kg/a，废矿物油产生量约160kg/a）。根据《国家危险废物名录》，本项目产生的废矿物油属危险废物，废物类别属“HW08，废矿物油”。项目在运营期窑车和轨道润滑需要1.8kg/d，540kg/a，所以项目更换下来废油全部回用于窑车和轨道润滑。

（5）生态环境
目前场地范围内原有植被已被生产建筑取代，场地周边因人为活动频繁，植被单一，以人工植被（桉树、农作物等）为主。场地内除生产厂房外，部分地表裸露，绿化较少，易产生水土流失。
8、环保投诉
截止目前，本项目未接到有关环境保护方面的投诉。
9、现有项目污染物预计排放情况汇总

现有项目污染物预计排放情况汇总见表1-20。
表1-20    现有项目污染物预计排放情况
内容类型

排放源

污染物

产生量(t/a)

治理措施
排放量(t/a)

大

气

污

染

物

原料堆场

无组织颗粒物
1.74
洒水降尘
0.87
原料破碎、筛分

无组织
颗粒物
7.68
洒水降尘
1.54
有组织
颗粒物
30.72
布袋除尘器
1.536
废气量
7200万m3/a

7200万m3/a

焙烧废气

焙烧烟气

40449.6万m3/a

脱硫塔处理后经15m高1#排气筒外排
35393.8万m3/a
烟尘（颗粒物）
33.41
9.41
二氧化硫

47.73
12.03
氮氧化物

133.48
34.68
氟化物
0.145
0.105
运输扬尘
扬尘
3.16
洒水降尘
0.95
汽车尾气

CH、CO、NOX
少量
/
少量
水

污

染

物

办公生活废水

废水量

300
经已有化粪池收集后委托农户清掏作农肥
0

COD

0.154 
0
BOD5
0.062 
0

氨氮
0.019 
0

总磷
0.002 
0

SS

0.060 
0

固体废物

生活垃圾

生活垃圾
4.62
运至附近乡镇垃圾集中处置点处置
0

生产固废
废砖
1260

回用于生产制砖
0

除尘灰

27.62
0

脱硫泥

100
0

破碎机、粉磨机和搅拌机等设备需定期更换润滑油
0.16
在轮窑东侧修建危险废物间，废油全部回用于窑车和轨道润滑
0

噪

声

破碎机
噪声
60～75

高噪设备设置减震垫、距离衰减、建筑隔声
昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)

挖掘机
60～75

制砖机
75～85

风机
75～85

10、现有项目主要环境问题及以新带老措施
现有项目主要环境问题及以新带老措施详见下1-21：
表1-21  现有项目主要环境问题及以新带老措施
影响因素
现有项目存在的主要环境问题
“以新带老”措施
水环境
项目区未设置完善的雨污分流系统及截排水系统，雨季易造成雨污混排对下游水体产生影响
完善场地雨污分流系统及截排水沟，将场内雨水、场外雨水及场内污水分开收集、处置及排放
大气环境
原料堆场、破碎筛分区等采用遮挡式结构防尘效果不佳；场内道路未全部硬化，部分路面裸露导致扬尘污染
新建1#厂房，原料堆场、破碎筛分区等置于其内，原料堆场设置喷淋洒水装置；
改扩建后场内道路全部硬化
声环境
厂界噪声达标排放，无明显环境问题
/
固废
项目生产过程中轮窑和隧道窑中清理出的固废堆存于项目区西南侧空地，旱季可能造成风力扬尘污染，雨季可能造成水土流失影响
生产过程中产生的固废及不合格产品，及时运回拟新建1#厂房原料堆场存放
现有危废收集间防渗及标识不规范，产生的废机油等危废最终处置不合理
重新建设危废间，设规范标识，同时地面采用100mm厚C30抗渗混凝土防渗；废机油委托有资质的单位定期处置
旱厕粪污清掏用于项目周边农田有机肥使用不符合无害化处置要求

委托富民永定街道环卫部门定期清理
生态环境

场地内部分地表裸露，绿化较少，易产生水土流失
尽快完成改扩建工程建设，硬化地面，并在空地增加2000m2绿化
综上所述，以上以新带老措施需纳入“三同时”，在建设过程中逐一落实，并在申请环境保护竣工验收之前完成并投入使用。




表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置
富民县位于昆明市西北部东经102°21′～102°47′，北纬25°08′～25°36′之间。东临寻甸、嵩明两县，西与禄丰、武定两县接壤，南靠西山区，北和禄劝县山水相连。
本项目位于富民县永定镇兴贡村委会山区，地理坐标为北纬25°15′46.81″，东经102°27′54.61″。项目东临G108国道，交通十分便利，水、电等基础设施条件齐备。交通地理位置详见附图1，周边关系见附图3。周边关系见表2-1。
表2-1  项目周边关系一览表
序号
名称
与本项目的相对方位及距离
属性
1
红庙

东面，700m

村庄
2
豹子箐

东偏北面，480m

村庄
3
大刺棵

东南面，806m

村庄
4
白沙坡
东南面，960m

村庄
5
清河
西南面，1140m
村庄
6
富民双丰冶金炉料加工厂
西侧，70m
炉料生产
7
宏发砖厂
东北侧，150m
砖厂
8
云南普晨环保科技有限公司
东北侧，820m
环保设备生产
9
富民县云南晨鑫机械制造有限公司
东北侧，1100m
机械制造
10
富民薪冶工贸有限公司
东北侧，980m
工业贸易
11
富民金星啤酒厂
东南侧1430m
食品企业
12
富民荣欣页岩砖厂页岩矿山
东南侧紧邻
矿山
13
昆明主城污泥处理处置厂
东侧1660m
污泥处置场
14
鸿发机械机械制造、
德众内燃机零部件制造、
俊马建筑机械、景盛机械、
立邦涂料、拿爱施化肥、
昆明一业化工等
北1240m
机械、化工
注：表中仅列举1.5km范围内的周边村庄及企业，超过该范围的详见附图3。
2、地形、地貌、地质
富民县位于昆明市西北部，是个山区较多的县，地势南高北低，东西宽44.2公里，南北长51.6公里。由南向北倾斜，望海山把县境分为螳螂川和款庄河两大水系。最大坝子由永定、勤劳、大营组成，境内盆岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%。螳螂川贯穿其间，坝子西部为金铜盆山，海拔2817米，为富民最高点，最低点海拔1455米，相对高差1362米。中部的望海山，海拔2672米，东部与嵩明分界的老鸦山，海拔2873米，构成富民的三大山脉与两大水系。者北、赤鹫、罗免的田坝为低山环状河谷型，款庄为狭长和河谷型。
富民县是个山区较多的县，地势南高北低，东西宽44.2公里。南北长51.6公里。由南向北倾斜，望海山把县境分为螳螂川和款庄河两大水系。最大坝子由永定、勤劳、大营组成，螳螂川贯穿其间，坝子西部为金铜盆山，海拔2817米，为富民最高点，中部的望海山，海拔2672米，东部与嵩明分界的老鸦山，海拔2873米，构成富民的三大山脉与两大水系。者北、赤鹫、罗免的田坝为低山环状河谷型，款庄为狭长和河谷型。坝区中部与主峰高差在800-1000米之间。
本项目厂址位于富民县永定镇兴贡村委会山区，场地位于坡面上，总体地势呈北低南高，东低西高的趋势。
3、气候、气象
富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温是15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8毫巴，相对温度72%。年均雨日136天，霜日63天，雾日10天，日照2287小时。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10 月为雨季，降水量占全年降雨总量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm。多年平均蒸发量1942.4mm。
区域气候温和，冬无严寒、夏无酷暑，干湿季分明，雨量适中，光照充足，属中纬度亚热带高原山地季风气候。年平均气温15.8℃，冬季9.1℃，地面年平均湿度18.7℃，无霜期245天。全年平均日照2287小时。年平均降雨量853毫米，蒸发量2032.5毫米，相对湿度72%。常年多西南风，气候条件适宜。
4、水文特征
富民县境内河流有螳螂川、门前河（高桥河）、大营河及其支流新桥河和清水河、龙纳河、龙泉河、木板河等8条；源于境内的有高北河、马拉河、清罗河及天生桥河、新沙河、石板沟6条。境内河流的特点为：旱季水小清澈，雨季水大浑浊。
哨箐水库是一座以农业灌溉及防洪为主的小型水库，集雨面积0.6km2，总库容7.6万m3，目前为季节性蓄水，雨季蓄水旱季干涸，哨箐水库位于哨箐小河上（季节性溪流），下游汇入螳螂川，属于螳螂川富民大桥-普渡河桥段左岸季节性支流。
螳螂川是滇池唯一出水河流，流经西山区海口、安宁市、富民县，禄劝县汇入金沙江，也是滇池出水口的纳污河流。螳螂川沿岸分布有村庄和农田，主要污染源为生活污水及部分居民倾倒的生活垃圾。螳螂川为劣Ⅴ类水体，目前河水主要用途为农田灌溉及一般景观要求。螳螂川富民县境内全场63.4公里，均宽65米，年入境水量86320万立方米，年均秒流量为27.73立方米，最大秒流量500立方米。
5、土壤
富民县土壤由棕壤、红壤、紫色土、水稻土4类土壤组成，分7个亚属16个土属25个土种。富民县红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积的69.2%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤和水稻土交混，主要分布在海拔2200米以下的罗免、散旦2个镇和用地街道、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土有7.19万亩，占总面积的4.85%。棕壤土有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500米以上的老青山、望海山等高寒山区。项目区主要以红壤为主。
6、植被、生物多样性
富民县现有林地65842.47hm2，全县森林覆盖率65.64%。由于海拔和地形的差异，水热条件等气候要素以及地质、土壤的不同，造成区内植物资源丰富，形成植被在地域分布上的差异性，现有的植被都是次生植被类型，主要植被类型属亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林，自然植被树种以云南松、麻栎、滇柏、旱冬瓜等为主，草本植物为细柄草、野古草、毛蕨菜、滇龙胆、黄背草、兔耳风等为主。当地乔木树种主要为云南松、早冬瓜等，灌木主要为滇杨梅、滇含笑、车桑子、小铁仔等。动物资源有家畜猪、山羊、绵羊、黄牛、水牛、乳牛、马、驴、骡、兔等等；家禽有鸡、鸭、鹅、鹌鹑等；鱼类有鲤鱼、鲫鱼、鲶鱼、草鱼、鲢鱼等。 
调查范围内未发现国家和省级珍稀、濒危、特有和保护类动植物分布。评价区域内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等。



表三、环境质量状况


距厂址
	离/m
	保护级别


		X

	Y

						
	红庙
	655
	300
	居民区

	约90户，316人
	环境空气功能二类区
	东
	700m
	空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	豹子箐
	600
	155
	居民区
	约20户，70人
		东偏北
	480m
	
	大刺棵
	990
	-60
	居民区
	约53户，184人
		东南
	806m
	
	白沙坡
	1110
	0

	居民区
	约60户，21人
		东南
	960m
	
	清河
	-300
	-1490
	居民区
	约20户，70人
		西南
	1140m
	
	太平桥
	1650
	-280
	居民区
	约18户，65人
		东南偏东
	1570m
	
	打水坡
	-1350
	-500
	居民区
	约6户，11人
		西南偏西
	1360m
	
	中村
	130
	-1600
	居民区
	约23户，53人
		西南
	1550m
	
	清河村
	-230
	-1170
	居民区
	约18户，40人
		西南
	1550m
	

165
	0m
	
	下白泥塘
	-1680
	480
	居民区
	约25户，50人
		西北偏西
	1650m
	
	兴贡村
	1850
	0

	居民区
	约77户，216人
		东
	1675m
	
	石窝铺
	-1300
	-1330
	居民区
	约20户，51人
		西南
	1850m
	
	烟墩
	1860
	-510
	居民区
	约53户，142人
		东南偏东
	1960m
	
	羊岔河
	1700
	-280
	居民区
	约10户，25人
		西北
	1980m
	
	双龙湾
	2140
	30
	居民区
	约35户，102人
		东南偏东
	2030m
	
	杨家湾
	2060
	-360
	居民区
	约28户，89人
		东南偏东
	2040m
	
	龙洞
	1730
	1150
	居民区
	约65户，191人
		东北
	2210m
	
	田弯
	-560
	-2250
	居民区
	约5户，9人
		西南
	2235m
	
	大弯
	-1070
	-2130
	居民区
	约11户，22人
		西南
	2300m
	
	云南省水利水电职业学院
	1970
	-990
	学校

	师生2000人
		东南
	2310m
	
	北邑村
	2010
	-1640
	居民区

	165户，465人
		东南
	2325m
	

	表3-5  地表水环境保护目标一览表
名称
下游最近点坐标/m
保护目标特点
距离
方位
高差/m
保护要求

X

Y

哨箐水库
0

235
季节性水库
220m，本项目位于其汇水区
北面
-41
执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准

螳螂川

1800
3040
河流

2440m，本项目下游汇水区
东面

-165
表3-6  其它要素环境保护目标一览表
环境要素

名称
保护目标特点
距离
方位
高差

保护要求

声环境

项目区200m范围内无声环境保护目标

声环境质量执行《声环境质量标准》GB3096-2008

2类区标准



表四、评价适用标准


p
	H

	CODcr

	BOD5

	氨氮

	石油类

	总磷

	
	IV类标准

	6~9

	≤30
	≤6
	≤1.5
	≤0.5
	≤0.3

（湖库0.1）


	3、声环境质量标准
项目区域声环境功能区划为2类区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。具体标准值见表4-3：

表4-3 声环境质量标准   单位：dB(A)

评价区域

类别

昼间

夜间

项目区

2类

60

50


	


	----

	-----


	人工干燥及焙烧
	30

	300

	200

	3



	表4-5  现有和新建企业边界大气污染物浓度限值   单位：mg/m3

序号
污染物项目
浓度限值
1
总悬浮颗粒物
1.0
2
二氧化硫
0.5
3
氟化物
0.02
3、噪声排放标准
（1）施工期
项目施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011），标准限值如下表4-6所示。

表4-6  建筑施工场界环境噪声排放限值 

昼间

夜间

≤70dB（A）
≤55dB（A）
（2）运营期
项目运行期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，见表4-7。
表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准
类别
适用区域
等效声级[dB（A）]

昼间
夜间
2类
适用于居住、商业、工业混杂区
60
50
4、固体废物处置标准
（1）项目运营期间产生的一般固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；
（2）项目运营期间产生的危险废弃物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》及2013年修改单要求。
	

	总量控制指标
	总量控制指标
改扩建后总量控制指标
废水：本项目运营期间无生产废水产生。项目废水主要是办公生活废水，以盥洗水为主，经沉淀池收集处理后回用于项目区绿化施肥，所以项目废水不外排，全部回用。所以本项目废水不涉及COD、NH3-N等污染物总量控制。

废气：项目根据项目污染物排放总量控制指标：废气排放量72390万标立方米/年，颗粒物（烟尘）：11.618t/a；SO2：23.576t/a；NOx：28.276t/a；氟化物：0.351t/a。
固体废物：处置率100%。




表五、建设项目工程分析

42.55

		4.255 

	1.773 

	27.28 

	90.00%



10.2

	3

	0.759

	34
	133.533 

	13.353
	5.564

	85.6
	90.00%


	氮氧化物
	93.921

	24.402

	1.485

	99
	14.913 

	3.874 

	1.614 

	24.83 

	74.02%


	氟化物
	0.121

	0.088

	0.011

	0.674
	0.363

	0.263 

	0.033
	0.51
	27.59%


	注：新建2#脱硫塔对于二氧化硫及烟尘去除率取设计去除率，对于氮氧化物及氟化物类比现有1#脱硫塔去除率；
参考资料中无氟化物产污系数，大窑生产量为小窑3倍，故氟化物产生量按照小窑生产量倍数3倍计。


	改扩建后新增2#脱硫塔，其脱硫原理与现有1#脱硫塔基本一致，脱硫工艺具体为脱硫除尘工艺为钙-钠双碱法，选用一体式脱硫除尘塔将碱性液体分别进入塔中，进行四级喷淋对隧道窑烟气进行脱硫除尘，流出废水经沉淀后循环利用（工艺流程见图1-2）。风机设计风量为65000m3/h，脱硫率90%，除尘率达到90%，该工艺技术成熟，运行费用低，便于操作管理。
（4）机械设备燃油
项目汽车在进出及启动时会产生一定量的汽车尾气，由于项目进出车辆的频率低，汽车进出及启动时间短暂，因此汽车尾气排放较少，污染物产生较少，且为间断排放，通过合理管理，并经空气稀释后，对环境影响较小。

（5）运输扬尘
本项目扬尘主要产生于原料运输。道路扬尘主要受路况、物料泼洒及运输量情况影响，本项目汽车运输量不大。项目依托原有的道路，场内道路长300m。运输主要为重型运输汽车，载重20t以上，主要运输原材料及外运产品，下面对场内道路扬尘进行估算，起尘量按下式计算：
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式中：QP——道路扬尘量（kg/km·辆）；

      QP1——总扬尘量（kg/a）；

      V——车辆速度（km/h）；

      M——车辆载重（t/辆）；

      P——道路灰尘覆盖量（kg/m2）；

      L——运输距离（km）；

      Q——运输量（t/a）。

场内道路0.3km，运输车辆时速约10km/h，道路灰尘覆盖量P取0.1kg/m2，本项目运输各类原辅料及产品量约为60万t/a，计算得道路总起尘量为11.84t/a。
矿区改扩建后对场内道路全部进行路面硬化，运输车辆加盖篷布，以及道路场区进行洒水抑尘，旱季适当增加洒水次数，雨天可根据实际情况减少洒水次数。做好道路硬化及洒水降尘后，扬尘排放量可减小70%以上，则场内道路交通运输排放量为3.55t/a。

（6）对外运输线扬尘
本项目产出的产品外运均为汽车运输，依托现有的028乡道作为进场道路，水泥路面，宽6m，经1.2km后连接至东北侧108国道，进场道路途径红庙村。物料运输过程容易产生扬尘影响环境空气，影响范围以所经公路为中心，两侧约10-20m之间，呈线性，扬尘浓度随车流量增加而增大。该影响持续时间较短，在车辆经过5分钟后消失。
2、废水
（1）扩建后项目办公生活用排水

扩建后项目区员工30人，不在项目区内食宿，用餐依托富民双丰冶金炉料加工厂员工食堂，产生的厨房排水量不计入本工程。富民双丰冶金炉料加工厂与本项目属同一集团下属单位，2009年已通过富民县环境保护局环保验收，配备有隔油沉淀池对生活污水进行处理，现有隔油沉淀池最大处理能力为15m3/d，实际处理量约8m3/d（包含本项目员工食堂污水），生活污水经处理后用于绿化。
本项目改扩建后不设食堂，职工数量由44名减少为30名，用餐仍依托富民双丰冶金炉料加工厂员工食堂，所依托食堂污水量不增加，仍可通过该厂生活污水设施处理回用。
扩建后项目区员工30人，项目区设置员工倒班宿舍，员工倒班住宿、日常盥洗等会产生一部分办公等生活废水，员工倒班宿舍、办公用水量平均约30L/（人.d），用水量为0.9m3/d、，废水排放量按用水量的80%计，则生活污水排放量为0.72m3/d、216m3/a，经2个3m3沉淀池处理后回用于项目区绿化。改扩建后现有西侧办公房予以取缔，于项目区南侧建设2层管理用房，不设水冲厕，粪便等利用现有旱厕，委托环卫定期清理。
办公生活废水污染物产排浓度参考《第一次全国污染物普查-城镇生活源产排系数手册》（2008年3月），“附表1 各区对应系数表和城市表”，昆明市为四区二类城市，同时根据“表4 四区居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数”，可知COD、BOD5、氨氮、总磷产生浓度分别为：514 mg/L、207 mg/L、64 mg/L、8 mg/L，沉淀池处理效率类比化粪池，分别为20.8%，17.4%、3.1%、12.5%、15.4%，其中SS源强取200mg/L，化粪池处理效率为40%。扩建后项目区废水及产生及排放源强详见下表。
表5-4  扩建后项目区生活办公废水产生及排放源强

污染物名称
污染物产生浓度（mg/L）
污染物产生量(t/a)

污染物处理后浓度（mg/L）
污染物排放量(t/a)

处理效率
%
处理后去向
生活废水量
216m3/a

0m3/a

/
员工办公废水经沉淀池处理后用于项目区绿化施肥，不外排
COD

514
0.111 

407 
0
20.8
BOD5
207
0.045 

171 
0
17.4
氨氮
64

0.014 

62 
0
3.1
总磷
8
0.002 

7 
0
12.5
SS

200
0.043 

120 
0
40.0
（2）扩建后项目制砖用水
项目经破碎后的原料，送入双抽搅拌机加水混合搅拌。根据业主提供的现有生产资料及《规划设计》，砖块成型水分达到14-15%，项目年生产1.2亿块标砖，经制砖机刚成型的页岩砖标砖重量为2.5kg/块，则扩建后制砖所需用水量为45000t/a，150t/d。此部分用水随着页岩砖的烘干和焙烧全部蒸发损耗，无废水产生。

（3）脱硫塔用水
扩建后项目脱硫塔每天加入反应池、清水池的新鲜水约为9m3/d，210 m3/a。脱硫塔用水全部随烟气和脱硫渣损耗，无废水产生。
（4）项目区防尘用水
扩建后项目区各工作面及厂区道路洒水用水量为4m3/d，年工作300天，其中旱季以180天计，用水量为720m3/a，此部分用水全部蒸发损耗，无废水产生。

（5）扩建后项目绿化用水

扩建后项目区及周边绿化面积2000m2，绿化用水为3.0L/（m2•d），旱季按180天计算，则旱季绿化用水为6m3/d，1080m3/a，此部分用水全部蒸发损耗，无废水产生。

（6）雨水
扩建后场地上游设置开口截水管截留场外雨水，场地下游侧设场内排水沟收集场地初期雨水，排入末端20m3雨水收集池储存作为绿化补充水，收集池满后后期雨水可直接外排。
（7）水平衡
扩建后项目运营期间废水产排及处置措施详见表5-5。
表5-5  扩建后项目区供排水及处理措施一览表（m3/d）
序号
排水项目
用水量（m3/d）
废水产生量（m3/d）
回用量（m3/d）
日排放量（t）
年排放量
备注
1
员工办公生活废水
0.9
0.72
0.72
/
/
经沉淀池处理后用于绿化
2
制砖用水
150
/
/
/
/
烘干蒸发损耗
3
项目区防尘用水
4

/
/
/
/
蒸发
4
脱硫塔用水
9
/
/
/
/
蒸发
5
绿化用水
6
/
/
/
/
蒸发
合计
162.1
1.68
1.68
注：1、全年工作300天，非雨天按180天计，雨天按120天计；
综上，扩建后项目区废水产生量0.72m3/a，无生产废水产生，项目区办公生活废水经沉淀池处理后用于项目区绿化，不外排，项目废水总产排情况见表5-4。项目水平衡见下图。
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图5-2  扩建后项目区水量平衡图  单位：m3/d

3、噪声

扩建后项目运营主要噪声源有破碎机、制砖机、风机等设备运行时产生的噪声，项目设备源强及处置措施见下表。

表5-6  扩建后项目主要设备噪声源强表

噪声源
噪声源强dB(A)

产噪时段

降噪措施
装载机
60～75

昼间

定期维修保养
破碎机
105
昼间

墙体阻隔、基础减振
皮带输送机
60～75

昼夜

墙体阻隔、定期维修保养
刮板取料机
60～75

昼间

墙体阻隔、定期维修保养
搅拌机
60～75

昼间

墙体阻隔、基础减振
制砖机
75～85

昼间

墙体阻隔
切坯机
60～75

昼间

墙体阻隔、定期维修保养
码坯机
60～75

昼间

墙体阻隔、定期维修保养
引风机
75～85

昼夜

基础减震
空压机
75～85

昼间

基础减震
4、扩建后项目固体废物

扩建后项目运营期固体废物主要生活垃圾、工业固体废弃物和废机油。

1）生活垃圾

按照全国污染源普查《城镇居民生活污水、生活垃圾排污系数》，富民县为四区五类，四区五类城镇居民生活垃圾系数为0.35kg/人.d。扩建后项目职工30人，生活垃圾产生量为10.5kg/d，3.15t/a。生活垃圾经分类收集，可利用部分进行回收，不可利用部分由垃圾桶收集后，拉至村委会垃圾收集点，由村委会每天清运；旱厕粪污委托环卫定期清理。
2）工业固体废弃物
①制砖车间固废物
项目扩建成后，年生产1.2亿块页岩砖，每块页岩烧结砖按2kg，成品砖合计24万t。本项目工业固体废弃物为废砖，废砖产生量按照2%计为4800t/a，废砖全部回收粉碎后再利用，不排放。
②脱硫污泥
脱硫污泥产生量按照SO2削减量及Ca（OH）2消耗量计算为428t/a。全部回收作制砖原料使用。
③除尘灰
本项目原料破碎筛分产生的粉尘选用脉冲布袋除尘设施进行净化处理后，回收除尘灰34.21t/a，全部回收运至陈化车间进行陈化处理后用于制砖，不排放。
3）危险废物（废油）

项目使用破碎机、粉磨机和搅拌机等需定期更换润滑油，更换下来废机油收集存放于危废暂存间内（更换周期为每半年1次，机油年用量为500kg/a，废矿物油产生量约400kg/a）。根据《国家危险废物名录》，本项目产生的废矿物油属危险废物，废物类别属“HW08 900-217-08，废矿物油”。建设单位已于2019年12月12日与云南大地丰源环保有限公司签订危废处置协议，由该单位负责定期外运处置。
5、扩建后项目污染物产生与排放汇总
项目污染物产生与排放汇总详见下表：
表5-7  扩建后项目污染物产排情况汇总一览表

污染源
污染物
名称
产生情况
处理措施
预计排放情况
产生浓度
（mg/L）
产生量
（t/a）
排放浓度
（mg/L）
排放量
（t/a）
废水
生活
废水
废水量
216m3/a

员工生活污水经沉淀池处理后回用于绿化
0

COD

514
0.111 

407 
0
BOD5
207
0.045 

171 
0
氨氮
64

0.014 

62 
0
总磷
8
0.002 

7 
0
SS

200
0.043 

120 
0
废气
破碎、筛分、原料堆场区
无组织颗粒物
/
43.8
喷雾降尘，厂房半封闭
/
1.194
有组织颗粒物
/
34.56
3个集气罩收集后经布袋除尘器处理后经15m高3#排气筒外排
4.87mg/m3
0.35
有组织废气
7200万m3/a
7200万m3/a
隧道窑烟气
（正常）
工业废气量
72390万m3/a

小窑烟气进入1#脱硫除尘系统后由15m高1#排气筒外排；大窑烟气进入2#脱硫除尘系统后由20m高2#排气筒外排
63342万m3/a

烟尘
（颗粒物）
/
67.448
26.8 mg/m3
11.268
SO2
/
174.092
34 mg/m3
23.576
NOx
/
108.834
99 mg/m3
28.276
氟化物
/
0.484
0.674 mg/m3
0.351
隧道窑烟气
（非正常）
烟尘
（颗粒物）
/
/
委托具有资质的单位进行废气处理设备的设计、施工，同时配备专业人员进行环保设施的运营维护工作，记录台账备存
17.730kg/h
SO2
/
/
55.641 kg/h
NOx
/
/
6.213 kg/h
氟化物
/
/
0.046 kg/h
机械设备
燃油废气
/
少量
使用环保机械
/
少量
噪声
Leq

75～110dB(A)

减震、降噪、距离衰减
达标
固体废弃物
生活垃圾
3.15t/a

利用垃圾桶收集后，定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置；旱厕粪污委托富民永定街道环卫部门定期清理
0

制砖车间固废
4800t/a
回收后利用做原料
0

脱硫污泥
428t/a

回收后利用做原料
0

除尘灰
34.21t/a

回收后利用做原料
0

机修废油
0.4t/a

统一收集交由资质单位外运处置
0

五、扩建后项目“三本帐”核算

扩建后项目“三本账”核算见表5-8。

表5-8 扩建后项目三本帐核算一览表

污染物
现有工程
本工程
总体工程
实际排放总量（t/a）
②
预测排放量（t/a）
③
“以新带老”消减量（t/a）
④
区域平衡替代本工程消减量（t/a）
⑤
预测排放总量（t/a）
⑥
排放增减量
（t/a）
⑦
废气

工业废气量（万m3/a）
42594
39247

11299
0
70542
27948

颗粒物

（有组织）
10.946
4.518

3.846
0
11.618
0.672

SO2
12.03
13.353

1.807
0
23.576
11.546

NOx
34.68
3.874

10.278
0
28.276
-6.404

氟化物
0.105
0.264

0.018
0
0.351
0.246

废水
生活污水（万t）
0

0

0

0

0

0

COD

0

0

0

0

0

0

BOD5
0

0

0

0

0

0

SS

0

0

0

0

0

0

氨氮
0

0

0

0

0

0

固体废物
生活垃圾
0

0

0

0

0

0

制砖车间固废
0

0

0

0

0

0

脱硫污泥
0

0

0

0

0

0

除尘灰
0

0

0

0

0

0

机修废油
0

0

0

0

0

0

注：⑦=③-④-⑤，⑥=②-④+③；上表中现有工程指现有3600万块/年两条生产系统。




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物
	产生浓度

mg/m³
	产生量t/a
	排放浓度

mg/m³
	排放量t/a

及处理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工及车辆装卸
	扬尘、粉尘
	少量
	少量

	
	
	施工机械、车辆
	燃油废气
	少量
	少量

	
	运营期
	破碎、筛分、原料堆场区
	无组织颗粒物
	/
	43.8
	/
	1.194

	
	
	
	有组织颗粒物
	/
	34.56
	4.87
	0.35

	
	
	
	有组织废气
	7200万m3/a
	7200万m3/a

	
	
	隧道窑烟气
	工业废气量
	72390万m3/a
	63342万m3/a

	
	
	
	烟尘颗粒
	/
	67.448
	27.28 mg/m3
	11.268

	
	
	
	SO2
	/
	174.092
	85.6 mg/m3
	23.576

	
	
	
	NOx
	/
	108.834
	24.83mg/m3
	28.276

	
	
	
	氟化物
	/
	0.484
	0.51 mg/m3
	0.351

	
	
	场内道路扬尘
	颗粒物
	/
	11.84
	/
	3.55

	
	
	机械设备
	燃油废气
	/
	少量
	/
	少量

	水

污

染

物
	施工期
	施工场地
	混凝土搅拌系统冲洗废水
	0.9m3/d
	经雨水沉淀池处理后，回用于施工或洒水降尘，不外排

	
	
	
	工具冲洗废水
	0.16m3/d
	经沉淀池处理后，回用于施工或洒水降尘，不外排

	
	
	施工区
	雨污水
	/
	经沉淀池沉淀处理后排放

	
	运营期
	生活废水
	废水量
	216m3/a
	0万m3/a

	
	
	
	COD
	514
	0.111 
	407 
	0

	
	
	
	BOD5
	207
	0.045 
	171 
	0

	
	
	
	氨氮
	64
	0.014 
	62 
	0

	
	
	
	总磷
	8
	0.002 
	7 
	0

	
	
	
	SS
	200
	0.043 
	120 
	0

	固

体

废

物
	施工期
	建筑施工
	建筑垃圾
	少量
	分类集中堆放、能回收利用的回收利用，不能利用的按住建部门要求处置

	
	运营期
	生活固废
	生活垃圾及旱厕粪污
	3.15t/a
	利用垃圾桶收集后，定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置；旱厕粪污委托富民永定街道环卫部门定期清理

	
	
	生产固废
	制砖车间固废
	4800t/a
	回收后利用做原料

	
	
	
	脱硫污泥
	428t/a
	回收后利用做原料

	
	
	
	除尘灰
	34.21t/a
	回收后利用做原料

	
	
	
	机修废油
	0.4t/a
	统一收集由资质单位外运处置

	噪

声
	施工期
	设备安装
	噪声
	60～70dB(A)
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）

	
	运营期
	设备运行
	噪声
	80～90dB(A)
	合理设置生产设备、设备减振、厂房阻隔等

	主要生态影响

扩建后项目总占地面积19433.06m2，在原环评审批的8000m2占地范围内新增了11433.06m2。后续工程在现有占地范围内进行建设，不再新增占地。
本项目占地范围内土地现有利用类型已发生改变，同时已有原有自然生态系统转换为人工生态系统，但上述变化范围较小，项目区及周边也无生态红线、基本农田、自然保护区等需要特殊保护的区域，亦无国家和省级重点保护野生动植物，目前所造成的生态影响仅为占地范围内原有植物个体的灭失，后续工程建设在现有基础上其影响范围和程度不再增加。



表七、环境影响分析

与风险源距

	离

	相对风险源方位

	保护类别

	保护级别


		X

	Y

					
	红庙

	705
	330
	约90户，316人

	880m

	东面

	大气环境
	空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	豹子箐

	650
	185
	约20户，70人

	680m

	东偏北面

		
	大刺棵

	1040
	-30
	约53户，184人

	990m

	东南面

		

约60户，21

	人

	1170m

	东南面

		
	清河
	-250

	-1460

	约20户，70人
	1160m
	西南面
		

执

	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准


	螳螂川

	1850
	3070
	河流

	2620m

	东面

		

	2、风险潜势初判
根据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，确定本项目环境风险潜势，确定方式如下表。
表7-24 建设项目环境风险潜势划分
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危险物质总量与临界量比值Q采用下式计算：
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本项目所使用氢氧化钠为危险化学品，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.2其它危险物质临界量推荐值中最低推荐临界量为5t，本项目区内氢氧化钠（片碱）最大储存量为1t，则Q=0.2，根据导则可直接判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。
3、评价等级
根据本项目环境风险潜势，按照下表确定本项目的环境风险评价等级。
表7-25 环境风险等级判定表
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本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单，按照导则附录A的内容进行定性分析。
4、风险识别
本项目存在的环境风险主要为：片碱贮存场所管理不当引发潮解、泄漏风险。
5、环境风险影响分析
由于项目氢氧化钠储存量较小，发生泄漏后只会对厂内环境造成一定影响，不会对厂外环境造成影响。环境风险事故厂内可控。
6、风险防范措施
项目使用的片碱、生石灰设置专门的堆存间，防雨、防潮。存放和取用时按规范进行操作。注意操作人员的个人安全的防护，当发生泄露潮解时及时清理，避免对水环境造成影响。
7、风险事故应急预案

建设单位应按环发[2015]4号文编制突发环境事件应急预案，报富民县环保局备案。

①制定风险事故应急预案的目的

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。本环评风险应急预案主要针对可能发生的弃渣场溃坝及储油罐火灾。

②风险事故应急预案的基本要求

风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。

③风险事故应急预案

A、组织管理

本工程的风险预案组织管理可由建设方担任，并指派某个部门做好各项准备工作，包括矿山值班、抢险、通讯设施、信号传递及下游人员安全疏散等。

B、应急准备工作

建立值班制度，密切监视矿区安全，一旦有事，立即发出信号，确保下游安全疏散。准备工作中，最重要的是保障通讯设施畅通，以保证有效的传递各种信息。

C、疏散指导思想

疏散指导思想为“依据地形、后靠山坡、密切监察、确保安全”，在具体操作时，还要坚持“先人后物、先低后高、先重后轻”的三先三后的原则，即首先疏散最低处的人员，并最先搬迁最重要的文件以及所有认为比较重要而且容易着火的东西。

D、人员的安全疏散

安全疏散由指挥部统一指挥，临时组建数个小分队，实施抢救、救护、物资搬运及治安维护事宜。灾情发生后，出现的人员伤、残、病、死，应由临时组织的救护分队处理。




表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	施工期
	废气
	施工及车辆装卸
	扬尘、粉尘
	施工场地洒水抑尘
	对环境影响较小

	
	
	施工机械、车辆
	燃油废气
	
	

	
	废水
	施工场地
	混凝土搅拌系统冲洗废水
	经沉淀池处理后，回用于施工或洒水降尘
	对环境影响较小

	
	
	
	工具冲洗废水
	
	

	
	
	施工区
	雨污水
	经沉淀池沉淀处理后排放
	对环境影响较小

	
	固废
	建筑施工
	建筑垃圾
	分类集中堆放、能回收利用的回收利用，不能利用的按住建部门要求清运处理
	处置率100%

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	集中收集，外运村委会集中处置点
	

	
	噪声
	施工机械、车辆
	机械噪声
	合理安排施工方案、施工时间及距离衰减
	施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011）限值

	运营期
	废气
	破碎区、筛分、堆料区
	无组织粉尘
	喷雾降尘、厂房半封闭
	达到《砖瓦工业大气污染物综合排放标准》GB29620-2013表2、表3标准

	
	
	
	有组织废气（粉尘）
	布袋除尘器收集后15m高3#排气筒外排
	

	
	
	隧道窑烟气
	工业废气量
	双碱法脱硫塔处理，小窑、大窑烟气分别由1#15m、2#20m高排气筒外排
	

	
	
	
	烟尘颗粒
	
	

	
	
	
	SO2
	
	

	
	
	
	NOx
	
	

	
	
	道路运输
	扬尘
	限制车速、洒水抑尘
	

	
	
	机械设备
	燃油废气
	设备保养
	

	
	废水
	办公区及倒班宿舍
	办公生活污水
	2个3m3沉淀池收集储存用于绿化
	不外排

	
	固废
	生活固废
	生活垃圾
	利用垃圾桶收集后，定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置
	处置率到达100%

	
	
	生产固废
	制砖车间固废
	回收作原料利用
	

	
	
	
	脱硫污泥
	回收作原料利用
	

	
	
	
	除尘灰
	回收作原料利用
	

	
	
	
	机修废油
	统一收集用于危废间，由资质单位外运处置
	

	
	噪声
	设备运行
	合理设置生产设备、设备减振、厂房阻隔等
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准

	生态保护措施及预期效果
项目区绿化面积拟达到2000m2，采用本土物种，注意乔灌草搭配。


表九、结论与建议

	一、结论

通过对本项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论：

1、产业政策符合性

本项目的生产规模及所用工艺、设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励、限制和淘汰类规定的范围，按照《促进产业结构调整暂行规定》中第十三条的规定：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，符合现行国家有关产业政策。

本项目符合《云南省环保厅关于2017年云南省砖瓦行业环保专项执法检查工作方案的通知》和《2017年昆明市砖瓦行业环保专项执法检查工作方案》的工作要求。
本项目属于“其他建筑材料制造”类，不属于“十五小”和“新五小”项目。本项目亦不属于国家明令禁止、淘汰落后产能项目。

2、与“大气十条”符合性
本项目整改后对焙烧烟气安装脱硫除尘设施，对厂区道路、车间地面进行硬化，对粉尘排放进行治理，整改后污染物达标排放，极大减少了污染物排放，符合清洁生产要求，符合“大气十条”相关要求。
3、选址合理性

本项目改扩建后拟保留工程及新增工程在原环评已审批8000m2占地范围基础上增加为19433.06m2，总占地范围不涉及自然保护区、国家森林公园、水源保护区、世界遗产地、生态保护红线等需要特殊保护的区域，其选址是合理。
4、总平面布置合理性

根据项目总平面布置，项目区东北侧为乡道红龙段，交通便捷。项目区东北侧共设两个出入口，用于生产用的页岩等原材料经项目区南侧的门直接进入破碎车间，而另一道门则用于日常的出入和成品砖的外售等，一定程度可减少道路扬尘对环境产生的影响。项目区原料破碎后进入陈化车间，后接搅拌制砖车间，制砖成型后直接由导轨将成型页岩砖运至两条隧道窑生产线进行烘干和焙烧。项目区整个生产流程连贯有序。同时生产区和生活区分离，生活区和两条隧道相邻，对于产噪较大、粉尘量较大的破碎车间位于生活区较远一侧。整个项目区布局合理可行。 
项目整个按照工艺流程布设，工艺流程合理，物流顺畅，布置紧凑，最大限度利用土地。项目改扩建后所有工艺均在厂房内运行，无露天作业，各产噪设备合理利用空间距离，减少生产噪声对项目周边居民的影响。项目区内平面布局环境合理。
5、施工期环境影响结论   

本项目扩建的主要内容为拆除现有的轮窑和制砖车间，保留已建的隧道窑，再新建一条隧道窑、制砖车间及陈化车间并配置相应的除尘设施、完善环保措施及公辅设施等。产生的污染物主要为拆除和新建厂房、新增隧道窑等产生的废渣、扬尘、废水以及噪声，通过加强施工管理，各项污染物都能够得到合理的处置，对周边环境影响较小。施工期的环境影响短暂，且随着施工期的结束而消失。

6、运营期主要环境影响结论

（1）大气环境
根据预测，焙烧废气采用双碱法脱硫除尘系统处理、破碎区采用脉冲式布袋除尘器及喷雾防尘等措施的前提下，正常排放时各点源及面源污染物最大落地浓度占标率为1%~10%之间，各点源及面源排放浓度均可达到《砖瓦工业大气污染物综合排放标准》GB29620-2013，对外环境影响较小。
（2）水环境
在采取收集回用措施后本项目废水不外排，并实现雨污分流，对地表水环境影响较小。
（3）声环境
根据预测，项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目区最近的保护目标为东偏北侧480m处的豹子箐，距离较远，项目运营期产生噪声对其影响较小。
（4）固体废物
废砖、脱硫污泥、除尘灰均可全部回收粉碎后作原料再利用；利用垃圾桶收集后，定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置；旱厕委托富民永定街道环卫部门定期清理；废机油设置危险废物暂存间贮存后由云南大地丰源环保有限公司定期外运处置。总体固废处置率100%，对周围环境影响较小。

（5）环境风险
由于项目氢氧化钠储存量较小，发生泄漏后只会对厂内环境造成一定影响，不会对厂外环境造成影响。环境风险事故厂内可控。
7、总结论

本项目的建设不存在重大环境制约因素，项目平面布局环境合理，符合国家及地方现行产业政策及相关规定，在建设单位严格落实本报告提出的环境保护对策措施的前提下，项目所产生的各类污染物均可达标排放或得以合理处置，不会改变区域环境功能，对外环境影响可接受。从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

二、对策措施
1、环境空气保护措施

施工期旱季：
（1）施工场地作业区及原轮窑拆除时需定期洒水，在大风日加大洒水量及洒水频次，蓬布遮盖原材，尽量按量购进建筑材料等措施避免在场内长时间堆放；
（2）施工场地内运输通道应及时清扫和平整，所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度；
（3）在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生；
（4）施工期临时堆土点应设置防尘网进行遮盖；
（5）平时要加强施工机械和运输车辆维修保养，搞好交通管理，避免交通堵塞，减少废气排放。
运营期：
（1）新建1#、2#厂房，原料装卸、破碎和筛分环节、陈化和制砖车间等均在厂房内进行生产作业。
（2）1#厂房堆料区设置喷雾防尘设施。
（3）破碎机及筛分机采用彩钢瓦遮蔽，同时破碎机进料口上方设置集气罩，共3个，设置引风量为30000m3/h的脉冲式布袋除尘设备1套，通过布袋除尘器对粉尘进行收集处理后，通过15m高3#排气筒外排。

（4）小隧道窑烟气利用现有1#双碱法脱硫除尘塔处理后由15m高1#排气筒外排；新建大隧道窑配套建设2#双碱法脱硫除尘塔处理后由20m高2#排气筒外排。
（5）为防止废气处理系统发生故障失效，建设单位应委托具有资质的单位进行废气处理设备的设计、施工，同时配备专业人员进行环保设施的运营维护工作，记录台账备存。
（6）做好场内道路硬化及洒水降尘措施。
（7）运输汽车车箱体应保持遮盖运输、防止泼洒，不得超速行驶，同时运煤车不得超高、超重装载。
（8）场内运输道路300m全部进行硬化。
2、水环境保护措施

施工期：
（1）混凝土拌和系统设置1个临时沉淀池，容积为3m3，拌合系统清洗水经沉淀后全部回用。
（2）设置1个临时沉淀池用于处理工具清洗废水，容积为3m3，经沉淀后全部回用。
运营期：
（1）设置2个3m3生活污水沉淀池处理办公生活污水，总容积不小于6m3。
（2）扩建后场地上游设置开口截水管截留场外雨水，环绕场地东、南、西侧，总长370m，末端设0.5m3沉砂池1个。场地下游侧设场内排水沟收集场地初期雨水，排水沟环绕场地下游的北侧及西北侧，总长260m，排入末端20m3雨水收集池储存作为绿化补充水，收集池满后后期雨水可溢流外排。
（3）定期检修项目污水排水管网，避免管道堵塞或是破裂造成溢流，委托永定街道环卫定期对旱厕进行清掏。

3、声环境保护措施

（1）施工期使用低噪声机械。
（2）禁止夜间运输。
（3）破碎机、制砖机及风机等设备加装减震垫。

4、固体废物处置措施

施工期：
（1）施工人员生活垃圾利用现有垃圾收集设施收集后运至村委会垃圾集中处置点处置。
（2）土石方及时回填，减少露天堆放。
（3）对建筑垃圾进行分类，可再生利用部分回收利用，不能利用的运至住建部门指定点处置。
运营期：
（1）生活垃圾做到日产日清，运至城乡指定地点处置，处置率达100%；
（2）旱厕等应委托富民永定街道环卫部门定期清理；
（3）脱硫塔沉淀池清掏时设置专用容器，防止滴漏、散落等；
（4）设置专用危险废物暂存间（5m2），危废间地面采用100mm厚C30抗渗混凝土，渗透系数小于1×10-12cm/s，可有效防止污染物穿过包气带对地下水造成污染。危废间应设置明显标示，并作台账记录备查。暂存危废交由云南大地丰源环保有限公司定期外运处置。
5、其他

（1）项目在建设和运营中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求，随时接受各级环保部门的检查监督。

（2）管理人员进行有关环境保护的宣传培训，制定有关环境质量保护、维护环境卫生、保持环境整洁的相关制度与条例。

三、建议

为确保项目建设及运营过程中对周边环境造成的污染影响最小化，本环评提出如下建议：

1、落实环保投资费用，做到专款专用。

2、落实相应的环境管理人员，加强环保管理。

3、场地目前为租用，建议尽快向自然资源、林业等部门办理相关征用地手续，使用地手续合法化。
四、环境监理计划一览表

施工期环境监理内容见表9-1。



表9-1  项目环境监理内容一览表
环境问题
环保措施要求
执行单位
管理部门
监督
建设期
施工扬尘
遮盖原料、洒水抑尘
施工单位
工程监理
环境执法部门
废水
施工废水经沉淀池沉淀后回用于施工；场地雨水沉淀外排市政雨水管网
施工单位
工程监理
环境执法部门
噪声
选择低噪声设备、采取隔声、隔震等消声措施、合理安排施工时间
施工单位
工程监理
环境执法部门
土石方
及时回填
施工单位
工程监理
环境执法部门
固废
生活垃圾及建筑垃圾及时清运
施工单位
工程监理
环境执法部门
环保设施建设
按照环评要求建设环保设施，重点为脉冲布袋除尘器、脱硫塔等
施工单位
工程监理
环境执法部门
五、环境监测计划一览表
为便于建设项目运营期的环境管理，现将建设项目运营期污染源及环境质量监测计划列于表9-2、9-3。

表9-2  运行期污染源监测计划一览表

监测项目

监测点

监测因子

监测分析方法

执行标准

噪声

东、南、西、北厂界外1m处各一点

等效A声级

根据相关监测技术规范执行

厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 

废气

有组织废气

脉冲式布袋除尘器进、出口设置1个监测点

颗粒物

执行《砖瓦工业大气污染物综合排放标准》GB29620-2013表2、表3标准

1#脱硫塔、2#脱硫塔进、出口分别设置2个监测点
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物

无组织废气

上风向厂界处设1个对照点，下风向厂界设2个监控点，共设3个监测点

颗粒物、二氧化硫、氟化物、氮氧化物、

表9-3  环境质量监测跟踪监测计划一览表
环境要素
监测项目
监测布点
监测频率
环境空气
TSP、SO2、NOx、氟化物

1#项目区西南侧50m（上风向）、2#红庙（下风向）
1次/a

六、竣工环保工程验收
表9-4  建设项目环保设施竣工验收一览表

类别

污染源

治理措施

预期治理效果及要求

废水

生活废水
2个3m3沉淀池
生活废水沉淀储存作为绿化，不排放
雨污水
雨污分流系统1套
（包括截水管沟370m，场内排水沟260m，1个0.5m3沉砂池，1个20m3雨水收集池）
实现雨污分流，初期雨水收集作为绿化
固废

危险废物

危废暂存间（5m2）1个，地面采用100mm厚C30抗渗混凝土防渗
满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单相关要求，防渗系数小于1×10-12 cm/s，交有资质单位处置，处置率100%
生活垃圾

垃圾桶2个
外运村委会集中处置点，处置率100%
大气

破碎区扬尘
脉冲式布袋除尘器+ 15m高3#排气筒

达到《砖瓦工业大气污染物综合排放标准》GB29620-2013表2、表3标准
小隧道窑烟气
1#双碱法烟气脱硫塔+15m高1#排气筒
大隧道窑烟气
2#双碱法烟气脱硫塔+20m高2#排气筒
噪声

设备噪声

厂房隔声、基础减震 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 

生态环境保护

/
绿化面积2000m2
采用本土物种
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