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表一、建设项目基本情况

	项目名称
	再生棉纱生产项目

	建设单位
	云南温新纺织品有限公司

	法人代表
	池昌新
	联系人
	池昌新

	通讯地址
	云南省昆明市富民县大营街道办事处东园村委会沙锅村

	联系电话
	13291770568
	传真
	——
	邮政编码
	650400

	建设地点
	富民县大营街道办事处东园村委会沙锅村

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案〔2018〕0102号

	建设性质
	新建
	行业类别

及代码
	非金属废料和碎屑加工处理C4220

	占地面积

(平方米)
	8799
	绿化面积

(平方米)
	100

	总投资

(万元)
	1000
	其中：环保

投资(万元)
	34.4
	环保投资占总投资比例
	3.44%

	评价经费

(万元)
	/
	预期投产日期
	/

	工程内容及规模：

一、项目背景

再生棉的生产原料是主要是废旧衣服、旧布头等。将其进行粉碎，生产出绒状的再生棉，再通过纺纱等步骤生产出纺织品的原料纺纱线。再生棉主要常用于织造棉毯、家具布、墙布、劳动保护用品工作服、工业包布、铺地织物、擦拭布、桌毯、沙发椅套等。发展废旧纺织品的循环利用，即是国家政策的需要也是企业的重要责任。
鉴于市场对再生棉纱的大量需求，云南温新纺织品有限公司决定投资1000万元，选址于富民县大营街道办事处东园村委会沙锅村，租用原昆明宝通塑料编织袋厂8799平方米标准厂房作为生产用房，建设再生棉纱的生产线。工艺中不含有染色等工艺，故不生产其它颜色的产品，只生产白色的再生棉纱。

根据《富民工业园区管理委员会2018年第二次入园项目审查会会议纪要》（2018年8月20日），富民工业园区管理委员会同意本项目选址于富民县大营街道办事处东元村委会沙锅村，并于同年的11月28日正式与富民县工业园区招商服务局签订了《招商引资投资服务协议》。本项目于2018年11月26日取得由富民县发展和改革局下发的投资备案证（富发改企业备案〔2018﹞0102号），备案证备案本项目建设2条生产线，生产能力达到1000吨再生棉纱的生产线，项目于2017年7月份就开始标准厂房的局部调整以及设备的布置，2017年11月份建成运营，实际建设了一条再生棉纱的生产线，实际年产再生棉纱1000吨。昆明市生态环境局富民分局于2020年9月18日针对本项目环境违法行为下发了《责令改正违法行为决定书》（富环改[2020]41号），责令本项目未取得环保审批手续前，不得投入生产排放污染物。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定及其他法规要求，本项目应开展环境影响评价工作。根据（环保部44号令）及生态环境部1号令：关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录部分内容的规定》，本项目应该编制环境影响报告表。受云南温新纺织品有限公司的委托，我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我公司接受委托后，组织了有关专业技术人员对建设项目场址进行了现场踏勘，听取了项目有关情况介绍，调研、收集和核实了项目的相关资料，按照环评导则要求组织实施本项目的环境影响评价工作，编制环境影响评价报告表，提交建设单位，供建设单位上报审查。
二、工程规模及内容
1、建设项目概况

（1）项目名称：再生棉纱生产项目
（2）建设单位：云南温新纺织品有限公司
（3）建设地点：富民县大营街道办事处东园村委会沙锅村
建设性质：新建

（5）生产规模：年产1000吨再生棉纱产品
2、工程内容及规模
本项目占地面积为8799平方米，主要建设原料堆放车间、开花车间、半成品堆放车间、梳棉车间、纺纱车间以及成品车间等。主要建设内容详见表1-1。

表1-1  项目工程建设内容一览表

类别

内容

规模

主要功能
备注

主体工程

原料堆放车间
3个，1#占地面积约220m2，一层框架结构；2#占地面积约380m2，一层砖混结构；3#占地面积约80m2，一层框架结构
用于堆放收购的边角料、长条、碎布片等废布类
租用，项目进行了局部调整和设备安装
开花车间
1个，占地面积约840m2，一层框架结构，半密闭车间
将原料松解破碎成棉花状，并除去各种杂质
租用，项目进行了局部调整和设备安装
半成品堆放车间
1个，占地面积约1900m2，一层框架结构
堆放已开花，压缩好的半成品
租用，项目进行局部调整和设备安装
梳棉车间
1个，占地面积约480m2，一层框架结构，密闭车间
使半成品分解成单根棉质纤维，清除残留其中的细小杂质，制成均匀的棉条
租用，项目进行了局部调整和设备安装
纺纱车间
1个，占地面积约660m2，一层框架结构，密闭车间
使棉条搓捏成纱线
租用，项目进行了局部调整和设备安装
成品车间

1个，占地面积约660m2，一层框架结构
堆存成品
租用，项目进行了局部调整和设备安装
辅助工程

办公楼
1栋，3层，占地面积约200m2，砖混结构
办公、员工宿舍、食堂
租用，项目进行了局简单装修
停车位
占地面积约160m2，一层框架结构
车辆停放
租用，项目进行了局部简单修整
门卫室
1栋，占地面积约250m2，一层砖混结构
传达、收件
租用，项目进行了局部简单装修
公用工程

供水系统
由大营街道供水管网供给
已有

供电系统
由大营街道供电管网供给
已有，项目进行了局部线路调整

排水系统
雨水经过屋顶雨落管收集后，排入厂内雨水沟，排到厂外排水沟，最终进入大营小河；生活污水经过化粪池收集处理后，定期由当地村民清掏用作农家肥。

已有

环保工程

废气
除尘系统
2台多筒布袋除尘器+1根15m排气筒（编号：1#）
收集处理开花车间棉尘，进行有组织排放
环评提出

1台旋风除尘器
收集处理大小分离机棉尘
环评提出

2台旋风除尘器

处理纺纱车间棉尘

环评提出

1台多筒布袋除尘器+1根15m排气筒（编号：2#）

处理经过旋风除尘器处理后的大小分离和纺纱棉尘，进行有组织排放

环评提出

废水
雨污分流
雨水经过屋顶雨落管收集后，排入厂内雨水沟，排到厂外排水沟，最终进入大营小河；生活污水经过化粪池收集处理后，定期由当地村民清掏用作农家肥。

环评提出
化粪池

1个，有效容积6m3
处理生活废水
租用

消防水池
1个，有效容积10m3
供应消防用水

租用

噪声
噪声
治理

除尘设备等进行基础减震

风机进出风口实现软连接
减少噪声污染
环评提出

固废
棉杂收集袋
10个
收集生产区固废
已有
垃圾收集桶

5只

收集办公区、生产区垃圾
已有
危废收集桶

1只

用于收集废机油

环评提出
危废暂存间

1间，占地面积≥3m2
用于暂存收集的废机油

环评提出
绿化
占地面积100m2
种植当地常见的花、草等植物

已有

三、主要生产设备

本项目主要设备见表1-2。

表1-2 项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

设备型号

数量

产噪位置
备注

1

开花机
FA106E
6台

开花车间
已有

2

清弹机
FA110D
3台

已有
3

打包机
——
4台

已有
4

多筒布袋除尘器风机

——

1台
已有
多筒布袋除尘器风机

——

1台
新增
5

抓棉机

A0020

2台

梳棉车间
已有

6

多仓机
——
1台

已有
7

大分离机
——
1台

已有
8
小分离机
——
2台

已有
9
梳棉机
A186F-3P1
12台

已有
10
旋风除尘器风机

——

1台
已有
11

饼条机

FA302
4台
纺纱车间
已有

12

纺纱机

TFQ-368
2台
已有
13

旋风除尘器风机

——

2台

已有
14

多筒布袋除尘器风机

——

1台

新增
四、项目原辅材料消耗

    项目主要原辅材料用量一览表见表1-3。

表1-3 主要原辅材料用量一览表

序号

名称

用量

备注

1

废布条
1020t/a
收购其它纺织品公司或者劳保公司边角料、长条、碎布片等废布类。项目梳棉机、纺纱机机器运行温度较高，可对原料进行消毒，项目不单设消毒系统。也不收购医疗废布等有毒有害的布料
2

化纤
200t/a
收购专业公司生产的化纤产品
五、产品方案及规模
本项目产品方案方案、规模见下表

表1-4  项目产品方案方案、规模一览表

序号
产品名称
单位
年产量
1
再生棉纱线
t/a
1000
六、总平面布置

本项目生产车间占据大部分面积，整体位于项目区东北面项目由南向北依次布置原料车间、密闭除尘房、开花车间、成品车间、纺纱车间。纺纱车间东侧布置梳棉车间，梳棉车间南侧布置半成品堆放间。门卫室位于项目西南面。门卫室由西向东依次布置办公楼、停车位。化粪池位于办公楼南侧，2台多筒布袋除尘器布置于密闭除尘房东侧，大、小分离机旋风除尘器，多筒布袋除尘器布置于纺纱车间，纺纱车间旋风除尘器位于车间北侧。本项目总平面布置图见附图2。

七、工作制度及劳动定员

本项目劳动定员为40人。其中管理人员5人，生产工人30人，技术人员5人。每年工作300天，生产班次采用二班制，平均每天工作16小时。其中35人为本地村民，回家食宿。5人在厂区内食宿。
八、项目环保投资

本项目总投资1000万元，其中环保投资为34.4万元，占总投资的3.44%。本项目的环保投资见表1-5。

表1-5  本项目环保投资概算表

时段

治理对象

环保设施

规格与数量

投资（万元）

备注

运营期

废气

棉尘颗粒物
多筒布袋除尘器
3台
20
已采取
旋风除尘器

3台

9

15m排气筒

2根
2

环评提出

废水

雨污分流

—

—

1

环评提出
生活废水
有效容积为6m3的化粪池
1个
0.5
已采取
消防水池
有效容积10m3
1个

0.3

已采取

噪声

设备噪声

除尘设备等进行基础减震

风机进出风口实现软连接
/

1
环评提出

固废

棉杂收集袋
收集废料棉杂
10个
0.2

已采取
垃圾收集桶

收集垃圾

5个

0.1
已采取
废机油
危废收集桶
1只

0.1
环评提出

危废暂存间，占地面积≥3m2
1间

0.2

环评提出

绿化
种植当地常见的花、草等植物
100m2
1
已采取

合计

34.4
/



	与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题：
本项目位于富民县大营街道办事处东园村委会沙锅村，经核实属于富民县工业园区大营-茨塘组团内。项目为租用原昆明宝通塑料编织袋厂8799平方米标准厂房作为生产用房。原昆明宝通塑料编织袋厂设置有标准厂房、办公楼、门卫室、以及完善的供水、供电系统，建设有完善的雨污分流管网，并配套建设有1座容积为6m3的地埋式化粪池收集处理生活废水，未办理过环保手续，自本项目租用原昆明宝通塑料编织袋厂后，原昆明宝通塑料编织袋厂就已停止运行。本项目租用昆明宝通塑料编织袋厂后，对车间进行了局部调整以及设备的布置，办公楼进行了装修即投产运行。
现场勘查以及资料查找，本项目四周有多个企业分布。
本项目四周入驻企业基本情况见下表。

表1-6 入驻企业基本情况一览表

与本项目相对位置
名称
项目基本情况
主要污染物
东侧5m

富民县大营富达免烧砖厂

生产免烧砖、预拌砂浆
粉尘、噪声、生活垃圾、生活废水
西侧5m
昆明红嘴鸥装饰材料有限公司
生产墙面腻子粉产品
粉尘、噪声、生活垃圾、生活废水、废弃包装物
南侧5m
云南省富民东方工业制粉厂
生产石粉，马牙石
粉尘、噪声、生活垃圾、生活废水
北侧30m
云南富民水泥厂
生产水泥
粉尘、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、噪声、生活垃圾、生活废水

本项目已建成运营，主要的水污染物为厂区内生活污水，大气污染物主要为粉尘（棉尘）；固体废物主要为生活垃圾、废机油，除尘器收集棉尘、化粪池污泥等。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）以及现场踏勘，项目存在的主要环境问题及整改措施如表1-7。

表1-7  项目存在的环保问题及整改措施一览表

环境要素

污染物名称

存在的问题

整改措施

废气

粉尘（棉尘）

开花车间棉尘通过1台多筒布袋除尘器处理后，将其排风口通入密闭的收尘房内，通过在排风口加装布袋，收集大粒径棉尘

开花车间棉尘为无组织排放
开花车间棉尘通过2台多筒布袋除尘器处理后，通过1#排气筒进行有组织排放
大、小分离机棉尘通过1台旋风除尘器收集后，进行无组织排放

将经过旋风除尘器处理后的大、小分离机和纺纱机棉尘，一起再经过一台多筒布袋除尘器处理后，通过2#排气筒进行有组织排放

2台纺纱机棉尘通过2台旋风除尘器收集后，由配置的2根2.5m的排气筒，进行无组织排放

噪声

设备噪声

未采取降噪措施

产噪设备底部安装减震垫、风机进出风口实现软连接

固废

废机油

维修机械产生的废机油由于产生量少，未进行处置

建设一个危废暂存间，废机油暂存后，委托有资质的单位进行处置




表二、建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况（地理位置及周边情况、地形、地貌及地质、水文、气候气象、土壤及植被、矿产资源等）：

1、项目地理位置及周边情况

富民县地处滇中，位于云南省会昆明市西北部，属昆明市五区八县一市之一，县城距昆明23千米。富民县位于东经102°21′~102°47′，北纬25°08′~25°36′之间，海拔1455米至2817米。东临寻甸、嵩明两县，南接五华、西山两区，西与禄丰、武定两县接壤，北和禄劝县山水相连。东西宽44.2公里，南北长51.6公里，总面积993平方千米。自古为川藏、滇北入滇中重镇昆明之要津，素有“滇北锁匙”之称。
本项目位于大营街道办事处东元村委会沙锅村。项目中心地理坐标为：东经102°33'39.25"，北纬25°13'5.68"。西面5m处为昆明红嘴鸥装饰材料有限公司。沙锅村位于本项目南面102m。

建设项目地理位置见附图1、周边关系示意图见附图3。

2、地形、地貌及地质

项目区位于富民盆地东部边缘山地侵蚀溶蚀中山地貌，地形、地势总体为东北高西南低，海拔1700~2100m，相对高差400m，地形前后陡中部缓，坡度8~20°，局部30°。北部附近最高点为大半山，海拔2211.2m，南部最低点为大营河，海拔1700m。

项目所在区域北部缓坡地带，北东~南西向山脊处于中部，东南部地形倾向南东、西北部地形倾向南西，海拔1800~2100m，相对高差300m，地形前缓后陡，坡度8~15°，其间发育有冲沟，冲沟边坡陡，坡度25~30°。厂区位于项目区南部缓坡地带，地形倾向南，海拔1700~1805m，相对高差105m，坡度15~20°，其间发育有冲沟，冲沟边坡坡度20~30°。

3、水文

富民县境内主要河流有螳螂川、龙泉河、大营河、木板河等。螳螂川，它发源于昆明滇池海口，流经安宁、西山区至莲花岩注入富民，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，穿县城流至成器墩流向转西北，经永定、大营两镇、者北天色、赤鹫两乡到龙发村汇集天生桥河水处，上游称螳螂川，下游称普渡河，为富民县最大的河流。汇水面积5198km2，是滇池的唯一出水口。入境水量8.632亿m3，平均流量27.37m3/s，从海口至永定桥92km，下游（禄劝县境内）称普渡河，于三江口汇入金沙江，全长243km，落差258km，流经永定坝子和赤鹫坝子，地段比降较小，赤鹫以下进入峡谷地段，河床切割深达100~200m。

项目区涉及水系为厂址南侧约670m处为大营小河，大营小河属金沙江水系普渡河支流，发源于西山区沙朗乡，流经沙朗、李子坪、头村、二村、三村、完家村、沙锅村、大营、成器墩注入螳螂川，径流面积362km2，其支流新桥河长约6km，发源于西山瓦恭上禹都旬村，在东元村西汇入大营小河。大营小河在县境内长度12.2km，年入境水量6250×104 m3，落差41m，坡降114.8‰，年平均流量1.98 m3/s。

4、气候、气象

富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温是15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8毫巴，相对温度72%。年均雨日136天，霜日63天，雾日10天，日照2287小时。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10月为雨季，降水量占全年降雨总量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm。多年平均蒸发量1942.4mm。
5、土壤及植被

 根据《云南国土资源遥感综合调查》，富民县林地总面积52249.9ha。其中，暖性针叶林34580.3ha，暖性阔叶林9025.2ha，园地2745.2ha，灌木林5899.2ha，森林覆盖率为52.85％。根据现场调查，项目地周围村庄分布密集，植被多以庄稼地各种作物为主，零星分布人工种植的杨树。
富民县土壤由棕壤、红壤、紫色土、水稻土四类土壤组成，分别占面积的1.7%、68.9%、15.5%、4.8%，分7个亚属16个土属25个土种。项目区土壤类型有红壤、黄棕壤和水稻土三种。红壤和黄棕壤为主，红壤由石灰岩、白云岩红粘土经过富铝化作用形成，属于酸性土壤，广泛分布于项目区海拔1750m以上区域，黄棕壤由玄武岩黄棕粘土经过富铝化作用形成，属于酸性土壤，广泛分布于项目区海拔1707m～1755m间区域，水稻土由冲积含砂粘土，经人工耕作熟化作用形成，仅分布于厂区南缘海拔1707m以下区域。

调查期间，未发现该项目区域有国家保护的珍稀动植物。

6、矿产资源

富民县矿产资源丰富，探明具有工业开发价值的矿产有硝盐矿、钛砂矿、铝土矿、硅矿、铁矿、磷矿、方解石、大理石、石灰石等20余种。硝盐矿远景储量32亿t，品位NaSO428.86%、NaCl49～68％。钛砂矿远景储量1000万t以上，B＋C＋E级储量800万t，品位10～162.2kg/m3，质量好，矿体露天或浅露于地表，开采方便，2003年全县粗、精矿产量10万余吨。
7、富民工业园区概况
富民工业园区管理委员会已于2015年12月委托云南大学编制的《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，并于2016年1月1日取得了云南省环境保护厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审查意见的函（云环函[2016]10号）。根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》（报批稿），富民县工业园区共包括六个产业组团，分别为：白石岩-哨箐组团、大白坡组团、赤鹫组团、大营-茨塘组团、散旦组团、款庄-东村组团。
本项目位于大营-茨塘组团内。根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》（报批稿），大营-茨塘组团的规划定位为：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状东元食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。
根据富民县工业园区中园区经济产业发展规划中产业发展基本原则的第四条相容性原则：工业园区产业选择只对主要的、主导的产业进行控制，并不排斥相容、相近的产业进入工业园区，对相容性项目可按产业相容性原则择地安置。



表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等)

1、大气环境质量现状

本项目位于大营街道办事处东元村委会沙锅村，地处富民工业园区大营五金建材产业园，根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，区域内环境空气质量应执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二类区标准。根据《2019年度昆明市生态环境状况公报》，结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018的相关规定，对富民县环境空气质量达标情况进行分析。具体值见表3-1。
表3-1    2019 昆明全市环境空气质量状况

污染物
年均浓度（ug/m³）
二级标准（ug/m³）
达标情况
SO2
12
60
达标
NO2
31
40
达标
PM10
45
70
达标
PM2.5
26
35
达标
CO
1.0
4（24小时均值）
达标
O3
134
160（日最大8小时平均）
达标
由上表可知建设项目评价区域环境空气质量可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。属于环境空气质量达标区。

2、地表水环境质量现状

本项目涉及水系为项目区南侧约670m处为大营小河，为螳螂川支流。根据《云南省地表水功能区划（2010-2020年）》，螳螂川（富民大桥—普渡河桥）的水体功能为农业用水和景观用水，执行GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水体标准。由于大营小河未做水质功能区划，故评价区地表水大营小河水体功能参照执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水标准。
根据《2019年度昆明市生态环境状况公报》，螳螂川—普渡河（富民大桥）断面水质类别为Ⅴ类，（普渡河）断面水质类别为Ⅳ类。根据现场勘查情况，由于大营小河流经区域主要是山区和少量的农村，受污染程度轻，预计大营小河水质可以达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水标准。
3、声环境质量现状

本项目位于大营街道办事处东元村委会沙锅村，地处富民工业园区大营五金建材产业园，根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，区域内划为3类声环境功能区，区域声环境执行GB3096—2008《声环境质量标准》3类标准。
为进一步了解项目现状噪声情况，云南温新纺织品有限公司委托云南加莱希安全检测有限公司编制了《再生棉纱生产项目声质量现状监测报告》，监测点位于项目东、西、南、北厂界，监测时间为2020年9月21日~22日，能代表本项目建设区域的声环境质量现状。监测值见表3-2。
表3-2  项目声环境现状监测数据
监测地点

监测日期

监测时间

等效声级Leq（A）

主要声源

噪声值

厂界东外1米处1#

2020.9.21
昼间（09:50-10:00）

56.3
设备运行噪声
夜间（22:31-22:41）

46.8
2020.9.22
昼间（11:45-11:55）

56.8
设备运行噪声
夜间（22:38-22:48）

47.2
厂界南外1米处2#

2020.9.21
昼间（10:48-10:58）

50.6
设备运行噪声
夜间（23:15-23:25）

44.2
2020.9.22
昼间（12:32-12:42）

50.8
设备运行噪声
夜间（23:21-23:31）

44.4
厂界西外1米处3#

2020.9.21
昼间（10:20-10:30）

55.6
设备运行噪声
夜间（22:50-23:00）

45.1
2020.9.22
昼间（12:11-12:21）

54.7
设备运行噪声
夜间（22:58-23:08）

45.6
厂界北外1米处4#

2020.9.21
昼间（09:23-09:33）

59.6
设备运行噪声
夜间（22:06-22:16）

51.5
2020.9.22
昼间（11:17-11:27）

61.1
设备运行噪声
夜间（22:16-22:26）

51.4
由上表可知，项目所在地场界四周声环境质量现状就能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。
4、生态环境现状

本项目厂区内属于较为典型的城市生态系统，项目周边基本无自然植被，地表主要为道路、人工建设的水泥地和工业建筑物，生态自身调节能力较弱。

5、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据预测分析，项目最大占标率为Pmax1.574%，由此确定大气评价等级为二级，本次评价环境空气保护目标主要为项目厂界外边长5km矩形范围内的敏感点；声环境保护目标主要为项目周边200m范围内的敏感点。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境保护目标为饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等，本项目不涉及以上区域，但本项目距离大营小河较近，故将其作为地表水环境保护目标。大气环境保护目标见表3-3，声环境环境保护目标见表3-4，地表水环境保护目标见表3-5。
表3-3  建设项目大气环境保护目标

名称

坐标/m

保护

对象

保护

内容

环境

功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

E
N
沙锅村
102°32′25″
25°13′41″
居住区

人群1215人

二类区
南面
102
深沟渠

102°31′60″
25°13′38″
居住区

人群1650人

二类区
西南面
620
经典墅

102°32′10″
25°13′24″
居住区

人群1900人

二类区
西南面
684
何官营

102°32′1″
25°13′23″
居住区

人群1200人

二类区
西南面
845
大营村

102°31′49″
25°13′31″
居住区

人群2600人

二类区
西南面
979
梨花村

102°31′24″
25°12′59″
居住区

人群135人

二类区
西南面
2114
枫桥香山

102°31′16″
25°13′59″
居住区

人群2600人

二类区
西北面
1871
奎南村

102°31′1″
25°14′1″
居住区

人群1800人

二类区
西北面
2284
翟家村

102°31′44″
25°14′55″
居住区

人群230人

二类区
西北面
2349
李家村

102°33′21″
25°13′45″
居住区

人群227人

二类区
东面
1547
赵家村

102°33′24″
25°13′4″
居住区

人群334人

二类区
东面
1644
陈家村

102°33′6″
25°13′23″
居住区

人群264人

二类区
东南面
1320
大村

102°33′39″
25°13′1″
居住区

人群197人

二类区
东南面
2484
明熙苑

102°33′40″
25°12′53″
居住区

人群1800人

二类区
东南面
2617
表3-4  建设项目声环境保护目标

名称

坐标/m

保护

对象

保护

内容

环境

功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

E
N
沙锅村
102°32′25″
25°13′41″
居住区

人群1215人

二类区
南面
102
表3-5  建设项目地表水环境保护目标
名称

保护对象

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

大营小河
地表水
地表水Ⅳ类区

南
670



表四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准


	1、环境空气质量

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，项目区域环境空气质量执行国家GB3095—2012《环境空气质量标准》二级标准，标准值如下表：

表4-1  环境空气质量标准二级

污染物名称
1小时平均值µg/m3
24小时平均均值µg/m3
年平均值µg/m3
备注
TSP
－
300
200
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
PM10
－
150
70
PM2.5
－
75
35
SO2
500
150
60

NOx
250
100

50

CO（mg/m3）
10
4
－
O3
200
－
－
NOx
250
100
50
2、地表水环境

本项目涉及水系为厂址南侧670m处的大营小河，为螳螂川支流。根据《云南省地表水功能区划（2010-2020年）》，螳螂川（富民大桥—普渡河桥）的水体功能为农业用水和景观用水，执行GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水体标准。由于大营小河未做水质功能区划，故评价区地表水大营小河水体功能参照执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水标准。见表4-2。

表4-2         地表水环境质量标准       单位： mg/L

项目

pH（无量纲）

CODCr

BOD5

石油类

Ⅳ类标准

6～9

≤30

≤6

≤0. 5

项目

NH3－N

DO

TP

粪大肠杆菌

Ⅳ类标准

≤1.5

≥3

≤0.3

≤20000个/L

    3、声环境

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，项目区域声环境执行GB3096—2008《声环境质量标准》3类，敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。标准值列于表4-3。
表4-3      声环境质量标准   单位：Leq[dB(A)]

类别

昼间

夜间

2类
60

50

3类
65
55


	污

染

物

排

放

标

准
	1、废水
本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池收集后，委托周围村民清掏用作农家肥。故不设水污染排放标准。

2、废气

本项目生产废气（棉尘）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准。具体标准限值见下表。

表4-4 大气污染物排放标准限值  单位：mg/L

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值

排气筒高度（m）

二级

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

120

15

3.5

周界外浓度

1.0

3、噪声

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
表4-5   工业企业厂界环境噪声排放标准

类别

适用区域

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

3类

项目区
65
55
2类
敏感区

60
50
    4、固体废物

一般工业固体废物执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准及2013修改单》。废机油执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）。

	总量控制指标
	根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本工程需执行的总量控制指标：

1、废气：本项目营运期产生废气（棉尘），具体的排放量为：废气量：19.5万m3/a，有组织0.073t/a；无组织0.197t/a。
2、废水：本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池收集后，委托周围村民清掏用作农家肥。故不设总量控制指标。
3、固体废物：固体废物处置率100%，不设总量指标。

综上，本项目不设置总量控制指标。




表五、建设项目工程分析
	工艺流程简述（图示）：

（一）施工期


本项目在2017年7月份就开始标准厂房的局部调整以及设备的布置，2017年11月份建成运营。项目施工期已结束，施工期间未接到有关投诉。故不在对施工期进行分析

（二）营运期生产工艺

本项目运营期工艺流程如下：


















图5-1 项目运营期工艺流程图

（1）分拣

通过人工筛选，将其它颜色的废布原料分拣到不同的废布箱内，进行外卖其它收购公司。此过程会产生固废。

（2）开花

将分拣出来的白色废布料人工投入开花机内，将原料松解破碎，形成初步的大团粒棉花。通过风机吸入棉箱再进入清弹机。在该过程中会产生棉尘废气、设备噪声以及下脚料。
（3）清弹

清弹机是由刺辊的高运转所产生的离心力来排除原料中的杂质并将皮棉疏松，使压紧的块状纤维开松，均匀滚轧成片便于使用，由于再生棉原料材质良莠不齐，也可去除原辅原料中的杂质。在该过程中将会产生棉尘、设备噪声以及杂质棉团。
（4）打包
由人工将压好片的棉花放至于电动打包机内，进一步的严缩后，再由人工捆绑打包后放置于半成品堆放间内，以便于后续工作。

（5）抓棉
将打包好的棉花人工置于抓棉机的轮盘内，把成团的棉花松解成较小的纤维束，同时加入化纤，进行充分混合，增加棉花纤维的强度，以便于后续工作。在该过程中将会产生棉尘、设备噪声。
（5）分离
由多仓机自带的风机从抓棉机的上方抽取棉花进入其内，进行密闭拌和。再抽入大分离机内，先将大的棉花杂质分离至自带的旋风除尘器内；初步进行过分离的棉花，再由小分离的的风机抽入其中，分离出较小的棉杂进入大分离自带的旋风除尘器内进行收集处理。在该过程中将会产生棉尘、设备噪声以及棉絮。
（6）梳棉
经过分离加工后，棉卷或散棉中纤维多呈松散棉块、棉束状态，并含有杂质，其中多数为细小的、粘附性较强的纤维性杂质，所以必需将纤维束彻底分解成单根纤维，清除残留在其中的细小杂质，使各配棉成份纤维在单纤维状态下充分混合，制成均匀的棉条（也称生条）以满足后续工序的要求。梳棉车间上方还配置有自动喷雾装置，在车间内温度高于60℃时，可自动喷雾进行调温调湿。在该过程中会产生棉尘废气、设备噪声以及棉絮。
（7）饼条
经梳棉作用后制成的生条，其粗细均匀的程度，仍不能满足要求。因此，为了纺制均匀且强力较高的细纱，还要经过并合，把6～8根棉条并列喂入并条机，经牵伸把棉条拉                 圈入条筒。棉条的并合使条干和结构都获得改善，制成更均匀的棉条。在                牵伸过程中利用纤维间的摩擦力使纤维伸直平行，尤其要使梳棉棉条中的弯钩状纤维伸直平行。并条工序一般有2~4道。并条制得的棉条俗称熟条，其粗细与生条相似，但结构有差异。由于并条时将几根棉条并列喂入，所以有混和作用。以不同的纤维条按规定比例在并条机上混和，称为条子混合，简称混条。在该过程中将会产生设备噪声以及机器运行过程中脱落的棉絮。

（8）纺纱
主要靠分梳辊、纺杯、假捻装置等多个部件加工。分梳辊用来抓取和分梳喂入的棉条纤维，通过它高速回转所产生的离心力可以把抓取的纤维甩出。纺杯是个小小的厚纸质杯子，它的旋转速度比分梳辊高出10倍以上，由此产生的离心作用，把杯子里的空气向外排；根据流体压强的原理，使棉纤维进入气流杯，并形成纤维流，沿着杯的内壁不断运动。这时，杯子外有一根纱头，把杯子内壁的纤维引出来，并连接起来，再加上杯子带着纱尾高速旋转所产生的钻作用，就好像一边“喂”棉纤维，一边加纱线搓捏，使纱线与杯子内壁的纤维连接，在纱筒的旋绕拉力下进行牵伸，连续不断的输出纱线，完成气流纺纱的过程。在该过程中将会产生棉尘、设备噪声和棉絮。

主要污染工序：

运营期

1、废气

本项目棉尘产生点遍布于生产工艺的大部分环节，按棉尘的产生工序可分为开花棉尘、清弹棉尘、分离棉尘、梳棉棉尘以及纺纱棉尘。其余废气主要是食堂油烟。

（1）开花车间棉杂

开花车间产生的棉尘主要是来源于开花机、清弹机。根据建设单位介绍以及类比上高县鑫宜纺织有限公司《年产15000吨再生棉纱、5000吨再生棉和500万米工艺用布生产线项目（一期项目）竣工环境保护验收监测报告表》，开花车间棉尘产生量约为原料的0.57%，建设单位废布料年用量为1020t，则建设项目开花车间棉尘产生量为5.814t/a。

项目采用较为先进的开花机以及清弹机，其收尘管道直接就与除尘器连接，可达到密闭收尘，收尘过程中无棉尘逸散。开花车间棉尘现状处置方式是经过1台多筒布袋除尘器除尘后，将其排风口通入密闭的收尘房内，通过在排风口加装布袋，达到收集大粒径棉尘的作用，进行无组织排放。
环评提出整改措施：在开花车间棉尘通过原有1台多筒布袋除尘器除去较大大粒径棉尘的基础上，再加装1台多筒布袋除尘器进行组合除尘，除掉大粒径和小粒径的棉尘后，通过1#排气筒进行有组织排放。开花车间棉尘通过2台多筒布袋除尘器组合除尘（设计除尘效率取99%），则开花车间粉尘有组织排放量为0.012kg/h，0.058t/a。
（2）分离棉尘

分离棉尘主要是来源于大、小分离机。根据建设单位介绍以及类比上高县鑫宜纺织有限公司《年产15000吨再生棉纱、5000吨再生棉和500万米工艺用布生产线项目（一期项目）竣工环境保护验收监测报告表》，棉尘产生量约为原料的0.01%，建设单位废布料+化纤年用量为1220t，则建设项目开花车间棉尘产生量为0.122t/a。

项目采用较为先进的大、小分离机，其收尘管道直接就与除尘器连接，可达到密闭收尘的效果，收尘过程中无棉尘逸散。大、小分离机收集的棉尘项目现状处置方式是经过1台旋风除尘器除尘后，通过在排风口接布袋，达到收集大粒径粉尘的作用。进行无组织排放。
环评提出整改措施：在大、小分离机棉尘原有的1台旋风除尘器除去大粒径的基础上，再加装1台多筒布袋除尘器（与经过旋风除尘后的纺纱棉尘共用）进行组合除尘，除掉小粒径的棉尘后，通过2#排气筒进行有组织排放。大、小分离机棉尘通过旋风除尘器+多筒布袋除尘器组合除尘（设计除尘效率取90%），则大、小分离机粉尘有组织排放量为0.003kg/h，0.012t/a。
（3）梳棉车间棉尘

梳棉车间产生的棉尘主要是来源于梳棉机。根据建设单位介绍以及类比上高县鑫宜纺织有限公司《年产15000吨再生棉纱、5000吨再生棉和500万米工艺用布生产线项目（一期项目）竣工环境保护验收监测报告表》，棉尘产生量约为原料的0.01%，建设单位废布料+化纤年用量为1220t，则建设项目开花车间棉尘产生量为0.122t/a。

根据《棉纺织工厂设计规范》（GB50481-2009）梳棉车间相对湿度应保持在70%~75%之间。梳棉车间棉尘现状处置方式是车间通过全密闭后，在车间内温度高于60℃时，加湿装置自动喷雾以此来增加空气湿度，同时也可降低棉尘排放量。按照喷雾装置70%的抑尘效率计，最后梳棉车间外排无组织棉尘量为0.008kg/h，0.037t/a。
（4）纺纱车间棉尘
纺纱车间产生的棉尘主要是来源于纺纱机。根据建设单位介绍以及类比上高县鑫宜纺织有限公司《年产15000吨再生棉纱、5000吨再生棉和500万米工艺用布生产线项目（一期项目）竣工环境保护验收监测报告表》，纺纱车间棉尘产生量约为原料的0.01%，建设单位废布料+化纤年用量为1220t，则建设项目开花车间棉尘产生量为0.122t/a。

项目采用较为先进的纺纱机，其收尘管道直接就与除尘器连接，可达到密闭收尘的效果，收尘过程中无棉尘逸散。纺纱车间棉尘现状处置方式是通过车间密闭后，收集的棉尘经过2台旋风除尘器除尘后，通过在车间外排风口接布袋，收集大粒径棉尘。

环评提出整改措施：在2台纺纱机棉尘原有的2台旋风除尘器除去大粒径的基础上，再加装1台多筒布袋除尘器（与经过旋风除尘后的大、小分离棉尘共用）进行组合除尘，除掉小粒径的棉尘后，通过2#排气筒进行有组织排放。纺纱机棉尘通过旋风除尘器+多筒布袋除尘器组合除尘（设计除尘效率取90%），则纺纱机粉尘有组织排放量为0.003kg/h，0.012t/a。

本项目无组织棉尘的排放情况见表5-2。
表5-2 项目无组织棉尘排放情况一览表

污染源
污染物

处理前

处理

措施

去除效率

处理后
产生速率

kg/h
产生量
t/a
排放速率

kg/h
排放量
t/a
梳棉车间

棉尘
0.025
0.122
车间密闭，上方自动喷雾降尘
70%
0.008
0.037
合计

/

0.025
0.122
/

/

0.008
0.037
本项目有组织棉尘的排放情况见表5-3
表5-3 项目有组织棉尘排放情况一览表

污染源

污染物

废气量

m3/h

产生浓度mg/m3
产生量t/a

处理措施

净化效率%

排放量

t/a

排放浓度kg/h
排放浓度mg/m3
开花车间
棉尘

800

1513

5.814

2台多筒布袋除尘器

99

0.058

0.012

15

大、小分离机

棉尘

800

31

0.122

1台旋风除尘器

1台多筒布袋除尘器
90

0.012

0.003

4

纺纱车间

31
0.122
2台旋风除尘器
90
0.012
0.003

4
合计
棉尘

1600

/

6.058

/

/

0.082

0.018

/

2、废水

本项目用水包括：梳棉车间喷雾用水和生活废水，项目不产生废水，只有员工的生活废水产生。其中5人厂内就餐产生的餐饮废水收集至泔水桶后，交由有资质的单位处置。

（1）梳棉车间喷雾用水

项目梳棉车间喷雾通过10个微雾喷头，在车间内温度高于60℃时微雾喷头自动喷雾来增加空气湿度。根据企业提供自来水单，梳棉车间年使用量大约为288m3/a，项目年运行300天，则每天的用水量为0.96m3/d。喷雾用水吸附在逸散的棉尘上，使其通过重力作用，以此沉降到梳棉车间的地面上。

（2）生活用水
本项目共有员工40人，根据项目实际运营情况，用水量大约为0.95m3/d，285m3/a；排水率按其80%计，排水量为0.76m3/d，228m3/a。类比同类生活污水排放项目，项目所产生的生活中主要污染物预计浓度分别为：CODcr≤500mg/L，氨氮≤26.5mg/L，磷酸盐≤6mg/L，悬浮物≤100mg/L。
（3）绿化用水

项目绿化面积约为100m2，根据《云南省地方标准用水定额》（GB53/T163-2019）标准，晴天绿化用水量以3L/m2计，富民县旱季约为229天。晴天项目绿化用水为0.3m³/d，90m³/a。绿化用水全部消耗，无废水产生。
（4）水污染物处理及排放量情况
项目生活污水量为2.72m3/d，816m3/a，生活污水经化粪池收集后，委托周围村民清掏用作农家肥。本项目项目总用水量和排放量见表5-4

表5-4  项目用水量和排放量一览表
用水类别

用水量

产污系数（%）

废水产生量

排放量

梳棉车间喷雾用水

0.96m3/d
288m3/a
/

0

0

0
职工生活
0.95m3/d

285m3/a

80
0.76m3/d

228m3/a

0

绿化

0.3m3/d

90m3/a

/

0

0

0

合计

2.21m3/d

663m3/a

/

0.76m3/d

228m3/a

0

综上，本项目用水量为2.21m³/d，663m³/a。废水产生量为0.76m³/d，228m³/a。生活污水经化粪池收集后，由当地村民清掏用作农家肥。
本项目水平衡见下图





       

图5-2 本项目水平衡图（单位：m3/d）
（5）污水处理设施

项目建成后运营期生活废水产生量为0.76m³/d。根据《化粪池设计规范》中相关要求，污水在池中停留时间为12~24h，化粪池容积在实际水量基础上再乘以1.2系数，考虑5天废水收集，故项目化粪池应不小于5m3。根据建设单位介绍以及现场勘查，项目租用已建的6m3化粪池能够达到生活废水的收集处理能力。
3、噪声

项目噪声设备主要为开花机、清弹机、梳棉机、除尘器风机等。根据建设单位提供资料及类比同类项目，项目具体产噪设备及源强值见下表。
表5-5 项目主要噪声源强一览表（单位：dB(A)）

设备名称

数量

源强值

降噪措施

降噪效果

降噪后源强

开花机
6台

80
选用低噪设备、基础减震、合理布局、车间隔声

15

65
清弹机
3台

85
70
打包机
4台

80
65
旋风除尘器风机

3台

80

65

多筒布袋除尘器风机

3台

85

70

抓棉机

2台

80
65
多仓机
1台

75
60
大分离机
1台

85
70
小分离机
2台

80
65
梳棉机
12台

80
65
饼条机

4台
75
60
纺纱机

2台
80
65
4、固体废物

本项目固体废物主要有在生产过程中产生的下脚料、棉团以及棉絮（统称为棉杂）、除尘器的收集棉，生活垃圾以及化粪池污泥。

（1）棉杂

根据物料平衡，本项目在生产过程中产生的棉杂为218.589t/a，统一收集后，外卖家具厂做家具包装箱间隙料。
（2）除尘器收集的棉尘

根据除尘效率，除尘器收集的棉尘量为0.654t/a。经过统一收集后，外卖家具厂做家具包装箱间隙料。
（3）生活垃圾

项目共有工作人员40人，生活垃圾产生量按照每人1kg/d计，则项目运营期产生生活垃圾为40kg/d，12t/a，生活垃圾委托环卫部门定期清运。

（4）化粪池污泥

参照实际运营经验，本项目化粪池污泥产生量约为0.8t/a，按90%的含水率计，则化粪池湿污泥量约为8t/a。委托周边村民清掏用作农肥处置。
（5）废机油
项目机器在产生故障或例行检修时会产生一定的液压废油，主要成分是废机油，产生量约为0.1t/a，此部分固废属于危险废物。根据查阅《国家危险废物名录》，项目在运营过程中废机油危险类别为HW08废矿物油，危险代码为900-249-08。

环评要求，项目需设置一个危废暂存间。且应做好台账，记录每一次废机油的收集量、使用量以及用途。废机油收集后，交由有处置资质的单位处理。
项目各项固废产生及处理情况见表5-6。

表5-6 项目各类固废产生及处理情况一览表

序号

污染物名称

污染类别（代码）
产生量（t/a）

处置方式

1

棉杂
一般性废物

218.589

经过统一收集后，外卖家具厂做家具包装箱间隙料
2

除尘器收集棉尘
0.654
3

生活垃圾

12
委托环卫部门定期清运
4

化粪池污泥
8
委托周边村民清掏用作农肥处置
5
废机油

危险废物
0.1

交由有处置资质的单位处理



表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度
	产生量
	浓度
	排放量

	大气

污染物
	运营期
	开花车间
	棉尘颗粒物
	1513mg/m3
	5.814t/a
	15mg/m3
	0.058t/a

	
	
	大、小分离机
	
	31mg/m3
	0.122t/a
	4mg/m3
	0.012t/a

	
	
	梳棉车间
	
	/
	0.122t/a
	/
	0.037t/a

	
	
	纺纱车间
	
	31mg/m3
	0.122t/a
	4mg/m3
	0.012t/a

	水污

染物
	运营期
	生活污水
	废水量
	0.76m3/a，228m³/a
	0.76 m3/a，228m³/a

	噪声
	运营期
	开花车间
	设备噪声
	80 dB(A)
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类（GB12348—2008）

	
	
	梳棉车间
	设备噪声
	80~85 dB(A)
	

	
	
	纺纱车间
	设备噪声
	80 dB(A)
	

	固体

废物
	运营期
	员工
	生活垃圾
	12t/a
	收集分类、环卫清运

	
	
	
	化粪池污泥
	8t/a
	委托周边村民清掏用作农肥处置

	
	
	产品加工
	棉杂
	218.938 t/a
	经过统一收集后，外卖家具厂做家具包装箱间隙料

	
	
	
	除尘器收集棉
	0.87t/a
	

	
	
	机器维修
	废机油
	0.1t/a
	交由有处置资质的单位处理

	主要生态影响

本项目位于大营街道办事处东元村委会沙锅村，地处富民工业园区大营五金建材产业园，该区域内无天然植被，生物结构相对简单，生态环境极易受外界干扰。区域内无国家或省内重点保护的珍稀动植物物种。




表七、环境影响分析
	7.1、运营期环境影响分析

7.1.1、环境空气影响分析

通过对项目工艺流程的分析可得出，废气源及污染物主要是：棉尘。 
1、大气环境评价工作等级的确定
（1）估算模式进行预测

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），本次环评利用估算模式AERSCREEN进行预测，计算最大落地浓度和占标率。

项目面源参数见表7-1，项目点源参数见表7-2。

表7-1  项目面源参数表

编号

名称

面源起点坐标/m

面源海拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m

与正北向夹角/ °

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率（kg/h）

E

N

/
棉尘
102°332′24″

25°13′45″

1721
40
18
0
8
4800
正常排放

0.008
表7-2  项目点源参数表

编号

名称

排气筒底部中心坐标 /m

排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流速/m/s

烟气温度/℃
年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率/(kg/h)

E

N

粉尘

1#
粉尘
102°32′23″

25°13′45″

1722
15
0.2
7.72
25
4800
正常排放

0.012
2#
粉尘

102°32′23″

25°13′47
1728

15
0.2
7.72
25
4800
正常排放

0.006

估算模式参数见表7-3。
表7-3 估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市

人口数（城市选项时）

146000人

最高环境温度/℃
33.4

最低环境温度/ ℃
-7

土地利用类型

城市

区域湿度条件

湿润区

是否考虑地形

考虑地形

□是  (否

地形数据分辨率 / m

/
是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是  (否

岸线距离/ km

/
岸线方向/ °

/
估算结果见表7-4
表7-4  项目废气估算模式计算结果一览表
污染源

评价

因子

最大落地浓度出现距离

(m)

最大落地浓度(μg/m3)

最大占标率(%)

D10%
评价级别

无组织

梳棉车间

TSP

22

14.162
1.574
/

二级

有组织

开花车间

PM10
14

1.838
0.409
/

三级

大小分离、纺纱车间

PM10
14

0.919
0.204
/
三级

由上表可知，项目棉尘最大落地浓度为14.162μg/m³，占标率1.574%；综上所述，项目废气对周围环境影响较小。

（2）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）估算模式，污染物占标率为1.574%。因此本次评价为二级评价，不需要进一步预测，因此项目不需设置大气环境防护距离。

（3）污染物排放量核算

经工程分析计算得知：棉尘有组织年排放总量为0.082t/a。本项目大气污染物有组织排放量核算见表7-5。
表7-5  本项目大气污染物有组织排放量核算表
序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/（mg/m3）

核算排放速率/（kg/h）

核算年排放量/（t/a）

一般排放口

1

1#
棉尘颗粒物
15
0.012
0.058
2
2#
棉尘颗粒物

4

0.006

0.024

一般排放口合计

棉尘颗粒物
0.082
有组织排放总计

有组织排放总计

棉尘颗粒物
0.082
本项目大气污染物无组织排放量核算见表7-6。
表7-6  本项目大气污染物无组织排放量核算表
序号

排放口编号

产污
环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度限值/

（μg/m3）

1

/
梳棉

棉尘颗粒物
车间上方自动喷雾抑尘
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准
1000
0.037
无组织排放总计

无组织排放总计

棉尘颗粒物
0.037t/a

（4）非正常工况

考虑非正常情况，棉尘年排放总量为6.058t/a，
表7-7 污染物非正常排放量核算表
序号

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度/(μg/m3)

非正常排放速率/(kg/h）

单次持续时间/h

年发生频次/次

应对措施

1

开花

除尘设备故障
棉尘
/

1.211
1

2

及时
检修

2
分离、纺纱

除尘设备故障
棉尘
/

0.051

1

2

及时
检修

环境大气影响评价自查表见附表1。

2、大气环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）本项目最大占标率为1.574%，为二级评价，评价范围为边长5km的矩形区域，项目开花车间棉尘有组织排放预测结果详见表7-8。 



表7-8  项目开花车间棉尘有组织排放预测结果
下风向距离/m

PM10
下风向距离/m

PM10
预测质量浓度/（μg/m3）

占标率/%

预测质量浓度/（μg/m3）

占标率/%

14

1.838
0.409
800.0

0.112
0.025
50.0

1.239
0.275
900.0

0.096
0.021
100.0

0.891
0.198
1000.0

0.084
0.019
200.0

0.575
0.128
1200.0

0.066
0.015
300.0

0.372
0.083
1400.0

0.054
0.012
400.0

0.263
0.058
1600.0

0.045
0.010
500.0

0.200
0.044
1800.0

0.038
0.009
600.0

0.161
0.036
2000.0

0.033
0.007
700.0

0.133
0.029
2500.0

0.025
0.005
下风向最大质量浓度μg/m3
1.838
占标率/%
0.409
项目大小分离、纺纱车间棉尘有组织排放预测结果详见表7-9。 



表7-9  项目大小分离、纺纱车间棉尘有组织排放预测结果
下风向距离/m

PM10
下风向距离/m

PM10
预测质量浓度/（μg/m3）

占标率/%

预测质量浓度/（μg/m3）

占标率/%

14

0.919
0.204
800.0

0.056
0.012
50.0

0.620
0.138
900.0

0.048
0.011
100.0

0.446
0.099
1000.0

0.042
0.009
200.0

0.287
0.064
1200.0

0.033
0.007
300.0

0.186
0.041
1400.0

0.027
0.006
400.0

0.131
0.029
1600.0

0.023
0.005
500.0

0.100
0.022
1800.0

0.019
0.004
600.0

0.080
0.018
2000.0

0.017
0.004
700.0

0.066
0.015
2500.0

0.012
0.003
下风向最大质量浓度μg/m3
0.919
占标率/%
0.204
项目棉尘无组织排放预测结果详见表7-10。
表7-10  拟建项目棉尘无组织排放预测结果
下风向距离/m

TSP

下风向距离/m

TSP

预测质量浓度/（μg/m3）

占标率/%

预测质量浓度/（μg/m3）

占标率/%

22.0
14.162
1.574
800.0
0.165
0.018
50.0

6.909
0.768
900.0
0.141
0.016
100.0
2.818
0.313
1000.0
0.122
0.014
200.0
1.100
0.122
1200.0
0.095
0.011
300.0
0.632
0.070
1400.0
0.078
0.009
400.0
0.427
0.047
1600.0
0.065
0.007
500.0
0.314
0.035
1800.0
0.056
0.006
600.0
0.245
0.027
2000.0
0.048
0.005
700.0
0.198
0.022
2500.0
0.036
0.004
下风向最大质量浓度μg/m3
14.162

占标率/%

1.574

由表7-8，7-9，7-10可知，项目开花车间棉尘有组织排放最大落地浓度为1.838μg/m3，占标率为0.409%；项目大小分离、纺纱车间棉尘有组织排放最大落地浓度为0.919μg/m3，占标率为0.204%；棉尘无组织排放最大落地浓度为14.162μg/m3，占标率为1.574%。棉尘（颗粒物）有组织与无组织浓度均能满足行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准，不会降低当地的环境空气质量等级。距离本项目102m的砂锅村处，预测的最大质量浓度为2.818μg/m3，远远低于二类区（TSP1小时平均值900μg/m3）的限值，对沙沟村的影响不大。
3、废气污染防治设施可行性分析

本项目开花（破碎）产生的棉尘颗粒物通过密闭管道收集后，通过2台多筒布袋除尘器处理后，由1#排气筒进行有组织排放；大、小分离产生的棉尘颗粒物通过密闭管道收集后，通过1台旋风除尘器+1台多筒布袋除尘器（与经过旋风除尘后的纺纱棉尘共用）处理后，由2#排气筒进行有组织排放；纺纱车间产生的棉尘颗粒物通过密闭管道收集后，通过2台旋风除尘器+1台多筒布袋除尘器（与经过旋风除尘后的大、小分离棉尘共用）处理后，由2#排气筒进行有组织排放。项目开花（破碎）、大、小分离，纺纱车间的处理工艺能够符合《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中的针对颗粒物的可行性技术。

本项目梳棉车间密闭的同时通过喷雾散水降棉尘，喷雾沾染到棉尘后，导致棉尘体重加大，通过重力的作用，使逸散到密闭的梳棉车间的棉尘沉降到地面。本项目废气的污染防治设施是可行性的。
7.1.2、地表水环境影响分析

1、废水产生情况
根据工程分析情况，本项目不产生生产废水。项目生活废水产生量为0.76 m³/d，228m³/a。

2、废水处理方式
雨水经过屋顶雨落管收集后，排入厂内雨水沟，排到厂外排水沟，最终进入大营小河；生活污水经过化粪池收集处理后，定期由当地村民清掏用作农家肥。

3、评价等级

本项目生活废水定期由当地村民清掏用作农家肥。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目按三级B进行评价。

4、本项目的污水处理设施的可靠性分析
根据工程分析，项目建成后运营期生活废水产生量为0.76m³/d。根据《化粪池设计规范》中相关要求，污水在池中停留时间为12~24h，考虑5天废水收集，故项目化粪池应不小于5m3。

根据建设单位介绍以及现场勘查，项目已建的6m3化粪池能够达到生活废水的收集处理能力。设置合理可行。

5、项目对地表水环境的影响
项目区内建设一个有效容积6m3的化粪池，用于生活废水。池子均为钢筋混凝土进行浇筑防渗，为地埋式。
项目进入化粪池的废水量约0.76m3/d，用于周边村民做农肥施肥，按照用水量3L/m2计，则需要的农田面积约253m2，根据项目周围情况，沙沟村村民的农田面积远远大于253m2，因此，废水能全部用于农田施肥不外排。

综上，项目废水对地表水体的影响不大。

7.1.3、噪声影响分析
1、噪声源强

项目噪声设备主要为开花机、清弹机、梳棉机、除尘器风机等。建设单位已委托云南加莱希安全检测有限公司对项目运行过程中现状噪声进行了监测，本项目在此只预测新增的2台多筒布袋除尘器风机的厂界噪声的衰减值，再与现状噪声进行叠加，

新增的2台多筒布袋除尘器风机源强值见下表。
表7-10 项目主要噪声源强一览表（单位：dB(A)）

设备名称

数量

源强值

降噪措施

降噪效果

降噪后源强

开花车间多筒布袋除尘器风机

1台

85

基础减震、

风机进出风口实现软连接
15

70
纺纱车间多筒布袋除尘器风机

1台

85

15

70
2、预测模式

预测模式如下：

距离传播衰减模式：

LP2=LP1－20lg（r2/r1）

式中：

LP1—受声点P1处的声级[dB(A)]；

LP2—受声点P2处的声级[dB(A)]；

r1—声源至P1处的距离(m)；

r2—声源至P2处的距离(m)。

3、噪声随距离衰减预测结果

项目声源距离厂界距离见表7-11：

表7-11  项目噪声源距离厂界距离（单位：m）

产噪点

东厂界

西厂界

南厂界
北厂界
沙锅村
开花车间多筒布袋除尘器风机

51
26
43
49
152

纺纱车间多筒布袋除尘器风机

73
67
24
13
195

本项目设备噪声随距离衰减预测结果见表7-12。

表7-12 项目噪声随距离衰减预测结果表 单位：dB（A）

序号

设备名称

东厂界

西厂界

南厂界
北厂界
沙锅村
1
开花车间多筒布袋除尘器风机

35.85
41.70
37.33
36.20
26.36
2

纺纱车间多筒布袋除尘器风机

32.73
33.48
42.40
47.72
24.20
4、噪声叠加

噪声叠加模式如下：
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式中：Li — 第i个生源在预测点的声级；

          LA — 某预测点噪声总叠加值；

          n — 声源个数。

根据《再生棉纱生产项目声质量现状监测报告》现状监测报告中噪声监测数据验作为本项目的环境噪声背景值。多声源叠加时，逐次两两叠加，与次序无关。经叠加后的噪声源强见表7-13。
表7-13 项目噪声经叠加后的噪声源强表

距离（m）
L（dB(A)）[分贝值Db（A）]
标准限值
分贝值dB（A）
达标情况
背景值
预测值
叠加结果
昼间
夜间
昼间
夜间
东厂界外1m
56.55
47.00
35.57
56.60
47.47 
昼间65
夜间55
达标
南厂界外1m
50.7
44.3
42.31
51.29
46.43
达标
西厂界外1m
55.15
45.35
43.57
55.44
47.56
达标
北厂界外1m
60.35
51.45
48.02
60.60
53.07
达标
南面102m沙锅村
50.7
44.3
28.42

50.73
44.41
昼间60
夜间50
达标
由表7-13可以看出，项目在新增的设备叠加现状监测数据后，项目噪声在东、西、南、北厂界均能达到（GB12348－2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）标准。项目最近的敏感保护目标东南面102m处的沙锅村噪声也能达到（GB12348－2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）标准，本项目产生的噪声对保护目标产生的影响较小。
为确保本项目厂界噪声能够达标，环评提出如下措施：

①除尘设备等进行基础减震；

②风机进出风口实现软连接；
③高噪声设备布置于远离办公区、远离厂界的地方。

7.1.4、固体废物影响分析

本项目固体废物主要有在生产过程中产生的下脚料、棉团以及棉絮（统称为棉杂）、除尘器的收集棉，生活垃圾、化粪池污泥，机修固废。

1、棉杂统一收集后，外卖家具厂做家具包装箱间隙料。
2、除尘器收集的棉尘经过统一收集后，外卖家具厂做家具包装箱间隙料。
3、生活垃圾委托环卫部门定期清运。

4、化粪池污泥定期委托周边村民清掏做农肥。
5、机修固废：项目制砖机在产生故障或例行检修时会产生一定的液压废油，主要成分是废机油，产生量约为0.1t/a，此部分固废属于危险废物。项目需设置一个危废暂存间，废机油收集后，交由有处置资质的单位处理。
（1）危险废物收集、暂存、外运，要求如下：

①收集：项目产生的危险废物必须单独收集，严禁和一般固体废物混装。

②贮存：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行贮存，即“必须将危险废物装入容器内，容器及材质要满足相应的强度要求、装载危险废物的容器必须完好无损”。危险废物使用防渗可密闭容器收集，暂存于危废暂存间内，能做到防风、防雨、防晒、防渗、防流失。

③外运：建立台账制度，记录每一次废机油的外运量。

（2）危险废物的管理
为了加强危废管理，保证项目产生的危废有合理的处置措施和去向，采取如下环保措施：

①危废暂存间必须派专人管理，其他人未经允许不得进入内。

②危险废物暂存间不得存放除危险废物以外的其他废弃物。

③危废暂存间管理人员须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名 称、来源、数量、入库日期、废物出库日期及接收单位名称，每年汇总一次。

④危险废物暂存期间应定期进行检查, 防止泄露事故发生。

⑤危险废物储存点不得放置其它物品，应配备相关的消防器材及危险废物标示。

⑥不定期对储存危险废物的仓库进行检查，门窗是否完好，地面是否有渗漏，包装容器是否完好无泄漏。

综上所述，固体废物处置率100%，对周边环境影响不大。

7.1.5、土壤环境影响分析

1、土壤环境评价等级
根据项目建设内容及其对土壤环境可能产生的影响，判定本项目土壤影响类型为污染影响型。
（1）评价项目类别
根据行业特征、工业特点或规模大小等将建设项目类别分为 I 类、II 类、III类、IV 类，分类详见《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（以下简称附录 A）。其中I类、II类及III类建设项目的土壤环境影响评价应执行导则要求，IV 类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查。
依据附录，本项目属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》附录A中纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造的III类项目

（2）项目占地规模
本项目占地面积8799m2，小于5hm2，占地规模属于小型。
（3）项目所在地周边土壤环境敏感程度
建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感，判定依据见下表： 

表7-14 污染影响型敏感程度分级表
敏感程度
判别依据
本项目
敏感
建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的
本项目位于富民工业园区大营-茨塘组团，根据现场调查，项目最大落地浓度范围内为各工企业，项目周边无敏感目标。
较敏感
建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的
不敏感
其他情况
因此本项目属于污染影响型敏感程度分级中的不敏感区域。
（4）评价等级
根据上述识别结果和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4污染影响型评价工作等级划分，本项目评价工作等级为“-”。可不开展土壤环境评价工作。
本项目对土壤的可能造成污染主要集中在大气沉降。针对可能发生的土壤污染，本项目土壤污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。
7.1.6、环境风险分析

环境风险评价遵照国家环保部环发[2012]77 号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（环境保护部 HJ941-2018）为指导，通过对本项目进行风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等进行分析。

1、评价依据

（1）风险源调查

风险源调查主要针对建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点的调查。

①项目危险物质数量和分布情况的调查

本项目原辅材料主要为废布条、化纤等，通过对企业使用的原辅材料和产物排查、辨识，依据在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 A“突发环境事件风险物质及临界量清单”，初步判断本项目生产过程中无风险物质。

②生产工艺特点的调查

依据在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C.1 列出的生产工艺”，本项目不涉及危险工艺，也不涉及高温、高压工艺。

（2）风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的评价工作级别判断，本项目风险潜势定为 I，根据评价工作等级划分，其评价工作等级为简单分析。

2、环境敏感目标概况

本项目环境敏感目标与表3-2建设项目大气环境保护目标一致。
3、环境风险识别

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等，项目不存在风险物质。生产设施风险识别范围：主要生产设施、贮运系统、公用工程、环保设施及辅助生产设施等，风险主要为机械伤害以及污染防治措施失效引起的环境事故。一旦发生泄漏、火灾，可通过空气、地表水、地下水等对环境产生危害。

4、环境风险分析

①大气环境风险影响分析

生产区和装置区因有大量的废布条和棉尘会发生火灾，且发生火灾时，废气不经处理直接排放，突发性火灾伴生和次生的有毒有害气体会对周边大气环境造成重大危害。

②水环境风险影响分析

生产区和装置区发生火灾时，消防人员在进行消防灭火的同时，有毒有害物质和消防废水。如果不对其加以收集、处置，必然会对企业所在地表水和地下水造成严重的污染。

5、环境风险防范措施及应急要求

（1）平面布置和建筑风险防范措施

①规定在室内外醒目处设置安全标志。各建（构）筑物之间的防火间距、防爆及安全疏散均满足规范要求。

②根据厂内生产装置及安全、卫生要求合理分区，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距，厂区道路应根据交通、消防和分区的要求合理布置。

（2）工艺及设备风险防范措施

①建立完整的工艺规程和操作流程，工艺规程中除了考虑正常操作外，还应考虑异常操作处理及紧急事故处理的安全措施和设施。

②设备的选型及其性能指标应符合工艺要求。应根据不同物料的特性和生产过程选择合适的设备材质。

③对设备应进行定期检测，如发现问题应及时修理或更换。

（3）生产、储运过程风险防范措施

①生产过程中为保证职工安全，设有人员防护设备，如呼吸器、面罩、防护服等。

②为了防止火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，项目设置有一个10m3的消防水池。

③各车间消防灭火设施配备需配备齐全，合理布置，生产工人能够熟练使用。

④设置专门的原料储存库、固废库等，按照规定要求建设，进厂原料要分类存储并做好台账记录。

（4）风险事故应急预案

企业需制定环境突发事故应急预案，做好风险事故安全防护、应急监测、应急报告和应急联动等工作。以便发生事故时按照预案进行，防止事故进一步扩大。

6、分析结论

本项目无重大风险源，但运行过程中不可避免的造成环境风险增加。本项目在生产工艺、工程设计、设备和材料选择、生产管理等方面充分考虑了预防、控制、削减环境风险的相关措施。只要各工作岗位严格遵守岗位操作规程，避免误操作，加强设备的维护和管理，本项目可以在设计年限内平稳安全地运行。在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施和应急要求后，在项目运营过程中认真落实，风险事故发生的概率小，且环境风险可防可控，可以将事故危害程度降到最低，项目建设是可行的。

表7-15  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

再生棉纱生产项目
建设地点

云南省

昆明市

富民工业园

地理坐标

经度

103°32′24”

纬度

25°13′45”

主要危险物质及分布

废布、化纤、棉纱

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）

生产区和装置区发生火灾时，废气不经处理直接排放，突发火灾伴生和次生的有毒有害气体会对周边大气环境造成重大危害，消防人员在进行消防灭火的同时，有毒有害物质和消防水。如果不对其加以收集、处置，必然会对企业所在地表水和地下水造成严重的污染

风险防范措施要求

强化风险防范意识教育，提高工程质量，建立应急预案等，降低事故发生概率

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

本项目环境风险潜势为Ⅰ，确定项目风险评价等级为简单分析。主要潜在风险事故为火灾，但其最大风险值属于可接受水平。

7.2、产业政策符合性分析

本项目的产品、生产规模、生产工艺以及采用的生产设备不在《产业结构调整指导目录（2019本）》限制类和淘汰类之列。因此，本项目符合国家相关产业政策的要求。

且项目已取得由富民县发展和改革局下发的投资项目备案证（富发改企业备案〔2018﹞0102号）。
综上所述，本项目的建设符合国家产业政策。

7.3、与富民工业园区大营五金建材产业园符合性分析

根据《昆明富民工业园总体规划》项目位于大营-茨塘组团中的大营五金建材产业园片区。大营-茨塘组团的定位是积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，并推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。

根据富民县工业园区中园区经济产业发展规划中产业发展基本原则的第四条相容性原则：工业园区产业选择只对主要的、主导的产业进行控制，并不排斥相容、相近的产业进入工业园区，对相容性项目可按产业相容性原则择地安置。
因此项目的选址符合富民县工业园区规划要求。

7.4、选址合理性分析

1、项目与项目所在区域自然环境状况相符性分析

项目位于大营五金建材产业园片，项目周边有配套城市内干支线道路，随着周边企业的不断进驻，本区优势将逐渐明显。项目区地质条件稳定，无不良地质现象。

项目所选场址及周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区，集中式的供水水源地等环境敏感区，评价区域无珍稀动植物分布。

2、项目与周边环境的相容性

项目位于大营五金建材产业园片，项目周围企业多为建材企业，周围企业主要污染物为粉尘、噪声、废水等，从产业布局和污染影响角度而言，项目与周围企业无相互干扰的因素，此外本项目根据外环境现状情况，优化项目设备的布局，最大限度减少项目废气和噪声对内外环境的影响。项目建设和投产后对环境的影响，总体上可满足当地环境保护的要求。
3、与《富民工业园区总体规划修编 （2015-2030）环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析

对照《富民工业园区总体规划修编 （2015-2030）环境影响报告书》，本项目位于大营—茨塘片区，在规划报告中的规划范围内，符合大营—茨塘片区的规划定位。同时项目也符合规划环评中的入园项目产业控制及环评要求。

综上所述，项目的建设符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》及其审查意见的相关要求。
且根据《富民工业园区管理委员会2018年第二次入园项目审查会会议纪要》（2018年8月20日），富民工业园区管理委员会同意本项目选址于富民县大营街道办事处东元村委会沙锅村，并于同年的11月28日正式与富民县工业园区招商服务局签订了《招商引资投资服务协议》。

综上，本项目选址合理。

7.5、布局合理性分析

本项目呈规则的多边形，生产车间占据大部分面积，整体位于项目区东北面项目由南向北依次布置原料车间、除尘房、开花车间、成品车间、纺纱车间。纺纱车间东侧布置梳棉车间，梳棉车间南侧布置半成品堆放间。门卫室位于项目西南面。门卫室由西向东依次布置办公楼、停车位。化粪池位于办公楼南侧。
项目的生产设备基本按照生产流程排列，使得生产过程顺畅，物流路径最短化，提高作业效率。

综上所述，项目办公生活区、生产区均独立布置，有效的缓解生产噪声对生活区、办公区的影响。项目各功能区之间保持适当的距离，便于联系又避免混杂干扰。项目在平面布置上生产区和非生产区功能布置相对独立

所以，本项目布局合理。



表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	     内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	运营期
	开花车间
	棉尘
	2台多筒布袋除尘器
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准

	
	
	大小分离机
	
	1台旋风

除尘器
	1台多筒布袋除尘器
	

	
	
	纺纱车间
	
	2台旋风

除尘器
	
	

	
	
	梳棉车间
	
	喷雾降尘
	

	水污染物
	运营期
	生活废水
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等
	经过化粪池处理
	对环境无明显影响

	噪声
	运营期
	开花车间
	设备噪声
	选用低噪设备、基础减震、合理布局、车间隔声
	达到（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）

	
	
	梳棉车间
	
	
	

	
	
	纺纱车间
	
	
	

	固体废弃物
	运营期
	员工
	生活垃圾
	收集分类、环卫清运
	固废处置率100%

	
	
	
	化粪池污泥
	委托周边村民清掏用作农肥处置
	

	
	
	产品

加工
	棉杂
	经过统一收集后，外卖家具厂做家具包装箱间隙料
	

	
	
	
	除尘器收集棉尘
	
	

	
	
	机器维修
	废机油
	委托有资质的单位进行处理处置
	

	生态保护措施及预期效果：
项目所在地属于工业园区，无需保护动植物，项目运行过程中不会对当地动植物生存产生影响，所以项目的建设会对生态环境的影响很小。

工业园区建设规划了绿化带，可改善园区的生态环境。




表九、结论与建议
	一、评价结论

1、项目概况

本项目占地面积为8799平方米，主要建设原料堆放车间、开花车间、半成品堆放车间、梳棉车间、纺纱车间以及产品车间等。年产1000吨再生棉纱。项目总投资1000万元，其中环保投资34.4万元，占总投资的3.44%。
2、环境现状

（1）环境空气质量现状：项目所在区域执行GB3095-2012《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区要求，项目区属于环境空气质量达标区。

（2）地表水质量现状：大营小河的水质预计可以达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水标准。
（3）声环境质量现状：本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，预计本项目所处声环境可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。

（4）生态环境质量现状：评价区域地表植被覆盖率较小，生物多样性较差，生态系统结构较为单一，自身调控能力弱，主要受人为控制。
3、运营期影响分析
（1）水环境影响分析

本项目运营期不产生生产废水，运营期废水来自于职工生活污水。废水产生量共计0.76m3/d，228m3/a。生活污水经化粪池收集后，委托周围村民清掏用作农家肥。

因此，项目运营期产生的废水均能得到有效治理，对周围地表水体影响不大。
（2）大气环境影响分析

项目主要的大气污染物为棉尘，废气经过统一收集后经过除尘器治理后，项目废气对周围环境影响较小。
项目位于环境质量达标区，评价范围内无一类区。大气环境影响评价结果如下：
新增污染源正常排放下，颗粒物短期浓度贡献值的最大浓度占标率分别为，均小于100%；
b）新增污染源正常排放下，颗粒物年均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于30%；
c）项目环境影响符合环境功能区划。
因此，本项目大气评价范围内，大气环境影响可接受，颗粒物排放方案可行
（3）声环境影响分析

项目噪声经过选用低噪设备、基础减震、车间隔声以及合理布局之后，厂界噪声值可以达到（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。对所在区域声环境质量影响较小。

（4）固体废物影响分析

固体固体废物100%处置，对环境影响较小。
5、产业政策符合性

根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2013 年修订版）》，项目不属于规定的限制和淘汰类项目。项目符合产业政策的。

6、规划选址合理性分析
对照富民工业园区永定-大营片区近期建设规划图(2020)，项目所在区域为一类工业用地，项目的建设符合《昆明富民工业园总体规划》。项目对环境的影响总体上可满足当地环境保护的要求，环境保护角度而言厂址选择合理。

7、平面布局合理性分析

根据项目生产工艺流程情况，项目各功能区布置明确。同时根据项目对生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔，减少了项目生产区对办公区的影响，预防和降低产品受污染的风险项目平面布置依据项目的工艺流程进行设备的安放和和设置，不仅节省空间，也方便生产，布置合理。

8、评价总结论

综上所述，本项目建设符合产业政策，项目选址及平面布局合理。项目营运期的环境影响很小，项目在严格落实本报告所提的各项污染防治措施的情况下，并加强对各项环保措施的管理，做到污染物达标排放的情况下，从环境影响的角度来看，本项目建设是可行的。
二、环境保护措施

1、关于废气

（1）开花车间棉杂

开花车间产生的棉尘主要是来源于开花机、清弹机。开花车间收集的棉尘经过2台多筒布袋除尘器除尘后，通过1#排气筒外排。
（2）分离棉尘

分离棉尘主要是来源于大、小分离机。收集的棉尘经过1台旋风除尘器除尘后，再通过1台多筒布袋除尘器（与经过旋风除尘后的纺纱棉尘共用）除尘，通过2#排气筒外排。

（3）梳棉车间棉尘

梳棉车间产生的棉尘主要是来源于梳棉机。车间通过喷雾加湿装置来增加空气湿度，同时可降低棉尘排放量。
（4）纺纱车间棉尘
纺纱车间产生的棉尘主要是来源于纺纱机。收集的棉尘经过2台旋风除尘器除尘后再通过1台多筒布袋除尘器（与经过旋风除尘后的大小分离棉尘共用）除尘，通过2#排气筒外排。
2、关于废水

本项目不产生生产废水。项目生活废水经过化粪池收集后委托周边村民进行清掏，用作农家肥。
3、关于噪声

①除尘设备等进行基础减震；

②风机进出风口实现软连接；
③高噪声设备布置于远离办公区、远离厂界的地方。

4、关于固体废物

棉杂统一收集后，外卖家具厂做家具包装箱间隙料。
除尘器收集的棉尘经过统一收集后，外卖家具厂做家具包装箱间隙料。
生活垃圾委托环卫部门定期清运。

化粪池污泥委托周边村民清掏用作农肥处置。
废机油委托有资质的单位进行处理处置。
为减少建设项目实施对环境造成的影响，项目在实施中必须进行和加强环境的管理，同时必须严格按照国家的环境色保护政策和有关法规进行。结合项目的性质和特点，项目在施工期和运营期须采取以下对策措施：

本项目环境保护措施见下表。

表9-1 本项目环境保护措施一览表

防治期

污染物

防治措施

运营期

废气

①开花车间产生的棉尘主要是来源于开花机、清弹机。开花车间收集的棉尘经过2台多筒布袋除尘器除尘后，通过1#排气筒外排。

②分离棉尘主要是来源于大、小分离机。收集的棉尘经过1台旋风除尘器除尘后，再通过1台多筒布袋除尘器（与经过旋风除尘后的纺纱棉尘共用）除尘，通过2#排气筒外排。

③梳棉车间棉尘通过喷雾加湿装置来增加空气湿度，同时可降低棉尘排放量

④纺纱车间产生的棉尘主要是来源于纺纱机。纺纱车间收集的棉尘经过2台旋风除尘器除尘后再通过1台多筒布袋除尘器（与经过旋风除尘后的大小分离棉尘共用）除尘，通过2#排气筒外排。
废水

生活废水经过化粪池收集后委托周围村民清掏用作农家肥。
噪声

①除尘设备等进行基础减震；

②风机进出风口实现软连接；

③高噪声设备布置于远离办公区、远离厂界的地方。
固废

①棉杂统一收集后，外卖家具厂做家具包装箱间隙料。

②除尘器收集的棉尘经过统一收集后，外卖家具厂做家具包装箱间隙料。

③生活垃圾委托环卫部门定期清运。

④化粪池污泥委托周边村民清掏用作农肥处置。

⑤废机油委托有资质的单位进行处理处置
三、建议

（1）做好生产区域的卫生清洁工作，保证厂房内通风等设备正常运转，为工作人员创建良好的工作环境。

（2）建议在管理制度中加强环保管理的内容，包括：对职工进行有关环境保护的宣传培训，如垃圾分类袋装。

四、监测内容及计划
参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），本项目监测计划见下表。

表9-2  运营期环境监测计划一览表
监测项目

点位

监测参数

监测频率

噪声

项目东、南、西、北厂界

等效连续A声级

每年监测1次

废气

无组织
上风向设参照点，下风向3个点
颗粒物
每年监测1次

有组织
1#排气筒采样口

颗粒物

每年监测1次

2#排气筒采样口

颗粒物

每年监测1次

五、“三同时”竣工验收
建设项目环保设施竣工验收工作计划一览表见表9-3。
表9-3  建设项目竣工环保设施验收一览表

序号

项目

处理对象

竣工验收内容

治理效果

1

废气

棉尘
开花车间
2台多筒布袋除尘器+1#排气筒
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准
大小分离
1台旋风除尘器
1台多筒布袋除尘器+2#排气筒
纺纱车间
2台旋风除尘器
梳棉车间
喷雾降尘
2

废水
生活废水
化粪池一个，容积6m3
委托周边村民清掏用作农家肥，不外排
消防水

消防水池一个，容积10m3
水量充足

3

噪声

设备噪声
设备基础减震、合理布局、车间隔声
达到（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）
4

固体废物

一般废物

棉杂收集袋，10个
处置率100%

垃圾收集桶，5个
危险废物
危废收集桶，1只
100%处置

设立台账管理制度
危废暂存间，1间，占地面积≥3m2



	预审意见：

                                              公  章

        经办人：                           年    月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                           公  章

        经办人：                         年    月    日


	审批意见：
                                           公   章

        经办人：                       年    月    日




噪声





噪声





噪声





纺纱





饼条





梳棉





分离





抓棉





清弹





1#排气筒（15m）





粉尘





废布料





废布





分拣





多筒除尘器





噪声、下脚料





开花





棉尘





多筒除尘器





噪声、棉团





棉尘





打包





棉尘





粉尘





棉尘





噪声、棉絮





旋风除尘





棉尘





2#排气筒（15m）








噪声、棉絮





棉尘





多筒除尘器








棉尘





噪声、棉絮





旋风除尘





0.96





0.96





喷雾用水





0.19





2.21





自来水





0.95





定期交由当地村民清掏用作农家肥





0.76





化粪池





职工生活废水





0.3





0.3
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