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《建设项目环境影响报告表》编制说明

        《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

行业类别——按国标填写。

总投资——指项目投资总额。

主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况
	项目名称
	电气设备加工项目

	建设单位
	云南友通电气有限公司

	法人代表
	杨丽平
	联系人
	周能章

	通讯地址
	云南省昆明市富民工业园区得乐村片区

	联系电话
	13033369188
	传真
	/
	邮政编码
	650000

	建设地点
	云南省昆明市富民工业园区得乐村片区

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案﹝2020﹞38号

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	C3829 其他输配电及控制设备制造

	占地面积

（平方米）
	3497.34
	绿化面积

（平方米）
	560

	总投资

（万元）
	2000
	其中：环保投资（万元）
	20.2
	环保投资占总投资比例
	1.01

	评价经费

（万元）
	--
	投产日期
	2021年1月

	工程内容及规模：

一、项目建设背景及任务由来

本项目所生产的钢制电缆桥架、插接母线均广泛运用于工业及民用建筑、电力电信、道路桥梁建设中，属于基本建设工程设备的采购范畴，为上述工程建设中不可或缺的材料设备，需方对上述产品使用具有普遍性和广泛性，项目产品在使用中所具有的普遍性和广泛性决定了其市场需求是长期且宽泛的。

2020年，电气设备加工项目由富民工业园区招商引资引进，通过国有土地出让的方式获得了位于富民工业园区得乐村片区的3497.34m2的土地。本项目用地性质为二类工业用地。依托昆明辉恒印务有限公司的厂房进行装修建设，并配套相关设备，不进行基础设施的施工。项目建成后，年生产电缆桥架5000吨，插接母线40000米。
本项目部分产品后续需要进行喷塑，喷塑工序全部委托第三方完成，本项目区内无喷塑、喷漆等表面处理工序。本项目无切削工艺，生产过程中不使用切削液及切削油。
本项目生产的插接母线为低压插接母线，产品出厂检验时使用的电压为380V，项目区内使用的最大电压为380V，频率为50Hz。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的要求，电气设备加工项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订稿），该项目属于“二十七、电气机械及器材制造”中的“其他”，本项目需编制环境影响报告表。

云南友通电气有限公司于2020年7月27日委托浙江菲拉幕格环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，我公司立即组织技术人员赴现场实地踏勘。通过收集有关资料，对建设工程所在区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境等进行全面调查；与此同时，认真调查了项目区域的发展规划、市政基础设施建设情况（供热、供电、给排水、供气、道路交通等）。根据工程特点和环境特征，进行了环境影响因素识别，并根据环境影响评价技术导则、国家的法律法规要求及环境现状监测资料等开展了环评工作，编制完成了《电气设备加工项目环境影响报告表》，现提交建设单位，并由建设单位报请环境保护管理部门审查。经过现场勘查，项目处于前期手续准备过程中，并未开始施工。

项目概况

2.1项目基本情况

（1）项目名称

电气设备加工项目。

（2）建设地点

云南省昆明市富民工业园区得乐村片区。其中心地理坐标约为东经102.477777041°，北纬25.297157646°。

（3）建设单位

云南友通电气有限公司。

（4）建设性质

新建。

（5）建设规模及产品方案
本项目占地面积3497.34m2，年生产电缆桥架5000吨，插接母线40000米。
（6）项目投资

项目总投资2000万元，其中环保投资20.2万元，占总投资的1.01%。

2.2建设内容

电气设备加工项目座落于云南省昆明市富民工业园区得乐村片区。
其中1#生产车间为2层砖混结构，占地面积1195.85m2，主要用作电缆桥架生产、原材料堆放及产品堆存；2#生产车间为2层砖混结构，占地面积289.24m2，主要用作插接母线生产；综合楼为3层砖混结构，占地面积240.58m2，其中一层设置办公用房，2-3层设置职工宿舍；餐厅及厨房使用昆明辉恒印务有限公司原有餐厅及厨房，位于项目区西北侧。
项目经济技术指标见表1-1，项目主要建设内容见表1-2。
表1-1  经济技术指标一览表
净用地面积：3497.34m2（5.246亩）
层数
该幢占地面积（m2）
该幢建筑面积（m2）
1#生产车间
2F
1195.85
2391.7
2#生产车间
2F
289.24
578.48
综合楼
3F
240.58
691.34
配电房
1F
9
9.00
餐厅及厨房
1F

61
61
总建筑面积
3731.52
其中
配套用房建筑面积
761.34
生产用房建筑面积
2970.18
总占地面积
3497.34
其中
配套用房占地面积
310.58
生产用房占地面积
1485.09
道路硬化面积
1141.67
绿化面积
560
建筑密度
51.34%
容积率
1.067
绿地率
16%
表1-2  建设项目主要建设内容一览表

建筑项目

建设内容
备注
主体工程

电缆桥架生产车间

购买昆明辉恒印务有限公司1#生产车间，占地面积1195.85m2，建筑面积2391.70m2
已有2层砖混结构
插接母线生产车间
购买昆明辉恒印务有限公司2#生产车间，占地面积289.24m2，建筑面积578.48m2
已有2层砖混结构
储运工程
库房
布置在1#生产车间内，主要用于外购原料的储存，以及产品的储存

已有2层砖混结构
运输
厂内运输和厂外运输均以汽车运输为主

配套工程
办公室

综合办公楼一楼，建筑面积240.58m2。
依托使用
职工宿舍

综合办公楼二、三楼，建筑面积450.76m2
依托使用
道路工程

厂区内道路成环形布置，路面结构采用水泥路面

依托使用
职工食堂

项目区西北侧，占地面积61m2。
依托使用
公用工程

给水工程

用水由富民工业园区市政给水管网直接供水。

市政供水管网已建成，配套设施齐全
排水工程

项目区实行雨污分流的排水体制。

雨水经地面坡度进入雨水沟，屋面雨水经落水管排至室外雨水沟，再排入项目外已有道路排水沟；项目无生产废水产生，废水主要为生活废水。食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后委托富民县环境卫生管理站抽粪、清掏，不外排。
/
供电工程

项目用电接园区市政电力管线

/
供热工程

生产过程中采用电加热、办公生活区采用电能
/
消防工程
项目区统一设置1套消火栓给水系统，消防水池容积为144m3，规范设置干粉灭火器及消防车道。

/
环保工程

废水治理工程
雨污分流系统
依托工业园区已建雨污系统

依托使用
垃圾桶

分散布设一定数量的移动式带盖垃圾桶。仅用于收集生活垃圾，禁止投放本项目危险固废。
依托使用
隔油池
1个，容积2m3，位于厨房东侧绿化带内，用于餐饮废水的预处理，为本项目专属隔油池。
依托使用
化粪池
1个，容积2m3，位于综合楼南侧的绿化带内。
依托使用
化粪池
1个，容积30m3，位于综合楼东侧的绿化带内，用于处理生活污水，为本项目专属化粪池。
新建
废气治理工程

食堂油烟净化器

油烟净化器1套，餐厅灶头上方设有集气罩，油烟经风机引致油烟净化器处理，处理后的废气经高于楼顶1.5m的排气筒外排。

新建
噪声治理工程

设备安装减震垫。
新建
固废治理工程

危废暂存间
1间，位于2#生产车间西南侧角落处，面积为5m2。
新建
一般工业固体废物

在2#生产车间西北侧设置一个一般固废暂存库，固废集中收集后外售

新建
项目区内垃圾桶
项目区内分散设置垃圾桶若干，生活垃圾集中收集后委托富民县环境卫生管理站统一处置
依托使用
环境风险防治措施
在项目区东侧设置一个容积为10m3的应急事故池
新建
2.2.1主体工程

（1）电缆桥架生产车间
购买昆明辉恒印务有限公司1#生产车间，占地面积1195.85m2，建筑面积2391.70m2，主要设置有剪版区、冲孔区、折弯区、焊接区、原料储存区、边角废料堆放区、成品堆放区。

插接母线生产车间

购买昆明辉恒印务有限公司2#生产车间，占地面积289.24m2，建筑面积578.48m2，主要设置有插接母线组合安装区。

2.2.2储运工程

库房

布置在1#生产车间内，主要用于外购原料的储存，以及产品的储存。
（2）运输

厂内运输和厂外运输均以汽车运输为主。

2.2.3配套工程

（1）办公室
购买昆明辉恒印务有限公司综合办公楼，办公室布置在综合办公楼一楼，建筑面积240.58m2。

（2）职工宿舍
购买昆明辉恒印务有限公司综合办公楼，职工宿舍布置在综合办公楼二、三楼，建筑面积450.76m2。
（3）道路工程
厂区内道路成环形布置，路面结构采用水泥路面。

（4）职工食堂
使用昆明辉恒印务有限公司位于项目区西北侧的员工食堂，占地面积61m2。

2.2.4公用工程
（1）给水工程

用水由富民工业园区市政给水管网直接供水。

（2）排水工程

项目区实行雨污分流的排水体制。雨水经地面坡度进入雨水沟，屋面雨水经落水管排至室外雨水沟，再排入项目外已有道路排水沟；项目无生产废水产生，废水主要为生活废水。食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后委托富民县环境卫生管理站抽粪、清掏，不外排。

（3）供电工程

项目用电接园区市政电力管线。

（4）供热工程

生产过程中采用电加热、办公生活区采用电能。

（5）消防工程

项目区统一设置1套消火栓给水系统，消防水池容积为144m3，规范设置干粉灭火器及消防车道。

2.2.5环保工程
（1）废水治理工程
①雨污分流系统

依托工业园区已建雨污系统

②垃圾桶

分散布设一定数量的移动式带盖垃圾桶。仅用于收集生活垃圾，禁止投放本项目危险固废。

③隔油池

1个，容积2m3，位于餐厅东侧绿化带内，用于餐饮废水的预处理，为本项目专属隔油池。

④化粪池

2个，容积32m3。

1#化粪池，容积2m3，位于综合楼南侧的绿化带内。为昆明辉恒印务有限公司已建化粪池。
2#化粪池，容积30m3，位于综合楼东侧的绿化带内，用于处理生活污水。为本项目新建化粪池。
（2）废气治理工程

①食堂油烟净化器

油烟净化器1套，餐厅灶头上方设有集气罩，油烟经风机引致油烟净化器处理，处理后的废气经高于楼顶1.5m的排气筒外排。

（3）噪声治理工程

设备安装减震垫。

（4）固废治理工程

①危废暂存间

1间，位于2#生产车间西南侧角落处，面积为5m2。

②一般工业固体废物

在2#生产车间西北侧设置一个一般固废暂存库，固废集中收集后外售。

③项目区内垃圾桶

项目区内分散设置垃圾桶若干，生活垃圾集中收集后委托富民县环境卫生管理站处置。

环境风险防治措施

在项目区东侧设置一个容积为10m3的应急事故池。

三、项目总平面布置

3.1厂区平面布置

根据项目平面布置情况，项目主路口位于生产车间东侧，插接母线车间、综合楼位于项目区南面，电缆桥架车间位于项目北侧。厨房、餐厅位于项目区西北侧。
项目区内各功能区相互独立又相互联系，项目布局紧凑，提高了场地利用率，流畅合理；满足生产、办公要求，因地制宜，利用充分。厂区总平面布置详见附图4。

3.2厂区周边环境

本项目位于云南省昆明市富民工业园区得乐村片区，项目周边的企业主要有：厂址南侧约10m处为云南彩丰油墨有限公司；东侧约10m处为昆明光波电线电缆有限公司；北侧约7m处有富民洁拓洗涤服务有限公司；北侧约20m处有云南润斯环保设备有限责任公司；北侧约60m处有昆明市明波原子灰厂；东北侧约50m处有富民蓝盾实业有限公司；东北侧113m处有富民县丰顺天然气发展有限公司富民门站；北侧276m处有中博新型材料公司。
四、主要生产设备及检测设备
本项目主要生产设备见表1-3，项目主要使用检测设备见表1-4。

表1-3  主要生产设备一览表

序号
名称

数量（台）
型号

使用工段

1
液压摆式剪板机
3
4×2.5/6×3.2
钢板、铜排剪切

2
开式可倾压力机（冲孔机）
7
25t/40t/63t

冲孔

3
液压板料折弯机

2
100t×3.2/60t×2.5
折弯
4
逆变二氧化碳保护电焊机
6
NB250/NBC350
焊接
5
中型五模位母线加工机
1
ZSW303

母线加工
6
切割机
3
--
切割
表1-4  主要检测设备一览表

序号
名称

数量（台/套）
型号

使用工段

1
耐压测试仪
1
MS2670C
耐压测试
2
接地电阻测试仪
1
MS2520C
接地电阻测试
五、项目主要产品方案及原辅材料

5.1项目主要产品方案
（1）产品方案
本项目主要生产电缆桥架5000t及插接母线40000m，项目产品方案详见表1-5。
表1-5  项目产品方案一览表
产品名称
型号
执行标准
单位
年产量
电缆桥架
XQY
JB-T10216-2000

CECS31:2006
t
5000
低压插接母线
母线槽
BMC-2A
GB7251.2-2006
m
30000
母线槽
CMC-2A
GB7251.2-2006
m
6000
共箱式母线槽
LFGM
GB/T8349-T-2000
m
4000
小计
m
40000
（2）产品指标
本项目主要生产低压插接母线、电缆桥架2种产品，其中：
①电缆桥架
本项目电缆桥架主要生产XQY电缆桥架，执行JB-T10216-2000《电缆桥架标准》及CECS31：2006《钢制电缆桥架工程设计规范》，主要产品指标详见表1-6。

表1-6  电缆桥架主要产品指标
名称
主要指标
一般检查
外观要求：槽盒各部件表面平整，不允许有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺等缺陷；槽盒焊接的表面应光滑，不允许有气孔、夹渣、疏松等缺陷；槽盒涂覆部件的防护层应均匀，不应有剥落、漏涂或流淌现象。

防护等级
槽盒的防护等级室内使用时为IP40，室外为IP44。

接地阻值
当利用桥架系统构成接地回路时，应按规定测量接头电阻值，不得大于0.00033Ω。

试验电流、电压、频率
最大电流为30A，最大电压为380V，频率为50Hz

②低压插接母线
本项目主要生产BMC-2A、CMC-2A和LFGM 3种型号的低压插接母线，执行GB7251.2-2006《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求》，GB/T8349-T-2000《金属封闭母线》，主要产品指标详见表1-7。

表1-7  低压插接母线主要产品指标

名称
主要指标
一般检查
导体和外壳的焊接：导体及外壳的焊接截面应不小于被焊金属截面的1.25倍，焊缝不允许有裂纹、烧穿、焊坑、焊瘤等。

耐压测试
试验后：导线不应有任何过大变形；检测器件不应有故障电流发生。

试验电流、电压、频率
最大电流为30A，最大电压为380V，频率为50Hz

5.2主要原辅材料

1、原辅料用量及能耗情况
项目材料均向合法商家采购，根据建设单位提供资料，主要原辅材料见表1-8及能源消耗见表1-9。
表1-8  主要原辅材料及消耗量一览表

分类

序号
原辅材料名称
年用量

备注

电缆桥架

1
钢板
4000t/a

国内采购
2
小钢件
1000t/a

插接母线

1
钢板
600t/a
2
铜排
800t/a

3
小钢件
200t/a
4
铝合金外壳
60t/a

其他
1
液压油
300kg/a

2
焊丝
3t/a

3
二氧化碳保护气
90瓶
4
包装材料
2t/a

塑料薄膜
5
机油
200L/a
国内采购
6
润滑油

0.1t/a

7
手套

800支
8
防火板
400000张
表1-9  项目能源消耗一览表

序号
名称
单位
年用量
来源
1
新鲜水
万m3
0.06
市政自来水管网
2
电
万kw·h
1.92
市政电网
2、原辅材料理化性质
项目原辅材料理化性质见表1-10。

表1-10  原辅材料理化性质一览表

原辅材料
分子式

理化性质
燃烧爆炸性
毒理特性
二氧化碳
CO2
在通常状况下是一种无色、无味的气体能溶于水，烃类等多数有机溶剂，不会燃烧。

不可燃，若遇高热、容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

大量吸入有室息性

3、本项目所使用焊丝、焊条成分
本项目所使用焊丝成分见表1-11。

表1-11  项目使用焊丝、焊条成份一览表(%)

序号
名称

C
Mn

Fe

Si

P

S
Ni

Cu

Mo

Al

Cr

Nb

Ti

1
CO2保护焊焊丝

0.07
0.34
2.1
0.15
0.0015
0.003
59
0.11
9.1
0.32
19.8
3.64
0.3
六、工作制度及劳动定员

工作制度：根据项目生产的特点，厂区工作制度为年工作300天，每天工作8小时。

劳动定员：厂区总劳动定员为15人。其中，生产工人及辅助工人12人，管理人员 3人，工作人员均在项目区内食宿，每天提供3餐。所需人员采取向社会招聘解决，人员培训采用生产前期培训，参观、实习、考试合格后上岗。

七、施工进度计划
本项目建设期共计2个月，2020年11月~2020年12月，具体时间安排如下：

2020年11月前完成本项目所有前期工作；

2020年11月项目开工；

2020年12月完成装修及设备安装工作；

2021年1月项目竣工，投入使用。

八、环保投资
项目总投资2000万元，环保投资20.2万元，环保投资占项目总投资比例约1.01%。项目环保投资见表1-12。

表1-12  项目环保投资估算一览表
序号

类别

污染源
环保项目

数量规格

投资（万元）

备注

施工期
1
废水
机械冲洗废水
沉淀池
2m3
0.5
环评提出
合计

0.5
营运期
1
废气

食堂油烟

灶头上部安装排风罩，食堂顶部安装1台高效油烟净化器，处理效率不低于60%
1套
1

环评提出

焊接烟尘
滤筒式移动焊接烟尘净化器

3台
8.5
环评提出
2
废水

餐厅含油废水
隔油池

1个，容积2m3
/

依托使用
生活污水

1#化粪池

1个，容积2m3
/
依托使用

生活污水
2#化粪池

1个，容积30m3
1

环评提出

3
噪声

生产及辅助设备

选择低噪声设备，布置在车间内，设备安装时加基础减振装置

/

4.5
环评提出

4
固废

钢带边角料、铜排边角料

车间设置一个固废暂存区，分类存放固废，集中收集后外售

1个
1
环评提出

生活垃圾
垃圾收集桶

若干

0.2
环评提出

废润滑油
危废暂存间

1间，面积为5m2
3
环评提出

5
风险
生活污水溢流防范措施
应急事故池
1个，容积10m3
0.5
合计

19.7
合计

20.2


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，选址于云南省昆明市富民工业园区得乐村片区，用于电缆桥架、插接母线生产制造。

项目厂址范围内原为昆明辉恒印务有限公司的瓦楞纸盒生产车间及办公用房，昆明辉恒印务有限公司在项目区内建设2幢生产厂房及综合办公楼用于瓦楞纸盒的生产，项目区地面均已硬化。

由于市场原因，现已停产，但项目区内仍有生产出来的瓦楞纸盒堆放，生产设备尚未拆除。
根据现场踏勘，项目区内地面硬化较好，设置了雨污分流系统，生产生活垃圾均统一收集后处置，未随意抛洒。但项目区未建设生活污水处置设施，化粪池处理后的生活污水直接外排至地表水体。项目区内除有少量瓦楞纸盒及生产垃圾堆放，生产设备未拆除运走及生活污水处置设施不满足要求外无其他污染问题和环境遗留问题。

                               


二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
一、地理位置

富民县位于云南省中部，省会昆明市的西北部，东经102°21′～102°47′，北纬 25°08′～25°36′之间。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠五华、西山区，属昆明市五区八县一市之一。全县国土面积993km2，15万人口。县城距昆明市区23km，是昆明市近郊县，108国道、昆武高速公路、轿子山旅游专线穿境而过，长（水）广（通）高速开工在即，成昆高铁专线和昆明主城至富民辅城的轻轨四号线即将规划建设，三纵两横的交通网络南北贯通，使富民成为重要交通线上的一个节点，富民—“昆明北大门”、“川西门户”的重要战略位置将进一步突显。

本项目位于云南省昆明市富民工业园区得乐村片区，其中心地理坐标约为东经102.477777041°，北纬25.297157646°，项目地理位置见附图1。

二、地形、地貌

富民县位于昆明市西北部，是个山区较多的县，地势南高北低，东西宽44.2公里，南北长51.6公里。由南向北倾斜，望海山把县境分为螳螂川和款庄河两大水系。最大坝子由永定、勤劳、大营组成，螳螂川贯穿其间，坝子西部为金铜盆山，海拔2817米，为富民最高点，中部的望海山，海拔2672米，东部与嵩明分界的老鸦山，海拔2873米，构成富民的三大山脉与两大水系。者北、赤鹫、罗免的田坝为低山环状河谷型，款庄为狭长河谷型。

富民县地处云贵高原中部，有着典型的高原地貌。项目所在区域隶属富民县罗免镇高仓村民委员会，罗免镇位于县境西部，东连大营镇，南接永定镇，西南与禄丰县接壤，西靠罗免乡，北与赤鹫乡山水相连，工程选址乡境西南的老青山与金铜盆峰海拔分别为 2763m和2817m，中部属丘陵地带。工程区地处富民断陷盆地之北，侵蚀中山地貌区，为中山区的侵蚀沟谷斜坡地形。地势北高南低，山岭标高1754-1954m。场地位于一条长约3km的南北向沟谷中上游的东岸坡，沟谷横断面呈“V”字型，斜坡西岸稍陡，坡度一般为20-25°，东岸稍缓，坡度一般在15°左右；沟谷纵坡降约2°，沟底基岩裸露，地表第四系残坡积粉质粘土覆盖层薄，未发现有滑坡、崩塌等不良地质现象分布，一般自然条件下岸坡基本稳定。

项目区位于富民盆地北部缓坡地带，山坡坡度一般10～15°。拟建项目场地周围最高点为位于北东部的赵家大山，标高为1994.80m，最低标高为螳螂川1600m。

三、地质构造

评价区主要出露第四系冲洪积层（Qal+pl）及中生界侏罗系中上统（J2-3）地层。出露地层为：
第四系冲洪积层（Qal+pl）：分布于扬家箐沟谷两岸，岩性以砂砾石层为主，局部为粉质粘土夹碎石，厚度约1-5m。

侏罗系中上统（J2-3）：大面积分布于评价区内，岩性主要为紫红色、灰黑色薄－中厚层状泥岩及泥质粉砂岩局部地段夹条带状灰绿色薄－中厚层状泥灰岩（Jml2-3）。地表岩层风化强烈，风化带厚度0.3～13.2m。

评价区位于地台的西部，康滇台背斜与东占褶带交汇处。西部属武定石屏隆断的禄劝断凹，东部属昆明台褶束断的嵩明台凹。在评价区北东约20km处为普渡河断裂，南东约15km处为罗茨断裂，两断裂圴为活动性断裂。项目区西北约3km处宋家田发育一条北东向的正断层，断层长约1km，断层面倾向北，属张扭性断层。

四、气候、气象

富民属低纬高原季风气候区，气候的主要特点是夏无酷暑，冬无严寒，夏秋湿热，冬春干冷，干湿分明。日照时数多，光能资源丰富，气温日差较大，年差较小，春季升温快，秋季降温早。在自然灾害中，以旱、涝灾较多，霜、冻灾次之。

拟选场址位于富民县得乐村。地处亚热带，年平均气温15.8℃，7月均温21.2℃，1月均温8.3℃，最低为13.8℃，最高为15.5℃，极端最高气温为33.4℃，极端最低气温为-7℃。年平均降水量在890～901mm 之间。最大年降雨1154mm，最少年降雨 634.4mm。二十年一遇最大日降雨量为101.1mm，最大6h降雨量为76.3mm，1h降雨量为46.5mm。全年有雨日数136天，5～10月份为雨季，降水量占全年的87%；年平均蒸发量1189.5mm，相对湿度72%，年平均日照数为2250小时，一般年无霜期246天。风向多为西南风，平均风力2－3级，风速2.1m/s，春夏两季会出现瞬时10级大风。

水文

根据项目区综合水文地质图，评价区内地层、岩性较简单，地下水类型有松散岩类孔隙水和风化裂隙水。

（1）Qal+pl孔隙水含水层：地下水主要赋存于砂砾石层中，泉流量0.37L/S，Q＝0.75-8.34L/S，迳流模量M为0.55～1.29/S·km2。

（2）J2-3风化裂隙水含水层：J2-3地表岩层风化强烈，风化后为粉质粘土和粉土夹碎石，风化带厚度0.3～13.2 m，分布于评价区大部份地区。

（3）Jml2-3风化裂隙水含水层：岩溶不发育，微风化，地下水赋存于泥灰岩风化裂隙中，呈条带状分布于评价区。

地表水系

富民县境内主要河流是螳螂川，它发源于昆明滇池海口，流经安宁、西山区至莲花岩注入富民，由西南向东北径流，到瓦窑进入富民坝子，穿县城流至成器墩后其流向转向西北，经永定、大营两镇、者北天色、赤鹫两乡到龙发村汇集天生桥河水处，上游称螳螂川，下游称普渡河，为富民县最大的河流。汇水面积5198km2，是滇池的唯一出水口。入境水量8.632亿m3，平均流量27.37m3/s，从海口至永定桥92km，下游（禄劝县境内）称普渡河，于三江口汇入金沙江，全长243km，落差258km，流经永定坝子和赤鹫坝子，地段比降较小，赤鹫以下进入峡谷地段，河床切割深达100～200m。全县集中出露的泉水共47处，出水流量为0.632m3/s，年出水量为0.199亿m3。

拟建项目区最近的地表水为项目区东侧约100m处的螳螂川。项目地表水系见附图2。
土壤

根据第二次土壤普查结果，富民县境内土壤由棕壤、红壤、紫色土和水稻土四类土壤组成，分属7个亚属15个土属25个土种。红壤居首，全县有102.58万亩，占地面积 1482180亩的69.20%。广泛分布在县内海拔2500m以下的山坡和丘陵地带。其特点是：土质深，有机物质易分解，适应种植多种作物。但不耐旱，养分低，性酸。

紫色土居二，全县有23.14万亩，占总面积的15.64%，与红壤和水稻土交混，主要分布在海拔2200m以下的者北、罗免、散旦3乡，勤劳、永定、款庄3乡的部分地区也有分布。其特点松脆，抗蚀力弱，应注意水土保持。

水稻土居三，全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中：淹育型水稻土1.23万亩，潴育型5.95万亩。其特点是适应种植多种作物，易与鸡粪土、泥沙土、黄泥土相混合，肥质高，质地结构优良。水稻土占全县水稻田的40%，是富民发展农业生产的一大优势。

棕壤居四，全县有2.49万亩，占总面积的1.70%。分布在海拔2500m以上的老青山、望海山等高寒山区。其特点是自然植被好，含有机物在5%-9%，但气温低，对农作物选择性强，一年一熟，适应发展林业和畜牧业。
植被

工程影响范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等环境敏感保护对象。

据《富民县森林资源规划设计调查报告》（1998年），富民县森林覆盖率约为56.3%，其中林地覆盖率约为47.0%，灌木林覆盖率约为9.3%。据《富民县环境质量报告》（2003 年），经过近几年营造生态林和退耕还林，富民县的森林覆盖率已经达到58.6%。

富民县地处滇中高原，森林植被类型多样，主要森林植被为亚热带常绿阔叶林及云南松林，森林植被呈垂直分布。地带性植被是半湿性常绿阔叶林，主要是壳斗科、樟科、山茶科树种；在低海拔河谷地带，主要植被为干热河谷稀树灌丛草被；海拔较高处是常绿阔叶高山栎林、松栎混交林和云南松林等。

项目区重点保护野生植物、风景名胜及古树名木

根据现场勘察及相关资料分析，项目占地区及评价范围内未发现国家和省重点保护的野生植物，无风景名胜区及古树名木。

                          


三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状
本项目位于云南省昆明市富民工业园区得乐村片区，属于环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（1）达标区判定

根据《2019年度昆明市生态环境状况公报》，2019年度富民县的二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，富民县为达标行政区。因此该项目位于环境空气质量达标区。

全市空气质量污染物2019年均浓度具体数值见表3-1。

表3-1  全市空气质量污染物2019年均浓度

序号

污染物

年均浓度

达标情况

1

二氧化硫（SO2）

12ug/m3
达到年均值二级标准

2

二氧化氮（NO2）

31ug/m3
达到年均值二级标准

3

可吸入颗粒物（PM10）

45ug/m3
达到年均值二级标准

4

细颗粒物（PM2.5）

26ug/m3
达到年均值二级标准

5

一氧化碳（CO）

1.0mg/m3
低于二级24小时均值标准（一氧化碳无年均浓度标准）

6

臭氧（O3）

134ug/m3
优于二级日最大8小时平均标准（臭氧无年均浓度标准）

（2）基本污染物环境质量现状
为了解项目区基本污染物的质量现状，本次评价委托云南中科检测技术有限公司进行现状监测，监测点位布置图见附图5。
监测布点：共设1个监测点，A1（项目区下风向白石岩村）。

监测点位置：E102°29′18.87″，N25°18′12.65″。
监测频次：连续检测7天，监测24小时均值。监测必须在晴朗天气情况下进行，同时观测气温、气压、风向、风速、云量等气象要素。

监测时间：2020年08月05日~08月12日。

监测结果：项目基本污染物监测结果见表3-2。
表3-2  基本污染物监测结果一览表。

检测项目
检测点位

采样日期

采样时段

样品编号

检测结果（μg/m3）

TSP
A1：项目区下风向白石

岩村

2020.08.05-08.06

08:00-08:00（次日）
YNZKSC20200803045-A001
111
2020.08.06-08.07
08:10-08:10（次日）
YNZKSC20200803045-A002
102
2020.08.07-08.08
08:20-08:20（次日）
YNZKSC20200803045-A003
106
2020.08.08-08.09
08:30-08:30（次日）
YNZKSC20200803045-A004
110
2020.08.09-08.10
08:40-08:40（次日）
YNZKSC20200803045-A005
112
2020.08.10-08.11
08:50-08:50（次日）
YNZKSC20200803045-A006
104
2020.08.11-08.12
09:00-09:00（次日）
YNZKSC20200803045-A007
100
备注
采样方法依据：HJ 194-2017环境空气质量手工监测技术规范。
由表3-2可知，项目区域基本污染物（TSP）现状质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
2、地表水环境质量现状

项目区附近主要的地表水为东面约100m处的螳螂川。本项目位于一级支流“螳螂川-普渡河”中“富民大桥-普渡河桥”河段，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年），“富民大桥-普渡河桥”河段水环境功能属于工业用水，为IV水体，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类水质标准。
根据《2019年度昆明市生态环境状况公报》，2019年“螳螂川-普渡河”富民大桥断面水质类别为Ⅴ类，与2018年相比，水质显著好转；普渡河桥断面水质类别为Ⅳ类，与2018年相比，水质显著好转。

3、声环境质量现状
本项目位于云南省昆明市富民工业园区得乐村片区。根据《富民工业园区总体规划修编（2015~2030年）环境影响报告书》，本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

为了解项目区声环境质量现状，本次评价委托云南中科检测技术有限公司进行现状监测，监测点位布置图见附图5。
监测布点：共设4个监测点，分别为：厂址东侧N1、厂址南侧N1、厂址西侧N3、厂址北侧N4。

监测因子：连续等效A声级Leq[dB（A）]
监测频次：监测2天，每天昼、夜各测一次。

监测时间：2020年8月5日~8月6日。

噪声监测结果见表3-3。

表3-3  环境噪声检测结果一览表。

检测内容
检测点位

检测日期

时段（昼间）

时段（夜间）

检测结果Leq[dB（A）]
标准值
达标情况
检测结果Leq[dB（A）]

标准值
达标情况
环境噪声

N1：拟建项目东侧

2020.08.05
10:47-10:57
50.6
65
达标
22:06-22:16
44.8
55
达标
N2：拟建项目南侧
11:10-11:20
49.3
65
达标
22:28-22:38
43.6
55
达标
N3：拟建项目西侧
11:29-11:39
48.5
65
达标
22:49-22:59
42.9
55
达标
N4：拟建项目北侧
11:50-12:00
47.1
65
达标
23:15-23:25
45.6
55
达标
N1：拟建项目东侧
2020.08.06

14:07-14:17
51.4
65
达标
22:13-22:23
45.3
55
达标
N2：拟建项目南侧
14:25-14:35
50.2
65
达标
22:30-22:40
44.2
55
达标
N3：拟建项目西侧
14:46-14:56
49.6
65
达标
22:49-22:59
43.1
55
达标
N4：拟建项目北侧
15:11-15:21
48.3
65
达标
23:18-23:28
46.4
55
达标
由表3-3中噪声监测结果对照评价标准可以看出，项目区4个监测点昼间和夜间噪声监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，且可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域噪声环境质量现状较好。

4、生态环境现状

项目评价区内植被稀少，且种类均为云南广泛分布的品种，区域内没有珍稀濒危保护物种和古树名木，也未发现有国家重点保护的野生动物资源。项目不会对区域内的生物多样性构成威胁。

	主要的环境保护目标（列名单及保护级别）

根据本项目排污特点和外环境特征，确定环境质量目标如下：

（1）环境空气：项目所属区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

（2）水环境：本项目所涉及的螳螂川执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类水质标准。

（3）声环境：项目声环境按照GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准进行保护。

（4）生态环境：项目及周边受影响范围内动、植物及植被、水土保持等。

项目主要保护目标见表3-4。                


表3-4  项目环境保护目标一览表

	环境要素
	环境保护目标
	坐标
	保护对象
	规模（人）
	相对位置
	保护级别

	
	
	经度
	纬度
	
	
	方位
	距离（m）
	

	大气环境
	白石岩
	102.488457239°
	25.303239904°
	村民
	37户/154人
	东北面
	1226
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准保护

	
	小瓦房
	102.481977022°
	25.307810388°
	村民
	201户/615人
	东北面
	1206
	

	
	玉屏村
	102.477749861°
	25.302124105°
	村民
	35户/133人
	北面
	490
	

	
	大水塘
	102.502372539°
	25.283134065°
	村民
	16户/64人
	东南面
	2940
	

	
	得乐村
	102.477685488°
	25.295375667°
	村民
	53户/184人
	南面
	88
	

	
	河东村
	102.472492731°
	25.287178836°
	村民
	120户/460人
	西南面
	1200
	

	
	大三竜
	102.475368059°
	25.281900249°
	村民
	131户/494人
	西南面
	1628
	

	
	南冲
	102.465433157°
	25.276192508°
	村民
	46户/194人
	西南面
	2604
	

	
	西冲
	102.455712831°
	25.277501426°
	村民
	22户/88人
	西南面
	3045
	

	
	南营村
	102.461678064°
	25.281707130°
	村民
	52户/208人
	西南面
	1801
	

	
	大村
	102.457161224°
	25.283702693°
	村民
	62户/236人
	西南面
	2512
	

	
	八路
	102.452440536°
	25.290054164°
	村民
	20户/88人
	西南面
	2634
	

	
	站上
	102.465100563°
	25.290451131°
	村民
	68户/284人
	西南面
	1431
	

	
	北营村
	102.463770187°
	25.293583951°
	村民
	115户/446人
	西南面
	1460
	

	
	陈家村
	102.457268513°
	25.291266522°
	村民
	88户/466人
	西南面
	2100
	

	
	矣沙
	102.454285896°
	25.299195132°
	村民
	123户/465人
	西北面
	2257
	

	
	大凹
	102.464542664°
	25.304001651°
	村民
	41户/154人
	西北面
	1410
	

	
	大高仓
	102.455669916°
	25.306716046°
	村民
	113户/417人
	西北面
	2373
	

	
	高仓村
	102.458244837°
	25.307574353°
	村民
	71户/252人
	西北面
	2250
	

	
	四十亩
	102.454167879°
	25.315449319°
	村民
	68户/284人
	西北面
	3100
	

	
	张湾
	102.458942211°
	25.318024240°
	村民
	120户/461人
	西北面
	2931
	

	声环境
	得乐村
	102.477685488°
	25.295375667°
	村民
	53户/184人
	南面
	88
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准进行保护

	地表水环境
	螳螂川
	东面
	100
	GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类水质标准保护


四、评价适用标准


IV类水标

		6～9

	≤30

	≤0.5
	≤0.3
	≤6
	≤1.5
	≤1.5


	3、声环境质量标准
项目所在区域属声环境功能3类区，环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》中表1的3类标准，周围敏感点按照GB3096-2008《声环境质量标准》中表 1的2类标准进行保护，具体标准值见表4-3。
表4-3   声环境质量标准

类别
标准值（Leq：dB（A））
适用区域
昼间
夜间
3类
65
55
项目所处区域
2类
60
50
周围敏感点
4、地下水质量标准

本次评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体指标见下表。

表4-4  《地下水质量标准》单位：mg/L

项目

Ⅲ类标准

项目

Ⅲ类标准

pH 值（无量纲）

6.5～8.5

氨氮（NH3）
≤0.05

硝酸盐（以N 计〕

≤20.0

亚硝酸盐（以N 计）
≤1.0

挥发性酚类

≤0.002

氰化物

≤0.05

砷

≤0.01

汞

≤0.001

铬（六价）

≤0.05

总硬度（以CaCO3计）
≤450

铅

≤0.01

氟化物

≤1.0

镉

≤0.005

铁

≤0.3

锰

≤0.10

溶解性总固体

≤1000

硫酸盐

≤250

氯化物

≤250

总大肠菌群

≤3.0（MPN/100ml）

菌落总数

≤100（CFU/ml）

色度

≤15（铂钴色度单位）

5、土壤环境质量标准

本项目区占地范围内用地属于建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地标准值，标准值见表4-5；本项目所在区域周边农用地土壤执行（GB15618-2018）《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1标准，标准值见表4-6。

表4-5   建设用地土壤污染风险筛选值和管制值   单位：mg/kg

序号

污染物项目

筛选值

管制值

第一类用地

第二类用地

第一类用地

第二类用地

重金属和无机物

1

砷

20

60

120

140

2

镉

20

65

47

172

3

铬（六价）

3.0

5.7

30

78

4

铜

2000

18000

8000

36000

5

铅

400

800

800

2500

6

汞

8

38

33

82

7

镍

150

900

600

2000

挥发性有机物

8

四氯化碳

0.9

2.8

9

36

9

氯仿

0.3

0.9

5

10

10

氯甲烷

12

37

21

120

11

1，1-二氯甲烷

3

9

20

100

12

1，2-二氯乙烷

0.52

5

6

21

13

1，1-二氯乙烯

12

66

40

200

14

顺式-1，2-二氯乙烯

66

596

200

2000

15

反式-1，2-二氯乙烯

10

54

31

163

16

二氯甲烷

94

616

300

2000

17

1，2-二氯丙烷

1

5

5

47

18

1，1，1，2-四氯乙烷

2.6

10

26

100

19

1，1，2，2-四氯乙烷

1.6

6.8

14

50

20

四氯乙烯

11

53

34

183

21

1，1，1-三氯乙烷

701

840

840

840

22

1，1，2-三氯乙烷

0.6

2.8

5

15

23

三氯乙烯

0.7

2.8

7

20

24

1，2，3-三氯丙烷

0.05

0.5

0.5

5

25

氯乙烯

0.12

0.43

1.2

4.3

26

苯

1

4

10

40

27

氯苯

68

270

200

1000

28

1，2-二氯苯

560

560

560

560

29

1，4-二氯苯

5.6

20

56

200

30

乙苯

7.2

28

72

280

31

苯乙烯

1290

1290

1290

1290

32

甲苯

1200

1200

1200

1200

33

间二甲苯+对二甲苯

163

570

500

570

34

邻-二甲苯

222

640

40

640

半挥发性有机物

35

硝基苯

34

76

190

760

36

苯胺

92

260

211

663

37

2-氯酚

250

2256

500

4500

38

苯并[a]蒽

5.5

15

55

151

39

苯并[a]芘

0.55

1.5

5.5

15

40

苯并[b]荧蒽

5.5

15

55

151

41

苯并[k]荧蒽

55

151

550

1500

42

䓛

490

1293

4900

12900

43

二苯并[a，h]蒽

0.55

1.5

5.5

15

44

茚并[1，2，3-cd]芘

5.5

15

55

151

45

萘

25

70

255

700

石油烃类

46

石油烃类（C10-C40）

826

4500

5000

9000

表4-6  农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）    单位：mg/kg

污染物项目

风险筛选值

≤5.5

5.5＜pH≤6.5

6.5＜pH≤7.5

＞7.5

镉

水田

0.3

0.4

0.6

0.8

其他

0.3

0.3

0.3

0.6

汞

水田

0.5

0.5

0.6

1.0

其他

1.3

1.8 

2.4

3.4

砷

水田

30

30

25

20

其他

40

40

30

25

铅

水田

80

100

140

240

其他

70

90

120

170

铬

水田

250

250

300

350

其他

150

150

200

250

铜
果园

150

150

200

200

其他

50

50

100

100

镍

60

70

100

190

锌

200

200

250

300


	

	污染物排放标准
	一、施工期

1、废气

施工扬尘、汽车尾气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监测浓度限值，指标见表4-7所示。

表4-7  大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/Nm3）

颗粒物

周界外浓度最高点
1.0
2、噪声

项目施工噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准值如表4-8。

表4-8  建筑施工场界环境噪声排放标准限值      单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）

二、运营期

1、废气

①项目运营期焊接等工序废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，具体标准值见表4-9。

表4-9  废气污染物排放标准

排放方式
污染物名称

污染物

排放浓度（mg/m3）
排放高度（m）
排放速率（kg/h）

厂界无组织排放限值（mg/m3）

采用标准

无组织排放
焊接等工序废气

颗粒物

--
--
--
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

②项目员工食堂会产生少量油烟，食堂油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行），规模划分参数见表4-10，油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除率见表4-11。

表4-10  规模划分参数

规模

小型

中型

大型

基准灶头数

≥1，<3

≥3，<6

≥6

对应灶头总功（106J/h）

≥1.67，<5.00

≥5.00，<10

≥10

对应排气罩投影面（m2）

≥1.1，<3.3

≥3.3，<6.6

≥6.6

表4-11  油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除率
规模

小型

中型

大型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除率（%）

60

75

85

项目营运期食堂设2个基准灶头，规模划分为小型规模，最高允许排放浓度为2.0mg/m3，净化设施最低去除率为60%。

2、废水

项目无生产废水产生。食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后委托富民县环境卫生管理站抽粪、清掏，不外排，不设营运期废水排放标准。

3、噪声

运营期厂界噪声执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，标准值见表4-12。

表4-12  工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq[dB(A)]

类别
昼间

夜间

3类标准
65
55

4、固体废弃物

一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）及其2013年修改单。

	总量控制指标
	建议的总量控制指标：

根据国家生态环境部对建设项目排放污染物实施总量控制的要求，结合项目排污特征，确定本项目总量控制指标为：

废水污染物总量指标：项目无生产废水产生。食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后委托富民县环境卫生管理站抽粪、清掏，不外排。产生量为废水：600.96m3/a，COD：0.3224t/a，氨氮：0.0240t/a，总磷0.004t/a，不设废水污染物总量控制指标。
废气污染物总量指标：项目废气主要为无组织排放的颗粒物，排放量为0.0854t/a，不设总量控制指标。
固体废物总量指标：固废均妥善处置，处置率100%，不设总量控制指标。

                                


五、建设项目工程分析

	一、工艺流程简述（图示）

1、施工期

项目依托昆明辉恒印务有限公司生产产房及综合楼进行装修建设，并配套相关设备，不进行基础设施的施工。项目施工期主要进行设备安装、办公楼装修等。

2、运营期

（1）项目运营期电缆桥架主要生产工艺及产污节点见图5-1所示，插接母线主要生产工艺及产污节点见图5-2所示。
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图5-1  电缆桥架生产工艺及产污节点图
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图5-2  插接母线生产工艺及产污节点图
项目生产所需原料主要包括：钢板、小钢件、铜排和铝合金外壳。所有原料均由企业外购，原料堆放在单独的原料堆放区域内，且进行分类储存、管理。

1）电缆桥架工艺说明

①剪板

将钢板放入液压摆式剪板机内进行剪切，得到需要的尺寸。剪板过程中会产生钢板边角料、颗粒物及噪声等污染物。

②冲孔
将剪切好的钢板放入开式可倾压力机内冲孔孔。冲孔过程中会产生钢板边角料、颗粒物和噪声等污染物。

③折弯

将打好孔的金属板料放入液压板料弯折压力机内进行折弯，以得到凹槽形状钢件。折弯过程中会产生噪声。

④焊接

将外购的小钢件用二氧化碳保护焊机焊接到折弯后的钢件上。焊接过程中会产生焊接烟尘、废焊条焊渣和噪声等污染物。

⑤喷塑（不在项目区内）
焊接好的钢件需进行喷塑，项目内所需喷塑工序全部委托第三方完成，本项目区内无喷塑、喷漆等表面处理工序。

⑥检验

电缆桥架需按国家标准要求的产品指标进行检验，检验合格的产品为电缆桥架成品，检验不合格的经回收后重新加工。

2）插接母线工艺说明

①剪板、冲孔、折弯、焊接

将钢板和铜排放入母线加工机内，经剪板、冲孔、折弯等工艺后得到金属件。再将外购的小钢件用二氧化碳保护焊机焊接在金属件上。该工序中将产生金属板料边角料、颗粒物、焊接烟尘、废焊条焊渣和噪声等污染物。

②组装

焊接后的金属件与外购的铝合金外壳手工组装在一起，得到插接母线。该工序中将产生噪声等污染物。

③检验

插接母线需按国家标准要求的产品指标进行检验，检验过程中会用到略≥380V的电压进行通电试验，检验合格的产品为电缆桥架成品，检验不合格的经回收后重新加工。

（2）员工生活产污节点见图5-3。

[image: image3.emf]员

工

生

活

隔油池

其他生活废水

食堂废水

生活废水 化粪池

委托

富民县环境卫生管理站

定期抽粪 、 清运

厨房油烟 油烟净化器

高于餐厅

1.5m

的排气筒外排

生活垃圾

交由

富民县环境卫生管理站

处置

垃圾收集设施


图5-3  员工生活产污节点示意图
二、主要污染工序及源强核算
（一）施工期
施工期主要是进行设备的安装以及办公楼装修，项目施工周期较短，项目施工人员不在项目区内食宿，产生的污染物主要是废水、废气、噪声和固废。
1、废水
项目施工期产生的废水主要是机械设备冲洗废水和施工人员生活污水。

（1）机械设备冲洗废水
施工期间施工人员不在场地内食宿，施工废水主要为机械设备冲洗废水和工作人员盥洗废水，施工废水含泥沙、悬浮颗粒及矿物油等，根据类比同类项目，机械设备冲洗废水产生量约为0.4m3/d。本环评要求建设单位设置一个2m3的沉淀池对机械设备冲洗废水进行沉淀处理，后用于施工场地洒水降尘。

（2）施工人员生活污水

项目需要施工人员5人，均不在项目区内食宿，使用项目厂房内卫生间，施工人员产生的废水主要是盥洗废水，盥洗用水量约为20L/人·d，总用水量为0.1m3/d，排水量按80%计算，生活污水产生量为0.08m3/d。施工人员生活污水依托使用昆明辉恒印务有限公司已建化粪池（容积2m3）处理，化粪池委托富民县环境卫生管理站定期抽粪、清掏，不外排。
2、废气
施工期产生的大气污染物主要是施工机械设备燃油产生的废气、建筑材料装卸、运输、堆砌以及运输过程中造成的扬尘等、装修废气等。
（1）施工机械废气

施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。

（2）扬尘

项目施工期产生的扬尘分为施工扬尘和运输扬尘。

施工场地扬尘主要是：砂石料装卸、堆置等产生的扬尘；主体结构、装修施工中的建筑材料（白灰、水泥、沙子、砖等）堆放、搬运、使用产生的扬尘等。

施工高峰期，运输量大，车辆往来频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。项目运输车辆运输产生的扬尘对施工道路两侧影响较大，其中大部分扬尘颗粒较大，形成降尘，只影响近距离范围。

（3）装修废气

装修废气主要源于装修材料，装修过程使用的油漆、涂料及木料等，都将会释放一些对人体有害的化学物质，如甲醛、聚甲醛、甲醇、苯及油漆和涂料喷涂产生的废气。

3、噪声
设备安装过程中使用电钻、切割机等设备，会产生一定的噪声污染，源强约为75～105dB（A），为间断不连续排放，具有突发性和间歇性。
4、固体废物
项目施工产生的固体废物主要为设备安装产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

a建筑垃圾
施工期设备安装会产生少量的建筑垃圾，产生量约为0.05t，按《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法》实施细则及当地建设管理部门要求，施工期产生的固体废物能回收的回收利用或外售给回收商，不能回收的由有资质的单位运往当地政府主管部门指定的建筑垃圾堆场。

b生活垃圾

项目施工人员均不在施工场地内食宿，施工人员为5人，每人每天产生垃圾量1kg，施工人员产生的生活垃圾约为5kg/d。施工人员产生的生活垃圾由垃圾桶收集后，委托富民县环境卫生管理站处置。
（二）运营期
1、废水

项目内所需喷塑工序全部委托第三方完成，本项目区内无喷塑、喷漆等表面处理工序，项目区仅有剪板、冲孔、折弯、焊接、组装及检验工序。故无生产工艺废水产生，项目废水主要为生活污水，即员工餐饮废水和员工清洁废水。
（1）用水量核算
1）员工生活用水
项目员工共计15人，全部在厂区内住宿。参考《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），“中小城市城镇居民生活用水定额110L/（人·d），本项目员工生活用水量取110L/（人·d）”，则员工生活用水量为1.65m3/d，产污系数取80%，则废水产生量为1.32m3/d，即396m3/a。废水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷，污染物浓度分别为CODcr：300～400mg/L；BOD5：100～200mg/L；SS：100～300mg/L；氨氮：30～40mg/L；总磷：4～6mg/L；动植物油：30～40mg/L。

②餐饮废水

项目设置员工餐厅及食堂，总面积61m2，参考《云南省地方标准—用水定额》（DB53/T168-2019）中“正餐14L/（m2·d）（营业面积≤200m2）”，则餐饮用水为0.854m3/d，即256.2m3/a，排水系数取0.8，餐饮废水产生量为0.6832m3/d，即204.96m3/a。餐饮废水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷和动植物油。餐饮废水污染物浓度分别为CODcr：600～800mg/L；BOD5：100～200mg/L；SS：100～300mg/L；氨氮：30～40mg/L；总磷：6～8mg/L；动植物油：60～80mg/L。

项目用排水情况详见表5-1，水平衡见图5-4。

表5-1  项目用排水情况一览表    （m3/d）

序号

用水项目

水源

用水情况

用水标准

新鲜水量

排污系数

污水量

1
员工生活用水

自来水

15人

110/（人·d）

1.65
0.8

1.32
2
餐饮用水

自来水

61m2
14L/（m2·d）

0.854
0.8

0.6832
小计

/

/

2.504
/

2.0032

[image: image4]
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图5-4  建设项目非雨天供排水平衡（m3/d）
综上所述：项目新鲜水总用水量为2.504m3/d，废水产生量为2.0032m3/d，600.96m3/a，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后委托富民县环境卫生管理站抽粪、清掏，不外排。

项目排水采用雨污分流制，雨水经地面坡度进入雨水沟，屋面雨水经落水管排至室外雨水沟，再排入项目外已有道路排水沟；项目无生产废水产生，废水主要为生活废水。食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后委托富民县环境卫生管理站抽粪、清掏，不外排。
（2）项目废水污染物产排分析

①废水处理措施

项目排水采用雨污分流制，雨水经地面坡度进入雨水沟，屋面雨水经落水管排至室外雨水沟，再排入项目外已有道路排水沟；项目无生产废水产生，废水主要为生活废水。食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后委托富民县环境卫生管理站抽粪、清掏，不外排。
②排放废水源强核算

表5-2  项目生活污水产生源强

污染源

污染物名称

处理前

处理后

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

排放浓度（mg/L）

排放量（t/a）

员工生活用水（Q=396m3/a）

CODCr

BOD5

SS

氨氮

总磷
动植物油
300～400

100～200
100～300

30～40
4～6
30～40
0.1188～0.1584
0.0396～0.0792
0.0396～0.1188
0.0119～0.0158
0.0016～0.0024
0.0119～0.0158
--

--

餐饮废水（Q=204.96m3/a）

CODCr

BOD5
SS

氨氮

总磷

动植物油

600～800

100～200

100～300

30～40

6～8

60～80
0.1230～0.1640
0.0205～0.0410
0.0205～0.0615
0.0061～0.0082
0.0012～0.0016
0.0123～0.0164
--

--

综合废水（Q=600.96m3/a）

CODCr

BOD5
SS

氨氮

总磷

动植物油

402.32～536.47
100～200.01
100～300.02

30～39.94
4.68～6.66
40.23～53.58
0.2418～0.3224
0.0601～0.1202

0.0601～0.1803
0.0180～0.0240
0.0028～0.0040
0.0242～0.0322
委托富民县环境卫生管理站定期抽粪、清掏，不外排

2、废气

本项目使用能源为为电能和太阳能，均为清洁能源，项目内所需喷塑工序全部委托第三方完成，本项目区内无喷塑、喷漆等表面处理工序。

因此项目产生的废气主要为（1）剪切、冲孔颗粒物；（2）焊接产生的烟尘；（3）卫生间、化粪池、隔油池产生的异味；（4）厨房油烟；（5）汽车尾气。
（1）剪切、冲孔颗粒物

项目在对钢板、铜板等金属板料剪切、冲孔过程中将产生一定量的金属颗粒物。由于金属颗粒物质量较重，颗粒大，易沉降，颗粒物散落范围很小，根据国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机械加工企业，颗粒物大多散落在各种机加工车床周围5m处，飘逸到车间外环境的金属颗粒物非常少。

根据《工业污染源产排污系数手册》（第九册）中的“3411金属结构制造业产排污系数表”，工业金属粉尘产污系数按1.523kg/（t·产品）计算，本项目年使用钢板4600t、年使用铜排800t、年使用铝合金外壳60t，共年使用5460t，则本项目金属粉尘产生量为8.3t/a。由于金属颗粒物比重较大，易于沉降，约99%可在操作区域附近沉降，沉降部分约为8.217t/a，及时清理后可作为固废处理，只有少部分扩散到大气中形成金属粉尘，扩散量约为0.083t/a，0.035kg/h。
（2）焊接烟尘
焊接过程会产生焊接烟尘，主要是由于高温、电离的作用，使焊丝、被焊件材料与空气发生复杂的化学反应（主要是药皮、保护气体、焊芯和空气中的水发生化学反应）而产生。焊接废气主要来自焊丝的药皮，少量来自焊芯及被焊工件，根据有关资料调查，焊接烟尘的产生量与焊丝的种类有关。

根据《焊接技术手册》（王文瀚主编），各种类型焊丝熔化时的烟尘产生系数见下表。

表5-3  各种类型焊丝熔化时的产生系数

序号

焊丝种类

产生系数（g/kg）

1

钛钙型焊丝

6.8～7.2

2

低氢型焊丝

8.9～15.6

3

锰型焊丝

10.3～18.3

4

低氢高锰型焊丝

30.5

5

CO2保护焊实芯焊丝

5~8

本项目焊接采用的焊接方式为CO2保护焊，CO2气体保护焊焊接材料主要为实芯焊丝，项目年耗焊丝量约为3t。CO2气体保护焊焊接烟尘成分主要为MnO2、Fe2O3与有害气体CO、NOx、O3。由表5-3可知，熔化每千克实芯焊丝时的烟尘产生量为5～8g/kg，本环评中按最大值进行取值，产生系数定为8g/kg，因此项目焊接烟尘产生量为24kg/a，0.010kg/h。

评价要求设置固定的焊接区域，每两台焊机配套1台滤筒式移动焊接烟尘净化器。焊接时将吸气臂对准焊烟产生的点，通过系统产生的负压，将焊烟中产生的粉尘吸入净化器中，进行收集。焊烟净化效率可达90%，则焊接烟尘排放总量为2.4kg/a，0.001kg/h。焊接烟尘经处理后车间内无组织排放，不设置排气筒。
表5-4  全厂无组织废气产排情况一览表

编号
污染物名称
污染物产生单元或装置
污染产生量
污染排放量

面源面积m2
面源高度m

排放标准

t/a

kg/h

t/a
kg/h
1
颗粒物

剪切、冲孔、焊接
8.324
3.468
0.0854
0.0356
2319
15
1.0mg/m3
（3）异味

项目异味来源于卫生间、化粪池、隔油池产生的异味。项目卫生间为水冲式卫生间，化粪池和隔油池定期清掏，异味产生量也不大，属于无组织排放。

（4）食堂油烟

项目厨房设置2个基准灶头，项目共有15个工作人员，全部在项目区用餐，每日提供3餐。食堂以液化气为能源，食堂内无燃料燃烧废气产生。按照平衡膳食统计，人均日食用油用量约30g/（人·d）计，则本项目耗油量约为0.45kg/d，即0.135t/a。由于烹饪时温度较高，故有少量油类分解、挥发，据类比估计，分解、挥发量占总耗油量的2.83%计算，则厨房油烟产生量为0.013kg/d，0.004t/a，用餐高峰以6小时计，油烟产生量约为0.0021kg/h，本次环评建议安装油烟净化器的处理风量大于1000m3/h，净化效率大于60%，处理后餐饮油烟排放量为0.00085kg/h（0.849mg/m3），处理后的油烟经食堂顶楼的1#排气筒排放。
表5-5  食堂油烟废气产生及排放情况一览表

排放源

污染源名称

处理设置

风量（m3/h）

处理效率

排气筒编号

产生情况

排放情况

产生浓度（mg/m3）

产生量（t/a）

排放浓度（mg/m3）

排放量（t/a）

厨房
餐饮废气

油烟净化器

1000

60%

1#

2.1225
0.0021
0.849
0.00085
（5）汽车尾气

项目内运输车辆驶入、驶出时会排放少量尾气，其中含CH、NO2、CO等少量污染物，呈无组织排放。

3、噪声

项目运行过程中噪声主要为生产设备运行噪声和运输车辆交通噪声。

项目生产过程中噪声主要为剪板机、压力机、折弯机、切割机、电焊机、母线加工机等。项目对部分生产设备安装减震垫，安装减震垫后，噪声可以降低5dB（A）。项目运营期主要设备噪声源强见表5-6。

表5-6  设备噪声源强表dB（A）
序号

名称

数量

单台测量声级dB（A）

排放方式

1

剪板机
3
90
间歇性

2

压力机
7
90
间歇性

3

折弯机
2
85
间歇性

4

切割机
3
90
间歇性

5
电焊机

6
85
间歇性

6
母线加工机
1
90
间歇性

7
运输车辆

/

65~80

间歇性

4、固体废弃物

建设项目产生的固体废物主要包括危险废物、一般工业固体废物和一般生活固废。

一般固体废弃物包括4个部分：（1）剪板和冲孔过程产生的边角废料；（2）废包装材料；（3）废焊条及焊渣；（4）剪切、冲孔颗粒物。
危险废物包括3个部分：（1）机修过程产生的废机油；（2）机械设备更换的废润滑剂；（3）含油抹布、手套。

一般生活固废包括4个部分：（1）生活垃圾；（2）隔油池废油；（3）化粪池污泥；（4）食堂泔水。

各部分固体废弃物产生情况如下：
（1）一般固体废物
1）边角废料
加工过程中原材料根据设计图纸剪切、冲孔时产生一定的边角废料，根据业主提供资料，其产生量约为原材料的10%，则边角废料的产生量为546t/a。所产生的边角废料暂存于边角废料暂存处，达到一定量时，出售给废品收购站。

2）废包装材料

本项目产生的废包装材料主要来源于外购原料及小钢件的包装膜及纸箱，根据原辅材料用量情况及建设单位提供的资料，产生的废旧包装物约为1.5t/a。统一收集，达到一定量时出售给废品收购站。

3）废焊条及焊渣

根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等.湖北大学学报（自然科学版）.2010年9约 第32卷第3期），焊接是在焊接过程中，焊条夹持部分使用后和清理焊缝后产生的废弃物，夹持部分占焊条量的1/11，清理焊缝时焊渣为焊条使用量的4%左右。故本项目焊条及焊渣产生量为0.393t/a，统一收集，达到一定量时出售给废品收购站。

4）剪切、冲孔颗粒物

根据本项目废气源强核算，本项目剪切、冲孔颗粒物产生量约为8.217t/a，统一收集，达到一定量时出售给废品收购站。

（2）危险废物
1）机修过程产生的废机油

机器检修过程会产生废机油，根据业主提供的资料，废机油产生量约1.0t/a，危废编号HW08，废物代码900-249-08，委托有资质的单位进行处置。

2）机械设备更换的废润滑剂

项目机械设备会产生少量废润滑剂，废润滑剂属于危险废物，废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，代码“900-214-08”。根据建设方提供的资料，废润滑剂产生量约为0.5t/a，委托有资质的单位进行处置。

3）含油抹布、手套

根据建设单位提供的资料和类比同类型项目，项目设备检修废油手套。抹布约为0.5t/a。含油棉纱、手套等属于豁免管理清单里的危险废物混入生活垃圾处理，全过程不按危险废物管理。

一般生活固废

生活垃圾

项目工作人员数量为15人，工作人员全部在项目区食宿，生活垃圾的产生量按0.7kg/（人·d）人计算，则员工生活垃圾的产生量为10.5kg/d，3.15t/a。一般生活垃圾采用生活垃圾桶统一收集后，委托富民县环境卫生管理站处置。

隔油池废油

餐饮废水经隔油池处理后，会在隔油池内部产生一定量的废油漂浮，如不定期清掏，将会影响隔油池对废水的净化效果。项目食堂用油量约0.135t/a，流失量按使用量的10%计，则废油脂产生量约0.0135t/a。定期委托有资质单位定期清掏清运处置。

3）化粪池污泥

项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理，化粪池会产生一定量的污泥。根据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》，污泥产生量按照16.7t/万t废水处理量计算，本项目废水量为600.96m3/a，则化粪池污泥产生量约为1t/a，委托委托富民县环境卫生管理站定期清掏、清运处置。

4）食堂泔水
项目餐厅会产生少量的泔水，根据类比同类型项目，本项目食堂产生量约为5t/a，食堂泔水委托有资质的单位定期清运处置。

项目固废产生及处置情况见表5-7。
表5-7  项目固废产生及处置情况一览表

序号
固废来源
污染物名称
性质
产生量（t/a）
处置方式
排放量（t/a）
1
剪切、冲孔
边角废料
一般固废
546
暂存于边角废料暂存处，达到一定量时，出售给废品收购站
0
2
包装材料

废包装材料
一般固废
1.5
统一收集，达到一定量时出售给废品收购站
0
3
焊接
废焊条及焊渣
一般固废
0.393
0
4
剪切、冲孔
颗粒物
一般固废
8.217
0
5
机修
废机油
危险废物
1.0
委托有资质的单位进行处置
0
6
机械设备
废润滑剂
危险废物
0.5
委托有资质的单位进行处置
0
7
员工生活
生活垃圾
一般固废
3.15
统一收集后，委托富民县环境卫生管理站处置
0
8
食堂
隔油池废油
一般固废
0.0135
定期委托有资质单位定期清掏清运处置
0
9
泔水
一般固废
5
委托有资质的单位定期清运处置

10
化粪池
污泥
一般固废
1
委托富民县环境卫生管理站定期清掏、清运处置。
0
11
/
含油抹布、手套

危险废物

0.5
混入生活垃圾处理，全过程不按危险废物管理

0
             


六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	   内容
类型
	排放源
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度
	产生量
	浓度
	排放量

	大气污染物
	施工期
	施工机械
	废气
	少量，呈无组织形式排放
	少量，呈无组织形式排放

	
	
	施工扬尘
	扬尘
	少量，呈无组织形式排放
	少量，呈无组织形式排放

	
	
	出入车辆
	汽车尾气
	少量，呈无组织形式排放
	少量，呈无组织形式排放

	
	
	装修
	废气
	少量，呈无组织形式排放
	少量，呈无组织形式排放

	
	运营期
	剪切、冲孔
	颗粒物
	/
	8.3t/a
	/
	0.083t/a

	
	
	焊接
	烟尘
	/
	24kg/a
	/
	2.4kg/a

	
	
	卫生间、隔油池、化粪池
	异味
	少量，呈无组织形式排放
	少量，呈无组织形式排放

	
	
	食堂
	油烟
	2.1225mg/m3
	0.0021t/a
	0.849mg/m3
	0.00085t/a

	
	
	出入车辆
	汽车尾气
	少量，呈无组织排放
	少量，呈无组织排放

	水污染物
	施工期
	机械设备冲洗
	SS
	/
	0.4m3/d
	回用于施工场地，不外排

	
	
	施工人员生活污水
	COD、NH3-N、SS
	/
	0.08m3/d
	化粪池收集后，委托富民县环境卫生管理站定期抽粪、清掏。

	
	
	生活污水
	废水量
	600.96m3/a
	600.96m3/a

	
	
	
	COD
	402.32～536.47mg/L
	0.2418～0.3224t/a
	委托富民县环境卫生管理站定期抽粪、清掏，不外排

	
	
	
	BOD5
	100～200.01mg/L
	0.0601～0.1202t/a
	

	
	
	
	SS
	100～300.02mg/L
	0.0601～0.1803t/a
	

	
	
	
	NH3－N
	30～39.94mg/L
	0.0180～0.0240t/a
	

	
	
	
	TP
	4.68～6.66mg/L
	0.0028～0.0040t/a
	

	
	
	
	动植物油
	40.23～53.58mg/L
	0.0242～0.0322t/a
	

	噪声
	施工期
	施工机械、运输车辆
	噪声
	75~105dB（A）
	昼间≤70dB（A）
夜间≤55dB（A）

	
	运营期
	生产车间
	设备噪声
	85~90dB（A）
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准

	
	
	出入车辆
	车辆噪声
	65~80dB（A）
	

	固体废物
	施工期
	设备安装
	建筑垃圾
	/
	0.05t
	分类收集，回收可回收部分，不可回收部分运至当地政府指定地点堆放

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	/
	5kg/d
	集中收集后，委托富民县环境卫生管理站处置

	
	运营期
	生产固废
	剪切、冲孔
	边角废料
	546t/a
	暂存于边角废料暂存处，达到一定量时，出售给废品收购站

	
	
	
	包装材料
	废包装材料
	1.5t/a
	统一收集，达到一定量时出售给废品收购站

	
	
	
	焊接
	废焊条及焊渣
	0.393t/a
	

	
	
	
	剪切、冲孔
	颗粒物
	8.217t/a
	

	
	
	
	机修
	废机油
	1.0t/a
	委托有资质的单位进行处置

	
	
	
	机械设备
	废润滑剂
	0.5t/a
	

	
	
	生活固废
	员工
	生活垃圾
	3.15t/a
	委托富民县环境卫生管理站处置

	
	
	
	食堂
	隔油池废油
	0.0135t/a
	委托有资质单位定期清掏清运处置

	
	
	
	
	泔水
	5t/a
	委托有资质单位定期清运输

	
	
	
	化粪池
	污泥
	1t/a
	委托富民县环境卫生管理站定期清掏、清运处置。

	
	
	
	/
	含油抹布、手套
	0.5t/a
	混入生活垃圾处理，全过程不按危险废物管理

	主要生态影响

项目选址位于云南省昆明市富民工业园区得乐村片区，项目办公、生产厂房均依托昆明辉恒印务有限公司已建成厂房，无需再进行基础设施的施工，仅对已建厂房进行装修，并配套相关生产设备，施工工程量不大，不会对生态环境造成影响。

                               


七、环境影响分析
	（一）施工期环境影响分析

项目依托昆明辉恒印务有限公司生产产房及综合楼进行装修建设，并配套相关设备，不进行基础设施的施工。项目施工期主要进行设备安装、办公楼装修等。

1、废气

施工期间产生的大气污染物主要是施工粉尘、车辆废气、装修废气。

（1）粉尘

设备安装时因钻孔等会产生一定量的粉尘，呈无组织排放，经洒水降尘及自然稀释扩散后，对周边环境影响小。

（2）车辆废气

施工运输车会产生一定量的汽车尾气，主要成分是烯烃类、CO和NOX，属无组织排放，其特点是具有瞬时性和间歇性。经自然稀释扩散后对周边环境影响小。

（3）装修废气

装修废气主要源于装修材料，装修过程使用的油漆、涂料、地板砖及木料等，都会释放一些对人体有害的化学物质，如甲醛、聚甲醛、甲醇、苯及油漆和涂料喷涂产生的废气。

为减轻装修废气对环境和人体的影响，环评要求建设单位使用的装修材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等；禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。装修完毕后须空置通风一段时间，一般为1个月，消除有害物质的残留，方可使用。

一般装修废气的影响范围局限在建筑内部及周边较近距离。项目位于云南省昆明市富民工业园区得乐村片区，项目区环境敏感点最近的为南面88m处的得乐村。项目在装修过程中应严格按照上述要求，落实好环评提出的防范措施。在落实本评价提出的污染防治措施后，本项目产生的装修废气对外环境的影响不大。

2、废水
施工期产生废水主要是机械设备冲洗废水、施工人员生活污水。

（1）机械设备冲洗废水
根据工程分析，机械设备冲洗废水产生量约为0.4m3/d。本环评要求建设单位设置一个2m3的沉淀池对机械设备冲洗废水进行沉淀处理，后用于施工场地洒水降尘。

（2）施工人员生活污水

根据工程分析，施工人员产生的废水主要是盥洗废水，盥洗用水量约为20L/人·d，总用水量为0.1m3/d，排水量按80%计算，生活污水产生量为0.08m3/d。施工人员生活污水依托使用昆明辉恒印务有限公司已建化粪池（容积2m3），化粪池委托富民县环境卫生管理站定期抽粪、清掏，不外排。

综上，施工期产生废水对周边环境影响小。
3、噪声

施工期间由于设备安装过程中使用电钻、切割机等设备以及运输车辆出入等，将产生一定的噪声污染，源强约为75～105dB（A），为间断不连续排放，具有突发性和间歇性。通过选用低噪施工设备、缩短施工时间、合理安排运输时间等措施后，施工厂界噪声可达标排放。因此项目施工噪声不会对周边村民的正常生产生活造成影响，且施工噪声随着施工的结束而消除。
因此，施工期产生噪声对周边环境影响小。
4、固废
施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和工作人员生活垃圾。

（1）建筑垃圾
施工期建筑垃圾产生量约为0.05t，按《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法》实施细则及当地建设管理部门要求，施工期产生的固体废物能回收的回收利用或外售给回收商，不能回收的由有资质的单位运往当地政府主管部门指定的建筑垃圾堆场。
（2）生活垃圾

项目施工人员均不在施工场地内食宿，施工人员为5人，每人每天产生垃圾量1kg，施工人员产生的生活垃圾约为5kg/d。施工人员产生的生活垃圾由垃圾桶收集后，委托富民县环境卫生管理站处置。

因此，施工期间产生的固废能得到合理有效处置，固废处置率100%。

综上，项目施工期间产生的污染物能得到有效处置，且项目施工为短期行为，施工期的影响随施工期的结束而消失，项目施工期对周边环境影响小。

（二）营运期环境影响分析

1、地表水环境影响分析

（1）地表水环境评价等级

按《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，根据项目废水排放方式、排放量确定地表水环境影响评价工作等级。地面水环境影响评价等级判定如下：

表7-1  水污染影响型建设项目评价等级判定表

评价等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（量纲一）
一级

直接排放

Q≥20000或W≥6000000
二级

直接排放
其他

三级A
直接排放
Q<200且W<6000
三级B
间接排放
----
注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。

注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。

注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。

注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。
根据工程分析，项目无生产废水产生，项目废水主要为生活污水，即员工餐饮废水和员工清洁废水。
项目区严格实行雨污分流制。项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后委托富民县环境卫生管理站抽粪、清掏，不外排。因此，本项目废水属于间接排放。根据表7-1，项目地表水评价等级为三级B。

（2）地表水的评价范围

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价等级为三级B，重点分析生活污水不外排环境可行性。不设评价范围。

（3）项目废水特征及处置方式

1）污水水质特征

根据工程分析的核算，项目无生产废水产生，废水主要为生活废水。项目每天新鲜水用水量为2.504m3/d，废水产生量为2.0032m3/d，600.96m3/a，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后委托富民县环境卫生管理站抽粪、清掏，不外排。
生产生活污水的特征污染物为动植物油、SS、氨氮。废水的水质浓度为：CODcr：100～800mg/L、BOD5：50～400mg/L、SS：30～300mg/L、氨氮：20～40mg/L、总磷：4～8mg/L、动植物油：20～80mg/L。

2）项目废水处理及排放方式

项目排水采用雨污分流制，雨水经地面坡度进入雨水沟，屋面雨水经落水管排至室外雨水沟，再排入项目外已有道路排水沟；项目无生产废水产生，废水主要为生活废水。食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后委托富民县环境卫生管理站抽粪、清掏，不外排。

（4）污水处理设施依托可行性分析

1）隔油池依托可行性分析
本项目自建有容积为2m3的三级隔油池处理项目餐饮废水，根据《饮食业环境技术规范》（HJ554-2010），含油废水水力停留时间不宜小于0.5h，项目食堂废水产生量约为0.6832m3/d，隔油池容积为2m3，考虑1.2的设计裕量，隔油池能够容纳项目2.93天的食堂废水，可保证食堂废水有效停留时间。
2）废水不外排的可行性分析
项目无生产废水产生，废水主要为生活废水。生活污水主要是厨房废水和淋浴废水，产生量为2.0032m3/d，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理。由于昆明辉恒印务有限公司已建的化粪池容积仅为2m3，容积仅够暂存0.998天的生活污水。故环评要求建设单位新建一个有效容积为30m3的化粪池。故本项目化粪池总容积为32m3，可容纳项目15天的生活污水。化粪池废水委托富民县环境卫生管理站抽粪、清掏（清掏协议见附件8），不外排。考虑到富民县环境卫生管理站的工作负荷情况，建设单位设定的清掏周期为一周，可保证项目废水不外排。
因此，生活污水处置方式是可行的。

（5）对周围地表水体（螳螂川）影响
本项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后委托富民县环境卫生管理站抽粪、清掏，不外排。因此，项目废水不会对周边螳螂川造成不利影响。
（6）废水非正常工况分析

本项目无生产废水产生，废水主要为生活废水。
在正常情况下，本项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后委托富民县环境卫生管理站抽粪、清掏，不外排。本项目产生的生产废水主要为地面冲洗废水和车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后回用于生产区洒水抑尘，不外排。

在非正常情况下，生活污水不能进入化粪池，为了防止项目在非正常情况下生活废水外排，则项目需建一个事故应急池，按照生活污水量2.0032m3/d，本项目设置10m3的事故应急废水池，可以满足对事故废水的暂存，该事故废水池设置于项目区北侧。

综上所述，项目在采取上述措施后，项目废水不会对周围水环境造成不良影响。为进一步降低废水事故排放，建设单位应加强废水处理设施运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放；建立健全环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。

2、地下水环境影响分析
本项目属电气机械及器材制造项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“K 机械、电子  78 电气机械及器材制造”，有电镀或喷漆工艺的；电池制造（无汞干电池除外）地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类，其他（仅组装除外）地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类”。
本项目不涉及电镀及喷漆工艺，因此本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。不开展地下水环境影响评价。
3、环境空气影响分析

根据项目运营期污染源强分析可知，项目运营期废气主要包括（1）剪切、冲孔颗粒物；（2）焊接产生的烟尘；（3）卫生间、化粪池、隔油池产生的异味；（4）厨房油烟、（5）汽车尾气。

（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），选择项目污染物正常排放的主要污染物及排放参数，采用导则附录A中推荐的估算模型AERSCREEN分别计算项目各污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（简称“最大浓度占标率”），Pi定义见以下公式。
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式中：Pi     第i个污染物最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci     采用估算模型计算出的第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
C0i     第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对GB3095未包含的污染物采用环评确定的相应质量标准中1h平均质量浓度限值。

评价等级按下表7-2的判据进行划分。“最大浓度占标率”Pi计算时，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。
表7-2  评价等级判别表
评价工作等级
评价工作分级判据
一级
Pmax≥10%
二级
1%≤Pmax＜10%
三级
Pmax＜1%
根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型AERSCREEN计算可知，本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表7-3  Pmax和D10%预测和计算结果一览表
污染源名称

评价因子

评价标准（μg/m3）
Cmax
（μg/m3）
Pmax
（%）
D10%
（m）
多边形面源
TSP
900
34.03
3.78
49
主要污染源估算模型计算结果见图7-1。
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图7-1  AERSCREEN计算评价等级结果（截图）
根据预测结果可知，本项目Pmax值为3.78%，Cmax为34.03μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（2）评价范围

二级评价大气环境影响评价范围边长取5km。

（3）评价因子

根据工程分析，厨房油烟主要为员工生活产生，汽车尾气主要是进出车辆产生，卫生间、化粪池、隔油池产生的异味经过定期清掏化粪池、隔油池，定期打扫卫生间后对周边环境的影响较小，均不属于项目主要大气污染物，本次评价主要选取焊接产生的烟尘（TSP）、剪切、冲孔的颗粒物作为主要评价因子。
（4）评价标准

表7-4  污染物评价标准表

污染物名称
功能区
取值时间
标准值（μg/m³）
标准来源
TSP
二类限区
日均
300.0
GB 3095-2012
（5）估算模型参数

估算模型参数见表7-5。
表7-5  AERSCREEN估算模型基本参数

参数
取值
城市/农村选项

城市/农村

农村
人口数（城市选项时）

/

最高环境温度

35.30℃

最低环境温度

-6.2℃

土地利用类型

建设用地
区域湿度条件

中等
是否考虑地形

是否考虑地形

否
地形数据分辨率/m

--

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

--

岸线方向/°

--

（6）污染物参数确定
根据工程分析，本项目营运期产生面源污染主要为焊接烟尘（TSP）、剪切、冲孔的颗粒物。

本项目面源预测参数见表7-6。

表7-6  项目面源预测参数表

面源各顶点坐标

面源海拔高度/m

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率/（kg/h）

X
Y
TSP
961
779
1669.715

8
2400
正常

0.0356
1011
808
1043
772
1000
746
962
778
（7）预测结果

采用EIAProA2018软件中的AERSCREEN模型对污染源各污染物进行估算，估算模型预测结果见表7-7。
表7-7  项目面源污染估算模式计算结果表
下方向距离（m）
多边形面源

TSP浓度（μg/m3）

TSP占标率（%）

10.0
23.50
2.61
49.0

34.03
3.78
100.0
25.81
2.87
200.0
16.46
1.83
300.0
12.17
1.35
400.0
9.40
1.04
500.0
7.52
0.84
600.0
6.19
0.69
700.0
5.21
0.58
800.0
4.47
0.50
900.0
3.89
0.43
1000.0
3.44
0.38
1200.0
2.76
0.31
1400.0
2.28
0.25
1600.0
1.93
0.21
1800.0
1.66
0.18
2000.0
1.45
0.16
2500.0
1.09
0.12
下风向最大浓度/占标率
34.03
3.78
下风向最大浓度出现距离

49.0
49.0
D10%最远距离

/

/

由表7-7估算数据可知，项目无组织排放粉尘最大落地浓度出现在下风向49.0m处，最大落地浓度为34.03μg/m3、占标率为3.78%。最大落地浓度远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）1h平均质量浓度的二级标准限制（TSP的1h平均质量浓度按日平均质量浓度的3倍核算），对周围环境的影响较小。
（8）对环境的影响分析
根据预测结果，本项目大气环境评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，二级评价不用进行进一步预测与分析，只对污染物排放量进行核算。由无组织排放的污染物最大落地浓度出现距离最大为49m，TSP最大一次落地浓度为34.03μg/m3，由于本项目最近的敏感目标为南面88m处的得乐村，最大落地浓度范围内无关心点分布。因此，工程对大气环境的影响较小，对周边大气敏感目标的影响较小。

（9）异味
项目营运区产生的异味主要为化粪池、隔油池产生的异味，通过定期清运处置后对周边环境的影响较小。
（10）厨房油烟
本项目设有职工食堂，每天供应3餐，食堂油烟经安装一套处理效率不低于60%的油烟净化设施处理，则预计项目食堂油烟排放浓度约为0.849mg/m3。经油烟净化设施处理后，通过油烟经食堂顶楼的1#排气筒排放。外排的油烟浓度可达到《饮食业油烟排放标准》中的油烟最高允许排放浓度（2mg/m3），项目餐饮油烟废气对周围空气环境影响不大。

（11）汽车尾气
项目物料及产品运输过程中，车辆驶入、驶出时排放少量尾气，其中含有少量碳氢化合物、NOx、CO等污染物，呈无组织排放，但考虑项目来往机动车量并不大，尾气产生量不大，产生具有间断性，且项目区域地势开阔、空气流通好，机动车尾气经大气稀释扩散后对环境和项目人员影响均不大，对区域环境空气质量不会造成太大影响。

4、噪声影响分析

（1）声环境影响评价等级

建设项目场址位于云南省昆明市富民工业园区得乐村片区，所处区域声功能区划为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

建设项目噪声源主要为剪板机、压力机、折弯机、切割机、电焊机、母线加工机、运输车辆交通噪声。项目位于声环境质量功能3类区，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2009）中规定，“建设项目所处功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下[不含3 dB（A）]，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价”。

项目所处区域声功能区划为3类区，项目建设前后得乐村敏感目标噪声级增高量为0.1dB（A），在3dB（A）以下，且受影响人口数量变化不大，因此判定本项目声环境影响评价级别为三级。

（2）声环境影响评价范围

本项目声环境评价为三级，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）噪声环境评价范围的确定原则，确定项目厂界外200m的范围内。

（3）源强分析
项目生产过程中噪声主要为剪板机、压力机、折弯机、切割机、电焊机、母线加工机等设备运行噪声，噪声源强在85~90dB（A）之间。运输车辆噪声源强为65~80dB（A）之间。各类声源声级见表7-8。
表7-8  项目运营期噪声源强一览表

序号

名称

数量

单台测量声级dB（A）

排放方式

1

剪板机
3
90
间歇性

2

压力机
7
90
间歇性

3

折弯机
2
85
间歇性

4

切割机
3
90
间歇性

5
电焊机

6
85
间歇性

6
母线加工机
1
90
间歇性

7
运输车辆

/

65~80

间歇性

（4）噪声预测

1）预测模式

为了解项目生产过程所产生的噪声对厂界的影响，采用噪声距离衰减、叠加模式进行预测，预测公式如下：

噪声衰减：

Lp（r）=Lp（r○）－20lg（r/r○）－△L

式中：Lp（r）—r处声级，dB（A）；

Lp（r○）—r○处（离噪声源1m处）；

r—预测点与噪声源间的直线距离（m）；

△L—隔声量，项目厂房为钢混结构，故隔声量取20dB（A）。

噪声叠加：

L总=10Lg（10L1/10+10L2/10+……+10Li/10）

式中：L总—几个声压级相加后的总声压级，dB（A）；
Li—某一个声压级，dB（A）。

预测点的预测等效声级：
Leq=10Lg（10Leqg/10+10Leqb/10）

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
Leqb—预测点的背景值，dB（A）。

2）预测结果
①厂界噪声预测结果

根据项目布局情况，项目各生产车间设备所产生的噪声经房间隔声及距离衰减达到厂界处的噪声预测见表7-9。

表7-9  项目厂界噪声预测值
设备名称

源强

隔声量

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

距离（m）

距离（m）

距离（m）

距离（m）

桥架车间剪板机（2台）
90
20
54

33
17
15
距离衰减后厂界噪声预测结果dB（A）
35.35
39.63
45.39
46.48
桥架车间压力机（4台）
90
20
44

31
21
20
距离衰减后厂界噪声预测结果dB（A）
37.13
40.17
43.56
43.98
桥架车间折弯机（1台）
85
20
33

28
34
19
距离衰减后厂界噪声预测结果dB（A）
34.63
36.06
34.37
39.42
桥架车间切割机（2台）
90
20
20

40
50
11
距离衰减后厂界噪声预测结果dB（A）
43.98
37.96
36.02
49.17
桥架车间电焊机（4台）
85
20
15
36
56
9
距离衰减后厂界噪声预测结果dB（A）
41.48
33.87
30.04
45.92
插接母线车间剪板机（1台）
90
20
50

11
10
34
距离衰减后厂界噪声预测结果dB（A）
36.02
49.17
50.00
39.37
插接母线车间压力机（3台）
90
20
47

10
12
40
距离衰减后厂界噪声预测结果dB（A）
36.56
50.00
48.42
37.96
插接母线车间折弯机（1台）
85
20
40

12
17
35
距离衰减后厂界噪声预测结果90dB（A）
32.96
43.42
40.39
34.12
插接母线车间切割机（1台）
90
20
38

38
18
34
距离衰减后厂界噪声预测结果dB（A）
38.40
38.40
44.89
39.37
插接母线车间电焊机（2台）
85
20
34

6
18
41
距离衰减后厂界噪声预测结果dB（A）
34.37
49.44
39.89
32.74
母线加工机（1台）
90
20
33

6
18
41
距离衰减后厂界噪声预测结果dB（A）
39.63
54.44
44.89
37.74
厂界噪声叠加预测结果dB（A）
52.50
59.78
57.60
57.54
控制标准dB（A）
昼

夜

昼

夜

昼

夜

昼

夜

65

55

65

55

65

55

65

55

达标情况

达标

达标

达标

超标
达标

超标
达标

超标
由于项目位于云南省昆明市富民工业园区得乐村片区，夜间不生产，故运营期各厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周围环境影响小。
②敏感点预测结果
根据《环境影响评价技术导则-----声环境》（HJ2.4-2009），项目声环境评价范围为200m。根据现场调查，项目周围200m范围内的敏感点为南面88m处的得乐村。项目对得乐村的声环境贡献值为41.27dB（A），敏感点噪声贡献值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定2类标准，即：昼间≤60dB，夜间≤50dB。
（5）对策措施
为了使项目厂界噪声稳定达标，项目运营期噪声防治应采取以下措施，尽可能减小噪声对环境的影响：

①出入厂区车辆要减速，禁止鸣笛；
②合理安排生产时间，禁止在晚上生产，日常加强生产设备的检修工作，确保生产设备稳定正常运转。
从总平面布置图可知，项目产噪设备布置于项目生产厂房中部区域，由表7-9可以看出，项目运营期间所产生的噪声经设备安装时采用减震垫橡胶垫等，加上厂房隔声和距离衰减后，项目区设备噪声衰减至厂界四周的昼间噪声均可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准要求，项目夜间不生产。同时项目位于工业园区，周边200m范围内的敏感点为南面88m处的得乐村，项目对得乐村的声环境贡献值较小。因此项目产生的噪声对周围环境影响小。

5、固体废物影响分析
建设项目产生的固体废物主要包括危险废物、一般工业固体废物和一般生活固废。

一般固体废弃物包括3个部分：①剪板和冲孔过程产生的边角废料；②废包装材料；③废焊条及焊渣；④剪切、冲孔颗粒物；⑤含油抹布、手套。
危险废物包括2个部分：①机修过程产生的废机油；②机械设备更换的废润滑剂。

一般生活固废包括4个部分：①生活垃圾；②隔油池废油；③化粪池污泥；④食堂泔水。

（1）一般工业固废

①剪板和冲孔过程产生的边角废料暂存于边角废料暂存处，达到一定量时，出售给废品收购站。

②废包装材料统一收集，达到一定量时出售给废品收购站。

③废焊条及焊渣统一收集，达到一定量时出售给废品收购站。

④剪切、冲孔颗粒物及时清理、收集，达到一定量时出售给废品收购站。

（2）危险废物
①项目生产设备因设备维护修理等产生的少量废机油，废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，代码“900-214-08”，委托有资质的单位进行处置。

②项目机械设备更换的废润滑剂，废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，代码“900-214-08”，委托有资质的单位进行处置。

③含油抹布、手套混入生活垃圾处理，全过程不按危险废物管理。

为了防止危险废物对周边环境造成污染，本环评提出如下危险废物临时贮存要求：

在危废的处理处置过程中，应严格执行环保相关规定及要求进行，危废交由有资质的危废处理单位统一收集处置。厂区内的危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）严格执行以下措施：

1）一般措施

①对所有的危险废物应建造专用的危险废物贮存设施。

②装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。

③盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。

④设置危险废物堆存间，暂存库地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物不相容，防渗系数要求≤10-10cm/s。
2）危险废物贮存容器

①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 

②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 

③装载危险废物的容器必须完好无损。 

④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 

⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 

3）危险废物转运管理

危险废物外运时需要严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到不沿途抛洒。厂内危废临时贮存设施暂存后由有资质的单位处置，在转移行为发生时应执行危险废物转移联单制度。

危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录台账，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录台账和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 

4）本项目危险废弃物处置措施

本项目危险废物临时储存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行储存；厂区内须建立一个5m2的危险废物暂存间，建议危废暂存间位置位于2#生产车间西南侧角落。暂存间应满足防腐、防渗、防溢、防盗、防火要求，并设立警示牌，将危险的废物采用专用收集桶收集存放，并粘贴危险废物标签；危险废物定期委托资质单位清运处置，并签订危废处置协议。

危险废物外运时需要严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，并做好危废转移台账记录。此外，必须加强对危险废物的管理，确保危险废物得到妥善处置，危险废物临时贮存场所设置明显的标志。

5）小结

本项目产生的危险废物应采用专门的危险废物收集桶进行收集，然后存于危废暂存间，由建设单位委托有资质单位进行处置，并做好危废转移台账记录。综上，本项目产生的危废对环境产生的影响小。

（3）一般生活固废
①员工生活垃圾采用生活垃圾桶统一收集后，委托富民县环境卫生管理站处置。

②隔油池废油定期委托有资质单位定期清掏清运处置。
③化粪池污泥委托富民县环境卫生管理站定期清掏、清运处置。

④食堂泔水委托有资质的单位定期清运处置。

综上，本项目产生的生活垃圾均能得到妥善处置，生活垃圾处置效率达100%。

（4）小结

项目内的固废按规范进行分类处置，能回收利用的回收利用，不能回收利用的委托有资质单位或富民县环境卫生管理站处置，可做到100%处置，对环境影响小。
6、土壤环境影响分析
（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A（以下简称附录A）本项目属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”，但项目区内无电镀工艺、不使用有机涂层、无化学处理工艺，属土壤环境影响评价项目类别中的Ⅲ类项目。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于土壤环境污染影响型项目。

1）项目占地规模

本项目永久占地面积0.3497817hm2＜5hm2，占地规模属于小型。

2）项目所在地周边土壤环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感，污染影响型判定依据见表7-10。
表7-10  污染影响型敏感程度分级表

敏感程度

判别依据

本项目

敏感

建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

本项目位于云南省昆明市富民工业园区得乐村片区，根据现场调查，本项目东侧、北侧、南侧均为企业，西侧为约10m宽的二级公路，土壤敏感程度为“不敏感”。

较敏感

建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

不敏感

其他情况

3）评价等级判定

根据上述敏感程度判定结果及项目占地规模，并结合表7-11，可综合判定污染影响型评价等级为“-”。

表7-11  污染影响型评价工作等级划分表

敏感程度

评价工作等级

占地规模
Ⅰ类
Ⅱ类

Ⅲ类

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级
较敏感

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

不敏感

一级

二级

二级

二级

三级

二级

三级

三级

-

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。
本项目仅涉及剪板、冲孔、折弯、焊接、检验工序，不在项目区内喷塑。不涉及大气沉降，可不开展土壤环境影响评价工作。

7、生态环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ 19-2011），生态影响评价工作等级划分表见表7-12。

表7-12  生态影响评价工作等级划分表

影响区域

生态敏感性

工程占地（水域）范围

面积≥20km2或长度100km

面积2~20km2或长度50~100km

面积≤2km2或长度≤50km2
特殊生态敏感区

一级

一级

一级

重要生态敏感区

一级

二级

三级

一般区域

二级

三级

三级

本项目总占地面积为3497.34m2，占地面积≤2km2，项目位于云南省昆明市富民工业园区得乐村片区，生态敏感性为一般区域，故确定本项目生态影响评价工作等级为三级。
本项目购买昆明辉恒印务有限公司生产车间及综合办公楼，不新增占地，工程影响范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等环境敏感保护对象。现有场区及其附近区域生态以人工生态环境为主，土地利用类型以旱地（坡地）为主，植被稀少。

项目运营期正常运营情况下，废水零排放，固废均100%处置，不会对周边土壤及植被生产带来较大影响，不会对周边生态环境造成影响。

（三）环境风险分析

1、环境风险评价的目的和重点

根据《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2005〕152号）的要求，风险评价需识别本项目建设、运营过程中存在的环境风险隐患，提出改进措施和建议，消除环境风险隐患，防止重大环境污染事故及次生事故的发生。评价重点为分析环境风险源调查、风险潜势初判、环境风险识别、环境风险分析、环境风险防范措施及应急要求。

2、评价依据
（1）环境风险调查
根据本项目原材料及产品特性没有火灾、爆炸等情景发生，没有毒性，因此，本项目原材料及产品没有风险发生的情景设置，不属于风险源。

项目主要风险主要为厂区化粪池清掏不及时，生活污水溢流直接排入地表水体。
（2）环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于环境风险潜势初判方式，计算物质总量与其临界量比值（Q）。


式中：q1，q2，...，qn----每种危险物质的最大存在总量，t；

      Q1，Q2，...，Qn----每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险源潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100；

本项目不涉及危险物质贮存，因此项目危险物质数量与临界量比值Q<1，本项目环境风险潜势等级为Ⅰ。

3、环境风险评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，评价工作等级划分见表7-13、环境风险潜势划分见表7-14。

表7-13   环境风险评价工作等级一览表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
注：①a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

②Ⅳ+为极高环境风险。

表7-14  建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度

危险物质及工艺系统危险性

极高危害

高度危害

中度危害

轻度危害

环境高度敏感区

Ⅳ+
Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

环境中度敏感区

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境低度敏感区

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

注：Ⅳ+为极高环境风险。

本项目的环境风险潜势等级为Ⅰ级，环境风险评价工作等级为简单分析。

4、环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本项目风险评价等级为简单分析，因此，不设环境风险评价范围。

5、环境风险识别

项目主要风险为厂区化粪池清掏不及时，生活污水溢流直接排入地表水体。
6、环境风险分析

项目主要风险为厂区化粪池清掏不及时，生活污水溢流直接排入地表水体。
7、环境风险防范措施及应急要求

针对本项目可能产生的风险事故隐患，应考虑采取系列防范措施，为进一步减少风险事故可能产生的环境影响，建议在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施。

（1）环境风险管理

根据国家环保部的相关要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应加强安全生产管理，制定重大环境事故发生的应急工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。

（2）风险预防措施

①企业加强自我设备的日常检查、检修力度，以及对员工的安全培训，把事故发生概率降到最低，把事故发生后的处理效果做到最好。

②在项目区东侧设置10m3的事故应急池，一旦出现生活污水溢流及时将废水导入事故应急池，避免事故性外排。

综上所述，项目通过采取一系列环境保护措施，在项目建成后能够有效防止事故排放的发生，一旦发生事故，依靠拟定的事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延，可有效降低环境风险的发生概率，其环境风险水平能控制在可以接受的范围内。

（四）环境可行性分析

1、产业政策符合性分析

本项目主要进行电缆桥架5000t及插接母线生产制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本）》中限制类和淘汰类项目，符合国家、云南省相关产业政策。
2、规划符合分析

（1）与《富民城市总体规划修编（2009-2025年）》符合性分析

本项目位于云南省昆明市富民工业园区得乐村片区，不在富民县的城市规划范围，项目不涉及新增占地，建设项目场地不涉及风景名胜区、自然保护区、水源保护区，符合城市总体规划。

（2）与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》的相符性

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》，富民县工业园区产业布局规划为“两轴三园六组团”的产业空间布局结构。

1）“两轴”

沿昆武高速公路和轿子雪山旅游专线形成两条产业发展轴线。

其中，沿昆武高速公路的产业发展轴，串联县城、装备制造产业园和钛产业园，着重发展钛产业、装备制造产业，辅以发展食品加工、机械加工、商贸物流等产业，是一条综合性的产业发展轴，也是富民县产业发展主要轴线。

沿轿子山旅游专线沿线发展轴，主要串联散旦片区和款庄-东村片区，已发展新材料产业为主，辅以发展新能源、农副产品加工等产业，是富民县战略性新兴产业发展轴。

2）“三园”

结合工业园区用地，构建钛产业园、装备制造产业园及新材料产业园三大园区。

装备制造产业园：以白石岩-哨箐组团为主，重点发展装备制造业，辅以机械加工、精细化工、商贸物流等产业的发展。

钛化工产业园：以大白坡组团为主，重点发展钛行业，向精细化工方向发展，辅以仓储物流等产业的发展，打造全国重要的金属钛（钛材）生产基地。

新材料产业园：包括大营-茨塘组团、散旦组团、款庄-东村组团和赤鹫组团，以半导体为主导的新材料产业，辅以新能源、精细化工、农副产品加工、食品加工、商贸物流等产业的发展。

3）“六个产业组团”

白石岩-哨箐组团：白石岩组团包含白石岩、哨箐、麦竜、烟墩四个地区，目前已有一定的产业发展基础，现状产业主要包括环保产业、机械加工、化工产业等。

白石岩组团距离富民县城较近，紧邻昆武高速和昆禄公路，拥有良好交通区位和用地条件，是富民工业园区近期重点打造和发展的核心区域。

未来，白石岩组团将重点发展以节能环保设备为主导的装备制造业，打造昆明市重要的装备制造产业基地。同时，辅以发展精细化工产业，麦竜片区现有的磷化工产业在有条件的情况下应考虑逐步向钛化工产业园转移，现状机械加工、环保产业可适当保留。

大白坡组团：大白坡组团现状产业发展主要包括大白坡钛产业园。

大白坡组团拥有丰富的钛矿、磷矿等矿产储量，拥有发展钛产业、磷产业的先天优势条件，因此，未来应在在现状钛化工发展的基础上，开发中高端钛化工产品，推动钛化工向精细化工方向发展，同时，大白坡片区组团临近昆武高速、昆禄公路等区域性交通干道，交通便利，未来可发展商贸物流等产业类型。

大白坡钛产业园可进一步提升产业层级，推动钛化工产业向精细化、科技化方向发展，提升产业科技含量和产品附加值，并延伸产业链。同时，考虑到钛化工产业对片区环境可能造成的影响，富民工业园区组织了环境影响报告书的编制。其中指出，大白坡组团所处地区的土地、大气容量能满足工业园区的建设要求，而水环境容量则对工业园区发展有一定的限制，需加大对园区环保设施的投入，确保水环境安全。

赤鹫组团：发展以半导体为主的新材料，并延伸起产业链，打造半导体新材料产业园。

大营-茨塘组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，并推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。

散旦组团：积极引导以半导体为主的新材料产业的发展，同时充分发挥片区林产品生产的优势，积极发展林产品加工等产业类型，适度发展农副产品加工等产业。结合紧邻轿子山专线的区位优势发展商贸物流产业。

款庄-东村组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，辅以发展光伏发电、风力发电等新能源产业，在现状钛化工发展的基础上，将钛化工向精细化工方向发展，同时延续东村组团已初具规模的薰衣草芳香产业等精细化工产业，适度发展农副产品加工业等产业。

本项目位于大白坡组团，不新征用地。属于机械加工类项目，与该片区规划不冲突。
（3）与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》的相符性分析

《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》审查小组意见提出规划实施应重点关注的问题第一条：园区主要环境制约因素是目前螳螂川不能满足水环境功能区划水质要求，不具备主要污染物的纳污能力和环境容量。规划审批及实施中应根据制约因素进一步调整优化各片区功能定位、产业布局、结构、规模和开发时序，严格环境准入，提高节能减排和清洁生产水平，发展循环经济，尽快建设和完善园区内污水处理和再生水利用设施，提高重复用水率，减少生产生活废水排放，同时加强对螳螂川流域的水污染综合整治，腾出环境容量，实现园区可持续发展。在水环境质量未达标前，应当推行“污染物超量削减替代”制度，排放COD、氨氮等主要污染物的新建项目，实行区域内现役源1.5-2倍的削减量替代。将中水回用率作为园区管理重要考核指标，严格控制排水量大的企业。入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达到各相关行业的标准要求，工业园区生产废水循环利用率应不低于80%，尽量做到区域内水资源的合理循环和分质分级利用。本项目无生产废水产生，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后委托富民县环境卫生管理站抽粪、清掏，不外排。
第八条：加快环保基础设施建设，按照“两污分流、生产废水和生活污水分流、分散与集中处理相结合”的原则，根据园区各片区用地规模、开发程度、产业集聚程度及排水情况进行规划建设，采取企业自行处理与园区集中处理相结合的方式，规范设计和建设各工业片区初期雨水收集系统、事故水收集系统、生活污水、生产废水的收集处理系统和回用系统。目前，哨箐机械加工园企业基本入驻，并且个企业基本建有污水预处理系统，本项目无生产废水产生，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后委托富民县环境卫生管理站抽粪、清掏，不外排，符合《规划环评》“生产废水和生活污水分散与集中处理相结合”的原则与企业自行处理与园区集中处理相结合的污水处理方式。

（4）与水污染防治规划相符性

根据《中华人民共和国环境保护法》第二十六条：“建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”。

根据重点流域水污染防治规划：“根据各流域、控制区及控制单元经济社会发展水平和水环境问题提出不同的防治要求，以改善重点流域及近岸海域水环境质量、维护人民群众身体健康、保障水环境安全为目标”。

根据普渡河流域（昆明部分）水污染防治“十二五”规划（2011-2015）第十五条：“以提高流域整体水环境质量为根本，以水质改善为约束，优化流域内各城市规划布局和产业空间分布。维护人民群众饮水安全，流域内几个主要集中式饮用水源水质稳定达标；水污染物排放总量得到有效控制，城市污水收集和处理水平显著提高，主要工业企业进园，重点工业污染源实现稳定达标排放的同时实现减排和污水循环利用；陆地生态系统状况得到改善，沿河和主要水土流失区域生态修复取得成效；流域水环境监管及水污染预警和应急处置能力得到增强”。

本项目无生产废水产生，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后委托富民县环境卫生管理站抽粪、清掏，不外排。符合《中华人民共和国环境保护法》、《重点流域水污染防治规划》（2011-2015）、《普渡河流域（昆明部分）水污染防治“十二五”规划》（2011-2015）的规定。
（5）与《昆明市河道管理条例》相符性

螳螂川富民段全长63.4km，均宽65m，入出落差258m，年入境水量86320万m3，年均秒流量27.73m3，最大秒流量500m3。本项目位于云南省昆明市富民工业园区得乐村片区面螳螂川左岸约100m处。

根据《昆明市河道管理条例》第二十条，河道的管理范围为：已划定规划控制线的为河道绿化带外缘以内的范围；尚未划定河道规划控制线的为两岸堤防之间的水域、湿地、滩涂（含可耕地）、两岸堤防及护堤地。护堤地的宽度为堤防背水坡脚线水平外延不少于2米的区域，无背水坡脚线的为堤防上口线水平外延不少于5米的区域。河道的保护范围为河道管理范围以外100米以内的区域。本项目工程外沿边线距离螳螂川河道约100m，不在河道管理范围内。第二十二条在河道保护范围内，禁止进行以下活动：（一）建设排放氮、磷等污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目；（二）倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其他污染物；（三）向河道排放污水；（四）毁林开垦或者违法占用林地资源，盗伐、滥伐护堤林、护岸林；（五）爆破、打井、采石、取土等影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍行洪的活动。

项目不新增占地，无生产废水产生，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后委托富民县环境卫生管理站抽粪、清掏，不外排。生活垃圾委托富民县环境卫生管理站处置。因此，本项目的建设与《昆明市河道管理条例》要求不冲突。

3、选址可行性分析

项目选址位于云南省昆明市富民工业园区得乐村片区。项目所在地为工业用地，符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》总体发展规划及环境保护的要求。厂区用地面积3497.34m2，项目区交通便利，公共设施等外部条件供给有保障，可满足本项目建设需求，建厂条件良好，从经济发展角度考虑该厂址是合理可行的。
项目周边的企业主要有：厂址南侧约10m处为云南彩丰油墨有限公司；东侧约10m处为昆明光波电线电缆有限公司；北侧约7m处有富民洁拓洗涤服务有限公司；北侧约20m处有云南润斯环保设备有限责任公司；北侧约60m处有昆明市明波原子灰厂；东北侧约50m处有富民蓝盾实业有限公司；东北侧113m处有富民县丰顺天然气发展有限公司富民门站，北侧276m处有中博新型材料公司，用地性质为二类工业用地。项目建设性质与用地性质相符。

本项目为电缆桥架及插接母线生产制造企业，属于制造业；不属于高污染行业，属于多业发展中的产业。项目附近无已建的或规划的医院、学校，无特殊文物保护单位和水源保护区等其他环境敏感点，项目与周边环境环境有较强的兼容性。

综上所述，项目选址合理。

（四）总平面布置合理性分析

根据项目平面布置情况，项目主路口位于生产车间东侧，电缆桥架生产车间位于项目区北侧，插接母线生产车间位于项目区西南侧，综合办公楼位于项目区东南侧，厨房及餐厅位于项目区西侧。项目用地四周均有道路，便于物料及产品的运输。

项目选址于云南省昆明市富民工业园区得乐村片区，无生产废水产生。食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后委托富民县环境卫生管理站抽粪、清掏，不外排；项目厨房内设置1套油烟净化器处理油烟，食堂油烟经净化后由高于自身建筑1.5m的排气筒排放，有利于油烟的稀释扩散；项目生产车间及办公区内分散布置垃圾桶对生活垃圾进行收集；危废暂存间拟设置于2#生产车间西南侧角落处，面积为5m2。

总体上，项目厂区布局合理。

五、项目建设与“三线一单”符合性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

（1）生态红线

“生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知（云府发[2018]32号）（以下简称《通知》），《通知》对全省各市区的生态保护红线进行了划定。其中嵩明属于高原湖泊及牛栏江上游水源涵养生态保护红线内，该区域地势起伏和缓，是我省构造湖泊和岩溶湖泊分布最集中的区域.植被以半湿润常绿阔叶林、暖温性针叶林、暖温性灌丛等为代表.重点保护物种有白腹锦鸡、云南闭壳龟、鱇浪白鱼、滇池金线鲃、大理弓鱼、宽叶水韭、西康玉兰等珍稀动植物。已建有云南苍山洱海国家级自然保护区、金殿国家森林公园、抚仙—星云湖泊省级风景名胜区、石屏异龙湖省级风景名胜区等保护地。
本项目位于工业园区，且不新增用地，不涉及生态保护红线，故项目对生态红线区域影响不大。

（2）环境质量底线

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

项目选址区域为环境空气功能区二类区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《2019年度昆明市生态环境状况公报》发布的信息显示2019年度富民县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求，空气质量好，尚有容量进行项目建设，同时本项目营运期间产生的废气污染物排放量小，能满足《环境空气质量标准》二级标准的要求。

项目区地表水为螳螂川。本项目位于一级支流“螳螂川-普渡河”中“富民大桥-普渡河桥”河段，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年），“富民大桥-普渡河桥”河段水环境功能属于工业用水，为IV水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。且根据《2019年度昆明市生态环境状况公报》，2019年“螳螂川-普渡河”富民大桥断面水质类别为Ⅴ类，与2018年相比，水质显著好转；普渡河桥断面水质类别为Ⅳ类，与2018年相比，水质显著好转。但本项目营运期间无生产废水产生，仅有少量的生活污水产生。食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后委托富民县环境卫生管理站抽粪、清掏，不外排。项目废水处置方式合理，对周边环境的影响较小。
本项目所在区域为3类声环境功能区，根据环评现场踏勘，项目周边无大的噪声源分布。项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。

综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。

（3）资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据；

项目营运期用水量较小，土地资源消耗符合要求。

因此，项目资源利用满足要求。

（4）环境准入负面清单

目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于金属制品制造业，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。
                        


八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	类型

内容
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	废气
	施工期
	施工机械
	废气
	自然稀释扩散
	对周围环境影响小

	
	
	施工场地
	扬尘
	洒水降尘
	

	
	
	出入车辆
	汽车尾气
	自然稀释扩散
	

	
	
	装修
	装修废气
	自然稀释扩散
	

	
	营运期
	剪切、冲孔
	颗粒物
	厂房阻隔，自然扩散
	对周围环境影响小

	
	
	焊接
	烟尘
	厂房阻隔，自然扩散
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织排放限值

	
	
	卫生间、隔油池、化粪池
	异味
	项目集中收集生活垃圾，并及时清运，防止腐烂；项目生活区内厕所须定期进行清洁保证厕所内卫生，化粪池委托有资质的单位定期清掏处置
	对周边环境的影响较小

	
	
	食堂
	油烟
	①灶头上方设置集气罩收集废气；
②设置油烟净化器进行处理；
③通过高于楼顶1.5m排气筒排放
	油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001）标准要求

	
	
	出入车辆
	汽车尾气
	自然扩散
	对周围环境影响较小

	废水
	施工期
	施工场地
	机械设备冲洗废水
	设置一个2m3的沉淀池进行沉淀处理
	委托富民县环境卫生管理站定期抽粪、清掏，不外排

	
	
	
	生活污水
	排入项目区内的化粪池（总容积32m3）处理
	

	
	运营期
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、动植物油等
	餐饮废水经隔油池隔油处理后，通过污水管道与员工盥洗废水混合流入化粪池处理，委托清运，不外排
	委托富民县环境卫生管理站定期抽粪、清掏，不外排

	固废
	施工期
	施工场地
	建筑垃圾
	分类回收，能回收的回收利用或外售给回收商，不能回收的由有资质的单位运往当地政府主管部门指定的建筑垃圾堆场。
	处置率100%

	
	
	
	生活垃圾
	集中收集，委托富民县环境卫生管理站处置
	

	
	运营期
	剪切、冲孔
	边角废料
	暂存于边角废料暂存处，达到一定量时，出售给废品收购站
	处置率达100%

	
	
	焊接
	废焊条及焊渣
	统一收集，达到一定量时出售给废品收购站
	

	
	
	剪切、冲孔
	颗粒物
	
	

	
	
	机修
	废机油
	委托有资质的单位进行处置
	

	
	
	机械设备
	废润滑剂
	
	

	
	
	员工
	生活垃圾
	委托富民县环境卫生管理站处置
	

	
	
	食堂
	隔油池废油
	委托有资质单位定期清掏清运处置
	

	
	
	
	泔水
	委托有资质单位定期清运输
	

	
	
	化粪池
	污泥
	委托富民县环境卫生管理站定期清掏、清运处置。
	

	
	
	/
	含油抹布、手套
	混入生活垃圾处理，全过程不按危险废物管理
	

	噪声
	施工期
	施工场地
	噪声
	合理安排作业时间
	达《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）

	
	运营期
	设备噪声、车辆出入
	噪声
	选用低噪声设备，安装减震垫、墙体隔音
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	生态保护措施及预期效果

项目施工期仅对已建厂房进行装修，并配套相关生产设备，施工工程量不大，落实相关环保措施后可达环保要求。

                        


九、结论与建议
	一、结论

本项目选址于云南省昆明市富民工业园区得乐村片区，项目总占地面积为3497.34m2，总建筑面积为3731.52m2。项目区内主要设有剪版区、冲孔区、折弯区、焊接区、原料储存区、边角废料堆放区等，办公楼主要设有办公室、员工宿舍，年生产电缆桥架5000吨，插接母线40000米，项目总投资2000万元，其中环保投资20.2万元，占总投资的1.01%，根据有关法律法规要求，对本项目的环境影响评价结果与建议如下：
1、环境质量状况结论

①空气环境：根据昆明市生态环境局发布的《2019年度昆明市生态环境状况公报》显示，评价区域属于环境空气质量达标区，根据云南中科检测技术有限公司监测结果可知项目区TSP环境质量现状可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
②地表水环境：根据《2019年度昆明市生态环境状况公报》，2019年“螳螂川-普渡河”富民大桥断面水质类别为Ⅴ类，与2018年相比，水质显著好转；普渡河桥断面水质类别为Ⅳ类，与2018年相比，水质显著好转。

③声环境：根据根据云南中科检测技术有限公司监测结果可知，项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求，且可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域噪声环境质量现状较好。

④生态：项目位于云南省昆明市富民工业园区得乐村片区，区内总体植被覆盖率低，生态环境脆弱，生态调节能力较差。

2、运营期环境影响分析结论

（1）地表水环境影响分析结论

项目排水采用雨污分流制，雨水经地面坡度进入雨水沟，屋面雨水经落水管排至室外雨水沟，再排入项目外已有道路排水沟；项目无生产废水产生，废水主要为生活废水。食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后委托富民县环境卫生管理站抽粪、清掏，不外排。项目废水对螳螂川水环境基本无影响。
（2）环境空气影响分析结论

项目运营期产生的废气主要为剪切、冲孔颗粒物；焊接产生的烟尘；卫生间、化粪池、隔油池产生的异味；厨房油烟；汽车尾气等。
剪切、冲孔颗粒物，焊接产生的烟尘经厂房阻隔，自然扩散可达到达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织排放限值，对周围环境影响小。
卫生间、隔油池、化粪池异味经集中收集生活垃圾，并及时清运，防止腐烂；项目生活区内厕所须定期进行清洁保证厕所内卫生，化粪池委托有资质的单位定期清掏处置对周边环境的影响较小。

食堂油烟经油烟净化器处理后通过高于餐厅1.5m的排气筒外排，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，对周围环境影响小。

因此，在采取环评提出的措施后项目营运期废气对周围环境空气影响不大。

（3）声环境影响分析结论

项目产噪设备布置于项目生产厂房中部区域，根据预测结果，项目运营期间所产生的噪声经设备安装时采用减震垫橡胶垫等，加上厂房隔声和距离衰减及夜间不生产后，项目区设备噪声衰减至厂界四周的昼间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。

（4）固体废物影响分析结论
项目内的固废按规范进行分类处置，能回收利用的回收利用，不能回收利用的委托有资质单位或富民县环境卫生管理站清运处置。剪切、冲孔边角废料暂存于边角废料暂存处，达到一定量时，出售给废品收购站；剪切、冲孔颗粒物统一收集后出售给废品回收购站；废包装材料统一收集后出售给废品回收购站；机修废机油、废润滑剂委托有资质的单位进行处置；员工生活垃圾委托富民县环境卫生管理站处置；食堂隔油池废油、泔水委托有资质单位定期清掏清运处置；化粪池污泥委托委托富民县环境卫生管理站定期清掏、清运处置；含油抹布、手套混入生活垃圾处理，全过程不按危险废物管理。

项目产生固废能做到合理、有效处置，对周边环境影响小。

3、项目产业政策符合性分析结论

本项目主要进行电缆桥架5000t及插接母线生产制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本）》中限制类和淘汰类项目，符合国家、云南省相关产业政策。

4、项目规划符合性分析结论

本项目位于云南省昆明市富民工业园区得乐村片区，不在富民县的城市规划范围，项目不涉及新增占地，建设项目场地不涉及风景名胜区、自然保护区、水源保护区，符合城市总体规划；与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》不冲突；符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》及其审查意见中相关要求；符合水污染防治规划；符合《昆明市河道管理条例》的相关要求。

综上，项目与各项规划相符。

5、选址可行性分析结论

项目选址位于云南省昆明市富民工业园区得乐村片区，用地性质为工业用地，项目建设性质与用地性质相符。项目为电缆桥架及插接母线生产制造，属于制造业；不属于高污染行业。项目附近无已建的或规划的医院、学校，无特殊文物保护单位和水源保护区等其他环境敏感点，无限制本项目生产的因素存在。项目周边无食品生产加工企业，故本项目与周边环境有较强的兼容性。
环评认为，本项目选址合理可行。

6、项目布局合理性分析结论

根据项目平面布置情况，项目主路口位于生产车间东侧，电缆桥架生产车间位于项目区北侧，插接母线生产车间位于项目区西南侧，综合办公楼位于项目区东南侧，厨房及餐厅位于项目区西侧。项目用地四周均有道路，便于物料及产品的运输。

项目选址于云南省昆明市富民工业园区得乐村片区，无生产废水产生。食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后委托富民县环境卫生管理站抽粪、清掏，不外排；项目厨房内设置1套油烟净化器处理油烟，食堂油烟经净化后由高于自身建筑1.5m的排气筒排放，有利于油烟的稀释扩散；项目生产车间及办公区内分散布置垃圾桶对生活垃圾进行收集；危废暂存间拟设置于2#生产车间西南侧角落处，面积为5m2。

总体上，项目厂区布局合理。

7、总结论

综上所述，项目建设符合国家产业政策，符合整体规划，选址可行，布局合理。项目运营期在严格采取本报告表所提出的各项环境保护措施后，项目污染物可做到污染物达标排放，总体上对周围环境的影响不大，从环境保护角度评价，本项目的建设环境可行。

二、防治措施
1、施工期环境保护对策措施

（1）废气防治措施

①合理安排作业时间，缩短施工时间，尽量减少施工污染；

②洒水降尘。
（2）废水防治措施

①机械设备冲洗废水通过设置一座2m3的临时沉淀池进行沉淀处理后，回用于施工场地用水，不外排；

②施工人员生活污水经昆明辉恒印务有限公司已建化粪池预处理后，委托富民县环境卫生管理站定期抽粪、清掏，不外排。

（3）噪声防治措施

①选用低噪设备；

②合理安排作业时间。

（4）固废防治措施

①建筑垃圾分类收集，能回收的回收利用或外售给回收商，不能回收的由有资质的单位运往当地政府主管部门指定的建筑垃圾堆场；

②生活垃圾集中收集后，委托富民县环境卫生管理站处置。

2、运营期环境保护对策措施

（1）废气防治对策措施

①食堂油烟经安装一套处理效率不低于60%的油烟净化设施处理，经油烟净化设施处理后，引至油烟净化器处理后通过高于楼顶1.5m的排气筒外排。
②焊接烟尘经滤筒式移动焊接烟尘净化器处理及厂房阻隔，自然扩散后可达到达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织排放限值。
③剪切、冲孔颗粒物经厂房阻隔，自然扩散后可达到达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织排放限值。

④卫生间、隔油池、化粪池异味经集中收集生活垃圾，并及时清运，防止腐烂；项目生活区内厕所须定期进行清洁保证厕所内卫生，化粪池委托有资质的单位定期清掏处置。

⑤出入车辆汽车尾气经自然扩散后对周围环境影响较小。

（2）废水防治对策措施

项目区实行雨污分流的排水体制。
雨水经地面坡度进入雨水沟，屋面雨水经落水管排至室外雨水沟，再排入项目外已有道路排水沟；项目无生产废水产生，废水主要为生活废水。食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后委托富民县环境卫生管理站抽粪、清掏，不外排。

（3）噪声防治对策措施

①出入厂区车辆要减速，禁止鸣笛；
②夜间禁止生产；

③合理安排生产时间，日常加强生产设备的检修工作，确保生产设备稳定正常运转。

（4）固废污染防治对策措施

1）一般生产固废防治对策措施

①剪板和冲孔过程产生的边角废料暂存于边角废料暂存处，达到一定量时，出售给废品收购站。

②废包装材料统一收集，达到一定量时出售给废品收购站。

③废焊条及焊渣统一收集，达到一定量时出售给废品收购站。

2）危险废物防治对策措施

机修废机油、废润滑剂存于危废暂存间，由建设单位委托有资质单位进行处置，并做好危废转移台账记录，危险废物暂存间做好防渗工作，含油抹布、手套混入生活垃圾处理，全过程不按危险废物管理。
3）一般生活固废防治对策措施

①员工生活垃圾采用生活垃圾桶统一收集后，委托富民县环境卫生管理站处置。

②隔油池废油定期委托有资质单位定期清掏清运处置。

③化粪池污泥委托富民县环境卫生管理站定期清掏、清运处置。

④食堂泔水委托有资质的单位定期清运处置。
（5）环境风险防治对策措施

在项目区东侧设置一个容积为10m3的应急事故池。

项目污染防治措施见表9-1。
表9-1  环境污染防治措施一览表

时期
污染源

主要污染物
防治措施
预期治理效果
施工期

废气
粉尘
①合理安排作业时间，缩短施工时间，尽量减少施工污染；②洒水降尘。

降低粉尘产生量
废水
SS、CODcr等
①机械设备冲洗废水通过设置一座2m3的临时沉淀池进行沉淀处理后，回用于施工场地用水，不外排；②施工人员生活污水经昆明辉恒印务有限公司已建化粪池处理后，委托富民县环境卫生管理站定期抽粪、清掏，不外排。

降低施工废水产生影响
噪声
噪声
①选用低噪设备；②合理安排作业时间。
对周围环境影响小
固废
建筑垃圾
建筑垃圾分类收集，回收可回收部分，不可回收部分运至政府指定地点进行堆放；生活垃圾委托富民县环境卫生管理站统一进行清运。

固废处置率100%
施工人员生活垃圾
集中收集后，委托富民县环境卫生管理站处置。

运营期

废气
食堂油烟
①灶头上方设置集气罩收集废气；
②设置油烟净化器进行处理；
③通过高于楼顶1.5m排气筒排放
油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》 （GB18483—2001）标准要求
焊接烟尘
滤筒式移动焊接烟尘净化器、厂房阻隔，自然扩散
达到达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织排放限值
剪切、冲孔颗粒物

厂房阻隔，自然扩散

卫生间、隔油池、化粪池异味
项目集中收集生活垃圾，并及时清运，防止腐烂；项目生活区内厕所须定期进行清洁保证厕所内卫生，化粪池委托有资质的单位定期清掏处置

对周边环境的影响较小
出入车辆汽车尾气
自然扩散
对周围环境影响较小
废水
生产废水

无生产废水产生

无生产废水外排
生活污水

食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后委托富民县环境卫生管理站抽粪、清掏，不外排。

无生活污水外排
噪声
噪声

①出入厂区车辆要减速，禁止鸣笛；

②禁止在夜间开展生产活动；

③合理安排生产时间，日常加强生产设备的检修工作，确保生产设备稳定正常运转。

达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
固废

生产固废（剪切冲孔边角废料、废包装材料、废焊条及焊渣、剪切冲孔边角废料等）

①剪切、冲孔边角废料暂存于边角废料暂存处，达到一定量时，出售给废品收购站；

②废包装材料统一收集，达到一定量时出售给废品收购站。

③废焊条及焊渣统一收集，达到一定量时出售给废品收购站。

④剪切、冲孔颗粒物统一收集，达到一定量时出售给废品收购站
处置率100%
生活固废（员工生活垃圾、隔油池废油脂、食堂泔水、化粪池污泥）

①生活垃圾统一收集后，委托富民县环境卫生管理站处置。

②隔油池废油委托有资质单位定期清掏清运处置。

③泔水委托有资质单位定期清运输。

④化粪池污泥委托富民县环境卫生管理站处置。
危险固废（废机油、废润滑剂、含油抹布、手套）

①废机油、废润滑剂采用专门的危险废物收集桶进行收集，然后存于危废暂存间，由建设单位委托有资质单位进行处置，并做好危废转移台账记录。

②含油棉纱、手套等属于豁免管理清单里的危险废物混入生活垃圾处理，全过程不按危险废物管理。
风险
在项目区东侧设置一个容积为10m3的应急事故池。

废水不外排
三、环境管理、环境监理、环境监测及“三同时”制度
1、环境管理
遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，应将项目的环境管理纳入日常管理之中。本项目制定了环境管理计划如表9-2。
表9-2  环境管理计划
管理阶段
责任人
监督单位
管理内容
营运阶段
建设单位管理人员
富民县环保局、园区环保部门
1、建设单位应严格按照环评及批复要求建设相应环保设施，进行自主验收，并配合环保部门对固废进行环保验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求；
2、制定本项目营运期的环境管理计划，根据本项目的环境保护设施及环境保护措施，拟定项目营运期环境管理的项目和内容。
3、定期对环保措施的正常情况和实际效果，以及污染物达标排放情况进行检查，如厂界噪声是否达标、厂界TSP是否达标等；及时处理和解决临时出现的环境污染事件和环保设施故障，并提出改进的建议和对策。
4、在营运期间，作好管理记录及管理报告，落实环境监测的实施，审核有关环境监测报告等，按要求填写运营期环境统计表、污染源申报表等，并定期向主管环保部门汇报项目环保工作情况。
5、向社会公布项目基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式、产品及规模、防治污染设施的建设和运行情况、排污信息（包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况、执行标准等）、建设项目环境影响评价文件及行政许可文件、突发环境事件应急预案等。
2、环境监测
为了建设项目运营期的环境管理，现将建设项目运营期环境监测计划列于表9-3。

表9-3  营运期污染源自行监测计划表
监测类别
监测地点
监测项目
监测频率
污染源
无组织废气

项目区界上风向设1个参照点，下风向设2~3个监控点
TSP
1次/年

噪声
项目四面厂界
Leq（A）
1次/季
3、“三同时”竣工环保验收
项目“三同时”竣工环保验收内容见下表。
表9-4  项目“三同时”验收内容一览表
类别
排放源
污染物
环保设施、措施
验收要求
废气

食堂
油烟
①灶头上方设置集气罩收集废气；
②设置油烟净化器进行处理；
③通过高于楼顶1.5m排气筒排放
油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》 （GB18483—2001）标准要求
焊接
烟尘
滤筒式移动焊接烟尘净化器、厂房阻隔，自然扩散
达到达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织排放限值
剪切、冲孔
颗粒物

厂房阻隔，自然扩散
卫生间、隔油池、化粪池
异味
项目集中收集生活垃圾，并及时清运，防止腐烂；项目生活区内厕所须定期进行清洁保证厕所内卫生，化粪池委托有资质的单位定期清掏处置

对周边环境的影响较小
出入车辆
汽车尾气
自然扩散
对周围环境影响较小
废水
员工生活
生活污水
设置隔油池（1个，2m3）、化粪池（2个，其中1#化粪池2m3，2#化粪池30m3）
食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后委托富民县环境卫生管理站抽粪、清掏，不外排。

噪声
生产车间
设备噪声
①设备安装减震垫；
②主要生产设备厂房内使用
厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
固废
剪切、冲孔
边角废料
暂存于边角废料暂存处，达到一定量时，出售给废品收购站
100%处置
包装材料
废包装材料
统一收集后出售给废品回收购站
焊接

废焊条及焊渣

剪切、冲孔
颗粒物
机修
废机油
委托有资质的单位进行处置
机械设备
废润滑剂
员工
生活垃圾
委托富民县环境卫生管理站处置

食堂
隔油池废油
委托有资质单位定期清掏清运处置
泔水
委托有资质单位定期清运输
化粪池
污泥
委托富民县环境卫生管理站定期清掏、清运处置。
机修
含油抹布、手套

混入生活垃圾处理，全过程不按危险废物管理

风险

生活污水溢流
在项目区东侧设置一个容积为10m3的应急事故池。
废水不外排

环境管理
环境保护审批手续及环境保护档案资料；
环境管理机构及规章管理制定；
环境保护设施建成及运行维护记录；
环境保护措施落实情况及实施效果，环境监测计划；
固体废物种类、产生量、处理处置情况。
4、要求
根据我国环保法律法规的有关规定，凡对环境有影响的建设项目，其配套的污染防治设施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。要求建设方严格执行“三同时”的有关规定。针对该项目可能产生的环境问题，提出以下建议：

1、环评审批后，以及依据《报告表》及批复文件完善项目环保设施，进行自主验收；

2、编制项目突发环境事件应急预案，完善项目环境风险管理体系；

3、加强操作人员的防护，减小噪声和有害气体物质对人体健康的危害。  

	预审意见：

公    章

经办人：                               年      月      日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                 公    章

经办人：                      年      月      日



	审批意见：

公  章

经办人：                     年   月    日




钢板


（外购）





打孔





折弯





委托第三方完成，本项目区内无喷塑、喷漆等表面处理工序





噪声





噪声、边角废料、颗粒物





喷塑





剪板





焊接





噪声、边角废料、颗粒物





噪声、废气、废焊条、焊渣











小钢件（外购）





电缆桥架





检验





钢板、铜排（外购）





打孔





折弯





噪声





噪声、边角废料、颗粒物





剪板





焊接





噪声、边角废料、颗粒物





噪声、废气、废焊条、焊渣





小钢件（外购）





接插母线





组装





检验





铝合金外壳


（外购）





员工生活用水





餐饮用水





0.6832





隔油池





0.6832





化粪池





2.0032





0.1708





0.33





1.32





0.854





自来水2.504





1.65





委托富民县环境卫生管理站定期抽粪、清掏，不外排
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厨房油烟
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高于餐厅1.5m的排气筒外排


生活垃圾


交由富民县环境卫生管理站处置
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