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《建设项目环境影响报告表》编制说明
     《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1.	项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。
3.	行业类别—按国标填写。
4.	总投资—指项目投资总额。
5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。
8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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[bookmark: _Toc18301][bookmark: _Toc1250]表一  建设项目基本情况
	项目名称
	昆明银华工贸有限公司路桥分公司装配式钢结构项目

	建设单位
	昆明银华工贸有限公司路桥分公司

	法人代表
	蹇正洪
	联系人
	蹇正洪

	通讯地址
	富民县工业园哨箐片区

	联系电话
	13678780013
	传真
	/
	邮政编码
	650499

	建设地点
	富民县工业园哨箐片区

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案[2019]0080号

	建设性质
	新建（补办）
	行业类别
及代码
	[C3311]金属结构制造

	占地面积
(m2)
	17000
	绿化面积（m2）
	/

	总投资
（万元）
	1230
	其中：环保
投资(万元)
	24
	环保投资占
总投资的比例
	1.95%

	评价经费
（万元）
	/
	预期投产日期
	2022年12月

	工程内容及规模：
一、项目由来
昆明银华工贸有限公司路桥分公司位于云南省昆明市富民县工业园哨箐片区，公司成立于2019年10月，拥有国内先进的钢结构制作、加工技术。近年来因钢构结构具有节能、环保可回收利用的优点，目前在住宅、工业厂房、桥梁制造等领域得到广泛应用，工业、民用、市政建设以及现代超高建筑、摩天大楼均已应用钢结构工艺逐步取代传统砖混结构，钢结构市场正处于一个蓬勃发展阶段，各地区存在很大的需求量。为适应市场需求，昆明银华工贸有限公司路桥分公司在富民县工业园哨箐片区工业园区投资1230万元，公司租用云南晨鑫机械制造有限公司标准厂房3200m2作为生产厂房，项目于2020年6月开始安装设备，2020年7月建设完成并投入生产，至今未办理相关环保手续。2020年10月12日经昆明市生态环境局富民分局综合执法大队对该公司进行调查核实，该公司未取得环保审批相关手续擅自开工建设并投入生产；生产过程中喷漆工艺在车间内进行，未采取污染防治措施；废油漆桶露天堆放，未采取符合国家环境保护标准的防护措施。责令该项目立即停止违法生产或排污行为，未取得环保审批手续前，不得投入生产或排放污染物。因此，本项目正在完善污染防治措施、完善项目环保审批手续，现正在补办环评。
根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）、国务院《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）以及《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行），建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正）等有关条款规定，本项目属于“二十二、金属制品业 67、金属制品加工制造中“其他（仅切割组装除外）”，建设项目不涉及电镀工艺且使用水性涂料，应该编制环境影响报告表。昆明银华工贸有限公司路桥分公司委托我公司开展该项目环境影响评价工作（委托书见附件）。我单位接受委托后，根据国家建设项目环境管理的有关规定，对项目建设地周围环境状况进行了实地调查，收集及核实了当地有关环境资料，按照环境影响评价有关技术规范编制完成了《昆明银华工贸有限公司路桥分公司装配式钢结构项目环境影响评价报告表》供建设单位上报审批。
二、与相关政策符合性
[bookmark: _Toc1830][bookmark: _Toc32217]（1）产业政策符合性分析
本项目为昆明银华工贸有限公司路桥分公司装配式钢结构项目，主要从事钢结构产品的制作、销售。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，依照国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，项目属于鼓励类的第二十一类“建筑”中第十三点“装配式钢结构绿色建筑体系的研发及推广”的项目，所以本项目符合国家的产业政策。
因此，项目的建设符合国家现行的产业政策。
[bookmark: _Toc13953][bookmark: _Toc22640]（2）与《云南省主体功能区规划》的符合性
[bookmark: _Toc30441][bookmark: _Toc31320]对照《云南省主体功能区规划》，项目区不属于《云南省主体功能区规划》中规定的禁止开发区及限值开发区。本项目不涉及基本农田，远离居民敏感点，对农田生态系统影响不大，本项目不违反《云南省主体功能区规划》。
（3）项目选址合理性分析
本项目选址位于昆明市富民县工业园哨箐片区内，项目所在区为城市工业园区，不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区等需要特殊保护的区域，不涉及国家和地方文物保护单位。项目租用已建好的厂房，不涉及土建施工，营运期产生的各类污染物采取相应的防治措施后，对项目所在区域的环境质量及环境保护目标影响较小，因此，项目选址合理。
[bookmark: _Toc14198][bookmark: _Toc16259]（4）与《富民县土地利用总体规划》规划符合性
[bookmark: _Toc26869][bookmark: _Toc28556]本项目位于昆明市富民县工业园哨箐片区内，占地17000m2，公司租用云南晨鑫机械制造有限公司标准厂房作为生产厂房，与土地权属所有人签订了《土地租赁协议》，项目在工业园区内，用地性质为工业用地。符合《富民县土地利用总体规划（2010-2020年）》”因此，项目建设符合当地土地利用规划。
[bookmark: _Toc8262][bookmark: _Toc20917]（5）“三线一单”符合性分析
[bookmark: _Toc23466][bookmark: _Toc19786]a.本项目与生态红线管控要求的符合性分析。
[bookmark: _Toc17303][bookmark: _Toc32091]本项目位于昆明市富民县工业园哨箐片区内，项目所在地为工业园区，不涉及生态保护红线。且项目评价范围内不涉及自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，本项目是符合生态红线管控要求的。
[bookmark: _Toc29960][bookmark: _Toc30676]b.项目与资源利用上线符合性分析
[bookmark: _Toc25971][bookmark: _Toc10279]本项目运营期间消耗一定量的电能、水源，项目资源消耗量占区域内的利用总量比例较小，因此符合资源利用上线。
[bookmark: _Toc1232][bookmark: _Toc14526]c.项目与环境质量底线符合性分析。
[bookmark: _Toc18487][bookmark: _Toc12305]本项目所在的区域环境空气、声环境均满足环境功能区要求，尚有一定的环境容量，项目建成后，产生的污染物较少。在严格按照本环评提出的环保措施执行后，对周围环境的影响较小，不会改变所在地及其周围居民区的环境功能，符合环境质量底线要求。
[bookmark: _Toc16564][bookmark: _Toc9281]d.负面清单
[bookmark: _Toc3145][bookmark: _Toc17968]对照《市场准入负面清单》(2019年版)，项目符合国家现行产业准入要求。该项目不在园区负面清单上。
[bookmark: _Toc21243][bookmark: _Toc32239]综上，初步判定，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。
三、建设项目基本情况
1、项目名称、建设地点、建设性质
（1）项目名称：昆明银华工贸有限公司路桥分公司装配式钢结构项目
（2）建设单位：昆明银华工贸有限公司路桥分公司
（3）建设性质：新建
（4）总投资：1230万元
（5）项目总用地面积：17000m2
（6）建设规模：本项目为租用已建厂房，项目所用厂房、仓库、办公楼等相关配套设施已经建成。本项目总占地面积17000m2，总建筑面积4000m2，其中生产车间3200m2，办公生活区800m2，剩余地块为闲置空地。现已建设有四条生产线（分别为切割下料产线、制孔折弯产线、组立焊接产线、打磨或喷砂除锈产线），项目可生产装配式钢结构3600t/a。
（7）建设地点：富民县工业园哨箐片区，项目中心地理坐标：东经102°27′53.11″，北纬25°15′53.82″。项目地理位置图见附图1。
2、建设内容及规模
本项目总占地面积17000m2，总建筑面积4000m2，其中生产车间3200m2，办公生活区800m2，剩余地块为闲置空地。项目主要由生产车间、办公楼及其他相关配套设施组成。该项目生产车间、办公楼及其他相关生产设备已经建设安装完成，项目已建四条生产线，分别为切割下料产线、制孔折弯产线、组立焊接产线、打磨或喷砂除锈产线。年生产生产装配式钢结构3600t。该项目车间未采取污染防治措施，现需对建设项目环保措施进行建设完善。详细建设内容及规模见表1-1；项目总平面布置见附图4：项目平面布置示意图。
表1-1  项目主要建设内容及规模
	工程
类别
	工程组成
	主要工程内容
	备注

	主体工程
	标准化厂房
	生产车间
	车间建筑面积3200m2，位置于厂区南部，设置钢材剪板（切割）、矫正、钻孔、组合、焊接、喷漆等工序设备等。
	生产厂房租赁企业已建，为双跨等高钢结构体系，1层。层高9.65m。设备产线建设单位已经安装完成并且投入使用

	公用及辅助工程
	给排水
	供水
	由富民工业园区供水管网供给。项目不直接取水，区域内无取水井设置。
	租赁企业已建

	
	
	排水
	生产污水
	本项目为钢材生产，生产过程中水性丙烯酸涂料在生产过程中需要用自来水进行调漆。本项目调漆用水全部挥发或进入产品，因此生产过程中无生产废水产生。
	各雨污管网租赁企业已建成

	
	
	
	生活污水
	本项目员工在项目区食宿，员工产生的生活污水进入化粪池处理后排入园区污水管网。
	

	
	消防水池
	消防用水
	厂区东侧设置有一个20m3的消防水池，为厂区消防用水
	租赁企业已经建设完成

	
	能源
	供电
	项目生产、消防等用电由富民工业园区电网供给，场区范围内无备用电源设置。
	租赁企业已建

	
	办公生活区
	宿舍楼、食堂、卫生间
	设置于生产厂房外，项目区东侧，为4层砖混结构房屋，其中1层北侧设置有食堂、卫生间，2层为办公室，3、4层为宿舍
	租赁企业已建

	环保工程
	固废
	危险废物暂存间
	于项目成品仓库西北角设置一座危险废物暂存间，建筑面积为8m2，用于项目废过滤棉、活性炭等危废的暂存。
	环评提出

	
	
	生产固废
	在生产车间西北角设置一间30m2的一般固废暂存间，用于收集暂存边角废料、收集的打磨粉尘、焊接烟尘、焊渣集中、废包装材料等一般固体废物。
	环评提出

	
	
	生活垃圾
	本项目在项目区内设置生活垃圾收集桶，生活垃圾收集后交园区环卫部门进行清运处理。
	已建

	
	废气
	切割烟尘
	本项目设置有一台激光切割区，切割产生的废气主要为烟尘，车间内设置有一套移动式烟尘净化器处理后，少量粉尘经过车间阻隔自然沉降后少部分从车间门窗外逸。
	环评提出

	
	
	焊接烟尘
	本项目设置有一条焊接产线，焊接产生烟尘，烟尘通过在生产车间内设置的移动式烟尘净化器进行处理后无组织排放。
	环评提出

	
	
	打磨粉尘
	本项目在喷砂打磨产线设置有一台喷砂打磨机，产生的粉尘经过喷砂机自带的布袋除尘器处理后无组织排放
	环评提出

	
	
	喷漆
	喷漆车间设置1套过滤棉+活性炭吸附装置，对所收集有机废气进行处理，达标后由15m排气筒统一排放。
	环评提出

	
	
	食堂油烟
	厂区办公生活区设置有食堂，食堂油烟配套“集气罩+油烟净化器+高于房顶1.5m高排气筒”，油烟净化器效率为80%
	租赁企业已建

	
	废水
	化粪池
	1个容积约为6m3的化粪池，用于收集处理项目区所有的办公生活废水。
	租赁企业已建

	
	噪声
	设备噪声
	项目区选用低噪声设备，所有生产设备置于厂房内；设备安装减震垫进行基础减震
	建设单位已建


3、项目沿用工程情况说明
经现场踏勘，项目租用厂区前房东已建立完善的供电、供水设施，同时已建设了雨污管道及1个容积为6m3的化粪池，本项目供水、供电、污水处理设施均可沿用房东已建成设施进行使用。本项目沿用工程具体情况详见表1-2所示。
表1-2  项目沿用工程一览表
	工程
分类
	项目名称
	建设内容及规模
	备注

	主体工程
	生产厂房
	车间建筑面积3200m2，为双跨等高钢结构体系，1层。层高9.65m。位置于厂区南部，设置钢材剪板（切割）、组合、焊接、矫正、钻孔、喷漆等工序设备等。
	租赁企业建成，本项目沿用


	公辅工程
	办公生活区
	设置于生产厂房外，项目区东侧，为4层砖混结构房屋，其中1层北侧设置有食堂、卫生间，2层为办公室，3、4层为宿舍。
	

	
	供电
	由富民工业园区电网供给
	

	
	供水
	富民工业园区供水管网供给
	

	环保工程
	废水
	项目排水采用雨污分流，雨水排入园区污水管网。
	

	
	
	办公生活区建设容积为6m3的化粪池，生活污水经过化粪池处理后排入园区污水管网。
	

	
	废气
	厂区办公生活区设置有食堂，食堂油烟配套“集气罩+油烟净化器+高于房顶1.5m高排气筒”，油烟净化器效率为80%
	



四、产品方案及规模
1、原辅料用量
项目主要原辅材料消耗包括各类钢材、涂料等，能耗主要为水、电等。项目主要原辅材料及能耗见表1-3。
表1-3  项目主要原辅材料及能耗一览表
	序号
	名称
	年消耗量
	来源

	主要原辅材料

	1
	钢板
	1600吨
	外购

	2
	角钢
	600吨
	外购

	3
	槽钢
	1200吨
	外购

	4
	焊条
	50吨
	外购

	5
	漆
	8.18吨
	外购

	6
	乙炔
	700瓶
	外购

	7
	氧气
	1400瓶
	外购

	                               主要能源消耗

	1
	电
	108000度/年
	/

	2
	水
	1020吨/年
	/


2、主要原、辅料化学成分
本项目涂料由山东齐鲁漆业有限公司提供。根据山东省产品质量检验研究院对油漆检验报告（见附件），项目所用三种涂料中VOCs检验结果见表1-4。
表1-4 项目所用涂料挥发性有机物含量表
	样品名称
	检验项目
	技术要求
	检验结果
	本项结果

	环氧富锌底漆
	挥发性有机化合物（VOC）含量，g/L
	≤450
	212
	合格

	灰环氧云铁中间漆
	挥发性有机化合物（VOC）含量，g/L
	≤420
	385
	合格

	中黄氟碳面漆
	挥发性有机化合物（VOC）含量，g/L
	≤450
	202
	合格



3、 项目主要设备
项目主要设备见表1-5。
表1-5  项目主要设备一览表
	序号
	名称
	单位
	数量
	用途

	1
	液压式折弯机
	台
	1
	板材折弯

	2
	摇臂钻床
	台
	1
	钻孔

	3
	激光切割机
	台
	1
	材料切割

	4
	行吊
	台
	4
	吊装材料

	5
	空压机
	台
	4
	切割、喷漆

	6
	焊机
	台
	10
	材料焊接

	7
	锯床
	台
	3
	材料切割

	8
	喷砂机
	台
	1
	打磨除锈


本项目设备均布置于生产厂房内。
3、项目主要产品
项目共生产2类产品，视市场订货情况组织生产，主要为：异型模板、钢结构。项目各产品方案及产量间表1-6。
表1-6 项目产品方案
	序号
	产品名称
	生产规模（t/a）
	备注

	1
	异型模板
	1000
	主要是桥梁盖梁模板、20米、30米、40米T梁模板

	2
	钢结构
	2600
	主要是工字钢、H型钢、C型钢


承接常规产品的钢模板加工制作形态：平板模板、侧墙台车、异性钢模板主要为桥梁盖梁模板、20米、30米、40米T梁模板；
   模板设计中，面板常采用6mm厚钢板，边框8*80角钢，背楞采用8*80或8#槽钢，背架采用10#槽钢（产品方案见附件）。
表1-7 项目产品涂装设计要求
	防腐方案
	涂层
	涂料品种
	道数/最低干膜厚度（单位：μm）
	备注

	加劲梁外表面
	底涂层
	环氧富锌底漆
	1/60
	—

	
	中间涂层
	灰环氧云铁中间漆
	（1-2）/100
	

	
	面涂层
	中黄氟碳面漆
	2/80
	

	
	总干膜厚度
	240
	

	附属结构
	底涂层
	环氧富锌底漆
	1/60
	—

	
	中间涂层
	灰环氧云铁中间漆
	（1-2）/100
	

	
	面涂层
	中黄氟碳面漆
	2/80
	

	
	总干膜厚度
	240
	


经业主统计核实，年涂装面积约为25000m2，年生产量约3600吨；油漆密度为1.36g/cm3。
年油漆用：
（1）环氧富锌底漆用量：25000×60×10-6×1000=1500升=2.04吨
（2）灰环氧云铁中间漆用量：25000×100×10-6×1000=2500升=3.4吨
（3）中黄氟碳面漆用量：25000×80×10-6×1000=2000升=2.72吨
年油漆用量合计：8.18吨。
表1-8 项目油漆用量
	序号
	涂料品种
	涂料用量

	1
	环氧富锌底漆
	2.04t

	2
	灰环氧云铁中间漆
	3.4t

	3
	中黄氟碳面漆
	2.72t


4、项目原辅料特性
表1-9项目主要原辅材料理化性质一览表
	物料名称
	理化性质

	钢材
	一般碳钢，主要成分为 Fe 以及 C、Si、Mn、P、S 等非金属杂质，不含 Cr、Mo、Ni 等重金属。

	焊丝、焊条
	焊条、焊丝是作为填充金属或同时作为导电用的金属丝焊接材料。用于焊接较重要的低碳钢结构和强度等级低的低合金钢，一般用于焊接钢结构和普通碳钢管道的焊接。具有优良的焊接工艺性能和力学性能，电弧稳定，飞溅少，脱渣容易，焊缝成型美观。其主要成分为 Fe96%、C0.2%、Mnl.2%、Sil%、P0.04%、S0.035%、Ni0.3%、Ci0.2%、Mo0.3%、V0.08%。

	环氧富锌底漆
	本项目底漆使用环氧富锌底漆，环氧富锌底漆是以环氧树脂、锌粉为主要原料，增稠剂、填料、助剂、溶剂等组成的特种涂料。主要用于钢管、储罐、钢结构、集装箱等。含锌量为30%，密度约1.36/cm3，沸点：126℃。

	灰环氧云铁中间漆
	本项目中间漆使用灰环氧云铁中间漆，环氧云铁中间漆为双组份。成份一由环氧树脂， 云母氧化铁、 防锈颜料、有机溶剂配制而成；成份二为固化剂。成份一:成份二=100:10（重量比）。密度1.36g/cm3，闪电20℃，干燥时间25℃时，表干≤4小时。

	中黄氟碳面漆
	本项目中间漆使用中黄氟碳面漆，氟碳清漆是以氟树脂为主要成份的常温固化型双组份氟碳清漆，具有超耐候性和耐持久性寿命等优异性能，可用于多种涂层和基材的罩面保护。基料为氟碳树脂，密度1.36g/cm3，闪电32℃，干燥时间：表干30分钟，硬干24小时（温度25℃，湿度75%），重涂时间为最少4小时，最多48小时。

	乙炔
	俗称风煤、电石气,是炔烃化合物系列中体积最小的一员,主要作工业用途,特别是烧焊金属方面。乙炔在室温下是一种无色、极易燃的气体。纯乙炔为无色无味的易燃、有毒气体。熔点（118.656kPa）-84℃，沸点-80.8℃，相对密度0.6208(-82/4℃)，折射率1.00051，折光率1.0005（0℃）,闪点（开杯）-17.78℃，自燃点305℃。在空气中爆炸极限2.3%-72.3%（vol）。分子式CH≡CH,化学式C2H2。乙炔分子量 26．4 ,气体比重0．91（ Kg/m3）,火焰温度3150 ℃,热值12800（千卡/m3） 在氧气中燃烧速度7．5 ，纯乙炔在空气中燃烧2100度左右，在氧气中燃烧可达3600度

	氧气
	氧含量为99.2%，含有一氧化碳、二氧化碳、乙炔等对人体有害的杂质。化学式O2，式量32.00，无色无味气体，氧元素最常见的单质形态。熔点-218.4℃，沸点-183℃，密度 1.141x103kg/m3。它本身作为助燃剂与丙烷等高燃气体配合使用，达到焊割金属的作用，各行各业中，特别是机械企业里用途很广，作为切割之用也很方便，是首选的一种切割方法。

	二氧化碳
	二氧化碳（化学式：CO2）是空气中常见的温室气体，是一种气态化合物，碳与氧反应生成其化学式为CO2，一个二氧化碳分子由两个氧原子与一个碳原子通过共价键构成。二氧化碳常温下是一种无色无味、不可燃的气体，密度比空气大，略溶于水，与水反应生成碳酸。


五、劳动定员及工作制度
劳动定员：本项目营运期间共有职工20人，项目内提供食宿；
工作制度：年工作300天，每天工作8小时，均在昼间工作。
六、公用工程
给水：由为富民工业园区供水管网供给。
供电：项目用电由城市供电网提供。
排水：本项目无生产废水产生，员工在项目区食宿，员工产生的生活污水进入化粪池处理后排入园区污水管网。
[bookmark: _Toc23748][bookmark: _Toc32510]七、环保投资估算
[bookmark: _Toc16410][bookmark: _Toc22334]项目使用已建好的厂房、车间、办公室及附属设施，其施工期进行生产设备安装、配套环保设施设置，不涉及土建施工。随着施工期的结束，环境影响随之消失，对施工期的环保投资不再作估算，因此项目环保投资仅对营运期进行估算。本项目总投资1230万元，其中环保投资24万元，占总投资的1.95%，环保投资估算见表1-10。
[bookmark: _Toc14431][bookmark: _Toc19451]表1-10 项目环保投资估算表
	项目
	环保措施
	处理对象
	投资金额
	备注

	废气治理
	集气罩+过滤棉+活性炭吸附装置
	喷漆车间
	12
	环评提出

	
	15m排气筒
	喷漆车间
	3
	

	
	移动式烟尘净化器
	焊接烟尘、切
	1
	

	
	布袋除尘器
	喷砂打磨
	1
	

	
	食堂油烟配套“集气罩+油烟净化器+高于房顶1.5m高排气筒”
	食堂油烟
	/
	租赁企业已建

	噪声治理
	选用低噪设备，减震、消声、隔音
	噪声较大生产线
	/
	计入工程总投资

	废水治理
	6m3化粪池
	生活污水
	/
	沿用租赁企业配套设备

	
	雨污分流管道
	雨水
	/
	

	固体废弃物处置
	8m2危险废物暂存间
	包装桶、废过滤棉、活性炭、废机油
	1.5
	环评提出

	
	垃圾清运、垃圾桶设置
	生活垃圾
	0.5
	环评提出

	
	30m2一般固废暂存间
	收集暂存边角废料、收集的打磨粉尘、焊接烟尘、焊渣集中、废包装材料等一般固体废物
	5
	环评提出

	
	合    计
	24
	


[bookmark: _Toc17267][bookmark: _Toc32308]与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
一、租赁企业污染情况
本项目租用已建厂房进行建设，之前的厂房未进行生产，为闲置厂房。不存在与本项目有关的原有污染情况。
二、本项目投产至今产生的污染情况
项目于2020年6月开始安装设备，2020年7月建设完成并投入生产，至今未办理相关环保手续。2020年10月12日经昆明市生态环境局富民分局综合执法大队对该公司进行调查核实，责令该项目立即停止违法生产或排污行为，为取得环保审批手续前，不得投入生产或排放污染物。因此，本项目正在完善污染防治措施、完善项目环保审批手续，现正在补办环评。
三、项目目前存在的主要环境问题
根据现场踏勘及项目实际情况，项目运营过程中主要污染物产排情况、已采取的环保对策措施及现状存在的主要环境问题如下：
1、存在的环境问题
①项目区设置一台激光切割机，目前切割粉尘未设置收集处置措施，直接在车间内排放，不能满足环保要求；
②项目区设置多台焊接机，焊接废气未设置收集处置措施，直接在车间内排放，不能满足环保要求；
③本项目调漆、喷漆、自然晾干工序均产生漆雾、有机废气。车间未设置收集处置措施，直接在车间内排放，不能满足环保要求；
④本项目在生产过程中会产生打磨粉尘，车间未设置收集处置措施，直接在车间内排放，不能满足环保要求；
⑤本项目为设置一般工业固废堆存间，工业固废乱堆存，不能满足环保要求；
⑥本项目会产生危险固废，项目区为设置危废暂存间，且废油漆桶胡乱堆存，不符合环保要求；
2、整改措施
①生产车间内设置移动式烟尘净化器，收集处理切割粉尘、焊接烟尘和打磨粉尘。
②在生产车间内设置全封闭式喷漆车间，并且在喷漆车间设置1套过滤棉+活性炭吸附装置，对所收集有机废气进行处理，达标后由15m排气筒统一排放。
③在项目区设置一个30m2的一般固废暂存间，用于收集暂存边角废料、收集的打磨粉尘、焊接烟尘、焊渣集中、废包装材料等一般固体废物。
④于项目成品仓库西北角设置一座危险废物暂存间，建筑面积为8m2，用于项目危废暂存。危险废物暂存间建设需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）进行，危废间基础必须防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
⑤及时对现有问题进行整改，建设完善污染防治措施。

































[bookmark: _Toc4736][bookmark: _Toc16233]表二  建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置
[bookmark: _Toc58816640][bookmark: _Toc73352242][bookmark: _Toc58810537][bookmark: _Toc73527664][bookmark: _Toc60035520][bookmark: _Toc72826728][bookmark: _Toc58643189][bookmark: _Toc73348620][bookmark: _Toc58641488][bookmark: _Toc74908351][bookmark: _Toc73503861][bookmark: _Toc58810450][bookmark: _Toc75688624][bookmark: _Toc73348468][bookmark: _Toc58731255][bookmark: _Toc58638877][bookmark: _Toc59851096][bookmark: _Toc74300421][bookmark: _Toc59266585][bookmark: _Toc58229301][bookmark: _Toc74307537][bookmark: _Toc73527816][bookmark: _Toc58041089][bookmark: _Toc74300275][bookmark: _Toc75852261][bookmark: _Toc59682784][bookmark: _Toc73522865][bookmark: _Toc75688916][bookmark: _Toc75688476][bookmark: _Toc74908561][bookmark: _Toc58121772][bookmark: _Toc58314437][bookmark: _Toc73349381][bookmark: _Toc74908707][bookmark: _Toc57868321][bookmark: _Toc58124706][bookmark: _Toc60024596][bookmark: _Toc59965644][bookmark: _Toc75423664][bookmark: _Toc71616966][bookmark: _Toc75688770][bookmark: _Toc58491009][bookmark: _Toc58646768]富民县位于昆明市西北部，距昆明23km，介于东经102°21′-102°47′，北纬25°08′-25°36′之间。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠西山区。面积1030km2。辖2个镇、4个乡，1个民族乡，共有3个居委会、72个行政村。
本项目位于富民县工业园哨箐片区，项目所在地中心地理位置坐标为东经102°27′53.11″，北纬25°15′53.82″，项目地理位置见附图1。
2、地形、地貌、地质
富民县位于昆明市西北部，是个山区较多的县，地势南高北低，东西宽44.2km，南北长51.6km。由南向北倾斜，望海山把县境分为螳螂川和款庄河两大水系。最大坝子由永定、勤劳、大营组成，螳螂川贯穿其间，坝子西部为金铜盆山，海拔2817米，为富民最高点，中部的望海山，海拔2672m，东部与嵩明分界的老鸦山，海拔2873m，构成富民的三大山脉与两大水系。者北、赤鹫、罗免的田坝为低山环状河谷型，款庄为狭长和河谷型。坝区中部与主峰高差在800-1000m之间。
本项目位于富民县工业园哨箐片区，项目所在区域未发现影响建设的崩塌，以及泥石流等不良地质灾害，亦未发现大的活动性断裂。
3、气候、气象
富民县属低纬度亚热带高原季风气候，多年平均气温15.8℃，年极端最高气温33.4℃，最低气温-7℃；年均雨天136天，无霜期245天，全年日照2287小时。县内年降水中等，每年的5-10月为雨季，降水量占全年降雨量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，年平均降雨量846.5mm，多年平均蒸发量2032.5mm。
项目区域主导风向为西南风（SW），风频为11.6%；次主导风向为西南偏西风（WSW），出现频率为10.96%；静风频率11.96%。全年平均风速为1.82m/s，月平均最大风速为1.94m/s，大风季节主要集中在春季。
4、河流水系及水文
（1）地表水
富民县境内河流有螳螂川、门前河（高桥河）、大营河及其支流新桥河和清水河、龙纳河、龙泉河、木板河等8条；源于境内的有高北河、马拉河、清罗河及天生桥河、新沙河、石板沟6条。境内河流的特点为：旱季水小清澈，雨季水大浑浊。
与本项目有关的地表水体主要是螳螂川及其支流马拉河、清水河。清水河位于本项目南侧1600m，马拉河位于项目区北侧1260m，螳螂川位于项目区东北侧1250m，项目区南侧有哨箐水沟，自西向东汇入螳螂川（哨箐水沟雨季有径流，旱季干枯）。
螳螂川源于滇池，于莲花岩注入富民县境，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，经永定街道、赤鹫镇到龙发村汇集天生桥河水处，上游称“螳螂川”，下游称“普渡河”，再流经款庄镇与东村镇西缘，到沙坪村西北约1000m许进入禄劝县境，注入金沙江。县内全长63.4km，均宽65m，入出落差258m，年入境水量86320万m3，年均秒流量27.73m3，最大秒流量500m3。曾在清康熙五十一年（1712）断流。螳螂川属于普渡河的一部分，由滇池出口的中滩闸起至富民县赤鹫大桥止称螳螂川，富民县赤鹫大桥起至金沙江称为普渡河。项目所在区域水系图见附图2。
（2）地下水
根据现场踏勘，项目所在地块无地下水出露点。本项目为《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的规定的IV类建设项目，不开展地下水环境影响评价。
5、土壤及植被
富民县辖区面积100308.56公顷，耕地面积19252.97公顷，其中，灌溉水田4892.97公顷，占耕地面积的25.41%；望天田541.11公顷，占耕地面积的2.81%；旱地13746.09公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的0.38%。
全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500m以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200m以下的罗兔、散旦2个镇和永定街道、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500m以上的老青山、望海山等高寒地区。
本项目为《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）中的IV类项目，不需要开展土壤环境影响评价。
富民县植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林，植被类型十分丰富，既有滇中地区代表性的青冈栎属和石栎属为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，也有森林破坏后形成的各类次生植物群落，主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、桉树、柏树和桤木等。
本项目位于富民县工业园哨箐片区，项目所在区域土壤类型主要为山原红壤、紫色土、水稻土和棕壤土，主要植物类型为城市绿化植被，植物种类少，生物多样性差，无国家珍稀濒危保护物种，无国家级和省级重点保护野生植物。
6、自然资源
富民县矿产资源丰富，已探明的具有工业开发价值的有硝盐矿、钛砂矿、铝土矿、硅矿、铁矿、磷矿，方解石、彩玉石、大理石、石灰石等20余种。硝盐矿储量达32亿t以上，氯化钠含量54％，有规模大、质量佳、易水溶、含硝高之特点，居全省各硝盐矿之首，经审批的工程控制Ｄ级储量6.1亿t。钛矿，为特大型钛金沙矿床，储量居全国前列，达1000万t以上，且品位高，质量好，矿床裸露地表，可直接露采。铝土矿储量2500万t，大理石储量200万m2，彩玉石储量170万m3。
7、环境敏感区域
依据《昆明富民工业园区总体规划（2010-2030年）》，项目所在地不在风景名胜区、水源保护区、自然保护区等生态红线范围内，也无重点文物保护单位，无需要特殊保护的动、植物资源。
8、富民工业园区基本情况
（1）富民工业园区简介
富民工业园区位于富民永定街道、罗免镇、赤鹫镇、散旦镇、款庄镇、东村镇的部分区域，各级主管部门对富民工业园区规划和建设高度重视2006年完成了《富民工业集聚区总体规划(2006-2020年)》的编制并获昆明市工业和信息化委员会批准实施，并于2008年7月取得了《富民工业集聚区总体规划环境影响报告书》审査意见，2008年被省工信委确定为省级工业园区。
随着云南省出台了关于推动工业跨越式发展以及“城镇、工业上山”的新政策，昆明市针对全市产业布局提出了调整优化的新要求。同时，随着近年来外围工业经济形式的发展和政策细则的落实，原有工业园区的规划已不能满足目前的 发展需求，需对原有工业园区总体规划作出调整。调整工作中，主要是结合园区发展需求的实际情况，重新划定了规划范围，确定本次富民工业园规划区范围为四个片区，其中，白石岩-大白坡片区主要包括白石岩、大白坡、哨箐与赤鹫组团，大营-茨塘片区主要包括大营、茨塘组团，散旦片区主要包括散旦南、散旦西与散旦北组团，款庄-东村片区主要包括款庄、东村与和平组团。在原来规划的基础上新增加了赤鹫镇、散旦镇、款庄镇和东村镇的部分区域，规划建设用地面积由原来的10.22平方公里调整为30.4平方公里，增加了20.18平方公里。调整了发展定位，是以装备制造、钛盐化工和新材料三大产业为主导的产业基地，取消了原规划的硫化工、磷化工和饲料添加剂产业。产业布后由原规划的北营、麦竜、大营三个产业片区和奎南物流中心“三片一中心“结构，调整为包括白石岩-大白坡片区、大营片区、散旦片区、款庄-东村片区四个工业片区。
按照修编后的规划，富民工业园区定位为：新型工业园区，以装备制造、钛盐化工和新材料三大产业为主导的产业基地，集生产、生活配套为一体的生态化工业园。整个工业园区规划范围面积为67.37km2，园区建设用地面积为30.4km2。按照《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》，园区产业规划构建“两轴三园六组团”的产业空间布局结构。两轴为沿昆武高速公路和轿子山旅游专线形成两条产业发展轴线；三园为富民工业园区主要布局装备制造产业园、钛化工产业园和新材料产业园：六个产业组团为白石岩-哨箐组团、大白坡组团、赤鹫组团、大营-茨塘组团、散旦组团和款庄-东村组团。
根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，富民工业园区定位为新型工业园区，以装备制造、钛化工和新材料三大产业为主导的产业基地，集生产、生活配套为一体的生态工业园。园区包括白石岩—大白坡、大营—茨塘、散旦、款庄—东村四个工业片区。园区总规划面积67.37km2，园区建设用地为30.4km2，园区规划总人口9.87万人，规划期为2015~2030年。
（2）片区规划产业结构
本项目位于白石岩—大白坡片区哨箐组团，根据云南省环境保护厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015—2030年）环境影响报吿书》审合意见的函（云环函[2016]10号），审合意见中白石岩一大白坡片区规划为钛产业、装备制造、精细化工产业区。白石岩—大白坡片区哨箐机械加工园产业布局主要以装备制造和精细化工为主导。
（3）园区规划环评
云南大学于2010年对《昆明富民工业园区总体规划（2010-2030年）》环境影响报告书进行了编制；2015年，因重新对原规划进行了调整，云南大学于2015年10月编制完成了《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》并于2016年1月11日取得了云南省环保厅批复的“云南省环保厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》审查意见的函”（云环函〔2016〕10号）。


























[bookmark: _Toc12461][bookmark: _Toc6302]表三  环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（生态环境、环境空气、地面水、地下水、声环境等）：
1、大气环境质量状况
本项目位于富民县工业园哨箐片区，根据《环境空气质量标准》（GB3095－2012），项目所在区域属环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准。
①区域达标判断
根据年度环境质量状况公报，“2019年度昆明市生态环境状况公报”，结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013、《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018的相关规定，对富民县环境空气质量达标情况进行分析。“2019年度昆明市生态环境状况公报”空气质量污染物浓度见表3-1。
表3-1 空气质量污染物2019年均浓度
	序号
	污染物
	年均浓度
	与上年比较
	占标率
	达标情况

	1
	SO2
	12
	降低7.69%
	20.0%
	达到年均值二级标准

	2
	NO2
	31
	降低6.06%
	77.5%
	达到年均值二级标准

	3
	PM10
	45
	降低11.76%
	64.3%
	达到年均值二级标准

	4
	PM2.5
	26
	降低7.14%
	74.3%
	达到年均值二级标准

	5
	CO
	1
	降低16.67%
	25.0%
	优于二级24小时均值标准

	6
	O3
	134
	上升3.08%
	83.8%
	优于日最大8小时均值标准


根据上表分析，按《环境空气质量标准》（GB3095—2012）评价，2019年昆明所辖10个县（市）区（包括富民县）：二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物占标率均达标，年均浓度均达到二级标准，为环境空气质量达标区。
②项目区域环境质量
本项目位于富民县工业园哨箐片区，地处富民县城城北工业园区，根据年度环境质量状况公报，“2019年度昆明市生态环境状况公报”（公报数据见表3-1），区域内环境空气现状质量良好，环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求。
③特征污染物环境质量现状
本项目的特征污染物为TSP、VOCs，环境质量现状引用昆明市银桥钢模有限公司关于年产3万吨钢模及爬模设备生产线建设项目中云南中科检测技术有限公司在2020年10月4日~2020年10月5日项目所在区域下风向昆明市银桥钢模有限公司的现状监测数据。
该项目位于本项目北面约30m处，监测点位位于该项目下风向200m处，距离本项目270m，周边环境状况相似，具备类比条件，数据在技术导则要求的“近三年”的时限内，属于有效数据，故引用的现状监测数据能说明本项目环境空气质量情况，引用监测数据如下表所示。
表3-2 大气监测结果（日均值） 单位：mg/m3
	检测项目
	检测点位
	采样日期
	采样时段
	检测结果（mg/m3）

	总挥发性有机物
	A1：项目区下风向G1
	2020.10.04
	09:00-09:50
	0.037

	
	
	
	10:00-10:50
	0.035

	
	
	
	11:00-11:50
	0.039

	
	
	
	12:00-12:50
	0.041

	
	
	
	13:00-13:50
	0.04

	
	
	
	14:00-14:50
	0.035

	
	
	
	15:00-15:50
	0.034

	
	
	
	16:00-16:50
	0.032

	
	
	8 小时日均值
	0.036

	总挥发性有机物
	A1：项目区下风向G1
	2020.10.05
	09:00-09:50
	0.034

	
	
	
	10:00-10:50
	0.034

	
	
	
	11:00-11:50
	0.034

	
	
	
	12:00-12:50
	0.035

	
	
	
	13:00-13:50
	0.035

	
	
	
	14:00-14:50
	0.035

	
	
	
	15:00-15:50
	0.033

	
	
	
	16:00-16:50
	0.033

	
	
	8 小时日均值
	0.034

	
	
	2020.10.06
	09:00-09:50
	0.031

	
	
	
	10:00-10:50
	0.03

	
	
	
	11:00-11:50
	0.028

	
	
	
	12:00-12:50
	0.029

	
	
	
	13:00-13:50
	0.029

	
	
	
	14:00-14:50
	0.024

	
	
	
	15:00-15:50
	0.023

	
	
	
	16:00-16:50
	0.025

	
	
	8 小时日均值
	0.027

	备 注
	采样方法依据：HJ 194-2017 环境空气质量手工监测技术规范及修改单。


根据引用的报告书现状监测结果可知，评价区域内TSP、VOCs能够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准要求。
2、地表水环境质量状况
本项目位于富民县工业园哨箐片区。据现场调查，与本项目有关的地表水体主要是螳螂川及其支流马拉河、清水河。清水河位于本项目南侧1600m，马拉河位于项目区北侧1260m，螳螂川位于项目区东北侧1250m，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），螳螂川流经项目所在区域为（富民大桥—普渡河桥）河段，该河段水环境功能为工业用水，水质类别为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。
根据富民县环境监测站2018年1～12月螳螂川富民大桥断面、赤鹫大桥断面（富民大桥断面位于项目所在地上游约8.6km处，赤鹫大桥断面位于项目所在地下游约12km处）每月的水质例行监测数据，检测结果统计见表3-3。
表3-3  水环境检测结果统计表
	污染物
	浓度范围（µg/m3）
	平均值（µg/m3）
	标准值（µg/m3）
	超标率%
	最大超标倍数
	达标
情况

	富民大桥断面

	pH
	7.47~8.11
	7.89
	6~9
	0
	0
	达标

	溶解氧
	6~8.9
	6.8
	3
	0
	0
	达标

	COD
	16~43
	26.75
	30
	33.33
	0.43
	超标

	BOD5
	2.4~26
	7.61
	6
	16.67
	3.33
	超标

	氨氮
	0.06~2.01
	0.74
	1.5
	16.67
	0.34
	超标

	总磷
	0.32~6.53
	1.10
	0.3
	100
	20.77
	超标

	石油类
	0.01L~0.01L
	0.01L
	0.5
	0
	0
	达标

	赤鹫大桥断面

	pH
	6.93~8.22
	7.60
	6~9
	0
	0
	达标

	溶解氧
	5.5~9.1
	6.8
	3
	0
	0
	达标

	COD
	23~50
	31.42
	30
	50
	0.67
	超标

	BOD5
	3.4~9
	5.47
	6
	33.33
	0.50
	超标

	氨氮
	0.15~1.344
	0.71
	1.5
	0
	0
	达标

	总磷
	0.42~1.48
	0.65
	0.3
	100
	3.93
	超标

	石油类
	0.02~0.35
	0.17
	0.5
	0
	0
	达标


由表3-3可看出，螳螂川水质不能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类水标准要求，超标污染物为COD、BOD5、氨氮、总磷，项目区域地表水体属于不达标区域，超标原因主要是河流沿线有居民居住，存在一定的面源污染，螳螂川在进入富民境内已超标。
3、地下水环境
本项目为金属制品加工制造，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，不开展地下水环境影响评价。
4、声环境质量状况
本项目位于富民县工业园哨箐片区，项目所在区域属工业园区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在区域声环境功能区为3类区。根据《2019年度昆明市环境质量状况公报》，2019年富民县区域环境噪声年均等效声级昼间值为46.2dB（A）。根据现场调查，项目区东侧有G108国道通过，项目区办公生活区距G108国道25m，声环境质量一般，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区。生产厂房声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准中3类标准，办公生活区声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准中4a类标准。
为了解本项目所在区域声环境质量现状，云南联创环境工程有限公司特委托云南中科检测技术有限公司于2020年10月7日至2020年10月8日对项目区东南西北厂界进行声环境质量现状监测。现状监测结果见表3-4所示。
表3-4 声环境质量现状监测结果
	检测人员
	卢富坤、周建林
	仪器校准值 dB(A)

	
	
	

	
	
	检测前
	检测后

	
	
	93.8
	93.8

	检测内容
	检测点位置
	检测日期
	检测时段
	检测结果

	
	
	
	
	Leq[dB（A）]

	环境噪声
	N1：项目区厂界东侧 1m 处
	2020.10.07
	昼间
	09:14-09:34
	62.6

	
	
	
	夜间
	22:04-22:24
	52.2

	
	N2：项目区厂界南侧 1m 处
	
	昼间
	09:42-09:43
	54.3

	
	
	
	夜间
	22:32-22:33
	43

	
	N3：项目区厂界西侧 1m 处
	
	昼间
	09:54-09:55
	51.7

	
	
	
	夜间
	22:43-22:44
	45.6

	
	N4：项目区厂界北侧 1m 处
	
	昼间
	10:03-10:04
	54.1

	
	
	
	夜间
	22:54-22:55
	43.4

	
	N1：项目区厂界东侧 1m 处
	2020.10.08
	昼间
	13:32-13:52
	61.8

	
	
	
	夜间
	22:08-22:28
	50.5

	
	N2：项目区厂界南侧 1m 处
	
	昼间
	14:01-14:02
	55.5

	
	
	
	夜间
	22:38-22:39
	44.3

	
	N3：项目区厂界西侧 1m 处
	
	昼间
	14:11-14:12
	53.7

	
	
	
	夜间
	22:46-22:47
	44.1

	
	N4：项目区厂界北侧 1m 处
	
	昼间
	14:21-14:22
	56.7

	
	
	
	夜间
	22:56-22:57
	41.1



据上表，项目所在地声环境可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准，声环境质量良好，满足其声环境功能要求。
5、生态环境质量现状
本项目位于富民县工业园哨箐片区，根据现场调查，项目区域内主要植被类型为城市绿化带，无原生植被、天然植被分布；动物以适应人类活动的小型动物为主，项目区域内不涉及国家级和省级重点保护物种、珍稀濒危物种，以及狭域分布物种；区域内人为干扰较大，生物多样性单一，生态系统结构简单。从总体上来看，该项目所在区域生态环境一般。
6、土壤环境
本项目为污染影响型项目，《环境影响技术导则 土壤环境2018（试行）》表A.1中III类项目，占地规模为小型，土壤环境敏感程度为不敏感，根据导则评价等级划分情况，本项目可不开展土壤环境评价。
7、主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：  
   根据现场踏勘，并结合本项目特点确定本项目涉及的环境保护目标。环境保护目标详见表3-4。
表3-4 环境保护目标一览表
	环境要素
	保护目标
	方向
	距离（m）
	坐标
	保护级别

	
	
	
	
	X
	Y
	

	大气环境
	哨箐散户
	约80人
	厂区东北面
	与厂区距离200m
	102.275947
	25.155829
	《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准

	
	哨箐
	约500人
	厂区北面
	与厂区距离265m
	102.275186
	25.160788
	

	
	豹子箐
	约300人
	厂区南面
	与厂区距离560m
	102.280948
	25.152314
	

	
	南冲
	约1000人
	厂区北面
	与厂区距离1050m
	102.280113
	25.163089
	

	
	大刺棵
	约1100人
	厂区北面
	与厂区距离1306m
	102.281635
	25.150594
	

	
	大坝
	约100人
	厂区东面
	与厂区距离1425m
	102.284657
	25.155786
	

	
	西冲
	约500人
	厂区西北面
	与厂区距离1445m
	102.272135
	25.164054
	

	
	庄房
	约200人
	厂区东北面
	与厂区距离1570m
	102.284687
	25.161267
	

	
	龙洞
	约100人
	厂区东北面
	与厂区距离1670m
	102.284285
	25.162943
	

	
	南营村
	约2000人
	厂区西北面
	与厂区距离1740m
	102.274175
	25.165472
	

	
	小三竜
	约200人
	厂区东北面
	与厂区距离1820m
	102.281222
	25.170031
	

	
	大三竜
	约1800人
	厂区东北面
	与厂区距离1870m
	102.283192
	25.165493
	

	
	牧羊场
	约600人
	厂区东南面
	与厂区距离1950m
	102.285204
	25.151273
	

	
	大村
	约1500人
	厂区西北面
	与厂区距离2100m
	102.272599
	25.170114
	

	
	下白泥塘
	约100人
	厂区西面
	与厂区距离2200m
	102.263396
	25.152914
	

	
	双龙湾
	约200人
	厂区东北面
	与厂区距离2210m
	102.290502
	25.151649
	

	
	马拉
	约300人
	厂区西北面
	与厂区距离2319m
	102.264639
	25.164188
	

	声环境
	项目区周边200m范围内无声环境保护目标。
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准

	地表水环境
	螳螂川
	东北面
	与厂区距离1360m
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准

	
	马拉河
	北面
	与厂区距离1260m
	

	
	清水河
	南面
	与厂区距离1600m
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环
境
质
量
标
准
	环境质量标准：
1、环境空气质量
本项目建设地点位于富民工业园区，属于规划工业园区，所在区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级浓度限值。
表4-1  环境空气质量标准  （单位：μg/m3）
	取值时间
	SO2
	CO
	NO2
	PM2.5
	PM10
	TSP
	O3
	TVOC

	年平均
	60
	/
	40
	35
	70
	200
	/
	/

	24小时平均浓度
	150
	4
	80
	75
	150
	300
	/
	/

	1小时平均浓度
	500
	10
	200
	/
	/
	/
	200
	/

	日最大8小时平均
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	160
	600


备注：本项目产生的TOVC执行《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D中的浓度限值。
2、地表水环境质量标准
据现场调查，与本项目有关的地表水体主要是螳螂川及其支流马拉河、清水河。清水河位于本项目南侧1600m，马拉河位于项目区北侧1260m，螳螂川位于项目区东北侧1250m，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），螳螂川流经项目所在区域为（富民大桥—普渡河桥）河段，该河段水环境功能为工业用水，水质类别为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。标准值见表4-2。
表4-2  地表水环境质量标准   单位：mg/L
	项目
	pH
(无量纲)
	CODcr
	BOD5
	NH4-N
	总磷 
	粪大肠杆菌
(个/L)

	IV类标准
	6～9
	≤30
	≤6
	≤1.5
	≤0.3
	≤20000


3、声环境质量
本项目建设地点位于富民工业园区，属于规划工业园区，生产厂房声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准中3类标准，办公生活区距G108国道25m，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准中4a类标准。
表4-3 声环境质量标准限值  单位：dB(A)
	类别
	标准值

	
	昼间
	夜间

	3
	65
	55

	4a
	70
	55
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	1、施工期
（1）施工扬尘
本项目施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，标准值见表4-4。
表4-4 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3   
	项目
	无组织排放监控浓度限值

	颗粒物
	1.0


（2）施工噪声
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准，标准限值见表4-5。
表4-5 建筑施工场界环境噪声排放限值 [Leq：dB（A）]
	昼 间
	夜 间

	70 
	55


2、营运期
（1）废气
①有组织废气
本项目喷漆车间有组织排放漆雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物控制标准，有组织排放挥发性有机物由于暂无国家及地方标准，本次评价参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃标准执行。
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高排放速率（kg/h）
	无组织排放监控点

	
	
	排气筒（m）
	二级标准
	监控点
	浓度（mg/m3）

	非甲烷总烃
	120
	15
	10
	周界外浓度最高点
	4.0

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	
	1.0


表4-6  大气污染物综合排放标准
本项目食堂设置1个灶头，为小型食堂，因此项目食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2，小型排放标准，标准值见表4-7。
表4-7  饮食业油烟排放标准
	规模
	小型

	基准灶头数
	≥1，＜3

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	设施最低去除率（%）
	60



②无组织排放
本项目无组织排放颗粒物执行（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值要求（周界外浓度最高点：1.0mg/m3），无组织排放VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中规定的排放限值要求；
表4-8 厂区内VOCs无组织排放限值 （单位：mg/m3）
	污染物项目
	排放限值
	特别排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	10
	6
	监控点处1h评价浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	30
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


（2）废水
项目营运期生活废水、冲厕废水排入化粪池处理，冲厕废水及生活污水经化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入园区污水管网，最终进入工业园区污水处理厂处理。排入园区污水管网，最终进入工业园区污水处理厂处理。
表4-9  水污染物排放标准限值
	指标
	GB/T31962-2015 A等级标准

	pH
	6.5～9.5（无量纲）

	SS
	≤400mg/L

	CODcr
	≤500mg/L

	BOD5
	≤350mg/L

	TP
	≤8mg/L

	NH3-N
	≤45mg/L

	LAS
	≤20mg/L

	动植物油
	≤100mg/L

	石油类
	≤15mg/L

	总氮
	≤70mg/L



（3）噪声
本项目位于富民工业园区，属于规划工业园区，项目噪声排放标准执行GB3096-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。办公生活区执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》4a类标准。其具体标准值详见表4-10。
表4-10  工业企业厂界环境噪声排放限值   单位：dB(A)
	类别
	适用区域
	昼间
	夜间

	3类
	生产厂房
	65
	55

	4a
	办公生活区
	70
	55


（4）固体废物
①一般固废：执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。可回收部分回收利用，不可回收部分统一收集清运至园区垃圾收集处理后，由环卫部门处置。
②危险废物处理和处置执行（GB 18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修改单）中的有关规定，妥善处理，不得形成二次污染。

	总
量
控
制
指
标
	建议的总量控制指标：
实施污染物排放总量控制，应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放及区域污染物总量控制等基本控制原则。经环评分析，本项目污染物总量排放控制建议如下：
1、 废水
项目营运期产生的废水经化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962—2015）中的B等级标准后外排至园区污水管网，最后汇集至园区污水处理厂处理。
外排污水中的污染物的量为污染物产生的量为约：CODCr144kg/a，BOD572kg/a，SS 48kg/a，氨氮19.2kg/a，总磷1.44kg/a，动植物油9.6kg/a。废水各总量指标纳入园区污水处理厂考核，因此本项目废水不设总量控制指标。
2、 废气
废气量：1440万m3/a；
项目废气主要为TSP：0.102t/a、VOCs：0.235t/a。
3、 固体废弃物
生活垃圾：项目生活垃圾产生量为10kg/d，年产生垃圾量为3t/a。
一般工业固废：边角余料为34t/a，包装材料为0.3t/a，焊渣6.55t/a，移动式烟尘净化器收集粉尘1.402t/a，布袋除尘器收集粉尘1.423t/a。
危险固废：废过滤棉（含漆雾）量为0.691t/a，废活性炭的产生量（含有机废气）为5.92t/a，废机油0.2t/a，废料桶产生量为0.845t/a。
项目固废均得到合理处理，处置率100%，不设总量指标。
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	一、工艺流程及产污节点简述（图示）：
1、施工期
本项目已于2020年7月投入生产，目前主体工程的施工期已结束，现为完善环评手续，同时对需完善的环保设施进行施工。
（1）已施工部分回顾性分析
根据现场踏勘，项目主体工程现已施工完成，生产设备已安装完成，建设过程产生少量废气、废水、噪声及固废均已得到妥善处置，其中，废气呈无组织排放，通过采取易起尘物料篷布覆盖，定时洒水降尘；施工人员生活废水经化粪池处理后排入园区污水管网；噪声通过合理安排施工时间和施工时段，使用低噪声设备；建筑垃圾经分类收集后，能回收利用的进行回收利用，不可回收利用的运至城市建设管理部门指定的堆放点处置；施工人员生活垃圾统一收集后当地环卫部门清运、处置。项目施工过程产生扬尘、废水、噪声及固废对周围环境影响小。
项目建设方在施工期间严格遵守了相关施工作业要求，施工期环境影响已经消失，经向当地生态环境局咨询，项目施工期未出现相关环保扰民投诉事件。
（2）后续施工工程分析
项目后续施工主要为废气收集处置措施（集气罩、挥发性有机废气净化装置）、排气筒及危废暂存间等环保设施的施工，施工期较短，施工期产生的环境影响随施工结束而消失，后续施工工艺无基础开挖，施工过程中将产生少量扬尘、噪声。后续施工过程主要在厂房内部进行，因此后续施工过程扬尘量较小，扬尘采取洒水降尘的方式减小排放；噪声主要通过合理安排施工时间（夜间和午休时段不施工）的方式减小影响；施工人员生活垃圾集中收集后委托环卫部门进行统一清运。
 2、营运期产污节点
（一）生产工艺流程图及产污环节
根据产品方案和技术方案，本项目产品生产工艺流程分为：原料组织、剪板（切割）、矫正、钻孔、组合、焊接、喷漆等工艺。
项目异型模板、钢结构生产工艺流程及产污环节见下图。

图5-1 生产工艺流程及产污环节图
工艺简介：
①切割下料
开料工序主要是根据客户需求，将外购钢板、型钢、槽钢、角钢等原辅材料裁剪成所需部件。本项目切割开料采取两种方式，一种是机械切割型，一种是激光切割型。机械切割主要针对较薄的钢板裁剪时使用，而激光切割型则针对较厚的钢板裁剪时使用。机械切割是使用切割机，通过液压原理，使钢板受剪刀挤压而发生剪切变形并减裂分离的工艺过程。激光切割是由激光器所发出的水平激光束经45°全反射镜变为垂直向下的激光束，后经透镜聚焦，在焦点处聚成一极小的光斑，光斑照射在材料上时，使材料很快被加热至汽化温度，蒸发形成孔洞，随着光束对材料的移动，并配合辅助气体（有二氧化碳气体，氧气，氮气等）吹走熔化的废渣，使孔洞连续形成宽度很窄的（如0．1mm左右）切缝，完成对材料的切割。
② 矫正、钻孔、拼装
将焊好部件送至矫正机矫正，并检查合格即为钢结构部件；按要求将钢结构部件钻孔并完成拼装，钻孔过程采用喷头喷水进行降温、抑尘，钻孔工序有噪声和固废产生。
③组立、埋弧焊工序
将下好的钢板较平，用自动组立机组合；将组合好的构件送至门式自动埋弧焊按设计要求焊接，并清除焊渣。组立工序有噪声产生，埋弧焊有焊接烟尘及噪声产生及焊渣、废焊头等固废产生。
④ 焊接
采用CO2气体保护焊对拼装好的部件进行焊接。焊接工段有焊接烟尘及噪声产生以及焊渣、废焊头等固废产生。
⑤喷漆
调漆：本项目底漆、中间漆、面漆均为为水性漆。油漆使用前均需要进行调配，按比例加入水进行调漆，本项目调漆工序设置在喷漆室内，即调即用。按比例将水性漆和水混合，搅拌均匀后待用。
喷漆：人工使用喷枪在工件表面均匀喷涂上一层环氧富锌底漆，环氧富锌底漆在调漆时底漆：水=2：1，本项目喷漆室工作过程中，在风机作用下废气经过过滤棉+活性炭吸附处理，项目喷漆室喷漆过程中维持负压状态，确保有机废气收集率达到90%。本项目喷漆室每天喷底漆约60min。
晾干：各部件经喷底漆后于喷漆室内各喷漆台原地进行自然表干，晾干时间约为60min，使工件表面底漆干燥、固化成膜。
喷中间漆：人工使用喷枪在喷有底漆的工件表面均匀喷涂上一层灰环氧云铁中间漆，灰环氧云铁中间漆在调漆时底漆：水=2：1，本项目喷漆室工作过程中，在风机作用下废气经过过滤棉+活性炭吸附处理，项目喷漆室喷漆过程中维持负压状态，确保有机废气收集率达到90%，本项目喷漆室每天喷面漆约60min。
晾干：各部件经喷面漆后于喷漆室内各喷漆台原地进行自然表干，晾干时间约为60min，使工件表面底漆干燥、固化成膜。
喷面漆：人工使用喷枪在喷有底漆、中间漆的工件表面均匀喷涂上一层中黄氟碳面漆，中黄氟碳面漆在调漆时底漆：水=2：1，本项目喷漆室工作过程中，在风机作用下废气经过过滤棉+活性炭吸附处理，项目喷漆室喷漆过程中维持负压状态，确保有机废气收集率达到90%，本项目喷漆室每天喷面漆约60min。
晾干：各部件经喷面漆后于喷漆室内各喷漆台原地进行自然表干，晾干时间约为60min，使工件表面底漆干燥、固化成膜。
⑥检验入库
待构件表面自然晾干后，人工检验合格后包装入库。
二、污染工序
项目生产过程中产污环节及污染物排放情况见表 5-1。
表5-1   生产排污节点及污染物排放情况表
	时期
	类别
	产生环节
	主要污染物
	产生特征
	排放去向
	备注

	施工期
	废气
	设备安装
	粉尘
	间断
	大气环境
	厂界达标

	
	噪声
	设备安装
	安装噪声
	间断
	声环境
	厂界达标

	运营期
	废气
	喷漆车间
	VOCs、漆雾
	间断
	过滤棉+活性炭吸附处理后从15米高排气排放
	达标排放

	
	
	切割、机加工、
焊接烟尘
	烟尘
	间断
	车间设置一台移动式烟尘净化器进行收集，剩余少量经过车间内自然沉降后从车间门窗以无组织形式排放
	达标排放

	
	固体废弃物
	切割边角料、焊渣
	钢材边角废料
	间断
	固废暂存点暂存，收集后外售
	一般固废

	
	
	废弃包装材料
	废弃包装材料
	间断
	固废暂存点暂存，收集后外售
	一般固废

	
	
	过滤棉+活性炭吸附装置
	废过滤棉、废活性炭
	间断
	暂存于危废暂存间，交由有资质的单位进行处理
	危险固废

	
	
	设备维护
	废机油
	间断
	危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位进行处置
	危险固废

	
	
	喷漆车间
	废原料桶
	间断
	收集后暂存于危废暂存间，交由有资质的单位进行处理
	危险固废

	
	
	职工生活
	生活垃圾
	间断
	环卫部门处理
	一般固废

	
	噪声
	各类生产设备、风机等
	机械噪声
	间断
	声环境
	厂界达标


三、项目运营期污染物排放情况
项目营运期的环境影响因素从废气、废水、噪声、固体废物等方面展开分析。
1、废气
项目运营期产生的废气污染物主要为喷漆工序产生的有机废气和颗粒物（漆雾）、焊接工序产生焊接烟尘、机加工过程产生的金属粉尘以及食堂油烟。
（1）烟尘
① 切割烟尘
该项目使用激光切割，由激光器所发出的水平激光束经45°全反射镜变为垂直向下的激光束，后经透镜聚焦，在焦点处聚成一极小的光斑，光斑照射在材料上时，使材料很快被加热至汽化温度，蒸发形成孔洞，随着光束对材料的移动，并配合辅助气体（有二氧化碳气体，氧气，氮气等）吹走熔化的废渣，使孔洞连续形成宽度很窄的（如0．1mm左右）切缝，完成对材料的切割。钢材切割过程粉尘产生量根据《全国第二次污染源普查工业污染源产排污系数手册》33金属制造业中下料工段粉尘核算环节，产排污系数为1.10千克/吨-原料，根据业主资料，项目需切割的钢材约900t/a，则切割烟尘产生量为1.179t/a。
②焊接烟尘
本项目共使用2种焊接方法，分别是：埋弧焊及CO2气体保护焊，均会产生焊接烟尘，根据全国第二次污染源普查工业污染源产排污系数手册》33金属制造业中焊接核算环节，不同成分的焊接材料在实施焊接时产生不同成分的焊接烟尘，常用不同焊条及焊接方法的发尘量见表5-2。
表5-2	不同焊接方法的烟尘量
	核算环节
	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	污染物指标
	系数单位
	产污系数

	焊接
	焊接件
	药芯焊丝
	二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊
	颗粒物
	千克/吨-原料
	20.5

	
	
	实心焊丝
	
	
	
	9.19


本项目焊接过程采用实心焊丝，对比上表可知，该类型焊丝烟尘量在9.19kg/t，项目焊丝年用量约为50t/a，则焊接烟尘产生量为0.459t/a。
由于项目切割机、焊机的使用具有无固定时间，因烟尘废气的产生具有间断不连续性，为有效收集间断不连续的焊接烟尘，本项目拟在生产车间内设置1套移动式烟尘净化器处理焊接烟尘，移动式烟尘净化器自带集气罩和袋式除尘器，移动式烟尘净化器自带集气罩和袋式除尘器，除尘后的气体在车间内自然沉降后少量经过车间门窗呈无组织外逸。另外，通过在厂房顶设置换气扇的方式加强厂房通风。移动式烟尘净化器（收集效率90%，处理效率95%，根据《全国第二次污染源普查工业污染源产排污系数手册》33金属制造业中焊接核算环节得出）处理后通过车间机械排风和自然补风的通风装置及时排至室外，切割烟尘排放量为0.171t/a，排放速率为0.0713kg/h。焊接烟尘排放量为0.067t/a，排放速率为0.0279kg/h。
③打磨粉尘
项目设有喷砂机1台，用于钢结构喷漆前的打磨除锈，喷砂打磨过程中有粉尘产生，粉尘产生量按2.19千克/吨-原料（根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》33金属制造业预处理核算环节得出，打磨、喷砂、打磨颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料，袋式除尘器收集效率95%，处理效率为95%）计，本项目喷砂机自带有废气收集装置。收集后的粉尘使用喷砂机自带布袋除尘器处理，处理后的粉尘车间无组织排放。项目需打磨的钢结构为产品量的20%（720t/a），则打磨粉尘产生量约1.577t/a，0.0657kg/h，布袋除尘器处理效率95%，则打磨粉尘排放量0.1538t/a，0.0641kg/h。则烟尘产生情况见表5-3。
 表5-3 烟尘产生情况表
	焊接类型
	处理方式
	烟尘产生量
	烟尘排放量
	排放速率

	切割烟尘
	移动式烟尘净化器
	1.179t/a
	0.171t/a
	0.0713kg/h

	焊接烟尘
	
	0.459t/a
	0.08t/a
	0.033kg/h

	打磨粉尘
	布袋除尘器
	1.577t/a
	0.067t/a
	0.0279kg/h

	合计
	/
	3.215t/a
	0.318t/a
	0.1322kg/a


（2）喷涂废气 
本项目调漆、喷漆、自然晾干工序均产生有机废气（本次环评以VOCs计）。 
本项目喷漆区单独设置于车间东南角，喷涂车间与生产车间之间以密闭门隔开。其中喷漆室占地面积为100m2、高9.6m，本项目调漆、喷漆、自然晾干均在负压密闭的喷漆室内进行。 
I各涂装工序作业时间 
①调漆：每天工作1次，每次约30min，即30min/d，每年工作300天； 
②喷底漆：每天工作1次，每次约90min，即90min/d，每年工作300天；
③喷中间漆：每天工作1次，每次约90min，即90min/d，每年工作300天； 
④喷面漆：每天工作1次，每次约90min，即90min/d，每年工作300天； 
⑤晾干：每天工作3次，每次约60min，即180min/d，每年工作300天。 
调漆、喷漆、晾干工作时间共计8h/d、2400h/a。 
Ⅱ有机废气产生量 
本项目使用的涂料含底漆、中间漆、面漆，有机废气产生量按涂料挥发性物质全挥发计算。本项目底漆及面漆均为水性漆，涂料不需使用有机溶剂，以水为溶剂，不含三苯，本次环评挥发性有机物（VOCs）挥发量少。
根据建设单位提供的资料，由山东齐鲁漆业有限公司提供。根据山东省产品质量检验研究院对油漆检验报告（见附件），项目所用三种涂料中VOCs检验结果见表5-4。
表5-4 项目所用涂料挥发性有机物含量表
	样品名称
	检验项目
	技术要求
	检验结果
	本项结果

	环氧富锌底漆
	挥发性有机化合物（VOC）含量，g/L
	≤450
	212
	合格

	灰环氧云铁中间漆
	挥发性有机化合物（VOC）含量，g/L
	≤420
	385
	合格

	中黄氟碳面漆
	挥发性有机化合物（VOC）含量，g/L
	≤450
	202
	合格


 项目喷漆过程中，VOCs，固体分部分附着于工件表面，形成漆层，剩余部分形成漆渣、漆雾。
①有机废气
根据建设单位提供的资料，本项目年涂装面积约为28000m2，年油漆用量见表5-5。 
表5-5 项目油漆用量
	序号
	涂料品种
	涂料用量

	1
	环氧富锌底漆
	2.04t
	1500L

	2
	灰环氧云铁中间漆
	3.4t
	2500L

	3
	中黄氟碳面漆
	2.72t
	2000L

	合计
	/
	8.18t
	6000L


本项目年使用涂料量为8.18t/a，使用的水性漆密度为1.36g/cm3。根据油漆检测报告，所用水性涂料中VOCs检测结果见表5-4，本次核算考虑全部挥发，VOCs产生量见表5-6。

 表5-6 项目VOCs产生量
	序号
	涂料品种
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	涂料用量
	VOCs产生量

	1
	环氧富锌底漆
	212g/L
	1500L/a
	0.318t/a

	2
	灰环氧云铁中间漆
	385g/L
	2500L/a
	0.993t/a

	3
	中黄氟碳面漆
	202g/L
	6000L/a
	0.404t/a

	合计
	/
	/
	/
	1.715t/a


本项目调漆、喷漆、晾干工作均在喷漆车间进行，喷漆车间处于均负压密闭状态，仅在进料与出料开门时有少量有机废气溢出。喷漆车间设置负压抽送风装置，日常需加强管理与修护确保喷漆车间墙体处于密封不漏风，（有机废气收集效率90%，处理效率85%）。
喷漆室占地面积为100m2、高9.6m，本项目调漆、喷漆、晾干均在负压密闭的喷漆车间进行，本项目最大风量为6000m3/h，喷漆车间工作时长为2400h（每天运作8h，年运作300天）算。本项目喷漆车间废气经收集后通过过滤棉+活性炭吸附处理装置处理VOCs总效率按85%计）由15m高排气筒排放。
 废气经收集处理后，VOCs有组织排放量为0.231t/a，排放浓度为20.09mg/m3，排放速率为0.0979kg/h。未被收集的VOCs量为0.1741t/a，以无组织形式排放，排放速率为0.0725kg/h。
本项目涂装工序有机废气产排情况见下表。 
表5-6 喷涂各项有机废气产排情况一览表
	排放形式
	污染物
	风量m3/h
	产生量t/a
	产生速率
kg/h
	产生浓度mg/m3
	去除量t/a
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	排气筒高度m

	有组织
	挥发性有机物
	6000
	1.5435
	0.643
	107.188
	1.181
	0.231
	0.0963
	16.04
	15

	无组织
	
	/
	0.1715
	0.0715
	/
	/
	0.1715
	0.0715
	/
	/


由上表分析可知，本项目喷漆车间产生的VOCs经过过滤棉+活性炭吸附处理装置处理后，VOCs的排放速率和排放浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求。
②漆雾
喷漆过程中，涂料在高压作用下雾化成颗粒，均匀喷涂在工件表面。由于喷涂时，涂料未能完全附着，部分未能附着到工件表面的涂料逸散到空气中，其中，有机挥发成分成有机废气，而涂料固分则在空气中形成漆雾。
本项目喷漆附着率为90%，本项目水性涂料用量为8.18t/a。则本项目漆雾产生量为0.818t/a。漆雾颗粒粒径较大，质量较重，且具有黏附性，扩散范围小，经喷漆车间抽风进入过滤棉+活性炭吸附处理，捕集率按80%算，经处理后的漆雾由15m高排气筒排放。这一过程过滤棉+活性炭对漆雾去除率可达85%，本项目漆雾产生情况见下表：
表5-7 喷漆工序漆雾产排情况一览表
	排放形式
	污染物
	风量m3/h
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	产生浓度mg/m3
	去除量t/a
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	排气筒高度m

	有组织
	漆雾
	6000
	0.6544
	0.2727
	45.44
	0.445
	0.0982
	0.041
	6.819
	15

	无组织
	
	
	0.1636
	0.0682
	/
	0
	0.1636
	0.0682
	/
	/


由上表分析可知，本项目喷漆车间产生的漆雾经过过滤棉+活性炭吸附处理装置处理后，漆雾的排放速率和排放浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求。
（3）食堂油烟废气
项目设有一栋食堂，主要是供部分工作人员吃饭，不对外营业。油烟废气主要产生于项目食堂的厨房，食堂能源主要以罐装液化气和电为主，属清洁能源，污染物产生量较少。
在食物烹饪过程中将有油烟产生。一般食堂的食用油耗油系数为35g/（人·d），该食堂每天用餐人数为20人，可推算出一天的食用油的用量约为0.35kg，一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2％～4％之间，取其均值3％，则油烟的产生量约为0.021kg/d，项目油烟产生量为6.3kg/a。抽油烟机油烟净化效果约80%（风量2000m3/h），项目油烟排放量为1.26kg/a。油烟排放集中时间约为4h，经油烟净化装置处理后由食堂屋顶外排，排烟口应高于自身建筑1.5m，且距离周选建筑在10m以外，属间歇性无组织排放。

表5-8营运期产排污情况
	排放形式
	污染物
	风量m3/h
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	产生浓度mg/m3
	去除量t/a
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	排气筒高度m

	有组织
	VOCs
	6000
	1.5435
	0.643
	107.188
	1.181
	0.231
	0.0963
	16.04
	15

	
	漆雾
	
	0.6544
	0.2727
	45.44
	0.445
	0.0982
	0.041
	6.819
	

	无组织
	VOCs
	/
	0.1715
	0.0715
	/
	/
	0.1715
	0.0715
	/
	/

	
	切割烟尘
	
	1.179
	0.491
	
	1.01
	0.171
	0.0713
	/
	

	
	焊接烟尘
	
	0.459
	0.191
	
	0.392
	0.08
	0.033
	/
	

	
	打磨粉尘
	
	1.577
	0.6571
	
	1.423
	0.067
	0.0279
	/
	

	
	漆雾
	
	0.1636
	0.0682
	/
	0
	0.1636
	0.0682
	/
	



2、废水
项目运营期用水主要为生产用水、生活用水，生产永久全部自然蒸发，不外排，项目区设置有食宿，生活用水主要为生产人员餐饮废水、冲厕废水，员工产生的生活污水进入化粪池处理后排入园区污水管网。
（1） 生产用水
①调漆用水
本项目为钢材生产，生产过程中水性丙烯酸涂料在生产过程中需要用自来水进行调漆。根据工程分析，项目丙烯酸涂料和自来水的调和比例为2：1，项目年使用水性漆量为8.18t，则调漆用水量为4.09t/a，日均用水量约为13.63L，本项目调漆用水全部挥发或进入产品，因此生产过程中无生产废水产生。
②打孔工段冷却水
本项目生产厂房内设置有1摇臂钻床进行打孔作业，打孔面设置喷头对钢材进行快速冷却，喷淋水量约2.5L/min，根据业主介绍，项目每日钻床使用时间为3h，则喷头用水量为4.5m3/d（1350 m3/a）。喷淋后约15%的水自然蒸发或钢材带走，则钻床废水产生量为3.825m3/d（1147.5m3/a）。产生的废水进入冲床下方的冷却水收集池，收集池有效容积为4m3，废水主要的污染物为金属碎屑，浓度为200mg/L，经滤网快速过滤后回用于原环节。此工段单台冲床新鲜水补充量为0.675 m3/d（202.5 m3/a）。
（2）生活用水
项目厂内工作人员20人，项目区内设置有食宿，全年工作300天，其余时间不在项目区内食宿。参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中城镇居民生活用水定额为100L/（人∙d），结合项目实际情况按100L/(人·d)核算，则场区员工用水量为2m3/d（600 m3/a），排放系数取0.8，污水产生量为1.6m3/d（480m3/a）。生活污水中主要污染物为SS、BOD5、COD、动植物油。项目营运期冲厕废水与生活污水排入化粪池处理，经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入园区污水管网，最终进入工业园区污水处理厂处理。
（3）水量平衡
本项目给排水情况见表5-9。本项目水量平衡图详见图5-2所示。
表5-9 项目区给排水情况一览表（单位：m3）
	用水环节
	用水标准
	日用水量
	年用水量
	日废水量
	年废水量

	调漆用水
	/
	0.013
	4
	0
	0

	打孔冷却水
	/
	4.5
	1350
	0
	0

	生活用水
	100L/（人·d）
	2
	600
	1.6
	480




图5-2  项目水平衡图  单位m3/d
本项目废水产生量为：2m3/d，600m3/a，废水排放量为：1.6m3/d，480m3/a。本项目废水中污染物产生浓度约：CODCr330mg/L，BOD5180 mg/L，SS150mg/L，氨氮40mg/L，总磷5mg/L，动植物油100 mg/L。项目污水通过化粪池处理后，外排废水水质约为：CODCr300mg/L，BOD5150mg/L，SS100mg/L，氨氮30mg/L，总磷3mg/L，动植物油20mg/L。污染物产生的量为约：CODCr144kg/a，BOD572kg/a，SS 48kg/a，氨氮19.2kg/a，总磷1.44kg/a，动植物油9.6kg/a。
3、噪声
项目营运期噪声主要为设备噪声，其中设备噪声源为剪板机、折弯机、液压机、卷板机等，其主要噪声源强见表5-10。
表5-10  运营期各类噪声源强及治理措施
	序号
	设备名称
	数量
	源强
	备注

	1
	液压式折弯机
	1台
	90
	低噪声设备、基础减震、车间隔声

	2
	摇臂钻床
	1台
	85
	

	3
	激光切割机
	1台
	95
	

	4
	行吊
	4台
	85
	

	5
	空压机
	4台
	95
	

	6
	焊机
	10台
	80
	

	7
	锯床
	3台
	90
	

	8
	喷砂机
	1套
	90
	


4、固体废物
项目运营期产生的固废主要有边角废料、收集的打磨粉尘、焊渣、废包装材料、废机油、废过滤棉、废活性炭、废原料桶、生活垃圾。
（1）生活垃圾
项目年工作300天，项目定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/(人·d)计，则项目生活垃圾产生量为10kg/d，年产生垃圾量为3t/a。生活垃圾集中收集清运至园区垃圾收集处后，由环卫部门处理。
（2）一般工业固废
①边角废料
本项目产品在生产加工过程中，开料、剪板等工序会产生废钢板等边角料，边角料产量约为原料钢材用量的1%，原料钢材用量约3400t/a，则本项目边角余料产生量为34t/a，集中收集后外售。
②包装材料
本项目生产过程中会产生一定量的原辅材料包装材料，其主要成分为纸质、塑料等，根据建设单位提供的资料，废包装材料产生量约为0.3t/a，集中收集后外售。
③焊渣
焊接工序中焊材夹持部分使用后和清理焊缝后产生废弃物--焊渣，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（湖南大学学报，2010.9）可知，夹持部分占焊材量（50t/a）的1/11，约4.55t/a；清理焊缝时焊渣量为焊材使用量的4%左右，约2t/a，共计约6.55t/a，焊材不含铅，属于一般固体废物，收集后外售处置。
④移动式烟尘净化器收集的粉尘
本项目切割工段、焊接工段会产生烟尘，切割烟尘产生量为1.179t/a，焊接烟尘产生量为0.459t/a，移动式烟尘净化器收集效率90%，处理效率95%，移动式烟尘净化器收集的切割烟尘为1.01t/a，焊接烟尘0.392t/a，合计1.402t/a，粉尘收集后放置于一般固废暂存间，定期外售。
⑤布袋除尘器收集的打磨粉尘
本项目打磨粉尘产生量为1.577t，布袋除尘器收集效率95%，处理效率为95%，则移动式烟尘净化器收集的打磨粉尘约为1.423t/a，未收集的打磨粉尘经过车间阻隔沉降到地面，收集后的粉尘放置于一般固废暂存间，定期外售。
（3）危险固废
①废过滤棉、废活性炭
废过滤棉（含漆雾）：项目喷漆过程采用过滤棉吸附喷漆漆渣，按1kg过滤棉吸附5kg漆渣计算，吸附漆雾量约0.5758t/a，则需要过滤棉115.16kg，则产生废过滤棉（含漆雾）量约为0.691t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2016年），废过滤棉属于HW49其他废物非特定行业中的“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”类别，危险废物编号为900-041-49。
废活性炭：全年活性炭吸附装置吸咐有机废气约1.184t，活性碳的吸咐能力约为4：1（即吸收1t有机废气需要4t活性碳），则需要活性炭4.7362t，因此废活性炭的产生量（含有机废气）预计约为5.92t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2016 年），废过滤棉+活性炭属于HW49其他废物非特定行业中的“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”类别，危险废物编号为900-041-49。
②废机油
本项目生产过程中产生废机油0.2t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2016年），废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物非特定行业中的“车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”类别，危险废物编号为900-214-08。
③废原料桶
本项目桶装涂料使用量为8.18t/a，每桶重量为50kg，则年使用169桶涂料，涂料使用后产生废料桶，每个废料桶重量按5kg计算，则废料桶产生量为0.845t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2016 年），废料桶属于HW49其他废物非特定行业中的“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”类别，危险废物编号为900-041-49。
根据《国家危险废物名录》（2016）进行危险废物识别，具体见下表5-11。
表5-11 项目危险废物识别一览表
	序号
	固废种类
	危险类别
	危废代码
	危险特性

	1
	废过滤棉+活性炭
	HW06
	900-041-49
	T

	2
	废机油
	HW08
	900-214-08
	T

	3
	废原料桶
	HW49
	900-041-49
	T


项目厂区西侧设置1间面积为8m2的危废暂存间，危险废物暂存间需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）进行建设，基础必须防渗，防渗层为不少于1m后粘土层（渗透系数≤10 -7cm/s），或2mm后高密度聚乙烯，或至少2mm后其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，地面及与裙角要用坚固、防渗的材料建造。危险废物暂存间需进行分区，不相容的危险废物必须分开存放。废机油、废过滤棉+活性炭需分别收集盛装于危险废物收集容器内，废原料桶无法装入常用容器，可用防胶袋盛装。项目区产生的危险废物分类、分区收集暂存于危险废物暂存间，废机油作为项目运营过程中设备润滑使用，废过滤棉+活性炭交由有资质的单位进行处理，废原料桶交由有资质的单位进行处理。
（4）固体废物产生量汇总
项目运营期的固体废物产生量见表5-12。 
表5-12   项目固废产生情况一览表
	序号
	名称
	产生量t/a
	属性
	危险类别
	处理去向

	1
	金属边角料
	34
	一般工业固废
	—
	收集后外售

	2
	移动式烟尘净化器收集粉尘
	1.402
	
	—
	

	3
	布袋除尘器收集粉尘
	1.423
	
	
	

	3
	焊渣
	6.55
	
	—
	

	4
	废包装材料
	0.3
	
	—
	

	5
	生活垃圾
	3
	生活垃圾
	—
	收集清由环卫部门处理

	6
	废过滤棉
	0.691
	危废
	HW06
	收集后交由有资质的单位进行处理

	7
	废活性炭
	5.92
	
	HW06
	收集后交由有资质的单位进行处理

	8
	废原料桶
	0.845
	
	HW49
	收集后交由有资质的单位进行处理

	9
	废机油
	0.2
	
	HW08
	收集后作为设备润滑使用

	合计
	54.331
	—
	—
	100%处置
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	内容
类型
	排放源
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度
	产生量
	浓度
	排放量

	大
气
污
染
物
	施工期
	粉尘、装修废气
	少量
	/
	/
	少量

	
	运营期
	有组织
	调漆、喷漆、晾干
	废气
	/
	1440
万m3/a
	--
	1440
万m3/a

	
	
	
	
	挥发性有机物
	107.188
mg/m3
	1.5435t/a
	16.04
mg/m3
	0.231t/a

	
	
	
	
	漆雾
	45.44
mg/m3
	0.6544t/a
	6.819
mg/m3
	0.0982t/a

	
	
	
	食堂油烟
	油烟
	2.625mg/m3
	6.3kg/a
	0.525mg/m3
	1.26kg/a

	
	
	无组织
	喷漆
	挥发性有机物
	/
	0.1715t/a
	/
	0.1715t/a

	
	
	
	
	漆雾
	/
	0.1636t/a
	/
	0.1636t/a

	
	
	
	切割
	烟尘
	/
	1.179t/a
	
	0.171t/a

	
	
	
	焊接
	烟尘
	/
	0.459t/a
	/
	0.08t/a

	
	
	
	打磨
	粉尘
	
	1.577t/a
	
	0.067t/a

	废水
	施工期
	生活污水
	1m3/d
	0.8m3/d

	
	运营期
	生活污水
	2m3/d
CODCr330mg/L
BOD5180mg/L
SS150mg/L
氨氮40mg/L
总磷5mg/L
动植物油100 mg/L
	1.6m3/d
CODCr300mg/L
BOD5150mg/L
SS100mg/L
氨氮30mg/L
总磷3mg/L
动植物油20mg/L

	
	
	生产废水
	0.013m3/d
	/
	不外排

	噪
声
	施工期
	主要源于电焊机和电钻，源强约为70~85dB(A)，无大型机械，且影响周期短，对周围环境影响较小

	
	营运期
	主要噪声源为折弯机、摇臂钻床、切割机、空压机等设备噪声，其源强值约为70~90dB(A)，项目区内合理布局，经车间阻隔和距离衰减后，可使生产厂房厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准：昼间≤65dB(A)，夜间不生产。

	固体废弃物
	施工期
	施工人员
	生活垃圾
	0.075t
	收集清运至园区垃圾收集处，由环卫部门处理

	
	
	装修，设备安装
	装修边角料、设备包装
	少量
	可回收部分出售给废物回收站，不可回收部分同生活垃圾一同处置

	
	运营期
	金属边角料
	34
	收集后外售

	
	
	移动式烟尘净化器收集粉尘
	1.402
	

	
	
	布袋除尘器收集粉尘
	1.423
	

	
	
	焊渣
	6.55
	

	
	
	废包装材料
	0.3
	

	
	
	生活垃圾
	3
	收集清运至园区垃圾收集处，由环卫部门处理

	
	
	废过滤棉
	0.691
	收集后交由有资质的单位进行处理

	
	
	废活性炭
	5.92
	

	
	
	废原料桶
	0.845
	

	
	
	废机油
	0.2
	收集后作为设备润滑使用

	主要生态影响
本项目云南晨鑫机械制造有限公司标准厂房3200m2作为生产厂房进行生产，生态环境的影响主要发生在工程施工期。但是主要施工期已结束，对周围生态环境的影响随着施工期结束而结束，因此，本项目在施工期对周边环境影响较小。根据现场踏勘，项目所在区域为城镇工业园区，经过多年人工开发，原生植物较少，区域内以人工绿化为主，生态环境自身调控能力较差，生物多样性较差。项目的运营对周边生态环境产生的影响较小。施工期主要进行室内外装修和设备安装，项目区地面已全部硬化，不涉及植被破坏。项目投产后不会改变该区域的生态环。











[bookmark: _Toc30082][bookmark: _Toc27619]表七  环境影响分析
	一、施工期环境影响简要分析
1、已经完成施工部分工程
本项目于2020年7月投入生产。施工期主要污染源有：扬尘、废水、噪声、固体废弃物，项目施工期具有时间短、对环境影响随施工结束而消失的特点。目前，项目已建成运营，经环评调查，项目建设方在施工期间严格遵守了相关施工作业要求，项目区未发生过环保投诉状况。
2、后续施工工程
本次评价后续施工主要为废气收集处置措施（集气罩、除尘器、活性炭装置）、排气筒及危废暂存间等环保设施的施工，施工期较短，施工期产生的环境影响随施工结束而消失。后续施工工艺无基础开挖，施工过程中将产生少量扬尘、噪声。后续施工过程主要在厂房内部进行，因此后续施工过程扬尘量较小，扬尘采取洒水降尘的方式减小排放；噪声主要通过合理安排施工时间（夜间和午休时段不施工）的方式减小影响；施工人员生活垃圾集中收集后委托环卫部门进行统一清运。项目施工期较短，污染产生量较小，经采取合理的措施后对周边环境影响较小。
二、营运期环境影响分析
1、大气环境的影响分析
根据工程分析，项目运营期产生的废气主要包括漆雾、VOCs；其中漆雾、VOCs经集气罩收集后由“吸附棉+活性炭吸附”系统处理后有组织排放，未被集气罩收集的VOCs呈无组织排放。
（1）大气环境影响评价工作等级确定
依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3规定的工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
1）Pmax及D10%的确定
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
[image: ]
[image: ][image: ] ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；
[image: ][image: ]——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
[image: ][image: ]——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
2）评价等级判别表
评价等级按下表的分级判据进行划分。
表7-1 评价等级判别表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


3）污染物评价标准
污染物评价标准和来源见下表。
表7-2 污染物评价标准
	污染源名称
	功能区
	取值时间
	标准（ug/m3）
	标准来源

	TSP
	二类功能区
	日均
	300
	GB 3095-2012

	挥发性有机物
	
	一小时
	600
	《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018附录D中总挥发性有机物8h均值


4）污染物源强参数
表7-3 主要废气污染源参数一览表(点源)
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒参数
	污染物名称
	排放速率
	单位

	
	经度
	纬度
	
	高度
(m)
	内径
(m)
	温度
(℃)
	流速（m/s）
	
	
	

	点源1
	102°27'50.54"
	25°15'53.82"
	1753.0
	15.0
	0.5
	25
	5
	VOCs
	0.0963
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	TSP
	0.041
	kg/h


表7-4 无组织排放的预测参数
	序号
	面源特征
	参数

	1
	面源预测因子
	TSP

	
	
	VOCs

	2
	面源的源强，单位为kg/h
	0.1322

	
	
	0.0715

	3
	面源初始排放高度（m）
	9.6

	4
	面源的长度（m）
	142

	5
	面源的宽度（m）
	38


表7-5  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市农村/选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数(城市人口数)
	14万

	最高环境温度
	33.4 °C

	最低环境温度
	-7°C

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	湿润区

	是否考虑地形
	考虑地形
	否

	
	地形数据分辨率(m)
	90

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑海岸线熏烟
	否

	
	海岸线距离/km
	/

	
	海岸线方向/o
	/


5）评价等级确定
本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：
表7-6  Pmax和D10%预测和计算结果一览表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m3)
	Cmax
(μg/m3)
	Pmax
(%)
	D10%
(m)

	有组织
	VOCs
	600
	22.653
	3.78
	/

	
	TSP
	900
	9.6453
	1.07
	/

	无组织
	TSP
	900
	71.075
	7.90
	/

	
	VOCs
	600
	38.394
	6.40
	/


本项目Pmax最大值出现为无组织排放的VOCs，Pmax值为7.90%，Cmax为71.075ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
依据《环境影响技术导则一大气环境（HJ2.2-2018）》评价工作的分级判据，本项目大气评价等级定为二级。不进行进一步预测和评价。
6）废气预测结果
① 有组织排放VOCs、TSP预测结果见下表。
表7-7   废气估算模式计算结果表
	距源中心下风向距离
	TSP
	VOCs

	
	下风向预测浓度mg/m3
	浓度占标率%
	下风向预测浓度mg/m3
	浓度占标率%

	10
	0.1992 
	0.02 
	0.4679 
	0.08 

	25
	1.8801 
	0.21 
	4.4156 
	0.74 

	50
	5.9646 
	0.66 
	14.0080 
	2.33 

	84
	9.6453 
	1.07 
	22.6530 
	3.78 

	100
	9.5926 
	1.07 
	22.5290 
	3.75 

	200
	6.7391 
	0.75 
	15.8270 
	2.64 

	300
	4.5066 
	0.50 
	10.5840 
	1.76 

	400
	3.2428 
	0.36 
	7.6158 
	1.27 

	500
	2.4725 
	0.27 
	5.8068 
	0.97 

	600
	1.9663 
	0.22 
	4.6179 
	0.77 

	700
	1.6133 
	0.18 
	3.7889 
	0.63 

	800
	1.3557 
	0.15 
	3.1841 
	0.53 

	900
	1.1609 
	0.13 
	2.7266 
	0.45 

	1000
	1.0093 
	0.11 
	2.3705 
	0.40 

	1100
	0.8885 
	0.10 
	2.0867 
	0.35 

	1200
	0.7903 
	0.09 
	1.8562 
	0.31 

	1300
	0.7093 
	0.08 
	1.6657 
	0.28 

	1400
	0.6413 
	0.07 
	1.5062 
	0.25 

	1500
	0.5837 
	0.06 
	1.3709 
	0.23 

	1600
	0.5344 
	0.06 
	1.2550 
	0.21 

	1700
	0.4917 
	0.05 
	1.1547 
	0.19 

	1800
	0.4545 
	0.05 
	1.0673 
	0.18 

	1900
	0.4217 
	0.05 
	0.9905 
	0.17 

	2000
	0.3928 
	0.04 
	0.9225 
	0.15 

	2100
	0.3671 
	0.04 
	0.8621 
	0.14 

	2200
	0.3440 
	0.04 
	0.8080 
	0.13 

	2300
	0.3233 
	0.04 
	0.7594 
	0.13 

	2400
	0.3047 
	0.03 
	0.7155 
	0.12 

	2500
	0.2877 
	0.03 
	0.6757 
	0.11 

	下风向最大落地浓度
	9.6453
	1.07
	22.6530
	3.78

	距污染源中心距离（m）
	84


项目生产车间有组织废气排放的TSP、VOCs下风向最大落地浓度为9.6453ug/m3、22.653ug/m3；最大地面落地浓度分别满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值（TSP≤900ug/m3）、《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D中关于TVOC限值要求（TVOC≤600ug/m3）。最大占标率分别为1.07%、3.78%，最大地面落地浓度出现在距点源84m处。喷漆房有组织排放的TSP、VOCs最大落地浓度均达到其相应环境质量标准，占标率均在10%以下。
距离项目区最近的保护目标为厂区东北方向200m的哨箐散户（21户，约80人），保护目标处于排气筒下风向，项目车间有组织排放的废气对其影响较小。所以本项目喷漆车间无组织排放的漆雾、VOCs对周围环境影响较小。
②无组织排放废气预测结果见下表。
表7-8   无组织废气估算模式计算结果表
	下风向距离
	TSP
	VOCs

	
	下风向预测浓度mg/m3
	浓度占标率%
	下风向预测浓度mg/m3
	浓度占标率%

	25
	60.0660 
	6.67 
	32.4470 
	5.41 

	50
	66.7420 
	7.42 
	36.0530 
	6.01 

	72
	71.0750 
	7.90 
	38.3940 
	6.40 

	100
	51.3160 
	5.70 
	27.7200 
	4.62 

	102
	17.9900 
	2.00 
	9.7181 
	1.62 

	200
	10.1060 
	1.12 
	5.4590 
	0.91 

	300
	6.7669 
	0.75 
	3.6554 
	0.61 

	400
	4.9654 
	0.55 
	2.6823 
	0.45 

	500
	3.8617 
	0.43 
	2.0861 
	0.35 

	600
	3.1248 
	0.35 
	1.6880 
	0.28 

	700
	2.6026 
	0.29 
	1.4059 
	0.23 

	800
	2.2147 
	0.25 
	1.1964 
	0.20 

	900
	1.9193 
	0.21 
	1.0368 
	0.17 

	1000
	1.6883 
	0.19 
	0.9120 
	0.15 

	1100
	1.5041 
	0.17 
	0.8125 
	0.14 

	1200
	1.3552 
	0.15 
	0.7321 
	0.12 

	1300
	1.2336 
	0.14 
	0.6664 
	0.11 

	1400
	1.1332 
	0.13 
	0.6121 
	0.10 

	1500
	1.0496 
	0.12 
	0.5670 
	0.09 

	1600
	0.9794 
	0.11 
	0.5291 
	0.09 

	1700
	0.9070 
	0.10 
	0.4900 
	0.08 

	1800
	0.8180 
	0.09 
	0.4554 
	0.08 

	1900
	0.7864 
	0.09 
	0.4248 
	0.07 

	2000
	0.7362 
	0.08 
	0.3977 
	0.07 

	2100
	0.6912 
	0.08 
	0.3734 
	0.06 

	2200
	0.6508 
	0.07 
	0.3516 
	0.06 

	2300
	0.6143 
	0.07 
	0.3319 
	0.06 

	2400
	0.5813 
	0.06 
	0.3140 
	0.05 

	2500
	60.0660 
	6.67 
	32.4470 
	5.41 

	下风向最大落地浓度
	71.075
	7.90
	38.394
	6.40

	距污染源中心距离（m）
	72


根据上表可知，项目生产车间无组织废气排放的TSP、挥发性有机物（VOCs）下风向最大落地浓度为71.075ug/m3、38.394ug/m3；最大地面落地浓度分别满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求（TSP≤900ug/m3）、《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D中关于TVOC限值要求（TVOC≤600ug/m3）。最大占标率分别为7.9%、6.4%，最大地面落地浓度出现在距面源72m处。生产车间无组织排放的TSP、VOCs最大落地浓度均达到其相应环境质量标准，占标率均在10%以下。
距离项目区最近的保护目标为厂区东北方向200m的哨箐散户（21户，约80人），保护目标处于排气筒下风向，项目车间有组织排放的废气对其影响较小。所以本项目喷漆车间无组织排放的漆雾、VOCs对周围环境影响较小。
7）项目废气排放达标性分析
①有组织
废气有组织排放达标性分析见下表。
[bookmark: _Toc25454][bookmark: _Toc11252]表 7-9有组织废气达标性分析
	
产污工序
	
排气筒
	
污染物名称
	排放参数
	执行标准
	
达标情况

	
	
	
	排放浓度
mg/m3
	排放速率
kg/h
	排放浓度
mg/m3
	排放速率
kg/h
	

	调漆、喷漆、晾
干工序
	15m
	TSP
	6.819
	0.041
	120
	3.5
	达标

	
	
	VOCs
	16.04
	0.0963
	120
	10
	达标


由上表可知，项目喷漆、晾干、烤漆工序产生的VOCs、TSP排放浓度、排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准。因此，项目有组织废气对周边大气环境和环境敏感点影响较小。
②无组织
废气无组织排放达标性分析见下表。
[bookmark: _Toc1439][bookmark: _Toc2660]表 7-10	废气无组织排放预测结果及达标性分析
	产污车间
	面源参数（m）
	
污染物
	最大预测值
mg/m3
	标准限值
mg/m3
	达标情况

	
	长
	宽
	高
	
	
	
	

	生产车间
	142
	38
	9.6
	TSP
	0.071
	1.0
	达标

	
	
	
	
	VOCs
	0.038
	10.0
	达标


由上表可知，经预测，厂界无组织排放的TSP满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放检测浓度限值，厂区VOCs 无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1中标准限值。
8）正常情况下污染物排放量核算
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。污染物排放量核算表包括有组织及无组织排放量、大气污染物年排放量、非正常排放量等。”因此，本项目污染物排放量核算主要包括有组织排放量核算、无组织排放量核算、大气污染物年排放量核算及非正常排放量核算，具体情况如下：
①正常情况下有组织排放量核算
表7-11本项目正常情况下有组织排放情况表
	序号
	排放口
	污染物
	核算排放浓度（mg/m3）
	核算排放速率（kg/h）
	核算年排放量（t/a）

	1
	15m排气筒
	VOCs
	16.04
	0.0963
	0.231

	3
	
	TSP
	6.819
	0.041
	0.0982


②正常情况下无组织排放量核算
表7-12 本项目无组织排放情况表
	序号
	排放源
	污染物
	核算排放速率（kg/h）
	核算年排放量（t/a）

	1
	生产车间
	VOCs
	0.0715
	0.171

	3
	
	TSP
	0.1322
	0.317


③非正常情况排放量核算
项目非正常情况考虑因处理设施（过滤棉、活性炭吸附）维护不到位，导致去除效率降低至设计处理效率的一半。在此情况下，项目污染物排放情况如下表7-13。
表7-13 本项目非正常情况下污染物排放情况表
	序号
	非正常设施
	非正常原因
	污染物
	非正常排放浓度(mg/m3)
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间（h）
	年发生频次
	应对措施

	1
	活性炭吸附、光氧催化
	维护
	VOCs
	53.594
	0.322
	1
	1
	停产维护

	3
	
	
	TSP
	22.72
	0.136
	1
	1
	停产维护


9）本项目废气控制措施可行性分析
①密闭喷漆房+过滤棉+活性炭吸附装置
本项目运营过程中产生的挥发性有机物及漆雾采用“过滤棉+活性炭吸附”系统进行处理。项目的喷漆房为密闭车间，可有效的收集喷漆过程产生的90%有机废气，通过集气总管连接1套“过滤棉+活性炭吸附”系统处理，最后由一根15m高排气筒排放。风机风量为6000m3/h，挥发性有机物处理效率不低于85%，漆雾处理效率不等于85%。根据云南省生态环境厅《关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通[2019]125号）文件要求，本项目首先工艺设备均在密闭厂房内进行，其次，有机废气采用吸附法，并且是“过滤棉+活性炭吸附”组合工艺，而非单级处理，处理效率能达到85%，符合通知中“去除效率不低于80%”要求，该工艺广泛应用在处理石油化工、制药、喷漆、烤漆、印刷等有机废气行业，而且效果理想。本环评要求建设单位委托有设计资质的环保设备厂家进行废气设施设计、安装等，确保设施设计符合《吸附法工艺有机废气技术规范要求》。
项目经该处理装置后挥发性有机物的排放浓度为，20.55mg/ m3，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃最高允许排放浓度限值。
②食堂油烟净化器
本项目食堂设置一个灶头，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规模划分为小型食堂，根据该标准要求，使用的食堂油烟净化器处理效率不低于60%，本次环评提出项目使用高效静电式油烟净化器1台，设计处理效率最低处理效率80%计算，处理后排放浓度 为0.525mg/ m3，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型食堂最高允许排放浓度2.0mg/ m3的要求。
③排气筒设置高度合理性分析
本项目设置有1个排气筒，排气筒排放喷漆房产生的有机废气，排气筒有效高度为15m。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）7.1“排气筒高度除遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑物5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”。本项目周边200m范围标高最高的建筑为本项目的办公生活楼，楼顶标高约1737m，本项目食堂油烟引至综合楼顶部排放，符合排气筒高度要求。项目有机废气排气筒高度为15m，排气筒底部标高为1725m，则排气筒有效标高为1740m，高于本项目综合楼。
综上，本项目排气筒设置的高度是合理的。
10）大气环境防护距离
本次项目大气评价等级为二级，按照《环境影响评价技术导则一大气环境》（HJ2.2-2018）规定8.7.5要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”，根据预测结果，本项目无组织排放的TSP、VOCs最大地面落地浓度分别满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求（TSP≤900ug/m3）、《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D中关于TVOC限值要求（TVOC≤600ug/m3），故无需计算大气环境防护距离，无需设置大气环境防护区域。
11）大气环境影响分析总结论
项目有机废气采用“过滤棉+活性炭吸附”系统处理后，由15m高排气筒排放，可实现达标排放。本项目最近的敏感目标为项目东侧200m（排气筒至敏感点的距离）的哨箐散户，挥发性有机物及颗粒物的预测占标率均小于10％，对周边环境影响较小。项目食堂油烟经高效静电式油烟净化器处理后引至楼顶排放，符合排放标准，对周边环境影响较小。
项目产生的粉尘、焊烟经移动式除尘器处理后排入生产车间，大部分经重力沉降，无组织TVOC产生很小，经空气自然稀释净化对周围环境影响较小。
建设项目大气环境影响评价自查表见报告后附表1。
    2、水环境影响分析
（1）污水特征及排水去向
本项目主要进行钢结构加工，营运期产生的废水主要是生活污水。根据项目工程分析，项目运营期生产用水量为：0.013m3/d，4m3/a，生产废水全部挥发或进入产品，生产过程中无生产废水产生。场区员工用水量为2m3/d（600 m3/a），排放系数取0.8，污水产生量为1.6m3/d（480m3/a）。项目营运期生活污水、冲厕废水排入化粪池处理，经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入园区污水管网，最终进入工业园区污水处理厂处理。
（2）污水处理设施可行性分析
根据GB50015-2003《建筑给排水设计规范》（2009年版），化粪池总容积应满足废水停留时间12-24小时的要求，并做好防渗处理，项目租用地块内已设有1个容积为6m3的地埋式化粪池，用于预处理卫生间废水及项目区所有生活污水。根据工程分析，本项目进入化粪池处理的废水量为2m3/d，600m3/a，化粪池容积大于项目生活污水日产生量，能够保证污水停留24小时以上，熟化效果较好；此外，经查阅资料，化粪池CODcr去除效率约15%、BOD5去除效率约15%，项目生活污水经化粪池预处理后达标排放。因此，本项目化粪池设置合理。
（3）达标排放可行性分析
根据工程分析，本项目废水经隔油池、化粪池处理后进出水质情况见表7-14。
表7-14   化粪池进出水质对比
	项目
	进水水质（mg/L）
	出水水质（mg/L）
	废水排放标准（mg/L）

	COD
	330
	300
	≤500

	BOD5
	180
	150
	≤350

	SS
	150
	150
	≤400

	NH3-N
	40
	40
	≤45

	TP
	5
	5
	≤8

	动植物油
	100
	20
	≤100


综上分析，项目区采取的废水处理措施后可保证出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准，项目废水达标外排可行。
（4）废水排入园区污水处理厂的可行性分析
[bookmark: _Hlk532912337]哨箐工业园区污水处理站处理能力500m³/d，采用“预处理+一体化MBR膜生物反应器+消毒”处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，目前处理负荷为450m³/d，剩余处理能力50m³/d，根据工程分析可知，本项目生活污水产生量2m³/d，占剩余污水处理能力的4%，不会造成园区污水处理厂超负荷运行，本项目生活污水经化粪池处理后可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级要求，符合园区污水处理厂接纳污水的水质标准，项目东侧已建设污水管网并接通园区污水处理厂，因此本项目废水通过污水管排入园区污水处理厂是可行的。
（5）废水对水环境的影响
地表水：据现场调查，距离项目最近的地表水为项目南面850m的哨箐。项目营运期采用雨污分流制排水系统，项目不产生生产废水，雨水经厂区截排水沟收集后排入园区污水处理厂管网，生活污水经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入园区污水管网。因此，项目营运期产生的废水不会进入外环境，对项目所在区域的地表水环境影响较小。
地下水：本项目可能会对地下水造成影响的主要为危废渗滤液，渗滤液下渗进入地下水系统，污染地下水水质。项目用地地面已全部硬化处理，项目危险废物暂存间设置于厂区西侧，本次环评要求危废暂存间严格按照危废暂存间的设置要求进行防渗等防护措施，故危废渗滤液下渗至地表及地下的可能性极小，对地下水环境无影响。
综上所述，项目营运期产生的废水经过化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入园区污水管网，对项目所在区域的地表水、地下水的环境影响较小。
3、声环境影响分析
1）项目设备噪声产生情况
项目营运期噪声主要为设备噪声，其中设备噪声源为剪板机、折弯机、液压机、卷板机等，其主要噪声源强见表7-15。
表7-15  运营期各类噪声源强及治理措施
	序号
	设备名称
	数量
	源强
	备注

	1
	液压式折弯机
	1台
	90
	低噪声设备、基础减震、车间隔声

	2
	摇臂钻床
	1台
	85
	

	3
	激光切割机
	3台
	95
	

	4
	行吊
	1台
	85
	

	5
	空压机
	1台
	95
	

	6
	焊机
	1台
	80
	

	7
	锯床
	1台
	90
	

	8
	喷砂机
	1套
	90
	


项目采用将设备安置于车间内，通过遮挡衰减，距离衰减来降低噪声对周围环境的影响。
2）噪声叠加结果
A.预测因子
预测因子为厂界噪声LAeq。
[bookmark: _Toc23985][bookmark: _Toc279752064][bookmark: _Toc266436926]B.预测模式
[bookmark: _Toc243373957][bookmark: _Toc227575400][bookmark: _Toc193167157][bookmark: _Toc188836952][bookmark: _Toc191998319]①噪声衰减公式
L2＝L1－20lgr2/r1－△L
式中：L2——距声源r2处声源值[dB(A)]；
      L1——距声源r1处声源值[dB(A)]；
      r2、r1——与声源的距离(m)；
      △L——场界围墙引起的衰减量。
关于L的取值，其影响因素很多，据工程特点忽略天气、温度、地面状况等因素，主要考虑建筑反射等，本项目取15dB(A)。
②噪声叠加公式


式中：Li——第i个声源的噪声值，dB(A)；
      L——某点噪声总叠加值，dB(A)；
      n——声源个数。
[bookmark: _Toc266436927][bookmark: _Toc279752065][bookmark: _Toc1724]C.厂界噪声预测结果
根据项目执行标准要求，厂界噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求考虑，其标准值如下：昼间：LAeq≤65dB(A) 、夜间：LAeq≤55dB(A)。
根据 HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》9.2条规定，“进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量；改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。”本项目以工程噪声贡献值作为评价量。
本次噪声预测根据主要产噪声设备的平面布置进行叠加预测，根据项目总平面图，各预测结果汇总见下表： 
表7-16  厂界噪声预测结果
	预测点
	设备
	降噪后声源值
	距厂界距离
	噪声贡献值
	厂界噪声叠加值

	东厂界
	液压式折弯机
	85
	100
	45 
	59.7

	
	摇臂钻床
	80
	110
	39 
	

	
	激光切割机
	90
	100
	50 
	

	
	行吊
	80
	60
	44 
	

	
	空压机
	90
	40
	58 
	

	
	焊机
	75
	20
	49 
	

	
	锯床
	85
	100
	45
	

	
	喷砂机
	85
	110
	45
	

	南厂界
	液压式折弯机
	85
	20
	59 
	64.1

	
	摇臂钻床
	80
	20
	54 
	

	
	激光切割机
	90
	38
	58 
	

	
	行吊
	80
	15
	56 
	

	
	空压机
	90
	35
	59 
	

	
	焊机
	75
	18
	50 
	

	
	锯床
	85
	33
	55
	

	
	喷砂机
	85
	33
	55
	

	西厂界
	液压式折弯机
	85
	40
	53 
	63.1

	
	摇臂钻床
	80
	30
	50 
	

	
	激光切割机
	90
	40
	58 
	

	
	行吊
	80
	60
	44 
	

	
	空压机
	90
	100
	50 
	

	
	焊机
	75
	120
	33 
	

	
	锯床
	85
	40
	53
	

	
	喷砂机
	85
	20
	59
	

	北厂界
	液压式折弯机
	85
	68
	48 
	60.5

	
	摇臂钻床
	80
	68
	22 
	

	
	激光切割机
	90
	50
	56 
	

	
	行吊
	80
	73
	43 
	

	
	空压机
	90
	53
	56 
	

	
	焊机
	75
	70
	38 
	

	
	锯床
	85
	55
	50
	

	
	喷砂机
	85
	55
	50
	


（注：本项目由于租用云南晨鑫机械制造有限公司标准厂房，评价过程中以租用厂房边界为厂界进行预测）
由上表可知，项目运营期各厂界噪声贡献值范围为 35dB(A)～50dB(A)，昼间叠加值为55.1dB(A)，项目夜间不生产，故厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间 65dB(A)）。
本项目车间属于厂房，设备布置是分散的，项目生产设备主要为切割机、空压机、焊机等，且不会全部同时开启，生产加工设备经过厂房隔声后，对外部环境影响较小；项目周边最近的声环境敏感目标是东面200m哨箐散户，根据现场踏勘，在本项目采取隔声减振措施后，生产过程中噪声对敏感目标的影响是可以接受的。为进一步降低运营期间噪声对周边环境的影响，本环评报告要求建设单位在运营期采取以下措施：
①选用低噪声设备，且设备应定期维护保养，避免设备噪声增大。
②进入项目区内的运输车辆应减速并禁止鸣笛。
③生产设备均设置于生产车间内，高振动设备安装减震垫
4、固废环境影响分析
（1）项目固废处置措施
项目运营期产生的固废主要有边角废料、收集的打磨粉尘、焊接焊渣、废包装材料、废矿物油、废过滤棉、废活性炭、废原料桶、生活垃圾。
1）一般工业固废
项目生产过程产生的角废料、焊渣、机加工过程回收的粉尘、废弃包装材料等可回收固废总量为42.252t/a，主要成分为金属，收集后外售。
2）生活垃圾：运营期产生的生活垃圾集中收集于垃圾桶内，定期由环卫部门清运处置。
3）危险废物
根据工程分析，项目机修过程废机油产生量为0.2t/a，废漆料桶产生量为0.845t/a，喷漆废气处理设施废过滤棉产生量为0.691t/a、废活性炭产生量为5.92t/a。废机油、废漆料桶、喷漆废气处理设施产生的废过滤棉、废活性炭均属于危险废物，拟分类、分区收集暂存于危险废物暂存间，其中废过滤棉、废活性炭交由有资质的单位进行处理；废机油收集后作为设备润滑使用；废原料桶交由有资质的单位进行处理。
（2）危险废物暂存间选址及设计要求
本项目拟在喷漆车间北侧建设1间8m2的危险废物暂存间，危险废物暂存间建设需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）进行，具体如下：
1）危险废物集中贮存设施的选址。
①地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。
②设施底部必须高于地下水最高水位。
③应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。
④应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。
2）危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则
①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。
②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。
③设施内要有安全照明设施和观察窗口。
④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。
⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。
⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。
3）危险废物的堆放
①基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。
③衬里放在一个基础或底座上。
④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。
⑤衬里材料与堆放危险废物相容。
⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。
⑦不相容的危险废物不能堆放在一起。
⑧总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。
（3）危险废物贮存容器
危险废物贮存容器需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求，具体如下：
1）应当使用符合标准的容器盛装危险废物；
2）装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。
3）装载危险废物的容器必须完好无损。
4）盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。
5）液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。
（4）危险废物贮存设施的运行与管理
危险废物贮存设施的运行与管理需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，具体如下：
1）从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。
2）不得接收未粘贴标签或标签没按规定填写的危险废物，
3）盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。
4）每个堆间应留有搬运通道。
5）不得将不相容的废物混合或合并存放。禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。
6）危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a。
7）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
8）危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志。
9）危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。
环评要求建设单位必须按照危险废物暂存间选址及设计要求、危险废物贮存容器的相关要求和危险废物贮存设施的运行及管理要求来进行危险废物暂存间的设计、建设以及管理，以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关规定。
综上分析，项目运营期固体废弃物能做到 100%合理处置，对环境的影响较小。
三 、环境风险分析
1、物质识别
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中，项目涉及的风险物质为乙炔、废机油，最大使用量及储存方式见下表7-17。
表7-17 项目涉及的风险物质最大使用量及储存方式
	物质名称
	最大储存量
	储存方式
	储存位置
	临界存在量

	乙炔
	0.3t
	瓶装
	生产车间
	10 t

	废机油
	0.2t
	桶装
	危废暂存间
	2500t


2、风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169 一 2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 C，Q按下式进行计算：


式中：q1，q2 ，.......，qn —每种危险物质的最大存在总量，t；
Q 1，Q 2，.......，Q n —每种危险物质的临界量，t；
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目Q值确定情况如下表所示。
表7-18项目Q值确定
	物质名称
	CAS号
	最大储量qn/t
	临界量Qn/t
	q/Q

	乙炔
	/
	0.3
	10
	0.03

	废机油（油类物质）
	/
	0.2
	2500
	8×10-5

	Q值
	0.03008


经计算，项目Q值为0.03008＜1。
3 、评价等级确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）表1划分标准，本项目环境风险潜势为I，因此，环境风险评价工作等级为简单分析。
表7-19 评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A


4 、环境风险事故类型及环境影响
1）矿物油在储存及使用过程中，由于操作不当、管理不善等原因造成泄漏，危险化学品泄漏，造成土壤、地下水污染。若泄露矿物油在遇到明火的情况下继而发生火灾事故，产生废气等二次污染物，对区域大气环境造成污染；危险化学品氧气、天然气因明火或发生碰撞、使用不当等原因造成爆炸事故。
2）氧气瓶、乙炔瓶、二氧化碳气瓶附件损坏、丢失。氧气瓶的附件中有瓶阀、手轮、瓶帽和防震胶圈。瓶帽是为了防止气瓶瓶阀在搬运过程中被撞击而损坏，甚至被撞断使气体高速喷出，推动瓶阀和手轮向前高速飞动造成伤亡事故。氧气瓶和乙炔瓶如果一旦附件损坏，又遇到明火时就存在安全事故隐患。
3）储气瓶太阳暴晒。储气瓶的容积是有限的，曝晒会使瓶内介质温度升高，导致瓶内压力骤增，使气瓶处于危险状态。若在运输中没有采取遮阳措施，夏天使用时将气瓶置于太阳下暴晒。尤其是夏季公路温度经常达到30多度，倘若气瓶本身存在缺陷，充装过量或者相互撞击，就有可能发生爆炸事故。
4）安全距离不够。《气瓶安全监察规程》规定，氧气瓶使用时必须距明火10米以外，贮存时严禁和乙炔瓶同室存放。若焊接作业时氧气瓶距焊接点的距离不够10米，氧气瓶、乙炔瓶同室存放的现象，一旦气瓶漏气，遇上明火发生爆炸，将造成严重后果。
5）野蛮装卸。在运输和使用中，野蛮装卸的现象很普遍，如短距离运输时，将氧气瓶用力推倒，然后顺地面滚动；车辆运输时固定不牢，气瓶相互碰撞，从车辆上直接向下推等等。这样容易引起同时爆炸的危险，一个爆炸引起另一个或是一堆氧气瓶的爆炸。
本项目所使用的气体为外购的储气罐，在项目内的日常储存量很小，且使用量很小，因此，发生爆炸的概率也很小。
5、风险管理及防范措施
根据以上风险分析，必须严格按照氧气瓶、天然气瓶、二氧化碳气瓶的运输、存放规程进行，否则风险事故的发生将给企业和周边环境带来损失。本环评针对其存在的风险提出以下防范措施及应急措施：
1） 二氧化碳气瓶使用方法 
①使用前检查连接部位是否漏气，可涂上肥皂液进行检查，调整至确实不漏气后才进行使用。 
②使用时先逆时针打开钢瓶总开关，观察高压表读数，记录高压瓶内总的二氧化碳压力，然后顺时针转动低压表压力调节螺杆，使其压缩主弹簧将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室，并经出口通往工作系统。 
③使用后，先顺时针关闭钢瓶总开关，再逆时针旋松减压阀。
2）氧气瓶的安全使用：
为保障氧气瓶的使用安全，国家先后颁布了《气瓶安全监察规程》《溶解乙炔气瓶安全监察规程》《永久气体气瓶充装规定》等法规和标准，对氧气瓶的设计、制造、检验、充装和使用等都做了科学和明确的规定。
①使用的氧气瓶必须是国家定点厂家生产的。新瓶必须有合格证和锅炉压力容器安全监察部门出具的检验证书。
②氧气瓶必须按规定定期检验。超期的气瓶严禁充装。
③氧气瓶禁止与油脂接触。操作者不能穿有油污过多的工作服，不能用手、油手套和油工具接触氧气瓶及其附件。
④氧气瓶应远离易燃易爆物品，远离明火与热源，其使用安全距离应在10米以上，与乙炔瓶的距离应不少于3米，并不能同室存放。
⑤冬季使用氧气瓶，如遇瓶阀或减压器冻结，可用开水或蒸气解冻，禁止明火烘烤。
⑥氧气瓶内的氧气不应用尽，要求保留0.1MPa以上的余压以防止其它气体倒流进入瓶内。
⑦与电焊工同在一处作业时，为防止气瓶带电，应在瓶底加绝缘垫。与气瓶接触的管道设备应设接地装置，防止因产生静电而引起火灾和爆炸。在同一场地进行焊接作业时，氧气瓶要保证绝缘，气瓶不可导电。
⑧安装减压器前，应先开启瓶阀吹掉瓶嘴处污物，开启瓶阀动作要轻缓，人要站在侧后面。
⑨夏季露天作业和运输时，氧气瓶要遮阳防止曝晒，避免气体膨胀造成超压。
⑩应随时检查氧气瓶的状态，防震胶圈要完好无损。为保护瓶阀，运输和储存时必须装配瓶帽。
3）预防火灾爆炸事故的基本措施
预防火灾爆炸事故，必须坚持“预防为主，防消结合”方针，严格控制和管理各种危险物及点火源，消除危险因素。
①消除导致火灾爆炸事故的物质条件
a.尽量不使用或少使用可燃物。通过改进生产工艺或者改进技术，以不燃物或者难燃物代替可燃物或者易燃物，以燃爆危险性小的物质代替危险性大的物质，这是防火防爆的一条基本性措施。
b.生产设备及系统尽量密闭化。已密闭的正压设备或系统要防止泄漏，负压设备及系统要防止空气渗入。
c.采取通风除尘措施。对于因某些生产系统或设备无法密闭或者无法完全密闭，可能存在可燃气体、蒸气、粉尘的生产场所，要设置通风除尘装置以降低空气中可燃物浓度。
d.合理选择生产工艺。根据产品原材料火灾危险性质，安排、选用符合安全要求的设备和工艺流程。性质不同但能相互作用的物品应分开存放。
e.惰性气体保护。在存有可燃物料的系统中加入惰性气体，使可燃物及氧气浓度下降，可以降低或消除燃爆危险性。
②消除或者控制点火源
a.防止撞击、摩擦产生火花。在爆炸危险场所应采取相应措施，如严禁穿带钉鞋进入；严禁使用能产生冲击火花的工、器具，而应使用防爆工、器具或者铜制、木制工、器具；机械设备中凡会发生撞击、磨擦的两部分都应采用不同的金属；火炸药工房应铺设不发火地面等。
b.防止高温表面引起着火。对一些自燃点较低的物质尤其需要注意。为此，高温表面应当有保温或隔热措施；可燃气体排放口应远离高温表面；禁止在高温表面烘烤衣物；注意清除高温表面的油污，以防其受热分解、自燃。
c.消除静电。消除静电有两条途径：其一是控制工艺过程，抑制静电产生。应当尽量选用在起电序列中位置相近的物质，但要完全抑制静电的产生是很难的；其二是加速所产生静电的泄放或者中和，限制静电的积累，使之不超过安全限度。为此，在爆炸场所，所有可能发生静电的设备、管道、装置、系统都应当接地。此外，在绝缘材料中添加导电填料；在容易产生静电的物质中加入抗静电剂；增加工作场所空气的湿度；使用静电中和器等，都是防静电的基本措施。
d.预防雷电火花引发火灾事故。设置避雷装置是防止或减少雷击事故的最基本措施。
e.防止明火。生产过程中的明火主要是指加热用火、维修用火以及其他火源。加热可燃物时，应避免采用明火，宜使用水蒸汽、热水等间接加热。如果必须使用明火加热，加热设备应当严格密闭。对于维修用火，应当制定严格的管理规定，并严格遵守。此外，要特别注意，在生产场所因烟头、火柴引起的火灾也时有发生，应提起人们的警惕。
③存储气罐的地方应设有配套的消防设施，醒目地方设置相关警示牌，定期巡检，并且设置巡检记录。
6 、应急事故处理
根据本项目危险源辨别、项目生产工艺及原辅材料分析，本环境事故包括泄露、火灾爆炸。发生事故时，应立即向发生事故的单位、生产处报警，说明事故发生地点及部位。积极采取一切有效措施，尽量将事故控制在最小程度及范围。
为应对突发事故，建设单位要配置富有经验的安全工作人员，建立规范的生产安全体制；制定有效处理事故的行动方案或应急预案，建立与消防队、医院充分配合、协调行动机制，并建立应急预案演习制度。
7 、环境风险评价结论
本项目运营期涉及氧气、乙炔、矿物油等危险化学品物质，生产过程可能发生泄露、火灾、爆炸等环境风险事故。通过采用较为严格的设计标准，行业设计规范等，同时制定风险应急预案，一旦发生事故将可迅速响应，采取措施将损失降到最小。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的风险事故对周围影响是可以接受的。
本项目环境风险简单分析内容见表7-20。
表7-20建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	昆明银华工贸有限公司路桥分公司装配式钢结构项目

	建设地点
	富民县工业园区哨菁片区

	地理坐标
	经度
	102°27′53.11″
	纬度
	25°15′53.82″

	主要危险物质及分布
	本项目主要危险物质为乙炔及废机油，乙炔储存量约为0.3t，存放于厂区的生产车间内，储存方式为瓶装，废机油储存量约为0.2t，存放于厂区的危废暂存间内，储存方式为桶装。

	环境影响途径及危害后果
	对建设项目来说，若发生泄露事故，易造成生命财产损失，同时风险物质经过泄露后将对环境空气人群造成影响，泄露的乙炔遇明火会造成火灾事故。

	风险防范措施及要求
	①定期对厂区内的气瓶储存区进行检查并做好记录。
②厂内生产车间设防雷保护，厂内所有工艺设备和管道均设防静电和感应雷保护。
③建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程，加强生产工人安全环境意识教育，树立安全生产意识，防止人为事故发生。
④严格按照相关规定、规程和标准进行设备安装、设施检测及维护维修，使之保持完好状态。在生产中加强对设备的安全管理和定期检测，设备、配件不带“病”上岗。
⑤建立完善的紧急事故应急措施计划，以防泄漏物质影响周围大气环境及动植物、人群。
⑥生产使用的乙炔、氧气等应规范使用方法；
⑦产生的废机油应及时收集按照相关标准进行暂存和处置。

	填表说明
	根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中本项目涉及的的风险物质为氯气，根据风险潜势Q<1，本项目评价等级为导则中要求的简单分析。



五、环境管理
遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，应将项目的环境管理纳入项目日常管理之中。本项目制定了环境管理计划如表7-21。
表7-21  环境管理计划
	[bookmark: _Toc14238]阶段
	[bookmark: _Toc17216]环境管理工作主要内容

	[bookmark: _Toc28421]管理机构职能
	[bookmark: _Toc18858]根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。

	[bookmark: _Toc529]生产运行期
	[bookmark: _Toc6470]（1）严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常运行；
[bookmark: _Toc1564]（2）设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行项目区内的污染源监测，对不达标的环保设施应立即进行查找原因，及时处理；
[bookmark: _Toc3372]（3）不断加强技术培训，组织企业内部之间进行技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定；
[bookmark: _Toc8309]（4）重视群众监督作用，提高企业职工环保意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见来提高企业环境管理水平；
[bookmark: _Toc31136]（5）积极配合环保部门的检查；
（6）设置本项目台账记录
原辅材料信息：主要记录本项目涂料的名称、成分检测报告、使用量、库存量、回收方式及回收量等。按照批次记录，每批次记录1次。
产品产量信息：主要产品名称及其产量、涂装总面积等。连续性生产按照批次记录，每批次记录一次。



六、环境监测计划
项目运营期环境监测计划见表7-22。
表7-22 运营期环境监测计划表
	类别
	监测点位
	点数
	监测项目
	监测频率
	监测方法

	噪声
	厂界四周
	4个
	等效声级
	竣工验收时监测1次，验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理
	按国家标准方法进行

	[bookmark: OLE_LINK74]无组织排放废气
	厂界上风向1个，下风向2个点
	3个
	TSP、VOCs
	
	

	有组织排放废气
	喷漆房排气筒出口
	1
	VOCs、TSP、废气量
	
	


七、“三同时”验收一览表
本项目竣工环保验收内容详见表7-23。
表7-23  项目“三同时”验收一览表
	污染源
	污染物
	环保措施项目
	验收要求

	大气污染源
	生产车间
	烟尘、粉尘
	移动式烟尘净化器、布袋除尘器
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值≤1.0mg/m3

	
	喷漆房
	漆雾、VOCs

	喷漆车间设置“负压风机（风机风量6000m3/h）+过滤棉+活性炭吸附理装置（挥发性有机物去除率85%）+15m高排气筒”并设标识标牌
	有组织排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求；无组织排放颗粒物达到（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值要求（周界外浓度最高点：1.0mg/m3），无组织排放VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中规定的排放限值要求；

	噪声
	各车间
	设备噪声
	产噪设备合理布局，设备基础减震、距离衰减。定期检查，维修设备，使设备处于良好的运行状态
	经车间围墙的阻隔和距离衰减后，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间≤65dB（A）

	废水
	办公生活
	生活污水
	厂区东侧设置有一个6m3的化粪池

	生活污水经过化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入园区污水管网，最终进入工业园区污水处理厂处理

	
固废
	生产
生活
	一般工业固废
	30m3的一般固废暂存间，收集储存一般固体废物，然后外售
	处置率100%

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾收集桶收集后交环卫部门进行处理
	

	
	
	危废
	设危废暂存间8m2，进行防渗处理（防渗系数10×10-7cm/s），暂存间内分区，不相容的危险废物必须分开存放，暂存间设标识标牌，设置台账；废机油、废过滤棉+活性炭需分别收集盛装于危险废物收集容器内，废原料桶无法装入常用容器，可用防胶袋盛装，容器设标识标签
	

	环境管理
	1、加强生产管理和设备设施的日常维护及监控工作，保证污水处理设施正常运行。
2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。
3、建立、健全生产环保规章制度。
4、严格在岗人员操作管理。



八、项目排污许可
1、排污许可相关要求
根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号令，2019年8月22日生态环境部令第7号令修改），本项目应在投入生产并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。建设单位应按照环境保护部制定的排污许可证申请与核发技术规范，包括《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)、《在全国排污许可证管理信息平台申报系统填报《排污许可证申请表》中的相关信息表，提交排污许可申请。
建设单位应当严格执行排污许可证的规定：
基本信息填报应包括：单位名称、是否需要整改、排污许可证管理类别、邮政编码、是否投产、投产日期、生产经营场所中心经纬度、所在地是否属于环境敏感区（如大气重点控制区域、总磷总氮控制区等）、所属工业园区名称、环境影响评价审批意见文号（备案编号）、地方政府对违规项目的认定或备案文件文号、主要污染物总量分配计划文件文号、颗粒物总量指标（t/a）、二氧化硫总量指标（t/a）、氮氧化物总量指标（t/a）、化学需氧量总量指标（t/a）、氨氮总量指标（t/a）、其他污染物总量指标（如有）等。
落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等；按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开；按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等；
按排污许可证规定，定期在全国排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。
2、排污口规范化设置
废气排放口、噪声源必须按照国家有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便 于”的要求，即环保标志明显，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量、 便于监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》 的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。
（1）排污口管理 
建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标 记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理 的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达 标情况；治理设施运行情况及整改意见。
（2）环境保护图形标志 
在项目区的废气排放口应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符 号两种，分别按 GB15562.1-1995、GB15562.2-1995 执行。
3、污染物排放清单
表7-24 项目污染物排放清单
	污染源
	污染物
名称
	排放量
	处置措施
	执行标准
	达标情况
	排污口设置
	备注

	废气
	喷漆
	VOCS
（有组织）
	0.235t/a
	各喷漆房分别经管道收集，最终设置1套“负压风机+过滤棉+活性炭吸附理装置+15m高排气筒”并设标识标牌
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	达标

	15m高排气筒
	有组织

	
	喷漆
	VOCS
（无组织）
	0.1393
	车间通风
	达到挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）“厂区内监控点任意一次NMHC值”的要求浓度限30mg/m3。
	达标
	/
	无组织

	
	喷漆
	漆雾
	0.1686t/a
	车间通风
	/
	/
	/
	无组织

	
	
	
	0.102t/a
	各喷漆房分别经管道收集，最终设置1套“负压风机+过滤棉+活性炭吸附理装置+15m高排气筒”并设标识标牌
	
	
	15m高排气筒
	有组织

	
	打磨
	粉尘
	0.067t/a
	布袋除尘器
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值≤1.0mg/m3
	达标
	/
	无组织

	
	切割
	烟尘
	0.171t/a
	移动式除尘器
	
	
	
	

	
	焊接
	烟尘
	0.08t/a
	
	
	
	
	无组织

	
	食堂
	食堂油烟
	0.00126t/a
	油烟净化器（油烟去除率≥80%）1套+专用油烟管1套引至楼顶排放
	达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度2.0mg/m3
	
	/
	有组织

	废水

	生活污水
	CODCr、BOD5、NH3-N、TP、TN
	0
	收集进入化粪池（6m3）处理后排入园区管网
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入园区污水管网，最终进入工业园区污水处理厂处理
	/
	设置一个生活污水排污口
	/

	噪
声
	生产设备、风机
	/
	设备基座减震，隔音墙
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
中3类标准
昼间：65dB(A)、夜间：55dB(A)
	达标
	/
	/

	[bookmark: OLE_LINK16]固
废
	金属边角料
	0
	收集后外售
	/
	综合利用
	/
	处置率100%


	
	废包装材料
	
	收集后外售
	/
	综合利用
	
	

	
	除尘器收集粉尘
	
	收集后外售
	
	综合利用
	
	

	
	焊渣
	
	收集后外售
	/
	综合利用
	
	

	
	生活垃圾
	
	收集清运由环卫部门处理
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单
	妥善处置
	
	

	
	废机油
	
	收集暂存于危废暂存间，交有资质单位清运处理
	/
	妥善处置
	
	

	
	废原料桶
	
	
	/
	
	
	

	
	废活性炭、废过滤棉
	
	
	/
	
	
	



九、产业政策符合性
本项目为昆明银华工贸有限公司路桥分公司装配式钢结构项目。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，依照国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，项目属于鼓励类的第二十一类“建筑”中第十三点“装配式钢结构绿色建筑体系的研发及推广”的项目，所以本项目符合国家的产业政策。
因此，项目的建设符合国家现行的产业政策。
十、相关规划符合性分析
1、与《富民城市总体规划修改（2015-2030年）》符合性分析
《昆明市富民县总体规划修改（2015-2030）》是富民县县域范用内城市建设 法定性文件。本规划的规划期限为2015-2030年。
本次总体规划规划范围分为县域、城市规划区和中心城区三个层次。其中：县域：富民县行政辖区范围。
城市规划区：范围为富民县县域。城市规划区范围总面积993平方公里，在此范围内统筹安排县域城镇体系规划、城市总体规划和市政设施规划内容，并协 调保护好县域范围的山脉、河流、农田等自然生态空冋，并与土地利用总体规划 等其他行业规划相互协调配合。
中心城区：包括永定街道办事处，东起完家大村、西至坝区西部山脚线、北连杨家湾、尹家湾、南接规划长广高速公路。中心城区规划范围总而积为59.08平方公里。
根据城镇发展性质，总体规划全县城镇分为核心城市——次级中心——一般乡績——中心村四级结构，主要职能如下：
核心城市：富民县社会发展核心，经济发展引撃，辐射县域的公共服务中心。 以第三产业为主，主要发展商贸业、旅游业、房地产业、物流业等，建设综合型 特色田园城市。
从规划上看，富民县的城市性质定为：昆明都市圈北部辅城，面向滇西北及 川西的门户，重要的休闲养生基地和生态宜居新城，新型产业发展示范区，貝有 山地田园滨河风光的山水园林卫星城。
但从昆明市富民县总体规划修改（2015-2030）中的用地布局规划上可看出，目前城市规划的用地规划布局还未规划到项目所在位置。
根据县域规划提出的工业发展思路：对资源依托型、环境有一定污染的企业, 逐步向富民县工业园区集中发展。规划原则上富民县城规划区范围内不再引进工 业项目；本项目布局在富民工业园区内白石岩-大白坡片区，因此从总体上来说，项目的建设与城市总体规划不矛盾。
2、与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》的符合性分析
富民工业园区位于富民永定街道、罗免镇、赤鹫镇、散旦镇、款庄镇、东村镇的部分区域，各级主管部门对富民工业园区规划和建设高度重视2006年完成了《富民工业集聚区总体规划(2006-2020年)》的编制并获昆明市工业和信息化委员会批准实施，并于2008年7月取得了《富民工业集聚区总体规划环境影响报告书》审査意见，2008年被省工信委确定为省级工业园区。
随着云南省出台了关于推动工业跨越式发展以及“城镇、工业上山”的新政策，昆明市针对全市产业布局提出了调整优化的新要求。同时，随着近年来外围工业经济形式的发展和政策细则的落实，原有工业园区的规划已不能满足目前的 发展需求，需对原有工业园区总体规划作出调整。因此，2014年富民工业园区管委会委托昆明市规划设计研究院编制完成了《富民工业园区总体规划修编 （2015-2030）》，并通过了昆明市工业和信息化委员会组织的专家审核，并于2015年10月取得了昆明市工业和信息化委员会《关于实施《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》的意见。
本次规划调整工作中，主要是结合园区发展需求的实际情况，重新划定了规划范围，确定本次富民工业园规划区范围为四个片区，其中，白石岩-大白坡片区主要包括白石岩、大白坡、哨箐与赤鹫组团，大营-茨塘片区主要包括大营、茨塘组团，散旦片区主要包括散旦南、散旦西与散旦北组团，款庄-东村片区主要包括款庄、东村与和平组团。在原来规划的基础上新增加了赤鹫镇、散旦镇、款庄镇和东村镇的部分区域，规划建设用地面积由原来的10.22平方公里调整为30.4平方公里，增加了20.18平方公里。调整了发展定位，是以装备制造、钛盐化工和新材料三大产业为主导的产业基地，取消了原规划的硫化工、磷化工和饲料添加剂产业。产业布后由原规划的北营、麦竜、大营三个产业片区和奎南物流中心“三片一中心“结构，调整为包括白石岩-大白坡片区、大营片区、散旦片区、款庄-东村片区四个工业片区。
按照修编后的规划，富民工业园区定位为：新型工业园区，以装备制造、钛盐化工和新材料三大产业为主导的产业基地，集生产、生活配套为一体的生态化工业园。整个工业园区规划范围面积为67.37km2，园区建设用地面积为30.4km2。按照《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》，园区产业规划构建“两轴三园六组团”的产业空间布局结构。两轴为沿昆武高速公路和轿子山旅游专线形成两条产业发展轴线；三园为富民工业园区主要布局装备制造产业园、钛化工产业园和新材料产业园：六个产业组团为白石岩-哨箐组团、大白坡组团、赤鹫组团、大营-茨塘组团、散旦组团和款庄-东村组团。
根据规划项目所处位置为大白坡-白石岩片区的哨箐组团，哨箐组团的产业定位为装备制造和精细化工。本项目属精细化工，因此项目选址符合富民工业园区总体规划布局要求。
根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》提出的项目入园要求：
（1）禁止国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的产业入园；
（2）禁止不符合《规划》中规划产业的项目入园；
[bookmark: bookmark309]（3）禁止未满足区域总量控制要求的项目入园；
[bookmark: bookmark310]（4）严格控制高钛渣、钛白粉项目入驻，引进的钛产业企业要以钛产品精深加工为主的工业企业；
[bookmark: bookmark311]（5）项目入园时（特别是钛化工企业），应充分考虑是否满足环境卫生防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标的影响；
[bookmark: bookmark312]（6）靠近县城、集镇的区域（白石岩组团南部、环保产业园、大营组团、款注组团、东村组团靠近集镇一侧），不宜引进高污染的工业企业，特别是大气污染型企业；
[bookmark: bookmark313]（7）规划白石岩组团、大营-茨塘片区东元村片段、散旦片区的西部组团、 款庄-东村片区的东村组团、大栗园组团、和平组团区域岩溶发育，地下水环境较为敏感，不宜布局水质复杂、水量较大的企业，企业入驻时，需对区域水文地质条件进行充分论证，确保企业入驻产生的污染物不影响区域地下水水质。
项目不属于国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的项目；富民工业园管委会2020年第二次工业园区入园项目审查会已同意本项目入园；本项目不涉及二氧化硫、二氧化氮等大气污染控制指标；项目本项目无生产废水外排；办公生活废水经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入园区污水管网，最终进入工业园区污水处理厂处理，无废水污染物总量控制指标；项目不属于钛化工，不属于重污染项目，项目环境卫生防护距离50m范围内无环境敏感目标；项目位于哨箐组团，且本环评针对地下水提出相应的防渗措施。
2016年1月11日，云南省环境保护厅以云环函[2016]10号出具了《云南省 环境保护厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审査意见的函》（见附件5），在审査意见的函中，和本项目相关的主要为：
[bookmark: bookmark314]（1）园区主要环境制约因素是目前螳螂川不能满足水环境功能区划水质要求，不具备主要污染物纳污能力和环境容量。要求入园企业要建设生产废水处理和回用设施。
本项目无生产废水产生；办公生活废水排入项目区内化粪池内，然后排入园区污水管网，符合相关要求。
[bookmark: bookmark315]（2）加快环保基础设施建设，按照雨污分流、生产废水和生活污水分流、分 散与集中处理相结合的原则，根据园区各片区用地规模、开发程度、产业集聚程 度及排水情况进行规划建设，采取企业自行处理与园区集中处理相结合的方式， 规范设计和建设各工业片区初期雨水收集系统、事故水收集系统、生活污水、生产废水的收集处理系统和回用系统。
综上分析，根据与以上内容对照，项目不违反规划环评及规划环评审查意见的要求；且从现场踏勘的情况看，目前项目规划厂址周围均为机械加工企业或化工企业，本项目主要污染物为少量的VOCs和颗粒物，与周边企业不存在不相容性。
十一、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部2013年31号公告）的符合性
表7-25本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析表
	项目
	具体要求
	本项目情况
	符合性

	源头和过程控制
	（十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：1、鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；2、根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉未涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料：推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；
	本项目使用水性涂料，VOCs含量很低，喷漆在封闭式喷漆室进行，喷漆烘干废气经“过滤棉+活性炭吸附”处理后经一根15m高排气简排放，不存在露天喷涂作业的问题。
	符合

	末端治理和综利用
	（十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放
	
	符合


十二、与《云南重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通【2019】125号）的符合性
表7-26本项目与《云南重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通【2019】125号）的符合性分析表
	项目
	具体要求
	本项目情况
	符合性

	控制要求与思路
	（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。
	本项目使用水性涂料，VOCs含量很低，喷漆在封闭式喷漆室进行，喷漆烘干废气经“过滤棉+活性炭吸附”处理后经一根15m高排气简排放。喷漆车间设置负压抽送风装置（风量6000m3/h），日常需加强管理与修护确保喷漆车间墙体处于密封不漏风，（有机废气收集效率90%，处理效率85%）不存在露天喷涂作业的问题
	符合

	
	（二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
	
	

	
	（三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。
	
	

	重点行业治理任务
	（三）工业涂装VOCs综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业VOCs治理力度。强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料
	
	符合



十三、选址符合性分析
本项目位于富民县工业园白石岩-大白坡片区哨箐组团，项目建设不在自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区生态红线范围内，项目区域交通建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件。
环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响较小，项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。
综上所述，本项目的建设选址合理。
十四、平面布置合理性分析
本项目厂区占地大致呈四边形，总平面布置按功能分为生产区和办公生活区。厂区设1个出入口，出口设于厂区东侧，紧邻G108国道（昆禄公路），便于原料的运入及产品的运出，交通十分便利。生产全部在标准厂房内进行，喷漆工艺拟设置有全封闭式的喷漆车间；办公生活区主要为布置在厂区东侧域的办公用房、食堂和员工宿舍。项目建构筑物分区设置，使生产线、仓储、办公等相对独立，分区明确，不相互影响。项目建、构筑物的布置紧凑合理，人货流通畅顺捷，减少交叉。可满足生产系统的加工和储、装、运等主要生产环节
的要求，因此，项目平面总体布置合理。







[bookmark: _Toc21086][bookmark: _Toc17691]表八  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	 内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	设备安装
	扬尘
	洒水降尘
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准

	
	
	装修
	粉尘等
	洒水降尘
	

	
	
	汽车运输
	CH、CO、NOx
	自然扩散。
	影响小

	
	营运期
	调漆、喷漆、晾干
	VOCs、漆雾
	调漆、喷漆、晾干均在喷漆房内密闭进行，废气经负压风机收集至过滤棉+活性炭装置处理后，经1根15m高排气筒排放
	有组织排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物≤120mg/m3、≤3.5kg/h，非甲烷总烃≤120mg/m3、≤10kg/h）；无组织排放颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准（颗粒物≤1.0mg/m3）、无组织排放VOCs达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中规定的排放限值要求；

	
	
	打磨粉尘
	颗粒物
	移动式烟尘净化器处理后，经过车间自然沉降后厂界达标排放
	厂界达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准（颗粒物≤1.0mg/m3）；

	
	
	焊接及切割
	烟尘
	移动式烟尘净化器处理后，经过车间自然沉降后厂界达标排放
	

	水污染物
	施工期
	装修
	装修废水
	用于洒水降尘
	不外排

	固
体
废
物
	施工期
	装修、设备安装
	装修边角料、设备包装
	可回收部分出售给废物回收站，不可回收部分同生活垃圾一块处置
	处置率100%

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	收集清运至园区垃圾收集处，由环卫部门处理
	

	
	营运期
	生产工序
	金属边角料
	收集后外售
	

	
	
	
	收集的粉尘
	
	

	
	
	
	焊渣
	
	

	
	
	
	废包装材料
	
	

	
	
	
	废过滤棉、废活性炭
	收集后暂存于危废暂存间，交由有资质的单位进行处理
	

	
	
	
	废机油
	收集后暂存危废暂存间，作为后期设备润滑使用
	

	
	
	
	废原料桶
	收集暂存危废暂存间，交由有资质的单位进行处理
	

	
	
	员工生活
	生活垃圾
	收集清运至园区垃圾收集处，由环卫部门处理
	

	噪声
	施工期
	电钻、电焊机
	噪声
	经车间围墙的阻隔和距离衰减后，项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB（A）、夜间不施工

	
	营运期
	生产设备
	噪声
	经车间围墙的阻隔和距离衰减后，可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间≤65dB（A），夜间不生产

	生态保护措施及预期效果：
项目租用云南晨鑫机械制造有限公司标准厂房进行生产，项目现已建设完成。生产活动范围局限于车间内，营运过程中产生的“三废”必须经处理后达标排放，加强厂区管理和对周围环境的保护，切实做到不污染、不破坏、不明显影响周围生态环境。

















[bookmark: _Toc11414][bookmark: _Toc15639]表九  结论与建议
	一、结论 
昆明银华工贸有限公司路桥分公司建设项目，选址位于昆明市富民县工业园哨箐片区内，总占地面积17000m2，总建筑面积4000m2，其中生产车间3200m2，办公生活区800m2，剩余地块为闲置空地。项目已建四条生产线，年生产生产装配式钢结构3600t。项目总投资1230万元，其中环保投资24万，占总投资的1.95%。环保投资用于废气、废水、固废、噪声的治理，项目年运行300天，每天工作8小时，劳动定员为20人。根据有关法律法规要求，对本项目的环境影响进行评价，评价结果与建议如下：
[bookmark: _Toc7725][bookmark: _Toc3393]1、产业政策符合性结论
本项目为昆明银华工贸有限公司路桥分公司装配式钢结构项目。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，依照国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，项目属于鼓励类的第二十一类“建筑”中第十三点“装配式钢结构绿色建筑体系的研发及推广”的项目，所以本项目符合国家的产业政策。
因此，项目的建设符合国家现行的产业政策。
[bookmark: _Toc19256][bookmark: _Toc7035]2、选址合理性结论
本项目选址位于昆明市富民县工业园哨箐片区内，项目所在区为城市工业园区，不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区等需要特殊保护的区域，不涉及国家和地方文物保护单位。项目租用已建好的厂房，不涉及土建施工，营运期产生的各类污染物采取相应的防治措施后，对项目所在区域的环境质量及环境保护目标影响较小，因此，项目选址合理。
[bookmark: _Toc10141][bookmark: _Toc3797]3、环境质量现状分析结论
（1）环境空气：根据“富民县环境空气站点AQI日报（2019年）”及现场调查，项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
（2）声环境：根据现场调查，项目所在区域为工业园区，主要噪声源为项目周边道路交通噪声，区域内无较大工业噪声源，声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准中3类标准。
（3）地表水：根据现场调查，距离项目所在区域最近的水体为项目区南面的哨箐，属于螳螂川支流。根据富民县环境监测站2018年1～12月螳螂川富民大桥断面每月的水质例行监测数据，螳螂川富民大桥断面水质除COD、BOD5、氨氮、总磷不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准要求，其余指标均达标，超标原因主要是河流沿线有居民居住，存在一定的面源污染，螳螂川在进入富民境内已超标。
（4）生态环境：本项目位于富民县工业园区哨箐片区，根据现场调查，项目区域内主要植被类型为城市绿化带，无原生植被、天然植被分布；动物以适应人类活动的小型动物为主，项目区域内不涉及国家级和省级重点保护物种、珍稀濒危物种，以及狭域分布物种；区域内人为干扰较大，生物多样性单一，生态系统结构简单。从总体上来看，该项目所在区域生态环境一般。
[bookmark: _Toc19496][bookmark: _Toc27907]4、环境影响分析结论
施工期
项目已建设完成，现为完善环保手续，据了解，项目建设过程中未收到附近居民的投诉，也未发生过环境污染事件。本次评价后续施工主要为废气收集处置措施（集气罩、活性炭装置）、排气筒及危废暂存间等环保设施的施工，施工期较短，施工期产生的环境影响随施工结束而消失。
营运期
（1）大气环境影响分析结论
运营期废气主要为喷漆工序产生的VOCs、焊接工序产生焊接烟尘、机加工过程产生的金属粉尘。
项目调漆、喷漆、晾干等过程均在负压密闭的喷漆室内进行，VOCs废气经收集后通过过滤棉+活性炭吸附处理装置处理后由1根15m高排气筒排放，少部分未被收集的废气无组织排放；焊接烟尘，打磨粉尘经过移动式烟尘净化器处理后，再经过车间自然沉降后以无组织形式排放。经预测分析，有组织废气排放的TSP、VOCs；最大落地浓度为18.018ug/m3、4.505ug/m3分别满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值（TSP≤900ug/m3）、《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D中关于TVOC限值要求（TVOC≤600ug/m3），无组织排放的TSP、VOCs下风向最大落地浓度为65.67ug/m3、46.32ug/m3；最大地面落地浓度分别满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求（TSP≤900ug/m3）、《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D中关于TVOC限值要求（TVOC≤600ug/m3）。最大占标率均在10%以下，对周围环境影响较小。
（2）水环境影响分析结论
根据工程分析可知，项目营运期废水主要来源于生活污水，无生产废水产生。项目营运期采用雨污分流制排水系统，项目不产生生产废水，雨水经厂区截排水沟收集后排入园区污水处理厂管网，生活污水经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入园区污水管网。因此，项目营运期产生的废水不会进入外环境，对项目所在区域的地表水环境影响较小。综上所述，项目营运期产生废水经处理后达标排放，对项目所在区域的水环境影响较小。
（3）声环境影响分析结论
项目产生的噪声在经过基础减震、车间阻隔、距离衰减、合理布局后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间不进行维修，对周围环境影响小。
（4）固体废物影响分析结论
根据工程分析及影响分析可知，项目产生的固废主要有边角废料、收集的打磨粉尘、焊接焊渣、废包装材料、废矿物油、废过滤棉、废活性炭、废原料桶、生活垃圾等。
一般工业固废：项目生产过程产生的角废料、焊渣、机加工过程回收的粉尘、废弃包装材料等可回收固废主要成分为金属，收集后外售。生活垃圾集中收集于垃圾桶内，定期由环卫部门清运处置。
危险废物：废机油、废漆料桶、喷漆废气处理设施产生的废过滤棉、废活性炭均属于危险废物，拟分类、分区收集暂存于危险废物暂存间，其中废过滤棉、废活性炭交由有资质的单位进行处理；废机油收集后作为设备润滑使用；废原料桶交由有资质的单位进行处理。
项目产生的固体废物处置率 100%。则项目产生的固体废物对环境影响较小。
二、总结论
昆明银华工贸有限公司路桥分公司装配式钢结构项目符合国家产业政策，选址合理。项目营运期产生的各项污染物通过采取本报告提出的污染防治措施进行治理、控制，并加强内部管理，实现环保设施的稳定运行，确保各项污染物达标排放的前提下，项目对周围环境产生的影响较小。因此，从环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。
三、建议
1、项目在运营过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施。
2、加强项目厂区绿化，进一步减小噪声、粉尘及喷漆废气对周围环境的影响。
3、加强对员工的环保教育工作，增强员工的环境保护意识。
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