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《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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表一、建设项目基本情况

	项目名称
	年产300万方绿色高性能预拌混凝土搅拌站项目

	建设单位
	华新水泥（富民）有限公司

	法人代表
	杜平
	联系人
	李明学

	通讯地址
	富民县永定街道办事处东元村委会华新水泥（富民）有限公司

	联系电话
	13888941726
	传真
	/
	邮政

编码
	650400

	建设地点
	云南省富民县大营街道办事处东元村委会

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案

〔2020〕60号

	建设性质
	新建
	行业类别

及代码
	水泥制品制造

（C3021）

	占地面积

（m2）
	16927
	绿化面积

（m2）
	1823

	总投资

（万元）
	11033.49
	其中：环保投资（万元）
	628.5
	环保投资占总投资比例
	5.7%

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产日期
	2021年3月

	一、项目由来
随着国家基础设施建设投资的增加以及建筑行业的兴盛，市场上对混凝土等建筑材料的需求越来越大，并将保持增加的态势。为了降低环境负面影响，国家和地方出台了多项政策和措施，限制和禁止工程建设现场搅拌混凝土，倡导和鼓励使用预拌商品混凝土，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。使用预拌商品混凝土可以提高建筑工程质量，加快工程建设进度，减少环境影响等，具有重要的社会效益。

华新水泥积极响应国家产业政策，现已实现从矿山到骨料到水泥到商混的垂直产业链整合。根据华新水泥有限公司的战略部署，拟在华新水泥（富民）有限公司建设年产300万方绿色高性能预拌混凝土搅拌站项目。该项目依托华新水泥公司雄厚的资金实力和资本运作能力，充分利用华新水泥（富民）有限公司自身具备砂石骨料水泥等原料生产能力，推动产业升级和发展方式转变，促进节能减排和民生改善。

建设单位于2020年9月委托广西建筑材料科学研究设计院有限公司编制了《华新水泥（富民）有限公司年产300万方绿色高性能预拌混凝土搅拌站项目可行性研究报告》，并于2020年9月15日取得了富民县发展和改革局投资项目备案证，备案项目编码：20530124302960。

根据建设单位可研资料及建设计划，项目占地面积16927m2，建筑面积6127m2，项目主要建设3条2×240混凝土生产线，形成年产300万方绿色高性能预拌混凝土搅拌站规模。其中一期建设规模为年产200万方商品混凝土，包括2条2×240混凝土生产线搅拌设备及配套骨料输送、储库及专用实验室等；二期建设规模为年产100万方商品混凝土，包括1条2×240混凝土生产线搅拌设备。本次环境影响评价包括项目一期和二期。

依据中华人民共和国主席令第77 号《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单，本属于 “十九、非金属矿物制品业”中的 “50 砼结构构件制造、商品混凝土加工”类，确定项目环境影响评价文件类型为环境影响报告表。华新水泥（富民）有限公司委托我公司开展该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，依照《环境影响评价技术导则》要求，结合该项目的建设特点，编制完成了《年产300万方绿色高性能预拌混凝土搅拌站项目环境影响报告表》，并交由建设单位上报审批。

二、工程内容及规模

1、项目概况

项目名称：年产300万方绿色高性能预拌混凝土搅拌站项目

建设单位：华新水泥（富民）有限公司

建设地点：富民县永定街道办事处东元村委会华新水泥（富民）有限公司厂区内

建设性质：新建

建设规模：本项目位于昆明市富民县大营街道办事处东元村委会华新水泥（富民）有限公司内，项目占地面积16927m2，建筑面积6127m2，主要建设3条2×240混凝土生产线，形成年产300万方绿色高性能预拌混凝土搅拌站规模。其中一期建设规模为年产200万方商品混凝土，包括2条2×240混凝土生产线搅拌设备及配套骨料输送、储库及专用实验室等；二期建设规模为年产100万方商品混凝土，包括1条2×240混凝土生产线搅拌设备。

项目总投资：总投资11033.49万元，其中一期投资7900万元，二期投资3133.49万元。

2、项目建设内容及规模

本项目位于华新水泥（富民）有限公司水泥工厂现有厂区中部闲置区域，不新增占地。本项目位于昆明市富民县大营街道办事处东元村委会华新水泥（富民）有限公司内，项目占地面积16927m2，建筑面积6127m2，项目包括3条2×240搅拌设备，形成年产300万方绿色高性能预拌混凝土搅拌站规模。其中一期建设规模为年产200万方商品混凝土，包括2条2×240混凝土生产线搅拌设备及配套骨料输送、储库及专用实验室等；二期建设规模为年产100万方商品混凝土，包括1条2×240混凝土生产线搅拌设备。项目组成见表1-1。

表 1-1 项目组成一览表

工程类别

工程名称

主要建设内容

备注

主体工程

混凝土搅拌楼
底部采用钢筋混凝土整体基础，上部采用钢结构，整个搅拌楼为封闭式。总占地面积约为1850m2，一期占地面积约1250m2，高30m，建设2条HZS240混凝土搅拌站生产线，安装4台4m3双卧轴搅拌机，2套控制系统；二期占地面积约600m2，高30m，建设1条HZS240混凝土搅拌站生产线，安装2台4m3双卧轴搅拌机，1套控制系统。
新建

辅助工程

上料系统
位于搅拌楼东侧，设置1座转运楼，配套4台DTII皮带输送机及2台可逆配仓带式输送机，采用通过式计量皮带秤进行上料
新建
骨料输送系统

共建设8座中转楼，其中5座为新建，3座为厂区现有转运楼，经改建后共用，配套13台DTII皮带输送机，从厂区东北角的制砂楼处进行骨料的输送，整个输送系统为封闭式
部分新建，部分改建
实验室

设置在搅拌楼一层区域，建筑面积约500m2；包括水泥试验室、外加剂试验室、砂石试验室、混凝土试验室、标养室、力学试验室等，配套压力机、水泥软练设备一套、混凝土试验设备、外加剂试验设备、混凝土标养设备、砂石试验仪器等

新建

中控室

设置在搅拌楼二层东侧区域，框架结构，紧邻办公室

新建

地磅房及门卫
依托厂区现有的设施
依托

配电控制室
设置在搅拌楼西部区域，建筑面积约264m2，层高7.2m
新建

备用发电机房
位于配电控制室内，设置一台250kVA柴油发电机作为辅助电源

新建
维修车间
依托厂区水泥生产线的维修车间
依托

公用

工程

办公楼

设置在搅拌楼二层东侧区域，紧邻中控室，设置员工办公室、值班室、资料室、主任办公室等。

新建

供水

依托厂区现有供水水设施
依托

排水
项目整个输送系统依托厂区现有的雨污分流管网，搅拌区域新建雨水管网，初期雨水和生产废水经收集沉淀后回用于生产，不外排。
部分新建，部分依托
供电

依托厂区现有供电设施
依托
消防

厂房内各建筑物内均按规定配置消防器材和用具

新建

食堂
依托厂区水泥生产线食堂

依托
储运工程

骨料储库

位于搅拌楼东侧，设置储量均为5000t（内径15m，高25m）的骨料储库共4个；其中用于储存0-5mm骨料的2个，用于储存5-26mm骨料的2个

新建

水泥筒仓
位于搅拌楼内部，储存量均为300t；其中一期设置8个筒仓，二期设置4个筒仓。水泥由厂区水泥储库通过气力管道输送提供。
粉煤灰筒仓
位于搅拌楼内部，储存量均为300t；其中一期设置4个筒仓，二期设置2个筒仓。粉煤灰由厂区粉煤灰库通过气力管道输送提供。

矿粉筒仓
位于搅拌楼内部，储存量均为300t；矿粉为外购，定期由转运运输车运输补充。其中一期设置4个筒仓；二期设置2个筒仓。
外加剂罐
位于搅拌楼内部，储存量均为80t。外加剂为外购，定期由转运运输车运输补充。其中一期设置4个储罐，二期设置2个储罐。
环保工程

废气

骨料输送

系统

输送系统均为封闭式，一期二期项目共用。共设置8座转运楼配套设置8套袋式除尘器，设置18m高，内径0.3m烟囱1根；设置18m高，内径0.5m烟囱2根；15m高，内径0.3m烟囱5根，共8根烟囱；
新建
骨料储存

系统

储存系统为封闭式，一期二期项目共用。包括1座中转楼和4个储库，共设置13套袋式除尘器，配套设置15m高，内径0.35m烟囱3根；15m高，内径0.3m烟囱10根，共13根烟囱；
粉料筒仓储存系统
筒仓系统为封闭式，一期粉料筒仓16个，二期粉料筒仓8个。一个水泥筒仓和一个粉煤灰（或矿粉）共用一套脉冲除尘器，项目合计24个粉料筒仓，顶部共设置12套袋式除尘器，一期8套，二期4套，
配套设置30m高，内径0.5m烟囱12根。

骨料上料系统

上料系统为全封闭式，为一期二期项目共用。整个上料系统共设置5套袋式除尘器，配套设置15m高，内径0.35m烟囱1根；18m高，内径0.4m烟囱2根；22m高，内径0.5m烟囱2根。
搅拌系统
一期设置2套搅拌系统，二期设置一套搅拌系统，配套设置3套脉冲除尘器，设置32m高，内径0.6m烟囱3根。
废水

初期

雨水池

项目拟建1 座雨水收集池，收集搅拌区域初期雨水，收集后用于生产搅拌，总容积为281m3
新建

沉淀池

项目拟建1座沉淀池，配套设置1套砂石分离回收设备，收集处理车辆冲洗废水，容积为410m3
新建

清水池

项目拟建1座清水池，用于储存沉淀池处理后的清水，回用于车辆清洗及项目生产，容积为300m3。
新建
生活污水

处理站

本项目人员生活污水依托厂区现已配套建成三套一体化地埋式污水生化处理措施，处理能力为（312m3/d）。该部分废水经处理后回用于厂区绿化、洒水降尘、不外排。
依托

固废

生活垃圾
布设垃圾桶若干，统一由厂区收集后委托环卫部门处理；

依托
一般固废
沉淀物返回混凝土使用，实验废料返回厂区水泥生产线使用

依托
危废暂存间
设备维修产生的废机油等，回用于设备机械润滑使用，无法利用部分连同废机油桶依托厂区现有危废间暂存，严格使用防渗漏的容器收集暂存并定期交由具有危险废物处理资质的单位收集、处置

依托
噪声治理

新建设备选用低噪声源设备，并加装设备减震装置。
新建

绿化

绿化面积为1823m2，绿地率为10.77%；主要在搅拌楼四周设置绿化带与道路分隔开。
新建

3、产品方案
项目建设3条商品混凝土生产线，年产商品混凝土300万方，主要生产C15 - C60预拌混凝土及高性能混凝土，以C25 - C40混凝土为主。产品产量及型号根据订单情况确定，产品符合《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）中相关技术性能指标，项目产品方案见表1-2。

表 1-2 项目产品方案一览表

产品名称

强度等级

年产量

执行标准

预拌混凝土

C15-C60

300万m3
《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）

4、主要设备
项目主要设备见表1-3。

表1-3  生产设备一览表
序号

设备名称

型号规格

单位

数量

1
绿色搅拌站

HZS240

套

3
2
双卧轴搅拌机

4m³

台

6
3
骨料配料称量

套

24
4
粉料配料称量

套

30
5
液料配料称量

套

18
6
配料皮带

1.2×25

台

6
7
上料皮带

1.2×45

台

6
8
水泥罐

300t

个

10

9
掺合料罐

200t

个

10

10
外加剂粉罐

50t

个

6
11
液体外加剂粉罐

30t

个

6

12
螺旋运输机

φ273

台

30
13
控制系统

套

3
14
空压机

1M3、1MPa

台

4

15
车泵

台

1

16
车载泵

柴油H80

台

1

17
搅拌运输车

12m³

台

5

18
铲车

ZL50

台

2

19
工具车

双排座

台

2

20
电子地磅

120t

台

1

21
试验设备

套

1

22
配电系统

800kW

套

3
23
备用电源

250kW

套

3
24
机修工具

套

1

25
砂石回收装置

套

2

26
水循环装置

套

1

实验室配置的主要设备和仪器见表1-4。
表1-4  实验室设备一览表
序号

物品名称

型号规格

单位

数量

1

压力试验机

TSY-2000

台

1

2

压力试验机

TSY-300

台

1

3

砼抗渗仪

H-4

台

1

4

砼搅拌机

SJD-60

台

1

5

砼振动台

1平方

台

1

6

砼含气量测定仪

GQC-1

台

1

7

砼压力泌水仪

SY-2

台

1

8

砼贯入阻力仪

HG-80

台

1

9

水泥胶砂搅拌机

JJ-5

台

1

10

水泥胶砂振动台

ZT-96 

台

1

11

水泥净浆搅拌机

NJ-160

台

1

12

水泥流动度测定仪

NLD-3

台

1

13

沸煮箱

FZ-31A

台

1

14

雷氏夹测定仪

LD-50

台

1

15

雷氏夹

配雷氏夹测定仪

只

12

16

干燥箱

101A-2

台

1

17

电阻炉

SX2-4-10

套

1

18

水泥细度负压筛析仪

FSY-150

台

1

19

振筛机

ZBSX-92A

台

1

20

石子筛

直径30CM

套

1

21

砂石筛

直径30CM

套

1

22

负压筛

0.08

只

5

23

负压筛

0.045

只

4

24

石子压碎仪

只

1

25

磅秤

150KG

台

1

26

电子秤

120KG

台

1

27

电子天平

200g/0.1g

台

1

28

电子天平

200g/0.01g

台

1

29

恒温恒湿养护箱

40B

台

1

30

水泥砼快速养护箱

84型

台

1

31

自动勃氏比表面积仪

FBT-5

台

1

32

养护室控制仪（含负离子加湿）

BYS-3

套

1

33

抗渗试模

175*185*150

只

12

34

抗压试模

150*150*150

只

30

35

抗压试模

100*100*100三联

只

6

36

水泥软连试模

4*4*16

只

9

37

砼抗折试模

150*150*150

条

9

38

水泥抗压夹具 

4*4*16

只

1

39

水泥稠度测定仪（维卡仪）

只

1

40

电动抗折试验机

DZK-5000

台

1

41

瓷盘

只

3

42

石子漏斗

套

1

43

砂子漏斗

套

1

44

容积升

1-30升

套

1

45

塌落度桶

套

1

46

砼回弹仪

ZC3-A

只

1

47

针片状规准仪

套

1

48

游标卡尺

个

1

49

钢尺

300mm

根

2

50

烧杯

100、200、250ml各一个

只

3

51

称量瓶

40*25

只

2

52

干燥器

250

只

1

53

广口瓶

500ml

只

2

54

容量瓶

500ml

只

2

55

量筒

10ml

只

2

56

滴灌

只

2

57

水泥留样桶

只

30

58

试管刷

大中小

套

2

59

泥瓦刀

把

2

60

糖勺

支

2

61

干湿度计

272

支

2

62

精密温度计

0-50度，进度0.1

支

4

63

温度计

0-300度

支

2

64

比重瓶

250ml

个

2

65

酸度计

PHS-2C

台

1

66

铝盒

只

12

5、原辅料及能耗
原辅料及能耗见表1-5。
表1-5 原辅料及能耗一览表
序号号

材料名称

形态

年用量
备注
1
原

辅

料
骨料

机制砂

粒状
2340000t
由位于厂区北部的骨料生产线提供
2
石子

块状

2925000t
由位于厂区北部的骨料生产线提供

3
细粉
水泥

粉状

900000t
由厂区水泥生产线提供，不足部分由华新水泥其他工厂进行调配补充

4
粉煤灰

粉状
96000t
由厂区粉煤灰库提供
5
矿粉

粉状
54000t
定期外购
添加剂
外加剂

液态

15000t
定期外购

7
能源
自来水用水
/
909900t
园区管网
电
/
450×104kWh
园区现有电网供电
本项目使用的外加剂为聚羧酸减水剂，该减水剂是一种以聚羧酸盐为主体的多种高分子有机化合物，由含有羧基的不饱和单体和其他单体共聚而成，分子式为 C6H10O2。其技术指标、化学性能和储存方式见表 1-6 所示。

表 1-6  聚羧酸系减水剂化学性能一览表
产品名称

形态

技术指标

化学性能

储存方式

聚羧酸系减水剂

液态

外观：浅棕色液态 
密度（g/ml）：1.09±0.02 
固含量（%）：22±2 
水泥净浆流动度：≥25（W/C=0.29） 
氯离子含量（%）：≤0.02 
碱含量（Na2O+0.658K2O）（%）：≤0.2
弱酸性，
不易燃，
不易爆，
无毒，属
于绿色环
保产品。
1、为液体产品，采用塑料桶盛装； 
2、置于阴凉干澡处储存，避免阳光直射，冬季防止霜冻； 
3、密封保存期为12个月，超期经检验合格后仍可继续使用。 
本项目储存方式： 
本项目使用钢结构密闭储罐储存聚羧酸减水剂，为了便于工艺取用储罐布置于粉料筒仓下方，设置围堰防止泄露，造成环境污染。
三、公用工程

1、供电
项目区域电力基础设施完善配套，配电房设800kVA变压器3台满足搅拌站的生产、生活用电需要，另设一台250kVA的柴油发电机作为辅助电源，年用电量450×104kWh。

2、供水
项目生产用水、生活及其他用水均来自华新水泥（富民）有限公司现有园区管网供水系统，满足项目用水需求。
3、排水
项目区域实行雨污分流系统，初期雨水及生产废水经沉淀处理后回用于生产；生活污水依托厂区现有的一体化地埋式污水生化处理后回用于厂区绿化、洒水降尘、不外排。

4、消防
项目消防设计按国家有关规范标准进行设计。所使用的原材料及产品均为不可燃物，消防重点为电气设备的防火。搅拌楼、办公、化验室、变配电室等均设有干粉灭火器，厂区内设有室外地面消防栓，按同一时间内发生火灾次数一次计，考虑消防用水量为54t/h，消防用水取自城市自来水管网供水系统。

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）(2018年版)规定，本项目为乙类防火单位。在主车间内设置封闭式楼梯和楼外紧急防火楼梯与消防墙。在建筑设计中，主车间按乙类二级耐火等级，配电室二级耐火等级，其他建筑按三级耐火等级。 主车间内粉尘多的工序选用防爆电机及防尘防爆灯具，电缆暗敷。总图布置留足车间及库区防火距离。厂区上水管网与消防管网连通，消防泵备有自动开启功能。消防泵供水能力应大于30L/S，扬程大于50米。单个消防栓设置距离小于15米。厂房内各建筑物内均按规定配置消防器材和用具。

四、总平面布置
本项目根据实际可利用场地和自然地面特征进行构筑物布局，厂区总平面布置在满足工艺流程的前提下，能保证生产的连续性，并保证生产作业线无交叉。

本项目主要分为砂石骨料输送系统及商品混凝土生产区两大部分。搅拌站布置在混凝土生产区中部，生产区域东部为上料系统，东南部为骨料储存系统，南部厂区现有的水泥、粉煤灰筒仓；搅拌站下部设置中央控制室、办公室及和试验室，以方便配料区和搅拌区域的管理联系，门前设置绿化带与道路分隔开。建筑相对集中、节约用地，便于安全生产管理，节约了投资。厂内道路布置根据工艺特点将厂内道路沿各功能分区布置成环状，使厂内各部份相互联系方便；既对交通运输及消防有利，又便于人流、货流的组织，同时也利于工程技术管理。因此，项目平面布置合理。
项目区总平面布置详见附图4。

五、劳动定员及工作制度
1、工作制度
每天两班，每班七小时，每年生产天数按300天计。

2、劳动定员
本项目劳动定员为53人，30人为华新水泥（富民）有限公司现有人员进行内部调配，新增人员23人。本项目劳动定员情况见表1-6。

表 1-6  劳动定员情况表

序号
工序名称
每班人员（人/班）
合计（人）
备注
1
2
3
一
生产工人
41
1
喂料机及搅拌加工
3
3
7
轮班1人
2
电工
3
3
7
轮班1人
3
维修工
2
2
5
轮班1人
4
地磅工、门卫
1
1
2
5
控制员
3
3
7
轮班1人
6
调度
3
3
7
轮班1人
7
实验室人员
4
2
6
二
管理及服务人员
10
2
12
包括销售、财务
合计
53
六、施工计划

项目计划开工时间2020年10月，计划竣工时间2021年3月，共计6个月。

七、主要经济技术指标

项目主要经济技术指标见表1-7。

表1-7    主要技术经济指标

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

设计生产规模

万立方米/年

300
商品混凝土

2

年耗电量

万千瓦时

450
3

年耗水量

万吨

91
4

主要原材料用量

4.1
机制砂

万吨

234
4.2
石子

万吨

293
4.3
水泥

万吨

90
4.4
粉煤灰

万吨

9.6
4.5
矿粉

万吨

5.4
4.6
外加剂

万吨

1.5
5

总用地面积

m2
16927

25.39亩

6

总建筑面积

m2
6127
7

劳动定员

人

53

7.1

其中:生产工人

人

41

7.2

管理人员

人

12

8

总投资

万元

11033.49
八、环保投资

项目总投资11033.49万元，其中环保投资约628.5万元，占项目总投资的5.7%。环保投资详见表1-8。
表 1-8  环保投资一览表

工程阶段

项目

环保设施名称

投资

（万元）

备注

施

工

期

废水

治理

施工废水沉淀池1座，容积为5m2
0.5
环评新增

废气

治理

临时挡墙围护措施、材料遮盖防尘

8.0
环评新增

施工场地洒水降尘、及时清扫路面

0.5

施工机械及时维护设备，提高燃料使用效率；合理规划使用。

0.5

噪声

治理

隔声、机械设备减振措施

0.5

环评新增

固废

处置

建筑垃圾收集清运

5.0
环评新增

施工期小计

15.0
/

运

营

期

废气

治理

骨料输送系统全部封闭，设置8套袋式除尘器

80
主体已包含

骨料储库筒仓4个，配套设置13套袋式除尘器

130
主体已包含

上料系统设置8套袋式除尘器

80
筒仓共设置24个，配套设置12套脉冲除尘
120
主体已包含
废水

治理

生活污水处理设施

/

依托现有

初期雨水池

23.0
环评新增

砂石分离系统
80.0
主体已包含
雨污分流管网

5.0

主体已包含

沉淀池
30.0
主体已包含

清水池

25.0
主体已包含

固废

治理

垃圾桶（若干）

0.5

环评新增

依托厂区危废暂存间，满足“三防”要求即防渗、防淋滤及防流失。粘贴危险废物标志，委托具有相应资质单位收集处置。
/

依托现有
噪声

建筑隔声、设备减震消声等

10.0

环评新增

绿化

绿化面积1823m2

30
主体工程已包含
运营期小计

613.5
/

合计

628.5
/

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，项目生产线建设用地均在华新水泥（富民）有限公司现有厂界范围内，不新增占地。根据现场踏勘，本项目搅拌楼拟建区域为华新华新水泥（富民）有限公司闲置区域，项目无历史遗留问题，现状为已经平整土地。由于本项目部分公辅设施及环保设施依托华新水泥（富民）有限公司厂区现有水泥生产线，因此本次主要对本项目依托的现有项目情况进行简单说明。

依托项目环保手续办理情况

华新水泥（富民）有限公司（原云南国资水泥富民有限公司、拉法基（富民）水泥有限公司）于2005年5月建设投产，公司现有一条2000t/d新型干法水泥孰料生产线，该生产线于2006年12月获得原云南省环境保护厅下达的准予行政许可决定书，2011年2月原云南省环境保护厅通过竣工环保验收；2012年7月，2000t/d新型干法水泥熟料生产线进行烟气低氮燃烧+SNCR脱硝组合改造，建设单位于同年取得改造项目环评批复，2013年7月原云南省环境保护厅通过该项目的竣工环保验收；2019年，华新水泥（富民）有限公司对水泥熟料生产线入窑输送系统进行改造，建设处理能力为200t/d的水泥窑协同处置生活污泥项目，水泥窑协同处置生活污泥项目已取得批复，现已经建设调试完成正在开展环保验收工作。根据建设单位提供资料，本项目使用的水泥、粉煤灰等主要来源于华新水泥（富民）有限公司厂区现有水泥生产线：本项目使用粉煤灰量小，华新水泥（富民）有限公司厂区现有粉煤灰库能够完全满足项目生产；项目使用水泥量较大，优先使用厂区现有水泥生产线水泥，不足部分由华新水泥集团下属周边其他工厂进行调配补充，保证项目的生产。

砂石骨料来源于项目区北部的华新新型建材（富民）有限公司骨料生产线，华新新型建材（富民）有限公司为华新水泥（富民）有限公司控股公司。根据建设单位提供资料，华新新型建材（富民）有限公司骨料生产线分为二期建设，一期规模为建设一条年产100万t/a骨料生产线和一条年产100万t/a石粉生产线；二期规模为建设1条年产500万t/a骨料生产线。目前一期项目于2019年已办理环评、验收、排污登记等手续，正常稳定运行；二期项目已办理环评手续，现已经建设调试完成正在开展环保验收工作。华新新型建材（富民）有限公司骨料生产线产能能够完全满足本项目骨料需求。

二、现有工程主要环境问题
华新水泥（富民）有限公司水泥生产线各项环保措施完善，目前正常生产经营。根据华新水泥（富民）有限公司提供的最新的排污许可证、2019年厂区自行委托监测报告等资料，现有项目主要污染物均能做到达标排放，主要污染物排放总量能满足当地总量控制要求，目前来看，无突出环境问题，本项目依托华新水泥（富民）有限公司现有工程相关设施可行。



表二、建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
一、地理位置及交通

富民县位于云南省中部，省会昆明市的西北部，东经102°21′～102°47′，北纬25°08′～25°36′之间。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠五华、西山区，属昆明市五区八县一市之一。全县国土面积993km2，15万人口。县城距昆明市区23km，是昆明市近郊县，108国道、昆武高速公路、轿子山旅游专线穿境而过，长（水）广（通）高速开工在即，成昆高铁专线和昆明主城至富民辅城的轻轨四号线即将规划建设，三纵两横的交通网络南北贯通，使富民成为重要交通线上的一个节点，富民—“昆明北大门”、“川西门户”的重要战略位置将进一步突显。

本项目位于富民县永定街道办事处华新水泥（富民）有限公司厂区内，项目所在地坐标为102°32′54.57″，25°13'44.53"，项目地理位置见附图1。

二、地形地貌地质

富民县整体地势为南高北低，望海山脉由南向北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。富民坝子形态呈北宽南窄不规则四边形，四面环山，东有大营山，西有美女山，南有老守山、观音山，山山呼应，构成环状山体，风景优美。境内最高为老青山海拔2834m，最低是东村乡小沙坪渡口海拔1472m，高差1362m，平均海拔1700m。边缘环山向内地两翼支脉蜿蜒，形成境内盆地与山岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%。 

富民县位于罗茨~易门断裂与昆明西山断裂之间，为一相对稳定区，其段构造主要受栗子园断层、麦龙箐断层、大营河隐伏断层和仓前断层影响。项目区地震烈度为Ⅶ度区。本次项目建设用地为构造侵蚀冲洪积地貌，河床宽浅，断面呈U型，河漫滩及河心滩发育，侵蚀强。河床地基以第四系冲洪积的粉细砂、粉土、含砾粉质粘土、沙砾石为主，局部含污泥，并有零星的玄武岩、灰岩出露。

项目建设用地为建设用地，项目所在区域，未发现影响建设的崩塌，以及泥石流等不良地质灾害，亦未发现大的活动性断裂。

三、气候和气象

富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温是15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温32.8℃，最低气温-7.8℃，历年平均绝对湿度12.8毫巴，相对温度72%。年均雨日136天，霜日63天，雾日10天，日照2287小时。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10月为雨季，降水量占全年降雨总量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm。多年平均蒸发量1942.4mm。

四、河流水系

本项目有关的地表水体主要为大营河和螳螂川。大营河是富民坝子的一条主要河流，常年流水不断，水质一般，该河出口与螳螂川交汇，在富民县城形成“人”字型水体，这样的河流水体在全国建制县城极为少有。大营河发源于西山区桃园村，在富民县大营乡境内得名，由东向西流至天生桥，转为东南流向西北，经头村、二村，在富民县城东部10km的三村乡入境，经东元村、于大营村委会的成器墩汇入螳螂川，长约12km，出入落差152m，宽5至10m，平均流量1.5m3/s，最大流量75m3/s，最小流量 0.08m3/s，水量6250万m3/a。其上游分两支，东支称为沙朗河，发源于沙朗乡三多村委会，经沙郎乡后穿天生洞出露后与西支汇流；西支发源于团结乡永靖村委会，上游建有红坡水库，下游沿昆富公路下流，至富民县大营村汇入螳螂川，全长41km。大营河主要使用功能为农业用水。

螳螂川属金沙江水系，是滇池的出水河道。螳螂川自南向北贯穿富民全县，在富民平坝以内一段河道两侧地势较为平坦开阔。至富民赤鹫后与一支流汇合后称普渡河，普渡河继续向北流经禄劝与东川交界向北流，在东川新甸房附近注入金沙江。螳螂川全长210km左右，属高原河流，水力资源丰富。富民县境内螳螂川全长63.4km，均宽65m，出入落差258m，年入境水量86320万m3，年均流量27.73m3/s，最大流量500m3/s。

项目区水系图详见附图3。
五、土壤、植被

富民县辖区总面积100308.56公顷，耕地面积19252.97公顷，其中，灌溉水田4892.97公顷，占耕地面积的25.41%；望天田541.11公顷，占耕地面积的2.81%；旱地13746.09公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的0.38%。

全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200米以下的罗免、散旦2个镇和永定街道办事处、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500米以上的老青山、望海山等高寒山区。

富民县植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林，植被类型十分丰富，既有滇中地区代表性的青岗栎属和石栎属为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，也有森林破坏后形成的各类次生植物群落。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树和桤木等。

项目位于华新水泥（富民）有限公司现有厂区内，受人为活动影响，项目内仅有部分杂草，无原生植被。

六、自然资源

富民县矿产资源丰富，已探明的具有工业开发价值的有硝盐矿、钛砂矿、铝土矿、硅矿、铁矿、磷矿，方解石、彩玉石、大理石、石灰石等20余种。硝盐矿储量达32亿吨以上，氯化钠含量54％，有规模大、质量佳、易水溶、含硝高之特点，居全省各硝盐矿之首，经审批的工程控制Ｄ级储量6.1亿吨。钛矿，为特大型钛金沙矿床，储量居全国前列，达1000万吨以上，且品位高，质量好，矿床裸露地表，可直接露采。铝土矿储量2500万吨，大理石储量200万立方米，彩玉石储量170万立方米。

七、文物、动植物资源

项目所在地无重点文物保护单位，不属于风景名胜区、水源保护区、自然保护区，无需要特殊保护的动、植物资源。

八、富民县工业园区概况

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》，富民县工业园区产业布局规划为“两轴三园六组团”的产业空间布局结构。

（1）“两轴”

沿昆武高速公路和轿子雪山旅游专线形成两条产业发展轴线。

其中，沿昆武高速公路的产业发展轴，串联县城、装备制造产业园和钛产业园，着重发展钛产业、装备制造产业，辅以发展食品加工、机械加工、商贸物流等产业，是一条综合性的产业发展轴，也是富民县产业发展主要轴线。

沿轿子山旅游专线沿线发展轴，主要串联散旦片区和款庄-东村片区，已发展新材料产业为主，辅以发展新能源、农副产品加工等产业，是富民县战略性新兴产业发展轴。

（2）“三园”
结合工业园区用地，构建钛产业园、装备制造产业园及新材料产业园三大园区。

装备制造产业园：以白石岩-哨箐组团为主，重点发展装备制造业，辅以机械加工、精细化工、商贸物流等产业的发展。

钛化工产业园：以大白坡组团为主，重点发展钛行业，向精细化工方向发展，辅以仓储物流等产业的发展，打造全国重要的金属钛（钛材）生产基地。

新材料产业园：包括大营-茨塘组团、散旦组团、款庄-东村组团和赤鹫组团，以半导体为主导的新材料产业，辅以新能源、精细化工、农副产品加工、食品加工、商贸物流等产业的发展。

（3）“六个产业组团”

白石岩-哨箐组团：白石岩组团包含白石岩、哨箐、麦竜、烟墩四个地区，目前已有一定的产业发展基础，现状产业主要包括环保产业、机械加工、化工产业等。

白石岩组团距离富民县城较近，紧邻昆武高速和昆禄公路，拥有良好交通区位和用地条件，是富民工业园区近期重点打造和发展的核心区域。

未来，白石岩组团将重点发展以节能环保设备为主导的装备制造业，打造昆明市重要的装备制造产业基地。同时，辅以发展精细化工产业，麦竜片区现有的磷化工产业在有条件的情况下应考虑逐步向钛化工产业园转移，现状机械加工、环保产业可适当保留。

大白坡组团：大白坡组团现状产业发展主要包括大白坡钛产业园。

大白坡组团拥有丰富的钛矿、磷矿等矿产储量，拥有发展钛产业、磷产业的先天优势条件，因此，未来应在在现状钛化工发展的基础上，开发中高端钛化工产品，推动钛化工向精细化工方向发展，同时，大白坡片区组团临近昆武高速、昆禄公路等区域性交通干道，交通便利，未来可发展商贸物流等产业类型。

大白坡钛产业园可进一步提升产业层级，推动钛化工产业向精细化、科技化方向发展，提升产业科技含量和产品附加值，并延伸产业链。同时，考虑到钛化工产业对片区环境可能造成的影响，富民工业园区组织了环境影响报告书的编制。其中指出，大白坡组团所处地区的土地、大气容量能满足工业园区的建设要求，而水环境容量则对工业园区发展有一定的限制，需加大对园区环保设施的投入，确保水环境安全。

赤鹫组团：发展以半导体为主的新材料，并延伸起产业链，打造半导体新材料产业园。

大营-茨塘组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，并推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。

散旦组团：积极引导以半导体为主的新材料产业的发展，同时充分发挥片区林产品生产的优势，积极发展林产品加工等产业类型，适度发展农副产品加工等产业。结合紧邻轿子山专线的区位优势发展商贸物流产业。

款庄-东村组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，辅以发展光伏发电、风力发电等新能源产业，在现状钛化工发展的基础上，将钛化工向精细化工方向发展，同时延续东村组团已初具规模的薰衣草芳香产业等精细化工产业，适度发展农副产品加工业等产业。

本项目位于大营-茨塘组团中的大营五金建材产业园片区，与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》相符。




表三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）

一、环境空气质量现状
本项目位于昆明市富民县大营街道办事处东元村委会沙锅村旁侧，区域环境空气功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

根据《2019年度昆明市生态环境状况公报》，结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013、《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018的相关规定，对富民县环境空气质量达标情况进行分析。

表3-1     富民县空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度（µg/m3）

标准值（µg/m3）

占标率
达标

情况

备注

SO2
年平均质量浓度

12
60

20%
达标

参考《2019度昆明市环境质量状况公报--昆明市主城区大气环境质量状况》

NO2
年平均质量浓度

31
40

77.5%
达标

PM10
年平均质量浓度

45
70

64.29%
达标

PM2.5
年平均质量浓度

26
35

74.29%
达标

CO

24小时平均

1000
4000

25%
达标

O3
日最大8小时平均

134
160

83.75%
达标

根据上表分析，富民县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为达标区。

项目所在区域环境空气质量中的TSP现状资料，本次评价引用云南环绿环境检测技术有限公司于2019年4月5日至4月12日对项目区域周边沙锅村及李家村的监测数据。

表3-2     项目区域周边TSP监测结果 单位 mg/m3
监测点

项目

24小时平均浓度

范  围

标准值

最大浓度占标率(%)

达标情况

沙锅村

TSP

0.183-0.207

0.3

69

达标

李家村

TSP
0.108-0.115
0.3
47

达标
根据表3.2的监测结果可知，评价区域内各监测点TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准二级标准。
二、地表水质量现状
项目区附近地表水体主要为大营河和螳螂川。大营河上游发源于西山区沙朗河，下游沿昆富公路，至富民县大营村汇入螳螂川。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），沙朗河（沙朗河取水点—入螳螂川口）水质类别为工业用水、农业用水，水质类别为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，《昆明市水环境功能区划》（2010~2020年）未对大营河水体功能进行规划；根据支流水体不低于干流，大营河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

根据《2019年度昆明市生态环境质量状况公报》，“螳螂川-普度河”中的“富民大桥”段水质为Ⅴ类，大营河流经区域主要为山区和农村，从现场踏勘来看，大营河水质一般。
三、地下水质量现状
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“J 非金属矿采选及制品制造”中的“60、砼结构构件制造、商品混凝土加工”，报告表地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类项目， 根据导则中4.1“Ⅳ类建设项目不需开展地下水环境影响评价”。
四、声环境质量现状
本项目位于华新水泥（富民）有限公司现有厂区内，华新水泥（富民）有限公司所在区域为富民工业园区大营五金建材产业园，评价区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准区标准。故本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)；周边敏感区为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50 dB(A)。
为了解项目所在区域声环境质量现状，本次评价引用云南中科检测技术有限公司于2020.10.30-2019.10.31对本项目四周厂界及沙锅村敏感点进行了噪声现状监测资料，噪声监测结果见表3-3。
表3-3   声环境监测结果及评价

检测点方位

检测结果Leq[dB(A)]

达标情况
2020.10.30
2020.10.31
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

厂界东外1m处
55.2
45.6
56.1
46.2
达标
达标
厂界南外1m处
57.5
48.7
55.8
47.7
达标
达标
厂界西外1m处
54.1
42.5
53.5
44.6
达标
达标
厂界北外1m处
59.0
47.3
58.4
48.1
达标
达标
沙锅村
50.0
43.0
51.0
42.0
达标
达标
由表3-3中噪声监测结果对照评价标准可以看出，项目东侧厂界、南侧厂界、西侧厂界、北侧厂界昼间和夜间噪声监测值可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求；周边敏感点沙锅村昼间和夜间背景噪声监测值可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求，项目所在区域噪声环境质量现状较好。

五、土壤环境现状
为了解项目所在区域土壤环境质量状况，本次评价引用重庆市九升检测技术有限公司对华新水泥（富民）有限公司项目区域厂界范围内土壤环境质量现状进行了监测，检测时间为2020年6月8日，为一次采样检测。具体监测情况详见下表。
表 3-4  土壤环境质量现状监测点位布设情况一览表
监测点位

监测因子

监测时间及频次
项目厂区内3个表层样
GB36600-2018中的基本45项
采样时间为2020年6月8日
监测频次：监测一期，一次采样分析

根据昆明富民工业园区总体规划修编（2015-2030）年用地布局规划图，本项目位于

大营-茨塘组团中的大营五金建材产业园片区，项目区用地属于工业用地。监测点所在区域用地类型为建设用地中第二类用地，故本次环评土壤环境质量执行《土壤环境 质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准。
表 3-5   项目区土壤检测结果一览表    单位：mg/kg

污染物项目

检测值

建设用地第二类

评价结果

S1

S2

S3

筛选值

管制值

重金属和无机物

砷

11.8
11.5
9.33
60
140
达标

镉

0.24
0.22
0.20
65
172
达标
六价铬

ND
ND
ND
5.7
78
达标
铜

89
82
74
18000
36000
达标
铅

89.9
64.3
75.2
800
2500
达标
汞

0.106
0.092
0.076
38
82
达标
镍

37
30
29
900
2000
达标
挥发性有机物
四氯化碳
ND
ND
ND
2.8
36
达标
氯仿
ND
ND
ND
0.9
10
达标
氯甲烷
ND
ND
ND
37
120
达标
1，1-二氯乙烷
ND
ND
ND
9

100
达标
1，2-二氯乙烷
ND
ND
ND
5

21
达标
1，1-二氯乙烯
ND
ND
ND
66
200
达标
顺-1，2-二氯乙烯
ND
ND
ND
596
2000
达标
反-1，2-二氯乙烯
ND
ND
ND
54
163
达标
二氯甲烷
ND
ND
ND
616
2000
达标
1，2-二氯丙烷
ND
ND
ND
5

47
达标
1，1，1，2-四氯乙烷
ND
ND
ND
10
100
达标
1，1，2，2-四氯乙烷
ND
ND
ND
6.8
50
达标
四氯乙烯
ND
ND
ND
53
183
达标
1，1，1-三氯乙烷

ND
ND
ND
840
840
达标
1，1，2-三氯乙烷

ND
ND
ND
2.8
15
达标
三氯乙烯
ND
ND
ND
2.8
20
达标
1，2，3-三氯丙烷

ND
ND
ND
0.5
5

达标
氯乙烯
ND
ND
ND
0.43
4.3
达标
苯
ND
ND
ND
4

40
达标
氯苯
ND
ND
ND
270
1000
达标
1，2-二氯苯

ND
ND
ND
560
560
达标
1，4-二氯苯

ND
ND
ND
20
200
达标
乙苯
ND
ND
ND
28
280
达标
苯乙烯
ND
ND
ND
1290
1290
达标
甲苯
ND
ND
ND
1200
1200
达标
间二甲苯+对二甲苯
ND
ND
ND
570
570
达标
邻二甲苯
ND
ND
ND
640
640
达标
半挥发性有机物
硝基苯
ND
ND
ND
76
760
达标
苯胺
ND
ND
ND
260
663
达标
2-氯酚
ND
ND
ND
2256
4500
达标
苯并[a]蒽
ND
ND
ND
15
151
达标
苯并[a]芘

ND
ND
ND
1.5
15
达标
苯并[b]荧蒽

ND
ND
ND
15
151
达标
苯并[k]荧蒽

ND
ND
ND
151
1500
达标
䓛
ND
ND
ND
1293
12900
达标
二苯并[a，h]蒽
ND
ND
ND
1.5
15
达标
茚并[1，2，3-cd]芘
ND
ND
ND
15
151
达标
萘
ND
ND
ND
70
700
达标
备注：“ND”表示检测数据低于标准方法检出限，检测结果以“ND”表示。

根据表3-5，本次监测的监测因子均满足土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

本项目位于富民工业园区大营五金建材产业园区，周边无自然保护区、风景名胜区等敏感区域。本次评价以项目所在区域的环境质量以及周边的村庄、螳螂川、大营河作为本次评价的环境保护目标。

1、环境大气
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）上的相关要求，本项目大气评价等级为二级，其评价范围为以厂址为中心区域，边长为5km矩形区域。因此本项目的大气环境保护目标为环评评价范围的区域的大气环境保护目标，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准保护。

2、地表水
项目区南面241m处的大营河。大营河为螳螂川支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，项目所涉及螳螂川河段为“富民大桥—普渡河桥”河段Ⅳ，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体。大营河按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类水体标准保护。
3、声环境
声环境保护目标为以项目所在地为中心200m范围内的噪声敏感区，项目周边200米范围内声环境保护目标为沙锅村，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
项目主要环境保护目标见表3-6。

表3-6   项目周边环境保护目标一览表

大气环境

序号

名称

坐标/m

保护对象

保护内容

相对厂址方位

相对厂界距离/m

保护

级别

经度

纬度

1

沙锅村

102 ° 32 ′ 34.6 "
25 ° 13 ′ 40.1 "

居住区
人群
西南
109

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
2

李家村

102 ° 33 ′ 24.8 "
25 ° 13 ′ 50.7 "

居住区
人群
东面
445
3

赵家村

102 ° 33 ′ 33.8 "
25 ° 13 ′ 47.9 "

居住区
人群
东南
506
4

张家村

102 ° 33 ′ 24.8 "
25 ° 13 ′ 36.5 "

居住区

人群

东南

455

5

陈家村

102 ° 33 ′ 13.8 "
25 ° 13 ′ 14.3 "

居住区
人群
南面
530
6

大村

102 ° 33 ′ 39 "
25 ° 12 ′ 57.4 "

居住区
人群
东南
1536
7

完家

小村

102 ° 33 ′ 38.6 "
25 ° 12 ′ 46.4 "

居住区
人群
东南
1747
8

山冲箐

102 ° 33 ′ 23 "
25 ° 12 ′ 36.5 "

居住区
人群
东南
1959

9

茨坝塘

102 ° 32 ′ 58.6 "
25 ° 12 ′ 46.5 "

居住区
人群
南面
1448

10

龙窝

102 ° 32 ′ 16.2 "
25 ° 12 ′ 47.7 "

居住区
人群
西南
1753

11

何官营

102 ° 31 ′ 58.9 "
25 ° 13 ′ 15.7 "

居住区
人群
西南
1512

12

大营村

102 ° 31 ′ 28.7 "
25 ° 13 ′ 35.7 "

居住区
人群
西南
1739
13

红石岩

102 ° 34 ′ 13.2 "
25 ° 14 ′ 32.8 "

居住区
人群
东北
2126
14

鲁村

102 ° 34 ′ 15.2 "
25 ° 15 ′ 1.2 "

居住区
人群
东北
2622

15

滥泥箐

102 ° 31 ′ 43.4 "
25 ° 14 ′ 59.4 "

居住区
人群
西北
2652
声环境

沙锅村

102 ° 32 ′ 34.6 "
25 ° 13 ′ 40.1 "
居住区
人群
西南面
109
《声环质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

水环境

大营河

/
/
/
南面
241
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准

螳螂川
/
/
/
西面
4095
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1、大气环境
项目位于富民县大营街道办事处东元村委会沙锅村旁，项目区域环境空气功能为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

表4-1   环境空气质量标准限值

执行标准
污染物名称
取值时间
二级标准浓度限值
单位
GB3095-2012《环境空气质量标准》
总悬浮颗粒物

(TSP)

年平均
200
μg/m3
24 小时平均
300
PM10
年平均
70
24 小时平均
150
PM2.5
年平均

35
24 小时平均

75
二氧化硫

（SO2）
年平均
60
24 小时平均
150
1 小时平均
500
二氧化氮

（NO2）
年平均
40
24 小时平均
80
1 小时平均
200
CO
24 小时平均
4
mg/ m3
1 小时平均
10
臭氧
日最大 8 小时平均
160
μg/ m3
1 小时平均
200
2、地表水环境

项目周围主要地表水体为螳螂川和大营河。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》，螳螂川（富民大桥—普渡河桥）水环境功能为农业用水，水质类别为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。大营河属于螳螂川的一级支流，参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准执行。具体见表4-2。
表 4-2  地表水环境质量标准限值 （单位：mg/L）

序号
项目
Ⅳ类
序号
项目
Ⅳ类
1
pH（无量纲）
6~9
5
DO（mg/L）
≥3
2
COD（mg/L）
≤30
6
BOD5（mg/L）
≤6
3
氨氮（NH3-N）
≤1.5
7
TP（mg/L）
≤0.3
4
石油类（mg/L）
≤0.5
8
粪大肠菌群（个/L）
≤20000
3、声环境

本项目位于华新水泥（富民）有限公司现有厂区内，华新水泥（富民）有限公司所在区域为富民工业园区大营五金建材产业园，评价区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准区标准。故本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)；周边敏感区为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50 dB(A)。标准值如表4-3。
表4-3  声环境质量标准 （单位：Leq  dB(A)）
声环境功能区类别
昼间
夜间
2类
60
50
3类
65
55
4、土壤环境
根据昆明富民工业园区总体规划修编（2015-2030）年用地布局规划图，本项目位于大营-茨塘片区，项目区域内土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准。
表4-4 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（重金属） （单位：mg/kg）
序号
污染物项目

建设用地第二类

筛选值

管制值

重金属和无机物

1
砷

60
140
2
镉

65
172
3
六价铬

5.7
78
4
铜

18000
36000
5
铅

800
2500
6
汞

38
82
7
镍

900
2000
挥发性有机物

8
四氯化碳
2.8
36
9
氯仿
0.9
10
10
氯甲烷
37
120
11
1，1-二氯乙烷
9

100
12
1，2-二氯乙烷
5

21
13
1，1-二氯乙烯
66
200
14
顺-1，2-二氯乙烯
596
2000
15
反-1，2-二氯乙烯
54
163
16
二氯甲烷
616
2000
17
1，2-二氯丙烷
5

47
18
1，1，1，2-四氯乙烷
10
100
19
1，1，2，2-四氯乙烷
6.8
50
20
四氯乙烯
53
183
21
1，1，1-三氯乙烷

840
840
22
1，1，2-三氯乙烷

2.8
15
23
三氯乙烯
2.8
20
24
1，2，3-三氯丙烷

0.5
5

25
氯乙烯
0.43
4.3
26
苯
4

40
27
氯苯
270
1000
28
1，2-二氯苯

560
560
29
1，4-二氯苯

20
200
30
乙苯
28
280
31
苯乙烯
1290
1290
32
甲苯
1200
1200
33
间二甲苯+对二甲苯
570
570
34
邻二甲苯
640
640
半挥发性有机物

35
硝基苯
76
760
36
苯胺
260
663
37
2-氯酚
2256
4500
38
苯并[a]蒽
15
151
39

苯并[a]芘

1.5
15
40
苯并[b]荧蒽

15
151
41
苯并[k]荧蒽

151
1500
42
䓛
1293
12900
43
二苯并[a，h]蒽
1.5
15
44
茚并[1，2，3-cd]芘
15
151
45
萘
70
700


	污染物排放标准
	污染物排放标准

大气污染物排放标准

(1)施工期
本项目施工期废气主要为土方开挖、车辆运输中产生的扬尘，呈无组织排放，执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的无组织排放监控浓度限值，标准值见表4-5。
表4-5  大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

监控点

浓度

颗粒物

周围外浓度最高点

1.0

(2)运营期
本项目为混凝土项目，属于水泥制品生产，因此项目废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值，标准值见表4-6。

表4-6  有组织排放标准

生产过程

生产设备

颗粒物排放浓度（mg/m3）

排气筒高度

散装水泥中转站及水

泥制品生产

水泥仓及其它通风设备
20

不低于 15m并应高出本体建（构）筑物3m以上
本项目原料输送、配料、投料过程中逸散的粉尘以及车辆运输扬尘呈无组织排放，执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值，标准值见表4-7。

表4-7  无组织排放标准

污染物

浓度限值

限值含义

无组织排放监控点位置

颗粒物

0.5mg/m3
监控点与参照点总悬浮颗粒物1小

时浓度值的差值

厂界外 20m 处上风向设

参照点，下风向设监测点

废水排放标准

(1)施工期
本项目施工期产生的废水，依托厂区现有的污水处理设施处理后，回用于厂区洒水降尘，不外排。

(2)运营期
本项目运营期产生的废水主要为预拌混凝土搅拌机的冲洗废水、混凝土运输车冲洗罐内废水采用砂石分离回收装置进行分离回收，并设废水池，返回生产使用；生活污水依托厂区现有的污水处理设施处置后回用于厂区洒水、绿化等。本项目生产、生活污水均不外排，故不设水污染物排放标准。

废水具体处理过程如下：

表4-8  项目废水处理过程
污水产生环节
处理过程
回用环节
砂石清洗
沉淀分离
作为搅拌材料使用
泥浆
稀释（4%以下）
作为搅拌用水使用
清洗搅拌车残渣废水
稀释（4%以下）
作为搅拌用水使用
清洗车表污水
沉淀回收
作为搅拌用水使用
其他生产污水
沉淀回收
作为搅拌用水使用
生活污水

依托厂区污水处理设施

回用于厂区洒水、绿化

噪声

(1)施工期

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表4-9所示。
表4-9   建筑施工场界环境噪声排放限值
项目
昼间
夜间
等效声级[dB(A)]
70
55
(2)运营期

本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值见表4-10所示。
表4-10   工业企业厂界噪声排放限值
声环境功能区类别
等效声级[dB(A)]
昼间
夜间
3类
65
55
固体废弃物

本项目运营期产生的一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。

	
	总量控制建议指标如下：

1、废水

生产废水经砂石分离沉淀池处理后，回用作生产用水，不外排。故废水不设置总量控制指标。

2、废气

本项目废气排放的主要污染物为颗粒物，项目有组织粉尘排放量约为4.432t/a，项目无组织粉尘排放量为1.194t/a。

3、固废处置

本项目产生的固体废物处置率为100%。



表五、建设项目工程分析
	一、施工期工艺流程、产污节点及污染物核算：
1、施工期工艺流程简介
本项目施工期间的基础工程、主体工程、设备安装、工程验收等工序将产生噪声、扬尘、废气、固体废弃物、少量污水和生活垃圾，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。施工期间的工艺流程及产污环节如下图：
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图5-1   项目施工期工艺流程及产污节点图
本项目施工期产生的环境污染问题主要为：建筑扬尘、施工弃土、施工机械噪声、车辆尾气、施工期工人生活污水、生活垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。
施工期污染源强分析

本项目施工过程中主要环境影响因素为废水、废气、噪声、固体废弃物等。
(1) 废水
① 施工废水
本项目建筑物主要为框架结构及轻钢结构，底部采用钢筋混凝土建设。施工期间会产生少量混凝土养护废水和设备冲洗废水，施工期设置临时沉淀池5m3，施工废水经沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。

② 生活污水
本项目不设置施工营地，施工生活污水依托厂区现有污水处理设施处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。

③ 运输车辆冲洗废水
为了有效降低运输车辆扬尘及保持轮胎清洁，进出项目区的车辆都进行轮胎冲洗，将会产生少量冲洗废水，产生量约为2m3/d，这部分废水经沉淀池沉淀后回用于场地洒水降尘。

废气

本项目不在厂内设置施工营地，建设施工过程中大气污染主要来自于施工场地的扬尘、施工机械产生的尾气、焊接烟尘等。
① 施工扬尘
施工过程中，扬尘是最大的大气污染，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。 风力起尘主要是露天堆放一些建筑材料(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘在刮风的情况下产生；动力起尘主要是在建材装卸、汽车运输等过程中因外力作用使空气中有大量悬浮颗粒存在而产生。

a.露天堆场和裸露场地的风力扬尘

扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算：

Q=2.1（V50－V0）3e-1.023w
式中：

Q--起尘量，kg/t·a；

 V50--距地面50米处风速，m/s；

 V0--起尘风速，m/s；

 W--尘粒的含水率，%。 

Q与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件 有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表5-1。 

表 5-1   不同粒径尘粒的沉降速度
粒径（μm）
10
20
30
40
50
60
70
沉降速度（m/s）
 0.03 

0.012
0.020
0.048
0.075
0.108
0.147
粒径（μm）
80
90
100
150
200
250
300
沉降速度（m/s）
0.158
0.700
0.182
0.239
0.804
1.005
1.829
粒径（μm）
450
550
650
750
850
950
1050
沉降速度（m/s）
2.211
2.614
3.016
3.418
3.820
4.222
4.624
b.车辆行驶的动力起尘

据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 
式中：

Q--汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

 V--汽车速度，km/h； 

W--汽车载重量，吨； 

P--道路表面粉尘量，kg/m2。

表5-2为一辆10t卡车，通过一段长度为1km 路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。

表 5-2  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 （单位：kg/辆·km）

车速
P
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1.0
5（km/h）
0.051
0.086
0.116
0.144
0.171
0.287
10（km/h）
0.102
0.171
0.232
0.289
0.341
0.574
15（km/h）
0.153
0.257
0.349
0.433
0.512
0.861
20（km/h）
0.255
0.429
0.580
0.722
0.853
1.430
② 施工机械尾气
机械尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆，排放的主要污染物为 NOx、CO和烃类物等。机动车辆污染物排放系数见表5-3。
表 5-3   机动车辆污染物排放系数
污染物
以汽油为燃料(g/L)
以柴油为燃料(g/L)
小汽车
载重车
机车
CO
169.0
27.0
8.4
NOx
21.1
44.4
9.0
烃类
33.3
4.44
6.0
以载重车为例，其额定燃油率为30.19L/100km，按表上表机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：CO：815.13g/100km，NOx：1340.44g/100km，烃类物：134.0g/100km。此外，后期装修废气例如主要来自墙体的粉刷及内屋的装修所用的涂料和油漆中的有机废气对环境也有一定的影响。

③ 焊接烟尘
本项目建筑物主要为框架结构及轻钢结构，施工期需要通过焊接的方式连接框架结构，此过程会产生焊接烟尘。焊接烟气是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的，焊接烟气粒子小，呈碎片状，粒径约为 1μm。

参考《焊接技术手册》（王文翰主编）中的介绍，焊接烟气产生情况见下表。

表 5-4   焊接烟尘产生情况
序号
焊接工艺
产污系数
采用材料
1
CO2 气体保护焊
5~8g/kg
焊丝
2
手工电弧焊
6~8g/kg
焊条
施工期间焊接产生的烟尘较少，对环境影响较小。

噪声

本项目施工期间噪声主要来源于施工过程中挖土机、电钻、手工钻、无齿锯、运输车辆等各类机械设备，根据《噪声控制工程》中建筑施工机械噪声声级表中查得本项目中使用施工机械噪声级在75-105dB(A)之间，为间断排放。本项目各设备噪声源强见表 5-5。 

表5-5   项目施工期间噪声源情况汇总表
序号
施工阶段
设备
噪声[dB(A)]

声源特征
1
土石方阶段
挖土机
78-96
声源均无指向性
2
大型载重车
90
3
底板与结构阶段
振捣棒
100-105
4
电锯
100-105
5
电焊机
90-95
6
混凝土罐车、载重车
80-85
7
厂房钢架建设阶段
电钻
95-100
8
电锤
95-100
9
手工钻
95-100
10
无锯齿
105
11
多功能木工刨
90-100
12
磨光机
100-105
13
轻型载重卡车
75
固体废弃物

施工期固体废弃物为施工活动产生的废弃土石方、施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

① 废弃土石方

项目目前场地平整已完成，项目在建盖厂房时会产生少量废弃土石方，产生的土石方在场内进行回填利用，不涉及废弃土石方外排。

② 施工建筑垃圾

施工产生的建筑垃圾包括：废弃的砖石、水泥凝结废渣、装修废料、废弃钢材等，根据《<昆明市城市建筑垃圾管理实施办法>实施细则》（昆明市人民政府令第88 号），单位建筑面积的建筑垃圾产生量约20~50kg/m2（本项目取20kg/m2），本项目总建筑面积为6127m2，建筑垃圾产生量约122.54t，产生的建筑垃圾能回用部分尽量回用，不能回用部分严格按照《<昆明市城市建筑垃圾管理实施办法>实施细则》（昆明市人民政府令第88号）委托有资质的建筑垃圾承运企业运输至建筑垃圾消纳处置场。

③ 生活垃圾
施工人员均不在厂内食宿，施工期产生的生活垃圾主要为纸屑，水瓶等，其产生量按0.2kg/d·人，施工人员按20人计算，则总产生量约4kg/d，本项目的施工期约为6个月，则施工期间本项目生活垃圾产生量约为0.72t。在施工场地出口设置临时生活垃圾收集桶，收集后与厂区其他生活垃圾一并处理。

二、运营期工艺流程、产污节点及污染物核算：
1、运营期工艺流程简介
项目运营期工艺流程及产污环节见图5-2所示。
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图5-2   运营期工艺流程及产污环节图
工艺简述：

本项目为混凝土搅拌站，生产工艺流程主要由储料、配料、投料、搅拌、实验、外运、清洗工序组成，所有工序为物理过程，整个生产过程封闭运行，采用微机配料、微机计量、微机控制，由专业技术人员操控生产。这种布置方式具有工艺紧凑，操作人员少，便于管理，排污少等优点。

储料

骨料：骨料（砂子、碎石）通过设置密闭输送廊道从厂区东北角的制砂库内输送至搅拌楼旁侧的骨料储库内，设计采用四座Ø15m 钢板库，每座钢板库储量约为5000t，骨料库底设置两套皮带机输送系统，通过提升机将砂石骨料送至混凝土搅拌楼料仓内。根据建设单位提供资料，骨料输送系统共设置8座中转楼，配套设置8套脉冲除尘设备；骨料储存系统设置1座中转楼及4个储库，配套设置13套除尘设备，其中中转楼配套设置1套，每个储库顶部设置1套，底部设置2套。

细粉料：水泥、粉煤灰由厂区现有生产线内的水泥、粉煤灰储库提供，通过管道气力输送系统输送至搅拌楼里的水泥筒仓及粉煤灰筒仓；矿粉为外购，由专用罐车运输至项目区后通过管道输送至搅拌楼里的矿粉筒仓。根据建设单位提供资料，每个水泥筒仓和一个粉煤灰或矿粉筒仓共用一套除尘器，其中水泥筒仓设置12个，粉煤灰筒仓设置6个，矿粉筒仓设置6个，储量均为300t，筒仓顶部共配套设置12套布袋除尘器。

外加剂：外加剂为液态由市场外购后由专用罐车运输至项目区后通过管道输送至搅拌楼里的外加剂储库暂存。
配料、投料

砂石骨料经秤量后通过提升机运输送至搅拌楼的备料仓，由闸门控制进入搅拌机；储存在筒仓的水泥、粉煤灰、矿粉计量后由螺旋输送机送入搅拌楼；根据建设单位提供资料，共设置5套布袋除尘器。计量后的外加剂先投入到计量好的水中，由水泵均匀的送入搅拌机中配料。

搅拌

骨料、粉料、外加剂及水等均经电脑准确计量后送入投料系统，由投料系统进入搅拌机，搅拌机（全密闭）进行搅拌混合，制成预拌混凝土产品。搅拌过程初期会产生有组织粉尘，主机楼配置的3套脉冲式除尘器收集治理，最后通过3根排气筒（高32m）外排。

检验

根据用户的订货要求，对每批次的预拌混凝土进行检验，采用混凝土压力试验机、砼数显抗渗仪、电动抗折试验机等设备仪器，测定样品的拌合物性能（坍落度、扩展度、凝结时间、容重等）、力学性能（抗压强度、抗折强度、抗弯强度、劈拉强度等）、耐久性能（早期抗裂性能、冻融、抗渗等）和长期性能（收缩和徐变）是否符合《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）标准。检测符合，则装入运输罐车外运，检测不符合，需要返工重新搅拌，直至样品的性能指标达到标准后，方可装车外运。

实验室采用的原辅料检验方法和混凝土检验方法，均为物理检验方法，检验过程中不使用化学物品，无含有毒有害化学品的废气、废水和固体废物产生。检验用过的原料和试拌的混凝土样品不外排，返回至项目厂区水泥生产线使用。

外运

搅拌站最终成品通过混凝土出料斗放至混凝土运输罐车，过磅后运送至施工场地。

清洗

搅拌机使用一段时间后需要对其用水冲洗完成清洗，混凝土运输罐车每次运输后需要清洗，清洗过程产生的废水排入项目区沉淀池，经砂石分离机处理后返回生产使用。

2、运营期污染源强分析

废水源强分析
① 生产废水

本项目生产用水主要为预拌混凝土生产用水、厂区内道路和车辆冲洗用水。
混凝土生产用水

本项目配置HZS240搅拌生产线3套，其中一期生产设备为4台4m3的搅拌机，年产200万方绿色高性能预拌混凝土；二期生产设备为2台4m3的搅拌机，年产100万方绿色高性能预拌混凝土。项目搅拌工艺需要加水，根据建设单位提供资料，一期搅拌站生产用水2000m3/d（600000m3/a），二期搅拌站生产用水1000m3/d（300000m3/a）。全部由混凝土成品带走，无生产废水产生。

搅拌机清洗废水

本项目配置HZS240搅拌生产线3套，其中一期生产设备为4台4m3的搅拌机，年产200万方绿色高性能预拌混凝土；二期生产设备为2台4m3的搅拌机，年产100万方绿色高性能预拌混凝土。搅拌机在停止生产时必须冲洗干净， 以免残留混凝土凝结，妨碍正常运行。根据建设单位提供的资料，单台搅拌机平均每周冲洗1次，每次冲洗水量按1m3计，单台搅拌机一年约冲洗43次，则单台搅拌机冲洗用水量为43m3/a（0.15m3/d）。其中一期4台搅拌机冲洗用水量为172m3/a（0.57m3/d）；二期2台搅拌机冲洗用水量为86m3/a（0.29m3/d）。排放系数按90%计算，则一期4台搅拌主机冲洗废水产生量为154.8m3/a（0.513m3/d）；二期2台搅拌主机冲洗废水产生量为77.4m3/a（0.258m3/d）；主要污染因子为 SS（2000-3000mg/L）。清洗废水收集后进入沉淀池，沉淀处理后回用于生产，不外排。

运输车辆清洗废水

根据建设单位提供资料，本项目设置洗车平台，选择容量为9m3的搅拌车运输，每次运输后车辆罐体内会残留少量混凝土，均需对运输罐车的罐体进行冲洗，车辆清洗和罐体冲洗用水量约为 0.4m3/辆·次，产污系数按90%计算。其中一期年产200万方绿色高性能预拌混凝土，全年共计222222车，每天需运输740次，则一期车辆冲洗废水量为296m3/d（88800m3/a），冲洗废水产生量为266.4m3/d（79920m3/a）；二期年产100万方绿色高性能预拌混凝土，全年共计111111车，每天需运输约370次，则一期车辆冲洗废水量为148m3/d（44400m3/a），冲洗废水产生量为133.2m3/d（39960m3/a）。主要污染因子为SS（2000-3000mg/L），清洗废水收集后进入沉淀池，沉淀处理后回用于生产，不外排。
实验室用水

本项目实验室进行的试验主要包括坍落度试验、扩展度试验、维勃稠度试验、倒置坍落度筒排空试验、凝结时间试验、泌水试验等，试验方法依照《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》（GB/T50080-2016）要求，试验类型均为物理试验，主要用水为试拌样品添加水和实验室清洗水（包括场地清洗水和设备清洗水），过程中不使用化学药剂， 废水中主要污染物为SS（2000-3000mg/L）。根据建设单位提供资料，实验室用水量约为3m3/d（900m3/a），产污系数按90%计算，则废水产生量为2.7m3/d，810m3/a，废水进入沉淀池，沉淀处理后回用于生产，不外排。

② 道路场地降尘用水
项目道路场地在非雨天进行洒水降尘，用水量按1.5L/m2·次，每天洒水2次计。项目道路及硬化区占地约8977m2，则项目非雨天降尘用水量约为27m3/d，雨天则无需降尘用水。根据《云南气候图册》相关数据，昆明多年平均无降雨天数为131天，则本项目年降尘用水量约为3537m3。降尘用水全部蒸发损耗，无废水排放。
③  生活污水
a.生活用水

本项目配备工作人员53人，30人为厂区内部调配，新增23人，根据《云南省用水定额》（ DB53/T168-2019），员工用水量按照40L/（人.d）计算，则项目生活用水量为0.92t/d，276t/a。废水产污系数按0.8计，则废水产生量为0.74t/d，即221t/a。

b.绿化用水

根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019），绿化用水按2L/（m2·次） 计算，项目区绿化面积1823m2，晴天绿化用水为3.65m3/d。根据《云南气候图册》相关数据，昆明多年平均无降雨天数为131天，则总绿化用水量478.15m3/a。
④ 初期雨水
项目运行期间运输车辆进出项目区会带入少量泥沙等，遇上降雨天气，地表径流会 被污染，形成高浓度悬浮物废水，不加处理会对周围地表水环境造成影响，因此，项目 区设置雨水排水沟。项目不存在重金属等特殊污染源，不存在露天堆放的堆积物，且运 营过程中物料运输、存放、使用过程严格杜绝跑、冒、滴、漏，因此，地表径流主要成 分为SS，可对厂区初期雨水进行收集、沉淀后回用。雨水收集设施设计规模采取以下公式计算： 

暴雨强度公式参照昆明市暴雨强度公式（2015 版） 

q=1226.623×（1＋0.958×lgP）/（t+6.714）0.648
雨水流量按下式计算：Q= ψqF   

Q--雨水设计流量（升/秒）； 

Ψ--地面综合径流系数，取 0.8；

F--汇水面积（公顷），1.51公顷； 
q--设计暴雨强度（升/秒·公顷）； 
P--暴雨重现期（年），采用2年； 
t--地面集水时间，15min。

暴雨情况下，仅前15min雨水所含SS较高，按照公式计算得初期雨水量为234m3，考虑1.2的安全系数，在厂区地势较低处设置1个281m3的雨水收集池，初期雨水收集、沉淀后用于生产搅拌水由于降雨的不确定性，初期雨水不纳入水量平衡计算。

综上所述，本项目运营期用水及排水统计见表5-6。
表5-6   项目运营期用水量、排水量一览表

用水环节
日用水量
年用水量
排污系数
日废水量
年废水量
排放去向
m3/d
m3/a
%
m3/d

m3/a

混凝土生产用水
一期
2000
600000
-
-
-
随产品带走
二期

1000
300000
-
-
-
搅拌机清洗用水
一期
0.57
172
90
0.513
154.8
沉淀回用于生产
二期
0.29
86
90
0.258
77.4
运输车辆清洗废水
一期
296
88800
90
266.4
79920
沉淀回用于生产

二期
148
44400
90
133.2
39960
实验室用水
3
900
90
2.7
810
沉淀回用于生产

道路场地降尘用水
27
3537
-
-
-
自然蒸发
生活污水
0.92
276
80
0.74
221
依托厂区污水处理设施
绿化用水

3.65

478.15

-

-

-

-

小计

3479.43
1038649.15
-

403.811
121143.2
-
本项目水平衡如下图： 

[image: image3.png]g 2000

iR RK

2596.929 403.071

BENIERRAK

.- 44.4
3479.43 444 . 399.6
Illlllliﬁiiiiii'llllll
27 o 27
BEgiAFZS K
0.74  {XKIEMX

MEISK
AIEgHE




图5-3   项目运营期水平衡图（晴天）
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图5-4   项目运营期水平衡图（雨天）
废气源强分析
本项目运营过程生产废气主要为生产粉尘及汽车尾气。其中有组织废气主要来源于骨料输送、骨料储存、上料搅拌过程和粉料筒仓呼吸粉尘；无组织废气主要来源于逸散粉尘及汽车尾气。
① 有组织粉尘

骨料输送系统粉尘
骨料输送系统粉尘包括8座转运楼转运粉尘及皮带输送粉尘。
皮带输送粉尘：本项目砂石骨料来源于厂区骨料制砂楼，通过密闭廊道输送至骨料储库，输送过程中碰撞可能产生少量的粉尘，由于输送廊道全程密闭，故该部分产生的少量粉尘在廊道内自然沉淀，可忽略不计，本次主要考虑转运站落料产生的粉尘。

转运站转运粉尘：
根据建设单位提供资料，本项目转运砂石总量为526.5万t/a，由于砂石骨料运输距离稍长，在整个运输过程中设置8座中转楼，骨料在各转运站转运过程产生粉尘均设置脉冲除尘器收集。根据《散逸性工业粉尘控制技术》(J.A.奥里蒙，中国环境科学出版社)关于混凝土分批搅拌厂转运砂和粒料产生粉尘按0.02kg/t原料，本项目骨料输送系统包括G1-G8共8个有组织粉尘排放源，均配套设置脉冲除尘器，除尘器效率按99.8%计。
G1:为1#转运楼排放粉尘，该转运楼设置1台处理风量为4000m3/h脉冲单机袋式除尘器，配套设置1根18m高，内径0.3m的烟囱。根据建设单位提供设计资料，1#转运楼主要转运制砂楼砂石储库在满足本项目生产需求时候剩余的砂石，转运量约为73万t/a，此处设计转运量为350t/h，则粉尘产生量为7kg/h，排放量为0.014kg/h（0.029t），排放浓度为3.5mg/m3。
G2:为2#转运楼排放粉尘，设置1台处理风量为14000m3/h气箱脉冲袋式除尘器，配套设置1根18m高，内径0.5m的烟囱。根据建设单位提供资料，此处除尘器收集砂石从筒仓中部出库再转运至2#转运楼的粉尘，相当于2次转运，合计转运量约为1053万t/a，则粉尘产生量为210.6t/a（60kg/h），经脉冲布袋除尘器除尘后2#转运楼粉尘排放量为0.12kg/h（0.504t/a），排放浓度约为8.57mg/m3。

G3:为3#转运楼排放粉尘，与G2转运量一致，设置1台处理风量为14000m3/h气箱脉冲袋式除尘器，配套设置1根18m高，内径0.5m的烟囱，因此G3粉尘产生量为210.6t/a（60kg/h），经脉冲布袋除尘器除尘后3#转运楼粉尘排放量为0.12kg/h（0.504t/a），排放浓度约为8.57mg/m3。

G4:为4#转运楼排放粉尘，设置1台处理风量为6000m3/h气箱脉冲袋式除尘器，配套设置1根15m高，内径0.3m的烟囱。根据建设单位提供资料，本项目使用砂石总量约526.5万t/a，则4#转运楼粉尘产生量为105.3t/a（30kg/h），经脉冲布袋除尘器除尘后G4粉尘排放量为0.06kg/h（0.211t/a），排放浓度约为10mg/m3。
G5、G6、G7、G8分别为5#转运楼、6#转运楼、7#转运楼、8#转运楼排放粉尘，与4#转运楼转运量一致，均设置1台处理风量为6000m3/h气箱脉冲袋式除尘器，配套设置1根15m高，内径0.3m的烟囱，则5#转运楼至8#转运楼粉尘产生量均为105.3t/a（30kg/h），经脉冲布袋除尘器除尘后粉尘排放量为0.06kg/h（0.211t/a），排放浓度约为10mg/m3。
b.骨料储存系统粉尘

骨料储存系统粉尘包括9#转运楼转运粉尘及骨料进、出储库时产生的粉尘。
G9:为9#转运楼排放粉尘，与上述4#转运楼至8#转运楼转运量一致，设置1台处理风量为6000m3/h气箱脉冲袋式除尘器，配套设置1根15m高，内径0.35m的烟囱，则9#转运楼粉尘产生量为105.3t/a（30kg/h），经脉冲布袋除尘器除尘后9#转运楼粉尘排放量为0.06kg/h（0.211t/a），排放浓度约为10mg/m3。

骨料通过9#转运楼转运至骨料储库过程与上述转运过程相似，根据《散逸性工业粉尘控制技术》(J.A.奥里蒙，中国环境科学出版社)关于混凝土分批搅拌厂转运砂和粒料至高架贮仓产生粉尘按0.02kg/t原料，本项目4个储库顶部均配套设置脉冲除尘器，除尘器效率按99.8%计。

G10-G11为砂子转运至1#、2#钢板库储存过程中排放的粉尘， 2个储库砂子转运总量234万t/a，则每个砂子储存转运量为117万t/a，每个储库粉尘产生量为23.4t/a（30kg/h）。根据建设单位提供资料，各砂子储库年转运时间为780h，在2个储库顶部均设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量均为6000m3/h，则各储库粉尘排放量为0.06kg/h（0.047t/a），排放浓度约为10mg/m3。

G12-G13为石子转运至3#、4#钢板库储存过程中排放的粉尘， 2个储库石子转运总量292.5万t/a，则每个石子储存转运量为146.25万t/a，每个储库粉尘产生量为29.25t/a（30kg/h）。根据建设单位提供资料，各石子储库年转运时间为975h，在2个储库顶部均设置1台脉冲单机袋式除尘器，处理风量均为4000m3/h，则各储库粉尘排放量为0.06kg/h（0.059t/a），排放浓度约为15mg/m3。

骨料出钢板库产生粉尘：

本项目各骨料储库底部均设置2个出料口，配套2条皮带进行骨料的出库输送，每个出口设置1台脉冲布袋除尘器，共设置8台脉冲布袋除尘器。骨料出料包括G14-G21共8个有组织粉尘排放源。G14-G17为砂子出库粉尘，G18至G21为石子出库粉尘。骨料出库转运至提升机过程与上述转运过程相似，根据《散逸性工业粉尘控制技术》(J.A.奥里蒙，中国环境科学出版社)关于混凝土分批搅拌厂转运砂和粒料至高架贮仓产生粉尘按0.02kg/t原料，本项目4个储库底部均配套设置脉冲除尘器，除尘器效率按99.8%计。

G14-G17为砂子从至1#、2#钢板库储存底部出料过程中排放的粉尘。根据建设单位提供资料，砂子年出库量为234万t，年运行时间为585h ，则每条皮带转运量为58.5万t/a。各出口均设置1台脉冲单机袋式除尘器，处理风量为3800m3/h，则砂子储库底部每个出口粉尘产生量为11.7t/a（20kg/h），各出口粉尘排放量均为0.04kg/h（0.023t/a），排放浓度为10.53mg/m3。

G18-G21为石子从至3#、4#钢板库储存底部转运至提升机底部过程中排放的粉尘。根据建设单位提供资料，石子年出库量为292.5万t，年转运时间为731h ，则每条皮带转运量为73.125万t/a。各出口均设置1台脉冲单机袋式除尘器，处理风量为3800m3/h，则砂子储库底部每个出口粉尘产生量为14.63t/a（20.01kg/h），各出口粉尘排放量均为0.04kg/h（0.029t/a），排放浓度为10.53mg/m3。

c.上料系统产生粉尘

上料系统粉尘包括骨料从储库出库后输送至搅拌楼骨料配料仓整个过程产生的粉尘，共设置5套脉冲除尘风机。
G22-G23为骨料输送至斗提机底部产生的粉尘。根据建设单位提供资料，输送砂石骨料总量为526.5万t/a，配套2条皮带，每条皮带输送量为263.25万t，粉尘产生量按0.02kg/t原料计，则每条皮带粉尘产生量为52.65t/a（20kg/h）。每条皮带设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为11900m3/h，则每条皮带粉尘排放量为0.04kg/h（0.105t/a），排放浓度约为3.36mg/m3。

G24为备用脉冲布袋除尘器粉尘，主要为斗提机出现故障时使用，使用时间不确定。根据类比可知，当使用时粉尘产生量为20kg/h，排放量为0.04kg/h，排放浓度为7.02mg/m3。
G25-G26为骨料在斗提机提升运输环节产生的粉尘。根据建设单位提供资料，输送砂石骨料总量为526.5万t/a，配套2条皮带，每条皮带输送量为263.25万t，粉尘产生量按0.02kg/t原料计，则每条皮带粉尘产生量为52.65t/a（20kg/h）。每条皮带设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为7000m3/h，则每条皮带粉尘排放量为0.04kg/h（0.105t/a），排放浓度约为5.71mg/m3。
搅拌过程：根据建设单位提供资料，项目设置3条HZS240型混凝土生产线，每年需搅拌干态物料量为631.5万吨，每条生产线需搅拌干态物料210.5万吨。整个生产工艺为湿式作业，有效避免了生产加工工艺中粉尘的排放，但搅拌过程中仍有少量粉尘产生。
本项目在每条生产线配备1套气箱脉冲袋式除尘器，共设置3套脉冲除尘器，搅拌过程全程密闭。根据《散逸性工业粉尘控制技术》(J.A.奥里蒙，中国环境科学出版社)关于混凝土分批搅拌厂装水泥、砂和粒料入搅拌机的逸散排放因子，产生粉尘按 0.02kg/t。

骨料搅拌过程包括G27-G29共3个有组织粉尘排放源。

G27为1#搅拌楼收集搅拌初期产生的粉尘，粉尘产生量为10.02kg/h（42.1t/a），设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为33000m3/h，则粉尘排放量为0.04kg/h（0.105t/a），排放浓度为0.61mg/m3，
G28为2#搅拌楼收集搅拌初期产生的粉尘，粉尘产生量为10.02kg/h（42.1t/a），设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为33000m3/h，则粉尘排放量为0.02kg/h（0.084t/a），排放浓度为0.61mg/m3。

G29为2#搅拌楼收集搅拌初期产生的粉尘，粉尘产生量为10.02kg/h（42.1t/a），设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为33000m3/h，则粉尘排放量为0.02kg/h（0.084t/a），排放浓度为0.61mg/m3。

d.粉料筒仓呼吸粉尘

本项目水泥、粉煤灰和矿粉等粉料均采用筒仓存储，项目拟建3条生产线，每条生产线安装4个水泥筒仓，2个粉煤灰筒仓，2个矿粉筒仓，共设置24个筒仓。在进料时，筒仓顶部泄压口打开泄压，粉料进料过程仓顶呼吸口会产生粉尘。根据建设单位提供资料，粉料仓为全封闭式，1个水泥筒仓搭配1个粉煤灰筒仓（或搭配1个矿粉筒仓），每套筒仓仓顶安装1套气箱脉冲袋式除尘器，共设置12套气箱脉冲袋式除尘器，风机风量均为7500Nm3/h，除尘效率约为99.8%，排气筒高度约30m，仓筒产生的粉尘经除尘后由排气口排放。
参照《北京市混凝土搅拌站扬尘排放因子及排放清单》（中国环境科学 2017.37（10）：3699～3707）表3混凝土搅拌站各环节无控制措施扬尘排放因子进行核算扬尘产生源强可知：

散装水泥卸料至筒仓扬尘产污系数为：0.36kg/吨-水泥； 

矿粉卸料至筒仓扬尘产污系数为：1.57kg/吨-矿粉； 

粉煤灰卸料至筒仓扬尘产污系数为：1.57kg/吨-粉煤灰。 

根据建设单位提供资料，水泥筒仓储存量为每年90万吨，设置12个水泥筒仓，平均每个筒仓年储存量为7.5万吨，则每个水泥筒仓卸料粉尘为27t/a。矿粉筒仓储存量为每年5.4万吨，设置6个矿粉筒仓，每个矿粉筒仓年储存量为0.9万吨，则每个矿粉筒仓卸料粉尘为14.13t/a。粉煤灰筒仓储存量为每年9.6万吨，设置6个粉煤灰筒仓，每个粉煤灰筒仓储存量为1.6万吨，则每个粉煤灰筒仓卸料粉尘为25.12t/a。

粉料筒仓呼吸粉尘包括G29-G36共8个有组织粉尘排放源。

筒仓分配见表5-7所示：

表5-7   筒仓分配表
名称
水泥筒仓
搭配明细
粉尘产生量
治理措施
除尘效率
G30
水泥筒仓1
粉煤灰筒仓1
52.12t/a

气箱脉冲除尘器，处理风量7500Nm3/h，处理后经30m高、直径0.5m排气筒排放
99.8%
G31
水泥筒仓2
矿粉筒仓1
41.13t/a

G32
水泥筒仓3
粉煤灰筒仓2
52.12t/a

G33
水泥筒仓4
矿粉筒仓2
41.13t/a

G34
水泥筒仓5
粉煤灰筒仓3
52.12t/a

G35
水泥筒仓6
矿粉筒仓3
41.13t/a

G36
水泥筒仓7
粉煤灰筒仓4
52.12t/a

G37
水泥筒仓8
矿粉筒仓4
41.13t/a

G38
水泥筒仓9
粉煤灰筒仓5
52.12t/a

G39
水泥筒仓10
矿粉筒仓5
41.13t/a

G40
水泥筒仓11
粉煤灰筒仓6
52.12t/a

G41
水泥筒仓12
矿粉筒仓6
41.13t/a

合计
共设置12套气箱脉冲除尘器。

粉料筒仓有组织粉尘的产生及排放情况见表5-8所示：

表5-8   粉料筒仓粉尘产生量及排放情况一览表
名称
风量

Nm3/h
产生情况
排放情况
浓度 

(mg/Nm3)
速率(kg/h)
产生量(t/a)
浓度 

(mg/Nm3)
速率(kg/h)
排放量(t/a)
G30
7500
1654.60
12.41
52.12
3.31
0.025
0.104
G31
7500
1305.71
9.79
41.13
2.61
0.02
0.082
G32
7500
1654.60
12.41
52.12
3.31
0.025
0.104
G33
7500
1305.71
9.79
41.13
2.61
0.02
0.082
G34
7500
1654.60
12.41
52.12
3.31
0.025
0.104
G35
7500
1305.71
9.79
41.13
2.61
0.02
0.082
G36
7500
1654.60
12.41
52.12
3.31
0.025
0.104
G37
7500
1305.71
9.79
41.13
2.61
0.02
0.082
G38
7500
1654.60
12.41
52.12
3.31
0.025
0.104
G39
7500
1305.71
9.79
41.13
2.61
0.02
0.082
G40
7500
1654.60
12.41
52.12
3.31
0.025
0.104
G41
7500
1305.71
9.79
41.13
2.61
0.02
0.082
合计
/
/
/
559.5
/
/
1.116
② 无组织粉尘

本项目骨料通过设置密闭廊道进行输送，运输过程逸散粉尘产生量小，本次不予考虑。本项目无组织粉尘主要考虑骨料储存系统、搅拌系统逸散的粉尘。

骨料储存系统逸散粉尘

本项目骨料储库采用彩钢瓦进行全封闭，类比同行业，储库产生的无组织粉尘量按骨料转运总量的0.001‰计算，则骨料储库无组织粉尘产生量为5.265t/a，骨料储存为全封闭，则自然沉降效率按90%计算，则骨料储库无组织粉尘排放量为0.5625t/a（0.13kg/h）。

搅拌系统逸散粉尘

本项目搅拌储库采用彩钢瓦进行全封闭，类比同行业，搅拌楼产生的无组织粉尘量按骨料粉料总量的0.001‰计算，则搅拌楼无组织粉尘产生量为6.315t/a，搅拌楼为全封闭，则自然沉降效率按90%计算，则搅拌楼无组织粉尘排放量为0.6315t/a（0.15kg/h。）

车辆运输粉尘

本项目运输道路全部进行硬化，运输车辆均为密闭式车辆，车辆运输粉尘产生量较小，可忽略不计。环评要求项目厂区道路及场地进行每天定期洒水降尘。

综上所述，项目无组织粉尘总产生量为7.72t/a，排放量为0.772t/a。

③汽车运输尾气

车辆运输产品或原料驶入、驶出厂区时会排放少量尾气，主要污染物为CH、NO2、CO 等，为短时、无规律、无组织排放，厂区较为空旷，通过自然扩散的方式进行处理。

④ 粉尘总产生量
项目粉尘总产生量及排放情况见表5-9所示：

表5-9   项目粉尘总产生量及排放情况一览表
排放源
废气量

（Nm3/h）
产生情况

除尘效率%
排放情况

排气筒
浓度(mg/m3)
产生量(t/a)
浓度 

(mg/Nm3)
排放量(t/a)
H(m)
Φ(m)
有组织废气
骨料输送
G1

4000

1750.00 
1.46
99.8

3.50 
0.029 
18

0.3

G2

14000

4285.71 
210.60 
99.8

8.57 
0.504 
18

0.5

G3

14000

4285.71 
210.60 
99.8

8.57 
0.421 
18

0.5

G4

6000

5000.00 
105.30 
99.8

10.00 
0.211 
15

0.3

G5

6000

5000.00 
105.30 
99.8

10.00 
0.211 
15

0.3

G6

6000

5000.00 
105.30 
99.8

10.00 
0.211 
15

0.3

G7

6000

5000.00 
105.30 
99.8

10.00 
0.211 
15

0.3

G8

6000

5000.00 
105.30 
99.8

10.00 
0.211 
15

0.3

骨料储存
G9

6000

5000.00 
105.30 
99.8

10.00 
0.211 
15

0.35

G10

6000

5000.00 
23.40 
99.8

10.00 
0.047 
15

0.35

G11

6000

5000.00 
23.40 
99.8

10.00 
0.047 
15

0.35

G12

4000

7500.00 
29.25 
99.8

15.00 
0.059 
15

0.3

G13

4000

7500.00 
29.25 
99.8

15.00 
0.059 
15

0.3

G14

3800

5263.16 
11.70 
99.8

10.53 
0.023 
15

0.3

G15

3800

5263.16 
11.70 
99.8

10.53 
0.023 
15

0.3

G16

3800

5263.16 
11.70 
99.8

10.53 
0.023 
15

0.3

G17

3800

5263.16 
11.70 
99.8

10.53 
0.023 
15

0.3

G18

3800

5264.96 
14.63 
99.8

10.53 
0.029 
15

0.3

G19

3800

5264.96 
14.63 
99.8

10.53 
0.029 
15

0.3

G20

3800

5264.96 
14.63 
99.8

10.53 
0.029 
15

0.3

G21

3800

5264.96 
14.63 
99.8

10.53 
0.029 
15

0.3

上料
G22

11900

1680.67 
52.65 
99.8

3.36 
0.105 
22

0.5

G23

11900

1680.67 
52.65 
99.8

3.36 
0.105 
22

0.5

G24

5700

3508.77 
/
99.8

7.02 
/
15

0.35

G25

7000

2857.14 
52.65 
99.8

5.71 
0.105 
18

0.4

G26

7000

2857.14 
52.65 
99.8

5.71 
0.105 
18

0.4

搅拌
G27

33000

303.75 
42.10 
99.8

0.61 
0.084 
32

0.6

G28

33000

303.75 
42.10 
99.8

0.61 
0.084 
32

0.6

G29
33000

303.75 
42.10 
99.8

0.61 
0.084 
32

0.6

筒仓呼吸粉尘
G30

7500

1654.60 
52.12 
99.8

3.31 
0.104 
30

0.5

G31

7500

1305.71 
41.13 
99.8

2.61 
0.082 
30

0.5

G32

7500

1654.60 
52.12 
99.8

3.31 
0.104 
30

0.5

G33

7500

1305.71 
41.13 
99.8

2.61 
0.082 
30

0.5

G34

7500

1654.60 
52.12 
99.8

3.31 
0.104 
30

0.5

G35

7500

1305.71 
41.13 
99.8

2.61 
0.082 
30

0.5

G36

7500

1654.60 
52.12 
99.8

3.31 
0.104 
30

0.5

G37
7500

1305.71 
41.13 
99.8

2.61 
0.082 
30

0.5

G38
7500

1654.60 
52.12 
99.8
3.31 
0.104 
30

0.5

G39
7500

1305.71 
41.13 
99.8
2.61 
0.082 
30

0.5

G40
7500

1654.60 
52.12 
99.8
3.31 
0.104 
30

0.5

G41
7500

1305.71 
41.13 
99.8
2.61 
0.082 
30

0.5

无组织废气

骨料储库

5.625
/
/
0.5625
车间沉降
搅拌楼

6.315
/
/
0.6315
根据表5-9，项目有组织粉尘产生量为2161.46t/a，排放量约为4.432t/a；项目无组织粉尘总产生量为11.58t/a，排放量为1.194t/a。

噪声源强分析
项目运营期噪声源主要是来自于搅拌机、空压机、装载机、砂石分离机、水泵、物 料传输装置等，降噪前的噪声源强70~90dB(A)。厂房阻隔，围墙阻隔，加装减振垫等措施对噪声的削减量按15dB(A)计算。项目主要产噪设备及其源强值见表5-10。

表 5-10   项目主要设备噪声源强一览表  （单位：Leq  dB（A））
序号
设备名称
单台噪声源强
数量

降噪措施
治理后单台排放源强
1
搅拌机
80
3台
基座减振、封闭搅拌楼
65
2
气泵
80
3台
基座减振、封闭搅拌楼
65
3
空压机
85
1台
基座减振、封闭搅拌楼
70
4
皮带输送机
70
27台
选用低噪声设备、密闭输送系统
55
5
砂石分离机
75
1台
基座减振、封闭搅拌楼
60
6
除尘风机
80
41台
基础减振，进入口安装消音器
65
固体废弃物源强分析
本项目营运期产生的生产固体废弃物主要为除尘器收集的粉尘、清洗废水的沉淀 物、检验室产生的废试块等。 

① 收尘灰
项目共有脉冲式除尘器41套，分布在骨料输送、骨料储存、上料搅拌、粉料筒仓呼吸等环节，除尘效率均按99.8%计算，有组织粉尘产生量为2161.46t/a，除尘灰收集量为2157.03t/a；无组织粉尘总产生量为11.58t/a，车间收集沉降粉尘量为10.386t/a，则收尘灰量合计为2167.42t/a，收集后回用于生产。

② 废水沉淀物 

水泥搅拌站固废一般为设备、车辆冲洗水沉淀后的沉淀物，沉淀物成分就是生产原 料。本项目建设单位引入预拌混凝土零排放回收设备，可同时治理生产废水及沉淀物。 此套设备由集水槽收集设备、车辆清洗废水，运用矿石筛、螺旋装置、旋风分离器将废 水中的砾石、粗砂、细沙逐步分离，并通过输送机将分离出的物料送至对应堆场，去除 了大量物料的废水抽至钢板浆水罐进一步沉淀，上层清水返至清水池回用于生产搅拌水 或车辆清洗水，经过进一步沉淀后的沉淀物通过输送管道排入搅拌机继续用于生产。运 用此设备后，项目可以做到生产废水零排放，无沉淀物产生。 

a. 搅拌机清洗产生的混凝土
根据建设单位提供的资料，搅拌机混凝土残留量平均为50kg/台次，按每天清洗1次计算，则搅拌机残留混凝土总量为90t/a。

b. 运输车辆清洗产生的混凝土
项目每天约需运输罐车1110车次，每辆车每次运输后混凝土残留量为10kg/车次，则运输车辆清洗水夹带的残留混凝土总量为3330t/a。

综上，项目清洗环节产生的混凝土量为3420t/a，属于一般固废，均进入拟设置的砂 石分离机处理，残留混凝土经砂石分离后全部作为混凝土骨料回用于生产，回用率 100%。

③ 实验室废弃的混凝土块 

项目实验室检验混凝土质量时会产生废弃混凝土块，根据业主提供资料，产生量约 0.1t/d，30t/a，废弃混凝土块集中收集后返回厂区水泥生产线使用。
④ 废矿物油与含矿物油废物 

本项目设有检修车间，委托检修单位在厂区内对生产设备和运输罐车进行维修、保 养，检修过程会产生的废机油、含矿物油废物及含油废棉布，总产生量约为0.5t/a，其 中废机油0.1t/a，含矿物油废物（包括机油包装桶、含油废零件等）0.35t/a，含油废棉布 0.05t/a。根据《国家危险废物名录（2016 年）》中的危险废物类别，含油废棉布属全过 程豁免，随生活垃圾一同处置；废机油、含矿物油废物属于危险废物，废机油使用空包 装桶收集后作为厂区润滑油使用，剩余部分统一收集依托厂区现有危废暂存间贮存，定期委托有资质单位处置。

⑤ 生活垃圾 

项目配备工作人员53人，30人为厂区内部调配，新增23人，生活垃圾按平均每人每天0.5kg的产量计算，则年产生量为3.45t/a，集中收集后由环卫部门统一处理。

项目运营期固体废弃物产生及处置情况见下表。

表 5-11   项目运营期固体废弃物产生及处置情况表
 序号

污染物

产生量(t/a)

主要成分

固废类别

处置去向

1

收尘灰

2167.42
粉尘
一般固废

回用于生产

2

沉淀物

3420
砂石料

经砂石分离机处理后，回用于生产。

3

实验室混凝土块

30
废混凝土

一般固废
返回厂区水泥生产线使用
4

废机油

0.45
矿物油

危险废物

HW08

(900-249-08)

依托厂区现有危废暂存间贮存，定期委托有资质单位处置。
5

含油废棉布

0.05
-
危险废物

全过程豁免
与生活垃圾一起处置
6
生活垃圾
3.45
/
/
由环卫部门统一处理




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	类型      
   内容
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度（mg/m3）
	产生量（t/a）
	排放浓度（mg/m3）
	排放量

（t/a）

	水

污

染

物
	施

工

期
	废水
	施工废水
	少量泥砂、水泥等混合物
	少量
	沉淀后，厂区洒水降尘，不外排

	
	
	
	车辆冲洗废水
	
	
	

	
	运

营

期
	
	混凝土生产用水
	/
	/
	900000
	随成品带走

	
	
	
	搅拌机清洗废水
	SS
	/
	258
	经预拌混凝土零排放回收设备处理后回用于生产，不外排

	
	
	
	运输车辆清洗废水
	SS
	/
	133200
	

	
	
	
	实验室用水
	SS
	/
	900
	

	
	
	
	道路场地降尘用水
	/
	/
	3537
	自然蒸发

	
	
	
	生活污水
	
	/
	276
	依托厂区污水处理设施处置后回用于厂区洒水降尘

	
	
	
	绿化用水
	/
	/
	478.15
	/

	大

气

污

染

物
	施

工

期
	废气
	基础建设和建筑材料装卸、运输、堆放等
	粉尘
	少量
	少量，无组织排放

	
	
	
	汽车尾气
	CO、NO2
	少量
	少量，无组织排放

	
	运

营

期
	骨料输送
	G1
	粉尘
	1750.00 
	1.46 
	3.50 
	0.029 

	
	
	
	G2
	
	4285.71 
	210.60 
	8.57 
	0.504 

	
	
	
	G3
	
	4285.71 
	210.60 
	8.57 
	0.421 

	
	
	
	G4
	
	5000.00 
	105.30 
	10.00 
	0.211 

	
	
	
	G5
	
	5000.00 
	105.30 
	10.00 
	0.211 

	
	
	
	G6
	
	5000.00 
	105.30 
	10.00 
	0.211 

	
	
	
	G7
	
	5000.00 
	105.30 
	10.00 
	0.211 

	
	
	
	G8
	
	5000.00 
	105.30 
	10.00 
	0.211 

	
	
	进储罐
	G9
	粉尘
	5000.00 
	105.30 
	10.00 
	0.211 

	
	
	
	G10
	
	5000.00 
	23.40 
	10.00 
	0.047 

	
	
	
	G11
	
	5000.00 
	23.40 
	10.00 
	0.047 

	
	
	
	G12
	
	7500.00 
	29.25 
	15.00 
	0.059 

	
	
	
	G13
	
	7500.00 
	29.25 
	15.00 
	0.059 

	
	
	出储罐
	G14
	粉尘
	5263.16 
	11.70 
	10.53 
	0.023 

	
	
	
	G15
	
	5263.16 
	11.70 
	10.53 
	0.023 

	
	
	
	G16
	
	5263.16 
	11.70 
	10.53 
	0.023 

	
	
	
	G17
	
	5263.16 
	11.70 
	10.53 
	0.023 

	
	
	
	G18
	
	5264.96 
	14.63 
	10.53 
	0.029 

	
	
	
	G19
	
	5264.96 
	14.63 
	10.53 
	0.029 

	
	
	
	G20
	
	5264.96 
	14.63 
	10.53 
	0.029 

	
	
	
	G21
	
	5264.96 
	14.63 
	10.53 
	0.029 

	
	
	上料
	G22
	粉尘
	1680.67 
	52.65 
	3.36 
	0.105 

	
	
	
	G23
	
	1680.67 
	52.65 
	3.36 
	0.105 

	
	
	
	G24
	
	3508.77 
	/
	7.02 
	/

	
	
	
	G25
	
	2857.14 
	52.65 
	5.71 
	0.105 

	
	
	
	G26
	
	2857.14 
	52.65 
	5.71 
	0.105 

	
	
	搅拌
	G27
	粉尘
	303.75 
	42.10 
	0.61 
	0.084 

	
	
	
	G28
	
	303.75 
	42.10 
	0.61 
	0.084 

	
	
	
	G29
	
	303.75 
	42.10 
	0.61 
	0.084 

	
	
	粉料筒仓呼吸
	G30
	粉尘
	1654.60 
	52.12 
	3.31 
	0.104 

	
	
	
	G31
	
	1305.71 
	41.13 
	2.61 
	0.082 

	
	
	
	G32
	
	1654.60 
	52.12 
	3.31 
	0.104 

	
	
	
	G33
	
	1305.71 
	41.13 
	2.61 
	0.082 

	
	
	
	G34
	
	1654.60 
	52.12 
	3.31 
	0.104 

	
	
	
	G35
	
	1305.71 
	41.13 
	2.61 
	0.082 

	
	
	
	G36
	
	1654.60 
	52.12 
	3.31 
	0.104 

	
	
	
	G37
	
	1305.71 
	41.13 
	2.61 
	0.082 

	
	
	
	G38
	
	1654.60 
	52.12 
	3.31 
	0.104 

	
	
	
	G39
	
	1305.71 
	41.13 
	2.61 
	0.082 

	
	
	
	G40
	
	1654.60 
	52.12 
	3.31 
	0.104 

	
	
	
	G41
	
	1305.71 
	41.13 
	2.61 
	0.082 

	
	
	无组织
	骨料储库
	粉尘
	5.625t/a
	0.5625t/a

	
	
	
	搅拌楼
	
	6.315t/a
	0.6315t/a

	
	
	
	厂区道路运输
	
	少量
	少量，外排至大气环境

	
	
	
	车辆尾气
	CO、NO2
	少量
	少量，外排至大气环境

	固

体

废

弃

物
	施工期
	土方、建筑垃圾
	/
	122.54t
	尽量回收利用，不能回收的委托有资质建筑垃圾承运企业处理，100%处理。

	
	
	生活垃圾
	/
	0.72t
	收集后由环卫定期清运

	
	运营期
	收尘灰
	/
	2167.42
	回用于生产

	
	
	沉淀物
	/
	3420
	回用于混凝土生产

	
	
	实验室废料
	/
	30
	回用于厂区水泥生产线生产

	
	
	含油废棉布
	/
	0.05
	与生活垃圾一起处置

	
	
	废机油、包装桶
	/
	0.45
	暂存危废间，委托有资质单位处理

	
	
	生活垃圾
	/
	3.45
	收集后由环卫定期清运

	噪声
	施工期
	施工过程中挖土机、电钻、手工钻、无齿锯、运输车辆等各类机械设备，噪声级在75-105dB(A)之间

	
	运营期
	搅拌机、空压机、装载机、砂石分离机、水泵、物 料传输装置，将噪处理后噪声源强55~75dB(A)

	  主要生态影响
本项目建设地点为富民县大营街道办事处东元村委会砂锅村，建设场地内已无原生植被，其自然生态环境已很大程度上受到人类干扰，不涉及野生保护动植物。
项目施工期中开挖、地基建设、机械设备及材料堆放等活动不可避免的对地表产生扰动，造成原有土壤、植被破坏，增加水土流失。雨季施工易造成水土流失影响水体。施工还会造成区域景观不协调。另外，在土石开挖和运输过程中，会使旱季空气中的扬尘增加。施工期对位于项目周围的居住区产生一定影响。 

项目占地面积较小，弃渣及时处理，评价区没有分布国家级、省级保护植物。项目运营期严格控制工作范围和工人活动范围，规范设备操作和工作人员管理，降低对周边动植物造成影响。工程建设不会导致评价区植被分布的明显变化，也不会导致植物种的灭绝和植物种群数量的明显变化。在建设单位采取各项管理设施和处理设施情况下不会造成较大的水土流失。


表七、环境影响分析
	施工期环境影响分析

施工期的环境影响主要是废水、废气、噪声和固体废弃物。
1、水环境影响分析

施工期施工废水、运输车辆冲洗废水、雨水径流经沉淀处理后回用于项目施工洒水抑尘，不外排；施工生活污水依托厂区现有污水处理设施处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。项目施工期对周边水环境的影响较小。

2、大气环境影响分析

本项目建设施工过程中大气污染主要来自于施工场地的扬尘、施工机械产生的尾气、焊接烟尘；不在厂内设置施工营地，施工期无新增油烟废气产生。
施工期扬尘影响分析

施工中由于地面平整与基础工程、运输和装卸及堆放场产生扬尘；车辆经过裸露路面引起的路面积尘飞扬。施工起尘量的多少随风力的大小、物料的干湿程度影响可达150~300m。施工时避免大风天气作业，对施工场地定期洒水降尘，可减少施工扬尘对周围环境的影响。同时，项目厂区大部分区域已进行地面硬化，施工期较短，随着施工活动的结束，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。

施工期机械尾气影响分析

燃油施工机械主要有装载机、挖掘机等以及运输车辆，在设备安装阶段使用的机械一般以电能为主，一般不会产生废气。施工机械和运输车辆燃油尾气主要含 CO、碳氢化合物、NOx等污染物，属于无组织排放性质，具有间断产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。项目施工区域大气扩散条件相对较好，且周围有绿化植被，故在一般情况下，运输车辆所产生的废气污染在空气中经自然扩散稀释后，对项目周围环境空气质量影响不大。 

施工期焊接烟尘影响分析

本项目建筑物主要为框架结构及轻钢结构，施工期需要通过焊接的方式连接框架结构，此过程会产生焊接烟尘。焊接烟气是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的，焊接烟气粒子小，呈碎片状，粒径约为 1μm。项目施工区域大气扩散条件相对较好，且周围有绿化植被，故在一般情况下，钢架焊接所产生的废气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对项目周围的环境空气质量影响不大。

施工期采取的措施

本环评要求建设单位对施工现场加强管理，施工现场堆放的建筑材料，采用篷布遮盖，并在易产生扬尘的施工点进行洒水降尘；运输车辆采取遮盖、拦挡措施；合理安排时间，避开大风扬尘季节，加强施工机械、车辆的管理和维修保养；加强路面清洁，以减缓施工扬尘和燃油尾气的影响。项目施工期短，其对周边大气环境的影响将随着施工的结束而消失，影响时间较短，不会对周边大气环境造成显著影响。

3、声环境影响分析

本项目施工期间噪声主要来源于施工过程中挖土机、电钻、手工钻、无齿锯、运输车辆等各类机械设备等。施工噪声仅在施工期阶段产生，将会对周围声环境产生一定影响。 

本工程施工过程使用的施工机械噪声级在75-105dB(A)之间，为间断排放，在预测影响时考虑其扩散和其它环境因素所引起的衰减，预测模型为：

[image: image5.png]% AL
~ang t





式中：L1、L2--分别为距声源 r1、r2处的等效A声级（dB(A)）； 

ri、roi--接受点距声源的距离，m； 

ΔL--其它环境因素引起的衰减值，取10dB(A)； 

各施工设备在工程施工时噪声随距离衰减后的衰减值情况见表7-1所示。

表 7-1   各主要施工机械在不同距离处的贡献值
序号
噪声源
不同距离处的噪声预测dB(A)
10m
20m
30m
40m
50m
60m
100m
1
挖土机
76
69
66
64
62
60
56
2
大型载重车
70
64
60
58
56
54
50
3
振捣棒、电锯、磨光机

80
74
70
68
66
64
60
4
电焊机

75
69
65
63
61
59
55
5
混凝土罐车、载重车

65
59
55
53
51
49
45
6
电钻、电锤、手工钻

80
74
70
68
66
64
60
7
多功能木工刨
80
74
70
68
66
64
60
8
轻型载重卡车
80
74
70
68
66
64
60
从表中可以看出，受施工机械噪声影响，项目建设时对区域声环境将造成一定影响，施工噪声昼间在30m时可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的噪声标准值，本项目周围环境保护目标距离项目最近距离约为109m，距离较远，施工期噪声对敏感点影响较小。本环评要求建设单位对施工现场加强管理，优化施工，合理安排施工时间，夜间不施工；尽可能采用先进、低噪声设备，并加强设备的维护与保养；产噪设备设置减震基垫等降低施工噪声。因此，施工期产生的噪声对环境影响不大。施工期结束后，相应的噪声污染随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。

4、固体废弃物影响分析

施工期产生的建筑垃圾主要成份以废砖瓦、废木料、废钢材等为主，上述建筑垃圾可资源化利用的废物应予以回收，不可再生利用的部分按《昆明市城市垃圾管理办法》（昆明市人民政府令第58号）和《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办﹝2011﹞88号）的要求，委托有资质的渣土清运公司清运至住建部门指定堆放点处置，严禁随意丢弃。生活垃圾收集后由当地环卫部门清运处置。

通过采取上述措施后，施工期固体废弃物对环境影响较小。

运营期环境影响分析

运营期的环境影响主要是废水、废气、噪声和固体废弃物。
1、水环境影响分析

(1) 废水产生情况
根据工程分析，项目初期雨水产生量为234m3，生产废水产生量为403m3/d。
(2) 废水去向
本项目排水为雨污分流，初期雨水通过厂区雨水沟排入初期雨水收集池沉淀后回用于生产搅拌，后期雨水通过雨水收集系统直接排入雨水管网；生产废水经沉淀处理后回用于生产。
(3) 评价等级判断
地表水评价等级依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）表1内容判断，具体见下表。

表 7-2   水污染影响型建设项目评价等级判定
评价等级
判定依据
排放方式
废水排放量Q/(m3/d)水污染物当数量W/(无量纲)
一级
直接排放
Q≥20000或W≥600000
二级
直接排放

其他
三级A
直接排放

Q<200且W<6000
三级B
间接排放

-
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回用水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。
项目运营期生产废水、生活污水均不外排，生产废水经预拌混凝土砂石回收设备处理沉淀后回用于生产，生活污水依托华新水泥（富民）有限公司现有污水处理站处理，产生的废水均不外排，则地表水评价等级判定为三级B。

(4) 项目废水处理设施合理性分析
①生产废水沉淀池 

项目生产废水均排入沉淀池进行收集，根据前文计算，生产废水产生量为403.071m3。建设单位拟建一座总容积410m3的沉淀池，用于收集生产废水，同时设置1个容积为300m3清水池，池子的容积可有效收集生产废水。 

②生活污水处理站
项目人员污水依托厂区配套建成三套一体化地埋式污水生化处理措施，处理能力为（312m3/d）。该部分废水经处理后回用于厂区绿化、洒水降尘、不外排。

(5) 项目废水回用于生产的可行性分析
①生产废水 

根据前文分析，生产废水为搅拌机清洗、罐车清洗和实验室环节产生，约403.071m3/d，经生产废水沉淀池收集后全部用于混凝土搅拌。混凝土搅拌用水量约为3000m3/d，其需水量远大于生产废水量。经查阅《混凝土用水标准》（JGJ63-2006），混凝土拌合用水中 PH≥5、不溶物≤ 2000mg/L、可溶物≤2000mg/L、氯化物≤500mg/L、硫酸盐≤600mg/L、碱含量≤1500mg/L，项目生产污水经沉淀处理后，水质能满足混凝土拌合用水标准，项目生产废水经沉淀后用于生产使用，仅占生产用水的少量部分，因此生产废水经处理后回用于生产是可行的。 

②生活污水 

本项目人员污水产生量为0.74m3/d，产生量较少，依托厂区配套建成三套一体化地埋式污水生化处理措施，处理能力为（312m3/d）。该部分废水经处理后回用于厂区绿化、洒水降尘、不外排。

③初期雨水 

经前文分析，项目初期雨水量为234m3/次。初期雨水通过厂区周边雨水沟排入沉淀池，后期雨水通过雨水收集系统直接排入雨水系统。 

项目计划设置一座容积约281m3的初期雨水收集池，能够满足初期雨污水的收集，初期雨水收集池设置有分流阀，用于初期雨水/后期雨水的切换。这部分水可用于混凝土搅拌进行消耗，根据混凝土搅拌用水，收集的初期雨水1天即可完全消耗。 

(6) 小结
综上，项目产生的生产废水经沉淀后回用于生产可行，初期雨水收集后用于生产可行。项目产生的废水不外排，对地环水环境影响不大。

2、大气环境影响分析

项目废气主要为生产过程粉尘、汽车尾气等。生产过程粉尘污染主要来源于生产线有组织粉尘（骨料输送、骨料储存、上料搅拌）、生产线无组织粉尘骨料输送、骨料储存、上料搅拌过程中产生的无组织排放粉尘和厂区道路运输扬尘等。
(1) 评价等级判定
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的 AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

① Pmax及D10%的确定 

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： 
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Pi--第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； 

Ci--采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³； 

C0i--第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中 5.2 确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
② 评价等级判别表
评价等级按下表的分级判别进行划分：

表 7-3   评价等级判别表
评价工作等级
评价工作分级判据
一级评价
Pmax  ≥ 10%

二级评价
1%  ≤ Pmax < 10%

三级评价
Pmax < 1%

③ 等级确定采用的评价标准 

等级确定采用的评价标准和来源见下表：
表 7-4   等级确定采用的判评价标准
污染物名称
功能区
取值时间
标准值(μg/m3)
标准来源
PM10
二类区
小时均值
450.0
GB 3095-2012
TSP
二类区
小时均值
900.0
GB 3095-2012

④ 项目参数
估算模式所用参数见下表。
表 7-5   估算模型参数表
参数
取值
城市农村/选项
城市/农村
农村
人口数(城市人口数)
/
最高环境温度
32.8℃

最低环境温度
-7.8℃
土地利用类型
阔叶林
区域湿度条件
潮湿
是否考虑地形
考虑地形
否
地形数据分辨率(m)
/
是否考虑海岸线熏烟
考虑海岸线熏烟

否
海岸线距离/km
/
海岸线方向/o
/
⑤ 污染源参数
项目有组织废气主要是骨料输送、骨料储存、上料搅拌产生的粉尘（PM10）。经工程分析计算得知，有组织废气污染源排放参数见下表：

表 7-6   主要废气污染源参数一览表（点源）
污染源名称

排气筒底部中心坐标（度）

排气筒底部海拔高度（m）

排气筒参数

排放速率（kg/h）

经度

纬度

高度（m）

内径（m）

温度（℃）

流速（m/s）

PM10
G1
102.551903
25.232477
1830.00
18.00
0.30
25.00
15.72
0.014000
G2
102.552478
25.232324
1830.00
18.00
0.50
25.00
19.81
0.120000
G3
102.551902
25.232334
1830.00
18.00
0.50
25.00
19.81
0.120000
G4
102.551615
25.232327
1830.00
15.00
0.30
25.00
23.58
0.060000
G5
102.551405
25.229963
1787.00
15.00
0.30
25.00
23.58
0.060000
G6
102.550307
25.229984
1789.00
15.00
0.30
25.00
23.58
0.060000
G7
102.550271
25.229811
1789.00
15.00
0.30
25.00
23.58
0.060000
G8
102.550268
25.2292
1765.00
15.00
0.30
25.00
23.58
0.060000
G9
102.54907
25.229213
1766.00
15.00
0.35
25.00
17.32
0.060000
G10
102.549069
25.228932
1766.00
15.00
0.35
25.00
17.32
0.060000
G11
102.548905
25.228931
1757.00
15.00
0.35
25.00
17.32
0.060000
G12
102.548904
25.228782
1757.00
15.00
0.30
25.00
15.72
0.060000
G13
102.549068
25.22878
1766.00
15.00
0.30
25.00
15.72
0.060000
G14
102.549121
25.228931
1766.00
15.00
0.30
25.00
14.93
0.040000
G15
102.549017
25.228931
1757.00
15.00
0.30
25.00
14.93
0.040000
G16
102.548958
25.228932
1757.00
15.00
0.30
25.00
14.93
0.040000
G17
102.548853
25.228932
1757.00
15.00
0.30
25.00
14.93
0.040000
G18
102.548852
25.228783
1757.00
15.00
0.30
25.00
14.93
0.040000
G19
102.548957
25.228782
1757.00
15.00
0.30
25.00
14.93
0.040000
G20
102.549016
25.228782
1757.00
15.00
0.30
25.00
14.93
0.040000
G21
102.549121
25.228782
1766.00
15.00
0.30
25.00
14.93
0.040000
G22
102.54907
25.229119
1766.00
22.00
0.50
25.00
16.84
0.040000
G23
102.548907
25.229089
1757.00
22.00
0.50
25.00
16.84
0.040000
G24
102.548804
25.229098
1757.00
15.00
0.35
25.00
16.46
0.040000
G25
102.548758
25.229149
1757.00
18.00
0.40
25.00
15.47
0.040000
G26
102.548759
25.229053
1757.00
18.00
0.40
25.00
15.47
0.040000
G27
102.548562
25.229089
1757.00
32.00
0.60
25.00
32.42
0.020000
G28
102.548276
25.22909
1757.00
32.00
0.60
25.00
32.42
0.020000
G29
102.547995
25.229092
1745.00
32.00
0.60
25.00
32.42
0.020000
G30
102.548618
25.228973
1757.00
30.00
0.50
25.00
10.61
0.025000
G31
102.548618
25.228948
1757.00
30.00
0.50
25.00
10.61
0.020000
G32
102.548501
25.228974
1757.00
30.00
0.50
25.00
10.61
0.025000
G33
102.5485
25.228949
1757.00
30.00
0.50
25.00
10.61
0.020000
G34
102.548335
25.228975
1757.00
30.00
0.50
25.00
10.61
0.025000
G35
102.548337
25.228921
1757.00
30.00
0.50
25.00
10.61
0.020000
G36

102.548218
25.228976
1757.00
30.00
0.50
25.00
10.61
0.025000
G37
102.548217
25.22892
1757.00
30.00
0.50
25.00
10.61
0.020000
G38
102.548052
25.228976
1745.00
30.00
0.50
25.00
10.61
0.025000
G39
102.548052
25.22895
1745.00
30.00
0.50
25.00
10.61
0.020000
G40
102.547935
25.228976
1745.00
30.00
0.50
25.00
10.61
0.025000
G41
102.547935
25.228951
1745.00
30.00
0.50
25.00
10.61
0.020000
表 7-7   主要废气污染源参数一览表（面源）
污染源名称

坐标(°)
海拔高度

矩形面源

排放速率（kg/h）

经度
纬度
长度(m)

宽度(m)

有效高度(m)

TSP
骨料

储库
102.548744
25.228626
1757.00
38.00
38.00
26.00
0.130000
搅拌楼
102.548744
25.228826
1757.00
84.00
30.00
30.00
0.150000
⑥ AERSCREEN 模型预测结果
本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表 7-8   Pmax和D10%预测结果
污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m³)
Cmax(μg/m³)
Pmax(%)
D10%(m)
下风向最大落地浓度离源距离(m)
G1

PM10

450

1.3497

0.2999

/

110
G2

PM10

450

11.5680

2.5707

/

110
G3

PM10

450

11.5680

2.5707

/

110
G4

PM10

450

8.5501

1.9000

/

74
G5

PM10

450

8.5501

1.9000

/

74
G6

PM10

450

8.5501

1.9000

/

74
G7

PM10

450

8.5501

1.9000

/

74
G8

PM10

450

8.5501

1.9000

/

74
G9

PM10

450

8.5501

1.9000

/

74
G10

PM10

450

8.5501

1.9000

/

74
G11

PM10

450

8.5501

1.9000

/

74
G12

PM10

450

8.5501

1.9000

/

74
G13

PM10

450

8.5501

1.9000

/

74
G14

PM10

450

5.6984

1.2663

/

74
G15

PM10

450

5.6984

1.2663

/

74
G16

PM10

450

5.6984

1.2663

/

74
G17

PM10

450

5.6984

1.2663

/

74
G18

PM10

450

5.6984

1.2663

/

74
G19

PM10

450

5.6984

1.2663

/

74
G20

PM10

450

5.6984

1.2663

/

74
G21

PM10

450

5.6984

1.2663

/

74
G22

PM10

450

2.3442

0.5209

/

173
G23

PM10

450

2.3442

0.5209

/

173
G24

PM10

450

5.6984

1.2663

/

74
G25

PM10

450

3.8559

0.8569

/

110
G26

PM10

450

3.8559

0.8569

/

110
G27

PM10

450

0.9926

0.2206

/

129
G28

PM10

450

0.9926

0.2206

/

129
G29

PM10

450

0.9926

0.2206

/

129
G30

PM10

450

0.8125

0.1806

/

216
G31

PM10

450

0.6501

0.1445

/

216
G32

PM10

450

0.8125

0.1806

/

216
G33

PM10

450

0.6501

0.1445

/

216
G34

PM10

450

0.8125

0.1806

/

216
G35

PM10

450

0.6501

0.1445

/

216
G36

PM10

450

0.8125

0.1806

/

216
G37
PM10

450

0.6501

0.1445

/

216
G38
PM10

450

0.8125

0.1806

/

216
G39
PM10

450

0.6501

0.1445

/

216
G40
PM10

450

0.8125

0.1806

/

216
G41
PM10

450

0.6501

0.1445

/

216
骨料储库
TSP
900
23.5200

2.6133

/
27
搅拌楼
TSP
900
19.4250

2.1583

/
43
由上表可知，本项目Pmax最大值出现在骨料储库面源排放的TSP，Pmax为2.6133%（1%≤Pmax＜10%），Cmax为23.52μg/m³。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 

(2) 环境影响预测分析
依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模型中的AERSCREEN 模式，对各有组织及无组织污染源进行估算，估算结果见表7-9~7-23。

表 7-9  骨料输送环节最大 Pmax和D10%预测结果表（点源）

骨料输送环节PM10预测结果

下风向距离(m)
G1

下风向距离(m)
G2

下风向距离(m)
G3

浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
50.0
0.5591
0.1243
50.0
2.9983
0.6663
50.0
2.9983
0.6663
100.0
1.2877
0.2862
100.0
11.0360
2.4524
100.0
11.0360
2.4524
200.0
1.0222
0.2272
200.0
8.7604
1.9468
200.0
8.7604
1.9468
300.0
0.8050
0.1789
300.0
6.8987
1.5330
300.0
6.8987
1.5330
400.0
0.6543
0.1454
400.0
5.6074
1.2461
400.0
5.6074
1.2461
500.0
0.5645
0.1255
500.0
4.8383
1.0752
500.0
4.8383
1.0752
600.0
0.5053
0.1123
600.0
4.3307
0.9624
600.0
4.3307
0.9624
700.0
0.4764
0.1059
700.0
4.0834
0.9074
700.0
4.0834
0.9074
800.0
0.4442
0.0987
800.0
3.8066
0.8459
800.0
3.8066
0.8459
900.0
0.4122
0.0916
900.0
3.5331
0.7851
900.0
3.5331
0.7851
1000.0
0.3823
0.0849
1000.0
3.2762
0.7280
1000.0
3.2762
0.7280
1200.0
0.3299
0.0733
1200.0
2.8271
0.6282
1200.0
2.8271
0.6282
1400.0
0.3021
0.0671
1400.0
2.5893
0.5754
1400.0
2.5893
0.5754
1600.0
0.2783
0.0618
1600.0
2.3853
0.5301
1600.0
2.3853
0.5301
1800.0
0.2558
0.0568
1800.0
2.1924
0.4872
1800.0
2.1924
0.4872
2000.0
0.2365
0.0526
2000.0
2.0271
0.4505
2000.0
2.0271
0.4505
2500.0
0.2000
0.0444
2500.0
1.7142
0.3809
2500.0
1.7142
0.3809
3000.0
0.1804
0.0401
3000.0
1.5460
0.3436
3000.0
1.5460
0.3436
3500.0
0.1562
0.0347
3500.0
1.3390
0.2976
3500.0
1.3390
0.2976
4000.0
0.1406
0.0313
4000.0
1.2054
0.2679
4000.0
1.2054
0.2679
4500.0
0.1271
0.0283
4500.0
1.0895
0.2421
4500.0
1.0895
0.2421
5000.0
0.1198
0.0266
5000.0
1.0264
0.2281
5000.0
1.0264
0.2281
10000.0
0.0651
0.0145
10000.0
0.5582
0.1240
10000.0
0.5582
0.1240
11000.0
0.0590
0.0131
11000.0
0.5053
0.1123
11000.0
0.5053
0.1123
12000.0
0.0545
0.0121
12000.0
0.4670
0.1038
12000.0
0.4670
0.1038
13000.0
0.0504
0.0112
13000.0
0.4318
0.0960
13000.0
0.4318
0.0960
14000.0
0.0466
0.0104
14000.0
0.3996
0.0888
14000.0
0.3996
0.0888
15000.0
0.0432
0.0096
15000.0
0.3703
0.0823
15000.0
0.3703
0.0823
20000.0
0.0307
0.0068
20000.0
0.2631
0.0585
20000.0
0.2631
0.0585
25000.0
0.0228
0.0051
25000.0
0.1953
0.0434
25000.0
0.1953
0.0434
下风向最大浓度

1.3497
0.2999
下风向最大浓度

11.5680
2.5707
下风向最大浓度

11.5680
2.5707
下风向最大浓度出现距离(m)

110.0
110.0
下风向最大浓度出现距离(m)

110.0
110.0
下风向最大浓度出现距离(m)

110.0
110.0
D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

表 7-10  骨料输送环节最大 Pmax和D10%预测结果表（点源）
骨料输送环节PM10预测结果

下风向距离(m)
G4
下风向距离(m)
G5
下风向距离(m)
G6
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
50.0
6.1286
1.3619
50.0
6.1286
1.3619
50.0
6.1286
1.3619
100.0
7.8760
1.7502
100.0
7.8760
1.7502
100.0
7.8760
1.7502
200.0
5.2944
1.1765
200.0
5.2944
1.1765
200.0
5.2944
1.1765
300.0
4.4815
0.9959
300.0
4.4815
0.9959
300.0
4.4815
0.9959
400.0
3.7297
0.8288
400.0
3.7297
0.8288
400.0
3.7297
0.8288
500.0
3.2481
0.7218
500.0
3.2481
0.7218
500.0
3.2481
0.7218
600.0
2.9134
0.6474
600.0
2.9134
0.6474
600.0
2.9134
0.6474
700.0
2.6012
0.5780
700.0
2.6012
0.5780
700.0
2.6012
0.5780
800.0
2.4513
0.5447
800.0
2.4513
0.5447
800.0
2.4513
0.5447
900.0
2.2937
0.5097
900.0
2.2937
0.5097
900.0
2.2937
0.5097
1000.0
2.1379
0.4751
1000.0
2.1379
0.4751
1000.0
2.1379
0.4751
1200.0
1.8700
0.4156
1200.0
1.8700
0.4156
1200.0
1.8700
0.4156
1400.0
1.6663
0.3703
1400.0
1.6663
0.3703
1400.0
1.6663
0.3703
1600.0
1.4903
0.3312
1600.0
1.4903
0.3312
1600.0
1.4903
0.3312
1800.0
1.3393
0.2976
1800.0
1.3393
0.2976
1800.0
1.3393
0.2976
2000.0
1.2084
0.2685
2000.0
1.2084
0.2685
2000.0
1.2084
0.2685
2500.0
0.9567
0.2126
2500.0
0.9567
0.2126
2500.0
0.9567
0.2126
3000.0
0.8654
0.1923
3000.0
0.8654
0.1923
3000.0
0.8654
0.1923
3500.0
0.7795
0.1732
3500.0
0.7795
0.1732
3500.0
0.7795
0.1732
4000.0
0.7028
0.1562
4000.0
0.7028
0.1562
4000.0
0.7028
0.1562
4500.0
0.6357
0.1413
4500.0
0.6357
0.1413
4500.0
0.6357
0.1413
5000.0
0.5772
0.1283
5000.0
0.5772
0.1283
5000.0
0.5772
0.1283
10000.0
0.3008
0.0668
10000.0
0.3008
0.0668
10000.0
0.3008
0.0668
11000.0
0.2729
0.0606
11000.0
0.2729
0.0606
11000.0
0.2729
0.0606
12000.0
0.2487
0.0553
12000.0
0.2487
0.0553
12000.0
0.2487
0.0553
13000.0
0.2272
0.0505
13000.0
0.2272
0.0505
13000.0
0.2272
0.0505
14000.0
0.2080
0.0462
14000.0
0.2080
0.0462
14000.0
0.2080
0.0462
15000.0
0.1909
0.0424
15000.0
0.1909
0.0424
15000.0
0.1909
0.0424
20000.0
0.1283
0.0285
20000.0
0.1283
0.0285
20000.0
0.1283
0.0285
25000.0
0.0900
0.0200
25000.0
0.0900
0.0200
25000.0
0.0900
0.0200
下风向最大浓度

8.5501
1.9000
下风向最大浓度

8.5501
1.9000
下风向最大浓度

8.5501
1.9000
下风向最大浓度出现距离(m)

74.0
74.0
下风向最大浓度出现距离(m)

74.0
74.0
下风向最大浓度出现距离(m)

74.0
74.0
D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

表 7-11  骨料输送、储存环节最大 Pmax和D10%预测结果表（点源）
骨料输送环节PM10预测结果

骨料储存环节PM10预测结果

下风向距离(m)
G7
下风向距离(m)
G8
下风向距离(m)
G9
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
50.0
6.1286
1.3619
50.0
6.1286
1.3619
50.0
6.1286
1.3619
100.0
7.8760
1.7502
100.0
7.8760
1.7502
100.0
7.8760
1.7502
200.0
5.2944
1.1765
200.0
5.2944
1.1765
200.0
5.2944
1.1765
300.0
4.4815
0.9959
300.0
4.4815
0.9959
300.0
4.4815
0.9959
400.0
3.7297
0.8288
400.0
3.7297
0.8288
400.0
3.7297
0.8288
500.0
3.2481
0.7218
500.0
3.2481
0.7218
500.0
3.2481
0.7218
600.0
2.9134
0.6474
600.0
2.9134
0.6474
600.0
2.9134
0.6474
700.0
2.6012
0.5780
700.0
2.6012
0.5780
700.0
2.6012
0.5780
800.0
2.4513
0.5447
800.0
2.4513
0.5447
800.0
2.4513
0.5447
900.0
2.2937
0.5097
900.0
2.2937
0.5097
900.0
2.2937
0.5097
1000.0
2.1379
0.4751
1000.0
2.1379
0.4751
1000.0
2.1379
0.4751
1200.0
1.8700
0.4156
1200.0
1.8700
0.4156
1200.0
1.8700
0.4156
1400.0
1.6663
0.3703
1400.0
1.6663
0.3703
1400.0
1.6663
0.3703
1600.0
1.4903
0.3312
1600.0
1.4903
0.3312
1600.0
1.4903
0.3312
1800.0
1.3393
0.2976
1800.0
1.3393
0.2976
1800.0
1.3393
0.2976
2000.0
1.2084
0.2685
2000.0
1.2084
0.2685
2000.0
1.2084
0.2685
2500.0
0.9567
0.2126
2500.0
0.9567
0.2126
2500.0
0.9567
0.2126
3000.0
0.8654
0.1923
3000.0
0.8654
0.1923
3000.0
0.8654
0.1923
3500.0
0.7795
0.1732
3500.0
0.7795
0.1732
3500.0
0.7795
0.1732
4000.0
0.7028
0.1562
4000.0
0.7028
0.1562
4000.0
0.7028
0.1562
4500.0
0.6357
0.1413
4500.0
0.6357
0.1413
4500.0
0.6357
0.1413
5000.0
0.5772
0.1283
5000.0
0.5772
0.1283
5000.0
0.5772
0.1283
10000.0
0.3008
0.0668
10000.0
0.3008
0.0668
10000.0
0.3008
0.0668
11000.0
0.2729
0.0606
11000.0
0.2729
0.0606
11000.0
0.2729
0.0606
12000.0
0.2487
0.0553
12000.0
0.2487
0.0553
12000.0
0.2487
0.0553
13000.0
0.2272
0.0505
13000.0
0.2272
0.0505
13000.0
0.2272
0.0505
14000.0
0.2080
0.0462
14000.0
0.2080
0.0462
14000.0
0.2080
0.0462
15000.0
0.1909
0.0424
15000.0
0.1909
0.0424
15000.0
0.1909
0.0424
20000.0
0.1283
0.0285
20000.0
0.1283
0.0285
20000.0
0.1283
0.0285
25000.0
0.0900
0.0200
25000.0
0.0900
0.0200
25000.0
0.0900
0.0200
下风向最大浓度

8.5501
1.9000
下风向最大浓度

8.5501
1.9000
下风向最大浓度

8.5501
1.9000
下风向最大浓度出现距离(m)

74.0
74.0
下风向最大浓度出现距离(m)

74.0
74.0
下风向最大浓度出现距离(m)

74.0
74.0
D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

表 7-12  骨料储存环节最大 Pmax和D10%预测结果表（点源）
骨料储存环节PM10预测结果

下风向距离(m)
G10
下风向距离(m)
G11
下风向距离(m)
G12
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
50.0
6.1286
1.3619
50.0
6.1286
1.3619
50.0
6.1286
1.3619
100.0
7.8760
1.7502
100.0
7.8760
1.7502
100.0
7.8760
1.7502
200.0
5.2944
1.1765
200.0
5.2944
1.1765
200.0
5.2944
1.1765
300.0
4.4815
0.9959
300.0
4.4815
0.9959
300.0
4.4815
0.9959
400.0
3.7297
0.8288
400.0
3.7297
0.8288
400.0
3.7297
0.8288
500.0
3.2481
0.7218
500.0
3.2481
0.7218
500.0
3.2481
0.7218
600.0
2.9134
0.6474
600.0
2.9134
0.6474
600.0
2.9134
0.6474
700.0
2.6012
0.5780
700.0
2.6012
0.5780
700.0
2.6012
0.5780
800.0
2.4513
0.5447
800.0
2.4513
0.5447
800.0
2.4513
0.5447
900.0
2.2937
0.5097
900.0
2.2937
0.5097
900.0
2.2937
0.5097
1000.0
2.1379
0.4751
1000.0
2.1379
0.4751
1000.0
2.1379
0.4751
1200.0
1.8700
0.4156
1200.0
1.8700
0.4156
1200.0
1.8700
0.4156
1400.0
1.6663
0.3703
1400.0
1.6663
0.3703
1400.0
1.6663
0.3703
1600.0
1.4903
0.3312
1600.0
1.4903
0.3312
1600.0
1.4903
0.3312
1800.0
1.3393
0.2976
1800.0
1.3393
0.2976
1800.0
1.3393
0.2976
2000.0
1.2084
0.2685
2000.0
1.2084
0.2685
2000.0
1.2084
0.2685
2500.0
0.9567
0.2126
2500.0
0.9567
0.2126
2500.0
0.9567
0.2126
3000.0
0.8654
0.1923
3000.0
0.8654
0.1923
3000.0
0.8654
0.1923
3500.0
0.7795
0.1732
3500.0
0.7795
0.1732
3500.0
0.7795
0.1732
4000.0
0.7028
0.1562
4000.0
0.7028
0.1562
4000.0
0.7028
0.1562
4500.0
0.6357
0.1413
4500.0
0.6357
0.1413
4500.0
0.6357
0.1413
5000.0
0.5772
0.1283
5000.0
0.5772
0.1283
5000.0
0.5772
0.1283
10000.0
0.3008
0.0668
10000.0
0.3008
0.0668
10000.0
0.3008
0.0668
11000.0
0.2729
0.0606
11000.0
0.2729
0.0606
11000.0
0.2729
0.0606
12000.0
0.2487
0.0553
12000.0
0.2487
0.0553
12000.0
0.2487
0.0553
13000.0
0.2272
0.0505
13000.0
0.2272
0.0505
13000.0
0.2272
0.0505
14000.0
0.2080
0.0462
14000.0
0.2080
0.0462
14000.0
0.2080
0.0462
15000.0
0.1909
0.0424
15000.0
0.1909
0.0424
15000.0
0.1909
0.0424
20000.0
0.1283
0.0285
20000.0
0.1283
0.0285
20000.0
0.1283
0.0285
25000.0
0.0900
0.0200
25000.0
0.0900
0.0200
25000.0
0.0900
0.0200
下风向最大浓度

8.5501
1.9000
下风向最大浓度

8.5501
1.9000
下风向最大浓度

8.5501
1.9000
下风向最大浓度出现距离(m)

74.0
74.0
下风向最大浓度出现距离(m)

74.0
74.0
下风向最大浓度出现距离(m)

74.0
74.0
D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

表 7-13  骨料储存环节最大 Pmax和D10%预测结果表（点源）
骨料储存环节PM10预测结果

下风向距离(m)
G13
下风向距离(m)
G14
下风向距离(m)
G15
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
50.0
6.1286
1.3619
50.0
4.0845
0.9077
50.0
4.0845
0.9077
100.0
7.8760
1.7502
100.0
5.2491
1.1665
100.0
5.2491
1.1665
200.0
5.2944
1.1765
200.0
3.5286
0.7841
200.0
3.5286
0.7841
300.0
4.4815
0.9959
300.0
2.9868
0.6637
300.0
2.9868
0.6637
400.0
3.7297
0.8288
400.0
2.4857
0.5524
400.0
2.4857
0.5524
500.0
3.2481
0.7218
500.0
2.1647
0.4810
500.0
2.1647
0.4810
600.0
2.9134
0.6474
600.0
1.9417
0.4315
600.0
1.9417
0.4315
700.0
2.6012
0.5780
700.0
1.7336
0.3852
700.0
1.7336
0.3852
800.0
2.4513
0.5447
800.0
1.6337
0.3630
800.0
1.6337
0.3630
900.0
2.2937
0.5097
900.0
1.5287
0.3397
900.0
1.5287
0.3397
1000.0
2.1379
0.4751
1000.0
1.4248
0.3166
1000.0
1.4248
0.3166
1200.0
1.8700
0.4156
1200.0
1.2463
0.2770
1200.0
1.2463
0.2770
1400.0
1.6663
0.3703
1400.0
1.1105
0.2468
1400.0
1.1105
0.2468
1600.0
1.4903
0.3312
1600.0
0.9932
0.2207
1600.0
0.9932
0.2207
1800.0
1.3393
0.2976
1800.0
0.8926
0.1984
1800.0
0.8926
0.1984
2000.0
1.2084
0.2685
2000.0
0.8054
0.1790
2000.0
0.8054
0.1790
2500.0
0.9567
0.2126
2500.0
0.6376
0.1417
2500.0
0.6376
0.1417
3000.0
0.8654
0.1923
3000.0
0.5767
0.1282
3000.0
0.5767
0.1282
3500.0
0.7795
0.1732
3500.0
0.5195
0.1154
3500.0
0.5195
0.1154
4000.0
0.7028
0.1562
4000.0
0.4684
0.1041
4000.0
0.4684
0.1041
4500.0
0.6357
0.1413
4500.0
0.4237
0.0942
4500.0
0.4237
0.0942
5000.0
0.5772
0.1283
5000.0
0.3847
0.0855
5000.0
0.3847
0.0855
10000.0
0.3008
0.0668
10000.0
0.2005
0.0446
10000.0
0.2005
0.0446
11000.0
0.2729
0.0606
11000.0
0.1819
0.0404
11000.0
0.1819
0.0404
12000.0
0.2487
0.0553
12000.0
0.1658
0.0368
12000.0
0.1658
0.0368
13000.0
0.2272
0.0505
13000.0
0.1514
0.0337
13000.0
0.1514
0.0337
14000.0
0.2080
0.0462
14000.0
0.1386
0.0308
14000.0
0.1386
0.0308
15000.0
0.1909
0.0424
15000.0
0.1273
0.0283
15000.0
0.1273
0.0283
20000.0
0.1283
0.0285
20000.0
0.0855
0.0190
20000.0
0.0855
0.0190
25000.0
0.0900
0.0200
25000.0
0.0600
0.0133
25000.0
0.0600
0.0133
下风向最大浓度

8.5501
1.9000
下风向最大浓度

5.6984
1.2663
下风向最大浓度

5.6984
1.2663
下风向最大浓度出现距离(m)

74.0
74.0
下风向最大浓度出现距离(m)

74.0
74.0
下风向最大浓度出现距离(m)

74.0
74.0
D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

表 7-14  骨料储存环节最大 Pmax和D10%预测结果表（点源）
骨料储存环节PM10预测结果

下风向距离(m)
G16
下风向距离(m)
G17
下风向距离(m)
G18
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
50.0
4.0845
0.9077
50.0
4.0845
0.9077
50.0
4.0845
0.9077
100.0
5.2491
1.1665
100.0
5.2491
1.1665
100.0
5.2491
1.1665
200.0
3.5286
0.7841
200.0
3.5286
0.7841
200.0
3.5286
0.7841
300.0
2.9868
0.6637
300.0
2.9868
0.6637
300.0
2.9868
0.6637
400.0
2.4857
0.5524
400.0
2.4857
0.5524
400.0
2.4857
0.5524
500.0
2.1647
0.4810
500.0
2.1647
0.4810
500.0
2.1647
0.4810
600.0
1.9417
0.4315
600.0
1.9417
0.4315
600.0
1.9417
0.4315
700.0
1.7336
0.3852
700.0
1.7336
0.3852
700.0
1.7336
0.3852
800.0
1.6337
0.3630
800.0
1.6337
0.3630
800.0
1.6337
0.3630
900.0
1.5287
0.3397
900.0
1.5287
0.3397
900.0
1.5287
0.3397
1000.0
1.4248
0.3166
1000.0
1.4248
0.3166
1000.0
1.4248
0.3166
1200.0
1.2463
0.2770
1200.0
1.2463
0.2770
1200.0
1.2463
0.2770
1400.0
1.1105
0.2468
1400.0
1.1105
0.2468
1400.0
1.1105
0.2468
1600.0
0.9932
0.2207
1600.0
0.9932
0.2207
1600.0
0.9932
0.2207
1800.0
0.8926
0.1984
1800.0
0.8926
0.1984
1800.0
0.8926
0.1984
2000.0
0.8054
0.1790
2000.0
0.8054
0.1790
2000.0
0.8054
0.1790
2500.0
0.6376
0.1417
2500.0
0.6376
0.1417
2500.0
0.6376
0.1417
3000.0
0.5767
0.1282
3000.0
0.5767
0.1282
3000.0
0.5767
0.1282
3500.0
0.5195
0.1154
3500.0
0.5195
0.1154
3500.0
0.5195
0.1154
4000.0
0.4684
0.1041
4000.0
0.4684
0.1041
4000.0
0.4684
0.1041
4500.0
0.4237
0.0942
4500.0
0.4237
0.0942
4500.0
0.4237
0.0942
5000.0
0.3847
0.0855
5000.0
0.3847
0.0855
5000.0
0.3847
0.0855
10000.0
0.2005
0.0446
10000.0
0.2005
0.0446
10000.0
0.2005
0.0446
11000.0
0.1819
0.0404
11000.0
0.1819
0.0404
11000.0
0.1819
0.0404
12000.0
0.1658
0.0368
12000.0
0.1658
0.0368
12000.0
0.1658
0.0368
13000.0
0.1514
0.0337
13000.0
0.1514
0.0337
13000.0
0.1514
0.0337
14000.0
0.1386
0.0308
14000.0
0.1386
0.0308
14000.0
0.1386
0.0308
15000.0
0.1273
0.0283
15000.0
0.1273
0.0283
15000.0
0.1273
0.0283
20000.0
0.0855
0.0190
20000.0
0.0855
0.0190
20000.0
0.0855
0.0190
25000.0
0.0600
0.0133
25000.0
0.0600
0.0133
25000.0
0.0600
0.0133
下风向最大浓度

5.6984
1.2663
下风向最大浓度

5.6984
1.2663
下风向最大浓度

5.6984
1.2663
下风向最大浓度出现距离(m)

74.0
74.0
下风向最大浓度出现距离(m)

74.0
74.0
下风向最大浓度出现距离(m)

74.0
74.0
D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

表 7-15  骨料储存环节最大 Pmax和D10%预测结果表（点源）
骨料储存环节PM10预测结果

下风向距离(m)
G19
下风向距离(m)
G20
下风向距离(m)
G21
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
50.0
4.0845
0.9077
50.0
4.0845
0.9077
50.0
4.0845
0.9077
100.0
5.2491
1.1665
100.0
5.2491
1.1665
100.0
5.2491
1.1665
200.0
3.5286
0.7841
200.0
3.5286
0.7841
200.0
3.5286
0.7841
300.0
2.9868
0.6637
300.0
2.9868
0.6637
300.0
2.9868
0.6637
400.0
2.4857
0.5524
400.0
2.4857
0.5524
400.0
2.4857
0.5524
500.0
2.1647
0.4810
500.0
2.1647
0.4810
500.0
2.1647
0.4810
600.0
1.9417
0.4315
600.0
1.9417
0.4315
600.0
1.9417
0.4315
700.0
1.7336
0.3852
700.0
1.7336
0.3852
700.0
1.7336
0.3852
800.0
1.6337
0.3630
800.0
1.6337
0.3630
800.0
1.6337
0.3630
900.0
1.5287
0.3397
900.0
1.5287
0.3397
900.0
1.5287
0.3397
1000.0
1.4248
0.3166
1000.0
1.4248
0.3166
1000.0
1.4248
0.3166
1200.0
1.2463
0.2770
1200.0
1.2463
0.2770
1200.0
1.2463
0.2770
1400.0
1.1105
0.2468
1400.0
1.1105
0.2468
1400.0
1.1105
0.2468
1600.0
0.9932
0.2207
1600.0
0.9932
0.2207
1600.0
0.9932
0.2207
1800.0
0.8926
0.1984
1800.0
0.8926
0.1984
1800.0
0.8926
0.1984
2000.0
0.8054
0.1790
2000.0
0.8054
0.1790
2000.0
0.8054
0.1790
2500.0
0.6376
0.1417
2500.0
0.6376
0.1417
2500.0
0.6376
0.1417
3000.0
0.5767
0.1282
3000.0
0.5767
0.1282
3000.0
0.5767
0.1282
3500.0
0.5195
0.1154
3500.0
0.5195
0.1154
3500.0
0.5195
0.1154
4000.0
0.4684
0.1041
4000.0
0.4684
0.1041
4000.0
0.4684
0.1041
4500.0
0.4237
0.0942
4500.0
0.4237
0.0942
4500.0
0.4237
0.0942
5000.0
0.3847
0.0855
5000.0
0.3847
0.0855
5000.0
0.3847
0.0855
10000.0
0.2005
0.0446
10000.0
0.2005
0.0446
10000.0
0.2005
0.0446
11000.0
0.1819
0.0404
11000.0
0.1819
0.0404
11000.0
0.1819
0.0404
12000.0
0.1658
0.0368
12000.0
0.1658
0.0368
12000.0
0.1658
0.0368
13000.0
0.1514
0.0337
13000.0
0.1514
0.0337
13000.0
0.1514
0.0337
14000.0
0.1386
0.0308
14000.0
0.1386
0.0308
14000.0
0.1386
0.0308
15000.0
0.1273
0.0283
15000.0
0.1273
0.0283
15000.0
0.1273
0.0283
20000.0
0.0855
0.0190
20000.0
0.0855
0.0190
20000.0
0.0855
0.0190
25000.0
0.0600
0.0133
25000.0
0.0600
0.0133
25000.0
0.0600
0.0133
下风向最大浓度

5.6984
1.2663
下风向最大浓度

5.6984
1.2663
下风向最大浓度

5.6984
1.2663
下风向最大浓度出现距离(m)

74.0
74.0
下风向最大浓度出现距离(m)

74.0
74.0
下风向最大浓度出现距离(m)

74.0
74.0
D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

表 7-16  骨料上料环节最大 Pmax和D10%预测结果表（点源）
上料环节PM10预测结果

下风向距离(m)
G22
下风向距离(m)
G23
下风向距离(m)
G24
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
50.0
0.7370
0.1638
50.0
0.7370
0.1638
50.0
4.0845
0.9077
100.0
1.8626
0.4139
100.0
1.8626
0.4139
100.0
5.2491
1.1665
200.0
2.2777
0.5062
200.0
2.2777
0.5062
200.0
3.5286
0.7841
300.0
1.7710
0.3936
300.0
1.7710
0.3936
300.0
2.9868
0.6637
400.0
1.5136
0.3364
400.0
1.5136
0.3364
400.0
2.4857
0.5524
500.0
1.3126
0.2917
500.0
1.3126
0.2917
500.0
2.1647
0.4810
600.0
1.1749
0.2611
600.0
1.1749
0.2611
600.0
1.9417
0.4315
700.0
1.0465
0.2326
700.0
1.0465
0.2326
700.0
1.7336
0.3852
800.0
0.9341
0.2076
800.0
0.9341
0.2076
800.0
1.6337
0.3630
900.0
0.8379
0.1862
900.0
0.8379
0.1862
900.0
1.5287
0.3397
1000.0
0.7557
0.1679
1000.0
0.7557
0.1679
1000.0
1.4248
0.3166
1200.0
0.6680
0.1484
1200.0
0.6680
0.1484
1200.0
1.2463
0.2770
1400.0
0.6296
0.1399
1400.0
0.6296
0.1399
1400.0
1.1105
0.2468
1600.0
0.6136
0.1364
1600.0
0.6136
0.1364
1600.0
0.9932
0.2207
1800.0
0.5779
0.1284
1800.0
0.5779
0.1284
1800.0
0.8926
0.1984
2000.0
0.5408
0.1202
2000.0
0.5408
0.1202
2000.0
0.8054
0.1790
2500.0
0.4629
0.1029
2500.0
0.4629
0.1029
2500.0
0.6376
0.1417
3000.0
0.3989
0.0886
3000.0
0.3989
0.0886
3000.0
0.5767
0.1282
3500.0
0.3503
0.0778
3500.0
0.3503
0.0778
3500.0
0.5195
0.1154
4000.0
0.3271
0.0727
4000.0
0.3271
0.0727
4000.0
0.4684
0.1041
4500.0
0.3091
0.0687
4500.0
0.3091
0.0687
4500.0
0.4237
0.0942
5000.0
0.2857
0.0635
5000.0
0.2857
0.0635
5000.0
0.3847
0.0855
10000.0
0.1601
0.0356
10000.0
0.1601
0.0356
10000.0
0.2005
0.0446
11000.0
0.1448
0.0322
11000.0
0.1448
0.0322
11000.0
0.1819
0.0404
12000.0
0.1343
0.0299
12000.0
0.1343
0.0299
12000.0
0.1658
0.0368
13000.0
0.1241
0.0276
13000.0
0.1241
0.0276
13000.0
0.1514
0.0337
14000.0
0.1148
0.0255
14000.0
0.1148
0.0255
14000.0
0.1386
0.0308
15000.0
0.1067
0.0237
15000.0
0.1067
0.0237
15000.0
0.1273
0.0283
20000.0
0.0758
0.0168
20000.0
0.0758
0.0168
20000.0
0.0855
0.0190
25000.0
0.0582
0.0129
25000.0
0.0582
0.0129
25000.0
0.0600
0.0133
下风向最大浓度

2.3442
0.5209
下风向最大浓度

2.3442
0.5209
下风向最大浓度

5.6984
1.2663
下风向最大浓度出现距离(m)

173.0
173.0
下风向最大浓度出现距离(m)

173.0
173.0
下风向最大浓度出现距离(m)

74.0
74.0
D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

表 7-17  骨料上料、搅拌环节最大 Pmax和D10%预测结果表（点源）
上料环节PM10预测结果
搅拌楼PM10预测结果
下风向距离(m)
G25
下风向距离(m)
G26
下风向距离(m)
G27
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
50.0
1.1610
0.2580
50.0
1.1610
0.2580
50.0
0.1252
0.0278
100.0
3.6786
0.8175
100.0
3.6786
0.8175
100.0
0.8733
0.1941
200.0
2.9201
0.6489
200.0
2.9201
0.6489
200.0
0.7851
0.1745
300.0
2.2996
0.5110
300.0
2.2996
0.5110
300.0
0.5529
0.1229
400.0
1.8691
0.4154
400.0
1.8691
0.4154
400.0
0.4420
0.0982
500.0
1.6128
0.3584
500.0
1.6128
0.3584
500.0
0.3766
0.0837
600.0
1.4436
0.3208
600.0
1.4436
0.3208
600.0
0.3497
0.0777
700.0
1.3611
0.3025
700.0
1.3611
0.3025
700.0
0.3187
0.0708
800.0
1.2689
0.2820
800.0
1.2689
0.2820
800.0
0.2890
0.0642
900.0
1.1777
0.2617
900.0
1.1777
0.2617
900.0
0.2620
0.0582
1000.0
1.0921
0.2427
1000.0
1.0921
0.2427
1000.0
0.2463
0.0547
1200.0
0.9424
0.2094
1200.0
0.9424
0.2094
1200.0
0.2236
0.0497
1400.0
0.8631
0.1918
1400.0
0.8631
0.1918
1400.0
0.2016
0.0448
1600.0
0.7951
0.1767
1600.0
0.7951
0.1767
1600.0
0.1817
0.0404
1800.0
0.7308
0.1624
1800.0
0.7308
0.1624
1800.0
0.1643
0.0365
2000.0
0.6757
0.1502
2000.0
0.6757
0.1502
2000.0
0.1557
0.0346
2500.0
0.5714
0.1270
2500.0
0.5714
0.1270
2500.0
0.1372
0.0305
3000.0
0.5153
0.1145
3000.0
0.5153
0.1145
3000.0
0.1200
0.0267
3500.0
0.4464
0.0992
3500.0
0.4464
0.0992
3500.0
0.1054
0.0234
4000.0
0.4018
0.0893
4000.0
0.4018
0.0893
4000.0
0.0933
0.0207
4500.0
0.3632
0.0807
4500.0
0.3632
0.0807
4500.0
0.0833
0.0185
5000.0
0.3421
0.0760
5000.0
0.3421
0.0760
5000.0
0.0748
0.0166
10000.0
0.1860
0.0413
10000.0
0.1860
0.0413
10000.0
0.0498
0.0111
11000.0
0.1684
0.0374
11000.0
0.1684
0.0374
11000.0
0.0471
0.0105
12000.0
0.1557
0.0346
12000.0
0.1557
0.0346
12000.0
0.0438
0.0097
13000.0
0.1439
0.0320
13000.0
0.1439
0.0320
13000.0
0.0405
0.0090
14000.0
0.1332
0.0296
14000.0
0.1332
0.0296
14000.0
0.0378
0.0084
15000.0
0.1234
0.0274
15000.0
0.1234
0.0274
15000.0
0.0353
0.0078
20000.0
0.0877
0.0195
20000.0
0.0877
0.0195
20000.0
0.0266
0.0059
25000.0
0.0651
0.0145
25000.0
0.0651
0.0145
25000.0
0.0213
0.0047
下风向最大浓度

3.8559
0.8569
下风向最大浓度

3.8559
0.8569
下风向最大浓度

0.9926
0.2206
下风向最大浓度出现距离(m)

110.0
110.0
下风向最大浓度出现距离(m)

110.0
110.0
下风向最大浓度出现距离(m)

129.0
129.0
D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

表 7-18  骨料搅拌、筒仓呼吸最大 Pmax和D10%预测结果表（点源）
搅拌楼PM10预测结果
筒仓呼吸PM10预测结果
下风向距离(m)
G28
下风向距离(m)
G29
下风向距离(m)
G30
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
50.0
0.1252
0.0278
50.0
0.1252
0.0278
50.0
0.4529
0.1006
100.0
0.8733
0.1941
100.0
0.8733
0.1941
100.0
0.6902
0.1534
200.0
0.7851
0.1745
200.0
0.7851
0.1745
200.0
0.8043
0.1787
300.0
0.5529
0.1229
300.0
0.5529
0.1229
300.0
0.7124
0.1583
400.0
0.4420
0.0982
400.0
0.4420
0.0982
400.0
0.5873
0.1305
500.0
0.3766
0.0837
500.0
0.3766
0.0837
500.0
0.5399
0.1200
600.0
0.3497
0.0777
600.0
0.3497
0.0777
600.0
0.4819
0.1071
700.0
0.3187
0.0708
700.0
0.3187
0.0708
700.0
0.4275
0.0950
800.0
0.2890
0.0642
800.0
0.2890
0.0642
800.0
0.3920
0.0871
900.0
0.2620
0.0582
900.0
0.2620
0.0582
900.0
0.3694
0.0821
1000.0
0.2463
0.0547
1000.0
0.2463
0.0547
1000.0
0.3463
0.0770
1200.0
0.2236
0.0497
1200.0
0.2236
0.0497
1200.0
0.3033
0.0674
1400.0
0.2016
0.0448
1400.0
0.2016
0.0448
1400.0
0.2702
0.0600
1600.0
0.1817
0.0404
1600.0
0.1817
0.0404
1600.0
0.2531
0.0562
1800.0
0.1643
0.0365
1800.0
0.1643
0.0365
1800.0
0.2353
0.0523
2000.0
0.1557
0.0346
2000.0
0.1557
0.0346
2000.0
0.2186
0.0486
2500.0
0.1372
0.0305
2500.0
0.1372
0.0305
2500.0
0.1828
0.0406
3000.0
0.1200
0.0267
3000.0
0.1200
0.0267
3000.0
0.1547
0.0344
3500.0
0.1054
0.0234
3500.0
0.1054
0.0234
3500.0
0.1329
0.0295
4000.0
0.0933
0.0207
4000.0
0.0933
0.0207
4000.0
0.1157
0.0257
4500.0
0.0833
0.0185
4500.0
0.0833
0.0185
4500.0
0.1164
0.0259
5000.0
0.0748
0.0166
5000.0
0.0748
0.0166
5000.0
0.1141
0.0254
10000.0
0.0498
0.0111
10000.0
0.0498
0.0111
10000.0
0.0701
0.0156
11000.0
0.0471
0.0105
11000.0
0.0471
0.0105
11000.0
0.0639
0.0142
12000.0
0.0438
0.0097
12000.0
0.0438
0.0097
12000.0
0.0587
0.0130
13000.0
0.0405
0.0090
13000.0
0.0405
0.0090
13000.0
0.0548
0.0122
14000.0
0.0378
0.0084
14000.0
0.0378
0.0084
14000.0
0.0513
0.0114
15000.0
0.0353
0.0078
15000.0
0.0353
0.0078
15000.0
0.0480
0.0107
20000.0
0.0266
0.0059
20000.0
0.0266
0.0059
20000.0
0.0368
0.0082
25000.0
0.0213
0.0047
25000.0
0.0213
0.0047
25000.0
0.0287
0.0064
下风向最大浓度

0.9926
0.2206
下风向最大浓度

0.9926
0.2206
下风向最大浓度

0.8125
0.1806
下风向最大浓度出现距离(m)

129.0
129.0
下风向最大浓度出现距离(m)

129.0
129.0
下风向最大浓度出现距离(m)

216.0
216.0
D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

表 7-19  筒仓呼吸最大 Pmax和D10%预测结果表（点源）
筒仓呼吸PM10预测结果
下风向距离(m)
G31
下风向距离(m)
G32
下风向距离(m)
G33
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
50.0
0.3624
0.0805
50.0
0.4529
0.1006
50.0
0.3624
0.0805
100.0
0.5523
0.1227
100.0
0.6902
0.1534
100.0
0.5523
0.1227
200.0
0.6435
0.1430
200.0
0.8043
0.1787
200.0
0.6435
0.1430
300.0
0.5700
0.1267
300.0
0.7124
0.1583
300.0
0.5700
0.1267
400.0
0.4699
0.1044
400.0
0.5873
0.1305
400.0
0.4699
0.1044
500.0
0.4320
0.0960
500.0
0.5399
0.1200
500.0
0.4320
0.0960
600.0
0.3856
0.0857
600.0
0.4819
0.1071
600.0
0.3856
0.0857
700.0
0.3421
0.0760
700.0
0.4275
0.0950
700.0
0.3421
0.0760
800.0
0.3136
0.0697
800.0
0.3920
0.0871
800.0
0.3136
0.0697
900.0
0.2955
0.0657
900.0
0.3694
0.0821
900.0
0.2955
0.0657
1000.0
0.2771
0.0616
1000.0
0.3463
0.0770
1000.0
0.2771
0.0616
1200.0
0.2427
0.0539
1200.0
0.3033
0.0674
1200.0
0.2427
0.0539
1400.0
0.2162
0.0480
1400.0
0.2702
0.0600
1400.0
0.2162
0.0480
1600.0
0.2025
0.0450
1600.0
0.2531
0.0562
1600.0
0.2025
0.0450
1800.0
0.1883
0.0418
1800.0
0.2353
0.0523
1800.0
0.1883
0.0418
2000.0
0.1749
0.0389
2000.0
0.2186
0.0486
2000.0
0.1749
0.0389
2500.0
0.1462
0.0325
2500.0
0.1828
0.0406
2500.0
0.1462
0.0325
3000.0
0.1238
0.0275
3000.0
0.1547
0.0344
3000.0
0.1238
0.0275
3500.0
0.1063
0.0236
3500.0
0.1329
0.0295
3500.0
0.1063
0.0236
4000.0
0.0926
0.0206
4000.0
0.1157
0.0257
4000.0
0.0926
0.0206
4500.0
0.0932
0.0207
4500.0
0.1164
0.0259
4500.0
0.0932
0.0207
5000.0
0.0913
0.0203
5000.0
0.1141
0.0254
5000.0
0.0913
0.0203
10000.0
0.0561
0.0125
10000.0
0.0701
0.0156
10000.0
0.0561
0.0125
11000.0
0.0512
0.0114
11000.0
0.0639
0.0142
11000.0
0.0512
0.0114
12000.0
0.0469
0.0104
12000.0
0.0587
0.0130
12000.0
0.0469
0.0104
13000.0
0.0438
0.0097
13000.0
0.0548
0.0122
13000.0
0.0438
0.0097
14000.0
0.0410
0.0091
14000.0
0.0513
0.0114
14000.0
0.0410
0.0091
15000.0
0.0384
0.0085
15000.0
0.0480
0.0107
15000.0
0.0384
0.0085
20000.0
0.0294
0.0065
20000.0
0.0368
0.0082
20000.0
0.0294
0.0065
25000.0
0.0230
0.0051
25000.0
0.0287
0.0064
25000.0
0.0230
0.0051
下风向最大浓度

0.6501
0.1445
下风向最大浓度

0.8125
0.1806
下风向最大浓度

0.6501
0.1445
下风向最大浓度出现距离(m)

216.0
216.0
下风向最大浓度出现距离(m)

216.0
216.0
下风向最大浓度出现距离(m)

216.0
216.0
D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

表 7-20  筒仓呼吸最大 Pmax和D10%预测结果表（点源）
筒仓呼吸PM10预测结果
下风向距离(m)
G34
下风向距离(m)
G35
下风向距离(m)
G36
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
50.0
0.4529
0.1006
50.0
0.3624
0.0805
50.0
0.4529
0.1006
100.0
0.6902
0.1534
100.0
0.5523
0.1227
100.0
0.6902
0.1534
200.0
0.8043
0.1787
200.0
0.6435
0.1430
200.0
0.8043
0.1787
300.0
0.7124
0.1583
300.0
0.5700
0.1267
300.0
0.7124
0.1583
400.0
0.5873
0.1305
400.0
0.4699
0.1044
400.0
0.5873
0.1305
500.0
0.5399
0.1200
500.0
0.4320
0.0960
500.0
0.5399
0.1200
600.0
0.4819
0.1071
600.0
0.3856
0.0857
600.0
0.4819
0.1071
700.0
0.4275
0.0950
700.0
0.3421
0.0760
700.0
0.4275
0.0950
800.0
0.3920
0.0871
800.0
0.3136
0.0697
800.0
0.3920
0.0871
900.0
0.3694
0.0821
900.0
0.2955
0.0657
900.0
0.3694
0.0821
1000.0
0.3463
0.0770
1000.0
0.2771
0.0616
1000.0
0.3463
0.0770
1200.0
0.3033
0.0674
1200.0
0.2427
0.0539
1200.0
0.3033
0.0674
1400.0
0.2702
0.0600
1400.0
0.2162
0.0480
1400.0
0.2702
0.0600
1600.0
0.2531
0.0562
1600.0
0.2025
0.0450
1600.0
0.2531
0.0562
1800.0
0.2353
0.0523
1800.0
0.1883
0.0418
1800.0
0.2353
0.0523
2000.0
0.2186
0.0486
2000.0
0.1749
0.0389
2000.0
0.2186
0.0486
2500.0
0.1828
0.0406
2500.0
0.1462
0.0325
2500.0
0.1828
0.0406
3000.0
0.1547
0.0344
3000.0
0.1238
0.0275
3000.0
0.1547
0.0344
3500.0
0.1329
0.0295
3500.0
0.1063
0.0236
3500.0
0.1329
0.0295
4000.0
0.1157
0.0257
4000.0
0.0926
0.0206
4000.0
0.1157
0.0257
4500.0
0.1164
0.0259
4500.0
0.0932
0.0207
4500.0
0.1164
0.0259
5000.0
0.1141
0.0254
5000.0
0.0913
0.0203
5000.0
0.1141
0.0254
10000.0
0.0701
0.0156
10000.0
0.0561
0.0125
10000.0
0.0701
0.0156
11000.0
0.0639
0.0142
11000.0
0.0512
0.0114
11000.0
0.0639
0.0142
12000.0
0.0587
0.0130
12000.0
0.0469
0.0104
12000.0
0.0587
0.0130
13000.0
0.0548
0.0122
13000.0
0.0438
0.0097
13000.0
0.0548
0.0122
14000.0
0.0513
0.0114
14000.0
0.0410
0.0091
14000.0
0.0513
0.0114
15000.0
0.0480
0.0107
15000.0
0.0384
0.0085
15000.0
0.0480
0.0107
20000.0
0.0368
0.0082
20000.0
0.0294
0.0065
20000.0
0.0368
0.0082
25000.0
0.0287
0.0064
25000.0
0.0230
0.0051
25000.0
0.0287
0.0064
下风向最大浓度

0.8125
0.1806
下风向最大浓度

0.6501
0.1445
下风向最大浓度

0.8125
0.1806
下风向最大浓度出现距离(m)

216.0
216.0
下风向最大浓度出现距离(m)

216.0
216.0
下风向最大浓度出现距离(m)

216.0
216.0
D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

表 7-21  筒仓呼吸最大 Pmax和D10%预测结果表（点源）
筒仓呼吸PM10预测结果
下风向距离(m)
G37
下风向距离(m)
G38
下风向距离(m)
G39
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
50.0
0.3624
0.0805
50.0
0.4529
0.1006
50.0
0.3624
0.0805
100.0
0.5523
0.1227
100.0
0.6902
0.1534
100.0
0.5523
0.1227
200.0
0.6435
0.1430
200.0
0.8043
0.1787
200.0
0.6435
0.1430
300.0
0.5700
0.1267
300.0
0.7124
0.1583
300.0
0.5700
0.1267
400.0
0.4699
0.1044
400.0
0.5873
0.1305
400.0
0.4699
0.1044
500.0
0.4320
0.0960
500.0
0.5399
0.1200
500.0
0.4320
0.0960
600.0
0.3856
0.0857
600.0
0.4819
0.1071
600.0
0.3856
0.0857
700.0
0.3421
0.0760
700.0
0.4275
0.0950
700.0
0.3421
0.0760
800.0
0.3136
0.0697
800.0
0.3920
0.0871
800.0
0.3136
0.0697
900.0
0.2955
0.0657
900.0
0.3694
0.0821
900.0
0.2955
0.0657
1000.0
0.2771
0.0616
1000.0
0.3463
0.0770
1000.0
0.2771
0.0616
1200.0
0.2427
0.0539
1200.0
0.3033
0.0674
1200.0
0.2427
0.0539
1400.0
0.2162
0.0480
1400.0
0.2702
0.0600
1400.0
0.2162
0.0480
1600.0
0.2025
0.0450
1600.0
0.2531
0.0562
1600.0
0.2025
0.0450
1800.0
0.1883
0.0418
1800.0
0.2353
0.0523
1800.0
0.1883
0.0418
2000.0
0.1749
0.0389
2000.0
0.2186
0.0486
2000.0
0.1749
0.0389
2500.0
0.1462
0.0325
2500.0
0.1828
0.0406
2500.0
0.1462
0.0325
3000.0
0.1238
0.0275
3000.0
0.1547
0.0344
3000.0
0.1238
0.0275
3500.0
0.1063
0.0236
3500.0
0.1329
0.0295
3500.0
0.1063
0.0236
4000.0
0.0926
0.0206
4000.0
0.1157
0.0257
4000.0
0.0926
0.0206
4500.0
0.0932
0.0207
4500.0
0.1164
0.0259
4500.0
0.0932
0.0207
5000.0
0.0913
0.0203
5000.0
0.1141
0.0254
5000.0
0.0913
0.0203
10000.0
0.0561
0.0125
10000.0
0.0701
0.0156
10000.0
0.0561
0.0125
11000.0
0.0512
0.0114
11000.0
0.0639
0.0142
11000.0
0.0512
0.0114
12000.0
0.0469
0.0104
12000.0
0.0587
0.0130
12000.0
0.0469
0.0104
13000.0
0.0438
0.0097
13000.0
0.0548
0.0122
13000.0
0.0438
0.0097
14000.0
0.0410
0.0091
14000.0
0.0513
0.0114
14000.0
0.0410
0.0091
15000.0
0.0384
0.0085
15000.0
0.0480
0.0107
15000.0
0.0384
0.0085
20000.0
0.0294
0.0065
20000.0
0.0368
0.0082
20000.0
0.0294
0.0065
25000.0
0.0230
0.0051
25000.0
0.0287
0.0064
25000.0
0.0230
0.0051
下风向最大浓度

0.6501
0.1445
下风向最大浓度

0.8125
0.1806
下风向最大浓度

0.6501
0.1445
下风向最大浓度出现距离(m)

216.0
216.0
下风向最大浓度出现距离(m)

216.0
216.0
下风向最大浓度出现距离(m)

216.0
216.0
D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

表 7-22  筒仓呼吸最大 Pmax和D10%预测结果表（点源）
下风向距离(m)
G40
下风向距离(m)
G41
浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
50.0
0.4529
0.1006
50.0
0.3624
0.0805
100.0
0.6902
0.1534
100.0
0.5523
0.1227
200.0
0.8043
0.1787
200.0
0.6435
0.1430
300.0
0.7124
0.1583
300.0
0.5700
0.1267
400.0
0.5873
0.1305
400.0
0.4699
0.1044
500.0
0.5399
0.1200
500.0
0.4320
0.0960
600.0
0.4819
0.1071
600.0
0.3856
0.0857
700.0
0.4275
0.0950
700.0
0.3421
0.0760
800.0
0.3920
0.0871
800.0
0.3136
0.0697
900.0
0.3694
0.0821
900.0
0.2955
0.0657
1000.0
0.3463
0.0770
1000.0
0.2771
0.0616
1200.0
0.3033
0.0674
1200.0
0.2427
0.0539
1400.0
0.2702
0.0600
1400.0
0.2162
0.0480
1600.0
0.2531
0.0562
1600.0
0.2025
0.0450
1800.0
0.2353
0.0523
1800.0
0.1883
0.0418
2000.0
0.2186
0.0486
2000.0
0.1749
0.0389
2500.0
0.1828
0.0406
2500.0
0.1462
0.0325
3000.0
0.1547
0.0344
3000.0
0.1238
0.0275
3500.0
0.1329
0.0295
3500.0
0.1063
0.0236
4000.0
0.1157
0.0257
4000.0
0.0926
0.0206
4500.0
0.1164
0.0259
4500.0
0.0932
0.0207
5000.0
0.1141
0.0254
5000.0
0.0913
0.0203
10000.0
0.0701
0.0156
10000.0
0.0561
0.0125
11000.0
0.0639
0.0142
11000.0
0.0512
0.0114
12000.0
0.0587
0.0130
12000.0
0.0469
0.0104
13000.0
0.0548
0.0122
13000.0
0.0438
0.0097
14000.0
0.0513
0.0114
14000.0
0.0410
0.0091
15000.0
0.0480
0.0107
15000.0
0.0384
0.0085
20000.0
0.0368
0.0082
20000.0
0.0294
0.0065
25000.0
0.0287
0.0064
25000.0
0.0230
0.0051
下风向最大浓度

0.8125
0.1806
下风向最大浓度

0.6501
0.1445
下风向最大浓度出现距离(m)

216.0
216.0
下风向最大浓度出现距离(m)

216.0
216.0
D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

表 7-23  无组织最大 Pmax和D10%预测结果表（面源）
下风向距离(m)
骨料储库

下风向距离(m)
搅拌楼

浓度(μg/m³)
占标率(%)
浓度(μg/m³)
占标率(%)
50.0
21.8630
2.4292
50.0
19.2580
2.1398
100.0
16.5610
1.8401
100.0
15.9230
1.7692
200.0
9.8686
1.0965
200.0
11.0290
1.2254
300.0
7.1468
0.7941
300.0
7.9719
0.8858
400.0
5.7282
0.6365
400.0
6.3835
0.7093
500.0
4.8440
0.5382
500.0
5.3905
0.5989
600.0
4.2526
0.4725
600.0
4.7027
0.5225
700.0
3.8906
0.4323
700.0
4.1943
0.4660
800.0
3.5766
0.3974
800.0
3.8010
0.4223
900.0
3.3006
0.3667
900.0
3.4865
0.3874
1000.0
3.0652
0.3406
1000.0
3.2283
0.3587
1200.0
2.7562
0.3062
1200.0
2.8278
0.3142
1400.0
2.4880
0.2764
1400.0
2.5297
0.2811
1600.0
2.2607
0.2512
1600.0
2.2978
0.2553
1800.0
2.1036
0.2337
1800.0
2.1116
0.2346
2000.0
1.9952
0.2217
2000.0
1.9582
0.2176
2500.0
1.7652
0.1961
2500.0
1.6699
0.1855
3000.0
1.5795
0.1755
3000.0
1.4668
0.1630
3500.0
1.4266
0.1585
3500.0
1.3149
0.1461
4000.0
1.2995
0.1444
4000.0
1.1962
0.1329
4500.0
1.2244
0.1360
4500.0
1.1136
0.1237
5000.0
1.1570
0.1286
5000.0
1.0414
0.1157
10000.0
0.7645
0.0849
10000.0
0.6908
0.0768
11000.0
0.7270
0.0808
11000.0
0.6498
0.0722
12000.0
0.6927
0.0770
12000.0
0.6130
0.0681
13000.0
0.6613
0.0735
13000.0
0.5838
0.0649
14000.0
0.6324
0.0703
14000.0
0.5633
0.0626
15000.0
0.6057
0.0673
15000.0
0.5442
0.0605
20000.0
0.4984
0.0554
20000.0
0.4642
0.0516
25000.0
0.4225
0.0469
25000.0
0.4033
0.0448
下风向最大浓度

23.5200
2.6133
下风向最大浓度

19.4250
2.1583
下风向最大浓度出现距离(m)

27.0
27.0
下风向最大浓度出现距离(m)

43.0
43.0
D10%最远距离

/

/

D10%最远距离

/

/

根据结果预测分析可知，本项目排放大气污染物PM10、TSP 最大浓度占标率分别为1.43%、1.69%，项目在生产过程中有组织排放的PM10下风向最大浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值要求，无组织排放的TSP 下风向最大浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值要求，对区域大气环境影响较小。

(3) 污染物排放量核算
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，项目大气污染物排放量核算见下表。

表 7-24  项目有组织废气排放量核算表
序号
排放口编号
污染物
核算排放浓度(mg/m³)

核算排放速率（kg/h）
核算年排放量（t/a）
1

G1
PM10
3.50 
0.014 
0.029 
2

G2
PM10
8.57 
0.120 
0.504 
3

G3
PM10
8.57 
0.120 
0.421 
4

G4
PM10
10.00 
0.060 
0.211 
5

G5
PM10
10.00 
0.060 
0.211 
6

G6
PM10
10.00 
0.060 
0.211 
7

G7
PM10
10.00 
0.060 
0.211 
8

G8
PM10
10.00 
0.060 
0.211 
9

G9
PM10
10.00 
0.060 
0.211 
10

G10
PM10
10.00 
0.060 
0.047 
11

G11
PM10
10.00 
0.060 
0.047 
12

G12
PM10
15.00 
0.060 
0.059 
13

G13
PM10
15.00 
0.060 
0.059 
14

G14
PM10
10.53 
0.040 
0.023 
15

G15
PM10
10.53 
0.040 
0.023 
16

G16
PM10
10.53 
0.040 
0.023 
17

G17
PM10
10.53 
0.040 
0.023 
18

G18
PM10
10.53 
0.040 
0.029 
19

G19
PM10
10.53 
0.040 
0.029 
20

G20
PM10
10.53 
0.040 
0.029 
21

G21
PM10
10.53 
0.040 
0.029 
22

G22
PM10
3.36 
0.040 
0.105 
23

G23
PM10
3.36 
0.040 
0.105 
24

G24
PM10
7.02 
0.040 
/
25

G25
PM10
5.71 
0.040 
0.105 
26

G26
PM10
5.71 
0.040 
0.105 
27

G27
PM10
0.61 
0.020 
0.084 
28

G28
PM10
0.61 
0.020 
0.084 
29

G29
PM10
0.61 
0.020 
0.084 
30

G30
PM10
3.31 
0.025 
0.104 
31

G31
PM10
2.61 
0.020 
0.082 
32

G32
PM10
3.31 
0.025 
0.104 
33

G33
PM10
2.61 
0.020 
0.082 
34

G34
PM10
3.31 
0.025 
0.104 
35

G35
PM10
2.61 
0.020 
0.082 
36

G36
PM10
3.31 
0.025 
0.104 
37
G37
PM10
2.61 
0.020 
0.082 
38
G38
PM10
3.31 
0.025 
0.104 
39
G39
PM10
2.61 
0.020 
0.082 
40
G40
PM10
3.31 
0.025 
0.104 
41
G41
PM10
2.61 
0.020 
0.082 
有组织排放总计
有组织排放合计
PM10
/

/

4.432
表 7-25  项目无组织废气排放量核算表

序号

产污

环节

污染物

核算排放量（t/a）

标准名称

排放

限值mg/m3
限值意义
1

骨料储存车间

颗粒物

0.5625
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值

0.5
厂界外 20m 处上风向设

参照点，下风向设监测点
2

搅拌楼车间

颗粒物

0.6315
无组织合计

颗粒物

1.194
表 7-25 项本项目大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

颗粒物

5.626
大气环境防护距离

本次采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐估算模式AERSCREEN 对项目产生的废气进行预测，根据预测结果，本项目Pmax最大值出现在骨料储库面源排放的颗粒物，Pmax为2.6133%，Cmax为23.52μg/m³，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，无需计算大气环境防护距离。

废气正常排放影响分析

项目废气经环保措施治理后颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值中散装水泥中转站及水泥制品生产标准限值要求；本项目输送系统均为封闭式，骨料储存系统及搅拌楼系统采用彩钢瓦进行全封闭无组织粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值要求，项目运行对周边环境影响较小。
废气非正常排放影响分析

项目非正常工况主要为环保设施突发故障导致收集效率降低，企业在运行过程中应该加强布袋除尘器治理设施的日常维护和检修，保证设施高效率正常运转；应制定严格的生产管理制度和责任制度，发现故障及时修复处理，若出现异常情况必须立即停止生产，杜绝废气非正常排放，有效防止废气污染物排放事故发生。

废气对敏感点影响分析

项目周围200 米范围内的环境敏感点为沙锅村，沙锅村位于富民县年主导风向的上风向上，同时根据大气预测结果，项目下风向最大浓度出现距离为水泥筒仓下风向216m，在现有项目厂界范围内，因此，项目的生产对周边敏感目标影响较小。
3、地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“J非金属矿采选及制品制造”中的“60、砼结构构件制造、商品混凝土加工”，报告表地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类项目，根据导则中4.1“Ⅳ类建设项目不需开展地下水环境影响评价”。

4、噪声环境影响分析

(1) 噪声源强
本项目的主要噪声源有搅拌机、皮带输送机、水泵、气泵、装载机、砂石分离机和除尘风机等，噪声值在70～90dB（A）不等；项目优先选用低噪声设备，采取厂房隔声、基础减振、安装消声器等措施，噪声在传播过程中容易衰减，且易受厂房、墙体、植被的吸收和阻隔，降噪后项目主要噪声源噪声值在55～70dB（A）之间。

(2) 评价等级
项目所在区域属于3类声功能区，根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》5.2.3 条规定，建设项目声环境功能区为GB3096规定的 3类、4类地区，按三级评价，因此本项目声环境为三级评价。

(3) 预测模式
根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》，处于半自由空间的无指向性声源几何发散衰减按下列公式计算： 

LA(r)=Lr0－20lg(r/r0)－△L
式中：

LA(r)--距声源r米处受声点的A声级； 

Lr0--参考点声源强度； 

r--预测受声点与源之间的距离（m）； 

r0--参考点与源之间的距离（m）。 

△L--其它衰减因素（厂房隔声、空气吸收、建筑物遮挡等引起的衰减）。影响△L取值的因素很多，主要考虑厂房隔声，建筑物遮挡等影响，本报告计算时取△L=15dB(A)。空气吸收的衰减很少，在200m内近似为零。 

各受声点的声源叠加按下列公式计算： 
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式中：
Li--第i个声源在预测点之声级； 

LA--某预测点噪声总叠加值； 

n --声源个数。 

项目主要生产区域为搅拌区域，设备到各厂界及敏感点（沙锅村）的距离及主要噪声源经距离衰减后的贡献值见表7-26所示。

表 7-26  设备噪声经厂房隔声、降噪、减震后在各厂界的贡献值
dB（A）

设备名称

多台

源强
东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

沙锅村
距离 m

贡献值

距离 m

贡献值

距离 m

贡献值

距离 m

贡献值

距离 m
贡献值

搅拌机
69.8
325
19.6
305
20.1
208
23.4
310
19.7
282
20.8
气泵
69.8
325
19.6
305
20.1
208
23.4
310
19.7
282
20.8
空压机
70
202
23.9
175
25.1
300
20.5
422
17.5
330
19.6
皮带输送机
69.3
325
19.1
305
19.6
208
22.9
310
19.4
282
20.3
砂石分离机
60
105
19.6
265
11.5
413
7.7
302
10.4
460
6.7
除尘风机
81.1
325
30.9
305
31.4
208
34.7
310
31.3
302
31.5
叠加贡献值

82.24
/

32.6
/

33.0
/

35.7
/

32.3
/
32.7
根据上述预测模式，项目建成后声环境影响预测结果见表7-27所示。

表 7-27  厂界噪声预测结果   单位：dB（A）

预测点

昼间

夜间
贡献值
现状值
预测值
标准值
达标

情况

贡献值
现状值
预测值
标准值
达标

情况

厂界东

32.6
55.7
55.7
65
达标

32.6
45.9
46.1
55
达标

厂界南

33.0
56.7
56.7
33.0
48.2
48.3
厂界西

35.7
53.8
53.9
35.7
43.6
44.3
厂界北

32.3
58.7
58.7
32.3
47.7
47.8
沙锅村
32.7
50.5
50.6
60
达标

32.7
42.5
42.9
50
达标

(4) 噪声评价结果
根据表 7-27预测结果，本项目噪声通过距离衰减、厂房隔声、叠加本底值后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；项目对 200m 范围内敏感点（沙锅村）噪声预测值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，此外项目夜间不生产，因此项目噪声对周边环境影响不大。
(5) 噪声对策措施
为了减小噪声对区域声环境的不利影响，采取如下噪声防治措施：

①优化厂区布局，将产生噪声较高的搅拌楼布置于场地中部； 

②对于空气动力性噪声的机械设备，出风口加装消声器； 

③皮带输送机采用封闭输送； 

④强化行车管理制度，厂区内严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源；

⑤合理安排生产时间，若因生产需要存在夜间连续生产，须上报当地环保部门备案；

⑥建立设备定期维护、保养的管理制度，避免设备运转非正常噪声。

5、固体废物环境影响分析

(1) 废混凝土
项目在对搅拌机和混凝土搅拌车的清理过程产生废混凝土，使用砂石分离机进行处理，全部回用于生产；实验室试验产生废混凝土回用于水泥生产线，100%处置率。
(2) 沉淀污泥
初期雨水池和预拌混凝土零排放回收设备沉淀池中产生沉淀污泥，均可作为原料回用生产，处置率100%。

(3) 除尘器收尘灰
运营期生产固废主要来源于脉冲式除尘器的除尘灰，除尘灰为粉料储存至筒仓时筒仓卸压产生，以及粉料输送至搅拌机初期产生，均可作为原料回用于混凝土生产，处置率100%。

(4) 生活垃圾
运营期产生的生活垃圾，委托环卫部门定期清理，处置率100%。
(5) 废矿物油
项目需要定期对生产设备、运输车辆进行维修、保养，维修过程产生的废机油、含油零件属于危险废物，废机油产生量约0.1t/a，利用废包装桶收集，含矿物油废物（包括机油包装桶、含油废零件等）产生量约0.35t/a，统一收集，暂存于华新水泥(富民）有限公司现有的危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 

建设单位在运行过程中，应指派专人负责危险废物的管理，并对危险废物的转运实行联单管理制度。在采取上述措施处理后，项目危险废物对周围环境影响不大。

综上所述，项目在营运期间产生的各种固体废物均得到了合理处置，处置率100%，对环境影响较小。

6、土壤环境影响分析

(1) 等级判定

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目 类别”，项目主要生产商品混凝土，属于“非金属矿业制品业-其他”，项目类别属于Ⅲ类。根据导则中6.2.2章节，项目占地约16927m2（小于5hm2，属于小型），属于污染影响型，项目下风向厂界周边存在耕地，环境敏感程度为敏感，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）中表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目土壤环境影响评价等级为三级。根据土壤监测结果，项目地土壤环境质量能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污 染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。

(2) 影响识别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型。根据项目工程分析，本项目的土壤环境影响类型与影响途径详见下表：

表 7-28   本项目土壤环境影响类型与影响途径一览表

不同时段

污染影响类型

大气沉降

地面漫流

垂直入渗

其他

建设期

/

/

/

/

运营期

√

/

/

/

注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”。

本项目对土壤的影响主要是废气中的排放的颗粒物沉降对土壤环境的影响，具体的影响因子详见下表：

表 7-29   本项目土壤环境影响源与影响因子一览表

污染

工艺流程/节点

污染途径

全部污染指标

特征因子

备注

项目

区域
运输、搅拌废气

大气沉降

颗粒物
/
连续

排放

(3) 影响分析

根据监测结果，建设项目占地范围内评价因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标 准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准限值要求，本项目大气沉降影响主要是运输、搅拌生产过程产生的颗粒物随着大气沉降影响土壤环境质量。项目运营生产过程中产生的颗粒物经脉冲布袋除尘器处理后排放的颗粒物含量较少，对周边土壤环境的影响不大。

(4) 土壤保护措施及对策

本项目土壤影响类型主要为大气沉降影响。为防止大气沉降影响，尽可能从源头控制项目内废气的产生，规范作业和及时维护设施设备等措施来减少项目区源头废气的产生量；从源头预防可能发生的物料泄露等事故，以防止土壤环境污染，同时厂区应采取绿化措施，建议种植有较强吸附能力的植物。厂区内废气废水处理设施需定期进行监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，应对设备进行更换和修理，确保处理装置的正常运行，避免非正常运行引发的土壤环境污染。

综上，建设项目土壤环境影响在可接受范围内。

7、环境风险影响分析

(1) 环境风险评级等级判定
① 危险物质数量与临界量比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算每种危险物质在项目内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q。本项目主要风险物质为机械润滑油（废矿物油）。

建设项目Q值确定结果见下表。

表 7-28   建设项目Q值确定表
序号
危险物质名称
CAS号
最大存在总量qn/t
临界量Qn/t
该种物质Q值
1
油类物质（矿物油类， 
如石油、汽油、柴油 
等；生物柴油等）
/
0.1
2500
0.00004
项目Q值总和
0.00004
本项目Q值为：Q＜1。

② 环境风险潜势判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），由于本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。

③ 评价工作等级划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价等级判定如 下：

表 7-29   评价工作等级划分表
环境风险潜势

IV、IV+
III
II
I
评价工作等级

一
二
三
简单分析
经判定，本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。

(2) 环境风险识别
项目涉及的风险物质理化性质情况如表7-30。

表 7-30   风险物质理化性质一览表
序号

名称

理化性质

1

润滑油

（废矿物油）

化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。其组成一般为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物。为浅黄色或褐色粘稠液体，相对密度（水=1）0.8~0.9，凝固点≤-18℃，闪点≥120~240℃，不溶于水，溶于有机溶剂。
2

外加剂

聚羧酸系高性能减水剂是羧酸类接枝多元共聚物与其它有效助剂的复配产品。密度：1.07±0.02g/mL，固含量：20±2，水泥净浆流动度（基准水泥）：≥250mm（W/C=0.29），pH：6~8，氯离子含量：≤0.02%，减水率可高达45%，碱含量≤0.2%。产品无色无味，无毒无害，不含甲醛，不属于危险化学品，是新一代环保型减水剂，属于节能环保产品，产品外观为浅棕色液体。
(3) 环境风险分析
当润滑油（废矿物油）或减水剂储罐发生破裂，润滑油（废矿物油）或聚羧酸水溶液可能进入地下水和土壤环境，造成地下水和土壤污染。

(4) 环境风险防范措施及应急要求
废矿物油和外加剂采用储罐进行存储，地面进行硬化处理，加强管理，在废矿物油和外加剂四周建设围堰，确保对可能泄漏的废矿物油和减水剂进行有效收集，杜绝其进入土壤和地下水环境。同时加强对废矿物油和外加剂罐的管理和维护保养，防止发生泄漏事故。

项目投入运行前，应建立突发环境事件应急预案，对相关人员进行安全教育，制定必要的安全操作规程和管理制度。制定完善重大事故应急措施计划，适时组织事故演习。

(5) 分析结论
在采取严格的风险防范措施和应急措施后，本项目的环境风险是可防控的。

表 7-31   建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
年产300万方绿色高性能预拌混凝土搅拌站项目
建设地点
云南省
昆明市
富民县
云南省富民县大营街道办事处东元村委会
地理坐标
经度
102°32′59.50″

纬度
25°13'33.14"

主要危险物质及分布
主要危险物质：废矿物油、外加剂。

分布：废矿物油、外加剂储存罐区
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
废矿物油或减水剂储罐发生破裂，废矿物油、聚羧酸水溶液可能进入地下水和土壤环境，造成土壤和地下水污染。
风险防范措施要求
废矿物油或外加剂采用密闭容器进行存储，地面进行硬化处理，加强管理，在外加剂罐四周建设围堰，确保对可能泄漏的废矿物油和外加剂进行有效收集，杜绝其进入地下水和土壤环境。同时加强对废矿物油或外加剂储存设施的管理和维护保养，防止发生泄漏事故。 
项目投入运行前，应建立突发环境事件应急预案，对相关人员进行安全教育，制定必要的安全操作规程和管理制度。制定完善重大事故应急措施计划，适时组织事故演习。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 
本项目涉及的危险物质为废矿物油和外加剂，危险单元为废矿物油和外加剂储罐区。
8、车辆运输对环境的影响分析

本项目外购原料及成品销售均采用罐装车运输，因此基本可以杜绝沿途物料撒漏引起的粉尘污染。同时，本项目原材料运输均在白天进行，禁止夜间作业，避免了夜间车辆噪声影响沿途居民休息，尽可能降低运输环节对环境的影响。

为尽可能降低项目原料及成品运输对沿线居民造成的影响，环评单位建议优化运输路线，运输道路尽量避开周围居民点，加强运输道路的清洁。根据业主提供资料，本项目运输道路优先选择园区内部道路，避开周围居民点，在采取减速慢行、减小鸣笛频率、夜间不运输等措施后，项目运输车辆产生的噪声对运输道路沿线声环境的影响小。

三、产业政策符合性分析

根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，项目属于“第一类鼓励类”（十二）建材：13、储料区、主机搅拌楼、物料输送系统等主要生产区域实现全封闭，并配置主动式收尘、降尘设备，采用信息化集成管理系统进行运营管理，具备消纳城市固废能力的智能化预拌混凝土生产线。高性能混凝土项目符合国家建筑业产业导向，属于散装水泥促进事业的扶持发展产业。因此符合国家现行的产业政策。

四、规划和选址合理性分析

1、与工业园区总体规划的符合性分析

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》，富民县工业园区产业布局规划为“两轴三园六组团”的产业空间布局结构。

（1）“两轴”

沿昆武高速公路和轿子雪山旅游专线形成两条产业发展轴线。

其中，沿昆武高速公路的产业发展轴，串联县城、装备制造产业园和钛产业园，着重发展钛产业、装备制造产业，辅以发展食品加工、机械加工、商贸物流等产业，是一条综合性的产业发展轴，也是富民县产业发展主要轴线。

沿轿子山旅游专线沿线发展轴，主要串联散旦片区和款庄-东村片区，已发展新材料产业为主，辅以发展新能源、农副产品加工等产业，是富民县战略性新兴产业发展轴。

（2）“三园”
结合工业园区用地，构建钛产业园、装备制造产业园及新材料产业园三大园区。

装备制造产业园：以白石岩-哨箐组团为主，重点发展装备制造业，辅以机械加工、精细化工、商贸物流等产业的发展。

钛化工产业园：以大白坡组团为主，重点发展钛行业，向精细化工方向发展，辅以仓储物流等产业的发展，打造全国重要的金属钛（钛材）生产基地。

新材料产业园：包括大营-茨塘组团、散旦组团、款庄-东村组团和赤鹫组团，以半导体为主导的新材料产业，辅以新能源、精细化工、农副产品加工、食品加工、商贸物流等产业的发展。

（3）“六个产业组团”

白石岩-哨箐组团：白石岩组团包含白石岩、哨箐、麦竜、烟墩四个地区，目前已有一定的产业发展基础，现状产业主要包括环保产业、机械加工、化工产业等。

白石岩组团距离富民县城较近，紧邻昆武高速和昆禄公路，拥有良好交通区位和用地条件，是富民工业园区近期重点打造和发展的核心区域。

未来，白石岩组团将重点发展以节能环保设备为主导的装备制造业，打造昆明市重要的装备制造产业基地。同时，辅以发展精细化工产业，麦竜片区现有的磷化工产业在有条件的情况下应考虑逐步向钛化工产业园转移，现状机械加工、环保产业可适当保留。

大白坡组团：大白坡组团现状产业发展主要包括大白坡钛产业园。

大白坡组团拥有丰富的钛矿、磷矿等矿产储量，拥有发展钛产业、磷产业的先天优势条件，因此，未来应在在现状钛化工发展的基础上，开发中高端钛化工产品，推动钛化工向精细化工方向发展，同时，大白坡片区组团临近昆武高速、昆禄公路等区域性交通干道，交通便利，未来可发展商贸物流等产业类型。

大白坡钛产业园可进一步提升产业层级，推动钛化工产业向精细化、科技化方向发展，提升产业科技含量和产品附加值，并延伸产业链。同时，考虑到钛化工产业对片区环境可能造成的影响，富民工业园区组织了环境影响报告书的编制。其中指出，大白坡组团所处地区的土地、大气容量能满足工业园区的建设要求，而水环境容量则对工业园区发展有一定的限制，需加大对园区环保设施的投入，确保水环境安全。

赤鹫组团：发展以半导体为主的新材料，并延伸起产业链，打造半导体新材料产业园。

大营-茨塘组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，并推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。

散旦组团：积极引导以半导体为主的新材料产业的发展，同时充分发挥片区林产品生产的优势，积极发展林产品加工等产业类型，适度发展农副产品加工等产业。结合紧邻轿子山专线的区位优势发展商贸物流产业。

款庄-东村组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，辅以发展光伏发电、风力发电等新能源产业，在现状钛化工发展的基础上，将钛化工向精细化工方向发展，同时延续东村组团已初具规模的薰衣草芳香产业等精细化工产业，适度发展农副产品加工业等产业。

本项目位于大营-茨塘组团中的大营五金建材产业园片区，与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》相符。

因此，项目建设符合富民县相关规划。

本项目与富民工业园区位置关系见附图6。
2、选址合理性分析

项目位于富民工业园区大营五金建材产业园片，项目区地质条件稳定，无不良地质现象。项目用地范围及其周围无古树名木及文物保护单位，不涉及基本农田、自然保护区、水源保护区，亦无需要特殊保护的环境目标，不属于风景名胜区、生态保护区和其他需要特别保护的区域。环境质量现状评价结果表明，项目所在区域大气环境及声环境质量较好，对于项目所产生的大气污染物，有足够的环境自净能力及环境容量。

综合分析，本项目选址合理。

五、与《富民工业园区总体规划修编 （2015-2030）环境影响报告书》的符合性分析

对照《富民工业园区总体规划修编 （2015-2030）环境影响报告书》，本项目位于大营-茨塘片区，根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审查小组意见，大营-茨塘片区规划为以半导体为主导的新材料产业、食品加工、五金建材产业区，本项目属于建材行业，与大营-茨塘片区规划相符的，因此项目选址符合富民工业园区的规划。

表7-32 项目与《富民工业园区总体规划修编 （2015-2030）环境影响报告书》

审查意见的对照分析表

富民工业园区相关入园要求

本项目情况

相符性

分析

1、禁止国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的产业入园。

本项目属于鼓励类项目，项目已取得富民县发展和改革局的投资项目备案证，项目建设符合国家及地方产业政策。
相符

2、禁止不符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》中规划产业的项目入园。

本项目位于大营-茨塘组团中的大营五金建材产业园片区，与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》相符。

不冲突

3、禁止未满足区域总量控制要求的项目入园。
本项目位于华新水泥（富民）有限公司现有厂区内，项目生产废水、生活污水均不外排；项目设置41套脉冲除尘器收集粉尘，生产车间为封闭式结构，产生大气污染物对周围环境影响小；项目固废处置率100%。
相符

4、禁止高能耗、高污染的企业入园；

项目产生污染物在采取相应的环保措施后，排放量小，不属于高能耗、高污染企业。

相符

5、在水环境质量未达标前，应当推行“污染物超量削减替代”制度，排放COD、氨氮等主要污染物的新建项目，实行区域内现役源1.5~2倍的削减量替代。

本项目不涉及
相符

7、入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达到各行业的标准要求，工业园区生产废水循环利用率应不低于80%。

本项目设置生产废水处理设施和生活污水处理设施，项目生产废水、生活污水均不外排。
相符

8、靠近县城、集镇的区域(白石岩-大白坡片区南部、大营-茨塘片区西部)，不宜引进高污染的工业企业，特别是大气污染物型企业。

本项目位于大营-茨塘组团中的大营五金建材产业园片区，排污大气污染物主要为颗粒物，排放量小，项目不属于高污染的大气污染性企业。

相符

综上所述，项目的选址符合《富民工业园总体规划（2014-2030）》，并与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审查小组意见要求一致。

六、环境相容性分析

项目位于大营五金建材产业园片，项目周围企业均为建材企业，周围企业主要污染物为粉尘、噪声、废水等，从产业布局和污染影响角度而言，项目与周围企业无相互干扰的因素，此外本项目根据外环境现状情况，优化项目设备的布局，最大限度减少项目废气和噪声对内外环境的影响。项目建设和投产后对环境的影响，总体上可满足当地环境保护的要求。



表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容类型
	排放源
	污染物名称
	治理措施
	预期治理效果

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	SS
	沉淀后回用于场地洒水降尘
	不外排

	
	
	车辆冲洗废水
	
	
	

	
	运营期
	搅拌机清洗废水
	SS
	预拌混凝土零排放回收设备
	回用于生产，不外排

	
	
	运输车辆清洗废水
	
	
	

	
	
	实验室用水
	
	
	

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工场地
	扬尘
	现场堆放的建筑材料，采用篷布遮盖，并在易产生扬尘的施工点进行洒水降尘；运输车辆采取遮盖、拦挡措施；合理安排时间，避开大风扬尘季节，加强施工机械、车辆的管理和维修保养；加强路面清洁等。
	对空气环境影响较小

	
	
	机械尾气
	CO、NO2
	自然扩散
	对空气环境影响较小

	
	运营期
	骨料输送转运过程
	PM10
	脉冲除尘
	GB4915-2013《水泥

工业大气污染物排放标准》表1现有与新建企业大气污染物排放限值，≤20mg/m3。



	
	
	骨料进出储库过程
	
	
	

	
	
	上料搅拌过程
	
	
	

	
	
	粉料筒仓呼吸粉尘
	
	
	

	
	
	搅拌楼无组织粉尘
	颗粒物
	全封闭厂房、场地硬化
	GB4915-2013《水泥

工业大气污染物排放标准》表3大气污染物无组织排放限值 

≤0.5mg/m3。

	
	
	车辆尾气
	CO、NO2
	自然扩散
	对空气环境影响较小

	固

体

废

弃

物
	施工期
	土方、建筑垃圾
	用于场地平整
	处置率100%

	
	
	生活垃圾
	环卫工人定时清运
	

	
	运营期
	一般工业固废
	集中收集
	回用生产

	
	
	生活垃圾
	环卫工人定时清运
	处置率100%

	
	
	含油废棉布
	与生活垃圾一同处置
	处置率100%

	
	
	废矿物油和含油废物
	委托有资质单位处置
	处置率100%

	噪声
	施工期
	施工机械、车辆
	噪声
	项目夜间不施工，通过选用低噪声设备、设置减振垫、距离衰减等措施降噪。
	《建筑施工场界环境
噪声排放标准》
（GB12523-2011）要
求


	
	运营期
	设施、设备
	噪声
	采用低噪声设备、基础减振、隔声降噪、距离衰减
	本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	生态保护措施及预期效果影响
项目在运营过程中污染物排放量较小，且都有相应的处置措施，污染程度轻，对生态环境的影响较小。


表九、结论与建议
	一、结论

1、项目概况
本项目位于昆明市富民县大营街道办事处东元村委会华新水泥（富民）有限公司内，项目占地面积16927m2，建筑面积6127m2，项目包括3条2×240搅拌设备，形成年产300万方绿色高性能预拌混凝土搅拌站规模。其中一期建设规模为年产200万方商品混凝土，包括2条2×240混凝土生产线搅拌设备及配套骨料输送、储库及专用实验室等；二期建设规模为年产100万方商品混凝土，包括一条2×240混凝土生产线搅拌设备。 

项目总投资11033.49万元，其中环保投资628.5万元，占总投资的5.7%。项目预计2021年3月建成投产。

2、产业政策相符性结论
根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，项目属于“第一类鼓励类”（十二）建材：13、储料区、主机搅拌楼、物料输送系统等主要生产区域实现全封闭，并配置主动式收尘、降尘设备，采用信息化集成管理系统进行运营管理，具备消纳城市固废能力的智能化预拌混凝土生产线。高性能混凝土项目符合国家建筑业产业导向，属于散装水泥促进事业的扶持发展产业。因此符合国家现行的产业政策。

3、规划选址合理性结论
对照富民工业园区永定-大营片区近期建设规划图(2020)，项目所在区域为大营五金建材产业园片区内，项目的建设与总体规划相符，所以项目符合《昆明富民工业园总体规划》。项目建设和投产后对环境的影响总体上可满足当地环境保护的要求，环境保护角度而言厂址选择合理。

4、环境质量现状结论
项目区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；区域声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；区域内地表水体主要为大营河和螳螂川，水质现状为Ⅳ类；项目区土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准。
5、施工期环境影响评价结论
本项目施工期主要产生施工扬尘、施工机械废气、噪声及固废等，施工期对环境产生的影响是短暂的，随着工程建设的结束，影响也将消失。

6、运营期环境影响评价结论
废水：搅拌机、罐车等清洗环节产生的生产废水，经生产废水沉淀池收集后全部用于混凝土搅拌；生活污水依托厂区现有的污水处理设施处理后回用于厂区绿化；废水可在项目内全部消纳，不外排，对环境影响不大。 

废气：项目骨料转运、储存、粉料筒仓和搅拌机产生的粉尘均设有去除率不低于 99.8%的布袋收尘器进行处理，厂内道路扬尘使用定期洒水降尘，处理后的粉料筒仓、搅拌机粉尘和厂界无组织粉尘排放浓度均满足 GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表 1 和表 3 中大气污染物排放标准。根据结果预测分析可知，本项目排放大气污染物PM10、TSP 最大浓度占标率分别为1.43%、1.69%，项目在生产过程中有组织排放的PM10下风向最大浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值要求，无组织排放的TSP 下风向最大浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值要求，对区域大气环境影响较小。

噪声：项目噪声通过对风机安装消音器、对空压机设置在房间内墙体隔声、基础减振和距离衰减后可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准中昼间标准，满足达标排放，噪声对周边环境不大。 

固废：项目在对搅拌机和混凝土搅拌车的清理过程、实验室试验会产生废混凝土，使用砂石分离机进行处理，处理后回用于生产；除尘器收集后作为原料回用于混凝土生产；项目产生的废机油统一收集后暂存于华新水泥(富民）有限公司现有的危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 项目在营运期间产生的各种固体废物均得到了合理处置，处置率100%，对环境影响较小。 

综上，本项目的建设符合产业政策要求，选址合理。在采取环评提出的各项污染防治措施后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响，不会降低当的环境功能。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施的基础上，本项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

二、措施

1、废水治理措施
(1) 初期雨水收集池
在场地最低处设置1座初期雨水收集池，容积281m3，初期雨水用作生产。

(2) 生产废水沉淀池
项目生产废水均排入沉淀池进行收集，根据前文计算，生产废水产生量为403.071m3。建设单位拟建一座总容积410m3的沉淀池，用于收集生产废水，同时设置1个容积为300m3清水池，池子的容积可有效收集生产废水。 

(3) 生活污水处理设施
项目人员污水依托厂区配套建成三套一体化地埋式污水生化处理措施，处理能力为（312m3/d）。该部分废水经处理后回用于厂区绿化、洒水降尘、不外排。

2、废气治理措施
骨料输送、骨料储存、上料搅拌过程共设置41套布袋除尘器对粉尘进行处理，除尘效率不低于99.8%，加强对布袋除尘器的维护和管理，及时清灰保证其处理效果；本项目输送系统均为封闭式，骨料储存系统及搅拌楼系统采用彩钢瓦进行全封闭，能否有效控制组织粉尘排放。同时加强厂区路面的洒水降尘工作，减少运输扬尘的产生。

3、固体废弃物治理措施
项目在对搅拌机和混凝土搅拌车的清理过程、实验室试验会产生废混凝土，这部分固废使用砂石分离机进行处理，处理后回用于生产；除尘器收集后作为原料回用于混凝土生产；项目产生的废机油统一收集后暂存于华新水泥(富民）有限公司现有的危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 项目在营运期间产生的各种固体废物均得到了合理处置，处置率100%，对环境影响较小。

4、噪声治理措施
（1）优化厂区布局，将产生噪声较高的搅拌楼布置于场地中部； 
（2）对于空气动力性噪声的机械设备，出风口加装消声器； 
（3）强化行车管理制度，厂区内严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源； 
（4）合理安排生产时间，若因生产需要存在夜间连续生产，须上报当地环保部门备案；
（5）建立设备定期维护、保养的管理制度，避免设备运转非正常噪声。
三、环保措施
项目环保对策措施如下表所示：

表 9-1   环保对策措施一览表
污染防治对象
时期
对策措施
备注
环境

空气
施工期
现场堆放的建筑材料，采用篷布遮盖，并在易产生扬尘的施工点进行洒水降尘；运输车辆采取遮盖、拦挡措施；合理安排时间，避开大风扬尘季节，加强施工机械、车辆的管理和维修保养；加强路面清洁等。
/
运营期
(1)骨料输送转运过程：设置8套脉冲除尘器，处理转运过程中产生的粉尘。
新增措施
(2)骨料储存过程：设置13套脉冲除尘器，处理储存出料过程中产生的粉尘。

新增措施

(3)上料搅拌过程：设置8套脉冲除尘器，处理转运过程中产生的粉尘。

新增措施

(4)粉料筒仓呼吸：设置12套脉冲除尘器，处理粉料卸料过程中产生的粉尘。

水环境
施工期

施工废水沉淀处理后回用于场地洒水降尘，不外排。
/
运营期

(1)实行雨污分流，在项目低洼处设置雨水收集池（281m3）；生产废水经沉淀池（410m3）处理后回用于生产。
新增措施
(2)外加剂储罐周围设置围堰，避免外加剂泄露。

新增措施
声环境
施工期

项目夜间不施工，通过选用低噪声设备、设置减振垫、距离衰减等措施降噪。

运营期

(1)机械噪声通过采用低噪声设备、距离衰减、隔声降噪、基础减振； 

(2)运输车辆噪声通过采取减速慢行、禁止鸣笛等措施。
新增措施
施工期
(1)生活垃圾委托环卫部门定期清运； 

(2)蓄水池、雨水收集池开挖产生的土方、建筑垃圾，用于场地平整。
运营期
(1)生活垃圾、含油棉布委托环卫部门定期清运； 
新增措施
(2)生产过程产生的一般固废（实验室废料、沉淀物、除尘灰）全部回用于生产，处置率100%； 
新增措施
(3)危险废物收集至危废暂存间，委托有资质单位处置； 
新增措施
四、“三同时”竣工验收一览表
1、环保设施“三同时”竣工验收
项目环保设施“三同时”竣工验收内容见表9-1所示。
表 9-1   环保设施“三同时”竣工验收一览表
类别
污染物
治理措施
验收标准
废气
输送、储存、上料搅拌过程产生粉尘
G1
设置1台脉冲单机袋式除尘器，处理风量为4000m3/h，除尘效率99.8%，处理后经18m高、直径300mm排气筒排放。
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥制品生产（水泥仓）标准限值 20mg/m3
G2
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为14000m3/h，除尘效率99.8%，处理后经18m高、直径500mm排气筒排放。
G3
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为14000m3/h，除尘效率99.8%，处理后经18m高、直径500mm排气筒排放。
G4
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为6000m3/h，除尘效率99.8%，处理后经15m高、直径300mm排气筒排放。
G5
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为6000m3/h，除尘效率99.8%，处理后经15m高、直径300mm排气筒排放。
G6
设置1台脉冲单机袋式除尘器，处理风量为4000m3/h，除尘效率99.8%，处理后经15m高、直径300mm排气筒排放。
G7
设置1台脉冲单机袋式除尘器，处理风量为4000m3/h，除尘效率99.8%，处理后经15m高、直径300mm排气筒排放。
G8
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为6000m3/h，除尘效率99.8%，处理后经15m高、直径300mm排气筒排放。
G9
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为6000m3/h，除尘效率99.8%，处理后经15m高、直径350mm排气筒排放。
G10
设置1台脉冲单机袋式除尘器，处理风量为4000m3/h，除尘效率99.8%，处理后经15m高、直径300mm排气筒排放。
G11
设置1台脉冲单机袋式除尘器，处理风量为4000m3/h，除尘效率99.8%，处理后经15m高、直径300mm排气筒排放。
G12
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为6000m3/h，除尘效率99.8%，处理后经15m高、直径350mm排气筒排放。
G13
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为6000m3/h，除尘效率99.8%，处理后经15m高、直径350mm排气筒排放。
G14
设置1台脉冲单机袋式除尘器，处理风量为3800m3/h，除尘效率99.8%，处理后经15m高、直径300mm排气筒排放。
G15
设置1台脉冲单机袋式除尘器，处理风量为3800m3/h，除尘效率99.8%，处理后经15m高、直径300mm排气筒排放。
G16
设置1台脉冲单机袋式除尘器，处理风量为3800m3/h，除尘效率99.8%，处理后经15m高、直径300mm排气筒排放。
G17
设置1台脉冲单机袋式除尘器，处理风量为3800m3/h，除尘效率99.8%，处理后经15m高、直径300mm排气筒排放。
G18
设置1台脉冲单机袋式除尘器，处理风量为3800m3/h，除尘效率99.8%，处理后经15m高、直径300mm排气筒排放。
G19
设置1台脉冲单机袋式除尘器，处理风量为3800m3/h，除尘效率99.8%，处理后经15m高、直径300mm排气筒排放。
G20
设置1台脉冲单机袋式除尘器，处理风量为3800m3/h，除尘效率99.8%，处理后经15m高、直径300mm排气筒排放。
G21
设置1台脉冲单机袋式除尘器，处理风量为3800m3/h，除尘效率99.8%，处理后经15m高、直径300mm排气筒排放。
G22
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为119000m3/h，除尘效率99.8%，处理后经22m高、直径500mm排气筒排放。
G23
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为119000m3/h，除尘效率99.8%，处理后经22m高、直径500mm排气筒排放。
G24
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为5700m3/h，除尘效率99.8%，处理后经15m高、直径350mm排气筒排放。
G25
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为7000m3/h，除尘效率99.8%，处理后经18m高、直径400mm排气筒排放。
G26
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为7000m3/h，除尘效率99.8%，处理后经18m高、直径400mm排气筒排放。
G27
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为33000m3/h，除尘效率99.8%，处理后经32m高、直径600mm排气筒排放。
G28
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为33000m3/h，除尘效率99.8%，处理后经32m高、直径600mm排气筒排放。
G29

设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为33000m3/h，除尘效率99.8%，处理后经32m高、直径600mm排气筒排放。
G30
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为7500m3/h，除尘效率99.8%，处理后经30m高、直径500mm排气筒排放。
G31
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为7500m3/h，除尘效率99.8%，处理后经30m高、直径500mm排气筒排放。
G32
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为7500m3/h，除尘效率99.8%，处理后经30m高、直径500mm排气筒排放。
G33
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为7500m3/h，除尘效率99.8%，处理后经30m高、直径500mm排气筒排放。
G34
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为7500m3/h，除尘效率99.8%，处理后经30m高、直径500mm排气筒排放。
G35
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为7500m3/h，除尘效率99.8%，处理后经30m高、直径500mm排气筒排放。
G36
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为7500m3/h，除尘效率99.8%，处理后经30m高、直径500mm排气筒排放。
G37
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为7500m3/h，除尘效率99.8%，处理后经30m高、直径500mm排气筒排放。
G38
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为7500m3/h，除尘效率99.8%，处理后经30m高、直径500mm排气筒排放。
G39
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为7500m3/h，除尘效率99.8%，处理后经30m高、直径500mm排气筒排放。
G40
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为7500m3/h，除尘效率99.8%，处理后经30m高、直径500mm排气筒排放。
G41
设置1台气箱脉冲袋式除尘器，处理风量为7500m3/h，除尘效率99.8%，处理后经30m高、直径500mm排气筒排放。
废水
生产废水
设置一个410m3的废水沉淀池；设置一个281m3的雨水收集池；其他生产废水通过预拌混凝土零排放回收设备回收。
回用生产，不外排

噪声
设施设备
隔声降噪、基础减振
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348

-2008）3类标准。
固体废物
生活垃圾、含油废棉布
委托环卫部门定期清运
处置率100%
收尘灰
集中收集
回用混凝土生产
沉淀物
实验废料
集中收集
回用水泥生产线
废机油、含油废物
统一收集于危废暂存间，委托有资质单位处置，危废暂存间布置在检修车间

《危险废物贮存污染控制标准》 

（GB18597-2001）及 2013年修改单和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）
2、环境监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目污染源自行监测计划见表9-2。
表 9-2   监测计划一览表
类别
监测项目
监测点位
监测频率
实施机构
废气
有组织粉尘
每个粉料筒仓和搅拌机废气排放口
按照国家检测技术规范执行
委托有资质单位监测
无组织粉尘
厂界上风向1个点、下风向3个点
噪声
等效A声级
4 个，东、南、西、北四厂界外1m 处
五、建议
1、根据评价中提出的环境保护措施，进行环境保护设施建设项目的建设，并按计划实施环境保护对策措施；协调政府环境管理与工程环境管理间的关系；编制工程竣工验收环境保护工作总结。 

2、企业要制定专门人员负责环保事务，确保环保治理措施落实工作。
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