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《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资格的单位编制。

1、项目名称 — 指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作为一个汉字）。

2、建设地点 — 指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别 — 按国标填写。

4、总投资 — 指项目投资总额。

5、主要环境保护目标 — 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议 — 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见 — 由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见 — 由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

	项目名称
	200kt/a磷石膏制水泥缓凝剂生产项目

	建设单位
	云南磊新环保有限公司

	法人代表
	秦文勇
	联系人
	马涛

	通讯地址
	云南省昆明市富民县工业园区大营新型建材区砂锅村云南新龙矿物质饲料有限公司办公楼102室

	联系电话
	13888608111 
	传真
	/
	邮政编码
	650400

	建设地点
	富民县工业园区大营新型建材区云南新龙矿物质饲料有限公司内

	立项审批部门
	/
	审批文号
	/

	建设性质
	新建( 改扩建( 技改(
	行业类别

及代码
	非金属废料和碎屑加工处理（C4220）

	占地面积

(平方米)
	17930
	绿化面积

(平方米)
	0

	总投资

(万元)
	1200
	其中：环保投资(万元)
	54.5
	环保投资占总投资比例
	4.54％

	评价经费

(万元)
	/
	预期投产日期
	已投产

	工程内容及规模：
一、项目由来

目前水泥工业生产中一般以天然石膏、脱硫石膏、磷石膏作为缓凝材料,钛石膏的应用并不广泛。钛石膏主要矿物质组成和化学成分与天然石膏、脱硫石膏、磷石膏相似,具有一定的缓凝效果。将钛石膏运用于水泥行业不仅能实现废物的二次利用,减少污染,并能解决天然石膏资源、脱硫石膏、磷石膏紧缺的现状,降低了水泥的生产成本,具有一定的经济效益和社会效益,且易于推广,实用价值较高。

云南新龙矿物质饲料有限公司是一家由新希望集团有限公司控股的大型磷酸钙盐专业生产企业，目前，公司已形成饲料级DCP、MCP、MDCP、肥料级DCP共400kt/a的产品生产能力和300kt/a硫酸自供能力，其中230kt/a饲料级磷酸轻钙每年副产磷石膏约700kt，磷石膏的安全处置占地大、投资费用高，给云南新龙矿物质饲料有限公司带来巨大经济负担。由于磷石膏与天然石膏主要成分相同，都是二水硫酸钙晶体，其物理化学性质具有共同点，可用于硅酸盐水泥的缓凝剂，调节凝结时间，增强水泥强度。本着双方互利原则，云南新龙矿物质饲料有限公司与其东面的拉法基瑞安水泥有限公司协商决定联合开发磷石膏制水泥缓凝剂技术。目前，已成功开发出一种以水泥生产的副产物为改性剂的水泥缓凝剂生产技术，经拉法基技术中心验证，采用该改性磷石膏作为水泥缓凝剂，对水泥质量没有影响，完全可以替代天然磷石膏。基于这一前提下，云南新龙矿物质饲料有限公司投资建设了一条200kt/a磷石膏制水泥缓凝剂生产线，解决新龙公司部分磷石膏堆存问题。

云南新龙矿物质饲料有限公司200kt/a磷石膏制水泥缓凝剂生产项目于2011年11月2日向富民县发展和改革局申请了投资备案证，备案号为富发改企业备案【2011】0015号；该企业2011年9月委托昆明阳光恒业环境工程有限公司对《200kt/a磷石膏制水泥缓凝剂生产项目》编制了环境影响评价报告表；2011年11月2日通过了富民县环境保护局的环评审批，批准文号为：富环发[2011]187号，2012年12月开始建设，2013年5月建设完成，建厂后未进行竣工环境保护验收。2014年因市场原因，云南新龙矿物质饲料有限公司停止经营，为避免常规堆放处置磷石膏造成的大气、水土污染,提高工业物料的综合利用效率,云南新龙矿物质饲料有限公司和云南磊新环保有限公司双方本着互利互惠、共同发展,实现环境效益、经济效益、社会效益的发展目标,在公平、自愿的基础上,2019年12月25日，经友好协商就磷石膏综合利用相关事宜达成合作协议（见附件3），将生产厂房及生产设备转租给云南磊新环保有限公司。2020年1月增加了钛石膏作为原料，磷石膏、钛石膏、生石灰按一定比例配置生产水泥缓凝剂。

由于原项目未验收，而实际建设内容与原环评及批复的内容有一定出入，且原料种类发生变化，生产工艺发生变化，环保设施发生变化，项目对于环境的影响产生变化，影响后期的竣工环保验收。按照《环保部发布14个行业重大变动清单的通知-环保部发布17个行业环评文件审批原则》（环办环评[2018］6号）要求，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理，本项目的生产工艺、原料发生变化，环保设施发生重大变更，因此需重新编制环境影响报告表，重新报批审核。

表 1-1   原环评与实际项目建设概况对照表
内容

原环评情况

实际建设情况
与原环评对比情况

公司名称

云南新龙矿物质饲料有限公司

云南磊新环保有限公司

公司进行了合作转租

项目地址

富民县工业园区大营新型建材区云南新龙矿物质饲料有限公司内

富民县工业园区大营新型建材区云南新龙矿物质饲料有限公司内

未变化

项目周边四至情况

项目300米范围内无任何企业和村庄。
项目300米范围内无任何企业和村庄。
未变化

建设内容

项目占地66700m2，占地为新龙公司预留空地，不新增土地，建设水泥缓凝剂生产线1条。建设内容为主厂房、成品库、原料库、熟化库，项目内不设办公生活区，办公生活设施依托云南新龙矿物质饲料有限公司现有设施。

项目占地17930m2，租用云南新龙矿物质饲料有限公司现有厂房和空地（合作协议见附件3），建设水泥缓凝剂生产线1条。建设内容为主厂房、成品库、原料库、杂物间、旱厕，项目主要依托云南新龙矿物质饲料有限公司办公室、食堂等生活设施。

项目占地面积减小，生产工序减少，不再设置烘干工序和熟化库。

生产规模

水泥缓凝剂200kt/a

水泥缓凝剂200kt/a

未变化

生产设备

混合机、燃煤热风炉、烘干机、挤压成球机、破碎机、抓斗行车、装载机

高效混合器、对辊破碎机、皮带电子计量器、皮带输送机、抓斗行车、装载机

设备发生变化，取消了燃煤热风炉、烘干机、挤压成球机，增加了皮带电子计量器、皮带输送机。

生产工艺

原料→上料斗→混合→改性熟化→烘干→造粒→入库代售

原料→上料斗→混合→破碎→高效混合→入库代售

工艺发生变化，取消了熟化、烘干、造粒工序，改为破碎、高效混合。

原辅料

磷石膏、改性剂、煤

磷石膏、钛石膏、改性剂、水

原辅料发生变化，取消了煤的使用和烘干工序，原料中增加了钛石膏、水作为原料。

废气处理设施

在混料机进料口设置反次脉冲布袋除尘器进行除尘。造粒机出料口上方设置集气罩进行收集，收集的含尘废气与烘干机废气共用一套除尘设施（旋风除尘+布袋除尘），处理后的废气由不低于15m的烟囱排放，同时项目烟囱须设置永久采样、监测孔和采样监测平台。

项目对生产线使用彩钢瓦进行全密闭生产；上料斗上面彩钢瓦半封闭；成品库使用彩钢瓦进行半密闭；

由于工艺发生变化，导致生产设备发生变化，相应的废气处理措施发生变化，原规划建设的旋风+布袋除尘装置全部未建设。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》之规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日实施），废弃资源综合利用业中废旧资源〔含生物质)加工、再生利用其他，本项目应编制环境影响报告表。因此，建设单位云南磊新环保有限公司委托云南湖柏环保科技有限公司为本项目编制环境影响报告表。我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了本项目环境影响报告表，供建设单位上报审批。

二、编制依据

2.1国家环境保护法律法规及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2018年1月1日）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）；

（8）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2019年4月28日）；

（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016年7月1日）；

（11）《产业结构调整指导目录（2019）年本（修正）》（国家发展改革委第29号令，2019年8月27日）；

（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）；

2.2地方环境保护法规及政策

（1）《云南省环境保护条例》（2004年6月修正并实施）；

（2）《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》云环发〔2014〕34号（2014年04月17日）；

（3）云南省环境保护厅关于印发云南省建设项目环境影响评价文件分级审批目录（2013年本）的通知（云环发〔2013〕151号）；

（4）《云南省人民政府关于印发七彩云南保护行动的通知》（云政发[2007]8号）；

（5）《云南省生态环境功能区划》（2009年9月7日）；

（6）《中共云南省委云南省人民政府关于加强环境保护的决定》（2006.12）；

（7）云南省人民政府关于印发《云南省主体功能区规划》的通知（2014年5月）；

2.3其他技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

2.4其他相关文件

（1）《200kt/a磷石膏制水泥缓凝剂生产项目环境影响报告表》；

（2）富民县环境保护局文件《关于<200kt/a磷石膏制水泥缓凝剂生产环境影响报告表>的批复》（富环发[2011]187号）；

三、本项目实际建设与原环评批复相符性

为反映本项目实际建设与原环评批复相符性情况，本报告对照《200kt/a磷石膏制水泥缓凝剂生产项目环境影响报告表》及《关于<200kt/a磷石膏制水泥缓凝剂生产项目环境影响报告表>的批复》（富环发[2011]187号）的环境保护对策措施情况结合现场调查情况进行了分析，项目环境保护对策措施及落实情况见表1-2。

表1-2  原项目环评报告、批复中环境保护对策措施及落实情况一览表

类别
原环评报告、批复中的具体对策措施

项目实际落实情况
水环境保护对策措施

1、项目无生产废水产生，生活废水用管道引入新龙公司现有二级生化处理站进行处理，达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级标准A标准后排放。
2、为了符合昆明市城市基础设施建设工程的规范要求, 主体工程设计中必须设置雨污分流系统，屋面雨水由87型雨水斗收集汇总，地面雨水随项目内的自然坡度，沿道路边沟或地面自然排出项目外。
本项目无生产废水，不设办公、生活设施，依托云南新龙矿物质饲料有限公司办公楼102室办公，依托云南新龙矿物质饲料有限公司办食堂吃饭，无生活废水产生。仅设置了一个旱厕，为单层砖混结构建筑，建筑面积12m2，在其后方设置了一个3m3的化粪池，委托当地环卫部门定期清运处置。

2、本项目厂内地面未硬化，雨水沿道路边沟或地面自然排出项目区外；本次环评阶段提出整改措施，即在原料堆场进门口右侧设置了一个雨水收集池（3m3），初期雨水经收集、沉淀后回用于生产。
大气环境保护对策措施

1、烘干机产生烟气经旋风加布袋除尘器处理后，达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）三级标准后排放，排气筒高度不得低于15米。
2、项目使用含硫低于1%的煤作为燃料。

3、造粒及磷石膏输送过程中产生的无组织排放的粉尘经收尘罩收集，袋式除尘器处理，收集的粉尘回用于生产系统。
4、半水石膏贮运系统中，斗式提升机、螺旋输送机、双螺旋混料机等产生粉尘部位，在连接部位设置帆布软密封连接，并设置专用收尘系统。
1、本项目运行过程中生产工艺发生变化，取消了烘干工序和配套的袋式除尘器专用收尘系统，根据云南磊新环保有限公司产品质量检测报告（见附件7），产品质量未受到影响，因此未安装烘干机。

2、本项目取消了烘干工序，不使用煤，原环评中的燃烧废气不再排放。

3、项目生产线中原料堆存为露天堆放，上料斗出口、混合、对辊破碎机、高效混合机、皮带输送设备为室外放置，但物料的运输和拌合均在封闭设备中进行，混合后的物料进入彩钢瓦大棚进行堆存，大棚为三面封闭；对辊破碎机拌合过程中产生的破碎粉尘较少，为无组织排放，未安装收尘罩、袋式除尘器。

4、上料斗顶部为彩钢瓦半封闭，上料粉尘为成无组织排放；成品库使用彩钢瓦进行半密封，甩抛粉尘、产品装料粉尘成无组织排放，未设置专用收尘系统。

根据表3-2监测结果分析可知：厂区上风向、下风向无组织排放达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
声环境保护对策措施

项目实施过程中应合理布局产噪设备，并从声源上降低噪声，即选用低噪声设备、改革工艺和操作方法以降低噪声，加强设备维护使之处于良好运转状态，同时釆取隔声、减振等综合治理措施，做到厂界达标。

1）夜间未进行生产；

2）厂房设置了隔声、减振措施；

3）项目实施过程中合理布局产噪设备，从声源上降低噪声，选用低噪声设备、改革了工艺和操作方法降低噪声，并加强了设备维护使之处于良好运转状态。
根据表3-3监测结果分析可知：项目区厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准要求，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

固体废弃物控制措施

1、燃煤沸腾炉产生煤渣全部出售给附近的砖瓦厂、水泥厂作建材用。

2、项目内生活垃圾，集中收集后委托环卫部门清运处置，不得就地处置。

1、本项目取消了烘干工序，不使用煤，无煤渣产生。

2、本项目不设办公、生活设施，依托云南新龙矿物质饲料有限公司办公楼102室办公，依托云南新龙矿物质饲料有限公司办食堂吃饭，无生活垃圾产生。仅设置一个公厕，为单层砖混结构建筑，建筑面积12m2，委托当地环卫部门定期清运处置。
本项目实际运行过程中生产工艺变更，取消了烘干工序、造粒工序及改性熟化工序，相应未安装燃煤热风炉、烘干机、挤压成球机、破碎机，未设置集气罩、袋式除尘器专用收尘系统；新增了对辊破碎机、皮带电子计量器、皮带输送机设备，同时增加了钛石膏作为原料；经建设方提供的产品质量说明，采用本工艺生产的产品质量未受到影响，对环境的影响减小了。因此本项目建成后的影响与原环评批复不冲突。

四、项目实际建设内容

根据项目实际建设情况，本项目租用云南新龙矿物质饲料有限公司生产厂房及生产设备（合作协议见附件3）运行200kt/a磷石膏制水泥缓凝剂生产线。主要依托云南新龙矿物质饲料有限公司办公室、食堂等生活设施，租用的用地范围在原环评的建设范围内，未超出原审批范围。项目工程组成见表1-3所示。

表1-3  项目工程组成一览表

工程名称

原项目建设内容及规模

实际建设内容及规模

与原环评对比情况

备注

主体

工程

原料堆放区

位于项目区北侧，建筑面积1080 m2，轻型钢结构。

位于项目区东北侧，占地1600 m2，原料为磷石膏、钛石膏、改性剂，露天堆放，堆放于原新龙公司的2#磷石膏渣场。

已建，占地面积增大，堆存方式变化

新增加钛石膏作为原料，本次环评建议生石灰、钛石膏、磷石膏原料堆场地面硬化、设置为彩钢瓦半密封堆场。由于磷石膏、钛石膏为二类固体废弃物，磷石膏、钛石膏堆存场地要求一般防渗，等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。
成品库

成品库位于项目区南侧，占地3000m2，轻型钢结构。

成品库位于项目区南侧，占地面积6540m2，为彩钢瓦半密封库堆场。

已建，占地面积增大，堆存方式未变

本次环评建议车辆运输口顶部设置雾化喷淋降尘装置，成品库除运输口外，围挡地方使用防尘网进行封闭。

生产区

位于项目区中部，占地1130m2，轻型钢结构。

位于项目区中部，占地面积830m2，设有上料斗、电子计量器、皮带传送机、对辊破碎机、高效混合器，为彩钢瓦全密封生产。

已建，占地面积减小

/

熟化库

位于项目区西部，占地5940m2，钢排架结构。

/

未建设

本项目运行过程中生产工艺变更，取消了熟化工序。

其他

厂区变电所、地磅房，占地1336m2，砖混结构；预留空地54214m2。

杂物间位于项目区南部，占地面积100m2，用于堆存杂物；旱厕位于项目区西南部，占地面积12m2；预留空地8848m2。

未建设，占地面积减小

厂区变电所、地磅房未建设，增加了杂物间、旱厕（已建）

辅助工程

办公用房

项目内不设办公区，依托云南新龙矿物质饲料有限公司办公楼102室办公。
项目内不设办公区，依托云南新龙矿物质饲料有限公司办公楼102室办公。
未变化

/

杂物间

/

位于项目区南部，为单层砖混结构建筑，占地面积100m2，用于堆存杂物。

已建

/

危废暂存间

/

位于项目区南部，为单层砖混结构建筑，占地面积12m2，用于暂存废机油，定期送有资质的废油回收企业进行处置。

未建设

本次环评建议新建危废暂存间

食堂

项目内不设食堂，依托云南新龙矿物质饲料有限公司办食堂吃饭。
项目内不设食堂，依托云南新龙矿物质饲料有限公司办食堂吃饭。
未变化

/

公厕

/

位于项目区南部，为单层砖混结构建筑，建筑面积12m2，化粪池委托当地环卫部门定期清运处置。
已建

/

公用

工程

供水工程

项目用水由云南新龙矿物质饲料有限公司供给。
项目用水由云南新龙矿物质饲料有限公司供给，项目区内已建有供水管网，可直接使用。
已建
/
排水工程

项目排水系统采用雨污分流、清污分流制。雨水经雨水沟收集后外排地表沟道，汇入大营河；项目生产过程中不产生生产废水，本项目不设办公、生活设施，项目运营后不产生生活废水。

本项目厂内地面未硬化，雨水沿道路边沟或地面自然排出项目外。原料堆场进门口右侧设置了一个雨水收集池（3m3），收集后回用于生产。项目生产过程中不产生生产废水。

未建设
本次环评建议厂区生产区进行地面硬化，厂房边设置雨水沟，雨水经雨水沟收集后外排地表沟道，汇入大营河。
供电工程

项目生产用电由云南新龙矿物质饲料有限公司提供。
项目生产用电由云南新龙矿物质饲料有限公司提供，项目区内已建有供电管网，可直接使用。
已建
/
供热工程

项目设置一台直接式燃煤热风炉作为供热设备，用于磷石膏的烘干脱水。
/

未建设

本项目运行过程中改革了生产工艺，取消了烘干工序，相应未安装袋式除尘器专用收尘系统。

交通运输

项目周边已有完善的交通运输道路。

项目周边已有完善的交通运输道路。

未变化

/

环保工程

废气

混料粉尘

在混料机进料口设置集气罩和反次脉冲布袋除尘器处理，收集的粉尘进入混料机重新利用。

上料斗顶部为彩钢瓦半封闭，上料粉尘无组织排放。

未设置
本次环评建议上料斗顶部彩钢瓦设置喷淋降尘装置降尘。
烘干机废气

烘干机废气中主要污染物为SO2、粉（烟）尘、NOx、氟化物（来源于原料）及水蒸汽，烘干机废气经旋风除尘器+布袋除尘器除尘后排放，处理废气量30000m3/h，烘干机废气经除尘处理后由15m的烟囱排放。

/

未设置

本项目运行过程中改革了生产工艺，取消了烘干工序，相应未安装袋式除尘器专用收尘系统。

造粒粉尘

在造粒机出料口上方安装集气罩对粉尘进行收集，收集的含尘废气经烘干机旋风除尘+布袋除尘处理后经15m烟囱排放。

/
未设置
本项目运行过程中改革了生产工艺，取消了造粒工序，相应未安装集气罩。

无组织粉尘

各产尘点处经集气罩收集后，少量未收集粉尘在生产车间内呈无组织排放。

上料斗顶部为彩钢瓦半封闭，上料粉尘为成无组织排放；项目生产线从上料斗出口、混合、对辊破碎机、高效混合机、皮带输送为彩钢瓦全密封生产，对辊破碎机产生的破碎粉尘成无组织排放；成品库使用彩钢瓦进行半密封，甩抛粉尘、产品装料粉尘成无组织排放。
未设置
本次环评建议上料斗顶部彩钢瓦设置喷淋降尘装置降尘；对辊破碎机顶部彩钢瓦设置喷淋降尘装置降尘；车辆运输口顶部设置喷淋降尘装置，成品库除运输口外，成品堆棚两侧围挡采用防尘网进行封闭，提高堆棚的防扬尘。

噪声

设备噪声

选用低噪声设备，生产设备布置于厂房内，采取减震、隔声措施，风机进出口安装消声器；做好各种设备的日常维护管理，避免设备非正常运行噪声造成噪声超标。

项目实施过程中合理布局产噪设备；设置减震设施、密封、隔声；夜间不进行生产；选用低噪声设备、加强设备维护。

已建

本项目保留了高效混合器、抓斗行车、装载机；燃煤热风炉、烘干机、挤压成球机、破碎机未安装；新增了对辊破碎机、皮带电子计量器、皮带输送机。现有生产线生产中的噪声对环境影响较小。

固废

粉尘、燃煤煤渣

除尘器收集的粉尘返回生产线重新利用；燃煤煤渣收集后外售砖厂制砖。
/

未设置
项目取消烘干工序，不使用煤，无煤渣产生，取消了造粒工序，相应未安装集气罩，粉尘为无组织排放。
废机油

/

设置危废暂存间位于项目区南部，为单层砖混结构建筑，占地面积12m2，用于暂存废机油，并委托有资质的单位定期清运处置。
未建设

本次环评建议新建危废暂存间。
废水

无生产废水、生活污水产生。

无生产废水、生活污水产生。

未变化

/

本项目实际运行过程中改革了生产工艺，取消了烘干工序、造粒工序及改性熟化工序，根据云南磊新环保有限公司产品质量检测报告（见附件7），产品质量未受到影响。

本项目实际运行过程中改革了生产工艺，取消了烘干工序、造粒工序及改性熟化工序，相应未安装燃煤热风炉、烘干机、挤压成球机、破碎机，未设置集气罩、袋式除尘器专用收尘系统；新增了对辊破碎机、皮带电子计量器、皮带输送机设备；上料斗顶部为彩钢瓦半封闭，上料粉尘为成无组织排放；项目生产线从上料斗出口、混合、对辊破碎机、高效混合机、皮带输送为彩钢瓦全密封生产，对辊破碎机产生的破碎粉尘成无组织排放；成品库使用彩钢瓦进行半密封，甩抛粉尘、产品装料粉尘成无组织排放；与原环评相比，总体上对环境的影响减小了。根据表3-2监测结果分析可知：在生产正常工况时，厂区上风向、下风向无组织排放达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

六、项目原辅料

项目使用主要原料为磷石膏、钛石膏、改性剂，磷石膏由云南新龙矿物质饲料有限公司提供，钛石膏由云南大互通钛业有限公司提供，改性剂由云南瑞安拉法基富民水泥公司提供，通过汽车运输到项目内，生石灰、钛石膏、磷石膏原料堆场地面硬化、设置为彩钢瓦半密封堆场，由于磷石膏、钛石膏为二类固体废弃物，磷石膏、钛石膏堆存场地要求一般防渗，等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。项目年所需主要原辅材料用量及来源见表1-4。

表1-4  主要原辅料用量

名称

单位

原环评用量

实际用量

含水

来源

备注

磷石膏

t/a

190000

180000

25%

云南新龙矿物质饲料有限公司

减少

钛石膏

t/a

/

50000

40%

云南大互通钛业有限公司

新增

改性剂

t/a

52500

7400.614

/

云南瑞安拉法基富民水泥公司

减少

水

t/a

/

600

/

云南新龙矿物质饲料有限公司

新增

电

度/a

90万

60万

/

云南新龙矿物质饲料有限公司

减少

煤

t/a

1800

/

/

市场采购

取消

本项目增加了钛石膏作为原料，钛石膏主要成分是二水硫酸钙, 含水量高、粘度大、杂质含量高；呈弱酸性。钛石膏作水泥缓凝剂,可较明显地延长水泥的初凝和终凝时间,抗折、抗压强度也有所提高,安定性合格,钛石膏可以代替天然石膏作水泥缓凝剂；相应的减少了改性剂（生石灰）的用量，根据云南磊新环保有限公司产品质量检测报告（见附件7），产品质量未受到影响。

（1）磷石膏性质

①磷石膏的物理性质

本项目所需磷石膏为灰白色，含游离水约20-25%。颗粒粒径主要在0.075-0.005mm之间，属于粉土的范围。液限一般在26-30%之间，最大干密度一般在1.35-1.46g/cm3，最优含水率一般在17.7%-26.7%，压实度90%下的渗透系数数量级为10-4cm/s，渗水性能良好，磷石膏的比重一般为2.35-2.40左右，比同粒径的天然土类小。根据建设单位提供数据，磷石膏渣主要成分见表1-5。

表1-5  磷石膏的主要成分

组成

P2O5
CaO

SO3
Fe2O3
Al2O3
SiO2
F

干基Wt%

0.8

29.9

41.5

0.07

0.105

8.5

0.3

②磷石膏化学性质

根据原环评报告监测结果及同行业磷石膏化学性质，磷石膏不属于危险废物，属于Ⅱ类一般工业固废。

（2）钛石膏性质

①钛石膏的物理性质.
本项目所需钛石膏为灰褐色，主要成分是二水硫酸钙, 含水量高、粘度大、杂质含量高；呈弱酸性。根据建设单位提供数据，钛石膏主要成分见表1-6。

表1-6  钛石膏的主要成分

组成

Na2O
MgO
Al2O3
SiO2
SO3
干基Wt%

0.74
2.91

2.07

4.61

38.12

组成

CaO
TiO2
Cl
MnO
Fe2O3
干基Wt%

34.59
5.12
0.34

0.47

10.60

②钛石膏化学性质

建设单位2020年6月1日委托昆明绿岛环境科技有限公司对项目所需钛石膏进行了浸出试验，对pH、总铬、铍、银、钡、铜、锌、镉、铅、镍、锰、砷、硒、汞、六价铬、无机氟化物、烷基汞（甲基汞、乙基汞）、氰化物18项指标进行了监测，监测报告文号为：昆绿检WS20-043（见附件6）结果见表1-7。

表1-7  钛石膏监测结果
检测点位

钛石膏堆场

GB5085.1-2007《危险固废鉴别标准  腐蚀性鉴别》标准值

GB5085.3-2007《危险固废鉴别标准  浸出毒性鉴别》标准值

评价结果

《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1最高允许排放浓度和表2一级标准标准值

评价结果
日期/编号

项目

单位：mg/L
1#

1#

酸浸

水浸

pH（无量纲）

/

/

PH≥12.5或≤2

/

/

6—9

/
总铬

0.09

0.06

/

≤15

低于限值

≤1.5

达标

铍

0.0022

0.0018

/

≤0.02

低于限值

≤0.005

达标

银

0.03

0.02

/

≤5

低于限值

≤0.5

达标

钡
9.3
5.8

/

≤100
低于限值

/

/

铜

0.02L

0.02L

/

≤100
低于限值

≤0.5

达标

锌

0.024

0.012

/

≤100
低于限值

≤2.0

达标

镉

0.032

0.016

/

≤1

低于限值

≤0.1

达标

铅

0.076

0.046

/

≤5

低于限值

≤1.0

达标

镍
0.04
0.04L

/

≤5

低于限值

≤1.0

达标

锰

0.75

0.38

/

/

/

≤2.0

达标

砷

0.0005

0.0001L

/

≤5

低于限值

≤0.5

达标

硒

0.0002L

0.0002L

/

≤1

低于限值

≤0.1

达标

汞

0.00011

0.00002L

/

≤0.1
低于限值

≤0.05

达标

六价铬

/

0.004L

/

≤5

/

≤0.5

达标

无机氟化物

/

2.49

/

≤100
/

≤10
达标

含水率

47.7

/

/

/

/

/

腐蚀性

7.27

PH≥12.5或≤2

/

低于限值

6—9

达标

烷基汞

甲基汞

/

未检出

/

＜10ng/L

/

不得检出

达标

乙基汞

/

未检出

/

＜20ng/L

/

不得检出

达标

氰化物

/

0.005L

/

≤5

/

≤0.5

达标

根据表1-7监测结果及同行业钛石膏化学性质，钛石膏不属于危险废物，属于Ⅱ类一般工业固废。
（3）改性剂

本项目改性剂为生石灰，白色（或灰色、棕白）粉末，无定形，在空气中吸收水和二氧化碳。氧化钙与水作用生成氢氧化钙，并放出热量。溶于酸水，不溶于醇，系属无机碱性物品。改性剂主要成分见表1-8。
表1-8  改性剂的主要成分

组成

CaO
MgO
干基Wt%

81.2
0.83

七、生产规模及产品指标

（1）生产规模

本项目生产规模见下表。

表1-9  本项目生产规模一览表

序号

名  称
原环评规模
实际规模
备注

1

水泥缓凝剂

20万t/a
20万t/a
未变化

（2）产品指标

项目年产水泥缓凝剂20万吨，产品指标达到《改性磷石膏水泥缓凝剂》（DB53/T 396-2012）中相关要求，具体指标见下表。

表1-10  项目产品指标

序号

项目

性能指标

1

pH

6~7.5

2

水溶性五氧化二磷含量

≤0.15%

3

产品粒径

10mm~40mm

4

二水硫酸钙含量（CaSO4·2H2O）

≥65%

5

附着水

≤15%

（3）产品指标检测结果

根据云南磊新环保有限公司产品质量检测报告（见附件7）及业主提供资料，产品质量检测结果如下：

表1-11  项目产品指标

序号

项目

检测结果

性能指标
达标情况

1

pH

7

6~7.5

达标
2

水溶性五氧化二磷含量

0.13%

≤0.15%

达标
3

产品粒径

30mm

10mm~40mm

达标
4

二水硫酸钙含量（CaSO4·2H2O）

67%

≥65%

达标
5

附着水

14%

≤15%

达标
八、主要设备

根据现场调查及业主提供资料，项目主要生产设备列表详见表1-12。

表1-12   项目主要生产设备一览表

序号

原环评

实际建设

型号

功率

数量

备注

1

高效混合器

高效混合器

516型

55KW

1

已建

2

/

对辊破碎机

Φ800×600

44KW

1

已建

3

/

皮带电子计量器

/

2.2KW

3

已建

4

/

皮带输送机

/

/

3

已建

5

抓斗行车

抓斗行车

Q=5t，跨度27m

2.5KW

1

已建

6

装载机

装载机

ZL50

/

1

已建

7

燃煤热风炉

/

/

/

/

未建

8

烘干机

/

/

/

/

未建

9

挤压成球机

/

/

/

/

未建

10

破碎机

/

/

/

/

未建

九、项目平面布局

项目依据合理安排原料堆场、生产区、成品库独立布置的原则，具体布置为由北向南依次布置为原料堆场、生产区、成品库。

项目平面布置情况见附图2项目平面布置图。

十、环保投资

本项目总投资1200万元，其中，环保投资54.5万元，占总投资的4.54％，环保投资主要用于营运期废气、噪声、固废及雨水的处置等。环保投资详见表1-12。

表1-12    项目环保投资一览表

类型
污染治理设施
投资（万元）
备注

废气治理
对生产线使用彩钢瓦进行了全密闭生产；上料斗上面使用彩钢瓦进行了半封闭；产品堆场使用彩钢瓦进行了半封闭。

15

已建

上料斗顶部彩钢瓦设置喷淋降尘装置降尘；生产线对辊破碎机顶部彩钢瓦设置喷淋降尘装置降尘；成品库车辆运输口顶部设置喷淋降尘装置；成品库除运输口外，围挡地方使用防尘网进行封闭；生石灰、钛石膏、磷石膏原料堆场地面硬化、设置为彩钢瓦半密封堆场；对道路进行人工洒水降尘。

30

新增

噪声治理
生产设备减震垫设施
0.5
已建

固废处置
危废暂存间
2.0

新增

雨水

厂房边设置雨水沟，雨水经雨水沟收集后外排地表沟道，汇入大营河。

2.0

新增

磷石膏、钛石膏

堆存场地

一般防渗，等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。

5.0
新增

合计
54.5

/

十一、污染物产生及排放情况

运营期大气污染物排放及治理

 本项目主要大气污染源为改性剂（生石灰）在卸料、投料、破碎及产品装料等过程中产生粉尘，其次还有少量的汽车尾气、车辆运输扬尘产生。

上料斗顶部为彩钢瓦半封闭，上料粉尘为成无组织排放；项目生产线从上料斗出口、混合、对辊破碎机、高效混合机、皮带输送为彩钢瓦全密封生产，对辊破碎机产生的破碎粉尘成无组织排放；成品库使用彩钢瓦进行半密封，甩抛粉尘、产品装料粉尘成无组织排放。

根据表3-2监测结果分析可知：厂区上风向、下风向无组织排放达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。与原环评相比，总体上对环境的影响减小了。

运营期废水的排放及治理

本项目内不设办公区、食堂，依托云南新龙矿物质饲料有限公司办公楼102室办公；依托云南新龙矿物质饲料有限公司办食堂吃饭，项目营运期无生产废水、生活污水产生。

与原环评对比，项目实际营运过程无生产废水、生活污水产生，对环境的影响未增加。

运营期噪声的排放及治理

本项目噪声源主要为高效混合器、对辊破碎机、皮带输送机、抓斗行车、装载机等设备运行时产生的噪声，噪声声级在65-80dB(A)之间。

治理措施：项目实施过程中合理布局产噪设备；设置减震设施、密封、隔声；夜间不进行生产；选用低噪声设备、加强设备维护等措施。

根据表3-3监测结果分析可知：项目区厂界噪声监测结果均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。与原环评对比，项目实际营运过程，取消了燃煤热风炉、烘干机、挤压成球机的安装，减少了3大噪声源，对环境的影响变小了。

运营期固废的排放及治理

项目运行过程中产生的固体废弃物主要为废机油。项目机修过程中会产生少量的废机油，根据《国家危险废物名录》（2016年版，2016年8月1日起实施），废机油属于危险固废（HW08废矿物油与含矿物油废物），废机油废物代码为“900-214-08”，产生量为0.02t/a。

治理措施：原环评未提及，本次环评建议统一收集后，于危废暂存间内暂存，委托有资质的单位清运处置。

与原环评对比，项目实际营运过程，固废处置率为100%，对环境的影响未增加。
十二、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为重新编制环境影响报告表，不存在与本项目有关的原有污染情况。

本项目在运行过程中，原料运输时，汽车车顶覆盖篷布，卸料时尽可能降低改性剂（生石灰）原料的垂直落差；原料堆场为露天堆放；对生产线使用彩钢瓦进行全密闭生产；成品库使用彩钢瓦进行半封闭。但仍存在以下问题：

在天气干燥及风力大的条件下，扬尘量较大；

废机油储存不规范。

本次环评建议：

1、生石灰、钛石膏、磷石膏原料堆场地面硬化、设置为彩钢瓦半密封堆场；
2、在上料斗顶部设置喷淋降尘装置；

3、在破碎区顶部设置喷淋降尘装置；

4、成品库车辆运输口顶部设置喷淋降尘装置，成品库除运输口外，成品堆棚目前围挡为半开放式，建议使用防尘网加高和加密成品库的两侧围挡；

5、对道路进行人工洒水降尘；

6、新建危废暂存间，废机油统一收集后，于危废暂存间内暂存，委托有资质的单位清运处置。

7、厂区生产区地面进行硬化，厂区内设置雨水收集沟，雨水经雨水沟收集后外排地表沟道，汇入大营河。

8、磷石膏、钛石膏按照要求堆存场地进行一般防渗，等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。



二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

富民县地处滇中，位于云南省会昆明市西北部，属昆明市五区八县一市之一，县城距昆明23千米。富民县位于东经102°21′~102°47′，北纬25°08′~25°36′之间，海拔1455米至2817米。东临寻甸、嵩明两县，南接五华、西山两区，西与禄丰、武定两县接壤，北和禄劝县山水相连。东西宽44.2公里，南北长51.6公里，总面积993平方千米。自古为川藏、滇北入滇中重镇昆明之要津，素有“滇北锁匙”之称。

永定街道办事处位于昆明市西北部，地处富民县城（地理坐标为东经102°21'~102°47'，北纬25°08' ~25°36'），东邻散旦镇，南连西山区，西与西山区、禄丰县接壤，北靠罗免镇，面积152.6平方公里。

建设项目位于富民县工业园区大营新型建材区云南新龙矿物质饲料有限公司内，地理坐标为东经102°53′99.01″，北纬25°23′83.49″。
    项目地理位置情况见附图1项目所在地理位置图。

2、地形地貌及地质

富民县整体地势为南高北低，望海山脉由南向北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。富民坝子形态呈北宽南窄不规则四边形，四面环山，东有大营山，西有美女山，南有老守山、观音山，山山呼应，构成环状山体，风景优美。境内最高为老青山海拔2834m，最低是东村乡小沙坪渡口海拔1472m，高差1362m，平均海拔1700m。边缘环山向内地两翼支脉蜿蜒，形成境内盆地与山岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%。 

富民县位于罗茨~易门断裂与昆明西山断裂之间，为一相对稳定区，其段构造主要受栗子园断层、麦龙箐断层、大营小河隐伏断层和仓前断层影响。项目区地震烈度为Ⅶ度区。本次项目建设用地为构造侵蚀冲洪积地貌，河床宽浅，断面呈U型，河漫滩及河心滩发育，侵蚀强。河床地基以第四系冲洪积的粉细砂、粉土、含砾粉质粘土、沙砾石为主，局部含污泥，并有零星的玄武岩、灰岩出露。

根据1：4000000《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）场地地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，对应的地震烈度为Ⅶ。
3、气候气象

富民县地势南高北低，境内盆地山岭相间，气候为典型的低纬度高原季风气候，常年多吹西南风。气候温和，年均气温在15.8℃，全年极端最高气温不超地 33℃，极端最低气温-7.0℃。多年平均相对湿度为72%，多年平均降雨量1008.5mm，雨季5月～10月为雨季，降雨量占全年降雨量的85.3％。多年平均蒸发量1958.8mm。场址所处地区的大风季节主要集中于每年的12月至次年的5月。项目区常年主导风向为西南风，年平均风速2.8m/s，瞬时最大风速28m/s，主频风向为SW。富民气象站所在区域大风月是1月～5月，小风月是6月～12月，年平均风速为2.2m/s。平均风速最大的月份是3、4月，为3.4m/s，最小为8月，为1.2m/s。无霜期245d，多年平均日照2187.7小时，总辐射量123830卡/cm2。 

项目区20年一遇最大24h降雨量111.1mm，最大12h降雨量91.10mm，最大6h降雨量75.55mm，最大1h降雨量46.66mm。

4、河流水系

富民县境内河流有螳螂川、门前河（高桥河）、大营河及其支流新桥河和清水河、龙纳河、龙泉河、木板河等8条；源于境内的有高北河、马拉河、清罗河及天生桥河、新沙河、石板沟6条。境内河流的特点为：旱季水小清澈，雨季水大浑浊。

项目所在区域为螳螂川水系的汇水范围，螳螂川是滇池唯一出水河流，流经西山区海口、安宁市、富民县，禄劝县汇入金沙江，也是滇池出水口的纳污河流。螳螂川沿岸分布有村庄和农田，主要污染源为生活污水及部分居民倾倒的生活垃圾。螳螂川为劣Ⅴ类水体，目前河水主要用途为农田灌溉及一般景观要求。螳螂川富民县境内全场63.4公里，均宽65米，年入境水量86320万立方米，年均秒流量为27.73立方米，最大秒流量500立方米。

项目所在区域涉及河流为大营河，位于项目南面1987m处，为螳螂川支流，大营河源于西山区沙朗湖，流经沙朗、李子坪、头村、二村、三村、完家村、沙锅村、大营、成器墩注入螳螂川，径流面积为362km2，其支流新桥河长约6km，发源于西山瓦恭上禹都旬村，在东元村西汇入大营河。大营河在县境内长度12.2km，年入境水量6250*104m3，落差41m。年平均流量1.98m3/s。

项目所在区域水系见附图3。

5、土壤植被

富民县土壤由棕壤、红壤、紫色土、水稻土四类土壤组成，分别占面积的1.7%、68.9%、15.5%、4.8%，分7个亚属16个土属25个土种。本项目区主要为红壤。

富民县境内林木资源有针叶林、阔叶林、灌木林和竹林四大类，分常绿和落叶两种，其自然植被以云南松和华山松林为主，又以云南松分布最为广泛。目前建设项目内主要有几棵人工种植的乔木和部分草本植物，植被覆盖率小，生物多样性比较单一。

项目所在区域为工业园区，地面基本为硬化路面，仅有部分杂草，无原生植被。

6、生物多样性

项目所在地为富民县工业园区大营新型建材区云南新龙矿物质饲料有限公司内，原始植被遭受破坏，仅有部分杂草，区域内无天然植被，生态结构单一，生物多样性较差，生态自身调控能力弱，主要受人为控制。
7、名胜古迹和历史文物

项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等，未发现国家珍稀濒危保护动植物。

8、富民工业园区大营-茨塘组团的基本情况

云南大学于2010年对《昆明富民工业园区总体规划（2010-2030年）》环境影响报告书进行了编制；2015年，因重新对原规划进行了调整，云南大学于2015年10月编制完成了《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》并于2016年1月11日取得了云南省环保厅批复的“云南省环保厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》审查意见的函”（云环函〔2016〕10号）。

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，富民工业园区定位为新型工业园区，以装备制造、钛化工和新材料三大产业为主导的产业基地，集生产、生活配套为一体的生态工业园。园区包括白石岩—大白坡、大营—茨塘、散旦、款庄—东村四个工业片区。园区总规划面积67.37km2，园区建设用地为30.4km2，园区规划总人口9.87万人，规划期为2015~2030年。

富民工业园区入园要求如下：

①禁止国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的产业入园。

②禁止不符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》中规划产业的项目入园。

③严格控制高钛渣、钛白粉项目入驻，引进的钛产业企业要以钛产品精深加工为主的工业企业。

④项目入园时(特别是钛化工企业)，应充分考虑是否满足环境卫生防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标的影响。

⑤靠近县城、集镇的区域(白石岩-大白坡片区南部、大营-茨塘片区西部)，不宜引进高污染的工业企业，特别是大气污染物型企业。

⑥大营-茨塘片区内的茨塘工业片区，由于水资源不足，不宜引进高耗水企业。

本项目所在的大营新型建材区位于大营-茨塘组团内，符合入园要求。根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》（报批稿），大营-茨塘组团的规划定位为:积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状东元食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)：

1、环境空气质量现状

本项目位于富民县工业园区大营新型建材区云南新龙矿物质饲料有限公司内，该区域属于环境空气质量二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

根据表7-6可知：本项目 Pmax 最大值出现为矩形面源排放的 TSP-Pmax 为4.5837 % ,Cmax为41.253μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2

-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

根据2019年昆明市环境质量公报，昆明市环境空气数据为：二氧化硫的平均浓度为0.012 mg/m3，二氧化氮的平均浓度为0.031mg/m3，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度值为0.045mg/m3，细颗粒物（PM2.5）平均浓度值为0.026mg/m3，一氧化碳（CO）平均浓度值为1.0mg/m3，臭氧（O3）平均浓度值为0.134mg/m3，六项指标全部达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，属于环境空气达标区。

表3-1  2019年昆明市主城区空气质量现状评价表
评价因子

年均浓度（μg/m3）

标准限值（μg/m3）

达标情况

SO2
12

60

达标

NO2
31

40

达标

PM10
45

70

达标

PM2.5
26

35

达标

CO

1.0

（日均，mg/m3）

4

（日均，mg/m3）

达标（无年均标准，满足日均标准）

O3
134

（日最大8小时平均）

160

（日最大8小时平均）

达标（无年均标准，满足日最大8小时平均标准）

由于本项已建成并投入使用，为了解项目所在区域环境空气质量中的特征污染物现状，环评单位委托云南环清环境检测技术有限公司对项目所在区域环境进行了监测。监测时，本项目处于正常运行状态。

环境空气现状监测

监测单位：云南环清环境检测技术有限公司
报告文号：环清检字[2020]-090号
监测时间：2020年6月2日—2020年6月8日

监测项目：TSP共1项。

监测点位：1#厂址西南处、2#厂址东北处，共2个监测点。监测布点见图3-1。

[image: image7.png]



图3-1监测布点图

监测频率：进行一期现状监测，24小时平均浓度连续采样7天。

监测方法：采样方法执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）配套测定方法要求进行，分析方法按国家环境保护总局编制的《空气和废气监测分析方法》要求进行。

监测结果及评价：现状监测结果及评价见表3-2。 

表 3-2 环境空气（TSP）检测结果一览表   单位μg/m3
点 位

污染物

名称

平均时间

监测浓度

范围

标准

限值

最大浓度

占标率/%

超标率

/%

达标

情况

1#厂址西南处

TSP

24小时日均值
104～109
300

36.3%

0

达标

2#厂址东北处

TSP

24小时日均值
108～113
300

37.7%

0

达标

根据表3-2监测结果分析可知：1#厂址西南处、2#厂址东北处环境空气质量检测指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

2、地表水环境质量现状

本项目所在区域水系为厂址南侧约 1987m处的大营河，为螳螂川支流。根据《云南省地表水功能区划（2010-2020年）》，螳螂川（富民大桥—普渡河桥）的水体功能为农业用水和景观用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准。由于大营河未做水质功能区划，故评价区地表水大营河水体功能参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。

根据《2019年昆明市环境状况公报》，项目所涉及的螳螂川富民大桥断面水质类别为Ⅳ类，与2018年相比，水质类别无变化。根据现场勘查情况，大营河流经区域主要是山区和少量的农村，大营河水质一般。
3、地下水环境质量现状

本项目位于富民县工业园区大营新型建材区云南新龙矿物质饲料有限公司内，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ 类标准。经现场调查以及咨询业主，周围无大的地下水污染源，项目区范围内无地下水出露，无地下水利用情况。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）相关规定，本项目为Ⅳ类项目，不需要开展地下水环境影响评价工作。
4、声环境质量现状

本项目位于富民县工业园区大营新型建材区云南新龙矿物质饲料有限公司内，环境功能区划为3类区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准，由于原环评审批时执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，因此评价区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准区标准。故本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50 dB(A)。

由于本项已建成并投入使用，为了解项目所在区域声环境质量现状，环评单位委托云南环清环境检测技术有限公司对项目所在区域声环境进行了监测。监测时，本项目处于正常运行状态。
声环境现状监测 

监测单位：云南环清环境检测技术有限公司
报告文号：环清检字[2020]-090号
监测时间：2020年6月2日—2020年6月3日
监测项目：昼夜等效连续A声级，LAeq。

监测点位：厂房东、厂房南、厂房西、厂房北、渣场东、渣场西、渣场北各一个监测点，共7个监测点。监测布点见图3-1。

监测频率：进行一期现场监测，连续采样2天，昼间和夜间各监测一次。

监测方法：采样监测方法按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）要求进行。

监测结果及评价：现状监测结果及评价见表3-3。 

表 3-3  噪声监测结果   单位：dB（A）

检测日期

检测时间

监测点位及编号

等效声级Leq  dB（A）

标准值

达标情况

2020.6.2

昼间

厂房东

47

60

达标

厂房南

48

达标

厂房西

51

达标

厂房北

48

达标

渣场东
50

达标

渣场西
49

达标

渣场北

50

达标

夜间

厂房东

47

50

达标

厂房南

47

达标

厂房西

46

达标

厂房北

47

达标

渣场东
45

达标

渣场西
46

达标

渣场北
47

达标

2020.6.3

昼间

厂房东

51

60

达标

厂房南

50

达标

厂房西

52

达标

厂房北

48

达标

渣场东
51

达标

渣场西
50

达标

渣场北

50

达标

夜间

厂房东

45

50

达标

厂房南

45

达标

厂房西

46

达标

厂房北

47

达标

渣场东
46

达标

渣场西
47

达标

渣场北
46

达标

根据表3-3监测结果分析可知：项目区厂界噪声监测结果均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

5、土壤环境质量现状

本项目位于富民县工业园区大营新型建材区云南新龙矿物质饲料有限公司内，属于建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1标准。
土壤环境影响评价等级判定

①项目类别

依据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为200kt/a磷石膏制水泥缓凝剂生产项目，为废弃资源综合利用业，归类为环境和公共设施管理业中Ⅲ类 一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的），详见下表。

表3-15  附录A 土壤环境影响评价项目类别

   项目类别

行业类别

Ⅰ类

Ⅱ类

Ⅲ类

IV类

环境和公共设施管理业
危险废物利用及处置
采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用；城镇生活垃圾（不含餐厨废弃物）集中处置
一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用
其他

②项目占地规模

本项目占地面积为17930m2（约1.793hm2），占地规模属于小型。

③项目所在地周边土壤环境敏感程度

项目为污染影响型，所在地周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感，判断依据见下表。

表3-16  污染影响型敏感程度分级表

敏感程度

判断依据

本项目情况

敏感
建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的
根据实地调查，项目所在区域土壤类型主要为是红壤土类，项目区域周围并无排放铜、锌、镍污染物的工业企业，项目周围无土壤污染源，故项目所在区域土壤环境敏感程度为不敏感。

较敏感

建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

不敏感

其他情况

④评价等级

根据上述识别结果，本项目为污染影响型建设项目，归类为环境和公共设施管理业中Ⅲ类 一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的） ，占地规模属小型，土壤环境敏感程度为不敏感，不需要开展土壤环境影响评价工作。
表3-17  项目土壤评价工作等级表

占地规模

评价工作等级

敏感程度

Ⅰ类

Ⅱ类

Ⅲ类

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

较敏感

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

不敏感

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

-

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作

6、生态环境质量现状 
本项目位于富民县工业园区大营新型建材区云南新龙矿物质饲料有限公司内，根据现场勘察，项目所在区域植被较少，无珍稀物种，无需要特殊保护的动植物。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

本项目位于富民县工业园区大营新型建材区云南新龙矿物质饲料有限公司内，周边无自然保护区、风景名胜区等敏感区域。本次评价以项目所在区域的环境质量以及周边的村庄、螳螂川、大营河作为本次评价的环境保护目标。

原环评阶段环境保护目标仅大营河和沙锅村，本环评阶段环境保护目标增加了大气环境影响评价范围内的大气环境保护目标（以项目厂址为中心，自厂界外延5.0 km矩形区域为评价范围），与原环评相比周边无新增企业、无新增敏感点。

1、环境大气

根据表7-6可知：本项目 Pmax 最大值出现为矩形面源排放的 TSP-Pmax 为4.5837 % ,Cmax为41.253μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2

-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，其评价范围为：以项目厂址为中心，自厂界外延5.0 km矩形区域为评价范围。因此本项目的大气环境保护目标为环评评价范围内的大气环境保护目标，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准保护。
2、地表水

本项目所在区域水系为厂址南侧约 1987m处的大营河，为螳螂川支流。根据《云南省地表水功能区划（2010-2020年）》，螳螂川（富民大桥—普渡河桥）的水体功能为农业用水和景观用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准。由于大营河未做水质功能区划，故评价区地表水大营河水体功能参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准，按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类水体标准保护。
3、声环境

声环境保护目标为以项目所在地为中心200m范围内的噪声敏感区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据实地调查，项目周边200米范围内无任何村庄及敏感区域。
环境保护目标情况见表3-4。

表3-4   项目周边环境保护目标一览表

项目

序号

名称

坐标/m

保护

对象

保护

内容

相对厂址方位

相对厂界距离/m

保护级别

X
Y
大

气

环

境

1

沙锅村
367
-1375
居住区

人群

东南面

1435

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
2

东元村

848

-1820

居住区

人群

东南面

2045

3

张家村

1725

-1425

居住区

人群

东南面

2361

4

李家村
1708
-1012
居住区

人群

东南面

2127

5

赵家村
2019
-1117
居住区

人群

东南面

2378

6

滥泥箐

-956

747

居住区

人群

西北面

1206

7

枫桥家园

-1449

-889

居住区

人群

西南面

1770

8

南边村

-2093

-879

居住区

人群

西南面

2308

9

大营镇
-1055
-1659
居住区

人群

西南面

2296

10

富民永定中学
-1851
-2035
居住区

学生

西南面
2920
11

深沟箐
-436
-1483
居住区

人群

西南面

1610

12

何官营
-355
-2112
居住区

人群

西南面
2245
13

经典墅
0
-2244
居住区

人群

南面
2244
14

陈家村
1672
-2111
居住区

人群

东南面

2691

水环境

大营河
/

/

/

/

南面
1987
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水标准。




四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气质量标准

本项目位于富民县工业园区大营新型建材区云南新龙矿物质饲料有限公司内，属于工业园区，项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。标准值如表4-1。

表4-1    环境空气质量标准   单位：ug/m3

污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值（μg/m3）
SO2
年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

PM10
年平均

70

24小时平均

150

PM2.5
年平均

35

24小时平均

75

CO

24小时平均

4000

1小时平均

10000

O3
日最大8小时平均

160

1小时平均

200

TSP

年平均

200

24小时平均

300

2、地表水环境质量

项目所在区域为螳螂川一级支流大营河的流域范围内，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，螳螂川“富民大桥—普渡河桥”段水功能为农业用水和景观用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，大营河为螳螂川一级支流，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，具体见表4-2。

表4-2   地表水环境质量标准    单位：mg/L 

项目

pH

COD

BOD5
NH3-N

TP

TN

溶解氧

粪大肠杆菌

Ⅳ类
6～9

≤30

≤6

≤1.5

≤0.3

≤1.5

≥3.0

≤20000个/L
3、声环境质量标准

本项目位于富民县工业园区大营新型建材区云南新龙矿物质饲料有限公司内，环境功能区划为3类区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准，由于原环评审批时执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，因此评价区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准区标准。周围主要噪声源为工业生产设备噪声、交通噪声等，项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，具体标准值见表4-3。

表4-3  声环境质量标准  单位：dB(A)

类别

适用区域

等效声级限值

昼间

夜间

2

工业区

60

50



	污

染

物

排

放

标

准
	1、大气污染物排放标准
表4-4    大气污染物排放标准变化情况

时段

污染源

因子

标准值

排放标准

变化情况

备注

原环评阶段

干燥炉

烟（粉）尘

200 mg/m3
GB9078-1996《工业窑炉大气污染物排放标准》表2、表4二级标准

不适用

本项目实际运行过程中改革了生产工艺，取消了烘干工序，未设置集气罩、反次脉冲布袋除尘器和旋风除尘+布袋除尘器，因此本项目实际运行过程中无烘干机废气（SO2、粉（烟）尘、NOx、氟化物）产生。

SO2
850 mg/m3
不适用

氟化物

6 mg/m3
不适用

林格曼黑度

1级

不适用

烟囱高度

≥15m

不适用

NOX
240 mg/m3
GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准

不适用

无组织

粉尘

5 mg/m3
GB9078-1996《工业窑炉大气污染物排放标准》表3标准

不适用

现阶段

无组织

粉尘

1 mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准
适用

本项目实际运行过程中仅产生粉尘、氟化物为无组织排放。

氟化物

20 µg/m3
由于本项目实际运行过程中改革了工艺，取消了烘干工序，未设置集气罩、反次脉冲布袋除尘器和旋风除尘+布袋除尘器，因此本项目实际运行过程中无烘干机废气（SO2、粉（烟）尘、NOx、氟化物）产生。

项目运营期大气污染物为粉尘，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准：颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3​。

表4-5  大气污染物综合排放标准

污染物

无组织

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

2、噪声排放标
本项目位于富民县工业园区大营新型建材区云南新龙矿物质饲料有限公司内，由于原环评审批时执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准，因此营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准值。标准值见表4-6。

表4-6  工业企业厂界噪声排放标准

声环境功能区类别

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

2

60

50

3、固体废弃物排放标准

本项目运行生产的废机油执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修改单）中的相关规定。

	总

量

控

制

指

标
	据该建设项目排污状况以及环保行政主管部门对总量控制的要求，提出总量控制指标。

表4-7    总量控制指标变化情况
项目

污染源

因子

原环评排放量

实际排放量

备注

废气

有组织废气

废气量（万m3/a）

14400

0

消减

粉（烟）尘（t/a）

2.5

0

消减
SO2（t/a）

24.64

0

消减
NO2（t/a）

4.86

0

消减
氟化物（t/a）

0.58

0

消减
无组织废气

粉尘（t/a）

/

0.614

新增

废水

生产废水

/

0

0

无变化

生活废水

/

0

0

无变化

固废

/

/

处置率 100%

处置率 100%

无变化

本项目实际运行过程总量控制指标如下：

项目无废水排放，不设置废水总量控制指标；

项目废气仅为改性剂（生石灰）卸料、投料及产品装料过程中产生的无组织粉尘（0.614t/a），不设置无组织粉尘总量控制指标。

固废处置率为100%。


五、工程分析

	一、生产工艺简述








G：废气     N：噪声

图5-1 水泥缓凝剂生产工艺流程图
工艺流程简述：

用装载机从原料堆场将磷石膏、钛石膏、改性剂原料分别运输并投入各自对应的料口，再由电子计量器定量称量后通过皮带输送机输送至皮带混料口混合后，通过皮带输送机送至对辊破碎机粉碎后送入高效混合机内，放入一定量的水进行高效混合后由皮带输送机送至成品库堆存，通过自然风干继续将产品含水率降至12%左右，并调整产品pH值，堆存约5天，堆存过程不需进行翻堆。

堆存过程中主要原理为生石灰粉与磷石膏中的游离酸（磷酸、氢氟酸）反应生成磷酸钙、氟化钙等水不溶物，将水溶性P2O5含量由0.11%降低至0.06%，水溶性氟含量由0.016%降低至0.01%，并将产品pH调整到6~7.5；钛石膏主要成分和磷石膏一样均为二水硫酸钙，且都呈弱酸性，钛石膏和磷石膏放在一起不会发生化学反应。另外，少量生石灰与物料中的附着水反应在生成氢氧化钙时放出大量热，也有助于水分蒸发。具体反应原理如下：

3CaO+2H3PO4=Ca3(PO4)2+3H2O

2CaO+Ca(H2PO4 )2 = Ca3(PO4 )2+2H2O

CaO+2HF =CaF2+H2O

CaO+H2O=Ca(OH)2+热量
物料平衡

本项目物料平衡详见表5-1。

表5-1    物料平衡表
原料名称

投入量（t/a）

产品名称

产生量（t/a）

磷石膏（含水25%）

180000

水泥缓凝剂（含水12%）

200000

钛石膏（含水40%）

50000

粉尘（无组织）

0.614

改性剂

7400.614

蒸发水

38000

自来水

600

合计

238000.614

238000.614

二、项目污染源情况

1、施工期污染源分析
本项目由云南新龙矿物质饲料有限公司2019年12月25日，将生产厂房及生产设备转让给云南磊新环保有限公司，项目已建成投运，原有的施工期影响早已结束，因此本报告不对施工期的污染进行分析。

2、营运期污染源分析

（1）废气   
根据对项目生产工艺和原辅材料的分析，由于磷石膏、钛石膏均具有粘接性且含水18%左右，其下料、输送过程中粉尘产生量很小，可忽略不计；本项目主要大气污染源为改性剂（生石灰）在卸料、投料、破碎及产品装料等过程中产生粉尘，其次还有少量的汽车尾气、车辆运输扬尘产生。

①卸料粉尘

项目改性剂（生石灰）以3~10mm粒径为主，由汽车（车顶覆盖篷布）散装运输至改性剂（生石灰）原料堆场，卸料过程容易产生粉尘，卸料时尽可能降低改性剂（生石灰）原料的垂直落差，本次环评建议生石灰、钛石膏、磷石膏原料堆场地面硬化、设置为彩钢瓦半密封堆场，改性剂（生石灰）原料储存过程中不会产生粉尘，卸料时会产生粉尘，参考《逸散型工业粉尘控制技术》中粒料卸料的排放因子，颗粒物产尘系数以0.01kg/t物料计，项目年使用生石灰4500t，则无组织粉尘产生量为45kg/a，无组织粉尘排放量为0.045t/a，0.009 kg/h。

②投料粉尘

项目改性剂（生石灰）采用装载机投料，由于改性剂（生石灰）原料堆场距离投料口内仅5米，装载机运输过程中粉尘产生较少可忽略不计，投料过程有少量粉尘产生，本次环评建议上料斗顶部设置喷淋降尘装置，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，生石灰投料过程粉尘产生量约0.125kg/t（生石灰），项目年使用生石灰4500t，则粉尘产生量约562.5 kg/a，经喷淋降尘，沉降效率约70%，无组织粉尘排放量为0.169 t/a，0.035 kg/h。

③破碎粉尘

磷石膏、钛石膏、改性剂（生石灰）混合后在破碎时会产生少量的粉尘，本次环建议在破碎区顶部设置喷淋降尘装置，经喷淋降尘，成无组织排放。

④装料粉尘

项目成品库为彩钢瓦半封闭，本次环评建议成品库车辆运输口顶部设置喷淋降尘装置，成品库除运输口外，围挡地方使用防尘网进行封闭。产品装料过程中有少量粉尘产生，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，产品装料过程粉尘产生量约0.01kg/t，项目年产20万t水泥缓凝剂，则粉尘产生量约2000 kg/a，经喷淋降尘、车间密封沉降抑尘作用，沉降效率约80%，无组织粉尘排放量为0.4 t/a，0.083 kg/h。

⑤汽车尾气

装载机转载原料时会有少量燃油烟气产生，燃油烟气中含有少量的烟尘、CO及CH等，在原料堆场内呈无组织排放；运输车辆驶入、驶出时排放的少量尾气，其中含THC、NO2、CO等少量污染物，呈无组织排放。

⑥车辆运输扬尘

项目原料、产品通过汽车散装运输，运输过程会产生少量的运输扬尘，通过人工洒水抑尘作用，产生量较少。

（2）废水

本项目内不设办公区、食堂，依托云南新龙矿物质饲料有限公司办公楼102室办公；依托云南新龙矿物质饲料有限公司办食堂吃饭，项目营运期无生产废水、生活污水产生。

场区初期雨水
工作日为300天，非雨天按200天计算。
项目雨天会产生雨水的地表径流，场地雨天地表径流量按下式进行计算：

Q=α×q×F

式中：Q─雨水流量，m3/d；

α─综合径流系数，根据GB50014-2006《室外排水设计规范》本次取0.85；

F─汇水面积（m2），本报告取1200m2；

q—暴雨强度，m，富民县20年一遇日最大降雨量为82.4×10-3m 。
经计算得雨水流量为84.048m3/d，3.5m3/h。本次评价按地表径流在沉砂池停留15分钟估算沉砂池容积，则沉砂池总容积不应小于1m3，项目可在原料堆场入口右侧设置1个容积为3m3的沉砂池，地表径流经排水沟收集后排入沉砂池内，经沉淀处理后用于料场洒水降尘等综合利用、不外排。

初期雨水池雨水→沉淀池→回用。
（3）固体废物

项目运行过程中产生的固体废弃物主要为废机油。项目机修过程中会产生少量的废机油，根据《国家危险废物名录》（2016年版，2016年8月1日起实施），废机油属于危险固废（HW08废矿物油与含矿物油废物），废机油废物代码为“900-214-08”，产生量为0.02t/a，本次环评建议新建危废暂存间，废机油统一收集后于危废暂存间内暂存，委托有资质的单位清运处置。

（4）噪声

本项目噪声源主要为高效混合器、对辊破碎机、皮带输送机、抓斗行车、装载机等设备运行时产生的噪声，噪声声级在65-80dB(A)之间，项目实施过程中合理布局产噪设备；设置减震设施、密封、隔声；夜间不进行生产；选用低噪声设备、加强设备维护等措施。项目噪声源情况见表5-2。

表5-2    项目噪声源情况    单位：dB(A)

序号

设备名称

噪声源强

1
高效混合器

70

2
对辊破碎机

75

3
皮带输送机

65

4

抓斗行车

70

5

装载机

80




六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度
	产生量（t/a）
	浓度
	排放量

（t/a）

	大

气

污

染

物
	运营期
	卸料
	粉尘（无组织）
	—
	0.045t/a
	—
	0.045t/a

	
	
	投料
	粉尘（无组织）
	—
	0.5625t/a
	—
	0.169 t/a

	
	
	破碎
	粉尘（无组织）
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	装料
	粉尘（无组织）
	—
	2.0t/a
	—
	0.4 t/a

	
	
	汽车尾气
	烟尘、CH、CO、NO2、THC、
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	车辆运输
	粉尘
	—
	少量
	—
	少量

	水

污

染

物
	运营期
	生产废水
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	生活废水
	/
	/
	/
	/
	/

	固体

废弃

物
	运营期
	机修过程
	废机油
	—
	0.02t/a
	统一收集后在危废暂存间内暂存，委托有资质的单位清运处置。

	噪

声
	运营期
	设备噪声
	噪声
	65～80dB(A)
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	主要生态影响（不够时可附另页）

本项目由云南新龙矿物质饲料有限公司2019年12月25日，将生产厂房及生产设备转让给云南磊新环保有限公司，周围生态环境已改变，以人工景观为主，项目已建成投运，原有的施工期影响早已结束，不涉及开挖土石方等破坏生态环境的活动，项目为废旧资源综合利用类项目，对生态环境影响不明显。




七、环境影响分析

	一、施工期环境影响分析

本项目由云南新龙矿物质饲料有限公司2019年12月25日，将生产厂房及生产设备转让给云南磊新环保有限公司，项目已建成投运，原有的施工期影响早已结束，因此本报告不对施工期的污染进行分析。

二、营运期环境影响分析

1、大气环境影响分析

 （1）污染物变化情况

本项目主要大气污染源为改性剂（生石灰）在卸料、投料、破碎及产品装料等过程中产生粉尘，其次还有少量的汽车尾气、车辆运输扬尘产生。

上料斗顶部为彩钢瓦半封闭，上料粉尘为成无组织排放；项目生产线从上料斗出口、混合、对辊破碎机、高效混合机、皮带输送为彩钢瓦全密封生产，对辊破碎机产生的破碎粉尘成无组织排放；成品库使用彩钢瓦进行半密封，甩抛粉尘、产品装料粉尘成无组织排放。

根据表3-2监测结果分析可知：厂区上风向、下风向无组织排放达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。与原环评相比，总体上对环境的影响减小了。

表7-1    大气污染物变化情况
项目

污染源

因子

原环评排放量

实际排放量

备注

废气

有组织废气

干燥炉

废气量（万m3/a）

14400

0

消减

粉（烟）尘（t/a）

2.5

0

消减
SO2（t/a）

24.64

0

消减
NO2（t/a）

4.86

0

消减
氟化物（t/a）

0.58

0

消减
无组织废气

卸料

粉尘（t/a）

/

0.045

新增

投料

/

0.169

新增

破碎

/

/

未增加

产品装料

/

0.4
新增

综上，本项目未设置集气罩、反次脉冲布袋除尘器和旋风除尘+布袋除尘器。在运行过程中，原料运输时，汽车车顶覆盖篷布，卸料时尽可能降低改性剂（生石灰）原料的垂直落差；原料堆场为露天堆放；对生产线使用彩钢瓦进行全密闭生产；成品库使用彩钢瓦进行半封闭。本次环评建议生石灰、钛石膏、磷石膏原料堆场地面硬化、设置为彩钢瓦半密封堆场；在上料斗顶部设置喷淋降尘装置；在破碎区顶部设置喷淋降尘装置；成品库车辆运输口顶部设置喷淋降尘装置，成品库除运输口外，围挡地方使用防尘网进行封闭；对道路进行人工洒水降尘。

根据表3-2监测结果分析可知：厂区上风向、下风向无组织排放达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。这些环保治理设施是可行的。

（2）大气环境影响评价工作等级的确定
依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
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 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；
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——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

[image: image11.png]


——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价等级判别表
评价等级按下表的分级判据进行划分。

表7-2   评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≧10%

二级评价

1%≦Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

③评价因子和评价标准筛选

根据项目初步工程分析结果，本项目无组织排放主要为改性剂（生石灰）在卸料、投料及产品装料等过程中产生的粉尘（TSP），项目大气评价因子和评价标准见下表。 

表7-3  污染物评价标准

污染物名称

功能区

取值时间

标准值(μg/m³)

标准来源

TSP

二类限区

日均

300.0

环境空气质量标准

(GB 3095-2012)

④污染源参数

 表7-4  主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 
污染源名称

坐标(°)

海拔高度(m)

矩形面源

污染物排放速率(kg/h)

经度

维度

长度(m)

宽度(m)

有效高度(m)

TSP

卸料

102.538557

25.242387

1892.00

70.42

70.04

10.00

0.0090

投料

102.538199

25.242556

1892.00

94.40

89.63

10.00

0.0350

装料

102.538003

25.241409

1892.00

110.19

63.16

10.00

0.0830

⑤项目参数

  表7-5   估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数(城市人口数)

/

最高环境温度

32.8
最低环境温度

-7.8
土地利用类型

阔叶林
区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率(m)

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/m

/

岸线方向/°

/

⑥评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型进行分析判定，本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见下表：
表7-6  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

排放源

污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m³)

Cmax(μg/m³)

Pmax(%)

D10%(m)

水泥缓凝剂生产线

卸料

TSP

300.0

15.8910

1.7657

/

投料

TSP

300.0

5.1562

0.5729

/

装料

TSP

300.0

41.2530

4.5837

/

根据表7-6可知：本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP-Pmax值4.5837 % ,

Cmax为41.253μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

注：本次预测不考虑《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）章节5.3.3中规定的评价等级判定还应遵守的规定。

（3）无组织排放影响分析

本项目正常运营时产生的废气主要为改性剂（生石灰）在卸料、投料、破碎及产品装料等过程中产生的粉尘，其次还有少量的汽车尾气、车辆运输扬尘产生。

①卸料粉尘

项目改性剂（生石灰）由汽车（车顶覆盖篷布）散装运输至改性剂（生石灰）原料堆场，卸料时尽可能降低改性剂（生石灰）原料的垂直落差，卸料过程产生粉尘0.045t/a，为无组织排放；改性剂（生石灰）原料堆场地面硬化、设置为彩钢瓦半密封堆场；储存过程中不会产生粉尘。

②投料粉尘

项目改性剂（生石灰）采用装载机投料，由于改性剂（生石灰）原料堆场距离投料口内仅5米，装载机运输过程中粉尘产生较少可忽略不计；上料斗顶部设置彩钢瓦半封闭，并在顶部设置喷淋降尘装置，经喷淋降尘投料过程产生粉尘0.169 t/a，为无组织排放。

③破碎粉尘

磷石膏、钛石膏、改性剂（生石灰）混合后在破碎时会产生少量的粉尘，顶部设置喷淋降尘装置，经喷淋降尘，成无组织排放。

④装料粉尘

项目成品库为围挡地方使用防尘网进行封闭、其余部门彩钢瓦半封闭，仅运输时打开侧门，侧门出口顶部设置喷淋（滴灌）降尘装置，经喷淋（滴灌）降尘、车间密封沉降抑尘作用，沉降效率约80%，产品装料过程中产生粉尘0.4 t/a，为无组织排放。

④汽车尾气

装载机转载原料时会有少量燃油烟气产生，燃油烟气中含有少量的烟尘、CO及CH等，在原料堆场内呈无组织排放；运输车辆驶入、驶出时排放的少量尾气，其中含THC、NO2、CO等少量污染物，呈无组织排放。

⑤车辆运输扬尘

项目原料、产品通过汽车散装运输，运输过程会产生少量的运输扬尘，通过人工洒水抑尘作用，产生量较少。风大时按扬尘产生情况增加雾炮车、车辆清洗池及硬化道路等措施。
⑥污染源影响预测结果

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式即AERSCREEN模式，计算相应浓度占标率，本项目无组织废气预测结果见下表。

表7-7  项目区废气无组织排放预测结果一览表
下风向距离

水泥缓凝剂生产线（矩形面源）

卸料

投料

装料

TSP浓度

(μg/m³)

TSP占标率(%)

TSP浓度

(μg/m³)

TSP占标率(%)

TSP浓度

(μg/m³)

TSP占标率(%)

50.0

14.5000

1.6111

5.1562

0.5729

39.1100

4.3456

100.0

14.6330

1.6259

4.1481

0.4609

38.4060

4.2673

200.0

11.3210

1.2579

3.0524

0.3392

28.5380

3.1709

300.0

8.9931

0.9992

2.3762

0.2640

22.1350

2.4594

400.0

7.8191

0.8688

2.0570

0.2286

19.1140

2.1238

500.0

6.8503

0.7611

1.7914

0.1990

16.6060

1.8451

600.0

6.0718

0.6746

1.5815

0.1757

14.6380

1.6264

700.0

5.5289

0.6143

1.4356

0.1595

13.2820

1.4758

800.0

5.0575

0.5619

1.3111

0.1457

12.1220

1.3469

900.0

4.6661

0.5185

1.2091

0.1343

11.1680

1.2409

1000.0

4.3409

0.4823

1.1235

0.1248

10.3810

1.1534

1200.0

3.8130

0.4237

0.9856

0.1095

9.1083

1.0120

1400.0

3.3833

0.3759

0.8739

0.0971

8.0641

0.8960

1600.0

3.0260

0.3362

0.7809

0.0868

7.2048

0.8005

1800.0

2.7289

0.3032

0.7033

0.0781

6.5170

0.7241

2000.0

2.4769

0.2752

0.6407

0.0712

5.9089

0.6565

2500.0

2.0021

0.2225

0.5149

0.0572

4.7483

0.5276

3000.0

1.6579

0.1842

0.4264

0.0474

3.9320

0.4369

3500.0

1.4050

0.1561

0.3613

0.0401

3.3322

0.3702

4000.0

1.2125

0.1347

0.3118

0.0346

2.8758

0.3195

4500.0

1.0620

0.1180

0.2731

0.0303

2.5187

0.2799

5000.0

0.9414

0.1046

0.2421

0.0269

2.2327

0.2481

10000.0

0.4119

0.0458

0.1059

0.0118

0.9770

0.1086

11000.0

0.3664

0.0407

0.0942

0.0105

0.8691

0.0966

12000.0

0.3291

0.0366

0.0846

0.0094

0.7806

0.0867

13000.0

0.2981

0.0331

0.0767

0.0085

0.7069

0.0785

14000.0

0.2718

0.0302

0.0699

0.0078

0.6447

0.0716

15000.0

0.2494

0.0277

0.0641

0.0071

0.5915

0.0657

20000.0

0.1738

0.0193

0.0447

0.0050

0.4122

0.0458

25000.0

0.1310

0.0146

0.0337

0.0037

0.3108

0.0345

下风向最大浓度

15.8910

1.7657

5.1562

0.5729

41.2530

4.5837

下风向最大浓度出现距离

67.0

67.0

50.01

50.01

75.0

75.0

D10%最远距离

/

/

/

/

/

/

由表7-7可知，项目区卸料、投料、产品装料时无组织排放的TSP最大质量浓度分别为14.5000ug/m3，5.1562ug/m3，39.1100ug/m3，占标率分别为1.6111%、0.5729%，4.3456%。无组织排放的TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，故项目产生的无组织粉尘对周围环境影响较小，无组织排放的处理是可行的。

（4）大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价工作等级定为二级，二级评价项目不进行进一步预测与评价，因此不计算大气防护距离。
（5）污染物排污量核算

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）二级评价项目不进行进一步预测与评价，环评只对污染物排放量进行核算，项目大气污染物排放量核算见下表7-7。
表7-8    项目大气污染物无组织排放量核算表

序号

产污环节

污染物

标准名称

浓度限值（ug/m3）

年排放量（t/a）

1

卸料

TSP
《环境空气质量标准》GB3095-2012表1二级标准

300

0.045
2

投料

0.169
3

产品装料

0.4

无组织排放总计

0.614

2、水环境影响分析

（1）生产废水

本项目生产过程中无生产废水产生，不会对周边环境产生影响。

（2）生活污水

本项目内不设办公区、食堂，依托云南新龙矿物质饲料有限公司办公楼102室办公；依托云南新龙矿物质饲料有限公司办食堂吃饭，项目营运期无生活污水产生，不会对周边环境产生影响。

表7-9   废水排放变化情况
项目

污染源

原环评排放量

实际排放量

备注

废水

生产废水

0

0

无变化

生活废水

0

0

无变化

与原环评对比，项目实际营运过程无生产废水、生活污水产生，对环境的影响未增加。
3、声环境影响分析

本项目噪声源主要为高效混合器、对辊破碎机、皮带输送机、抓斗行车、装载机等设备运行时产生的噪声，夜间不进行生产，噪声声级在65-80dB(A)之间。项目噪声源情况见表5-1。

本项目高效混合器位于生产线南部；对辊破碎机位于生产线西南部；皮带输送机位于生产线北部；抓斗行车位于成品库西部（室内）、装载机位于原料堆场南部。

项目实施过程中合理布局产噪设备；设置减震设施、密封、隔声；夜间不进行生产；选用低噪声设备、加强设备维护等措施。

根据表3-3监测结果分析可知：项目区厂界噪声监测结果均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。与原环评对比，项目实际营运过程，取消了燃煤热风炉、烘干机、挤压成球机的安装，减少了3大噪声源，对环境的影响变小了。

（1）噪声预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.4-2009）中推荐的声环境影响预测模式。

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg ）计算公式：
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式中：Leqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAt ——i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i 声源在T 时间段内的运行时间，s。

预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：
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式中：Leqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

（2）预测结果及影响分析

根据预测模式及相应的参数，预测出各主要噪声源在预测点的贡献值，然后进行叠加计算出该点的噪声叠加贡献值，再与该点的噪声现状值进行叠加，计算出该点的预测值，其结果见下表。

表7-10 噪声预测结果 单位：dB(A)

预测点

项目点

时间

东厂界
南厂界

西厂界

北厂界

原料堆场区

贡献值

昼间

33.24

35.92

25.11

24.41

夜间

/
/
/
/
背景值

昼间

50.00

48.00

50.00

49.00

夜间

46.00

47.00

45.00

46.00

预测值

昼间

50.09

48.26

50.01

49.02

夜间

46.00
47.00
45.00

46.00
标准值
昼间

60
夜间

50
达标情况
昼间

达标

达标

达标

达标

夜间

达标

达标

达标

达标

成品堆场区

贡献值

昼间

24.65

27.86

18.87

32.63

夜间

/
/
/
/
背景值

昼间

49.00

49.00

51.00

48.00

夜间

46.00
46.00
47.00
46.00
预测值

昼间

49.02
49.03
51.00
48.12
夜间

46.00
46.00
47.00
46.00
标准值
昼间

60
夜间

50
达标情况
昼间

达标

达标

达标

达标

夜间

达标

达标

达标

达标

从表7-10预测结果可以看出，项目各厂界环境噪声贡献值及预测值昼间、夜间均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，根据实地调查，项目周边200米范围内无任何村庄及敏感区域，项目运行期对周围声环境产生的影响较小。

4、固体废物影响分析

项目运行过程中产生的固体废弃物主要为废机油。项目机修过程中产生废机油为0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年版，2016年8月1日起实施），废机油属于危险固废（HW08废矿物油与含矿物油废物），废机油废物代码为“900-214-08”，原环评未提及，本环评建议新建危废暂存间，废机油统一收集后，于危废暂存间内暂存，委托有资质的单位清运处置。

与原环评对比，项目实际营运过程，固废处置率为100%，对环境的影响未增加。

表7-11    固废处置变化情况
项目

原环评排放量

实际排放量

备注

固废

处置率 100%

处置率 100%

无变化

5、环境风险影响分析

本项目会产生危险废物废机油，其中废机油设计风险分析，属于易燃物质，在应用、储存、运输等过程中存在着对人类生活及周围环境污染的潜在危害，必须按照有关规定进行管理。

原环评机修过程产生的废机油属于危险废物，但原环评里未提及，本次环境风险影响分析为补充分析。与原环评对比，废机油风险源对环境的影响未增加。
（1）风险调查及评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂区内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q：


[image: image14.wmf]n

n

2

2

1

1

q

q

q

Q

Q

Q

Q

+

¼

¼

+

+

=


式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量；

      Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。

本项目涉及到风险分析的危险物质为废机油，结合HJ169-2018附录B，危险物质Q值如下：
表7-12  建设项目Q值确定表

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

废机油

/

0.02

2500

0.000008

项目Q值∑

0.000008

由上表可知，本项目Q<1，环境风险潜势为I。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级根据项目涉及的物质及工艺系统危害性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按下表确定评价工作等级。
表7-13  环境风险评价工作等级划分

环境风险潜势

IV、IV+
III
II
Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析

综上分析，项目环境风险潜势为I 时，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

（2）环境风险识别

①物质风险识别

项目风险物质识别见下表：
表7-14  项目危险物质理化性质及毒性特征一览表
名称

最大储量（t）

理化性质

危险特性

物质风险辨识

废机油

0.02

油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，相对密度0.87，沸点260℃，闪点200~220℃，自燃点248℃。

可燃液体，遇明火、高热可燃。

燃烧、爆炸

②生产设施风险识别

项目不涉及生产，风险主要来自贮存和使用过程。因此生产设施的风险识别主要包含贮存过程。 

本项目危险废物在贮存及搬运过程中，由于受到撞击或受到日光暴晒等原因，盛放机油的容器有可能发生破损，从而造成危险废物泄漏。泄漏后易燃液体如遇明火会引发火灾，泄露有毒液体和火灾产生有毒气体可能会影响周边环境。

（3）环境风险分析
项目在机油储存过程中发生火灾时，产生的有害气体易造成环境空气污染，发生火灾对人员伤害。

（4）环境风险防范措施及应急要求

①维修产生的废机油需有专门的房间储存，全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。

②应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，若发生爆炸事故，撤离距离需加长，并严格限制出入。

③灭火方法：消防人员必须全身佩戴防火防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。

④制定操作管理规程，并对相关人员进行培训，配备相关措施。

通过上述措施，项目的危险、有害因素是可以控制和预防的。存在的风险是可以接受的。可以保证在风险状态下对周围的环境质量影响较小。综合分析，项目建设从环境风险角度分析可行。

（5）环境风险分析结论

项目运营过程中机油的存储存在一定的环境风险，企业在严格按照有关标准、规范及条例的要求，认真落实环境风险防范措施，编制完善环境风险应急预案，并到相关部门备案的前提下，项目环境风险是可控的。
表7-15  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

200kt/a磷石膏制水泥缓凝剂生产项目

建设地点

（云南）省

（昆明）市

（）区

（富民）县

（ 大营——茨塘组团大营片区）园区

地理坐标

经度

102°53′99.01″

纬度

25°23′83.49″

主要危险物质及分布

废机油，主要分布在危废暂存间

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

废机油在储存中发生火灾时，产生的有害气体易造成环境空气污染，发生火灾对人员伤害。
风险防范措施要求

①维修产生的废机油需有专门的房间储存，全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。

② 应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，若发生爆炸事故，撤离距离需加长，并严格限制出入。

③灭火方法：消防人员必须全身佩戴防火防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119

④制定操作管理规程，并对相关人员进行培训，配备相关措施。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无。

三、产业政策符合性分析

原环评和现有项目产业政策相比，未发生变化，根据2019年8月27日国家发展改革委第29号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>有关条款的的决定》修正）和《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本）中的相关规定，本项目属废旧资源综合利用项目，项目属于鼓励类：“四十三、环境保护与资源节约综合利用—— 25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”，符合国家产业政策。

四、与工业园区总体规划的符合性分析

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，本项目位于大营—茨塘组团-大营片区，大营-茨塘组团的规划定位为:积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状东元食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。

对照富民工业园区永定-大营片区近期建设规划图(2030)，项目所在区域为一类工业用地，位于大营—茨塘组团-大营片区新型建材区内，本项目为废旧资源综合利用项目，符合永定-大营片区发展定位：（新型建材、机械加工区；食品加工、物流贸易区；研发与职业教育、配套商业居住区），因此，项目的建设与总体规划相符，所以项目符合《昆明富民工业园总体规划》。本项目与富民工业园区永定-大营片区位置关系见附图5。

综上所述，项目建设符合昆明富民工业园总体规划。

五、环境相容性分析

项目位于富民工业园区位于大营—茨塘组团-大营片区新型建材区内，园区内企业多为化工产品加工，与工业园区规划相符，本报告环境现状分析表明，项目所在地环境质量满足相关质量要求，环境影响评价结果表明，项目周边无环境敏感目标，项目对评价区域地表水环境无影响，项目运行对环境的影响总体上可满足当地环境保护的要求。
六、选址可行性分析

本次项目建设用地中占用了云南新龙矿物质饲料有限公司的2#磷石膏渣场，云南新龙矿物质饲料有限公司的磷石膏原设置了2#、3#渣场进行堆存，2#渣场位于富民县大营镇器礅村的天生坑内，占地面积116亩，库容200万m3，2009年6月26日，由富民县环境保护局组织对2#渣场进行封场验收，同意2#渣场通过验收，2#渣场目前已封场停止使用；3#渣场位于富民县大营镇奎南村关山菁上游左岸支沟，占地面积200亩，设计有效库容400万m3，3#渣场于2006年12月开工建设，2007年10建成投入试运行，2007年11月6日，由富民县环境保护局组织对3#渣场进行验收，全体同意通过验收投入使用，3#渣场目前运行正常，云南新龙矿物质饲料有限公司的磷石膏运至3#磷石膏渣场贮存；本项目所需磷石膏均从3#渣场运送过来。

本项目的建设范围和位置位于原审批的项目范围内；其选址未超出原审批文件批准建设范围，选址位于原新龙矿物质饲料有限公司范围内，其选址无限制条件。

但从用地情况来看，现有项目的原料堆场用地在2#渣场范围内，2#渣场目前已封场验收且已封场停止使用，本项目原料堆场位于项目区东北侧，均在原有项目原料堆场使用范围内（见附图6原项目平面布置图），目前原料堆场占地面积缩减为1600m2，经协商，云南新龙矿物质饲料有限公司同意云南磊新环保有限公司使用2#渣场旁边原有的加料装置，原料堆场同意使用原设计方案计划内的场地，用地面积不超过1600m2，因使用的原料堆场占用已封场的2#渣场部分区域，而在原料堆存、使用过程中产生的降雨径流，以及物料的清运等过程不满足渣场封场管理要求，会引发渣场的安全风险和环境风险；经与建设方进行协商，由于生产设备是延用已建成设施，该设施是在原环评建设范围内建设，改造即为全部拆除。经建设方和云南新龙矿物质饲料有限公司协商，建设方将继续使用2#磷石膏渣场的部分区域，在使用过程严格执行生态环境局、应急局等部门的相关规定，若在使用过程中2#渣场出现环境污染问题和环境纠纷，将由云南磊新环保有限公司承担相应责任，该公司已就责任情况提供了相关证明（见附件8）。

七、项目平面布局合理性分析

本项目依据合理安排原料堆场、生产区、成品库独立布置的原则，具体布置为由北向南依次布置为原料堆场、生产区、成品库，项目生产线按照工艺要求布置，符合工艺要求，项目各项生产布局、环保设施等均根据生产、处理需要进行布局，节省了空间，也方便了生产，各功能分区明确，间距合理。项目总占地面积由66700m2减少为17930m2，取消了熟化库的建设和预留空地的使用，该变化满足区域保护目标或平面布局的要求。

综上，项目总体布局较为合理。


八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	废气污染物
	运营期
	卸料
	粉尘
	卸料时尽可能降低改性剂（生石灰）原料的垂直落差，自然扩散，生石灰、钛石膏、磷石膏原料堆场地面硬化、设置为彩钢瓦半密封堆场。
	排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准：颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3​。

	
	
	投料
	
	上料斗上面彩钢瓦半封闭、顶部设置喷淋（滴灌）降尘装置。
	

	
	
	破碎
	
	对生产线使用彩钢瓦进行全密闭生产，在破碎区顶部设置喷淋降尘装置。
	

	
	
	产品装料
	
	成品库车辆运输口顶部设置喷淋降尘装置，成品库除运输口外，围挡地方使用防尘网进行封闭。
	

	噪声
	运营期
	机械转动
	噪声
	项目实施过程中合理布局产噪设备；设置减震设施、密封、隔声；夜间不进行生产；选用低噪声设备、加强设备维护。
	达到（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。

	固体废弃物
	运营期
	机修过程
	废机油
	统一收集后在危废暂存间内暂存，委托有资质的单位运输处置。
	固废处置率100%

	生态保护措施及预期效果：
项目位于富民工业园区位于大营—茨塘组团-大营片区新型建材区内，无需保护动植物，项目运行过程中不会对当地动植物生存产生影响，所以项目的建设会对生态环境的影响很小。




九、结论与建议
	结论：
200kt/a磷石膏制水泥缓凝剂生产项目位于富民工业园区位于大营—茨塘组团-大营片区新型建材区富民永定镇砂锅村云南新龙矿物质饲料有限公司内，由云南新龙矿物质饲料有限公司2019年12月25日，将生产厂房及生产设备转让给云南磊新环保有限公司，项目已建成投运，总投资1200万元，总占地面积为17930m2。本项目由云南新龙矿物质饲料有限公司2019年12月25日，将生产厂房及生产设备转让给云南磊新环保有限公司，项目已建成投运。通过对建设项目所在地及其周围环境质量现状调查，结合工程项目环境影响和污染防治措施分析，得出如下结论：

一、产业政策符合性
原环评和现有项目产业政策相比，未发生变化，根据2019年8月27日国家发展改革委第29号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>有关条款的的决定》修正）和《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本）中的相关规定，本项目属废旧资源综合利用项目，项目属于鼓励类：“四十三、环境保护与资源节约综合利用—— 25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”，符合国家产业政策。

二、平面布局合理性分析

本项目依据合理安排原料堆场、生产区、成品库独立布置的原则，具体布置为由北向南依次布置为原料堆场、生产区、成品库，项目生产线按照工艺要求布置，符合工艺要求，项目各项生产布局、环保设施等均根据生产、处理需要进行布局，节省了空间，也方便了生产，各功能分区明确，间距合理。项目总占地面积由66700m2减少为17930m2，取消了熟化库的建设和部分预留空地的使用，该变化满足区域保护目标或平面布局的要求。项目总体布局较为合理。

三、选址可行性分析

本次项目建设用地中占用了云南新龙矿物质饲料有限公司的2#磷石膏渣场，云南新龙矿物质饲料有限公司的磷石膏原设置了2#、3#渣场进行堆存，2#渣场位于富民县大营镇器礅村的天生坑内，占地面积116亩，库容200万m3，2009年6月26日，由富民县环境保护局组织对2#渣场进行封场验收，同意2#渣场通过验收，2#渣场目前已封场停止使用；3#渣场位于富民县大营镇奎南村关山菁上游左岸支沟，占地面积200亩，设计有效库容400万m3，3#渣场于2006年12月开工建设，2007年10建成投入试运行，2007年11月6日，由富民县环境保护局组织对3#渣场进行验收，全体同意通过验收投入使用，3#渣场目前运行正常，云南新龙矿物质饲料有限公司的磷石膏运至3#磷石膏渣场贮存；本项目所需磷石膏均从3#渣场运送过来。

本项目的建设范围和位置位于原审批的项目范围内；其选址未超出原审批文件批准建设范围，选址位于原新龙矿物质饲料有限公司范围内，其选址无限制条件。

但从用地情况来看，现有项目的原料堆场用地在2#渣场范围内，2#渣场目前已封场验收且已封场停止使用，本项目原料堆场位于项目区东北侧，均在原有项目原料堆场使用范围内（见附图6原项目平面布置图），目前原料堆场占地面积缩减为1600m2，经协商，云南新龙矿物质饲料有限公司同意云南磊新环保有限公司使用2#渣场旁边原有的加料装置，原料堆场同意使用原设计方案计划内的场地，用地面积不超过1600m2，因使用的原料堆场占用已封场的2#渣场部分区域，而在原料堆存、使用过程中产生的降雨径流，以及物料的清运等过程不满足渣场封场管理要求，会引发渣场的安全风险和环境风险；经与建设方进行协商，由于生产设备是延用已建成设施，该设施是在原环评建设范围内建设，改造即为全部拆除。经建设方和云南新龙矿物质饲料有限公司协商，建设方将继续使用2#磷石膏渣场的部分区域，在使用过程严格执行生态环境局、应急局等部门的相关规定，若在使用过程中2#渣场出现环境污染问题和环境纠纷，将由云南磊新环保有限公司承担相应责任，该公司已就责任情况提供了相关证明（见附件8）。

四、环境质量现状分析

1、环境空气质量现状
本项目区域属于环境空气质量二类区，根据2019年昆明市环境质量公报，本项目区域内六项指标全部达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，属于环境空气达标区。本项目环境空气质量现状与原环评阶段的环境空气质量现状相比未发生变化，满足该区域环境功能。

2、地表水环境质量现状
本项目所在区域水系为厂址南侧约 1987m处的大营河，为螳螂川支流，大营河水体功能参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。根据《2019年昆明市环境状况公报》，项目所涉及的螳螂川富民大桥断面水质类别为Ⅳ类，与2017年相比，水质类别无变化，根据现场勘查情况，大营河流经区域主要是山区和少量的农村，大营河水质一般。本项目地表水环境质量现状与原环评阶段的地表水环境质量现状相比未发生变化，满足该区域环境功能。

3、地下水环境质量现状
本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ 类标准。经现场调查以及咨询业主，周围无大的地下水污染源，项目区范围内无地下水出露，无地下水利用情况。本项目地下水环境质量现状与原环评阶段的地下水环境质量现状相比未发生变化，满足该区域环境功能。
4、声环境质量现状
本项目所在区域声环境功能区划为3类区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准，由于原环评审批时执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，因此评价区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准区标准。根据表3-3监测结果分析可知：项目区厂界噪声监测结果均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。本项目声环境质量现状与原环评阶段的声环境质量现状相比未发生变化，满足该区域环境功能。

5、土壤环境质量现状
本项目所在区域属于建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1标准。根据实地调查，项目所在区域土壤类型主要为是红壤土类，项目区域周围并无排放铜、锌、镍污染物的工业企业，项目周围无土壤污染源。本项目土壤环境质量现状与原环评阶段的土壤环境质量现状相比未发生变化，满足该区域环境功能。
6、生态环境质量现状
根据现场勘察，项目所在区域植被较少，无珍稀物种，无需要特殊保护的动植物。本项目生态环境质量现状与原环评阶段的生态环境质量现状相比未发生变化，满足该区域环境功能。
五、环境影响分析

1、施工期环境影响分析

本项目由云南新龙矿物质饲料有限公司2019年12月25日，将生产厂房及生产设备转让给云南磊新环保有限公司，项目已建成投运，原有的施工期影响早已结束，因此本报告不对施工期的污染进行分析。

2、营运期环境影响分析

（1）大气环境影响分析

本项目主要大气污染源为改性剂（生石灰）在卸料、投料、破碎及产品装料等过程中产生粉尘，其次还有少量的汽车尾气、车辆运输扬尘产生。

上料斗顶部为彩钢瓦半封闭，上料粉尘为成无组织排放；项目生产线从上料斗出口、混合、对辊破碎机、高效混合机、皮带输送为彩钢瓦全密封生产，对辊破碎机产生的破碎粉尘成无组织排放；成品库使用彩钢瓦进行半密封，甩抛粉尘、产品装料粉尘成无组织排放。

根据表3-2监测结果分析可知：在生产正常工况时，厂区上风向、下风向无组织排放达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。与原环评相比，总体上对环境的影响减小了。

本次环评建议生石灰、钛石膏、磷石膏原料堆场地面硬化、设置为彩钢瓦半密封堆场；在上料斗顶部设置喷淋降尘装置；在破碎区顶部设置喷淋降尘装置；成品库车辆运输口顶部设置喷淋降尘装置，成品库除运输口外，围挡地方使用防尘网进行封闭；对道路进行人工洒水降尘。无组织排放均能到达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准：颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3​，对周围的环境空气影响较小。

（2）水环境影响分析

本项目内不设办公区、食堂，依托云南新龙矿物质饲料有限公司办公楼102室办公；依托云南新龙矿物质饲料有限公司办食堂吃饭，项目营运期无生产废水、生活污水产生。与原环评对比，项目实际营运过程无生产废水、生活污水产生，对环境的影响未增加。

（3）声环境影响分析

本项目噪声源主要为高效混合器、对辊破碎机、皮带输送机、抓斗行车、装载机等设备运行时产生的噪声，噪声声级在65-80dB(A)之间。项目实施过程中合理布局产噪设备；设置减震设施、密封、隔声；夜间不进行生产；选用低噪声设备、加强设备维护等措施。本项目昼间运行过程中设备对东面、西面、南面、北面厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周围声环境产生的影响不大。

与原环评对比，项目实际营运过程，取消了燃煤热风炉、烘干机、挤压成球机的安装，减少了3大噪声源，对环境的影响变小了。

（4）固体废物

项目运行过程中产生的固体废弃物主要为废机油，统一收集后在危废暂存间内暂存，委托有资质的单位清运处置，项目产生的固体废物不会对当地环境造成不良影响。与原环评对比，项目实际营运过程，固废处置率为100%，对环境的影响未增加。
六、环境保护对策措施
1、施工期环境污染控制对策

本项目由云南新龙矿物质饲料有限公司2019年12月25日，将生产厂房及生产设备转让给云南磊新环保有限公司，项目已建成投运，原有的施工期影响早已结束，因此本报告不对施工期的污染进行分析。

2、运营期环境污染控制对策

（1）大气环境

表9-1    大气环境污染控制对策

序号

措施

备注

1

对生产线使用彩钢瓦进行全密闭生产；

已建

2

上料斗上面彩钢瓦半封闭；
已建

3

上料斗顶部设置喷淋降尘装置；

需完善

4

成品库使用彩钢瓦进行半封闭；

已建

5

成品库车辆运输口顶部设置喷淋降尘装置，成品库除运输口外，围挡地方使用防尘网进行封闭；
需完善

6

在破碎区顶部设置喷淋降尘装置；

需完善

7

生石灰、钛石膏、磷石膏原料堆场地面硬化、设置为彩钢瓦半密封堆场；

需完善

8

对道路进行人工洒水降尘。
需完善

（2）声环境

表9-2    声环境污染控制对策

序号

措施

备注

1

合理布局生产设备，强化隔音效果；

已建

2

设置减震设施、密封、隔声；
已建

3

选用低噪声设备、加强设备维护。

已建

（3）固体废物

表9-3  固体废物污染控制对策

序号

措施

备注

1

设置危废暂存间，废机油统一收集后在危废暂存间内暂存，委托有资质的单位清运处置。

需完善

2

磷石膏、钛石膏按照要求堆存场地进行一般防渗，等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。
需完善

七、环境保护建议

鉴于项目建设会对环境造成一定的影响，除在报告中提高的各项污染处理措施及建议外，从环境保护的角度考虑，本环评提出以下几点建议：

1、根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。

2、加强环境管理和宣传教育，提高工作人员环保意识。

3、设立环保台账，定期向属地环保部门报送污染治理设施运行情况及磷石膏、钛石膏处置台账，对固体废弃物清运情况进行及时登记。

4、加强对原料堆场的管护，减小渣场的安全风险和环境风险。
八、监测内容及计划

环境监测是项目环境管理工作的重要部分，是对项目本身营运过程中所排放的污染物进行定期或不定期的监测，以掌握环境质量及其不变化趋势，为控制污染物和净化环境提供依据。环境监测任务由建设单位组建成立的工程环境管理部门组织实施。环境监测不设专用监测站，委托给有资质的环境监测单位进行监测。项目环境监测计划见表9-4。
表9-4    环境监测计划表

监测

项目

点位

监测参数

监测频率

监测方法

废气

项目上风向1个点，下风向1个点

TSP、氟化物

按照自行监测技术指南以及相关检测技术规范定期进行监测。

按国家相关标准进行

噪声

项目东、南、西、北厂界

等效声级

按照自行监测技术指南以及相关检测技术规范定期进行监测。

按照《工业企业厂界噪声标准测量方法》进行

九、竣工验收制度

本项目竣工验收情况详见表9-5。

表 9-5   项目竣工验收一览表

类别

污染源

污染物

环保设施、措施

效  果

废气

投料

粉尘

上料斗顶部设置喷淋降尘装置。
执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准：颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3​。
破碎

在破碎区顶部设置喷淋降尘装置。
产品装料

成品库车辆运输口顶部设置喷淋降尘装置，成品库除运输口外，围挡地方使用防尘网进行封闭。

原料堆场

生石灰、钛石膏、磷石膏原料堆场地面硬化、设置为彩钢瓦半密封堆场。磷石膏、钛石膏按照要求堆存场地进行一般防渗，等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。
/

道路

对道路进行人工洒水降尘。

/

雨水

厂房
/

厂房边设置雨水沟，雨水经雨水沟收集后外排地表沟道，汇入大营河。
/

噪声

机械转动
生产设备

设置减震设施、密封、隔声；选用低噪声设备、加强设备维护。
达到（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。
固体废弃物

机修过程
废机油
设置危废暂存间，废机油统一收集后在危废暂存间内暂存，委托有资质的单位清运处置。
100%处置。

环境管理

1、加强生产管理和设备设施的日常维护及监控工作，保证项目正常运行。

2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。

3、建立、健全生产环保规章制度。

4、严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗。

十、总结论

本项目的建设范围和位置位于原审批的项目范围内；其选址未超出原审批文件批准建设范围，选址位于原新龙矿物质饲料有限公司范围内，其选址无限制条件。但从用地情况来看，现有项目的原料堆场用地在2#渣场范围内，2#渣场目前已封场验收且已封场停止使用，本项目原料堆场位于项目区东北侧，均在原有项目原料堆场使用范围内（见附图6原项目平面布置图），目前原料堆场占地面积缩减为1600m2，经协商，云南新龙矿物质饲料有限公司同意云南磊新环保有限公司使用2#渣场旁边原有的加料装置，原料堆场同意使用原设计方案计划内的场地，用地面积不超过1600m2，因使用的原料堆场占用已封场的2#渣场部分区域，而在原料堆存、使用过程中产生的降雨径流，以及物料的清运等过程不满足渣场封场管理要求，会引发渣场的安全风险和环境风险；经与建设方进行协商，由于生产设备是延用已建成设施，该设施是在原环评建设范围内建设，改造即为全部拆除。经建设方和云南新龙矿物质饲料有限公司协商，建设方将继续使用2#磷石膏渣场的部分区域，在使用过程严格执行生态环境局、应急局等部门的相关规定，若在使用过程中2#渣场出现环境污染问题和环境纠纷，将由云南磊新环保有限公司承担相应责任，该公司已就责任情况提供了相关证明（见附件8）。
本项目实际运行过程中改革了生产工艺，取消了烘干工序、造粒工序及改性熟化工序，相应未安装燃煤热风炉、烘干机、挤压成球机、破碎机，未设置集气罩、袋式除尘器专用收尘系统；新增了对辊破碎机、皮带电子计量器、皮带输送机设备和钛石膏作为原料；产品质量未受到影响，对环境的影响减小了，与原环评批复是相符的。项目产生的废气、噪声、固废得到合理处置；固废处置率达到100%。从环境保护角度分析，该项目的建设合理可行。

	预审意见：

公  章
经办人：                                年  月  日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

 公  章
经办人：                                   年  月  日



	审批意见：

                                 公  章

经办人：                            年   月   日



	注    释

本报告表应附以下附表、附件、附图：

附表：

附表1建设项目环评审批基础信息表；

附表2大气自查表；

附表3风险自查表；

附表4项目技术文件审查、审定表；

附表5项目工作进度表；
附件：
附件1：委托书；

附件2：营业执照；

附件3：合作协议；

附件4：环境现状检测报告；

附件5：原项目环评批复；

附件6：大互通钛石膏检测报告；

附件7：产品质量检测报告；

附图：

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目平面布置图；

附图3：项目所在区域水系图；

附图4：项目环境影响评价范围图；

附图5：项目与富民工业园区建设规划图位置关系图；

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。

大气环境影响专项评价

水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

生态影响专项评价

声环境影响专项评价

土壤影响专项评价

固体废物影响专项评价
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