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生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

行业类别——按国标填写。

总投资——指项目投资总额。

主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离。

结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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	原农业农村局办公楼6楼现状（一）
	原农业农村局办公楼6楼现状（二）
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	项目实验室拟建设置的PP洗涤塔（引用图）
	项目东侧的永一村7组
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表一、建设项目基本情况

	项目名称
	昆明市生态环境局富民分局生态环境监测站检测实验室建设项目

	建设单位
	昆明市生态环境局富民分局生态环境监测站

	法人代表
	余建平
	联系人
	余建平

	通讯地址
	富民县环城南路358号

	联系电话
	13888687038
	传真
	/
	邮编
	650400

	建设地点
	富民县环城南路358号

	立项审批

部门
	/
	项目代码
	/

	建设性质
	新建√改扩建口技改口
	行业类别

及代码
	环境保护监测（M7461）

	建筑面积（m2）
	289
	绿化面积

（m2）
	/

	总投资

（万元）
	300
	其中：环保投资（万元）
	26.3
	环保投资占总投资比例（%）
	8.77

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产

日期
	2021年4月

	工程内容及规模：

一、项目背景及由来

昆明市生态环境局富民分局生态环境监测站检测实验室建设项目（以下简称“本项目”）位于富民县环城南路358号昆明市生态环境局富民分局办公楼6楼（一下简称“办公楼”），是由昆明市生态环境局富民分局生态环境监测站投资300万元建设的环境检测专业实验室，主要从事环境检测及科研工作。

根据业主提供资料，本项目拟开展的检测项目约200项，包括：水和废水、空气和废气、噪声与振动、微生物指标等环境常规检测项目。项目预计将于2021年4月投产运行。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定及要求，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十五、研究和实验发展中的98 专业实验室、研发基地中的其他”，该项目需编制环境影响报告表。2020年12月，受建设单位委托，云南保兴环境科技咨询有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，我单位接受任务后，收集了有关材料，并进行了实地踏勘。在此基础上，编制了《昆明市生态环境局富民分局生态环境监测站检测实验室建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

二、项目概况

1、项目名称：昆明市生态环境局富民分局生态环境监测站检测实验室建设项目
2、建设单位：昆明市生态环境局富民分局生态环境监测站
3、建设地点：富民县环城南路358号昆明市生态环境局富民分局办公楼6楼
4、建设性质：新建

5、项目总平面布置

项目使用富民县环城南路358号昆明市生态环境局富民分局办公楼6楼及2楼进行建设，总建筑面积289m2。项目对原办公室进行改造装修后使用，设置有无机前处理室、有机前处理室、理化实验室、色谱室、光谱室、高温室、天平室、无菌室、嗅辨室、制水间、药品储藏室等。
6、建设内容及规模

项目主要开展环境检测业务，含有水和废水、空气和废气、噪声与振动、微生物指标等检测。本项目无辐射检测，不使用放射源。所用仪器校验全部外委。根据检测业务的需要，项目检测方式有现场检测与样品送样检测两种方式。另外，项目内不设置食堂、宿舍等生活设施。项目拟开展的检测内容见表 1-1。
表1-1   项目检测内容一览表

类别

检测内容

功能

1

水和废水

现场监测
水温、游离氯和总氯（游离余氯）、总余氯、流速和流量。
现场采样后送至实验室监测

pH值、透明度、色度、浊度（浑浊度）、臭、臭和味、肉眼可见物、电导率、矿化度、总残渣、悬浮物、易沉固体、全盐量、溶解性总固体、溶解性固体、总固体、总硬度（钙和镁总量）、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、氟化物/氟离子、硫化物、总氰化物、氰化物、挥发酚（挥发酚类）、六价铬、铬（总铬）、铜（总铜）、铅（总铅）、锌（总锌）、镉（总镉）、砷（总砷）、汞（总汞）、硒（总硒）、铋、锑、镍（总镍）、锰（总锰）、铁、铝、铍、钾、钠、钙、镁、银、磷酸盐（可溶性磷酸盐）、甲 醛、阴离子表面活性剂（阴离子合成洗涤剂）、耗氧量、叶绿素a、硫酸盐、氯化物、硝酸盐（硝酸盐氮）、铵（铵离子）、亚硝酸盐、碘化物、石油类、动植物油类、油、细菌总数（菌落总数）、粪大肠菌群、总大肠菌群、元素磷（单质磷）、氧化还原电位。
2

空气和废气（含室内空气）

现场监测

烟尘(颗粒物）及烟气参数（流速、压力、流量、含氧量）、氮氧化物（一氧化氮、二氧化氮）、天气现象、气压、空气温度和湿度、风向和风速。

现场采样后送至实验室监测

总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物（PM10）、PM2.5、降尘、烟气黑度、二氧化硫、臭氧、氟化物、氨、氰化氢、光气、铬酸雾、硫酸雾、氯气、氯化氢、一氧化碳、硫化氢、甲醛、铅、铜、锌、锰、铬、镍、镉、砷、汞、硒、铍、二硫化碳、锡、酚类化合物、苯胺类、硝基苯类、五氧化磷。

3
噪声与振动

现场检测

环境噪声（道路交通噪声、功能区噪声）、建筑施工厂界噪声、社会生活环境噪声、工业企业厂界环境噪声。

项目组成见表1-2。

表1-2  项目工程组成一览表

项目组成

建设内容

主要建设内容或功能

建筑面积（m2）

建设情况

主体工程

实验区
样品间：面积11.28m2，放置样品架及冰箱3台，用于样品归类管理及样品冷藏保存。
利用办公室进行局部改造

普通仪器室1：面积17.78m2，设置实验边台1个，用水点1个，放置有电导率仪、溶解氧测定仪、Sartorius普及型pH计等进行电导率、溶解氧及pH等的测定。
外出仪器间：面积25.5m2，位于大楼2层闲置办公室中，放置有环境空气综合采样器、空气氟化物/重金属采样器、智能烟气采样器、pH计、智能高精度多路流量标准仪、自动烟尘/气测试仪、余氯现场测试仪、便携式溶解氧测定仪、多功能声级计、声校准器等。用于存放室外取样、检测等仪器。
无机前处理室：面积32.46m2，设置1个实验边台和1个中央试验台，2个通风橱和1个用水点，2个通风橱分均位于实验室的右侧，无机前处理内的通风橱用于进行无机实验消解前处理，使用微波消解仪。通风橱产生酸性废气引入楼顶PP中和洗涤处理装置进行中和处理后经楼顶1m高1#排气筒（离地高度19m）排放。
普通仪器室2：面积13.56m2，设置实验边台2个，放置往复式水浴恒温振荡器等；主要进行水中：氨氮、总氮等的测定。
有机前处理室：面积24.3m2，设置有1个中央实验台，2个通风柜和1个用水点，2个通风橱均位于实验室的右侧，有机前处理内的通风橱用于进行有机实验萃取、浓缩及定容等前处理。通风橱产生的有机废气引入楼顶活性炭吸附装置处理后经楼顶1m高2#排气筒（离地高度19m）排放。
原子吸收室：面积56.88m2，设置1间ICP原子吸收室和1间原子荧光室，共设置4个工作台，于原子荧光光度计和火焰原子吸收分光光度计上方分别设置一个集气罩，共设置4个，对产生的乙炔燃烧废气进行收集后引致室外进行排放。
天平室：面积6.09m2，设置1间缓冲间，设置仪器桌3张，放置精密电子分析天平2台；电子天平1台；主要用于样品、试剂称量或进行重量法检测实验。

微生物室：面积13.31m2，设置准备间、缓冲间、更衣室、无菌室（内设超净工作台），设置紫外灯，主要进行微生物的检验。准备间设置生化培养箱1台，无菌室主要进行粪大肠菌群、细菌总数、总大肠菌群的接种操作，准备间主要进行粪大肠菌群、细菌总数、总大肠菌群等的培养。
制水室：面积8.12m2，放置超纯水器1台，进行纯水的制备。
试剂室：面积8.27m2，项目化学试剂存放在药品储藏室，每种试剂仅存放1-2瓶，用完后电话订购由供货商配送至项目内，对剧毒化学品均保存于药品柜内保险箱，双人双锁，视频监控，按实验需求定量领取试剂，同时对试剂领取进行登记。
高温室：面积13.57m2，摆放有电热鼓风干燥箱、万用电炉、石墨电热板、智能数显不锈钢电热板等进行水质悬浮物及样品含水率的测定。
辅助工程

办公室

70m2，设置于大楼2层南侧位置，包括办公室、综合室及档案室等区域。
应急设备室
70m2，设置于办公楼6楼东南侧，放置突发事故应急设备物资等。

新建
卫生间

本项目不新建卫生间，依托大楼已建卫生间。
依托
电梯
新建1套直入式电梯，位于西南侧。
新建
公用工程

供水

由市政供水管网直接供水

依托
排水

实验废水：实验室新建污水管网，实验室废水经独立污水管道引入楼底催化氧化+pH调节+混凝沉淀装置预处理后，接入大楼配套公用化粪池处理，然后经环城南路市政污水管网进入富民县污水处理厂。

办公废水：本项目如厕依托办公楼已建卫生间，经大楼已建污水管道排入化粪池，然后经环城南路市政污水管网进入富民县污水处理厂。
新建
供电

依托现有供电系统

依托

环保工程

废水治理

催化氧化+pH调节+混凝沉淀装置
1套，实验废水经催化氧化+pH调节+混凝沉淀装置处理后排入公共化粪池，经化粪池处理后沿环城南路市政污水管网进入富民县污水处理厂。
催化氧化+pH调节+混凝沉淀装置设置于大楼1楼，日处理能力不小于0.65m3/d。
实验废液按类收集，在危废暂存间内暂存，定期委托有资质单位清运处置。
环评提出
化粪池
项目预处理后的废水依托办公楼配套的20m3公共化粪池处理后，排入市政管网。
依托
固废治理

危废暂存间

项目拟建1间面积为5m2的危废暂存间暂存项目酸碱废液、有机废液、废活性炭、报废试剂等危废。危废交由有资质单位清运处置。

环评提出
废液收集桶

项目内拟设置4个废液收集桶，收集项目实验过程中产生的酸碱废液及有机废液等，每个收集桶容积为25L/个。

环评提出
生活垃

圾

实验区设置4个生活垃圾桶；办公区设置4个生活垃圾桶，生活垃圾收集后，由环卫部门统一清运处置。

环评提出
废气治理

无机前处理室通风橱废气：通风橱+PP中和洗涤塔处理装置

1套PP中和洗涤塔处理装置，设置于大楼楼顶，用于处理无机前处理室通风橱收集的废气，处理设备配套500m3/h的风机，将通风橱内的废气引至PP中和洗涤塔进行处理，最后将处理达标的废气经1m高1#排气筒（离地高度19m）排放。
环评提出
有机前处理室通风橱废气：通风橱+活性炭吸附装置

1套活性炭吸附装置，设置于大楼楼顶，用于处理有机前处理室通风橱内产生的有机废气，处理设备配套500m3/h的风机，将通风橱内的废气引至活性碳吸附装置进行处理，处理达标的废气经1m高2#排气筒（离地高度19m）排放。
环评提出
其他

原子荧光分光光度计、原子吸收分光光度计使用乙炔作为燃料，使用时产生少量的燃烧废气（二氧化碳和水），在设备上方设置一个集气罩对少量燃烧废气进行收集后引致室外（环城南路一侧）排放。

环评提出
7、项目主要设备

项目主要设备一览表，见下表所示。

表1-3   项目主要实验设备和仪器

序号

仪器设备名称

数量

功能

1
自动烟尘（气）测试仪
主机
1套
用于各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源颗粒物的排放浓度、折算浓度、排放总量的测定及设备除尘脱硫效率的测定；自动测量烟气动压、烟气静压、流速、流量计前压力、流量计前温度、烟气温度、含湿量、O2、SO2、CO、NO、NO2、H2S、CO2浓度等参数。

固定污染源低浓度的颗粒物取样装置
1套
气水分离器
1个
便携式蓝牙打印机
1个
烟气取样器
1个
烟气含湿量检测器
1个
探头
1套
2
环境空气综合采样器
主机

1套
捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)、PM2.5和可吸入微粒(PM10)；用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中各种污染性气体成份SO2、NOx等。
TSP/PM10采样头
1个  
三脚支架
1个
防倒吸干燥筒
1个
3
便携式紫外烟气综合分析仪
主机

1套
用于烟气中大气污染物的常规监测，如SO2、NOx等
蓝牙打印机
1个
平板显示器
1个
便携式背包
1个
防撞箱
1个
采样延长管
1个
滤芯
1个
可调长度挂架式工况模块套装
1套
4
紫外可见分光光度计
 主机

1套
检测废水中的磷、氮等的含量

1cm方形石英比色皿
2只
1cm方形玻璃比色皿
4只
防尘罩 
1只
电源线
1根
自动五联架
1套
软件套装 
1套
加密狗
1套
5
全自动流动注射分析仪
全自动阴离子表面活性剂分析通道

1台
用于测定地表水、地下水、饮用水和环境水中的挥发酚、氰化物、总氰化物、阴离子表面活性剂、可溶性硫化物、氨氮、总磷、总氮、硝酸盐、亚硝酸盐、六价铬、可溶性硼化物、氟化物、尿素、总碱度、总硬度、硅酸盐、正磷酸盐、酸度、色度、钙、镁、甲醛及高锰酸盐指数。
全自动氨氮分析通道
1台
全自动总磷分析通道
1台
工作站软件
1套
电脑、打印机
1套
独立极坐标自动进样器
3套
检测器
3套
独立主机
3套
在线比例稀释装置
2套
6
全自动COD智能分析仪
COD分析仪主机

1台
地表水、生活污水和工业废水中化学需氧量的测定。
样品不少于19位消解通道
1台
试剂架
1个
试剂瓶
1套
消解瓶、冷凝管 
10套
样品瓶 
20个
7
水质大肠菌群酶底物法检测系统
主机
1台
用于测量总大肠菌群和大肠埃希氏菌，耐热大肠菌(粪大肠菌群）,菌落总数的检测
酶底物法试剂
1盒

酶底物法菌落总数
5个

定量检测盘/定量孔板
1箱

定量取样瓶
1箱

手持式紫外分析仪带灯箱
1箱

8
便携式悬浮物测定仪
浊度仪
1台
地表水、生活污水和工业废水中悬浮物的测定。
标准液
1瓶
样品瓶
7 个
户外手提工作箱
1个
9
便携式多参数测量仪

pH/ISE/ 电导率/ 溶解氧便携主机

1个

地表水、生活污水和工业废水中各项基础指标及理化性质的测定的测定。

三合一pH/ATC 电极

1个

电导率电极

1个 

溶解氧探头

1个

ORP电极

1个

pH4.01 缓冲液

10 袋

pH7.00 缓冲液

10 袋

pH10.01 缓冲液

10袋

ROSS 电极储存液

1瓶

电导率标准液

10 袋

润洗液

10 袋

仪表护套（带电极固定器）

1个

便携箱

1个

10
实验室酸度计

酸度计
1个
测量实验室pH/pX值、离子浓度、电位值、温度值。

11
离子计

离子计
1个
测量多种常规的离子，如：H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+。

12
等比例采样器

采样器
1个
地表水、生活污水和工业废水的采样
13
实验室器皿自动清洗机

实验室器皿自动清洗主机
1台
用于实验器皿的清洗
下层底座
1个
上层底座 
1个
多功能清洗模块
4个
防位移盖网 
1个
全自动机洗清洗剂
1桶
全自动机洗中和剂
1桶
14
纯水超纯水系统

加强型预处理
1套
用于超纯水制备
纯水系统主机
1套
15
原子荧光光度计
AFS-8520
2台
原子分光
16
火焰原子吸收分光光度计
GGX-810
2台
原子吸收
8、项目化学试剂年用量

项目化学试剂存放在试剂室内，每种试剂仅存放1-2瓶，用完后电话订购由供货商配送至项目内，化学试剂年用量，见下表所示。

表1-4  项目主要化学试剂一览表

试剂名称

规格

储量（瓶）

年用量（瓶）

特性

盐酸（浓度12mol/L）

500ml

2

60

强酸

硫酸

500ml

1

30

强酸

硝酸

500ml

1

20

强酸

磷酸

500ml

1

10

中强酸

硼酸

500g

1

8

弱酸性

氢氟酸

500ml

1

8

弱酸

氢氧化钠

500g

1

12

强碱

十二水合磷酸氢二钠

500g

1

12

弱碱

硫代硫酸钠

500g

1

8

还原剂

硼氢化钾

100g

1

8

还原剂

三氧化铁

500g

1

12

氧化剂

高锰酸钾

500g

1

6

氧化剂

过硫酸钾

500g

1

6

氧化剂

氧化镁

250g

1

5

氧化剂

高氯酸

500ml

1

10

氧化剂

硝酸钠

500g

1

15

氧化剂

铬酸钾

500g

1

10

氧化剂

三氯甲烷

500ml

2

5

有机溶剂

乙醇

500ml

1

20

有机溶剂

苯酚

500ml

1

5

有机溶剂

丙酮

500ml

2

5

有机溶剂

柠檬酸

500ml

1

5

有机酸

异烟酸

25g

1

5

有机酸

硫酸铜

500g

1

4

无机盐类

柠檬酸钠

500g

1

4

无机盐类

氯化钠

100g

1

20

无机盐类

氯化铜

500g

1

8

无机盐类

氯化钾

500g

1

15

无机盐类

钼酸铵
250g

1

6

无机盐类

亚硫酸钠
500g

1

5

无机盐类

酒石酸钾钠

500g

1

8

无机盐

硫酸亚铁铵

500g

1

8

无机盐

氯胺T

500g

1

4

有机盐类

硫脲

500g

1

6

有机盐类

乙酸铅

500

1

4

有机盐类

氯化铵

500g

1

5

有机盐类

邻苯二甲酸氢钾

500g

1

4

有机盐类

亚甲基蓝

25g

1

6

显色剂

乙炔
25L

2

8

易燃物

氩气
25L

1

2

普通

配备专职管理人员，对试剂室的试剂进行分类存放和管理，按实验需求定量领取试剂，同时对试剂领取进行登记等。

剧毒化学品存储及消耗一览表见表1-5所示。

表1-5   剧毒化学品储存量及消耗一览表

名称

使用功能

规格

储量

消耗量

存放位置

氯化汞

水质的氨氮测定

100g/瓶

1瓶

少量

保存于药品柜内保险箱，双人双锁，视频监控

硫酸汞

水质的COD测定

25g/瓶

1瓶

少量

保存于药品柜内保险箱，双人双锁，视频监控

项目药品储藏室配备专职管理人员，对剧毒化学品均保存于药品柜内保险箱，双人双锁，视频监控，按实验需求定量领取试剂，同时对试剂领取进行登记。

化学试剂理化性质见表1-6。

表1-6  常用化学试剂理化性质一览表

名称

理化性质

盐酸

相对分子质量36.46。盐酸为不同浓度的氯化氢水溶液，呈透明无色或黄色，有刺激性气味和强腐蚀性。易溶于水、乙醇、乙醚和油等。浓盐酸为含 38%氯化氢的水溶液，相对密度1.19，熔点-112℃沸点-83.7℃。3.6%的盐酸，pH 值为0.1。

硫酸

硫酸（化学式：H2SO4），硫的最重要的含氧酸。无水硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶，通常使用的是它的各种不同浓度的水溶液，用塔式法和接触法制取。前者所得为粗制稀硫酸，质量分数一般在75%左右；后者可得质量分数98.3%的浓硫酸，沸点338℃，相对密度1.84。

硝酸

硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸。化学式:HNO3。熔点:-42℃，沸点:78℃，易溶于水，常温下纯硝酸溶液无色透明。 硝酸不稳定，遇光或热会分解而放出二氧化氮，分解产生的二氧化氮溶于硝酸，从而使外观带有浅黄色 ，应在棕色瓶中于阴暗处避光保存，也可保存在磨砂外层塑料瓶中(不太建议)，严禁与还原剂接触。

磷酸

是一种常见的无机酸，是中强酸。由五氧化二磷溶于热水中即可得到。正磷酸工业上用硫酸处理磷灰石即得。磷酸在空气中容易潮解。加热会失水得到焦磷酸，再进一步失水得到偏磷酸。磷酸主要用于制药、食品、肥料等工业，包括作为防锈剂，食品添加剂，牙科和矫形外科，EDIC腐蚀剂，电解质，助焊剂，分散剂，工业腐蚀剂，肥料的原料和组件家居清洁产品。

硼酸

白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶，有滑腻手感，无臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性。相对密度1.4347。熔点184℃(分解)。沸点300℃。

氢氟酸
氟化氢气体的水溶液清澈，无色、发烟的腐蚀性液体，有剧列刺激性气体。熔点-83.3℃，沸点19.54，闪点112.2℃，密度1.15g/cm³。易于水、乙醇，微溶于乙醚。

氢氧化钠
白色半透明结晶固体。熔点318.4℃，沸点1390℃，在空气中易潮解，故常用固体氢氧化钠做干燥剂，极易溶于水，溶解时放出大量的热，易溶于乙醇、甘油。

十二水合磷酸氢二钠

可溶于水、不溶于醇。水溶液呈微碱性反应。在100℃失去结晶水而成无水物，250℃时分解成焦磷钠。1%水溶液的pH 值为8.8~9.2。

硫代硫酸钠
硫代硫酸钠，又名大苏打、海波。为单斜晶系白色结晶粉末，易溶于水，不溶于醇。用于分析试剂等，用途非常广泛。化学式：Na2S2O3，比重1.667，在空气中加热被氧化分解成硫酸钠和二氧化硫。比重1.667，受热易分解，分解成硫酸钠和硫或硫酸钠和多硫化钠，同时被氧气氧化。硫代硫酸钠遇酸分解放出二氧化硫气体并产生硫的沉淀。在空气中加热被氧化分解成硫酸钠、二氧化硫。在隔绝空气下燃烧则生成硫酸钠、硫化碱和硫黄。应储存在阴凉干燥的库房内，不可与酸类、氧化剂共储混运。

硼氢化钾
白色疏松粉末或晶体。在空气中稳定，不吸湿性。硼氢化钾易溶于水，溶于液氨，微溶于甲醇和乙醇，几乎不溶于乙醚、苯、四氢呋喃、甲醚及其他碳氢化合物。在碱性环境中稳定，遇无机酸分解而放出氢气。强还原性。

三氧化铁

三氧化铁是高铁酸(H2FeO4)的酸酐，有极强的氧化性。高铁酸是强酸，但溶于水中会迅速水解，所以H2FeO4在水中显不出酸性。3价铁离子能氧化铜单质，不过是在水溶液中(氧化铁除外)，6价铁虽然有强氧化性，但易水解。

高锰酸钾

化学式：KMnO₄，强氧化剂，紫红色晶体，可溶于水，遇乙醇即被还原。在化学品生产中，广泛用作为氧化剂，例如用作制糖精，维生素C、异烟肼及安息香酸的氧化剂；在医药上用作防腐剂、消毒剂、除臭剂及解毒剂；在水质净化及废水处理中，作水处理剂，以氧化硫化氢、酚、铁、锰和有机、无机等多种污染物，控制臭味和脱色；在气体净化中，可除去痕量硫、砷、磷、硅烷、硼烷及硫化物；在采矿冶金方面，用于从铜中分离钼，从锌和镉中除杂，以及化合物浮选的氧化剂；还用于作特殊织物、蜡、油脂及树脂的漂白剂，防毒面具的吸附剂，木材及铜的着色剂等。D50：1090mg/kg(大鼠经口)，侵入途径：吸收、食入、经皮吸收，吸入后可引起呼吸道损害，溅落眼睛内，刺激结膜，重者致灼伤。刺激皮肤，浓溶液或结晶对皮肤有腐蚀性，口服腐蚀口腔和消化道，出现口内烧灼感、上腹痛、恶心、呕吐、口咽肿胀等。口服剂量大者，口腔黏膜呈棕黑色、肿胀糜烂、剧烈腹痛，呕吐，血便，休克，最后死于循环衰竭。

过硫酸钾

化学式：K2S2O8 ，熔点：1067 °C，沸点：1689 °C ，水溶性：5g/100mL (20 ºC) ，密度：2.47，无机化合物，白色结晶，无气味，有潮解性。助燃，具刺激性。主要用作漂白剂、强氧化剂、照相药品、分析试剂、聚合促进剂等。LD50；802mg/kg(大鼠经口)，侵入途径：吸入食入经皮吸收，吸入本品粉尘对鼻、喉和呼吸道有刺激性，引起咳嗽及胸部不适。对眼有刺激性。吞咽刺激口腔及胃肠道，引起腹痛、恶心和呕吐。慢性影响：过敏性体质者接触可发生皮疹。

氧化镁
白色细微粉末。无气味。因制备方法不同，有轻质和重质之分。在可见和近紫外光范围内有强折射性。露置空气中易吸收水分和二氧化碳而逐渐成为碱式碳酸镁，轻质较重质更快，与水结合生成氢氧化镁，呈微碱性反应，饱和水溶液的pH10.3。但极易溶于稀酸，极微溶于纯水，因二氧化碳的存在而增加其溶解度。不溶于乙醇。相对密度(d254)3.58。熔点2852℃。沸点3600℃。

高氯酸

化学式：HClO4，高氯酸，无机化合物，六大无机强酸之首，氯的最高价氧化物的水化物。是无色透明的发烟液体。高氯酸在无机含氧酸中酸性最强。可助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。工业上用于高氯酸盐的制备，人造金刚石提纯，电影胶片制造，医药工业，电抛光工业，用于生产砂轮，除去碳粒杂质，还可用作氧化剂等。

硝酸钠

硝酸钠为无机盐的一种，化学式为NaNO3，可由下列化学式合成: NaOH(aq) + HNO3(aq) → NaNO3(aq) + H2O(l)硝酸钠加热至380℃分解产生亚硝酸钠和氧气 。硝酸钠具有氧化性，无色透明或白微带黄色的菱形结晶，味微苦，易潮解。当溶解于水时其溶液温度降低，溶液呈中性。有氧化性，与有机物摩擦或撞击能引起燃烧或爆炸。有毒，半数致死量(兔，经口)1.955g阴离子/kg。

铬酸钾

室温下为橙红色三斜晶体或针状晶体，溶于水，不溶于乙醇，别名为红矾钾。分子式:K2Cr2O7，分子量294.1846，熔点：398ºC，沸点：500ºC。重铬酸钾是一种有毒且有致癌性的强氧化剂，它被国际癌症研究机构划归为第一类致癌物质，而且是强氧化剂，在实验室和工业中都有很广泛的应用。用于制铬矾、火柴、铬颜料、并供鞣革、电镀、有机合成等。LD50190mg/kg（小鼠经口）。

三氯甲烷

无色透明液体。有特殊气味。味甜。高折光，不燃，质重，易挥发。纯品对光敏感，遇光照会与空气中的氧作用，逐渐分解而生成剧毒的光气(碳酰氯)和氯化氢。可加入0.6%~1%的乙醇作稳定剂。能与乙醇、苯、乙醚、石油醚、四氯化碳、二硫化碳和油类等混溶、25℃时1ml溶于200ml 水。相对密度1.4840。凝固点-63.5℃。沸点61~62℃。折光率1.4476。低毒，半数致死量(大鼠，经口)1194mg/kg。有麻醉性。

乙醇
是醇类的一种，是酒的主要成份，所以又称酒精，有些地方俗称火酒，是可再生物质。化学式也可写为C2H5OH或EtOH，Et代表乙基。乙醇易燃，是常用的燃料、溶剂和消毒剂，也用于制取其他化合物。工业酒精含有少量甲醇，医用酒精主要指浓度为75%左右的乙醇，也包括医学上使用广泛的其他浓度酒精。乙醇与甲醚是同分异构体。乙醇易燃，具刺激性。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

苯酚
是一种具有特殊气味的无色针状晶体，有毒，是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物（如阿司匹林）的重要原料。也可用于消毒外科器械和排泄物的处理，皮肤杀菌、止痒及中耳炎。熔点43℃，常温下微溶于水，易溶于有机溶剂；当温度高于65℃时，能跟水以任意比例互溶。苯酚有腐蚀性，接触后会使局部蛋白质变性，其溶液沾到皮肤上可用酒精洗涤。

丙酮
是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。
柠檬酸

又名枸橼酸，无色晶体，常含一分子结晶水，无臭，有很强的酸味，易溶于水。其钙盐在冷水中比热水中易溶解，此性质常用来鉴定和分离柠檬酸。结晶时控制适宜的温度可获得无水柠檬酸。在工业，食品业，化妆业等具有极多的用途。

异烟酸
分子式:C6H5NO2，分子量:123.102。主要用于制抗结核病药物异烟肼，也用于合成酰胺、酰肼、酯类等衍生物。

硫酸铜
硫酸铜（cupric sulfate），无机化合物，化学式 CuSO4。为白色或灰白色粉末。水溶液呈弱酸性，显蓝色。但从水溶液中结晶时，生成蓝色的五水硫酸铜（CuSO4·5H2O，又称胆矾），此原理可用于检验水的存在。受热失去结晶水后分解，在常温常压下很稳定，不潮解，在干燥空气中会逐渐风化。中等毒性，LD50：300mg/kg（大鼠经口）；33mg/kg（小鼠腹腔）。侵入途径有吸入、食入。

柠檬酸钠

别名枸橼酸钠，是一种有机化合物，外观为白色到无色晶体。无臭，有清凉咸辣味。常温及空气中稳定, 在湿空气中微有溶解性, 在热空气中产生风化现象。加热至 150℃失去结晶水。易溶于水、可溶于甘油、难溶于醇类及其他有机溶剂，过热分解，在潮湿的环境中微有潮解，在热空气中微有风化，其溶液 pH 值约为8。

氯化钠
无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。不纯的氯化钠在空气中有潮解性。
氯化铜

蓝绿色斜方晶系晶体。相对密度2.54。在潮湿空气中易潮解，在干燥空气中易风化。本身由于离子极化和姜-泰勒效应而呈平面四方形结构，而不像其他过渡金属二氯化物(如氯化亚铁)呈正四面体结构。易溶于水，溶于醇和氨水、丙酮。在乙醚，乙酸乙酯中也有一定溶解性，故在有机反应中为常用的催化剂(尤其是碳氢活化反应)。其水溶液呈弱酸性。加热至100℃失去2个结晶水，但高温下易水解而难以得到无水盐。

氯化钾

是一种无色细长菱形或成一立方晶体，或白色结晶小颗粒粉末，外观如同食盐，无臭、味咸。常用于低钠盐、矿物质水的添加剂。

钼酸铵
钼酸铵(又特种钼酸铵;(T-4)-钼酸铵;四钼酸铵;钼酸二铵;)易于纯化、易于溶解、易于热解离，钼酸铵也常用作生产钼催化剂、钼颜料等钼的化工产品的基本原料。

亚硫酸钠

化学式 Na2SO3，常见的亚硫酸盐，白色、单斜晶体或粉末。对眼睛、皮肤、粘膜有刺激作用，可污染水源。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。工业上主要用于制亚硫酸纤维素酯、硫代硫酸钠、有机化学药品、漂白织物等， 还用作还原剂、防腐剂、去氯剂等。不燃，具有刺激性，对眼睛、皮肤、黏膜有刺激作用。

酒石酸钾钠

密度1.79g/cm3。熔点75℃。在热空气中有风化性，60℃失去部分结晶水，215℃失去全部结晶水。不溶于醇。具有络合性，能与铝、铍、镉、钴、钼、铌、铅、镍、钯、铂、铑、锑、锡、钽、钨、锌、（铜）及硒、碲等金属离子在碱性溶液中形成可溶性络合物。

硫酸亚铁铵

是一种蓝绿色的无机复盐。易溶于水，不溶于乙醇，在100℃～110℃时分解。

氯胺T

氯胺-T，为白色或微黄色结晶性粉末，微有氯气臭味，不苦，露空气中缓缓分解，一年有效氯只减少0.1%，渐渐失去氯而变成黄色，易溶于水、乙醇，不溶于氯仿、乙醚或苯。它的水溶液对酚酞及石蕊试剂呈微碱性反应，pH值8～10。

硫脲

白色而有光泽的晶体。味苦。密度1.41。熔点176～178℃。更热时分解。溶于水，加热时能溶于乙醇，极微溶于乙醚。熔融时部分地起异构化作用而形成硫氰比铵。用于制造药物、染料、树脂、压塑粉等的原料，也用作橡胶的硫化促进剂、金属矿物的浮选剂等。由硫化氢与石灰浆作用成硫氢化钙，再与氰氨（基）化钙作用而成。也可将硫氰化铵熔融制取，或将氨基氰与硫化氢作用制得。可燃，有毒，具刺激性。

乙酸铅

三水合醋酸铅为无色结晶、白色颗粒或粉末，略带乙酸气味，具有风化性，有毒。熔点60-62℃，沸点280℃（常压），15℃时溶解度为45.6，100℃为200。LD50：174mg/kg（小鼠静注），损害造血、神经、消化系统及肾脏。

氯化铵

氯化铵，简称氯铵。是指盐酸的铵盐，多为制碱工业的副产品。含氮24%〜26%，呈白色或略带黄色的方形或八面体小结晶，有粉状和粒状两种剂型，粒状氯化铵不易吸湿，易储存，而粉状氯化铵较多用作生产复肥的基础肥料。

邻苯二甲酸氢钾

无色单斜结晶或白色结晶性粉末。在空气中稳定，能溶于水，微溶于醇。溶于约12份冷水、3份沸水，微溶于乙醇。溶液呈酸性。25℃，0.05mol/L水溶液的pH为4.005。

亚甲基蓝

亚甲基蓝（化学式：C₁₆H₁₈ClN₃S，分子量：319.86），3,7-双（二甲氨

基）吩噻嗪-5-鎓氯化物，是一种吩噻嗪盐，正电荷不稳定。外观为深

绿色青铜光泽结晶（三水合物），熔点 215ºC，闪点 14℃，密度 1g/mL。

可溶于水/乙醇，不溶于醚类。亚甲基蓝在空气中较稳定，其水溶液呈

碱性，有毒。亚甲基蓝广泛应用于化学指示剂、染料、生物染色剂和

药物等方面。

氯化汞
氯化汞，俗称升汞，白色晶体、颗粒或粉末;熔点276℃，沸点302℃，密度5.44克/厘米(25℃);有剧毒;溶于水、醇、醚和乙酸。氯化汞可用于木材和解剖标本的保存、皮革鞣制和钢铁镂蚀，是分析化学的重要试剂，还可做消毒剂和防腐剂。

硫酸汞
硫酸汞(化学式HgSO4，式量296.65)，白色晶体，有毒。密度6.47g/cm。与少量水形成一水物。与大量水(特别是在加热情况下)分解形成碱式盐和硫酸。溶于酸，不溶于乙醇。用于制甘汞、升汞和蓄电池组，并用作乙炔水化成乙醛的催化剂等。由汞或氧化汞与硫酸作用而制得。硫酸汞有剧毒，操作时应按规定要求佩戴防护器具。该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

三、公用工程

（一）给排水

①给水工程

由已建市政管网提供
②排水工程

本项目新建污水管网，实验废水经独立的污水管道引入楼底的催化氧化+pH调节+混凝沉淀装置处理后排入办公楼公共化粪池，经化粪池处理后排入环城南路市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂处理。

（二）供配电

由大楼已有供电系统供电。

四、劳动定员和工作制度

劳动定员：项目员工和管理人员共5人，员工均不在项目内食宿。

工作制度：8小时每天，全年工作300天。

五、依托工程

项目给排水、供电及生活垃圾处理等依托昆明市生态环境局富民分局大楼已有工程，见下表所示。
表1-7 项目依托工程

项目

依托工程

废水排放

目前化粪池容积为20m3，根据办公楼已建化粪池容积和办公人员数量，有充足的容量接纳本项目废水。
固体废物收集

生活垃圾经项目内垃圾桶收集后，进入垃圾收集点，委托环卫部门进行清运。
给水

由办公楼已有给水管网提供。

供电
由办公楼已有供电系统供电。

六、项目与周围环境关系

项目位于富民县环城南路358号，项目周边多为住宅小区和商住混合区，项目周边主要环境保护目标为居民住户，项目周边环境关系详见下表所示，详见附图1-8。
表1-8 项目周围环境关系一览表
序号

周围环境

方位

与项目厂界距离（m）

备注

1
永一村
西面
149
村庄
2
永一村7组
东面
37.5
住宅小区

3
成器墩
西北面
220
村庄
4
中沙滩
西北面
375
村庄
5
欧洲三百步
北面
409.23
住宅小区

6
鼎易山水居
东北面
583.34
住宅小区

7
和谐花园
东南面
512.75
住宅小区

8
班张村
西南面
1086
村庄
9
县医院小区
西面
461.63
住宅小区

10
城南社区
西面
741.22
住宅小区

11
富民湿地公园
北面
467.18
公园
12
俊发水岸家园
东面
765.83
住宅小区

13
小西山
西南面
891.04
村庄
14
沙坝
西北面
1199
村庄
15
伍家营
西面
1296
村庄
16
旧县村
东北面
1260
村庄
17
上河院
西北面
670.45
住宅小区
18

大西山
西北面
1184
村庄
19

瓦窑村
西面
1506
村庄
20

川心营
西北面
1510
村庄
21

张古垄
东北面
1349
村庄
22

丁家营
西北面
1702
村庄
23

仓前村
东南面
1861
村庄
24

大营街道
东北面
1407
村庄
25

元山村
南面
2087
村庄
26

奎南村
东北面
1940
村庄
27

马军营
南面
2065
村庄
28

枫树家园
东北面
1885
住宅小区
29

廖家营
西北面
2570
村庄
30

白山地
西北面
1608
村庄
31

黄家营
西北面
2660
村庄
32

云南水利水电职业学校
西北面
2896
学校
33

上西邑
西北面
2801
村庄
34

北邑村
西北面
2655
村庄
35

丽菲医院

南面

50.12

医院
36

富民城南医院

东面

501.42

医院
37

昆明知行中学

东面

854.8

约2500人

38

富民西华医院

北面

942

医院
39
螳螂川

西北面

331

IV类水

七、环保投资

项目总投资300万元，其中环保投资26.3万元，占总投资8.77%。环保投资见下表。
表1-9  项目环保投资估算一览表

项目

环境保护设施

数量

投资（万元）

备注

废气

无机前处理室：1套废气处理装置（2个通风厨+1套PP中和洗涤塔+15m高1#排气筒。）

1套

5

新建

有机前处理室：1套废气处理装置（2个通风橱+活性炭吸附装置+15m高2#排气筒。
1套

3

新建

光度计废气处理：1套，设备上方安装集气罩，将废气引致室外进行排放。
1套

1

新建

废水

1套，催化氧化+pH调节+混凝沉淀装置
1套
14
新建
固体废物

实验废液收集桶4个（25L/个）、标识牌；8个垃圾桶.

/

0.3

新建

危废暂存间1间，5m2。
/

2

新建

噪声

风机设置消声器

/

1

新建

合计

/

26.3
/
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与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

建设单位使用富民县环城南路358号，所用楼层原为农业农村局办公楼，目前办公设施已搬迁空置，办公楼内已配套相应的供、排水管道，公共化粪池等设施已经配置完善，不存在原有污染及环境遗留问题。







表二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
1、地理位置

富民县位于云南省中部，省会昆明市的西北部，东经102°21′～102°47′，北纬25°08′～25°36′之间。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠五华、西山区，属昆明市五区八县一市之一。全县国土面积993km2，15万人口。县城距昆明市区23km，是昆明市近郊县，108国道、昆武高速公路、轿子山旅游专线穿境而过，长（水）广（通）高速开工在即，成昆高铁专线和昆明主城至富民辅城的轻轨四号线即将规划建设，三纵两横的交通网络南北贯通，使富民成为重要交通线上的一个节点，富民—“昆明北大门”、“川西门户”的重要战略位置将进一步突显。

本项目位于富民县环城南路358号，场址所在地为东经102°30′27.20″，北纬25°13′5.84″，项目地理位置见附图1。
2、地形、地貌

富民县地处云贵高原中部，有着典型的高原地貌。县境似一不规则梯形，南高北低，望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%，以湖盆岩溶高原地貌形态为主，红色山原地貌次之。山岭海拔在1455～2817m之间，同时由于地处金沙江、南盘江及元江3大水系的分水岭之间，河流侵蚀作用不强，高原面保存较好，大部分地区地形较平缓，高差小于500m，分布着一系列山间盆地。富民地区的高差起伏较大，高程分布范围在1455～2817m之间。

本项目位于富民县环城南路358号属于城市建设区，未发现影响建设的崩塌，以及泥石流等不良地质灾害，亦未发现大的活动性断裂。

3、地质
富民县的地质构造属昆明凹陷中部。褶皱发达，褶皱线为南北走向，地层比较完整。从元古界昆阳群到新生界第四系，除缺古生界志留系外，其它地层均有出露，全县从老到新的地层分布及其岩性大致为：

西部与禄丰交界的边沿地带，以元古界地层为主，岩性为砂岩，白云质灰岩等。螳螂川以东的大部分地区和西侧的部分地区，以古生界的地层为主。寒武系的灰质白云岩、泥质灰岩和砂岩，出露于麻地-龙潭-宜格-杜朗地段，奥淘系的紫红、灰白、灰黄色砂岩夹杂色云母质页岩（见三村大桥附近），大营-瓦恭、宜格-杜朗、对方-龙潭（款庄）等地。泥盆系的黄绿、灰白色砂岩、泥质灰岩，出露于束刻-毛依甸-东核等地。二迭系的灰岩和玄武岩，多数地区都有出露，分布较广。罗免、散旦镇的大部分，永定街道、款庄镇部分地区（瓦窑、西山、青华、多宜甲）以中生界三迭-侏罗-白垩系的地层为主，岩性为紫红色，株红色页岩、泥岩和粉砂岩。永定、款庄、赤鹫、东村、散旦等地坝子以新生界第四系冲积物为主，次为洪积、坡积物，岩性为砂、砾石、粘土等。

4、河流、水文

富民县行政区域属长江流域金沙江下段普渡河水系，普渡河干流由南向北纵穿县境，两岸水系呈不对称发育，主要支流共5条，从上游至下游分别为大营河、清水河、龙纳河、天生桥河、木板河。县境内除螳螂川干流外，流域面积大于100km2以上的支流有龙纳河、大营河、龙泉河、木板河。此外，富民县境内已建各类水库、坝塘113座，总库容1989.9万m3。

本项目涉及的地表水体为西北面约331m的螳螂川，螳螂川源于滇池，于莲花岩注入富民县境，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，经永定街道、赤鹫镇到龙发村汇集天生桥河水处，上游称“螳螂川”，下游称“普渡河”，再流经款庄镇与东村镇西缘，到沙坪村西北约1000m进入禄劝县境，注入金沙江。县内全长63.4km，均宽65m，入出落差258m，年入境水量86320万m3，年均秒流量27.73m3，最大秒流量500m3。

项目所在区域水系图见附图4。

5、气候、气象

富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，平均风速1.9m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温是15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8毫巴，相对温度72%。年均雨日136天，霜日63天，雾日10天，日照2287h。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10月为雨季，降水量占全年降雨总量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm，多年平均蒸发量1942.4mm。

项目区气候温和，冬无严寒、夏无酷暑，干湿季分明，雨量适中，光照充足，属中纬度亚热带高原山地季风气候，享有“花枝不断四时春”的美称。年平均气温15.8℃，冬季9.1℃，地面年平均湿度18.7℃，无霜期245天。全年平均日照2287小时。年平均降雨量853mm，蒸发量2032.5mm，相对湿度72%。常年多西南风，气候条件适宜。

6、土壤

富民县辖区总面积100308.56公顷，耕地面积19252.97公顷，其中，灌溉水田4892.97公顷，占耕地面积的25.41%；望天田541.11公顷，占耕地面积的2.81%；旱地13746.09公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的0.38%。

全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200m以下的罗免、散旦2个镇和永定街道、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500m以上的老青山、望海山等高寒地区。
7、植被、生物多样性
项目所在区域，土壤类型主要为山原红壤、紫色土、水稻土和棕壤土。植被类型主要有青岗栎树、石栎树为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，以及原生植被破坏后形成的次生植物群落。由于受到人类活动的干扰和破坏，植物种类少，生物多样性差，无国家珍稀濒危保护物种。

项目区处于城市建成区，区域内已无原生植被，主要为人工植被（大叶樟、金森女贞、红叶石楠等）及杂草（狗尾草、蒿多种、马鞭草等），无国家级、云南省级保护植物物种以及地方狭域植物种类分布。



表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

本项目位于富民县环城南路358号，根据富民县空气环境功能区划，评价区域大气环境功能区划为二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

根据富民县环境监测站提供的“富民县环境空气站点AQI日报（2019年）”，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013、《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018的相关规定，对富民县环境空气质量达标情况进行分析。详见表3-1。
表3-1  富民县空气质量现状评价表
污染物

年评价指标

现状浓度（µg/m3）

标准值（µg/m3）

占标率

（%)

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

9.75
60

16.25 
达标

24小时平均第98百分位数

19
150

12.67 
达标

NO2
年平均质量浓度

11.73
40

29.33 
达标

24小时平均第98百分位数

25
80

31.25 
达标

PM10
年平均质量浓度

34.23
70

48.90 
达标

24小时平均第95百分位数

61
150

40.67 
达标

PM2.5
年平均质量浓度

14.2
35

40.57 
达标

24小时平均第95百分位数

26
75

34.67 
达标

CO

24小时平均第95百分位数

800
4000

20
达标

O3
日最大8小时滑动平均值的第90位百分数

139
160

86.88 
达标

根据上表分析，富民县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为达标行政区。

本次环评委托云南厚望环境科技有限公司于2020年12月24日-30日对项目区域非甲烷总烃、硫酸雾及氯化氢环境质量现状进行了现状监测。监测结果详见下表所示：

表3-2  非甲烷总烃监测结果表     单位：mg/m3
[image: image14]         采样项目及

结果           采样地点      

采样时间

非甲烷总烃

标准浓度

（小时浓度）

达标情况

项目区
2020.12.24
2:00

0.41
2

达标

8:00

0.42
14:00

0.40
20:00

0.46
2020.12.25
2:00

0.38
8:00

0.38
14:00

0.32
20:00

0.39
2020.12.26
2:00

0.46
8:00

0.44
14:00

0.40
20:00

0.48
2020.12.27
2:00

0.52
8:00

0.45
14:00

0.48
20:00

0.48
2020.12.28
2:00

0.55
8:00

0.47
14:00

0.40
20:00

0.44
2020.12.29
2:00

0.52
8:00

0.62
14:00

0.49
20:00

0.51
2020.12.30
2:00

0.58
8:00

0.35
14:00

0.32
20:00

0.40
表3-3  硫酸雾监测结果表    单位mg/m3

         采样项目及

结果           采样地点      

采样时间

硫酸雾

标准浓度

（小时值）

达标情况

项目区
2020.12.24
02:00～03:00
0.053
0.3
达标
08:00～09:00
0.053
14:00～15:00
0.051
20:00～21:00
0.057
2020.12.25
02:00～03:00
0.055
08:00～09:00
0.055
14:00～15:00
0.067
20:00～21:00

0.065
2020.12.26
02:00～03:00

0.059
08:00～09:00

0.058
14:00～15:00

0.049
20:00～21:00

0.049
2020.12.27
02:00～03:00

0.059
08:00～09:00

0.058
14:00～15:00

0.059
20:00～21:00

0.065
2020.12.28
02:00～03:00

0.065
08:00～09:00

0.066
14:00～15:00

0.065
20:00～21:00

0.051
2020.12.29
02:00～03:00

0.051
08:00～09:00

0.051
14:00～15:00

0.064
20:00～21:00

0.064
2020.12.30

02:00～03:00

0.070
08:00～09:00

0.070
14:00～15:00

0.071
20:00～21:00

0.050
表3-4  氯化氢监测结果表    单位mg/m3

         采样项目及

结果           采样地点      

采样时间

硫酸雾

标准浓度

（小时值）

达标情况

项目区
2020.12.24
02:00～03:00
＜0.02
0.05
达标
08:00～09:00
＜0.02
14:00～15:00
＜0.02
20:00～21:00
＜0.02
2020.12.25
02:00～03:00
＜0.02
08:00～09:00
＜0.02
14:00～15:00
＜0.02
20:00～21:00

＜0.02
2020.12.26
02:00～03:00

＜0.02
08:00～09:00

＜0.02
14:00～15:00

＜0.02
20:00～21:00

＜0.02
2020.12.27
02:00～03:00

＜0.02
08:00～09:00

＜0.02
14:00～15:00

＜0.02
20:00～21:00

＜0.02
2020.12.28
02:00～03:00

＜0.02
08:00～09:00

＜0.02
14:00～15:00

＜0.02
20:00～21:00

＜0.02
2020.12.29
02:00～03:00

＜0.02
08:00～09:00

＜0.02
14:00～15:00

＜0.02
20:00～21:00

＜0.02
2020.12.30

02:00～03:00

＜0.02
08:00～09:00

＜0.02
14:00～15:00

＜0.02
20:00～21:00

＜0.02
注：检出线为0.02mg/m3
根据表3-2、3-3、3-4监测结果显示，项目区非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的一次标准浓度要求，即：2mg/m3；项目区硫酸雾浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中附录D中的一小时平均浓度要求，即：0.3mg/m3；项目区HCl浓度监测结果显示未达检出限，项目使用的检测方法为《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》（HJ 549-2016），其检出限为0.02mg/m3，可得出项目区HCl浓度＜0.02mg/m3，故项目区HCl浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中附录D中的一小时平均浓度要求，即：0.05mg/m3。
2、地表水质量现状

项目区域地表水为西北面约331m的螳螂川（富民大桥—普渡河桥），螳螂川属于金沙江一级支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。根据《2019年昆明市环境状况公报》，螳螂川富民大桥断面水质类别为V类，与2018年相比水质显著好转，普渡河断面水质类别为IV类，与2018年相比，水质显著好转。

3、声环境质量现状

本项目位于富民县环城南路358号，属于商住混合区，为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》2类标准，环城南路为城市次干道，道路两侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

本次环评委托云南厚望环保科技有限公司于2020年12月24日、25日对项目区域声环境质量现状进行了监测。监测结果详见下表所示：

表3-5  声环境质量现状监测结果表     单位：dB（A）

监测点位置

监测日期

测量值

标准值

达标情况
昼间等效声级 (Leq)

夜间等效声级 (Leq)

昼间
夜间
项目北侧厂界外1m处
2020年12月24日

46
39
60
50
达标
项目东侧厂界外1m处
55
45
60
50
达标
项目南侧厂界外1m处
64
52
70

（4a类）
55

（4a类）
达标
项目东侧永一村7组
51
45
60
50
达标
项目北侧厂界外1m处
2020年12月25日
48
37
60
50
达标
项目东侧厂界外1m处
54
46
60
50
达标
项目南侧厂界外1m处
67
53
70

（4a类）
55

（4a类）
达标
项目东侧永一村7组
49
42
60
50
达标
由上表可知，项目区东、北厂界和项目区东侧永一村7组声环境质量现状满足《声环境质量标准》2类标准，南面临近环城南路一侧声环境质量现状满足《声环境质量标准》4a类标准。
4、生态环境质量现状

项目所在区位于城市建成区，因人为活动较频繁，已无原生植被，主要植被类型为人工种植的绿化植被。根据调查，评价区域未发现珍稀物种和特殊保护的植物。总体来说，评价区域植物类型较为单一，生态系统受人为控制，自身调节能力较弱。

评价区域内无自然保护区和风景名胜区、国家级和省级保护动植物、珍稀濒危物种和地方特有种。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目环境保护目标情况见下表，项目周围环境关系见附图2。



表3-6  主要环境保护目标一览表

	序号
	保护目标
	方位
	距离（m）
	经度
	纬度
	规模
	环境

保护要素
	保护级别

	1
	永一村
	西面
	149
	102.504566
	25.218676
	村庄
	大气环境
	大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

	2
	永一村7组
	东面
	37.5
	102.508610
	25.218599
	住宅小区
	
	

	3
	成器墩
	西北面
	220
	102.509050
	25.222005
	村庄
	
	

	4
	中沙滩
	西北面
	375
	102.503783
	25.221307
	村庄
	
	

	5
	欧洲三百步
	北面
	409.23
	102.506390
	25.222471
	住宅小区
	
	

	6
	鼎易山水居
	东北面
	583.34
	102.509630
	25.223811
	住宅小区
	
	

	7
	和谐花园
	东南面
	512.75
	102.513471
	25.216298
	住宅小区
	
	

	8
	班张村
	西南面
	1086
	102.496219
	25.214959
	村庄
	
	

	9
	县医院小区
	西面
	461.63
	102.501755
	25.216454
	住宅小区
	
	

	10
	城南社区
	西面
	741.22
	102.499545
	25.215929
	住宅小区
	
	

	11
	富民湿地公园
	北面
	467.18
	102.504995
	25.223500
	公园
	
	

	12
	俊发水岸家园
	东面
	765.83
	102.516818
	25.219501
	住宅小区
	
	

	13
	小西山
	西南面
	891.04
	102.500725
	25.210125
	村庄
	
	

	14
	沙坝
	西北面
	1199
	102.498579
	25.226975
	村庄
	
	

	15
	伍家营
	西面
	1296
	102.492099
	25.221229
	村庄
	
	

	16
	旧县村
	东北面
	1260
	102.520552
	25.210824
	村庄
	
	

	17
	上河院
	西北面
	670.45
	102.502570
	25.223500
	住宅小区
	
	

	18
	大西山
	西北面
	1184
	102.502570
	25.206339
	村庄
	
	

	19
	瓦窑村
	西面
	1506
	102.492142
	25.214998
	村庄
	
	

	20
	川心营
	西北面
	1510
	102.493751
	25.225868
	村庄
	
	

	21
	张古垄
	东北面
	1349
	102.516947
	25.231032
	村庄
	
	

	22
	丁家营
	西北面
	1702
	102.497206
	25.231808
	村庄
	
	

	23
	仓前村
	东南面
	1861
	102.518148
	25.202767
	村庄
	
	

	24
	大营街道
	东北面
	1407
	102.522697
	25.224315
	村庄
	
	

	25
	元山村
	南面
	2087
	102.506003
	25.198068
	村庄
	
	

	26
	奎南村
	东北面
	1940
	102.515488
	25.234953
	村庄
	
	

	27
	马军营
	南面
	2065
	102.500296
	25.200476
	村庄
	
	

	28
	枫树家园
	东北面
	1885
	102.522182
	25.231769
	住宅小区
	
	

	29
	廖家营
	西北面
	2570
	102.486906
	25.234914
	村庄
	
	

	30
	白山地
	西北面
	1608
	102.492399
	25.227654
	村庄
	
	

	31
	黄家营
	西北面
	2660
	102.488065
	25.236078
	村庄
	
	

	32
	云南水利水电职业学校
	西北面
	2896
	102.484846
	25.236272
	学校
	
	

	33
	上西邑
	西北面
	2801
	102.490511
	25.239883
	村庄
	
	

	34
	北邑村
	西北面
	2655
	102.484245
	25.232585
	村庄
	
	

	35
	丽菲医院
	南面
	50.12
	102.507307
	25.217778
	医院
	
	

	36
	富民城南医院
	东面
	501.42
	102.512685
	25.218472
	医院
	
	

	37
	昆明知行中学
	东面
	854.8
	102.516775
	25.217909
	约2500人
	
	

	38
	富民西华医院
	北面
	942
	102.501763
	25.224602
	医院
	
	

	39
	永一村7组
	东面
	37.5
	102.508610
	25.218599
	村庄
	声环境
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

	40
	永一村
	西面
	149
	102.504566
	25.218676
	村庄
	
	

	41
	丽菲医院
	南面
	50.12
	102.507307
	25.217778
	医院
	
	

	42
	螳螂川
	西北面
	331
	102.506433
	25.221462
	IV类水
	水环境
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准


表四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气

项目区位于富民县环城南路358号，项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

氯化氢、硫酸雾执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1中标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》标准值如下表。

表4-1  环境空气质量标准

污染物名称
标准限值

执行标准

二氧化硫

（SO2）

年平均

60μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

24小时平均

150μg/m3
1小时平均

500μg/m3
二氧化氮

（NO2）

年平均

40μg/m3
24小时平均

80μg/m3
1小时平均

200μg/m3
氮氧化物

（NOx）

年平均

50μg/m3
24小时平均

100μg/m3
1小时平均

250μg/m3
总悬浮颗粒物

（TSP）

年平均

200μg/m3
24小时平均

300μg/m3
颗粒物

（PM10）

年平均

70μg/m3
24小时平均

150μg/m3
颗粒物

（PM2.5）

年平均

35μg/m3
24小时平均

75μg/m3
一氧化碳

（CO）
24小时平均
4mg/m3
1小时平均
10mg/m3
硫酸雾

1小时平均

300μg/m3
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1中标准

日平均

100μg/m3
氯化氢

1小时平均

50μg/m3
24小时平均

15μg/m3
非甲烷总烃

一次浓度

2000μg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》

2、地表水环境

离本项目最近的地表水主要为西南面约为331m处的螳螂川，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》，螳螂川（富民大桥—普渡河桥）水环境功能为农业用水，水质类别为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。标准值见表4-2。

表4-2  地表水环境质量标准   单位：mg/L

项目

pH
(无量纲)

CODcr

BOD5
NH4-N

总磷

总氮

粪大肠杆菌(个/L)

IV类标准

6～9

≤30

≤6

≤1.5

≤0.3

≤1.5

≤20000

3、声环境

项目所在区域为商住混合区，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准，由于项目南厂界距离环城南路侧边界线5.3m，因此项目靠近环城南路（城市次干道）一侧35m范围内执行4a类标准。标准值见表4-3。

表4-3  声环境质量标准（GB3096-2008）   单位：dB（A）
声环境功能区类

时段

昼间

夜间

2类

60

50

4a类（靠近环城南路一侧35m范围内）

70

55



	污

染

物

排

放

标

准


	污染物排放标准：

1、施工期

    （1）施工扬尘
    项目施工期无组织排放扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物周界外浓度最高值≤1.0mg/m3。

    （2）施工噪声
项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）。

2、营运期

（1）废气

①通风橱废气

本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准，拟建排气筒位于6层楼顶，并高出楼顶1m，总高19m，满足GB 16297-1996中新建排气筒高度不低于15m的要求。标准限值详见下表。

表4-4   大气污染物排放标准

序号

污染物项目

最高允许排放浓度（mg/m3）

项目排气筒高度（m）

排最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

1

硫酸雾

45

19
2.38
1.2

2

NOx

240

19
1.194
0.12

3

HCl
100

19
0.396
0.20

4

非甲烷总烃

120

19
15.6
4
②有机废气

实验过程中产生的少量无组织有机废气执行（GB37822-2019）《挥发性有机物无组织排放控制标准》中无组织排放限值，标准限值见表4-5：

表4-5    挥发性有机物排放标准   单位：mg/m3
污染物
排放限值

限值含义

无组织排放监控位置

NMHC

10

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

30

监控点处任意一次浓度值

（2）水污染物

项目所在区域设有完善的雨污分流系统，配套有20m3的公用化粪池。

实验室用水点废水经新建的独立污水管道收集后，进入催化氧化+pH调节+混凝沉淀装置处理，外排废水浓度达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准后，进入办公楼配套的公用化粪池预处理达标后，排入环城南路市政污水管网，进入富民县污水处理厂处理。

项目实验室外排废水污染物浓度限值见下表。

表4-6 污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）单位：mg/L

标准类别

pH（无量纲）

COD

SS

BOD5
动植物油

NH3-N

总磷

GB/T31962-2015

A级标准
6.5～9.5

500

400

350

100

45

8

（3）噪声

本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，靠近环城南路一侧35m范围内执行4类标准。标准值见表4-7。
表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） 单位：dB(A)

功能区类别

昼间

夜间

2类

60

50

4类

70

55

（4）固体废物

本项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）、《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。

	总

量

控

制

指

标
	本项目建议的总量控制指标如下：

1、废气

废气排放量：240万m3/a；

硫酸雾：0.00038t/a（有组织：0.00018t/a；无组织：0.0002t/a）；

氮氧化物：0.00649t/a（有组织：0.00329t/a；无组织：0.00365t/a）；

氯化氢：0.00239t/a（有组织：0.00113t/a；无组织：0.00126t/a）；

非甲烷总烃：0.00073t/a（有组织：0.00047t/a；无组织：0.00026t/a）。

2、废水

废水排放量：189.24m3/a

COD：0.066t/a；

BOD5：0.057t/a；

SS：0.038t/a；

氨氮：0.0066t/a；

总磷：0.0015/a。

项目废水最终排入富民县污水处理厂，废水总量指标纳入富民县污水处理厂考核。




表五、建设项目工程分析

	工艺流程简述

本项目所用房屋的主体工程均已施工完成，无施工期遗留环境问题。本项目拟对项目区进行局部改造重新装修，对实验室按标准重新布局，并设置相应的实验废气收集净化设施、实验室低浓度清洗废水收集预处理设施等，则项目装修改造期间产生的污染情况如下：

一、施工期
本项目利用原有建筑物进行改造，施工期全过程按作业性质可以分为下列几个阶段：内部改造、内部装修工程阶段、设备设施安装工程等。因此，在施工装修过程中产生污染主要为噪声、装修固体废物等。


[image: image5.emf]内部改造 装修过程 设备安装 工程验收

投入使用

装修扬尘 、 装修材料废气 、 装修人员生活

污水 、 装修设备噪声 、 装修固体废弃物


图5-1  项目装修施工期工艺流程及产污节点示意图
1、装修改造期大气污染源

本项目主要对办公楼6层进行改造，拆除部分墙体修改布局以及后期房屋装修，施工期间主要为改造过程产生的粉尘以及后期装修材料挥发的甲醛，油漆废气。

2、装修改造期废水污染源

本项目装修期间不设食宿，装修工作人员产生的废水主要为入厕时产生的冲厕废水，统一汇入主体工程中已建成并投入使用的污水收集系统统一处理后外排环城南路市政污水管网，进入富民县污水处理厂。

3、装修改造期噪声源

施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆产生的噪声和振动。根据经验取值，施工时各种机械的近场声级在80-105dB之间，具体见表5-1。

表5-1  施工机械噪声强度

施工阶段

设备名称

声级

装修、设备安装

电锯

105
电锤

85

电刨

85

手工钻

80

无齿锯

95

切割机

95

4、装修改造期固体废物

本项目装修改造施工期固体废物主要来源于装修垃圾及施工人员生活垃圾。

①建筑垃圾

项目装修过程中产生的废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆、碎砖和碎混凝土块，来自项目建筑装修过程。本项目建设所产生建筑垃圾，采用如下公式进行计算：

Js=Qs×Cs

式中：Js—建筑垃圾产生量（吨/年）

Qs—建筑面积（m2）

Cs—平均每m2建筑面积垃圾产生量（吨/m2）

由于建筑过程中固体废弃物的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，该系数取值在0.05~0.1t/m2之间，本环评按0.05t/m2的建筑垃圾进行估算，本项目装修建筑面积为289m2，建筑垃圾产生量约为14.45t。该部分建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能利用的运至规划部门指定的建筑垃圾堆放场处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。
②生活垃圾

项目施工人员生活垃圾产生量约4kg/d，统一堆至项目所处区域范围内生活垃圾统一收集，最后由环卫部门清运处置，项目装修期间产生的各类固体废弃物均能够得到妥善处置，对周围环境产生的影响很小。

表5-2  项目装修施工期环境影响简要分析一览表

环境要素

污染物

环保措施

处置效果

大气环境

装修废气，施工扬尘

项目区通风，使用环保装修材料

对周围环境影响较小

水环境

生活污水COD、BOD5、SS

汇入主体工程污水收集处置系统统一处置

不会对水环境造成影响

噪声环境

机械噪声Leq（A）
加强施工管理，合理布局，夜间禁止施工

达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求

固废

装修废弃物、建筑垃圾

装修废弃物可回收利用的回收利用，不可回收利用的与建筑垃圾统一处置，生活垃圾统一收集委托环卫部门处置

处置率达100%

生活垃圾

二、运营期

本项目拟开展的检测项目约200项，具体实验室内检测实验分为有机、无机及微生物、噪声与振动检测4个大类，工艺流程详见下图。

（1）无机实验流程

①接受委托

建设单位接受客户委托。

②拟定方案

建设单位负责人根据客户要求拟定方案。

③企业送样或项目方现场采样

根据监测方案，由企业进行送样或项目方进行现场采样，需现场进行检测的指标在现场进行检测；噪声检测在室外完成，不纳入项目内产污分析。

④称样

在天平室操作，使用天平按照实验量取被测样品；

⑤消解

在无机前处理室内项目设有微波消解仪，在进行样品中的无机元素的测定时，需要对样品进行消解处理。消解处理的作用是破坏有机物、溶解颗粒物，并将各种价态的待测元素氧化成单一高价态或转换成易于分解的无机化合物；

COD 消解实验过程及重金属前处理过程，主要用到硫酸及硝酸进行前处理，污染物主要为硫酸雾及硝酸雾（以氮氧化物计）。

水中动植物油及石油类的测定主要用到盐酸进行前处理，废气污染物主要为HCl。

⑥检测

主要在光谱室内操作，将消解后的样品进行上机检测，得到数据。原子荧光光度计及原子分光光度计使用乙炔作为燃料，实验过程燃烧火焰产生的少量燃烧废气，主要成分为二氧化碳和水。

⑦计算

在办公室内对检测得到的数据进行计算。

⑧编制报告

在办公室内将实验结果编制成为检测报告。

数据审核、出具报告

⑨技术负责人对报告中的数据进行审核，出具报告给客户。

无机实验流程详见下图所示：
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附图5-2 项目运营期无机实验工艺流程及产污环节示意图

（2）有机实验流程

①接受委托

建设单位接受客户委托。

②拟定方案

建设单位负责人根据客户要求拟定方案。

③企业送样或项目方现场采样

根据监测方案，由企业进行送样或项目方进行现场采样，需现场进行检测的指标在现场进行检测。
④称样

在天平室内，用天平进行称样。

⑤萃取

在有机前处理室内操作，用有机试剂提取被测组分，该过程在通风橱内进行操作。

⑥浓缩

在有机前处理室内操作，用加热等方法使溶液中的溶剂蒸发而增加溶液的浓度；

⑦定容

在有机前处理室操作，使用容量瓶配制准确浓度的溶液。

⑧检测

对处理后的样品进行上机检测，得到数据。

⑨计算

在办公室内对检测得到的数据进行计算。

⑩编制报告

在办公室内将实验结果编制成为检测报告。

⑪数据审核、出具报告

技术负责人对报告中的数据进行审核，出具报告给客户。

有机实验流程详见下图所示：


[image: image7.emf]检测 （ 气质室 、 色

谱室 ）

天平

称样

接受委托

拟定方案

编制报告

计算 数据审核

出具报告

企业送样或

现场采样

少量有机废

气

有机

废气

通风橱收集 +活性

碳吸附装置

19m高 2#排气筒排放

萃取 浓缩 定容

有机前处理 ：

无组织排放

废液

废液桶收集 、 危

废间暂存后委托

有资质单位清运

处置

噪声 、 振动


附图5-3 项目运营期有机实验工艺流程及产污环节示意图

（3）微生物检测流程

①接受委托

建设单位接受客户委托。

②拟定方案

建设单位负责人根据客户要求拟定方案。

③企业送样或项目方现场采样

由企业将待检样品运至项目区或建设单位外出采样带回样品；

④取样、稀释
在无菌室内操作，使用天平按照实验称取被测样品，在原有的溶液中再加入溶剂使其浓度变小

⑤倾注平板

在无菌室内操作，样品中的微生物细胞充分分散开，使其均匀分布于平板中的培养基内。经培养后，单个细胞及聚在一起的细胞可以生长繁殖，形成一个肉眼可见的菌落，统计菌落数目，即可用以评价样品中的微生物的数量。水中细菌菌落总数是指 1ml水样在营养琼脂培养基中，36℃经48h 培养后所生长的菌落数。用平板菌落计数测定水中细菌菌落总数，仅包括一群在营养琼脂上生长发育的嗜中温性需氧的和兼性厌氧的细菌菌落总数；

⑥培养

在无菌室内操作，以适宜的条件使细菌繁殖；

⑦检测

在显微镜下数结果；

⑧灭菌

在立式压力蒸汽灭菌器内进行灭活处理；

⑨计算

对检测得到的数据进行计算；

⑩编制报告

在办公室内将实验结果编制成为检测报告。

⑪数据审核、出具报告

技术负责人对报告中的数据进行审核，出具报告给客户。

微生物实验流程详见下图所示：
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附图5-4 项目运营期微生物实验工艺流程及产污环节示意图

（4）噪声与振动检测流程

①接受委托

建设单位接受客户委托。

②拟定方案

建设单位负责人根据客户要求拟定方案。

③外出检测
噪声及振动检测由建设单位外出进行检测；

④计算

对检测得到的数据进行计算；

⑤编制报告

在办公室内将实验结果编制成为检测报告。

⑥数据审核、出具报告

技术负责人对报告中的数据进行审核，出具报告给客户。

噪声与振动检测流程详见下图所示：
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附图5-5 项目噪声与振动检测工艺流程图

三、运营期污染源强分析

项目运营过程中产生的主要污染物为实验废气、实验废水及办公废水、设备噪声，以及实验废液、报废化学试剂、化学试剂包装物、废活性炭等实验固废及职工的生活垃圾。

（一）废气

1、本项目废气产生情况

本项目营运期实验室检测化验、配置溶液时产生极少量废气，由于实验类型的小样不同，根据样品处理前工艺的差别，废气污染物主要有机废气、无机废气。其中有机废气主要为甲醇、乙醇等挥发性有机废气即为非甲烷总烃，无机废气则为 HCl、H2SO4、NOX等酸雾，另外原子荧光光度计及原子分光光度计使用乙炔作为燃料，实验过程燃烧火焰产生的少量燃烧废气，主要为二氧化碳。

（1）无机废气

无机前处理室无机废气：项目在无机前处理室通风橱内配制无机酸液，此过程会产生少量的硫酸雾、氯化氢、氮氧化物，是整个实验室产生无机废气的的主要位置，本项目拟建设置1套PP中和洗涤塔对产生的无机废气进行酸碱中和洗涤处理，处理后将废气经19m高1#排气筒排放。

（2）有机废气

有机前处理室有机废气：项目涉及有机化学试剂使用的前处理过程都在有机前处理室内进行，有机前处理室配套设置2个通风橱，配置有机溶液、化学消解等反应均在通风橱内进行，是整个实验室有机废气产生量最大的位置，本项目拟建1套活性碳吸附装置，通过通风橱将废气引致活性碳吸附装置内进行处理，处理后的废气最后经19m高的2#排气筒进行排放。

（3）实验无组织废气：通风橱开关等过程会有少量废气外溢，该部分废气呈无组织排放。

（4）燃烧废气：原子荧光光度计及原子分光光度计使用乙炔作为燃料，实验过程燃烧火焰产生的少量燃烧废气，主要成分为二氧化碳等，经设备上方设置的集气罩收集后将废气引至环城南路一侧排放。

2、污染物核算类比情况说明

本次污染物核算引用已经通过昆明经济技术开发区环境保护局审批的《云南天博环境检测有限公司环境检测实验室项目环境影响报告表》的监测数据。

①云南天博环境检测有限公司环境检测实验室项目简介

云南天博环境检测有限公司环境检测实验室项目（以下简称“类比项目”）于2017年12月开始试运营，2019年6月《云南天博环境检测有限公司环境检测实验室项目环境影响评价报告表》通过了昆明经济技术开发区环保局审批，根据报告表内容，类比项目与本项目属于同一类环境检测实验室类型项目。根据对比，类比项目使用试剂基本与本项目一致，试剂使用量稍大于本项目使用量，因此监测数据具有一定的可类比性
②类比项目现状监测工况

2019年4月2日至2019年4月3日共两天，建设单位云南天博环境检测有限公司委托云南中科检测技术有限公司，对项目1#、2#排气筒排放的硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、非甲烷总烃进行了监测。监测期间工况如下。
表5-3   类比项目现状监测时的工况表

检测时间

实验室

检测项目

化学试剂

检验时间

废气收集情况

与本想情况对照

2019/4/2、2019/4/3

有机前处理室

检测废水中pH、BOD5、COD、高锰酸盐指数、总磷、氨氮、硫酸盐、挥发酚、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油。

盐酸、硫酸、四氯化碳、三氯甲烷、硝酸等

早上4小时
2个通风橱收集后，合并通过1根18.5m的排气筒（1#）向楼顶排放

本项目有机和无机前处理室内亦设置2个通风厨，化学试剂使用情况与类比项目基本一致。
无机前处理室
水质与土壤中金属铜、铅、锌、镉、二氧化氮、氮氧化物、二氧化硫、甲醛项目的前处理等。
原子光学室

检测水质与土壤中铜、铅、锌、镉元素的吸光度值。

乙炔、氩气、前处理室配制好的试剂
通过2个集气罩收集后，合并通过1根11.1m排气筒（2#）向外排放。

项目原子吸收室内1内亦设置2台原子吸收设备，使用的乙炔、氩气与类比项目一致。
根据监测工况表，项目废气排气筒在排放污染物前均未进行任何处理，属于源强监测。

③类比项目废气排气筒检测结果

类比项目废气排气筒排放量，检测结果如下：
表5-4   类比项目监测结果

检测时间

项目

监测点

排气筒高度(m)

标干流量(m3/h)

检测结果

排放浓度(mg/m3)

排放速率(kg/h)

2019.4.2

氯化氢

1#废气排气筒（化学分析室）

18.5

654

7.4

0.00484

2019.4.3

634

8.3

0.00526

2019.4.2

硫酸雾

654

1.07

0.0007

2019.4.3

634

1.32

0.000837

2019.4.2

氮氧化物

654

18

0.012

2019.4.3

634

24

0.015

2019.4.2

非甲烷总烃

1#废气排气筒（化学分析室）

18.5

654

1.68

0.0011

2019.4.3

634

1.62

0.00103

根据2019年4月2日及2019年4月3日的监测数据，本次引用其两天监测数据中的最大值，作为本项目的源强值，详见下表：
表5-5   类比项目监测结果

项目

标干流量(m3/h)

排放浓度(mg/m3)

污染物产生量（t/a）
氯化氢

634

8.3

0.0126
硫酸雾

634

1.32

0.002
氮氧化物

634

24

0.0365
非甲烷总烃

654

1.68

0.0026
故本项目类比源强，氯化氢：0.0126t/a，硫酸雾：0.002t/a，氮氧化物：0.0365t/a，非甲烷总烃0.0026t/a。
④可类比性分析

本项目盐酸用量60瓶（500ml/瓶）、硫酸用量为30瓶（500ml/瓶），类比项目盐酸用量100瓶（500ml/瓶）、硫酸用量为80瓶（500ml/瓶）。类比项实验试剂使用量大于本项目使用量，因此引用其监测数据具有一定的可类比性。

3、本项目废气污染物核算

根据类比项目情况介绍，本项目源强核算类比云南天博环境检测有限公司环境检测实验室项目源强监测数据就有一定的可类比性，本项目污染物核算如下：

（1）有组织废气

1#排气筒无机废气：项目无机前处理室通风橱硫酸雾、NOX、HCl的产生量见表5-5，年排放量按实验时间每天工作8小时，每年工作300天计算。1#排气筒无机废气经过1套PP中和洗涤塔处理，酸性气体（硫酸雾、NOX、HCl）去除率取90%，本项目试剂使用量比类比项目少，故本项目风量以500m3/h计，则硫酸雾、NOX、HCl的排放浓度和排放速率见下表。





表5-6  无机前处理室1#排气筒有组织废气产排情况一览表

排放口编号

污染物名称

有组织产生量

处理措施

有组织排放量

产生浓度（mg/m3）

产生速率（kg/h）

产生量（t/a）

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

排放量（t/a）

无机前处理室：1#排气筒

硫酸雾

1.67
0.0008
0.002
2个通风橱收集，废气合并后进入PP中和洗涤塔。酸性气体（硫酸雾、NOX、HCl）去除率取90%，通风橱废气收集率90%。

0.15
0.0001
0.00018
NOX
30.42
0.0152
0.0365
2.74
0.00137
0.00329
HCl
10.5
0.0053
0.0126
0.945
0.00047
0.00113
根据上表，实验产生的无机酸性气体污染物排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（氯化氢：最高允许排放浓度100mg/m3，允许排放速率0.396kg/h；硫酸雾：最高允许排放浓度45mg/m3，允许排放速率2.38kg/h；氮氧化物：最高允许排放浓度240mg/m3，允许排放速率1.194kg/h）要求。

2#排气筒有机废气：项目有机前处理室通风橱非甲烷总烃的产生量见表5-5，年排放量按实验时间每天工作8小时，每年工作300天计算。2#排气筒有组织废气经过1套性炭吸附装置吸附后，非甲烷总烃去除率取80%，本项目试剂使用量比类比项目少，故本项目风量以500m3/h计，则非甲烷总烃的排放浓度和排放速率见下表。
表5-7  有机前处理室2#排气筒有组织废气产排情况一览表

排放口编号

污染物名称

有组织产生量

处理措施

有组织排放量

产生浓度（mg/m3）

产生速率（kg/h）

产生量（t/a）

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

排放量（t/a）

有机前处理室：2#排气筒

非甲烷总烃

2.17
0.00108
0.0026
2个通风橱收集，废气合并后进入活性炭吸附装置；非甲烷总烃去除率取80%，通风橱废气收集率90%。

0.39
0.0002
0.00047
根据上表，实验产生的有机废气非甲烷总烃排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（非甲烷总烃：最高允许排放浓度120mg/m3，允许排放速率15.6kg/h）要求。

（2）无组织废气

①通风橱外溢废气

项目无组织废气主要为通风橱未收集的废气，根据1#、2#排气筒废气源强反推，项目4个通风橱（有机前处理室2个，无机前处理室2个）对废气的收集效率为90%计，实验时间每天按8小时，每年按300天计算。

根据上述分析，项目无组织废气排放量，如下表所示。

表5-8   项目无组织废气排放量核算表

排放位置

污染物名称

无组织排放量（t/a）

无组织排放速率（kg/h）
有机前处理室、无机前处理室

硫酸雾
0.0002
0.00008
NOX
0.00365
0.00152
HCl

0.00126
0.00053
非甲烷总烃

0.00026
0.00011
②燃烧废气：原子荧光光度计及原子分光光度计使用乙炔作为燃料，实验过程燃烧火焰产生的少量燃烧废气，主要为二氧化碳，经设备上方设置的集气罩收集后将废气引致室外排放。

4、项目废气排放量汇总

将项目有组织和无组织排放的废气量进行汇总，得出项目废气排放总量如下表。
表5-9  大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度

（mg/m3）

核算排放速率

（kg/h）

核算年排放量

（t/a）

主要排放口
1
1#排气筒
硫酸雾

0.15
0.0001
0.00018
2
NOX
2.74
0.00137
0.00329
3
HCl
0.945
0.00047
0.00113
1
2#排气筒
非甲烷总烃

0.39
0.0002
0.00047
有组织排放总计
有组织排放总计
硫酸雾
0.00018
NOX
0.00329
HCl
0.00113
非甲烷总烃
0.00047
本项目无组织排放量核算统计表见下表：

表5-10  大气污染物无组织排放量核算表

序号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（t/a）

标准名称

浓度限值/

（mg/m3）

1
无机前处理室
硫酸雾
保证实验过程均在通风橱中进行，且保持通风橱开启。
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

1.2
0.0002
NOx
0.12
0.00365
HCl
0.2
0.00126
2
有机前处理室
非甲烷总烃
保证实验过程均在通风橱中进行，且保持通风橱开启。
4
0.00026
3
原子吸收室
二氧化碳
原子吸收装置上方设置集气罩收集废气后朝环城南路一侧排放。
/

/
少量
无组织排放总计

无组织排放总计

硫酸雾
0.0002
NOX
0.00365
HCl
0.00126
非甲烷总烃
0.00026
（二）废水

本项目运营期产生的废水主要为办公废水、实验室地面清洁废水、纯水设备浓盐水、第二道以后器皿清洗废水。

（1）办公废水

项目工作人员食宿自理，不在项目区食宿，本项目产生的办公废水主要为办公清洁废水，项目工作人员为5人，用水量按30L/d计算，则生活用水量为0.15m3/d，排水率以0.8计算，则生活污水产生量为0.12m3/d。生活污水主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、TP，生活污水水质浓度为COD：350mg/L、BOD5：300mg/L、NH3-N：35mg/L、SS：200mg/L、TP：8mg/L。

（2）地面清洁废水

项目总建筑面积289m2，需要清洁的地面面积按总建筑面积的60%计，则需清洁地面面积为173.4m2，主要使用拖把拖洗，不进行冲洗，清洁用水按0.15L/m2·d计，则地面清洁用水量为0.026m3/d（7.8m3/a），废水排放系数取0.8，则产生的地面清洁废水量为0.0208m3/d（6.24m3/a），地面清洁废水水质浓度为COD200mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N10mg/L、SS150mg/L、TP4mg/L。

（3）纯水设备浓盐水

项目纯水设备制备纯水时，会产生浓盐水，纯水制备工艺为五级净化：第一级：通过滤芯过滤去除自来水中的大颗粒杂质，例如泥沙、铁锈等悬浮物以及胶体等杂质；第二级：应用颗粒活性炭滤芯去除水中的异味及异色，例如余氯或三氯甲烷等；第三级：烧结活性炭滤芯去除余氯以及水中的异味、异色；第四级：应用RO反渗透膜，滤除细菌、病毒及所有微小杂质和可溶性固体，同时使分离出来的纯水流入压力桶；第五级：应用纯水柱的吸附作用进一步提升水的纯度，使之达到用水水质要求。

参考类似项目情况，达最大订单实验能力时，本项目实验室纯水用量约为0.2m3/d，纯水的产生比例为80%，则项目纯水制备浓盐水产生量为0.04m3/a，污染因子主要为SS，基本为清净下水。

（4）第二道以后器皿清洗废水

项目实验用器皿倒完溶液后，需要进行清洗。首先将接触强酸、强碱及有机化学试剂等的器皿采用少量水进行第一次清洗，产生第一次清洗废水量约0.005t/d，约1.5t/a，作为危险废物处理，不排入市政管网。

第一次清洗后，再用自来水和纯水对器皿进行再清洗，产生第二道器皿清洗废水。根据业主提供资料，本项目实验室清洗用水量约为0.5m3/d，即150m3/a，按用水量的90%计算废水量，则实验室废水产生量为0.45m3/d，即135m3/a。器皿上携带的大部分化学试剂已在第一次清洗中进行收集，并作为危废处置，第二道及以后器皿清洗废水仅有少量残留在器皿上的化学试剂，主要污染物为pH。

本项目实验区用水点下方新建排污管网，清洗废水引至催化氧化+pH调节+混凝沉淀装置中进行预处理，预处理后排入办公楼配套的公共化粪池处理，处理后接入环城南路市政污水管网，最后进入富民县污水处理厂进行处理。

综上，本项目运营期间的用排水统计情况，见下表。

表5-11   实验室用排水情况一览表 

项 目

经济指标

用水指标
用水量（m3/d）
废水产生量（m3/d）
年废水排放量（m3/a）
员工办公用水

5人

30L/（人·d）

0.15
0.12
36
地面清洁用水

173.4m2
0.15L/m2·d
0.026
0.0208
6.24
纯水制备用水

/

/

0.2

0.04

12
第二道以后实验器皿清洗用水

/

/

0.5

0.45

135
合计

/

/

0.876
0.6308
189.24
（5）废水处理方案

项目内实验器皿第二道及以后清洗废水经催化氧化+pH调节+混凝沉淀装置处理后，连同办公清洁废水、纯水设备浓盐水一起外排，废水外排浓度达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准后，再进入办公楼公共化粪池处理，处理后接入环城南路市政污水管网，最后进入富民县污水处理厂进行处理。

（6）水污染物产排情况

项目产生的污水有冲厕废水、办公清洁废水、纯水设备浓盐水、第二道及以后器皿清洗废水，主要污染物有：COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、少量化学试剂。项目实验室每天用水量0.876m3，废水产生量约为0.6308m3/d，实验室污水通过预处理和管道收集后排入办公楼公共化粪池处理，处理后接入环城南路市政污水管网，最后进入富民县污水处理厂进行处理。每年营运天数按300天，则项目污水产生及排放情况见下表。
表5-12  项目污水产生及排放情况表

项目

水污染物

污水量

COD

BOD5
SS

NH3-N

TP

pH(无量纲）

综合废水污染物产生浓度（mg/L）
——

400

350

300

40

8

5~10

废水及污染物产生量（t/a）

189.24
0.076
0.066
0.057
0.0076
0.0015
——

经项目内预处理后排放浓度（mg/L）
——
350

300

200

35

8

6~9

排放执行标准(mg/L)

——

500

350

400

45

8

6~9

达标情况

——

达标

达标

达标

达标

达标

达标

年排放量（t/a）

189.24
0.066
0.057
0.038
0.0066
0.0015
——

（7）水量平衡

项目运营期日水量平衡，见下图所示。
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图5-6   实验室日水量平衡图  单位m3/d

    （三）固体废物

项目固体废物主要有生活垃圾、实验室一般固废和实验室危险废物。

（1）生活垃圾

项目共有员工5人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为2.5kg/d，0.75t/a。项目区内设置垃圾桶收集，进入办公楼垃圾收集点，委托环卫部门统一清运。
（2）一般固废

项目实验室一般固废包括：破碎玻璃器皿（未沾染化学试剂）和废包装物（主要为纸箱等）、纯水设备更换产生的滤芯、活性炭、过滤膜、送检未进行实验的多余样品、废培养基、废弃一次性实验服、帽子、口罩、手套。

①破碎玻璃器皿（未沾染化学试剂）、废包装物（纸箱等）

根据业主提供资料，项目每年产生破碎玻璃器皿（主要为烧杯、烧瓶、玻璃试管，主要在清洗等环节产生，未被化学试剂污染）、废包装物（主要为纸箱）共计约1t/a，进行分类收集、处理，可回收部分卖给废品收购站进行回收利用，不可回收部分同生活垃圾一起处理。

②纯水设备更换产生的滤芯、活性炭、过滤膜

项目设置1台纯水制备设备，纯水制备过程中需定期对纯水设备内的滤芯、活性碳及过滤膜进行更换，该部分固废属于一般固废，产生量约0.01t/a，更换后分类收集，委托环卫部门清运处置。

③送检未进行实验的多余样品

实验室未进行实验的多余样品产生量约0.2t/a，主要为常规生活污水样品、河道水样等，这部分样品均为称量后剩余的样品，未添加任何化学试剂，固体样品同生活垃圾一同处理，水样品排入办公楼污水管道。

④废培养基

项目在进行样品的微生物指标检验时，会产生少量的废培养基，约为 0.5kg/d，即 0.15t/a， 经统一收集并用项目内设置的立式压力蒸汽灭菌器进行灭活处理后，同生活垃圾一起处理。

⑤废弃一次性帽子、口罩及手套

工作人员及非工作人员在进入微生物检测区时，需使用一次性实验服、帽子、口罩及手套，根据业主提供的数据，产生量约为 0.1t/a。经统一收集并用立式压力蒸汽灭菌器进行灭活处理后，同生活垃圾一起处理。

（3）危险废物

项目实验室危险废物主要有破碎玻璃器皿（沾染化学试剂）、报废化学试剂、化学试剂包装物、废活性炭、实验废液（废酸碱、有机废液、第一道器皿清洗废水）、污水预处理设施沉渣、器皿浸泡液，以上废物均属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW49其他废物类别，代码为900-047-49危险废物，即：环境检测（监测）活动中，产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等。

本项目危险废物产生情况如下：

①破碎玻璃器皿（沾染化学试剂）、报废化学试剂、化学试剂包装物

项目在实验过程中产生的破碎玻璃器皿（主要为烧杯、烧瓶、玻璃试管，主要在实验过程中产生，沾染了化学试剂的）、报废化学试剂、化学试剂包装物，产生量约0.2t/a，用容器密闭存放后，先堆存于危废暂存间内，再委托有资质单位清运处置。

②实验废液

样品在检测过程中产生的各种废液（废酸碱、有机废液、第一道器皿清洗废水），产生量约为3t/a，用塑料桶密闭存放后，先堆存于危废暂存间内，再委托有资质单位清运处置。

③废活性炭

项目有机前处理室废气处理装置中安装的活性炭需定期更换，废活性炭产生量约为0.05t/a，用容器盛装后，在危废暂存间存放后，再委托有资质单位清运处置。
④污水处理预处理设施沉渣

项目设置1套催化氧化+pH调节+混凝沉淀处理装置，沉淀沉渣产生量约为0.008t/a。按照危险废物进行处理，清掏出的沉渣使用容器进行收集后，在危废暂存间内暂存，最后委托有资质单位清运处置。

⑤器皿浸泡液
项目实验室器皿使用完之后，需使用5%盐酸溶液、5%硝酸溶液进行浸泡，产生少量废浸泡液，酸性浸泡液定期排放（排放周期约半年一次），每排放一次产生的废浸泡液约0.04t/a，酸性浸泡液进入危废收集桶进行暂存后委托有资质单位清运处置。
项目运营期间固体废物产生情况，见下表。
表5-13 项目固体废物产生情况一览表

名称

危废类别

危废代码

产生量

处置方式

生活垃圾

/

/

0.75t/a

使用垃圾桶收集，收集后进入垃圾收集系统，最后委托环卫部门清运处置。
实验室一般固废

破碎玻璃器皿（未沾染化学试剂）、废包装物（纸箱等）

/

/

1t/a

分类处理，可回收部分卖给废品收购站进行回收利用，不可回收部分同生活垃圾一起处理。

纯水设备更换产生的滤芯、活性炭、过滤膜

/

/

0.01t/a

厂家回收

送检未进行实验的多余样品

/

/

0.2t/a

固体样品同生活垃圾一同处理，水样品排入办公楼污水管道。

废培养基

/

/

0.15t/a

立式压力蒸汽灭菌器进行灭活处理后，同生活垃圾一起处理。

废弃一次性帽子、口罩及手套

/

/

0.1t/a

实验室危险废物

破碎玻璃器皿（已沾染化学试剂）、报废化学试剂、化学试剂包装物

HW49其他废物

900-047-49

0.2t/a

用容器盛装、废液收集桶收集后，在危废暂存间存放，定期委托有资质单位清运处置。

实验废液（废酸碱、有机废液、第一道器皿清洗废水）
3t/a

废活性炭

0.05t/a

沉渣

0.008t/a

器皿浸泡液
0.04t/a
    （四）噪声

本项目实验室的设备较多，但均为小型实验设备，根据类比同类项目，主要实验设备噪声源强在60~80dB（A）之间，噪声源强值较小，见下表。
表5-14 项目运营期噪声源强
序号

声源

噪声源强dB(A)

治理措施

1

抽风机

80

厂房隔声、距离衰减、风机安装消声器

2

实验室设备

60









表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	    内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放量

	大气污染物
	施工期
	施工和装修
	无组织
	粉尘
	无组织排放
	少量
	无组织排放
	少量

	
	
	
	
	甲醛
	无组织排放
	少量
	无组织排放
	少量

	
	运营期
	1#排气筒
	有组织
	硫酸雾
	1.67mg/m3
	0.002t/a
	0.15mg/m3
	0.00018t/a

	
	
	
	
	NOX
	30.42mg/m3
	0.0365t/a
	2.74mg/m3
	0.00329t/a

	
	
	
	
	HCl
	10.5mg/m3
	0.0126t/a
	0.945mg/m3
	0.00113t/a

	
	
	2#排气筒
	
	非甲烷总烃
	2.17mg/m3
	0.0026t/a
	0.39mg/m3
	0.00047t/a

	
	
	实验室
	无组织
	硫酸雾
	无组织排放
	0.0002t/a
	无组织排放
	0.0002t/a

	
	
	
	
	NOX
	无组织排放
	0.000365t/a
	无组织排放
	0.000365t/a

	
	
	
	
	HCl
	无组织排放
	0.00126t/a
	无组织排放
	0.00126t/a

	
	
	
	
	非甲烷总烃
	无组织排放
	0.00026t/a
	无组织排放
	0.00026t/a

	
	
	
	
	二氧化碳
	少量
	少量

	
	
	
	
	汽车尾气
	少量
	少量

	水污染物
	施工期
	施工员
	如厕废水
	少量
	统一汇入主体工程中已建成并投入使用的污水收集系统统一处理后外排环城南路市政污水管网，进入富民县污水处理厂。

	
	运营期
	实验室
	废水量
	189.24t/a
	189.24t/a

	
	
	
	SS
	300mg/L
	0.057t/a
	200mg/L
	0.038t/a

	
	
	
	COD
	400mg/L
	0.076t/a
	350mg/L
	0.066t/a

	
	
	
	BOD5
	350mg/L
	0.066t/a
	300mg/L
	0.057t/a

	
	
	
	NH3-N
	40mg/L
	0.0076t/a
	35mg/L
	0.0066t/a

	
	
	
	TP
	8mg/L
	0.0015t/a
	8mg/L
	0.0015t/a

	固体污染物
	施工期
	建筑垃圾
	14.45t/a
	建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能利用的运至规划部门指定的建筑垃圾堆放场处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

	
	运营期
	生活垃圾
	0.75t/a
	使用垃圾桶收集，进入垃圾收集系统，委托环卫部门统一清运。

	
	
	危险废物
	破碎玻璃器皿（已沾染化学试剂）、报废化学试剂、化学试剂包装物
	0.2t/a
	用容器盛装、废液收集桶收集后，在危废暂存间存放，定期委托有资质单位清运处置。

	
	
	
	实验废液
	3t/a
	

	
	
	
	废活性炭
	0.05t/a
	

	
	
	
	污水预处理设施沉渣
	0.008t/a
	

	
	
	
	器皿浸泡液
	0.04t/a
	

	
	
	一般固废
	破碎玻璃器皿（未沾染化学试剂）、废包装物（纸箱等）
	1/a
	分类处理，可回收部分卖给废品收购站进行回收利用，不可回收部分同生活垃圾一起处理。

	
	
	
	纯水设备更换产生的滤芯、活性炭、过滤膜
	0.01t/a
	厂家回收

	
	
	
	送检未进行实验的多余样品
	0.2t/a
	固体样品同生活垃圾一同处理，水样品排入办公楼污水管道。

	
	
	
	废培养基
	0.15t/a
	立式压力蒸汽灭菌器进行灭活处理后，同生活垃圾一起处理。

	
	
	
	废弃一次性帽子、口罩及手套
	0.1t/a
	

	噪声
	施工期
	施工器械
	噪声
	85-95dB(A)
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）。

	
	运营期
	设备
	噪声
	60-80dB(A)
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准

	主要生态影响：

项目所在区域为城市建成区，无天然植被。目前，区域内植被为人工绿化草坪和树木。项目租用厂房建设实验室，不会破坏城市生态环境。







表七、环境影响分析

	一、施工期环境影响分析

1、大气环境影响分析

项目拟进行室内重新装修改造，装修期间装修材料均采用环保型材料，同时装修结束后项目区内及时采取室内通风措施以减少装修废气产生的影响，装修期间产生的废气影响也随着施工结束而消失，故装修废气对外环境影响较小。

2、地表水环境影响分析

本项目装修期间废水主要为施工人员生活污水。由于装修期间项目主体工程已建成并投入使用，装修期间产生的废水可进入主体工程污水收集系统统一处置。

3、噪声影响分析

项目装修期间施工噪声主要来自于施工机械噪声。项目仅对原有建筑进行内部装修，无大型施工设备入场，主要施工机械包括手工钻、切割机、运输车辆、气动扳手、电锯、电锤、无齿锯等，其噪声级在80~95dB(A)之间。

在考虑本工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。噪声值计算模式为：

LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：

LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB（A）；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB（A），Adiv=20lg（r/ ro）；

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB（A），本次取5dB；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB（A），本次不予考虑；；

Aexc——附加A声级衰减量，dB（A），本次不予考虑。

噪声叠加值的计算公式如下：

式中：Lp预测__预测点接收到的各设备点声源噪声预测值，dB(A)

Lp1__预测点噪声现状值，dB(A)

Lp2__噪声传至关心点的噪声贡献值，dB(A)

综合上述分析，由以上公式计算出本评价区域施工场地噪声预测结果见下表。

表7-1 施工噪声预测结果
工程

名称

主要工

程机械

源强

噪声预测值dB（A）

5m

10m 

20m 

30m 

50m 

80m 

100m 

150m 

200m 

改造工程

电锯
105
72
64
61
53
48
45
42
37
35
电锤
85
66

60 

54 

50 

46 

42 

40 

36 

34 

电刨
85
66

60 

54 

50 

46 

42 

40 

36 

34 

手工钻
80
61

55 

49 

45 

41 

37 

35 

31 

29 

无齿锯
95
76

70 

64 

60 

56 

52 

50 

46 

44 

贡献值

77 

71 

65 

62 

57 

53 

51 

48 

45 

由上表可知多台机械设备同时运转时，场界噪声不能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）。

根据表7-1知多台机械设备同时运转时，未采取措施的情况下，昼间噪声超标距离为0-38m，噪声值超标范围0-17dB（A）），夜间噪声超标距离为0-120m，噪声值超标范围0-26dB（A）。根据建设单位介绍，项目装修期间夜间（22:00至次日6:00）均不施工，昼间施工机械设备噪声主要影响范围为项目区周边40m范围内敏感目标的声环境，距离本项目最近的声环境敏感点为永一村7组，距离项目区37.5m，由于项目装修期施工工程量很小，大部分为人力施工，机械设备施工量很小，项目工程量较小，施工时间较短，机械设备使用时间较短，施工期噪声对周边环境的影响时间较短为减缓施工噪声的影响，为避免噪声扰民事件发生，本环评提出如下措施：

①噪声值高的设备安装减震垫；

②建筑材料尽量选用定尺定料，减少现场切割噪声污染；

③施工方装卸、搬运物件时轻拿轻放；

④禁止在22时至次日6时进行施工作业；

⑤对施工机械设备定期维修和保养，避免应机械设备部件松动而加大设备噪声级；

综上，只要施工过程中注意机械的保养、合理操作，同时合理安排作业时间，则施工所产生的噪声影响将得以减小；项目施工期较短，其产生的噪声对于区域噪声环境质量的影响是短暂的，随着施工期的结束，噪声影响也随之消失。施工期由于施工机械噪声较大，需采取一定的措施后，方可减小项目施工期噪声对周边居民及企业的影响。

4、固体废物影响分析

本项目的施工期固体废物主要来源于装修垃圾及施工人员生活垃圾。

根据项目工程分析，整个项目装修施工产生建筑垃圾14.45t，生活垃圾4kg/d，其中建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能利用的运至城建部门指定的建筑垃圾堆放场处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃；生活垃圾统一堆至项目所处区域范围内生活垃圾统一收集点，后委托环卫部门清运处置，项目装修期间产生的各类固体废弃物均能够得到妥善处置，对周围环境产生的影响很小。

综上所述，项目施工期产生的固废均能够得到妥善处置，对周围环境产生的影响很小。

二、运营期环境影响分析
1、大气环境影响分析

项目运营过程中产生的主要污染物为实验废气，主要集中在有机前处理室及无机前处理内的通风橱位置产生。

（1）环境空气影响分析

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响。

1）评价因子和评价标准筛选

根据工程分析，本项目废气主要为硫酸雾、NO2、HCl、非甲烷总烃。评价因子和评价标准见下表：



表7-2  评价因子和评价标准表

评价因子

平均时段

标准值（μg/m3）

标准来源

HCl
1h平均

50

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准

硫酸雾
1h平均

300

非甲烷总烃

一次浓度

2000

《大气污染物综合排放标准详解》

NO2
1h平均

200
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

2）估算模型参数

本项目估算模型参数如下：

表7-3  估算模式参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市

人口数（城市选项时）

159000
最高环境温度/℃

32.8
最低环境温度/℃

-2
土地利用类型

城市

区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

/

岸线方向

/

3）污染源参数

项目有2个排气筒，1#排气筒高15m，主要排放污染物为硫酸雾、二氧化氮、氯化氢及非甲烷总烃。2#排气筒高15m，主要排放污染物为非甲烷总烃。项目无组织废气主要为未经通风橱收集的外溢废气。
表7-4  实验室有组织污染源参数一览表

产生点

排气筒编号

排气筒底部中心坐标(o)
污染物名称

排气筒参数（m）

烟气温度（℃）

风速（m/s）
排放速率kg/h

经度
纬度
高度

出口内径

无机前处理室

1#排气筒

102.505959
25.221259
硫酸雾

19
0.27
24
10
0.0001
NO2
0.00137
HCl

0.00047
有机前处理室

2#排气筒

102.506077
25.221283
非甲烷总烃

19
0.27
24

10
0.0002
表7-5  实验室无组织污染源参数一览表

名称

面源起点坐标(o)
面源海拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m

与正北向夹角/°

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

排放速率/（kg/h）

X

Y

硫酸雾
102.505874

25.221278

1682.00

31.20

14.32

0

16
2400

正常排放

0.00008
NO2
0.00152
HCl
0.00053
非甲烷总烃
0.00011
4）评价工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：
表7-6 本项目大气环境影响评价等级判定表

污染源名称
评价因子
评价标准(μg/m3)
Cmax
(μg/m3)
Pmax
(%)
分级结果

等级判定

1#排气筒

硫酸雾
300

0.0076

0.0025

Pmax＜1%
三级评价

NO2
250

0.1040

0.0520

Pmax＜1%
三级评价

HCl
50

0.0357

0.0714

Pmax＜1%
三级评价

2#排气筒
非甲烷总烃
2000

0.0084

0.0004

Pmax＜1%
三级评价

厂界
硫酸雾
300
0.0398

0.0133

Pmax＜1%
三级评价

NO2
250
0.7553

0.3776

Pmax＜1%
三级评价

HCl
50
0.2634

0.5267

Pmax＜1%
三级评价

非甲烷总烃
2000
0.0547
0.0027
Pmax＜1%
三级评价

同一个项目有多个污染源时，按照各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。综上所述，本项目Pmax最大值出现为厂界无组织排放的HCl，Pmax值为0.5267%,Cmax为0.2634μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，可不设评价范围，由于项目位于城建区，周边敏感目标较多，故本项目评价范围边长为5km，面积为25km2。

5）有组织废气环境影响预测

①预测结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式，计算硫酸雾、NO2、HCl、非甲烷总烃下风向地面质量浓度。具体预测结果如下：
表7-7   实验室1#排气筒废气排放预测结果

下风向距离/m

硫酸雾
NO2
HCl
预测质量浓度（mg/m3）

占标率%

预测质量浓度（mg/m3）

占标率%

预测质量浓度（mg/m3）

占标率%

50.0

0.0035
0.0012
0.0485
0.0242
0.0166
0.0333
100.0

0.0069
0.0023
0.0940
0.0470
0.0322
0.0645
200.0

0.0042
0.0014
0.0573
0.0287
0.0197
0.0393
300.0

0.0030
0.0010
0.0409
0.0204
0.0140
0.0281
400.0

0.0023
0.0008
0.0312
0.0156
0.0107
0.0214
500.0

0.0018
0.0006
0.0245
0.0123
0.0084
0.0168
600.0

0.0015
0.0005
0.0199
0.0100
0.0068
0.0137
700.0

0.0012
0.0004
0.0165
0.0083
0.0057
0.0113
800.0

0.0010
0.0003
0.0140
0.0070
0.0048
0.0096
900.0

0.0009
0.0003
0.0121
0.0061
0.0042
0.0083
1000.0

0.0008
0.0003
0.0106
0.0053
0.0036
0.0073
1200.0

0.0006
0.0002
0.0084
0.0042
0.0029
0.0057
1400.0

0.0005
0.0002
0.0068
0.0034
0.0023
0.0047
1600.0

0.0004
0.0001
0.0058
0.0029
0.0020
0.0039
1800.0

0.0004
0.0001
0.0050
0.0025
0.0017
0.0034
2000.0

0.0003
0.0001
0.0043
0.0022
0.0015
0.0030
2500.0

0.0002
0.0001
0.0032
0.0016
0.0011
0.0022
最大浓度出现距离（m）
19
下风向最大质量浓度及占标率

0.0076
0.0025
0.1040
0.0520
0.0357
0.0714
标准值

300
/
200
/
50
/
达标情况

达标

/
达标
/
达标
/
表7-8  实验室2#排气筒废气排放预测结果

下风向距离/m

非甲烷总烃
预测质量浓度（mg/m3）

占标率%

50.0

0.0039
0.0002
100.0

0.0075
0.0004
200.0

0.0046
0.0002
300.0

0.0033
0.0002
400.0

0.0025
0.0001
500.0

0.0020
0.0001
600.0

0.0016
0.0001
700.0

0.0013
0.0001
800.0

0.0011
0.0001
900.0

0.0010
0.0000
1000.0

0.0009
0.0000
1200.0

0.0007
0.0000
1400.0

0.0005
0.0000
1600.0

0.0005
0.0000
1800.0

0.0004
0.0000
2000.0

0.0003
0.0000
2500.0

0.0003
0.0000
最大浓度出现距离（m）
19
下风向最大质量浓度

及占标率

0.0084
0.0004
标准值
2000
/
达标情况
达标
/
②环境影响分析

根据预测结果，项目有组织排放废气无超标点，均未超过各污染物浓度限值要求，未降低当地环境空气质量等级。

根据预测结果，硫酸雾、NO2、HCl、非甲烷总烃的落地最大质量浓度出现在19m处，硫酸雾的最大质量浓度为0.0076μg/m3，HCl的最大质量浓度为0.0357μg/m3，达到《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D表1中标准浓度限值要求；非甲烷总烃的最大质量浓度0.0084μg/m3，达到《大气污染物综合排放标准详解》要求。NO2的最大质量浓度为0.104μg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）24小时平均二级标准浓度限值；项目有组织排放的废气对周边环境影响较小。

③废气防治措施方案



表7-9   废气防治措施方案

名称

除尘器选型

排气筒高度

排放口离地高度
废气处理方式

硫酸雾、NOX、HCl、

通风橱+PP中和洗涤塔+19m高1#排气筒

1m

19m
无机前处理室2个通风橱内产生的废气经通风橱收集后，废气通过管道合并，进入PP喷淋塔进行中和处理，最后通过15m高的1#排气筒进行排放。

非甲烷总烃
活性炭吸附+19m高的2#排气筒

1m

19m
有机前处理室2个通风橱内产生的废气经通风橱收集后，废气通过管道合并，进入活性炭吸附装置内进行处理，最后通过15m高的2#排气筒进行排放。
④敏感点影响分析
表7-10  有组织废气敏感目标处污染物浓度预测结果   单位：ug/m3
离散点

距离（m）
1#排气筒

2#排气筒

硫酸雾

NO2
HCl
非甲烷总烃

沙坝
1336.34

0.0005

0.0073

0.0025

0.0006

县医院小区
555.3

0.0016

0.0218

0.0075

0.0017

小西山
1301.38

0.0005

0.0075

0.0026

0.0006

枫树家园
2114.76

0.0003

0.0040

0.0014

0.0003

大树营街道
1704.13

0.0004

0.0053

0.0018

0.0004

川心营
1710.87

0.0004

0.0053

0.0018

0.0004

廖家营
2722.28

0.0002

0.0029

0.0010

0.0002

丁家营
1728.16

0.0004

0.0052

0.0018

0.0004

云南水利水电职业学院
3164.08

0.0002

0.0024

0.0008

0.0002

俊发水岸小区
980.26

0.0008

0.0109

0.0037

0.0009

奎南村
2222.64

0.0003

0.0038

0.0013

0.0003

昆明知行中学
1295.76

0.0006

0.0076

0.0026

0.0006

成器墩
482.14

0.0019

0.0255

0.0088

0.0021

仓前村
2098.47

0.0003

0.0041

0.0014

0.0003

上河院
975.25

0.0008

0.0109

0.0038

0.0009

永一村7组
136.73

0.0058

0.0801

0.0275

0.0068

马军营
2236.24

0.0003

0.0037

0.0013

0.0003

中沙滩
493.72

0.0018

0.0249

0.0085

0.0020

永一村
323.6

0.0028

0.0383

0.0131

0.0030

上西邑
2982.42

0.0002

0.0026

0.0009

0.0002

大西山
1302.19

0.0005

0.0075

0.0026

0.0006

鼎易山水居
689.56

0.0012

0.0168

0.0058

0.0014

城南社区
965.86

0.0008

0.0111

0.0038

0.0009

元山村
2205.39

0.0003

0.0038

0.0013

0.0003

张古垄
1734.37

0.0004

0.0052

0.0018

0.0004

北邑村
1915.92

0.0003

0.0046

0.0016

0.0004

白地山
2760.13

0.0002

0.0028

0.0010

0.0002

丽菲医院
61.88

0.0045

0.0615

0.0211

0.0064

富民城南医院
599.7

0.0015

0.0199

0.0068

0.0016

富民西华医院
933.14

0.0008

0.0116

0.0040

0.0009

和谐花园
652.09

0.0013

0.0180

0.0062

0.0015

旧县村
1553.92

0.0004

0.0060

0.0020

0.0005

瓦窑村
1646.17

0.0004

0.0056

0.0019

0.0004

欧洲三百步
707.52

0.0012

0.0163

0.0056

0.0013

伍家营
1428.64

0.0005

0.0067

0.0023

0.0005

班张村
1269.8

0.0006

0.0078

0.0027

0.0006

富民湿地公园
660.75

0.0013

0.0177

0.0061

0.0014

黄家营
2823.83

0.0002

0.0027

0.0009

0.0002

标准

300

200
50

2000

根据预测结果，项目排放的污染物硫酸雾、NO2、HCl、非甲烷总烃在敏感点处均能达到均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）24小时平均二级标准浓度限值及、《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D表1标准浓度限值要求及《大气污染物综合排放标准详解》限值要求，对周围敏感点影响较小。

6）无组织废气环境影响预测

①预测结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式，计算污染物下风向最大质量浓度。具体预测结果如下表
表7-11  项目无组织排放污染物预测情况

距源中心下风向距离（m）

NO2
非甲烷总烃
HCl
硫酸雾
下风向预测浓度

(μg/ m3)

浓度占标率

(%)

下风向预测浓度

(μg/ m3)

浓度占标率

(%)

下风向预测浓度

(μg/ m3)

浓度占标率

(%)

下风向预测浓度

(μg/ m3)

浓度占标率

(%)

50.0

0.5366

0.2683

0.0388

0.0019

0.1871

0.3742

0.0282

0.0094

100.0

0.3528

0.1764

0.0255

0.0013

0.1230

0.2461

0.0186

0.0062

200.0

0.1763

0.0881

0.0128

0.0006

0.0615

0.1229

0.0093

0.0031

300.0

0.1093

0.0546

0.0079

0.0004

0.0381

0.0762

0.0058

0.0019

400.0

0.0763

0.0381

0.0055

0.0003

0.0266

0.0532

0.0040

0.0013

500.0

0.0573

0.0286

0.0041

0.0002

0.0200

0.0399

0.0030

0.0010

600.0

0.0452

0.0226

0.0033

0.0002

0.0158

0.0315

0.0024

0.0008

700.0

0.0369

0.0185

0.0027

0.0001

0.0129

0.0257

0.0019

0.0006

800.0

0.0309

0.0155

0.0022

0.0001

0.0108

0.0216

0.0016

0.0005

900.0

0.0265

0.0132

0.0019

0.0001

0.0092

0.0185

0.0014

0.0005

1000.0

0.0230

0.0115

0.0017

0.0001

0.0080

0.0160

0.0012

0.0004

1200.0

0.0180

0.0090

0.0013

0.0001

0.0063

0.0126

0.0009

0.0003

1400.0

0.0147

0.0073

0.0011

0.0001

0.0051

0.0102

0.0008

0.0003

1600.0

0.0123

0.0061

0.0009

0.0000

0.0043

0.0086

0.0006

0.0002

1800.0

0.0105

0.0052

0.0008

0.0000

0.0037

0.0073

0.0006

0.0002

2000.0

0.0091

0.0046

0.0007

0.0000

0.0032

0.0064

0.0005

0.0002

2500.0

0.0069

0.0034

0.0005

0.0000

0.0024

0.0048

0.0004

0.0001

最大浓度出现距离（m）
16
下风向最大质量浓度及占标率

0.7553

0.3776

0.0547

0.0027

0.2634

0.5267

0.0398

0.0133

标准值
200
/
2000
/
50
/
300
/
达标情况
达标
/
达标
/
达标
/
达标
/
②环境影响分析

根据表7-13所示，无组织排放的硫酸雾、NO2、HCl、非甲烷总烃落地最大质量浓度出现在下风向16m处，硫酸雾最大质量浓度为0.0398ug/m3、HCl的最大质量浓度为0.2634ug/m3，达到《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D限值；NO2的最大质量浓度为0.7553ug/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，非甲烷总烃最大质量浓度为0.0547ug/m3，达到《大气污染物综合排放标准详解》限值要求，项目无组织排放的废气对周边环境空气影响不大。

③敏感目标影响分析
表7-12  无组织废气敏感目标处污染物浓度预测结果

离散点信息

无组织面源（μg/m3）

离散点名称

距离（m）

NO2
非甲烷总烃
HCl
硫酸雾
沙坝
1329.01
0.0158

0.0011

0.0055

0.0008

县医院小区
548.09
0.0508

0.0037

0.0177

0.0027

小西山
1297.89
0.0162

0.0012

0.0056

0.0009

枫树家园
2119.51
0.0085

0.0006

0.0030

0.0004

大树营街道
1711.65
0.0112

0.0008

0.0039

0.0006

川心营
1702.67
0.0113

0.0008

0.0039

0.0006

廖家营
2714.53
0.0062

0.0005

0.0022

0.0003

丁家营
1722.36
0.0111

0.0008

0.0039

0.0006

云南水利水电职业学院
3156.63
0.0051

0.0004

0.0018

0.0003

俊发水岸小区
988.38
0.0234

0.0017

0.0081

0.0012

奎南村
2222.94
0.0080

0.0006

0.0028

0.0004

昆明知行中学
1304.11
0.0161

0.0012

0.0056

0.0008

成器墩
484.01
0.0601

0.0043

0.0210

0.0032

仓前村
2104.8
0.0085

0.0006

0.0030

0.0004

上河院
968.67
0.0241

0.0017

0.0084

0.0013

永一村7组
144.37
0.2516

0.0182

0.0877

0.0132

马军营
2235.17
0.0079

0.0006

0.0028

0.0004

中沙滩
485.59
0.0598

0.0043

0.0208

0.0031

永一村
316.38
0.1021

0.0074

0.0356

0.0054

上西邑
2975.82
0.0056

0.0004

0.0019

0.0003

大西山
1301.5
0.0161

0.0012

0.0056

0.0008

鼎易山水居
689.59
0.0378

0.0027

0.0132

0.0020

城南社区
958.91
0.0243

0.0018

0.0085

0.0013

元山村
2207.17
0.0080

0.0006

0.0028

0.0004

张古垄
1738.27
0.0110

0.0008

0.0038

0.0006

北邑村
1907.93
0.0097

0.0007

0.0034

0.0005

白地山
2754.9
0.0061

0.0004

0.0021

0.0003

丽菲医院
62.56
0.4758

0.0344

0.1659

0.0250

富民城南医院
608.2
0.0444

0.0032

0.0155

0.0023

富民西华医院
926.41
0.0255

0.0018

0.0089

0.0013

和谐花园
660.83
0.0397

0.0029

0.0139

0.0021

旧县村
1562.25
0.0126

0.0009

0.0044

0.0007

瓦窑村
1638.31
0.0119

0.0009

0.0041

0.0006

欧洲三百步
704.24
0.0368

0.0027

0.0128

0.0019

伍家营
1419.87
0.0144

0.0010

0.0050

0.0008

班张村
1263.43
0.0168

0.0012

0.0059

0.0009

富民湿地公园
655.65
0.0404

0.0029

0.0141

0.0021

黄家营
2816.29
0.0060

0.0004

0.0021

0.0003

标准
200
2000
50
300
根据预测结果，项目建设运营后，敏感点处硫酸雾、NO2、HCl、非甲烷总烃无组织排放满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值、《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D表D.1中限值要求及《大气污染物综合排放标准详解》要求，项目建设对周边敏感点影响影响较小。

（2）燃烧废气：原子荧光光度计及原子分光光度计使用乙炔作为燃料，燃烧过程产生的少量二氧化碳，经设备上方设置的集气罩收集后将废气引致室外排放，排口朝向厂界南侧，靠环城南路一侧。

（3）废气治理措施技术、经济性分析

项目产生废气的地方主要为无机前处理室，废气主要来源于实验试剂配制、样品处理及样品分析环节产生的试剂挥发物，通过工程分析可知，废气主要为硫酸雾、氯化氢、氮氧化物和非甲烷总烃等污染物。

PP中和洗涤塔废气处理装置可行性分析：无机前处理室废气通过2个通风橱抽风后，进入PP中和洗涤塔对酸性废气进行处理，最后经19m高的1#排气筒进行排放，项目PP洗涤塔内设置有碱性溶液，实验室产生的硫酸雾及氯化氢等酸性气体进入洗涤塔后能与碱性溶液有效接触，进行中和处理；本项目拟建废气处理装置拟设置于办公楼楼顶，占地小，易安置，对无机酸性废气处理效果较好，日常维护也较简单，因此技术经济可行。

活性碳吸附废气处理装置可行性分析：有机前处理室废气通过2个通风橱抽风后，进入活性碳吸附装置进行吸附处理，最后经19m高的2#排气筒进行排放，项目有机废气产生量较少，活性碳吸附装置通过定期对活性碳进行更换后，可有效的提高项目有机废气的处置效率，项目拟建设置的活性碳吸附装置技术经济可行。

项目排口设置合理性分析：项目1#及2#排气筒均设置于办公楼顶部，尽量远离西侧富民县城一侧，且排气筒离地高度19m，符合《大气污染物综合排放标准》中排气筒高度不低于15m的标准要求，故项目废气对周边居民的影响较小。

2、地表水环境影响分析

（1）地表水评价等级判定

项目内所有废化学试剂和第一道器皿清洗废水已作为危险废物进行处理。第二道以后器皿清洗废水大部分化学试剂已经进行收集，仅有少量残留在器皿上的化学试剂，主要污染物为pH。项目实验区新建污水管道，实验区用水点清洗用水经管道引入1套催化氧化+pH调节+混凝沉淀装置处置，要求处理装置的处理能力不小于0.65m3/d，废水经催化氧化+pH调节+混凝沉淀装置后，进入办公楼配套的公共化粪池，再接入环城南路市政污水管网，最后进入富民县污水处理厂进行处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）间接排放建设项目评价等级为三级B，本项目地表水评价等级为三级B ，作定性分析。
（2）废水处理方案

项目运营期产生的废水主要为冲厕废水、纯水设备浓盐水、第二道以后器皿清洗废水。运营期年废水产生量约为189.24m3/a，废水产生量较少。其中第二道以后器皿清洗废水经催化氧化+pH调节+混凝沉淀装置处理后，连同办公清洁废水、纯水设备浓盐水一起外排，废水外排浓度达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准后，再接入办公楼公共化粪池处理，处理后进入环城南路市政污水管网，最后排入富民县污水处理厂进行处理排放。

运营期地表水环境影响主要分析环保设施的可行性和进入市政水质净化厂的可行性。
（3）废水处理方案可行性

项目内所有废化学试剂和第一道器皿清洗废水已作为危险废物进行处理。第二道以后器皿清洗废水大部分化学试剂已经进行收集，仅有少量残留在器皿上的化学试剂。项目实验区新建污水管道，实验区用水点清洗用水经独立管道引入1套催化氧化+pH调节+混凝沉淀装置处置，项目第二道以后器皿清洗废水每天产生量约0.45m3/d，环评要求处理装置的处理能力不小于0.65m3/d，则项目拟建设置的处理装置可收纳本项目的实验废水。

本项目使用催化氧化+pH调节+混凝沉淀处理工艺对实验废水进行处置，工艺流程及主要原理如下：
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图7-1 污水处理设施工艺流程图

①催化氧化

主要采用以羟基自由基为核心的强氧化剂，通过声、光、电、半导体、多金属催化的共同作用快速、无选择性、彻底氧化各种有机污染物，该技术对CODcr的去除、苯类、醇类、酮类、酯类、苯酚、氯苯及硝基酚、废水脱色以及提高废水的可生化性有着显著的效果，可为后续的处理达标排放创造条件。

②絮凝沉淀

絮凝沉淀处理利用絮凝剂使水中悬浮颗粒发生凝聚沉淀的时处理过程。投加絮凝剂后形成的矾花、悬浮物、活性污泥等在沉淀池中沉降处理时，絮体互相碰撞凝聚，颗粒尺寸变大，最终落入沉淀池底。

③过滤

絮凝沉淀后的废水经高效过滤器，过滤掉悬浮物后进入清水池中，而后排入办公楼公共化粪池，经由化粪池已建管网排入环城南路市政管网，最终进入富民县污水处理厂。
综上所述，实验室内废水经催化氧化+pH调节+混凝沉淀装置处理后可有效去除水中污染物，保证外排废水可以达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准，进入办公楼公共化粪池处理，排入环城南路市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂处理，项目内废水处理方案可行。

（4）废水进入办公楼公共化粪池的可行性分析
项目废水经处理达标后，再依托办公楼公共化粪池进一步预处理，根据从业主处了解的情况，办公楼配置化粪池容积约20m3的化粪池，根据项目办公楼入驻情况，目前化粪池仍有充足的处理冗余，项目废水排放量约为0.6308m3/d，废水排放量较小，对化粪池的影响较小，项目废水依托办公楼配套的化粪池处理是可行的。

（5）废水进入富民县污水处理厂处理的可行性分析

根据现场踏勘，本项目所在的富民县环城南路片区已实行雨污分流制，雨水经区域的雨水管网外排。项目附近有完善的市政污水管网，项目产生的废水经办公楼公共化粪池进行处理后，再排入环城南路市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂进行集中处理。

富民县污水处理厂位于永定街道办事处丁家营沙坝村，占地29.3亩，设计处理规模近期（2015年）0.8万m3/d，远期规划处理能力为2万m3/d，采用“CASS（连续进水周期循环活性污泥）工艺+无阀滤池”工艺处理污水，出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准执行。同时，配套建设57.0269公里雨污管网；目前，县城污水处理厂日平均处理污水5530m3/d，污水收集处理率达80%。，本项目位于富民县污水处理厂的纳污范围，因此，项目废水进入富民县污水处理厂处理是可行的。

项目废水经过项目拟建设置的催化氧化+pH调节+混凝沉淀装置处理后的废水基本等同于生活污水，再经办公楼公用化粪池处理后能达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准限值要求，从项目水质、水量上看都不会对富民县污水处理厂造成大的影响。

综上所述，项目产生的废水全部进入市政管网，不外排地表环境，对周围水环境不会造成污染。

3、地下水环境影响分析

本项目行业类别为环境保护监测，环评类别为环境影响评价报告表，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评级行业分类表，本项目为环境保护监测实验室建设项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表 2 评价工作等级划分级表，未规定Ⅳ类项目的地下水评价等级，因此，本项目不对地下水进行环境影响分析。

4、固体废物影响分析

项目运营期固体废物主要有生活垃圾、实验室一般固废和实验室危险废物。

①生活垃圾

办公生活垃圾产生量约为0.75t/a，项目区内设置生活垃圾桶收集，生活垃圾收集后，收集后进入垃圾收集系统，最后委托环卫部门清运处置。办公生活垃圾得到妥善处置，对周围环境的影响较小。

②一般固废

项目实验室一般固废包括：破碎玻璃、废包装物和纯水设备更换产生的滤芯、活性碳等。

其中破碎玻璃和废包装物（纸箱等），产生量约为1t/a。经分类收集，可回收部分卖给废品收购站进行回收利用，不可回收部分同生活垃圾一起处理。

纯水设备更换产生的滤芯、活性碳及过滤膜属于一般固废，产生量0.01t/a。更换时直接由厂家回收处置。

③危险废物

项目产生的危险废物有报废化学试剂、化学试剂包装物、实验废液（废酸碱、有机废液、第一道器皿清洗废水）、废活性炭、污水预处理设施沉渣、器皿浸泡液。其中报废化学试剂、化学试剂包装物产生量约0.2t/a；实验废液产生量为3t/a；废活性炭产生量为0.05t/a，沉渣产生量0.008t/a、器皿浸泡液0.04t/a。

上述产生的危险废物属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的HW49其他废物类别，代码为900-047-49的危险废物。上述危险废物用容器盛装、废液桶收集后，在危废暂存间存放，再委托有资质单位清运处置。

项目区拟设置4个（25L/个）废液收集桶。项目实验废液产生量为3t/a，平均每天产生量10L/d。收集桶容积可满足10天的实验废液收集。实验废液经废液收集桶收集后暂存于危废暂存间，再委托有资质单位清运处置。项目废液收集桶容积可以满足实验废液的收集，不外排，废液收集桶容积设置是合理的。

危险废物贮存技术要求：

按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的要求进行贮存，贮存间应符合下列要求：

a、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，基础必须防渗，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯或2mm厚的其他人工材料，防渗系数≤10-10cm/s，配套防火器材、要求废机油防渗漏。

b、必须有泄漏液体收集装置。

c、贮存间内要有安全照明设施和观察窗口。

d、用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

e、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

根据GB18597-2001及其修改单要求，总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，危险废物贮存容器要求必须完好无损，且强度满足相应的强度要求，材质与危险废物相容（不相互反应）。

本项目在生产车间内设置专门的危废贮存间，危废暂存间面积为5m2，为密闭建筑，该暂存点具备防渗防漏、防扩散、防雨淋、防流失的措施。
根据《危险废物转移联单管理办法》的有关规定，企业应委托具有资质的专门单位处置危险废物。为便于项目建成后运行管理，公司应与有危险废物处置资质的单位签订处置合同或协议，危险废物清运建立转移联单登记，记录危险废物数量、废物属性、转移时间、去向等，保证将生产中产生的危险废物得到安全、经济的处理处置，最大限制地降低其对环境的影响。

本项目产生的固体废物采取治理措施后，对周围环境影响较小。

5、声环境影响分析

（1）噪声源及源强

项目主要噪声源为抽风机、实验设备等，实验设备均为小型实验设备，噪声源强值单台60dB（A），风机2台，声源强值单台80dB（A）之间，项目设备均设置于实验室内，且使用方式为间歇性使用，项目设备噪声降噪主要采用设置减震垫及墙体隔声处理。

表7-13   项目主要噪声源强     单位dB（A）

实验室设备

单台源强

叠加源强

治理设施

治理后源强

实验室设备

60

70

墙体隔声吸声：15
55
风机

80

83

墙体隔声吸声：15
68
    （2）噪声衰减预测模式
项目运营期噪声衰减模式如下：

LA=
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10

log[

10

1

1

.

0

å

n

Li


式中：  Li——第i个声源在预测点的声级，dB（A）；

        LA——某预测点噪声总叠加值；

            n——声源个数

噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下：

LA（r）＝LAref（ro）－(Adiv+Abar+Aatm)       （公式1）
式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，Adiv＝20lg（r/ro）

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为10dB；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB；
根据噪声的叠加公式，可以计算出实验设备及风机同时工作产生的噪音声级为63.2dB（A）。根据噪声衰减模式公式，可以预测出厂界噪声值和敏感点噪声值，具体见下表：
表7-14    厂界四周噪声预测值   单位：dB（A）

距中心距离

昼间贡献值
标准值
达标情况

标准值

昼间

夜间

北厂界6.3m

41.31
60
50
达标

北、西、东侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；南侧执行4类标准。

西厂界14m

38.82
60
50
达标

南厂界5.7m

41.84
70
55
达标

东厂界15.3m

40.11
60
50
达标

表7-15    周边敏感点噪声预测值   单位：dB（A）

距中心距离

贡献值

背景值

预测值
标准值
达标情况
备注
昼间

昼间

永一村7组
30.33
50.00
50.05
60
达标
2类标准
丽菲医院
30.20
65.50
65.50
70
达标
4a类标准
永一村
26.65
65.50
65.50
70
达标
注：1、项目夜间不生产，故仅预测昼间影响；

2、丽菲医院和永一村紧邻环城南路，故现状值引用厂界南侧监测结果进行预测。
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附图7-2 项目区声级分布图
由上表可知，在厂房隔声围墙阻隔、空气吸收、距离衰减情况下，项目昼间、夜间东、西、北厂界均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，南面可满足4a类标准限值要求。

永一村和丽菲医院紧邻环城南路，城南路路（城市次干道）一侧35m范围内执行4a类标准，根据预测结果永一村和丽菲医院声环境质量满足《声环境质量标准》中的4a类标准限值要求，永一村7组声环境质量满足《声环境质量标准》中的2类标准限值要求，故本项目对周边敏感点影响较小。
6、土壤环境影响分析

（1）土壤环境影响评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A，项目为实验室项目，土壤环境影响评价范围为Ⅳ类，项目占地约289m2（小于5hm2，属于小型），属于污染影响型，位于富民县环城南路358号，根据HJ964-2018中表4，项目不设评价等级，仅进行简单的影响分析。
（2）土壤环境影响分析

根据实际情况，项目区道路均已硬化，项目周边主要为建设用地，无耕地；生产固废、生活垃圾、危险固废等固体废物分类收集，堆放于室内及危废间内，不会被雨天雨水冲刷产生淋滤水；废气在采取环评提出的措施后，可以达标排放，因此项目基本满足土壤污染防控要求，对土壤环境影响可控。

环评要求建设单位加强实验设备和废气处理设备运行管理，从试剂储存、运输、污染处理设施等全过程控制试剂泄漏，采取行之有效的废气处理措施及防渗措施，定期检查废气处理设施运行状况，及时消除污染隐患。

7、环境风险分析

（1）环境风险评价目的和评价内容

环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设期和运营期可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄露，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响程度达到可接受水平。 

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本次风险评价的主要内容是：通过分析项目涉及主要物质的危险性，识别主要危险单元、进行环境风险潜势初判，找出风险事故原因及其对环境产生的影响，最后提出风险防范措施和应急预案。

（2）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与临界量比值Q，按下式计算：

Q= q1/Q1+q1/Q1+……+qn/Qn
式中qn为危险化学品实际存在量，t。

Qn危险化学品相对应的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

     当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B“表B.1突发环境事件风险物质及临界量”，“表B.2其他危险物质临界量推荐表”，并对照《化学分分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013），本项目涉及的危险物质不存在B.2中的危险物质，涉及的B.1中的危险物质临界量及Q值见下表，

表7-16   突发环境事件风险物质、临界量及Q值

风险物质

临界量（t）

项目存量（t）

Qn值

盐酸

7.5

0.0006

0.00008

硫酸

10

0.0009

0.00009

硝酸

7.5

0.0007

0.00009

磷酸

10

0.0009

0.00009

氢氟酸

1

0.0006

0.0006

铬酸钾

0.25

0.0005

0.002

丙酮

10

0.0004

0.00004

三氯甲烷

10

0.0008

0.00008

乙醇

500

0.0004

0.0000008

苯酚

5

0.0005

0.0001

乙炔
10

0.016

0.0016

Q值

/

/

0.0048

因此，本项目Q=0.0048<1，环境风险潜势为Ⅰ。

（3）环境风险评价工作等级

环境风险评价等级按环境风险潜势，按下表确定。

表7-17   环境风险评价等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险进行简单分析。

（4）环境风险识别

项目涉及的化学物质较多，有酸、碱、有机溶剂、易燃气体，项目内使用的化学试剂存储量仅为现用储存的量，每种化学试剂基本只储存现用的1-2瓶，用完后电话订购，商家直接配送，储存量较少，发生环境风险的最大可信事故为化学品物质泄漏。风险事故主要为实验废液储存时发生泄漏对环境的污染影响。其次是化学试剂储存时，也会发生泄漏，导致环境污染事故。易燃气体和液体发生火灾、爆炸导致的次生大气、地表水、地下水、土壤环境污染事故。

项目涉及的环境风险物质理化性质相见表1-6所示。

    （5）环境风险事故影响分析

①危险化学品储存时发生泄漏事故

项目内存放最大量的物质为实验废液，约100kg，设置了4个（25L/个）的废液收集桶对废液进行收集，主要成分为各类废酸、废碱、废有机溶剂。发生泄漏时，项目危废暂存间内的挡墙、围堰及防渗等措施首先将泄漏围挡在危废间内，废液从危废间内溢出后，影响范围一般仅在实验室内，将导致实验室内小范围的地面腐蚀，流出实验室的可能性小。

另外，项目实验用危险化学品大部分用500ml或500g密闭容器储存，发生泄漏时，不会流出实验室，但会产生少量的酸雾，会随风向窗外进入外环境，对周围环境造成一定的影响。由于每件化学试剂包装容器存量容积较小，因而泄漏量少，产生的酸雾量不大，清除泄漏的酸后，酸雾影响在短期内可以消失，对外环境影响较小。

因此，项目危险化学品发生泄漏的事故影响范围小，对外环境基本没有影响。

②危险化学品储存时发生燃烧爆炸，导致的次生大气、地表水、地下水、土壤环境污染事故

项目存放的乙炔、丙酮、乙醇、高锰酸钾等危险化学品，在遇到火源时，会发生燃烧爆炸，从而导致周围大气环境造成污染，环境空气中会产生的NO、NO2、SO2等含氮和含硫的氧化物，以及挥发性有机物。根据相似事故，由于实验室化学品存量不大，环境空气污染范围主要是周围敏感点，对环境空气造成一定污染影响。在发生事故时，可以请求政府进行灭火，并加强区域联动，通过疏散周围居民，大气稀释扩散后，环境空气在短期内可以得到恢复。

同时，由于危险化学品发生燃烧爆炸，会导致化学品泄漏，消防灭火时会产生的大量消防废水，也会对周围地表水、地下水、土壤环境造成污染事故。由于危化品存量少，其影响范围在项目周围近距离范围内。在发生事故时，可以请求政府进行灭火，并加强区域联动，通过收集、阻截废水，并通过疏散周围居民，环境污染可以得到控制、减缓和恢复。

③危险化学品人为倾倒产生的环境事故

实验室若管理不善，实验人员随意从下水道倾倒化学试剂，将导致下水道内危险化学品聚集，引起污水管道中水质严格超标，会杀死水中的所有生物，影响下游水质净化厂污水处理效果，更严重的为下水道内有害气体聚集会导致下水道爆炸，危及周围人员人生安全和导致环境污染，因此，此类事件应避免发生。
（6）风险防范措施及应急预案

①配备实验室管理人员，对试剂贮存室的试剂分类存放，按实验需求定量领取试剂，避免试剂泄漏造成环境污染。实验废液定期交有资质单位清运处置，减少在实验室内的存量。实验试剂，按需请购，减小存量。

②实验员必须经过专职培训后方能上岗，做到操作规范。禁止闲杂人员进入实验室，确保实验室环境管理的规范性。实验涉及危险、剧毒、易制毒化学品的，试剂存放点设置安全柜，设置双人双锁、标识，建立严格入库、出库手续，派专人管理，以防止危险化学品泄露外流。

③危险废物分区存放，设置明显标识。实验废液桶底部设置储漏盘，防止泄漏。危废暂存间底部为水泥+油漆防渗。危险废物暂存时，应做到防雨、防风、防渗漏、防流失，杜绝环境污染。
④按照消防部门要求设置防火设施，发生燃烧、爆炸事故时及时处置，危险化学品泄漏时或发生火灾时，根据性状及时采取吸收、清洁、稀释、中和、喷淋等措施防止事故进一步扩大。

⑤实验室内建立动火制度，严防火灾发生。发生火灾时及时捕灭初期火灾，不能自控时，请求社会力量支援。发生事故时，对产生的消防废水进行堵截、收集处理，防止外溢污染环境。加强区域环境风险联防联控，即时应对环境风险事故。事故结束后，应消除环境影响。

⑥发生化学品泄漏时，应及时采取收集措施，用酸碱中和、石灰中和或根据化学物质性状采取有针对性的消除物质的危害性。实验室备配必要的应急设施，如收集用铲子、容器、吸附设施等。

⑦按照原环保部关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知（环发[2010]113号）的要求，建设单位应编制环境风险应急预案。

⑧禁止人为向下水道倾倒化学试剂，避免环境事故的发生。
（7）小结

突发事故多属人为造成的，发生几率与工作人员素质高低、管理措施严格与否有着直接的关系。项目主要的环境风险是危险化学品泄漏事故，火灾爆炸导致的次生环境污染事故，只要建设单位在运营的过程中认真落实报告中提出的各项环境风险防范措施和应急预案，本项目的危险、有害因素是可以控制和预防的，存在的环境风险是可以接受的。

8、产业政策、法规、规划、选址可行性、环境相容性分析

（1）产业政策

本项目为实验室建设，项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类项目，为允许类项目，符合国家产业政策。

（2）选址可行性分析

①项目实验室废气主要在通风厨内产生，项目有机前处理室通风橱收集废气引至楼顶活性碳吸附装置对废气进行处理，无机前处理室产生的酸性气体引至楼顶PP中和洗涤塔进行处理，项目内主要产生废气的位置都布设了废气处理装置，通过工程分析及影响预测，项目废气排放量较小，经处理后均能实现达标排放，项目周边主要敏感点为住宅小区，其中位于项目下风向37.5m处的永一村7组的预测结果显示，本项目投入运行后，其环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，故本项目对周边环境影响较小。
②项目两套废气处理装置的排气筒均设置于办公楼楼顶，合理的避开了办公楼区域，另外距离项目较近的丽菲医院和永一村主要分布于项目区域常年主导风向的侧风向及上风向，项目排放的少量废气对周边环境影响较小。

综上，项目选址可行。

（3）环境相容性分析

本项目建设用地为办公楼6楼区域，安装独立电梯，与其余楼层分离，使用专用通道，可有效避免样品运输和废料运输过程的二次污染；距离项目较近的敏感点为西面149m处的永一村、东面37.5m处的永一村7组、南面50.12m处的丽菲医院。永一村位于项目上风向，根据预测结果，对其环境影响较小；永一村7组位于项目区下风向，且居民住房多为平房，楼层数平均4-5层，本项目废气处置措施放置于六楼楼顶且排放口离地高度19m，高于永一村7组住宅3m以上，且根据预测结果，该敏感点处环境空气质量满足相关标准要求；丽菲医院位于项目南侧，属项目区侧风向，中间亦有环城南路相隔，故本项目对其影响较小。
由于本项目检测项目较少，废气污染物产生量较小，经项目拟建设置的PP洗涤塔处理装置及活性碳处理装置能对废气进行有效处理，实现达标排放，减少了项目废气对敏感点的影响；建设项目外排废水、噪声均实现达标排放。

根据大气污染物影响预测结果，敏感点处，硫酸雾、NOX、HCl、非甲烷总烃有组织、无组织排放均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值、《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D表D.1中限值要求及《大气污染物综合排放标准详解》要求，项目建设对周边敏感点影响较小。

通过以上分析，项目的建设与周边环境是相容的。





表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	运营期
	实验室
	硫酸雾、NOX、HCl、非甲烷总烃、CO2
	①无机前处理室：产生的废气经2个通风橱抽风后，引入PP中和洗涤塔处理，处理后通过1根19m高的1#排气筒进行排放。

②有机前处理室：产生的废气经2个通风橱抽风后，引入活性碳吸附装置处理，处理后通过1根19m高的2#排气筒进行排放。

③原子吸收室内产生的二氧化碳经设备上方设置的集气罩收集后将废气引致靠环城南路一侧排放。
	对环境影响小，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准

	水污染物
	运营期
	实验室废水
	BOD5、COD、SS、pH等
	①实验区废水经污水管道收集后进入1套催化氧化+pH调节+混凝沉淀装置进行处理，废水经中和后pH值达到6~9后，进入办公楼公用化粪池，而后排入环城南路市政管网，最终进入富民县污水处理厂。

②项目实验产生的废液（含第一道洗器皿的废水）全部进行收集，作为危险废物，收集后交由有资质单位清运处置。
	实验室废水外排达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准

	固体废物
	运营期
	员工办公
	生活垃圾
	项目区内设置垃圾桶收集，收集后进入垃圾收集系统，最后委托环卫部门清运处置。
	处置率100%

	
	
	实验室一般固废
	破碎玻璃器皿（未沾染化学试剂）、废包装物（纸箱等
	分类收集，可回收部分卖给废品收购站进行回收利用，不可回收部分同生活垃圾一起处理。
	

	
	
	
	纯水设备更换产生的滤芯、活性炭、过滤膜
	厂家回收处置。
	

	
	
	
	送检未进行实验的多余样品
	固体样品同生活垃圾一同处理，水样品排入办公楼污水管道。
	

	
	
	
	废培养基
	立式压力蒸汽灭菌器进行灭活处理后，同生活垃圾一起处理。
	

	
	
	
	废弃一次性帽子、口罩及手套
	
	

	
	
	危险废物
	破碎玻璃器皿（沾染化学试剂）报废化学试剂、化学试剂包装物
	在危险废物管理中，制定危险废物管理计划、应急预案、台帐制度、规范化管理制度。

①收集：分类收集危险废物，设置4个（25L/个）废液收集桶，并设置明显标识，用于收集实验产生的废液。用玻璃瓶或塑料瓶盛装报废化学试剂、废活性炭，加盖密闭。

②暂存：项目设置一间危废暂存间，建筑面积5m2。

③转移：按照《危险废物转移联单管理办法》，每次转移前，填写转移联单，危险交由有资质单位清运处置。
	

	
	
	
	实验废液
	
	

	
	
	
	废活性炭
	
	

	
	
	
	器皿浸泡液
	
	

	噪声
	运营期
	设备
	噪声
	厂房隔声、风机安装消声器。
	厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（东、北、西厂界）、4a类标准（南厂界）要求。

	环境风险
	实验室
	实验废液、化学品等
	①配备实验室管理人员，对试剂贮存室的试剂分类存放，按实验需求定量领取试剂，避免试剂泄漏造成环境污染。实验废液定期交有资质单位清运处置，减少在实验室内的存量。实验试剂，按需请购，减小存量。

②实验员必须经过专职培训后方能上岗，做到操作规范。禁止闲杂人员进入实验室，确保实验室环境管理的规范性。实验涉及危险、剧毒、易制毒化学品的，试剂存放点设置安全柜，设置双人双锁、标识，建立严格入库、出库手续，派专人管理，以防止危险化学品泄露外流。

③危险废物分区存放，设置明显标识。实验废液桶底部设置储漏盘，防止泄漏。危废暂存间底部为水泥+油漆防渗。危险废物暂存时，应做到防雨、防风、防渗漏、防流失，杜绝环境污染。

④按照消防部门要求设置防火设施，发生燃烧、爆炸事故时及时处置，危险化学品泄漏时或发生火灾时，根据性状及时采取吸收、清洁、稀释、中和、喷淋等措施防止事故进一步扩大。

⑤实验室内建立动火制度，严防火灾发生。发生火灾时及时捕灭初期火灾，不能自控时，请求社会力量支援。发生事故时，对产生的消防废水进行堵截、收集处理，防止外溢污染环境。加强区域环境风险联防联控，即时应对环境风险事故。事故结束后，应消除环境影响。

⑥发生化学品泄漏时，应及时采取收集措施，用酸碱中和、石灰中和或根据化学物质性状采取有针对性的消除物质的危害性。实验室备配必要的应急设施，如收集用铲子、容器、吸附设施等。

⑦按照原环保部关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知（环发[2010]113号）的要求，建设单位应编制环境风险应急预案。

 ⑧禁止人为向下水道倾倒化学试剂，避免环境事故的发生。

	生态环境保护措施及预期效果

项目应充分利用已有的空间进行绿化，并在绿化品种上尽量做到多样性。





表九、结论与建议

	一、结论

1、项目概况

项目建设单位使用富民县环城南路358号原农业农村局办公楼6楼建设环境检测实验室，从事环境检测工作。项目总建筑面积289m2。设置有办公区、样品室、外出仪器间、理化实验室、无机前处理室、有机前处理室、理化实验室、色谱室、光谱室、高温室、天平室、无菌室、嗅辨室、制水间、药品储藏室等。
项目总投资300万元，其中环保投资26.3万元，占总投资8.77%。
2、产业政策符合性

本项目为实验室建设，项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类项目，为允许类项目，符合国家产业政策。

3、选址可行性及环境相容性分析

本项目建设用地为办公楼6楼区域，安装独立电梯，与其余楼层分离，使用专用通道，可有效避免样品运输和废料运输过程的二次污染；距离项目较近的敏感点为西面149m处的永一村、东面37.5m处的永一村7组、南面50.12m处的丽菲医院。永一村位于项目上风向，根据预测结果，对其环境影响较小；永一村7组位于项目区下风向，且居民住房多为平房，楼层数平均4-5层，本项目废气处置措施放置于六楼楼顶且排放口高度距离地面19m，高于永一村7组住宅3m以上，且根据预测结果，该敏感点处环境空气质量满足相关标准要求；丽菲医院位于项目南侧，属项目区侧风向，中间亦有环城南路相隔，故本项目对其影响较小。

由于本项目检测项目较少，废气污染物产生量较小，经项目拟建的PP中和洗涤塔处理装置及活性碳处理装置能对废气进行有效处理，实现达标排放，本项目废气对敏感点的影响较小；建设项目外排废水、噪声均实现达标排放。故本项目选址可行与周边环境相容。
4、区域环境质量现状

①环境空气

根据富民县环境监测站提供的“富民县环境空气站点AQI日报（2019年）”，项目所在区域环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为达标行政区。

②地表水

项目区域地表水为西北面约331m的螳螂川（富民大桥—普渡河桥），螳螂川属于金沙江一级支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。根据《2019年昆明市环境状况公报》，螳螂川富民大桥断面水质类别为V类，与2018年相比水质显著好转，普渡河断面水质类别为IV类，与2018年相比，水质显著好转。

③声环境

根据建设方2020年12月25日委托云南厚望环保科技有限公司对本项目厂界噪声监测结果，本项目东、北厂界噪声满足《声环境质量标准》2类标准，临近环城南路一侧的南厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。
④生态环境

项目所在区域为城市建成区，无天然植被。目前，区域内植被为人工绿化草坪和行道树。生物多样性单一，生态环境自身调控能力较差。
5、施工期环境影响分析

建设项目施工期产生的废水、废气、施工噪声、固体废弃物和水土流失对周围环境有一定的影响，尤其是施工废气和噪声对周围环境有一定负面影响，但随施工期的结束而消除。
6、主要环境影响及环保措施

（1）施工期

1）废水

施工期废水主要为施工人员的生活污水，施工人员不在施工场地食宿。污水主要为施工人员使用办公楼内的公用厕所如厕、洗手等产生的污水，生活污水通过办公楼已建污水管网排入公共化粪池处理后进入环城南路市政管网，最终进入富民县污水处理厂。
2）废气

①施工期要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，湿法作业；

②施工过程中产生的施工废弃物，严禁肆意倾倒，必须运送至处置建筑垃圾的场所，以免引起大量粉尘污染环境。

3）噪声

①施工方应对物件装卸、搬运轻拿轻放，严禁抛掷；

②施工设备应优先选用低噪声、振动小的施工设备，并定期或不定期的对施工设备和机械进行检修，以使其处于良好的运行状态。

③合理安排施工时间，禁止在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工。

4）固体废物

①施工期所产生的建筑垃圾必须严格按照昆政办[2011]88号《昆明市人民政府办公厅关于转发<昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则>的通知》对施工期建筑垃圾进行处置。

②执行昆明市人民政府第58号令《昆明市城市垃圾管理办法》规定。

③施工期间产生的生活垃圾定期委托当地环卫部门清运。

（2）运营期

1）大气环境

无机废气：项目在无机前处理室通风橱内配制酸液，此过程在通风橱内会产生少量的试剂挥发物，污染物主要为硫酸雾、氯化氢、氮氧化物，另外项目消解使用微波消解设备，产生的消解废气量很小，废气通过通风橱收集后，进入PP中和洗涤塔内进行中和处理，最后通过楼顶1根19m的1#排气筒进行排放。对周边环境影响不大。
有机废气：项目涉及有机化学试剂使用的前处理过程都在有机前处理室内进行，有机前处理室配套设置2个通风橱，配置有机溶液，均在通风橱内进行，本项目拟建设置1套活性碳吸附装置，通过通风橱将废气引致活性碳吸附装置内进行处理，处理后的废气最后经楼顶19m高的2#排气筒进行排放。

综上，项目实验室废气产生量较小，通过设置的通风橱分别将废气引致PP中和洗涤塔及活性碳吸附装置处理后，项目废气均能达标排放，对周边环境影响不大。

综上，项目废气经处理后达标排放，最周边环境影响不大。

2）地表水环境

通过对实验废液进行收集后，项目排放的污水污染物浓度较低，项目实验区内用水点下方新建污水管道，实验废水收集后引入催化氧化+pH调节+混凝沉淀装置处理，处理后连同清洁废水、纯水设备浓盐水一起外排，废水外排浓度达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准后，排入办公楼公用化粪池预处理后，排入环城南路市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂处理。

项目对实验废液及器皿第一道清洁废水均进行了收集，作为危废处理；实验室内化学试剂基本没有外排，均得到了有效的收集，因此项目废水对周边环境影响不大。

3）声环境

项目主要噪声源为风机、实验设备等，均为小型实验设备，噪声源强值在60~80dB（A）之间，项目设备均设置于实验室内，通过墙体隔声及距离衰减后对周边环境影响不大。

4）固体废物

项目运营期固体废物主要有生活垃圾、一般固废和危险废物。其中生活垃圾经垃圾桶收集后，进入垃圾收集系统，最后委托环卫部门清运处置。

一般固废：破碎玻璃器皿（未沾染化学试剂）和废包装物（纸箱等），经分类收集，可回收部分卖给废品收购站进行回收利用，不可回收部分同生活垃圾一起处理；纯水设备更换产生的滤芯、活性炭、过滤膜有厂家回收处置；送检未进行实验的多余样品，固体样品同生活垃圾一同处理，水样品排入污水管道；废培养基及废弃一次性帽子、口罩及手套等经项目内设置的立式压力蒸汽灭菌器进行灭活处理后，同生活垃圾一起处理。

危险废物：破碎玻璃器皿（沾染化学试剂）报废化学试剂、化学试剂包装物、实验废液（废酸碱、有机废液、第一道器皿清洗废水）及项目催化氧化+pH调节+混凝沉淀装置沉渣、器皿浸泡液均属于危废，产生的危险废物属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW49其他废物类别，代码为900-047-49的危险废物。上述危险废物用废液桶分类盛装后，在危废暂存间内暂存，最后交由有资质单位清运处理。

综上所述，项目产生的固体废物全部得到妥善处置，对周围环境影响较小。

5）环境风险

项目内酸、碱、有机溶剂、易燃气体储存量均较少，常用试剂基本仅存放1-2瓶，用完后由供货商直接配送，发生环境风险的最大可信事故为化学品物质泄漏。风险事故主要为实验废液储存时发生泄漏对环境的污染影响。其次是化学试剂储存时，也会发生泄漏，导致环境污染事故。易燃气体和液体发生火灾、爆炸导致的次生大气、地表水、地下水、土壤环境污染事故。

由于实验室储存实验废液和化学试剂的每个容器存量小，发生泄漏时，影响范围一般仅在实验室内，导致实验室小范围的地面腐蚀，流出实验室的可能性小。由于泄漏量较小，产生的酸雾量不大，清除泄漏的酸后，酸雾影响短期内可以消失，对外环境影响较小。

由于项目内试剂存贮量较小，发生燃烧和爆炸的可能性小。只要建设单位在运营过程中认真落实本报告中提出的各项环境风险防范措施和应急预案，本项目的危险、有害因素是可以控制和预防的，存在的环境风险是可以接受的。

8、总结论

项目建设符合国家的产业政策、相关法律、法规、规划，选址可行，项目污染物的排放量均很小，在采取本环评所提的污染防治措施及管理要求后，项目可做到废气、废水、噪声达标排放，固体废物合理处置，其运营不会改变周围环境质量的功能，对环境的影响可以接受。从环境保护的角度上分析，本项目建设是可行的。

二、环境管理和环境监测

（1）环境管理

建设单位应建立环境保护管理机构，指定1名人员负责本项目的环境保护工作，制定相关环境管理制度，认真落实各项环境保护措施，保障项目运营符合环保要求。
（2）环境监测

为便于项目运营期的环境管理，项目运营期环境监测计划见下表。
表9-1   运营期环境监测计划一览表

序号

监测项目

监测点位

监测指标

其它监测频率

监测方法

1

废气

无机前处理室19m高1#排气筒

硫酸雾、氮氧化物、氯化氢
每年1次
按国家标准方法进行

有机前处理室19m高2#排气筒

非甲烷总烃

每年1次
厂界（上风向1个点，下风向3个点）

硫酸雾、氮氧化物、氯化氢、非甲烷总烃

每年1次
2

废水

项目催化氧化+pH调节+混凝沉淀处理装置排口位置

pH、COD、SS、BOD5、氨氮、磷酸盐

每年1次
3

噪声

东、南、北厂界

等效连续A声级

三、环境保护竣工验收内容

项目建成后，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求开展自主环保验收。项目环境保护“三同时”竣工验收内容，见下表。

表9-2   环境保护竣工验收一览表

项目

污染物

名称

环保设施

验收标准

废气

硫酸雾、NOX、HCl、非甲烷总烃
①无机前处理室：PP中和洗涤塔1套，处理后通过1根19m高的1#排气筒进行排放。

②有机前处理室：活性碳吸附装置1套，处理后通过1根19m高的2#排气筒进行排放。

③原子吸收室内产生的二氧化碳经设备上方设置的集气罩收集后将废气引致靠环城南路一侧排放。

废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准限值要求。

废水

pH、COD、SS、BOD5、氨氮、磷酸盐等

①用水点下方新建污水管道收集废水引至1套催化氧化+pH调节+混凝沉淀装置处理装置，对实验废水进行处理。

②项目实验产生的废液（含第一道洗器皿的废水）全部进行收集，作为危险废物，收集后交由有资质单位清运处置。

实验室废水外排达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准

固体废物

生活垃圾

项目区内设置垃圾桶收集，收集后进入垃圾收集系统，最后委托环卫部门清运处置。

满足前述要求

一般固废

①破碎玻璃器皿（未沾染化学试剂）、废包装物（纸箱等）：分类收集，可回收部分卖给废品收购站进行回收利用，不可回收部分同生活垃圾一起处理。

②纯水设备更换产生的滤芯、活性炭、过滤膜：分类收集后委托环卫部门清运处置。

③送检未进行实验的多余样品：固体样品同生活垃圾一同处理，水样品排入办公楼污水管道。

④废培养基、废弃一次性帽子、口罩及手套：立式压力蒸汽灭菌器进行灭活处理后，同生活垃圾一起处理。

危险废物

在危险废物管理中，制定危险废物管理计划、应急预案、台帐制度、规范化管理制度。

①收集：分类收集危险废物，设置4个（25L/个）废液收集桶，并设置明显标识，用于收集实验产生的废液。

②暂存：项目设置一间危废暂存间，建筑面积5m2。

③转移：按照《危险废物转移联单管理办法》，每次转移前，填写转移联单，危险交由有资质单位清运处置。

噪声

厂房隔声，风机设置消声器

厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准、4类标准
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