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《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2、 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3、 行业类别——按国标填写。
4、 总投资——指项目投资总额。
5、 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7、 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。







目  录

表一  建设项目基本概况	1
表二  建设项目所在地自然环境简况	11
表三  环境质量状况	14
表四  评价适用标准	19
表五  建设项目工程分析	23
表六  项目主要污染物产生及预计排放情况	34
表七  环境影响分析	36
表八  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	55
表九  结论与建议	56

[bookmark: _Toc435][bookmark: _Toc20597_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26272_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc24680_WPSOffice_Level1]附表：
[bookmark: _Toc12859]附表1：大气环境影响评价自查表；
[bookmark: _Toc12123]附表2：地表水自查表；
[bookmark: _Toc16899]附表3：风险自查表；
[bookmark: _Toc2402]附表4：土壤自查表；
[bookmark: _Toc7410]附表5：建设项目基础信息表；
[bookmark: _Toc11818]附件：
[bookmark: _Toc15355][bookmark: _Toc23015_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc25146_WPSOffice_Level1]附件1：《投资项目备案证》富发改企业备案（2020）73号；
[bookmark: _Toc7819]附件2：《项目同意入园证明》；
[bookmark: _Toc8577]附件3：《昆明市生态环境局富民分局行政处罚事先（听证）告知书》富环罚听字（2020）42号；
[bookmark: _Toc27811]附件4：《项目建设单位营业执照》；
附件5：《建设单位不动产权证》；
[bookmark: _Toc10808_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc25827_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc14882]附件6：《项目区噪声、非甲烷总烃检测报告》；
附件7：《封边胶产品成分组成表》；
[bookmark: _Toc6810]附件8：《覆膜胶-SGS检测报告-甲醛》；
[bookmark: _Toc28377_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23497_WPSOffice_Level1]附件9：木工胶成分检测报告（类比水基型胶粘剂成分检测报告）；
附件10：《环评授权委托书》；
附件11：《评估中心公示截图》。
[bookmark: _Toc19893_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23365_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26231_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc5465_WPSOffice_Level1]附图：
[bookmark: _Toc23720]附图1：项目地理位置图；
[bookmark: _Toc18598]附图2：项目区域水系图；
[bookmark: _Toc17745]附图3：项目周边关系图；
[bookmark: _Toc18254]附图4：项目平面布置图；
[bookmark: _Toc27532]附图5：项目与富民工业园区位置关系图；
[bookmark: _Toc2470]附图6：项目大气环境评价范围图；
附图7：项目声环境评价范围图；
附图8：项目监测点位图

[bookmark: _Toc12937]表一  建设项目基本概况
	项目名称
	全屋板式家具生产及加工项目

	建设单位
	昆明奥星海工贸有限公司

	法定代表人
	叶长顺
	联系人
	叶长顺

	通讯地址
	云南省昆明市富民工业园区大营五金建材产业园

	联系电话
	13095363778
	传真
	/
	邮编
	650400

	建设地点
	富民工业园区大营五金建材产业园

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	[2020] 73号

	建设性质
	新建改扩建技改
	行业类别及代码
	C2110木质家具制造

	占地面积
	7072.84m2
	绿化面积
	—

	总投资
（万元）
	1050
	环保投资（万元）
	60.70
	环保投资占总投资比例
	5.78%

	评价经费
（万元）
	——
	预计投产日期
	2020年12月

	工程内容及规模：
一、项目由来 
板式家具，以人造板为主要基材、以板件为基本结构的拆装组合式家具。板式家具具有可拆卸、造型富于变化、外观时尚、不易变形、质量稳定、价格实惠等基本特征。基于上述特征，板式家具拥有广大的市场需求量。在此背景下，昆明奥星海工贸有限公司投资1050万元在富民工业园区大营五金建材园内，建设全屋板式家具生产及加工项目。昆明奥星海工贸有限公司成立于2013年12月，主要从事全屋板式家具产品的研发、设计、生产、销售及安装。
本项目使用的厂房、办公楼等建筑设施由昆明奥星海工贸有限公司于2013年建成，总占地面积7072.84m2。厂房和办公大楼等建成后建设单位将其租赁给昆明金象呈祥有限公司从事木地板加工和制造。租赁合约到期后，昆明奥星海工贸有限公司与昆明茂顺装饰家俱材料厂合作，将茂顺板式家具生产线搬迁至厂房内，且于2020年4月开始试运营，计划年产年产各式板式家具总面积2012平方米（即本项目）。由于本项目未依法提交建设项目环境影响评价文件、配套建设的环境保护措施未经验收并已投入生产，昆明市生态环境局富民分局于2020年10月对建设单位进行了处罚（处罚协议见附件3）。
目前本项目已取得富民县发展和改革局核发的“投资项目备案证”（文号为：富发改企业备案 [2020] 73 号，附件1）。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）“十八、家具制造业21”中的规定，木质家具制造（211）类别中有电镀工艺的或年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的应编制环评报告书，其他项目应编制环境影响报告表。本项目属于家具制造业，无电镀工艺，业主所提供胶黏剂相关检测报告中未明确VOCs含量，故本项目应编制环评报告表。为此，项目建设单位昆明奥星海工贸有限公司委托云南保兴环境科技咨询有限公司为本项目编制环境影响报告表，完善本项目的环保手续。
我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析、评价，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了本环境影响报告表，供建设单位上报审批。
二、项目建设内容及规模
1、项目名称：全屋板式家具生产及加工项目
2、建设单位：昆明奥星海工贸有限公司
3、建设地点：富民工业园区大营五金建材产业园
4、建设性质：新建
5、总投资：1050万元
6、主要建设内容及规模：
本项目占地面积7072.84m2，总建筑面积4960.36m2，拟建设生产车间、仓库、办公楼及相关配套设施。项目建成后可生产板式家具2012平方米/年。
7、工程组成：
本项目位于富民工业园区大营五金建材产业园片区，主要建设内容为生产厂房一幢和办公综合楼一幢。项目工程组成详情见表1-1。
表1-1 项目工程组成一览表
	项目组成
	工程内容
	备注

	主
体
工
程
	生产厂房
	1幢，建筑面积3744.10 m2，钢架结构，共1层。
	已建成

	
	其
中
	原材堆放区
	占地面积约345m2，用于堆放板材、封边条、封边胶、覆膜胶、五金配件等原材辅料。
	已建成

	
	
	下料工作区
	占地面积约375m2，根据客户订单需求，利用多功能加工中心对需要加工的板材进行切割裁锯和造型。
	已建成

	
	
	砂光工作区
	占地面积约100m2，开料裁剪后的板材，利用砂光机对板材进行定厚砂光，使板材表面更加光滑平整、厚度均匀一致。
	已建成

	
	
	喷胶工作区
	占地面积约20m2，对表面洁净的板材，利用喷涂机，对板材需要覆膜面人工进行喷涂白色覆膜胶。
	待整改

	
	
	覆膜工作区
	占地面积约100m2，根据客户对产品表面图案需求，按照要求，利用自动覆膜机，对板材表面进行覆膜。
	已建成

	
	
	封边工作区
	占地面积约350m2，为使加工板材具有较高密封性及美观性，利用曲直线自动封边机对板材进行封边。封边条为PVC材质，封边胶为热熔胶。
	已建成

	
	
	打孔工作区
	占地面积约50m2，利用数控排钻机械，对封边合格的板材加工装配孔。以便后期板材的组装成型。
	已建成

	
	
	成品检验区
	占地面积约100m2，质检人员按照要求，对加工完成的板材的型号、尺寸、外观等进行质量检查。
	已建成

	
	
	产品仓库
	占地面积约530m2，对质检合格的产品进行打包后，按批次整齐码放于仓库货架上，等待装车发货。
	已建成

	辅
助
工
程
	办公大楼（1幢）
	建筑面积1216.26 m2，砖混结构，共3层。
	已建成

	
	其
中
	第一层
	市场部、研发部、人事部、小型食堂（10人规模），食堂配置有油水分离器及油烟净化器。
	已建成

	
	
	第二层
	样品展示间、会议室、接待室
	已建成

	
	
	第三层
	员工宿舍（10人规模）
	已建成

	公
用
工
程
	给水工程
	由园区自来水管网供应
	已建成

	
	排水工程
	项目实行雨污分流制
	
已建成

	
	
	雨水：雨水经项目内雨水沟收集后排入园区雨水管网。
	

	
	
	污水：本项目生产过程中无废水产生，主要为员工办公生活废水和食堂废水。厨房含油废水经油水分离器分离后与办公生活废水排入絮凝沉淀池处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB-T18920-2002）中道路清扫标准后用于厂区洒水降尘，雨天存储于沉淀池中待晴天使用。
	环评提出

	
	供电工程
	由园区的供电系统提供。
	已建成

	环保工程
	固废
	危险废弃物
暂存间
	厂内北面设置一间危险废物暂存间，建筑面积为10 m2，用于项目废过滤棉、活性炭和生产过程产生的废胶等危废的暂存。
	环评提出

	
	
	生产废弃物
暂存间
	厂内北面设置一间10 m2的一般固废暂存间，用于收集暂存边角废料、废包装材料等一般固体废物。
	环评提出

	
	
	办公生活
垃圾
	本项目在项目区内设置生活垃圾收集桶，生活垃圾收集后交园区环卫部门进行清运处理。
	已建成

	
	气废
	木工粉尘
	项目内建有一套中央除尘系统，在下料区、封边区、打孔区和砂光区设备上方设置集气罩，生产过程粉尘经集气罩收集、布袋除尘处理后通过一根15m高1#排气筒排放。
	已建成

	
	
	喷胶废气
	喷胶间要求全封闭，增设一套集气罩+活性炭吸附装置，喷胶车间形成负压，有机废气经集气罩收集、活性炭吸附处理后通过一根15m高排气筒排放。
	环评提出

	
	
	食堂油烟
	设油烟净化器一台，对厨房产生的油烟进行处理后排放，油烟净化设施净化率不低于60%。
	已建成

	
	噪声
	减震垫
	机械设备安装减震垫，降低设备运行时的噪声。
	环评提出

	
	废水
	旱厕
	新建旱厕一座，委托周边农村清掏用于农田施肥
	环评提出

	
	
	油水分离器
	1m3，处理厨房含油废水。
	已建成

	
	
	沉淀池
	2个，一个3m3絮凝沉淀池，投加絮凝剂处理生活污水，一个8 m3，暂存处理后废水，废水经沉淀后用于厂区洒水降尘。
	待建


8、项目平面布置
本项目为板式家具生产线项目，位于富民工业园区大营五金建材产业园内。项目总平面布置在考虑厂区规模与产品方案时，充分考虑了场地的容量和场地的适应性。项目结合场地的实际地形条件，按使工艺流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便，将厂区的生产区域与办公生活区域分成两个独立区域布置。公司总大门位于厂区南侧，朝向公路。
项目生产车间采用一层高标准钢结构厂房，厂房总面积为3744.10m2。按照生产工序流程原则进行布置，成品仓库位于厂房最东侧，自东向西依次为质检区、打孔工作区、封边工作区、下料工作区和原材堆放区。厂房西侧自北向南依次为：砂光工作区、喷胶工作区和覆膜工作区。避免了生产过程中半成品的长途搬运，也提高了生产效率。
公司办公大楼位于厂区内东南侧，占地面积为1216.26 m2。大楼为三层高砖混结构，主要包括办公室、样品展览室和职工宿舍。办公大楼远离主要产污点（粉尘、噪声），最大限度的避免了生产过程中的噪声和粉尘对员工办公生活的影响。
综上，项目厂区布局合理、功能分区明确、组织协作良好，方便生产联系和管理，避免人流、物流交叉干扰。厂区平面布置图见附图4。
9、产品方案及规模
本项目主要生产门板类和橱柜类板式家具，规格型号根据客户要求进行定制生产。
本项目年产各式板式家具总面积2012平方米。
表1-2 产品规模方案及标准一览表
	产品名称
	规格尺寸
	年产量
	备注

	门板类
	按客户要求定制
	1212（m2）  
	无喷漆

	橱柜类
	按客户要求定制
	800（m2）   
	无喷漆


10、项目主要原辅料及用量
（1）项目原辅材料用量
表1-3 主要原材料年消耗量及辅料用量汇总表
	类别
	材料名称
	规格
	单位
	年消耗量
	厂内储存量
	来源

	原辅料
	三聚氰胺刨花板
	2.44*1.22m
	张
	3340
	600
	外购

	
	封边条
	固态
	m
	27350
	4000
	外购

	
	EVA热熔胶
	25kg/袋，固态
	袋
	35
	10
	外购

	
	覆膜纸
	固态
	卷
	560
	100
	外购

	
	覆膜胶
	20kg/桶，液态
	桶
	18
	3
	外购

	
	五金配件
	固态
	t
	18
	3
	外购

	
	包装材料
	固态
	t
	3
	0.5
	外购，主要为纸板及塑料。

	能耗
	水
	/
	t
	5.6
	/
	园区自来水管网供给

	
	电
	/

	万kw·h
	21

	/
	园区电网供给


[bookmark: OLE_LINK3]（2）项目原辅材料理化性质
三聚氰胺刨花板：全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡，然后干燥到一定固化程度，将其铺装在刨花板表面，经热压而成的装饰板。“三聚氰胺”是制造此种板材的其中一种树脂胶粘剂。三聚氰胺刨花板质轻、防霉、防火、耐热、抗震、易清理、可再生，完全符合节能降耗，保护生态的既定方针，所以行业内人士又称它为生态板。
EVA热熔胶：一种可塑性的粘合剂。主要成分为乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA），故俗称EVA热熔胶。该胶在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其无毒无味，属环保型化学产品。因其产品本身在常温下系固体，便于包装、运输、存储、无溶剂、无污染、无毒型以及生产工艺简单，高附加值，黏合强度大和速度快等优点而备受青睐。
封边条：封边条的主要功能是对板材断面进行固封，达到免受环境和使用过程中的不利因素（主要为水分）对板材的破坏，和阻止板材内部的甲醛挥发，同时达到装饰的效果。封边条主要原料为聚氯乙稀（PVC），加入增塑剂、稳定剂、润滑剂、染料等助剂，一起混炼压制而成的热塑卷材。其具有一定的耐热、耐化学品、耐腐蚀性、表面有一定的硬度。
覆膜胶：本项目所使用的覆膜胶为德国汉高AQUENCE FD3139系列水基型真空吸塑胶，该胶具有很强的初粘力、非常高的终粘结强度和良好的耐热性能，且该胶游离甲醛符合全球最高建材环保标准“日本JAIA F 五星认证标准”，因此被广泛应用于客厅卧室板式部件、橱柜部件等的真空吸塑工艺。该胶外观为白色乳液，主要成分为水性聚氨酯，使用时直接将该胶喷涂于板材表面即可。
11、项目主要生产设备
本项目主要生产设备见表1-4。
表1-4 项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	设备型号
	设备数量
	设备用途

	1
	多功能加工中心
	KA-9409
	2台
	下料

	2
	极东牌自动封边机
	KDT-468
	1台
	封边

	3
	半自动直线封边机
	MFBZ45*3
	1台
	封边

	4
	半自动直线封边机
	WDX-328
	1台
	封边

	5
	半自动直线封边机
	KDT-495
	1台
	封边

	6
	豪德牌数控排钻
	HB18
	1台
	打孔

	7
	自动砂光机
	KIC
	1台
	砂光

	8
	展鸿真空覆膜机
	TM-2580E
	1台
	覆膜

	9
	喷枪
	/
	1个
	用于喷涂覆膜胶


12、项目劳动定员及工作制度
（1）劳动定员：10人，均在厂内食宿。
（2）工作制度：车间生产采用单班运转工作制，每班工作时间8小时，年工作日300历天。
13、环保投资
项目总投资1050万元，其中环保投资60.70万元，占总投资的5.78%，项目环保工程主要包括粉尘除尘装置、有机废气处理装置、危废储存间、垃圾桶等。具体环保投资见表1-5。
表1-5 项目环保投资一览表
	环境
要素
	产污节点
	环保投资项目
	投资
（万元）
	详情
	备注
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期
	

废气
	木工粉尘
	集气罩+布袋除尘器+1#15m高排气筒
	37
	集尘管道沿工艺流程布设，收集生产过程中产生的粉尘，经布袋除尘器处理达标后通过1#15m高排气筒排放。
	已建成

	
	
	喷胶废气
	喷胶间密闭设置；集气罩+活性炭吸附+2#15m排气筒
	12
	项目喷胶产生的废气经设置的集气罩收集后，进入活性炭吸附装置进行处理，最后经15m高的2#排气筒进行排放。
	环评提出

	
	
	厨房油烟
	油烟净化器
	1
	油烟净化效率不低于60%，排气筒外置，高于楼顶1.5m。
	已建成

	
	噪声
	降低噪声
	减震垫
	1.5
	机械设备安装减震垫。
	环评提出

	
	废固
	危险废弃物
	暂存间
（10 m2）
	3
	新建1间危废暂存间，用于项目生产过程中产生的废活性炭、废机油等危废的暂存。
	环评提出

	
	
	一般
废弃
物
	暂存间
（10 m2）
	3
	新建1间一般固废暂存间，用于项目生产过程产生废边角料、废板材等的暂存。
	环评提出

	
	
	生活垃圾
	收集桶
	0.5
	用于员工办公生活垃圾的收集，委托环卫部门清运。
	已建成

	
	废水
	办公生活
废水
	旱厕
	0.5
	新建旱厕一座，委托周边农村清掏用于农田施肥
	未建

	
	
	
	油水分离器
	0.2
	1m3，处理厨房含油废水。
	已建

	
	
	
	沉淀池
	2.0
	2个，一个3m3絮凝沉淀池，投加絮凝剂处理生活污水，一个8 m3，暂存处理后废水，废水经沉淀后用于厂区洒水降尘。
	未建

	合  计
	60.70（万元）
	


三、项目与周围环境关系
表1-6 项目周围环境关系一览表
	序号
	周围环境
	方位
	与项目厂界距离（m）
	备注

	1
	云南豪盾防护工程有限公司
	东面
	15
	人防工程、安全技术防范工程、建筑智能化工程的设计与施工。

	2
	云南兴达工艺美术有限公司
	北面
	20
	工艺礼品的制造、加工和销售。

	3
	昆明和裕胶粘制品有限公司
	北面
	25
	胶粘制品、塑料制品、纸制品、包装装潢印刷品的生产、加工、销售。

	4
	昆明克林轻工机械有限责任公司富民分公司
	南面
	20
	机械设备开发、生产和销售。

	5
	云南恒业玻璃技术有限公司
	南面
	20
	玻璃技术的研究、生产和销售。

	6
	晨星彩印有限公司
	东面
	35
	包装装潢印刷品；纸张，油墨，文化用品，塑料制品的销售。

	7
	昆明守护神保安设备有限公司
	东南面
	92
	生产安保设备。

	备注：所标注距离为距离厂界最近直线距离。


四、与项目有关的原有污染物及主要环境问题
本项目使用厂房、办公楼等于2013年建成，2020年4月完成本项目生产设备和办公配套设施安装并投入生产。现为完善环评手续。根据现场踏勘，本项目存在环境问题如下：
（1）项目区内未设置一般废弃物暂存间。
（2）项目区内未设置危险废弃物暂存间。
（3）项目喷胶工作区无废气收集、处理措施。
（4）项目废水设油水分离器、化粪池处理，园区目前无市政污水处理厂，
预处理后生活污水无法外排。
针对上述环境问题，整改措施如下：
[bookmark: _bookmark1][bookmark: 表二  建设项目所在地自然环境简况]（1）项目区内设置一间危险废弃物暂存间，建筑面积约 10 m2，用于存放项目生产过程中的废弃活性炭、废机油等危险化学物。危险废弃物暂存间设置要求满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求：①危险废物暂存间必须符合国家规定标准，基础必须防渗，防渗系数≤10-10cm/s，并配防火器材；
②暂存间地面须进行硬化处理，且表面无裂痕；
③禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。
存储容器要求如下：①收集桶需采用符合标准的专业收集桶；②收集桶及材质要满足相应强度需求；③各收集桶均为封闭收集；④收集桶必须完好无损，收集桶材质和收集危废互不相容；⑤收集桶上需贴标签注明危险废物名称等内容。储存措施要求如下：①危废处置单位应对每次回收的危废进行记录，记录内容包括危废名称、来源、数量、特性、日期等详情；②定期检查收集桶有无破损、渗漏和污染，发现破损，应及时采取措施清理更换。
储存运行管理要求如下：①每个收集桶之间必须留有搬运通道；②各类危险废弃物不能混合装在同一收集桶内；③危险废弃物进桶之前必须检查，确保收集桶外标签于储存物一致；④进入收集桶储存室的人员、机动车辆和作业车辆，必须配有防火措施；⑤危险废物的储存运输应按照《危险废物转移联单管理办法》， 严格执行危险废物转移联单制度，并建立台账、记录管理。
（2）项目区内设置一般固体废弃物暂存间一间，建筑面积约 10 m2，用于存放项目生产过程中产生废边角料、废板材、废包装料，定期外售给废品回收站。一般固废暂存间应防火、防水、防渗漏、防扬散，地面应按规定采取防腐、防渗措施。
（3）项目喷胶工作区进行封闭处理，增设一套有机废气处理装置处理，集气罩收集效率90%，活性炭吸附装置有机废气去除率率为60%，最后通过2#15m排气筒排出。
（4）考虑到项目产生废水量较小，一体化污水处理设施无法运行，本次环评建议建设单位拟取消水冲厕，改建旱厕，将现有化粪池改为沉淀池，厨房含油废水经油水分离器处理后与办公生活废水进入项目内沉淀池，沉淀后用于厂区洒水降尘，严禁生活污水外排。旱厕粪便委托周边农民清掏用于农田施肥。
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表二  建设项目所在地自然环境简况
	[bookmark: OLE_LINK29]自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）
1、地理位置
[bookmark: _Toc73352242][bookmark: _Toc74908707][bookmark: _Toc75688624][bookmark: _Toc58643189][bookmark: _Toc73348468][bookmark: _Toc59682784][bookmark: _Toc75852261][bookmark: _Toc59266585][bookmark: _Toc58641488][bookmark: _Toc73522865][bookmark: _Toc75688476][bookmark: _Toc73527664][bookmark: _Toc58121772][bookmark: _Toc58229301][bookmark: _Toc73349381][bookmark: _Toc58124706][bookmark: _Toc58491009][bookmark: _Toc73503861][bookmark: _Toc60024596][bookmark: _Toc74307537][bookmark: _Toc58646768][bookmark: _Toc75688916][bookmark: _Toc74908561][bookmark: _Toc74300275][bookmark: _Toc60035520][bookmark: _Toc58314437][bookmark: _Toc75688770][bookmark: _Toc71616966][bookmark: _Toc75423664][bookmark: _Toc58731255][bookmark: _Toc59851096][bookmark: _Toc73348620][bookmark: _Toc58816640][bookmark: _Toc73527816][bookmark: _Toc58810537][bookmark: _Toc74908351][bookmark: _Toc59965644][bookmark: _Toc58810450][bookmark: _Toc58041089][bookmark: _Toc74300421][bookmark: _Toc58638877][bookmark: _Toc72826728][bookmark: _Toc57868321]富民县地处滇中北部，距昆明23公里，是昆明市郊县。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠西山区。全县拥有土地面积993平方公里，其支柱产业有：水泥厂、黄磷厂、硝盐厂、旅游业、农特产品等。2009年7月，富民县委、县政府对县政府驻地镇进行区划调整，撤销大营镇，其辖区并入永定镇，成立新的永定镇，2011年3月，将永定镇改名为永定街道办事处。2017年4月，原永定街道析置为永定街道和大营街道。其中，永定街道办事处驻在永二社区环城西路31号，辖城南、 城北、永一、永二、瓦窑、西邑、北邑、兴贡、清河、拖担、龙马、南营、北营、河东、白石岩15个村（居）委会，国土面积112.24平方千米。大营街道办事处驻在大营社区大营街40号，管辖大营、奎南、东元、三村、茨塘、束刻、麦竜、麦依甸、西山、麦场、仓前、元山、松林、黄坡、旧县、永安16个村（居）委会），国土面积184平方千米。
本项目地处富民县富民工业园区大营五金建材产业园内。项目所在地为东经102°52'93.88"，北纬25°23'50.97"，项目地理位置见附图1。
2、地形、地貌、地质
富民县位于昆明市西北部，该县山区较多，地势南高北低，东西宽44.2公里，南北长51.6公里。由南向北倾斜，望海山把县境分为螳螂川和款庄河两大水系。最大坝子由永定、勤劳、大营组成，螳螂川贯穿其间，坝子西部为金铜盆山，海拔2817米，为富民最高点，中部的望海山，海拔2672米，东部与嵩明分界的老鸦山，海拔2873米，构成富民的三大山脉与两大水系。者北、赤鹫、罗免的田坝为低山环状河谷型，款庄为狭长和河谷型。
项目建设用地为二类工业用地，地貌属丘陵地区。项目所在区域，未发现影响建设的崩塌，以及泥石流等不良地质灾害，亦未发现大的活动性断裂。
3、气候、气象
富民县气候变化较大，气候为典型的低纬度亚热带高原季风气候，年平均气温15.8℃，年极端最高气温33.4℃，最低气温-7℃；无霜期245天，全年日照2287小时，年平均降雨量846.5mm，蒸发量2032.5mm。
项目区域主导风向为西南风（SW），风频为11.6%；次主导风向为西南偏西风（WSW），出现频率为10.96%；静风频率11.96%。
4、河流水系及水文
本项目有关的地表水体主要为大营河和螳螂川。大营河是富民坝子的一条主要河流，常年流水不断，水质较好，该河出口与螳螂川交汇，在富民县城形成“人”字型水体，这样的河流水体在全国建制县城极为少有。大营河发源于西山区桃园村，在富民县大营乡境内得名，由东向西流至天生桥，转为东南流向西北，经头村、二村，在富民县城东部 10km 的三村乡入境，经东元村、于大营村委会的成器墩汇入螳螂川，长约 12km，出入落差152m，宽 5至10m，平均流量 1.5 m3/s，最大流量 75 m3/s，最小流量 0.08 m3/s，水量 6250 万m3/a。其上游分两支，东支称为沙朗河，发源于沙朗乡三多村委会，经沙郎乡后穿天生洞出露后与西支汇流；西支发源于团结乡永靖村委会，上游建有红坡水库，下游沿昆富公路下流，至富民县大营村汇入螳螂川，全长 41km。大营河主要使用功能为农业用水。
螳螂川属金沙江水系，是滇池的出水河道。螳螂川自南向北贯穿富民全县，在富民平坝以内一段河道两侧地势较为平坦开阔。至富民赤鹫后与一支流汇合后称普渡河，普渡河继续向北流经禄劝与东川交界向北流，在东川新甸房附近注入金沙江。螳螂川全长 210km 左右，属高原河流，水力资源丰富。富民县境内螳螂川全长63.4km，均宽65m，出入落差258m，年入境水量86320万m3，年均流量27.73 m3/s，最大流量500 m3/s。
项目周围最近的地表水体为项目南面1.25km处的大营河，项目所在区域水系图见附图2。
5、土壤及植被
项目所在区域，土壤类型主要为山原红壤、紫色土、水稻土和棕壤土。由于受到人类活动的干扰，已无原生植被。植被类型主要有青岗栎树、石栎树为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，以及原生植被破坏后形成的次生植物群落。植物种类少，生物多样性差，无国家珍稀濒危保护物种。
项目位于富民工业园区大营五金建材产业园，项目区内无国家级和省级重点保护野生植物。

 6、富民工业园区概况
（1）富民工业园区简介
2014年富民工业园区管委会委托昆明市规划设计研究院编制完成了《富民工业园区总体规划修编（2015~2030）》，并通过昆明市工业和信息化委员会组织的专家审核，并于2015年10月取得了昆明市工业和信息化委员会《关于实施<富民工业园区总体规划修编（2015~2030）>的意见》（昆工信发[2015] 181号）。
富民工业园区位于富民永定街道、罗免镇、赤鹫镇、散旦镇、款庄镇、东村镇的部分区域，定位为新型工业园区，是以装备制造、钛化工和新材料三大产业为主导的产业基地，集生产、生活配套为一体的生态工业园。园区包括白石崖—大白坡片区、大营—茨塘片区、散旦片区、款庄—东村片区四个工业片区。白石崖—大白坡片区规划为钛产业、装备制造、精细化工产业区；大营—茨塘片区规划为以半导体为主导的新材料产业、食品加工、五金建材产业区；散旦片区规划为以半导体为主导的新材料产业、林产品加工、农副产品加工业产业区；款庄—东村片区规划为以半导体为主导的新材料产业，辅以发展光伏发电、风力发电等新能源产业区。
项目位于富民工业园区大营—茨塘片区，大营—茨塘片区位于县城区的东北面，为县城区常年主导风向的下风向区域；主要布局以半导体为主的新材料产业、食品加工及五金建材产业，积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状东元食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。
（2）园区规划环评
富民工业园区管委会委托云南大学，编制了《富民工业园区总体规划修编（2015~2030）环境影响报告书》，该报告书于2016年1月通过了云南省环境保护厅组织的专家组的审查（审批文号“云环函[2016]10号”）。
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表三  环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）
1、环境空气质量现状
本项目建设地点位于富民工业园区大营五金建材产业园，属于规划工业园区，是环境空气质量二类区，区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。
根据富民县环境监测站提供的“富民县环境空气站点AQI日报（2018年）”，结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013、《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018的相关规定，对富民县环境空气质量达标情况进行分析。
表3-1    富民县空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（µg/m3）
	标准值（µg/m3）
	占标率
（%)
	达标
情况

	SO2
	年平均质量浓度
	23
	60
	38.33
	达标

	
	24小时平均第98百分位数
	111
	150
	74
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	14
	40
	35
	达标

	
	24小时平均第98百分位数
	27
	80
	33.75
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	42
	70
	60
	达标

	
	24小时平均第95百分位数
	70
	150
	46.67
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	20
	35
	57.14
	达标

	
	24小时平均第95百分位数
	37
	75
	49.33
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	1
	4000
	0.03
	达标

	O3
	日最大8小时滑动平均值的第90位百分数
	113
	160
	70.63
	达标


根据上表分析，富民县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为达标区。
本项目特征污染物为非甲烷总烃，为了解项目所在区域环境空气中非甲烷总烃现状情况，此次环评期间委托云南厚望环保科技有限公司对项目区域环境空气中非甲烷总烃进行监测，监测结果见下表3-2。监测时间2020年12月16日至2020年12月22日。监测报告、点位等详见附件6。



表3-2 总挥发性有机物现状检测结果表
	点位名称
	采样日期
	采样时间
	样品编号
	检测结果mg/m3

	项目区东北厂界外
东经：102°31′48″
北纬：25°14′6″
	2020.12.16
	02:00
	W202012012HQ-1-1-1
	0.59

	
	
	08:00
	W202012012HQ1-1-2
	0.52

	
	
	14:00
	W202012012HQ1-1-3
	0.49

	
	
	20:00
	W202012012HQ1-1-4
	0.56

	
	2020.12.17
	02:00
	W202012012HQ1-2-1
	0.55

	
	
	08:00
	W202012012HQ1-2-2
	0.86

	
	
	14:00
	W202012012HQ1-2-3
	0.58

	
	
	20:00
	W202012012HQ1-2-4
	0.48

	
	2020.12.18

	02:00
	W202012012HQ1-3-1
	0.57

	
	
	08:00
	W202012012HQ1-3-2
	0.41

	
	
	14:00
	W202012012HQ1-3-3
	0.46

	
	
	20:00
	W202012012HQ1-3-4
	0.43

	
	2020.12.19
	02:00
	W202012012HQ1-4-1
	0.61

	
	
	08:00
	W202012012HQ1-4-2
	0.45

	
	
	14:00
	W202012012HQ1-4-3
	0.46

	
	
	20:00
	W202012012HQ1-4-4
	0.52

	
	2020.12.20
	02:00
	W202012012HQ1-5-1
	0.41

	
	
	08:00
	W202012012HQ1-5-2
	0.47

	
	
	14:00
	W202012012HQ1-5-3
	0.52

	
	
	20:00
	W202012012HQ1-5-4
	0.51

	
	2020.12.21
	02:00
	W202012012HQ1-6-1
	0.56

	
	
	08:00
	W202012012HQ1-6-2
	0.39

	
	
	14:00
	W202012012HQ1-6-3
	0.45

	
	
	20:00
	W202012012HQ1-6-4
	0.54

	
	2020.12.22
	02:00
	W202012012HQ1-7-1
	0.46

	
	
	08:00
	W202012012HQ1-7-2
	0.50

	
	
	14:00
	W202012012HQ1-7-3
	0.54

	
	
	20:00
	W202012012HQ1-7-4
	0.54


由监测数据可知，本项目区非甲烷总烃环境空气质量现状达到《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃空气质量浓度参考限值要求，即NMHC˂2mg/m3。
2、地表水环境质量现状
项目区附近地表水体主要为大营河。大营河上游发源于西山区沙朗河，下游沿昆富公路，至富民县大营村汇入螳螂川，沙朗河下游段称为大营河，根据《昆明市地表水水环境功能区划》（2010~2020 年），“沙朗河取水点-入螳螂川口”水环境功能为工业用水、农业用水，类别为Ⅳ类水质，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。
根据《2019 年度昆明市环境质量状况公报》，“螳螂川—普渡河”中滩闸门断面水质类别为Ⅴ类，与2018年相比，水质保持不变；温泉大桥断面水质类别为Ⅴ类，与2018年相比，水质保持不变；富民大桥断面水质类别为Ⅴ类，与 2018 年相比，水质显著好转；普渡河桥断面水质类别为Ⅳ类，与 2018年相比，水质显著好转。大营河为螳螂川支流，水质一般。
3、声环境质量现状
[bookmark: OLE_LINK36]项目位于富民工业园区大营五金建材产业园内，项目用地规划为工业用地。项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。
此次环评期间委托云南厚望环保科技有限公司对项目区域声环境质量现状进行监测，监测数据见下表3-3。监测时间2020年12月16日至2020年12月17日。
表3-3 厂界噪声检测结果
	厂界噪声
	Leq(A)      单位：dB（A）

	主要声源
	昼间：机械噪声；夜间：环境噪声

	检测时间
	2020.12.16（天气：晴）

	检测点位
	昼间
	夜间

	
	监测时段
	测量值dB
	监测时段
	测量值dB

	厂界东面
	13:49～13:50
	53
	22:11～22:12
	46

	厂界北面
	14:18～14:19
	58
	22:19～22:20
	45

	厂界西面
	14:04～14:05
	58
	22:21～22:22
	44

	厂界南面
	13:52～13:53
	52
	22:09～22:10
	46

	检测时间
	2020.12.17（天气：晴）

	检测点位
	昼间
	夜间

	
	监测时段
	测量值dB
	监测时段
	测量值dB

	厂界东面
	13:59～14:00
	52
	22:12~22:13
	46

	厂界北面
	14:08～14:09
	58
	22:14~22:15
	44

	厂界西面
	14:05～14:06
	58
	22:17~22:18
	44

	厂界南面
	13:53～13:54
	52
	22:10~22:11
	45


由声环境监测结果可知，项目厂界四周声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间 ≤ 65 dB（A）、夜间 ≤ 55 dB（A）。
4、生态环境现状
项目所在区域为富民工业园区，受人为活动影响，项目内天然植被较少，生物多样性低下，生态环境一般。区内未发现国家重点保护的野生动植物分布。
5、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）
项目位于富民工业园区大营五金建材产业园片区，项目周围200m范围无声环境敏感目标，周围主要大气和水环境保护目标详见表3-4。










表3-4 项目周围环境保护目标一览表
	序号
	保护目标
	方位
	经度
	纬度
	与本项目厂界距离（km）
	规模
	环境
保护要素
	保护级别

	1
	县城居住区
	西南面
	102.52269
	25.226001
	1.30
	约6000人
	大气
环境
	大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	2
	何官营村
	南面
	102.53298
	25.221151
	1.70
	约432户，2984人
	
	

	3
	奎南村
	西北面
	102.51210
	25.240365
	1.80
	约602户，2128人
	
	

	4
	公租房
	南面
	102.53067
	25.227382
	0.98
	约800户，2800人
	
	

	5
	滥泥箐村
	北面
	102.52943
	25.249526
	1.60
	约50户，175人
	
	

	6
	沙锅村
	东南面
	102.54304
	25.227622
	1.70
	约339户，1215人
	
	

	7
	小毛竜村
	西北面
	102.50819
	25.254062
	2.85
	约48户，245人
	
	

	8
	梨花村
	南面
	102.52145
	25.216298
	2.35
	约69户，281人
	
	

	9
	成器墩村
	西南面
	102.50815
	25.225691
	2.44
	约90户，430人
	
	

	10
	麦竜村
	西北面
	102.51008
	25.248754
	2.40
	约300户，1050人
	
	

	11
	张古垄村
	西面
	102.51630
	25.233654
	1.26
	约150户，525人
	
	

	12
	旧县村
	南面
	102.51804
	25.214318
	2.55
	约201户，1365人
	
	

	13
	陈家村
	东南门
	102.55341
	25.221301
	3.08
	约60户，180人
	
	

	14
	东元村
	东南面
	102.54810
	25.224237
	2.34
	约20户，75人
	
	

	15
	大营河
	南面
	102.538340
	25.220161
	1.25
	/
	地表水
环境
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准



[bookmark: _Toc433209267][bookmark: _Toc2180]表四  评价适用标准
	环境质量标准
	环境质量标准：
1、环境空气质量
本项目建设地点位于富民工业园区，属于规划工业园区，所在区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级浓度限值，基本项目浓度限值详见表4-1。
特征污染物非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》中的相关描述执行，执行具体详见表4-2。
表4-1 环境空气质量标准（单位：μg/m3）
	执行标准
	取值时间
	SO2
	CO
	NO2
	PM2.5
	PM10
	TSP
	O3

	GB3095-2012
	年平均
	0.06
	/
	0.04
	0.035
	0.07
	0.2
	/

	
	24小时平均浓度
	0.15
	4
	0.08
	0.075
	0.15
	0.3
	/

	
	1小时平均浓度
	0.5
	10
	0.2
	/
	/
	/
	0.2

	
	日最大8小时平均
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.16


表4-2 特征污染物执行标准（单位：mg/ m3）
	污染物名称
	最高容许浓度
	依  据

	
	1h平均
	8h平均
	日平均
	

	非甲烷总烃
	2.0
	/
	/
	《大气污染物综合排放标准详解》


2、地表水环境质量标准
离本项目最近的地表水主要为南面约1.25 km处的大营河，大营河为沙朗河下游，根据《昆明市地表水水环境功能区划》（2010~2020 年），“沙朗河取水点-入螳螂川口”水环境功能为工业用水、农业用水，类别为Ⅳ类水质， 执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。标准值见表 4-3。
表4-3  地表水环境质量标准（单位：mg/L）
	项目
	pH
(无量纲)
	CODcr
	BOD5
	NH4-N
	总磷 
	粪大肠杆菌
(个/L)

	IV类标准
	6～9
	≤30
	≤6
	≤1.5
	≤0.3
	≤20000


3、声环境质量
本项目建设地点位于富民工业园区，用地为工业用地，项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。
表4-4声环境质量标准限值
	类别
	昼间[dB(A)]
	夜间[dB(A)]

	3类
	65
	55




	污染物排放标准
	污染物排放标准：
1、施工期
    （1）施工扬尘
    项目施工期无组织排放扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物周界外浓度最高值≤1.0mg/m3。
    （2）施工噪声
项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）。
2、营运期
（1）废气
①木工粉尘
在项目的下料、砂光、封边和打孔过程中会粉尘产生，过程中产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值和无组织排放限值，排气筒最低高度为15m。本项目排气筒高度15m，符合要求。详细标准值见表4-6。
表4-6 木工粉尘排放标准
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒高度（m）
	二级标准限值
	监控点
	浓度限值（mg/m3）

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0


②有机废气
项目排放有机废气执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准，详细标准值见表4-7。项目区内有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放限值，标准限值见表4-8。
表4-7 大气污染排放标准
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒高度（m）
	二级标准限值
	监控点
	浓度限值（mg/m3）

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0

	非甲烷总烃
	120
	15
	10
	周界外浓度最高点
	4.0



表4-8 挥发性有机物排放标准（单位：mg/m3）
	污染物
	排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	10
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	30
	监控点处任意一次浓度值
	


④食堂油烟  
项目区内食堂设置1个灶头，参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准，厨房油烟排放标准及净化设施最低去除效率见表4-9。
表4-9 饮食行业油烟排放标准
	规  模
	小  型

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	≥60


（2）废水
本项目实行雨污分流，雨水经院内地沟收集后汇入园区雨水管网。
项目生产过程中无废水产生，主要为员工办公生活废水和食堂废水。废水经油水分离器、絮凝沉淀处理后暂存于沉淀池中，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB-T18920-2002）中道路清扫标准后用于厂区洒水，雨天存储于沉淀池中。
表4-10 城市污水再生利用标准值（单位：mg/L，pH无量纲）
	污染物
	pH
	BOD5
	溶解性总固体
	氨氮
	粪大肠杆菌（个/L）

	城市杂用水道路清扫
	6~9
	≤15
	≤1500
	≤10
	≤3


（3）噪声
本项目位于富民工业园区，用地为工业用地，项目噪声排放标准执行GB3096-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。其具体标准值详见表4-11。
表4-11 工业企业厂界环境噪声排放限值（单位：dB(A)）
	类别
	适用区域
	昼间
	夜间

	3类
	项目区域
	65
	55


（4）固体废弃物
①一般固废：执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。可回收部分回收利用，不可回收部分统一收集清运至园区垃圾收集处后，由环卫部门处置。
②危险废物处理和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修改单）中的有关规定，妥善处理，不得形成二次污染。

	总量控制指标
	建议的总量控制指标
根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：
1、废气
有组织粉尘排放总量：0.02438t/a；
无组织粉尘排放总量：0.017.05t/a；
非甲烷总烃有组织排放总量：0.0414t/a；
非甲烷总烃无组织排放总量：0.01282t/a；
年废气排放量：15840万m3/a。
2、废水
本项目废水为员工生活废水，废水经油水分离器、絮凝沉淀处理后回用于厂区内洒水降尘，不外排。
3、固体废弃物
项目固体废物处置率为100%。
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表五  建设项目工程分析
	一、产业政策符合性分析
本项目为木制家具生产加工项目，属于《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）中的家具制造业。根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）（2020年1月1日实施）》中的相关规定，本项目生产工艺及生产设备不属于产业结构调整政策内的限制类和淘汰类。因此，该项目符合国家现行的有关产业政策。该项目位于富民工业园区大营五金建材产业园内，项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中禁止或限制的用地。
综上所述，该项目符合国家产业政策。
二、工艺流程及产污节点简述：
1、施工期产污节点
本项目所使用的生产厂房和办公大楼建成于2013年，目前厂房内的主要生产设备已安装完成，本项目已于2020年4月试运营。本项目施工期环境影响主要为项目设施调整和环保设施建设过程产生的噪声和少量的固废。施工流程及产污环节见图5-1。


  图5-1  施工期产污环节示意图
2、运营期产污节点
（1）覆膜面板生产工艺及产污环节
覆膜面板主要生产工艺为通过对外购的刨花板根据客户要求进行下料造型、定厚砂光，然后进行喷胶，最后进行热压覆膜处理。生产工艺流程及产污环节见图5-2。




[image: ]图5-2 覆膜面板生产工艺流程及产污环节示意图
工艺流程简述：
①下料工序
外购的三聚氰胺板（2440*1220*18mm）根据客户要求，利用多功能加工中心实现对板材的裁锯、造型等。在此过程中会产生：噪声、边角料和木屑粉尘。边角废料收集后暂存于一般固废间，定期出售给废旧资源回收中心进行回收利用；木屑粉尘由集气罩收集后通过布袋除尘装置处理，最后经15m高的1#排气筒排放。
②定厚砂光工序
该工艺可使板材表面更加光滑和厚度均匀一致，以利于板材表面覆膜，提高产品性能和美观度。在此过程中会产生：噪声和木屑粉尘。木屑粉尘由集气罩收集后通过布袋除尘装置处理，最后经15m高的1#排气筒排放。
③喷胶工序
人工利用喷涂机在喷胶间内，将砂光后的板材喷涂胶水。胶水为德国汉高AQUENCE FD3139系列胶，该胶是一种适用于真空吸塑成型的水基胶黏剂，具有很强的初粘力、终粘结强度和良好的耐热性能。该胶所有的原料均符合FDA条规21CFR175.105粘合剂。喷胶工序会产生有机废气。环评建议喷胶间密闭设置，增设一套有机废气处理设备（集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒）。
④覆膜工序
喷胶完毕的板材置于覆膜机外部平台上按客户要求，将不同图案花纹的覆膜纸平铺在板材上，传送带自动将板材传送至覆膜机内部，通过加热吸塑系统，自动对板材覆膜。覆膜前后约四分钟，覆膜工艺加热温度50℃。
⑤产品检验
该过程主要是对覆膜后板材进行质检，检查覆膜纸与板材之间是否贴合紧密、表面是否有划痕、气泡等等。
⑥包装入库
对质检合格后的产品进行包装，有序堆放置仓库发货区。
（2）柜体生产工艺
柜体生产工艺主要为将外购现成三聚氰胺板根据客户要求进行裁锯，然后进行封边和打孔，最后进行包装出厂。
[image: ]图5-3 柜体生产工艺流程及产污环节示意图

柜体生产工艺简介：
①下料工序
根据客户要求，将已经贴好面纸的三聚氰胺板（外购）利用多功能加工中心按要求的规格尺寸进行自动下料。在此过程中会产生：噪声、边角料和木屑粉尘。边角废料收集后暂存于一般固废间，定期出售给废旧资源回收中心进行回收利用；木屑粉尘由集气罩收集后通过布袋除尘装置处理，最后经15m高的1#排气筒排放。
②封边工序
封边作业是板式家具制造过程中的一道重要工序。封边质量的好坏直接影响产品的质量和档次。通过封边，可以很好地改善家具的外观质量。全自动封边机可依次对板材进行预铣、涂胶、封边、齐头、修整，最后完成封边。封边工序过程中会产生粉尘和有机废气。
有机废气来源于封边机对封边胶的加热过程（封边加热温度160℃）。项目使用的封边胶为EVA热熔胶，主要成分为乙酸-醋酸乙烯树脂，而乙酸-醋酸乙烯树脂只有在温度达到230~260℃时才会发生热解反应。本工序加热温度低于热解反应温度，因此封边热熔胶在使用过程中产生的挥发性有机物主要为产品制备过程未完全反应的少量游离态乙烯和醋酸乙烯。封边工序产生的有机废气量较少，呈无组织形式排放。
粉尘来自于封边机对板材进行预铣、齐头和修整过程，自动封边机为全封闭器械且内部设置有集气口，收集后的粉尘通过布袋除尘器处理后由15m高1#排气筒排放。未收集部分呈无组织形式排放。
③打孔工序
封边合格后的柜体板材置于数控排钻平台上，按要求在指定位置打柜体安装孔。此过程中会产生：噪声、木屑粉尘。木屑粉尘由集气罩收集通过布袋除尘器处理后，经15m高的1#排气筒排放。
④检验入库
完成打孔的产品经检验合格后包装堆放于成品仓库等待发货，过程中会产生废包装。废包装统一收集暂存一般固废间，定期外售给废品回收站。
 3、项目其他产污环节分析
项目其他产污环节主要为员工办公食宿产生的生活垃圾、生活废水等，具体产污情况分析如下。


图5-4 其他产污环节示意图
三、项目污染物排放情况
（一）施工期
项目位于富民工业园区大营五金建材产业园内，项目厂房和办公楼已于2013年建成，厂房内的主要生产设备已安装完毕。该项目已于2020年4月开始运营。本项目施工期的环境影响主要为项目设备调整和环保设施建设过程中产生的噪声和少量的固废。
1、废气
项目施工期进行简单的环保设备安装、调试和整改，施工废气主要是少量的粉尘，产生的污染物通过房屋阻挡和大气稀释扩散，对周围环境影响不大。
2、废水
环保设施建设施工过程中无施工废水产生，废水主要为施工人员的清洗废水，该类废水经絮凝沉淀池处理设备处理后回用于项目区内洒水降尘等。
3、噪声
施工期产生的噪声主要来源于施工器械噪声，如电钻、电锯、切割机等，产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。项目施工期施工噪声源强为65~85dB（A），无大型机械。施工期噪声经过距离衰减和遮挡衰减后对周围环境影响较小。且项目施工期短，随着施工结束也会消失。
4、施工固废
项目施工过程中无地面开挖作业，产生的固废主要为少量设备安装、调试过程中的垃圾和施工人员的生活垃圾，分类集中收集后，由环卫部门统一清运。
（二）运营期
1、废气
项目生产过程中产生废气主要为：粉尘和有机废气。
（1）粉尘
①木工粉尘
本项目在下料、封边、打孔工序均会产生粉尘污染物。根据《全国第二次污染源普查生活源产排污系数手册（试用版）》211木质家具制造行业系数手册，板材加工过程中产污系数150 g/m3。根据业主所提供原材年用量显示，本项目年用板材3340张，板材规格2.44*1.22*0.018m。故本项目年加工量为179.0 m3，产生的木工粉尘量为26.85 kg/a。
本项目在各产污节点处均设置有集气口，对产生的粉尘进行收集，收集效率为80%（21.48 kg/a），未收集量为5.37 kg/a，呈无组织形式排放。
②砂光粉尘
砂光工序产生的粉尘量参照《全国第二次污染源普查生活源产排污系数手册（试用版）》211木质家具制造行业系数手册中人造板表面光滑处理工艺，产污系数为23.5 g/m2。根据建设单位提供原材年用量，本项目板材年用量为3340张，规格为2.44*1.22m，故砂光工序颗粒物年产污量为234 .0 kg/a。
经现场踏勘，本项目所使用的砂光机为全封闭设备，内部设有颗粒物集气口，收集率达到95%（222.3 kg/a）。未收集部分呈无组织形式排放（11.7 kg/a），沉降在工区内。
综上所述，本项目年产生粉尘量260.85 kg，集气口收集粉尘量243.8 kg，未收集粉尘量17.05kg。本项目风机总风量60000 m3/h，布袋除尘器除尘率99%。收集的粉尘经布袋除尘器处理后由1#排气筒有组织排放。未收集部分呈无组织排放车间内。针对无组织形式排放的粉尘，建设单位应每日定时清扫车间，减少沉降的颗粒物产生二次扬尘。
表5-1  粉尘排放量及排放浓度核算
	污染物名称
	粉尘

	风量(m3/h）
	60000

	产生速率（kg/h）
	0.109

	产生浓度（mg/m3）
	1.81

	产生量（kg/a）
	260.85

	处理方法
	有组织排放粉尘：各产污口集气罩收集+布袋除尘器除尘+15m高1#排气筒排放；
无组织排放粉尘：定时清扫车间，减少沉降的颗粒物产生二次扬尘。

	排放方式
	有组织
	无组织

	排放速率（kg/h）
	0.02
	0.0071

	排放浓度（mg/m3）
	0.17
	/

	排放量（kg/a）
	24.38
	17.05

	标准限值（mg/m3）
	120
	/

	达标情况
	达标
	/


（2）封边废气
项目封边工序中使用的热熔胶会挥发少量的有机废气，根据《全国第二次污染源普查生活源产排污系数手册（试用版）》211木质家具制造行业系数手册，胶黏剂为固体热熔型，污染物指标为挥发性有机物，产污系数为1.5 g/kg。根据业主提供资料显示，本项目使用热熔胶年用量为875 kg，则封边工序产生的挥发性有机物总量为1.32 kg/a，产生速率为0.55 g/h（年工作日300 d，8 h/d工作制计）。
根据计算，本项目封边工序产生的有机废气量较少，呈无组织形式排放。
表5-2  封边废气产生量及排放量表
	污染源
	污染物
	产生量
	产生速率
	排放方式

	自动封边机
	挥发性有机物
	1.32 kg/a
	0.55 g/h
	无组织


（3）喷胶废气
根据建设单位提供的资料显示，本工序中所喷的覆膜胶为德国汉高3139系列真空吸塑胶，该类胶产品类别为其它水基型胶黏剂，规格为20 kg/桶，液态，密度为1.10kg/L。本项目覆膜胶年用量为360kg。根据GB13690-2009（化学品分类和危险性公示通则），本工序所使用的胶水不被分类为危险化学品。
根据建设单位提供覆膜胶成分检测报告，覆膜胶不含游离甲醛，类比中山金诚粘合剂有限公司生产的聚乙酸乙烯酯类水基型胶粘剂，其同属于水基型胶粘剂，该类型胶粘剂中不含苯、甲苯、二甲苯（成分检测报告见附件），本项目使用胶粘剂中挥发性有机物含量参照《水基型胶黏剂有害物质指标限量值》中其它水基型胶黏剂总挥发性有机物含量限值要求（VOCs≤ 350g/L），本次环评取其最大挥发量350 g/L，则本项目喷胶工序中产生的总挥发性有机物量为115.0 kg/a。
本次环评建议喷胶间全密闭设置，项目内增设一套有机废气处理设备（引风机+集气罩+活性炭吸附装置+15m高2#排气筒）。喷胶车间设引风机形成负压空间，集气罩收集效率按90%计，风机风量为6000 m3/h，活性炭吸附装置对有机废气去除率按60%计。
表5-3  喷胶废气产生量及排放量表
	污染物名称
	喷胶废气（非甲烷总烃）

	风量(m3/h）
	6000

	产生速率（kg/h）
	0.0479

	产生浓度（mg/m3）
	4.79

	产生量（kg/a）
	115.0

	处理方法
	喷胶间密闭设置，喷胶上方设置集气罩，收集效率90%，风机总风量为6000 m3/h，活性炭去除效率60%，处理后通过15m高2#排气筒有组织排放。

	排放方式
	有组织
	无组织

	排放速率（kg/h）
	0.0173
	0.005 

	排放浓度（mg/m3）
	2.88 
	/

	排放量（kg/a）
	41.40
	11.50

	排放标准（mg/m3）
	120
	/

	排放标准（kg/h）
	10
	/

	达标情况
	达标
	/


（4）食堂油烟
项目劳动定员10人，都在项目内食宿，本项目食堂位于宿舍楼一楼，食堂设1个灶头，属于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的小型规模，食堂采用天然气、电等清洁能源。
一般食用油耗油系数为30g/(人·d)，用餐人数共10人，则食用油用量为0.3kg/d，烹饪过程中的挥发损失以2%计，食堂年运营300天，则油烟产生量为1.8kg/a，日高峰期以4h计，食堂油烟风机风量为3450 m3/h，食堂油烟经油烟净化装置处理，去除率以60%计，则食堂油烟产排情况见下表。
表5-4  食堂废气产排情况一览表
	名称
	产生量
	产生浓度
	排放量
	排放浓度
	风机风量

	食堂油烟
	0.006 kg/d
	0.44 mg/m3
	0.0024 kg/d
	0.18 mg/m3
	3450 m3/h


食堂油烟排放浓度可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2小型标准，即饮食油烟最高允许排放浓度≤2.0 mg/m3。
（5）汽车尾气
厂区内汽车尾气来源主要为运输车辆行驶过程。汽车尾气中主要成份为CO、NOx和总碳氢化合物（THC）。运输机动车流量不大，污染物排放量小，排放的尾气经过空气的自然扩散和稀释后不会超标，对环境影响不大。
2、废水
项目运营过程中不会产生生产废水，项目废水只有员工日常生活废水。
（1）生活用水
项目劳动定员为10人，均在项目内食宿。生活污水主要为洗漱废水和食堂污水。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中13.1城镇居民生活用水定额，员工用水量按 110 L/人·d 计，则用水量为 1.1 m3/d，工作时间以300d/a计，年用水量为330.0t/a。产污系数为0.8，则废水产生量为0.88 m3/d，264.0 t/a。
表5-7 项目运营期生活用水及污水产生情况一览表
	名称
	用水量（m3/d）
	用水量（t/a）
	产污系数
	产生量（m3/d）
	产生量（t/a）

	生活污水
	1.1
	330.0
	0.8
	0.88
	264.0


（2）道路场地洒水
经过实地踏勘，项目内道路及硬化场地约有1800 m2，用水量参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中12 城镇公共服务用水定额表11中环境卫生管理场地浇洒（2 L/m2·次）计算。雨季不浇水，旱季按照210天计算，则旱季项目场地浇洒用水量为3.6 m3/d（756 t/a），道路冲洗用水浇洒后水分自然蒸发，无废水产生。
项目内经油水分离器处理后的食堂废水与洗漱废水一同进入容积为3m3的絮凝沉淀池处理后用于晴天洒水降尘，雨天废水储存于容积为8m3的沉淀池中。


图5-5  项目日用水量平衡图  单位：t/d


图5-6 项目年用水量平衡图   单位：t/a
3、噪声
本项目的噪声源主要为多功能加工中心、自动封边机、砂光机、数控排钻等设备运行时产生的噪声，噪声值在70～100dB（A）之间。
表5-9  项目主要设备噪声产生情况一览表
	设备名称
	数量
	单台噪声值
dB（A）
	降噪措施
	降噪后源强dB（A）
	叠加源强dB（A）

	
	
	
	
	
	

	多功能加工中心
	2
	100
	安装减震垫，室内使用，降噪15 dB（A）
	85
	88

	数控排钻
	1
	85
	
	70
	70

	覆膜机
	1
	85
	
	70
	70

	砂光机
	1
	95
	
	80
	80

	封边机
	4
	80
	
	65
	71


4、固体废弃物
项目运营期产生的固体废物主要为：废边角料、废包装、除尘器收集的粉尘、办公生活垃圾、废机油和废活性炭等，其中废机油和废活性炭属于危险废物。
（1）一般废弃物
①生活垃圾
本项目劳动定员10人，生活垃圾产生量按0.5 kg/人·d计，年工作300d，则生活垃圾产生量为1.5 t/a，收集后由环部门统一清运处置。
②废边角料
木料边角料来源于开料、打孔等机加下工序产生的边角料（含木屑），产生量按原料用量的2%，本项目板材使用量折算为145 t/a，因此项目废弃边角料约为产生量约为2.9 t/a；集中收集后外售综合利用。
③木屑粉尘
开料、打孔、砂光、封边等工序产生的木料粉尘，经除尘设施和重力沉降收集的量为0.22 t/a，外售综合利用。
④废包装材料
主要来源于原辅材料和产品的纸质包装材料废弃物，产生量约为1.0 t/a。
⑤旱厕粪便
项目后期使用旱厕，旱厕粪便委托周边农民清掏用于农田施肥。
⑥厨余垃圾及废油脂
项目内设有厨房，厨房废水设油水分离器处厨房废水，厨房产生餐厨垃圾、油水分离器产生废油脂委托有资质单位清运处置。
（2） 危险废弃物
①废活性炭
项目喷胶产生的有机废气使用活性炭进行吸附处理，为保证有机废气的吸附效率，需定期更换活性炭，更换下来的废活性炭含有TVOC等污染物。根据《简明通风设计手册》计算，有机废气与废活性炭产生比例约 1:2.5，即 1t 废气处理后产生废活性炭量约2.5 t。本项目有机废气削减量约0.11 t/a，因此本项目产生废活性炭量约0.275 t/a。
经查阅《国家危险废物名录》（2021 年版），废弃活性炭属于名录中 HW49 其他废物中“VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”，废物代码为 900-039-49。环评要求项目内设置危险废物暂存间储存，定期交由收集交有资质单位处置。
②废机油
[bookmark: 表六  项目主要污染物产生及预计排放情况]主要来自设备润滑系统换油，项目废机油年产生量为 0.02 t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），本项目产生的废机油属于 HW08 废矿物油与含矿物油废物。该类别废物收集贮存于密闭防渗的专用收集桶中，暂存于危险废物间内。定期交由有资质的单位处置。
表5-10  固废产生情况一览表
	分类
	固废名称
	产生量（t/a）
	处理措施

	生活固废
	生活垃圾
	1.5 
	交由环卫部门处置

	
	旱厕粪便
	/
	委托周边农民清掏用于农田施肥。

	
	厨余垃圾及废油脂
	/
	委托有资质单位清运处置。

	生产固废
	废边角料
	2.9
	可回收部分出售给物资公司、不可回收部分交由环卫部门处理。

	
	木屑粉尘
	0.22
	

	
	废包装材料
	1.0
	

	危险废物
	废活性炭
	0.275
	委托资质单位进行清运处理。

	
	废机油
	0.02
	

	合计
	5.915
	处置率100%





[bookmark: _Toc6365]表六  项目主要污染物产生及预计排放情况
	
类型型
内容     

	排放源
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度（mg/m3）
	产生量（kg/a）
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（kg/a）

	大气污染物
	施工期
	设备安装
	粉尘、废气
	—
	少量
	—
	少量

	[bookmark: OLE_LINK2]
	运营期
	板材加工
	粉尘
	1.81
	260.85
	0.17
	24.38

	
	
	
	
	/
	
	/
	17.05

	
	
	喷胶间
	非甲烷总烃
	4.79
	115.0
	2.88 
	41.40

	
	
	
	
	/
	
	/
	11.50

	
	
	封边
	非甲烷总烃
	—
	1.32
	—
	1.32

	
	
	食堂油烟
	油烟
	0.44
	1.8
	0.18
	0.72

	
	
	汽车运输
	尾气
	—
	少量
	—
	少量

	水污染
	施工期
	施工人员生活废水
	废水
	—
	少量
	油水分离器+絮凝沉淀处理回用，不外排。

	
	运营期
	办公人员
	办公食宿废水
	废水
	264
	—
	0

	固体废弃物
	施工期
	设备安装、调试
	设备包装废弃物、调试设备产生的废料
	少量
	可回收部分由废品回收站回收，不可回收部分由环卫部门清运。

	
	运营期
	生产区
	废边角料
	2.9
	统一收集后外售

	
	
	
	木屑粉尘
	0.22
	

	
	
	
	废包装材料
	1.0
	

	
	
	
	废活性炭
	0.275
	统一收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处理

	
	
	
	废机油
	0.02
	

	
	
	办公生活区
	生活垃圾
	1.5
	委托环卫部门清运

	
	
	
	旱厕粪便
	/
	委托周边农民清掏用于农田施肥。

	
	
	
	厨余垃圾及油水分离器废油脂
	/
	委托有资质单位清运处置。

	噪声
	施工期
	设备安装调试过程中所使用的电钻、电焊等，无大型机械。
	70~85
	施工周期短，对周围环境影响较小。
	厂界噪声达标

	
	运营期
	开料、打孔、砂光、封边等工段设备产生噪声
	70~100
	安装减震垫，室内厂房隔音，平均降噪15dB（A）
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	
主要生态影响
本项目位于富民工业园区大营五金建材产业园，本项目属于工业园区建成区，周边为企业、厂房，其生态环境属人工生态环境，无原生植被，无国家级和省级规定规定保护的野生动植物。项目厂房和办公大楼已于2013年建成。项目建成后不会改变该区域的生态环境。





















[bookmark: _Toc10877]表七  环境影响分析
	一、施工期环境影响分析
本项目位于富民工业园区大营五金建材产业园内，项目厂房和办公大楼已于2013年建成。本项目不新增建设用地，不新增建筑物，项目不涉及土地开挖等大型工程。
本项目主要建设内容是在厂房内安装生产机械设备和办公大楼的简单装修。现阶段项目内各生产设备机械均已安装完毕，办公大楼已装修完毕。后期主要进行环保设备的安装和调试。
施工期主要的环境影响为：设备调试整改过程中会产生少量的粉尘、包装垃圾和噪声。施工人员会产生少量的废水和生活垃圾。
1、废气
项目施工期主要进行环保设备的安装和调试，施工废气主要是少量的粉尘，经过房屋阻挡、大气稀释扩散后对周边空气质量影响不大。
2、废水
项目施工期产生的废水主要是施工人员产生的少量生活废水，废水经絮凝沉淀处理后回用厂区洒水降尘。
3、固废
项目施工期产生的固废主要为设备安装调试过程中的产生废弃材料、废包装。分类收集后外售废品回收站或环卫部门清运。施工期产生的固体废弃物量较少且处置得当，对区域环境无影响。
4、噪声
施工期噪声主要来自于设备安装过程中使用的电钻、电焊等小型器械产生的噪声，施工期无大型机械。噪声产生时间较短，随着施工期的结束而消失。
综上所述。项目施工期工程量较小，周期短。施工期对环境影响较小，随施工结束而结束。
二、运营期环境影响分析
1、大气环境影响分析
项目运营期产生的废气主要包括下料、砂光、封边和打孔过程中产生的粉尘、封边和喷胶过程中产生的有机废气、食堂油烟和汽车尾气。其中木工粉尘、有机废气和食堂油烟经处理后呈有组织排放；汽车尾气为无组织排放。
（1）评价等级确定
A、预测模式
根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》要求，采用估算模式进行估算。估算模式为AERSCREEN模型。评价等级按下表的分级判据进行划分。
表7-1 评价等级判别表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


B、预测因子
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，该项目的主要评价因子为：颗粒物（TSP）和非甲烷总烃（NMHC）。
表7-2 污染物评价标准
	污染物名称
	功能区
	取值时间
	标准值
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14](μg/m3)
	标准来源

	TSP
	二类限区
	日均
	300
	《环境空气质量标准》二级标准浓度限值（GB 3095-2012）

	PM10
	二类限区
	日均
	150
	《环境空气质量标准》二级标准浓度限值（GB 3095-2012）

	NMHC
	二类限区
	一小时
	2000.0
	《大气污染物综合排放标准详解》


C、估算模式参数
项目具体污染源参数及估算模型参数见表7-3、7-4、7-5。
表7-3 点源参数表
	污染源名称
	污染物名称
	排气筒底部中心坐标(o)
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速m/s
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	

	1#
排气筒
	PM10
	102.52925
	25.2354
	1768.0
	15.0
	0.8
	7.38
	24.0
	2400
	0.02

	2#
排气筒
	NMHC
	102.52882
	25.2352
	1768.0
	15.0
	0.50
	4.25
	24.0
	2400
	0.0173


表7-4 面源污染源参数表
	名称
	面源起点坐标(o)
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	排放速率/（kg/h）

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	TSP
	102.528996
	25.235539
	1776.0
	102.15
	55.18
	110
	10.0
	2400
	正常排放
	0.0071

	NMHC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.0053


表7-5 估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	14.9万人

	最高环境温度/℃
	32.8

	最低环境温度/℃
	-7.8

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	是    否

	
	地形数据分辨率/m
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	是    否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸方向线/º
	/



D、评价工作等级确定
本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：
表7-6 本项目大气环境影响评价等级判定表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m3)
	Cmax
(μg/m3)
	Pmax
(%)
	分级结果
	等级判定

	粉尘
（1#排气筒）
	PM10
	450.0
	2.912
	0.647
	Pmax＜1%
	三级评价

	有机废气
（2#排气筒）
	NMHC
	2000.0
	2.519
	0.126
	Pmax＜1%
	三级评价

	矩形面源
	TSP
	900
	3.987
	0.443
	Pmax＜1%
	三级评价

	矩形面源
	NMHC
	2000.0
	2.976
	0.149
	Pmax＜1%
	三级评价


同一个项目有多个污染源时，按照各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。
由表7-6可知，本项目Pmax最大值为0.647%，Cmax为3.987μg/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。
（2）有组织排放废气影响分析
本项目有组织排放的废气为粉尘、喷胶废气和封边废气。本次评价的预测模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的估算模式预测（AERSCREEN估算模式），本项目排放废气预测结果如下。
①预测结果
表7-7 木工粉尘（1#排气筒）污染物估算模型计算结果表
	下风向距离(m)
	PM10预测浓度(μg/m³)
	PM10占标率(%)

	50.0
	1.673
	0.372

	100.0
	2.740
	0.609

	200.0
	2.191
	0.487

	300.0
	1.468
	0.326

	400.0
	1.077
	0.239

	500.0
	0.848
	0.188

	600.0
	0.689
	0.153

	700.0
	0.575
	0.128

	800.0
	0.489
	0.109

	900.0
	0.424
	0.094

	1000.0
	0.372
	0.083

	1200.0
	0.295
	0.066

	1400.0
	0.242
	0.054

	1600.0
	0.204
	0.045

	1800.0
	0.175
	0.039

	2000.0
	0.152
	0.034

	2500.0
	0.113
	0.025

	最大浓度值和最大占标率
	2.912
	0.647

	下风向最大浓度出现距离
	79.0
	79.0

	D10%最远距离(m)
	/

	标准值
	450.0(μg/m³)

	达标情况
	达标


表7-8  有机废气（2#排气筒）污染物估算模型计算结果表
	下风向距离(m)
	NMHC-预测浓度(μg/m³)
	NMHC-占标率(%)

	50.0
	1.447
	0.072

	100.0
	2.370
	0.118

	200.0
	1.895
	0.095

	300.0
	1.270
	0.063

	400.0
	0.932
	0.047

	500.0
	0.734
	0.037

	600.0
	0.596
	0.030

	700.0
	0.497
	0.025

	800.0
	0.423
	0.021

	900.0
	0.366
	0.018

	1000.0
	0.322
	0.016

	1200.0
	0.266
	0.013

	1400.0
	0.226
	0.011

	1600.0
	0.196
	0.010

	1800.0
	0.171
	0.009

	2000.0
	0.152
	0.008

	2500.0
	0.117
	0.006

	最大浓度值和最大占标率
	2.519
	0.126

	下风向最大浓度出现距离
	79.0
	79.0

	D10%最远距离(m)
	/

	标准值
	2000.0 (μg/m³)

	达标情况
	达标


环境影响分析
根据预测结果，项目有组织排放废气无超标点，均未超过各污染物浓度限值要求，未降低当地环境空气质量等级。
根据预测结果，1#排气筒的粉尘（PM10）最大浓度出现在下风向距离79.0 m处，PM10最大浓度值为2.912μg/m3，未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度限值（450.0 μg/m3）。2#排气筒的有机废气（NMHC）最大浓度出现在下风向距离79.0 m处，NMHC最大浓度值为2.519μg/m3，未超过《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值（2000 μg/m3）。项目有组织排放的废气对周边环境影响较小。
综上所述，项目有组织排放的粉尘和有机废气对周围大气环境影响不大。
③废气防治措施方案
表7-9 废气防治措施方案
	名称
	设备
	排气筒高度
	废气处理方式

	粉尘
	集气罩+布袋除尘+1#排气筒
	15m
	下料、砂光、封边、打孔工序产生的的粉尘集气罩收集后进入布袋除尘器，除尘后由15m高的1#排气筒有组织排放。

	有机废气
	集气罩+活性炭吸附+2#排气筒
	15m
	喷胶间密闭设置，设引风机形成负压，喷胶工序产生的有机废气经集气罩收集后，通过活性炭吸附装置处理后由15m高2#排气筒排出。


④敏感点影响分析
表7-10 敏感点大气污染物预测结果
	离散点信息
	PM10（1#排气筒）
	NMHC（2#排气筒）

	离散点名称
	经度
(度)
	纬度
(度)
	海拔(m)
	下风向距离(m)
	PM10
(μg/m³)
	下风向距离(m)
	NMHC
(μg/m³)

	奎南村
	102.5121
	25.240365
	1687.0
	1812.97
	0.173
	1778.92
	0.174

	麦竜村
	102.51008
	25.248754
	1686.0
	2434.97
	0.117
	2414.69
	0.122

	梨花村
	102.52145
	25.216298
	1695.0
	2265.5
	0.129
	2229.92
	0.134

	旧县村
	102.55341
	25.221301
	1736.0
	2892.2
	0.093
	2916.79
	0.097

	小毛竜村
	102.50819
	25.254062
	1681.0
	2966.5
	0.090
	2951.53
	0.096

	县城居住区
	102.52269
	25.226001
	1695.0
	1238.15
	0.284
	1196.58
	0.267

	沙锅村
	102.54304
	25.227622
	1702.0
	1635.96
	0.198
	1661.4
	0.188

	张古垄村
	102.516302
	25.233654
	1697.0
	1318.66
	0.262
	1272.77
	0.250

	成器墩村
	102.50815
	25.225691
	1683.0
	2382.7
	0.121
	2334.1
	0.127

	何官营村
	102.53298
	25.221151
	1701.0
	1629.61
	0.199
	1618.64
	0.193

	陈家村
	102.553412
	25.221301
	1736.0
	2892.37
	0.093
	2916.96
	0.097

	滥泥箐村
	102.52943
	25.249526
	1773.0
	1570.85
	0.209
	1594.17
	0.196

	公租房
	102.53067
	25.227382
	1715.0
	904.48
	0.421
	890.59
	0.371

	东元村
	102.5481
	25.224237
	1723.0
	2266.69
	0.129
	2291.08
	0.130



根据预测结果，项目排放的非甲烷总烃在各敏感点均能满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值（2000.0 μg/m3），PM10能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）浓度限值（450.0 μg/m3）。
综上所述，项目废气对周围敏感点影响较小。
（2）无组织排放废气影响分析
项目运营过程中，少量未收集的粉尘和有机废气呈无组织排放，粉尘无组织排放速率0.0071 kg/h，有机废气无组织排放速率0.0054 kg/h。
①估算模式计算结果输出
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式（AERSCREEN模式），计算相应浓度和占标率，估算结果见表7-11。
表7-11 项目无组织排放污染物预测情况
	距源中心下风向距离（m）
	TSP
	NMHC

	
	下风向预测浓度
(μg/ m3)
	浓度占标率
(%)
	下风向预测浓度
(μg/ m3)
	浓度占标率
(%)

	50.0
	3.805
	0.423
	2.840
	0.142

	100.0
	3.675
	0.408
	2.743
	0.137

	200.0
	2.114
	0.235
	1.578
	0.079

	300.0
	1.359
	0.151
	1.015
	0.051

	400.0
	0.968
	0.108
	0.723
	0.036

	500.0
	0.737
	0.082
	0.550
	0.028

	600.0
	0.588
	0.065
	0.439
	0.022

	700.0
	0.485
	0.054
	0.362
	0.018

	800.0
	0.410
	0.046
	0.306
	0.015

	900.0
	0.353
	0.039
	0.263
	0.013

	1000.0
	0.308
	0.034
	0.230
	0.011

	1200.0
	0.245
	0.027
	0.183
	0.009

	1400.0
	0.201
	0.022
	0.150
	0.007

	1600.0
	0.169
	0.019
	0.126
	0.006

	1800.0
	0.145
	0.016
	0.108
	0.005

	2000.0
	0.126
	0.014
	0.094
	0.005

	2500.0
	0.094
	0.010
	0.070
	0.004

	下风向最大浓度
	3.987
	0.443
	2.976
	0.149

	下风向最大浓度出现距离
	72.0
	72.0
	72.0
	72.0

	标准浓度限值
	900.0(μg/ m3)
	2000.0(μg/ m3)

	达标情况
	达标
	达标


②环境影响分析
根据表7-11所示，项目运营过程中无组织排放的TSP（最大浓度3.987μg/ m3）和非甲烷总烃（最大浓度2.976μg/ m3）出现在下风向72.0 m处，均未超过标准浓度限值。
综上所述，项目运营过程中无组织排放的废气对周边大气环境影响较小。
③敏感目标影响分析
表7-12 无组织敏感目标排放浓度预测结果
	离散点信息
	矩形面源

	离散点名称
	经度(度)
	纬度(度)
	海拔(m)
	下风向距离(m)
	NMHC
(μg/m³)
	TSP
(μg/m³)

	奎南村
	102.5121
	25.240365
	1687.0
	1784.35
	0.146
	0.109

	麦竜村
	102.51008
	25.248754
	1686.0
	2405.61
	0.099
	0.074

	梨花村
	102.52145
	25.216298
	1695.0
	2271.61
	0.107
	0.080

	旧县村
	102.55341
	25.221301
	1736.0
	2922.14
	0.077
	0.057

	小毛竜村
	102.50819
	25.254062
	1681.0
	2937.69
	0.076
	0.057

	县城居住区
	102.52269
	25.226001
	1695.0
	1238.44
	0.235
	0.175

	沙锅村
	102.54304
	25.227622
	1702.0
	1666.13
	0.160
	0.119

	张古垄村
	102.516302
	25.233654
	1697.0
	1296.31
	0.221
	0.165

	成器墩村
	102.50815
	25.225691
	1683.0
	2367.38
	0.101
	0.076

	何官营村
	102.53298
	25.221151
	1701.0
	1651.0
	0.162
	0.121

	陈家村
	102.553412
	25.221301
	1736.0
	2922.31
	0.077
	0.057

	滥泥箐村
	102.52943
	25.249526
	1773.0
	1555.9
	0.175
	0.131

	公租房
	102.53067
	25.227382
	1715.0
	924.53
	0.341
	0.254

	东元村
	102.5481
	25.224237
	1723.0
	2296.69
	0.105
	0.079


根据预测结果，项目运营无组织排放的粉尘和有机废气，敏感点浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值及《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D表D.1中限值要求。
综上所述，项目无组织排放的粉尘和有机废气对周边敏感点影响较小。
（3）异味环境影响分析
项目生产过程中产生的喷胶和封边废气经处理后项目厂区异味较小，对环境的影响不大，只需作业人员佩戴防护口罩即可有效防护。在采取上述治理措施后，可使异味满足GB145554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准。即：臭气浓度≤20（无量纲），对周围环境影响不大。
（4）汽车尾气的环境影响分析
项目区内汽车尾气来源主要为运输车辆行驶过程。汽车尾气中主要成份为CO、NOX和总碳氢化合物（THC）。
运输车辆车流量不大，污染物排放量小，排放的尾气经过空气的自然扩散和稀释后对环境影响不大。
（5）食堂油烟影响分析
项目项目劳动定员10人，均在项目内食宿，本项目食堂位于办公楼东侧一楼，食堂设1个灶头，属于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的小型规模，由于食堂采用天然气、电作为燃料，无较大的燃烧废气污染物排放。
食堂运行过程中产生一定量的油烟，油烟排放量为0.72 kg/a（0.18 mg/m3），油烟排放浓度可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准，即饮食油烟最高允许排放浓度2.0 mg/m3，食堂油烟经油烟净化器处理后污染物排放量较少，对周边环境产生的影响较小。
2、水环境影响分析
（1）地表水评价等级判定
本项目运营过程中产生的废水主要为员工生活废水和食堂废水，经处理后能够全部回用于厂区清洒降尘，不排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）间接排放建设项目评价等级为三级B。
表7-13 水污染影响型建设项目评价等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）

	
	
	水污染当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥60000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q˂200且W˂600

	三级B
	间接排放
	/


（2）废水产生情况
本项目执行雨污分流体制，雨水经项目内雨水沟收集后排入园区雨水管网。
项目无生产废水产生，项目区生活用水量约为1.1m3/d，330.0t/a；污水产生量约为0.88m3/d，264.0t/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油。废水经隔油池和絮凝沉淀处理后晴天回用作为厂区洒水降尘，雨天储存于沉淀池中，废水不外排。
（3）项目生活污水回用可行性
根据工程分析，晴天项目洒水降尘用水量为3.6 m3/d（756 t/a），而项目生活污水产生量为0.88 m3/d（264t/a），回用水量大于生活污水产生量，洒水降尘用水无废水产生（雨天不进行道路洒水）。因此设置1个8m3的蓄水池，能够连续储存7天的生活污水。
从水质上分析，项目后期不设水冲厕，使用旱厕，旱厕粪便委托周边农民清掏用于农田施肥，产生生活污水主要为食堂及洗漱废水，废水中各污染物浓度较低，建设单位设油水分离器、絮凝沉淀池处理去除大部分污染物，处理后废水满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB-T18920-2002）中道路清扫标准要求。
故项目生活污水经处理后全部回用厂区洒水降尘是可行的。
（5）对大营河的影响分析
项目实行雨污分流，雨水经厂区地沟收集后进入园区雨水管网。项目设置旱厕，无冲厕废水，项目废水仅为员工生活废水，产生量不大，成分简单。项目产生的废水经油水分离器、沉淀池处理后用于厂区洒水降尘，不外排。
综上所述，本项目废水对大营河的水环境影响较小。
3、地下水环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境评价工作等级的划分是由项目类别和地下水环境敏感程度确定，具体见表7-14。
表7-14 地下水环境评价工作等级分级表
	类别和敏感程度
	I类
	II类
	III类

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三






根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附表A，本项目为木质家具制造，本项目属于“N类、轻工业”中的“第109条、家具制造”中的其他项目，需要编制建设项目环境影响报告表，为IV类建设项目，故本次环评不需要开展地下水环境影响评价。
4、声环境影响分析
（1）评价等级划分
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中5.2节评价等级划分。本项目位于富民工业园区大营五金建材产业园内，项目所处的声环境功能区为3类地区，建设项目边界向外200m范围内无村庄、学校等声环境敏感点。因此，本项目声环境评价等级划分为三级评价。
（2）声环境评价范围
声环境评价范围定为建设项目边界向外200m范围。
（3）预测模型、方法和结果
本项目主要高噪声设备有：如多功能加工中心、砂光机、数控排钻、封边机等，其噪声声源一般为中频强噪声，噪声值在70 ~100 dB(A)之间。
项目通过在设备布置在厂房内部、设备安装时采用加大减震基础，安装减震装置；加强管理，经常保养和维护机械设备，避免设备在不良状态下运行等措施减少噪声对周围环境的影响。
本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的有关模式进行预测：
[image: ]
式中：Lp——测点的声级（可以是倍频带声压级或A声级）；
Lp0——参考位置r0处的声级（可以是倍频带声压级或A声级）；
r——预测点与点声源之间的距离，m；
r0——测量参考声级处与点声源之间的距离，m；
ΔL——各种衰减量，包括空气吸收、声屏障或遮挡物、地面效应等引起的衰减量。
根据计算结果，本项目厂界及敏感点（200m范围内）噪声衰减预测值见下
表7-16 项目主要设备噪声产生情况一览表
	关心点
	设备名称
	数量（台）
	单台噪声dB(A)
	叠加噪声dB(A)
	减震、隔声dB(A)
	各噪声源距关心点距离（m）
	距离衰减dB(A)
	贡献值dB(A)

	东厂界
	多功能加工中心
	2
	100
	103
	15
	90
	39.1
	48.93 

	
	数控排钻
	1
	85
	85
	15
	40
	32
	37.96

	
	覆膜机
	1
	85
	85
	15
	85
	38.6
	31.41

	
	砂光机
	1
	95
	95
	15
	95
	39.6
	40.45

	
	封边机
	4
	80
	86
	15
	35
	30.9
	40.14 

	南厂界
	多功能加工中心
	2
	100
	103
	15
	40
	32.0 
	55.97 

	
	数控排钻
	1
	85
	85
	15
	50
	34.0 
	36.02 

	
	覆膜机
	1
	85
	85
	15
	15
	23.5 
	46.48 

	
	砂光机
	1
	95
	95
	15
	35
	30.9 
	49.12 

	
	封边机
	4
	80
	86
	15
	40
	32.0 
	38.98 

	西厂界
	多功能加工中心
	2
	100
	103
	15
	20
	26.0 
	61.99 

	
	数控排钻
	1
	85
	85
	15
	80
	38.1 
	31.94 

	
	覆膜机
	1
	85
	85
	15
	35
	30.9 
	39.12 

	
	砂光机
	1
	95
	95
	15
	10
	20.0 
	60.00 

	
	封边机
	4
	80
	86
	15
	80
	38.1 
	32.96 

	北厂界
	多功能加工中心
	2
	100
	103
	15
	10
	20.0 
	68.01 

	
	数控排钻
	1
	85
	85
	15
	10
	20.0 
	50.00 

	
	覆膜机
	1
	85
	85
	15
	45
	33.1 
	36.94 

	
	砂光机
	1
	95
	95
	15
	25
	28.0 
	52.04 

	
	封边机
	4
	80
	86
	15
	25
	28.0 
	43.06 


表7-17 厂界四周噪声预测值
	关心点
	预测值
	达标情况
	标准值

	东厂界
	50.3 dB(A)
	达标
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

	南厂界
	57.3 dB(A)
	达标
	

	西厂界
	59.1 dB(A)
	达标
	

	北厂界
	61.2 dB(A)
	达标
	


根据预测结果，在厂房隔声、围墙阻隔、空气吸收、距离衰减情况下，本项目东、南、西、北厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类区要求，即昼间≤65dB(A)，项目产生的噪声对周围环境影响较小。
5、固体废物环境影响分析
[bookmark: _Toc97731414][bookmark: _Toc42691721][bookmark: _Toc83430900]项目运营产生的固体废弃物主要是生产过程中产生的边角料、木屑、布袋除尘器装置收集的粉尘、废包装料、员工生活垃圾、废活性炭等。
根据工程分析，废弃的边角料2.90 t/a、粉尘0.22 t/a、废包装材料1.0 t/a，属一般固废，此部分固废统一收集暂存于一般固废间，可回收的外售给废物回收站，不可回收的交由环卫部门处理。员工生活垃圾产生量为1.5 t/a，统一收集后交由园区环卫部门处置，旱厕粪便委托周边农民清掏用于农田施肥；厨余垃圾及废油脂委托有资质单位清运处置。项目喷胶过程中产生废胶桶、更换后的废活性炭、机械设备维修过程产生的废机油等危险固废，统一收集后暂存于危废暂存间，委托有处理资质的单位处置。
项目建设1间10 m2的危险废物暂存间，暂存间的设置需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，危险废物临时存储间必须密闭，做好防风、防雨、防晒、分类堆放，设标识牌，并按照规定做好危险废物堆放区地面硬化，加强堆放区的防雨和防渗措施。
附：危险废物储存、处置要求
（1）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求危险废物处置间需满足以下要求：
1、危险废物贮存场、处置场必须符合国家规定标准，配套防火器材、要求防渗漏。
2、储存室均需要设施照明措施。
3、储存室地面必须进行硬化地面，且表面无裂痕。
4、储存室周围设置截排水沟。
5、进入储存间内不可带明火。
6、储存间设置不可让太阳光射入里面，防止温度过高发生自燃。
7、储存间外应设置警示牌，里面应设有应急防护、处理设施。
（2）储存管理措施要求
1、厂方应每一次都对回收的危废进行记录，具体内容包括：废物名称、来源、数量、特性、入室日期、存放地点、出室时间以及回收单位名称。
2、定期检查废油桶有无破漏、渗漏和污染，并做好检查记录，发现破损，应及时采取措施清理处置。
3、每种危险废物需设置标识牌，标识危险废物名称、数量、特性。
采取上述处理措施，本项目固体废物均得到了合理处置，固废处置率100%。项目固体废物对环境影响较小。
6、土壤环境影响分析
（1）土壤环境影响评价工作等级的确定
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录 A，本项目为其他制品制造中的家具制造业，土壤环境影响评价范围为 Ⅲ 类，项目占地约7072.84m2，小于5hm2，占地规模属小型。本项目位于富民工业园区内大营五金建材产业园内，根据大气估算模型，项目排放污染物最大落地浓度范围为下风79m。上述距离范围内均为工业用地，无耕地、无居民等，土壤环境不敏感。
综合上述，根据表 7-19等级判定表，本次土壤环境评价不设等级，仅进行简单的影响分析。
表7-17 土壤环境评价工作等级分级表
	类别和敏感程度
	I类
	II类
	III类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一
	一
	一
	二
	二
	二
	二
	三
	三

	较敏感
	一
	一
	二
	二
	二
	三
	三
	三
	/

	不敏感
	一
	一
	二
	二
	三
	三
	三
	/
	/

	备注
	“/”表示可不开展土壤环境影响评价工作



（2）土壤环境影响分析
项目为木制品制造，生产过程中的产生的废气主要有粉尘、有机废气和食堂油烟，主要污染物为PM10、TSP和非甲烷总烃。项目生产过程中设备维护、检修等过程中会产生少量废废机油，产生量约0.02 t/a。项目废水主要是员工生活食宿废水，经油水分离器、絮凝沉淀池处理后回用不外排。因此项目对土壤环境的影响主要涉及大气沉降影响，对照HJ964-2018中9.2.3.3条污染影响型的防控措施：涉及大气沉降影响的，占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。
根据实际情况，项目区道路均已硬化，项目周边主要为建设用地，无耕地；生产固废、生活垃圾、危险固废等固体废物集中收集，堆放于室内，避免雨天雨水冲刷产生淋滤水；废气在采取环评提出的措施后，可以达标排放，因此项目基本满足土壤污染防控要求，对土壤环境影响可控。
环评要求建设单位加强生产和设备运行管理，从原料产品储存、运输、污染处理设施等全过程控制产品泄漏，采取行之有效的废气处理措施及防渗措施，定期检查废气处理设施运行状况，及时消除污染隐患。
7、环境风险分析
（1）风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对本项目主要物料的毒性及其风险危害特性进行识别。本项目涉及主要危险物质为废机油，废机油临界量Qn为2500t。根据建设单位提供资料，项目内废机油最大储量为0.02t。
（2）风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂区内的最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q：


式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量；
      Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量；
当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。
项目内废机油最大储量为0.02t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中的危险物质，废机油临界量为2500t。
表7-20 建设项目Q值确定表
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质Q值

	381
	油类物质
	/
	0.02
	2500
	0.000008

	项目Q值∑
	0.000008


由上表可知，Q<1，则该项目环境风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级划分，可开展简单分析。
（3）环境风险分析
根据风险产生的因素，废机油属易燃物质，存在泄漏、火灾等风险。产生的环境风险主要是有毒物质的泄漏和火灾事故，影响周边环境。
（4）环境风险防范措施
①加强消防安全教育培训：定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。
②加强消防设施、器材维护管理。
③加强厂区储存管理，项目的原料、产品及产生的工业固废严禁与易燃易爆品混存。
④厂房禁止在通道内堆放物品，并配备防火器材。
⑤实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题及时整改。
⑥如突发火灾，应立即采取急救措施，并及时向当地环保局等有关部门报告。万一发生火灾事故，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119 电话通知公安消防部门并报告部门主管；小火灾时用干粉或二氧化碳灭火器，大火灾时用水幕、雾状水或常规泡沫灭火。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的要求，项目环境风险潜势为I级的展开简单分析即可，分析内容具体见下表。
表7-21 建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	全屋板式家具生产及加工项目

	建设地点
	富民工业园区大营五金建材产业园片区

	地理坐标
	经度：102°52'93.88"
	纬度：25°23'50.97"

	主要风险物质及分布
	废机油，0.02t，危废暂存间。

	环境影响途径及危害后果
	根据风险产生的因素，本项目在生产运行中，产生的环境风险主要是泄漏、火灾、爆炸事故。

	风险防范措施
	1、项目内按照生产安全管理要求配套设置干粉灭火器、消防水池等防火设施；
2、项目内粘贴严禁烟火、明火的防火标志，加强员工防火意识，定期组织防火安全培训及环境事故风险演练；
3、加强安全生产管理，安排值班人员进行防火巡逻，做好生产过程风险防范，加强火灾风险防范等。
4、要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。操作人员必须严格按照操作规程办事， 认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。
5、建立健全的环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强项目区安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
项目涉及废机油，具有一定的潜在危险性；本项目在生产、储存等过程存在火灾事故风险，在采取严格的防护措施后，事故发生概率很小，风险可控。


三、项目选址合理性分析
1、项目与园区规划相符性分析
本项目位于富民工业园区大营五金建材园，属于富民工业园区“大营—茨塘片区”，根据《富民工业园区总体规划修编（2015~2030）》，“大营—茨塘片区”是以半导体为主导的新材料产业、食品加工、五金建材产业片区，项目为家具制造，与园区规划产业定位不冲突。
根据《富民工业园区用地规划》，项目所占地属于二类工业用地，项目属于家具制造行业，入驻符合富民工业园区用地规划，目前项目已获得富民工业园区管委会招商服务局入园证明（见附件）。
2、项目与富民工业园区规划的符合性分析
根据与《富民工业园区总体规划修编（2015～2030）》总体规划图，本项目位于位于大营—茨塘片区的茨塘组团，项目与《富民工业园区总体规划修编（2015～2030）环境影响报告书》及审查意见的相符性分析见表7-22。
表7-22 同园区规划环评及审查意见相符性分析
	富民工业园区相关入园要求
	本项目情况
	相符性
分析

	1、禁止国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的产业入园。
	根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于淘汰类或限制类，为允许类，项目已取得富民县发展和改革局核发的“投资项目备案证”，项目建设符合国家及地方的产业政策。
	相符

	2、禁止不符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》中规划产业的项目入园。
	大营-茨塘坡片区规划以半导体为主的新材料产业、食品加工及五金建材产业；本项目为家具制造，与园区规划产业不冲突。
	不冲突

	3、禁止未满足区域总量控制要求的项目入园；
	办公生活废水经隔油池、絮凝沉淀池处理后回用于厂区洒水降尘，本项目不外排废水。
木工粉尘经收集后进入项目布袋除尘装置进行处理，最后经15m高的1#排气筒进行排放；喷胶、封边废气收集后经活性炭处理装置进行处理后经15m高的2#排气筒进行排放；食堂油烟经油烟净化器处理后实现达标排放。项目产生大气污染物达标排放，对周围环境影响小。
项目固废处置率为100%。
	相符

	4、禁止高能耗、高污染的企业入园；
	项目各项工序所使用的设备均为电能源。项目工艺简单，设备较少，产生污染物在采取相应的环保措施后，排放量小，对周围环境影响小。
	相符

	5、在水环境质量未达标前应当推行“污染物超量削减替代”制度，排放COD、氨氮等主要污染物的新建项目，实行区域内现役源1.5~2倍的削减量替代。
	项目不涉及污水排放，生活食宿废水经油水分离器、絮凝沉淀池处理后，回用于厂区内洒水降尘，废水不外排。
	相符

	6、入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达到各行业的标准要求，工业园区生产废水循环利用率应不低于80%。
	项目不涉及污水排放，生活食宿废水经油水分离器、絮凝沉淀池处理后回用于厂区内洒水降尘。
	相符

	7、靠近县城、集镇的区域(白石岩-大白坡片区南部、大营-茨塘片区西部)，不宜引进高污染的工业企业，特别是大气污染物型企业。
	项目产生大气污染物主要为木工粉尘和有机废气；粉尘经布袋处理后由1#15m 高的排气筒进行排放；有机废气收集后经活性炭吸附装置处理后，由 2#15m 高的排气筒进行排放。
本项目不属于高污染项目。项目产生的大气污染物均能得到有效处置，且排放达标。
	相符

	8、新入驻企业应符合《昆明市河道管理条例》的相关规定
	本项目不属于河道保护范围。
	相符


综上所述，本项目的建设与富民工业园区规划不冲突。
3、环境可控性分析
（1）项目产生大气污染物主要为木工粉尘、喷胶和封边废气、食堂油烟。粉尘经布袋处理后由15m高的1#排气筒进行排放；喷胶废气经集气罩+活性炭吸附后经15m高的2#排气筒进行排放。食堂油烟经油烟净化器处理后实现达标排放。项目产生的大气污染物均能得到有效处置，不会对周围大气环境造成明显的影响。
另外，建设单位应落实安排专门的清理人员定期对除尘器、粉末回收系统、有机废气处理系统、油烟净化器等进行检查、维修等，确保各环节工作正常，并对活性炭进行检查以及更换。要求进入产污工作位置的工作人员尽量佩戴防护眼镜和防尘口罩，经此措施处理后，大大降低了各污染物对工作人员以及周围环境的影响。
（2）项目雨水经院内地沟收集后排入园区雨水管网。运营期间产生的办公生活食宿废水经油水分离器+絮凝沉淀池处理后，回用于厂区内洒水降尘，不直接向地表水排放，对周围地表水影响不大。
（3）运营期噪声主要来源于生产设备噪声。在采取隔声、减震等措施后，可满足相应标准，对周围环境影响不大。
（4）本项目实施后，废弃的边角料、包装废料、收集的粉尘等属一般固废，此部分固废统一收集暂存于一般固废间，可回收的外售给废物回收站，不可回收的交由环卫部门处理；员工生活垃圾统一收集后由环卫部门处置；废机油和废活性炭等危险固废收集后暂存于危废暂存间，委托资质单位清运处置。固废处置率为100%。
从环境的角度看，项目在采取环评提出的环保措施后，各项污染物均能得到有效的控制，实现达标排放，对周围环境影响较小。
4、环境相容性分析
本项目为木质家具制造业，项目位于富民工业园区内，项目周围主要为机械设备、通用设备、印刷、粘胶剂等生产企业，排放污染物主要为颗粒物及挥发性有机废气，无食品、医药等企业，周边无医院、学校等需要特殊保护的环境敏感点，从园区规划产业看，该片区规划为五金建材产业，不涉及食品等对区域环境要求较高的产业，且项目工艺简单，产生的大气污染物经环保处理后均可实现达标排放；废水经处理后回用于厂区内，不外排；固废处置率100%，项目与周边环境相容，不存在相互制约因素。
综上所述，项目的建设不违反相关规划，运营期产生的污染物在采取环评提出的各项污染防治对策措施下，产生的环境影响均可得到有效控制，能够满足当地环境保护的要求，且不会改变当地的环境功能。


[bookmark: _Toc7353][bookmark: _Toc4729]表八  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	   内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	营运期
	下料
	粉尘
	集气罩+布袋除尘器+15m高1#排气筒排放。
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。

	
	
	砂光
	
	
	

	
	
	封边
	
	
	

	
	
	打孔
	
	
	

	
	
	喷胶
	非甲烷总烃
	喷胶间密闭设置，集气罩负压收集+活性炭吸附+15m高2#排气筒排放。
	《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。

	
	
	食堂
	油烟
	安装净化效率不低于60%的油烟净化设施处理。
	达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准，即饮食油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3。

	水
污
染
物
	营运期
	员工
	办公废水
	油水分离器池（1 m³）+絮凝沉淀池（3m³）+沉淀池（8 m3）。
	达《城市污水再生利用 城市
杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的道路洒扫标准。晴天回用于项目内洒水降尘。雨天暂储在于沉淀池中。

	固
体
废
物
	营运期
	生产车间
	边角料、收集的木屑粉尘、包装废料
	收集后暂存于一般固废间，之后交由物资单位回收利用。
	处置率100%

	
	
	
	废活性炭、废机油
	统一收集后暂存于危废暂存间，之后交由有资质单位进行处置
	

	
	
	办公生活区
	生活垃圾
	环卫部门定期清运
	

	
	
	
	旱厕粪便
	委托周边农民清掏用于农田施肥。
	

	
	
	
	厨余垃圾及废油脂
	委托有资质单位清运处置。
	

	噪声
	营运期
	生产车间
	噪声
	产噪设备合理布局，设备基础减震、距离衰减。定期检查，维修设备，使设备处于良好的运行状态。
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)

	生态保护措施及预期效果：
项目生产均在已建厂房内进行，用地已进行硬化，项目厂界已建围墙，项目区内无天然植被。生态保护措施主要为项目运营过程中“三废”必须经处理达标后排放，避免项目产生的气废、水废、固废等进入外环境，破坏生态环境。




[bookmark: _Toc9632]表九  结论与建议
	一、结论
本项目位于富民工业园区大营五金建材产业园片区内，坐标为东经102.529330，北纬25.235205。项目总投资1050万元，主要进行全屋板式家具生产及加工项目。项目占地面积7072.84m2，总建筑面积4960.35m2，项目厂房、办公大楼已于2013年建成。项目生产线和相关配套设施均已安装调试完毕，项目于2020年4月开始试运营。
根据相关要求和规范，对本项目进行环境影响评价，评价结论与建议如下：
1、产业政策符合性
本项目主要进行木质家具的生产。根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）（2020年1月1日实施）》中的相关规定，本项目不属于限制类和淘汰类项目，符合国家有关产业政策要求。
2、选址合理性分析
项目为木材加工项目，采取了粉尘污染防治措施、有机废气处理措施、固体废物收集措施，项目内产生的污染物在采取环评提出的措施后均可以得到合理有效的处置，与周围环境相容，项目选址合理。
3、环境质量现状
[bookmark: _GoBack]项目所在地环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目区主要地表水体为项目南面1.25km处的大营河，根据《2018年度昆明市环境质量状况公报》，大营河水质一般；项目区声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准；项目区域无原生植被，未发现需特殊保护的动植物资源。
综上所述，项目建设单位认真执行本环境影响报告表中提出的环境污染防治对策和措施，对项目在施工和运营过程中产生的废气、废水、固体废弃物和噪声进行治理，严格执行“三同时”制度，加强企业的环境管理，能够保证各种污染物稳定达标排放。因此，从环境保护的角度来讲，该项目的建设和运营是可行的。
二、环境影响分析
1、施工期环境影响分析
项目厂房和办公大楼已于2013年建成，厂房和办公大楼建筑结构完善，本项目只对厂房进行装修及生产设备的安装，不涉及土方开挖等大型施工工程。项目生产设备和配套设施基本全部安装完毕，项目于2020年4月开始试运营。现阶段主要进行设备的调整和环保措施整改，项目施工期环境影响主要为设备安装和调试过程中产生的少量的粉尘、施工垃圾和噪声。
2、营运期环境影响分析结论
（1）大气环境影响分析
    项目运行过程中产生的废气主要有切割裁锯、砂光等产生的粉尘，喷胶和封边产生的有机废气。
①粉尘
项目下料、砂光、封边、打孔工序产生的粉尘，由集尘装置对点收集后经布袋除尘器除尘后再经15 m高1#排气筒排放，未收集部分呈无组织排放，大多自然沉降在项目厂房内，通过厂房阻隔排放量较小。本项目产生的粉尘排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；对周围的环境影响小。 
②有机废气
喷胶间进行全封闭设置，喷胶工序产生的有机废气经集气罩收集后，进入活性炭吸附装置进行处理，最后经15 m高的2#排气筒进行排放。项目运营产生的有机废气排放满足《大气污染物综合排放标准》表2二级标准；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1无组织排放监控点浓度限值，对周围环境影响较小。
③食堂油烟
食堂油烟产生量较小，经油烟净化装置处理后（60%去除率），食堂油烟排放浓度可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准，对周围环境影响较小。
综上所述，在采取环评提出的措施后，项目产生的大气污染物可达标排放，对周围环境影响较小。
（2）水环境影响分析
本项目实行雨污分流系统，雨水通过厂区内沟渠排入园区雨水管网。
本项目生产和加工过程中不产生废水，项目设置旱厕，无冲厕废水，主要废水为员工日常生活食宿废水。项目区内设有油水分离器1个（1 m3），絮凝沉淀池 1个（3m3），沉淀池1个，容积8m3，沉淀后回用于厂区洒水降尘，不外排。
综上所述，本项目对周围地表水环境影响小。
（3）声环境影响分析
项目产噪设备合理布局，运营期间通过设备隔声、减震以及墙体隔声和距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。建议企业定期检查、维修设备，使设备保持良好的运行状态，消除噪声突发情况。经上措施，噪声对周围环境影响较小。
（4）固废环境影响分析
项目营运期产生的固体废弃物主要为生产固废、生活垃圾。废弃的边角料、木屑及布袋除尘器收集的粉尘可统一收集暂存于一般固废间，定期外售进行二次再利用。废胶桶、废活性炭和废机油统一收集暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处理。员工生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运处置。
    项目产生的固体废物可全部处置，对周围环境影响较小。
三、对策措施
根据我国环保法律法规的规定，凡对环境有影响的建设项目，其配套的污染防治设施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。要求建设方严格执行“三同时”的有关规定。针对该项目可能产生的环境问题，提出以下防治对策措施。
（1）大气环境
①粉尘
项目下料、砂光、封边和打孔粉尘等产污环节设置集气罩，收集后进入布袋除尘装置进行处理，最后经15 m高的1#排气筒进行有组织排放，未收集部分呈无组织形式排放于车间内。加强生产车间和厂区内清扫和洒水，将沉降在车间内的粉尘及时清理清运。
②有机废气
项目喷胶间密闭设置，喷胶产生的有机废气经集气罩收集后进入活性炭吸附装置，最后由15 m高2#排气筒排出。运营期间，应加强厂内通风，空气流通。严格按照要求定期对废气处理系统进行检查，以保障废气处理效率和能力。
③食堂油烟
食堂油烟净化器定期进行清洗，以保障油烟去除率不低于60%。
（2）水环境
项目采用雨污分流系统，雨水经院内地沟排入园区雨水管网。项目设置旱厕，无冲厕废水，定期委托环卫部门清运处置。
生活废水经油水分离器分离、絮凝沉淀池沉淀后回用于厂区洒水降尘，不外排。
（3）声环境
①合理布局各生产设备，安装稳固，以避免运行时产生振动。
②对产噪较大的机械应做减震处理。
③对生产设备进行定期检修、维护和保养，以确保设备运转良好。
（4）固体废物
    ①边角料、收集的粉尘、废包装统一收集暂存于一般固废间，定期清运外售，二次回收再利用。
②生活垃圾集中收集后，定期交由园区环卫部门清运处置。
③项目区内增设1间危废暂存间，面积为10 m2，危废暂存间的设置需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，项目产生的废机油和废活性炭等危废物暂存于危废间，危废物定期交由有资质单位处理。
    （5）总结论
项目建设符合产业政策，用地及选址合理，通过对项目所在地区的环境影响评价以及对项目产生的环境影响分析，认为本项目在认真落实设计方案及环评中提出的环保措施后，项目产生的污染物可得到有效控制，符合达标排放，总量控制原则，项目不会降低当地环境功能，对区域环境影响不大。项目建设是可行的。
四、环境保护建议
鉴于项目建设会对环境造成一定的影响，除在报告中提出的各项污染处理措施及建议外，从环境保护的角度考虑，本环评提出以下几点建议：
（1）根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。
    （2）合理安排服务布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序，确保设备完好，确保达标排放。
    （3）关心并积极听取周边居民等人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。
（4）加强环境管理和宣传教育，提高工作人员环保意识。
五、运营期环境监测计划
项目运营期污染物主要为废气、生活废水和噪声。根据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造业》（HJ1027-2019）中目次7中自行监测管理要求，各监测计划如下：
（1）大气环境监测计划
①监测点位：有组织排放废气监测点设置于排气筒出口处；无组织排放废气置于厂界上、下风向处。
②监测项目：颗粒物、挥发性有机物；
③监测频率：1次/年；
④监测方法：按国家标准方法进行；
⑤监测单位：有资质的环境监测单位。
（2）声环境监测计划
①监测点：项目厂界；
②监测项目：Leq(A)；
③监测频率：1次/年；
④监测方法：按国家标准方法进行；
⑤监测单位：有资质的环境监测单位。
营运期环境监测计划见表9-1。
表9-1 营运期环境监测计划表
	监测
项目
	监测
点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	大气环境
	项目厂界
	颗粒物、挥发性有机废气
	1次/年
	《大气污染物综合排标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；

	
	1#排气筒出口
	颗粒物
	
	

	
	2#排气筒出口
	挥发性有机废气
	
	

	声环境
	项目厂界
	Leq（A）
	1次/年
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。


六、项目竣工环保设施验收
本项目竣工环保设施验收内容详见表9-2。




表9-2 项目竣工环境保护设施验收内容一览表
	[bookmark: OLE_LINK5]内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	环保措施
	验收标准

	大气污染物
	下料机
砂光机
封边机
打孔机
	粉尘
	集气罩+中央集尘系统+布袋除尘器+15m高1#排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值（120mg/m3）。

	
	喷胶间
	非甲烷总烃
	集气罩负压收集+活性炭吸附装置+15m高2#排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。

	
	食堂油烟
	油烟
	油烟净化装置（净化率不低于60%）
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准，即饮食油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3。

	水污染物
	生活废水食堂废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油
	油水分离器（1 m3）+絮凝沉淀池（3m3）+沉淀池（8 m3）
	絮凝沉淀后回用于厂区洒水降尘， 不外排。

	固体废物
	生产车间
	边角料、收集的木屑粉尘、废包装等
	设置1间一般固废间收集，可回收部分外售物资单位，不可回收部分委托环卫部门定期清运。
	处置率100%

	
	
	废胶桶、废活性炭、废机油、
	设置1间危废暂存间收集，定期交由有资质的单位处置
	

	
	办公区
	生活垃圾
	设置垃圾桶若干，环卫部门定期清运
	

	
	
	旱厕粪便
	委托周边农民清掏用于农田施肥。
	

	
	
	厨余垃圾及废油脂
	委托有资质单位清运处置。
	

	噪声
	生产车间
	噪声
	合理布局各生产机械、安装减震垫。
	经车间围墙的阻隔和距离衰减后，可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间≤65dB（A），夜间不生产。

	环境管理
	1、加强生产管理和设备设施的日常维护及监控工作，保证污水处理设施正常运行。
2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。
3、建立、健全生产环保规章制度。
4、严格在岗人员操作管理。







	预审意见：









                                                     公章
经办人：                                            年   月   日


	下一级环境保护行政主管部门审查意见：









                                                    公章
经办人：                                            年   月   日
                                   


审批意见：


























                                                 公章
经办人：                                     年    月    日





	注      释
如果本报告表不能说明项目产生的污染污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。
1、大气环境影响专项评价
2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）
3、生态环境影响专项评价
4、声环境影响专项评价
5、土壤影响专项评价
6、固体废弃物影响专项评价
以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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