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[bookmark: _Toc21015]表一、建设项目基本情况
	项目名称
	配电箱加工生产线建设项目

	建设单位
	云南万多电气有限公司

	法人代表
	伍智芳
	联 系 人
	林雄军

	通讯地址
	富民县工业园区哨箐机械加工园

	联系电话
	17678926286 
	传  真
	/
	邮政编码
	/

	建设地点
	富民县工业园区哨箐机械加工园

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别及代码
	其他未列明金属制品制造 
C3399 

	占地面积
(平方米)
	4200
	绿化面积
(平方米)
	/

	总投资
(万元)
	500
	其中：环保投
资(万元)
	7.2
	环保投资占
总投资比例
	1.44%

	评价经费
(万元)
	/
	预期
投产日期
	2020.12

	1、项目背景
云南万多电气有限公司是主要加工高低压配电箱的生产企业，在昆明市寻租标准厂房进行生产，而富民工业园区哨箐机械加工园在地理坐标为北纬25°15′46.81″，东经102°27′54.61″的地块已由昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司征用，征用占地面积为13829.32m²（约20.74亩），用于生产厨具和厨房环保设备，昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司征地后，分两期工程建设厨具和厨房环保设备生产车间两条生产线（两个厂房），现一期工程的生产车间和配套办公楼已建成并投入使用，二期工程的生产车间已建成，配套宿舍楼还未建成。原计划在一期工程和二期工程的生产车间内分别各安装一条生产线，用于生产不锈钢厨具和厨房环保设备，昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司现一期工程的建设内容已投入使用。由于市场的原因，二期工程的生产车间（原环评批复的二车间）建设后未投入使用，空置。2019年12月17日昆明金炊旺厨房环保设备安装工程和云南万多电气有限公司双方签订租赁合同（见附件3），合同签定内容为租用昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司的高为9m，建筑面积4200m2的生产车间（即原批复的二车间）用于云南万多电气有限公司配电箱加工生产线，并租用昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司已建设好的办公楼中的三间办公房用于项目办公，集中一层一间约30m2用作本项目中餐厨房。签订合同后，云南万多电气有限公司就进行了高低压配电箱加工生产线设备安装，并进行高低压配电箱加工的加工，本项目（配电箱加工生产线）生产前未办理环保审批相关手续，2020年11月12日昆明市生态环境局富民分局以富环改[2020]47号《责令改正违法行为决定书》责令项目立即停止违法生产或排污行为，后期昆明市生态环境局富民分局并对云南万多电气有限公司进行了违规生产处罚。
项目厂房已由昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司征地和建设，2017年1月3日，原富民县环境保护局以富环保复[2017]1号文对关于《昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司厨房环保设备生产项目环境影响报告表》的批复进行了批复（见附件7），同意项目建设，建设性质属于新建。
项目厂房是由昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司一次征地，统一规划，分期建设的二期生产车间。
云南万多电气有限公司租用的该厂房和办公用房三间是在原环评批复的建设范围内。原批复昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司《厨房环保设备生产项目》分两期实施，一期工程主要建设一间高为9m的生产车间和一栋3层的办公楼，二期工程主要建设一间高为9m的生产车间和一栋3层的宿舍楼（宿舍楼目前未建设）及相应的环保设施。昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司于2019年12月17日把二期建设的高为9m的生产车间，生产用房建筑面积4200m2，租给云南万多电气有限公司进行了高低压配电箱加工生产线，项目生产性质为加工制造业，与昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司《厨房环保设备生产项目》生产工艺基本相同，目前该项目入工业园区等各项手续正在办理之中。
项目厂房建设地点在一期工程的正南面，是昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司二期工程的建设项目，该厂房于2018年由昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司建设，建设性质为新建。昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司的一、二期工程的建设目前都未通过竣工环保验收，等待该项目调试好后一并进行竣工环保验收。 
昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司《厨房环保设备生产项目》已于2013年1月22日取得富民县发展和改革局出具的投资项目备案证（富发改企业备案[2013]005号），已于2012年12月19日取得富民工业园区管理委员会招商局出具的入园同意书（富工管招[2012]35号）。
云南万多电气有限公司的《配电箱加工生产线项目》为补办环评手续，本次评价以租给云南万多电气有限公司高为9m的生产车间，生产用房建筑面积4200m2，进行高低压配电箱加工生产线一条及相应的环保设施进行评价。
依据国务院253号《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民环境影响评价法》，项目应进行环境影响评价。按照2017年9月1日实施的《建设项目环境影响评价分类管理名录》，金属制品加工制造有电镀或喷漆工艺的需编制报告书，其余编制环境影响报告表，本项目进行高低压配电设备的生产，属于金属制品加工制造，不涉及电镀喷漆，故需编制报告表。为此，建设单位委托云南蔚来环保技术咨询有限公司对项目进行环境影响评价，编制环境影响评价报告表（委托书详见附件一）。
接受委托后，我单位立即组织有关人员深入现场，进行了实地踏勘、调查、资料收集等工作，并进行了工程特点和环境特征分析。在此基础上，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则，编制了本项目的环境影响报告表。
2、工程内容
项目租用昆明金炊旺环保设备安装工程有限公司已建好厂房及其他配套设施进行建设。原项目总占地面积13829.32m2，总建筑面积17380.22m2，建设有厂房（一车间、二车间）和办公楼一栋三层，本项目租用的厂房为原项目的二车间，占地面积约4200m2，建筑面积约4200m2；并租用办公楼中的办公室3间，建筑面积约为90m2。
本工程的建设内容：在租用的4200m2的生产车间内安装配电箱加工生产线1条，厂房内进行原材料堆放、材料剪切、冲压、焊接、喷塑、组装、成品堆放等工序；在租用的三间共90m2的办公室中，集中三楼二间用于办公，一楼一间约30m2用于本项目工作人员中餐的厨房。项目主要建设内容如表1-1所示。
表1-1  项目主要建设内容一览表
	工程分类
	项目名称
	建设内容及规模
	备注

	主体工程
	生产车间
	一栋一层，高为9m，建筑面积4200㎡，内设有原料堆放和生产车间、成品仓库间、喷塑和固化间。
	原料堆放和生产车间
	位于租用生产车间北侧，北侧设置一条生产线，设置有原材料堆放、材料剪切、冲压、焊接、喷塑、组装、成品堆放，各个区域间无阻隔，机械设备从车间进口开始由东向西依次布设。原料堆放在南侧。
	/

	
	
	
	成品仓库间
	位于生产车间南侧，主要堆放生产成品。
	

	
	
	
	喷塑和固化间
	位于生产车间西北侧，喷塑间为全封闭，采用静电喷塑设备进行喷塑。固化间为全封闭，采用电能产热固化。
	

	公用工程
	供水系统
	由当地自来水管网供给。
	/

	
	供电系统
	由当地电网供给，项目区内设有箱式电压器，不设备用发电机。
	/

	
	办公室
	3间，位于昆明金炊旺环保设备安装工程有限公司办公楼3楼2间，一楼1间用作厨房，解决工作人员中餐。
	共90m2

	
	供热
	采用电、太阳能和液化气等清洁能源，不使用燃煤、燃油等锅炉供热。
	/

	
	通风
	生产车间房顶采用无动力通风器进行通风。
	/

	环保工程
	危废暂存间
	在项目区内设置一间危废暂存间，面积5平方
	新增

	
	喷塑粉尘布袋除尘器和排气筒
	喷塑间设置1套布袋除尘器，除尘效率90%以上，排风量为2000m³/h。产生的喷塑粉尘大部分经除尘器收集后，剩余部分经15m高的排气筒呈有组织排放。
	新增

	
	固化间有机废气处理设施及排气筒
	固化间设置一台风量为2000m³/h的抽风机，顶端配建一套活性炭吸附装置。固化间产生的有机废气由抽风机集中收集经活性炭吸附后，经15m高的排气筒呈有组织排放。
	新增

	
	食堂油烟处理
	安装一套抽油烟机
	新增

	
	垃圾桶
	若干，分散至项目各处。
	新增

	依托工程
	化粪池、隔油池
	在办公楼北侧已建有一个4m³的地埋式化粪池，隔油池1m³，在办公楼西侧。
	原有

	
	排水
	项目无生产废水产生及排放。办公及生活污水排入金炊旺办公楼已建化粪池，厨房废水排入隔油池再进化粪池，经沉淀处理达到GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1)A级标准后排入哨箐机械加工园污水处理厂处理。
	原有

	
	厨房
	昆明金炊旺环保设备安装工程有限公司办公楼一楼一间，解决工作人员中餐。
	原有


3、工程规模
3.1项目产品规模
项目生产车间设置一条生产线，主要进行配电箱加工生产，年配电箱生产能力2000套。
3.2生产设备
本项目主要生产设备包括材料切割、焊接、打磨、喷塑及固化等工艺所需设备，主要设备详见表1-2。
表1-2  生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位

	1
	便携式母排加工机
	BE-VHB-200
	1
	台

	2
	多功能数控母线加工机
	
	1
	台

	3
	激光切割机
	数控30KW
	1
	台

	4
	激光雕刻机
	20W
	1
	台

	5
	全自动电线折弯机
	
	1
	台

	6
	数控钣金折弯机
	400T
	1
	台

	7
	液压钣金折弯机
	50T
	1
	台

	8
	液压钣金折弯机
	100T
	1
	台

	9
	点焊机
	
	2
	台

	10
	氩弧焊机
	
	4
	台

	11
	交流焊机
	630
	2
	台

	12
	螺杆式空压机
	15KW
	1
	台

	13
	活塞式空压机
	18.5KW
	1
	台

	14
	压缩空气净化器
	
	1
	台

	15
	压缩空气储蓄罐
	
	1
	台

	16
	单轮快速冲床
	10T
	3
	台

	17
	单轮快速冲床
	16T
	1
	台

	18
	压缩空气干燥机
	
	1
	台

	19
	标准高温烤房
	
	2
	台

	20
	PP带捆扎机
	
	1
	台

	21
	耐压机
	（1-5）KV
	1
	台

	22
	接地电阻测试仪
	（10-3~10-1）
	1
	台

	23
	大电流发生器
	HX-600A
	1
	台

	24
	耐压测试仪
	XC-5KVA
	1
	台



3.3主要原辅材料
（1）原辅材料年用量
本项目原辅材料年用量汇总见表1-3。
表1-3  原辅材料汇总表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	铁板
	厚度：0.5-1.8
	吨
	1000

	2
	不锈钢板
	厚度：0.5-1.4
	吨
	200

	3
	镀锡板
	厚度：0.5-1.8
	吨
	300

	4
	角铁
	40*40
	吨
	50

	5
	塑粉
	
	吨
	2

	6
	锁具
	
	套
	5000

	7
	绝缘板
	厚度：0.5-2
	吨
	3

	8
	镀锡板
	厚度：0.5-1.8
	吨
	400

	9
	铜材
	
	吨
	15

	10
	铝材
	
	吨
	2

	11
	螺丝
	各种规格
	吨
	5

	12
	电线
	各规格
	卷
	500

	13
	微型断路器
	DZ47s 1P C型 32A
	只
	1200

	14
	微型断路器
	DZ47s 2P C型 6A
	只
	300

	15
	微型断路器
	DZ47s 2P C型 16A
	只
	500

	16
	微型断路器
	DZ47s 2P C型 20A
	只
	500

	17
	微型断路器
	DZ47s 2P C型 25A
	只
	500

	18
	微型断路器
	DZ47s 2P C型 32A
	只
	2000

	19
	微型断路器
	DZ47s 2P C型 63A
	只
	2000

	20
	微型断路器
	DZ47s 3P C型 20A
	只
	1500

	21
	微型断路器
	DZ47s 3P C型 25A
	只
	1500

	22
	微型断路器
	DZ47s 3P C型 63A
	只
	3000

	23
	微型断路器
	DZ47s 4P C型 20A
	只
	1500

	24
	微型断路器
	DZ47s 4P C型 40A
	只
	1500

	25
	微型断路器
	DZ47s 4P C型 63A
	只
	500

	26
	微型断路器
	DZ47TR 2P C型 63A 透明
	只
	1500

	27
	微型断路器
	DZ47TR 2P C型 32A 透明
	只
	1500

	28
	微型断路器
	DZ47TR 3P C型 32A 透明
	只
	1500

	29
	微型断路器
	DZ47TR 3P C型 63A 透明
	只
	1500

	30
	微型断路器
	DZ47s 1P C型 16A
	只
	1500

	31
	微型漏电断路器
	DZ47TRLE 2P C型 20A 30mA 透明
	只
	1500

	32
	微型漏电断路器
	DZ47TRLE 2P C型 32A 30mA 透明
	只
	1500

	33
	微型漏电断路器
	DZ47TRLE 2P C型 60A 30mA 透明
	只
	1800

	34
	微型漏电断路器
	DZ47TRLE 3P C型 32A 30mA 透明
	只
	2000

	35
	微型漏电断路器
	DZ47TRLE 3P C型 60A 30mA 透明
	只
	2000

	36
	微型漏电断路器
	DZ47TRLE 3N C型 32A 30mA 透明
	只
	1500

	37
	微型漏电断路器
	DZ47TRLE 3N C型 60A 30mA 透明
	只
	1500

	38
	微型漏电断路器
	DZ47TRLE 2P C型 16A 30mA 透明
	只
	1500

	39
	塑壳断路器
	CDM3-100S/3300 100A
	只
	1500

	40
	塑壳断路器
	CDM3-125S/3300 125A
	只
	1500

	41
	塑壳断路器
	CDM3-160S/3300 160A
	只
	800

	42
	塑壳断路器
	CDM3-250S/3300 250A
	只
	800

	43
	塑壳断路器
	CDM3-400F/3300 400A
	只
	300

	44
	塑壳断路器
	CDM3-630F/3300 630A
	只
	200

	45
	塑壳断路器
	CDM3-800F/3300 800A
	只
	50

	46
	塑壳断路器
	CDM3T-250S/3300 250A
	只
	300

	47
	塑壳断路器
	CDM10-250/3300 250A
	只
	150

	48
	塑壳断路器
	CDM10-250T/3300 250A
	只
	500

	49
	塑壳断路器
	CDM10-100T/3300 100A
	只
	200

	50
	塑壳断路器
	CDM3-63S/3300 63A
	只
	1500

	51
	塑壳漏电断路器
	DZ15LE-100T/3901 63A 30mA
	只
	100

	52
	塑壳漏电断路器
	DZ15LE-100T/3901 100A 30mA
	只
	500

	53
	塑壳漏电断路器
	DZ15LE-100T/4901 63A 30mA
	只
	300

	54
	塑壳漏电断路器
	DZ15LE-100T/4901 100A 30mA
	只
	800

	55
	塑壳漏电断路器
	DZ20L-160T/4300B 160W
	只
	500

	56
	塑壳漏电断路器
	DZ20L-250T/4300B 250W
	只
	500

	57
	塑壳漏电断路器
	DZ20L-400T/4300 400W
	只
	100

	58
	塑壳漏电断路器
	DZ20L-630T/4300B 630KT
	只
	30

	59
	塑壳漏电断路器
	CDM3L-125S/3200 125A KA
	只
	50

	60
	塑壳漏电断路器
	CDM3L-160S/4200A 160A KA
	只
	150

	61
	塑壳漏电断路器
	CDM3L-250S/4200A 250A KA
	只
	400

	62
	塑壳漏电断路器
	CDM3L-400F/4200A 400A KB
	只
	100

	63
	塑壳漏电断路器
	DZ15LE-100T/2901 63A 30mA
	只
	100

	64
	框架断路器
	CDW3-2000N 1600A/3P iTR326 抽屉水平 控制电压:AC230V
	只
	50

	65
	隔离开关
	HGL-125/3J 100A
	只
	500

	66
	隔离开关
	HGL-160/3J 100A
	只
	500

	67
	隔离开关
	HGL-250/311 250A
	只
	500

	68
	隔离开关
	HGL-400/311 400A
	只
	200

	69
	隔离开关
	HR5-160/3D 160A
	只
	500

	70
	隔离开关
	HR5-250/3D 250A
	只
	500

	71
	隔离开关
	HR5-400/3D 400A
	只
	200

	72
	隔离开关
	HR5-630/3D 630A
	只
	100

	73
	隔离开关
	HGL-100/3 100A
	只
	200

	74
	双电源开关
	CDQ0s-125/4P 125A
	只
	200

	75
	双电源开关
	CDQ0s-63/4P 63A
	只
	200

	76
	电度表
	DTS606 MQ1 30（100）A 液晶485
	只
	300

	77
	电度表
	DTS606 MQ1 1.5（6）A 互感式
	只
	500

	78
	刀开关
	HD13BX-1000/31玻板
	只
	150

	79
	刀开关
	HD13BX-1500/31玻板
	只
	150

	80
	刀开关
	HD13BX-2000/31胶板
	只
	50

	81
	刀开关
	HD13BX-600/31玻板
	只
	100

	82
	浪涌保护器
	DZ47Y-40kA 4P
	只
	600

	83
	AC30插座
	DZ47wX 模数化插座 三相四极 16A
	只
	1500

	84
	AC30插座
	DZ47wX 模数化插座 单相两极带接地 16A
	只
	1500

	85
	电流表
	6L2A-1A
	只
	1800

	86
	电流互感器
	LMK-0.66 0.5级
	只
	3500

	87
	高压真空断路器
	各规格
	台
	100

	88
	高压隔离开关
	各规格
	台
	180

	89
	高压互感器
	各规格电流电压
	台
	350

	90
	高压柜体
	各规格
	台
	150

	91
	实芯焊丝
	0.8－10
	吨
	0.2

	92
	液压油
	抗磨液压油
	升
	80

	93
	机油
	
	升
	5


（2）粉末涂料的理化性质
项目喷塑工艺使用的粉末涂料为环氧树脂粉末涂料，环氧树脂：一种固体双酚A型环氧树脂，无色透明颗粒，软化点88-95 ℃,闪点252 ℃，热分解温度＞350℃，密度1.36 g/ml(25 ℃)，环氧值 0.09-0.145mo1/100g，有机氯≤0.02 mol/100g，无机氯≤0.001mol/100g，挥发值≤1%。环氧树脂耐热性、绝缘性、硬度和柔韧性好，可用作金属和非金属材料(如陶瓷、玻璃、木材等)的胶粘剂(粘合力强，俗称万能胶)，也可用以制造涂料、增强塑料或浇铸成绝缘制件等，并可用于处理纺织品，可有防皱、防缩、耐水等作用，低分子量的环氧树脂可用作聚氯乙烯的稳定剂。环氧树脂在本项目的涂料生产过程中作为主要的树脂原材料。环氧树脂粉末涂料主要成分见表1-4，其中主要成分理化性质见表1-5。
表1-4  环氧树脂粉末涂料成分表
	  组分
含量%
	环氧树脂
	呔哔克
	金红石
	氧化铁
	碳酸钙

	%
	15-20
	1.0-30
	<25
	<10
	<50



表1-5  粉末涂料主要成分理化性质
	序号
	材料名称
	外观特征及性状
	理化性质
	毒性

	1
	环氧树脂
	环氧树脂按分子量和化学结构 可从液体到固体。固化前为黄 色至青铜色热塑性物质。
	熔点145〜155C，
溶于丙酮、乙二醇、 甲苯。
	LD50：
11400mg/kg
(大鼠经口）。

	2
	呔哔克（异氰酸二甘油脂二聚物）
	白色结晶
	熔点95-98C，不易
溶于水。
	/


（3）主要原辅料存放量
根据建设单位提供资料显示，项目大部分原辅料需要时从市场购买或市场送货供用，基本无库存，但有时会有少量储存，主要原辅料储存量、储存方式、储存位置见表1-6。塑粉库存量最多存放100kg，双层包装，每包10kg。
表1-6  主要原辅材料临时存放量表
	序号
	名称
	储存方式（储存位置）
	单位
	最大储存量

	1
	铁板
	市场供用（厂房中间）
	吨
	10

	2
	不锈钢板
	市场供用（厂房中间）
	吨
	2

	3
	镀锡板
	市场供用（厂房中间）
	吨
	5

	4
	角铁
	市场供用（厂房中间）
	吨
	1

	5
	塑粉
	双层包装，每包10kg存放间在厂房的东南角。
	吨
	0.1

	6
	铜材
	市场供用（厂房中间）
	吨
	1



3.4劳动人员及工作制度
项目办公人员和生产工人共24人，其中办公人员4人，生产工人18人，后勤人员2名，项目区内无住宿。项目区只解决工作人员中餐，中餐位置在租用的办公房中，在项目东北侧约50m处。年工作300天，每天8小时。
4、厂房平面布置
本项目建于富民县工业园区哨箐机械加工园内，为租用厂房，所有设备安装在一个厂房内（一条生产线）。项目生产厂房内各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原料、产品的运输。
喷塑粉尘排放口和固化产生的非甲烷总烃排放口位于生产车间的西北侧，可最大限度的减少喷塑粉尘和固化废气对环境产生影响。危险废物暂存间位于厂房西南角（2m2封闭的房间），原辅料存放间（开关插座类）及塑粉存放间在厂房的东南角（15m2封闭的房间）。项目平面布置图详见附图2。办公室是单独一栋，为租用《昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司》在三楼的2间办公室，工作人员中餐厨房为租用办公楼1楼1间约30m2。
5、环保设施
5.1本项目依托的环保设施
（1）雨污分流系统
经现场踏勘，项目区内已实现雨污分流，分别设置了雨水管和污水管。
（2）化粪池
租用的办公楼北侧建有一个容积为4m³地埋式的化粪池，对项目区产生的生活废水进行预处理。
（3）隔油池
    本项目工作人员最多时24人，只解决在厂工作人员的中餐，厨房在租用的办公楼一楼一间约30m2。隔油池为依托容积为1m³。
（4）排水
项目无生产废水产生及排放。厨房废水经隔油池排入化粪池，其它办公生活污水排入金炊旺已建化粪池，经化粪池处理达到GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1)A级标准后排入哨箐机械加工园污水处理厂处理。
5.2本项目自建的环保设施
（1） 垃圾桶
    垃圾桶若干。
（2）喷塑粉尘除尘设备
喷塑台三面采用不锈钢钢板封闭，喷塑台安有建设单位自己设计建造的除尘设备，除尘设备靠风机抽风带动粉尘向塑料滤网方向流动，同时塑料滤网（多层，密孔）不停的旋转，使得粉尘附着在滤网上，当达到一定程度时自然落下在收集台上，抽风机风量为2000m³/h。经除尘设备收集的喷塑粉尘回用，其余的通过排风口和未封闭一面在生产车间内呈无组织排放。
    喷塑粉尘回收方案为布袋收尘达到一定量后，更换布袋（或收集袋中粉尘），收下的粉尘用桶装，下次喷塑时回用。
（3）固化间排气筒
固化间采用不锈钢钢板封闭，设置1个风量为2000m³/h的风机，废气经抽风机集中收集经活性炭吸附后，经15m高的排气筒排放。
（4）塑粉存放间
    在厂房的东南角，封闭的房间。
（5）危废暂存间
在项目区内设置一间危废暂存间，面积2平方(未建)。存放废活性炭和废机油（废活性炭废物类别，HW49其它废物，废物代码900－039－49，废机油废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，编码为900-217-08）。
项目自建环保设施位置见图1-1。

[image: ]
图1-1  项目环保设施位置图
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	6、环保投资
本项目总投资500万元，环保投资约为7.2万元，约占总投资1.44%，环保投资估算明细见表1-7。
表1-7  项目环保投资一览表
	时段
	污染物
	治理措施
	投资（万元）

	运营期
	需新建的环保设施
	废水
	生活废水
	办公生活废水依托被租用公司的4m3化粪池，厨房废水依托被租用公司的1m3沉淀池再入化粪池达标后排入园区污水管网
	/

	
	
	废气
	喷塑粉尘
	封闭的喷塑间，1套，布袋除尘设备，风量为2000m³/h，喷塑粉尘经除尘器除尘后经15m高的排气筒排放
	1.5

	
	
	
	固化产生的废气
	设置1个风量为2000m³/h的风机，废气经抽风机集中收集经活性炭吸附后，经15m高的排气筒排放
	2

	
	
	
	车间粉尘
	无动力通风器
	1

	
	
	
	食堂油烟
	抽油烟机1套
	0.5

	
	
	噪声
	生产设备噪声
	基础减震
	1

	
	
	固废
	生活垃圾
	垃圾桶
	0.2

	
	
	
	危废暂存间
	在项目区内设置一间危废暂存间面积2平方，收集、暂存危险废物的场所，并且危废暂存间设施、设备、容器和包装物，应当具有防渗漏、防扬散、防雨淋等功能。
	1

	合计
	7.2


与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
项目租用昆明金炊旺环保设备安装工程有限公司已建好的厂房。
据现场调查，该地区的主要环境问题为水环境问题。螳螂川普渡河桥断面水质类别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类，主要超标污染物为总磷、氨氮、COD。与2018年相比，水质类别无变化，螳螂川在项目区所在河段水质达不到保护要求。分析螳螂川河道水质超标原因主要为：①滇池水体污染；②沿河村庄生活污水及农田回归水的汇入。
园区已建设了污水处理厂且已运营，本项目无生产性废水，少量生活废水依托昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司污水处理设施进行处理。项目区内已进行了雨、污分流，建设有化粪池及排入园区污水管网，故本项目生活污水依托昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司的污水管网进园区污水处理厂。









[bookmark: _Toc28291]表二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
1、地理位置
富民县地处滇中北部，距昆明23公里，是昆明市郊县。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠西山区。全县拥有土地面积993平方公里，其支柱产业有：水泥厂、黄磷厂、硝盐厂、旅游业、农特产品等。2009年7月，富民县委、县政府对县政府驻地镇进行区划调整，撤销大营镇，其辖区并入永定镇，成立新的永定镇，2011年3月，将永定镇改名为永定街道办事处。2017年4月，原永定街道析置为永定街道和大营街道。其中，永定街道办事处驻在永二社区环城西路31号，辖城南、城北、永一、永二、瓦窑、西邑、北邑、兴贡、清河、拖担、龙马、南营、北营、河东、白石岩15个村（居）委会，国土面积 112.24 平方千米。大营街道办事处驻在大营社区大营街 40 号，管辖大营、奎南、东元、三村、茨塘、束刻、麦竜、麦依甸、西山、麦场、仓前、元山、松林、黄坡、旧县、永安16个村（居）委会），国土面积184平方千米。
本项目位于富民县哨箐机械加工园内，地理坐标为北纬25°15′47.87″，东经102°27′54.34″。项目东面约50米为G108国道，交通十分便利，水、电等基础设施条件齐备。具体位置详见附图1。
2、地质、地形和地貌
富民县境所处位置，地质构造属杨子淮地台一级，康滇地轴二级，武定到易门台拱三级的东缘和滇黔川鄂台拱二级，昆明坳陷三级西缘的接合部。其西部为罗次大断裂，东部为小江深断裂，中部为普渡河深断裂，县内断裂构造发育，褶皱构造简单。地层出露有元古界之下元古界昆明群，上元古界震旦系的上统灯影组，下统澄江组，下统澄江组的地层岩性为紫红色，中厚层状粗粒石英砂岩，夹砾粗砂岩，有时见棕红色页岩夹层，渗透性较大。古生界的寒武系、奥陶系、泥盆系、石灰系、二叠系；中生界的三叠系、侏罗系、白垩系；新生界之第三系、第四系等均以不等的面积分布于全县。
本项目位于富民县西南部，属罗次大断裂。
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），项目区域地震动峰值加速度为0.20g，地震动反应谱特征周期为0.45s，对应的地震基本烈度为Ⅷ度。
富民县地处云贵高原中部，有着典型的高原地貌。县境似一不规则梯形，南高北低，望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%，以湖盆岩溶高原地貌形态为主，红色山原地貌次之。山岭海拔在1455～2817m之间，同时由于地处金沙江、南盘江及元江3大水系的分水岭之间，河流侵蚀作用不强，高原面保存较好，大部分地区地形较平缓，高差小于500m，分布着一系列山间盆地。富民地区的高差起伏较大，高程分布范围在1455～2817m之间。富民地处云南高原中部，海拔较高，高原是其基本形态，根据这一特点，将地区分为低山、低中山、高中山、高山4类地貌类型。
项目厂址位于富民工业园区哨箐片区，场地位于坡面上，总体地势呈北低南高，东低西高的趋势。
3、气候、气象
项目所在区域富民县，属北亚热带低纬高原山地季风气候，气候的变化主要受西南季风和热带大陆气团交替控制，具有四季如春、干湿季分明、年温差小、日温差大的特点。该区域冬无严寒，夏无酷暑。年平均气温14.7℃，极端最高气温31.5℃，极端最低气温-5.4℃，最热月(7月)的平均气温为17.8℃，最冷月(1月)的平均气温为7.8℃，每年11月至次年4月受南亚次大陆偏西干暖气流的控制，天气晴朗、空气干燥、干旱少雨；5月～10月受孟加拉湾洋面西南季风影响，空气潮湿温暖，形成雨季。年平均降雨量1006mm，月最大降雨量208.3mm，日最大降雨量153.3mm。年日照时2327.5小时，年蒸发量1856.4mm。最大风速40m/s，多西南风。相对湿度76%，无霜期227天。20年一遇最大日降雨量108mm，6h最大降雨量62.2mm，1h最大降雨量52.5mm。
项目区内年平均气温15.8℃，年极端最高气温33.4℃，最低气温-7℃；无霜期245天，全年日照2287小时，年平均降雨量846.5毫米，蒸发量2032.5毫米。常年主导风向为西南风，平均风速2.2m/s。
4、河流、水系
富民县境内河流有螳螂川、门前河（高桥河）、大营小河及其支流新桥河和清水河、龙纳河、龙泉河、木板河等8条；源于境内的有高北河、马拉河、清罗河及天生桥河、新沙河、石板沟6条。境内河流的特点为：旱季水小清澈，雨季水大浑浊。
项目附近水系为螳螂川，距离本项目东面约1899m。项目区域水系图详见附图4。
螳螂川原为滇池唯一出水口河流，发源于海口，向北流经西山区海口镇，安宁市连然镇、温泉镇、青龙乡，于莲花岩注入富民县境，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，经永定街道办事处、赤鹫镇到龙发村汇集天生桥河水处，上游称“螳螂川”下游称“普渡河”，再流经款庄镇与东村镇西缘，到沙坪村西北约1000米处进入禄劝县境，注入金沙江。全长约110km，富民县内全长63.4km，均宽65m，入出落差258m，年入境水量86320万m³，年均秒流量27.73m³，最大秒流量500m³。曾在清康熙五十一年(1712)断流。
5、土壤、植被及自然资源
受地形、地质、气候和生物的影响，土属种发育齐全，类型多样，常沿等高线带状分布。根据富民县土壤普查，全县共分高山草甸土、棕色针叶林土、暗棕壤、棕壤、黄棕壤、红壤、紫色土、石灰（岩）土、冲积土、水稻土等10个土类，17个亚类，42个土属，79个土种，主要土壤垂直分布为：1500m～2300m高程段为山地红壤，2300m～2760m地区为山地黄棕壤。2500m～3100m为棕壤，2900m～3100m的地区为暗棕壤，2800m～3300m的地区为亚高山草甸土。
根据工程地质资料分析及现场调查，项目区高程在1719m～1736m，主要以山地红壤为主。
富民县的植被主要有林木、草地、农作物三类。林木品种共有56科、200余种，主要以栎类、松类、犁类、椴类和杂类为主；牧草种类68科、195种；农作物种植品种共有29类、385个品种，主要粮食品种有小麦、玉米、豌豆、绿豆、黄豆、红薯、洋芋；此外还有纳入国家收购计划的中草药300余种。
富民县区常见的野生动物有野兔、狐、獾、鹿、獐、野猪、野羊、狼、豹、狸、野鸡、锦鸡等。但是自20世纪60年代后，项目周边区域内上述野生动物已属罕见或基本绝迹。经调查，项目周边区域内没有发现国家重点保护的动物和大型野兽。
评价区内未发现大型野生动物及国家级保护、特有珍稀、濒危保护等动物出没，主要的野生动物为鼠类、雀类等常见生物。
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	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)
1、环境空气质量现状
建设项目位于富民工业园区哨箐机械加工园，评价区域大气环境功能区划为二类区。根据昆明市生态环境局发布的《2019年昆明市生态环境状况公报》，2019年富民县空气质量能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，该项目区大气环境质量良好。项目所在区域为达标区。
本项目特征因子环境现状评价引用云南天齐塑胶管业有限公司HDPE管道及系列产品生产项目的监测数据，云南天齐塑胶管业有限公司HDPE管道及系列产品生产项目，位于本项目的北侧，距离本项目约40米，云南天齐塑胶管业有限公司HDPE管道及系列产品生产项目环评时，该公司于2019年8月委托云南中科检测技术有限公司对项目区非甲烷总烃进行了监测，监测期间云南天齐塑胶管业有限公司HDPE管道及系列产品生产项目已进行了调试生产，昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司厨房设备生产项目也是在生产期间，这两个项目分别距离该项目（厂房）10m，40m，在该项目的正北面，监测时这两个项目生产工况满足监测对工况的要求。监测期间，该项目厂房还未建设。监测后到本项目环评时，这两个项目生产工况未发生变化，项目周边200m范围内未增加其它企业，无新增污染源，所以引用资料（非甲烷总烃监测数据）具有代表性。可以代表本次环评时周边环境空气质量现状，监测结果见表3-1。
表3-1  项目区非甲烷总烃监测结果
	检测项目
	检测点位
	采样日期
	采样时段
	检测结果（mg/m3）

	







非甲烷总烃
	







A1：项目内
	

2019.08.11
	02:25
	0.63

	
	
	
	08:21
	0.65

	
	
	
	14:12
	0.44

	
	
	
	20:08
	0.46

	
	
	

2019.08.12
	02:12
	0.39

	
	
	
	08:18
	0.62

	
	
	
	14:15
	0.57

	
	
	
	20:12
	0.57

	
	
	

2019.08.13
	02:32
	0.63

	
	
	
	08:10
	0.65

	
	
	
	14:18
	0.45

	
	
	
	20:21
	0.45

	
	
	
2019.08.14
	02:14
	0.42

	
	
	
	08:12
	0.44

	
	
	
	14:16
	0.35

	
	
	
	20:18
	0.38

	
	
	

2019.08.15
	02:42
	0.63

	
	
	
	08:25
	0.65

	
	
	
	14:36
	0.44

	
	
	
	20:25
	0.46

	
	
	

2019.08.16
	02:32
	0.40

	
	
	
	08:34
	0.43

	
	
	
	14:16
	0.30

	
	
	
	20:21
	0.33

	
	
	

2019.08.17
	02:22
	0.41

	
	
	
	08:26
	0.42

	
	
	
	14:19
	0.32

	
	
	
	20:35
	0.28


从上表可知，项目区非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准（2mg/m3）要求。
2、地表水环境质量现状
项目附近地表水为螳螂川，距离本项目东面约1899m，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，项目区所在流域的螳螂川位于富民大桥至普渡河桥之间，按IV类水进行保护。
根据《2019年昆明市生态环境状况公报》，螳螂川普渡河桥断面水质类别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类，主要超标污染物为总磷、氨氮、COD。与2018年相比，水质类别无变化，螳螂川在项目区所在河段水质达不到保护要求。分析螳螂川河道水质超标原因主要为：①滇池水体污染；②沿河村庄生活污水及农田回归水的汇入。
3、声环境质量现状
项目位于富民工业园区哨箐机械加工园，富民工业园区哨箐机械加工园属3类声环境功能区。
本项目声环境现状评价引用云南天齐塑胶管业有限公司HDPE管道及系列产品生产项目的监测数据，云南天齐塑胶管业有限公司HDPE管道及系列产品生产项目，位于本项目的北侧，距离本项目约40米，云南天齐塑胶管业有限公司HDPE管道及系列产品生产项目环评时，该公司于2019年8月委托云南中科检测技术有限公司对项目区域声环境进行了监测，监测期间云南天齐塑胶管业有限公司HDPE管道及系列产品生产项目已进行了调试生产，昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司厨房设备生产项目也是在生产期间，这两个项目分别距离该项目（厂房）10m，40m，在该项目的正北面，监测时这两个项目生产工况满足监测对工况的要求。监测期间，该项目厂房还未建设。监测后到本项目环评时，这两个项目生产工况未发生变化，项目周边200m范围内未增加其它企业，无新增企业噪声产生源，所以引用资料（HDPE管道及系列产品生产项目噪声监测数据）具有代表性，监测结果见表3-2。
表3-2 项目区声环境质量现状监测结果
	检测
内容
	检测点位置
	检测日期
	检测结果 Leq[dB（A）]

	
	
	
	时段（昼间）
	时段（夜间）

	环境
噪声
	N1：项目厂界东侧外 1m 处
	2019.08.16
	10:01-11:11
	58.6
	22:36-22:46
	48.5

	
	N2：项目厂界南侧外 1m 处
	
	10:15-10:25
	57.1
	22:54-23:04
	47.1

	
	N3：项目厂界西侧外 1m 处
	
	10:32-10:42
	56.3
	23:11-23:21
	47.8

	
	N4：项目厂界北侧外 1m 处
	
	10:48-10:58
	55.8
	23:26-23:36
	46.9

	
	N1：项目厂界东侧外 1m 处
	2019.08.17
	10:21-10:31
	57.2
	22:38-22:48
	47.1

	
	N2：项目厂界南侧外 1m 处
	
	10:36-10:46
	58.7
	22:53-23:03
	48.2

	
	N3：项目厂界西侧外 1m 处
	
	11:01-11:11
	55.6
	23:09-23:19
	45.4

	
	N4：项目厂界北侧外 1m 处
	
	11:17-11:27
	56.9
	23:28-23:38
	46.0


根据上表可知，项目区域声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区标准。
项目周边200m范围内声环境敏感点的现状评价：
项目周围200m范围内具体情况为：项目东面50m处为G108国道，隔108国道为山地；东南面125m处有一家住户，东北面128m处有9家住户约32人，都为哨箐村村民。本项目声环境敏感点保护目标见表3-3。
表3-3  项目声环境敏感点保护目标
	名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	相对厂址方位
	相对厂界距离(m)
	保护类别
	环境功能区

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	哨箐村
	244809.59
	2796667.98
	居民
	约9户，32人
	东北面
	128m
	声环境
	声环境2类区

	
	244833.59
	2796399.95
	居民
	1户，5人
	东南面
	125m
	
	


根据表3-2的监测数据，并且周边厂房都是对主要产噪点加装隔声罩，设备安装减振垫，特别是周边厂房都有墙体隔声降噪措施，项目东北面有昆明云朗硬质合成技术有限公司阻隔，东南面有金炊旺公司办公楼阻隔，本项目噪声经阻隔和距离衰减后，对以上敏感目标影响很小。所以项目周围200m范围东南面125m处有一家住户5人，东北面128m处有9家住户约32人，声环境敏感目标能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
4、生态环境现状
项目位于工业园区，生物多样性比较单一，生态自身调节能力较弱，主要受人为控制。
5、主要环境问题
该地区的主要环境问题为水环境问题。
[bookmark: OLE_LINK57]主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
1、周边环境现状
项目周围具体情况为：项目东临G108国道，隔108国道为山地；东南面125m处有一家住户；北面与昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司和云南天齐塑胶管业有限公司相邻（生产厨房设备和HDPE管道及系列产品生产项目，本项目租用昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司的二车间），再北面为昆明云朗硬质合成技术有限公司（生产烟草公司卷烟专用的机械配件），184m处为云南晨鑫机械制造有限公司（生产机械零部件），278m处为九州铁塔（生产电力通讯铁塔），394m处为立邦涂料厂（生产涂料），477m处为公租房；项目西北面200m处为昆明振龙科技有限公司，260m处为富民文楚植保农机厂（生产电动喷雾器零件等），306m处为云南德众内燃机零部件制造有限公司（生产机械零部件）；项目西面为林地；项目南面为空地，隔空地59m处为空厂房，173m处为富民程祈商贸有限公司；东北面128m处有9家住户，项目周边关系示意图详见附图2。
2、主要环境保护目标
根据《环境影响评级技术导则  大气环境》大气环境保护目标以项目为中心2.5km范围内确定；声环境保护目标以项目为中心200m范围内确定，地表水环境保护目标以项目附近水体确定。项目建设区需要保护的主要环境保护目标见表3-4。根据预测结果，本项目的建设能满足环境功能区要求。
表3-4  项目主要环境保护目标
	名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	相对厂址方位
	相对厂界距离(m)
	保护类别
	环境功能区

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	哨箐村
	244631.59
	2797019.48
	居民
	约60户，210人
	北面
	549m
	大气环境
	环境空气二类区



	
	244809.59
	2796667.98
	居民
	约9户，32人
	东北面
	128m
	
	

	
	244833.59
	2796399.95
	居民
	1户，5人
	东南面
	125m
	
	

	
	244878.85
	2796183.71
	居民
	约25户，93人
	东南面
	350m
	
	

	公租房
	244614.52
	2796981.30
	居民
	约374户，1309人
	北面
	427m
	
	

	南冲
	244818.75
	2797660.64
	居民
	约54户，192人
	北面
	1272m
	
	

	石桥村
	244799.33
	2797834.63
	居民
	约71户，250人
	北面
	1422m
	
	

	大三竜
	245317.56
	2798308.85
	居民
	约187户，657人
	东北面
	2266m
	
	

	南营村
	244467.91
	2798434.31
	居民
	约166户，583人
	北面
	2259m
	
	

	西冲
	243862.92
	2798061.66
	居民
	约54户，192人
	西北面
	1824m
	
	

	红庙
	245050.90
	2795895.65
	居民
	约90户，316人
	南面
	717m
	
	

	豹子箐
	244850.32
	2795581.92
	居民
	约20户，70人
	南面
	1226m
	
	

	大刺棵
	245249.10
	2795222.39
	居民
	约53户，184人
	南面
	1567m
	
	

	太平桥
	246116.90
	2795361.85
	居民
	约60户，210人
	南面
	约1795m
	
	

	兴贡村
	246186.66
	2794814.71
	居民
	约781户，2713人
	南面
	约1880m
	
	

	双龙湾
	246614.89
	2795504.72
	居民
	约45户，158人
	东南面
	约2110m
	
	

	野火田
	246145.22
	2796812.13
	居民
	约35户，125人
	东南面
	约1245m
	
	

	龙洞
	246095.05
	2797321.15
	居民
	约60户，214人
	东面
	1580m
	
	

	哨箐村
	244809.59
	2796667.98
	居民
	约9户，32人
	东北面
	128m
	声环境
	声环境2类区

	
	244833.59
	2796399.95
	居民
	1户，5人
	东南面
	125m
	
	

	螳螂川
	/
	/
	河流
	河流
	东面
	1899m
	地表水
环境
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准
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	环境质量标准
	1、环境空气质量标准
项目位于富民县工业园区哨箐机械加工园，属二类环境空气功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中关于非甲烷总烃环境质量标准的推荐限值，标准值见表4-1。
表4-1   环境空气质量标准
	污染物名称
	取值时间
	浓度限值
	单位
	标准来源

	二氧化硫
（SO2）
	年平均
	60
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	24小时平均
	150
	
	

	
	1小时平均
	500
	
	

	二氧化氮
（NO2）
	年平均
	40
	
	

	
	24小时平均
	80
	
	

	
	1小时平均
	200
	
	

	总悬浮颗粒物
（TSP）
	年平均
	200
	
	

	
	24小时平均
	300
	
	

	颗粒物
（PM10）
	年平均
	70
	
	

	
	24小时平均
	150
	
	

	颗粒物
（PM2.5）
	年平均
	35
	
	

	
	24小时平均
	75
	
	

	一氧化碳
（CO）
	24小时平均
	4000
	
	

	
	1小时平均
	10000
	
	

	（臭氧）
O3
	日最大8小时平均
	160
	
	

	
	1小时平均
	200
	
	

	非甲烷总烃
	一次浓度值
	2000
	
	《大气污染物综合排放标准详解》中关于非甲烷总烃环境质量标准的推荐限值


2、地表水环境质量标准
项目所在区域主要地表水体为螳螂川。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》项目区所在流域的螳螂川位于富民大桥至普渡河桥之间，按IV类水进行保护。地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。主要指标限值见表4-2。
表4-2   地表水环境质量标准       单位：mg/L
	序号
	污染物名称
	标准限值
	标准来源

	
	
	IV类
	

	1
	pH
	6～9
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

	2
	CODCr
	30
	

	3
	BOD5
	6
	

	4
	氨氮
	1.5
	

	5
	总磷
	0.3
	


3、地下水质量标准
根据项目所处区域水文地质特征及地下水功能和用途，该项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，具体标准值见表4-3。
表4-3   地下水质量标准限值  单位：mg/L
	项目
	pH
	NH3-N
	硝酸盐
	亚硝酸盐
	挥发酚类
	氰化物
	总硬度
	溶解性固体

	Ⅲ类标准
	6.5~8.5
	≤0.50
	≤20.0
	≤1.0
	≤0.002
	≤0.005
	≤450
	≤1000

	项目
	耗氧量
	硫酸盐
	氯化物
	氟化物
	阴离子表面活性剂
	砷
	汞
	六价铬

	Ⅲ类标准
	≤3.0
	≤250
	≤250
	≤1.0
	≤0.3
	≤0.01
	≤0.001
	≤0.05

	项目
	铅
	镉
	铜
	铁
	镍
	锰
	总大肠菌群（CFU/100mL）
	细菌总数（CFU/mL）

	Ⅲ类标准
	≤0.01
	≤0.005
	≤1.00
	≤0.3
	≤0.02
	≤0.10
	≤3.0
	≤100



4、声环境质量标准
项目位于富民工业园区哨箐机械加工园。根据拟建项目所在区域噪声功能区划，项目四周厂界均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，敏感目标执行2类标准，标准值见表4-4。
表4-4   声环境质量标准限值   单位：dB(A)
	区域名称
	采用标准
	标准值  dB(A)
	标准来源

	
	
	昼间
	夜间
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）

	四周厂界
	3类
	65
	55
	

	敏感目标
	2类
	60
	50
	




	污
染
物
排
放
标
准
	施工期：
1、废气
项目施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值：颗粒物1.0mg/m3。
2、废水
项目施工期污水主要为施工人员洗手废水，通过临时沉淀池处理后回用于项目区洒水降尘，不外排，因此，不设废水排放标准。
3、噪声
项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011），具体标准限值详见表4-5。
表4-5   建筑施工场界环境噪声排放标准
	等效声级[dB(A)]

	昼间
	夜间

	70
	55



运营期：
1、废气
（1）无组废气
项目运营期切割、打磨产生的粉尘和焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297—1996)表2无组织排放监控限值要求。
表4-6   大气污染物排放标准 (GB16297—1996)     
	污染物
	排放监控浓度限值
	备注

	TSP
	无组织排放
	1.0mg/m³
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297 - 1996)


（2）有组织废气
项目运营期喷塑产生的粉尘和固化产生的有组织废气非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297—1996)有组织排放二级排放标准要求，具体数值详见表4-7。
表4-7   《大气污染物中和排放标准》(GB16297—1996)（二级）
	污染物名称
	最高允许排放浓度
	最高允许排放速率
	排气筒高度

	颗粒物
	120mg/Nm3
	3.5kg/h
	15m

	非甲烷总烃
	120mg/Nm3
	10.0kg/h
	15m


2、废水
项目生活污水排入金炊旺公司已建化粪池，废水经化粪池处理后，通过金炊公司旺总排口排入哨箐机械加工园污水处理厂处理，项目外排废水执行GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1) A级标准。具体指标分别见表4-8。
表4-8  GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A级 单位：mg/L
	标准类别
	pH值
	CODcr
	SS
	BOD5
	动植物油
	氨氮
	总磷

	A级
	6.5～9.5
	≤500
	≤400
	≤350
	≤100
	≤45
	≤8


3、噪声
项目运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准，具体见表4-9。
表4-9   工业企业厂界环境噪声排放标准
	类别
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	3类标准
	65
	55


4、固体废弃物
（1）一般固废
一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。
（2）危险废物：
危险废物收集、暂存、转移及处置：危险废物按《国家危险废物名录（2016版）》（环保部令第39号，自2016年8月1日起施行）进行分类；危险废物暂存及处置执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）（2013年修订）标准要求；危险废物的转移依照《危险废物转移联单管理办法》。

	总
量
控
制
指
标
	建议的总量控制指标：
根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：
1、废水
废水量0.0288万t/a，CODcr0.058t/a，氨氮0.0058t/a，总磷0.0017t/a；废水经化粪池处理后，通过金炊公司旺总排口排入哨箐机械加工园污水处理厂处理，总量控制指标纳入污水处理厂进行考核，本项目不设水污染物总量控制指标。
2、废气
废气总量120万m3/a，挥发性有机物0.0002t/a ；
3、固体废弃物
固体废物处置率：100%。
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	本项目租用已建成厂房，不需进行土建施工，并且本项目为补办环保手续，设备安装已完，本次评价不对施工期环境影响进行分析，只对运营期的污染物进行分析。
运营期工程分析
1.运营期工艺流程
工艺及产污环节见图5-1。切割
原料
冲压、折弯
焊接、定型
打磨
组装
产品检测
包装入库
出售
零部件
S、N、G
N
N、G
N、G
N
N
喷塑
固化
S、G
S、G
打磨焊接不平整处
N、G

喷，喷塑、固化间为四面封闭间，分别安装1根15米高的排气筒，项目共2根排气筒。喷塑喷塑间安装布袋除尘器、除尘器的排风量为2000m³/h，经除尘器除尘后，剩余的喷塑粉尘经15m高的排气筒排放喷喷喷塑间安风量为2000m³/h，经除尘器除尘后，剩余的喷塑粉尘经15m高的排气筒排放，项喷塑间安装布袋除尘器，除尘器的排风量为2000m³/h，经除尘器除尘后，剩余的喷塑粉尘经15m高的排气筒排放，目的喷塑间安装布袋除尘器，除尘器的排风量为2000m³/h，经除尘器除尘后，剩余的喷塑粉尘经15m高的排气筒排放，

图例：
N－－噪声；G－－固废；S－－废气。喷塑喷塑间安装布袋除尘器、除尘器的排风量为2000m³/h，经除尘器除尘后，剩余的喷塑粉尘经15m高的排气筒排放喷喷喷塑间安风量为2000m³/h，经除尘器除尘后，剩余的喷塑粉尘经15m高的排气筒排放，项喷塑间安装布袋除尘器，除尘器的排风量为2000m³/h，经除尘器除尘后，剩余的喷塑粉尘经15m高的排气筒排放，目的喷塑间安装布袋除尘器，除尘器的排风量为2000m³/h，经除尘器除尘后，剩余的喷塑粉尘经15m高的排气筒排放，

图5-1  配电箱设备生产工艺流程
（1）原料切割
外购来的板材根据不同产品的规格型号以及设计需要由剪板机、数控切割机和等离子切割机完成切割，原料切割过程中会产生少量的粉尘、噪声以及废料。
（2）冲床加工
原料经切割之后，部分配件则需用冲床进行冲孔、折弯等加工以便进行下一步工序。
（3）焊接
原材料经过切割、塑形后形成了不同的零部件，将需要进行组合的零部件采用焊接的方式进行简单组合。项目主要采用手工电弧焊工艺和采用CO2保护焊接工艺。项目焊接过程中会产生焊接烟尘及噪声。
（4）打磨
经过焊接的半成品，焊接的部位比较粗糙，需用打磨机对工件进行打磨，可有效处理金属表面，去除锈蚀表面及氧化薄膜，提高工件表面光洁度。打磨过程会产生一定的粉尘及噪声。
（5）表面处理、喷塑、固化
喷塑为采用冷轧板制配电箱设备外壳特有的工艺，根据建设单位提供的资料，由于本项目购进的冷轧板较为干净，生产过程中仅采用抹布进行擦拭即可。本项目采用先进的喷塑工艺，使用环氧树脂塑料粉末。本项目设计采用静电粉末喷涂工艺，使用喷塑设备利用静电发生器使塑料粉末带电吸附在工件表面，经过 200℃的烘烤，使粉末熔化黏附在工件的表面，呈现平光或哑光效果。喷塑在封闭的喷塑间内进行，喷塑过程中会产生一定量的粉尘，采用布袋除尘器进行除尘，大部分被除尘器收集，其余经15m高的排气筒呈有组织排放。固化在密闭的房间内进行，采用电能产热进行固化，固化过程中会产生少量的非甲烷总烃，产生的非甲烷总烃经由抽风机集中收集经活性炭吸附后，剩余部分经15m高的排气筒呈有组织排放。本项目共两个排气筒分别在喷塑、固化工序。
（6）组装
针对配电箱设备的不同规格和要求，本项目只生产外壳，电断路器、开关、电度表、插座、电流互感器等其余部件直接从外购买。在组装过程中会产生噪声。
（7）打包、入库
检验合格品即为产品，整理打包，入库待售。该工序打包机运行产生噪声。
2.运营期污染物的产生及排放
根据建设单位提供的资料，目前的实际产量按年生产2000套配电箱进行相关污染物的核算及环保设施达标情况分析。
根据本项目生产组成及工艺过程，运营期项目环境影响因素主要表现在以下几个方面：
（1）废水：主要为工作人员的生活废水对外环境的影响。
（2）废气：主要为生产过程中产生的焊接烟尘、切割粉尘、打磨粉尘、喷塑粉尘、非甲烷总烃对外环境的影响。
（3）噪声：主要为生产过程中设备产生的噪声以及其进出车辆产生的噪声对外环境的影响。
（4）固体废物：主要为生产固废、生活垃圾对外环境的影响。
2.1废水
项目生产工艺过程不需用水，无生产工艺废水排放。项目办公人员和生产工人共24人，年工作300天，每天8小时。
（1）生活污水
项目职工定员为24人，项目区提供午餐（厨房目前在临时租用的办公楼一楼1间约30m2）房间。根据《云南省地方标准•用水定额》（DB53/T168-2019），生活用水量按50L/人·d进行计算。
经核算，本项目生活用水量为1.2m3/d（360m3/a），废水产生系数按80%计，则生活污水量为0.96m3/d（288m3/a）。其中厨房产生的厨房废水按食宿人员生活废水量的20%计，则厨房用水量为0.24m3/d，57.6m3/a，办公废水量为0.768m3/d，230.4m3/a。生活污水产生的主要污染物浓度为CODcr400mg/L、BOD5250mg/L、SS300mg/L、氨氮25mg/L、磷酸盐8mg/L，厨房废水经隔油池预处理后生活污水中各污染物浓度为CODcr350mg/L、BOD5250mg/L、SS250mg/L、氨氮25mg/L、磷酸盐8mg/L。办公生活污水直接进入化粪池进行沉淀处理，厨房废水经隔油池预处理后再进入化粪池进行沉淀处理，经处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1A等级标准后，通过园区污水管网进入哨箐机械加工园污水处理厂处理。金炊旺公司办公楼北侧已建有一个4m³的化粪池和西侧已建1m³的隔油池，金炊旺公司现一期废水量为0.766t/d，本项目废水产生量0.96t/d，两者合计水量为1.726t/d。可满足废水在化粪池中停留时间12-24h要求,可保证废水的处理效果及处理量。
项目废水污染物排放情况见表5-1，水量平衡见图5-2。
表5-1   项目废水污染物排放情况表
	名称
	水量
	污染物浓度（mg/L）

	
	
	CODCr
	SS
	BOD5
	氨氮
	磷酸盐

	污染物浓度（mg/L)
	-
	400
	300
	250
	25
	8

	年产生量（m³/a)
	288
	0.115
	0.086
	0.072
	0.0086
	0.002

	进入园区污水处理厂
	污染物浓度(mg/L)
	-
	200
	150
	150
	20
	6

	
	年排放量（t/a)
	288
	0.058
	0.043 
	0.036
	0.0058
	0.0017

	
	处理削减(t/a)
	0
	0.058
	0.0215
	0.015
	0.0023
	0.0004

	
	去除率（%）
	0
	50
	50
	40
	60
	25


 (
0.
192
0.
96
新鲜水
1
.
2
0.
768
0.
192
0.0
48
0.
96
0.
24
)
2.2废气
（1）无组织废气
①焊接烟尘
项目生产过程中少量工件需要对缝隙进行焊接，焊接面积较小。项目焊接使用CO2焊机以及电焊机。根据《焊接技术手册》（王文翰主编）以及《焊接车间环境污染及控制技术进展》（孙大光、马小凡主编）中有关资料，手工电弧焊、CO2保护焊的产尘量见表5-2。
表5-2   焊接产尘量
	焊接方法
	施焊时每分钟的产尘量（g/min)
	每公斤焊接材料的产尘量（g/kg)

	CO2保护焊
	0.45-0.65
	5-8

	手工电弧焊
	0.2-0.28
	6-8


根据业主提供的资料，目前焊条CO2保护焊丝的使用量均为200kg/a，以此推算该项目投入营运后产生焊烟等污染物的情况见表5-3。
表5-3   焊接烟尘产生情况
	污染源
	最大产生量（kg/h)
	年产生量（kg/a)

	
	焊烟
	焊烟

	CO2保护焊
	0.039
	1.6

	手工电弧焊
	0.017
	1.6

	合计
	0.056
	3.2


本项目使用焊接方式为手工电弧焊和CO2保护焊，焊接工序均在车间内进行。根据计算，本项目生产车间焊接烟尘产生量为3.2kg/a，焊接烟尘在车间内呈无组织排放后，再通过车间通风系统排出室外。
②切割粉尘
项目钢材等原料在等离子切割的过程中由于金属熔化与高速气体碰撞产生粉尘，其主要成分为金属及金属氧化物粉尘。类比同类项目，等离子切割粉尘产生量约占切割原料的0.02%，根据建设单位提供的资料，目前项目原料用量为20t/a，切割粉尘产生量为0.004t/a。切割粉尘主要成分为金属及金属氧化物颗粒，质量较大，在车间自然沉降率较高。85%的切割颗粒物在厂房内自然沉降，15%的较细小的粉末尘无组织排放。无组织切割粉尘排放量为 0.0006t/a。
③打磨粉尘
项目各零部件焊接完成后需进行打磨，打磨会产生少量打磨粉尘。类比同类型项目，打磨粉尘产生量约占打磨原料量的0.02%。根据建设单位提供的资料，目前项目原料用量为20t/a，则打磨粉尘产生量为0.004t/a。打磨粉尘主要成分为金属颗粒，质量较大，较易沉降，85%的打磨颗粒物在车间自然沉降，15%的较细小的粉尘无组织排放。无组织打磨粉尘排放量为 0.0006t/a。
（2）有组织废气
①喷塑粉尘
项目采用冷轧板制配电箱设备在生产时，需要进行喷塑，喷塑使用原料为环氧树脂塑料粉末。根据现场踏勘，喷塑采用人工进行静电喷塑，喷塑过程中会产生少量粉尘。根据建设单位提供的资料，目前喷塑原材料量约2000kg/a，根据《工业污染源产排污系数手册》（2010修订）中关于金属表面处理加工制造业中喷塑工艺工业粉尘产污系数197.1千克/（吨—粉末涂料），则项目喷塑车间粉尘产生量为394.2kg/a，喷塑车间年运行300天，每天运行2小时，则喷塑间粉尘的产生速率为0.657kg/h，喷塑的同时，采用布袋除尘器进行除尘，排风量为2000m³/h，除尘效率为90%以上，本次环评按90%计算。90%的喷塑粉尘被除尘器收集，10%的粉尘通过距地面15m高的排气筒排放，则排放的喷塑粉尘量为39.42kg/a，排放速率为0.0657kg/h，排放浓度为32.85mg/m³。除尘器收集的354.78kg/a的喷塑粉尘，收集的喷塑粉尘用桶装，下次喷塑时回用。
②塑粉固化产生的非甲烷总烃
喷塑粉末固化过程中会产生少量有机废气。有机废气其成分主要为非甲烷总烃，该挥发物以非甲烷总烃。根据粉末涂装公司提供资料：塑粉受热挥发的非甲烷总烃产生量约为塑粉使用量的千分之一。粉末用量为2000kg/a，通过计算得出粉末烘干过程非甲烷总烃的排放量为2.0kg/a，固化间年运行300天，每天运行2小时，则固化间非甲烷总烃的产生速率为0.0033kg/h，固化的同时采用风量为2000m³/h的风机进行收集，后经活性炭吸附装置吸附。活性炭的吸附效率按90%计算，未吸附的非甲烷总烃经15m高排气筒排放，则非甲烷总烃的排放量为0.2kg/a，排放速率为0.00033kg/h，排放浓度为0.165mg/m³。
项目产生焊接烟尘、无组织粉尘、非甲烷总烃产生量及排放量一览表见表5-4。
表5-4   项目大气污染物产排情况一览表
	序号
	名称
	产生量（t/a）
	排放量（t/a）
	处理方式

	1
	焊接烟尘
	0.0032
	0.00326
	无组织排放

	2
	无组织粉尘
	切割粉尘
	0.004
	0.0006
	无组织排放

	
	
	打磨粉尘
	0.004
	0.0006
	无组织排放

	3
	有组织粉尘
	喷塑粉尘
	0.3942
	0.03942
	经布袋除尘器除尘后，经15m高的排气筒排放

	4
	非甲烷总烃
	0.002
	0.0002
	经活性炭吸附后，经15m高的排气筒排放


（3）食堂油烟
项目食堂位于租用的办公楼一楼，仅为员工提供中餐，项目员工数量为24人，厨房设置1个灶头，根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日使用油量约15g/人•d，但本项目仅为员工提供中餐，因此，用油量约5g/人•d，一般油烟挥发量占耗油量的2~4%，本评价按4%计算。项目每天耗油0.12kg/d，则油烟产生量为0.0048kg/d，合0.00144t/a。排风量按《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）规定的单个灶头基准排风量大、中、小型均为2000m3/h，本项目拟安装一套抽油烟机，排风量为2000m3/h。餐厅供应一餐，按2小时，则排风量为6000m3/d，油烟经抽油烟机净化后，油烟排放浓度为1.2mg/m3，由此可见项目食堂油烟产生的浓度较低，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求，对周边环境影响较小。
2.3噪声
项目噪声主要来源于数控切割机、剪板机、冲床、抛光机等生产设备运行时产生的噪声，噪声源强为70-95dB(A)，项目主要噪声设备噪声源强见表5-5。
表5-5   主要设备噪声源强
	序号
	设备名称
	数量（台）
	源强
	工作情况
	声源特性

	1
	数控切割机
	1
	80-90dB(A)
	室内
	间歇

	2
	剪板机
	3
	80-90dB(A)
	室内
	间歇

	3
	数控冲床
	4
	90-100dB(A)
	室内
	间歇

	4
	折弯机
	4
	75-85 dB(A)
	室内
	间歇

	5
	打磨机
	1
	75-80dB(A)
	室内
	间歇

	6
	氩弧焊机
	4
	75-80 dB(A)
	室内
	间歇

	7
	CO2保护焊机
	2
	75-80 dB(A)
	室内
	间歇


进出车辆也会产生一定量的噪声，进出车辆仅在运行时产生噪声。
2.4固废
项目机械设备由指定厂家维护，设备更换的机油等。项目运营期固废主要为生产过程中产生的废料及不合格产品、废抹布、废活性炭、废机油、办公垃圾、生活垃圾、布袋除尘器收尘灰等。
（1）一般固废
①生产固废
本项目生产固废主要是生产过程中产出的少量废弃材料以及不合格产品。
本项目废弃材料主要是冷扎板边角及其他废料，约占所用原料使用量的1%，原料年用量为20t，则本项目生产废料产生量为0.2t/a，废料出售给废铁回收公司。本项目产生的不合格产品，其中可回收利用重新加工的回收用于生产；不能回收的卖给废品回收站回收处理，不能回收于生产的不合格产品产生量约为0.1t/a。
喷塑车间粉尘经布袋除尘器处理，收尘灰回收利用。喷塑粉尘回收方案为布袋收尘达到一定量后，更换布袋（或收集袋中粉尘）用桶装，下次喷塑时回用。
项目采用冷轧板制配电箱设备时采用的冷轧板较为干净，表面仅有极少量的油污，为保证喷塑的塑粉能很好的附着在表面，采用抹布擦拭冷轧板，去除其表面的油污，产生的废抹布约0.04t/a，对照《国家危险废物名录》（2016版），擦拭产生的废抹布属于危险废物（废物类别代码900-041-49），根据《国家危险废物名录》（2016版）废弃的含油抹布属于可豁免的危险废物，可混于生活垃圾，委托环卫部门清运处置，全过程均可不按危险废物管理。
②生活垃圾
项目有员工24人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），居民生活垃圾产生量以0.48kg/人·d计，则生活垃圾的产生量为11.52kg/d、3.5t/a。产生的生活垃圾经集中收集后委托环卫部门定期清运处置。
（2）危险废物  
项目危险废物有主要为废活性炭和废机油。
①废机油
项目部分机械设备需使用机油作为润滑油，机油在机械设备中使用一段时间后，需定期更换，以保证机械设备的正常运转。根据项目建设单位提供的经验数据，项目每年更换出的废机油量约为5kg。废机油属于危险固体废弃物(其类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，编码为900-217-08)，项目所产生的废机油经专用容器收集后，暂存于项目区危废间，由有资质的废机油回收企业负责回收处理，并按规范填写危险固体废弃物转移联单，建立危险固体废弃物管理台帐制度。
②废活性炭
项目在固化间配建一套活性炭吸附装置，根据项目建设单位提供的经验数据，活性炭使用量为0.06t/a，废弃活性炭产生量为0.08t/a，废活性炭属于危险固体废弃物(其类别为HW49其它废物，编码为900-039-49)，项目所产生的废活性炭经专用容器收集后，暂存于项目区危废间，由有资质的活性炭回收企业负责回收处理，并按规范填写危险固体废弃物转移联单，建立危险固体废弃物管理台帐制度。也可以由有资质的更换活性炭的厂家回收。
本项目固体废弃物产生量和排放量一览表见表5-6。
表5-6   本项目固体废物产排情况一览表
	序号
	名称
	产生量（t/a）
	处理方式

	1
	一般固废
	生产废料
	0.2
	外售给废品回收公司回收

	2
	
	不能回收的不合格产品
	0.1
	

	3
	
	废抹布
	0.04
	混于生活垃圾，委托环卫部门清运处置

	4
	
	生活垃圾
	3.5
	统一收集后委托环卫部门清运

	5
	危险固废
	废活性炭
	0.08
	暂存于危险废物暂存间，交有资质的单位处置

	7
	
	废机油
	0.005
	


2.5项目废水、废气、固体废物产生量和排放量汇总
表5-7   项目废水、废气、固体废弃物产排量汇总一览表
	内容
类别
	排放源
	污染物
	产生量(t/a)
	排放量（t/a）

	大气污染物
	厂房
	无组织排放
	焊接烟尘
	0.0032
	0.0032

	
	
	
	粉尘
	0.008
	0.0012

	
	
	有组织排放
	喷塑粉尘
	0.3942
	0.03942

	
	
	
	非甲烷总烃
	0.002
	0.0002

	
	食堂
	食堂油烟
	0.00144
	0.00144

	水污染物
	生活废水
	废水量
	288
	288

	
	
	CODcr
	0.115
	0.058

	
	
	SS
	0.086
	0.043

	
	
	BOD5
	0.072
	0.036

	
	
	氨氮
	0.0086
	0.0058

	
	
	磷酸盐
	0.002
	0.0017

	固体废物
	生产车间（一般固废）
	废品、边角料、废金属屑
	0.3
	0


	
	
	废抹布
	0.04
	0

	
	
	生活垃圾
	3.5
	0

	
	生产车间（危险固废）
	废活性炭
	0.08
	0

	
	
	废机油
	0.005
	0

	噪声
	各种生产设备
	噪声
	经布设噪声源、隔声措施、墙体阻隔、距离衰减等措施后排放。

	
	公用设施
	
	






[bookmark: _Toc11637]表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类别
	排放源
	污染物
	处理前产生浓度
	产生量(t/a)
	处理后排放浓度
	排放量（t/a）

	
	
	
	
	
	
	

	大气污染物
	厂房
	无组织废气
	粉尘
	/
	0.0032
	/
	0.0032

	
	
	
	焊接烟尘
	/
	0.008
	/
	0.0012

	
	
	有组织废气
	喷塑粉尘
	328.5mg/m³
	0.3942
	32.85mg/m³
	0.03942

	
	
	
	非甲烷总烃
	1.65mg/m³
	0.002
	0.165mg/m³
	0.0002

	
	食堂
	食堂油烟
	/
	0.00144
	1.2mg/m³
	0.00144

	水污染物
	生活废水
	废水量
	/
	288
	进园区污水处理厂（288）


	
	
	CODcr
	400
	0.115
	200
150
	0.058

	
	
	SS
	300
	0.086
	
	0.043

	
	
	BOD5
	250
	0.072
	150
	0.036

	
	
	氨氮
	50
	0.0086
	20
	0.0058

	
	
	磷酸盐
	8
	0.002
	6
	0.0017

	固体废物
	生产车间
	废品、边角料、
废金属屑
	/
	0.3
	/
	0

	
	
	废抹布
	/
	0.04
	/
	0

	
	
	喷塑粉尘
	喷塑粉尘回收方案为布袋收尘达到一定量后，更换布袋（或收集袋中粉尘）用桶装，下次喷塑时回用。

	
	
	垃圾
	/
	3.5
	/
	0

	
	
	废活性炭
	/
	0.08
	废活性炭和废机油属于危险固体废弃物，经专用容器收集后，放入项目区暂存间，由有资质的回收企业负责回收处理。

	
	
	废机油
	
	0.005
	

	噪声
	各种生产设备
	噪声（dB(A)）
	75～90
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

	主要生态影响（不够时可附另页）
本项目为租用厂房，项目所在区域为工业园区，周边主要为人工建设的水泥道路、建筑物和绿化植被等。项目区域内分布的植物主要为人工经济林及绿化树木，生物多样性较差，生态系统自身调节能力较弱，生物多样性单一。
项目针对其所产生的“三废”及噪声采取了相应的、合理的污染防治措施，各种污染物均可实现达标排放。
综上所述，项目对区域生态环境的负面影响较小，项目所造成的生态影响是可以接受的。
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	一、产业政策符合性评述
本项目为配电箱设备生产项目，属于其他未列明金属制品制造（C3399）的金属加工制造行业，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录2019年本》和《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》：项目未在鼓励类、限制类和淘汰类之列，且符合国家有关法律、法规和政策规定，为允许类，允许类不列入《产业结构调整指导目录》，所以本项目为允许类项目。
项目的建设符合国家、云南省现行的产业发展政策。
二、项目与所在园区产业定位的相符合性分析
2016年1月11日，云南省环境保护厅以云环函[2016]10号出具了《云南省环境保护厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审查意见的函》，根据审查意见的函对项目入园要求为：
（1）禁止国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的产业入园；
（2）禁止不符合《规划》中规划产业的项目入园；
（3）禁止未满足区域总量控制要求的项目入园；
（4）严格控制高钛渣、钛白粉项目入驻，引进的钛产业企业要以钛产品精深加工为主的工业企业；
（5）项目入园时（特别是钛化工企业），应充分考虑是否满足环境卫生防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标的影响；
（6）靠近县城、集镇的区域（白石岩组团南部、环保产业园、大营组团、款庄组团、东村组团靠近集镇一侧），不宜引进高污染的工业企业，特别是大气污染型企业；
（7）规划白石岩组团、大营-茨塘片区东元村片段、散旦片区的西部组团、款庄-东村片区的东村组团、大栗园组团、和平组团区域岩溶发育，地下水环境较为敏感，不宜布局水质复杂、水量较大的企业；企业入驻时，需对区域水文地质条件进行充分论证，确保企业入驻产生的污染物不影响区域地下水水质。
与以上要求对照，项目不违反《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审查意见的函》的要求。符合性分析如下：
（1）产业政策符合
产业政策符合性见本表七，第一节产业政策符合性评述，项目的建设符合国家、云南省现行的产业发展政策。
（2）项目定位符合富民工业园区哨箐机械加工园的要求
本项目位于富民工业园区哨箐机械加工园。项目主要是配电箱生产加工，属于金属制品加工，行业类别及代码为其他未列明金属制品制造（C3399 ），符合哨箐机械加工园定位。项目符合《富民工业园区总体规划（2014-2030）》要求。
（3）符合区域总量控制要求
本项目无生产废水产生和排放，少量工作人员的生活废水（本项目废水产生量0.96t/d，288t/a），通过项目区雨污分流系统和项目租用的办公楼北侧的沉淀池排入园区管网，进园区污水处理厂，污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准后排入螳螂川。
本项目废气排放中的颗粒物和非甲烷总烃能达标排放，项目生产不产生二氧化硫和氮氧化物等，不涉及到未满足区域总量控制要求的项目入园。经预测运营期间大气污染物的排放对环境影响较小。
（4）项目入园不属于《富民工业园区总体规划（2014-2030）》严格控制的产业。
（5）项目运营期产生的废气、噪声等，经预测对敏感目标无影响。
（6）项目在富民工业园区哨箐机械加工园，地理坐标为北纬25°15′47.87″，东经102°27′54.34″。距离县城约5.0KM，且在下风向，本项目属机械加工项目，符合第六条要求。
（7）本项目不在地下水环境较为敏感地，且项目运营期所产生污染物在采取措施后，对地下水不会造成污染，符合第七条要求。
综上所述，项目符合该区域的规划，符合规划的相关要求。
三、项目选址合理性分析
1、项目区自然环境状况
项目位于富民县工业园区哨箐机械加工园内，项目从事高低压配电设备加工生产。项目所在地块地势较为平坦，项目区地质条件稳定，无不良地质现象。项目所选场址及周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区，集中式的供水水源地等环境敏感区，评价区域无珍稀动植物分布。
2、与周边环境相容性分析
项目位于富民县工业园区哨箐机械加工园内，根据环评单位的现场勘查，北面与昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司和云南天齐塑胶管业有限公司相邻（生产厨房设备和HDPE管道及系列产品生产项目，本项目租用昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司的二车间），再北面与昆明云朗硬质合成技术有限公司相邻（生产烟草公司卷烟专用的机械配件），184m处为云南晨鑫机械制造有限公司（生产机械零部件），278m处为九州铁塔（生产电力通讯铁塔），394m处为立邦涂料厂（生产涂料），477m处为公租房；项目西北面200m处为昆明振龙科技有限公司，260m处为富民文楚植保农机厂（生产电动喷雾器零件等），306m处为云南德众内燃机零部件制造有限公司（生产机械零部件）；项目南面83m处为富民程祈商贸有限公司。周边基本为工业企业，且均为机械加工业。
另外，项目营运期有“三废”产生，其排放量都不大，且针对每种污染物都有相应的治理方案，使其能做到达标外排，对外环境影响较小。因此，项目与周边环境是相容的。
综上所述，项目选址合理。
四、布局合理性分析
项目位于富民工业园区哨箐机械加工园内，租用昆明金炊旺环保设备安装工程有限公司已建好厂房，占地面积4200m2。本项目根据实际情况因地制宜地进行功能分区。项目区主导风向为西南风，喷塑粉尘排放口和固化产生的非甲烷总烃排放口位于生产车间的西北侧，项目区办公楼位于排气口的侧风方向，可最大限度的减少喷塑粉尘和固化废气对办公楼产生的影响。生产厂房按生产工艺流程的要求布置。
为减少噪声对保护目标的影响，项目厂房设置在西侧远离居民点一侧，生产设备噪声均安装在产房内，有效降低了噪声对居民点的影响。从环境保护的角度来看平面布置较为合理。
综上所述，本项目厂房内布局合理，尽最大可能降低了噪声对保护目标的影响，平面布置合理可行的。
五、环境影响分析
1、施工期环境影响
项目租用昆明金炊旺环保设备安装工程有限公司厂房建设，项目的建设过程主要是进行设备安装，然后按规范要求对车间进行分隔，然后进行设备调试，建设过程不涉及土建工程。
并且本项目为补办环保手续，生产设备已安装到，本项目不涉及施工。
2、 运营期环境影响分析
2.1水环境影响分析
该项目无生产性废水产生，项目运营期仅产生生活污水。项目生活污水依托金炊旺公司化粪池处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1A级标准，通过园区污水管网进入哨箐机械加工园污水处理厂处理，属间接排放，依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》HJ2.3-2018，项目地表水环境影响评价等级为三级B。本次评价不进行水环境影响预测，仅分析其依托污水处理设施环境可行性分析。
（1） 哨箐机械加工园污水处理厂建设情况及纳污范围
哨箐机械加工园污水处理厂位于富民工业园区的火梨板片区，河东村委会大三竜村与坤泰电力工程有限公司交界处，富民县县城北面约10km，哨箐机械加工园边界约0.5km，中心地理位置北纬25°16′55.01″，东经102°28′41.86″，日处理规模500m3/d，污水处理工艺采用“预处理＋一体化MBR工艺＋紫外线消毒”。污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准后排入螳螂川。纳污范围为整个哨箐机械加工园区。
哨箐机械加工园污水处理厂于2018年建成，并投入使用。
（2）污水处理系统设置
本项目位于富民工业园区哨箐机械加工园。目前，哨箐机械加工园规划建设了雨污分流管网，本项目无工业生产废水产生。项目距离金炊旺公司办公楼只有约20米，并且该项目租用了金炊旺公司办公楼三间约90m2,所以工作人员的少量生活废水依托金炊旺公司办公楼，通过办公楼卫生间进入办公楼北侧已建的4m³的化粪池，经化粪池处理后，排入园区管网。化粪池距离园区管网约20米，金炊旺公司已自建了约20米的污水管网连接园区污水管网，通过园区污水管网进入已投入运营的园区污水处理厂。
根据金炊旺公司《厨房、环保设备生产项目环境影响评价报告》，金炊旺公司一期废水量为0.766t/d，本项目废水产生量0.96t/d，两者合计水量为1.726t/d。金炊旺公司办公楼北侧已建有一个4m³的化粪池，可满足废水在化粪池中停留时间12-24h要求,可保证废水的处理效果及处理量。
（3）外排废水的影响分析
项目废水来源为生活废水。富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂处理规模为500m3/d，接纳范围涵盖项目区。项目区已配套建设了污水管网，项目区处于高位，污水处理厂处于低位，项目生活废水进化粪池处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1A级标准，通过园区污水管网可自流进入哨箐机械加工园污水处理厂处理，不会对周边地表水产生直接影响。
    （4）项目废水达标排入污水处理厂的可行性分析
 富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂处理规模为500m3/d，接纳范围涵盖项目区。项目区已配套建设了污水管网，项目区处于高位，污水处理厂处于低位，哨箐机械加工园污水处理厂于2017年底建成，并当年投入使用。
①处理本项目生活污水从量上可行
哨箐机械加工园污水处理厂处理规模为500m3/d，目前入园有30家企业，根据哨箐机械加工园污水处理厂环境影响评价时计算，30家企业总废水排放量为345.63m3/d，集中工业废水排放量30.94m3/d，生活废水排放量314.69m3/d，占总量的91.05%，从量上园区污水处理厂还有150m3/d左右的剩余。项目无生产废水产生，工作人员24人只提供中餐，经工程分析计算生活污水量为0.96m3/d，从量上可行。
②从位置上排入园区污水处理厂可行
项目区已配套建设了污水管网，项目区处于高位，污水处理厂处于低位，本项目只是生产车间，厨房在金炊旺公司办公楼为租用，项目厨房废水经1m³的隔油池隔油后排入办公楼北侧已建的4m³的化粪池，办公少量生活废水依托金炊旺公司办公楼，通过办公楼卫生间进入办公楼北侧已建的4m³的化粪池，经化粪池处理后，再经金炊旺公司已自建了约20米的污水管网连接园区污水管网，排入园区污水管网，进入园区污水处理厂，项目废水排入园区污水处理厂位置上采取经园区管网自流是可行的。
③项目生活污水达标排入污水处理厂可行性分析
项目生活污水排入金炊旺已建化粪池，经化粪池处理达到GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1) A级标准后通过金炊旺总排口排入哨箐机械加工园污水处理厂处理。经类比生活污水产生的主要污染物浓度为CODcr400mg/L、BOD5250mg/L、SS300mg/L、氨氮25mg/L、总磷8mg/L，厨房废水经隔油池预处理后生活污水中各污染物浓度为CODcr350mg/L、BOD5250mg/L、SS250mg/L、氨氮25mg/L、总磷8mg/L。而GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1) A级标准为CODcr500mg/L、BOD550mg/L、SS400mg/L、氨氮45mg/L、总磷8mg/L。项目所排办公生活污水直接进入化粪池进行处理，厨房废水经隔油池预处理后再进入化粪池进行处理，均低于《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1A等级标准。根据金炊旺公司《厨房、环保设备生产项目环境影响评价报告》，金炊旺公司一期废水量为0.766t/d，本项目废水产生量0.96t/d，两者合计水量为1.726t/d。金炊旺公司办公楼北侧已建有一个4m³的化粪池，可满足废水在化粪池中停留时间12-24h要求,可保证废水的处理效果及处理量。
综上所述，本项目的废水能够进入哨箐机械加工园污水处理厂得到有效处理，实现废水的稳定达标排放。
2.2地下水环境影响评价
本项目为金属制品业中的加工组装，环评类别为环境影响评价报告表，对照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，地下水环境影响评级行业分类表，地下水环境影响评价项目类别均为Ⅳ类，对照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）表2评价工作等级划分级表，未规定Ⅳ类项目的地下水评价等级，因此，本项目不对地下水进行环境影响分析。
2.3土壤环境影响分析
本项目为金属制品业中的加工组装，对照《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中表A.1，土壤环境影响评级类别，本项目为“其它行业”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，又根据4.2.2，Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价，因此，本项目不开展土壤环境影响评价工作。
2.4大气环境影响分析
项目运营期产生废气主要为无组织粉尘、有组织粉尘、有组织非甲烷总烃。根据工程分析，项目有组织粉尘排放量为0.03942t/a，排放速率为0.0657kg/h，无组织粉尘排放量为0.00446t/a，排放速率为0.0019kg/h，有组织非甲烷总烃排放量为0.0002t/a，排放速率为0.00033kg/h，由于本项目各生产工段距离较近，且排放污染物相同，故将各无组织污染源合并作为1个面源进行估算。
2.4.1大气污染物估算结果
（1）估算模式
本次评价采用《环境影响评价技术导则   大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式即ARESCREEN模式的预测结果作为大气环境影响评价的依据。
（2）评价因子及评价标准
本项目评价因子及评价标准件表7-1。
表7-1   项目评价因子和评价标准表
	项目
	评价因子
	平均时段
	标准值（μg/m3）
	标准来源

	无组织粉尘
	TSP
	小时平均
	900
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

	有组织粉尘
	PM10
	小时平均
	450
	

	有组织非甲烷总烃
	NMHC
	一次值
	2000.0
	《大气污染物综合排放标准详解》中关于非甲烷总烃环境质量标准的推荐限值


（注：因《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中无PM10、TSP小时平均浓度限值，根据《环境影响评价技术导则   大气环境》（HJ2.2-2018），对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的3倍值，则PM10小时平均浓度限值为450μg/m3、TSP小时平均浓度限值为900μg/m3）。
（3）评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录 A 推荐的 AERSCREEN 估算模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。评价等级按照表7-2的分级判据进行划分。
表7-2   评价等级判别表
	评价工作等级
	评价工作等级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


（4）估算模型参数的选取
本项目大气环境影响预测估算模型参数统计表见表7-3。
表7-3   估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	31.5

	最低环境温度/℃
	-5.4

	土地利用类型
	阔叶林

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	是      否

	
	地形数据分辨率/m
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是      否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


（5）污染源参数
本项目废气污染源参数表见表7-4、表7-5。


表7-4   点源参数表
	名称
	排气口底部中心坐标
	排气口底部海拔高度/m
	排气口高度/m
	排气口出口内径/m
	烟气流速m/s
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放工况
	排放速率/（kg/h）

	有组织粉尘排气筒
	102.465236E
25.2634083N
	1751
	15
	0.75
	12.4
	20
	600
	正常
	PM10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.0657

	有组织非甲烷总烃排气筒
	102.464822E
25.2634027N
	1751
	15
	0.75
	12.4
	20
	600
	正常
	NMHC

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00033


表7-5   面源参数表
	编号
	名称
	面源起点坐标
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北方向的夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	排放速率/（kg/h)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TSP

	1
	无组织粉尘
	102.46471666E
25.26311666N
	1751
	75
	56
	0
	9
	2400
	正常
	0.0019


（6）估算模式计算结果输出
本项目污染物的Pmax和D10%预测结果如表7-6、7-7所示。
表7-6   主要有组织污染源估算模型计算结果表
	下风向距离/m
	有组织颗粒物（PM10）
	有组织非甲烷总烃

	
	预测质量浓度（μg/m3）
	占标率/%
	预测质量浓度（μg/m3）
	占标率/%

	50.0
	15.7700
	3.5044
	0.1202
	0.0060

	100.0
	7.2333
	1.6074
	0.0375
	0.0019

	200.0
	2.9028
	0.6451
	0.0140
	0.0007

	300.0
	1.9327
	0.4295
	0.0099
	0.0005

	400.0
	1.5357
	0.3413
	0.0077
	0.0004

	500.0
	1.2613
	0.2803
	0.0063
	0.0003

	600.0
	1.0472
	0.2327
	0.0054
	0.0003

	700.0
	0.8822
	0.1960
	0.0046
	0.0002

	800.0
	0.7894
	0.1754
	0.0040
	0.0002

	900.0
	0.6989
	0.1553
	0.0033
	0.0002

	1000.0
	0.6311
	0.1402
	0.0032
	0.0002

	1200.0
	0.5171
	0.1149
	0.0026
	0.0001

	1400.0
	0.4351
	0.0967
	0.0021
	0.0001

	1600.0
	0.3701
	0.0823
	0.0019
	0.0001

	1800.0
	0.3237
	0.0719
	0.0016
	0.0001

	2000.0
	0.2886
	0.0641
	0.0015
	0.0001

	2500.0
	0.2224
	0.0494
	0.0011
	0.0001

	下风向最大浓度
	19.7830
	4.3962
	0.1573
	0.0079

	下风向最大浓度出现距离
	55
	55
	42
	42

	D10%最远距离
	/
	/
	/
	/

	Pmax(%)
	4.3962
	0.0079

	评价等级
	二级
	三级


表7-7   主要无组织污染源估算模型计算结果表
	下风向距离/m
	无组织颗粒物（TSP）

	
	预测质量浓度（μg/m3）
	占标率/%

	50.0
	0.2314
	0.0257

	100.0
	0.1692
	0.0188

	200.0
	0.0856
	0.0095

	300.0
	0.0517
	0.0057

	400.0
	0.0354
	0.0039

	500.0
	0.0263
	0.0029

	600.0
	0.0205
	0.0023

	700.0
	0.0166
	0.0018

	800.0
	0.0138
	0.0015

	900.0
	0.0118
	0.0013

	1000.0
	0.0102
	0.0011

	1200.0
	0.0079
	0.0009

	1400.0
	0.0064
	0.0007

	1600.0
	0.0053
	0.0006

	1800.0
	0.0045
	0.0005

	2000.0
	0.0039
	0.0004

	2500.0
	0.0029
	0.0003

	下风向最大浓度
	0.2346
	0.0261

	下风向最大浓度出现距离
	46
	46

	D10%最远距离
	/
	/

	Pmax(%)
	0.0261

	评价等级
	三级


由表7-6、7-7可知，项目有组织颗粒物PM10最大落地浓度占标率Pmax=4.3962%，最大落地浓度为19.7830μg/m3；对应距离为下风向55m；项目有组织非甲烷总烃最大落地浓度占标率Pmax=0.0079%，最大落地浓度为0.1573μg/m3；无组织颗粒物TSP最大落地浓度占标率Pmax=0.0261%，最大落地浓度为0.2346μg/m3；出现距离为下风向46m，有组织颗粒物PM10、无组织颗粒物TSP均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃能达到《大气污染物综合排放标准详解》中关于非甲烷总烃环境质量标准的推荐限值，对周围环境影响较小。
项目最大落地浓度对应的距离范围内无居民点，距离本项目最近的保护目标为东南面125m处的哨箐村散户，位于侧风向上，因此本项目建设不会降低保护目标的环境空气质量，运营期间大气污染物的排放对其影响较小。
（7）评价等级及评价范围
根据表7-6、7-7的估算结果可知，项目运营期污染源排放的污染物Pmax为有组织排放的颗粒物，其占标率为4.3962%＜10%，根据根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的评价等级划分，判定项目大气环境影响评价等级为二级。
评价范围为以项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域。根据导则要求，二级评价不进行进一步预测评价，只对污染物排放量进行核算，根据工程分析，本项目有组织大气污染物排放量见表7-8，无组织大气污染物排放量表7-9，大气污染物年排放量核算见表7-10。
表7-8   有组织大气污染物年排放量核算表
	污染物
	核算排放浓度（μg/m3）
	核算排放速率（kg/h）
	核算年排放量（t/a）

	PM10
	32850
	0.0657
	0.03942

	非甲烷总烃
	165
	0.00033
	0.0002



7-9   无组织大气污染物年排放量核算表
	序号
	产物环节
	污染物
	污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	标准名称
	浓度限值
（μg/m3）
	

	1
	焊接烟尘
	TSP
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	1000
	0.00326

	2
	切割粉尘
	TSP
	
	
	0.0006

	3
	打磨粉尘
	TSP
	
	
	0.0006

	6
	合计
	TSP
	/
	/
	0.00446


表7-10   大气污染物年排放量核算表
	污染物
	年排放量/（t/a）

	有组织废气

	颗粒物
	0.03942

	非甲烷总烃
	0.0002

	无组织废气

	颗粒物
	0.00446


（8）大气环境防护距离
根据估算模式预测结果，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），不需设大气环境防护距离。
2.4.2废气污染环保对策措施的有效性分析
（1）活性炭吸附装置工作原理
活性炭吸附装置采用通孔结构的铝蜂窝、塑料蜂窝、纸蜂窝为载体。蜂窝状活性炭滤网是在聚氨酯泡棉上载附粉状活性炭制成，其含碳量在35%-50%左右。可广泛用于处理含有甲苯、二甲苯、苯等苯类、酚类、酯类、醇类、醛类等有机气体及恶臭气体和含有微量重金属的低浓度、大风量的各类气体。对废气进行吸附浓缩和净化后排放，对有机废气的处理效率为80%-90%。
（2）废气处理设施有效性分析
①项目非甲烷总烃用活性炭吸附装置的有效性分析
喷塑粉末固化过程中会产生少量有机废气，有机废气其成分主要为非甲烷总烃。处理措施为，项目的固化间安装活性炭吸附装置，抽风机风量为2000m³/h，经活性炭吸附后于15m高的排气筒排放。根据本项目工程分析计算，非甲烷总烃的排放量为2.0kg/a，固化间年运行300天，每天运行2小时，则固化间非甲烷总烃的产生速率为0.0033kg/h，活性炭的吸附效率按90%计算，未吸附的非甲烷总烃经15m高排气筒排放，则非甲烷总烃的排放量为0.2kg/a，排放速率为0.00033kg/h，排放浓度为0.165mg/m³。能实行达标排放。
②喷塑粉尘采用布袋除尘器进行除尘的有效性分析
项目采用冷轧板制配电箱设备在生产时，需要进行喷塑，喷塑使用原料为环氧树脂塑料粉末。喷塑采用人工进行静电喷塑，喷塑过程中会产生少量粉尘。根据项目工程分析计算，喷塑的同时，采用布袋除尘器进行除尘，排风量为2000m³/h，除尘效率为90%以上，90%的喷塑粉尘被除尘器收集，10%的粉尘通过距地面15m高的排气筒排放，则排放的喷塑粉尘量为39.42kg/a，排放速率为0.0657kg/h，排放浓度为32.85mg/m³。除尘器收集的354.78kg/a的喷塑粉尘，收集的喷塑粉尘用桶装，下次喷塑时回用。能实行达标排放。
③综上所述
类比同类型使用以上废气设施的项目，其捕集、净化效率均取最高效率。故只要建设单位在运用过程中确保废气处理设施正常运营，可保证废气得到有效处理，做到达标排放。项目拟采用的废气处理措施可行。
2.5声环境影响分析
本项目运营期产生的噪声主要为生产设备运行噪声，生产加工作业均在生产厂房内进行。厂房内布设有剪板机、折弯机、切割机等设备加工机械，在项目区东南西北厂界及东南面142m和东北面126m的哨箐村设噪声预测点。
本项目生产车间内噪声设备较为集中，预测时将各生产车间内噪声设备分别简化为一个噪声源进行预测。根据各种设备产生的噪声值大小，将产噪最大的设备位置定为噪声源位置（以冲床设备所在位置定为噪声源位置），将所有设备的最大噪声值进行叠加后定为噪声源强。本项目噪声源为点声源，生产车间设备噪声叠加后的值均为100.93dB(A)，本项目生车车间噪声源分别定为噪声源1和噪声源2。噪声源的位置详见图7-2，噪声源距离项目四周厂界的距离详见表7-11。

图7-2  项目噪声源位置图
表7-11  噪声源距离项目四周厂界的距离
	序号
	噪声源
	距厂界距离（m）
	距敏感点距离（m）

	
	
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界
	东南侧哨箐村
	东北侧哨箐村

	1
	噪声源1
	61.6
	115.4
	37.9
	10
	270
	161

	2
	噪声源2
	97
	57.3
	81
	68.1
	254
	240


2.5.1声环境影响分析
（1）预测方法
本项目采用的预测方法一样，选用无指向性点声源几何发散衰减模式。
(2)噪声影响预测
噪声预测结果见表7-12。
        表7-12   本项目噪声预测结果         单位：dB(A)
	声源
	厂界
	保护目标

	
	东侧
	西侧
	南侧
	北侧
	东南侧
	东北

	
	
	
	
	
	哨箐村
	哨箐村

	贡献值
	噪声源2
	51.19
	55.77
	52.76
	54.27
	42.83
	43.33

	评价
	标准值
	65
	60

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


根据预测结果，项目在所有设备均处于运行状态时，东、南、西、北厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 3类标准，项目区声环境保护目标为东北面哨箐村及东南面哨箐村散户，距离较远，噪声经距离衰减后均能达到2类标准，因此对其影响较小。
综上，本项目所有设备产生的噪声，但经距离衰减、墙体隔声后，可减小噪声对周边环境的影响，且周边主要为机械加工企业，因此，项目产生的噪声对周边环境的影响不大。
2.6固体废物影响分析
（1）一般固废
①生产固废
本项目生产固废主要是生产过程中产出的少量废弃材料以及不合格产品，废料出售给废铁回收公司；不合格产品可回收利用重新加工的回收用于生产；不能回收的卖给废品回收站回收处理。
喷塑车间粉尘经布袋除尘器处理，收尘灰回收利用。
废弃的含油抹布属于可豁免的危险废物，可混于生活垃圾，委托环卫部门清运处置，全过程均可不按危险废物管理。
②生活垃圾
项目运营期产生的生活垃圾经集中收集后委托环卫部门定期清运处置。
（2）危险废物  
项目危险废物有主要为废活性炭和废机油，项目产生的废活性炭经专用容器收集后，暂存于项目区危废间，最终委托有处理资质的单位清运、处置。
本次环评提出在项目区西南角增设1间危险废物暂存间，面积为5m2，用于暂存废活性炭和废机油。废活性炭经专用容器收集后，暂存于项目区危废间，最终委托有处理资质的单位清运、处置，并建立转移联单。
危险废物贮存、运行与管理、安全防护及临时贮存场地应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单(环保部公告2013年第36号)要求，危废暂存间地面按照重点防渗区进行防渗处理，防渗层为至少1米厚粘土层，渗透系数≤10-7cm/s。并定期委托有危废处理云南大地丰源环保有限公司清运处置，并建立转移联单。
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）)，危险废物的处置应符合以下相关要求：
①危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。
②在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。
③禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。
④盛装危险废物的容器上必须粘贴标签。
⑤应当使用符合标准的容器盛装危险废物。装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。
⑥用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。
⑦危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。
⑧危险废物产生者须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。
⑨必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。
同时，危险废物的管理应按照《昆明市危险废物污染防治办法》（市政府令第89号，2009年5月1日）中相关要求和规定进行管理：
①设专人负责危险废物的日常管理工作，产生的危险废物应分类收集，不得与其他垃圾相混。
②完善危险废物转移联单制度，定期向危废中心移交项目所暂存的危废，并填写好转移联单。
根据以上相关规定，本环评要求：
①建设1间5m2的危险废物暂存间，对废活性炭和废机油进行暂存，暂存间和盛装危险废物的容器应符合《危险废物贮存污染控制标准》中相关要求。
②设专人负责危险废物的日常管理工作，产生的危险废物分类收集，不得与其他垃圾相混。收集后定期委托有危废处理云南大地丰源环保有限公司进行处理，并填写转移联单。
③危险废物暂存间进行防渗、防雨、防晒、防淋溶措施，设置明显的警示标示牌。含油过滤砂使用密闭桶装后暂存。
综上所述，项目投产后，产生的各种生产、生活固体废物以及危废，处理处置率达100%，对外环境影响不大。
六、环境风险分析
1、评价目的
环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，对项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄露，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
2、环境风险等级划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。
表7-13   评价工作等级划分
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析

	是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风
险防范措施等方面给出定性的说明


表7-14   建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），可通过计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在导则附录中对应临界量的比值Q，来判定项目环境风险潜势。当单元内只涉及一种危险物质时，则计算该物质的总量与其临界量的比值Q；当单元内涉及多种危险物质时，则按下式计算：
Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn
式中：q1、q2，qn——每种危险物质实际存在量，t。
Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q<1时，该项目环境风险潜势为1。
根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）以及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B所列的危险物质，本项目原材料中的危险化学品主要为收集暂存的废矿物油(5kg/a)，本项目涉及的风险物质及临界量如下表7-15所示。
表7-15   风险物质储存情况
	物质名称
	本项目储存量/t
	GB18218-2018规定的临界量/t
	q/Q

	废矿物油
	0.005
	2500
	0.0000002


故本项目Q<1，本项目不存在重大风险源，且本项目不属于环境敏感地区，因此本项目风险潜势为I级，只需简单评价。
3、环境风险保护目标
本项目环境风险保护目标见表7-16。
表7-16   环境风险保护目标
	评价内容
	保护目标
	保护对象
	保护内容
	相对厂址方位
	相对厂界距离(m)

	距项目3km范围内
	
哨箐村
	居民
	约60户，210人
	北面
	549m

	
	
	居民
	约9户，32人
	东北面
	128m

	
	
	居民
	1户，5人
	东南面
	125m

	
	
	居民
	约25户，93人
	东南面
	350m

	
	公租房
	居民
	约374户，1309人
	北面
	427m

	
	南冲
	居民
	约54户，192人
	北面
	1272m

	
	石桥村
	居民
	约71户，250人
	北面
	1422m

	
	大三竜
	居民
	约187户，657人
	东北面
	2266m

	
	南营村
	居民
	约166户，583人
	北面
	2259m

	
	西冲
	居民
	约54户，192人
	西北面
	1824m

	
	红庙
	居民
	约90户，316人
	南面
	717m

	
	豹子箐
	居民
	约20户，70人
	南面
	1226m

	
	大刺棵
	居民
	约53户，184人
	南面
	1567m

	
	太平桥
	居民
	约60户，210人
	南面
	约1795m

	
	兴贡村
	居民
	约781户，2713人
	南面
	约1880m

	
	双龙湾
	居民
	约45户，158人
	东南面
	约2110m

	
	野火田
	居民
	约35户，125人
	东南面
	约1245m

	
	龙洞
	居民
	约60户，214人
	东面
	1580m

	
	哨箐村
	居民
	约9户，32人
	东北面
	128m

	
	
	居民
	1户，5人
	东南面
	125m


4、环境风险物质识别
由于本项目环境风险物质主要为废矿物油。主要理化性质如表7-17。
表7-17   主要成分理化性质表
	主要成分
	化学式
	理化性质
	毒理性质
	中毒症状

	废矿物油
	/
	液体，不溶于水，闪点＞180℃，密度 850-880kg/m 3
	属难燃物质，其火灾危险性类别为丙B类，遇明火、高热可能引起火灾；泄漏至排水道、土壤和水中，会对环境造成污染。无爆炸性
	/


5、事故分析
（1）事故源项
根据项目所涉及的环境风险物质的理化性质和危险特性，以及相关危险源的操作特点和操作条件，可能发生的风险事故类型：
①废矿物油在暂存中桶发生破损，造成废矿物油泄漏；泄漏的矿物油因厂区防腐防渗层破损，发生渗漏下渗污染地下水；
②厂房内违规存放易燃物质或违规动火，造成废矿物油火灾；
③收集、运输过程交通事故引起废矿物油泄漏。
以上风险事故的发生均会危害人身安全及健康，引发一定的环境污染，造成一定的损失。
（2）最大可信事故
本项目收集的废矿物油数量较少，装卸次数较多。废矿物油为液态物质，泄漏后易扩散泄漏至地表水、地下水和土壤危害较大，因此本次评价确定矿物油泄漏为最大可信事故。
（3）风险事故影响分析
废矿物油泄漏、火灾影响分析
废矿物油在厂内暂存，桶破损造成泄漏。桶破损造成泄漏时，泄漏的废矿物油可危废间收集不外排。及时对危废间被污染地面进行清理，对环境影响不大。
（4）风险防治措施
危险废物委外处置，暂存间作防渗处理。
塑粉，属于可燃物，应防止二次污染。本项目储存量为100kg，单独存放于车间东南角封闭间内。
（5）项目区发生泄漏事故的分析及预防措施：
①项目区应采取下列措施防止项目区内废矿物油发生泄漏：在暂存间（规格为1.5m×1.5m×2m），按要求做好防腐防渗处理。
②建设单位已与有专业运输资质企业签订项目运输委托协议。专业运输资质企业采用专用全封闭箱式危废运输车辆和全封闭罐式危废运输车辆实施运输。
a、项目收集对象的公路运输车辆按GB13392《道路运输危险货物车辆标志》的规定悬挂标志。
b、运输单位具有危险货物运输资质和对危险废物发生破裂、泄露或其他事故进行应急处理能力。
c、项目运输车辆分为罐车和货车，运输车辆在公路上行驶须持有通行证。其上应证明所运物品的来源、性质、数量、运往地点，并须有运输单位人员负责押运工作。
d、运输单位须在实施运输之前，制定详细的运输方案及路线，项目危险废物运输单位须在实施运输之前，制定详细的运输方案及路线，路线需满足以下条件：转运车辆运输途中应避开经过医院、学校、居民区等人口密集区，避开饮用水源保护区、风景名胜区等敏感区域。
运输公司应制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在运输过程中如发生事故时，能及时响应以有效减轻事故可能对环境的污染。
e、运输车辆驾驶员和押运人员须经过危险废物运输及应急救援方面培训，包括防火、防泄漏等，以及通过何种方式联络应急响应人员。
③项目区废机油暂存间重点防渗敷设处理方式为：地面和裙脚采用土工防渗膜地面+混凝土硬化的方式进行防渗改造，裙角敷设0.5m高，项目废矿物油暂存间须达到GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中6.3.1条款“防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s”的技术要求。
（6）应急处置措施
1）废油泄漏、火灾应急处置
废矿物油具有可燃性、毒性，发生泄漏后遇明火可造成火灾。
①泄漏处置：
少量泄漏时，用砂土、木糠、吸油毡等材料吸收。
②火灾应急处置：
燃烧可产生一氧化碳、二氧化碳等有害产物，应疏散周围人员应急处置人员应戴防毒面具，穿消防服，在上风向灭火。发生较大火灾或爆炸时，保证人员安全是首要工作原则，应第一时间抢救伤员，疏散影响区域的人员等。视事情的严重程度和公司应急人员的处置能力，决定是否需要像政府相关部门求援。发生爆炸后，应在确保应急人员安全情况下再进行处置。
火势较小时可使用干粉灭火器、砂土等进行灭火，用水灭火无效。若火势已不可控制或可能发生爆炸时应急人员应马上撤离。
2）暂存间安全管理规定
①暂存间安全管理必须贯彻“预防为主”，实行“谁主管谁负责”原则。
②暂存间保管员应熟悉物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作时要和维修保养方法，做好本职工作。
③暂存间物品应分类堆放，不得混存。
④应当按照国家有关消防法规规定，配备足够的消防器材，保证随时好用，确保安全。
⑤暂存间应当设置明显的防火标志和危废标识标牌。
6、环境风险评价结论
表7-18   建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	云南万多电气有限公司配电箱加工生产线目

	建设地点
	富民县工业园区哨箐机械加工园

	地理坐标
	经度：102°27′54.34″
	纬度：25°15′47.87″

	主要危险物质及分布
	暂存间：废矿物油

	环境影响途径及危害后果
	地下水环境：矿物油排下渗污染地下水污染；
大气环境：危险品遇明火产生火灾引起大气环境污染事故，危险废物泄露蒸发

	风险防范措施要求
	1、运输、装卸危险化学品，应当依照有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求并按照危险化学品的危险特性，采取必要的安全防护措施。
2、通过公路运输危险化学品，必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。
3、注意防火，严格执行环评及相关法律法规要求，落实本章节提出的各项有关危险品储存使用、转运的风险防范措施。
4、危险废物贮存应当依照有关法律、法规、规章的规定和国家标
准的要求设计，并严格控制贮存量。
5.塑粉，属于可燃物，应防止二次污染，单独存放于车间封闭间内。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
本项目主要危险物质为废矿物油在暂存间，项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析，在落实环评提出的风险防范措施后，环境风险可控


综上所述，本项目环境风险潜势为I，本项目存在一定的环境风险，但采取环评提出各项安全、环境风险防范对策措施，并严格落实，建立完善的安全管理机构和制度，指定操作性强的突发环境事故应急预案，在生产过程中严格管理，确保安全、环保设施正常运行，杜绝重大安全事故和重大环境污染事故的发生，可以将本项目的风险降到较低的水平，使项目运营期风险水平处于可接受程度。



[bookmark: _Toc20483][bookmark: _Toc26088]表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	厂房
	无组织粉尘
	车间通风、大气扩散

	无组织颗粒物周界外最高浓度≤1.0mg/m，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（表2）无组织排放监控浓度限值。

	
	
	焊接烟尘
	车间通风、大气扩散
	

	
	
	有组织排放喷塑粉尘
	喷塑间封闭，经引风及布袋除尘设备除尘后，再经通过1根15m的排气筒排放
	排放口颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》 (GB16297—1996)有组织排放二级排放标准要求：排气筒高度15m，最高允许排放速率3.5kg/h，最高允许排放浓度120 mg/m3。
根据预测结果，本项目生产车间喷塑粉尘下风向最大落地浓度出现在4108m处，浓度为2.024*10-5mg/m3。满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

	
	
	有组织排放非甲烷总烃
	固化间封闭，经引风经及活性炭吸附后，通过15m的排气筒排放
	排放口非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有组织排放二级排放标准要求：排气筒高度15m，最高允许排放速率10kg/h，最高允许排放浓度120 mg/m3。
根据预测结果，本项目非甲烷总烃在下风向及敏感点处的浓度贡献值均可达《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准要求。

	水
污
染
物
	生活废水

	CODcr
SS、氨氮
动植物油
总磷（以P
计）
	雨污分流，化粪池
	达GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1) A级标准

	固
体
废
弃
物
	一般固废
	生活垃圾
	分类收集、环卫部门定期清运
	处置率达100%，处置方案合理，对周围环境无明显影响


	
	
	废弃包装袋
	统一收集、外卖给废品收购站
	

	
	
	喷塑粉尘
	喷塑粉尘回收方案为布袋收尘达到一定量后，更换布袋粉尘（或收集袋中粉尘）用桶装，下次喷塑时回用。
	

	
	危险废物
	废机油
	经专用容器收集，暂存于项目区危险废物暂存间委托有资质的单位回收处置。
	

	
	
	活性炭
	
	

	噪
声
	各种生产设备
	噪声
	墙体阻隔、基础减震、距离衰减
	根据预测结果，项目在所有设备均处于运行状态时，厂界噪声能够满足《工业企业厂 界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 3类标准，项目区声环境保护目标为东北面哨箐村及东南面哨箐村散户，距离较远，噪声经距离衰减后均能达到2类标准要求。

	生态保护措施及预期效果：
项目建成投入运行将产生一定数量的“三废”及噪声，为使其对环境的影响降到最低，项目对废水、废气、噪声和固废都采取了一定治理措施或方案，并维护其正常运行，预期可做到达标排放，保护水、大气及声环境的措施是可行的。另外，项目应严格执行“禁磷”、“禁白”的环保条例规定，垃圾尽量做到减量化处理。
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	一、结论
项目租用昆明金炊旺环保设备安装工程有限公司已建好的约4200m2厂房，并租用该公司已建好的办公楼中的办公室3间，面积约为90m2，用作项目办公。在租用的厂房内安装配电箱加工生产线1条，工程内容包括在厂房内建设原材料堆放区、材料剪切区、冲压区、焊接区、喷塑和固化区、组装区和成品堆放区等。本项目投产后，年配电箱加工生产规模2000套。
经过对项目的环境影响分析表明：
1.1项目符合现行的产业政策，符合富民工业园区总体规划。
1.2项目选址、厂区布局合理。
1.3项目施工期主要为设备安装，施工期短，该项目环评时施工已结束，其产生的废水、废气、施工噪声、固体废弃物对周围环境影响很小。
1.4运营期项目办公生活污水经化粪池沉淀处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1A级标准，通过园区污水管网进入哨箐机械加工园污水处理厂处理。项目无生产废水外排。因此，项目废水对评价区域地表水环境没有直接影响。
1.5运营期项目大气环境影响评价结论
本项目产生焊接烟尘、切割粉尘、打磨粉尘、喷塑粉尘、塑粉固化产生的非甲烷总烃都能达标排放，且在下风向及敏感点处的浓度贡献值均可达《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准要求，项目烟尘、粉尘和非甲烷总烃对周边环境敏感目标及环境空气质量总体影响较小。对外环境的影响不大。
1.6运营期项目声环境影响评价结论
本项目噪声源主要为剪板机、冲压机和电焊机等产生的设备运行噪声和材料装卸时发出的碰撞声，其噪声源强约为65-85dB(A)，经合理布设噪声源、隔声措施、墙体阻隔、距离衰减等措施处理后，噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
1.7运营期项目固废环境影响评价结论
本项目产生的固体废物主要为生产废料、员工生活垃圾、不合格产品、废抹布、废活性炭及废机油。项目产生的不合格产品，其中可回收利用的重新加工后回收用于生产，不能回收的卖给废品回收站回收处，废抹布混于生活垃圾委托环卫部门清运处，废活性炭和废机油临时存放于厂区危废暂存间，委托有资质的单位清运处置；生活垃圾委托环卫部门清运，布袋收尘器收集的塑粉，回用于项目喷塑；项目对所产生的固体废物均采用了合理的处置方法，措施得当，不会对区域环境造成影响。
1.8总结论
项目符合国家产业政策及相关规划，布局合理可行；项目产生的废水、废气、噪声、固废均能得到合理处置。环境影响分析结果表明，项目废水、废气、噪声、固废对当地环境质量及主要敏感目标的影响较小。在严格落实本环评提出的环境保护措施及环境保护“三同时”制度规定，保证项目污染防治措施建设到位并正常运行，污染物达标排放的前提下，从环境保护角度论证，本项目的建设是可行的。 
二、措施和建议
2.1运行期措施
（1）废水
①项目需实行雨污分流、清污分流。
②项目办公生活污水经化粪池处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1A级标准，通过园区污水管网进入哨箐机械加工园污水处理厂处理。
（2）废气
①项目的喷塑间、固化间均为四面封闭的房间。
②项目喷塑间安装布袋除尘器、除尘器的排风量为2000m³/h，经除尘器除尘后，剩余的喷塑粉尘经15m高的排气筒排放，要求定期维护布袋除尘器，以保证除尘效率，确保正常运行。喷塑车间粉尘经布袋除尘器处理，收尘灰回收利用。
③项目固化间安装活性炭吸附装置，抽风机风量为2000m³/h，经活性炭吸附后于15m高的排气筒排放。要求定期检查活性炭的吸附能力，若不能吸附或吸附能力差时要及时更换，以保证吸附能力。
④食堂油烟经抽油烟机处理后外排。
（3）固废
①一般固体废弃物
项目应加强生活垃圾的管理，在专门的地点设置带盖垃圾收集桶，做到日产日清，防止雨季由于降水，造成垃圾对周围环境的二次污染；生产废料及不合格产品回收利用；废抹布混于生活垃圾委托环卫部门清运处置。
将塑料类原料废弃包装袋统一收集后，外卖给合法的废品收购站回收利用。
喷塑车间粉尘经布袋除尘器处理，收尘灰回收利用。喷塑粉尘回收方案为布袋收尘达到一定量后，更换布袋（或收集袋中粉尘）用桶装，暂存于塑粉间，下次喷塑时回用。
②废机油、废活性炭
废机油、废活性炭收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备、容器和包装物，应当具有防渗漏、防扬散、防雨淋等功能，并设置危险废物识别标志。项目危险废物暂存间地面要用坚固、防渗的材料建造，符合要求。
危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。危险固体废弃物的暂存、管理及转运过程中按规范填写危险固体废弃物转移联单，并建立管理台帐。
危险废物的运输必须由有资质的单位实施，危险废物在储存、转运过程中，必须按规范填写危险固体废弃物转移联单，并建立危险固体废弃物管理台帐。
（4）噪声
①本项目内的设备应及时维修，定期维护，避免出现设备故障导致的噪声超标。
②本项目内产生噪声较大的设备，应对其基座做好减震措施，如安置橡胶垫等，从源头减少噪声的产生。
③产品包装装车时，应尽量文明装卸，防治人为出现的噪声。
（5）其他
①项目在建设和营运中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照当地环保部门的要求及时反映发生的环保问题，随时接受各级环保部门的检查监督。
②项目竣工后，严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》组织项目竣工环境保护验收工作。
项目环保对策措施一览表详见表9-1。
表9-1   项目环保对策措施一览表
	类别
	防治对策与措施

	大气污染控制
	运营期
	①项目的喷塑间、固化间均为四面封闭的房间。
②项目喷塑间安装布袋除尘器、除尘器的排风量为2000m³/h，经除尘器除尘后，剩余的喷塑粉尘经15m高的排气筒排放，要求定期维护布袋除尘器，以保证除尘效率，确保正常运行。喷塑车间粉尘经布袋除尘器处理，收尘灰回收利用。
③项目固化间安装活性炭吸附装置，抽风机风量为2000m³/h，经活性炭吸附后于15m高的排气筒排放。要求定期检查活性炭的吸附能力，若不能吸附或吸附能力差时要及时更换，以保证吸附能力。
④食堂油烟经抽油烟机处理后外排。

	水污染控制
	运营期
	①项目需实行雨污分流、清污分流。
②项目办公生活污水经化粪池处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1A级标准，通过园区污水管网进入哨箐机械加工园污水处理厂处理。

	噪声污染控制
	运营期
	①本项目内的设备应及时维修，定期维护，避免出现设备故障导致的噪声超标。
②本项目内产生噪声较大的设备，应对其基座做好减震措施，如安置橡胶垫等，从源头减少噪声的产生。
③产品包装装车时，应尽量文明装卸，防治人为出现的噪声。

	固废污染控制
	运营期
	①一般固体废弃物
项目应加强生活垃圾的管理，在专门的地点设置带盖垃圾收集桶，做到日产日清，防止雨季由于降水，造成垃圾对周围环境的二次污染；生产废料及不合格产品回收利用；废抹布混于生活垃圾委托环卫部门清运处置。
将塑料类原料废弃包装袋统一收集后，外卖给合法的废品收购站回收利用。
喷塑车间粉尘经布袋除尘器处理，收尘灰回收利用。喷塑粉尘回收方案为布袋收尘达到一定量后，更换布袋（或收集袋中粉尘）用桶装，暂存于塑粉间，下次喷塑时回用。
②废机油、废活性炭
废机油、废活性炭收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备、容器和包装物，应当具有防渗漏、防扬散、防雨淋等功能，并设置危险废物识别标志。项目危险废物暂存间地面要用坚固、防渗的材料建造，符合要求。
危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。危险固体废弃物的暂存、管理及转运过程中按规范填写危险固体废弃物转移联单，并建立管理台帐。
危险废物的运输必须由有资质的单位实施，危险废物在储存、转运过程中，必须按规范填写危险固体废弃物转移联单，并建立危险固体废弃物管理台帐。

	其他污染控制
	环境管理
	①项目在建设和营运中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照当地环保部门的要求及时反映发生的环保问题，随时接受各级环保部门的检查监督。
②项目竣工后，严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》组织项目竣工环境保护验收工作。



三、环境保护建议
鉴于项目建设会对环境造成一定的影响，除在报告中提到的各项污染处理措施及建议外，从环境保护的角度考虑，本环评提出以下几点建议：
（1）加强环境管理和宣传教育，提高工作人员环保意识。
（2）建设单位务必认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，确保建设项目的污染物达标排放的要求。
（3）关心并积极听取周边居民等人员、单位的反映，定期向当地环保部门汇
报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有 关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。
四、环境监测计划及“三同时”环保竣工验收
1、运营期环境监测计划
项目运营期环境监测计划见表9-2。
表9-2   环境监测计划表
	监测时间
	监测对象
	监测点位
	监测因子
	监测频率
	执行标准

	运
营
期
	废气
	无组织粉尘
	项目厂界
	TSP
	每年监测一次
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（表2）无组织排放监控浓度限值：无组织颗粒物周界外最高浓度≤1.0mg/m³。

	
	
	有组织粉尘
	排气筒排口
	TSP
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）：排气筒高度15m，最高允许排放速率3.5kg/h，最高允许排放浓度120 mg/m3。

	
	
	有组织非甲烷总烃
	排气筒排口
	非甲烷总烃
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）：排气筒高度15m，最高允许排放速率10kg/h，最高允许排放浓度120 mg/m3。

	
	噪声
	项目厂界
	厂界噪声
	每年监测一次
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。


2、竣工环境保护验收
项目建成后，应全面检查环保设施“三同时”情况。项目试运行期间，应由环保管理部门、环保监理部门、环境监测部门、设计单位、施工单位与建设方共同参与竣工验收。
项目环保设施“三同时”竣工验收内容见表9-3。
表9-3   项目竣工环境保护验收一览表
	序号
	污染源项
	主要污染因子
	治理措施
	规模
	验收标准
	验收监测点

	1
	生活废水
	COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮、总磷
	化粪池
	1座，容积4m3
	GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1) A级标准
	总排口

	2
	废气
	切割、打磨粉尘、焊接烟尘
	/
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（表2）无组织排放监控浓度限值：无组织颗粒物周界外最高浓度≤1.0mg/m³。
	厂界

	
	
	喷塑粉尘
	布袋除尘设备
	1套，风量为2000m³/h，排气筒高15m
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）：排气筒高度15m，最高允许排放速率3.5kg/h，最高允许排放浓度120 mg/m3。
	排气筒排口

	
	
	非甲烷总烃
	活性炭吸附设备
	1套，抽风机风量为2000m³/h，排气筒高15m
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）：排气筒高度15m，最高允许排放速率10kg/h，最高允许排放浓度120 mg/m3。
	

	
	
	食堂油烟
	抽油烟机
	1套，用于处理食堂油烟，处理后的油烟经烟管外排
	对周边环境影响小
	/

	3
	固体废弃物
	生活垃圾
	有盖垃圾桶收集，委托环卫部门清运。
	处置率100%，处置方案及去向合理（协议及合同）。
危废收集桶两只、危废暂存间一间，5平方米。
	/

	
	
	生产固废
	可回收利用重新加工的回收用于生产，不能回收的卖给废品回收站回收处理。
	
	

	
	
	废活性炭
	暂存于危险废物暂存间，委托有处理资质的单位定期清运、处置
	
	

	
	
	废机油
	
	
	

	4
	设备噪声
	dB(A)
	绿化、隔声减震
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。
	厂界
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