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表一、建设项目基本情况
	项目名称
	云南三江并流畜禽食品有限公司家禽屠宰项目

	建设单位
	云南三江并流畜禽食品有限公司

	法人代表
	欧锡均
	联系人
	欧鑫

	通讯地址
	昆明市富民县散旦镇汉营村

	联系电话
	13888603167
	传真
	—
	邮政编码
	

	建设地点
	昆明市富民县散旦镇汉营村

	立项审批
部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案【2020】55号

	建设性质
	新建□  改扩建√  技改□
	行业类别
及代码
	C1352禽类屠宰

	占地面积
(平方米)
	700
	绿化面积
(平方米)
	\

	总投资
(万元)
	2000
	其中：环保投资(万元)
	15
	环保投资所占比例（%）
	0.75

	评价经费
(万元)
	1.5
	预期投产日期
	2021年7月

	1、项目由来
食品工业是人类的生命工业，也是永恒不衰的工业。食品工业现代化和饮食水平是反映人民生活质量高低及国家文明程度的重要标志。食品工业是我国国民经济的重要支柱产业，也是关系国计民生及关联农业、工业、流通等领域的大产业。食品工业作为农牧产品面向市场的主要后续加工产业，在农牧产品加工业中占有最大比重，因而对推动农业产业化作用巨大。食品工业是整个工业中为国家提供积累和吸纳城乡就业人数最多、与农业关联度最强的产业。

禽类产品加工作为禽类产品面向市场的主要后续加工产业，在禽类产品加工业中占有较大比重。禽类产品加工与农业相辅相成、相互促进，紧密相关，以市场为导向，促进食品工业的发展，对带动农业产业化，调整农业结构，提高农产品附加值，实现农民增收，缓解农村、农民、农业“三农”问题，弱化三元经济结构，进而提高当地农产品的市场竞争力，具有战略意义。

云南三江并流畜禽食品有限公司拟投资2000万元在富民县散旦镇汉营村云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目空置厂房内建设云南三江并流畜禽食品有限公司家禽屠宰项目，项目已于2021年3月5日取得富民县发展和改革局出具的项目投资备案证。

根据《中华人民共和国环境保护法》和国务院令第682号“建设项目环境保护管理条例”等有关法律、法规规定，本项目应进行环境影响评价工作。根根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十、农副食品加工业，18屠宰及肉类加工中其他屠宰，应编制环境影响报告表。为此，建设单位云南三江并流畜禽食品有限公司委托北京文华东方环境科技有限公司为本项目编制环境影响报告表。我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了本环境影响报告表，供建设单位上报审批。

2、建设项目概况
2.1项目基本情况

项目名称：云南三江并流畜禽食品有限公司家禽屠宰项目
建设性质：改扩建
建设地点：昆明市富民县散旦镇汉营村
项目投资：2000万元

主要建设内容及生产能力：本项目占地面约700平方米，建设家禽屠宰生产线2条及配套设施，实现年屠宰家禽100万只，年产畜禽产品2000吨。
2.2建设内容
项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，见表1-1所示。
表1-1  项目建设工程内容一览表
内容
工程名称

建设内容及功能

备注

主体

工程

卸鸡区
位于厂区南侧，挂鸡台西侧，占地50m2，用于运输车辆停放卸载鸡笼
在牛羊屠宰及精深加工建设项目已建空置厂房内进行改造
挂鸡台
位于厂房南侧，占地面积86m2，用于临时存放鸡笼和设置有挂鸡台
屠宰车间
位于车间一层，占地面积495m2，设置有屠宰线2条、设置有宰杀工段、浸烫脱毛工段、烫脚皮和脱脚皮工段、开膛掏内脏段、清洗沥水工段等
辅助

工程

办公生活区
位于牛羊屠宰及精深加工建设项目车间2层的办公生活区
依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目，已建并已投入使用
冷库
建筑面积约800m2，容积为2500m3，制冷剂为R404A，位于牛羊屠宰及精深加工建设项目东北面
依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目已建并投入使用的冷库
更衣室

位于车间1层西北侧，共设置2间，建筑面积为58m2。

在牛羊屠宰及精深加工建设项目已建空置厂房内进行改造

消毒池
位于西北侧更衣室入口处，设施1个容积为0.5m3的消毒池，主要对进入车间人员进行消毒
公用

工程

供热
设置1间锅炉房，位于车间西侧，建筑面积为226.2m2；锅炉房设置1台2t/h沼气蒸汽锅炉，烟囱高度为11.8m；沼气由三江并流都市农庄肉牛养殖基地沼气发酵罐通过管道输送供给。
依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目，已建并已投入使用

供水
依托于云南三江并流农业科技股份有限公司三江并流都市农庄肉牛养殖基地，供水从富民县散旦镇汉营村委会葫芦坝坝塘取水，云南三江并流农业科技股份有限公司已获得取水证。水通过管道输送的方式输送至三江并流都市农庄肉牛养殖基地中心水池（1200m³），本项目所需的水再由管道从中心水池输送至项目内。
现阶段中心水池和供水管网已建并投入使用
排水

项目实行雨污分流，雨水直接进入雨水系统排放。项目锅炉房产生的废水经沉淀预处理，屠宰加工废水经牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段的隔油池预处理，以上废水同办公生活废水一同排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段的化粪池，经化粪池处理后，排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段配套的污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后用于云南三江并流农业科技股份有限公司种植区灌溉。

隔油池、化粪池和污水处理设施已建并已投入使用，沉淀池本次环评新增
供电

依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目现有供电设施。
已建，并已投入使用
环保

工程

废气
锅炉房排气筒
依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目锅炉房设置烟囱1座，高度为11.8m。

已建，并已投入使用
恶臭净化处理工程

对项目屠宰车间进行密封处理，并在换气系统末端设置活性生物滤层对运营期产生的恶臭气体进行处理，处理后呈无组织排放。

本次新增
废水
化粪池

依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段化粪池，1个容积为250m3，位于项目的西侧。

已建，并已投入使用
隔油池
依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段隔油池，1个容积为150m3，位于项目的西侧。

污水处理设施
依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段配套污水处理设施，位于牛羊屠宰及精深加工建设项目东北侧，处理规模为150m3/d，位于牛羊屠宰及精深加工建设项目东北侧，污水处理工艺为调节池+气浮池+水解酸化+ABR厌氧池+曝气池+消毒，现阶处理负荷为63.424m3/d。
蓄水池

依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段配套的2个蓄水池，总容积为1800m3。
废水回用设施
依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目已建回用设施，通过泵和管道输送的方式输送至高位池（220m3），再由高位池通过管道的输送的方式输送至种植片区。

沉淀池
新增1个容积为4m3的沉淀池，用于收集处理锅炉房产生的废水。
本次新增
固废
无害化处理池
项目不可食用内脏和病胴体送至项目自建1个无害化处理池进行处理，无害化处理池容积为30m3；位于项目区西侧1200m处，与牛羊屠宰及精深加工建设项目安全填埋井临近。
本次新增
噪声
减震设施

用于降低生产设备噪声。
本次新增
3、公用工程
（1）供热
项目供热依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目设置一台2t/h的沼气蒸汽锅炉，燃料为云南三江并流农业科技股份有限公司三江并流都市农庄肉牛养殖基地沼气发酵罐通过管道输送供给。

（2）供水系统

依托于云南三江并流农业科技股份有限公司三江并流都市农庄肉牛养殖基地，供水从富民县散旦镇汉营村委会葫芦坝坝塘取水，云南三江并流农业科技股份有限公司已获得取水证。水通过管道输送的方式输送至三江并流都市农庄肉牛养殖基地中心水池（1200m3），本项目所需的水再由管道从中心水池输送至项目内。

（3）排水系统

项目实行雨污分流，雨水直接进入雨水系统排放。项目锅炉房产生的废水经沉淀预处理，屠宰加工废水经牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段的隔油池预处理，以上废水同办公生活废水一同排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段的化粪池，经化粪池处理后，排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段配套的污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后用于云南三江并流农业科技股份有限公司种植区灌溉。
（4）供电系统

依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目现有供电设施。

4、依托工程可行性：
本项目主要依托现有项目工程内容为冷库、锅炉、污水处理设施设施（隔油池、化粪池、污水处理站、蓄水池等）。

以上依托设施均有剩余能力满足本项目依托（见表1-2）：

表1-2  项目依托工程可行性一览表
序号
依托工程内容
项目实际建设情况
牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段使用情况
本项目
本项目建成后全厂情况
评价
1

冷库

现阶段建设有冷库总容为2500m3，制冷剂为R404A
已经使用冷库容积为800m3
约占用冷库300m3
使用冷库容积1100m3
现有冷库容积能满足依托
2

锅炉

设置1台沼气蒸汽锅炉，规模为2t/h，烟囱高度增高至11.8m

现有牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段使用锅炉4小时供热蒸汽
每天需要4小时蒸汽锅炉供热
锅炉每天运行8个小时
项目建成后，全厂热消耗功在锅炉额定功率范围内，满足依托
3

污水处理设施
隔油池
隔油池1个，容积为150m3
现在废水量废水产生量113.784m3/d，其中有50.36m3/d进入养殖基地沼气发酵罐，剩余63.424m3/d经隔油池和化粪池预处理后排入污水处理设施进行处理
废水量65.298m3/d
全厂废水产生量为181.75m3/d，其中有50.36m3/d进入养殖基地沼气发酵罐，剩余131.39m3/d经隔油池、化粪池和沉淀池分别预处理后排入污水处理设施进行处理
在隔油池处理范围内，能满足依托
化粪池
化粪池1个，容积250m3
能满足处理需求
污水处理站
污水处理工艺为调节池+气浮池+水解酸化+ABR厌氧池+曝气池+消毒处理规模为150m3/d
能满足处理需求
蓄水池
2个蓄水池，总容积为1800m3
63.424m3/d进入蓄水池
65.298m3/d进入蓄水池
全厂131.39m3/d进入蓄水池
能够满足10天以上的存贮，现有蓄水池容积能够满足依托
5、产品方案及主要原辅材料
项目年屠宰家禽约100万只，实现年产新鲜畜禽产品2000吨。

6、主要生产设备
表1-3  项目主要生产设备一览表
序号

名称

单位

数 量

规格型号

用途

1

宰杀流水线

米

200

1.不锈钢道轨50×50×5mm、T型钢70米。

2、不锈钢链条P=25.4mm、ф8mm粗，70米。3、挂架为工程塑料（不锈钢珠）约350套。4、挂家禽钩为ф8mm粗的不锈钢拉光园制作，350个

悬挂屠宰物

2

浸烫池

台

1

全封闭龙门架结构，不锈钢制作，箱体不锈钢厚度为2.5mm,内胆不锈钢厚度为2mm,外罩不锈钢厚度为1mm。外形尺寸：长5000mm宽980mm高2200mm

烫毛

3

打脖机

台

1

采用无级变速模式，根据禽体大小调节打毛强度，有效去除头、脖部位难以去除的禽毛。采用不锈钢滚筒和不锈钢架体。外形尺寸：长2500mm×宽800mm×高800mm

打头毛

4

立式粗脱毛机

台

2

完善的不锈钢鸭钩导向系统，使鸭钩进入脱毛机和脱毛过和中均保持相对固定的位置，既保证了脱毛效果，又有效防止了咬钩碰撞等意外发生。技术参数：长3800mm×宽2400mm×高2200mm

托全身毛

5

接血槽

台

1

池体采用2mm厚的斜坡式不锈钢板材制作，外型尺寸：长10000mm×宽1500mm×高500mm

接血

7

烫爪槽

台

1

不锈钢制作，长1.5米宽0.3米高1米，电加热自动控温

烫脚皮

8

吸肺机

台

1

不锈钢罐（加大），真空泵，干燥机，溶气罐，4把枪

高压抽吸家禽肺

9

打皮机

台

1

采用不锈钢滚筒和不锈钢架体。外形尺寸：长2000mm×宽800mm×高800mm

打脚皮

10

清洗机

台

3

池体用2.5mm的不锈钢制作，叶片为2mm的不锈钢制作，长3米宽1.5米,长2米宽1.5米

冷却、清洗

11

控水线

米

30

技术参数：每米挂5只，每分钟走6米

沥去多余水分

7、劳动定员及工作制度
本项目新增劳动定员30名，其中有10人在厂区内食宿，每天实行1班制，每班工作8小时，年运行300天。
8、环保投资估算

项目总投资2000万元，环保投资15万元，占总投资0.75%，环保投资见表1-4所示。
表1-4  项目环保投资一览表

治理类别

处置措施或处置设施

投资估算（万元）

备注
大气环境

对项目屠宰车间进行密封处理，并在换气系统末端设置活性生物滤层对运营期产生的恶臭气体进行处理，处理后呈无组织排放。

5

本次新增

蒸汽锅炉废气由1个11.8m高排气筒排放。
0

依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目
水环境

化粪池1个，容积为250m3
0
依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目
隔油池1个，容积为150m3
0

污水处理设施1套处理规模为150m3/d
0

2个蓄水池，总容积为1800m3
0

1个沉淀池，容积为4m3
3
本次新增
声环境

墙体隔声、减震垫

2

本次新增
固体废物

生活垃圾收集桶5个

0

依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目
无害化处理池1个，容积为30m3。
5
本次新增
绿化

0

依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目
合计
15
/

9、项目平面布置
项目由南向北布设有待宰区、挂机台、屠宰车间、清洗沥水间；办公生活区位于二层，项目功能区分工明确，具体详见项目平面布置图。
10、项目施工计划
（1）施工进度

本项目建设工期为3个月，计划开工时间为2021年4月，于2021年7月竣工；根据现场踏勘，项目目前尚未进行开工建设。

（2）施工组织计划

①施工人员

施工人员约为10人。

②施工营地

项目区域内不设置施工营地，施工人员不在厂区内食宿。

③施工“三场”

砂石料场：项目所需的砂石料全部向合法砂石料场购买，项目不设置砂石料场。

取土场、弃渣场：项目在已经厂房内进行改造建设，因此项目不涉及取土场和不产生废弃的土石方。

④主要材料及其来源

建设所需的钢材、水泥、砂石、木材等建筑材料可就近购买，本项目不设石料场和砂场。

⑤施工用电、用水

本项目用水用电均依托现有供电和供水设施。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
一、现有项目环评及验收情况
云南三江并流畜禽食品有限公司目前建有牛羊屠宰及精深加工建设项目，根据企业提供的现有项目环境影响报告、验收报告及相关资料，云南三江并流畜禽食品有限公司现有项目概况如下表所示：

1、现有项目环评情况
2018年3月，云南三江并流畜禽食品有限公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司承担牛羊屠宰及精深加工建设项目的环境影响评工作；2019年1月21日，项目取得了昆明市环境保护局文件（昆环保复[2019]6号）“昆明市环境保护局关于对《牛羊屠宰及精深加工建设项目环境影响报告书》的批复”。根据其批复和环评报告已批项目情况如下：

项目名称：牛羊屠宰及精深加工建设项目
建设单位：云南三江并流畜禽食品有限公司

建设地点：富民县散旦镇汉营村委会

产品方案及规模：年屠宰肉牛3万头、肉羊7万只，年产各类肉制品2万吨。
建设内容：总占地面积10100m2（15.15亩）。设置牛、羊屠宰生产线各1条，主要建设4000m2屠宰及加工车间、2500m3冷库、急宰间、检疫室、仓库、展示中心锅炉房、供热、供电、供冷、恶臭净化处理及废水处理等设施，同时配套建设公辅工程及环保工程。

2、现有项目验收情况
项目现阶主体工程、生产线及相关配套设施已建设完成，并已投产生产运行。由于市场原因和企业整体规划，项目现阶段不能实现年屠宰肉牛3万头、年屠宰肉羊7万只和年生产2万吨各类肉制品的产能。为此云南三江并流畜禽食品有限公司将对牛羊屠宰及精深加工建设项目进行分阶段进行环保竣工验收工作；一阶段验收对象为年屠宰羊15000头，年屠宰牛6000头，肉制品年加工1000t及其配套相关设施。云南三江并流畜禽食品有限公司于2020年7月25日完成《云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目（一阶段）竣工环境保护验收》相关工作。
二、现有项目概况
1、现有项目主要建设内容
根据《牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段）竣工环境保护验收监测报告》及验收意见可知，现有项目主要建设内容见表1-5。
表1-5  现有项目主要建设内容一览表
类别

工程组成

主要建设内容及功能

主体

工程

牛、羊屠宰生产车间

待宰区（棚区）

羊待宰区位于车间内西南侧，待宰区内设置走道、圈舍，墙边设排粪沟，地面采用水泥砂浆地坪，占地面积为136.5m2。

牛待宰区位于车间内，紧挨羊待宰区设置走道、圈舍，墙边设排粪沟，地面采用水泥砂浆地坪，占地面积为234m2。

屠宰间

位于车间一层，屠宰间位于待宰区东侧，包含牛羊屠宰生产线各1条、集血间、头蹄间、空压机间、检疫间、皮张间、白脏加工间及红脏加工间，合计占地面积为1080m2
排酸车间

位于车间一层，共设置3间牛羊排酸车间，并排设置于屠宰车间北侧，温度为0~4℃，由项目制冷系统提供冷气，占地面积均为120m2。

分割车间

位于车间一层，1间，设置于排酸车间北侧，温度为8-12℃，由项目制冷系统提供冷气，占地面积为750m2。

包装车间

位于车间一层，设置于分割车间东侧，紧挨腌制间和深加工车间，包含内包装和外包装，占地面积为900m2
深加工车间

位于车间一层，包装车间南侧，紧邻包装车间及排酸间，用于牛羊肉深加工，包含热加工间、辅料室、配料室占地面积为400m2。

深加工包装车间

位于车间一层，设置与深加工车间南侧、屠宰车间东侧，包含内包装间、外包装间、杀菌间纸箱库、常温仓库及肉包装库，占地面积为600m2。

腌制车间

位于车间一层，设置于分割间和包装车间之间，用于牛肉腌制，0~4℃，由项目制冷系统提供冷气。面积为100m2，布设于生产车间北面。
牛康复中心

外购肉牛依托三江并流都市农庄肉牛养殖基地的康复中心，在康复中心观察修养20天后运至项目区屠宰，康复中心为于项目区西北面约1km处，与养殖基地共用。康复中心建筑面积2800m2。
冷库
牛羊屠宰副产品冷却间，0~4℃，位于牛羊屠宰车间西北角，牛羊屠宰急冻库，-35℃，紧挨牛羊屠宰副产品冷却间。东北面冷库，包括冷鲜库，0~4℃，一号牛羊成品冷藏库，-22℃，上货中转间，0~4℃。排酸间，0~4℃。冷库总容为2500m3，制冷剂为R404A，统一由项目制冷系统提供冷气。

预留厂房
占地约700m2，为后期肉制品加工留有发展空间
辅助工程

值班室

2间，一间位于主入口，建筑面积为20.88m2；一间位于次入口，建筑面积为22.55m2。

卫生间

位于车间1层内南侧，男女各1间，占地面积为31.04m2；车间外北侧2间男女各1间，占地面积为52.5m2。

浴室

位于车间1层内南侧，男女各1间，占地面积为16.64m2；车间外北侧2间男女各1间，占地面积为23.1m2。

更衣室

位于1层，共设置6间，男女各3间，占地面积为255m2。

消毒间

位于1层，共设置3间，占地面积为35m2，对进入生产车间人员进行消毒处理。

锅炉房

位于车间西侧，建筑面积为226.2m2，设置1台沼气锅炉，规模为2t/h，烟囱高度11.8m。
检疫室

位于1层，主要于对屠宰牛羊进行检疫和对深加工肉制品进行化验。

办公生活区
位于二层，建筑面积为850m2，设置有办公室和员工宿舍。
展示中心

位于车间二层，建筑面积为250m2。

制冷系统设备房

设置于车间外最北侧，占地面积为43m2。

冲霜水循环水池

项目区设置有1个冲霜水池，用于收集冷库产生的冲霜水，位于项目区东西容积10m3。冲霜水循环使用。

冷却水循环水池

项目区设置有1个冷却水循环池，用于收集制冷系统产生的冷却水，位于项目区西侧容积为20m3，冷却水循环使用。

公用工程

供水

项目用水依托于云南三江并流农业科技股份有限公司三江并流都市农庄肉牛养殖基地，供水从富民县散旦镇汉营村委会葫芦坝坝塘取水，云南三江并流农业科技股份有限公司已获得取水证。水通过管道输送的方式输送至三江并流都市农庄肉牛养殖基地中心水池（1200m³），本项目所需的水再由管道从中心水池输送至项目内。
供热

由项目区锅炉房供给，锅炉房设置1台2t/h的蒸汽锅炉，燃烧物质为三江并流都市农庄肉牛养殖基地沼气池产生的沼气。

供电

散旦镇变电站引入，经YJV221高压电缆埋地引入10kv高压柜，引入变电室。
供冷

项目设置一套制冷系统，制冷剂为R404A，制冷工艺主要为压缩机将空气进行压缩制冷后，通过蒸发器和冷凝器将冷风送入项目各个车间和冷库。服务对象为项目冷库、排酸车间及分割车间等。

环保

工程

锅炉房排气筒
锅炉房设置烟囱1座，高度为11.8m。

恶臭净化处理工程

对项目屠宰车间、分割车间、红白内脏加工车间及待宰区进行密封处理，并设置换气设施。

油烟处理系统
深加工车间安装2套集气罩和1台油烟净化设备，用于收集处理肉制品加工工段产生的油烟，同时项目食堂安装1套油烟净化设备，用于处理食堂油烟。
废水治理措施
设置1个容积为150m3的隔油池。

设置1个容积为250m3的化粪池

项目一阶段产生的废水一部分废水排至三江并流都市农庄肉牛养殖基地沼气系统进行处理，一阶段配套一套处理规模为150m3/d污水设施。
项目一阶段的事故池与养殖区共同使用；在养殖区沼液池下方建设有1个容积为3000m3的事故池
项目一阶段设置有2个蓄水池，总容积为1800m3
项目产生的废水经污水处理站处理达标后，通过泵和管道输送的方式输送至三江并流都市农庄肉牛养殖基地的高位池，再由高位池通过管道的输送的方式输送至种植片区。灌溉与沼液施肥轮换使用同一套系统。

地下水防渗

化粪池采用黏土层30cm压实铺底，在上层铺设20cm的碎石，10cm的C20混凝土和20cm的C25钢筋混凝土，四周为C25钢筋混凝土进行建设；隔油池、安全填埋井和污水处理设施采用C30抗渗混凝土进行建设。

噪声

所有设备设置于车间、锅炉设备自带减震基础、制冷设备位于房间捏并安装减震设施
固废
垃圾收集桶
厂区设施若干垃圾桶，用于垃圾收集和暂存。

填埋井
项目产生的病死牛羊江运输至项目自建的安全填埋进行卫生填埋，前期将设置有2个安全填埋井，填埋井采用混凝土结构，深度为4m，直径3m总容积为50m3，位于项目区西侧1200m处，远离周边地表水体，后期将根据项目病死牛羊数量在进行新建安全填埋井。

绿化

绿化面积为1400m2
2、现有项目主要设备

根据《牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段竣工环境保护验收监测报告》可知，现有项目主要生产设备清单详见表1-6。
表1-6  现有项目主要生产设备一览表
一、肉牛屠宰区域

序号
设备名称
规格型号
单位
数量
1
牵牛机
QNJ-15
台
1
2
气动翻板箱（带夹牛头装置）
QFX-2800
台
1
3
毛牛自动上挂提升机
2T
台
1
4
活牛称重系统
ZT-1
台
1
5
接牛栏
台
1
6
安全桩
￠120*3
根
14
7
欧式放血输送机
套
1
8
沥血槽
套
1
9
不锈钢缓冲轨道及滑轮自动返回系统
套
1
10
滚轮放血吊链
套
5
12
刺杀及击晕固定站台
台
1
13
后腿高位预剥站台
ZT-2
台
1
14
毛牛换轨提升机
1T
台
1
15
毛牛换轨站台
ZT-4
台
1
16
后蹄滑槽
THC-400
台
1
17
牛用管轨滑轮吊钩
GLG-400
只
100
18
滑轮吊钩运输车提升机
0.5T
台
1
19
滑轮小推车
GC-1700
辆
4
20
七工位步进机
DSJ-2400
台
1
21
气动双柱升降台
SQT-1600
台
3
22
液压扯皮机
YCJ-5300
台
1
23
前腿固定架
台
1
24
气力单柱升降台
DQT-1600
台
2
25
牛皮风送系统
套
1
26
风送管道
米
50
27
开胸站台
ZT-5
台
1
28
取白脏站台
ZT-6
台
1
29
白脏接收滑槽
HC-1
台
1
30
取红脏站台
ZT-7
台
1
31
红白内脏滑槽
HC-2
台
2
32
牛胴体轨道电子秤
400Kg
台
2
33
病牛下降机
0.5T
台
1
34
牛卫检线工字钢（20盘式）
TWJ-20
套
1
35
全自动封闭式胴体冲淋
台
1
36
胴体清洗输送机
台
1
37
胴体入库自动输送系统
套
1
38
胴体出库自动输送系统
套
1
39
管轨手推线
DG60×4
米
450
二、肉羊屠宰区域
1
羊放血手推双轨轨道
套
1
2
放血线用双轨滑轮
Dg65
件
20
3
羊用栓腿链
YTL-500
根
20
4
沥血槽
套
1
5
换轨站台
ZT-1
台
1
6
自动卸羊器
台
1
7
羊烫毛池
台
1
8
羊刨毛机
100型
台
1
9
羊管轨提升机
台
1
10
清水池
台
1
11
羊胴体加工输送机
台
1
12
羊检验输送机（工字钢）
TWJ-18
套
1
13
红白内脏滑槽
NC-1
台
2
14
羊胴体轨道电子秤
300Kg
台
1
15
羊用铝合金管轨滑轮
Dg65
只
70
16
羊凉肉钩L=400
件
50
17
羊叉挡
件
20
18
加长凉肉钩接杆
件
50
19
牛羊皮张头蹄输送机
台
2
20
牛羊内脏输送机
台
2
21
羊活挂提升机
台
1
22
羊换钩提升机
台
1
三、牛剔骨/分割单元
1
管轨四分体下降机
PTJ-1
台
1
2
四分体提升机
1T
台
1
3
单层分割输送机
DFS-15
台
2
4
单层分割台
1200×700×800
台
10
5
旋转分拣台
∮1600×630
台
2
6
包装工作台
1800×900×800
台
8
7
包装及深加工设备等
套
1
四、消毒设备及其它
1
带刀具消毒器的洗手装置
DJX-1
套
10
2
围裙清洗器
台
2
3
平推桶车
200L
台
16
4
劈半锯消毒装置器
只
6
5
空气压缩机
套
1
6
储气罐（3立方米/台）
套
1
7
胃容物风送系统
NPS-159
套
1
8
风送管道
米
50
9
牛羊洗肚机
台
1
10
牛羊头蹄脱毛机
台
1
11
普通电控箱
台
10
12
控制电缆线
批
1
13
桥架，穿线管
批
1
14
不锈钢气路管道
批
1
15
副产品加工用台
套
1
五、进口工具部分
1
气动击晕枪
USSS-2A
台
1
2
气动剥皮刀
JC4
台
2
3
肛门结扎器
气动式
台
1
4
带式劈半锯
BV
台
1
5
牛开胸锯
MG-1E
台
1
6
牛往复式四分体锯
SER-04
台
1
7
牛前蹄／角液压剪
30CL
台
1
8
牛后蹄／角液压剪
30CL
台
1
9
食管结扎器
机械式
台
1
10
真空采血系统（含刀，泵，罐，等）
台
1
11
刀具，消毒器，手套，围裙等
套
1
3、现有项目主要原辅材料

根据《牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段竣工环境保护验收监测报告》可知，现有项目主要原辅材料详见表1-7。
表1-7  项目主要原辅材料一览表
序号

名称

单位

数量

原  料

1

牛

头/a

6000
2

羊

只/a

15000
3

牛肉

吨/年
300
4、现有项目劳动定员及工作制度

根据《牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段竣工环境保护验收监测报告》可知企业，根据调查，企业现有员工人数为60人，其中30人在厂区内食宿，项目生产300天；实行单班工作制度、即单班8小时工作制度。

5、现有项目生产工艺及产污节点
1、羊屠宰

宰前准备：经过初步验收的肉羊运到项目区后。肉羊屠宰前断食24小时，停水8小时。宰前检查，确定健康状况良好后，进入待宰区待宰，发现疑病的肉羊关至隔离场。在隔离场内，能恢复则进入屠宰生产线，不能恢复或出现病死等情况的病羊在将运输至安全填埋井进行安全卫生填埋。

冲淋：羊在屠宰前首先进行冲淋，冲淋完成后进入屠宰间进行屠宰，屠宰过程吊在轨道中宰杀，直到完成全部生产过程，不得与地面接触。冲淋过程中有废水产生。

宰杀放血：放血前采用70-110V的电流将羊击晕，被电击晕的羊后肢悬挂在吊车上，于颈下喉部切断血管、气管和食管，放血时间6-8分钟，收集总血量的60％左右。羊血收集后外售。

去头蹄：将头蹄去除，并进行预剥。割下的头蹄将直接外售。

机械剥皮：将去头蹄的羊屠提，通过机械扯皮将酮体及皮毛分离，羊皮外售。

开膛（同步进行检疫）：沿腹中线切开腹部，锯开胸骨、骨盆；并同步进行检疫，检疫合格的取出全部红白内脏，红白内脏将进入进入红白内脏处理工段，酮体将进入排酸间进行排酸；检疫不合格将运输至安全填埋井进行安全填埋。

检疫：主要通过视检、触检法将结果综合判定。视检通常判定皮肤的病理变化；触检则是剖检判定肠系膜淋巴结和手触脾脏，视其组织结构的变化。取生牛、羊左右隔膜肌肉50g，制成压片，检验肌纤维组织，放在显微镜下观察是否有悬毛虫与住肉孢子虫。该环节以视检为主，仅寄生虫检疫需制成载玻压片以显微镜检疫，项目检验不涉及药品使用。该部分产生主要污染物为病酮体、载玻片清洗废水等。

红白内脏处理：

①红内脏加工

红内脏主要包括心、肝、肺等红色内脏，红内脏经检疫合格后统一收集后送至项目红内脏处理间。根据建设单位提供资料，项目人工对红内脏进行分拣，将其按类收集，分拣同时对内脏所带肉屑进行剔除，肉屑经统一收集后外售。分拣后，对上述红内脏进行清洗、整理包装入冷藏库待售。清洗过程中产生废水W8。

②白内脏加工

白内脏主要包括大肠、小肠、羊肚等白色内脏，该部分内脏主要属于羊消化系统，其中大量未消化物被包裹其中。白内脏经检疫合格后，统一收集送至白内脏处理间，人工对其进行分拣，将大肠、小肠、羊肚等分离归类，归类后对其中胃、肠容物进行去除，被去除的胃肠容物每天清运至三江并流都市农庄肉牛养殖基地的沼气池进行发酵处理。项目设置有专门的清洗机对白内脏进行清洗，将清洗后的肠、肚整理包装入冷藏库待售。该过程中主要污染物为胃肠容物及清洗废水。

排酸：羊经屠宰后，除去皮、头、蹄和内脏剩下的部分叫胴体，胴体肌肉在一定温度下产生一系列变化，使肉质变得柔软、多汁，并产生特殊的肉香，这一过程称为肉的“排酸”嫩化。排酸主要是将胴体劈半后吊挂在排酸间，于0℃～4℃下放置7～9天。

剔骨、分割：排酸后的胴体一部分进行二分体后进入冷库然后外售，一部分经过剔骨分割进行肉骨分离，分离出来的肉和骨进入冷库然后外售。
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图1-1  羊屠宰生产工艺流程及产污节点示意图

2、牛屠宰

宰前准备：项目肉牛部分由云南三江并流农业科技股份有限公司三江并流都市农庄肉牛养殖基地提供，部分外购，肉牛屠宰前断食24小时，停水8小时。宰前检查，确定健康状况良好后，进入屠宰生产线，发现疑病的肉牛关至隔离场。在隔离场内，能恢复则进入屠宰生产线，不能恢复或出现病死等情况的病牛在急宰间屠宰，急宰后的肉牛将运输至安全填埋井进行安全卫生填埋。

冲淋：牛在屠宰前首先进行冲淋，冲淋完成后进入屠宰间进行屠宰，屠宰过程吊在轨道中宰杀，直到完成全部生产过程，不得与地面接触。冲淋过程中有废水产生。

宰杀放血：放血前采用70-110V的电流将牛击晕，被电击晕的牛后肢悬挂在吊车上，于颈下喉部切断血管、气管和食管，放血时间6-8分钟，收集总血量的60％左右。牛血统一收集后外售。

去头蹄：将头蹄去除，并进行预剥。割下的头蹄将直接外售。

机械剥皮：将去头蹄的羊屠提，通过机械扯皮将酮体及皮毛分离，牛皮外售。

开膛（同步进行检疫）：沿腹中线切开腹部，锯开胸骨、骨盆；并同步进行检疫，检疫合格的取出全部红白内脏，红白内脏将进入进入红白内脏处理工段，酮体将进入排酸间进行排酸；检疫不合格将运输至三江并流都市农庄肉牛养殖基地安全填埋井进行安全填埋。

检疫：主要通过视检、触检法将结果综合判定。视检通常判定皮肤的病理变化；触检则是剖检判定肠系膜淋巴结和手触脾脏，视其组织结构的变化。取生牛、羊左右隔膜肌肉50g，制成压片，检验肌纤维组织，放在显微镜下观察是否有悬毛虫与住肉孢子虫。该环节以视检为主，仅寄生虫检疫需制成载玻压片以显微镜检疫，项目检验不涉及药品使用。该部分产生主要污染物为病酮体、载玻片清洗废水等。

红白内脏处理：

①红内脏加工

红内脏主要包括心、肝、肺等红色内脏，红内脏经检疫合格后统一收集后送至项目红内脏处理间。根据建设单位提供资料，项目人工对红内脏进行分拣，将其按类收集，分拣同时对内脏所带肉屑进行剔除，肉屑经统一收集后外售。分拣后，对上述红内脏进行清洗、整理包装入冷藏库待售。清洗过程中产生废水W6。

②白内脏加工

白内脏主要包括大肠、小肠、牛肚等白色内脏，该部分内脏主要属于牛消化系统，其中大量未消化物被包裹其中。白内脏经检疫合格后，统一收集送至白内脏处理间，人工对其进行分拣，将大肠、小肠、牛肚等分离归类，归类后对其中胃、肠容物进行去除，被去除的胃肠容物大部分在人工分拣时统一收集于桶内，每天清运至三江并流都市农庄肉牛养殖基地的沼气池，用于生产沼气。项目设置有专门的清洗机对白内脏进行清洗，将清洗后的肠、肚整理包装入冷藏库待售。该过程中主要污染物为胃肠容物S6及清洗废水W7。

排酸：牛经屠宰后，除去皮、头、蹄和内脏剩下的部分叫胴体，胴体肌肉在一定温度下产生一系列变化，使肉质变得柔软、多汁，并产生特殊的肉香，这一过程称为肉的“排酸”嫩化。

剔骨、分割：排酸后的胴体一部分进行二分体后进入冷库然后外售，一部分经过剔骨分割进行肉骨分离，分离出来的肉一分部进行冷库，一部分进行肉制品深加工工段，产生的牛骨进行外售等。

项目牛屠宰加工工艺流程及产污节点示意图如下图所示：
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图1-2  牛屠宰生产工艺流程及产污节点示意图

3、牛肉深加工

（1）冷却预制原切牛排加工工艺
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图1-3  冷却预制原切牛排工艺流程及产污节点示意图
原切牛排工艺简述：

切制：以鲜牛肉为原料，根据客户的需要，经过切制设施切制成片、条、块状，要求大小基本均匀。主要污染物为噪声。

内包装：对切制后的牛排放入pp餐盒中并采用封口膜进行封口，包装材料则采用紫光灯照射进行消毒。

贴标：将内包后的产品进行去皮称量，打印标签并粘贴在盒装产品正面的左上部位。标签内容包括：品名、净重、单价、金额，以及商品条码。

装箱：将贴签后的产品按品名、规格定量装箱。

入库冷藏：装箱后的产品将进入冷库进行冷藏。

抽样检验：对冷库中的产品进行抽样检验，按照SB/T 10482-2008《预制肉类食品质量安全要求》规定的相应指标进行抽样检验，然后外售。该工段产生的污染物主要为废水。

（2）冷冻预制原切冻牛排加工工艺
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图1-4  冷冻预制冻牛排工艺流程及产污节点示意图
冻牛排工艺简述：

解冻：将冰冻牛肉进行解冻，采取自然解冻或水解冻；

腌制：按比例配料制盐水和其他辅料进行腌制，并放入到滚揉机进行滚揉，直到料肉混合均匀；

灌装、定型：将产品真空灌装入塑料肠衣内，打卡、打孔排气以定型成圆柱状，或采用真空包装后装模、压膜以定型制成相应的形状。主要污染物为噪声。

酶反应：将灌装定型后的产品，置于0-4℃环境下4小时促使其酶反应。

速冻：酶反应结束后，转入-18℃以下的条件速冻20小时以上。

切制：速冻后的成品，根据灌装切制成相应形状的片状，片的厚薄是根据客户要求的规格以定量切制，偏差：±5g。主要污染物为噪声。

内包装：采用真空包装，1片/袋。主要污染物为噪声及废包装材料。

装箱：按品名、规格定量装箱。纸箱外标注：产品名称、规格以及内装袋数。

冷冻入库：在切制、内包装、装箱要严格控制操作环境温度和操作速度，以防止产品解冻变形，装箱后的产品即时转入-18℃以下的条件下速冻。

抽样检验：按照SB/T 10482-2008《预制肉类食品质量安全要求》规定的相应指标进行抽样检验，检验后外售。该工段产生的污染物主要为废水。

（3）卤牛肉加工工艺
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图1-5  卤牛肉工艺流程及产污节点示意图

卤牛肉工艺简述：

解冻：采用流水解冻或自然解冻。主要污染物为解冻废水。

切块、腌制：对解冻后的牛肉进行切块，切块后的牛肉按比例配料制盐水和其他辅料进行腌制，并放入到滚揉机进行滚揉，直到料肉混合均匀，置于0-4℃环境下静腌18-24h。主要污染物为腌制出水。

预煮：清水入锅，由蒸汽直接供热煮沸，倒入肉块，搅匀，沸煮至肉块中心无血水，出锅，沥水，冷却。主要污染物为预煮过程废水、预煮废气。

卤煮：按比例配制卤汤，由蒸汽直接供热煮沸，倒入肉块，搅匀，温火沸煮1.5h,出锅，沥水，冷却。卤煮卤汤循环使用，不外排，不足部分加入新鲜水。此环节主要污染物为卤煮烟气及异味，该废气经过集气罩收集后经静电油烟异味净化设施处理后外排。

内包装：定量分装，采用真空包装，对于内包装的材料采用紫光灯照射消毒，不低于20分钟。

高温杀菌：采用蒸汽直接供热在杀菌锅中进行高温高压杀菌，121℃，20min。

装箱：杀菌后的卤牛肉按品名、规格定量装箱，纸箱外标注：产品名称、规格以及内装袋数。

抽样检验：按照SB/T 10482-2008《预制肉类食品质量安全要求》规定的相应指标进行抽样检验后外售。主要污染物为检验废水。

（3）肉类罐头（卤汁牛肉）加工工艺
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图1-6  肉类罐头（卤汁牛肉）工艺流程及产污节点示意图
肉类罐头（卤汁牛肉）工艺简述：

解冻：采用流水解冻或自然解冻。主要污染物为解冻废水。

腌制：对解冻后的后的牛肉按比例配料制盐水和其他辅料进行腌制，并放入到滚揉机进行滚揉，直到料肉混合均匀，置于0-4℃环境下静腌18-24h。主要污染物为腌制出水。

预煮：清水入锅，由蒸汽直接供热煮沸，倒入肉块，搅匀，沸煮至肉块中心无血水，出锅，沥水，冷却。主要污染物为预煮过程废水、预煮废气。

切丁：冷却后的牛肉进入切丁机切加工成丁状。主要污染物为噪声。

卤煮：切丁后的牛肉，按比例配制卤汤，由蒸汽直接供热煮沸，倒入肉块,搅匀，温火沸煮0.5h,出锅，沥水，冷却。卤煮卤汤循环使用，不外排，不足部分加入新鲜水，此环节主要污染物为卤煮烟气及异味，该废气经过集气罩收集后经静电油烟异味净化设施处理后外排。

调配、搅拌：卤煮后的牛肉，按比例配料，将料肉搅拌混合均匀。主要污染物为噪声。

灌装、密封：将调配搅拌后的牛肉进行灌装，对内包装的材料采用紫光灯照射消毒，不低于20分钟。

高温杀菌：采用蒸汽直接供热在杀菌锅中进行高温高压杀菌121℃，20min。

装箱：杀菌后的卤牛肉按品名、规格定量装箱，纸箱外标注：产品名称、规格以及内装袋数。

抽样检验：按照SB/T 10482-2008《预制肉类食品质量安全要求》规定的相应指标进行抽样检验。检验合格后的卤牛肉外售。主要污染物为检验废水（W4）。
（4）半固态（酱）调味料（牛肉酱）加工工艺
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图1-7  半固态（酱）调味料（牛肉酱）工艺流程及产污节点示意图
半固态（酱）调味料（牛肉酱）工艺简述：

解冻：采用流水解冻或自然解冻。主要污染物为解冻废水。

预煮：清水入锅，由蒸汽直接供热煮沸，倒入肉块，搅匀，沸煮至肉块中心无血水，出锅，沥水，冷却。主要污染物为预煮过程废水、预煮废气，预煮的废气经过集气罩收集后经静电油烟异味净化设施处理后外排。

切制：对预煮后的牛肉采用切丁机切制加工成丁状。主要污染物为噪声。

调配：按比例称量肉丁、植物油、辣椒粉、豆豉、香菇、豆瓣酱以及其他配料。

熬酱：a-炸肉：将植物油入锅，加热，倒入肉丁，油炸至八成干，起锅沥油，肉丁冷却备用；b-炼油辣椒：继续加热锅内的植物油以除去水分，调火降温，倒入辣椒粉油炸至油色呈棕红色，起锅，冷却备用；c-按比例将油炸肉丁、油辣椒豆豉、香菇、豆瓣酱混合，加入其他配料，搅拌均匀。项目设置两个用电灶头油炸锅，用于炸肉及炼油辣椒。主要污染物为加工油烟，油烟经过集气罩收集后经静电油烟异味净化设施处理后外排。

内包装：将熬制好的牛肉酱采用真空包装进行包装，对包装的材料采用紫光灯照射消毒，不低于20分钟。

高温杀菌：采用蒸汽直接供热在杀菌锅中进行高温高压杀菌，121℃，20min。

装箱：杀菌后的卤牛肉按品名、规格定量装箱，纸箱外标注：产品名称、规格以及内装袋数。

抽样检验：按照SB/T 10482-2008《预制肉类食品质量安全要求》规定的相应指标进行抽样检验。检验合格后的卤牛肉外售。主要污染物为检验废水（W4）。
三、现有项目污染排放情况

1、排污许可执行情况
2019年10月31日，云南三江并流畜禽食品有限公司取得了昆明市生态环境局核发的《排污许可证》，许可证编号为：91530124MA6K6WMH5R001U，许可证有效期至2022年10月30日。
根据《牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段竣工环境保护验收监测报告》中的的监测数据可知，项目排放的污染物种类和限值浓度均满足云南三江并流畜禽食品有限公司排污许可证副本要求排放限值要求。通过现场调查，企业未按照排污许可证副本中自行监测及记录信息表相关要求对项目排放的污染种类进行监测和上报数据。
2、废气
根据《牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段竣工环境保护验收监测报告》可知项目锅炉废气量排放量79.92万m3/a，SO2年排放量0.019t/a，NOX年排放量0.044t/a，颗粒物0.004t/a，排放污染物浓度均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）燃气锅炉表2标准；厂界无组织排放NH3、H2S、臭气浓度能够达到GB1455-93《恶臭污染物排放标准》表1标准。

3、废水
根据《牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段竣工环境保护验收监测报告》可知项目废水主要为屠宰废水、办公生活废水和锅炉房废水等；锅炉房产生的清净下水直接排入厂内雨水系统后排放，屠宰废水、办公生活废水等经过预处理后统一进入到厂区污水处理设施处理（GB/T18920-2002）《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中绿化标准及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准中较严格标准后，一部分用于项目区绿化，剩余部分用于云南三江并流农业科技股份有限公司种植区灌溉，不外排。

现有项目水量平衡如下：
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图1-8  牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段水量平衡图（m3/d）
4、噪声
根据《牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段竣工环境保护验收监测报告》可知项目厂界噪声能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

5、固废
根据《牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段竣工环境保护验收监测报告》可知项目产生的粪便及胃肠容物清运至三江并流都市农庄肉牛养殖基地沼气发酵；病死牛羊运至安全填埋井进行安全填埋处置；污水处理站污泥和生活垃圾定期清理后委托云南弘牛环境工程有限公司清运、处置；隔油池油污委托云南弘牛环境工程有限公司清运处置；废旧包装材料经收集后外售给废品回收商进行回收利用。
现有项目排放污染物均能实现达标排放，其污染物产排情况见表1-8。
表1-8  现有项目污染物产排情况一览表

类别

项目

产生量（t/a）

排放量（t/a）

废水

废水量

34135.2
0
COD

/

0
氨氮

/

0
总磷

/

0
BOD5
/

0
SS

/

0
废气

废气量（万m3/a）
79.92
79.92
二氧化硫

0.019
0.019
颗粒物

0.004
0.004
氮氧化物
0.044
0.044
固废

粪便及胃肠容物
14.5

项目一阶段粪便及胃肠容物清运至三江并流都市农庄肉牛养殖基地沼气发酵。
病死牛羊

6

病死牛羊运至安全填埋井进行安全填埋处置。
污水处理站污泥

1.9

项目一阶段污水处理站污泥定期清理后委托云南弘牛环境工程有限公司清运、处置。

生活垃圾

13.5
生活垃圾统一收集后委托云南弘牛环境工程有限公司清运处置
隔油池废油脂

5.7

委托云南弘牛环境工程有限公司清运处置
废旧包装材料

1.5

深加工产品废旧包装材料经收集后外售给废品回收商进行回收利用。
四、现有项目存在的主要环境问题

现有项目严格按照环评及环评批复要求进行建设，各项环保措施均已落实，各项污染物均能达标排放，且排污许可证在有效期内。根据现场踏勘，现有项目存在的主要环境问题是：

1、云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目现进行一阶段竣工环境保护验收，其验收对象为年屠宰肉牛6000头、肉羊15000只和年产各类肉制品1000吨及其配套环保工程；现有的配套环保工程规模未达到《牛羊屠宰及精深加工建设项目环境影响报告书》及环评批复（昆环保复〔2019〕6号）有关规定。
2、厂区现有锅炉房产生的软化水再生废水和锅炉排水直接外排与雨水系统外排，不符合《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》HJ953—2018中污染防治设施相关要求。

3、由于《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准由（GB/T18920-2002）更新为（GB/T18920-2020），根据牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段竣工环境保护验收监测报告中污水处理设施出水口水质监测数据可知，出水口中的氨氮和BOD5不能满足GB/T18920-2020）《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中城市绿化标准；
4、隔油池没有定期清掏和未进行加盖处理；

5、企业未按照排污许可证副本中自行监测及记录信息表的要求，对排放的污染物进行监测和及时将监测数据上报。



表二、建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等)：
1、地理位置及交通
项目位于富民县散旦镇汉营村委会（云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工厂房内），行政区划隶属富民县散旦镇汉营村管辖，场地中心地理坐标为：东经102°37′39.00″，北纬25°19′28.00″。项目区东侧3km处为轿子雪山旅游专线，项目区经由轿子雪山旅游专线—汉营村乡村公路—三江并流都市农庄园区道路进入。轿子雪山旅游专线路面宽8m，为沥青路面；汉营村乡村公路路面宽5m，为泥结石路面；三江并流都市农庄园区道路路面宽6m，为水泥路面。项目区北侧有一条土路与三江并流都市农庄园区道路相连，路面宽6m，为土质路面。上述道路能够满足项目建设期间的运输需求，交通条件十分便利。

本项目区距富民县散旦镇2km，距富民县城47km，距昆明市中心25km。项目地理坐标为东经102°37'37.31"，北纬25°19'29.50"。项目地理位置图详见附图1。

2、地形、地貌

项目位于富民县散旦镇，富民县地处云贵高原中部，有着典型的高原地貌。县境似一不规则梯形，南高北低，望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%，以湖盆岩溶高原地貌形态为主，红色山原地貌次之。山岭海拔在1455～2817m之间，同时由于地处金沙江、南盘江及元江3大水系的分水岭之间，河流侵蚀作用不强，高原面保存较好，大部分地区地形较平缓，高差小于500m，分布着一系列山间盆地。富民地区的高差起伏较大，高程分布范围在1455～2817m之间。富民地处云南高原中部，海拔较高，高原是其基本形态，根据这一特点，将地区分为低山、低中山、高中山、高山4类地貌类型。

3、气候、气象
项目区气候属北亚热带高原季风气候。气候温和，夏无酷暑，冬无严寒，四季如春，多年平均气温15.8℃，最冷月为1月，平均气温8.3℃，最热月为7月，平均气温21.3℃。日极端最高气温33.3℃，极端最低气温－7℃。区内旱、雨季分明，降雨主要集中在每年5~10月份，占全年降雨量的87.7%，旱季为每年11月~次年4月，降雨量仅占全年降雨量的12.3%，历史最大年降雨量为1532.20mm，最小降雨量719.9mm，多年平均降雨量为841.6mm，月最大降雨量951.30mm（1995年），日最大降雨量为120.40mm（1979年8月15日）。多年平均蒸发量为2195.38mm，月最大蒸发量为332.40mm（1986年3月），月最小蒸发量为83.85mm。项目区内以西南风最多，年平均风速（西南风）1.9m/s，年平均风速最大的风向为西南风（SW），其平均风速为3.28m/s，年平均风速最小的风向是北风（N），风速为1.1m/s。各月份中四月平均风速最大，为2.53m/s。

项目区20年一遇最大24h降雨量115.5mm，最大12h降雨量91.10mm，最大6h降雨量75.55mm，最大1h降雨量46.66mm。

4、水文、水系
富民县境内共有螳螂川（普渡河）、款庄河、木扳河等14条河流，均属于长江流域金沙江水系。全县总水量为14.378亿m3，其中境内产水量3亿m3。螳螂川为主干河，龙泉河、木板河次之。全县有主要小一型水库7个（黄坡水库、新桥水库、拖担水库、丰收水库、花箐水库、龙闸坝水库、兴贡水库），小二型水库21个，坝塘85座，总库容量为1989.9万m3。富民县境内集中出露的泉水点多面广，遍布全县各乡镇，泉水总供水量为39.42万m3。主要地下水井的年取水总量为48.1万m3。目前富民县境内地下水开发利用率为1.03%。

项目区属长江流域金沙江水系普渡河支流，在项目区下游东北方向3km处为花箐水库，花箐水库总库容186万m3，规模为小（一）型，该水库主要供下游的农业灌溉。本项目周边地表水体主要为无名小河和龙泉河，无名小河位于项目南侧，龙泉河位于项目东侧，无名小河汇入龙泉河，龙泉河汇入花箐水库后流经东村河（散旦河）及木板河后，最终汇入普渡河。
5、土壤、植被

富民县属亚热带常绿阔叶林地带，现有林地和草地共65842.47hm2，全县林草覆盖率65.64%。由于海拔和地形的差异，水热条件等气候要素以及地质、土壤的不同，造成境内植物资源丰富，形成植被在地域分布上的差异性，现有的植被都是次生植被类型，主要植被类型有暖性针叶林、暖性阔叶林、暖温性灌木丛，自然植被树种以云南松Pinus yunnanensis、麻栎Quercus acutissima Carruth.、滇柏Cupressus duclouxiana Hickel、旱冬瓜Alnus nepalensis等为主，草本植物为细柄草Capillipedium parviflorum（R. Br）Stapf.、野古草Arundinella anomala.、蕨菜Pteridium aquilinum var.latiusculum、滇龙胆Gentiana rigescens Franch. ex Hemsl.、黄背草Themeda triandra Forsk. Var. Japonica (Willd. )、兔耳风Ainsliaea glabra Hemsl.等为主。当地乔木树种主要为高山栲Castanopsis delavayi Franch.、元江栲Castanopsis concolor Rehd. et Wils.、滇青冈Cyclobalanopsis glaucoides Schotky、滇石栎Lithocarpus dealbatus (Hook. f. et Thoms.) Rehd.、云南松Pinus yunnanensis、华山松Pinus armandii Franch.、云南油杉Keteleeria evelyniana、桉树Eucalyptus robusta Smith、柏树Platycladus orientalis(L.)Francoptmxjjkmsc、旱冬瓜Alnus nepalensis和桤木Alnus cremastogyne Burk.等，灌木主要为滇含笑Michelia figo（Lour.）Spreng、车桑子Dodonaea viscosa (L.) Jacq.、小铁仔Myrsine africana Linn.等。
富民县土壤由棕壤、红壤、紫色土、水稻土四类土壤组成，分别占面积的1.7%、68.9%、15.5%、4.8%，分7个亚属16个土属25个土种。富民县境内成土母岩有石灰岩、砂岩和页岩。成土母质主要有河流冲积母质、残积母质、坡积母质、洪积母质和堆积母质等多种类型。主要森林土壤有红壤、棕红壤、紫色土。项目区土壤主要为红壤。

6、自然保护区、风景名胜区和文物保护

据现场调查，项目区内及周边无名胜古迹、自然保护区、风景名胜区和历史文物等。




表三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(地表水、环境空气、声环境、生态环境等)：
1、地表水环境质量现状
本项目周边地表水体主要为无名小河和龙泉河，无名小河汇入龙泉河，龙泉河流经花箐水库，汇入东村河（散旦河），东村河最终汇入木板河，根据《富民县生态建设与环境保护“十三五”规划》，无名小河、龙泉河、花箐水库、木板河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

根据2020年12月24日~12月25日，云南三江并流畜禽食品有限公司委托云南升环环境科技有限公司对项目所在区的地表水监测数据，检测结果统计见表3-1。

表3-1  水环境监测结果    单位：mg/L
采样断面

采样日期

pH

CODcr

BOD5
氨氮

总磷

总氮

粪大肠菌群
无名小河汇入龙泉河上游500m处
2020.12.24
7.42
12
1.5
0.177
0.059
0.61
2200
2020.12.25
7.26
11
1.2
0.159
0.055
0.68
2500
2020.12.26
7.35
12
1.6
0.200
0.064
0.55
2400
标准值
6~9

≤20
≤4
≤1.0
≤0.2
≤1.0
≤10000
达标情况
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
在无名小河与龙泉河交汇上游 500m 处
2020.12.24
7.31
13
1.8
0.3
0.051
0.78
2000
2020.12.25
7.33
12
2.0
0.282
0.060
0.82
1700
2020.12.26
7.34
14
1.8
0.318
0.054
0.75
1400
标准值
6~9

≤20
≤4
≤1.0
≤0.2
≤1.0
≤10000
达标情况
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
在无名小河与龙泉河交汇下游 1500m 处
2020.12.24
7.29
16
2.3
0.457
0.117
0.86
3200
2020.12.25
7.57
17
2.5
0.49
0.113
0.90
3800
2020.12.26
7.28
16
2.1
0.434
0.121
0.96
4100
标准值
6~9
≤20
≤4
≤1.0
≤0.2
≤1.0
≤10000
达标情况
达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

由上表可以看出，项目区附近的无名小河和龙泉河水质均能GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水标准要求。项目所在区域地表水环境为达标区。
2、环境空气质量现状

项目选址于昆明市富民县散旦镇汉营村委会，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据《2019年度昆明市生态环境状况公报》，2019年富民县的二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

表3-2  昆明市全市空气质量现状评价表

污染物
年均浓度（ug/m3）
二级标准（ug/m3）
达标情况
SO2
12
60
达标
NO2
31
40
达标
PM10
45
70
达标
PM2.5
26
35
达标
CO
1.0
4（24小时均值）
达标
O3
134
160（日最大8小时平均）
达标
由上表可知建设项目评价区域环境空气质量可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。属于环境空气质量达标区。

2020年12月20日~26日，云南三江并流畜禽食品有限公司委托云南升环环境科技有限公司对项目所在区的大气环境TSP、NH3、H2S进行现状监测，其监测结果详见表3-3和表3-4。

表3-3  TSP监测结果单位：μg/m3
监测点位
日期
时间
监测结果
达标情况
项目区
2020.12.20
09:00-次日 09:00
225
达标
2020.12.21
10:00-次日10:00
199
达标
2020.12.22
11:00-次日11:00
211
达标
2020.12.23
12:00-次日12:00
203
达标
2020.12.24
13:00-次日 13:00
238
达标
2020.12.25
14:00-次日 14:00
227
达标
2020.12.26
15:00-次日 15:00 
208
达标
项目东北沙营村
2020.12.20
09:00-次日 09:00
172
达标
2020.12.21
10:00-次日10:00
176
达标
2020.12.22
11:00-次日11:00
169
达标
2020.12.23
12:00-次日12:00
193
达标
2020.12.24
13:00-次日 13:00
177
达标
2020.12.25
14:00-次日 14:00
172
达标
2020.12.26
15:00-次日 15:00 
183
达标
表3-4  NH3、H2S监测结果统计表单位：mg/m3

监测点位
日期
时间
NH3监测结果

H2S监测结果

达标情况

项目区
2020.12.20
02:00-03:00
0.03

0.002
达标
08:00-09:00

0.08
0.003
达标
14:00-15:00

0.11
0.005
达标
20:00-21:00

0.10
0.003
达标
2020.12.21
02:00-03:00

0.05
0.003
达标
08:00-09:00
0.10

0.005
达标
14:00-15:00
0.08

0.008
达标
20:00-21:00
0.06

0.004
达标
2020.12.22
02:00-03:00
0.04

0.002
达标
08:00-09:00
0.06

0.004
达标
14:00-15:00
0.09

0.008
达标
20:00-21:00
0.07

0.004
达标
2020.12.23
02:00-03:00
0.04

0.006
达标
08:00-09:00
0.05

0.008
达标
14:00-15:00
0.08

0.009
达标
20:00-21:00
0.06

0.009
达标
2020.12.24
02:00-03:00
0.04

0.006
达标
08:00-09:00
0.09

0.009
达标
14:00-15:00
0.08

0.007
达标
20:00-21:00
0.07

0.005
达标
2020.12.25
02:00-03:00
0.03

0.004
达标
08:00-09:00
0.06

0.009
达标
14:00-15:00
0.09

0.007
达标
20:00-21:00
0.07

0.004
达标
2020.12.26
02:00-03:00
0.05

0.003
达标
08:00-09:00
0.08

0.008
达标
14:00-15:00
0.09

0.008
达标
20:00-21:00
0.08

0.006
达标
项目东北沙营村
2020.12.20
02:00-03:00
0.03

0.002
达标
08:00-09:00

0.08
0.003
达标
14:00-15:00

0.07
0.004
达标
20:00-21:00

0.06
0.003
达标
2020.12.21
02:00-03:00

0.03
0.003
达标
08:00-09:00
0.05

0.004
达标
14:00-15:00
0.08

0.008
达标
20:00-21:00
0.06

0.005
达标
2020.12.22
02:00-03:00
0.04

0.005
达标
08:00-09:00
0.07

0.008
达标
14:00-15:00
0.08

0.006
达标
20:00-21:00
0.07

0.004
达标
2020.12.23
02:00-03:00
0.02

0.001
达标
08:00-09:00
0.06

0.002
达标
14:00-15:00
0.09

0.007
达标
20:00-21:00
0.08

0.002
达标
2020.12.24
02:00-03:00
0.03

0.004
达标
08:00-09:00
0.08

0.006
达标
14:00-15:00
0.06

0.008
达标
20:00-21:00
0.05

0.007
达标
2020.12.25
02:00-03:00
0.03

0.002
达标
08:00-09:00
0.04

0.003
达标
14:00-15:00
0.07

0.007
达标
20:00-21:00
0.06

0.003
达标
2020.12.26
02:00-03:00
0.03

0.004
达标
08:00-09:00
0.04

0.006
达标
14:00-15:00
0.07

0.009
达标
20:00-21:00
0.04

0.007
达标
根据监测结果，项目所在区TSP能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录中D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。
综上所述，项目所在区环境空地属于达标区。
3、声环境质量现状
项目所在区域位于项目选址于富民县散旦镇汉营村委会廖营村，项目所在区属于2类声环境功能区，声环境质量标准执行（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类标准。

本次环评引用云南三江并流畜禽食品有限公司委托云南健牛生物科技有限公司于2020年4月15~16日牛羊屠宰及精深加工建设项目厂界噪声监测数据，本项目位于牛羊屠宰及精深加工建设项目厂房内，因此，本次环评引用噪声监测资料，从区域性，时效性上都是可行性的，监测数据见表3-5。

表3-5  牛羊屠宰及精深加工建设项目厂界噪声监测值

日期
监测点位
时间
噪声值Leq
标准
达标情况
2020.4.15
厂界东外1m处
昼间
51.2
60
达标
夜间
41.8
50
达标
厂界南外1m处
昼间
54.4
60
达标
夜间
44.1
50
达标
厂界西外1m处
昼间
52.8
60
达标
夜间
45.8
50
达标
厂界北外1m处
昼间
53.1
60
达标
夜间
44.6
50
达标
2020.4.16
厂界东外1m处
昼间
52.1
60
达标
夜间
44.0
50
达标
厂界南外1m处
昼间
55.8
60
达标
夜间
42.9
50
达标
厂界西外1m处
昼间
54.4
60
达标
夜间
47.4
50
达标
厂界北外1m处
昼间
52.9
60
达标
夜间
45.2
50
达标
由表3-5监测数据可知，项目所在区域声环境现状质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。综上所述项目所在区声环境达标。
4、生态环境质量现状
项目所在区域属昆明市富民县散旦镇汉营村，受人为活动的影响，项目所在区地表植被主要为人工种植绿化植被等，生态结构一般，物种较为单一，生态环境自身调控能力较弱。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
本项目周边200m范围内无村庄分布，不设置声环境保护目标；环境空气、地表水环境环境保护目标如表3-6所示。

表3-6  环境保护目标

类别

坐标

保护对象
方位、距离

人口

保护级别

大气环境

东经102°37'51.67"北纬25°19'57.84"

老平堂村

东北侧800m

18户、68人

二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

东经102°38'22.07"北纬25°19'27.44"

廖营村

东侧990m

212户，802人

东经102°19'1.55"北纬25°19'1.55"

汉营村

东南侧1780m

578户，2132人

东经102°38'34.32"北纬25°20'4.03"

沙营村

东北侧1600m

735户，2701人

东经102°38'38.07"北纬25°20'31.38"

得旺村

东北侧1930m

131户，535人

东经102°38'0.26"北纬25°18'11.49"

当当箐

南侧2290m

56户、173人

东经102°36'45.79"北纬25°19'13.32"

茨塘村

西侧1250m

241户，908人

地表水环境

东经102°38'26.72"北纬25°19'25.24"

龙泉河

东侧1221m

——

（GB3838-2002）III类标准

东经102°38'11.26"北纬25°19'15.24"

无名小河

南侧700m




表四、评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	（1）环境空气
根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）功能区划分二类区的划分要求，确定本项目区位于环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。具体标准值详见4-1。

表4-1  环境空气质量标准       单位：ug/m3
污染物名称
浓度限值
标准来源
PM2.5
年平均
35

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准
日平均
75

PM10
年平均
70

日平均
150

SO2
年平均
60

日平均
150

1小时平均
500

NO2
年平均
40

日平均
80

1小时平均
200

O3
日平均
160

1小时平均
200

CO

日平均
4

1小时平均
10

TSP
年平均
200
24小时平均
300
NH3
1小时平均
200
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D

H2S

1小时平均
10
（2）地表水
本项目周边地表水体主要为无名小河和龙泉河，无名小河汇入龙泉河，龙泉河流经花箐水库，汇入东村河（散旦河），东村河最终汇入木板河，根据《富民县生态建设与环境保护“十三五”规划》，无名小河、龙泉河、花箐水库、木板河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；标准值如表4-2所示。

表4-2  地表水环境质量标准   单位：mg/L
水质类别
pH

CODcr

BOD5
氨氮
总磷
总氮
粪大肠菌群数
Ⅲ类
6-9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.2

≤0.05（湖、库）
≤1.0

≤10000

（3）声环境
项目所在区域属于声环境功能2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，本项目具体标准限值详见表4-3。
表4-3  声环境质量标准限值   dB(A)
类别
昼间
夜间
2类标准
60

50



	污
染
物
排
放
标
准
	（1）废气
施工期：扬尘执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准，标准值见表4-4。
表4-4  大气污染物综合排放标准
标准类别
颗粒物（mg/Nm3）
二级标准
1.0（无组织排放浓度）
运行期：

①运营期：锅炉废气执行《锅炉大气污染物 排放标准》（GB13271-2014）中表 2 的新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，根据标准要求，排气筒高度不低于8m。

表4-5  新建锅炉大气污染物排放限值（节选）  单位：mg/m3
污染物项目

限值（燃气锅炉）

污染物排放监控位置

颗粒物

20

烟囱或烟道

二氧化硫

50

氮氧化物

200

烟囱黑度（林格曼黑度，级）

≤1

烟囱排放口

锅炉房200m范围内最高建筑物是车间厂房，车间建筑高度为8.8m，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的要求，排气筒高度应高出周围半径200m范围内的建筑3m以上，锅炉排气筒不低于11.8m的烟囱。

②项目营运期厂界恶臭执行（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》（试行）新改扩建二级标准。标准值如表4-6。

表4-6  恶臭污染物排放标准
控制项目

单位

二级

新改扩建

氨

mg/m3
1.5

硫化氢

mg/m3
0.06

臭气浓度

无量纲

20

（2）废水
项目实行雨污分流，项目锅炉房产生的废水经沉淀预处理，屠宰加工废水经牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段的隔油池预处理，以上废水同办公生活废水一同排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段的化粪池，经化粪池处理后，排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段配套的污水处理设施处理达到（《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后用于云南三江并流农业科技股份有限公司种植区灌溉。

表4-7  本项目执行标准

序号

项目

《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准

1
pH值

5.5-8.5

2
BOD5（mg/L）

≤100
3
化学需氧量（CODcr）
≤200
4
悬浮物
≤100
5
阴离子表面活性剂（mg/L）

≤8
6
粪大肠菌群数（个/100ml）
4000
（3）噪声

施工期：执行GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中的标准限值，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

运行期：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

（4）固废

执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。
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	建议的总量控制指标：
根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：
1、废水及污染物
项目废水不外排，故不设置废水总量控制指标。
2、废气

本项目运营后新增废气总排放量79.92万Nm3/a；新增颗粒物放量0.004t/a，SO20.019t/a，NOx0.044t/a。

根据《牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段竣工环境保护验收监测报告》，牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段排放废气量排放量79.92万m3/a，SO2年排放量0.019t/a，NOX年排放量0.044t/a，颗粒物0.004t/a。
因此，本次评价建议全厂废气总量控制指标为：废气总排放量为159.84万Nm3/a，SO20.038t/a，NOx0.088t/a。
根据牛羊屠宰及精深加工建设项目环评批复（昆环保复〔2019〕6号）及云南三江并流畜禽食品有限公司排污许可，云南三江并流畜禽食品有限公司许可排放总量为SO20.348t/a，NOx1.302t/a，项目改扩建后全厂排放SO2和NOx未超过许可排放量。
3、固体废物：处置率100%。



表五、建设项目工程分析
	一、工艺流程及产污环节分析
1、施工期
项目利用云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目预留空置厂房内建设云南三江并流畜禽食品有限公司家禽屠宰项目，施工期主要施工工艺为厂房改造、装修和设备安装。
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图5-1  施工期工艺流程及产污节点图

项目施工步骤主要包括厂房改造、装修和设备安装。

（1）厂房改造：按照图纸进行功能分隔阻断，设置各个生产车间，其主要污染物是功能分隔过程中产生的粉尘、噪声、建筑垃圾及施工人员生活污水。

（2）装修：
室内装修：主要是各功能区进行简单装修，其主要污染物为装修过程中的废气、粉尘、噪声和建筑垃圾。

（3）设备安装和调试：安装、调试生产设备设施，经调试、验收合格后投入使用，在这过程中主要污染源为设备安装调试产生的噪声和固体废物。
2、运营期

项目生产工艺流程如下：
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图5-2  项目运行期工艺流及产污环节图
（1）家禽接收

家禽进场查验检疫局出具的证明及动检部门出具的《动物检疫合格证明》、《动物及动物产品运载工具消毒证明》、《非疫区证明》，核对证物是否相符，对无证者拒收。

检疫合格的家禽在卸鸡区将禽笼分层堆放，后期进入挂鸡工序，不设置专门的待宰车间，仅短暂搁置后进行宰杀工序，禽笼在分层堆放过程中会产生一定的恶臭及粪便。

（2）挂家禽

将家禽吊挂在吊钩上，被悬吊式高架运输线至各工序点进行加工。

（3）电击晕

通过低压电将家禽只处理成昏而不死的状态。电击电压在36~70V之间。

（4）刺杀放血

电击晕的家禽将进入刺杀放血工段，在家禽耳垂稍下，靠近下颚骨的颈部切开2cm左右的刀口，自然沥血5分钟，该工段产生的废水排入牛羊屠宰及精深加工建设项目的隔油池和化粪池预处理后，排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段配套的污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后用于云南三江并流农业科技股份有限公司种植区灌溉。
（5）浸烫脱毛

沥血后的家禽直接进入水池浸烫处理，浸烫水温度在62℃~64℃之间，熨烫池中的水直接由锅炉蒸汽直接加热。浸烫时间约为2.5分钟。将浸烫后的家禽采用脱毛机进行脱羽处理，脱羽时间为45~60秒，破损率要小于1%。该过程会有废水和固废产生。该工段产生的废水排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段的隔油池和化粪池预处理后，排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段配套的污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后用于云南三江并流农业科技股份有限公司种植区灌溉；产生的鸡毛统一收集后外售；锅炉产生的废气直接通过一个高11.8m的排气筒进行排放。
（6）烫脚皮和脱脚皮
浸烫脱毛后的家禽，脚将再次进行进行浸烫，浸烫水温度在68℃之间，熨烫池中的水直接由锅炉蒸汽直接加热，浸烫时间约为1.0分钟，烫脚后的家禽将通过打皮机去除脚皮。该工段产生的废水排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段的隔油池和化粪池预处理后，排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段配套的污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后用于云南三江并流农业科技股份有限公司种植区灌溉；产生的脚皮统一收集后送至填埋井进行无害化处理。
（7）开膛掏内脏
直接将家禽胴体锯胸骨开膛，取内脏。同时对其肠等器官进行清洗。其中清洗后的内脏进行外售。该过程中将产生废弃动物组织、肠胃内容物、废水等；废水排入牛羊屠宰及精深加工建设项目的隔油池和化粪池预处理后，排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段配套的污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后用于云南三江并流农业科技股份有限公司种植区灌溉；肠胃内容物送至三江并流都市农庄肉牛养殖基地的沼气进行处理；不可食用内脏送至填埋井进行无害化处置。

（8）清洗沥水家禽体

直接用自来水对胴体进行清洗，去除胴体表面污垢及残留血渍等污染物，该过程会有残碎肉及废水产生；该工段废水排入牛羊屠宰及精深加工建设项目的隔油池和化粪池预处理后，排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段配套的污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后用于云南三江并流农业科技股份有限公司种植区灌溉。

（9）检验

由政府检疫站工作人员直接到项目区对胴体、内脏等实施同步检验，主要通过视检、触检法将结果综合判定。视检通常判定皮肤的病理变化；触检则是剖检判定肠系膜淋巴结和手触脾脏，视其组织结构的变化。对检验出的病变体，根据《中华人民共和国动物防疫法》、《畜禽屠宰卫生检疫规范》（NY467-2001）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）等相关规定，作为废弃动物组织统一收集，送至无害化处理池进行无害化处理。本次检疫不依托牛羊屠宰及精深加工建设项目检疫室，亦不产生检疫废水。
（10）脱钩

将检疫合格的胴体从挂钩上取下，一部分进行鲜销，一部分送至冷库进行冷冻。
二、污染物分析

（一）施工期
1、废气

施工期扬尘主要产生于厂房改造及运输车辆运输材料过程中产生的粉尘，主要污染因子为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境及项目区有一定的污染。粉尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生粉尘较多，影响较大。
运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气，和装修阶段产生的油漆废气，其中的污染物主要有扬尘、NOx、CO及CHx、苯、二甲苯等。施工期的废气为无组织间断排放，会对环境空气造成一定影响，呈无组织排放。

2、废水

项目施工期废水主要来自施工废水、施工人员产生的生活废水。

施工废水主要来源于施工过程产生的废水，不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。施工废水经临时沉淀池处理后可回用于场内洒水。

本项目不设施工营地，施工人员不在施工现场食宿，施工期间生活废水主要是施工人员洗手产生的生活污水。项目施工期为2个月，施工人数为10人，清洗用水按每人每天10L计，则施工期产生的生活废水约为0.1m³/d，取污水排放系数为0.9，则生活污水排放量为0.09m³/d。废水中主要污染因子为BOD5、CODCr、SS等。项目施工期生活废水进入牛羊屠宰及精深加工建设项目配套的化粪池和污水处理设施处理达标后回用于云南三江并流农业科技股份有限公司种植区灌溉。
3、噪声
项目装修过程中，使用电锯、手工钻、电钻等机械设备，施工噪声源强约90～100dB（A）。

4、固体废物

施工期项目固体废弃物主要是施工建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等，项目在已经厂房内进行改造建设，因此不产生废弃的土石方。

（1）建筑垃圾
建筑垃圾主要有碎砖、混凝土等。建筑垃圾能利用的回收利用，不能回收利用的运至指定的地方处置，不得随意乱堆乱弃。
（2）施工人员生活垃圾
项目施工期施工人员按10人计，生活垃圾按0.2kg/人·d计，日产生量约为2kg/d。本项目施工期为2个月，则施工期生活垃圾产生量为120kg。施工人员生活垃圾依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目生活垃圾收集设施，收集后定期委托云南弘牛环境工程有限公司清运处置。

（二）运营期
1、废水

（1）办公生活污水

①食堂废水
本项目新增劳动定员30人，其中有10人在厂区内食宿，职工食堂每人每天用水量以10L/人•d计，则食堂用水量为0.1m3/d。食堂废水产生量为用水量的80%，食堂废水产生量为0.08m3/d，共24m3/a；产生的食堂废水依托牛羊屠宰及精深加工建设项目的隔油池和化粪池预处理后排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段配套的污水处理设施处理达标后回用不外排。
②办公生活用水

本项目新增劳动定员30人，有10人在厂区内食宿，其余均不在厂区内食宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），在项目食宿人员人员生活用水量按100L/人•d计，但考虑到扣除食堂用水后，职工生活用水以90L/人•d计；不在厂区食宿员工生活用水仅为盥洗用水，用水定额按40L/人.d计算，则项目生活用水量为1.7m3/d，510m3/a，污水产生量按用水量的80%计算，则员工产生的生活废水产生量约1.36m3/d，408m3/a；产生的办公生活废水依托牛羊屠宰及精深加工建设项目的化粪池预处理后排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段配套的污水处理设施处理达标后回用不外排。
（2）屠宰加工废水

根据《排污许可申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中附录C中表C1计算项目产生的屠宰废水，具体数值详见下表。

表5-1  主要屠宰工业废水产污系数

产品名称

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物指标

单位

产污系数

冻鸡肉

鸡

屠宰、分割

所有规模

工业废水量

吨/吨-活屠重

7.981

化学需氧量

克/吨-活屠重

12450

氨氮

克/吨-活屠重

669

总磷

克/吨-活屠重

58
总氮

克/吨-活屠重

1286
项目投产运营后屠宰家禽（鸡）100万只/a，3334只/d（2.3kg/只）；根据表5-1计算可知，项目屠宰废水产生量为18356.3m3/a，61.19m3/d，项目废水产生率按85%计算，则项目屠宰用水量为21595.65m3/a，71.99m3/d；项目产生的废水其主要污染因子为CODcr、BOD5、SS、动植物油、NH3-N、磷酸盐和粪大肠杆菌。

（3）地面清洗废水

项目运营期需要对屠宰车间进行地面进行清洗，该部分废水已经纳入屠宰加工废水核算中，不在进行单独核算。

（4）锅炉房废水
本项目运营后锅炉平均每天要运行8小时，其中4小时供热给牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段，另外4小时供热给本项目，锅炉每小时需要补充软水2m3，软水由锅炉自带设施提供，则本项目锅炉每天需要补充软水为8m3。锅炉自带的软水处理设施产水率约为75%，锅炉需要补充用水为2.667m3/h，10.668m3/d。则项目锅炉房产生的清净下水为0.667m3/h，2.668m3/d，本项目锅炉房产生废水经沉淀池沉淀预处理后，排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段的隔油池和化粪池预处理后排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段配套的污水处理设施处理达标后回用不外排。
表5-2  本项目给排水统计表

用水环节

用水量（m3/d）

用水量（m3/a）

废水量（m3/d）
废水量（m3/a）
办公生活
1.8
540
1.44
432
屠宰加工
71.99
21595.65
61.19
18356.3
锅炉房

10.668
3200.4
2.668
800.4
合计
84.458

25336.05

65.298

19588.7

项目运营期所产生废水中含有的主要污染物包括CODcr、BOD5、SS、动植物油、NH3-N、磷酸盐和粪大肠杆菌。项目建成后，产生的废水量为65.298m3/d，项目产生的废水经沉淀池、隔油池和化粪池预处理后，排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段配套的污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后用于云南三江并流农业科技股份有限公司种植区灌溉。项目废水污染物产生量将根据《排污许可申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）附录C中表C1进行计算（详见表5-1）；其余《排污许可申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》未列污染物则参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中的屠宰废水和肉类加工废水水质，本次环评取最大值进行计算。
表5-3  屠宰废水水质设计取值    单位：mg/L（pH除外）

污染物指标

CODcr

BOD5
SS

氨氮

动植物油

pH

废水浓度范围

1500-2000

750-1000

750-1000

50-150

50-200

6.5-7.5

本项目综合废水污染物产生情况如下表所示：

表5-4  本项目废水产生情况统计表

废水类别

污染因子

污水产生量

产生浓度（mg/L）

污染物产生量（t/a）

屠宰废水

pH

18356.3m3/a
6.5-7.5

——

CODcr

1559.955

28.635
BOD5
1000
18.356
SS

1000
18.356
氨氮

83.840

1.539
总氮

161.144

2.958
总磷

7.267

0.1334
动植物油

200
3.671
粪大肠杆菌（个）

20000
——
办公生活

pH

525.6m3/a

6.5-7.5

——

CODcr

350

0.184
BOD5
250

0.131
SS

350

0.184
氨氮

20

0.0105
总磷

0.7

0.000368
动植物油

20

0.0105
本项目水量平衡如下所示：
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本项目运营后全厂水量平衡如下所示：
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图5-4  运营后全厂水量平衡图   单位：m3/d

2、废气
（1）本项目锅炉废气

本项目供热依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目设置一台2t/h的蒸汽锅炉，燃料为云南三江并流农业科技股份有限公司三江并流都市农庄肉牛养殖基地产生的沼气。锅炉现阶段已经正常运行，本次锅炉污染物产排情况按照实测数据进行分析。根据牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段竣工环境保护验收监测报告可知，锅炉排放口浓度详见下表。
表5-5  锅炉排气筒出口监测结果一览表
监测项目
采样时间
实测浓度（mg/m3）
折算排放浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）
实测氧含量（%）
标干烟气流量（m3/h）
颗粒物
2020-04-15

＜20

6.24
0.003

5.7

605
＜20

4.19
0.002

5.9

654
＜20

4.64
0.003

5.7

698
＜20

5.75
0.003

5.5

661
2020-04-16
＜20

4.06
0.002
5.6
664
＜20

2.48
0.001
5.8
666
＜20

7.25
0.004
5.7
667
＜20

5.34
0.003
5.7
713
平均值
＜20

4.99

0.0026

5.7

666

二氧化硫
2020-04-15
19
22
0.011
5.7

605
22
25
0.014
5.9

654
18
21
0.013
5.7

698
24
27
0.016
5.5

661
2020-04-16
23
26
0.015
5.6
664
17
20
0.011
5.8
666
22
25
0.015
5.6
667
24
27
0.017
5.7
713
平均值
21.125

24.13

0.014

5.7

666

氮氧化物
2020-04-15
49
56
0.030
5.7

605
43
50
0.028
5.9

654
51
58
0.036
5.7

698
57
64
0.038
5.5

661
2020-04-16
45
51
0.030
5.6
664
44
51
0.029
5.8
666
42
48
0.028
5.6
667
41
47
0.029
5.7
713
平均值
46.5

53.13

0.031

5.7

666

林格曼黑度
/
≤1级
根据监测数据可知本项目锅炉气中各污染物排放情况见表5-6。

表5-6  蒸汽锅炉废气污染物产生及排放情况
污染源

污染物

排放情况

处理措施

mg/m3
Kg/h

蒸汽锅炉

NOx

53.13
0.031
11.8m排气筒

直排

SO2
24.13

0.014
颗粒物
4.99
0.0026
由上表可知锅炉排放的污染物排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）中表2中标准污染物排放浓度限值即颗粒物≤20mg/m3、二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3允的要求。锅炉每天运行4小时，则锅炉废气排放量为79.92万m3/a，NOx排放量0.043t/a，SO2排放量0.019t/a，颗粒物排放量0.004t/a。
（2）臭气

①卸鸡区
本项目鸡屠宰车间未设置专门的待宰区，由于卸鸡后直接进入禽笼，然后可直接进入车间工序，活鸡在场内停留时间较短，产生的污染物有限，通过加强车辆及卸鸡区域的清扫，活鸡产生的粪便在场内的停留时间短，产生的恶臭污染物较少，以无组织排放。类比养鸡场的产排污分析，氨气产生量取0.003g/头·鸡，硫化氢的产生量取0.0007g/头·鸡，废气产生量见表5-7所示。

表5-7  鸡禽笼臭气污染物排放情况一览表

恶臭污染源
污染物

产生量（t/a）
排放量
卸鸡区（鸡禽笼）
NH3
0.003
0.003

H2S

0.0007
0.0007

②屠宰车间

经类比同类家禽屠宰加工厂项目屠宰车间恶臭气体氨的浓度在15-30mg/m2硫化氢的浓度约在1.0-8mg/m2之间，取其平均值分别为22.5mg/m2和4.5mg/m2，屠宰车间建筑面积为495m2，则屠宰车间氨和硫化氢的产生量分别为0.011kg/d（0.0033t/a）和0.0022kg/d（0.00066t/a），产生速率分别为0.0014kg/h和0.000275kg/h。项目对屠宰车间进行密闭处理，同时在换气系统末端设置活性生物滤层对恶臭气体进行处，理处理后成无组织排放。

目前，国内恶臭处理方法主要有有氧化法、吸附法、化学氧化法、生物法、低压汞灯分解法等（摘自《恶臭污染控制技术新进展》，吴春秀等，天津建设科技，2006年第五期）。项目采用生物除臭法工艺处理，生物除臭在屠宰、食品加工、污水处理等行业得到广泛应用，其除臭效率在60%以上，其主要原理为臭气通过湿润、多孔和充满活动的微生物滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，将恶臭物质分解成无毒无害的简单无机物，从而达到净化空气的目的。
项目生产车间恶臭处理工艺流程示意见下图：
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图5-5  生产车间恶臭处理系统示意图

通过采取以上措施后，本项目屠宰车间臭气污染物排放情况详见下表。
表5-7  屠宰车间臭气污染物排放情况一览表

恶臭污染源
污染物

产生量（t/a）
治理措施
排放量（t/a）

屠宰车间
NH3
0.0033
屠宰车间进行密封处理，并在换气系统末端设置活性生物滤层进行处理。
0.00132
H2S

0.00066
0.000264
综上所述，本项目产生的恶臭气体臭气污染物排放情况详见下表

表5-8  本项目臭气污染物排放情况一览表
恶臭污染源
污染物

产生量
排放量

屠宰车间、卸鸡区
NH3
0.0063
0.00432

H2S

0.00136
0.000964
（3）食堂油烟废气

本项目新增10人在厂区内就餐，项目食堂依托于依托牛羊屠宰及精深加工建设项目，根据《牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段）竣工环境保护验收监测报告》，食堂已安装了油烟异味净化设备，油烟排放能够满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）相关要求。
3、噪声
项目噪声源主要为屠宰车间脱毛机、清洗机、打皮机和吸肺机等设备产生的噪声。噪声值约65～75dB(A)。
表5-9  运营期噪声源强一览表

序号
设备名称
声级dB(A)
1
脱毛机
75
2
清洗机
65
3
打皮机
75
4
吸肺机
70
4、固体废弃物

项目产生的固体废物主要屠宰产生的鸡毛、肠胃内容物、碎肉渣、骨渣、不可食用内脏、病胴体及员工生活垃圾等。

（1）生活垃圾

项目职工定员30人，10在厂区食宿，在厂区食宿人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，其余人员按照0.2kg/人·d计，厂区年运行300天计算，则项目生活垃圾产生量为2.7t/a。生活垃圾依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目生活垃圾收集设施，收集后定期委托云南弘牛环境工程有限公司清运处置。
（2）屠宰废弃物
类比同类企业，屠宰车间废弃物排放量及最终去向详见表5-8。
表5-8  屠宰车间固体废弃物排放量及最终去向一栏表
名称

产污系数

产生量(t/a)
处理措施
鸡毛

0.2kg/只

200
统一收集后外售

肠胃内容物及粪便
0.1kg/只

100
送至三江并流都市农庄肉牛养殖基地的沼气进行处理
碎肉/骨渣

0.05kg/只

50
送至无害化处理池进行无害化处置

不可食用内脏

0.1kg/只

100
病胴体

少量

少量

三、污染物“三本账”核算分析
项目建成后，污染物的产生量和排放量变化如表5-9。
表5-9  项目建成后主要污染物排放“三本帐”情况一览表
类别

项目

现有
工程

本工程（扩建）

总体工程

排放量（t/a）

排放量（t/a）

“以新带老”削减量（t/a）

改建完成后预计排放总量（t/a）

增减量变化（t/a）

废水

废水量

0
0
0
0
0
COD

0
0
0
0
0
氨氮

0
0
0
0
0
总磷

0
0
0
0
0
BOD5
0
0
0
0
0
SS

0
0
0
0
0
动植物油
0
0
0
0
0
废气

废气量（万m3/a）
79.92
79.92
0

159.84

+79.92

SO2
0.019
0.019

0

0.038

+0.019

NOx
0.043
0.043

0

0.086

+0.043

烟尘（颗粒物）
0.004

0.004

0

0.008

+0.004

固废

0

0

0
0

0

注：1、“+”代表增加，“-”代表减少； 2、项目改造前后固体废弃物均100%处置，不外排。
四、“以新带老”环保措施

针对现有项目存在的主要环境问题，本评价提出以下“以新带老”措施，具体如下：

1、在今后运营管理中，当牛羊屠宰及精深加工建设项目项目实际产能大于年屠宰肉牛6000头、肉羊15000只和年产各类肉制品1000吨，云南三江并流畜禽食品有限公司应按《牛羊屠宰及精深加工建设项目环境影响报告书》及环评批复（昆环保复〔2019〕6号）有关规定建设完善环保工程，并按有关时限规定完成竣工环境保护验收工作。
2、对锅炉房产生的废水进行收集沉淀预处理后，经牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段的隔油池和化粪池预先处理后，排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段配套的污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后用于云南三江并流农业科技股份有限公司种植区灌溉。
3、现有污水处理设施处理后的废水全部用于云南三江并流农业科技股份有限公司种植区灌溉，不在用于厂区绿化。
4、隔油池定期清掏和并进行加盖处理；

5、按照排污许可证副本中自行监测及记录信息表的要求，对项目排放的污染物进行监测并将数据上报。



表六、项目主要污染物产生及预计排放情况 

	  内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度
（mg/L）
	产生量
(t/a)
	排放浓度
（mg/L）
	排放量
（t/a）

	大
气
污
染
物
	施
工
期
	厂房改造设备安装等
	扬尘
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	施工机械、运输汽车、装修
	尾气，含NOX、CO及CHx、苯、二甲苯等
	—
	少量
	—
	少量

	
	营

运

期
	锅炉
	废气量（万m3/a)
	—
	79.92
	—
	79.92

	
	
	
	颗粒物
	4.99mg/m3
	0.004
	4.99mg/m3
	0.004

	
	
	
	SO2
	24.1mg/m3
	0.019
	24.1mg/m3
	0.019

	
	
	
	NOx
	53.13

mg/m3
	0.043
	53.13

mg/m3
	0.043

	
	
	车间
	NH3
	—
	0.0063
	—
	0.00432

	
	
	
	H2S
	—
	0.00136
	—
	0.000964

	
	
	
	臭气浓度
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	食堂
	油烟
	—
	少量
	—
	少量

	水
污
染
物
	施
工
期
	施工废水
	SS
	—
	少量
	经临时沉淀池处理后可回用于场内洒水。

	
	
	施工人员生活污水
	BOD5、CODCr、SS等
	—
	少量
	施工期生活废水进入牛羊屠宰及精深加工建设项目配套的化粪池和污水处理设施处理达标后回用于厂区绿化。

	
	营
运
期
	屠宰废水
	水量
	—
	18356.3
	经牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段的隔油池和化粪池预先处理后，排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段配套的污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后用于云南三江并流农业科技股份有限公司种植区灌溉

	
	
	
	CODCr
	1559.955
	28.635
	

	
	
	
	BOD5
	1000
	18.356
	

	
	
	
	SS
	1000
	18.356
	

	
	
	
	氨氮
	83.840
	1.539
	

	
	
	
	TP
	161.144
	2.958
	

	
	
	
	TN
	7.267
	0.1334
	

	
	
	
	动植物油
	200
	3.671
	

	
	
	
	粪大肠杆菌（个）
	20000
	—
	

	
	
	办公生活
	CODcr
	350
	0.184
	

	
	
	
	BOD5
	250
	0.131
	

	
	
	
	SS
	350L
	0.184
	

	
	
	
	氨氮
	20
	0.0105
	

	
	
	
	总磷
	0.7
	0.000368
	

	
	
	
	动植物油
	20mg/L
	0.0105
	

	
	
	锅炉
	锅炉软水水处理器及锅炉排水
	—
	1958.59
	

	固
体
废
物
	施
工
期
	施工活动
	建筑垃圾
	—
	少量
	建筑垃圾能利用的回收利用，不能回收利用的运至指定的地方处置，不得随意乱堆乱弃

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	—
	少量
	收集后定期委托云南弘牛环境工程有限公司清运处置

	
	营
运
期
	员工生活
	生活垃圾
	—
	3.285
	依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目生活垃圾收集设施，收集后定期委托云南弘牛环境工程有限公司清运处置

	
	
	屠宰车间
	鸡毛
	—
	200
	统一收集后外售

	
	
	
	肠胃内容物
	—
	100
	送至三江并流都市农庄肉牛养殖基地的沼气进行处理

	
	
	
	碎肉/骨渣
	—
	50
	送至无害化处理池进行无害化处置

	
	
	
	不可食用内脏
	—
	100
	

	
	
	
	病胴体
	—
	少量
	

	噪
声
	施工期
	施工设备及运输车辆
	设备噪声
	90～100dB(A)
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523－2011中的标准限值

	
	营运期
	生产设备
	设备噪声
	65～75dB(A)
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	其他
	主要生态影响:

本项目在已建厂房内进行改造，没有新增土建工程，不会对生态环境造成明显的不良影响。



表七、环境影响分析

排气筒出口内径

	m

	烟气流速/（m/s）

	烟气温度/℃

	年排放小时数/h

	排放工况

	污染物排放速率（kg/h）


		X

	Y

								
	锅炉排气筒

	2802167
	34563099
	2017
	11.8
	0.15
	4.8
	84
	1460
	正常排放

	颗粒物

	SO2
	NOx


											0.0026
	0.014
	0.031


	表7-3  项目面源排污情况汇总表

名称

面源海拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m

与正北向夹角/（°）

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率/（kg/h）

NH3
H2S
项目车间
2023
54
13
0

10

2400

正常排放

0.0018
0.0004
③估算模式参数设置

估算模式采用的污染源参数见表7-4所列。估算模式计算一次浓度的气象类型采用系统自动筛选。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。因此经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。

表7-4  项目估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃

31.5

最环境温度/℃

-5.4

土地利用类型

农田

区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

□是■否
地形数据分辨率/m

/
是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是■否
岸线距离/km

/
岸线方向

/
④评价因子

根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则  大气环境》要求，通过筛选，该项目的主要评价因子为：NOx、SO2、颗粒物、NH3、H2S。

项目评价因子和评价标准详见表7-5。

表7-5  项目评价因子和评价标准表

评价因子

平均时段

标准值/μg/m3
标准来源

NOx
1小时平均
250
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准

SO2
1小时平均
500
TSP
1小时平均
900

NH3
1小时平均

200

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D
H2S
1小时平均

10

⑤估算模式计算结果输出

采用估算模式，项目排放的污染物下风向评价范围内地面最大浓度值，结果列于表7-6、7-7。

表7-6  项目锅炉排气筒点源废气大气估算模式计算结果
距源中心

TSP

NOx
SO2
下风向距离D(m)

最大小时筛选浓度(ug/m3)

浓度占标率Pi(%)

最大小时筛选浓度(ug/m3)

浓度占标率Pi(%)

最大小时筛选浓度(ug/m3)

浓度占标率Pi(%)

10

0

0
0

0

0

0

25

0.00003

0.000003

0.000295

0.000118

0.000152

0.000030

50

0.001546

0.000172

0.014946

0.005978

0.007731

0.001546

75

0.015334

0.001704

0.148225

0.059290

0.076668

0.015334

100

0.042246

0.004694

0.408378

0.163351

0.21123

0.042246

125

0.052498

0.005833

0.507481

0.202992

0.26249

0.052498

148

0.055758

0.006195

0.538994

0.215598

0.27879

0.055758

150

0.055734

0.006193

0.538762

0.215505

0.27867

0.055734

175

0.053086

0.005898

0.513165

0.205266

0.26543

0.053086

200

0.052324

0.005814

0.505799

0.202320

0.26162

0.052324

225

0.04962

0.005513

0.47966

0.191864

0.2481

0.049620

250

0.045934

0.005104

0.444029

0.177612

0.22967

0.045934

275

0.042044

0.004672

0.406425

0.162570

0.21022

0.042044

300

0.039902

0.004434

0.385719

0.154288

0.19951

0.039902

325

0.037478

0.004164

0.362287

0.144915

0.18739

0.037478

350

0.035106

0.003901

0.339358

0.135743

0.17553

0.035106

375

0.03286

0.003651

0.317647

0.127059

0.1643

0.032860

400

0.030696

0.003411

0.296728

0.118691

0.15348

0.030696

425

0.029376

0.003264

0.283968

0.113587

0.14688

0.029376

450

0.028126

0.003125

0.271885

0.108754

0.14063

0.028126

475

0.026886

0.002987

0.259898

0.103959

0.13443

0.026886

500

0.025718

0.002858

0.248607

0.099443

0.12859

0.025718

600

0.021688

0.002410

0.209651

0.083860

0.10844

0.021688

700

0.019319

0.002147

0.186752

0.074701

0.096596

0.019319

800

0.017256

0.001917

0.166808

0.066723

0.08628

0.017256

900

0.015637

0.001737

0.151162

0.060465

0.078187

0.015637

1000

0.014173

0.001575

0.137002

0.054801

0.070863

0.014173

最大落地浓度距离

148m

最大落地浓度
0.055758ug/m3
0.538994ug/m3
0.27879ug/m3
最大落地浓度占标率

0.006195%

0.215598%

0.055758%

表7-7  项目恶臭气体估算模式预测污染物浓度扩散结果

项目车间
距源中心下风向距离D（m）

NH3
H2S

一小时浓度Ci（μg/m3）

一小时浓度占标率Pi（%）

一小时浓度Ci（μg/m3）

一小时浓度占标率Pi（%）

10

1.4379

0.72

0.319533

3.2

25

1.7801

0.89

0.395578

3.96

28

1.8322

0.92

0.407156

4.07

50

1.4721

0.74

0.327133

3.27

75

1.052

0.53

0.233778

2.34

100

0.75754

0.38

0.168342

1.68

125

0.59004

0.3

0.13112

1.31

150

0.49654

0.25

0.110342

1.1

175

0.46531

0.23

0.103402

1.03

200

0.44131

0.22

0.098069

0.98

225

0.42185

0.21

0.093744

0.94

250

0.40551

0.2

0.090113

0.9

275

0.39169

0.2

0.087042

0.87

300

0.3798

0.19

0.0844

0.84

325

0.36939

0.18

0.082087

0.82

350

0.36015

0.18

0.080033

0.8

375

0.35185

0.18

0.078189

0.78

400

0.3443

0.17

0.076511

0.77

425

0.33855

0.17

0.075233

0.75

450

0.33206

0.17

0.073791

0.74

475

0.32602

0.16

0.072449

0.72

500

0.32036

0.16

0.071191

0.71

600

0.3006

0.15

0.0668

0.67

700

0.28409

0.14

0.063131

0.63

800

0.26975

0.13

0.059944

0.6

900

0.25699

0.13

0.057109

0.57

1000

0.24547

0.12

0.054549

0.55

最大落地浓度距离
28m
最大落地浓度
1.8322μg/m3
0.407156μg/m3
最大落地浓度占标率
0.92%
4.07%
根据估算模式估算结果，项目锅炉排气筒排放的TSP、NOx、SO2的下风向最大占标率分别为0.006195%、0.215598%、0.055758%；项排放的NH3、H2S的下风向最大占标率分别为0.92%、4.07%；根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级（1%≤Pmax=7.26%＜10%），评价范围为以项目区为中心边长为5km的正方形区域。
（2）大气环境影响分析

根据估算模式的估算结果，项目锅炉排放的颗粒物、NOx、SO2在下风向最大落地浓度分别为0.055758ug/m3、0.538994ug/m3、0.27879ug/m3，位于污染源下方向148m，没有超出《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准中的限值要求，对周围环境影响小。

本项目屠宰过程最中会产生排放少量的恶臭气体，通过屠宰车间进行密封处理，并在换气系统末端设置活性生物滤层对运营期恶臭进行后，项目排放的NH3、H2S在下风向最大落地浓度分别为1.8322μg/m3、0.407156μg/m3；位于污染源下方向28m处，能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界二级标准，即厂界浓度小于20（无量纲）NH3≤1.5mg/m3、H2S≤0.06mg/m3的要求；同时NH3、H2S在评价范围内的最大落地浓度均能够满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度限值要求。对大气环境影响较小。

（3）食堂油烟影响分析

本项目新增10人在厂区内就餐，项目食堂依托于依托牛羊屠宰及精深加工建设项目，根据《牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段）竣工环境保护验收监测报告》，食堂已安装了油烟异味净化设备，油烟排放能够满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）相关要求，对周边环境空气影响较小。

（4）项目排气筒设置合理性分析

项目依托的锅炉共设1个排气筒；锅炉排气筒设置于厂区西侧，高为11.8m。牛羊屠宰及精深加工建设项目厂房高8m，排气筒半径200m周边厂房高度在8m以内；锅炉排气筒高度为11.8m，符合GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中相关要求，即：排气筒高度应高出周围半径200m范围内的建筑物3m以上。因此项目排气筒设置是合理的。
（5）结论

根据上述分析，项根据上述分析，项目废气排放会对环境有一定的影响，但影响较小，在项目下风向评价范围内无超标点，项目废气对大气环境的影响在可接受范围内。项目大气环境影响评价自查表见表7-8所示。

表7-8  建设项目环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级□

二级(
三级(
评价范围

边长=50km□

边长 5~50km□

边长=5km(
评价因子

SO2+N0x排放量

≥2000t/a□

500~2000t/a□

小于500t/a□
评价因子

基本污染物（TSP、NOx、SO2）

其他污染物（NH3、H2S）

包括二次PM2.□

不包括二次PM2.5☑
评价标准

评价标准

国家标准☑
地方标准□

附录D □
其他标准□

现状评价

环境功能区

一类区□

二类区☑
三类区□

评价基准年

（2019）年

环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据□

主管部门发布的数据☑
现状补充监测(
现状评价

达标区☑
不达标区□

污染源调查

调查内容

本项目正常排放源☑
本项目非正常排放源(
现有污染源□

拟替代的污染源□

其他在建、拟建项目污染源□

区域污染源□

大气环境影响预测与评价

项目评价等级为二级，不进行大气环境影响预测与评价。

环境监测计划

污染源监测

监测因子（TSP、NOx、SO2、NH3、H2S）

有组织废气监测☑
无组织废气监测☑
无监测□

环境质量监测

监测因子（）

监测点位数（）

无监测☑
评价结论

环境影响

可以接受☑      不可以接受□

大气环境防护距离

不设大气防护距离

污染源年排放量

SO2：（0.019）t/a

NOx：（0.043）t/a

颗粒物：（0.004）t/a
注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项

2、水环境影响分析
（1）废水处理方案

项目实行雨污分流，雨水直接进入雨水系统排放。项目锅炉房产生的废水经沉淀预处理，屠宰加工废水经牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段的隔油池预处理，以上废水同办公生活废水一同排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段的化粪池，经化粪池处理后，排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段配套的污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后用于云南三江并流农业科技股份有限公司种植区灌溉。

（2）评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）表1，本项目废水排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段配套的污水处理设施，处理达标后综合利用，评价等级按三级B评价。本项目主要评价内容为：水污染控制和水环境减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价。

（3）项目依托牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段隔油池、化粪池及污水处理设施可行性分析

根据《牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段竣工环境保护验收监测报告》可知，牛羊屠宰及精深加工建设项目建设有隔油池1个容积为150m3。化粪池1个容积为250m3及一套处理规模为150m3/d污水设施；牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段废水产生量116.452m3/d，其中有50.36m3/d进入养殖基地沼气发酵罐，剩余66.092m3/d经化粪池预处理后排入污水处理设施进行处理。

牛羊屠宰及精深加工建设项目现阶段隔油池剩余容量为33.548m3/d，化粪池剩余容量为133.548m3/d，污水处理设施剩余容量为83.908m3/d。本项目产生废水总量为65.298m3/d，现有隔油池剩余容量能够满足隔油的停留时间，同时废水量远远小于牛羊屠宰及精深加工建设项目化粪池和污水处理设施的剩余容量，因此项目废水处理依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段现有废水环保处理设施是可行的。
（4）项目依托废水处理设施处理达标性分析
根据《牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段竣工环境保护验收监测报告》可知：牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段废水处理工艺如图7-1所示，污水处理设施排口水质监测数据详见表7-9。
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图7-1  污水处理工艺流程图

表7-9  污水处理设施排口水质监测数据
采样点位
分析项目
日期
检测数据
均值
废水排放口
pH
2020.4.15
8.35
8.30
8.32
2020.4.16
8.38
8.14
悬浮物
2020.4.15
53
50.25
59
2020.4.16
43
46
溶解性总固体
2020.4.15
442
435.5
446
2020.4.16
431
423
化学需氧量
2020.4.15
72
71
67
2020.4.16
71
74
五日生化需氧量
2020.4.15
18.7
18.53
17.4
2020.4.16
18.5
19.5
溶解氧
2020.4.15
4.64
4.61
4.57
2020.4.16
4.71
4.52
氨氮
2020.4.15
17.9
18.35
19.3
2020.4.16
18.5
17.7
阴离子表面活性剂
2020.4.15
0.14
0.145
0.15
2020.4.16
0.15
0.14
总大肠菌群
2020.4.15
未检出
未检出
未检出
2020.4.16
未检出
未检出
备注

“检出限+ND”表示检测结果低于分析方法检出限
由表7-7可知，牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段污水处理设施排口水质能够达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准。
综上所述，项目废水排入牛羊屠宰及精深加工建设项目污水处理设施能够实现达标回用，对周边地表水影响较小。
（5）项目废水零排放可行性
根据调查云南三江并流农业科技股份有限公司在三江并流都市农庄肉牛养殖基地现在种植有牧草2100亩（140hm2），蔬菜（茎叶类）300亩（20hm2）。

根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），草场灌溉用水定额为2910m3/hm2.a、蔬菜（茎叶类）灌溉用水定额为3975～4350m3/hm2.a（滇中I区，P为50%）；则三江并流都市农庄肉牛养殖基地种植区灌溉用水量为48.69万m3/a；云南三江并流畜禽食品有限公司家禽屠宰项目投产运营后，云南三江并流畜禽食品有限公司全厂年产生废水量181.75m3/d，5.4525万m3/a，其中有1.5108万m3/a进入养殖基地沼气发酵罐，剩余3.9417万m3/a进入污水处理设施进行处理达标后回用；云南三江并流畜禽食品有限公司全厂处理达标后回用废水量远远小于云南三江并流农业科技股份有限公司种植区灌溉用水量，因此本项目产生的废水均能回用于云南三江并流农业科技股份有限公司种植区灌溉，实现零排放。

表7-10  地表水环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

影响识别

影响类型

水污染影响型(；水文要素影响型(
水环境保护目标

饮用水水源保护区(；饮用水取水(；涉水的自然保护区(；重要湿地(；重点保护与珍稀水生生物的栖息地(；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体(；涉水的风景名胜区(；其他(
影响途径

水污染影响型

水文要素影响型

直接排放(；间接排放(；其他(
水温(；径流(；水域面积(
影响因子

持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物(；pH值(；热污染(；富营养化(；其他(
水温(；水位（水深）(；流速(；其他(
评价等级

水污染影响型

水文要素影响型

一级(；二级(；三级A(；三级B(
一级(；二级(；三级(
现状调查

区域污染源

调查项目

数据来源

已建(；在建(；拟建(；其他(
拟替代的污染源(
排污许可证(；环评(；环保验收(；既有实测(；现场监测(；入河排放口数据(；其他(
受影响水体水环境质量

调查时期

数据来源

丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(；春季(；夏季(；秋季(；冬季(
生态环境保护主管部门(；补充监测(；其他(
区域水资源开发利用情况

未开发(；开发量40%以下(；开发量40%以上(
水文情势调查

调查时期

数据来源

丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(；春季(；夏季(；秋季(；冬季(
水行政主管部门(；补充监测(；其他(
补充监测

监测时期

监测因子

监测断面

丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(；春季(；夏季(；秋季(；冬季(
（/）

监测断面或点位个数（/）个

现状评价

评价范围

河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2
评价因子

（COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、动植物油）

评价标准

河流、湖库、河口：I类(；II类(；III类(；IV类；V类

近岸海域：第一类(；第二类(；第三类(；第四类(
规划年评价标准（Ⅲ类）

评价时期

丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(；春季(；夏季(；秋季(；冬季(
评价结论

水环境功能区域水功能区、近岸海域环境功能区水质达标情况(：达标(；不达标(
水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标(；不达标(
水环境保护目标质量状况(：达标(；不达标(
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况(：达标(；不达标(
底泥污染评价(
水资源与开发利用程度及其水文情势评价(
水环境质量回顾评价(
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况，生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况(
达标区(；不达标区(
影响预测

预测范围

河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2
预测因子

（/）

预测时期

丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(；春季(；夏季(；秋季(；冬季(；设计水文条件(
预测情景

建设期(；生产运行期(；服务期满后(
正常工况(；非正常工况(
污染控制和减缓措施方案(
区（流）域环境质量改善目标要求措施(
预测方法

数值解(；解析解(；其他(
导则推荐模式(；其他

影响评价

水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

区（流）域环境质量改善目标(；替代削减源(
水环境影响评价

排放口混合区外满足水环境管理要求(
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标(
满足水环境保护目标水域水环境质量要求(
水环境控制单元或断面水质达标(
满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求(
满足区（流）域水环境质量改善目标要求(
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价(
对于新设或调整入河（湖岸、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价(
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求(
污染排放量核算

项目废水不外排，实现综合利用。

替代源排放情况

污染源名称

排污许可证编号

污染物名称

排放量（t/a）

排放浓度（mg/L）

/

/

/

/

/

生态流量确定

生态流量：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（/）m3/s

生态水位：一般水期（/）m；鱼类繁殖期（/）m；其他（/）m

防治措施

环保措施

污水处理设施(；水文减缓措施(；生态流量保障措施(；区域削减(；依托其他工程措施(；其他(
监测计划

环境质量

污染源

监测方式

手动(；自动(；无监测(
手动(；自动(；无监测(
监测点位

（/）

（1）

监测因子

（/）

（COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油）

污染物排放清单

(
评价结论

可以接受(；不可以接受(
3、声环境影响分析
（1）噪声源强
项目区内主要噪声源为脱毛机、清洗机、打皮机和吸肺机运转时产生的机械噪声等，噪声值约65～75dB(A)，其主要噪声源强详见7-11。
表7-11  运营期噪声源强一览表

序号
设备名称
声级dB(A)
1
脱毛机
75
2
清洗机
65
3
打皮机
75
4
吸肺机
70
（2）声环境评价等级及范围
项目位于昆明市富民县散旦镇汉营村云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目空置厂房，区域环境噪声功能执行《声环境质量标准》2类区标准。根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.3-2009）的工作等级要求，本评价项目声环境影响评价的工作等级为二级（见表7-12）。

表7-12  声环境影响评价等级划分依据
判别依据
声环境功能区
敏感目标噪声级增量
受噪声影响范围内的人口数量
备注
一级评价
0类及以上
≥5dB（A）
显著增多
1、判断项目建设后声级增高的具体地点为距该项目声源最近的敏感目标处。
2、符合两个以上的划分原则时，按较高级别执行。
二级评价
1类、2类
3~5dB（A）
增加较多
三级评价
3类、4类
≤3dB（A）
变化不大
本项目
2类
≤3dB（A）
项目周边200m范围内无村庄及居名点分布
确定为二级评价
根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），确定本项目声环境评价范围为项目厂界外延200m区域范围内。

（3）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）可知，项目采用工业企业环境噪声预测模式进行预测，采用点声源等距离衰减预测模型，预测计算中主要公式有：
噪声从声源传播到受声点，传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，户外声传播衰减预测基本模式如下：
LP(r)=LP(r0)-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc)

式中：
LP(r)—距声源r处的A声级；
LP(r0)—参考位置r0处的A声级；
Adiv—声波几何发散所引起的A声级衰减量：Adiv=20lg(r/r0)；
Aatm—空气吸收所引起的A声级衰减量，其计算公式为：Aatm=α△r/100， △r是预测点到参考位置点的距离，当△r＜200m时，Aatm近似为零，一般情况下可忽略不计；
Abar—遮挡物引起的A声级衰减量。项目生产设备均位于厂房内，衰减值取15。
Agr—地面效应所引起的A声级衰减量，此过程中取值为0； 

Amisc—附加A声级衰减量，附加声级衰减包括通过工业场所、房屋群

的衰减等。一般情况下的环境影响评价中，不需考虑风、云、雾及温度梯度所引起的附加影响。
各受声点的声源叠加按下列公式计算：
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公式中：LA-某预测点的声压级；
Lab-某预测点的噪声背景值；
Lpi-第i个声源至预测点处的声压级；
n- 声源个数。
（4）执行标准
项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。
（5）预测结果及分析
表7-13  噪声源距离场界距离    单位：m

噪声源

场界东

场界南

场界西

场界北

脱毛机
7
18
7
35
清洗机

6
39
9
14
打皮机
6
27
9
27
吸肺机

9
37
6
17
表7-14  厂界噪声预测结果    单位：LeqdB（A）

噪声源

源强值

场界东

场界南

场界西

场界北

脱毛机

75
43.1
34.9
43.1
29.1
清洗机

65
34.4
18.2
30.9
27.1
打皮机

75
44.4
31.4
40.9
31.4
吸肺机

70
35.9
23.6
39.4
30.4
叠加值

47.4
36.8
46.9
35.8
标准值

昼间≤60dB(A)、夜间≤60dB(A)

达标情况

达标

达标

达标

达标

项根据以上预测结果可知，项目运营期间厂界噪声能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准昼间和夜间限值要求。

距离项目区厂界200m范围内没有声环境保护目标，项目产生的噪声对周边声环境保护目标没有影响。
为进一步加强项目区噪声控制，本次评价提出以下措施：

①生产设备均位于生产车间内；

②生产设备布安装基础减震设施；

③加强设备管理和维护，避免设备故障工作产生加大噪声；

在做好以上措施后，项目产生的噪声对周围环境的影响较小。

4、固体废物环境影响分析
本项目产生的生活垃圾依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目生活垃圾收集设施，收集后定期委托云南弘牛环境工程有限公司清运处置；鸡毛统一收集后外售；肠胃内容物送至三江并流都市农庄肉牛养殖基地的沼气进行处理；碎肉/骨渣、不可食用内脏及病胴体统一收集后送至无害化处理池进行无害化处置。
项目产生的碎肉/骨渣、不可食用内脏及病胴运至无害化处理池进行处置；项目设置1个容积为50m3的无害化处理池，位于项目区西侧1200m处，远离周边地表水体。无害化处理池建设严格按照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）中的防渗要求进行建设无害化处理池采用混凝土结构，在底部防渗为黏土层0.5m压实铺底，在上层铺设HDPE材料，厚度不小于2.0mm，然后在底部和四周采用的C30抗渗混凝土进行浇筑，并在安全填埋井中铺设HDPE防渗膜厚度不小于1.0mm，使其渗透系数小于1.0×10-7cm/s。

无害化处理严格按照农业部发布的《病死及病害动物无害化处理技术规范》期填埋方法为：

①坑底洒一层厚度为2-5cm的生石灰或漂白粉等消毒药。

②将动物尸体及相关动物产品投入坑内，最上层距离地表1.5m以上。

③生石灰或漂白粉等消毒药消毒。

④覆盖距地表20-30cm，厚度不少于1-1.2m的覆土。

⑤深埋后，在深埋处设置警示标识。

⑥深埋后，第一周内应每日巡查 1次，第二周起应每周巡查1次，连续巡查3个月，深埋坑塌陷处应及时加盖覆土。

⑦深埋后，立即用氯制剂、漂白粉或生石灰等消毒药对深埋场所进行1次彻底消毒。第一周内应每日消毒1次，第二周起应每周消毒1次，连续消毒三周以上。

通过采取以上措施后，项目运营期间产生碎肉/骨渣、不可食用内脏及病胴体将得到妥善处置，对周围环境影响不大。
5、地下水环境分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），项目属于“二、农副食品加工业，5屠宰，其他类”，项目屠宰家禽100万只，编写环境影响报告表，属于IV类项目，不进行地下水环境影响分析。

6、土壤环境分析
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964－2018），本项目为饲料加工建设项目，属于附录A中表A.1“土壤环境影响评价项目类别”中“其他行业”，土壤环境影响评价类别为Ⅳ类，不进行土壤环境影响评价。

7、环境风险影响分析

（1）风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，对项目区可能涉及的风险物质区域，主要从表7-15中所列各个方面进行环境风险源调查。

表7-15  环境风险源基本情况调查一览表
序号
调查对象
调查内容
调查结果
1
风险物质
危险化学品
主要针对生产过程中使用的各类风险物质名称及使用量、贮存量进行统计分析
项目不涉及危险化学品
其他化学品
拟建项目为家禽类屠宰项目，主要对活鸡进行屠宰和冷藏冷冻。本项目不新建冷库，所需冷库依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目已建冷库，因此本项目不涉及其他化学品。
2
生产系统
生产工艺
重点对生产工艺流程的各个阶段进行研究，分析哪些设备、设施可能成为环境风险源
项目屠宰过程中锅炉房使用燃料为沼气，但由于沼气是由三江并流都市农庄肉牛养殖基地提供，项目厂区不进行暂存，输送管道中会存有一定的沼气，因此锅炉房风险物质存在的风险物质主要为沼气（甲烷）。
生产设施
3
污染物及环保设施
废水
对项目排放污染物的种类、产生量以及治理工艺进行分析
项目实行雨污分流，雨水直接进入雨水系统排放。项目锅炉房产生的废水经沉淀预处理，屠宰加工废水经牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段的隔油池预处理，以上废水同办公生活废水一同排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段的化粪池，经化粪池处理后，排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段配套的污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后用于云南三江并流农业科技股份有限公司种植区灌溉。
废气
排放废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢，全部废气均达标排放
固废
项目产生的生活垃圾依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目生活垃圾收集设施，收集后定期委托云南弘牛环境工程有限公司清运处置；鸡毛统一收集后外售；肠胃内容物送至三江并流都市农庄肉牛养殖基地的沼气进行处理；碎肉/骨渣、不可食用内脏及病胴体统一收集后送至无害化处理池进行无害化处置。
项目区不涉及危险化学品，结合上表可知本项目涉及的风险源主要为无害化处理池、锅炉房。

①无害化处池：碎肉/骨渣、不可食用内脏及病胴体体处理过程中处置不当对周边环境造成影响；

②锅炉房：涉及的风险主要为沼气泄漏、火灾、爆炸。

（2）环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，项目危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。

本项目涉及多种危险物质，按下式进行计算Q值：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn
式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B可知，项目生产、使用、储存过程涉及的风险物质主要为沼气（甲烷）。
7-16  项目危险废物储存量情况表

序号

危险物质名称

CAS 号

最大存储量 qn/t

临界量 Qn/t

危险物质 Q 值

1

甲烷
74-82-8
0.000097
10
0.0000097
注：锅炉房输送管道沼气（甲烷）管道长度约为10m，内径0.15m，则锅炉房存贮沼气（甲烷）约为0.177m3；甲烷密度为0.55kg/m3，则锅炉房暂存沼气（甲烷）约0.097kg。
综上所述，项目Q值为0.0000097，Q＜1。因此项目环境风险潜势划分为Ⅰ。
（3）评价等级

本项目环境风险潜势划分为I，根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，项目环境风险评价等级为简单分析。

（4）环境敏感目标概况

项目环境敏感目标概况见表7-17所示。
表7-17  建设项目环境敏感目标概况
环境要素

保护对象
方位、距离
人口
保护级别

大气环境
老平堂村

东北侧800m

18户、68人

二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
廖营村

东侧990m

212户，802人

汉营村

东南侧1780m

578户，21732人

沙营村

东北侧1600m

735户，2701人

得旺村

东北侧1930m

131户，535人

当当箐

南侧2290m

56户、173人

茨塘村

西侧1250m

241户，908人

地表水环境

龙泉河
东侧1221m
——
执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中III类标准

无名小河

南侧700m

——
（5）环境风险识别

①物质危险性识别

对照《建设项目环境分项评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中危险物质中所列危险化学品，项目生产运营过程中不涉及危险物质。

②生产系统危险性识别

项目云南三江并流畜禽食品有限公司家禽屠宰项目，项目生产工段不涉及化学反应工艺。涉及环境风险主要为污水处理设施故障产生的废水有机物浓度含量很高，若发生输送管道破裂或老化等情形，项目所产生的高浓度废水可能泄漏至外环境造成地表水和地下水污染项；同时锅炉房可能会存在沼气泄漏及火灾、爆炸产生的次生环境风险。
③危险物质向环境转移的途径识别

锅炉房沼气发生泄漏会造成周边大气环境污染；同时锅炉房发生火灾事故后，会造成大气环境二次污染。

④疾病事故风险
鸡发生疫情是指鸡发生传染病或大面积致病，鸡一旦发生传染病将会大量传染，带来不可估量的经济损失，甚至造成社会恐慌。

（6）环境风险分析

①大气环境风险分析

根据环境风险识别结果，项目大气环境风险主要来源于锅炉房沼气泄漏和锅炉房火灾事故造成的大气环境污染。

②水环境风险分析

项目依托污水处理设施故障，便会造成屠宰废水无法有效处理，产生的废水有机物浓度含量很高，若发生输送管道破裂或老化等情形，项目所产生的高浓度废水可能泄漏至外环境造成地表水污染，废水通过渗透进入地下水环境，可能会污染厂区和周边区域地下水，同时可能对土壤的环境质量造成不良影响。
（7）环境风险防范措施及应急要求

根据以上分析，项目采取以下环境风险防范措施：

1）预防措施：

①在厂区及锅炉房设置灭火器；

②锅炉房发生沼气泄漏时，及时停止供热工作，同时关闭沼气供应阀门；

③加强对污水管道和管道污水处理设施巡检，确保管道和污水处理设施正常运行；
④加强对入场家禽动物检疫的检查力度，确保入场屠宰家禽是有检疫合格证的；
⑤对员工加强培训，告知危险区域及应急通道，标识应急疏散图；

⑥加强员工培训及安全管理，减小事故隐患。

2）事故状态应急措施

①当发生火灾时，工作人员立即用灭火器对火源点进行灭火，若火势无法控制，则工作迅速撤离生产车间，并同时拨打119，寻求消防部门的帮助，启动应急预案，寻求政府部门及周边势力的帮助，产生的消防废水暂存于临时事故沉淀后再外排。

②依托污水处理设施发生故障时，立即停止生产，并将产生的废水暂存于云南三江并流农业科技股份有限公司养殖区事故池暂存，待污水处理设施恢复正常后返回进行处理达标后回用。
（8）分析结论

根据以上分析，本项目环境风险潜势划分为I，项目环境风险评价等级为简单分析，项目环境风险在做好应急防范措施的基础上，是可控的，可将环境风险事故发生的概率降低到最低。项目环境风险简单分析内容见表7-18所示。

表7-18  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

云南三江并流畜禽食品有限公司家禽屠宰项目
建设地点

云南省

昆明市

富民县
散旦镇汉营村
地理坐标

经度

东经102°37'37.31"
纬度

北纬25°19'29.50"
主要危险物质及分布

无
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

锅炉房沼气（甲烷）泄漏引发火灾，造成大气环境污染，消防废水造成地表水环境污染；依托污水处理设施故障或污水输送管道发生泄漏会造成地表水、地下水和土壤污染。
风险防范措施要求

预防措施：

①在厂区及锅炉房设置灭火器；

②锅炉房发生沼气泄漏时，及时停止供热工作，同时关闭沼气供应阀门；

③加强对污水管道和管道污水处理设施巡检，确保管道和污水处理设施正常运行；
④加强对入场家禽动物检疫的检查力度，确保入场屠宰家禽是有检疫合格证的；
⑤对员工加强培训，告知危险区域及应急通道，标识应急疏散图；

⑥加强员工培训及安全管理，减小事故隐患。

应急措施：

①当发生火灾时，工作人员立即用灭火器对火源点进行灭火，若火势无法控制，则工作迅速撤离生产车间，并同时拨打119，寻求消防部门的帮助，启动应急预案，寻求政府部门及周边势力的帮助，产生的消防废水暂存于临时事故沉淀后再外排。

②依托污水处理设施发生故障时，立即停止生产，并将产生的废水暂存于云南三江并流农业科技股份有限公司养殖区事故池暂存，待污水处理设施恢复正常后返回进行处理达标后回用。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目为家禽屠宰项目。项目风险主要存在锅炉房沼气泄漏、火灾及未经处理废水泄漏。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，项目环境综合风险潜势为I，风险评价等级为简单分析。因此不对环境风险进行进一步预测分析。

项目在做好应急防范措施的基础上，项目的环境风险是可控的，环境风险事故发生的概率可降低到最低。
四、相关符合性分析
4.1产业政策符合性
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第二项、限制类，轻工，第24条“年屠宰生猪15万头以下、肉牛1万头以下、肉羊15万只以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）”；同时项目不属于第三项、淘汰类，轻工，第29条“猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺”。

4.2选址合理性分析

云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目选址位于昆明市富民县散旦镇汉营村；所在区域不属于基本农田区域，周边2.5km范围内无风景名胜区、自然保护区分布；位于三江并流都市农庄肉牛养殖基地主导风向的侧上风向，三江并流都市农庄肉牛养殖基排放的污染物对其影响不大。
根据昆明市人民政府办公室厅公文处理笺可知，同意牛羊屠宰及精深加工建设项目选址，同时按照《动物防疫条件审查办法》和禁止养殖的相关规定，项目选址距离村庄和集镇的距离大于500m，满足其相关规定。
本项目位于牛羊屠宰及精深加工建设项目空置厂房内，属于屠宰加工类，因此项目选址合理。
4.3项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析
根据，项目与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析见表7-19所示。

表7-19  项目与昆明市大气污染防治条例相符性分析一览表
序号

昆明市大气污染防治条例要求

项目建设情况

相符性

1
按照国家有关规定依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物，禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物。

云南云南三江并流畜禽食品有限公司已取得排污许可，并按照排污许可证的规定排放污染物。
符合
2
禁止排放超过排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标的大气污染物。

根据工程分析和监测数据可是，项目排放的污染物均能实现达标排放。
符合
3

向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口。
项目已经锅炉房设置1个排气筒。
符合
4

企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当安装净化装置或者采取其他措施防止恶臭气体排放。
项目对屠宰车间进行密封处理，并在换气系统末端设置活性生物滤层对运营期产生的恶臭气体进行处理，处理后呈无组织排放。
符合
综上所述，项目所采取的防治措施符合昆明市大气污染防治条例中的相关内容。
4.4规划符合性分析

云南三江并流畜禽食品有限公司规划建设为：一期建设牛羊屠宰及精深加工建设项目，总占地面积约为36.15。其中一期牛羊屠宰及精深加工建设项目占地15.15亩，二期规划建设占地21亩。根据富民县国土局出具的“关于云南三江并流畜禽食品有限公司项目用地的审查意见”可知，项目拟占地36.15亩，其中一期规划用地15.678亩已纳入富民县2017年度第二批城镇建设用地上报了农用地转用与土地征收手续，其余20.472亩计划在下一轮土地利用总体修编时予以纳入规划，本项目位于牛羊屠宰及精深加工建设项目闲置的厂房内。综上所述项目用地符合当地用地规划。

4.5平面布置合理性分析

项目由南向北布设有待宰区、挂机台、屠宰车间、清洗沥水间；办公生活区区位于二层，项目功能区分工明确，从生产工艺上看，项目布局按照生产工艺流程布设，便于物料运输，综上所述项目平面布置合理。
4.6环境相容性分析

本项目位于项目位于昆明市富民县散旦镇汉营村，项目利用云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目预留空置厂进行建设；本项目生产过程中排放的各类废气污染物均能达标排放，不改变区域空气环境功能。项目运营期项目项目锅炉房产生的废水经沉淀预处理，屠宰加工废水经牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段的隔油池预处理，以上废水同办公生活废水一同排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段的化粪池，经化粪池处理后，排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段配套的污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后用于云南三江并流农业科技股份有限公司种植区灌溉，实现综合利用，对地表水环境影响较小。项目的噪声在采取隔声，减振等措施的情况下厂界噪声可以达标；项目的固体废弃物可以实现综合利用和妥善处置，处置率达到100%；综合项目主要污染物排放对环境影响分析预测评价结果认为：项目建设后不会改变功能区现状，因此项目选址符合环境功能区划要求。

从本项目对周围环境可能产生的影响程度来评价，项目生产运营不会导致评价区环境保护功能的降低，产生的污染物是可控的，与当地环境相容。


表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物

	施工期
	施工机械、运输车辆和设备安装
	尾气、扬尘
	洒水降尘、自然扩散
	排放量较少，周期短，随着施工期结束而结束，对周围环境影响不大。

	
	营运期
	锅炉
	废气

（颗粒物、SO2、NOX）
	1个11.8m高排气筒排放。
	达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）表2中标准，即：烟尘排放浓度≤20mg/m3，SO2排放浓度≤50mg/m3，NOx排放浓度≤200mg/m3。

	
	
	生产车间
	臭气浓度
	对项目屠宰车间进行密封处理，并在换气系统末端设置活性生物滤层对运营期产生的恶臭气体进行处理，处理后呈无组织排放
	满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》标准

	
	
	食堂
	油烟
	抽油烟机
	满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的排放标准

	水
污
染
物
	施工期
	施工废水
	SS
	经临时沉淀池处理后可回用于场内洒水
	不外排，对周围水环境影响较小。

	
	
	施工人员生活污水
	BOD5、CODCr、SS等
	施工期生活废水进入牛羊屠宰及精深加工建设项目配套的化粪池和污水处理设施处理达标后回用于厂区绿化
	

	
	营运期
	屠宰车间、工作人员、锅炉房
	屠宰废水、办公生活废水和锅炉废水
	项目锅炉房产生的废水经沉淀预处理，屠宰加工废水经牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段的隔油池预处理，以上废水同办公生活废水一同排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段的化粪池，经化粪池处理后，排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段配套的污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后用于云南三江并流农业科技股份有限公司种植区灌溉。

	固
体
废
物
	施工期
	施工场地
	建筑垃圾
	建筑垃圾能利用的回收利用，不能回收利用的运至指定的地方处置，不得随意乱堆乱弃
	100%处置

	
	
	
	生活垃圾
	收集后定期委托云南弘牛环境工程有限公司清运处置
	

	
	营运期
	屠宰车间
	鸡毛
	统一收集后外售
	100%处置

	
	
	
	肠胃内容物
	送至三江并流都市农庄肉牛养殖基地的沼气进行处理
	

	
	
	
	碎肉/骨渣
	送至无害化处理池进行无害化处置
	

	
	
	
	不可食用内脏
	
	

	
	
	
	病胴体
	
	

	
	
	员工生活
	生活垃圾
	依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目生活垃圾收集设施，收集后定期委托云南弘牛环境工程有限公司清运处置
	

	噪声
	施工期
	施工机械和运输车辆
	加强施工管理，合理安排施工时间，采用合理的施工方式，优先选用低噪声施工设备。
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）即昼间≤70dB(A)、夜间≤55 dB(A)。

	
	营运期
	设备噪声
	选用低噪声设备，厂房隔声。
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

	生态保护措施及预期效果：
本项目厂区已建成运营，项目运营期主要的生态保护措施为厂区绿化。



表九、结论与建议
	一、项目概况

云南三江并流畜禽食品有限公司家禽屠宰项目位于昆明市富民县散旦镇汉营村。项目占地面约700平方米，建设家禽屠宰生产线2条，实现年屠宰家禽100万只，年产畜禽食品2000吨。
二、结论

1、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第二项、限制类，轻工，第24条“年屠宰生猪15万头以下、肉牛1万头以下、肉羊15万只以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）”；同时项目不属于第三项、淘汰类，轻工，第29条“猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺”。

2、项目选址合理性

云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目选址位于昆明市富民县散旦镇汉营村；所在区域不属于基本农田区域，周边2.5km范围内无风景名胜区、自然保护区分布；位于三江并流都市农庄肉牛养殖基地主导风向的侧上风向，三江并流都市农庄肉牛养殖基排放的污染物对其影响不大。
根据昆明市人民政府办公室厅公文处理笺可知，同意牛羊屠宰及精深加工建设项目选址，同时按照《动物防疫条件审查办法》和禁止养殖的相关规定，项目选址距离村庄和集镇的距离大于500m，满足其相关规定。

综上所述项目选址合理。

3、规划符合性分析

云南三江并流畜禽食品有限公司规划建设为：一期建设牛羊屠宰及精深加工建设项目，总占地面积约为36.15。其中一期牛羊屠宰及精深加工建设项目占地15.15亩，二期规划建设占地21亩。根据富民县国土局出具的“关于云南三江并流畜禽食品有限公司项目用地的审查意见”可知，项目拟占地36.15亩，其中一期规划用地15.678亩已纳入富民县2017年度第二批城镇建设用地上报了农用地转用与土地征收手续，其余20.472亩计划在下一轮土地利用总体修编时予以纳入规划，本项目位于牛羊屠宰及精深加工建设项目闲置的厂房内。综上所述项目用地符合当地用地规划。

4、运营期环境影响分析结论

（1）大气环境影响分析结论

项目锅炉运行过程中会产生二氧化硫、颗粒物及氮氧化物等废气，废气经过1个11.8m高排气筒排放；颗粒物排放浓度为4.99mg/m3，满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表1中20mg/m3的标准要求；二氧化硫排放浓度为24.1mg/m3，满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表1中50mg/m3的标准要求；氮氧化物排放浓度为53.13mg/m3，满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表1中200mg/m3的标准要求。通过估算模式预测计算得知，本项目所排污染物对周围大气环境的贡献值占标率较小；因此，不会造成明显不良影响。

项目生产车间会产少量的异味通过自扩散后对周边环境影响不大。

综上所述，在采取相应防治措施后，项目营运期废气对环境空气的影响较小。

（2）地表水环境影响分析结论

项目实行雨污分流，雨水直接进入雨水系统排放。项目锅炉房产生的废水经沉淀预处理，屠宰加工废水经牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段的隔油池预处理，以上废水同办公生活废水一同排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段的化粪池，经化粪池处理后，排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段配套的污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后用于云南三江并流农业科技股份有限公司种植区灌溉，实现综合利用，对周边地表水环境影响不大。
（3）声环境影响分析结论

项目建成后主要噪声是脱毛机、清洗机、打皮机和吸肺机等设备等运行时产生的噪声。运营过程中噪声经通过厂房阻隔、距离衰减后，厂界噪声均能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值要求。对周围声环境影响小。

（5）固体废物影响分析结论

本项目产生的生活垃圾依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目生活垃圾收集设施，收集后定期委托云南弘牛环境工程有限公司清运处置；鸡毛统一收集后外售；肠胃内容物送至三江并流都市农庄肉牛养殖基地的沼气进行处理；碎肉/骨渣、不可食用内脏及病胴体统一收集后送至无害化处理池进行无害化处置。项目固废处置达100%，对周围环境影响较小。
三、对策措施

运营期：

1、大气污染防治对策措施

①锅炉设置1个高11.8m排气筒排放；

②对项目屠宰车间进行密封处理，并在换气系统末端设置活性生物滤层对运营期产生的恶臭气体进行处理，处理后呈无组织排放。

2、水污染防治对策措施

①1个容积为250m3的隔油池，依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目；

②1个容积为150m3的化粪池，依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目；
③污水处理设施，处理规模为150m3/d，依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目；

④1个容积为4m3的沉淀池，用于收集和预处理锅炉废水。
3、噪声防治对策措施

①项目内选用低噪声的生产设备，从源头上减小噪声的产生；

②产噪设备均布设厂房内，设备进行基础减震进行降噪处理。

4、固体废物防治对策措施

①生活垃圾依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目生活垃圾收集设施，收集后定期委托云南弘牛环境工程有限公司清运处置；

②鸡毛统一收集后外售；

③肠胃内容物送至三江并流都市农庄肉牛养殖基地的沼气进行处理；

④碎肉/骨渣、不可食用内脏及病胴体统一收集后送至无害化处理池进行无害化处置，无害无处理池容积为30m3。
5、风险防范措施

①在厂区及锅炉房设置灭火器；

②锅炉房发生沼气泄漏时，及时停止供热工作，同时关闭沼气供应阀门；

③加强对污水管道和管道污水处理设施巡检，确保管道和污水处理设施正常运行；
④加强对入场家禽动物检疫的检查力度，确保入场屠宰家禽是有检疫合格证的；
⑤对员工加强培训，告知危险区域及应急通道，标识应急疏散图；

⑥加强员工培训及安全管理，减小事故隐患。

项目环境保护防治对策措施表如表9-1所示。

表9-1  项目环境保护防治对策措施一览表
时段

环保措施

运营期

废气

①锅炉设置1个高11.8m排气筒排放；

②对项目屠宰车间进行密封处理，并在换气系统末端设置活性生物滤层对运营期产生的恶臭气体进行处理，处理后呈无组织排放。
废水

①1个容积为250m3的隔油池，依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目；

②1个容积为150m3的化粪池，依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目；
③污水处理设施，处理规模为150m3/d，依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目；④1个容积为4m3的沉淀池，用于收集和预处理锅炉废水。
噪声

①项目内选用低噪声的生产设备，从源头上减小噪声的产生；

②产噪设备均布设厂房内，设备进行基础减震进行降噪处理。
固废

①生活垃圾依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目生活垃圾收集设施，收集后定期委托云南弘牛环境工程有限公司清运处置；

②鸡毛统一收集后外售；

③肠胃内容物送至三江并流都市农庄肉牛养殖基地的沼气进行处理；

④碎肉/骨渣、不可食用内脏及病胴体统一收集后送至无害化处理池进行无害化处置，无害无处理池容积为30m3。
风险防范措施

①在厂区及锅炉房设置灭火器；

②锅炉房发生沼气泄漏时，及时停止供热工作，同时关闭沼气供应阀门；

③加强对污水管道和管道污水处理设施巡检，确保管道和污水处理设施正常运行；
④加强对入场家禽动物检疫的检查力度，确保入场屠宰家禽是有检疫合格证的；
⑤对员工加强培训，告知危险区域及应急通道，标识应急疏散图；

⑥加强员工培训及安全管理，减小事故隐患。

四、建议

（1）在项目运营期间，务必全面落实本项目的环境风险防范措施、应急预案、以及各项治理措施，严格执行“三同时”制度。

（2）切实提高员工的安全防范意识和加强生产作业、消防灭火、安全防范等技能培训，从实质上提高风险防范意识和处理风险事故的能力，降低风险事故概率。

（3）加强职工环境意识教育，进一步加强对职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护、人人有责，落实到每个员工身上。
五、环境监测与竣工验收
（1）监测机构设置

本项目运营期的环境监督性监测、竣工验收监测可委托有资质的环境监测单位承担。

（2）环境监测计划

环境监测计划只针对运营期提出如下监测计划，运营期的环境监测内容如下：

表9-2  运营期环境监测计划表

监测对象设置

监测点

监测内容

监测频率

备注
废气

锅炉排放口

颗粒物、SO2、NOx

每半年监测一次，每次监测两天

依托现有锅炉排口
项目厂界

臭气浓度、NH3、H2S
/
废水

污水处理设备出水口
PH、BOD5、CODcr、SS、NH3-N、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群
每半年监测一次，每次监测两天

依托现有污水处理设置出水口
噪声

厂界东、西、南、北各设一个点

Leq[dB（A）]

每季度监测一次，每次监测两天，每天昼夜各一次

/
六、“三同时”制度

本项目“三同时”污染防治设施措施详见表9-3。

表9-3   项目“三同时”验收内容一览表
项目
污染物
环保设施、措施
验收标准或方式
备注
废水
屠宰废水、锅炉房废水和办公生活废水
1个容积为250m3的隔油池。
项目锅炉房产生的废水经沉淀预处理，屠宰加工废水经牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段的隔油池预处理，以上废水同办公生活废水一同排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段的化粪池，经化粪池处理后，排入牛羊屠宰及精深加工建设项目一阶段配套的污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后用于云南三江并流农业科技股份有限公司种植区灌溉。
依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目
1个容积为150m3的化粪池。
依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目
污水处理设施，处理规模为150m3/d。
依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目
1个容积为4m3的沉淀池
/
废气

锅炉烟气

1个高11.8m的排气筒
达到《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表2标准，即颗粒物排放浓度≤20mg/m3，SO2排放浓度≤50mg/m3，NOx排放浓度≤200mg/m3
依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目
恶臭
对项目屠宰车间进行密封处理，并在换气系统末端设置活性生物滤层对运营期产生的恶臭气体进行处理，处理后呈无组织排放
恶臭厂界执行（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》（试行）新改扩建二级标准臭气浓度≤20（无量纲）氨≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3；
/
噪声
机械设备噪声
厂区围墙阻隔、选用低噪声设备、安装减震设施
厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求；即昼间≤60dB(A)、夜间≤55 dB(A)。
/
固废
生活垃圾
依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目生活垃圾收集设施，收集后定期委托云南弘牛环境工程有限公司清运处置
固体废物处置率100%。
依托于牛羊屠宰及精深加工建设项目
鸡毛

统一收集后外售
/
肠胃内容物
送至三江并流都市农庄肉牛养殖基地的沼气进行处理
碎肉/骨渣
送至无害化处理池进行无害化处置。

不可食用内脏

病胴体

七、评价总结论

综上所述，该项目建设符合国家政策，符合达标排放、总量控制的原则、选址合理。项目产生的环境影响包括废水、废气、噪声、固废。在采取环评提出的的防治措施后，可以得到有效控制，不会对周围环境产生显著的影响。因此，在严格执行“三同时”制度，加强企业环境管理，采纳本报告提出的对策措施的前提下，本项目从环境保护角度来说是可行的。


	预审意见：
                                                 公章
经办人：                                   年    月    日


	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
                                                 公章
经办人：                                   年    月    日


	审批意见：
                                                 公章
经办人：                                   年    月    日
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