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中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	水泥熟料生产线配套石灰岩矿山扩大产能技术改造项目

	项目代码
	12530124018017

	建设单位联系人
	吴敏平
	联系方式
	13987185477

	建设地点
	 云南 省 昆明 市 富民 县 大营 街道 东元村 

	地理坐标
	（ E102 度 33分 16.348秒， N25度 14分 6.033 秒）

	建设项目
行业类别
	八、非金属矿采选业10，土砂石开采101，其他
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	矿区面积0.909 km2

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
 eq \o\ac(□,√)扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	 eq \o\ac(□,√)首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	富民县科学技术和工业经贸信息化局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	12530124018017

	总投资（万元）
	3000
	环保投资（万元）
	495

	环保投资占比（%）
	16.5
	施工工期
	2021.6-2021.10

	是否开工建设
	 eq \o\ac(□,√)否
□是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	1、《云南省主体功能区规划》，云南省人民政府批准，《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区规划的通知》（云政发[2014]1号，2014年1月6日）；
2、《云南省生态功能区划》，云南省人民政府同意，云南省环境保护厅关于印发《云南省生态功能区划》的通知（2009年9月7日）；

3、《富民工业园区总体规划（2015-2030 年）》，云南省工业和信息化委员会，2016年；
4、《昆明市矿产资源总体规划(2016-2020年)》，昆明市人民政府，2019年6月；

5、《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号），云南省人民政府；

6、《关于加快建设绿色矿山的实施意见的通知》（云国土资[2017]137号），云南省国土资源厅；

7、《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）；
8、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》环发[2005]109号；

9、《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业监管工作通知》（云环通[2016]172号）；

10、《普渡河流域（昆明部分）水污染防治“ 十二五” 规划（2011-2015年）》，昆明市环境保护局，2011年11月。

	规划环境影响
评价情况
	《富民工业园区总体规划（2015-2030）环境影响报告书》，于2016年1月11日取得云南省环境保护厅批复文件（云环函〔2016〕10号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目选址位于云南省富民县大营街道办事处东元村委会境内（砂锅村山石灰岩矿），拟露天采矿范围不属于城市规划区，距离富民县中心城区约7千米。项目位于富民县工业园区范围内，属于大营后山组团（面积983.36公顷）中的华新水泥后山区域。根据《富民工业园区总体规划（2015-2030 年）》规划工业园区的范围涉及罗免镇、赤鹫镇、款庄镇、散旦镇和东村镇区以及周边可建设区域，园区总规划面积约67.37平方公里，其中建设用地面积约30.4平方公里，规划期为2015-2030年。

依据《富民工业园区总体规划（2015-2030年）》、《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》及其审查意见的内容，项目用地属于《富民工业园区总体规划（2015-2030年）》中的大营后山组团。项目所在区域定位为建材产业园。本项目为水泥熟料生产线配套石灰岩矿山的改扩建项目，属于水泥、石粉、骨料等建材生产线的配套工程，项目入园符合规划环评要求。综上，项目符合《富民工业园区总体规划（2015-2030年）》《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》及其审查意见的要求。

表1-1  规划环评及审查意见符合性分析

序号

规划环评及审查意见要求

项目情况

符合性

1

园区包括白石岩-大白坡、大营-茨塘、散旦、款庄-东村四个工业片区。大营-茨塘片区规划为以半导体为主导的新材料产业、食品加工、五金建材产业区。
本项目位于东元村，属于大营-茨塘片区，本项目为水泥熟料生产线配套石灰岩矿山的改扩建项目，属于水泥、石粉、骨料等建材生产线的配套工程，符合片区片区规划建材产业区。
符合

2

将中水回用率作为园区管理重要考核指标，严格控制排水量大的企业。
本项目废水全部回用，不属于排水量大的企业。
符合

3
入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达到各相关行业的标准要求，工业园区生产废水循环利用率应不低于80%，尽量做到区域内水资源的合理循环和分质分级利用。
本项目建设了生产废水收集回用设施，采矿区初期雨水等生产废水循环利用率100%，满足要求。
符合
4

大营-茨塘片区的大营组团不宜布局大气污染较重的工业企业，减轻工业污染对县城规划区域的影响。
本项目为采矿企业，主要污染物为颗粒物，且经采取措施后影响较小。不属于大气污染较重的工业企业。
符合
详见附件18：《云南省环境保护厅关于富民工业园区总体规划（2015-2030）环境影响报告书审查意见的函》云环函〔2016〕10号文。项目入富民工业园区证明详见附件19。


干法生产应配备高效除尘设备，并保持与生产设备同步运行。生产加工车间的产尘点要封闭，有利于形成负压除尘；皮带运输系统廊道应选用封闭方式，防止粉尘逸撒。应选用低噪声生产设备；对高噪强振的设备，应采取消声、减振措施；合理设计工艺

	置，控制噪声传播。

	项目开采区采用湿法凿岩、雾炮机喷雾等降尘；洒水车定期对运输道路、临时排土场洒水降尘；对设备噪声采取隔声、减震等噪声防治措施。

	符合


	6

		三、绿色运输

砂石骨料产品短途汽车运输应符合相关环保、交通等法律规定。中长途转运时，应配置规模适宜、环保、安全措施完善的中转料场。

	项目营运期，矿石运输至水泥厂和砂石骨料厂破碎站运输距离较短，洒水车定期对矿区内运输道路洒水降尘；外运车辆要求物料不超过车辆边邦并加盖篷布、车辆出场之前，清扫车轮，并对车轮进行喷水湿润。

	符合



应按照矿山地质环境保护与土地复垦方案进行环境治理和土地复垦。矿山开采

	束闭坑时，应完成矿区的地质灾害治理，土地复垦率、终了边坡治理率达到100%。

	矿山委托相关单位编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，严格按方案要求进行环境治理和土地复垦。终了边坡治理率确保达到100%。
	符合


	8

	资源

综合

利用

	应按照减量化、资源化、再利用的原则，对砂石生产工艺合理优化设计，提高成品率；充分利用石粉、泥粉等加工副产品，提高资源综合利用水平。

	项目采矿过程中，除少量剥离表土外，其余原矿可全部经水泥厂等厂加工为成品，矿石得到充分利用。

	符合



生产工艺技术和设备应符

国土资

部《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》要求

	剥离废弃土石方后，砂石矿山资源综合利用率不低于95%。

	矿产资源综合利用率为95%。

	符合


	10

	节能

减排

	粉尘排放：矿区应配置洒水车、高压喷雾车等设备，对无组织排放粉尘进行抑尘、降尘；宜采用水雾增湿除尘穿孔凿岩技术，在输气管道的回风过程中进行收尘。应在装载机、破碎机、筛分机、整形机、制砂机、输送机端口等连续产生粉尘部位安装高效除尘装置。矿石开采和砂石生产过程中的粉尘排放应符合GB16297的规定。

	项目开采区采用湿法凿岩、活动软管洒水降尘；生产线采用雾炮机喷雾降尘；洒水车定期对运输道路、临时排土场洒水降尘；对设备噪声采取隔声、减振等噪声防治措施。
	符合


	11

		污水排放：矿区及厂区应建有雨水截（排）水沟和集水池，地表径流水经沉淀处理后达标排放。矿区及厂区的生产排水、雨水和生活污水，应实现雨污分流、清污分流。

	项目无生产废水排放，生活污水依托水泥厂设施；采场外围设置截水沟、采场内设置排水沟；临时排土场周围设置截排水沟、临时排土场内设置排水沟，采区外雨水经截水沟排出，采场、临时排土场淋滤水、初期雨水经排水沟汇集至雨水沉砂池，经沉淀后回用于矿区洒水降尘。

	符合


	12

		废油等废物处理：生产中产生的废油要集中收集，设置独立的场所存放，并交有资质单位处理；蓄电池、滤袋等废物，应无害化处理或交有资质的第三方处置。

	项目营运期产生的废机油集中收集后依托水泥厂65m2废机油暂存间内，水泥厂定期委托有用资质单位云南大地丰源环保有限公司处置，并做好台账记录。

	符合




禁止开采的矿产资源开发

	动

	禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。

	项目建设区域不涉及依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、饮用水源保护区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。
	符合



禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范

	内进行露天开采。

	本项目位于G108国道和昆武高速可视范围内。本技术政策属于技术方面指导性文件，根据云南省人民政府发布的地方性规章《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，2015年5月29日），在2015年5月29日前取得探矿权的，不执行“位于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内的不准入”的要求。本矿山于2006年8月28日取得云南省国土资源厅发放的《矿产资源勘查许可证》（证号：5300000610950），即2006年已取得合法探矿权，勘查许可证许可勘查面积为8.89平方公里。本矿山首次于2007年11月12日取得《采矿许可证》（证号：5300000710498），矿区面积确定为0.9088平方公里；现有有效期内的《采矿许可证》（证号：C5300002018087110146652）载明矿区面积0.909平方公里，均在2006年合法探矿区范围以内。因此，本项目属于在“云政发〔2015〕38号”文印发之前已经取得合法探矿权的范畴。按照云南省人民政府发布的地方性规章“云政发“ [2015]38号”文规定，不执行该条技术要求。
另外根据2019年富民县国土资源局、富民县自然资源局、富民县人民政府、昆明市自然资源和规划局对该矿山的审查意见均表明：该采矿权矿区范围不在自然护区、国家公园、三江并流世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、水资源保护区、地质公园、地质遗迹、基本农田保护区、建设项目压覆区，矿产资源规划禁止区和限制区等重要地区范围内，符合富民县第三轮矿产资源规划，未压覆生态保护红线。具体见“三线一单”分析。
	按照云南省人民政府发布的地方性规章“云政发 [2015]38号”文要求执行。项目属于“[2015]38号”文印发之前已取得合法探矿权的除外”的情形，不执行该条技术要求。
	
		禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。

	项目建设区域不属于地质灾害危险区，但应在采剥过程高度重视废石、废土的排放和处理。

	符合


		禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。

	项目的建设不会对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响。

	符合


	限制的矿产资源开发活动

	限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能。

	项目建设区域不属于生态功能保护区和自然保护区。

	符合


		限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。

	项目建设区域不属于地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区。

	符合




“气十

	”

	深化面源污染治理。综合整治扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模；

	本项目无组织粉尘采用雾化喷淋降尘；废石场及排土场设置围挡、洒水、防尘网等措施防治扬尘。并对开采区、道路区进行洒水降尘。所有车辆实行封闭运输。服务期满后按照项目复垦方案恢复植被。

	相符


	云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案

	推进露天矿山综合整治。全面完成露天矿山摸底排查。对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并经有关部门组织验收合格后方可恢复生产，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。加强矸石山治理。

	本项目属于扩建矿山项目，项目扩建过程中遵循资源环境法律法规，规范建设，采取各项目环保措施，严格控制粉尘，对开采区、道路区、废石场、排土场等分别采取相应防尘减尘措施，确保达标排放。

	符合


		加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。加强道路扬尘综合整治。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。

	项目运行期对道路区采取洒水降尘、加强清扫等措施。各类运输车辆实施密闭运输，规范化管理。

	符合



	由上表可见，项目与“气十条”、云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案行动计划方案是相符的。

9、与《普渡河流域（昆明部分）水污染防治“ 十二五” 规划（2011-2015年）》的相符性分析

《普渡河流域（昆明部分）水污染防治“十二五”规划（2011-2015 年）》（以下简称《普渡河“十二五”规划》）基准年为 2010 年，于 2011 年正式上报。

普渡河顺流分成：盘龙江、滇池、螳螂川、普渡河下游 4 段；普渡河流域规划范围分5个污染控制区：Ⅰ区为水污染综合控制重点区，Ⅱ区为水源保护和涵养区，Ⅲ区为生物多样性自然保护区，Ⅳ区为生态保护和建设区，Ⅴ区为主要干支流沿河缓冲区。

项目位于螳螂川的支流大营河流域，距大营河约1133m，距螳螂川约4.67km，根据污染控制区划分螳螂川属于Ⅰ区，即项目位于普渡河流域水污染综合控制重点区。根据《普渡河“十二五”规划》的内容，进行项目相符性分析，见下表。
表 1-6 与《普渡河流域（昆明部分）水污染防治“ 十二五” 规划（2011-2015 年）》的相符性分析

普渡河“ 十二五” 规划

项目情况
符合性

污

染

控

制

目

标

（1）污水收集和处理控制目标为：重点工业企业污水稳定达标率100%，重点工业企业入园率达100%。
项目用地位于富民工业园区内，符合园区规划内容。

符合

（2）节水再生水利用指标为：工业用水重复利用率达90%。
项目内实行雨污分流，有工业废水产生，但无废水外排，初期雨水收集后全部回用不外排。

符合

Ⅰ区.水污染综合控制重点区 具体要求
逐步优化产业结构，对规划范围内的黑色金属冶炼及加工、有色金属冶炼及加工、磷化工、建材等产业实施升级改造，企业按照国家及地方政府相关总量控制要求实施总量减排。提高规划范围内行业和企业的环境准入门槛，严格相关产业和企业落户审批，进一步限制发展高耗水、高污染和高耗能的“三高”产业。
本项目不属于黑色金属冶炼及加工、有色金属冶炼及加工、磷化工；属于建材配套企业，按照云政发[2015]38号文等要求，本矿山改造升级已于2017年通过验收（见附件41）。本项目属于矿山开采，排放少量无组织粉尘，废水不外排。不属于高耗水、高污染和高耗能的“三高”产业。
符合

综上所述，项目的建设符合《普渡河流域（昆明部分）水污染防治“十二五”规划（2011-2015 年）》的要求。

10、与饮用水源地的相符性分析

新桥水库水库型水源地属于富民县“千吨万人”饮用水水源地，新桥水库饮用水源地一级保护区划分范围分别为0.742km2，二级保护区划分范围为31.083km2。该保护区涉及跨界问题，一级保护区在五华区的占地面积为0.1626km2，在富民县面积为0.5772km2；二级区在五华区的占地面积24.4882km2，在富民县的占地面积6.6726km2。详见附图11：新桥水库水源地保护区区划图。
项目矿界距离新桥水库最近距离为1.6km，项目位于新桥水库坝体下游，不在新桥水库饮用水源地保护区范围。详见附图12：新桥水库饮用水源地区位置图。
	


二、建设内容
	地理位置
	富民县位于昆明市西北，县城距昆明市23km，介于东经102°21′-102°47′，北纬25°08′-25°36′之间。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠西山区。
本项目砂锅村山石灰岩矿区位于昆明市富民县城北东85°方向，平距约5km处，位于昆明市富民县大营镇东元村委会境内。采矿权范围坐标极值（2000国家大地坐标系）：X=2791877.73～2793417.59，Y=34555225.79～34556589.89，面积：0.909km2。矿区中心坐标E102°33′16.348″N25°14′6.033″。矿区距南西侧华新水泥（富民）有限公司水泥生产厂区约200m，距南侧108国道约2km，距富民县城约7km，距昆明市区约23km，均有公路相通，交通方便，详见本项目地理位置见附图1。


原矿区拐点坐标23个，矿区面积0.909km2，开采规模100.00万t/年，开采深

	2090m～1780m

	项目生产规模扩建后项目矿区拐点坐标及面积不变，本项目开采规模为500.00万t/年，开采深度2090m～1780m

	本次扩建，矿区项目开采规模由100.00万t/年扩大为500.00万t/年，本项目矿产资源开发利用方案资源核算可以达到500万t/a的开采规模，开发利用方案已于2020年11月17日通过专家评审，评审意见表见附件8。

	2
	废石

场

	原废石场位于南北采矿区交界的西侧边缘区域，设计占地面积8.36hm2，目前占地面积6.73hm2，属于华新水泥（富民）有限公司，到2020年底堆放废石约150万吨，还可堆存50万吨，满足矿山的废石堆放要求。废石场拦泥坝位于废石场边界西南侧，坝长约35m，坝顶宽8m，坝高16m。废石场外围布设有浆砌石截水沟530m，截水沟末端处设置有1座850m3的沉砂池可以沉砂。

	500.00万t/年采矿在开采过程中所产生的废石量为1236.68万t。主要用于堆放废石，华新新型建材（富民）有限公司生产车间与项目矿区西侧相邻，矿山采出的废石大部分直接运输至华新新型建材（富民）有限公司的砂石骨料厂破碎站，少部分暂存于废石厂，故本次设计不涉及废石排放。原废石场位于南北采矿区交界的西侧边缘区域，设计占地面积8.36hm2，目前占地面积6.73hm2，属于华新水泥（富民）有限公司，到2020年底堆放废石约150万吨，还可堆存50万吨，根据设计满足矿山的废石堆放要求。
	采矿过程中的废石，业主方已与华新新型建材（富民）有限公司签订了骨料生产、销售合作协议（详见附件26）。详见附件20《关于华新水泥（富民）有限公司砂石骨料扩建项目环境影响报告表》的批复：富生环复【2019】23号。目前项目已经完成验收公示工作，详见附件23、24。原矿山废石场还剩余容积可堆存废石量约50万吨。符合，依托可行。另外，华新水泥（富民）有限公司正在用筛分机处理废石，分离出的石头和泥土分别进行回收利用。详见附件26、27。


	3
	危废暂存间

	云南国资水泥富民有限公司2000t/d新型干法水泥熟料生产线危废暂存间65m2。危废暂存间满足（防雨淋、防渗漏、防扬散），设置标识标牌，有危险废物台帐管理制度。

	无

	目前尚有多余空间存放本项目危废，本项目危废为废机油，与水泥厂危险废物中的废机油属于同种危废，满足性质相思相容原理，危废暂存间依托可行。

	4
	办公区

	原矿山办公生活区占地面积2621m2，建筑面积1156m2。
	原矿山办公生活区

	扩建后办公区依托原矿山办公生活区。原来矿山有职工为73人，其余需要的矿山生产工人37人均从华新水泥（富民）有限公司下属单位水泥厂和砂石骨料厂原有人员调配，由一班变为两班。项目内73人不变，另外调配的37人仍在下属单位水泥厂和砂石骨料厂办公生活。依托可行。


已建矿山道路长约1160m，宽8m，占地面积2.35hm2，路面为泥结碎石路面，道路一侧布设有临时排水沟，场外运输道路与原有运输

路相接

	满足露天采场对外运输工作。

	扩建后，后期北采区扩建新建场内运输道路2140m，对现有道路及排水设施不进行破坏。
	扩建后依托原有道路，增加长度，依托可行。


	6
	供配电

	原矿区建有一座35kv/10kv总降压站，主变压器容量为16MVA。矿山总装机容量为150kW，工作容量为100kW，年用电量约20万kwh。

	项目扩建后供配电依托原有项目，新配备双回路供电线路，一条输电线路由矿区供电站接入矿区；另一条供电线路由矿山自备的柴油发电机提供；柴油发电机型号为NTA855-G2A，功率100kw。

	供电依托可行。


	7
	生活污水

	(水泥厂)生活污水处理能力192m3/d
	无

	(水泥厂)生活污水处理能力192m3/d，还有77.87 m3/d富余能力，能满足现有项目8.8m3/d的要求，依托可行。


	8
	柴油油库
	撬装油库，尺寸长18.5 m，宽2.4 m，高2.8米，最大储存量2万升。位于地面
	无

	华新水泥有限公司与石油公司有购买柴油协议，若需要每天均可将柴油送到油库。



	
	3

	地质资源及储量


	（1）

	保有资源储量

	万t

	8324.42
	/


	（2）

	设计资源利用储量

	万t

	7193.04

	/


	（3）

	开采的回收率

	%

	95
	/


	（4）

	矿山综合损失率

	%

	3

	/


	（5）

	矿山综合贫化率

	%

	0

	/


	（7）

	设计采出矿石总量

	万t

	6977.25

	2584.17万m3

	4

	采矿


	（1）

	开采方式

	/

	露天开采

	/


	（2）

	开拓方式

	/
	公路直进式

	/


	（3）

	采矿方法

	/
	组合台阶开采

	/

	（4）

	开采深度

	m

	300

	/


	（5）

	工作台阶高度
	m

	15

	/


	（6）

	工作台阶坡面角

	°

	90
	/


	（7）

	安全平台宽度

	m

	5

	/


	（8）

	清扫平台宽度

	m

	8

	/


	（9）

	最小底宽度

	m

	16

	/


	（10）

	最终边坡角

	°

	60

	/


	（11）

	最小工作线长度

	m
	300

	/

	（12）

	平均剥采比

	m3/m3
	0.18

	/

	（13）

	矿山设计规模

	万t/a

	500

	185万m3/a


	（14）

	矿山服务年限

	年

	16年1个月

	部分年不达产


	5

	工作制度

	d/a

	300

	/


			班/d

	2

	/



	
			劳动定员（人）

	110

	/


	6

	投资



	


		
	1

	沃尔沃（斗容2.8m³）

	EC480BLC
	台

	2
	原有


	2

	沃尔沃（斗容2.1m³）

	EC460BLC

	台

	1

	原有


	3
	沃尔沃（斗容1.7m³）

	EC360BLC

	台

	1

	原有


	4

	沃尔沃（斗容1.7m³）

	EC350BLC

	台

	1

	原有


	5

	沃尔沃（斗容1.0m³）

	EC210BLC

	台

	1

	原有


	6

	沃尔沃挖掘机（斗容4.60m³）

	EC750D型

	台

	6

	新增


	三

	运输设备

				
	1

	自卸汽车（载重65t）

	陕汽通力90型

	台

	10

	原有


	2

	自卸汽车（载重40t）

	红岩金刚420型

	台

	4

	新增



		推土机

	柳工CLGB1834型

	台

	3

	新增

	4

	装载机（斗容5.4m³）

	柳工CLG890H型

	台

	3

	新增


	四

	其他

				
	1

	洒水车

		辆

	3

	新增


	2

	水泵

	6Sh（M）-6型

	台

	3

	新增


	3

	离心泵

	D（MD）50-50型

	台

	2

	新增


	备注：钻机采用配置袋式除尘器的设施。
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	（七）、资源储存量及矿山服务年限

根据《云南省富民县砂锅村山石灰岩矿资源储量核实报告》（2020年）评审意见书（富自然资矿评储字【2020】09号，见附件7），截止2020年3月31日，砂锅村山石灰岩矿全矿区（M1及M2矿体）累计查明资源储量9906.49万t，开采消耗矿石量844.29万t，保有资源储量9062.20万t（其中可开采资源储量8324.42万t，开采边坡影响资源量737.78万t）；可开采资源储量8324.42万t中，证实储量3075.73万t，控制资源量1477.43万t，推断资源量3651.26万t。

矿山生产规模500万t/a，矿山生产服务年限为15.76年，其中生产期的第1年、第2年、第6年、第7年、第16年不达产。矿山总服务年限为16年1个月，基建期3个月。

（八）、项目配套设施

1、供电

矿山露天开采主要用电设备为露天照明、供排水、设备维修、生活设施，用电负荷不大。矿山总装机容量为150kW，工作容量为100kW，年用电量约20万kwh。矿山现有变压设备即可满足矿山的生产要求，所需生产用电设备可就近采购。矿山排水水泵属于一级用电负荷单位，矿山需要配备双回路供电线路，一条输电线路由矿区变电站接入矿区；另一条供电线路由矿山自备的柴油发电机提供；柴油发电机型号为NTA855-G2A，功率100kw。
2、供水

生产用水：矿区东面新桥水库可作为矿山生产用水的来源。矿山年用水量约15.5万m3。生活用水：人员饮用水为自行到富民县矿泉水销售点购买桶装矿泉水，其他食堂等用水为矿山高位水池抽用。
通过引水方式从新桥水库底涵引水，已取得富民县税务局颁发的《取水许可证》（取水(滇昆富)字[2018]第003号，有效期自2020年07月14日至2025年07月13日，见附件37）。矿区需在新桥水库处设立泵站，通过水泵将水抽至生产高位水池，再经高位水池供给生产。根据生产高位水池和泵站的高差及年用水量，设计选用2台D（MD）50-50型矿用离心泵，1用1备。
3、排水

（1）场地雨水

矿山露天采场分山坡露天和凹陷露天。根据矿区地形和水文地质条件，矿床充水以大气降水为主，因此需在采场外部构建截洪沟。

采场外部排水：矿区整体地势为北高南低，设计于采场北部开掘截洪沟，采场外的大气降水可通过公路内侧的排水沟和场外截洪沟自流排出场外。截洪沟与下游天然冲沟相连处设置跌水坎和消力池。

采场内部排水：凹陷露天采场雨季容易造成集水，必须依靠机械排水，设计露天台阶在安全平台、清扫平台内侧设置排水沟；设计在采场1780、1825、1870、1915、1960、1990、2035等平台布设平台排水沟，平台排水沟为土质矩形断面，顶宽0.4m，深0.4m，布设长度9530m，采场东北侧凹陷采坑内的积水通过水泵抽排至1960m平台后，通过露天采场外的截洪沟排出采场外，汇入下游天然冲沟。在凹陷露天采场最下一个开采平台修筑集水池，该项目初期雨水及淋滤水收集池的容积不小于365m3（南采区各设置一个容积不小于132m3、北采区各设置一个容积不小于233m3）采用水泵将积水泵至采场外或回收利用。设计选用6Sh（M）-6型水泵，1用1备1检，进行抽水。

公路内侧排水沟和截洪沟呈梯形断面，排水沟顶宽300mm、底宽164mm、深200mm，截洪沟顶宽1000mm、底宽600mm、深500mm，设计长度约1834m。

项目露天采区、运输道路区、临时排土场等矿山区域在低洼处设置排水沟，矿区外设置截水沟以减少汇入矿区的雨水量，对场内雨水通过排水沟疏导后排至项目低洼地带，排水沟末端设置有沉砂池，对项目区的雨水径流进行沉淀处理回用。

（2） 生活污水

项目内实施雨污分流，办公生活生活污水依托原水泥厂设施利用，不外排。

4、供油与爆破

本矿山已设撬装油库，本次依托使用，尺寸长18.5 m，宽2.4 m，高2.8米，最大储存量2万升。华新水泥有限公司与石油公司有购买柴油协议，若需要每天均可将柴油送到油库。本项目内不设置炸药库，项目方开好孔，委托专门的爆破公司进行爆破。
（九）、劳动定员及工作制度
矿山工作制采用年工作日300天，每天2班，每班6小时。根据项目的工作制度，项目在册职工为110人，其中：矿山生产工人103人，技术人员12人，管理及服务人员7人。原来项目有职工为73人，其余需要的矿山生产工人37人均从华新水泥（富民）有限公司下属单位水泥厂和砂石骨料厂（华新新型建材（富民）有限公司）原有人员调配，由一班变为两班。
	

	总平面及现场布置
	扩建后项目区总布置包括矿山开采区、矿山道路区、临时排土场、堆料区、办公生活区、其它辅助设施区等。

1、矿山开采区

矿山开采区位于整个项目区南部，矿区面积0.909km2，开采标高：2090m～1780m。

2、变电站

变电站位于水泥厂堆料场北部，占地面积0.0205hm2。

3、依托办公生活区

本项目依托华新新型建材（富民）有限公司（2000t/d水泥熟料厂）的办公生活区。

4、废石场
废石场位于南北采矿区交界的西侧边缘区域，设计占地面积8.36hm2，目前占地面积6.73hm2，项目矿山在开采过程中将产生部分水泥厂无法使用的废石，业主方已与华新新型建材（富民）有限公司签订了销售合作协议（详见附件25），华新新型建材（富民）有限公司生产车间位于矿山西侧200m外，矿山采出的废石暂存于废石场后运输或直接运输至华新新型建材（富民）有限公司的破碎处理系统。故本次设计不涉及废石排放。经计算，矿山在开采过程中所产生的废石量为1236.68万t。
5、临时排土场

矿山开采期间剥离的地表土量较大，在矿区范围内，仅矿区南部有少部分的采空区可以用于矿山临时堆土，临时排土场占地5.76hm2，堆置高度15m，堆置底标高1900m，堆置顶标高1915m，堆置坡度27º，临时排土场容积70万m³，四周临时设置编织袋装土拦挡260m，临时排土场设置临时防尘网覆盖59300 m2。

临时排土场排土工艺：排土场排土方式为从下往上分层堆放，并采用分层碾压方式对排土场进行碾压。矿山废土石运输至排土场时，用装载机或推土机推平整，当分层高度达到0.5~1.0m时，采用碾压设备进行压实。并保证向库尾形成一定的反坡。

临时排土场关闭：根据矿山配套的矿山采空区复垦的进度计划安排，当矿山开采至1945m台阶时，对矿区北侧采空区进行复垦。矿山北侧采空区的复垦从矿山临时排土场取土。当矿山开采至1930m台阶时，临时排土场内的剥离土全部消耗完毕。临时排土场消失。故矿山不设置永久性排土场。临时排土场布置详见附图6：项目基建期布置图。

6、高位水池

矿区北侧2085m标高新修一个高位水池直径11.1m，设计水池容量1500m3，占地面积103.82m2，水源通过架设输水管道直接引入，供水管线长1200m。

7、矿山道路区

建设有矿山道路与矿区各个开采平台相连，目前运输道路总长3529m，路宽约9m，泥结碎石路面，占地面积31.761km2，矿山运输道路从项目西南侧进场，向东北延伸至采区，外部与乡村公路连结。

8、开拓公路

根据矿区地形和矿体赋存条件，露天采场分山坡露天和凹陷露天。除北部采场1960~1915m标高范围内凹陷露天采场（凹陷坑封闭圈标高为1960m，凹陷坑深度为45m）。其它部分为山坡露天开采。

为满足采场的废石土运输，开拓运输公路路面宽度8m，新修运输道路2140m，占地面积1.712hm2，总运输道路3300m。公路平均纵坡为7.5%，平曲线半径不小于15m，采场外运输道路与原有运输线路相接，矿石经此公路外运。

9、排水沟和拦挡

截排水系统：（1）露天采场区：原有露天采场内布置平台土质边沟350m；采区上游布设截洪沟970m。（2）矿山运输道路区：原道路内侧排水沟2066m，排水沟下游设置35m3的沉砂池在水泥厂内。新增加公路内侧排水沟呈梯形断面，路基排水2140m，排水沟顶宽300mm、底宽164mm、深200mm，南北采场运输道路排水沟入口处需要分别设置1个容积9m3，浆砌块石结构沉砂池2座。设计沉沙池尺寸为长3.0m、宽2.0m、深1.5m。（3）平台排水沟为土质矩形断面，顶宽0.4m，深0.4m，布设长度9530m。（4）新增加截洪沟呈梯形断面，露天采场截洪沟顶宽1000mm、底宽600mm、深500mm，设计浆砌石截洪沟1834m。设计的跌水坎宽度1.0m，深度0.5m，采用浆砌石砌筑，共建跌水坎70m。消力池2座，设计消力池尺寸为长3m、宽2.0m、深1.5m，采用浆砌石砌筑为满足采区雨水排放的要求。水流经消能沉沙后统一排至露天采场外的东侧及西侧天然冲沟中，最后汇入大营河后进入普渡河。（5）临时排土场四周设置编织袋装土拦挡260m，密目网覆盖59300m2。（6）原废废石场：布设外围浆砌石截水沟530m，截水沟末端处设置有1座850m3的沉砂池用于沉砂。（7）露天采场区地势低洼处设置初期雨水及淋滤水收集池。沉淀池总收集容积不小于365m3的沉淀池。其中南采区容积不小于132m3的沉淀池，北采区容积不小于233m3的沉淀池。拦挡设施：（1）原采场底部设置浆砌石挡墙进行围挡。（2）原废石场设置干砌石挡墙隔挡。
矿区各个场地布置紧凑，不占用村庄、基本农田等，场地布置较为合理，项目总平面布置具体见附图5。

	施工方案
	本项目施工期主要包括：工程建设、环保设施及辅助工程布设。施工期工艺流程及产污位置见图2-1。施工工期2021.6.1-2021.10.31，共5个月。
[image: image2.emf]
图2-1  项目施工期工艺流程



	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

11：30~1

	：30（次日）

	0.099


		2020.12.15~2020.12.16

	12：00~12：00（次日）

	0.103


	日均标准限值

	0.3


	超标率%

	0


	超标倍数

	0


	达标情况

	达标



	
	★氯甲烷（mg/kg）

	未检出

	-

	370

	达标


	★氯乙烯（mg/kg）

	未检出

	-

	0.43

	达标


	★1,1-二氯乙烯（mg/kg）（mg/kg）

	未检出

	-

	66

	达标

	★二氯甲烷（mg/kg）

	未检出

	-

	616

	达标


	★反式-1,2-二氯乙烯（mg/kg）

	未检出

	-

	54

	达标


	★1,1-二氯乙烷（mg/kg）

	未检出

	-

	9

	达标


	★顺式-1,2-二氯乙烯（mg/kg）

	未检出
	-

	596

	达标



		0.9

	达标


	★1,1,1-三氯乙烷（mg/kg）

	未检出

	-

	840

	达标


	★四氯化碳（mg/kg）

	未检出

	-

	2.8

	达标


	★苯（mg/kg）

	未检出
	-

	4

	达标


	★1,2-二氯乙烷（mg/kg）

	未检出

	-

	5

	达标


	★三氯乙烯（mg/kg）

	未检出

	-

	2.8

	达标


	★1,2-二氯丙烷（mg/kg）

	未检出

	-

	5

	达标


	★甲苯（mg/kg）

	0.0252
	-

	1200

	达标


	★1,1,2-三氯乙烷（mg/kg）

	未检出

	-

	2.8

	达标



		53

	达标


	★氯苯（mg/kg）

	未检出

	-

	270

	达标


	★1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg）

	未检出

	-

	10

	达标


	★乙苯（mg/kg）

	0.0002

	-

	28

	达标


	★间二甲苯+对二甲苯（mg/kg）

	0.0079

	-

	570

	达标


	★邻-二甲苯（mg/kg）

	0.0064

	-

	640

	达标


	★苯乙烯（mg/kg）

	0.0085
	-

	1290
	达标


	★1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg）

	未检出

	-

	608

	达标


	★1,2,3-三氯丙烷（mg/kg）

	未检出

	-

	0.5

	达标


	★1,4-二氯苯（mg/kg）

	未检出

	-

	20

	达标


	★1,2-二氯苯（mg/kg）

	未检出

	-

	560

	达标


	★苯胺（mg/kg）

	未检出

	-

	260

	达标

	★2-氯苯酚（mg/kg）

	未检出

	-

	2256

	达标


	★硝基苯（mg/kg）

	未检出

	-

	76

	达标


	★萘（mg/kg）

	未检出

	-

	70

	达标



未

	出

	-

	15
	达标

	
	★䓛（mg/kg）
	未检出

	-

	1293
	达标


	★苯并[b]荧蒽（mg/kg）

	未检出

	-

	15

	达标


	★苯并[k]荧蒽（mg/kg）

	未检出

	-

	151

	达标


	★苯并[a]芘（mg/kg）

	未检出

	-

	1.5

	达标


	★茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）

	未检出

	-

	15
	达标

	★二苯并[a,h]蒽（mg/kg）

	未检出

	-

	1.5

	达标


	铜（mg/kg）

	33.8

	18000

	0.003

	达标


	★铅（mg/kg）

	492

	800

	0.003

	达标


	★镉（mg/kg）
	0.37

	65

	0.009
	达标



镍（mg/kg

		36.4

	900

	0.014
	达标



砷

	mg/kg）

	21.6

	60

	0.046

	达标


	汞（mg/kg）

	0.040

	38

	0.003

	达标

	六价铬（mg/kg）

	0.5L

	5.7

	0.52

	达标


	pH（无量纲）

	5.90

	/

	/

	/



	表3-6  矿山区域内2#检测结果表一览表

检测点位

S2：矿山区域内2#102°33′36.49″E，25°14′11.62″N

筛选值

管制值

评价

第二类用地

采样日期

2020.1

.09

采样层次
表层

/
/

/

采样深度（cm）

10

/
/
/

土壤颜色
红棕

/
/

/

铜

34.4

18000

0.003
达标
★铅

412

800

0.003

达标

★镉

0.44

65

0.009

达标

镍

37.2

900

0.014

达标

砷

21.4

60

0.046

达标

汞

0.134

38

0.003

达标

六价铬

0.5L

5.7

0.52

达标

pH

7.95

/

/

/

表3-7  矿山区域内3#检测结果表一览表

检测点位

S3：矿山区域内3#102°33′29.25″E，25°13′58.77″N

筛选值

管制值
评价

第二类用地

采样日期

2020.12.09

采样层次

表层

/

/

/

采样深度（cm）

10

/
/

/

土壤颜色

红棕

/

/

/

铜

38.0

18000

0.003

达标

★铅

451

800
0.003

达标

★镉

0.53

65

0.009
达标

镍

50.7

900

0.014

达标
砷

7.50

60

0.046

达标

汞

0.175

38

0.003

达标

六价铬

0.5L

5.7

0.520

达标

pH

8.13
/

/
/

根据检测结果，3个采样点各项检测指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值。项目区本次监测的监测因子均满足土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准。

	


		6.966



-

	


生

	污水

	m3/a

	1752

	进入水泥厂污水处理系统

	0

	
	固废

	废土石

	m3
	/

	大部分外售，少部分用于矿区内道路铺装

	0


		生活垃圾

	t/a

	21.9

	运至附近水泥厂垃圾收集点统一处置

	0


		废机油

	t/a

	0.492

	委托云南大地丰源环保有限公司处置
	0

	噪声

	噪声

	dB(A)

	85～90

	无

	50～60


	现有工程均按原环评及批复要求履行环保措施，于2011年2月22日通过原云南省环保厅对项目的竣工环境保护验收（云环验[2011]12号）见附件10。原环评时间较早，未对初期雨水、淋滤水提出收集处理要求。


	（三）原矿山环保手续办理情况
现有矿山包含在云南国资水泥富民有限公司2000t/d新型干法水泥熟料生产线建设项目中，2006年11月编制完成了《云南国资水泥富民有限公司2000t/d新型干法水泥熟料生产线建设项目环境影响报告》，于2006年12月30日取得云南省环保局准予行政许可决定书的批复（云环许准[2007]1号）见附件9，并于2011年2月22日通过原云南省环保厅对项目的竣工环境保护验收（云环验[2011]12号）见附件10。原有项目已经办理排污许可证：《华新水泥（富民）有限公司排污许可证》（编号91530124790299464N001P）。根据向当地环境保护部门咨询结果，当地环保部门未接到关于原富民县砂锅村山石灰岩矿项目的环保投诉，也未发生过环境纠纷。

经复核，矿权范围与其它矿业权无交叉、重叠，不在国家探明地内，矿区矿权关系见附图8。经矿业权规划审查意见：符合矿产资源规划，不占用基本农田见附件12。富民县环保局证明该项目矿山范围内没有占用生态红线内见附件11。矿业权设置满足相关要求。
2021年3月26日富民县林业和草原局证明：该项目矿山在已审批项目用地范围，不涉及占用公益林地见附件40。

2019年11月11日，富民县自然资源关于云南国资水泥富民有限公司富民县砂锅村山石灰岩矿采矿权开展矿山生态环境综合评估及相关规划等有关情况审查意见(富自然资源【2019】20号)：该采矿权矿区范围不在自然护区、国家公园、三江并流世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、水资源保护区、地质公园、地质遗迹、基本农田保护区、建设项目压覆区，矿产资源规划禁止区和限制区等重要地区范围内，符合富民县第三轮矿产资源规划，未压覆生态保护红线。所使用的范围坐标与采矿权许可证载明的矿区范围坐标一致。综上所述，我局同意上报市局办理该采矿权转让、变更审批登记手续。详见附件17。
2019年12月18日，昆明市自然资源和规划局关于云南国资水泥富民有限公司富民县砂锅村山石灰岩矿采矿权开展矿山生态环境综合评估及相关规划等有关情况审查意见：同意通过云南国资水泥富民县砂锅村石灰岩矿采矿权矿山生态环境综合评估。开展生态环境综合评估所使用的范围坐标与采矿权许可证载明的矿区范围坐标一致。矿业权规划审查意见表审查结果：经审查，该矿未在富民县第三轮矿产资源总体规划禁止区、限制区范围内。详见附件15。
本次转型升级后，已由华新水泥（富民）有限公司取得矿权，所涉及的环保手续由华新水泥（富民）有限公司主体重新办理。

（四）原矿山目前存在的主要环境问题

原矿山情况：原矿山于2014年3月至2015年6月25日建设并进入试生产，办理采矿证延续后，建设单位对露天采场进行了陆续开采活动，截止2020年12月原矿山建设内容包括露天采场、矿山道路，共占地面积39.27hm2，其中露天采场占地28.56hm2，矿山道路占地2.35hm2，废石场占地8.36hm2。现状露天采场矿山形成2035m、2020m、2005m、1990m、1975m、1960m、1945m、1930m、1915m、1900m开采台阶，台阶高度为15m，平台宽度5-30m，台阶坡面角44°~75°，采空区主要位于南部矿体西北侧，最大开采深度为140m，采空区面积为0.17km2。对扰动形成的部分平台进行了平整及复垦。根据现场踏勘调查及群众走访情况，项目目前存在的环境问题主要为：

（1）原矿山在生产过程中产生的废气主要为粉尘，对运输扬尘和废石场扬尘进行洒水降尘，采矿区未采取处理措施，干燥大风天气粉尘影响较大。

（2）矿山开采前水土保持状态良好，矿山开采后扰动山体，对地质环境有一定破坏。

（3）矿山为露天开采，生态与景观的破坏是矿山对环境最重要的影响，随着开采的进行，原有地表的植被和景观不可避免的被破坏甚至是消失，矿区已形成一采空区，目前仅进行部分回填、覆土绿化等生态恢复。

（4）矿山为露天开采，南采区初期雨水全部直接外排。
	


大气环

		李家村

	96户，约289人

	矿区东南面

	与矿区距离229.3m
	102.55835700

	25.2279740

	《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准


		砂锅村

	339户，约1215人

	矿区西南面

	与矿区距离1042m

	102.544517700

	25.22335500

	
	生态环境

	评价范围内水土流失以及植被、动物、耕地等；主要有云南松、麻栎、滇柏和旱冬瓜等，以及原生植被破坏后形成的次生植物群落。

	保护动植物、土地不受项目建设破坏；水土流失控制在可接受的范围


	土壤环境

	项目周边坡林地（项目厂界四周均有与林地相连位置，详见附件附件39）；矿区东南面距离229.3m处的李家村。
	李家村耕地、周边坡林地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1筛选值标准；李家村居民区用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值标准


	注：表中距离表示周边敏感点与项目厂界的最近距离。

经查阅访问、核对相关资料和现场勘查，项目用地范围内不涉及现有的自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等生态敏感区域。
经现场调查，项目使用林地范围内没有古树名木分布。
项目区及周边的森林植被类型主要是云南松、麻栎、滇柏和旱冬瓜等，植被类型均为常见种类，生物多样性较低。
经查询相关资料、现场调查以及咨询有关专家和当地主管部门，项目区未发现国家和省级重点保护的野生植物。
根据实地调查和走访，向当地林业局负责野生动物保护管理的同志进行了咨询，同时查阅当地林业主管部门相关资料，项目区所在位置不属于国家和省级重点保护野生动物栖息地和主要活动区。
由于项目区位于富民县大营街道办事处东元村民委员会沙锅村村民小组境内，人为活动频繁，造成地带性植被已不复存在，野生动物的数量大为减少，经过实地调查，野生动物资源有麻雀、鼠类等，均为常见物种，项目区内未发现国家和省级重点保护野生动物分布。
（一）矿区周边情况

项目位于云南省富民县大营街道办事处东元村委会（富民工业园区砂锅村后山国资水泥厂背后），矿区周边环境较为简单，无景区及自然保护区，矿区500m范围内无其他重点保护设施。矿区距南侧108国道约2km。矿区南面距离G5京昆高速公路1600m。

露天采矿区距离西南侧富民金锐水泥建材有限责任公司砂锅村后山石灰岩矿约330m，矿区距南西侧多家制粉企业约1317m，矿区距南西侧砂锅村1042m，矿区距东南侧李家村229.3m。在露天采矿区西侧相邻有华新新型建材（富民）有限公司，矿区与西南侧与华新水泥（富民）有限公司水泥生产厂相邻；在露天采矿区现采矿点西侧与华新水泥（富民）有限公司水泥厂破碎站相邻，与华新新型建材（富民）有限公司（砂石骨料厂破碎站和石粉厂相破碎站）相邻。

根据项目区的城市规划资料，项目区不在城市建设规划区范围内。除此以外矿山周边无高压线，无风景名胜区等设施。

（二）矿区爆破警戒线内村庄情况
据现场调查：矿山最南面矿权边界线至李家村最近的住户距离为229.3米，从矿山现正在开采的位置至李家村最近的距离为610米。
关于爆破警戒线300米安全距离的说明：华新水泥（富民）有限公司承诺水泥熟料生产线配套石灰岩矿山扩大产能技术改造项目在建设和开采中，保证矿山开采境界线与李家村300米的安全距离以及在300米的安全距离内不进行爆破开采，详见附件42。建设单位须按照安监相关要求进行详细的安全评价，最终以安全评价结果为准，办理安监部门关于安全爆破距离的相关意见，确保爆破区域与李家村最近距离满足爆破安全警戒范围300m的要求。

	

	评价
标准
	环境质量标准
（一）环境空气

项目位于云南省富民县大营街道办事处东元村委会，位于工业园区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准值如下表：

表3-18 环境空气质量标准

污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值

二氧化硫

（SO2）

年平均

60ug/m3
24小时平均

150ug/m3
1小时平均

500ug/m3
总悬浮颗粒物

（TSP）

年平均

200ug/m3
24小时平均

300ug/m3
可吸入颗粒物

（PM10）

年平均

70ug/m3
24小时平均

150ug/m3
可吸入颗粒物

（PM2.5）

年平均

35ug/m3
24小时平均

75ug/m3
二氧化氮

（NO2）

年平均

40ug/m3
24小时平均

80ug/m3
1小时平均

200ug/m3
一氧化碳

（CO）

24小时平均

4mg/m3
1小时平均

10mg/m3
臭氧

（O3）

日最大8小时平均

160ug/m3
1小时平均

200ug/m3
（二）地表水环境

根据现场踏勘情况，项目区最近地表水系主要为矿区外东南面约300m的新桥大沟、南面1133m的大营河及西面4667m外的螳螂川，新桥大沟最终汇入南面的大营河，大营河上游发源于西山区沙朗河，下游沿昆富公路，至富民县大营村汇入螳螂川。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，大营河在源头汇入螳螂川河段，主要功能为工业用水、农业用水，螳螂川执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类水质标准。

根据《昆明市地表水水环境功能区划》（2010~2020年），螳螂川（富民大桥—《昆明市地表水水环境功能区划》（2010~2020年）未对大营河水体功能进行规划；根据支流水体水环境质量不低于干流，大营河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，标准值如下表：
表3-19 地表水环境质量标准

项目

pH

溶解氧

CODCr
BOD5
NH3-N

TP

SS类
Ⅳ类标准

6～9

≥3
≤30

≤6

≤1.5

≤0.3

≤150

注：由于质量标准中未对SS作要求，故本评价SS质量控制标准采用省控指标。

（三）地下水环境

项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准值见表3-20。

表3-20  地下水质量标准   单位：mg/L

项目

pH
氨氮

总硬度

溶解性总固体

硫酸盐

Ⅲ类标准

6.5～8.5

0.5

450

10000

250

项目

氟化物

挥发酚类

亚硝酸盐氮

硝酸盐氮

CODMn
Ⅲ类标准

250
0.002

1

20

3

项目

铁

镉

锰

铅

锌

Ⅲ类标准

0.3

0.005

1

0.01

1

项目

汞

砷

铬（六价）

菌落总数（CFU/mL）

总大肠菌群（MPN/100mL）

Ⅲ类标准

0.001

0.01

0.05

100

3

（四）土壤环境

项目所在区域，土壤类型主要为红壤。项目区域土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2中第二类用地筛选值标准，见表3-21。
表3-21  建设用地土壤污染风险管控标准 单位mg/kg

序号

污染物项目
CAS编号

筛选值

管制值

重金属和无机物

1

砷

7440-38-2

60

140

2

镉

7440-43-9

65

172

3

铬（六价）

18540-29-9

5.7

78

4

铜

7440-50-8

18000

36000
5

铅

7439-92-1

800

2500

6

汞

7439-97-6

38

82

7

镍

7440-02-0

900

2000

挥发性有机物

8

四氯化碳

56-23-5

2.8

36

9

氯仿

67-66-3

0.9

10

10

氯甲烷

74-87-3

37

120

11

1,1-二氯乙烷

75-34-3

9

100

12

1,2-二氯乙烷

107-06-2

5

21

13

1,1-二氯乙烯

75-35-4

66

200

14

顺式1,2-二氯乙烯

156-59-2

596

2000

15

反式1,2-二氯乙烯

156-60-5

54

163

16

二氯甲烷

75-09-2

616

2000

17

1,2-二氯丙烷

78-87-5

5

47
18

1,1,1,2-四氯乙烷

630-20-6

10

100

19

1,1,2,2-四氯乙烷

79-34-5

6.8

50

20

四氯乙烯

127-18-4

53

183

21

1,1,1-三氯乙烷

71-55-6

840

840

22

1,1,2-三氯乙烷

79-00-5

2.8

15

23

三氯乙烯

79-01-6

2.8

20

24

1,2,3-三氯丙烷

96-18-4

0.5

5

25

氯乙烯

75-01-4

0.43

4.3

26

苯

71-43-2

4

40

27

氯苯

108-90-7

270

1000

28

1,2-二氯苯

95-50-1

560

560

29

1,4-二氯苯

106-46-7

20

200

30

乙苯

100-41-4

28

280

31

苯乙烯

100-42-5

1290

1290

32

甲苯

108-88-3

1200

1200

33

间二甲苯+对二甲苯

108-38-3,

106-42-3

570

570

34

邻二甲苯

95-47-6

640

640

半挥发性有机物

35

硝基苯

98-95-3

76

760

36

苯胺

62-53-3

260

663

37

2-氯酚

95-57-8

2256

4500

38

苯并[a]蒽

56-55-3

15

151

39

苯并[a]芘

50-32-8

1.5

15

40

苯并[b]荧蒽

205-99-2

15

151

41

苯并[k]荧蒽

207-08-9

151

1500

42

䓛

218-01-9

1293

12900

43

二苯并[a,h]蒽

53-70-3

1.5

15

44

茚并[1,2,3-cd]芘

193-39-5

15

151

45

萘

91-20-3

70

700

（五）声环境

项目位于云南省富民县大营街道办事处东元村委会（砂锅村后山国资水泥厂背后），位于富民工业园区，声环境功能为3类区标准，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，敏感点执行执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。标准值如下表：
表3-22 声环境质量标准  单位：Leq[dB(A)]

声环境功能区类别

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

3类（工业区）

65

55

2类（村庄）
60
50
污染物排放标准
（六）废气

施工期：施工期主要大气污染物为粉尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准限值要求，标准限值见表3-23。

表3-23 大气污染物综合排放标准排放限值

污染物

无组织排放监控浓度限值

粉尘

监控点

浓度（mg/m3）

周界外浓度最高点

1.0

运行期：本项目属于水泥原料矿山开采项目，运营期采场、运输道路等排放的颗粒物均以无组织方式排放，颗粒物排放标准执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中污染源大气污染物排放限值。标准限值见表3-24。
表3-24 水泥工业大气污染物排放标准排放限值

污染物项目
限值（mg/m3）

限值含义
无组织排放监控位置
颗粒物
0.5
监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值
厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点
（七）废水

施工期：项目施工期不设施工营地，无生活污水产生。施工废水回用于矿山洒水降尘，不外排。

运营期：本项目运营过程中初期雨水收集后全部回用不外排；员工生活设施依托水泥厂，生活污水依托水泥厂设施处理后回用于矿山绿化、洒水降尘，均不外排，回用水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）。详见表3-25。
表3-25 城市杂用水水质基本控制项目及限值
序号

项目

城市绿化、道路清扫

1

pH

6.0~9.0
2

色度，铂钴色度单位                     ≤
30
3

嗅                                     ≤
无不快感
4

浊度/NTU                              ≤
10
5

五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L）        ≤
10
6

氨氮/（mg/L）                          ≤
8
7

阴离子表面活性剂/（mg/L）              ≤
0.5
8

溶解性总固体/（mg/L）                  ≤
1000（2000）a
9

溶解氧/（mg/L）                        ≥
2.0
10

总氯/（mg/L）                          ≥
1.0（出厂），0.2b（管网末端）
11

大肠埃希氏菌/（MPN/100mL或CFU/100mL）
无c
a括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。
b用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。
c大肠埃希氏菌不应检出。
（八）噪声

施工期：本项目施工期间噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表3-26。

表3-26 建筑施工场界环境噪声排放标准限值

时段

昼间

夜间

噪声限值（dB(A)）

70

55

营运期：营运期噪声采矿区执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55 dB(A)；周边村庄执行2 类区标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50 dB(A)。标准值如下：
表3-27 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

          时段

功能区类别

昼间dB（A）

夜间dB（A）

3类区（采矿区）
65

55

2类（村庄）
60
50
（九）固体废物

项目固体废物在项目内的暂存执行环境保护部“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）国家污染物控制标准的公告”（ 生态环境部公告2020年第65号公告）。
项目产生的危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）的要求。

	其他
	根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议运营期执行的总量控制指标：

（一）废气

本项目建成后，有组织粉尘排放量0t/a，无组织粉尘排放量为13.067t/a。不列入总量控制指标。

（二）废水

本项目无生产废水产生，生活污水经水泥厂处理设施处理后回用于矿区洒水降尘，不外排；淋滤水、初期雨水经沉砂池收集沉淀后回用于矿区洒水降尘，不外排，故本项目不设总量控制指标。

（三）固体废物

固体废弃物处置率100%，不设总量控制指标。




四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	（一）施工期污染工序及源强核算

本项目为矿山技术改造，主要为扩大年开采规模，施工期包括开拓道路、截排水沟、拦挡设施等环保措施的完善，建设工程量较小，施工期为5个月。
1、生态影响

根据资源开发利用方案所述，云南国资水泥富民有限公司富民县砂锅村山石灰岩矿开采项目直接利用原有矿区扩大采矿规模，同时建设截排水沟等。施工期不新增占地，矿区占地类型主要为林场及荒草地，占地范围内的植被类型较为单一，主要为人工林、一般用材林、柏木、云南松、天然林种、圣诞树、灌木林地，占地面积较小。施工过程中对生态的影响主要表现在场地内的开挖土方，破坏土石的结构，削弱了原有的水土保持能力，并且施工中挖方与弃方将引起水土流失，由于施工在原有矿区内进行，对占地及水土流失影响很小。对于施工过程中砂石、钢筋等材料，在降雨天气应加以覆盖；加强施工管理，避免对周围植被的扰动。
施工结束后，项目区实施部分场地、道路硬化、截排水沟及绿化工程，项目建设所造成的水土流失方可得到有效控制。

2、废气

（1）施工机械废气

施工期废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气，其中的污染物主要有烟尘、NOx、CO及碳氢化合物等，为无组织间断式排放。但由于本项目建设工程量较小，施工工期短，废气产生量不大。

（2）扬尘

项目在采场截排水沟、沉砂池等环保工程设施土建施工作业过程中会产生扬尘，其主要污染物为TSP。粉尘以无组织形式排放，根据有关资料，在风速为2.2m/s时，建筑施工扬尘严重，施工场地内TSP浓度相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准大气环境标准的1.4-2.5倍，施工扬尘的影响范围达到下风向150m处。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。但由于本项目建设工程量较小，施工工期短，扬尘产生量较小，排放量较小，采取洒水降尘等措施后，施工厂界可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准限值要求。

3、废水

（1）施工废水

项目施工废水主要是设备清洗废水。废水中主要污染物为SS，产生量较少，不含有毒物质。项目施工量较小，依托现有南采区下方水泥厂的35m3沉淀池，收集施工废水，沉淀处理后回用于水泥厂。

（2）生活污水

本项目施工期为3个月，施工人员约为103人，施工人员不在项目内食宿，一日三餐依托现有水泥厂食堂解决，本项目不再新建。施工废水主要为施工人员洗手废水，其主要污染物为SS，浓度150~200mg/L。参照《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），施工人员每人每天用水量按40L计，则施工人员用水量为4.12m3/d，废水产量按用水量的80%计，施工人员生活污水产生量为3.296m3/d，整个施工期产生的生活污水量为296.64m3。该部分废水依托现有水泥厂区处理。

4、噪声

施工期噪声主要是截排水沟、沉淀池等环保措施建设使用的施工机械噪声和施工车辆噪声，噪声主要来源于电焊机、电钻机、载重车等。因为施工工程量较小，主要为人工开挖和少部分机械设备安装，使用的设备均为小型设备，噪声源强在80dB(A)以上。

表4-1 项目主要施工机械噪声声级

序号

声源

声级dB(A)

1

电锯

85

2

电焊机

80

3

电钻

80

4

挖土机

82

5

运输车辆

85

6

载重车

85

5、固体废物

施工期项目固体废物主要是土石方、建筑垃圾及少量施工人员的生活垃圾。

（1）土石方

本项目建设施工过程中土石方开挖总量42.32万m3，其中表土剥离9.09万m3，开挖土石方0.68万m3，矿石28.03万m3，废石4.52万m3。开挖产生的矿石全部用于水泥生产，开挖产生的土石方全部就近用于现有采矿区回填利用，剥离产生的表土可全部用作绿化覆土，矿山采出的废石直接运输至华新新型建材（富民）有限公司水泥厂的堆料场。从土石方平衡分析可以看出，本项目建设过程中产生的土石方能直接利用的尽量考虑回填利用，产生的土石方全部回填利用，产生的矿石直接运至水泥厂破碎站破碎后用于水泥生产，废石大部分直接运输至外售单位破碎处理系统，少部分临时堆存于废石场再运输至外售单位。生产建设过程中尽量减少开挖土石方的临时堆存，避免水土流失发生风险，有利于水土保持。项目施工期建设构筑物简单，产生少量的土石方，绝大部分在项目施工场地内回填，剩余部分堆于临时排土场内，用于后期采空区回填恢复绿化。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾包括废弃的砖石、水泥凝结废渣、装修废料等，本项目地表建（构）筑物占地8m2，根据陈军等发表于2006年8月《环境卫生工程》中第14卷4期《建筑垃圾的产生与循环利用管理》研究分析，结合本项目主体工程特征，建筑垃圾产生量按10kg/m2计算，则施工期建筑垃圾产生量为0.08t。建筑垃圾通过分类集中堆存、回收利用，可回收利用部分的材料回收处理，钢架碎料可出售，剩余部分由施工单位统一运至指定建筑垃圾存放点由相关单位处置。

（3）生活垃圾

项目施工人员约有103人，施工人员不在项目内食宿，每个施工人员生活垃圾产生量以0.5kg/人.d计，则施工人员生活垃圾产生量约为51.5kg/d，施工期为3个月，则施工期共计产生生活垃圾13.905t，依托水泥厂生活垃圾收集设施收集后，委托当地环卫部门清运处置。
（二）施工期环境影响分析
1、生态环境影响分析

本项目为扩建项目，施工在原有采剥面和开采区范围内进行，且采矿区已形成，施工期主要为截排水设施、环保设施等进行建设，不在现场设立施工营地，土石方开挖量较小且不会改变区域用地现状。项目不新增临时占地和永久占地，项目区内不涉及居民迁建，不涉及村落等居住用地。采矿区小部分被灌木和草地覆盖，大部分为裸露地表，项目区主要植被均为常见物种，无国家重点保护的植物和古树名木。因此，项目施工期对生态环境影响不大。施工结束后，项目区实施部分场地、道路硬化、截排水沟及绿化工程，项目建设所造成的水土流失可得到有效控制。
2、大气环境影响分析

由工程分析可知，施工期产生的废气主要为施工过程中产生的施工扬尘、机械废气等，均以无组织的形式排放，产生量较小，废气在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域空气环境质量和周围关心点的影响较小。

（1）扬尘

①施工扬尘

根据工程分析，本项目施工工序简单、工程量小、施工时间较短，施工粉尘产生量不大且为无组织扬尘。本项目区域主导风向为西南风，年平均风速2.2m/s，空气平均相对湿度75%，项目区年平均风速较小，空气平均相对湿度较大，产生的粉尘通过洒水降尘、加强管理进行控制后对区域环境空气质量影响不大。施工粉尘为土壤颗粒，无特殊污染物，影响是断续的、短时的，将随着施工的结束而消失，不会对区域大气环境带来长期影响，采取洒水降尘等措施后，施工厂界可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准限值要求。
②道路扬尘

运输车辆产生的扬尘对道路两侧影响较大，本项目运输量较小，运输扬尘产生量较小，且运输产生的扬尘大部分颗粒大，易形成降尘，其影响集中在近距离范围内。施工期使用项目内原有的洒水车对运输道路进行洒水降尘、洒水降尘后运输道路扬尘排放量较少，对环境空气质量影响较小，并随着施工期结束而消失。

（2）燃油废气

燃油废气属于无组织排放，主要污染物是THC、CO和NOX，具有流动性、间歇性等特点。项目施工期工程量较小，燃油废气产生量较小，对评价区域的环境空气质量影响不大。

洒水降尘是施工场地扬尘防治的常用措施，也是比较有效的措施，施工期安排一个兼职人员在干旱大风天气进行洒水降尘，可取得较好的降尘效果。运输车辆限速行驶，可以减小道路扬尘的起尘动力，以减少空气中的粉尘量。综上所述，在施工过程中只要严格遵守有关的建筑施工规定，采取的大气污染防治措施是可行的。

3、水环境影响分析

据工程分析可知，项目施工期产生的废水主要为施工废水和生活污水，由于施工工期较短，工程量较少，废水产生量较少，经收集后回用于项目区洒水降尘，不外排。

（1）施工废水

项目施工废水主要是设备清洗废水。施工废水产生量较小，收集沉淀后回用于项目区洒水抑尘，对周围水环境影响较小。

（2）生活污水

项目施工期工程量较小，不设置施工营地。施工人员主要产生少量洗手废水，生活污水产生量较小，施工期生活污水处理依托原水泥厂设施处置后回用于项目内施工场地洒水抑尘，对周围水环境的影响不大。

综上所述，项目施工期产生的废水均回用不外排，对周围地表水影响较小。项目施工期施工人员从原矿山工作人员中抽调，施工期产生少量洗手废水，生活污水产生量较小，污水性质简单，污染物浓度低。施工废水产生量较小，经沉淀池处理后，回用于项目内施工场地洒水抑尘，是可行的。施工期生活污水处理依托原水泥厂设施处置。施工尽量避免雨天施工，从源头上控制施工期废水的产生量，措施可行。

4、声环境影响分析

（1）噪声源分析

根据前述施工期工程分析可知，施工期噪声主要是车辆行驶时产生的噪声，以及挖掘机、电锯产生的噪声，多为间断式、移动式噪声源。因此，在考虑本工程噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。各施工阶段主要施工机械噪声源强如表4-1所示。

（2）施工噪声衰减预测

待建项目大多数施工设备噪声均属于中低频产噪设备，预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用：

Lp（r）=Lp（r0）－20lg（r/r0）

式中：Lp（r）——距声源r处的声压级，dB(A)；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB(A)。

噪声叠加值计算模式：

LPT=10lg（
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式中：LPT——预测点出新增的总声压级，dB(A)；

Lpi——第i个声源至预测点处的声压级，dB(A)；

n——声源个数。

（3）预测结果

各种施工设备运行时机械产生的噪声衰减情况如表4-2所示。

表4-2 施工机械噪声超标范围预测结果   单位：dB（A）

施工设备名称

10m

15m
20m

30m

40m

50m

80m
100m

120m
150m

200m

电锯

65

61.47
58.97

55.45

52.95

51.02

46.93
45

43.41
41.47

38.97

电焊机

60

56.47
53.97

50.45

47.95

46.02

41.93
40

38.41
36.47

33.97

电钻

60

56.47
53.97

50.45

47.95

46.02

41.93
40

38.41
36.47

33.97

挖土机

62

58.47
55.97

52.45

49.95

48.02

43.93
42

40.41
38.47

35.97

运输车辆

65

61.47
58.97

55.45

52.95

51.02

46.93
45

43.41
41.47

38.97

载重车

65

61.47
58.97

55.45

52.95

51.02

46.93
45

43.41
41.47

38.97

叠加值

71
67.63

65.13
61.61
59.11
57.18
53.10

51
49.57

47.63
45.13
由于表中数据计算时仅考虑了距离衰减，实际噪声传播还与空气湿度、沿途遮挡等因素有关，计算值比实际值大，但从计算中可以看出施工期昼间40m以外，夜间150m以外满足《声环境质量标准》中的2类标准；昼间约15m以外，夜间约80m外满足《建筑施工场界环境噪声排放限值》昼间70dB，夜间55dB。施工期噪声会对附近150m范围内的环境保护目标（居民点）有一定影响。经现场调查，项目附近100m范围内无环境保护目标（居民点），距离项目最近的敏感点为东南面229.3m处的李家村，为了减轻施工期噪声对周围环境的影响，环评提出以下噪声防治措施：

①施工期间，施工单位应选用低噪声的施工设备，从源头上控制噪声排放；加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态；

②施工期间必须严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工，昼间施工机械远离厂界15m施工，减少全部施工机械同开的情况，夜间不施工，以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响，使施工期厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

③合理安排施工时间，项目施工作业均在白天进行，设备安装调试过程中利用现有构筑物隔声降噪。加强对施工人员的管理，做到文明施工。

本项目在采取了上述措施后，对周围环境影响较小。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。

5、固体废物环境影响分析

（1）土石方

根据工程分析，工程产生挖方量较小，开挖产生的土石方全部就近用于现有采矿区回填利用，土石方均能得到妥善处置，因此本项目施工期产生的土石方对周围环境影响不大。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾包括废弃的砖石、水泥凝结废渣、装修废料等，本项目地表建（构）筑物面积8m2，根据陈军等发表于2006年8月《环境卫生工程》中第14卷4期《建筑垃圾的产生与循环利用管理》研究分析，结合本项目主体工程特征，建筑垃圾产生量按10kg/m2计算，则产生量约为0.08t。建筑垃圾通过分类集中堆存、回收利用，可回收利用部分的材料回收处理，钢架碎料可出售，剩余部分委托有资质单位统一运至指定建筑垃圾存放点由相关单位处置。对周围环境影响较小。

（3）生活垃圾

项目施工期施工人员生活垃圾产量约为0.75t，依托水泥厂生活垃圾收集设施收集后，委托当地环卫部门清运处置，处置率100%。对周围环境影响不大。



	运营期生态环境影响分析
	（一）运营期污染工序及源强核算
1、废气

项目生产过程中产生的废气主要包括的采场扬尘、运输扬尘、爆破废气、机械及运输汽车尾气。

（1）扬尘、粉尘

1）露天采场作业扬尘

采场作业扬尘量采用经验公式

Q=0.009U4.1e-0.55wAs

式中：U——风速，富民县常年风速为2.20m/s；

W——含水率，类比相似项目矿石含水率取7%；

e——自然常数

As——开采区面积

经计算，露天采场作业面产生的扬尘量为0.01kg/a.m2，由于矿区已形成的采空区将进行回填，植被恢复，后续开采将采用边开采边恢复的方式，根据建设项目资料新采区最大裸露面积为50.58hm2。

经过上面的经验公式计算得项目每年的露天采区扬尘产生量为5.271t/a，0.732kg/h。项目拟对露天采区采挖等工序增设雾炮机洒水降尘，粉尘去除率按80%计，则矿区采场扬尘排放量为1.054t/a，0.146kg/h。项目采场产生的粉尘呈无组织排放，大部分自然降落到矿区内。
2）废石场粉尘

挖掘机将石料装入及卸车工程自卸汽车过程中会产生一定量的粉尘，装载的矿石多为块石，逸散粉尘的产生量不大。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中给出的铲装逸散尘排放系数，铲装过程中产生的粉尘量为0.015kg/t（废石），卸入废石场和铲装上车各发生一次。废石场最多可堆存200万t，则项目采场在铲装过程中产生的粉尘量为6t/a，采取洒水降尘去除率约90%，则排放量为0.6t/a。
3）运输道路扬尘

项目在矿石开采后通过运输车辆运送的过程中会产生粉尘，产生的粉尘呈无组织排放。项目对矿区运输道路产生的扬尘主要通过洒水降尘，但运输车辆在矿区道路行驶时，仍会有少量道路扬尘产生。污染源依据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）进行核算，具体见下式：
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式中：

WRi为道路扬尘源中颗粒物PMi的总排放量，t/a。

ERi为道路扬尘源中PMi平均排放系数，g/(km•辆)。

LR为道路长度，km，取值2.14km。

NR为一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，辆/a，取值3000辆/a。

nr为不起尘天数，取值167d。

项目区道路为未铺装道路，其污染源核算见下式：
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式中：

EUPi为未铺装道路扬尘中PMi排放系数，g/km。

ki为产生的扬尘中PMi的粒度乘数，取值为1691.4g/km，a取值0.3，b取值0.3。

s为道路表面有效积尘率，%。取值90%

v为平均车速，km/h，取20km/h。

M为道路积尘含水率，%。取值1.5%

η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%。项目采用洒水降尘，取值60%。

经计算在不采取措施情况下，单辆车引起的道路起尘量EUPi为128.648g/km，运输道路扬尘量WRi为60.067t/a。项目拟对运输道路采取洒水车定期洒水降尘措施，采取措施后的扬尘去除率为80%，则排放量为12.013t/a、1.669kg/h。
4）临时排土场扬尘

挖掘机将表土装入及卸车工程自卸汽车过程中会产生一定量的粉尘，表土剥离时洒水降尘，逸散粉尘的产生量不大。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中给出的铲装逸散尘排放系数，表土场产生的粉尘量为0.015kg/t（表土），项目剥离表土约15.174万m3，产生的粉尘量为2.28t/a，经设置防尘网去除率约90%，则排放量为0.228 t/a。
综上所述，项目运营期产生的粉尘在采取上述措施处理后，正常工况下粉尘的排放源强及排放特征详见表4-3所示。
表4-3 粉尘排放源强及排放情况

排放源

主要污染物

产生量（t/a）

去除方式

去除效率

排放量

排放形式

kg/h

t/a

露天采区作业

扬尘（TSP）

5.271
喷淋洒水除尘、雾炮机降尘

80%

0.146

1.054

无组织

废石场粉尘

扬尘（TSP）

6

洒水降尘

90%
0.25

0.6

无组织

道路运输

扬尘（TSP）

60.067

洒水车洒水降尘

80%

1.669

12.013

无组织

临时排土场

扬尘（TSP）

2.28
设置防尘网

90%
0.095
0.228
无组织

合计

73.618
2.16
13.895
（2）其它废气产生情况

1）爆破废气

本项目矿山爆破过程产生少量粉尘和NOx。500万吨产能时矿山开挖面有4个，每个面积大约5000m2左右，2天爆破一次，每天爆破时间是11：00至17:00，项目采用深孔爆破，钻孔过程为湿式钻孔，以增加岩矿的湿度，从而减少爆破过程中产生的粉尘量。由于项目爆破频次低，爆破废气产生量较少，且项目处于空旷地区，爆破废气能较快在大气环境中自然稀释扩散。项目内不设炸药库，爆破材料的运输、存储、矿山爆破作业等均委托有资质的民爆公司来开展。

2）运输车辆尾气

矿山在开采、装卸和运输矿石时，使用挖掘机、装载机、运输车辆等机械设施，运行过程中排放少量尾气，主要污染物为CO、NOx、碳氢化合物等，主要通过自然稀释扩散排放，对项目区域空气质量有轻微影响。

（3）大气污染物汇总

项目运营期产生的大气污染物产生及排放情况详见表4-4所示。

表4-4 运营期废气产生及排放情况一览表

排放源

主要污染物

产生量（t/a）

去除方式

排放量

（t/a）

排放形式

露天采区作业

扬尘（TSP）

5.271
洒水车洒水降尘、雾炮机降尘

1.054
连续、无组织

废石场粉尘

扬尘（TSP）

6

洒水降尘
0.6

连续、无组织

道路运输

扬尘（TSP）

60.067

洒水车洒水降尘

12.013
连续、无组织

临时排土场

扬尘（TSP）

2.28
设置防尘网

0.228

连续、无组织

爆破废气

CO、NOX
少量

自然稀释扩散

少量

间断、无组织

车辆尾气

CO、NOX
少量

自然稀释扩散

少量

间断、无组织

合计

73.618
13.895
2、废水

项目运营期用水包括爆破前打孔用水、场地洒水降尘用水、生活用水。产生的污、废水主要为生活污水和雨天初期雨水。

（1）打孔用水

开采过程中的用水主要为钻孔机打孔用水，按每台潜孔钻机每天用水500kg计，项目内设3台钻孔机，则每次用水量为0.5m3。每天打孔用时约12h，每天用水量约1.5 m3，按照年工作时间300d计，打孔用水年用量为450m3，钻孔用水不添加任何化学试剂，钻孔用水在使用后大部分为岩石所吸收，其余部分通过自然蒸发，无废水产生。

（2）洒水降尘用水

项目营运期对露天采场、矿山运输道路、临时排土场等区域进行洒水降尘；物料铲装过程洒水降尘、道路喷淋设施、雾炮机，以减轻扬尘对周围环境的影响。

A、 裸露面洒水降尘用水：项目在晴天时对采掘面、矿山运输道路、废石场、临时排土场等区域进行洒水降尘洒水，雨天不需要洒水抑尘。晴天场地洒水按1.5L/m2.d计，本项目露天采场、矿山运输道路等场地洒水面积为638520m2（其中北采场50.58hm2，南采场剩余待采区11.56hm2、矿山道路1.712hm2），则项目内晴天洒水降尘用水量约为957.78m3/d。洒水降尘用水全部以自然蒸发形式消耗，无废水产生。

B、 物料铲装洒水降尘用水：项目营运期物料铲装过程会产生粉尘，为减少粉尘污染采用活动软管喷洒方式降尘，这部分水将全部蒸发或损耗，无废水排放。耗水量约为10m3/d。
根据富民县气象统计资料，雨天时间按167d计，生产期间晴天时间按190d计，则洒水降尘年需水量为967.78m3/d，183878.2m3/a。
（3）绿化用水

矿山绿化面积135900m2，根据《云南省用水定额标准》(DB53/T168-2019)，绿化用水量按0.003m3/(m2•次)计，为109.75m3/d。绿化浇水首先采用收集的初期雨水，在旱季（按198天计）一天实施一次，绿化需水量为407.7m3/d，80724.6m3/a，绿化用水经土地吸收渗滤、植物吸收和蒸发后，无废水外排。
（4）生活污水

项目运行期职工为110人，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中相关标准并结合当地的实际情况，按每人每天用水100L，生活用水量为11m3/d、3300m3/a，产污系数按80%计算，生活污水产生量为8.8m3/d、2640m3/a（按照年工作日300d计算）。

项目生活污水主要是工作人员洗漱废水及食堂废水等，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、动植物油等。项目营运期间生活污水均依托原水泥厂设施（处理能力192m3/d生活污水处理站）处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）回用于矿山绿化或洒水降尘，不外排。项目生活污水产排情况见下表。
表4-5 项目生活污水污染物产生及排放量

项目

污水量

COD

BOD5
SS

NH3－N

产生浓度（mg/L）

－

250

100

300

30

产生量（t/a）

2640
0.66
0.26
0.79
0.079
（全年）排放量（t/a）

0

0

0

0

0

（5）生产废水

本项目生产过程中的用水为打孔用水、凿岩用水、降尘用水等均进入物料或挥发消耗，无生产废水产生。

（6）初期雨水

项目营运期，采场外雨水通过截水沟外排，不进入矿区。在降雨初期露天采场受雨水冲刷产生初期雨水。本次环评对初期雨水进行收集，初期雨水中含有的主要成分为SS，初期雨水经沉砂池沉淀处理后回用于矿山洒水降尘和绿化。

1）采场初期雨水及淋滤水

根据资源开发利用方案，采石场技改项目的矿区面积0.909km2，开采标高为2090-1780m，设计采用露天开采，公路-汽车开拓运输。

①北采区

露天采场的北采区新增面积最大约为50.58hm2，露天采场初期雨水中的污染物主要为SS。露天采场初期雨水产生量采用下面公式进行计算：
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式中：

Q—雨水流量，L/s；

r—径流系数，未硬化地面取0.3；《建筑给水排水设计规范》进行选取；

q—设计暴雨强度，L/（s.104m2）

f—汇水面积，（104m2）

暴雨情况下，前15min悬浮物含量高，因此本评价对初期雨水量的计算按项目区当地1小时最大降雨量的前15分钟雨水产生量进行计算。富民县20年一遇1小时最大降雨量为5.1mm，则暴雨情况下前15分钟的降雨量为：5.1×（15/60）=1.28×10-3m。本项目采场场地面积为505800m2，暴雨情况下北采场初期雨水量为：1.28×10-3×0.3×505800=194m3，初期雨水中污染物主要为SS。项目拟在采场区已形成的采空区内低洼处新建1座雨水沉砂池对采场初期雨水进行收集处理，初期雨水量为194m3，考虑1.2的安全系数，则要求北采区沉砂池的容积不低于233m3。
②南采区

南采区采场面积为28.56hm2，其中已有采空区17hm2，根据表三原有污染源计算得，暴雨情况下南采场初期雨水量为：1.28×10-3×0.3×285600=109.67m3，初期雨水中污染物主要为SS。考虑原矿山南采区初期雨水收集量计算为109.67 m3，按1.2倍安全系数计算，应该设置收集池容积应该不小于132 m3方能满足要求。
2）运输道路初期雨水

本项目运输道路为裸露地面，面积约为1.712hm2，在暴雨天气下，运输道路会形成初期雨水，初期雨水中的污染物主要为SS。运输道路初期雨水产生量，采用下面公式进行计算：
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式中：

Q—雨水流量，L/s；

r—径流系数，未硬化地面取0.3；《建筑给水排水设计规范》进行选取；

q—设计暴雨强度，L/（s.104m2）

f—汇水面积，（104m2）

暴雨情况下，前15min悬浮物含量高，因此本评价对初期雨水量的计算按项目区当地1小时最大降雨量的前15分钟雨水产生量进行计算。富民县20年一遇1小时最大降雨量为5.1mm，则暴雨情况下前15分钟的降雨量为：5.1×（15/60）=1.28×10-3m。本项目运输道路占地面积为17120m2，暴雨情况下初期雨水量为：1.28×10-3×0.3×17120=6.5m3，初期雨水中污染物主要为SS。

项目拟在在运输道路入口处修建雨水收集沉砂池，考虑1.2的安全系数，则雨水沉砂池容积不低于8m3。初期雨水经收集沉砂池沉淀后，晴天回用于项目洒水降尘。
3）废石场淋滤水
根据调查，原矿山南采区西侧外废石场设计占地面积8.36hm2，废石场雨天会形成雨水。现废石场大部分为裸露地表，在雨天会形成雨水，初期雨水和淋滤水产生量采用下面公式计算：
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式中：

Q—雨水流量，L/s；

r—径流系数，未硬化地面取0.3；《建筑给水排水设计规范》进行选取；

q—设计暴雨强度，L/（s.104m2）；
f—汇水面积，（104m2）；
暴雨情况下，前15min悬浮物含量高，因此本评价对初期雨水量的计算按项目区当地1小时最大降雨量的前15分钟雨水产生量进行计算。富民县20年一遇1小时最大降雨量为5.1mm，则暴雨情况下前15分钟的降雨量为：5.1×（15/60）=1.28×10-3m。本矿山废石场面积为83600m2，暴雨情况下废石场地区初期雨水量为：1.28×10-3×0.3×83600=32m3，初期雨水中污染物主要为SS。矿山对废石场内的初期雨水采取沉淀收集处理回用于晴天洒水降尘。废石场：废石场为原有设施沿用，已布设外围浆砌石截水沟530m，截水沟采用0.8m×0.85m（底宽×深），边坡比1:0.5，底坡0.025，截水沟末端处设置有1座850m3的沉砂池用于沉砂。可满足收集初期雨水的要求。
4）临时排土场淋滤水
临时排土场设计占地面积5.76hm2，临时排土场雨天会形成雨水。现临时排土场大部分为裸露地表，在雨天会形成雨水，初期雨水和淋滤水产生量采用下面公式计算：
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式中：

Q—雨水流量，L/s；

r—径流系数，未硬化地面取0.3；《建筑给水排水设计规范》进行选取；

q—设计暴雨强度，L/（s.104m2）；
f—汇水面积，（104m2）；
暴雨情况下，前15min悬浮物含量高，因此本评价对初期雨水量的计算按项目区当地1小时最大降雨量的前15分钟雨水产生量进行计算。富民县20年一遇1小时最大降雨量为5.1mm，则暴雨情况下前15分钟的降雨量为：5.1×（15/60）=1.28×10-3m。本矿山临时排土场面积为57600m2，暴雨情况下排土场地区初期雨水量为：1.28×10-3×0.3×57600=23m3，初期雨水中污染物主要为SS。矿山对临时排土场内的初期雨水采取沉淀收集处理回用于晴天洒水降尘。临时排土场位于现有南采区采空区内，南采区计算初期雨水时按总占地面积进行计算，临时排土场淋滤水不再重复计入，南采区设置容积不小于132 m3收集池，可满足南采区及包含的临时排土场（临时排土场位于现有南采区采空区内）的雨水收集。
综上，本矿山北采区初期雨水194m3，南采区初期雨水及临时排土场淋滤水109.67m3，运输道路初期雨水6.5m3，废石场淋滤水32m3，本矿山初期雨水、淋滤水共342.17m3，根据富民县气象统计资料，雨天时间按167d计，按每天收集一次初期雨水计，则年收集量为57142.39m3/a。
（7）项目水量平衡

由于降雨存在不确定性，项目初期雨水不定量纳入项目的水量平衡，本项目用水情况见表4-6，项目水平衡图见图4-1。
表4-6 项目用排水情况一览表

用水项目

用水定额

规模

年用水日(d)

日用水量

m3/d

年用水量

(m3/a)

备注

打孔

500kg/d·台

3台

300

1.5

450

沉淀后的雨水，不足部分以新鲜水补充

洒水降尘（露天采场、矿山运输道路、临时排土场）

1.5L/m2.d

638520m2
190

晴天957.78
雨天0

181978.2
沉淀后的雨水、处理后的生活污水，不足部分以新鲜水补充

物料铲装洒水降尘用水

/

/

190

晴天10

1900

绿化用水

0.003m3/(m2•次)
135900m2
198
晴天407.7
80724.6
办公生活

100L/人·天

110人

300

11

3300

新鲜水

合计

雨天

/

/

/

12.5
3750

新鲜水

晴天

/

/

/

1387.98
268352.8
/

备注：本项目排放废水量为零。









图4-1  矿山非雨天水量平衡图  单位：m3/d









图4-2  矿山雨天水量平衡图  单位：m3/d

3、噪声

根据项目特点，运营期噪声可分为固定声源的稳态噪声、瞬时噪声和移动线声源噪声，其中固定声源的稳态噪声主要包括挖掘机、装载机等；瞬时噪声主要是爆破噪声，爆破噪声具有产生时间短，噪声源强大等特点；移动线声源噪声主要为运输车辆噪声，其影响主要集中在运输线路附近。此外，矿山爆破时，还会引起周围地面震动，在一定范围内能损伤建筑物或缩短其使用寿命。各设备噪声情况见表4-7。

表4-7 项目设备噪声源强一览表

序号

设备名称

台数

治理前噪声级dB(A)

声源

位置

噪声治理措施

采取措施后设备噪声级dB(A)

声源排放方式

1

挖掘机
6

93

采场

采用低噪声的设备

93

间断产生

2

装载机
3

83

83

间断产生

3

凿岩机

3

95

95

间断产生

4

潜孔钻机

3

90

90

间断产生

5

自卸汽车

4

80

80

移动声源

6

爆破

-

120

采场

/

120

瞬间产生

根据上表所示，矿区的噪声主要为露天采场采掘设备噪声。露天采场的采掘设备采用先进、噪声小的设备，设备基础安装减震垫等措施，各生产设备的噪声源强可以得到有效的降低。另外，运输车辆和爆破过程中会产生的间断性噪声，通过合理安排运行作业时间，降低车速，可以有效减缓对周围关心点的影响。

4、固体废物

项目运营期固体废弃物主要来源于矿石开采过程中的废弃土石方、生活垃圾、废机油、以及沉淀沉砂池污泥等。

（1）土石方

①土石方分析
本项目为扩建项目，项目运营期产生的土石方主要为矿区剥离废弃土石方和开采产生的废石。根据矿山开发利用方案，本矿山开采标高为2090m～1780m，开采面积为0.909km2，设计开采量为2584万m3/a，结合矿山的开采现状，项目剥采比为0.18t/t，按每年30m的下降深度，每年平均可以采出697.725万t矿石。平均剥离深度约0.3m，项目剥离表土约15.174万m3，剥离表土全部运入临时排土场堆放，用于采空区回填修复。开采矿石全部外售，其他矿石开采过程中的土在矿石开采运走后直接留在开采区。
②覆土量分析

本项目为露天采石项目，根据《开发利用方案》，项目总占地面积0.909km2，矿山服务期满后，项目占地范围内将全部进行植被恢复，植被恢复面积79.14hm2，设计绿化覆土30cm，共计需要绿化覆土23.742万m3，绿化覆土优先使用矿山开采过程中剥离的表土，不够部分外购。

③土石方平衡分析

根据项目可剥离量及需覆土量分析，本项目剥离表土15.174万m3，服务期满后共需要绿化覆土23.742万m3，开采过程中剥离废弃土石方全部用于植被恢复绿化覆土，项目土方平衡见表4-8。

表4-8 项目营运期土方平衡表

分区

可剥离面积（km2）

剥离量（万m3）

需覆土面积（hm2）

覆土厚度（cm）

覆土量（万m3）

外购

（万m3）

备注

露天采场

0.5058

15.174

79.14

30

23.742

8.568

合法土料场购买

合计

0.5058

15.174

79.14
/

23.742

8.568

（2）生活垃圾

项目员工110人，按人均每天产生1kg生活垃圾计算，产生量为110kg/d，年生产时间300天，则生活垃圾产生量为33t/a，生活办公区的生活垃圾的主要成分为废弃纸张，塑料及包装物。建设单位对生活垃圾采取分类收集、分类处置的措施，对于废弃纸张、物料及金属废物等回收利用的部分，经分拣收集后外售给废品收购站，对于其余不能回收利用的部分，依托水泥厂生活垃圾收集设施收集后，委托当地环卫部门清运处置。
（3）废机油

项目机械设备在使用和检修过程中，会产生少量固体废弃物，主要包括废机油，含废油桶。本项目生产设备需用机械润滑油，年用量约为12.04t，定期添加的过程中产生少量废机油，其产生量一般为年用量的5%，则废机油产生量为0.602t/a。项目产生的废机油属于《国家危险废物名录》（2021本）中的HW08类危险废物（900-249-08），危险特性：T、I。废机油及时存放至水泥厂65m2危险废物暂存放，并做好危险废物转移联单和台账管理制度。最终委托有资质单位云南大地丰源环保有限公司处置。

（4）雨水沉砂池污泥

项目营运期设置雨水沉砂池收集沉淀处理，雨水沉砂池污泥主要成分为泥沙、碎石屑，定期清掏后运送至临时排土场堆存，用于后期绿化覆土，不外排。沉砂池污泥是石灰岩矿石的运输遗撒矿石及扬尘，不含重金属物质，属于I类一般工业固体废物。
（5）固体废物产生及处置情况

项目运营期固体废物产生及处置情况详见表4-9所示。
表4-9 固体废物产生及处置情况一览表

污染物名称

属性

产生量

排放量

（t/a）

排放去向

废弃土石方

I类一般工业固废

15.174万m3
0

堆放在临时排土场，用于采空区修复绿化，当矿山开采至1930m台阶时，临时排土场内的剥离土全部消耗完毕。
生活垃圾

生活垃圾

33t/a

0

依托水泥厂生活垃圾收集设施收集后，委托当地环卫部门清运处置。
废机油

危险废物（HW08类危险废物，900-249-08）
0.602t/a

0

收集暂存于危废暂存间，交有资质单位清运处理。
沉砂池污泥

I类一般工业固废

少量

0

由专人进行定期清掏，自然干化以后全部送入临时排土场进行堆存，后期用作矿山采空区回填修复使用。
（二）污染物“三本账”核算分析

根据对该项目产污环节及污染物排放情况分析，可得项目“三本账”情况，见表4-10。
表4-10  本扩建项目“三本帐”情况  单位t/a

分类

污染物

原有排放量

改扩建

“以新带老”削减量

排放增减量

产生量

自身削减量

排放量

大气污染物

有组织粉尘

0

0

0

0

0

0

无组织粉尘

6.966
73.618
59.723
13.895
6.929
+6.929
固体废物

废弃土石方/万m3
0

15.174

15.174

0

0

0

生活垃圾

0

33

33

0

0

0

废机油

0.492

0.602

0

0

0

0

水污染物

生活污水

0

2640
2640
0

0

0

初期雨水

32901
57142.39
57142.39
0

32901
-32901
注： “+”代表增加，“-”代表减少

（三）运营期环境影响分析
1、生态环境影响分析

本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；生态保护红线管控范围，基本草原，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，沙化土地封禁保护区。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》（2021年4月1日起实行），不属于涉及环境敏感区需要编制生态专项评价的项目。本环评从土地利用、植被、动植物、景观、水土流失方面分析矿山开采对生态环境的影响。

（1）占地

项目工程占地包括露天采区、办公生活区、矿山运输道路区、临时排土场等，总占地面积0.909km2，占地类型为采矿用地、灌木林地、裸地、其他草地、其他林地、有林地。项目区占地不涉及基本农田、生态公益林、村落居住用地。项目对土地的占用将使这些土地失去原有的生物生产功能和生态功能，从而对局地的土地利用产生一定的影响。但由于项目占地面积不大，后期闭矿期建设单位根据国家有关规定对已被占用的土地进行恢复及复垦，总体不会改变区域的土地利用格局。

富民县辖区总面积100308.56公顷，耕地面积19252.97公顷，其中，灌溉水田4892.97公顷，占耕地面积的25.41%；望天田541.11公顷，占耕地面积的2.81%；旱地13746.09公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的0.38%。本项目占地面积较小，不会改变富民县总的耕地、草地使用格局，对富民县耕地、草地资源的影响不大。

建设单位严格按照相关法律法规做好土地补偿工作，并在服务期满后做好占地区土地整治和覆土植被恢复工作，项目占地对土地利用影响较小。

（2）对动、植物资源的影响

1）对植物资源的影响

根据2020年12月建设单位委托云南省地矿测绘院查询结果，项目现状占用采矿用地69661.45m2，灌木林地392397.04m2，裸地45371.76m2，其他草地103912.56m2，其他林地150965.97m2，有林地247223.51m2。不涉及占用公益林。优势树种涉及天然云南松、人工柏木及人工圣诞树。据《云南省富民县林地保护利用规划（2010－2020年）》统计资料，建设项目使用林地面积，占富民县林地面积的比例很小，项目建设对周边区域林地资源和林木资源影响较小。项目区林地质量一般，林地将改变用途，乔木树将会采伐，造成部分森林资源流失，会对当地的森林资源和林业生产产生一定影响，通过林地占补平衡、森林植被的异地恢复等措施的落实，可以解决林地总量减少的问题，逐渐弥补森林覆盖率降低的影响，从而把项目建设使用林地对当地林业发展的影响降至最低。可通过相应的措施实行异地植被恢复可使区域内森林资源总量得以恢复，保持动态平衡。

建设项目确实不可避免的需要使用林地，项目区用地避开了生态敏感脆弱区、主要的重点生态公益林区和天然林区，不涉及Ⅰ、Ⅱ级保护林地，已尽量使用保护等级低的商品林地，符合节约使用林地原则。

项目的建设无疑会导致区内植被的减少，废弃土石方剥离，地表植被将全部清除，改变了原有的用途和功能，将造成小范围内植被数量的减少。项目建设会减少矿区范围内的植被类型的数量，但并不会造成这种植被类型的大面积减少和消失，对植被影响较小。

矿区主要的植被类型以石灰岩灌丛、林地为主，均为项目区周边及富民县常见物种，无珍稀濒危植物分布，也没有发现地方特有种或者仅限评价区内分布的物种，项目的建设虽会造成植物资源在一定程度上的减少，但由于施工区域面积有限，项目的建设并不会造成植物资源的大量减少也不会造成任何一种物种的灭绝，因此项目建设对植物资源影响较小。

经过调查，项目区内无林业基础设施，项目建设不破坏原来布设的防火线、防火林带和瞭望台等森林防火设施，未涉及林业机构搬迁或变动，对其职能的发挥未造成任何影响。

项目建设使用林地类别为重点商品林地和一般商品林地，用地范围不是重要的生态保护和敏感区位，项目用地不涉及各级各类自然保护区和森林公园。项目使用的林地面积占项目区域的比例很小，对富民县林地保护利用规划提出的林地保有量、森林保有量和森林覆盖率等规划目标的影响小。

2）对农作物的影响分析

矿区周边分布有部分农作物（主要是玉米等），矿区生产运行产生的粉尘会降落在附近的农作物叶面，影响农作物的光合作用，从而影响其产量和品质。采石场采取洒水降尘、湿法破碎、清扫地面等措施对粉尘进行控制，根据预测，项目无组织排放的扬尘（TSP）最大落地浓度位于项目下风向1100m，浓度为4.82µg/m³，占标率为5.2%。项目扬尘排放对大气环境的最大影响主要集中在距离污染源1100m范围内，且占标率均小于1%，所以项目区粉尘对大气环境的影响有限。本项目设计开采年限为16年1个月，开采结束后，粉尘影响随之消失。项目所在区域雨水充足，降雨较多，雨天雨水对农作物叶面降落的粉尘冲刷后，影响减小。

矿区所在区域多年平均降雨量868.9mm，降雨量较多，植物生长速度快，植被恢复力强。矿山开采结束后合理的搭配不同种类的土著植物作植被恢复，其群落特征及生物多样性可以逐渐得到恢复，使项目区域植被覆盖率达到并超过开采前的植被覆盖率，减轻项目实施对植被、植物影响。因此，项目实施对植被、植物的影响不大。

3）对动物的影响

①对陆生脊椎动物的影响

在矿山生产期，矿山开采活动将占用土地、清除地表植被，将影响或占用兽类、鸟类、爬行类和两栖类原有的栖息环境、取食地和巢穴等。在开采期间，由于机械噪声和人员的涌入，对陆生动物是有影响的。这些影响主要是工程开采惊吓陆生动物，使其逃离工程噪声影响区。因此，矿山开采对对陆生脊椎动物有一定的影响。但大多数陆生脊椎动物具有趋避的本能。只要项目区工作人员不去直接捕杀它们，矿区建设对动物种群不会有太大的影响。这些动物适应性强，随着植被的恢复和新的生态系统的建立，动物区系也将得到恢复和发展。所以，施工对陆生脊椎动物的影响在可接受的范围之内，总体对陆生野生动物的影响不大。

②对陆生动物资源的影响

由于评价区内野生动物较少，均属常见种类，无国家及省市重点保护鸟类和国家及省市重点保护野生动物。

无国家规定保护的野生动物。矿山开采运输过程会对矿区及附近栖息在灌木从中的这些小型野生动物产生影响。特定的自然环境具有特定的野生动物群落，这是生态平衡的一种反映。矿山开采将破坏这种平衡，扰乱野生动物赖以生存的自然环境，使矿区周国种群数量大幅度减少。在项目开采结束后，对开采区进行植被恢复和复垦，将有效修复生态环境，区域野生动物种群形成新的平衡。
综上所述，项目建设对区内小型野生动物的类型及数量会产生一定负面影响。根据实地调查结果，项目区紧靠村寨及乡村公路，人为活动频繁，用地范围内的植被为常见的云南松。因此虽有部分林地被改变用途，其数量上会有所减少，但不会对物种、种群数量及其生境产生影响。
通过对现地观察及调查访问，项目建设范围内未发现重点保护野生动物分布，也不属于重点保护野生动物的栖息地和迁徙通道，因此不会对动物物种、种群数量产生影响。
由于项目区的植被类型和植物种类与周边区域相同，且植被较为常见。因此虽有部分林地被改变用途、林木被采伐，其数量上会有所减少，但物种不会减少，且项目建设地不是动物迁徙的主要通道。因此，项目建设对生物多样性影响不大。

（3）对区域生态的影响

项目评价未发现珍稀保护植物和珍稀保护动物，因此项目对珍稀保护动植物的影响不大。矿区植被类型以石灰岩灌丛为主，区内主要有灌木、杂草，同时区内也栖息有少量昆虫、鸟类等动物，主要为当地常见物种，项目建设需对矿区废弃土石方进行剥离，区内植被需全部清除，使栖息于区内的动物必须全部迁徙。项目区面积较小，区内存在植物较少，且为当地常见物种，全部清除后不会引起物种灭绝，对当地物种影响小，不会影响当地生态系统平衡。

项目服务期满后进行复垦时做好环境管理工作，保证复垦绿化资金到位，另外一方面在树种选择上选择乡土树种进行生态的恢复，并且在绿化植树后要进行管理维护，保证一定的成活率，在这种条件下可保证当地生态环境的恢复。

（4）对景观生态的影响
根据项目区及周边气候、地貌、植被及人类活动的影响特点，区域自然景观可划分为农田景观、林地景观、道路景观、农村居民点景观等4个景观类型。项目使用林地对自然景观的影响主要表现为：一是施工期间的施工开挖对局部地貌和植被造成影响，使景观要素发生变化，从而导致景观斑块的比例结构发生变化；二是在景观系统中出现新的景观要素，增加了原有景观的碎裂度，出现新的景观斑块；三是在景观相邻组分之间增加了一道屏障，对景观产生分裂效果。
项目在施工期间，可能会对项目周边区域植物景观有一定的破坏，会影响景观的自然属性。项目建设尤其是施工期间要注意避免对环境造成不可逆的破坏，通过施工期加强环境保护，能最大限度减少项目建设对周边景观风貌影响。虽然工程对景观的影响无法避免，但也是局部性的，只要设计施工合理，随着项目施工结束后，通过对所占土地的绿化美化等措施，可以基本消除对自然景观的负面影响。
另外，项目区周边没有重点文物、古遗迹、民族风情等景点，对周边自然景观风貌的影响有限。

项目实施后，工程建设使评价区景观破碎化程度加深，造成了1个新的斑块（露天北采场）。新的斑块面积为50.58hm2，使原来较为板块更为破碎化。项目建设对小范围内的自然景观造成了一定程度的破坏，评价区景观基质中最重要的是林地、灌草丛景观，但由于项目占地面积较小，且其主要占用的林地、灌草丛景观植被在富民县境内广泛分布，项目不会对区域林地景观产生质的影响。

项目周围为荒草地及林地，项目可视范围内无自然保护区、风景名胜区等。项目距离上述敏感点较远，也不属于其可视范围内，因此，从景观角度讲，项目建设对县城、省道、国道、风景名胜区、自然保护区等影响小。
综上所述，项目工程建设使评价区景观破碎化程度加深，使原来较为单纯的景观加上了1个斑块。项目建设对小范围内的自然景观造成了一定程度的破坏，但从较大范围的生态景观来说，影响面甚小。项目建设对项目区及周边的景观质量不可避免地造成一定的负面影响，但是从总体上分析，项目建设对景观质量的影响是暂时的、短暂的。在施工期间和竣工后通过严格执行对景观资源的具体保护措施，可降低项目建设对景观质量造成的不利影响，其对自然景观的影响是可以减轻进而有效控制的。随着闭矿后覆土植被、生态补偿等措施的实施，在此基础上本地区的生态景观的类型局部会发生变化，从现有的山地山丘灌草丛景观变为农业景观或人工绿地，虽其形态稍有改变但是不影响其景观效能。

（5）水土流失影响分析

工程在建设及生产运行过程中，其可能产生的危害主要表现在以下几方面：

1）破坏地表植被、改变地貌，加剧水土流失

建设生产期矿区形成大范围的区域内地表植被破坏，原地貌发生改变。使区域内原生植被的拦沙蓄渗功能丧失，使区域内水土流失趋于严重。项目运行过程中会使原废弃土石方层受到破坏，加上林草覆盖度降低，雨季暴雨径流将会携带大量泥沙下泄，进入下游地区河道，引起沟床抬高，淤塞塘、库，降低河道的行洪能力和水质。

项目区新增扰动土地面积50.58hm2，项目区扰动地表水造成土流失。水土流失将对区域土地生产力，区域生态环境、矿山安全等造成不同程度的危害。

2）对社会环境和经济发展的影响

该工程的建设为进一步促进地区社会稳定和健康发展，具有重要意义。但若工程建设弃土弃渣得不到有效拦挡，必将使建设区现有水土流失加剧，危及项目区周边耕地和道路，给建设区周边居民生产生活带来不利影响，将会产生或激化企业与当地群众的矛盾，直接影响企业的生产效益，不利于该地区的可持续发展。

3）对周边区域造成影响

由于项目建设及运行过程中破坏了原地貌自然侵蚀状态下的系统，区域内植被遭受破坏，使区域地表裸露，抗蚀能力降低，使区域水土流失加剧。弃土弃渣不妥善处理，随处堆弃，给水土流失提供物质基础，同时造成周边植被有被掩埋、压覆的可能，使区域内生态环境遭受破坏。使泥沙直接汇入项目周边的沟道，增加了沟道泥沙量。

4）对主体工程安全运营的影响
工程建设导致的水土流失与工程本身的安全息息相关。工程建设扰动地表，破坏植被，由此诱发的水土流失，对企业的矿山安全会造成一定影响。

5）水土流失防治措施
①工程措施

采场外围设置截水沟、采场内设置排水沟；临时排土场周围设置截排水沟、场地内设置排水沟，采场外雨水经截水沟排出，采场、临时排土场淋滤水、初期雨水经排水沟汇集至雨水沉砂池，经沉淀后回用于矿区洒水降尘。

②植物措施

在矿区道路裸露边坡和矿区周围边坡种植植被，矿山进场道路栽植行道树，并采取乔、灌、草相结合的方式，选用当地物种。

③管理要求

建设单位应安排专职或兼职人员负责水土保持工作，并制定相关工作制度，明确各工作阶段的工作任务。严格落实水保方案等提出的各项水土保持措施，水土保持工作负责人应对水土保持措施进行监督和检查，保证实施效果，对出现问题的措施及时整改和补救，并积极协助当地水行政主管部门进行水土保持工作的监督检查及验收工作。建设单位应做好水土保持的宣传教育工作，让工作人员主动做好水土保持工作，有效防治人为水土流失的发生。严格限制于征地范围内施工和开采，减少对周围地区的扰动、占压等。运行期严格按照开发利用方案自上而下开采，运矿过程中做好矿石的拦挡和覆盖措施。尽量不要在雨天开采，以减少雨天开采而造成的水土流失。加强运行期水土保持监测工作，并将监测结果及时反馈，对存在的问题及时整改和补救。

本次水保方案服务期末之前，建设单位应提前委托有资质的单位进行下一阶段的水土保持编制工作。

6）水土保持效益

本项目通过各项水土保持措施的实施，因工程建设引起的水土流失将得到有效控制，同时降低了场地原地面的水土流失，取得良好的生态效益。扰动土地得到控制，水土流失得到治理，林草植被得到恢复。

综上所述，项目产生的水土流失可通过工程措施、植物措施及管理措施进行综合防治后，项目区域水土流失得到有效的控制，对周边的生态环境影响较小。

2、大气环影响分析

根据工程分析可知，项目产生的废气主要为露天采场、临时排土场、矿区运输道路等排放的扬尘及粉尘（TSP），爆破废气、运输车辆及机械设备产生的少量废气。改扩建项目运营期大气污染物为露天采场作业扬尘、道路扬尘为无组织排放。
粉尘（TSP）影响分析

本评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模型对各大气污染源进行估算分析。

（1）污染源强

由于本项目采场、矿山运输道路区、临时排土场等距离较短，相互关联，且排放的污染物相同，本次评价将其作为一个面源。

项目无组织排放预测参数见表4-11。
表4-11 无组织排放预测参数（面源）
编号

产生源

面源起点坐标/m

面源海拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

排放速率（kg/h）

经度

纬度

TSP

1

开采区

102.554886

25.241603

2026
1870

195

5
4800

正常

0.146
（2）计算结果

项目运营过程中产生的粉尘以总悬浮颗粒物（TSP）进行评价，1小时平均浓度取值按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中总悬浮颗粒物（TSP）24小时平均浓度的3倍计算，为900µg/m3。正常工况下，采用AERSCREEN估算模型对无组织排放污染物计算。计算结果见表4-12和表4-13。
表4-12 无组织排放粉尘（TSP）最大地面质量浓度及占标率

污染源

污染物

环境质量标准/（μg/m3）

最大落地浓度/（μg/m3）

开采区

无组织扬尘及粉尘（TSP）

900

0.00396
表4-13 项目无组织排放粉尘（TSP）最大落地浓度预测情况

序号
下风向距离（m）
无组织TSP

预测质量浓度（mg/m3）
质量占标率(%)

1

10

1.98E-02

2.2

2

50

2.37E-02

2.63

3

100

2.83E-02

3.14

4

150

3.19E-02

3.54

5

200

3.74E-02

4.16

6

250

3.96E-02

4.4

7

300

3.84E-02

4.27

8

400

3.71E-02

4.12

9

500

3.48E-02

3.87

最大落地浓度
3.96E-02

4.4

根据表4-12和表4-13估算模式计算结果分析可知，改扩建项目排放粉尘、扬尘最大落地浓度占标率小于10%，最大落地浓度值远远小于《环境空气质量标准》二级标准限制，区域环境空气质量达标，叠加本项目贡献值对现状环境质量影响极小。厂界排放量极小，可以达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物排放限值，厂界可以做到达标排放。综上，项目颗粒物厂界达标排放，建设不会降低区域环境空气功能，对大气环境影响较小。
（3）环境保护目标影响分析

项目区常年主导风向为西南风，最近保护目标位于项目区主导风向的侧风向，项目排放的粉尘对其影响轻微，项目不会明显降低项目周边环境空气质量。选用建设单位委托云南天籁环保科技有限公司2020年12月9日-19日对项目区大气环境质量监测的背景值，其预测浓度详见表4-14。

表4-14  环境保护目标预测结果（单位：μg/m3）

开采区

环境保护目标

距离（m）

贡献值

背景值

预测值

标准值

达标情况

李家村

229.3
0.0374
0.484

0.521
300

达标

砂锅村

1042

0.0248
0.467

0.492
300

达标

项目最近大气敏感保护目标是项目东南侧229.3m的李家村，其他居民点等敏感点距离项目区均较远，从表4-14可知，TSP在评价范围内各保护目标处的预测值均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，对各居民点等敏感目标影响较小。

综上所述，项目排放TSP最大落地浓度、占标率均较低，且排放浓度均达到相应标准要求，对周围环境造成的影响很小。

（4）大气防护距离

依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）规定8.7.5要求，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”根据预测结果，项目排放的粉尘（TSP）最大落地浓度均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，因此本项目无需计算大气防护距离，无需设置大气环境防护区域。

其他废气影响分析

矿山开采过程除扬尘污染外，还会产生少量的爆破废气、机械车辆排放的尾气和厨房油烟。

（1）爆破废气

项目矿山的爆破作业均外委专业爆破公司承担，项目内不存放炸药，不设置炸药库，爆破产尘量的大小和装药量、矿岩性质、气候条件等因素有关。本项目石灰岩矿爆破采用深孔爆破，钻孔过程为湿式钻孔，以增加岩矿的湿度，同时配置雾炮机压制爆破产生的废气。项目爆破频次为2天爆破1次，采用乳化炸药，产生的粉尘和NOx较少。由于项目所在区域空气自然流通较好，爆破废气能较快在空气中自然扩散，爆破产生的废气经自然扩散后对周围环境影响不大。

（2）机械车辆尾气

运输车辆及挖掘机产生的尾气中主要污染物为CO、NOx、碳氢化合物等。由于排放量不大，且项目作业范围相对较大，大气环境容量大，周围扩散条件较好，经自然稀释扩散后，对评价区域空气质量影响不大。

综上所述，经估算模型计算，项目产生的粉尘在采取环评提出的措施后，项目营运期厂界颗粒物（TSP）的预测值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）表2无组织排放监测浓度限值要求，周围的大气环境敏感点的颗粒物（TSP）满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。厂界浓度贡献值均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，无需设置大气环境防护区域。综上所述，项目运营期排放的大气污染物在采取本评价所提措施处理后对周围环境影响较小。

3、水环境影响分析

（1）生活污水对地表水的环境影响分析

本项目共110名员工，所需员工为矿山现有员工和水泥厂调剂，不新招。运营期生活污水产生量约为8.8m3/d、2640m3/a，主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮、TP、动植物油等。生活设施均为现有设施，生活污水依托水泥厂现有污水处理设施（一体化污水处理设施，处理能力192m3/d）处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020），处理后晴天全部回用于矿山洒水降尘，雨天在沉淀池暂存待晴天回用于矿山绿化和洒水降尘，不外排。

华新水泥（富民）有限公司现设有生活污水处理系统（处理能力192m3/d）处理水泥厂包括食堂废水在内的生活污水。华新水泥（富民）有限公司2000t/d水泥熟料生产线（含生活污水处理设施）于2011年通过原云南省环境保护厅组织的竣工环保验收，处理后的生活污水水质能达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）后回用于矿山绿化、洒水降尘，不外排。华新水泥（富民）有限公司生活污水自身产生量为113m3/d，现有骨料项目和石粉项目食堂废水产生量为0.55m3/d，骨料二期食堂废水产生量为0.58m3/d，水泥厂一体化地埋式生活污水生化处理设施余量77.87m3/d；本次扩建项目食堂废水产生量8.8m3/d＜生活污水处理设施余量77.87m3/d。因此本项目食堂废水依托水泥厂生活污水处理系统（处理能力192m3/d）处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）后回用于矿山绿化、洒水降尘、不外排可行，对地表水环境影响不大。

（2）初期雨水形成的地表径流对地表水的环境影响分析

项目厂区内露天采区、矿山运输道路区、临时排土场的雨水地表径流通过各区所设置的排水沟进行收集后进入排水沟末端的沉砂池。矿山开采区外围上侧坡面布设有截水沟，对项目区外雨水进行截流；同时项目区设置排水沟对厂区内的地表雨水径流进行收集。根据工程分析，拟在北采区排水沟下游设置1座9m3的沉砂池。设置的沉砂池容积均可以收集暴雨天气下，产生的至少前15min的初期雨水量。

初期雨水经沉淀处理后部分回用于项目生产和洒水降尘，其余部分随项目外围地表径流汇入水泥厂生产区内。项目属于石灰岩开采项目，矿石的化学成分是CaO，受雨水淋漓不会产生有害污染物，初期雨水中无其他有毒有害污染物，主要污染物为SS，经过沉砂池沉淀后可大大降低SS的浓度，对周围地表水环境影响较小。本项目（露天采场、矿山运输道路、临时排土场）洒水降尘用水和物料铲装洒水降尘用水量约为967.78m3/d，183878.2m3/a；绿化需水量为407.7m3/d，80724.6m3/a，洒水降尘和绿化总需水量为1375.48m3/d，264602.8m3/a。根据工程分析中水量平衡图，洒水降尘用水和绿化用水接纳经处理后的生活污水外，尚需补充沉砂池处理后的初期雨水及新鲜水。洒水降尘用水和绿化用水需水量远大于初期雨水和生活污水产生量。因此项目产生的初期雨水和生活污水能完全回用，不外排是可行的。建议北采场运输道路排水沟入口处需要设置1个容积9m3沉砂池，。南采区公路入口处增加设置1个容积9m3沉砂池。废石场：布设外围浆砌石截水沟530m，截水沟采用0.8m×0.85m（底宽×深），边坡比1:0.5，底坡0.025，截水沟末端处设置有1座850m3的沉砂池用于沉砂。可满足废石场收集初期雨水的要求。
同时，考虑原矿山南采区初期雨水收集量计算为109.67 m3，按1.2倍安全系数计算，应该设置收集池容积应该不小于132 m3方能满足要求。而本项目北采区初期雨水及淋滤水收集要求设置一个容积不小于233m3，综上，建议本项目初期雨水及淋滤水收集池：南采区设置容积不小于132m3的沉淀池，北采区设置容积不小于233m3的沉淀池，总容积不小于365 m3，用于矿区废水收集。

故本环评要求设置总容积不小于365m3的沉淀池，连续雨天情况下可以储存初期雨水产生量，待晴天全部回用于项目内洒水降尘。南采区公路入口处增加设置1个容积9m3沉砂池。北采区公路入口处增加设置1个容积9m3沉砂池。

综上所述，项目产生的初期雨水经沉淀池处理后，在沉淀池内储存，晴天能全部回用于矿山内绿化和洒水降尘，不外排，对周围地表水环境影响较小。

（3）水环境影响评价小结

项目产生的食堂废水依托水泥厂的生活污水处理系统处理后，晴天能全部回用于矿山绿化或洒水降尘，不外排。项目为石灰岩开采项目，矿石的化学成分是CaO，受雨水淋漓不会产生有害污染物，主要污染物为SS，通过在项目露天采区、运输道路区设置截排水设施和沉砂池收集处理初期雨水，经过沉砂池沉淀后可大大降低SS的浓度，全部回用于矿山洒水降尘用水，不外排，对周围地表水环境影响不大。

综上所述，项目的运营对区域地表水环境的影响不大。

4、地下水环境影响分析

本项目区地下水主要以岩溶裂隙含水层为主。地下水主要接受大气降水补给。项目区域周围无泉点出露，也未发现有居民打井取水的现象及其它地下水开采活动。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附表A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于土砂石开采中的其他，地下水环境影响评价项目类别为IV类项目，不开展地下水环境影响评价。

本项目依托的水泥厂办公生活区进行硬化处理，且生活污水、初期雨水等经收集处理后回用于矿区洒水降尘，且水池具有防渗漏、防溢流等功能。本项目可能会对地下水造成影响的主要为危废渗滤液，渗滤液下渗进入地下水系统，污染地下水水质。本次环评要求对危废暂存间的地面进行防渗处理，故危废渗滤液下渗至地下的可能性极小，对周围地下水的环境影响较小。
5、声环境影响分析

（1）爆破噪声

爆破将产生高声功率的瞬间噪声，其声功率高达120dB（A），距离项目矿区边界最近的敏感点为东南侧229.3m处的李家村，在运营期爆破噪声经距离衰减及山体隔声衰减后对敏感点影响不大，且矿山爆破采用深孔爆破方式，深孔爆破可减小爆破噪声源强。同时，爆破产生的噪声对周边野生动物会有一定的影响，因项目区无需特殊保护的野生动物，均为当地常见物种，且数量较少。因此，爆破噪声对周围动物影响较小。

（2）采矿区噪声影响分析

1）预测模型

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），采用室外点声源预测模式进行预测，预测模式如下：

LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB ，Adiv=20lg（r/ ro）；

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，取0dB（A）；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，

Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r/ro)。

各受声点的声源叠加按下列公式计算：
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式中：Li---第i个声源在预测点的声级，dB（A）；

       LA---某预测点噪声总叠加值；

       n ---声源个数。

本项目噪声衰减除几何发散衰减后的其他衰减（包括空气吸收衰减、屏障物和地面效应引起的衰减、其他附加A声级衰减）取值的因素很多，由于项目均位露天，其他噪声衰减因素影响很小。

2）预测点

根据项目周围环境关系，周边村庄距离采场有一定距离且有山体阻隔，本次预测主要预测厂界噪声达标情况，分别布设在项目东、西、南、北面厂界外1m处，各布置一个预测点。

3）执行标准

项目区声功能为3类区，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即：昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。敏感区、村庄执行声环境质量标准2类标准，即：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。
4）噪声预测

项目矿山开采过程中用到的设备主要为挖掘机。假设主要矿山开采设备均在同一时间使用，各机械设备在不同距离处的噪声贡献值见表4-15所示。
表4-15 各主要机械在不同距离处的贡献值

序

号

机械

名称

数量

不同距离处的噪声预测dB(A)

1m

10m

20m

30m

50m

100m

150m

200m

250m

200m
1

挖掘机

6台

93

73

67

63.5

59

53

49.5

47

43.5

41

2

装载机

3台

83

63

57

53.5

49

43

39.5

37

33.5

31

3

凿岩机
3台
95
75
69
65.5
62
55
51.5
49
45.5
43
4
潜孔钻机
3台
90
70
64
60.5
56
50
46.5
44
40.5
38
5）矿界达标影响分析

项目采矿设备挖掘机及装载机在开采区内随开采进度而移动，属于移动声源，凿岩机属于间断性声源，当采矿设备开采至东北面矿界、南北采区交界时，设备与项目厂界距离较近，主要噪声源距各厂界距离详见表4-16所示。

表4-16 项目主要噪声源距各厂界的距离

序号

设备名称

距预测点的最近距离（m）

N2厂界东北侧

N1厂界西北侧

N4厂界西南侧

N3厂界东南侧

1

挖掘机（6台）
1150

670

10
750

2

装载机（3台）
1150

670

10
750

3

凿岩机（3台）
1150

670

10
750

4
潜孔钻机（3台）
1150

670

10
750

假设噪声源强最大情况，即所有设备均位于距离各厂界最近距离处。
项目生产运营过程中，假设主要矿山开采设备全部同时在距厂界最近距离处使用。根据项目工作制度，项目夜间不生产，本次仅对昼间产生的噪声进行预测。厂界噪声预测结果详见表4-17所示。
表4-17 项目矿界噪声贡献值

序号

设备名称

声源值

（dB(A)）

噪声贡献值（dB(A)）

N2矿界东北侧

N1矿界西北侧

N4矿界西南侧

N3矿界东南侧

1

挖掘机1
93

26

36

73
34

挖掘机2
93

26

36

73
34

挖掘机3
93

26

36

73
34

挖掘机4
93

26

36

73
34

挖掘机5
93

26

36

73
34

挖掘机6
93

26

36

73
34

2

装载机1
83

16

26

63
24

装载机2
83

16

26

63
24

装载机3
83

16

26

63
24

3

凿岩机1
95

28
38
75
36
凿岩机2
95

28
38
75
36
凿岩机3
95

28
38
75
36
4
潜孔钻机1
90
23
33
70
31
潜孔钻机2
90
23
33
70
31
潜孔钻机3
90
23
33
70
31
矿界处噪声贡献叠加结果
/

37.2
47.2
84.2
45.2
标准值

/

昼间≤65

达标情况

/

达标

达标

超标

达标

由表4-17可知，经过预测，项目运营期矿界噪声N2矿界东北侧、N1矿界界西北侧、N3矿界东南侧能达到 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区昼间标准要求，N4矿界西南侧出现超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区昼间标准要求，最大超标值为19.2dB(A)。主要是因为挖掘机、装载机等采矿设备推进时，距离项目矿界西南侧较近，主要矿山开采设备同时使用。本环评要求，在N4矿界西南侧边界10m范围内使用采矿设备时，西南侧需安装临时隔声板，隔音量须达到20dB(A)，采取措施后N4矿界西南侧贡献值为64.2dB(A)，使运营期所有矿界噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区昼间标准要求。
6）预测点贡献值与背景值叠加结果与评价
露采期各设备噪声对厂界的贡献值叠加背景值结果与评价见下表。

表4-18 项目矿界噪声值叠加现状结果表
预测点
背景值
贡献值
厂界预测值
厂界质量标准值（3类）
评价结果
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
N2矿界东北侧外
55.4
43.4
30.3

55.4
43.4
65
55
达标
达标
N1矿界西北侧外
50.9
42.4
37.0
51.1
42.4
65
55
达标
达标
N4矿界西南侧外
57.5
46.8
64.2
64.4
46.8
65
55
达标
达标
N3矿界东南侧外
54.4
43.7
35.3

54.5
43.7
65
55
达标
达标
备注：每天2班，每班6小时。晚上不采矿。
由表4-18可知，经过预测，项目运营期矿界噪声N2矿界东北侧外、N1矿界界西北侧外、N3矿界东南侧外、N4矿界西南侧外能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。
综上所述，本项目是露天开采工程，石灰岩开采过程中使用的机械设备噪声源强较大，通过加装减震基座、夜间不进行生产等措施后，西南侧噪声排放削减值在16dB(A)以上，项目运营期噪声影响可进一步减小，厂界外噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区昼间标准要求。距项目最近的声环境敏感点为东南侧229.3m处的李家村，N3矿界东南侧处昼间预测值为54.5 dB(A)，经距离衰减后，到达李家村的贡献值较小，约为7.3 dB(A)，对敏感点的影响不大。按爆破安全距离300m计算，爆破噪声至李家村贡献值为71 dB(A)，属于突发噪声，影响瞬时消失。运输噪声矿山内采取减速慢行的方式（限速30km/h）降低噪声影响。因此，本项目运营期噪声对周围环境影响较小。

6、固体废物环境影响分析

（1）固体废物的种类、数量及处置

项目运营期产生的固体废物主要有矿石开采过程中的废弃土石方、生活垃圾、少量废机油以及沉淀沉砂池污泥等，产生量及处置情况见表4-19所示。

表4-19  项目固体废弃物产生情况一览表

来源

废物名称

产生量（t/a）

种类

处理方式

矿区

剥离表土

15.174万m3
一般固废

堆放在临时排土场，用于采空区修复绿化，当矿山开采至1930m台阶时，临时排土场内的剥离土全部消耗完毕。
员工生活

生活垃圾

4.5

一般固废

依托水泥厂生活垃圾收集设施收集后，委托当地环卫部门清运处置，处置率100%

机械设备

废机油（HW08类危险废物，900-249-08）
0.0075

危险废物

依托水泥厂已有危废暂存间，暂存废机油，废机油交有资质单位清运处理，处置率100%

初期雨水沉砂（沉）池

污泥

少量

一般固废

定期清淘后堆放在临时排土场，用于采空区回填修复
由上表可知，项目在运营期产生的固体废物在采取环评所提措施后，废弃土石方、生活垃圾、废机油等均得到有效处置，处置率100%，对周围环境影响不大。

（2）废石和废弃土石方处置及临时排土场设置合理性分析

根据工程分析，项目服务期内，工程剥离表土15.174万m3，剥离表土运送至原采空区临时排土场集中堆存，用于后期采空区回填修复，植被恢复。

项目将临时排土场布设在南侧，原矿山南采空区内，临近采区，减少了废土石的运输距离，为确保安全生产，临时排土场矿区外围上游设截水沟，排水沟末端设置沉砂池收集初期雨水，基本不会造成渣土流失、污染环境。对临时排土场废弃土石方堆存区加盖防风抑尘网，采矿结束后对临时排土场进行撒草绿化，因此，土石方在堆存过程中基本不会造成土壤流失、污染环境。

1）临时排土场周边500m范围无公共设施、工业企业、居民点等，不会对生产、生活、安全造成不利影响；

2）临时排土场不占用基本农田，生态公益林，周边附近无河流、湖泊及水库等；

3）临时排土场不处于对重要基础设施、人民生命财产安全及行洪安全有重大影响的区域；

4）对临时排土场增设拦挡和截水措施，土石方的堆放的不易产生流失，不会对周边环境造成影响；

5）临时排土场周边设计截排水沟，截排水沟末端设置挡土坝1座；

6）临时排土场设置于原矿山采空区内，拟设置截排水措施，避免产生较大水土流失影响。符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的要求；

7）临时排土场废弃土石方堆放区拟增设防风抑尘网，并在堆存废弃土石方表面临时撒草防治水土流失；

8）临时排土场废弃土石方堆放区的设置，对于集中堆存、保管废弃土石方资源极其有利，为后期矿山复垦覆土提供有效来源，减少外购及运输过程中的流失。

9）临时排土场的设置在原南采区内，不新增加占地，临时排土场圆周设置编织袋土拦挡260 m；同时设置密目网覆盖5930m2防止粉尘。

综上分析，临时排土场选址合理，能够满足项目的需求，废弃土石方处置合理。

（3）其他固废的影响分析

生活垃圾采取分类收集、分类处置的措施，对于废弃纸张、物料及金属废物等回收利用的部分，经分拣收集后外售给废品收购站，对于其余不能回收利用的部分，依托水泥厂生活垃圾收集设施收集后，委托当地环卫部门清运处置。废机油和废机油桶依托水泥厂65m2危险废物处置间暂存，定期委托资质单位云南大地丰源环保有限公司处置。初期雨水收集沉淀池的污泥由矿山专人进行定期清掏，自然干化以后全部送入临时排土场进行堆存，后期用作矿山覆土植被恢复。

综上所述，建设单位严格按照环评的要求进行落实，项目产生的固体废物均可以得到合理的处置，处置率为100%，不会对周围环境产生较大影响。

（4）固废处置及管理要求

本项目危险废物依托水泥厂已有65m2危险废物暂存间存储，废机油和废机油桶定期委托有资质单位的云南大地丰源环保有限公司处置；扩建后产生量变大，水泥厂有剩余空间可存储废机油。

一、危险废物储运管理

1）环境管理要求

①水泥厂65m2危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面已经采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄露的裙脚等设施。

②固态危险废物应在临时贮存场内分别堆放，禁止将不相容的危险废物混装。

③对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所必须设置危险废物标识标志。

④项目必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向昆明市生态环境局富民分局申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

⑤禁止将危险废物提供或委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。

2）危险废物的收集包装

①有符合要求的包装容器、收集人员的防护设备。

②危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。

③危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及联系电话。

3）危险废物的暂存要求

①危废暂存间已经配设醒目的警示标识，标识设置符合GB15562.2-1995《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》要求，严禁露天存放；

②危废暂存间采用全封闭式，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求进行设计，基础必须进行防渗，在压实基土的基础上自下而上依次浇筑不小于10cm的水泥基层，铺设膜下保护层（土工布），至少2mm厚HDPE土工膜，膜上保护层（土工布），铺设厚度不小于10cm的沥青砂绝缘层，确保渗透系数≤10-10cm/s。配设必要的防风、防雨、防晒措施；

③存放区应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙角所围的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5，同时应设置泄露液体收集装置；

④机修废油宜用盖顶不可掀开的带有液体管注孔的容器（桶或罐）装盛，包装容器应用与机修废油相容（不起反应）的材料制成，且坚固不宜破碎、防渗性能良好；

⑤将机修废油注入容器时，需预留足够的空隙（容器顶部与液体至少留有100mm的空间），以确保容器内液体废物在正常的存放及运输时，不因温度或其他物理状况转变而膨胀，造成容器泄露或永久变形；

⑥盛装容器必须粘贴标签注明所储废物的名称和识别标志；

⑦机修废油存储时，不得与氧化剂混合贮存；

⑧应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。

4）危险废物的转运要求

①项目建设单位应按照编制好的危险废物管理计划管理，管理计划应包括减少危废产生量和危害性的措施，危废贮存、处置措施的相关内容。管理计划应按要求上报昆明市生态环境局富民分局备案；

②建设单位应严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，经批准后，按要求如实填写转移联单，并存档备查；

③危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由危废产生者保管；第二联由危废产生者交移出地环保局；第三联由废物运输保存；第四联由处置工作人员保存；第五联由处置场工作人员交到接收地环保局。

④建设单位应建立危险废物产生记录台账，定期核查自行贮存和处置的危险废物记录及相关证明材料，妥善保存规定期限内对危废转移联单及危废处置协议等相关资料。

二、一般生产固废储运管理

项目生产过程中产生的一般固废储运设施应按如下原则进行设计及管理：

1）、临时排土场应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，采取必要的防渗（地面硬化）、防风、防雨、防晒措施，并采取相应的防尘措施。

2）、临时排土场应按设计要求设置截排水设施及拦挡设施，服务期满后按规划开展封场及生态恢复工作。

3）、按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。

4）、严格按照转运计划清运厂内堆存的一般生产固废，建议企业积极开展固废综合利用的相关调研工作，通过综合利用增加企业经济附加值。

三、生活固废处置要求

1）、加强对员工的环保教育，杜绝肆意抛弃垃圾的行为，保持矿区卫生环境。

2）、生活固废按环卫要求定期清运，生活垃圾严禁长期在矿区内堆存。

（5）运营期固体废物影响分析小结

本矿山开采过程中产生的剥离表土废土石方运送至临时排土场集中堆存，作为项目采空区回填修复，封场绿化覆土；生活垃圾依托水泥厂生活垃圾收集设施收集后，委托当地环卫部门清运处置；项目产生的废机油暂存于水泥厂已有危废暂存间，交有资质单位清运处理；初期雨水收集沉淀池的污泥由矿山专人进行定期清掏，自然干化以后全部送入临时排土场进行堆存，后期用作矿山覆土植被恢复。项目内运营期产生的固废能得到妥善处置，对周围环境影响不大。

8、土壤环境影响分析

（1）土壤环境影响类型与影响途径识别

项目运营期废水主要为露天采场、临时排土场淋滤水、初期雨水及生活污水。露天采场、临时排土场淋滤水、初期雨水经雨水沉砂池处理后晴天回用于矿山洒水降尘和绿化；生活污水主要是工作人员洗漱废水等，生活污水经依托水泥厂现有192m3/d的污水处理设施处理达标后，晴天全部回用于矿山绿化和洒水降尘，不外排。

项目对大气环境的影响主要是爆破废气、露天采场、废石场、运输道路产生的粉尘，通过估算模式分析预测结果表明，项目大气污染物的排放浓度均能满足相应标准要求，拟建项目对周围环境空气质量及村庄的影响是可以接受的。

项目营运期对土壤产生影响的污染物主要为大气污染物，主要表现在大气污染物中的粉尘颗粒沉降对周边土壤的影响。

项目对土壤环境影响的类型与影响途径见表4-20。

表4-20 土壤环境影响类型与影响途径识别表

时段

污染影响型

大气沉降

地面漫流

垂直入渗

其他

运营期

√

/

√
/
（2）土壤环境影响源及影响预测因子识别

本项目为石灰石矿山的开采，开采及破碎工程过程不添加有毒有害的化学药剂。项目产生的粉尘主要成分为石灰石矿。项目影响源及影响预测因子识别情况见表4-21。
表4-21 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

污染源

工艺流程/节点

污染途径

全部污染物指标

特征因子

备注

露天采场、运输道路

矿石开采、废弃土石方堆存、运输扬尘

大气沉降

颗粒物

颗粒物

污染源属于连续和间断排放，周边的环境敏感目标主要为耕地

废水下渗

初期雨水、淋滤水

垂直入渗

SS
SS
/
（3）大气沉降对土壤环境影响分析

项目在凿岩钻孔（自带收尘措施）、爆破、矿石铲装、运输、破碎等过程中会产生无组织粉尘，产生的粉尘均采用喷淋降尘。废石场洒水降尘，临时排土场粉尘定期洒水以及采取覆盖措施，露天采场作业扬尘中通过采用洒水车洒水降尘、雾炮机压尘等措施，项目对临时排土场铺盖防风抑尘网，并进行洒水降尘；矿山运输过程产生的道路扬尘采取洒水车洒水降尘措施，同时对运输车辆密闭并加盖篷布，避免物料的洒漏；爆破废气中CO、NOx及机械设备运输车辆尾气排放量很少，经自然扩散，影响不大，项目废气污染物可实现达标排放。项目开采及破碎工程过程不添加有毒有害的化学药剂，粉尘颗粒沉降后与区域土壤背景一致，大气沉降对土壤环境影响可接受。
根据山西大学生物工程学院高宏樟、山西省农业科学院土壤废料研究所张强等两位学者采样研究，沉降的粉尘落入土壤后将造成土壤表面有机质含量增加（0~10cm），而在20~40cm的土壤层中，有机质含量的差异不是很明显，说明降尘对土壤有机质的影响仅限于0~20cm内。有机质的增加，对农作物的生长有利。同时，开采过程中的废弃土石方剥离、植被破坏、机械碾压等会改变项目区土壤的原有结构和分布，扰动地废弃土石方壤，破坏土壤的水土保持性能，造成水土流失、土壤物理结构改变、土壤营养物质流失等影响。

（4）废水下渗对土壤环境影响分析

本项目运行期无废水排放。主要产生露天采区、废石场、临时排土场初期雨水和淋滤水，污染物主要是SS、泥沙等，与矿山土壤成分基本相同，初期雨水下渗对矿区及周边土壤无影响，不会造成土壤污染，且初期雨水经沉淀池收集沉淀处理后回用于矿山绿化用水及洒水降尘。

另外生活污水产生量约为8.8m3/d。生活污水主要是工作人员洗漱废水等，水质复杂程度为简单，经水泥厂现有192m3/d污水处理设施处理后，晴天全部回用于矿山内绿化和洒水降尘，不外排。处理达标的生活污水不携带有毒有害物质，主要携带的是达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准的COD、SS、氨氮等少量可降解的有机物，经土壤微生物分解后，对土壤环境无影响。

（5）项目开采、占地对土壤环境影响分析

随着项目的开发建设，灌木林地、草地逐步成为建设用地，从根本上破坏了土壤的功能，改变了土壤的使用价值。由于人为的不断扰动以及石砾等大量侵入土壤，改变了土壤现有的结构和理化性质。土壤孔隙率下降，保水能力降低，通气性能变差，影响植物根系的吸收和发育。林地、草地转化成采矿用地，还导致土壤微生物学性状上的改变，土壤动物和土壤微生物数量减少，种群结构简单化，影响土壤的生物多样性。但服务期满后，对运输道路、生活区及露天采场区、临时排土场等进行回填覆土和植被恢复，可在一定程度上改善土壤结构。因此，对土壤环境的影响不大。

（四）矿山开采爆破影响分析

1、爆破对环境影响分析

爆破对环境影响主要为爆破粉尘、爆破噪声、爆破振动、爆破飞石。

（1）爆破粉尘

根据大气环境影响分析，爆破产生的粉尘通过扩散后对环境保护目标及周围环境影响不大。

（2）爆破噪声

根据声环境影响分析，项目爆破噪声经距离衰减后，爆破噪声对周围环境影响不大。

（3）爆破振动

根据安全要求，爆破安全距离将不少于300m，距离项目采矿区矿界最近的敏感点为东南侧229.3m处的李家村，其他村庄距离较远，须确保爆破区域与李家村最近距离满足爆破安全警戒范围300m的要求，爆破振动对周边敏感点的影响不大。

（4）爆破飞石

爆破会产生飞石，飞石突然溅出将损害采场周边的植物，破坏植物的枝叶，影响植物的正常生长，甚至引起其死亡。同时，爆破飞石会对爆破操作人员、周边人员、生畜的生命安全造成严重影响。

根据《爆破安全规程》（GB6722-2014）规定，深孔爆破法：爆破个别飞石对人员的最小安全距离不得小于300m。因此，爆破时需专业爆破人员进行爆破，设立300m的爆破警戒线，在显著位置安设明显标志，爆破时由专人值班，在采场周边严禁任何人员和牲畜进入爆破警戒线内，减少飞石对爆破工作人员及区内其他工作人员的伤害。因此，采取上述措施后，爆破飞石对周围环境影响较小。

2、对策措施和建议

（1）爆破需由有资质的爆破公司进行爆破。爆破点外设立300m的爆破警戒线，爆破时由专人值守，在显著位置安设明显标志，爆破前同时发出音响和视觉信号，使危险区内的人员能清楚地听到和看到，爆破前留有足够时间，使人员及时躲避。在采场区周边严禁任何人员和牲畜进入爆破警戒线内。矿山进场道路设专人站岗放哨，严禁车辆人员通过，待爆破工作结束并确认安全后方可进入采场区。

（2）控制爆破，合理布局炮眼，减少飞石，对工作人员采取佩戴耳塞的措施。

（3）设置挡板，阻隔飞石，减少飞石对爆破工作人员和区内其他工作人员的伤害。

（4）爆破后及时对爆破粉尘采用洒水降尘、雾炮机压尘等措施，降低爆破粉尘对周围环境的影响。

（5）严格按照爆破设计进行爆破作业，严禁采用扩壶爆破，严防矿山的爆破作业对其它设备设施造成爆破伤害，确保矿山生产安全。

3、小结

根据以上分析，矿山爆破对周边环境有一定的影响。矿山严格执行相应的对策措施后，该项目矿山爆破对环境的影响是可以接受的。
（五）闭矿后的环境影响分析

根据露天开采石灰石矿的特点，矿石开采闭矿后的一段时期内还会对周围环境产生一定的影响，但与矿山在生产运营期相比，其对环境诸要素的影响将趋于减缓，主要体现在以下方面：

（1）随着开采资源的枯竭，石灰石矿体的开采和运输过程中的各产污设备也将停止运行，如粉尘等空气污染物、生活污废水的排放、生产设备噪声等产污环节也将减弱或消失，从而使露天采区等附近区域的生态环境将逐渐得到自然恢复或较大改善。

（2）矿山闭矿后，由于矿区物质间的相互作用，使矿区物质物理性质、力学性质、工程地质性质发生根本的变化，有可能产生新的环境问题，如台阶不稳定滑坡、边坡出现塌方等。这些问题的出现将对区域环境造成直接的影响。

（3）通过对露天采区全部复垦或绿化以后，对环境的影响也将逐步消失，整个矿山的生态系统将得到恢复。

（4）通过对露天采区、运输道路、临时排土场等进行覆土复垦、恢复植被，周边的生态环境得到逐渐改善。

从以上分析可以看出，矿山闭矿后，各产污设备将停止运行，“三废”等排放也将停止，闭矿后将不存在“三废”等污染问题。

针对矿山可能产生的环境问题及国家地方相关法律法规要求，项目必须进行地质环境治理和生态环境恢复工作。另外，矿山服务期满后也必须采取闭矿措施。主要措施有：

①工程措施

闭矿时对软弱岩层边坡，采取锚喷、浆砌、喷射混凝土等方法予以加固等防护措施，既能保证主体工程的施工安全又能有效地减少该区域的水土流失，闭矿后保持截排水设施通畅，防止水土流失，进行工程地质详细勘察，根据勘察结果采取必要的工程措施，对场地进行土地整治，采空区及缓坡进行覆盖。

②植物恢复措施

矿山服务期满后，对露天采区、临时排土场、矿山运输道路区等采用工程及植物措施进行复垦，恢复地貌及植被。植被应优先选用当地植物，具体工程可委托有资质的施工单位进行操作。复垦安排见下表。

表4-22 矿山生态恢复重建计划
阶段

年度

治理工程

备注

第

一

阶

段
2021.3-2022.3

在临时排土场底部设置挡墙（长200m），对露天采场及山本斜坡采取浮石、滚石、危岩清除，工程量1800.00m³；在采掘活动区及地面设施场地周边设置安全警示标牌5块；在采空区、临时排土场、不稳定边坡、冲沟和道路分布区域设置监测点；进行监测工作。

2022.3-2023.3

对露天采场及山本斜坡采取浮石、滚石、危岩清除，工程量1800.00m³；在露天采空区分布区域设置监测点；进行监测工作。

2023.3-2024.3

对露天采场及山本斜坡采取浮石、滚石、危岩清除，工程量1800.00m³；在露天采空区分布区域设置监测点；进行监测工作。

2024.3-2025.3

对露天采场及山本斜坡采取浮石、滚石、危岩清除，工程量1800.00m³；在露天采空区分布区域设置监测点；进行监测工作。

2025.3-2026.3

对露天采场及山本斜坡采取浮石、滚石、危岩清除，工程量1800.00m³；在露天采空区分布区域设置监测点；进行监测工作。

第
二
阶
段
2026.3-2031.3

对露天采场及山本斜坡采取浮石、滚石、危岩清除，工程量9000.00m³；在露天采空区区域设置监测点；在采掘活动区及地面设施场地周边设置安全警示标牌5块；进行监测工作。

第
三
阶
段

2031.3-2036.3

对露天采场及山本斜坡采取浮石、滚石、危岩清除，工程量9000.00m³；在露天采空区区域设置监测点；在采掘活动区及地面设施场地周边设置安全警示标牌5块；进行监测工作。

第
四
阶
段

2036.3-2041.3

对露天采场及山本斜坡采取浮石、滚石、危岩清除，工程量13000.00m³；在露天采空区区域设置监测点；进行监测工作。

在采取以上的措施后，项目在服务期满后对环境的影响不大。

（六）环境风险影响分析

根据项目矿山环境地质条件、项目特点，本项目所处区域不属于敏感区域，且本项目开采过程中不涉及剧毒、一般性毒性等危险物质；爆破工作及材料由爆破公司承担，厂区不存放炸药，项目内不储存危险化学品，不存在重大危险源。因此，该矿山的环境风险可以大致归纳为：地质环境风险、废机油泄露。项目临时排土场下游无敏感点、重要交通道路、饮用水源地等特殊环境保护目标，且临时排土场溃坝属于安全生产范畴，因此，此次评价不进行临时排土场溃坝环境风险分析。

以下针对环境风险影响进行分析，筛选生产过程中存在的危险、有害因素，对其环境风险管理状况给予客观的评价，对存在的问题提出合理可行的安全对策措施及建议。

根据建设单位提供的资料和工程分析，项目涉及危险物质是柴油，柴油库体积为124m3(18.5×2.4×2.8 m)，柴油密度为0.84g/L，则柴油库最大储量为104.43吨。根据《建设项目环境风险评价技术导则》可定量分析计算危险物质数量（104.43吨）与临界量（2500吨）的比值（Q）等于0.04，均未超过临界量。
矿山爆破所需的炸药等风险物质的的运输、存储、矿山爆破均委托专业爆破公司负责，项目内不设置炸药库，矿山的环境风险主要为矿山开采、排土场堆放等过程中，由于自然原因或者人为原因，发生滑坡、崩塌、泥石流等不良地质环境风险和废机油泄露等环境风险。本项目环境风险不设专项评价，对环境风险开展简单分析。主要以提出防范、减缓和应急措施为主，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到最低。
（1）环境敏感目标概况

根据项目性质及项目周围现状调查，项目周边环境敏感目标主要为东南侧229.3m处的李家村和为矿区外东南面约300m的新桥大沟、南面1133m处的大营河。

（2）风险识别

①柴油
本项目矿山运输装置燃料主要是柴油，有类似果酒气味的挥发性液体，有毒，空气中最高允许浓度200PPm，易挥发，易燃，具有刺激性，柴油密度为0.84g/l。本项目柴油依托水泥厂油库储存。柴油库体积为124m3(18.5×2.4×2.8 m)，则柴油库最大储量为104.43吨。柴油临界量规定值为2500吨。柴油的危险特性遇明火、高温或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高温，容器内压强增大，有用开裂和爆炸的危险。
②地质环境风险

本项目矿山的主要环境风险表现为矿山排土场溃坝、采区边坡滑坡塌方事故。即排土场堆放的废石及表土因风化和雨水冲刷或拦渣设施垮塌溃坝等情况会发生滑坡、泥石流等地质灾害，造成水土流失，对周边耕地和村庄造成威胁。

③废机油

该项目矿山开采过程中的作业设备、机械和车辆，在使用及维修过程中会产生一定量的废机油，项目区内使用的机油闪点一般在135℃以上，并且是耐高温的，用明火点不着。根据工程分析，项目废机油产生量约为0.0075t/a，依托水泥厂65m2危废暂存间，暂存废机油，定期委托云南大地丰源公司处置，处置率100%，危废暂存间需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行管理。

废机油潜在的环境风险影响主要来自废机油泄露、渗漏对水环境及土壤造成污染。

（3）风险事故对环境的影响分析

①柴油
柴油潜在的环境风险影响主要来自柴油泄露、渗漏对水环境及土壤造成污染。燃烧或爆炸对大气可能造成污染。根据工程分析，项目柴油年用量约为60万L/a，撬装油库，尺寸长18.5 m，宽2.4 m，高2.8米，最大储存量2万升。油库位于水泥厂破碎站下料口西侧角，四周设有排水沟。依托水泥厂撬装油库（柴油），撬装油库设计以安全、环保和机动性为核心理念，是一种集地面防火防爆储油罐、加油机和自动灭火器于一体的撬装式加油站。这种油站体积小，占地少；安装简便，可整体迁移。迁移后，设备不受损；设置有自动灭火装置、紧急泄压装置、防注油过量装置、报警装置、高温自动断油保护阀、内部燃烧抑制装置等。撬装加油站配备有一级油气回收装置，双壁储罐杜绝了泄漏和污染因素，储罐夹层的监视仪提高了泄漏监测力度。橇装加油站从设计上保证了安全和环保性能。本项目撬装油库需按照《危险化学品安全管理条例（2013修订）》进行管理；定期检查油库各项性能指标，确保能正常安全使用。采取了相应的防治措施后，柴油的环境风险影响处于可接受水平。
②地质环境风险
矿山开采以及临时排土场，各种天然的和人为的不利因素威胁着它的安全。其一旦失事，将给人民生命财产造成巨大的灾难与损失。

可能存在的风险：边坡失稳滚石、粉尘、物体打击、滑坡（岸坡坍塌）和泥石流、机械伤害等。

项目矿山所在区域旱季基本无汇水，但主体设计考虑雨季如遇暴雨，区域上游可能会有部分积水，需设置一定的截排水措施，将矿山及临时排土场上游积水直接引流至下游自然沟道，避免其对堆渣区域产生冲刷，从而降低风险隐患。

矿山在不断开采，临时排土场不断堆放的过程中，若在人工扰动、地震、降雨及临空面等条件具备时，软弱结构面共同作用下易诱发滑坡、崩塌、泥石流等岩土体位移较大的地质灾害，根据现场调查，项目下游无村庄分布，并且该矿山制定了水土保持方案，针对发生滑坡、崩塌、泥石流的可能性，项目采取了相应的防治措施。因此，矿山的地质环境风险影响处于可接受水平。

③废机油

废机油潜在的环境风险影响主要来自废机油泄露、渗漏对水环境及土壤造成污染。根据工程分析，项目废机油产生量约为0.602t/a，依托水泥厂危废暂存间暂存，定期委托有资质单位云南大地丰源公司处置，处置率100%：危废暂存间需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行管理。采取了相应的防治措施后，废机油的环境风险影响处于可接受水平。

（4）环境风险管理与措施

各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。此外，为了防止事故的发生，需要采取相应的防治措施。

1）柴油
①储存于阴凉、通风的位置，远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。
②禁止使用易产生火花的机械设备和工具。
③储区应该备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
2）地质环境风险

①矿山防洪。对区域气象资料进行落实，对矿山和临时排土场的防洪设施统筹考虑和协调。

②加强临时排土场区上部危岩体、滑坡体、断裂带等不良工程地质情况的研究和监测，建立预警机制和应急救援措施。

③加强生产、生活用水管理，杜绝谷坡、岸坡冲刷。加强巡查。早发现，早处理，早解决，实现转危为安。

④为了防范于未然，生产经营单位负责组织建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程，实施安全管理。

⑤生产经营单位应当针对垮塌等生产安全事故和重大险情制定应急救援预案，并进行预案演练。

⑥应急组织机构收到报警讯息后应立即通知厂内职工和附近的居民。向当地主管部门及时汇报情况。

⑦建立领导值班制度，矿区领导及值班长在遇有大雨、暴雨、连雨天时，必须到斜坡道、环山渠、截洪沟等容易发生险情的地方进行观察，发现险情及时报告。

⑧加强汛前、汛期、安全工作的领导，安全防汛制度，落实安全责任，克服麻痹思想和侥幸心理。根据水情做好抢险设备。

⑨根据汛情规模和险情大小，准备好必备的防汛工具和器材。特大暴雨时要确保人员安全。要及时收听本地天气预报的雨量资料来预测洪水。根据汛情情况，做好值班巡查工作，成立一支抢险队伍，明确任务。

⑩单位应成立抢险安全组委会，该组委会应落实安全隐患治理工作，抢险和工程救护，发现重大事故隐患和险情要及时向有关安全生产监察管理部门报告。
3）废机油

①储存在地质结构稳定的区域内。

②储存设施底部必须高于地下水最高水位。

③应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。

④应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。

⑤应位于居民中心区常年最大风频的下风向。

⑥地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

⑦必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

⑧设施内要有安全照明设施和观察窗口。

⑨用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

⑩应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

（5）风险事故应急救援预案

1）应急救援目的

坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强安全管理，贯彻执行安全法律法规，杜绝和减少事故的发生，把事故危害降到最低程度，实现救灾减灾的目的，保障人民群众生命和财产安全，维护社会稳定。编制事故应急救援预案其目的如下：

①遇任何紧急情况，尽可能地快速排除险情；

②减少特重大事故造成的人员伤亡、财产损失；

③使承担事故救援的人员和队伍分工明确，各项救援工作按程序有条不紊地开展。迅速控制危险源，抢救受害人员，及时指导群众做好防护和疏散。

2）应急救援原则

事故应急救援应在预防为主的前提下，遵循“统一领导、分级管理、区域为主、单位自救和社会救援相结合”的原则。事故单位和矿山员工自身应急救援工作是最基本、最主要、最快捷的救援方式。矿山建立兼职抢险救援队伍，发生紧急情况及时向有关部门报告。

3）应急救援内容程序

针对本矿山开发可能发生的突发事故，水泥厂现有应急预案已经包含本矿山部分。矿山应按照已经编制企业突发环境事件应急预案并备案（见附件32），将风险事故率降低到最小，而企业在出现突发事故时，有一定计划进行抢险、救援，使事故产生的影响范围得以减小，财产损失率及人员伤亡率降到最低，对企业生产影响程度降到最低，以实现有效的管理。本报告建议矿山企业制定的突发环境事件应急预案格式及主要内容见表4-23。
表4-23  突发环境事件应急预案内容及要求

序号

项目

内容及要求

1

总则

按照企业突发环境事件的严重性、可控性、影响范围和紧急程度，对突发环境事件进行分级。
2

危险源概况

详述危险源类型、数量及其分布状况

3

应急计划区

贮藏区、影响区

4

应急组织

矿山：矿山指挥部——负责现场全面指挥

专业救援队伍——负责事故控制、救援、善后处理

地方：地方指挥部——负责矿山附近地区全面指挥、救援、管制疏散。
5

应急状态分类及应急响应程序

规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。
6

应急设施，设施与材料

防临时排土场溃坝措施。
7

应急通讯、通知和交通

规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。
8

应急环境监测及事故后评价

由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评价，为指挥部门提供决策依据。
9

应急防护措施

事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。

10

撤离组织计划、医疗救护与公众健康

事故现场：现场及邻近人员撤离组织计划及救护；

矿山邻近区：受事故影响的邻近区域人员撤离组织计划及救护。

11

应急状态终止与恢复措施

规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
12

人员培训与演练

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。
13

记录和报告

设置应急事故专门记录、建立档案和专门报告制度，设专门部门和专人负责管理。
（6）风险评价结论

本项目矿山的环境风险主要表现在矿山临时排土场溃坝、采区边坡滑坡塌方事故。

本项目发生风险事故概率极低，在采取本环评中提出的防范措施后，风险事故率可降低到最小，而企业在出现突发环境事件时，按照应急预案进行抢险、救险，可以使事故产生的影响范围得以减小，财产损失率及人员伤亡率降到最低，对周边村庄、耕地及生境影响程度降到最低。故本项目的环境风险在可防控的。建设项目环境风险简单分析内容见表4-24。

表4-24 建设项目环境风险简单分析内容表

建设期目名称

水泥熟料生产线配套石灰岩矿山扩大产能技术改造项目

建设地点

（云南）省

（昆明）市

（\）区

（富民）县

（\）园区

地理坐标

经度

2791877.73～2793417.59

纬度

34555225.79～34556589.89

主要危险物质及分布

主要环境风险表现为矿山排土场溃坝、采区边坡滑坡塌方的风险；废机油，储存于危废暂存间。

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

该项目可能发生的主要环境风险有：地质环境风险、废机油泄漏事故。影响途径主要为污染环境空气、土壤、地表水，造成植被破坏、人员健康损害。

风险防范措施要求

详见环境风险管理与措施



	选址选线环境合理性分析
	本项目选址位于云南省富民县大营街道办事处东元村委会境内（砂锅村山石灰岩矿），矿区地理坐标极值：东经102°32′52.40″～102°33′41.00″；北纬25°13′55.60″～25°14′45.70″，面积：0.909km2。矿区范围为2006年探矿确定，本矿山首次于2007年11月12日取得《采矿许可证》（证号：5300000710498），矿区面积确定为0.9088平方公里；现有在有效期内的《采矿许可证》（证号：C5300002018087110146652）载明矿区面积0.909平方公里，均在2006年合法探矿区范围以内。本次矿山技术改造后将开采规模由100万t/a提升至500万t/a，增加的石灰岩400万t/a主要供直接作为产品外售作为骨料和石粉生产的原料。不新增矿区面积。
本项目为水泥熟料生产线配套石灰岩矿山的改扩建项目，属于水泥、石粉、骨料等建材生产线的配套工程，项目入园符合规划环评要求。项目符合《富民工业园区总体规划（2015-2030 年）》《富民工业园区总体规划修编（2015-2030 ）环境影响报告书》及其审查意见的要求。符合《昆明市矿产资源总体规划(2016-2020年)》中的相关要求。
本矿山于2006年8月28日取得云南省国土资源厅发放的《矿产资源勘查许可证》（证号：5300000610950），即2006年已取得合法探矿权，勘查许可证许可勘查面积为8.89平方公里。本矿山首次于2007年11月12日取得《采矿许可证》（证号：5300000710498），矿区面积确定为0.9088平方公里；现有有效期内的《采矿许可证》（证号：C5300002018087110146652）载明矿区面积0.909平方公里，均在2006年合法探矿区范围以内。因此，本项目属于在“云政发〔2015〕38号”文印发之前已经取得合法探矿权的范畴，不用执行“露天采石 (砂)场矿界与村庄的距离小于500米，矿界与矿界之间安全距离小于300米，2个以上(含2个)露天采石(砂)场开采同一独立山头，难以实现自上而下分台阶(层)开采，位于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内的(本文印发之前已取得合法探矿权的除外)”规定。其他满足《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号）、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）、《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业监管工作通知》（云环通[2016]172号）相关规定。符合《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0316-2018）要求，采矿权矿区范围不在自然护区、国家公园、三江并流世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、水资源保护区、地质公园、地质遗迹、基本农田保护区、生态红线保护区、建设项目压覆区、矿产资源规划禁止区和限制区等重要地区范围内。与“气十条”、云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案行动计划方案是相符。项目的建设符合《普渡河流域（昆明部分）水污染防治“十二五”规划（2011-2015 年）》的要求。
综上，本项目在原有矿区范围内增大年开采规模，项目选址合理。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	（一）生态环境保护措施

根据资源开发利用方案所述，云南国资水泥富民有限公司富民县砂锅村山石灰岩矿开采项目直接利用原有矿区进行扩大采矿规模，同时建设截排水沟等。施工期新增占地很少，主要为矿区外围截水沟建设占地，占地面积较小。施工过程中对生态的影响主要表现在场地内的开挖土石方，破坏土石的结构，削弱了原有的水土保持能力，并且施工中挖方与弃方将引起水土流失，由于施工在原有矿区内进行，对于施工过程中砂石、钢筋等材料，在降雨天气应加以覆盖；加强施工管理，避免对周围植被的扰动。施工结束后，项目区实施部分场地、道路硬化、截排水沟及绿化工程，项目建设所造成的水土流失方可得到有效控制。
（二）施工期大气环境保护措施
避免在大风天气下进行施工、洒水、加盖篷布、及时清理、加强管理。施工运输车辆进入场地后减速慢行，减少扬尘污染。
（三）施工期废水环保措施
（1）针对施工废水，依托南采区下游水泥厂原有35m3沉淀池，收集施工废水，沉淀处理后回用于矿山洒水降尘等。施工尽量避免雨天施工，从源头上控制施工期废水的产生量。
（2）施工期生活废水依托现有水泥厂区处理。
（四）施工期噪声环保措施
（1）施工期间，施工单位应选用低噪声的施工设备，从源头上控制噪声排放；加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态；

（2）施工期间必须严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工，昼间施工机械远离厂界10m施工，夜间不施工，以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响，使施工期厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（3）合理安排施工时间，项目施工作业均在白天进行，设备安装调试过程中利用现有构筑物隔声降噪。加强对施工人员的管理，做到文明施工。
（五）施工期固体废物污染防治措施

（1）产生的土石方用于施工现场就地做回填处理，剩余土石方堆放于临时排土场内，后期用于采空区回填恢复，土石方均能得到妥善处置。

（2）建筑垃圾包括废弃的砖石、水泥凝结废渣、装修废料等，建筑垃圾通过分类集中堆存、回收利用，可回收利用部分的材料回收处理，钢架碎料可出售，剩余部分由施工单位统一运至指定建筑垃圾存放点由相关单位处置。

（3）施工期施工人员生活垃圾产量约为0.75t，依托水泥厂生活垃圾收集设施收集后，委托当地环卫部门清运处置，处置率100%。

	运营期生态环境保护措施
	（一）运营期生态保护措施

①贯彻“预防为主”的思想和政策，采取相应的预防措施以确保采石场生产不对区域生态环境造成毁灭的破坏。

②开采过程中加强管理，严格按照开发利用方案提出的开采方案—分台阶开采、由上至下开采等，规范开采行为，开采活动限制在用地范围内，杜绝不合理占地。

③剥离表土及时转运至矿区南侧临时排土场内堆存或用于恢复治理区作覆土植被恢复。

④对采场员工进行宣传教育，文明施工和开采，并制订严格的管理制度，保护矿区及临近地区的动物。

⑤加强建设项目“三废”管理，做好废弃物的处理配套工程，尽量减少对周围生态环境的影响。

⑥矿山在开采中通过场区绿化，开采结束后及时实施矿山恢复治理方案，进行土地整治、合理的搭配不同种类的土著植物作覆土填埋和植被恢复，采场边坡深切、岩石裸露区种植速生藤类植物，使区域植被覆盖率达到并超过开采前的植被覆盖率，搞好矿山生态恢复工作，使生态环境的结构功能得到修复，形成新的人工绿色景观。

⑦建设单位应严格落实《水土保持方案可行性研究报告书》提出的措施做好水土保持工作。

⑧服务期满后委托相关专业单位对矿山实施闭矿措施、环境治理和生态环境恢复工作。本环评建议措施主要为：闭矿后对采场进行铁丝网或者植物措施封堵，并设置标志物注明封场时间、注意事项等，严禁人员私自进入采坑区；闭矿时进行工程地质详细勘察和采取必要工程措施确保区域稳定，如对软弱岩层边坡，采取锚喷、浆砌、喷射混凝土等方法予以加固；闭矿后妥善处理生产设备，禁止乱扔乱放；闭矿后对生产、生活设施予以拆除；对采场、办公生活区、道路区等占地区域进行土地整治和植被恢复，保持露天采场截排水设施通畅等，具体以专业单位提出措施为准。
生态保护措施，主要分为管理措施、工程措施及植被恢复措施。上述措施结合了项目水土保持方案措施要求，且均为石灰岩露天开采矿山应执行的常见生态保护措施，措施可行。
（二）运营期大气环境保护措施

（1）露天采场、临时排土场、废石场、运输道路等不定期进行洒水降尘。设置雾炮机在项目区易产尘的区域，露天采场、临时排土场、废石场、运输道路定期进行洒水降尘。

（2）打孔采用湿法打孔，且潜孔钻机自配袋式除尘器粉尘排放量较小。

（3）在项目区易产尘的区域用输水软管定期洒水降尘。在生产过程中，对露天采场、临时排土场、废石场、运输道路定期进行洒水降尘，在晴天及大风天气增加洒水次数，并在矿石等装卸过程中进行洒水降尘。

（4）临时排土场设置防风抑尘网覆盖，减少风力起尘及装卸过程中的粉尘排放量。

（5）项目配备洒水车二台，对露天采场、临时排土场、废石场、运输道路等易产尘的区域不定期进行洒水降尘，遇上晴天、大风天气加大洒水频率。

（6）临时排土场堆存过程中实行边堆存边压实的方式，遇上晴天、大风天气加大洒水频率，并加盖防风抑尘网。

（7）矿山爆破时，应严格控制爆破时段和用药量，采用小剂量多次用药深孔爆破的爆破方式，打孔采取湿式钻孔方式，以增加岩石的含水率，设置雾炮机喷水降尘，从而减少爆破过程中产生的粉尘量。

（8）运输车辆采取密闭措施，并遮盖篷布，防止矿石原料及土石的撒落，减少扬尘产生量。
（9）非正常工况时，应及时停止生产，对防治措施进行全面检查，修补临时排土场围挡等，并且按要求及时进行洒水，在污染防治措施修复正常后，再恢复生产。
以上措施实施难度不大，投资不大，所采用的处理工艺符合现行国家法律法规要求，不属于淘汰和落后工艺。参照同类矿山采取的相同工艺环保验收监测结果，具有成熟的使用经验，污染治理设施能长期稳定运行、污染物能长期达标排放，处理工艺和污染治理设施符合《中华人民共和国大气污染防治法》中对工业污染防治及扬尘污染防治规定的措施要求，技术经济可行。

（三）运营期水污染防治措施
①生活污水处理措施可行性分析

项目营运期生活污水产生量约为8.8m3/d，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、TP等。

水泥厂一体化地埋式生活污水生化处理设施余量77.87m3/d；本次扩建项目食堂废水产生量8.8m3/d＜生活污水处理设施余量77.87m3/d。因此本项目食堂废水依托水泥厂生活污水处理系统（处理能力192m3/d）处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）后回用于矿山绿化、洒水降尘、不外排可行，对地表水环境影响不大。因此项目营运期生活污水处理达标后回用，不外排是可行的。

②初期雨水处理措施可行性分析

项目区露天采场外围设置截水沟、采场内设置排水沟；临时排土场周围设置截排水沟，采场外雨水经截水沟排出，采场、临时排土场初期雨水经排水沟汇集至雨水沉砂池，经沉淀后回用于矿区洒水降尘，不外排。

③设置污水及雨水回用系统，配置输水软管，保障污水及雨水能够回用于需洒水降尘区域。

综合分析，以上水污染防治措施主要为生活污水一体化污水处理设施；截、排水沟及雨水沉砂池。上述措施实施难度小，投资低，管理难度小。同时通过设置回用系统后，可实现污水及雨水回用于项目内洒水降尘，即节约了水资源，又达到了废水不外排的环保要求，技术经济可行。

（四）噪声防治措施
①严格实施一天2班的工作制度，只在白天生产，夜间不生产。

②在N4矿界西南侧边界10m范围内使用采矿设备时，西南侧需安装临时隔声板，隔音量须达到20 dB(A)，采取措施后N4矿界西南侧贡献值为64.2 dB(A)，使运营期所有矿界噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区昼间标准要求。
③尽可能选用功能好、噪声低的设备。

④加强开采设备的日常维修和管理，保证机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减少噪声强度。

⑤平台开采结束后及时进行植被恢复，通过绿化吸收、阻隔噪声传播。

⑥尽可能给设备安装减振垫，减少噪声源强。

⑦运输车辆经过村庄是保持低速、匀速行驶，禁止鸣笛。

⑧矿山爆破采用深孔爆破方式，禁止采用浅孔爆破，深孔爆破可减小爆破噪声源强。

⑨挖掘机、装载机等采矿设备尽量减少在靠近厂界区域活动，特别是西南厂界。

本次评价提出的噪声治理措施为常见的噪声防治措施，投入不高，简单易行，便于实施。目前大多石灰岩矿山企业均采用上述措施进行噪声防治，因此本项目噪声治理措施是可行的。

（五）固体废物防治措施及可行性分析

①生活垃圾依托水泥厂生活垃圾收集设施收集后，委托当地环卫部门清运处置。
②废弃土石方运送至临时排土场暂存，废弃土石方作为项目开采后植被绿化覆土，临时排土场南面设置浆砌石挡墙。

③雨水沉砂池污泥定期清掏后运送至临时排土场临时暂存，后期用作绿化覆土。

④水泥厂设置有防雨淋、防扬散、防渗漏的65m2危废暂存间，本项目依托水泥厂危废暂存间存放废机油，危废暂存间由专人进行管理，设置有警示标志，定期委托有用资质单位云南大地丰源环保有限公司处置。危废暂存间需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行管理。

以上固废处置措施，均为石灰岩矿山常见的措施，简单易行，便于实施。在采取以上提措施后，固废均得到有效处置。

（六）矿山开采爆破对策措施及建议
（1）爆破需由有资质的爆破公司进行爆破。爆破点外设立300m的爆破警戒线，爆破时由专人值守，在显著位置安设明显标志，爆破前同时发出音响和视觉信号，使危险区内的人员能清楚地听到和看到，爆破前留有足够时间，使人员及时躲避。在采场区周边严禁任何人员和牲畜进入爆破警戒线内。矿山进场道路设专人站岗放哨，严禁车辆人员通过，待爆破工作结束并确认安全后方可进入采场区。

（2）控制爆破，合理布局炮眼，减少飞石，对工作人员采取佩戴耳塞的措施。

（3）设置挡板，阻隔飞石，减少飞石对爆破工作人员和区内其他工作人员的伤害。

（4）爆破后及时对爆破粉尘采用洒水降尘、雾炮机压尘等措施，降低爆破粉尘对周围环境的影响。

（5）严格按照爆破设计进行爆破作业，严禁采用扩壶爆破，严防矿山的爆破作业对其它设备设施造成爆破伤害，确保矿山生产安全。
（七）环境风险管理与措施

各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。此外，为了防止事故的发生，需要采取相应的防治措施。

1）柴油
①储存于阴凉、通风的位置，远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。
②禁止使用易产生火花的机械设备和工具。
③储区应该备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
2）地质环境风险

①矿山防洪。对区域气象资料进行落实，对矿山和临时排土场的防洪设施统筹考虑和协调。

②加强临时排土场区上部危岩体、滑坡体、断裂带等不良工程地质情况的研究和监测，建立预警机制和应急救援措施。

③加强生产、生活用水管理，杜绝谷坡、岸坡冲刷。加强巡查。早发现，早处理，早解决，实现转危为安。

④为了防范于未然，生产经营单位负责组织建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程，实施安全管理。

⑤生产经营单位应当针对垮塌等生产安全事故和重大险情制定应急救援预案，并进行预案演练。

⑥应急组织机构收到报警讯息后应立即通知厂内职工和附近的居民。向当地主管部门及时汇报情况。

⑦建立领导值班制度，矿区领导及值班长在遇有大雨、暴雨、连雨天时，必须到斜坡道、环山渠、截洪沟等容易发生险情的地方进行观察，发现险情及时报告。

⑧加强汛前、汛期、安全工作的领导，安全防汛制度，落实安全责任，克服麻痹思想和侥幸心理。根据水情做好抢险设备。

⑨根据汛情规模和险情大小，准备好必备的防汛工具和器材。特大暴雨时要确保人员安全。要及时收听本地天气预报的雨量资料来预测洪水。根据汛情情况，做好值班巡查工作，成立一支抢险队伍，明确任务。

⑩单位应成立抢险安全组委会，该组委会应落实安全隐患治理工作，抢险和工程救护，发现重大事故隐患和险情要及时向有关安全生产监察管理部门报告。

3）废机油

①储存在地质结构稳定的区域内。

②储存设施底部必须高于地下水最高水位。

③应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。

④应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。

⑤应位于居民中心区常年最大风频的下风向。

⑥地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

⑦必须有泄漏液体收集装置、气体导出口等。

⑧设施内要有安全照明设施和观察窗口。

⑨用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

⑩应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

4）风险事故应急救援预案

（1）应急救援目的

坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强安全管理，贯彻执行安全法律法规，杜绝和减少事故的发生，把事故危害降到最低程度，实现救灾减灾的目的，保障人民群众生命和财产安全，维护社会稳定。编制事故应急救援预案其目的如下：

①遇任何紧急情况，尽可能地快速排除险情；

②减少特重大事故造成的人员伤亡、财产损失；

③使承担事故救援的人员和队伍分工明确，各项救援工作按程序有条不紊地开展。迅速控制危险源，抢救受害人员，及时指导群众做好防护和疏散。

（2）应急救援原则

事故应急救援应在预防为主的前提下，遵循“统一领导、分级管理、区域为主、单位自救和社会救援相结合”的原则。事故单位和矿山员工自身应急救援工作是最基本、最主要、最快捷的救援方式。矿山建立兼职抢险救援队伍，发生紧急情况及时向有关部门报告。

（3）应急救援内容程序

针对本矿山开发可能发生的突发事故，水泥厂现有应急预案已经包含本矿山部分。矿山应按照已经编制企业突发环境事件应急预案并备案（见附件32），将风险事故率降低到最小，而企业在出现突发事故时，有一定计划进行抢险、救援，使事故产生的影响范围得以减小，财产损失率及人员伤亡率降到最低，对企业生产影响程度降到最低，以实现有效的管理。

	其他
	（一） “以新带老”措施

项目扩建后，“以新带老”措施：

（1）原矿山临时排土场采取洒水降尘措施；扩建后排土场采取的扬尘治理措施为：排土场用防尘网覆盖、洒水车定期洒水降尘，大风干旱季节增加洒水频次。

（2）原矿山截排水设施不完善、设置雨水沉砂池容积不够；扩建后采场外围设置截水沟、采场内设置排水沟，采场外雨水经截水沟排出，采场、废石场等初期雨水收汇集至雨水沉砂池，经沉淀后回用于采矿区洒水降尘。

（3）原矿山南采区道路无沉淀池。建议南采场运输道路排水沟入口处单独设置1个容积9m3沉砂池，以便项目区废水的统一收集回用。

（4）原矿山截排水设施不完善；扩建后采场外围设置截水沟、采场内设置排水沟、采场外雨水经截水沟排出，采场、排土场初期雨水收汇集至雨水沉砂池，经沉淀后回用于采矿区洒水降尘。建议南采区设置容积不小于132m3的沉淀池，北采区设置容积不小于233m3的沉淀池，总容积不小于365 m3。
（5）原运输道路有洒水降尘设施，但是部分道路没有覆盖，现在增加2辆洒水车用于运输道路洒水降尘。

（6）原矿山采场泄洪沟末端未设置消力池及跌水坎，导致洪水对沟道的冲击破坏，本次在采场泄洪沟东西端分别设置1个9m3的消力池，东端增加70m的跌水坎。

（7）本项目钻机采用配置袋式除尘器的设施，可降低无组织粉尘的排放量。
（二）环境监测计划

建设单位需委托有资质的监测单位对项目的排放的大气颗粒物（TSP）和噪声进行跟踪监测，具体监测计划如下：

（1）监测项目

厂界噪声、颗粒物（TSP）、废水、土壤。

（2）监测点位

1）厂界噪声

项目区场界四周东、南、西、北侧场界外1m处布点监测，距离项目最近的李家村村民建筑物外1m处布点监测。

2）颗粒物

下风向无组织监控点设2~3个，上风向对照点设置1个，距离项目最近的李家村村民建筑物外1m处布点监测。

3）地表水

项目区场界四周东、南、西、北侧场界外1m处布点监测，距离项目最近的李家村村民建筑物外1m处布点监测。

4）土壤

矿区场内设置3个监测点，南采区、北采区和南采区矿界距离李家村村民建筑物之间布点监测。

（3）监测频率

1）场界噪声

验收时监测1次，每次连续监测2天，每天昼、夜间分别各测1次。

2）颗粒物

验收时监测1次，每次连续2天。

3）废水
项目矿区内初期雨水及淋滤水收集池进行取样监测。每年监测一次

4）土壤

矿区场内设置3个监测点，南采区、北采区和南采区矿界距离李家村村民建筑物之间布点监测。每年监测一次。
本项目监测计划详见表5-1。
表5-1 污染源监测计划一览表

监测内容

监测指标

监测布点

监测频率

采样方法

废气

无组织颗粒物

矿区上风向设1个对照点，下风向设2~3个监控点，距离项目最近的李家村1个监控点

每年监测一次

参照《水泥工业大气污染物排放标准》》（GB4915-2013）执行

厂界噪声

等效连续A声级

矿区场界四周东、南、西、北各方位场界外1m处，距离项目最近的李家村村民建筑物外1m处

每年监测一次

参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》执行

废水
地表水常规因子
矿区内初期雨水及淋滤水收集池
每年监测一次

参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）执行

土壤

GB36600中规定的45项基本项目及pH

矿区场内设置3个监测点，南采区1个、北采区1个，南采区矿界边缘处1个
每年监测一次

参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）执行



	环保投资
	本项目总投资3000万元，其中环保投资495万元，占项目总投资的16.5%。

表5-2 环保投资估算表

时段

对象

环保设施

内容

环保投资

（万元）

预期处理效果

建设期

废水

施工废水沉淀池沉淀回用
0.5

回用于施工场地洒水降尘，不外排

废气

洒水降尘、运输汽车限速、限载、加盖篷布

3

周界外浓度最高点≤1.0mg/m3
固废

建筑固废及时清运处理；生活垃圾定期清运至附近水泥厂垃圾收集点，按当地环卫部门要求处置；土石方回填，剩余暂存

5

固废处置率100%

噪声

文明施工、低噪声施工设备

0.5

达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

运行期

废水污染防治

初

期

雨

水

排水沟及沉淀池

南采场道路入口设置1个9m3水泥沉砂池3.0×2.0×1.5m。

1.5

初期雨水中的主要污染物质SS，经过沉淀处理后可大大降低，有效保护水环境，收集后用于项目区域洒水降尘。

北采场道路入口设置1个9m3水泥沉砂池3.0×2.0×1.5m。

1.5

南采区设置容积不小于132m3的沉淀池，北采区设置容积不小于233m3的沉淀池，总容积不小于365 m3。
35

（1）路基排水2140m；（2）截洪沟1834m；

跌水坎70m；浆砌石砌筑消力池2座，尺寸为3.0×2.0×1.5m。（3）平台排水沟9530m。
20

泄洪排水

污水及雨水回用系统

水泵及输水软管

7

保障污水及沉淀后初期雨水能够回用于矿区洒水降尘

大气污染防治

扬尘、粉

尘

雾炮机

1台

1

TSP无组织排放浓度达《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中污染源大气污染物排放限值。即周界内外颗粒物（监测点-参照点）≤0.5mg/m3
洒水车

2辆，10t

50

车辆遮盖篷布，洒水降尘

/

4

潜孔钻配袋式除尘器

3台

5

临时排土场

编织袋土拦挡260 m；密目网覆盖5930m2。

3

固废处置

生

活

垃

圾

办公生活区设置垃圾桶

垃圾桶2个

0.2

固废处置率100%

初期雨水沉淀池污泥

收集后，堆放于临时排土场，回用于采空区回填修复
0.2

剥离废弃土石方

临时排土场
剥离表土堆放于临时排土场，回用于采空区回填修复
5

噪声污染防治

钻探、爆破、挖掘
减震、隔声
2
厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

生态环境保护

防排水系统设施

排水沟，截洪沟，

沉砂池

350.6
生态环境影响得到减缓，水土流失得到有效控制

拦挡设施

临时排土场挡土墙。

植被恢复措施

采空区回填修复，植被恢复。

合计

/

495.00
/




六、生态环境保护措施监督检查清单
	           内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	加强施工管理，避免对施工区周围植被的扰动。施工结束后，项目区实施部分场地、道路硬化、截排水沟及绿化工程。
	项目施工期所造成的水土流失方可得到有效控制。
	矿区外围上侧坡面修建截水沟；露天采场、运输道路、临时排土场等区域建设排水沟、沉砂池等；临时排土场设置挡土墙。

闭矿期，对采空区进行复垦、植被恢复。
	生态环境影响得到减缓，水土流失得到有效控制，避免滑坡、泥石流等灾害的发生。

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	①施工废水经沉淀池收集；
②施工人员生活污水依托原水泥厂设施处置；
	①施工废水回用于矿山洒水降尘，不外排；
②施工人员生活污水依托原水泥厂设施处置；
	在采场区、矿山运输道路区、临时排土场设置截（排）水沟。场内初期雨水经排水沟汇入沉砂池沉淀后回用于矿山洒水降尘和绿化。

（1）初期雨水及淋滤水收集池：南采区设置容积不小于132m3的沉淀池，北采区设置容积不小于233m3的沉淀池，总容积不小于365 m3；

（2）2个9m3浆砌块石结构沉砂池3.0×2.0×1.5m；

（3）2个9m3浆砌块石结构消力池3.0×2.0×1.5m；

（4）路基排水沟2140m，排水沟顶宽200mm、底宽164mm、深200mm；

（5）砖砌截洪沟1834m，顶宽1000mm、底宽600mm、深500mm；

（6）平台土质排水沟9530m，顶宽200m，深200m。
	回用，不外排

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	合理布局施工场地和施工时间，加强管理，加强设备维护等。
	达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。
	合理布局，选用低噪声设备，设置减震垫，设置临时隔声板，降低车速。
	厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

	振动
	/
	/
	爆破区域与村庄安全距离300m。
	满足爆破安全要求。

	大气环境
	施工场地、运输扬尘：避免在大风天气下进行施工、洒水、加盖篷布、及时清理、加强管理。
	施工期扬尘达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。
	①露天采场扬尘：洒水车洒水降尘、雾炮机降尘；②道路运输扬尘：洒水车洒水降尘；③废石场设置雾炮机洒水降尘；临时排土场加盖防风抑尘网、进行洒水降尘。
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中污染源大气污染物排放限值。

	固体废物
	土石方：绝大部分在项目施工场地内回填，剩余部分堆于临时排土场内，用于后期采空区回填修复。
	利用率100%
	露天采场废弃土石方：堆放在临时排土场，用于采空区修复绿化，当矿山开采至1930m台阶时，临时排土场内的剥离土全部消耗完毕。
	利用率100%

	
	
	
	雨水收集池污泥：由专人进行定期清掏，自然干化以后全部送入临时排土场进行堆存，后期用作矿山采空区回填修复使用。
	处置率100%

	
	建筑垃圾：分类收集，可回收重复利用部分外售给废品收购站，较难回收利用部分定期清运至当地管理部门指定的堆放场堆存处置。
	处置率100%
	办公、生活垃圾：统一收集后，及时清运至附近村镇垃圾收集点，按当地环卫部门要求进行统一处置。
	处置率100%

	
	施工人员生活垃圾：统一收集后，定期清运至华新水泥（富民）有限公司水泥厂垃圾收集点，按当地环卫部门要求进行清运处置。
	处置率100%
	机修间废机油：暂存于水泥厂已有危废暂存间（65m2），做到“三防”措施，并设置标识，交有资质单位清运处理，并做好台账制度。
	处置率100%

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	严格执行本环评提出的环境风险防范措施。制定完善应急预案，检查风险应急预案中是否有满足环保要求的相关措施要求。
	措施落实且满足发生风险事故时对环境影响最小

	环境监测
	/
	/
	按自行监测要求监测。
	满足自行监测标准要求

	其他
	/
	/
	（1）严格按照采矿许可证的开采范围进行开采，禁止扩大开采范围，矿山开采严格按照开发利用方案的设计要求，由上而下分台阶开采。

（2）加强生态环境保护宣传，提高员工的生态环境保护意识，严禁滥砍滥伐，禁止猎杀野生动植物，注意生产及生活用火安全，严防森林火灾发生。

（3）为减轻采矿对生态环境的影响，必须采取分区开采、逐步回填、及时进行恢复植被的边开采边恢复的方式，把对生态环境的影响降至最低。

（4）项目营运过程中，必须严格贯彻落实各项水土保持措施，减轻水土流失对环境的影响。

（5）项目覆土植被恢复，所用树种尽量采用当地物种、速成树种，并考虑水土保持和水涵养功能，采用乔、灌、草相结合的模式进行修复。
	满足生态保护要求。


七、结论
	本项目符合国家产业政策，符合当地环境保护规划以及经济发展规划，符合《富民工业园区总体规划（2015-2030 年）》《富民工业园区总体规划修编（2015-2030 ）环境影响报告书》及其审查意见的要求。本矿山于2006年8月28日取得云南省国土资源厅发放的《矿产资源勘查许可证》（证号：5300000610950），即2006年已取得合法探矿权，勘查许可证许可勘查面积为8.89平方公里。本矿山首次于2007年11月12日取得《采矿许可证》（证号：5300000710498），矿区面积确定为0.9088平方公里；现有有效期内的《采矿许可证》（证号：C5300002018087110146652）载明矿区面积0.909平方公里，均在2006年合法探矿区范围以内。因此，本项目属于在“云政发〔2015〕38号”文印发之前已经取得合法探矿权的范畴，不用执行“露天采石 (砂)场矿界与村庄的距离小于500米，矿界与矿界之间安全距离小于300米，2个以上(含2个)露天采石(砂)场开采同一独立山头，难以实现自上而下分台阶(层)开采，位于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内的(本文印发之前已取得合法探矿权的除外)”规定。其他符合《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号）、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》环发[2005]109号等相关规范要求。项目选址不涉及水源地、自然保护区等环境敏感区及生态红线范围，符合“三线一单”要求，项目基础支撑条件较好。通过预测和评价，本项目施工期及运行期的环境影响都较小。在采取严格的管理及环保措施后，对周围环境影响程度小，不会改变当地环境功能，所采取的各项污染防治措施技术经济可行，可做到污染物稳定达标排放，可满足总量控制要求。环评认为，只要本项目在建设和运营过程中，严格执行国家环保政策和各项规章管理制度，在按“三同时”要求严格落实可研及本环评提出的各项污染控制对策措施的条件下，该项目从环境保护的角度来看是可行的。
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打孔用水1.5，剩余的晴天回用
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图中：
N—代表噪声；
G—代表粉尘；
S—代表固废；
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