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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	年产30万吨石灰石破碎生产线改扩建项目

	项目代码
	2101-530124-04-01-43005

	建设单位联系人
	张建云
	联系方式
	13888444138

	建设地点
	  云南  省（自治区）  昆明 市   富民 县（区）   大营 乡（街道） 束刻村委会束刻下村  （具体地址）

	地理坐标
	（  102 度 35 分 42.000 秒， 25 度14分 49.200 秒）

	建设项目
行业类别
	土砂石开采（B101）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	133090（199.635亩）

	建设性质
	□新建（迁建）
(改建
(扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	富民县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	富发改企业备案【2019】0089号

	总投资（万元）
	701.62
	环保投资（万元）
	205.8

	环保投资占比（%）
	29.3
	施工工期
	2020年7月~2021年2月

	是否开工建设
	□否

(是： 根据原富民县环境保护局行政处罚决定书（富环罚〔2018〕37号）知：2018年8月15日，富民县环境监察大队对富民鑫磊工贸有限公司进行检查，发现新建石料生产线（现有生产线）与2014年富民县环境保护局批复（富环保复〔2014〕27号）及环评中的建设不符未重新报批环保审批手续。新建石料生产线于2018年2月底开始投入建设，已完成工程进度的70%，合计投资105.35万元，经查实，建设单位新建石料生产线于2014年富民环境保护局审批的环境影响报告表建设内容不符，未重新报批环保审批手续就擅自开工建设，违反相关法律法规；对此富民县环境保护局做出如下决定：①责令新建石料生产线停止建设；②对新建石料生产线处建设项目总投资额百分之三点五的罚款，罚款叁万陆仟捌佰柒拾叁元整（￥36873.00元）（详见附件15）。

富民鑫磊工贸有限公司于2018年12月05日缴纳罚款叁万陆仟捌佰柒拾叁元整（￥36873.00元），截止目前已全部缴纳（收据见附件16）。

根据昆明市生态环境局富民分局行政处罚决定书（富生环罚【2021】3号知：2021年3月16日，富民县生态环境保护综合执法大队对富民鑫磊工贸有限公司进行检查发现了以下违法行为：年产30万吨石灰石破碎生产线改扩建项目，于2020年7月开始建设，2021年2月建设完毕，经调查核实，年产30万吨石灰石破碎生产线改扩建项目至今未取得环评审批手续，违反了相关的法规。对此昆明市生态环境局富民分局做出如下决定：①责令停止建设。②对未办理环评审批手续的违法行为，处建设项目投资额百分之四的罚款，即壹拾叁万捌仟壹佰玖拾玖元整（￥138199.00元）（详见附件17）
富民鑫磊工贸有限公司现已停止生产，并于2021年4月22日缴纳罚款壹拾叁万捌仟壹佰玖拾玖元整（￥138199.00元），截止目前已全部缴纳（收据见附件18）。

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析

1、与产业政策符合性分析

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》目录中的限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。项目建设符合国家产业政策。

2、与云南省非煤矿山转型升级相符性分析

本项目与云南省人民政府文件云政发【2015】38号《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级实施意见》的符合性分析详见下表： 

表1-1 项目与《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级实施意见》

符合性分析表
文件要求

项目情况

符合性

生产矿山应当具备以下基本条件：
-

-

（1）生产规模符合标准要求,矿山符合已批准的矿产资源规划、矿业权设置方案和矿区总体规划；
本项目于2018年11月提交矿产资源开发利用方案，并通过专家审查，生产规模符合标准要求,矿山符合已批准的矿产资源规划、矿业权设置方案和矿区总体规划。
符合

（2）与相邻矿山以及村庄、重要设施之间的安全距离符合“严格新建非煤矿山准入标准”的有关规定，即露天采石(砂)场矿界与村庄的距离不得小于500米，矿界与矿界之间安全距离不得小于300米；2个以上 (含2个) 露 天 采 石( 砂)场开采同一独立山头，难以实现自上而下分台阶(层) 开采，(本文印发之前已取得合法探矿权的除外；
距矿区最近的村庄为北侧距矿界约512.1m（距项目区458m）的下村村庄。项目矿界与村庄的距离512.1m＞500m，项目矿界与村庄的距离满足不小于500m，富民智强建材石料厂承诺与富民鑫磊工贸有限公司矿界与矿界之间安全距离为306.7米（说明见附图23）；项目于2010年首次获得采矿证，2020年获得延续采矿许可证，已取得合法探矿权，能实现自上而下分台阶（层）开采

符合

（3）具有相应资质的设计单位编制的满足国家法律法规和设计规范要求的安全设施设计。通过环境影响评价，有环保审批及验收手续，污染防治和生态保护措施符合有关要求；
项目目前正在办理安全设施设计和环保审批手续。
符合
（4）矿山生产系统及安全设施齐全有效，满足矿山安全规程、设计规范要求。地下开采矿山每个矿井至少应有2个独立的直达地面的安全出口，每个生产水平(中段)均应至少有2个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。露天开采矿山应自上而下分台阶(层)开采,且台阶高度、台阶坡面角、最终边坡角等参数符合矿山安全规程规范及设计要求；
本项目矿山生产系统及安全设施齐全有效，满足矿山安全规程、设计规范要求。露天开采矿山应自上而下分台阶（层）开采，且台阶高度、台阶坡面角、最终边坡角等参数符合矿山安全规程规范及设计要求。
符合

（5）无重大安全隐患，没有非法、违法开采行为，未使用国家禁止或者淘汰的设备及工艺；
本项目无重大安全隐患，项目扩建前开采由于采矿权上标高超过实际标高，矿山开采为越界开采，目前已经接受处罚，罚款壹万伍仟元（详见附件22）；扩建后不允许非法、违法开采，未使用国家禁止或者淘汰的设备及工艺。
符合

（6）有与职业病防治工作相适应的有效防护设施，职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；
本项目有与职业病防治工作相适应的有效防护设施，职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准。
符合
（7）符合国家法律法规和矿山安全生产的其他有关规定。
本项目符合国家法律法规和矿山安全生产的其他有关规定。
符合

由上表可知，本项目符合相关要求。
3、与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的符合性

本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）符合性见下表：
表1-2 本矿山与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析

类别

矿山生态环境保护与污染防治技术政策

本矿山情况

相符性

禁止类

禁止在依法规定的自然保护区(核心区、缓冲区)、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。

本矿山不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内。

符合

禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。

项目附近无铁路、省道，矿区有约4 km简易公路与通往富民县城的国道相连，矿区与国道有山体相隔，不在该国道两侧的直观可视范围。
符合

禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。

根据《云南省富民县鑫磊石场石灰岩矿勘查报告》矿区内现状无滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害，也未发现其他不良工程地质现象。

符合

限制类

限制在生态功能保护区和自然保护区(过渡区)内行开采。

矿山所在区不是生态功能区和自然保护区(过渡区)范围。该条要求符合。

符合

限制在地质灾害易发区、水土流失严重区等生态脆弱区内开采矿产资源。

本项目不属于地质灾害多发区，根据云南省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告（第49号），项目亦不属于水土流失重点预防区和重点治理区，该条符合。

符合

二、规划符合性

项目区域目前尚未列入规划，如今后有涉及项目区域的相关规划颁布实施，则根据相关规划要求进行调整。

三、选址合理性分析

根据预测分析项目污水不外排；项目产生的噪声可实现厂界达标，不会对周边村庄构成影响；大气污染物主要为破碎、筛分粉尘及其他场地无组织排放粉尘，采取相应的处理措施后，项目的建设对当地环境影响较小，能为环境所承受。选址区域无饮用水水源保护区，以及自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区等需要特殊保护的地区，环境空气质量功能区为二类功能区。矿区内未发现滑坡、泥石流、地面开裂等地质灾害，区域稳定性属基本稳定区。根据GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，本项目排土场选址合理。
四、生态红线符合性分析

根据富民县环境保护局证明，矿区范围不涉及占用生态保护红线（详见附件11，附件12），即不在《生态保护红线》确定的生态红线范围之内，因此项目建设符合生态红线要求。



二、建设内容

	地理位置
	富民县位于东经102°21′~102°47′，北纬25°08′~25°36′之间，海拔1455米至2817米。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠五华、西山区，行政区划属昆明市，全县国土面积993平方公里，是昆明市近郊县。

矿区位于富民县城81°方向，与富民县城直线距离13km，地理极值坐标（1980西安坐标）：东经102°35′42.0″～102°35′57.2″，北纬25°14′49.2″～25°15′02.3″，行政区划属富民县大营街道办事处束刻村委会。矿区距离富民县城约13.5km，（其中乡村简易公路7km，老昆禄公路6.5 km）交通较为便利，项目地理位置图详见附图1。


装车卸

	口

	粉尘

	装车卸料口安装防尘罩

	新建


			生活区
	油烟治理
	安装油烟处理设施。
	已建

		固废治理
	生活垃圾
	石灰窑生产线设有垃圾房，垃圾房位于办公生活区西侧面积15m2，项目垃圾依托石灰窑生产线垃圾房，垃圾房为水泥砖混结构，水泥地面，项目区分散设置若干垃圾桶，位于项目区生活区域周边，用于生活垃圾暂存。
	依托

			危废治理
	设置危废暂存间，位于机修房旁，共1间，面积10m2，用于收集、临时暂存项目内机修过程中产生的危险废物。等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。
	新建

			旱厕

	旱厕粪便定期清掏用项目区绿化施肥
	已建


		噪声治理
	合理布局生产设备；合理安排作业时间；加工区设置密闭厂房，机械设备隔声减震等。
	补充完善

		废水治理
	生活区
	设置1个容积为3m3的隔油池，处理食堂废水。
	新建

				设置2个容积为5m3的生活污水沉淀池，生活污水经收集处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。
	已建

			沉淀池

	①矿区开采平台设置截排水沟，并在项目区西侧低洼处设置一个总容积为45m3的三级沉淀池（单个容积15m3）用于沉淀处理雨季产生的地表径流；②加工区设置截排水沟，在加工区西北侧低洼处设置一个容积45m3的沉淀池用于处理初期雨水；③项目在进厂道路与东散公路交叉路口设置2个洗车池沉淀池，洗车池废水经收集处理后循环使用。

	沉淀池已建，需新建排水沟


		生态
	项目采区边开采边修复。运营期植树、种草；闭矿期平整绿化，采场、工业场地覆土、植树种草生态恢复。
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	34560055.31


	矿7

	2793861.20

	34559988.14

	102°35′43.6″

	25°14′59.3″

	2793868.18

	34560099.27


	矿8

	2793676.79

	34559964.88

	102°35′42.7″

	25°14′53.3″

	2793683.77

	34560076.01


	矿9

	2793551.58

	34560171.56

	102°35′50.1″

	25°14′49.2″

	2793558.56

	34560282.69


	矿区面积

	0.0925km2

	开采标高

	2205～2065m




采矿用

		
	矿区范围

	9.2475（采矿面积）

	2.9816

	6.0246

	0.2413

	/

	临时占地


	破碎加工区

	0.7000

	/

	0.6378

	/

	0.0622

	临时占地


	办公生活区

	0.1032

	/

	0.1032

	/

	/

	临时占地


	五八石堆场区

	0.06

	/

	0.06

	/

	/

	临时占地


	临时堆场区（加工区用地）

	0.028

	/

	0.028

	/

	/

	临时占地


	排土场区

	0.3

	0.0022

	0.2449

	0.0529

		临时占地



0.

	014

	临时占地


	配电房

	0.0268

	/

	0.0268

	/

	/

	临时占地


	绿化面积

	2

	/

	1.6995

	0.2937

	0.0068

	临时占地


	道路

	0.3121

	/

	0.3121

	/

	/

	临时占地


	剩余空地

	0.5266

	/

	0.3299

	/

	0.1967

	临时占地


	合计

	13.309

	2.9838

	9.4702

	0.5879

	0.2671

	/



	
	

	总平面及现场布置
	项目平面布置根据地形条件布置，主要为采矿区、办公生活区、加工区、排土场。矿山外部运输公路从矿区西南部进入，办公生活区位于加工区西南侧，加工区位于采矿区西侧，排土场位于加工区东南侧。矿区开拓公路从矿区南部公路开始由矿山采场西南部修建到采场各生产台阶；石灰岩矿加工生产线布置在矿区西部，成品仓位于加工区内，办公生活区位于矿区西南部距采场约245m，紧邻矿山公路，新建排土场设置于矿区西部平坦地段，排土场西北侧原有矿山公路需保留，下方修筑拦渣坝进行拦挡，在排土场外围修筑长截洪沟以防止洪水进入排土场。加工区采用彩钢瓦大棚密闭；在给料口和下料口设置超声波喷雾抑尘；破碎机、筛分机分别设置一套脉冲式布袋除尘器+20m高的排气筒及超声波喷雾抑尘；制砂机和皮带入口安装密闭罩设置超声波除雾抑尘；中转仓安装环形喷雾器。厨房设置隔油池、油烟净化器，办公生活区设置旱厕；项目区西侧设置一个三级沉淀池（总容积45m3）处理雨季产生的地表径流，加工区西北侧低洼处修建沉淀池用于处理加工区初期雨水。项目在进厂道路与东散公路交叉路口设置2个洗车池，洗车池配设2个沉淀池处理洗车池废水。项目总平面布局详见附图7。

	施工方案
	项目于2020年7月开工建设，2021年2月建设完毕，施工期7个月。

经现场踏勘，本项目基建已全部建设完成，施工过程已经结束，本项目不做具体分析。


		最高台阶标高

	m

	2195


	3

	采场最高顶部标高
	m
	2203

	4

	采场最高台阶标高
	m
	2195

	5

	采场最低标高
	m
	2065

	6

	采出矿石量

	万t/万m3
	1548.74/614.58

	7

	工作台阶高度
	m

	15-20

	8

	工作台阶坡面角 
	度

	60


	9

	最小工作台阶宽度
	m

	16


	10

	最小工作线长度
	m

	60


	11

	终了台阶高度
	m

	10


	12

	终了台阶坡面角 
	度

	60


	13

	安全平台宽度
	m

	4


	14

	清扫平台宽度

	m

	6


	15

	采场最终边坡角
	度

	44°～46°



22055~206

	
	8

	开拓方式

	/

	公路-汽车开拓


	9

	台阶高度

	m

	15-20

	10

	采矿方法

	/

	缓帮开采


	11

	回采率

	%

	95


	12

	贫化率

	%

	0



	2、开拓运输方案

根据矿区地形条件设计选用公路开拓、汽车运输方案。

矿山采用直进式公路开拓汽车运输方式。西南部矿山公路与乡镇公路已相连，矿区现有公路已从矿区西南部通达到采场东部2175m台阶，新建开拓公路从矿区西南部进入至南部各生产台阶。具体参数见下表：
表2-11  开拓运输方案参数表
内容

参数

路面宽度

单线4m

错车道间距

600m，错车道路面宽6m

最大线路纵坡

i=8%～10%

最小转弯半径

R=15m

缓和坡段长度

L=30m

开拓公路

长约600m

3、工艺流程及产污节点简述

矿区：本项目扩建后，项目露天开采流程不变流程为：采挖矿石（爆破和采挖）-铲装运输-加工区，具体工艺流程及产污节点见图2-1所示。
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图2-1  本项目矿区工艺流程及产污节点图

矿山开采工艺简述：

（1）表土剥离：主要为零星分布于溶槽、溶沟红粘土。

（2）开采矿石：少部分矿石不需要爆破即可进行开采，大部分矿石需对其进行凿岩爆破后再进行开采：

①凿岩爆破：

凿岩钻孔工作：采用KQY90型潜孔钻机穿孔，该机钻孔直径可钻80～100mm，炮孔深度12～20m，气压0.5～0.7MPa，耗气量6～10m3/min，行速1Km/h，爬坡能力14°，台班效率45m/台班（f=6～10）、27m/台班（f=10～14），台班凿岩综合效率30m/台班。本次设计矿山台阶高15-20m，穿孔长度约10～13m，平均12m，孔径90mm，孔间距3.5m，最小抵抗线（排间距）3m，选用2#岩石炸药。在矿石回采中，严格按照台阶高度和矿层厚度，调整穿孔深度，靠最终边坡时，炮孔尽量不破坏下盘岩体。穿孔爆破工作一定要因地制宜、根据孔深和孔位以及岩石特性装药，要尽量减少矿石损失。爆破参数可以根据矿石性质随时调整。

爆破工作：本项目爆破采用2#岩石炸药，非电导爆管起爆。装药系数取0.7～0.8，生产中根据矿石坚固性进行调整装药系数及装药量。

起爆方法：爆破采用非电毫秒雷管外接导爆索复式网路分段起爆，并规定在固定时间起爆，让职工及附近人员有规律的避跑。应控制一次爆破量和爆破方向，并定时爆破，爆破时通知附近和相邻采场及本矿工作人员撤离现场到爆破警戒线以外，爆破警戒线设明显标志。爆破时，鸣放爆破信号，在主要路口站岗放哨。凡不符合要求的大块石料用浅眼炸药爆破或人工破碎。爆破时委托民爆大队进行爆破，项目内不设置炸药库。在爆破过程中要严格执行《爆破安全规程》；做好警戒线和人员疏散。爆破过程会产生爆破废气、粉尘和噪声。

②采、挖矿石

根据划定矿区范围内地形地貌条件，开采技术条件、矿体的赋存特征等，该采场开采方式确定为露天开采，开采工艺流程：采挖矿石（爆破和采挖）铲装运输-破碎加工区。工作台阶布置从上至下，总体从由南西向北东回采。自上而下依次剥采。待凿岩爆破结束后，本项目主要使用挖掘机采挖矿石。此工序会产生粉尘和噪声。

锤破：根据建设单位提供资料，项目矿石爆破后约0.9万t/a的原矿经过锤式破碎机进行锤破（一破）。该过程会产生粉尘和噪声。

（4）铲装运输：凿岩爆破结束后（少部分矿石锤破），本项目采用装载机对矿石进行铲装，通过采用外租20t自卸汽车作为生产用车运至破碎加工区，进行破碎和筛分。此工序会产生铲装设备尾气、铲装粉尘、噪声和废土石，其中废土石主要存放于排土场内。
加工区：本项目改扩建后，主要进行普通建筑石料加工，成品为公分石、瓜子石、机制沙（包括精品机制沙）、五八石，其中五八石为鑫磊工贸有限公司石灰窑生产线原料。流程为：石灰石原矿进入给料机—出土筛—破碎机—筛分机3070（成品机制沙、五八石、混合石料）—中转仓（混合石料）—制砂机—筛分机3080—成品（瓜子石、公分石、精品沙），具体工艺流程及产污节点见图2-2所示。
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图2-2 本项目矿石加工工艺流程及产污节点图

矿石加工工艺流程简述

（1）石灰石原矿：来自矿山开采及少部分经过锤破后的石灰石原矿。

（2）给料机：将石灰石原矿均匀送入出土筛，该过程会产生噪声及少量粉尘。

（3）出土筛：振动给料机将原矿石运至出土筛进行筛分。将原矿上携带的废土石于石灰岩矿分离，废土石运至项目排土场暂存，一部分外售，一部分用于后期矿山采空区回填。该过程会产生噪声及少量粉尘。

（4）破碎机（二破）：筛分后的石灰岩原矿进入破碎机进行破碎，破碎后形成不同规格的石料，该过程会产生噪声及粉尘。

（5）筛分机3070：将破碎机破碎的石料筛分，筛分出的石料有五八石、成品机制沙、混合石料。该过程会产生噪声及粉尘。
（6）中转仓（密闭）：用于储存破碎机破碎的混合石料。该工序主要会产生噪声及少量粉尘

（7）制砂机（三级破碎）：中转仓储存的混合石料进入制砂机破碎。该工序主要是噪声、粉尘产生。

（8）振动筛3080：筛分出不同规格的成品（公分石、瓜子石、精品沙），该工序主要是噪声、粉尘产生；

（9）产品堆存与外售：经振动筛分系统筛分后可得到不同粒级的建筑材料产品，在皮带输送机的作用下，分类堆存在成品仓内，即可装车外运销售。此工序会产生车辆尾气、粉尘和噪声。此工序会产生车辆尾气、粉尘、噪声。


	


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
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砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2

	二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，共45项。特征因子：钙、镁共2项
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	7、生态环境现状

（一）、评价区植被现状调查
（1）调查时间、范围及方法
①调查时间：2021年2月。
②调查范围：矿界外延0.3km。
③调查内容：调查评价区内的植被类型及植物物种。重点是珍稀濒危保护物种、特有种以及具有重要经济和科研价值的物种，评价区的植被类型及相关情况。
④调查方法：现场访问调查、资料收集法，同时向昆明市富民县林业局等专业技术人员详细了解当地森林资源、野生植物的种类组成和变动情况。走访群众，了解野生植物的种类和变动情况。收集昆明市、富民县历史上曾进行的生物考察资料和植物记录等。
⑤调查人员：项目编制人员。
（2）植被分类系统
依据《中国植被》、《云南植被》等专著中确定的植被分类依据与原则，本项目区域植被分区为：Ⅱ亚热带常绿阔叶林区域—ⅡA西部（半湿润）常绿阔叶林亚区域—ⅡAii高原亚热带北部常绿阔叶林地带—ⅡAii-1滇中、滇东高原半湿润常绿阔叶林、云南松林区—ⅡAii-1a滇中高原盆谷滇青冈林、元江栲林、云南松林亚区。
（3）矿区植被分布特征
项目所在区域为滇中高原核心部分，属滇中高原湖盆区。这一带开发历史较长，是云南省人口较为集中，经济较为活跃的地区。此外20世纪80年代昆明及周边县市因发生过大面积的松材线虫及小蠹虫危害，数十万亩云南松林被砍伐，其间也祸及项目区部分原生植被。原生植被多不复存在，现有植被多为次生的云南松林或次生灌草丛。
本次生态评价调查范围为矿区外延0.3km范围。根据现场调查，评价区区域仅分布本矿区，受到采场占地及生产、人类活动的影响，评价区内植被面积不大，常见乔木种类有云南松、桉树等。由于农业生产、工业采矿历史悠久，原生植被大量消失或改变，次生植被及人工植被大量增加，在村镇周边代之以大量的耕地和经济林等人工植被。
（4）矿区主要植被类型及物种组成
参考《中国植被》、《云南植被》等专著，将评价内出现的自然植被类型划分为1个植被型，1个植被亚型，1个群系。具体类型见表3-6。
表3-6    评价区主要自然植被及人工植被
自
然
植
被
Ⅰ. 暖性针叶林
（I）暖温性针叶林
（一）云南松林(Form.Pinus yunnanensis)

Ⅱ. 灌丛
（Ⅱ）暖性石灰岩灌丛
（一）铁仔灌丛(Form.Myrsine africana)

人
工
植
被
Ⅰ. 大田作物型
（I）旱地作物亚型
（一）玉米、小麦
Ⅱ.人工林
（一）蓝桉林
注：植被型：用I，II，III，……，数字后加“.”号；植被亚型：用(I)，(II)，……，数字后不加符号；群系组：用一，二，三，……，数字后加“、”号；群系：用（一），（二），（三），……，数字后不加符号；群丛：用1，2，3，……，数字后加“.”。
①自然植被
A、云南松林
云南松林为评价区主要植被类型，分布在矿区西部、东部和南部地区。分布海拔2000m左右，主要分布在阳坡和半阳坡。云南松Pinus yunnanensis是滇中高原半湿润常绿阔叶林破坏后形成的面积最大的森林植被。主要的植被类型为云南松、珍珠花、野古草群落，群落内以云南松为优势种。由于项目评价区内云南松林为次生林，受人工扰动明显，本群落结构较简单，分为乔木层、灌木层和草本层。其中：乔木层和草本层较发达，灌木层不明显，仅含有少量珍珠花、火棘、小叶栒子等，藤本植物不发达，群落郁闭度较低，疏散透光，林相优良，为单层林，群落林冠较整齐，同时林下有明显的采伐和放牧痕迹。
乔木层高5~8m，最高可达10m，盖度60%，优势种为云南松Pinus yunnanensis。
灌木层不发达，除乔木层幼树外仅分布少量大白花杜鹃 Rhododendron decorum、小叶栒子Cotoneaster microphyllus、火棘 Pyracantha fortuneana，珍珠花 Lyonia ovalifolia 等，灌木层层高 0.5m~1.5m，层盖度约为30%。
草本层较发达，草本层高0.5~1.5m，层盖度60%，由于人为活动频繁，草本层以禾草种类最为常见，常见种类为刺芒野古草 Arundinella setosa、旱茅 Schizachyrium delavayi、四脉金茅 Eulalia quadrinervis、野把子Elsholtzia  rugulosa、破坏草（紫茎泽兰）Ageratina adenophora等。草本层层最高可达1.5m，层盖度约为60%。
B、铁仔灌丛
暖性石灰岩灌丛主要分布在西北山坡上，属于原生植被破坏后形成的次生植被。在生态表现上，生境相对干旱，灌丛丛生、枝多弯曲，以小叶型植被为常见，群落高度不超过3~5m。主要的植被群系为铁仔灌丛，乔木在该群系中仅在个别地段呈单株分布，如清香木Pistacia weinmannifolia、密蒙花Buddleia officinalis等；小铁仔Myrsine africana是群落中较显著的一员，此外还有火把果Pyracantha fortunean、滇中绣线菊Spiraea schochiana、小叶女贞Ligustrum quihoui、金花小檗Berberis wilsonae等均在灌木层中常见；草本植物主要有旱茅 Eramopogon delavayi、云南裂稃草Schizachyrium delavayi、扭黄茅Heteropogon contortus等。
②人工植被
A、蓝桉林
蓝桉Eucaliptus globulus为云南从澳大利亚引种的树种，在滇中地区生长迅速，广泛种植。评价区的蓝桉林均为人工林，主要分布在矿区北面和东北面矿界附近，另外周边的村庄附近也见零星分布。林内较干燥，结构较简单，蓝桉Eucaliptus globulus、速生桉Eucalyptusrobusta Smith均较常见，灌木少，旱生草本多，灌木及草本层常合而为一。
B、农作物
评价区内的耕地种植作物为玉米、小麦，主要分布在矿区北面和东北面，面积不大。在农地边主要分布着一些热带地区常见的杂草多种蒿（Artemisia spp）、鬼针草（Bidens pilosa）、白酒草（Conyza japonica）、莎草多种（Cyperus spp）.等。农地周边也有一些零星残存或次生的阳性乔灌木树种，如黄花稔（Sida acuta）、梵天花（Urena lobata）等。
评价区受本项目采矿活动的影响，人为活动频繁，自然植被面积不大，而且还具有显著的次生性质。从实地调查的情况看，由于受到人为活动的长期影响，主要是矿山开采及农业生产的影响，评价区目前的植被类型已经发生了许多变化，原生植被已大量遭受破坏，次生植被及人工植被大量增加。评价区总面积0.695km2，其中自然植被云南松林总面积0.2214km2，自然植被铁仔灌丛总面积0.069km2。人工植被主要为蓝桉林、耕地，其中蓝桉林植被总面积0.043km2；耕地面积0.1442m2，主要为农田作物植被（玉米和小麦）。其他非植被区占地面积0.22km2。

表3-7  评价区植被类型一览表  单位：km2
植被属性
植被型
植被亚型
群系
占用面积
占评价区面积(%)

自然植被
暖性针叶林
暖温性针叶林
云南松林
0.2214

31.81 

暖性石灰岩灌丛
铁仔灌丛
0.069

9.914 

人工植被
人工植被
人工林
蓝桉林
0.043

6.178

耕地植被
玉米、小麦
0.1442

20.72

非植被区
交通用地
0.0175

2.514

工矿用地
0.1331

19.124

裸露地
0.0678

9.74

合计
0.696

100

（二）、评价区植物资源现状
（1）植物资源现状
评价区的植物区系属于东亚植物区（East Asiatic kingdom），中国-喜马拉雅森林植物亚区（Sino-Himalayan forest subkingdom），云南高原地区（Yunnan plateau region），滇中高原亚地区（C. Yunnan plateau subregion）。评价区内植物种类以云南松和草本植物为主。其中，主要乔木树种有云南松、蓝桉等，主要灌木种类有小铁仔Myrsine africana、火把果Pyracantha fortunean、滇中绣线菊Spiraea schochiana等。
（2）野生保护植物现状
经询问当地居民、查询相关资料及现场调查，项目区评价范围内未发现国家级重点保护野生植物，未发现云南省级重点保护野生植物，也未发现有当地特有植物种的分布。
（3）古树名木现状
评价范围内无国家及云南省登记纪录的名木古树。
（三）、评价区野生动物现状调查
评价区的野生脊椎动物群在我国动物区划中属于东洋界、华南区的滇中高原山地亚区。根据实地调查，评价区的两栖、爬行动物类种很少，均属于东洋界。
两栖动物主要为蟾蜍科、蛙科、树蛙科、姬蛙科动物，种类均属普通种类。
评价区分布和可能出现的爬行类有云南半叶趾虎、印度蜓蜥等常见的蜥蜴类和蛇类。
评价区鸟的种类大多为广布种，常见的中小型留鸟和是鸣禽或可供观赏，数量都很稀少，均栖息在评价区周围附近的林地和灌丛中，偶尔进入评价区内。评价区小型鸟类、小型兽类数量相对较丰富，如鸟类中的鹎类、伯劳等。
由于评价区植被相对单调，缺乏能容纳较多物种的大片森林或大面积平稳水体，同时由于多年来人为干扰严重等原因，评价区内能稳定分布的陆栖脊椎动物物种相对比较贫乏。各物种种群小，各种动物的密度较低。哺乳动物中的啮齿类个体数量相对较多，如赤腹松鼠、小家鼠和褐家鼠等种类。另外，根据实地调查、访谈，由于评价区受人为因素干扰严重，多数原生动物均已迁移至评价区外，而评价区内常见的动物主要为田鼠、蛇、麻雀等。现场调查过程中评价区内未发现国家及省级的珍稀濒危和受保护的野生动物分布，也不是国家和省重点保护动物的主要迁徙通道。
（四）、土地利用现状
根据调查，评价区总面积为69.6hm2，主要分布林地、耕地、工矿用地、交通用地及裸地。本项目未占用公益林，评价范围内也无公益林分布。评价范围内有林地面积为33.34hm2（不属于公益林），占评价区面积的51.88%；耕地面积为14.42hm2，占评价区面积的26.20%；工矿用地面积为9.25hm2，占评价区面积的7.57%；交通用地面积为1.85hm2，占评价区面积的11.31%，裸地面积5.78hm2，占评价区总面积的3.03%。
表3-8  评价区主要土地类型

土地类型
面积（hm2）
占评价区总面积比例（%）
有林地
33.34

47.90

耕地
14.42

20.72 

工矿用地
13.31

19.123

交通用地
1.75

2.51 

裸地
6.78

9.74 

合计
69.6

100

根据设计，本项目总占地面积13.31hm2，新增占地3.84hm2，占地类型主要为林地、耕地、裸地以及工矿用地。其中：占用工矿用地9.47hm2，占用有林地0.271hm2，占用裸地2.9838hm2，占用耕地0.5879hm2。
（五）、生态环境功能区划
根据云南省环境保护厅2009年11月17日印发的《云南省生态功能区划》，本项目位于昆明市富民县大营乡境内，属于Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区、Ⅲ1 滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区、Ⅲ1-7禄劝、武定河谷盆地农业生态功能区。
所在区域与面积：禄丰县东部，禄劝、武定、富民、安宁、西山区部分区域，面积2801.75平方公里。
主要生态特征：滇中红岩高原与滇东石灰岩山地的交错地带，以河谷盆地地貌为主，降雨量900-1000毫米。现存植被以云南松林为主，主要土壤类型为红壤和紫色土。
主要生态环境问题：土地垦殖过度存在的土地质量和数量的下降。
生态环境敏感性：土地退化和农业生态环境恶化的潜在威胁。
主要生态系统服务功能：生态农业建设，保障昆明城市发展的农副产品供应。
保护措施与发展方向：保护农田环境质量，改进耕作方式，推行清洁生产，防止农田农药化肥污染。
（六）、生态环境功能区划
本项目位于昆明市富民县大营乡境内，根据《云南省主体功能区划》进行叠图分析，拟建项目位于富民县国家重点开发区域，开采区域不涉及禁止和限制开发区域。
	


1

	
	产生量（t/a）

	480

	0.12

	0.072 

	0.014 

	0.007 


	（全年）排放量（t/a）

	0

	0

	0 

	0 

	0 



	（3）噪声

项目主要噪声源为挖掘机、装载机、破碎机、和运输等设备在运行时所产生的噪声，以及爆破产生的强烈冲击噪声，项目噪声源强在70～120dB(A)之间。

（4）固体废物

原项目中固体废物主要包括废土石、和生活垃圾，产排情况如下表所示。
表3-16  原项目固体废物产生情况

项目名称

年产生量（t/a）

备注

一般废物

剥离表土

330

回填项目采空区，不产生永久弃渣。

废土石

500

回填项目采空区，不产生永久弃渣。

生活垃圾

2.7

统一收集委托清运。

旱厕污泥

8

委托附近农民清掏回用领近农田和绿化

/

合计

840.7

/

四、存在的主要问题及对策措施

（一）存在问题：

1、采矿区存在问题

（1）采区四周排、雨水沟渠未修建完整，部分地段尚需完善排雨水沟渠的建设。

（2）洒水降尘频率偏低。

2、加工区存在问题

（1）机修房中进行设备维修过程会产生危险废物：废机油与废油桶，项目内未设置危废暂存间。

（2）机修区地面未硬化，无“三防措施”。

（3）加工区粉尘处理措施满足不了要求。
3、办公生活区存在问题

（1）项目区食堂油烟未安装油烟净化器处理油烟。

（2）食堂餐饮废水未经隔油池处理直接排入旱厕。

（二）整改措施

1、矿区

（1）完善矿区周边截、排水沟的建设，减少矿区雨水对周围环境的影响。

（2）采矿时，增加洒水降尘频次，通过洒水降尘减少粉尘的产生。

2、加工区区域

（1）在机修房旁设置10m2的危废暂存间，暂存危险废物。

（2）机修区设置机修房，且做好“三防”措施，机修产生的危废运至危废暂存间统一暂存。

（3）新建彩钢瓦大棚加工区按要求密闭，仅留一个入口，给料口和下料口设置超声波除雾抑尘；破碎机、筛分机分别设置一套脉冲式布袋除尘器+20m高的排气筒及超声波喷雾抑尘；制砂机和皮带转接口安装密闭罩设置超声波除雾抑尘；中转仓安装环形喷雾器。

3、办公生活区

（1）食堂安装油烟净化器处理食堂油烟。

（2）在生活区建一座3m3的隔油池，食堂产生的餐饮废水经隔油池处理后排入生活污水沉淀池收集处理，经向建设单位咨询，项目生活废水经生活污水沉淀池收集后回用于厂区洒水降尘，不外排。
	


Y
						
	下村
	258260
	2795150
	村庄

	173人
	GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准及修改单
	北

	458（实际与矿界距离为：512.1m）

	下茨塘
	257907
	2793048
		124人
		南

	855


	下茨塘散户
	258222
	2792311
		35人
		南

	1500


	老煤山散户
	258588
	2792050
		21人
		东南

	1900


	老煤山
	258870
	2791723
		76人

		东南

	2360


	上村
	259859
	2793865
		519人
		东

	1300


	束刻村
	259639
	2794605
		1035人
		东北

	1030/1160


	小村
	259954
	2794543
		466人
		东

	1420


	红石岩

	255363
	2793640
		102人

		西南

	2202


	鲁村

	255416
	2794441
		91人

		西

	2178


	岔河

	255705
	2795094
		83人

		西

	2137


	下瓦恭

	257475
	2796932
		196人

		西北

	2023



	表3-18 地表水环境保护目标一览表

名称

坐标（m）

保护对象

保护要求

高差（m）
相对项目区方位

相对项目区距离（km）

X

Y

大营河
255823
2790696
水

（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》Ⅳ类水体标准
-374

南

3.83

螳螂川

248673
2793774
-471

西

9.04

新桥小河

255652
2794779
-377

西

2.17

表3-19 其他保护目标一览表

类别

保护目标

方位

相对项目区距离

相对矿界距离

相对加工区距离

规模

保护级别

声环境

周围村庄距离项目区距离均大于200m，因此评价范围内无声环境保护目标。

（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类标准

生态环境

梁兴忠苗圃

西北

119m

160m

317m

/

/

保护周边植被、动物、土地、防治水土流失

	


	00

	
	NO2
	年平均

	40

	μg/m3

		24小时平均

	80

	
		1小时平均

	200

	
	CO

	24小时平均

	4

	mg/m3

		1小时平均

	10

	
	O3
	日最大8小时平均

	160

	mg/m3

		1小时平均

	200

	
	PM10
	年平均

	70

	μg/m3

		24小时平均

	150

	
	PM2.5
	年平均

	35

	
		24小时平均

	75

	
	总悬浮颗粒物（TSP）
	年平均

	200
	μg/m³

		24 小时平均

	300
	μg/m³



5

	


5.9~1

	.1


	剧烈

	＞15000

	＞11.1


	注：本表流失厚度系按土的密度1.35g/cm3折算，各地可按当地土壤干密度计算。



	5、土壤

项目区土壤环境执行《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准和《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）。相关标准限值见表3-24，表3-25。
表3-24土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准

污染物项目
单位
筛选值
管制值
第一类用地
第二类用地
第一类用地
第二类用地
重金属和无机物
砷
mg/kg
20
60
120
140
镉
mg/kg
20
65
47
172
铬（六价）
mg/kg
3.0
5.7
30
78
铜
mg/kg
2000
18000
8000
36000
铅
mg/kg
400
800
800
2500
汞
mg/kg
8
38
33
82
镍
mg/kg
150
900
600
2000
挥发性有机物
四氯化碳
mg/kg
0.9
2.8
9
36
氯仿
mg/kg
0.3
0.9
5
10
氯甲烷
mg/kg
12
37
21
120
1,1-二氯乙烷
mg/kg
3
9
20
100
1,2-二氯乙烷
mg/kg
0.52
5
6
21
1,1-二氯乙烯
mg/kg
12
66
40
200
顺式-1,2-二氯乙烯
mg/kg
66
596
200
2000
反式-1,2-二氯乙烯
mg/kg
10
54
31
163
二氯甲烷
mg/kg
94
616
300
2000
1,2-二氯丙烷
mg/kg
1
5
5
47
1,1,1,2-四氯乙烷
mg/kg
2.6
10
26
100
1,1,2,2-四氯乙烷
mg/kg
1.6
6.8
14
50
四氯乙烯
mg/kg
11
53
34
183
1,1,1-三氯乙烷
mg/kg
701
840
840
840
1,1,2-三氯乙烷
mg/kg
0.6
2.8
5
15
三氯乙烯
mg/kg
0.7
2.8
7
20
1,2,3-三氯丙烷
mg/kg
0.05
0.5
0.5
5
氯乙烯
mg/kg
0.12
0.43
1.2
4.3
苯
mg/kg
1
4
10
40
氯苯
mg/kg
68
270
200
1000
1,2-二氯苯
mg/kg
560
560
560
560
1,4-二氯苯
mg/kg
5.6
20
56
200
乙苯
mg/kg
7.2
28
72
280
苯乙烯
mg/kg
1290
1290
1290
1290
甲苯
mg/kg
1200
1200
1200
1200
间二甲苯+对二甲苯
mg/kg
163
570
500
570
邻-二甲苯
mg/kg
222
640
640
640
半挥发性有机物
硝基苯
mg/kg
34
76
190
760
苯胺
mg/kg
92
260
211
663
2-氯酚
mg/kg
250
2256
500
4500
苯并[a]蒽
mg/kg
5.5
15
55
151
苯并[a]芘
mg/kg
0.55
1.5
5.5
15
苯并[b]荧蒽
mg/kg
5.5
15
55
151
苯并[k]荧蒽
mg/kg
55
151
550
1500
䓛
mg/kg
490
1293
4900
12900
二苯并[a，h]蒽
mg/kg
0.55
1.5
5.5
15
茚并[1,2,3-cd]芘
mg/kg
5.5
15
55
151
萘
mg/kg
25
70
255
700
表3-25 土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准   单位：mg/kg

序号

污染物项目

风险管控值

pH≤5

5.5≤pH≤6.5

6.5≤pH≤7.5

pH＞7.5

1

镉

1.5

2.0

3.0

4.0

2

汞

2.0

2.5

4.0

6.0

3

砷

200

150

120

100

4

铅

400

500

700

1000

5

铬

500

850

1000

1300

二、污染物排放标准

1、废气

①项目运营期破碎、筛分粉尘通过布袋除尘器进行除尘，处理达标后由2根20m高的排气筒排放，呈有组织排放。其他产尘点设置超声波喷雾装置或雾炮机进行除尘，呈无组织排放。大气污染物排放执行（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》中二级标准和无组织监控浓度限值标准。
表3-26  大气污染物综合排放标准 （GB16297-1996）（节选）
污染物

最高允许排放浓度（mg/m3)

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值

排气筒高度（m）

二级

监控点

浓度(mg/m3)
颗粒物

120

20

5.9

周界外浓度最高点

1.0

②食堂油烟
项目厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模的相关限值，即最高允许排放浓度≤2.0mg/m3。饮食业单位的规模划分参数见表3-27，最高允许排放浓度见表3-28。

表3-27       饮食业单位规模划分

规模

小型

基准灶头数

≥1，＜3

对应灶头总功率（108J/h）

1.67，＜5.0

对应排气罩灶面总投影面积（m2）

≥1.1，＜3.3

表3-28     饮食业单位最高允许排放浓度

规模

小型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

  2、噪声

运营期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，限值见表3-29。
表3-29   工业企业厂界噪声排放标准   （等效声级Leq[dB（A）]）

时段类别

昼

夜

2类

≤60

≤50

3、废水

项目区不产生生产废水，只产生少量生活废水。项目区内餐饮废水经过隔油池处理后，同其他生活废水一起排入生活污水沉淀池收集处理后回用于洒水降尘，不外排；洗车废水经沉淀池收集后循环使用不外排；雨季产生的地表径流、初期雨水经沉淀池收集沉淀后后回用于晴天项目区洒水降尘，不外排。

4、固体废物

一般固废执行GB18599-2001《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》及其2013年修改单。

危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。
	

	其他
	无


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	本项目于于2020年7月开工建设，于2021年2月改建完成，目前已经建成，建设期间未造成施工噪声和扬尘扰民现象，未出现环保投诉情况。

改建项目在建设过程中开挖的土石方全部回填，未产生弃渣；在拆除原有工程的过程中产生了一部分建筑垃圾，根据建设单位介绍，建筑垃圾主要为废铁、废木材等，废木材及废铁外售给废品回收站，生活垃圾统一收集后委托环卫部门进行清运处理，固废处置率100%。

综上分析，在施工期间，妥善处理各种施工固体废弃物，未对周围环境产生影响。




或长度≤50km

		0.13309km2

	特殊生态敏感区

	一级

	一级

	一级

	/


	重要生态敏感区

	一级

	二级

	三级

	/


	一般区域

	二级

	三级

	三级

	三级



	注：“/”表示不涉及

本项目不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区；影响区域也不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等重要生态敏感区。项目占地面积0.13309km2，本工程占地面积在小于2km2，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），确定本项目生态环境影响评价为三级评价。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）规定：在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变的，评价工作等级应上调一级，因此本项目生态环境影响评价工作等级为二级。

（2）生态影响范围

矿山露天开采对生态环境影响严重，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19- 2011）相关要求，生态环境影响评价范围为矿山及排土场边界外延200m。

项目为延续性矿山，用地范围与前期一致，对生态影响主要为对项目区域内动植物影响、占地影响、对景观影响、对水土流失影响。项目无废水排放，粉尘排放可能对周边植被产生一定影响，但项目为运行多年矿山，项目周边区域植被生长未受项目影响，项目配套建设相关水土保持工程，水土流失影响可控，综上，项目生态影响范围主要集中在项目区域内。

（2）植被及动物资源影响分析

1）植被资源影响分析

项目区植被多样性总体较差主要为云南松林，植被覆盖率5%，树种主要云南松，林下灌木多为小铁子，山茶和紫大叶杜鹃，草本植物以香茅、龙须草、野古草为最多，藤本植物有马兜铃、爬山虎等。人工次生林有云南松、桉树（柠檬桉）、柏树、旱冬瓜、白刺花等。无高大乔木。

项目施工期对地面进行开挖和填筑，使工程施工范围内的植被遭到砍伐、铲除、掩埋等一系列的人为破坏，这些破坏是永久的和不可逆的。项目运营期矿山开采导致地表塌陷造成的植被破坏，由于项目建设区域人为开发较早，原生植被遭到破坏，项目区未发现国家公布的珍惜保护植物种类，植被类型也比较单调，故项目的建设不会对植被类型和植物种类的多样性产生不良影响。

矿山开采结束后对矿区进行矿区土地平整、表土回填，植树绿化后可以将项目建设对植被以及生态环境的影响降到最低。

2）动物资源影响分析

由于项目工程区范围人为活动开发较早，受人为活动干扰，评价区内多为小型物种，无国家级保护动物。其中鸟类以小型鸟类为主，中等大小的鸟类主要为过路、食虫、食种子的觅食鸟类，栖息于此的多为小型鸟类；两栖类动物种类及数量较少，爬行动物也因其生境单调及人们的捕杀光而使之种类数量较少。

从整体上说，项目的建设将使动物的栖息和活动场所缩小，少数动物的繁殖将有可能受到一定影响，但不会导致任何物种的消失。总体对野生动物的影响不大。

（3）占地影响分析

根据主体工程设计资料，并结合现场调查核实，本项目由矿山开采区、破碎加工区、办公生活区、堆场区、排土场、绿化、剩余空地及辅助设施区6部分组成，本项目占地面积为199.635亩（约13.309hm2），主要占地类型包括林地、灌木林地、旱地、采矿用地，其中林地面积为2.9838hm2，灌木林地面积为9.4702hm2，旱地面积为0.5879hm2，其他用地0.2671hm2，占地性质均为临时占地。

项目的占地土地利用现状以林地、灌木林地、旱地、采矿用地为主，项目占用林地，建设单位须根据《森林法》有关规定，补植树木或交纳补偿金。同时，对于被占用的林地，将在矿山开采过程中和闭坑后进行绿化和复垦使植被得以逐渐恢复。

（4）对景观的影响分析

工程建设需占用林地以及灌木林地及旱地，使工程区内植被覆盖率下降；露天开采矿石，将形成露采边坡；同时矿场裸露，旱季将会导致施工现场内尘土飞场，而雨季将造成泥沙流失；加之剥离土的堆积，使矿区原来的地貌环境将随之发生较大改变。从评价区所在地的实际情况分析，当地主要为山地景观。本项目建设后，由于露采场将在山坡开采，对当地的景观影响较大，将使原来的山地景观变为裸地景观，导致景观功能下降。在服务期满后，要对顶面以及坡面均采取相应工程和植物措施进行土地平整、覆土、绿化，尽量降低废石场造成的景观不利影响。

（5）水土流失影响分析

1）水土流失成因

工程建设过程中，水土流失成因主要表现为以下几方面：

①侵蚀外营力。在降水、风力、重力等外营力的作用下，扰动地表的水土流失。

②工程建设施工。由于工程场地平整、建（构）筑物基础开挖及回填、修筑道路等，对原地貌及地表植被造成严重破坏，加剧了土壤侵蚀；且大量表土在剥离、堆存过程中极易受到侵蚀外营力的作用因而产生水土流失。

③因岩石节理发育；受节理影响，岩质强度大幅降低，可能产生小规模滑坡、崩塌灾害等地表变形，导致水土流失。

④在矿山开采过程中，由于地下开采导致矿区部分区域呈中空状态，由于外力作用，如暴雨冲刷、爆破振动等因素可能会发生地表塌陷，地表塌陷后，水土流失加剧。

水土流失

建设造成的水土流失主要类型为水力侵蚀，水土流失的预测时段主要为项目生产期；矿山区水土流失最为严重，为水土流失监测重点区域和水土流失防治重点区域。

扰动原地貌、损坏土地及植被面积为13.309hm2，造成水土流失面积为13.309hm2；

工程建设可能产生的水土流失总量为4783.02t，新增水土流失总量为3503.62t。

3）水土流失保护措施

本项目水土保持方案正在进行编制，本环评要求建设单位严格按照水土保持方案提出的措施进行修建。

①工程措施：本环评提出采区、排土场设置排水沟，收集雨季产生淋滤水排入项目设置沉淀池。矿区道路考虑了路面硬化措施以及道路两侧修建排水沟。

②植被措施：根据《富民鑫磊工贸有限公司石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》露天采场平台区：采用灌、草混种，需种植旱冬瓜（乔木）3454株、旱冬瓜苗木3972株，种植（灌木）火棘3454株、火棘苗木3972株，播种狗牙根面积2.7634hm2、需狗牙根草籽165.80kg（60kg/hm2）。露天采场边坡区：开采边坡采取垂直绿化，台阶设计总长约4823m，平台内侧扦插爬山虎，扦插株距0.5m/株，需种植爬山虎9646株。

（6）闭矿后环境影响分析

矿山露天开采区、道路区、加工区建设均对环境造成不同程度的影响，而矿山服务期满后，对开采区域采用工程及植物措施进行复垦，恢复地貌及植被，区域生态环境将得到一定修复。

依据初步设计方案阶段中的矿山开采顺序，对采空区及成品堆场、道路区、加工区进行初步的复垦计划，具体实施阶段需委托有资质的单位按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求，进行矿山地质环境的恢复治理设计，制定切实可行的复垦方案。在矿山初步设计环评阶段，提出闭矿复垦要求如下：

①露天开采区：闭坑时须先完成矿山地质环境的恢复治理方案和安全评估报告，在边坡稳定的前提下进行生态恢复，生态恢复措施一般在闭坑后两年内完成，并在生态恢复后与周边地表景观相协调。

②露天开采区：采场回填应做到地面平整，并做好水土保持与防风固沙措施。

③恢复后的露天采场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。

④矿山闭坑后，采场开采高度达60m，滚石滚动动力大、块石危害性大，故应在最低开采台阶水平构筑挡墙，防止滚石外滚。为防止人、畜进入采空区发生危险，在露天采空区范围应做好警示标志。

⑤恢复为农业植被的，覆土厚度应在50cm以上；恢复为林灌草等生态或景观用地的，根据土源情况进行适当覆土。

⑥植被恢复宜林则林、宜草则草、草灌优先，恢复后的植被覆盖率不应低于当地同类土地植被覆盖率，植被类型要与原有类型相似、与周边自然景观协调。不得使用外来有害植物种进行排土场植被恢复。已采用外来物种进行植被恢复造成危害的，应采取人工铲除、生物防治、化学防治等措施及时清理。

⑦应根据《云南省矿山环境防治规划》及《云南省矿山地质环境恢复治理保证金管理暂行办法》：“由采矿权人履行矿山环境保护与修复治理义务，明确“谁破坏，谁修复；谁开发，谁保护，谁污染谁治理”的责、权、利关系，落实矿山环境保护与修复治理的义务和责任”。

⑧尤其是在矿山开采过程中，就应当将后续闭矿、生态环境恢复治理纳入计划，将来矿山恢复也作为当前矿山企业的生产成本，由矿山逐步落实地质环境恢复治理资金。

⑨恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。

2、废气环境影响分析

（1）、防治措施可行性及达标性分析

A、达标性分析

本项目有组织废气主要为二级破碎和筛分、三级破碎和筛分产生的废气，本项目破碎筛分废气经2套脉冲式布袋除尘器+20m高的排气筒有组织排放，二级破碎和筛分粉尘经排气筒处理后排放的浓度为42.18mg/m3、排放速率为0.422kg/h；三级破碎和筛分粉尘经排气筒处理后排放的浓度为90mg/m3，排放速率为0.9kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准即：最高允许排放浓度：120mg/m3，最高允许排放速率：5.9kg/h。

B、布袋除尘器可行性分析
含尘废气收集处理，除尘器主要的种类有：布袋除尘器、静电除尘器、旋风除尘器、惯性除尘器、重力除尘器等，其中旋风除尘器主要进行粒径较大颗粒物的净化，袋式除尘器主要进行小粒径除尘。本项目破碎筛分过程产生的颗粒物属于小粒径，因此项目采用布袋除尘器进行粉尘处理。

布袋除尘器是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20-50μm，表面起绒的滤料为5- 10μm，而新型滤料的孔径在5μm以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉尘初层。初层形成后，它成为布袋除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定的数值后，要及时清灰。布袋除尘器的除尘效率可达99%以上，本项目处理效率取99.5%是可行的，因此本项目对破碎和筛分过程产生的粉尘处理设施有效、可行。
（2）、项目运营期废气监测要求

表4-2 项目运营期废气监测要求一览表

项目
监测点

监测指标
监测频率

无组织废气
厂界上风向 1 个参 照点，厂界下风向 设 3 个监测点。
TSP
按照国家技术规范监测，每年至少监测一次
有组织废气

排气筒1#、排气筒2#
PM10
（3）、大气环境影响分析结论

根据《2019年昆明市环境质量状况公报—大气环境质量状况》，判定本项目所在区域属于环境空气质量达标区。

本项目建成后，大气污染物主要有采区扬尘、加工区破碎筛分粉尘、排土场扬尘、五八石堆场粉尘、道路扬尘、油烟废气、机械及运输车辆尾气等。其中加工区彩钢瓦大棚密闭，二级破碎筛分和三级破碎和筛分产生的粉尘经布袋除尘器处理后由1根20m高的排气筒排放，二级破碎和筛分粉尘经排气筒处理后排放的浓度为42.18mg/m3、排放速率为0.422kg/h；三级破碎和筛分粉尘经排气筒处理后排放的浓度为90mg/m3，排放速率为0.9kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。采矿区扬尘采取洒水降尘，给料口和下料口设置超声波除雾抑尘；制砂机和皮带入口安装密闭罩设置超声波除雾抑尘；中转仓安装环形喷雾器等措施后呈无组织排放。本项目食堂使用的能源为电能、液化气，属于清洁能源，可大量减少大气污染物的排放，项目食堂排放的油烟量为0.465g/h，油烟废气排放浓度为0.23mg/m3，油烟废气能够达到《饮食业油烟排放标准》中“小型”标准规定的要求，即最高允许排放浓度为2.0mg/m3。道路扬尘采取篷布遮盖，道路两侧洒水降尘的措施后无组织排放。进出车辆汽车尾气采取低速行驶、车辆保养等措施后无组织排放。经分析，项目排放的废气均能达标排放，对外环境影响较小。

富民县主导风向为西南风，项目厂界外延500m的大气评价范围内最近大气环境保护目标主要为项目北侧458m处的下村，位于项目的反风向，本项目排放气体对敏感目标影响较小。因此，认为项目大气环境影响可以接受。

通过上述分析，项目在采取合理的废气治理措施后，评价认为项目运营期对当地大气环境质量影响是轻微的，对项目附近的敏感点影响不大，项目废气均能达标排放，对环境影响较小。
3、地表水影响分析：

1）水环境影响评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目。根据分析，项目生产过程中用水主要为洒水降尘、喷雾洒水降尘，但用水均被吸收或蒸发，不产生生产废水。项目主要废水为生活污水和雨天地表径流。

项目生活废水产生量为4.8m3/d（其中排入项目区生活污水沉淀池的污水量为4.16m3/d；0.64m3/d为租用民房产生的废水，废水主要为洗漱废水，经收集后用于民房附近菜地浇水；餐饮废水0.96m3/d），主要污染物为COD、BOD5和NH3-N等，项目区内生活废水中餐饮废水经隔油池处理后同其他生活废水一起排入生活污水沉淀池处理后回用于厂区洒水降尘，不外排；租用民房产生的废水主要为洗漱废水，经收集后用于民房附近洒水降尘，不外排，对周边地表水环境影响较小。

雨季产生的地表径流及初期雨水经沉淀池沉淀处理后回用于项目区洒水降尘，不外排。根据HJ2.3-2018中5.2评价等级确定表1，项目废水不排放到外环境，评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。

雨季产生的地表径流及初期雨水经沉淀池沉淀处理后回用于项目区洒水降尘，不外排。根据HJ2.3-2018中5.2评价等级确定表1，项目废水不排放到外环境，评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。
2）废水产生情况

本项目生产过程无废水产生，仅雨季雨水冲刷产生的高悬浮物地表径流、初期雨水和办公生活区产生的生活污水。

根据分析，采区、排土场内、加工区初期雨水产生量为11.25m3/次，主要污染物为SS；生活污水产生量为生活废水产生量为4.8m3/d，1440m3/a，生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油等。
3）项目排水方案

项目内实行雨污分流排水体制，项目内矿区、排土场雨水经排水沟收集后流入项目西侧三级沉淀池（每个容积15m3，合计容积45m3），加工区初期雨水经排水沟收集后排入加工区西北低洼处拟设置45m3沉淀池，地表径流、初期雨水经沉淀池沉淀处理后回用于项目区洒水降尘，不外排；项目区内餐饮废水经3m3隔油池隔油处理后同其他生活废水一起排入生活污水沉淀池收集后回用于厂区洒水降尘，不外排。

4）废水处理设施可行性
①生活污水收集池、隔油池
根据分析，设计要求，生活污水沉淀池的容积为满足项目日常生活污水收集处理要求，项目区已建2座生活污水沉淀池，容积为5m3，满足要求。项目拟设置一个3m3的隔油池处理餐饮废水。

②沉淀池
项目已在项目区西侧设置1个三级沉淀池，用于处理采区和排土场产生的地表径流每个容积15m3，合计容积45m3，能够满足4d雨季产生的地表径流停留沉淀。

项目拟在加工区西北低洼处设置一个45m3沉淀池用于处理加工区雨季产生的初期雨水，初期雨水收集时间按30分钟计算，初期雨水产生量为11.25m3/次能够储存雨季连续2小时产生的初期雨水停留沉淀。
5）项目废水回用可行性分析

①生活污水

本项目生活污水产生量为4.8m3/d，1440m3/a（其中有0.64m3/d的生活废水为租用民房产生的废水，废水主要为洗漱废水，经收集后用于民房周边洒水降尘，餐饮废水0.96m3/d，288m3/a），建设单位实际2个5m3的生活污水沉淀池处理生活污水。项目生活污水主要是员工的餐饮废水、洗漱废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油等。建设单位拟建一个3m3隔油池处理餐饮废水，餐饮废水经处理后排入生活污水沉淀池收集处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。
②初期雨水

项目矿区初期雨水通过截排水沟进入沉淀池，收集、沉淀后回用于洒水降尘。初期雨水污染物主要为SS，经过沉淀后得到削减，且项目加工用水对水质要求不高，且根据分析水平衡图可知：项目洒水用水量约16073.04m3/a，初期雨水产生量为1530m3/a，洒水用水量远大于初期雨水产生量。故项目收集雨天地表径流回用于洒水降尘是可行的。

综上所述，项目生活污水经收集处理后回用于厂区洒水降尘，不外排，雨水收集后回用于洒水降尘，可以减少取用新水量，对周围地表水环境影响较小。

4、地下水影响分析

矿区主要地层富水性中等，未发现地下水泉点露头，矿山采用露天开采，开采标高2205m~2065 m，矿山开采标高位于地下水位以上。到目前为止，矿区未发生过突水、涌水、流砂等水文地质问题，项目运行对地下水环境影响不大。

5、声环境影响分析

本项目噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同阶段会产生不同的噪声，其强度与工作状态等因素有关。石料开采、破碎产生的噪声以及施工机械运行产生的噪声是本项目主要的噪声来源。根据项目设备特征和周围环境的特点，项目产噪设备可视为点声源，声场为自由声场，噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其噪声衰减预测模式如下：

LA（r）＝LAref（ro）－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)       （公式1）
式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，

Adiv＝20lg（r/ro）

 Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为15dB；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，

Aatm＝α(r/ro)/1000，查表取α为2.8；

Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc＝5lg(r/ro)。

预测点的A声级叠加公式：
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         （公式2）
公式中：

LA——距声源r处的总A声级；

n——声源数量；

Li——第i个声源的A声级，dB（A）。
（1）噪声源情况
项目噪声主要来源于开采中的机器设备、运输车辆噪声，破碎、筛分等矿石加工噪声，源强为70dB(A)～110dB(A)之间。项目主要设备噪声源强见下表：
表4-3  项目主要设备噪声源强   单位：dB(A)
序号
设备名称
单位
数量
等效声级[dB(A)]
位置
备注
1
潜孔钻机
台
2
95

采区

间断产生
2
挖掘机

台
7
90

间断产生
3

爆破

/

/

110

间断产生

4

螺杆空气压缩机
台
3
70

间断产生
5

装载机
台
5
93

间断产生
6

锤式破碎机

台

1

90

间断产生

7

给料机

台
1
100

加工区

间断产生
8

出土筛
台
1
90

间断产生
9

破碎机
台
1
90

连续产生
10

制砂机

台

1

80

间断产生
11

振动筛
台
2
90

间断产生

12

皮带

台

22

70

连续产生

13

洒水车
辆
1
70

间断产生

14

雾炮机
台
6
70

间断产生

15

供水泵
台
1
70

间断产生

16

小油罐车
台
1
75

间断产生

17

自卸汽车

辆

8

70

间断产生

加工区产噪设备经采取减震垫、厂房隔声等措施后，实现降噪5-20dB(A)，噪声源强如下表所示：

表4-4  降噪后噪声情况一览表   单位：dB(A)
序号
设备名称
单位
数量
等效声级
位置
降噪值

治理后噪声
1
潜孔钻机
台
2
98

采区

20

78

2
挖掘机

台
7
98.5

20

78.5

3

爆破

/

/

110

20

90

4

螺杆空气压缩机
台
3
74.8

20

55.8

5

装载机
台
5
99

20

79

6

锤式破碎机

台

1

90

20

70

合计叠加值

90.9

7

给料机

台
1
100

加工区

20

80

8

出土筛
台
1
90

20

70

9

破碎机
台
1
90

20

70

10

制砂机

台

1

80

20

60

11

振动筛
台
2
86

20

66

12

皮带
条

22

79.04

20

59.04

13

洒水车
辆
1
73

20

53

14

雾炮机
台
6
77.8

20

57.8

15

供水泵
台
1
70

20

50

16

小油罐车
台
1
75

20

55

17

自卸汽车

辆

8

79

20

59

合计叠加值

81.1

（2）噪声环境影响预测
1）矿区噪声环境影响预测分析

表4-5  经过叠加后噪声源强表

距离

源强

100

110

120

160

200

250

300

400

500

512

Leq(dB(A))

90.9

50.9

50.1

49.3

46.8

44.9

42.9

41.4

38.9

36.9

36.7

从上表的预测结果来看，矿区开采过程中经距离衰减后昼间120m，夜间不采矿，矿界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。距离项目矿界最近的敏感点为512.1m下村居民点，项目噪声对其影响极小，故生产设备产生的噪声对周边环境影响不大。

为进一步减少项目产生的噪声对周围声环境质量的影响，项目应对潜孔钻机、浅孔凿岩机、移动空压机等安装减噪防振垫等措施进行减振降噪，且经过距离衰减和树林吸声后噪声对环境保护目标的影响较小。

2）加工区噪声环境影响预测分析
噪声源强叠加后以加工区作为点源计算，并以点源噪声衰减模式预测厂界周边的噪声值，厂界噪声预测情况见下表：根据噪声衰减公式，对各种设备声源在不同距离的衰减计算结果见下表。
表4-6  厂界噪声预测情况   单位：dB(A)
噪声源
噪声源强
方位
距厂界最短距离（m）
厂界贡献值
加工区噪声
81.1
加工区东面
239

33.5

加工区西面
40

49.1

加工区南面
167

36.6

加工区北面
284

32

北侧下村

458

27.9

从上表可看出，各类设备均增加减震降噪措施，并集中设置在厂房内，经分析可知，运营期间所有设备同时运行时，厂界噪声贡献值东、西、南、北面分别为33.5dB(A）、49.1dB(A）、36.6dB(A）、32dB(A），下村噪声贡献值27.9dB(A）。项目仅白天进行生产，噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348－2008中2类标准限值60dB(A)要求，项目噪声对外环境影响很小。

距项目最近的敏感点为北侧距矿界512.1m，距加工区690m的下村。经噪声衰减后基本无影响。项目运输石材过程中会对沿线村庄造成一定噪声影响，本项目运输过程经过东长村，本环评要求对运输成品的运输车辆经过新城乡道沿线村庄时必须匀速慢行，禁止鸣笛，同时严禁运输车辆超载等，做到文明驾驶，将运输车辆噪声降至最低，以降低交通噪声对沿途村庄的影响。

（3）矿山开采爆破影响分析
爆破对环境影响主要为爆破噪声、爆破振动、爆破粉尘、爆破飞石。

①爆破噪声

爆破将产生高声功率的瞬间噪声，其声功率高达110dB（A），对采场周边有一定影响，但实际上由于爆破时间极短，一般仅为几秒到十几秒，通过合理安排爆破作业时间，规范作业可以将影响控制在可接受范围内，加上噪声在传播过程中随距离的衰减和受地形、地貌、气候等的影响，距爆破点500m时噪声已经衰减到60dB（A）以下，距矿区最近的村庄为北侧距矿界约512.1m的下村村庄。噪声经衰减后对最近村庄基本无影响。
②爆破振动

本项目采用小剂量多次用药的爆破方式，距项目区最近的村庄为北侧距矿界约512.1m的下村村庄，处于爆破振动安全距离300m之外。爆破振动对周边敏感点会造成影响，对村庄影响较小。

③爆破粉尘

爆破产生的粉尘量属于间断排放，爆破产生的粉尘量不大，爆破粉尘主要沉降在采区内，对周边大气环境影响不大。

对策措施和建议：

①爆破需由专业队伍进行爆破。爆破点外设立300m的爆破警戒线，爆破时由专人值守，在显著位置安设明显标志，爆破前同时发出音响和视觉信号。

②在项目区乡村公路两端设专人站岗放哨，严禁车辆人员通过，待爆破工作结束并确认安全后方可进入采场。

③控制爆破，合理布局炮眼，减少飞石，对工作人员采取佩戴耳塞的措施。

④严格按照爆破设计进行爆破作业，严禁采用扩壶爆破，严防矿山的爆破作业对其它设备设施造成爆破伤害，确保矿山生产安全。
综上所述，根据以上分析，矿山爆破对周边环境有一定的影响。矿山严格执行环评提出减小对周边环境及人体的影响的措施，该影响能够被接受。

（4）运输沿线影响分析

本项目位于富民县大营街道办束刻村委会束刻下村，项目所在地村庄较少，运输沿线经过的村庄较少，只有东长村，对沿线居民的影响较小。开采期噪声对周围环境影响不大，但对作业人员和现场管理人员有一定程度的影响，必须实施相应的劳动卫生防护措施。

为减小对周边环境及项目职工的影响，本次评价提出如下措施：

生产设备产生的噪声相对爆破噪声要小，噪声源分布较为分散，且布置在地势低处，噪声通过距离衰减、山体阻隔后对村民的影响不大。由于项目一天之中生产时间较长，其噪声影响在宁静的山区显得较为突出，为减小影响，环评提出应采取以下措施：

①禁止夜间（22:00~6:00）采矿作业；

②选用功能好、噪音低的生产设备；

③加强生产机械的日常维护，潜孔钻机、空压机、破碎机、筛分机等生产设备要注意润滑，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减小噪声强度；

④运输车辆应低速行驶，既可降低噪声又能保证安全；

⑤加强运输车辆的管理，矿石应白天运输，禁止夜间（22:00~6:00）运输；

⑥经常对运输道路进行保养和维护，保证平整度；

6、固体废物环境影响分析

（1）生活垃圾

生活垃圾产生量16t/a，由员工统一收集运至垃圾房，定期由富民县大营街道办事处市貌办进行清运处置。项目生活垃圾得到妥善处理，对周围环境影响较小。
（2）废土石

①剥离表土：根据《云南省富民县鑫磊石场石灰岩矿矿产资源开发利用方案》计算知矿山每年产生的废土石约为1196t/a。剥离表土单独堆放于排土场内，剥离表土一部分用于外售，一部分用于后期矿山土地覆土绿化。不产生永久弃渣。

②废土石：本项目共产生废土石1500t/a，属于一般固废，废土石堆放于项目排土场内，一部分用于外售，一部分用于后期矿山采空区回填。产生的弃渣利用率达100%，不产生永久弃渣。

（3）沉淀池污泥

项目区设置了1个淋滤水沉淀池用于收集淋滤水。会产生污泥，污泥量为1t/a，定期清掏运至排土场，后期用于矿区闭矿后封场覆土。
（4）布袋收尘器收集粉尘

项目在破碎和筛分过程中脉冲式布袋除尘器收集粉尘量为634.5t/a，经建设单位提供资料，该部分产生粉尘同机制沙一同外售。
（5）隔油池废油

项目区设置餐饮区，配套安装隔油池，隔油池隔油产生少量废油（主要成分为油脂），废油产生量约0.02 t/a。清掏收集后委托餐厨垃圾经营单位清运处置。

（6）废机油、废润滑油、含油抹布
项目机修过程中使用的含油抹布预测产生量为0.01t/a，废机油、废润滑油产生量约0.02t/a；根据《国家危险废物名录》（2021年版，2021年1月1日起实施），其中含油抹布属于危险废物豁免管理清单中所列物品，全过程不按危险废物管理，可以混入生活垃圾中，由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置；废机油、废润滑油因具有毒性、易燃性，属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物）。因此含油抹布与生活垃圾一起由员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置；废机油全部回用于厂区设备润滑，废润滑油统一收集后暂存于本次环评提出的危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理处置。

本项目的固体废物能够100%处置，对周围环境的影响较小。
根据现场踏勘，项目内未设危废暂存间，所以环评要求加设1个危废暂存间用来储存危废。环评建议危废暂存间面积为10m2，位于机修房附近，暂存间的设置需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，危险废物临时存储间必须密闭，做好防风、防雨、防晒、分类堆放，设标识牌，并按照规定做好危险废物堆放区地面硬化，加强堆放区的防雨和防渗措施。

危险废物储存、处置要求

1）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求危险废物处置间需满足以下要求：

危废暂存间基础防渗层和裙脚为2mm厚、渗透系数≤10-l0cm/s的防渗材料，其上的面层为水泥，与危险废物兼容；危险废物必须单独收集，严禁和一般固体废物混装；外购符合标准的容器分类存放危险废物，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，容器保证完好无损，暂存间和容器设危险废物标识；危废暂存设台账且暂存期不超过1年，暂存后交由有资质的单位清运、处置，并严格执行《危险废物转移联单管理制度》。

2）储存措施要求：

①厂方应每一次都对回收的危废进行记录，具体内容包括：废物名称、来源、数量、特性、入室日期、存放地点、出室时间以及回收单位名称。

②定期检查废油桶有无破漏、渗漏和污染，发现破损，应及时采取措施清理处置。

采取上述处理措施，本项目固体废物均得到了合理处置，固废处置率100%。项目固体废物对环境影响较小。

7、环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。本项目风险评价包括两部分：物质风险和地址灾害风险。 

7.1物质风险评价

（1）评价依据

①风险调查

根据矿山开采特点，矿山爆破工作委托民爆公司进行，项目区不设置炸药库，不储存炸药。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-2009）、《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-85）等相关资料来对本项目主要物料的毒性及其风险危害特性进行识别。本项目涉及主要危险物质为柴油及少量废机油，柴油、废机油物质理化性质及危险特性见下表。
表4-7  柴油的理化性质和危险特性一览表

第一部分  理化特性

外观及性状：

稍有粘性的棕色液体。

主要用途：

用作柴油机的燃料等。

闪点（℃）：

45～55℃

相对密度（水＝1）：

0.87～0.9 

沸点（℃）：

200～350℃

爆炸上限％（V/V）：

4.5

自然点（℃）：

257

爆炸下限％（V/V）：

1.5

主要成分：

是由烷烃、芳烃、烯烃组成的混合物

溶解性：

不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

第二部分 危险性概述

危险性类别：

第3.3类高闪点 易燃液体

燃爆危险：

易燃

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

危险特性：

本品易燃，具有刺激性。遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第三部分   稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热

禁配物：

强氧化剂、卤素

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳

第四部分   毒理学资料

接触限值：

目前无标准

急性毒性：

LD50：无资料，LC50无资料。

急性中毒：

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。

慢性中毒：

柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。

刺激性：

具有刺激作用

最高容许浓度

目前无标准

表4-8  废机油的的理化性

物料名称

形态及物理化学性质

闪点

引燃温度

废机油

是一种油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带气味。急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎

76℃

248℃

②环境敏感目标调查

项目环境风险保护目标分布见下表。

表4-9 项目环境风险保护目标

项目

名称

相对厂址方位

相对项目区距离

相对厂界距离

相对加工区距离

保护内容

大气环境风险

下村

北面

458m

512.1m

690m

173人

③风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂区内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q：
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式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量；

    Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

项目柴油厂内最大存在总量为40t，废机油最大存在总量0.02t/a，均属于列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的危险物质，油类物质，其临界量为2500t。

表4-10  建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

1

柴油

/

30

2500

0.012

2

废机油

/

0.02

2500

0.000008

项目Q值∑
0.012

由上表可知，Q<1，则该项目环境风险潜势为I。

④评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级划分，本项目环境风险潜势划分为I级，可开展简单分析。

（2）风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《环境风险评价实用技术和方法》规定，风险评价首先要确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆性等危险性级别。项目使用的柴油属于易燃物质，具有燃烧爆炸性。且油品泄漏将会对周围环境造成较大影响。

（3）环境风险分析

根据风险产生的因素，本项目在生产运行中，可能发生的事故主要有油储罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染，输油管线发生意外事故或工人误操作时产生的泄漏以及由此引起的火灾及爆炸对人身安全及周围环境产生的危害。根据风险识别，本项目主要存在的事故类型有：

a、储罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染；

b、储油区油品溢出或泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故；

①对地下水的污染

储油罐腐蚀破损、装卸过程中人为操作不当等可能导致柴油油泄漏，地下水一旦遭到污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附的废油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷渗透到到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需很长时间。

②对大气环境的污染

a、泄露影响分析

根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，影响油品挥发速度的主要因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。本项目采用地上储油罐工艺，可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的矿物油将集聚在储油区，会造成一定面积的扩散，对大气有一定环境影响。

b、火灾、爆炸影响分析

柴油为碳氢化合物，分解产物为一氧化碳CO、CO2及水，其中完全燃烧时产生CO2，不完全燃烧时产生CO，CO在大气中比较稳定，不易与其他物质产生化学反应，但当CO浓度过高时，人在这种环境下待的时间较长，就会出现晕眩、头痛、怠倦的现象，CO对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或者慢性中毒甚至有死亡的威胁。此外，CO还可能造成听力与视力的损害，比如视野的减小或者听力的丧失。二氧化碳对环境影响主要为温室效应。本项目出现火灾、爆炸事故概率较小，排放CO、CO2经大气稀释、扩散后对周边大气环境影响较小。

③对土壤的污染

储油罐腐蚀破损、装卸过程中人为操作不当等可能导致废油泄漏，泄漏的油一旦渗入土壤，会引起土壤理化特性的变化，如堵塞了土壤的孔隙结构，破坏土壤结构，使土壤的透水性降低。

（4）环境风险防范措施及应急要求

柴油储罐风险防范措施

① 防火围堰：要求项目油罐区四周设置防火堤，内设分隔堤，罐区地表铺设防渗材料。堤内容积可将储罐一旦破裂流出泄露液和消防水截留在堤内，可避免储液流失和火灾蔓延。 
② 柴油罐在运输过程中做好防护措施，避免发生剧烈碰撞，以防止爆炸事故的发生。 
③ 柴油储存区附近设立防火标志，禁止有明火现象发生，同时对柴油罐进行规范性管理； 
④ 经常检查柴油罐与外部管线相连的阀门、法兰等是否有磨损或者裂纹等，若发现并立即检修。 
⑤ 柴油罐旁边按要求设置有干粉灭火机、砂子等。 
地下水防渗措施

项目危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s；柴油储罐区应按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s，具体如下：

①重点防渗区

油库区、危废暂存间。重点防渗区措施：a防渗池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑；b使其防渗系数K≤1×10-10cm/s。

②一般防渗区

维修车间。一般防渗区措施：地面采取水泥进行硬化。

同时加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 

b、应急要求：

①若发生火灾：尽可能将容器从火场移至空旷处；喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束；处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离；用雾状水、泡沫、千粉、二氧化碳、砂土灭火。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。

②若发生泄漏：迅速撒离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；切断火源；建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服；尽可能切断泄漏源；防止流入排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂石或其它不燃材料吸附或吸收。
7.2、风险结论

项目运行过程中存在着泄漏、火灾爆炸风险和地质灾害风险，在平时必须严格按照有关规范标准的要求对储罐进行监控和管理；需编制环境风险应急预案，且加强对储油罐做好防渗漏措施，同时做好油品的仓储、运输管理，对排土场进行详细勘察设计和严格施工及加强后期管理，满足安全生产要求。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，存在的风险是可控的，项目建设从环境风险角度分析可行。

建设项目环境风险简单分析内容见下表。
表4-11  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

年产30万吨石灰石破碎生产线改扩建项目
建设地点

（云南）省

（昆明）市

（/）区

（富民）县

大营街道办束刻村委会束刻下村

地理坐标

经度

102°35'42.0″
纬度

25°14'49.2"
主要危险物质及分布

柴油及少量废机油，分布于加工区

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

油类物质泄露后，将会下渗污染所处区域的地下水和土壤。如遇到降雨天气，将会随雨水进入附近河流，可能造成水质中石油类因子升高；若发生火灾，引起废油燃烧会威胁场内设施及附近居民安全。

风险防范措施要求

① 在柴油罐周边修建挡墙，柴油罐放置点地表应硬化，以防止柴油导流过程中滴漏的柴油污染土壤，起到防渗的作用；② 柴油罐在运输过程中做好防护措施，避免发生剧烈碰撞，以防止爆炸事故的发生；③ 柴油储存区附近设立防火标志，禁止有明火现象发生，同时对柴油罐进行规范性管理；④ 经常检查柴油罐与外部管线相连的阀门、法兰等是否有磨损或者裂纹等，若发现并立即检修；⑤ 柴油罐旁边按要求设置有干粉灭火机、砂子等。⑥项目危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s；柴油储罐区应按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s；⑦根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求结合企业实际情况编制《建设项目环境风险应急预案》。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目在储存等过程存在火灾事故风险，在采取严格的防护措施后，事故发生概率很小，风险可控。

8、土壤环境影响分析

（1）土壤环境影响评价工作等级的确定

本项目涉及土壤类型有生态影响型及污染影响型。

①生态影响型

按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018) “第 6.2.1 生态影响型”中有关规定，根据土壤环境影响评价项目类别、敏感程度划分评价工作等级，土壤环境影响评价工作等级划分见下表，生态影响型敏感程度分级表见下表。
表4-12 生态影响型评价工作等级划分
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经查《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中附录 A“表A.1 土壤环境影响评价项目类别”，项目属于采矿业中的“其他”，为Ⅲ类项目。
表4-13 生态影响型敏感程度分级表
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经过查阅相关资料可知：1）富民年平均水面蒸发量为1159.3毫米。全年平均降雨量 870 毫米，建设项目所在地的干燥度为1.33，小于1.8；矿山为山坡露天矿，开采最低标高位于侵蚀基准面之上约45m，无涌水现象，水文地质条件简单，地下水埋深较深，属于盐化中的类别“其他”，不敏感。2）据项目区《富民县鑫磊石场石灰岩矿土地复垦方案》报告，pH值在5.0-8之间，项目区不会发生盐化、酸化和碱化，且根据项目土壤现状监测PH为6.47，项目区土壤环境不敏感。
由于本项目为Ⅲ类项目，土壤环境敏感程度为不敏感，对照生态影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价。

②污染影响型

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（试行）（HJ964-2018），附录 A“表A.1 土壤环境影响评价项目类别”，项目属于制造业中非金属矿物制品的“其他”，为Ⅲ类项目。土壤环境的评价等级判断依据如下：
表4-14 污染影响型污染程度分级表
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表4-15 污染影响型评价工作等级划分表
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项目占地约133090m2（199.635亩）（在5-50hm2之间，属于中型），属于污染影响型，周围存在耕地，环境敏感，根据HJ964-2018中表4，项目土壤环境影响评价工作等级为三级。

综上，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。

（2）土壤环境评价范围 

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（试行）（HJ964-2018）表5，项目属于三级评价的污染影响型项目，评价范围为占地范围内和占地范围外0.05km范围内。

（3）土壤环境影响评价

①土壤环境影响类型及影响途径识别

根据导则附录B表B.1进行识别，详见下表。

表4-16  项目土壤环境影响类型及影响途径表
时期

污染影响型

大气沉降

地面漫流

垂直入渗

其他

建设期

——

——

——

——

运营期

√

√

√

——

服务期满后

——

——

——

——

②土壤环境影响源及影响因子识别

根据导则附录B表B.2进行识别，详见下表。

表4-17  土壤环境影响源及影响因子识别表
污染源

工艺流程/节点

污染途径

全部污染物指标

特征因子

备注

项目区

生产过程

大气沉降

颗粒物

—

周边林地、耕地

柴油储存区

储存柴油

垂直入渗

石油烃

石油烃

连续、事故

危险废物暂存间

危废暂存

垂直入渗

石油烃

石油烃

连续、事故

③预测与评价

根据导则8.7.4，本项目土壤环境影响评价等级为三级，土壤环境影响采用定性描述进行评价。

（4）土壤环境影响分析

项目区设置有储存能力为30t的柴油库，加油区滴落油品及废水收集、处理过程可能渗漏污染土壤，主要污染物为石油类，因项目对土壤环境的影响主要涉及地面漫流影响及渗入途径影响，对照HJ964-2018中9.2.3.3条污染影响型的防控措施：

①涉及地面漫流影响的，应根据建设项目所在地的地形特点优化地面布局，必要时设置地面硬化、围堰或围墙，以防止土壤环境污染；

②涉及渗入途径影响的，应根据相关标准规范要求，对设备设施采取相应的防渗措施，以防止土壤环境污染。

环评要求建设单位加强运行管理，从油品储存、运输、污染处理设施等全过程控制产品泄漏，采取行之有效的防渗措施，定期检查储油、加油设施，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象；发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。且对油罐区及危险固废暂存间进行防渗处理，污水处理设施等均水泥硬化处理；生活垃圾、污泥、危险固废等固体废物集中收集，堆放于室内，避免雨天雨水冲刷产生淋滤水。项目目前所采取的措施基本满足土壤污染防控要求，对土壤环境影响可控。


	

	选址选线环境合理性分析
	根据分析项目污水不外排；项目产生的噪声可实现厂界达标，不会对周边村庄构成影响；大气污染物主要为加工区及排土场无组织排放粉尘，采取相应的处理措施后，项目的建设对当地环境影响较小，能为环境所承受。选址区域无饮用水水源保护区，以及自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区等需要特殊保护的地区，环境空气质量功能区为二类功能区。矿区内未发现滑坡、泥石流、地面开裂等地质灾害，区域稳定性属基本稳定区。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），本项目排土场选址合理。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	本次环评不对其进行评价，主要对项目营运期进行评价。改建项目于2020年7月开工建设，于2021年2月改建完成并投入运营，目前正处于停工阶段。改建项目在建设过程中开挖的土石方全部回填，未产生弃渣；在拆除原有工程的过程中产生了一部分建筑垃圾，根据建设单位介绍，建筑垃圾主要为废铁、废木材等，废木材及废铁外售给废品回收站，生活垃圾统一收集后委托环卫部门进行清运处理，固废处置率100%，未对周围环境产生影响，且施工期已结束，影响已消失，现场无施工遗留问题，施工期间也无环保投诉事件发生，本次评价不再对施工期产污环节进行分析。本次建设内容主要为环保设施的安装。



	运营期生态环境保护措施
	1、生态

1）动植物影响因素

项目为延续性矿山，已运行多年，区域内现有植被均为富民地区的常见物种，没有珍稀植物存在，植被较为单一，主要为云南松、火棘、灌木杂草等，局部地段岩石裸露，矿区及周围无珍稀物种。现状野生动物较少，野生动物已习惯区域类人类活动影响。项目建设对动植物影响因素主要为占地，其次为运输道路及人员进驻产生的噪声、粉尘等对当地动植物造成影响。

2）占地

根据项目平面布置图及实际踏勘的情况，项目区用地规模13.4421hm2，从项目土地利用现状分析，矿山生产主要占用其它有林地、灌木林地和少量旱地、采矿用地，项目区土地利用现状见表5-1

表5-1   项目区土地利用现状见表

一级地类

二级地类

面积（hm2）

总计

占总面积的比例（%）

矿区内

矿区外

01

耕地

0103

旱地

0.2413

0.3466

0.5879

4.40%

03

林地

0301

有林地

2.9816

0.5331

3.5147

26.29%

0305

灌木林地

6.0246

2.9744

9.0724

67.31%

06

工矿仓储用地

0602

采矿用地

-

0.2671

0.2671

2.00%

合计

9.2475

4.1212

13.4421

100.00%

根据《富民鑫磊工贸有限公司石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》及土地利用总体规划及生态红线查询结果（详见附件12）可知项目未涉及基本保护区农田、保护区、公益林，不涉及占用生态保护红线，及不在《生态保护红线》确定的范围之内。

3）景观破坏

项目占地主要为林草地以及其他用地，生长有云南松、火棘、车桑子、爬山虎、灌木杂草等。项目矿山开采将清除区域绝大部分植被，地表植被遭到破坏，工程行为造成的地表裸露和人为痕迹影响了区域自然景观。项目运营期采取一定的绿化措施，并且通过采矿中、后期的植被恢复可对区域景观有一定程度恢复，使景观破坏的影响降到最低。

4）水土流失

根据相关资料，损坏水土保持设施类型主要为林地和灌木林地。项目采用露天开采方式，矿体开采等对原地貌破坏大，形成新的边坡，在雨水冲刷和地表径流侵蚀作用下，容易增大区域水土流失。在开采过程中，通过合理规划开采方案，减少开采活动对周围土地的扰动、占压等影响，设置截排水沟、沉砂池、集水池等设施、对采空区及时回填覆土、复垦，通过以上措施来减少项目运营过程中造成的水土流失。 


	其他
	1、废气

1、采区（露天作业）

矿石开采及加工过程中产生的废气主要是粉尘及机械废气等。

1）无组织排放粉尘

项目矿山露天开采过程中主要的大气污染源是粉尘。在剥离、采掘、破碎、筛分、堆放及装车、运输等过程中均有粉尘散发出来，粉尘排放伴随着整个开采工序。在干燥条件下作业场所的颗粒物浓度高达3~10mg/m3。其排放特点是：排放高度低，大多属于面源污染；排放点多而且分散；排放量受风速和空气湿度影响较大，若不采取抑尘措施，粉尘污染对环境影响较大。
①凿岩钻孔粉尘

凿岩钻孔时，钻头撞击岩石产生粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境科学出版社)中给出的钻孔的逸散尘排放系数0.004kg/t (矿石)，本矿山年开采量为0.0009025万t/a，则矿山钻孔过程粉尘产生量为1.20t/a。在未设防尘措施的条件下，长时间工作的作业场所空气中含尘量可达60~ 800mg/m3，此粉尘影响范围一般在6m以内，因此对钻孔工人产生影响较大。项目采用湿式钻孔凿岩作业。在钻孔凿岩作业前，项目首先对矿体进行充分湿润，钻孔过程中不停向钻孔内加注冷却降尘水，可有效降低钻孔粉尘。通过湿式作业，除尘效率可达到90%，凿岩钻孔作业过程中粉尘排放量约为0.12t/a，0.05kg/h为无组织排放。

②爆破粉尘

本项目采矿区采用中深孔爆破，粉尘产尘量较小。类比同类《古蔺县鑫利建材有限公司属有限责任公司年产30万吨石料扩能技改项目》采矿场，矿山爆破产尘量约 10g/t 矿石。根据本项目开发利用方案，采矿场生产规模为300017.273万 t/a，因此爆破时粉尘年产生量为 3.0t/a。爆破前先在爆破现场洒水、钻孔过程注水，爆破后，粒径大的粉尘在短 时间内在爆破区内沉降，直径＜10μm 的飘尘不易沉降，但仅占产尘量的 1%，另外在直径 10～45μm 的粉尘在爆破区内也不能短时间沉降，合计为 10%左右，故本项目爆破粉尘产生量为 0.33t/a，0.229kg/h。

③锤破（一破）粉尘

根据建设单位提供资料，项目矿石爆破后约0.9万t/a的原矿经过锤式破碎机进行锤破（一破），根据《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章的粒料划分，本项目的原料加工中石灰岩矿属于碎石类。石灰岩矿一级破碎和筛分的产尘系数为0.25kg/t物料，则根据产尘系数核算，产生粉尘2.25t/a，通过移动式雾炮机洒水降尘，除尘效率为80%，则粉尘排放量为0.45t/a。
④铲装粉尘

根据《逸散性工业粉尘控制技术》( 中国环境科学出版社)中给出的铲装逸散尘排放系数，采场铲装过程中产生的粉尘量为0.015kg/t（原矿）。项目采石场年开采石灰石矿300017.273万t/a，则项目采场在铲装过程中产生的粉尘量为4.5t/a，通过采取移动式雾炮机洒水降尘治理措施后抑制率约70%，则铲装扬尘的排放量为0.9t/a，0.375kg/h。

表5-2 采区各工段粉尘产生及排放情况

开采区

产生工段

加工量(t/a)

产尘系数

产生量(t/a)

降尘去除效率%

排放量(t/a)

排放方式

矿山开采区

凿岩钻孔

300017.273
0.004kg/t矿石
1.2

90

0.12

无组织

爆破

300017.273
10g/t矿石
3

80

0.33

无组织

锤破（一破）

9000

0.25kg/t物料

2.25

80

0.45

无组织

铲装

300017.273
0.015kg/t原矿
4.5

80

0.9

无组织

合计
/
/
10.95

/
1.8
无组织

2、矿石加工区（均在密闭彩钢瓦大棚内进行）

①矿石加工粉尘

本项目加工区涉及二级破碎和筛分、三级破碎和筛分，根据《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章的粒料划分，本项目的原料加工中石灰岩矿属于碎石类。石灰岩矿二级破碎和筛分的产尘系数为0.75kg/t物料，三级破碎和筛分的产生系数为3kg/t物料。本项目石灰岩矿加工总量为30万t/a。

破碎加工区主要进行生产公分石（6万t/a）、瓜子石（4万t/a）、五八石（10万t/a）、机制沙（10万t/a），其中二级破碎筛分石料300017.273t/a，三级破碎和筛分160010.032t/a，根据产尘系数核算，二级破碎和筛分的产尘量225t/a，产生的粉尘经集气罩收集（收集效率90%，风量10000m3/h）进入1套布袋除尘器（除尘效率99.5%）后由20m高排气筒排放，二级破碎粉尘排放量为1.0125t/a，排放速率为0.422kg/h，排放浓度为42.18mg/m3，未收集的粉尘量为22.5t/a；

三级破碎和筛分的产尘量为480t/a，产生的粉尘经集气罩收集（收集效率90%，风量10000m3/h）进入1套布袋除尘器（除尘效率99.5%）后由20m高排气筒排放，三级破碎和筛分粉尘排放量为2.16t/a，排放速率为0.9kg/h，排放浓度为90mg/m3，未收集的粉尘量为48t/a；

在破碎、筛分工序车间内设置超声波喷雾降尘设施降尘量按80%计，则粉尘排放量为14.1t/a，呈无组织形式排放。

表5-3  加工区各工段有组织粉尘产生及排放情况

加工区

加工工段

加工量(t/a)

产尘系数

产生量(t/a)

集气罩收集效率
布袋除尘器+20m排气筒去除效率%

排放量(t/a)

排放方式

破碎加工区

二级破碎和筛分
300017.273
0.75kg/t物料
225

90
99.5

1.0125

有组织

三级破碎和筛分
160010.032
3kg/t物料
480
90
99.5

2.16

有组织

合计
/
/
705
/
/

3.1725

有组织

表5-4  加工区各工段无组织粉尘产生及排放情况

加工区

加工阶段

产生量

(t/a)
超声波喷雾抑尘去除效率%
排放量

(t/a)
排放方式

破碎加工区
二级破碎
22.5
80
4.5
无组织

三级破碎和筛分
48

80
9.6

无组织
合计
70.5

/

14.1

无组织
②物料平衡

本项目破碎加工区所需原矿直接由矿山开采（少部分进行锤破）后运至破碎加工区，其中二级破碎筛分后得到产品机制沙（4万t/a）、五八石（10万t/a），三级破碎和筛分得到产品公分石（6万t/a）、瓜子石（4万t/a）、机制沙（6万t/a）。
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图5-1  破碎加工区物料平衡图（单位：t/a）
（3）排土场

本项目排土场（2000m2）产生的扬尘，环评采用西安冶金建筑学院的干堆场扬尘计算公式模拟计算其产生量，计算公式如下：

Q=4.23×10-4×V4.9×S

式中：Q—表示扬尘产生量，单位为mg/s

S—表示面积（2000m2）

V—表示风速（本项目V均取当地年平均风速V=2.1m/s）

根据计算公式，则本项目排土场扬尘产生量为32.08mg/s（排放时间按每天24小时，每年365天算，2.77kg/d、0.115kg/h、1.01t/a）。在堆场内洒水降尘，增加粉尘含水率、加快粉尘沉降速度，从而通过雾炮机喷雾洒水降尘抑制起尘量，洒水降尘抑尘效率约为80%，则洒水降尘后，扬尘排放量为6.42mg/s（0.554kg/d、0.023kg/h、0.202t/a）。排土场废土石清理完后用作项目区停车场。
（5）五八石堆场

本项目瓜子石堆场主要堆放五八石（600m2）产生的扬尘，环评采用西安冶金建筑学院的干堆场扬尘计算公式模拟计算其产生量，计算公式如下：

Q=4.23×10-4×V4.9×S

式中：Q—表示扬尘产生量，单位为mg/s

S—表示面积（600m2）

V—表示风速（本项目V均取当地年平均风速V=2.1m/s）

根据计算公式，则本项目排土场扬尘产生量为9.62mg/s（排放时间按每天24小时，每年365天算，0.831kg/d、0.035kg/h、0.302t/a）。在堆场内洒水降尘，增加粉尘含水率、加快粉尘沉降速度，从而通过雾炮机喷雾洒水降尘抑制起尘量，洒水降尘抑尘效率约为80%，则洒水降尘后，扬尘排放量为1.92mg/s（0.166kg/d、0.007kg/h、0.06t/a）。

（6）产品装卸粉尘

物料装车机械落差的起尘量采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式估算，经验公式为：
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式中：Q--物料装车时机械落差起尘量，kg/s

u--平均风速，m/s，取2.1m/s

H--物料落差，m,取2m

w--物料含水率，%，取8%

t--物料装车所用时间，t/s，取600s
    经计算，物料装车时机械落差的起尘量为3.76×10-4kg/s（排放时间按每天24小时，每年365天算），则物料装车时机械落差起尘量约为11.85t/a，卸料口安装密闭罩，抑尘效率可达80%，则降尘处理后，粉尘排放量为：2.37t/a。
（7）道路扬尘

运输道路粉尘属无组织排放，其产生量的大小与道路清洁程度、车辆行驶速度及运输车辆数量等因素有关。本项目外租自卸汽车（20t），运输道路设计时速按 20km/h（石料运输往返），采用车辆运输道路粉尘经验公式对单位车辆在不同车速、不同路面清洁度下的道路粉尘进行计算。车辆道路粉尘产生量选上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式计算：
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式中：QP——道路扬尘量，（kg/km·辆）；

      Q′P——总扬尘量，（kg/a）；

     V——汽车行驶速度，（km/h）；
M——汽车重量，t（20t）；
P——道路表面粉尘量（0.02kg/m2）；
L——运输距离，本项目内部运输距离2km；
      Q——运输量，30.000244万t/a。

项目按汽车行驶速度20km/h，汽车重量20t计算，则每辆车的交通运输起尘量为0.12kg/km·辆。采场内运输距离2km，则运输道路扬尘产生量为3.6t/a。运输扬尘通过加强路面养护、及时洒水和做好运输车辆车厢防漏措施可得到控制，按除尘效率80%，最终粉尘排放量为0.72t/a。
（8）爆破废气

本项目石灰岩矿爆破过程产生少量NO2和粉尘。爆破频次为4次/月，硝铵炸药用量约为3.5吨/月，炸药产生的污染物产生量不大，爆破废气能较快在大气中自然扩散。

（9）机械及运输车辆尾气

生产设备的运行和车辆运输的尾气，也是影响空气环境的污染物之一。开采机械和运输车辆使用汽油、柴油作能源，外排尾气中主要含有烯烃类、CO、NOx等污染物，本项目设备和运输汽车较少，外排尾气量小，均为无组织排放，且作业范围相对较大，周围扩散条件好，机械废气对外环境影响不大。

（10）食堂油烟

本项目年工作300天，1班制，每天工作8小时；劳动定员在原项目基础上增加42人，总共60人，均在项目内食宿，属于小型饮食业，产生炊事油烟废气。
餐饮区使用电、液化气以及太阳能等清洁能源。油烟废气中污染物主要为油烟、TSP、PM10，推荐的炊事排污因子参考数据见下表。
表5-5   炊事排污因子参考数据表

污染因子

油烟

TSP

PM10
废气中的浓度（kg/t食用油）

1.035

1.278

1.18

项目按平衡膳食推荐的以每人每天食用30g食用油计，则使用食用油1.8kg/d、0.66t/a（以365天计），污染物排放量见下表。

表5-6  炊事废气污染物排放量    单位（kg/a）
污染物

油烟

TSP

PM10
餐饮

食用油0.66t/a

0.68

0.84

0.78

根据上述计算结果，厨房产生的油烟量0.00186kg/d，炊事时间按4h计算，则油烟产生量为0.465g/h；项目安装1套处理风量为2000m3/h，净化效率为60%的油烟净化器，油烟产生浓度为0.23mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模的相关限值，即最高允许排放浓度≤2.0mg/m3。

（11）产品运输产生的道路扬尘

项目产品运输产生的道路扬尘来自运输车辆行驶时产生的道路扬尘，而道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内，路边的TSP浓度可达10mg/ m3以上。本环评提出采取以下粉尘防治措施：①加强场内运输道路洒水；②禁止运输车辆超载，防止运输过程矿石洒落地面；③运输过程中覆盖篷布。通过采取上述措施，项目对外环境和村庄影响较小。项目产品运输经过东长村，距项目区直线距离约2.75km。

项目产生废气产生及排放情况见下表：

表5-7  项目粉尘产生及排放情况一览表

产污工序

治理措施

污染物

排放量

排放形式

t/a

kg/h

采区

凿岩钻孔

湿式作业

粉尘

0.12

0.0136
无组织
爆破

洒水降尘

粉尘

0.33

0.0376
无组织
锤破（一破）

洒水降尘

粉尘

0.45

0.0514
无组织
铲装粉尘

洒水降尘

粉尘

0.9

0.102
无组织
加工区

二级破碎和筛分

脉冲式布袋除尘器+20m高排气筒

粉尘

1.0125

0.422
有组织
超声波喷雾抑尘

粉尘

4.5
1.875
无组织
三级破碎和筛分

脉冲式布袋除尘器+20m高排气筒
粉尘

2.16

0.9
有组织

超声波喷雾抑尘

粉尘

9.6

4

无组织

产品装卸

下料口安装密闭罩

粉尘

2.37

0.988

无组织

排土场

雾炮机喷雾洒水降尘、拦挡、遮盖　

粉尘

0.202

0.023
无组织
五八石堆场

雾炮机喷雾洒水降尘

粉尘

0.06

0.0068
无组织
道路扬尘

洒水降尘

粉尘

0.73

0.083
爆破废气

自然扩散

废气

少量

—

机械及运输车辆尾气

自然扩散

尾气

少量

—

食堂油烟

油烟净化器

油烟

3kg/a

60%

合计
有组织粉尘
3.1725t/a
无组织粉尘
19.262t/a
2、废水

根据业主提供的资料，加工碎石没有水洗，因此，没有洗石废水产生。本项目生产过程中只有抑尘用水，用水全都蒸发，因此没有生产废水产生，项目废水主要为生活废水和雨天地表径流、初期雨水。       
1）生产废水

装卸降尘用水

根据类比同类项目《富民金锐水泥建材有限责任公司砂锅村后山石灰岩矿》，项目装卸用水量约为0.01m3/t矿石，项目开采矿石300017.273万t/a，按300天开采，1000t/d，则项目用水量为10m3/d，3000m3/a，自然蒸发损失，无废水产生。

2）采场作业面降尘用水

项目区在矿石开采过程中为减少粉尘的产生量，旱季需在采场工作面进行洒水降尘，特别是爆破之后形成的爆堆应采取洒水降尘减少粉尘对周围环境的影响。项目采区面积为1560m2（采取边开采边恢复的方式），降尘次数取2次/d，用水定额参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中的“场地浇洒”，按2L/m2计，则项目旱季（按229天算）采区需降尘用水量为6.24m3/d，1428.96m3/a。此过程用水全部蒸发，无废水产生。
3）加工区降尘用水

本项目加工区均设置有超声波喷雾抑尘设施。本项目共有 2 台破碎机、2 台制砂机、2 台振动筛、22皮带输送口、1个中转仓，根据建设单位提供资料，超声波喷雾抑尘用水量约为11.7m3/d，3510m3/a，这部分水全部蒸发损失。

4）堆场降尘用水

本项目场地内排土场及运输道路需要进行洒水降尘，主要产生是五八石堆场和排土场。

根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019）场地浇洒按2L/（m2·次），旱季或在雨季降雨后晴天遇大风天气则进行洒水降尘。洒水降尘可以减少粉尘的扬起。降尘洒水通过地面蒸发可被完全消耗掉，不向地表沟谷排放。根据上文所分析的场地洒水降尘的范围，其面积为2600m2，旱季229d，旱季每天洒水2次，则本项目洒水降尘用水量为7.76m3/次，平均旱季15.52m3/d，全年3554.08m3/a。洒水降尘用水完全自然蒸发损耗，不排放。

（2）生活废水

本项目年工作300天，1班制，每天工作8小时；劳动定员总共60人，其中40人在项目区食宿，20人在项目区食用及办公，在项目区西北侧租用的村民民房住宿，民房内配有旱厕，根据《云南省地方标准—用水定额》（DB53/T168-2019），均在项目区食宿40人，生活用水量按100L/d计算，则用水量为4m3/d，1200m3/a；20人在项目区食用及办公，用水量按60L/d计算，则用水量为1.2m3/d，360m3/a，租用村名民房住宿，用水量按40L/d计算，则用水量为0.8m3/d，240m3/a，总用水量为6m3/d，1800m3/a（餐饮用水1.2m3/d，360m3/a）；污水产生量按80%计算，生活废水产生量为4.8m3/d，1440m3/a（其中有0.64m3/d的生活废水为租用民房产生的废水，废水主要为洗漱废水，经收集后用于民房周边洒水降尘。餐饮废水0.96m3/d，288m3/a）。生活废水主要是员工的餐饮废水、其他生活废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油等。项目区内餐饮废水经隔油池处理后同其他生活废水一起排入生活污水沉淀池收集处理后回用于厂区洒水降尘，租用民房员工产生生活废水主要为洗漱废水，废水经收集后用于民房周围洒水降尘。

（3）绿化用水

项目建设约有20000m2的绿化区，主要是采空区回填后的绿化区。根据《云南省地方标准—用水定额》（DB53/T168-2019），绿化用水晴天取3L/m2·次的用水量，一般为1次/3d，富民县年均雨天136天、非雨天按229天计，雨天不用水，则项目晴天需要消耗的绿化用水量为20m3/d，4580m3/a，绿化用水不产生废水。

（4）雨天初期雨水

项目采场、工业场地初期雨水形成地表径流的降水，携带大量的 SS，如果不进行收集处理，直接外排进入周边水体会造成水体污染及造成水土流失，随着降雨时间的推移，30min后雨水中的 SS 大幅度降低，可直接外排。

初期雨水与场地汇水面积、当地降雨量和渗出系数等因素有关。雨水汇水量根据下面公式计算：
Q=ψ×q×F

式中：Q─降雨产生的地表径流量，m3/d；

ψ—集水区径流系数，本报告取0.9；

F─集水区汇水面积（m2），本报告取7000m2；

q—日最大降雨量（m），由于项目所在区域为为富民县，富民县日最大降雨量为85.8mm左右。

经计算，若雨天来临，整个厂区雨水收集量约540.54m3/d，初期雨水收集时间按30分钟计算，则初期雨水产生量为11.25m3/次。初期雨水收集次数按雨季136d，每天收集一次算，则初期雨水产生量为1530m3/a。项目拟在矿区西侧设置总容积为45m3的一个三级沉淀池（每个容积15m3）用于沉淀处理矿区和排土场雨季产生的地表径流水，在加工区西北低洼处设置沉淀池，总的有效容积不得少于45m3。

表5-8  项目废水产生及排放一览表

序号
位置
名称
用水量
废水量
排水情况
排放量
1
生活区
食堂用水
1.2m3/d
0.96m3/d
经新建3m3隔油池处理后排入项目区生活污水沉淀池回用于厂区洒水降尘，不外排
0
其他生活用水
4.8m3/d
3.84m3/d
项目区内产生废水排入生活污水沉淀池收集后用于厂区洒水降尘。租用民房产生的废水，废水主要为洗漱废水，经收集后用于周边洒水降尘，不外排
0
2

采场
装卸降尘用水
10m3/d
0
蒸发消耗
0
3

采场降尘用水
6.24m3/d
0
蒸发消耗
0
4

破碎降尘用水
11.7m3/d
0
蒸发消耗
0
5

堆场降尘用水

15.52m3/d

0

蒸发消耗

0

6

绿化用水

20m3/d

0

绿化消耗

0

7

初期雨水
/
11.25m3/次

项目对采场、排土场地表径流及加工区初期雨水进行收集，收集沉淀后用作降尘用水，不外排
0

5）项目废水排放及水污染物产生情况

项目内实行雨污分流排水体制，矿区采场地表径流经排水沟进入厂区西部沉淀池，加工区初期雨水经排水沟进入加工区西北侧低洼处修建的沉淀池，项目区内餐饮废水经隔油池处理后同其他生活废水一起排入生活污水沉淀池收集处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。        

项目产生的初期雨水11.25m3/次，拟在拟在矿区西侧设置总容积为45m3的一个三级沉淀池（每个容积15m3）用于沉淀处理矿区和排土场雨季产生的地表径流水，在加工区西北低洼处设置沉淀池，总的有效容积不得少于45m3，沉淀处理后回用于项目区洒水降尘。装卸抑尘用水为10m3/d，采区洒水降尘用水量为6.24m3/d，破碎筛分用水量为11.7m3/d，堆场抑尘用水15.52m3/d。雨天地表径流、初期雨水收集量为21.46m3/d，收集后项目区洒水降尘中使用，年工作300天，每天洒水用量为83.46m3/d。晴天绿化用水20m3/d。项目洒水降尘对水质要求不高，雨天地表径流主要污染因子为SS，经沉砂池沉淀后用于项目洒水降尘是可行的。雨天地表径流水质、水量均可以满足要求，雨天地表径流处理后用于项目区洒水降尘是可行的。

项目内不产生生产废水，主要是生活污水，项目生活污水水污染物产生及排放情况见下表，项目日水量平衡图详见下图，项目年水量平衡图详见下图。
表5-9 项目生活污水水污染物产生情况

项目

指标

指标

主要污染物名称

COD

BOD5
SS

动植物油

NH3-N

TP

生活污水

产生量1440t/a

产生浓度mg/L

300

250

200

40

35

8

产生量t/a

0.432

0.36

0.288

0.057

0.05

0.011

排放量

排放浓度mg/L

—

—

—

—

—

—

0t/a

排放量t/a

0

0

0

0

0

0

表5-10   项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放

去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

编号

名称

工艺

1

生活废水

COD、SS等

项目区内产生污水主要为洗漱废水，经生活污水沉淀池收集后用于厂区洒水降尘
不外排

1

生活污水沉淀池
—

—

—

—
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图5-2   项目旱季日水平衡图   单位：m3/d
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图5-3   项目雨季日水平衡图   单位：m3/d
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图5-4   项目年水平衡图   单位：m3/a
3、噪声

本项目主要噪声源为潜孔钻机、挖掘机、轮式装载机、移动空压机、破碎机、筛分机等产生的机械设备噪声以及爆破产生的强烈冲击噪声，项目噪声源强等效声级值见下表所示。
表5-11  项目噪声源情况汇总表

序号
设备名称
单位
数量
等效声级[dB(A)]
位置
备注
1
潜孔钻机
台
2
95

采区

间断产生
2
挖掘机

台
7
90

间断产生
3

爆破

/

/

110

间断产生

4

螺杆空气压缩机
台
3
70

间断产生
5

装载机
台
5
93

间断产生
6

锤式破碎机

台

1

90

间断产生

7

给料机

台
1
100

加工区

间断产生
8

出土筛
台
1
90

间断产生
9

破碎机
台
1
90

连续产生
10

制砂机

台

2

80

间断产生
11

振动筛
台
2
90

间断产生

12

皮带

台

22

70

连续产生

13

洒水车
辆
1
70

间断产生

14

雾炮机
台
6
70

间断产生

15

供水泵
台
1
70

间断产生

16

小油罐车
台
1
75

间断产生

17

自卸汽车

辆

8

70

间断产生

4、固体废物

1）生产固废
①剥离表土

根据《云南省富民县鑫磊石场石灰岩矿矿产资源开发利用方案》可知矿山为已建矿山，矿区内的剥离表土主要为零星分布于溶槽、溶沟红粘土，厚度一般较小0-3m，按厚度3m计算，则矿山每年产生的表土约为1196t/a，属于一般固废。剥离表土堆放于排土场内，剥离表土一部分用于外售，一部分用于后期矿山土地覆土绿化。
②废土石

废土石主要为矿区开采过程中产生的残坡积土夹石块。残坡积土夹石块产生量约占开采量的0.5%，则产生量为1500t/a，废土石堆放于项目排土场内，一部分用于外售，一部分用于后期矿山采空区回填。

综上所述，本项目共产生废土2696t/a，主要用于回填项目矿区采空区。此外，废土石中的土夹石为较好的填筑材料，一部分出售给建设单位用于当地道路、宅基地填筑，一部分用于后期矿山采空区回填，剥离表土一部分外售，一部分用于后期矿山土地覆土绿化，产生的弃渣利用率达100%，不产生永久弃渣。

③破碎筛分加工区布袋收尘器收集粉尘

项目在破碎和筛分过程中脉冲式布袋除尘器收集粉尘量为634.5t/a，经建设单位提供资料，该部分产生粉尘同机制沙一同外售。
④沉淀池污泥

项目区在西侧设置沉淀池处理雨季产生的初期雨水及地表径流，沉淀池池底会产生沉淀池污泥，根据建设方提供的资料，每年泥渣产生量约为1吨，定期清理后堆存于排土场，后期用于矿区闭矿后封场覆土。
⑤废机油、废油桶、含油抹布

项目机修过程中使用的含油抹布预测产生量为0.01t/a，废机油、废油桶产生量约0.02t/a；根据《国家危险废物名录》（2021年版，2021年1月1日起实施），其中含油抹布属于危险废物豁免管理清单中所列物品，全过程不按危险废物管理，可以混入生活垃圾中，运至垃圾房，定期由富民县大营街道办事处市貌办进行清运处置；废机油、废油桶因具有毒性、易燃性，属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物900-214-08）。因此含油抹布与生活垃圾一起由员工统一收集运至垃圾房，定期由富民县大营街道办事处市貌办进行清运处置；废机油、废油桶统一收集后存贮在密闭的收集罐中，暂存于本次环评提出的危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理处置。

2）生活垃圾

①生活垃圾
本项目劳动定员总共60人，均项目内食宿。生活垃圾产生量以人均每天1kg计，项目年生产时间为300天，则生活垃圾产生量为60kg/d，18t/a，由员工统一收集运至垃圾房，定期由富民县大营街道办事处市貌办进行清运处置。

②隔油池废油

餐饮区，配套安装隔油池，隔油池隔油产生少量废油（主要成分为油脂），废油产生量约0.02 t/a。清掏收集后委托餐厨垃圾经营单位清运处置。
③旱厕粪渣

工作人员产生的粪便量按0.15kg/人·d计算，本项目劳动定员60人，则项目旱厕粪渣产生量约为2.7t/a，粪渣定期清淘用于项目区绿化施肥。

本项目固体废物产生情况如下表所示。
表5-12  本项目固体废物产生情况

项目名称
年产生量
备注
生产固废
剥离表土
1196t/a
在排土场堆放，一部分用于外售，一部分用于后期矿山土地覆土绿化。
废土石
1500t/a
运至排土场堆放，一部分用于外售，一部分用于后期矿山采空区回填。
布袋除尘器收集粉尘

634.5/a

收集粉尘同机制沙一同外售
沉淀池污泥

1t/a
定期清理后堆存于排土场，后期用于矿区闭矿后封场覆土。

含油抹布
0.01t/a
与生活垃圾一起由员工统一收集运至垃圾房，定期由富民县大营街道办事处市貌办清运处置。
废机油、废油桶
0.02t/a
暂存于本次环评提出的危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理处置。
生活垃圾
生活垃圾

18t/a
由员工统一收集运至垃圾房，定期由富民县大营街道办事处市貌办清运处置。
隔油池废油

0.02

清掏收集后委托餐厨垃圾经营单位清运处置。

旱厕粪渣
2.7t/a

清掏用于项目区绿化施肥
根据《固体废物鉴别标准通则》的规定，判断是否属于固体废物，根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固废、废液是否属于危险废物。本项目分析结果见下表。
表5-13     运营期一般固体废物产生情况汇总表
序号

固废名称

产生源

属性

形态

主要成分

合计（t/a）

种类判断
固体废物

判定依据

1

生活垃圾

员工

生活垃圾

固

废纸、废袋子、果皮

16

√
《国家危险废物名录》（2021年）、《固体废物鉴别标准通则》

2

剥离表土
开采区

一般固废

固

表土废土

1196

√
废土石

固

残坡积土夹石

1500

√

3

布袋收尘器收集粉尘
加工区

固

粉尘

634.5

√

4

污泥

沉淀池

固

污泥

1

√
5

餐饮废油

隔油池

固

废油

0.02

√

6

含油抹布

机修过程

固

含油抹布

0.01

√

7

粪渣

旱厕

固

粪渣

2.7

√

合计

3350.23t/a

表5-14  运营期危险废物产生情况汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

危险特性

污染防治措施

1

废机油、废润滑油

HW08

900-214-08

0.02

机修过程

液

废油

油

T，I

定期交由有资质的单位处理处置。
综上所述，拟建项目一般固体废物产生总量3350.23t/a。废土石中的土夹石为较好的填筑材料，一部分出售给建设单位用于当地道路、宅基地填筑，一部分用于后期矿山采空区回填，剥离表土一部分外售，一部分用于后期矿山土地覆土绿化；布袋收尘器粉尘收集后运至与机制沙一起外售。沉淀池污泥清掏运至排土场；生活垃圾由员工统一收集运至垃圾房，定期由富民县大营街道办事处市貌办进行清运处置；旱厕粪渣定期清掏用于项目区绿化施肥；废机油、废润滑油统一收集后存贮在密闭的收集罐中，暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的单位处理处置。固体废物处置率100%，通过上述措施处理是可行的。

5、“三本账”核算

（1）以新代老情况：

本项目主要对原项目生产设备进行技术改造。本次技术改造后规模从12.6万t/a提升至30万t/a。

①新建彩钢瓦大棚加工区及新建一套生产线，加工区密闭，设备设置超声波喷雾抑尘装置，破碎和筛分区各设置1套脉冲式布袋除尘器+20m高排气筒②更换破碎机、筛分机、打砂机③配套建设其他辅助设施。技改完成后生产、加工石灰岩矿的规模达到30万吨/年，产品主要为瓜子石、公分石、五八石以及机制沙等。

项目技改前后“三废”的整改措施如下：

表5-15   技改前后“三废”治理措施对比表

类型
污染物
技改前处理措施
技改后处理措施
备注

废气治理
矿区

采场作业

凿岩钻孔粉尘

洒水降尘

湿式钻孔凿岩作业
/

爆破粉尘

洒水、钻孔过程注水

/

锤破（一破）
洒水降尘

/

铲装粉尘

洒水降尘

/

运输道路

洒水降尘

道路洒水降尘，车辆运输覆盖物料

/

加工区
破碎加工区
洒水降尘
彩钢瓦大棚密闭，大棚顶部设置喷雾降尘设施彩钢瓦大棚密闭；给料口和下料口设置超声波除雾抑尘；破碎机、筛分机设置2套脉冲式布袋除尘器+20m高的排气筒及超声波喷雾抑尘；制砂机和皮带入口安装密闭罩设置超声波除雾抑尘；中转仓安装环形喷雾器
/

产品装卸
洒水降尘
下料口安装密闭罩
/

排土场
洒水降尘
雾炮机洒水降尘，拦挡、临时遮盖。
/

五八石堆场

洒水降尘

三面围挡，加盖顶棚，洒水降尘

汽车尾气

自然扩散

自然扩散

/

爆破废气

自然扩散

自然扩散

/

道路扬尘

洒水降尘

洒水降尘

/

生活区
油烟

治理
——
安装油烟处理设施。
/

废水治理
生活污水
——
容积为3m3隔油池、2个容积为5m3生活污水沉淀池。
/

固废治理
剥离表土

回填采空区

一部分用于外售，一部分用于后期矿山土地复垦及绿化覆土

/

废土石

回填采空区

一部分用于外售，一部分用于后期矿山采空区回填

/

沉淀池污泥

——
定期清理堆存于排土场，后期用于矿区封场覆土

/

含油抹布

——

同生活垃圾一起由员工收集运至垃圾房，定期由富民县大营街道办事处市貌办进行清运处置。

/

生活垃圾

统一委托清运

/

旱厕污泥

委托附近农民清掏回用邻近农田和绿化

定期清掏用做项目区绿化施肥
/

隔油池废油

——
清掏收集后委托餐厨垃圾经营单位清运处置
/

废机油

——

暂存于危废暂存间，位于机修房旁，共1间，面积10m2。

/

布袋除尘器粉尘

——

收集后同机制砂外售

（2）技改完成后“三本账”核算

技改后，原项目与本项目污染源“三本帐”计算结果见下表：




	表5-16 项目完成后“ 三本帐”  

类型

污染物名称

原项目排放量（t/a）

本项目（t/a）

以新带老削减量（t/a）

排放量增减量（t/a）

总排放量（t/a）

产生量

削减量

排放量

废气

粉尘

采场作业

凿岩钻孔粉尘

56.28

1.2

1.08
0.12
56.28
-54.48
0.12
爆破粉尘
3.0
2.67
0.33
0.33
锤破（一破）粉尘
2.25
1.8
0.45
0.45
铲装粉尘

4.5

3.6

0.9

0.9
破碎加工区

0.162（无组织）
82.35
65.88
16.47
0.162

+16.308
16.47
0（有组织）
705

701.8275

3.1725

0

+3.1725
3.1725

排土场

0.028
1.01
0.808
0.202
0.028
+0.174
0.202
五八石堆场

/

0.302

0.242

0.06
/

+0.06

0.06
道路扬尘

38.88

3.6

2.88

0.72

38.88
-38.16

0.72
合计

95.108（无组织）
98.212
78.96
19.252
75.865
-75.865
19.252（无组织）
0（有组织）
705
701.8275

3.1725

0

+3.1725
3.1725（有组织）

爆破废气
少量

少量

少量

少量

/

/

少量

运输车辆废气

少量

少量

少量
少量
/

/

少量
食堂油烟

少量

0.456g/h

0.274g/h

0.182g/h 

/

+0.182g/h

0.182g/h

废水

生活污水
0
1440

1440

0

0

0

0

初期雨水
0
1530
1530
0
0
0
0
固废

剥离表土

0
1196

1196

0

0

0

0

废土石
0
1500

1500

0

0

0
0

除尘器收集粉尘
0
634.5

634.5
0

0
0
0

沉淀池污泥
/

1

1
0
0

0
0
旱厕粪渣
8

2.7
0
2.7
5.3

-5.3
2.7
含油抹布

少量

0.01

0

0.01

/

+0.01
0.01

废机油、废润滑油
/
0.02

0

0.02

/

+0.02
0.02
生活垃圾
2.7

18

0

18

2.7

+15.3

18

餐饮废油

/

0.02

0

0.02

/

+0.02
0.02



	环保投资
	本项目总投资701.62万，其中环保投资205.8万元，占总投资的29.3%。环保投资一览表见下表所示。
表5-17  项目的环保投资一览表   单位：万元

序号

污染源

环保投资　

投资金额

备注

项目运营期环保措施
1

粉尘

矿山，道路区洒水车洒水降尘

20

已有

加工区采用彩钢瓦进行密闭且皮带采用钢架结构进行全密闭。
25

已有

雾炮机（6台）及配备水箱

18.5

已有

2套脉冲式布袋收尘器+20m高排气筒
40

本次环评新增

超声波喷雾抑尘装置

55

本次环评新增

环雾雾帘喷雾器
4

本次环评新增

皮带入口密闭罩

10

本次环评新增

卸料口装车防尘罩

2

本次环评新增

2

食堂油烟

1套处理风量为2000m3/h，净化效率为60%的油烟净化器。

0.6

本次环评新增

3

废水

①采取雨污水分流系统，采场南东侧修筑截洪沟406m，道路内侧修建排水沟600m。排土场设置截排水沟220m
10

本次环评新增

②生活区设置容1个积为3m3隔油沉淀池

1

新增隔油池

③办公生活区设置2个5m3的生活污水沉淀池
3

新增
④项目西侧设置总容积为45m3的一个三级沉淀池（每个容积15m3）用于沉淀处理采区和排土场雨季产生的初期雨水；加工区西北侧低洼处修建一个容积45m3的沉淀池用于处理初期雨水
5

已有三级沉淀池+新增一个沉淀池

⑤项目在进厂道路与东散公路交叉路口设置2个洗车池，洗车池配设2个沉淀池处理洗车池废水
5

已建

4

噪声

破碎区、中转区、筛分区、底部设置围墙，顶部用钢结构进行密闭，机械设备隔声减震。

5

已有

5

固废

办公生活区增设若干个垃圾桶。

0.2

已有

设置10m2的危废暂存间（位于机修房附近）。

1.5

本次环评新增

6

水保措施
矿区坡面整治，项目内修建截水沟、排水沟、沉砂池、挡土墙和堆土场，采空区和堆土场覆土植被、绿化、生态恢复等措施。
86

不计入环保投资）
7

合计

　/

205.8




六、生态环境保护措施监督检查清单
	        内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	减少占地，表土剥离
	表土用于植被恢复，临时占地面积较少
	边开采边进行植被恢复
	植被恢复效果达到要求

	水生生态
	--
	--
	--
	--

	地表水环境
	--
	--
	矿区、加工区、排土场设置截排水沟，进入沉淀池池沉淀处理后回用于项目区洒水降尘。

2、生活污水收集处理后回用于厂区洒水降尘
	对地表水环境影响较小

	地下水及土壤环境
	--
	--
	危废暂存间及柴油储罐区做好“三防”措施
	水土流失得到有效控制

	声环境
	--
	--
	基础减震、低噪设备、加强保养
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	振动
	--
	--
	优化爆破工艺，合理安排爆破时间
	--

	大气环境
	--
	--
	采矿区洒水降尘，加工区破碎、筛分安装2套脉冲式布袋除尘器+20m高排气筒排放，给料口和下料口设置超声波除雾抑尘；制砂机和皮带入口安装密闭罩设置超声波除雾抑尘；中转仓安装环形喷雾器
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二

	固体废物
	--
	--
	分类收集处置
	妥善处置

	电磁环境
	--
	--
	--
	--


	环境风险
	①编制应急预案并备案。

②加强设备的检修维护，制定各种安全操作规程，并严格执行。

③对开采边坡进行支护，削坡处理，并定期检查。

④按规范进行供配电设施设计，并设置安全警示标志。

⑤与民爆队签订相关爆破协议，项目人员学习并遵守相关爆破安全规定。

⑥油罐区四周设置防火堤，内设分隔堤，罐区地表铺设防渗材料。堤内容积可将储罐一旦破裂流出泄漏液和消防水截留在堤内，可避免贮液流失和火灾蔓延。
⑦事故发生后应对受影响的区域和人员，根据受影响的程度，给予补偿，并且事故对环境产生的破坏应进行恢复。

	环境监测
	--
	--
	噪声每年监测1次，2天，昼夜各1次
	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	
	--
	--
	按照国家技术规范监测，每年至少监测一次
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

	其他
	开展台帐记录、排污许可证变更、自行监测等。


七、结论
	本评价在依据建设单位提供的相关资料并进行现场踏勘的基础上，通过对建设项目的工程分析及环境影响分析后，结论如下：项目选址合理，生态恢复措施可行，污染物符合达标排放、总量控制原则，在落实建设项目原有及本报告提出的各项环保措施的前提下，项目外排的各项污染物能实现达标排放或得到妥善处置，项目的建设及运营对其所在区域的环境影响较小。因此，本评价认为本项目从环境保护的角度是可行的。
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