建设项目环境影响评价公众意见表

（社会公众）

填表日期       年   月   日
	项目名称
	富民工业园区散旦片区污水处理厂（一期）建设项目

	一、公众意见

	与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）
	

	二、公众信息

	姓   名
	

	身份证号
	

	有效联系方式

（电话号码或邮箱）
	

	经常居住地址
	

	是否同意公开个人信息

（填同意或不同意）
	

	三、建设项目概况

	富民工业园区散旦片区污水处理厂（一期）建设项目位于富民县散旦镇，总投资2456.96万元，占地面积4443m2，项目主要新建污水处理厂1座及其配套的截污管道2852m，其中污水处理厂处理规模为800m3/d，处理工艺采用A2O+MBR工艺，截污管道长2852m，管径DN500~600mm，项目建成后主要收集富民工业园区散旦片区及散旦集镇的污水。

	四、建设项目可能对环境造成的影响及拟采取的对策措施

	   内容

类型

时段

污染物名称
防治措施
预期治理效果

大气污染物

施工期

扬尘、粉尘

合理安排工期、密闭运输、覆盖、洒水。
影响较小

运营期

恶臭

①加强管理，贮泥池和污泥暂存处加盖封闭，并用氯水或漂白粉液冲洗和喷洒；②恶臭气体集中收集排放；③严格控制污泥浓缩厌氧发酵，污泥脱水后及时清运（尽量日产日清），减少污泥堆存；④运送污泥的车辆在驶离厂区前做消毒处理；⑤加强绿化。

达标排放

水污染物

施工期
施工废水

沉淀处理后洒水降尘。
不外排

运营期
尾水

①严格控制入厂水质，各企业废水排入污水管网前经厂内污水处理设施预处理，工业企业的废水需经处理达标后方可进入污水处理厂；②建设足够容量的污水调节池；③加强常规化验分析；④建立先进的自动控制系统。
达标后排入龙泉河
噪声

施工期
施工机械、运输车辆噪声

选用低噪声设备，优化施工方案、禁止夜间施工。
达标排放

运营期
设备噪声

设置于封闭空间内。
固体

废物

施工期
施工垃圾、废土石

运送到当地制定地点堆存处置。
100%处置

运营期

污泥

采用叠螺式污泥脱水机对污泥脱水至含水率低于 80%，直接外运送至昆明滇池投资有限责任公司设在富民县城的污泥集中处置中心进行最终处置。
栅渣

与生活垃圾一起清运至垃圾填埋场卫生填埋处理。
生活垃圾

垃圾桶收集，环卫部门当日收运 至富民县垃圾填埋场卫生填埋处理。
生态影响

项目建设对原地貌、土壤和植被造成扰动和损坏，从而导致水土流失等事故。

加强植被重建和环境绿化，以防止水土流失，改善环境生态。

生态影响减小




