富民县2022年耕地质量长期监测点自动监测区围栏建设询价采购公告

富民县2021年在市级项目资金支持下，建成耕地质量长期监测点4个，其中市级监测点1个，田间区划由县农业中心指导东村镇农业科完成监测点建设。县级监测点3个，田间区划由农田建设科建设完成。2022年大春全部投入监测。按照监测点建设要求，需对自动监测区安装围栏保护自动监测仪器设备安全。由于市级下达资金不足，经县级协调落实了围栏安装资金，现将4个监测点自动监测区围栏询价采购制作安装事宜公告如下：

1. 项目基本情况

项目名称：富民县2021年耕地质量监测点建设项目（自动监测区围栏安装）

预算金额：3.4万元

采购方式：4个耕地质量长期监测点自动监测区围栏制作安装统一询价采购，项目不拆分。参与报价建设单位需具备对公结算业务资质和相应的建设能力。

1. 采购服务内容
2. 围栏规格：每个监测点自动监测区4面安装围栏，每个面围栏长8米、高1.7米。1面安装1道进出门，门高1.7米、宽1米，配门锁件和锁具。
3. 围栏材质：围栏使用304不锈钢材质建设，不锈钢管宽3厘米以上、厚度1.2厘米以上、壁厚0.2厘米以上。不锈钢管间排列密度小于12厘米。需提供材质规格及合格证明。
4. 建设地点

**1.大营街道办事处麦场村委会庄房村：**常正先农户县级耕地质量监测点地块。

**2.罗免镇麻地村委会大风丫口村：**张正先农户县级耕地质量监测点地块。

**3.款庄镇马街村委会大庄村：**许永宝农户县级耕地质量监测点地块。

**4.东村镇东村村委会西村：**东村供销社基地市级耕地质量监测点地块。

1. 建设内容：包括4个监测点自动监测区的围栏制作，运输，现场安装，检查验收，1年质保。
2. 报价承建资质要求

（一）须在中华人民共和国境内注册的企业法人组织或其他组织；

（二）须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他法定凭证；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1. 报价要求

（一）统一报价：材料采购、制作、运输、搬运、安装及检查验收和质量保证等所有费用全部测算后统一报价。

1. 充分预估，精准测算：此次采购项目建设地点分散，质量要求高，请充分考虑各种影响报价因素，及各种不确定因素，精确测算，确保建设项目按时按质按量完成。不要盲目压低价格，搞恶性竞争。在取得项目建设资格后拒绝履行合同或拖延工期不进行实质履约，将依照合同追究违约责任，并将其纳入黑名单，禁止其参与富民县农业方面的项目竞标。

五、质量要求

材料和建设按照国家标准和行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合耕地质量监测目的的特定标准履行。

六、公示期及报价文件的递交

（一）此公告公示期为5个工作日；

（二）递交报价文件截止时间：自本公告发布后起至第6个工作日16:00止。邮寄报价文件以快递签收时间为准。

提交资料：**报价表，营业执照复印件、法人身份证复印件、对公账户（盖公章），建设材料规格说明（或者产品介绍）和合格证，其他相关资料。**以及报价单位认为需要提交的其他文件（如企业概况、项目实施相关措施等材料）**所有材料均须加盖单位公章，资料袋密封加盖单位公章送达或邮寄至采购方**。

七、评审原则

本次采取询价方式采购，采购方组织专家评审组根据统一报价，提供的资质材料完整性，建设方案可行性，服务承诺保障结合监测需求，综合评价。在材质、建设和质量保证相同的条件下，选用报价低的，经公示无异议后与采购方签订项目建设合同，及时开展项目建设。如果第1位报价商接到签订合同通知后，不进行合同签订，则由第2位报价商与采购方签订合同，开展建设工作。

八、采购方联系方式

名 称：富民县农业技术推广服务中心

地 址：云南省昆明市富民县环城西路6号

联系人：方浩

联系方式：18087353913

附件：富民县2022年耕地质量监测点自动检测区围栏建设采购询价表

富民县农业技术推广服务中心

2022年11月25日

附件

富民县2022年耕地质量监测点自动检测区围栏建设采购询价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 建设材质 | 建材规格（厘米） | 建材壁厚（厘米） | 围栏规格（米） | 统一报价 | 备注 |
|  | 304不锈钢 | ≥3×1.2 | ≥0.2 | 8×1.7×4 |  |  |
|  | 304不锈钢 |  |  |  |  |  |
|  | 304不锈钢 |  |  |  |  |  |