一、建设项目基本情况
	项目名称
	云南天齐塑胶管业有限公司HDPE管道及系列产品生产项目

	建设单位
	云南天齐塑胶管业有限公司

	法人代表
	张道猛
	联 系 人
	张道猛

	通讯地址
	富民工业园区哨箐机械加工园昆明金炊旺环保设备安装工程有限公司内

	联系电话
	1388****280
	传  真
	/
	邮政编码
	650500

	建设地点
	富民工业园区哨箐机械加工园昆明金炊旺环保设备安装工程有限公司内

	立项审批部门
	富民县发展改革局
	批准文号
	1953012429220058

	建设性质
	新建√     改扩建□     技改□
	行业类别

及代码
	塑料板、管、型材的制造（2922）

	占地面积

(平方米)
	约1810
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资
(万元)
	1000.00
	其中：环保投资(万元)
	10
	环保投资占
总投资比例
	1%

	评价经费

(万元)
	2.5
	预期投产日期
	2019年10月

	1、项目背景：

塑料管的应用已经普及到各个领域，建筑内给水管、排水管、室外给水管、埋地排水管、燃气管、护套管、工业用管、农业用管八个领域内塑料管的应用都在增长。塑料已经成为继钢材、木材、水泥之后，当代新兴的第四大类新型建筑材料。
云南天齐塑胶管业有限公司立足市场和技术优势，于富民工业园区哨箐机械加工园新建云南天齐塑胶管业有限公司HDPE管道及系列产品生产项目，生产螺旋增强钢带管和HDPE中空双璧波纹管。项目租用昆明金炊旺环保设备安装工程有限公司已建好厂房及其他配套设施进行建设。项目目前尚未开工建设。

昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司主要进行不锈钢厨具、厨房环保设备及厨房零部件的生产，于2017年1月3日取得环评批复。根据批复，昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司分两期建设，现一期一间高为9m的生产车间和一栋3层的办公楼已建成，二期一间高为9m的生产车间和一栋3层的宿舍楼未建成。由于市场原因，昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司缩减不锈钢厨具、厨房环保设备及厨房零部件的生产规模，只使用其中已建成车间的一部分厂房，剩余部分厂房租给云南天齐塑胶管业有限公司建设云南天齐塑胶管业有限公司HDPE管道及系列产品生产项目。

本项目已于2019年8月29日获得了富民县发展和改革局签发的投资项目备案证，备案项目编码1953012429220058，详见附件2。
依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及其它相关法律法规的要求，云南天齐塑胶管业有限公司HDPE管道及系列产品生产项目需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行），塑料制品制造中，人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的，以再生塑料为原料的，有电镀或喷漆工艺且年用油性油漆量（含稀释剂）10吨及以上的，应编制环境影响报告书；其他塑料制品制造均应编制环境影响报告表。本项目不涉及人造革、发泡胶等有毒原材料，不以再生塑料为原料，无电镀及喷漆工艺，故应编制环境影响报告表。

为此，建设单位委托我单位为该项目编制环境影响报告表。我单位接受委托后，经过现场勘查，并根据建设单位提供的相关资料，按照《环境影响评价技术导则》的要求，编制了《云南天齐塑胶管业有限公司HDPE管道及系列产品生产项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。
2、工程内容：

项目租用昆明金炊旺环保设备安装工程有限公司已建好厂房及其他配套设施进行建设。项目总占地面积约为1810m2，总建筑面积约为1410m2，其中租用的厂房占地面积约1380m2，建筑面积约1380m2；租用的产品堆放区占地面积约430m2（为金炊旺二期拟建宿舍楼规划用地，现为硬化地面）；租用办公室1间，建筑面积约为30m2。

工程建设内容包括：生产车间（包括原料暂存区、管材生产区、破碎回收区等）以及办公室、产品存放区等。项目拟建HDPE中空双璧波纹管生产线1条，螺旋增强钢带管生产线1条。

项目主要建设内容如表1-1所示。

表1-1  主要建设内容一览表

主体工程

名称

建设内容

备注

生产车间

HDPE中空双壁波纹管生产区

设置波纹管机组一套，含配料、挤出、定型、切割等几个工序。

厂房为原已建生产车间，高度为9m，框架结构,建筑面积约1380m2
螺旋增强钢带管生产区
设置螺旋增强钢带管机组一套，含配料、钢带清洗、钢带加热、钢带成型、钢塑复合、定型、切割等几个工序。

原料暂存区

设置于管材生产区旁，用于即将使用的原料堆存。塑料原料为颗粒状，编织袋包装。钢带为卷状。
破碎回收区

设置破碎机一台

辅助工程
产品贮存区

用于存放生产合格的产品，产品为露天堆放

为金炊旺二期拟建宿舍楼规划用地（现为硬化地面）
办公室

1间，位于昆明金炊旺环保设备安装工程有限公司办公楼二楼
30m2
公用工程
供水

由园区供水管网供水

/

循环水

利用原有厂区内地埋式水池作为循环水池，新增一台冷却塔，两台循环水泵，以及厂区内循环水管道

/

供电

由园区电网供电

/

供热

项目生产过程中均使用电加热

/

排水

项目无生产废水产生及排放。办公生活污水排入金炊旺已建化粪池，经化粪池处理达到GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1)A级标准后排入哨箐机械加工园污水处理厂处理。

依托
环保工程

减震隔声措施

主要机械设备均安装减震垫

新增

危废暂存间

在项目区内设置一间危废暂存间，面积3平方

新增

废气收集处理装置

设置1套有机废气收集处理装置，拟采用UV光氧废气净化工艺，处理效率≧60%
新增

垃圾桶

在项目区内设置若干带盖垃圾桶

新增

依托工程

化粪池

在办公楼北侧已建有一个4m³的地埋式化粪池

原有

3、工程规模：

本项目投产后，年生产螺旋增强钢带管750t，年生产HDPE中空双璧波纹管750t，两种产品年生产量合计1500t。项目产品方案详见表1-2和表1-3。

表1-2    项目产品方案一览表

序号

产品类型

产量（t/a）

1

HDPE中空双壁波纹管

750

2

螺旋增强钢带管
750

HDPE中空双壁波纹管是一种具有环状结构外壁和平滑内壁的新型管材，80年代初在德国首先研制成功。经过十多年的发展和完善，已经由单一的品种发展到完整的产品系列。目前在生产工艺和使用技术上已经十分成熟。由于其优异的性能和相对经济的造价，在欧美等发达国家已经得到了极大的推广和应用。HDPE中空双壁波纹管执行GB/T19472.1－2004《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第一部分：聚乙烯双壁波纹管管材》标准。其主要应用于市政工程、住宅小区地下埋设排水排污；高速公路预埋管道；农田水利灌溉输水、排涝；化工、矿山用于流体的输送等。其结构见图1-1。
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图1-1  HDPE中空双壁波纹管结构示意图

HDPE中空双壁波纹管管长为6米/根，规格如下:

表1-3 HDPE中空双壁波纹管规格

规 格

等级

DN200

SN2.5

SN4

SN6.3

SN8

DN300

SN2.5

SN4

SN6.3

SN8

DN400

SN2.5

SN4

SN6.3

SN8

DN500

SN2.5

SN4

SN6.3

SN8

DN600

SN2.5

SN4

SN6.3

SN8

DN800

SN2.5

SN4

SN6.3

SN8

螺旋增强钢带管是一种HDPE与钢熔融复合的结构构壁管，管壁结构由三个层次构成：内层是一个连续实壁内层管，内层管外缠绕复合有用钢板折成倒“U”型的环形波状钢板增强体，在涂复波状钢板增强体外复合有与钢板增强体波形相同的HDPE外层。其结构见图1-2。
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图1-1螺旋增强钢带管结构示意图

本产品执行标准CJ/T 225-2011埋地排水用螺旋增强钢带管标准。其主要用作建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通风管等。
螺旋增强钢带管产品规格为公称内径DN200mm——DN2600mm,等级按环钢度分为SN8，SN10，SN12.5和SN16四个等级，本项目管材的长度一般为10m，也可根据客户需要生产其它长度。
4、主要原辅材料名称及年使用量

根据建设方提供的资料，项目主要原辅材料见表1-4。

表1-4 项目主要原辅材料一览表
序号

原辅材料名称

年耗量（t/a)
性质描述

备注

1

HDPE

1050
颗粒状

编织袋包装

2

钢带

360
整卷

冷轧钢带

3

色母

75
颗粒状

编织袋包装

4

消泡剂

15
颗粒状

编织袋包装

本项目所使用的主要原辅材料特性详述如下：

①HDPE（高密度聚乙烯）

高密度聚乙烯（HDPE），是一种不透明白色腊状材料，比重比水轻，比重为0.941-0.960，柔软而且有韧性，无毒，无味，是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。具有耐酸碱，耐有机溶剂，电绝缘性优良，低温时，仍能保持一定的韧性的优点。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性，可用于包装用途。HDPE具有很好的电性能，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性，在常温甚至在-40F低温度下均如此。高密度聚乙烯（HDPE）易燃，离火后能继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，燃烧时会熔溶，有液体滴落，无黑烟冒出，同时，发出石腊燃烧时发出的气味。HDPE软化点为125～135℃，使用温度可达100℃；熔化温度220~260℃，分解温度为300℃左右。

②塑料消泡剂
塑料消泡剂也称塑料干燥剂、塑料消泡母料。一部分塑料原料常常会含有微量水分，如不消除，会在所加工的制品表面形成气泡或水纹，对制品的性能和外观造成影响。而利用电热干燥机械消除水分的传统工艺，需要提前干燥原料造成生产不便，存在着延长制品加工时间而导致生产效率低下，电量消耗、加工环境恶化、生产成本增加等不足之处。

塑料消泡剂是专为解决以PE、PP、ABS、PS、尼龙为原材料的塑料制品在加工过程中的水泡问题而开发的一种新型功能母料。该母料在塑料成型加工前，通过少量添加和简单的混合，而不用经过干燥过程，就可以成型加工，具有使用方便，提高生产效率，降低能耗的优点。其主要有有机硅氧烷、聚醚、硅和醚接枝、含胺、亚胺和酰胺等几类。其技术指标要求为：
外观：灰白色颗粒，塑化良好

密度：1.5±0.1g/cm3

熔体流动速率：15.0～25.0g/10min

挥发份：1.5±0.5%

③色母

色母（Color Master Batch）的全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物（Pigment Preparation）。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物（Pigment Concentration），所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。

5、能源和资源消耗

项目主要能源和资源消耗见表1-5。

表1-5 项目主要能源和资源消耗一览表

名称

用途

年耗量

来源

新鲜水

生活用水

生产用水

868m³

自来水

电

工业用电

1200000 Kwh

园区电网
6、主要设备清单

项目主要设备见表1-6。

表1-6 项目主要设备一览表
序号

名称

型号及规格

单位

数量

备注

1

钢带自动清洗系统

/

套

1

螺旋增强钢带管

2

钢带电阻加热装置

/

台

1

螺旋增强钢带管
3

钢带高频加热装置

/

台

1

螺旋增强钢带管
4

钢带成型系统
/

套

1
螺旋增强钢带管
5

混料机

/

台

2

螺旋增强钢带管
6

螺旋增强钢带管生产机组

/

套

1

螺旋增强钢带管
7

切割机

/

台

1
螺旋增强钢带管
8

牵引机

/

台

1

螺旋增强钢带管
9

混料机

/

台

2
HDPE中空双璧波纹管
10

HDPE中空双璧波纹管生产机组

80/156
套

1

HDPE中空双璧波纹管
11

切割机

/

台

1
HDPE中空双璧波纹管
12

牵引机

/

台

1

HDPE中空双璧波纹管

13

破碎机

/

台

1

/

14

空气压缩机

/

台

2

/

15
凉水塔

冷却能力30m3/h
台

1

/

16
循环水泵

5m3/h

台

2

一用一备

7、建设进度

项目租用已建好厂房进行建设，目前尚未开始建设。项目预计2019年11月开始建设，2019年12月底竣工投产。
8、劳动定员及工作制度

项目拟定员20人，员工用餐外购订餐解决，员工在公租房住宿，不在项目内住宿。

项目工作制：项目实行三班工作制，每班工作8小时，每天工作24小时，年工作310天，年运行7440小时。
9、环保投资：

项目总投资1000万元，其中环保投资10万元，环保投资占总投资比例1%。环保投资的分项估算见表1-5。

表1-5    项目环保投资的分项估算表

时间区段
项   目
投资（万元）
分项比例(％)
施
工
期

洒水降尘设施
0.5
5
施工垃圾收集及清运装置
0.5
5
合计

1
10
运
营

期
隔声降噪设施
2
20
有机废气处理
装置，拟采用UV光氧废气净化工艺，处理效率≧60%
6

60
危废暂存间

1

10
合计

9
90
合计
4
100


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

项目租用昆明金炊旺环保设备安装工程有限公司已建好厂房、综合楼部分房间及其他配套设施进行建设。

昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司主要进行不锈钢厨具、厨房环保设备及厨房零部件的生产，于2017年进行了环境影响评价，于2017年1月3日取得环评批复。昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司现已建设有一间高为9m的生产车间和一栋3层的办公楼。由于市场原因，昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司缩减不锈钢厨具、厨房环保设备及厨房零部件的生产规模，只使用其中一部分厂房，剩余部分厂房租给云南天齐塑胶管业有限公司建设云南天齐塑胶管业有限公司HDPE管道及系列产品生产项目。
本项目废水依托昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司污水处理设施进行处理。据现场调查，项目区内原建设有化粪池，因园区已建设了污水处理厂且已运营，故昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司未建设污水处理站。



二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1.地理位置

本项目位于富民县哨箐机械加工园内，地理坐标为北纬25.263365844°（25°15′48.12″），东经102.465064457°（102°27′54.23″）。项目东临G108国道，交通十分便利，水、电等基础设施条件齐备。建设项目交通地理位置图详见附图3。

2.周边环境

项目周围具体情况为：项目东临G108国道，隔108国道为山地；东北面128m处有零星住户，300m处有8家住户；北面与昆明云朗硬质合成技术有限公司相邻（生产烟草公司卷烟专用的机械配件），134m处为云南晨鑫机械制造有限公司（生产机械零部件），228m处为九州铁塔（生产电力通讯铁塔），344m处为立邦涂料厂（生产涂料），427m处为公租房；项目西北面154m处为昆明振龙科技有限公司，210m处为富民文楚植保农机厂（生产电动喷雾器零件等），256m处为云南德众内燃机零部件制造有限公司（生产机械零部件）；项目西面为林地；项目南面为空地，隔空地59m处为空厂房，256m处为富民程祈商贸有限公司；东南面125m处有零星住户。
项目周边环境位置情况详见附图4。
3.地形、地貌、地质

富民县县境似一不规则梯形，地势南高北低，东西宽44.2公里，南北长51.6公里。境内西部、西北部山脉属三台山余脉，东部、东北部、南部和中部山脉属拱王山余脉。望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆地山岭相间，河流纵横，山多坝少，河谷和盆地占总面积的12.5％。有大小坝子18个，最大的富民县城坝子面积为23km2，山区半山区占87.5%。县境内最高海拔2817米,最低海拔为1455米,高差达1362米。
富民县的地质构造属昆明凹陷中部。褶皱发达，褶皱线为南北走向，地层比较完整。从元古界昆阳群到新生界第四系，除缺古生界志留系外，其它地层均有出露，全县从老到新的地层分布及其岩性大致为：
西部与禄丰交界的边沿地带，以元古界地层为主，岩性为砂岩，白云质灰岩等。
螳螂川以东的大部分地区和西侧的部分地区，以古生界的地层为主。寒武系的灰质白云岩、泥质灰岩和砂岩，出露于麻地-龙潭-宜格-杜朗地段，奥淘系的紫红、灰白、灰黄色砂岩夹杂色云母质页岩（见三村大桥附近），大营-瓦恭、宜格-杜朗、对方-龙潭（款庄）等地。泥盆系的黄绿、灰白色砂岩、泥质灰岩，出露于束刻-毛依甸-东核等地。二迭系的灰岩和玄武岩，多数地区都有出露，分布较广。罗免、散旦镇的大部分，永定街道办事处、款庄镇部分地区（瓦窑、西山、青华、多宜甲）以中生界三迭-侏罗-白垩系的地层为主，岩性为紫红色，株红色页岩、泥岩和粉砂岩。永定、款庄、赤鹫、东村、散旦等地坝子以新生界第四系冲积物为主，次为洪积、坡积物，岩性为砂、砾石、粘土等。
项目所在区域具有明显的富民县地质地貌特点，项目厂址位于富民工业园区哨箐片区，场地位于坡面上，总体地势呈北低南高，东低西高的趋势。
4．河流、水系

富民县行政区域属长江流域金沙江下段普渡河水系，普渡河（在富民县境内称螳螂川）干流由南向北纵穿县境，两岸水系呈不对称发育，主要支流共5条，从上游至下游分别为大营河、清水河、龙纳河、天生桥河、木板河。全县共有水资源总量为12.8326亿m3，其中，客水入境水资源量10.7431亿m3。富民县境内多年平均降雨量为870mm，年平均地表径流量为2.0895亿m3，平均径流深33.5mm，地下水总量为0.853亿m3。富民县水资源时空分布不均，1-5月是降雨量最少，蒸发量最大的月份，也是富民县用水矛盾最为突出的时段，6-10月降雨量占全年的80%以上，是水资源极为丰富的月份。境内河流的特点为：旱季水小清澈，雨季水大浑浊。

螳螂川沿岸分布有村庄和农田，主要污染源为生活污水及部分居民倾倒的生活垃圾。螳螂川为劣Ⅴ类水体，目前河水主要用途为农田灌溉及一般景观要求。螳螂川富民县境内全长63.4公里，均宽65米，年入境水量86320万立方米，年均秒流量为27.73立方米，最大秒流量500立方米。
项目区地表水情况见附图5。

5. 气候、气象
富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温是15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8毫巴，相对温度72%。年均雨日136天，霜日63天，雾日10天，日照2287小时。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10月为雨季，降水量占全年降雨总量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm。多年平均蒸发量1942.4mm。
6．土壤植被

    富民县辖区总面积100308.56公顷，耕地面积19252.97公顷，其中,灌溉水田4892.97公顷，占耕地面积的25.41%；望天田541.11公顷，占耕地面积的2.81%；旱地13746.09公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的0.38%。
    全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200米以下的罗免、散旦2个镇和永定街道办事处、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500米以上的老青山、望海山等高寒山区。
富民县植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林，植被类型十分丰富，既有滇中地区代表性的青岗栎属和石栎属为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，也有森林破坏后形成的各类次生植物群落。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树和桤木等。
项目所在地为富民工业园区哨箐机械加工园，受人为活动影响，项目内天然植被较少，只有人工种植的绿化植被及自然生长的杂草等，植被结构简单，生态环境单一，由于人为活动较为频繁，区域内无珍稀野生动植物。
7．自然资源
富民县矿产资源丰富，已探明的具有工业开发价值的有硝盐矿、钛砂矿、铝土矿、硅矿、铁矿、磷矿，方解石、彩玉石、大理石、石灰石等20余种。硝盐矿储量达32亿吨以上，氯化钠含量54％，有规模大、质量佳、易水溶、含硝高之特点，居全省各硝盐矿之首，经审批的工程控制Ｄ级储量6.1 亿吨。钛矿，为特大型钛金沙矿床，储量居全国前列，达1000万吨以上，且品位高，质量好，矿床裸露地表，可直接露采。铝土矿储量2500万吨，大理石储量200万立方米，彩玉石储量170万立方米。


三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)
1、环境空气质量现状
建设项目位于富民工业园区哨箐机械加工园，评价区域大气环境功能区划为二类区。根据昆明市生态环境局发布的《2018年昆明市生态环境状况公报》，2018年富民县空气质量能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，该项目区大气环境质量良好。项目所在区域为达标区。

建设单位于2019年8月委托云南中科检测技术有限公司对项目区非甲烷总烃进行了补充监测，监测结果见表3-1。

表3-1  项目区非甲烷总烃补充监测结果

检测项目
检测点位
采样日期
采样时段
检测结果
（mg/m3）
非甲烷总烃
A1：项目内
2019.08.11
02:25
0.63
08:21
0.65
14:12
0.44
20:08
0.46
2019.08.12
02:12
0.39
08:18
0.62
14:15
0.57
20:12
0.57
2019.08.13
02:32
0.63
08:10
0.65
14:18
0.45
20:21
0.45
2019.08.14
02:14
0.42
08:12
0.44
14:16
0.35
20:18
0.38
2019.08.15
02:42
0.63
08:25
0.65
14:36
0.44
20:25
0.46
2019.08.16
02:32
0.40
08:34
0.43
14:16
0.30
20:21
0.33
2019.08.17
02:22
0.41
08:26
0.42
14:19
0.32
20:35
0.28
从上表可知，项目区非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准（2mg/m3）要求。
2、地表水环境质量现状
项目附近地表水为螳螂川，按照《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，项目区所在流域的螳螂川位于富民大桥至普渡河桥之间，按IV类水进行保护。根据《2018年昆明市生态环境状况公报》，螳螂川普渡河桥断面水质类别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类，与2017年相比，水质类别由Ⅲ类降为Ⅴ类，螳螂川在项目区所在河段水质达不到保护要求。分析螳螂川河道水质超标原因主要为：①滇池水体污染；②沿河村庄生活污水及农田回归水的汇入。
3、声环境质量现状

项目位于富民工业园区哨箐机械加工园，富民工业园区哨箐机械加工园属3类声环境功能区。

建设单位于2019年8月委托云南中科检测技术有限公司对项目区声环境质量进行了监测，监测结果见表3-2。

表3-2 项目区声环境质量现状监测结果
检测

内容
检测点位置
检测日期
检测结果 Leq[dB（A）]
时段（昼间）

时段（夜间）
环境

噪声

N1：项目厂界东侧外 1m 处

2019.08.16
10:01-11:11

58.6
22:36-22:46

48.5

N2：项目厂界南侧外 1m 处

10:15-10:25

57.1

22:54-23:04

47.1

N3：项目厂界西侧外 1m 处

10:32-10:42

56.3

23:11-23:21

47.8

N4：项目厂界北侧外 1m 处

10:48-10:58

55.8

23:26-23:36

46.9

N1：项目厂界东侧外 1m 处

2019.08.17
10:21-10:31

57.2

22:38-22:48

47.1

N2：项目厂界南侧外 1m 处

10:36-10:46

58.7

22:53-23:03

48.2

N3：项目厂界西侧外 1m 处

11:01-11:11

55.6

23:09-23:19

45.4

N4：项目厂界北侧外 1m 处

11:17-11:27

56.9

23:28-23:38

46.0

根据上表，项目区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区标准。
4、生态环境现状
项目位于工业园区，生物多样性比较单一，生态自身调节能力较弱，主要受人为控制。

5、主要环境问题

该地区的主要环境问题为水环境问题。

6.主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

根据《环境影响评级技术导则  大气环境》大气环境保护目标以项目为中心2.5km范围内确定；声环境保护目标以项目为中心200m范围内确定，地表水环境保护目标以项目附近水体确定。项目建设区需要保护的主要环境保护目标见表3-4。保护目标示意图详见附图4。
表3-4  项目主要环境保护目标

名称

坐标/m
保护对象

保护内容
相对厂址方位

相对厂界距离(m)

保护类别
环境功能区

X

Y

哨箐村
244631.59

2797019.48

居民

约60户，210人
北面
549m
大气环境 
环境空气二类区

244809.59
2796667.98

居民
约9户，32人
东北面

128m
244833.59
2796399.95
居民
1户，5人
东南面

125m
244878.85
2796183.71

居民
约25户，93人
东南面

350m
公租房
244614.52

2796981.30

居民
约374户，1309人
北面

427m
南冲
244818.75

2797660.64

居民
约54户，192人
北面

1272m
石桥村
244799.33

2797834.63

居民
约71户，250人
北面

1422m
大三竜
245317.56

2798308.85

居民
约187户，657人
东北面

2266m
南营村
244467.91

2798434.31

居民
约166户，583人
北面

2259m
西冲
243862.92

2798061.66

居民
约54户，192人
西北面

1824m
红庙
245050.90

2795895.65

居民
约90户，316人
南面

717m
豹子箐
244850.32

2795581.92

居民
约20户，70人
南面

1226m
大刺棵
245249.10
2795222.39

居民
约53户，184人
南面

1567m
太平桥
246116.90
2795361.85

居民
约60户，210人
南面

约1795m
兴贡村
246186.66

2794814.71

居民
约781户，2713人
南面

约1880m
双龙湾
246614.89

2795504.72

居民
约45户，158人
东南面

约2110m
野火田
246145.22

2796812.13

居民
约35户，125人
东南面

约1245m
龙洞
246095.05

2797321.15

居民
约60户，214人
东面

1580m
哨箐村
244809.59

2796667.98

居民
约9户，32人
东北面

128m
声环境
声环境2类区
244833.59
2796399.95
居民
1户，5人
东南面

125m
螳螂川
/
/

河流

河流
东面

1400m

地表水

环境
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准




四、评价适用标准

	环
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	1、环境空气：根据《云南省环境空气质量功能区划分（复审）》，项目区域环境空气功能为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，限值见表4-1。
表4-1   环境空气质量标准   单位：μg/m3
污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值（μg/m3）

SO2
年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均
40

24小时平均
80

1小时平均
200

PM10
年平均
70

24小时平均
150

PM2.5
年平均
35

24小时平均
75

总悬浮颗粒物（TSP）
年平均
200

24小时平均
300

非甲烷总烃﹡
1小时平均
2000

﹡非甲烷总烃：根据《大气污染物综合排放标准详解》的相关内容：“由于我国目前没有“非甲烷总烃”的环境质量标准，美国的同类标准已废除，故我国若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值为5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0mg/m3。”因此，我国选用2mg/m3作为非甲烷总烃环境质量标准。
2、地表水：项目所在区域主要地表水体为螳螂川。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》项目区所在流域的螳螂川位于富民大桥至普渡河桥之间，按IV类水进行保护。地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。主要指标限值见表4-2。
表4-2   地表水环境质量标准       单位：mg/L

序号

污染物名称

标准限值

标准来源

IV类

1

pH

6～9

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
2

CODCr
30
3

BOD5
6
4

氨氮

1.5
5

总磷

0.3
3、声环境：项目位于富民工业园区哨箐机械加工园。根据拟建项目所在区域噪声功能区划，项目四周厂界均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，敏感目标执行2类标准，标准值见表4-3。
表4-3   声环境质量标准限值   单位：dB(A)

区域名称

采用标准

标准值  dB(A)

标准来源

昼间

夜间

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

四周厂界

3类

65
55

敏感目标

2类

60
50
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	施工期：
（1）施工期噪声执行GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

表4-1   GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

昼间

夜间

70

55

（2）GB16297-1996《大气污染综合排放标准》：无组织颗粒排放监控浓度限值≤1.0mg/m3。

营运期：

（1）废水

项目办公生活污水排入金炊旺已建化粪池，经化粪池处理达到GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1) A级标准后通过金炊旺总排口排入哨箐机械加工园污水处理厂处理。
具体指标分别见表4-5：

表4-5  GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A级 单位：mg/L

标准类别

pH值

CODcr
SS

BOD5
动植物油

氨氮

总磷

A级
6.5～9.5
≤500

≤400

≤350

≤100

≤45

≤8

（2）厂界噪声：

项目厂界均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准，具体见表4-6。
表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准

时    段

昼间dB(A)
夜间dB(A)
3类标准

65
55
废气执行：非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表4及表9限值要求。

表4-7  有组织排放限值
 污染物项目

排放限值

mg/m3
监控位置

非甲烷总烃
100
排气筒

表4-8  无组织排放限值
 污染物项目

排放限值

mg/m3
限值含义

无组织排放监控位置

非甲烷总烃
4
监控点处任何1h平均浓度值
厂界

（4）异味执行：GB14554—93《恶臭污染物排放标准》表1无组织排放二级标准：
臭气浓度<20（无量纲）。



	总

量
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	建议总量控制指标：

废水量0.0105万t/a，CODcr0.037t/a，氨氮0.004t/a，总磷0.0007t/a；其总量计入昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司总量内。
废气总量5952万m3/a，
挥发性有机物0.21t/a ；

固体废物处置率：100%。




五、建设项目工程分析
	1、施工期工艺流程简述

项目租用昆明金炊旺环保设备安装工程有限公司厂房建设，项目的建设过程主要是进行设备安装，然后按规范要求对车间进行分隔，然后进行设备调试，建设过程不涉及土建工程。

项目施工主要是设备安装，项目后续施工期产污环节示意图见图5-1。




图5-1  施工期工艺流程图
2、运营期工艺流程及产污节点分析

项目HDPE中空双璧波纹管在HDPE中空双璧波纹管生产机组上生产；螺旋加强钢带管在螺旋加强钢带管生产机组上生产，每一批次产品生产完，才进行下一批次产品的生产。

（1）HDPE中空双璧波纹管生产工艺流程：

HDPE中空双璧波纹管以HDPE为主要原料，产品流程简述如下：

①配料混合
将HDPE、母料、色母料等原料按照比例倒入混料机，使之均匀混合。由于原料为粒料，混料过程基本没有粉尘产生，混料的过程会产生一定的噪声。

②挤出成型
将物料送入挤出机，挤出机温度控制在170～180℃之间，物料通过挤出机的电加热系统熔化成熔体，并在挤出机压力的作用下从挤出机挤出。

物料熔化的过程会产生少量的非甲烷总烃，随管材一起进入成型模具中。
③定型
熔体从挤出机出来后，先经传动系统进入定型箱进行固化定型，管子在定型箱内自然空气冷却定型。此工序上部设置集气罩，收集逸出的非甲烷总烃气体，收集后经有机废气处理装置处理后引至厂房楼顶15米高的排气筒排放。
④切割、检验

定型后的管材由牵引机引至切割处按规格进行切割。切割过程产生的碎屑收集后，直接返回混料机再利用。切割过程会产生一定的噪声。

边角料和检查不合格的管材收集送至破碎区，破碎成粒料后，再返回混料机利用。根据建设方提供的资料，破碎筛孔直径为3mm,由于是破碎成颗粒料，破碎过程基本无粉尘产生。破碎过程会产生噪声。

⑤入库

将合格管材存入库房。
波纹管生产工艺流程详见图5-2。
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图5-2  HDPE中空双璧波纹管生产工艺流程图

（2）螺旋增强钢带管生产工艺流程

①配料混合：将高密度聚乙烯颗粒与色母加入混料机进行搅拌，使其混合均匀。运营中主要是设备噪声。

②熔融挤出：在挤出机设备前方，自带电加热装置，对来料进行加热干燥，主要是水分的蒸发。干燥好的物料加入挤压机中通过电加热熔融后，使用高速挤压工具挤压成型。在熔融过程中会产生非甲烷类总烃，随管材一起进入钢塑复合模具中。挤压机运行时会产生噪声。挤压机机头用循环水间接冷却。

③钢带清洗：钢带进入带刷的清洗机进行自动清洗，清洗掉钢带表面可能残留的微量铁屑，清洗过程中喷淋的水收集入水池循环使用。建设方使用的是从钢厂直接采购的冷轧钢带，正常情况下表面仅会有微量铁屑。钢带表面可能残留的微量铁屑比水重，在循环水池内自然沉积，水分离铁屑后，水质依然满足清洗及挤压机机头冷却要求。水池底沉积的铁屑每年清理两次，交钢厂回收处理。

④钢带加热：钢带进入电加热设备及高频加热设备加热，蒸发表面水份，并使钢带达到工艺要求的温度。

⑤钢带成型：钢带进入成型设备通过挤压折成V型，挤压时会产生设备噪声。
⑥钢塑复合：钢带与挤出的聚乙烯在模具中复合成为螺旋增强钢带管。复合过程中通过鼓风机鼓入空气对管材进行冷却，冷却过程中非甲烷总烃废气集中收集后与HDPE中空双璧波纹管废气一起经废气处理装置处理后引至楼顶15米高的排气筒排放。此过程中也有设备噪声产生。

⑦牵引定型：牵引器将挤压成型后的型材以恒定的直线速度往下游方向牵引并冷却成形。

⑨切割：用切割机将管子切割成用户需要的尺寸。切割时会产生设备噪声。

⑩检验：检验合格产品入库待售；边角料和检查不合格的管材收集送至破碎区，破碎成粒料后，再返回混料机利用，钢材外售。根据建设方提供的资料，破碎筛孔直径为3mm,由于是破碎成颗粒料，破碎过程基本无粉尘产生。破碎过程会产生噪声。
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图5-3  螺旋增强钢带管生产工艺流程图

本项目针对产品的检验主要为使用专用检测设备对对产品的环刚度、冲击强度、拉伸性能等物理力学性能进行测试，检验过程中仅产生少量的废弃试样。生产过程仅针对本项目产生的不合格品、边角料和废弃试样进行破碎，不接受外来废料的破碎等加工。

3、施工期污染物产生及排放情况

项目租用昆明金炊旺环保设备安装工程有限公司厂房建设，项目的建设过程主要是进行设备安装，然后按规范要求对车间进行分隔，然后进行设备调试，建设过程不涉及土建工程。施工人员不在项目内食宿，施工期污染物主要为设备安装调试噪声。
4、营运期主要污染物的排放

（1）废气的产生和排放情况

营运期废气主要有非甲烷总烃、异味、破碎粉尘、汽车尾气等。
①有机废气

本项目所使用的树脂为热塑性树脂，在加工过程中不发生化学反应，因此在加工过程产生的废气主要是原辅料—树脂、助剂等在受热熔融条件下所挥发的有机废气。根据所用原辅材料的性质及热性能分析，本项目废气主要成份为非甲烷总烃。参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式塑料加工废气排放系数，树脂原料非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t,项目所使用树脂总量为1125吨/a，产生的非甲烷总烃量为0.40t/a，0.053Kg/h。
项目生产过程中产生的非甲烷总烃约有80%经收集后送入废气处理装置处理，处理后引至厂房顶15米高的排气筒排放，其它未能收集的部分通过厂房抽排风，大气扩散后外排。项目有组织部分非甲烷总烃量为0.32t/a，0.042Kg/h；无组织排放部分量为0.08t/a，0.011Kg/h。有组织废气经废气处理装置处理后排放，处理效率以60%计，则处理后经排气筒排放的非甲烷总烃量0.13t/a，0.011Kg/h。
②异味

塑料在受热过程散发出异味，呈无组织排放，加工设备附近异味浓度较高，经厂房通风换气，大气扩散处理。

③破碎粉尘

根据建设单位提供的资料可知，检验废试样、不合格品和边角废料的产生约占产品的1%，本项目的产品总产量为1500t/a，则检验废试样、不合格品和边角料的产生量为15t/a，则本项目全年破碎量约为15t/a。项目破碎筛孔直径为3mm,由于是破碎成颗粒料，塑料本身有韧性，破碎过程基本无粉尘产生，其产生量按万分之一计，则粉尘产生量约为1.5kg/a。
④汽车尾气

项目厂区车辆运输过程中会产生汽车尾气，通过大气扩散。

（2）废水的产生和排放情况

该项目实行完全雨污分流制，运营期间用水主要有循环冷却补充水、盥洗用水。项目循环冷却水不外排，无废水产生，项目废水为办公生活污水。

①生产用水

挤塑过程中机头需用冷却水冷却，钢带清洗过程中需要使用水进行清洗，这两部分水均由循环水泵统一供给，然后一起回到循环水池，循环使用。建设方使用的是从钢厂直接采购的冷轧钢带，正常情况下表面仅会有微量铁屑，钢带表面可能残留的微量铁屑比水重，在循环水池内自然沉积，水分离铁屑后，水质依然满足清洗及挤压机机头冷却要求。根据建设方提供的资料，循环水量约为20t/h，480t/d。循环水蒸发损失量约为总循环水量的0.5%，每日需补充新鲜水2.4t/d，年补充新鲜水744t/a。
②办公生活用水

项目建成后，预计共有20名职工，均不在项目内食宿。项目实行三班工作制，每天工作24小时，年工作310天，年运行7440小时。项目的办公生活用水为盥洗用水。
项目内共有员工20人，盥洗用水量以每人每天20L计，约为0.4t/d，年用水量124t/a，废水产生率按用水量的85%计算，则办公生活污水的产生量约为0.34t/d，105.40t/a。

办公生活污水直接进入化粪池进行处理，经处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1A等级标准后，通过园区污水管网进入哨箐机械加工园污水处理厂处理。金炊旺公司办公楼北侧已建有一个4m³的化粪池，金炊旺公司现一期废水量为0.766t/d，本项目废水产生量0.34t/d，两者合计水量为1.106t/d。可满足废水在化粪池中停留时间12-24h要求,可保证废水的处理效果及处理量。项目用排水情况见表5-1、5-2，水量平衡见图5-4。
表5-1 项目用排水情况一览表
用水项目名称
定额
计算指标
日用水量
(t/d)
年用水量(t/a)
产污系数
（％）
日废水产生量(t/d)
年废水产生量(t/a)
备注

循环冷却水
2.4
744
0
0
0
新鲜水

盥洗
20L/人
20
0.40
124
85
0.34
105.40
总合计

2.8
868
0.34
105.40
/


[image: image5]
 图5-6   项目水量平衡图（单位：t/d）

表5-2 生活废水处理前后水质情况表

废水种类
水量t/d
主要污染物浓度（mg/l）

CODCr
BOD5
SS
动植物油
氨氮
总磷

PH(无量纲）
处

理

前

浓度（mg/L）
-
450
250
150
15
45
8

6.5-9.5
年产生量（t/a）
105.40
0.047
0.026
0.016
0.0016
0.005
0.0008

-

处
理
后

浓度（mg/L）
-
350
180
100
8
40
7

6.5-9.5
年排放量(t/a)
105.40
0.037
0.019
0.011
0.0008
0.004
0.0007

-

处理削减量(t/a)
0.011
0.007
0.005
0.0007
0.001
0.0001

-

去除率（%）
22.22
28.00
33.33
46.67
11.11
12.50

-

（3）噪声

项目噪声主要来源于设备（混料机、切割机、破碎机和挤出机）产生的噪声。项目噪声源强情况详见表5-7。
    项目主要设备均布置在厂房内，设备噪声经厂房墙体隔挡，可将噪声削减10dB（A）左右。
表5-7   项目运营期噪声源
序号

噪声源名称

等效声级（dB）

1

混料机

75～85

2

切割机

70～75

3

破碎机

80～90

4

管材机组

75～85

5

冷却塔

65～70

6

空压机

70～85

（4）固体废弃物

本项目运行期间，固体废弃物主要是生产固废和生活固废。

A、生产固废

①检验废试样、不合格产品和边角废料

根据建设单位提供的资料可知，检验废试样、不合格品和边角废料的产生约占产品的1%，本项目的产量为1500t/a，则检验废试样、不合格品和边角料的产生量为15t/a，该部分废料塑料部分经破碎后返回生产工序，钢带外销。

生产过程仅针对本项目产生的不合格品和边角料进行破碎，不接受外来废料的破碎等加工。

②切割碎屑

管材生产线会按的客户要求对管材进行切割，切割过程碎屑的产生量按产品的0.1‰计算，按本项目管材产量1500t/a计，则碎屑产生量0.15t/a，该部分碎屑经收集后直接全部返回生产工序，不外排。

③包装废料

项目所用原辅材料主要采用编制袋包装，根据项目建设单位提供的经验数据，项目每年将产生约1t的废弃编织袋包装物，经统一收集后交合法的废品收购站回收利用。

④废机油

项目部分机械设备需使用机油作为润滑油，机油在机械设备中使用一段时间后，需定期更换，以保证机械设备的正常运转。根据项目建设单位提供的经验数据，项目每年更换出的废机油量约为20kg。废机油属于危险固体废弃物(其类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，编码为900-217-08)，项目所产生的废机油经专用容器收集后，由有资质的废机油回收企业负责回收处理，并按规范填写危险固体废弃物转移联单，建立危险固体废弃物管理台帐制度。

⑤循环水池沉积铁屑
水池内会沉积微量铁屑，铁屑沉积量约为钢带使用量的万分之一，即0.036t/a。铁屑属一般工业固废，交回钢厂统一处置。
B、生活固废

生活固废主要来办公生活垃圾。
项目投入运营后，本项目员工共20人，每人每天产生垃圾1.0kg，日产生生活固废20kg，年产生生活垃圾6.2t。生活垃圾通过分类，可回收的集中收集统一外售给相关废物回收资质单位；不可回收垃圾委托环卫部门进行清运处置。



六、项目主要污染物产生及预计排放情况
单位：废气          mg/m3
水            mg/L
噪声          dB(A)
	内容

类

型
	排放源
	污染物
	处  理  前
	处  理  后

	
	
	
	产生浓度
	产生量

(t/a)
	排放浓度
	排放量

(t/a)

	大

气
污
染

物
	废气
	非甲烷总烃
	/
	0.40
	/
	0.21

	
	生产过程
	异味
	/
	少量
	/
	少量

	
	汽车
	汽车尾气
	/
	一定量
	/
	一定量

	水

污

染

物
	生活废水
	废水量
	/
	105.40 
	/
	105.40 

	
	
	CODcr
	450
	0.047 
	350
	0.037 

	
	
	BOD5
	250
	0.026 
	180
	0.019 

	
	
	SS
	150
	0.016 
	100
	0.011 

	
	
	动植物油
	15
	0.0016 
	8
	0.0008 

	
	
	氨氮
	45
	0.0047 
	40
	0.0042 

	
	
	总磷（以P计）
	8
	0.0008 
	7
	0.0007 

	固

体

废

物
	生产过程
	边角料、不合格品
	/
	15
	/
	0

	
	管材切割
	碎屑
	/
	0.15
	/
	0

	
	原辅料包装
	废弃编织袋
	/
	1
	/
	0

	
	机械设备
	废机油
	/
	0.02
	/
	0

	
	循环水池
	沉积铁屑
	/
	0.036
	/
	0

	
	办公生活
	办公生活垃圾
	/
	6.2
	/
	0

	噪

声
	混料机
	噪声
	75～85
	Leq昼间≤65dB(A),
夜间≤55dB(A)；

	
	切割机
	
	70～75
	

	
	破碎机
	
	80～90
	

	
	管材机组
	
	75～85
	

	
	空压机
	
	65～70
	

	
	冷却水池
	
	70～85
	

	主要生态影响：

项目营运期有“三废”产生，其排放量都不大，且针对每种污染物都有相应的治理方案，使其能做到达标外排，对环境的负面影响是微弱的。


七、环境影响分析

	1、产业政策符合性评述
本项目工程塑料管材，主产品为螺旋增强钢带管和HDPE中空双璧波纹管,用于供排水工程。对照《产业结构调整指导目录2011年本（2013修正）》，本项目属于允许类。
本项目已于2019年8月29日获得了富民县发展和改革局签发的投资项目备案证，备案项目编码1953012429220058，详见附件。
综上可知，本项目符合现行的产业政策。

2、规划符合性分析
本项目位于富民工业园区哨箐机械加工园。2019年6月10日，富民工业园区管理委员会2019年第三批入园项目审查会已同意项目选址于工业园区哨箐片区，项目符合《富民工业园区总体规划（2014-2030）》要求。

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，项目入园要求为：

禁止国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的产业入园；

禁止不符合《规划》中规划产业的项目入园；

禁止未满足区域总量控制要求的项目入园；

严格控制高钛渣、钛白粉项目入驻，引进的钛产业企业要以钛产品精深加工为主的工业企业；

项目入园时（特别是钛化工企业），应充分考虑是否满足环境卫生防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标的影响；

靠近县城、集镇的区域（白石岩组团南部、环保产业园、大营组团、款庄组团、东村组团靠近集镇一侧），不宜引进高污染的工业企业，特别是大气污染型企业；

规划白石岩组团、大营-茨塘片区东元村片段、散旦片区的西部组团、款庄-东村片区的东村组团、大栗园组团、和平组团区域岩溶发育，地下水环境较为敏感，不宜布局水质复杂、水量较大的企业；企业入驻时，需对区域水文地质条件进行充分论证，确保企业入驻产生的污染物不影响区域地下水水质。
2016年1月11日，云南省环境保护厅以云环函[2016]10号出具了《云南省环境保护厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审查意见的函》，在审查意见的函中，和本项目相关的主要为：

1．园区主要环境制约因素是目前螳螂川不能满足水环境功能区划水质要求，不具备主要污染物纳污能力和环境容量。要求入园企业要建设生产废水处理和回用设施。本项目无生产废水产生和排放。

2. 加快环保基础设施建设，按照雨污分流、生产废水和生活污水分流、分散与集中处理相结合的原则，根据园区各片区用地规模、开发程度、产业集聚程度及排水情况进行规划建设，采取企业自行处理与园区集中处理相结合的方式，规范设计和建设各工业片区初期雨水收集系统、事故水收集系统、生活污水、生产废水的收集处理系统和回用系统。项目所在的哨箐工业园区现已建设好污水处理厂，项目生活污水处理达标后外排至哨箐机械加工园污水处理厂进一步处理，符合相关要求。。

与以上要求对照，项目不违反规划环评及审查意见的要求。

3、项目选址合理性分析

项目位于富民县工业园区哨箐机械加工园内，根据环评单位的现场勘查，北面与昆明云朗硬质合成技术有限公司相邻（生产烟草公司卷烟专用的机械配件），134m处为云南晨鑫机械制造有限公司（生产机械零部件），228m处为九州铁塔（生产电力通讯铁塔），344m处为立邦涂料厂（生产涂料）；项目西北面154m处为昆明振龙科技有限公司，210m处为富民文楚植保农机厂（生产电动喷雾器零件等），256m处为云南德众内燃机零部件制造有限公司（生产机械零部件）；项目南面173m处为富民程祈商贸有限公司。周边基本为工业企业，且均为机械加工业。
另外，项目营运期有“三废”产生，其排放量都不大，且针对每种污染物都有相应的治理方案，使其能做到达标外排，对外环境影响较小。因此，项目与周边环境是相容的。
综上所述，项目选址合理。
4、布局合理性分析

项目位于富民工业园区哨箐机械加工园内，租用昆明金炊旺环保设备安装工程有限公司已建好厂房、综合楼部分房间及其他配套设施进行建设，工程建设内容包括：生产车间（包括混料区、管材生产区、破碎回收区、原料存放区、产品存放区等，生产厂房按生产工艺流程的要求布置。

综上所述，项目布局总体是合理的。

5、施工期环境影响简要分析： 

项目租用昆明金炊旺环保设备安装工程有限公司厂房建设，项目的建设过程主要是进行设备安装，然后按规范要求对车间进行分隔，然后进行设备调试，建设过程不涉及土建工程。
项目施工期间的废气主要来源于施工粉尘和施工机械废气，均属于无组织排放。由于工程量不大，粉尘产生量也不大；施工机械废气主要有烟尘、NO2、CO及CHx等，由于施工量不大，废气产生量不大。由于施工时间短，在采取洒水降尘等措施后，项目施工废气对大气环境的影响不大。

施工期的废水主要为施工人员的生活污水。施工人员生活污水依托昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A级标准后，通过园区污水管网排入哨箐机械加工园污水处理厂处理，不会对周边地表水产生直接影响。
施工噪声主要来源于电钻、电锤等机械设备和各种运输车辆等。项目夜间不施工，且项目施工工期不长，工程量不大，项目施工噪声对周围环境影响不大。
项目施工期间会产生一定的固体废物
，主要来源于施工人员的生活垃圾，委托当地环卫部门清运。施工过程中还会产生少量的建筑垃圾，钢材、塑料等可回收物统一收集后交有资质的废品回收单位回收处理，其余建筑垃圾统一收集后运至合法的建筑垃圾处置场所处理。项目在施工期间产生的固体废物对外界环境影响较小。
6、营运期环境影响分析

6.1、废气环境影响简要分析

营运期废气主要有非甲烷总烃、异味、破碎粉尘、汽车尾气等。
6.1.1、非甲烷总烃
本项目所使用的树脂为热塑性树脂，在加工过程中不发生化学反应，因此在加工过程产生的废气主要是原辅料—树脂、助剂等在受热熔融条件下所挥发的有机废气。根据所用原辅材料的性质及热性能分析，本项目废气主要成份为非甲烷总烃。参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式塑料加工废气排放系数，树脂原料非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t,项目所使用树脂总量为1125吨/t，产生的非甲烷总烃量为0.40t/a，0.053Kg/h。项目生产过程中产生的非甲烷总烃约有80%经收集后送入废气处理装置处理，处理后引至厂房顶15米高的排气筒排放，其它未能收集的部分通过厂房抽排风，大气扩散后外排。项目有组织部分非甲烷总烃量为0.32t/a，0.042Kg/h；无组织排放部分量为0.08t/a，0.011Kg/h。有组织废气经废气处理装置处理后排放，处理效率以60%计，则处理后经排气筒排放的非甲烷总烃量0.13t/a，0.011Kg/h。
（1）达标性分析

参考类似项目昆明德远电气技术有限公司年检情况，项目厂界周围非甲烷总烃无组织排放监控浓度可达《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015中无组织排放标准非甲烷总烃无组织排放监控浓度≤4.0mg/m3的要求。

项目拟设的风机风量为8000m3/h，项目有组织废气排放情况见表7-1。
项目有组织废气表7-1   非甲烷总烃废气有组织排放情况表

指标

项目

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/m3）

非甲烷总烃

0.13
0.011
1.34
《合成树脂工业污染物排放标准》限值
/

/

100
由表7-1可知，项目有组织排放非甲烷总烃可达《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015限值要求。

影响分析

大气环境影响预测因子为非甲烷总烃。采用估算模式进行计算，本项目非甲烷总烃最大地面空气质量浓度占标率Pmax<1%，项目大气环境影响评价等级为三级。项目主要预测内容如下：

A.污染物预测浓度的占标率；

B.污染物最大落地浓度、浓度占标率及距源距离；

C.最近敏感点处的污染物最大落地浓度。

根据建设项目所在位置及工程规模，大气预测范围综合考虑自然环境条件、环境敏感因素、主导风向等，确定评价范围以厂界周边外延，直径5km的矩形区域。
根据大气污染物综合排放标准详解的相关内容：“由于我国目前没有“非甲烷总烃”的环境质量标准，美国的同类标准已废除，故我国若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值为5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0mg/m3。”因此，我国选用2mg/m3作为非甲烷总烃环境质量标准。评价区常年盛行西南风，全年平均风速为2.1m/s。区域多年平均气温15.8℃。

根据《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价选择估算模式进行预测。
①有组织排放影响分析

有组织排放参数见表7-2.

表7-2 项目点源参数表
编号
名称
排气筒底部中心坐标/m
排气筒底部海拔高度/m
排气筒高度/m
排气筒出口内径/m
烟气流速m/s
烟气温度度/℃
年排放小时数/h
排放工况
污染物排放速率kg/h
X

Y

1
排气筒
244694.86

2796535.21
1736
15
0.3
7.86
40
7440
连续
0.011
污染物浓度预测结果见表7-3。

表7-3 有组织排放预测结果
序号
距离(m)
非甲烷总烃浓度ug/m3
占标率%

1
10
0.066102
3.30510E-003
2
25
0.74735
3.73675E-002
3
50
0.7299
3.64950E-002
4
75
0.76189
3.80945E-002
5
83
0.80379
4.01895E-002
6
100
0.81071
4.05355E-002
7
125
0.81983
4.09915E-002
8
150
0.80877
4.04385E-002
9
175
0.75543
3.77715E-002
10
200
0.71818
3.59090E-002
11
225
0.67267
3.36335E-002
12
250
0.62362
3.11810E-002
13
275
0.57571
2.87855E-002
14
300
0.53096
2.65480E-002
15
325
0.50118
2.50590E-002
16
350
0.47625
2.38125E-002
17
375
0.45209
2.26045E-002
18
400
0.45373
2.26865E-002
19
425
0.45244
2.26220E-002
20
450
0.44309
2.21545E-002
21
475
0.43271
2.16355E-002
22
500
0.4217
2.10850E-002
23
525
0.41035
2.05175E-002
24
550
0.39887
1.99435E-002
25
575
0.38742
1.93710E-002
26
600
0.37611
1.88055E-002
27
625
0.36502
1.82510E-002
28
650
0.3545
1.77250E-002
29
675
0.34794
1.73970E-002
30
700
0.34139
1.70695E-002
31
725
0.33474
1.67370E-002
32
750
0.32804
1.64020E-002
33
775
0.32135
1.60675E-002
34
800
0.31471
1.57355E-002
35
825
0.30813
1.54065E-002
36
850
0.30164
1.50820E-002
37
875
0.29694
1.48470E-002
38
900
0.29266
1.46330E-002
39
925
0.28833
1.44165E-002
40
950
0.28396
1.41980E-002
41
975
0.27958
1.39790E-002
42
1000
0.27521
1.37605E-002
43
1025
0.27087
1.35435E-002
44
1050
0.26655
1.33275E-002
45
1075
0.26227
1.31135E-002
46
1100
0.25804
1.29020E-002
47
1125
0.25387
1.26935E-002
48
1150
0.24991
1.24955E-002
49
1175
0.24604
1.23020E-002
50
1200
0.24223
1.21115E-002
51
1225
0.23847
1.19235E-002
52
1250
0.23517
1.17585E-002
53
1275
0.2323
1.16150E-002
54
1300
0.23053
1.15265E-002
55
1325
0.22871
1.14355E-002
56
1350
0.22685
1.13425E-002
57
1375
0.22496
1.12480E-002
58
1400
0.22303
1.11515E-002
59
1425
0.22107
1.10535E-002
60
1450
0.21909
1.09545E-002
61
1475
0.2171
1.08550E-002
62
1500
0.2151
1.07550E-002
63
1525
0.2131
1.06550E-002
64
1550
0.21109
1.05545E-002
65
1575
0.20908
1.04540E-002
66
1600
0.20707
1.03535E-002
67
1625
0.20508
1.02540E-002
68
1650
0.20308
1.01540E-002
69
1675
0.2011
1.00550E-002
70
1700
0.19913
9.95650E-003
71
1725
0.19717
9.85850E-003
72
1750
0.19522
9.76100E-003
73
1775
0.19329
9.66450E-003
74
1800
0.19137
9.56850E-003
75
1825
0.18947
9.47350E-003
76
1850
0.18765
9.38250E-003
77
1875
0.18587
9.29350E-003
78
1900
0.1841
9.20500E-003
79
1925
0.18235
9.11750E-003
80
1950
0.18062
9.03100E-003
81
1975
0.1789
8.94500E-003
82
2000
0.1772
8.86000E-003
83
2025
0.17571
8.78550E-003
84
2050
0.17426
8.71300E-003
85
2075
0.17283
8.64150E-003
86
2100
0.1714
8.57000E-003
87
2125
0.16998
8.49900E-003
88
2150
0.16857
8.42850E-003
89
2175
0.16717
8.35850E-003
90
2200
0.16584
8.29200E-003
91
2225
0.16453
8.22650E-003
92
2250
0.16322
8.16100E-003
93
2275
0.16192
8.09600E-003
94
2300
0.16063
8.03150E-003
95
2325
0.15935
7.96750E-003
96
2350
0.15808
7.90400E-003
97
2375
0.15682
7.84100E-003
98
2400
0.15556
7.77800E-003
99
2425
0.15432
7.71600E-003
100
2450
0.1531
7.65500E-003
101
2475
0.15188
7.59400E-003
102
2500
0.15067
7.53350E-003
②无组织排放影响分析

无组织排放按面源进行预测，面源参数见表7-4。

表7-4 面源参数表

编号
名称
面源起点坐标
面源海拔高度/m
面源长度/m
面源宽度/m
与正北夹角/。
面源有效高度/m
年排放小时数/h
排放工况
污染物排放速率kg/h
X

Y

1
车间
244694.86

2796535.21
1736
66
21
0
9
7440
连续
0.011
污染物浓度预测结果见表7-5。

表7-5 无组织排放预测结果
序号
距离(m)
非甲烷总烃浓度ug/m3
占标率%

1
10
11.939
5.96950E-001
2
25
16.158
8.07900E-001
3
50
17.491
8.74550E-001
4
75
14.854
7.42700E-001
5
100
12.476
6.23800E-001
6
125
11.318
5.65900E-001
7
150
10.207
5.10350E-001
8
175
9.5072
4.75360E-001
9
200
8.8365
4.41825E-001
10
225
8.2234
4.11170E-001
11
250
7.638
3.81900E-001
12
275
7.1584
3.57920E-001
13
300
6.9331
3.46655E-001
14
325
6.6835
3.34175E-001
15
350
6.4242
3.21210E-001
16
375
6.1649
3.08245E-001
17
400
5.911
2.95550E-001
18
425
5.6673
2.83365E-001
19
450
5.4413
2.72065E-001
20
475
5.2253
2.61265E-001
21
500
5.0196
2.50980E-001
22
525
4.8276
2.41380E-001
23
550
4.7004
2.35020E-001
24
575
4.5742
2.28710E-001
25
600
4.4502
2.22510E-001
26
625
4.3288
2.16440E-001
27
650
4.2208
2.11040E-001
28
675
4.11
2.05500E-001
29
700
4.0068
2.00340E-001
30
725
3.9066
1.95330E-001
31
750
3.8162
1.90810E-001
32
775
3.731
1.86550E-001
33
800
3.6486
1.82430E-001
34
825
3.5709
1.78545E-001
35
850
3.497
1.74850E-001
36
875
3.4256
1.71280E-001
37
900
3.3557
1.67785E-001
38
925
3.2875
1.64375E-001
39
950
3.221
1.61050E-001
40
975
3.1561
1.57805E-001
41
1000
3.093
1.54650E-001
42
1025
3.0315
1.51575E-001
43
1050
2.9716
1.48580E-001
44
1075
2.9135
1.45675E-001
45
1100
2.8569
1.42845E-001
46
1125
2.8019
1.40095E-001
47
1150
2.7485
1.37425E-001
48
1175
2.6966
1.34830E-001
49
1200
2.6462
1.32310E-001
50
1225
2.5972
1.29860E-001
51
1250
2.5495
1.27475E-001
52
1275
2.5032
1.25160E-001
53
1300
2.4583
1.22915E-001
54
1325
2.4146
1.20730E-001
55
1350
2.3721
1.18605E-001
56
1375
2.3307
1.16535E-001
57
1400
2.2906
1.14530E-001
58
1425
2.2515
1.12575E-001
59
1450
2.2135
1.10675E-001
60
1475
2.1766
1.08830E-001
61
1500
2.1406
1.07030E-001
62
1525
2.1056
1.05280E-001
63
1550
2.0715
1.03575E-001
64
1575
2.0384
1.01920E-001
65
1600
2.0061
1.00305E-001
66
1625
1.9746
9.87300E-002
67
1650
1.944
9.72000E-002
68
1675
1.9141
9.57050E-002
69
1700
1.885
9.42500E-002
70
1725
1.8566
9.28300E-002
71
1750
1.829
9.14500E-002
72
1775
1.802
9.01000E-002
73
1800
1.7757
8.87850E-002
74
1825
1.75
8.75000E-002
75
1850
1.7249
8.62450E-002
76
1875
1.7005
8.50250E-002
77
1900
1.6766
8.38300E-002
78
1925
1.6533
8.26650E-002
79
1950
1.6306
8.15300E-002
80
1975
1.6083
8.04150E-002
81
2000
1.5866
7.93300E-002
82
2025
1.5654
7.82700E-002
83
2050
1.5446
7.72300E-002
84
2075
1.5243
7.62150E-002
85
2100
1.5045
7.52250E-002
86
2125
1.4851
7.42550E-002
87
2150
1.4661
7.33050E-002
88
2175
1.4476
7.23800E-002
89
2200
1.4294
7.14700E-002
90
2225
1.4116
7.05800E-002
91
2250
1.3942
6.97100E-002
92
2275
1.3772
6.88600E-002
93
2300
1.3605
6.80250E-002
94
2325
1.3442
6.72100E-002
95
2350
1.3282
6.64100E-002
96
2375
1.3125
6.56250E-002
97
2400
1.2971
6.48550E-002
98
2425
1.2821
6.41050E-002
99
2450
1.2673
6.33650E-002
100
2475
1.2529
6.26450E-002
101
2500
1.2387
6.19350E-002
由表7-3、7-5可知，项目正常情况下排放的非甲烷总烃污染物地面最大浓度值远小于标准值的10%，项目外排废气对周围环境影响很小，不会降低当地大气环境功能级别。
（2）异味

塑料在受热熔融过程散发出异味，呈无组织排放，加工设备附近异味浓度较高，经厂房通风换气，大气扩散处理。项目使用全新HDPE原料生产，经类比类似加工企业，厂界异味浓度可以达到GB14554--93《恶臭污染物排放标准》 无组织排放二级标准。
（3）破碎粉尘

本项目全年破碎量约为15t，间歇式破碎。根据建设方提供的资料，项目破碎筛孔直径为3mm,由于是破碎成颗粒料，塑料本身有韧性，破碎过程基本无粉尘产生，其产生量按万分之一计，则粉尘产生量约为1.5kg/a。经车间阻隔沉降后，破碎粉尘对外环境影响较小。
（4）汽车尾气
汽车尾气中的主要污染物为烃类物质（HC）、一氧化碳（CO）等。由于昆明市环保局车辆管理所以及交警大队已实行汽车尾气达标制，所以大多数车辆都可以实现尾气污染物的达标排放，废气中污染物浓度较低。机动车尾气对外影响是相对比较有限的。
6.2.地表水环境影响简要分析

管材定型冷却过程需用冷却水冷却，该部分水循环使用，不外排。项目运营期仅产生生活污水。项目生活污水依托金炊旺公司化粪池处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1A级标准，通过园区污水管网进入哨箐机械加工园污水处理厂处理，属间接排放，依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》HJ2.3-2018，项目地表水环境影响评价等级为三级B。本次评价不进行水环境影响预测，仅分析其依托污水处理设施环境可行性分析。
（1）污水处理系统设置

本项目位于富民工业园区哨箐机械加工园。目前，哨箐机械加工园规划建设了雨污管网，已建设了污水处理厂。
根据金炊旺公司《厨房、环保设备生产项目环境影响评价报告》，金炊旺公司一期废水量为0.766t/d，本项目废水产生量0.34t/d，两者合计水量为1.106t/d。金炊旺公司办公楼北侧已建有一个4m³的化粪池，可满足废水在化粪池中停留时间12-24h要求,可保证废水的处理效果及处理量。
（2）外排废水的影响分析

项目废水来源为生活废水。富民工业园区哨箐机械加工园污水处理厂处理规模为500m3/d，接纳范围涵盖项目区。项目区已配套建设了污水管网，项目区处于高位，污水处理厂处于低位，项目生活废水进化粪池处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1A级标准，通过园区污水管网可自流进入哨箐机械加工园污水处理厂处理，不会对周边地表水产生直接影响。
6.3、噪声环境影响简要分析

项目位于富民工业园区哨箐机械加工园，项目区属3类声环境功能区。根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009，本项目声环境影响评价等级为三级。
项目噪声主要来源于设备（混料机、切割机、破碎机和管材机组）产生的噪声。项目噪声源强情况详见表7-3。

表7-3  项目运营期噪声源
序号

噪声源名称

等效声级（dB）

1

螺旋钢带管机组

75～85

2

切割机

70～75
3

破碎机

80～90

4

波纹管机组

75～85

5

冷却塔

65～70

6

空压机

70～85

项目主要设备均布置在厂房内，空压机安装在单独的隔声间机房内，空压机气流进出口均设置消声器且为间歇运行；冷却塔风机功率小，噪声源强不高；设备噪声经厂房墙体隔挡，可将噪声削减10dB（A）左右。本次预测主要考虑管材机组及破碎机的影响。

厂界噪声噪声影响预测如下：

（1）噪声预测
噪声影响按HJ-2009《环境影响预测评价技术导则·声环境》中推荐的噪声传播声级衰减模式预测。噪声源近似视为点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算出噪声源在不同距离处的噪声值，预测模式如下：

点声源的几何发散衰减

点声源几何发散衰减的基本公式是：
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式中：

LA(r) ——距声源r(m)处声级，dB(A)；

LA(r0) ——距声源r0 (m)处声级，dB(A)；

r ——距声源的距离，m；

r0 ——距声源1m；

——其他衰减因素（位于室内的设备，考虑墙体隔音，取10dB(A)。

项目中各设备在运营过程中存在多台设备同时发出声音的情况，因此产生的噪声在厂界处或项目关心处会有叠加，根据噪声叠加模式：
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式中，L总－几个声压级相加后的总声压级，dB(A)；

      Li－某一个声压级，dB(A)；

预测结果及其分析

项目主要噪声设备与厂界的距离见表7-4。
表7-4 项目噪声源与厂界的距离  单位：m

            厂界

    噪声源

东厂界

西厂界

南厂界

北厂界

螺旋钢带管机组
85
30
95
5

波纹管机组

70
50
85
15
破碎机

90
25
82
18
采用噪声预测模式，室内设备综合考虑设备减震、墙体隔声和距离衰减的因素，设备全开的情况下噪声对厂界的影响值及对最近关心点的影响值见表7-5。
表7-5  各噪声源对厂界的噪声贡献值  单位：（dB（A））

厂界

噪声源

源强

隔音量

东厂界

西厂界

南厂界

北厂界

螺旋钢带管机组

85

10

36.4 
45.5 
36.4 
55.0 
波纹管机

85

10

38.1 
41.0 
36.4 
51.5 
破碎机

90

10

40.9 
52.0 
41.7 
54.9 
叠加贡献值

——

43.9 

53.2 

44.0 

58.8 

昼间达标情况

——

达标

达标

达标

达标

夜间达标情况

——

达标

达标

达标

达标

（2）影响分析

根据以上项目噪声源厂界噪声预测值，运营期，昼间项目东、西、南、北厂界噪声排放贡献值均能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准：Leq昼间≤65dB(A)的要求；夜间项目东、西、南厂界噪声排放贡献值均能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准：Leq夜间≤55dB(A)的要求，北厂界噪声排放不能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准：Leq夜间≤55dB(A)的要求。从现场条件看，项目北侧无敏感目标分布，北侧昆明云朗硬质合成技术有限公司为生产企业，其地势较本项目低3m左右，项目噪声排放对其影响较小。本环评要求建设方对主要产噪点加装隔声罩，设备安装减振垫，特别是加强破碎机的隔声降噪措施，从源头减小噪声源强，同时，加强北侧厂房的隔声吸声措施，做到厂界噪声达标，尽可能减小噪声环境影响。

东北面128m处有零星住户；东南面125m处有零星住户。项目东北面有昆明云朗硬质合成技术有限公司阻隔，东南面有金炊旺公司办公楼阻隔，本项目噪声经阻隔和距离衰减后，对以上敏感目标影响很小。
6.4.固体废弃物处置及其环境影响简要分析
本项目运行期间，固体废弃物主要是生产固废和生活固废。

A、生产固废

①检验废试样、不合格产品和边角废料

检验废试样、不合格品和边角废料经破碎后返回生产工序不外排，其中塑料经破碎后回用，其他破碎成粒料后回用。

②切割碎屑

管材生产线的会按客户要求管材尺寸进行切割，切割过程碎屑经收集后不需破碎，直接全部返回生产工序，不外排。

③包装废料

项目所用原辅材料主要采用编制袋包装，经统一收集后外排合法的废品收购站并回收利用。

④废机油

废机油属于危险固体废弃物，经专用容器收集后，由有资质的废机油回收企业负责回收处理，并按规范填写危险固体废弃物转移联单，建立危险固体废弃物管理台帐制度。

⑤循环水池沉积铁屑
水池内会沉积微量铁屑，交钢厂回收处理。
B、生活固废

生活固废主要来办公生活垃圾。
上述生活垃圾，通过分类，约60％为可回收垃圾。可回收的集中收集统一外售给相关废物回收资质单位。不可回收垃圾统一委托环卫部门进行清运处置。
综上所述，项目运营后，产生的各种生产、生活固体废物均经有效的处置措施，能做到减量化、无害化、资源化，处置率100%，故项目运营期产生的固体废弃物对外环境影响可以接受。



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
单位：废气          mg/标m3
      废水          mg/L
噪声          dB(A)
	  内容

 类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	废水污染物
	生活废水
	CODcr
SS

动植物油

氨氮

总磷（以P
计）
	雨污分流，化粪池
	达GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1) A级标准

	大

气

污

染

物
	管材机组
	非甲烷总烃
	有机废气收集处理装置
，拟采用UV光氧废气净化工艺，收集效率≧80%，去除效率≧60%
	达《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015标准要求

	
	管材机组
	异味
	/
	GB14554—93《恶臭污染物排放标准》表1无组织排放二级标准

	固

体

废

物
	办公
	生活垃圾
	分类收集、环卫部门定期清运
	处置率达100%，处置方案合理，对周围环境无明显影响

	
	原辅材料包装物
	废弃包装袋
	统一收集、外卖给废品收购站
	

	
	机械设备
	废机油
	经专用容器收集，委托有资质的单位回收处置。
	

	
	检验过程
	废弃试样
	统一收集，破碎后回用
	

	噪

声
	破碎机

空压机

管材机组
	设备运行噪声
	采取隔声和吸声措施，选用低噪设备
	达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准

	生态保护措施及预期效果：

项目建成投入运行将产生一定数量的“三废”及噪声，为使其对环境的影响降到最低，项目对废水、废气、噪声和固废都采取了一定治理措施或方案，并维护其正常运行，预期可做到达标排放，保护水、大气及声环境的措施是可行的。另外，项目应严格执行“禁磷”、“禁白”的环保条例规定，垃圾尽量做到减量化处理。



九、结论与建议
	1、结论

项目拟租用昆明金炊旺环保设备安装工程有限公司已建好厂房、综合楼部分房间及其他配套设施进行建设，占地面积约1810m2，总建筑面积约1410m2。工程建设内容包括：生产车间（包括原料暂存区、管材生产区、破碎回收区等）以及办公室、产品存放区等。项目拟建HDPE中空双璧波纹管生产线1条，螺旋增强钢带管生产线1条。本项目投产后，年生产螺旋增强钢带管750t，年生产HDPE中空双璧波纹管750t，两种产品年生产量合计1500t。
经过对项目的环境影响分析表明：

1.1项目符合现行的产业政策，符合富民工业园区总体规划。

1.2项目选址、厂区布局合理。

1.3项目施工期主要为设备安装，施工期短，其产生的废水、废气、施工噪声、固体废弃物对周围环境影响很小。

1.4运营期项目办公生活污水经化粪池处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1A级标准，通过园区污水管网进入哨箐机械加工园污水处理厂处理。项目生产用水为冷却水，循环使用，无废水外排。因此，项目废水对评价区域地表水环境没有直接影响。
项目生产过程会产生少量的非甲烷总烃，经类比分析非甲烷总烃无组织排放监控浓度能够达到≤4.0mg/m3的要求，项目非甲烷总烃对外环境及关心点的影响不大；原料熔融过程产生的异味经大气扩散处理达GB14554—93《恶臭污染物排放标准》表1无组织排放二级标准，对外环境及关心点影响不大。

本环评要求建设方对噪声源加强隔声降噪处理，使厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，噪声对外环境的影响不大。

项目对所产生的固体废物均采用了合理的处置方法，措施得当，不会对区域环境造成影响。

1.5总结论

项目符合国家产业政策及相关规划，布局合理可行；项目产生的废水、废气、噪声、固废均能得到合理处置。环境影响分析结果表明，项目废水、废气、噪声、固废对当地环境质量及主要敏感目标的影响较小。在严格落实本环评提出的环境保护措施及环境保护“三同时”制度规定，保证项目污染防治措施建设到位并正常运行，污染物达标排放的前提下，从环境保护角度论证，本项目的建设是可行的。 

2、措施和建议 
2.1措施
2.1.1、施工期

项目租用昆明金炊旺环保设备安装工程有限公司厂房建设，项目的建设过程主要是进行设备安装，然后按规范要求对车间进行分隔，然后进行设备调试，建设过程不涉及土建工程，施工人员不在项目内食宿，因此施工期主要是加强设备安装调试噪声的防治。
为了减少施工噪声对外环境的影响，项目施工单位应采取以下防治措施：

①车辆出入现场时应低速、禁鸣。

②使用低噪声施工设备，加强设备维护保养，避免设备故障造成非正常噪声。

2.1.2、运行期

（1）废水
①项目需实行雨污分流、清污分流。

②项目办公生活污水经化粪池处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1A级标准，通过园区污水管网进入哨箐机械加工园污水处理厂处理。
（2）废气
①严格按规程操作，控制好温度等参数，尽量减少非甲烷总烃及异味产生。

②废气经收集后送到废气处理装置处理，处理达标后引至厂房顶15米高的排气筒排放。
（3）固废
①一般固体废弃物

项目应加强生活垃圾的管理，在专门的地点设置带盖垃圾收集桶，做到日产日清，防止雨季由于降水，造成垃圾对周围环境的二次污染；将塑料类原料废弃包装袋统一收集后，外卖给合法的废品收购站回收利用。检验过程产生的少量的废弃试样、边角废料及不合格品经统一收集后破碎回用。

②废机油

机械设备更换出的废机油需经专用容器包装收集，放置于危废暂存间内，委托有资质的回收企业回收利用。危险废物的运输必须由有资质的单位实施，危险废物在储存、转运过程中，必须按规范填写危险固体废弃物转移联单，并建立危险固体废弃物管理台帐。

（4）噪声

①破碎机和管材机组等高噪设备，应做好设备选型，尽量选用低噪设备。
②破碎机和空压机设置单独的设备房，加装防震垫等。同时加强高噪设备的运行维护保养。
（5）另行报批

项目工程内容及规模、地点、功能等若发生重大变化时，必须另行报批。

（6）“禁磷”、“禁白”

禁止使用一次性不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋；严禁使用含磷洗涤用品。
（7）环境管理

为了加强项目设置的各种环保设施的运行，项目必须制订相关的环保设施管理制度，成立环境管理办公室，配置专职及兼职环保管理及作业人员，做好各种环保设施的日常管理维护。
2.2建议

在项目的整个实施过程中，应提倡节水、节电、节约资源。对项目区人员进行环境保护、清洁生产、低碳等意识的宣传和培训，如节约用水、节约用电、物资的资源循环利用、固废的减量化和无害化处置等。

3.环境监测

项目运营期环境监测计划见表9-1。

表9-1  环境监测计划表
时段

监测类型

监测点位

监测项目

时间、频次

执行标准

运营期

废气
排气筒及厂界
非甲烷总烃
验收时监测1次，验收后纳入日常管理，每年监测1次，每次监测1天，每天取样3次。

《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015

噪声

沿厂界四周东、南、西、北侧，界外1m处布点监测

等效声级Leq(dB(A))

验收时监测1次，验收后纳入日常管理，每年监测1次，每次监测连续监测2天，每天昼夜各监测1次。

场界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准：Leq昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。



附表1   建设项目环保措施一览表

	  序
  号
	污染源
	防治对策措施
	预期治理效果

	一
	施工期污染防治措施

	1
	噪声
	①车辆出入现场时应低速、禁鸣。

②使用低噪声设备，加强设备维护保养，避免设备故障造成非正常噪声。
	施工期噪声小于GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	  二
	运营期环保对策措施

	  1
	生活

废水
	①项目需实行雨污分流、清污分流。

②项目办公生活污水经化粪池处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1A级标准，通过园区污水管网进入哨箐机械加工园污水处理厂处理。
	运营期生活废水对周围环境的影响较小

	  2 
	废气
	①严格按规程操作，控制好温度等参数，尽量减少非甲烷总烃及异味产生。

②废气经收集后送到废气处理装置处理，处理达标后引至厂房顶15米高的排气筒排放。
	达到《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015要求

	  4
	噪声
	①破碎机和管材机组等高噪设备，应做好设备选型，尽量选用低噪设备。
②破碎机和空压机设置单独的设备房，加装防震垫等。同时加强高噪设备的运行维护保养。
	厂界达GB22337-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类

	  5
	固废
	①一般固体废弃物

项目应加强生活垃圾的管理，在专门的地点设置带盖垃圾收集桶，做到日产日清，防止雨季由于降水，造成垃圾对周围环境的二次污染；将塑料类原料废弃包装袋统一收集后，外卖给合法的废品收购站回收利用。检验过程产生的少量的废弃试样、边角废料及不合格品，经统一收集后破碎回用。

②废机油

机械设备更换出的废机油需经专用容器包装收集，并委托有资质的回收企业回收利用。危险废物的运输必须由有资质的单位实施，危险废物在储存、转运过程中，必须按规范填写危险固体废弃物转移联单，并建立危险固体废弃物管理台帐。
	处置率100%


附表2   建设项目验收一览表
	序号
	污染源项
	主要污染因子
	治理措施
	规模
	验收标准
	验收监测点

	1
	生活废水
	COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮、总磷
	化粪池
	1座，容积4m3
	GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1) A级标准
	总排口

	2
	设备噪声
	噪声
	空压机、破碎机设置单独设备房，主要产噪设备设置减震垫、隔声罩
	/
	场界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准：Leq昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。
	场界

	3
	生产设备
	废机油
	危废收集桶、危废暂存间
	危废收集桶两只、危废暂存间一间，2平方
	处置率100%，处置方案及去向合理
	项目区内

	4
	挤出工序
	非甲烷总烃
	有机废气收集处理装置
，拟采用UV光氧废气净化工艺，收集效率≧80%，去除效率≧60%
	风机风量约8000m3/h
	《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表4限值要求
	排气筒

	5
	办公生活
	一般生活垃圾
	垃圾桶
	若干
	处置率100%，处置方案及去向合理
	项目区内
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