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《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3、行业类别——按国标填写。
4、总投资——指项目投资总额。
5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
表一、建设项目基本情况

	项目名称
	国家高原云果产业园项目

	建设单位
	昆明盛世桃源农业科技产业开发有限公司

	法人代表
	孙月秋
	联系人
	张永奎

	通讯地址
	富民县永定街道办事处辖区内

	联系电话
	13211683322
	传真
	/
	邮政编码
	650400

	建设地点
	富民县永定街道办事处辖区内

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案【2016】0012号

	建设性质
	√新建□改扩建□技改
	行业类别及代码
	其他农业（0190）

	占地面积（m2）
	3786667m2
	绿化面积（m2）
	54014.6

	总投资

（万元）
	175862.73
	其中：环保投资（万元）
	320
	环保投资占总投资比例
	0.18%

	评价经费（万元）
	/
	预计投产日期
	2020年8月

	工程内容及规模
   一、任务由来
进入21世纪以来，伴随着人类生产、生活方式改变及乡村城市化和城乡一体化的深入，农业已经从传统的生产形势逐步转向景观、生态、健康、医疗、教育、观光、休闲、度假等方向的综合产业，生态热、回归热、休闲热已成为市民的追求与渴望。而生态园着重把农业、生态和旅游业结合起来，利用田园景观、农业生产活动、农村生态环境和生态农业经营模式，吸引游客前来观光、品尝、习作、农事体验、健身、科学考察、环保教育、度假、购物等。突破固定的客源渠道，以贴近自然的特色旅游项目吸引周边城市游客在周末及节假日做短暂停留，以最大限度利用资源，增加旅游收益。

拟建项目原名为富民县永定特色农业产业园项目，已更名为国家高原云果产业园项目，项目已取得富民县发展和改革局（富发改企业备案［2016］0012号）备案证。项目总投资175862.73万元，规划总用地面积约5680亩（3786667m2），建设面积3500亩（2333333.3m2），总建筑面积约138950m2。主要建设“云果”国际性交易平台、国家农业技术推广和双创平台、产业园综合服务区、农业基础设施和旅游基础设施，形成集生态观光、交易展示、研发推广等为一体的景观化、生态化、信息化、智能化的特色农业示范区。项目建成后，接待游客4000人/天、144万人/年，吸引入驻企业350家。本次主要对项目基础设施的建设进行评价，建成后入驻企业根据污染物特征另行办理环评手续；目前项目涉及的大营河引水工程相关建设内容尚不确定，待项目进行引水工程建设时另行办理环评手续；目前项目规划的垃圾中转站具体位置、规模等尚不确定，待进行建设时另行办理环评手续。因此，大营河引水工程及垃圾中转站不在本次评价范围内。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理目录》及相关法律法规的规定，项目须进行环境影响评价，编制环境影响报告表。建设单位委托北京中环尚达环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我单位接受委托后，组织人员进行了现场踏勘，在收集资料的基础上，按照建设项目《环境影响评价技术导则》的要求，编制《国家高原云果产业园项目环评报告表（送审稿）》，供建设单位上报环境行政主管部门审查，并作为环境管理的依据。

二、工程内容及规模
1、工程内容
项目规划占地面积约5680亩（3786667m2），建设面积3500亩（2333333.3m2），总建筑面积约138950m2。项目建设用地为征地，区域的农用地进行保留。征地根据《富民县征地补偿标准（试行）》进行补偿（详见附件4）。征地范围内不涉及拆迁户，仅拆除农用看守房。项目分为六大功能区，分别为全球云果研发高新区、云果风情小镇核心区、云果大健康产业区、生态观光区、创意文化休闲区、云果亲子乡愁区。螳螂川自北向南流经项目区，六大功能区分别分布于螳螂川东、西两岸，螳螂川西岸分布云果风情小镇核心区、云果大健康产业区、部分全球云果研发高新区；螳螂川东岸分布云果亲子乡愁区、生态观光区、创意文化休闲区、部分全球云果研发高新区。项目区内现状有5个村子，2家企业即云南丰岛花卉有限公司、昆明兴实达机动车学校驾驶员培训站，1个村委会，本项目对上述村庄、企业和村委会进行保留，不对其进行任何改造。项目内奎南村占地面积154亩，西邑村占地面积26亩，奎南村占地面积15亩，丁家营村占地面积200亩，肖家营村和小麦竜村占地面积160亩。将现状丁家营村名称变更为云果精品艺术小镇，将现状肖家营村、小麦竜村名称变更为乡愁记忆农庄；更名后的村庄主要功能为游览，本次不对原有村庄进行任何改造。项目主要工程内容见表1-1。 
 表1-1 项目主要工程内容

项目

名称

规模

功能

主体

工程

全球云果研发高新区
占地面积1130.7亩（753786.4m2）
主要功能为聚集云果展销、新品培育、科技推广、农业科普等功能，打造云果高新产业基地及农业科普基地
云果风情小镇核心区
占地面积960.8亩（640524.28m2）
主要功能为云南高原云果推广产品、引入资金、技术、信息的交流平台，包含会议、论坛、展示等主要功能
云果大健康产业区
占地面积1419.7亩（946469.53m2）
主要功能为以云果为基础，拓展高原现代农业在大健康领域的利用融合，打造云果健康养生基地
生态观光区
占地面积302.6亩（201764.95m2）
主要功能为打造以开敞水域景观为主体，提供康体休闲的辅助功能片区
创意                      文化休闲区
占地面积762.8亩（508546.92m2）
主要功能为以本地文化为线索，围绕生态风貌主题，结合时代文化形成体验音乐、书画、创意文化、住宿接待的特色功能片区
云果亲子乡愁区
占地面积726.3亩（484193.38m2）
主要功能为城市居民及都市家庭提供亲子娱乐、周末休闲等功能
辅助工程

停车场

设置5个生态停车场，占地面积共10000m2
共计1000个车位

公厕

总建筑面积1500m2，每个公厕建筑面积100m2
设置15个公厕分布在六个片区内

配电室

总建筑面积30m2、每个建筑面积15m2
设置2个配电室

公用工程

给水系统

整个项目生活用水均由市政供水管网供给。螳螂川东岸农业灌溉、绿化、景观用水水源优先使用项目一体化污水处理设施出水，不足时引用大营河水源，螳螂川西岸灌溉、绿化、景观用水水源为富民县第一污水处理厂出水
排水系统

项目农作物种植区域为雨污合流制，建构筑物区域采取雨污分流制，建筑物屋面雨水经雨水管道系统排至室外雨水沟，同时汇集项目区地面雨水一起纳入项目内雨水管网，外排农灌沟渠。螳螂川西岸靠近富民县第一污水处理厂，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入富民县第一污水处理厂；螳螂川东岸生活污水经化粪池处理后进入一体化污水处理设施处理回用于项目区绿化、农作物灌溉、景观用水
供电系统

由项目区附近供电系统接入

通讯系统

配套电话通信系统（有线通讯+无线通讯）；建设有线电视线路和宽带网路系统

道路工程

分为一级道路、二级道路和三级道路三大类，路面宽分别为6m、2-3m、1.5m，路面长一级道路1公里、二级道路3公里，三级道路公里
环保工程

隔油池

7个，总容积为25m³

对厨房含油污水进行隔油处理

化粪池

24个，总容积1115m³

对生活污水进行处理

一体化污水处理设施
4套，总处理规模864m³/d
对化粪池出水进行处理

蓄水池

4个，总容积3598m3
对一体化污水处理设施出水进行收集储存

油烟净化器

5套

对厨房油烟净化处理

垃圾箱

设置1个垃圾中转站，22个垃圾箱

对项目区的垃圾进行收集、暂时堆放

景观绿化

总绿化面积54014.6m2
主要包括防护绿地、螳螂川滨河带绿地、道路及景观绿地、生态绿地等

六大功能区主要工程内容分述如下，由于各功能区的给水、供电、通讯系统、生活垃圾处理设施等基本相同，停车场、道路工程等对污染物核算影响不大，因此上述工程内容就不再下文中重复列出。对于排水系统，除全球云果研发高新区涉及螳螂川东、西两岸有两种排水去向以外，其余五大功能区均仅有一种排水去向，因此排水系统下文也不再重复列出。综上所述，六大功能区分述主要针对主体工程和主要环保工程。

（1）全球云果研发高新区

全球云果研发高新区占地面积1130.7亩（753786.4m2），主要建设雕塑、办公用房、检测楼、展览馆、科研用房、蔬菜大棚、停车场等项目。由于入驻企业的科研类型、检测内容尚不确定，因此本次评价不对科研用房、检测楼的运行期进行污染物核算，待项目建成后企业入驻时另行单独办理环保等相关手续。
主要功能为聚集云果展销、新品培育、科技推广、农业科普等功能，打造云果高新产业基地及农业科普基地。项目主要工程内容见表1-2。

 表1-2 全球云果研发高新区主要工程内容
项目

名称

功能

规模

备注

主体

工程

全球云果研发高新区
农田

占地面积250亩，保留原有农田
云果展销田面积200亩，高效农园示范田面积50亩，主要功能为种植，通过招商引资的方式引进种植公司入驻种植植
雕塑

20个
木雕塑
办公用房

占地面积5730m2、建筑面积5730m2，1栋，一层建筑物
命名为全球云果科技情报产业中心，主要功能为科技推广、会议、办公

检测楼

占地面积5000m2、建筑面积850m2，2栋，二层建筑物，其余部分为耕地实验田
命名为农业产品检测中心，主要功能为农产品检测
展览馆

3栋，占地面积3610m2，建筑面积3610m2，均为一层建筑物；命名为自然馆、农业科普馆、农耕文化馆，主要功能为农业科技推广、展览
1栋自然馆建筑面积860m2，1栋农业科普馆建筑面积1650m2，1栋农耕文化馆建筑面积1650m2
科研用房

占地面积10620m2、建筑面积9720m2，9栋楼，其中有2栋二层建筑物，其余7栋为一层建筑物；命名为云果高新科技研究中心和云果产业与科技研究所，主要功能为农作物新品培育
8栋云果高新科技研究中心占地面积9000m2、建筑面积8100m2，其中有2栋二层建筑物，其余6栋为一层建筑物；1栋云果产业与科技研究所占地面积1620m2、建筑面积1620m2
蔬菜大棚

占地面积60亩，命名为蔬菜实验大棚和现代农园科技展示温室，主要功能为蔬菜新品培育、展示
蔬菜实验大棚占地面积50亩，现代农园科技展示温室占地面积10亩
停车场
占地面积6000m2
主要功能为停车，设置生态停车场
环保工程

化粪池

4个，总容积22.4m3
对生活污水进行处理
一体化污水处理设施1号

螳螂川东岸设置1套（由于未对科研用房进行废水量核算，处理规模暂定5m³/d）

 对化粪池出水进行处理
蓄水池

1个

对一体化污水处理设施出水进行收集储存
危废暂存间
2个，每个建筑面积

6㎡
对农药瓶进行收集
垃圾箱

4个

本区设置4个，对项目区的垃圾进行收集、暂时堆放

景观绿化

本片区绿化面积9012m2
主要包括防护绿地、道路及景观绿地、生态绿地等

（2）云果风情小镇核心区

云果风情小镇核心区占地面积960.8亩（640524.28m2），主要建设办公用房、商业用房、展销中心、花园、草坪宴会、庄园、道路等项目。

主要功能为云南高原云果推广产品、引入资金、技术、信息的交流平台，包含会议、论坛、展示等主要功能。加入商务宴会、农田景观等辅助功能，形成云果论坛举办的基本载体。项目主要工程内容见表1-3。

 表1-3 云果风情小镇核心区主要工程内容
项目

名称

功能

规模

备注

主体

工程

云果风情小镇核心区
办公用房

9栋，占地面积22218m2，建筑面积22608m2，其中1栋一层半，其余8栋均为一层建筑物，命名为云果办公金融中心、云南大数据中心、会议中心、云果论坛中心、报告楼、展销与洽谈中心；主要功能为技术、信息交流平台、商务、论坛、办公
1栋为云果办公金融中心，占地面积2460m2，建筑面积2850m2，一层半建筑物；1栋为云南大数据中心占地面积1500m2，建筑面积1500㎡；4栋为展销与洽谈中心，占地面积2258m2，建筑面积2258㎡；1栋为会议中心占地面积5000m2，建筑面积5000㎡；1栋云果论坛中心占地面积8000m2，建筑面积8000m2；1栋报告楼占地面积3000m2，建筑面积3000m2
商业用房

占地面积4000m2，建筑面积4000㎡，21个小屋，均为一层建筑
主要功能综合服务，通过出租形式，租给商户，包括民族服饰屋，小吃屋、普洱茶展销店、鲜花饼屋、咖啡屋、鲜果冷饮屋、普洱茶庄、民族艺术品屋等

展销中心

占地面积4000m2，建筑面积4000m2，3栋，一层建筑物
命名为云果展销中心，主要功能为模拟温室大棚展示

农田

占地面积100亩，保留原有农田
命名为实验云果展销田，主要功能为农田种植，通过招商引资的方式引进种植公司入驻种植

花园

占地面积25亩
命名为精致花园，主要功能为花卉种植展示、游客游览，通过招商引资的方式引进种植公司入驻种植
草坪宴会
占地面积3000m2
主要功能为宴会，建成后对外出租，在草坪上举行婚礼宴会、商务接待，婚礼宴会结束后进入酒店入席，草坪上不设置宴席
庄园

占地面积6500m2，建筑面积6500㎡，3栋，一层建筑物
命名为“果”色岛国际论坛庄园，主要功能科研探讨、展销、演艺，包括建设科研会晤、展销中心、演艺中心、栈道等

道路
占地面积20亩，长1250米，宽25米

花舞大道主要功能游览

环保工程

隔油池

2个，总容积1m³

处理厨房含油污水

化粪池

5个，总容积131.33m3
对生活污水进行处理
垃圾箱
3个
本区设置3个垃圾箱，对项目区的垃圾进行收集、暂时堆放

景观绿化

本片区绿化面积9000m2
主要包括防护绿地、道路及景观绿地、生态绿地等

（3）云果大健康产业区

云果大健康产业区占地面积1419.7亩（946469.53m2），主要建设花卉种植地、科普馆、花园、商业用房、康复疗养中心、办公用房、运动馆、科研用房、大健康产业实验大棚、大健康产业种植实验基地、高标准有机蔬菜果定制园、养生植物种植园等项目。本项目不对科研用房进行污染物核算，待项目建成后另行办理环保等相关手续。

主要功能为以云果为基础，拓展高原现代农业在大健康领域的利用融合，打造云果健康养生基地。项目主要工程内容见表1-4。

表1-4 云果大健康产业区项目主要工程内容

项目

名称

功能

规模

备注

主体

工程

云果大健康产业园

花卉种植地

占地面积205亩，保留原有花卉基地，继续种植花卉，命名为丰岛国际花卉产业园、花卉产业预留发展区、花卉产业生产实习基地、热带花卉展示温室；主要功能花卉种植、花卉实验基地、花卉种植展示
丰岛国际花卉产业园占地面积80亩，花卉产业预留发展区预留占地面积93亩，花卉产业生产实习基地占地面积16亩，热带花卉展示温室占地面积16亩
科普馆

占地面积6400m2，建筑面积6400㎡，1栋，一层建筑物
命名为鲜花科普馆，主要功能鲜花展示

花园

占地46亩，保留原有园地；命名为浪漫鲜花主题园、康复花园                            

浪漫鲜花主题园占地8亩，康复花园占地面积36亩，主要功能观赏

商业用房

占地面积2675m2，建筑面积4350m2，2栋一层建筑，2栋二层建筑。命名为鲜花超市、大健康基地，主要功能为售卖农副产品
2栋鲜花超市占地面积1000m2，建筑面积1000m2，一层建筑，主要功能为售卖鲜花；2栋大健康基地占地面积1675m2，建筑面积3350m2，二层建筑
康复疗养中心

占地面积7109m2， 建筑面积9100m2，9栋，一层建筑，2栋，二层建筑；命名为国际康疗中心、康复训练中心；主要功能为康复训练、疗养，不设置医疗，包括建设VIP私人订制康疗中心
国际康疗中心占地面积5000m2， 建筑面积5000m2，9栋为一层建筑；康复训练中心占地面积2109m2， 建筑面积4100m2，2栋，二层建筑

办公用房

4栋占地面积8360m2， 建筑面积8360m2，均为一层建筑，命名为大健康数据管理中心、花卉产业国际化商务中心、双创中心，主要功能数据管理                                                                                                                   
2栋双创中心占地面积5000m2，建筑面积5000㎡；1栋花卉产业国际化商务中心占地面积2100m2，建筑面积2100m2；1栋大健康数据管理中心占地面积1260m2， 建筑面积1260m2
运动馆

占地面积3800m2， 建筑面积3800m2，3栋，一层建筑
主要功能锻炼，主要建设网球馆、羽毛球馆、乒乓球馆

科研用房

占地面积3100m2，建筑面积3100m2，1栋，一层建筑
大健康后勤、研发、实验基地；主要功能后勤、研发、实验

大健康产业实验大棚

占地面积2亩
主要功能为蔬菜实验大棚

大健康产业种植实验基地

占地面积17亩

主要功能农作物、蔬菜种植

高标准有机蔬菜果定制园

占地面积10亩，保留原有的农田

主要功能种植蔬菜、水果

养生植物种植园

占地面积20亩，保留原有的农田

主要功能为观赏、游览，种植具有观赏性的药草和花卉

环保工程

化粪池

6个、总容积97.48m3
对生活污水进行处理
垃圾转运站

1个

垃圾转运站位于项目北侧，本区域设置3个垃圾箱，对项目区的垃圾进行收集、暂时堆放

景观绿化

本片区绿化面积9000m2
主要包括防护绿地、道路及景观绿地、生态绿地等

（4）生态观光区

生态观光区占地面积302.6亩（201764.95m2），主要建设运动馆、渔业餐厅、水产养殖基地等项目。

主要功能为打造以水域景观为主体，提供康体休闲的辅助功能片区。项目主要工程内容见表1-5。
表1-5 生态观光区主要工程内容
项目

名称

功能

规模

备注

主体

工程

生态观光区

运动馆
占地面积15000m2，建筑面积1500㎡，4栋，一层建筑，其余为广场、停车场
主要功能为运动场地，主要建设羽毛球馆、游泳馆、水景观、篮球馆、停车场、广场
渔业餐厅
占地面积10亩，建筑面积4800m2，4栋，一层建筑，其余占地面积为景观
主要功能为农家乐，为游客提供餐饮，设置600餐桌

水产养殖基地
占地面积3000m2
主要功能养鱼，供游客垂钓，不设置餐饮行业

环保工程

隔油池

3个，总容积18m3
对含油污水进行处理

化粪池

4个，总容积297.7m3
对生活污水进行处理

一体化污水处理设施3号

1套，处理规模

297.7m3/d
对化粪池出水进行处理

蓄水池

1个，容积为1240.6m3
对一体化污水处理设施出水进行收集储存

油烟净化器
3套         
对厨房油烟净化处理
垃圾箱
3个

本区设置3个垃圾箱，对项目区的垃圾进行收集、暂时堆放

景观绿化

本片区绿化面积9000m2
主要包括防护绿地、道路及景观绿地、生态绿地等

（5）创意文化休闲区

创意文化休闲区占地面积762.8亩（508546.92m2），主要建设酒店、员工食堂、庄园、表演场馆、道路、木屋、书画长廊、乡村音乐大舞台、螳螂川公园等项目。

主要功能为以本地文化为线索，围绕生态风貌主题，结合时代文化形成体验音乐、书画、创意文化、住宿接待的特色功能片区。项目主要工程内容见表1-6。
表1-6 创意文化休闲区主要工程内容
项目

名称

功能

规模

备注

主体

工程

创意文化休闲区

酒店

占地面积50亩，建筑面积15000㎡，一至二层建筑物，其余为道路、绿化、水域景观

命名为云果创意酒店，主要功能为接待住宿，共有600间客房，可以满足1200人住宿，设置餐饮

员工食堂

占地面积1000㎡，建筑面积1000㎡，1栋，一层建筑物

主要功能餐饮，主要为本项目员工提供餐饮和招待

庄园
占地面积3500m2，建筑面积3500m2，1栋，一层建筑
命名为云果庄园，主要功能为接待、会议、休闲、会务、婚庆
表演场馆
占地面积3000m2，建筑面积3000m2
命名为音乐梦工厂，主要功能为体验音乐、创意文化，设置办公室
道路
占地面积5000m2，宽3米，长1666米
创意大道主要功能为通行
木屋

29幢

主要功能为游憩，包括建设生态木屋、稻田木屋

农田

占地面积100亩，保留原有农田
云果创意田主要功能为种植、观赏，通过招商引资的方式引进种植公司入驻种植

书画长廊

占地面积1200m2，建筑面积1200m2，长
主要功能书画展示

乡村音乐大舞台

占地面积10亩

主要功能文艺演出

螳螂川公园
占地面积45亩

主要功能为游憩

环保工程

隔油池

2个，总容积6m3
处理厨房含油污水

化粪池

3个，总容积124.51m3
对生活污水进行处理

一体化污水处理设施2号
1套，处理规模

124.51m³/d
对化粪池出水进行处理

蓄水池

1个，容积为518.8m3
对一体化污水处理设施出水进行收集储存

油烟净化器

2套

对厨房油烟净化处理

垃圾箱

4个

本区设置4个垃圾箱，对项目区的垃圾进行收集、暂时堆放

景观绿化

本片区绿化面积9000m2
主要包括防护绿地、道路及景观绿地、生态绿地等

（6）云果亲子乡愁区

云果亲子乡愁区占地面积726.3亩（484193.38m2），主要建设游乐场、迷宫、庄园、综合管理区、杜鹃园、玫瑰园等项目。

主要功能为城市居民及都市家庭提供亲子娱乐、周末休闲等功能。项目主要工程内容见表1-7。
表1-7 云果亲子乡愁区主要工程内容
项目

名称

功能

规模

备注

主体

工程

云南果青子乡愁区

游乐场

占地面积5550m2，2栋，建筑面积1500m2，命名为Diy乐园、亲子俱乐部
Diy乐园占地面积550m2，亲子俱乐部占地面积5000m2，2栋，建筑面积1500m2，主要功能为娱乐场所
迷宫
占地面积50亩，保留原有树木

命名为亲子迷宫，主要功能为森林迷宫，包括建设亲子迷宫森林、花海迷宫

庄园
占地面积50亩

命名为亲子主题庄园，主要功能为周末休闲
综合管理区

占地面积4000m2，建筑面积3400m2，2栋，其余为过道和空地
主要功能综合服务

杜鹃园、玫瑰园
占地面积35亩
主要功能观赏、游憩
公用工程

给水系统

生活用水由市政供水管网供给，农业生产用水和景观生态用水水源采用管道接至大营河水源

排水系统

项目农作物种植区域为雨污合流制，建构筑物区域采取雨污分流制，建筑物屋面雨水经雨水管道系统排至室外雨水沟，同时汇集项目区地面雨水一起纳入项目内雨水管网，外排农灌沟渠。生活污水经化粪池处理后进入一体化污水处理设施处理回用于项目区绿化、农作物灌溉、景观用水
供电系统

由项目区附近供电系统接入，新建2台250KVA变压器和配电房，满足项目区所需用电

通讯系统

配套电话通信系统（有线通讯+无线通讯）；建设有线电视线路和宽带网路系统
道路工程

分为一级道路、二级道路和三级道路三大类，路面宽分别为6m、2-3m、1.5m
环保工程

化粪池

3个，总容积441.36m3
对生活污水进行处理
一体化污水处理设施4号

1套，处理规模

441.36m3/d

对化粪池出水进行处理

蓄水池

1个，容积为1839m3
对一体化污水处理设施出水进行收集储存

垃圾箱
4个
本区设置4个垃圾箱，对项目区的垃圾进行收集、暂时堆放

景观绿化

本片区绿化面积9000m2
主要包括防护绿地、道路及景观绿地、生态绿地等

一体化污水处理设施

表1-8 一体化污水处理设施统计表
项目

规模

服务范围

一体化污水处理设施1号

1套，暂定5m³/d

全球云果研发高新区东岸
一体化污水处理设施2号

1套，处理规模124.51m³/d

创意文化休闲区
一体化污水处理设施3号

1套，处理规模297.7m3/d

生态观光区
一体化污水处理设施4号

1套，处理规模441.36m3/d

云果亲子乡愁区
2、公用工程
   （1）给排水
A、给水
项目区市政供水管网已通至项目用地旁，通过新建供水管网连接即可满足项目的生活用水、消防用水需要。螳螂川东岸农业灌溉、绿化、景观用水水源优先使用项目一体化污水处理设施出水，不足时引用大营河水源，螳螂川西岸灌溉、绿化、景观用水水源为富民县第一污水处理厂出水。

大营河位于项目南面1.6公里处，由于大营河引水工程相关建设内容尚不确定，待项目进行引水工程建设时另行办理环评手续。
B、排水
项目农作物种植区域为雨污合流制，建构筑物区域采取雨污分流制。
六个片区建筑物屋面雨水经雨水管道系统排至室外雨水沟，同时汇集项目区地面雨水一起纳入项目内雨水管网，外排农灌沟渠。农田、露天蔬果种植地、花卉种植地雨天产生的雨水外排农灌沟渠。
运营期项目污水收集分两块，螳螂川西岸靠近富民县第一污水处理厂，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入富民县第一污水处理厂；螳螂川东岸由于跨河，目前项目还未铺设管网接通富民县第一污水处理厂，生活污水经化粪池处理后进入一体化污水处理设施处理回用于项目区绿化、景观和农作物灌溉。

   （2）供电系统
   项目用电由项目所在地富民县市政电网供电系统接入项目区的配电房，为项目区提供用电需求。项目区办公区配备太阳能热水器，充分利用太阳能。

   （3）通讯系统

配套电话通信系统（有线通讯+无线通讯）；建设有线电视线路和宽带网路系统。
（4）道路
本项目根据项目区的地形、地貌、功能区划和风景点的分布，结合项目需要，统一规划。一级道路系统是基地整体骨架，主要承担用地内与外围城市道路的联系，以及各个组团片区之间的交通联系。主要形式为机耕路，可以满足生产交通以及园区内部功能的人、车流交通。宽度 6m、长2公里。二级道路系统是功能区内部以及功能区之间的道路，为了更好地引导游客旅游活动的有序展开，道路以机耕道为主，宽度 2~3m，长3公里。三级道路系统是功能区内部的小路，是联系组团外围鱼塘、田埂、果园之间的生态景观步行通道，宽度 1.5m左右，长1公里左右。路面材料追求舒适、质朴，回归自然、充满野趣的木栈道、石板路、鹅卵石路等。

（5）停车场

项目共布置了5个生态停车场，1000个停车位，除云果亲子乡愁区未设置停车区，其余5个功能区均设置停车区，其中综合服务接待区为主要外来机动车停靠区，也是内部电瓶车换乘的交通枢纽。其余各功能区停车场各设置生态树间停车场和生态交通换乘点。

（6）绿化

总绿地面积54014.6m2，包括防护绿地、螳螂川滨河带绿地、道路及景观绿地、生态绿地等。

绿化植物配置：在主路两侧适当栽植一些庭荫树做行道树，行道树树种可选择香樟、小叶榕等；另一种是在主路上方搭建木廊架，栽种爬藤类瓜果，在不同的季节走在廊道内，可以看见别样的农家风情景观。爬藤类瓜果植物可选择南瓜、丝瓜、黄瓜、葫芦瓜、葡萄等。在滨河绿带内沿河道种植垂柳、榕树，灌木石楠、女贞、十大功劳和地被植物，可以改善规划区段河道景观。

（7）螳螂川公园
项目螳螂川公园主要分布在项目区创意文化休闲区，总占地面积为45亩，结合现有水域，打造生态公园，引入与原生态大自然亲近的生态公园，强调和突出地形、植物、水造景三大天然要素的自然式结构，突出滨水景观，丰富自然景观，强调水与自然的美。公园建设的功能和定位主要为游憩。

①水源：在大营河中上游设置取水点，由管道输水接入规划区水系，用于景观用水和农业灌溉，在水源补给管道接入口及景观水系始末端处设置闸门便于水体调运。

②功能：主要功能为观光、游憩。

③植物的配置

陆地植物：在滨河绿带内沿河道种植垂柳、榕树，灌木石楠、女贞、十大功劳和地被植物。

水生植物：挺水植物以芦苇、菖蒲、茭草、长苞香蒲、香蒲为主；种植密度：0.5m×0.5m/丛，种植方式：整丛连根带土移植。沉水植物主要为菹草、红线草、竹叶眼子菜、光叶眼子菜、微齿眼子菜、海菜花为主，盖度为60%。种植方式：引种。

④配套工程

公园管理道路包括巡护栈道和电瓶车行路，巡护栈道将在公园内部进行布设，与水体地形环境融为一体呈环状联系各区，主要沿外围的生态防护林进行布设，宽1.5m的沥青路面，与现有的乡村道路相连。

水域景观

建设项目用地范围内目前存在灌溉渠，结合现有灌溉渠进行改造打造水体景观效果，生态观光区建设渔业养殖，主要功能养鱼，供游客垂钓。除云果亲子乡愁区未设置水域景观，其余五个功能区均建设水域景观，五大功能区分别为全球云果研发高新区、云果风情小镇核心区、云果大健康产业区、生态观光区、创意文化休闲区。
三、总平面布置
在总体规划布局上，坚持因地制宜、凸显优势的原则，力求建设成自然和谐生态的，以有机农业为背景的农业庄园。项目在尽量保持原有的地形的情况下，渗透有机农业生产为骨干、乡土树种为枝干，做到乔灌花草植被多层次有机结合的植物群落。从而构成一个生态、多品种、多规格的农业休闲空间，项目分为六大功能区。
全球云果研发高新区：主要布置雕塑、办公用房、检测楼、展览馆、科研用房、蔬菜大棚、停车场等。
云果风情小镇核心区：主要布置办公用房、商业用房、展销中心、花园、草坪宴会、庄园、道路等。

云果大健康产业区：主要布置花卉种植地、科普馆、花园、商业用房、康复疗养中心、办公用房、运动馆、科研用房、大健康产业实验大棚、大健康产业种植实验基地、高标准有机蔬菜果定制园、养生植物种植园等。
生态观光区：主要布置运动馆、渔业餐厅、水产养殖基地等。
创意文化休闲区：主要布置酒店、员工食堂、庄园、表演场馆、道路、木屋、书画长廊、乡村音乐大舞台、螳螂川公园等。

云果亲子乡愁区：主要布置游乐场、迷宫、庄园、综合管理区、杜鹃园、玫瑰园等。
本项目各地块功能分区明显，不产生交叉和重复，化粪池设置为地埋式，位于绿化带地下，减轻了对环境的污染。项目设置三个主口，分别为西入口景观中心、南入口景观中心、北入口景观中心。项目区的道路和空地内均布置了大量的绿化植被，通过水体景观的点缀，使项目区形成了一个集休闲、娱乐、种植体验于一身的生态基地。项目总平面布置图见附图2。

    四、劳动定员及工作制度
项目区运营后正式职工30人，其中25人均在项目区内食宿，每天工作8小时，年工作时间约360天（全年）。

五、施工进度

拟建项目计划于2018年8月开工建设，2020年8月竣工并投入使用，建设周期跨度约24个月（共计720天）。
六、环保投资
    项目总投资175862.73万元，其中环保投资320万元，环保投资占总投资的0.18%，项目环保投资情况见表1-9。
表1-9  项目环保投资一览表

序号

项目

主要污染物

治理措施

投资估算

（万元）

施工期

1

沉淀池

施工废水和生活污水

6个，沉淀处理后回用于施工过程和洒水降尘

2
2

建筑垃圾处理

固体废物

集中收集后运至建设部门指定地点处置
0.5
3

噪声
施工机械
施工减噪措施
2
4

生态破坏

/

施工时对场界进行相应的拦挡、覆盖等防护措施，并选择旱季进行施工作业，设置沉淀池、截排水沟

10

营运期

5

废气

厨房废气

安装油烟净化器及排烟通道5套

4

6

废水

生活废水

7个隔油池，总容积25m3
1

7

24个化粪池，总容积1115m³

8

8

4个蓄水池，总容积3598m³

8

9

4套一体化污水处理设施（总处理规模为

864m³/d）
80

10

雨污管网

90

11

固废

生活垃圾
1个垃圾中转站，22个垃圾箱
3

12

泔水桶

加盖泔水桶
0.5

13

危废暂存间
2间，每间建筑面积6㎡

2

14

噪声
机械设备
加固减振，定期维护，墙体和绿化隔声

4

15

绿化

/

绿化面积为54014.60 m2
100

16

环境影响评价及竣工验收

/

/

5

合计

320


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
项目所在地位于富民县永定街道办事处辖区内，目前项目用地范围内已有几家以农业种植为主的花卉、杨梅种植企业，农业用地面积较大，均种植着蔬菜、水果和花卉，周边农田大量农药和化肥的施用，对区域的地表水体存在一定的影响，区域的农业面源污染是项目区的主要环境问题。

另外，项目用地范围内奎南村、肖家营村、小麦竜村、丁家营村、西邑村，主要存在的污染物有生活污水、生活垃圾，螳螂川西岸的丁家营村和西邑村、云南丰岛花卉有限公司、昆明信实达机动车学驾驶员培训站生活污水经管网收集进入富民县第一污水处理厂，螳螂川东岸奎南村、肖家营村、小麦竜村目前没有完善的雨污收集系统，生活污水经自家建的化粪池处理后外排农灌沟渠。

1、原有污染物：

（1）废气
项目区目前产生的废气主要来自于汽车尾气、居民厨房油烟废气。

项目区油烟废气主要为当地居民日常生活中产生的厨房油烟，产生量较小且分散，难以估算，油烟直接外排，区域环境空气质量较好，油烟对区域环境影响有限。

进出区域的车辆运行时会产生尾气，汽车废气中主要污染因子为CO、THC、NOX，属于无组织排放，区域大气扩散条件较好，汽车废气对环境影响不大。

（2）废水
本次只核算不进能富民县第一污水处理厂的村庄生活污水，查阅云南省数字乡村网，螳螂川东岸小麦竜村住户770户，约2697人，肖家营村住户340户，约1299人，奎南村226户，801人，在项目区内小麦竜村住户616户，约2156人，肖家营村住户306户，约1071人，奎南村158户，553人，共3780人，按照100L/人·天计，则居民的用水量为378m3/d、13.6万m3/a，污水产生量按用水量的80%计，产生的污水量为302.4m3/d、10.89万m3/a。
（3）噪声
建设项目的噪声源主要是汽车噪声。噪声源强为60~80dB（A）。噪声经过距离衰减、墙体隔声、绿化吸收后，对周围环境影响不大。 
（4）固废
螳螂川西岸丁家营村288户，约955人均在项目区，西邑村117户、407人，在项目内住户20户、70人，螳螂川东岸小麦竜村住户770户，约2697人，肖家营村住户340户，约1299人，奎南村226户，801人，在项目区内小麦竜村住户616户，约2156人，肖家营村住户306户，约1071人，奎南村158户，553人，共4805人，居民生活主要产生的固体废物为生活垃圾。当地居民生活按1kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量约为4805kg/d，1729.8t/a生活垃圾收集后堆放于村落垃圾收集点，由富民县环卫部门定期清运处置。

云南丰岛花卉有限公司职工人数45人，项目主要的固体废物为生活垃圾、花卉秸秆，花卉秸秆卖给饲料厂和药材厂作原料，生活按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量约为22.5kg/d，8.1t/a。集中收集后由环卫部门清运处置。

昆明信实达机动车学驾驶员培训站职工人数25人，项目主要的固体废物为生活垃圾，生活按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量约为12.5kg/d，4.5t/a。集中收集后由环卫部门清运处置。

2、完善村落污水收集系统作用

项目对东岸村落进行雨污分流，屋面雨水经雨水管道系统排至室外雨水沟，奎南村进入1号污水处理站处理，肖家营村和小麦竜村进入4号污水处理厂进行处理，村民产生的生活污水经自家化粪池处理后进入一体化污水处理设施处理回用于项目区绿化、景观和农作物灌溉。对东岸村落雨污收集系统完善后，解决了村民生活污水经自家建的化粪池处理后乱排的现象，对改善区域水环境质量起到积极作用。



表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置
 富民县地处省会昆明市西北部，地处滇中北部，东与嵩明、寻甸相邻，北与绿劝山水相连，西与绿丰、武定接壤，南靠西山区。距省会昆明23公里。交通便捷，国道108线穿境而过，县乡公路四通八达，境内主要以公路为主要的交通运输方式，因此公路运输的发展直接决定全县社会经济的发展。改善各条公路的状况，提高其通行能力，从而推动社会经济的发展是富民县科学发展的必然之路。截至2008年，公路总里程达1150.96公里，其中国道38.76公里，省道54.7公里，县道130.49公里，乡道241.63公里，专用公路29.13公里。目前，乡乡通客车、村村通公路的建设任务还十分艰巨。公路等级低和路况差等问题仍然是交通发展的老、大、难问题，制约了社会经济发展。

项目所在地位于富民县永定街道办事处辖区内，云果研发高新区中心坐标为东经102°30′30.83″，北纬25°14′14.54″，云果风情小镇核心区中心坐标为东经102°29′46.65″，北纬25°14′19.43″，云果大健康产业区中心坐标为东经102°29′35.74″，北纬25°14′38.02″，生态观光区中心坐标为东经102°30′16.03″，北纬25°14′55.22″，创意文化休闲区中心坐标为东经102°30′28.24″，北纬25°14′33.16″，云果亲子乡愁区中心坐标为东经102°30′21.73″，北纬25°15′10.78″，北至二环路并临东邑村，东临昆武高速公路和麦竜村，西至老昆禄公路，交通较为便利，南面紧邻村上春墅小区和规划用地。项目的地理位置详见附图1。

2、地形、地貌、地质
富民地区处于岩溶山区丘陵地带，岩溶地貌发育，山脊较宽缓，植被较发育。道路沿线地基岩、土由灰岩及第四系坡残积型硬塑状态粘土组成，灰岩为微晶～隐晶质结构，中厚层状构造，局部为薄层状，节理、裂隙发育，中等～微风化，少部为强风化，多呈块石状，岩体较完整，为较硬岩。拟建道路所经区域原地面高程在1705～2505m之间，线路所经过区域总体西高东低，所穿越的地形陡峻，地质破碎，横坡较陡，走廊带狭窄，高差较大，最大高差800m。

项目评价区地层主要为第四系填筑土层；第四系残坡积层；第四系残积地层。各工程地质单元层及单元亚层 简述如下：

1）第四系填筑土层

填筑土：杂色，松散，含有碎石及粘性土，属于人工抛填形成，填龄为3～5年。主要分布于人工便道上。最薄处为0.5m，，最厚处为1.50m，主要分布于K0+000～ K0+240段段表部。                      
2）第四系残坡积层

粉质粘土：褐红色、灰色、褐灰色，硬可塑，韧性中等，切面稍光滑，无摇振反应，干强度高，夹有少量的风化碎石。主要分布于K0+170～K0+313。最薄处约0.5m，最厚处约10m。

3）第四系残积层

粉质粘土：褐灰，褐黄色，硬塑状，夹有少量的风化碎石，主要分布于K0+313～ K9+679。最薄处为0.50m，最厚处约5.0m。

4）地层岩性

①侏罗系中统上禄丰群（J2）、侏罗系下统下禄丰群（T3-J2）

砂泥岩：灰黄、紫红色，泥质结构，局部砂质含量高，厚层状构造，岩体较完整，其中强风化层节理、裂隙发育，完整性较差，岩石多呈碎石、碎块状，风化层最薄处为2.00m，最厚处为10.00m。主要分布于K0+000～ K7+075地段。

②震旦系上统灯影组（Zbdn）

灰岩、白云质灰岩：灰色，无层理，裂隙发育，岩芯呈碎块状，为强风化状。该层主要分布在K7+075～ K9+678.468段。其中强风化层节理、裂隙发育，完整性较差，岩石多呈碎石、碎块状，风化层最薄处为0.50m，最厚处为5～7m。

3、气候、气象
项目区所在地气候类型属于典型的低纬度亚热带高原季风气候，多年年平均气温15.8℃，年极端最高气温33.4℃，最低气温-7℃；无霜期245天，全年日照2287h，年平均降雨量846.5mm，蒸发量2032.5mm。全年最多风向为西南风，年平均风速5.2m／s；春季风速较大，月平均风速约7～8m／s。5月至10月为雨季，降水量占全年降水量的80%以上；11月至次年4月为干季，降水量约占全年降水量的20%不到，干湿季较为明显。所在地20年一遇1h、6h、24h降雨量为60.4mm、94.1mm、131.7mm。

项目所在地气候具高寒山区特点，垂直分带明显，四季分明，主要气候特征与上述基本相符。主要自然灾害有霜冻，冰雹、洪涝、山体滑坡等。
     4、水资源及水文情况
所在地属于金沙江支流螳螂川流域。螳螂川系金沙江支流，全长252km，为滇池唯一出口。螳螂川自滇池流向西北，经昆明市安宁、富民、禄劝，于禄劝与东川交界处注入金沙江。螳螂川源头位于滇池泄流口，纵坡降0.29％，属宽谷型壮年期河流。螳螂川迳流量受滇池排水和降水量的控制，年变化和季节变化较大，最大达150m3/s，最小为0.20m3/s，一般为10m3/s左右。

建设项目所处区域地表水体为螳螂川。螳螂川穿过项目区流入普渡河，属于金沙江支游。主要功能为农业用水、景观用水。

大营河又称富民大河，为金沙江水系普渡河右岸一级支流，流域位于东经102°28′~102°46′，北纬25°05′~25°20′的范围内，全流域径流面积262km2，大营河流域近似呈扇形，地势东高西低。流域最高点为老平山，其海拔高程为2646.4m，大营河出口处海拔高程约为1677m。

     5、土壤
项目所在区域自然土壤以石灰岩、玄武岩风化红壤，酸性母岩风化黄红壤为主。共有四个土类，七个亚类，十六个土属，二十五个土种。土壤主要类型为山地棕壤、红壤、紫色土和水稻土四大类型，分别占全县土地面积的1.7%、68.9%、15.5%、4.8%。棕壤分布在2400～2641m高山顶部，面积仅占总土地面积的1％；山地红壤分布于海拔1830～2400m的广大地区，面积占土地总面积的68％，紫色土分布于海拔1900～2100m的局部地区，面积占土地面积的10.9％。水稻土分布于区内平坝、箐沟、山间盆地等处，面积占全区面积的6.3％。 

6、野生动植物

项目所在地富民县植被系亚热带西部中山、高山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林。有植物193科642属1187种。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、旱冬瓜、桤木等。针叶林分布较广，从海拔1800～2641m均有分布。主要灌木有滇杨梅、小铁子、杜鹃、山茶、火把果（火棘）、云南含笑、刺黄连、沙针、水麻柳、芝种花、乌饭、珍珠花、箭竹等，草本植物有：白健杆、蔗茅、野古草、龙胆草、竹叶草、白茅、山姜、灰金茅、黄背草、三叶草、车前草及各种蕨类。富民县森林覆盖率现目前已达到为58.1%。



	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)
1、行政区划及人口
富民县全县辖1个街道、5个镇：永定街道、罗免镇、赤鹫镇、东村镇、款庄镇、散旦镇。共有2个居委会、73个行政村。总人口14.9万人（2012），主要有汉、彝、苗、回等民族。项目所在永定镇全镇共辖18个村民委员会，2个社区居委会，全镇共有自然村171个，村民小组274个。

2016年末全县常住人口15.57万人，比上年末增加0.17万人，出生率13.57‰，死亡率6.8‰，人口自然增长率6.77‰，比上年上升0.83个千分点。年末城镇常住人口5.7万人，占常住人口比重为36.6%，比上年提高1.6个百分点。其中，男性75795人，女性77065人；乡村人口107741人，城镇人口45119人，占户籍人口的比重分别为70.5%和29.5%；少数民族人口24910人，占户籍人口的比重16.3%，其中，彝族13429人，苗族8302人，白族1116人，回族598人。

永定镇共辖18个村民委员会，2个社区居委会，总人口46722人，其中：农业人口34025人，居民人口12697人，全镇共有村民小组179个，自然村110 个。
2、社会经济结构
2016年，实现地区生产总值（GDP）64.49亿元，同比增长10%，其中，第一产业实现增加值10.16亿元，增长6.0%；第二产业实现增加值32.15亿元，增长12.2%；第三产业实现增加值22.18亿元，增长8.6%；第一产业增加值占地区生产总值的比重为15.7％，第二产业增加值比重为49.9％，第三产业增加值比重为34.4％；按常住人口计算。全县人均生产总值41636元，增长9.0%；非公经济实现增加值36.1亿元，增长10.1%，占GDP的比重为56.0%。

（1）工业

全年实现工业增加值17.16亿元，比上年增长14.4%，其中，规模以上工业（全部年产品销售收入2000万元以上企业）增长16.0%；在规模以上工业中，轻工业增长17.9%，重工业增长15.4%。分经济类型看，股份制企业增长19.3%，外商及港澳台商投资企业下降1.0%；分门类看, 采矿业下降0.7%，制造业增长16.5%，电力、热力、燃气及水的生产和供应业增长19.8%；大中型工业企业增长0.6%。

（2）农业

全年实现农林牧渔业总产值16.84亿元，比上年增长6.4%，其中，农业产值9.39亿元，增长7.6%；林业0.88亿元，增长19.7%，牧业产值5.55亿元，增长2.0%，渔业0.17亿元，增长11.0%，农林牧渔业服务业产值0.85亿元，增长10.1％；2016年实现农林牧渔业增加值10.52亿元，增长6.0%。

项目工程所在永定镇2010年实现地区生产总值7.44亿元，增24.9%；人均地区生产总值达15413亿元，增22.7%；城镇居民人均可支配收入4785元，增15.3%；农民人均纯收入达4563元，增15%。

    3、文化教育及科技

2016年末全县有普通中学8所，在校学生7414人，专任教师660人，其中，初中6所，在校学生5088人，专任教师501人；普通小学26所，在校学生13480人，专任教师802人；幼儿园40所，在园幼儿4312人（含附设幼儿班600人），专任教师177人。小学学龄人口入学率99.64%，毛入学率104.63%。初中阶段学龄人口入学率99.34%，毛入学104.31%，学前三年儿童毛入学率98.51%。残疾儿童入学率92.98%。
    2016年末有文化馆1个；公共图书馆1个，公共图书馆总藏书量4.5万册；文化站6个，村级文化室75个；年末有线电视入户率48.4%；电视人口覆盖率100%。全年富民运动员在市级运动会上获得金牌7枚、银牌6枚、铜牌6枚。
    2016年全县共有各类卫生机构117个，其中医院7个，卫生院8个，村卫生室73个，门诊部（所）26个，疾病预防控制中心1个、妇幼保健院1个；拥有病床847张，其中医院698张，卫生院141张；卫生技术人员829人，其中，执业医师和助理执业医师267人，注册护士407人。

永定镇建有卫生院2个，卫生所18个，村卫生所“三室分离”达95%以上。全镇参加农村新型合作医疗人数达30667人，以户为单位的总参合率达95%以上，并为574位农村贫困人口从民政、财政等渠道交纳了参保资金。

永定镇共建12所完小学，2所中学，共有小学教师242人，初中教师117人，农村九年制义务教育入学率达100%。
永定镇设有文化站1个，各行政村建有固定的文化娱乐场所，建有村级图书室2个，两个村委会建有农村信息化基层体验点。永定镇共发展文艺队8个，巾帼健身队24支，花灯队13个，极大地丰富了人民群众的业余文化生活。
4、环境保护

     2016年末全县有环境监测机构1个， 污水集中处理率为100%。工业废水排放达标率为100%，工业废气处理率为100%，工业烟尘排放达标率为100%，工业固体废物综合利用率18.7%；工业二氧化硫排放量2322.8吨，工业烟尘排放量1110.53吨。  空气质量达标（API<100)天数328天，空气质量优良率达到100%。环保投资指数3.13%。
5、人文、文物保护
项目位于农村地区，周围无旅游景点和名胜古迹分布。根据现场查看，项目区及周边无风景名胜区及文物古迹等需要特殊保护的目标。




表三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：
1、环境空气质量现状
本项目位于富民县永定街道办事处辖区内，项目所在区域属农村地区，依据《云南省环境空气质量功能区划（复审）》，项目所在地属环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2017年昆明市环境状况公报》，富民县城二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度均达到空气质量二级标准。

根据现场踏勘，项目所在地区域主要为农田和村庄，无较大的工业污染源，周围扩散条件较好，环境空气质量优于富民县城。因此，项目区环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

    2、水环境质量现状
建设项目所处区域地表水体为螳螂川。螳螂川穿过项目区流入普渡河，属于金沙江支游。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，螳螂川（中滩闸门—富民大桥），水质类别为V类，主要功能为农业用水、景观用水，螳螂川执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）V类标准。项目区域螳螂川两侧主要为农田、种植园，水质一般。
    3、声环境质量现状
项目位于富民县永定街道办事处辖区内，项目所在区域属农村地区，经现场勘查，项目北侧靠近二环路，东临昆武高速公路，西至老昆禄公路，声环境主要受项目附近道路上间歇来往车辆噪声的影响，周围无较大噪声污染源，项目所在区域声环境区位于2类区。目前项目所在区域声环境质量较好。
4、生态环境现状
根据富民县发展和改革局（富发改企业备案［2016］0012号）备案证，本项目规划区域面积5680亩，3.7866km2，规划区域不涉及特殊生态敏感区域、重要生态敏感区，属于一般区域，参照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），生态影响评价等级定为三级，现状评价方法依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）的有关要求进行。

（1）植被与植物资源现状

①植被类型区划

依据《中国植被》、《云南植被》和《云南森林》等重要植被专著中采用的分类系统，遵循群落学-生态学的分类原则，采用3个主级分类单位，即植被型（高级分类单位）、群系（中级分类单位）和群丛（基本分类单位），在某些复杂的类型中再设亚级或辅助单位，在现有资料不足的情况下用群落代替群丛。

国家高原云果产业园项目规划区自然植被可划分为1个植被型、1个植被亚型、1个群系，人工植被可划分为2个类型，植被分类系统如下：

表3-1 规划区植被分类系统

类型

植被型

植被亚型

群系

群落

自然植被

稀树灌木草丛

暖温性稀树灌木草丛

含云南松、珍珠花的中草草丛

紫茎泽兰群落

人工植被

园地植被

滇朴林、圆柏林

滇朴、圆柏

农田植被

旱地（梯坪地）

玉米

水田

水稻

②植被类型特点

从植物区系上看，规划区地处滇中高原，植物区系隶属泛北极植物区-中国喜马拉雅森林植物亚区-滇中高原小区。从植物生长的自然环境来看，规划区属于北亚热带气候区，地形复杂，气候的立体变异显著，呈现夏湿冬干、四季如春、干湿季分明的气候特点，从而使植被地带性分布较为明显，植被类型多样化。根据规划区及周边现存植被的植被类型推断，规划区历史上的地带性原生植被属半湿润常绿阔叶林。由于长期人类活动影响，规划区内的原生植被已被破坏殆尽，取而代之的是大面积的农田植被和园地植被等人工植被，现存自然植被类型为零星分布的次生性暖温性稀树灌木草丛。

A、暖温性稀树灌木草丛
稀树灌木草丛是云南省分布十分广泛的一类植被类型，群落以草丛为主，其间散生灌木和乔木。灌木一般比较低矮，有时高度不及草丛，散生的乔木一般生长不良，不规则地在成片的草丛上散布着。目前所见的较大面积的稀树灌木草丛，都是在原有森林长期砍伐火烧下形成的一类次生性植被。

根据群落的生态外貌，主要是稀树的生态和形态，及其所反映的气候生境，滇中高原的稀树灌木草丛为暖温性稀树灌木草丛。这一类稀树灌木草丛广泛分布在云南的中部、北部、西北部、东北部以及东南部的广大山地上，海拔大致在1500-2500m，以昆明为中心，特别是周边各州县更为明显。它的原生植被为半湿润常绿阔叶林，然而植被演替上联系最为密切的为云南松林中分布于滇中和滇西北的亚群系。

规划区内暖温性稀树灌木草丛具有明显次生性，多发源于原来的云南松林、半湿润常绿阔叶林经反复砍烧破坏后的立地上，分布面积不大，呈斑块状镶嵌于规划区的农田植被、园地周边，群落结构不稳定，随地区的变化而差异较大。

群落以草丛为主要层，群落高3-5m，盖度60-70%，群落具有以下特点：1）稀树以云南松等常绿针叶树为主，少见常绿阔叶树和落叶阔叶树；2）草丛以中草为主，也有低草和高草，除禾本科外，还有菊科、蔷薇科等，多数为中生植物而具耐旱的生态习性；3）灌木在草丛中分散生长，不构成优势，种类为滇中高原针叶林林下的常见种类，多具有阳性耐旱、萌发力强、耐牧、耐火等特性。

稀树主要为云南松Pinus yunnanensis，生长比较稀疏，多扭曲，高度3-5m左右，盖度10%，偶见滇青冈Cyclobalanopsis glaucoides、旱冬瓜Alnus nepalensis。

灌木分散生长，常不成层，但种类繁多，高度1-2.5m，盖度30-40%，常见的有珍珠花Lyonia ovalifolia、碎米花杜鹃Rhododendron spiciferum、矮杨梅Myrica nana、火棘Pyracantha fortuneana、栽秧泡Rubus ellipticus、黄泡Rubus pectinellus、牛筋条Dichotomanthes tristaniicarpa、沙针Osyris wightiana、小叶栒子Cotoneaster microphyllus、马桑Coriaria nepalensis、川滇杭子梢Campylotropis reticulata、铁仔Myrsine africana、金花小檗Berberis wilsonae、胡颓子Elaeagnus pungens、茅莓Rubus parvifolius、山蚂蝗Desmodium racemosum、川梨Pyrus pashia等。
草本层高0.3-1.0m，盖度在85-90%，是构成群落的主要层次，以紫茎泽兰Eupatorium adenophora为优势种，其它常见的有蕨菜Pteridium aquilinum、刺芒野古草Arundinella setosa、黄毛草莓Fragaria nilgerrensis、画眉草Eragrostis pilosa、苦蒿Acroptilon repens、类芦Neyraudia reynaudiana、山蒿Artemisia brachyloba、戟叶酸模Rumex hastatus、鬼针草Bidens bipinnata、截叶铁扫帚Lespedeza cuneata、白健秆Eulalia pallens、川续断Dipsacus asperoides、西南委陵菜Potentilla fulgens、野棉花Anemone vitifolia、苏门白酒草Conyza sumatrensis、黄茅Heteropogon contortus、大车前Plantago major、白牛胆Inula cappa、升马唐Digitaria ciliaris、芸香草Cymbopogon distans、香薷Elsholtzia ciliata、白茅Imperata cylindica、白草Pennisetum centrasiaticum、西南野古草Arundinella hookeri、云南兔儿风Ainsliaea yunnanensis、马陆草Eremochloa zeylanica、芸香草Cymbopogon distans、狼尾草Pennisetum alopecuroides、香青Anaphalis sinica等。
B、园地植被

根据调查，园地植被是规划区常见的一类人工植被，但分布相对分散，园地内主要种植滇朴Celtis tetrandra、圆柏Juniperus chinensis等。

C、农田植被

本区农业生产的历史悠久，农业生产较为发达，种植品种以传统粮食作物为主，农田植被具有分布广、一年一熟等特点。规划区农田植被可划分为旱地（梯坪地）和水田两个类型，旱地多种植玉米 Zea mays、马铃薯Solanum tuberosum等，水田主要种植水稻Oryza sativa，农田地埂边种植桃Amygdalus persica、核桃Juglans regia、梨Pyrus spp、苹果Malus pumila等经济树种，也见有滇杨Populus yunnanensis、蓝桉Eucalyptus globulus等非经济树种。

此外，规划区村寨、河流水体、道路周边分布有少量绿化林带，常见的绿化树种有香樟Cinnamomum camphora、垂柳Salix babylonica、小叶榕Ficus microcarpa、红叶石楠Photinia fraseri、小叶女贞Ligustrum quihoui等。

③植物资源现状

根据《云南植被》的区系划分，本区植物区系属于泛北极植物区中国-喜马拉雅植物亚区滇中高原小区，植物种类以滇中高原植物区系中的常见种为主。由于长期的人类经济活动影响，规划区原生植被已不复存在，取而代之的是农田经济作物、经济树种等，总体上来说，规划区植物种类和数量不多。

规划区植物资源较为突出的特点是木本植物少，草本植物丰富；植物系统组成上，蕨类和裸子植物较少，被子植物较多；在种子植物中，人工种植的经济植物占有相当大的比例，同时伴人植物和外来杂草在植物种类中占有相当比例。规划区植物资源主要由以下几部分组成：

A、外来入侵植物：规划区人为干扰强烈，外来杂草及入侵植物种类较多，如紫茎泽兰Eupatorium adenophora、喜旱莲子草Alternanthera philoxeroides、粉花月见草Oenothera rosea等。

B、杂草及伴人植物：规划区杂草及伴人植物较多，以菊科、禾本科等的种类较为丰富。如鬼针草Bidens pilosa、土荆芥Chenopodium ambrosioides、黄花蒿Artemisia annua、早熟禾Poa annua、画眉草Eragrostis pilosa、尼泊尔老鹳草Geranium nepalense等。

C、栽培植物及常见农作物：常见的有滇朴Celtis tetrandra、圆柏Juniperus chinensis、滇杨Populus yunnanensis、蓝桉Eucalyptus globulus、香樟Cinnamomum camphora、垂柳Salix babylonica、桃Amygdalus persica、核桃Juglans regia、玉米 Zea mays、马铃薯Solanum tuberosum、水稻Oryza sativa等。

D、用材植物：云南松Pinus yunnanensis、滇青冈Cyclobalanopsis glaucoides、滇石栎Lithocarpus dealbatus、旱冬瓜Alnus nepalensis等。

E、药用植物：川续断Dipsacus asperoides、草玉梅Anemone rivularis、一把伞南星Arisaema erubescens等。

F、野生食用植物：蕨菜Pteridium aquilinum、火棘Pyracantha fortuneana、地石榴Ficus tikoua、乌鸦果Vaccinium fragile等。

G、观赏植物：炮仗杜鹃Rhododendron spinuliferum、多花勾儿茶Berchemia floribunda、圆叶牵牛Ipomoea purpurea、密蒙花Buddleja officinalis、马樱花Rhododendron delavayi等。

H、滇中高原地区的常见种。如珍珠花Lyonia ovalifolia、火棘Pyracantha fortuneana、铁仔Myrsine africana、云南繁缕Stellaria yunnanensis、芒种花Hypericum patulum等。

④重点保护野生植物与名木古树

根据实地调查，结合《国家重点保护野生植物名录》（第一批，1999）及《云南省第一批省级保护野生植物名录》（1989），规划区内没有发现国家级、云南省级重点保护野生植物分布。

根据云南省林业厅文件云林保护字(1996)第65 号《关于印发云南省古树名木名录的通知》和实地调查，规划区内没有发现古树名木分布。

⑤地方狭隘特有植物

地方狭域特有植物是指其分布区域仅限于某一个自然地理区域或生境的植物，是某一地区或生境植物区系的特有现象，通常具有重要的保护价值。野外调查中，规划区内没有发现地方狭域特有植物分布。

（2）陆栖脊椎动物现状

项目组对项目规划区及周边地区的陆栖脊椎动物展开了调查，调查工作的重点为项目规划区域，其次是与项目规划区域相邻的地区。陆生野生动物调查以资料收集为主，结合现场调查和生境判别的方法。现场调查包括实地调查、走访村民等。野外调查中，主要观察和记录了陆栖脊椎动物的生境状况；调阅了富民县的相关资料；并查阅和收集了已发表的相关文献资料况。鸟类调查主要使用双筒望远镜观察记录并收集、查阅了以前的相关调查资料。综合实地调查、访问调查和资料汇总，通过分析归纳和总结，从而得出项目规划区域及其周边地区的动物物种、种群数量和分布情况，为评价和保护提供科学依据。

①两栖动物

根据现场调查及文献资料记载，规划区分布有华西蟾蜍 Bufo andrewsi、黑框蟾蜍 Bufo melanostictus、华西雨蛙Hyla annectans、云南臭蛙Rana andersonii、滇蛙Rana pleuraden、云南小狭口蛙Calluella yunnanensis等两栖动物，主要分布在沟箐边、耕地、林地、居民点、灌草丛中。规划区内没有发现国家和云南省级重点保护两栖动物分布，也没有发现珍稀濒危两栖动物分布，调查未发现该地区特有种类分布。

②爬行动物
根据现场调查及文献资料记载，规划区分布有丽纹攀蜥Japalura splendida、昆明龙蜥Japalura vercoae、云南半叶趾虎Hemiphyllodactylus yunnanensis、八线腹链蛇Amphiesma octolineata、赤练蛇Dinodon rufozonatus、红脖颈槽蛇Rhabdophis subminiatus、云南竹叶青蛇Trimeresurus yunnanensis等常见的蜥蜴类和蛇类，分布范围主要为水体、农田、灌丛、树、墙面等。规划区内没有发现国家和云南省级重点保护爬行动物分布，也没有发现珍稀濒危爬行动物分布，调查未发现该地区特有种类分布。

③鸟类

根据现场调查及文献资料记载，规划区分布有环颈雉Phasianus colchicus、蓝胸秧鸡Rallus striatus、项颈斑鸠Streptopelia chinensis、山斑鸠Streptopelia orientalis、小杜鹃Cuculus policephalus、大拟啄木鸟Megalaima virens、星头啄木鸟Dendrocopos canicapillus、家燕Hirundo rustica、灰鹡鸰Motacilla cinerea、短嘴山椒鸟Pericrocotus brevirostris、黄臀鹎Pycnonotu xanthorrhous、灰卷尾Dicrurus leucophaeus、紫啸鸫Myiophoneus caeruleus、 画眉Garrulax canorus、黄腹柳莺Phylloscopus affinis、大山雀Parus major、山麻雀Passer rutilans等鸟类，分布范围主要为稀树灌木草丛、农田、园地、居民点等。规划区内没有发现国家和云南省级重点保护鸟类分布，也没有发现珍稀濒危鸟类分布，调查未发现该地区特有种类分布。

④哺乳动物

根据现场调查及文献资料记载，规划区分布有树鼩Tupaia belangeri、黄腹鼬Mustela kathiah、赤腹松鼠Callosciurus erythaeus、红颊长吻松鼠Dremomys rufgenis、隐纹花松鼠Tamiops swinhoei、小家鼠Mus musculus、黄胸鼠Rattus flavipectus、褐家鼠Rattus norvegicus等，分布范围主要为稀树灌木草丛、农田、园地、居民点等。规划区内没有发现国家和云南省级重点保护哺乳动物分布，也没有发现珍稀濒危哺乳动物分布，调查未发现该地区特有种类分布。

从陆栖脊椎动物地理区划上看，规划区所属的动物地理区划为中国陆栖脊椎动物地理区划中的东洋界，中印亚界，西南区，西南山地亚区，云南高原省-高原林灌、耕地动物群，以东洋界物种为主要成分。规划区存在着农林交错的状况，规划区植被类型以农田植被和园地植被等人工植被为主，零星分布着少了次生性的暖温性稀树灌木草丛，规划区陆栖脊椎动物现状具有以下特点：
A、种类少、种群小，无资源优势
规划区内可供直接经济利用的动物资源，如人们所熟悉的食用、观赏用和药用等种类少，而少数可供直接经济利用的种类，如山斑鸠Streptopelia orientalis、项颈斑鸠Streptopelia chinensis、环颈雉Phasianus colchicus等种类的特点是种群小。资源是以种群数量为基础的，没有一定的数量规模就难以开发供应市场。由于陆生脊椎动物各个类群均存在种群小数量少，难以形成一定的资源规模。

B、小型有害兽类种群数量大

规划区内的小型兽类，尤其是啮齿类活动痕迹十分多，而且种类和数量均较丰富，这主要与规划区的生境主要以农耕景观为主有关。该类群有赤腹松鼠Callosciurus erythraeus、红颊长吻松鼠Dremonys rufigenis、隐纹花松鼠Tamiops swinhoei、小家鼠Mus musculus、黄胸鼠Rattus flavipectus、褐家鼠Rattus norvegicus等种类。

C、无重点保护、珍稀濒危野生动物

规划区内人为活动强烈，野生动物栖息生境差，野生动物少见，调查时没有发现国家级和省级保护野生动物分布，也没有发现珍稀濒危野生动物分布。
D、缺乏狭域分布的特有种类

两栖动物、爬行动物、鸟类和兽哺乳动物中均无局限分布于规划区的特有属、种。

（3）鱼类资源现状
为了解规划区内鱼类资源现状情况，项目组对规划区内螳螂川河段的鱼类生境状况进行了现场调查，同时咨询访问当地居民，向当地渔政部门收集相关鱼类资料，查阅螳螂川鱼类资源的文献记录，得出鱼类区系组成、生态习性及其经济价值，查清是否有珍稀濒危保护鱼类或地方特有鱼种。

①鱼类生境状况

规划区涉及地表水体主要为螳螂川干流富民段，属金沙江水系，水环境功能为农业用水、景观用水，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，现状水质呈现富营养化状态，河道河床底质多为砾，卵石、岩石，底栖生物少，鱼类生境差。

②鱼类组成

根据咨询访问及查询相关资料，规划区域内螳螂川河段分布有鱼类7种，均为常见种，隶属于2目3科7属。鲤形目鱼类是本河段的主要构成类群，有2科6属6种；合鳃鱼目1科1属1种。

③鱼类资源现状评价

A、规划区域内螳螂川河段分布的7种鱼类种，中华鰟鮍Rhodeus sinensis、鲫鱼Carassius auritus、云南光唇鱼Acrossocheilus yunnanesisis、泥鳅Misgurnus anguillicaudatus、黄鳝Monopterus albuss 5种属于原产土著鱼类，草鱼Ctenopharyngodon idellus、华南鲤Carassius auritus 2种属于引入种或外来种，土著鱼类占全部鱼类物种种数的71.43%。
B、5种土著鱼类中，中华鰟鮍Rhodeus sinensis、鲫鱼Carassius auritus、云南光唇鱼Acrossocheilus yunnanesisis 3种为喜流水鱼类，泥鳅Misgurnus anguillicaudatus、黄鳝Monopterus albus 2种为喜静水鱼类。
C、5种土著鱼类中，鲫鱼Carassius auritus、云南光唇鱼Acrossocheilus yunnanesisis、泥鳅Misgurnus anguillicaudatus、黄鳝Monopterus albus 4种为经济鱼类，其中泥鳅Misgurnus anguillicaudatus、黄鳝Monopterus albus和鲫鱼Carassius auratus 3种已经成为重点养殖对象。

D、草鱼Ctenopharyngodon ideellus华南鲤Carassius auritus 2种外来种均为经济鱼类，具有重要的养殖价值。

E、5种土著鱼类中，没有典型的长距离洄游性鱼类，没有国家级和省级重点保护鱼类，没有被列入《中国濒危动物红皮书》中的鱼类，也没有金沙江水系特有鱼类，规划区域内螳螂川河段没有发现集中的鱼类“三场”分布。

5、项目土地利用现状

项目建设用地为征地，区域的农用地进行最大程度保留。征地根据《富民县征地补偿标准（试行）》进行补偿（详见附件4）。征地范围内不涉及拆迁户，仅拆除农用看守房。项目规划占地面积378.66hm2，根据水土保持方案，项目用地范围内土地利用情况如下，建设区面积233.33hm2，保留区面积145.33hm2。用地主要包含建设用地和非建设用地两大类，建设用地由城乡居民点建设用地和区域交通设施用地构成，非建设用地由水域和农林用地构成。本项目主要占地农田，旱地。但本项目将保留原有农田，在原有农田继续种植水稻及农业示范基地，根据国土局划定的基本农田分布图与本项目平面布置图叠图可知，鱼餐厅、展览馆、展销与洽谈中心、游乐场、综合管理区、广场占用基本农田，项目占用基本农田13140m2，本项目通过采取避让措施，环评建议游乐场和综合管理区调整到本片区西南面现状用地非基本农田区；展览馆调整到本片区西南面现状用地非基本农田区；展销与洽谈中心和商业用房调整到本片区西北面现状用地非基本农田区；鱼餐厅和广场无法避让，应根据第十五条：基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。本项目部分建筑物占用基本农田，根据附件9富民县国土资源局关于征求《富民县土地利用总体规划调整完善新增建设用地指标分配原则和分配方案》可知，本项目10公顷土地纳入富民县土地利用总体规划调规范围，根据富民县国土资源局出具的选址预审意见，在项目规划设计及建设阶段，须严格按照土地利用总体规划确定的用途使用土地，不得占用农用地做非农项目建设，严格按照选址预审意见执行。

占用基本农田情况详见下表。

表3-2 项目部分建设用地占用基本农田统计表

序号

名称

占地面积㎡
1

鱼餐厅

1440

2

展览馆

3200

3

展销与洽谈中心

1800

4

游乐场

5000

5

综合管理区

1200

6

广场

500

合计

13140

根据水保方案，项目用地范围土地利用现状情况见下表。

表3-3  项目土地利用现状面积统计表
土地利用类型
面积(hm2)

占项目区比例(%)

林地
18.34

4.84

草地
28.03

7.40

园地

55.06
14.55

水田
105.06
27.75

旱地（梯坪地）
85.14
22.48

水域及水利设施用地
14.55

3.84

建设用地
46.58
12.30

交通运输用地
24.53

6.48

其它土地

1.37

0.36

合计
378.66

100.00

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
项目位于富民县永定街道办事处辖区内，项目周边保护目标主要是农村居民，村委会、云南丰岛花卉有限公司、昆明兴实达机动车驾校位于项目范围内，占地不属于项目，保持原状，本项目不对项目内企业和村委会进行改造。项目保护目标及其保护状况见表3-3，环境保护目标图详见附图4。

表3-4  主要环境保护目标一览表

类别

保护目标

与项目的方位/距离

人口/功能

保护级别

地表水

螳螂川

穿过项目区

农业用水、景观用水

《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）V类标准

环境空气和声环境

小麦竜村

位于项目区内东北面及项目外临近

770户，2697人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2级标准；

GB3096-2008《声环境质量标准》2类、4a类标准

肖家营村

位于项目区内东面

340户，1299人

奎南村

位于项目区内东南面及项目外临近

226户，801人

丁家营村

位于项目区内西南面

288户、955人

西邑村

位于项目区内西北面及项目外临近

117户、407人

村委会

项目内

约30人

云南丰岛花卉有限公司

项目内

约45人

昆明兴实达机动车驾校

项目内

约65人

村上春墅

南面紧邻

110人

世嘉铭城

西面30m

980人

黎阳晟市3组团

西面250m

880人

黄家营村

西北100m

110户，386人

东邑村

北面20m

120户，420人

生态

环境

项目区内的水土流失、植被、景观环境

保护现有植被




表四、评价适用标准

	环境
质量
标准
	1、环境空气
项目区为二类环境空气功能区，空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表4-1：
表4-1   环境空气污染物基本项目二级浓度限值  单位：μg/m3
序号

污染物项目

平均时间

浓度限值

1

二氧化硫（SO2）

年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

2

氮氧化物（NOx）

年平均

50
24小时平均

100
1小时平均

250
3

总悬浮颗粒物（TSP）

年平均

200
24小时平均

300
4

颗粒物（PM2.5）

年平均

35

24小时平均

75

5
颗粒物（PM10）

年平均

70

24小时平均

150
2、地表水

①建设项目所处区域地表水体为螳螂川。螳螂川穿过项目区流入普渡河，属于金沙江支游。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，螳螂川（中滩闸门—富民大桥），水质类别为V类，主要功能为农业用水、景观用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）V类标准。标准值详见下表。
表4-2  地表水环境质量标准 （单位：mg/L）
项目

pH

COD

BOD5
NH3-N

TP

标准值

6～9

≤40                                     
≤10
≤2.0
≤0.4
项目

粪大肠菌群（个/L）
DO

TN

阴离子表面活性剂

石油类

标准值

10000

≥2
≤2.0
≤0.3
≤1.0
②项目农业用水和景观用水采用输水管道从大营河接入灌溉，项目螳螂川东岸生活污水经化粪池处理后进入一体化污水处理设施处理回用于项目区绿化、农作物灌溉、景观用水，项目灌溉用水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准，标准值详见下表。
表4-3  农田灌溉水质标准      单位：mg/L
序号

指标

执行

标准

作物种类

水作

旱作

蔬菜

1

pH

5.5～8.5
5.5～8.5

2

CODcr
60b
150

200

100a ，60b
3

BOD5
15b
60

100

40a ，15b
4

SS
15b
80

100

60a ，15b
5

粪大肠菌群数（个/100mL）
1000b
4000

4000

2000a ，1000b
注：b 生食类蔬菜、瓜类和草本水果

3、声环境质量标准

项目北侧靠近二环路，东临昆武高速公路，西至老昆禄公路，临近公路一侧35±5m范围执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；其他区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096—2008)中2类标准。标准值见表4-4。

表4-4    声环境质量标准  单位：dB(A)

功能区
昼间

夜间

2类

60

50

4a类
70
55
4、水土流失评价标准

项目所在地昆明市富民县属于国家级“重点治理区”的金沙江下游治理区，属于云南省水土流失“重点监督区”和“重点治理区”。执行国家水利部行业标准GB50434-2008《开发建设项目水土流失防治标准》一级标准。见表4-5。

表4-5  土壤侵蚀分类分级标准

类别

标准值   

施工期

试运行期

扰动土地整治率(％)

/

95

水土流失总治理度(％)

/

95

土壤流失控制比

0.7

0.8

拦渣率(％)

95

95

林草植被恢复率(％)

/

97

林草覆盖率(％)

/

25

土壤环境质量标准

本项目农用地执行土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（GB15618-2018），标准值见表4-6。

           表4-6  农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）  单位：mg/kg
序号

污染物项目

风险筛选值

PH≤5.5
5.5＜PH≤6.5
6.5＜PH≤7.5
PH＞7.5
1

隔

水田
0.3
0.4
0.6
0.8
其他
0.3
0.3
0.3
0.6
2

汞

水田
0.5
0.5
0.6
1.0
其他
1.3
1.8
2.4
3.4
3

砷

水田
30
30
25
20
其他
40
40
30
25
4

铅

水田
80
100
140
240
其他
70
90
120
170
5

铬

水田
250
250
300
350
其他
150
150
200
250
6

铜

果园
150
150
200
200
其他
50
50
100
100
7

镍

60
70
100
190
8

锌

200
200
250
300
注：①重金属和类金属砷均按元数总量计；

②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。



对应灶头总功率

	108J/h）

	1.67，＜5.00
	≥5.00，＜10


	对应排气罩灶面总投影面积（m2）

	≥1.1，＜3.3
	≥3.3，＜6.6



	表4-9  饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率
规模

小型

中型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设备最低去效率（%）

60

75

③化粪池、污水处理设施等产生的恶臭执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准，标准值见表4-10。
表4-10  恶臭污染物排放标准中的厂界浓度限值     

控制项目

单位

新改扩建

臭气浓度

无量纲

20

2、废水

螳螂川由北向南贯穿整个项目，项目产生的污水分两部分进行处理。其中：

①螳螂川西岸生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入富民县第一污水处理厂。本项目废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，标准限值见表4-11。
表4-11  污水排放标准限值  单位：mg/L  pH无量纲

类别

pH值

COD

BOD5
SS

氨氮

总磷

动植物油

三级标准

6-9

500

300

400

/
/
100

下水道B等级标准
/

/
/
/
45

8

/
②螳螂川东岸生活污水经隔油池、化粪池处理后，进入一体化污水处理设施处理，达标后全部回用于项目绿化、农作物灌溉、景观用水，回用绿化水质执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中的绿化用水标准，回用景观水质执行《城市污水再生利用  景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准中的水景类。标准限值见表4-12。
表4-12   城市污水再生利用城市杂用水水质标准

序号

项目指标

绿化

1

pH（无量纲）

--

6.0～9.0

2

色（度）

≤

30

3

嗅

无不快感

4

浊度（NTU）

≤

10

5

溶解性总固体（mg/L）

≤

1000

6

BOD5（mg/L）

≤

20

7

氨氮（mg/L）

≤

20

8

总余氯（mg/L）

--

接触30mim后≥1.0, 管网末端≥0.2

9

总大肠菌群（个/L）

≤

3

表4-13  城市污水再生利用景观环境用水水质

序号

项目指标

水景类

1

pH（无量纲）

--

6～9

2

BOD5（mg/L）

≤
6

3

悬浮物SS（mg/L）
≤

10

4

溶解氧（mg/L）
≤

1.5

5

总磷（mg/L）
≤
0.5

6

总氮（mg/L）
≤
15

7

氨氮（mg/L）

≤
5

8

粪大肠菌群（个/L）

≤
2000

9

余氯（mg/L）

≥

0.05

10

色（度）

≤
30

11

石油类（mg/L）
≤
1.0

12

阴离子表面活性剂（mg/L）
≤
0.5

注：对照表4-3农田灌溉水质标准与城市污水再生利用城市杂用水水质标准、城市污水再生利用景观环境用水水质从严执行，本项目螳螂川东岸废水执行标准为PH6-9、BOD56mg/L、SS10mg/L、氨氮5mg/L、总氮15mg/L、总磷0.5mg/L、粪大肠菌群2000（个/L）。

 3、噪声

①施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准，标准值见下表。
表4-14 建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

昼间

夜间

≤70

≤55
②运行期临近国道高速一侧35±5m范围噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中社会生活噪声排放源边界噪声排放限值4类，其他区域执行2类标准，标准值如表4-15。

表4-15  社会生活环境噪声排放标准  单位： dB(A)

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4类

70

55

4、固废

生活垃圾委托环卫部门定期处理。泔水和废油收集后委托有资质单位进行处理。蔬菜和水果等废物委托富民县环卫部门定期清运处置，废弃秸秆卖给饲料厂和药材厂作原料，农药瓶和农药包装袋集中收集于危废暂存间，委托有资质的单位进行清运处置，地膜和棚膜可回收回收利用，不能回收的收集后及时清运，化粪池污泥定期委托环卫部门定期清掏、处置。农药瓶和农药包装袋属危险废物，其收集、暂存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年6月修改单中的相关标准。
	

	总  量  控  制  指  标
	总量控制指标

根据环评预测，本项目总量控制建议指标如下：

 1、废气

项目运营期产生的废气主要是饮食油烟、汽车尾气、异味等，产生量较小，不设废气总量控制指标。

 2、废水

螳螂川西岸生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入富民县第一污水处理厂，由于环保部门已对富民县第一污水处理厂作总量控制要求，故本评价建议不对项目污染物排放作总量控制要求。

 螳螂川东岸由于跨河，目前管网未接通富民县第一污水处理厂，生活污水经化粪池处理后进入一体化污水处理设施处理回用于项目区绿化、农作物灌溉、景观用水，不外排，故本评价建议不对项目污染物排放作总量控制要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

     3、固体废弃
固体废弃：处置率达100%。




表五、建设项目工程分析

	工艺流程简述：

本项目属于观光生态模式，是当今日益兴起的一项新型休闲时尚。项目主要经营蔬菜的种植、果树的种植、生态农庄。本项目仅对主体工程、配套设施、环保工程进行建设，建成后，将通过招商引资的方式入驻企业，并另行办理环保等相关手续，故本次评价只是对工艺流程进行概括说明，具体工艺流程及产污环节待各入驻企业办理环评时详细阐述分析。
   （1）温室大棚种植流程及说明
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    为了提高蔬菜水果的质量，项目将严格实行标准化、规模化和无公害化的技术措施。

温室大棚主要种植有机蔬菜，包括叶菜类和茄果类蔬菜，品种有叶菜、白菜、甘蓝、番茄和黄瓜等。首先引进品种，运用人工播种的方式进行育苗。经育苗培育后的蔬菜根据不同品种以及温度需要等条件，送到棚子中定植，定植时须进行整地和搭建棚子，定植后的蔬菜经周期生长成熟后，即为产品。蔬菜生长过程中，科学合理使用农膜，该项目不使用化学肥料和农药，种植纯天然无公害蔬菜。项目所需的肥料补给，使用周边村民小组蓄养产生的农家肥和有机肥料。

（2）露天蔬菜、果树种植流程及说明

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



露天种植的水果包括苹果、梨、草莓、樱桃、李子和橘子等，露天蔬菜种植主要包括十字花科类蔬菜，如叶菜、白菜、甘蓝等。首先引进品种，运用人工播种的方式进行育苗。经育苗培育后的蔬菜水果根据不同品种以及温度需要等条件进行移栽、定植，定植后的蔬菜水果，经周期生长成熟后，即为产品。蔬菜果树生长过程中，科学合理使用农膜，该项不使用化学肥料和农药，种植纯天然无公害蔬菜水果。项目所需的肥料补给，使用周边村民小组蓄养产生的农家肥和有机肥料。

（3）花卉种植流程及说明
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露天种植花卉首先引进品种，运用人工播种的方式进行育苗。经育苗培育后的花卉根据不同品种以及温度需要等条件进行移栽、定植，定植后的花卉经周期生长成熟后，定期进行修剪、灌溉及施肥，使用周边村民小组蓄养产生的农家肥和有机肥料，成熟后进行采摘后外销。

水稻种植流程及说明
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水稻种植首先引进种子，运用人工播种的方式进行播种。秧苗长成后，进行移栽、（插秧），移栽后的水稻经周期生长成熟后，定期进行杀虫、灌溉及施肥，成熟后进行机械收割、去壳后外销。

主要污染源分析：

一、项目施工期工艺流程、产污环节分析及污染物核算：

1、施工期工艺流程及产污环节分析

施工工序：建筑物拆除、剥离表土、场地平整、基础开挖、工程施工、绿化工程和水景工程等。项目施工期间产生的主要污染物为施工机械噪声、运输车辆尾气、地面扬尘、建筑垃圾及少量施工废水，施工期产污环节示意图见图5-1。
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图5-1   施工期工艺流程及产污环节图

1）原建筑物拆除

将原有建筑物进行拆除，主要包括拆除建筑物包括农用看守房，即拆除面积约250m2，拆除建筑物可以回收利用的回收利用；其余不可回收废料及时清理至建设部门指定地点进行处置。
2）表土剥离

工程开工前，先行剥离规划临时表土堆场区域表土，表土中直径大于5cm的石砾应清理出土壤，其它区域表土剥离后直接采用推土机推土至临时堆存区，表层夯实加以防护，并实施拦挡等临时防护措施。

3）场地平整

场地平整尽量利用机械施工，减少施工期限，同时，小的基础开挖工程尽量以人工为主，有利于减小工程施工作业面，减少对地表的扰动。

4）基础开挖

①土方工程：工艺流程为：测量放线→确定开挖顺序→分段、分层均匀开挖（穿插支撑梁施工）→排降水→清底→收尾。
②基坑排、降水措施

为方便施工、保证基坑安全，应采用临时排水措施排除地表水和基坑作业面积水。排水措施包括地表排水、支护内部排水以及基坑排水，以避免土体处于饱和状态并减轻作用于面层上的静水压力。
5）建筑工程

采用机械和人工结合的方式对建构筑物进行施工。
6）道路工程

先进行道路路基及管网预埋区的开挖，管道施工主要为供水管网和雨污水管道的埋设。管道施工中最大开挖深度1.5m，拟采用1m3挖掘机沿管道线路开挖后直接装5t自卸车运输至需要回填的地方。管道安装采用8t起重机吊装，人工焊接。后期采用5t自卸车运输土方倾倒于管道周围，1m3挖掘机回填。

道路修建时先清除地面表层软土，然后平整压实，可形成砂石路基，再在路表层铺设碎石，即可满足施工期材料运输的要求，施工结束后铺设路面。

7）管网工程施工工艺流程：测量放线—沟槽挖土和支护—管道基础施工—铺设管道—砖砌井—管道圬膀—沟槽回填。

8）电力电信施工工艺流程：测量放线—沟槽挖土和支护—垫层施工—电缆沟砌体—抹灰—安装电缆支架—回填土施工。

9）绿化工程

绿化工程安排在主体工程基本完工后实施。根据主体工程设计方案，项目建设将预留绿化区域，本工程绿化区域主要为道路周边、建筑物周边等区域。

项目绿化工作主要分为：覆土、种植、养护，绿化工程基本采用人力施工。绿化区域上层耕植土采用项目场平前的剥离表土，绿化覆土深度根据树种不同合理确定，不低于50cm。
2、螳螂川公园

本项目螳螂川公园占地约45亩，属于生态观光区，主要功能为观光、游憩，通过多样化的水流景观设计、多样化的植物配置，实现生境的多样性，以达到生物群落（动、植物）的多样性构造。
二、施工期污染物核算

   1、废水
施工人员均为周边村庄的村民，施工人员不在场区食宿。项目建设施工期产生的废水主要为施工废水、暴雨地表径流以及施工人员少量的清洁废水。
（1）施工废水

项目施工混凝土采用商品混凝土。施工废水为混凝土养护废水和设备、工具清洗废水，产生量较小，主要污染物为悬浮物。根据《云南省用水定额标准》（建筑业用水定额），建筑业（使用商品砼）用水量为0.8m3/m2。新建总建筑面积为138950m2，则项目整个施工期施工用水量约111160m3，废水产生量根据经验值按用水量的10%估算，则废水总产生量约11116m3，项目工期为24个月，日均施工废水产生量约15.4m3。项目拟设置临时沉淀池，沉淀后用于洒水降尘，类比相关资料，污染物产生浓度约为：SS400mg/L、石油类30mg/L、pH值6~8。施工废水可经过一定沉淀处理后，回用于施工中喷洒工序，经沉淀后的多余废水可用于施工场地附近的路面喷洒，以降低施工现场的扬尘量。
（2）施工人员清洁废水

项目施工期24个月（720天），施工期进场施工的人数约为100人/d，施工人员不在场内食宿，施工营地设置临时旱厕，施工人员用水主要是洗手等盥洗用水，按用水量每人每天0.05m3计，则每天用水量5m3，产污系数按80%核算，污水产生量约4m3/d，施工期共产生污水量为2880m3，主要污染物为SS。废水经沉淀池处理后回用于施工过程及场地的洒水抑尘，不外排。
（3）降雨地表径流

降雨天雨水冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等形成高浊度废水，不但会夹带大量泥沙，而且会携带油类等污染物。项目施工时在场地周边布设相应的泥水收集沟，拦截降雨冲刷流失的水土，对刚挖出的土方采用塑料布等进行覆盖，在六个地块的施工场地低洼处各设置沉淀池、截流沟收集地表径流，经沉淀后回用于施工过程及场地的洒水抑尘，不外排。

    2、废气
施工阶段的大气污染源主要来自施工期间土石方和建筑材料运输所产生的扬尘和汽车尾气、装修废气。

（1）施工扬尘

项目施工扬尘可分为施工现场扬尘和道路运输扬尘两部分。施工现场扬尘主要是施工现场建筑物拆除、场地平整、土石方开挖、汽车运输、建材装卸堆放、垃圾清理等施工活动产生的扬尘。道路运输扬尘是施工运输车辆由于车轮车身附着灰土及物料遗撒，在交通道路上产生的二次扬尘。

项目内易产生扬尘污染的物料主要有水泥、砂石、灰土、灰浆、灰膏、建筑垃圾、工程渣土等。对大气环境的污染因子为颗粒物，排放具有无组织、多点源、阶段性、瞬时性和受施工操作方式、气候、施工管理因素影响大的特征。

施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为总悬浮颗粒物（TSP），扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境TSP指标升高。

建设施工中，建筑物拆迁、在基地开挖、场地平整、材料运输和装卸、场内道路修筑等过程中，都将产生粉尘污染施工环境。类比同类工程，浓度较高的情况为场地平整过程中的土料装卸过程（约20mg/m3-50mg/m3），在风速为0.52m/s时，类比结果表明建筑施工扬尘严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4-2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向的150m处，施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边TSP浓度可达10 mg/m3以上。项目所在地常年风向为西风，施工期间受扬尘影响较大的为东面，对周边保护目标影响较大。

（2）施工机械废气

施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。

（3）装修废气

项目进入装修施工阶段，需进行墙面装饰、处理楼面等作业，均需要使用胶合板、涂料、油漆等建筑材料。涂料的组成一般包括膜物质、颜色、助剂和溶剂，涂料使用后其中溶剂将以不同浓度、以面源的形式向室外弥散，污染周边环境，但一般内墙装修使用的材料是乳胶漆（水性涂料，是绿色涂料）、地板装修使用彩釉面砖、防滑地砖等，外壁装修使用环保涂料和瓷砖，总之，装修材料中有机溶剂含量较低，产生的挥发物量甚少，主要含有甲醛、二甲苯、甲苯等有机挥发性气体，且为无组织排放。
    3、噪声
项目施工期噪声源主要是各种施工机械噪声和车辆行驶的交通噪声。
施工机械主要有挖掘机、载重汽车、压路机、铺摊机等，这些噪声均为间歇性非稳定声源，声级一般均在80dB(A)以上。根据对类似工程的监测调查，各施工机械噪声源强见下表。多台同时作业时，噪声将增加3-8 dB（A）。工程夜间不进行施工作业。

表5-1   施工期主要噪声源强  单位：dB(A)

设备名称

源强

测量距离

污染源性质及排放方式

推土机、装载机

90

1m

间歇性非稳定声源 

挖土机

90

1m

钻机

100

1m

混凝土捣机

100

1m

压路机、摊铺机

100

1m

载重车
99

1m

升降机

99.5

1m

4、固废

施工期项目固体废弃物主要是原建筑物拆除废料、废弃土石方、建筑垃圾及损坏或废弃的各种建筑装修材料等施工建筑废物，另外还有少量施工人员的生活垃圾。

（1）原建筑物拆除废料

项目涉及项目区危房等建筑物拆除，即拆除面积约250m2，根据类比同类工程项目，建筑废料产生量按0.5m3/m2建筑计，产生约125m3的建筑垃圾，其中的碎石、废木条、木板、金属罐等可以回收利用的回收利用；其余不可回收废料及时清理至建设部门指定地点进行处置。
（2）废弃土石方

根据《国家高原云果产业园水土保持方案可行性研究报告书》可知，本项目建设过程中共产生土石方挖方1374022.00m3（含拆表土剥离439420m3、场平及基础开挖934602.00m3），回填1374022.00m3（含表土剥离439420m3、场平及基础开挖934602.00m3），内部调运土石方948941.00m3。表土剥离后就近运至方案规划的表土临时堆场集中堆放，后期用于绿化覆土，其余弃土及时用于回填和场地低洼地带的平整，土石方平衡，不产生废弃土石方。
（3）施工建筑废物

项目施工建筑废物是在建筑物的建造、装修过程中产生的，主要包括施工过程中断砖破瓦、玻璃、钢筋头、金属碎片、塑料碎片等。参照昆政办〔2011〕88号《昆明市人民政府办公厅关于转发<昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则>的通知》的计算方法：钢筋混凝土结构0.02m3/m2；本项目新建建筑面积为138950 m2，因此该项目建筑垃圾产生量约2779m3。项目建筑垃圾采取分类处理，分捡出具有回收价值的废木材、废塑料、废包装材料等，可送废品收购站回收利用；余下无回收价值的，项目应进行及时清理至建设部门指定地点进行处置，禁止建筑垃圾随意堆放。
（4）生活垃圾

由于施工期间项目内不设施工营地，施工人员不在项目内食宿，生活垃圾产生量较少，项目的施工人数约为100人/d，工地生活垃圾按0.5kg/人·d，产生量为50 kg/d，施工期产生36t（按720天计）。生活垃圾由施工人员集中收集后定期委托富民县环卫部门清运处置。
（5）生态影响
项目建设过程中，对区域内的地表植被及原有植被会造成短期的破坏，在建成后，随着相关植被的恢复，施工前产生的影响将消失，原有生态环境将得到较大改善，施工期对区域的生态影响是短暂的。

①水土流失

土石方开挖及基础施工阶段扰动地表，土壤和堆土结构较松散，在雨季很容易形成水土流失，对周边耕地造成影响。项目施工时应采取对场界进行了相应的拦挡、覆盖等防护措施，并在旱季进行施工作业，减少了水土流失的产生量。

根据《国家高原云果产业园项目水土保持方案报告》：
A建设造成的水土流失主要类型为水力侵蚀，水土流失的预测时段主要为项目建设期，重点流失区域为景观绿化区；
B扰动原地貌、损坏土地及植被面积为233.32hm2，造成水土流失面积为233.32hm2；
C损坏水土保持设施数量为206.81hm2，为水田、草地、园地；
D工程建设可能产生的水土流失总量为5248.96t，新增水土流失4570.19t。
②景观环境

工程施工期对景观环境的影响主要表现在如下几个方面：

A、由于工程建设活动在景观影响敏感区域实施，工程施工对局部植被的破坏，会在一定程度上造成拟建场地原有环境特色的改变，对拟建场地原有的景观视觉效果产生影响。

B、其它对景观资源的影响可能存在如工程建设占用土地，工程施工场地平整产生土石方临时堆放、处置不当，引发水土流失导致区域景观环境恶劣等直接或间接影响。这种影响在施工期尤为突出。对此，建设单位和施工单位应予以充分重视，采取及时有效的措施加以防治，并规范施工，杜绝上述现象发生。

二、运营期污染物核算：

项目投入生产使用后，对周围环境的影响包括生活污水、油烟废气、噪声、生活垃圾、农业固体废弃物等。本项目建成后，将通过招商引资的方式入驻企业，入驻企业时应告知各建筑物的使用功能，并另行办理环保等相关手续。本次环评不对入驻企业进行详细分析，仅考虑建设配套的环保设施。
废水

项目排放废水主要为游客生活污水、员工生活污水、入驻企业职工办公生活污水、酒店废水、餐饮废水。螳螂川由北向南贯穿整个项目，项目产生的污水分两部分进行处理，螳螂川西岸靠近富民县第一污水处理厂，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入富民县第一污水处理厂；螳螂川东岸由于跨河，目前项目还未铺设管网接通富民县第一污水处理厂，生活污水经化粪池处理后进入一体化污水处理设施处理回用于项目区绿化、农作物灌溉、景观用水。螳螂川西岸分布全球云果研发高新区、云果风情小镇核心区、云果大健康产业区。螳螂川东岸分布云果亲子乡愁区、生态观光区、创意文化休闲区、全球云果研发高新区。
（1）螳螂川西岸生活污水

A游客生活污水

根据可研规划，项目区游客最大接待量约日均4000人次，在螳螂川西岸游玩的游客占40%，约1600人次，螳螂川西岸未设置酒店和食堂，不住宿的游客约为1600人/日，不住宿游客按照40L/人·天计，用水量为64m3/d、2.304万m3/a，污水产生量按用水量的80%计，产生的污水量为51.2 m3/d、1.84万m3/a（按360天计）。

B全球云果研发高新区西岸
①办公生活污水

运营期全球云果研发高新区西岸设置办公用房、展览馆等，约为50人，根据《云南省地方标准-用水定额》（DB53T 168-2013），办公写字楼用水量按40L/（人·d）计，则营运期生活用水量为2m3/d、0.072万 m3/a，排污系数按0.8计，生活污水产生量为1.6m3/d、0.057万m3/a。

C云果风情小镇核心区

①云果小镇生活污水

丁家营村将名称改为云果小镇，住户288户，约955人，按照100L/人·天计，则居民的生活用水量为95.5m3/d、3.44万m3/a，生活污水产生量按用水量的80%计，产生的污水量为76.4m3/d、2.75万m3/a。

②商业用房生活污水

商业用房设置小吃店，云南小吃店建筑面积180m2、古滇餐饮会所建筑面积405m2，根据《云南省地方标准-用水定额》（DB53T 168-2013），其他餐饮业-小吃按20L/（m2·d）计，则小吃店用水量11.76m3/d，0.42万 m3/a，废水产生量按80%计，废水产生量为9.41m3/d，0.34万 m3/a（以360天计）。

商业用房设置冷饮店，鲜果冷饮屋建筑面积105m2，小粒咖啡屋建筑面积105m2，根据《云南省地方标准-用水定额》（DB53T 168-2013），饮料和冷饮服务-冷饮按20L/（m2·d）计，则冷饮用水量4.2m3/d，0.15万 m3/a，废水产生量按80%计，废水产生量为3.36m3/d，0.12万 m3/a（以360天计）。

综上所述，用水量总计15.96m3/d，0.57万 m3/a，废水产生总量按80%计，废水产生量为12.77m3/d，0.46万 m3/a（以360天计）。

③办公生活用水

云果风情小镇核心区设置办公用房、展销中心、庄园等，约为100人，根据《云南省地方标准-用水定额》（DB53T 168-2013），办公写字楼用水量按40L/（人·d）计，则营运期生活用水量为4m3/d、0.144 万m3/a，排污系数按0.8计，生活污水产生量为3.2m3/d、0.115万m3/a。

D云果大健康产业区

①西邑村生活污水
西邑村住户117户、407人，在项目内住户20户、70人，本次核算项目住户生活污水，按照100L/人·天计，则居民的生活用水量为7m3/d（0.25万m3/a），生活污水产生量按用水量的80%计，产生的污水量为5.6m3/d（0.2万m3/a）。

②办公生活污水

云果风情小镇核心区设置办公用房、科普馆等，约为150人，根据《云南省地方标准-用水定额》（DB53T 168-2013），办公写字楼用水量按40L/（人·d）计，则营运期生活用水量为6m3/d、0.216万 m3/a，排污系数按0.8计，生活污水产生量为4.8m3/d、0.173万m3/a。

③商业用排水

项目设置鲜花超市、大健康基地，鲜花超市建筑面积1000m2，大健康基地建筑面积3350m2，用水量按12L/（m2·d）计，则营运期用水量为52.2m3/d、1.88万 m3/a，排污系数按0.8计，商业污水产生量为41.76m3/d、1.5万 m3/a。

④康复疗养

项目设置国际康疗中心、康复训练中心主要为康复、疗养、康复训练，预计接待康复疗养人数每天150人，用水量按80L/（人·d）计，则营运期用水量为12m3/d、0.43万 m3/a，排污系数按0.8计，污水产生量为9.6m3/d、0.34万 m3/a。

⑤体育馆污水

项目螳螂川西岸设置运动馆，主要建设网球馆、羽毛球馆、乒乓球馆，预计接待运动人数每天120人，根据《云南省地方标准-用水定额》（DB53T 168-2013），其他体育专业场馆按25L/（人·d）计，则营运期用水量为3m3/d、0.11万 m3/a，排污系数按0.8计，污水产生量为2.4m3/d、0.09万 m3/a。

综上所述，项目区螳螂川西岸用水量为261.66m3/d（9.42万m3/a），污水总量为209.33m3/d（7.53万m3/a）。

（2）螳螂川东岸生活污水
A游客生活污水

根据可研规划，项目区游客最大接待量约日均4000人次。在螳螂川西岸游玩的游客占60%，约2400人次，项目在创意文化休闲区设置酒店，共有600间客房，可容纳1200人住宿，用水量按照《云南省地方标准---用水定额》（DB53/T168-2013）中的表10三星以下旅游饭店中用水量150L/人·d计，酒店仅国家节假日客满，平时少有游客居住，本次环评按照居住率80%进行核算，则住宿游客用水量为180m3/d，6.48万 m3/a，废水产生量按80%计，废水产生量为144m3/d，5.18万 m3/a（按360天计）。

不住宿的游客约为1200人/日，不住宿游客按照40L/人·天计，用水量为48m3/d（1.73万m3/a），污水产生量按用水量的80%计，产生的污水量为38.4 m3/d、1.38万m3/a（按360天计）。

综上所述，项目区游客总用水量为228m3/d（8.21万m3/a），污水量为182.4m3/d（6.56万m3/a）。

B生态观光区

①鱼餐厅餐饮污水

本项目建成后，生态观光区设置鱼业餐厅为游客提供餐饮，观光区除外，餐饮区营业面积为4800 m2。根据《云南省地方标准-用水定额》（DB53T 168-2013），正餐服务营业面积＞1000m2，用水量为48L/（m2·d）；200m2＜营业面积≤1000 m2，用水量为40L/（m2·d）。则餐饮用水量共计230.4m3/d，8.29万 m3/a，废水产生量按80%计，废水产生量为184.32m3/d，6.63万 m3/a（以360天计）。针对餐饮项目需修建隔油池，食堂含油废水经隔油池处理后连同其它生活污水一起经化粪池处理后进入一体化污水处理设施处理后回用于项目区绿化、农作物灌溉、景观用水。

②运动中心污水

项目螳螂川东岸设置运动中心，主要建设主要建设羽毛球馆、乒乓球、篮球馆、广场等，预计接待运动人数每天150人，根据《云南省地方标准-用水定额》（DB53T 168-2013），其他体育专业场馆按25L/（人·d）计，则营运期用水量为3.75m3/d、0.14万 m3/a，排污系数按0.8计，污水产生量为3m3/d、0.11万 m3/a。

C创意文化休闲区

①项目员工生活污水

生活办公区设置在螳螂川东岸，生活办公区用水主要为员工生活用水及清洁用水，产生的废水为生活污水（包括食堂废水）。项目设置有员工30人，运营期间每天有25人食宿，根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2013），按城镇人口用水量进行核算，食宿人员用水定额为100L/人·d，不食宿人员用水定额为40L/人·d，则营运期生活用水量为2.7 m3/d、972 m3/a，排污系数按0.8计，生活污水产生量为2.16 m3/d、777.6 m3/a。为确定项目营运期水污染物产生量，选取具有代表性的、规模与其相近的项目的排水情况进行了类比调查，确定生活污水中主要污染物产生浓度约为：COD=300mg/L、BOD5=150mg/L、SS=250mg/L、动植物油=20mg/L、NH3-N=25mg/L、磷酸盐(以磷计)=8mg/L。食堂含油废水经隔油池处理后连同其它生活污水一起经化粪池处理后进入一体化污水处理设施处理后回用于项目区绿化、农作物灌溉、景观用水，不外排。

②酒店餐饮废水

螳螂川东岸设置云果创意酒店，主要功能为接待住宿，共有600间客房，可以满足1200人住宿，设置餐饮，餐饮面积1000m2，根据《云南省地方标准-用水定额》（DB53T 168-2013），正餐服务营业面积200m2＜营业面积≤1000 m2，用水量为40L/（m2·d）计，则餐饮用水量共计40m3/d，1.44万m3/a，废水产生量按80%计，废水产生量为32m3/d，1.15万 m3/a（以360天计）。针对餐饮项目需修建隔油池，食堂含油废水经隔油池处理后连同其它生活污水一起经化粪池处理后进入一体化污水处理设施处理后回用于项目区绿化、农作物灌溉、景观用水。

③办公生活污水

创意文化休闲区设置庄园办公用房、庄园等，约为50人，根据《云南省地方标准-用水定额》（DB53T 168-2013），办公写字楼用水量按40L/（人·d）计，则营运期生活用水量为2m3/d、0.072万 m3/a，排污系数按0.8计，生活污水产生量为1.6m3/d、0.057万m3/a。

④表演场馆污水

螳螂川东岸设置音乐梦工厂，主要功能为体验音乐、创意文化，建筑面积3000m2，根据《云南省地方标准-用水定额》（DB53T 168-2013），艺术表演馆-文化艺术场馆按3L/（m2·d）计，则营运期用水量为9m3/d、3.24万 m3/a，排污系数按0.8计，污水产生量为7.2m3/d、2.59万 m3/a。

D云果亲子乡愁区
①乡愁记忆农庄生活污水

小麦竜村、肖家营村将名称改为乡愁记忆农庄，小麦竜村住户770户，约2697人，肖家营村住户340户，约1299人，奎南村226户，801人，在项目区内小麦竜村住户616户，约2156人，肖家营村住户306户，约1071人，奎南村158户，553人，共3780人，本次核算项目住户生活污水，住户按照100L/人·天计，则居民的用水量为378m3/d（13.6万m3/a），污水产生量按用水量的80%计，产生的污水量为302.4m3/d（10.89万m3/a）。

②办公生活污水

云果亲子乡愁区设置综合管理区、庄园，约为50人，根据《云南省地方标准-用水定额》（DB53T 168-2013），办公写字楼用水量按40L/（人·d）计，则营运期生活用水量为2m3/d、0.072万 m3/a，排污系数按0.8计，生活污水产生量为1.6m3/d、0.057万m3/a。

③游乐场污水

螳螂川东岸设置游乐场包括亲子主题庄园、亲子俱乐部、Diy乐园等，预计接待游乐场人数200人，服务用水按20L/（人·d）计，则营运期用水量为3.75m3/d、0.14万 m3/a，排污系数按0.8计，污水产生量为3m3/d、0.11万 m3/a。

综上所述，项目区螳螂川东岸用水量为899.6m3/d（32.39万m3/a），污水总量为719.68m3/d（25.91万m3/a）。

（3）灌溉用水

本项目灌溉用水雨季利用自然降雨，旱季利用自来水通过输水管网和人工灌溉结合的方式进行灌溉。本环评按照平水年进行计算，根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2013），滇中区露天栽培平水年蔬菜（茎叶类）用水量为3975-4350 m3/hm2，蔬菜（茎叶类）大棚栽培、滴管、微喷灌用水量为10425-10800 m3/hm2，果类（木本类）平水年常规地面灌溉用水量为1350-1500 m3/hm2，花卉露天栽培、常规灌溉用水量为4275-4800 m3/hm2，滇中区（一区）水稻用水量为6600m3/hm2，本环评分别取最大值。本项目大棚种植蔬菜面积约为40002m2，露天蔬菜种植面积约为14667m2，露天水果种植面积约为4667m2，花卉种植面积166675m2，水稻种植面积约为300015 m2。则本项目露天蔬菜种植用水量为0.64万m3/a，大棚蔬菜种植用水量为4.32万m3/a，露天水果种植用水量为0.07万m3/a，花卉种植用水量为8万m3/a，水稻种植用水量为19.8万m3/a，总用水量为32.83万 m3/a。富民县年降雨天数按照115天计算，灌溉日按250天计，则灌溉日每天灌溉用水量约为1313.2m3/d。

灌溉用水均已蒸发或下渗损耗，无废水产生。

（4）绿化用水

项目绿化面积为54014.6m2，富民县年平均降雨115天，晴天250天。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）园林绿化用水定额3L/（m2·次），绿地浇灌需要的用水量按非雨天三天浇灌一次约83天/年进行核算，用水量为162.04m3/次、1.34万m3/a（按83d/a计），绿化用水均蒸发消耗，不产生废水。绿化用水采用一体化污水处理设施处理达标的中水。

景观用水

根据现场勘查和业主提供的资料，景观用水补水每天按530m³，景观用水补水优先采用一体化污水处理设施处理达标的中水，不够采用大营河取水及富民县第一污水处理厂市政中水作为水源。

（6）项目水污染物产生及排放情况

螳螂川西岸用水量和污水产生量情况见表5-2。

表5-2 螳螂川西岸用水量和污水产生量情况表

项目

用水指标

用水量(m3/d)

排放系数

污水产生量(m3/d)

游客

不食宿按40L/人·天计

64

0.8

51.2

居民

按照100L/人·天计
102.5
0.8

82
小吃店、冷饮店
按20L/（m2·d）计
15.96

0.8

12.77

入驻企业办公

按40L/（人·d）计

12

0.8

9.6
商业

按12L/（m2·d）计
52.2

0.8

41.76

康疗中心

按80L/（人·d）计
12

0.8

9.6

体育馆

按25L/（人·d）计
3

0.8

2.4

总水量

/

261.66
/

209.33
螳螂川东岸用水量和污水产生量情况见表5-3。

表5-3  螳螂川东岸用水量和污水产生量情况表
项目

用水指标

用水量(m3/d)

排放系数

污水产生量(m3/d)

游客

住宿按150L/人·d计，不食宿按40L/人·天计

228

0.8

182.4

项目职工

食宿人员用水定额为100L/人·d，不食宿人员用水定额为40L/人·d
2.7

0.8

2.16

居民

按照100L/人·天计
378
0.8

302.4
办公

按40L/（人·d）计

4
0.8

3.2
渔业餐厅

用水量为48L/（m2·d）

230.4

0.8

184.32
酒店餐饮
用水量为40L/（m2·d）

40

0.8

32

体育馆
按25L/（人·d）计
3.75

0.8

3

游乐场

按20L/（人·d）计
3.75

0.8

3

表演场馆
按3L/（m2·d）计
9

0.8

7.2
总水量

/

899.6
/

719.68
表5-4 绿化、灌溉、景观用水情况表
项目

用水指标

用水量(m3/d)

排放系数

污水产生量(m3/d)

灌溉用水

露天蔬菜4350 m3/hm2，蔬菜大棚栽培、滴管、微喷灌10800 m3/hm2，果类地面灌溉用水量为1500 m3/hm2，花卉露天栽培用水量为4800 m3/hm2
灌溉日1313.2
/

0

绿化

3L/（m2·次）
灌溉日162.04

/

0

景观用水

/

补水530
/

0
总水量

/

2005.24
/

0
项目螳螂川西岸水量平衡图详见图5-2，螳螂川东岸水量平衡图详见5-3。
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图5-2 螳螂川西岸水量平衡图  （单位：m3/d）
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图5-3 螳螂川东岸水量平衡图  （单位：m3/d）
   （6）废水污染物产生及排放情况
项目运营期水污染物产生量，选取具有代表性的、规模与其相近的项目的排水情况进行了类比调查，确定污水中主要污染物产生浓度约为：COD=300mg/L、BOD5=150mg/L、SS=250mg/L、动植物油=30mg/L、NH3-N=25mg/L、总磷=8mg/L。运营期项目污水收集分两块，螳螂川西岸靠近富民县第一污水处理厂，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入富民县第一污水处理厂；螳螂川东岸由于跨河，目前项目还未铺设管网接通富民县第一污水处理厂，生活污水经化粪池处理后进入一体化污水处理设施处理回用于项目区绿化、农作物灌溉、景观用水。

回用水水质达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中的绿化用水标准、《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准中的水景类用水标准，排入市政污水管网水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。本项目采用一体化CASS工艺处理工艺，设计的出水水质为：COD≤60mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤20mg/L、动植物油≤3mg/L 、NH3-N=15mg/L、总磷=1mg/L。
螳螂川西岸生活污水产生量209.33m3/d、7.53万m3/a，螳螂川西岸靠近富民县第一污水处理厂，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入富民县第一污水处理厂，项目水污染物产生及排放情况详见下表。
 表5-4  螳螂川西岸水污染物产生及排放情况
污染源

水质指标（mg/L）

CODcr

BOD5
SS

氨氮

总磷

动植物油

化粪池入水

300

150

250

25

8

30

产生量（7.53 万t/a）

21.99
11.00
18.33
1.83
0.59
2.20
化粪池出水

255

136.5

175

19

7

27

去除率

15%

9%

30%

3%

13%

10%

排放量（7.53万 t/a）

18.69
10.01
12.83
1.39
0.51
1.98
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准
500

300

400

45

8

100

达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

达标

螳螂川东岸生活污水产生量719.68m3/d、25.91万m3/a，螳螂川东岸由于跨河，目前项目还未铺设管网接通富民县第一污水处理厂，生活污水经化粪池处理后进入一体化污水处理设施处理回用于项目区绿化、农作物灌溉、景观用水。项目水污染物产生及排放情况详见下表。

表5-5  螳螂川东岸水污染物产生及排放情况
污染源

水质指标（mg/L）

CODcr

BOD5
SS

氨氮

总磷

动植物油

化粪池入水

300

150

250

25

8

30

产生量（25.91万t/a）

77.73
38.87
64.78
6.48
2.07
7.77
化粪池出水

255
136.5
175
19
7
27
去除率

15%

9%

30%

3%

13%

10%

进入量（25.91万t/a）

66.07
35.37
45.34
4.92
1.81
7.00
一体化污水处理设施出水

50.5

5.5
9.4
4.48

0.45
10

排放量（25.91万t/a）

13.08
1.43
2.44
1.16
0.12
2.59
去除率

80.2%

89.01%

94.1%

71.1%

79.3%

10%

《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）

/
6
10
5
0.5
/
《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）

/

20

/

20

/

/

《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）

60b
15b
15b
/

/

/

达评价

达标

达标

达标

达标

达标

达标

2、废气

项目所产的废气为厨房油烟废气、汽车尾气和恶臭，油烟废气主要集中在螳螂川东岸。

厨房油烟废气

拟建项目不燃煤，使用的能源煤气罐、电均属清洁能源。运营期的废气主要是烹饪（煮、炒等）产生的油烟。本项目厨房拟设置有2个灶头，设有抽油烟罩和油烟净化器。本项目运营后预计有30个员工，均在食堂用餐，有25人住宿，人均用油量按30g计，则日耗油量为0.9kg，年耗油量为0.32t。据调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的1%~3%，本次环评取2%，日排放油量0.018kg，年排量6.48kg。本项目日高峰期取5h，则高峰期油烟中含油量为3.6g/h，本项目安装的油烟净化器的风量为3000m3/h，则油烟产生浓度为1.2mg/m3，油烟净化器净化效率按照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）规定的小型规模最低净化效率60%计，采用油烟净化装置后，则排放浓度为0.48mg/m3，油烟排放量2.59kg/a，能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放允许浓度2.0 mg/m3的要求。

渔业餐厅设置600个餐位，人均用油量按30g计，则日耗油量为18kg，据调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的1%~3%，本次环评取2%，油烟产生量为0.36kg/d、129.6kg/a，本项目日高峰期取5h，则高峰期油烟中含油量为72g/h，在厨房设置3台4000m3/h的一体式油烟净化器，净化系统包括集气罩、油烟净化器等，则油烟产生浓度为6mg/m3，油烟净化器净化效率按照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）规定的中型规模最低净化效率75%计，则油烟排放量为32.4kg/a，排放浓度为1.5mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放允许浓度2.0mg/m3的要求。

螳螂川东岸设置云果创意酒店，主要功能为接待住宿，共有600间客房，可以满足1200人住宿，人均用油量按30g计，则日耗油量为36kg，据调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的1%~3%，本次环评取2%，油烟产生量为0.72kg/d、259.2kg/a，本项目日高峰期取5h，则高峰期油烟中含油量为144g/h，在厨房设置2台10000m3/h的一体式油烟净化器，净化系统包括集气罩、油烟净化器等，则油烟产生浓度为7.2mg/m3，油烟净化器净化效率按照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）规定的中型规模最低净化效率75%计，则油烟排放量为64.8kg/a，排放浓度为1.8mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放允许浓度2.0mg/m3的要求。

项目内村庄居民油烟经自家抽油烟机处理后，通过油烟管道超高屋顶排放，对环境影响不大。

因此，本项目排放的油烟为0.28kg/d，99.79kg/a。
（2）汽车尾气

本项目为农业休闲庄园，位于城郊，游客需自驾车或乘车前往，进入项目区域的车辆会排放一定的汽车尾气。项目区来往车辆主要是原辅材料及产品的运输车辆，车辆尾气中主要污染物是CO、NOX及HC。进出厂区汽车数量少，尾气发生时间短、产生量小，经大气扩散后对周围环境影响不大。

（3）异味

项目营运期恶臭气体主要来源于垃圾收集点、化粪池及污水处理设备，主要为生活垃圾中有机物的腐败产生的氨气、硫化氢等恶臭气体，属无组织排放，如果生活垃圾不及时清理，将会产生的更多的恶臭气体，另外，有机物腐败产生的恶臭气体与气温有很大关系，高温有利于恶臭的产生。项目内的生活垃圾做到分类收集，日产日清；化粪池为地埋密闭式，可以有效抑制恶臭气体的产生，恶臭气体的产生量不大。

3、噪声

项目产生的噪声主要有项目车辆行驶时产生的噪声、社会活动的噪声和配套工程各种生产设备如水泵等设备噪声。
（1）车辆噪声
项目区内出入车辆会产生一定的噪声，进出项目车多为小型家庭用车及中型载货车、农用车，经类比，大型车噪声源强为80～85dB（A），中型车为70～80dB（A），小型车为65～70dB（A），主要靠距离衰减、绿化环境的吸收阻碍作用减噪。
（2）社会活动噪声
项目区社会活动噪声主要来源于休闲庄园、游览区等游客集中的活动场所，噪声值约为55～70dB（A）。 
（3）水泵、油烟净化系统风机噪声
项目污水处理设施水泵和油烟净化系统风机会产生间歇性噪声，可研楼实验室检测仪、分析仪产生间歇性噪声，噪声声级75～85 dB(A)，设备运转时还会产生一定的振动，因一般设在封闭的室内环境，且多数高噪泵工作量小，对外环境影响不大，采取一般性隔声减振措施后即可达标。
建设项目噪声污染源见表5-6。 
表5-6  项目噪声污染源及源强

序号
来源
主要产噪设备
噪声值dB(A)

排放特性
1

停车场和道路

大型运输车辆
80～85
间歇性噪声
2

中型运输车辆
70～80
间歇性噪声
3

小汽车
65～70
间歇性噪声
4
商业区、游览区
生活噪声
55～70
持续性噪声
5
设备房
水泵
75～85
间歇性噪声
6
油烟净化系统风机
75～85
间歇性噪声
7

科研楼

检测仪、分析仪

75～85

间歇性噪声

4、固体废弃物

项目营运过程中产生的固体废弃物主要为餐饮垃圾、生活垃圾、农业固体废弃物、化粪池的清掏污泥以及沼渣、猪粪等。

   （1）餐厨废弃物
餐厨废弃物主要集中在螳螂川东岸。

项目员工产生的餐饮垃圾主要为备餐过程中产生的菜渣、肉渣等，剩饭、剩菜。按0.2kg/人·天计算，项目每天用餐以30人计，则产生量为6kg/d、2.16t/a。依照《昆明市餐厨废弃物管理办法》（昆明市人民政府令第109号）的有关规定，餐饮垃圾应采用密闭桶收集后，委托有处理资质的单位定期进行回收利用。

渔业餐厅设置600个餐位，餐厅产生的餐饮垃圾主要为备餐过程中产生的菜渣、肉渣等，剩饭、剩菜。按0.2kg/人·天计算，则产生量为120kg/d、43.2t/a。

云果创意酒店设置600间客房，可以满足1200人住宿，酒店餐厅产生的餐饮垃圾主要为备餐过程中产生的菜渣、肉渣等，剩饭、剩菜。按0.2kg/人·天计算，则产生量为240kg/d、86.4t/a。

综上所述，餐厨废弃物产生量366kg/d、131.76t/a。

（2）废弃油脂

本项目废油脂包括油烟净化设备滤油和隔油池滤油。本项目餐饮日耗油量为54.9kg，年耗油量为19.76t，废弃油脂产生量按用油量的12%计算，则产生量为6.55kg/d，2.37t/a。废弃油脂委托有相关处置资质的单位定期打捞和回收处置。

（3）生活垃圾

项目生活垃圾主要为员工生活垃圾以及游客游玩过程中产生的垃圾。游客最大接待量为4000人/天，根据经验系数，垃圾产生量按0.5kg/天·人，则游客生活垃圾产生量为2000kg/d、720t/a。垃圾应分类收集，及时清运，委托富民县环卫部门定期清运处置。

本项目建成后员工共计30人，运营期间每天有25人食宿，食宿人员生活垃圾产生量按1kg/人·d计算，不食宿人员生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则员工生活垃圾产生量为27.5kg/d、9.9t/a。垃圾应分类收集，及时清运，委托富民县环卫部门定期清运处置。

项目内居民包括小麦竜村、肖家营村、奎南村、丁家营村、西邑村，查阅云南省数字乡村网小麦竜村2697人、肖家营村1299人、奎南村801人、丁家营村955人、西邑村407人。在项目区住户小麦竜村2156人、肖家营村1071人、奎南村553人、丁家营村955人、西邑村70人，共4805人，居民生活主要产生的固体废物为生活垃圾。当地居民生活按1kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量约为4805kg/d，1729.8t/a，生活垃圾收集后堆放于村落垃圾收集点，由富民县环卫部门定期清运处置。

入驻企业职工按500人，根据经验系数，垃圾产生量按0.5kg/天·人，则生活垃圾产生量约为250kg/d，90t/a。垃圾应分类收集，及时清运，委托富民县环卫部门定期清运处置。
综上所述，项目区内生活垃圾产生总量为7062.5kg/d、2542.5t/a。
（4）农业固体废弃物

项目农业固体废弃物主要为农作物秸秆、花卉秸秆、蔬菜类和水果类废物、地膜和棚膜等，按每亩每年产生的农业固体废弃物为10kg，农业种植地占地225亩，则项目产生的农业固废为2250kg/a。蔬菜和水果等废物委托富民县环卫部门定期清运处置，废弃秸秆卖给饲料厂和药材厂作原料，农药瓶和农药包装袋集中收集于危废暂存间，委托有资质的单位进行清运处置，地膜和棚膜可回收回收利用，不能回收的收集后及时清运。

（5）污泥

污水处理过程中会产生污泥，根据《建筑给水排水设计规范》，结合设施的实际情况，污泥产生量以每处理1m3产生0.5kg（湿重）计，项目年处理污水量约33.55万m3/a，年产生污泥量约167.75t，定期委托当地环卫部门进行清掏、处置，处置率100%。

5、农用化学物质的施用 

项目所用到的农用化学物质包括肥料和地膜。本项目不使用农药，种植纯天然无公害蔬菜、水果。 

农药：农药是为保障促进作物的成长，所施用的杀虫、除草等药物的统称。农业上用于防治病虫以及调节植物生长、除草等药剂。施药时应考虑不同的防治对象选择合适的用药剂量。各类农药使用时，均需按照商品介绍说明书推荐剂量使用，严格掌握施药量，不能任意增减。操作时不仅药量、水量称准，还应将面积量准，才能真正做到准确用药，取得较好的防治效果。另外，还要尽可能减少施药的次数。

     项目不使用农药，所以农药施用对环境的影响不存在。 

（2）肥料：提供一种或一种以上植物必需的营养元素，改善土壤性质、提高土壤肥力水平的一类物质。肥料品种繁多，根据肥料提供植物养分的特性和营养成分，分为无机肥料、有机肥料和有机无机肥料3类。为适应农业现代化发展的需要，化学肥料生产除继续增加产量外，正朝着高效复合化，并结合施肥机械化、运肥管道化、水肥喷灌仪表化方向发展。液氨、聚磷酸铵、聚磷酸钾等因具有养分浓度高或副成分少等优点，成为大力发展的主要化肥品种。但是，长期大量地施用化学肥料，常导致环境污染。为了保持农业生态平衡，应提倡有机肥与化肥配合使用，以便在满足作物对养分需要的同时避免土壤性质恶化和环境污染。

 本项目不使用化学肥料和有机无机肥料，使用有机肥料和从周边村庄收集来的农家肥，避免了土壤性质恶化和环境污染。 

（3）地膜：地膜即是石油化工产品聚氯乙烯产品。地膜看上去薄薄一层，但作用相当大。不仅能够提高地温、保水、保土、保肥提高肥效，而且还有灭草、防病虫、防旱抗涝、抑盐保苗、改进近地面光热条件，使产品卫生清洁等多项功能。对于那些刚出土的幼苗来说，具有护根促长等作用。在全国31个省市自治区普及和应用，用于粮、棉、油、菜、瓜果、烟、糖、药、麻、茶、林等40多种农作物上，使作物普遍增产30％～50％，增值40％～60％，深受广大农民的欢迎。

项目固废产生数量及处置情况统计见表5-7：

表5-7  运营期固废产生及处置情况表

源编号

排放源

名称

产生量

处置利用情况

固废性质

1

游客、员工、居民

生活垃圾

7062.5kg/d
分类收集后委托富民县环卫部门清运

一般固废

2

餐饮区

餐厨废弃物
366kg/d
委托有相关处置资质的单位回收利用
一般固废

废弃油脂
6.55kg/d
委托有相关处置资质的单位定期打捞和回收处置

一般固废
3

花卉、蔬菜、水果种植区

农业固体废物

2250kg/a

蔬菜和水果等废物委托富民县环卫部门定期清运处置，废弃秸秆卖给饲料厂和药材厂作原料，农药瓶和农药包装袋集中收集于危废暂存间，委托有资质的单位进行清运处置，地膜和棚膜可回收回收利用，不能回收的收集后及时清运

一般固废

4

污水处理设施、化粪池

污泥

167.75t/a
定期委托当地环卫部门进行清掏、处置

一般固废




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及

产生量
	排放浓度及

排放量

	大气

污染物
	施工期
	施工过程及建筑材料运送、原建筑拆除
	粉尘、扬尘
	少量
	达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放标准

	
	
	施工机械、运输车
	机械废气、尾气
	少量
	

	
	
	装修材料中有机溶剂
	醇类、酯类、苯类、甲醛等多种挥发物
	少量
	少量

	
	运营期
	食堂
	项目厨房油烟
	1.2mg/m3
	6.48kg/a
	0.48mg/m3
	2.59kg/a

	
	
	
	鱼餐厅油烟
	6mg/m3
	129.6kg/a
	1.5mg/m3
	32.4kg/a

	
	
	
	酒店厨房油烟
	7.2mg/m3
	259.2kg/a
	1.8mg/m3
	64.8kg/a

	
	
	进出车辆
	NOx、CO、HC
	少量
	少量

	
	
	垃圾收集设施、化粪池、一体化污水处理设施
	异味
	少量
	少量8

	水

污

染

物
	施工期
	施工过程
	施工废水
	15.4 m3/d
	0（经沉淀后全部用于施工用水和洒水降尘）

	
	
	施工人员
	生活污水
	4m3/d
	0（粪便污水进入旱厕定期清掏用作农肥，较清洁的污水回收用于厂区施工降尘及周边绿化）

	
	
	降雨径流
	SS
	少量
	0（收集沉淀后回用于施工工序和洒水降尘）

	
	运营期
	生活污水（

7.53万m3/a）
	COD
	300mg/l
	21.99t/a
	255mg/l
	18.69t/a

	
	
	
	BOD5
	150mg/l
	11.00t/a
	136.5mg/l
	10.01t/a

	
	
	
	SS
	250mg/l
	18.33t/a
	175mg/l
	12.83t/a

	
	
	
	NH3-N
	25mg/l
	1.83t/a
	19mg/l
	1.39t/a

	
	
	
	总磷
	8mg/l
	0.59t/a
	27 mg/l
	0.51t/a

	
	
	
	动植物油
	30mg/l
	2.20t/a
	7mg/l
	1.98t/a

	
	
	生活污水（25.91万m3/a）
	COD
	300mg/l
	77.73t/a
	0（生活污水经隔油池、化粪池处理后进入一体化污水处理设施处理后回用于项目区绿化、农作物灌溉、景观用水）

	
	
	
	BOD5
	150mg/l
	38.87t/a
	

	
	
	
	SS
	250mg/l
	64.78t/a
	

	
	
	
	NH3-N
	25mg/l
	6.48/a
	

	
	
	
	总磷
	8mg/l
	2.07t/a
	

	
	
	
	动植物油
	30mg/l
	7.77t/a
	

	固体

废物
	施工期
	施工过程
	土石方
	0
	0（回填利用、绿化建设等，土石方平衡，无外排）

	
	
	
	原建筑物拆除垃圾
	125m³工期
	0（能回收的回收利用，其余不可回收废料及时清理至建设部门指定地点进行处置）

	
	
	
	建筑垃圾
	2779m3工期
	0（能回收的回收利用，不能回收利用的及时清理至建设部门指定地点进行处置）

	
	
	施工工人
	生活垃圾
	50kg/d
	0（生活垃圾由施工人员集中收集后定期委托富民县环卫部门清运处置）

	
	运营期
	食堂
	餐厨废弃物
	131.76 t/a
	0（委托有处理资质的单位定期进行回收利用）

	
	
	
	废弃油脂
	2.37t/a
	0（委托有相关处置资质的单位定期打捞和回收处置）

	
	
	游客、员工、居民、入驻企业职工
	生活垃圾
	2542.5t/a
	0（集中收集定期委托富民县环卫部门定期清运处置；居民生活垃圾收集后堆放于村落垃圾收集点，由富民县环卫部门定期清运处置）

	
	
	农业固体废弃物
	农作物秸秆、蔬菜类废物、花卉秸秆、地膜和棚膜
	2250kg/a
	0（蔬菜和水果等废物委托富民县环卫部门定期清运处置，废弃秸秆卖给饲料厂和药材厂作原料，农药瓶和农药包装袋集中收集于危废暂存间，委托有资质的单位进行清运处置，地膜和棚膜可回收回收利用，不能回收的收集后及时清运）

	
	
	化粪池
	污泥
	167.75t/a
	0（定期委托当地环卫部门进行清掏、处置）

	噪声
	施工期
	施工机械
	噪声
	90~100dB(A)
	昼间≤70dB(A)，夜间禁止施工

	
	运行期
	社会活动
	噪声
	55~70dB(A)
	昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)

	
	
	汽车
	噪声
	65~85dB(A)
	昼间≤60dB(A))，夜间≤50dB(A)

	
	
	设备
	噪声
	75~85dB(A)
	昼间≤60dB(A))，夜间≤50dB(A)

	主要生态影响：

1、对植被的影响： 

项目用地主要涉及农用地和建设用地。农用地将进行最大程度保留，不破坏耕地的原有性质。建设用地建设时会对原有植被造成一定的破坏，但项目所在区域无古树名木、珍稀植物，主要植被为人工植被。项目的建成后将建设大面积的果林和绿化树种，项目区的植被覆盖率可达70%以上，因此，项目建设对所在地植物多样性不会造成明显影响，可改善所在区域的景观环境。 

2、对野生动物的影响： 
农业开发对野生动物的影响主要为栖息地环境改变的影响，具体表现为项目区内与项目区周边野生动物的种类和种群数量的变化。项目区为农业种植区，受人为干扰较大，项目所在区域未见国家保护的珍稀动物，因此对野生动物的影响甚微。 

3、水土流失 

施工期由于开挖地面、土地平整等原因，施工期间将扰动表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，造成植被涵养水量的损失。裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而水土流失，特别是暴雨径流的冲刷更为严重。本项目的建筑工程量不大，需开挖的面积较小，产生的水土流失量较小，施工期土石方工程尽量避开暴雨季节，施工完成后及时进行路面硬化和绿化工作。 

拟建项目范围内植被率低，本项目建成后，该区域面貌将焕然一新，美观的主题建筑和绿化景观相协调。该区域建成后植被覆盖率可达85%以上，新建休闲农业农庄不仅提高了土地的利用水平，还为人们提供一个舒适、优美的旅游休闲环境。




表七、环境影响分析
	一、施工期环境影响分析

项目施工期间将会增加道路交通运输量，产生土石方的挖填方扬尘、车辆运输扬尘及尾气，施工机械噪声，施工固体废弃物及污水等，这将会对施工场地周围的大气、声环境、水环境产生一定的影响。

1、施工期空气环境影响分析

（1）施工粉尘影响分析

建设施工中，在建筑物拆除、基地开挖、场地平整、材料运输和装卸、场内道路修筑等过程中，都将产生粉尘污染施工环境。类比同类工程，浓度较高的情况为场地平整过程中的土料装卸过程（约20mg/m3- 50mg/m3），在风速为0.52m/s时，类比结果表明建筑施工扬尘严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4-2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向的150m处，施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边TSP浓度可达10 mg/m3以上。距离项目最近的敏感点为紧邻小麦竜村、肖家营村、奎南村、丁家营村、西邑村。项目的施工扬尘会对其产生一定影响。

为了减少施工粉尘对周边村子等环境敏感点的影响因，此本环评要求建设方在施工时采取有效措施，使环境空气的影响有所减轻：

① 在工场地定期洒水，以有效防止扬尘，在旱季大风日加大洒水量及洒水频次，蓬布遮盖原材，尽量按量购进建筑材料等措施避免在场内长时间堆放等措施，来降低扬尘的影响；

② 施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度；

③施工渣土外运或填方取土车辆均应覆盖，严禁沿路泼洒产生扬尘；

④在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生；

⑤施工期间采用防尘帷幕遮盖料堆，利用防尘帷幕等设施减少对周围环境的影响；

⑥沙、石等施工材料等应有专门的堆存场地，避免原材料露天堆放；

⑦建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量；

⑧在施工过程中，对作业场地采取围挡、围护措施减少扬尘对环境的污染有明显作用。在施工场地周围设置适当高度（不低于2.5m）的围墙，减少扬尘对拟建项目场地周围环境保护目标的影响。

（2）施工机械废气

施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷、地面风速也较大，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的废气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。
施工期产生的环境空气污染是短期的，随着施工活动的结束而结束。通过采取以上措施后，施工扬尘和机械尾气均可得到有效控制，对保护目标处的空气环境质量影响不大。
（3）建筑室内装修对环境的影响分析

项目进入装修施工阶段，需进行墙面装饰、处理楼面等作业，均需要使用胶合板、涂料、油漆等建筑材料，装修时会产生一定的废气，项目投入使用时，其废气会对使用人员产生一定的影响，为进一步减少废气对使用人员的影响，项目施工过程中拟应采用绿色环保材料，从源头上降低装修废气的污染，并合理安排作业，避免同一时间大面积集中喷涂作业，以降低释放源强度，并应加强室内通风换气，施工结束后通风1个月后投入使用，减小对使用人员的影响，确保室内空气符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)中Ⅰ类民用建筑工程须执行标准，严格采取上述防治措施后，则对周边环境的影响不大。

2、施工期废水环境影响评价

（1）施工废水

项目施工混凝土采用商品混凝土，施工废水为混凝土养护废水和设备、工具清洗废水，产生量较小，主要污染物为悬浮物。根据项目建设分区及场地布设情况，设置六个临时沉淀池，施工废水可经过一定沉淀处理后，回用于施工中喷洒工序，经沉淀后的多余废水可用于施工场地附近的路面喷洒，以降低施工现场的扬尘量。

由于施工废水产生量和产生时间不确定，一般为间歇式排放。收集沉淀后雨天储存，非雨天用于洒水降尘。施工废水对水环境的影响可降低到最低程度，且随着施工期结束而结束。

施工人员生活污水

根据工程分析，项目施工期生活污水产生总量为2880m³，施工人员不在场内食宿，主要污染物为SS。施工营地设置临时旱厕，较清洁废水经沉淀池处理后回用于施工过程及场地的洒水抑尘，不外排，对环境影响不大。

（3）降雨径流

降雨天雨水冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等形成高浊度废水，不但会夹带大量泥沙，而且会携带油类等污染物。项目施工时在场地周边布设相应的泥水收集沟，拦截降雨冲刷流失的水土，对刚挖出的土方采用塑料布等进行覆盖，在六个地块的施工场地低洼处各设置沉淀池、截流沟收集地表径流，经沉淀后回用于施工过程及场地的洒水抑尘，不外排，对环境影响不大。

（4）施工废水对螳螂川的影响及措施

项目施工期遇逢雨天降雨会冲淋施工开挖面、废土石和建筑材料等物料，造成一定的淋滤废水，通过雨水沟直接外排会使螳螂川水体中泥沙、悬浮物以及石油类等污染物的含量增加，导致水体浑浊。

环评建议：项目分区进行施工，并提高施工效率，施工结束后及时进行恢复，减少地表径流的产生量；每个片区进行施工时首先在周边修建导排水沟、围墙、围挡以及沉淀池，避免施工场区外围地表径流进入场区内，同时施工场区内的地表径流收集后作为施工用水、降尘洒水等回用。暴雨天气暂时停工，并且裸露面和松散面用篷布、草帘等进行覆盖；禁止在河边清洗施工车辆及机械，施工看守点远离螳螂川边，通过采取以上措施后，对地表水环境的影响较小。
总之，项目施工期造成的影响为短期影响，施工结束后即可终止影响，因此本项目在采取了防治措施后，施工期废水不会对地表水体产生大的长期的不利影响。
3、施工期噪声环境影响分析

（1）噪声源分析

根据工程分析，项目施工期的噪声源主要来源于施工设备运行、车辆运输等，各施工设备噪声最大值可达100dB（A），其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性。因此，在考虑本工程噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处距离衰减后的噪声。

各类施工机械声级采用类比调查法获取，具体的噪声源强见表5-1。

本项目仅在昼间施工，夜间不进行相应施工工作。

（2）施工噪声衰减预测

项目大多数施工设备噪声均属于中低频产噪设备，预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用：

Lp（r）=Lp（r0）－20lg（r/r0）

式中：Lp（r）——距声源r处的声压级，dB(A)；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB(A)。

噪声叠加值计算模式：LPT=10lg（
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式中：LPT——预测点出新增的总声压级，dB(A)；

          Lpi——第i个声源至预测点处的声压级，dB(A)；

      n——声源个数。

（3）预测结果
各种施工设备运行时的达标范围预测结果如表7-1所示。

表7-1   各主要施工机械在不同距离处的贡献值   单位：dB（A）

施工机械

不同距离(m)声压级dB(A)

标准dB(A)

1m

10m

20m

40m

80m

100m

200m

昼间

夜间

挖土机

90

70

64

58

52

50

44

70

55

载重车

99

79

73

67

61

59

53

70

55

推土机

90

70

64

58

52

50

45

70

55

钻机

100
80

74

68

62

60

54

70

55

混凝振捣机

100

80

74

68

62

60

54

70

55

压路机

100

80

74

68

62

60

54

70

55

升降机

95.5

75.5

69.45

63.46

57.44

55.5

49.48

70

55

叠加值
108
88

82

76

70

68

62

70

55

从表7-1可以看出，在距施工机械位置约80m区域，各类施工设备噪声昼间均可达标，工程夜间不进行施工作业。施工的噪声源分布较为广泛，前面的预测值仅仅考虑了距离衰减，而实际传播过程中还会受到地形、树木等对噪声的阻隔和衰减作用，实际上的施工机械噪声的影响程度及范围应比理论上的推算要低一些，并且这种噪声影响是短时间的，噪声不产生积累，影响将随工程施工结束而消除。

本项目六个片区占地面积较大，施工时高噪声固定的施工机械（钢筋加工设备，卷扬机等）应放置于大于厂界80m处，移动施工设备（挖掘机和载重汽车等）会在距场界小于80m内施工，会造成场界施工噪声超标。因此应采取以下措施对噪声加以控制，使得施工场界满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523—2011)的限值要求（昼间≤70 dB（A））。

项目内有小麦竜村、肖家营村、奎南村、丁家营村、西邑村，项目的施工建设将对村子内居民有一定的影响。因此项目必须采取措施减轻噪声影响，环评要求施工单位做到以下几点：

1）合理布置施工设备：机械设备在满足施工需求的情况下，布置上尽可能的远离村民住房；对由于施工条件限制不能远离村民住房的施工设备，尽量布置在防护棚内施工。
2）采用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

3）优化施工方案，合理安排施工时间，利用围挡设施等减小噪声的影响。
4）建筑物集中区域设置不低于2.0m的施工临时拦挡设施，高噪声设备安装防护棚内。

5）项目内村民及周边村民休息时间段和夜间禁止施工。
6）施工单位合理安排好施工时间，除工程必须、并取得当地环保部门批准外，严禁在12:00-14:00、22:00-次日7:00期间施工。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前三日内报当地环保局批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得公众的理解和支持。

7）合理布局施工场地，降低人为噪音，加强对施工人员的管理，做到文明施工。

8）施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离村子，车辆出入现场时应低速、禁鸣。
由于实际施工中施工场地周围存在绿化等因素的干扰，实际噪声影响值将小于预测中，且施工机械噪声仅在机械使用时产生，其噪声影响将随着机械的停止以及施工的结束而消失。

4、施工期固体废物影响分析

项目施工期固体废弃物主要是原建筑拆除废料、施工建筑垃圾、土石方和施工人员的生活垃圾。

（1）原建筑物拆除废料

项目涉及项目区危房等建筑物拆除，在拆除过程中会产生少量的建筑废料，根据工程分析，建筑物拆除废料约为125m3，其中的碎石、废木条、木板、金属罐等可以回收利用的回收利用；其余不可回收废料及时清理至建设部门指定地点进行处置，对环境影响不大。 

（2）废弃土石方

根据《国家高原云果产业园水土保持方案可行性研究报告书》可知，土石方产生量约为1374022.00m3，回填土石方量需要1374022.00m3，表土剥离后就近运至方案规划的表土临时堆场集中堆放，后期用于绿化覆土，其余弃土及时用于回填和场地低洼地带的平整，土石方平衡，不产生废弃土石方。对环境影响不大。

建筑垃圾

根据工程分析，施工期建筑垃圾产生量约2779m3，项目建筑垃圾采取分类处理，分捡出具有回收价值的废木材、废塑料、废包装材料等，可送废品收购站回收利用；余下无回收价值的，项目应进行及时清理至建设部门指定地点进行处置，禁止建筑垃圾随意堆放，对环境影响不大。
生活垃圾

根据工程分析，项目施工期施工人员生活垃圾产生量为36t，生活垃圾由施工人员集中收集后定期委托富民县环卫部门清运处置，对环境影响不大。
5、施工期生态环境影响分析

（1）区域水土流失影响分析

施工场地开挖、平整等活动会使土壤表层土松散，在大雨或暴雨天气下受地表径流的冲刷作用而发生一定程度的水土流失，施工产生的废弃土处置不当也会发生水土流失。施工期间应注意加强施工道路的路面建设，创造良好的施工场地排水条件，减少雨水停留和冲刷时间，达到减少水土流失的目的。由于本项目是农业开发项目，项目建成后绿地面积（包括蔬菜种植地、花卉种植、果林种植地及绿化地）有很大的补充，因此，项目建设对所在地不会造成明显的影响，只是改变了所在区域的景观。

根据《国家高原云果产业园水土保持方案可行性研究报告书》可知。

①建设造成的水土流失主要类型为水力侵蚀，水土流失的预测时段主要为项目建设期，重点流失区域为景观绿化区；
   ②扰动原地貌、损坏土地及植被面积为233.32hm2，造成水土流失面积为233.32hm2；
   ③损坏水土保持设施数量为206.81hm2，为水田、草地、园地；
   ④工程建设可能产生的水土流失总量为5248.96t，新增水土流失4570.19t。
根据对厂区的实地调查，项目厂界无明显的水土流失现象，无冲刷泥土进入周边耕地造成污染影响的现象，部分道路两侧已新建有排水沟和行道树，但厂区闲置空地堆放的施工挖出的土方还未进行地面硬化和植被恢复，有少量的废弃土石方堆放，无截排水沟，雨天存在水土流失的影响。

根据《国家高原云果产业园水土保持方案可行性研究报告书》可知，针对工程建设过程中可能引发水土流失的特点和造成的危害程度，采取以下水土保持管理措施。

工程措施：①云果大健康产业区：雨水管网8360m，②云南风情小镇核心区：雨水管网800m，③全球云果研发高新区：雨水管网1533m，④创意文化休闲区：雨水管网2469m，⑤生态观光区：雨水管网545m，⑥云果亲子乡愁区：雨水管网2111m，⑦道路工程区：雨水管网10442.2m。

新增临时措施：①云果大健康产业区：新增临时拦挡229m，临时覆盖30000m2，临时排水沟8660m，具体工程量为：土方开挖1410.62m3，土方回填1.35m3，M10砂浆抹面27m3，M10砖砌3.6m3，土工膜1289.69m2，编织袋填土171.75m3，编织袋拆除171.75m3，彩条布30000m3。 

②云南风情小镇核心区：新增临时拦挡205m，临时覆盖27000m2，临时排水沟995m，具体工程量为：土方开挖167.54m3，土方回填0.45m3，M10砂浆抹面9m3，M10砖砌1.2m3，土工膜148.18m2，编织袋填土153.75m3，编织袋拆除153.75m3，彩条布27000m3。

③全球云果研发高新区：新增临时拦挡209m，临时覆盖30000m2，临时排水沟1733m，具体工程量为：土方开挖293.16m3，土方回填0.9m3，M10砂浆抹面18m3，M10砖砌2.4m3，土工膜257.34m2，编织袋填土156.75m3，编织袋拆除156.75m3，彩条布30000m3。

④创意文化休闲区：新增临时排水沟2696m，临时拦挡210m，临时覆盖24000m2，具体工程量为：土方开挖456.38m3，土方回填1.35m3，M10砂浆抹面27m3，M10砖砌3.6m3，土工膜401.5m2，编织袋填土157.5m3，编织袋拆除157.5m3，彩条布24000m3。

⑤生态观光区：新增临时排水沟670m，临时拦挡175m，临时覆盖7000m2，具体工程量为：土方开挖115.54m3，土方回填0.45m3，M10砂浆抹面9m3，M10砖砌1.2m3，土工膜99.78m2，编织袋填土131.25m3，编织袋拆除131.25m3，彩条布7000m3。

⑥云果亲子乡愁区：新增临时拦挡155m，临时覆盖20000m2，临时排水沟2258m，具体工程量为：土方开挖382.13m3，土方回填1.125m3，M10砂浆抹面22.5m3，M10砖砌3.0m3，土工膜336.27m2，编织袋填土116.25m3，编织袋拆除116.25m3，彩条布20000m3。

⑦道路工程区：新增临时拦挡155m，临时覆盖20000m2，车辆清洁系统3套，临时排水沟10728m，具体工程量为：土方开挖1917.54m3，土方回填4.05m3，M10砂浆抹面81m3，M10砖砌10.8m3，土工膜1597.65m2，C15砼63m3，编织袋填土116.25m3，编织袋拆除116.25m3，彩条布20000m3。

通过各种防治措施的有效实施后项目区扰动土地整治率可达99.99%，水土流失总治理度可达99.99%，土壤流失控制比可达1，林草植被恢复率可达99.99%，林草覆盖率可达68.75%，方案实施后项目区地表发生土壤侵蚀的可能大大降低，项目区无弃渣产生，因此，水土流失防治目标六项指标均达标。对环境影响不大。

（2）对植物植被的影响分析

工程施工期对植物植被的影响主要体现为工程占地的影响。根据评价区及周边现存植被的植被类型推断，评价区历史上的地带性原生植被属半湿润常绿阔叶林。由于长期人类活动影响，评价区内的原生植被已被破坏殆尽，取而代之的是大面积的农田植被和园地植被等人工植被，现存自然植被类型为零星分布的次生性的暖温性针叶林和暖温性稀树灌木草丛。

工程永久占地的植被主要为稀树灌木草丛、耕地作物，这一部分被永久占用的植被将无法恢复，其所受影响是不可逆的。工程临时占地植被类型主要为稀树灌木草丛、暖温性针叶林、灌丛、耕地作物，临时占地的植被在施工结束后，可采取适当措施进行恢复。 

从施工期对植被影响程度上，施工期占用各类型植被均为工程区常见植被类型。因此，施工期对评价区各植被类型的整体性影响较小。工程占地将会造成施工局部地段以上植被类型片断的丧失，但由于这些植被类型在项目附近占地及其它区域有广泛分布，而且植被结构简单，物种组成单一，工程建设占地造成的植被损失对其生态系统结构、功能及其完整性影响较小。因此，项目建设不会造成任何一种植被类型的消失，仅在小范围数量上受到一定损失。

该区域的植物种类无国家和省级重点保护野生植物，无古树名木分布，施工结束后，临时占地随地植被可得到恢复，陆生植物资源也可得到恢复，不会导致任何物种的消失。项目建设对陆生植物资源量的不利影响比较小。

（3）对陆生脊椎动物的影响分析

对于整个环境来看，工程永久占地会减少一些动物的栖息环境。由于工程占地区域人为干扰影响强烈，占地性质很大一部分为园地和旱地，陆栖脊椎动物资源量小；占地范围内野生动物生境较差，野生动物分布较少。因此工程建设对野生动物的影响较小，不会导致野生动物生境在该区域遭受毁灭性的破坏。施工期间，由于机械作业及人员的进驻，动物将产生趋避反应，从而使该区域野生动物的数量和种群在施工期下降，但这种影响是暂时的，随着施工期的结束而结束。项目区内无国家和云南省重点保护野生动物，也无列入《中国濒危动物红皮书》的珍稀濒危动物，工程施工不会导致动物物种的消失。

（4）对鱼类的影响分析

施工期对鱼类的影响主要表现在施工队伍进驻施工场地带来的人类活动，以及各类施工活动产生的噪声等。主体工程基础开挖与排水，砂石料冲洗废水，施工人群生活污水以及各类机械的含油污水等，对水质将会产生不利影响，影响鱼类的生活和种群数量。    
（5）生态恢复与重建
工程建设产生的不可避免的生态影响和暂时性的生态影响可以通过生态恢复技术予以消除。需进行生态恢复的地段主要是受工程施工影响的区域，包括渣场、料场和其它施工区域，除施工期间采取必要的防护措施外，主要采取绿化和复垦两种恢复方式进行恢复。施工前应注意保护土壤资源，使用场地前应先剥离表层土壤以备施工结束绿化或复垦时使用；应督促施工单位及时拆除临时建筑，清理和平整场地，恢复土层，采用当地植物进行“恢复性”种植，然后采取“封育”手段，促进自然恢复。生态恢复中还必须选择与当地环境相适应的植物种类，生态恢复中按照当地的自然环境，进行生态恢复工程时建议以乡土树种为主。此外，还可通过自然更新恢复该区域的生物多样性，具体恢复技术和方案由林业部门审批的林业确定。

施工期环境影响小结

    综上，本项目在施工期间，施工噪声会对周边产生一定的影响，施工废水和固体废弃物对环境产生的影响较小。但只要施工方严格按照建筑施工有关规定进行，做到文明施工并采取本评价所提措施后，可将环境影响程度降到最低，且该影响属于可逆影响，施工一旦结束，由施工产生的影响即刻消除。
二、运营期环境影响分析

1、水环境影响分析
项目排放废水主要为游客生活污水、员工生活污水、酒店废水、入驻企业职工废水、餐饮废水。螳螂川由北向南贯穿整个项目，项目产生的污水分两部分进行处理，螳螂川西岸靠近富民县第一污水处理厂，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入富民县第一污水处理厂；螳螂川东岸由于跨河，目前项目还未铺设管网接通富民县第一污水处理厂，生活污水经化粪池处理后进入一体化污水处理设施处理回用于项目区绿化、农作物灌溉、景观用水。

（1）螳螂川西岸的水环境影响分析

根据工程分析，生活污水产生量为209.33m3/d、7.53万m3/a，本项目运营期产生的废水主要为生活污水。污水中含有的污染物主要是CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷和动植物油等。螳螂川西岸靠近富民县第一污水处理厂，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，排入市政污水管网进入富民县第一污水处理厂。建筑物屋面雨水经雨水管道系统排至室外雨水沟，同时汇集项目区地面雨水一起纳入项目内雨水管网，外排农灌沟渠。

A、各污水处理设施容积合理性

隔油池：游客服务中心内的小吃店设置2个隔油池，餐饮废水共计产生量为9.41m3/d，项目厨房每天运营时间为5h，本项目须自建的隔油池总容积至少为1m3，能够保证废水全部得到有效隔油处置。
化粪池：螳螂川西岸废水产生量共计209.33m3/d，考虑共设置14个化粪池，化粪池总容积约为251m3（即按废水量的1.2倍计），满足废水停留时间大于24小时。

全球云果研发高新区西岸废水产生量共计18.67m3/d，考虑共设置3个化粪池，化粪池总容积约为22.4m3（即按废水量的1.2倍计），满足废水停留时间大于24小时。

云果风情小镇核心区废水产生量共计109.44m3/d，考虑共设置5个化粪池，化粪池总容积约为131.33m3（即按废水量的1.2倍计），满足废水停留时间大于24小时。

云果大健康产业区废水产生量共计81.23m3/d，考虑共设置6个化粪池，化粪池总容积约为97.48m3（即按废水量的1.2倍计），满足废水停留时间大于24小时。
综上所述，本项目运营期废水均能得到有效处置，不会对周围地表水环境造成不利影响。

B、项目依托富民县第一污水处理厂的可行性分析

项目螳螂川西岸生活污水经处理后排入市政污水管网，最终进入富民县第一污水处理厂统一集中处理。目前，富民县建有污水处理厂一座，近期设计处理规模为8000m3/d，目前处理污水量为0.64万m3/d，2010年11月建成投入使用，采用“CASS（连续进水周期循环活性污泥）工艺＋无阀滤池”工艺处理污水，出水水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，处理后尾水排入螳螂川。

项目产生污水量仅为209.33m3/d，仅占污水处理厂处理量的3.27％，项目属于富民县第一污水处理厂的纳污范围，螳螂川西岸市政管网已建好，因此，项目产生的污水进入富民县第一污水处理厂是可行的。

（2）螳螂川东岸的水环境影响分析

根据工程分析，生活污水产生量为719.68m3/d、25.91万m3/a，本项目运营期产生的废水主要为生活污水。污水中含有的污染物主要是CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷和动植物油等。螳螂川东岸由于跨河，目前项目还未铺设管网接通富民县第一污水处理厂，食堂含油污水经隔油池处理后连同其它生活污水经化粪池处理后进入一体化污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中的绿化用水标准、《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准中的水景类用水标准，全部回用于项目区绿化、农作物灌溉、景观用水，项目内绿化、景观水域和农用地完全可以消纳。建筑物屋面雨水经雨水管道系统排至室外雨水沟，同时汇集项目区地面雨水一起纳入项目内雨水管网，外排农灌沟渠。
A、各污水处理设施容积合理性

①隔油池：

本项目厨房设置1个隔油池，餐饮废水共计产生量为2.16m3/d，根据中华人民共和国国家环境保护标准HJ554--2010《饮食业环境保护技术规范》中的7.2.4条，选用隔油池时，隔油池应符合含油污水的水力停留时间不宜小于0.5 h；环评取本项目餐饮废水停留时间为0.5 h，项目厨房每天运营时间为5h，则高峰期（按5小时计）本项目员工食堂自建的隔油池总容积至少为2m3，能够保证废水全部得到有效隔油处置。

鱼餐厅设置3个隔油池，餐饮废水共计产生量为184.32m3/d，隔油池应符合含油污水的水力停留时间不宜小于0.5 h；项目厨房每天运营时间为5h，本项目须自建的隔油池总容积至少为18m3，能够保证废水全部得到有效隔油处置。

云果酒店餐饮区设置1个隔油池，餐饮废水共计产生量为32m3/d，隔油池应符合含油污水的水力停留时间不宜小于0.5 h；项目厨房每天运营时间为5h，本项目须自建的隔油池总容积至少为4m3，能够保证废水全部得到有效隔油处置。

②化粪池：螳螂川东岸废水产生量共计719.68m3/d，考虑共设置10个化粪池，化粪池总容积约为864m3（即按废水量的1.2倍计），满足废水停留时间大于24小时。

生态观光区废水产生量共计248.12m3/d，考虑共设置4个化粪池，化粪池总容积约为297.74m3（即按废水量的1.2倍计），满足废水停留时间大于24小时。
创意文化休闲区废水产生量共计103.76m3/d，考虑共设置3个化粪池，化粪池总容积约为124.51m3（即按废水量的1.2倍计），满足废水停留时间大于24小时。
云果亲子乡愁区废水产生量共计367.8m3/d，考虑共设置3个化粪池，化粪池总容积约为441.36m3（即按废水量的1.2倍计），满足废水停留时间大于24小时。
③蓄水池：本项目废水量为719.68m3/d，蓄水池总规模设置约为3598m3（即本项目设计蓄水池容积设置满足约5天连续降雨储存空间）。项目设置四个蓄水池，分别在全球云果研发高新区、创意文化休闲区、生态观光区、云果亲子乡愁区各设置一个蓄水池。
④一体化污水处理设施：本项目废水量为719.68m3/d，考虑1.2的安全系数，总处理规模不应小于864m3/d。项目设置四个一体化污水处理设施，分别在全球云果研发高新区设置1号一体化污水处理设施，创意文化休闲区设置2号一体化污水处理设施、生态观光区设置3号一体化污水处理设施、云果亲子乡愁区设置4号一体化污水处理设施。
B、一体化污水处理设施可行性分析

项目东岸地块的污水单独设置化粪池和污水处理设备，根据项目工程特征，环评建议：污水处理采用CASS一体化污水处理设施，出水水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中的绿化用水标准、《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准中的水景类用水标准后回用。
处理系统规模：

本项目废水量为719.68m3/d，考虑1.2的波动系数，确定项目一体化污水处理设施处理规模需按864m3/d建设。 
CASS一体化污水处理设施工艺介绍如下：

① CASS工艺

污水处理采用周期循环活性污泥（CASS）工艺，主要工艺流程见图7-1。

[image: image9.emf]格栅 调节池 提升泵 CASS池 出水 化粪池 生活污水


图7- 1  污水处理工艺流程
 CASS是在SBR的基础上发展起来的，即在SBR池内进水端增加了一个生物选择器，实现了连续进水（沉淀期、排水期仍连续进水），间歇排水。设置生物选择器的主要目的是使系统选择出絮凝性细菌，其容积约占整个池子的10%。生物选择器的工艺过程遵循活性污泥的基质积累-再生理论，使活性污泥在选择器中经历一个高负荷的吸附阶段（基质积累），随后在主反应区经历一个较低负荷的基质降解阶段，以完成整个基质降解的全过程和污泥再生，可以有效地抑制丝状菌的生长和繁殖，克服污泥膨胀，提高系统的运行稳定性。CASS工艺对污染物质降解是一个时间上的推流过程，集反应、沉淀、排水于一体，是一个好氧-缺氧-厌氧交替运行的过程，并具有一定脱氮除磷效果。

② 工艺特点

采用先进CASS法处理工艺；污泥产量少，无需污泥处理设备；有机污染物去除率高，出水水质稳定，抗冲击负荷能力强；具有脱氮除磷效果；运行费用低；投资成本低；安装简易，管理方便的特点。

    ③ 适用范围

广泛适用于宾馆、饭店、公寓、住宅小区、学校、医院等整体成套的小型污水处理设施。

    ④ 净化效果

CODcr去除率>85%，BOD5去除率>90%，出水COD浓度20~60mg/L，BOD5浓度10~30mg/L，出水水质能够满足GB/T18920-2002）《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准中的绿化用水标准。

    ⑤ 运行费用和投资估算

每吨处理成本约为0.45~0.5元（不含人工费），设备投资估算150万元。

3）生活污水处理回用可行性分析

根据工程分析，本项目绿化用水量162.04m3/次、1.34万m3/a（按83d/a计），灌溉日1313.2m3/d、32.83万 m3/a。景观用水补水530m3/d、19.08万 m3/a。项目旱作浇灌用水只要控制在植物所需水量，禁止外溢，通过渗透、蒸发和或植物吸后，基本没有浇灌污水产生。

本项目总可回用水量为2005.24m3/d、53.25万 m3/a（绿化灌溉用水、农用地灌溉用水、景观用水补水），而本项目东岸产生的废水量为719.68m3/d、25.91万m3/a，本项目废水经过处理后全部用于项目区内绿化、农作物灌溉、景观用水可以完全消纳，不会有多余的污水外排，对环境影响不大。
综上，项目运营期生活污水经处理后对周边水环境影响较小。
2、环境空气影响分析

    （1）厨房废气

本项目厨房拟设置有2个灶头，设有抽油烟罩和油烟净化器。本项目运营后日排放油量0.9kg，年排量0.32t。本项目日高峰期取5h，则高峰期油烟中含油量为3.6g/h，本项目安装的油烟净化器的风量为3000m3/h，则油烟产生浓度为1.2mg/m3，油烟净化器净化效率按照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）规定的小型规模最低净化效率60%计，采用油烟净化装置后，则排放浓度为0.48mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放允许浓度2.0 mg/m3的要求。
鱼餐厅厨房设置3台4000m3/h的一体式油烟净化器，净化系统包括集气罩、油烟净化器等，油烟净化器净化效率按照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）规定的中型规模最低净化效率75%计，则油烟排放量为32.4kg/a，排放浓度为1.5mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放允许浓度2.0mg/m3的要求。

云果创意酒店餐厅设置2台10000m3/h的一体式油烟净化器，净化系统包括集气罩、油烟净化器等，油烟净化器净化效率按照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）规定的中型规模最低净化效率75%计，则油烟排放量为64.8kg/a，排放浓度为1.8mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放允许浓度2.0mg/m3的要求。

项目内村庄居民油烟经自家抽油烟机处理后，通过油烟管道超高屋顶排放，对环境影响不大。

因此，经净化后的油烟浓度能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放允许浓度2.0mg/m3的要求，油烟排入大气后经稀释、扩散对环境影响不大。

（2）汽车尾气

本项目为农业休闲庄园，位于城郊，游客需自驾车或乘车前往，进入项目区域的车辆会排放一定的汽车尾气。项目区来往车辆主要是原辅材料及产品的运输车辆，车辆尾气中主要污染物是CO、NOX及HC。项目区汽车尾气产生时间较短，且少量，能够达到环境大气的自净能力，所以对周围环境的空气影响甚小。

（3）恶臭

项目营运期恶臭气体主要来源于垃圾收集点、化粪池及污水处理设施等产生的异味，对周围环境造成轻微影响。

垃圾收集点的恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，其主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。项目运营期，项目内的生活垃圾做到日产日清，并定期喷洒除臭剂，可以有效地减少因垃圾中有机物长时间堆积腐败产生的恶臭气体。化粪池及污水处理设施为地埋封闭式，可以有效的防止恶臭气体的扩散，在布局上尽量远离周围的建筑物，并设置相应的隔离绿化带。所以项目营运期产生的恶臭通过空气扩散，以及项目内绿化植物的部分吸收作用后，对周围环境影响不大。
3、噪声环境影响预测与分析

本项目运行期噪声主要为社会噪声、进入项目区汽车产生的交通噪声。

（1）社会生活噪声

项目区的社会噪声主要源于农业休闲庄园和游览区的人群活动，噪声级在55-70dB(A)之间，经墙体隔声、绿化降噪和距离衰减后对环境影响不大。

（2）交通噪声

交通噪声主要源自进出项目区汽车产生的噪声。因该部分噪声产生时间较短，且为间断性产生，在区内道路各拐点处设置禁止鸣笛的标识以及限制时速的标识，可以有效降低车辆噪声的产生。
（3）设备噪声

本项目的水泵和油烟净化系统风机均布置在封闭的室内，科研楼检测仪、分析仪布置室内，噪声级在75-85dB(A)之间，且设备距离周围的村庄较远（大于50m），通过在设备底座安装基础减震，设置封闭的隔间，安装隔声材料，同时经绿化隔声和距离衰减后设备噪声对周围敏感点影响不大。
4、固废影响分析

据工程分析，项目固体废弃物主要为餐饮垃圾、项目员工产生的生活垃圾、农业固体废弃物、化粪池清掏污泥。

     （1）餐饮垃圾

根据《国家环境保护总局局函》环函[2006]395号关于餐饮行业产生的废弃油脂是否属于生活垃圾的复函，以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十八条第三项知，餐厨垃圾，包括废弃食用油脂属于生活垃圾范畴；拟建项目运营过程产生的固废均属于生活垃圾。根据《昆明市餐厨废弃物管理办法》(昆明市人民政府令第109号)第三条，餐厨废弃物应当遵循减量化、资源化、无害化的管理原则。餐厨废弃物实行收集、运输和处置一体化运营，并实行特许经营。
运营期废弃油脂委托有资质单位处置；餐厨废弃物采用密闭桶收集后委托有处理资质的单位回收利用，处置率100%，对环境影响不大。

（2）生活垃圾

根据工程分析，项目区内生活垃圾产生总量为2542.5t/a，项目员工及入驻企业员工、游客产生的生活垃圾应分类收集，委托富民县环卫部门定期清运处置；居民产生的生活垃圾收集后堆放于村落垃圾收集点，由富民县环卫部门定期清运处置。对环境影响不大。

（3）农业固体废弃物

运营期的农业固体废弃物（包括农作物秸秆、花卉秸秆、蔬菜类废物、地膜和棚膜等），项目产生的农业固废为2250kg/a。蔬菜和水果等废物委托富民县环卫部门定期清运处置，废弃秸秆卖给饲料厂和药材厂作原料，农药瓶和农药包装袋集中收集于危废暂存间，委托有资质的单位进行清运处置，地膜和棚膜可回收回收利用，不能回收的收集后及时清运，对环境影响不大。

（4）化粪池污泥

根据工程分析，年产生污泥量约167.75t，定期委托当地环卫部门进行清掏、处置，处置率100%。清掏周期建议每3个月清掏一次，对环境影响不大。

综上，本评价认为，只要建设方在运营过程中严格按照上述固废处置措施及方法进行管理及运营，做到100%的固废处置率，拟建项目固体废弃物对环境的影响很小。

生态环境影响分析

 ①土地利用现状影响分析

 根据表3-2项目土地利用现状面积统计表可知，工程永久占地（包括建设用地、交通运输用地）将造成原有土地类型永久性的改变，是无法恢复的。工程永久占地包括建设用地46.58hm2，占评价区总面的12.3%，交通运输用地24.53hm2，占评价区总面的6.48%，占地面积小。永久占地中占用面积较大的是园地55.06hm2、旱地85.14hm2，对评价区的土地利用格局有一定的影响。在采取生产安置补偿措施后，占地对当地农业生产的影响可得到减缓。此外，工程建成后可改善灌区供水条件，有利于当地农业生态的发展。

临时占地仅在施工期间存在短期影响，工程施工结束后，对临时占用荒草地区域进行植被恢复，对占用的旱地、水田进行复垦，因此，临时占地对原有土地分布格局不会造成影响。

总体来看，项目占地对土地利用的影响主要表现在对园地、旱地占用。建设单位在做好生产安置工作同时并及时恢复临时占地植被及临时占地复垦的情况下，对项目评价区土地利用格局的影响不大。

②水土流失影响分析 

运营期的水土流失可能出现于道路的滑坡及暴雨对路基的影响，不过这种影响的范围不大，不会产生严重的水土流失现象，而且由于项目进行植被恢复和改善，原有的水土流失可以得到遏制，水土保持功能还将有所提高。

 ③对植被的影响 

评价区历史上的地带性原生植被属半湿润常绿阔叶林。由于长期人类活动影响，评价区内的原生植被已被破坏殆尽，取而代之的是大面积的农田植被和园地植被等人工植被，现存自然植被类型为零星分布的次生性的暖温性针叶林和暖温性稀树灌木草丛。

项目建成后，由于对主体工程、道路工程等周边进行绿化，破坏的植被得到一定的补偿，由于本项目用地主要涉及农用地和建设用地，项目的建设将破坏了土地的原有性质，但是建成后项目的植被覆盖率可达70%以上，区域现状也将得到恢复和改善。游客在游区内的活动在一程度上会对景区的植被产生影响，通过工作人员日常的植树植草和灌溉等维护工作，影响程度可降至最低。从总体上看运营期对植被的影响将是正面影响。 

 ④对动植物资源的影响分析 

本项目区周围为农业用地，常年受人为干扰较大，根据现场调查和对相关资料的综合分析整理，评价区分布有陆栖脊椎动物14目36科59属85种，其中两栖动物1目4科4属8种，爬行动物2目5科7属9种，鸟类7目22科39属56种，哺乳动物4目5科9属12种。区域不存在珍稀濒危保护的动植物。项目建成后，通过种植大量的蔬菜、花卉、水果，对区域的景观绿化有一定的改善，项目的建设对区域的动植物资源影响较小。

项目为生态农业建设项目，种植的蔬菜、花卉、水果均为本地物种，蔬菜主要包括叶菜、白菜、甘蓝、番茄和黄瓜等，水果包括葡萄、无花果、杨梅、樱桃等，花卉规模化种植，项目绿化的林木和花卉主要以本地植物为主，不种植具有恶性竞争的本地物种，基本不引进外来物种。所以项目区外来物种入侵的影响很小。

6、农作物种植抚育管理   

农作物种植抚育管理：农作物秧苗移栽后，对农用地进行施肥、灌溉、除草、治虫。做好施肥管理工作，使用有机化肥进行施肥，合理施肥，精心培育，使苗木生长健壮，增强对病虫害的抵御能力；不定期对农田进行灌溉，对农用地进行除草，除草要做到不伤农作物、除草要除早、除小，从而战胜威胁农作物成活的干旱、杂草等灾害，促使农作物正常成长；使用农药进行杀虫，防治病虫害威胁农作物成长，做好病虫害防治工作，对农作物生长过程中发生的病虫害，具防治工作必须贯砌“防重于治”和“治旱、治小、治了”的原则，以免扩大成灾。

7、农用化学物质对土壤的污染和影响 

   （1）施用农药对土壤的污染 

施用农药时，大部分农药将降落于地表。附着在作物体表的农药，也会因风吹雨淋而降落至地表，农药的施用约有80%进入农田土壤中，另外，浸种、拌种等施药方式，则使农药直接进入土中。还有除草剂的土壤处理，杀菌剂的土壤消毒等，更是直接施药于土壤中。由于农业生产和害虫防治的需要，农药的使用在农业项目中也难以避免。土壤中的农药可以通过土—气循环，土—水循环进入到其他环境介质，并通过食物链对人体健康产生危害。 

本项目不施用农药，所以农药在土壤中残留及人体健康的影响不存在。 

（2）施用肥料对土壤的影响 

长期过量和连续使用化肥，将向土壤中引入非主要营养成分，如硫铵中的硫酸根，氯铵中的氯根等，这些成分将会破坏土壤溶液的胶体平衡，造成土壤物理性状恶化，从而降低土壤的生产性能。

 本项目不使用化学肥料和无机肥料，使用有机肥料和从周边村庄收集来的农家肥，避免了土壤性质恶化和环境污染。所以施用肥料对环境的影响很小。 

（3）使用地膜对土壤的影响 

由于普通农膜不能降解，随着耕种年限的增加，土壤中农膜残留量也将成倍累积，最终导致土壤物理性质严重恶化，土壤的生产性能受到严重破坏，从而会影响项目区农业生产的可持续发展。 

（4）环境保护对策 

①做好项目的长远规划：与普通工业项目相比，农业建设项目占地面积大，建设期相对短而运行期比较长，受周围环境的影响制约大。因此，项目选址对农业建设项目非常重要。本项目选址能满足农业生产需要，具有一定的生产和再生产能力。同时远离工业污染源，避免工业污染源对农作物生长的危害。 

②严格投入品的使用：农业投入品使用是产生环境污染的主要来源，特别是农药化肥的使用，因此环境保护措施应从严格投入品的使用入手。借鉴国外的管理经验，综合中国的实际，严格农药登记管理和使用是保护环境，保证农产品质量安全和人体健康的重要手段。根据《关于持久性有机污染物（POPs）的斯德哥尔摩公约》的规定，中国近年来逐步禁止农业生产中使用高毒和高累积性农药，如六六六、滴滴涕等。因此，在农业建设项目的运行过程中，应尽量选择相对安全的农药进行病虫害防治。测土配方施肥是按照土壤的性质，进行合理的养分搭配，进行施肥的技术，对于提高化肥的利用率，确保不造成农田面源污染。 

③严格项目环境管理：把合理开发建设项目与资源保护结合起来，推广生态农业。对于种植养殖为一体的农业项目，应做好资源的综合利用。通过耕作管理措施、养分管理措施、病虫害综合管理、灌溉水管理、牧场牧地管理、河边林草缓冲带、过滤条带，以及工程性的水土保持措施。与传统农业相比，现代农业建设项目规模大，机械化程度高，有条件的项目应实施无公害、绿色、有机等认证，提高项目的管理水平。

三、其他

根据《富民县城乡规划委员会会议纪要》第三期文件，对《中国富民“国色岛”国家高原云果农业示范概念性总体规划》提出意见，（一）原则同意《规划方案》，总规划用地面积5679.85亩。（二）年内完成项目区土地征用，明年全面启动开发建设，县级各相关部门要高度重视，特别是县科工信局等招商服务部门要加强该片区招商引资项目的重点推介工作。（三）规划编制单位根据实际情况对规划方案再作调整完善，编制修建性详细规划报研。

根据《富民县城乡规划委员会会议纪要》第四期文件，对《富民特色农业产业园控制性详细规划》提出意见，（一）原则同意该规划方案，（二）县农业局加强富民特色农业产业园的宣传和入园项目招商引资工作，（三）在招商引资工作中，要严格按该规划方案实施，做好入园项目的准入审查。（四）富民特色农业产业园建设指挥部与市农投公司对接，尽快启动园区内配套基础设施建设。

项目建成后将严格按照意见实施。

四、产业政策符合性分析

经查阅由国务院批准国家发展和改革委员会颁布的中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录》（2013年修正），项目属于鼓励类中农林业的“农产品基地建设”，因此，本项目符合国家产业政策。

五、与相关规划的符合性分析

1、与《基本农田保护条例》符合性分析

根据《基本农田保护条例》（国务院令第257号），第二章　划定：第十条　下列耕地应当划入基本农田保护区，严格管理：
　　（一）经国务院有关主管部门或者县级以上地方人民政府批准确定的粮、棉、油生产基地内的耕地；
　　（二）有良好的水利与水土保持设施的耕地，正在实施改造计划以及可以改造的中、低产田；
　　（三）蔬菜生产基地；
　　（四）农业科研、教学试验田。
　　根据土地利用总体规划，铁路、公路等交通沿线，城市和村庄、集镇建设用地区周边的耕地，应当优先划入基本农田保护区；需要退耕还林、还牧、还湖的耕地，不应当划入基本农田保护区。

本项目符合第二条有良好的水利与水土保持设施的耕地，正在实施改造计划以及可以改造的中、低产田；项目农田靠近公路、城市、村庄、集镇建设用地旁，应当优先划入基本农田。

第三章　保护：
第十五条　基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。
第十七条　禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。
　　禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。
　　第二十六条　因发生事故或者其他突然性事件，造成或者可能造成基本农田环境污染事故的，当事人必须立即采取措施处理，并向当地环境保护行政主管部门和农业行政主管部门报告，接受调查处理。
本项目占地基本农田，但本项目将保留原有农田，在原有农田继续种植水稻及农业示范基地，根据国土局划定的基本农田分布图与本项目平面布置图叠图可知，鱼餐厅、展览馆、展销与洽谈中心、游乐场、综合管理区、广场占用基本农田，项目占用基本农田13140m2，其中：鱼餐厅占用基本农田1440m2，位于生态观光区；展览馆占用基本农田3200m2，位于全球云果研发高新区；展销与洽谈中心占用基本农田1800m2，位于云果风情小镇核心区；游乐场占用基本农田5000m2，位于云果亲子乡愁区；综合管理区占用基本农田1200m2，位于云果亲子乡愁区；位于广场占用基本农田500m2，创意文化休闲区。本项目通过采取避让措施，环评建议游乐场和综合管理区调整到本片区西南面现状用地非基本农田区；展览馆调整到本片区西南面现状用地非基本农田区；展销与洽谈中心和商业用房调整到本片区西北面现状用地非基本农田区；鱼餐厅和广场无法避让，应根据第十五条基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。本项目部分建筑物占用基本农田，根据附件9富民县国土资源局关于征求《富民县土地利用总体规划调整完善新增建设用地指标分配原则和分配方案》可知，本项目10公顷土地纳入富民县土地利用总体规划调规范围，环评建议针对本项目办理国土局相关用地手续，必须符合《基本农田保护条例》相关规定，根据富民县国土资源局出具的选址预审意见，在项目规划设计及建设阶段，须严格按照土地利用总体规划确定的用途使用土地，不得占用农用地做非农项目建设，严格按照选址预审意见执行。具体详见附图7 项目基本农田分布图。
2、与《富民城市总体规划修改（2015—2030年）》符合性分析
富民城市定性为“具有山地田园滨河风光的山水园林卫星城”，城市在用地上形成“一核、四轴、十片区”的总体布局。一核：老城区城市公共服务核心。四轴：富民大道城市功能发展主轴、县城中部城市发展次轴、螳螂川生态绿化轴和永定街历史文化轴。
十片区：
    (1)老城核心城区——依托现状老城区，作为城市功能的主要发展区，提供行政办公、金融贸易、餐饮服务、文体娱乐、医疗保健及居住综合功能区。设置滨河商业步行街、特色美食街、养生文化广场、现代艺术家公社、中医保健理疗馆等休闲养生设施。
    (2)北部山地社区——依托山地生态住区项目，结合山地地形和植被情况，打造生态、低碳型山地住区。
    (3)南部高原特色都市农业示范区——保留基本农田，适当补充都市农庄项目，打造高原特色都市农业、旅游休闲产业为一体的高原特色都市农业休闲区。
    (4)北部高原特色都市农业示范区——保留基本农田，适当补充都市农庄项目，打造高原特色都市农业、旅游休闲产业为一体的高原特色都市农业休闲区。
    (5)生态养生旅游产业区——依托昆武高速公路，结合东部优良的山地自然环境，建设具有山地特色的国际养生、休闲旅游产业片区。
    (6)东南部山地社区——依托山地生态住区项目，打造生态、低碳型山地住区。
    (7)休闲旅游度假区——依托休闲旅游项目，打造以休闲旅游为主的山地度假区。
    (8)规划远期山地社区——依托南部低丘缓坡地带，留作远期山地居住社区建设区，打造山地生态居住片区。
    (9)东部山林生态保育区——保留县城东部山地，作为为城区服务的生态涵养与保育区，打造中心城区天然的生态屏障。
   (10)西部山林生态保育区——保留县城西部山地，作为为城区服务的生态涵养与保育区，打造中心城区天然的生态屏障。

本项目位于富民县永定街道办事处辖区内。位于富民县北部高原特色都市农业示范区，属于富民县城生态核心区之一，保留基本农田，适当补充都市农庄项目，打造高原特色都市农业，旅游休闲产业为一体的高原特色都市农业休闲区。项目的建设符合《富民城市总体规划修改（2015—2030年）》。具体详见附图8 项目与富民县城市总体规划关系图。
3、与城镇土地利用规划的符合性分析

根据《富民县土地利用总体规划（2010—2020年）》。根据国土资发［2009］51号文的要求，建设用地边界划定后，规划范围内形成允许建设区、有条件建设区、限制建设区和禁止建设区4个区域：

允许建设区：富民县允许建设区以城乡建设用地规模边界为界限，城乡建设用地规模内所包含的范围均属允许建设区范围。该区是现状和规划期内新增城镇、工矿、村庄建设用地规划选址的的区域。          

允许建设区是按照有利发展、保护资源、保护环境的要求，充分协调建设用地适宜性评价和《富民县城总体规划（2010-2020）》等其他相关规划，并根据各类建设用地规模控制指标划定城乡建设用地规模边界的基础上确定的，允许建设区的划定是在是多方案比选，优先选址有利于保护耕地和环境、节约集约用地的方案，尽量利用存量建设用地和未利用地，少占农用地特别是耕地的前提下进行的。富民县允许建设区主要分布在国土开发密度高、资源环境承载能力较弱的县城主城区及各乡镇政府所在地，面积为3885.00公顷，占全县土地总面积的3.91%。

允许建设区内土地主导用途为城、镇、村或工矿建设发展空间。区内新增城乡建设用地受规划指标和年度计划指标约束，应统筹增量与存量用地，促进土地节约集约利用。规划实施过程中，在允许建设区面积不改变的前提下，其空间布局形态可依程序进行调整，但不得突破建设用地扩展边界。允许建设区边界（规模边界）的调整，须报规划审批机关同级国土资源管理部门审查批准。

有条件建设区：富民县有条件建设区是指城乡建设用地规模边界之外，扩展边界以内的范围。在不突破规划建设用地规模控制指标的前提下，区内土地可以用于规划建设用地的布局调整。这一区域的确定充分考虑了《富民县城总体规划2015-2020年》等其他相关规划以及富民县城镇发展趋势、空间拓展模式和主要发展方向，按照保护资源和环境，有利于节约集约用地的要求划定，避让了优质耕地和重要生态环境用地。同时，富民县城镇建设用地扩展边界的划定尽可能地采用了主要河流、高速公路、绿化等、山体等具有明显隔离作用的地势。富民县有条件建设区面积为1890.00公顷，占全县土地总面积的1.9%。区内土地符合规定的，可依程序办理建设用地审批手续，同时相应核减允许建设区用地规模。规划期内建设用地扩建边界原则上不得调整。如需调整按规划修改处理，严格论证，报规划审批机关批准。

限制建设区：限制建设区是富民县除允许建设区、有条件建设区、禁止建设区之外的其他区域。富民县限制建设区在富民县各个乡镇均有分布，范围较广，面积为93464.00公顷，占全县土地总面积的94.05%。区内土地主导用途为农业产空间，是开展基本农田建设和农业发展，也是土地整理复垦的主要区域。区内限制城、镇、村建设，严格控制线型基础设施和独立建设项目用地。 

（4）禁止建设区：富民县的禁止建设区是指具有重要资源、生态、环境、历史文化价值，必须禁止各类建设开发的区域，主要包括桥水库、拖担水库、螳螂川下游等重点水源保护区和生态旅游区的核心区，面积为137.00公顷，占全县土地总面积的0.1%，土地用途分区中的生态环境安全控制区属于本区。禁止建设区内土地的主导用途为生态与环境保护空间，严格禁止与主导功能不相符的各项建设。除法律法规另有规定外，规划期内禁止建设用地边界不得调整。

根据《富民县土地利用总体规划（2010—2020年）》。本项目区内土地主导用途为农业产空间，主要建设农业项目，属于限制建设区，本项目未规划建设城、镇、村，符合限制建设区的要求，根据土地利用规划图，项目现状占地类型有水田、果园、旱地、其他果园、村庄。项目区域内农业用地丰富，农业用地占总用地的80.5%，建设用地仅占15.94%，本项目用地主要包含建设用地和非建设用地两大类，建设用地由城乡居民点建设用地和区域交通设施用地构成，非建设用地由水域和农林用地构成。本项目主要占地农田，果园、旱地。但本项目将保留原有农田，在原有农田继续种植水稻及农业示范基地，本项目部分建筑物占用基本农田，项目占用基本农田13140m2，根据附件9富民县国土资源局关于征求《富民县土地利用总体规划调整完善新增建设用地指标分配原则和分配方案》可知，本项目10公顷土地纳入富民县土地利用总体规划调规范围，根据富民县国土资源局出具的选址预审意见，在项目规划设计及建设阶段，须严格按照土地利用总体规划确定的用途使用土地，不得占用农用地做非农项目建设，严格按照选址预审意见执行。土地利用符合《富民县土地利用总体规划（2010—2020年）》中的相关要求，具体详见9 项目区土地利用规划图。

4、与环境保护规划相符性分析

本次评价根据《富民县生态建设与环境保护“十三五”规划》文本有关内容，分析项目与环境保护规划的协调性。

《富民县生态建设与环境保护“十三五”规划》的总体目标为：到2020年，基本控制新的环境污染，重点地区和乡镇环境质量有所改善，力争到2020年，城市污水集中处理率达到100%，实现工业固体废物处置率保持100%，基本实现农作物秸秆资源化利用率95%以上，规模化畜禽粪便资源化利用率100%，森林覆盖率达50%以上。工业和生活污染、农业面源污染和农村生态环境得到有效遏制，全面解决城乡居民安全饮水问题；水、空气环境质量达到环境功能区标准，力争全县环境质量全面达标，生态破坏和环境污染加剧的趋势得到控制。具体规划目标与指标详见表7-2。

表7-2  富民县生态建设与环境保护“十三五”规划目标与指标

类别
序号
指标名称
指标值

现状

（2014年）
现状达

标评价
备注

生

态

经

济

1

单位GDP 能耗（吨标煤/万元）
≤0.9（初级）

1.185
未达标
生态文明

示范区考核指标
2

单位工业增加值新鲜水耗（m3/万元）
≤20（初级）
74.32
未达标
3

环保投资占GDP 的比重（%）
≥3.5（初级）
2.84

未达标
环境质量

1

水环境质量
环境功能区达标率100%（初级）
螳螂川劣V类
未达标
生态文明示范区考

核指标
2

环境空气质量
环境功能区达标

率100%（初级）
100%

达标
3

声环境质量
环境功能区达标

率100%（初级）
100%

达标
4

土壤

环境功能区达标

率100%（初级）
未监测

－

5

集中式饮用水水质达标率

（%）
100%（初级）
100%

达标

6

村镇饮用水水源地水质达标率（%）

100%（初级）
40%

未达标

生态环境保护

1

森林覆盖率（%）

≥50（初级）

55.06
达标

生态文明示范区考

核指标
2

城镇建成区人均公园绿地面积（m2/人）
≥13（初级）

12.14
未达标

3

主要农产品中有机、绿色及

无公害产品种植面积比重

（%）
≥70（初级）

79.4
达标

4

生态资产保持率（%）
≥100（初级）

未统计

－

5

生态用地比例（%）
≥50（初级）

未统计

－

6

基本农田保留率（%）
≥10（初级）

－

－

7

生物多样性受保护程度（%）
≥90（初级）

未统计

－

8

农业灌溉水有效利用系数
≥0.55（初级）

0.58

达标

9

化肥施用强度（折纯）（千克/公顷）
＜280

未统计

－

污染防治

1

化学需氧量（COD）排放强度（千克/万元）
＜3（初级）

3.95
未达标

生态文明示范区考

核指标
2

氨氮排放强度（千克/万元）
＜1（初级）

0.21
达标

3

二氧化硫排放强度（千克/万元）
＜4（初级）

19.77
未达标

4

氮氧化物排放强度（千克/万元）
＜3.6（初级）

11.42
未达标

5

面源污染治理率（%）
≥85（初级）

未统计

－

6

应实施清洁生产审核企业的审核比例（%）
≥100（初级）

100

－

7

城市污水集中处理率（%）
≥85

90

达标

国家环境保护模范城市考核指标
8

城镇生活垃圾无害化处理率（%）
≥85

85

达标

9

工业固体废物处置利用率

（%）
≥90

100

达标

10

规模化养殖场粪便综合利用率（%）
≥95

100

达标

省级生态指标

11

秸秆综合利用率（%）
≥85

95

达标

12

农村卫生厕所普及率（%）
≥95

65.42

未达标

环境保护管理能力建设

1

环境机构按标准化建设

达标标准化建设

未达标

未达标

国家环境保护模范城市考核指标
2

公众对环境的满意率%

≥80（初级）

98

达标

生态文明示范区考

核指标
3

环境信息公开率%

≥80（初级）

未统计

本项目关于环境保护层面提出的总体目标为：实施可持续发展战略，预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响，促进农业园区经济、社会和环境的协调发展，把农业园区建成环境优美的现代化、生态化农业产业园。

本项目水、空气、声环境质量达到环境功能区标准，项目污染物不设总量控制，符合基本控制新的环境污染：项目建设的总体目标符合《富民县生态建设与环境保护“十三五”规划》。
项目厂址位于富民县永定街道办事处辖区内，目前用地范围属于农业用地，不涉及居民搬迁等问题。本项目将建设钢构的温室大棚种植反季节蔬菜和水果，规模化花卉种植，同时布置示范种植参观区，为游客提供一个休闲、娱乐的种植体验，项目的建设符合园区的发展规划。
环境质量现状评价结果表明，项目厂址所在区域大气环境、声环境均能满足当前环境功能区划的要求。环境影响评价结果表明，项目所排大气污染物及噪声对外环境及关心点的影响均不大。此外，本项目的生产、生活废水均可实现回收利用，项目对地表水影响甚微。项目固废100%均得到有效处置，对外环境无影响。此外，评价区域内无自然保护区、风景名胜区、历史文物保护地等。
本项目选址区域地势相对平坦，地质条件良好，交通便利，根据类比和调查资料，区域环境空气质量现状良好，没有明显的污染现象。目前项目边主要为耕地和居住区。
因此，项目的选址较为合理。

六、项目平面布置合理性分析

在总体规划布局上，坚持因地制宜、凸显优势的原则，力求建设成自然和谐生态的，以有机农业为背景的农业庄园。项目在尽量保持原有的地形的情况下，渗透有机农业生产为骨干、乡土树种为枝干，做到乔灌花草植被多层次有机结合的植物群落。从而构成一个生态、多品种、多规格的农业休闲空间。项目分为六大功能区，

全球云果研发高新区：主要布置雕塑、办公用房、检测楼、展览馆、科研用房、蔬菜大棚、停车场等。
云果风情小镇核心区：主要布置办公用房、商业用房、展销中心、花园、草坪宴会、庄园、道路等。

云果大健康产业区：主要布置花卉种植地、科普馆、花园、商业用房、康复疗养中心、办公用房、运动馆、科研用房、大健康产业实验大棚、大健康产业种植实验基地、高标准有机蔬菜果定制园、养生植物种植园等。
生态观光区：主要布置运动馆、渔业餐厅、水产养殖基地等。
创意文化休闲区：主要布置酒店、员工食堂、庄园、表演场馆、道路、木屋、书画长廊、乡村音乐大舞台、螳螂川公园等。

云果亲子乡愁区：主要布置游乐场、迷宫、庄园、综合管理区、杜鹃园、玫瑰园等。
本项目布置比较均匀合理，各地块功能分区明显，不产生交叉和重复，化粪池设置为地埋式，位于绿化带地下，减轻了对环境的污染。项目设置三个主口，分别为西入口景观中心、南入口景观中心、北入口景观中心，项目区的道路和空地内均布置了大量的绿化植被，通过水体景观的点缀，使项目区形成了一个集休闲、娱乐、种植体验于一身的生态基地。有充分利用了现有地形地势的特点，项目总平面布置图见附图2。

综上所述，项目总平面布置合理。

七、社会效益影响分析

通过项目建设，收到的社会效益显著，具体有以下三点：
 ①可提高项目土地综合开发利用率，对当地农业产业结构调整有一定的积极作用，联营带动周边种植面积3000-10000亩，可吸纳农村剩余劳动力约100个。同时对项目地蔬菜种植、花卉种植、水果种植和现代生态农业的发展具有极好的示范推广和辐射带动带作用。
 ②通过应用和实践生态农业新技术、新品种、新模式、新思路，改善传统农业，开发新型农业产业，整合农村现有资源要素，节约成本，形成规划化种植、公司化管理、联营式经营、市场化销售，提升农产品价值。
    ③建设生态农庄，发展都市观光精品农业展示区，进一步提升现代农业科技示范园的品质和效益，促进农村第二、第三产业发展。



表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	施工过程及建筑材料运送、原建筑拆除
	粉尘、扬尘
	洒水降尘、加强管理、对施工场地周围进行围护、合理安排施工时间等
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放标准1.0mg/m3

	
	
	施工机械、运输车
	机械废气、尾气
	大气扩散
	

	
	
	装修材料中有机溶剂
	醇类、酯类、苯类等多种挥发物
	选择无毒或低毒的环保产品，合理安排作业，不集中涂喷作业
	对环境影响轻微

	
	营运期
	进出车辆
	汽车尾气
	空气扩散，植被吸附
	对环境影响很小

	
	
	垃圾收集设施、化粪池、一体化污水处理设施
	恶臭
	垃圾桶加盖、定期消毒，垃圾日产日清；化粪池做好密闭和防渗漏措施
	GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准

	
	
	食堂
	厨房油烟废气
	经油烟净化器处理达标后超高屋顶排放
	满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m³的标准限值要求

	水

污

染

物
	施工期
	施工过程
	施工废水
	经沉淀后全部用于施工用水和洒水降尘
	综合利用，不外排

	
	
	施工人员
	生活污水
	粪便污水进入旱厕定期清掏用作农肥，较清洁的污水回收用于厂区施工降尘及周边绿化
	综合利用，不外排

	
	
	降雨径流
	SS
	收集沉淀后回用于施工工序和洒水降尘
	对环境影响不大

	
	营运期
	游客、职工
	螳螂川西岸进管网生活污水
	生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网，最终进入富民县第一污水处理厂
	达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准

	
	
	游客、职工
	螳螂川东岸回用生活污水
	生活污水经隔油池、化粪池处理后进入一体化污水处理设施处理回用于项目区绿化、农作物灌溉、景观用水
	达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中的绿化用水标准、《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准中的水景类用水标准

	固

体

废

弃

物
	施工期
	施工人员
	生活垃圾
	生活垃圾由施工人员集中收集后定期委托富民县环卫部门清运处置
	最终处置率达到100%

	
	
	施工过程
	土石方
	产生的土方全部利用，土石方平衡，无弃方产生
	

	
	
	
	原建筑物拆除垃圾
	能回收的回收利用，其余不可回收废料及时清理至建设部门指定地点进行处置
	

	
	
	
	建筑垃圾
	能回收的回收利用，不能回收利用的及时清理至建设部门指定地点进行处置
	

	
	营运期
	食堂
	餐厨废弃物
	委托有处理资质的单位定期进行回收利用
	最终处置率达到100%

	
	
	
	废弃油脂
	委托有相关处置资质的单位定期打捞和回收处置
	

	
	
	游客、员工、入驻企业职工、居民
	生活垃圾
	集中收集定期委托富民县环卫部门定期清运处置；居民生活垃圾收集后堆放于村落垃圾收集点，由富民县环卫部门定期清运处置
	

	
	
	农业固体废弃物
	农作物秸秆、蔬菜类废物、花卉秸秆、地膜和棚膜
	蔬菜和水果等废物委托富民县环卫部门定期清运处置，废弃秸秆卖给饲料厂和药材厂作原料，农药瓶和农药包装袋集中收集于危废暂存间，委托有资质的单位进行清运处置，地膜和棚膜可回收回收利用，不能回收的收集后及时清运
	

	
	
	化粪池
	污泥
	定期委托当地环卫部门进行清掏、处置
	

	噪

声
	施工期
	施工机械
	噪声
	选用低噪声的施工机具和先进的工艺，合理安排各类施工机械的工作时间等
	达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）标准

	
	
	运输车辆
	噪声
	
	

	
	运营期
	社会活动
	噪声
	距离衰减、墙体及植被阻隔
	达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类、4类标准 

	
	
	汽车
	噪声
	距离衰减、植被阻隔
	

	
	
	设备
	噪声
	密闭的室内，安装减震垫、墙体隔音和距离衰减
	

	生态保护措施及预期效果：

    在施工操作及生产运行过程中，项目对生态环境的影响主要表现为无组织排放的粉尘对周围农作物、植被和农田土壤的影响。项目无组织排放粉尘排放源低，通过适时洒水降尘，同时受到厂房、四周树木的遮挡，对周围生态环境影响较小。
项目建成后，建设单位应加强绿化植物的管理，绿化树种尽量选择本地物种，建设成生长能力强、人工依赖性低的绿化系统，增加绿化品种，使用乔、灌、草结合的绿化种植方式，起到美化环境、吸声、降噪、降尘和改善厂区生产环境的目的。

综上所述，项目的建设及运营对区域生态环境的影响不大，拟采取的生态保护措施较为可行。




表九、结论与建议

	一、结论

1、基本农田避让措施结论

本项目通过采取避让措施，环评建议可以避让的建筑物调整到现状用地非基本农田区；鱼餐厅和广场无法避让，应根据第十五条基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。本项目部分建筑物占用基本农田，根据附件9富民县国土资源局关于征求《富民县土地利用总体规划调整完善新增建设用地指标分配原则和分配方案》可知，本项目10公顷土地纳入富民县土地利用总体规划调规范围，根据富民县国土资源局出具的选址预审意见，在项目规划设计及建设阶段，须严格按照土地利用总体规划确定的用途使用土地，不得占用农用地做非农项目建设，严格按照选址预审意见执行。
2、项目概况

项目位于富民县永定街道办事处辖区内，项目预计总投资175862.73万元，规划总用地面积约3786667 m2（5680亩），建设面积3500亩，总建筑面积约138950m2。项目用地分为六个地块，分别为全球云果研发高新区、云果风情小镇核心区、云果大健康产业区、生态观光区、创意文化休闲区、云果亲子乡愁区。主要建设“云果”国际性交易平台、国家农业技术推广和双创平台、产业园综合服务区、农业基础设施和旅游基础设施，形成集生态观光、交易展示、研发推广等为一体的景观化、生态化、信息化、智能化的特色农业范区等。配套建设供水系统、供电、消防等其他公用辅助设施。项目建成后，接待游客4000人/天、144万人/年，吸引入驻企业350家。
3、产业政策符合性结论

项目属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2013年修正本）文件中规定的鼓励类生产项目，因此，项目建设符合国家和滇中产业新区现行产业政策。

4、规划符合性分析结论

项目位于富民县永定街道办事处辖区内，最大程度保留原有农用地属性，本项目继续在农用地种植花卉、水果、蔬菜、水稻。项目的建设符合《富民城市总体规划修改（2015—2030年）》中的相关要求。本项目部分建筑物占用基本农田，根据附件9富民县国土资源局关于征求《富民县土地利用总体规划调整完善新增建设用地指标分配原则和分配方案》可知，本项目10公顷土地纳入富民县土地利用总体规划调规范围，根据富民县国土资源局出具的选址预审意见，在项目规划设计及建设阶段，须严格按照土地利用总体规划确定的用途使用土地，不得占用农用地做非农项目建设，严格按照选址预审意见执行。土地利用必须符合《基本农田保护条例》、《富民县土地利用总体规划（2010—2020年）》中的相关要求，方可开工建设。
5、选址合理性结论

项目厂址位于富民县永定街道办事处辖区内，目前用地范围属于农业用地，不涉及居民搬迁等问题。项目厂址所在区域大气环境、声环境均能满足当前环境功能区划的要求。项目所排大气污染物及噪声对外环境及关心点的影响均不大。生产、生活废水均可实现回收利用，项目对地表水影响甚微。项目固废100%均得到有效处置，对外环境无影响。评价区域内无自然保护区、风景名胜区、历史文物保护地等。因此，项目的选址较为合理。
6、平面布局合理性分析结论

本项目各地块功能分区明显，不产生交叉和重复，不产生交叉和重复，化粪池设置为地埋式，位于绿化带地下，减轻了对环境的污染。项目区的道路和空地内均布置了大量的绿化植被，通过水体景观的点缀，使项目区形成了一个集休闲、娱乐、种植体验于一身的生态基地。有充分利用了现有地形地势的特点，因此，项目总布置比较均匀合理。
7、施工期环境影响结论
   （1）大气环境影响结论
项目施工期对环境空气影响的主要为原建筑物拆除、施工扬尘，将对近距离内的环境产生影响。但通过施工外围设置围挡，采取洒水降尘、密闭或覆盖运输，采用商品混凝土等措施，施工期对环境敏感点和周围环境空气的影响可大大降低，影响较小可以接受。施工机械废气自然扩散，随着施工期的结束，影响将随之消失。
   （2）水环境影响结论

项目在施工期产生的废水主要为工程废水和施工人员生活废水、降雨径流。施施工废水经沉淀后全部用于施工用水和洒水降尘；施工生活污水粪便污水进入旱厕定期清掏用作农肥，较清洁的污水回收用于厂区施工降尘及周边绿化；降雨径流收集沉淀后回用于施工工序和洒水降尘，对环境影响较小。
（3）噪声环境影响结论

各类施工设备噪声昼间均可达标，工程夜间不进行施工作业。施工的噪声源分布较为广泛，预测值仅仅考虑了距离衰减，而实际传播过程中还会受到地形、树木等对噪声的阻隔和衰减作用，实际上的施工机械噪声的影响程度及范围应比理论上的推算要低一些，并且这种噪声影响是短时间的，噪声不产生积累，影响将随工程施工结束而消除。

（4）固体废弃物环境影响结论

项目开挖的土石方全部回填利用，不产生废弃土石方；原建筑物拆除垃圾及时清理至建设部门指定地点进行处置；建筑垃圾能回收的回收利用，不能回收的及时清运至建设部门指定的地点处置；生活垃圾由施工人员集中收集后定期委托富民县环卫部门清运处置。固废均得到有效处置，对外界环境影响较小。

（5）生态环境影响结论

本项目施工期间注意加强施工道路的路面建设，创造良好的施工场地排水条件，减少雨水停留和冲刷时间，达到减少水土流失的目的。项目建成后绿地面积（包括蔬菜种植地、花卉种植、果林种植地及绿化地）有很大的扩张，对当地生态环境有一定的补偿。因此，项目建设对所在地不会造成明显的影响，只是改变了所在区域的景观。

   8、运营期环境影响结论

（1）水环境影响结论

螳螂川西岸生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，进入市政污水管网，最终进入富民县第一污水处理厂。

螳螂川东岸生活污水经隔油池、化粪池处理后进入一体化污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中的绿化用水标准、《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准中的水景类用水标准，回用于项目区绿化、农作物灌溉、景观用水，对周围地表水体影响不大。

（2）声环境影响结论

营运期主要噪声源为本项目主要噪声源有汽车出入行驶和怠速运行时噪声、设备噪声、人员喧哗声等噪声。通过采取密闭、隔声、吸声措施等，以及项目周边设立绿化带等措施后，厂界噪声排放能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类、4类标准，达标排放，对周围环境及环境敏感点影响较小。
（3）大气环境影响结论

项目产生的废气主要来源于厨房油烟废气，厨房油烟经集气罩收集，经过安装的油烟净化器处理后，符合国家《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m³的标准限值要求达标排放。由于项目产生异味和汽车尾气污染物浓度低，产生时间短，产生的面较分散，经自然扩散稀释后对区域环境空气质量影响小。项目区拟建绿化面积大，绿化率高，对改善区域环境空气质量有利。

（4）固体废弃物影响结论

项目生活垃圾主要是游客及管理人员生活垃圾，生活垃圾集中收集定期委托富民县环卫部门定期清运处置；餐饮垃圾委托有处理资质的单位定期进行回收利用。运营期的农业固体废弃物（包括农作物秸秆、花卉秸秆、蔬菜类废物、地膜和棚膜等），蔬菜和水果等废物委托富民县环卫部门定期清运处置，废弃秸秆卖给饲料厂和药材厂作原料，农药瓶和农药包装袋集中收集于危废暂存间，委托有资质的单位进行清运处置，地膜和棚膜可回收回收利用，不能回收的收集后及时清运。最终处置为100%，对周边环境的影响很小。

（5）生态环境影响结论

项目建成后，将使区域植被覆盖率达到70%以上，美化了景观环境，同时也改善了小部分气候环境，使得区域环境质量得到一定的提高。项目进入运营期后，由于项目进行植被恢复和改善，原有的水土流失可以得到遏制，水土保持功能还将会提高。

总结论：国家高原云果产业园项目的建设符合国家及地方产业政策；符合国家的环保政策和相关法律、法规；符合不降低当地环境功能、达标排放、总量控制要求。

本项目只要严格执行国家规定“三同时”原则，在项目建成后，严格进行环境管理，保证各项设施的正常运行，做到达标排放。项目在采用项目水土保持方案、可研及本评价所提出的所有污染治理对策措施后，从环保角度评价项目建设是可行的。

二、措施

（一）基本农田避让措施

本项目通过采取避让措施，环评建议可以避让的建筑物调整到现状用地非基本农田区；鱼餐厅和广场无法避让，应根据第十五条基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。本项目部分建筑物占用基本农田，根据附件9富民县国土资源局关于征求《富民县土地利用总体规划调整完善新增建设用地指标分配原则和分配方案》可知，本项目10公顷土地纳入富民县土地利用总体规划调规范围，根据富民县国土资源局出具的选址预审意见，在项目规划设计及建设阶段，须严格按照土地利用总体规划确定的用途使用土地，不得占用农用地做非农项目建设，严格按照选址预审意见执行。
（二）施工期措施

1、施工期扬尘控制措施

① 在工场地定期洒水，以有效防止扬尘，在旱季大风日加大洒水量及洒水频次，蓬布遮盖原材，尽量按量购进建筑材料等措施避免在场内长时间堆放等措施，来降低扬尘的影响；

② 施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度；

③施工渣土外运或填方取土车辆均应覆盖，严禁沿路泼洒产生扬尘；

④在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生；

⑤施工期间采用防尘帷幕遮盖料堆，利用防尘帷幕等设施减少对周围环境的影响；

⑥沙、石等施工材料等应有专门的堆存场地，避免原材料露天堆放；

⑦建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量；

⑧在施工过程中，对作业场地采取围挡、围护措施减少扬尘对环境的污染有明显作用。在施工场地周围设置适当高度（不低于2.5m）的围墙，减少扬尘对拟建项目场地周围环境保护目标的影响；
⑨装修材料中有机溶剂选择无毒或低毒的环保产品，合理安排作业，不集中涂喷作业。

2、施工期废水控制措施

①注意施工期节约用水，减少废水的产生。降雨期间，不进行挖填方作业。另外，充分考虑降雨的季节性变化，合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季；

②项目开工建设前，应提前在施工场地周围建设挡水、截水、排水工程，避免污水汇入附近沟渠，这样可将施工场地水土流失对地表水环境的影响降低到最小程度；

③为避免挖方弃土长期堆置，增加水土流失，应统一规划，合理安排挖填方的工作量和工作进度，尽可能减少雨季期间的堆置量。对砂石、沙料等建筑材料存放应采取遮盖措施，施工场地周围设置挡墙和截水沟，防止场地和雨水冲刷外溢和其他因素造成对周围水体的影响；

④施工期间产生的施工废水通过沉淀池沉淀处理后用于施工场地喷洒和洒水降尘。施工人员生活污水，施工营地设置临时旱厕，较清洁废水经沉淀池处理后回用于施工过程及场地的洒水抑尘，不外排；

⑤及时进行区内的绿化，提高场地内的绿化率，避免水土流失影响水环境；

⑥每个片区进行施工时首先在周边修建导排水沟、围墙、围挡以及沉淀池，避免施工场区外围地表径流进入场区内，同时施工场区内的地表径流收集后作为施工用水、降尘洒水等回用；。

⑦暴雨天气暂时停工，并且裸露面和松散面用篷布、草帘等进行覆盖；

⑧施工时加强施工管理，教育施工人员注意周边水体的保护，施工渣土或建筑垃圾严禁随意倒入项目附近水体中。

3、施工期固体废物

①产生的土石方全部在场地内利用，无弃方产生。
②建筑垃圾经分拣、剔除或粉碎后，能回收利用的回收利用，不能回收的及时清理至建设部门指定地点进行处置。不在项目内临时堆存，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

③原建筑物拆除垃圾，及时清理至建设部门指定地点进行处置。

④ 建设施工完工后，施工单位应当在1个月内拆除安全防护设施和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁，做到工完、料净、场地洁。

⑤生活垃圾由施工人员集中收集后定期委托富民县环卫部门清运处置。

4、关于施工期噪声控制

①优化施工方案，合理安排施工时间，利用建筑物、绿化带等减小噪声的影响。

②评价要求施工方在施工中注意选择低噪声的设备，同时加强设备的维护和保养，对震动大的设备采用减振基座等措施，并合理安排施工时间，做到文明施工，加强管理和调度，提高工效，禁止中午（12:00~14:00）、夜间（22:00至次日7:00）进行建筑施工作业。

③合理布置施工设备：机械设备在满足施工需求的情况下，布置上尽可能的远离村民住房；对由于施工条件限制不能远离村民住房的施工设备，尽量布置在防护棚内施工。
④合理布局施工场地，降低人为噪音，加强对施工人员的管理，做到文明施工。

⑤施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离村子，车辆出入现场时应低速、禁鸣。
⑥对运输车辆加强管理，在经过居民集中区时应适当减速，禁止使用高音喇叭。

⑦在各施工点设置不低于2.0m的施工临时拦挡设施，高噪声设备安装防护棚内。

5、关于水土流失的防治措施

①在施工期，对工程进行合理设计，做到分区开挖，使因工程施工引起的难以避免的水土流失减少到最低限度。根据施工区实际情况，有组织地结合施工计划，合理规划弃渣、弃土暂时堆放处，并进行覆盖，周围修建截排水沟等，避免对地表径流的影响。
②工程建设时要及时对建设好的区域进行绿化，做到建设一片，绿化一片以减少水土流失量；植物措施要尽量选用适合当地的品种，并考虑绿化、美化效果。
（三）运营期措施

 1、大气污染防治措施
①加强卫生间清扫频次，确保生活垃圾定期清运，及时清掏化粪池；
②环评要求企业参照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的规定，安装经过环保认证的油烟净化器处理油烟，净化后的油烟浓度能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放允许浓度2.0mg/m3的要求；

③一体化污水处理设施、化粪池采用地埋式，垃圾收集后委托环卫部门日产日清，并积极喷洒除臭剂等措施，以消除恶臭影响；

④加强项目区绿化。

 2、水污染防治措施
①螳螂川西岸生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，进入市政污水管网，最终进入富民县第一污水处理厂。

②螳螂川东岸生活污水经隔油池、化粪池处理后进入一体化污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中的绿化用水标准、《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准中的水景类用水标准，回用于项目区绿化、农作物灌溉、景观用水，对周围地表水体影响不大。

③隔油池应采用“两档三格”的结构。考虑水力停留时间0.5h，隔油池总容积应不低于25m3。
③一体化污水处理设施设置4座总处理规模不应小于868m3/d，一体化污水处理设施的处理效果应满足达标排放的要求，并严格管理以保证其正常运行。污水处理设施的设计、施工由建设单位委托具有相应资质的单位承担。建设单位组织专家对设计方案论证后，应当到节约用水管理机构办理建设备案。
④项目区的化粪池设置28个总容积约为1119m3，必须定期清掏，以保证化粪池的处理效果。并加强排水管道的检修，配备专职人员定期巡查，避免因管道堵塞导致污水外泄污染附近水体。

⑤蓄水池设置4个，蓄水池总规模设置约为3614m3，即本项目设计蓄水池容积设置满足约5天连续降雨储存空间。
⑥加强排水管道的检修，配备专职人员定期巡查，避免因管道堵塞导致污水外泄污染周边水体。

 3、噪声

①项目运营期加强项目区的管理，做到人车分流，道路设置禁鸣标志；

②选用低噪声的水泵以及排放风机等设备，水泵均设于独立封闭的用房内，在使用过程中采用相应的减震、隔声、降噪措施；

③景区内禁止设置高音喇叭或者其他高噪声设备从事商业经营活动；

④对项目进行合理布局，利用绿化隔离带吸声降噪，减小噪音对周围环境的影响。
4、固废

①生活垃圾袋装化后，放入垃圾桶，集中收集定期委托富民县环卫部门定期清运处置。

②泔水使用有盖泔水桶收集，废油使用有盖废油桶收集，将收集的废油委托有资质单位进行处理。

③产生的农业固体废弃物（包括农作物秸秆、花卉秸秆、蔬菜类废物、地膜和棚膜等），蔬菜和水果等废物委托富民县环卫部门定期清运处置，废弃秸秆卖给饲料厂和药材厂作原料，农药瓶和农药包装袋集中收集于危废暂存间，委托有资质的单位进行清运处置，地膜和棚膜可回收回收利用，不能回收的收集后及时清运。

④化粪池污泥定期委托当地环卫部门进行清掏、处置。

（6）生态保护措施

①建设区内建设尽最大努力保持原有植物，减少破坏。项目竣工后，必须及时清理垃圾，进行绿化、复原，恢复环境原貌。
②道路两侧及景区空地处加强植被绿化面积，使之与景区形成一个整个、统一的景观环境，种植物种应选取当地常见物种。加强植物保护，专门设置专业防护、养护队伍。
③在做好旅游景区管理、规范游客活动，禁止个别游客在景区内乱采、乱挖珍稀花木，攀树折花，破坏植物的生长，人为造成植被减少，影响景区的生态环境和自然景观。
④运行期内，要做好景区的污水和垃圾处理工作，避免由于污水、垃圾等的污染造成对环境的影响，从而造成对当地植被和植物资源产生负面影响。
⑤由于本地区植物生长条件及其良好，外来物种容易生存和繁殖。景区的绿化树种一律用乡土树种。旅游活动可以为生物入侵打开了方便之门，大量的外来生物随着各种交通工具、进口的农产品和货物，甚至跟随旅游者传入。景区应通过不同途径使广大民众了解到外来物种的危害，提高全民防范意识，将危害降到最低。

三、建议

1、严格落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。

2、对项目产生的固体废弃物要妥善收集、保管，严禁乱丢乱放。

3、企业应认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，明确厂内环保机构的主要职责，建立健全各项规章制度。

4、企业应强化管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作。

四、环境管理与监测计划

1、环境管理

为确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展，为企业的生产管理和环境管理提供保证，企业应设置环境管理机构，对项目的“三废”排放及治理情况进行监督管理。

1）项目应申请由环保部门、建设单位共同参与对建设项目验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。
2）加强环保设施的管理，定期检查项目内环保设施运行情况，防止废水溢出污染项目内外环境，防止废气超标排放。若发现故障，要及时排除，保证环保设施正常运转。

3）配合当地环保监测机构，实施环境监测计划。开展排污申报登记，依法申领排污许可证，积极开展排污许可证年度审验工作。

2、环境监测计划

为对在环境影响评价过程中所识别、预测的不利影响进行跟踪监测，及时发现在环境影响评价过程中未预计到的实际发生的不利影响，同时为运营期的环境保护及污染物控制、和环境管理提供科学依据，项目应定期开展环境监测工作，项目运行期环境监测主要项目和内容如表9-1所示。
表9-1  运营期监测计划一览表

监测阶段
监测要素

监测断面
监测项目

监测频率

营运期

噪声

厂界四周外1m处各布置1个点，共4个点

LAeq

一年一次，每次监测两天，昼间一次

废水

4个一体化污水处理设施排放口，4个监测点；外排市政管网的总排口，1个。共5个监测点。

pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、动植物油、TP
一年监测一次

土壤

分两大块，5个监测点，螳螂川西岸地块东、南、北面设置三个点，螳螂川东岸地块南、北设置2个点

隔、铬、汞、砷、铅、铜、锌、镍、六六六、滴滴涕

每3年一次，农田在夏收或秋收后采样             

五、项目的环保竣工验收一览表

表9-2  环保设施竣工验收一览表

序号

环境因素

处理对象

处理措施

处理效果

1

空气环境

油烟

经集气罩收集后，通过油烟净化器进行净化后，经屋顶排气筒排空。安装5套油烟净化系统

满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放浓度，≤2.0 mg/m3
2

垃圾收集点、化粪池、一体化污水处理设施等异味
垃圾及时清运，化粪池、污水处理设施采取地埋式，加强管理，加强绿化面积
符合环保要求，对大气环境影响小
3

水环境

西岸进管网生活污水
生活污水经隔油池（2个总容积1m3）、化粪池（14个总容积251m3）处理后进入市政污水管网，最终进入富民县第一污水处理厂
达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准

东岸回用生活污水
生活污水经隔油池（5个总容积24m3）、化粪池（10个总容积864m3）处理后进入一体化污水处理设施处理（4套处理规模不低于864m3/d），经蓄水池收集储存（4个总容积3598m3）回用于项目区绿化、农作物灌溉、景观用水
达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中的绿化用水标准、《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准中的水景类用水标准
4

固废

生活垃圾

22个加盖大垃圾桶，1个垃圾中转站，集中收集定期委托富民县环卫部门定期清运处置；居民生活垃圾收集后堆放于村落垃圾收集点，由富民县环卫部门定期清运处置
禁止随意倾倒，100%处置

餐厨废弃物和废油

加盖泔水桶2个，定期委托有资质单位进行清运处置

污泥

每180天对其进行一次清掏，定期委托当地环卫部门进行清掏、处置
农业固体废物

蔬菜和水果等废物委托富民县环卫部门定期清运处置，废弃秸秆卖给饲料厂和药材厂作原料，农药瓶和农药包装袋集中收集于2间（每间建筑面积6㎡）危废暂存间，委托有资质的单位进行清运处置，地膜和棚膜可回收回收利用，不能回收的收集后及时清运
5

声环境

进出车辆噪声、设备、人员活动
合理布局，水泵、抽排风机等高产噪设备设于独立封闭的设备用房，并采取减震、建筑物隔音，距离衰减，绿化降噪
达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类、4类标准
6

项目区绿化

绿化面积54014.6㎡
项目区植物有效保护
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