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概述
建设项目背景
随着人民生活水平的不断提高，鸡蛋已成为人们补充蛋白质的主要方式，具有肉类食品难以达到的储存、加工食用的方便程度。人均蛋类消费量不断攀升，消费需求量增长速度比较快，市场容量比较大。蛋鸡生产具有周期短、进入快的特点，从蛋鸡生产总体形势来看是趋于饱和的，但从全国和全省鸡蛋生产集约化程度较低，产业化、集约化和规模化程度较高的生产企业主要集中在大中城市附近，50%以上的鸡蛋产量来源于农村散养，具有规模化程度低、产品供应分散、质量参差不齐等不足，抵御市场风险能力较弱；同时，生产企业所在区域所处的社会经济和区位优势、交通条件不同，其生产利润空间和产品竞争力也有所不同。近年来，中央和省、州各级党委、政府十分重视畜牧业生产的发展，先后出台相关政策，把畜牧业发展列为丰富群众菜篮子、促进农村经济发展和保持社会经济稳定发展的主要产业来抓，并出台了相关扶持标准化、规模化畜禽养殖示范场发展的政策，产业发展政策环境较好。
富民县垦业畜禽有限公司成立于2005年，位于富民县永定街道办事处元山村委会，占地30亩，是一个集畜禽养殖、饲料加工、疫病防治、科技示范的成长型民营企业。公司生产的鸡蛋品质良好，得到广大客户认可，多次被评为优秀企业。2017年末，企业存栏“海兰褐”蛋鸡51200羽；养殖规模较小。为适应现代养殖需要和环保要求，公司于2017年决定在罗免镇小甸村委会小甸村新建养殖规模45万羽的蛋鸡养殖场，项目建成后，将是富民县最大规模的生鲜禽蛋产品生产基地，为该公司新鲜禽蛋走向国际化，争创国内、国际同行业著名品牌打下良好基础。并通过公司+基地+农户的生产经营模式，带动富民县街周边广大农户实现养鸡脱贫致富，引领农户走标准化、科技化养蛋鸡的道路，为改变广大农村落后的养殖方式发挥了积极的引导作用。
2018年1月，受富民县垦业畜禽有限公司委托，云南省畜牧兽医科学院编制完成了《45万羽自动化蛋鸡养殖场建设项目可行性研究报告》。2018年2月6日，项目取得了富民县发展和改革局投资项目备案证（富发改企业备案[2018]0013号）。
环境影响的评价过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》等有关法律和规定，对于一切可能对环境造成影响的新建、改建或扩建的项目必须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境保护分类管理名录》，本项目属于“一畜牧业”中“畜禽养殖场、养殖小区中年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模，本项目养殖蛋鸡45万羽，30羽蛋鸡折合一头猪，相当于15000头猪）及以上”需编制环境影响报告书类型。
2018年5月，受建设单位富民县垦业畜禽有限公司的委托，云南大学科技咨询发展中心承担了本项目环境影响评价报告书的编制工作。环评单位接受委托后，于2018年5月25日对现场进行了踏勘，调查了环境敏感目标，资料收集等工作，在认真研究设计文件和环保法规后，对项目可能涉及的环境影响因子进行识别和筛选，确定评价项目、评价工作等级、评价范围和评价重点，在此期间，编制项目环境影响评价公告信息，于2018年5月27日-6月7日进行第一次现场公示；并于2018年8月1日—8月10日进行第二次网络信息公示，并结合项目特点及项目外环境关系，对项目周边可能受影响公众团体及民众进行问卷调查。

本次公众参与共向社会发放了11份当地政府和社会团体调查表，回收有效问卷11份；发放了50份个人部分调查表，返回有效问卷50份。现场张贴告示及网上公示后，尚未收到任何反馈信息。公众参与调查结果表明，接受调查的公众100%同意该项目的建设。接受调查的当地政府部门、单位和社会团体，以及当地群众都认为本项目的建设从总体上来说是利大于弊，有利于解决当地劳动就业问题，有利于促进地方社会经济和养鸡业的发展；但也有意见认为工程建设会对当地的生态环境造成一定程度的破坏，希望尽可能减少工程对环境的污染和破坏，走可持续发展的道路，带动当地就业和畜牧业发展。

建设单位委托云南坤发环境科技有限公司于2018年6月对项目区环境质量进行监测。云南大学科技咨询发展中心于2018年9月编制完成《45万羽自动化蛋鸡养殖场建设项目环境影响报告书（送审稿）》（以下简称《报告书》）。2018年9月20日，由富民县环境保护局主持召开《报告书》技术评审会，通过审查。会后，评价单位认真按照会议专家和环保局的意见和要求修改完善了《报告书（报批稿）》，供建设单位上报审批。

本项目环境影响评价过程可分为调查分析和工作方案确定阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响报告书编制阶段。工作流程详见下图。
[image: image1.jpg]
图1-1  环境影响评价工作程序图

分析判定相关情况

产业政策符合性分析

本项目属于蛋鸡养殖行业，对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），其行业代码为“A0321鸡的养殖”。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》中“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目。因此，本项目为允许发展的产业和项目。另外，本项目利用鸡粪生产有机肥属于属于“第一类 鼓励类  一、农林业  30、有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”是鼓励类项目”。
项目已于2018年2月6日取得富民县发展和改革局投资项目备案证（富发改企业备案[2018]0013号）。本项目符合产业政策。
 用地符合性分析

本项目位于昆明市富民县罗免镇小甸村委会小甸村，根据富民县城乡规划局的证明文件（附件4），该项目不在县城规划区、罗免镇集镇规划区范围内，不属于城乡规划建设项目，属农业畜禽养殖类项目。因此，项目建设不涉及富民县城规划区、罗免镇集镇规划区范围，对县城和集镇规划无影响。

根据富民县农业局的证明文件（附件5），2018年2月1日经富民县动物疫病预防控制中心现场踏勘，该地域周围没有养殖场、水源点和村庄，距离公路主干道符合动物防疫隔离条件，符合畜禽规模养殖场建设条件。

项目占地范围内涉及一般商品林地1.9146hm2，建设单位委托云南省林业科学院编制了使用林地可行性报告，云南省林业厅以“云（昆）林资许准[2018]667号”（附件6）批复了本项目使用林地审核同意书。同意本项目占用林地。同时，建设单位也与小甸村委会签订了林地补偿协议（附件7），对占用的林地进行了补偿。

综上所述，本项目选址符合县城和集镇规划，项目用地得到城乡规划部门、林业部门同意，办理了相关手续，符合畜禽规模养殖场建设条件。

本项目选址环境可行性分析

项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》的符合性分析
本项目选址位于昆明市富民县罗免镇小甸村委会小甸村。为进一步阐明本项目选址的环境可行性，现就本项目选址情况与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的选址要求的符合性分析如下：

（1）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）选址要求

“3 选址要求

3.1 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

3.1.1 生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

3.1.2 城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

3.1.3 县级人民政府依法划定的禁养区域；

3.1.4 国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。

3.2 新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开3.1规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在3.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。”

（2）本项目情况

表1-1 项目选址合理性分析对照表

	选址要求
	本项目情况
	结论

	禁止选在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区
	本项目场址不属于划定的生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区
	符合

	禁止选在城市和城镇中居民区、文教科研区、医疗区等人口集中地区
	本项目位于富民县罗免镇小甸村委会小甸村老红坡，属于山区；不属于城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区
	符合

	县级人民政府依法划定的禁养区域
	选址不在富民县划定的禁养区内，并且富民县农业局出具证明，本项目选址符合畜禽规模养殖场建设条件
	符合

	国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域
	没有需要特殊保护的区域
	符合

	应设在规范3.1条规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m 
	距项目较近的居民集中区为其南侧的小甸村（距离810m），本项目位于上述敏感点的侧风向。
	符合


由上表可以看出，本项目符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》选址要求。同时，富民县农业局、富民县城乡建设局均出具证明，项目选址符合畜禽规模养殖场建设条件。

综合以上分析可见，该项目选址符合要求。
安全填埋井选址合理性分析

本项目安全填埋井和医疗废物填埋井设置在项目区东北部，不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田等敏感区域。填埋井所在位置属于山坡地，周围没有地表水体，也没有河流，不在河滩等可能受洪水影响的区域。

由于前期工作中无项目地质勘查报告，所以对安全填埋井和医疗废物填埋井的水文地质情况目前尚不清楚，本次环评提出填埋井的选址必须满足以下环保要求：①填埋井所在位置地质条件必须良好，不属于破坏性地震及活动构造区、地应力高度集中、地面抬升或沉降速率快的地区、石灰溶洞发育带、废弃矿区的冲积扇及冲沟地区，高压缩行淤泥、泥炭及软土区以及其他可能危及安全填埋井安全的区域。②填埋井必须严格按照防渗和密闭的要求进行施工，填埋鸡尸后必须使用石灰进行消毒处理。建议业主委托有资质的单位进行填埋井设计。综上所述，本项目填埋井选址合理。
与周围地表水系关系分析

本项目所在地位于螳螂川流域，详见水系图。距离本项目最近的地表水体是龙纳河小支流，距离项目区东面约1500m；龙纳河属螳螂川左岸的一级支流，位于项目南面约3500m。龙纳河小支流主要用途为田间灌溉，不作为饮用水使用。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》及其使用功能，确定其水质类别为《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准。
本项目运行期产生的污水产生量较少，污水均用于生产有机肥，不外排，不会对河流水质造成不利影响。因此，本项目选址合理。

 总图布置合理性分析

项目区地势平坦，东、西、北三侧靠山，南侧为坡耕地，南侧有土路通往现有的县级公路，距离约450m。

项目区常年主导风向为西南风，幼雏育成舍布置于项目区东南侧，位于办公生活区的侧风向，蛋鸡舍、污水存储池易产生异味的污染源点布置于场址的中部和北部；安全填埋井位于东北部，属于下风向，可减少臭气对办公区、生活区以及最近的保护目标小甸村的影响。

项目在办公生活区与蛋鸡舍和育雏育成舍中间设置有绿化带，通过植被的绿化吸附功能，可有效的降低臭气对办公生活区的影响，加之办公生活区与蛋鸡舍之间有集蛋库阻隔，在采取上述合理的平面布置后，可有效的减少项目对自身和周边的影响。

综上所述，项目区平面布置合理。

与云南省主体功能区规划的符合性分析

云南省人民政府于2014年1月6日发布《云南省主体功能区规划》。规划将全省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。

本项目所在区域富民县属《云南省主体功能区规划》中限制开发区域名录中的“农产品主产区”中国家级县市，该区域主体功能以提供农产品为主体功能，以提供生态产品和服务产品及工业品为主要功能。要以大力发展高原特色农业为重点，切实保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收放，加快建设社会主义新农村，有效增强农产品供给保障能力，确保国家粮食安全和食品安全。

45万羽自动化蛋鸡养殖场建设项目建成后年蛋鸡存栏45万只，年产蛋8236.8吨；年可提供淘汰鸡32.4万只。项目占地5.33hm2，其中荒坡地1.265 hm2、坡耕地1.546 hm2、一般商品林地1.9146hm2，和其他土地0.6044hm2。项目不涉及基本农田等重要耕地。项目建成后增强富民县的农业综合生产能力，符合《云南省主体功能区规划》中的要求。因此，本项目建设符合《云南省主体功能区规划》。

与生态功能区划的符合性分析
根据《云南省生态功能区划》，项目评价区属于高原亚热带北部常绿阔叶林生态区，滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区，禄劝、武定河谷盆地农业生态功能区，区域主要生态特征：滇中红岩高原与滇东石灰岩山地的交错地带，以河谷盆地地貌为主，降雨量900-1000毫米。现存植被以云南松林为主，主要土壤类型为红壤和紫色土。主要生态环境问题是：土地垦殖过度存在的土地质量和数量的下降。生态环境敏感性：土地退化和农业生态环境恶化的潜在威胁。主要生态服务功能：生态农业建设，保障昆明城市发展的农副产品供应。保护措施与发展方向：保护农田环境质量，改进耕作方式，推行清洁生产，防止农田农药化肥污染。

45万羽自动化蛋鸡养殖场建设项目建成后年蛋鸡存栏45万只，年产蛋8236.8吨；年可提供淘汰鸡32.4万只，属于农业畜禽养殖类项目。为富民县、昆明市提供高质量的鸡蛋和肉鸡产品，符合主要生态服务功能的方向。项目占地5.33hm2，项目建成后绿化面积为8000m2，有利于缓解项目建设造成的植被破坏影响。项目符合清洁生产要求，因此本项目与云南省生态功能区划是相符的。
与《昆明市人民政府关于在“一湖两江”流域禁止畜禽养殖的规定》的符合性分析
《昆明市人民政府关于在“一湖两江”流域禁止畜禽养殖的规定》（第28号）昆明市“一湖两江”流域保护区禁止畜禽养殖，“一湖两江”范围包括：

（一）昆明主城规划控制区620平方公里范围内；

（二）呈贡新城规划控制区160平方公里范围内；

（三）滇池水体及滇池环湖公路面湖一侧区域（含湖面），即：广福路（六甲立交桥至西福路段）、西福路（西福路至西华园段）、石安公路（西华园至高峣段）、环湖东路现状与规划路、规划的环湖南路、高海公路辅道以内（含湖面）的区域；

（四）盘龙江、新宝象河、大观河、大清河、枧槽河、冷水河、牧羊河、采莲河、乌龙河、船房河、洛龙河、中河、东大河、大河、金汁河、新运粮河、王家堆渠、马料河、西坝河、金家河、南冲河、五甲宝象河、虾坝河、姚安河、海河、捞鱼河（含上游梁王河）、柴河、白鱼河、茨巷河、老运粮河、古城河、小清河、六甲宝象河、老宝象河、老盘龙江、螳螂川36条出入滇河流及河道两侧各200米范围内；

（五）除主城规划控制区、呈贡新城规划控制区以外县（市）区的城区规划建成区范围及流经县（市）区城区的河流及河道两侧各200米范围内；

（六）城镇集中式饮用水水源地；

（七）上述区域内的湖泊和水库。

本项目位于昆明市富民县罗免镇小甸村委会小甸村，不属于“一湖两江”划定的范围。富民县农业局、富民县城乡建设局均出具证明，项目选址符合畜禽规模养殖场建设条件。因此，项目建设符合该规定要求。

《富民县规划区建成区水源地等区域禁止畜禽养殖规定》的相符性分析
《富民县规划区建成区水源地等区域禁止畜禽养殖规定》中指出富民县行政辖区内畜禽养殖区域划分为禁养区、禁建区、非禁养区三大类别。《规定》第五条全县禁建区域指：

（一）县城规划区区域56.3平方公里区域内。

（二）交通要道（武昆高速公路、昆禄公路、轿子雪山旅游专线、108国道、东散公路、安富公路等）边沿500米之内的区域。

（三）全县河流（螳螂川、普渡河、大云河、清水河、龙纳河、木板河、龙泉河、马过河）、水库（拖担水库、龙闸坝水库、青平水库、新桥水库、黄坡水库、丰收水库）、坝塘有涉及人饮功能要求的水源地保护区周边200米范围内的区域。

（四）各镇（街道）所在地农农村居民集中区周边500米范围内的区域。

（五）县城及各镇（街道）集镇建成区、文教科研（中学、小学、幼儿园）和医疗区（县医院、各镇（街道）卫生院），工业集中区（东元食品加工园、哨箐机械加工园、北营钛产业基地、大营新型建材加工园、火栗板中小企业孵化园）、风景名胜控制区（富民县2010年-2015年15个全省旅游重点项目规划）及其周边500米范围内的区域。

本项目位于昆明市富民县罗免镇小甸村委会小甸村，项目建设不涉及富民县城规划区、罗免镇集镇规划区范围。根据富民县农业局的证明文件（附件5），2018年2月1日经富民县动物疫病预防控制中心现场踏勘，该地域周围没有养殖场、水源点和村庄，距离公路主干道符合动物防疫隔离条件，符合畜禽规模养殖场建设条件，属于该《规定》中的非禁建区，符合《富民县规划区建成区水源地等区域禁止畜禽养殖规定》的相关要求。

本项目关注的主要环境问题

本项目关注的主要环境问题：

施工期——施工过程中产生的主要污染物为施工扬尘、各施工阶段施工机械噪声、施工生活污水、施工废水。
运营期——废气有鸡舍、有机肥生产车间的恶臭气体，影响项目区域环境空气质量；废水有鸡舍冲洗废水、员工生活废水，若直接排入环境会对项目区域水环境造成污染；固废有鸡粪、化粪池污泥、病死鸡、医疗废物、员工生活垃圾等，若随意丢弃会污染环境；噪声为设备噪声对周边声环境产生影响。
本项目关注的主要环境影响：

施工期—施工扬尘对大气环境的影响、施工废水废水对周围地表水环境的影响、施工噪声对周边敏感目标的影响，施工固废占地对生态环境的影响和堆放产生的水土流失对周围地表水环境的影响、施工期占地对植物、动物、产生的水土流失影响；

运营期——鸡舍及有机肥生产车间散发的恶臭气体、粉尘，影响项目区域环境空气质量；鸡舍冲洗废水和生活污水的处理；病死鸡和鸡粪、医疗废物等固废的处置问题；产生的噪声对周边环境产生的影响。

环境影响报告书的主要结论

45万羽自动化蛋鸡养殖场建设项目符合国家产业政策以及行业技术规范，项目选址不涉及当地城镇规划范围，无环境制约因素，项目基础支撑条件较好。通过预测和评价，本项目施工期及运行期的环境影响都较小。项目生产及生活废水经处理后全部利用不外排，废气达标排放，预测表明不会影响该区域环境功能，采取的废气治理措施可行，固废均得到妥善处置，在采取严格的管理及环保措施后，对周围环境影响程度小，不会改变当地环境功能等级。本项目符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》选址要求。同时，富民县农业局和城乡规划局均出具证明，项目选址符合畜禽规模养殖场建设条件。
本项评价认为，只要项目在建设和运营过程中，严格执行国家环保政策和各项规章管理制度，在按“三同时”要求严格落实可研及本环评提出的各项污染控制对策措施的条件下，该项目从环境保护的角度来看是可行的。

总则
评价目的

根据项目的生产特性，针对养殖业的排污特点，调查本项目所在区域的环境现状，查清工程的污染源和排污情况，结合区域自然、社会环境特点，围绕项目现状监测报告，分析评价项目污染治理措施的有效性及可行性，提出相应的整改对策和建议，并预测分析实施后对环境的影响范围及程度；针对项目污染物排放对周围地区可能造成的环境问题，提出控制和减缓污染的防治对策和建议；依据国家有关法规、标准，从环保角度对建设项目的环境可行性做出明确结论。
编制依据

国家相关法律法规

（1）《中华人民
共和国环境保护法》（2014年4月24日修订），2015年1月1日起施行； 

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2014年4月24日修订），2016年9月1日起施行； 

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，中华人民共和国主席令第77号，1997年3月1日起施行； 

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起施行； 

（5）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修正，2018年1月1日起施行； 

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，中华人民共和国主席令第31号，2015年4月24日修订； 

（7）《中华人民共和国土地管理法》，中华人民共和国主席令第28号，2004年8月28日修订； 

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，中华人民共和国主席令第54号，2012年2月29日； 

（9）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发（2005）39号，2005年12月3日； 

（10）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），2013年2月16日； 

（11）《环境影响评价公众参与暂行办法》，国家环保总局文件环发 [2006]28号，2006年2月14日； 
（12）《环境保护公众参与办法》（部令 第35号，2015年7月13日）；

（13）《关于印发<云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）>的通知》，云南省环境保护局文件云环发［2014］34号，2014年3月31日；
（14）《医疗废物管
理条例》（国务院[2003]第380号令）；
地方环境保护法律法规及行业有关规定

（1）《云南省畜牧产业发展规划（2003-2020年）》；

（2）《云南省地表水水功能区划（2010~2020）》；

（3）《云南省农业环境保护条例》（1997.5.28）；

（4）《中共云南省委、云南省人民政府关于把畜牧产业发展成为国民经济重要产业的若干意见》（云发[2004]5号）；

（5）《昆明市医
疗废物管理规定》（昆明市人民政府63号令）。

环评技术导则

（1）《环境影响评价技术导则  总则》HJ2.1—2016；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》HJ2.2—2008；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》HJ/T2.3—93；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》HJ 610-2016；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》HJ2.4—2009；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》HJ19—2011；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T 169－2004；

（8）《畜禽养殖产地环境评价规范》HJ568-2010。

行业规范

（1）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（2）《高致病性禽流感防治技术规范》（GB19442－2004）；

（3）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（4）《畜禽产地检疫规范》（GB16549-1996）；

（5）《无公害食品 蛋鸡饲养管理准则》（NY/T5043-2001）；

（6）《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-1996）；

（7）《无公害农产品（食品）产地环境要求》（DB32/T343.1-1999）；

（8）《无公害畜禽肉产地环境要求》（GB/T-18407）；

（9）《畜禽场环境质量及卫生控制规范》（NY/T1167）；

（10）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）。

（11）《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）

（12）《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日）

（13）《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）

（14）《病死及死因不明动物处置办法（试行）》（农医发[2005]25号）

（15）《关于加强畜禽养殖业环境监管、严防高致病性禽流感疫情扩散的紧急通知》（2004年2月3日）

（16）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）

（17）《重大动物疫情应急条例》（2005的11月18日）

（18）《农业部关于加快替畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号）

（19）《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发[2007]220号）
项目相关材料

（1）关于编制45万羽自动化蛋鸡养殖场建设项目环境影响评价报告书的《委托书》；

（2）《45万羽自动化蛋鸡养殖场建设项目可行性研究报告》（云南省畜牧兽医科学院，2018年1月）；

（3）富民县发展和改革局投资项目备案证（富发改企业备案[2018]0013号）；

（4）云南环绿环境检测技术有限公司《监测报告》；
（5）建设单位提供的其它资料。
评价原则

根据《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.l-2016），本项目环境影响评价原则如下：
突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。
（1）依法评价原则：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。 

（2）科学评价：规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。 

（3）突出重点：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
评价标准

环境质量标准

1、环境空气质量标准

项目位于昆明市富民县罗免镇小甸村委会小甸村，属于农村地区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级及《工业企业卫生设计标准》（TJ36-79）。标准限值见下表。
表 2-1 环境空气质量标准（GB3095-2012）     单位：μg/m3
	序号
	污染物项目
	平均时间
	浓度限值

	
	
	
	二级

	1
	TSP
	年平均
	200

	
	
	24小时平均
	300

	2
	PM10
	年平均
	70

	
	
	24小时平均
	150

	3
	PM2.5
	年平均
	35

	
	
	24小时平均
	75

	4
	SO2
	年平均
	60

	
	
	24小时平均
	150

	
	
	1小时平均
	500

	5
	NO2
	年平均
	40

	
	
	24小时平均
	80

	
	
	1小时平均
	200


表 2-2 工业企业设计卫生标准（TJ36-79）
	污染物
	各项污染物的浓度限值（mg/m3一次）
	依据

	H2S
	0.01
	《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度

	NH3
	0.20
	


2、地表水环境质量标准

距离本项目最近的地表水体是龙纳河小支流，
属螳螂川流域。按《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，龙纳河及其小支流未做水功能区划。龙纳河入口位于螳螂川富民大桥—普渡河桥河段，指定功能为工业用水，执行《地表水环境质量标准》（ GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。
表 2-3地表水环境质量标准  单位：mg/L

	适用水体
	类别
	pH
	BOD5
	COD
	NH3-N
	TP
	TN
	石油类

	龙纳河及其小支流
	IV类
	6-9
	6
	30
	1.5
	0.3
	1.5
	0.5


3、地下水环境质量标准

项目区地下水执行国家《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准的有关规定，标准限值见下表。
表 2-4 评价区地下水环境质量标准  mg/L
	序号
	项目
	地下水Ⅲ类水质标准值
	标准来源

	1
	pH
	6.5-8.5
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	2
	氨氮
	≤0.2
	

	3
	硝酸盐
	≤20
	

	4
	亚硝酸盐
	≤0.02
	

	5
	高锰酸盐指数
	≤3.0
	

	6
	砷
	≤0.05
	

	7
	镉
	≤0.01
	

	8
	氟化物
	≤1.0
	

	9
	铅
	≤0.05
	

	10
	总硬度
	≤450
	

	11
	六价铬
	≤0.05
	

	12
	汞
	≤0.001
	

	13
	硫酸盐
	≤250
	


4、声环境

本项目位于农村地区，声环境属2类功能区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准限值见下表。

表 2-5 声环境质量标准  单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	2
	60
	50


排放标准

1、大气污染物排放标准
（1）施工期

施工期大气主要污染物为无组织排放粉尘，执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准中无组织排放标准，标准限值见下表。

表2-6 大气污染物综合排放标准

	污染物
	监测点
	无组织排放浓度限值（mg/m3）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


（2）运营期

①恶臭：运营期废气污染源为鸡舍蛋鸡排泄粪便及有机肥生产车间产生的恶臭。恶臭排放标准采用《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准及《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）的二级标准，具体见下表所示。

表2-7  集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准（GB18596-2001）
	控制项目
	单位
	标准值

	臭气浓度
	无量纲
	70


表2-8  恶臭污染物厂界标准值（二级）
	序号
	控制项目
	单位
	新建

	1
	NH3
	mg/m3
	1.5

	2
	H2S
	mg/m3
	0.06

	3
	甲硫醇
	mg/m3
	0.007


②粉尘：饲料加工及有机肥产生过程中的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的有组织排放浓度限值和无组织排放浓度监控限值，标准值见下表：
表2-9  大气污染物综合排放标准
	污染物
	监控点
	浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	颗粒物
	有组织排放周界外浓度最高点
	≤120
	≤3.5

	
	无组织排放浓度
	≤1
	/


③食堂油烟：项目运营后有食堂运营，共计2个炉灶，厨房油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）中的小型规模标准，标准值见下表。

表 2-10饮食业油烟排放标准
	标准类别
	油烟最高允许排放浓度（mg/m3）
	净化设施最低去除率（%）
	基准炉灶数（个）

	小型规模
	≤2.0
	60
	≥1，＜3


2、地表水污染物排放标准

废水污染排放标准应执行《畜禽养殖污染物排放标准》（GB18596-2001)中表4集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量及表5集约化畜禽养殖工业水污染物最高允许日均排放浓度》。

表2-11 集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量
	种类
	鸡（m3/千·天只）

	季节
	冬季
	夏季

	标准值
	0.5
	0.7


表2-12  集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度标准   单位：mg/L

	指标
	BOD5
	COD
	SS
	NH3-N
	蛔虫卵

（个/L）
	总磷（以P计）
	粪大肠菌群数（个/100ml）

	标准值
	≤150
	≤400
	≤200
	80
	2.0
	≤8.0
	1000


本项目产生的食堂废水经隔油池处理后，与其他生活污水一起排入化粪池处理，然后与鸡舍清洗废水一同排入到污水存储池，通过抽水泵打入有机肥生产车间发酵床用于有机肥生产，综合利用，不外排，可不
设废水排放标准。

3、噪声排放标准

（1）施工期

项目施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见下表。

表 2-13  建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB(A)

	昼间
	夜间

	70
	55


（2）运营期

项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准限值见下表。

表2-14  工业企业厂界环境噪声排放标准

	类  别
	昼 间   [dB(A)]
	夜 间   [dB(A)]

	2类
	60
	50


4、固体废弃物

（1）鸡粪

项目鸡粪和生产废水经发酵床添加垫料、菌种高温发酵后肥料外售，有机肥应执行《畜禽养殖污染物排放标准》（GB18596-2001)表７中畜禽养殖业废渣无害化环境标准，详见表2-15。
表2-15 畜禽养殖业废渣无害化环境标准

	项目
	指标

	蛔虫卵
	死亡率≥95%

	粪大肠菌群数
	≤105个/kg


（2）其他

医疗废物、病死鸡尸执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》；
病死畜禽按照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的要求采用建设安全填埋井进行填埋处理，被确认为感染瘟疫的病死畜禽，应按照《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-1996）中规定处理。
评价内容、级别、重点、范围及因子

环境影响因子识别

采用矩阵法就建设项目对环境的影响因子进行识别，识别结果见下表。

表 2-16 环境影响因素识别表

	项目
	污染因素
	自然环境
	生态环境
	社会环境
	生活质量

	
	
	大气

环境
	声环境
	水

环境
	植被
	景观
	劳动

就业
	交通

运输
	城镇

发展
	公众

健康
	生活

水平

	施工期
	项目

施工
	废水、废气、固废、噪声
	△
	△
	
	△
	△
	
	
	
	
	

	运营

期
	项目

运营
	废气、固废、废水
	●
	
	●
	
	
	○
	
	○
	
	○

	
	
	噪声
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	


注：△短期不利影响  ○长期有利影响  ●长期不利影响

由上表可知，本项目在施工期主要是废气、噪声、生态景观等方面对周围环境造成负面影响，但影响都为短期影响，待施工期结束后，影响便消失。运营期主要是废气、固废等方面对周围环境的负面影响，而项目运营对区域生社会环境和生活质量方面的影响以正效益为主。

评价因子的筛选

通过对环境影响要素的识别，经综合分析归纳，污染源与污染因子识别见下表所示。
表 2-17 污染源与污染因子识别表
	污染物
	污 染 来 源
	污染因子

	施工期
	废气
	扬尘、运输车辆尾气
	TSP、烯烃类、CO和NOX

	
	废水
	工具清洁废水、生活污水、车辆冲洗废水
	SS 

	
	噪声
	设备噪声
	噪声

	
	固体废弃物
	弃土石、建筑垃圾、生活垃圾
	固体废弃物

	运营期
	废气
	恶臭：鸡舍、鸡粪
	NH3、H2S等臭气

	
	废水
	生活污水、鸡舍冲洗水
	COD、BOD5、SS、pH、粪大肠菌群数等

	
	噪声
	鸡舍鸡鸣叫声、鸡舍通排风扇、水泵
	噪声

	
	固体废弃物
	生活垃圾
	固体废弃物

	
	
	鸡粪、病死鸡只、包装物、鸡舍散落羽毛及饲料、泔水、隔油池油污、生活垃圾、医疗废物
	


根据对项目主要环境污染问题的分析结果，筛选出该项目主要评价因子如下：

1、环境空气

现状评价因子：SO2、TSP、PM10、NO2、NH3、H2S；

影响评价因子：NH3、H2S、恶臭。

2、地表水环境

现状评价因子：pH、SS、BOD5、COD、氨氮、总磷、总氮；

影响评价因子：SS、BOD5、COD。
3、地下水

现状评价因子：pH、NH3-N、高锰酸盐指数、总大肠菌群、硫化物、硝酸盐、铁、铅、砷、镉
影响评价因子：pH、 COD、 SS、 TP、 NH3-N。

4、声环境

等效连续A声级Leq。

5、生态环境

施工期植被破坏、土地利用、绿化及景观环境等。

评价等级

依据《环境影响评价技术导则》，结合本建设项目的工程特点和项目所在地区的环境特征，确定本次评价的等级：

1、大气环境影响评价等级

按照HJ2.2－2008导则要求，采用HJ2.2－2008推荐模式清单中的SCEEN3估算模式分别计算项目各污染源（污染物排放参数见工程分析）的NH3和H2S；两种污染物的下风向地面最大浓度，并计算相应浓度的占标率，本项目各污染源计算结果见下表，根据各个污染源污染物最大占标率计算结果可知，3种污染物的最大地面浓度占标率Pmax（PNH3，PTSP，PH2S）=6.475964%，小于10%，依照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2—2008）的技术要求进行三级评价。

表2-18  污染物计算结果一览表
	污染物
	下风向预测最大浓度Cil/（mg/m3）
	最大浓度占标率

Pil/%
	距污染源中心距离(m)

	鸡舍
	H2S
	0.000572
	5.716
	353

	
	NH3
	0.009036
	4.518
	353

	有机肥加工车间无组织
	TSP
	0.058284
	6.475964
	143

	有机肥加工车间有组织
	H2S
	0.000107
	1.068323
	200

	
	NH3
	0.001095
	0.547557
	200

	
	TSP
	0.001587
	0.176352
	318


2、地表水环境环境影响评价级别

项目废水主要为驻场员工产生的生活污水、鸡舍冲洗废水。鸡舍清洗废水通过污水管收集汇入污水储存池，通过抽水泵打入有机肥生产车间发酵床用于有机肥生产，综合利用，不外排。本项目产生的食堂废水经隔油池处理后，与其他生活污水一起排入化粪池处理，进入污水存储池，通过抽水泵打入有机肥生产车间发酵床用于有机肥生产，不外排。从项目实际情况出发，本项目地表水评价等级为三级。

3、地下水环境环境影响评价级别

项目所在区域无分散居民饮用水源等其它环境敏感区，属于Ⅲ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，项目属于畜禽养殖场，确定本项目地下水评价等级为三级。

4、声环境影响评价级别

项目建设前后噪声级增加很小（噪声级增高量在3 dB(A)以内），且受影响人口变化不大，依照《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4—2009）的技术要求按三级评价进行。

5、生态环境环境影响评价级别

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中的生态影响评价工作等级划分表来判定，其划分评判见下表所示。
表2-19生态影响评价工作等级划分表
	影响区域生态敏感性
	工程占地（含水域）范围

	
	面积≥20km2
或长度≥100km
	面积2km2~20 km2
或长度50km~100 km
	面积≤2km2
或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


项目位于昆明市富民县罗免镇小甸村委会小甸村，用地面积为5.33hm2（80亩），小于2km2，目前项目区土地现状为荒坡地、坡耕地和一般商品林地，不涉及基本农田和公益林。本项目的建设对生态环境的影响主要表现在水土流失、工程占地、由于工程建设引起的植被破坏等方面。本项目厂址周围1km的区域范围内不涉及生态敏感区，主要为村庄及耕地。根据现场踏勘，由于本工程占地面积不大，项目区及外围环境主要是低矮灌木荒草、桉树林，评价范围内无重点保护和珍稀动植物物种，不涉及生态敏感区，属一般区域。因此，项目生态环境影响评价等级按三级评价进行。

6、固体废物环境影响评价级别

根据相关规定和要求，本项目固体废物影响作一般性评述。重点分析鸡粪的处置合理性。

评价重点

该项目环境影响评价涉及环境空气、地表水环境、声环境、固体废物处置、生态环境保护。根据该项目的建设内容和项目所在场址区域环境特征，确定本次评价重点为工程分析、大气环境影响评价、水环境影响评价、固体废弃物影响分析及污染防治措施评述。

评价范围

1、环境空气评价范围

根据HJ2.2－2008的要求，本评价采用估算模式的计算结果对本项目的大气评价范围进行确定。根据SCEEN3估算结果及导则确定大气评价范围为以项目选址地点为中心，半径为2.5km的圆形范围。

2、地表水评价范围

根据区域现状调查，最近的地表水为位于项目区东侧约1500m的龙纳河小支流，同时根据工程分析本项目废水经全部回用于绿化浇水，不外排，本项目重点分析废水不外排，全部回用于绿化可行性分析，不设评价范围。
3、地下水评价范围

评价范围：北面以冷饭桥村山脊为界、南面至龙纳河小支流、西面至山脊、东面以龙纳河小支流为界。评价面积 2.1k m2。
4、环境噪声评价范围

评价范围为项目四周边界及边界外200米范围。

5、生态环境评价范围

项目区生物多样性较为单一，故确定生态环境评价范围为项目区及厂界四周200m的范围。

环境保护目标

1、环境空气

项目评价范围内的居民点等，属于农村地区，按GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准保护。

2、地表水环境

本项目附近的地表水体龙纳河小支流，按《地表水环境质量标准》（ GB3838-2002）Ⅳ类标准保护。

3、地下水环境

项目区地下水单元，按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准保护。
4、声环境

本项目200m范围内无敏感点，故不设声环境保护目标。

项目保护目标见下表所示。
表2-20 主要环境保护目标一览表

	类别
	保护目标
	方向
	距离m
	规模
	保护级别

	大气环境
	小甸村
	南侧
	810
	38户，144人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

	
	小甸村散户
	东侧
	240
	2户，8人
	

	
	小甸村委会
	南侧
	2120
	52户，210人
	

	
	马鞍桥村
	南侧
	1950
	21户，85人
	

	
	撤嘎拉村
	西南侧
	1780
	18户，74人
	

	
	马头山村
	西侧
	1650
	19户，78人
	

	
	冷饭桥村
	东侧
	1440
	23户，91人
	

	声环境
	声环境保护范围内无保护目标
	GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准

	地表水环境
	龙纳河小支流
	东侧
	1500
	现状为Ⅳ类水
	《地表水环境质量标准》（ GB3838-2002）Ⅳ类

	地下水环境
	项目下游泉眼（小甸村）
	南侧
	1080
	
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

	生态环境
	动植物、土壤、水土流失
	项目区及厂界外200m范围内
	/


工程概况

项目名称及建设性质、建设单位及地点

（1）项目名称：45万羽自动化蛋鸡养殖场建设项目；

（2）建设单位：富民县垦业畜禽有限公司；

（3）建设地点：昆明市富民县罗免镇小甸村委会小甸村；

（4）建设性质：新建；

（5）建设内容及生产能力：

项目占地总面积80亩，建筑面积32140m2。新建蛋鸡舍12栋、鸡蛋保鲜库、鸡蛋消毒、分级、包装车间。饲料加工与调制车间、无害化处理房以及蓄水塔、排水沟、污水处理池、鸡粪收集设施、有机肥生产车间和绿化工程等配套设施。新建员工宿舍及办公用房1000m2和绿化工程等配套设施。项目建成后可养殖蛋鸡45万羽；年产有机肥1万吨。

（6）项目总投资：4200万元。

（7）计划竣工时间：2019年4月。

（8）立项依据：2018年2月6日，项目取得了富民县发展和改革局投资项目备案证（富发改企业备案[2018]0013号）。
建设规模

根据项目可研报告，本项目占地面积53333.3m2（80亩），建筑面积32140m2。新建蛋鸡舍12栋、鸡蛋保鲜库、鸡蛋消毒、分级、包装车间。饲料加工与调制车间、无害化处理房以及蓄水塔、排水沟、污水处理池、鸡粪收集设施、有机肥生产车间和绿化工程等配套设施。新建员工宿舍及办公用房1000m2和绿化工程等配套设施。项目建成后可养殖蛋鸡45万羽；年产有机肥1万吨，产蛋8236.8t/a。可提供淘汰鸡（活鸡，作为肉鸡出售）32.4万羽/年。

表 3-1项目建设内容一览表
	工程内容
	项目
	建设内容
	备注

	主体工程
	蛋鸡舍
	共计10栋，1F，单栋面积2100m2，总建筑面积21000m2，存栏产蛋鸡36万羽/a，产蛋8236.8t/a
	设计提出

	
	育雏育成舍
	共计2栋，1F，单栋面积2100m2，总建筑面积4200m2，用于饲养雏鸡，可存栏9万羽雏鸡。
	设计提出

	辅助工程
	饲料仓库
	共计1栋，1F，建筑面积1200m2，设有：1个原料仓，占地面积400 m2，用于储存购进的饲料原料

2个配料料仓，占地面积800m2，用于加工和暂存饲料
	设计提出

	
	消毒室
	共计2间，1F，占地面积60m2。

1间位于厂区大门处，1间位于集蛋库东侧，用于进出鸡舍的工作人员消毒及更衣
	设计提出

	
	集蛋库
	共计1栋，1F，建筑面积1000 m2，其中鸡蛋消毒、分级、包装车间500 m2，鸡蛋保存库500 m2。
	设计提出

	
	有机肥生产车间
	共计1栋，1F，建筑面积4630 m2，包括发酵间3000m2，加工包装车间1030m2，成品库房600m2。
	

	
	兽医室
	共计1间，1F，占地面积50m2，用于检查、医治病鸡，设有洁净工作台、电子显微镜、电子天平等兽医设备，存储有氢氧化钠溶液、医用酒精、碘等各种常用消毒、检测试剂，存储量均小于500ml
	设计提出

	
	职工宿舍及食堂
	共计2栋，1F，建筑面积600m2，其中员工住宿450m2，食堂面积150m2
	设计提出

	
	厕所
	1座，占地面积40m2，位于生活区
	设计提出

	
	办公室
	共计1栋，1F，建筑面积360 m2，包括财务室、会议室、厂长室等办公场所
	设计提出

	公用工程
	供水系统
	使用小甸村自来水，厂区新建蓄水塔200m3
	设计提出

	
	厂区道路
	厂区道路长850m
	

	
	排水系统
	实行雨污分流，新建雨水沟1500m，雨水通过雨水沟排到场外；新建污水管2100m，生活污水和鸡舍冲洗废水经收集后回用于生产有机肥，不外排。
	设计提出

	
	供电系统
	设有配电室1间，同时配置备用发电机
	设计提出

	
	消防系统
	按照消防规范，设置一套消防系统
	设计提出

	环保工程
	污水存储池
	用于存储废水，容积为100m3
	环评提出

	
	隔油池
	容积1m3
	设计提出

	
	化粪池
	容积9m3
	设计提出

	
	油烟净化设备及烟道
	净化效率≥60% 
	环评提出

	
	有机肥加工车间除臭
	UV 光解除臭设备+15m 高排气筒
	环评提出

	
	污水管道
	采用暗管形式，长2100m，连接鸡舍、化粪池、办公生活区
	设计提出

	
	雨水沟
	采用明沟形式，长1500m
	设计提出

	
	危废暂存间
	共计1个，占地面积10m2，用于暂存废针筒、废药剂、药物包装材料等医疗废物
	环评提出

	
	垃圾桶
	设置4个垃圾桶，用于收集生活固废
	设计提出

	
	安全填埋井
	共计2个，容积均为15m3，用于处理病死鸡，位于项目区内北侧，主导风向的下风向
	设计提出

	
	医疗废物填埋井
	共计1个，容积为15m3，用于处理医疗废物，位于项目区内北侧，主导风向的下风向
	设计提出

	
	绿化
	项目区设置绿化带，以种植乔木和灌木为主，树种主要是杨梅树、核桃树、松树等等，绿化面积8000m2
	设计提出


主要经济技术指标

项目主要经济技术指标见下表所示：
表 3-2 经济技术指标表

	序号
	指标名称
	单位
	数量
	备注

	一
	经营能力
	
	
	

	1
	育雏育成鸡
	万羽
	9
	达产年

	2
	存栏饲养产蛋鸡
	万羽
	36
	达产年

	二
	产
品方案
	
	
	

	1
	鲜鸡蛋
	t/a
	8236.8
	达产年

	2
	有机肥
	吨
	10000
	达产年

	三
	劳动定员
	人
	30
	管理人员3人

	四
	总图
	
	
	

	1
	占地面积
	m2
	53333.3
	

	2
	生产设施建筑面积
	m2
	32140
	

	2.1
	蛋鸡舍
	m2
	21000
	10栋，1层钢架结构

	2.2
	育雏育成舍
	m2
	4200
	2栋，1层钢架结构

	2.3
	饲料仓库
	m2
	1200
	1栋，1层钢架结构

	2.4
	消毒室
	m2
	60
	1层砖混结构

	2.5
	集蛋库
	m2
	1000
	1层砖混结构

	2.6
	有机肥生产车间
	m2
	4630
	1栋，1层钢架结构

	2.7
	兽医室
	m2
	50
	1层砖混结构

	3
	办公生活区建筑面积
	m2
	1000
	

	3.1
	员工宿舍
	m2
	450
	1层砖混结构

	3.2
	食堂
	m2
	150
	1层砖混结构

	3.3
	办公室
	m2
	360
	1层砖混结构

	3.4
	公厕
	m2
	40
	1层砖混结构

	4
	绿化面积
	m2
	8000
	

	五
	总投资
	万元
	4200
	


原辅材料

项目原辅材料消耗情况见下表所示。
表 3-3主要原辅材料清单

	名称
	单位
	消耗量
	来源
	备注

	饲料
	玉米
	t/a
	9855
	昆明
	编织袋包装

	
	豆粕
	t/a
	4434.75
	昆明
	编织袋包装

	
	麸皮
	t/a
	1642.5
	昆明
	编织袋包装

	
	油脂
	t/a
	164.25
	昆明
	桶装

	
	添加剂
	t/a
	328.5
	昆明
	编织袋包装，主要成分为维他命、氨基酸、微量元素、胆碱、植酸酶

	
	合计
	t/a
	16425
	/
	/

	消毒、灭菌、除臭
	碘
	kg/a
	100
	昆明
	用于鸡舍消毒，存储于杂物堆放仓库，瓶装存储，存储量10kg，兽医室存储量100ml

	
	医用酒精
	kg/a
	100
	昆明
	兽医室消毒使用，存储于兽医室，存储量10L

	
	过氧乙酸消毒液
	kg/a
	100
	昆明
	用于鸡舍消毒，存储于杂物堆放仓库，瓶装存储，存储量10kg，主要成分过氧乙酸

	
	氢氧化钠消毒液
	kg/a
	100
	昆明
	用于鸡舍消毒，存储于杂物堆放仓库，瓶装存储，存储量20kg，兽医室存储量100ml，主要成分氢氧化钠

	
	大力克
	kg/a
	100
	昆明
	用于除臭，合成抗微生物药，原理是利用微生物把溶解水中的恶臭物质吸收于微生物自身体内，通过微生物的代谢活动使其降解的一种过程。

	
	万洁芬
	kg/a
	100
	昆明
	

	
	生石灰
	kg/a
	500
	昆明
	存储于杂物堆放仓库，用于安全填埋井消毒

	
	生物发酵剂
	kg/a 
	320
	昆明
	储存于有机肥生产车间

	包装物
	包装纸箱
	t/a
	75
	昆明
	/

	
	包装蛋托
	t/a
	140
	昆明
	/

	水
	新鲜水
	m3/a
	41537.2
	小甸村自来水
	/

	电
	电
	万KWh
	40
	小甸村变电站
	/


兽药使用要求：

本养殖场应坚持预防为主、综合防治的原则，通过免疫接种结合其他措施控制传染病的发生，严格按照国家有关规定合理使用兽药，严禁使用未经兽医要政部门批准的产品；疫苗的运输、贮存、使用应在规定的条件下进行；饲料药物添加剂的使用严格按照2001年农业部公告第168号“饲料药物添加剂使用规范势以及《<饲料药物添加剂使用规范>公告的补充说明》(农业部公告第220号)，严禁使用其中禁止的动物促生长剂。

生物发酵剂：即有机物料腐熟剂，能够分解蛋白质、纤维素、半纤维素、木质素等，并将细菌、真菌等复合而成，有机肥发酵剂有效活菌数含量高，降解能力强，同时能够达到升温、除臭、消除病虫害、杂草种子和提高养分的效果。在适宜的条件下，能迅速将堆料中的碳、氮、磷、钾、硫等分解矿化，形成简单有机物，从而进一步分解为作物可吸收的营养成分。可处理农业有机废弃物畜禽粪便、各种作物秸秆（堆肥、液肥）处理，厨余有机废弃物（泔水）处理、瓜藤、树叶杂草、糠醋渣、酒渣、醋渣、酱油渣、豆饼、渣、粉渣、豆腐渣、骨粉、蔗渣等废弃物快速变成有机肥料等。1吨物料加1~2公斤发酵剂，菌种按照1kg菌种+50kg温水（40-50℃）混合均匀，静置10min，即生成活化菌种，再喷洒在物料上即可。
产品方案

（1）正常生产年份蛋鸡存栏45万羽，年产蛋8236.8吨；

（2）可年产有机肥1万吨。

①有机肥产品方案
生产优质生物粉状有机肥10000t/a，产品方案见表3-4。

表3-4 固体有机肥产品方案一览表
	序号
	名  称
	形态
	规格
	重量（kg/袋）
	生产规模t/a

	1
	固体有机肥
	粉状
	0.5-2.0mm
	40
	10000


②产品性质
本项目生产的有机肥为粉状，产品的相关技术指标执行《生物有机肥国家标准》（中华人民共和国农业行业标准 NY884-2012），见表3-5。
表3-5  产品技术指标

	项目
	指标

	有效活菌数（cfu），亿/g
	≥0.2

	有机质（以干基计），%
	≥40

	水分，%
	≤30

	pH值
	5.5-8.5

	类大肠菌群数，个/g
	≤100

	蛔虫卵死亡率，%
	≥95

	有效期，月
	≥6

	外观
	产品应无明显杂质、大小均匀、无腐败味


主要设备

表 3-6 主要设备一览表

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	1
	鸡舍生产管理设备
	
	92
	

	1.1
	鸡笼
	组
	12
	4128型/广州泰洋牧业机械厂

	1.2
	自动喂料设备（套）
	组
	12
	广州泰洋牧业机械厂

	1.3
	自动饮水设备（套）
	组
	12
	广州泰洋牧业机械厂

	1.4
	自动捡蛋设备（套）
	套
	10
	广州泰洋牧业机械厂

	1.5
	自动清粪设备
	套
	12
	干式清粪

	1.6
	通风控温设备
	套
	12
	广州泰洋牧业机械厂

	1.7
	喷雾消毒设备
	套
	12
	广州泰洋牧业机械厂

	1.8
	鸡蛋计数器
	套
	10
	广州泰洋牧业机械厂

	1.9
	鸡舍风机
	台
	48
	

	2
	水、电供应系统
	
	
	

	2.1
	场内供水系统
	套
	12
	

	2.2
	供电系统
	套
	12
	

	3
	兽医防疫及消毒设备
	套
	
	

	3.1
	洁净工作台
	套
	1
	

	3.2
	电子显微镜
	套
	2
	

	3.3
	电子天平
	套
	2
	

	3.4
	化验室与兽医仪器、设备
	套
	2
	

	3.5
	消毒喷雾器
	套
	4
	7升塑料桶

	4
	供暖设备
	套
	12
	

	4.1
	电暖炉
	套
	12
	

	5
	生产管理及运输设备
	
	
	

	5.1
	常规生产管理工具
	批
	1
	

	5.2
	场内运输手推车
	辆
	10
	

	5.3
	场外运输车
	辆
	5
	

	6
	饲料加工与调制机械
	
	
	

	6.1
	粉碎机
	台
	2
	

	6.2
	搅拌机
	台
	2
	

	6.3
	配料系统
	套
	2
	

	6.4
	布袋除尘器
	台
	2
	

	7
	有机肥加工设备
	
	
	

	7.1
	发酵床
	台
	3
	

	7.2
	风机
	台
	2
	

	7.3
	搅拌机
	台
	1
	

	7.4
	粉碎机
	台
	1
	

	7.5
	筛分机
	台
	1
	

	7.6
	称量包装机
	台
	1
	

	7.7
	输送机
	台
	1
	

	7.8
	推翻机
	台
	1
	

	8
	环保设备
	
	
	

	8.1
	UV 光解除臭设备
	套
	1
	

	8.2
	油烟净化设备
	套
	1
	


蛋鸡自动化设备介绍：

①笼架系统：

蛋鸡笼是产蛋鸡群生活的地方。蛋鸡笼的结构是否合理，直接影响到鸡群的生产性能，所以设计合理结构的蛋鸡笼是蛋鸡设备中至关重要的事情，多层叠式蛋鸡饲养成套自动化设备，鸡笼有多种规格。考虑到鸡群有充足的活动空间，平均每只鸡的笼床面积选择402平方厘米为宜，其中单笼饲养9只鸡。

②自动输料和喂料系统：

在多层层叠式蛋鸡饲养成套自动化设备中，输料和喂料过程是不需要任何人操作的，整个过程完全自动进行。

基本工作过程如下：饲料罐车按时把饲料送到鸡舍外的饲料储存塔，然后横向输料装置按设定的时间把料塔中的饲料送到每列笼架的喂料行车料斗中。在最后一个行车料斗装满饲料后，横向输料装置自动停止输料。喂料行车按设定的时间往后运行，运行到每列笼架尾端时，行车自动停下。在运行过程中，行车每层的料斗对应每一条料槽把饲料均匀地落在料槽上，每只鸡都可自由地采食到新鲜的饲料。

③自动饮水系统：

多层层叠式蛋鸡饲养成套自动化设备的供水水线设置在每层鸡笼顶部的中间，每位笼里设置3个乳头，供左、右两边鸡笼的鸡只喝水，乳头下面设置一条v型接水槽，把鸡只喝水时溅出的水花接下来，然后自然蒸发。这样鸡只溅出的水花不会掉到鸡粪里，使鸡粪更加干燥。在进入每条水线的前端设置有过滤器、智能水表、加药器和减压调节器。通过智能水表的数字信息，可以了解鸡群每天的喝水情况，也可以判断鸡群的健康状态。

④清粪系统：

多层层叠式蛋鸡饲养设备的清粪系统，结构独特。在每层鸡笼的下面都有设置一条纵向清粪带，这样每层鸡群的鸡粪就零散地落在清粪带上，在纵向流动空气的作用下，把鸡粪的大部分水分带出舍外使鸡粪含水量大大降低。鸡粪日产日清。

⑤自动集蛋和输送系统：

自动集蛋和输送系统是多层层叠式蛋鸡饲养成套自动化设备的重要组成部分。在鸡蛋生产过程中使用自动集蛋和中央输蛋系统后，大大节省了人力和降低了破蛋率，据大连韩伟集团统计，全自动化集蛋系统与人工捡蛋相比，综合破蛋率降低43％以上，节省人工80％左右。

⑥自动通风降温系统：

自动通风降温系统是实现多层层叠式蛋鸡饲养自动化的基础工程。由于高密度蛋鸡饲养采用全封闭式鸡舍，舍内的气候环境完全依靠自动通风降温系统来控制（每栋鸡舍设置一个排气口，位于鸡舍顶部）。自动控制系统根据鸡舍内环境温度来自动控制风机和水空调的启动和关闭，从而使鸡舍内环境温度常年保持的25度左右，保证鸡群始终在最适宜的环境下，从而使产蛋性能达到最高峰。

⑦报警系统：

在鸡舍存在高温、低温、缺相、缺压、断电、断水等故障时，报警系统同时向5个人员手机报警。手机报警系统，真正实现了封闭式养鸡的可靠。

公用辅助设施

供水

项目建成营运后，生产生活用水取自小甸村自来水，厂区新建蓄水塔200m3；水源充足，水质良好，能够满足本项目用水需求。

排水

养殖场内排水按雨污分流设计。
雨水：厂区新建雨水沟1500m，雨水通过雨水沟排到场外。

生活污水：项目产生的食堂废水经隔油池预处理后，与其他生活污水一同进入到化粪池处理，在进入污水存储池，通过抽水泵打入有机肥生产车间发酵床用于有机肥生产，综合利用，不外排。底泥定期清掏，用于生产有机肥。

鸡舍清洁废水：经管道收集后排入污水存储池，通过抽水泵打入有机肥生产车间发酵床用于有机肥生产，综合利用，不外排。新建污水管2100m。

供电

场区供电由小甸村供电线路引入，经场内设置的125KVA变压器变电后提供。另外，为避免意外停电而遭受损失，厂内设有备用柴油发电机一台，额定发电功率为150KW。厂区生产生活用电能够保障。
供热和降温
（1）供热

生活供热使用电能、太阳能等清洁能源。鸡舍保温主要以电暖和保温灯为主。

（2）制冷

①鸡舍使用水帘降温。每栋鸡舍设置一套水帘降温系统（靠鸡舍一面墙设置），循环水池容积为5m3，消耗水量为2m3/d，全年使用天数约120天。
②本项目设置1栋鸡
蛋库，建筑面积1000 m2，其中鸡蛋消毒、分级、包装车间500 m2，鸡蛋保存库500 m2。鸡蛋收集、消毒、分级、包装后及时外售，暂未销售完的，在蛋库暂存，存放周期不超过一周。
本项目建设的蛋库不涉及使用冷库和制冷剂。蛋库使用水幕降温，依靠水幕水分蒸发吸热降温，相对温度保持在75%-80%（既能明显降低蛋内水分蒸发，又可防止霉菌孽生），还要保持蛋库的良好通风条件。
道路及消防、绿化

①消防系统

各鸡舍间的距离、消防设施等严格执行《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)，各建(构)筑物内灭火器的类型、数量符合《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140—2015)的要求，并挂在易取处。

设置环形消防供水管网，消防管网设置消火栓和消防水泵接合器。

室外消防桂的选择应符合使用方便、标记明显要求，尽量选用地上式消火栓；室内消火栓采用DN65或DN50乙型，消防箱采用钢制或铝合金制，明装或暗装。

消防用电设备采用单独的供电回路，并考虑有备用电源或其他动力。

在厂内设置总消防值班室，设置火灾自动报警系统并联成网络，火灾自动报警系统配备应急电源，并设置一定数量的应急灯，以保证在停电及火灾的情况下工作人员能够安全顺利疏散。

本项目设立专1的消防管理机构，配有专职或兼职的消防人员，并备有与射阳县消防队直接联络的通讯设备。

②厂区道路

厂区路网按建(构)筑物使用要求建造，相互连接，均采用180厚C20混凝土路面，以满足消防及运输要求。项目建成后，均使用汽车运输。

③厂区绿化

本项目绿化面积为8000m2，绿化率为15%。厂区绿地主要为景观绿化，生产场有防护隔离带，即围墙和绿化带。在办公住宿区前，布置宽度>10m的绿化景观，使人刚进厂区就有一种赏音悦目的感觉。环评建议应充分加强建筑物周边绿化，绿化植物种类以种植乔木和灌木为主，种植树种主要是杨梅树、核桃树、松树等等，种植时各苗木间有一定间隔；充分利用各建筑物四周的零星小块空地，在不影响生产和交通的前提下，布置以低矮绿篱围绕的草坪为主，点缀部分单株观赏乔木和花卉，形成多处大小不一的块状绿地。

劳动定员、组织机构和操作制度

按照企业管理组织的需要，坚持合理配置人力资源的原则，本项目配备管理技术人员及工人共30人，其中管理人员3人，生产工人27人。年工作日数为365天，3班制连续工作。

厂区平面布置

根据项目特点，在保证防疫卫生要求的前提下，按最佳生产方式安排各功能和各类建筑的位置。项目厂址位于西南山区丘陵地区，建设单位根据地形将厂区从上到下依次平整为8个台阶，1#~6#布置鸡舍，每个台阶布置两栋鸡舍，7#台阶布置蛋库和有机肥加工车间，8#台阶布置饲料加工房和生活区。各台阶之间通过道路相连。

项目主要分为鸡舍区、有机肥生产车间、蛋库、饲料加工区、办公生活区等功能区等。根据常年的主导风向为西南风，鸡舍和安全填埋井均布置于主导风向的下风向，远离敏感目标，减小了对敏感目标的影响。现有布置充分利用场地及地形条件紧凑布局，污道、净道根据地形条件分开设置，鸡粪、饲料残渣等通过污道运送至有机肥生产车间，鸡蛋、饲料等通过净道运输，可避免交叉污染。具体布置详见附图2项目总平面图。

施工期“三场”设置情况

料场

1、石料场

工程所需的石料全部通过向合法的石料场外购，不新建石料场。

2、土料场

根据主体设计资料，本工程建设所需土料大部分来自开挖土方回收利用。

3、砂料场

根据主体设计资料，砂料从附近合法料场购买，本工程不再新建。

弃渣场

根据项目可研报告，本工程挖方1930m3，其中土石方开挖1300 m3，剥离表土630m3；回填利用1930m3，不设置弃渣场。
表土临时堆场

表土临时堆场布置在项目区东侧边角处，剥离表土堆放在此处可以避免表土布置在其他区域造成的表土二次搬运。表土临时堆场采用临时拦挡(编织袋挡墙)、临时排水沟及临时撒草绿化的措施对表土临时堆场进行有效防护。
施工结束后全部用于厂区绿化覆土。
施工营地及施工进度
施工营地

项目设置1个施工营地，位于项目区北侧，施工总人数50人，其中48人租用民房或回家住宿，不在生活营地食宿；其余2人（值班看守人员）仅在生活营地内住宿，不设置食堂（外送餐食）。
施工进度

计划开工时间：2018年3月
计划竣工时间：2019年4月
项目具体的开工、竣工时间可能因资金、设备等原因有所滞后，视具体情况而定。2018年5月现场调查发现，项目还未开始动工，场地仅进行平整。

工程占地及拆迁安置
本项目共占地5.33hm2（80亩），为荒坡地、坡耕地、一般商品林地和其他土地。其原始占地类型包括，荒坡地1.265 hm2、坡耕地1.546 hm2、一般商品林地1.9146hm2，和其他土地0.6044hm2。

表 3-7工程原始占地类型面积统计表

	序号
	项目分区
	小计
	原始占地类型及面积（hm2）

	
	
	
	荒坡地
	坡耕地
	一般商品林地
	其他土地

	1
	建构筑物区
	5.33
	1.265
	1.546
	1.9146
	0.6044


本工程建设过程中未占用居民用房和建筑用地，故不涉及拆迁安置。
工程分析

工艺流程

施工期工艺流程

本项目主体建筑施工主要内容包括：场地平整、基础开挖、鸡舍建设、设备安装、公用工程建设、辅助工程建设等。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



该项目施工内容包括场地平整、各种建筑物、构筑物的土建、设备安装等。在施工期会对环境造成一定的影响，主要表现在下列几个方面：

1、建设期间，各类建材及土石方进出产生一定的扬尘，对周围的大气会造成一定的影响；

2、施工过程中施工人员产生的生活污水及生活垃圾；

3、建设期间，各类建筑机械噪声会对周围声环境造成一定的影响；

4、施工人员的生活垃圾；

5、建筑和装修过程产生的建筑垃圾；

6、由于场地开挖和回填，破坏了场地原有地貌和植被，扰动土壤表土结构，降低土体抗蚀能力，造成侵蚀加剧。另外，场地开挖和回填后的松散余土的弃置，极易随雨水流失。
运营期工艺流程
4.1.2.1蛋鸡养殖工艺

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	废气
	废水
	噪声

	G1
	G2
	G3
	W1
	W2
	N1
	N2
	N3
	N4、N5

	恶臭
	粉尘
	油烟
	冲洗废水
	生活污水
	鸡叫声
	水泵
	风扇
	饲料加工、有机肥加工

	固废

	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6
	S7
	S8
	S9

	鸡粪
	饲料残渣及散落毛羽
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图4.1-2蛋鸡养殖工艺流程与污染物产生节点图
工艺流程说明：

①育雏育成舍养殖

本项目选用规模化的养殖工艺和技术，采取自动上料、自动供水的生产工序。采用育雏育成舍配套成鸡舍的饲养工艺。

项目从专业孵化公司购进良种雏鸡在育雏育成舍内进行饲养，所引进的蛋鸡苗具有体质健壮，抗病力强，觅食力强，蛋质好，产蛋率高等特点。雏鸡育成期采用全密闭遮黑式鸡舍，人工控制光照，饲养过程中根据体重大小将鸡群分为大、小两栏饲养，有利于人工控制体重和均匀度；根据免疫程序在育雏育成期还需进行12种20余次的疫苗接种，通过加药器有计划的为鸡群添加抗生素和营养药物，保证了鸡群的健康生长。同时为了使雏鸡舍保持37-38℃左右的室温，采用电供暖，育雏期通常为1-10周（70天），平均重量250克/只；育成期时间约为11-21周（80天），平均重量1500克/只。
在育雏育成舍养殖过程中，会产生恶臭（G1）、鸡粪(S1)等污染物，另外育雏育成舍每次冲洗鸡舍时，会产生冲洗废水(W1)，产生的冲洗废水经收集后汇入污水存储池，用于发酵生产有机肥，不外排。同时，在育雏育成舍养殖的过程中，将会出现病死鸡(S2)。根据建设单位提供资料，项目从雏鸡到产蛋鸡的养殖周期内，病死率约为年存栏量的1.0%。
②蛋鸡舍养殖

育雏育成舍养殖结束后转入蛋鸡舍产蛋，捡蛋后及时移交蛋库，鸡蛋分级包装后即可出售。将培养好的育成鸡转至产蛋鸡舍进行产蛋，产蛋期约为22-80周（410天），平均重量1600克/只。产蛋期结束后，将作为淘汰鸡出售，项目出售的淘汰鸡均为活鸡，不进行加工处理。

与育雏过程相同，育成鸡在产蛋鸡舍养殖过程中同样会产生恶臭（G1）、鸡粪(S1)、冲洗废水(W1)、病死鸡(S3)等污染物。根据建设单位提供资料，产蛋鸡死亡率一般在存栏量的0.5%左右。
③包装

产蛋后，对鸡蛋进行分级包装即可出售。
④饲料加工

本项目饲料加工车间布置饲料粉碎机和饲料搅拌机，从市场上购买玉米后按照饲料配制比例用饲料粉碎机粉碎，按照比例添加商品饲料、添加剂后，再用饲料搅拌机搅拌均匀即可。
饲料粉碎机、搅拌机不连续运行，运行时间不确定，每月大概10天时间在运行，每天运行5小时，粉碎机采用自带脉冲式布袋除尘器进行粉尘收集，收集后回用于饲料。

⑤有机肥加工

鸡粪通过输送带直接输入鸡粪转运车，再通过转运车到发酵车间，与辅料、生物发酵剂混合后，进行高温发酵，生成肥料，经粉碎、筛分，即得到粉状（粒径0.5~2mm）有机肥产品，打包入库外卖。项目运营期固体有机肥生产工艺流程及产污环节下图：























图4.1-3 固体有机肥加工生产工艺流程及产污环节图
⑥病死鸡尸安全填埋

本项目采用安全填埋井处理，厂区在北部建设2个混凝土结构的安全填埋井，容积均为15m3，进行渗漏处理；在进行鸡尸填埋处理时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的生石灰，确保鸡尸体得到完全销毁和达到较好的杀菌效果。
⑦消毒工艺

1）人员消毒：严格控制非生产人员进入生产区；工作人员每次进入鸡舍应在消毒室更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒（使用酒精和碘溶液擦拭手足等）后才能进入。
2）鸡舍消毒

每次更换一批鸡应该对鸡舍消毒。首先用清水将鸡舍冲洗干净，然后再用消毒喷雾器喷洒消毒剂消毒，可避免消毒液进入冲洗废水，提高消毒效果。

项目运营期间主要污染物产生情况见下表所示：
表 4.1-1 项目运营期间主要污染物产生情况一览表

	项目
	污染物类别
	标号
	污染物主要成分
	产污环节
	备注

	废气
	恶臭
	G1
	H2S、NH3
	育雏育成舍养殖、蛋鸡舍养殖、有机肥加工车间、安全填埋井
	

	
	粉尘
	G2
	粉尘
	饲料粉碎及搅拌过程
	

	
	食堂油烟
	G2
	油烟
	食堂
	2个灶头

	废水
	冲洗废水
	W1
	CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS
	冲洗鸡舍过程中
	

	
	生活污水
	W2
	CODcr、BOD5、NH3-N、TP、SS、动植物油
	生活过程中
	

	噪声
	鸡叫声
	N1
	噪声
	养殖过程中
	

	
	水泵
	N2
	噪声
	水泵运行过程中
	

	
	风扇
	N3
	噪声
	鸡舍换气过程中
	

	
	饲料加工
	N4
	噪声
	饲料粉碎、搅拌过程
	

	
	有机肥加工
	
	噪声
	有机肥加工
	

	固体废物
	鸡粪
	S1
	含有大量的氮、磷等物质
	养殖过程中
	

	
	饲料残渣及散落毛羽
	S2
	毛羽、饲料残渣
	养殖过程中
	

	
	病死鸡
	S3
	病死鸡
	养殖过程中
	雏鸡病死率1.0%，产蛋鸡病死率0.5%

	
	废弃包装物
	S4
	编织袋、内衬袋
	养殖过程中
	

	
	生活垃圾
	S5
	办公、生活固废
	办公、生活过程中
	

	
	食堂泔水
	S6
	剩汤、剩饭菜
	食堂
	

	
	破碎鸡蛋
	S7
	破碎的鸡蛋
	产蛋过程中
	破损率0.2‰

	
	化粪池污泥
	S8
	粪便
	办公、生活过程中
	

	
	隔油池油污
	S9
	油污
	隔油池
	

	
	医疗垃圾
	S10
	防疫用的注射器、疫苗容器以及破碎疫苗等
	治疗病鸡、防疫过程
	危险废物


4.1.2.2饲料加工

项目养殖场的常年最大存栏量45万羽蛋鸡，其中成年鸡36万羽，雏鸡9万羽。根据同类企业和业主的养殖经验统计资料，每只成年鸡平均消耗饲料110g/d，雏鸡平均消耗饲料60g/d；则项目鸡消耗饲料总量约为45.0t/d，16425t/a。

所采用的混合饲料中玉米：豆粕：麸皮：油脂：添加剂=60：27：10：1：2。按照以上饲喂标准，年消耗饲料量约为16425吨，其中，玉米9855t/a，豆粕4434.75t/a，麸皮1642.5 t/a，油脂164.25 t/a，添加剂328.5t/a。本项目饲料加工车间设计规模约为16425t /a。

经咨询建设单位，饲料添加剂只使用1999年农业部105号公告公布的《允许使用的饲料添加剂品种目录》所列的品种，首批公布173种（类）饲料添加剂，包括饲料级氨基酸（7种）、饲料级维生素（26种）、饲料级矿物质、微量元素（43种）、饲料级酶制剂（12类）、饲料级微生物添加剂（12种）、饲料级非蛋白氮（9种）、抗氧剂（4种）、防腐剂、电解质平衡剂（25种）、着色剂（6种）、调味剂、香料（6种、类）、粘结剂、抗结块剂和稳定剂（13种、类）和其它（10种）。

本项目饲料加工车间布置了2台型号为9HT1500粉碎搅拌一体机，从市场上购玉米、豆粕、麸皮、油脂、添加剂后按照饲料配制比例用饲料粉碎搅拌一体机粉碎，按照比例搅拌均匀即可。饲料生产工艺流程见图4.1-4。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



4.1.2.3粪污治理工艺

拟建项目污废处理拟采用异位生物发酵床处理养殖粪污。异位发酵床是一种新的生态环保型养殖粪污处理工艺，具有成本低、操作简单，采用好氧发酵。它利用新型的自然农业理念和微生物处理技术，使用具有高效分解能力的微生物对鸡粪等养殖废弃物进行好氧发酵，分解粪尿中的有机物，消除养殖废物带来的恶臭，抑制害虫和病菌的繁殖，具体工艺流程如下：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4.1-5 项目粪污处理工艺流程图

1、基本原理

异位发酵床在养殖舍外建设发酵床，在发酵床中铺设辅料，通过收集养殖废弃物直接或间接连续加到带菌的辅料上，然后用机械方法进行搅拌发酵的一种方式，属于好氧发酵工艺。

本项目异位发酵床基本原理技术是将养殖的废水经过污水池收集后，通过泵抽至发酵床，鸡粪通过输送带直接输入鸡粪转运车，再通过转运车到发酵车间，与带有专用菌种（洛东U洁微生物发酵专用菌）的发酵床辅料混合，利用翻爬机翻爬，使粪污和辅料（谷壳、木糠、米糠、玉米秸秆等农副产品下脚料）充分混合，好氧微生（专用菌种）物通过自身的生命活动，把一部分被吸收的有机物（粗蛋白、粗脂肪、残余淀粉、尿素等）氧化成简单的无机物（氮气、二氧化碳、水、腐殖质等），同时释放出可供微生物生长活动所需的能量，也产生热量，中心发酵层温度可达60℃以上，所以好氧堆肥也称高温堆肥。高温堆肥可以最大限度地杀灭病原菌，同时，对有机质的降解速度快（发酵留下的残渣变成有机肥。），堆肥所需天数短，臭气发生量少，是堆肥的首选。
2、洛东酵素对粪尿的分解原理
通过人为地创造一个适宜微生物（洛东U洁微生物发酵专用菌）生长、繁殖的环境；微生物通过分解养殖场排泄物（粪尿）中的有机质、蛋白、脂肪类、纤维素、半纤维素及无机盐等不断发酵产热，使堆垛中心温度达到恒温60-70℃从而实现粪污中的病原体在长时间的高温环境中失活，达到无害化、腐殖化目的；通过机械化喷污系统实现粪污喷洒均匀，通过机械化翻抛机翻动发酵物料蒸发水分、增加氧气。最终形成一个微生物循环发酵处理粪污的环境。所有粪污在生物发酵床内得到较彻底的降解，对外排放仅有水分、二氧化碳、氮气。
[image: image6.png]HLER RE

I B Ak 40
s N,
o st
- vy T R— ——
e A " PR /K’ " T 224 i LW UL BN ey

L
|
ey R | (R
) | EEm

i A e

e fi
vty R e s |
|
A ARBEAEALA )| ER@ie N
L -





图4.1-6 畜禽粪尿中的营养成分在发酵床物料中的分解原理示意图

3、关于项目发酵床的简述

（1）项目共建设3台发酵床，发酵床建筑面积为2100m2，水泥墙高度为1.5m，每个发酵床设置一个槽位，道槽位宽4m。发酵床设置在密闭的有机肥生产车间内。
（2）异位发酵床的组成主要包括自动喷淋机、槽式翻爬机等，发酵床为地面式，槽的宽度和翻爬机相互匹配，发酵床上面搭建阳光棚和钢构棚，防雨，墙体采用矮墙，发酵床底部进行混凝土+土工膜防渗，防渗系数高于10-7m/s。

（3）配料、混合：异位发酵床原料为鸡粪、辅料为干秸秆、谷壳、木糠、腐殖土等，将生产原辅料按照生产配方，经电子磅秤称量后混合，将混合好的原料加入菌种混合均匀。家禽粪便均含有水分，原辅料混合后，加水进行水量调整在含水率55%~60%之间，才能满足好氧发酵时需要原料中含水率，因此混合后还需要加入一定量的补充水。
混合原理为物理混合，有少量原料粉尘及恶臭产生，呈无组织形式。
（4）菌种通过喷洒装置喷洒在混合好的物料上，菌种按照1kg菌种+50kg温水（40-50℃）混合均匀，静置10min，即生成活化菌种，再喷洒在物料上，菌种用量为320kg/a，水量为16.0t/a。

（5）堆肥、翻堆
将混合好的原料运至堆肥区，堆成跺堆进行发酵，一次堆料不少于4m2，堆成宽1.5~2m，高约0.6m，长度不限，并用棍在堆内打通气孔；当堆温升至50℃时开始翻堆，每两天一次，如跺堆温度超过65℃，再次翻倒，温度控制在70℃以下；翻堆过程有少量的恶臭和粉尘产生。
（6）发酵
在微生物作用下，跺堆中心发酵层温度可达60℃以上，将粪污中的水份通过高温跺堆发酵蒸发掉，并通过翻耙机的翻耙加快水分蒸发，将动物粪便中的营养物质通过微生物的分解最终也变成了有机肥，肥料产量约为350kg/t粪便。自然发酵发酵时间约为12~15天；当堆内产生白色菌丝，物料疏松，无物料原臭味后，即为成品。

（7）粉碎、筛分
自然发酵的成品，经粉碎、筛分机筛分后，发酵不完全的产品作为原料回用，不外排，合格产品打包外售。
4、成功案例

经调查，位于昆明市官渡区大板桥的昆明丰源生物科技有限公司以新鲜畜禽粪便和作物秸秆为原料，采用上述发酵工艺生产有机肥，工艺成熟可靠，产品品质稳定；本项目采用的粪污处理工艺已有成功案例，是可行的。

5、异位发酵床水量平衡图和物料平衡

①项目采用干清粪，鸡粪含水率为70%，项目鸡粪、饲料残渣、食堂泔水、隔油池油污、化粪池污泥、破碎鸡蛋产生量为17525.3t/a（其中鸡粪17082t/a，饲料残渣438t/a、食堂泔水2.19t/a、隔油池油污0.365t/a、破碎鸡蛋1.65t/a、化粪池污泥1.095t/a），则发酵物料中干物质量为5257.59t/a，含水量为12267.71t/a；
②辅料（干秸秆、谷壳、木糠、腐殖土等）含水率为10%，年使用辅料量为6000t，辅料干物质量为5400t/a，含水量为600t/a；
③年菌种用量为320kg/a，菌种活化用水量为16t/a；

④项目鸡舍冲洗废水产生量为79.38t/a；

⑤生活污水985.5m3/a；
根据以上计算，有机肥堆肥物料总重量为24606.18t/a，其中干物质含量为10657.59t/a，水分含量为13948.59t/a，堆肥材料含水率为56.69%；符合现有成功案例中堆肥物料含水率55%~60%之间的生产经验。
⑥微生物生存繁殖吸收水分为发酵物料含水量的5%，水分吸收量为697.43t/a；

⑦高温发酵使得水分蒸发，蒸发量为10293.93m3/a。

⑧肥料干物质量=17525.3×30%×0.35+6000×90%=7240.12t/a，有机肥中水分含量30%以内（实际上约为29%），则有机肥产生量为7240.12/0.71=10197.35t/a，含水量为2957.23t。
6、异位发酵床工艺合理、可行性分析
发酵原料中含有的水分，部分作为微生物生存和繁殖的水源消耗掉，大部分以水汽的形式进入大气环境中，粪污在与垫料搅拌过程中，少量的渗滤液被垫料吸收，搅拌后物料总含水率约为55%~60%之间，可以实现发酵床废水不外排。在实际生产中，已有适用该工艺成功的生产案例，生产工艺可行。

综上所述，项目发酵床的建设不仅能解决养殖粪便的出路问题，也能获得一定的经济收入，在经济方面是可行的。








图4.1-7 发酵床水量平衡图 m3/a 










图4.1-8发酵床物料平衡图   t/a

4.1.2.4病死鸡尸处理工艺
根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/81-2001）病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区，应集中设置焚烧设施，同时焚烧产生的烟气应采取有效的计划措施，防治烟尘、一氧化碳、恶臭等对大气环境的污染；不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井为混凝土结构，深度2.5m以上，直径2m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层大于10cm是熟石灰，加盖。
本项目病死鸡产生量较小，且项目周边无其他养殖场，故本项目项目设置2个15m3安全填埋井，深度为4m左右，《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）对安全填埋井的要求如下：

1、适用对象

发生动物疫情或自然灾害等突发事件时病死及病害动物的应急处理，以及边远和交通不便地区零星病死畜禽的处理。不得用于患有炭疽等芽孢杆菌类疫病，以及牛海绵状脑病、痒病的染疫动物及产品、组织的处理。

2、选址要求

（1）应选择地势高燥，处于下风向的地点。

（2）应远离学校、公共场所、居民住宅区、村庄、动物饲养和屠宰场所、饮用水源地、河流等地区。
本项目安全填埋井布置于全场东北角，办公生活区主导风向的下风向，与周边敏感目标（冷饭桥村）最近距离1140m，对敏感目标基本无影响。
3、技术工艺

（1）深埋坑体容积以实际处理动物尸体及相关动物产品数量确定。

（2）深埋坑底应高出地下水位1.5m以上，要防渗、防漏。

（3）坑底洒一层厚度为2-5cm的生石灰或漂白粉等消毒药。

（4）将动物尸体及相关动物产品投入坑内，最上层距离地表1.5m以上。

（5）生石灰或漂白粉等消毒药消毒。

（6）覆盖距地表20-30cm，厚度不少于1-1.2m的覆土。

4、操作注意事项

（1）深埋覆土不要太实，以免腐败产气造成气泡冒出和液体渗漏。

（2）深埋后，在深埋处设置警示标识。

（3）深埋后，第一周内应每日巡查1次，第二周起应每周巡查1次，连续巡查3个月，深埋坑塌陷处应及时加盖覆土。在安全填埋井可利用空间不够时及时重新建造，保证备用应急的安全填埋井的数量和空间。
（4）深埋后，立即用氯制剂、漂白粉或生石灰等消毒药对深埋场所进行1次彻底消毒。第一周内应每日消毒1次，第二周起应每周消毒1次，连续消毒三周以上。

项目为蛋鸡的饲养，故不存在炭疽等芽孢杆菌类疫病，以及牛海绵状脑病、痒病的染疫动物，此病症主要出现在食草性的牛、羊身上，故可以采用安全填埋井填埋；项目设置2个15m3的安全填埋井，填埋井位于场地东北面，主导风向下风向，周围500m范围内无保护目标，地下水埋深在10m以下（根据项目现场调查，平整场地过程中，目前已平整完的最低台阶比拟建安全填埋井位置高差低10m以上，仍然未见地下水出露），项目填埋井底部深度仅为4m，故填埋井井底高出地下水位6m，高于1.5m以上，同时项目填埋井位于场地北面，所在区域地质条件较好，地层为为泥质页岩和粉砂岩，防污性能较好，同时场地黏土资源丰富，包气带防污性能好，可充分利用区域内的黏土，并通过压实处理后进行防渗，渗透系数≤10-7cm/s；同时在坑底洒一层厚度为2-5cm的石灰或漂白粉等消毒药，每次投放尸体后投入石灰消毒，可有效降低细菌等污染物产生量，降低对地下水环境的影响。
施工期污染源分析

施工期大气污染源强分析

1、施工期扬尘

施工期的大气污染源主要来自施工期间土建、土石方开挖、建筑材料运输所产生的扬尘、各施工机械运营尾气、装修过程中产生的废气等。

（1）扬尘

项目在基础开挖、主体施工及土石方、项目内道路修建、建材的运输过程及临时堆放场中将产生扬尘，扬尘呈无组织排放的形式，借助风力使施工区空气环境中的总悬浮颗粒物（TSP）指标升高，污染空气环境。扬尘是施工期最大的大气污染物，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘主要是露天堆放一些建筑材料（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘在刮风的情况下产生；动力起尘主要是在建材装卸、汽车运输、物料搅拌等过程中因外力作用使空气中有大量悬浮颗粒存在而产生，从而对环境有一定影响。根据云南环境监测中心站对省内类似建筑施工现场的扬尘污染监测，在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53mg/m3，至150m处仍可达到1.51mg/m3，只有在200m处才低于0.5mg/m3。经以上分析，施工期无组织排放的扬尘污染的范围主要集中在200m以内。

（2）机械尾气

尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆，排放的主要污染物为NOx、CO和烃类等。机动车辆污染物排放系数见表4.2-1。

表4.2-1  机动车辆污染物排放系数
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以重型车为例，其额定燃油率为 30.19L/100km，按上表机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：CO：815.13g/100km，NOx1340.44g/100km，烃类物质134.0g/100km。施工过程产生的各类燃油废气属无组织、间歇性排放，产生量较小，通过自然逸散的方式外排。
（3）装修废气

装修废气主要源于装修材料，综合管理房等建筑物装修过程使用的涂料、地板砖及木料等，都将会释放一些对人体有害的化学物质，如甲醛、甲醇、苯及油漆和涂料喷涂产生的废气，属无组织排放，量较少。
施工期水污染源强分析

1、施工废水
施工废水主要为施工机械设备、工具清洗废水。项目施工生产污水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工污水监测资料：施工废水悬浮物浓度约为500mg/L -2000mg/L，pH值9-12。施工过程中设备、工具清洗等产生的废水量小，施工废水约2 m3/d。

产生的施工废水沿场地内的排水沟就近排入到沉砂池内（3m3），沉淀后回用于施工现场洒水抑尘等，不外排。

2、施工人员清洁废水

施工人员清洁废水对周围水体将产生一定的影响。据建设方介绍，施工场地设置1个施工营地，由于项目所在地靠近小甸村，施工营地仅留2名看守人员，其余48名施工人员不在场区食宿。施工场地设立临时办公用房，用于施工监管，临时办公用房内不设食堂，施工区域内厕所使用临时旱厕，因此施工期的生活污水为施工人员及指挥人员洗手废水。本项施工人员及指挥人员50人/d。洗手废水用量按0.02m3/d.人计，施工人员及指挥人员洗手用水总量为1m3/d，产生量按用水量的80%计，为0.8m3/d。施工期按12个月计算，整个施工期产生的生活污水总量为288m3，主要污染物为BOD5、COD、悬浮物、氨氮、磷酸盐等，水质按照《典型生活污水水质指标》提供的水质数据。

表4.2-2   施工期生活污水排放源强

	用水量

m3/d
	排水量

m3/d
	污染物种类
	污染物浓度

mg/L
	污染物产生量kg/d
	产生总量

kg

	1
	0.8
	SS
	220
	0.18 
	64.8

	
	
	BOD
	200
	0.16 
	57.6

	
	
	COD
	400
	0.32 
	115.2

	
	
	氨氮
	40
	0.03 
	10.8

	
	
	磷酸盐
	8
	0.01 
	3.6


少量的洗涤废水经沉淀后用于施工区降尘，不外排。粪便污水经旱厕收集处理，旱厕请当地农民定期清掏后，作为农肥使用。

3、雨天地表水径流
项目基础开挖和基础施工期遇到雨季，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物。

根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）规定，雨水量按下式进行计算：

                            Q=10×a×q×F

式中：Q－雨水流量，m3/h；

      a－综合径流系数，取a=0.3
      F－汇水面积，ha，本报告取4.0ha；

      q－降雨强度，mm，取富民县20年一遇最大降雨量为79.70mm/d。

经计算，项目区初期雨水量为39.85m3/h。根据类比同类型项目可知，项目地表径流中主要污染物为SS，不含其它特殊污染物，需要通过截排水沟收集并汇入沉砂池（50m3）沉淀处理。

施工期噪声污染源强分析

施工期间，施工机械运行及施工材料运输均会产生较高强度的噪声，土石方开挖噪声强度约90dB（A），大型运输机械噪声源声级多在85dB（A）以上。施工噪声突出体现在建筑材料加工场地、建筑场地以及施工运输道路。运输噪声为不连续性噪声。

表 4.2-3施工阶段主要噪声源  单位：dB（A）
	序号
	声源
	声级dB（A）

	1
	挖掘机
	84

	2
	推土机
	86

	3
	搅拌机
	85

	4
	振捣机
	90

	5
	大型载重机
	92

	6
	切割机
	90

	7
	电锯
	84

	8
	电焊机
	85

	9
	电钻
	86


施工期固体废物污染源强分析

项目施工期固体废物主要为废弃土石、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。
（1）废弃土石方及建筑垃圾

本项目未编制《水土保持方案》，根据项目可研报告，本工程挖方1930m3，其中土石方开挖1300 m3，剥离表土630m3；厂区场地平整过程有挖方、填方产生，考虑到充分利用现有地形，开挖量与填筑量基本达到平衡，无废弃土石方产生。
（2）建筑垃圾
施工过程产生的建筑及装修垃圾，建筑垃圾主要为钢筋、混凝土、木材、块石、石碴料等。本项目建筑面积32140m2，按每1000m2建筑面积产生建筑垃圾4t计（包括施工废水收集沉淀池产生的底泥），施工期将产生建筑垃圾约128.56t。拟集中收集，能回收利用的部分（如钢筋、木材等）进行回收利用，无法回收利用的部分（如石块、石渣料等）用于厂区铺路。

（3）生活垃圾

项目施工人员可到附近村子就餐或者自带午餐解决，不在项目区食宿，施工营地产生的生活垃圾按每人0.2kg/d，施工人员按平均每天50人计算，产生量约为10kg/d，整个施工期产生的生活垃圾量为3.6t，拟在施工场地内设置生活垃圾集中堆放点定点收集贮存，定期清运到当地乡镇指定的垃圾堆放点处理。
（4）化粪池污泥

项目临时施工场地设置1个旱厕，本项目施工人员平时约50人，每人每天按0.1kg/d计算，则化粪池污泥产生量为5kg/d，整个施工期产生的化粪池污泥量为1.8t/a。
化粪池污泥委托当地村民进行清掏，用于农田施肥，待施工期结束后，粪便清运完后，对旱厕进行就地填埋。
施工期生态环境影响

施工期生态影响主要表现为对地表植被的影响和引发水土流失。

（1）地表植被

项目建设区及其周边原有地表植被主要为荒坡地1.135hm2、坡耕地0.346 hm2、一般商品林地1.9146hm2，和其他土地0.6044hm2，共占地5.33hm2（80亩）。施工过程中开挖、填土、地基建设、机械设备及材料堆放等活动不可避免的对地表产生扰动，造成植被破坏。项目建设过程中将完全清除原有植被，造成区域内植被覆盖率和生物量下降。同时，在项目土开挖和运输过程中，会使旱季空气中的扬尘增加，这些尘土降落后可能附着在周边植被表面，影响植被新陈代谢。

（2）水土流失

施工期间，在施工过程中必将形成新的开挖面，由于土体结构的扰动，破坏了原来的地貌和地表植被，使土壤的抗蚀能力减弱或造成土质疏松。只要在外力的冲击下，极易流失。如遇降雨，大量泥沙将被夹带从高往低泄流，在平缓和低凹处发生沉积，如遇连日暴雨，流失加重，有可能导致排水沟淤积。

项目占地5.33hm2（80亩），工程建设扰动原地貌、损坏、占压和影响的土地面积为4.0hm2；可能造成水土流失的面积4.0hm2；受影响的植被主要是一般商品林地。
运营期污染源分析
大气污染物排放分析

（1）鸡舍废气

项目育雏育成鸡舍升温采用电加热，其原理为水用电暖炉加热后，再经各个管道通向鸡舍进行加热，加热后的水在进行循环，不存在烟气型大气污染物，从而消除烟气型污染物排放对区域环境的影响。

鸡舍废气主要是恶臭与温室气体，其主要来源为粪便、有机物腐败时所产生的氨气、动物有机体中蛋白质腐败时所产生的硫化氢及饲料中纤维分解时所产生的甲烷等。

鸡舍中不可避免地有恶臭产生，刚排泄出的粪便中有氨、硫化氢、胺等有害气体，进而产生甲硫醇、多胺、脂肪酸、吲哚等，在高温季节尤为明显。据相关统计与监测，鸡舍内可能存在的臭味化合物约为168种，其中对人畜危害最大的主要是NH3和H2S。因此，本环评废气选取NH3和H2S作为恶臭的特征评价因子。

表 4.3-1 恶臭物质理化特征

	恶臭物质
	分子式
	嗅阈值（ppm）
	臭气特征

	三甲基胺
	（COH3）N
	0.000027
	臭鱼味

	氨
	NH3
	1.54
	刺激味

	硫化氢
	H2S
	0.0041
	臭蛋味

	粪臭基硫酸
	
	0.0000056
	粪便臭


根据设备生产厂家提供的调查数据，经对国内采用同种养殖设备企业饲养雏鸡和蛋鸡的NH3排放量统计，雏鸡NH3排放量为5～9mg/羽·天，蛋鸡NH3排放量为10～16mg/羽·天。H2S排放量统计，雏鸡H2S排放量为0.2mg/羽·天，蛋鸡H2S排放量为0.9mg/羽·天。根据建设单位提供的资料，存栏蛋鸡为36万羽，雏鸡存栏量为9万羽。

①结合建设单位介绍养殖过程中在饲料中添加活菌剂等，相关研究表明，通过在饲料中添加活菌剂，可使鸡舍中臭气含量下降40.28%~56.46%，通过上述措施，对NH3和H2S的排放量可减少约40%。

②本项目再通过采用生物除臭剂喷洒去除鸡舍的恶臭。根据查阅除臭剂相关说明资料，目前市场上主要销售的养殖场生物除臭剂（大力克、万洁芬等）生物除臭剂对NH3和H2S的去除效率分别为75%和70%。

综上，本项目通过在饲料中添加活菌剂+喷洒生物除臭剂的措施后，NH3的去除率为85%，H2S的去除率为82%，则鸡舍NH3的排放量0.360t/a，0.986kg/d，0.0411kg/h，H2S的排放量为0.022t/a，0.062kg/d，0.0026kg/h。项目鸡舍内的恶臭气体由每栋鸡舍设置的风机抽出鸡舍外，呈无组织排放。

项目鸡舍恶臭气体NH3及H2S最终排放情况见下表所示。
表 4.3-2  鸡舍NH3、H2S日排放量统计

	类别
	数量
	污染物
	排放源强
	产生量kg/d
	去除效率%
	排放量kg/d
	面源面积m2
	面源高度m

	蛋鸡
	360000
	NH3
	16 mg/羽•天
	5.76
	85.0
	0.864 
	21000
	6

	
	
	H2S
	0.9 mg/羽•天
	0.324
	82.0
	0.058 
	
	

	雏鸡
	90000
	NH3
	9 mg/羽•天
	0.81
	85.0
	0.122 
	4200
	6

	
	
	H2S
	0.2 mg/羽•天
	0.018
	82.0
	0.003 
	
	

	合计
	NH3
	/
	6.57
	85.0
	0.986 
	25200
	6

	
	H2S
	/
	0.342
	82.0
	0.062 
	
	


（2）有机肥加工车间废气源强分析

①有机肥发酵车间恶臭

项目有机肥加工车间占地4630m2，异位发酵床占地面积为2100m2，主要废气为NH3和H2S。发酵床物料混合过程中会添加复合菌种，通过发酵床的分解发酵，使鸡粪的有机物得到分解和转化，微生物以尚未消化的鸡粪为食饵，繁殖滋生，可减少NH3和H2S的产生，功能菌群在物料中生长繁殖，通过微生物的发酵，使鸡粪和废水中的有机物得到分解和转化，最终达到降解、消化粪污，去除异味和无害化的目的。一般在堆制发酵24小时后，臭味开始减少，48小时后明显减少，4天后基本没有臭味。可以看出每个批次在堆肥过程中，仅开始几天会有明显的污染产生，接下来的生产阶段基本不会有恶臭产生，恶臭影响持续时间较短。而且在发酵过程中，采用合理的工艺并投加微生物菌剂，不但可以缩短发酵时间，而且抑制恶臭气体的产生，减少恶臭物质的排放量，降低其对周边环境的影响。
根据与本项目使用相同原料和工艺的昆明丰源生物科技有限公司有机肥相关资料，同时参照辽宁省微生物科学研究院的冯健、方新等人发表的《生物除臭剂在畜禽粪便除臭中的应用试验》中的测定方法进行计算，恶臭气体的主要成分为NH3和H2S，利用畜禽粪便和作物秸秆进行发酵、生产有机肥的过程中，每1000t物料产生NH32.8～3.3kg，H2S产生量约为0.26～0.32kg。本项目年发酵鸡粪、辅料、菌种等混合物料约为24606.18t，参照发酵过程中每1000t物料产生NH3 按3.3kg 计、H2S 产生量按0.32kg 计，则发酵过程产生的NH3约为81.20kg/a、0.0092kg/h；H2S约为7.87kg/a、0.00089kg/h。

本项目有机肥生产车间全封闭，四周为围墙，设置有顶棚。项目鸡粪不在养鸡场堆存，经收集后直接运往有机肥生产车间进行有机肥生产。项目有机肥加工间设置引风和收集系统（风量为10000m3/h），收集后的臭气经过UV光解除臭设备处理后经车间设置的15m高排气筒排放，根据收集到的泊头市慧阳环保设备有限公司、天明环保有限公司等环保公司、宜兴坤泰环保科技有限公司的UV光解除臭设备的相关资料，UV光解除臭设备的臭气去除率位于90~99%之间，环评取90%进行计算。UV光解除臭设备可作为低浓度废气的直接处理设备，在应用于废气净化领域时，每1000m3/h废气配置紫外线灯1支；在空气净化领域，每4000m3/h废气配置紫外线灯1支。设备工作环境：有机气体无需进行特殊的预处理，设备工作环境温度在摄氏-30℃－95℃之间，湿度在30%－98%、PH值在2-13之间均可正常工作。

UV光解除臭设备的工作原理：

通过采用D波段内的真空紫外线（波长范围170~184.9nm），照射有机气体或恶臭气体分子（如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚等），当这些气体分子吸收了这类紫外线光后，因紫外线光本身所带有的能量，使有机气体或恶臭气体分子内部发生裂解，化学键断裂，形成游离状态的原子或基团（C*、H*、O*等）。同时，混合气体中的氧气被紫外线光裂解形成游离的氧原子并结合生成臭氧[UV O2→O-O*(活性氧) O*O2→O3(臭氧)]；混合气体中的水蒸气被紫外线光裂解产生羟基[UV H2O→HOH-(羟基)]，而这些生成的臭氧和羟基具有极强的氧化性，可将废气分子裂解产生的原子和基团（甚至是有机气体或恶臭气体分子）氧化成H2O和CO2、N2等无污染的低分子物质。

表4.3-3  项目有机肥生产车间恶臭气体有组织排放情况表

	工段
	污染物
	产生浓度(mg/Nm3)
	产生量(t/a)
	废气量(Nm3/h)
	末端处理方式
	去除率(％)
	排放浓度(mg/Nm3)
	排放量
	排气筒

尺寸

(H/Ф)m

	
	
	
	
	
	
	
	
	(kg/h)
	(t/a)
	

	有机肥车间
	NH3
	0.921
	0.0812
	10000
	抽风至UV光解除臭设备
	90
	0.092
	0.00092
	0.00812
	15/0.2

	
	H2S
	0.089
	0.00787
	10000
	
	90
	0.0089
	0.000089
	0.000787
	15/0.2


项目有机肥生产车间NH3的排放量为8.12kg/a，H2S的排放量为0.787kg/a。

②有机肥生产车间粉尘

1）有组织排放废气

固体有机肥物料发酵完成后依次经过粉碎机、筛分机、打包机，最终加工成粉状成品有机肥。由于发酵后的物料具有一定的含水率（约29%），粉尘产生量较少；根据参考《环境影响评价实用技术指南》（机械工业出版社2008年4月第1版），粉尘污染排放源强的确定可以采用估算法，按照产品年产量的0.1‰~0.4‰计算。本次评价按固体有机肥产量的0.3‰计算，本项目运行期固体有机肥产量为10197.35t，粉尘产生量约为3.06t/a。
固体有机肥粉碎、筛分、打包粉尘采用集气罩收集后经布袋除尘处理后由15m排气筒排放。混料、粉碎、筛分、打包工段采用集气罩收集粉尘废气，收集效率为75%，即2.29t/a，布袋除尘去除率取90%，则项目有组织排放粉尘量为0.229t/a，0.096kg/h。

粉碎、筛分、打包粉尘总产生量为3.06t/a。项目共设置3台风机和集气罩对废气进行收集，分别为粉碎风机3000m3/h，筛分风机3000m3/h，打包风机2000m3/h，共计8000m3/h。项目粉碎、筛分、打包粉尘排放情况见表4.3-4。

表4.3-4  粉碎、筛分、打包粉尘有组织排放情况表

	工段
	污染物
	产生浓度(mg/Nm3)
	产生量(t/a)
	废气量(Nm3/h)
	末端处理方式
	去除率(％)
	排放浓度(mg/Nm3)
	排放量
	排气筒

尺寸

(H/Ф)m

	
	
	
	
	
	
	
	
	(kg/h)
	(t/a)
	

	粉碎
筛分

打包
	颗粒物
	118.86
	2.29
	8000
	布袋除尘
	90
	11.89
	0.096
	0.229
	15/0.2


2）无组织排放废气

本项目粉碎、筛分、打包产生的粉尘总量为3.06t/a，其中可收集部分占75%，收集量为2.29t/a；逸散部分占25%，未收集量为0.77t/a。未收集部分呈无组织形式排放。经过车间阻挡和重力沉降之后，排放量可减少60%。项目粉碎、筛分、打包工序无组织粉尘排放量为0.308t/a，0.071kg/h。

表4.3-5  有机肥粉碎、筛分、打包无组织废气排放情况表
	产污环节
	产生量（t/a）
	治理措施
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	面积（m2）
	面源高度（m）

	粉碎、筛分、打包
	粉尘
	0.77
	车间阻挡、洒水降尘
	0.308
	0.071
	51.5m×20m
	6


（3）食堂油烟

项目设有食堂，每天提供三餐，设有灶头2个。规模属于小型，使用对象为全部职工，食堂就餐人数按全厂职工总人数计算，即30人。

食堂用油量按照每人每天食用30g食用油计算，则用油量为900g/d，据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目食堂产生油烟量约为0.0255kg/d，6.75kg/a，高峰时段以6小时计，油烟产生量约为0.0042kg/h，安装排气量2000m3/h，净化效率60%的油烟净化设施处理后，排放量为2.70kg/a，排放浓度为0.85mg/m3。经烟道高空排放。
（4）饲料加工区域无组织粉尘

本项目饲料加工车间布置了2台型号为9HT1500粉碎搅拌一体机，从市场上购玉米、豆粕、麸皮、油脂、添加剂后按照饲料配制比例用饲料粉碎搅拌一体机粉碎，按照比例搅拌均匀即可。
项目饲料加工时会产生一定量的粉尘，项目达产年饲料加工量为16425t/a，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“1320饲料加工行业”：配合饲料的排污系数为0.045kg/t，则项目饲料加工车间粉尘产生量为0.74t/a，项目粉尘通过自带脉冲式布袋除尘器进行通风除尘（除尘效率高于95%）。加工过程中产生的粉尘通过集尘罩（收集效率高于99%）收集后，由管道将粉尘引入脉冲式布袋除尘器，经处理后的粉尘由2000m3/h的风机引入一个15m高排气筒排入空气中。

经计算，项目有组织粉尘产生量为0.73t/a，排放量为0.037t/a，排放速率为0.061kg/h（饲料加工150日，日操作4小时），粉尘排放浓度约30.49mg/m3。另外有极小量（0.01t/a）的粉尘未能完全收集，项目饲料加工车间为密闭式车间，未能收集的无组织粉尘通过在车间内自然沉降，车间阻隔等处理后排放量极小。
饲料加工车间粉尘非正常排放考虑到废气处理装置发生故障时，废气没有经过处理而直接排入大气对环境所产生的影响，有组织排放粉尘产生量即为排放量，则粉尘非正常排放速率为1.22kg/h（饲料加工150日，日操作4小时），粉尘排放浓度约609.8mg/m3。

（5）安全填埋井恶臭

本项目病死鸡尸采用安全填埋井进行处置，病死鸡尸放入安全填埋井后投入石灰和漂白粉，有利于杀菌灭毒，喷洒除臭剂后再加盖，恶臭气体通过阻隔后外排量较少。
（6）备用发电机废气

项目设有两台备用的250KW柴油发电机，当停电时用于养鸡场的临时供电。根据类比资料，柴油机的耗油一般是190～220克/千瓦/小时（视不同的机器、不同牌号的燃油），一般取平均值200克/千瓦/小时，项目使用250KW柴油发电机每小时耗油量约50kg，0#柴油的密度一般为0.84kg/L，因此250KW柴油发电机每小时消耗柴油约39.7L。
由于项目实际运营期停电情况不确定，本次环评以每年停电两次、每次停电时间4h计，项目使用的备用柴油发电机每年柴油使用量约0.8t/a。
根据类比资料，0#轻柴油含硫率为0.2％，灰份0.025％，低位发热量10500kcal/kg，燃油产生的SO2计算公式如下：
Gso2＝2BS

式中：B——耗油量，t/a

      S——燃油中的油含量，％
则产生燃油大气污染物见表4.3-6。
表4.3-6   燃油大气污染物产生情况
	油耗量(t/a)
	烟气量(万Nm3/a)
	SO2产生量(t/a)
	烟尘产生量(t/a)

	0.8
	1.119
	0.003
	0.0013


废水污染物排放分析

（1）鸡舍冲洗废水

项目生产废水为定期排放的鸡舍冲洗水。根据建设单位提供资料，产蛋鸡从育雏到淘汰的周期共计560天左右，项目蛋鸡出售后，需对蛋鸡舍和育雏育成舍进行冲洗，蛋鸡舍10栋总建筑面积21000m2，每栋平均每淘汰一批蛋鸡（约410天）冲洗一次；育雏育成舍2栋总建筑面积4200m2，每更换一批雏鸡（约150天）冲洗1次；每次冲洗按照2L/m2计，蛋鸡舍1.2年冲洗一次，育雏育成舍每年约冲洗2次，达产年项目年平均耗水88.2t/a，排污系数取0.9，则废水产生量为79.38t/a。

表 4.3-7   各期鸡舍冲洗废水产生情况统计

	类别
	面积(m2)
	用水标准
	年冲洗次数
	用水量t/a
	排污系数
	排放量t/a

	蛋鸡舍
	21000
	2L/m2
	1.2年1次
	63
	0.9
	56.7

	育雏育成舍
	4200
	
	1年3次
	25.2
	0.9
	22.68

	合计
	/
	88.2
	/
	79.38


假设项目所有鸡舍同时冲洗，则冲洗一次耗水量为50.4m3/次，废水产生量为45.36 m3/次，但实际养殖过程中产生量更小；项目产生的冲洗废水通过污水管收集汇入到污水储存池内（100m3，鸡舍废水考虑最大废水量并考虑10%富余量=45.36ｘ1.1=49.89m3≈50m3；生活污水考虑15天储水量+20%富余量=2.7ｘ15ｘ1.2=48.6m3≈50m3），废水在污水储存池临时贮存后通过泵打入发酵床用于生产有机肥，综合利用，不外排。
（2）生活污水

本项目共有员工30人，生活污水按照员工全部在厂区食宿计，参考DB53/T168-2013《云南省地方标准用水定额》农村用水定额，用水量按100L/（人·d）计，包括食堂部分30L/（人·d），则日均用水量为3.0m3/d（食堂0.6m3/d），污水产生系数按90%计，则产生的污水量为2.7 m3/d（食堂0.54m3/d），985.5m3/a。

食堂废水经隔油池（1m3）处理后，与其它生活污水一同排入到化粪池处理，再排入污水存储池（100m3，鸡舍废水考虑最大废水量并考虑10%富余量=45.36ｘ1.1=49.89m3≈50m3；生活污水考虑15天储水量+20%富余量=2.7ｘ15ｘ1.2=48.6m3≈50m3），废水在污水储存池临时贮存后通过泵打入发酵床用于生产有机肥，综合利用，不外排。

（3）鸡饮水

根据建设单位提供的资料，成年鸡消耗新鲜水2m3/万只*d，雏鸡消耗新鲜水1.8m3/万只*d，鸡饮水消耗新鲜水量约为88.2m3/d，32193m3/a。全部损耗，无废水产生。
（4）降温用水

项目每栋鸡舍内设置一套水帘降温系统，共12套，在天气较热的时候用于调节鸡舍内的温度，根据建设单位提供资料，循环水池容积为5m3，项目每套水帘降温系统（靠鸡舍一面墙设置）日均用水量为2m3，全场降温用水量为24m3/d，全年按照使用天数120天计算，则年用水量为2880m3，全部蒸发损耗，无废水产生。

此外，鸡蛋保鲜库冷却水循环使用，定期补水，循环水量10m3/d，3650m3/a，补水量1m3/d，365m3/a，无排水，无废水产生。

（5）保温用水

项目使用电暖炉加热，水经加热后，在经各个管道通向雏鸡舍进行加热，加热后的水在进行循环，根据建设单位提供资料，项目每天需补充水量1.0m3/d，全年加热天数按照100天计，则全年用水量为100m3/a。全部蒸发损耗，无废水产生。
（6）绿化用水

本项目区内绿化以绿化带为主，绿化面积为8000m2，以种植乔木和灌木为主，考虑非雨天（根据富民县的气候条件，非雨天约为200天）每天进行一次浇水。根据DB53/T168-2013《云南省地方标准用水定额》，绿化用水按3L/（m2·d）计，则绿化水量为24m3/d、4800m3/a。绿化用水使用自来水。

（7）菌种混合用水

有机肥发酵菌种通过喷洒装置喷洒在混合好的物料上，计算得菌种用量为320kg/a，菌种按照1kg菌种+50kg温水（40-50℃）混合均匀，则用水量为16.0t/a。

项目用排水情况见下表所示：

表4.3-7 项目用排水情况一览表 
	序号
	用水类型
	用水情况
	单位用水指标
	新鲜水用量m3/a
	废水产生量m3/a
	回用水量m3/a
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	鸡舍冲洗水
	蛋鸡舍
	2L/m2
	88.2
	79.38
	79.38
	收集后用于发酵有机肥

	2
	生活污水
	30人
	100L/（人·d）
	1095
	985.5
	985.5
	收集后用于发酵有机肥

	3
	蛋鸡饮水
	36万羽
	2m3/万只*d
	26280
	/
	
	/

	
	雏鸡饮水
	9万羽
	1.8m3/万只*d
	5913
	/
	
	/

	4
	鸡舍降温用水
	12栋
	2m3/栋*d
	2880
	/
	
	

	5
	鸡蛋库
	1栋
	1m3/栋*d
	365
	
	
	

	6
	保温热用水
	/
	/
	100
	/
	
	

	7
	绿化用水
	8000m2
	3L/（m2·d）
	4800
	/
	
	/

	8
	菌种混合用水
	320kg/a
	50kg水/1lg菌种
	16
	
	
	

	
	合计
	
	
	41537.2
	1064.88
	1064.88
	

	
	备注
	非雨天按200天计


综上所述，项目年用水量41537.2m3/a，产生废水1064.88m3/a，全部暂存于污水存储池内，用于生产有机肥，不外排。 
项目水量平衡图见下图所示：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



废水处理方式：
本项目采用雨污分流排水方式。

生活污水：项目产生的食堂废水经隔油池预处理后，与其他生活污水一同进入化粪池处理，然后排入污水存储池（100m3），用于生产有机肥，不外排。
鸡舍清洁废水：通过污水收集管道汇入污水存储池（100m3），通过抽水泵打入有机肥生产车间发酵床用于有机肥生产，不外排。
废水污染物产排分析：

生活污水中的污染物主要为悬浮物、BOD5、CODcr、氨氮和动植物油。类比同类型污染源排放浓度，确定本项目生活污水产排污情况。

参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中的相关规范，确定废水中的排污系数，详见下表：
表4.3-8 项目废水产生及污染物源强
	污染指标
	废水量
	CODcr
	BOD
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	动植物油

	鸡舍冲洗水
	产生浓度mg/L
	/
	6060
	3000
	2000
	261
	342
	31.4
	/

	
	产生量t/a
	79.38
	0.481
	0.238
	0.159
	0.021
	0.027
	0.002
	/

	用于有机肥生产，综合利用，不外排

	生活污水
	产生浓度mg/L
	/
	350
	250
	100
	30
	/
	8
	30

	
	产生量t/a
	985.5
	0.345
	0.246
	0.099
	0.030
	/
	0.008
	0.030

	用于有机肥生产，综合利用，不外排

	综合废水
	产生浓度mg/L
	/
	775.64
	454.99
	241.63
	47.22
	25.49
	9.74
	27.76

	
	产生量t/a
	1064.88
	0.826
	0.485
	580.28
	0.050
	0.027
	0.010
	0.030


噪声污染排放分析

本项目噪声主要为水泵、风扇等运行时产生的噪声，进出车辆交通噪声，以及鸡叫声的噪声。本环评根据类比监测及资料收集，确定本项目各主要设备噪声源强见下表所示。

表4.3-9 主要设备噪声源强   单位：dB(A)
	污染源
	产生环节
	排放方式
	最大噪声级

	鸡叫声
	鸡舍
	间断
	75

	设备噪声
	 鸡舍通风换气扇
	连续
	65

	
	      发酵床翻爬机
	连续
	75

	
	污水存储池泵
	连续
	85

	
	饲料加工粉碎机
	间断
	85

	
	饲料加工搅拌机
	间断
	80

	交通噪声
	进出车辆
	间断
	80


固体废物污染分析

本项目相关固体废弃物主要为鸡粪、饲料残渣、病死鸡尸、医疗废物、破碎鸡蛋、化粪池污泥及生活垃圾等。

1、一般固废

①鸡粪（S1）

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）表A.2“不同畜禽粪污日排泄量”中产蛋鸡粪便量均为120g/羽·天，本项目雏鸡以40g/羽·天计。本项目达产年蛋鸡存栏量36万羽，雏鸡存栏量9万羽，则鸡舍日产粪量为46.8t/d，年产粪量约17082t/a，粪便中含有大量的氨、磷等物质。
表 4.3-10   各期鸡粪产生情况统计

	类别
	数量(羽)
	日产粪量
	产粪量

	
	
	
	t/d
	t/a

	蛋鸡
	360000
	120g/羽·d
	43.2
	15768

	雏鸡
	90000
	40g/羽·d
	3.6
	1314

	合计
	450000
	/
	46.8
	17082


根据计算，项目达产年鸡粪产生量约46.8t/d，17082t/a。鸡粪通过输送带直接输入鸡粪转运车，再通过转运车到发酵车间，与作物秸秆、木糠等辅料、发酵菌搅拌后堆肥高温发酵，生成肥料外售。
②饲料残渣及散落毛羽(S2)

鸡舍易污染部位，每天清扫，其中主要为废饲料、散落的毛羽等，每栋鸡舍按每天产生量按0.1t/d 计算（饲料残渣0.008t/d计），则年产生量为438t/a（其中饲料残渣35.04t/a）。饲料残渣及散落毛羽收集后，通过鸡粪转运车到发酵车间，与鸡粪一起和作物秸秆、木糠等辅料、发酵菌搅拌后堆肥高温发酵，生成肥料外售。
③病死鸡尸(S3)

本项目自动化程度较高，实现了科学养殖，鸡只死亡率可控制在较先进水平。根据建设单位提供的材料，类比国内同行业，产蛋鸡死亡率一般在存栏量的0.5%左右，平均体重为1.5kg；雏鸡每批死亡率约1%左右，平均体重为0.5kg，本项目每年存栏蛋鸡36万羽，雏鸡9万羽；则达产年每年病死蛋鸡约有1800只，雏鸡900只，病死鸡为3.15t/a，详见表4.3-11。

表4.3-11  项目死鸡产生量估算表

	序号
	类别
	死亡只数
	参考体重（kg）
	死鸡产生量

	1
	雏鸡
	900
	0.5
	0.45

	2
	产蛋鸡
	1800
	1.5
	2.7

	合计
	
	2700
	
	3.15


病鸡、死鸡必须妥善处置，防止二次污染，并杜绝传播疾病。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相关规定，企业对养殖动物病死尸体及时处理，不随意丢弃，不出售。

本项目采用安全填埋井处理，建议该安全填埋井为混凝土结构，以防渗漏，进行处理时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的生石灰，确保鸡尸体得到完全销毁和达到较好的杀菌效果。项目拟在项目区北侧建设安全填埋井2个，容积均为15m3。根据业主提供资料，1t病死鸡约占1.5m3（病死鸡为3.15t/a，体积约4.725m3），本项目拟建填埋井使用年限约为6年，安全填埋井填满后，须用粘土填埋压实并封口。在安全填埋井可利用空间不够时及时重新建造，保证备用应急的安全填埋井的数量和空间。
发生疫情的情况下，养鸡场应在当地畜牧部门和防疫部门的指导下，参照《重大动物疫情应急条例》等相关要求处置疫情鸡尸。
④废弃包装物(S4)

废弃包装物主要是包装饲料用品的编织袋、内衬袋、鸡蛋包装废材料等，产生量约为2t/a。此部分包装物均由生产厂家回购再利用。

⑤生活垃圾(S5)

该养殖场职工共30人，生活垃圾产生量按1kg/d·人计算，则每天产生生活垃圾0.03t/d。总产生量约为10.95t/a。

项目产生的生活垃圾统一收集后，由建设单位运送至罗免镇现有的生活垃圾处置点进行处置。

⑥食堂泔水（S6）

食堂泔水主要是剩汤、剩饭菜等，产生量按0.2kg/（人·d）计，则项目每天产生泔水0.006t/d，2.19 t/a。收集后，与鸡粪、辅料一起搅拌，高温发酵后生成肥料外售。

⑦破碎鸡蛋（S7）
根据建设单位提供资料，项目鸡蛋破损率为0.2‰，项目年产蛋8236.8t/a，则产生破碎鸡蛋1.65t/a。集中收集后，放入发酵床，用于有机肥生产。

⑧化粪池污泥（S8）
项目区内设有一座公厕，本项目的职工人数共为30人，按照0.1kg/d·人计，则化粪池污泥产生量为3kg/d，即1.095t/a。定期清掏后，放入发酵床，用于有机肥生产。
⑨隔油池油污（S9）
类比同类小型食堂，隔油池油污产生量约为0.001t/d，0.365t/a。

隔油池油污经收集后，放入发酵床，用于有机肥生产。
⑩饲料加工设备布袋除尘器粉尘（S10）
饲料加工设备布袋除尘器粉尘产生量约为0.693t/a，主要成分是饲料，收集后用于蛋鸡饲养。

 eq \o\ac(○,11)有机肥加工粉尘
本项目当作固废处理的粉尘主要为粉碎、筛分、打包产生的粉尘总量为3.06t/a，其中有组织收集部分占75%，收集量为2.29/a，除尘率90%，则收集的粉尘量为2.065t/a，全部返回生产工段综合利用。

未收集部分呈无组织形式排放，经过车间阻挡和重力沉降之后，排放量可减少60%，收集量为0.462t/a，全部返回有机肥生产工段综合利用。

粉尘回收量合计为2.527 t/a，全部返回有机肥生产工段综合利用。

2、危险废物
①医疗垃圾（S11）

本项目产生的危险固废主要为医疗垃圾，如鸡只防疫用的注射器、疫苗容器以及破碎疫苗等，产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2016），医疗垃圾属于危险废物，不可随意丢弃，用完后进行及时毁形、消毒处理，然后集中收集在危废暂存间；按照《医疗废物管理条
例》（国务院[2003]第380号令）、《昆明市医疗废物管理规定》（昆明市人民政府63号令）的相关规定，不具备集中处置医疗废物条件的农村，医疗卫生机构应当按照县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门的要求，自行就地处置其产生的医疗废物，可消毒后集中填埋处理。本项目所在位置属于山区，不具备医疗废物集中处置条件，可按照上述规定填埋处置医疗废物。

本项目固体废弃汇总如下表所示。
表4.3-12   项目固体废弃物汇总表

	序号
	产生源
	产生量
	属性
	性质
	处理设施

	S1
	鸡粪便
	17082t/a
	畜禽粪便
	一般固废
	堆肥

	S2
	饲料残渣、毛羽
	438t/a
	饲料、毛羽等
	
	堆肥

	S3
	病死尸体
	3.15t/a
	鸡尸体
	
	安全填埋井

	S4
	生活垃圾
	10.95t/a
	生活固废等
	
	由建设单位运送至环卫部门指定的地点堆放

	S5
	废弃包装物
	2t/a
	编织袋、内衬袋
	
	由厂家回购利用

	S6
	食堂泔水
	2.19t/a
	剩汤、剩饭菜
	
	堆肥

	S7
	破碎鸡蛋
	1.65t/a
	破碎鸡蛋
	
	堆肥

	S8
	化粪池污泥
	1.095t/a
	粪便
	
	堆肥

	S9
	隔油池油污
	0.365 t/a
	油污
	
	堆肥

	S10
	饲料加工设备布袋除尘器粉尘
	0.693t/a
	饲料粉尘
	
	收集后用于蛋鸡饲养

	S11
	有机肥加工除尘
	2.527t/a
	有机肥粉尘
	
	收集后用于有机肥生产

	S12
	医疗垃圾
	0.5t/a
	注射器、疫苗容器以及破碎疫苗等
	危险废物
	毁形、消毒处理后集中收集在危废暂存间，集中填埋处理。


项目运行期物料平衡

1、养鸡过程物料平衡

项目养殖场的常年最大存栏量45万羽蛋鸡，其中成年蛋鸡36万羽，雏鸡9万羽。根据同类企业和业主的养殖经验统计资料，每只成年鸡平均消耗饲料110g/d，雏鸡平均消耗饲料60g/d；则项目鸡消耗饲料总量约为41.0t/d，16425t/a。成年鸡消耗新鲜水2m3/万只*d，雏鸡消耗新鲜水1.8m3/万只*d，鸡饮水消耗新鲜水量约为88.2m3/d，32193m3/a。

根据计算，鸡粪产生量约46.8t/d，17082t/a；饲料残渣及散落毛羽438t/a（其中饲料残渣35.04t/a）。本项目蛋鸡养殖物料平衡见图4.3-2。








图4.3-2  本项目蛋鸡养殖过程物料平衡图（单位：t/a）

2、有机肥生产过程物料平衡

①进料：项目鸡粪、饲料残渣、食堂泔水、化粪池污泥、破碎鸡蛋产生量为17525.3t/a（其中鸡粪17082t/a，饲料残渣438t/a、食堂泔水2.19t/a、隔油池油污0.365t/a、破碎鸡蛋1.65t/a、化粪池污泥1.095t/a）；养鸡场冲洗废水产生量为79.38t/a；生活污水985.5m3/a；辅料量为6000t；菌种年用量为320kg/a，菌种活化用水量为16t/a；合计物料量为24606.18t/a； 

②微生物生存繁殖需要消耗物料及水分4114.90 t/a；
③高温（发酵温度约为60-70℃）发酵使得水分蒸发，蒸发量为10293.93m3/a。

④经高温发酵后肥料产生量为10197.35t/a，含水率29%，肥料干物质量为7240.12t/a，含水量为2957.23t。






















图4.3-3 固体有机肥加工生产工艺流程及产污环节图

污染物排放汇总

根据工程分析，本项目达产年营运期“三废”排放情况汇总详见表4.3-13。
表4.3-13本项目营运期“三废”排放情况汇总表

	污染物名称
	本工程

	
	产生量
	措施
	排放量

	养殖废水
	水量(m3/a)
	79.38
	项目产生的冲洗废水经管道收集后汇入污水存储池（100m3），通过抽水泵打入有机肥生产车间发酵床用于有机肥生产，综合利用。
	0

	
	CODCr(t/a)
	0.481
	
	0

	
	BOD5(t/a)
	0.238
	
	0

	
	NH3-N(t/a)
	0.021
	
	0

	
	TP(t/a)
	0.002
	
	0

	
	TN(t/a)
	0.027
	
	0

	生活污水
	水量(m3/a)
	985.5
	食堂废水经隔油池（1 m3）处理后，与其它生活污水一同排入到化粪池（9m3）预处理后，进入污水存储池（100m3），通过抽水泵打入有机肥生产车间发酵床用于有机肥生产，综合利用。
	0

	
	CODCr(t/a)
	0.345
	
	0

	
	BOD5(t/a)
	0.246
	
	0

	
	SS(t/a)
	0.099
	
	0

	
	NH3-N(t/a)
	0.03
	
	0

	
	TP(t/a)
	0.008
	
	0

	
	动植物油(t/a)
	0.03
	
	0

	废气
	鸡舍
	无组织
	NH3

(t/a)
	2.398 
	项目鸡舍采取鸡粪日产日清、清洗废水及时排至污水存储池、在饲料中添加活菌剂+喷洒生物除臭剂； 
	0.360

	
	
	
	H2S

(t/a)
	0.125 
	
	0.022

	
	有机肥加工车间等
	有组织
	NH3

(t/a)
	0.0812
	有机肥加工间设置引风和收集系统，经过UV 光解除臭设备处理后，经有机肥加工车间设置的

15m 高排气筒排放
	0.00812

	
	
	
	H2S

(t/a)
	0.00787
	
	0.000787

	
	
	
	粉尘t/a
	2.29
	布袋除尘
	0.229

	
	
	无组织
	粉尘t/a
	0.77
	车间阻挡、洒水降尘
	0.308

	
	饲料加工
	有组织
	粉尘(t/a)
	0.73
	采用脉冲式袋式除尘器收集
	0.037

	
	
	无组织
	
	0.01
	自然沉降
	0.01

	
	食堂油烟(kg/a)
	6.75
	安装油烟净化器
	2.70

	
	安全填埋井恶臭
	少量
	生石灰消毒、密封
	少量

	
	备用发电机废气
	SO2 (t/a)
	0.003
	选用环保设备
	0.003

	
	
	烟尘 (t/a)
	0.0013
	选用环保设备
	0.0013

	固废
	鸡粪便
	17082t/a
	收集后，通过转运车到发酵车间，再发酵床上高温发酵后生成肥料外售
	0

	
	饲料残渣、毛羽
	438t/a
	
	0

	
	病死尸体
	3.15t/a
	运输至安全填埋井妥善处理
	0

	
	生活垃圾
	10.95t/a
	运送至罗免镇现有的生活垃圾处置点进行处置
	0

	
	废弃包装物
	2t/a
	由厂家回购利用
	0

	
	食堂泔水
	2.19t/a
	堆肥
	0

	
	破碎鸡蛋
	1.65t/a
	堆肥
	0

	
	化粪池污泥
	1.095t/a
	堆肥
	0

	
	隔油池油污
	0.365 t/a
	堆肥
	0

	
	饲料加工设备布袋除尘器粉尘
	0.693t/a
	回用于饲料生产
	0

	
	有机肥加工除尘
	2.527t/a
	回用于有机肥生产
	0

	
	医疗垃圾
	0.5t/a
	集中收集，暂存在危废间，填埋处理
	0

	噪声
	dB(A)
	65~85
	厂房隔声、距离衰减及植树绿化
	/


建设项目区域环境概况

自然环境概况

地理位置

富民县地处滇中，位于云南省会昆明市西北部，属昆明市五区八县一市之一，县城距昆明23千米。富民县位于东经102°21′~102°47′，北纬25°08′~25°36′之间，海拔1455米至2817米。东临寻甸、嵩明两县，南接五华、西山两区，西与禄丰、武定两县接壤，北和禄劝县山水相连。东西宽44.2公里，南北长51.6公里，总面积993平方千米。自古为川藏、滇北入滇中重镇昆明之要津，素有“滇北锁匙”之称。
本项目位于昆明市富民县罗免镇小甸村委会小甸村。罗免镇位于富民县西北部，距县城18千米。地理坐标东经102°25'57.00"、北纬25°22'40.00"，具体位置详见附图1所示。

地形、地貌

富民县位于昆明市西北部，是个山区较多的县，地势南高北低，东西宽44.2公里，南北长51.6公里。由南向北倾斜，望海山把县境分为螳螂川和款庄河两大水系。最大坝子由永定、勤劳、大营组成，境内盆岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%。螳螂川贯穿其间，坝子西部为金铜盆山，海拔2817米，为富民最高点，最低点海拔1455米，相对高差1362米。中部的望海山，海拔2672米，东部与嵩明分界的老鸦山，海拔2873米，构成富民的三大山脉与两大水系。者北、赤鹫、罗免的田坝为低山环状河谷型，款庄为狭长和河谷型。
项目区位于富民县罗免镇小甸村委会小甸村，地貌属丘陵地区。项目所在区域，未发现影响建设的崩塌，以及泥石流等不良地质灾害，亦未发现大的活动性断裂。

地震

根据国家质量技术监督局的1：4000000《中国地震参数区划图（GB18306-2001）》确定工程区地震动峰值加速度为0.20g，反应谱特征周期为Tg=0.45S，其对应的地震基本烈度为Ⅷ度。按Ⅷ度设防。
项目区的工程地质条件较好，区内无不良地质构造，稳定性较好，工程建设是合理可行的。

水文水系

富民县境内河流有螳螂川、门前河（高桥河）、大营河及其支流新桥河和清水河、龙纳河、龙泉河、木板河等8条；源于境内的有高北河、马拉河、清罗河及天生桥河、新沙河、石板沟6条。境内河流的特点为：旱季水小清澈，雨季水大浑浊。

项目所在区域为螳螂川水系的汇水范围，螳螂川是滇池唯一出水河流，流经西山区海口、安宁市、富民县，禄劝县汇入金沙江，也是滇池出水口的纳污河流。螳螂川沿岸分布有村庄和农田，主要污染源为生活污水及部分居民倾倒的生活垃圾。螳螂川为劣Ⅴ类水体，目前河水主要用途为农田灌溉及一般景观要求。螳螂川富民县境内全场63.4公里，均宽65米，年入境水量86320万立方米，年均秒流量为27.73立方米，最大秒流量500立方米。
距离本项目最近的地表水体是龙纳河小支流，距离项目区东面约1500m，龙纳河属螳螂川左岸的一级支流，位于项目南面约3500m。

2、地下水

评估区根据含水层介质的不同及地下水的赋存形式和水动力条件的差异性，地下水类型可划分为松散层孔隙水、岩溶水，各含水层组特征分述如下：

(1)孔隙水

含水层主要为第四系残坡积层（Q4el+dl）、人工堆积层（Q4ml）的含砾、碎石粘性土内，地下水赋存于孔隙间，主要为大气降水补给，雨季局部含水，且快速排泄，旱季无水，受季节影响大，无固定的地下水位。

(2) 岩溶水

岩溶水含水层主要为二叠系下统（P1）灰岩、石炭系中上统（C2-3）灰岩的碳酸盐岩地层，区域岩溶发育较强，浅部岩溶发育强，浅层岩溶水通过溶蚀裂隙，小型溶孔接受降水补给并运移、排泄；深循环的地下径流较强烈，致使深埋藏的岩溶含水层组富水性强且均匀，深层地下岩溶水赋存、连通、运移以溶洞、溶隙为主导形式。评估区地形坡度变化较大，各类水由高向低补给岩溶水并循环到地下深处，地下水位一般埋深较大。
项目区位于山坡上，场地内未发任何现地下水出露点。根据项目现场调查，平整场地过程中，目前已平整完的最低台阶比场地最高处高差低13m以上，仍然未见地下水出露。项目区及平整开挖台阶土壤主要为红壤和黄壤，土壤层厚度较大。

项目区南面小甸村有一个泉眼，距离项目区约1080m。该泉眼目前无供水功能，出露地表后汇入附近小溪沟，最终汇入龙纳河。项目区周边的居民点目前均使用自来水，村内未发现水井。
气候

富民县地处滇中偏北，属北亚热带季风气候区。气候温和、干湿季分明。夏秋湿热、冬春季节气候性干旱突出；春季多大风天气，升温快；夏季降雨集中，雨热同季，局部有洪涝；秋季降温快，冬季较温暖，但不稳定，寒潮活动较频繁。气温日较差大，年较差小，日照时间长，短波辐射成分多。同时，由于地形复杂，海拔差异大“立体气候”明显，气象要素水平分布极为复杂。

富民县年平均气温15.8℃，最冷月平均气温8.2℃，最热月平均气温21.3℃，历年极端最高气温33℃。极端最低气温-7.0℃，无霜期长，年平均降雨量868.9mm，其中5～10月降雨量为753.5mm，占全年降水量的87%，年平均相随湿度72%，无霜期长，年平均无霜期253天。全年日照2187.7hr，日照百分率49%；年平均风速2.2m/s，最多风向西南风。年平均蒸发量1958.8mm，年雷暴日65天。
土壤

富民县内土壤由棕壤、红壤、紫色土和水稻土四类土壤组成，分属7个亚属15个土属25个土种。其中红壤居首，紫色土居二，水稻土居三、棕壤居四。

根据现场调查，项目区土壤主要为红壤和黄壤。
植被及生物多样性

富民县境内林木资源有针叶林、阔叶林、灌木林和竹林四大类，分常绿和落叶两种，其自然植被以云南松和华山松林为主，又以云南松分布最为广泛。经现场勘查和咨询，项目区不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、国家级森林公园、国家地质公园等。沿线无古树名木，未发现珍稀濒危动植物。项目区内及周边500m范围内未发现国家级和省级保护植物，无云南省人民政府发文保护的古树名木，也无州县发文保护的古树名木，没有发现仅分布于富民县的狭域特有植物。
项目所处地形均为山地，项目区生物多样程度不高，

项目区内主要为荒坡地、坡耕地、一般商品林地和其他土地。路边及埂间分布零星杂草及少量的灌木丛，均属常见种，为典型的次生植被形态，植物结构单一，植物多样性较差。部分为人工种植的核桃树、桃树、杨梅幼苗等经济树种。建设项目区内及周围主要为人工改造后的生态系统，区域内生态环境一般。
项目区及周边分布的野生动物主要为当地常见的鼠类、两栖类、爬行类、鸟类中的普通物种，区域内未发现珍稀濒危动植物，沿线区域由于长期的人类活动干扰，未发现大型野生动物。
环境质量现状及评价

 环境空气质量现状及评价

按照《环境空气质量标准》（GB3096-2012）的要求，本项目所在区域为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准。

为了解项目区环境空气质量现状，建设单位委托云南坤发环境科技有限公司于2018年6月15日至6月21日对项目厂区中部进行大气质量监测。

监测点：设置1个大气环境质量监测点，即项目区中部，具体监测点位见监测布点图所示。

监测因子：PM10、NH3、H2S、TSP、SO2
监测频率：连续七天

评价方法：评价方法采用单项质量指数法，公式如下：
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其中：

Pi—质量指数；

Ci—污染物浓度，mg/Nm3；

Si—评价标准，mg/Nm3。

当Pi＞1时，说明空气受到某种污染物污染；

当Pi＜1时，空气未受到某种污染物的污染。

评价标准：采用《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准。

监测结果见下表：
表 5-1环境空气TSP、PM10、SO2日均值检测结果  单位：μg/m3
	检测点位
	检测结果

	
	TSP
	PM10
	SO2

	厂区中部
	199
	82
	8

	
	187
	73
	7

	
	179
	89
	7

	
	163
	93
	7

	
	211
	96
	11

	
	196
	71
	10

	
	220
	79
	7

	标准值
	300
	150
	150

	是否达标
	达标
	达标
	达标


表 5-2  NH3、H2S监测结果   单位：mg/m3
	检测点位
	采样日期
	采样时段
	检测项目

	
	
	
	H2S
	NH3

	厂区中部
	2018.06.15
	02:00~03:00
	＜0.001
	＜0.01

	
	
	08:00~09:00
	0.001
	0.010

	
	
	14:00~15:00
	0.003
	0.016

	
	
	20:00~21:00
	＜0.001
	0.012

	
	2018.06.16
	02:00~03:00
	＜0.001
	0.010

	
	
	08:00~09:00
	＜0.001
	0.012

	
	
	14:00~15:00
	0.003
	0.018

	
	
	20:00~21:00
	0.001
	0.013

	
	2018.06.17
	02:00~03:00
	0.001
	＜0.01

	
	
	08:00~09:00
	＜0.001
	0.011

	
	
	14:00~15:00
	0.003
	0.016

	
	
	20:00~21:00
	0.001
	＜0.01

	
	2018.06.18
	02:00~03:00
	＜0.001
	＜0.01

	
	
	08:00~09:00
	0.001
	0.011

	
	
	14:00~15:00
	0.002
	0.018

	
	
	20:00~21:00
	＜0.001
	0.011

	
	2018.06.19
	02:00~03:00
	0.001
	0.010

	
	
	08:00~09:00
	0.001
	0.011

	
	
	14:00~15:00
	0.003
	0.018

	
	
	20:00~21:00
	＜0.001
	0.012

	
	2018.06.20
	02:00~03:00
	0.001
	＜0.01

	
	
	08:00~09:00
	0.001
	0.011

	
	
	14:00~15:00
	0.003
	0.018

	
	
	20:00~21:00
	0.001
	0.010

	
	2018.06.21
	02:00~03:00
	＜0.001
	0.010

	
	
	08:00~09:00
	0.001
	＜0.01

	
	
	14:00~15:00
	0.003
	0.017

	
	
	20:00~21:00
	＜0.001
	＜0.01

	标准值
	
	0.010
	0.200

	是否达标
	
	达标
	达标


根据监测结果，评价区的SO2、TSP、PM10未出现超标，能满足GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准；NH3、H2S均能够满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准。
 地表水环境质量现状及评价
本项目最近的地表水体是龙纳河小支流，距离项目区东面约1500m；属螳螂川流域。按《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，龙纳河及其小支流未做水功能区划。龙纳河入口位于螳螂川富民大桥—普渡河桥河段，指定功能为工业用水，执行《地表水环境质量标准》（ GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。本项目运行期不排污水，对周边地表水体基本无影响。

根据《昆明市环境状况公报2017年》，螳螂川富民大桥断面水质类别为劣V类，普渡河桥断面水质类别为III类，部分断面水质不能满足《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》要求。螳螂川主要受上游滇池出水水质影响，同时受螳螂川、普渡河沿线生活污染源、农业面源污染的影响，导致河流水质不能达标。
龙纳河小支流小支流属于山区小河流，主要受到两岸生活污染源、农业面源污染的影响。
 声环境质量现状及评价

为了解评价区域目前声环境质量现状，建设单位委托云南坤发环境科技有限公司于2018年6月15日至16日对项目区厂界四周进行了现状监测。

监测布点：共设置4个声环境质量现状监测点，分别为厂界东、南、西、北四个方向。具体监测点位见监测布点图所示。

监测方法：监测区域环境噪声，等效连续A声级，监测方法按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定执行。

监测时间及频率：连续监测2天，每天昼间、夜间各监测一次。

监测结果见下表：

表 5-3 声环境监测结果表    单位：dB(A)
	测点名称
	2018/6/15
	2018/6/16

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	厂界东侧
	54.3
	44.2
	54.9
	44.8

	厂界南侧
	52.7
	44.9
	53.8
	44.1

	厂界西侧
	51.9
	43.7
	52.4
	43.3

	厂界北侧
	53.4
	43.2
	55.1
	43.8

	标准值
	60
	50
	60
	50

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


从监测结果数据统计表中可见，区域声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

 生态环境质量现状

本项目共占地5.33hm2（80亩），其中荒坡地1.265 hm2、坡耕地1.546 hm2、一般商品林地1.9146hm2，和其他土地0.6044hm2。

1、调查方法

①访问调查及资料收集

向当地的居民详细询问了解当地的林业资源情况、野生植物的种类组成相关情况。走访乡镇干部及群众，了解野生植物的种类和变动情况。

②调查范围

以项目区厂界外扩200m范围，作为调查范围。
2、调查结果
（1）评价区植被类型

工程评价区内地表已基本无自然植被分布，大部分为人工植被和人工林，少部分为田边地角、沟渠、田间道路边的草丛植被；植被覆盖率大约在60%左右。

（2）植物种类

评价区主要植物物种有桃树、杨梅、核桃树、梨树、桉树、云南松、滇杨以及紫茎泽兰、鬼针草、熟地草、蒲公英、车前草等。

（3）动物

评价区的野生脊椎动物主要有家鼠、田鼠、松鼠、麻雀、乌鸦、燕子、斑鸠、山雀、壁虎、菜花蛇等。

评价区人类活动动较频繁，野生动物主要为当地常见种，缺乏大型动物、常见的小型动物主要以鸟类、爬行动物为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如家鼠、田鼠等，鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子等，爬行动物主要一蛇类为主，如菜花蛇等。
经实地调查，评价区所有的植被类型在富民县域内均有广泛分布，评价范围内没有发现国家和省级重点保护的珍稀濒危保护物种和古树名木，也未发现规定保护的野生动物。植被多为经济林木树种。没有大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所。小型兽类以啮齿类种类和数量居多；鸟类种类相对于兽类要多一些。从整体上讲，评价区的陆栖脊椎动物种类不多、数量较少、物种多样性不丰富。
地下水环境质量现状

项目区位于山坡上，场地海拔高程约2100~2160m，场地内未发任何现地下水出露点。根据项目现场调查，平整场地过程中，目前已平整完的最低台阶比场地最高处高差低13m以上，仍然未见地下水出露。项目区及平整开挖台阶土壤主要为红壤和黄壤，土壤层厚度较大，防水性能较好。
项目周边分布主要村庄为小甸村、马鞍桥村、撤嘎拉村、冷饭桥村。根据现场踏勘及走访周边居民，项目区南面小甸村有一个泉眼，距离项目区约1080m。该泉眼目前无供水功能，出露地表后自由漫流，最终汇入龙纳河。该泉眼海拔高程为1875m，与项目区高差约为225m~285m，项目区土壤主要为红壤和黄壤，具有较强的防污性能，地表植被现状为商品林地和坡耕地，可以认为项目区包气带厚度大于100m。

根据项目区水文地质图（附图7），项目所在的水文地质单元与项目区南面约1080m处的小甸村泉眼所在的水文地质单元属于同一个水文地质单元，从理论上来说存在水力联系。因此，本次环评对项目区南面小甸村泉眼进行水质监测具有代表性，是可行的。
村民用水均为自来水，村内无水井。项目不在饮用水源保护区内。

本项目使用小甸村自来水，不在项目区内打井，项目产生的废水全部回用，不外排。

为了解项目区南面小甸村泉眼水环境质量现状，建设单位委托云南坤发环境科技有限公司于2018年6月15日至17日对该泉眼水质进行了现状监测。

监测布点：共设置1个地下水质量现状监测点，即项目区南面小甸村泉眼，具体监测点位见监测布点图所示。
监测时间及频率：连续监测3天。

监测结果见下表：

表5-5    地下水质量监测结果表 
	检测点位
	项目区南面小甸村泉眼
	III类标准值
	是否达标

	    采样日期

项目
	2018.06.15
	2018.06.16
	2018.06.17
	
	

	样品状态
	无色、无味、清澈
	无色、无味、清澈
	无色、无味、清澈
	无
	达标

	pH（无量纲）
	8.04
	7.99
	8.01
	6.5-8.5
	达标

	氨氮（mg/L）
	0.054
	0.068
	0.056
	≤0.2
	达标

	总硬度（mg/L）
	248
	252
	242
	≤450
	达标

	溶解性总固体（mg/L）
	172
	124
	123
	≤1000
	达标

	总大肠菌群（个/L）
	1.1×102
	1.0×102
	1.0×102
	≤3.0
	超标

	高锰酸盐指数（mg/L）
	0.700
	0.766
	0.618
	≤3.0
	达标

	硫酸盐（mg/L）
	25.9
	25.2
	28.4
	≤250
	达标

	氯化物（mg/L）
	3.65
	3.24
	3.71
	≤250
	达标

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.777
	0.689
	0.806
	≤20
	达标

	铁（mg/L）
	0.045
	0.035
	0.036
	≤0.3
	达标

	镉（mg/L）
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	≤0.01
	达标


根据监测结果，项目区南面小甸村泉眼除总大肠菌群超标外，其余监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。总大肠菌群超标的原因是泉眼附近有部分村民的生活污水乱排乱倒，导致泉水受到污染。

环境影响分析与评价

施工期环境影响分析与评价

本项目在施工期间各项施工活动将不可避免的对周围环境产生不同程度的影响。主要包括废气和粉尘、噪声、固体废物、废水等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。以下就这些环境污染加以分析。

施工期水环境影响分析

1、施工废水环境影响分析

施工废水主要为设备、工具清洗污水。项目施工污水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工污水监测资料：污水悬浮物浓度约为500mg/L -2000mg/L，pH值9-12。施工过程中设备、工具清洗等产生的污水量小，主要污染物为悬浮物。

施工产生的废水产生量约为2m3/d，产生的施工废水沿排水沟就近排入到附近的沉砂池内（1个，3m3），沉淀后回用于施工现场洒水抑尘等，不外排，对地表水无影响。

2、施工人员清洁废水环境影响分析

施工期产生的生活污水量合计约0.8m3/d，水中主要污染物为SS、COD、BOD、NH3-N等。施工人员粪便拟设置临时旱厕进行收集。少量的洗涤废水经沉淀后用于施工区降尘，不外排。粪便污水用旱厕收集处理，旱厕请当地农民定期清掏后，作为农肥使用，对地表水环境影响小。

3、雨天形成地表径流污染的影响分析

项目基础开挖和基础施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后可能造成水体污染，致使水体水质下降。由于项目当地为无明显侵蚀区域，面积较大，地表径流产生的面源污染很小，环评要求施工期应在施工场地周围布设临时截排水沟，在排水沟入河处设置临时沉淀池（50m3），场地含泥沙雨水经截排水沟汇集至临时沉淀池，经沉沙后，溢流出的雨水直接外排，雨水收集池内剩余的雨水非雨天可回用于洒水降尘，避免扬尘污染，对环境水质影响很小。
综上可得出施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，大部分影响可消除，施工期造成的生态破坏也可得到一定程度的恢复。

施工期大气环境影响分析

（1）施工期扬尘环境影响分析
施工过程扬尘污染的危害不容忽视。在施工现场的作业人员，如长时间吸入大量微细尘埃，不但会引起各种呼吸道疾病，而且，粉尘有可能携带有病源菌，还会传染其它各种疾病，严重威胁施工人员的身体健康。此外，粉尘飘落在各种建筑物和树木树叶上，将会影响景观。
项目施工期对环境空气影响的主要污染物为扬尘。扬尘大致分为以下三大方面：①施工扬尘；②堆场扬尘；③道路扬尘。施工期扬尘量的多少随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素而变化。

施工期对空气环境影响的主要污染物为施工扬尘。在项目的施工建设过程中，由于基础地基的开挖、填平等整地工作，土石方及有关建筑材料的运输、堆放过程中，都将会产生不同影响程度的粉尘。特别是在有风的情况下，会导致施工现场尘土飞扬，使空气中颗粒物含量升高，影响空气环境质量。但由于施工过程中产生的扬尘大多是项目开挖后本身的尘土，粒径较大，多数沉降于施工现场，扬尘呈无组织排放，根据云南环境监测中心站对其它建筑施工现场的扬尘污染监测，在距离施工现场边界50m处，TSP最大浓度达到4.53mg/m3，在150m处最大浓度达到1.51mg/m3，在300m处才低于0.5mg/m3。根据类比分析，本项目施工产生的无组织扬尘影响范围主要在施工现场周围300m内。
本项目所在地主要风向为西南风，环境空气保护目标是项目南侧约810m的小甸村、东侧约240m的2户小甸村散户、南侧约1950m的马鞍桥村、西南侧约1780m的撤嘎拉村、东侧约1440m 的冷饭桥村；距离较远，有山体和树林阻隔，施工扬尘对其环境空气影响甚微。而且施工方通过采取通过洒水降尘的方式，以及对堆放于场区内的建筑材料、临时堆土场采取遮盖措施，对运输车辆采取封闭式运输、严禁超载的措施，减少施工扬尘产生量，可大大降低影响程度，随着施工的结束，影响会随之消除。
（2）机械尾气对环境空气的影响
施工机械和运输车辆在施工期间产生的废气主要是CO、碳氢化合物等。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，可以达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准。
（3）装饰废气环境空气影响
装饰废气主要源于装修材料，装修过程中使用的油漆、涂料等，都会释放一些对人体有害的化学物质，如甲醛、聚甲醛、甲醇及油漆和涂料喷涂产生的废气，属无组织排放，量较少。项目所用涂料量不大，所排放废气有限。本评价要求建设单位使用环保型涂料，大大降低了使用过程中废气的产生量。室内装修过程中所产生的废气经自然扩散后，对周边环境产生的影响较小。

（4）施工期环境空气影响结论
本项目施工期对大气环境造成的影响主要为TSP和PM10。通过合理布局，场界做好遮挡、落实洒水降尘、文明施工等措施后，施工期扬尘对周边大气环境的影响是可以接受的。施工尾气和装饰废气通过自然稀释、扩散对评价区域环境空气影响不大。

综合分析，通过严格落实环保措施，该项目建筑施工产生的环境空气影响是可以控制的，且随着施工期的结束而逐渐减弱、消失。
施工期声环境影响分析

施工噪声源强分析

施工噪声主要来自于施工机械噪声和施工运输车辆的流动噪声。施工机械噪声是项目施工建设中的主要污染因子，由于施工机械多在露天作业，噪声传播远，影响范围大但有时段性；施工结束后，其噪声影响也将随之消失。

常见的施工机械有：挖掘机、装载机、载重汽车等，其噪声级在72～95dB(A)，主要机械设备噪声级见下表所示。

表 6-1 施工机械噪声强度
	序号
	声源
	声级dB（A）

	1
	挖掘机
	84

	2
	推土机
	86

	3
	搅拌机
	85

	4
	振捣机
	90

	5
	大型载重机
	92

	6
	切割机
	90

	7
	电锯
	84

	8
	电焊机
	85

	9
	电钻
	85


施工噪声影响预测模式

施工机械在露天条件下作业，产生的声能量按自由声场形式向四周传播，其声能量也随着衰减，根据噪声衰减公式：

L A(r)= L A(r0)－20lg(r/r0)-△L

式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)；

LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)；

ro、r——距声源的距离，m；

△L——其它衰减因子，dB(A)。

对各种设备声源在不同距离的衰减计算结果见下表。

表6-2 各种噪声源在不同距离处的噪声贡献值

	设备名称
	1m
	5m
	10m
	20m
	40m
	50m
	70m
	100m
	150m
	200m

	衰减值
	0
	14
	20
	26
	32
	34
	37
	40
	44
	45

	推土机
	86
	72
	66
	60
	54
	52
	49
	46
	42
	41

	搅拌机
	85
	71
	65
	59
	53
	51
	48
	45
	41
	40

	振捣机
	90
	76
	70
	64
	58
	56
	53
	50
	46
	45

	挖掘机
	84
	70
	64
	58
	52
	50
	47
	44
	40
	39

	大型载重机
	92
	78
	72
	66
	60
	58
	55
	52
	48
	47

	切割机
	90
	76
	70
	64
	58
	56
	53
	50
	46
	45

	电锯
	84
	70
	64
	58
	52
	50
	47
	44
	40
	39

	电焊机
	85
	71
	65
	59
	53
	51
	48
	45
	41
	40

	电钻
	86
	72
	66
	60
	54
	52
	49
	46
	42
	41


根据上表所示，敏感点处贡献值采用产噪较大设备经衰减后的对敏感点的贡献值。本项目产噪较大设备为大型载重机，以92dB(A)进行衰减叠加计算。

如果将施工机械看做点声源，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间噪声限值为70 dB(A)，夜间限值为55 dB(A)，从上表可以看出：昼间施工机械距场界昼间20m、夜间70m可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），影响范围主要集中在200m内。

施工噪声影响结果分析

施工机械噪声值一般在65～92dB（A）之间，距离本项目最近的保护目标为东侧约240m的2户小甸村散户、其次是小甸村，距离本项目810m，距离较远，不在本项目声环境评价范围内，施工期间，经过距离衰减和绿化吸声后对环境保护目标基本无影响。

施工期固体废弃物影响分析

1、弃土石环境影响分析
本项目初期建设主要为挖方，本工程挖方1930m3，其中土石方开挖1300 m3，剥离表土630m3；厂区场地平整过程有挖方、填方产生，考虑到充分利用现有地形，开挖的土石方尽量用于工程回填，回填剩余的土石方用于绿化和进场道路填筑，无弃渣外运。项目施工期土石方工程对环境造成的影响是可以接受的。
2、建筑垃圾环境影响分析
施工期产生的建筑垃圾主要为钢筋、混凝土、木材、沙、块石、石碴料等。施工期将产生建筑垃圾约128.56t。拟集中收集，能回收利用的部分（如钢筋、木材等）进行回收利用，无法回收利用的部分（如石块、石渣料等）用于厂区铺路等综合利用，不外排。
3、生活垃圾环境影响分析
生活垃圾预计施工期排放总量为3.6t。对环境的危害不容忽视，垃圾发出的恶臭令人生厌，在夏季更易腐败变质，是苍蝇、蚊虫孽生、致病细菌繁衍、鼠类肆虐的场所。因此，应对生活垃圾加以集中处理，施工期内应禁止乱扔垃圾，避免垃圾场地成为苍蝇聚集地，增加流行病传播机率，生活垃圾经临时的生活垃圾收集系统收集后，由建设单位运送至环卫部门指定的地点堆放。

4、化粪池污泥环境影响分析
项目临时施工场地设置1个旱厕，化粪池污泥产生量为5kg/d，整个施工期产生的化粪池污泥量为1.8t/a。

化粪池污泥委托当地村民进行清掏，用于农田施肥，待施工期结束后，粪便清运完后，对旱厕进行就地填埋。
根据以上分析，施工期固废能够得到妥善处置，施工期固废对环境影响小。
施工期生态环境影响分析

施工期对陆生植被的影响
项目的施工建设必然会对所在区域的生态环境带来一定的破坏，使现有的土地利用类型发生变化，许多地表植被会消失，同时各种机械车辆碾压和施工人员的践踏及土石的堆放，也会对植被造成较为严重的破坏和影响。随着施工期的进行，征地范围内的一些植物种类将会消失，绝大部分的植物种类数量将会大大减少，区域生物多样性受到一定影响。
根据植被现状调查，项目区内主要为荒坡地、坡耕地、一般商品林地和其他土地，路边及埂间分布零星杂草及少量的灌木丛，均属常见种，为典型的次生植被形态，植物结构单一，植物多样性较差。部分为人工种植的核桃树、桃树、杨梅幼苗等经济树种。建设项目区内及周围主要为人工改造后的生态系统，区域内生态环境一般。此外，无国家重点保护的珍稀濒危植物和野生植物。故本项目建设施工对植物区系、植被类型的影响不大，不致于引起任何种类和植物类型的消失灭绝，且随着施工期的结束，经过绿化建设，植被会得到逐步恢复，将可弥补植物种属多样性的损失。

施工期对陆生动物的影响
施工期对野生动物的主要影响因素有车辆运输、工程建设，可能影响野生动物的栖息环境。
施工期间，施工地段将有相当数量的人员活动，施工人员可能的行为方式如采挖植物和直接捕杀野生动物的行为，会对周围野生动物造成不利的影响。

从现状调查情况看，评价区内的小型哺乳类动物，如家鼠、松鼠、田鼠等，都是广布种，不具有保护价值，因此，只要加强环境保护措施及对施工人员的监督和环保意识的宣传，本工程对区域内野生动物不会产生大的影响。
施工过程的水土流失

根据项目特点及工程区地形地貌等条件，工程建设过程中开挖主要包括：场区平整、建筑物基础开挖、道路及硬化区开挖平整、绿化区造地形等方面。建设过程中不仅破坏了地表的植被和土壤，而且改变了原有的地形和地貌，并形成大面积的开挖面积松散的堆积体。项目所在区域雨量集中，裸露的地表，松动的土层，土壤抗蚀能力较差，经雨水冲刷，容易引发水土流失，会对区域生态环境和社会环境造成不利影响。可能产生的危害有以下几个方面： 
（1）严重水土流失将可能导致局部生态环境恶化，尤其以对水体影响为大，使河道淤塞，降低其调洪、泄洪功能。

（2）导致水土流失加剧，森林生态系统遭到破坏，涵养水源能力减弱。

（3）水土流失导致耕地保土、保水、保肥能力减弱，土地资源被破坏。

（4）工程在施工中产生的弃土、弃石、弃渣，如果不采取水土保持措施，将产生严重的水土流失或者山地灾害，对下游的道路、农田、水利设施造成直接的危害。

（5）项目建设将占用部分土地，施工造成的土流失使项目区土层减薄，土地费力下降，植被恢复困难，导致汛期不能滞留雨水，涵养水源能力减弱，致使冬春干旱季节，抗旱能力减低，灾害频繁发生。

（6）建设期造成大面积裸露疏松地表和弃土、弃渣的沿坡临时堆放，由于没有任何植被覆盖，雨季极易产生径流冲刷，加剧土壤侵蚀，轻者直接影响工程建设；严重的造成大量的冲沟，危及工程本身的安全。

根据主体工程资料的分析，在主体工程设计中项目区各区域已充分考虑了排水、场地硬化以及场地绿化等具有水土保持功能的措施，主体工程完工后这些措施基本能满足水土保持要求。但在工程建设施工期间，主体工程规划设计的具有水土保持功能的措施难于及时到位发挥作用，因此水土保持防治的主要任务是加强建设期间的水土保持管理工作，根据项目区自然条件及工程建设的特点，做好施工过程中的临时防护工作，以减少建设期间的水土流失。

本项目未编制水土保持方案，但是拟采取一些措施进行水土流失防治措施，如挡墙、绿化带、排水沟等，通过实施措施可大大减少工程施工期的水土流失量，改善和工程区域的生态环境质量，将项目建设造成的水土流失影响降低到最小。

本项目建设过程中，会改变原有用地类型，将荒坡地、坡耕地、一般商品林地和其他土地变为建设用地，但由于本项目属于养殖行业，建筑占地面积相对小，项目占地范围内无原生植被，无珍稀濒危保护动植物分布，本项目占地对周围生态环境影响轻微。
运营期环境影响分析与评价

运营期大气环境影响分析

6.2.1.1鸡舍废气

随着养殖业生产集约化程度的不断提高，养殖场的恶臭对大气污染已构成了环境污染，使人类生存环境下降，使畜禽生产力下降，对疫病的易感性提高或直接引起某些疾病，从而引起普遍关注。

养殖场恶臭来自动物粪便、污水、饲料等腐败分解，养殖动物的新鲜粪便、消化道排出的气体，皮脂腺和汗腺的分泌物，粘附在体表的污物等，经微生物作用产生难闻气味。但本项目恶臭主要来源是养殖粪便排出体外之后的腐败分解。影响养殖场恶臭产生的主要因素是清粪方式、管理水平、粪便和污水的无害化处理程度。同时，也与场址规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

根据有关文献，引起养殖场恶臭的物质经鉴定有160种以上化合物。包括多种挥发性有机酸类（Acid）、醇类（Alcohls）、酚类（Phenols）、酮类（Kelones）、酯类（Esters）、胺类（Amines）、硫醇类（Mercaptans）以及含氮杂环类物质。其中主要有三大类化合物：挥发性脂肪酸、酚类化合物，吲哚。养殖场中的恶臭是由许多单一的臭气物质复合作用生成的。其中对环境危害最大的恶臭物质是NH3和H2S。

氨为无色气体，具有刺激性臭气，比空气轻，易溶于水。氨能刺激黏膜，引起黏膜充血，喉头水肿，氨吸入呼吸系统后，可引起上部呼吸道黏膜充血、支气管炎，严重者可引起肺水肿、肺出血等。低浓度的氨可刺激三叉神经末稍，引起呼吸中枢的反射性兴奋。吸入肺部的氨，可通过肺泡上皮组织进入血液，引起血管中枢神经的反应，并与血红蛋白结合，置换氧基，破坏血液的运氧功能。如果短期吸入少量的氨，可被体液吸收，变成尿素排出体外。而高浓度的氨，可直接刺激肌体组织，引起中枢神经系统麻痹、中毒性肝病、心肌损伤等症。空气中如含有47.5mg/m3的氨，可使养殖动物的增重滞缓。

硫化氢是一种无色、易挥发的恶臭气体，比空气重，易溶于水。硫化氢的危害主要是刺激人的黏膜，当硫化氢接触到动物黏膜上的水分时，很快溶解并与黏液中的钠离子结合生成硫化钠，对黏膜产生刺激作用，引起结膜炎，表现流泪、角膜混浊、畏光等症状，同时引起鼻炎、气管炎、咽喉灼伤，以至肺水肿。人若经常吸入低浓度的硫化氢，可出现植物性神经紊乱，偶然发生多发性神经炎。硫化氢在肺泡内很快被吸收进入血液内，氧化成硫酸盐或硫代硫酸盐等；游离在血液中的硫化氢，能和氧化型细胞色素氧化酶中的三价铁结合，使酶失去活性，以致影响细胞的氧化过程，造成组织缺氧。长期处于低浓度的硫化氢的环境中，牲畜体质变弱，抗病能力下降，易发生肠胃病、心脏衰弱等；高浓度的硫化氢可直接抵制呼吸中枢，引起窒息或死亡。硫化氢对人类的危害也相当大，低浓度时即可引起慢性中毒，高浓度（大于900mg/m3）时，可直接抵制呼吸中枢，引起窒息死亡。

根据本项目的特征，确定主要污染因子确定为NH3、H2S等恶臭气态污染物，经判断本项目大气属于三级评价，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）要求，本次大气环境影响评价采用估算模式SCREEN3。估算模式SCREEN3是一个单源高斯烟羽模式，可计算点源、火炬源、面源和体源的最大地面浓度，以及下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某个地区有可能发生。估算模式利用预设的气象条件进行计算，通常其结果大于进一步预测模式的计算浓度值。所以经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守计算结果。
（1）预测因子
根据项目排污特征确定预测因子：H2S、NH3
（2）预测方案
养殖场组织源主要是恶臭面源污染，因此预测方案采用面源模式进行预测。
预测因子排放源强见工程分析一章。

（3）源强参数确定
本评价大气环境影响预测根据面源排放特点，进行污染源排放污染物贡献浓度的对环境的影响。养殖场废气污染物源强见下表所示。

表 6-3恶臭污染源面源一览表

	序号
	污染源
	面积
	排放速率（kg/h）
	面源高度m

	
	
	长m
	宽m
	NH3
	H2S
	6

	1
	鸡舍
	252
	100
	0.0411
	0.0026
	


（4）预测模式及参数选取
如果面源或无组织排放源所占的面积S≤1km2，网格内的cs按下式计算：
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为沿上风方自接受点至面源最远边缘的距离。一般情况，可只计算网格内的平均浓度这时，
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S ≤1Km2时，网格外的cs可按7.5.1中的点源扩散模式计算，但需对扩散参数σy和σz进行修正，修正后的σy、σz分别为：
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式中：Ly— 面源迎风侧的边长，m；

[image: image15.wmf]H

— 面源平均排放高度，m。

1）预测结果与影响分析

根据HJ2.2－2008《环境影响评价技术导则－大气环境》，本评价采用HJ2.2－2008推介的SCREEN3模式进行估算。

项目区周围地势比较开阔，周边主要为商品林地及荒草地、坡耕地等，本次评价按导则将周围地形取为简单地形。本次环评采用HJ2.2－2008推介的SCREEN3模式仅分别对H2S、NH3两种污染物下风向的地面浓度进行计算分析，并计算相应浓度的的占标率，结果如下。

表 6-4  鸡舍恶臭气体采用估算模式计算结果表

	序号
	距源中心下风向距离D/m
	NH3
	H2S

	
	
	下风向预测浓度Cil/（mg/m3）
	浓度占标率Pil/%
	下风向预测浓度Cil/（mg/m3）
	浓度占标率Pil/%

	1
	10
	0.003392
	1.696
	0.000215
	2.146

	2
	100
	0.005651
	2.8255
	0.000358
	3.575

	3
	200
	0.008149
	4.0745
	0.000516
	5.155

	4
	240小甸村散户
	0.008545
	4.2725
	0.000541
	5.405

	5
	300
	0.00882
	4.41
	0.000558
	5.579

	6
	353
	0.009036
	4.518
	0.000572
	5.716

	7
	400
	0.008927
	4.4635
	0.000565
	5.647

	8
	500
	0.008333
	4.1665
	0.000527
	5.272

	9
	600
	0.007618
	3.809
	0.000482
	4.819

	10
	700
	0.006905
	3.4525
	0.000437
	4.368

	11
	800
	0.006249
	3.1245
	0.000395
	3.953

	12
	810小甸村
	0.006188
	3.094
	0.000392
	3.915

	13
	900
	0.005662
	2.831
	0.000358
	3.582

	14
	1000
	0.005138
	2.569
	0.000325
	3.25

	15
	1100
	0.004677
	2.3385
	0.000296
	2.958

	16
	1200
	0.004272
	2.136
	0.00027
	2.703

	17
	1300
	0.003914
	1.957
	0.000248
	2.476

	18
	1400
	0.003596
	1.798
	0.000228
	2.275

	19
	1440冷饭桥村
	0.00348
	1.74
	0.00022
	2.201

	20
	1500
	0.003315
	1.6575
	0.00021
	2.097

	21
	1600
	0.003064
	1.532
	0.000194
	1.938

	22
	1700
	0.002841
	1.4205
	0.00018
	1.797

	23
	1780撤嘎拉村
	0.00268
	1.34
	0.00017
	1.695

	24
	1800
	0.002642
	1.321
	0.000194
	1.938

	25
	1900
	0.002464
	1.232
	0.00018
	1.797

	26
	1950马鞍桥村
	0.002382
	1.191
	0.000151
	1.507

	27
	2000
	0.002306
	1.153
	0.000146
	1.459

	28
	2100
	0.002166
	1.083
	0.000137
	1.37

	29
	2200
	0.002043
	1.0215
	0.000129
	1.292

	30
	2300
	0.001931
	0.9655
	0.000122
	1.221

	31
	2400
	0.001827
	0.9135
	0.000116
	1.156

	32
	2500
	0.001733
	0.8665
	0.00011
	1.096


表 6-5 鸡舍各污染物下风向最大落地浓度

	污染物
	下风向预测最大浓度Cil/（mg/m3）
	最大浓度占标率

Pil/%
	距污染源中心距离

(m)

	H2S
	0.000572
	5.716
	353

	NH3
	0.009036
	4.518
	353


根据上表的计算结果，两种污染物的最大地面浓度占标率分别为Pmax（H2S）=5.716%，Pmax（NH3）=4.518%。

最大落地浓度均是在估算模式对若干气象条件预测筛选后的最大值，已考虑了污染最严重的情况，甚至有些最大值在当地气象情况下一般不会发生，因此用估算模式的最大落地浓度来分析环境影响具有很高的可靠性，若环境敏感区在假设的极端情况下不会超标，那在现实中也不会超标。预测值，是一个极限浓度值（该值只用来描述极端情况下污染浓度达到的水平）。最大地面浓度出现在污染源下风向353m处，在整个评价区域内不会造成任何一个敏感点出现超标情况。

本项目所在地主要风向为西南风，环境空气保护目标是项目南侧约810m的小甸村、东侧约240m的2户小甸村散户、南侧约1950m的马鞍桥村、西南侧约1780m的撤嘎拉村、东侧约1440m 的冷饭桥村；距离较远，且位于项目上风向或侧风向；根据估算结果，可以看出废气的落地浓度值均较小，对周边保护目标的影响较小。

2）恶臭嗅觉阈值距离范围以及对敏感点的影响分析

①
厂界范围处的预测值小于嗅觉阈值，表明在厂界外不会感觉恶臭，对周围大气环境影响较小。

②距本项目最近的敏感点为东侧约240m的2户小甸村散户、其次为南侧约810m的小甸村；养鸡场恶臭对这2户散户有一定的影响，但是根据预测结果，H2S、NH3两种污染物在敏感目标处地面浓度未出现超标，影响较小。

③此外，项目采用喷洒大力克、万洁芬除臭剂，可有效减少臭气的排放，此外，项目鸡粪采用自动清粪系统干清粪排出鸡舍后，清运到有机肥生产车间发酵生产有机肥。
综上所述，本项目产生的恶臭对敏感点的影响较小，在可接受范围以内。
3）大气环境防护距离

大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的相关要求，本次评价采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放的大气环境防护距离，根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算模式软件进行计算。计算参数选取和结果见表6-6，计算过程截图见6-1和6-2。
根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）上的要求，该项目计算得到的大气环境防护距离为0m，H2S、NH3均无超标点，无需设置大气环境防护距离。
表 6-6  项目废气大气防护距离的影响因子

	污染物名称
	面源高度
	面源长度
	面源宽度
	排放速率
	小时（一次）评价标准

	H2S
	6m
	252m
	100m
	0.0026kg/h 
	0.01mg/m3

	NH3
	6m
	252m
	100m
	0.0411kg/h 
	0.2mg/m3
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图6-1   H2S大气环境防护距离计算截图
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图6-2  NH3大气环境防护距离计算截图
4）卫生防护距离

卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。
根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），3.2的规定：“新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开3.1规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在3.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。”

根据《关于大气环境防护距离与卫生防护距离执行要求的说明》，明确规定现行国家标准中尚有效的各行业卫生防护距离标准，首先应执行该卫生防护距离标准。因此，本项目卫生防护距离为500m。环评要求500m卫生环境防护距离告知罗免镇村民房建规划处，养殖场周围500m范围内不得新建居民住宅、医院、学校等设施。

此外，本评价要求卫生防护距离内，规划控制要求如下：
①该项目建成后，禁止在卫生防护距离内建设居民聚集区、医院、学校等不宜建设项目。

②可在卫生防护距离内建设与养殖基地配套的农业项目，使得实现本区域内的土地可持续利用；

距本项目最近的敏感点为东侧约240m的2户小甸村散户、其次为南侧约810m的小甸村；2户小甸村散户在卫生防护距离之内，小甸村在卫生防护距离之外。建设单位与这2户散户协商，同意这两户村民劳动力进入该养鸡场务工，这两户村民一致同意养鸡场建设。

本项目厂界外500m范围内不宜新增常住居民。根据现场踏勘及实地测量，此范围内无集中居民点，故本项目废气的排放对周围环境影响不大。
6.2.1.2有机肥加工车间废气

（1）预测模式
有机肥生产车间废气污染源较单一，本次评价大气预测采用HJ2.2-2008《大气环境影响评价导则—大气环境》中推荐的估算模式SCREEN3进行预测。项目运行期恶臭：氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中“新改扩建”二级标准。

（2）预测因子及源强
点源预测污染因子为TSP、NH3、H2S；面源预测因子TSP、NH3、H2S。根据工程分析确定本次预测因子排放源强，分别详见表6-7和表6-8、表6-9。
表6-7  项目有机肥生产车间恶臭气体有组织排放情况表

	工段
	污染物
	产生浓度(mg/Nm3)
	产生量(t/a)
	废气量(Nm3/h)
	末端处理方式
	去除率(％)
	排放浓度(mg/Nm3)
	排放量
	排气筒

尺寸

(H/Ф)m

	
	
	
	
	
	
	
	
	(kg/h)
	(t/a)
	

	有机肥车间
	NH3
	0.921
	0.0812
	10000
	抽风至UV光解除臭设备
	90
	0.092
	0.00092
	0.00812
	15/0.2

	
	H2S
	0.089
	0.00787
	10000
	
	90
	0.0089
	0.000089
	0.000787
	15/0.2


表6-8  有机肥粉碎、筛分、打包无组织废气排放情况表
	污染源
	预测因子
	面源长度m
	面源宽度m
	排放源高度m
	年排放小时数h
	排放工况
	源强kg/h
	执行标准值(mg/m3)

	粉碎、筛分、打包
	粉尘
	51.5
	20
	6
	2400
	正常连续排放
	0.071
	0.3


表6-9  有机肥粉碎、筛分、打包有组织废气排放情况表
	工段
	污染物
	产生浓度(mg/Nm3)
	产生量(t/a)
	废气量(Nm3/h)
	末端处理方式
	去除率(％)
	排放浓度(mg/Nm3)
	排放量
	排气筒

尺寸

(H/Ф)m

	
	
	
	
	
	
	
	
	(kg/h)
	(t/a)
	

	粉碎
筛分

打包
	颗粒物
	118.86
	2.29
	8000
	布袋除尘
	90
	11.89
	0.096
	0.229
	15/0.2


（3）有机肥生产车间废气预测结果
①有机肥生产车间有组织恶臭预测结果
表6-10   有机肥生产车间有组织排放预测结果
	序号
	距源中心下风向距离D/m
	NH3
	H2S

	
	
	下风向预测浓度Cil/（mg/m3）
	浓度占标率Pil/%
	下风向预测浓度Cil/（mg/m3）
	浓度占标率Pil/%

	1
	10
	0.000592
	0.295911
	5.78E-05
	0.57771

	2
	100
	0.001034
	0.517183
	0.000101
	1.008788

	3
	200
	0.001095
	0.547557
	0.000107
	1.068323

	4
	240小甸村散户
	0.001041
	0.520179
	0.000102
	1.014907

	5
	300
	0.001058
	0.529366
	0.000103
	1.033043

	6
	400
	0.000984
	0.491495
	9.6E-05
	0.959175

	7
	500
	0.000919
	0.459137
	8.96E-05
	0.89523

	8
	600
	0.000891
	0.445686
	8.69E-05
	0.869873

	9
	700
	0.000859
	0.429534
	8.38E-05
	0.8379

	10
	800
	0.000592
	0.295911
	5.78E-05
	0.57771

	11
	810小甸村
	0.000855
	0.427219
	8.34E-05
	0.83349

	12
	900
	0.000824
	0.41228
	8.03E-05
	0.803723

	13
	1000
	0.000788
	0.393758
	7.69E-05
	0.768443

	14
	1100
	0.00074
	0.369779
	7.21E-05
	0.721035

	15
	1200
	0.000709
	0.354509
	6.91E-05
	0.691268

	16
	1300
	0.000729
	0.364322
	7.11E-05
	0.711113

	17
	1400
	0.000746
	0.372866
	7.28E-05
	0.72765

	18
	1440冷饭桥村
	0.000751
	0.375181
	7.32E-05
	0.73206

	19
	1500
	0.000755
	0.377717
	7.36E-05
	0.73647

	20
	1600
	0.000759
	0.379591
	7.41E-05
	0.74088

	21
	1700
	0.000758
	0.379095
	7.4E-05
	0.739778

	22
	1780撤嘎拉村
	0.000755
	0.377331
	7.36E-05
	0.73647

	23
	1800
	0.000754
	0.37678
	7.35E-05
	0.735368

	24
	1900
	0.000747
	0.372921
	7.28E-05
	0.72765

	25
	1950马鞍桥村
	0.000741
	0.37055
	7.23E-05
	0.72324

	26
	2000
	0.000742
	0.370826
	7.23E-05
	0.72324

	27
	2100
	0.000752
	0.375677
	7.33E-05
	0.733163

	28
	2200
	0.000758
	0.379205
	7.4E-05
	0.739778

	29
	2300
	0.000763
	0.381521
	7.44E-05
	0.744188

	30
	2400
	0.000765
	0.382788
	7.47E-05
	0.746393

	31
	2500
	0.000767
	0.383174
	7.48E-05
	0.747495


根据上表的计算结果，有机肥发酵车间NH3、H2S的最大地面浓度占标率分别为Pmax（H2S）=1.068323%，Pmax（NH3）=0. 547557%。

最大落地浓度均是在估算模式对若干气象条件预测筛选后的最大值，已考虑了污染最严重的情况，甚至有些最大值在当地气象情况下一般不会发生，因此用估算模式的最大落地浓度来分析环境影响具有很高的可靠性，若环境敏感区在假设的极端情况下不会超标，那在现实中也不会超标。预测值，是一个极限浓度值（该值只用来描述极端情况下污染浓度达到的水平）。最大地面浓度出现在污染源下风向200m处，在整个评价区域内不会造成任何一个敏感点出现超标情况。

本项目所在地主要风向为西南风，环境空气保护目标是项目南侧约810m的小甸村、东侧约240m的2户小甸村散户、南侧约1950m的马鞍桥村、西南侧约1780m的撤嘎拉村、东侧约1440m 的冷饭桥村；距离较远，且位于项目上风向或侧风向；根据估算结果，可以看出废气的落地浓度值均较小，对周边保护目标的影响较小。

②有机肥粉碎、筛分、打包无组织废气预测结果

表6-11   有机肥粉碎、筛分、打包无组织排放预测结果
	序号
	距源中心下风向距离D/m
	TSP

	
	
	下风向预测浓度Cil/（mg/m3）
	浓度占标率Pil/%

	1
	10
	0.018081
	2.009018

	2
	100
	0.057717
	6.413

	3
	143
	0.058284
	6.475964

	4
	200
	0.054611
	6.067864

	5
	240小甸村散户
	0.052427
	5.825124

	6
	300
	0.05184
	5.76004

	7
	400
	0.041094
	4.566056

	8
	500
	0.03208
	3.564462

	9
	600
	0.025427
	2.825218

	10
	700
	0.020589
	2.287692

	11
	800
	0.017126
	1.902912

	12
	810小甸村
	0.016833
	1.870264

	13
	900
	0.014514
	1.612578

	14
	1000
	0.012488
	1.38754

	15
	1100
	0.010914
	1.21264

	16
	1200
	0.009634
	1.070505

	17
	1300
	0.008588
	0.954254

	18
	1400
	0.007718
	0.857593

	19
	1440冷饭桥村
	0.00741
	0.823429

	20
	1500
	0.006985
	0.776206

	21
	1600
	0.006355
	0.70613

	22
	1700
	0.005812
	0.645731

	23
	1780撤嘎拉村
	0.005429
	0.603288

	24
	1800
	0.00534
	0.593377

	25
	1900
	0.004929
	0.54767

	26
	1950马鞍桥村
	0.004742
	0.526915

	27
	2000
	0.004568
	0.50756

	28
	2100
	0.004263
	0.473746

	29
	2200
	0.003994
	0.44378

	30
	2300
	0.003751
	0.416845

	31
	2400
	0.003532
	0.392476

	32
	2500
	0.003335
	0.370555


根据上表的计算结果，有机肥加工车间TSP无组织排放的最大地面浓度占标率为Pmax（TSP）=6.475964%，最大地面浓度出现在污染源下风向143m处，在整个评价区域内不会造成任何一个敏感点出现超标情况。各污染物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的有组织排放浓度限值。对环境影响较小。
本项目所在地主要风向为西南风，环境空气保护目标是项目南侧约810m的小甸村、东侧约240m的2户小甸村散户、南侧约1950m的马鞍桥村、西南侧约1780m的撤嘎拉村、东侧约1440m 的冷饭桥村；距离较远，且位于项目上风向或侧风向；根据估算结果，可以看出废气的落地浓度值均较小，对周边保护目标的影响较小。

③有机肥粉碎、筛分、打包有组织废气预测结果

表6-12  有机肥粉碎、筛分、打包有组织排放预测结果
	序号
	距源中心下风向距离D/m
	TSP

	
	
	下风向预测浓度Cil/（mg/m3）
	浓度占标率Pil/%

	1
	10
	0.001053
	0.117005

	2
	100
	0.001494
	0.166024

	3
	200
	0.00158
	0.175528

	4
	240小甸村散户
	0.0015
	0.16676

	5
	300
	0.001053
	0.117005

	6
	318
	0.001587
	0.176352

	7
	400
	0.001535
	0.17048

	8
	500
	0.001428
	0.158632

	9
	600
	0.001333
	0.148189

	10
	700
	0.001293
	0.143616

	11
	800
	0.001245
	0.138336

	12
	810小甸村
	0.001239
	0.137629

	13
	900
	0.001187
	0.131883

	14
	1000
	0.001145
	0.127184

	15
	1100
	0.001082
	0.120267

	16
	1200
	0.001019
	0.113214

	17
	1300
	0.000977
	0.108515

	18
	1400
	0.00099
	0.110003

	19
	1440冷饭桥村
	0.000992
	0.11031

	20
	1500
	0.000994
	0.11049

	21
	1600
	0.000991
	0.110205

	22
	1700
	0.000985
	0.109307

	23
	1780撤嘎拉村
	0.000975
	0.108251

	24
	1800
	0.000971
	0.107944

	25
	1900
	0.00097
	0.107818

	26
	1950马鞍桥村
	0.000981
	0.109053

	27
	2000
	0.000991
	0.110141

	28
	2100
	0.000999
	0.110997

	29
	2200
	0.001003
	0.111472

	30
	2300
	0.001004
	0.11163

	31
	2400
	0.001003
	0.111514

	32
	2500
	0.001
	0.111165


根据上表的计算结果，有机肥加工车间NH3、H2S、TSP无组织排放的最大地面浓度占标率分别为Pmax（TSP）=0.176352%，最大地面浓度出现在污染源下风向318m处，在整个评价区域内不会造成任何一个敏感点出现超标情况。各污染物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的有组织排放浓度限值。对环境影响较小。
本项目所在地主要风向为西南风，环境空气保护目标是项目南侧约810m的小甸村、东侧约240m的2户小甸村散户、南侧约1950m的马鞍桥村、西南侧约1780m的撤嘎拉村、东侧约1440m 的冷饭桥村；距离较远，且位于项目上风向或侧风向；根据估算结果，可以看出废气的落地浓度值均较小，对周边保护目标的影响较小。

6.2.1.3食堂油烟

项目设有食堂，规模属于小型。油烟排放量为2.70kg/a，排放浓度为0.85mg/m3。经烟道高空排放。能够满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求。由于项目区空气质量较好，加上本项目油烟排放量小，其对环境空气影响程度不大。
6.2.1.4饲料加工粉尘

根据工程分析，本项目在饲料加工过程中会产生粉尘量约0.74t/a，项目有组织粉尘产生量为0.73t/a，排放量为0.037t/a，排放速率为0.061kg/h（饲料加工150日，日操作4小时），粉尘排放浓度约30.49mg/m3。依据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准“颗粒物≤120mg/m3，对应15m排气筒高度，排放速率为3.5kg/h”，即项目达产年，饲料加工有组织排放粉尘能达标排放，对周围环境影响较小。
另外有极小量（0.01t/a）的粉尘未能完全收集，项目饲料加工车间为密闭式车间，未能收集的无组织粉尘通过在车间内自然沉降，车间阻隔等处理后排放量极小，对周围环境空气质量造成的不利影响较小。
饲料加工车间粉尘非正常排放考虑到废气处理装置发生故障时，废气没有经过处理直接排入大气对环境所产生的影响，有组织排放粉尘产生量即为排放量，则粉尘非正常排放量1.22kg/h（饲料加工150日，日操作4小时），粉尘排放浓度约609.8mg/m3。超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求，对环境空气影响较大。厂区一般有3天的混合饲料储备量，废气处理装置发生故障时停止加工饲料并尽快维修，根据建设单位实际运营情况，维修所需时间不会超过1天，通过加强管理、定期检查设备，可杜绝饲料加工粉尘非正常排放。

6.2.1.5备用发电机废气影响

项目使用的备用发电机在停电时使用，机器运行时柴油燃烧会产生少量SO2及烟尘，由于使用频率很低且使用时间短，其产生的SO2及烟尘量较小，备用发电机运转时避开项目内人群常活动区域及周边大气敏感点，排出的废气通过周围植物的净化和大气的稀释扩散，对周边环境影响不大。

6.2.1.6评价结论

本项目主要的大气污染物为臭气气体及油烟。

1、通过预测知，评价区内保护目标的H2S、NH3浓度能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区标准，本项目产生的臭气对周边大气环境影响较小。

2、本项目卫生防护距离为500m，环评要求500m卫生防护距离告知罗免镇村民房建规划处，养殖场周围500m范围内不得新建居民住宅、医院、学校等设施。恶臭气体不设大气环境防护距离。
距本项目最近的敏感点为东侧约240m的2户小甸村散户、其次为南侧约810m的小甸村；2户小甸村散户在卫生防护距离之内，小甸村在卫生防护距离之外。建设单位与这2户散户协商，同意这两户村民劳动力进入该养鸡场务工，这两户村民一致同意养鸡场建设。
3、鸡舍粪便产生的恶臭通过采取粪便日产日清，加强鸡舍通风，在鸡舍外种植净化能力强的植物，在饲料中添加活菌剂+喷洒生物除臭剂等措施，恶臭对周围环境影响小。

4、饲料加工粉尘通过自带的脉冲式布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排入空气中，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限制，粉尘对周围环境影响较小。

5、油烟对环境空气的影响较小。
综上所述，本项目废气对大气环境的影响较小。

运营期地表水环境影响分析

1、废水特征

本项目污水主要是生活污水和鸡舍冲洗污水，其中生活污水985.5m3/a，2.7m3/d（包括食堂废水），鸡舍冲洗废水产生量为79.38m3/a，污水总量为1064.88m3/a。废水中污染物主要为COD、BOD、氨氮等可降解的污染物，污水不涉及持久性污染物、有毒有害物质和重金属等污染物。
2、正常情况
项目投产后，实施雨污分流，雨水经雨水沟收集后排出项目外。食堂废水产生量0.54m3/d，隔油池容积1m3，可满足隔油时间24h以上；项目生活污水产生量为2.7m3/d（包括食堂废水），化粪池容积9m3，能满足生活粪污水3天的处理要求；经化粪池处理后再排入污水存储池（100m3，鸡舍废水考虑最大废水量并考虑10%富余量=45.36ｘ1.1=49.89m3≈50m3；生活污水考虑15天储水量+20%富余量=2.7ｘ15ｘ1.2=48.6m3≈50m3），废水在污水储存池临时贮存后通过泵打入发酵床用于生产有机肥，综合利用，不外排。
鸡舍冲洗污水产生量为45.36 m3/次，但实际养殖过程中产生量更小；项目产生的鸡舍冲洗废水通过污水管收集汇入污水存储池（100m3，鸡舍废水考虑最大废水量并考虑10%富余量=45.36ｘ1.1=49.89m3≈50m3；生活污水考虑15天储水量+20%富余量=2.7ｘ15ｘ1.2=48.6m3≈50m3），废水在污水储存池临时贮存后通过泵打入发酵床用于生产有机肥，综合利用，不外排。

3、废水不外排的合理、可行性分析

食堂废水经隔油池（1m3）处理后，与其它生活污水一同排入到化粪池（9m3）处理，再排入污水存储池（100m3），项目产生的鸡舍冲洗废水通过污水管收集与生活污水一起汇入污水存储池，通过泵打入发酵床用于生产有机肥，综合利用，不外排。
有机肥堆肥物料总重量为24606.18t/a，其中干物质含量为10657.59t/a，水分含量为13948.59t/a（含鸡舍冲洗废水产生量为79.38 m3/a，生活污水985.5m3/a），堆肥材料含水率为56.69%；符合现有成功案例中堆肥物料含水率55%~60%之间的生产经验。从工艺上和实际生产案例来分析，本项目鸡舍冲洗废水和生活污水可全部用于有机肥生产，不外排。

4、正常营运地表水影响分析

项目生活废水经隔油池、化粪池处理后，与鸡舍冲洗废水一起汇入污水存储池临时贮存，通过泵打入发酵床用于生产有机肥，不外排；对周围地表水环境影响较小。项目区周边无地表水体，项目区废水可实现零排放，不会对其水质及水量造成影响；项目周边小甸村等居民饮用水均为自来水，且运营期可实现零排放，不会对周边饮用水造成影响。

5、非正常排放对地表水影响分析

项目非正常排放污水的情况是：污水储存池发生破损，污水外泄。废水中污染物主要为COD、BOD、氨氮等，项目位于山头上，周边无长流水溪沟，计算污水外泄也主要影响厂区内部环境，项目区周边是林地和坡耕地，排入地表水体的可能性较小；非正常情况对地表水体水量影响较小。

综上，项目废水非正常排放对地表水体有一定影响，但不会造成污染事故，建设单位应严格落实本环评所提出的水污染防治措施，加强管理，定期维护，杜绝废水非正常排放。

综上所述，项目在采取合理的措施后，鸡舍冲洗废水、生活污水不外排，对外环境的影响较小。
运营期地下水环境影响分析

项目区水文地质情况

项目区地下水类型主要为松散岩类孔隙水和碳酸盐岩溶水二种类型。第四系的残坡积的地下水补给来源于大气降水，富水性弱，排泄方式主要依据地形地貌顺地表直接排泄至低洼处。

基底的碳酸盐岩溶水一方面直接接受大气降水的补给，另一方面则接受周围的横向地表水、地下水补给。评估区内地下水的水文地质结构简单，相互影响小。根据地下水赋存条件、水理性质及水力特征，将评估区分布地层划分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水二种类型。
项目区位于山坡上，场地海拔高程约2100~2160m，场地内未发任何现地下水出露点。项目区南面小甸村有一个泉眼，距离项目区约1080m。该泉眼目前无供水功能，出露地表后自由漫流，最终汇入龙纳河。该泉眼海拔高程约1875m，与项目区高差约为225m~285m，项目区土壤主要为红壤和黄壤，具有较强的防污性能，地表植被现状为商品林地和坡耕地，可以认为项目区包气带厚度大于100m。

评价范围内地下水补给、径流、排泄条件

项目位于山头上，处于当地侵蚀基准面及稳定的地下水位以上，所以项目区内以地下水补给为主，补给来源为大气降水。当雨季来临时，补给活动主要通过区域的沟壑雨水入渗进入项目区以下的含水层。
评价范围内为潜水含水层含水性较弱，地下水埋藏较深，所以评价范围内地下水主要是潜水含水层接受大气降雨和地表径流补给后，以垂直方式向下层含水层的径流的过程，但由于潜水含水层持水量不大，导致径流量不大。由于表层第四系松散堆积层厚度较大（超过100m），地下水埋藏较深，若项目区发生污水事故排放时，事故废水中的污染物将不容易径流至以下的含水层，直接对地下水质构成污染。同时由于含水层深埋于项目区所在地层，地下水不会通过项目区内排泄，这也导致评价范围内无泉点出露。

项目区周边的居民点目前均使用自来水，村内未发现水井，项目建设不会对周边村庄地下水造成影响。
污染源调查

①工业、农业污染源调查

由于地下水评价范围内主要为旱地，基本都是使用有机肥，没有污染性的工业企业，无相应的废水污染物产生。

②生活污染源调查

评价范围的村庄无污水处理站，生活污水随地泼洒。居民全部使用旱厕，产生的粪便用于堆肥。

地下水污染途径分析

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对下水造成污染的途径主要有：污水管道、污水存储池、隔油池、化粪池、危废暂存间、鸡舍、安全填埋井、医疗废物填埋井、有机肥发酵车间等污水下渗对地下水造成的污染。其中重点区域是污水存储池、隔油池、化粪池、安全填埋井、医疗废物填埋井、有机肥发酵车间。这些区域都按照要求进行防渗处理，污水下渗的可能性很小。
地下水影响分析

本项目废水有机物浓度含量较高，渗入地下可能对浅层地下水水质造成影响。项目采取清污分道，场区内污水管、污水存储池体及化粪池采取混凝土等结构进行防渗，不易对地下水的影响；根据调查项目区表层红壤和黄壤堆积层厚度较大（超过100m），地下水埋藏较深，包气带防污性能强；本项目地下水污染物主要为COD、氨氮等非持久性有机物；上述各设施按照一般防渗区进行防渗。防渗性能不小于1.5m厚粘土、渗透系数不大于10-7cm/s。

根据上述分析，评价认为项目建设对区域地下水影响在可接受的范围内。

非正常情况下地下水环境影响分析
（1）情景设置

项目区采用干清粪工艺、废水主要在清洗场地时产生；有机肥生产车间为相对干燥场所，无废水产生；本工程废水渗漏主要是废水处理设施（污水存储池和化粪池）和安全填埋井发生破损时废水，主要为废水处理设施渗漏的影响。废水处理设施容积约100m3（占地面积约50m2），按照废水池底部20%破损进行非正常情况下地下水预测。

（2）模型选取

预测采用一维稳定流动一维水动力弥散问题模型。持续性泄露的采用一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界数学模型，表示为：数学模型，表示为：
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(2) 预测参数

①渗透系数

根据项目区所处地层特性，并查阅相关资料，基岩的渗透系数取值为0.24(m/d)。

②横截面面积

受影响含水层厚度以较不利的情况考虑取较小值，取50m；影响宽度以较不利的情况考虑取较小值，取20m。即横截面面积为1000m2。

③地下水流速及流向

采用水动力学断面法计算地下水流速：

V=KI； u=V/n

式中，I为断面间的水力坡度；K为断面间平均渗透系数（m/d）；n为含水层的孔隙率；V为渗透速度（m/d）；u为实际流速（m/d）。

根据现场调查地形地貌和岩层倾角，确定水力坡度取较不利情况，即I取较大值为0.3，有效孔隙度n为0.1。按上述公式进行计算，最终确定地下水流速为1.56m/d。

④弥散系数

类比相关文献，确定含水层的纵向弥散度取值为6.5。

（3）污染源强

主要污染物为 COD、氨氮。

防渗完好部分的渗漏量应按下式计算：

Q1=Kr×A1×AH/B1
式中：

Q1---防渗完好部分的渗透量，m3/d;

Kr---防渗层渗透系数，m/d;

A1---防渗完好部分渗透面积，m2；

A H---防渗层上下水位差，m；

B1---混凝土厚度，m；

防渗破损部分的的渗漏量应按下式计算：

Q2=K2×I×A2
式中：

Q2---破损部分的渗透量，m3/d;

K2---包气带渗透系数，m/d;

I---水力坡度

A2—泄漏面面积，m2；

污水处理构筑物防渗面积约为50m2，非正常情况下按照防渗破损20%情况下泄漏量；由95%的防渗完好部分Q1和破损部分泄漏量Q2求和得到。

Q= Q1+ Q2
表 6-13 厂区泄漏量计算参数取值表

	区域
	防渗层渗

透系数
	等效防渗层

厚度
	防渗层上下

水位差
	包气带渗透

系数
	水力坡度

	厂区
	1.0x10-7 cm/s
	1.5m
	10m
	0.24m/d
	0.03


非正常条件下，废水处理区防渗设施出现破损情况下可能进入地下水污染物的预测源强见表。根据以上公式，计算各污染物漏失量如下。

表 6-14 预测因子特征值
	预测因子
	污染物

	
	COD 
	氨氮

	标准值（mg/L）
	III类地下水水质标准 
	/
	0.2

	
	III类地表水水质标准
	20
	0.05

	污染物浓度（mg/L） 
	775.64
	47.22

	非正常情况下泄露量（m3/d）
	以防渗层破损20%考虑
	3.6


（4）预测结果

根据上述模型及系数取值，预测污染物泄露100、1000 天COD、氨氮对地下水贡献值，见下表。

①COD

表 6-15 池体泄露后COD对地下水影响影响值 单位：mg/L

	时间（d）

距离（m）
	100d
	1000d
	标准值

	0
	7.72E+02
	7.73E-02
	20

	10
	6.95E+02
	5.52E+02
	

	20
	4.87E+01
	4.31E+02
	

	30
	4.82E-01
	2.95E+02
	

	40
	7.10E-04
	1.87E+02
	

	50
	1.55E-07
	9.67E+01
	

	60
	2.46E-12
	5.48E+01
	

	70
	0.00E+00
	4.13E+01
	

	100
	0.00E+00
	2.21E+01
	

	110
	0.00E+00
	2.36E+00
	

	150
	0.00E+00
	6.38E-04
	

	200
	0.00E+00
	5.19E-10
	


由预测可知，预测时间为100天时，预测超标距离为24m，影响距离为37m；预测时间为1000天时，预测超标距离为109m；影响距离为140m。

②氨氮

表 6-16 池体泄露后氨氮对地下水影响影响值 单位：mg/L

	时间（d）

距离（m）
	100d
	1000d
	标准值

	0
	4.71E+01
	3.53E-02
	0.2

	10
	3.95E+01
	3.62E+01
	

	20
	2.87E+01
	1.12E+01
	

	30
	8.62E-02
	2.54E+01
	

	40
	5.40E-05
	1.75E+01
	

	50
	3.54E-08
	9.24E+00
	

	60
	2.46E-13
	6.35E+00
	

	70
	0.00E+00
	3.58E+00
	

	100
	0.00E+00
	2.37E+00
	

	110
	0.00E+00
	1.11E-01
	

	150
	0.00E+00
	3.78E-05
	

	200
	0.00E+00
	4.25E-11
	


由预测可知，预测时间为100天时，预测超标距离为28m，影响距离为 37m；预测时间为1000天时，预测超标距离为108m；影响距离为138m。 

综上，本项目COD预测时间为100天时，预测超标距离为24m，影响距离为37m；预测时间为1000天时，预测超标距离为109m；影响距离为140m。氨氮预测时间为100天时，预测超标距离为28m，影响距离为37m；预测时间为1000天时，预测超标距离为108m；影响距离为138m。根据项目总平面布置图，项目污水处理站污水处理设施主要分布于厂部中间，距离厂界的距离为：北厂界325m、南厂界65m、西厂界40m、东厂界105m。在泄漏100d时，预测的超标距离和影响距离均未超出厂界，在泄漏1000d时，预测超标距离和影响距离均超出厂界。项目运营期间，应定期对化粪池和污水存储池各设施进行防渗检查，对项目小甸村泉眼水质定期监测。

地下水环境污染防治措施

根据项目区水位地质条件，结合项目自身特点，本环评提出以下地下水环境污染防治措施：

（1）本项目针对地下水影响采取场区除绿化用地外应进行地面硬化处理；

（2）项目污水管道、污水存储池、隔油池、化粪池、危废暂存间、鸡舍、安全填埋井、医疗废物填埋井、有机肥发酵车间按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求采取防渗混凝土浇筑，防渗系数高于10-7m/s，防止废水、渗滤液泄漏污染地下水。

（3）厂区必须设置雨水沟，避免雨水侵入鸡舍、污水存储池、安全填埋造成污染。

运营期声环境影响分析

（1）噪声源强

群居蛋鸡经常发出鸡鸣，但随机性较大，一般噪声在65～80dB(A)左右。畜禽养殖企业本身的生产环境对噪声源有一定的控制要求，同时本工程运营过程中的高噪声设备极少，主要生产噪设备为鸡舍等，源强为55～80 dB(A)，风扇、水泵、饲料加工设备、有机肥加工设备设置在专门房间内，隔声量保守取18dB(A)，则设备噪声经隔声后为37～62dB(A)。根据本项目营运期各噪声源的特征，及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式，具体预测公式如下：

（2）预测模式的选取

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

①声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：
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式中：Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T  ---预测计算的时间段，s；

ti  ---i声源在T时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式
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式中：Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb---预测点的背景值，dB（A）。

③户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc）

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。
项目噪声源与厂界最近距离如表6-17所示，按照最小距离进行衰减计算。
表6-17  厂界及敏感点各预测点到声源的距离  单位：m
	声源
	东厂界预测点
	西厂界预测点
	南厂界预测点
	北厂界预测点

	项目区
	65m
	50m
	95m
	55m


（3）预测结果及分析

利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响，现状监测结果取最大值，输入《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）计算软件，各厂界噪声的预测结果见下表。
表6-18项目厂界噪声预测结果  单位：（dB(A)）
	厂界方位
	现状监测结果
	贡献值
	叠加值
	标准值
	达标情况

	东厂界
	昼间
	54.9
	33.5
	55.0
	昼间：60

夜间：50
	达标

	
	夜间
	44.8
	33.5
	45.1 
	
	达标

	南厂界
	昼间
	53.8
	32.2
	53.9 
	
	达标

	
	夜间
	44.9
	32.2
	45.1 
	
	达标

	西厂界
	昼间
	52.4
	39.4
	52.6 
	
	达标

	
	夜间
	43.7
	39.4
	45.1 
	
	达标

	北厂界
	昼间
	55.1
	33.5
	55.2 
	
	达标

	
	夜间
	43.8
	33.5
	44.2 
	
	达标


根据预测结果知，厂界噪声贡献值可达到（GB12348－2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准。

本项目周围200m范围内没有居民点，离项目最近的敏感点为东侧约240m的2户小甸村散户、其次为南侧约810m的小甸村；根据预测知，运营过程中噪声经距离衰减、厂房隔声等对小甸村基本无影响，满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准要求。故项目运营过程中噪声对周围敏感点基本无影响。

运营期固体废物影响分析

6.2.5.1项目固体废物污染源
本项目相关固体废弃物主要为鸡粪、饲料残渣、病死鸡尸、医疗废物、破碎鸡蛋、化粪池粪便及生活垃圾等。项目正常运行期间鸡粪产生量约46.8t/d，17082t/a；饲料残渣产生量约438t/a；病死鸡尸产生量约3.15t/a；废气包装物产生量2t/a；破碎鸡蛋产生量约1.65t/a；生活垃圾产生量约10.95t/a；食堂泔水产生量约2.19t/a；化粪池污泥产生量约1.095t/a；隔油池油污产生量约0.365t/a；饲料加工设备布袋除尘器粉尘产生量约为0.693t/a，有机肥加工粉尘回收量为2.527t/a，医疗废物废物产生量约0.5t/a。

6.2.5.2固体废物污染防治措施及其可行性分析

1、鸡粪、饲料残渣及散落毛羽、破碎鸡蛋、食堂泔水、隔油池油污、化粪池污泥
（1）防治措施

鸡粪通过输送带直接输入鸡粪转运车，再通过转运车到发酵车间，与发酵床垫料、有益菌种一起搅拌，高温发酵后生成肥料外售；饲料残渣及散落毛羽收集后，通过转运车到发酵车间，与发酵床垫料、有益菌种一起搅拌，高温发酵后生成肥料外售；破碎鸡蛋、食堂泔水、隔油池油污、化粪池污泥集中收集后，与发酵床垫料、有益菌种一起搅拌，进行高温发酵，生产有机肥。
（2）可行性分析

养鸡场产生的鸡粪、饲料残渣及破碎鸡蛋、食堂泔水、隔油池油污、化粪池污泥除含有大量的有机质、氮、磷、钾和其他植物必须的微量元素外，还有各种生物酶和微生物酶，是一种很好的肥料。鸡粪、饲料残渣及破碎鸡蛋、食堂泔水、隔油池油污、化粪池污泥通过高温发酵处理，利用好氧微生物及厌氧微生物，将不易被作物直接利用的有机物分解转化为小分子物质(无机盐和矿物质)，并在发酵过程中达到除臭、杀虫卵、灭病害的目的，发酵最终物料得到充分腐熟，作为肥料使用时不会出现烧苗现象，可以安全的作为肥料使用。

通过发酵床发酵处理，可实现鸡粪、饲料残渣及破碎鸡蛋、食堂泔水、隔油池油污、化粪池污泥的资源化利用，创造经济价值，符合国家相关环境政策，且异位发酵床工艺技术成熟、操作简单、机械化程度高、处理效果好，在技术和经济方面是可行的。

根据《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号），项目异位发酵床工艺为推进畜禽养殖废弃物资源化利用的鼓励工艺，由此可知，项目发酵床工艺符合国家政策。

鸡粪和废水经发酵床发酵后的肥料量约为10197.35t/a，昆明地区已有使用该工艺发酵生产有机肥成功的案例。根据中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所关于《微生物异位发酵床养殖废弃填料的安全性评价》，经过异位发酵床发酵15天后的肥料营养成分能满足中华人民共和国农业部规定的有机肥料标准（NY525-2012），填料的总氮、有机质、总钾、总磷、总养分均符合相关指标的规定；PH可以满足中华人民共和国农业部规定的有机肥料标准（NY525-2012）规定的施用于农田的标准；重金属含量低于欧洲部分国家标准规定的最大限度；蛔虫卵死亡率及粪大肠菌群数低于中华人民共和国农业部规定的有机肥料标准（NY525-2012）的标准，由此可知，发酵床处理得到的肥料能用于还田。
2、病死鸡尸

（1）防治措施

本项目采用安全填埋井处理病死鸡尸，进行处理时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的生石灰，确保鸡尸体得到完全销毁和达到较好的杀菌效果。项目拟在项目区北部建设2个安全填埋井，容积为均为15m3。安全填埋井填满后，须用粘土填埋压实并封口。
（2）可行性分析

安全填埋井池壁和底部均采取防渗混凝土进行防渗处置，渗透系数≤10-7cm/s，顶部加盖，不仅能妥善处置病死鸡尸，也可以减少恶臭气体对周围环境的影响，符合安全填埋的要求。
本项目达产年病死鸡尸产生量约3.15t/a，1t病死鸡约占1.5m3（病死鸡为3.15t/a，体积约4.725m3），项目拟在项目区东北角建设2个安全填埋井，容积为均为15m3，本项目拟建填埋井使用年限约为6年，每次填埋后夏季约5个月左右腐化完全，冬季约8个月左右完全腐化，因此，本项目所建设安全填埋井容量可行。

若后续运营过程中项目区建设的安全填埋井无法满足生产要求时，必须及时按照本报告提出的选址条件要求另选场地建设安全填埋井，以满足生产要求，杜绝病死牲畜随意处置，污染环境。

3、医疗垃圾

（1）处置措施

兽医室产生的医疗垃圾约为0.5t/a，医疗用品用完后进行及时毁形、消毒处理，然后集中收集在危废暂存间；本项目所在位置属于山区，不具备医疗废物集中处置条件；用完后的医疗废物经毁形、消毒处理，使用专用包装袋包装后，运到医疗废物填埋井填埋处置。

本项目危废暂存间位于兽医室的检疫室内，面积10m2，危废暂存间采用防渗混凝土进行建设，渗透系数不大于10-7cm/s，用于收集检疫室医疗废物，贮存期间严格按照危险固体废弃物处理规范处理。
（2）可行性分析

按照《医疗废物管理条例》（国务院[2003]第380号令）、《昆明市医疗废物管理规定》（昆明市人民政府63号令）的相关规定：

第十三条 暂时不具备集中处置条件的农村医疗卫生机构，可以设置医疗废物处置设施，并按照环境保护、卫生行政主管部门的下列基本要求，自行就地处置所产生的医疗废物：

（一）使用后的一次性医疗器具和容易致人损伤的医疗废物，应当消毒并作毁形处理;

（二）能够焚烧的，应当及时焚烧；

（三）不能焚烧的，消毒后集中填埋，并在集中填埋地设置固定警示标志。

前款规定所指的医疗卫生机构，在具备集中处置条件后，其自行设置的医疗废物处置设施，应当按照县（市）区环境保护行政主管部门规定的时间，停止自行处置，并对医疗废物处置设施消除污染后，予以拆除。

因此，本项目医疗废物集中填埋处置是符合国家和地方规定的。

本项目的医疗废物产生量约0.5t/a，1t医疗废物约占0.8m3（医疗废物为0.5t/a，体积约0.4m3），项目拟在项目区东北角建设1个医疗废物填埋井，容积为均为15m3，本项目拟建填埋井使用年限约为36年；因此，本项目所建设医疗废物填埋井容量可行。

4、废弃包装物

废弃包装物主要是包装饲料用品的编织袋、内衬袋等，产生量较小，此部分包装物均由生产厂家回购再利用。
5、生活垃圾

项目产生的生活垃圾统一收集后，由建设单位运送至罗免镇环卫部门指定的地点堆放。
6、饲料加工设备布袋除尘器粉尘

饲料加工设备布袋除尘器粉尘主要成分是饲料，回收后用做饲料，用于厂区养鸡。

7、有机肥加工粉尘

有机肥加工粉尘主要成分是有机肥，回收后用于加工有机肥，不外排。

通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，去向明确，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求，对环境影响较小。
运营期生态环境影响分析

土地利用

本项目共占地5.33hm2（80亩），其中荒坡地1.265 hm2、坡耕地1.546 hm2、一般商品林地1.9146hm2，和其他土地0.6044hm2。

项目的建设将改变项目现有的土地利用方式，使土地利用的使用价值发生改变。

项目的建设改变了土地利用的现状格局、类别，但项目建成后，整个项目区除建筑、道路外，几乎均为绿地覆盖，可视为一定程度的生态恢复补偿措施。

对植被及动植物的影响分析
项目所在地主要为农村山坡丘陵生态环境，周边主要为商品林地、荒草地、经济林（桃树、核桃树、杨梅等），路边及埂间分布零星杂草及少量的灌木丛，评价区主要植物物种有桃树、杨梅树、桉树、云南松、滇杨以及紫茎泽兰、鬼针草、熟地草、蒲公英、车前草等。
经实地调查，评价区所有的植被类型在富民县域内均有广泛分布，评价范围内没有发现国家和省级重点保护的珍稀濒危保护物种和古树名木，也未发现规定保护的野生动物。
随着项目的建成，评价区内的植被将被铲除，取而代之的是现代化的养鸡场，由于项目区内植被均为常见种，在区域内广泛分布，项目的建设不会造成某物种的消失，项目建成后，将采用多种绿化形式，以种植乔木和灌木为主，如棕竹、白掌、散尾葵、波士顿蕨、日本葵等，保持该地区的覆绿面积。

评价区内野生动物较少，现有动物种类以鸟类、鼠、蛙等常见的小型动物为主，这些动物的适应能力较强，且都具有一定的迁移能力，项目建成后，受到人为活动的干扰，大多数动物会主动向适宜生境中迁移，则项目的建设仅将改变这些动物活动的场所，不会改变其区系组成。考虑到人为活动对野生动物的影响，本环评建议建设单位应加强厂区工作人员的教育及管理，加强对动物的保护学习和宣传。

另外，蛋鸡发生病疫，如果处理不当，对当地野生和家养动物感染，造成野生和家养动物死亡。本项目采取较好的蛋鸡病疫防疫措施并制定了强有力的病疫应急预案（见风险评价专章），只要加强管理和遵照执行，蛋鸡发生病疫对当地野生和家养动物影响较小。

综上所述，本项目建设对陆生动物的影响较小。
水土流失影响分析

本项目工程全面竣工后，绿地总面积为8000m2，项目施工造成的水土流失将完全得到控制。由于人工草坪及绿化植物的水保功能以及项目区内完善的排水集水系统，项目运营期的水土保持有效面积和水土保持的能力均将优于项目施工前的状况。

由于人工草坪及绿化植物的水保功能以及项目区内完善的排水集水系统，项目运营期的水土保持有效面积和水土保持的能力均已优于项目施工前的状况。

总之，通过水土流失控制措施的实施，项目区及周边直接影响区范围内的生态环境将得到明显的改善。对可绿化的占地都采取了植被恢复措施，随着林草的逐年生长，植被郁闭度将不断提高，植物根系也逐渐发达，这样使得拦截径流储水能力、以及保护坡面土壤不受侵蚀的能力会逐年增强，从而使项目区内重塑坡面的新增土壤侵蚀及固有自然侵蚀从根本上得到有效地主动控制。
环境风险分析

环境风险评价的目的和重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。

环境风险评价关注点是事故对单位外环境的影响。环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测，以及提出相对应的防范、减少、消除措施作为评价工作重点。

环境风险识别

物质风险性分析

本项目涉及的物料主要是玉米、豆粕、麸皮、油脂、添加剂等。原料中无可燃、易燃或有毒的物质，但该项目蛋鸡的养殖和养殖过程中产生的鸡粪可能诱发传染病，主要有以下危害特性：病鸡排出的粪尿和尸体中含有病原菌会造成水污染，引起疾病的传播和流行，造成鸡群死亡，并且传染给其他禽畜和人；常见的鸡群传染病有禽流感和鸡新城病。

根据本项目相关物品的危险类型，确定环境风险评价因子为禽畜传染病。

生产过程风险分析

通过相关的资料和文献的查阅，在养鸡场生产环节中，主要存在以下的环境风险：养殖人员与鸡群密切接触而导致的人类禽流感。

风险源项分析

本次环评对禽畜传染病导致的环境风险因子仅作定性分析，通过对风险评价因子（禽畜传染病）的定性分析，确定禽畜传染病风险事故时所造成的人身安全和环境影响和损害程度，从而提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到最低。

风险因子特性分析

根据以上的分析，选取畜禽传染病作为风险因子，常见的鸡群传染病有禽流感和鸡新城病，下面就以这两种传染病作为例子，说明疫情发生的事例。

近年来，禽流感（AI）和鸡新城疫（ND）一直对我国的养鸡业存在着很大的潜在威胁。特别在规模化养鸡场中，由于鸡群普遍进行了ND的免疫接种，使得ND发病向非典型化发展，临床剖检中很难见到典型的ND的特征性病变，与AI很难区分，给AI和ND的诊断和防制工作带来很大困难。

流行特点：AI以横向传播为主，病禽通过消化道、呼吸道排出病毒，通过尘埃、饲料、饮水、鸟类等传播，因此传播迅速，一旦感染，很容易引起全群鸡的暴发，甚至波及临近鸡群，本病一年四季均可发生，但多暴发于冬、春两季，刮风对本病的传播有促进作用。不同日龄、品种、性别的鸡均可感染。以产蛋鸡群多发，历史上多次禽流感的大流行，都是由蛋鸡首先发病引起的。中等或低毒力毒株（如H9N1、H9N3）发病率有的可达100％，但多数在80％以内，若无继发感染，死亡率一般在10％以内。合并或继发的细菌感染，除了加重对机体的损害外，还可能增加机体内对AI血凝素有切割能力的酶类，间接增强病毒的毒力。临床上较少见到超常毒力的AI毒株。一般认为，鸡感染禽流感后发病率和死亡率比水禽要高一些。但是，近年来的研究表明，水禽已经不再是仅仅作为禽流感的贮存宿主，常见一些水禽感染禽流感并发病甚至死亡的报道。ND可发于任何季节，但春秋两季较多（鸡的交易、交流频繁）。通过消化道、呼吸道、其他禽类传播。

鸡群发生非典型ND后，症状和病变表现差异很大，多数表现不同程度的呼吸道症状，部分表现神经症状；发病率5％～85％，死亡率15%～80%。非典型ND病程持续时间过长，期间鸡群中总有少数鸡不断地零星死亡。各种龄期的鸡群都易感染发病，其中40～90日龄鸡群易感性高。成年鸡因多次接种疫苗，其症状和病变不明显。典型的ND具有急性高致死性的特点，但近年来较少见。

临床症状：家禽感染AI后，会由于病毒的毒力、家禽的品种以及家禽的健康状态等不同而表现出极为复杂的临床症状，可出现无症状的亚临床感染、轻微的呼吸道症状、减蛋以及100％死亡的急性败血症。患鸡体温升高，呼吸困难，精神萎靡，食欲不振或废绝。鼻分泌物增多，鼻窦肿胀，流鼻液，眼睑肿胀，结膜充血，流泪，结膜囊肿大，眼内有粘性或干酪样分泌物。腹泻，呈黄绿色稀便，有些病例呈浅灰绿色或淡黄色，尿酸盐增多。部分鸡出现头部水肿，鸡冠和肉髯紫黑，一侧或两侧肉髯增厚、变硬，触之热感增加，腿上无毛处有紫色出血斑。死亡率的高低主要取决于病毒的毒力，但若有其他病混合感染时，往往会加重病情，出现较高的死亡率。蛋鸡和蛋鸭等都会出现不同程度的产蛋下降，有的鸡群发病后3d之内产蛋率可从90％以上下降到20％，甚至停产，一般下降20％～50％。同一地区，先发病鸡群产蛋率下降幅度大，后发病鸡群产蛋率下降幅度小，同时产出软壳蛋、沙皮蛋、褪色蛋、畸形蛋等。一般经7～10d下降到最低，在最低点停留7～70d后开始缓慢回升，产蛋回升速度与感染毒株毒力、饲养管理条件以及是否用药有关。一般情况下，需经10～60d才能恢复。当发现有鸡大量死亡，且出现头部水肿、鸡冠和肉垂瘀血、呈紫黑色、一侧或两侧肉垂增厚变硬、腿上无毛处及脚鳞片间出现紫色出血斑等症状时，应重点怀疑是高致病力禽流感毒株感染。国内许多禽病专家都认为，ND仍然是头号的禽病。

典型的ND以最急性和急性为主。病初体温升高可达44℃。食欲不振，精神萎顿，羽毛松乱，闭目缩颈，似昏睡状；口咽部有大量粘液并时有流出；呼吸困难并发出湿性呼噜声，冠髯青紫，排暗绿色恶臭稀粪，部分病鸡嗉囊充满酸臭液体。亚急性和慢性表现为神经症状，如一腿或两腿或翅膀麻痹，跛腿或不能站立，翅膀下垂；有的运动失调，常伏地旋转，有的头向后仰或向一边弯曲，半瘫痪或完全瘫痪。非典型ND多发于经免疫接种的鸡群，临诊中以轻微呼吸道症状、产白壳蛋（也有一些轻度畸型蛋）、产蛋下降、死亡率低为特征。

病理变化：AI没有特征性肉眼可见病理剖检变化，与ND很难区分。由于病毒毒力及感染期的长短不同，剖检后有的可能看不到任何明显的肉眼可见变化，但有的却可以看到全身性出血病变。常见下列病变中的几个或多个病变：如气管充血、出血、气管第一分枝的两侧支气管内塞满黄色干酪样物；腺胃粘膜和乳头出血，十二指肠粘膜出血，输卵管严重出血，胸腿肌、心外膜、颅骨出血，胰腺常有灰白色坏死点；出现典型的腹膜炎，有大量的干酪样渗出物等。

典型的ND嗉囊积液，气管环出血，腺胃乳头点状出血，泄殖腔粘膜弥温性充血出血，小肠粘膜有枣核形或不规则出血溃疡，盲肠扁桃体肿大、出血、坏死。非典型ND的腺胃仅见水肿、直肠和泄殖腔出血，肠粘膜出血或溃疡；部分病鸡会出现气囊炎，肺充血及气管环出血等病变。

事故类比调查

①禽流感

文献中记录的最早发生的禽流感在1868年，意大利发生鸡群大量死亡，当时被称为鸡瘟。到1955年，科学家证实其致病病毒为甲型流感病毒。此后，这种疾病被更名为禽流感。禽流感是由甲型流感病毒引起的一种禽类疾病综合征。至今已发生过许多次，造成了重大的经济损失，而更为严重的是由禽流感造成的人的感染。以下是近几年发生的国内禽流感案例。

2005年11月5日湖北孝感市孝南区毛陈镇井冈村、天井村，扑杀家禽2622只。

2005年12月14日江西遂川发生高致病性禽流感疫情，共死鸭1640只，扑杀家禽15万只。

2005年12月22日，四川大竹县杨家镇六堰村农户饲养的家禽出现死亡，共死亡家禽1800只。

2006年3月18日全国共发生35起高致病性禽流感疫情，共有19.4万只禽发病，死亡18.6万只，扑杀2284.9万只。

2006年11月9日新疆维吾尔自治区泽普县，两地在疫点周围3公里范围内扑杀家禽32.25万只。

1996年5月，我国香港特别行政区1例3岁儿童死于不明原因的多器官功能衰竭，同年8月经美国疾病预防和控制中心以及WHO荷兰鹿特丹国家流感中心鉴定为禽甲型流感病A(H5N1)引起的人类流感。这是世界上首次证实流感病毒A(H5N1)感染人类，因而引起了医学界的广泛关注。

世界卫生组织公布人类感染H5N1禽流感病例，自2003年底以来，共有121件病例，62人死亡，但是仍然没有确定人传人禽流感发生。所有报告出现人感染病例的国家中，越南共计发现禽流感患者93人，其中19人死亡。

②鸡新城疫

近年来，我国一些鸡场出现非典型新城疫，发生速度慢，发病数量少，流行缓慢，死亡较少，与典型新城疫的发病率、死亡率较高，流行较快有明显区别。鸡新城疫（New Castle disease），由副粘病毒引起的高度接触性传染病。又称亚洲鸡瘟或伪鸡瘟。常呈急性败血症状。主要特征是呼吸困难、便稀、神经紊乱、粘膜和浆膜出血。死亡率高，对养鸡业为害严重。1926年首先发现于印度尼西亚，不久又在英国新城发现，世界各国均有流行记载。

最大可信事故

在上述风险识别、分析的基础上，本节风险评价的最大可信事故为疫情事故。

随着科技和社会的发展，人流和物流越来越频繁，因此发生疫情的概率也在逐渐增加，因此做好疫情防治和应急预案显得尤为重要。

风险事故防范措施及应急预案

风险事故防范措施

①养鸡场应将生产区与生活区分开。生产区门口应设置消毒池和消毒室(内设紫外线灯等消毒设施)，消毒池内应常年保持2%—4%氢氧化钠溶液等消毒药。

②严格控制非生产人员进入生产区，必须进入时应更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒后才能进入。

③饲养人员每年应至少进行一次体格检查，如发现患有危害人、鸡的传染病者，应及时调离，以防传染。

④经常保持鸡舍清洁、干燥、无污物(如砖块、石头、炉渣、废弃塑料袋等)，及时清粪。

⑤脚踏垫、洗手盆必需每天清洗干净并更换消毒水，进鸡舍前必须先脚踩消毒消毒垫，并用消毒水洗手。上午第一次捡完蛋必须对走道进行消毒扫地。每天对门口进行清扫并生石灰喷雾消毒。饲养工具(料车、料铲、鸡粪架、鸡粪车、扫帚等)要放在有效的消毒位置，便于干净卫生。鸡笼、蛋槽必须经常清扫，保持干净卫生。每月逢5、逢10生产区大环境统一消毒，在上午8:30统一时间对各鸡舍责任区使用4%浓度石灰水消毒。

⑥鸡群健康管理：严格按照种鸡的免疫程序进行种鸡的免疫接种。每天观察鸡群的精神状态、采食速度(吃完料时间)、粪便颜色形状等，发现异常要及时反映和会诊。后备鸡要及时做好大小、公母分群饲养，限料饲养，提高均匀度，保证鸡群的整体健康生长发育。经常调整鸡群，及时并笼，保证每笼鸡数相同，并及时淘汰出病、弱、残鸡及低产的鸡。

⑦疫病防治：根据《中华人民共和国动物防疫法》及其它法规的要求，结合当地实际情况，选择适宜的疫苗、免疫程序和免疫方法，进行疫病预防接种工作。

⑧疫病监测：根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，由动物防疫监督机构定期对无公害养殖场及示范基地进行疫病监测，确保畜场无传染病发生。

⑨检查制度：要建立自下而上的检测制度，分片包干、层层把关，要把疫病消灭在萌芽状态，使经济损失减少到最低限度。同时要配备相应的防疫人员和充足的药品，防患于未然。
⑩发生疫情的情况下，养鸡场应在当地畜牧部门和防疫部门的指导下，参照《重大动物疫情应急条例》等相关要求处置疫情鸡尸。
组织措施

①操作人员在饲养过程中，发现病死禽类的，应报告公司技术员，报告病死家禽的种类、数量、天龄、禽群征侯、喂养等情况，并将病死禽类送交公司处理。发现禽类大批死亡、精神萎靡不振、流口水等不正常现象时，应立即报告公司。不得自行处理病死禽类。

②公司处理时，应根据市畜牧局的处理要求进行处理处置。属于禽流感等传染疾病死因的，应立即报告县畜牧局，同时将整个种群隔离，限制人员流动，按照要求对病死禽类及其污染物做无害化处理。

③公司在处理病死禽类时，应做好相关纪录。

个人防护措施

(1)管理传染源：①加强禽类疫情监测；②对受感染动物应立即销毁，对疫源地进行封锁，彻底消毒；③患者应隔离治疗，转运时应戴口罩。

(2)切断传播途径：①接触患者或患者分泌物后应洗手；②处理患者血液或分泌物时应戴手套；③被患者血液或分泌物污染的医疗器械应消毒；④发生疫情时，应尽量减少与禽类接触，接触禽类时应戴上手套和口罩，穿上防护衣。

(3)日常防护：工人进入养禽场之前和之后，都应该换洗衣裳、洗澡，搞好个人防护。
疫病监测制度
疫病监测是预防疾病的关键。只有对本场所有畜禽的健康状况、免疫水平以及原发病史进行全面、细致的了解，才能有针对性制定免疫程序、防控措施和净化方案。养殖场应建立如下疾病监测制度：

（1）对后备畜禽进行细小病毒病、伪狂犬病、乙脑、畜禽瘟疫苗注射及注射l—3周后抽血化验工作。进行血清学检测，监测畜禽健康状态和免疫效果。

（2）对畜禽应做好疫苗接种前后的血清抗体监测工作，以便能随时掌握畜禽免疫状况和接种效果。对血清监测的结果，应根据监测样品多少、监测方法的准确性，以及畜禽的临床检查结果等方面的资料进行综合分析，可随时调整免疫程序或补免。

（3）定期监测蓝耳病、李氏杆菌病、传染性胸膜肺炎、萎鼻、气喘病、鸡痢疾、链球菌病。

（4）做好畜禽驱虫前、后的化验监测工作，特别是监测弓形虫病、附红细胞体病等寄生病的有无、存在的程度。总之，引起畜禽疾病的因素很多。在实际工作中只有注意到生产中的各种细节，职工能积极主动配合，疾病防治工作才能做好，养殖场才能实现安全生产。

风险事故应急预案

①应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向有关上级部门报告疫情。

②迅速隔离病鸡，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出人人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一只病鸡痊愈或屠宰后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。

③疫鸡处置：一旦发现属于禽流感等传染疾病死因的，应立即报告有关部门，同时将整个种群隔离，限制人员流动，对病死禽类及其污染物按照市畜牧局的要求送往指定地点进行无害化处理。

④病死鸡尸体要严格按照防疫条例进行处置。

⑤另外，还可以参照《重大动物疫情应急条例》、《国家突发重大动物疫情应急预案》、《高致病性禽流感疫情处置技术规范》、《人禽流感疫情报告管理方案》。
为保证项目周边人民生命财产的安全，防止突发性重大事故灾害发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，企业应编制相关的应急预案。根据环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表7-1，供项目决策人参考。

表7-1  环境风险突发事故应急预案纲要

	序号
	项目
	内容及要求

	1
	危险源情况
	详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

	2
	应急计划区
	本预案适用于项目污水处理系统、饲料加工车间。

	3
	应急组织机构、人员
	企业：成立事故应急指挥小组，由厂长担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。

临近地区：地区指挥部负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散。

	4
	预案分级响应条件
	规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。

	5
	应急救援保障
	饲料加工车间：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防沼气泄漏、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；

临界地区：中毒人员急救所用的一些药品、器材。

	6
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的通讯、联系方式并进行备案等。

	7
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业人员对事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。

	8
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场污染物，降低危害；相应的设施器材配备；

临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。

	9
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；

临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。

	10
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施；

临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后措施。

	11
	应急培训计划
	应急计划制定后，应定时对员工进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对员工进行安全卫生教育。

	12
	公众教育和信息
	对养殖场临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。


由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。本项目通过采取相应的防范措施及加强环境管理，可将环境风险降低至可接受范围。

风险评价结论

本次环评对禽畜传染病导致的环境风险因子仅作定性分析，通过对风险评价因子(禽畜传染病)的定性分析，确定禽畜传染病风险事故时所造成的人身安全和环境影响和损害程度，通过采取合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到最低，可将环境风险降低至可接受范围。
工程污染防治措施

 施工期防治措施

施工期大气环境污染防治措施

为了减少施工粉尘对周边环境敏感点的影响，本环评要求建设方在施工时采取以下有效措施，使环境空气的影响有所减轻：
1、施工期中严格按照文明施工的相关条款执行，场地东侧有小甸村散户一侧设置2.5m高的施工围挡；

2、项目混凝土搅拌设备和砂石料等需放于侧风向，砂石料用土工布覆盖，以减轻粉尘污染；

3、施工场地每天定期洒水，以有效防止扬尘产生量，在旱季风大时，应加大洒水量和洒水频次；

4、对施工现场实行合理化管理，建筑材料统一堆放，砂石料堆场应用土工布遮盖，水泥尽量设置于单独的房间内，减少粉尘量，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂；

5、开挖时，土石方需尽快送至低洼处回填压实，能种植绿化树木的地方先采取植被保护，以防被雨水冲刷，形成水土流失；

6、为减少运输扬尘对沿途村庄的影响，车辆运输建筑材料及建筑垃圾时必须加盖封闭运输，减少抛洒。同时，车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗并限速行驶；

7、加强施工现场管理，不得从建筑物高处向下倾倒垃圾；

8、加强对机械、车辆的维修保养，保持机械设备正常，减少颗粒物排放。

根据类似工程及实践经验，施工现场进行洒水降尘、料堆渣堆进行遮盖、车辆限速行驶等防治措施可大幅度减少扬尘措施，措施简单有效，经济可行。
施工期废水处理措施

1、项目应建设沉砂池，严格执行本环评提出的沉砂池设置方案，设置1个3m3的沉砂池收集施工废水和施工人员的生活污水，设置1个50m3的沉砂池收集地表径流，对废水、地表径流进行沉淀处理后回用于施工现场。

2、施工场地污水经沉淀（3m3沉淀池）处理后进行利用，实现零排放。

3、项目应加强管理，做好机械的日常维修保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象；另外，雨天应对各类机械进行遮盖防雨。施工材料如油料等有害物质堆放场地应设围挡措施，并加蓬布覆盖以减少雨水冲刷造成污染。

4、施工期产生的少量生活废水经过沉淀（2m3沉淀池）处理后，用于施工期间洒水抑尘。

5、项目基础、管槽的大开挖工程应尽量避开雨季；对项目的临时表土堆放采用临时土袋挡墙、遮盖对其进行防护，防止雨季冲刷造成水土流失污染水体。
施工期声环境污染防治措施

施工噪声主要为机械噪声，施工作业采用白天施工，夜晚停工，项目施工期仅通过控制施工时间来进行噪声治理，不够完善，应采取以下措施对施工噪声进行治理：

（1）建筑施工单位应当采取有效措施，降低施工噪声污染，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值。

（2）建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位应当在工程开工前向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

（3）合理安排施工时间表，制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。高噪声设备施工时间尽量安排在昼间。

（4）建设单位在与施工单住签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，采用低噪声的先进的工艺。加强施工设备维护，降低设备运行噪声；
（5）建材及渣土运输线路选择应避开声环境敏感目标，车辆经过敏感区时尽量减速，禁止鸣笛，减小建筑材料及渣土运输对沿线敏感目标的影响。

（6）建设管理部门应加强对施工场地的噪声严格管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生企业与民众的纠分。

（7）项目施工期间采用开挖机进行开挖，再进行施浇灌，施工设备应选用工艺先进的低噪声设备，从源强上降低噪声。
施工期固废污染防治措施

施工期固体废物主要包括土石方、建筑垃圾、化粪池污泥和施工人员的生活垃圾。

针对项目施工期产生的固体废弃物，所采取的措施如下：

1、对表土按设计进行集中堆存，并做好相应的防流失措施，严禁与其它材料混堆，以利于以后用于耕地恢复及绿化。

2、严禁随意倾倒弃土，严禁向农田、水体倾倒固体废物。

3、施工活动产生的废弃施工材料等应经集中、分拣后回收利用，不得随意堆放。

4、施工人员生活垃圾集中收集后，运送至环卫部门指定的地点堆放，但应加强施工人员环保意识的教育，禁止随意丢弃垃圾。

5、施工期间产生建筑垃圾全部用于场内铺路等综合利用，不外排。

6、化粪池污泥委托当地村民定期进行清运用于农田施肥。施工结束后，将粪便清运完后，旱厕设施拆除，粪便池就地消毒后填埋。

施工期生态环境保护措施

1、施工计划安排

对工程施工进行招标，委托有资质、有经验的工程施工单位进行规范施工，制定合理的施工进度安排，使施工计划有序地进行，并尽量避免该项目的土石方工程在雨季施工。同时，建设单位应加强施工监督管理。

2、强化生态环境保护意识

加强管理和人员环保意识培训，制定并落实生态环境影响防护与恢复的监督管理措施，环境管理人员编制，建议纳入项目的环境管理机构，并落实环境管理人员职能。

3、土壤与植被的保护与恢复措施

（1）项目施工管理过程中应加强管理，要遵循尽量少占地、少破坏植被的原则，将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤以及植被大面积的破坏，而使本来就脆弱的生态环境受到进一步破坏。对于植被生长较好的地段，尽量不要在这些地段设置工棚。

（2）对于临时占地和新开辟的临时便道等破坏区，竣工后要进行土地复垦和植被重建工作。

（3）妥善处理施工期产生的各类污染物，施工结束后，要进行清场，采取恢复措施。

4、防治水土流失

项目的建设破坏了原有的地形、植被，使施工区域有可能成为新的水土流失发生源。对此，建设单位和施工单位应采取相应措施以防治水土流失，防止施工期生态环境的恶化。

（1）建筑垃圾全部用于场内铺路等综合利用，不外排。

（2）新建的各类建筑设施，坡度陡峭的地段必须修建挡土墙等，防止因植被破坏而造成水土流失。

总之，在工程施工阶段采取上述一系列防治措施的基础上，可将工程施工期的水土流失现象降低到最小限度，并可防止施工期施工区域生态环境的恶化。同时，可以保证拟建项目建设后不会比建设前增加新的水土流失发生源。

施工场地根据地形设置适当的排洪沟、护坡、挡墙并根据施工进度及时做好场地硬化及绿化工作。

运营期环境污染防治措施

大气污染防治措施

1、养鸡废气
臭气属于无组织排放，针对臭气的无组织排放，采取的防治措施如下：
①项目鸡舍采取鸡粪日产日清、在饲料中添加活菌剂+喷洒生物除臭剂；

②项目污水存储池采用地埋式或封闭加盖式；

③鸡舍冲洗废水采用管道密闭收集。

④加强安全填埋井管理，每次投入鸡尸后都要洒生石灰消毒除臭，配套建设井盖；
⑤加强场界臭气监测措施，可委托有资质单位，定期监测场界臭气，若发现场界臭气超标，应及时查找原因，采取有效除臭措施，除臭措施可包括喷洒生物除臭剂等措施；
⑥设置500m卫生防护距离，并告知罗免镇村民房建规划处，在防护距离内，禁止新建学校、医院、居民点等敏感建筑物；

2、有机肥加工车间废气
①发酵床设置在密闭的生产发酵车间内，成为一个封闭的环境，项目采用好氧发酵，恶臭产生量较厌氧少，同时垫料（谷壳、秸秆、木糠和谷糠）对恶臭有一定的吸收作用，菌种对恶臭有降解作用；项目有机肥加工车间恶臭经收集后经过UV光解除臭设备处理后，经车间设置的15m高排气筒排放，UV光解除臭设备的臭气去除率为90%。

②有机肥生产车间粉尘：采用风机和集气罩对各生产工序废气进行收集，收集后经布袋除尘处理后由15m排气筒排放。

③车间无组织粉尘，经收集后部分当作固废重新回用于生产，其余部分以无组织形式排放，通过洒水降尘和车间墙壁阻挡可降低无组织排放量；

④加强运输车辆的管理，密封运输，合理安排运输路线，减少运输车辆的起尘量，运输道路要求尽可能硬化，保持运输车辆的干净清洁，同时对运输车辆进行加盖。

3、食堂油烟
设置一套处理效率不低于60%，风量不小于2000m3/h的油烟净化设备。

食堂使用电能和液化天然气等清洁能源，废气主要为烹饪时产生油烟，安装油烟净化器对其进行处理，油烟排放量较少。
4、饲料加工粉尘

饲料加工设备自带脉冲袋式除尘系统进行通风除尘（除尘效率高于95％），经脉冲袋式除尘器处理后的粉尘由管道引至15m高排气筒高空达标排放。
水污染防治措施

（1）按照设计建设雨污分流系统。新建雨水沟1500m，新建污水收集管2100m。
（2）食堂废水经隔油池（1m3）处理后，与其它生活污水一同排入到化粪池（9m3）能满足生活粪污水3天的处理要求；经化粪池处理后再排入污水存储池（100m3，鸡舍废水考虑最大废水量并考虑10%富余量=45.36ｘ1.1=49.89m3≈50m3；生活污水考虑15天储水量+20%富余量=2.7ｘ15ｘ1.2=48.6m3≈50m3），废水在污水储存池临时贮存后通过泵打入发酵床用于生产有机肥，综合利用，不外排。

鸡舍冲洗污水产生量为45.36 m3/次，但实际养殖过程中产生量更小；项目产生的鸡舍冲洗废水通过污水管收集汇入污水存储池（100m3，鸡舍废水考虑最大废水量并考虑10%富余量=45.36ｘ1.1=49.89m3≈50m3；生活污水考虑15天储水量+20%富余量=2.7ｘ15ｘ1.2=48.6m3≈50m3），废水在污水储存池临时贮存后通过泵打入发酵床用于生产有机肥，综合利用，不外排。
鸡舍冲洗废水通过污水管收集汇入污水存储池（100m3），通过抽水泵打入有机肥生产车间发酵床用于有机肥生产，综合利用。
（3）污水处理工艺及规模可行性

食堂废水产生量0.54m3/d，隔油池容积1m3，可满足隔油时间24h以上；项目生活污水产生量为2.7m3/d（包括食堂废水），化粪池容积9m3，能满足生活粪污存放3天的容量需求；污水存储池（100m3），项目产生的鸡舍冲洗废水通过污水管收集与生活污水一起汇入污水存储池，通过泵打入发酵床用于生产有机肥，综合利用，不外排。
根据计算，有机肥堆肥物料总重量为24606.18t/a，其中干物质含量为10657.59t/a，水分含量为13948.59t/a（含鸡舍冲洗废水产生量为79.38 m3/a，生活污水985.5m3/a），堆肥材料综合含水率为56.69%；符合现有成功案例中堆肥物料含水率55%~60%之间的生产经验。从工艺上和实际生产案例来分析，本项目鸡舍冲洗废水和生活污水可全部用于有机肥生产，不外排。根据有机肥生产工艺分析，有机肥生产可完全消耗鸡舍冲洗废水和生活污水。

地下水污染防治措施

根据项目区水文地质条件，结合项目自身特点，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，本环评提出以下地下水环境污染防治措施：

1、源头控制措施

（1）节约用水，采用干清粪工艺，减少废水产生量。

（2）定期对污水管、设备、污水储存及处理构筑物进行巡检、调节、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。

2、分区防控措施

根据厂址各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，划分为一般污染防治区和重点污染防治区。对厂区可能泄露污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄露/渗漏的污染物收集并进行集中处理。具体分区见表8-1。

表8-1  地下水防渗分区

	序号
	车间名称
	分区类别

	1
	办公区（管理用房，面积960m2）、饲料加工车间（面积1200m2）及蛋品分级处理中心（面积1000m2）
	一般污染防治区

	2
	鸡舍（面积25200m2）、有机肥加工车间（面积4630m2）
	重点污染防治区

	3
	安全填埋井（2个）、医疗废物填埋井（1个）、污水存储池100m3
	

	4
	化粪池、隔油池、污水收集管道、危废暂存间
	


（1）一般防渗区

①场区除绿化用地外进行地面硬化处理；
②办公生活区、饲料加工车间及蛋品分级处理中心，在抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶防水剂，其下铺砌砂石基层、原土夯实，可达到防渗的目的，对于混凝土中间的伸缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗的目的。

（2）重点防渗区

①场地所有的重点防渗区防渗必须委托有资质的单位进行防渗设计、施工处理，渗透系数≤10-7cm/s；

②排污管道采用暗管，接口必须密封紧密，并对每一个接口增加水泥砂浆进行防渗漏；

③发酵床上面搭钢构棚，防雨，成为一个封闭的环境；安全填埋井、医疗废物填埋井、污水存储池为封闭式；
④安全填埋井、医疗废物填埋井按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求设计防渗方案：项目拟建设两座安全填埋井、1座医疗废物填埋井，容积均为15m3，井深4米，池径2.2米，安全填埋井为半地下圆井型，地面以上高度1.5m，池底由钢筋水泥浇筑，池身为砖墙水泥抹面，构成一个密闭空腔体，池顶设投料口和密封盖，盖口为中心，周围10m内进行水泥地面硬化，并修建排水沟，防止雨水渗入填埋井；

⑤化粪池池体采用防水混凝土，其强度等级不低于C25，抗渗等级S6，其它构件混凝土采用C20，垫层采用C10砼。砖砌体采用Mu10机砖，室内地坪以下采用M5.0水泥砂浆砌筑，室内地坪以上采用M5.0混合砂浆砌筑，渗透系数K≤10-7cm/s；

⑥危废暂存间严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求对地坪进行防渗、防腐。防腐材料选用乙烯基或环氧玻璃钢防腐，并铺设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料。防渗等级：渗透系数K≤10-7cm/s。
⑦项目在对以上设施做防渗处理时（属于隐蔽工程），项目方需摄像、照片等影像资料留底备存；同时，聘请监理方进行监理，以保证防渗效果，避免污染区域地下水。
3、污染防治措施可行性

（1）防治方法可行性

项目各鸡舍地面均采用混凝土浇筑；有机肥加工车间、安全填埋井、医疗废物填埋井、隔油池、化粪池、污水存储池采用防渗混凝土进行建设，渗透系数不大于10-7cm/s；排污管道采用暗管，接口必须密封紧密，并对每一个接口增加水泥砂浆进行防渗漏；安全填埋井为全封闭。各项防渗措施技术成熟、操作简便、效果好，能满足地下水污染防治的需要，在技术上是可行的。

（2）经济可行性分析

经估算，项目防渗措施建设投资为100万元左右，建设完成后即可长时间稳定运行，后期维护费用低，在经济方面是可行的。

噪声防治措施

为减小运营期噪声对环境影响，本项目采取以下噪声污染防治措施：

1、定期对设备进行检修，保证设施设备正常运转。

2、为减少鸡叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足鸡只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；同时应减少外界噪声等对鸡舍的干扰，避免因惊吓而造成鸡只不安；

3、水泵设置在污水存储池内，噪声对环境影响较小；

4、鸡舍、有机肥加工车间、饲料加工车间等四周加强绿化，场界四周种植高大乔木，加强对噪声的隔阻效果；

5、运输车辆严禁超载，经过敏感建筑时限速行驶和禁止鸣笛。

固废处置措施

1、鸡粪、饲料残渣及散落毛羽、破碎鸡蛋、食堂泔水、隔油池油污、化粪池污泥
（1）防治措施

鸡粪通过输送带直接输入鸡粪转运车，再通过转运车到发酵车间，洒在带有有益菌种发酵床的垫料上，高温发酵后生成肥料外售；饲料残渣及散落毛羽收集后，通过转运车到发酵车间，洒在带有有益菌种发酵床的垫料上，高温发酵后生成肥料外售；破碎鸡蛋、食堂泔水、隔油池油污、化粪池污泥集中收集后，放入发酵床，进行有机肥生产。
（2）可行性分析

通过发酵床发酵处理，可实现鸡粪、饲料残渣及破碎鸡蛋、食堂泔水、隔油池油污、化粪池污泥的资源化利用，创造经济价值，符合国家相关环境政策，且异位发酵床工艺技术成熟、操作简单、机械化程度高、处理效果好，在技术和经济方面是可行的。经调查，位于昆明市官渡区大板桥的昆明丰源生物科技有限公司以新鲜畜禽粪便和作物秸秆为原料，采用上述发酵工艺生产有机肥，工艺成熟可靠，产品品质稳定；采用该工艺生产有机肥目前有成功案例，该方法可行。
根据《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号），项目异位发酵床工艺为推进畜禽养殖废弃物资源化利用的鼓励工艺，由此可知，项目发酵床工艺符合国家政策。

2、病死鸡尸

（1）防治措施

本项目采用安全填埋井处理病死鸡尸，进行处理时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的生石灰，确保鸡尸体得到完全销毁和达到较好的杀菌效果。项目拟在项目区北侧建设2个安全填埋井，容积为均为15m3。安全填埋井填满后，须用粘土填埋压实并封口。
（2）可行性分析

本项目项目设置2个15m3安全填埋井进行病死鸡无害化处理，填埋井为混凝土结构，深度4.0m，直径2.2m，井口加盖密封。安全填埋井池壁和底部均采取防渗混凝土进行防渗处置，渗透系数≤10-7cm/s，顶部加盖，不仅能妥善处置病死鸡尸，也可以减少恶臭气体对周围环境的影响，符合安全填埋的要求。
本项目达产年病死鸡尸产生量约3.15t/a，1t病死鸡约占1.5m3，本项目病死鸡体积约4.725m3，项目拟在项目区东北角建设2个安全填埋井，容积为均为15m3，本项目拟建填埋井使用年限约为6年，每次填埋后夏季约5个月左右腐化完全，冬季约8个月左右完全腐化，因此，本项目所建设安全填埋井容量可行。

若后续运营过程中项目区建设的安全填埋井无法满足生产要求时，必须及时另选场地建设安全填埋井，以满足生产要求，杜绝病死牲畜随意处置，污染环境。

（3）与病死畜禽尸体处置相关要求的符合性
①《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）

病死畜禽尸体应及时处理，不得随意丢弃，不得出售或作为饲料再利用；畜禽尸体的处理与处置应符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/81-2001）第9章中规定；因高致病性禽流感疫情导致禽蓄死亡，死禽尸体的处理与处置应符合《高致病性禽流感疫情处置技术规范》（试行）的规定。

②《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/81-2001）

病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区，应集中设置焚烧设施，同时焚烧产生的烟气应采取有效的计划措施，防治烟尘、一氧化碳、恶臭等对大气环境的污染；不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井为混凝土结构，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层大于10cm是熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。

③《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）

畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理。

④《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日起施行）

染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废气物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害处理，不得随意处置。

项目病死牲畜经过无害化填埋井安全填埋处理。项目对病死牲畜的处置方式满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/81-2001）、《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日起施行）及《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）的要求，本项目对病死鸡尸的处置方式采取了井底及四周防渗措施，使用渗透系数≤10-7cm/s的防渗混凝土进行，可避免安全填埋可能造成的尸液下渗污染地下水。因此，项目病死鸡尸处置方式符合相关要求。

综上所述，安全填埋井运行成本低、操作简便、处理彻底，符合病死畜禽尸体处置相关要求，从技术、经济和符合病死畜禽尸体处置相关要求方面是可行的。

3、废弃包装物

废弃包装物主要是包装饲料用品的编织袋、内衬袋等，产生量较小，此部分包装物均由生产厂家回购再利用。
4、生活垃圾

项目产生的生活垃圾统一收集后，由建设单位运送至环卫部门指定的地点堆放。
5、医疗垃圾

（1）处
置方式

本项目产生的危险固废主要为医疗垃圾，如鸡只防疫用的注射器、疫苗容器以及破碎疫苗等，医疗用品用完后进行及时毁形、消毒处理，然后集中收集在危废暂存间；本项目所在位置属于山区，不具备医疗废物集中处置条件；用完后的医疗废物经毁形、消毒处理，使用专用包装袋包装后，运到医疗废物埋井填埋处置。
（2）危废暂存间设置要求

兽医防疫室产生的医疗废物应采用专门容器收集，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单的要求暂存后，严格按照危险固体废弃物处理规范处理。医疗废物收集容器、危废暂存间需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单的以下要求：
对于医疗废物收集容器：
①应当使用符合标准的容器盛装危险废物；

②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

③装载危险废物的容器必须完好无损；

④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；

对于医疗废物暂存间（危废暂存间10m2）：
①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；

③设施内要有安全照明设施和观察窗口；

④用以存放医疗废物收集容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；

⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；

⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

本项目危废暂存间位于兽医室旁，面积10m2，危废暂存间采用防渗混凝土进行建设，渗透系数不大于10-7cm/s，用于收集检疫室医疗废物，贮存期间严格按照危险固体废弃物处理规范处理。

（3）医疗废物安全填埋
的可行性

①政策法规的可行性：根据报告6.2.5节的分析，本项目医疗废物集中填埋处置是符合国家和地方规定的。
②技术的可行性：本项目危废暂存间距离医疗废物填埋井约100m，医疗废物产生后，经过毁形、消毒处理，使用专用包装袋包装后，运到医疗废物填埋井填埋处置。
本项目的医疗废物产生量约0.5t/a，1t医疗废物约占0.8m3（医疗废物为0.5t/a，体积约0.4m3），项目拟在项目区东北角建设1个医疗废物填埋井，容积为均为15m3，本项目拟建填埋井使用年限约为36年，因此，本项目所建设医疗废物填埋井容量可行。
做好医疗废物处理台账和医疗废物填埋井设置固定警示标志。
6、饲料加工设备布袋除尘器粉尘

饲料加工设备布袋除尘器粉尘主要成分是饲料，回收后用做饲料，用于厂区养鸡。

7、有机肥加工粉尘

有机肥加工粉尘主要成分是有机肥，回收后用于加工有机肥，不外排。

环境风险防护措施

1、鸡舍、排污管道、有机肥加工车间、污水存储池、安全填埋井、医疗废物填埋井、化粪池等涉及粪污的各类设施防渗采用防渗混凝土进行，渗透系数≤10-7m/s。

2、出、入口设置消毒池，定期对鸡舍、有机肥加工车间、工作人员工作服、生活区、辅助生产区（办公区）和饲料加工车间进行消毒。

3、提高员工素质，增强安全意识，建立严格的安全管理制度，杜绝违章操作，按规定配备防护用品，开展进行安全和健康防护方面的教育。

4、制定突发环境事件应急预案，并按照应急预案定期进行演练。
通过采取上述措施，本项目环境风险可接受。
建议

（1）在生产过程中，加强经营和环境管理。

（2）加强和充实环保管理和监测机构，建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作。

（3）绿化布置应乔木与灌木、落叶与长青、树木与花卉、草坪相结合，做到色彩和谐、层次鲜明、四季各异。
（4）对于征占用的土地、林地，须按国家级地方相关规定办理完成土地、林地手续后方可建设。

环保措施一览表

环保措施一览表如下：

8-2环保措施一览表

	序号
	污染源
	主要污染物
	治理措施
	预期效果

	施工期

	1
	建筑施工
	废水
	临时沉淀池、雨水沉淀池、旱厕、截排水沟
	不外排

	2
	建筑施工
	扬尘
	洒水降尘、施工围挡、塑料布覆盖、清洗车轮、密封运输、加强机械维护、避免大风天气进行土石方作业
	影响小

	3
	施工设备
	噪声
	隔噪防护结构，采用低噪声设备、加强管理、合理安排施工时间
	减低影响

	4
	建筑施工
	建筑材料、生活垃圾、土石方
	临时堆场采取篷布遮盖、防雨淋、排截水沟等措施；及时清运、委托相关单位处理；土石方用于场地内平衡和绿化，不产生弃渣。建筑垃圾分类收集，可利用部分回收利用，不可利用部分用于项目区内铺路。
	不外排

	5
	建筑施工
	水土流失
	设置临时排水沟、临时覆盖、设置临时沉沙池；绿化；合理安排施工时间，避开雨季。

	运行期

	1
	办公生活
	生活污水
	隔油池（1m3）、化粪池9m3
	收集后排入污水存储池（100m3，封闭型，设置防雨顶棚），通过抽水泵打入有机肥生产车间发酵床用于有机肥生产，不外排。
	不外排

	2
	蛋鸡养殖
	鸡舍冲洗水
	污水收集管2100m
	通过污水管收集汇入污水存储池（100m3，封闭型，设置防雨顶棚），通过抽水泵打入有机肥生产车间发酵床用于有机肥生产，综合利用
	不外排

	3
	厂区
	雨水
	新建雨水沟1500m
	不影响地表水质

	4
	污水
	厂区污水
	源头控制措施、分区防渗处理，污水管道、污水存储池、隔油池、化粪池、危废暂存间、鸡舍、安全填埋井防渗处理
	不影响地下水质

	5
	鸡舍
	恶臭
	加强通风、鸡舍清洁管理、加强绿化、在饲料中添加活菌剂+喷洒生物除臭剂、设置卫生防护距离
	减低影响

	6

	有机肥加工车间
	恶臭
	发酵过程中添加生物除臭菌剂去除恶臭，散发的恶臭经收集后经过UV光解除臭设备处理后，经车间设置的15m高排气筒排放；科学设计发酵工艺；加强车间管理，文明生产，生产车间清扫和洒水降尘
	减低影响

	
	
	粉尘
	采用风机和集气罩对各生产工序废气进行收集，收集后经布袋除尘处理后由15m排气筒排放
	减低影响

	
	
	除尘器收集废粉尘
	回用于有机肥生产
	综合利用

	7
	食堂油烟
	油烟
	油烟净化设备、采用清洁能源
	减低影响

	8
	饲料加工
	粉尘
	脉冲袋式除尘系统、加强通风、15m高排气筒
	减低影响

	
	
	除尘器收集废粉尘
	回用于饲料生产
	综合利用

	9
	项目生产
	恶臭、噪声
	绿化8000m2
	减低影响

	10
	噪声
	噪声
	优先选用低噪声设备；采取减振、隔声措施；合理管理和喂食，减少鸡群集体鸣叫
	减低影响

	11
	项目生产
	鸡粪、破碎鸡蛋、饲料残渣及散落毛羽、化粪池污泥、食堂泔水、隔油池油污
	鸡粪日产日清，鸡粪经自动清粪系统刮出后，用集粪车转运，与其他废物一起与垫料、发酵菌搅拌，高温发酵后生成有机肥外售
	不外排

	12
	项目生产
	病死鸡
	利用安全填埋井处理，并添加生石灰灭菌。安全填埋井设置固定警示标志
	安全处置

	13
	项目生产
	编织袋、内衬袋、鸡蛋包装废料
	在场区统一收集后由厂家回购利用
	不外排

	14
	项目生产
	医疗废物
	医疗废物
经消毒、毁形后，使用专用包装袋包装，用医疗废物收集容器收集，危废间暂存。运到医疗废物填埋井填埋处置，并做好医疗废物处理台账和设置固定警示标志
	不外排

	15
	项目生产
	生活垃圾
	集中收集后，由建设单位运送至环卫部门指定的地点堆放
	不外排

	16
	项目生产
	环境风险
	厂区做好防渗、消毒、加强管理、文明生产
	降低风险


总量控制建议

总量控制分析
污染物排放总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，贯彻“总量控制”、“达标排放”的原则，分析确定本项目废水、废气污染物排放总量控制指标，为环保部门监督管理提供依据。

实施总量控制的项目

“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NO2主要污染物实行排放总量控制。

1、废气总量控制

根据工程分析，本项目排放的废气污染物为以H2S、NH3为主的恶臭气体和食堂油烟，由于食堂油烟、H2S、NH3不属于总量控制指标，排放量仅作为项目内部控制管理。项目运营过程中不排放SO2、NO2，故废气无总量控制建议指标。

2、废水总量控制

本项目废水主要产生于生活污水和鸡舍冲洗废水。

项目产生的废水总量为1064.88m3/a，其中COD产生量0.826t/a，NH3-N产生量0.050t/a。

食堂废水经隔油池处理后，与其它生活污水一同排入到化粪池处理，再收集后排入污水存储池（100m3，封闭型，设置防雨顶棚），通过抽水泵打入有机肥生产车间发酵床用于有机肥生产，不外排。
鸡舍冲洗废水通过污水管收集汇入污水存储池（100m3，封闭型，设置防雨顶棚），通过抽水泵打入有机肥生产车间发酵床用于有机肥生产，综合利用，不外排。

综上所述，项目产生的废水全部回用，不外排。故废水无总量控制建议指标。
环保投资及经济损益分析

建设项目环保投资

项目工程总投
资4200万元，其中用于环保工程投资397.0万元，占总投资的9.45%。项目环保工程投资估算见下表所示。

表10-1环保投资估算表
	时段
	类别
	污染物
	处理措施
	设施数量

（规模）
	投资
（万元）

	施工期
	废气
	扬尘
	洒水降尘
	洒水车1辆
	5

	
	
	扬尘
	2.5m高围挡
	场地周围
	5

	
	废水
	施工废水
	沉淀池
	1个、3m3
	1.5

	
	
	生活污水
	沉淀池
	1个、2m3
	0.5

	
	
	场地雨水
	沉砂池
	1个、50m3/个
	5

	
	
	粪便
	旱厕
	1个、2m3
	3

	
	固废
	建筑垃圾
	建筑垃圾清运
	/
	1.0

	
	生态
	植被、水土流失
	截排水沟等
	满足使用要求
	9.0

	运营期
	大

气

环

境
	鸡舍恶臭
	生物除臭剂、通风换气扇等通排风系统
	48个通风换气扇
	19.6

	
	
	污水存储池恶臭
	加盖、生物除臭剂等
	——
	1.5

	
	
	有机肥生产车间恶臭
	风机+过UV 光解除臭设备、15m高排气筒
	1套
	26

	
	
	饲料加工粉尘
	脉冲式布袋除尘器、15m高排气筒
	1套
	15

	
	
	有机肥加工粉尘
	风机和集气罩对各生产工序废气进行收集，收集后经布袋除尘处理后由15m高、内径0.2m的排气筒排放
	1套
	12.0

	
	
	发酵床恶臭
	发酵过程中添加生物除臭菌剂去除恶臭
	计入生产成本
	

	
	
	食堂油烟
	油烟净化器
	1套
	0.5

	
	水

环

境
	生产生活废水
	PVC污水收集管道
	长2100m
	22

	
	
	
	雨水沟
	长1500m
	15

	
	
	
	污水存储池
	100m3
	5

	
	
	
	化粪池
	9m3
	1.2

	
	
	
	隔油池
	1m3
	0.3

	
	
	生产生活废水下渗，防渗措施
	鸡舍防渗，采用防渗钢筋混凝土进行建设，渗透系数≤10-7cm/s
	25200m2
	72.6

	
	
	
	污水存储池采用防渗混凝土进行建设，渗透系数≤10-7cm/s
	150m3
	3.0

	
	
	
	有机肥加工车间防渗，底部地基采取防渗混凝土进行防渗，渗透系数≤10-7cm/s
	4630 m2
	13.5

	
	
	
	危废暂存间防渗，采用防渗混凝土进行建设，渗透系数≤10-7cm/s
	10 m2
	2

	
	
	
	安全填埋井防渗，采取防渗混凝土进行防渗，渗透系数≤10-7cm/s
	2座
	2

	
	
	
	其他防渗（一般防渗），办公区（管理用房，面积960m2）、饲料加工车间（面积1200m2）及蛋品分级处理中心（面积1000m2）
	3160m2
	6.2

	
	
	监测井
	本项目共布设1个地下水水质监控点：小甸村坡脚现有出露的岩溶泉水，定期监测
	计入生产成本

	
	噪声
	产噪设备
	隔音、减震措施
	—
	5

	
	固废
	鸡尸
	防渗安全填埋井、设置固定警示标志
	2个，15m3/个
	9

	
	
	鸡粪、废水、饲料残渣、破碎鸡蛋、食堂泔水、化粪池污泥
	发酵床
	3台，2100m2
	120

	
	
	生活垃圾
	垃圾桶
	4个
	0.1

	
	
	医疗废物
	1间危废暂存间10m2、收集容器、医疗废物填埋井15m3、设置固定警示标志
	/
	7.5

	
	其他
	绿化
	8000m2
	8.0

	
	合计
	397


环境经济损益分析

本项目环保投资397万元，投入这一部分资金用于环境保护后，可以取得如下环境效益：

（1）生活生产污水全部回用于有机肥生产，不外排，实现了废水的零排放。

（2）降低恶臭染污物产生及排放量。

（3）场区进行绿化后，可以在一定程度上削减恶臭及噪声的排放，还可以美化环境。

（4）食堂油烟经过油烟过滤设备后外排，进一步降低环境污染。

（5）实现废水、饲料残渣、破碎鸡蛋、食堂泔水、隔油池油污、化粪池污泥的综合利用。

增加部分环保设施虽然使一次性投资增加了一些，但对污染物的减少及由此产生的影响损失费却大大降低，使水、气、声、渣的排放达到国家标准，保证正常生产的环境条件。项目的建设，可以创造相当的利税，活跃地方经济的同时，还可以增加当地的财政收入。因此，新增环保工程在后续建设中必须一次完成，把可能发生的不利影响控制在源头。

项目建成以后，在投入了一定资金、采取一定措施的基础上，将环境影响降低到可以接受的范围内，同时还有着明显的经济效益，从环境保护与经济发展两方权衡，本项目的建设是可行的。

社会效益

本项目属国家鼓励建设类项目。项目建成投产后，养殖动物饲料及包装物等供应可以带动周边农业产业结构调整。此外，项目实施可以提供新的就业岗位，缓解就业压力，促进当地经济发展。项目的建成，对促进调整产业结构和推动地方经济社会的发展将起到积极的作用。

小结

该项目运用后，经济效益显著，社会效益明显。本环评提出投入397万元进行环境治理，能有效的保护环境而不致使当地环境功能发生变化。投入上述环保投资对建设项目的经济效益无影响，还能有效减少该项目的污染物排放，减轻项目建设所带来的环境污染，可最大限度减少发生环境污染事故的概率。
 环境管理与环境监测 

 环境管理

环境管理的内容

本项目养殖固废产生量较大，在生产及管理上不能出现疏忽，必须建立合理的环境管理制度。项目应建立环境管理机构，并配备专职的环保管理人员，直接参与项目营运期间的环保管理工作，进行运营期的环境管理工作，制定并提出今后的环境监测计划、环境管理规划及环境管理人员培训计划，如发现环境问题，及时上报当地环保机构；并定期或不定期对环保设施进行检查。

环境管理机构

按照国家有关规定，并结合项目的实际情况，至少配备一名除尘设备专职维护人员。对于项目在人员配置上应该设兼职环境管理负责人，负责全厂日常环保管理工作。

环境管理制度 

为了项目的环境管理工作能够顺利进行，制定相关的环境管理制度。养殖场环境管理的具体内容如下：

（1）在生产过程环境管理中，将环境保护与节能、减污的各项具体措施结合起来，建立完善的环境管理制度。与生产目标进行综合平衡，把环境保护规划纳入企业的生产发展规划。

（2）制定全场环保工作规划和计划，提出相应的环境目标，与生产目标进行综合平衡，纳入全厂生产发展规划和计划。

（3）制定各类环保设施的操作、维护、保养、维修、事故处理等技术规范和制度，确保环保设施的正常运转。

（4）完善环保设备的管理，制定考核指标以及环境保护设施运转指标，与生产指标同时进行考核。

（5）建立养殖场的污染源档案，按规定向上级主管部门报送环境统一报表。

（6）负责全厂排污口（源）的规范化整治和环境保护图形标志牌的设置。

（7）开展环境教育和技术培训，提高全体职工的环境意识和环保技能。

环境监理计划

环境监理是环境保护工作的重要内容，环境监理工作应贯穿工程建设的全过程，以保证施工期环境保护工作的顺利开展及环境保护措施的有效实施。本工程的环境监理计划如下：

1、监理机构框架

为确保工程环境保护措施计划完成，并保证环境工程的质量，监理人员由业主委托具有环境工程监理资格的人员进行，可设专职环境监理人员1～2名。

监理机构框架如下图。
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2、环境监理工作方式

将环境监理纳入工程监理范畴，由工程指挥部监理管理部门统一管理，参加工程总监月度例会，并向总监办上报周报、月报等内容。

定期召开由总指挥部代表、各分指挥部代表、环境监理参加的环境监理工作会议，结合近期环境监理工作，解决存在问题，提出下阶段工作计划。

形成健全的现场环境保护管理体系，在各参建项目组成立环境保护领导小组，负责项目部的环境保护领导工作，组织机构延伸至各施工和班组，划分责任区，落实责任人。 

3、工作内容 

施工期环境监理内容见下表所示。 

表 11-1项目环境监理内容一览表

	环境问题
	环保措施要求
	执行单位

	建

设

期
	施工扬尘
	维护场地清洁，场地内洒水抑尘，车辆限速行驶、封闭运输、2.5m高施工围挡、材料堆放遮盖、车轮清洗、加强管理等措施。
	施工单位

	
	废水
	1个50 m3的雨水沉砂池，1个3m3的生产废水沉淀池，1个2m3的生活污水沉淀池，废水处理后回用于施工、洒水、旱厕收集粪便污水
	施工单位

	
	噪声
	严格文明施工，合理安排施工时间，选用噪声值小的机械设备，加强机械维护等
	施工单位

	
	建筑垃圾
	全部用于场内铺路等综合利用，不外排
	施工单位

	
	生活固废
	集中后运送至环卫部门指定的地点堆放
	施工单位

	
	各环保措施的监理
	项目施工期应建设环评报告提出的各项环保措施
	施工单位

	
	隐蔽工程的监理
	按本报告表8-1的要求对厂区进行分区防渗处理，并录制相关视频和照片存档
	施工单位


4、施工期环境监理的要点

（1）施工扬尘

监督施工单位采取扬尘防治措施，如遮盖砂石堆场、及时洒水抑尘等，防止干燥气候条件下产生扬尘；在粉状货物运输过程中，监督运输车辆按照环保要求采取封闭等防尘措施，凡有货物跌落的地方也应有防尘的措施。

（2）施工噪声

确认施工单位的产噪设备不是国家禁止生产、销售、进口、使用的淘汰设备；监督施工单位加强设备的维护，及时更换磨损部件，降低噪声；监督施工单位合理安排施工时间；敦促运输车辆司机文明驾驶，加强运输车辆年审工作。

（3）土石方
妥善堆存、合法处置、文明运输。

（4）施工废水

监督施工单位严格按照设计方案及环保要求进行施工；在施工现场建设沉砂池，施工废水和生活废水经沉淀后回用不外排；确认施工单位没有使用国家禁止的污染水环境的工艺和设备；监督施工单位合理利用水资源，督促施工单位节约用水。

（5）施工现场的植被保护措施

审查施工企业制定的有关保护措施，并做好现场检查，监督施工单位进行植被恢复及景观美化，避免施工对施工现场原有景观造成大的不利影响。
（6）项目环保设施和隐蔽工程的施工

项目应建设环评报告提出的环保设施，隐蔽工程（防渗措施等）的建设应录制视频和照片，保留备查。
5、监理人员工作职责

（1）应严格地履行监理职责，切实起到监督管理的作用，使现场各施工工地采取的各项环境保护措施得到有效实施，确保环境保护工作的有效实施。

（2）作好环境保护法律、法规宣传贯彻工作，提高全体参建人员的环境保护意识，使其自觉参与做好环境保护工作。

（3）制定阶段性环境监理验收规划，对单位工程竣工进行环境监理验收，做到工程竣工后环保手续齐全，资料完整。

（4）对未招标的建设项目在合同中签署环境保护合同条款，审核其施工组织设计中环境保护内容，施工组织设计中增加环境保护章节并且内容要具体。

环境和污染源监测

环境监测的目的

环境监测是环保工作的基础，开展环境监测能及时掌握污染动态，及时了解各污染物的排放及其对外环境的影响范围及影响程度，对污染源进行有效的监控，通过积累长期环境监测数据，为企业的环境管理及环境质量评价提供依据。因此，项目应结合实际，采取措施，制定较完善的“环境监测制度管理”。

本项目污染源监测主要是大气污染源，环境和污染源监测工作建议委托有环境监测资质的单位监测。建议委托有资质的单位对水污染源、大气、噪声等进行常规监测。同时，为能保证本场的环境治理、环境监测、监督、宣传、治理、绿化等工作的顺利进行，建议对本公司环保设备操作人员进行培训，提高人员素质，熟悉掌握操作规程、方法，建立岗位责任制，制定全厂污染物监测制度（监测周期、监测项目、方法、频率等），定期报送监测统计报表，建立养殖场环境保护和污染源监测档案。

环境监测计划

为及时掌握项目施工期、营运期污染源变化情况，提供环境管理基础数据，本报告提出以下常规环境监测计划，由建设单位组织完成，委托相关监测资质的单位实施监测。

表 11-2施工期环境监测内容一览表

	监测内容
	监测点位
	监测项目
	监测频率

	噪声
	厂界四周
	Leq（A）
	施工高峰期监测一次

	环境空气
	厂界下风向
	TSP
	


表 11-3 运营期环境监测计划表

	监测内容
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	废气
	上风向200m处、下风向200m处、侧风向810m处的小甸村
	NH3、H2S、臭气浓度、TSP
	每年一次

	噪声
	厂区东南西北厂界设点监测 
	昼夜等效声级（Leq）
	每年一次

	地下水
	小甸村泉眼
	pH、溶解性总固体、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数
	每年一次


每次监测结束后，对监测资料进行分析，每年底应对当年所有的监测数据资料进行归纳、整理和评价，审核后的资料按档案规范编号存档，以备查询，同时报当地环保主管部门备案。
环境保护竣工验收

项目建设必须按照环境保护“三同时”制度，拟改进的环保设施必须立即改进，完成后须向环境行政主管提出竣工验收申请，委托有监测资质的单位进行环境保护竣工验收监测，环保设施必须经过环保部门的验收方可投入使用。项目三同时竣工验收一览表见下表所示。
表 11-4 环境保护竣工验收一览表
	项目
	处理措施
	设施数量

（规模）
	处理对象
	处理效果
	备注

	废气
	生物除臭剂、鸡粪日产日清、48个通风换气扇
	——
	鸡舍恶臭
	达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中恶臭污染物排放标准及GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中新建项目二级厂界排放浓度限值
	

	
	污水存储池
	1个污水存储池100m3设置为封闭式
	污水存储池恶臭
	
	

	
	风机+过UV 光解除臭设备、15m高排气筒
	1套
	有机肥生产车间恶臭
	
	

	
	安全填埋井加盖
	2个15m3均为封闭式
	安全填埋井鸡尸体恶臭
	
	

	
	脉冲式布袋除尘器、15m高排气筒
	1套
	饲料加工粉尘
	排放粉尘达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准
	

	
	风机、集气罩、布袋除尘器、15m排气筒
	采用风机和集气罩对各生产工序废气进行收集，收集后经布袋除尘处理后由15m排气筒排放
	有机肥加工车间
	
	

	
	油烟净化器
	1套60%的净化效率
	食堂油烟
	达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）
	

	废水
	污水收集管道
	2100m，采用暗管，接口密封紧密，并对每一个接口增加水泥砂浆进行防渗漏
	生产生活废水
	食堂废水经隔油池（1 m3）处理后，与其它生活污水一同排入到化粪池（9m3）处理后与鸡舍冲洗废水一起进入污水存储池（100m3，封闭型，设置防雨顶棚），通过泵打入发酵床用于生产有机肥，不外排。
	

	
	污水存储池
	100m3，污水存储池底部地基采取压实粘土+土工膜防渗
	
	
	

	
	化粪池
	9m3，位于办公生活区，采用防渗混凝土进行建设
	
	
	

	
	隔油池
	1m3，采用防渗混凝土进行建设
	
	
	

	
	雨水沟
	1500m
	
	雨污分流，雨水排到场外
	

	
	鸡舍防渗
	25200m2，采用防渗钢筋混凝土进行建设，渗透系数≤10-7cm/s
	
	降低对地下水的影响
	

	
	有机肥加工车间防渗
	底部地基采取防渗混凝土进行防渗，渗透系数≤10-7cm/s
	
	
	

	
	污水存储池
	采用防渗混凝土进行建设，渗透系数≤10-7cm/s
	
	
	

	
	危废暂存间防渗
	采用防渗混凝土进行建设，渗透系数≤10-7cm/s
	
	
	

	
	安全填埋井防渗
	采取防渗混凝土进行防渗，渗透系数≤10-7cm/s
	
	
	

	
	其他防渗（一般防渗）
	办公区（管理用房，面积960m2）、饲料加工车间（面积1200m2）及蛋品分级处理中心（面积1000m2）
	
	
	

	噪声
	产噪设备置于室内
	—
	产噪设备
	场界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准
	

	固体废物
	安全填埋井
	2个，每个15m3，采取防渗混凝土进行防渗，位于项目区内东北角，主导风向的下风向、设置固定警示标志
	病死鸡尸
	无害化处置
	

	
	发酵床
	3台700m2，底部地基采取防渗混凝土进行防渗，四周设置围墙，设置顶棚，形成密闭空间
	鸡粪、废水、饲料残渣、破碎鸡蛋、食堂泔水、隔油池油污、化粪池污泥
	资源化，生产有机肥
	

	
	垃圾桶
	4个
	生活垃圾
	集中收集后运至罗免镇环卫部门指定的垃圾处置点妥善处置
	

	
	危废暂存间
	1间10m2
	医疗废物
	毁形、消毒处理，使用专用包装
袋包装，医疗废物收集容器收集，危废间暂存。运到医疗废物填埋井填埋处置，并做好医疗废物处理台账和设置固定警示标志
	

	其他
	绿化
	8000m2
	恶臭、粉尘、噪声
	净化空气，阻隔噪声，美化环境
	


环境影响评价结论与建议

项目概况

（1）项目名称：45万羽自动化蛋鸡养殖场建设项目；

（2）建设单位：富民县垦业畜禽有限公司；

（3）建设地点：昆明市富民县罗免镇小甸村委会小甸村；

（4）建设性质：新建；

（5）建设内容及生产能力：

项目占地总面积80亩，建筑面积32140m2。新建蛋鸡舍12栋、鸡蛋保鲜库、鸡蛋消毒、分级、包装车间。饲料加工与调制车间、无害化处理房以及蓄水塔、排水沟、污水处理池、鸡粪收集设施、有机肥生产车间和绿化工程等配套设施。新建员工宿舍及办公用房1000m2和绿化工程等配套设施。项目建成后可养殖蛋鸡45万羽；年产有机肥1万吨。

（6）项目总投资：4200万元，其中环保投资397万元。

（7）计划竣工时间：2019年4月。

（8）立项依据：2018年2月6日，项目取得了富民县发展和改革局投资项目备案证（富发改企业备案[2018]0013号）。

项目选址合理性
本项目选址位于昆明市富民县罗免镇小甸村委会小甸村。项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的选址要求，不属于划定的生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区，不属于富民县城规划区、罗免镇集镇规划区范围，项目场地周围没有养殖场、水源点和村庄，距离公路主干道符合动物防疫隔离条件，符合畜禽规模养殖场建设条件，该项目选址符合要求。

产业政策及规划
本项目属于蛋鸡养殖行业，对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），其行业代码为“0321 鸡的养殖”。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》中“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目。因此，本项目为允许发展的产业和项目。另外，本项目利用鸡粪生产有机肥属于属于“第一类 鼓励类  一、农林业  30、有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”是鼓励类项目”。

项目已于2018年2月6日取得富民县发展和改革局投资项目备案证（富发改企业备案[2018]0013号）。本项目符合产业政策。
本项目位于昆明市富民县罗免镇小甸村委会小甸村，工程建设符合《云南省主体功能区规划》、《云南省生态功能区划》、《昆明市人民政府关于在“一湖两江”流域禁止畜禽养殖的规定》（第28号）、《富民县规划区建成区水源地等区域禁止畜禽养殖规定》等相关规划要求。
总图布置
项目区常年主导风向为西南风，幼雏育成舍布置于项目区东南侧，位于办公生活区的侧风向，蛋鸡舍、安全填埋井、污水存储池易产生异味的污染源点布置于场址的中部和北部，属于下风向，可减少臭气对办公区、生活区以及最近的保护目标小甸村的影响，加之项目在办公生活区与蛋鸡舍和育雏育成舍中间设置有绿化带或集蛋库，可有效的减少项目对自身和周边的影响。

综上所述，项目区平面布置合理。

项目周围环境质量现状

1、大气环境质量现状

为了解项目区环境空气质量现状，建设单位委托云南坤发环境科技有限公司于2018年6月15日至6月21日对项目区大气环境质量进行监测。根据监测结果，评价区的SO2、TSP、PM10未出现超标，能满足GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准；NH3、H2S均能够满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准。
2、地表水环境质量现状
根据《昆明市环境状况公报2017年》，螳螂川富民大桥断面水质类别为劣V类，普渡河桥断面水质类别为III类，部分断面水质不能满足《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》要求。螳螂川主要受上游滇池出水水质影响，同时受螳螂川、普渡河沿线生活污染源、农业面源污染的影响，导致河流水质不能达标。

3、地下水环境质量现状
根据监测结果，距离项目区约1080m的小甸村泉眼除总大肠菌群超标外，其余监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。总大肠菌群超标的原因是泉眼附近有部分村民的生活污水乱排乱倒，导致泉水受到污染。

4、声环境质量现状

为了解评价区域目前声环境质量现状，建设单位委托云南坤发环境科技有限公司于2018年6月15日至16日对项目区厂界四周进行了现状监测。从监测结果数据统计表中可见，区域声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

5、生态环境质量现状

本项目建设用地现状主要为荒坡地、坡耕地、一般商品林地和其他土地，属于农村地区，人类活动频繁，生态系统较简单。根据野外初步调查，没有发现国家级、省级重点保护野生植物。

经实地调查，评价区所有的植被类型在富民县域内均有广泛分布，评价范围内没有发现国家和省级重点保护的珍稀濒危保护物种和古树名木，也未发现法定保护的野生动物。植被多为经济林木树种。没有大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所。小型兽类以啮齿类种类和数量居多；鸟类种类相对于兽类要多一些。从整体上讲，评价区的陆栖脊椎动物种类不多、数量较少、物种多样性不丰富。

环境影响评价结论

环境空气影响评价结论

1、施工期

施工期环境空气主要污染源是地面扬尘，其次是施工机械排放的废气和装修废气，采取必要措施防治后，对环境空气的影响可以接受。
2、运营期

项目运营期废气主要为鸡舍恶臭、食堂油烟、饲料加工粉尘、有机肥加工恶臭和粉尘，根据估算结果，可以看出鸡舍、有机肥加工车间废气的落地浓度值均较小，对周边保护目标的影响较小。食堂油烟经油烟净化器处理后，可达标排放，对周边环境影响较小。饲料加工粉尘采用脉冲式布袋除尘器处理，对周边环境影响较小。
本项目卫生防护距离为500m。根据卫生防护距离范围图，本项目周边敏感目标基本位于卫生防护距离之外，防护距离内只有2户小甸村散户，建设单位与这2户散户协商，同意这两户村民劳动力进入该养鸡场务工，这两户村民一致同意养鸡场建设。评价提出：在500m卫生防护距离范围内不得规划建设居住区、学校、医院等敏感保护目标。

水环境影响分析结论

1、施工期

施工废水、施工人员清洁废水排入到沉砂池进行处理后，回用于场地洒水抑尘及施工过程，防止项目区域内的地表水被污染。施工人员粪便旱厕收集后作为农肥使用，少量的生活洗涤废水经沉淀后用于施工区降尘，不外排。施工期间应优先完成区内外雨水截流沟，使施工区内外的雨水分流，施工期废水随施工结束而结束，故施工期污水对附近地表水的水质影响轻微。
2、运营期地表水环境影响分析结论
运营期废水主要为职工的生活污水及鸡舍冲洗废水，食堂废水经隔油池（1m3）处理后，与其它生活污水一同排入到化粪池（9m3）处理后进入污水存储池（100m3，封闭型，设置防雨顶棚），通过泵打入发酵床用于生产有机肥，不外排。
鸡舍冲洗废水通过污水管收集汇入污水存储池（100m3，封闭型，设置防雨顶棚），通过抽水泵打入有机肥生产车间发酵床用于有机肥生产，综合利用。
（3）地下水环境影响分析结论
通过采用相应的地下水污染防治措施，可以降低项目地下水污染源对地下水污染的可能性，项目运营期对地下水环境污染的可能性较小。
环境噪声环境影响评价结论

1、施工期
通过预测结果可以看出，施工机械噪声在距施工点50m内的噪声级较大，对环境噪声质量可形成较明显的影响；但随着距离的加大，均有明显的衰减，施工机械距场界昼间20m、夜间70m可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。施工场地距最近的环境保护目标小甸村2户散户240m、小甸村为810m，在影响范围外，经过距离衰减和绿化吸声后对环境保护目标基本无影响。

2、运营期

本项目的噪声主要来自鸡群的叫声、水泵运行时产生的噪声以及进出的车辆产生的噪声。鸡群的叫声不大且在不受侵扰、不饥饿时不叫或叫声很小；而进出场区车辆产生的噪声为瞬时的，可以通过绿化、围墙阻隔等措施降低噪声。项目南面小甸村距离本项目养殖区约810m、东面距离小甸村2户散户240m，通过采取以上措施后，加之距离较远，噪声对周围环境保护目标基本无影响。另外，由于本项目位于农村地区，周围为山坡，比较空旷，周围声环境不敏感。经过距离衰减后完全能够符合噪声排放《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准【昼间60dB (A)，夜间50dB (A)】。

针对建设项目水泵、饲料加工设备等运行时产生的噪声，环评要求项目单位对采取厂房隔声、减震等措施，经厂房隔声、减震处理后，机械噪声的影响可达到有效控制，预测能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

在此基础上，项目运行产生的噪声不会对区域声环境产生明显不利影响。
固体废物处置及影响分析结论

1、施工期

本项目初期建设主要为挖方，项目建设期挖方量为1930m3，回填利用1930m3，不设置弃渣场，对环境影响小。

施工期产生的建筑废弃材料，主要包括砂石、石块、碎砖瓦等杂物。项目产生建筑垃圾为128.56t。拟集中收集，能回收利用的部分（如钢筋、木材等）进行回收利用，无法回收利用的部分（如石块、石渣料等）用于厂区铺路等综合利用，不外排。

生活垃圾预计施工期排放总量为3.6t。对环境的危害不容忽视，垃圾发出的恶臭令人生厌，在夏季更易腐败变质，是苍蝇、蚊虫孽生、致病细菌繁衍、鼠类肆虐的场所。因此，应对生活垃圾加以集中收集、处理，施工期内应禁止乱扔垃圾，避免垃圾场地成为苍蝇聚集地，增加流行病传播机率，生活垃圾经收集后，由建设单位运送至环卫部门指定的地点堆放。

项目临时施工场地设置1个旱厕，化粪池污泥产生量为4.5t/a。

化粪池污泥委托当地村民定期进行清运用于农田施肥，待施工期结束后，粪便清运完后，旱厕设施拆除，粪便池就地填埋。

根据以上分析，施工期固废能够得到妥善处置，施工期固废对环境影响小。

2、运营期

本项目运行期产生的固体废物采取相应的对策措施进行处理：鸡粪、饲料残渣及散落毛羽、破碎鸡蛋、食堂泔水、隔油池油污、化粪池污泥采用发酵床高温发酵生产有机肥；病死鸡尸采用安全填埋井处理；废弃包装物由生产厂家回购再利用；生活垃圾和隔油池油污建设单位运送至环卫部门指定的地点堆放；医疗垃圾用
完后进行及时毁形、消毒处理，使用专用包装袋包装，医疗废物收集容器收集，危废间暂存。运到医疗废物填埋井填埋处置；饲料加工设备布袋除尘器粉尘回收后用做饲料，用于厂区养鸡；有机肥加工粉尘主要成分是有机肥，回收后用于加工有机肥；各固体废弃物均得到妥善处置，对环境影响较小。
生态环境影响分析结论

项目的建设改变了土地利用的现状格局、类别，但项目建成后，整个项目区除建筑、道路外，几乎均为绿地覆盖，可视为一定程度的生态恢复补偿措施。总体而言，项目建设对区域生态环境质量的影响较小。

公众参与

本次公众参与的调查方式主要有：发放调查表、现场张贴告示、网络公示。

本次公众参与共向社会发放了11份当地政府和社会团体调查表，回收有效问卷11份；发放了50份个人部分调查表，返回有效问卷50份。

现场张贴告示及网上公示后，尚未收到任何反馈信息。
公众参与调查结果表明，接受调查的公众100%同意该项目的建设。接受调查的当地政府部门、单位和社会团体，以及当地群众都认为本项目的建设从总体上来说是利大于弊，有利于解决当地劳动就业问题，有利于促进地方社会经济和养鸡业的发展；但也有意见认为工程建设会对当地的生态环境造成一定程度的破坏，希望尽可能减少工程对环境的污染和破坏，走可持续发展的道路，带动当地就业和畜牧业发展。

关于参与调查的团体和公众所提出的关于环境保护方面的意见和建议，环评报告中予以采纳，工程设计建设时予以考虑，合理的应采纳。

建议工程设计及施工建设过程中，应认真落实各项环境保护措施，搞好养殖废水、鸡粪、恶臭等污染物的处理。加强与当地政府、民众的沟通与交流，在施工过程中认真执行环境保护措施。

总的来看，当地政府部门、社会团体及当地群众，都赞成本项目的建设，认为本项目可行。项目建设在公众舆论方面没有压力。
环境风险分析结论

本项目涉及的物料主要有原料玉米、豆粕等。原料中无易爆、易燃或有毒的物质，但该项目蛋鸡的养殖和养殖过程中产生的鸡粪可能诱发传染病，主要有以下危害特性：病鸡排出的粪便和尸体中含有病原菌会造成水污染，引起疾病的传播和流行，造成鸡群死亡，并且传染给其他禽畜和人；常见的鸡群传染病有禽流感和鸡新城病。

根据前文分析，在发生疫情时，项目通过采取合理的防范措施和应急预案后，可及时有效的控制疫情蔓延，降低人群感染的几率。

总结论

45万羽自动化蛋鸡养殖场建设项目符合国家产业政策以及行业技术规范，项目选址不涉及当地城镇规划范围，无环境制约因素，项目基础支撑条件较好。通过预测和评价，本项目施工期及运行期的环境影响都较小。项目生产及生活废水经处理后全部利用不外排，废气达标排放，预测表明不会影响该区域环境功能，采取的废气治理措施可行，固废均得到妥善处置，在采取严格的管理及环保措施后，对周围环境影响程度小，不会改变当地环境功能等级。本项目符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》选址要求。同时，富民县农业局和城乡规划局均出具证明，项目选址符合畜禽规模养殖场建设条件。
本项评价认为，只要项目在建设和运营过程中，严格执行国家环保政策和各项规章管理制度，在按“三同时”要求严格落实可研及本环评提出的各项污染控制对策措施的条件下，该项目从环境保护的角度来看是可行的。
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图4.1-1  施工期工艺流程及产污节点图
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图4.1-4  饲料加工工艺及产污流程图
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图4.3-1  项目运营期间水平衡图  单位m3/a
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图11-1  监理机构框架











2015.1.1  这里我写错了，对不起！听取您的建议后，我们及时修改了


补充了  国务院[2003]第380号令


补充了这个 《昆明市医疗废物管理规定》（昆明市人民政府63号令）


经核实，项目所在位置确实属于龙纳河流域，龙纳河小支流位于小甸村东面，在者北街下游汇入龙纳河，地理位置图和水系图上都可以看得出来


我发过来的这个第三稿的版本，全文写的生活污水和鸡舍冲洗废水都是用于生产有机肥，


我们修正核实了 














不建设冷库，


在实际生产中，很多有机肥厂使用生活垃圾（包括树叶、菜叶、菜根、果皮、甘蔗渣、以及所有变质废弃的食物等等）生产有机肥，本项目食堂泔水与鸡粪、辅料等搅拌用于发酵生产有机肥是可行的


本次补充内容





本次补充内容











医疗废物全文都改为填埋处理了  毁形消毒，用专用包装袋包装，然后再填埋处理
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