一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产108万吨饮用水及配套包装物生产加工项目-包装物项目

	项目代码
	2109-530124-89-01-643977

	建设单位联系人
	纳保荣
	联系方式
	18213804384

	建设地点
	云南省昆明市富民县永定街道富民工业园东园食品生态园区（具体地址）

	地理坐标
	（102度33分23.794秒，25度13分16.705秒）

	国民经济

行业类别
	
	建设项目

行业类别
	二十六 橡胶和塑料制品业 53塑料制品业-其它



	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）


	富民县发展和改革局（网上备案）
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1700
	环保投资（万元）
	71.5

	环保投资占比（%）
	4.21
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	□否

☑是：2021年11月建设方对原已建厂房进行了装修改造，2021年11月底设备进厂，2021年2月，主要设备基本安装完成，建设方随后进行了设备调试。目前未生产。
	用地（用海）

面积（m2）
	16000

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	昆明市规划设计院2015年编制《富民工业园区总体规划修编(2015-2030年)》，2015年10月经昆明市人民政府批准并备案。

	规划环境影响

评价情况
	《富民工业园区总体规划修编(2015-2030年)环境影响报告书》，于2016年1月11日取得云南省生态环境厅以“云环函【2016】10号”出具的“云南省生态环境厅关于《富民工业园区总体规划修编(2015-2030年)环境影响报告书》审查意见的函”。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1.与《富民工业园区总体规划修编(2015-2030年)》符合性分析

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》（报批稿），富民县工业园区共包括六个产业组团，分别为：白石岩-哨箐组团、大白坡组团、赤鹫组团、大营-茨塘组团、散旦组团、款庄-东村组团。富民工业园区入园要求如下：

表1-1  项目与富民工业园区入驻要求符合性分析
序号

条例要求

对比分析

是否符合

1

禁止国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的产业入园。
本项目为饮用水制造项目配套包装物项目，不属于国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制类的项目。
符合

2

禁止不符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》中规划产业的项目入园。
本项目所在的东元生态食品加工园位于大营-茨塘组团内。大营-茨塘组团的规划定位为:积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状东元食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园。本项目为饮用水制造项目配套包装物项目，符合大营-茨塘片区的功能定位，符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》规划。
符合
3

严格控制高钛渣、钛白粉项目入驻，引进的钛产业企业要以钛产品精深加工为主的工业企业。
本项目为饮用水制造项目配套包装物项目，不属于钛产业。
符合
4

项目入园时(特别是钛化工企业)，应充分考虑是否满足环境卫生防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标的影响。
项目为饮用水制造项目配套包装物项目，不需设置卫生防护距离。

符合
5

靠近县城、集镇的区域(白石岩-大白坡片区南部、大营-茨塘片区西部)，不宜引进高污染的工业企业，特别是大气污染物型企业。
项目为饮用水制造项目配套包装物生产，不属于高污染工业企业。
符合
6

大营-茨塘片区内的茨塘工业片区，由于水资源不足，不宜引进高耗水企业。
项目仅使用少量冷却水，循环使用，耗水量很少。
符合

2.与《富民工业园区总体规划修编(2015-2030年)环境影响报告书》相关要求符合性分析

本项目与富民工业园区入驻项目环保要求符合性分析详见表1-2所示。

表1-2  本项目与富民工业园区入驻项目环保要求符合性分析
序号

条例要求

对比分析

是否符合

1

项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求；
项目施工期和运营期在落实本报告提出的环保措施后，各项污染物可以达标排放，对周围的环境影响较小，项目的运营不会降低当地环境功能。
符合

2

入驻企业应采取满足达标排放、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施；

项目所产生废气、污水、噪声、固废均进行有效处置。

符合
3

对排放相同特征污染物的企业，应鼓励企业之间建设联合污染治理措施，以降低污染治理成本。

项目污水依托富民县城污水处理厂进行处理。

符合
4

入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放。

项目建成后，各种工业固体废弃物分类处置，处置率100%。

符合
5

限制发展高耗水、高排水产业。
项目仅使用少量冷却水，循环使用，耗水量很少。项目仅少量办公生活污水经处理达标后排入园区污水管网。
符合
6

入驻企业污水污染物含重金属、有毒、有害和难于生物降解的，需采取严格的污水处理措施。

项目仅有办公生活污水，不含重金属、有毒有害和难于生物降解污染物
符合

根据表1-2对比结果，项目的建设符合《富民工业园区总体规划修编(2015-2030年)环境影响报告书》(报批稿)中的企业入园环保要求。

另外，根据云南省环境保护厅关于《富民工业园区总体规划修编(2015-2030)环境影响报告书》审查意见的函(云环函[2016]10号)：

“富民工业园区主要环境制约因素是目前螳螂川不能满足水环境功能区划水质要求，不具备主要污染物的纳污能力和环境容量。规划审批及实施中应根据制约因素进一步调整优化各片区功能定位、产业布局、结构、规模和开发时序，严格环境准入，提高节能减排和清洁生产水平，发展循环经济，尽快建设和完善园区内污水处理和再生水利用设施，提高重复用水率，减少生产生活污水排放，同时加强对螳螂川流域的水污染综合整治，腾出环境容量，实现园区可持续发展。在水环境质量未达标前，应当推‘污染物超量削减替代’制度，排放COD、氨氮等主要污染物的新建项目，实行区域内现役源1.5一2倍的削减量替代。将中水回用率作为园区管理重要考核指标，严格控制排水量大的企业。入园企业必须建设生产污水处理和回用设施，生产污水循环利用必须达到各相关行业的标准要求，工业园区生产污水循环利用率应不低80%，尽量做到区域内水资源的合理循环和分质分级利用。”

本项目位于富民工业园区大营-茨塘组团内东园食品生态园区，目前整个园区污水均通过园区管网收集后再通过市政污水管网进入富民县城污水处理厂处理。项目采取先进的生产工艺，减少了生产环节，所产生的少量污水进入富民县城污水处理厂处理。
2.“富民工业园区规划组团多，布局分散；同一产业在片区和组团中重复布局，如四个片区均布局新材料产业，片区间、组团间易形成相互竞争；大营、散旦片区存在污染产业与食品加工产业混合布局；多组团的大营、散旦、款庄一东村片区，产业布局混杂，多产业间存在相互影响、相互污染的可能。规划应进一步优化调整各片区产业定位和布局，每个片区应以一个主导产业为主，强化产业集聚导向，同时充分考虑各产业间的环境相容性。”项目属于饮用水生产，大营-茨塘组团东园食品生态园区内主要为食品类加工企业，各企业间环境相容。

综上所述，项目符合《富民工业园区总体规划修编(2015-2030年)环境影响报告书》(报批稿)及审查意见的相关要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。项目不在云南省发展和改革委员会 云南省商务厅《关于转发市场准入负面清单（2020年版）的通知》的环境准入负面清单内。项目已在发改部门备案，符合国家产业政策。

2、项目选址合理性分析

本项目为配套食品包装生产项目，位于东园食品生态园区内。

项目东北侧邻富民明华酒业有限公司，西北隔东散公路为天使土豆片代加工厂，东园食品生态园区企业主要为食品生产企业，如昆明快乐王子食品有限公司、昆明建新园食品加工有限公司、昆明蓝塔食品有限公司、昆明市香香食品制造有限公司、昆明富锦肉类加工有限责任公司等，本项目为配套食品包装生产项目，与周围环境相容。
3、总平面布置合理性分析

本项目利用原已建的标准厂房进行内部改造装修后建设，依生产工艺进行总体布置，布置合理。项目总平面布置见附图1，车间内部布置见附图2和附图3。
4、与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析

本项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析详见表1-3所示。
表1-3 本项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析
序号

条例要求

对比分析

是否符合

1

第九条 企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。

项目所产生废气设置活性炭吸附处理设施处理，能减少大气污染。
符合

2

第十一条 按照国家有关规定依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物，禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物。
建设单位建成后将依法申报排污许可证。

符合
3

第十二条 本市实行重点大气污染物排放总量控制制度，逐步削减重点大气污染物排放总量。

禁止排放超过排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标的大气污染物。
本项目所排放废气不属于重点大气污染物，排放达标。
符合
4

第十五条 排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当加强精细化管理，严格按照有关规定，配套建设、使用和维护大气污染防治装备。
项目配套建设活性炭吸附装置。

符合
5

第十六条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口。

禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、擅自拆除或者不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。

项目按规范设置1根15.55m高排气筒。

符合
6
第十七条 依法确定的重点排污单位应当按照规定安装使用大气污染物排放自动监测设施，并与生态环境主管部门的监控平台联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。

根据国家规定开展自行监测的排污单位应当对监测数据的真实性、准确性负责，自行监测的原始记录保存期限不得少于3年。

自动监测设备不能正常运行的，排污单位应当在12小时内向属地生态环境主管部门报告，并在5个工作日内恢复正常运行。自动监测设备停运期间，应当采取人工监测等方式对大气污染物进行监测，并及时向属地生态环境主管部门报送监测数据。

项目不属于大气重点排污单位。

符合
7

第十九条 禁止侵占、损毁或者擅自移动、改变大气环境质量监测设施和大气污染物排放自动监测设备。

未发生相关行为

符合
8

第二十六条 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取高效处理措施减少废气排放：

（一）石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业；

（二）制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料加工等行业；

（三）汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业；

（四）塑料软包装印刷、印铁制罐等行业；

（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。

本项目桶、瓶和瓶胚生产过程中会产生少量的挥发性有机废气，生产过程在密闭设备中进行。
符合
9

第二十七条 生产、进口、销售和使用含挥发性有机物原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。

工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于3年。

本项目不使用含挥发性有机物原料。
符合
5、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）、《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通[2019]125号）、《昆明市生态环境局关于开展昆明市重点行业挥发性有机物综合治理的通知》（昆生环通[2019]185号）相符性分析

《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中要求：

（一）重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）。

（二）重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业。

（三）重点污染物。加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。各地应紧密围绕本地环境空气质量改善需求，基于O3和PM2.5来源解析，确定VOCs控制重点。对于控制O3而言，重点控制污染物主要为间/对-二甲苯、乙烯、丙烯、甲醛、甲苯、乙醛、1,3-丁二烯、1,2,4-三甲基苯、邻-二甲苯、苯乙烯等；对于控制PM2.5而言，重点控制污染物主要为甲苯、正十二烷、间/对-二甲苯、苯乙烯、正十一烷、正癸烷、乙苯、邻-二甲苯、1,3-丁二烯、甲基环己烷、正壬烷等。同时，要强化苯乙烯、甲硫醇、甲硫醚等恶臭类VOCs的排放控制。

严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。

因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。

本项目位于云南省富民工业园区东元食品工业园，为新建项目。项目选址位于工业园区内，项目建设地点不在《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》规定的重点地区；参照山东省颁布的《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）对表面涂装行业的定义：为保护或装饰加工对象，在加工对象表面覆以涂料膜层的工业，且标准内也规定了新建表面涂装企业或生产设施涂装工序VOCs排放限值包含有通信和其他电子设备制造业（C39），本项目不涉及表面涂装工序，故不属于工业涂装行业，也不属于石化、化工、包装印刷、油品储运行业。本项目VOCs废气总量在富民工业园区内平衡。本项目生产过程中产生的有机废气经收集（收集效率80%）后，通过“二级活性炭吸附”装置处理后（治理效率80%）有组织排放。故本项目不违背《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中相关要求。
《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）、《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通[2019]125号）、《昆明市生态环境局关于开展昆明市重点行业挥发性有机物综合治理的通知》（昆生环通[2019]185号）中要求符合性分析具体见下表

表1-4   与《《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）、《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通[2019]125号）、《昆明市生态环境局关于开展昆明市重点行业挥发性有机物综合治理的通知》（昆生环通[2019]185号）相符性分析

《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）、《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通[2019]125号）、《昆明市生态环境局关于开展昆明市重点行业挥发性有机物综合治理的通知》（昆生环通[2019]185号）相同要求
要求
项目情况
石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业（以下简称重点行业）是我国VOCs重点排放源。
本项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业。
大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。
在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。
本项目树脂加工饮用水瓶胚、瓶、桶、桶盖，VOCs产生量较低。
全面加强无组织排放控制。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
本项目采用密闭、连续化、自动化的生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。根据工艺可行性进行分类收集，生产过程中产生的有机废气收集效率80%，削减VOCs无组织排放。
推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。
本项目产生VOCs废气属于低浓度、大风量废气，采用二级活性炭吸附装置处理，满足治理方案要求。项目定期更换活性炭，废活性炭委托有资质的单位清运处置。
规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。
项目会按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》对工程进行设计。
实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。
本项目VOCs治理效率能达到80%以上，排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，即非甲烷总烃≤120mg/m3、10kg/h的要求，能实现排放浓度与去除效率双重控制要求。
《昆明市生态环境局关于开展昆明市重点行业挥发性有机物综合治理的通知》（昆生环通[2019]185号）要求
要求
项目情况
严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，控制新增污染物排放量；鼓励提倡新、改、扩建涉VOCs排放项目使用低VOCs含量原辅材料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施，减少污染排放。同时，淘汰国家及地方明令禁止的落后工艺和设备。
本项目树脂加工饮用水瓶胚、桶、桶盖，VOCs产生量较低。
本项目生产设备采取密闭，生产过程中产生的有机废气经收集（收集效率80%）后，通过“二级活性炭吸附”装置处理后（治理效率80%）有组织排放。
本项目选用的设备和工艺不属于国家及地方明令禁止的落后工艺和设备。
加强无组织排放控制。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统，废气收集效率不低于80%。
本项目不使用涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料。本项目产生VOCs工序根据工艺可行性进行分类收集，生产过程中产生的有机废气收集效率80%，削减VOCs无组织排放。
由表1-4项目情况介绍，本项目的建设满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）、《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通[2019]125号）、《昆明市生态环境局关于开展昆明市重点行业挥发性有机物综合治理的通知》（昆生环通[2019]185号）中相关要求。
6、与昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见相符性分析
2021年11月23日，昆明市人民政府发布了“昆明市人民政府关于昆明市‘三线一单’生态环境分区管控的实施意见”（昆政发[2021]21号），该意见中关于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单及生态环境分区管控体系的基本情况及符合性分析见表1-5。
表1-5  本项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”

生态环境分区管控的实施意见》符合性分析

序号
相关要求
本项目情况

符合性

1
生态保护红线和一般生态空间

生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。
本项目位于富民县工业园区东元食品生态园，本项目对现有厂房进行改造，并不新增占地。项目周边主要是企业，均不属于自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域，由此推断该项目所在区域不属于一般生态空间。
符合

2
环境质量底线

到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达 99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。到2035年，全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。
项目选址区域为项目位于环境空气质量功能区二类区，执行《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准。根据昆明市生态环境局发布的《2020年度昆明市生态环境状况公报》，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准。项目所在区域属于达标区域。环境空气质量较好。项目废气达标排放，对周围环境影响较小

符合

到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。

到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。
项目周边主要地表水体为大营小河，大营小河最后流入螳螂川。根据《云南省地表水水环境功能区划(2010-2020年)》，项目区所在流域的螳螂川位于富民大桥至普渡河桥段，按IV类水进行保护。
与本项目距离近的流域控制单元内控制断面为螳螂川富民大桥断面和普渡河断面。根据昆明市生态环境局发布的《2020年度昆明市生态环境状况公报》，螳螂川富民大桥断面水质类别为V类，与2019年相比水质类别保持不变，普渡河断面水质类别为Ⅲ类，与2019年相比，水质类别由Ⅳ类提升为Ⅲ类，污染程度明显减轻。
符合

到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。到2035年土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。

项目利用现有厂房进行改造，无生产废水产生，几乎不存在下渗途径，土壤环境污染概率较小，故土壤的影响较小。
符合

3
资源利用上线

按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；
本项目用水量相对较小，符合水资源利用上线要求。

符合

按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；

项目利用现有空置厂房进行改造，不新增占地，不涉及基本农田，符合土地资源利用上线要求。

符合

按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。

项目生产过程中主要消耗电、水，项目用水量、用电量用量相对较小，符合能源利用上线要求。

符合

本项目位于富民工业园区内，园区属于重点管控单元。项目与《富民县生态环境准入清单-富民工业园区》符合性分析见表1-6。
表1-6  本项目与《富民县生态环境准入清单-富民工业园区》

符合性分析
序号

管控要求

对比分析

是否符合

空间布局
约束
1.构建以新材料产业为主导，发展装备制造、精食品加工为辅助的产业体系。
项目为食品加工产业配套产业，布局在食品工业园区

符合

2.污染类工业应该分类聚集，严禁与养生、居住布局在同一园区。
污染物
排放管控
1.园区规划内新建的产业工业污水经处理达最严格标准，且满足环境容量时，可外排。
项目污水收集处理达标后排入富民县污水处理厂处理；项目不涉重

符合
2.区域环境质量不能稳定达标前，新改扩建项目排放区域环境超标污染因子须实行区域超量削减，其中有色金属冶炼生产污水要封闭循环不外排。
3.加大园区截污率，为产业布局腾出环境容量。
4.制定区域环境综合整治计划，加快推进园区工业固废和污水集中处理处置设施建设，确保工业固废得到合理利用、妥善处置。
5.开展河流沿岸涉重片区及涉重企业雨污分流，初期雨水处理等综合治理，建设工业污水集中处理厂及污水应急处理设施，净化处理片区汇水。
6.开展淘汰关闭企业迹地清理，妥善解决遗留环境问题。督促现有企业确实履行环保责任，落实各项污染防治措施。
7.园区工业发展应采取“上大关小、增产减污、节能减排”等措施，对原有老企业，应通过整改措施，改善工艺，减少污染物排放。
8.对现有电解铝企业逐步进行环保升级改造，禁止新建扩建电解铝企业。
环境风险
防控
化工企业在选址布局及现有企业布局调整时充分考虑与居民区风险防护距离，工业园区及相关企业严格制定应急预案，落实风险防范措施，避免安全事故、污染事故等造成的环境污染。
项目今后将制定应急预案，落实风险防范措施，避免安全事故、污染事故等造成的环境污染。
符合

资源开发效率要求
逐步提高工业聚集区再生水回用率，减少新鲜用水量。
项目污水收集处理达标后排入富民县污水处理厂处理

符合




建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来

云南美源食品加工有限公司建于2013年7月，公司拟购买位于云南省昆明市富民县工业园区东元生态食品加工园的土地建设饮品生产项目。拟建地块总占地面积约16000m2，场地内原已建设一栋标准厂房，目前空置。建设方拟改造此已建厂房建设年产108万吨饮用水及配套包装物生产加工项目，项目已在发改部门备案。由于需要进行水资源论证后方能最后确定饮用水生产规模，建设方拟将年产108万吨饮用水及配套包装物生产加工项目分为两个子项目进行建设，即饮用水项目和包装物项目，现先建设包装物项目。本次环评仅评价包装物项目（以下简称本项目），饮用水项目另行履行环保手续。

建设内容

建设方改造原已建厂房进行建设，在一层和二层各分隔出一部分设置制桶车间、注塑车间、吹瓶车间，一层设置2条PC（聚碳酸酯）水桶生产线，1条PE盖子生产线，4条PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）瓶胚生产线，二层设置5条PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）瓶生产线；另外再建设仓库等公辅设施。项目具体建设内容见表2-1。
表2-1   建设内容一览表

项目

建设内容

备注
主体工程

生产

车间

1栋2层，框架结构，高度10.55m，占地面积为6720.18m2，总建筑面积为9766.52m2。在一层和二层各分隔出一部分设置制桶车间、注塑车间、吹瓶车间，一层设置2条PC（聚碳酸酯）水桶生产线，1条PE盖子生产线，4条PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）瓶胚生产线，二层设置5条PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）瓶生产线；

1层分隔出一部分设置空桶、瓶胚、瓶盖仓库等；2层分隔出一部分设置原料仓库。

1层及2层车间其余部分留作饮用水生产车间。
已建
辅助工程
办公区

建筑与车间连成一体，位于车间东南端，1栋2层，占地面积约500m2，总建筑面积约1000m2。1层为产品检验室、员工休息室，2层为办公室，每一层设置一个卫生间。检验室主要做包装桶、瓶强度试验。
配电室
在生产车间内1层西面。
已建
公用工程

供水

生产用水和生活用水来自市政自来水管网。

已建
循环水系统
项目设置一套循环冷却水系统，供整个项目区冷却水。
已建
供电

来自市政电网。

已建
排水

采用雨污分流系统，雨水排入园区雨水管网，污水排入园区污水管网，最终进入富民县城污水处理厂处理。
已建
能源

采用太阳能和电作为能源。

环保工程

活性炭吸附装置
PC（聚碳酸酯）水桶生产线，PE盖子生产线，PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）瓶胚及瓶生产线上设置集气罩，收集后的废气经两级活性炭吸附装置吸附处理达标后通过15.55m高排气筒引至厂房顶排放。
本次环评提出
化粪池
项目设置化粪池，对办公生活污水进行处理。化粪池容积5m3。
已建
隔声

降噪

项目对高噪声设备设置基础减震。破碎机设置封闭的操作间。
已建
危废暂存间

项目拟在一层设置1间危废暂存间，面积约5m2，用于暂存废气处理后的废活性炭以及设备维护产生的废润滑油。危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定设计建造，达到防渗、防雨淋、防风、防晒的要求。危废暂存间应按GB15562.2的规定设置警示标志。
本次环评提出
一般固废暂存间
项目拟于2楼仓库区设置1间一般固废暂存间，建筑面积约10m2。
本次环评提出

垃圾桶

设置垃圾桶收集垃圾。

已建
绿化

在厂区四周设置绿化，绿化面积2000m2。

设计提出
3.产品方案

根据建设方已办理备案证，建设方拟建设生产车间及相关配套设施，购置注塑机、增压泵、精密过滤器等生产设备，项目建成后可生产饮用水108万吨/年。

根据现实际情况，建设方拟先建设饮用水配套包装物生产线，拟建2条PC（聚碳酸酯）水桶生产线，1条水桶PE盖子生产线，4条PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）瓶胚生产线，5条PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）瓶生产线。项目建成后生产PC（聚碳酸酯）桶300吨/年，PE盖子230吨/年，PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）瓶胚10000t/年，PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）瓶92.5t/年。在饮用水项目建成前，配套包装物全部外售；饮用水项目建成后，PET瓶、PC桶及PE桶盖大部分供饮用水项目自用，少部分外售，瓶胚除少部分供PET瓶生产外（92.5t/年），大部分外售（9907.5t/年）。项目生产规模见表2-2。
表2-2   项目生产规模表
序号
产品名称
产量（t/d）
产量（t/a）
备注

1
PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）瓶胚
27.78
10000
除少部分供PET瓶生产外（92.5t/年），其余部分外售（9907.5t/年）
2
PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）瓶
0.26

92.5

在饮用水项目建成前，配套包装物全部外售；饮用水项目建成后，瓶、桶及桶盖大部分自用，少部分外售
3
PC（聚碳酸酯）桶
1.81
650
4
PE盖子
0.64
230
4.原辅料用量
项目包装容器生产原料外购。原辅料用量情况见表2-3。
表2-3   原辅料用量表

序号
原料名称
需求量（t/a）
包装贮存方式
1
PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）
10000
编织袋
2
PC（聚碳酸酯）（聚碳酸酯）
650
编织袋
3
PE（聚乙烯）
229
编织袋
4
色母
1
编织袋

5
电
360万KWh
/
主要设备

建设方拟建2条PC（聚碳酸酯）水桶生产线，1条水桶PE盖子生产线，4条PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）瓶胚生产线，5条PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）瓶生产线，主要设备见表2-4。
表2-4   主要设备清单

序号
所在工序
设备名称
规格型号及参数
单位
数量
备注
1
瓶胚制造
PET瓶胚注胚机
Ecosys300-100PET.V
台
3
2
瓶胚制造
PET瓶胚注胚机
Ecosys400-120PET.V
台
1
3
水桶生产
ASB注拉吹桶机
ASB-650EXHS
台
2
4
瓶盖生产
PE盖子注塑机
TTI-190F2V11
台
1
5
瓶制造
吹瓶机
/
台

5
6
公用
破碎机
/

台

1
7
公用
空压机

/
台
2

8
公用

循环水泵
/

台

2
9
公用

凉水塔

/
台

1
6.原辅料与污染排放相关的物质和元素
表2-5   项目污染物种类、来源等一览表

原辅料
污染物名称

PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）、PE（聚乙烯）、PC（聚碳酸酯）
废气中污染物非甲烷总烃、颗粒物
7.劳动定员及工作制度

项目定员120人，均不在项目区食宿。项目年运行时间360天，实行两班制，每班12小时。

8.总平面布置

本项目仅使用已建厂房北侧的一部分，项目在云南美源食品整个项目内位置见附图1。

项目设备比较紧凑，生产工艺简单，一层从东南向西北顺序为包装桶工序、桶盖工序、瓶胚工序，二层布置PET瓶工序，平面布置详见附图２。

9.环保工程

本项目总投资1700万元，其中环保投资71.5万元，占总投资的4.21%。具体环保投资见下表。
表2-6   环保投资一览表

时间区段

主体工程

投资

（万元）

占环保投资的比例

施

工

期

沉淀池

2
2.80%
施工垃圾收集装置及清运装置

1.5
2.10%
临时施工场地的水土保持措施

3
4.20%
小计

6.5
9.09%
运

营

期

绿化

30
41.96%
雨污分流系统、排污管道

5
6.99%
隔声降噪

10
13.99%
活性炭吸附装置，1根15.55m高的排气筒
10
13.99%
危废暂存间，面积约5m2
5
6.99%
化粪池，容积5m3
3
4.20%
垃圾收集
2
2.80%
小计

65
90.91%
合  计

71.5
100
9.建设项目水平衡分析

本项目生产上仅注塑机及吹瓶机模头使用循环冷却水，冷却水循环使用不外排，无生产污水产生和排放。项目还有办公用水和绿化浇洒用水，绿化浇洒不产生污水，办公用水会产生污水。污水经化粪池处理达标后通过总排口排入园区污水管网，最后进入富民县污水处理厂处理。项目水平衡表见表2-7。项目水平衡图见图2-1。

表2-7   本项目水量平衡表   单位：t/d

用水（污水）环节

新鲜用水量

循环水量

蒸发耗损

污水产生量

污水回用量

循环水

2
100

2
0
0

办公用水

4.8
0

0.48
4.32
0

绿化用水

6
0
0
0
0
合计

12.8
100
2.48
4.32
0
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	工艺流程和产排污环节
	本项目主要生产桶装水配套的PC（聚碳酸酯）桶及PE盖子，同时还生产PET瓶胚及PET瓶。
1、PC（聚碳酸酯）桶生产
1）除湿干燥

PC（聚碳酸酯）即使遇到非常低的水分也会产生水解而断键、分子量降低和物性强度降低之现象。因此在成型加工前，应严格地控制聚碳酸酯的水分在0.02%以下，以避免成型品的机械强度降低或表面产生气泡、银纹等异常外观。原材料PC（聚碳酸酯）通过自动吸料机吸入保温干燥料斗中，用电能加热干燥三至五小时以上，温度设定为120℃。该工序运行过程会产生机械噪声和废弃的原料包装袋。
2）挤出注塑及吹桶
经干燥后的PC（聚碳酸酯）送入挤出机，挤出机温度控制在230～300℃之间，物料通过挤出机的电加热系统熔化成熔体，并在挤出机压力的作用下从挤出机挤出。熔体从挤出机出来后，先经传动系统进入定型箱进行固化定型（吹入压缩空气），PC桶在定型箱内自然空气冷却定型。物料熔化的过程会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计），此工序上部设置集气罩，收集逸出的有机废气（以非甲烷总烃计）气体，收集后经两级活性炭吸附装置吸附有机废气后引至厂房楼顶15.55米高的排气筒排放。

挤出机模头采用循环冷却水对模具进行冷却，冷却水不外排，循环使用。
3）产品检验入库

产品进行检验，检验合格后入库。不合格产品经破碎后返回第一道流程。不合格品用破碎机破碎成细颗粒，破碎机置于封闭的操作间内，破碎过程中产生的少量粉尘在操作间内自然沉降。
项目工艺流程见图2-3。






G1：非甲烷总烃

N：设备噪声

S1：包装材料

S2：废气处理活性炭

S3：不合格产品
图2-2  PC（聚碳酸酯）桶生产工艺流程

2、PE瓶盖生产
1）混料

原材料PE（聚乙烯）通过自动吸料机吸入料斗中，PE（聚乙烯）中根据需要加入色母料混合。

2）挤出注塑

经混料后的PE（聚乙烯）送入挤出机，挤出机温度控制在270～320℃之间，物料通过挤出机的电加热系统熔化成熔体，并在挤出机压力的作用下从挤出机挤出。熔体从挤出机出来后，先经传动系统进入定型箱进行固化定型，PE（聚乙烯）在定型箱内自然空气冷却定型。物料熔化的过程会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计），此工序上部设置集气罩，收集逸出的有机废气（以非甲烷总烃计），收集后经两级活性炭吸附装置吸附有机废气后引至厂房楼顶15.55米高的排气筒排放。

挤出机模头采用循环冷却水对模具进行冷却，冷却水不外排，循环使用。
3）产品检验入库

产品进行检验，检验合格后入库。不合格产品经破碎后返回第一道流程。
不合格品用破碎机破碎成细颗粒，破碎机置于封闭的操作间内，破碎过程中产生的少量粉尘在操作间内自然沉降。

项目工艺流程见图2-3。






G1：非甲烷总烃

N：设备噪声

S1：废气处理活性炭

S2：不合格产品
图2-3  PE桶盖生产工艺流程

3、PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）瓶胚生产
1）除湿干燥

PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）在高温下很容易水解，因此加工前的干燥处理是很重要的。通过自动吸料机吸入保温干燥料斗中，用电能加热干燥，干燥条件为150~180℃，2~4小时，湿度必须小于0.03%。

2）挤出注塑

经混料后的PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）送入挤出机，挤出机温度控制在265～325℃之间，物料通过挤出机的电加热系统熔化成熔体，并在挤出机压力的作用下从挤出机挤出。熔体从挤出机出来后，先经传动系统进入定型箱进行固化定型，PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）在定型箱内自然空气冷却定型。物料熔化的过程会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计），此工序上部设置集气罩，收集逸出的有机废气（以非甲烷总烃计）气体，收集后经两级活性炭吸附装置吸附有机废气后引至厂房楼顶15.55米高的排气筒排放。

挤出机模头采用循环冷却水对模具进行冷却，冷却水不外排，循环使用。
3）产品检验入库

产品进行检验，检验合格后入库。不合格产品经破碎后返回第一道流程。
不合格品用破碎机破碎成细颗粒，破碎机置于封闭的操作间内，破碎过程中产生的少量粉尘在操作间内自然沉降。

项目工艺流程见图2-4。





G1：有机废气（以非甲烷总烃计）
N：设备噪声

S1：包装材料

S2：废气处理活性炭

S3：不合格产品
图2-4  PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）瓶胚生产工艺流程

4、PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）瓶生产
1）预热
PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）瓶胚用电能加热预热，预热温度70~80℃，2~4小时。

2）吹瓶
经预热后的PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）瓶胚送入模具，吹入压缩空气，PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）瓶在定型箱内自然空气冷却定型。此过程会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计），此工序上部设置集气罩，收集逸出的有机废气（以非甲烷总烃计）气体，收集后经两级活性炭吸附装置吸附有机废气后引至厂房楼顶15.55米高的排气筒排放。

挤出机模头采用循环冷却水对模具进行冷却，冷却水不外排，循环使用。
3）产品检验入库

产品进行检验，检验合格后入库。不合格产品经破碎后返回瓶胚生产工序生产瓶胚。不合格品用破碎机破碎成细颗粒，破碎机置于封闭的操作间内，破碎过程中产生的少量粉尘在操作间内自然沉降。
项目工艺流程见图2-5。





G1：有机废气（以非甲烷总烃计）
N：设备噪声

S1：包装材料

S2：废气处理活性炭

S3：不合格产品
图2-5  PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）瓶生产工艺流程


	与项目有关的原有环境污染问题
	建设方对原已建厂房进行了改造，安装了生产设备并进行了设备调试。目前未生产。项目区化粪池及污水管道，雨污分流系统均已建设完成，建设方后续将按规范安装有机废气活性炭吸附装置，按规范建设危险废物暂存间。根据现场调查及与建设单位核实，建设单位在施工期采取了相应的环境保护措施，施工期无环保投诉事件发生。项目不存在遗留环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）

1.环境空气质量现状

（1）区域环境空气质量达标分析
项目位于昆明市富民县工业园区东园食品生态园区。根据富民县空气环境功能区划，评价区域大气环境功能区划为二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

根据《2020年度昆明市生态环境质量公报》，2020年，昆明市各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准。根据环境主管部门发布的以上数据可知，项目所在区域属于环境空气质量达标区。

（2）其它污染物
本项目涉及的其他污染物主要为有机废气（以非甲烷总烃计）。
为了解本项目区特征污染因子质量现状，本项目引用云南鑫田环境分析测试有限公司于2021年10月12日～2021年10月14日连续3天对昆明富锦肉类加工有限责任公司《病死猪无害化处理项目》所在区域环境空气中的非甲烷总烃的现状监测结果来对本项目所在区域大气环境质量现状特征因子进行评价。该监测点位位于本项目下风向，距本项目1460米，满足规范要求。
①污染物监测点位基本情况

污染物监测点位基本信息见表3-1。

表3-1  污染物监测点位基本信息表
监测点名称
坐标
污染物
监测时段
相对厂址方位
相对厂界距离/m

东经
北纬
昆明富锦肉业有限责任公司
102°34′0.91″
25°13′50.43″
非甲烷总烃

/

东北

1460

②评价方法

评价因子同监测因子。评价方法采用单因子指数法，公式如下：

Pi＝Ci/Si
Pi——某污染物的质量浓度占标率；

Ci——某污染物的监测值，mg/m3；

Si——某污染物的评价标准，mg/m3。

Pi>1时，说明某污染物现状浓度超标，当Pi≤1时，某污染物现状浓度达标。

③监测结果统计

污染物环境质量现状见表3-2。
表3-2   其他污染物环境质量现状监测结果表
监测点位

监测点坐标

污染物

监测时间
评价标准（µg/m3）

监测浓度范围（µg/m3）

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

东经
北纬
项目下风向

102°34′0.91″
25°13′50.43″
非甲烷总烃
2021.10.12~2021.10.14
2000
420~680
34
0

达标

由以上表可知，项目所在区域非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准参考限值。
综上，项目所在区域为达标区，所涉及的其他污染物环境质量现状也能达到环境质量标准限值要求，环境空气质量良好。

2.地表水环境质量现状

项目周边主要地表水体为车间北面的大营小河及项目西面约5.0km处的螳螂川，大营小河最后流入螳螂川。根据《云南省地表水水环境功能区划(2010-2020年)》，项目区所在流域的螳螂川位于富民大桥至普渡河桥段，按IV类水进行保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。
本项目流域控制单元内控制断面为普渡河断面。根据昆明市生态环境局发布的《2020年度昆明市生态环境状况公报》，螳螂川普渡河断面水质类别为Ⅲ类，与2019年相比，水质类别由Ⅳ类提升为Ⅲ类，污染程度明显减轻。
3.声环境质量现状

项目位于昆明市富民县工业园区东园食品生态园区，根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》，项目区为3类声环境功能区。项目西北侧临东散公路，西南厂界距昆武高速（京昆高速）约30米。项目临东散公路一侧20米范围内为4类声功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准；其余区域为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。

项目周边50米范围内没有声环境保护目标，不再进行声环境质量现状监测。经现场调查，项目区无大的噪声源，周边声环境质量良好。

4.生态环境质量现状

根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。

本项目所在区域内为工业园区，项目内没有生态环境保护目标，不需要进行生态现状调查。

5.土壤、地下水环境质量现状监测与评价

根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。根据指南以及项目区实际情况，本次环评不再进行土壤、地下水环境质量现状调查。



	环境

保护

目标
	本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，有两个村庄；50米范围内无声环境保护目标；本项目建设用地现状为已建成区，没有生态环境保护目标。

本项目附近主要环境保护目标见表3-4。

表3-4   项目水环境保护目标一览表

保护目标名称

UTM坐标

保护内容

方位

相对厂界距离（m）

执行标准

X

Y

环境空气保护目标

东元村

253664.291
2791930.702
空气质量
西北
165
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
东元小学
254019.028
2792077.927
空气质量

东北
270
昆明高级技工学校
254189.271
2791952.356
空气质量

东北
310
陈家村

253584.056
2791622.993
空气质量
西南

110


	污染

物排

放控

制标

准
	1.污水
本项目无生产废水外排，仅有生活污水外排。项目生活污水排入化粪池，处理达《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)(表1)A级标准后通过园区污水管网排入富民县城污水处理厂处理。标准值见表3-5。

表3-5 污水排入园区污水管网标准 单位：mg/L
pH值

CODcr
SS

BOD5
动植物油

石油类

氨氮

总磷

6～9.5
≤500

≤400

≤350
≤100

≤15
≤45

≤8

2.废气

施工期：无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求，具体见表3-6。

表3-6   大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

污染物

无组织排放监控浓度限制

颗粒物

1.0

运营期：有机废气（以非甲烷总烃计）、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表4及表9限值要求，厂区内有机废气（以非甲烷总烃计）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)标准限值，具体见表3-7、表3-8。

表3-7  有组织排放限值
 污染物项目

排放限值

mg/m3
监控位置

标准
非甲烷总烃
100
排气筒

《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015
表3-8  无组织排放限值
污染物项目

排放限值

mg/m3
限值含义

无组织排放监控位置

标准
非甲烷总烃
4
监控点处任何1h平均浓度值
厂界
《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015
非甲烷总烃

10
监控点处1h平均浓度值
厂房外
《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)
30
监控点处任意一次浓度值

厂房外
颗粒物
1
监控点处任何1h平均浓度值
厂界

《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015
3.噪声排放标准

施工期：噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），具体标准限值见表3-9。

表3-9  建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523－2011） 单位dB(A)

昼间

夜间

70

55

运营期：噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。具体标准值见表3-10。
表3-10  工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) 单位：dB(A)

类别

适合区域

时段

昼间

夜间

3类

厂区（除西北侧厂界）

65

55

4类

西北侧厂界临东散公路20米范围内
70
55
4.固体废弃物

项目运营过程中所产生的一般固体废物存放执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）及修改单（2013）中的有关规定。

	总量

控制

指标
	污水：

项目污水排放总量纳入富民县城污水处理厂考核范围，建议总量控制指标如下：

污水总排放量：0.1555万t/a；

污染物排放量：CODcr0.70t/a，氨氮0.06t/a，总磷0.01t/a。

废气：

   废气总量：4320万m3/a
 非甲烷总烃排放量为：1.38t/a。

固体废物处置率：100%。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	建设方对原已建厂房进行了改造，安装了生产设备并进行了设备调试。目前未生产。根据现场调查及与建设单位核实，建设单位在施工期采取了相应的环境保护措施。项目不存在遗留环境问题，施工期无环保投诉事件发生。
1 施工污水
(1)施工场地四周设置临时排水沟，并在排水沟末端设置沉淀池对施工污水进行沉淀处理，防止泥浆、污水外流或堵塞下水道。

(2)合理安排工期，不在雨天进行土方作业。
(3)雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷。
(4)施工单位在施工中造成下水道或其他地下管线堵塞，立即疏通或修复。

(5加强管理，做好机械的日常维护保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象；另外，雨天对各类机械进行遮盖防雨。

(6)施工场地内未设卫生间，施工人员使用园区公共卫生间，生活污水处理经处理达标后外排园区污水管网，最后进入富民县城污水处理厂处理。
2 施工废气

对施工场地和车辆行驶的路面实施实时洒水抑尘，每天洒水次数根据天气状况而定，遇到大风或干燥天气适当增加洒水次数。

施工工地实行围挡封闭施工，围挡高度不低于2.5m，围挡坚固、稳定、整洁、规范、美观。
(3)工地出入口5m内进行混凝土硬化，并设置车辆冲洗设施，运输车辆冲洗后出场。
(4)进出工地的建筑材料及建筑垃圾运输车辆，按照批准的路线和时间进行运输，且有遮盖和防护措施，易抛洒的建筑材料运输采取封闭运输方式，保证物料不遗撒外漏。
(5)使用预拌混凝土，施工现场不搅拌混凝土。
(6)施工场地粉(粒)状料堆选在避风处，并用土工布对其进行遮盖。粉状物料装卸时不凌空抛洒；不在工地内熔融沥青，不在工地内焚烧油毡、油漆以及其他产生有害、有毒气体和烟尘的物品。
(7)不从建筑物高处向下倾倒建筑垃圾。
(8)保持工地周围环境的保洁。
(9)加强施工现场运输车辆管理。驶入工地的运输车辆车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不污染道路；驶出工地的运输车辆冲洗干净，不带泥上路，限制车速，不超高、超载运输，运输车辆经过居民区时减速慢行，减少车辆行驶引起的道路扬尘。
(10)项目选用油耗低、效率高、废气达标的施工机械，加强管理，运输车辆尾气达标排放。
(11)对建筑垃圾及弃土及时处理、清运，以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境，未能及时清运的建筑垃圾和土石方用土工布进行覆盖、定期喷水压尘，防止产生扬尘。建设工地按安全、文明施工标准化工地的要求设置各项临时设施。
(12)专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。大风天气停止人工清扫作业。
(13)避免在大风天气下进行施工作业，对于基坑开挖后产生的裸露地表，要采取一定的硬化压实、土工布覆盖或洒水降尘等措施，减少粉尘产生量。
(14)暂时不施工建设的裸露地表用土工布覆盖、洒水等措施防治扬尘。
3 施工噪声

⑴施工单位在工程开工前十五日向工程所在地的昆明市生态环境局富民分局申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

⑵项目不在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业。

⑶选用噪音低、振动小的设备，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。严格操作规范，防止因机械操作不当产生非正常噪声。整体设备安放稳固，并与地面保持良好接触，使用减振机座，降低噪声。
⑷合理安排施工时间，避免多台高噪声设备同时运行。合理选择施工设备放置的位置，远离周边敏感点。
⑸施工场地四周设置临时围墙。在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。
⑹按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪声；不用哨子、钟、笛等指挥作业；施工现场尽量避免产生可控制的噪声，不抛扔钢管等。
⑺项目所涉及建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。工人在施工作业时不敲打钢管、模板等施工器具，尽量减少噪声。
⑻做好区内交通组织，施工场地车辆出入现场时低速、禁鸣。
⑼采用商品混凝土，不在现场搅拌。
4固体废弃物治理措施

(1)项目施工过程中产生的建筑垃圾进行分类集中堆存，能回收利用的部分，请回收商进行收购，重复利用；不能回收利用的部分运至指定的建筑垃圾堆放点，不与生活垃圾混合处置，杜绝乱堆乱倒，杜绝随意丢弃，以最大限度减缓对周围环境的影响。

(2)施工期间产生的生活垃圾收集后定期委托当地环卫部门清运。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、水环境影响分析及措施
1.1、项目用水及污水产生排放情况

项目生产过程中仅使用循环冷却水，无生产污水外排。项目污水主要为办公生活污水。本项目新鲜用水量为12.8m3/d，3738.00m3/a，污水排放量为4.32m3/d，1555.20m3/a。项目污水经化粪池处理达标后经园区污水管网排入富民县污水处理厂处理。项目污水产生、治理、排放、监测等情况见表4-1、4-2、4-3、4-4、4-5。

表4-1  项目主要污水污染源产生情况一览表

序号
产污环节
类别
污染物种类
浓度（mg/L）
产生量（t/a）
核算方法
1
办公生活
化粪池
CODcr
515
0.80 
排污系数法

2
BOD5
208
0.32 
排污系数法

3
SS
200
0.31 
排污系数法

4
总氮
60
0.09 
排污系数法

5
氨氮
45
0.07 
排污系数法

6
动植物油
150
0.23 
排污系数法

7
总磷
8
0.01 
排污系数法

表4-2 项目污水治理设施一览表

序号
名称
处理能力（m3）
处理工艺
污染物种类

治理效率%
是否可行技术
1
化粪池
5
厌氧
CODcr
12.62
是

2
BOD5
13.46
3

SS
10.00
4

总氮
8.33
5

氨氮
11.11
6

动植物油
46.67
7
总磷
12.50
表4-3  项目主要污水污染物排放情况一览表

序号
污水排放量
污染物
浓度（mg/L）
排放量（t/a）
排放形式
排放去向
排放规律

1
1555.20
CODcr
450
0.70 
间接排放
富民县污水处理厂

连续

2
BOD5
180
0.28 
3

SS
180
0.28 
4

总氮
55
0.09 
5

氨氮
40
0.06 
6

动植物油
80
0.12 
7
总磷
7
0.01 
表4-4  项目污水排放口基本情况一览表

编号
名称
类型
地理座标
排放标准
DA001
污水排放口

一般排放口

E102°33′22.372″,N25°13′18.683″
《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)(表1)A级标准
表4-5  项目污水污染物监测要求一览表

序号
监测点位
监测因子
监测频次
1
DW001
流量、PH值、化学需氧量、氨氮、总磷、

总氮、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、大肠菌群总数

1次/季度
（1）生产用水
在注塑过程需要对注塑机进行冷却，冷却使用自来水。项目专门设置冷却水循环系统，循环水量为100m3/h。该部分水循环使用不外排，每日需补充新鲜水2t/d，年补充新鲜水720t/a。
（2）绿化用水
项目绿化面积为2000m2，绿化用水量按照3L/（m2·d），绿化用水量为6t/d。非雨天（215天）每天浇灌一次，雨天（150天）不浇灌，使用自来水进行浇灌，绿化用水全部被植物吸收或者蒸发，没有污水产生。
（3）生活污水
项目不设食堂及宿舍，生活污水主要为办公污水。
办公污水主要是盥洗和上厕用水，有120人在厂区，参考《用水定额》（DB53/T  168-2019）办公写字楼用水定额，用水量按40L/（人·d）计算，办公用水量为4.8t/d，1728t/a；污水产生量按用水量的90%计算，办公污水产生量为4.32t/d，1555.20t/a。参考《城镇生活源产排污系数手册》表四中二类区，污水主要污染物浓度为：CODcr515mg/L，BOD5208mg/L，SS200mg/L，氨氮45mg/L，动植物油150mg/L，总磷8mg/L。
综上，项目污水总计排放量为1555.20t/a。办公生活污水经化粪池处理后经总排口外排至园区污水管网，最后进入富民县城污水处理厂处理，外排污水水质可以达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)(表1)A级标准。

1.2废水可进入富民县城污水处理厂的可行性、可靠性分析

①富民县城污水处理厂
富民县污水处理厂选址于富民县永定街道办事处西邑村委会丁家营沙坝，用地总面积29.3亩。设计处理规模近期0.8万吨/天；远期规划处理能力2万吨/天。处理工艺采用CASS（连续进水周期循环活性污泥）工艺+无阀滤池，出水经过紫外线消毒后排入螳螂川。根据昆明市人民政府发布《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB5301/T 43-2020）要求，为改善螳螂川－普渡河富民段水环境质量，2020年，富民县污水处理厂进行了提质达标改造，改造后主要水污染物生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总氮达《城镇污水处理厂主要水污染物排放限值》（DB5301/T 43-2020）表1 D级限值；总磷达表1 B级限值。其他项目达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级A标准限值。
②周边污水管网的连接情况

根据调查，东元食品生态园污水管网已连接至富民县市政污水管网，并已接通富民县城污水处理厂，项目产生的废水可经市政污水管网，进入富民县城污水处理厂。

③进富民县城污水处理厂处理的可行性与可靠性分析

本项目产生的废水主要为办公生活废水，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、动植物油、氨氮、总磷、石油类等，根据类比，经化粪池预处理后的水质能达《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)(表1)A级标准，能满足富民县城污水处理厂对进水水质要求。

富民县城污水处理厂现日处理能力为0.8 万 t/d。根据调查，富民县城污水处理厂现每天污水处理量约为0.7万 t/d，项目排入最大量为4.32t/d，富民县城污水处理厂能够接纳项目废水。
综上所述，从污水处理厂处理能力、处理工艺、水质净化厂的进水水质方面和管网的建设情况分析，本项目污水进入富民县城污水处理厂处理是可行和可靠的。
2．废气影响分析及措施
2.1废气污染源源强产生及排放
项目运营期产生的废气主要为水桶、瓶盖、瓶胚生产过程中物料加热、挤出注塑、吹瓶等工序产生的有机废气，本次环评以非甲烷总烃计，项目在注胚机、注拉吹桶机、注塑机、吹瓶机上方设置集气罩，废气经统一收集后由一根15.55米高排气筒引至厂房顶排放。另外，项目有少量不合格的水桶、瓶盖、瓶胚及瓶破碎回用过程中会产生少量粉尘，破碎机设置在密闭的破碎间内，大部分沉降，少部分无组织逸散。项目废气产生、治理、排放、监测等情况见表4-3、4-4、4-5、4-6、4-7。

表4-3  项目主要废气污染源产生情况一览表

序号
产污环节
污染物
产生量（t/a）
浓度（mg/m3）
核算方法
排放形式
1
水桶、瓶盖、瓶胚生产

非甲烷总烃

3.84
85.31
排污系数法
有组织

表4-4 项目废气治理设施一览表

序号
名称
处理能力（m3/h）
收集效率%
去除率%
是否可行技术
1
活性炭吸附装置
5000
80
80
是

表4-5  项目主要废气污染物排放情况一览表

序号
排放口
污染物
排放量（t/a）
浓度（mg/m3）
核算方法
排放形式
1
DA001
非甲烷总烃

0.59
13.65
排污系数法
有组织

表4-6  项目废气污染物排放口一览表

编号
名称
类型
地理座标
高度m
内径m
温度℃
DA001
有机废气排放口
一般排放口
E102°33′24.411″,N25°13′17.381″
15.55
0.3
20
表4-7  项目废气污染物监测要求一览表

序号
监测点位
监测因子
监测频次
1
DA001
非甲烷总烃
1次/年
2
厂界、厂房外
非甲烷总烃、颗粒物
1次/年

2.2废气污染源源强核算过程
本项目所使用的树脂为热塑性树脂，在加工过程中不发生化学反应，因此在加工过程产生的废气主要是原辅料—树脂、助剂等在受热熔融条件下所挥发的有机废气。根据所用原辅材料的性质及热性能分析，本项目废气主要成份为非甲烷总烃。参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式塑料加工废气排放系数，树脂原料非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t，项目所使用树脂加工总量为10972.5吨/a，产生的非甲烷总烃量为3.84t/a，0.44Kg/h。
项目生产过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）约有80%经收集后送入废气处理装置处理，废气处理装置风机风量为5000m3/h，处理后引至厂房顶15.55米高的排气筒排放，其它未能收集的部分通过厂房抽排风，大气扩散后外排。有组织废气经废气处理装置处理后排放，处理效率以80%计，则处理后经排气筒排放的非甲烷总烃量0.61t/a，0.07Kg/h。项目非甲烷总烃无组织排放部分量为0.77t/a，0.09Kg/h。

项目有少量不合格的水桶、瓶盖、瓶胚及瓶破碎回用过程中会产生少量粉尘，破碎机设置在密闭的破碎间内，大部分沉降，少部分无组织逸散。不合格的水桶、瓶盖、瓶胚及瓶破碎回用量为10t/a，产尘率以0.1%计，则粉尘产生量为0.01t/a，由于操作间密闭，绝大部分沉降在车间内，逸出量以10%计，则颗粒物无组织排放量约为0.001t/a。
2.3废气污染治理措施的可行性分析

对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶与塑料制品工》HJ1122-2020中废气治理可性技术，本项目产生的有机废气（以非甲烷总烃计）采取两级活性炭吸附装置处理后由一根离地15.55m高的DA001排气筒有组织排放的治理措施是可行的。
2.4排气筒高度合理性分析

项目厂房高度为10.55m，项目拟设置一根15.55m高排气筒，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中排气筒高度至少不低于15m要求，排气筒设置合理。
2.5项目排放废气对周围环境影响分析
项目所在区域大气环境质量现状根据引用的数据可知，大气环境质量现状是达标的；项目最近的大气环境保护目标陈家村与本项目的距离为110m，村庄在本项目上风向，另一大气环境保护目标东园村与本项目的距离为165m，村庄在本项目侧风向；其次项目DA001排气筒有组织排放的挥发性有机物排放浓度可达到《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015限值要求；项目挥发性有机物无组织排放量较小，挥发性有机物厂界可达到《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015无组织限值要求，厂区内挥发性有机物无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求；项目少量不合格的水桶、瓶盖、瓶胚及瓶破碎回用过程中会产生少量粉尘，破碎机设置在密闭的破碎间内，大部分沉降，无组织排放量非常小。所以本项目废气排放对周围大气环境影响较小。
3.噪声

项目主要噪声影响源来自车间机械设备噪声。
3.1 厂界噪声影响分析

（1）设备噪声源强

根据产噪设备分布情况，将设备噪声源简化为点声源进行考虑，噪声经采取减震、隔声等治理措施后，噪声源及噪声值情况详见表4-8所示。

表4-8   本项目主要噪声源强一览表

噪声源
噪声源强dB（A）
降噪措施
排放源度dB（A）
持续时间
核算方法
噪声值
核算方法
噪声值
PET瓶胚注胚机
类比法
80
低噪声设备、基础减震、车间墙体隔声
类比法
65
连续

ASB注拉吹桶机
80
65
PE盖子注塑机
80
65
吹瓶机
80
65
空压机
90
75
破碎机
类比法
100
基础减震、单独的设备间、车间墙体隔声
类比法
85
间歇
（2）项目厂界

根据项目平面布置图，建设项目设备与周边厂界距离见下表。
表4-9  项目主要噪声源与周边厂界距离

序号

噪声源名称

与项目厂界最近距离（m）

东北侧
西北侧

西南侧
东南侧
1

PET瓶胚注胚机
75
55
65
75
2

ASB注拉吹桶机
75
86
65
65
3

PE盖子注塑机
75
86
65
65
4

吹瓶机
110
30
30
125
5
空压机
75
90
60
55
6
破碎机
80
70
70
90
（3）噪声预测模式及方法

本项目按以下模式预测各类环境噪声。
本项目个产噪设备分别按点声源进行预测，采用HJ/T2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》推荐的衰减模式。点声源在室外的衰减模式为：

[image: image2.png]Lp() = Lp(ro) = (Ausw + Asem + Agr + Apar + Amize)




式中：[image: image4.png]Lp (1)



—距离声源r处的倍频带声压级

      [image: image6.png]Lp(rp)



—参考位置r0处的倍频带声压级

      [image: image8.png]


—几何发散衰减量

      [image: image10.png]


—大气吸收引起的衰减量

      [image: image12.png]


—地面效应引起的衰减量

      [image: image14.png]


—声屏障引起的衰减量

 [image: image16.png]


—其他多方面原因引起的衰减量

本项目只考虑几何发散衰减量（[image: image18.png]


），本项目噪声源属于无指向性噪声，其衰减模式为：

[image: image20.png]


）

根据前述分析，除考虑几何发散衰减外，项目内各点声源还考虑了采取隔声、消声措施后的降噪效果。

（4）噪声结果及评价
项目厂界噪声贡献值预测结果见表4-13。
表4-13   厂界噪声贡献值预测结果表

序号

噪声源名称

数量

（台或套）
单台治理后的源强

噪声源对各厂界的贡献值

东北侧
西北侧
西南侧
东南侧
1

PET瓶胚注胚机
4
65
27.50 
30.20 
28.70 
27.50 
2

ASB注拉吹桶机
2
65
27.50 
26.31 
28.74 
28.74 
3

PE盖子注塑机
1

65
27.50 
26.31 
28.74 
28.74 
4

吹瓶机
5
65
24.17 
35.46 
35.46 
23.06 
5

空压机
2
75
37.50 
35.92 
39.44 
40.19 
6

破碎机
1
85
46.94 
48.10 
48.10 
45.92 
贡献值叠加

-

-

48.19 
49.79 
50.21 
48.16 
达标情况

-

达标

达标

达标

达标

标准限值

昼间

-

-

65

70
65

65

夜间

-

-

55

55

55

55

根据上述预测，项目运营后其外排噪声贡献值昼间、夜间东北侧、西南侧、东南侧厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，西北侧厂界昼间和夜间噪声监测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。
3.2声环境质量保护措施

项目选用低噪声设备，主要设备均设置了减震垫，车间进行了隔声降噪处理，为使厂界噪声能稳定达标，确保项目投产后减轻对周围环境的噪声污染，后续必须重视对噪声的治理，采取切实有效的降噪措施：
①厂界周围种植高大树木，增加立体防噪效果，既美化环境又达到降尘和降噪的双重作用，特别是厂房东北侧应严格控制。
②加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
3.3监测计划
表4-16   噪声监测一览表
监测点位

监测因子
监测频率

企业厂界东、南、西、北侧

等效A声级
1次/季度
4.固体废物

4.1固体废弃物产生情况
项目产生的固体废弃物主要为瓶胚中产生次品瓶胚、桶生产工序产生的次品桶、次品盖、废原料包装袋、办公生活垃圾、化粪池沉渣，以及废气处理产生的废活性炭，设备维护维修产生的废润滑油。

表4-17   固体废物产生及处置一览表

产排污
环节
名称
属性
产生量（t/a）
贮存方式
利用处置方式和去向
利用或
处置量
（t/a）
环境管理要求
废气处理
活性炭

危废

(900-039-49)
3
危废暂存间

委托有资质单位处置

3
100%处置
设备维护维修
废润滑油
危废（900-214-08）
0.2
危废暂存间

委托有资质单位处置

0.2
桶、盖、瓶胚生产
次品桶、次品盖、次品瓶胚
/
10
原料库

回收后回用于桶、盖、瓶胚生产

10

桶、盖、瓶胚生产

废原料包装袋
/

21
/

外售给废品回收单位
21
办公

生活垃圾

/
21.6
/

委托环卫部门及时清运处置
21.6
办公

化粪池沉渣

/
1.0
/

委托环卫部门及时清运处置
1.0
项目固废产生量小，都能得到妥善处置，对周边环境影响较小。

4.2危险废物贮存场所（设施）环境影响分析
危险废物储存在危废暂存间内，建筑面积为5m2，对于危废暂存间建设方应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）要求设置贮存场所。危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行：

危险废物贮存设施(仓库式)的设计原则：
①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

②必须有泄漏液体收集装置。

③设施内要有安全照明设施和观察窗口。

④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

危险废物的堆放：
①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

③衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容。

④不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

⑤禁止将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其他废物混合堆放。

⑥危险废物堆要防风、防雨、防晒。

危险废物贮存设施的安全防护： 
①危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》GB15562.2的规定设置警示标志。 

②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。

③危险废物贮存设施应配备照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防 护设施。

④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

本项目危险废物贮存周期最长为180d，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，危废暂存间贮存能力也能满足项目危险废物产生量相对应的贮存要求。

本项目应设有专职专人负责危险废物的收集、暂存和保管，加强对危险废物的管理，保证危险废物得到及时处理避免二次污染。

5.环境风险评价
5.1环境风险物质识别及分布情况
通过对建设项目的初步工程分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质为油类物质（废润滑油）。项目风险物质情况见下表。
表4-18    风险物质使用情况一览表
物质名称

临界量/t
储存量/t
分布情况
废润滑油
2500
0.2
危废暂存间
由表4-18可知，项目风险物质储存量均远远小于临界量，项目环境风险不大。

5.2环境风险影响途径分析
本项目可能产生的风险为油类物质燃烧或泄露等事故对环境造成的环境污染影响。
①泄漏事故对周边环境影响分析
油类物质泄漏将对周边的水体、土壤及生态环境等产生不利影响。油类物质经地表进入水体，进入河道会引起水体污染，其中油类物质迅速扩散形成油膜，可通过扩散、蒸发、溶解、乳化、光降解以及生物降解和吸收等进行迁移、转化，阻碍水体复氧，对水生动植物正常生产造成一定影响；油分容易渗透进入土壤并长时间残留，对土壤产生影响。
②火灾事故对周边环境影响分析
若发生火灾事故，会产生SO2等有害气体，对周边的环境空气质量产生一定的影响，对周边工作人员及居民的身体健康造成一定的危害。
③次生环境污染影响分析
厂区内如发生火灾等事故后，伴随在消防过程中会产生二次环境污染问题，主要体现在消防废水若直接经过雨水或污水管网进入纳污水体，含高浓度污染物的消防废水将对项目附近的纳污水体造成不利的影响。
5.3环境风险防范措施
（1）平面布置

建筑物及车间平面布置按照《建筑设计防火规范》、《建筑物防雷设计规范》进行设计，充分考虑安全间距、防火防爆要求。

(2)工艺设备

厂区内危废暂存间内电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)和《漏电保护器安装和运行》(GB13955-92)的规定。

(3)消防安全

①按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，严格控制操作区内的明火，严禁吸烟和带入火柴和打火机等火种,设置“严禁烟火”、“严禁吸烟”等警告牌，避免火灾事故的发生；②在厂区设置干粉灭火器、消防栓、消防水带、消防水枪等应急设施和装备，环境风险源、应急处置措施均设置标志牌，定期对应急设施进行排查并保存记录。③按规范设置消防水池水泵。

(4)危废间措施

危废暂存间采取防渗措施；危废暂存间废液桶下方设置防渗漏托盘和备用废液桶，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；存放废润滑油的区域设置围堰、导流沟、泄漏液体收集装置（防止外溢流失现象）；危废暂存间设置气体导出口。

5.4应急预案
按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知（环发[2010]113 号）的要求，建设单位应编制环境风险应急预案，并报昆明市生态环境局富民分局备案，并将其管理纳入当地公共突发事故应急预案之中。
环境应急预案应当包括以下内容：
（1）总则，包括编制目的、编制依据、适用范围和工作原则等；
（2）应急组织指挥体系与职责，包括领导机构、工作机构、地方机构或者现场指挥机构、环境应急专家组等；
（3）预防与预警机制，包括应急准备措施、环境风险隐患排查和整治措施、预警分级指标、预警发布或者解除程序、预警相应措施等；
（4）应急处置，包括应急预案启动条件、信息报告、先期处置、分级响应、指挥与协调、信息发布、应急终止等程序和措施；
（5）后期处置，包括善后处置、调查与评估、恢复重建等；
（6）应急保障，包括人力资源保障、财力保障、物资保障、医疗卫生保障、交通运输保障、治安维护、通信保障、科技支撑等；
（7）监督管理，包括应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩等；
（8）附则，包括名词术语、预案解释、修订情况和实施日期等；
（9）附件，包括相关单位和人员通讯录、标准化格式文本、工作流程图、应急物资储备清单等。
5.5环境风险评价结论
本项目涉及的主要风险物质为油类物质（废润滑油），可能发生的环境风险事故主要为发生泄漏、火灾等事故。风险评价结果表明，在落实各项环保措施和本评价所列出的各项环境风险防范措施，编制有效的应急预案，加强风险管理的条件下，本项目的环境风险可防可控。
根据《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4 号）的有关规定，项目建设完成后需编制突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001排气筒
	非甲烷总烃
	一套两级活性炭吸附装置
	达到《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表4要求，即非甲烷总烃≤100mg/m3。

	
	厂区
	非甲烷总烃、颗粒物
	破碎在密闭操作间内进行
	非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表9和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)要求，即厂界非甲烷总烃监控点处任何1h平均浓度值≤4mg/m3，厂房外监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3。颗粒物达到《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表9要求，即厂界颗粒物监控点处任何1h平均浓度值≤1mg/m3，

	地表水环境
	DW001
	pH、CODCr、BOD5、SS、总氮、氨氮、动植物油、总磷
	生活污水：化粪池


	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)(表1)A级即pH(无量纲) 6.5~9.5，SS≤400 mg/L，BOD5≤350 mg/L，CODCr≤500 mg/L，总氮≤70.0 mg/L，NH3-N≤45.0 mg/L。

	
	DW002
	CODCr、SS
	单独雨水管网收集排入园区雨水管网
	/

	声环境
	生产设备
	噪声
	低噪声设备、墙体隔声
	东、南、北厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）；西厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）

	电磁辐射
	—
	—
	—
	—

	固体废物
	分类收集，处置率100%。

	土壤及地下水

污染防治措施
	生产区地面做简单防渗处理，污水用管道输送，危废暂存间做重点防渗处理。

	生态保护措施
	—

	环境风险

防范措施
	（1）平面布置

建筑物及车间平面布置按照《建筑设计防火规范》、《建筑物防雷设计规范》进行设计，充分考虑安全间距、防火防爆要求。

(2)工艺设备

厂区内危废暂存间内电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)和《漏电保护器安装和运行》(GB13955-92)的规定。

(3)消防安全

①按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，严格控制操作区内的明火，严禁吸烟和带入火柴和打火机等火种,设置“严禁烟火”、“严禁吸烟”等警告牌，避免火灾事故的发生；②在厂区设置干粉灭火器、消防栓、消防水带、消防水枪等应急设施和装备，环境风险源、应急处置措施均设置标志牌，定期对应急设施进行排查并保存记录。③按规范设置消防水池水泵。

(4)危废间措施

危废暂存间采取防渗措施；危废暂存间废液桶下方设置防渗漏托盘和备用废液桶，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；存放废润滑油的区域设置围堰、导流沟、泄漏液体收集装置（防止外溢流失现象）；危废暂存间设置气体导出口。

	其他环境

管理要求
	（1）环境管理

环境管理：建设项目的环保工作要纳入全面工作之中，要把环保工作贯穿到建设项目管理的各个部分。环保工作要合理布置、统一安排，使环境污染防范于未然，贯彻以防为主，防治结合的方针。日常的环境管理要有一整套行之有效的管理制度，落实具体责任和奖励制度，环保管理机构要对厂区环保设备进行定期检查，并接受政府生态环境管理部门的监督。

①按有关规定编制各种报告和报表，并负责呈报工作；

②定期对生产设备及防护措施等进行检测、维修，确保设备良好稳定运行。

③建立和健全规章制度，并确保制度有效落实；

（2）环境监测内容

运行期建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，及时了解工程对周围环境的影响，以便采取相应措施，消除不利影响，减轻环境污染。根据《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》( HJ942-2018)，运营期监测计划如下：

表5-1  污染源监测计划表

类别

监测位置

监测点数

监测因子

监测频次

废气

有组织

DA001排气筒
1

非甲烷总烃
1次/1年

无组织

上风向1个、下风向1个监测点、厂房外1个
2
非甲烷总烃
1次/1年

污水
总排口
1
CODCr、BOD5、SS、总氮、氨氮、动植物油、总磷
1次/季度
雨水

雨水总排口

1
CODCr、SS

1次/日
噪声
厂界四周
4
等效连续A声级
1天/季度

昼夜各监测一次
固废

统计各类固废量

统计种类、产生量、处理方式、去向

1次/1年

上述例行监测，建设单位拟委托有资质单位承担其监测任务。


六、结论

	本项目为饮用水配套包装生产项目，符合国家和地方的产业政策和环保法规的要求。项目严格落实本报告提出的各项污染防治措施和相关规定，严格执行“三同时”制度，产生的污染物经处理后可达标排放，对周围水环境、大气环境、声环境、生态环境的影响较小，环境风险可控。从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	1.38
	
	1.38
	1.38

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	污水
	CODCr
	
	
	
	0.7
	
	0.7
	0.7

	
	氨氮
	
	
	
	0.06
	
	0.06
	0.06

	
	总氮
	
	
	
	0.09
	
	0.09
	0.09

	
	总磷
	
	
	
	0.01
	
	0.01
	0.01

	危险废物
	废活性炭
	
	
	
	3
	
	3
	3

	
	废润滑油
	
	
	
	0.2
	
	0.2
	0.2


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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