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《建设项目环境影响报告表》编制说明

 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.
项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.
行业类别—按国标填写。

4.
总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出拟建项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明拟建项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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表一、建设项目基本情况
	项目名称
	富民汇众汽车维修有限公司汽车维修项目

	建设单位
	富民汇众汽车修理有限公司

	法人代表
	屠晓平
	联系人
	屠晓平

	通讯地址
	云南省昆明市富民县永定镇玉龙村环城南路1号

	联系电话
	13888992361
	传真
	/
	邮政
编码
	650400

	建设地点
	云南省昆明市富民县永定镇玉龙村环城南路1号

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建（补办）
	行业类别及代码
	汽车修理与维护（O8111）

	占地面积
（平方米）
	1040
	绿化面积
（平方米）
	0

	总投资
（万元）
	20
	其中：环保投资

（万元）
	5.84
	环保投资占
总投资比例
	29%

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产日期
	2016年5月20日

	工程内容及规模
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1、项目背景

随着昆明市经济的快速发展、居民生活水平的提高、交通基础设施的不断完善和机动车量的不断增加，给汽车行业带来了更为广阔的发展前景，富民汇众汽车有限公司看准了这一契机，在云南省昆明市富民县永定镇玉龙村环城南路1号，租用已建房屋建设汽车修理厂，便于过往车辆维修。根据现建设单位介绍，该汽修厂已于2016年5月20日正式投入生产。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据国家《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，确定本项目需编制环境影响报告表。为此，富民汇众汽车修理有限公司委托我单位对该项目进行环境影响评价工作，我单位接受委托后收集和核实了有关材料，并进行了实地踏勘、调研，在此基础上，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则，编制了《富民汇众汽车维修有限公司汽车维修项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

项目概况

2.1基本情况

项目名称：富民汇众汽车维修有限公司汽车维修项目
建设单位：富民汇众汽车修理有限公司
建设性质：新建

建设地点：云南省昆明市富民县永定镇玉龙村环城南路1号

项目面积：总用地面积为1040m²，总建筑面积为990.44m²。

项目总投资：20万元
经营规模：项目总用地面积为 1040 m²，总建筑面积为990.44m²。项目主要进行汽车维修与保养，属于三类汽车维修企业，维修范围包括整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援和专项修理，同时在项目区内进行喷漆、烤漆作业。项目服务规模为年维修车辆及保养总车辆约1400车次/a，喷漆车辆约300车次/a，（仅对在本项目维修的车辆及自用的车辆进行清洗，清洗车辆约240车次/a，不对外单独洗车）。

2.2建设内容

项目租用已建设的房屋进行改造、装修后作为经营场所。项目工程建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，具体建设情况见表1-1。
 表1-1 项目工程情况一览表
工程类别

项目名称

建设内容及规模

备注

主体工程

举升机车间

2间，1号举升机（大修工位）、2号举升机（快修工位）、3号举升机（预约工位），建筑面积为52.80m²；4号举升机（铜工位），建筑面积为52.80m²，位于项目南侧，采用一层砖混结构。
已建成投入使用
喷漆间

1间，建筑面积28m²，位于项目区西南侧，采用钢架活动板房结构。
洗车间

1间，建筑面积为22.40m²，位于项目西南侧，采用一层砖混结构。

擦车间

1间，建筑面积17.80m²，位于项目区西南侧，采用一层砖混结构。
打磨间

1间，建筑面积 25.01m²，位于项目区西北侧，采用一层砖混结构。

辅助

工程

办公室
1间，建筑面积为38.08m²，位于项目西北侧，采用一层砖混结构。
已建成投入使用
厨房

1间，建筑面积10m²，位于项目东南角，家庭式。

固废暂存间

1间，位于项目区西南侧，建筑面积33.64m²，采用一层砖混结构。

卫生间
1间，建筑面积为8.4m²，位于项目西南侧，采用一层砖混结构。

停车位

停车位设置在项目区中间空地，占地面积150m²，共设置小车停车位10个，每个占地面积15m²。
公用工程

供水系统

富民县自来水管网供给

已连通投入使用
排水系统

项目实行雨污分流

供电

富民县电网供给
环保工程

废气
过滤棉+活性炭净化系统

项目设置1套废气处理装置，项目烤漆房排气口设置在烤漆房西南面，排气筒高度4m，用于喷漆废气的处理。

排气筒原本高度为4m，需整改增高至6m。
抽油烟机

项目在食堂设置一套抽油烟机，对油烟进行脱油净化处理

环评提出
废水
化粪池

项目设置1个化粪池，在厕所下方，化粪池总容积为4m³。
已建成投入使用
隔油池

项目设置1个隔油池，位于项目的西北侧，用于处理餐饮废水，隔油池总容积为0.6m³
环评提出
隔油沉淀池

项目设置1个隔油沉淀池，位于洗车工位下方，总容积为7m³，用于项目废水隔油沉淀处理。

已建成投入使用
噪声

举升机、车身修复机等维修设备

减震垫、建筑物、墙体阻隔。

垃圾桶

项目设置1个生活垃圾桶。

环评提出
危废暂存间
1间，建筑面积为5m²，位于项目区西南侧固废暂存间内的西北角。

环评提出
危废暂存桶

不锈钢危废暂存桶2个，布置于危废暂存间内。

环评提出
危废处置
委托有资质的危废处置单位定期清运处置。

已有
2.3主要设备

项目主要设备见表1-2。
表1-2  主要设备一览表

序号

设备名称

单位

数量

备注

1
两柱举升机

台
2
2

龙门举升机
台
1
3

小剪式举升机
台
1
4

补胎机
台
1
5

动平衡机

台

1
6

电焊机

台

1

7

气体保护焊机

台

1

8

空气压缩机

台

2

9

钣金修复机
台

1

10
多功能液压顶

台

1

11
卧式千斤顶

台

3

12
接油器

台

1

13
空调真空机

台

1

14
打磨抛光机

台

1

15
电转

个

1

16
磨光机
个

1

17
气缸压力表
个

1

18
油泵压力表
个
1

19
正时工具

个

3
20
三元催化清洗机

个

1
原材料及能源消耗表

汽车维修使用的材料主要是汽车零配件和汽车养护材料，包括发动机润滑油、高级汽车漆、刹车油、液压油以及各类汽车易损消耗材料等。主要原辅材料消耗情况见表 1-3。 
1-3  主要原材料消耗一览表
序号

原材料名称

用量（t/a）

备注

1

机油



0.6
外购

2

汽油

0.1
外购
3

润滑油

0.06
外购
4

底漆

0.24
外购
5

面漆

0.36
外购
6

稀释剂

0.40
外购
7

车用原子灰

0.2
外购
8

焊条

0.238
外购
9
焊丝

0.654
外购
10
瓶装二氧化碳

2瓶

外购

11
瓶装乙炔

2瓶

外购

12
砂纸

300张
外购

13
手套

200双
外购

本项目部分原辅材料成分详见下表1-4

表1-4 油漆及稀释剂成分及用量
种类

主要成份

用量（kg/a）

底漆

二甲苯10%、固化剂10%、丙烯酸树脂60.5%

240
面漆

二甲苯15%、乙基苯10%、丙烯酸树脂60.5%

360
稀释剂

二甲苯29.5%、丁醇8%、乙醇25%、乙酸正丁酯30%

400
合计
1000
4、总平面布置 
本项目用地为不规则矩形，项目主要分为汽车修理区、办公区、仓储区、停车区。

从项目总平面布置图来看，项目入口位于项目东北角，紧邻环城南路，交通便利。项目区西北侧依次为办公室和打磨间；项目区西南侧依次为擦车间、卫生间、自用洗车间、喷漆间、危废暂存间和固废暂存间；项目南侧依次为1号举升机（大修工位）、2号举升机（快修工位）、3号举升机（预约工位）及4号举升机（铜工位）。

排气筒位于项目区西南侧，排气筒高度为6m，排放朝向为西南侧，排气筒位置及朝向设置远离了易受影响的敏感区。隔油沉淀池位于洗车间下方，设置为地埋式，项目区停车位位于项目内中间空地上。
项目总平面布置图见附图4。

5、供电及给排水

5.1供电

本项目用电由城市供电干网引入，通过变压器和配电箱接入项目区，能够满足项目用电负荷需求。
5.2供水

生活用水由城市供水管网给水，能够满足用水需求。
5.3排水

项目排水主要为车间地面冲洗水、维修人员洗手废水、生活废水及餐饮废水，车间地面冲洗水、维修人员洗手废水、生活废水通过隔油沉淀池处理后排入化粪池处理，之后排入城市污水管网；餐饮废水经过隔油池处理后进入化粪池处理，最后与其他生活废水一并排入城市污水管网，进入富民县污水处理厂进行处理。 
6、劳动定员及工作制度
劳动定员：本项目营运期管理人员及维修人员共8人，其中管理人员2人，汽车维修工作人员6人，项目内设置家庭式食堂及住宿。

工作制度：年工作360天，实行8h单班工作制。
7、环保工程及投资估算
表1-6  项目环保投资估算明细一览表 

序号

项目

措施

数量

投资估算（万元）

备注
1

废气

废气处理系统

过滤棉过滤系统+活性碳吸附净化系统

1.0
整改
排气筒

1根（6米高）

0.1
整改

抽油烟机

1套

0.2
新增
2

废水

化粪池

1个（容积4m³）

0.4
已有
隔油池

1个（容积0.6m³）

0.5
新增
隔油沉淀池

1个（容积7m³）

1.2
已有
3
废物

固体废物

1间（33.64m²）

1.4
已有
危险废物暂存间

1间（5m²）

1.0
新增
危废收集桶

2个

0.03
新增
垃圾桶
1个
0.01
新增
4

合计

5.84
·各专项评价等级和评价范围

1、环境空气

根据AERSCREEN模式计算结果，项目Pmax最大值源于喷漆废气的二甲苯，Cmax为52.224μg/m³，Pmax值为4.3518 %。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围以厂址为中心5km范围。

2、地表水环境

本项目废水主要为洗车废水、地面清洁废水和生活污水，废水经隔油池、隔油沉淀池、化粪池处理后排入城市污水管网，最终进入富民县污水处理厂处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），废水间接排放的建设项目地表水评价等级为三级B，评价范围为项目污水总排口至富民县污水处理厂污水管网，以及西北侧的螳螂川和北侧的大营河。

3、地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于汽车、摩托车维修场所中的Ⅲ类项目。由于项目所在区域属于富民县的城市建成区域，供水均来自于城市自来水系统，项目附近不涉及地下水饮用水水井，故该区域地下水敏感程度为“不敏感”，地下水环境评价工作为三级。

4、声环境

项目位于环城南路旁，不属于交通干道两侧35m±5m范围的第一排建筑物，所在区域声环境执行2类标准。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），声环境评价工作等级为二级，评价范围为厂界外200m范围。
5、生态环境
项目总占地面积0.104hm²，＜2km²，项目占地区域不涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），生态评价工作等级为三级，评价范围为厂界外200m范围。

6、土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于社会事业与服务业中的Ⅳ类项目，故本项目不开展土壤环境影响评价工作。

7、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），由于本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析，不设置评价范围。
与本项目有关的原有污染及主要环境问题：
项目租用云南省昆明市富民县永定镇玉龙村环城南路1号已建成房屋，经过内部装修、改造、设备安装后进行汽车维修服务，项目为新建项目，已投入运行。项目租用前该房屋属于汽车修理厂，区域环境质量现状良好，无重污染的大型企业或重工业项目，现场调查没有原污染环境问题。项目原有的排气筒高度为4m，废气处理装置为过滤棉净化系统，处理能力不高。根据相关行业排气筒设置的标准规定，本项目排气筒高度应不低于15m，但项目所处区域的建筑物都比较低，为满足城市管理的要求，排气筒高度调整为6m，废气处理装置整改为过滤棉+活性炭净化系统，喷漆房设置在项目西南侧，排气筒位置及朝向设置远离易受影响的敏感区，布局合理。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


表二、建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

地理位置

富民县是昆明市辖区之一。位于昆明市西北部，距昆明23千米。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠西山区。本项目位于云南省昆明市富民县环城南路，地处永定街道办事处中部，项目中心地理位置为：东经102°33′17.78″，北纬 24°52′38.80″，项目地理位置详见附图1。

2、周边环境现状
根据现场踏勘，项目周边道路主要为紧邻的北面环城南路，交通便利。项目北面100m为永一村七组；项目西面54m为富民县水务局；项目西南面90m为富民县气象局；项目南面60米为玉龙村。项目周边关系示意图见附图3。

3、地形、地貌、地质

富民县地处云贵高原中部，有着典型的高原地貌。县境似一不规则梯形，南高北低， 望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝 18 个，面积 124 平方公里，占全县面积的 12.5%，山区面积 869 平方公里，占全县面积的 87.5%，以湖盆岩溶高原地貌形态为主，红色山原地貌次之。山岭海拔在 1455～2817m 之间，同时由于地处金沙江、南盘江及元江 3 大水系的分水岭之间，河流侵蚀作用不强，高原面保存较好，大部分地区地形较平缓，高差小于500m，分布着一系列山间盆地。富民地区的高差起伏较大，高程分布范围在 1455～2817m 之间。富民地处云南高原中部，海拔较高，高原是其基本形态，根据这一特点，将地区分为低山、低中山、高中山、高山4类地貌类型。

4、气候气象
项目所在区域富民县，属北亚热带低纬高原山地季风气候，气候的变化主要受西南季风和热带大陆气团交替控制，具有四季如春、干湿季分明、年温差小、日温差大的特点。该区域冬无严寒，夏无酷暑。年平均气温 14.7℃，极端最高气温 31.5℃，极端最低气温-5.4℃，最热月(7月)的平均气温为 17.8℃，最冷月(1月)的平均气温为 7.8℃，每年11月至次年 4 月受南亚次大陆偏西干暖气流的控制，天气晴朗、空气干燥、干旱少雨；5 月～10 月受孟加拉湾洋面西南季风影响，空气潮湿温暖，形成雨季。年平均降雨量1006mm，月最大降雨量 208.3mm，日最大降雨量 153.3mm。年日照时 2327.5小时，年蒸发量 1856.4mm。最大风速 40m/s，多西南风。相对湿度 76%，无霜期 227 天。20年一遇最大日降雨量 108mm，6h 最大降雨量 62.2mm，1h 最大降雨量 52.5mm。项目区内年平均气温 15.8℃，年极端最高气温 33.4℃，最低气温-7℃；无霜期 245天，全年日照 2287 小时，年平均降雨量 846.5 毫米，蒸发量 2032.5 毫米。常年主导风向为西南风，年平均风速 3.1m/s。 
5、水文水系

项目所在区域水系属于长江流域金沙江水系，项目周边地表水主要为项目北面323m 处的大营河和项目西北面470m处的螳螂川。项目水系图详见图2。 
大营河：为螳螂川右岸一级支流，源于昆明市五华区五宝山(高程 2540m)，自河源起由北向西南方向流经八里坡村、五华区沙朗镇政府(这一段称沙朗河)，于天生桥附近与另一源陡坡河相汇后，转向西北方向，过李子坪村、二村，在豹子洞附近进入富民境内，过完家村水文站后，逐渐转向西过何官营村、永定街道办事处，在成器墩村纳小支流黄坡小河后，于永定街道办事处中沙滩村汇入螳螂川。主河道长36.3km，集水面积362km²，总落差860m，平均比降9.20%。其中，富民境内集水面积131.8km²。 
螳螂川：螳螂川原为滇池唯一出水口河流，发源于海口，向北流经西山区海口镇，安宁市连然镇、温泉镇、青龙乡，于莲花岩注入富民县境，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，经永定街道办事处、赤鹫镇到龙发村汇集天生桥河水处，上游称“螳螂川” 下游称“普渡河”，再流经款庄镇与东村镇西缘，到沙坪村西北约1000米处进入禄劝县境，注入金沙江。全长约110km，富民县内全长63.4km，均宽65m，入出落差258m，年入境水量86320万m³，年均秒流量27.73m³，最大秒流量500m³。曾在清康熙五十一年(1712)断流。

6、区域地下水补径排特征
①地下水类型 
项目所在区域的地下水属于孔隙水和裂隙水。 
②地下水补径排特征 
补给：项目西北面470m即为螳螂川，场地所在区域地下水补给方式有大气降水补给、地表灌溉水和渠道水的补给、含水系统（层）之间的补给。区域地势东南高西北低，场地坡度平缓，大气降水大部分汇至河流，以河流的形式补给地下水；而螳螂川属于常年流水河流，地下水补给以河流补给为主。 
径流：区域地表水螳螂川流向为由南向北（局部由西向东）。大气降水渗入地下的少部分水流形成地下水，通过土壤孔隙、基岩裂隙或沟渠向深部径流，最终以河流形式向螳螂川排泄补给河水。 
排泄：地下水排泄方式有泉、泄流、人工开采。评价区位于区域地下水含水层的径流区，位于所在区域含水层为松散岩类孔隙含水层，孔隙水主要赋存于第四系残坡积层（Qe+d），受大气降水补给、季节变化明显，动态变化大，受地形地貌制约，地下水运移途径短，持水性弱，无统一的地下水位，该类孔隙水富水性弱。 
③地下水流向 
项目所在区域地下水流向为由东南向西北。

项目所在区域属于富民县的建成区域，供水均来自于城市自来水系统。
7、植被和生物多样性

富民县主要森林植被类型为滇青冈林。主要乔木有滇青冈、滇朴、云南泡花树、岩桑、银鹊树等。人工林有桉树、大树杨梅、板栗、核桃、桃、柿、柑桔、梨等。主要灌木有余甘子、杜鹃、南烛、山茶、地盘松、小铁子、坡柳、清香木、矮杨梅等。富民县土壤由棕壤、红壤、紫色土、水稻土四类土壤组成，分别占面积的1.7%、68.9%、15.5%、4.8%，分7个亚属16个土属25个土种。富民县境内成土母岩有石灰岩、砂岩和页岩。成土母质主要有河流冲积母质、残积母质、坡积母质、洪积母质和堆积母质等多种类型。主要森林土壤有红壤、棕红壤、紫色土。项目区土壤主要为红壤。 
项目周边区域主要为人工建设的水泥道路、建筑物和绿化植被等。项目周边区域内分布的植物主要为人工经济林及绿化树木，生物多样性较差，生态系统自身调节能力较弱，生物多样性单一。 
项目用地范围内及用地周边无国家和省级珍稀、濒危生物物种分布。项目用地范围内有少量鸟类及啮齿类动物活动，无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级重点保护动物，也没有发现特有种类存在。




表三、环境质量现状
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

本项目位于昆明市富民县永定街道办事处环城南路旁，根据《云南省空气环境质量功能区划分（复审）》，该区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

经查询生环部评估中心—基于互联网的环境影响评价技术服务平台—环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html），昆明市2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为13 ug/m³、34 ug/m³、55 ug/m³、30 ug/m³；CO 24小时平均第95百分位数为1.2mg/m³，O3日最大8小时平均第90百分位数为130 ug/m³；各项污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值；本项目所在区域属于环境空气达标区。

项目区周围大气扩散条件较好，500m内无明显的空气污染源，环境空气质量可达 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
2、地表水环境质量现状

项目所在区域水系属于长江流域金沙江水系，项目周边地表水主要为项目北面323m 处的大营河和项目西北面470m处的螳螂川。

项目所涉及螳螂川河段为“中滩闸门—富民大桥”河段，根据《云南省地表水环境功能区划》(2010-2020)，“中滩闸门—富民大桥”河段水体功能为农业用水、景观用水，水质类别为Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅴ类水质标准。根据《2018年度昆明市生态环境状况公报》，项目所涉及的螳螂川—普渡河中滩闸门水质类别为Ⅴ类，与 2017 年相比，中滩闸门水质类别由劣Ⅴ类升为Ⅴ类；富民大桥断面水质类别为劣Ⅴ类，与 2017年相比，水质类别无变化。超标原因主要为螳螂川沿途经过西山区海口、安宁市进入富民县沿岸分布有造纸、磷矿、磷肥、化工、钢铁冶金和机械等行业工厂，导致大量生产废水排入螳螂川，使水质受到污染。

距离项目最近的大营河，在五华区沙朗乡又称沙朗河，根据《云南省地表水环境功能区划》(2010-2020)，沙朗河“沙朗河取水点—入螳螂川口”河段水环境功能为工业用水、农业用水，水质类别为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类水质标准。
3、声环境质量现状

本项目位于昆明市富民县永定街道办事处环城南路旁，所在区域为交通商业居民混合区，属于2类声环境功能区，环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准。根据《2018年度昆明市生态环境状况公报》，2018年昆明市各县（市）区区域环境噪声年平均等效声级为49.1—59.2分贝（A），达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)。与2017年相比，安宁市、宜良县、嵩明县、呈贡区、晋宁区的区域环境噪声等效声级总体下降，东川区、石林县、禄劝县、富民县、寻甸县的区域环境噪声等效声级总体上升。

根据现场踏勘，项目区周边噪声源主要来源于环城南路的交通噪声，环城南路车流量较小，因此项目所在区域可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区标准要求。
生态环境质量

经过现场踏勘，项目周边区域以城镇居民为主，原生植被较少，植被覆盖率较低，生物多样性较差，生态系统自身调节能力较弱，生物多样性单一。

项目建设用地范围不涉及自然保护区、生态功能区及风景名胜区。项目用地范围内及用地周边无国家和省级珍稀、濒危生物物种分布。项目用地范围内有少量鸟类及啮齿类动物活动，无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级重点保护动物，也没有发现特有种类存在。

5、主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 

以本项目为中心200m范围确定大气环境保护目标，以项目区附近的地表水体为水环 
境敏感点。项目区主要的环境保护目标见表3-1。
表3-1项目主要环境保护目标
序号

保护名称

最近点坐标

相对位置

影响人数

环境

要素

保护级别

1
永一村七组

E:102°50′74.19″

N:25°22′18.30″

北面100m
80户，320人
环境空气、声环境

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类区标准。 

2
富民县富民县水务局
E:102°50′71.56″

N:25°22′06.47″
西面54m
员工60人
3
富民县气象局

E:102°50′69.90″

N:25°22′01.24″
西南面90m
员工10人
4
玉龙村

E:102°50′74.83″

N:25°22′07.36″
南面60m
25户，100人
5
大营河

E:102°50′94.15″

N:25°22′41.15″
北面323m

河流

地表水环境

按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类水体标准进行保护

6
螳螂川

E:102°50′50.16″

N:25°22′44.80″
西北面470m

河流




表四、评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	1、环境空气质量标准

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体情况详见表 4-1；营运期产生二甲苯、TVOC等特征污染物，二甲苯、TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，标准值见表 4-2；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
             表4-1  环境空气质量标准            单位：（ug/m³）
污染物名称
PM10
PM2.5
SO2
NO2
CO
O3
二级标准浓度值
年平均
70

35

60

40

—
—
24小时平均
150

75

150

80

4000

—
日最大8小时平均
—
—
—
—
—

160

1小时平均
—
—
500

200

10000

200

表4-2 《环境影响评价技术导则 大气环境》      单位：（ug/m³）
污染物名称

标准限制

备注
1h平均
二甲苯
200
/
TVOC
1200
标准中8小时均值为600
2、地表水环境质量标准

项目所在区域地表水体主要是大营河和螳螂川，地表水环境质量分别执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ、Ⅴ类标准，具体指标详见下表 4-3。

表4-3 《地表水环境质量标准》单位：mg/L（pH无量纲）

项目

pH

COD

BOD5
NH3-N

TP
TN

溶解氧

粪大肠杆菌
Ⅳ类

6～9

≤30
≤6
≤1.5
≤0.3
≤1.5
≥3.0
≤20000个/L
Ⅴ类
6～9

≤40

≤10
≤2.0
≤0.4
≤2.0
≥2.0

≤20000个/L

3、声环境质量标准

项目位于昆明市富民县永定街道办事处环城南路旁，属于2类声环境功能区，环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准。具体标准值见表 4-4。 
表4-4 声环境质量标准    等效声级Leq:dB（A）

评价区域

类别

昼间

夜间

项目区东侧、南侧、西侧、北侧

2类

60
50
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	1、废气排放标准

（1）烤漆房废气

本项目设有烤漆房，烤漆房在喷漆和烤漆过程中产生的废气主要为有机废气中的有害成分二甲苯，项目烤漆房废气中二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中的排放标准。

根据《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中以下规定：

7.1 排气筒高度除需遵守排放标准外，还应比周围半径200m范围内的建筑高出5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的排放标准速率值严格50%执行。

由于本项目设置一个烤漆房并同步设置1个排气筒，项目位于建成区，为满足城市管理的要求，排气筒高度调整为6m，低于标准中的15米。根据GB16297-1996，某排气筒高度低于标准表列排气筒高度的最低值，用外推法计算其最高允许排放速率，按下式计算：   

                   [image: image8.emf]N： 噪声 、 G： 废气 、 W： 废水 、 S： 固废

注： 汽车进场后可同时进行举升机、总成及零部件更换、钣金外形 、 腻子粉 、打磨 、烤漆 、更换机油等服务内容， 或只进行其中某一项或几项
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式中：Q——某排气筒的最高允许排放速率；

Qc——表列排气筒最低高度对应的最高允许排放速率；

h——某排气筒的高度；

hc——表列排气筒的最低高度。

根据外推法，计算得项目尽量要求整改的最高允许排放速率，但由于本项目排气筒高度不足15m，且项目排气筒高度不能满足高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求，因此，本项目排气筒的最高允许排放速率应按照7.1要求进行折算。即本项目排气筒（6 m）的最终允许排放速率=排气筒（6m高）的最高允许排放速率×50%。根据以上计算结果，本项目二甲苯在排气筒高度为6m时的最高允许排放速率见表4- 5所示。

表4-5有组织废气排放标准
污染物

最高允许排放浓度（mg/m³）

最高允许排放速率(kg/h)

标准限值

执行标准

排气筒高度 (m)

二级

本项目排气筒高度(m)

二级严格50%
二甲苯

70

15
1.0
6

0.08
无组织粉尘

①项目区粉尘为无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）无组织排放限值，标准值见表 4-6。
表4- 6《大气污染物综合排放标准》         单位：mg/m³

污染物

无组织排放监控浓度限值

浓度（mg/m³）

监控点

颗粒物

1.0
周界外浓度最高点

（3）项目营运期油烟参照执行 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型规模，执行标准值见下表。

表 4-7 《饮食业油烟排放标准（试行）》
规模

最高允许排放浓度（mg/m³）

净化设施最低去除率（%）

小型

2.0
60
（4）项目运营期异味排放执行（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》 
二级标准臭气浓度限值，标准值见表 4-8。

表4-8  恶臭污染物厂界标准值
控制项目

单位

标准限制

依据

臭气浓度

无量纲

20
（GB14554-93）中二级标准

2、废水排放标准

本项目属于三类维修企业，项目产生的车间地面冲洗水、维修人员洗手废水、生活废水及洗车废水经过隔油沉淀池处理后进入化粪池处理，通过污水排放口，排入城市污水管网；餐饮废水经过隔油池处理后进入化粪池处理，之后与其他生活废水一起进入城市污水管网，最终进入富民县污水处理厂处理。由于项目属于汽车维修企业，本项目外排废水执行《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2间接排放标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A等级标准，两标准从严执行。标准限值详见下表4-9。
表4-9项目水污染物排放标准限值（单位：mg/L）
序号

控制项目

（GB26877-2011）

（GB/T31962-2015）
从严执行
1

PH（无量纲）

6～9

6～9

6～9

2

悬浮物（SS）

100

400
100
3

化学需氧量（COD）

300

500
300
4

五日生化需氧量（BOD5）

150

300
150
5

石油类

10

15
10
6

阴离子表面活性剂（LAS）

10

20
10
7

氨氮（NH3-N）

25

45
25
8

总氮

30

70
30
9

总磷

3

8
3
3、噪声排放标准
项目运营期执行GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准，具体指标见表 4-10。
表 4-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准   单位：[dB(A)]

类别

昼间

夜间

2类

60
50
4、固废排放标准
项目运营期产生的废弃汽车零配件、废轮胎等一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013 年第 36号）。

根据《国家危险废物名录》（2016 年），本项目产生的废机油及废电瓶、废活性炭、废油漆桶等分别属于《国家危险废物名录》（2016 年）中的 第HW08类、HW49、HW12 类，执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013 年第 36 号）相关要求暂存、处置。根据2016国家危险废物名录（危险废物豁免管理清单），项目产生的、沾有油漆的废手套、废过滤棉属于豁免清单中的HW08废矿物油与含矿物油废物类别，按照一般固体废物来处置。



	总
量
控
制
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	建议的总量控制指标：

根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目总量控制指标如下：
废气：年排放废气量为108万m³/a；二甲苯排放量19.60kg/a。
废水：年排放废水量为 745.92m³/a，CODcr 0.06271t/a，氨氮0.0070t/a，总磷0.00087t/a。项目产生废水经过处理后排入污水管网，由富民县污水处理厂进行处理，污染物总量由污水处理厂统一控制。 
固体废物：固体废物处置率：100%。




表五、建设项目工程分析

	一、工艺流程简述

1、施工期

项目租用场地已建成，项目施工期主要为设备安装，根据现场踏勘，目前项目已投入运行，项目施工期已经结束，施工期的环境影响已随施工期的结束而消失，主要为营运期的环境影响，故仅对营运期环境影响进行分析。
2、运营期
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根据建设单位提供的资料，项目属于三类维修企业，工艺流程为：举升机、总成及零部件更换、钣金外形、腻子粉、打磨、烤漆、更换矿物油等工序。汽车维修工艺流程及产污节点见图5-1。

5-1 营运期工艺流程及产污情况示意图
工艺流程简述：

（1）汽车进场：需要提供维修服务的汽车进入项目区。

（2）检验：使用仪器对车辆进行初步检查，主要对汽车外观、油路、电路、性能等进行初步检查和判断。

（3）检修：

①举升机：用举升机将汽车举升到合适的检修位置。
②总成及更换零部件：总成包括车身钣金件（金属件）、汽车玻璃，全车灯具，全车内、外装饰件及把手，座椅及附属件，车锁机构，车窗密封及升降机构，车门及前后帆盖的连结活动机构等。根据预检确定更换的总成、零部件后由专业技工进行更换，废旧的零件可由客户自行带走，也可由项目进行收集处理。

③钣金外形：汽车发生碰撞后要对车身进行修复，也即除对车身进行防腐和装饰的喷涂工作外其余的所有工作。如汽车车身损伤的分析，汽车车身的测量，汽车车身钣金的整形，拉伸矫正，去应力焊接，以及汽车车身附件装配，调整等工作。钣金工作主要流程可大致分为：车体拆装、车体校正、车身修复；

腻子粉、打磨：钣金外形后对于凹凸不平的地方，用腻子粉填充孔洞及矫正工作面的曲线偏差，为获得均匀、平滑的漆面打好基础，完成后用砂纸打磨腻子粉。项目打磨过程采用干式打磨，打磨过程中产生少量粉尘。

烤漆：根据车辆档次不同，对汽车进行喷漆和烤漆，项目整车喷漆不多，一般只进行局部喷漆。
④更换矿物油：汽车在使用一段时间后，润滑系统中会沉积大量的油泥，影响润滑系统的正常工作，甚至出现严重的机械故障，因此需要更换矿物油。

（4）车辆清洁：维修完成后仅对客户要求清洁的汽车进行清洗，不对外洗车。

（5）交付使用：维修后的汽车交付顾客使用。

项目区公辅工程产污节点如下图所示：
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5-2  项目公辅工程产污节点图
3、产污环节分析

项目产污环节如下表所示。
表5-1 产污环节表
类别

编号

产污节点

污染物名称

主要污染物

废水

W1

汽车维修过程

车辆维修过程中车身的清洁、机修人员洗手废水

SS、CODcr、BOD5、石油类等

W2

汽车清洗

车辆清洁废水

SS、CODcr、BOD5、石油类等

W3

维修区地面清洁

地面清洁废水

SS、CODcr、BOD5、石油类等

W4

餐饮废水

生活污水

CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群等

废气

G1

汽车进场

汽车尾气

CO、NOX 、烃类

G2

钣金外形

焊接废气

颗粒物

G3

打磨

粉尘

颗粒物

G4

喷漆、烤漆

油漆废气

二甲苯、颗粒物、TVOC
固废

S1

零部件更换

一般固体废物

废旧零部件

S2

零部件更换

危险废物

废电池、废电路板、废活性炭、废油漆桶
S3

腻子粉

一般固体废物

腻子粉包装固废

S4

打磨

一般固体废物

废砂纸

S5

喷漆、烤漆及其废气处理

一般固体废物

沾有废油漆的废手套、废过滤棉

S6

汽车维修及拆解过程

危险废物

废矿物油

S7

员工及客户

一般固体废物

生活垃圾

S8

化粪池
一般固体废物

污泥、油污

噪声

N1~N8

汽车及设备

汽车噪声及设备噪声

LeqdB（A）

二、主要污染源分析

1、营运期污染源分析
项目主要从事车辆维修及保养服务。营运期间项目主要的污染源来自进出修理厂产生的汽车尾气、喷漆房喷烤漆废气、电焊烟气、厨房油烟、生活污水、设备噪声、废旧零部件、废旧轮胎、废机油、废旧电瓶、废活性炭及过滤棉、生活垃圾、化粪池污泥等。 
（1）废水

① 车辆维修废水

车辆维修过程废水主要来源于车辆维修过程中车身清洁、机修人员洗手、汽车清洗等过程中产生，根据业主提供资料，本项目共有维修工人6人，清洗车辆约240车次/a。类比昆明市盘龙区年共计修理3000辆汽车的《昆明市盘龙区奥峰汽车修理厂》同类型项目，洗手用水量平均按5 L/（人·d）计算，维修工人洗手用水量为0.03 m³/d，10.8m³/a，废水产生量按用水量80%计，则维修工人洗手废水产生量为0.02m³/d，8.64 m³/a。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），清洗车辆用水量为60L/台，则维修用水量为0.04m³/d，14.40 m³/a，项目废水产生量按用水量的80%计算，则废水产生量为0.032m³/d，11.52m³/a。根据类比同类项目，车辆维修废水中污染物浓度CODcr为300mg/L、BOD5为 150mg/L、SS为200mg/L、氨氮为20mg/L、总磷为3mg/L、石油类为20mg/L。车辆维修废水及机修人员洗手废水通过隔油沉淀池进行处理，之后进入化粪池进行处理后污染物排放浓度CODcr为 255mg/L、BOD5为136.5mg/L、SS为100mg/L、氨氮为19.4mg/L、总磷为 3mg/L、石油类为10mg/L，最后排入城市污水管网，进入富民县污水处理厂处理。
② 车间地面清洁废水

项目总建筑面积为990.44m²，其中需清洁的地面面积按照总建筑面积80%计，即需清洁地面的面积为792m²，根据业主提供的资料，地面每天采用拖把进行清洁，根据《建筑给水排水设计规范（2009 年版）》，地面清洁用水量约2L/(m²•次)，年工作日为360天，则地面清洁用水量为1.58 m³/d，568.80m³/a。废水产生量按用水量80%计，则项目维修车间地面清洁废水产生量为1.26 m³/d，455.04m³/a。污染物主要为SS、石油类，产生浓度为 SS200mg/L、石油类20mg/L；产生的废水经过7m³的隔油沉淀池处理后排入化粪池处理后污染物排放浓度为SS100mg/L、石油类10mg/L，之后排入城市污水管网，进入富民县污水处理厂处理。

③ 生活废水

项目区工作人员均在厂区内食宿，项目维修人员和管理人员共计 8人，根据《云南省地方用水定额》（DB53/T 168-2019），生活用水参照定额中城镇居民生活用水定额100 L/（人·d）进行核算，则项目生活用水量为0.8m³/d，288m³/a。废水排水系数按照80%计，则项目产生的生活废水量为0.64m³/d，230.40m³/a。其中洗衣及洗漱占50%，则其废水量为0.32m³/d，115.20m³/a；食堂废水占30%，则食堂废水量为0.192m³/d，69.12m³/a；冲厕废水占20%，则0.128m³/d，46.08m³/a。根据《城市污水回用技术手册》中我国城市生活污水水质统计数据，本项目生活废水中产生的污染物浓度为CODcr250mg/L、BOD5100mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、总磷3mg/L，产生的食堂废水经过隔油池处理后与其他生活废水进入隔油沉淀池处理，之后进入化粪池处理，处理后的污染物浓度为CODcr212.5mg/L、BOD5 91mg/L、SS100mg/L、氨氮 24.25mg/L、总磷 3mg/L，最后排入城市污水管网，进入富民县污水处理厂处理。

项目内来访客户约为20人次/d，顾客卫生间使用频次按1次/人·d计，用水参照《云南省地方用水定额》（DB53/T 168-2019）中“市内公厕[7L/（人·d）]”，则来访客户冲厕用水量为0.14m³/d、50.40m³/a，废水排放量按用水量的80%计算，则客户冲厕废水排放量为0.112m³/d、40.32m³/a。

④水量情况

项目产生污水主要为维修人员洗手废水、车间地面冲洗水、餐饮废水、生活废水、洗车废水。项目年产生废水量为745.92m³/a。经过核算，项目水量平衡见表5-2、图5-3。

用水项目

用水标准

单位数

用水量m³/d
废水量m³/d
备注

洗手废水

5 L/（人·d）
6人
0.03

0.02

食堂废水经隔油池处理后，与其他废水一同排入隔油沉淀池处理，之后排入化粪池处理，最后排入城市污水管网。

洗车废水

60L/台
240车次/a
0.04
0.032
地面清洁废水

2L/m²·d
990.44m²
1.58

1.26
生活废水

洗衣

洗漱

100L/（人·d）
8人
0.4
0.32
冲厕

废水

0.16
0.128
食堂

废水

0.24
0.192

顾客

废水

7L/（人·d）
20人
0.14
0.112
合计

/
/
2.59
2.064
表5-2项目供排水情况表
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   损失        排水

图5-3项目水量平衡图(单位：m³/d)
项目水污染物产生情况见表5-3。
表5-3 水污染物产生情况汇总表
污水种类
污染物产生情况
pH（无量纲）
CODcr
BOD5
SS

NH3-N

总磷

石油类

车辆维修废水Q=20.16m³/a

产生浓度（mg/L）
6~9

300
150
200
20
3

20
产生量（t/a）
/

0.00605 
0.00302 
0.00403 
0.00040 
0.00006 
0.00040 
车间地面冲洗水Q=455.04m³/a

产生浓度（mg/L）
6~9

/

/

200
/

/

20
产生量（t/a）
/

/

/

0.09101 
/

/

0.00910 
洗衣洗漱、总冲厕废水Q=201.60m³/a

产生浓度（mg/L）
6~9

250
100
200
25
3

/

产生量（t/a）
/

0.05040
0.02016
0.04032
0.00504
0.00060
/
食堂废水Q=69.12m³/a

产生浓度（mg/L）
6~9

250
100
200
25
3
/
产生量（t/a）
/

0.01728 
0.00691 
0.01382 
0.00173 
0.00021 
/
项目食堂废水经隔油池预处理，与其他废水一并进入隔油沉淀池，之后进入化粪池处理。出水满足《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2间接排放限值，项目污水处理后的排放情况详见表5- 4。

表5-4水污染物排放情况汇总表
污水种类
污染物排放情况
pH（无量纲）
CODcr
BOD5
SS

NH3-N

总磷

石油类

车辆维修废水Q=20.16m³/a

排放浓度（mg/L）
6~9

255
136.5
100
19.4
3
10
排放量（t/a）
/

0.00514 
0.00275 
0.00202 
0.00039 
0.00006 
0.00020 
车间地面冲洗水Q=455.04m³/a

排放浓度（mg/L）
6~9

/

/

100
/

/

10
排放量（t/a）
/

/

/

0.04550 
/

/

0.00455 
洗衣洗漱、总冲厕废水Q=201.60m³/a

排放浓度（mg/L）
6~9

212.5
91
100
24.25
3
/

排放量（t/a）
/

0.04284
0.01835
0.02016
0.00489
0.00060
/
食堂废水Q=69.12m³/a

排放浓度（mg/L）
6~9

212.5
91
100
24.25
3
/
排放量（t/a）
/

0.01469 
0.00629 
0.00691 
0.00168 
0.00021 
/
（2）废气

项目运营期废气主要为维修车辆汽车尾气、烤漆房废气、焊接废气、打磨粉尘、厨房油烟。

① 汽车尾气

项目汽车尾气主要来自汽车进出厂过程以及检测过程。燃油汽车尾气主要来自三个方面：燃料箱和汽化器的蒸发器、曲柄箱的吸出和排气管，其中排气管排出的尾气是主要的污染源。主要的有害成份有CO、CH、颗粒物和氮氧化合物NOx。由于尾气排放量不大且相对分散，汽车废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生时间较短、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，呈无组织排放。

② 烤漆房废气

项目设置一间容积为28m³的密闭喷漆房，配有一套过滤棉+活性炭净化系统，排气筒高度为6m，风机风量为3000 m³/h。项目喷漆作业的车辆为300车次/a，根据汽车具体情况进行喷漆和烤漆，根据建设单位提供的资料，项目仅是局部面积喷烤，一般不涉及不存在全车喷烤。
根据建设单位提供的油漆及稀释剂成分表可知，底漆和面漆中会产生污染物的成份为二甲苯及TVOC；稀释剂中会产生污染物的成份为二甲苯及TVOC，在喷漆和烤漆过程中，底漆、面漆中的二甲苯以及稀释剂中的二甲苯及TVOC全部挥发至空气中形成有机废气。

1)有组织
进行一般补漆时喷烤漆房平均每天使用1小时，风机引风量为3000 m³/h，则日均排放废气3000m³。平均每辆车底漆、面漆、稀释剂使用量分别为0.24kg、0.36kg、0.40kg，则一般补漆用量为1kg/辆，300kg/a。因此，计算本项目进行一般补漆时喷漆、烤漆废气污染物产生情况，详见表5-5。

表 5-5   项目一般补漆时喷烤漆年产生总量情况 
名称

组分

用量（kg/a）

含量（%）

组分量（kg/a）

产生量（t/a）

污染物

底漆

二甲苯

240
10
24
0.024
二甲苯

其它

90
216
/

/

面漆

二甲苯

360
15
54
0.054
二甲苯

其它

85
306
/

/

稀释剂

二甲苯

400
29.5
118
0.118
二甲苯

TVOC
70.5
252
0.252
TVOC
由上表可知，二甲苯产生量为196kg/a，产生速率：0.54kg/h，产生浓度：180mg/m³；TVOC产生量为252kg/a，产生速率：0.7kg/h，产生浓度：233mg/m³。总的废气产生量为3000m³/d，108万m³/a。

项目喷烤漆房有组织废气经“过滤棉+活性炭净化系统”处理后经6m高排气筒排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关标准要求。“过滤棉+活性炭净化系统装置”对有机废气的去除率为90%，则处理后烤漆房二甲苯排放量为19.6kg/a，排放速率：0.054kg/h，排放浓度：18mg/m³；TVOC排放量为25.2kg/a，排放速率：0.07kg/h，排放浓度：23.3mg/m³。
对照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，项目烤漆房排放的废气达标情况详见表5-6。

表5- 6烤漆房废气污染物排放达标情况表

污染因子

产生情况
排放情况

标准值（按严格50%执行）
达标情况

二甲苯

0.54kg/h

0.054kg/h

0.08 kg/h

达标

180mg/m³
18mg/m³
70 mg/m³
达标

③ 焊接废气

项目焊接废气主要来源于对车辆需要连接的部位进行焊接，使用频率低。焊接的高温将使金属剧烈蒸发，它们在空气中冷凝并氧化成烟尘。本项目焊接工艺有两种：第一种是采用手工的方式使用焊条进行点焊，第二种是以CO2为保护气体使用直流或者交流电弧焊机进行焊接。根据《焊接技术手册》（王文翰主编）、CO2气体保护焊和手工点焊的发尘量见表5-7。

表5-7 几种焊接方法的发尘量
焊接方法

焊接材料的发尘量（g/kg） 

CO2气体保护焊

5~8

手工电焊

6~8

一般手工电弧焊的焊条最大消耗量为2.1kg/h·台，CO2保护焊的焊丝最大消耗量为4.8kg/h·台。根据工作制度每年360天手工电焊焊接每天工作1小时，及焊机数计算得出，手工焊机焊条使用量0.756t/a，CO2气体保护焊焊接每天工作1小时，及焊机数计算得出焊丝的使用量为1.728t/a。取表5-7的下限推算，电焊烟尘产生量见表5-8。
表5-8    焊接工序产生大气污染物情况

污染源

小时平均产生量（kg/h）

年产生量（kg/a）

CO2气体保护焊

0.024
8.64
手工电焊

0.01
3.6
合计

0.034
12.24
根据表5-8，项目运营过程中，焊接烟尘产生量为12.24kg/a，产生速率为0.034kg/h，呈无组织排放。
④ 打磨粉尘

项目维修的车辆为小型汽车，部分车辆在喷漆前需要补车用原子灰，喷漆前的原子灰层需要进行打磨，打磨工序在打磨车间内进行，打磨频率低、车身打磨面积小，使用小功率设备。一般打磨产生的粉尘是原子灰用量的10%，则项目无组织粉尘排放量约为0.56kg/d，200kg/a，呈无组织排放。
⑤厨房油烟
项目设厨房1个，设置1个灶头。油烟主要在厨房烹饪过程中产生，主要污染物为油烟。根据有关统计资料分析人均油脂用量为15kg/a，油烟产生量按使用量的2%计，则人均产生量为 0.3kg/a。项目食堂运营后，人数按8人计，则油烟产生量为0.0024t/a。项目在食堂安装抽油烟机对油烟进行脱油净化处理。抽油烟机效率为60%，烹饪时间按日高峰期5小时计，排风量为3000m³/h，则处理后，油烟排放量为0.00096t/a，排放浓度为 0.27mg/m³。 

（3）噪声

项目运营期噪声主要为举升机、空压机、电焊机、气体保护焊机、打磨抛光机、钣金修复机、车辆噪声等设备噪声，噪声值为75~90dB（A）之间，噪声值见表5-9。
表5-9运营期噪声情况

序号

主要噪声源

数量（台）

声级值[dB（A）]

1

举升机

4

75
2

空压机

2

90
3

电焊机

1

75
4

气体保护焊机

1

75
5

打磨抛光机

1

80
6

磨光机

1

85
7

钣金修复机

1

85
8

车辆噪声

/
80
（4）固体废物

项目运营期产生的固体废弃物包括一般固废和危险废物，其中一般固废主要为生活垃圾、废旧零部件、废过滤棉等；危险废物主要为废电池、废电路板、废矿物油、废活性炭及废油漆桶。

一般固体废物

经查阅2016国家危险废物名录（危险废物豁免管理清单），项目产生的废过滤棉、沾有矿物油的废手套属于豁免管理清单，按照一般固体废物处置。
① 生活垃圾

项目运营期生活垃圾主要来自员工产生的生活垃圾。员工生活垃圾产生量按每人0.5 kg/d计，项目维修人员和管理人员共计8人，年工作360天，则员工生活垃圾量为1.44 t/a，生活垃圾委托环卫部门清运处理。

② 废旧零部件

项目产生的一般固废主要包括车辆维修过程中产生的钢、铁、玻璃、轮胎、装饰边角料和废旧零件等，可回收利用的部分在项目内集中收集后出售给废品回收站，不可回收的部分与生活垃圾一起由环卫部门清运。根据建设单位提供的数据，废旧零部件产生量为10kg/d，3.6t/a。产生的废零部件收集至车间固废暂存间暂存后委托废品回收站回收处理。

③化粪池污泥
化粪池污泥产生量根据《室外排水设计规范》提供的数据，按每人每日初级沉淀池污泥产生量 14-27g 计算，本项目职工人数为8人，则化粪池污泥的产生量约0.216kg/d，0.078t/a。
④废砂纸

项目在运营过程中采用砂纸对原子灰进行打磨，根据类比同类规模项目，废砂纸产生量为1.8kg/d，0.648t/a，集中收集后委托环卫部门清运处置。

⑥沾有油漆的废手套、废过滤棉

类比同类型项目，烤漆房每年产生的沾有油漆的废手套为200双，一双手套按0.2kg计算，则沾有油漆的废手套产生量为0.04t/a。集中收集后委托环卫部门清运处置。

类比同类型项目，项目运营后，废过滤棉每3个月更换一次，每年更换4次，每次产生量为0.015t/a，则项目每年产生的废过滤棉量为0.06t/a，集中收集后委托环卫部门清运处置。

2）危险废物

经查阅《国家危险废物名录》（2016），项目产生的废油漆桶、废旧电池、废电路板、废矿物油、废活性炭属于危险废物。各种危险废物的产生情况如下：

①废油漆桶、废电池及废电路板

项目油漆使用量为300kg/a，稀释剂用量为240kg/a，油漆、稀释剂规格均为20kg/桶，则项目废旧桶产生量为27个，每个桶重量按1kg计算，则废油漆桶重量为0.027t/a。委托有资质的危废处置单位定期清运处置。

根据类比同类规模项目的数据，汽车维修、保养更换下来的废旧电池产生量约为0.7t/a；废电路板产生量约为0.2t/a。委托有资质的危废处置单位定期清运处置。
②废矿物油

类比同类型项目，维修、拆解过程产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废矿物油量约为0.8t/a。用不锈钢桶暂存于危险废物暂存间，委托有资质的危废处置单位定期清运处置。

③废活性炭
类比同类规模项目，本项目废活性炭产生量约为100kg/a，0.1t/a；委托有资质的危废处置单位定期清运处置。

项目区拟设置1间5m²的危险废物暂存间，暂存间内配套设置危险废物分类收集容器，各种危险废物分类收集于相应的危险废物收集容器内，暂存于危险废物暂存间，委托有资质的危废处置单位定期清运处置。
项目运营期，应根据危险废物类别，委托具有相应资质的单位对危险废物进行清运处置，并建立转移联单制度。建设单位现已与云南泽森环保科技有限公司签订了“废矿物油收集（中转）、运输、处置合同”（见附件），项目经营过程中产生的废矿物油已委托有资质的危废处置单位定期清运处置。
项目固体废弃物的产生量及处置去向况见表5-10。项目所涉及的危险废物的危险特性见表5-11。

表5-10固体废弃物产生、处置情况一览表

序号

污染物名称

产生量t/a

处置方式

去向

性质

1

废旧零部件

3.6
设置1间33.64m²的一般固废暂存间

出售给废品收购商或委托环卫部门清运处置
一般固废

2

废砂纸

0.648
3

生活垃圾

1.44
设置垃圾收集桶
委托环卫部门清运处置

4

化粪池污泥
0.078
5
含油废手套
0.04
设置1间33.64m²的固废暂存间

委托环卫部门清运处置

一般固废

6
废过滤棉

0.06
7
废活性炭

0.1
设置1间5m²的危险废物暂存间及危险废物收集容器

委托有资质处置危废的单位定期清运处置
危险废物

8
废电池

0.7
9
废电路板

0.2
10
废油漆桶

0.027

11
废矿物油
0.8



	表5-11危险废物汇总表
序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态
主要成分

有害成分

产废周期
危险特性

污染防治措施

1

废矿物油

HW08废矿物油

900-214-08

0.8
车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、齿轮油等废润滑油
液体
C15-C36的烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物
C15-C36的烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物
持续
T

分类收集在危废暂存桶内，暂存于危废暂存间
2

废旧电池

HW49
其他废物

900-044-49

0.7
废弃的铅蓄电池、镉镍电池、氧化汞电池、汞开关、荧光粉和阴极射线管
固体
汞、镉、铅、镍、锌、铜等重金属
汞、镉、铅、镍
持续
T

3

废电路板

HW49
其他废物

900-045-49

0.2
废电路板（包括废电路板上附带的元器件、芯片、插件、贴脚等）

固体
金、铝、镍、铅、硅金属等
铝、镍、铅、硅
持续
T

4
废活性炭
HW49

其他废物

900-041-49

0.1
含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。
固体

甲苯、二甲苯、酚类、酯类、醇类、醛类等有机气体
甲苯、二甲苯、酚类、酯类、醇类、醛类
持续

T

5
废油漆桶
HW12染料、涂料废物

900-252-12

0.067

使用油漆、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的染料和涂料废物
固体

甲醛、苯 、VOC 总挥发性有机化合物等
甲醛、苯 、VOC 总挥发性有机化合物
持续

T，I

贮存危险废物暂存间



表六、项目主要污染源产生及预计排放情况
单位：废气：mg/m³          废水：mg/L
	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度

mg/m³
	产生量
t/a
	排放浓度

mg/m³
	排放量
t/a

	大气污染物
	汽车
	尾气
	-
	少量
	-
	少量

	
	焊接
	烟尘
	-
	0.01224
	-
	0.01224

	
	打磨
	粉尘
	-
	0.06
	-
	0.06

	
	烤漆
	二甲苯
	180
	0.196
	18
	0.0196

	
	厨房
	油烟
	-
	0.0024
	0.00096
	0.27

	
	垃圾、化粪池
	异味
	-
	少量
	-
	少量

	水污染物
	车辆维修废水（Q=20.16m³/a）
	CODcr
	300
	0.00605 
	255
	0.00514

	
	
	BOD5
	150
	0.00302 
	136.5
	0.00275 

	
	
	SS
	200
	0.00403 
	100
	0.00202 

	
	
	氨氮
	20
	0.00040 
	19.4
	0.00039 

	
	
	总磷
	3
	0.00006
	3
	0.00006 

	
	
	石油类
	20
	0.00040
	10
	0.00020

	
	车间地面清洁废水（Q=455.04m³/a）
	SS
	200
	0.09101 
	100
	0.04550 

	
	
	石油类
	20
	0.00910
	10
	0.00455

	
	洗衣洗漱、总冲厕废水（Q=201.60m³/a）


	CODcr
	250
	0.05040
	212.5
	0.04284

	
	
	BOD5
	100
	0.02016
	91
	0.01835

	
	
	SS
	200
	0.04032
	100
	0.02016

	
	
	氨氮
	25
	0.00504
	24.25
	0.00489

	
	
	总磷
	3
	0.00060
	3
	0.00060

	
	食堂废水（Q=69.12m³/a）
	CODcr
	250
	0.01728
	212.5
	0.01469

	
	
	BOD5
	100
	0.00691 
	91
	0.00629 

	
	
	SS
	200
	0.01382 
	100
	0.00691 

	
	
	氨氮
	25
	0.00173
	24.25
	0.00168 

	
	
	总磷
	3
	0.00021
	3
	0.00021 

	固废
	一般固废
	废旧零部件
	3.6
	回收外卖

	
	
	生活垃圾
	1.44
	经收集后委托环卫部门清运处理

	
	
	化粪池污泥
	0.078
	

	
	
	废砂纸
	0.648
	

	
	
	沾有油漆的废手套、废过滤棉
	0.1
	

	
	危险固废
	废电池、废电路板、废活性炭、油漆废旧桶
	1.027
	委托有资质的危废处置单位定期清运处置。

	
	
	废矿物油
	0.8
	委托有资质的危废处置单位定期清运处置。

	噪声
	机械噪声、车辆噪声
	65-95dB(A)
	≤60dB(A)

	主要生态影响：

项目位于云南省昆明市富民县永定镇玉龙村环城南路1号，根据现场踏勘，项目租用已建成房屋及仓库进行内部装修及改造后进行汽车维修服务。项目所在区域为城市建成区，人类活动频繁，已不存在原生植被，项目运营过程中，也不会对周围生态环境造成明显影响。




表七、环境影响分析
	施工期环境影响分析

项目租用场地已建成，项目施工期主要为设备安装，根据现场踏勘，目前项目已经投入运行，项目施工期已经结束，施工期的环境影响已随施工期的结束而消失，主要为营运期的环境影响，故仅对营运期环境影响进行分析。

二、运营期环境影响分析

1、水环境影响分析
本项目废水主要为车辆维修废水、车间地面清洁废水、生活废水及顾客废水。

（1）出水水质的达标可行性分析


项目不涉及废水排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），评价范围为项目污水总排口至富民县污水处理厂污水管网，以及西北侧的螳螂川和北侧的大营河。根据工程分析，项目维修工人洗手废水产生量为0.02m³/d，8.64 m³/a；项目清洗车辆废水产生量为0.032m³/d，11.52m³/a；维修车间地面清洁废水产生量为1.26 m³/d，455.04m³/a；项目产生的生活废水量为0.752m³/d，270.72m³/a。顾客冲厕废水排放量为0.112m³/d、40.32m³/a。食堂废水通过0.6m³隔油池处理后，与其他废水一同进入7m³的隔油沉定池处理，再经过4m³的化粪池处理，最后进入富民县污水处理厂处理。能够达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2中间接排放标准排入城市污水管网，污水可以得到有效处理，不会直接排入环境，污染地表水。

（2）污水纳入城市污水管网的可靠性分析

本项目的污水管网已接通北侧环城南路的城市污水管网，该项目污水可以接入环城南路的污水管网。环城南路的污水管网与富民县污水处理厂联通，项目的污水可引入富民县污水处理厂。

富民县污水处理厂位于富民县环保产业园，其日处理能力为0.8万立方米/日。本项目位于富民县永定镇玉龙村环城南路1号，属于富民县污水处理厂纳污范围内，附近市政道路已建成污水管网，本项目就近接入。根据“昆明市城镇污水处理厂（污水处理厂）2018年12月运行情况”（http://dgj.km.gov.cn/c/2019-01-14/2878135.shtml），富民县污水处理厂日平均处理水量为0.70万立方米，负荷率为87.10%，该污水处理厂尚有0.1万立方米/日的余量。根据前文分析，本项目污水排放量为2.064m³/d，故富民县污水处理厂有足够余量接纳本项目污水。
综上所述，本项目从水质方面角度和配套管网的建设情况分析，项目污水纳入富民县污水处理厂是可行的，对周围地表水环境的影响很小。

（3）地下水环境影响评价


①地下水污染分析
项目所在区域的地下水流向东南向西北排泄，最后进入螳螂川。由于项目所在区域属于富民县的城市建成区域，供水均来自于城市自来水系统。

②依据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文条件，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）分区防控措施表 7 相关内容，厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区，各分区相关防渗要求见下表：

表7-1建设项目防渗要求一览表
序号
防渗分区
防渗对象
防渗要求
1
重点防渗

危险废物暂存间和一般固体废物暂存间

等效黏土防护层Mb≧6.0m，K≦
 1×10-7cm/s。
2
一般防渗区
化粪池
等效黏土防护层Mb≧1.5m，K≦
 1×10-7cm/s。

隔油沉淀池
隔油池
3
简单防渗区
厂区道路
一般地面硬化
各维修车间
本项目废水对地下水的影响主要是在污水处理设施渗漏的非正常排放情况下，项目产生的高浓度有机废水进入地下对潜水含水层水质造成影响。项目属于三类汽车修理厂，危险废物暂存间采用环氧树脂防渗；一般固体废物暂存间采用混凝土结构防渗，均属于重点防渗区域，防渗能力须等效黏土防护层Mb≧6.0m，K≦1×10-7cm/s。化粪池、隔油沉淀池及隔油池的位置，属于一般防渗区域，防渗能力须等效黏土防护层Mb≧1.5m，K≦1×10-7cm/s。其他区域属于简单防渗区，进行一般地面硬化。

项目只要采取正确的防渗措施，并加强维护，废水穿透防渗层进入土壤和地下水造成地下水污染的可能性很小，项目运营期对地下水的影响是可控的。项目必须做好防渗措施，以预防为主，杜绝跑冒滴漏现象，定期检查厂区各危废暂存间、隔油池、隔油沉淀池等区域防渗层的破损情况，及时修补，防止废水发生渗漏，造成土壤和地下水受到污染。

2、环境空气影响分析
1、大气环境影响分析
项目喷漆产生漆雾颗粒，喷漆、烤漆挥发的有机废气主要为二甲苯，喷烤漆房废气经引风机通过管道引至“过滤棉+活性炭净化系统”处理后，由6m高的排气筒排放。
（1）喷烤漆废气厂界达标排放可行性分析 
根据工程分析，喷烤漆房废气浓度、速率排放达标情况对照结果见表 7-2 所示。

表7-2 喷烤漆房废气浓度、速率排放达标情况一览表

污染因子

产生情况
排放情况

标准值（按严格50%执行）
达标情况

二甲苯

0.54kg/h

0.054kg/h

0.08 kg/h

达标

180mg/m³

18mg/m³

70 mg/m³

达标

根据上表对照结果可知，喷烤漆房废气在用漆条件下所产生的废气污染物均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准有组织排放监控浓度限值和速率要求，符合污染物达标排放的原则。

（2）评价等级判定

本项目废气排放源属于非连续源，再此参照连续源的预测模型进行预测。为能更进一步的了解油漆废气对环境及保护目标的影响程度，本次评价依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
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Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³。

②评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表7-3评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≥10%

二级评价

1%≤Pmax＜10%

三级评价

Pmax＜1%

③等级确定采用的评价标准

等级确定采用的评价标准和来源见下表。

表7-4  等级确定采用的评价标准

污染物名称

取值时间

标准值(μg/m³)

标准来源

二甲苯

1h平均
200
《环境影响评价技术导则 大气环境》
TVOC
1h平均
1200
《环境影响评价技术导则 大气环境》
④污染源参数

主要废气污染源排放参数见下表：
表7-5主要废气污染源参数一览表(点源)

序号
污染物名称

排气筒参数

排放速率（kg/h）

高度(m)

内径(m)

温度(℃)

流量(Nm³/h)

1
二甲苯

6
0.3

20

3000

0.054
2
TVOC
6
0.3
20

3000

0.07
⑤项目参数

估算模式所用参数见下表。

表7-6   估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

城市

人口数(城市人口数)

/

最高环境温度

33.3.℃

最低环境温度

-6.9℃

土地利用类型

城市

区域湿度条件

1

是否考虑地形

考虑地形

否
地形数据分辨率(m)

90

是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

否

海岸线距离/km

3000.0

海岸线方向/o

-9.0

⑥评级工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表7-7   Pmax和D10%预测和计算结果一览表

评价因子

评价标准(μg/m³)

Cmax(μg/m³)

Pmax(%)

离源距离（m）
D10%(m)

二甲苯
1200
52.224 
4.3518 
200m
/

TVOC
1200
11.28
0.9400
200m
/

综合以上分析，本项目Pmax最大值源于喷漆废气的二甲苯，Cmax为52.224 μg/m³，Pmax值为4.3518 %。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围为以厂址中心为原点，边长5km的区域。
（3）环境影响预测分析

选取本项目Pmax污染源：①喷漆废气的二甲苯，②喷漆废气的TVOC，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模型中的AERSCREEN模式，对其进行估算，估算结果见表7-8。

表7-8  喷漆废气二甲苯、TVOC贡献值估算结果统计表

序号

离源距离(m)

二甲苯
TVOC
落地浓度（μg/m³）
占标率（%）
落地浓度（μg/m³）
占标率（%）
1

10.00
25.446 
2.1204 
5.496
0.4580 
2

25.00
37.770 
3.1476 
8.159
0.6799 
3

50.00
39.660 
3.3048 
8.567
0.7139 
4

75.00
34.116 
2.8428 
7.369
0.6141 
5

100.00
39.840 
3.3198 
8.606
0.7172 
6

150.00
49.542 
4.1286 
10.70
0.8917 
7

200.00
52.224 
4.3518 
11.28
0.9400 
8

250.00
50.052 
4.1712 
10.81
0.9008 
9

300.00
46.710 
3.8928 
10.09
0.8408 
10

350.00
42.846 
3.5706 
9.255
0.7713 
11

400.00
39.030 
3.2526 
8.431
0.7026 
12

450.00
35.520 
2.9598 
7.673
0.6394 
13

500.00
32.388 
2.6988 
6.995
0.5829 
14

550.00
29.616 
2.4678 
6.397
0.5331 
15

600.00
27.180 
2.2650 
5.871
0.4893 
16

650.00
25.038 
2.0868 
5.409
0.4508 
17

700.00
23.148 
1.9290 
5.001
0.4168 
18

750.00
21.480 
1.7898 
4.640
0.3867 
19

800.00
19.992 
1.6662 
4.319
0.3599 
20

850.00
18.672 
1.5558 
4.033
0.3361 
21

900.00
17.484 
1.4568 
3.776
0.3147 
22

950.00
16.416 
1.3680 
3.546
0.2955 
23

1000.00
15.456 
1.2882 
3.338
0.2782 
24
1300.00
11.238 
0.9366 
2.428
0.2023 
25
1600.00
8.652 
0.7212 
1.869
0.1558 
26
1900.00
6.936 
0.5778 
1.499
0.1249 
27
2000.00
6.492 
0.5412 
1.402
0.1168 
28
2300.00
5.4024
0.4500 
1.167
0.0973 
29
2500.00
4.8378
0.4032 
1.045
0.0871 
最大浓度值及其占标率
52.224 
4.3518 
11.28
0.9400 
根据前文分析可知，项目区域环境保护目标各点的浓度值分别为：玉龙村和富民县富民县水务局的落地浓度点处浓度预测值为：二甲苯39.660 μg/m³，占标率3.3048 %；TVOC的落地浓度8.567 μg/m³，占标率0.7139 %；永一村七组和富民县气象局的落地浓度点处浓度预测值为：二甲苯39.840μg/m³，占标率3.3198%；TVOC的落地浓度8.606 μg/m³，占标率0.7172 %。最不利情况下，项目区域最大落地浓度点处浓度预测值为：二甲苯52.224μg/m³，占标率4.3518 %，TVOC的落地浓度11.28μg/m³，占标率0.9400 ；二甲苯、TVOC均小于《环境影响评价技术导则 大气环境》中的标准浓度限值，不会造成区域环境空气质量降低。

排气筒位置及朝向设置远离了易受影响的敏感区，减少了对周边敏感区的影响，布局合理。
（3）环境防护距离分析



大气环境防护距离

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，根据大气环境预测结果，厂区外网格点二甲苯预测值达到《大气污染物综合排放标准详解》标准要求，无超标点，不需要设置大气环境防护距离。
3、声环境影响分析
（1）噪声源分析

项目运营期噪声主要为举升机、空压机、电焊机、气体保护焊机、打磨抛光机、钣金修复机、车辆噪声等设备噪声，降噪前的噪声源强75~90dB（A）之间，噪声值见表7-9。围墙阻隔、加装减振垫等措施对噪声的削减量按15dB(A)计算。噪声源治理措施情况见下表。
表7-9 运营期噪声源情况一览表      单位：dB（A）

序号

主要噪声源

数量

声级值[dB（A）]

降噪措施

降噪后[dB（A）]
1

举升机
4

75
厂房阻隔、围墙阻隔、加装减振垫
60
2

空压机
2
90
75
3

电焊机
1

75
60
4

气体保护焊机
1

75
60
5

打磨抛光机
1

80
65
6

磨光机
1

85
70
7

钣金修复机
1

85
70
8

车辆噪声
/

80
65
（2）预测内容

针对项目设备布置情况，本次评价对厂界噪声进行预测分析。将各车间噪声设备近似设置于车间中部，各噪声源距预测点距离见下表。

表7-10  主要噪声源距预测点距离一览表
序号

主要噪声源

降噪后[dB（A）]
厂界东
厂界南
厂界西
厂界北
1

举升机
60
8m
10m
9m
12m
2

空压机
75
8m
10m
9m

12m
3

电焊机
60
8m
10m
9m

12m
4

气体保护焊机
60
8m
10m
9m
12m
5

打磨抛光机
65
8m
10m

9m

12m
6

磨光机
70
8m
10m

9m

12m
7

钣金修复机
70
8m

10m

9m

12m
8

车辆噪声
65
5m
11m
5m
6m
（3）预测模式

项目噪声源主要为点声源，评价采用点声源模式预测项目地面噪声源对环境的影响，预测中噪声源强为采取措施后的噪声值。

点声源至某一监测点声级理论计算衰减公式
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式中：Loct(r)—点声源在预测点产生的声压级；

Loct(r0)—参考位置处的声压级；

r0—声源与参考位置间的距离，取值1m；

r—预测点与声源间的距离，m；

△Loct—各种因素引起的衰减量，本次环评不考虑。

多声源在某点声压级的叠加公式
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式中：Lp—多个噪声源叠加后的总声压级dB(A)；

Li—第i个噪声源对该点的声压级dB(A)；

 n—噪声源的个数。
（4）预测结果

利用预测模式，对厂界噪声、评价范围内敏感目标进行预测，预测结果见下表。
表7- 11 主要噪声源的厂界贡献值一览表   单位：dB（A）

噪声源名称
厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

举升机
41.94
40.00
40.92
38.42
空压机
56.94
55.00
55.92
53.42
电焊机
41.94
40.00
40.92
38.42
气体保护焊机
41.94
40.00
40.92
38.42
打磨抛光机
46.94
45.00
45.92
43.42
磨光机
51.94
50.00
50.92
48.42
钣金修复机
51.94
50.00
50.92
48.42
车辆噪声
46.94
44.17
51.02
49.44
叠加值
59.79
57.81
59.24
56.90
标准值（昼间）
60
60
60
60
标准值（夜间）
50
50
50
50
达标情况
达标

达标
达标

达标

（5）预测评价

由上表可以看出，在完善噪声削减措施后，项目正常运行期间，噪声在经过距离衰减后，厂界东、南、西、北4个边界噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，项目仅在白天运行，对环境影响不大。

项目最近敏感点为西面54m处的富民县富民县水务局，通过厂房阻隔及围墙阻隔消减噪声后，对其影响不大，能够达到标准要求。

4、固体废物影响分析

（1）一般固废

① 生活垃圾

根据工程分析，员工生活垃圾产生量为1.44 t/a，产生的生活垃圾经过垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运处理，对周边环境影响较小。
② 废旧零部件

根据工程分析，废旧零部件产生量为10kg/d，3.6t/a。产生的废零部件收集至车间固废暂存间暂存后委托废品回收站回收处理，对周边环境影响较小。

③化粪池污泥
根据工程分析，化粪池污泥的产生量约0.216kg/d，0.078t/a；项目产生的化粪池污泥由环卫部门清掏处理，对周边环境影响较小。

④废砂纸

根据工程分析，废砂纸产生量为1.8kg/d，0.648t/a，集中收集后委托环卫部门清运，对周边环境影响较小。

⑤沾有油漆的废手套、废过滤棉

项目沾有油漆的废手套产生量约为0.04t/a；每年产生的废过滤棉量为0.06t/a；集中收集后委托环卫部门清运处置。

（2）危险废物

①废电池、废电路板、废活性炭、废油漆桶
根据工程分析，汽车维修、保养更换下来的废旧电池产生量约为0.7t/a；废电路板产生量约为0.2t/a；废活性炭产生量约为100kg/a，0.1t/a；废油漆桶产生量约为0.027t/a。委托有资质的危废处置单位定期清运处置，对周边环境影响较小。

②废矿物油

根据工程分析，维修、拆解过程产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废矿物油量约为0.8t/a。用不锈钢桶暂存于危险废物暂存间，委托有资质的危废处置单位定期清运处置，对周边环境影响较小。

（3）危废收集、处置及运输要求
1）危废收集、暂存要求

项目危废暂存间位于项目西南面，面积5m²。危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》 GB 18597-2001进行设置。所有危废必须分别装入容器内储存，应当使用符合标准的容器盛装危险废物。容器必须完好无损。禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。暂存产所设施内要有安全照明设施和观察窗口。不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

2）危废的处置要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001），“4一般要求”中规定

①所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。

②在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。

③在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。

④除上述③规定外，必须将危险废物装入容器内。
⑤禁止将不兼容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。
⑥无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

⑦装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100m以上的空间。

⑧盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准所示的标签。

因此，本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）中规定要求，危险废物在交给处理机构处置之前，需设置危险废物智存间。项目拟在汽修厂东北处设置了危险废物暂存间，并按照上述规定要求存放危险废物。

根据《危险废物贮存污染控制标淮》（GB18597－2001），“5危险废物贮存容器”中规定，危险废物贮存容器需满足以下要求：
①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。
②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。
③装载危险废物的容器必须完好无损。

④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

另外，危废暂存间还应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001），“6危险废物贮存设施的选址与设计原则”中规定：
①地面与裙角要用坚固、防渗的材料制造，建筑材料必须与危险废物兼容。

②用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，

且表面无缝隙。
③不兼容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

④基础必须防渗，防滲层为至少1米厚粘土层（渗透系数10－7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少23）危废的运输要求

毫米厚的其它人工材料，渗透系数＜10－10厘米/秒。

3）危废的运输要求

危废的运输要按《危险废物转运车技术要求》和《危险废物转移联单》的要求，危险废物运送处置时，按要求填写《危险废物转移联单》一式两份，每月一张，由处置单位危险废物运送人员和危险废物产生、管理单位人员交接时共同填写，交接单位分别保存，保存时间为5年。每次运送的危险废物采用《危险废物运送登记卡》管理，一次一卡，由交接人员交接时填写并签字。危险废物处置单位应当填报危险废物处置月报表和年报表，并报当地环境保护行政主管部门。其中，年报表每年1月份报当地环保主管部门。

综上所述，本项目固体废弃物均能够得到较好的处置，处置率为100%，固体废弃物对外环境的影响较小。
环评要求和建议： 
（1）尽快建成符合标准要求的危险废物暂存间；项目产生的废矿物油必须全部交由有资质的危废处置单位定期清运处置。严禁食用及相关行业使用；建立危险废物处置台账，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量以及特性等内容，以便备查。 
（2）危险废物应设专人收集并按照相关规定做好暂存工作，对各项危险废物收集时必须采用专用容器，并放置标示标牌。 
（3）危险废物暂存间应按标准要求采取防腐防渗防风防晒防雨等措施，设置警示标志。
综上分析，项目在严格落实环评提出的各项固体废弃物收集、储存设施确实实施的情况下，生活垃圾及一般固体废弃物的储存处置能够达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，项目所产生的危险废物能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定，项目所产生的固体废弃物能够得到合理、有效的处置，各固体废弃物去向明确，处置率达到100%，对周围环境的影响较小。 
三、环境风险分析

（1）环境风险评价等级判定

①危险物质数量与临界量比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q。本项目的主要危险物质为汽油、机油、瓶装乙炔及二甲苯，该项目Q值确定结果见下表。 

表7-12  建设项目Q值确定表
序号
危险物质名称
CAS号
最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种物质Q值
1

汽油

/
0.05
2500
0.00002
2

机油

/

0.3
2500
0.00012
3

瓶装乙炔

74-86-2
0.0068
10

0.00068
4

二甲苯

95-47-6
0.007
10
0.0007
项目Q值Σ
0.00152
根据以上判定，本项目Q值为： Q＜1。 

②环境风险潜势判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），由于本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。
③评价工作等级划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价等级判定如下：
表7-13    评价工作等级划分表
环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一
二
三
简单分析
经判定，本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。

（2）评价依据

由于本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。

（3）环境敏感目标概况

项目附近分布有永一村七组、中海油加油站、富民县富民县水务局、玉龙村等环境敏感目标，具体可见表3-2所示。

（4）环境风险识别

项目涉及的危险物质为汽油、机油、瓶装乙炔及二甲苯。其中汽油最大储量约为0.05t；机油最大储量约为0.3t；瓶装乙炔最大储量约为0.0068t；二甲苯产生于烤漆房的喷漆和烤漆过程，其最大存储量为二甲苯0.007。

当汽油或机油出现泄漏，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热、强氧化剂能够引起燃烧，对周边敏感目标造成影响。当瓶装乙炔出现泄漏，释放的乙炔与空气混合可能发生爆炸，遇到火星或高温还会爆燃，对周边敏感目标造成影响。当废气净化系统净化效率低时，烤漆房内的有机废气二甲苯，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能够引起燃烧爆炸。对周边敏感目标造成影响。

（5）环境风险分析

当汽油、机油、乙炔泄漏、有机废气和二甲苯，遇到明火、高热引起燃烧爆炸。对周边敏感目标造成影响，致使人员伤亡，建筑物发生火灾损坏。

（6）环境风险防范措施及应急要求

①将瓶装乙炔、汽油、机油储存于阴凉、通风的库房，注意防潮、防火、防高热，库温不宜超过 30℃。储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。 
②注意密闭操作，加强通风，库房应设置防火、易燃等警示标牌；配备专业的人员对存储间进行定期检查。 
③操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面罩(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。 
④远离火种、热源、易燃、可燃物，工作场所严禁吸烟。 
⑤搬运时要轻装倾卸，防止包装及容器损坏，配备泄露应急处理设备。 
⑥应该定期对相关人员进行安全教育，制定必要的安全操作规程和管理制度。制定完善重大事故应急措施计划，适时组织事故演习。

⑦消除所有点火源，并尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。

⑧发生泄漏、扩散时，及时与环境保护、卫生部门联系，并采取积极的堵漏、阻害措施，防止污泥进入附近地表水体，防止对运输线路沿线居民造成不利影响。

废电瓶、废油环境风险防范措施

废电瓶及废油应使用专用容器分类存放，存放场所要采取防雨、防渗漏及防火措施，废电池在回收时要保持外壳的完整，防止里面的铅酸液体漏出。加强管理，定期对废电瓶及废油进行检查、维护，发现问题及时解决。
（8）风险分析小结
由于使用量较小，且通过合理布置，规范操作、加强管理等措施后，发生风险事故的概率极低，在采取严格的风险防范措施和应急措施后，本项目的环境风险是可防控的。

表7-14 建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
富民汇众汽车维修有限公司汽车维修项目
建设地点
云南省
昆明市

富民县

永定镇

地理坐标
经度
102°33′17.78″

纬度
24°52′38.80″

主要危险物质及分布
主要危险物质：汽油、机油、乙炔、二甲苯。分布：汽油、机油及乙炔分布在暂存间区域；二甲苯分布于喷漆房。

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
1、因汽油和机油泄漏，造成油品泄漏，发生火灾影响环境空气。

2、因乙炔容器泄漏，造成乙炔气体泄漏，发生火灾、爆炸影响环境空气。

3、因废气处理效率低，造成二甲苯浓度高，发生发生火灾、爆炸影响环境空气。

风险防范措施要求
①将瓶装乙炔、汽油、机油储存于阴凉、通风的库房，注意防潮、防火、防高热，库温不宜超过 30℃。储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。 
②注意密闭操作，加强通风，库房应设置防火、易燃等警示标牌；配备专业的人员对存储间进行定期检查。 
③操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面罩(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。 
④远离火种、热源、易燃、可燃物，工作场所严禁吸烟。 
⑤搬运时要轻装倾卸，防止包装及容器损坏，配备泄露应急处理设备。 
⑥应该定期对相关人员进行安全教育，制定必要的安全操作规程和管理制度。制定完善重大事故应急措施计划，适时组织事故演习。

⑦消除所有点火源，并尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。

⑧发生泄漏、扩散时，及时与环境保护、卫生部门联系，并采取积极的堵漏、阻害措施，防止污泥进入附近地表水体，防止对运输线路沿线居民造成不利影响。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
本项目涉及的危险物质为汽油、机油、乙炔及二甲苯，危险单元为暂存放区域及喷漆房区域。
四、项目平面布局合理性分析
项目出入口位于项目东北角，紧邻环城南路，交通便利，布局合理。

项目区各建构筑物、道路等的布局已形成。从项目区平面布置图来看，项目区西北侧为办公室，由西北至西南依次为打磨间、擦车间、卫生间、自用洗车间、喷漆间、危废暂存间和固废暂存间；车间修理区位于项目南侧依次为1号举升机（大修工位）、2号举升机（快修工位）、3号举升机（预约工位）及4号举升机（铜工位）。中间为停车区及道路区，布局合理。

项目车间主要进行维修和喷漆作业，危险废物暂存间设置在固体废物暂存间内的西北角，周边不存在易燃、易爆等危险品仓库和高压输电线路，且其所在地地质结构稳定，选址合理。排气筒位于项目区西南侧，排气筒高度为6m，排放朝向为西南侧，排气筒位置及朝向设置远离了易受影响的敏感区，减少了对周边敏感区的影响，布局合理。

综上分析，项目总平面布置可做到统一协调，功能分区明确减少交叉，平面布局合理。
五、产业政策分析

项目为汽车维修服务，经查阅由国务院批准、国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展改革委第21号令，2013年2月16日），项目未列于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类项目，项目的建设符合国家产业政策。

六、项目规划符合性分析

（1）与《昆明市河道管理条例》符合性分析
项目位于富民县永定镇玉龙村环城南路1号，项目距北面的大营河约323m，距西面的螳螂川480m 。根据《昆明市河道管理条例》第二十条河道的管理范围为：“已划定规划控制线的为河道绿化带外缘以内的范围；尚未划定河道规划控制线的为两岸堤防之间的水域、湿地、滩涂（含可耕地）、两岸堤防及护堤地。护堤地的宽度为堤防背水坡脚线水平外延不少于2米的区域，无背水坡脚线的为堤防上口线水平外延不少于 5 米的区域。河道的保护范围为河道管理范围以外 100 米以内的区域。”项目所在区域属于《昆明市河道管理条例》中河道的保护范围。
《昆明市河道管理条例》第二十二条 在河道保护范围内禁止下列行为： 
（一）建设排放氮、磷等污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目； 
（二）倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其他污染物； 
（三）向河道排放污水； 
（四）毁林开垦或者违法占用林地资源，盗伐、滥伐护堤林、护岸林 
（五）爆破、打井、采石、取土等影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍行洪的活动。 
第二十三条 在河道管理范围内，除遵守第二十二条规定外，还禁止下列行为： 
（一）清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆、容器及包装物品； 
（二）设置拦河渔具，或者炸鱼、电鱼、毒鱼等活动； 
（三）围垦河道，或者建设阻碍行洪的建筑物、构筑物； 
（四）擅自填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道流向。 
第二十四条 在出入滇池河道管理范围内，除遵守第二十三条规定外，还禁止下列行为： 
（一）洗浴，清洗车辆、衣物、卫生器具、容器以及其他污染水体的物品； 
（二）设置排污口； 
（三）倾倒污水、污物； 
（四）堆放、抛洒、焚烧物品； 
（五）擅自捕捞水生动植物和猎捕野生水禽。
（2）环境相容性分析

项目所在区域为交通、商住混合区，周围500米范围内无自然保护区、风景 名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等 生态敏感区与脆弱区。项目区域交通、环卫等城市公用基础建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件。根据现场踏勘，项目区周边多为居住区，但均有一定的距离，环境影响结果 表明，项目运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标排放，不会改变区 域环境功能。项目与周边环境相容。 综上，项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊 保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区，项目外环境 相对较简单，不存在明显的环境制约因素，且无重大外环境制约因素，项目选址可行。

七、项目选址合理性分析

本项目属于汽车维修行业，经营范围为汽车修理，符合《汽车维修行业标准》要求；本项目租用富民县永定镇玉龙村环城南路1号已建房屋建设汽车修理厂，租赁房屋面积为1040m²，租赁合同详见附件；同时，综上所述，本项目选址合理可行。

八、以新带老分析

在废气处理方面，项目废气处理系统无活性炭净化，排气筒高度为4m，达不到相关行业排气筒的高度要求，厨房无油烟净化的设备；在废水处理方面，食堂废水无处理设施；在固废处置方面，废矿物油无危险废物暂存间。针对原有的环保设施设备，目前，项目须安装活性炭净化系统，为达到相关要求排气筒高度应整改增高至6m；在厨房安装一套抽油烟机，对厨房油烟进行脱油净化；新建一个隔油池，对食堂废水进行预处理；新建一间5m²的危险废物暂存间，对地面进行硬化防渗处理。




表八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果
	备注

	运

营

期


	废水
	 车辆维修废水、车间地面清洁水
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、石油类等
	项目运营期产生的维修废水经隔油沉淀池处理后与生活废排入化粪池处理，经城市污水管网，最终排入富民县污水处理厂处理。
	废水达到（GB26877-2011）《汽车维修业水污染物排放标准》表2标准
	废水处理设施隔油沉淀池及化粪池已有，新增一座隔油池。

	
	
	生活废水
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、动植物油等
	生活废水经隔油池、化粪池处理后排入城市污水管网，最终排入富民县污水处理厂处理。
	
	

	
	废气
	汽车
	尾气
	无组织排放
	对环境影响较小
	/

	
	
	厨房
	油烟
	经抽油烟机后排放
	执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001小型规模的要求。
	新增一台抽油烟机，对油烟进行净化处理。

	
	
	焊接
	烟尘
	产生量较小，通过大气稀释扩散 后排放
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准限值中厂界无组织排放最高允许浓度1.0 mg/m³
	/

	
	
	烤漆房废气
	二甲苯
	 “过滤棉+活性炭净化”系统处理后经6m高的排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准
	排气筒原高4米，需整改增高至6m；废气处理系统中过滤棉已有，新增活性炭。

	
	
	垃圾桶
	异味
	加强卫生管理
	对环境影响较小
	垃圾桶已有，密闭喷漆房已有。

	
	
	油漆
	异味
	喷漆房密闭、加强排气筒管理
	
	

	
	噪声
	设备噪声
	噪声
	建筑物隔声、围墙隔声、距离衰减
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准
	已有

	
	固废
	废旧零部件
	回收外卖
	处置率达100%
	已有

	
	
	生活垃圾、废砂纸、化粪池污泥、沾有油漆的废手套、废过滤棉
	委托环卫部门清运处置
	
	

	
	
	废矿物油
	委托有资质的危废处置单位清运处理
	处置率达100%
	

	
	
	废电池、废电路板、废活性炭、废油漆桶
	
	
	已有

	生态保护措施及预期效果：

项目生态保护措施体现为对“三废”进行切实有效的治理，项目产生的废水经处理后进入污水管网，不会对周围地表水体产生影响；固体废物能够妥善处置；噪声做到达标排放，项目区生态系统受人为影响较大，生态环境质量一般。项目建成运营后，主要污染物采取了一系列措施后，各项活动对周围生态环境影响较小。



表九、结论与建议

	一、结论

1、产业政策符合性

本项目为汽车修理与维护，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家相关产业政策。

2、项目选址

本项目属于汽车维修行业，经营范围为汽车修理，符合《汽车维修行业标准》要求；本项目租用富民县永定镇玉龙村环城南路1号已建房屋建设汽车修理厂，租赁场地面积为1040m²。同时，本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、古树名木、国家保护珍稀动植物、公共设施、水源保护区、军事禁区等；项目周边交通方便，位于环城南路旁，只要落实环评提出的污染治理措施及管理措施后，项目产生的废水、废气、噪声及固废均能得到妥善的处置，不会对周边环境造成较大影响，项目的建设合理可行。

综上所述，本项目选址合理可行。

3、施工期环境影响分析结论
本项目租用场地已建成，项目施工期主要为设备安装，根据现场踏勘，目前项目已经投入运行，项目施工期已经结束，施工期的环境影响已随施工期的结束而消失。

4、营运期环境影响分析结论
（1）大气环境

营运期主要废气为维修车辆汽车尾气、烤漆房废气、焊接废气、打磨粉尘、厨房油烟。

汽车尾气、焊接烟尘产生量较小，通过大气稀释扩散后对大气环境影响不大；粉尘无组织排放通过对工作场地加强通风后，厂界无组织监控点能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准中无组织排放限值要求；烤漆产生的二甲苯通过过滤棉+活性炭吸附系统吸附处理后，通过尾气抽排系统由6m高排气筒排放，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求；厨房油烟通过抽烟烟机处理后能够达标排放，对周边环境影响较小。
（2）水环境

营运期废水主要为车间地面清洁水、车辆维修废水、生活废水，产生的废水通过隔油沉淀池、隔油池及化粪池处理后达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2中间接排放标准排入城市污水管网，进入富民县污水处理厂处理，对周边水环境影响不大。
（3）声环境

项目营运期主要噪声为举升机、空压机、电焊机、气体保护焊机、打磨抛光机、钣金修复机、车辆噪声等设备噪声，噪声通过距离衰减、建筑隔声后的预测值能够达到 GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准要求，对所在区域声环境质量影响较小。 
（4）固体废物

固体废弃物经过统一收集，部分回收，不可回收废物由环卫部门统一处置。废矿物油统一收集暂存于危废暂存间，委托有危废处置资质的单位转移处置；废电池、废电路板、废活性炭等其他危险废物委托有资质单位转移处置。生活垃圾收集后由环卫部门清运，固体废弃物的处置率100%。

二、环评总结论

项目符合国家产业政策，项目选址符合城市总体规划。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，项目不涉及饮用水源地、自然保护区、文物古迹等环境敏感目标，项目不会对周边城市环境产生较大影响，不会改变区域环境功能级别。只要建设方在生产过程中充分落实本项目提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。
三、环境保护建议
（1）建议建立完善的环境管理制度，加强项目区的环境管理。

（2）加强对环境污染治理设施的维护与保养，专人专管，保证污染治理设施的正常运行，确保治理效果，并完善管理台账资料。

（3）加强员工的环保教育，增强员工环保意识，同时开展节水、节能、卫生教育。

（4）危险废物要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定和要求进行处置，并须建立相应的管理台帐。

（5）建立完善的风险应急体系，防治环境风险事故发生。

四、环境管理和环境监测计划

环境管理是在建设和运营期间依照国家有关的环境保护的法律、法规与环境标准以及省、市环境保护主管部门的要求依法进行制订，调整环境保护规划，并接受地方环境保护主管部门的监督、 协调与有关部门的关系进行一切改善周边环境的活动。

  环境保护实行全面的管理。建立健全环境保护规章制度，进行环境保护设施的管理，环境统计；组织物管人员的环境保护专业技术培训，提高工作人员的环境保护意识和技能；监督、管理项目“三同时”的执行，确保环境保护设施与主题工程同时设计、同时施工、同时投入运行，有效防止污染物的产生；定期向环保主管部门及上级领导汇报环保工作情况；负责组织突发事故的应急处理和善后事宜。

项目营运期间，排污单位按照《排污单位自行监测技术指南  总则》的相关要求自行进行环境监测，环境监测计划见表9-1。

表9-1  项目环境监测计划一览表
阶段
项目
监测因子
监测时间和频次
点位
运
营
期

废气

二甲苯
每半年监测一次，连续监测2天，每日采样1次

废气处理设施出口
TVOC
每半年监测一次，连续监测2天，每日采样1次

废气处理设施出口
废水

PH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、石油类
每季度监测一次，连续监测2天，每日采样1次

污水处理设施出水
噪声

噪声

每季度监测一次，连续监测2天；每天昼、夜各不少于1次

厂界东、南、西、北边界噪声

五、环境竣工验收
根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，项目建成完工后，业主应自行组织验收，待通过验收到相关部门备案后方能投入正式运营。本次评价提出了本项目营运期环保设施竣工验收一览表，具体情况见表9-2。
表9-2  环保设施竣工验收一览表
验收内容

项目

环保措施
数量

处理

效率
预期效果

噪声治理措施

设备噪声及车辆噪声

通过建筑物、墙体阻隔、减震垫减噪
-

/
落实措施情况，达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

固废治理措施

生活垃圾
生活垃圾暂存于垃圾桶，并委托环卫部门处理。
1个

/
/
废旧零部件
委托废品回收站处理
1间，33.64m²
/
废电池、废电路板、废活性炭、废矿物油、废油漆桶
危险废物委托有资质单位处置。
1间，5m²
/
《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2001），处置率100%

不锈钢桶

2个

/
废水治理措施

车辆维修废水、车间地面清洁废水、生活废水、顾客废水
食堂废水通过隔油池处理后与其他废水一同进入隔油沉淀池、化粪池处理，最后进入富民县污水处理厂
1个，总容积为7m³
/
落实措施情况，保证排水水质达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2中间接排放标准要求
食堂废水

1个，隔油池容积0.6m³
/
综合废水

化粪池总容积为4m³
/
废气治理措施

烤漆房油漆废气

过滤棉+活性炭净化系统净化后，通过6m高排气筒

1套

90%
落实措施情况，经过处理后，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值

厨房油烟

通过抽油烟机处理后排放
1套

60%
落实措施情况，经过处理后达到 《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001排放限值
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