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《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资 质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起 止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住 宅区、学校、卫生院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点 等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制 的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的 影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响 的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复
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表一、建设项目基本情况

	项目名称
	富民寅丰工贸有限公司年产800t油墨生产项目

	建设单位
	富民寅丰工贸有限公司

	法人代表
	
	联系人
	

	通讯地址
	富民县工业园白石岩-大白坡片区哨箐组团白沙坡

	联系电话
	
	邮政编码
	

	建设地点
	富民县工业园白石岩-大白坡片区哨箐组团白沙坡

	立项审批部门
	云南省投资项目在线审批监管平台
	批准文号
	

	建设性质
	■新建□改扩建(技改
	行业类别

及代码
	C2642 油墨及类似产品制造

	占地面积

（m2）
	3333.5
	绿化面积

(m2)
	/

	总投资 (万元)
	500
	环保投资

(万元)
	25.9
	环保投资占总投资比例%
	5.18

	评价经费 (万元)
	3
	投产日期
	2020年9月

	工程内容及规模

一、项目由来

富民寅丰工贸有限公司（以下简称“建设单位”）主要从事油墨生产和销售，有着成熟的油墨生产技术和生产设备，有着广大的客户资源。随着富民县工业园区的不断发展扩大，招商引资工作的不断加强，工业项目的不断进入，包装印刷业的不断需求，油墨产品的需求将不断提高，而公司的进入，优质的生产售后服务将推动富民县包装印刷行业的稳步发展。公司租用昆明扬航塑料制品有限公司的预留地作为建设用地，租用面积约3333.5m2，本项目为公司年产800t油墨生产项目，生产过程只是单纯混合调配和分装，没有合成、萃取等化学工艺。项目于2015年1月22日取得了富民县发展和改革委员会备案证明，备案证号：155301242640001，详见附件2。因备案过期，项目于云南省投资项目在线审批监管平台重新申请了投资项目备案证，序号：5301242019100219，项目代码：2019-530124-26-03-008167，详见附件3。

根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2018年4月28日修订版）“36、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造”类别，经核实，本项目生产过程无萃取、合成等化学工艺，也无化学反应产生，属于“单纯混合或分装的”，须进行环境影响评价报告表的编制，我单位受富民寅丰工贸有限公司委托，承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织技术人员进行现场详细踏勘和调查，收集了有关该项目的资料，在此基础上根据国家环保法律法规、标准和环境影响评价技术导则，编制了《富民寅丰工贸有限公司年产800t油墨生产项目环境影响报告表》（报批稿），供建设单位上报审批。

二、建设项目概况

1、项目基本情况

项目名称：富民寅丰工贸有限公司年产800t油墨生产项目； 

建设单位：富民寅丰工贸有限公司； 

建设地点：富民县工业园白石岩-大白坡片区哨箐组团白沙坡； 

项目中心坐标：东经102°28'34.85"，北纬 25°15'31.14"；

建设性质：新建；

占地面积：3333.5m2； 

建筑面积：1088.66m2； 

项目投资：总投资500万元，资金为企业自筹； 

建设内容：建设厂房作为经营场所，建设一条水性油墨生产线和一条油性油墨生产线，设计最大产能为年产油墨800t。 

2、项目工程内容

项目租用占地面积约3333.5m2，建筑面积为1088.66m2，设生产车间、仓库、办公室等工程内容。各工程具体建设内容详见表1-1。
表1-1 项目建设内容一览表

序号

工程

工程名称

建设内容及功能

备注

1
主体

工程
油性油墨生产车间

甲类车间，为单层钢架结构建筑，墙面设计为实体防火墙隔开，屋顶为彩钢瓦，建筑面积127.28m2
新建
水性油墨生产车间

丙类车间，为单层钢架结构建筑，墙面设计为实体防火墙隔开，屋顶为彩钢瓦，建筑面积214m2
新建
2

仓储工程

1#仓库

建筑面积214m2，存储除火灾危险性为甲、乙的其他原材料及油墨产品
租用
2#仓库

建筑面积304m2，存储除火灾危险性的其他原材料
租用

2

辅助工程

办公室
单层砖混结构，建筑面积55.65m2
租用
值班宿舍

单层砖混结构，建筑面积24.79m2
租用
3
公用

工程
供水
工业园区统一供给

依托
排水
项目水性油墨车间设备清洗废水全部返回当作原料不外排，冷却水循环利用不外排；办公生活废水排入东侧紧邻扬航塑料制品有限公司化粪池内，池满后委托大坝村村民清掏用作农作物施肥。
依托
消防

设有室内消防栓及配备干粉灭火器，室外设置容积270m3消防水池（建筑面积86m2），消防泵房建筑面积54.94m2。
新建
供电
由园区供电管网供给，设有配电室
依托

4
环保工程
废气
分别在水性油墨和油性油墨车间的搅拌机（3台）上方布置集气罩，共计3台集气罩，收集效率达到90%以上，通过一根集气总管连接一套“UV光解催化+活性炭吸附”系统，风量4000m3/h，处理后（去除效率90%），由一根20m高排气筒达标排放。

新建
废水

少量办公生活废水通过集水沟排入扬航塑料制品有限公司化粪池（10m3），化粪池满后委托大坝村村民清掏用作农作物施肥。
依托
容积10m3冷却水池2个，总容积20m3。

新建

固废

在厂区设置2个垃圾桶，生活垃圾经收集后委托环卫部门清运处置 
新建
新建1个一般固废暂存间，占地面积30m2，位于项目2#仓库东北区域。

新建
新建1个危废暂存间，占地面积10m2的，位于项目2#仓库东北区域。

新建
噪声

产生振动和噪声的机械设备安装减震垫，厂房隔声。

新建
3、产品方案
根据建设单位提供资料，该项目产品方案详见表1-2，储存情况见表1-3，无副产品。

表1-2 项目产品方案

序号

产品名称

产品形状
年产量

1

水性油墨（水性柔板油墨 ）
黑色或彩色液体墨

500t
2

油性油墨（凹版油墨和柔性版油墨）
黑色或彩色液体墨

300t
表1-3 成品储存情况表

产品名称

形状

包装规格

最大储存量

储存方式

储存位置

油墨

浆状

15kg、18kg、20kg

16t

花兰桶

1#仓库

4、项目主要原辅料

（1）项目主要原辅材料

项目主要原辅料消耗情况详见表1-4和1-5。

表1-4  水性油墨主要原辅料一览表

原料名称

用量

存储方式

备注

t/a

丙烯酸树脂液
203.5
20kg纸箱装

合法市场外购

乳液

98.4
20kg纸箱装

助剂

24.4
20kg纸箱装

铁蓝

1.8
20kg袋装

永固桔黄

4.4
20kg袋装

耐晒大红

5.9
20kg袋装

立素尔大红

3.7
20kg袋装

联苯胺黄

1.8
20kg袋装

立素尔洋红

6.3
20kg袋装

华兰

1.8
20kg袋装

炭黑

8
20kg袋装

水

148
园区自然水管供给
表1-5  油性油墨主要原辅料一览表

原料名称

用量

存储方式

备注

t/a

EVA40树脂

23.2
20kg纸箱装

合法市场外购

CPP树脂

20.6
20kg纸箱装

420树脂

26.6
20kg纸箱装

氯化聚丙烯树脂

20
20kg纸箱装

聚氨脂树脂

24.6
180kg桶装

三元氯醋液

17.8
180kg桶装

氯醚树脂

20
20kg纸箱装

萜稀树脂

14.1
20kg袋装

铁蓝

5.9
20kg袋装

永固桔黄

7.6
20kg袋装

耐晒大红

7.8
20kg袋装

立素尔大红

10
20kg袋装

联苯胺黄

18
20kg袋装

立素尔洋红

10.5
20kg袋装

华兰

0.5
20kg袋装

炭黑

8.8
20kg袋装

钛白粉

5.6
20kg袋装

乙酸乙酯

22.5
180kg桶装

正丙脂

20.5
180kg桶装

异丙醇

18
180kg桶装

丁酯
13.6
180kg桶装

丙二醇甲醚醋酸酯

2
180kg桶装

（2）主要原辅料理化性质

本项目所用的各类连接料为树脂，树脂为高分子聚合物，此处只列举用量较大的几种，不全部一一列出。本项目所使用颜料不含国家禁止使用的偶氮类颜料，符合国家产业政策，不再列出。

①丙烯酸树脂液
主要成分：丙烯酸树脂55%、水40%、功能助剂5%；外观：淡黄色或白色，应用：涂料、油墨、水墨、粘合剂等。具有一般水溶性高分子的性质，主要有：①增黏性，少量的高分子可使水的黏度增加很多；②吸附性，容易吸附水中的固体微粒，有良好的絮凝作用；③导电和离子交换性，带离子的水溶性丙烯酸树脂具有这种性质；④和金属离子的作用，极性基团常可和金属离子形成螯合物。

②乳液

本项目水性油墨使用的乳液为纯丙乳液，不含苯，是多种丙烯酸、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯，丙烯酸酯类以及功能性助剂多元聚，通过优化工艺共聚而成的乳液，无毒性，无腐蚀性，不燃烧，属水性物质非危险品。
③助剂

主要成分为2-氨基-2甲基-1-丙醇，外观为乳白色粘稠液体，有分散、增稠、调节pH值、不变色等优异功能，而且还具备抗微生物（杀菌）特性，有助于提升环保性能。

④EVA40树脂

乙烯-醋酸乙烯共聚物简称EVA，一般醋酸乙烯（VA）含量在5%～40%。与聚乙烯相比，EVA由于在分子链中引入了醋酸乙烯单体，从而降低了高结晶度，提高了柔韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能，被广泛应用于发泡鞋料、功能性棚膜、包装膜、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。

EVA树脂的特点是具有良好的柔软性，橡胶般的弹性，在-50℃下仍能够具有较好的可挠性，透明性和表面光泽性好，化学稳定性良好，抗老化和耐臭氧强度好，无毒性。与填料的掺混性好，着色和成型加工性好。
⑤乙酸乙酯

乙酸乙酯是无色透明液体，低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，对空气敏感，能吸水分，使其缓慢水解而呈酸性反应。能与氯仿、乙醇、丙酮和乙醚混溶，溶于水(10%ml/ml)。能溶解某些金属盐类(如氯化锂、氯化钴、氯化锌、氯化铁等)反应。相对密度0.902。熔点-83℃。沸点77℃。折光率1.3719。闪点7.2℃(开杯)。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物。半数致死量(大鼠，经口)11.3ml/kg。

⑥正丙脂

正丙酯，中文别名乙酸丙酯 ，分子式: C5H10O2 ，分子量: 102.13，为无色澄清液体，有芳香气味。熔点(℃)： -92.5℃，沸点01.6℃，饱和蒸气压5.33(28.8℃)kPa燃烧热2890.5kJ/mol，临界温度276.2℃，临界压力3.33MPa，微溶于水，溶于醇、酮、酯、油类等多数有机溶剂。 主要用途: 用于制造食用香料、硝化纤维溶剂，以及用于造漆、塑料、有机物合成等。急性毒性LD50：9370 mg/kg(大鼠经口)；LC50无资料；家兔经皮开放性刺激试验：500mg，轻度刺激。对眼和上呼吸道粘膜有刺激作用。具有易燃性和刺激性，吸入高浓度时，感恶心、眼部灼热感、胸闷、疲乏无力，并可引起麻醉。 

⑦异丙醇

异丙醇，俗称火酒，别名二甲基甲醇、2-丙醇，行业中也作IPA，常温常压下是一种无色有强烈气味的可燃液体，分子式为C3H8O。异丙醇是最简单的仲醇，且是丙醇异构体之一。有类似乙醇、丙酮混合的气味，味微苦，易燃。能与水、乙醇、乙醚和氯仿混溶，不溶于盐溶液。能与水形成共沸混合物(含水12.3%)。易生成过氧化物。低毒，半数致死量（大鼠，经口）2524mg/kg。高浓度蒸气有麻醉性、刺激性。异丙醇是重要的化工产品和原料，主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等。

⑧丁酯
本项目使用的丁酯为醋酸丁酯，为无色透明、易燃、具有果实味的液体，毒性很低，相对密度0.8825 (20°/4℃)，折光率1.3941，沸点126.5℃、闪点38℃、凝固点-77℃、爆炸极限1.7%～15%。微溶于水，溶于丙酮，可与乙醇、乙醚任意混合，是一种重要的基本有机化工原料，常作为有机溶剂、萃取剂，脱水剂应用于火棉胶、硝化纤维、清漆、人造革、医药、塑料以及香料工业中。

⑨氯化聚丙烯树脂

氯化聚丙烯树脂简称CPP，是以聚丙烯为原料，经化学改性制得的热溶性树脂为白色或黄色固体，无毒，根据氯含量不同，其溶点在80－160℃，分解温度在120~200℃，能溶于卤化烃、甲苯、丁脂等溶剂，其硬度、耐磨性、耐酸性、耐盐水性及耐老化性都很好。氯化聚丙烯属热塑性树脂，它对聚丙烯有较强的粘合力，对聚乙烯、纸、铅膜等材料都有良好的粘合力，所以在油墨、涂料、粘合剂等行业有广泛的应用。
⑩聚氨脂树脂

聚氨脂树脂，英文名称Polyurethane，中文别名聚乌拉坦泡沫胶;聚氨酯弹性体等。CAS号9009-54-5，分子式C3H8N2O，分子量88.1084。为黄色至褐色粘稠液体，不溶于水，其蒸气和液体能刺激眼睛、皮肤和呼吸系统。树脂的热解产物有毒，吸入蒸气能 产生眩晕、头痛、兴奋等症状。吸入高浓度蒸气能造成急性中毒。

⑪丙二醇甲醚醋酸酯
丙二醇甲醚醋酸酯（PMA)，也叫丙二醇单甲醚乙酸酯，分子式为C6H12O3，是一种具有多官能团的非公害溶剂。主要用于油墨、油漆、墨水、纺织染料、纺织油剂的溶剂，也可用于液晶显示器生产中的清洗剂。低毒，对眼睛和呼吸道有刺激作用，有易燃性。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源、防静电。按危险化学品运输，危险性符号：R10、R36。
⑫三元氯醋液（三元氯醋树脂）
三元氯醋树脂是由通过改变氯醋共聚单体组分和与其它合成树脂混拼的两个途径改性获得。氯醋树脂主要的生产方法有溶剂聚合法、乳液聚合法、悬浮聚合法，大部分氯醋树脂都是采用悬浮聚合法生产。不易然及不助燃，低毒，羟基氯酸树脂中的-OH基团对颜料有良好的润湿性，可增加漆膜的耐水性，耐醇性，韧性，附着力，因此主要用于聚氨酯(PU)鞋类的涂料；包装用油墨，广告喷墨；防腐、耐化学性的涂料；皮革，造纸和塑料的油墨;家具木材油漆；汽车塑料配件用油漆。
5、主要设备

本项目主要生产设备配置详见下表1-6。

表1-6  主要设备清单一览表

序号

设备名称

规格及型号
用途

当量（台）

备注

1

砂磨机

SW30-1
研磨细度

7
全封闭运行
2

高速搅拌机

W-1.6/8
分散、调配
3
半封闭运行

3
地称

/
配料称量

2

/
4
电子称

/
配料称量

4

/
5
液压车

/
生产搬运

2

/
6
运输车

/
生产运输

2

/
7
气动隔膜泵

/
装输送用

3

1台备用
8
空气压缩机

W-1.6/8
为气动隔膜泵供气

2

/
6、厂区平面布置 

本项目厂区占地大致呈四边形，总平面布置按功能分为生产区和办公生活区。厂区拟设1个出入口，出口设于厂区东侧，紧邻园区道路，距G108国道（昆禄公路）约700m，便于原料的运入及产品的运出，交通十分便利。生产区主要包括布置于厂区东北区域的消防水池、2#仓库，西北区域的水性油墨生产车间、油性油墨生产车间和布置于厂区西南区域的1#仓库；办公生活区主要为布置在厂区东南区域的办公用房和值班宿舍。项目总平面布置图见附图4。

7、劳动定员

劳动定员：项目员工13人。

工作制度：年生产约300天，2班制，每班每天工作8小时。

8、环保投资

本项目总投资500万元，其中环保投资23.9万元，占总投资的4.78%。项目环保投资明细表见表1-7。
表1-7 项目环保投资一览表

环保投资时段

投资项目

内容

投资金（万元）

备注

运营期

废气

有组织废气
3个集气罩+1套“UV光氧催化+活性炭吸附”系统+20m高1#排气筒

10

环评要求

废水

生活废水

化粪池容积10m3
依托

环评要求

冷却水

冷却水循环池，容积20m3
0.5

可研要求

噪声

减震垫、厂界隔声消声。

0.2
环评要求

固废
废包装纸箱、包装袋、包装桶

放置一般固废暂存间，占地面积30m2，暂存并由废品收购商回收

1

环评要求

生活垃圾、机修含油抹布、手套
垃圾桶收集后委托环卫部门清理

0.2

环评要求

危险废物

暂存危废暂存间，占地面积10m2，并委托资质单位处置

2

环评要求

其他

防渗工程

对危废暂存间采取防渗措施，防渗系数≤1.0×10-10cm/s；对生产车间和仓库采取防渗措施，防渗系数≤1.0×10-7cm/s

10

环评要求

总计

23.9



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

1、本项目租用昆明扬航塑料制品有限公司预留地进行建设，为新建项目，不存在原有污染情况。主要环境问题是昆明扬航塑料制品有限公司生产过程中产生的废气、废水、噪声和固废对周围环境的影响。根据《昆明富民工业园区总体规划（2015-2030）》，昆明扬航塑料制品有限公司占地类型为二类工业用地，租给本项目的预留用地为昆明扬航塑料制品有限公司仓库用地，原建有2个仓库和大门值班室，主要规划为原辅料（聚乙烯粒料、聚丙烯粒料、重质碳酸钙粉料、石蜡和硬脂酸等）贮存仓库，租给本项目后仓库继续沿用作为本项目的原辅料及成品仓库，因此，租用地满足本项目建设用地要求。

2、根据《昆明扬航塑料制品有限公司聚烯烃填充母料项目环境影响报告表》内容，生产工艺见图1-1：
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图1-1 昆明扬航塑料制品有限公司聚烯烃填充母料项目生产工艺流程图

工艺流程简述：项目聚烯烃填充母料是利用外购的聚乙烯粒料、聚丙烯粒料和重质碳酸钙粉料、石蜡、硬脂酸等各种填料按客户的不同需求，通过混合搅拌，冷却破碎，人工投入挤塑机，通过风冷、切料，制成项目成品粒料。

项目产品为聚乙烯、聚丙烯填充母料，生产规模为年产聚丙烯填充母料2800吨，聚乙烯填充母料800吨。项目生产过程中产生的废气主要为挥发性有机废气NHMC和粉尘，废水主要为生活废水，噪声为机械设备噪声，切料产生的边角料固废回用于原料不外排。该公司的特征污染物是挥发性有机废气NHMC，根据现场调查了解，由于市场行情不好，该公司大部分时间处于停产状态，每个月有1-2次生产，因此，污染物产生量非常少，对区域环境空气影响很小，不会改变区域空气环境质量。为了解区域环境空气中NHMC现状，本次环评引用《云南天齐塑胶管业有限公司HDPE管道及系列产品生产项目》（2019年10月8日报批稿）中建设单位2019年8月委托云南中科检测技术有限公司对项目区非甲烷总烃进行的监测，该公司位于昆明扬航塑料制品有限公司北侧约1050m，监测结果见表1-8。

表1-8  项目区非甲烷总烃监测结果

检测项目
检测点位
采样日期
采样时段
检测结果
（mg/m3）
非甲烷总烃
A1：项目内
2019.08.11
02:25

0.63

08:21

0.65

14:12

0.44

20:08

0.46

2019.08.12

02:12

0.39

08:18

0.62

14:15

0.57

20:12

0.57

2019.08.13

02:32

0.63

08:10

0.65

14:18

0.45

20:21

0.45

2019.08.14

02:14

0.42

08:12

0.44

14:16

0.35

20:18

0.38

2019.08.15

02:42

0.63

08:25

0.65

14:36

0.44

20:25

0.46

2019.08.16

02:32

0.40

08:34

0.43

14:16

0.30

20:21

0.33

2019.08.17

02:22

0.41

08:26

0.42

14:19

0.32

20:35

0.28

从上表可知，项目区非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准要求。
3、昆明扬航塑料制品有限公司环保手续办理情况

富民县环境保护局于2008年9月25日下发了《关于昆明扬航塑料制品有限公司聚烯烃填充母料项目的批复》（富环发[2008]91号）；富民县环境保护局于2011年9月14日主持对昆明扬航塑料制品有限公司进行“三同时”竣工验收，并于2012年3月20日出具了同意验收意见；昆明扬航塑料制品有限公司于2012年3月20日取得了富民县环境保护局颁发的排污许可证，许可证编号：53011219581C906095Y。


表二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置
富民县位于云南省中部，省会昆明市的西北部，东经102°21′～102°47′，北纬25°08′～25°36′之间。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠五华、西山区，属昆明市五区八县一市之一。全县国土面积993km2，15万人口。县城距昆明市区23km，是昆明市近郊县，108国道、昆武高速公路、轿子山旅游专线穿境而过，长（水）广（通）高速开工在即，成昆高铁专线和昆明主城至富民辅城的轻轨四号线即将规划建设，三纵两横的交通网络南北贯通，使富民成为重要交通线上的一个节点，富民—“昆明北大门”、“川西门户”的重要战略位置将进一步突显。

本项目租用昆明扬航塑料制品有限公司的预留地作为建设用地，位于富民县永定镇兴贡村委会，属富民县工业园白石岩-大白坡片区哨箐组团。中心地理坐标为东经102°28'34.85"，北纬 25°15'31.14"，项目地理位置见附图1。

2、地形及地貌

富民县位于昆明市西北部，是个山区较多的县，地势南高北低，东西宽44.2km，南北长51.6km。由南向北倾斜，望海山把县境分为螳螂川和款庄河两大水系。最大坝子由永定、勤劳、大营组成，螳螂川贯穿其间，坝子西部为金铜盆山，海拔2817m，为富民最高点，中部的望海山，海拔2672m，东部与嵩明分界的老鸦山，海拔2873m，构成富民的三大山脉与两大水系。者北、赤鹫、罗免的田坝为低山环状河谷型，款庄为狭长和河谷型。

项目所在区域未发现影响建设的崩塌，以及泥石流等不良地质灾害，亦未发现大的活动性断裂。

3、气候、气象

气候变化较大，气候为典型的低纬度亚热带高原季风气候，年平均气温15.8℃，年极端最高气温33.4℃，最低气温-7℃；无霜期245天，全年日照2287小时，年平均降雨量846.5mm，蒸发量2032.5mm。

项目区域主导风向为西南风（SW），风频为11.6%；次主导风向为西南偏西风（WSW），出现频率为10.96%；静风频率11.96%。全年平均风速为2.2m/s，月平均最大风速为3.4m/s，大风季节主要集中在春季。

4、河流、水系

本项目有关的地表水体主要为螳螂川。螳螂川属金沙江水系，是滇池的出水河道。螳螂川自南向北贯穿富民全县，在富民平坝以内一段河道两侧地势较为平坦开阔。至富民赤鹫后与一支流汇合后称普渡河，普渡河继续向北流经禄劝与东川交界向北流，在东川新甸房附近注入金沙江。螳螂川全长210km左右，属高原河流，水力资源丰富。富民县境内螳螂川全长63.4km，均宽65m，出入落差258m，年入境水量86320万m3，年均流量27.73m3/s，最大流量500m3/s。项目区水系图详见附图2。

5、土壤、植被

项目所在区域，土壤类型主要为山原红壤、紫色土、水稻土和棕壤土。植被类型主要有青岗栎树、石栎树为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，以及原生植被破坏后形成的次生植物群落。由于受到人类活动的干扰和破坏，植物种类少，生物多样性差，无国家珍稀濒危保护物种。

租用昆明扬航塑料制品有限公司的预留地作为建设用地，地面已硬化，仅有部分杂草，无原生植被。

6、自然资源

富民县矿产资源丰富，已探明的具有工业开发价值的有硝盐矿、钛砂矿、铝土矿、硅矿、铁矿、磷矿，方解石、彩玉石、大理石、石灰石等20余种。硝盐矿储量达32亿t以上，氯化钠含量54％，有规模大、质量佳、易水溶、含硝高之特点，居全省各硝盐矿之首，经审批的工程控制Ｄ级储量6.1亿t。钛矿，为特大型钛金沙矿床，储量居全国前列，达1000万t以上，且品位高，质量好，矿床裸露地表，可直接露采。铝土矿储量2500万t，大理石储量200万m2，彩玉石储量170万m3。

7、环境敏感区域
依据《昆明富民工业园区总体规划（2010-2030年）》，项目所在地不在风景名胜区、水源保护区、自然保护区等生态红线范围内，也无重点文物保护单位，无需要特殊保护的动、植物资源。

8、富民工业园区基本情况

（1）富民工业园区简介

富民工业园区位于富民永定街道、罗免镇、赤鹫镇、散旦镇、款庄镇、东村镇的部分区域，各级主管部门对富民工业园区规划和建设高度重视2006年完成了《富民工业集聚区总体规划(2006-2020年)》的编制并获昆明市工业和信息化委员会批准实施，并于2008年7月取得了《富民工业集聚区总体规划环境影响报告书》审査意见，2008年被省工信委确定为省级工业园区。

随着云南省出台了关于推动工业跨越式发展以及“城镇、工业上山”的新政策，昆明市针对全市产业布局提出了调整优化的新要求。同时，随着近年来外围工业经济形式的发展和政策细则的落实，原有工业园区的规划已不能满足目前的 发展需求，需对原有工业园区总体规划作出调整。调整工作中，主要是结合园区发展需求的实际情况，重新划定了规划范围，确定本次富民工业园规划区范围为四个片区，其中，白石岩-大白坡片区主要包括白石岩、大白坡、哨箐与赤鹫组团，大营-茨塘片区主要包括大营、茨塘组团，散旦片区主要包括散旦南、散旦西与散旦北组团，款庄-东村片区主要包括款庄、东村与和平组团。在原来规划的基础上新增加了赤鹫镇、散旦镇、款庄镇和东村镇的部分区域，规划建设用地面积由原来的10.22平方公里调整为30.4平方公里，增加了20.18平方公里。调整了发展定位，是以装备制造、钛盐化工和新材料三大产业为主导的产业基地，取消了原规划的硫化工、磷化工和饲料添加剂产业。产业布后由原规划的北营、麦竜、大营三个产业片区和奎南物流中心“三片一中心“结构，调整为包括白石岩-大白坡片区、大营片区、散旦片区、款庄-东村片区四个工业片区。

按照修编后的规划，富民工业园区定位为：新型工业园区，以装备制造、钛盐化工和新材料三大产业为主导的产业基地，集生产、生活配套为一体的生态化工业园。整个工业园区规划范围面积为67.37km2，园区建设用地面积为30.4km2。按照《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》，园区产业规划构建“两轴三园六组团”的产业空间布局结构。两轴为沿昆武高速公路和轿子山旅游专线形成两条产业发展轴线；三园为富民工业园区主要布局装备制造产业园、钛化工产业园和新材料产业园：六个产业组团为白石岩-哨箐组团、大白坡组团、赤鹫组团、大营-茨塘组团、散旦组团和款庄-东村组团。

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，富民工业园区定位为新型工业园区，以装备制造、钛化工和新材料三大产业为主导的产业基地，集生产、生活配套为一体的生态工业园。园区包括白石岩—大白坡、大营—茨塘、散旦、款庄—东村四个工业片区。园区总规划面积67.37km2，园区建设用地为30.4km2，园区规划总人口9.87万人，规划期为2015~2030年。

（2）片区规划产业结构

本项目位于白石岩—大白坡片区哨箐组团，根据云南省环境保护厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015—2030年）环境影响报吿书》审合意见的函（云环函[2016]10号），审合意见中白石岩一大白坡片区规划为钛产业、装备制造、精细化工产业区。白石岩—大白坡片区哨箐机械加工园产业布局主要以装备制造和精细化工为主导。

（3）园区规划环评
云南大学于2010年对《昆明富民工业园区总体规划（2010-2030年）》环境影响报告书进行了编制；2015年，因重新对原规划进行了调整，云南大学于2015年10月编制完成了《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》并于2016年1月11日取得了云南省环保厅批复的“云南省环保厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》审查意见的函”（云环函〔2016〕10号）。




表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：

1、环境空气质量现状

本项目租用昆明扬航塑料制品有限公司的预留地作为建设用地，位于富民县永定镇兴贡村委会，属富民县工业园白石岩-大白坡片区，环境空气质量功能区划分为二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

根据富民县环境监测站提供的“富民县环境空气站点AQI日报（2018年）”，结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013、《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018的相关规定，对富民县环境空气质量达标情况进行分析。

表3-1  富民县空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度（µg/m3）

标准值（µg/m3）

占标率

（%)

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

23

60

38.33

达标

24小时平均第98百分位数

111

150

74

达标

NO2
年平均质量浓度

14

40

35

达标

24小时平均第98百分位数

27

80

33.75

达标

PM10
年平均质量浓度

42

70

60

达标

24小时平均第95百分位数

70

150

46.67

达标

PM2.5
年平均质量浓度

20

35

57.14

达标

24小时平均第95百分位数

37

75

49.33

达标

CO

24小时平均第95百分位数

1

4000

0.03

达标

O3
日最大8小时滑动平均值的第90位百分数

113

160

70.63

达标

根据上表分析，富民县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为达标行政区。
2、地表水环境质量现状

项目所在区域位于螳螂川汇水范围内，项目所涉及螳螂川河段为“富民大桥~普渡河桥”，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，“富民大桥~普渡河桥”河段水体功能为工业用水，水质类别是Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。

根据富民县环境监测站2018年1~12月螳螂川富民大桥断面、赤鹫大桥断面每月水质例行监测数据，检测结果统计见表3-2。

表3-2  螳螂川2018年水环境现状评价表

污染物

浓度范围（µg/m3）

平均值（µg/m3）

标准值（µg/m3）

超标率%

最大超标倍数

达标

情况

富民大桥断面

pH

7.47~8.11

7.89

6~9

0

0

达标

溶解氧

6~8.9

6.8

3

0

0

达标

COD

16~43

26.75

30

33.33

0.43

超标

BOD5

2.4~26

7.61

6

16.67

3.33

超标

氨氮

0.06~2.01

0.74

1.5

16.67

0.34

超标

总磷

0.32~6.53

1.10

0.3

100

20.77

超标

石油类

0.01L~0.01L

0.01L

0.5

0

0

达标

赤鹫大桥断面

pH

6.93~8.22

7.60

6~9

0

0

达标

溶解氧

5.5~9.1

6.8

3

0

0

达标

COD

23~50

31.42

30

50

0.67

超标

BOD5
3.4~9

5.47

6

33.33

0.50

超标

氨氮

0.15~1.344

0.71

1.5

0

0

达标

总磷

0.42~1.48

0.65

0.3

100

3.93

超标

石油类

0.02~0.35

0.17

0.5

0

0

达标

由上表可以看出，螳螂川水质不能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类水标准要求，超标污染物为COD、BOD5、氨氮、总磷，项目区域地表水体属于不达标区域，超标成因是由于螳螂川流域工农业点源和面源污染所致。

3、地下水环境质量现状

建设单位委托云南环绿检测技术有限公司于2020年5月23日~24日对区域地下水环境质量现状进行了采样监测。
（1）、监测点位

拟建项目布置3个监测点位：1#—白沙坡水井（102°28′15"E，25°15′17"N）、2#—双龙湾水井（102°29′06″E，25°15′19″N）、3#—大坝村水井（102°28′46"E，25°15′41"N）。

注：因天气干旱，2#—双龙湾水井未采集到水样，根据《环境影响评价技术导则地下水环境 HJ 610-2016》8.3.3.3节中d）项4）：三级评价原则上建设项目场地上游及下游影响区的地下水水质监测点各不得少于1个。因此，本次采样监测 1#—白沙坡水井（场地上游）和3#—大坝村水井（场地下游）符合导则要求。
（2）、监测因子
pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟化物、镉、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，共23项。
（3）、监测时间和频次

连续监测2天，每天采样一次。

（4）、地下水环境现状监测结果
地下水水质现状监测统计结果见表3-3。

表3-3  地下水水质监测结果  单位：mg/L

序号

监测项目

监测时间

1#—白沙坡水井
2#—双龙湾水井
3#—大坝村水井
标准限值

达标情况

监测结果
1

pH

（无量纲）
2020/5/23

8.02

枯井，未采集到水样
8.05
6.5-8.5
达标

2020/5/24
8.07

8.08
达标

2

氨氮
2020/5/23
0.102
0.039
≤0.5

达标

2020/5/24
0.111

0.044
达标

3

硝酸盐
2020/5/23
1.2

0.74
≤20

达标

2020/5/24
1.7

0.79
达标

4

亚硝酸盐
2020/5/23
0.033

0.003L
≤1.0

达标

2020/5/24
0.037
0.003L
达标

5

氰化物
2020/5/23
0.004L
0.004L
≤0.05

达标

2020/5/24
0.004L
0.004L
达标

6

砷
2020/5/23
0.0015
0.0018
≤0.01

达标

2020/5/24
0.0015
0.0016
达标

7

汞
2020/5/23
0.00004L
0.00004L
≤0.001

达标

2020/5/24
0.00004L
0.00004L
达标

8

六价铬
2020/5/23
0.004L
0.004L
≤0.05

达标

2020/5/24
0.004L
0.004L
达标

9

铅
2020/5/23
0.01L
0.01L
≤0.01

达标

2020/5/24
0.01L
0.01L
达标

10

氟化物
2020/5/23
0.09
0.12
≤1.0

达标

2020/5/24
0.11
0.14
达标

11

镉
2020/5/23
0.001L
0.001L
≤0.005

达标

2020/5/24
0.001L
0.001L
达标

12

溶解性总固体
2020/5/23
569
130
≤1000

达标

2020/5/24

555

141
达标

13

硫酸盐
2020/5/23
49

8L
≤250

达标

2020/5/24
41
8L
达标

14

氯化物
2020/5/23
46

10L
≤250

达标

2020/5/24
50

10L
达标

15

总大肠菌群（MPN/100mL）
2020/5/23
2

未检出
≤3
达标

2020/5/24
2

未检出
达标

16

K+*
2020/5/23
2.91
1.93
/

/
2020/5/24
2.95
1.96
/
17

Na+*
2020/5/23
34.63
3.95
/
/
2020/5/24
34.49
3.96
/
18

Ca2+*
2020/5/23
76.68
20.91
/
/
2020/5/24
73.19
23.53
/
19

Mg2+*
2020/5/23
19.56
10.57
/
/
2020/5/24
26.44
6.87
/
20

CO32-*
2020/5/23
0.00
0.00
/
/
2020/5/24
0.00
0.00
/
21

HCO3-*
2020/5/23
181.35
101.80
/
/
2020/5/24
174.99
108.17
/
22

Cl-*
2020/5/23
39.03
0.50L
/
/
2020/5/24
37.25
0.50L
/
23

SO42-*
2020/5/23
35.00
2.00
/
/
2020/5/24
35.00
2.00
/
从监测结果可知（表3-3）， 1#—白沙坡水井（场地上游）和3#—大坝村水井（场地下游）地下水环境质量现状监测点的监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准值。

4、声环境质量现状

项目位于富民县工业园白石岩-大白坡片区，根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》，工业用地区域为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

本次环评引用富民薪冶工贸有限公司委托昆明绿岛环境科技有限公司于2018年11月29日对该公司厂区噪声监测数据，本项目与富民薪冶工贸有限公司厂区紧邻，且200m评价范围内的企业无变化，因此，本次环评引用该公司厂界噪声监测资料，从区域性，时效性上都是可行性的，监测数据见表3-4。

表3-4    富民薪冶工贸有限公司厂界噪声监测值

时段

监测点位

测量值

昼间dB(A)

夜间dB(A)

昼间、夜间

厂界南

64.8

54.4

厂界东

63.6

54.0

厂界北

59.0

52.5

厂界西

55.3

51.2

由表3-3监测数据可知，项目所在区域声环境现状质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

5土壤环境质量现状

本项目为油墨制造项目，只进行单纯混合搅拌和分装，无萃取、合成等化学工艺，也无化学反应产生，根据《环境影响技术导则 土壤环境2018（试行）》表A.1中注1：仅切割组装的、单纯混合和分装的、编织物及其制品制造的，列入Ⅳ类。为更好了解项目场地土壤环境现状，建设单位特委托云南环绿检测技术有限公司于2020年5月24日对区域土壤环境质量现状进行了采样监测。
（1）、监测点的设置 
占地范围内布设3个表层点样，具体为：1#—厂址西北区域（102°28′35"E，25°15′30"N），2#—厂址中心（102°28′34"E，25°15′29"N），3#—厂址东北区域（102°28′35"E，25°15′31"N）。

（2）、监测因子
砷、镉、六价铬、铅、汞、铜、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，共计45项。
（3）、采样方法

1#、2#、3#表层采样（0~0.5m）一次。

（4）、执行标准

执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准。

（5）、监测结果与评价 
监测结果统计见表3-5、表3-6和表3-7。 
表3-5  1#—厂址西北区域土壤环境监测结果  单位：mg/kg，pH 无量纲

序号

分析项目

监测时间

监测结果

标准限值

达标情况

1

砷
2020/5/24

47.4
≤60

达标

2

镉

2020/5/24
0.24
≤65

达标

3

六价铬

2020/5/24
2.0L
≤5.7

达标

4

铜

2020/5/24
28
≤18000

达标

5

铅

2020/5/24
687
≤800

达标

6

汞

2020/5/24
1.96
≤38

达标

7

镍

2020/5/24
26
≤900

达标

8

四氯化碳

2020/5/24
0.0013L
≤2.8

达标

9

氯仿

2020/5/24
0.0011L
≤0.9

达标

10

氯甲烷

2020/5/24
0.001L
≤37

达标

11

1,1-二氯乙烷

2020/5/24
0.0012L
≤9

达标

12

1,2-二氯乙烷

2020/5/24
0.0013L
≤5

达标

13

1,1-二氯乙烯

2020/5/24
0.001L
≤66

达标

14

顺-1,2-二氯乙烯

2020/5/24
0.0013L
≤596

达标

15

反-1,2-二氯乙烯

2020/5/24
0.0014L
≤54

达标

16

二氯甲烷

2020/5/24
0.0015L
≤616

达标

17

1,2-二氯丙烷

2020/5/24
0.0011L
≤5

达标

18

1,1,1,2-四氯乙烷

2020/5/24
0.0012L
≤10

达标

19

1,1,2,2-四氯乙烷

2020/5/24
0.0012L
≤6.8

达标

20

四氯乙烯

2020/5/24
0.0014L
≤53

达标

21

1,1,1-三氯乙烷

2020/5/24
0.0013L
≤840

达标

22

1,1,2-三氯乙烷

2020/5/24
0.0012L
≤2.8

达标

23

三氯乙烯

2020/5/24
0.0012L
≤2.8

达标

24

1,2,3-三氯丙烷

2020/5/24
0.0012L
≤0.5

达标

25

氯乙烯

2020/5/24
0.001L
≤0.43

达标

26

苯

2020/5/24
0.0019L
≤4

达标

27

氯苯

2020/5/24
0.0012L
≤270

达标

28

1,2-二氯苯

2020/5/24
0.0015L
≤560

达标

29

1,4-二氯苯

2020/5/24
0.0015L
≤20

达标

30

乙苯

2020/5/24
0.0012L
≤28

达标

31

苯乙烯

2020/5/24
0.0011L
≤1290

达标

32

甲苯

2020/5/24
0.0013L
≤1200

达标

33

间二甲苯+对二甲苯

2020/5/24
0.0012L
≤570

达标

34

邻二甲苯

2020/5/24
0.0012L
≤640

达标

35

硝基苯

2020/5/24
0.09L
≤76

达标

36

苯胺

2020/5/24
0.05L
≤260

达标

37

2-氯酚

2020/5/24
0.06L
≤2256

达标

38

苯并[a]蒽

2020/5/24
0.1L
≤15

达标

39

苯并[a]芘

2020/5/24
0.1L
≤1.5

达标

40

苯并[b]荧蒽

2020/5/24
0.2L
≤15

达标

41

苯并[k]荧蒽

2020/5/24
0.1L
≤151

达标

42

䓛

2020/5/24
0.1L
≤1293

达标

43

二苯并[a,h]蒽

2020/5/24
0.1L
≤1.5

达标

44

茚并[1,2,3-cd]芘

2020/5/24
0.1L
≤15

达标

45

萘

2020/5/24
0.09L
≤70

达标

表3-6  2#—厂址中心土壤环境监测结果  单位：mg/kg，pH 无量纲

序号

分析项目

监测时间

监测结果

标准限值

达标情况

1

砷
2020/5/24

49.4
≤60

达标

2

镉

2020/5/24
0.22
≤65

达标

3

六价铬

2020/5/24
2.0L
≤5.7

达标

4

铜

2020/5/24
25
≤18000

达标

5

铅

2020/5/24
236
≤800

达标

6

汞

2020/5/24
1.01
≤38

达标

7

镍

2020/5/24
31
≤900

达标

8

四氯化碳

2020/5/24
0.0013L
≤2.8

达标

9

氯仿

2020/5/24
0.0011L
≤0.9

达标

10

氯甲烷

2020/5/24
0.001L
≤37

达标

11

1,1-二氯乙烷

2020/5/24
0.0012L
≤9

达标

12

1,2-二氯乙烷

2020/5/24
0.0013L
≤5

达标

13

1,1-二氯乙烯

2020/5/24
0.001L
≤66

达标

14

顺-1,2-二氯乙烯

2020/5/24
0.0013L
≤596

达标

15

反-1,2-二氯乙烯

2020/5/24
0.0014L
≤54

达标

16

二氯甲烷

2020/5/24
0.0015L
≤616

达标

17

1,2-二氯丙烷

2020/5/24
0.0011L
≤5

达标

18

1,1,1,2-四氯乙烷

2020/5/24
0.0012L
≤10

达标

19

1,1,2,2-四氯乙烷

2020/5/24
0.0012L
≤6.8

达标

20

四氯乙烯

2020/5/24
0.0014L
≤53

达标

21

1,1,1-三氯乙烷

2020/5/24
0.0013L
≤840

达标

22

1,1,2-三氯乙烷

2020/5/24
0.0012L
≤2.8

达标

23

三氯乙烯

2020/5/24
0.0012L
≤2.8

达标

24

1,2,3-三氯丙烷

2020/5/24
0.0012L
≤0.5

达标

25

氯乙烯

2020/5/24
0.001L
≤0.43

达标

26

苯

2020/5/24
0.0019L
≤4

达标

27

氯苯

2020/5/24
0.0012L
≤270

达标

28

1,2-二氯苯

2020/5/24
0.0015L
≤560

达标

29

1,4-二氯苯

2020/5/24
0.0015L
≤20

达标

30

乙苯

2020/5/24
0.0012L
≤28

达标

31

苯乙烯

2020/5/24
0.0011L
≤1290

达标

32

甲苯

2020/5/24
0.0013L
≤1200

达标

33

间二甲苯+对二甲苯

2020/5/24
0.0012L
≤570

达标

34

邻二甲苯

2020/5/24
0.0012L
≤640

达标

35

硝基苯

2020/5/24
0.09L
≤76

达标

36

苯胺

2020/5/24
0.05L
≤260

达标

37

2-氯酚

2020/5/24
0.06L
≤2256

达标

38

苯并[a]蒽

2020/5/24
0.1L
≤15

达标

39

苯并[a]芘

2020/5/24
0.1L
≤1.5

达标

40

苯并[b]荧蒽

2020/5/24
0.2L
≤15

达标

41

苯并[k]荧蒽

2020/5/24
0.1L
≤151

达标

42

䓛

2020/5/24
0.1L
≤1293

达标

43

二苯并[a,h]蒽

2020/5/24
0.1L
≤1.5

达标

44

茚并[1,2,3-cd]芘

2020/5/24
0.1L
≤15

达标

45

萘

2020/5/24
0.09L
≤70

达标

表3-7  3#—厂址东北区域土壤环境监测结果  单位：mg/kg，pH 无量纲

序号

分析项目

监测时间

监测结果

标准限值

达标情况

1

砷
2020/5/24

46.7
≤60

达标

2

镉

2020/5/24
0.24
≤65

达标

3

六价铬

2020/5/24
2.0L
≤5.7

达标

4

铜

2020/5/24
33
≤18000

达标

5

铅

2020/5/24
496
≤800

达标

6

汞

2020/5/24
0.981
≤38

达标

7

镍

2020/5/24
25
≤900

达标

8

四氯化碳

2020/5/24
0.0013L
≤2.8

达标

9

氯仿

2020/5/24
0.0011L
≤0.9

达标

10

氯甲烷

2020/5/24
0.001L
≤37

达标

11

1,1-二氯乙烷

2020/5/24
0.0012L
≤9

达标

12

1,2-二氯乙烷

2020/5/24
0.0013L
≤5

达标

13

1,1-二氯乙烯

2020/5/24
0.001L
≤66

达标

14

顺-1,2-二氯乙烯

2020/5/24
0.0013L
≤596

达标

15

反-1,2-二氯乙烯

2020/5/24
0.0014L
≤54

达标

16

二氯甲烷

2020/5/24
0.0015L
≤616

达标

17

1,2-二氯丙烷

2020/5/24
0.0011L
≤5

达标

18

1,1,1,2-四氯乙烷

2020/5/24
0.0012L
≤10

达标

19

1,1,2,2-四氯乙烷

2020/5/24
0.0012L
≤6.8

达标

20

四氯乙烯

2020/5/24
0.0014L
≤53

达标

21

1,1,1-三氯乙烷

2020/5/24
0.0013L
≤840

达标

22

1,1,2-三氯乙烷

2020/5/24
0.0012L
≤2.8

达标

23

三氯乙烯

2020/5/24
0.0012L
≤2.8

达标

24

1,2,3-三氯丙烷

2020/5/24
0.0012L
≤0.5

达标

25

氯乙烯

2020/5/24
0.001L
≤0.43

达标

26

苯

2020/5/24
0.0019L
≤4

达标

27

氯苯

2020/5/24
0.0012L
≤270

达标

28

1,2-二氯苯

2020/5/24
0.0015L
≤560

达标

29

1,4-二氯苯

2020/5/24
0.0015L
≤20

达标

30

乙苯

2020/5/24
0.0012L
≤28

达标

31

苯乙烯

2020/5/24
0.0011L
≤1290

达标

32

甲苯

2020/5/24
0.0013L
≤1200

达标

33

间二甲苯+对二甲苯

2020/5/24
0.0012L
≤570

达标

34

邻二甲苯

2020/5/24
0.0012L
≤640

达标

35

硝基苯

2020/5/24
0.09L
≤76

达标

36

苯胺

2020/5/24
0.05L
≤260

达标

37

2-氯酚

2020/5/24
0.06L
≤2256

达标

38

苯并[a]蒽

2020/5/24
0.1L
≤15

达标

39

苯并[a]芘

2020/5/24
0.1L
≤1.5

达标

40

苯并[b]荧蒽

2020/5/24
0.2L
≤15

达标

41

苯并[k]荧蒽

2020/5/24
0.1L
≤151

达标

42

䓛

2020/5/24
0.1L
≤1293

达标

43

二苯并[a,h]蒽

2020/5/24
0.1L
≤1.5

达标

44

茚并[1,2,3-cd]芘

2020/5/24
0.1L
≤15

达标

45

萘

2020/5/24
0.09L
≤70

达标

由上表可知，本项目厂址内3个表土监测点土壤监测指标均能够达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值的要求。

6、生态环境质量现状

经过现场踏勘，本项目租用昆明扬航塑料制品有限公司的预留地作为建设用地，原空地为水泥地面，项目建设无新增生态环境破坏。区域内生态环境现状有极少量次生植被，生物多样性低，无珍稀濒危保护和狭域分布的特有动物存在，生态环境不敏感，生态环境质量一般。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

根据现场踏勘，项目区周围无自然保护区、风景名胜区和名胜古迹等敏感保护目标，未发现国家和地方重点保护及珍稀濒危动、植物，也未发现各级政府发文保护的古树名木。周边分布有林地、乡村公路等。项目200m范围内无村庄、学校、医院等声环境敏感区域，根据环境现状调查评价结果，结合现场勘察，项目主要环境保护目标见表3-8，项目保护目标及周边关系具体见附图3。

表3-8     主要环境保护目标

类别

环境保护目标

环境特征

方位

与项目的距离（m）

经纬度

性质

保护级别

大气环境

大坝村

55户，250人

东北面

750

N 25°15′59.28″

E 102°28′46.87″

居住区

《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准

龙洞村

55户，214人

东北面

1550

N 25°15′26.87″

E 102°28′42.81″

大三竜

120户，378人

北面

2420

N25°16'53.49"

E102°28'29.26"

兴贡三竜村

156户,546人

东北面

1250

N 25°15′38.84″

E 102°29′22.69″

大毛竜

129户，407人

东面

2380

N 25°15'37.32"

E 102°30'7.98"

兴贡村

143户，568人

东南面
625

N25°15'14.49"

E102°28'52.51"

麻夸村

57户，177人

东南面

2020

 N25°15'16.14"

E102°29'46.66"

尹家湾

227户，799人

东南面

1360

N 25°15′05.92″

E 102°29′21.62″

东邑村

182户，675人

东南面

2330

N 25°14′45.76″

E 102°29′35.00″

西邑村

202户，735人

东南面

2030

N 25°14′35.08″

E 102°29′19.43″

山头村

154户，735人

南面

1900

N 25°14′12.84″

E 102°28′56.70″

杨家湾

117户，407人

东南面

1100

N 25°14′48.59″

E 102°28′51.44″

烟敦村

123户，417人

南面

1330

N 25°14′14.98″

E 102°28′23.78″

白沙坡

120户，360人

西南面

595

N 25°15′06.25″

E 102°28′18.16″

红庙村

53户，206人

西面

680

N25°15'27.36"

E 102°28'9.29"

哨箐村

95户，371人

西北面

1230

N 25°15′36.92″

E 102°28′02.28″

石桥村

110户，360人

西北面

1820

N 25°16'27.98"

E 102°27'58.55"

声环境

本项目声环境评价范围为200m，范围内无声环境敏感目标

生态环境

本项目所在区域及厂界外200m范围植被、农作物等生态环境

不低于当地生态环境功能

水环境

螳螂川

/

东北面

1170

/

地表水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准




表四、评价适用标准

	环环境质量标准
质

量

标

准
	1、环境空气质量

项目所在区域属于商业交通居民混合区，区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。其中，挥发性有机废气以TVOC计，环境质量标准参考《环境影响评价技术导则 大气环境 2018》附录D中“表 D. 1 其他污染物空气质量浓度参考限值” ，取值为0.6mg/m3。见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准  单位：μg/m3
序号

污染物项目

平均时间

浓度
限值
单位

标准来源

二级

1
二氧化硫（SO2）
年平均

60

μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

24 小时平均

150

1 小时平均

500

2
二氧化氮（NO2）
年平均

40

24 小时平均

80

1 小时平均

200

3
一氧化碳（CO）

24 小时平均

4
mg/m3
1 小时平均

10

4
臭氧（O3）
日最大 8 小时平均

160

μg/m3
1 小时平均

200

5
颗粒物

（粒径小于等于 10μm）

年平均

70

24 小时平均

150

6
颗粒物

（粒径小于等于 2.5μm）

年平均

35

24 小时平均

75

7

总悬浮颗粒物TSP

年平均

200

24 小时平均

300

8
TVOC
8小时平均

600
《环境影响评价技术导则大气环境 2018》附录D中“表 D. 1 其他污染物空气质量浓度参考限值”
2、地表水环境

项目区涉及的地表水体为螳螂川，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020）》，螳螂川富民大桥—普渡河段主要功能为工业用水，地表水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。

表4-2   地表水环境质量标准    单位：mg/L

项目

pH值

CODCr
BOD5
TP

NH3-N

石油类
Ⅳ类标准
6～9

≤30

≤6

≤0.3

≤1.5

≤0.5

3、地下水

项目区地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。其标准限值见表4-3。

表4-3   地下水质量标准   单位：mg/L

项目

Ⅲ类标准

项目

Ⅲ类标准

pH（无量纲）
6.5-8.5
挥发酚

≤0.002

溶解性总固体

≤1000

六价铬

≤0.05
硫酸盐

≤250

铁

≤0.3
氨氮

≤0.5
锰

≤0.1

氯化物

≤250
铜
≤1.0
氟化物

≤1.0
锌

≤1.0
氰化物

≤0.05
铅
≤0.01
硝酸盐

≤20

镉
≤0.005

亚硝酸盐

≤1.0
汞
≤0.001

总大肠菌群（个/L）

≤3.0
砷

≤0.01

4、声环境质量标准

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》，项目所在区域执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准，因此，项目执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。
表4-4   声环境质量标准  单位： dB（A）

类别

昼间

夜间

3

65

55



	污染物排放标准

物

排

放

标

准
	1、大气污染物排放标准

（1）施工期扬尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，标准详见表4-5。

表4-5   大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3
污染物类别

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

（2）本项目生产工序有少量粉尘和挥发性有机废气（以TVOC计）产生。粉尘为无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，1.0mg/m3；TVOC有组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824—2019），标准限值详见下4-6。

表4-6  大气污染物排放限值   mg/m3
序号

污染物项目

涂料制造、油墨及类似产品制造
胶粘剂制造
污染物排放监控位置

1

TVOC
120

120

车间或生产设施排气筒

项目无组织挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值标准，见表4-7。

表4-7  厂区内挥发性有机物无组织排放限值    mg/m3
污染物

最高允许排放浓度

限值含义

无组织排放监控位置

NMHC
10

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

30

监控点处任意一次浓度值

2、水污染物排放标准

（1）项目施工期废水经沉淀池处理后回用于施工过程和场地洒水抑尘，不外排，因此不设废水排放标准。

（2）项目水性油墨车间设备清洗废水全部返回当作原料不外排，冷却水循环利用不外排；办公生活废水排入东侧紧邻扬航塑料制品有限公司化粪池内，池满后委托大坝村村民清掏用作农作物施肥，因此，不设废水排放标准。
3、噪声排放标准

（1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4-8。

表4-8  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

类别
昼间

夜间

标准来源

/

≤70

≤55

GB12523-2011
（2）项目位于工业园区，且周围200m范围内无敏感目标，因此，营运期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体见下表4-9。

表4-9  厂界环境噪声排放标准

类别

昼间

夜间

标准来源

3
≤65

55

GB12348-2008

4、固体废弃物

项目一般固体废弃物执行 GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单。

项目危险废物贮存执行 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单。

	总量控制指标
	建议的总量控制指标：

1、废水污染物：

项目水性油墨车间设备清洗废水全部返回当作原料不外排，冷却水循环利用不外排；员工办公生活废水排入东侧紧邻扬航塑料制品有限公司化粪池内，池满后委托大坝村村民清掏用作农作物施肥，因此，不设废水总量控制指标。

2、大气污染物：

本项目废气排放量1920万Nm3/a，由于污染物TVOC暂时没有污染源监测方法，因此，为了监控本项目污染物排放情况，总量控制以非甲烷总烃计，即总量控制指标NHMC排放量0.156t/a。

固体废物处置率达100%。




表五、建设项目工程分析

	一、工艺流程简述

1、施工期

本项目于2020年6月开始建设，施工期3个月，项目租用昆明扬航塑料制品有限公司预留场地建设，场地为水泥地面，本次主要建构筑物为钢架结构，因此场地平整开挖量较少，施工时间段，施工工艺简单。项目施工工艺及产物环节如图5-1所示。
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图5-1 项目施工工艺流程及产污环节图

2、运营期

项目运营期工艺流程及产污节点图如图5-1。
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图 5-2  工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

本项目生产的油墨是以树脂为连结料，大红等颜料为原料，在各种助剂作用下生产的印刷材料，由有色体、连接料、溶剂、颜料、助剂等物质组成的均匀浆状胶粘体。

（1）配料

配料是把配方中规定的颜料和连结料及辅助剂放入专用的容器（本项目为搅拌器）中的过程。不同类型的印刷油墨，所用的原材料、生产工艺等往往完全不同，所以要生产某一种油墨，必须根据该油墨的配方配料。配料是决定油墨各项性能的关键因素，直接影响到油墨的质量及印刷适性，在油墨制造中这一环节比较重要，各种油墨的配料都按照规定的配方严格执行。本项目原辅料配料采用人工投料方式。

（2）搅拌

搅拌是利用机械的作用使颜料固体粉末与连结料混合，促进连结料从某一方向进入颜料的间隙和毛细孔间隙，润湿而排除颜料周围的空气和水分，达到粗分散的目的。搅拌是在搅拌机中完成的，不管是何种搅拌机，开始搅拌时的速度应较低，以防止未润湿的颜料颗粒飞扬或逸出，搅拌一定时间后再进行高速搅拌，以加强对墨料的剪切力，将颜料团打开。当墨料呈糊状后可停机，取出墨料桶，待研磨。

（3）研磨、调配

搅拌后的液状墨料通过人工倒入砂磨机，利用机械的方法将颜料加工成原始粒子分散于连结料中，使油墨形成稳定悬浮分散体。

墨料经研磨后还不能作为成品出厂，因为它在流变性、干燥性、颜色和其他特性上并未完全达到预定的印刷适性要求，还需要进行适性的调配工作。本项目调配是根据适性要求，利用搅拌机运行时间差，将研磨料和一定量的溶剂、树脂、适量的辅助剂和基墨人工通过管道抽入搅拌机内进行搅拌调和，使其流变性、黏性、干燥性、颜色和其他特性符合印刷要求。

（4）过滤、包装

调好的物料经过滤网过滤，各项指标取样检测合格后，再经过成品检测，检验合格的成品经计量，包装为15kg、18kg和20kg/桶的产品即可出厂。

主要污染工序：

（1）废气

该项目营运期间产生的废气主要为投放颜料产生的粉尘无组织排放；搅拌、研磨和混合调配过程中产生的挥发性有机废气（以TVOC计），水性油墨和油性油墨车间各搅拌机上均安装集气罩（共计3个集气罩），通过风机（风量4000m3/h）抽送至一套“UV光解催化+活性炭吸附”吸附系统处理后，由一根20m高排气筒排放。

（2）废水

项目运营期产生的废水主要为水性油墨设备清洗废水、砂磨机间接冷却水和员工生活污水。
（3）噪声

 该项目营运期间主要为砂磨机、高速搅拌机、气动隔膜泵、空气压缩机等设备运行产生的噪声。

（4）固体废物

该项目固体废物可分为一般固体废物和危险固体废物，一般固体废物包括员工生活垃圾、树脂、颜料等包装纸箱、纸袋；危险固体包括机修含油抹布、手套，废化学品包装桶，废活性炭，UV光催化氧化设备废催化剂，UV光催化氧化设备废紫外灯管，废油墨、废油墨桶，擦拭滴漏油墨及物料抹布，废机油等。

二、主要污染工序及污染物排放核算

（一）施工期污染源强核算

1、施工期废气

施工期对区域大气环境的影响主要是建筑施工产生的扬尘及道路地面扬尘，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其污染因子为总悬浮颗粒物（即TSP），属无组织排放，在施工现场引起空气环境TSP指标升高。

施工产生的扬尘主要集中在装修材料的运输、装卸、堆放等，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。据了解，该项目建设过程中的运输车辆以使用5t的卡车较多，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下的经验计算公式为：
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式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表5-1为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500米的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，清洁度越差，则扬尘量越大。

表5-1  不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘

P
汽车速度，km/h
道路表面粉尘量，kg/m2
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1.0
5

0.0283

0.0476

0.0646

0.0801

0.0947

0.1593

10

0.0566

0.0953

0.1291

0.1602

0.1894

0.3186

15

0.0850

0.1429

0.1937

0.2403

0.2841

0.4778

20

0.1133

0.1905

0.2583

0.3204

0.3788

0.6371

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场、裸露场地、水泥堆放等产生的风力起尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，堆场起尘的经验计算公式为：

Q =2.1(V50-V0)3e-1.023w

其中：Q——起尘量，kg/t·年； 

V50——距地面50m处风速，m/s； 

V0——起尘风速，m/s； 

W——尘粒的含水率，%。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表5-2。

表5-2  不同粒径尘粒的沉降速度

粒径，μm

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度，m/s

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径，μm

80

90

100

156.06

200

250

350

沉降速度，m/s

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径，μm

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度，m/s

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

从表5-2可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响，由起尘计算公式可知，V0与粒径和含水率有关。因此，通过采取减少露天堆放、保证一定的含水率、使用土工布遮挡及减少裸露地面等措施后，扬尘对环境的影响较小。

施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOX。属无组织排放，间隙性排放。对环境空气造成的影响大小取决于排放量和气候条件，影响面主要集中在施工场地100～150m范围内。机动车辆污染物排放系数见表5-3。

表5-3 
机动车辆污染物排放系数

污染物

以汽油为燃料(g/L)

以柴油为燃料(g/L)

小汽车

载重车

机车

CO

169.0

27.0

8.4

NOx

21.1

44.4

9.0

烃类

33.3

4.44

6.0

以重型车为例，其额定燃油率为30.19L/100km，按表5-3机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：CO815.13g/100km，NOx1340.44g/100km，烃类物质134.0g/100km。施工机械多为小型机械，单车排放系数较小，且施工机械数量少且施工场地空旷，扩散条件较好，不会产生局部浓度过高的情况，其污染程度相对较轻。

2、施工废水

（1）生活污水
本项目施工时预计3个月，施工期的施工人员最多时约10人，不在现场食宿。施工人员只有少量的清洁废水，按照每人用水量20L/d计，总用水量为0.2m3/d，施工人员总污水排放量为0.18m3/d。建设单位拟在项目施工期间严格加强对施工人员的管理，少量生活污水集中收集后排入租用场地原有化粪池（2m3）。

（2）施工废水 

本项目施工废水主要为材料冲洗废水、场地冲洗废水等。施工废水不含有毒物质，含大量泥沙悬浮物，主要污染因子为SS。本项目主要进行厂房和仓库建设，钢架结构，施工工艺简单，施工废水量很少。项目施工时拟设置临时沉淀池（容积2m3），将引入池中的废水进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，并全部回用于建筑材料的冲洗和施工场地洒水降尘等，不外排。

施工噪声 

施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于厂房仓库建设、施工机械和运输车辆。施工机械产生的噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关，主要使用切割机、电钻等，这些机械产生的噪声对环境造成不利影响。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声更具不规律性。参照同类型项目施工噪声源强值，项目各施工机械噪声源的噪声值见表5-4。

表5-4     主要施工机械噪声强度表

设备名称

噪声强度[dB(A)]（距声源 1m 处噪声级）

运输车辆

82

振捣器

88

切割机

86

空压机

95

电钻

90

电锯

85

4、固体废物 

（1）弃土及建筑垃圾

项目占地为租用昆明扬航塑料制品有限公司预留地，原来为水泥地面，因此本项目基础开挖量不大，产生的弃土方很少，场地填埋平衡。项目施工期所产生的建筑垃圾分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的则应及时清理出施工现场，按相关部门要求清运处置。

（2）生活垃圾

施工人员会产生一定量的生活垃圾，按每人每天0.5kg计算，施工人员按10人计算，生活垃圾产生量约为5kg/d。设置垃圾桶集中收集后委托环卫部门定期清运处置。

（二）运营期

1、废气

（1）有组织废气
①挥发性有机废气
项目在生产过程混合工序、搅拌分散工序及研磨工序中会产生挥发性有机废气（以TVOC计）。根据国家生态环境部2019年4月8日印发的《第二次全国污染源普查 工业污染源产排污系数手册（试用版）》“2642 油墨及类似产品制造行业系数手册”，水性柔板油墨TVOC产污系数为0.031kg/t-产品（原辅料），本项目水性柔板油墨中产生TVOC的主要是丙烯酸树脂液，乳液和助剂，使用量为326.3t/a，则水性柔板油墨生产过程中TVOC产生量为0.01t/a；凹版油墨和柔性版油墨TVOC产污系数为22.5kg/t-产品（原辅料），本项目凹版油墨和柔性版油墨中产生TVOC的主要是乙酸乙酯、正丙脂、异丙醇、丁酯和丙二醇甲醚醋酸酯，使用量为76.6t/a，则凹版油墨和柔性版油墨生产过程中TVOC产生量为1.72t/a，综合以上，本项目油墨生产过程中TVOC共计产生1.73t/a。
项目在水性油墨和油性油墨车间各搅拌机上均安装集气罩（共计3个集气罩），通过集气总管连接一套“UV光解催化+活性炭吸附”系统处理，最后由一根20m高排气筒排放。集气罩收集效率不低于90%，风机风量为4000m3/h，则有组织TVOC产生量为1.56t/a，产生速率为0.325kg/h，产生浓度为81.25mg/m3，“UV光解催化+活性炭吸附”系统处理效率不低于90%，则本项目TVOC有组织排放量为0.156t/a，排放速率为0.0325kg/h，排放浓度为8.13mg/m3，满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824—2019）表1标准（TVOC≤120mg/m3）。

（2）无组织废气
本项目人工投放颜料时间短，间歇投放，过程中会产生少量粉尘，呈无组织排放，根据国家生态环境部2019年4月8日印发的《第二次全国污染源普查 工业污染源产排污系数手册（试用版）》“2642 油墨及类似产品制造行业系数手册”，水性柔板油墨颗粒物产污系数为0.186kg/t-产品（原辅料），本项目水性柔板油墨中产生粉尘的主要是各种颜料，使用量为33.7t/a，则水性柔板油墨生产投料过程中无组织粉尘产生量为6.27kg/a；凹版油墨和柔性版油墨颗粒物产污系数为0.273kg/t-产品（原辅料），本项目凹版油墨和柔性版油墨中产生粉尘的主要是各种颜料，使用量为74.7t/a，则凹版油墨和柔性版油墨生产过程中无组织粉尘产生量为20.39kg/a，综合以上，本项目油墨生产过程中共计产生颗粒物0.027t/a，产生速率为0.0017g/s，通过车间重力沉降可以降低约30%的颗粒物，最终无组织粉尘排放量为0.019t/a，排放速率为0.0011g/s；项目有约10%的挥发性有机废气未被收集处理，呈无组织排放，排放量约为0.173t/a，排放速率为0.01g/s，本项目废气产排情况见表 5-5。

表5-5  废气污染物产排情况汇总
工序

排放源

污染物

污染物产生

产生量
治理措施

污染物排放

排放时间

h/a
排放量
产生废气量m3/h

产生浓度

mg/m3
t/a
工艺

处理效率

%

排放废气量m3/h

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

t/a
投料工序
无组织
粉尘

/

/

0.027
重力沉降

30

/

/

0.004

4800
0.019
搅拌、研磨等
1#排气筒
TVOC
4000

81.25

1.56
“UV光氧催化+活性炭吸附”系统+15m高排气筒（1#）

90

4000
8.13

0.0325
4800
0.156
无组织
/

/
0.173
加强通风，空气稀释

/
/

/
0.036

4800
0.173
2、废水

本项目水性墨生产用水量约0.49m3/d，全部进入产品，无废水产生；根据建设单位提供的数据，水性油墨车间每天最多生产3种颜色油墨，每天生产完一种颜色油墨就必须对设备进行一次清洗，每次清洗水量约60L水，产污系数0.95计，废水产生量约57L/d∙产品，则每天生产3种颜色油墨产生的设备清洗废水约为0.17m3/d，按颜色不同各用100L塑料桶进行收集，贮存在车间搅拌机旁，待第二天生产时继续按不同颜色油墨回用于配料不外排；油性油墨车间不使用水，设备采用溶剂清洗，清洗后溶剂返回当作辅料；生产车间地坪少量滴漏的物料采用干式清洁，即用抹布擦拭，无废水产生；项目砂磨机需要间接冷却，冷却水循环利用，循环量约为2m3/d，损耗量为循环量的10%，约0.2m3/d，则每年补充新鲜水60m3/a。

本项目劳动定员13人，除了2名值班人员在厂区住宿，其余均不在厂区食宿，值班人员生活用水根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019）中规定的参考数据，农村居民生活用水量按70L/（人·d ），其余员工只有少量清洁盥洗用水按30L/（人·d ），则本项目员工日常生活用水量为0.47m3/d，排水量的85%计，为0.4m3/d，120m3/a。废水中主要污染物为BOD5、CODCr、氨氮和总磷。由于本项目生活废水产生量较小，通过集水管网排入东侧紧邻的扬航塑料制品有限公司化粪池内（10m3），该公司化粪池满后委托大坝村村民清掏用作农作物施肥，不外排。

项目水平衡图见图5-2。
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图5-3  本项目水量平衡图  单位：m3/d

3噪声

本项目营运期噪声主要来自于砂磨机、高速搅拌机、气动隔膜泵、空气压缩机等机械设备，噪声源强在70-80dB（A）之间。

表5-6  项目运营期主要设备噪声源强值

序号

设备名称

数量（台）

源强值

1

砂磨机
7
80

2

高速搅拌机
3

70

3
气动隔膜泵
3
75

4
空气压缩机
2
75

5

运输车辆

2

72

4固体废物

本项目产生的固废包括一般固废和危险废物。

（1）生产固废

①废包装纸箱、包装袋、包装桶

项目各种树脂、颜料、乳液、助剂等使用后产生的废包装纸箱、包装袋、包装桶等，产生量约12.5t/a，暂存一般固废暂存间后由废品收购商收购。

②生活垃圾
项目有员工13人，生活垃圾产生量按0.5kg/（d·人）考虑，则生活垃圾产生量为6.5kg/d，1.95t/a，设置2个移动式袋盖垃圾桶，委托环卫部门清运处置。
（2）危险固废 
①废化学品包装桶

项目乙酸乙酯、正丙脂、异丙醇、丙二醇甲醚醋酸酯等化学药品使用后产生的废弃桶，产生量约1.92t/a，属于《国家危险废物名录》（2016年本）HW49其它废物中（900-041-49），须在危废间暂存后，定期交有危险废物处理资质单位处理，并建立转移联单。
②废活性炭

项目有机废气采用活性炭吸附装置净化处理，吸附有机废气后的活性炭为危废，为HW49其他废物中“非特定行业中化工行业生产过程中的废活性炭（HW900-039-49）”。根据污染源核算本项目约有1.557t/a的TVOC进入活性炭吸附装置，排放量为0.156t/a，因此吸附的TVOC量为1.401t/a，根据《现代涂装手册》（陈治良主编，化学工业出版社2010年第一版），活性炭的吸附容量一般为25%左右，则活性炭吸附TVOC的比例按1:4计，本项目活性炭填装量约为5.604t/a，为保证吸附效率，大约2个月更换一次，更换下来的废活性炭为国家规定的危险废物，委托有资质单位进行处置。

③UV光催化氧化设备废催化剂 

项目UV光催化氧化设备使用的催化剂为二氧化钛，需半年更换一次，每次更换催化剂的重量约为1kg，则项目UV光催化氧化设备废催化剂的产生量为 0.002t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版）的相关规定，废催化剂二氧化钛属于“HW50 废催化剂” 类别中的环境治理行业产生的废催化剂，危废代码为 772-007-50，经收集暂存于危废暂存间后委托有资质的单位定期清运处置。 

④UV光催化氧化设备废紫外灯管 

本项目UV光催化氧化设备采用紫外光对有机废气进行分解，在运营过程中会有废紫外灯管产生，产生量约为0.001t/a，根据《国家危险废物名录》（2016 版）的相关规定，废紫外灯管属于“HW29 含汞废物”类别中的生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”，危废代码为 900-023-29，经收集暂存于危废暂存间后委托有资质的单位定期清运处置。 

⑤废油墨、废油墨桶 

项目生产过程中产生的废油墨、废油墨桶（15kg、18kg、20kg规模的花兰桶），产生量约0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2016 版）的相关规定，废油墨属于“HW12 染料、涂料废物”类别中的“生产、 销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰，伪劣的油墨、染料、颜料、油漆”， 危废代码为 900-299-12；废油墨桶属于“HW49 其他废物”类别中的“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危废代码为900-041-49。经统一收集后储存于危废暂存间内，定期委托有资质单位清运处置。 

⑥擦拭滴漏油墨及物料抹布 

项目生产过程中投料均采用人工方式，难免会有少量物料滴漏在车间地坪，采用干式清洁，产生擦拭滴漏油墨及物料抹布，产生量约0.01t/a。根据《国家危 险废物名录》（2016 版）的相关规定，擦拭滴漏油墨及物料抹布属于“HW49 其他废物”类别中的“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危废代码为 900-041-49。经统一收集后储存于危废暂存间内，定期委托有资质单位清运处置。

⑦废机油 

项目对生产设备进行保养维修时，会产生一定的废机油，产生量约1kg/a，根据《国家危险废物名录》（2016 版）的相关规定，废机油属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”类别中的“车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，危废代码为900-214-08。经统一收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位清运处置。

⑧机修含油抹布、手套 

项目内因设备维护修理产生的含油抹布、手套等，产生量约为5kg/a，属于《国家危险废物名录（2016 版）》后附《危险废物豁免管理清单》，废弃的含油抹布、劳保用品（编号：900-041-49）可混入生活垃圾处理。因此，本项目含油抹布经统一收集 后与生活垃圾一同清运处置。

表 5-7 固体废物产生及处置情况表

序号

名称

产生量

属性

处置方式

1

废包装纸箱、包装袋、包装桶
12.5t/a

一般固废

暂存一般固废暂存间后由废品收购商收购
2
生活垃圾

1.95t/a

一般固废

统一收集后委托环卫部门清运处置。

3
机修含油抹布、手套

5kg/a

危险固废

属于《危险废物豁免管理清单》，与生活垃圾一同委托环卫部门清运处置

4

废化学品包装桶
1.92t/a
危险固废

项目内临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标 准》GB18597-2001，设置专门的危废暂存间，并交由有危险废物处置资质的单位清运处置。

5
废活性炭

5.604t/a

危险固废

6
UV 光催化氧化设备废催

化剂

0.002t/a

危险固废

7
UV 光催化氧化设备废紫

外灯管

0.001t/a

危险固废

8
废油墨、废油墨桶

0.5t/a

危险固废

9
擦拭滴漏油墨及物料抹布 
0.01t/a

危险固废

10

废机油

1kg/a

危险固废

建设单位拟在2#仓库东北角建设1间一般固废暂存间，占地面积30m2和1间危废暂存间，占地面积为10m2，对一般固废和危险废物进行收集。危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设，危废暂存间基础必须防渗；按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设立警示标志，门口需粘贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内粘贴企业《危险废物管理制度》，盛装危险废物的容器上必须粘贴危险废物标签。




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	
	
	
	产生浓度mg/L
	产生量

t/a
	排放浓度

mg/L
	排放量

t/a

	大

气

污

染

物
	施

工

期
	无组织扬尘
	TSP
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	
	
	施工机械废气
	燃油尾气
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	
	运

营

期
	投料
	无组织TSP
	0.027t/a
	0.019t/a

	
	
	搅拌、研磨等
	TVOC
	1.557t/a
	0.156t/a

	
	
	
	无组织TVOC
	0.173t/a
	0.173t/a

	水

污

染

物
	施

工

期
	施工废水
	SS
	少量
	经沉淀后用于场地洒水降尘，不外排

	
	
	生活污水
	COD、BOD5
SS、NH3-N
	0.18m3/d
	

	
	运

营

期
	生产污水
	水性油墨设备清洗
	30m3/a
	全部返回当作原料不外排

	
	
	
	冷却水
	2m3/d（循环量1.8m3/d，补充水0.2m3/d）
	循环利用不外排

	
	
	生活污水
	CODcr、BOD5、NH3-N、T-P
	120m3/a
	排入租用场地原有化粪池内，定期委托周边村民清掏用作农作物施肥，不外排。

	噪

声
	施

工

期
	施工设备及 运输车辆
	噪声
	82dB（A）～95dB（A）
	距离衰减

	
	运

营

期
	砂磨机、高速搅拌机、气动隔膜泵、空气压缩机等
	噪声
	70dB（A）～80dB（A）
	隔声、基础减震、距离衰减

	固

废
	施

工

期
	土建施工
	弃土方
	少量
	场内平衡

	
	
	
	建筑垃圾
	少量
	按相关部门要求清运处置

	
	
	施工人员生活
	生活垃圾
	5kg/d
	委托当地环卫部门定期清运

	
	运

营

期
	投料工序
	废包装纸箱、包装袋、包装桶
	12.5t/a
	暂存一般固废暂存间后由废品收购商收购

	
	
	员工生活
	生活垃圾
	1.95t/a
	统一收集后委托环卫部门清运处置。

	
	
	设备维护检修
	机修含油抹布、手套
	5kg/a
	属于《危险废物豁免管理清单》，与生活垃圾一同委托环卫部门清运处置

	
	
	投料工序
	废化学品包装桶
	1.92t/a
	暂存于危险废物暂存间，交由有资质的单位进行处置

	
	
	UV光氧催化+活性炭吸附一体化设备
	废活性炭
	5.604t/a
	

	
	
	
	UV光催化氧化设备废催化剂
	0.002t/a
	

	
	
	
	UV光催化氧化设备废紫外灯管
	0.001t/a
	

	
	
	生产车间
	废油墨、废油墨桶
	0.5t/a
	

	
	
	
	擦拭滴漏油墨及物料抹布
	0.01t/a
	

	
	
	设备维护检修
	废机油
	1kg/a
	

	主要生态影响：（不够时可附另页）
由于本项目占地租用昆明扬航塑料制品有限公司预留场地，已经进行过水泥硬化，场地内无原生植被存在，只有零星的杂草，生态环境非常单一，项目区无国家、云南省珍稀濒危保护动植物，因此，本项目建设对生态环境的影响是可以接受的。




表七、环境影响分析

	一、施工期环境影响分析

1、施工期主要活动

本项目施工期为2020年6月至2020年9月，共3个月。施工进度划分为建筑及安装工程、室外及公共配套工程和设备调试阶段。建筑及安装工程包括桩基工程、主体工程、水电安装及内外装饰工程；工人不在场地食宿；主要施工方式为半机械化、半人工方式。

2、施工期环境空气影响分析

施工期产生大气污染物主要来自施工扬尘、施工机械燃油烟气和运输车辆产生的尾气，其中以施工扬尘的产生量较大、影响范围也较广。

（1）施工扬尘影响分析

依据工程分析，施工过程由于基础施工、建筑材料的运输、装卸、堆放等形成施工扬尘，扬尘属无组织排放，使空气中粉尘颗粒物浓度升高，影响施工场地周围的空气环境质量。扬尘量的大小与诸多因素有关，本次分析采用类比法对空气环境影响进行分析。

施工所产生的粉尘颗粒粒径较大，在无风时其飞扬过程中沉降速度较大，很快就落至地面，影响的范围比较小，仅局限在施工现场及附近。但在有风时，施工场所附近地面空气中的悬浮颗粒物的浓度将比平时高出几倍或几十倍，因而将大大超过GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准的要求，局部区域短时间内甚至将超过二级标准的限值。施工期间产生的粉尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据北京市环境科学研究院等单位在市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.47mg/m3。当施工场地设有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的二级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

本项目年平均风速为2.2m/s，施工现场地面已经硬化，因此本项目施工现场产生的扬尘影响不会大于类比的北京市建筑工地。本项目距离最近的村庄为西南面约595m的白沙坡村。为减小施工扬尘对环境空气的影响，本环评要求建设方在施工时应做到以下几点：

①对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，减少扬尘量；

②控制车辆行驶速度，同时车辆装载不能过满，尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，定时洒水压尘；

③风速过大时，停止施工作业，并遮盖堆存的材料；

综上所述，通过采取合理有效的抑尘降尘措施，可防止和最大限度地减缓扬尘等大气污染物对环境空气质量和周围保护目标的影响。

（2）施工机械、运输车辆废气的影响分析

施工机械及各型运输车辆使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放燃油废气。在主体施工及装修、安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如输送泵、振捣器、电焊机、电钻、角向磨光机等，一般不会产生废气。

施工机械废气主要是NOx、CO和烃类等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源，无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。

3、施工期地表水环境影响分析

施工人员生活污水影响项目施工期对地表环境质量影响的主要因素为施工人员生活污水和少量的土建工程施工废水。

（1）施工人员生活污水影响

本项目施工时预计3个月，施工期的施工人员最多时约10人，不在现场食宿，依托昆明扬航塑料制品有限公司厕所，现场不建旱厕。施工人员只有少量的清洁废水，按照每人用水量20L/d计，总用水量为0.2m3/d，施工人员总污水排放量为0.18m3/d。类比类似施工生活污水排放浓度为CODcr为300mg/L，BOD5为200mg/L，SS为 300mg/L。施工生活废水排入租用场地原有化粪池内（2m3），定期委托周边村民清掏用作农作物施肥，不外排。

（2）施工废水

项目土建工程很少，因此施工废水主要为为材料冲洗废水、场地冲洗废水等，与大多数建筑工程一样，该项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：施工废水悬浮物浓度500mg/L～2000mg/L，pH值 9～12，该项目施工废水所含悬浮物浓度属上述浓度变化范围的中等水平。本项目施工废水很少，集中收集后排入场地设置的沉淀池（容积2m3）沉淀处理后，可回用于场地洒水降尘等。

综上，项目施工期废水得到有效处置，对环境影响可接受，随着施工期结束，施工期废水影响也随之结束。
4、施工期声环境影响分析

（1）噪声源及源强

据调查，施工常用机械设备有：运输车辆、电钻等。各施工阶段的主要噪声源及其在1m处的声级值见工程分析表5-4。

（2）施工机械噪声衰减预测

采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测公式如下：

L2＝L1－20lg(r2/r1)         （1）

式中：Lr—距声源r处的A声压级，dB(A)；

Lr0—距声源r0处的A声压级，dB(A)；

r—预测点与声源的距离，m；

r0—监测设备噪声时的距离，m。

同时，各受声点的声源叠加按下列公式计算：
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式中：Li——第i个声源声值；

LA——某点噪声总叠加值；

n——声源个数。

由此，主要施工机械在不同距离处的贡献值预测结果见表7-1。

表7-1 施工噪声值随距离的衰减值   dB（A）

设备名称

1m

10m

30m

75m

120m

130m

150m

220m

230m

290m

300m

运输车辆

82

62

52

44

40

39

38

35

34

32

32

振捣器

88

68

58

50

46

45

44

41

40

38

38

切割机

86

66

56

48

44

43

42

39

38

36

36

空压机

95

75

65

57

53

52

51

48

47

45

45

电钻

90

70

60

52

48

47

46

43

42

40

40

电锯

85

65

55

47

43

42

41

38

37

35

35

施工期多台设备同时运转噪声预测值具体见下表。

表7-2  多台机械设备同时运行的噪声预测值 dB（A）

噪声源

1m

10m

30m

75m

120m

130m

150m

220m

280m

290m

300m

预测值

97.5
77.5
67.5
59.5
55.5
54.5
53.5
50.5
48.5
47.5
47.5
从上表预测结果可知，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，在不同的施工阶段中，昼间30m以外，夜间130m以外可满足 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求。

项目环境保护目标中最近的居民点为西南面约595m的白沙坡村，项目施工对周边声环境质量影响不大，但施工运输车辆对沿途的村庄有一定影响，施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行，以减小运输车辆噪声对沿途村庄的影响。建设单位应要求施工方文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

综上所述，由于项目施工区离周边环境敏感点距离较远，施工噪声对周围环境影响可接受，而且施工期是短暂的，施工期结束，所产生的噪声影响也将消失。

5、施工期固废影响分析

（1）弃土及建筑垃圾

项目占地为租用昆明扬航塑料制品有限公司预留地，原来为水泥地面，因此本项目基础开挖量较少，产生的弃土方很少，能做到挖填平衡。项目施工期所产生的建筑垃圾分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的则应及时清理出施工现场，按相关部门要求清运处置。

（2）生活垃圾

工程施工时，施工区内施工人员的食宿地将产生一定量的生活垃圾，按每人每天0.5kg计算，施工人员按10人计算，生活垃圾产生量约为5kg/d。施工期生活垃圾主要为有机废物，包括剩饭菜、粪便等，如不及时进行清理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。故对施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，回收可利用物质，将生活垃圾的减量化、资源化后，委托环卫部门定期清运处置。

综上所述，施工期间所产生的各类固体废弃物均采取了相应的处置措施及污染防治措施，施工期固体废弃物处置方案较为合理，对外环境的影响不大。

6、施工期生态环境影响

由于本项目占地租用昆明扬航塑料制品有限公司预留场地，已经进行过水泥硬化，场地内无原生植被存在，只有零星的杂草，生态环境非常单一，项目区无国家、云南省珍稀濒危保护动植物，因此，本项目建设对生态环境的影响是可以接受的。

二、营运期环境影响分析

1、大气环境影响分析

根据工程分析，项目运营期产生的废气主要包括粉尘和TVOC；其中粉尘为无组织排放；TVOC经集气罩收集后由“UV光氧催化+活性炭吸附”系统处理后有组织排放，未被集气罩收集的TVOC呈无组织排放。
（1）大气环境影响评价工作等级确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3规定的工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 

①Pmax 及 D10%的确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：
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式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

②大气评价工作等级划分 

按评价工作分级按照表7-3的分级判据进行划分。 

表7-3 大气评价工作等级划分

评价工作等级

评价工作分级判据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax＜1%

③评价因子和评价标准筛选

根据项目工程分析结果，本次预测选取颗粒物和TVOC作为评价因子进行预测。项目位于富民县工业园白石岩-大白坡片区，属大气环境功能二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准，评价因子和评价标准见下表。
表7-4  评价因子和评价标准表 *
评价因子

功能区

取值时间

标准值(μg/m3)

标准来源

TSP

二类限区

24h

900

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

TVOC

二类限区

8h

1200
《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D
*根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍折算为1h平均质量浓度限值。因此本次预测TSP取值为900μg/m3，TVOC取值为1200μg/m3。

④污染源参数

本项目污染源排放参数表见表7-5、7-6。
表7-5  点源参数表

污染源名称

污染物名称

排气筒底部中心坐标(o)
排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流速（m/s）

烟气温度/℃

年排放小时数/h

污染物排放速率/（kg/h）

经度

纬度
1#排气筒

TVOC
102.476272
25.258733
1699

20

0.3

15.73

25

4800

0.0325
表7-6  面源污染源参数表

名称

面源起点坐标(o)
面源海拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放速率/（kg/h）

X

Y

TSP

102.476277
25.258813
1702
23.7
14.4
7
4800

0.004
TVOC
0.036
⑤估算模式参数设置

本项目估算模型参数表见表7-7。
表7-7  估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项
城市/农村
农村

人口数（城市选项时）

/
最高环境温度/℃
33.4
最低环境温度/℃
-7
土地利用类型

农田

区域湿度条件

湿润

是否考虑地形

考虑地形

(是    (否

地形数据分辨率/m
90
是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

(是    (否

岸线距离/m
/
岸方向线/º
/
⑥评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的 AERSCREEN 模型进行分析判定，本项目所有污染源的正常排放的污染物的 Pmax 和 D10%预测结果见下表：

表 7-8  Pmax 和 D10%预测和计算结果一览表

污染源名称

排放工况

评价因子

评价标准

Cmax

Pmax

离源距离

D10%

生产车间1#排气筒

正常排放

TVOC

1200μg/m3
13.16μg/m3
1.097%

54m

/

矩形面源

生产车间
/

TVOC
1200μg/m3
78.79μg/m3
6.566%

14m

/

/

TSP

900μg/m3
8.667μg/m3
0.01%

14m
/

根据上表可知：在正常排放工况下，本项目大气环境影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

项目正常排放工况下各污染物最大落地浓度和占标率均小于10%，对区域环境空气影响不大。根据工程分析，运营期有组织TVOC排放量为0.156t/a，无组织TVOC排放量为0.173t/a，无组织颗粒物排放量为0.019t/a，各类大气污染物的产生量均不大，且采取了相应的处置措施，经处理后的大气污染物排放量不大，项目产生的有组织TVOC排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，无组织TVOC排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值标准，均实现达标排放，对外环境的影响不大。在项目运营期间应派专人负责环保设备的运营管理，定期对集气罩、“UV 光氧催化+活性炭吸附”系统等环保设备进行检修并记录检修情况，及时更换活性炭和 UV设备的催化剂和紫外灯管，保证环保设施的处理效率，实现废气的达标排放。

若出现事故排放情况，建设单位应暂停生产，对环保设备进行检修，待“ 集气罩+UV 光氧催化+活性炭吸附系统” 修复完善后再恢复生产，避免非正常排放废气对环境的影响。

（2）无组织废气影响分析
本项目无组织废气影响分析采用对距离面源最近的厂界进行贡献浓度预测分析，因挥发性有机废气无组织排放标准以非甲烷总烃（NHMC）作为执行污染物，因此，本次预测也以NHMC计。项目厂界无组织排放气体浓度贡献值预测见表7-9。

7-9 项目无组织废气厂界浓度贡献值预测一览表  单位（mg/m3）

项目名称
污染物
东厂界
南厂界

西厂界

北厂界

执行标准
是否达标
生产车间
/
23.8m
6.49m
4.5m
10.5m 
/
/
预测浓度
颗粒物
0.007536
0.005474
0.005077
0.006606
1
达标
NHMNC
0.068515
0.049762
0.04615
0.060053
10
达标
根据表7-9分析，本项目无组织颗粒物厂界浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，1.0mg/m3；无组织NHMC厂界浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值标准（监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3；监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3），无组织废气对周围环境影响很小。
（3）有机废气处置方式可行性分析

本项目运营过程中产生的有机废气采用“UV 光氧催化+ 活性炭吸附”系统进行处理。项目分别在水性油墨和油性油墨车间各搅拌机上均安装集气罩（共计3个集气罩），通过集气总管连接一套“UV光解催化+活性炭吸附”系统处理，最后由一根20m高排气筒排放。集气罩收集效率不低于90%，风机风量为4000m3/h，处理效率不低于90%。

目前，集气罩技术已经比较成熟，集气罩收集效率与集气罩尺寸大小，距离废气口的距离，以及废气的排气方向，风机风量都有关系，通过降低集气罩高度和设置足够的集气罩投影面积、足够的风量和风压，集气罩可以满足收集率能达到90%以上，本环评要求风机风量达到4000m3/h，有足够的风量和风压，另委托专业单位进行集气罩设计安装，在不影响生产操作的前提下尽量降低集气罩高度，增加集气投影面积，可以满足废气收集要求。

本项目产生的废气主要是醇类、醚类、酯类等挥发性有机废气，以TVOC表示，而且在工艺过程中经树脂及各种助剂粘合后挥发的废气产生量不大，且属于低浓度废气，根据云南省生态环境厅《关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通[2019]125号）文件要求，本项目首先工艺设备均在相对密闭厂房内进行，其次，有机废气采用吸附法，并且是“UV 光氧催化+活性炭吸附”组合工艺，而非单级处理，处理效率能达到90%，符合通知中“去除效率不低于80%”要求，该工艺广泛应用在处理石油化工、制药、喷漆、烤漆、印刷等有机废气行业，而且效果理想。

UV光氧催化废气净化是利用高能臭氧UV 紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需要与氧分子结合，进而产生臭氧。臭氧对紫外线光束照射分解后的有机物具有极强的氧化作用，对有机废气有良好的处理效果。有机气体进入到装有特殊频段的高效紫外线灯管的 UV 高效光解氧化模块的反应腔后，高能 UV 紫外线光束及臭氧对有机气体进行协同分解氧化反应，使有机气体物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳。未能有效去除的有机废气再经活性炭吸附装置吸附。

吸附法是利用活性炭对有机成分的吸附作用，使有害成分从气体中分离出来。在处理有机废气的方法中，吸附法应用极为广泛，与其他方法相比具有去除效率高、净化彻底、能耗低、工艺成熟等优点；缺点主要是当废气中有胶粒物质或其它杂质时，吸附剂容易失效。吸附法主要适用于中低浓度的有机废气净化。决定吸附法处理效率的关键是吸附剂。对吸附剂的要求一般是具有密集的细孔结构，内表面大，吸附性能好，化学性质稳定，耐酸碱、耐水、耐高温高压，对空气阻力小等特点，常用的吸附剂有活性炭、活性氧化铝、人工氟石、炉灰渣等。在目前应用的吸附剂中活性炭性能最好，应用最广泛。

活性炭又分颗粒状和纤维状两类，相比较而言，颗粒状活性炭气孔均匀，除小孔外，还有0.5-5μm的大孔，比表面积一般为600～1600m2/g，被处理气体要从外向内扩散，通过距离较长，所以吸附解吸均较慢，经过氧化处理过的颗粒状活性炭具有更强的亲和力，一般用于固定床式活性炭吸附法。
而纤维状活性炭气孔均较小，
比表面积大，它是靠分子间相互引力发生吸附，相互不发生化学反应，是物理吸附过程，小孔直接开口向外，气体扩散距离短，吸附解吸均较快，一般用于吸附浓缩法。

随着环保技术的发展，目前市面上正规厂家提供的“UV 光氧催化+活性炭吸附”装置对有机废气及臭气的去除率均能保证达到90%以上，根据本环评预测结果，采用该工艺后项目产生的有机废气可实现达标排放。根据《吸附法工艺有机废气技术规范要求》（HJ 2026—2013）中3.13条净化效率计算公式，可以计算得本项目废气污染物净化效率能达到89.99%（≈90%），因此采取“UV 光氧催化+活性炭吸附”系统处理有机废气的措施可行。本环评要求建设单位委托有设计资质的环保设备厂家进行废气设施设计、安装等，确保设施设计符合《吸附法工艺有机废气技术规范要求》。
（4）排气筒设置合理性分析 

①排气筒高度合理性分析
企业设置排气筒个数1个，编号1#排气筒，高度20m，内径0.3m。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）7.1“排气筒高度除遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑物5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”。本项目厂房标高楼顶标高约为1693m，排气筒底座标高位于厂房北侧窗户标高约1699，排气筒顶部标高1719，项目周围200m范围内标高最高的建筑是项目西侧紧邻富民薪冶工贸有限公司入口右侧办公楼，楼顶标高约1710m，因此，项目排气筒能做到“高出周围200米半径范围的建筑物5m以上”，排气筒高度合理。

②排气筒出口烟气流速合理性分析

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）第5.6.1 条规定，排气筒出口处烟气速度不得小于按下式计算出的速度Vc的1.5倍。
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式中：V10——10m 高处环境风速的多年平均值，2.2m/s；

 H——排气筒高度，20m；

 P——风廓线幂指数，田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区，取值0.16。

Γ（x）——伽马函数，查表得0.9397。
计算结果及排气筒烟气流速合理性分析见表7-10。 

表7-10 排气筒出口烟气流速合理性分析一览表

排气筒编号

排气筒

1.5Vc

（m/s）

排气量m3/h
直径

高度

出口流速（m/s）

1#
4000

0.3
20

15.73

7.83

从上表分析，项目排气筒出口烟气流速符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的技术要求，同时满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）5.3.5要求。

综上，本项目设置排气筒高度、内径及出口流速满足相关要求，设置合理。

（5）大气影响分析结论

项目有机废气采用“UV 光氧催化+活性炭吸附”系统处理后，由20m高1#排气筒排放，可实现达标排放，对周边环境影响较小。

项目无组织粉尘经重力沉降，无组织TVOC产生很小，经空气自然稀释净化对周围环境影响较小。

建设项目大气环境影响评价自查表见报告后附表一。
2、水环境影响分析

（1）水环境影响评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目，根据工程分析，本项目无废水排放，根据HJ2.3-2018中5.2评价等级确定表1，评价等级为水污染影响型三级B，可不进行水环境影响预测，本项目针对废水处理设施的可行可靠性进行重点分析。

（2）污水产生情况

运营期间，水性油墨车间设备清洗废水产生量约0.08m3/d，回用不外排；项目冷却水使用量为2m3/d，蒸发损耗0.2m3/d，循环利用1.8m3/d，不外排；员工办公生活废水产生量为0.4m3/d，废水中的主要污染物为CODCr、BOD5、 NH3-N、总磷，属低浓度有机废水。

（3）项目所在区域排水现状
本项目所在哨箐组团目前未建设集中污水处理系统，也无市政污水管网分布，按照《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审査意见的函》云环函[2016]10号，要求入园企业要建设生产废水处理和回用设施，加快环保基础设施建设，按照雨污分流、生产废水和生活污水分流、分散与集中处理相结合的原则，采取企业自行处理与园区集中处理相结合的方式，规范设计和建设各工业片区初期雨水收集系统、事故水收集系统、生活污水、生产废水的收集处理系统和回用系统。因此，目前园区企业均通过自建污水处理设施，废水处理达标后排入螳螂川或建设回用措施做到废水不外排。

（4）项目废水处置方式及走向

本项目执行雨污分流体制，①雨水：项目区雨水沿道路排水沟进入螳螂川；②清洁下水：项目砂磨机需要进行冷却，产生的清洁下水为冷却水，循环利用不外排；③污水：水性油墨车间设备清洗废水全部返回当作原料不外排；员工办公生活废水排入东侧紧邻扬航塑料制品有限公司化粪池内，池满后委托大坝村村民清掏用作农作物施肥。综上，本项目废水处理措施满足《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审査意见的函》云环函[2016]10号的相关要求。
（5）污水处理设施可行性分析

本项目产生的生活废水0.4m³/d，而东侧紧邻的扬航塑料制品有限公司化粪池容积为10m3，根据扬帆塑料厂估算，其员工生活用水量约1.5m/d，其设置的化粪池完全能满足自身和本项目的生活废水处理，因此，本项目生活废水可做到不外排，对周边环境造成的影响是可以接受的；本项目砂磨机需要间接冷却，冷却水循环用量约2m3/d，项目设置20m3的冷却水循环池能满足冷却用水要求。
（6）项目对地表水环境的影响

项目水性油墨车间设备清洗废水全部返回当作原料不外排，冷却水循环利用不外排，对地表水环境无影响；员工办公生活废水排入东侧紧邻扬航塑料制品有限公司化粪池内，池满后委托大坝村村民清掏用作农作物施肥。项目废水可以得到妥善处置，对螳螂川水环境影响不大。

3、地下水环境影响分析

（1）地下水评价等级确定

本项目为油墨生产项目，工艺只有简单的混合和分装，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境(HJ 610—2016）》附录A，本项目属于III类项目，项目位于富民县工业园白石岩-大白坡片区，周边区域范围内无集中式饮用水水源取水点及其依法划定的保护区等“较敏感”内容，因此项目所处区地下水环境敏感程度为“不敏感”，地下水评价等级为三级。

（2）项目区域水文地质条件

本项目位于富民县工业园白石岩-大白坡片区哨箐组团白沙坡，出露地层以中侏罗统上禄丰群（J2）、下侏罗统-上三迭统（T3—J1）紫色泥岩、泥质粉砂岩及二迭系峨嵋山组（P2β或P1-2b）玄武岩为主，次为二迭系栖霞茅口组（P1p+m）灰岩。盆谷及河床分布有冲洪积砂质粘土、砂砾石土层。

区内以基岩裂隙水为主，次为松散孔隙水。

松散孔隙水主要赋存于残坡积粘性土及河床冲洪积层中，残坡积粘性土层富水性弱，而盆谷、河床冲洪积层富水性不均，富水性弱—中等，近螳螂川河床的砂砾石土层富水性较强，孔隙水受江水污染；裂隙水赋存于禄丰群地层及玄武岩中，禄丰群地层以泥质岩类为，富水性极弱，玄武岩地层浅部含风化裂隙水，富水性中等，深部富水性则变弱。基岩裂隙水主要接受大气降水的补给，向河谷排泄，区内地层总体富水性较弱，泉水流量小于0.1升/秒，接受大气降水的补给，向螳螂川排泄。

（3）地下水补给、迳流、排泄条件

大气降雨和上游基岩水的侧向补给是本区第四系松散岩类孔隙水的补给来源。本区地下水的补给受降水量严格控制，雨季为地下水的主要补给区段，在早季则是地下水补给地表水。

本区地下水的径流排池受地形条件控制，主要沿沟谷成比较均匀的线状排泄。第四系松散岩含水层厚度较薄，富水性弱，加之透水性较好，在地形低洼部位沿基岩面适宜地段呈下降泉的形式排泄，部分垂直向下渗入裂隙溶隙含水层，剩下的在地形低洼处以散浸的形式出露。第四系松散岩含水层有补给、径流、排泄途径短，有就近补给就近排泄的特点。

基岩裂隙溶隙地下水主要赋存于浅部风化带内，裸露岩层受降雨补给，埋藏部分主要受上部的第四系松散岩含水层下渗地下水补给。沿溶隙、溶孔向深部迳流，多在河谷边缘以泉的形式集中排泄，最终在下游1170m流入螳螂川，项目所在地至螳螂川岸斜坡地带地下水均处于补给径流区内，总体场地水文地质条件简单。

（4）地下水环境质量现状
建设单位委托云南环绿检测技术有限公司于2020年5月23日~24日对区域地下水环境质量现状进行了采样监测，监测结果见表三中表3-3和表3-4，1#—白沙坡水井（场地上游）和3#—大坝村水井（场地下游）监测数值对比分析，大部分监测因子数据差别不大，只有亚硝酸盐、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物指标差别较大，总体下游要稍微比上游好，可能与两处监测点地下水地层岩性、包气带厚度、渗透性、地下水埋深等有关系，但地下水环境质量现状监测点的监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准值，说明当地地下水环境质量良好。
（5）项目对地下水的污染途径

本项目所处区域为地下水补给径流区，对地下水的污染途径主要为仓库原辅料、成品贮存区、车间生产区域垂直下渗，引起地下水污染。

（6）项目对地下水的影响

项目所有参与工艺生产的设备均为钢化设备，且装置在地面硬化，并进行地表防渗的车间内，正常工况条件下，工艺生产的原料不与地面接触，不会产生地下水影响；非正常工况条件下，如人工投料倾倒至车间地面或原辅料中化学溶剂容器破损发生渗漏。根据水文地质，区域基本位于泥岩、泥质砂岩及玄武岩地层分布区，或基岩裂隙水与孔隙水交接过渡区，地层富水性弱，包气带岩土体防污染性较好，有利于地下水的污染保护。因此，项目所在区内岩土体总体上防污染性好，在地表采取严格防渗的情况下，上边界渗漏物质难以通过防渗层进入含水层，评价认为本项目在采取相应防渗措施的情况下，项目运营对区域地下水的影响是可控的，项目建设对地下水的影响较小。
（7）地下水环保措施 

根据项目实际情况，项目防渗分区如下：

表7-11 项目防渗分区设置情况一览表

防渗区分区

防渗区域

防渗要求

重点防渗区

危废暂存间

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求，防渗系数k≤1.0×10-10cm/s
建议采用黏土+混凝土+防渗涂层，具体设计方案及施工，必须委托资质单位进行。
一般防渗区

生产车间

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，防渗系数k≤1.0×10-7cm/s

仓库

一般固废暂存间

简单防渗区

办公生活区
一般混凝土进行地面硬化
/

消防水池

厂区道路

（8）地下水环境影响评价结论
正常工况条件下，工艺生产的原料不与地面接触，不会产生地下水影响；非正常工况条件下，在地表采取严格防渗的情况下，项目运营对区域地下水的影响是可控的，项目建设对地下水的影响较小。

4、声环境影响分析

本项目位于2类声环境功能区；项目建成投入使用后，噪声源为各类设备，全部置于厂房内部，噪声源强在70～80dB（A），对周边环境影响较小，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，且受影响人口变化不大，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价定为三级，评价范围为项目厂界外围200m区域。本环评通过导则推荐的噪声预测软件对项目噪声进行影响预测和分析。

预测时假设各设备同时运行，首先对各噪声源进行叠加，分贝叠加公式如下：

Lpi=10lg(∑100.1Lpi)

再通过距离衰减公式，分析施工噪声对外环境的影响，即：

LA(r)=Lro-201g(r/ro)-△L

式中：LA(r)——距声源r米处受声点的A声级；

Lro——参考点声源强度(dB)；

r——预测受声点与源之间的距离(m)；

r0——参考点与源之间的距离(m)；

△L——其他衰减因素；

表7-12  项目设备与厂界最近距离  单位：m
声源名称

与厂界之间的距离

东

南

西

北

砂磨机

40
25 

10 

10 

高速搅拌机

40 

25
10 

10 

气动隔膜泵

45
15
20 

20 

空气压缩机

45
15
20 

20 

由于生产设备均设置于生产车间内，生产设备安装减震垫，车间可起到一定的隔声降噪效果，本次设备隔声减振及墙体隔音等衰减因素△L取15dB(A)噪声经过距离衰减、叠加、等效室外噪声级后，见表7-13。

表7-13 不同距离噪声贡献值表 单位：dB(A)

主要设备

东场界

南场界

西场界

北场界

等效噪声源

34.8
39.7
48.4
48.4
本项目噪声源主要为生产设备运转时产生的噪声，经过厂房隔声、距离衰减、空气吸收的衰减等影响，根据预测，在厂界处噪声值达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。

本项目车间属于厂房，设备布置是分散的，项目生产设备主要为搅拌机、砂磨机等，且不会全部同时开启，生产加工设备经过厂房隔声后，对外部环境影响较小；项目周边最近的声环境敏感目标是西南面595m白沙坡村，根据现场踏勘，在本项目采取隔声减振措施后，生产过程中噪声对敏感目标的影响是可以接受的。为进一步降低运营期间噪声对周边环境的影响，本环评报告要求建设单位在运营期采取以下措施：

①选用低噪声设备，且设备应定期维护保养，避免设备噪声增大。

②进入项目区内的运输车辆应减速并禁止鸣笛。

③生产设备均设置于生产车间内，高振动设备安装减震垫

5、土壤环境评价

（1）土壤环境评价等级确定

本项目为油墨制造项目，只进行单纯混合搅拌和分装，无萃取、合成等化学工艺，也无化学反应产生，根据《环境影响技术导则 土壤环境2018（试行）》表A.1中注1：仅切割组装的、单纯混合和分装的、编织物及其制品制造的，列入Ⅳ类，本次环评对土壤环境影响进行了简单分析。
（2）建设项目运行过程存在的污染因子

项目运行过程中大气污染因子主要是投料、搅拌、砂磨等工序过程中产生的颗粒物和TVOC；固废的污染物主要是生活垃圾、废包装纸箱、包装袋、包装桶，生产过程中的废化学品包装桶、废活性炭、废机油等危险固废；项目油性油墨原料中的乙酸乙酯、正丙脂、异丙醇、丁酯和丙二醇甲醚醋酸酯等化学溶剂。

（3）建设项目土壤环境现状调查

建设单位委托云南环绿检测技术有限公司于2020年5月24日对区域土壤环境质量现状进行了采样监测，监测结果见表三中表3-5、表3-6和表3-7，根据监测结果，本项目厂址内3个表土监测点土壤监测指标均能够达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值的要求。

（4）建设项目土壤环境影响分析

1）建设项目污染因子对土壤的影响途径

项目土壤环境的影响途径主要是生产过程废气排放的大气沉降对周围土壤的影响。同时考虑油性油墨原辅料中的乙酸乙酯、正丙脂、异丙醇、丁酯和丙二醇甲醚醋酸酯等化学溶剂地面漫流影响途径。

2）跑冒滴漏对土壤的影响

主要是油性油墨原辅料中的乙酸乙酯、正丙脂、异丙醇、丁酯和丙二醇甲醚醋酸酯等化学溶剂通过跑、冒、滴、漏的方式进入土壤中，通过下渗进入土壤。项目乙酸乙酯、正丙脂、异丙醇、丁酯和丙二醇甲醚醋酸酯等化学溶剂采用180kg塑料桶装，跑、冒、滴、漏主要发生在人工搬运、投料过程及危废暂存过程，产生量很小，项目1#、2#仓库、生产车间和危废暂存间均采取严格防渗、防溢流措施，可有效避免发生各种化学溶剂发生下渗的情况。

3）废气排放对土壤的影响

根据大气环境影响分析，项目有机废气采用“UV 光氧催化+活性炭吸附”系统处理后，由20m高1#排气筒排放，项目产生的有机废气可实现达标排放，对周边环境影响较小。项目无组织粉尘经重力沉降，无组织TVOC产生很小，经空气自然稀释净化对周围环境影响较小，所以废气的大气沉降对周围土壤的影响较小。

综上所述，建设项目在做好挥发性有机废气达标排放，原辅料贮存做好防渗、防溢流措施，危废暂存间做好防渗、防雨措施的情况，对建设项目周围土壤环境的影响较小。

（5）建设项目土壤环境影响防治措施

1）废气中污染物对土壤环境影响采取的防治措施

①从源头控制措施

加强废气防治设置的维护，保证集气罩收集效率，保证“UV光氧催化+活性炭吸附”系统的处理效率，确保处理后的废气达标排放。
②影响过程防控措施

对建设项目占地范围内能够硬化的地方尽量采取硬化，不能硬化的地方采取绿化措施，减少废气沉降污染物对土壤环境的影响。

2）对建设项目原料、成品渗漏的防治措施

对建设项目1#、2#仓库和生产车间采取重点防渗，在原辅料和成品油墨贮存区设置防溢流措施，防止可能发生的地面漫流对土壤环境的影响。

3）固体废物防治措施

危废暂存间设置在仓库内（2#仓库东北角），并采取有效的防雨、防溢流、防风，且地面采取重点防渗措施。

（6）建设项目土壤环境影响评价结论

建设项目场址土壤环境现状质量能够满足《土壤质量标准 建设用地土壤污染管控标准》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值的要求。

项目运行过程产生的污染物在采取源头防控，过程防控的措施后，对周围土壤环境影响较小，建设项目对周围土壤环境的影响是可以接受的。

6、固体废物影响分析 
项目运营过程中产生的固体废物分为一般固体废物（废包装纸箱、包装袋、包装桶、生活垃圾）和危险废物（废化学品包装桶、废油墨、废油墨桶、擦拭滴漏油墨及物料抹布、废机油，以及活性炭+UV光氧催化废气处理设备产生的废活性炭、废催化剂、废紫外灯管，机修含油抹布、手套）。

（1）一般固体废物

①废包装纸箱、包装袋、包装桶：暂存一般固废暂存间后由废品收购商收购。

②生活垃圾：收集于生活垃圾桶内，委托环卫部门清运处置。

（2）危险废物

①机修含油抹布、手套：属于《国家危险废物名录（2016 版）》后附《危险废物豁免管理清单》，经统一收集后与生活垃圾一同清运处置。

②废油墨、废油墨桶、擦拭滴漏油墨及物料抹布、废活性炭、UV光催化氧化设备废催化剂、UV光催化氧化设备废紫外灯管、废机油等危险废物均委托相关有资质单位进行清运处理。

综合分析，项目固体废物都有合理的处置去向，处置方式可行，处置率达到100%，对周边环境影响较小。

本次评价要求建设单位新建1间危废暂存间，占地面积为10m2，暂存间应满足防腐、防渗、防溢、防盗、防火要求，并设立警示牌，将各类危险废物采用专用收集桶收集存放于危废暂存间内，并粘贴危险废物标签，定期委托相关有资质单位进行清运处理。危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）严格执行，危险废物外运时需要严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，并做好危废转移台账记录。并采取以下措施：

①应建造专用的带有门和窗户的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。要防风、防雨、防晒，不允许有其他杂物，有防火设施（如防火沙、消防栓等），禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品；

②危废暂存间必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防” 措施，即防扬散、防流失、防渗漏。

③危废暂存间基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（环氧树脂），以防止渗漏和腐蚀，渗透系数≤10-10cm/s；

④存放液体性危险废物的危废暂存间须设计收集沟及收集井；

⑤危险废物之间由于化学性质不同，须用围挡隔离，避免发生化学反应；

⑥根据危险废物的特性须做到相应的防范措施（如易燃的须通风并保持干燥）

⑦危险废物贮存场所不得连接市政雨水管或污水管，危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；

⑧危废暂存间门口按《环境保护图形标志- 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设立警示标志，门口需粘贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内粘贴企业《危险废物管理制度》，盛装危险废物的容器上必须粘贴危险废物标签；

⑨在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物在贮存设施内分别堆放；

⑩危险废物外运时需要严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到不沿途抛洒。厂内危废临时贮存设施暂存后由有资质的单位处置，在转移行为发生时应执行危险废物转移联单制度。危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须如实作好危险废物情况的记录，转入及转出记录上须注明危险废物的名称、种类、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、负责人、废物出库日期及接收单位名称。建立危险废物的记录台账并悬挂于危废间内， 危废台账和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

三、环境风险分析

本项目采用《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018 进行评价。 
1、环境风险评价依据 
（1）风险调查 
本项目风险事故主要为火灾爆炸风险，对照《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2018附录B1中风险物质，本项目主要风险物质有异丙醇和乙酸乙酯。 

（2）风险潜势初判 
对照《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2018 附录B1，异丙醇属于规定的环境风险物质，CAS号为67-63-0 ，临界量为10t；乙酸乙酯属于规定的环境风险物质，CAS号为141-78-6 ，临界量为10t。本项目风险物质最大储存量一览表见表7-14。

表7-14  风险物质临界量及本项目贮存区最大贮存量
风险物质名称

临界量​（t）

本项目贮存最大量（t）

正常生产在线量（t/批次产品）
危险物质数量与临界量比值（Q）
异丙醇
10
1.5
0.0075
Q1=0.151
乙酸乙酯
10
2.0
0.0094
Q2=0.201
危险物质数量与临界量比值（Q）计算，Q=Q1+Q2=0.352。根据HJ/T169-2018附录 C.1.1，当Q<1 时，项目环境物质潜势为I。则项目环境风险进行简单分析。 
（3）评价等级 
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）评价工作等级规定，项目环境物质潜势为I，需要进行简单分析。在危险物质、环境影响途径、危害后果、风险防范措施给出定性的说明。 
（4）环境敏感目标概述 
本项目涉及最近的环境敏感目标为白沙坡村，位于项目西南面595m。 
（5）环境风险识别 
本项目使用的异丙醇有类似乙醇、丙酮混合的气味，味微苦，易燃，易生成过氧化物，高浓度蒸气有麻醉性、刺激性；乙酸乙酯浓度较高时有刺激性气味，易挥发，对空气敏感，能吸水分，使其缓慢水解而呈酸性反应，易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物。异丙醇和乙酸乙酯均为180kg桶装，主要分布在1#仓库和生产车间，从物化性分析，二种物质都有刺激性和易燃性，导致发生环境风险的途径主要是物料的泄漏引起。

（6）环境风险分析 
本项目环境风险物质为异丙醇和乙酸乙酯，虽然贮存量很少，不构成重大危险源，但二种物质都有刺激性和易燃性，一旦发生泄漏会对周边地下水和土壤造成污染，其挥发带有毒性的气体，造成厂区及周边人员中毒、窒息，而空气中风险物质达到相应浓度会引起火灾爆炸事故，其燃烧产生的蒸汽等同样会造成大气环境污染。

（7）环境风险的对策措施和应急要求 
1）防范对策措施 
①制定并完善项目厂区火灾爆炸应急预案，并组织事故应急演练； 
②严格控制风险物质贮存量；

③仓库和生产车间必须严格采取防渗、防溢流措施，避免风险物质泄漏对厂区土壤和地下水环境污染； 
④厂区应远离明火，并设禁烟、禁火标志； 
⑤设立厂内事故应急指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立即得到有效救援； 
⑥在厂区设置移动式消防器材（泡沫灭火器等）；

⑦厂区配备防毒面具等劳保用品。

⑧事故应急池：由于本项目风险物质储量较小，贮存仓库为框架结构，灭火时间按1h计算，消防水量为15L/h，则设置容积60m3的事故应急池能满足收集消防废水，同时可以避免消防废水因地面漫流对土壤和地下水造成污染。

⑨室外设置消防泵房和容积270m3的消防水池。

2）应急要求 
对可能发生的事故，应制定相应的应急预案，在风险发生时能做出最快的处理和防范，使风险降到最低；事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源，控制事故扩大，同时根据事故类型、大小启动相应的应急预案；事故发生后，应立即通知当地突发事故领导小组、环保、卫生、消防、供电等部门，进行必要的救援与监控。 
（8）分析结论 
采取上述防范对策措施和应急要求后，建设单位可将环境风险降低到最小，项目风险程度可以接受。 
表 7-15 建设项目环境风险简单内容表
建设项目名称
富民寅丰工贸有限公司年产800t油墨生产项目
建设地点
云南省

昆明市

富民县

白石岩-白沙坡片区

主要危险物质及分布
根据HJ169-2018 附录B.1规定的环境风险物质，危险物质有异丙醇，CAS号为67-63-0，临界量为10t；乙酸乙酯，CAS号为141-78-6 ，临界量为10t。以上物质主要分布在厂区1#仓库和生产车间180kg包装桶内。
环境影响途径及危害后果
二种物质都有刺激性和易燃性，一旦发生泄漏会对周边地下水和土壤造成污染，其挥发带有毒性的气体，造成厂区及周边人员中毒、窒息，而空气中风险物质达到相应浓度会引起火灾爆炸事故，其燃烧产生的蒸汽等同样会造成大气环境污染。
风险防范措施要求
①制定并完善项目厂区火灾爆炸应急预案，并组织事故应急演练； 
②严格控制风险物质贮存量；

③仓库和生产车间必须严格采取防渗、防溢流措施； 
④厂区应远离明火，并设禁烟、禁火标志； 
⑤设立厂内事故应急指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立即得到有效救援； 
⑥在厂区设置移动式消防器材（泡沫灭火器等）；

⑦厂区配备防毒面具等劳保用品。

⑧设置容积60m3的事故应急池。

⑨室外设置消防泵房和容积270m3的消防水池。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
危险物质有异丙醇，CAS号为67-63-0，临界量为10t；乙酸乙酯，CAS号为141-78-6 ，临界量为10t。

本项目异丙醇最大贮量为2.5t，正常生产在线量0.0075t/批次产品；乙酸乙酯最大贮量为2.5t，正常生产在线量0.0094t/批次产品，二种物质均采用180kg包装桶单独贮存。
危险物质数量与临界量比值（Q）计算，Q=Q1+Q2=0.352。根据 HJ/T169-2018 附录 C.1.1，当 Q<1时，项目环境物质潜势为I。则项目环境风险进行简单分析。在危险物质、环境影响途径、危害后果、风险防范措施给出定性的说明。
本项目涉及的最近环境敏感目标为白沙坡村，位于项目西南面595m。
本项目涉及水环境敏感目标为螳螂川，位于项目东北面1170m，属于IV类水体。
企业在采取防范对策措施和应急要求后，建设单位可将环境风险降低到最小，项目风险程度可以接受。
四、产业政策符合性

本项目属于油墨制造行业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目水性油墨制造属于鼓励类中“十九、轻工 23水性油墨、紫外光固化油墨、植物油油墨等节能环保型油墨生产”，油性油墨制造不属于淘汰类和限制类，属于允许类项目；再査询《云南省工业产业結构调整指导目录（2006年本）》，本项目不属于淘汰类和限制类，因此，项目建设与国家及云南省的产业政策不矛盾。
五、相关规划符合性分析

1、与《富民城市总体规划修改（2015-2030年）》符合性分析

《昆明市富民县总体规划修改（2015-2030）》是富民县县域范用内城市建设 法定性文件。本规划的规划期限为2015-2030年。

本次总体规划规划范围分为县域、城市规划区和中心城区三个层次。其中：县域：富民县行政辖区范围。

城市规划区：范围为富民县县域。城市规划区范围总面积993平方公里，在此范围内统筹安排县域城镇体系规划、城市总体规划和市政设施规划内容，并协 调保护好县域范围的山脉、河流、农田等自然生态空冋，并与土地利用总体规划 等其他行业规划相互协调配合。

中心城区：包括永定街道办事处，东起完家大村、西至坝区西部山脚线、北连杨家湾、尹家湾、南接规划长广高速公路。中心城区规划范围总而积为59.08平方公里。

根据城镇发展性质，总体规划全县城镇分为核心城市——次级中心——一般乡績——中心村四级结构，主要职能如下：

核心城市：富民县社会发展核心，经济发展引撃，辐射县域的公共服务中心。 以第三产业为主，主要发展商贸业、旅游业、房地产业、物流业等，建设综合型 特色田园城市。

从规划上看，富民县的城市性质定为：昆明都市圈北部辅城，面向滇西北及 川西的门户，重要的休闲养生基地和生态宜居新城，新型产业发展示范区，貝有 山地田园滨河风光的山水园林卫星城。

但从昆明市富民貝总体规划修改（2015-2030）中的用地布局规划上可看出，目前城市规划的用地规划布局还未规划到项目所在位置。

根据县域规划提出的工业发展思路：对资源依托型、环境有一定污染的企业, 逐步向富民县工业园区集中发展。规划原则上富民县城规划区范围内不再引进工 业项目；本项目布局在富民工业园区内白石岩-大白坡片区，因此从总体上来说，项目的建设与城市总体规划不矛盾。

2、与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》的符合性分析

富民工业园区位于富民永定街道、罗免镇、赤鹫镇、散旦镇、款庄镇、东村镇的部分区域，各级主管部门对富民工业园区规划和建设高度重视2006年完成了《富民工业集聚区总体规划(2006-2020年)》的编制并获昆明市工业和信息化委员会批准实施，并于2008年7月取得了《富民工业集聚区总体规划环境影响报告书》审査意见，2008年被省工信委确定为省级工业园区。

随着云南省出台了关于推动工业跨越式发展以及“城镇、工业上山”的新政策，昆明市针对全市产业布局提出了调整优化的新要求。同时，随着近年来外围工业经济形式的发展和政策细则的落实，原有工业园区的规划已不能满足目前的 发展需求，需对原有工业园区总体规划作出调整。因此，2014年富民工业园区管委会委托昆明市规划设计研究院编制完成了《富民工业园区总体规划修编 （2015-2030）》，并通过了昆明市工业和信息化委员会组织的专家审核，并于2015年10月取得了昆明市工业和信息化委员会《关于实施《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》的意见。

本次规划调整工作中，主要是结合园区发展需求的实际情况，重新划定了规划范围，确定本次富民工业园规划区范围为四个片区，其中，白石岩-大白坡片区主要包括白石岩、大白坡、哨箐与赤鹫组团，大营-茨塘片区主要包括大营、茨塘组团，散旦片区主要包括散旦南、散旦西与散旦北组团，款庄-东村片区主要包括款庄、东村与和平组团。在原来规划的基础上新增加了赤鹫镇、散旦镇、款庄镇和东村镇的部分区域，规划建设用地面积由原来的10.22平方公里调整为30.4平方公里，增加了20.18平方公里。调整了发展定位，是以装备制造、钛盐化工和新材料三大产业为主导的产业基地，取消了原规划的硫化工、磷化工和饲料添加剂产业。产业布后由原规划的北营、麦竜、大营三个产业片区和奎南物流中心“三片一中心“结构，调整为包括白石岩-大白坡片区、大营片区、散旦片区、款庄-东村片区四个工业片区。

按照修编后的规划，富民工业园区定位为：新型工业园区，以装备制造、钛盐化工和新材料三大产业为主导的产业基地，集生产、生活配套为一体的生态化工业园。整个工业园区规划范围面积为67.37km2，园区建设用地面积为30.4km2。按照《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》，园区产业规划构建“两轴三园六组团”的产业空间布局结构。两轴为沿昆武高速公路和轿子山旅游专线形成两条产业发展轴线；三园为富民工业园区主要布局装备制造产业园、钛化工产业园和新材料产业园：六个产业组团为白石岩-哨箐组团、大白坡组团、赤鹫组团、大营-茨塘组团、散旦组团和款庄-东村组团。

根据规划项目所处位置为大白坡-白石岩片区的哨箐组团，哨箐组团的产业定位为装备制造和精细化工。本项目属精细化工，因此项目选址符合富民工业园区总体规划布局要求。富民工业园管委会招商区2014年第六次规划预审联席会议也明确：同意富民寅丰工贸有限公司新建厂项目选址于富民工业园区哨符片区（见附件4）。

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》提出的项目入园要求：

（1）禁止国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的产业入园；

（2）禁止不符合《规划》中规划产业的项目入园；
（3）禁止未满足区域总量控制要求的项目入园；

（4）严格控制高钛渣、钛白粉项目入驻，引进的钛产业企业要以钛产品精深加工为主的工业企业；

（5）项目入园时（特别是钛化工企业），应充分考虑是否满足环境卫生防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标的影响；

（6）靠近县城、集镇的区域（白石岩组团南部、环保产业园、大营组团、款注组团、东村组团靠近集镇一侧），不宜引进高污染的工业企业，特别是大气污染型企业；

（7）规划白石岩组团、大营-茨塘片区东元村片段、散旦片区的西部组团、 款庄-东村片区的东村组团、大栗园组团、和平组团区域岩溶发育，地下水环境较为敏感，不宜布局水质复杂、水量较大的企业，企业入驻时，需对区域水文地质条件进行充分论证，确保企业入驻产生的污染物不影响区域地下水水质。

项目不属于国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的项目；富民工业园管委会招商区2014年第六次规划预审联席会议已同意本项目入园；本项目不涉及二氧化硫、二氧化氮等大气污染控制指标；项目本项目冷却水循环利用，水性油墨设备清洗废水回用于原料，无生产废水外排；办公生活废水排入东侧紧邻扬航塑料制品有限公司化粪池内，池满后委托大坝村村民清掏用作农作物施肥，无废水污染物总量控制指标；项目不属于钛化工，不属于重污染项目，项目环境卫生防护距离50m范围内无环境敏感目标；项目位于哨箐组团，且本环评针对地下水提出相应的防渗措施。

2016年1月11日，云南省环境保护厅以云环函[2016]10号出具了《云南省 环境保护厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审査意见的函》（见附件5），在审査意见的函中，和本项目相关的主要为：

（1）园区主要环境制约因素是目前螳螂川不能满足水环境功能区划水质要求，不具备主要污染物纳污能力和环境容量。要求入园企业要建设生产废水处理和回用设施。

本项目冷却水循环利用，水性油墨设备清洗废水回用于原料，无生产废水外排；办公生活废水排入东侧紧邻扬航塑料制品有限公司化粪池内，池满后委托大坝村村民清掏用作农作物施肥，符合相关要求。

（2）加快环保基础设施建设，按照雨污分流、生产废水和生活污水分流、分 散与集中处理相结合的原则，根据园区各片区用地规模、开发程度、产业集聚程 度及排水情况进行规划建设，采取企业自行处理与园区集中处理相结合的方式， 规范设计和建设各工业片区初期雨水收集系统、事故水收集系统、生活污水、生 产废水的收集处理系统和回用系统。

目前哨箐组团无集中污水处理系统，本项目设计中管网布置已采取雨污分流、清污分流的排水系统设计，并设计了消防事故水收集和贮存系统，冷却水循环利用，水性油墨设备清洗废水回用于原料，无生产废水外排；办公生活废水排入东侧紧邻扬航塑料制品有限公司化粪池内，池满后委托大坝村村民清掏用作农作物施肥。

综上分析，根据与以上内容对照，项目不违反规划环评及规划环评审查意见的要求；且从现场踏勘的情况看，目前项目规划厂址周围均为机械加工企业或化工企业，本项目主要污染物为少量的TVOC和颗粒物，与周边企业不存在不相容性。项目位于白石岩-大白坡片区哨箐组团用地布局规划图中位置见附图6。

六、选址符合性分析

本项目位于富民县工业园白石岩-大白坡片区哨箐组团，项目建设不在自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区生态红线范围内，项目区域交通建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件。

环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响较小，项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。

综上所述，本项目的建设选址合理。

七、平面布置合理性分析

本项目厂区占地大致呈四边形，总平面布置按功能分为生产区和办公生活区。厂区拟设1个出入口，出口设于厂区东侧，紧邻园区道路，距G108国道（昆禄公路）约700m，便于原料的运入及产品的运出，交通十分便利。生产区主要包括布置于厂区东北区域的消防水池、2#仓库，西北区域的水性油墨生产车间、油性油墨生产车间和布置于厂区西南区域的1#仓库；办公生活区主要为布置在厂区东南区域的办公用房和值班宿舍。项目建构筑物分区设置，使生产线、仓储、办公等相对独立，分区明确，不相互影响。项目建、构筑物的布置紧凑合理，人货流通畅顺捷，减少交叉。可满足生产系统的加工和储、装、运等主要生产环节

的要求，因此，项目平面总体布置合理。




表八、建设项目目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容
类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工场地
	扬尘
	洒水降尘
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，厂界颗粒物≤1.0mg/m3

	
	
	运输汽车
	尾气
	空气自然稀释净化
	

	
	运行期
	投料工序
	无组织TSP
	生产设备置厂房内，重力沉降
	达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值

	
	
	搅拌、研磨、混合调配和过滤工序
	TVOC
	集气罩+“UV光氧催化+活性炭吸附”系统+15m高排气筒（1#）
	《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824—2019）

	
	
	
	无组织TVOC
	加强车间通风排气
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	水

污 

染

物
	施工期
	施工废水
	SS
	沉淀后回用于场地降尘
	经沉淀池处理后回用于施工过程和洒水抑尘，不外排。

	
	
	生活废水
	COD、BOD5
SS、NH3-N
	
	

	
	运行期
	生活废水
	COD、BOD5
NH3-N、TP
	通过集水管网排入东侧紧邻的扬航塑料制品有限公司化粪池内
	池满委托大坝村村民清掏用作农作物施肥

	固

体 

废

物
	施工期
	土建施工
	弃土方
	场内平衡
	固废处置率达 100%

	
	
	
	建筑垃圾
	按相关部门要求处置
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	委托集镇环卫部门定期清运
	

	
	运行期
	投料工序
	废包装纸箱、包装袋、包装桶
	暂存一般固废暂存间后由废品收购商收购
	

	
	
	员工生活
	生活垃圾
	委托当地环卫部门定期清运
	

	
	
	设备维护检修
	机修含油抹布、手套
	
	

	
	
	投料工序
	废化学品包装桶
	暂存于危险废物暂存间，交由有资质的单位进行处置
	

	
	
	UV光氧催化+活性炭吸附一体化设备
	废活性炭
	
	

	
	
	
	UV光催化氧化设备废催化剂
	
	

	
	
	
	UV光催化氧化设备废紫外灯管
	
	

	
	
	生产车间
	废油墨、废油墨桶
	
	

	
	
	
	擦拭滴漏油墨及物料抹布
	
	

	
	
	设备维护检修
	废机油
	
	

	噪

声
	施工期
	施工设备及运输车辆
	噪声
	距离衰减
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运行期
	砂磨机、高速搅拌机、气动隔膜泵、空气压缩机等
	噪声
	通过厂房隔声、基础减震和距离衰减
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	生态保护措施及预期效果

项目租用昆明扬航塑料制品有限公司已硬化的场地作为厂房建设，其建设没有改变当地的生态功能，不会对生态环境造成影响。项目的建设并未改变该地块的使用功能，且该项目在生产的过程中所排放的污染物对周围环境影响不大。




表九、结论和建议

	一、项目概况

公司租用昆明扬航塑料制品有限公司的预留地作为建设用地，本项目为公司年产800t油墨生产项目，生产过程只是单纯混合调配和分装，没有化学反应。项目主要建设内容为：新建1条水性油墨（水性柔板油墨）生产线，年产水性油墨500t，新建1条油性油墨（凹版油墨和柔性版油墨）生产线，年产油性油墨300t。项目租赁场地占地面积约3333.5m2，建筑面积为1088.66m2，设生产车间、仓库、办公室及值班宿舍等工程内容。本项目总投资为500万元，环保投资为25.9万元，占总投资的5.18%。
二、评价结论

1、产业政策符合性
本项目属于油墨制造行业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目水性油墨制造属于鼓励类，油性油墨制造不属于淘汰类和限制类，属于允许类项目；再査询《云南省工业产业結构调整指导目录（2006年本）》，本项目不属于淘汰类和限制类，因此，项目建设与国家及云南省的产业政策不矛盾。

2、项目规划、选址合理性

本项目布局在富民工业园区内白石岩-大白坡片区，因此从总体上来说，项目的建设与城市总体规划不矛盾。

对照工业园区规划环评及环评审查意见，项目不违反相关要求，且从现场踏勘的情况看，目前项目规划厂址周围均为机械加工企业或化工企业，与周边企业不存在不相容性。项目不属于国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的项目；富民工业园管委会招商区2014年第六次规划预审联席会议已同意本项目入园。
本项目位于富民县工业园白石岩-大白坡片区哨箐组团，项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，项目区域交通建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件。环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响较小，项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能，本项目的建设选址合理，

3、环境质量现状

（1）环境空气质量

富民县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为达标行政区。

（2）地表水环境质量

螳螂川水质不能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类水标准要求，超标成因是由于螳螂川流域工农业点源和面源污染所致。

（3）地下水环境质量

 1#—白沙坡水井（场地上游）和3#—大坝村水井（场地下游）地下水环境质量现状监测点的监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准值。

（4）声环境质量

项目所在区域声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

（5）土壤环境质量

本项目厂址内3个表土监测点土壤监测指标均能够达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值的要求。

（6）生态环境质量

区域内生态环境现状有极少量次生植被，生物多样性低，无珍稀濒危保护和狭域分布的特有动物存在，生态环境不敏感，生态环境质量一般。
4、环境影响评价结论

（1）施工期

本项目施工期时间短，工艺简单，水、气、声、渣等污染物通过采取相应环保措施后对周围环境影响不大，施工期环境影响随着施工结束而消失。

（2）运营期
①大气环境影响评价结论

根据大气环境影响分析，项目有机废气采用“UV 光氧催化+活性炭吸附”系统处理后，由20m高1#排气筒排放，可实现达标排放，对周边环境影响较小。

项目无组织粉尘经重力沉降，无组织TVOC产生很小，经空气自然稀释净化对周围环境影响较小。

②地表水环境影响分析

项目水性油墨车间设备清洗废水全部返回当作原料不外排，冷却水循环利用不外排，对地表水环境无影响；员工办公生活废水排入东侧紧邻扬航塑料制品有限公司化粪池内，池满后委托大坝村村民清掏用作农作物施肥。项目废水可以得到妥善处置，对螳螂川水环境影响不大。

③地下水环境影响分析

正常工况条件下，工艺生产的原料不与地面接触，不会产生地下水影响；非正常工况条件下，在地表采取严格防渗的情况下，项目运营对区域地下水的影响是可控的，项目建设对地下水的影响较小。

④噪声影响分析

本项目噪声源主要为生产设备运转时产生的噪声，经过厂房隔声、距离衰减、空气吸收的衰减等影响，根据预测，在厂界处噪声值达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。

⑤土壤环境影响分析

建设项目场址土壤环境现状质量能够满足《土壤质量标准 建设用地土壤污染管控标准》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值的要求。

项目运行过程产生的污染物在采取源头防控，过程防控的措施后，对周围土壤环境影响较小，建设项目对周围土壤环境的影响是可以接受的。

⑥固体废物环境影响分析

项目固体废物都有合理的处置去向，处置方式可行，处置率达到100%，对周边环境影响较小。
5、总结论

项目建设符合国家产业政策，符合富民工业园区规划，选址可行，布局合理。本项目产生的废气、废水、噪声、固废等，在采取环评提出的各项防治措施后，项目污染物可做到达标排放，总体上对周围环境的影响不大，在严格执行“三同时”制度的情况下，从环境保护角度评价，本项目的建设环境可行。

三、对策措施

项目环境保护防治对策措施如表9-1所示。

表9-1  项目环境保护防治对策措施一览表

项目

内容

措施及对策

施

工

期

大气污染防治

（1）在施工过程中，作业场地应布置不低于2.5m的临时围挡、围墙等设施以减少粉尘扩散；

（2）定期对施工场地洒水降尘，洒水次数根据天气状况而定；

（3）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布以减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净；

（4）粉状物料场所尽量布置于施工场地中部，大风天气时应进行必要的遮盖。粉状物料装卸时禁止凌空抛洒；

（5）对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境。
废水污染防治

（1）项目施工废水经临时沉淀池（1座，容积2m³）收集沉淀处理后回用于施工过程或作为施工场地洒水降尘用水消耗，不外排；

（2）施工生活废水排入临时沉淀池，收集沉淀处理后回用于施工过程或作为施工场地洒水降尘用水消耗，不外排；

噪声污染防治

（1）施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行，以减小运输车辆噪声对沿途村庄的影响；

（2）建设单位应要求施工方文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

固体废弃物处置

（1）施工弃土方场内平衡；

（2）建筑垃圾经收集后按当地部门要求清运处置；

（3）生活垃圾集中收集，委托当地环卫部门定时清运。

运

营

期

废气污染防治

（1）分别在水性油墨和油性油墨车间各搅拌机上均安装集气罩（共计3个集气罩），收集后的TVOC通过集气总管连接一套“UV光解催化+活性炭吸附”系统处理，最后由一根20m高排气筒排放。集气罩收集效率不低于90%，风机风量为4000m3/h，处理效率不低于90%。

（2）项目在厂房内生产，无组织粉尘在车间内自然沉降，减少无组织排放源强；生产车间加强通风换气，无组织TVOC通过空气自然稀释净化。
地表水污染防治

（1）项目区雨水沿道路排水沟进入螳螂川；

（2）项目砂磨机需要进行冷却，产生的清洁下水为冷却水，循环利用不外排，水性油墨车间设备清洗废水全部返回当作原料不外排；

（3）员工办公生活废水排入东侧紧邻扬航塑料制品有限公司化粪池内，池满后委托大坝村村民清掏用作农作物施肥。
地下水污染防治

对危废暂存间、仓库、生产车间等进行严格防渗。

噪声污染防治

采用设备安装时加装减震垫、密闭厂房等措施。

固体废物

（1）一般固体废物

①废包装纸箱、包装袋、包装桶：暂存一般固废暂存间后由废品收购商收购。

②生活垃圾：收集于生活垃圾桶内，委托环卫部门清运处置。

（2）危险废物

①机修含油抹布、手套：属于《国家危险废物名录（2016 版）》后附《危险废物豁免管理清单》，经统一收集后与生活垃圾一同清运处置。

②废油墨、废油墨桶、擦拭滴漏油墨及物料抹布、废活性炭、UV光催化氧化设备废催化剂、UV光催化氧化设备废紫外灯管、废机油等危险废物均委托相关有资质单位进行清运处理。
风险防范措施

（1）制定并完善项目厂区火灾爆炸应急预案，并组织事故应急演练； 
（2）严格控制风险物质贮存量；

（3）仓库和生产车间必须严格采取防渗、防溢流措施； 
（4）厂区应远离明火，并设禁烟、禁火标志； 
（5）设立厂内事故应急指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立即得到有效救援； 
（6）在厂区设置移动式消防器材（泡沫灭火器等）；

（7）厂区配备防毒面具等劳保用品。

（8）设置容积60m3的事故应急池。

（9）室外设置消防泵房和容积270m3的消防水池。
四、环境监测

1、监测机构设置

项目施工期短，施工内容简单，因此不做施工期环境监测计划。项目运营期的环境监督性监测、竣工验收监测可委托有资质的环境监测机构承担。

2、环境监测计划

由于污染物TVOC暂时没有污染源监测方法，因此，为了监控本项目污染物排放有组织和无组织排放情况，挥发性有机废气污染物监测指标以非甲烷总烃计。
表9-2 营运期环境监测计划表

监测时段

监测对象

监测点位

监测项目

监测频率

执行标准

运

营

期

废气

无组织废气
厂界上风向设1个参照点、厂区内设1个监控点*、下风向设2个监控点

颗粒物 

每年监测一次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织厂界浓度监控限值

NHMC
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
有组织废气

1#排气筒

NHMC 

《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824—2019）
噪声

厂界东、南、西、北界外1m处布点监测

等效连续A声级

《工业企业厂界环境声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

*（1）对厂区内 NHMC无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1 m， 距离地面1.5 m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向 1 m，距离地面1.5 m以上位置处进行监测；（2）厂区内NMHC任何1 h平均浓度的监测采用HJ 604、HJ 1012规定的方法，以连续1 h采样获取平均值，或在1 h内以等时间间隔采集3～4个样品计平均值。厂区内NMHC任意一次浓度值的监测，按便携式监测仪器相关规定执行。
五、项目竣工环境保护验收
本工程所有环保设施均应与主体工程“三同时”，工程完工后，建设单位应自行或者委托技术机构编制竣工环境保护验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经竣工验收通过后方可正式投产。详见表9-3。
表9-3 项目“三同时”验收内容一览表

类别

污染源

污染物

环保设施、措施

效果

废气

搅拌、研磨、混合调配工序
TVOC
分别在水性油墨和油性油墨车间各搅拌机上均安装集气罩（共计3个集气罩），收集后的废气通过集气总管连接一套“UV光解催化+活性炭吸附”系统处理，最后由一根20m高排气筒排放，集气罩收集效率不低于90%，风机风量为4000m3/h，处理效率不低于90%；无组织废气通过加强车间通风排气，自然净化

《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824—2019）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
投料工序

无组织粉尘

在车间内生产，重力沉降

达到《大气污染物综合排放表标准》（GB16297-1996）厂界无组织浓度监控限值。

废

水

生活废水

CODcr、BOD5、氨氮、总磷
员工办公生活废水排入东侧紧邻扬航塑料制品有限公司化粪池内（容积10m3），池满后委托大坝村村民清掏用作农作物施肥
不外排

生产废水

冷却水

设置20m3冷却水循环池

防渗工程

进行分区防渗，危废暂存间要求防渗系数≤1.0×10-10cm/s；生产车间、仓库要求防渗系数≤1.0×10-7cm/s，防渗工程必须请资质单位进行设计、施工，并拍照、摄像留底，作为竣工验收的材料之一
保证化学溶剂等不下渗污染地下水

噪

声

生产设备全部置于厂房内，高噪设备安装减振垫

达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

固

体

废

物

危废暂存间
位于2#仓库东北角，占地面积10m2，满足“三防”及危废管理要求。危险废物必须委托资质单位处置

100%处置

一般固废暂存间

位于2#仓库东北角，占地面积30m2
生活垃圾

设置2个200L移动式带盖式垃圾桶

风险

事故池

设置60m3的事故池

满足消防废水收集

六、建议

1、定期对项目各设备进行检查维修，保证设备正常运行。

2、加强环境宣传教育和环境管理，提高员工环保意识。
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