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总则

本预案是公司应对各类突发环境事件，自然灾害时，采取有效措施，避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质，而预先制定的工作方案。是富民中博新型材料有限公司开展突发环境事件（危险废物事故）应急处置行动的指南。

1.1 编制目的
为预防和减少富民中博新型材料有限公司突发环境事件的发生，规范企业安全生产事故应急管理和应急响应程序，提高处置安全生产事故能力。控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害及造成的损失，规范突发环境事件应急管理程序，提高处理突发环境事件的综合指挥能力和应急响应水平，强化协调联动机制，明确各岗位人员在事件应急中的责任和义务，在事故发生后，能迅速有效、有序的实施应急救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，特制订本预案。

1.2 编制依据
1.2.1  相关的法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年5月1日）；
（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；
（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月1日）；
（5）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日）；
（6）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日）；
（7）《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日）；
（8）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日）；
（9）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（2015年6月5日）。
1.2.2  相关的标准及导则
（1）《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

（2）《地下水质量标准》(GB/T14848-93)；

（3）《环境空气质量标准》(GB3095-2012)；

（4）《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；

（5）《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）；

（6）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

（7）《污水综合排放标准》(GB8978-1996)；

（8）《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)；

（9）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（10）《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)；

（11）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)；

（12）《国家危险废物名录》（2016年）；

（13）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）。

1.2.3  相关文件及主要资料
1.2.3.1相关文件
（1）《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日）；

（2）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号、2014年12月29日实施）；

（3）《危险货物品名表》（GB12268-2014）；

（4）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》(环发[2010]113号、2010年9月28日实施)；

（5）《突发环境事件信息报告办法》(环境保护部令第17号、2011年5月1日实施)；

（6）《云南省人民政府突发公共事件总体应急预案》(云政发[2004]203号、2004年11月12日实施)；

（7）《云南省环境保护厅关于贯彻实施突发环境事件应急预案管理办法的通知》(云环发[2011]50号)；

（8）《云南省环境保护厅应急中心关于进一步加强全省企业事业单位突发环境事件应急预案管理的通知》（云环应发[2013]12号]）;

（9）《富民县突发环境事件应急预案》；

（10）《昆明市突发环境事件应急预案》。

（11）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》

预案编制小组根据以上法律法规、标准及规程，结合本公司的实际情况，编制了《富民中博新型材料有限公司突发环境事件应急预案》。
1.2.3.2主要资料
（1）《富民中博新型材料有限公司钢制捆带镀锌加工项目环境影响补充报告书》；

（2）环境影响报告书的批复；

（3）项目平面布置图；

（4）富民中博新型材料有限公司的其他资料。

1.3工作原则
在建立突发环境事件应急系统及实施其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：
（1）以人为本、预防为主。把保障人民群众的生命财产安全和身心健康作为应急工作的出发点和落脚点，最大限度地减少突发环境事件造成的人员伤亡和财产损失；切实加强应急人员的安全防护，提高科学指挥能力和水平；充分依靠各级领导、专家和广大人民群众，发挥社会力量的基础性作用，建立健全突发环境事件应急工作的有效机制。
（2）统一领导，分级负责。实行由总经理负责，加强以属地管理为主的应急处置队伍建设，建立联动协调制度，充分动员和发挥政府、企事业单位、社会团体的作用，形成统一指挥、责任到人、运转高效的应急管理机制。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分级负责，充分发挥各部门专业优势的应急指挥机构和应急救援分队的作用。
（3）职责明确，协同应对
各部门要高度重视突发环境事件应急预案工作，强化组织领导，层层落实责任，建立以中心主任为第一的责任落实制度。明确各部门的责任，加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力，建立一只反应灵敏、协调有序的应急队伍。
依靠科学，及时果断

处理突发环境事件，应当依靠科学，充分发挥专家和专业技术人员的作用，积极采用先进的应急处置技术。建立突发环境事件快速反应机制，保证预警、响应、处置等环节紧密衔接，依法及时采取一切有效措施，果断、准确处置。

（5）依法规范，加强管理
依据有关法律和行政法规，加强应急管理，增强应急救援能力，维护员工和公众的合法权益，使应对突发环境事件的工作规范化、制度化、法制化。
1.4适用范围
本本预案仅适用于富民中博新型材料有限公司区域范围内发生的突发环境事件（包含危险废物事故）的应急处置。
1.5 突发环境事件分级
按照突发环境事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。
1.5.1 特别重大环境事件（Ⅰ级） 

凡符合下列情形之一的，为特别重大环境事件： 

（1）因环境污染直接导致10人以上死亡或100人以上中毒的； 

（2）因环境污染需疏散、转移群众5万人以上的；
（3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的； 

（4） 因环境污染造成区域生态功能丧失或国家重点保护物种灭绝的； 

（5）因环境污染造成地市级以上城市集中饮用水水源地取水中断； 

1.5.2 重大环境事件（Ⅱ级） 

凡符合下列情形之一的，为重大环境事件： 

（1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或50人以上100以下中毒的；
（2）因环境污染需疏散、转移群众1万人以上5万人以下的； 

（3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；
（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或国家重点保护野生动植物种群大批死亡的； 

（5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的； 

（6）重金属污染或危险化学品生产、贮运、使用过程中发生爆炸、泄漏等事件，或因倾倒、堆放、丢弃、遗散危险废物等造成的突发环境事件发生在国家重点流域、国家级自然保护区、风景名胜区或居民聚集区、医院、学校等敏感区域的；
（7）跨省（区、市）界突发环境事件。
1.5.3 较大环境事件（Ⅲ级） 

凡符合下列情形之一的，为较大环境事件： 

（1）因环境污染直接导致3人以下以下死亡或10人以上50以下中毒的；
（2）因环境污染需疏散、转移群众5000人以上1万人以下的； 

（3）因环境污染造成直接经济损失500万以上2000万元以下的；
（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的。 

（5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；
（6）跨地市界突发环境事件。
1.5.4 一般环境事件（Ⅳ级） 

除特别重大突发环境事件、重大突发环境事件、较大突发环境事件以外的突发环境事件。
当采用上述厂突发环境事件分级无法确定事件分级时，应参照《国家突发环境事件分级标准》（2011）及环保部《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部第17号部令）的分级标准。

综上所述，本企业属于IV级环境事件。

1.5.5公司实际分级情况

公司按照突发事件严重性和紧急程度，结合企业的实际情况，依据可能发生的环境污染事故及可能的影响范围，将污染事故处置划分两级： 

不可控级环境事件（Ⅰ级）：厂生产设施、环保设施由于操作失误、故障停运。盐酸、硝酸泄漏造成生产酸大量泄漏事件；电镀槽电镀液管道、沟道发生大量泄漏造成周边环境污染的事件；厂区火灾事故池不能收容消防废水，消防废水排入外环境造成环境污染，污染物可能造成受纳水体污染和大气污染，需要疏散、转移群众，厂难以控制的，需要调动社会力量和资源协调处置的事件。

可控级环境事件（Ⅱ级）：生产设施、环保设施部分故障或人为操作失误，造成小量酸泄漏排放事件。电镀槽电镀液管道、沟道发生小量泄漏造成厂区部分地表环境污染的事件。电镀污泥、热浸锌渣在厂区内收集、转移、贮存过程中发生泄露或泼洒，污染物未进入外环境的泄漏事件；厂可控制，但需调动厂相关应急力量，应按照事前的演练调动企业相关专业人员，对设备进行检测检修、抢险处置的事件。
1.6应急预案体系
本预案是突发事件综合应急预案，内容包含危险废物事故应急预案。托富民中博新型材料有限公司现有的组织机构和运行模式，建立防御体系，实行分级负责和分工管理相结合。主要是通过分析富民中博新型材料有限公司易导致突发环境事件的重大危险源与风险，建立预警机制，确定组织机构、人员配置、应急原则和应急措施，为应急处置提供依据和准备。与安全生产应急预案、现场处置方案或措施形成较完备的风险应急防控体系。

2、厂基本情况

 2.1 厂概况
（1）企业名称：富民中博新型材料有限公司

（2）法人：王康永
（3）地址：富民县工业园区北营钛产业基地得乐村片区
（4）规模：小型
（5）经营范围：精密钢带及钢制品的电镀加工、钢带的压延加工生产、钢制捆带的法兰生产；金属材料、装饰材料、建筑材料、机电设备的销售。

（6）工作制度及劳动定员
生产班制：年工作日300天，每天4班3运转制，每班8小时。

劳动定员：项目劳动定员75人。
（7）企业体系及规模
富民中博新型材料有限公司位于富民县永定街道办兴贡大坝村，中心坐标东经102°28'30.11"，北纬25°15'53.78"。随着公司近几年的高速发展，产品结构已经制约了公司的发展，为此，我公司新增了年处理来料非标件1万吨、型材管材4万吨生产线。公司区占地15000m2，发蓝钢带车间占地1300m2，镀锌钢带车间占地800m2。镀锌车间占地1000m2，绿化900m2，办公及其他占地11000m2。

我公司有一支团结、稳定、敬业、实干的技术人才和专业生产队伍，企业全力加大基础设施和专业设备投入，注重人才的培养和引进，同时更注重企业的全面管理。拥有职工75人、各类专业人员65人，我公司2012年6月编制的《突发环境事件应急预案》通过专家评估备案，备案号：5301242012009。

（8）企业环境保护工作情况： 

富民中博新型材料有限公司2009年4月，富民县环保局以“富环发【2009】57号 关于《富民中博新型材料有限责任公司钢制捆带镀锌加工项目环境影响报告书》的批复”对环评进行了批复，同意项目建设年总产精密镀锌带钢1万t；一条年产1万t带钢压延生产线；一条年产3000t发蓝带钢生产线。5条生产线建设分两期建设，先期建设电镀锌和发蓝带钢生产线，后期再建设压延带钢生产线。该公司一期项目于2009年5月开工建设，于2010年7月建设完毕，并于2011年4月通过了环保验收；2011年5月，根据市场需求计划对工程内容进行了局部新增：新增设了2个钢制品非标件镀锌车间、1个型材管材镀锌车间、酸洗车间共4个车间及其辅助工程，于是该公司2011年5月委托云南省环境科技服务纵向对新增建设内容编制了《环境影响补充报告书》，2012年6月富民县环境保护局文件富环发[2012]93号《关于富民中博新型材料有限公司钢制捆带镀锌加工项目环境影响补充报告书的批复》批准建设，新增建设内容2015年6月开工建设，2016年1月建设完毕投入生产。2017年1月16日由富民县环境保护局核发了《云南省排放污染物许可证》编号：51040219651003C90011Y。

2.2 生产工艺基本情况

2.2.1 产品名称产量及原辅料
改扩建后项目设计生产规模为1万t精密镀锌钢带、3000t发蓝钢带和年处理来料非标件1万吨、型材管材4万吨。

原辅材料及能源消耗具体见表2.2.1-1。

2.2.2 生产工艺流程

(镀锌生产（包含钢带镀锌、非标件和管材镀锌）工艺生产流程见图2-1：

电镀锌工艺流程简述:
a、本工艺都是以钢制品非标件与管材、型材钢制品为原料（镀件），在车间生产过程中，根据电镀锌阴极施镀方式上分挂镀与滚镀，根据镀件的不同，采用不同施镀方法。
  表2.2.1-1主要原材料、辅料消耗一览表

	序号
	名称
	用途
	使用量
	来源及运输

	1
	钢带
	镀锌、发蓝钢带使用
	1.05万t/a
	专门厂家送货

	2
	锌块
	镀锌使用
	84t
	专门厂家送货

	3
	硝酸（35%）
	镀锌使用
	14t/a
	外购

	4
	盐酸（30%）
	镀锌使用
	880t/a
	专门厂家送货

	5
	氯化锌
	镀锌使用
	44 t/a
	专门厂家送货

	6
	氯化钾
	镀锌使用
	8.6 t/a
	外购

	7
	硼酸
	镀锌使用
	18 t/a
	外购

	8
	氢氧化钠
	镀锌使用
	40.8 t/a
	外购

	9
	铬酐
	镀锌使用
	0.6t/a
	外购

	10
	钝化液
	镀锌使用
	1.2t/a
	外购

	11
	新鲜水
	清洗电镀用水
	6700t/a
	当地供水管网

	12
	电
	-
	54万度
	当地电网


b、先将工件挂上专用挂具，用行车吊入配制好的除油剂去除表面油污，后入水洗槽清洗表面油污，再入酸洗车间用盐酸把工件表面铁锈除落，经水洗后转入电镀锌。用锌块作阳极，通过电沉积工件表面镀上锌层，再经水洗、除光工艺，然后再水洗．钝化与烘干后包装入库。

c、除油工序：将工件转入装有配制好除油剂的除油槽中进行碱性除油，此除油剂为汉高专用除油剂，约需20分能将表面油污除尽，进行下一工序漂洗。

d、水洗工序：除去油污后工件再进入水洗，水洗采用热水与冷水交替冲洗，洗掉表面油污后进入酸理，将镀件放入浓度为15%盐酸槽中进行工件表面除锈处理，并在盐酸中加入六次甲基四胺（缓蚀剂）、盐酸抑雾剂、十二脘基硫酸钠（除油剂）。当盐酸槽中Fecl浓度超过220g/L时进行更换。废酸由盐酸厂回收利用．洗工序。

e、酸洗工序。各镀锌车间主要镀锌工件都集中到酸洗车间进行酸洗，便于产生的酸雾集中雾化处理。

f、水洗工序：此道水洗采用二级逆流漂洗方式，除掉工件表面盐酸，待工件干净后进入镀槽进行镀锌。

g、镀锌工序：工件清洗好以后，进入镀锌槽。据阴极施镀方式分挂镀与滚镀，根据产品不同工件采用不同镀锌方式，又根据工件镀锌质量的不同要求，镀液分为弱酸性氯化钾镀锌、碱性镀锌。几种方式都是以锌锭作为阳极，工件作为阴极，通过电沉积作用，把锌离子沉积在工件表面既镀锌完成。

h、电镀锌后漂洗：工件镀锌完成后进入水洗槽冲洗，洗去表面杂质，防止药品直入下一序槽液中。

i、除光：工件水洗后进入除光槽。所用药液为工业硝酸与水调配而成，其PH值为1.5～2，通过酸性除去工件表面施镀过程中产生的化合物，为钝化做准备。

j、除光后水洗：工件除光附有酸与杂质，通过水冲洗去除。

k、钝化：工件水洗干净后进入钝化，在其表面形成一层钝化膜，提高产品防腐能力。根据产品质量要求不同分为低铬白色钝化与彩色钝化，此工序钝化液不外排，可重复使用，不足时再进行添加。

l、钝化后水洗：钝化后通过水洗去掉工件表面钝化液。

m、甩干：工件钝化水洗后，根据不同产品、不同质量要求使用甩干机甩干、甩干其表面水份；

n、包装入库：甩干后的工件包装后入库。
②发蓝钢带生产工艺

发蓝钢带生产工艺流程主要有压延开卷、纵剪、打磨、收卷、涂油包装等工序组成。生产工艺流程及排污节点见图2-2。

2.2.3主要生产设备

富民中博新型材料有限公司主要生产设备见下表2.2.3-1

2.2.3排污节点分析
由生产工艺流程图及产污环节图可知，在生产过程中，主要的污染物是：废气、废水、噪声和固体废物（危险废物）。

表2.2.3-1 主要污染物产生环节及污染因子汇总表

	污染物类别
	产污环节
	主要污染物

	废气
	电镀槽
	盐酸雾、硝酸雾、铬酸雾、碱雾

	废水
	生活办公污水
	化学需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油

	
	电镀废水
	pH、SS、COD、石油类、铁、锌、六价铬、

	噪声
	设备运行
	噪声

	固体废弃物
	生活、办公
	生活垃圾

	
	餐厨垃圾
	食堂泔水、油脂

	
	污水处理设施及镀锌、铬槽
	污泥

	
	加工废料
	钢带剪切


表2.2.3-1  主要设备清单

	生产线
	设备名称
	数量
	设备大小（长×宽×高）（单位：m）
	生产线
	设备名称
	数量
	设备大小（长×宽×高）（单位：m）

	镀锌钢带生产线
	碱性除油槽
	3
	2×0.65×0.6
	发蓝钢带生产线
	开卷机
	2套
	自制设备

	
	水洗池1
	3
	1×0.65×0.4
	
	纵剪机
	2套
	自制设备

	
	酸洗槽
	3
	8×0.65×0.6
	
	打磨机
	2套
	自制设备

	
	水洗池2
	3
	1×0.65×0.4
	
	电炉
	1台
	120KV

	
	电镀槽
	3
	2×0.65×0.6
	
	收卷机
	2台
	——

	
	水洗池3
	3
	1×0.65×0.4
	
	行车
	1台
	5吨

	
	除光槽
	3
	1×0.65×0.4
	钢制品非标件镀锌车间1#（一条挂镀生产线）
	酸洗槽
	2
	3×1×1.7

	
	水洗池4
	3
	1×0.65×0.4
	
	酸洗后水洗槽
	2
	3×1×1.7

	
	钝化槽
	3
	1×0.65×0.4
	
	电镀槽
	4
	3×1×1.7

	
	烘干箱
	3
	5×0.68×0.4
	
	电镀后水洗槽
	4
	3×1× 1.7

	
	涂油机
	3套
	1×0.65×0.4
	
	除光槽
	1
	1×1×1.7

	
	收卷机
	3套
	2.5×2×1.5
	
	出光后漂洗槽
	1
	3×1×1.7

	非标件镀锌车间2#（挂镀、滚镀生产线各两条）
	酸洗槽
	4
	7×1.5×1.7
	
	钝化槽
	3
	3×1×1.7

	
	水洗槽
	4
	7×1×1.7
	
	钝化后水洗槽
	2
	3×1×1.7

	
	镀锌槽
	6
	7×1.8×1.7
	
	烘干箱
	1
	6×1×2

	
	水洗槽
	4
	7×1×1.7
	
	除油箱
	3
	3×1×1.7

	
	除光槽
	3
	7×1×1.7
	
	除油后水洗
	4
	3×1×1.7

	
	水洗槽
	4
	7×1×1.7
	型材、管材镀锌车间（3条挂镀生线
	酸洗槽
	3
	7×1.5×1.7

	
	钝化槽
	4
	7×1×1.7
	
	水洗槽
	6
	7×1×1.7

	
	水洗槽
	4
	7×1×1.7
	
	镀锌槽
	6
	7×1.8×1.7

	
	甩干机
	4
	1×1×1.5
	
	水洗槽
	6
	7×1.1×1.3

	
	除油槽
	6
	7×1×1.7
	
	除光槽
	3
	7×1×1.7

	
	水洗槽
	6
	7×1×1.7
	
	水洗槽
	6
	7×1×1.7

	其它公共设备
	盐酸储存罐
	1
	8m3
	
	钝化槽
	6
	7×1×1.7

	
	
	
	
	
	水洗槽
	6
	7×1×1.7

	
	
	
	
	
	烘干槽
	3
	7×2×1.7


2.4主要治理设施
2.4.1 废水污染防治措施

（1）废水

1）含铬废水

公司含铬废水在污水处理站旁建设了一个含铬废水处理单元。建设有含铬废水收集池对废水进行收集，然后进入还原塔处理后进入综合废水的调节池与其他综合废水一并处理。

2）综合废水

综合废水包括含油废水、酸性废水、含铁废水、含锌废水、碱性废水、车间地坪冲洗水和生活污水。处理流程是：集水池（片碱中和）、调节池（固液分离）、中和塔（调节PH）、气浮池（曝气）、生化池（曝气）、斜管沉淀池沉淀、中间水池（COD降解剂进一步降解COD）、清水池等的沉淀、曝气中和沉淀法处理工艺。处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标，后排入螳螂川。

2.4.2 废气污染防治措施

1)电镀锌酸洗槽添加抑雾剂，增加电镀车间通风。

2)钝化槽铬酸雾采用在钝化槽中添加酸雾抑制剂来防止酸的产生和改善工作环境。

3)碱性除油槽要设置碱雾分离器，碱雾净化后再排放。

2.4.3 噪声污染及防治措施
选用低频噪声设备；电机等设备采取基础减震；污水处理站各类水泵设置在室内或设水泵房。确保厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。
2.4.4 固体废弃物

1）废盐酸日常储存在电镀槽内，需要更换时在安宁兴林工贸有限公司送新酸时用酸车清运走。（委托安宁兴林工贸有限公司进行处置）。

2）污水处理站污泥经压滤脱水处理后和含铬污泥自然晾干后，委托有资质的危险固体废物收集单位（云南大地丰源环保有限公司）安全处理。公司内临时收集时设置独立的危险废物暂存库进行暂存。
2.5 企业周边环境及风险受体情况
2.5.1 地理位置
富民县位于昆明西北部，东经102度21分至102度47分，北纬25度08分至25度36分之间。最高海拔2817米，最低海拔1455米，相对高差1362米。东临寻甸、嵩明两县，西与禄丰、武定两县连壤，南靠五华区，北和禄劝县山水相连。清康熙《富民县志》记载：“富邑七十里之区，一瞩目而了然矣。”民国8年(1919)，富邑地方东西宽30公里，南北长44.2公里。民国33年(1944)，富民县属三等县，总面积554平方公里。1951年起至1979年止，曾先后从邻县区划入一些乡村，致使富民县的总面积在原基础上增加439平方公里，东西宽增至44.2公里，南北长增至51.6公里，总面积993平方公里。富民中博新型材料有限公司位于富民县工业园区北营钛产业基地得乐村片区，海拔1670m，距富民县城16km。距昆明39 km。具体位置见附图（地理位置图）。坐标为东经102°28'30.11"，北纬25°15'53.78"。北赤公路公司旁穿过，交通方便。到县城公路为柏油路和水泥路，交通便利，具有较好的地理位置和区位优势。

2.5.2 自然条件
1、地形、地貌、地质
富民县县境似一不规则梯形，南高北低。境内西部、西北部山脉属三台上余脉，东部、东北部、南部和中部山脉属拱王山余脉。望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆岭相间，河流纵横，山多坝少，地势西高北低，盆岭相间。主山多为南北走向，县城西部金铜盆山峰海拔2817m，为全县最高峰，中部望海山海拔2672m，居高峰之二。全县最低海拔1455m，位于东村乡沙坪村北。县境东部的东大山、打猎山，南部的天马山、风摆山，西部的玉屏山、老青山、白龙梁子、大青山，北部的大牯子山、大黑山等，海拔均在2400m至2600m之间。望海山山脉在县境中部南北延伸，把县境分为东北部龙泉河流域的散旦乡、款庄乡、东村乡，西部螳螂川流域的永定镇、罗免乡、赤就乡。全县有河谷坝子和问小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5％，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5％。

富民县境所处位置，地质构造属杨子淮地台一级，康滇地轴二级，武定到易门台拱三级的东缘和滇黔川鄂台拱二级，昆明坳陷三级西缘的接合部。其西部为罗次大断裂，东部为小江深断裂，中部为普渡河深断裂，县内断裂构造发育，褶皱构造简单。地层出露有元古界之下元古界昆明群，上元古界震旦系的上统灯影组，下统澄江组；古生界的寒武系、奥陶系、泥盆系、石灰系、二叠系；中生界的三叠系、侏罗系、白垩系；新生界之第三系、第四系等均以不等的面积分布于全县。

2.气候、气象
富民县属低纬高原季风气候区。气候的主要特点是：夏无酷暑，冬无严寒，夏秋湿热，冬春干冷，干湿分明。日照时数多，光能资源丰富，光合生产潜力大。气温日差较大，年差较小，春季升温快，秋季降温早。但因地形复杂，海拔差异大。“立体气候”明显，故有“一山分四季，隔里不同天”和“四季无寒暑，有雨便是冬”之说。富民县相对高差3649米，具有典型的立体气候特征。5～10月为雨季，其中8、9、10三个月雨量集中，占全年的84～90％；11～4月为干季，日照充足，雨量稀少，降雨量占全年的10～16％。。

3.水资源

富民县全境面积993km2，地表水资源总量为12.8326亿m3（其中：过境水量10.7431亿m3，自产水量2.0895亿m3），地下水资源总量为0.853亿m3。

①河流：源于富民县境外河流有螳螂川、门前河(高桥河)、大营河及其支流新桥河和清水河、龙纳河、龙泉河、木板河等8条；源于境内的有高北河、马拉河、青罗河及天生桥河、新沙河、石板沟6条。境内河流的特点是：旱季水小清澈，雨季水大浑浊。1957年后森林覆盖率逐年下降，泉水出涌量相应减少，除螳螂川与木板河外，其余河流之中上游筑有水库，以致旱季下流多成涓流或干涸。1966年起，螳螂川水与木板河水污染逐年严重，人不能饮，鱼类资源趋于减少。
②湖泊：富民县境内至今无中型以上规模的蓄水工程及湖泊，现建成小型水库、坝塘共113座，总库容1989.9万m3，兴利库容1690.6万m3，控制集水总面积454.6km2，实灌面积约37906亩。其中，小（一）型水库7座，总库容1404万m3，兴利库容1152万m3；小（二）型水库21座，总库容381.9万m3，兴利库容334.6万m3；小坝塘85座，总库容204万m3。
③地下水：富民县主要有51个泉点和7口水井，泉点：富民县境内石灰岩分布较广，岩溶发育，集中出露的泉水点多面广，遍布全县各乡镇，根据本次走访调查，县境内出水量较大的泉点有51个。以上泉点中人饮集中供水的有黑谷田、东村30里龙潭（龙潭箐）、石楼梯共3处，分别向赤鹫、东村、县城供人饮用水，年供水量分别为7.30、17.52、14.60万m3，泉水总供水量为39.42万m3。
4.植被及生物多样性

富民县土地总面积1487400亩，其中：林业用地972404亩，占65.4%；非林业用地514996亩，占34.6%。森林覆盖率55.06%，其中:有林地覆盖率52.9%，国家特别规定灌木林地覆盖率2.2%。

全县林业用地中，有林地面积785970亩，占林业用地面积的80.8%；疏林地面积872亩，占林业用地面积的0.1%；灌木林地面积143241亩，占林业用地的14.7%；未成林造林地面积9811亩，占林业用地面积的1.0%；宜林地面积32291亩，占林业用地面积的3.3%，苗圃地面积219亩。全县活立木总蓄积量275万立方米。

富民县植被类型有针叶林、针阔混交林、常绿阔叶林、灌木林、人工桉树林和果木林。现有森林植被多为次生植被，原生植被大多遭破坏，在永定的车完、赤就望海山附近尚有少量残存，故上述地区具生态旅游开发价值。常见树种有云南松、滇油杉、华山松、柏木、栎类、桢楠、野樱、滇朴、杜鹃、山茶、厚皮香、杨梅、清香木等，全县约有植物95科150属350种。新迁移种类有坡柳、桉树、紫茎泽兰，近年散旦有红豆杉引进种植。竹类、藤本、苔藓植物有少量生长。林下资源以松茸、鸡枞、干巴菌、牛肝菌为上品。

陆生野生动物有：国家二级保护动物松雀鹰、白腹锦鸡、雀鹰、红隼、穿山甲。省级保护动物银环蛇、黑眉锦蛇、白条锦蛇、滑鼠蛇、豹猫、啄木鸟。人工驯养繁殖的野生动物：黑熊、果子狸、原鸡、鸵鸟、猴子、孔雀、鹿、刺猪。

全县共有涉林企业36家，从业人数368人，总资产10789.5万元，总产值5088.5万元，销售收入4063万元。以森林和山水为依托开发的休闲旅游度假景点有伽峰山乡村营地、明熙苑、龙腾苑、百花山庄、万佛山以及一批小规模的农家乐。

2.5.3 周边环境
富民中博新型材料有限公司周围集中有昆明市明波原子灰厂、昆明光波电缆有限公司、昆明辉恒印务有限公司、昆明洁拓洗涤服务有限公司、雄钢砖厂，厂周边5km范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊敏感区域，主要环境风险受体为居民点。周边环境保护目标见表2.4.3-1和图2.4.3-1。

表2.4.3－1　周边主要环境风险受体汇总表
	环境要素
	保护目标名称
	方位
	距厂界距离
	规模（人）
	保护等级

	环境

空气
	玉平村村
	E
	500m
	122
	GB3095-1996

二级

	
	小瓦房
	SWS
	700m
	190
	

	
	得乐村
	SWS
	1600m
	330
	

	
	白石岩
	SE
	1000m
	133
	

	
	老池塘村
	E
	1900m
	215
	

	
	大凹村
	WSW
	1500m
	156
	

	
	小高仓村
	W
	2200m
	148
	

	
	明波原子灰厂
	SW
	200m
	40
	GB3095-1996

三级

	
	光波电缆公司
	SW
	250m
	30
	

	
	辉恒印务公司
	SW
	400m
	40
	

	
	洁拓洗涤公司
	SW
	550m
	30
	

	
	雄钢砖厂
	SW
	600m
	25
	

	地表水环境
	螳螂川
	E
	/
	---
	GB3838-2002Ⅴ类

	社会环境
	北赤公路
	W
	5
	---
	不妨碍道路正常运行

	声环境
	区域声环境
	GB3096-2008中2类


图2.4.3-1  周边关系图

2.6 厂区平面布置情况
本公司厂区总体梯形布置，地势为缓坡，整个厂区按办公区、职工宿舍、食堂、库房、发蓝车间、镀锌钢带车间、镀锌车间、库房、污水处理站、危废晒房等进行分布。

2.7 近两年应急演练情况
2015年应急预案演练

演练时间：5月3日

演练内容：上午11:20分，酸洗工扬正权打电话到厂部，盐酸灌泄漏、酸液己经快要漫过酸灌围堰极有可能漫坝，要求支援，厂部10分钟内组织10人抢险队一支，有生产车间主任、班长、工人共7人，废水工1人，管理人员2人，立即参加抢险，迅速用水泵把盐酸抽入另一个槽，把酸灌漏点补好;经过1小时奋战抢险，恢复生产正常，刘治福宣布演练结束。

2016年应急预案演练

演练时间：6月7日

演练内容：上午8:10分，厂部接到车间主任报告，因连日阴雨危废库有雨水流到库内可能，危险废物马上转移安置，请求支援。

8:15厂部立即组织抢险人员，在刘治福指挥下，紧急启动应急工具及人员，积极配合车间主任成立了抢险队，开始抢险。

经过2个小时的抢险，危废物转移到新址暂存。危废房外沙袋围堰，抢险队员不怕吃苦，听从指挥，圆满完成了任务，达到的安全要求。应急组长刘治福宣布演练结束，并对这次应急演练做了讲评。

2017年应急预案演练过程

演练时间：4月17日

演练内容：上午10:20分，酸洗工普美朝打电话到厂部，盐酸灌大面积泄漏、酸液己经漫过酸灌围堰流到地面，要求支援，厂部紧急组织15人抢险队一支，有生产车间主任、班长、工人共10人，废水工2人，管理人员3人，立即参加抢险，迅速用水泵把围堰内盐酸抽入另一个槽，调片碱对盐酸进行中和开沟将己中和的酸水引入废水集水池, 进一步的用清洗污水全部收集到废水集水池进行处理,把酸灌漏点补好;经过4小时奋战抢险，恢复生产正常，刘治福宣布演练结束。

3、环境风险源及环境风险分析
3.1环境风险源识别

风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。物质风险识别范围为主要原辅材料、产品及生产过程排放的“三废”污染物等；生产设施风险识别范围为生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保设施及辅助生产设施及生产过程中的次生突发环境事件。

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《建设我厂环境风险评价技术导则》、《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2005]152号）和《关于检查化工石化等新建我厂环境风险的通知》（环办[2006]4号）的相关要求，对本厂进行全厂性的风险排查。根据《建设我厂环境风险评价技术导则》HJ/T169—2004和《重大危险源辨识》GB18218—2000，确定公司环境风险源项有以下几个方面：一是硝酸、盐酸、钝化液、氯化钾、氢氧化钠、铬酐在卸车、仓库贮存、使用过程中发生泄露；二是危险废物收集、贮存过程中发生泄漏、泼洒；三是区域内发生地质灾害的风险，四是生产过程中生产装置及环保设施出现的风险；五是火灾风险。

3.1.1 物质风险识别

根据对生产工艺流程的分析和实地调查，根据对生产厂区涉及的化学品，其中有毒有害的化学品主要有硝酸、盐酸、钝化液、氯化钾、氢氧化钠、铬酐等对人体具有一定毒性，在搬运、储存和使用过程中若发生泄漏，容易造成人体和环境的较大危害。由于涉及的危险物质贮存量较少，在生产场所和贮存区不构成较大危险源。存在一般风险源。

电镀污泥是镀锌、污水处理站等环节的产物，如果泄漏，会引起地表水、地下水的次生污染，危害生物链和人体健康，造成环境破坏。电镀含锌污泥经过板框压滤机压滤后进入晾晒棚晒干后称重贮存于厂区专用危险废物暂存库内。含铬污泥收集后进入晾晒棚晒干后称重贮存于厂区专用危险废物暂存库内，达到一定量后委托云南大地丰源环保有限公司处置。

本单位危险化学品、危险废物的贮存量情况见表3.1.1-1。

表3.1.1-1  危险化学品储存量一览表

	原辅料

	名称
	厂区储存量
	包装方式及规格
	储存地点
	保管人及联系电话

	硝酸
	0.5t
	250kg硝酸桶
	镀锌车间、镀锌钢带车间
	陶文

13700636112

	盐酸
	13t
	13t罐
	镀锌车间旁
	

	钝化液
	1.2t
	30kg塑料桶
	仓库
	

	NaOH
	1t
	25千克编织袋
	仓库
	

	氯化钾
	0.9
	50千克编织袋
	仓库
	

	铬酐
	0.05
	50千克铁桶
	仓库
	

	危险废物

	污泥
	5t
	编织袋
	危废暂存间
	陶文

13700636112


①硝酸

②盐酸
③电镀污泥

④酸洗废液

3.1.2贮运系统风险识别
（一）硝酸、盐酸、钝化液、氯化钾、氢氧化钠、铬酐及其他化学品贮运
盐酸属危险化学品，由外单位提供。废盐酸日常储存在电镀槽内，需要更换时在安宁兴林工贸有限公司送新酸时用酸车清运走。委托安宁兴林工贸有限公司进行处置（编号：滇3J53018100422）。使用专用危化品车辆运输，在运输过程中引起泄漏事故分为二类，一是颠簸或容器封闭不严导致泄漏；二是严重的交通碰撞事故引起车辆倾覆、罐体损坏导致泄漏。供货单位运输车辆是专用车辆，进行定期检验，第一种情形发生的概率很小，引起的相对后果也较小；第二类事故直接与交通事故有关，交通事故最大的危害主要是运送液态的化学品在江河大桥翻车。车辆掉入河中造成泄漏污染水体，事故一旦发生立即启动应急预案，可以使事故造成的后果影响控制在一定的范围内。公司与供货单位签订协议，在厂区外发生的突发环境事件有运输单位负责处置，在公司范围发生泄漏由运输单位及公司联合处置。

（二）污泥及危险废物渣贮运
污泥属危险废物，与云南大地丰源环保有限厂签订了处置协议，由云南大地丰源环保有限厂使用专用车辆及包装物定期转运处置。在运输过程存在的潜在风险主要有：车辆在危险废物暂存库装车时由于搬运工疏忽大意造成含锌污泥泼洒在厂区地表，收集至暂存库过程中出现泄露或泼洒在地面，现场可通过及时覆盖清扫消除污染隐患。

3.1.3 生产设施危险源识别

为查找风险隐患，对富民中博新型材料有限公司进行全厂性风险排查，根据生产装置及设备是否储存危险物品或危险能源介质，判断是否具有风险的生产装置主要是危化品、危险废物储存仓库和污水收集循环系统主要风险生产装置、设备见表3.1.1-1

表3.1.2-1 危险源种类及分布一览表

	主要风险设施
	主要危险源分布点
	事故类型

	钝化液、氯化钾、铬酐、氢氧化钠仓库
	仓库区域
	化学品泄漏

	生产废水收集循环系统
	生产车间
	废水泄露外排，水泵故障废水外溢

	镀锌槽集气罩及管道
	酸雾、碱雾收集系统
	非正常排放

	盐酸储存罐
	盐酸罐区
	酸泄漏

	硝酸
	镀锌车间
	硝酸酸泄漏


3.2重大危险源辨识

根据《危化品重大危险源辨识》 (GB18218-2009)，重大危险源定义为：长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存的危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。单元指一个(套)生产装置、设施或场所，同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所。重大危险源辨识依据物质的危险特性及其数量，分为生产场所重大危险源和贮存区重大危险源。
公司根据《重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《国家危险废物名录》、《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》及《企业突发环境事件风险评估（指南）》对本厂涉及到的列入重大危险源辨识的危险化学品有盐酸、硝酸、钝化液、氯化钾、铬酐、氢氧化钠、危险废物污泥。

临界量见表3.3-1。

	序号
	物质名称
	危险化学品临界量（t）
	风险物质临界量（t）
	实际贮存量

	1
	硝酸
	100
	7.5
	0.5

	2
	铬酐
	——
	0.25
	0.05

	3
	钝化液
	——
	5
	0.1

	4
	污泥
	——
	5
	3


厂内污泥、热浸锌渣及酸洗废酸渣储量不大，贮存期限不超过12个月，实行专人管理并委托有资质单位单位处置。我公司贮存的危险废物未构成重大危险源。但贮存、使用的盐酸贮存量已经超过了风险物质临界量，构成了较大风险源。但贮存、使用的盐酸贮存量已经超过了风险物质临界量，构成了较大风险源。可能发生的事故及后果。

3.2.1 泄漏事故后果分析
泄漏造成的突发性环境风险主要是仓库原辅料（硝酸、盐酸、钝化液、氯化钾、铬酐）、危废品仓库（含污泥）、废水收集设施及管网，发生物料泄漏及因泄漏导致的水、土壤污染。

（1）仓库原辅料泄漏

硝酸、盐酸、钝化液、氯化钾、铬酐等发生泄漏时主要危害是泄漏物从工厂排水沟、下水道流失到外部环境，污染地表水及土壤环境，甚至渗入地下污染地下水，造成严重危害。

（2）危险废物仓库泄漏

含污泥发生泄漏时主要危害是泄漏物从工厂排水沟、下水道流失到外部环境，污染地表水及土壤环境，甚至渗入地下污染地下水，造成严重危害。酸洗废酸生泄漏时主要危害是泄漏物从工厂排水沟、下水道流失到外部环境，污染地表水及土壤环境，甚至渗入地下污染地下水，造成严重危害。

（3）污水处理设施及管网泄漏

废水收集设施出现故障、废水管网发生破损会导致废水外泄，发生生产废水异常排放环境事故，污染土壤和水体；污水未及时回用，溢出后发生废水异常排放环境事故，污染土壤和水体。

3.2.2火灾、爆炸事故后果分析
（1）事故源分析
厂区内易发生火灾的地点为生产车间、仓库、危废品仓库。

单位生产车间、仓库、危废品仓库内可燃物包括煤气、编织袋包装物、纸箱等。这些可燃物散布整个生产区，这些材料、产品一旦燃烧，火焰大、温度高、蔓延快的特点就极易导致更大范围的火灾，形成大面积的火灾。

（2）火灾事故引起的后果
1）热辐射

可燃物遇火会发生剧烈的燃烧而成火灾，产生较强烈的热辐射，火灾通过热辐射的方式影响周围环境。当火灾产生的热辐射强度足够大时，可使周围的物体燃烧或变形，强烈的热辐射可能烧毁设备甚至造成人员伤亡。

2）大气污染

火灾燃烧产生大量的烟尘、SO2、氮氧化物等污染物，对周围大气环境造成严重影响，部分原材料及辅料燃烧、分解，会产生含毒废气，影响周围企业、居民的正常生活。

3.2.3环保设施故障事故后果分析

酸洗槽、碱洗槽挥发废气收集系统故障

电镀槽酸洗、碱洗过程中产生的酸雾经过集气罩收集后，通过换气扇经排气筒排放。若洗槽挥发废气收集系统出现故障，则酸雾、碱雾废气无法得到有效收集排放，对电镀车间周围环境及人员造成危害。

4、组织机构及职责
4.1应急组织体系
为建立健全突发环境事件应急机制，有效应对突发环境事件，快速、有效地进行应急处置，保障事件处理依法有序进行，进一步提高厂应急反应和处置能力。厂成立突发环境事件应急指挥部（以下简称应急指挥部），由公司法人王康永任总指挥。事故应急期间，如果指挥长不在，由副指挥长王胜天指挥，若指挥长和副指挥长都不在，由公司应急办公室主任刘治福任临时指挥长，全权负责应急救援工作；指挥长有权调动公司范围内所有应急救援所需的人员、设备、物资和工具等。

突发环境事故应急救援组织结构如下：
图4.1-1 突发环境事故应急救援组织结构
4.2 指挥机构组成
指挥机构组成详见表4.2-1：

表4.2-1  应急指挥机构组成

4.3  指挥机构的主要职责
4.3.1  应急指挥部职责
①研究制定、修订本厂应对突发环境事故的政策措施和指导意见。
②负责指挥特别突发环境事件的具体应对工作。
③分析总结本厂突发环境事件应对工作，制定工作规划和年度工作计划。
④负责本指挥部所属应急抢险救援队伍的建设和管理。
⑤承办上级应急组织交办的其他事项。
4.3.2  总指挥职责
(1)贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；组织制定突发环境事件应急预案；

(2)组建突发环境事件应急队伍；

(3)负责掌握意外灾害状况，根据灾情的发展，确定现场指挥人员，推动应变机构工作的发挥；

(4)视事件状况和可能演化的趋势，判定是否需要外部救援或资源，接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；

(5)批准本预案的启动与终止；

(6)组织内部和对政府的报告，配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

(7)负责组织厂内部各级预案的审批与更新，组织开展应急演练；

(8)负责组织外部评审。

4.3.3 副总指挥职责
副总指挥的职责是协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作，若总指挥因不可抗拒的因素而不能出现在指挥现场时，全权代理总指挥执行职责，由副总指挥全权负责应急救援工作。
4.3.4 应急救援办公室职责
应急救援办公室负责现场及有害物资扩散区域内的清洗、检查工作，必要时经过上级指示代表指挥部对外发布有关信息。在发生事故时，积极开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。主要职责如下：
（1）主要负责事故现场调查取证；调查分析主要污染物种类、污染程度和范围，对周边生态环境影响；
（2）承担与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向应急指挥小组汇报；
（3）进行环境污染事故经济损失评估，并对应急预案进行及时总结，协助领导小组完成事故应急预案的修改或完善工作；
（4）贯彻落实上级有关突发性事故应急工作的方针和政策，贯彻执行厂突发性事故应急预案；
（5）负责厂内突发性事故应急信息的接收、核实、传递、通报、报告等日常工作；
（6）了解、协调、督促厂突发性事故应急信息的接收、核实、处理、传递、通报、报告等日常工作；
（7）按照厂统一安排和部署，组织有关突发性事故的应急培训和演习；
（8）应急响应时，负责收集情况并及时提出报告和建议。传达、执行厂领导和厂突发性事故应急指挥中心的各项决策、指令，并及时执行情况检查和报告；
（9）承办应急状态终止后应急指挥中心决定的相关事宜。
4.3.5  突发环境事件应急处置小组
（1）现场调查组
a.定期监控重大环境风险源、应急设施建设和运行情况；污染事件现场调查分析，提出处置方案，负责在紧急状态下的现场抢险作业，监督指导应急措施实施，配合环境检测部门做好监测防控工作。

b.负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域；与现场事件管理人员和关键岗位的人员配合，指挥环境风险源现场的人员撤离；对现场周围人员进行防护指导、人员疏散并对周围物资转移。

C.负责调配厂内外应急救援物资，保障救援物资供应；负责组织应急处理所需物质的供应，组织车辆运送污染防治物资；现场应急处置人员的防护用品的供应。协调、调配应急人员交通、生活物资等后勤保障；保证事件现场通讯畅通无阻。配合环保部门开展应急处置工作，对突发环境事件现场记录，录像、拍照；拟定指挥部有关事件处置情况信息和通告。负责接待新闻媒体、政府部门、其他单位有关人员；负责员工和周边居民的情绪疏导稳定工作，必要时按照指挥部指令联系地方相应组织，做好疏散和善后安抚工作。

（2）事故调查组
a.负责在发生事故时，研究分析事故信息、灾害情况和救援措施，制订应急技术方案，为应急决策提供咨询和建议；救援结束后，提出防范事故的措施及建议，为恢复生产提供技术支持。

b.负责组织对事故的调查。调查事故的经过，分析事故的原因，对事故造成的后果进行评估，制定防范措施。对相关责任人进行严肃处理，并写出事故调查报告，经应急指挥部部同意后上报相关部门。

（3）后勤保障组
a.负责调配工厂内外应急救援物资；保证救援物资供应；组织人员、车辆运送抢险物资；负责组织应急处理所需物资的供应，组织车辆运送污染防治物资。
b.负责协调、调配应急人员交通、生活物资等后勤保障；保证事件现场通讯畅通无阻；负责事件现场记录、录像、拍照；拟订指挥部有关信息和通告。
c.负责保障事件现场与应急指挥中心、上级应急指挥机构及外界的通讯联络；保持通讯处于正常状态之下。
d.负责在事件现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员至医院进一步治疗；安排车辆，确定救护定点医院；统计伤亡人员情况；根据伤害和中毒的特点实施抢救预案。

e.负责接待新闻媒体、政府部门、其他单位有关人员；负责传达上级领导指示，经上级领导授权对外发布信息；负责员工和周边居民的情绪疏导稳定工作，必要时按照指挥部指令联系地方相应组织，做好疏散和善后安抚工作。

（4）抢险维修组
a.负责对影响救援的设施、设备实施紧急拆除，并协助事后对污染设施、设备的洗消工作。紧急断开阀的关闭确认；电气设备维护与管制；引火源的管制及切断；对灾变提供现有的设备及附近可支持的设备资料。
b.负责调度消防水、新鲜水等供应使用；调度其他装置附装置污水排放流程调整；组织救援队伍设施封堵截流；组织事后生产恢复；负责现场污染物的洗消，合理利用消防用水及冲洗水。电器设备维护与管制；引火源的管制及切断：废水处理系统对外阀门的关闭；雨水管封堵和关闭。突发事件的处置，对灾变提供现有的设备及附近可支持的设备资料。

预防与预警

5.1 预防机制

5.1.1环境风险源监控
（1）在危险源的现场设置明显的安全警示标志，并对危险源的工艺参数、危险物质进行定期检测，对重要设备、设施按照有关主管单位规定进行经常性的检测、检验，并做好记录；

（2）加强作业人员环境教育；

（3）做好环保设施、设备的维护，保养工作；

（4）加强厂环境管理工作，定期对车间、仓库（含危废品仓库）进行巡检；

（5）加强操作人员的培训，提高操作技术，增强管理意识。
5.1.2火灾与爆炸事故的风险防范措施
（1）针对厂的生产工人，定期开展安全生产教育培训；值班操作人员不得离开工作岗位，配备移动灭火器及消防栓等消防设施。

（2）可燃物的管理：①车间编织袋及包装纸箱存放量应控制在当天的使用量，剩余编织袋及包装纸箱及时入库，不可堆放在车间内；②防火间距内，人行通道上不得堆放原料、半成品、成品、废料等；③车间内外地面保持清洁，废物及时清理；④定期对原辅料、成品仓库等易燃品堆放区进行巡查。

（3）火源管理：①对入厂的人员和车辆严格管理，避免携带火种进入生产区；②厂区周围100m范围内，严禁燃放烟火爆竹，生产区禁止抽烟；③维修机械设备需进行焊接或切割作业时，应实行动火审批制度，作业时必须停止其它生产作业，关闭除尘系统。

（4）电气安全措施：①电气设备和线路，必须有专职电工负责；②电源开关、插座等必须安装在封闭的配电箱内，配电箱应用铁等非燃烧材料制作；③所有电气设备的金属外壳都应可靠接地；④电气线路应采用绝缘良好的导线，与电锯等设备相连的电线，应有可靠的保护装置，防止在操作中破坏线路的绝缘；⑤设置一定的防雷装置，并定期维修检查；⑥下班时，必须切断总电源，设专人负责。

（5）生消防安全防护：①应有足够的消防水源，或设置消防水池、水井；②配套足够灭火器，摆放位置明显、取用方便，定期检查；③设置消防通道，且必须畅通；③设置禁烟火标示牌；④对员工进行消防基本知识培训，提高应急能力。
5.1.3泄漏事故防范措施
定期对镀锌车间废水收集管网、收集池、沉淀循环池、仓库（含危废品仓库）进行巡检；

生活废水经处理后及时回用，定期对污水收集设施及其管网进行巡检，确保雨污水管网畅通；

（3）厂区硝酸、盐酸、化学品库、危险废物暂存库设置围堰，危废品仓库内发生单桶泄漏时，泄露液体可控制在危废品仓库内，库内设置吸纳砂土池；

（4）厂每年制定年度危险废物管理计划并按其实施工作，及时进行危废品的月报、季报，厂区内设有符合规范的暂存库，建立健全危废品管理制度，危废品入库时必须填写危险废物管理表。对生产过程中产生的危险废物依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》等有关规定，报请富民县环保局批准，领取危废品转移联单，转移到有资质单位进行处置，转移后将填写完并加盖产生方和处置方公章的转移联单依据规定送呈环保局留存。厂规定至少每三年内必须对废弃物处置方进行现场考察，以确定其有害废物的处理是否符合相关法规的要求。

5.1.4环保设施事故防范措施
（1）生产线上的操作人员生产过程中，严格按照设施的操作规程进行操作和监控，及时发现和掌握运行中的变化，使其保持和稳定在最佳运行状态；
（2）严格按照喷漆房的操作规程进行操作和监控，及时发现和掌握运行中的变化，使其保持和稳定在最佳运行状态；

（3）定期对环保设施进行维护、保养，确保其正常运行；

（4）煤气发生炉加煤等工序中，若设备异常、故障，应立即停止生产，检查设备，排除故障,符合要求后方能恢复运行。

5.2预警行动
5.2.1 预警分级
当发生突发环境事件时，应立即预警，并启动本预案。厂报警信号系统分为两级，具体如下：

二级报警：只影响厂区部分辅助设施，有可能引起某个工段发生环境事件的危险，应紧急启动应急程序，工作人员撤离发生地，应急处理人员到事件发生点汇集，听从指挥部调遣指挥，展开先期救援抢险，及时处理事件。

一级报警：发生对厂界外有重大影响的事故，如及发生重大酸或化学品泄漏事件，除厂区内启动紧急程序外，应立即向邻近企业和富民县政府办、消防、环保及安全生产监督部门报告，申请救援并要求周围企业启动应急计划。

5.2.2 预警行动
（1）预警条件
发生原辅料或危化品、危险废物、火灾、爆炸、水质污染等事故，部门短时内得不到有效控制或事故有可能扩大等较大异常情况。
（2）事故预警方法
在确认进入预警状态之后，根据预警相应级别环境应急小组按照相关程序可采取以下行动：
① 立即启动相应事件的应急预案。
② 按照环境污染事故发布预警的等级，向全厂以及附近居民发布预警等级。一级预警：现场人员报告值班调度，调度核实情况后立即报告厂，厂应急指挥中心依据现场情况决定是否通知相关机构协助应急救援。若可能发生的环境污染事件严重，应当及时向草铺街道办事处及相关部门报告，由相关部门领导决定后发布预警等级。二级预警：现场人员或调度向安全或环保部门报告，由安全或环保部门负责上报事故情况，厂应急指挥中心宣布启动预案。三级预警：现场人员立即报告部门负责人和值班调度并通知安全或环保部门，部门负责人或调度视现场情况组织现场处置，安全或环保部门视情况协调相关部门进行现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。遇非工作日时，通知值班调度和总值班人员，并及时报告应急指挥中心总指挥和有关人员。
③ 根据预警级别准备转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。
④ 指令各应急专业队伍进入应急状态，随时掌握并报告事态进展情况。
⑤ 针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。
⑥ 调集应急处置所需物资和设备，做好其他应急保障工作。
（3）预警警报的解除
有事实证明不可能发生突发环境事件或者危险已经解除的，应当由预警发布者立即宣布解除警报，终止预警期，并解除已经采取的有关措施。
5.3 报警、通讯及联络方式
5.3.1 报警联络方式
厂救援信号主要使用电话报警联络。实行24小时应急值班制度，地点设在厂办公室。当发生突发环境事件后，相关人员应在3分钟逐级上报指挥部应急管理办公室，电话：13700634196/68816954。当发生突发环境事件时，事件发现者应根据本预案相关要求立即报警。

5.3.2 内部通讯方式

电话或口头通知各部门。

各部门联系方式详见附件：应急救援通讯录。
5.3.3 外部通讯方式
厂外部通讯方式见下表5.3.3-1。
表5.3.3-1 厂外部人员应急联系表

6、信息报告与通报
6.1内部报告
现场工作人员发现事故后，发现人立即报告当班负责人，当班负责人按照事故预案组织人员采取控制措施，并立即报告部门负责人；部门负责人接报后立即启动车间风险应急救援预案，组织进行初期救援抢险工作，并报告厂应急管理办公室；

厂应急管理办公室接到事故报告后，立即通知厂应急救援小组办公室，组织应急救援指挥中心成员赶赴现场，同时将事故情况及其发展势态报告，并按照风险应急救援预案采取相应的救援措施；救援小组组长按照本应急救援预案，迅速了解事故情况，组织救援工作；24h值班电话：：68816954。

6.1.1 厂通报方式
通报词制定如下：
(1)泄漏（火灾）警报：“紧急通报！泄漏/火灾！地点：_______，飘散方向________，抢救编组人员________各就定位，执行抢救（三遍）”
(2)疏散警报“疏散通报！非紧急应变编组人员（人员、车辆）________,现在开始（准备）疏散，疏散路线经______，向______方向疏散（三遍）”
(3)解除警报：“各位员工请注意！突发环境事件已停止，请疏散员工返回岗位（二遍）”。
6.1.2 电话通报及联系词内容
电话通报内容必须清楚、简明。包括：
1、通报人姓名；
2、通报时间；
3、意外灾害地点；
4、意外状况描述；
5、伤亡报告；
6、处置措施；
7、协助事项。

6.1.3 通报程序
通报程序见图6.1.3-1。
图6.1.3-1信息通报程序
6.1.4 信息报告制度
发生环境污染与破坏事件（Ⅰ级事件）后，指挥长必须立即向富民县环境保护局报告，富民县环境保护局接到报告后，应当立即派人赶赴现场，进行现场调查，采取有效措施防止事件扩大。
接到环境污染与破坏事件报告的当地人民政府应及时动员受到环境污染威胁的居民以及其他人员转移到安全地带；情况紧急时，可强行组织疏散。

6.2信息上报
属于可控制突发公共事件预警信息的，相应应急指挥机构应当立即向厂应急指挥中心作出通报，由厂应急指挥中心启动应急预案；属于不可控制突发环境事件的，应立即如实向县应急指挥中心报告，最迟不得超过1 小时，不得迟报、谎报、瞒报和漏报。县应急指挥中心最迟不得超过2 小时向省政府上报，并及时决定启动相应的应急预案。涉及影响大、范围广，以及可能造成连锁反应和次生灾害事件，也应及时上报，并做好应急处置工作。特殊情况下，事发地县（区）政府及有关部门值班人员可直接向上级政府报告。
联系方式：打电话、发短信、环保热线三种方式同时使用。 紧急情况下，可以直接报告消防、医院、公安、当地政府或环境保护局。

应急总指挥对外发布事件情况公告。
6.3事故报告内容
突发环境污染事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。报告应采用适当方式，避免在事发地群众中造成不利社会影响。 
初报采用电话和书面报告两种方式，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化趋向等初步情况。初报从发现事件后1小时内上报。

续报可通过网络或书面报告，报告时间要求在突发环境事件发生后2小时内，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。续报根据应急处理工作进展情况每天上报，当情况发生特殊变化或有重要信息时应随时上报；结果报告在事件处理完毕后立即上报。

处理结果报告采用书面报告，报告时间要求在突发环境事件发生后4小时内，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。

突发环境事件的新闻发布，由厂和应急救援小组新闻发布组负责对外统一发布。其它任何单位和个人不得发布应急新闻或接受媒体采访。
6.4  通报
事故严重，需要厂外附近人员、车辆疏散时，应通知富民县政府、富民县公安局、富民县环保局，后勤保障组配合政府有关部门执行疏散计划，应急总指挥对外发布事件情况公告，各职能部门及值班人员电话24小时畅通。
7、应急响应与处置措施
7.1 分级响应机制


按照突发事件严重性和紧急程度，结合企业的实际情况，突发环境事件分为：不可控制环境事件（Ⅰ级事件）、可控制环境事件（Ⅱ级事件）。
（1）一级响应：不可控制环境事件（Ⅰ级事件）
指因环境突发事故或地震、暴雨等其他重大自然灾害，厂内突发性污染物泄漏造成受纳水体或大气重大污染、大规模火灾、煤气泄漏等，需要疏散、转移群众，并需要调动社会力量和社会资源，进行应急处置的事件。发生重大环境事件时，应立即停产，事故发生1小时内向环保主管部门汇报，同时按照事前的演练分别进行人员疏散和转移。
（2）二级响应：可控制环境事件（Ⅱ级事件）
指对厂区正常运行有影响，会对公众生命财产造成损害，但可以通过企业自身应急救援机构及时处理的事件，对生产影响较小，依靠车间技术力量能够处理。如管道泄漏、厂内阀门故障、人员轻微受伤、环保设施轻微故障、很小规模可控的火灾等一般事故，但在处理过程中必须遵循汇报原则。发生可控制环境事件时，及时向厂负责人汇报情况，应按照事前的演练调动企业相关专业人员，对设备进行检测检修。
7.2 响应程序


（1）一级响应：不可控环境事件（Ⅰ级事件）
a.第一事故发现人立即向值班室报警，由值班室人员立即将事故情况上报企业应急指挥部办公室。
b. 由企业应急救援办公室负责人立即将事故情况上报企业应急救援指挥中心，并下达全厂停产的通知。
c. 企业应急救援指挥中心负责人应立即将事故情况上报富民县环保局、富民县安监局、富民县公安局等相关环境保护行政主管部门；并启动应急预案，启用备用处理设施，开展救援工作。
（2）二级响应：可控环境事件（Ⅱ级事件）
a. 第一事故发现人立即向值班室报警，由值班室人员立即将事故情况上报企业应急指挥部办公室。
b. 由企业应急指挥部办公室主任立即将事故情况上报企业应急指挥部，开展救援工作。
图7.2-1 应急响应流程图
7.3 应急处置措施
突发环境事件发生后，事发责任单位要立即采取措施，确保第一时间内在厂界内处理事故，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。迅速组织现场救援队伍实施现场救援，减少人员伤亡和财产损失。
同时，根据环境事件程度决定是否上报，如达到Ⅰ级突发事件程度，必须迅速报告富民县环保局和有关部门，配合富民县环境应急监测分队实施监测、对相关信息汇总，进一步加强先期处置措施。在采取上述措施时，如有必要立即向毗邻单位应急救援指挥机构发请求支援信息。按照信息报告规定立即向上级人民政府（或应急委员会）和有关上级部门报告。
7.3.1  本厂的“突发性环境事件应急措施
7.3.1.1  应急联络与预案启动
（1）发生环境突发事故或其他重大灾害时，第一事故发现人应立即向值班人员报警，并说明事故地点、事故类型等事故概况；由值班室人员立即通过电话向应急指挥部办公室负责人报告事故情况。
（2）报完警后，总指挥立即通知应急小组所有成员到达事故现场。应急小组成员以及其他员工接到通知后，立即赶往事故现场。
（3）如果事故发生在夜间或节假日，值班人员接到报警，并了解清楚事故详情后，立即向应急小组所有成员通知事故情况，要求所有成员赶到事故现场。
（4）若突发事件持续5～10分钟还未得到控制，应立即电话通报故事应急救援指挥部，启动突发环境事件应急预案，进行预警。
（5）在故事应急救援指挥部指挥长未到来之前，事故现场由在场的最高领导指挥救援；当上一级应急指挥赶到现场时，及时汇报情况并移交指挥权。

7.3.1.2事件判断

当接到突发环境事件报警后，应急救援指挥部相关人员应立即检查发生单位自身应急预案启动情况，并赶往发生地点，调查以下情况：

（1）确认发生地点：明确发生的具体位置；

（2）确认事件类型：明确是重点污染源的非正常排放、事故排放，还是危险品泄漏、燃烧、爆炸等；

（3）确认污染物类别、数量：明确污染物种类，毒性与易燃易爆性污染物运输储方式、数量，泄漏量；

（4）确认发生时间、严重程度、危险化学品、危险废物的扩散情况；

（5）识别事发地周围环境状况，明确可能受影响的敏感目标类别、规模和位置。

7.3.1.2火灾、爆炸引发环境事件的现场应急措施

（1）了解熟悉各类易（可）燃品的特性，采取通风等手段，去除挥发蒸汽，并加强检测，使其控制在爆炸下限；

（2）防止机械撞击、摩擦着火源，控制高温物体着火源、电气着火源、化学着火源等；

（3）对易（可）燃品的储运进行监控并控制装卸作业，使其规范化和程序化。

a.一旦发现起火，第一事故发现人立即向值班人员报警，并迅速用事故现场的消防设施进行灭火。厂厂区各部门立即停止正常工作，处于全面警戒状态。当班电工切断电源，立即对雨水、污水排口进行封堵。
b.现场调查组成员接到报警后，迅速使用邻近消防栓或者移动灭火器进行喷淋灭火、冷却，迅速用灭火毯或者灭火砂进行覆盖灭火，若火势持续5~10分钟不灭，或火势未得到有效控制，要立即拨打119报警，待消防队赶赴现场后，主动配合消防人员进行扑救，避免火灾扩大。
c.消防过程产生的消防废水抽至厂内北面的水池内，严禁流淌到螳螂川。
d.现场调查组人员根据火灾范围划分警戒区域并设立警戒标志，疏散现场无关人员，保持消防通道的通畅，引导消防车辆进库灭火。
e.后勤保障组人员在应急指挥部办公室主任指挥下，组织供应救灾物资、保证通讯的畅通、安排交通车辆、救护伤员、抢修设备以及其他后勤保障。
f.消防队赶赴现场后，主动配合消防人员进行扑救，避免火灾扩大。7.3.1.3 危险化学品、危险废物、废水收集管网发生泄漏应急措施
属于危险化学品、危险废物、废水收集管网的物料泄漏时要及时、得当，避免重大事故的发生。

（1）事故发生单位应迅速将泄漏部位、泄漏物形状及已采取的堵漏措施报告应急指挥部。

（2）应急指挥部

①了解泄漏情况和已采取的措施，确定应急规模，组织制定应急处置的具体方案。

②根据泄漏事故情况，向厂和上级主管部门报告，请求厂和上级主管部门进行应急指导、援助。

③各专业组在做好应急抢险人员自身防护的基础上实施应急工作。

④进入泄漏现场进行处理时，应注意应急处置人员的安全防护：进入现场的应急人员必须配备达到要求的个人防护器具；如果泄漏物具有易燃性，事故中心区域应严禁火种，同时采取切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线。根据事故情况和事态发展，确定事故波及区域的范围、人员疏散和撤离地点、路线等；根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离；应急处理时严禁单独行动，必要时用水枪掩护；泄漏采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

（3）危险化学品、危险废物泄漏物处理

危险化学品、危险废物泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖，收容、稀释、处理使泄漏物得到安全可靠的处理，防止二次事故的发生。

①生产车间内的危险品发生单桶泄漏时，车间地面已进行防渗处理，物料桶放置在防泄漏底座上，泄漏物采用沙土覆盖，收集到密闭容器内。

④危废品仓库内的危险废物采用塑料桶包装，危废品仓库设置围堰，泄漏液体均可控制在围堰内，采用沙土覆盖，收集到密闭容器内，运往云南大地丰源环保科技有限厂处置。
事故处理完毕后由善后处置队负责现场清理，对泄漏现场地面进行清洗，清洗废水排水集中收集，统一外运资质单位处理。处理泄漏液的废物、废渣、容器统一放置在危废品仓库，统一外运资质单位处理。
（3）废水收集管网泄漏物处理

公司废水收集管网大多是沟槽式，发生废水泄露或外溢时，）事故发生车间应迅速将泄漏部位、泄漏物形状及已采取的堵漏措施报告应急指挥部。立即对厂区雨水排口实施封堵，并装填沙袋对泄漏点和外溢处进行围堵，将废水围堵至厂区北面循环水池或收集池内。若无法进行沙袋围堵收集的，用移动式水泵抽排至收集池。

7.3.1.4环保设施故障环境污染事件的现场应急措施
电镀槽挥发酸雾集气罩、煤气发生炉加煤时设施故障引发大气环境污染事件的现场应急措施
a.若废气配套设施出现故障时，第一发现人立即向值班人员报告，并由值班人员向值班干部和厂经理报告情况；
b.当班职工立即停止生产，减少废气产生，减少废气的排放量；
c.应急通讯组迅速向富民县环保局等部门汇报,做好应急监测；
d.抢险维修组的抢修人员在最短时间内查明设备故障原因。

7.3.1.5废水处理系统的突发环境应对措施
1、操作人员严格按照操作规程进行操作、防止因检查不周或失误造成事故。

2、及时合理的调节运行工况，严禁超负荷运行。
3、加强设备管理，真做好设备，管道，阀门的检查工作，对存在的安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。

4、发生污水处理系统突发事件，操作人员立即关闭倒水泵，同时使用沙袋对污水排放口进行封堵。

5、污水处理操作人员必须加强污水处理站的管理，确保剩余废水收集池一半的容量。

6、水量超过生化系统设计处理能力，及时与领导联系，并取水样化验理化指标。马上向单位领导请示，减少进水量，或投加适量氧化剂后与正常流程的出水混合排放，或按单位领导的指示处理。

 7、突然停电，A、将现场设备退出运行状态。B、来电后，按操作规程及时开启设备，恢复运行。
7.3.2  人员的疏散与撤离
  （1）疏散运输工具 

人员疏散可利用公务车辆、私人车辆。疏散过程中宜关闭车窗，切勿启动对外通风系统，且尽可能载乘他人远离事故区。 

  （2）疏散路线与集合地点 

为使疏散计划执行期间厂区内员工们皆能从容撤离事故区或厂区，且值班主管能随时了解员工状况，采取必要应急措施，已规划厂区内部疏散路线（见附图），员工们可依指示迅速撤离。值班主管根据当时风向、泄漏地和紧急疏散图，判断疏散路线指示员工依此路线疏散至集合地点大门口，等候值班主管清点人数。 

7.4 应急监测
在环境风险事故发生时，为了指导正确的应急救援方案，迅速掌握污染物在大气和水环境中的扩散情况是非常重要的。
发生环境污染事故，立即开展现场处置，并报告富民县环境保护局，请求富民县环境监测站开展应急监测，按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）要求进行应急监测。

7.5 应急终止
7.5.1 应急终止条件

事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生衍生事件隐患消除后，经事件现场应急指挥机构批准后，现场应急结束。

7.5.2应急终止的程序

应急响应终止按照“ 谁启动、谁终止”的原则执行。 

（1） 现场救援指挥部确认终止时机，或厂责任部门提出、厂环境应急小组报经现场救援指挥部批准；
（2）现场救援指挥部向各专业应急救援队伍下达应急终止命令； 

（3）应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。
7.6 应急终止后的行动
（1）通知本单位相关部门、周边企业（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除；
（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化； 

（3）突发性环境污染事故应急处理工作结束后，厂环境突发事故应急领导小组组织相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改； 

（4）组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的修改意见；
（5）向事件调查小组移交相关事项：事故原因，发展过程及造成的后果（包括人员伤亡、经济损失）分析、评价，采取的主要应急响应措施及其有效性，主要经验教训，事故责任人及其处理；事故应急救援工作总结报告；应急过程评价等。该事项应在应急终止后的一个月内完成； 

（6）突发环境事件应急预案的修订； 

（7）维护、保养应急仪器设备。
8、后期处置


8.1 现场清理

应急指挥部成立现场清理小组，制定清理方案，明确注意事项，防止在清理过程中发生二次事故。

8.2 生产设施恢复

应急指挥部成立设施恢复小组，成员为现场处置队人员及事故工段职工。制定设施恢复方案。
8.3 善后处置


协助政府，按要求做好受灾人员的安置及损失赔偿工作；组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，在处置完毕后，配合当地政府开展环境损害影响评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。
8.4 保险


建立突发环境事件社会保险机制,对环境事件应急工作人员要办理意外伤害保险，并及时对事故中人身及财产损失情况进行理赔。
企业应根据《国家突发环境事件应急预案》中6.2条款要求积极办理各类保险。对环境应急工作人员办理意外伤害保险。办理突发环境污染事件责任险及其他险种。在发生突发环境事件后，企业应时通报相关承保的保险厂开展理赔工作，保险厂在获悉突发环境事件后，工伤保险经办机构应及时足额支付参保的工伤保险待遇费用；各相关保险厂应及时定损理赔。在此过程中，企业应允许保险厂对环境事件现场进行勘查，配合保险厂要求，提供相关材料。
8.5 发生环境污染事件后工作总结与评估
事发单位查找、分析事件原因，总结经验教训，防止类似事故发生。

8.5.1 后评估目的
发生突发性环境污染事件后应进行全面、系统评估，主要目的是：评价本次突发性环境污染事件对环境所造成的污染及危害程度，并确定相应的经济损失；预测评价事件污染造成的中长期环境影响，提出相应的污染防治和生态修复措施；评价事件发生前厂在预警和事件发生后的应急响应（包括救援行动、应急监测和污染控制措施）是否得当；分析事件产生的原因，分清责任，为事件性质和责任人的确认及其处理提供依据。
8.5.2 评估报告的基本内容
事件发生后，要对事件进行评估，评估内容要包括如下方面：
环境污染事件等级、事件发生的原因、事件污染物性质，影响范围、程度；事件污染后果；事件责任的认定及处理意见；事件造成的直接损失和间接损失；厂采取的事前预防制度与方法是否得当；发生突发事件后厂采取的应急响应措施：包括救援队伍规模、仪器装备的使用（含应急监测）环境应急成果与效率是否与发生的事件应急任务相适应；环境应急处置行动对员工人身、企业资产益损、风险关系的判断处理是否科学合理，各应急处置小组分工是否明确，处置措施是否准确恰当，处置方案是否灵活机动；事件发生后企业内部信息沟通，事件信息上报与通报或隔离区的确定（包括发布公告、公众信息获取）是否真实、及时，公告的时机是否恰当，对公众心理产生了何种影响；环境应急总任务及部分任务完成情况，是否符合保护公众和保护生态环境的总要求；应急响应有何经验教训，现有应急预案是否具备实用性、可操作性、科学性和有效性；今后工作建议，包括：环境风险源的重新识别与评价；针对应急实施中的不足需采取的纠正措施和预防措施；受污染区域的生态修复方案；对应急预案的评审修订及应急救援装备的更新与补充等。
9、保障措施


9.1 通信与信息保障


1、有关人员和有关部门的联系方式保证能够随时取得联系，有关部门的负责人电话保证24小时有人接听。 

2、通过有线电话、移动电话等通信手段，保证各有关方面的通讯联系畅通。 

3、应急指挥部负责建立、维护、更新有关应急救援机构、消防队、医疗救护队、应急救援专家组的通信联系数据库；负责建设、维护、更新应急救援指挥系统、决策支持系统和相关保障系统。

4、若有限电话和移动电话通信中断，应急抢险办公室立刻组织将厂内部对讲机发放到各相关部门和事故现场指挥。

9.2 应急队伍保障


厂组织了环境突发事件应急领导小组，明确了各自的职责，责任到人，岗位明确，保障了应急处理能力。积极组织各类应急演练，经常与上级指挥部门专家组开展经验交流，建立健全预警机制和信息上报制度，保证在突发事件发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。

9.3 应急物资装备保障
救灾装备器材的种类：仓库内备有安全帽、小型电动工具、一般五金工具、雨衣、雨鞋、手电筒、拦截网等。统一存放在仓库，仓库保管员24 小时值班。
防火救护物资消防器材：灭火器，消防栓。设置现场疏散指示标志，应急照明灯，周围消防栓应标明地点。

急救物品：配备急救药箱及各种外伤救护用品。 其他必备的物资供应渠道：保持社会上物资供应渠道（电话联系），随时确保供应。 

急救车辆：厂区每天值班小车，或报120 急救车救助。 

易燃、易爆及有毒物品，设置专用仓库、专人保管，并满足劳动保护规定各级应急相关部门（车间）充分发挥职能作用，不断提高应急监测、动态监控的能力，保证在发生环境事件时能有效防范环境污染。


应急物资清单详见附件。
9.4 其他保障
9.4.1 经费保障
厂根据突发环境事件应急需要，将本预案所需经费作为专项经费，纳入厂年度预算，并确保专款专用，以保障应急状态时单位应急经费的及时到位。
9.4.2 治安维护

设置疏散隔离和安全保卫队，根据应急指挥中心的安排，采取有效管制措施，控制事态，维护秩序。加强对重点区域、重点部位和场所、重点人群、重要物资和设备的安全保护。

9.4.3技术支撑
对事故处理过程中可能遇到的技术或设备等方面的问题时，指挥部可联系行业专家咨询或同行业单位进行协助。

9.4.4后勤保障
厂区建立完善应急体系，应急指挥部有权调动厂区各种力量以及协调社会力量投入到应急处置中去。如事故扩大，指挥部可请求当地政府协调应急力量确保应急后勤保障。

9.4.5医疗保障
医疗救护及善后处理队负责受伤人员现场救护、救治与医院救治。依据事件分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制订具有可操作性的处置方案，包括以下内容：可用的急救资源列表，如急救中心、医院、疾控中心、救护车和急救人员；应急抢救中心、毒物控制中心的列表；伤员的现场急救常识。

9.4.6应急避难场所保障
避难场所以周边广场为主，必要时应急指挥中心与周边村镇联系负责提供特别重大事故灾难发生时人员避难需要的场所。
9.4.7外部保障
（1）单位互助

与本厂邻近的单位在运输、人员、救治以及救援等方面能够给予帮助。同时也能够依据应急需要，提供其他相应支持。

（2）请求政府协调应急力量

当事故趋于扩大需要外部力量援助时，及时向富民县环保局、向富民县安监局等相关部门报告，寻求相关政府部门进行全力支持和救护。

10、培训与演练


10.1 培训
厂应加强对职工、公众的环境保护科普宣传教育工作，加强环境污染事件预防常识的普及，以增强职工的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。 

    厂应加强环境事故专业技术人员日常培训和事故源工作人员的培训和管理，培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测等专门人才。 

厂应定期组织突发环境事故应急实战演练，提高防范和处置突发性环境污染事故的技能，增强实战能力。 

厂开展的应急培训主要有： 

（1）环保知识培训：定时组织职工培训有关环保问题、环境污染知识，邀请当地环保部门或技术专家降解，通过知识培训，提供员工正确及时识别突发环境事件，把损失和影响降低到最低限度；
（2）救助知识培训：定时组织职工培训有关安全、抗灾救助知识，邀请有关技术专家前来讲解，通过知识培训，能够做到迅速、及时地处理火灾事故现场，把损失减少到最低限度；
 （3）使用和器材维护技术培训：对各类器材的使用，组织员工培训、演练，教会员工人人会使用抢险器材； 

  （4）每半年对义务消防队员和相关人员进行一次防火器材使用培训和演练（伤员急救常识、灭火器材使用常识、抢险救灾基本常识等）； 

  （5）加强宣传教育，使全体施工人员了解防火，自救常识。 采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座、综合讨论、现场讲解、专家讲座、模拟事故发生等。 

每一次培训都要作好记录，并存档。
10.2 演练
（一）预案演练 

（1）演练分类 

1 单项演练：由厂各业务部门各自开展的应急救援任务中的单项科目的演练；
2 综合演练：由厂应急救援指挥部按应急救援预案要求，开展的全面演练； 

3 联合演练：由应急指挥中心、现场应急组织联合进行的组织指挥演练。 

（2）演练内容 

1 装置设备故障的应急处置抢险； 

2 通信及报警信号的联络； 

3 急救及医疗； 

4 消毒及洗消处理； 

5防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；
6各种标志、设置警戒范围及人员控制；
7区内交通控制及管理；
8污染区域和员的疏散撤离及人员清查；
9向上级报告情况及向周边通报情况；
10事故的善后工作。
（3）演练范围与频次 

1 组织指挥演练由指挥部领导小组副组长每年组织一次； 

2 单项演练由各部门每半年组织一次； 

3 综合演练由指挥部领导小组组长每年组织一次。 

（二） 预案评估 

指挥部和各部门经预案演练后应进行讲评和总结，及时发现事故应急救援预案中的问题，并从中找到改进的措施。 

评估的内容有：
1 通过演练发现的主要问题；
2 对演练准备情况的评估； 

3 对预案有关程序、内容的建议和改进意见； 

3 在训练、防护器具、抢救设置等方面的改进意见； 

5 对演练指挥部的意见等。 

（三） 预案修正 

1 事故应急救援预案经演练评估后，对演练中发现的问题应及时进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化； 

2环境应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，应当及时进行修订：
①本单位生产工艺和技术发生变化的；
②相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；
③周围环境或者环境敏感点发生变化的；
④环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；
⑤环境保护主管部门或者企业事业单位认为应当适时修订的其他情形。
11、奖惩
11.1事故应急救援工作实行奖励制
对突发环境污染事故应急工作中作出突出贡献的先进部门和个人，由厂进行表彰、奖励： 

（1） 出色完成突发环境事故应急处置任务，成绩显著的； 

（2）对防止或处置突发环境事故有功，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失的； 

（3）对事故应急准备与响应提出重要有益建议，实施效果显著的；
（4）有其他特殊贡献的。
11.2 事故应急救援工作实行责任追究制
本预案适用范围的部门或者个人，有下列行为之一的，依法追究当事人的行政责任，构成犯罪的依法追究其刑事责任： 

（1）不认真履行环保法律、法规和规定的职责，而引发环境事故的； 

（2）不按照规定制定突发环境事故应急预案，拒绝承担突发环境事故应急准备义务的； 

（3）不按规定报告、通报突发环境事故真实情况的； 

（4）拒不执行突发环境事故应急预案，不服从命令和指挥，或者在事故应急响应时临阵脱逃的； 

（5）阻碍环境应急工作人员依法履行职责或者进行破坏活动的； 

（6）散布谣言，扰乱社会秩序的； 

（7）盗窃、贪污、挪用环境事件中应急工作资金、装备和物资的； 

（8）有其他对环境事故应急工作造成危害行为的。
12、预案的评审、备案、发布和更新


本预案由厂应急领导小组内审，同时报主管部门，经审批合格、备案后发布。厂应急领导小组办公室负责本预案的管理与更新。随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，以及实施过程中发现存在问题或出现新的情况，应定期召集有关部门和专家进行审评，并视评审情况对预案做出相应修改。
13、预案的实施和生效时间
本预案由厂应急领导小组负责解释。
本预案自印发之日起实施。
14、附则 术语和定义
下列术语和定义适用于本预案。
危险物质：指《危险化学品名录》和《剧毒化学品名录》中的物质和易燃易爆物品。
危险废物：指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298 ）认定的具有危险特性的固体废物。
环境风险源：指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。
环境敏感区：根据《建设公司环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设公司的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。 

环境保护目标;指在突发环境事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。
环境事件：指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。
次生衍生事件：某一突发公共事件所派生或者因处置不当而引发的环境事件。
突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。
应急救援：指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。
应急监测：指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。
恢复：指在突发环境事件的影响得到初步控制后，为使生产、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。 

应急预案：指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。
分类：指根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，对不同环境事件划分的类别。
分级：分级指按照突发环境事件严重性、紧急程度及危害程度，对不同环境事件划分的级别。
应急演练：为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。
附表、附图
附表1  应急组织通讯录
附表2  应急信息登记表

附表3  突发环境事件应急救援物资储备情况表

附表4  突发环境事件应急预案启动记录表

附表5 突发环境事件应急预案终止记录表

附表6 突发环境事件应急预案更新记录表

附表7 突发环境事件应急演练记录表

附图1  地理位置图

附图２ 平面布置图及企业环境自身风险源示意及应急救援疏散图

附图3应急救援路线图


