
一、建设项目基本情况
	项目名称
	昆明华兴包装有限公司塑料标签生产项目

	建设单位
	昆明华兴包装有限公司

	法人代表
	聂春华
	联 系 人
	聂春华

	通讯地址
	昆明市富民县富民工业园东元生态食品加工园

	联系电话
	13888203558
	传  真
	0871-68352706
	邮政编码
	650400

	建设地点
	昆明市富民县富民工业园东元生态食品加工园昆明云然工贸有限公司1#厂房

	立项审批部门
	富民县发展改革局
	批准文号
	富发改工企业备案［2016］0066号

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	包装装潢及其他印刷（C2319）

	占地面积
(平方米)
	1700
	绿化面积

(平方米)
	0

	总投资
(万元)
	500
	其中：环保投资(万元)
	8.2
	环保投资占
总投资比例
	1.64

	评价经费
(万元)
	/
	预期

投产日期
	2018年2月

	一、项目背景：

随着科学技术的发展和生活水平的提高，消费者对食品和各种产品的包装提出了更高的要求。采用高档食品塑料彩印包装袋、包装卷膜日益受到人们的重视，并且显示出不断增长的市场需求。昆明华兴包装有限公司顺应市场需求，拟在富民工业园区东元生态食品加工园建设塑料标签生产项目，生产饮料和饮用水外包装标签以及食品包装用复合袋（含食品包装收缩膜套标），为园区内及园区外食品生产企业提供高质量的食品包装产品。项目拟租用昆明云然工贸有限责任公司一栋标准厂房(1号厂房）及配套的办公生活设施进行建设。

昆明云然工贸有限公司位于富民工业园区东元生态食品加工区，其共建设有2栋2层生产厂房，1栋1层生产厂房、1栋3层办公楼及其他办公生活设施。该公司已办理过环保手续，厂房及办公楼已于2014年1月建设完成。因市场原因，该公司项目未投入运营。现该公司将部分生产厂房（400m2）留为自用（生产农副产品、调味品、PE桶及PET瓶及分装食用油），其余生产厂房（1号、3号厂房，2栋部分厂房）变更为标准厂房，对外进行租赁，同时，根据环保整改要求，该公司进行了污水处理站的建设，现污水处理站已建成。针对其项目变更，该公司已重新报批环评文件，于2017年12月8日取得了富民县环境保护局下发的《关于昆明云然工贸有限公司食用植物油生产、粮食精加工项目环境影响报告表（补充报告）的批复》。

项目已取得富民县发展和改革局签发的备案证（见附件1），已取得富民县工业园区同意入园证明，后续将根据食品包装管理要求进行QS认证。
依据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院253号《建设项目环境保护管理条例》及其它法律法规的要求，该项目需进行环境影响评价。本项目主要进行食品软包装印刷，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，需编制环境影响评价报告表。为此，建设单位委托我单位对建设项目进行环境影响评价。我单位经过现场勘查，结合建设方提供的相关技术资料，按照《环境影响评价技术导则》的要求，编制完成《昆明华兴包装有限公司塑料标签生产项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。
二、工程内容及规模

     （一）建设内容

昆明华兴包装有限公司租用昆明云然工贸有限公司1号厂房及配套的办公生活设施建设塑料标签生产项目。项目占地面积约为1700㎡，建筑面积为1627.28m2。项目工程组成详见表1-1。项目总平面布置见附图1，车间平面布置见附图2。

表1-1   项目工程组成一览表

主体工程

名称

建设内容

备注

生产车间

位于厂房一层，车间面积为700m2。车间内由北向南按流程呈U型布置两条彩印工序，一条复合工序，一个固化室，两条制袋生产线。另外厂房南侧还布置有一条瓶标生产线。彩印工序和复合工序设置有集气罩，收集后的废气通过活性炭吸附处理后引至厂房顶排放

厂房高度为10m，框架结构

辅助工程

空压机房

建筑面积约为5m2，在车间西侧

新增

原辅料库房

设于厂房二层

合计面积为717.64 m2
成品库房

设于厂房二层

更衣间

设于车间内入口处

17.64 m2
宿舍

位于项目区西侧，供部分员工住宿

80 m2
办公室

位于项目区西侧

80 m2
食堂

位于项目区西侧,设一个灶头，使用液化气做为能源，配置集气罩及油烟净化器。

20 m2
卫生间

在项目区北侧设置有卫生间

6 m2
浴室

在项目区北侧设置有一个公共浴室，使用太阳能供热水

6 m2
公用工程
供水

依托园区供水管网

/

供电

使用园区供电线路

/

供热

项目彩印、复合、固化等过程中均使用电加热；浴室使用太阳能供热水

/

排水

工业园区污水处理厂未建成前，项目食堂废水经隔油池预处理后与办公生活废水一起排入化粪池，经化粪池处理达到GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1) A级标准后排入昆明云然工贸有限公司污水处理站处理。工业园区污水处理厂建成后，项目食堂废水经隔油池预处理后与办公生活废水一起排入化粪池，经化粪池处理达到GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1) A级标准后排入工业园区污水处理厂处理。

依托工程

污水处理站及污水总排口

昆明云然工贸有限公司已建一座处理能力为20m3/d的污水处理站，设置有一个污水总排口

原有

环保工程

化粪池

在卫生间外侧设置一个4m³化粪池，在厂房南侧入昆明云然工贸有限公司污水处理站前还设置有一个4m³化粪池。

原有

隔油器

有效容积不小于0.3m³

新增

油烟净化器

处理风量不小于2000m³/h，除油效率不小于60%

新增

活性炭吸附装置

项目共设置两套活性炭吸附装置。彩印工序设置有集气罩，收集后的废气通过活性炭吸附处理后通过1根15m高的排气筒引至厂房顶排放。复合工序设置有集气罩，收集后的废气通过活性炭吸附处理后通过1根15m高的排气筒引至厂房顶排放。吸附处理效率≧90%。
新增

减震隔声措施

空压机设置有一间单独设备房、其他设备安装减震垫

新增

危废暂存间
设置于车间西侧

新增

垃圾桶

在项目区内设置若干带盖垃圾桶

新增

（1）主体工程

项目所租用厂房高度为10m，为二层全封闭钢架结构。车间位于厂房一层。车间内由北向南按流程呈U型布置两条彩印工序，一条复合工序，一个固化室，两条制袋生产线。另外厂房南侧还布置有一条瓶标生产线。彩印工序和复合工序设置有集气罩，收集后的废气通过活性炭吸附处理后引至厂房顶排放。

（2）辅助工程

项目辅助工程主要为空压机房、原辅料库、成品库房、更衣间、宿舍、办公室、卫生间及浴室。

（3）公用工程

①供水：项目区域已覆盖供水管网，项目用水来自园区管网。

②供电：项目区域已覆盖供电电网，用电来自园区电网。

③供热：项目彩印、复合、固化等过程中均使用电加热；浴室使用太阳能供热水。

④排水：工业园区污水处理厂未建成前，项目食堂废水经隔油池预处理后与办公生活废水一起排入化粪池，经化粪池处理达到GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1) A级标准后排入昆明云然工贸有限公司污水处理站处理。工业园区污水处理厂建成后，项目食堂废水经隔油池预处理后与办公生活废水一起排入化粪池，经化粪池处理达到GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1) A级标准后排入工业园区污水处理厂处理。

（4）依托工程

污水处理站：依托昆明云然工贸有限公司已建成的污水处理站处理废水。根据昆明云然工贸有限公司提供的资料，污水处理站选用膜生物法污水处理工艺（MBR），处理规模为20m3/d，目前污水处理站已经建设完成。昆明云然工贸有限公司厂址内的废水经处理达标后统一经总排口排入园区污水管网。

（5）环保工程

①废水：项目新增食堂隔油器，食堂废水经隔油器处理后和其他生活废水一起进入化粪池处理，然后再进入昆明云然工贸有限公司的污水处理站进行处理。

②废气：项目共设置两套活性炭吸附装置，彩印工序和复合工序设置有集气罩，收集后的废气通过活性炭吸附处理后通过两根15高的排气筒引至厂房顶排放。活性炭吸附装置吸附处理效率≧90%。
项目食堂拟设一台油烟净化器（除油效率不小于60%）和一根高于厨房屋顶1.5米的排气筒。

③噪声：项目空压机设置专门的设备房，其他设备采取基础减震措施。

③固体废物：在车间西侧设置一个危险废物暂存间。

项目区内设有若干带盖垃圾收集桶。

（二）、工程规模

项目建成后，全厂有职工20人，其中有8人在项目内食宿。项目日平均工作16小时，年工作300天，生产规模为生产饮料和饮用水外包装标签以及食品包装用复合袋（含食品包装收缩膜套标）200t/a。项目产品方案和产量详见表1-3。

表1-3 项目产品方案和产量一览表

序号

名  称

规格

年产量

1

饮料和饮用水外包装标签以及食品包装用复合袋（含食品包装收缩膜套标）
食品用，根据用户需要确定规格

200吨

三、主要原辅材料及生产设备
（1）主要原辅材料

项目产品的主要原辅料消耗见表1-4。
表1-4 主要原辅材料消耗一览表

序号

原辅材料名称

特性

年耗量(吨)
来源

1

聚丙烯（BOPP）膜

BOPP即双向拉伸聚丙烯薄膜。它的生产是将高分子聚丙烯的熔体首先通过狭长机头制成片材或厚膜，然后在专用的拉伸机内，在一定的温度和设定的速度下，同时或分步在垂直的两个方向(纵向、横向)上进行的拉伸，并经过适当的冷却或热处理或特殊的加工(如电晕、涂覆等)制成的薄膜。
薄膜用途:主要用于印刷、制袋、作胶粘带以及与其它基材的复合。性 能:高透明度和光泽度，优异的油墨和涂层附着力，优异的水蒸汽和油脂阻隔性能，低静电性能
BOPP热封膜用途:主要用于印刷、制袋等。性 能:高清晰度和光泽度，优异的热封强度，优异印刷性能，良好的抗静电性能和爽滑性能

BOPP香烟包装膜用 途:用于高速香烟包装。性 能:高透明度和光泽度，优异的热封强度，高水蒸汽阻隔性能，优异的挺度，优异的包装平展性，适宜高速包装。
10

外购

2

尼龙膜

尼龙薄膜是一种非常坚韧的薄膜，透明性好，并具有良好的光泽，抗 张强度、拉伸强度较高，还具有较 好的耐热性、耐寒性、耐油性和耐 有机溶剂性，耐磨性、耐穿刺性优 良，且比较柔软，阻氧性优良，但 对水蒸气的阻隔性较差，吸潮、透 湿性较大，热封性较差，适于包装 硬性物品，例如油腻性食品、肉制 品、油炸食品、真空包装食品、蒸 煮食品等。
2

外购

3

PET膜

聚酯薄膜是一种高分子塑料薄膜，通常为无色透明、有光泽的薄膜（现已可加入添加剂粒子使其具 有颜色），机械性能优良，刚性、 硬度及韧性高，耐穿刺，耐摩擦， 耐高温和低温，耐化学药品性、耐 油性、气密性和保香性良好，是常 用的阻透性复合薄膜基材之一，但 耐电晕性不好。
10

外购

4

CPP膜

CPP是塑胶工业中通过流延挤塑工艺生产的聚丙烯(PP)薄膜。该类薄膜与BOPP(双向聚丙烯)薄膜不同，属非取向薄膜。严格地说，CPP薄膜仅在纵向(MD)方向存在某种取向，主要是由于工艺性质所致。通过在冷铸辊上快速冷却，在薄膜上形成优异的清晰度和光洁度。
与LLDPE、LDPE、HDPE、PET、PVG等其他薄膜相比，成本更低，产量更高。比PE薄膜挺度更高。水气和异味阻隔性优良。多功能，可作为复合材料基膜。可进行金属化处理。作为食品和商品包装及外包装，具有优良的演示性，可使产品在包装下仍清晰可见。
CPP耐热性优良。由于PP软化点大约为140℃，该类薄膜可应用于热灌装、蒸煮袋、无菌包装等领域。加上耐酸、耐碱、耐油脂性能优良，使之成为面包产品包装或层压材料等领域的首选材料。其与食品接触性安全，演示性能优良，不会影响内装食品的风味，并可选择不同品级的树脂以获得所需的特性。
20

外购

5

PE膜

聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，化学稳定性 好，能耐大多数酸碱的侵蚀。
35

外购

6

牛皮纸

牛皮纸(kraftpaper)，用作包装材料。强度很高。通常呈黄褐色。半漂或全漂的牛皮纸浆呈淡褐色、奶油色或白色。柔韧结实，耐破度高，能承受较大拉力和压力不破裂。牛皮纸具有很高的拉力，有单光、双光、条纹、无纹等。主要用于包装纸、信封、纸袋等和印刷机滚筒包衬等。
6

外购

7

绵纸

一种用树木的韧皮纤维制成的纸。色白柔韧，纤维细长如绵，故称。
2

外购

8

PET镀铝膜

主要生产高真空镀铝薄膜（含彩色薄膜）、高真空镀铝纸（含彩色镀铝纸）、电化铝、镀铝无纺布、香烟内衬纸、镀铝用水溶性涂料。产品广泛应用于饮料、药品、酒类、香烟、化妆品、食品、礼品、等包装，是印刷复合工业用基础原材料。
镀铝PET薄膜是通过真空镀铝工艺将一层薄薄的铝原子堆积到优质PET薄膜上而形成的阻隔性薄膜，具有亮丽的金属光泽度，优异的气体和光线阻隔性以及良好的防潮、耐热、耐穿刺性能，可替代铝箔等使用的优点。镀铝膜具有对紫外线和红外线有良好的反射能力，达到阻隔紫外线作用，同时能使薄膜提高隔氧，，阻湿作用，又具有金属光泽。
10

外购

9

CPP镀铝膜

镀铝CPP薄膜是通过真空镀铝工艺将一层薄薄的铝原子堆积到优质流延CPP薄膜上而形成的阻隔性薄膜，具有亮丽的金属光泽度，优异的气体和光线阻隔性以及良好的防潮、遮光，可替代铝箔等使用的优点。镀铝膜具有对紫外线和红外线有良好的反射能力，达到阻隔紫外线作用。镀铝CPP薄膜能使薄膜提高隔氧，阻湿性能，具有金属光泽，具有良好的热封型能，电晕处理后润湿张力达到38以上，适于凹版印刷，柔版印刷。

5

外购

10

PVC收缩膜

PVC热收缩膜系用乙烯法PVC树脂跟十几种辅料混合后二次吹胀而成，其特点是透明度好、易收缩、强度高、收缩率可以根据用户需要自由调整，可操作性强。

PVC收缩膜可分为印刷级别和普通包装级别。

印刷级别PVC收缩膜，顾名思义就是用于印刷，可加工成印刷标签。市面上的极大部分饮料都是使用PVC标签，比如，红茶、绿茶、矿泉水瓶外所使用的标签。
普通包装级别PVC收缩膜，可按要求制成管状膜、L型对折膜，并可加工成筒袋、平口袋，虽然普通包装级别PVC收缩膜也可以用于印刷，但是印刷效果不精细，而且可印刷颜色种数少，一般印刷一种、两种颜色据多数。
5
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PET收缩膜

PET热收缩薄膜是一种新型热收缩包装材料。由于它具有易于回收、无毒、无味、机械性能好、特别是符合环境保护等特点，在发达国家聚酯(PET)已成为取代聚氯乙烯(PVC)热收缩薄膜的理想替代品。
热收缩型聚酯薄膜的特点：它在常温下稳定，加热时(玻璃化温度以上)收缩，并且是在一个方向上发生70%以上的热收缩。热收缩聚酯薄膜包装的优点是：①贴体透明，体现商品形象。②紧束包装物，防散性好。③防雨、防潮、防霉。④无复原性，有一定防伪功能。热收缩聚酯薄膜常用于方便食品、饮料市场、电子电器、金属制品，特别是收缩标签是其最主要的应用领域。因为随着PET饮料瓶的快速发展，如可乐、雪碧、各种果汁等饮料瓶都需要PET热收缩膜与之配套做热封标签，它们同属于聚酯类，是环境友好材料，易于回收再生利用。
热收缩聚酯薄膜除了用做收缩标签外，近年来也开始用于日用商品的外包装上。因为它既可保护包装物品避免受到冲击，防雨、防潮、防锈，又能使产品以印刷精美的外包装赢得用户，同时它能很好地展示了生产厂家的良好形象。
80
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OPS收缩膜

材料定向聚苯乙烯，具有强度高，刚性大，形状稳定，且具有良好的光泽度和透明度。加工方便，容易着色，印刷性能好，有极高的印刷分辨率。由于OPS薄膜的这种高收缩率和强度，能与各种不同形状的容器紧密贴合，这种无毒无味，可耐油脂，符合食品卫生标准的薄膜可以让设计者采用引人注目的颜色。
15
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油墨

GP18系列醇酯溶性复合油墨选用优质树脂和优质颜料精制而成。

产品特性：

油墨不含苯、酮类溶剂，且不含重金属，适合用于对残留溶剂非常严格的食品包装，符合环保要求。；

颜色鲜艳，网点再现性优，流平性极好，非常适合于套色印刷；

良好的溶解性、防结块、防堵版性、抗沉性，可适用于长时间印刷和存放；

适用于凹版及柔性版印刷，印刷适性好，配合不同稀释剂，可用于50～250m/min 印刷, 油墨都可完全干燥。
10
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乙酸乙酯

乙酸乙酯是无色透明液体，低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，对空气敏感，能吸水分，使其缓慢水解而呈酸性反应。能与氯仿、乙醇、丙酮和乙醚

 HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/3983144-4179264.html" \t "_blank" 混溶，溶于水(10%ml/ml)。能溶解某些金属盐类(如氯化锂、氯化钴、氯化锌、氯化铁等)反应。相对密度0.902。熔点-83℃。沸点77℃。折光率1.3719。闪点7.2℃(开杯)。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物。半数致死量(大鼠，经口)11.3ml/kg。
纯净的乙酸乙酯是无色透明具有刺激性气味的液体，是一种用途广泛的精细化工产品，具有优异的溶解性、快干性，用途广泛，是一种非常重要的有机化工原料和极好的工业溶剂
6

外购

15

异丙醇

无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味，味微苦, 易燃。 溶于水，也溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂，不溶于盐溶液。。能与水形成共沸混合物(含水12.3%)。易生成过氧化物。低毒，半数致死量（大鼠，经口）2524mg/kg。高浓度蒸气有麻醉性、刺激性。异丙醇是重要的化工产品和原料。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等。
2
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乙酸丙酯
乙酸丙酯又名“乙酸正丙酯”、“醋酸丙酯”，天然存在于草莓、香蕉和番茄中。可以通过乙酸与1-丙醇经酯化反应得到的产物，具有酯的典型性质。常温下为无色透明液体，与乙醇、乙醚互溶，有特殊的水果香味 。大量用作涂料、油墨、硝基喷漆、清漆及各种树脂的优良溶剂，还应用于香精香料行业 。一、健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：对眼和上呼吸道粘膜有刺激作用。吸入高浓度时，感恶心、眼部灼热感、胸闷、疲乏无力，并可引起麻醉。

二、毒理学资料及环境行为

毒性：属微毒类。

急性毒性：LD509370mg/kg(大鼠经口)；6640mg/kg(兔经口)；LC509800mg/kg(大鼠吸入)；人吸入1000mg/m3， 最小致死浓度。

刺激性：人经眼：400ppm，引起刺激。

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成 爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

燃烧(分解)产物： 一氧化碳、 二氧化碳。
2
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胶黏剂

其主剂是聚醚或聚酯多元醇经芳香异氰酸酯改性后含羟基的聚氨酯多元醇(称甲组分),固化剂是芳香异氰酸酯与三羟甲基丙烷的加成物(称乙组分),使用时将甲组分与乙组分按一定比例混合,再用醋酸乙酯稀释到一定浓度后施胶涂布。

目前,此类胶在国内已有生产.主要是以聚己二酸类聚酯多元醇为原料,而国外大多采用环氧丙烷聚醚为原料,成本较低。透明蒸煮袋用和铝箔蒸煮袋用复合薄膜聚氨酯胶粘剂一般包括耐121℃蒸煮杀菌用复合薄膜胶粘剂和耐135℃高温蒸煮杀菌用复合薄膜胶粘剂。

所谓高温蒸煮是指在121～145℃高温和0.18～O.40MPa蒸汽压力下进行食品杀菌的加工工艺。这就不但要求多种基材能经受得起高温考验,所使用的胶粘剂也要能够耐高温。普通包装用聚氨酯胶粘剂在此高温下易水解,粘合强度降低,也容易引起薄膜脱落。
2
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（2）能源

   项目能源主要为水和电。在加工、包装等过程采用电能。项目能耗情况详见表1-5。

表1-5  能源消耗一览表

序号

项目

年消耗量

来源

1

水

480t/a

市政供水

2

电

24万kW.h
市政供电

（3）主要设备

项目主要设备见表1-6。

表1-6  主要生产设备一览表

序号

名   称

规格型号

数 量

1

印刷机组

800型

2套

2

复合机组

900型

1套

3

固化室

5立方

1台

4

制袋机

600型

1台

5

制袋机

400型

1台

6

切标机

300型

2台

7

合掌机

500型

2台

8

分切机

1000型

1台

9

分切机

600型

1台

10

空压机

/

1台

四、项目平面布置情况

按照项目总平面布置图，项目可分为为生产区、辅助区。生产区内主要为车间、库房，辅助区内主要为宿舍、食堂、办公室、卫生间和浴室等。项目总平面布置详见附图1。

五、环保投资：

本项目总投资500万元，其中环保投资8.2万元，环保投资占总投资比例1.64%。项目污水处理依托昆明云然工贸有限公司污水处理站，依托工程不计入项目环保投资。

具体环保投资分项估算见表1-7。
表1-7 项目环保投资的分项估算见表
项目
环保措施

规模/参数

投资

（万元）
所占百

分比（%）

废水

化粪池

2个，每个容积均为4 m³，总容积8 m³

原有
/
隔油器

有效容积不小于0.3m³

0.5
6.10 

废气

油烟净化器

除油效率≥60%

0.5
6.10 

活性炭吸附装置

吸附效率≥90%

4
48.78 

噪声

减震隔声措施

空压机单独的设备房，其他设备安装减震垫

2.0
24.39 

固废

危废暂存间
/

1.0
12.20 

垃圾桶

0.2

2.44 

合计

/

/

8.2
100


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目为新建，租用昆明云然工贸有限公司一栋2层厂房及配套辅助用房建设。

昆明云然工贸有限公司位于富民工业园区东元生态食品加工区，其共建设有2栋2层生产厂房，1栋1层生产厂房、1栋3层办公楼。该公司已办理过环保手续，厂房及办公楼已于2014年1月建设完成。因市场原因，该公司项目未投入运营。现该公司将部分生产厂房（400m2）留为自用（生产农副产品、调味品、PE桶及PET瓶及分装食用油），其余生产厂房（1号、3号厂房，2栋部分厂房）对外进行租赁，同时，根据环保整改要求，该公司进行了污水处理站的建设。针对其项目变更，该公司已重新报批环评文件，目前正在审批。
根据现场踏勘，厂房已配套设置了化粪池和污水管网，废水经化粪池处理后能进入昆明云然工贸有限责任公司新建的污水处理站处理。项目区目前厂房内及配套辅助用房均为空置状态，无遗留固体废弃物。


二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1.地理位置
建设项目位于富民县东元生态食品加工园，地理坐标为北纬25°13'20.54"，东经102°33'17.95"。项目距离富民县城约6公里，距离昆明主城区约20公里，周边有昆武高速、G108国道等，具有良好的交通运输条件。园区水、电等基础设施条件齐全，交通、物流条件便利。项目具体位置见附图3。
2.周边环境

项目拟租用昆明云然工贸有限责任公司一栋标准厂房(1号厂房）进行建设，项目周边主要为食品生产企业及村庄。

东侧：为昆明云然工贸有限责任公司2号厂房（其中有400m2生产厂房昆明云然工贸有限责任公司自用，生产农副产品、调味品、PE桶及PET瓶及分装食用油，其余对外进行租赁，目前空置），距离项目厂界约8m，；再往东并列分布有周记面点、向阳糕点厂、德顺佳酱油厂，厂家企业边界距离项目厂界均约50m。

南侧：为昆明云然工贸有限责任公司办公楼，距离项目厂界约8m，再往南为昆明云然工贸有限责任公司3号厂房，现进驻企业为昆明峰硕食品有限公司（生产馒头）、昆明爱优食品有限公司（生产鲜花饼、糕点），距离项目厂界约50m。

西侧：为大营小河（螳螂川支流），距离项目厂界约5m，隔大营小河为昆武高速，昆武高速距离项目厂界约20m；隔昆武高速为108国道，距离项目厂界约70m； 西面105m处为陈家村，。

北侧：紧邻昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地厂界，其车间四楼为富民优味食品厂（天府棒棒鸡生产厂）及好利来蛋糕厂，项目厂房与昆明峰策食品制造有限公司厂房最近距离约12m； 东元村距离项目厂界最近约49m。

项目周边环境详见图4。

3．地质、地形和地貌

富民县内山环如屏，中心出脉，地似辅车，地层出露较全。县境似不规则梯形，南高北底。境内盆岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%。最高点海拔2817米，最低点海拔1455米，相对高差1362米。
项目所在工业园区为河谷区域，地势较为平坦。

4、气候气象
富民县属低纬高原季风气候区，夏无酷暑、冬无严寒；夏秋湿热、冬春干冷、干湿分明。年平均气温15.8℃，极端最高气温33.4℃，极端最低气温-7.0℃，无霜期245天，全年日照2287小时，太阳辐射值为10746-123830卡/cm2。年平均降雨量843.3mm，5~10月为雨季，降雨量占全年降雨量的85%。全年主导风向为西南风，年平均风速2.1m/s，最大风速24.0m/s。

5、河流水系
富民县境内河流有螳螂川、门前河（高桥河）、大营小河及其支流新桥河和清水河、龙纳河、龙泉河、木板河等8条；源于境内的有高北河、马拉河、清罗河及天生桥河、新沙河、石板沟6条。境内河流的特点为：旱季水小清澈，雨季水大浑浊。

项目所在区域为螳螂川水系的汇水范围，螳螂川是滇池唯一出水河流，流经西山区海口、安宁市、富民县，禄劝县汇入金沙江，也是滇池出水口的纳污河流。螳螂川沿岸分布有村庄和农田，主要污染源为生活污水及部分居民倾倒的生活垃圾。螳螂川为劣Ⅴ类水体，目前河水主要用途为农田灌溉及一般景观要求。螳螂川富民县境内全场63.4公里，均宽65米，年入境水量86320万立方米，年均秒流量为27.73立方米，最大秒流量500立方米。
项目纳污河流为大营小河（又名沙朗河），为螳螂川支流，其源于西山区沙朗湖，流经沙朗、李子坪、头村、二村、三村、完家村、沙锅村、大营、成器墩注入螳螂川，径流面积为362km2，其支流新桥河长约6km，发源于西山瓦恭上禹都旬村，在东元村西汇入大营小河。大营小河在县境内长度12.2km，年入境水量6250*104m3，落差41m。年平均流量1.98m3/s。项目区地表水情况见附图5。

6、土壤植被、生物多样性

富民县主要属红壤地区，土壤主要有红壤土，紫色土和水稻土三种。项目区域内的土壤以红壤为主。项目区域主要为已建成的工业厂房，园区周边主要为旱地，因此项目区域植被多样性较差，植被主要为人工种植林和经济种物。

7、富民工业园区东元生态食品加工园概况
富民工业园区管理委员会已于2015年12月委托云南大学编制的《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》,并于2016年1月1日取得了云南省环境保护厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审查意见的函（云环函[2016]10号）。根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》（报批稿），富民县工业园区共包括六个产业组团，分别为：白石岩-哨箐组团、大白坡组团、赤鹫组团、大营-茨塘组团、散旦组团、款庄-东村组团。富民工业园区入园要求如下：

①禁止国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的产业入园。

②禁止不符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》中规划产业的项目入园。

③严格控制高钛渣、钛白粉项目入驻，引进的钛产业企业要以钛产品精深加工为主的工业企业。

④项目入园时(特别是钛化工企业)，应充分考虑是否满足环境卫生防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标的影响。

⑤靠近县城、集镇的区域(白石岩-大白坡片区南部、大营-茨塘片区西部)，不宜引进高污染的工业企业，特别是大气污染物型企业。

⑥大营-茨塘片区内的茨塘工业片区，由于水资源不足，不宜引进高耗水企业。

本项目所在的东元生态食品加工园位于大营-茨塘组团内。根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》（报批稿），大营-茨塘组团的规划定位为:积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状东元食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。对于现状水泥厂适度保留，不再进行规模的扩大，在未来有条件的情况下考虑搬迁。

东元生态食品加工园距昆明主城区16km，交通区位优势突出；于2010年3月份启动开发、2011年6月完成“五通一平”建设，建成区面积539亩。

东元生态食品加工园开发建设具有五个特点：一是开发时间短，14个月完成“五通一平”建设，是富民开发建设速度最快的产业园区；二是项目落地快，该产业园在实施“五通一平”建设阶段，80%的工业用地已安排产业项目入驻；三是产业结构优，食品、药品和医疗器械生产项目占入驻项目的比重达80%以上；四是基础设施全，排水、电力、道路、绿化设施和标准厂房同步建设，一次性到位；五是融资渠道活，按照市场化建设要求，采取BT方式融资建设标准厂房和配套基础设施。

东元食品加工园规划控制范围为：北至机械厂，东临长梨园村及山体沿线地段，南至东散公路与昆禄公路交汇处向北约70米处，西抵东元村及东元小学以下沿线山体地段，规划总用地面积35.96公顷。该园区内已入驻的企业有云南仟龙贸易有限公司、昆明康业医疗器械有限公司、昆明东方塑料包装有限公司、昆明市向阳食品有限责任公司向阳糕点厂、昆明远方制品有限公司、昆明快乐王子食品有限公司、昆明周记众佳食品有限公司、昆明市香香食品制造有限公司、昆明云然工贸有限公司、富民明华酒业有限公司、昆明玉象食品有限公司、周记面点、富民县仟润食品厂、富民县星辰食品厂、富民金泉米线厂、云南美源食品加工有限公司、云南实善农业科技有限公司、云南星桥食品有限公司、昆明峰策食品制造有限公司、富民县梓源贸易有限责任公司螳螂川酒厂、富民县德力储运有限公司、云南盛泽医药物流有限公司、富民县正业食品包装彩印有限公司、昆明德顺佳调味食品制造有限公司及昆明建新园食品加工有限公司等。

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》（报批稿），规划工业园区排水体制采用雨、污水分流制体系，各片区雨水就近直接排入附近水体或农田周边的排水沟渠。大营-茨塘片区近期污水量为0.79万m³/d，中远期污水量为1.27万m³/d，片区新建大营污水处理厂，规模为1.5万m³/d，占地面积2.5ha，并预留远期用地，该污水处理厂主要负责收集大营组团内生活污水和食品加工园区废水，将污水处理达标后排入大营小河。

根据调查，东元食品加工园内已配套建设了雨水和污水管网，但目前大营组团的污水处理厂尚未建设，东元食品加工园内也没有统一建设的工业污水处理厂。目前已入驻东元食品加工园内的工业企业产生的废水均通过自建的污水处理站处理达标后通过园区内的污水管网外排进入大营小河。

8、名胜古迹和历史文物
项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等，未发现国家珍稀濒危保护动植物。



三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：
1、环境空气质量现状
项目位于富民工业园区东元生态食品加工区内，环境空气质量功能区划分为二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本项目大气环境质量现状监测值引用项目区位于东元生态食品加工园区的《年屠宰联合加工 8万吨生态肉食品项目环境影响报告书》中玉溪华恒环境科技有限公司于 2015年5月13日～5月19日连续 7 天对评价区东元村进行的环境空气质量监测数据。监测结果见表3-1所示。

表3-1  污染物监测统计结果一览表  单位：mg /m3
项目

监测点位

浓度（mg/Nm3）

评价标准

达标分析

TSP

日均

东元村

0.173~0.183

0.3

达标

PM10
日均

0.105~0.115

0.15

达标

SO2
小时平均

0.007~0.033

0.5

达标

日均

0.010~0.015

0.15

达标

NO2
小时平均

0.008~0.036

0.2

达标

日均

0.015~0.024

0.08

达标

由表4-1监测结果可知，评价区大气环境质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目区环境空气质量现状良好。
年屠宰联合加工 8万吨生态肉食品项目位于东元生态食品加工园区内，距离本项目东北侧1200m处，经现场勘查两个项目地附近无大的工业大气污染物排放，环境背景和环境特点基本相似。且监测数据满足《大气环境影响评价技术导则》中引用监测资料3年时限要求，因此其环境空气监测资料可以代表项目区域环境空气质量现状。
2、水环境质量现状

本项目最近的地表水体为大营小河，距离项目区5m。大营小河为螳螂川支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，螳螂川“富民大桥—普渡河桥”段水功能为工业用水，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。大营小河水质标准根据螳螂川水质标准执行。为了解项目区地表水质量状况，本项目水环境质量现状引用《年屠宰联合加工 8万吨生态肉食品项目环境影响报告书》中昆明富锦肉类加工有限责任公司委托玉溪华恒环境科技有限公司于2015年5月12 日～5月14日对地表水大营小河环境质量现状的监测结果。

表3-2   地表水监测结果单位：mg/L
[image: image1.png]ST UH® | PH E | # % | COD | BODs | i % | TP OB |BEKBE (R &R B

B4 (mg/L) (mg/L) | (mg/L) | (mgL) (mg/L) | (mg/lL) | AL m/s m*h
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XisKENR |sA13H |80 6.8 15 3 0.04L 0.094 | 0.636 | 3500 0.681 | 57612.6
HSOIEAR |sA14E |82 64 16 3 0.04L 0.089 | 0.786 | 3500 0.632 | 53467.2
kiEsoom b | SEyiE 80~82 | 6.6 15 3 0.04L 0.088 | 0.704 | 4133 0.654 | 553283
#RETFHE |SA1RH |83 5.7 18 4 0.04L 0.101 | 0.561 | 9200 0.869 | 35194.5
XGKEAT [sA13E |82 6.2 19 4 0.04L 0.104 | 0.527 | 9200 0.926 | 37503.0
HEOICA SA4HE |81 59 18 4 0.04L 0.108 | 0.639 | 5400 0.904 | 36612.0
il 1100m & | 45 82~84 | 59 18 4 004L | 0104 |0576 | 7933 0900 | 364365
BRETAE|[SAI12H |83 5.7 18 4 0.04L 0.101 | 0.56 9200 0.869 | 35194.5
XisKENR |sA13H |82 6.2 19 4 0.04L 0.104 | 0.527 | 9200 0.926 | 37503.0
HEOEAR |sA1E |51 59 17 4 0.04L 0.108 | 0.639 | 5400 0.904 | 36612.0
R 4000m &b | SEsyiE 81~83 | 5.9 18 4 0.04L 0.104 | 0.576 | 7933 0.900 | 36436.5
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根据上述分析表明：大营小河各监测断面水质情况较好，均可以满足《地表水水质标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。

本项目位于屠宰联合加工 8万吨生态肉食品项目所在地西南侧1200m处，且距离本项目最近地表水大营小河与《年屠宰联合加工8万吨生态肉食品项目环境影响报告书》中监测的河段为同一河段，故引用其监测结果具有代表性。
3、声环境质量现状

项目所在区域为富民工业园区东元生态食品加工园，环境功能区划为2类区，周围主要噪声源为工业生产设备噪声、交通噪声等，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。根据现场调查判断，项目所在区域声环境质量情况良好，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区相关标准要求。

4、生态环境

项目位于富民工业园区东元生态食品加工园，根据现场勘察，项目四周均为工业企业，所在区域植被较少，无珍稀物种，无需要特殊保护的动植物。
5、主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
项目地处生态食品加工园，项目大气环境保护目标主要为周边食品生产企业，大气及声环境保护目标主要为周边村庄和食品生产企业，地表水保护目标为大营小河，项目主要环境保护目标见表3-3。

表3-3项目建设区主要环境保护目标

保护目标
性质
距项目距离或位置
方位

保护类别

保护级别
东元村
95户， 429人
49m
北

环境空气、声环境

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
陈家村
75户，264人
105m
西南

昆明云然工贸有限公司
食品企业
8m

东

环境空气

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
昆明峰硕食品有限公司
食品企业

50m

东南

环境空气

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
昆明爱优食品有限公司
食品企业

50m

东南

环境空气

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
富民优味食品厂（天府棒棒鸡生产厂）
食品企业

紧邻

北
环境空气

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
好利来蛋糕

食品企业

50m
北

环境空气

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

周记面点

食品企业

50m

东

环境空气

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
向阳糕点厂

食品企业

50m

东

环境空气

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
德顺佳酱油厂

食品企业

50m

东

环境空气

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
大营小河（沙朗河）

河流

5m

西

地表水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准
螳螂川
河流

5000m

西北

地表水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准



四、评价适用标准
	环境
质量
标准
	1、环境空气：根据《云南省环境空气质量功能区划分（复审）》，项目区域环境空气功能为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，有机废气参照执行《室内空气质量标准》GB/T18883-2002标准，限值见表4-1。
表4-1   环境空气质量标准   单位：μg/m3
污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值（μg/m3）

SO2
年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均
40

24小时平均
80

1小时平均
200

PM10
年平均
70

24小时平均
150

PM2.5
年平均
35

24小时平均
75

总悬浮颗粒物（TSP）
年平均
200

24小时平均
300

TVOC

8小时平均

600

2、地表水：项目周边地表水体为大营小河，大营小河最终流向螳螂川。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，螳螂川（富民大桥—普渡河桥）主要水体功能为工业用水，水质类别为Ⅳ类；由于《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》没有对大营小河水环境功能进行区划，根据现场调查询问，大营小河下游无饮用水取水点，主要水环境功能为农业用水、非接触性娱乐用水，根据“支流水环境功能不应低于干流的原则”，大营小河水质类别及水体功能参照螳螂川执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，标准限值见表4-2。
表4-2   地表水环境质量标准   单位：mg/L（pH无量纲）

项目

pH

COD

NH3-N

TP
BOD5

总氮

粪大肠菌群

Ⅳ类
6～9

≤30
≤1.5
≤0.3
≤6

≤1.5

≤20000个/L

3、声环境：项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，项目临近昆武高速一侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，标准限值见表4-3。

表4-3   声环境质量标准限值   单位：dB(A)

类别

等效声级限值
昼间

夜间

2

60
50
4a

70

55
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物
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	1、施工期：

（1） 施工期大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染综合排放标准》无组织颗粒排放监控浓度限值≤1.0mg/m³。
（2）施工期噪声排放执行GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，见表4-5：
表4-5   GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》
昼间

夜间

70

55

2、运营期：
2.1、废气
（1）有组织废气

项目生产废气主要为含挥发性有机物的废气，因挥发性有机物国家及云南省目前无排放标准，本次评价挥发性有机物以非甲烷总烃计。项目拟设两根排气筒，印刷过程中产生的非甲烷总烃经过活性炭吸附装置吸附处理后通过1根15m高的排气筒排放，复合及固化过程中产生的非甲烷总烃经过活性炭吸附装置吸附处理后通过1根15m高的排气筒排放。项目楼层高度为10m，周围200m范围内最高建筑为昆明峰策食品制造有限公司生产厂房，其高度约为20m,由于15m高排气筒未高于周边建筑物5m，因此非甲烷总烃按GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准严格50%执行，详见表4-4。
表4-4  有组织废气排放标准
污染物
最高允许排放浓度
（mg/标准m3）
排气筒高度（m）
最高允许排放速率
（kg/h）
非甲烷总烃
120
15
5

（2）无组织废气

项目其余生产废气，经车间通风换气后呈无组织排放，执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织浓度限值，具体标准限值见表4-5。

表4-5 大气污染物排放标准

污染物

无组织排放监控限值

监控点

浓度（mg/m3）

非甲烷总烃

周界外浓度最高点

4.0

(3) 异味
厂界异味执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554—93)中二级标准无组织排放标准。标准值见表4-6。
表4-6    恶臭污染物厂界标准值
类别
无量纲
二级
20

(4) 油烟

项目食堂设一个灶头，属小型规模，油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）规定。

表4-7餐饮业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

规模

小型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60

2.2、废水

工业园区污水处理厂未建成前，项目食堂废水经隔油池预处理后与办公生活废水一起排入化粪池，经化粪池处理达到GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1) A级标准后排入昆明云然工贸有限公司污水处理站处理。工业园区污水处理厂建成后，项目食堂废水经隔油池预处理后与办公生活废水一起排入化粪池，经化粪池处理达到GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1) A级标准后排入工业园区污水处理厂处理。外排废水水质标准限值见表4-8所示。

表4-8  GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A级 单位：mg/L

标准类别

pH值

CODcr
SS

BOD5
动植物油

氨氮

总磷

A级
6.5～9.5
≤500

≤400

≤350

≤100

≤45

≤8

2.3、噪声
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区标准，标准限值见表4-9。

表4-9  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

2
60
50
2.4、固废

一般固废执行GB18599-2001《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》。

危废执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》。

	总量
控制
指标
	建议本项目总量控制指标为：

建议废水污染物总量：0.432t/a，CODcr：0.151t/a, 氨氮0.017t/a，由于项目废水经预处理后排入昆明云然工贸有限公司污水处理站处理，因此其总量建议纳入昆明云然工贸有限公司总量考核。

废气污染物总量：VOCS1.6224t/a

固体废物处置率：100%



五、建设项目工程分析
	1、施工期工艺流程简述

项目租用昆明云然工贸有限责任公司标准厂房建设，项目的建设过程主要是进行设备安装，根据QS要求对车间进行分隔，然后进行设备调试，建设过程不涉及土建工程。施工期工艺流程见图5-1。





图5-1  施工期工艺流程图
运营期工艺流程简述

2.1、印刷工序：根据需要对油墨进行稀释、配比后待用，本项目溶剂使用乙酸酯、乙酸丙酯和异丙醇。将印刷的膜板及调配好的油墨分别装入印刷机印刷图案（本项目印刷排版外协排版及晒版），印刷的同时采用电加热进行烘干，印刷半成品进入下一步工序。 生产中根据油墨颜色深浅套用配色，可使油墨完全利用，无废油墨产生。彩印机自带有集气罩，整个印刷过程在微负压状态下进行，油墨中的有机气体通过引风机抽吸，再通过活性炭吸附处理达标引到厂房顶排放。活性炭需定期更换，以保证吸附效果，此工序还会产生设备运行噪声。

2.2、复合工序：又称“复膜工序”，本项目复合工序为干复合方式，即采用胶涂在印刷半成品印刷面积外膜上，在60℃条件粘接复合。在复合过程中，有机气体通过设备自带的集气罩收集，通过活性炭吸附处理达标后用引风机抽吸引到厂房顶排放。此工序还会产生设备运行噪声。

2.3、固化工序：又称热化，是为了增加产品的稳定性，复膜的产品送入电加热室 熟化 24h。此工序会产生少量有机废气，通过设备自带的集气罩收集，通过活性炭吸附处理达标后和复合工序废气一起用引风机抽吸引到厂房顶排放。

2.4、分切、制袋工序：熟化好的产品由分切机进行分切，制袋机制袋后得到成品， 成品检查合格后入库。此工序会产生边角料及不合格产品，收集到可回收固废暂存区暂存，定期外售。此工序还会产生设备运行噪声。











图5-2  生产工艺流程图
3、施工期污染物产生及排放情况

项目租用已建成的厂房作为项目用房，施工期主要工序为房屋装修及设备的安装。根据建设方提供的资料，本项目预计施工期为1个月，施工人数约为10人，不设施工营地。建设期主要的污染因子有：装修废气、噪声、建筑垃圾和施工人员生活污水。
3.1、废气
项目施工期废气主要为装修使用油漆等产生的有机废气。该废气的排放属于无组织排放，其主要污染因子为挥发性有机物。由于对装修的油漆耗量和选用的品牌不一样，装修时间也有先后差异，对周围环境的影响较难预测。本次评价只对该废气做一般估算。
3.2、废水
本项目施工期的废水主要为施工人员的生活污水。项目施工装修约1个月，施工人员约10人，不在现场食宿，用水量按30L/人·天（根据《给排水设计手册》测算），生活污水产生量按用水量的90%计，则施工人员生活污水最大产生量为0.27 t/d，废水水质参照城市污水水质为CODCr200～400mg/L、BOD5100～200mg/L、SS100～200mg/L。

施工期生活污水排入昆明云然工贸有限公司的污水处理站内处理。
3.3、噪声

项目装修阶段噪声声源数量较少，主要噪声源包括砂轮机、电钻、切割机、电锯、电焊机等，其噪声级介于85～95dB（A）。

3.4、固废
根据类比调查，装修期间垃圾产生量约为12kg/m2，本项目需装修面积约1435m2，则装修期间建筑垃圾产生量为17.22t。此建筑垃圾由建设方根据城市管理规定，按规定的时间、线路清运、倾倒到合法的处置场所。

施工人员按照每天10人计，生活垃圾产生量为0.5kg/人·天，施工期约1个月，则装修期间生活垃圾产生量为0.15t，交环卫部门处置。
4、运营期污染物产生及排放情况

4.1、废水
项目无生产废水产生，项目废水主要为食堂废水、盥洗废水。

项目共有员工20人，其中10人在项目内住宿。员工全部在项目内用餐。

A、盥洗废水
住宿人员的洗衣、沐浴、卫生间等日常用水按80L/人.d计算，日常生活用水量为0.8t/d，240t/a；废水产生率按90%计算，则废水产生量为0.72t/d，216t/a。废水直接排入化粪池处理，然后进入昆明云然工贸有限公司污水站处理。

B、食堂用水

食堂为员工提供3餐，食堂用水按照40L/人.d计算，则食堂用水量为0.8/d，240t/a；废水产生率按90%计算，则食堂废水产生量为0.72t/d，216t/a。废水经隔油池处理后再排入化粪池处理，然后进入昆明云然工贸有限公司污水站处理。

综上，项目生活日用水总量为1.6t/d，年用水总量480t/a，污水日平均产生量为1.44t/d，年产生量为432t/a。
废水经处理达到GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1) A级标准后排入昆明云然工贸有限公司污水站处理。

项目用排水情况见表5-1所示，项目生活用水处理前后的水质情况见表5-2所示，项目水量平衡图见图5-3所示。

表5-1 项目用排水情况一览表
用水项目名称
定额
计算指标
日用水量
(t/d)
年用水量(t/a)
产污系数
（％）
日废水产生量(t/d)
年废水产生量(t/a)
宿舍
80L/人
10
0.8
240
90
0.72
216
食堂
40L/人
20
0.8
240
90
0.72
216
合计
　
1.6
480

1.44
432
表5-2 生活废水处理前后水质情况表

废水种类
水量t/d
主要污染物浓度（mg/l）
CODCr
BOD5
SS
动植物油
氨氮
磷酸盐
处

理

前

浓度（mg/L）
/

450
250
150
30
45
8
年产生量（t/a）
432 
0.1944 
0.1080 
0.0648 
0.0130 
0.0194 
0.0035 
处
理
后

浓度（mg/L）
/
350
180
100
15
40
7
年排放量(t/a)
432
0.1512 
0.0778 
0.0432 
0.0065 
0.0173 
0.0030 
处理削减量(t/a)
0.0432 
0.0302 
0.0216 
0.0065 
0.0022 
0.0004 
去除率（%）
22.22 
28.00 
33.33 
50.00 
11.11 
12.50 










图5-3 项目水量平衡图（单位t/d）

4.2废气

项目营运期的主要废气为印刷、复合和固化工序产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）、食堂油烟。

①.有组织挥发性有机废气

项目挥发性有机废气废气主要来自油墨、胶黏剂和溶剂，在印刷、复合和固化中全部挥发出来。项目使用的为环保油墨，油墨不含甲苯、二甲苯等挥发性有毒有害成分，溶剂为乙酸乙酯、乙酸正丙酯和异丙醇，故项目废气中也不含苯、二甲苯。

2015年6月18日，财政部、国家发展改革委、环境保护部联合发布《挥发性有机物排污收费试点办法》,根据其附件3《包装印刷行业VOCs排放量计算办法》,无法获得VOCs含量数据的，可按以下系数取值：
油墨：塑料里印油墨白色65%、白色以外的色墨70%，塑料表印油墨60%，纸质凹版印刷油墨60%，柔版印刷油墨60%，丝网印刷油墨45%，金属印刷油墨45%，商业轮转印刷油墨30%，单张纸印刷油墨5%；
胶黏剂：30%；

稀释剂：实际投加量。
项目为凹版印刷，油墨与柔版印刷油墨为一类，油墨中VOCs含量为60%。项目油墨使用量为10t/a，油墨产生的VOCs量为6t/a。项目复合使用的胶黏剂为2t/a，胶黏剂产生的VOCs量为0.6t/a。项目溶剂使用量约为10t/a，溶剂产生的VOCs量为10t/a。综上，项目VOCs总的产生量为16.6t/a。

项目年运行300天，日运行16小时。根据山东省《挥发性有机物排放标准 第4部分:印刷业(征求意见稿)》中相关调查资料，软包装印刷行业VOCs排放量印刷与复合工序各占50%。项目共设置两套活性炭吸附装置，分别处理印刷与复合工序废气。彩印工序设置有集气罩，收集后的废气通过活性炭吸附处理后通过1根15m高的排气筒引至厂房顶排放。复合工序设置有集气罩，收集后的废气通过活性炭吸附处理后通过1根15m高的排气筒引至厂房顶排放。项目废气收集率约为98%，活性炭吸附装置吸附处理效率为90%，则有组织废气VOCs总的产生速率为3.39kg/h，VOCs总的排放速率为0.339kg/h，两根排气筒每一根的产生速率为1.69kg/h，排气速率为0.169kg/h。
项目单根排气筒的排气量为10000标m3/h，则排气筒出口情况见表5-3。

表5-3  项目废气排气筒污染物排放情况一览表

排气筒位置
排气筒高度（m）

排气量（标m3/h）

非甲烷总烃

排放速率（kg/h）

排放速率

标准

（kg/h）

达标情况

排放浓度（mg/标m3）

排放浓度标准（mg/标m3）

达标情况

印刷

15
10000

0.169
5

达标

16.95
120

达标

复合

15

5000
0.169
5

达标

33.89

120
达标

等效

15

20000
0.339
5

达标

22.59

120
达标

②无组织挥发性有机废气

项目未能收集VOCs废气约为总量的2%，0.332t/a，0.07kg/h，通过车间内通风换气后无组织排放。
③食堂油烟 

项目食堂采用电和液化气作为能源（电属清洁能源、液化气属清洁燃料），食堂产生的油烟经油烟净化器处理后，经排烟管道引至楼顶的排气筒排放，排气筒高于房顶约1.5m。
4.3噪声
该项目的主要的噪声源有凹版印刷机、复合机、制袋机和分切机等机械设备，噪声源强在 70-80 分贝之间。主要设备运行情况及噪声源强见表5-8所示。

表 5-8 主要设备噪声源强及运行情况

序号
设备名称
数量
（套）
声压级
dB（A）
防护措施
治理后声压级
dB（A）
1
凹版印刷机
2
80dB(A)
厂房隔声、减震
60
2
复合机
1
80dB(A)
厂房隔声、减震
60
3
制袋机
2
80dB(A)
厂房隔声、减震
60
4
分切机
2
80dB(A)
厂房隔声、减震
60
5
合掌机
2

70 dB(A)
厂房隔声、减震
50
6
切标机

2

70dB(A)
厂房隔声、减震
50
7

空压机

1

80dB(A)
厂房隔声、减震

60
以上设备产生的噪声经基础减震、车间墙体隔声降噪等措施处理。项目噪声集中产生于白天生产时段；夜间不生产，无生产噪声产生。

4.4固体废弃物
4.4.1一般固体废弃物

项目运行后产生的固废主要为废边角料（废纸）、生活垃圾、隔油池和化粪池污泥、食堂泔水等，项目一般固废产生情况如下：

①边角料、废次品：根据类比，其产生量约为产品产量的0.5%，即1t/a，为一般固废，收集后外卖。

②废弃包装物：根据类比，废弃包装物年产生量约为产品产量的0.5%，即1t/a，为一般固废，收集后返回厂家。
③食堂泔水及隔油池浮油：按0.2kg/d.人计，则泔水及隔油池浮油产生量约4kg/d ，1.2t/a，委托有资质单位清运处置。

④化粪池污泥，产生量约0.4t/a，委托环卫部门定期清运。
4.4.2危险固废
根据《国家危险废物名录》HW12项规定“油墨、染料、颜料、油漆、真漆、罩光漆的生产配置和使用过程中产生的废物属于危险废物”。 项目应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关规定，并结合当地环境保护管理部门的要求，设置专门的危险废物暂存间，并派专人进行看管。
①废弃油墨桶、废弃溶剂桶：根据类比，其产生量约为溶剂使用量的0.5%，即0.8t/a，为危险固废，收集至危废暂存间后，厂家回收。
②擦拭墨斗、墨辊的废棉纱或废棉抹布：根据类比，其产生量约0.1t/a，为危险固废，收集至危废暂存间后，定期交云南大地丰源环保有限公司处置。
③废弃活性炭：根据类比，其产生量约30t/a，为危险固废，收集至危废暂存间后，交厂家回收。
4.4.3职工生活垃圾

项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按人均0.5kg/d 计，则产生量约为10kg/d（3t/a），交环卫部门处理。

项目固废产生及处理情况详见表5-9。

表5-9 项目固体废物产排情况

序号
名称
来源
产生量
固废类别
处置情况
1
边角料、废次品
生产工序
1t/a
一般固废
收集后外卖
2
废弃包装袋
包装袋
1t/a
一般固废
收集后返回厂家
3
废弃油墨桶、废溶剂桶
包装桶
0.8t/a
危险固废
收集至危废暂存间后，定期由厂家回收
4
擦拭墨斗、墨辊的废棉纱或废棉抹布
印刷工序
0.1t/a
危险固废
收集至危废暂存间后，定期交云南大地丰源环保有限公司处置。
5
废弃活性炭
活性炭吸附装置
30t/a
危险固废
收集至危废暂存间后，定期交厂家回收
6
食堂泔水及隔油池浮油
生活
1.2
一般固废
委托有资质单位清运处置
7
化粪池污泥
生活

0.4
一般固废
委托有资质单位清运处置
8
生活垃圾
办公生活
3t/a
一般固废
由环卫部门统一处理



六、项目主要污染物产生及预计排放情况
单位：废气 mg/标m3；废水  mg/L；噪声  dB(A)
	内容

类

型
	排放源
	污染物
	处  理  前
	处  理  后

	
	
	
	产生浓度
	产生量

(t/a)
	排放浓度
	排放量

(t/a)

	大气污染物
	彩印工序
	废气量
	/
	4800万m3/a
	/
	4800万m3/a

	
	
	非甲烷总烃
	169.5
	8.112
	16.95
	0.8112

	
	复合及固化工序
	废气量
	/
	2400万m3/a
	/
	2400万m3/a

	
	
	非甲烷总烃
	338.9
	8.112
	33.89
	0.8112

	
	无组织
	非甲烷总烃
	/
	0.332
	/
	0.332

	
	车间
	异味
	/
	少量
	/
	少量

	水

污

染

物
	生活废水
	废水量
	/
	432.00
	/
	432.00

	
	
	CODcr
	450
	0.1944
	350
	0.1512

	
	
	BOD5
	250
	0.1080
	180
	0.0778

	
	
	SS
	150
	0.0648
	100
	0.0432

	
	
	动植物油
	30
	0.0130
	15
	0.0065

	
	
	氨氮
	45
	0.0194
	40
	0.0173

	
	
	总磷
	8
	0.0035
	7
	0.0030

	固

体

废

物
	生产、生活
	边角料、废次品
	/
	1
	/
	0

	
	
	废弃包装袋
	/
	1
	/
	

	
	
	废弃油墨桶
废弃VOCS桶
	/
	0.8
	/
	

	
	
	擦拭墨斗、墨辊的废棉纱或废棉抹布
	/
	0.1
	/
	

	
	
	废弃活性炭
	/
	30
	/
	

	
	
	食堂泔水及隔油池浮油
	/
	1.2
	/
	

	
	
	化粪池污泥
	/
	0.4
	/
	

	
	
	生活垃圾
	/
	3
	/
	

	噪声
	设备
	噪声
	70-80
	Leq昼间≤60dB(A)
夜间≤50dB(A)

	主要生态影响（不够时可附另页）

项目租用工业园区内已建好厂房进行建设，不新增占地，不新增建筑；营运期有“三废”产生，但其排放量都不大，且针对每种污染物都有相应的治理方案，都能做到达标外排，对环境的负面影响很小。


七、环境影响分析
	1、产业政策符合性分析
本项目属于包装装潢及其他印刷行业。根据《产业结构调整指导目录》(2011年本)（2013修正），项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类项目。

项目已取得富民县发展和改革局签发的备案证富发改工企业备案［2016］0066号（见附件1），因此，项目符合现行的产业政策。

2、规划符合性分析

项目所在的东元生态食品加工园为富民县工业园区“三园一中心”之一，主要发展食品加工、生物制药产业。本项目租用东元生态食品加工园内昆明云然工贸有限责任公司一栋标准厂房(1号厂房）进行食品包装生产，属于园区食品加工项目的配套项目，符合工业园区的规划要求和功能定位。

项目已取得富民县工业园区同意入园证明，因此，项目符合所在区域规划要求。

项目区规划详见附图6。

3、选址合理性分析

（1）环境可行分析
项目位于富民工业园区东元生态食品加工园，项目所在地块为河谷区域，地势较为平坦，项目区地质条件稳定，无不良地质现象。项目用地范围及其周围无古树名木及文物保护单位，不涉及基本农田、自然保护区、水源保护区，亦无需要特殊保护的环境目标，不属于风景名胜区、生态保护区和其他需要特别保护的区域。环境质量现状评价结果表明，项目所在区域大气环境及声环境质量较好，对于项目所产生的大气污染物，有足够的环境自净能力及环境容量。
（2）与周边环境的相容性分析

项目拟租用昆明云然工贸有限责任公司一栋标准厂房(1号厂房）进行建设，项目周边主要为食品生产企业及村庄。

东侧：为昆明云然工贸有限责任公司2号厂房（其中有400m2生产厂房昆明云然工贸有限责任公司自用，生产农副产品、调味品、PE桶及PET瓶及分装食用油，其余对外进行租赁，目前空置），距离项目厂界约8m；再往东并列分布有周记面点、向阳糕点厂、德顺佳酱油厂，厂家企业边界距离项目厂界均约50m。

南侧：为昆明云然工贸有限责任公司办公楼，距离项目厂界约8m，再往南为昆明云然工贸有限责任公司3号厂房，现进驻企业为昆明峰硕食品有限公司（生产馒头）、昆明爱优食品有限公司（生产鲜花饼、糕点），距离项目厂界约50m。

西侧：为大营小河（螳螂川支流），距离项目厂界约5m，隔大营小河为昆武高速，昆武高速距离项目厂界约20m；隔昆武高速为108国道，距离项目厂界约70m； 西面105m处为陈家村，。

北侧：紧邻昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地厂界，其车间四楼为天府棒棒鸡生产厂（主要生产白煮鸡、白煮耳朵、白煮牛肉、酱卤鸡翅等）及好利来蛋糕厂，项目厂房与天府棒棒鸡厂房最近距离约12m； 东元村距离项目厂界最近约49m。

除以上周边企业，东元生态食品加工园内已入驻的企业有云南仟龙贸易有限公司、昆明康业医疗器械有限公司、昆明东方塑料包装有限公司、昆明远方生物制品有限公司、昆明快乐王子食品有限公司、昆明市香香食品制造有限公司、富民明华酒业有限公司、昆明玉象食品有限公司、富民县仟润食品厂、富民县星辰食品厂、云南美源食品加工有限公司、云南实善农业科技有限公司、云南星桥食品有限公司、富民县梓源贸易有限责任公司螳螂川酒厂、富民县德力储运有限公司、昆明建新园食品加工有限公司、云南盛泽医药物流有限公司、富民县正业食品包装彩印有限公司、昆明德顺佳调味食品制造有限公司等，主要为食品、医药器材及食品药品包装生产企业。
本项目为食品包装生产企业，所使用的原料均符合食品包装要求。项目无生产废水产生，生活废水产生及排放量较小，经预处理达到GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1) A级标准后排入昆明云然工贸有限公司污水处理站处理；工业园区污水处理厂建成后，项目生活废水经预处理达到GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1) A级标准后排入工业园区污水处理厂处理，对周围地表水体影响较小。项目噪声可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准限值要求，对周围环境影响较小。项目固体废物分类处置，都得到合理处理，对外环境影响较小。项目印刷过程中产生的非甲烷总烃经过活性炭吸附装置吸附处理后通过1根15m高的排气筒排放，复合及固化过程中产生的非甲烷总烃经过活性炭吸附装置吸附处理后通过1根15m高的排气筒排放，经预测有组织非甲烷总烃能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准严格50%的要求，无组织排放非甲烷总烃能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织浓度限值要求，对周围环境影响较小。
因此，以目前的规模，在采用先进的生产设备及生产工艺条件下，项目不会改变周边区域环境功能。
（3）与《昆明云然工贸有限公司建设项目补充报告》中入驻企业要求对照分析

分析对照情况见表7-1。

表7-1与《昆明云然工贸有限公司建设项目补充报告》中入驻企业要求对照分析

序号

补充报告要求

对照分析

1

①进入厂房的企业应当选用能源利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，减少大气污染物的产生。

②入驻企业若需安装生产用途的锅炉，烟尘排放不得超过规定的排放标准。

③严格限制入驻企业向大气排放含有毒物质的废气；确需排放的，应当经过净化处理，不得超过规定的排放标准。

④工业生产中产生的可燃气体应当回收利用，不具备回收利用条件而向大气排放的，应当进行防治污染措施。

⑤向大气排放粉尘的排污企业，必须采取除尘措施。

⑥加强车间通风，使散发的特殊大气污染物能及时外排，保护工作人员的身心健康。
项目废气主要为有机废气，采取活性炭吸附后可达标排放。

符合要求

2

①入驻企业应采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，并加强管理，减少水污染源的产生。

②入驻企业不得向河流排放污水，倾倒工业废渣、生活垃圾和其他废弃物；禁止向水体排放油渍、酸液、碱液或者剧毒废液；禁止在河中清洗容器和车辆。

③入驻企业若生产过程中会产生含油废水，则自行在厂房内安装隔油池处理含油废水后，方可向外排水。

④入驻企业需按相关规定办理环保手续，产生的各种废水污染物必须按环评文件提出的对策措施，确保废水达标排放。
⑤引进废水量产生较大的生产企业时，入驻企业需自行建设污水处理站。

⑥入驻企业排入的废水必须满足项目污水处理站的进水水质要求，如不能满足进水要求需自行预处理达到进水水质要求或者自行建设污水处理站进行处理。
项目无生产废水，且水量较小，水质能够达到污水站进水水质要求。

符合要求

3

①各入驻企业应尽量选择低噪声设备及工艺，合理布局总图，使其厂界达标。

②产生环境噪声污染的入驻企业，必须加强设备的日常维修、更新和操作人员的管理，使所有设备能在正常状况下运行，并应采取有效措施，减少噪声对周围环境的影响。

③在生产中使用固定的设备造成环境噪声污染的入驻企业，须向当地环境保护行政主管部门申报造成环境噪声污染的设备和种类、数量及在正常作业条件下所发出的噪声值和防治环境噪声污染的设施情况，并提供防治噪声污染的技术资料。
项目噪声能够做到达标排放。

符合要求

4

①产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治固体废物污染环境的措施。

②企业应当合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，选用精料，减少工业固体废物产生量。

③入驻企业做好垃圾分类收集、分类处理的工作。

④企业对其产生的不能利用或者暂时不利用的工业固体废物，必须按环保部门的规定建设贮存或处理设施、场所。

⑤生活垃圾应做到日产日清，积极开展合理利用和无害化处置，并进一步做到分类收集、中转运输和安全处置。
固废分类处置。

符合要求

综上所述，项目选址合理。

4、布局合理性分析

根据项目车间平面布置图可知，项目生产车间基本按照生产流程设计排列，使得生产过程顺畅、物流路径减短。

项目在食堂外设置隔油器，然后设置有两个化粪池，废水经隔油器、化粪池处理后可及时自流排至昆明云然工贸有限公司污水处理站，污水预处理装置及管网设置合理。

项目区常年主导风向为西南风，项目食堂办公室、宿舍等设置于项目区西侧，位于上风向。项目有机废气通过活性炭吸附装置处理达标后通过15米排气筒引至厂房顶排放，由于昆明峰策食品制造有限公司厂房距本项目厂房距离较近（12米），本次环评要求排气筒要求设置在厂房东北角，尽量远离昆明峰策食品制造有限公司厂房，废气经抬升后对其影响较小。

综上，项目在设计时充分考虑到自身污染和外环境对本项目的影响，本项目污染对外环境的影响，并采取了相应的环保措施。因此，项目布局合理可行。

5、施工期环境影响分析
项目租用已建成的厂房作为项目用房，施工期主要工序为房屋装修及设备的安装。根据建设方提供的资料，本项目预计施工期为1个月，施工人数约为10人，不设施工营地。建设期主要的污染因子有：装修废气、噪声、建筑垃圾和施工人员生活污水。
5.1、废气
项目施工期废气主要为装修使用油漆等产生的有机废气。该废气的排放属于无组织排放，其主要污染因子为挥发性有机物。由于对装修使用油漆量少、装修时间短，对周围环境的影响较小。
5.2、废水
本项目施工期的废水主要为施工人员的生活污水。项目区内原已建有污水管网，施工人员的生活污水排入昆明云然工贸有限公司的污水处理站内处理，对周围环境的影响较小。
5.3、噪声

项目装修阶段噪声声源数量较少，主要噪声源包括砂轮机、电钻、切割机、电锯、电焊机等，其噪声级介于85～95dB（A），由于装修主要位于室内，经过墙体阻隔后噪声对周围环境影响较小。

5.4、固废
装修期间建筑垃圾由建设方根据城市管理规定，按规定的时间、线路清运、倾倒到合法的处置场所。施工人员生活垃圾交环卫部门处置。固废处置率100%，对周围环境影响较小。
6、营运期环境影响分析
6.1废水环境影响简要分析
项目食堂废水经隔油器处理后与其他废水一起进化粪池处理，然后排入昆明云然工贸有限公司污水处理设施处理。

①隔油器处理效果分析
项目拟设置一个三格隔油器，容积不小于0.3m3。根据中华人民共和国国家环境保护标准HJ554--2010《饮食业环境保护技术规范》，隔油器设计须符合下列规定：
A、含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h； 
   B、池内水流流速不宜大于0.005m/s； 
   C 、池内分格宜取两档三格；
D、人工除油的隔油器内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25％，隔油器出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。
隔油器有效容积计算: V=Qmax×60×t，Qmax=Az

Qmax=污水设计最大秒流量（m3/s），本项目食堂废水产量为0.72m3/d，按照食堂废水在4个小时内全部集中排放的不利情况计算，最大秒流量为 0.00005m3/s；

A=隔油器有效容积的过水断面。

V=隔油器的有效容积，单位m3；

t=含油水在池内的停留时间，单位min。本项目取60min。

经过计算项目所需隔油器有效容积应大于0.2m3。

项目的食堂废水通过隔油器处理后与其他废水一同排入昆明云然工贸有限公司污水处理站处理。

因此，项目废水对外环境的影响不大。

②化粪池处理效果分析
项目内原已建设有两个化粪池，容积为8m3。项目生活废水日最大产生量为1.44m3，能够满足废水在化粪池中停留24小时的要求。

③接纳处理可行性

昆明云然工贸有限公司污水处理站设计处理规模为20m3/d。目前，昆明云然工贸有限公司内办理手续正式入驻企业共有3家，其排水情况见表7-2。

表7-2 昆明云然工贸有限公司内正式入驻企业排水情况一览表

序号

企业名称

污水量（m3/d）
1

昆明云然工贸有限公司
1.44

2

昆明峰硕食品有限公司
5.824

3

昆明爱优食品有限公司
2.23

5

合计

9.494

以上三家企业污水量合计9.494 m3/d，小于污水处理站处理规模，污水处理站尚有很大余量。本项目污水排放量为1.44m3/d，污水处理站可以接纳本项目产生的污水。根据建设方与昆明云然工贸有限公司签定的污水处理协议，昆明云然工贸有限公司同意接纳昆明华兴包装有限公司废水。

④处理达标可行性

根据昆明云然工贸有限公司提供的资料，建设单位委托有资质的单位对污水处理站进行了设计和施工，选用膜生物法污水处理工艺（MBR）进行处理，目前污水处理站已经建设完成，处理规模为20m3/d，污水处理系统工艺流程见图7-1：
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图7-1  昆明云然工贸有限公司污水处理站水处理工艺

根据《膜生物法污水处理工程技术规范》（HJ 2010-201），膜生物法污水处理工艺进水水质要求为：化学需氧量（COD）小于500mg/L；五日生化需氧量（BOD 5 ）小于300mg/L；悬浮物（TSS）小于150mg/L；氨氮小于50mg/L；pH 6～9。对不符合以上水质要求的污水，应进行预处理。

根据工程分析，项目污水经预处理后水质情况为COD350mg/L、BOD5180mg/L、N-NH340mg/L、SS100mg/L，项目进水水质完全可以满足污水处理站进水水质要求。

污水处理站设计出水水质为COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、N-NH3≤5mg/L、SS≤10mg/L、磷酸盐≤0.5mg/L，动植物油≤1mg/L，污水处理站出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）（表1）一级标准A标准的要求。
6.2环境空气影响简要分析
项目营运期的主要废气为印刷、复合和固化工序产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）、食堂油烟。

6.2.1有组织挥发性有机废气
(1)达标排放分析
项目挥发性有机废气废气主要来自油墨、胶黏剂和溶剂，在印刷、复合和固化中全部挥发出来。项目使用的为环保油墨，油墨不含甲苯、二甲苯等挥发性有毒有害成分，溶剂为乙酸乙酯、乙酸正丙酯和异丙醇，故项目废气中也不含苯、二甲苯。

项目共设置两套活性炭吸附装置，分别处理印刷与复合工序废气。彩印工序设置有集气罩，收集后的废气通过活性炭吸附处理后通过1根15m高的排气筒引至厂房顶排放。复合工序设置有集气罩，收集后的废气通过活性炭吸附处理后通过1根15m高的排气筒引至厂房顶排放。
根据工程分析，项目排气筒出口情况见表7-2。

表7-2  项目废气排气筒污染物排放情况一览表
排气筒位置
排气筒高度（m）

排气量（标m3/h）

非甲烷总烃

排放速率（kg/h）

排放速率

标准

（kg/h）

达标情况

排放浓度（mg/标m3）

排放浓度标准（mg/标m3）

达标情况

印刷

15
10000

0.169
5

达标

16.95
120

达标

复合

15

5000
0.169
5

达标

33.89

120
达标

等效

15

15000
0.339
5

达标

22.59

120
达标

根据上表，项目废气排放能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2要求。
、影响预测

a、污染源强

锅炉主要污染物为非甲烷总烃。项目共设置两套活性炭吸附装置，分别处理印刷与复合工序废气。彩印工序设置有集气罩，收集后的废气通过活性炭吸附处理后通过1根15m高、内径0.5m的排气筒引至厂房顶排放。复合工序设置有集气罩，收集后的废气通过活性炭吸附处理后通过1根15m高、内径0.5m的排气筒引至厂房顶排放。两根排气筒之间距离约为15m，排气筒高度未大于两根排气筒高度之和，因此等效为一根排气筒进行预测，排气筒位置为两根排气筒中间靠近彩印排气筒三分之一的位置。
点源参数见表7-3。

表7-3点源参数调查表

点源名称

废气量

Nm3/h

非甲烷总烃排放速率(kg/h)
排气筒高度m

内径

(m)

排气
温度

(℃)

项目

位置

地形条件

等效排气筒
15000

0.339

15
1.0

30

农村

简单

b、预测方案和内容
根据《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式，选择估算模式进行预测。
大气环境影响预测因子为非甲烷总烃。主要预测内容如下：

A.污染物预测浓度的占标率；

B.污染物最大落地浓度、浓度占标率及距源距离；

C.最近敏感点处的污染物最大落地浓度。

根据建设项目所在位置及工程规模，大气预测范围综合考虑自然环境条件、环境敏感因素、主导风向等，确定评价范围以排气筒为中心，半径2.5km的圆形区域。
c、评价标准

本次评价采用《大气污染物综合排放标准详解》中所确定的限值，即非甲烷总烃2.0mg/m3。
d、预测结果与分析

①正常情况下影响预测结果
评价区常年盛行西南风，全年平均风速为2.1m/s，年平均气温15.8℃。污染物浓度预测结果见表7-4、7-5。

表7-4  等效排气筒排气落地浓度（mg/m3）
序号
算法
相对高度(m)
距离(m)
非甲烷总烃
1
简单地形
0
10
0
2
简单地形
0
100
0.009529
3
简单地形
0
100
0.009529
4
简单地形
0
200
0.01162
5
简单地形
0
300
0.01234
6
简单地形最大值
0
325
0.01247
7
简单地形
0
400
0.01176
8
简单地形
0
500
0.0104
9
简单地形
0
600
0.01047
10
简单地形
0
700
0.01013
11
简单地形
0
800
0.009456
12
简单地形
0
900
0.008685
13
简单地形
0
1000
0.007915
14
简单地形
0
1100
0.007214
15
简单地形
0
1200
0.006593
16
简单地形
0
1300
0.006044
17
简单地形
0
1400
0.005559
18
简单地形
0
1500
0.00513
19
简单地形
0
1600
0.004764
20
简单地形
0
1700
0.004852
21
简单地形
0
1800
0.004905
22
简单地形
0
1900
0.004929
23
简单地形
0
2000
0.004929
24
简单地形
0
2100
0.004883
25
简单地形
0
2200
0.004827
表7-5  等效排气筒排气落地浓度占标率（%）
序号
算法
相对高度(m)
距离(m)
非甲烷总烃
1
简单地形
0
10
0
2
简单地形
0
100
0.48
3
简单地形
0
100
0.48
4
简单地形
0
200
0.58
5
简单地形
0
300
0.62
6
简单地形最大值
0
325
0.62
7
简单地形
0
400
0.59
8
简单地形
0
500
0.52
9
简单地形
0
600
0.52
10
简单地形
0
700
0.51
11
简单地形
0
800
0.47
12
简单地形
0
900
0.43
13
简单地形
0
1000
0.4
14
简单地形
0
1100
0.36
15
简单地形
0
1200
0.33
16
简单地形
0
1300
0.3
17
简单地形
0
1400
0.28
18
简单地形
0
1500
0.26
19
简单地形
0
1600
0.24
20
简单地形
0
1700
0.24
21
简单地形
0
1800
0.25
22
简单地形
0
1900
0.25
23
简单地形
0
2000
0.25
24
简单地形
0
2100
0.24
25
简单地形
0
2200
0.24
26
简单地形
0
2300
0.24
27
简单地形
0
2400
0.23
28
简单地形
0
2500
0.23
由以上各表可知，项目正常情况下排气筒排放的非甲烷总烃污染物地面最大浓度值远小于标准值的10%。

②非正常情况下影响预测结果

当活性炭吸附装置完全失效时，其影响见表7-6、7-7。
表7-6  非正常情况下等效排气筒排气落地浓度（mg/m3）
序号
算法
相对高度(m)
距离(m)
非甲烷总烃
1
简单地形
0
10
0
2
简单地形
0
100
0.09529
3
简单地形
0
100
0.09529
4
简单地形
0
200
0.1162
5
简单地形
0
300
0.1234
6
简单地形最大值
0
325
0.1247
7
简单地形
0
400
0.1176
8
简单地形
0
500
0.104
9
简单地形
0
600
0.1047
10
简单地形
0
700
0.1013
11
简单地形
0
800
0.09456
12
简单地形
0
900
0.08685
13
简单地形
0
1000
0.07915
14
简单地形
0
1100
0.07214
15
简单地形
0
1200
0.06593
16
简单地形
0
1300
0.06044
17
简单地形
0
1400
0.05559
18
简单地形
0
1500
0.0513
19
简单地形
0
1600
0.04764
20
简单地形
0
1700
0.04852
21
简单地形
0
1800
0.04905
22
简单地形
0
1900
0.04929
23
简单地形
0
2000
0.04929
24
简单地形
0
2100
0.04883
25
简单地形
0
2200
0.04827
表7-7  非正常情况下等效排气筒排气落地浓度占标率（%）
序号
算法
相对高度(m)
距离(m)
非甲烷总烃
1
简单地形
0
10
0
2
简单地形
0
100
4.76
3
简单地形
0
100
4.76
4
简单地形
0
200
5.81
5
简单地形
0
300
6.17
6
简单地形最大值
0
325
6.24
7
简单地形
0
400
5.88
8
简单地形
0
500
5.2
9
简单地形
0
600
5.24
10
简单地形
0
700
5.06
11
简单地形
0
800
4.73
12
简单地形
0
900
4.34
13
简单地形
0
1000
3.96
14
简单地形
0
1100
3.61
15
简单地形
0
1200
3.3
16
简单地形
0
1300
3.02
17
简单地形
0
1400
2.78
18
简单地形
0
1500
2.56
19
简单地形
0
1600
2.38
20
简单地形
0
1700
2.43
21
简单地形
0
1800
2.45
22
简单地形
0
1900
2.46
23
简单地形
0
2000
2.46
24
简单地形
0
2100
2.44
25
简单地形
0
2200
2.41
26
简单地形
0
2300
2.38
27
简单地形
0
2400
2.35
28
简单地形
0
2500
2.31
由以上预测结果看出，当活性炭吸附装置完全失效时，非甲烷总烃的排放量将会明显增加，其最大落地浓度占标率提高到了6.24%，其影响将会显著增加，因此建设方应加强管理，定期更换活性炭，杜绝活性炭吸附装置失效的情况发生。
6.2.2无组织挥发性有机废气

项目未能收集挥发性有机物约为总量的2%，0.332t/a,0.07kg/h，通过车间内通风换气后无组织排放。其参数见表7-8。

表7-8 项目无组织排放污染源一览表
面源名称
面源长度
面源宽度
面源初始排放高度
年排放小时数
排放工况
源强
非甲烷总烃
单位
m

m

m

h

h/d

kg/h

车间
35.88
20
10
4800
16
0.07
以估算模式预测，其结果见表7-9、表7-10。
表7-9  无组织面源排气落地浓度（mg/m3）
序号
算法
相对高度(m)
距离(m)
非甲烷总烃
1
简单地形
0
10
0.000958
2
简单地形
0
100
0.02395
3
简单地形最大值
0
102
0.02397
4
简单地形
0
200
0.02184
5
简单地形
0
300
0.02052
6
简单地形
0
400
0.0203
7
简单地形
0
500
0.01917
8
简单地形
0
600
0.01702
9
简单地形
0
700
0.01483
10
简单地形
0
800
0.01291
11
简单地形
0
900
0.01131
12
简单地形
0
1000
0.009981
13
简单地形
0
1100
0.008883
14
简单地形
0
1200
0.007965
15
简单地形
0
1300
0.007191
16
简单地形
0
1400
0.006531
17
简单地形
0
1500
0.005964
18
简单地形
0
1600
0.005468
19
简单地形
0
1700
0.005034
20
简单地形
0
1800
0.004653
21
简单地形
0
1900
0.004317
22
简单地形
0
2000
0.004019
23
简单地形
0
2100
0.003765
24
简单地形
0
2200
0.003538
25
简单地形
0
2300
0.003332
26
简单地形
0
2400
0.003147
27
简单地形
0
2500
0.002978
表7-10  无组织面源排气落地浓度占标率（%）

序号
算法
相对高度(m)
距离(m)
非甲烷总烃
1
简单地形
0
10
0.05
2
简单地形
0
100
1.2
3
简单地形最大值
0
102
1.2
4
简单地形
0
200
1.09
5
简单地形
0
300
1.03
6
简单地形
0
400
1.02
7
简单地形
0
500
0.96
8
简单地形
0
600
0.85
9
简单地形
0
700
0.74
10
简单地形
0
800
0.65
11
简单地形
0
900
0.57
12
简单地形
0
1000
0.5
13
简单地形
0
1100
0.44
14
简单地形
0
1200
0.4
15
简单地形
0
1300
0.36
16
简单地形
0
1400
0.33
17
简单地形
0
1500
0.3
18
简单地形
0
1600
0.27
19
简单地形
0
1700
0.25
20
简单地形
0
1800
0.23
21
简单地形
0
1900
0.22
22
简单地形
0
2000
0.2
23
简单地形
0
2100
0.19
24
简单地形
0
2200
0.18
25
简单地形
0
2300
0.17
26
简单地形
0
2400
0.16
27
简单地形
0
2500
0.15
根据《环境影响评价技术导则  大气导则》（HJ2.2-2008）中推荐的模式，以生产车间无组织排放源参数作为大气环境防护距离的估算条件，通过计算结果非甲烷总烃大气环境防护距离最大值为0m，因此拟建项目不设大气环境防护距离。。

综上，项目外排非甲烷总烃可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（表2）二级标准及无组织排放限值标准，故项目废气对外环境的影响较小。
6.2.3异味影响分析

项目采用先进的工艺设备，彩印及复合工序均为微负压操作，有机废气收集处理率高，废气经收集处理后，无组织废气产生量不大，异味扩散至厂界后，厂界浓度可达GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1无组织排放浓度限值要求，对厂外环境空气质量影响不大。
6.2.4食堂油烟 

项目食堂采用电和液化气作为能源（电属清洁能源、液化气属清洁燃料），食堂产生的油烟经油烟净化器处理后，经排烟管道引至楼顶的排气筒排放，排气筒高于房顶约1.5m。
6.3声环境影响简要分析
该项目的主要的噪声源有凹版印刷机、复合机、制袋机和分切机等机械设备，噪声源强在 70-80 分贝之间。主要设备运行情况及噪声源强见表7-9所示。

表 7-9 主要设备噪声源强及运行情况

序号
设备名称
数量
（套）
声压级
dB（A）
防护措施
治理后声压级
dB（A）
1
凹版印刷机
2
80dB(A)
厂房隔声、减震
60
2
复合机
1
80dB(A)
厂房隔声、减震
60
3
制袋机
2
80dB(A)
厂房隔声、减震
60
4
分切机
2
80dB(A)
厂房隔声、减震
60
5

空压机

1

80dB(A)
厂房隔声、减震

60

 各声源与预测点的距离见表7-10。
表7-10   各声源与预测点距离

                 预测点

            距离（m）

位置

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

凹版印刷机
23
12
36
7
复合机
14
13
45
7
制袋机
23
8
36
8
分切机
20
8
39
8
空压机

40

20

10

4

为了更加科学的分析项目营运后产生的噪声对周围环境的影响程度，根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则  声环境》，对噪声的影响值进行预测。在预测其影响时仅考虑几何发散衰减、声屏障衰减。
预测模式：

根据点声源距离衰减公式：
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式中：LA(r)—距离声源r处的A声级，dB；

      LA(ro)—参考位置ro处的A声级，dB；

Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Abar—屏障引起的倍频带衰减，dB；

N=2δ/λ为菲涅尔数，其中δ=SO＋OP－SP为声程差λ为声波波长；
r——监测点距声源的距离

ro——参考位置距离及噪声随距离的衰减关系

噪声预测结果见下表7-11。

表7-11 噪声预测结果
编号

预测贡献值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准

昼间

达标情况

昼间

厂界东面

47.0
达标

≤60
厂界南面

53.7
达标

厂界西面

40.8
达标

厂界北面

54.8
达标

项目夜间不生产，从以上预测结果看，项目投产后，在对项目生产设备采取隔声、减震措施及距离衰减，拟建项目厂界噪声可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类区标准限值Leq昼间≤60dB(A)的要求。

故项目噪声对外环境的影响较小。
6.4固体废弃物处置及其环境简要分析

项目运行后产生的一般固废主要为废边角料（废纸）、生活垃圾、隔油池和化粪池污泥、食堂泔水等：

①边角料、废次品收集后外卖。

②废弃包装物收集后返回厂家。
③食堂泔水及隔油池浮油委托有资质单位清运处置。

④化粪池污泥委托环卫部门定期清运。
项目废棉纱、油墨废桶、废弃活性炭等都属于危险废物。

①废弃油墨桶、废弃溶剂桶收集至危废暂存间后，厂家回收。
②擦拭墨斗、墨辊的废棉纱或废棉抹布收集至危废暂存间后，定期交云南大地丰源环保有限公司处置。
③废弃活性炭收集至危废暂存间后，交厂家回收。
项目生活垃圾交环卫部门处理。
综上，项目固废分类收集，分类处置，固废处置率可达100%。因此，项目固废对外环境影响较小。




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
单位：  废气          mg/标m3
        废水          mg/L

        噪声          dB(A)
	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	印刷工序
	非甲烷总烃
	采用先进的工艺和设备，提高废气收集效率，废气经活性炭吸附装置吸附后引至厂房顶通过15m排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》

	
	复合及固化工序
	非甲烷总烃
	采用先进的工艺和设备，提高废气收集效率，废气经活性炭吸附装置吸附后引至厂房顶通过15m排气筒排放
	

	水

污

染

物
	生活废水
	CODcr
SS

动植物油

氨氮

总磷
	食堂废水经隔油器后和其他废水一起排入化粪池处理，然后进入昆明云然工贸有限公司污水处理站处理
	GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1) A级标准

	固

体

废

弃

物
	生产过程
	边角料、废次品
	收集后外卖
	处置率100%，对外环境影响不大

	
	
	废弃包装袋
	
	

	
	
	废弃油墨桶
废弃VOCS桶
	收集至危废暂存间后，定期由厂家回收
	

	
	
	擦拭墨斗、墨辊的废棉纱或废棉抹布
	委托云南大地丰源环保有限公司处置
	

	
	
	废弃活性炭
	收集至危废暂存间后，定期由厂家回收
	

	
	
	食堂泔水及隔油池浮油
	委托有资质单位处置
	

	
	
	化粪池污泥
	环卫部门定期清运
	

	
	
	生活垃圾
	
	

	噪

声
	生产设备
	噪声
	基础减震、车间厂房隔声
	达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	生态保护措施及预期效果

项目建成投入运行，产生一定数量的“三废”及噪声，为使其对环境的影响降到最低，废水、废气及噪声都有一定治理措施或方案，预期可做到达标排放，能保护水、大气及声环境，并严格执行“禁磷”、“禁燃”的环保条例规定，垃圾尽量做到资源化、减量化和无害化处理，对生态环境影响较小。




九、结论与建议
	1、结论：

昆明华兴包装有限公司租用昆明云然工贸有限公司1号厂房建设昆明华兴包装有限公司塑料标签生产项目。项目日平均工作16小时，年工作300天，生产规模为生产饮料和饮用水外包装标签以及食品包装用复合袋（含食品包装收缩膜套标）200t/a。
通过对项目工程分析和污染物的环境影响分析表明：

（1）项目符合产业政策，符合规划

（2）项目在采用先进的工艺和设备，废气收集和处理效率较高的条件下选址可行，布局合理。

（3）施工期

项目租用昆明云然工贸有限公司已建成标准厂房，仅进行厂房局部装修和设备的安装，由于装修均集中在厂房内进行，且施工期短，其影响随着施工的结束而结束，对外环境影响不大。

（4）营运期

水环境影响评价结论

项目食堂废水经隔油池预处理后与办公生活废水一起排入化粪池，经化粪池处理达到GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1) A级标准后排入昆明云然工贸有限公司污水处理站处理。经昆明云然工贸有限公司污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级标准A标后通过园区管网排入大营小河。项目依托昆明云然工贸有限公司污水处理站可行可靠，废水可达标排放，对外环境影响较小。
大气环境影响评价结论

项目采用先进的工艺和设备，彩印和固化过程在微负压条件下进行，废气收集效率较高。项目拟设两根排气筒，印刷过程中产生的非甲烷总烃经过活性炭吸附装置吸附处理后通过1根15m高的排气筒排放，复合及固化过程中产生的非甲烷总烃经过活性炭吸附装置吸附处理后通过1根15m高的排气筒排放。项目有组织非甲烷总烃能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准严格50%的要求。项目无组织排放非甲烷总烃能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织浓度限值要求，对周围环境影响较小。

(噪声环境影响评价结论

项目噪声主要为设备运行噪声，通过安装基础减震措施，厂房墙体阻隔后，噪声可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准限值要求，对周围环境影响较小。

④固废环境影响评价结论

项目固体废物分类处置，都得到合理处理，对外环境影响较小。

综上所述，项目在营运期中会产生一定的污染物，对周围环境有一定的影响，特别是有机废气对周围食品生产企业及村民会造成一定影响，但是项目采用先进的工艺设备，彩印和固化过程在微负压条件下进行，提高废气收集效率，废气收集后，采用活性炭吸附处理后达标排放，在采取这些措施后，项目对周围环境影响较小；另外，项目针对噪声、固废和废水都有相应的处置和处理措施，污染物都能得到妥善的处理。所以，只要加强污染防治措施，同时保证各项环保措施落实到位，从环保的角度考虑，只要落实相关的环保设施，本项目的建设是可行的。
2、对策和建议 
2.1、对策 
（1）废水

①工业园区污水处理厂未建成前，项目食堂废水经隔油池预处理后与办公生活废水一起排入化粪池，经化粪池处理达到GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1) A级标准后排入昆明云然工贸有限公司污水处理站处理。经昆明云然工贸有限公司污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级标准A标后通过园区管网排入大营小河。

工业园区污水处理厂建成后，项目食堂废水经隔油池预处理后与办公生活废水一起排入化粪池，经化粪池处理达到GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1) A级标准后排入工业园区污水处理厂处理。

②加强隔油池、化粪池的管理和维护，委托有资质部门定期打捞隔油沉渣池中的浮油和沉渣，委托当地环卫部门定期清掏化粪池污泥和生化处理污泥，以保证出水水质。
（2）废气

①采用先进的工艺和设备，彩印和固化过程在微负压条件下进行，尽量提高废气收集效率。项目共设置两套活性炭吸附装置，彩印工序和复合工序设置有集气罩，彩印工序收集后的废气通过活性炭吸附处理后通过1根15高的排气筒引至厂房顶排放；复合及固化工序收集后的废气通过活性炭吸附处理后通过1根15高的排气筒引至厂房顶排放活性炭吸附装置吸附处理效率≧90%。建设方应根据项目实际生产情况，定期更换活性炭，保证活性炭吸附效果，保证废气达标排放。
②项目食堂拟设一台油烟净化器（除油效率不小于60%）和一根高于厨房屋顶1.5米的排气筒。建设方应定期维护油烟净化器，保证除油效果，保证油烟废气达标排放。
（3）噪声

①项目空压机设置专门的设备房，其他设备采取基础减震及厂房隔声措施。

②加强设备维护保养，出现故障时及时维修，避免设备非正常噪声产生。
（4）固废

①边角料、废次品收集后外卖。

②废弃包装物收集后返回厂家。
③食堂泔水及隔油池浮油委托有资质单位清运处置。

④化粪池污泥委托环卫部门定期清运。
⑤废弃油墨桶、废弃溶剂桶收集至危废暂存间后，厂家回收。
⑥擦拭墨斗、墨辊的废棉纱或废棉抹布收集至危废暂存间后，定期交云南大地丰源环保有限公司处置。
⑦废弃活性炭收集至危废暂存间后，交厂家回收。
⑧项目生活垃圾交环卫部门处理。

项目危废暂存于项目危废暂存间内，并设置危废标识，贮存时间不能超过一年，待存有一定量后交给云南大地丰源环保有限公司处理。建设单位应认真填写危险废物转移联单，严格执行转移联单制度，严禁随意处置。
（5）关于原料管理

项目必须使用符合食品包装要求的原料，禁止使用含苯、甲苯等毒性较大物质的溶剂、油墨等。

原料库内的原料归类摆放，禁止将容易发生反应的原料摆放在一起。建立应对化学品泄漏、火灾等突发事故的应急处理预案，确保事故得到正确、及时的处置，不造成重大环境污染事故。
（6）三同时

项目环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工并同时投产使用。
（7）关于 “禁白”、“禁磷””

禁止使用一次性不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋；严禁使用含磷洗涤用品。

（8）关于竣工验收
项目建成后，要及时申请环境保护部门验收，完善环保手续。

（9）另行办理

    上述评价结果是在建设单位提供的有关资料基础上得出的，建设单位对所提供资料真实性负责。一旦项目规模、工艺、产品方案等发生变化，建设单位应根据有关规定重新办理环保手续。
2.2建议

①跟踪彩印新技术、废气治理新技术，尽量减少有机废气产生及排放量。
②加强员工劳动保护，给员工配备相应的劳保用品和保健用品。
③项目设计严格执行国家相关职业卫生标准。
附表1  环境污染防治措施一览表

环境问题

环保措施要求

运

营

期

废水

①项目食堂废水经隔油池预处理后与办公生活废水一起排入化粪池，经化粪池处理达到GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1) A级标准后排入昆明云然工贸有限公司污水处理站处理。经昆明云然工贸有限公司污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级标准A标后通过园区管网排入大营小河。工业园区污水处理厂建成后，项目食堂废水经隔油池预处理后与办公生活废水一起排入化粪池，经化粪池处理达到GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1) A级标准后排入工业园区污水处理厂处理。
②加强隔油池、化粪池的管理和维护，委托有资质部门定期打捞隔油沉渣池中的浮油和沉渣，委托当地环卫部门定期清掏化粪池污泥和生化处理污泥，以保证出水水质。
废气

①采用先进的工艺和设备，彩印和固化过程在微负压条件下进行，尽量提高废气收集效率。项目共设置两套活性炭吸附装置，彩印工序和复合工序设置有集气罩，彩印工序收集后的废气通过活性炭吸附处理后通过1根15高的排气筒引至厂房顶排放；复合及固化工序收集后的废气通过活性炭吸附处理后通过1根15高的排气筒引至厂房顶排放活性炭吸附装置吸附处理效率≧90%。建设方应根据项目实际生产情况，定期更换活性炭，保证活性炭吸附效果，保证废气达标排放。
②项目食堂拟设一台油烟净化器（除油效率不小于60%）和一根高于厨房屋顶1.5米的排气筒。建设方应定期维护油烟净化器，保证除油效果，保证油烟废气达标排放。
噪声

①项目空压机设置专门的设备房，其他设备采取基础减震及厂房隔声措施。

②加强设备维护保养，出现故障时及时维修，避免设备非正常噪声产生。
固体废弃物

①边角料、废次品收集后外卖。

②废弃包装物收集后返回厂家。
③食堂泔水及隔油池浮油委托有资质单位清运处置。

④化粪池污泥委托环卫部门定期清运。
⑤废弃油墨桶、废弃溶剂桶收集至危废暂存间后，厂家回收。
⑥擦拭墨斗、墨辊的废棉纱或废棉抹布收集至危废暂存间后，定期交云南大地丰源环保有限公司处置。
⑦废弃活性炭收集至危废暂存间后，交厂家回收。
⑧项目生活垃圾交环卫部门处理。
其他

①项目必须使用符合食品包装要求的原料，禁止使用含苯、甲苯等毒性较大物质的溶剂、油墨等。原料库内的原料归类摆放，禁止将容易发生反应的原料摆放在一起。建立应对化学品泄漏、火灾等突发事故的应急处理预案，确保事故得到正确、及时的处置，不造成重大环境污染事故。
②项目环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工并同时投产使用。
③禁止使用一次性不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋；严禁使用含磷洗涤用品。

④项目建成后，要及时申请环境保护部门验收，完善环保手续。
⑤加强对工人的劳动保护，为工人配备相应的劳保用品。
⑥另行报批：项目工程内容及规模、地点等若发生重大变化时，必须另行报批。
附表2   环保设施竣工验收一览表

序号

污染源

污染因子

治理措施

设备/规模

验收标准

验收监测口

1

生活

CODcr、SS、动植物油、氨氮、总磷

化粪池

在卫生间外侧设置一个4m³化粪池，在厂房南侧设置有一个4m³化粪池。
GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1) A级标准

化粪池出口

2

印刷

非甲烷总烃

活性炭吸附装置

1套，吸附效率≧90%，15m高排气筒
《大气污染物综合排放标准》表2限值二级标准严格50%执行

排气筒

3

复合及固化

非甲烷总烃

活性炭吸附装置

1套，吸附效率≧90%，15m高排气筒
4

食堂

油烟

油烟净化器

除油效率不小于60%

达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》

排气筒

5

设备运行

噪声

设备安装基础减震措施、空压机置于单独设备房内

/

满足噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区：昼间≤60 dB(A)，夜间≤50dB(A)。
厂界外1m处

6

生产、生活

危险废物

危废暂存间

面积不小于5m2
处置率100%

车间

生活垃圾

带盖垃圾桶

/
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图7-1  拟建项目污水处理工艺流程图
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