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1总则
突发环境事件应急预案是针对可能发生的重大环境事件，保证迅速、有效、有序地开展应急救援行动，预防、降低事故损失而预先制定的有关方案，是富民县大营加油站开展突发环境事件应急救援的行动指南。
1.1编制目的
为避免和降低由于突发环境事件给环境及广大人民群众带来的破坏及损失，保证站内、社会及人民生命财产安全，在事件发生后迅速有效控制处理，防止事件蔓延、扩大，积极组织抢救、抢险、抢修，发挥各职能部门、社会力量的作用，使事件发生的损失减少到最低限度，总结经验，吸取教训，防患未然。为完善应急管理机制，做到事件发生时应急措施稳健有序，保护员工人身和站内财产安全，特制定本预案。
1.2编制依据
1.法律、法规：

《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）

《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日实施）

《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日修订）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月28日修正版）

《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日实施）

《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日实施）

《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日起施行 ）

《国家突发环境事件应急预案》（2014年12月29日实施）

《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日起施行）

《危险化学品安全管理条例》（2011年12月1日实施）

《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）

《危险化学品事故应急救援预案编制（单位版）》（2004年4月8日）

《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行）

《危险化学品名录(2015版)》（2016年3月1日实施）
2.标准和技术规范:

《危险废物鉴别标准通则》(GB 5085.7-2007)

《危险废物鉴别技术规范》(HI/T 298-2007)

《常用化学危险品贮存通则》(GB 15603-1995)

《重大危险源辨识》(GB 18218-2009)

《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)


《地下水质量标准》(GBIT 14848-2016)

《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)

《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)

《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)

《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)

《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007)

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013)
3.预案相关法律、法规及规章
《关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知》（环发【2015】4号）

《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号）

《关于印发危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》的通知（安监管危化字[2004]43号）

《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）

《突发环境事件应急预案管理暂行办法》(环发[2010]113号)

《突发环境事件应急管理办法》（环境报保护部令 第34号）

《水污染防治行动计划》（国务院2015年4月2号发）

《废弃危险化学品污染环境防治方法》（国家环境保护总局令 第27号）

《国家安全生产监督管理总局令》（第74号）

《关于印发（企业突发环境事件风险评估指南（试行）的通知）》（环办（2014）34号）

《云南省环境保护厅应急中心关于进一步加强全省企业事业单位突发环境事件应急预案管理的通知》（云环应发【2013】12号）

《企业环境风险等级评估方法》（征求意见稿2012年10月）

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》（2017年1月1日施行）

《昆明市突发环境事件应急预案》

《富民县突发环境事件应急预案》

其他相关的法律、法规、规章和标准。以上凡不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本预案。

1.3适用范围
本预案适用于富民县大营加油站的突发环境事件，因自然灾害或其他突发事件所带来的次生、衍生突发环境事件的应急处理、救援。
1.4应急预案体系


本预案为环境保护突发事件综合预案，主要是通过分析企业内易导致环保事件的重大危险源与风险，建立预警机制，确定组织机构、人员配置、应急原则和应急措施，为应急处置提供依据和准备；各专项应急预案、现场处置方案，是针对重大危险源和具体的岗位确定的预案具体实施措施，采取突发环境事件应急措施时紧密结合专项应急预案、现场处置方案实施。本预案突发环境应急措施实施时应紧密结合已经编制的专项应急预案及现场处置方案。

1.5应急工作原则
1.5.1优先原则
遵守分清重大事件和普通事件，辨析紧急事件和一般紧急事件，先重大和紧急，兼顾普通和一般紧急事件。
1.5.2以人为本，减少危害原则
要居安思危，预防为主，全力做好突发环境事件的预防工作、要在发生突发环境事件后，及时准确地向公众发布事件信息、积极组织动员公众参与应急管理，提高公众应急能力。
1.5.3本预案突发环境事件分级原则
为了更好研判加油站内部突发环境事件级别，按照突发环境事件的严重性、可控性、影响范围和紧急程度，将突发环境事件分为：Ⅰ级（不可控级）、Ⅱ级（可控级）共两级。 

1、可控级：（Ⅱ级事件）

污染物未出加油站厂界范围，对生产影响较小，如物料泄漏、设备故障、人员轻微受伤、化学品少量泄漏等依靠站内技术力量能够处理的突发环境事件。

2、不可控级（Ⅰ级事件）

事件严重危害或威胁着站内及周围人员安全，已经或可能造成重大人员伤亡、重大财产损失或事件排放物大量进入外围环境，需要市、县政府统一组织协调，调度各方面资源和力量进行应急处置的紧急事件。如危险化学品（汽油、柴油）泄漏出加油站、废气大量泄露、突发火灾、爆炸等突发环境事件。
1.6国家突发环境事件分级级别
当加油站突发环境事件分级无法判定时，可参照环保部第17号令《突发环境事件信息报告办法》，按照突发事件严重性和紧急程度进行研判，突发环境事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。
一、特别重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

1.因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

2.因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

3.因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

4.因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

5.因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

6.Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

7.造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

二、重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

1.因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

2.因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

3.因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

4.因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

5.因环境污染造成区级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

6.Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

7.造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

三、较大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

1.因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

2.因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

3.因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

4.因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

5.因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

6. Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

7.造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

四、一般突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

1.因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

2.因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

3.因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

4.因环境污染造成跨区级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

5. Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

6.对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

2企业基本情况
2.1企业概况
富民县大营加油站地处富民县永定镇大营上村，距离富民县城约3公里。《危险化学品经营许可证》登记编号：云昆安经（甲）字【2006】002119。加油站现为私人经营，共有员工2名，主要经营柴油，汽油销售，总面积：2100 ㎡，有3个地下贮油罐容积共110m3,三个罐均为双层管，属三级加油站。

2.1.1地理位置及交通
富民县大营加油站地处富民县永定镇大营上村，距离富民县城约3公里。

外围：北面是老108国道 ，西面是民房，南面是武昆高速公路 ，东面是空地。

该加油站坐标为：北纬 25°13'34.61"，东经102°31'55.34"。

图2.1-1 加油站周边环境概况
	序号
	方位
	距离厂界
	名称

	1
	东
	紧邻
	闲置仓库、住宿区

	2
	
	50m
	闲置空地

	3
	南
	紧邻
	闲置空地

	4
	
	100m
	昆武高速公路

	5
	西
	紧邻
	闲置仓库

	6
	北
	紧邻
	老108国道公路

	7
	
	40m
	村民房


企业地理位置图见附件三。

2.1.2加油站所在地自然条件
富民县境内地形地貌复杂，以山地为主，地势大致向北倾斜，南高北低，山峦起伏。盆岭相间，山多坝少，全县有大小坝子18个，坝区面积12400公顷，占全县总面积的12.5%。最大的富民坝子2300公顷，海拔高差大，山多平坝少。最高海拔为2817米，最低海拔为2817米，最低海拔为1455米，高差达1362米。

富民县气候为典型的低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风。大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，距近年富民县气象资料统计，其基本气象要素如下：多年平均气温15.8℃，多年平均降水量930.1mm，多年平均相对湿度72%，多年平均蒸发量1221mm，多年平均日照射时数2287h，多年平均风速2.1m/s，常年地面主导风向SW。

流经富民县的主要河流有螳螂川、龙泉河、东柑河、木板河。距离我站较近的水系为螳螂川，螳螂川系金沙江支流，是滇池的唯一出口。螳螂川自滇池流向西北，经安宁、富民、禄劝，于禄劝与东川交界处注入金沙江。其上游称为螳螂川，过富民称普渡河。螳螂川安宁、富民一带河道较宽，流速较缓，多河曲阶地；禄劝普渡河水流湍急，高山夹峙，河流深切，“V”型河谷广布。

2.1.3周边环境
我站所在区域内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、历史文化遗迹等需要特殊保护的生态敏感目标。

企业周边环境保护目标情况见表2.1-1，周边环境示意图见附件四。

表2.1-1 环境保护目标及功能要求一览表

	序号
	关心点名称
	位置距离
	保护类别
	标准

	1
	大营上村

（1150人）
	北面40m
	大气、声环境
	环境空气执GB3095-2012《空气环境质量标准》二级标准。声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，108国道公路两侧30m范围内噪声执行4a类标准。

	2
	螳螂川
	西面约4.5km
	水环境
	GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准

	3
	大营小学
	北面约3km
	大气、声环境
	环境空气执GB3095-2012《空气环境质量标准》二级标准。声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，


2.1.4加油站平面布置

加油站平面布置如下；

框架结构站房1座，总面积30m2。

办公室1座位二层建筑，总面积100m2；其中休息室面积为50m2。

副油室为单层简易结构房子，总面积为40m2。

油库区设有3个钢质地埋式油罐，均为双层罐，总面积为100m2。

卫生厕所1座，位于休息室右侧。

平面布置情况见附件五。
2.2企业主要原辅料

主要经营柴油，汽油销售，总面积：2100 ㎡，储存汽油和柴油。有3个地下贮油罐容积共110 m³（其中30m³汽油罐两个，50m³柴油罐一个）。

2.3企业生产工艺

油类采用罐车运输至加油站。卸油过程是用油泵将槽车内的油类注入埋地的除油罐内，在此过程中停留在罐内的烃类气体被液体置换，大部分经进油口的油气回收装置，从储油罐进入槽罐车，小部分通过呼吸口进入大气。加油过程是通过站内的加油机把油类充入汽车的油箱内，达到给汽车加油的目的。
工艺流程见图2.3-1。
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图2.3-1  加油站工艺流程图

2.4企业污染物产生及排放情况
2.4.1废气

加油站产生的废气主要是储油罐灌注、加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进入大气环境。

表2.4-1 非甲烷烃产生量一览表
	项目
	烃排放量（kg/a）
	备注

	储油罐
	呼吸损失
	74.8
	

	油罐车
	卸油损失
	548.24
	转移至油罐车内

	加油站
	机油机作业损失
	68.53
	

	
	作业跑冒滴漏损失
	52.33
	

	合计
	
	743.9
	


上述废气经过卸油油气回收装置回收后绝大部分的卸油损失非甲烷总烃得到回收，仅少量通过呼吸器排放。

此外，站区内由于进出车辆的影响的影响，还会产生汽车尾气，由于站区以开放式运营，无法进行量化说明。

2.4.2废水
加油站产生的废水主要为生活废水，站内建有公共卫生旱厕，未建职工澡堂及食堂。公用厕所为旱厕，粪便全部作为家用沼气池原料使用。生活废水进入站内建有的旱厕内，定期请当地农民清掏，消防废水由消防事故池收集后送污水处理厂处理。发生火灾时，消防用水量按50m3/h，按持续时间1h，废水产生量为45m3/h，容积按最大消防废水产生量的120%计，为50m3，之后用槽车拉到距离本站约10km的富民县污水处理厂。

2.4.3固体废物

固废主要来自于工作人员的生活垃圾，年产生量约为0.73t/a。生活垃圾收集后由环卫部门清运，旱厕产生的少量污泥作为沼气池填料。

2.4.4危险废物
我站对油罐实施十年一次的清理，将清理出的废油（约10kg）为危险废物，清除后立即运往具有危险废物处理资质的公司处理处置。我站已和云南泽森环保科技有限公司处理，不在站内储存，废油的清除、运输和处置均由有资质的专业公司完成。危废处置协议见附件六。

2.4.5噪声

噪声源主要来自于来往的机动车行驶产生的交通噪声和备用发电机、加油泵等设备噪声。发电机、加油泵噪声声级为65～80dB(A)；进出车辆噪声声级为65～75dB(A)。

2.5加油站环保工作情况
富民县大营加油站于2012年6月10日委托了昆明理工大学编制了《富民县大营加油站建设项目环境影响报告表》并获得了相关批复。于2017年4月进行双层罐改造和油气回收改造，并于2018年1月获得验收批复。
3环境风险源及环境风险评估
3.1主要环境风险源识别
3.1.1主要危险、有害物质辨识
结合加油站实际情况，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《危险化学品名录》及《剧毒化学品名录》，经辨识，加油站主要经营汽油、柴油的销售，其理化性质及危险特性见表3.1-1和3.1-2。

表3.1-1 汽油的理化性质及危险特性表

	名称
	汽油[闪点<-18℃]
	英文名称
	Gasline（flash less than -18℃）

	别名
	/
	分子式
	混合物

	理化性质
	1、无色到浅黄色透明液体
2、相对密度：0.70～0.80
3、闪点：-58～10℃
4、爆炸极限：1.4%～7.6%

	危险特性
	1、高度易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧爆炸；

2、蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃；

3、流速过快，容易产生和积聚静电；

4、在火场中，受热的容器有爆炸危险。

	环境影响
	1、在很低的浓度下，对水生生物造成危害，在土壤中具有极强的迁移性，有一定的生物富集性；
2、在低的浓度时能生物降解；
3、在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解。


表3.1-2 柴油的理化性质及危险特性表

	名称
	柴油
	英文名称
	Diesel oil

	别名
	/
	分子式
	混合物

	理化性质
	1、稍有粘性的浅黄至棕黄色液体，是由烷烃、芳烃、烯烃组成的混合物。
2、熔点：-35～20℃、沸点：280～370℃（约）、相对密度：0.57～0.9
3、稳定性：稳定。聚合危险：不会出现。禁忌物：强氧化剂。

	危险特性
	易燃闪点：-35＃和-50＃轻柴油﹥45℃、-20＃轻柴油﹥60℃、其他﹥65℃.自然温度高：257。遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热。容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	环境影响
	1、在很低的浓度下，对水生生物造成危害，在土壤中具有极强的迁移性，有一定的生物富集性；
2、在低的浓度时能生物降解；
3、在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解。


3.1.2环境风险源辨识

3.1.2.1重大危险源识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）标准和《闪点的测定-宾斯基.马丁闭口杯法》(GB-T261-2008)以及《车用汽油》（GB/T19147-2003）标准，得知汽油的临界量为200t，柴油的临界量为1000t，该加油站有两个30m3汽油罐，一个50m3柴油罐。柴油密度为0.85×103kg/m3，汽油密度为0.725×103kg/m3。按满罐储存辨识，柴油总体积为50m3，质量为42.5t；汽油总体积为60m3，质量为43.5t；根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），汽油实际储存吨数/临界吨数+柴油实际储存吨数/临界吨数=43.5/200+42.5/1000=0.26＜1。因此，富民县大营加油站油罐未构成重大危险源。

3.1.2.2一般风险源识别

该加油站一般风险源主要为储罐区、加油棚及卸油点。

（1）储罐区：储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。

（2）加油棚：加油棚为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，易引发火灾爆炸事故。

（3）卸油作业点：加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。

综上所述，加油站的风险源位置有储罐区、加油棚和卸油点。环境风险源位置示意图详见附件五。

3.2风险源事故环境影响分析

3.2.1油气非正常排放而引发的环境污染
加油站油气回收装置，通过相关油气回收工艺，将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气进行密闭收集、储存和回收处理，抑制油气无控逸散挥发。当油气回收系统及装置因操作失误、设备失修、设备被破坏等原因，导致油气回收系统及装置运行异常，油气非正常排放，造成大气环境污染，影响顾客、员工身体健康。

3.2.2油罐中的油溢出、泄漏引发的环境污染

储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。

可能发生油罐泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。事故的发生最直接的影响是造成人员伤亡、财产损失，此外对区域环境也会造成较为严重的影响。

储油设施的事故溢出、泄漏主要是自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水、滑坡等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需要相当长的时间。

3.2.3突发火灾、爆炸而引发的环境污染及次生污染

汽油、柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等会引起油料泄漏，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故，造成大气环境污染；同时，救灾过程中消防废水收集、处理不当易造成次生环境污染。

3.3风险源事故管理
（1）站内设立专门的机构和人员负责安全、环境工作，建立日常巡回检查制度，检查有记录、有整改措施。发现隐患，及时整改，达到安全生产的目的。
（2）重点监控站区内可能发生突发环境事件的区域。

（3）加强管理，在生产过程中废气排放、危险化学品储运、暂存等各个环节明确责任主体，建立相应的管理制度，使企业的各项工作有章可循，各项运行状况可控。

4组织机构及职责
4.1应急组织体系
为防范和处置突发环境事件，我站成立突发环境事件应急小组，由于我站规模小，工作人员只有两名，所以突发环境事件应急小组由法人和一名工作人员组成，组织机构组成体系见图4.1-1。

[image: image21.emf]

图4.1-1  应急组织机构体系图
4.2指挥机构及职责
4.2.1指挥机构组成
由于我站规模较小，所以指挥机构也较为简单。指挥机构组成体系见图4.1-1，各组详细联系方式见附件一。
4.2.2指挥机构的主要职责

4.2.2.1总指挥职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；组织制定突发环境事件应急预案；

（2）组建突发环境事件应急救援队伍；

（3）负责掌握意外灾害状况，根据灾情的发展，确定现场指挥人员，推动应急机构工作的发挥；

（4）视灾害状况和可能演化的趋势，判定是否需要外部救援或资源，接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；

（5）批准本预案的启动与终止；

（6）配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

（7）负责组织应急预案评审、审批与更新。
4.2.2.2突发环境事件应急小组职责

（1）实施抢救事件现场受伤受困人员脱离危险现场；组织实施事件现场消防、气防、抢险救灾方案；负责现场应急处置人员的防护用品的供应、发放；配合消防大队对现场污染物的洗消，合理利用消防用水及冲洗水。
（2）定期监控重大环境风险源、应急设施建设和运行情况；事件发生时及时到场，组织人员进行调查分析，明确事件危害性及危害程度，及时报告办公室；提出污染处置方案，确定事件污染范围，配合专业部门对事件造成的影响进行评估，制定修复方案并组织实施；配合上级主管部门做好环境监测工作。

（3）紧急断开阀的关闭确认；电气设备维护与管制；引火源的管制及切断；对灾变提供现有的设备及附近可支持的设备资料。
（5）负责组织事件现场的物料切断、转移，生产设施的运行调整；调度消防水、新鲜水等动力供应和合理使用；调度其他装置辅助装置污水排放流程调整；组织救援队伍实施封堵截流、分流系统调控；调度物料回收、污水处理贮存；组织事后生产恢复。
（6）负责人员疏散和事件现场警戒；负责保障救援交通顺畅；组织事件可能危及区域内的人员疏散撤离，对人员撤离区域进行治安管理；维护现场及周围地区的治安秩序。

（7）负责在现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员至医院进一步治疗；安排车辆，确定救护定点医院；统计伤亡人员情况；根据伤害和中毒的特点实施抢救预案。
（8）负责调配站内外应急救援物资，保证救援物资供应；负责组织应急处理所需物资的供应，组织车辆运送污染防治物资；负责协调、调配应急人员交通、生活物资等后勤保障；保证事件现场通讯畅通无阻；负责事件现场记录、录像、拍照；拟订指挥部有关信息和通告。
（9）做好事件申报、调查、预评估、处理等环节的档案保存、整理、上报工作。
（10）做好所在站内人员有关突发环境事件应急处置的宣传教育。
（11）在处置过程中，均应服从应急指挥部及应急指挥办公室的工作安排。
5预防和预警
5.1环境风险源监控及防范措施
为防范事件的发生，我站范围内应建立必要的安全、环境监控设施，并确保在异常情况下该系统能及时发生警示。
5.1.1监控方法
我站组织进行了危险源辨识、环境风险评价，以及环境因素的识别、评价，按环境风险源的风险程度，以及对环境的影响程度，由站内操作人员分层次进行监控。并针对存在的各类事故风险策划了控制措施，从以下几个方面进行风险源（重要环境因素）的监控。
（1）站内设立专门的机构和人员负责安全、环境工作，建立日常巡回检查制度，检查有记录、有整改措施。发现隐患，及时整改，达到安全生产的目的。
（2）重点监控可能发生突发环境事件的区域。

（3）加强管理，在生产、储运等各个环节明确责任主体，建立相应的管理制度，使站内的各项工作有章可循，各项运行状况可控。可在厂房等区域配备事故应急柜，放有防护服、手套等应急器材，并设自来水冲洗点、灭火器、消防栓等应急设施。
5.1.2防范措施
日常工作中应做好以下内容，以降低风险发生概率：

（1）建立健全各项规章制度：风险源的重点监控制度、主要设备的安全操作规程、岗位操作法、值班制度、检查制度、特种作业审批制度、各类考核奖惩制度等。
（2）定期进行安全、环境风险评估；对重大风险源建立各种安全、环保管理档案，并向当地安全、环保部门做好申报登记工作。
（3）按章操作，杜绝违章；加强对员工的各类培训和考核，员工上岗前必须经过培训，考试合格后方可上岗；对特种作业要求持证上岗；按岗位操作要求做好各类工艺参数的控制和记录。
（4）安全设施齐全并有效；对压力容器、消防器材、报警装置、监控设施、安全装置应配置齐全，通过定期检查、试用确保其有效。
（5）做好自然灾害的防范工作；根据天气预报，做好应对各类自然灾害的防范工作，包括防汛、防洪、防风。在极端气候和天气条件下，合理安排停产，并加强对储罐、生产设施、环保设施的检查，发现问题及时整改。

（6）严格按防火规范布置平面，站内的电气设备及仪表按防爆等级选用。
（7）站内所有设备、管线均应做防雷、防静电接地；管道布置应能满足操作、维修及人员安全逃生。站场内利用道路进行功能分区，将生产区和生活区分开，减少了生产区和生活区的干扰，减少危险隐患，同时便于生产管理。

（8）制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。

（9）油罐区防渗漏罐池的施工过程中，要求有相关部门监理。
（10）环境风险源防范：

A、油气非正常排放风险事故的防范措施
为进一步减少挥发性有机物的排放量，加油站在选择设备和进行操作时注意以下几点：

（1）在油罐顶安装呼吸阀挡板，对储罐的大小呼吸损耗可降低20%-30%；

（2）采用密闭装车和加强油罐附属设备的维修、保持油罐的严密性、改进油罐操作管理；

（3）对阻火器、液封油、机械呼吸阀瓣、消防泡沫玻璃室、量油孔，每年彻底检查两次，做到气密性符合要求；

（4）尽可能使油罐装满到允许程度；

（5）改进操作管理。油罐的收发油操作，在条件允许的情况下，油罐应尽量在降温时收油，在发油后不久接着进油，因发油后罐内油气浓度较低，大呼吸损失较小。收油时，要尽量加大泵的流量使油品在收油过程中来不及大量蒸发而减少损耗；发油时则相反，应适当缓慢一些，以减缓罐内气体空间蒸汽浓度的下降，以免发油终了后出现回逆呼出损耗。

为了减少油气废气对周围环境的影响，加油站在运营操作时应注意以下几点：

（1）储油罐灌注及油罐车装卸损失：

①对储油罐灌注采用浸没式储油罐装料，卸油管出油口距罐底高度小于200mm，可减少损失约90%；

②对油罐车装卸过程加装密封性良好的油气回收系统，其回收率可达95%；

③卸油后连接油管内不能存留残油；

④采用符合相关规定的溢油控制措施。

（2）储油罐大小呼吸损失：

改进操作管理。油罐的收发油操作，在条件允许的情况下，油罐应尽量在降温时收油，在发油后不久接着进油，因发油后罐内油气浓度较低，大呼吸损失较小。收油时，要尽量加大泵的流量使油品在收油过程中来不及大量蒸发而减少损耗；发油时则相反，应适当缓慢一些，以减缓罐内气体空间蒸汽浓度的下降，以免发油终了后出现回逆呼出损耗。
（3）加油作业损失：                                                

①加油机作业跑冒滴漏损失的油气排放控制；

②由于操作人员的不规范操作会导致油品损失，所以对操作人员的技术培训是必不可少的。

（4）设施设备的完善及维护：

①严格按规程管理加油站设施，定期检查、维护；

②加强油罐附属设备的维修、保持油罐的严密性、改进油罐的操作管理，加强站内设备设施巡检工作，有问题及时解决。
B、油罐中的油溢出、泄漏风险事故的防范措施
由于加油站内使用的是汽油、柴油等危险化学品，在运输、使用过程中应特别小心谨慎、确保安全。为此应注意以下几个问题：

① 加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密封化，严格防止“跑、冒、滴、漏”的现象发生。

②在油管始端、末端、分支处，设置防静电和感应式雷联合接地装置；

③油罐进出口管道采用金属软管连接等；

④不定期对油品贮罐及输出管道、阀门等部件进行检修，及时跟换即将损坏的零件；

⑤在贮罐、加油岛周围不能堆放易燃物品。不能有火源与热源；

⑥建立夜间值班制度巡查制度，火险报告制度、安全奖惩制度；

C、突发火灾、爆炸风险事故的防范措施

安装火灾设备检测仪表、消防自控设施、可燃气体报警控制系统；工艺管道与容器设置安全阀的地方宜设置人工放空阀。划定禁火区域，禁绝一切火源；站区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。配置消防器材、加强防爆电气设备的日常巡视和检查工作，建议消防配备：并应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。

加油站不得使用明火或吸烟，同时应加强通风，使作业场所有害气体浓度降低。划定禁火区，在明显地点设置警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全生产要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。

加强职工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故的程序，事故处理器村的使用方法，一旦出现事故可以立即处置，控制事故的危害范围和程序。作业人员应佩戴防毒面具，且不要连续作业时间太长。

5.2预警行动
5.2.1预警程序
当发生突发环境事件时，应立即预警，并启动本预案。企业预警信号系统分为二级，具体如下：

二级响应报警：站内发生环境污染事故，但污染物可控不出厂界范围，如泄漏物超过警戒量但未出厂界，或者发生一般性火灾或爆炸事故，则立即发出二级警报。如发生该类报警，由企业内的应急指挥部通过现场报警系统向周边单位发送警报消息，及时向富民县环保局报告，请求和指导周边企业启动应急程序。同时，站内应紧急启动应急程序，组织人员撤离或疏散到指定安全区域待命，启动企业应急救援工作，展开先期救援抢险，为减少事故损失赢得时间。

一级响应报警：发生对厂界外有重大影响的事故，如燃烧、爆炸以及发生重大泄漏事件，除厂区内启动紧急程序外，应立即向邻近企业和富民县公安、消防、环保及安全生产监督部门报告，申请救援并要求周围企业启动应急计划。

5.2.2启动应急预案程序
（1）最早发现事故者应立即向部门负责人报告，并采取相应措施控制事故的进一步发展。
（2）部门负责人在接到事故报告后，应在第一时间内根据事故性质及排污情况，安排做好应急处理工作，启用备用处理设施。
（3）事故发生后，事故发生部门应立即调查事故发生原因，查明能否控制局面，若自行不能控制，则应迅速向上级报告。相关部门视情况变化做出局部停产或全部停产的决定。
（4）当事故得到控制后，应立即研究制定防范措施，成立抢修小组，制定抢修方案，尽快恢复生产。
（5）事故发生部门如能自行解决发生的事故，则以自救为主。
5.3报警、通讯及联络方式
5.3.1报警联络方式
24小时应急值守电话：0871-68830585，建立24小时有效的报警装置，设昼夜值班室，当发生突发环境事件时，事件发现者应根据本预案相关要求立即报警。
5.3.2内部通讯方式
电话或口头通知领导及应急成员。
领导及应急处置小组联系方式详见附件一：应急救援通讯录。
5.3.3外部通讯方式
外部联系方式详见附件一：应急救援通讯录。

6信息报告与通报
6.1内部报告
6.1.1事故信息报告
发生突发环境事件，事件发现人员应立即汇报领导，经现场确认后逐级上报，分管领导收到事件信息后立即向应急救援指挥中心汇报。一级、二级事件，总指挥于事发后1小时内向站内领导、富民县环保局及相关政府部门报告事件情况。如果事件污染程度较大、等级较高，必须立即向上级相关部门报告。通报程序见图6.1-1。



6.1.2事故信息通报
若事故严重，需要加油站外附近人员、车辆疏散时，应通知富民县公安局、消防大队等，警戒疏散组配合政府有关部门执行疏散计划，应急总指挥对外发布事件情况公告。
6.1.3电话通报及联系词内容
电话通报内容必须清楚、简明。包括：

（1）通报人姓名；（2）通报时间；（3）意外灾害地点；（4）意外状况描述；（5）伤亡报告；（6）处置措施；（7）协助事项。
6.2信息上报
站内确定发生突发环境事件已经不能控制或者有失控可能时，必须立即向富民县环境保护局报告。

6.3事故报告内容
初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况，事件发生单位名称、联系人、联系电话等。
续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。续报根据应急处理工作进展情况每天上报，当情况发生特殊变化或有重要信息时应随时上报；结果报告在事件处理完毕后立即上报。
处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。

7应急响应与措施
7.1分级响应机制
针对事件危害程度、影响范围和加油站控制事态的能力，本站将应急响应分为二级：

1、可控级：（Ⅱ级事件）

污染物未出加油站范围，对生产影响较小，如物料泄漏、设备故障、人员轻微受伤、化学品少量泄漏等依靠站内技术力量能够处理的突发环境事件。

2、不可控级（Ⅰ级事件）

事件严重危害或威胁着站内及周围人员安全，已经或可能造成重大人员伤亡、重大财产损失或事件排放物大量进入加油站外围环境，需要市、县政府统一组织协调，调度各方面资源和力量进行应急处置的紧急事件。如危险化学品（汽油、柴油）泄漏出加油站、危险废物处置不当、废气大量泄露等突发环境事件。

7.2响应程序
不可控级（Ⅰ级响应）我站已无法控制事件发展态势，由总指挥迅速向外求援，县政府迅速协调，统一指挥，启动县级应急预案。

可控级（II级响应）应急指挥由加油站法人任总指挥，负责公司应急救援工作的组织和指挥，全权负责应急救援工作（下达应急行动、资源调配、应急避险指令）。
7.3应急措施
现场处置人员应根据环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：

（1）根据突发环境事件的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；

（2）根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；

（3）在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所。

突发环境事件责任部门和责任人以及负有监管责任的部门发现突发环境事件后，应立即在1小时内向富民县环保局报告，并立即组织进行现场调查。紧急情况下，可以越级上报。

7.3.1突发环境事件现场应急措施
突发环境事件发生后，事发责任单位要立即采取措施，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。必要时迅速组织现场救援队伍实施现场救援，减少人员伤亡和财产损失。
7.3.1.1事件判断
当接到突发环境事件报警后，应急指挥部相关人员应立即检查发生单位自身应急预案启动情况，并赶往发生地点，调查以下情况：
（1）确认发生地点：明确发生的具体位置；
（2）确认事件类型：明确是重点污染源的非正常排放、事故排放，还是危险品泄漏、燃烧、爆炸等；
（3）确认污染物类别、数量：明确污染物种类，毒性与易燃易爆性污染物运输储方式、数量，泄漏量；
（4）确认发生时间、严重程度、危险化学品的扩散情况；
（5）识别事发地周围环境状况，明确可能受影响的敏感目标类别、规模和位置。
7.3.1.2现场应急处置措施

A、油气非正常排放而引发环境污染的应急处理措施

a.立即停止作业；

b.操作人员立即上报事故性质及排污情况；发生部门查明原因，查找气体非正常排放部位，检查油气回收系统是否有破损，组成抢修小组，制定并实施抢修方案； 

c.查明能否控制局面，若自行不能控制，则迅速向上级报告；

d.当污染环境得到控制后，制定防范措施，尽快恢复生产；

e.涉及设备损坏的情况，操作人员保护好现场，等待调查；

f.如属于Ⅰ级事件的，应在事故处置过程中配合上级监测部门进行应急监测，待监测结果达标后方能恢复设备运行。 
B、油罐中的油溢出、泄漏而引发环境污染的应急处理措施

负责人立即赶到现场指挥处置，现场人员应当停止手中的工作，关停设备。视泄漏程度进行处理，在做好消防、清消、急救等准备后，在确保安全的情况下，有抢修人员进行抢修工作。抢修人员要注意安全防护，穿戴好防护用品。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区并进行隔离，严格限制出入。避免接触或跨越泄漏物，尽可能切断泄漏源，防止进入水体、下水道、地下室或限制空间。

泄漏处置措施：

（1）对于向四周蔓延扩散的液体，一时难以收集处理，采用引流的方法将泄漏的液体引流到安全的地点。

（2）对于泄漏量不大的液体采用覆盖、吸收的方法处置，用砂土或其他不燃材料吸附吸收，使用清洁的无火花工具收集吸收材料。吸收含油的废弃物应该就地进行清扫，转移至站内危险废物收集点。

（3）对于大量泄漏，采用消防沙、消防毡、沙袋等筑堤围堰围堵溢油。构筑围堤收容或挖坑收容，用手摇泵回收较集中的的油品，转移至槽车或专用收集容器内。

（4）应急处置后产生的废弃物（包括产生的液体废弃物），转由有资质的单位处置，严禁随意乱排、倾倒。

C、突发火灾、爆炸而引发环境污染的应急处理措施

可能发生的火灾具体类型有：加油机火灾、卸油区火灾、油罐区火灾、加油区电器火灾、加油站车辆火灾等。

应急处置程序：立即停止作业-迅速切断电源-关闭相关阀门-如有加油、卸油车辆，推出至安全区域-用灭火器在上风向进行灭火-用双手将石棉被两折握住四角，迅速跑至火源附近，放开外层两角，将石棉被盖于起火部位，并将四周捂严，直至火焰全部压灭-求救人员、物资。

（1）加油机火灾应急处置

负责人在接到报告后，迅速启动应急预案。安全员立即到配电室切断电源，然后加入灭火队伍。加油班长带领加油员携带灭火器冲向起火地点，熄灭或控制加油机火源。负责人确定是否报警，然后撤离至安全区域，火源完全消除后，负责人组织进行事故调查。将灭火过程中产生的废弃物进行收集，集中至危险废物暂存点贮存，交由有处理资质的单位处置。

（2）卸油区火灾应急处置

卸油区可能发生的火灾：运油罐车在卸油区卸油过程中起火、运油罐车在卸油区静止过程起火、运油罐车卸油终止后起火、储油油罐计量口起火、储油罐卸油口起火、其它原因（雷击）等灌区起火。

负责人切断加油站电源总开关，指挥运油罐车驾驶员迅速把着火罐车驶离油站危险区进行扑救。成员使用灭火毯赌注罐口和罐卸油口，隔绝空气灭火，火势猛时用灭火器对准灌口将大火扑灭，在用灭火毯覆盖灌口。小组成员关闭卸油罐车卸油口机阀门，使用灭火毯封住油罐计量口（卸油口）。严禁使用水直接灭火，当班加油员立即停止加油，疏散现场加油车辆及闲散人员，引导驾驶员将车辆开往着火点上风口方向，并要求远离100米以外。立即疏散周边人员或进行口头通告。主动配合消防人员进行扑救，避免火灾扩大。应急处置结束后对现场进行清理将灭火过程中产生的废弃物进行收集，集中至危险废物暂存点贮存，交由有处理资质的单位处置。

（3）油罐区火灾应急处置

员工发现罐区起火后，迅速报告负责人启动应急预案。安全员切断加油站电源总开关，迅速加入灭火抢险。（如果当时正在卸油，应迅速关闭油罐车阀门，指挥运油罐车驾驶员迅速把着火罐车驶离油站危险区进行扑救。）用毯堵住罐口，隔绝空气。其它成员用灭火器进行灭火，火势猛时用灭火器对准灌口将大火扑灭，在用灭火毯覆盖罐口。当班加油员立即停止加油，在加油站进出口设置警戒标志，疏散现场加油车辆及闲散人员，引导驾驶员将车辆迅速驶离加油站并注意引导消防车辆进站灭火。应急处置结束后对现场进行清理将灭火过程中产生的废弃物进行收集，集中至危险废物暂存点贮存，交由有处理资质的单位处置。

（4）加油区电器火灾应急处置

发生加油区电器火灾时，员工立即通知负责人，负责人启动应急预案。安全员切断加油站电源总开关，迅速加入灭火队伍抢险。当班加油员取来离火场最近的手提式灭火器进行扑救，把火源周边重要物品及可能引发更大火灾的可燃物、助燃物移至安全地带，直到火情被完全控制。若火情蔓延及时进行报警，请求支援。火源完全消除，负责人确认安全后，负责组织对事故进行调查。应急处置结束后对现场进行清理将灭火过程中产生的废弃物进行收集，集中至危险废物暂存点贮存，交由有处理资质的单位处置。

（5）加油站车辆火灾应急处置

发现加油站内车辆着火时，迅速报告负责人，负责人立即启动应急预案。安全员切断加油站电源总开关，迅速加入灭火队伍抢险。当班加油员取来离火场最近的手提式灭火器进行扑救。火情消除后将起火车辆推出加油站外。当班班长在进口处设立警戒标志，引导车辆迅速驶离加油站。在可能的情况下将着火车辆驶离到站外处理。车辆在出现冒烟时，不可在站内打开引擎盖。应推出站外处理。火情消除后，对现场进行清理将灭火过程中产生的废弃物进行收集，集中至危险废物暂存点贮存，交由有处理资质的单位处置。负责人宣布应急终止。

7.3.2人员的疏散与撤离
7.3.2.1疏散运输工具 
工作人员疏散可利用公务车辆、交通车等疏散工具。疏散过程中若采用汽车作为疏散工具时，驾车期间宜关闭汽窗，切勿启动对外通风系统，且尽可能载乘他人远离灾区。 
7.3.2.2疏散路线与集合地点 
为使疏散计划执行期间员工们皆能从容撤离灾区，且部门负责人能随时了解员工状况，采取必要应急措施，已规划内部疏散路线，员工们可依指示迅速撤离。依当时之风向及泄漏地，判断疏散路线指示员工依此路线疏散至集合地点，等候清点人数。 
加油站所在地常年风向为西南风，依据加油站地理位置及平面布置情况，疏散路线见附件五。 
遇疏散警报响起，首先判断风向，原则上往上风处疏散，若泄漏源为上风处时，宜向与风向垂直之方向疏散（以宽度疏散）。
7.4应急监测
发生II级或以上突发环境事件时，我站应及时报告富民县环保局，并根据情况请求富民县环境监测站对事故现场和外部大气、水环境进行现场应急监测。
7.5应急终止
7.5.1应急终止的条件
符合下列条件的，即满足应急终止条件：
（1）事件现场得到控制，事件发生条件已经消除；
（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；
（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；
（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；
（5）已采取必要的防护措施保护公众再次免受危害。
7.5.2应急终止的程序
（1）应急指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经现场救援指挥中心批准；
（2）经批准后，应急指挥部向各应急处置小组下达应急终止命令。
7.6应急终止后的行动
抢险救援行动完成后，进入临时应急恢复阶段，应急指挥部要组织现场清理、人员清点和撤离，制定恢复生产、生活计划并组织实施。
(1)突发环境事件应急处理工作结束后，组织相关部门认真总结、分析、吸取教训，及时进行整改；
(2)组织各应急处置小组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等做出评价，并提出对预案的修改意见；
(3)参加应急行动的各处置小组负责维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

8后期处置
8.1善后处置
现场清理工作由应急指挥部组织相关小组实施，污染物收集、处理工作按相关要求实施。在应急指挥部的领导下，搞好善后处理工作（包括人员安置、赔偿、停产整顿、生态环境修复），尽快消除影响，妥善安置并及时救治伤员。
8.2保险
我站应根据《国家突发环境事件应急预案》中6.2条款要求积极办理各类保险。对环境应急工作人员办理意外伤害保险，同时积极创造条件，依法办理突发环境事件责任险及其他险种。在发生突发环境事件后，应及时通报相关承保的保险公司开展理赔工作，保险公司在获悉突发环境事件后，工伤保险经办机构应及时足额支付参保的工伤保险待遇费用；各相关保险公司应及时定损理赔。在此过程中，我站应允许保险公司对环境事件现场进行勘查，配合保险公司要求，提供相关材料。
8.3突发环境事件污染损害鉴定评估
应急响应结束后，我站应认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。

负责收集、整理应急救援工作记录、方案、文件等资料，配合上级部门组织专家对应急救援过程和应急救援保障、突发环境事件污染损害等工作进行总结和评估，提出改进意见和建议，并对抢险过程和应急救援能力进行评估，组织修订应急预案实践中的不足。

9保障措施
9.1经费及保障资金
突发环境事件的应急处理所需经费，包括仪器装备、交通车辆、应急咨询、应急演练、人员防护设备配置和运作经费，由加油站保障。
9.2应急物资装备保障
制定具体的物质储备、调用、购买和生产组织方案，增加应急处置和防护装备、物资的储备，包括快速检验检测设备、隔离及卫生防护用品等。突发环境事件应急物资见附件二。
9.3应急队伍保障
我站应建立突发环境事件应急救援队伍，拥有一批常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发环境事件处置措施的预备应急力量；积极组织各类应急演练，经常与上级指挥部门专家组开展经验交流，建立健全预警机制和信息上报制度，保证在突发事件发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。
9.4通信与信息保障
通信与信息传递保障指挥部要加强突发事件的监测、监察、预报、预警信息系统建设，充分利用现有通信手段，应急指挥部各成员必须24小时开通个人手机，值班电话保持通畅，节假日必须安排人员值班，要充分发挥信息网络系统的作用，确保应急时能够统一调动有关人员、物资迅速到位。

10培训和演练
10.1培训
根据涉及突发环境事件范围，由本单位负责人组织培训。
10.1.1员工的应急救援知识培训
培训内容应包括：
①加油站涉及的原辅料、产品MSDS知识；
②各岗位紧急避险和应急救援知识；
③人员现场救护的基本知识；
④本预案中的各类突发事件应急措施等相关内容；
⑤消防器材、应急救援工具的使用方法等。
10.1.2外部公众的环境应急基本知识宣传
宣传内容主要包括：
①储运过程中涉及的化学品的特性、防护知识等；
②事故性排放情况下的危害及防护知识，紧急避险知识；
③人员疏散、转移的要求；
④对事故造成的污染的处理方法；
⑤对人员造成伤害后的处理方法；
⑥本预案的相关内容等。
可通过书面宣传、口头宣讲、举办相应讲座、利用相关会议传达上述内容，提高公众的防范能力和相关心理准备。
10.2演练
我站应根据实际情况制定年度演练计划，每年至少组织一次突发环境事件应急处置的演练，各应急处置小组根据工作职责组织演练，以检验应急预案的可行性和有效性，需要公众参与的应急演练必须报同级人民政府同意。
10.2.1演练内容
①化学品泄露拦截演练；
②急救及人员救护演练；
③报警及通信演练；
④人员疏散和交通管制演练；
⑤情况通报演练；
⑥各类应急设施的使用技能演练；
⑦模拟各类事件的快速反应演练等。
10.2.2演练方式
①综合演练：模拟加油站可能出现的各类事件，对本预案的各类应急措施进行组织指挥演练；
②单项演练：由各专业小组成员各自开展应急救援任务中单项作业的演练，或单个专项逐一进行演练。

③桌面演练：通常在室内进行。依据应急预案对事先假定的演练情景，进行交互式讨论和推演应急救援任务、应急决策及现场处置的过程；

④实战演练：模拟加油站可能出现的各类事件，模仿接近真实的环境突发事件，对本预案的各类应急措施进行组织指挥演练。
10.3记录与考核
在每次组织培训和演练时应对培训和演练的内容、方式进行记录、拍照，并存档备查；在培训和演练结束后进行讲评和总结，发现事故应急预案中存在的问题，并对发现的问题进行评估，提出建议和改进意见，在此基础上，对预案进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化，同时，通过演练，发现防护器具、救援设施等方面可能存在的问题，及时整改。

11奖惩
11.1奖励
我站应对在突发环境事件应急工作中有突出贡献、成绩显著的个人，依据有关规定给予表彰和奖励。
11.2处罚
在突发环境事件应急工作中，有玩忽职守，不服从上级命令和指挥，临阵脱逃或阻碍应急行动，扰乱秩序等行为的个人，按照有关法律和规定追究责任，视情节和危害后果，给予处分。

12预案的评审、备案、发布和更新
随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急演练、应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善预案，一般情况下，每三年对预案进行一次更新。有下列情形之一的，及时修订：

（一）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

（二）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

（三）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

（四）重要应急资源发生重大变化的；

（五）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

（六）其他需要修订的情况。

对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

预案修订后更新发布。
13预案的实施和生效时间
本预案自发布之日起实施。

14 附则 术语和定义
突发环境事件：是指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。
应急预案：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

应急准备：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

恢复：事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

危险化学品：指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。

危险化学品事故：指由一种或数种危险化学品或其能量意外释放造成的人身伤亡、财产损失或环境污染事故。

重大危险源：指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。 

预案：指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别、危害程度，而制定的事故应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。 

分类：指对因危险化学品种类不同或同一种危险化学品引起事故的方式不同发生危险化学品事故而划分的类别。

分级：指对同一类别危险化学品事故危害程度划分的级别。

附件一 应急救援通讯录

内部应急救援通讯方式
	序号
	组织机构
	负责人
	联系方式

	
	
	
	手机号码

	1
	总指挥
	许云
	13095341497

	2
	组员
	张树英
	13187812627

	3
	企业24小时值班电话
	68830585


外部应急救援通讯方式
	单   位
	电   话

	昆明市安全生产监督管理局
	0871-63101228

	富民县安全生产监督管理局
	0871-68813455

	富民县环境保护局
	0871-68812369

	富民县公安消防大队
	0871-68811110

	大营街道办事处
	0871-68830066

	大营派出所
	0871-68830033

	大营供电所
	0871-68818777

	富民县人民医院
	0871-68816205

	火警
	0871-68811119

	救护
	0871-68811120


附件二 应急救援物资储备情况表
	序号
	物资名称
	数量
	存放地点
	保管人姓名
	联系方式

	1
	4㎏干粉灭火器
	10只
	油罐区2个

加油区8个
	张树英
	13187812627

	2
	35㎏干粉灭火器
	1只
	加油区
	张树英
	13187812627

	3
	消防毯
	2块
	加油岛上
	张树英
	13187812627

	4
	消防沙
	4立方米
	消防池
	张树英
	13187812627

	5
	消防铲
	2把
	消防池
	张树英
	13187812627

	6
	消防桶
	2只
	消防池
	张树英
	13187812627

	7
	油罐泄漏检测仪
	1台
	油罐区
	张树英
	13187812627

	8
	液位仪
	1台
	油罐区
	张树英
	13187812627


附件三 企业地理位置图


附件四 加油站周边环境示意图

附件五 加油站平面布置图、风险源位置及疏散示意图
[image: image22.png]



附件六 危废协议书
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附件七 双层罐改造合同
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附件八 油气回收及双层罐改造验收批复
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附件九 突发环境事件应急信息登记表
	事故名称
	
	发生时间
	
	事故单位
	

	事故类别
	
	发生地点
	
	报警人
	

	事故简况
	
	接警人
	

	
	
	事故信息报送方式
	

	事故初步原因分析
	
	已采取的

救援措施
	

	是否有人员伤亡
	
	伤亡情况
	

	信息处理和上报

	信息报

送领导
	
	报告时间
	
	报告方式
	

	报告内容
	

	领导指示
	

	事故处理

	是否启

动预案
	
	预案响

应级别
	
	是否对

外求援
	

	参与救

援部门
	

	动用应急救援物资
	

	主要应急措施
	

	应急结果
	
	填表人
	


信息接收、处理、上报等规范化格式文本。

附件十 应急预案启动令

	签发人
	
	签发时间
	        年  月  日  时  分

	传令人
	
	传令时间
	        年  月  日  时  分

	命令内容：
（包括信息来源、事件现状、宣布事项）


	受令单位：
受 令 人：
时    间：


	备    注：



附件十一 应急预案终止令
	签发人
	
	签发时间
	        年  月  日  时  分

	传令人
	
	传令时间
	        年  月  日  时  分

	命令内容：
（宣布事件应急救援工作基本结束，现场基本恢复，现场指挥部（小组）撤销，相关部门认真做好善后恢复工作）


	受令单位：
受 令 人：
时    间：


	备    注：



附件十二 突发环境事件应急预案演练记录
	应急预案名称： 突发环境事件应急预案

	演

练

计

划
	时间：
地点： 

	
	参加人员： 

	
	演练内容：

	
	演练人员和物资准备及分工：

	
	其他:

	
	计划编制人：          批准人：         日期： 

	预案演练实施情况记录：（可附照片、相关资料等）
	记录人：                    日期： 

	演练后对预案的评审记录：（对预案的适用和可行性进行评价，对预案的不足和需改进之处提出修改意见            
	评审人签字：                    日期： 

	本预案演练完成后，提供相应记录证据，报加油站一份备存。


附件十三 应急预案变更记录表
	变更原因、依据、时间：


	变更内容（可附页）：


	申报单位：



附件十四 突发环境事件信息上报流程图

附件十五 突发环境事件响应流程图






















编制说明

为了规范和加强企业的突发环境事件应急预案的管理，进一步建立健全和完善应急预案体系。现将本《突发环境事件应急预案》的编制过程、原则、依据和主要内容、企业外审、发布和实施等涉及应急预案编制的相关情况做一说明：

一、应急预案编制过程

1、成立应急预案编制小组。富民县大营加油站于2017年4月26日发布了关于成立《突发环境事件应急预案》编制小组的通知，正式成立了应急预案编制小组。

2、确定了富民县大营加油站的危险源，并对危险源进行了分析。储罐区、加油棚和卸油点为环境风险源。

3、针对事故类型，制定了现场处理方案。

二、应急预案的原则

以人为本，安全第一；统一领导，分级负责；快速响应，果断处置；依靠科学，提高素质；预防为主，防治结合。

三、编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》及相关环境保护法律、法规，结合富民县大营加油站环境现状，编制本应急预案。

四、应急预案的主要内容

该《预案》是由总则、企业基本情况、环境风险源及环境风险评估、组织机构及职责、预防和预警、信息报告与通报、应急响应与措施、后期处理、保障措施、培训和演练、奖惩、预案的评审、备案、发布和更新、预案的实施和生效时间、附则和附件组成。

五、企业内审、外审、发布以及实施情况

本应急预案于2017年 月 日通过加油站内部评审，于2017年 月 日通过专家评估会讨论，经批准，于2017年 月 日发布，2017年 月 日实施。预案批准发布后，组织落实预案中的各项工作，明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进。
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